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前附表
	序号
	内容规定

	1
	采购内容：度假区产业园消救援装备采购项目

	2
	投标有效期自投标截止日起九十天（日历日）

	3
	投标保证金：本项目不收取投标保证金

	4
	投标文件份数：本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。

	5
	投标文件网上提交截止时间：2026年9月30日13点30分（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年9月30日13点30分（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
评标时间：2026年9月30日13点30分（北京时间）
评标地点：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	6
	本项目申报采购预算时已包含代理服务费，故代理服务费由成交单位支付，代理服务费在成交单位领取成交通知书时，向代理机构一次性付清。
收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算后收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。
如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收。
本项目代理服务费为人民币66219.00元，此费用应包含在投标报价中。
收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司
开户银行：苏州银行相城支行
银行账号：7066601071120143007269
供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第二章投标人须知。

	7
	政府采购管理监督电话：0512-65283947。
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[bookmark: _Toc26666]第一章 招标公告


项目概况
[bookmark: _Hlk24379207]度假区产业园消救援装备采购项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年9月30日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320506104-SZHX-G2026-0032
2.项目名称：度假区产业园消救援装备采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币伍佰玖拾万贰仟肆佰贰拾元整（￥：5902420.00元）
5.最高限价：人民币伍佰玖拾万贰仟肆佰贰拾元整（￥：5902420.00元）
6.采购需求：采购度假区产业园消救援装备一批。
7.合同履行期限：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，所属行业为工业。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.本项目的特定资格要求：
（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；
三、报名及采购文件的获取
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间：2026年9月30日13点30分（北京时间）；
2.开标时间：2026年9月30日13点30分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]1.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.本次采购的有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。
3.政府采购管理监督电话：0512-65283947。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28358998][bookmark: _Toc35393786][bookmark: _Toc35393617][bookmark: _Toc28359075]1.采购人信息
名称：苏州市吴中区光福镇综合服务中心
地址：苏州市吴中区光福镇光福路1号
联系人：金俭
电 话：0512-66950286
2.代理机构信息
[bookmark: XTDLJG_1]名称：苏州鸿鑫工程咨询有限公司
地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
联系方式：0512-65981596
3.项目联系方式
项目联系人：赵雷、于民峰、黄建伟
电话：0512-65981596-8121









[bookmark: _Toc26264]第二章 投标人须知

A说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州鸿鑫工程咨询有限公司。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日。
2.12时间：除特别说明，均指北京时间。
2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
B投标人
3.合格投标人的资格条件：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，所属行业为工业。
3.3本项目的特定资格要求：
（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标
本项目不接受联合体投标。
C招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从苏州政府采购网上获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。
8.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：赵雷、于民峰
联系电话：0512-65981596-8121
现场递交地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
邮寄收取地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
D投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。
13.投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3投标报价分析表（格式见第三章）
13.4资格审查文件
13.4.1合格投标人一般资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
13.4.2其它有关资格证明文件；
13.5符合性审查文件
13.5.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
13.5.2投标人基本情况表（格式见第三章）；
13.5.3投标人法定代表人身份证复印件；
13.5.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
13.5.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
13.5.6投标函（格式见第三章）；
13.5.7《技术响应对照表》、《商务条款偏离表》、《售后服务承诺书》（格式见第三章）；
13.5.8其他有关符合性证明的文件；
13.6综合评审文件（投标单位根据评分标准制作）
13.7价格折扣文件格式
13.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。
13.7.2《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于本国产品成本占比的声明函（采购项目含有多种产品时适用）》（如有）。
13.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上13.4.1为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上13.5.1-13.5.7为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“13.4.1-13.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
14.投标文件编制要求
14.1投标文件按统一格式、顺序编写。
14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15.2投标人应按《投标报价组成明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价组成明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购方将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.6最低的报价不能作为中标的保证。
16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
17.投标文件的有效期
17.1自投标截止日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
18.投标文件的制作、签署、上传
18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
E投标文件的递交、补充、修改和撤回
19.投标文件的递交
19.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
20.投标截止时间
20.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
21.投标文件的补充、修改和撤回
21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
F开标和评标
22.开标
22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3资格审查
22.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
22.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
22.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
22.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
22.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
22.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
23.评标委员会或评标小组
23.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。
23.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.2.3对投标文件进行比较和评价；
23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评审报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.对投标文件初审
25.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：
25.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
25.1.2与招标文件有重大偏离；
25.1.3投标人拒绝修正错误；
25.1.4投标人的报价是选择性的；
25.1.5投标人的报价只投了部分内容；
25.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
25.1.7其他被评标委员会认定无效的情况。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
25.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
25.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK20]25.6异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]25.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]25.6.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于25.6.1第（三）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
25.6.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.6.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
25.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.投标的澄清
26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
26.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
27.投标无效
27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
27.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
27.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
28.废标
28.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
28.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.1.4因重大变故，采购任务取消的；
28.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
29.投标文件的评价和比较
29.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
29.2最低的投标报价是中标的重要条件，但不是唯一条件。
G授予合同
30.中标单位的确认
30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标候选单位。
30.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
32.中标通知书
32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
32.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33.合同的签订
33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。
H其他事项
34.代理服务费
34.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
34.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
34.3缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。
35.监督
有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。







[bookmark: _Toc11308]第三章 投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标人的补充不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、授权委托书


授权委托书


本授权委托书声明：我      （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日






2、投标函
投标函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
我们收到贵公司JSZC-320506104-SZHX-G2026-0032号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求完成该项目的全部内容，我们的所投总价包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正公告(如果有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。
5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。
6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于不予退还投标保证金的规定。
10、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；
11、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
12、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：									联系人：
地址：									邮政编码：
联系电话：								传真：

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日

3、开标一览表
开标一览表
（格式）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	序号
	项目名称
	总价（元）
	备注

	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                    ￥：



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日


4、投标报价分析表
投标报价分析表
招标编号：号                             项目名称：
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	大写：元

	注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。



备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。
2、 投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日
[bookmark: _Toc7888][bookmark: _Toc532452113][bookmark: _Toc2583142][bookmark: _Toc532444506][bookmark: _Toc518926909][bookmark: _Toc532444344]5、技术响应对照表

技术响应对照表
招标编号：             号                          项目名称：
	序号
	货物名称
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日


6、商务条款偏离表

商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日


7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：             号                    项目名称
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	
	
	
	



投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日


8、配备人员一览表

配备人员一览表
	序号
	项目所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	专业/资格

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：表格不够填写可添加。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日


9、类似业绩一览表

类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。


[bookmark: _Hlk107408152]投标人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日


10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320506104-SZHX-G2026-0032号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年   月   日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	年    万元

	实现利润
	年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	






（3）中小企业声明函
[bookmark: _Toc4028][bookmark: _Toc1077]
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【   】人，营业收入为【   】万元，资产总额为【   】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【   】人，营业收入为【   】万元，资产总额为【   】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）工业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：
          日 期            


[bookmark: _Toc165274519]（5）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
[bookmark: OLE_LINK11]2.生产厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日 期：       年     月     日

（6）关于本国产品成本占比的声明函（采购项目含有多种产品时适用）

关于本国产品成本占比的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发［2025］34号）的规定，本公司（单位）提供的产品中，已提供本国产品声明函（或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件）符合本国产品标准的产品成本之和，占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到      %。


本公司（单位）对上表内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日 期：       年     月     日


11、关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16]备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第25.6条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日


12、政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
1











[bookmark: _Toc13642115][bookmark: _Toc488137108][bookmark: _Toc19016]第四章 招标书
[bookmark: _Toc13543212]
招标书
[bookmark: OLE_LINK1]苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州市吴中区光福镇综合服务中心的委托，就度假区产业园消救援装备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、采购编号：JSZC-320506104-SZHX-G2026-0032
二、项目名称：度假区产业园消救援装备采购项目
三、采购清单及产品具体技术要求：
	序号
	名称
	技术性能
	单位
	数量
	技术要求

	1
	消防头盔（半盔）
	
	顶
	70
	1、头盔需符合XF44-2015消防头盔标准。
2、由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成。
3、头围可调范围广，最大可调节范围达到67cm。 
4、专属热绝缘帽壳，帽壳主体含有不小于5cm加长帽沿，采用玻纤复合型热塑材料，含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫。
5、帽壳采用双层结构，提供多重防护，除了抗冲击，耐穿刺外，还能提供额外的耐高温隔热的效果。同时双层帽壳采用安全松脱结构设计，在受到意外绊挂时帽壳会自行脱落，以免使用者颈部受到伤害。
6、具备独特的冲击力吸收系统，将抗冲击帽壳，帽衬，缓冲弹性管有机的设计成一个系统，提供优越的抗冲击性能。
7、冲击吸收性能测试：高温预处理最大冲击力小于3200N，辐射热预处理最大冲击力小于3200N，低温预处理最大冲击力小于3200N，浸水预处理最大冲击力小于3200N。
8、头盔所配面屏应采用高性能耐冲击材料，面屏应带有浅色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过75%。
9、头盔的后部带有D形环，以便日常使用方便挂持。
10、头盔抗冲击加速度性能：在最大冲击加速度≤400gn时，头帽顶部冲击力小于130N，头盔前部小于310N，头盔侧面冲击力小于320N， 头盔后部冲击力小于310N。
11、头盔采用带大旋风旋钮的头箍，方便轻松调节到位并锁定，采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，确保舒适性。
12、下颏带采用防火阻燃材料，配有快速调节搭扣。
13、头盔内部头围贴合部分带有软衬垫，采用防火芳纶材料。要求易拆卸。
14、配有可拆卸铝箔防火披肩，要求防水、耐高温火焰。
15、帽壳的泄漏电量小于1.2mA。
16、下颏带拉伸实验时，下颏带不发生断裂和滑脱，且实验后下颏带延伸不超过13mm。
17、侧向刚性试验后，帽壳最大变形量小于23mm，卸载后变形量小于3.5mm。 
18、头盔整体重量小于1500克。
19、投标产品标识、包装满足XF44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，执行标准、型号，规格，生产厂的名称和商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。
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	消防头盔披肩（半盔）
	
	块
	50
	1、可拆卸铝箔防火披肩，要求防水、耐高温火焰。
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	消防员灭火防护服
	技术性能符合《消防 员灭火防护 服》XF 10-2014 的规定
	套
	80
	1、符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。
2、服装款式、号型、标识应符合应急管理部消防局统型要求。
3、整体防护性能：热防护能力TPP值≥40.0（cal/cm2）。
4、整套服装重量：≤2.60kg。
5、外层性能指标：
▲5.1外层阻燃性能：经、纬向损毁长度≤20mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。热稳定性能：经热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面无明显变化。缩水率：沿经、纬向缩水率≤1.0％。表面抗湿性能：≥4级。断裂强力：经向断裂强力≥2200N、纬向断裂强力≥2300N、撕破强力：经向撕破强力≥750N、纬向撕破强力≥730N。色牢度：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，耐光色牢度≥4级。
6、防水透气层性能指标：
6.1阻燃性能：经、纬向损毁长度≤30mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象；
6.2热稳定性能：经热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面无明显变化；
6.3缩水率：经洗涤后，沿经、纬向缩水率≤2％；
6.4耐静水压性能：洗涤后，耐静水压≥50kPa；
6.5透湿率性能：透湿率性能≥8700g/（m2•24h）；
6.6拒油性能：洗涤后，拒油性能≥4级。
7、舒适层性能指标：
7.1阻燃性能：经、纬向损毁长度≤30mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象；
7.2断裂强力：经向断裂强力≥630N、纬向断裂强力≥550N；
7.3热稳定性能：经热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面无明显变化；
7.4缩水率：经洗涤后，沿经、纬向缩水率≤2％。
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	消防手套
	技术性能 符合《消防手套》XF 7-2004的规定
	双
	100
	1、符合XF 7-2004《消防手套》；
2、消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套腕部具有阻燃腕带设计，方便携带。
3、手背采用芳纶双层格子材料，设有黄银黄反光条；手套外层掌心面采用黑色牛二层磨沙皮，具有阻燃，耐磨，耐切割功能。防水层采用TPU低透防水袋，隔热层采用芳纶隔热层。
4、阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间≤0秒，手套外层掌心面经向和纬向的损毁长度均≤45mm；手套外层手背经向和纬向的损毁长度均≤15mm；隔热层经向和纬向的损毁长度均≤17mm。
5、手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥50cal/cm2。手套外层热收缩率≤1%，衬里热收缩率≤3%。
6、手套外层掌心面采用黑色牛二层磨沙皮。
7、力学防护性能：手掌和手背撕破强力：均≥120N，手掌和手背穿刺力均≥70N；手掌和手背割破力均＞15N,耐磨性能（循环次数）：掌心和背面均＞2000。
8、人体工效要求：灵巧性能：≥3级；握紧性能：拉重比≥80%；穿戴性能：穿戴时间≤2s。
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	消防安全腰带
	技术性能符合《消防 用防坠落装备》XF494-2023的规定
	根
	50
	1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2、由织带、环扣、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。织带应由100%尼龙 66 纤维
制成，金属拉环材质为铝合金，应具有强度高、耐冲击、重量轻、耐磨损、阻燃性能好、耐腐蚀等特点，安全带长短可调。
3 、织带为一整根，没有接缝。缝线与织带匹配，用肉眼易于检查。缝合接口及缝合末端回缝不少于13MM，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。
4、带扣的边角半径不小于6mm，拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。
5、带宽≥65mm ；腰带设计负荷为1.33KN。
6、静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力实验和水平方向静拉力实验后，安全腰带应未从人体模型上脱落，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不超过25mm，且安全腰带应未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求。
7、金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经GB/T 10125 规定的48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T 6461 外观等级评定轻微级的要求。
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	消防员灭火防护靴
	技术性能符合《消防 员灭火防护靴》XF6-2004的规定
	双
	200
	1、 符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。
2、整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位应设有保护包头。
3、反光标识。靴后跟应设有三角形反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。
4、防砸性能：≥15mm。
5、防水性能：符合标准要求，无渗水现象。
6、防滑性能：始滑角≥15°。
7、靴底抗刺穿性能：≥2200N、隔热性能：≤10.0℃、重量：≤2.3KG。
8、靴面抗切割性能：符合标准要求，不被割穿。
9、电绝缘性能：击穿电压≥5000V,泄漏电流≤1.0mA。
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	正压式消防空气呼吸器
	技术性能 符合《正压 式消防空气 呼吸器》XF 124-2013的规定
	具
	40
	1、符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》、CCCF-CPRZ-27：2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》标准要求。
2、工作压力 30MPa；
3、起始报警压力5.5±0.5MPa；
4、一级调压阀输出压力 ≤0.7MPa；
5、供气流量≥ 500L/min；
6、呼吸阻力 ≥4.4mbar；
7、气瓶水容积 6.8L；
8、供气量≥2040升；
9、使用时间>60分钟（按耗气量 30 升/分计算）；
▲10、动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min，呼吸器全面罩内应始终保持正压；吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min，呼吸器全面罩内应始终保持正压；吸气阻力≤220Pa，呼气阻力≤550Pa。
11、经耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa；在耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa；在耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值在1min内下降≤0.5MPa；在耐辐射热性能试验后，吸气阻力≤150Pa，呼气阻力≤600Pa。
12、全面罩：
12.1需具备快速连接接口，直通环境空气；
12.2 橡胶头带；需可选配专用眼镜架，方便近视者使用；
12.3面置体需可选大、中、小号；
12.4需耐 950±50℃高温火焰燃烧，能承受严酷使用条件使用；
12.5全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70%，镜面透光率≥90%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%；
13、供气阀：
13.1供气阀需可根据用户呼吸量自动调整供气量，吸气自动供气，无需辅助按钮，最大供气量≥500L/min；
13.2供气阀上需带有二维码，可用设备识别，方便记录日常的维护和管理；
13.3供气阀需可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护；
14、减压阀及报警哨：
14.1供气量：≥500L/min；
14.2报警压力：5.5±0.5MPa；
14.3报警声响 ：>90dB；
14.4低压报警装置需采用哨声报警；
14.5中压管的接头需可 360 度旋转；
14.6中压管与供气阀的联接为活动式（需可360 度旋转 ）；
15、背架组件
15.1背板需采用阻燃纤维增强材料，背带需采用防火聚酯材料，兼具防水性，能提升表面对水和油的抗性能，避免脏污和化学物质渗透；
15.2背板需符合人体工程学原理，设计用于固定救生绳的连接，需可承受≥150kg的人体重量；
15.3肩带需有反光条，能便于黑暗中识别。供气管需可以实现左右互换，以满足不同操作者的使用习惯；
15.4腰带采用可旋转设计，角度可自由调节，可随使用者运动而自行旋转，调整重心，有效避免奔跑时气瓶晃动，降低体能消耗；
15.5腰带采用纵向收紧，更适合在消防车等受限空间环境下佩戴，同时腰带上有供气阀固定座；
15.6气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构，可轻松调整，适应不同容积的气瓶使用；
16、碳纤维复合气瓶碳纤维复合气瓶：
16.1全缠绕式碳纤维复合材料：内胆需采用高强度、耐腐蚀、 重量轻的铝合金材料；
16.2工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50Mpa。
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	空气呼吸器气瓶
	
	只
	25
	1、6.8L/30MPa碳纤维全缠绕式铝制内胆气瓶。
2、气瓶水容积为6.8升，额定工作压力30MPa，瓶阀螺纹长度≥18mm。
3、瓶头阀接口螺纹为G5/8。
4、瓶阀体上应配有安全防爆装置，当气瓶内压力超过工作压力的20%时，气瓶安全膜片将自动爆破卸压，以保证气瓶在意外情况下的安全。
5、瓶阀体配内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力，无需打开瓶阀就可观察瓶内压力。
6、气瓶应附有夜光标贴，便于在黑暗及低能见度环境识别。
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	佩戴式防爆照明灯
	技术性能  符合现行国家标准《消防 员照明灯具》GB 30734-2014的 规定
	只
	70
	1、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准对应要求。
▲2、连续放电时间：强光≥4h；弱光（工作光）≥8h；外壳防护等级为IP66/IP68、可在5米水深处使用1小时。
▲3、照度：佩戴式强光平均值≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx；佩戴式弱光平均值≥1200Lx；佩戴式弱光最小值≥1000Lx。
4、佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件，可提供8种以上（采购方选择1种）不同类型的头盔支架
5、抗跌落性能：佩戴式跌落高度 1.5m，跌落方向 X、Y、Z，每个轴向跌落次数 1 次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
6、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离需大于 100m，可为后方人员提供警示。
7、灯具电量可视化显示，可直观确认灯具电量等信息。
8、具有国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证；
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	佩戴式防爆照明灯架
	
	只
	100
	1、适配消防头盔使用。
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	消防员呼救器
	技术性能符合现行国家标准《消防 员呼救器 》
	只
	60
	1、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求。
2、壳体采用防静电橡胶包胶艺，坚固耐用，应具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能。
3、使用可标注姓名的钥匙开、关机，开机后钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。
4、标的物上应有产品名称、生产厂名、生产日期、防爆标志、执行标准代号等标志。
5、使用免维护高能防爆充电锂电池。
6、应具有预报警、自动报警、手动报警、低电压报警等功能。 
7、允许静止时间：30s±2s，预报警声级强度≥100dB、预报警时间：15s±2s，报警声级强度≥100dB；低电压告警声级强度≥70dB、连续开机时间≥24h，连续报警时间≥1000min。
8、发光亮度0°时：≥800cd/㎡。
9、具备显示屏，实时显示当前温度、开机时间、电池电量等信息，环境温度高于设定阈值后自动报警提示。
10、具备开机计时提醒功能，开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次。
11、防水性能：置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。
12、防爆性能：不低于Exia IIB T3 Ga。
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	消防员方位灯
	技术性能符合现行国家标准《消防员 方位灯》GB27899-2011的规定
	只
	80
	1、符合GB27899-2011标准要求。
2、采用LED光源，对水及雨雾的穿透能力为300～500米
3、配装两节7号高能电池，频闪连续工作时间达100小时以上，常亮≥40h。
4、以防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击。
5、发光亮度：≥300cd/㎡，闪光频率0.5Hz-2.5Hz。
6、电池最高开路电压≥DC3V，电池最大短路电流≤4.0A。
7、本安电路端子与非本安电路端子之间的电气间隙：电气间隙：≥2，爬电距离：≥2。
8、下限温度：≤-25℃，跌落高度≥ 1M，跌落次数：≥4。
9、火花点燃：任何一选定故障点均不会出现点燃；介电强度：未发生介电击穿；电池和电池组电解液：未发生电解液痕迹。
10、电池和电池组的火花点燃和表面温度：最高表面温度：≤130℃。
11、选用材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作。
12、可在-20～＋50°C 温度下正常工作。
13、体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。
14、防爆等级：≥EX ia IICT4Gb。

	13
	应急逃生自救安全绳包
	技术性能 符合《消防用防坠落装 备》XF 494-2023的规定
	套
	50
	1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。是消防员个人自救逃生用安全绳套组。
2、组成：多功能绳包、安全绳、轻型安全钩、可调节下降器、连接扁绳、排绳器等。
3、整套套装质量≤1.8Kg。
4、自救安全绳：
4.1直径7.5-10mm之间，长度≥16m；
4.2破断强度≥30KN；
4.3延伸率≤6.5%；
4.4经204（±5）℃的耐高温性能试验后，未出现融熔、焦化现象；
4.5在600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载45s，在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载300s，应未出现断裂现象；
5、轻型安全钩：
5.1开口距离≥20mm；
5.2长轴破断强度≥27KN；
5.3短轴破断强度≥7KN；
5.4自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁）；
5.5有永久性标识。
6、下降器：
6.1为防慌乱设计，四孔设计孔径8-11mm之间；
6.2破断强度≥5KN；
6.3适用绳索直径范围为8-11 mm。
7、扁绳：
7.1扁绳长度≥1000mm；
7.2破断强度≥35KN。
8、绳包：
8.1绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化；
8.2绳包两端设计放置安全钩，取出便捷；
8.3绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。
9、排绳器：
9.1单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包；
9.2排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。
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	消防腰斧
	技术性能符合《消防腰斧》XF 630-2023  的规定
	把
	40
	1、符合XF630-2023《消防腰斧》标准要求。
2、消防腰斧主要是消防员随身佩带的、在抢险救援事故现场用于手动破拆和自救的装备。腰斧平刃能砍断直径5mm的Q235A圆钢，并无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。腰斧的尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。
3、技术性能：
 3.1全长mm： 285±2.5；
 3.2斧头长度mm：160±2.5；
 3.3斧头厚度mm：10±1；
 3.4平刃宽度mm：56±1.5；
 3.5柄刃宽度mm：22±1；
 3.6撬口宽度mm：30±1；
 3.7撬口深度mm：25±1；
 3.8质量kg：≤1kg。
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	消防员灭火防护头套
	技术性能符合《消防员 灭火防护头  套》XF 869的规定
	个
	100
	1、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，出具国家级检测报告。
2、消防员灭火防护头套具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计。
3、外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀。
4、外部颜色为黑色芳纶针织布，内层材料为芳纶针织布。
5、缝线采用黑色防火阻燃线。
6、保护区域：头套前、后部与防护服领口的内重叠长度均≥200mm；头套侧部与防护服领口内的重叠长度≥130mm；面部开口 边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。
7、阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤17mm、纬向≤17mm，内层损毁长度经向≤17mm、纬向≤17mm。
8、热稳定性能：外层、内层尺寸变化率均≤2.5%；水洗尺寸变化率直向横向均≤2.0%。
9、单位面积质量：外层、内层，两层或两层以上均≥220g/㎡。
10、面料抗起球性能不应低于4级。
11、甲醛含量：外层、内层：未检出；应无异味 。
12、PH值：4.0～7.5。
13、质量：≤170g。
14、接缝强力：≥1000N。
15、针距密度：缝制明暗线每3cm不应小于12针。
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	消防员抢险救援头盔
	
	顶
	40
	1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准抢险救援时头部防护。
2、半盔型，头盔应由帽壳、可调节帽箍、泡沫缓冲层、下颏带、护目镜等部件组成。
3、帽壳为耐高温热塑材料，具有透气、耐冲击、耐穿刺，可提供头部和侧翼冲击保护，配备醒目反光条。
4、护目镜为隔热镜片，应带超硬防刮防雾涂层。
5、下颌带：三点式下颌带，并带有下颌托和快速脱卸扣。
6、缓冲层：采用软泡沫。
7、帽箍：用软皮或织物包裹，中间衬舒适衬垫；在帽箍后部设头围调节旋钮，帽箍可调节尺寸大小。
8、重量（不含护目镜及附件）≤800克。
▲9、冲击吸收性能高温预处理头模所受冲击力≤2150N，低温预处理头模所受冲击力≤2300N，浸水预处理头模所受冲击力≤2150N。阻燃性能（火源离开帽壳后）≤1秒、侧向刚性：帽壳变形值≤25mm、缷载后变形≤1mm。
10、头盔配备佩戴式照明灯支架。
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	消防员抢险救援手套
	技术性能 符合《消防 员抢险救援 防护服装XF 633-2006的 规定
	双
	80
	1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准；
2、手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性。手背采用橘红色材料，与抢险救援服搭配。
3、指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。
4、手背关节处及除大拇指以外其他四指指背采用有凸起的防护硬壳设计，增强抗冲击防护性，具有手骨保护功能。
5、阻燃性能：续燃时间：经向≤0s；纬向≤0s；损毁长度：经向≤15mm；纬向≤15mm；
6、热稳定性能：手套尺寸变化率：长方向≤1.2%；宽方向≤1.7%；手套经180℃温度5min
后，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。
7、耐磨性能：≥8000次。
▲8、耐撕破性能：掌心面：经向≥300N；纬向≥200N；背面外层：经向≥280N；纬向≥200N
9、抗切割性能：≥15N
10、抗机械刺穿性能：掌心面≥320N
11、灵巧性能：≤105%
12、抓握性能：≥105%
13、穿戴性能：≤6s。
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	夏款消防员抢险救 援防护服
	技术性能符合《消防 员抢险救援 防护服装》XF 633-2006的 规定
	套
	60
	1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，服装款式、号型、标识应符合应急管理部消防局统型要求。
2、服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。应具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：≥克重190g/m2。
3、阻燃性能： 经向损毁长度≤45mm，纬向损毁长度≤45mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象。
4、桔红断裂强力：经向断裂强力≥820N；纬向断裂强力≥750N；火焰蓝断裂强力经纬向≥750N。
5、桔红撕破强力：面料经向撕破强力≥160N、纬向撕破强力≥160N；火焰蓝撕破强力经纬向≥200N。
6、接缝强力：径向≥800N，纬向≥730N。
7、热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1.5%，且试样表面应无明显变化。
8、橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度应不小于4级。
9、针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm。
10、防静电性能：整套服装为≤0.4μC。
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	冬款消防员抢险救 援防护服
	技术性能符合《消防 员抢险救援 防护服装》XF 633-2006的 规定
	套
	60
	1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，服装款式、号型、标识应符合应急管理部消防局统型要求。
2、颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。
3、采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层。
4、外层为芳纶阻燃面料，≥克重190g/m2。
5、外层面料：桔红及火焰蓝阻燃性能：经向损毁长度≤40mm，纬向损毁长度≤43mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。桔红及火焰蓝断裂强力：经向≥1200N、纬向≥970N。撕破强力：桔红及火焰蓝经向撕破强力≥230N，纬向撕破强力≥190N。热稳定性能：经纬向变化率≤0.5％。接缝断裂强力：经向≥1000N，纬向≥890N。
6、防水透气层面料：耐静水压≥50KPa。透湿率：≥5400 g/(㎡•24h)。热稳定性能：经纬向变化率≤2％。缩水率：经向≤1.5%，纬向≤2.0%。
7、舒适层面料：阻燃性能：不应有熔融、滴落现象。断裂强力：经向≥480N、纬向≥320N。热稳定性能：经纬向变化率≤2.5％。缩水率：经向≤3.2%，纬向≤3.2%。
8、防静电性能：≤0.4μC。
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	消防员抢险救援靴
	技术性能符合《消防员抢险救援  防护服装】XF 633-2006的  规定
	双
	80
	1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
2、由靴底、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成，靴头材料为树脂。
5、靴帮抗穿刺性能：≥160N，隔热性能隔热试验中加热30分钟，靴底升温：≤8℃、靴底抗刺穿性能：≥1950N。
6、防滑性能：始滑角＞15°。
7、电绝缘性能：测试电压为5000V，泄漏电流≤0.5mA。
8、阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤40mm。
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	消防员抢险救腰带
	
	条
	50
	1.材质为织带材料。
2.为插扣式腰带，规格长度*宽度*厚度为≥1200*50*2.6 mm。
3.与24式消防员抢险救援防护服款式配套使用。
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	消防员避火防护服
	
	套
	2
	1、消防员避火服由头罩、上衣、裤子、手套和靴子五个部分组成。
2、外层面料为复合芳纶铝箔材料，整套服装应由防辐射层、防火外层、防火内层、防水透气层、隔热层、高温保护层、舒适层共七层材料组成，应具有良好的耐火、隔热性能，同时在避火服内置空气呼吸器背囊。
▲3、外层面料性能：阻燃性能：续燃时间为≤1s，经向损毁≤9mm，纬向≤9mm。断裂强力经向≥1900N、纬向≥1400N，撕破强力经向≥120N，纬向≥120N。抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥70s。
4、舒适层面料性能：阻燃性能：续燃时间为≤0.5s，经向损毁≤46mm，纬向损毁≤46mm。无熔融、滴落。舒适层断裂强力经向≥300N，纬向≥350N。
5、隔热头罩的耐高温性能：经高温后隔热头罩无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。
6、热防护性能：TPP: ≥40cal/c㎡。
7、重量≤8.9kg。

	23
	消防员隔热防护服
	技术性能  符合《消防 员隔热防护 服》XF 634-2015的规定
	套
	10
	1、符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》要求。
2、服装由覆铝膜涂层、阻燃毡隔热层、舒适层三层组成，是消防员在高温事故现场进行抢险作业防护服装。
3、由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩(内含消防头盔)、隔热手套以及隔热脚盖组成。上衣应有空气呼吸器包囊。
4、隔热头罩视窗为镀金阻燃面屏。
5、外层面料性能：
5.1阻燃性能：续燃时间0S，经纬向损毁长度≤15 mm；
▲5.2断裂强力：经向≥4600N，纬向≥4600N、撕破强力：经向≥900N，纬向≥700N；
5.3热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤1%；
5.4抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥65秒。
6、隔热层面料性能：
6.1阻燃性能：续燃时间0S，经纬向损毁长度≤45mm；
6.2热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤2%。
7、舒适层性能： 
7.1续燃时间0S, 经向损毁长度≤45mm，纬向损毁长度≤45mm；
7.2断裂强力：经向≥500N，纬向≥400N。
8、隔热头罩性能：
8.1耐高温性能：经180℃高温5分钟后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏；
8.2透光率≥70%。
9、隔热手套灵巧性能：性能等级≥3级。
10、整体性能：
10.1热防护性能：TPP≥28cal/c㎡；
10.2接缝强力≥600N；
10.3质量≤4.5kg。
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	一级化学防护服
	技术性能 符合《消防 员化学防护 服 装 》XF 770-2008的规定
	套
	4
	1、符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》要求。
2、专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。全套服装采用全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、通风系统分配阀及通气管路等部分组成。
3、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。内部设计通风排湿系统，有效降低消防救援人员产生热负荷，提高作业效率。
4、整体气密性/Pa：≤300；贴条的粘附强度/kN/m：≥0.8；超压排气阀：气密性/s：≥15；通气阻力/Pa：78-118之间；通风系统分配阀：定量供气量5±1L/min，手控最大供气量≥30L/min；整套重量≤8kg。
5、面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤8cm；经纬向拉伸强度≥13.5kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥800N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。                                                        
6、化学防护手套耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；耐寒性能：无裂纹；耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能≥3级。
7、化学防护靴采用航空铝包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥1200N。
8、面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴、大视窗连体头罩抗化学品渗透性能：渗透时间/min：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。
9、大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，三层结构防雾保明设计，同时采用改性纳米技术，实现永久性防雾保明，方便救援工作。
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	二级化学防护服
	技术性能 符合《消防 员化学防护 服 装 》XF 770-2008的规定
	套
	8
	1、符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》要求。
2、半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用。
3、面料采用高级材料制作而成，防化服接缝处内外采用与面料相同材料的防化贴条。
4、整体抗水渗透性：20min无渗漏；贴条的粘附强度≥2kN/m；整套重量≤5kg。
5、面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴抗化学品渗透性能：渗透时间/min：90%硫酸≥480min、40%氢氧化钠≥480min、65%硝酸≥480min、30%盐酸≥480min。
6、面料性能：经纬向拉伸强度≥17kN/m；经纬向撕裂强力≥200N；接缝强力≥600N。经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤8cm；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。
7、防化手套耐刺穿力≥25N；灵巧性≥1级。
8、脚部为一体防化靴。防护靴应采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能；靴底抗刺穿力≥1400N；电绝缘性能：击穿电压≥6000V，泄露电流≤3mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。
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	化学防护手套
	技术性能 符合《消防 员化学防护 服 装 》
	双
	8
	1、抗化学品渗透：二甲基硫酸盐、氨气、氯气≥70min；。
2、手套抗刺穿力≥25N。
3、灵巧性能：能够随着指关节的弯曲而灵活地弯曲，手套灵巧性能≥1级。
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	内置劳动保护手套
	纯棉质地， 技术性能符   合现行国家   标准《手部防
	双
	60
	1、纯棉手套。
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	防高温手套
	技术性能  符合《消防手 套》GA 7的  规定，耐接触热≥600℃
	双
	4
	1、材料：外层掌部为芳纶斜纹布，外层背部为复合铝箔。 
2、外层阻燃性能：续燃时间≤1S，经向损毁长度≤5 mm，纬向损毁长度≤5 mm。外层断裂强力：经向≥3500N，纬向≥1500N。外层撕破强力：经向≥130N，纬向≥130N。外层热稳定性能：尺寸变化率≤1%。
3、隔热层阻燃性能：续燃时间≤1S，经向损毁长度≤6mm，纬向损毁长度≤6 mm；隔热层热稳定性能：尺寸变化率≤1%%。
4、舒适层阻燃性能：续燃时间≤1S。
5、整体热防护性能：TPP≥28cal/cm2。
6、抗切割性能：≥13N。
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	消防员防蜂服
	技术性能  符合公安行 业标准《消 防 员 防 蜂 服》XF3008-2020的规定
	套
	2
	1、符合《消防员防蜂服》XF3008-2020的规定衣服整体为白色。
2、连体式：由网状外凸头罩，衣、裤、手套、靴组成。
3、面罩由加密不锈钢网制作，具有透气性好，视野清晰。
4、腋下、裆部设计有透气孔。
5、手套灵巧，防蛰刺效果好。
6、运动式防蜂靴，轻便合脚舒适。
7、为提高工作人员的舒适性，降低内部温度，在服装背部配备风扇。
8、外层面料撕破强力：经向≥200N，纬向≥80N、外层面料断裂强力经向≥1300N，纬向≥830N。
9、甲醛含量mg/KG：≤40。
10、手套耐切割性能N ：割破力≥2。
11、鞋子电绝缘性能：泄漏电流≤0.5mA。       
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	消防员降温背心
	技术性能符合相关标 准的规定
	件
	60
	1、对消防员的上身躯干提供保护，在灭火及应急救援作业中降低体温防止中暑，有效增强散热能力。
2、应采用化学制冷方式，降温袋无需冰箱冷冻，无需预先充冷，轻轻一掰，能瞬间制冷，立刻使用。
3、降温剂应符合标准，无毒无害，对环境友好。
4、降温幅度≥15℃。
5、灭火作业时连续使用时间大于60分钟。
6、每件降温背心标配8只降温袋，每只降温袋重量≤200克，方便接续降温使用。
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	80cm扁带
	
	条
	40
	1.材质：涤纶
2.工作负荷：≥5kN
3.极限负荷：≥22kN
4.长度：≥80cm
5.宽度(20士0.5)mm，厚度(2士0.2)mm；
7.执行标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；
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	120cm扁带
	
	条
	40
	1.材质：涤纶
2.工作负荷：≥5kN
3.极限负荷：≥22kN
4.长度：≥120cm
5.宽度(20士0.5)mm，厚度(2士0.2)mm；
7.执行标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；
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	有毒气体探测仪
	
	台
	4
	1、仪器可同时检测可燃气体EX、氧气O2、一氧化碳CO、硫化氢H2S四种气体。
2、显示屏:高清彩色屏≥2.4寸,可查看报警记录、实时曲线图。
3、仪器带有声光报警，震动报警，声音≥80dB。
4、泵吸式采样。
5、产品符合《多组分有害气体检测报警器》和《爆炸性环境用气体探测器第1 部分：可燃气体探测器性能要求》。
6、气体量程：硫化氢H2S≥0~100ppm，分辨率≥0.1ppm；一氧化碳CO≥0~1000ppm，分辨率≥1ppm；可燃气EX≥0~100%LEL，分辨率≥0.1%LEL；氧气O2≥0~30%VOL，分辨率≥0.1%VOL。
7、防爆标志不低于Exia ⅡC T4 Ga。
8、防护等级≥IP66。
9、充电聚合物电池，电池容量≥5000mA，工作电压≤DC5V。
10、预热时间：≤60S；响应时间：≤20S。
11、中英文显示。
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	消防用红外热像仪
	性能符合《消防用红外热像仪》XF/T635-2023规定
	台
	6
	1、热像仪应符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准；
▲2、具备可见光和热成像双光融合功能，热成像分辨率应≥384×288，工作波段7-14μm，NETD≤40mk，视场角≥56°×42°；
3、具备黑热、白热、彩虹、热点区域标红、融合、画中画、可见光模式等不少于12种成像模式，并可通过单个按键快速切换图像模式；
4、具备1x、2x、3x、4x数字放大功能；
▲5、具备温度测量功能，测温范围-40℃～+2000℃、具备指南针定向功能、激光指示器，内置激光定位器十字分化功能，可发射激光，指示危险区域及被测目标位置功能，支持多模定位；
6、显示屏幕应≥3.5寸，分辨率≥800×600；
7、具备无线双向WiFi功能，可实时传输图像，可在手机app上显示实时画面，可连接MESH自组网电台；
8、具备正常自检及无故障（绿色常亮）和故障提示（黄色常亮）和充电提示（红色常亮）功能，在低电量时可闪烁黄色与红色呼吸灯提示；
9、支持远程实时监测温度，支持设置报警阈值，超过设定报警温度值时可发出图像提示警告；
10、具备拍照和录像功能，屏幕可显示存储卡剩余容量；
11、特定环境温度持续工作时间：+85℃连续工作≥50min；+150℃连续工作≥20min；+260℃连续工作≥10min；
12、具备火场中全屏高温、低温，冷热点指针自动搜索功能，并能同时显示高温、低温、中心点实际温度值，将实时测量温度数值显示在屏幕上；
▲13、超轻设计重量应≤650g（含电池），防护等级应≥IP68，2 米高度跌落，试验后样机应能正常工作；
14、电池可充电次数≥5000次，电池具备USB Type-C接口，电池耗电量比例可在屏幕上显示；
15、按键设计：≥5个实体按键，所有主要功能可通过按键直接控制，无需进入二级菜单。
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	测温仪
	测 温 范 围 ： -50℃~1000℃
	台
	3
	1. 功能：检测数据保持显示，具有LED背光开、关选择、定位激光开/关选择、低电提示、自动关机功能
2. 测量范围：-50℃~1000℃
3. 精确度：0~1350°±3°；
4. 分辨率：0.1°C/°F；
5. 发射率：0.10-1.00可调
6. 物距比：50:1
7. 响应时间：500毫秒，95%响应；
8. 检测值：最大值/最小值/平均值；
9. 报警功能：支持预设高、低温危险报警；
10. 定位激光：支持开/关选择；
11. 存储功能：测量数据具有存储功能
12. 产品净重量：≤275克；
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	测风仪
	
	台
	1
	1. 液晶屏幕:≥3.5英寸，可显示风速、风向、平均风速、温度、湿度、大气压、海拔、热力指数、湿球温度、浪高、露点温度、风寒指数。
2. 风速：≥0-60m/s；精度：≤±0.3m/s；
3. 风向：≥0-360°；精度：≤±3°；
4. 温度：≥-40-125℃；精度：≤±0.2℃；
5. 湿度：0-100%RH；精度：≤±2%RH；
6. 大气压力：≥30-110kPa；精度≤：±0.1kPa；
7. 海拔：0-9165m；精度：±1m；
8. 热力指数：-40-140℃；精度：±0.2℃；
9. 湿球温度：-29-70℃；精度：±0.2℃；
10. 浪高：0-14m；精度：±0.2m；
11. 露点温度：0-70℃；精度：±1℃；
12. 风寒指数：0-5
13. 内置电子罗盘，实现风向的360度监测，并增加风向自动读取和手动读取的切换
14. 大容量数据存储，最存储：≥40000条气象数据（数据记录间隔可在1~60分钟之间设置）。
15. 工作时间：≥18小时。
16. 重量:≤400g
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	测距仪
	
	台
	1
	1. 符合GB/T 14267-2009《光电测距仪》、JJF 1704-2018《望远镜式测距仪校准规范》、JJG 966-2010《手持式激光测距仪》
2. 测量内容：距离、角度、高度、速度
3. 对焦方式：目镜手动调焦
4. 测量单位：米(m)、码(Yd)、度（°）
5. 测量距离：≥1500m
6. 测距误差：≤0.3m
7. 测角误差：≤0.1°
8. 测角范围值：90°~90°
9. 准确率：95%
10. 物镜孔径：26mm；发射镜孔径20mm；出瞳直径：3.6mm
11. 倍率：≥8倍
12. 激光类型:人眼安全
13. 工作温度：-30℃一50℃

	38
	手持漏电检测棒
	
	台
	2
	1、用于确定泄漏电源具体位置，具有声光报警功能，具有自我测试功能、绝缘机身。            
2、可探知3米以内，120-220伏线路的漏电情况。 
3、声光报警，警报频率会随着探测到的讯号强弱而自动改变。                             
 4、测试模式：高敏度、低敏度、聚焦。
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	望远镜
	
	台
	1
	1、放大倍率：≥10x 
2、镜体材料：铝合金 
3、胶皮材料：橡胶(NBR+PVC)  
4、物镜口径: ≥Φ50 mm 
5、目镜口径: ≥Φ24.5 mm
6、出瞳直径:Φ5mm ± 10% 
7、出瞳距离: ≥17mm 
8、视场范围: ≥6.5° 
9、视场范围: ≥110m  
10、瞳距可调范围 : 58～72mm  
11、调焦透镜:目镜调焦 
12、视度可调范围: ≥-4 To +4 Diopter 
13、调焦范围: ≥ -4 To +8 Diopter 
14、光学组成: 物镜组成 2E1G(即2片1组) 
15、目镜组成: 4E3G(即4片3组) 
16、透镜类型: (球面) 
17、光学材料:光学玻璃 
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	各类警示牌
	
	套
	5
	1、用于危险场所或环境警示。
2、规格分三角形状，金属制成，边长≥400mm，表面红、黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光漆，与标志杆配套使用。
3、质量：≤4500g（5种）。
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	闪光警示灯
	
	只
	40
	1、用于道路或特定场所警示。有三个调节档位，光线暗时自动闪光，有频闪型、光线暗时自动闪亮，频闪型透烟雾性强。
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	70cm伸缩式警戒锥桶
	
	只
	40
	1、用于灾害事故现场。为红白反光膜，底座大小适当，便于立放。
2、质量：≥1000g。
3、高度≥70cm
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	隔离警示带
	
	盘
	25
	1、用于灾害或事故现场的警戒。为卷状，塑料加工而成。
2、长度≥100m，宽≥4.5cm,双面反光，可反复使用。
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	手持扩音器
	
	只
	3
	1.工作电压：12V
2.充电时间：3-10小时
3.充电锂电池：DC 12V/2600mA
4.频率响应：500Hz-20kHz
5.最大输出功率：50W
6.具有喊话/USB音乐播放/警报（119防空预警声）功能
7.传播距离：顺风 800M（具体适环境而定）
8.电池使用时间：可连续使用6-8小时（喊话）

	45
	手提式强光照明灯
	
	只
	20
	1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、液晶电量显示、按键开关、红蓝警示模块组成
2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。
3、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。                                                                                     4、提供防爆合格证，
5、灯具的供电电源应采用可充电电池；灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充点电保护电路；灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2021的要求。
6、灯具应具备超强光、强光、工作光切换，具备闪烁方式的低电压警告功能。
7、外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。
8、质量≦1.5kg
▲9、照度：5米处超强光≧5000lx，强光≧4000lx；工作光≧1800lx.
10、连续稳定工作时间：超强光≧300min，弱光≧600min。
11、低电压报警时间：≤20s。
12、低电压状态下连续工作时间：超强光≧15min，强光≧30min。
13、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。
14、耐电压性能：灯具应耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验，试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象、试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
15、开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
16、外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度不小于1.5m，持续时间1h。
17、灯具标志：灯具明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；g）生产厂名称。
18、充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）适用灯具型号；d）生产日期；e）产品编号；f）生产厂名称。                       
19、额定电压：≥DC7.4V
20、额定容量≥5Ah
21、光源功率：2*12W（聚光），6W（泛光）
22、充电时间：≤3h
23、外形尺寸：≤230*80*120.                                                                                                                                                                
24、超强光≥4h，强光≥8h，工作光≥100h,侧面光≥10h.
25、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换。                                                                              ▲26、灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧），侧光灯可展开≥90度，水平旋转≥180度等多种工作模式适用于救援作业照明
27、灯具可满足手提、肩挎.
28、灯具具有LCD液晶显示装置，可直观查看电池电量、剩余工作时间及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、SOS）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。
29、灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。                                                                                                                          30、防爆要求：防爆等级达到Ex db ia mb IIC T6 Gb级别。      
31 、防护等级：≥IP66/68(达到水下1.5米1h)       
32 、提供国家强制性产品认证3C证书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            33、该灯具底部配备标准三脚架螺丝接口，并随附可拆卸三脚架组件及磁吸式安装配件，支持多种固定方式
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	救生照明线
	
	套
	3
	1、符合GB26783-2011《消防救生照明线》要求。
2、照明线采用分体式结构设计，线体材质柔软，具有防水、耐拉、抗折、可反复360°弯曲，随意打结、剪接，其折角小于5°，不会影响发光性能。  
▲3、发光亮度：≥30cd/㎡、闪烁频率：1Hz-2Hz、绝缘电阻：≥500兆欧、带对讲机中继功能。
4、常亮工作时间：≥8h。
5、闪亮工作时间：≥16h。
6、表面最高温度：≤26℃。
7、单条线体拉力：≥300N。
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	双光无人机
	
	套
	2
	1、裸机重量：≤1300克，最大起飞重量:≥1400克，尺寸展开：≤长 320毫米，宽390 毫米，高155毫米，轴距对角线：≤450 毫米，最大上升速度≥6米/秒，最大下降速度≥6米/秒，最大水平飞行速度(海平面附近无风)21 米/秒，最大抗风速度≥12米/秒，最大起飞海拔高度≥6000 米；
2、最长飞行时间≥45分钟，最大续航里程≥30公里，支持GPS+Galileo +BeiDou+GLONASS，支持单北斗定位模式，垂直：±0.1米(视觉定位正常工作时)；±0.5米(GNSS正常工作时)；±0.1米(RTK正常工作时),水平：±0.3米(视觉定位正常工作时)；±0.5米(高精度定位系统正常工作时)；±0.1米(RTK正常工作时)；
3、具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机，具备广角相机，有效像素不低于4800万，具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸，像素数不低于4800万，具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸，变焦倍数不低于112倍；
4、红外传感器分辨率≥640*512，超分模式≥1280*1024，可见光相机支持4k30p视频录制，激光测距模块最远正入射量程≥1800m，支持近红外补光灯，天线≥8，采用2发4收天线方案；
5、支持2.4G、5.8G图传，地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p，要控制支持4G增强图传模块，支持eSIM卡，重量小于1.2kg，支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A，支持IP54防护等级；
6、电池容量≥5000毫安时，电池共须4块，含充电器1套；
7、AS1喊话器尺寸≤长75毫米，宽75毫米，高60毫米，最大功率≥15 瓦；
8、AL1探照灯有效照明角度≥20°(10% 相对照度)，有效照明面积≥2000平方米@100米(10%相对照度，广视野模式)；
9、含1年100万第三者责任险。
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	5G球机
	
	台
	2
	1、结构组成：布控球主机、防护箱、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。
3、产品要求具备双电源接口，报警输入和报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备接口及复位按钮。
▲4、支持近距离红外补光，夜视距离≥100m。
5、支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线，功能。
6、设备外壳防护≥IP66，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。
7、要求支持视频双码流，双码流规格均支持≥1080P/720P，帧率≥25帧/秒可调。
8、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片有效像素≥200万。
9、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、日期等。
10、网络通信功能：支持5G、4G通信。
11、设备应内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。
★12、可接入部局及江苏消防总队图像综合管理平台（投标时需提供承诺函并加盖公章）
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	5G单兵图传传输设备
	
	台
	2
	1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。
3、支持摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输。
▲4、视频压缩支持H.264或H.265，摄像头分辨率要求支持1080P、720、640P，摄像头帧率可调。
5、支持接入中国移动、中国电信、中国联通；4G、5G网络。
6、设备应内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。
7、设备工作温度-20℃至60℃。
8、持续工作时间不低于6h。
★9、可接入部局及江苏消防总队图像综合管理平台（投标时需提供承诺函并加盖公章）
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	骨传导通话装置
	与手持电台连接使用
	套
	30
	1、采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取话音，可安装在消防头盔内部。
2、应具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在90dB噪声环境下可辨识通话。
3、PTT按钮单元集成度高：具有肩咪功能、近距离扩音功能、数字声控功能、辅助照明功能。
4、肩咪功能：不佩戴面罩时可方便切换为肩咪使用；使用双麦克风数字降噪技术，消除环境噪音。
5、近距离扩音功能： 适用于使用呼吸面罩时，与人面对面直接交流，音量大小可拨档键调节，确保声音宏亮清晰。
6、数字声控功能：该设备作为PTT按钮使用或肩咪使用时，均可以选择手动和数字声控两种模式激活对讲机，选择声控模式时，只识别人类声带发出的声音、无需按压PTT按钮，直接讲话即可以激活对讲机。
7、辅助照明功能：具有高亮LED照明灯，可在黑暗环境下提供辅助照明。
8、PTT按钮单元具有兼容电路，在不拆卸PTT情况下，可通过更换不同接头线来适配不同对讲机。
9、 PTT按钮单元具备360度旋转式背夹，内部卡口处有防滑、防刮伤橡胶垫；背夹设有D型挂环，方便固定，避免使用时脱落。
10、耳机与PTT按钮单元采用音频防水连接器，支持快速盲插，支持危险情况线缆受力自动脱落功能。
11、防爆等级不低于 Ex ia IIC T3 Ga。
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	350M手持电台（配加密卡）
	通信距离 ≥1000m,具 有一定的防水、防爆、防尘。
	台
	40
	1、符合《公安部警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》要求。
2、符合中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。
3、达到电气产品防爆认证达到“Ex ib IIB T4 Gb（气体防爆）”和 “Ex ib D21 T130”要求。
4、具备良好的防水防尘能力，防尘防水等级达到IP68。
5、支持不少于四种工作模式，包括数字常规、模拟常规、模拟集群、PDT数字集群，支持手动切换模式，切换过程中无需重启对讲机。
6、支持双声码器：AMBE++和NVOC，本机切换声码器过程中无需重启或升级对讲机。
7、屏幕尺寸不小于1.8英寸彩色显示屏和全数字键盘。
8、支持内置北斗定位模式。
9、支持单频中继功能。
10、支持中文短信收发功能，短信息文本内容支持不少于300个汉字，具备短消息单发、群发功能。
11、支持降噪功能，噪声抑制能力≥30dB。
12、工作频段满足350-400MHz，电池容量≥2800mAh。
13、配备加密卡一张。
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	电台充电器
	与手持电台匹配
	组
	1
	1、满足同时对六台对讲机或六块电池进行快速充电；
2、可自动识别电池类型，选择相应的充电模式；
3、带主机充电和单充电池都可以兼容配薄电和厚电；
4、充电电流：≥1000ma；
5、与中队现有电台匹配。
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	防水运动相机
	大翼
	台
	3
	1、裸机 20 米，加防水壳 60 米                                                        2、OLED 可触控彩屏1.46 英寸 331 ppi 342 × 342
800 cd/㎡ 最大亮度（典型）                                                          3、影像传感器
1/1.1 英寸 CMOS                                                                   4、镜头视角：155°光圈：f/2.0~f/4.0
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	执法记录仪
	
	台
	1
	1、相机像素：≥3000万像素；显示屏幕：≥2.0英寸高清彩色显示屏。
2、放大缩小：≥128倍数字变倍；摄中拍照：录像过程中，将重要事件画面进行截取。
3、具有强光照明以及SOS求救功能。
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	指挥平板设备
	
	台
	1
	1、屏幕尺寸：13-13.9英寸，分辨率≥2880*1920；
2、运行内存≥16GB，容量≥1TB；
3、可插卡，支持全网通。
3、装配火场指挥系统。
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	户外电源
	
	台
	1
	1、功率≥2800W    2、容量≥6000.0Wh  3、重量小于60KG。
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	通信员马甲
	
	件
	16
	1、材质：荧光黄涤纶网眼布，具有夜间反光条。
2、整件包边采用高亮反光材料包边。
3、胸前可放对讲机和执法记录仪。
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	三轴稳定器
	大翼
	个
	2
	1、三轴稳定器，简易调平，专业防抖云台；
2、安装孔RSS相机快门控制接口；
3、电池：锂离子电池容量：≥2400毫安时；
4、负载重量≥1.5千克；
5、最大可控转速平移方向：≥320°/s，俯仰方向：≥320°/s，横滚方向：≥320°/s，机械限位范围平移轴：无限位横滚轴：-100°至240°，俯仰轴：-120°至 200°；
6、机械与电子特性工作频率2.4GHz至2.5GHz蓝牙发射功率<4dBm工作环境温度-10℃至45℃；
7、重量云台：竖拍模式净重≤900克，横拍模式净重≤900克(均为含快装板、不含脚架的重量)；
8、手柄延长脚架：≤200克；
9、尺寸工作状态约：长200毫米，宽180毫米,高300毫米。
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	DV摄像机
	
	台
	1
	1、可触控彩屏≥1.3 英寸，最大亮度                            ≥800 cd/㎡                                 2、影像传感器≥1/1.1 英寸 CMOS                                                                   3、镜头视角：≥150°光圈：f/2.0~f/4.0
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	通讯背包
	
	个
	6
	1、由三个部分组成，肩带，挂带，无线电斜挎包。
2、肩带总长≥1.5米，全阻燃织带添加有反光条，挂点≥10个。
3、配有可调节位置的减震防护垫，防护垫具有固定防滑的作用，并可自由拆卸。
4、无线电斜挎包材料采用芳纶阻燃材质，半定型工艺，软而不榻，底部配有排水孔，透气排水，方便去除底部灰尘，挂点≥7个。
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	电池保温箱
	
	组
	1
	1、 腐蚀性气体自动排放：箱体经过特殊设计，腐蚀性气体超过预设浓度，则自动排出。
2、 防火性能：蓄电池保温箱箱体使用不燃或难燃等级材料。
3、防雷性能：集成防浪涌保护电路。
4、 防护等级：防护等级满足IP55。
5、易安装、易维护：HIW-E5蓄电池保温箱可安装于地面或铁塔架，不用建专用机房或深挖深埋;并且，可在蓄电池正常供电的条件下对蓄电池进行维护。
6、双重保温性能：物理保温和智能温控系统相结合，确保蓄电池在适宜的温度范围内运行。
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	5G全网通对讲机
	
	台
	30
	1、公网对讲平台：电信、联通、移动均通用。       2、电池≥5200mah                             3、音频功率≥2W                             4、待机时间约80小时
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	消防便携指挥箱
	
	台
	1
	一、灭火救援指挥箱针对灭火救援指挥特点，将火灾现场需要的灭火救援预案、各类火灾扑救对策等辅助决策信息集成于指挥箱内的笔记本电脑中，按照作战指挥流程，提供信息关联查询、语音提示、作战部署标绘等功能，面向基层消防指挥员，致力于现场指挥的实时性、针对性、有效性。
二、整套设备包括：笔记本电脑、红外测温仪、多功能风速仪、GPS模块、加密存储器、立体声音箱、无线路由器、车载充电器、移动电源、操作台、防水袋、整套外包装箱。
三、笔记本电脑、
1、笔记本电脑采用INTEL I5双核处理器(主频达到2.5GHZ，二级缓存2×256KB，三级缓存3MB)，
2、安全的锂聚合物电池，电脑使用时长可达10小时
3、防眩光液晶屏，标准分辨率达到1920×1080
四、红外测温仪
1、温度范围：-32～980℃
2、准确度：±1%×读数（100℃到980℃）；±1℃（0℃到100℃）
±1℃±0.07℃/℃（-32℃到0℃）
3、光学分辨率（D:S）：40:1
五、多功能风速仪
1、测量范围：风速：0.4～30.0 m/s
2、照度：0～20000 Lux
3、相对湿度：10﹪～95﹪RH
4、准确度：温度：±1.2℃、相对湿度：＜70﹪RH ±4%RH；风速：≦20 m/s ±3% F.S、照度：±5%rdg  ±8dgt
六、GPS模块
1、外型尺寸： (43x74x9.9)mm； 
2、支持蓝牙2.0协议，连接更加稳定； 
3、信道数：最大同时接收及追踪66颗卫星信号，内建WAAS/EGNOS/MSAS解调器； 
4、内置高容量锂聚合物电池，连续工作时间达20小时； 
5、采用66通道MTK2代超高感度接收芯片，接收灵敏度高达-165dBm； 
6、高通用性的NMEA-0183数据协议输出格式； 
七、加密存储器
1、具有密码保护功能，加密管理重要文件；外形纤薄，即插即用。 
2、容量：1TB； 
3、外形尺寸：(107.2x75x11.2)mm； 
4、工作温度：-10℃~+70℃； 
5、重量：120g。 
八、立体声音箱
1、大音量4D音效，支持蓝牙播放、插卡播放、AUX播放和FM收音机播放四种模式； 
2、内置大容量电池，强劲续航；
3、内置麦克风，可进入免提通话模式； 
4、喇叭规格：40mm 4Ω 3W；  
5、信噪比： 95DB； 
6、失真度：≤1%。
九、无线路由器
1、10000mAh电池，低功耗，长待机； 
2、额定电压：3.8V； 
3、额定输入：5V=1A； 
4、全网通4G网络，网速可达150Mbps。 
十、车载充电器
1、输入电压：DC11-15V； 
2、输出电压：AC220V，USB5V； 
3、过温保护：≥60℃； 
4、欠压保护：10-11V； 
5、过压保护：15-16V； 
6、150W额定功率； 
7、过流、过载、低压、高压保护功能； 
十一、移动电源
1、支持Micro/Type-c多选择输入； 
2、具有电量格显示，可随时关注电量变化； 
3、电池容量：10000mAh； 
4、输入：5V=2.1A； 
5、输出：5V=2.1A 5V=1A； 
6、净重：202g。 
十二、操作台
1、材料：铝合金框架 MDF面板
2、款式：折叠款 
3、重量：2.6KGS
4、桌面尺寸：60*45*56CM
5、承重：把桌子支撑好， 放在平地上，可以支撑四个体重为100公斤左右的成人
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	卫星电话
	
	台
	2
	1. 具备天通卫星移动网络语音、短信、低数据传输速率功能；
2. 具备地面全网通移动网络语音、短信、4G数据传输功能；
3. 具备北斗和GPS定位双系统快速定位；具备辅助搜星功能，支持加密，以及开机位置上报功能；
4. 卫星话音速率：1.2kbps/2.4kbps/4kbps；支持数据业务最高可达9.6kbps；
5. 双卡双待：天通卡槽+全网通卡槽；
6. CUP:2.0Ghz 八核
7. 操作系统:Android 8.1
8. 外观尺寸：165.1*83*19.3mm
9. 屏幕:5.5英寸，操作便捷；
10. 配置不低于4GB RAM+64GB ROM；
11. USB： Type-C 防水接口
12. TF卡:支持扩展，最大128GB
13. 网络通讯: 蓝牙、WIFI 
14. 高电池容量：6000mAh，支持快充，待机时长不小于168小时，卫星通话时长不小于10小时，充电接口为Type-C与手机通用；
15. 摄像头:前置800万，后置1600万，支持自动对焦，支持闪光灯；
16. 网络传输协议：支持IPv4/IPv6协议；
17. 支持终端远程在线升级功能；
18. 采用折叠天通天线，天通天线可拆卸，可外接手持宽波束全向天线和车载吸顶式全向天线；
19. 支持紧急呼叫和具备SOS一键呼救功能；
20. 支持与应急管理部应急救援信息服务互通；
21. 带强光手电筒按键功能，便于应急照明；
22. 工作温度可满足零下30摄氏度至55摄氏度；使用湿度：5%~95%；存储温度：-40℃~+70℃；
23. 传感器:环境光度感应、红外距离感应、重力感应、陀螺仪、电子罗盘
24. 配件包括充电器、数据线、耳机、螺丝刀等；
25. 防护等级：IP68（1米水深45分钟浸泡，防尘）。
26、含一年入网费。
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	机动液压破拆工具组（机动泵1台、扩张器1台、剪切钳1台、剪扩钳1台、液压顶杆1台）
	性能符合《液  压破拆工具通用 技术条件》GB/T 17906规定
	套
	1
	一、基本配置
全套配置：双输出液压机动泵1台、10米液压管2根、液压扩张器1台、液压剪切钳1台、液压剪扩钳1台、液压顶杆1台、多功能液压破拆撬棍1台。
二、标准规范符合GB/T 17906-2021标准。
三、具体参数
▲1.双输出液压机动泵：
1.1质量：≤23kg；
1.2额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min；
1.3低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min；
▲2.液压扩张器：
2.1质量：≤15kg；
2.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥90KN；
2.3扩张距离：≥720mm；
▲3.液压剪切钳：
3.1质量：≤14kg；
3.2开口距离：≥170mm；
3.3剪切能力：直径≥36mm的Q235A圆钢；
4.液压剪扩钳：
4.1质量：≤15kg；
4.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥70KN；
4.3剪切能力：直径≥36mm的Q235A圆钢；
4.4扩张距离：≥380mm；
4.5剪切开口：≥320mm；
▲5.液压顶杆：
5.1收拢长度：≤560mm；
5.2第一级撑顶行程：≥370mm，第二级撑顶行程：≥350mm，伸展总长：≥1250mm；
5.3质量：≤15kg；
5.4第一级撑顶力：≥210KN，第二级撑顶力：≥100KN；
6.多功能液压破拆撬棍：
6.1液压撬棍应集成手动泵功能并装有不可拆卸的加压手柄，能直接驱动液压撬棍的扩张臂和剪切刃，无须外接其他动力源；
6.2具备剪切、开缝、楔入、扩张、撞击、锤击和顶升功能；
6.3剪切开口距离：≥27mm；
6.4剪切能力：≥能一次剪断直径≥18mm的Q235A圆钢；
6.5扩张距离：≥125mm；
6.6扩张力（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm）：≥30KN；
6.7质量：≤8kg；
四、非检验报告内参数：
1.液压管重量：≤5kg；
2.液压剪切钳：宜采用倾斜型刀头设计，为操作者从侧面剪切时创造更多的空间。
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	电动液压剪扩器
	
	台
	1
	1、锂电池动力，工具上应配有电量显示功能，电池电压：≤36V,电池容量≥5.0Ah、配二块电池；
2、工具上须带LED夜间照明系统；
3、工作压力：≥70MPa；
▲4、最大剪断力：≥380kN；
5、剪切能力：圆钢≥φ32mm；厚度板材≥φ22mm；
▲6、最大扩张力：≥80kN，最大扩张距离：≥380mm；
▲7、最大牵拉力：≥48kN、牵拉距离：≥340mm；
8、电池续航能力：连续剪切φ29mmQ235A材质25次，设备电量未耗尽；
9、重量≤20kg；
10、应配军工滚轮款工程箱一个、方便工具搬运储存。
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	电动电锤
	
	台
	2
	1、钻孔直径：≥30mm；
2、空转速度：≤1800r/min；
3、锂电池使用时间：≥1小时；
4、充电时间：≤30min；
5、工作模式：多种工作模式:能根据不同的需求,提供不同的工作模式；
6、具备锤、镐、铲三种钻头,钻头更换简单，无特殊要求。
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	电动手持式电钻
	
	台
	1
	1、 充电钻的技术参数包括电压18.0V。
2、 锂电2000mAh，
3、 最大扭矩18-25N.m，钻头直径13 m m
4、 空载转速:一档0-460次/分、0-1800次/分
5、 重量≤1.2kg。
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	手动破拆工具组
	
	套
	1
	1、无须动力，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙。整套工具应包括：多功能手柄1个，各类工具头8个，消防平斧1把。 
2、手动破拆手柄部份浸水2H后绝缘电阻≤12GΩ。
3、消防斧平刃应以能砍断10mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
4、冲击式破拆器尖刃能凿裂等级为C20的混凝土试块，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
5、撬斧尖刃能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象、撬斧起撬部位能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
6、手动破拆工具的金属部份经GB/T10125-2012规定的48小时中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461-2002外观等级评定轻微伤级的要求。
7、多功能冲击手柄：冲击行程≥320mm、消防平斧：收缩长度≤800mm，最大展开尺寸：≥1000mm、多功能手柄连接撬斧拔钉器后总长度≥1000mm、多功能手柄连接金属切割器后总长度≥1000mm。
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	机动链锯
	
	台
	2
	1、适用于切割各类物质结构障碍物，可切割木头、石膏板。
2、发动机功率≥2.2KW。 
3、导板长度≥30厘米。
4、含导板链条时全重≤7公斤。
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	金属切割机+锯片10个
	
	台
	1
	1、汽缸排量(CC)≥118
2、功率(kw)≥5.6
3、燃油箱体积(L)≥1.25
4、空转速度（rpm）≥ 2700
5、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)≤13.5
6、噪音水平(dB)≤104
7、锯片规格(mm)≥400
8、切割深度(mm)≥145
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	电动金属切割机+锯片10
	
	台
	2
	1.使用电压≥60V
2.空载转速≥6800rpm
3.锯片直径≥230mm，切割深度≥85mm
▲4.穿刺4mm厚钢板时间≤7S，切断28号国标螺纹钢时间≤8.5s
5.声噪≤88dB
▲6.电池仓有独立的仓盖封闭保护，防水防尘。机身自带标准接水口用于混凝土切割。带有负载指示灯便于显示工作负荷。自带六角扳手无需任何外界工具进行锯片安装拆卸。机身带有合金深度计，可根据作业需求，精确改变切割深度
7.净重重量≤6kg
8.防水防尘等级为IP54
9、符合GB/T3883.1-2014《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分：通用要求》。
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	电动金属往复锯+锯片10+2块电池
	
	台
	2
	1.具有切割钢管130mm,木材300mm,钢板19mm的能力；行程长度≥28mm;
2.采用便携式锂电池提供动力，电池容量≥4Ah；
3.空载转速0-2800转/min，输入功率≥1000w，重量≤3.5kg;
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	双轮异向切割机
	
	台
	1
	1、转速(rpm)：≥8000。
2、功率(kw)：≥3。
3、机油泵供油：自动供油。
4、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)：≤15。
5、锯片规格(mm)：≥315。
6、切割深度(mm)：≥115。
7、标准配置：锯片2付/4片,专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具、比例加油桶。
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	气动起重气垫
	
	套
	1
	1、应用于各种交通事故救援，地震等灾害救援，建筑物坍塌救援；有爆炸危险场合及崎岖不平地形救援。
2、气垫的额定工作压力为12巴，安全系数≥4:1；
3、气垫采用特殊材质，可以阻燃防静电；
4、表层的特殊设计可提高在草地、泥沙等光滑地面上的抗滑性；
5、2.5厘米的插入高度，适用于狭小空间等特殊场所的救援；
6、表面互锁结构设计，边缘倒角设计更易于插入；
7、反光中心和四角标记，保证在光线不好的地方依然有良好的可视性；"
气垫参数 8、起重力≥7.5吨的气垫1个，举升高度≥15cm，结构高度≤2.5cm，气垫面积≤28*28cm，重量≤2.5kg；
 9、▲起重力≥12吨的气垫1个，举升高度≥19cm，结构高度≤2.5cm，气垫面积≤35*35cm，重量≤3.5g；
 10、▲起重力≥25吨的气垫1个，举升高度≥27cm，结构高度≤2.5cm，气垫面积≤47*52cm，重量≤6.5kg；
 11、▲起重力≥34吨的气垫1个，举升高度≥28cm，结构高度≤2.5cm，气垫面积≤52*62cm，重量≤8.5kg；
 12、▲起重力≥59吨的气垫1个，举升高度≥39cm，结构高度≤2.5cm，气垫面积≤78*70cm，重量≤14.5kg；
减压器 最大输出压力可达14巴
12巴带灯带安全开关复式操纵仪 /
"12巴10米黄色
充气软管" /
"12巴10米红色
充气软管" /
截流阀 带0.3米红色软管/黄色软管
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	充气式救生气垫
	
	套
	1
	1.产品表面平整无折痕,各接缝处采用先进封烫技术,加强筋全部密封,结构规格精确合理。
2.自由跳下人员落在气垫承接面上不反弹、不触地！
3.人员跳落在气垫上面时，气垫不倾倒、不侧翻！
技术参数：
展开尺寸：8×6×2.4m，配大风量风机，充气速度更快。特性：由特殊抗拉力纤维制造。气垫顶面有明显的靶心图案，方便逃生者对准目标。 快速而实用，只需两人即可完成充气工作，迅速投入使用。
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	绝缘剪断钳
	
	套
	2
	1、符合DL/T1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》标准。
2、刀头硬度：≥80HRA，耐高压≥5000V。
3、尺寸≥80CM。
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	缓降器
	性能符合《缓 降 器 》GB 21976.2-2012规定
	套
	2
	1、适合救援、高层逃生等用途.
2、结构组件：调速器，绳索，安全带，安全钩、卷绳盘、备用绳套。
3、参数：主机重量：≤4kg； 钢丝绳索直径：≥4mm；安全带周长：≥1400mm，宽：≥50mm,厚：≥1mm； 使用高度：≥30m ，使用负荷重量：30-100kg 每次限载人数：1 个；缓降速度：0.16-1．5m/s之间。
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	过滤式消防自救呼吸器
	性能符合《消防过滤式自救呼吸器》GB 21976.7-2012规定
	只
	20
	1、过滤式消防自救呼吸器由全头罩和滤毒罐组成。
2、防护时间：≥30分钟。
3、防毒对象：氰氢酸、氯化氢、一氧化碳（煤气）、毒烟、毒雾等。
4、全面罩：
（1）漏气系数＜18%；
（2）视野：总视野＞70％　双目视野＞60％　下方视野度＞35％。
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	多功能担架
	
	副
	1
	1、符合纤维绳索 有关物理和机械性能的测定。
2、多功能担架，可水平抬运、可垂直或水平吊运、可在光滑地面拖拉。
3、多功能担架载重≥150Kg。
4、每件多功能担架应配备一个可背的防水包装袋。
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	救援支架
	金属框架，牵 引滑轮最大承载 ≥2.5kN,绿索长度≥30m
	套
	2
	1、救援三脚架顶端设有不少于4个固定描点，且均能安装通用型滑轮装置。救援三脚架的各条支撑脚完全展开后，各支撑脚之间的最大长度差不大于5 mm。救援三脚架的每条支撑脚均能安装并固定绞盘。
2、携行质量（含部件及携行箱／包(kg)：≤30。 
3、三脚架最大工作状态高度 （m)：≥2.2。
4、三脚架最小 工作状态高度 （m)：≤1.4。
5、负载质量 (kg)：≥250.0。
6、提升高 度 (m)：≥30.0。
7、绞盘配用绳索直径 (mm）：≥5.0。
8、绞盘配用绳索破断强度(kN)：≥15.0。
9、三脚架收拢长度 ( m)：≤1.8。
10、绞盘手柄操作力 ( N)：≤85。
11、耐腐蚀性能：救援三脚架的金属部件经48 h的中性盐雾试验后，无明显的腐蚀损坏，并能正常工作。
12、安全性能：救援三脚架的绞盘具备自锁功能，绞盘停止升降操作时，手柄未出现自行旋转，且绳索未发生超过10 cm的滑动。
13、强度性能：救援三脚架经额定负载质量3 倍的强度试验后，各部件无明显变形或损坏，在额定负载质量下仍能正常工作。
14、可靠性：救援三脚架经可靠性试验后，各部件无明显变形或损坏。
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	射绳枪
	
	套
	1
	1、符合BG/T27906-2011《救生抛投器》标准。
2、发射主机（含折叠枪托）：工作压力 ≥7.0MPA ；发射主机重量≤3KG，配可折叠枪托。
3、动力源标配普通压缩空气充气装置及便携式 CO2 气瓶充气装置，CO2 气瓶容量≥24g。
4、陆地救援弹及水用救援弹：陆地救援弹与水用救援弹由高强度工程塑料为主材，弹体颜色与发射主机均采用醒目、易于识别的颜色。固定尾翼内置铝合金骨架，固定尾翼确保弹头飞行姿态稳定，具备抗风性能。陆用救援弹、水用救援弹和自动充气救生圈可重复使用，救援弹入水8 秒内自动充气成为救生圈，救生圈浮力 ≥8kg。
5、发射枪体与压缩气瓶导气管采用快接方式，配有压力表，可实时监控、调整发射体内的发射压力。
6、救援绳尺寸 ≥120 米，最大破断拉力≥2000N。
7、抛射性能：发射抛绳抛投距离≥110米，抛射偏差角≤2.50°；发射水用抛绳抛投距离≥100米，偏差角≤1.80°；抛绳拉力≥2.5KN，水用抛绳拉力≥6.5KN。
8、整套救生抛投器包括：发射主机（含折叠枪托及收绳器）1套； CO2气瓶12只；陆地救援弹及水用救援弹各2套；训练弹头1个；水溶药片触发剂4个，水用保护套1个，外接救生绳包1个，吹绳器1个，外接充气接头1个，铝合金手提箱1个，配减压充气接头1个（与6.8升气瓶相接）。
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	医药急救箱
	
	个
	2
	1、外箱尺寸约：310*200*200mm；
2、外箱材质：铝板/铝合金、肩背/手提式、重量：≤2.8kg。
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	无火花工具
	
	套
	1
	1、用于易燃易爆的场合，采用优质合金铝青铜材料制造，工作时无火花、无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成。
2、工具硬度HRC≥35。
3、全套：管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、錾子等不少于21件。
4、各种工具须通过绝缘处理。
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	移车器
	
	套
	1
	1、优质国标碳钢材料组成。
2、单个承重≥600KG。
3、液压油缸型。
4、单轮直径≥10cm。
5、每个自重：≤18KG，1套4只。
6、安全、方便、快捷的移车工具。
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	绝缘手套
	
	双
	4
	1、绝缘手套耐电压≥12KV。
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	绝缘靴
	
	双
	4
	1、绝缘靴耐电压≥12KV。
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	绝缘令克棒
	
	根
	2
	1、挠杆柄应采用高强度的绝缘材料，防高压，可多节组合。耐电压≥12KV，长度不低于6米。
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	移动供气源
	技术性能 符合《长管空气呼吸器》XF1261-2015 的规定
	套
	1
	1、符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》要求。
2、由全面罩、供气阀、减压阀、气源分配器、高压表、中压表、低气压气动报警器、不锈钢移动小推车、不锈钢管盘、存储箱、呼吸软管、Y型三通、逃生应急气瓶、救援腰带、6.8L碳纤维气瓶、瓶阀组件等部件组成。
3、气瓶工作压力：30MPa。
4、气瓶水容积：4×6.8L；备用应急救援气瓶不少于 1 个，气瓶水容积不小于 2L。
5、背具、背具带、带扣、腰带、气瓶防护套经阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤0秒。
6、整机气密性（MPa）：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在 1min 内的下降≤1MPa。
7、静态压力：≤400Pa。
8、全面罩总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥55%，下方视野≥35°，吸入空气中二氧化碳含量＜1%。
9、长管长度：≥30M 一根，≥10M 二根。
10、可同时使用人数：2人。
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	1.2米六棱起钉器
	
	根
	5
	1、采用90度角设计，2、长度≥1200mm。3双头硬度：≥HRC46
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	1.5米六棱起钉器
	
	根
	5
	1、采用90度角设计，2、长度≥1500mm。3双头硬度：≥HRC46
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	0.72米六棱起钉器
	
	根
	5
	1、采用90度角设计，2、长度≥720mm。3双头硬度：≥HRC46
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	36寸哈利根铁挺
	
	根
	5
	1、规格不低于36英寸，拔钉器单根净重≤5.2kg，割绳器(切割撬)重量≤5kg；工具撬口、刀口、镐头、切割头载荷≥600KG；
2、优质碳钢材质杆体，工具头为45号碳钢，经锻打成型，刃口做热处理，硬度在≥45HRC；
3、杆体一端设置有羊角撬头；另一端为尖扁镐头，扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体；另一根一头为隔绳器(切割撬)另一端为尖扁镐头，扁镐头；
▲4、抗拉离性能N：≥12000N。
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	防盗门破拆工具组
	
	套
	1
	1、配备专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。1、不锈钢材质。
2、在不破坏防盗门主体结构的同时，可以实现多种门锁的开启。
3、单人就可操作，在保险和天地锁同时上锁的条件下，2-3分钟以内就能将防盗门打开，而且不破坏防盗门主体结构。能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。
4、体积小，重量轻，携带方便，整套工具重量小于11KG。
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	防盗窗破拆器
	
	根
	1
	1、用于破拆不锈钢防盗窗，开辟救生通道和内攻入口。                                     2、结构组成：由合金工具钢制作的横档破拆头、碳钢制作的竖档破拆头及连接杠杆焊接而成。
3、实施破拆作业时破拆点承受的压力为破拆者施加在杠杆另一端力量的25倍以上，可以快速完成不锈钢防盗窗的破拆作业。                                       
4、性能参数：
4.1优质材料构成，经久耐用无腐蚀现象出现；
4.2主体硬度：维氏硬度（HV）≥200 HV；
4.3外层涂料附着力：≥1级；
4.4撬棒总重量≤4kg；
4.5撬棒总长度≥80CM。
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	木制堵漏楔
	
	套
	1
	1、用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。
2、圆台形、方楔形和棱台形三类木楔共计不少于28件木楔、1把木锤。    
3、方楔形（10种规格）尺寸mm：≥80*70*160、≥70*60*160、≥60*50*160、≥50*50*160、≥50*40*160、≥40*40*160、≥40*30*160、≥30*30*160、≥30*20*160、≥20*20*80。
4、棱台形（7种规格）尺寸mm：≥100*80*70*60*160、≥90*70*60*50*160、≥80*60*50*40*160、≥70*50*40*30*160、≥60*40*30*20*160、≥50*30*20*10*160、≥40*20*10*5*160。
5、圆台形（10种规格）尺寸mm：≥110*70*160、≥100*60*160、≥90*50*160、≥80*40*160、≥70*30*160、≥60*20*160、≥50*10*160、≥40*10*160、≥30*5*160、≥20*3*80。
6、木锤一把、铝合金工具箱1个。
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	金属堵漏套管
	
	套
	1
	1、材质：无火花材料制成。
2、适用管道直径：12～100mm，最大封堵压力不小于2.5MPa。
3、10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19，25，32，38，51，64，76，89，100mm）。
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	注入式堵漏工具
	
	套
	1
	1、高压注胶枪1把，材质：合金钢。
2、堵漏胶（10支/盒）3盒。
3、手动高压油泵（含100MPa压力表 + 表座接头）1台。
4、专用高压油管（附快速接头）1根。
5、旋塞阀（M12）4只，材质：合金钢。
6、角向接头（45°、90°）各1只，材质：合金钢。
7、注射弯头（M12）1只，材质：合金钢。
8、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：合金钢。
9、注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：不锈钢材质。
10、专用润滑松动喷剂一罐。
11、专用扳手1把。
12、便携式铝合金工具箱1只。
13、适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封，适用介质温度在-200至750℃、压力大于30MPa的泄漏。
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	多功能消防锤
	
	套
	5
	1、材质：不锈钢 + 高强度工程塑料，橡胶套手柄
2、重量：≤ 1.0kg
3、斧头长度：140mm ±3mm
4、功能集成：斧头：可切断Φ6.5mm圆钢，锯条：木材/金属/玻璃切割
5、抗拉强度 ≥ 12.5kN，手柄绝缘电阻 > 10MΩ，刃部硬度：48–56 HRC，经 48小时中性盐雾试验 无腐蚀
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	消防板斧
	
	把
	5
	1、符合XF 138-2010《消防斧》标准要求。
2、斧全长910mm。
3、整个产品重量≤3kg。
4、类型：消防平斧。
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	消防尖斧
	
	把
	5
	1、符合XF 138-2010《消防斧》标准要求。
2、全长≥800mm
3、头部长≥280mm
4、斧头质量≤3.5kg。
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	大力剪
	
	把
	3
	1、符合符合DL/T1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》标准。
2、刀头硬度：≥80HRA，耐高压≥5000V。
3、尺寸≥120CM。
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	安全绳包
	
	个
	5
	1、4L短绳包1个： 
2、聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、织物，坚固耐用，体积小易清洗、包身备有多个挂点，可挂或套在安全带上；弹力收口绳，放取物方便。重量：≤200g。
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	绳索保护垫
	
	块
	5
	1、用于救援时，铺垫于地面，有效保护器材与地面的直接磨擦。100%纯棉，耐高温；双层料结构坚固耐磨，充份保护。304不锈钢气眼，垫与垫可拼接；约17MM气眼，可直接穿主锁；保护面积大，特别适合不规则的环境使用。尺寸约：70cm*85cm。
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	丁子镐
	
	把
	5
	1、用于灾害现场破拆作业材，由镐头及木柄组成。长度≥0.9米。
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	铁锹
	
	把
	5
	1、全长≥1000mm。钢制锹头，满足消防破拆使用需求。
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	木锤
	
	把
	5
	1.全长范围：≥ 260 mm。
2.锤头直径：≥ 25 mm。
3.锤头长度：部分产品标注为 ≥50mm。
4.重量：常见规格：≥300 g
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	橡皮锤
	
	把
	5
	尺寸：250 × 100 × 100 mm
重量：0.5 kg
材质：橡胶
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	指环切割机
	
	套
	1
	                                                                               
1.可切割包括塑料、黄金、白银、钛等材料
2.切割厚度≥6mm；
3.声压：≤62dB(A)         
4.由标准AA电池驱动；
▲5.空转速度≥8800rpm
6、指环切割器 ：配备电动切割器1个，负载电池盒1个，手指保护器1个，金刚石切割片1个，树脂锯片4个，辅助螺丝刀1个，冷却液1包，尖嘴钳1个，练习光盘1张，使用说明书一套、产品合格证、检测报告复印件、保修卡。
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	三角木垫
	
	套
	5
	1、常用材质：木质
2、规格（mm）：100×100×100、150×150×150、200×200×200各二块。
3、开锯角度： 35°
4、产品型式：三角状
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	三角塑料阻车器
	
	套
	5
	1、规格：约45×20×25cm3
2、材质：主要为高密度聚乙烯（HDPE） 或 聚丙烯（PP） 等工程塑料
3、结构类型：包括实心
4、中号塑料阻车器重量通常在≥ 1.5kg 

	112
	铝合金安全钩
	
	个
	60
	1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求。
2、材料为高强度铝合金，形状为D型。
3、有自动保护二锁装置（转动和开锁）。
4、外观应无棱角、毛刺、裂纹，无明显压痕和划伤等缺陷，边缘呈弧形。
5、在开口闭合状态时，安全钩长轴破裂强度≥30KN。
6、在开口打开状态时，安全钩长轴破裂强度≥8KN。
7、安全钩短轴破裂强度≥10KN。。
8、安全钩经GB/T 10125规定的48小时中性盐雾试验后，外观符合 GB/T 6461外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。
9、开口距离：：≥20mm。
10、应具有生产厂家、生产日期、型号等永久性标识。
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	全身吊带
	
	条
	3
	1、安全吊带，固定于上身、腰部、大腿或臀部以下部位，适用于救援与紧急逃生。根据人体工程学设计应加宽腰部和腿部衬垫，使得更加透气，应具有优秀的悬吊承托功能；可以进行操作人员的倒置作业。
2、总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求。
3、全身吊带由高强尼龙织带、高发泡衬垫的腰带和腿环、胸式上升器、调节钢扣、金属拉环等组成。 
4、安全吊带的织带和缝线由原纤维制成。承重织带，材质：涤纶丝，宽度：45±1mm，。织带为一整根，无接缝，边缘无松脱、割口或磨损。能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封措施来防止织线松脱。经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不会出现融熔、焦化现象。
5、安全吊带不少于6个铝合金材质的金属拉环。
6、金属部件应无棱角、毛刺，无裂纹、无明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。零部件安装端正，整带平直、整洁，没有污油渍、缺损及其他外观缺陷。
7、安全吊带通过静负荷性能（正立方向静拉力≥22kN）和抗冲击性能试验，试验后，不会从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不会超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤。
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	高空绳索救援套装
	
	套
	1
	1、头灯1个：
1.1恒定照明；
1.2聚光、泛光，红光；
1.3能源：电池≥18000mA；
1.4电池兼容性：电池供电，Type-C 充电接口可充电；
1.5水密性：达到IP68（水下2米）。
2、护目镜1个：
2.1护⽬镜需与头盔配合使⽤，用于人员⼯作时预防⻜屑、外物⼊眼，紫外线伤害，⼭岳搜救时预防树技刮眼等。
3、救援头盔1个：
3.1 聚丙烯、ABS、聚苯⼄烯，头围：头围可调节大小，重量：≤450g； 可⽤于⾼空作业及⼭岳救援，对救援⼈员的防护。头盔四向有反光标。顶部有≥12个透⽓孔。≥5个外置卡扣，可装置头灯，防晒帽檐。两侧应预留有护⽬镜专⽤孔位及防噪⾳⽿机孔。头盔后部有轮式调节系统，可调节头围⼤⼩，两侧调节扣可调节头盔的前后左右，确保佩戴的稳定性和舒适性。多⾊选择，可满⾜团队不同岗位⼈员的区分需求。
4、全身型安全吊带1副：
4.1锦纶、涤纶、铝合⾦、钢；可调节的宽厚腿环，配置双重防脱调节快扣，便于⽤⼾在绳上作业时调整腿环松紧度，保证坐姿舒适性，并增加穿脱便利性；
4.2胸式上升器使⽤多向受⼒圆环锁固定在安全带上；
4.3应有4个挂点以上，腰护上有5个装备环，护腰带两侧⾸个为硬质定型材质。腹部铝合⾦挂点两侧有坐板连接挂⽿；
4.4护腰带两侧⾸个装备环应为硬质定型材质，以提供充⾜的装备携带能⼒；
4.5腹部护腰带正中的铝合⾦挂点两侧有坐板连接挂⽿；可链接⾼空作业坐板；
4.6双肩前部有安全绳挂钩安置挂点。
5、止坠器套件1套：
5.1止坠器用于简化使用者沿绳索上升时的操作，一般使用时，装备不需要人为干预，可跟随使用者在绳索上自由移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。，负重≥250kg 可双人救援用。
5.2救援缓冲带与移动止坠器配合使用，能保持绳索与作业人员的距离，在工作阶段能起到保护绳索的作用。配有撕裂式扁带，装在一个防磨损的带拉链的袋子里。负重≥250kg可双人救援用。
6、自动制停下降器1个：
6.1防恐慌自动制停下降保护器和手动自锁功能，绳索反向误装自锁功能；
7、ID专用摩擦块1块：
7.1开启型辅助制动块用于自动制停下降器。可以根据负重以及绳索直径增加摩擦，并可随时安装或取下绳索。
8、绳索手式上升器1副：
8.1铝合⾦，不锈钢，塑料；适⽤绳径：8-13mm，⼯作负荷：≥5kN。
9、脚踏圈2条：
9.1速调式脚蹬绳，应用于救援，登山，攀岩等高空作业活动，大力马绳与扁带的结合，拉力大，轻便；打组缝合，绳芯不滑动；不锈钢二孔调节扣，快速调节绳索长度。长度：35-150±3cm、 直径：5.3±2mm、破断⼒：≥4KN。
10、快挂扁带（11cm±3mm）1根：
10.1符合人体工程学的形状更容易抓握，以保持登山扣的正确方向，并有助于保护登山扣连接环免受磨损，长度:11cm±3mm、承受拉力≥22kN。
11、快挂扁带（17cm±3mm）1根：
11.1符合人体工程学的形状更容易抓握，以保持登山扣的正确方向，并有助于保护登山扣连接环免受磨损，长度:17cm±3mm、承受拉力≥20kN。
12、单条可调挽索1根：
12.1可调式行进单挽索，单臂可调节至1m。 
13、成型牛尾1根：
13.1材质：绳皮涤纶，绳心尼龙；长度：70cm(±2cm) ；直径：10.5±1mm；最小破断强度：≥15kN；不可调节动力挽索（安全绳），它也可设置成临时锚点。两端有塑料保护套能固定锁扣位置，使用更方便，亦可保护终端降低绳索磨损。
14、1.5米牛尾绳1根：
14.1材质：绳皮涤纶，绳心尼龙；长度：150cm(±2cm) ；直径：10.5mm；最小破断强度：≥15kN ；不可调节动力挽索（安全绳），它也可设置成临时锚点。两端有塑料保护套能固定锁扣位置，使用更方便，亦可保护终端降低绳索磨损。
15、1.7米牛尾1根：
15.1单绳的大直径适合在室内岩馆和在岩石上都能通用。这款单绳的加厚表皮增加了更好耐用性和控制度。直径：≤10.5mm 长度1.5米±2CM。
16、D型自动锁（三段）5个：
16.1不对称铝制锁扣是由铝合金制成；D形的外形特别适合连接下降器或定位挽索之类的装备；流畅的内部设计让使用更为简便；三段自动锁门结构；可与固定杆配合使用，能使主锁在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接.   纵向拉力≥27KN， 横向拉力≥8KN，开口拉力：≥7KN  。
17、锁扣固定杆（10个）：
17.1固定杆可以将锁扣与挽索固定在一起，保持锁扣位于主轴位置并降低翻转的风险锁扣固定杆。
18、牛尾专用锁1个：
18.1设计用于挂绳的末端可以与定位杆一起使用，以方便沿长轴方向装载登山扣，以限制其翻转的风险并使其与设备保持一体通过中间锚时，便于搬运：符合人体工程学的形状，可实现出色的抓地力自动锁定系统易于使用。通过简单的旋转即可将其解锁宽口可轻松连接连接器-钥匙锁系统，可避免连接器被非自愿卡住， 纵向拉力≥25KN， 横向拉力≥7KN，开口拉力：≥7KN。
19、O型自动锁（三段）2个：
19.1材质：铝合⾦；纵向最⼩破断强度：≥25kN；横向最⼩破断强度：≥8kN；开⼝拉⼒：≥7kN。
20、45L背包1个：
20.1材质:聚氯乙烯夹网布+织物、尺寸约：34*24*67cm、容量：≥45L 、能装入100米/10.5MM绳。
21、膝式攀爬绳1根：
21.1攀爬绳，运用于绳索长距离攀爬比赛，节省体力，提高速度。大力马扁带的与橡筋结合，轻巧便携。不锈钢日字调节扣，可配合个人身高调节长度；打组缝合，结实美观；脚蹬扁带上的防脱橡筋可紧紧的固定鞋子。材质：大力马纤维 、脚踏长度：55cm±3cm、直径：10-20mm。
22、胸式上升器1个：
22.1绳索上升和专业救援。材料：铝、不锈钢和尼龙，可兼容8-13mm直径绳索，负重≥100公斤。
23、帆布保护垫1块：
23.1用于救援时，铺垫于地面，有效保护器材与地面的直接磨擦。100%纯棉，耐高温；双层料结构坚固耐磨，充份保护。304不锈钢气眼，垫与垫可拼接；约17MM气眼，可直接穿主锁；保护面积大，特别适合不规则的环境使用。尺寸约：69cm*83cm。
24、脚式上升器（右脚）1个：
24.1材质：⼤⼒⻢纤维、涤纶、尼⻰、铝、不锈钢、硅胶；成品静态⻓ 度约：90-100cm（可调节）；重量：≤240g。
25、右脚上升器防脱开关1个：
25.1脚式上升器的防脱块，有助于在绳索上升期间将绳索保持在脚式上升器里面，防止绳索脱出。
26、救援小辅绳1根：
26.1长度：300±5cm、直径：5mm。
27、工具架2个： 
27.1工具架允许用户仅用一只手选择挂入与取出工具， 最大允许载荷：25公斤、重量≤80g。
28、4L短绳包1个： 
28.1 1、聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、织物，坚固耐用，体积小易清洗、包身备有多个挂点，可挂或套在安全带上；弹力收口绳，放取物方便。重量：≤190g。
29、静力绳1根100米：
29.1材质：绳皮涤纶，绳芯尼龙；直径：10.5mm±0.5 mm；长度：≥100米；克重：≤80g/m；绳皮占比：≤42%；静态延伸率：≤8%；缝合终端强力：≥22kN 。
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	1.05cm静力绳50m
	
	根
	5
	1、静力绳长度50米：
2、材质：绳皮涤纶，绳芯尼龙；直径：10mm±0.5 mm；长度：≥50米；克重：≤80g/m；绳皮占比：≤42%；静态延伸率：≤8%；破断强度：≥33kN 。
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	折叠担架
	
	个
	1
	1、框架采用优质铝合金材料制成，担架面采用涂层牛津布。
2、支脚配有2个万向轮和2个定向轮。
3、担架支撑脚及脚轮可折叠收纳。
4、产品应配备两根安全绑带，保证送医途中病人的安全。
5、承重≥150Kg。
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	灭蜂枪
	
	套
	1
	1、主要用于配备消防救援队伍，供处置户外马蜂窝使用，对快速高效进行蜂窝处置、保护消防员和群众生命安全。用快速打气和储气装置，将蘸有灭蜂药剂的箭杆射入蜂窝，起到毒杀和熏离马蜂的作用。
2、技术参数：
打气方式：手动打气；
最大压力：达到4BAR；
产品重量：整体含箱子重量≤8kg
灭蜂器重量≤2kg；
3、灭蜂器包含内容：
灭蜂器 1 把，灭蜂箭 1000 支，灭蜂药剂2 瓶（可以浸泡约 500 根灭蜂箭/瓶），箭杆收纳盒 1 个，橡胶手套 10 双，3M 口罩 10 个，激光瞄准器 1 个，电池充电器 1 个，使用说明书 1 份，报警人危险告知书模板 1 份，器材箱 1 个（带锁）。
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	道路救援反光安全马甲
	
	件
	20
	1、 面料：120克经遍布
2、 反光条：高亮反光条
3、 包边布：高亮反光包边布
4、 拉链：≥25CM树脂拉链
5、 颜色：荧光黄
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	手抬消防泵（小）
	
	台
	2
	符合GB6245-2025《消防泵》的标准要求。
1.发动机类型：立式、单缸、手动、电动、风冷、二冲程；
2.最大输出功率≥12KW；
3.水泵类型：单泵单程离心泵；
▲4.真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程≥9m）；抽真空时间：1m吸程≤0.8s），7m吸程（≤12s；）；
5.吸程3m流量/压力≥520L/min/0.5Mpa ，≥250L/min/0.8Mpa；
6.吸水口：ф65mm；出水口：ф65mm（可转动90度）；
7.油箱容量≥3.5L；
8.润滑供应：无需预先混合，分离吸油；
9.启动系统：电力启动，自动反冲系统，绳拉式；
10.转速≥6000转/分钟；
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	手抬消防泵（大）
	
	台
	2
	1、符合GB6245-2025《消防泵》标准要求；
2、发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程汽油机；
3、发动机需带有过热保护功能，燃油应采用自动混合比例供应；
4、启动方式：电启动/自回式手拉绳启动随意切换；
5、水泵类型：单泵单程离心泵，碳纤维活片无油式真空泵；
6、手动操作吸水，最大吸程≥9米；
7、输出功率：≥33KW;
8、转速：≥5200转/分钟；
9、油箱容积：≥17L；
10、额定流量：≥20L/S（吸深3米）;
11、额定压力：≥0.6MPA;
12、进水口≧Ø80mm；
13、出水口≧Ø65mm，可转动180度；
▲14、引水时间≦11秒；
15、整机体积为≦705mm×625mm×735mm；
16、重量：≤100KG。
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	异型接口手抬泵接消防栓
	
	只
	2
	1、转换接口是两头异型、异径的接口，表面经阳极氧化处理，应具有强度高、耐腐蚀性。
2、工作压力：≥1.0mpa。
3、接口公称通径：150 mm 雌口/80mm内雌口。
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	无后坐力多功能消防水枪
	
	把
	15
	1、水枪枪体：选用铝合金工艺铝型材，采用精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理；接口：进水口采用锻造快速雄接口；产品符合《消防水枪》要求。
2、流量挡位不少于4档：流量不低于13L/S。
3、射程：≥37米、喷雾角度为0-120度。
4、含锻造快速接口的重量为：≤2.5公斤。
5、入水口应带有不锈钢过滤网，防止杂物进入枪体。
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	多功能开花直流水枪
	
	把
	5
	1、防缠绕进水接口，工作压力≥10公斤，快速球阀开关。
2、产品结构：枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻，表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏，额定流量8升/秒@0.6MPa。
3、旋动通径调节环可以设定水枪出水流量，至少有有四档可以选择。
4、旋转消防接口，不锈钢球阀，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，金属固定雾化齿，金属表面硬质阳极氧化处理涂层。
5、直流射程：≥33米。
6、喷雾流量：≥8L/s。
7、重量：≤2.5kg。
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	泡沫枪
	
	把
	5
	1、工作压力：≤0.8MPa。
2、混合液体流量：≥8L/s。
3、射程：≥24m。
4、接口形式：65mm快速式雄口。
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	刺穿式破拆水枪
	
	把
	3
	1、符合GB8181-2025《消防水枪》要求。
2、水枪枪体：应采用铝合金制造，热处理和阳极氧化防腐处理，枪管采用304不锈钢管和铜质枪头组成.接口：进水口采用锻造快速雄接口。
 3、在喷射压力0.6Mpa下，直流流量≥9L/S、阀门通孔直径：≥45mm、含锻造快速接口的重量为：≤2.5公斤、枪管长度≥1米。

	126
	带架水枪
	
	把
	2
	1.折叠式多功能带架水枪，可上下、左右操作。; 
2.材质为全铝合金表面红色涂层。
3.额定压力≥0.9 MPa。 
4.流量:≥1900L/min;
5.射程：≥45m。
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	伯努利消防排烟水枪
	
	把
	3
	1.排烟灭火装置由多功能枪柄、延长杆、能量引导装置枪头组合:装置弯头处配有玻璃破碎器; 
2.挂耙齿数量:5 个，长度:≤16cm; 
3.延长杆:3 支，直径:≥35mm，每支长度:≥550mm，可适用于不同的高度，重量:≤0.6kg: 
4.装置末端可连接多功能枪头，喷雾角度:0-120° ; 
5.顶部配有细水雾喷射装置，可进行室内的灭火、降温和 除尘: 
6.装置为水驱动设计，最大排烟量:≥36500m³/h; 
7.流量:≥600L/min;
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	测压水枪
	
	把
	2
	1、直流测压消防水枪是消防队员在灭火时用的主要器材，也可以用于测试消火栓等产品的出水压力。
2、重量：0.9kg.测压0-20kg
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	水幕水带
	
	盘
	10
	1、织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，水带口径公称尺寸65.5mm，工作压力≥1.6Mpa。
2、水带编织层与衬里之间的附着强度≥30N/25MM；轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%，每卷长度为20米。
3、配快速接口，带口缠绕铁丝不低于3道。
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	消防水带80mm（含接口）
	
	盘
	200
	1、符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。
2、水带外层采用优质材料编制而成，水带的织物层应均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料，水带衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱一幅幅缺陷。
3、水带标准工作压力≥1.6MPa，内径：76±2mm，每盘长度≥20米。
▲4、单位长度质量：≤320g/m，爆破压力≥10MPa，延伸率≤2.0%，膨胀率≤2.5%，附着强度（织物层与衬里）≥40N/25mm。
5、水带两端有捆扎好的卡式快速接口。
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	消防水带65mm（含接口）
	
	盘
	200
	1、符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。
2、水带外层采用优质材料编制而成，水带的织物层应均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料，水带衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱等缺陷。
3、水带标准工作压力≥1.6MPa，内径：63.5±2mm，每盘长度≥20米。
▲4、单位长度质量：≤240g/m，爆破压力≥8.0MPa，延伸率≤2.0%，膨胀率≤2.0%，附着强度（织物层与衬里）≥33N/25mm。
5、水带两端有捆扎好的卡式快速接口。
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	65mm消防水带墙角保护器
	
	个
	3
	1.采用模块化链式结构，可自由扩展。四角设有锚固点，便于系绳固定。收合后小巧易携，展开后防护面积大；并能通过组合适应圆柱、转角及斜坡等多种复杂场景。
2.装有4轴4道共16个滚珠轴承轮均能独立传动，支持对向与差速滚动。拖拉过程顺滑流畅，并能轻松实现多绳精准控制；
3.工作负荷：≥3.5kN；
4.极限负荷：≥3.5kN；
5.材质：7075铝合金；
6.重量：1300±100g；
7.执行XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准
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	中压三出水分水器（80公65母）
	
	只
	5
	1、分水器符合XF868-2010《分水器和集水器》标准进水口采用80mm锻造快速雄接口，3个出水口采用65mm锻造快速雌接口、标准工作压力≥2.5MPa。
2、阀门开启力（N）≤120。
3、 自带T型塑胶把手，方便携带。
4、出水口密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
5、应附带防水锤装置。
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	三出水分水器（80公65母）
	
	只
	5
	1、 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准进水口采用80mm锻造快速雄接口，3个出水口采用65mm锻造快速雌接口、标准工作压力≥2.5MPa。
2、阀门开启力（N）≤120。
3、自带T型塑胶把手，方便携带。
4、出水口密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
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	二出水分水器（80公65母）
	
	只
	5
	1、 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准进水口采用80mm锻造快速雄接口，2个出水口采用65mm锻造快速雌接口、标准工作压力≥2.5MPa。
2、阀门开启力（N）≤120。
3、自带T型塑胶把手，方便携带。
4、出水口密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
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	转换接口
	
	套
	5
	1、转换接口是两头异型、异径的接口，表面经阳极氧化处理，应具有强度高、耐腐蚀性。
2、工作压力：≥2.0mpa。
3、接口公称通径：卡80转母80、 卡80转母65；卡80转公80、卡80转公65、卡65转公80、卡65转公65、卡65转母65、 卡65转母80、母80转母80；公80转公80、母80转公65、公80转公65、公80转母65；1组13个。
4、适用介质：水、水和泡沫混合液。
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	移动式消防炮（快速攻击炮）
	
	台
	6
	1、体积小重量轻，结构紧凑，操作简单，便于快速布置。
2、重量≤19公斤，支腿可折叠。
3、阻尼定位手把；可提便于搬运、可定位喷射角度。
4、炮头可加装发泡管喷射泡沫，适用于扑灭流淌火，应配置泡沫发泡管一个。
▲5、流量：20/30/40 L/S 三档流量可调，压力 0.8Mpa时、射程：20L/S≥50米、30L/S≥60米、40L/S≥65米,炮头可直流和开花喷雾，角度≥0°～120°。
6、旋转角度：水平回转角度：≥30°；俯仰角度：+30°～+70°。
7、支腿可折叠带有锁紧定位机构，安全可靠。
8、不锈钢前端支腿带安全绳扣环，和打开的两个后支腿形成三个支撑点，建立起一个稳定的支撑面。三个支腿安装高强度耐磨地钉。
9、水炮前端应配置一条固定带， 使用水炮时可起到固定作用，移动时, 此安全带应可以连接到手柄处，作为背带使用，便于携带。三个支腿高强度耐磨地钉，便于及时更换。
10、进水口尺寸 DN65mm快速式雄口；可旋转, 避免水带扭结,引起水炮侧移。
11、产品符合GB 19156-2019《消防炮》要求。
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	高倍数泡沫发生器
	
	台
	2
	1.产品性能符合GB20031-2024《泡沫灭火设备》标准
2.无风轮机发泡设计，不受风流影响，结构更简单，操作更便捷。
3.工作压力范围：0.4~0.8MPa
4.流量：≥4L/s
5.在0.4MPa下发泡倍数:≥400，发泡量:≥80m³/min，50%析液时间:≥20min;
6.在0.6MPa下发泡倍数:≥580，发泡量:≥150m³/min，50%析液时间:≥22min;
7.在0.8MPa下发泡倍数:≥600，发泡量:≥170m³/min,50%析液时间:≥25min。
8.重量：≤8kg
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	水带包布
	
	块
	20
	1、水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。
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	水带护桥
	
	副
	10
	1、水带护桥用于保护水带横铺交通要道上时，不影响正常车辆行驶的器材，强度大、抗压耐用、收拾方便。护桥槽：宽度≥90mm，深度≥75mm。高度≥80mm，底板厚度≥5mm。

	141
	水带挂钩
	
	块
	40
	1、水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。产品由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠绕水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。
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	地下消火栓扳手
	
	把
	5
	1、长度：常见为 1.0米
2、开口形状： 四角
3、开口尺寸： 内径3.6cm
4、材质： 铸铁表面有 防锈涂层
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	消火栓扳手
	
	根
	11
	1、材质：铸铁。适用范围：地上消火栓。产品重量：≤1.2kg。长度：≤40cm。
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	6米竹制拉梯
	
	把
	7
	1、符合XF137-2007《消防梯》要求。
2、侧板、梯蹬材质为生长期长的竹料并需经防腐、防蛀、干燥处理。
3、工作长度6±0.2m 最小梯宽300±3mm。
4、梯蹬间距280±2mm。
5、整梯质量≤30kg。
6、水平弯曲残余变形比值≤0.3%。
7、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
8、抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。
9、消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。
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	9米金属拉梯
	
	把
	3
	1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用铝型材。
3、工作长度9±0.2m。
4、最小梯宽300±3mm。
5、梯蹬间距340±2mm。
6、整梯质量≤30kg。
7、水平弯曲残余变形比值≤0.2%、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.2%。
8、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
9、翘曲试验时，任一梯脚均不离地。
10、梯节扭转角为：α顺：≤9.0°、α逆：≤9.0°。
11、滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。
12、单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
13、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1mm、外弯曲≤1mm。
14、侧摇摆试验残余变形比值≤0.2%。

	146
	15米金属拉梯
	
	把
	2
	1、符合XF137-2007《消防梯》要求、高强度铝合金材质组成。
2、工作长度15±0.3m。 
3、最小梯宽350±4mm。
4、梯蹬间距340±2mm。
5、整梯质量≤60kg。
6、水平弯曲残余变形比值≤0.3%。
7、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.3%。
8、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
9、翘曲试验时，任一梯脚均不离地。
10、梯节扭转角为：α顺：≤11°、α逆：≤11°。
11、滑移试验进，各梯脚在整个试验表面应无位移现象。
12、单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
13、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤2mm、外弯曲≤2mm。
14、侧摇摆试验残余变形比值≤0.3%。
15、三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。
16、抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。
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	移动式机动排烟机
	
	台
	2
	1、结构组成：排烟机（燃油发动机式）、脚轮、风扇。
2、应用于现场的正压排烟及送风。
3、发动机功率≥2.0KW、排烟量≥1.0万立方米/小时。  
4、风扇直径≥40cm、加固型合成树脂叶片；金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护。  
5、工作时间可连续运行≥2小时。  
6、重量≤40kg。
7、配有脚轮，方便移动。
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	火钩
	
	根
	5
	1.主要用于火灾救援现场，掘开燃烧物、障碍物、覆盖物等。
2.也可根据灭火救援现场的实际情况使用，如救援、牵引等。
3. 采用四年生优质小毛竹主杆材料，配套钢制拉钩制作铁钩，与竹杆是嵌入式连接。
4. 工作长≥3m，最小直径30mm，整体质量≤3.5kg
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	水带提篮
	
	个
	10
	1、用于放置消防水带3盘65或2盘80水带，材质不锈钢，重量小于5KG
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	折叠拖车
	
	个
	3
	1、主体材质：建议采用高强度、耐腐蚀材料，冷轧钢。
2、结构强度：车体结构应稳固，能承受额定载荷，在动态使用中无变形、异响。
表面处理：表面应光滑平整，无毛刺、锐角，进行防锈、防腐处理（如抛光、喷塑等）。
3、展开状态尺寸长×宽×高）： 900×600mm，允许尺寸偏差±10mm。
4、最小离地间隙：≥50mm，确保通过性。
5、轮子类型与数量：通常配置2个万向轮。2个定向轮，轮子规格：≥8寸。
6、 折叠与锁定机构折叠功能：必须配备高效、可靠的折叠机构，实现快速展开与收折。
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	移动式车底盘灭火装置
	
	台
	1
	1、尺寸（不含接口）：106.5*69*12 (cm)；
2、重量：≤6.4kg；
3、水喷雾喷射高度：≥1.5m(水压不低于0.6MPa)；
4、进水口：1个65mm消防接口；
5、万向轮：≥4个；
6、喷头数量：≥22个。
7、移动式车底盘灭火装置是灭火的射水工具，用其与水带连接会喷射密集充实的水流，在车辆发燃烧情况下，车辆需要用底盘降温装置进行降温作业（新能源汽车，底部电池发生燃烧）。
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	移动式水带卷盘
	
	套
	1
	移动式水带卷盘机是专用于消防水带盘卷之用。以往水带是靠人工盘卷既费力又费工。使用该设置后提高功效数倍。对生产水带的厂家、以及带子的盘卷都可使用。该设置结构紧凑、小巧玲珑、操作安全简便，使用场所更广范。组成部分：1、万向轮，2、摇臂，3、支架，4、链条，5、卡具，6、可折叠支架，7、导套，8、橡胶轮。
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	消防移动储水装置（水囊1吨）
	
	个
	1
	1、符合XF1204-2014《移动式消防储水装置》标准，储水容积：≥1T。
2、储水装置主体材质采用高强度聚酯纤维夹网布。
3、撕裂强度：纵向≥60kN/m，横向≥60kN/m；拉伸性能：纵向≥30/MPa，横向≥30/MPa。 4、储水装置的所有阀门、开关、操纵手柄等应设置功能说明及位置指示，出水口≥40mm，所配的管路接口应符合GB12514的规定，充气圈进气口处应设置压力显示装置。
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	森林高压增压泵
	
	台
	1
	1、泵体：四级防腐铝合金离心泵，可手动拆卸。
2、接口：进水口50mm（2英寸），出水口38mm（1.5英寸）。
3、性能：最大扬程≥260米，最大流量≥360升/分。
4、可手提、背负，电子超速保护，启动有减压阀，操作便捷。
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	二出水分水器（65公40卡）
	
	个
	5
	1、 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准进水口采用65mm锻造快速雄接口，2个出水口采用40mm牙式接口、标准工作压力≥2.5MPa。
2、阀门开启力（N）≤120。
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	3孔40mm分水器卡口
	
	个
	5
	1、 材质：接口：铝镁合金、阀体：ADC12。
2、表面防腐处理工艺：接口：阳极氧化、阀体：喷塑。
3、制造工艺：接口：锻造工艺、阀体：压铸工艺、接口型式 ：森林牙式接口、阀门型式 ：快开式。
4、规格：40mm、公称压力(MPa)：≥2.5。
5、一进二分水器。
6、进出口均为森林40mm牙式接口。
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	40mm水枪卡口
	
	把
	5
	1、水枪枪体：选用铝合金工艺铝型材，采用精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理，为开花、喷雾多功能水枪.
2、接口：进水口森林40mm牙式接口.
3、手柄：选用尼龙材质，注塑一体成型。
4、在喷射压力为0.6MPa时流量挡位为2档：2.5-4.0L/S、射程为：≥25米。
5、喷雾角度为0-120度。
6、含接口的重量：≤1.2公斤。
7、入水口带有不锈钢过滤网，防止杂物进入枪体。
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	40mm水带30米
	
	盘
	50
	1、水带口径为40mm。
2、标准工作压力≥2.0MPa，每盘长度30米。
▲3、单位长度质量：≤130g/m、爆破压力≥16MPa、延伸率为≤1.0%，膨胀率为≤3.0%、附着力强度为≥70.0N/25MM。
4、水带两头均有40口径的森林牙式接口扎好。

	159
	空气呼吸器充气泵
	
	台
	1
	▲1.流量：大于315升。压力：≥300bar 充2只瓶6.8升气瓶时间小于14分钟。噪声：≤75分贝。振动烈度：≤12mm/s。排气温升：≤150摄氏度。压力检测和控制功能：设备具有一级，二级，三级气缸压力表，实时显示各个气缸工作压力。
2.充气泵功率≥7.5KW;箱体型设计，降低噪音的同时也更加安全；箱铠有铰链可以打开。
3.充气泵尺寸≤94cm*65cm*86cm
2. 控制功能：压缩机具有自动停机功能，可根据压力设定自动停机，应配有带运行计时器，具有自动排污、污水收集功能，可选手动或自动运行模式。
3. 保护功能：具有转向保护，低油压保护，过载保护，防频繁启动保护功能，并配有指示灯。
4. 保养提醒功能：设备应具有保养提醒功能，在达到保养时间时，应有提醒操作员保养功能。
5. 质量可靠，可连续运行大于8小时。
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	空呼充气防爆箱
	
	套
	1
	1、 材质≥5mm钢板，焊接牢固；增加安全性。
2、 充气箱最底下为卸压舱，设有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气能通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对操作人员的伤害。
3、可同时充装1-4只气瓶，可充2-12L气瓶。
4、 压力表采用双压力表，其中一只为电触点压力表另一只压力表显被充气瓶内压力。
5、 每只充气瓶充气管路上都装有开关控制阀，可单独进行充气过程控制。
6、瓶充满时报警功能，防止气瓶充装压力过高。
7、 4根充气高压胶管错位排布，使操作空间增大，符合人机工程原理。
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	水成膜泡沫灭火剂（吨）
	
	吨
	10
	1、符合《泡沫灭火剂》要求；类型为抗溶性水成膜泡沫灭火剂；比例6：94。
2、凝固点：≥-38℃。 
3、抗冻结、融化性能：无可见分层和非均相。
▲4、PH值：温度处理前后：6.0-9.5、表面张力：≤19mN/m、界面张力：≤2.0mN/m。
5、扩散系数：温度处理前后：4-6mN/m。
6、腐蚀率mg/（d.dm²）：Q235A钢片：≤4.0，3A21铝片：≤0.3。
7、发泡倍数：温度处理前≥6.0 倍。
8、25%析液时间：温度处理前≥19 min。
9、灭火性能：级别IA；灭火时间≤2min，抗烧时间≥16min；级别ARIA；灭火时间：≤3min，抗烧时间≥20min。
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	公专网电台
	
	台
	2
	1、通信模式‌：支持电话、数字、模拟、公网（4G/WLAN）等多种模式无缝切换，兼容PDT集群业务。‌
2、‌电池与续航‌：标配电池容量为2400mAh（智能聚合物锂电池）。‌
3、‌频段范围‌：UHF频段：350-400MHz。‌
4、‌功能特性‌：支持高清视频通话、室内外精准定位（北斗）、执法记录仪功能、NFC打卡、音视频调度等。‌
5、防护等级达IP68。‌
6、接入江苏省消防总队自组网。                               7、带公网加密卡1张。
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	水带背包
	
	个
	15
	1、防水牛津布制成:内有铝合金框架;重量:≤2KG。
2、可装载森林消防水带不少于3条（40毫米口径、30米长）水带。
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	软梯（绳梯）
	
	根
	2
	1、用于遇险人员的救援。可收藏于包内，携带方便。外形完整，构件光滑平整。展开救生梯，梯子不会扭曲、变形、踏板平稳、牢靠，紧固件不会有锈蚀现象。
2、梯宽: ≥300mm；
3、撑脚长度: ≥100mm；
4、梯蹬间距: ≥300mm；
最大高度: ≥15000mm；
5、梯档截面尺寸：≥Ф25
6、最大承载人数：≥8人
7、单节梯档最大负荷：≥980N
8、整体最大负荷：≥9800N
9、悬索织带为整根没有接头的织带，织带的厚度≥3mm；织带的宽度为≥38mm；
10、逃生梯展开时间：≤25s；
11、装箱配置清单，逃生梯主体，活动扳手，挂钩主架，安全钩。
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	消防雨衣
	
	套
	40
	1、制式：分体式雨衣。颜色：橄榄绿。面料：环保，高密度防水面料。
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	水域救援头盔
	
	顶
	10
	1、外壳采用高强度塑料材质。
2、内置加厚泡沫垫，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带有快速卡扣，可调节大小。
3、应有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能。
4、头盔有不低于8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边应设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风。
5、头盔头围可调节大小。                                      
6、耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。
7、两边带导轨。  
8、冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值≤3300N。顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤150g。
9、漂浮性能：经过24h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上。
10、耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。
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	水域救援手套
	
	双
	10
	1、产品结构：消防员水域救援手套由外层、防护保暖复合层组合制成。具有良好的保暖性：在手套的背面氯丁橡胶层和缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性；掌部和手指应具有出色的耐磨性，耐腐蚀性和抗切割性能。手掌和手指覆盖区应经过橡胶涂层的加固处理,手指处合成纤维加强，方便抓握绳索；腕处采用弹性搭扣设计。
2、质量（g）：≤120g。                                                                        
3、灵巧性： 人员双手穿戴消防员水域救援手套后，能对直径≤10mm的绳索进行结绳作业。
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	水域救援靴
	
	双
	10
	1、水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、靴帮、靴内底等组成。
2、双层结构，内部≥5mm 氯丁橡胶与外部皮革一体合成，提供良好的防护和保暖性、凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形、脚掌侧面带有排水孔。
3、防水性能：无渗漏现象。
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	水域救援服（湿式）
	
	套
	10
	1、款式为连体式水域救援服；材质为钛涂层的氯丁橡胶材质。
2、湿式服的面料应经150 N、持续10s的拉伸强度试验,试样的经向、纬向均未出现断裂现象。接缝强度：湿式服的接缝径100N、持续10S的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。耐磨性能:湿式服的面料经2000次循环摩擦后,试样应未被磨穿。湿式服的补强材料经6000次循环摩擦后,试样应未被磨穿。
3、耐静水压性能:湿式服的面料在静水压100 kPa下5min后,试样应未出现水滴渗漏。
4、湿式服穿着时间(s)≤22S，穿着者可活动性：穿着湿式服的人员能行走、爬行、游泳。
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	干式水域救援服
	
	套
	10
	1、采用复合尼龙布，可应用于寒冷水域救援工作。
2、面料断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1000N，透气蒸汽性能≥1500g/（每平方米、24小时）。
3、高亮反光带，两手臂应都有水平竖直反光条，反光条宽度≥25mm，以便提高昏暗和有雾环境可见性；膝盖和臀部位置耐磨应采用杜邦考杜拉的加厚层，耐磨性能：面料应经过≥2000次循环摩擦后未破损，加强成层经过≥6000次循环摩擦后未破损。
4、保温性能：试验人员穿好防护服在常温静水中浸泡≥1h,体温下降≤2摄氏度，且试验人员能捡起直径8mm的铅笔并书写、防渗漏性能：水中浸泡1小时后服装进水量≤250g。
5、温度适用性能：高低温循环后，产品应无皱缩、破裂、胀大、分解等现象。
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	激流救生衣
	
	件
	10
	1、款式：背心式设计，救生衣主色为红色。整体缝制≥10条海事标准高亮反光条，可在夜间或者光线黑暗的地方提高救援者的可视性。
2、面料：应采用可提拉面料，具有良好的耐磨性、耐撕裂性、耐久性等特性。四个前置方块挂点和胸前≥25个战术挂点，不低于6个D型扣，可固定潜水刀、频闪灯、定位灯等装备。领部：松紧带设计，使得穿着人员更紧贴于颈部，领部后方扁平拖拽把手（橡胶材质），确保救援过程中使用者被施救时的紧急安全拖拽作用力。
3、采用高性能浮材，浮力≥170N、撕破强力：经向≥100N,纬向≥100N。
4、强度（救生衣衣身）：救生衣浮力损失≤3%。
5、强度（救生衣肩部）：救生衣浸入水中浸置2min，然后取出按实际人员穿着的方式系紧在拟人模型上，在救生衣的肩部施加900N的作用力，保持5分钟后卸载，试样应未出现损坏现象。
6、强度（救生衣裆带与衣体之间）：以100mm/ min 的速度拉至900N，保持30min，卸载后观察试样应未出现脱离和损坏现象。
7、水中姿态：人员穿着试样，以任意方式下水后，在自由漂浮直立状态下，测得人嘴高出水面：≥200mm。
8、水中解开快脱带时间：人员穿着下水，能在水中解开快脱带，在受力状态下用时10s以内能完全脱开。
9、救生衣配备：可拆卸救生高音口哨（非滚珠类）1 只。
10、配备牛尾绳一根，静态长度≥60cm。
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	救生圈
	
	个
	10
	1、救生圈外壳应为塑料材质，内心泡沫材质。
2、漂浮性能：能在淡水中支承≥14kg的铁块达24h之久，仍漂浮于水中。
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	水域救援刀
	
	把
	10
	1、采用钝头设计,具备切、锯、勾、敲等功能。
2、整长度：≥18.0cm。 
3、刀刃长度：≥6cm。
4、护套材料：增强尼龙玻璃纤维具有耐磨，弹性性能。
5、硬度：≥50HRC。
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	水域救援伸缩杆
	
	套
	2
	1、直径：≥5cm。壁厚：≥1.5mm。收缩长度：≤2m。伸长长度：≥10m（带套环），套环最大拉伸度：≥50cm。拉动重量（水中浮动状态）：≤180kg。
2、材质：高韧度玻璃钢材质，铝合金材质指环限位扣。
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	水域救援抛绳包（30m）
	400
	套
	10
	1、款式为桶型包。
2、绳索长度≥30米。
3、绳索断裂负荷≥12kN。
4、绳包外壳应采用尼龙面料材质，良好的耐磨性、绳包中间应带有网布，可以加速排水和晾干、网布两边带有反光带设计,便于低可视条件下识别、内部应带有浮力棉,绳包在水上可以漂浮起来、侧边带有固定位可放置荧光棒。
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	水域发光漂浮绳（100m）
	100/米
	根
	2
	1、应具有反光荧光功能，陆地、水面均可用；
2、直径：10-14mm之间。
3、长度：≥100M。
4、破断强力：≥45KN、承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率：≤3%。
5、绳体内嵌一条反光丝和两条荧光丝，在弱光或黑暗环境中具有反光和荧光双重功能。
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	橡皮艇
	
	条
	1
	1、 速度高，行驶平稳，适合急流救援。适合快速救援、机动救援动作及训练，广泛用于消防、应急灯专业领域。
2、总长：≥380cm，总宽: ≥170cm，荷载重量：≥700KG。气密性浮筒、底板空载时静置60分仲压力损失：≤0.5MPA。
▲3、 艇身橡胶涂覆织物材质：经向拉伸强度≥80KN/m 、纬向拉伸强度≥65KN/m 经向梯形撕裂强度≥460N。
4、舷身气囊数：≥6个，承载人数：≥7人。
5、铝合金划桨 4支，高压充气泵 1 个，船包1个，维修工具1套（专用胶水1支、气阀扳手1个、维修材料3张），安全绳索2根20米，可拆卸工具包，使用说明书1本，合格证1张。
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	舷外机40匹
	
	台
	1
	1、推荐艉板高度（毫米）：≥550
2、启动系统：手动启动
3、重量（千克）：≤80
4、发动机类型：2冲程2缸
5、排量（cm3）：≥700
6、缸径×冲程 毫米：≥80x70
7、最大输出（千瓦）：≥29
8、全节气门工作范围（ rpm）：4500-5500
9、油箱容量（升，汽油）：≥24
10、点火系统：CDI
11、操控方式：舵柄
12、调整方式：手动倾角和倾斜调整
13、燃油/润滑油混合比：50:1
14、换档：F-N-R
15、所有螺旋桨均为3叶片型
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	浮漂
	
	个
	5
	1、工作电压：≤6V。光色：白色光。闪光频率：≥50次/min。发光强度及时间：保持≥0.70cd/㎡发光强度的持续时间不少于12小时。
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	水域救援头灯
	
	个
	25
	1、采用三颗光源一体式设计，泛，聚光，信号灯，三种模式搭配。
2、聚光、泛光、聚光渐暗、闪烁、红色信号光、蓝色信号光、绿色信号光七种照明模式，聚光具有10%-100%无极调光功能。
3、灯具应具有触摸感应功能，当聚光亮时可通过触摸感应区控制泛光开关，当泛光亮时可通过触摸感应区控制聚光开关。
4、三种信号光源波长：蓝色：波长范围为400～500nm。
5、电池采用三节7号电池,强光连续照明时间≥2h,节能光续航模式≥20h。
6、灯具应具有四波段式蓝色电量显示功能，可以随时直观的查询电量剩余情况。
7、聚光强光、泛光同时开启情况下，1m处照度应Lx≥1500，2m处照度应Lx≥450。
8、灯具的外壳防水等级达到IP68。
9、灯具可配夹扣卡在头盔上使用，也可选配头带直接戴头上或套在头盔上使用。
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	指南针
	
	个
	20
	1、产品为深色。
2、克重：≤200g。
3、材质：高强度锌合金，钢化玻璃。
4、精准度：±1°。
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	高音哨
	
	个
	10
	1、材质：ABS食品级环保塑料。
2、音量：高音哨与普通带珠口哨大小相近，不带珠，可以减少水分残留，三气室设计，音量≥100分贝。
3、无内核高频口哨,无滚珠声音，渗透性强声音浑厚，用于野外自救呼救。
4、防护：沾水后可以正常发声。
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	水域救援拦截网
	
	条
	1
	1、材质:涤纶织带+包
2、宽度≥125cm，长度≥500cm，网孔：≥25*25cm  
橘黄色黑条纹织带宽度≥5cm，破断强度≥4吨
3、救援绳：直径≥12.5mm≥长度20m破断拉力≥4吨
4、高分子漂浮绳：直径≥10mm长度≥20米破断强度4吨
5、安全钩：铝合金轻型安全钩，≥27kN
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	6米铝合金伸缩梯
	
	架
	1
	1、梯子展开后≥6米，收拢后≤1.2米，高强度铝合金制成，配有消防背袋。
2、梯外宽≥0.60米，梯蹬间距≥350 mm，额定负载150kg，

	185
	安全员马甲
	
	件
	10
	1、 面料：120克经遍布
2、 反光条：高亮反光条
3、 包边布：高亮反光包边布
4、 拉链：30CM树脂拉链
5、 颜色：荧光黄
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	灭火毯（新能源汽车）
	
	张
	2
	1、尺寸：毯面整体尺寸(长×宽)应≥ 8m×6m;
2、控火毯拼接所用的单体面料，其宽度应≥1m;厚度应>0.5mm.；
3、对于手持件为拉带的.控火毯， 拉带的宽度应≥4cm,可握部分长度≥49cm,在毯面边缘以内部分的长度应≥33cm。厚度:≥0.5毫米。
4、重    量：≤38公斤
5、单位面积质    量: ≤756g/㎡
6、材    质：高硅氧材质复合材料
7、二氧化硅含量:≥96%
8、耐高温性能:＞1000°C，
9、适用于：电动/混动/燃油轿车循环使用次数  ≥5次
9、控火毯原布面基材经耐高温性能试验后，不应出现明显的变形、破.损、粘附等异常现象。 
10、控火毯毯面原布材料的经纬向拉伸断裂强力径向不小于1259N, 纬向不小于1050N。 
11、控火毯毯面原布材料二氧化硅含量≥96%。 
12、火灾控制性能：控火毯应能控制新能源电动汽车火灾，火灾.控制至少1小时， 在试验过程中，火焰不应透出毯面，且试验后.控火毯应保持完整不被烧穿。
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	捕蛇器
	
	个
	1
	1、材质不锈钢   2、长度不低于1.5米  3、还锁装置。
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	消防拉梯（单杠梯）
	
	把
	3
	1.符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2.材料
2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
3. 技术性能
3.1工作长度3±0.1m。
3.2最小梯宽250±2mm。
3.3梯蹬间距340±2mm。
3.4整梯质量≤9.0kg。 
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。
3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。
3.7梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10.5°。
3.8侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm、外弯曲≤1.1mm。
3.9侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。
3.10粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。
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	消防拉梯（挂钩梯）
	
	把
	3
	1.符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2.材料
2.1侧板、梯蹬材质使用6005-T5铝型材。
3. 技术性能
3.1工作长度4±0.1m。
3.2最小梯宽250±2mm。
3.3梯蹬间距340±2mm。
3.4整梯质量于≤7.5kg。
3.5水平弯曲残余变形比值≤0.07%。
3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.10%。
3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。
3.9梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°。
3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。
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	吸附垫
	
	箱
	1
	1. 吸液棉100%的聚丙烯材料，经化学惰性处理，可吸收大部份酸性、碱性和其他未知的液体。 
2. 具备抗撕扯和摩擦性，即使吸收饱和后也不会掉渣。 
3. 较强的耐久性和吸附性，可吸附水、油、冷却剂及其他不明各类化学品。 
4. 表面特有的涡点设计能在较短的时间内吸收大量的油液体。可吸收自身重量十余倍之液体；即使当吸附产品处于饱　和状态下，也不会留下任何残留液体。 
5. 耐酸碱、耐高温、不同化、不变质，不含化学物质，不会造成二次公害，环保型材料，可进行焚烧处理，灰烬残留物不超过0.2%。 
6. 吸液棉条在紧急情况下，还可作为控制化学品渗漏的良好提坝。
产品尺寸：48×52cm
包装尺寸：51X43X27cm
包装数量：100片
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	舷外机推车
	
	个
	1
	1、挂机板：235*400*40MM，载重：不小于180KG，三孔位可调高低位，10寸大前轮。
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	面罩式红外热像仪
	
	个
	3
	1. 技术性能符合XF/T 635-2023 消防用红外热像仪标准要求。
2. 主机及其各种配件的壳体不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆、壳体应清洁无污迹。装饰件文字、数字、符合标志应正确、易辩、清晰。
3. 开关、按键、旋钮的操作应灵活可靠，外接附件的接入应接触良好，紧固不易松脱。
4. 外置成像模组为免手持式，安装于视力水平位置，可固定牢固。内置HUD与近眼显示模组安装在面罩内部、成像清晰、不阻挡视野、不影响正常面罩使用，显示器角度可调节。采用无线连接，外部结构没有冗余的外露线束。
5. ▲具备红外热成像、可见光成像、激光指示、正压式呼吸器HUD功能、时间显示和电量显示功能，有低电量报警功能，具有高温报警功能。
6. 一键开启，自动连接功能，外置成像模组开机即可自动连接内置HUD与近眼显示模组，可通过外置成像模组可一键关机，即开即用、即关即停(外置成像模组关机后，内置HUD与近眼显示模组显示器自动关机。
7. 红外热成像应具有彩虹模式、白热模式、黑热模式、热点模式，铁红模式、融合模式，具有中心固定点测量与三点测量功能。
8. 支持电子压力表无线连接，显示空呼当前压力数值。
9. 具有可见光与热成像双光融合功能，增强热成像显示效果。
10. 近眼显示器亮度支持自动调节功能，可根据周边环境白动调节亮度。
11. 热成像画面具有人或物边缘描绘功能，增强人或物的辨识度。
12. ▲防护等级：IP68。防爆标志：Ex ia llC T3 Ga。
13. ▲使用环境温度≥35~+70℃。热成像测温范围≥－20℃～1600℃。
14. 运行时间≥3.5小时。
15. ▲近眼显示器：OLED屏。显示器分辨率≥1920*1080。可见光摄像头分辨率≥800万像素。
16. ▲热灵敏度≤40mK,工作波段: 8~14um,空间分辨率≤1.8mrad。
17. 热成像摄像头分辨率≥384*288像素。
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	空气呼吸器面罩
	
	只
	10
	1、面罩的漏气系数：≤0.005%；
2、面罩的视野:总视野保留率：≥75%；
3、面罩的视野：双目视野保留率：≥65%，下方视野：≥35%；
4、面罩镜片的透光率：≥95%；
5、面罩的二氧化碳含量：≤1%；
6、全封闭型，主要材料采用优质特种胶；
7、透镜采用聚碳酸脂；

	194
	40mm水带20米
	
	盘
	10
	1、水带口径为40mm。
2、标准工作压力≥2.0MPa，每盘长度20米。
▲3、单位长度质量：≤125g/m、爆破压力≥16MPa、延伸率为≤1.0%，膨胀率为≤3.0%、附着力强度为≥70.0N/25MM。
4、水带两头均有40口径的森林牙式接口扎好。
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	水域救援滚钩
	
	套
	1
	1.用于搜寻打捞落水失踪者， 特别是在一些透明度不十分好的水域，原先只能依赖专业潜水员下潜搜寻落水失踪者。
2.该救生滚钩由三角拉杆，不锈钢锁链，三爪锚钩，搭扣连接器，不小于10m双层尼龙编织绳组成。
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	水域救援方位灯
	
	只
	30
	1、工作电压：3.6V直流电
2、光色：白色光
3、闪光频率：50~70 次/min
4、发光强度及时间：保持 0.75cd 发光强度的持续时间不少于 8 小时。
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	专业水肺深潜潜水套装
	
	套
	2
	1、浮力背心
1.1.气囊布： 高强840D尼龙耐磨布；
1.2. 气囊布涂层：单键高稳定性耐水解TPU涂层（不含易水解双键）；
1.3. 口袋布高强1689D PU 涂层布；
1.4. 背板：高强PP+矿物增强剂；
1.5. 塑胶插扣：多耐福；
1.6、救生衣肩部强力：浸入水中浸置2min，然后取出按实际人员穿着的方式系紧在拟人模型上，在救生衣的肩部施加900N的作用力，保持30min后卸载，未出现损坏现象。
1.7、符合：GB/T 4303-2023《船用救生衣》标准.
2、潜水头套
2.1厚度≥3mm，潜水头套可防护头部、面部、颈部、为一体式结构。
3、脚蹼
3.1符合：相关标准。
3.2硬度：脚裸蓝色部位：≥36.0（邵氏硬度D)/度"
4、潜水面镜
4.1符合：GB 14866-2023《个人用眼护具技术要求》
4.2可见光透射比：无色透明镜片≥ 0.85
5、呼吸管
5.1符合GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶  使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》。
干式呼吸管设计，强力固定卡扣，高强度卡扣设计，能有效固定呼吸管不滑落，顶部浮力设备：遇水关闭呼吸管，管内不会进水，高弹性的硅胶管腹，可180°弯曲，呼吸不受阻。
5.2硬度：颜色塑料部分：≥60（邵氏硬度D)/度。"
6、全面罩
6.1提供潜水员在寒冷或混浊水域，保暖以及保护面部之用。
6.2三叉式镜带，穿戴舒适稳定，鼻子两侧深凹，方便做耳压平衡，嘴部开口设计。
7、呼吸器(一级头）
7.1外观：管身无异色点，无毛边，无裂纹。由一级和二级调节器组成的富氧系统。一级调节器，海事级镀烙黄铜机械加工主体，不锈钢组合活塞，保温系统（TIS），可供应230巴轭式夹头或300巴DIN式螺丝纹接头。二级调节器体积小，结构简单，性能稳定，固定文丘里气阀开关钮，可在下水前预先调整，适合不同潜水员需要。
7.2.耐弯曲性能：管身弯曲180°后，回正未发生断裂。
8、呼吸器（二级头）
8.1管身无异色点，无毛边，无裂纹。采用双层盖设计，抗击材料，内部设计使人呼吸更自然轻松。简单优越的设计，出色的性能，给维修保养带来极大的方便。体积大小合适，重量轻巧，咬嘴科学设计，减轻了潜水者咬肌的疲劳，防止牙龈过敏。
8.2.耐弯曲性能：管身弯曲180°后，回正未发生断裂。
9、三联表
9.1内含压力计和深度计，方向三种功能。气瓶压力表的范围为0至400巴气压，可检测深度0至60米。
10、潜水衣
10.1适合用于赤道水域潜水的潜水衣，提供极佳的耐磨保护，同时也能保
证自由潜水和使用调节器所需的热保护，厚度≥3mm。
10.2产品表面平整、无脱层、割伤、撕裂、无渗胶，不溢胶
11、干式潜水服
11.1连身设计，后开水密拉链，单层领口，单层袖口，适合水温较低的各种潜水作业，保暖性能优良。
11.2高密度预压缩氯丁橡胶复合面料制作5MM，后开式拉链设计、肩部与膝部补强设计、材质潜水靴≥5mm、360度充气阀，配备可调节排气阀、背包、低压管、拉链润滑油。
11.3硫化橡胶靴，防化花纹鞋底，胸前配有压发充气阀，大臂处有放气阀。
技术参数：
12、潜水手表
12.1 包括空气（Air）、高氧（Nitrox）和量表（Gauge）
模式；
12.2 FO2的调整范围为21% - 50%；
12.3 PO2的调整范围为1.2 - 1.6巴；
12.4中枢神经（CNS）氧气毒性柱状图指标；
12.5单按钮界面（短按翻动功能，长按选择功能）；
12.6用户可调节的3档保守设置； 用户可选深度停止（Deep Stop）功能； 修改的Haldne和Wienke算法； 上升速度报警（每分钟10 m）；潜水日志（可记录75小时或60次潜水），20秒采样
12.7 内置日历和时钟； 可进行全面的复位，适合用于装备租用；
13、潜水气瓶
13.1产品为潜水气瓶铝瓶，承压范围是0-20兆帕，。瓶阀为DIN/K两用功能，材质为铜镀镍，配有泄压阀。
14、潜水刀
14.1 高档军事级不锈钢420SS潜水刀，刀刃表面抛光处理
14.2 刃长：≥11.0CM  刃厚：≥4MM  展开长度：≥26 CM
14.3平头及尖头款适用
14.4刀背缺口带锯齿设计，双调节带，刀鞘带有自锁装置，可防止刀体的意外滑脱；尾部含可用于紧急救生用撞击螺丝头              "
15、水下照明灯
15.1手握式LED潜水照明手电筒,设计轻巧，携带方便，配有有专业照明用的白光LED，超高远射能力，能满足潜水者在水下照出自己想要的聚光效果，大大提高了灯的专业性，使其成为技术潜水及休闲潜水理想的潜水装备. 
15.2潜水电筒,采用1*CREE XM-L2 U4 LED 6500K的色温，亮度≥1000流明.最高射程≥250米， 发光角度有8°中心聚光， PWM信号处理+恒流电路,使用可充电锂电池， 
16、压铅和腰带
16.1符合：FZ/T 65002-1995 标准，每块2公斤，共6块，包塑配重铅块纯铅铸造，采用高档胶质，全方位包胶，质地柔软耐磨。带金属扣的压铅带。
16.2腰带长：≥145cm，宽：≥4.5cm。
16.3断裂强力：≥29000N"
17、潜水鞋
17.1材 质: ≥5MM氯丁橡胶，靴帮无脱齿弹边、脱空、开胶、跳针等现象。
18、潜水浮标
18.1长1.2m*宽15cm,带泄气阀,有口吹、低压管打气及备用气源充气功能,底端带沉重铅块,顶端正反均有反光条
19、快速释放绳包
19.1绳包材质：CORDURA面料、PU防水涂层 
19.2绳材质：聚丙烯纤维
19.3绳长： 20米
19.4绳径：≤8.0MM，抗拉强度：≥16KN
19.5浮性：绳包可漂浮于水面上，绳索可漂浮于水面上。"
20、潜水手套
20.1、用于水域救援手部防护，手部贴合度高，魔术贴手腕带，便于穿着；
20.2、手心为合成皮革，芳香尼龙纤维加强，耐磨；
20.3 抓握性能/%(救援手套)：≥100%
20.4 灵巧性能(救援手套) --  徒手控制百分比≥100%
21、滑轮便携箱
21.1颜色∶黑色 咖啡色材质∶牛津布
21.2尽寸∶宽≥40cm 高≥60cm 厚≥30cm里料∶涤纶
21.3静载荷试验：正立方向悬吊30KG的重物5min，卸载后无破损。"
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	灭蜂枪箭支
	
	盒
	10
	1、灭蜂箭配套灭蜂枪使用。2、每盒100只。
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	消防过滤式综合防毒面具
	
	套
	20
	1、全防型用于危险场所呼吸保护 。
2、不锈钢语音膜，使通话更清晰。 
3、面罩适合于所有的Rd40 接口的滤罐。
4、5点式头带：保证快捷简易的佩戴，滑扣和宽条带保证不缠绕头发，轻松应对。
5、滤罐要求：过滤有机蒸气，无机气体或蒸气、二氧化碳，氯化氢、氨气。

	200
	灯塔（移动应急照明系统）
	
	套
	1
	1、灯具额定功率≥4000W，额定光通量≥400000lm，在接收到控制信号后可调最小亮度和最大亮度，灯具配光角度≥35°
2、支持控制面板实体按键、遥控器、智能触控面板和手机 APP 四种控制方式对灯塔进行控制操作，支持 10 档亮度调光。通过调整灯头照射方向，可以实现 60 米远处（12m*10m 范围内）平均照度≥40 Lux、120m 处中心照度≥18 Lux；灯具升至最高，灯头向下倾斜 10°照射，法线方向距灯头 20m 处地面照度≥180 Lux。
3、灯具使用液冷散热技术，通过内部冷媒循环实现散热，液冷散热片数 量≥24 片。设备完全升起时间≦90s 完全降落时间 85s，最大升起高度 ≧10m，收拢状态下高度≦1.4m。
4、具有智能收回功能，当检测到风速大于 8 级（20.7m/s）或设定的其他风速阈值时，升降杆会智能收回复位，确保使用安全。 
5、发电机性能：发电机注入一箱 92#汽油可支持 4000W 灯具负载连续稳定工作时间不小于 13h，中途不需添加燃油。发电机油箱最大可支持加注40L 燃油。能通过 4G 智能模块实时传输发电机的位置轨迹、油量和运行功率和运转时间等参数至云服务器，可以在后台远程实时查看以上相关参数。 
6、风力预警性能：设备本地显示屏能实时显示风速、风向、温度、湿度和气压数据，同时可以将风力数据传输到后端平台。抗风性能：设备安装防风绳后，顶部施加 8 级风力对应的水平拉力后不倾倒、不产生永久变形。
▲7、移动照明灯塔具备远程视频模块，该模块支持自动聚焦功能，灯光可根据变倍自动调节灯光的强弱。红外夜视距离≥110 米。照度要求：5 米处强光最大照度≥7000LX，5 米处泛光最大照度≥120LX。
8、采用 4G 全网通模块，支持中国移动/电信/联通三大运营商及专网接入，支持双卡绑定同传;支持 WIFI 功能。支持北斗和基站定位，支持基站辅助定位功能，能够在画面中叠加经纬度信息;支持蓝牙通讯，能够保存蓝牙配对信息; 
▲9、为确保统一性辅助照明设备：功率≥3*15W；额定电压≥14.8V；额定容量≥5Ah；灯具电量可视化显示，可直观查看电量工作时间（数字显示）及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、SOS），同时显示屏设 置后可以显示所属单位、人员信息；侧灯翻开角度≥90°，水平旋转角度 ≥180°。10、设备空载状态下整体重量≦760kg，外型尺寸≦1.8m*1.6m*1.5m. 
11、灯具灯头防护等级≥ IP66/IP67,车体防护等级≥IPX4 
★12、可接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台（投标时需提供承诺函并加盖公章） 
★13、及时响应客户需求，如在采购人使用产品时，提供不少于三年运输保障服务（投标时需提供承诺函并加盖公章） 
14、所投产品符合 GB 26755-2011《消防移动式照明装置》标准的相关要求。


注：
（1）以上技术参数中加“★”条款为必须满足项，否则为无效投标。
（2）上述所有技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。
（3）本项目核心产品为：序号3 “消防员灭火防护服”。
四、投标货物要求及相关说明：
（一）货物要求
1、投标消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。
2、投标单位所供的装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。并保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标单位应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。(如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）。
3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。
4、消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。
（二）特别说明
1、“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。
2、投标单位应对“采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。
3、投标单位根据按照采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、投标单位应明确所投货物的型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
5、采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。
（三）包装和装运
1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。
2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。
（四）安装、检验与质量保证
1、安装
1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。
1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。
2、验收依据
2.1招标文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件。
2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。
3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
4、质量保证
4.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。
4.2 履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。
4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。
（五）售后服务
1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于一年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。
2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
3、中标单位须提供全面使用、维护培训。
4、质保期满以后，卖方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。
五、综合说明及其他要求：
1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数。
2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 
4、交货期：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。
5、交货地点：具体按照采购单位要求。
6、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。
七、政府采购政策
（一）小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（二）残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（三）监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（四）针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（五）支持本国产品政策
[bookmark: OLE_LINK13]1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发［2025］34号）（以下简称“本国产品扶持政策”）的规定，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、采购项目或者采购包含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应提供《关于本国产品成本占比的声明函》，未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4、供应商应当提供符合本国产品扶持政策附件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第二章），或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（声明函中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
多种产品采购时，还应提供《关于本国产品成本占比的声明函》（格式见第二章）。
未按上述要求提供的，不享受本国产品扶持政策。
5、评标过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、若供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于本国产品成本占比的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
7、供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》，或财政部会同有关部门规定的有关证明文件将随中标（成交）结果同时公告。
（六）绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
八、信用记录
1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。













[bookmark: _Toc396747046][bookmark: _Toc20253]第五章 合同主要条款

合同主要条款
[bookmark: _Toc13642118][bookmark: _Toc13889378]甲方 ：
联系人： 
联系电话：  
地址：  
乙方 ：
联系人： 
联系电话： 
地址： 

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、苏州鸿鑫工程咨询有限公司招标编号       号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的    项目的购销事宜，签订本合同书。
1、 项目内容：
	序号
	项目名称
	规格、型号
	单位
	数量
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：


二、下列文件为本合同不可分割部分：
（一）中标通知书；
（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；
（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；
（四）技术文件；
（五）其他约定文件等。
三、合同价格与支付：  
（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。
（二）本项目合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。 
[bookmark: _Hlk166669467]（三）付款方式：
1.付款步骤：
验收合格后付至合同价(指已扣除未实施部分的合同价）的70%,竣工验收合格之日算起满一年后付清余款。
甲方付款时，乙方需提供以下资料：
A、甲方签收的送货回单。 
B、正式的发票。
C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》
2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。
3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。
4.乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
5.未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。
6.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
四、质量保证
（一）乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
（二）根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
（三）除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。
五、包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
六、伴随服务
（一）乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
1.标的物的现场启动、调试、监督；
2.提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
3.在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
4.对甲方技术人员的技术指导或培训。
（二）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
[bookmark: _Toc13543215]七、标的物的交付、检验和验收
（一）标的物的交付
1.标的物的所有权自标的物交付时转移。
2. 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
3. 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
（二）检验和验收
1.在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
2.甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
3.验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
4.如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
[bookmark: _Toc13543216]八、对标的物提出异议的时间和办法
1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
2.如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
3.乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
九、交付时间、地点、方式： 
（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。
（二）交货期限：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。
（三）交货地点：甲方指定地点。
（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。
（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。
（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：
A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件
C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书
E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料
（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所，货物寄存于乙方仓库。
十、质量及验收：
1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。
2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。 
3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件，且合格证明签发日期不得早于本合同签订日前六个月。
4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 
5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。
7.甲方有权对乙方所供产品随机进行抽样检测（检测机构由甲方指定，相关检测费用全部由乙方承担。），如任何一项不符合投标文件及乙方投标相关承诺货不对板或乙方所供产品质量不合格的，乙方须无条件进行退货、换货，如不配合退换货或退换货后再次不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款同时乙方应当承担合同总金额的30%货款作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应当补足。
8.验收要求：
8.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。
8.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。
8.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。
8.4.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。
8.5甲方验收通过并不免除乙方对提供货物质量的责任，如在验收合格后发现隐蔽质量缺陷的，仍视为乙方产品质量不合格，甲方有权追究其违约责任。
8.6如乙方交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方逾期交货。
十一、售后服务及其他要求：
（一）乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期   年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由乙方提供货物保修文件。
（二）在质保期内出现质量问题，乙方需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成甲方的损失，由乙方负责，甲方应尽快以书面形式或口头通知乙方，并向乙方提出索赔。如乙方在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
（三）乙方须提供全面使用、维护培训。
（四）质保期满以后，乙方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。
（五）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。
十二、税费：
（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。
（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。
十三、违约责任：
1、乙方未能按本合同约定的期限交付质量符合本合同约定的货物的，甲方有权选择采取以下一种或多种措施：
（1）甲方有权要求乙方继续交付符合本合同约定的货物，同时乙方应承担逾期交付违约金，自本合同约定的交付期限届满之日起，每逾期一日，支付本合同总金额万分之四的违约金。
（2）甲方有权解除本合同，乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额20%的违约金。
2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的货物，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失，包括但不限于: 采购费用以及因乙方违约导致逾期交付的损失（损失参照合同约定的逾期交付违约金计算方式进行认定）等一切费用和损失。
3、乙方未按照本合同约定提供售后服务或提供的售后服务不合格的，甲方有权责令乙方于3日内予以改正，乙方逾期不改正的或者经甲方责令改正后仍不合格的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付本合同总金额20%的违约金并赔偿甲方一切直接、间接损失。
4、除本合同另有约定以外，若乙方违反本合同约定的，且经甲方催告后【10】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额20%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。
5、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。
6、乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金及其他依据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方予以补足。
7、乙方对招标文件承诺函中所承诺的内容，未按约定提供的，甲方有权终止合同，且乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金。
8、甲方因处理乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。
十四、不可抗力
（一）合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
[bookmark: _Hlk62832803]（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当不可抗力通知发出后的7日内提供书面证明文件。
[bookmark: _Hlk62832818]（三）不可抗力事由消除后，合同继续履行或解除等相关事宜，由合同双方协商解决。
十五、合同的解除和转让
（一）除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。
（二）有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：
1、因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2、因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同；
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后30日内书面通知对方以主张解除本合同，本合同在书面通知到达对方时解除。
（三）乙方违反本合同约定，导致本合同项目运行受到任何不利影响持续超过【48】小时的，甲方有权立即与乙方解除合同，有权向第三方采购设备以保证项目正常运行且采购费用由乙方无异议接受、承担。
（四）合同的部分和全部都不得转让。
十六、索赔：
（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。
（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。
十七、合同生效及其它
 1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。
 2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。
3、争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。违约方承担由此产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保险费、差旅费等）。
4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。
5、本合同一式伍份，甲方贰份、乙方贰份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。
甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人                      法定代表人或授权代理人
（签字或盖章）：		                      （签字或盖章）：	
合同签订日期：                              合同签订日期：  

        


















[bookmark: _Toc24590]第六章 评分标准
[bookmark: OLE_LINK2]

一、评标办法：
1、本次招标评标采用综合评分法。 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2、评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 
3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数），加上价格得分即为每个投标人的综合得分。 
4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。
二、评分标准：
（一）价格分：最高为30分
第一步：投标总报价低于或等于招标预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按评审价格调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）
（二）投标产品技术质量（40分）
1、投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为40分
[bookmark: _GoBack]投标单位所投产品的技术要求完全符合或优于招标文件的技术要求的得最高分40分，产品技术要求中标注“▲”的技术条款每负偏离一条扣2分，扣完为止；无“▲”标注的技术条款每负偏离一条扣1分，扣完为止。
说明：1、投标人需对第四章采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料；否则评标委员会有权做负偏离处理。
（1）就采购需求中标注“▲”的技术参数需要通过技术支持资料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等）来印证是否响应采购需求的参数内容，投标文件需要提供相应的技术支持资料（如检测报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等，相关材料复印件需加盖投标人鲜章）。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。
（2）就采购需求中技术参数未明确要求需要通过技术支持资料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等）来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。
（3）除特别说明外，采购文件中标注“▲”的条款需要在投标文件内提供技术支持资料（如检测报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等材料）。当出现同一投标人提供的证明材料证明内容不一致的情况，将按照以下顺序认定：检测报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书、其他证明材料。
（三）项目实施方案及售后服务（28分）
1、针对本项目的项目实施方案（最高为6分）
根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得6分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得3分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
2、针对本项目的售后服务方案（最高为6分）
根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得6分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为7分）
根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为6分）
根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得6分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得3分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
5、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）
根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；基本满足项目需求的得2分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。
（四）投标单位综合履约能力（2分）
投标单位2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目情况，每提供一个业绩得1分，最高得2分。投标文件中提供完整清晰的合同复印件，否则不得分。

注：1.报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得中标。
2.付款步骤、交付时间、服务期如有负偏离的不得中标。
3.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）
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