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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受[江苏启东吕四港经济开发区管理委员会]的委托，启东市公共资源交易中心就[江苏启东吕四港化工拓展区消防车辆二期采购项目]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0046）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[江苏启东吕四港化工拓展区消防车辆二期采购项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月22日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0046
项目名称：江苏启东吕四港化工拓展区消防车辆二期采购项目
项目类型：货物
所属行业：工业
预算金额：1700万元
最高限价：一标包：750万元；二标包：300万元；三标包：650万元
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体投标：否。
本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
[bookmark: _Hlk212714035]3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月22日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：无。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会
地  址：启东市吕四港镇通江大道99号
联系人：李先生
联系方式：18796128826
2.采购代理机构
名  称：启东市公共资源交易中心
地  址：启东市金桥路199号
联系方式：0513-83340291
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806



第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
3.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]6.投标函和开标一览表
6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]7.投标有效期
7.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.投标截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]3.投标文件的拒收
3.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回
4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]1开标
1.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
1.2开标仪式由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。
1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]2评标委员会
2.1开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。
3.4交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]6.1无效投标条款
6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
[bookmark: _Hlk236640092]6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询标书制作设备Mac地址、标书制作客户端唯一标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。
6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。
交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购股，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3中标通知书
3.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目需求内容：
一、采购标的清单
采购内容：大流量灭火系统1套（含泵浦消防车1辆、水带敷设消防车1辆、泡沫消防车1辆）、20米以上举高喷射消防车1辆、70米以上举高喷射消防车1辆，明细如下表：
	包号
	货物名称
	数量
	单位

	一标包
	远程供水系统消防车
	泵浦消防车
	1
	辆

	
	
	水带敷设消防车
	1
	辆

	
	
	泡沫消防车
	1
	辆

	二标包
	20米以上举高喷射消防车
	1
	辆

	三标包
	70米以上举高喷射消防车
	1
	辆


二、技术要求
包一：远程供水系统消防车
1、系统功能：
大流量灭火系统具备消防灭火作战、城市应急供水及排涝救援等功能。
2、系统取水供水能力：
（1）单干线供水：供水流量≥250 L/S 时，供水距离 2000m，终端供水压力≥ 0.4MPa。
（2）双干线供水：供水流量≥600 L/S 时，供水距离 1000m，终端供水压力≥ 0.7MPa。
（3）供水消防水带：DN300mm。
（4）水带长度： ≥2000m。
3、泵浦消防车（1 辆）：
	序号
	名称
	技术参数

	1
	基本数据
	1、外形尺寸（长×宽×高 mm）：≤11500×2550×4000；
[bookmark: OLE_LINK8]▲2、额定流量（L/s）：≥600；
3、额定压力（MPa）：≥1.0。
4、总质量（kg）：≤30000 

	2
	底盘
	1、驱动形式：6×4；
★2、发动机功率≥380kW；
3、排放标准：不低于国六。

	3
	驾驶室及乘员室
	1、结构：原车驾驶室；
2、乘员：≥2 人；配有三点式安全带；冷暖空调，电动车窗，中控门锁，电动后视镜。
★3、附加设备：警灯、警报开关，预留车载电台位置及电源、天线等设备；车辆带 EBS+ESC（包含防抱死制动系统、电控制动系统、电子车身稳定系统、驱动防滑）、座椅安全带、子午线钢丝轮胎、360°行车记录仪和倒车雷达等配置。

	4
	上装部分
	上装部分主要由吸水泵模块、增压泵模块、全自动取水系统组成。
1、吸水泵模块：由吸水发动机、浮艇泵、液压系统、控制系统等组成。
1.1 吸水发动机
吸水发动机一为底盘发动机，通过取力器为吸水系统提供动力；发动机功率≥380kW，吸水发动机二为独立发动机，功率≥250kW。
1.2 液压系统由液压柱塞泵、控制阀、进回油胶管、液压马达等组成。液压泵主要性能参数：工作压力≥30MPa，最高转速
≤2000r/min，额定输出功率≥200kW。液压泵等关键液压件采用国际知名品牌产品。配置液压油管≥50m，通过液压卷盘实现自动展开和回收。
2.大流量供水泵组车厢：用于承载浮艇泵组、增压泵组、控制系统等设备。厢体有加强处理的承载梁及厢体与保险杠一体式结构。厢体为翻门结构，车厢框架采用高强度铝合金板材，连接牢固，质轻、防锈、防水。厢板采用高强度铝板，质轻、保温、防尘防水。
★3.取水装置：采用液压直臂吊，具有手动控制阀，控制阀具有伸缩臂伸缩控制、臂的上下仰俯和回转等控制功能。取水作业可在水平≥17m，吸深≥14m 的范围内自动取水作业。
3.1 采用直臂吊系统，具有手动控制阀，控制阀具有伸缩臂伸缩控制、臂的上下仰俯和回转等控制功能。
★3.2 最大额定起重量≥4000kg，直臂有效工作半径≥17m，最远端最大额定起重量≥500kg，最远端配备液压副卷扬，起重能力≥1000kg，卷扬长度≥50米，主要用于收放浮艇泵，满足桥面、坡道等场所取水需要。
3.3 回转角度：360度回转。
▲3.4 液压管路采用卷管器输送形式集成在直臂吊后部或两侧，能够对吸水泵和液压管路进行同步收放，配备主副卷扬，主卷扬可以对垂直铺设的吸水水带辅助吊升，起吊连接水带的供水弯管，调节水带位置，使上水水带处于平顺状态，减少水带打折等压力损失，同时避免伤人事故，安全性好。副卷扬用于收放浮艇泵，液压卷盘具备制动功能。上水水带卷扬起重能力≥4000kg，钢丝绳长度≥20m，配备不小于DN250，供水弯管2套。无线遥控器应集成控制以下操作：臂架旋转、臂架俯仰、臂架伸缩、浮艇泵升降、上水水带升降、弯管升降等。遥控器应能控制电动、液压执行器。
▲4、整体可以无线遥控操作，设有应急手动手柄，对电控失效后手动操作。
5、控制系统
▲5.1 吸水泵组和增压泵组共用 1 套控制系统，采用集中式控制面板，可实现抽水泵组、增压泵组、照明等各项设备的全部操作，所有仪表的显示值采用中国计量标准。
5.2 对发动机和水泵运行状态实时监控，具备工况监控、报警、过载保护和计时等功能，采用PLC可编程逻辑控制器，可根据运行情况自动或手动调节增压泵的进压和排压，保证泵组自动运行，防止产生气蚀。
5.3 实时显示发动机转速、电瓶电压、发动机水温、机油压力、工作时间、燃油液位、进出口压力等参数，出现油压低、水温高、电压低、出口压力低、出口压力高等异常工况时自动声光报警，可对取水系统运行情况实时进行监控，自动对取水系统故障做出降速或停机反馈。
▲5.4 控制系统具有自动控制和手动控制两种作业方式，当自动模式失效时，可用手动模式保证系统取水。

	5
	消防泵部分
	1、浮艇泵组（2 套）:
由大流量消防泵、液压马达、漂浮箱、滤网等组成；
★1.1 单台浮艇泵额定流量： ≥250L/s;
▲1.2 浮艇泵额定压力≥0.2MPa；
1.3 泵组重量：≤150kg。
1.4 出口口径： ≥300mm。
1.5 泵体及叶轮均为铸造高强度轻合金，底部配滚轮辅助移动，上部设置把手。
1.6 滤网：水泵进水口设有滤网，滤网不能通过直径大于 10mm 的颗粒，可有效防止吸入杂物，配套滤网清理工具，可在滤网堵塞后有效进行清理。
1.7 泵组过流部件、泵体及叶轮表面阳极氧化处理，有效防腐，浮箱采用PE 轻质材料，一次成型工艺技术。
2、增压消防泵组：由发动机、增压泵、预连接或低位进水管路、低位出水管路、控制模块等组成。
▲2.1 增压发动机采用独立柴油发动机，功率≥800kw，为增压泵提供动力，实现增压供水作业。
★2.2 增压泵额定流量≥500L/s，增压泵额定压力≥1MPa。
2.3.管路：
采用上水管路预连接上水水带，进水方向可调整，保证上水顺畅；出水管路设置在车辆裙部便于连接接口的高度，具有结构简便，重心高度低的优点。

	6
	座椅部分
	≥1+1

	7
	电气设备
	1、夜间照明：为了满足在实战过程中夜间照明缺少的问题，该车辆后尾车厢上设置一盏高亮度照明灯，具有防水、防震功能。具备操作便捷，安全可靠，使用寿命长的特点。
2、驾驶室顶部配备长排红色警灯。
3、车辆两侧上方各配有红色爆闪和照明灯，下方设有安全标志灯及安全标识带，后尾部设有标准夜间反光膜及反光标识板。
4、警报器功率为 100W；警报器、警灯、爆闪灯、器材箱照明等上装电气电路均为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。
5、快速充电装置：可对车辆蓄电池进行智能充电，装置配有防水挡板，盖住充电插口，当消防车启动时充电插头自动脱落，具有设备故障声光报警功能。

	8
	随车附
件和备
件
	1、10 米 DN300 取水水带总成 3 条。
2、20 米 DN300 取水水带总成 4 条。
3、30 米 DN300 取水水带总成 4 条。
4、吊机垫块 2 块 。
5、供水弯管 DN300 2 只。
6、出水弯管 DN300 2 套。
7、DN300 接口扳手 2 把。
8、DN150 中压三爪式转DN125 中压两爪式接口转换器 1 套。
9、DN150 中压三爪式转 DN150 快速接口转换器1 套。
10、DN150 中压三爪式转DN135 中压两爪式接口转换器 1 套。
11、DN150 中压三爪式转DN150 中压两爪式接口转换器 2 套。
12、大流量消火栓连接器 2 只
13、强光手电 4 个。
14、车轮止动块 2 块。
15、底盘随车工具1 套。
16、备胎1 只。
17、主动滤网2 套。
18、固定绳2 根。
19、水带拖拽夹1 件。

	9
	车身要求
	1、整车性能符合 GB7956.1-2014《消防车第 1 部分：通用技术条件》的规定。
2、整车外观保持平整、光洁、美观，所有焊接牢固可靠。
3、整车涂装为消防红烤漆，外观喷涂造型及相关标识按用户要求制作。
4、随车设备，除底盘自带的设施，如空调等之外，配有警示灯及标识、通讯接口、照明系统、满足供水需求的设备、满足消防用的设备，预留相应的剩储空间。

	10
	其他
	随车文件
1、底盘使用说明书。
2、底盘维护保养手册及底盘质量保修卡。
3、底盘合格证。
4、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件。
5、车辆使用维修手册。
6、随车器材清单。
7、消防车交接清单。
8、车辆生产出厂前，中标供应商须主动对接采购人及使用单位，针对器材箱内部布局、器材摆放样式等非实质性外观布局内容进行方案确认。


4、水带敷设消防车（1辆）：
	序号
	名称
	技术参数

	1
	基本数据
	1、外形尺寸(长×宽×高,mm）：≤12000×2550×4000。
2、满载总质量（kg）：≤35000。
[bookmark: OLE_LINK9]▲3、水带口径 (mm)： ≥300。
★4、水带长度(m)： ≥2000。

	2
	底盘
	1、驱动形式：6×4 底盘。
★2、发动机功率≥330kW。
3、排放标准：不低于国六。

	3
	驾驶室
及乘员
室
	1、结构：原车驾驶室。
2、乘员： ≥2 人。冷暖空调，电动车窗，中控门锁，电动后视镜。
3、附加设备：警灯、警报开关，预留车载电台位置及电源、天线等设备。
▲4、车辆带 EBS+ESC（包含防抱死制动系统、电控制动系统、电子车身稳定系统、驱动防滑）、座椅安全带、子午线钢丝轮胎、 360°行车记录仪和倒车雷达等配置。

	4
	上装部分
	上装由水带箱、器材箱、自动收带机、自动理带机、自动洗带机组成，主要功能是储放、运输、铺设、回收水带等。配置 2000 米DN300 大口径水带，具有自动敷设、回收、码放、清洗水带的功能。
1、驾驶室设置可视系统，方便随时观察水带箱水带收卷码放情况。
▲2、 自动收带理带一体机（包含 2.1-2.4）
2.1 收带机：由收卷机构及控制系统组成，可自动回收水带，具有接口自动感应功能，无需人工操作，施放水带。理带机：由理带机械手及自动程序控制系统组成，可自动整理水带，无需人工操作。
2.2 该装置可自动将地面上带接口的DN300口径水带整齐地收入到水带集装箱中，具有水带整理功能，可将收起的水带在水带箱中整理盘好，敷设水带速度 0～10km/h，回收水带速度 0～3km/h。
2.3 电控液压驱动，由底盘发动机驱动液压泵提供动力。通过多路集成控制阀组分别控制收卷、理带、清洗等，所有控制均电控和手动应急控制双重功能。
2.4 水带收卷时通过导带系统将水带导入收带机构，收带机构通过收卷胶辊及压紧装置将水带输送至水带厢中，遇有接口时具有
自动感应功能，连接的接口可自动通过，不需人工操控，水带接口进出有保护装置。
▲3、水带清洗装置：水带清洗装置由动力单元、高压清洗机、水箱、高压喷头等组成，在收带同时可对水带上下表面进行清洗，保证水带干净存放。
4、消防水带存放箱
4.1 箱体结构：厢式一体式框架结构，牢固可靠，确保强度和刚度，后开门结构；蒙板采用高强度铝板粘胶粘结，主板板材厚度≥3mm。采用上护栏、后开门结构。
4.2 表面处理：箱体经表面除锈后喷涂防锈底漆和消防红油漆。
▲4.3 存放容量：每辆车可装载DN300口径水带≥2000m 及相关接口等设备。
4.4 底盘下部两侧合适位置设置储物箱，翻门结构，用于存放上装所需的消防附件器材，箱门开启灵活、封闭严密,器材箱照明在箱门开启时自动感应。
5、消防专用水带及接口
5.1 采用高强度涤纶长丝编织层内、外双面聚氨酯一次挤压成型水带，水带口径 DN300mm，总长≥2000m。
5.2 水带内外表面整洁、光滑，管壁无气孔、气泡、脱胶、露白等现象，具有耐酸碱、耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠、轻便柔软，防海水腐蚀。水带高温试验无粘连，低温试验无龟裂现象，恢复常温后试验压力下没有渗漏现象。
5.3 水带工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥3.0MPa。
5.4 水带编织层与内、外涂层之间的附着强度≥60N/25mm，轴向延伸率≤2%，直径膨胀率≤5%。水带环境使用温度：-30℃~70℃。
▲5.5 水带接口为外扣插转式接头，采用 12 爪水带接口，口径为DN300，接口采用高强度高延伸率的铝合金材料铸造加工而成，工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥3.0MPa，具有自动锁止装置。接口表面采用阳极氧化防腐蚀技术，采用高强度管卡紧固，确保水带与接口无滑脱现象、接口不变形、管卡不断裂、密封圈不漏水，能反复使用。
▲6、旋转式快速启闭泄水阀：每200米远程供水带接口配备旋转式快速启闭泄水阀一个，便于日常排水时灵活快速使用，同时，结合常规水带接口，采用爪牙式设计，便于在水带破损，接口损坏时方便自行拆卸检修。

	5
	座椅部分
	≥1+1

	6
	电气设备
	★1、夜间照明：为了满足在实战过程中夜间照明缺少的问题，该车辆后尾车厢上设置一盏高亮度照明灯，具有防水、防震功能。具备操作便捷，安全可靠，使用寿命长的特点。
2、驾驶室顶部配备长排红色警灯。
▲3、车辆两侧上方各配有红色爆闪和照明灯，下方设有安全标志灯及安全标识带，后尾部设有标准夜间反光膜及反光标识板。
4、警报器功率为 100W；警报器、警灯、爆闪灯、器材箱照明等上装电气电路均为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。
5、快速充电装置：可对车辆蓄电池进行智能充电，装置配有防水挡板，盖住充电插口，当消防车启动时充电插头自动脱落，具有设备故障声光报警功能。

	7
	随车附
件和备
件
	1、水带10-300-100  20 条（泵浦车出水接口处设置快速泄压接口）。
2、水带10-150-20  4 条。
3、水带接口扳手 DN300  2 副。
4、水带接口扳手 DN150  2 副。
5、水带护桥 DN300  1 套。
6、管式分水器 DN300-2×DN150/4×DN80  1 只。
7、分水器 DN300-2×DN150  2 只。
8、分水器 DN150-4×DN80   4 只。
9、DN150内扣转快速接口2 只，DN80内扣转快速接口 4 只。
10、撬棒L=800mm  4 根。
11、水带包布 标配 4 套。
12、强光手电筒 充电式、防水 4 只。
13、收带引导器 通用型 1 套。
14、车轮止动块 通用型 2 块。
15、无齿锯  3 台。
16、双轮异向切割锯  3 台。
17、 底盘随车工具 底盘标配 1 套。
18、备胎 1 只。
19、巡护电动自行车  3辆（折叠式）
20、开关直流水枪  4把（符合GB8181-2005 《消防水枪》标准。▲（1）流量：7.5x（1±8%）L/S；射程:≥30m；收缩状态≤280mm，伸展状态≤520mm；重量：≤850g。（2）可以使用A类泡沫。

	8
	车身要求
	★1、整车性能符合 GB7956.1-2014《消防车第 1 部分：通用技术条件》的规定。
2、整车外观保持平整、光洁、美观，所有焊接牢固可靠。
3、整车涂装为消防红烤漆，外观喷涂造型及相关标识按用户要求制作。
4、随车设备，除底盘自带的设施，如空调等之外，配有警示灯及标识、通讯接口、照明系统、满足供水需求的设备、满足消防用的设备，预留相应的剩储空间。

	9
	其他
	随车文件
1、底盘使用说明书。
2、底盘维护保养手册及底盘质量保修卡。
3、底盘合格证。
4、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件。
5、车辆使用维修手册。
6、随车器材清单。
7、消防车交接清单。
8、车辆生产出厂前，中标供应商须主动对接采购人及使用单位，针对器材箱内部布局、器材摆放样式等非实质性外观布局内容进行方案确认。


5、泡沫消防车（1 辆）：
	序号
	名称
	技术参数

	1
	基本数据
	1 、整车尺寸（长*宽*高，mm）: ≤7300×2400×3000。
2 、排放标准：不低于国六。
3、总质量（kg）：≤10000 

	2
	底盘
	★1、驱动：4x2。
2 、发动机功率：≥130KW。
3 、发动机：柴油发动机。
4 、变速箱：手动变速箱。
5、 轮胎规格：235/75R17.5 16PR 
6、 制动系统：前轮盘式制动，EBS+ESC，胎压监测系统
7、蓄电池：2×70AH蓄电池

	

3
	
驾驶室及乘员室
	1 、驾驶室：原车驾驶室。
2 、乘员人数：≥2 人。
3、 驾驶与副驾驶之间安装空气呼吸器支架，可放置 6.8L-9L空气呼吸器，全部安装有三点式预紧安全带。
4、加装外部设备：取力器控制开关，警报器，警灯开关、电台电源线桩头，驾驶室内预留GPS卫星定位系统、计算机电源接口和集群电台位置。

	

4
	

上装部分
	★1 、结构：车箱为骨架式装配结构，可保证使用十五年不生锈不变形，通过激光切割折弯成型的铝合金板和不锈钢管连接而成，车厢材质为不锈钢及高强度铝合金。
2 、取力器：全功率取力器。
[bookmark: OLE_LINK10]▲3 、设有履带系统，并能遥控远程控制及手动控制。

	

5
	
消防泵系统部分
	▲1 、设有独立外吸泡沫口，流量满足主炮流量要求
2 、设有 1 个 DN125mm 外吸泡沫口
3 、泡沫比例：0-6%
▲4 、额定压力：≥1.0MPa
5、泡沫泵流量：30L/s
6、叶轮类型：螺旋转子
7、泡沫吸液和出液管路材质：304不锈钢
8、泡沫比例混合系统
类型：正压式泡沫比例混合

	6
	车载消防炮
	1 、设有 2个 DN300mm 主炮进水口。
2 、设有 2个 DN150mm 辅炮进水口。
▲3、设有主炮 1 门（含 3.1-3.3 条款）：
3.1 无线遥控，额定流量：≥400L/S（流量可调），额定压力：≥1.0MPa。
3.2 射程：水≥130m ，泡沫≥120m。
3.3 俯/仰角：0°/+75°,水平回转角：≥270°。
▲4 、设有辅炮 2 门（含 4.1-4.4 条款）：
4.1 无线遥控及手动控制，额定流量：≥80L/S。
4.2 额定压力：≥1.0MPa。
4.3 俯/仰角：0°/+75° , 水平回转角：≥270°。
4.4 射程：水≥70m。

	7
	电气设备
	1 、警灯警报：车头前顶部设置圆顶红色警灯，电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。
2 、车箱两侧设有红色爆闪灯。
3 、车辆上方装有照明灯。
4 、警示灯：车厢侧面下方安装安全标志灯。
5 、安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。
6、倒车可视系统：安装带有 360°全景行车影像（内存64G）、GPS 或北斗导航设备功能的一体机，安装倒车雷达，≥7″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。
7、电子警报器：电子警报器1个，符合GB8108的规定，功率≥100W，有连续调频功能。 

	8
	随车器材
	随车器材：
1 、300mm水带扳手2把。
2 、150mm水带扳手2把。
3 、起重垫木4块。
4 、DN300 mm水带30米×2根。
5 、八爪鱼吸液管1组
6 、灭火器2只。
随车文件：
1 、消防车消防器材清单。
2 、底盘合格证。
3 、随车工具清单。

	9
	车身要求
	1.漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。
2.所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志。
3.整车性能符合 GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定。
4.整车性能符合 GA39-2016《消防车消防要求和试验方法》的规定。
5.整车外观美观大方，平整度符合 GA39-2016《消防车消防要求和试验方法》的规定。
6.消防泵性能符合 GB6245-2006《消防泵》的规定。
7.整车外廓尺寸、轴荷及质量符合 GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。
8.整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
9.所有粘接、焊接牢固，光洁，平整。
10.车顶设有防护栏、防滑花纹板。
11、车辆生产出厂前，中标供应商须主动对接采购人及使用单位，针对器材箱内部布局、器材摆放样式等非实质性外观布局内容进行方案确认。



包二：20 米以上举高喷射消防车
	序号
	名称
	技术参数

	1
	基本数据
	1、整车尺寸(长×宽×高 mm）：≤12000×2550×4000。
2、满载总质量：≤43000Kg。
3、排放标准：不低于国6，交车时符合上牌标准。
4、发动机（额定）功率： ≥370KW。

	2
	底盘
	1、驱动形式：≥8×4。
2、变速箱：自动换挡变速箱。
3、取力器：车辆底盘采用全功率或夹心式取力器；
4、油箱及尿素罐：≥400升燃油箱，≥40升尿素罐。
5、制动方式：辅助制动：发动机缸内制动缓速装置（VEB+）、发动机排气制动（EPG）。压缩空气式，前后桥独立双回路，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器， 自动制动间隙调节。

	3
	驾驶室及乘员室
	1、驾乘室选型及布局：底盘原装单排驾驶室。
2、驾乘室准乘人数：≥2人。
3、空调：自动冷暖系统。
4、驾乘室脚踏板：底盘原装踏板，强度可靠，踏板间距设计合理，方便上下车。
5、按照消防局要求配置车辆行驶安全装置，驾驶室内配备360度行车记录仪（内存不低于32GB），配备倒车雷达，倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，导航仪采用安卓系统平台，具有4G通信模块。应随车安装北斗定位终端和车载台，车载350M电台接入当地公安350M集群网。应设置限速装置，最高车速≤95Km/h，底盘均配置前轮盘式制动器、ABS、EBS、ESP。消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。

	4
	臂架部分
	1、臂架节数：≥2 节。
2、最大工作高度：≥20m。
3、最大工作幅度：≥12m。
4、臂架消防泵联动：整车额定流量作业时，臂架俯仰、回转等任意动作，消防炮俯仰、旋转均可同时动作，且不影响喷射流量。
5、臂架展开时间：≤80s（含90 °回转）。
6、回转角度：360 °。
7、臂架操作方式：有线遥控，无线遥控，尾部操作面板近控，手动多路阀操作。
▲8、喷淋保护系统：臂架水喷淋自保系统，保护臂架和消防炮。
9、臂架材质：高强钢

	5
	支撑系统
	1、型式：H 型。
▲2、最大展开跨距（横跨×纵跨）：≤2.5m×7.7m。
3、调平方式：双边原地支撑自动调平。
4、支腿调平时间：≤30s。
5、支腿操作：一键自动调平和自动收拢，应急状态可以手动操作。

	6
	消防泵系统部分
	1、消防泵额定工作压力 1.0MPa，流量不应小于150L/s。
2、消防泵结构型式：单级、双级或多级闭式叶轮离心泵。
3、出水口：两侧各一个DN150，各2个DN80 接口，独立管路外供口。
4、吸水管路：吸水口3个 DN150，外吸泡沫口1个DN50。
5、真空装置：最大真空度≥85kpa。
6、引水时间：≤80s。
7、最大吸深：≥7m。
8、泵控制仪表板：可显示水泵流量、压力、罐体液位值、各控制阀门开闭情况。
9、泡沫比例混合器：全自动负压式B类泡沫系统；泡沫混合比1%~10%任意调整。

	7
	容罐部分
	★1、罐体总载液量：18T，根据客户需求再确定水罐和泡沫罐的容量分配。
2、罐体材质：≥304不锈钢。
3、罐体厚度：顶板侧板底板≥3mm，内部钝化防腐处理，顶部防滑处理。
4、注液口：车身两侧各1个DN150，2个DN80，外注泡沫口1个DN65。
5、排放口：罐排水1个DN50，罐排泡沫1个DN65。
6、液位显示：电子式液位传感器、在水泵控制屏显示。

	8
	车载消防炮
	1、炮主要功能：实现仰俯、摆动及直流-喷雾转换。
2、额定流量：≥110L/s。
3、摆动角度：回转角：≥90 °, 俯仰角：≥-60 °~+30° 。
4、射程：水≥85m，泡沫≥80m。
5、控制方式：电动遥控炮≥50m 有线，≥150m 无线，具备水喷淋自保系统。
6、车载泡沫比例混合器采用全自动负压式泡沫比例混合器，泡沫混合比 1%～10%任意调整。臂架消防炮应选配低、中倍数泡沫发泡筒。

	9
	电气设备
	1、照明灯具：各操作处及器材箱内均配置照明灯。
2、遥控器：集成臂架操作、消防炮操作、消防泵操作等功能。
3、便捷操作：臂架一键展收；消防泵遥控、近控一键启停。

	10
	安全系统
	1、应急功能：应急操作相关的液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。
2、臂架限幅保护：自动限制臂架在允许的工作姿态下运动。
3、一键展收车：臂架收车时，可实现自动对中，实现一键收车；臂架展开时,一键达到工作状态。
4、软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。
5、消防泵恒速控制：当消防泵工作时调整臂架姿态，程序自动控制臂架动作速度，满足消防泵转速始终恒定不变。

	11
	器材箱模块
	多功能模块载具系统：可放置在消防车的器材箱内，含对外供电模块和柔性搭载平台：
▲1、尺寸：≤760mm*520mm*280mm    
▲2、整机重量：≤83kg，含对外供电模块和柔性平台
3、驱动形式：双电机驱动，总功率≥5.5kW
▲4、负载能力：最大工作负载≥130KG；最大承受负载≥500kg
5、续航能力：载重60Kg伴随行走时间：≥5小时
6、行走形式：履带式
7、充电器：采用金属壳体，防水等级≥IP65，电量低于20%情况下充满电≤90分钟，充电电流≥30A充电时间：充满电≦90分钟 （从0% 到100%）
8、爬坡角度：≥35°
9、负载60Kg以不低于1.5m/s速度持续行走时间：≥5小时
10、采用动力电池：电压48V，容量≥59 Ah，带485通讯
▲11、涉水深度：≥150mm常压浸水1小时不进水
12、配备前置摄像头，视频传输距离≥200米，遥控距离≥200米、具有前置照明功能
▲13、具有伴随行走功能，采用拉车式伴随方式，可设置伴随速度、距离、减速距离、转向补偿、配备声光报警器。
▲14、底盘可搭载80移动水炮且在3条DN80水带同时向移动遥控水炮供水作业，供水压力1.0MPa下，机器人可稳定工作。  
二、对外放电模块参数：
▲1、采用快速拆装式隐藏模块箱，可利用机器人内置电池对外供电
2、 尺寸：≤630mm*270mm*80mm ，重量：≤10kg 
▲3、对外输出放电电压220V，功率≥3000W
4、使用五孔防水插座数量≥2个
三、柔性平台参数：
1、采用高强度航空铝合金制作，表面硬质氧化处理
▲2、采用柔性化设计，尺寸：≤730mm*510mm*26mm 
夹具安装孔点＞135，滑槽＞20条，可在滑槽任意位置进行固定夹具，平台侧面具备拓展螺纹，可按照作战实际需求进行结构拓展，具备可折叠快装式运输护栏。
3、具备≤3种配套快装夹具，安装简便快速，夹具带自锁装置配套平台安装孔点使用，兼容性强，可快速固定各类救援装备
四、遥控器参数：
重量：≤550g，续航时间：≥3h，具备视频录制、拍照存储功能。

	12
	随车附件和备件（须列明细）
	名称
	数量
	单位
	备注

	
	
	消防水带 25-80-20
	10
	盘
	

	
	
	消防应急照明灯
	2
	只
	

	
	
	干粉灭火器(4KG)
	2
	只
	

	
	
	吸水管 ABC 扳手
	2
	只
	

	
	
	吸水管扳手
	2
	只
	

	
	
	地上消火栓扳手
	1
	只
	

	
	
	集水器
	1
	只
	

	
	
	地下消火栓扳手
	1
	只
	

	
	
	异型接口 KXK80 内扣/80 雄
	2
	只
	

	
	
	异型接口 KXK80 内扣/80 雌
	2
	只
	

	
	
	异径接口 KJK65 雄/80 雌
	2
	只
	

	
	
	内扣式异径接口 KJ65/80Z
	2
	只
	

	
	
	外吸泡沫管 泡沫吸管长度不小于 3.5 米
	2
	根
	

	
	
	自动绕线器 YD
	1
	只
	

	
	
	支腿垫板
	4
	只
	

	
	
	常用密封件一套
	1
	套
	

	
	
	消防车手册(数码打印)
	2
	套
	

	
	
	消防车操作培训视频 U 盘
	1
	只
	

	
	
	活扳手 375GB4440
	1
	只
	

	
	
	内六角扳手 1.5-12GB5356 10 件组
	1
	
套
	

	
	
	钢丝钳 180QB2442.1
	1
	只
	

	
	
	尖嘴钳 160QB2440.1
	1
	只
	

	
	
	双头呆扳手 32×36GB4388
	1
	只
	

	
	
	高压黄油枪SL-451S-B
	1
	只
	

	
	
	随机工具箱 BC19″
	1
	只
	

	
	
	呆扳手套装 5.5-32GB4388 16 件组
	1
	套
	

	
	
	梅花扳手套装5.5-32GB4388
	1
	套
	


	
	
	一字螺丝刀 5×200
	1
	只
	

	
	
	十字螺丝刀 5×200
	1
	只
	

	
	
	泡沫炮头
	1
	只
	

	
	
	底盘备胎（符合原装交付车辆轮胎要求）
	1
	只
	

	
	
	吸水管 （2m/根）
	4
	根
	

	
	
	吸水管 （8m 轻质软管）
	1
	根
	

	
	
	屏障水枪
	2
	把
	

	
	
	水幕水带
	8
	盘
	

	
	
	分水器
	2
	个
	

	
	
	转换接口
	5
	个
	

	
	
	中倍数泡沫发生器
	1
	个
	

	
	
	
开关直流水枪
	4
	把
	符合GB8181-2005 《消防水枪》标准。
▲（1）流量：7.5x（1±8%）L/S；射程:≥30m；收缩状态≤280mm伸展状态≤520mm；重量：≤850g。
（2）可喷射A类泡沫。
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	车身要求
	1、材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理。
2、结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、
美观，有效减震，避免松动。
3、卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用 1 把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。
4、车身颜色：R03消防红
5、技术要求：符合GB/T3181的有关规定，整车标识参照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装手册》等要求实施。
6、车辆生产出厂前，中标供应商须主动对接采购人及使用单位，针对器材箱内部布局、器材摆放样式等非实质性外观布局内容进行方案确认。



包三：70 米以上举高喷射消防车
	序号
	名称
	技术参数

	1
	基本
数据
	1、最大工作高度≥70m。
2、最大作业幅度≥30m。
3、臂架组合动作时间≤220s。
4、支腿调平时间≤40s。
5、最大允许风速 12.5m/s(6 级）。
6、最高车速≤90km/h。
7、满载质量： ≤52000kg。
8、外形尺寸（长×宽×高，mm）： ≤13800×2550×4000。
9、车载泡沫比例混合器采用全自动负压式泡沫比例混合器，泡沫比例 1%—10%任意调整。

	2
	底盘
	1、发动机功率≥400kW。
★2、驱动形式：10×4。
3 、排放标准：不低于国 6。
4、▲轴距： ≤2000+3700+1400+1400mm
5、取力器：采用全功率或夹心式取力器。
6、电气系统发电机：28V/100A。
7、制动系统空气直接制动系统，独立回路，（前、后、驻车及紧急回路）。
8 、底盘设有水喷淋自保系统。
9、智能刹车控制：电控制动系统（EBS）、电子车身稳定系统（ESP）、驱动防滑系统（TCS）。

	3
	驾驶室
及乘员室
	1、成员个数≥2 人。驾驶室电动液压翻转装置。
2、空调：驾驶室暖风系统，空调系统。
3、座椅均装置三点式汽车安全带。
4、电动门窗,电动后视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，遮阳板。

	4
	臂架部分
	1、臂架由高强度钢板焊接而成，臂架强度高，安全储备系数大。臂架最大水平延伸幅度不小于30m。
2、臂架型式：不低于四节主臂伸缩+三节伸缩曲臂，具有可灵活调节的末节曲臂。
3、回转角度：360 °连续。
4、配置工作灯，消防炮。
5、臂架操作方式：电控手柄控制、手动强制操作，转台水、电、液一体式，任意 360º连续回转。
6、喷淋保护系统：臂架水喷淋自保系统，保护臂架和消防炮。
7、臂架支持动态不间断出水：消防喷射和臂架动作可同时操作，互不影响。

	
5
	
支撑
系统
	1、▲支腿跨距≤8000（纵） ×7000（横）mm。
2、支腿操作方式：自动展开调平和自动收拢；电控+手动式，手动强制式。
3、支腿调平： 自动调平。

	
6
	
消防泵系统部分
	▲ 1 、 消 防 泵 采 用 闭 式 叶 轮 离 心 泵 ， 消 防 泵 最 大 流 量≥10000L/min@1.0MPa。
2、最大引水深度≥7m。
▲3、注液口：车身两侧各 1 个 DN150，2 个 DN80，外注泡沫口 1个 DN65。设外吸泡沫接口 1 个。

	7
	容罐
部分
	1、罐体材质：优质不锈钢。
★2、罐体总载液量： ≥4T。（容量可根据需求分配）。
3、板厚：底板厚度≥4mm，侧板厚度≥3mm，其余≥3mm。
4、水罐和泡沫罐均安装电子液位计。
5、罐顶采用防滑涂料罐体内表面喷涂防腐材料，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板，罐体内表面喷涂防腐材料。
6、水罐设 DN125 溢水管带溢水帽泡沫罐设呼吸阀。
7、水罐：设≥φ450 人孔 1 个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过 0.1MPa 时自动泄压。
8、泡沫罐：设≥φ450 人孔 1 个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过 0. 1MPa 时自动泄压。

	8
	车载消防炮
	1、消防炮流量不小于80L/s（具备水、泡沫两用功能，有线、无线遥控）。
2、消防炮型式：电动控制消防炮、可实现水平回转、俯仰和改变水流形状。
3、▲回转角：＜-45 °~>+45 °。
4、▲俯仰角：＜-120 °~>+30 °。
5、 ≥150 米无线遥控操作。
6、水炮射程： ≥80m（水）， ≥75m（泡沫）。。
7、臂架消防炮应有低、中倍数泡沫发泡筒。
8、喷淋保护系统：臂架水喷淋自保系统，保护臂架和消防炮。

	9
	电气设备
	1、操作台：转台左侧操作台（配备座椅）。操作面板屏幕高亮度液晶彩色显示屏，位于转台操作台。
2、有线遥控操作装置≥30 米有线遥控操作装置，可操作臂架及水路。
3、上车操作台位置：转台左侧。
4、驾驶室配置：驾驶室顶部安装长排警灯或 2 个圆形警灯，驾驶室内安装警报器，驾驶室内安装可视倒车监视器或360°行车监控系统，驾驶室内预留车载电台接口。
5、水炮操作：水炮通过无线遥控器及有线遥控盒均可进行操作、启停。
6、水泵操作：水泵通过有线遥控盒、下车操作面板均可进行操作、启停。
7、臂架电控操作：有线遥控盒操作及上车操作台电控操作，既可以远控操作，又可以近控作业。
8、其他： 自动脱离充电装置；水泵出水自动稳压控制。
9、警灯警报器在驾驶室内集成操作警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能。
10、电缆及接插件：采用防水性能达到≥IP67的接插件。
11、360度全景影像系统、倒车雷达、倒车影像、行车记录仪：360 °行车监控系统（导航、行车记录、倒车影像、倒车雷达一体），驾驶室内带≥10 寸影像显示器，配有≥128G 内存卡。
12、远控箱：采用塑料开模设计，配有车辆工况显示器，集成臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能，配备不低于30米有线遥控和150m无线遥控，箱体轻，携带方便。
13、配置火场监控系统，摄像头随消防炮转动，转台操作台处配置≥11英寸显示器，可以实时观察火情，快速有效采取措施，扑灭火灾。

	10
	安全系统
	1、臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
2、臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
3、臂架回转限位：保护当臂架回转到短支腿侧时切断往危险方向的回转动作。
4、回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。
5、车身防碰撞：臂架在变幅回转时，为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转。
6、应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急汽油机泵，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。
7、支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人软腿保护，当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作。
8、支腿未缩提示：如支腿未缩到位，自动报警，防止行车发生事故。
9、水路超压保护：水路超过压力时，安全阀溢流。
10、水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压。溢水管≥DN150。
11、发动机限速：臂架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速。
12、超风速报警：当风速超过 12.5 米/秒时，声光自动报警并切断向危险方向动作。
13、器材箱门未关提示：如器材箱门未关，自动报警，防止行车发生事故。

	11
	器材箱
模块
	多功能模块载具系统：可放置在消防车的器材箱内，含对外供电模块和柔性搭载平台：
▲1、尺寸：≤760mm*520mm*280mm    
▲2、整机重量：≤83kg，含对外供电模块和柔性平台
3、驱动形式：双电机驱动，总功率≥5.5kW
▲4、负载能力：最大工作负载≥130KG；最大承受负载≥500kg
5、续航能力：载重60Kg伴随行走时间：≥5小时
6、行走形式：履带式
7、充电器：采用金属壳体，防水等级≥IP65，电量低于20%情况下充满电≤90分钟，充电电流≥30A充电时间：充满电≦90分钟 （从0% 到100%）
8、爬坡角度：≥35°
9、负载60Kg以不低于1.5m/s速度持续行走时间：≥5小时
10、采用动力电池：电压48V，容量≥59 Ah，带485通讯
▲11、涉水深度：≥150mm常压浸水1小时不进水
12、配备前置摄像头，视频传输距离≥200米，遥控距离≥200米、具有前置照明功能
▲13、具有伴随行走功能，采用拉车式伴随方式，可设置伴随速度、距离、减速距离、转向补偿、配备声光报警器。
▲14、底盘可搭载80移动水炮且在3条DN80水带同时向移动遥控水炮供水作业，供水压力1.0MPa下，机器人可稳定工作。  
二、对外放电模块参数：
▲1、采用快速拆装式隐藏模块箱，可利用机器人内置电池对外供电
3、 尺寸：≤630mm*270mm*80mm ，重量：≤10kg 
▲3、对外输出放电电压220V，功率≥3000W
4、使用五孔防水插座数量≥2个
三、柔性平台参数：
1、采用高强度航空铝合金制作，表面硬质氧化处理
▲2、采用柔性化设计，尺寸：≤730mm*510mm*26mm 
夹具安装孔点＞135，滑槽＞20条，可在滑槽任意位置进行固定夹具，平台侧面具备拓展螺纹，可按照作战实际需求进行结构拓展，具备可折叠快装式运输护栏。
3、具备≤3种配套快装夹具，安装简便快速，夹具带自锁装置配套平台安装孔点使用，兼容性强，可快速固定各类救援装备
四、遥控器参数：
重量：≤550g，续航时间：≥3h，具备视频录制、拍照存储功能。
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	随车附
件和备
件（须列明
细）
	规格名称
	数量
	单位
	备注

	
	
	消防水带 20 型
	4
	盘
	

	
	
	干粉灭火器
	1
	具
	

	
	
	集水器
	2
	件
	


	
	
	橡皮锤
	1
	个
	

	
	
	地上消火栓扳手
	1
	件
	

	
	
	护带桥
	2
	副
	

	
	
	水带包布
	8
	件
	

	
	
	吸水管 DN150
	2
	根
	

	
	
	吸水管（8m 轻质软管）
	1
	根
	

	
	
	车轮制动块
	2
	个
	

	
	
	泵浦吸液管DN50
	1
	套
	

	
	
	支腿垫板
	4
	块
	

	
	
	液压系统易损件
	1
	套
	

	
	
	随车工具（国内知名品牌）
	1
	套
	

	
	
	备胎（符合原装交付车辆轮胎要求）
	1
	个
	

	
	
	异径接口 150 三爪转 125 两爪
	1
	个
	

	
	
	异径接口 150 三爪转 150 快接
	1
	个
	

	
	
	异径接口 150 三爪转 135 两爪
	1
	个
	

	
	
	异径接口 150 三爪转 150 两爪
	1
	个
	

	
	
	150mm 水带（50 米）（快速接口）
	2
	根
	

	
	
	150mm 水带（50 米）（卡口）
	2
	盘
	

	
	
	三联炮
	1
	个
	

	
	
	三联炮挡板
	1
	个
	

	
	
	车顶 u 形槽（放置吸水管）
	1
	
	

	
	
	水带拖车（150 型）
	1
	个
	

	
	
	H 型伸缩梯
	1
	把
	

	
	
	臂架外供水口（80口径）
	4
	个
	

	
	
	加水口快速接口（150型）
	1
	个
	

	
	
	分水器
	1
	个
	

	
	
	异型接口
	5
	个
	

	
	
	高倍数泡沫发生器
	1
	个
	


	
	
	开关直流水枪
	4
	把
	符合GB8181-2005 《消防水枪》标准。
▲（1）流量：7.5x（1±8%）L/S；射程:≥30m；收缩状态≤280mm，伸展状态≤520mm；重量：≤850g。
（2）可以喷射A类泡沫。
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	车身
要求
	1、车身颜色：R03消防红，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。符合GB/T3181的有关规定，整车标识参照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装手册》等要求实施。
2、所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志。
3、整车性能符合 GB7956.1-2014《消防车第 1 部分：通用技术条件》的规定。
4、整车性能符合《XF39-2016 消防车消防要求和试验方法》。
5、整车外观美观大方，平整度符合《XF39-2016 消防车消防要求和试验方法》。
6、消防泵性能符合 GB6245-2006《消防泵》的规定。
7、整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。
8、整车外部照明和信号装置符合GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
9、所有粘接、焊接牢固，光洁，平整。
10、车顶设有防护栏、防滑花纹板。
11、车辆设折叠上下人梯。
12、车辆出厂前，需要安排中队人员到厂家确定器材箱样式及车辆改装要求。
13、车辆生产出厂前，中标供应商须主动对接采购人及使用单位，针对器材箱内部布局、器材摆放样式等非实质性外观布局内容进行方案确认。



三、商务要求
1.交付时间：国产底盘的车辆：合同签订后5个月内，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后10个月内，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前5个月。
2.交付地点：采购人指定地点。
3.质保、售后服务要求：
（1）整车质保期自验收合格之日起不低于6年（含人工及零部件）。
（2）随车器材质保期自验收合格之日起不低于3年。
（3）上装部分免人工费服务期自验收合格之日起不低于12年。其中，前6年（整车质保期内）维修免收人工及零部件费；后6年仅免收人工费，更换零部件费用由采购方承担。
在质保期内出现质量问题，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在2小时内响应，8小时内赶到现场提供免费服务，并在2天内完成修复或更换。若不能排除故障，必须在24小时内提供备用品，保证设备能正常运作。
4.质量要求：合格，符合国家现行有关行业标准及招标文件的要求。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家节能环保要求，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。中标供应商保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。
四、验收要求
1.货物到达后，中标人提交货物验收申请，验收申请需列明货物名称、规格型号、生产厂家、数量和相关产品技术参数说明书及国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。在收到中标供应商货物验收申请后5个工作日内，由启东市市场监督管理局和启东市消防救援局分别组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认，相关意见将作为验收书的参考资料。
2.依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标供应商承担，并且采购人有权追究中标供应商的责任。
五、其他要求
1.中标供应商应考虑交货期间的材料等费用的上涨因素，中标后的总价不予调整。
2.投标人所投产品为特种设备的，投标价应包含相关安全技术检测、取证、向当地市场监管部门申报并取得特检机构颁发的检验合格证，并确保能正常运行。
3.由中标人提供上牌服务，须确保本次采购的车辆能在相关车辆管理部门上牌、过户、年审，上牌所有费用（含车辆购置税及新车保险（强制险及商业险的车损险，第三者责任险300万，车上人员责任险10万/座））均由中标人承担。
4.包装和运输
（1）中标供应商提供的全部货物均须按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。中标供应商对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。由于包装不善所引起的货物损失均由中标供应商承担。
（2）中标供应商负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由中标供应商负责。
（3）中标供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知采购人，以准备接货。
（4）货物在交付甲方前发生的风险均由中标供应商负责。
（5）货物在规定的交付期限内由中标供应商送达采购人指定的地点验收合格后视为交付，中标供应商同时需通知采购人货物已送达。
5.产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、工信部公告、整车检测报告、消防车交接清单。
投标人交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。
6.车辆出厂前及装配期间，厂家应与消防队就车辆空间改造及功能运用事宜进行充分协商，以提高车辆实战实用性。
7.厂家需派专业人员到队开展教学培训，直至驾驶员能够熟练掌握车辆各项操作技能，并具备独立更换车辆易损件的能力。
8.当使用该特种车辆执行重要任务及参与大型灭火救援时，厂家必须及时派遣技术人员到场提供现场保障，确保车辆作战效能的充分发挥。
9.中标供应商须保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由中标供应商承担全部责任。同时，中标供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
10.本项目采用综合单价报价方式，报价包含本项目涉及的全部费用。包括但不限于：货物的价格、包装、辅助材料、备品备件、运杂费（运抵现场）、改装费、运输保险费、检测费、上牌所有费用【含车辆购置税、新车上牌检测费、牌照费、交强险，以及商业险（其中商业险须包含：车损险、第三者责任险保额不低于300万元、车上人员责任险保额不低于10万元/座）等】、利润、税金、技术服务指导等费用。
11.安装技术服务要求
（1）中标人按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、调试服务工作。
（2）遵守现场采购人的一切规章制度，文明安装和调试；
（3）负责保管现场的产品设备及附配件；
（4）安装调试人员对邻近产品设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切直接费用；
（5）承担安装调试期间产品设备和安装调试人员的安全责任；
（6）需针对本项目并配备项目负责人1人、技术负责人2人，负责现场管理以保证该项目的实施。
六、采购需求中必须满足的实质性要求
标注“★”的为实质性指标，必须满足，不接受负偏离，否则按无效投标处理。投标人必须提供相应的有效证明材料（如技术白皮书、产品彩页、第三方检测报告等），以证明技术参数及功能的有效性。未提供有效证明材料，或证明材料中的技术参数与招标文件要求不符的，视为负偏离，按无效投标处理。
七、一标包的核心产品：泵浦消防车。
一标包的主要标的：泵浦消防车。
八、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
九、付款方式
签订合同后15个工作日，预付合同价的30%；乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格后，付至合同价的95%，余款在六年后（车辆验收合格之日起计算）一个月内一次性支付。                 （备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）
十、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
十一、本项目所有标包均不接受进口产品投标
十二、合同条款
甲方：      （买方）      
乙方：      （卖方）      
依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对江苏启东吕四港化工拓展区消防车辆二期采购项目（  标包）进行 公开招标 采购，经过评委的严格审核评定，确定          为本次供方。现就本次供货事宜订立如下合同：
一、产品名称、单价
	品名
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：     元人民币（¥：     元）。
2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、包装、辅助材料、备品备件、运杂费（运抵现场）、改装费、运输保险费、检测费、上牌所有费用【含车辆购置税、新车上牌检测费、牌照费、交强险（首年），以及首年商业险（其中商业险须包含：车损险、第三者责任险保额不低于300万元、车上人员责任险保额不低于10万元/座）等】、利润、税金、技术服务指导等费用。
2.3 在招标文件未列明，而甲方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
三、项目技术参数
（详见招标文件技术要求及投标文件）。
四、质量要求及技术准备
4.1 乙方提供的装备必须符合国家现行有关行业标准及招标文件的要求。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家节能环保要求，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。乙方保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。
4.2乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，甲方一律拒收该货物，乙方实施更换货物或整改但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，并追究违约责任；乙方未在合同约定的期限内更换或整改的，甲方可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令乙方限期整改，整改次数不超过2次，总的整改时间不超过30个工作日。因乙方责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济损失、法律和社会责任。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由乙方负责一切后果，并承担法律责任）
4.3乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
五、合同履行期限、交货方式及交货地点
5.1交付时间：国产底盘的车辆：合同签订后5个月内，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后10个月内，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前5个月。
5.2交货地点：甲方指定地点。
5.3交货方式：交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
六、货款支付
签订合同后15个工作日，预付合同价的30%；乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格后，付至合同价的95%，余款在六年后（车辆验收合格之日起计算）一个月内一次性支付。
7、 履约保证金
7.1本项目履约保证金为项目中标价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
7.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保证及售后服务
9.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2整车质保期自验收合格之日起不低于6年（含人工及零部件）。
9.3随车器材质保期自验收合格之日起不低于3年。
9.4上装部分免人工费服务期自验收合格之日起不低于12年。其中，前6年（整车质保期内）维修免收人工及零部件费；后6年仅免收人工费，更换零部件费用由甲方承担。
在质保期内出现质量问题，乙方在接到用户单位电话通知后，必须在2小时内响应，8小时内赶到现场提供免费服务，并在2天内完成修复或更换。若不能排除故障，必须在24小时内提供备用品，保证设备能正常运作。
9.5所投设备如属于法定或强检设备的，乙方需承担首次计量检测费用。
9.6技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
十、调试和验收
10.1甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收。验收不合格的，甲方不予签收。
10.2货物到达后，乙方提交货物验收申请，验收申请需列明货物名称、规格型号、生产厂家、数量和相关产品技术参数说明书及国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。在收到乙方货物验收申请后5个工作日内，由启东市市场监督管理局和启东市消防救援局分别组织抽样检验，如在抽检过程中乙方不能到场配合的，将视甲方为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.3依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。
10.4乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
10.5乙方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
10.6 若货物经甲方首次验收不合格，乙方应在收到甲方书面整改通知后进行整改。整改次数不超过2次，总的整改时间不超过30个工作日。 每次整改完毕后，乙方应重新提交验收申请，甲方依据本合同第10.1条至第10.5条的标准进行再次验收。
若乙方在约定的整改期限内未提交复验申请、拒绝整改，或经两次整改后再次验收仍不合格的，甲方有权：
（1） 依据本合同第12.3条之规定，拒收该货物并单方面解除合同，要求乙方承担相应违约责任；
（2） 因验收不合格导致最终交付延迟的，同时适用本合同第12.2条关于逾期交付的违约责任（每日千分之六违约金），逾期天数自原定交付期限届满之次日起计算，至甲方最终验收合格之日或本合同解除之日止。甲方无正当理由迟延组织复验的，迟延期间不计入乙方的逾期天数。
十一、货物包装、发运及运输
11.1乙方提供的全部货物均须按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
11.2乙方负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由乙方负责。
11.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
12、 其他要求
12.1乙方应考虑交货期间的材料等费用的上涨因素，合同价不予调整。
12.2乙方所投产品为特种设备的，合同价应包含相关安全技术检测、取证、向当地市场监管部门申报并取得特检机构颁发的检验合格证，并确保能正常运行。
12.3由乙方提供上牌服务，须确保本次采购的车辆能在相关车辆管理部门上牌、过户、年审，首年上牌所有费用（含车辆购置税及新车保险（强制险及商业险的车损险，第三者责任险300万，车上人员责任险10万/座））均由乙方承担。
12.4产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、工信部公告、整车检测报告、消防车交接清单。
乙方交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。
12.5车辆出厂前及装配期间，乙方应与消防队就车辆空间改造及功能运用事宜进行充分协商，以提高车辆实战实用性。
12.6乙方需派专业人员到队开展教学培训，直至驾驶员能够熟练掌握车辆各项操作技能，并具备独立更换车辆易损件的能力。
12.7当使用该特种车辆执行重要任务及参与大型灭火救援时，乙方必须及时派遣技术人员到场提供现场保障，确保车辆作战效能的充分发挥。
12.8乙方须保证甲方在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。同时，乙方对甲方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
十三、违约责任
12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。
12.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
12.4因乙方责任不能按合同履约，造成装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。
十四、不可抗力事件处理
13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）
13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、诉讼
14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地或甲方所在地法院起诉。
十六、转包
15.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
十七、知识产权
16.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
十八、合同生效及其它
18.1合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。
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	法定代表人或
	法定代表人或

	委托代理人：
签约日期：
	委托代理人：
签约日期：





第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法，总分值为100分。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的资格条件部分上传对应的材料，投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的符合条件部分上传对应的材料，未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
（三）商务技术部分：40分
评标委员会对各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
下列序号（6-8）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品（如有））中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	序号
	评审项目
	分值
	适用标包
	评分标准

	1
	综合实力
	2
	所有标包
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、商品售后服务评价认证，有一个得1分，最高得2分。
上述认证证书必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图及证书扫描件，否则对应评分项不得分。

	2
	投标人业绩
	4
	所有标包
	投标人提供自2023年1月1日（含）起至投标截止之日止（以合同签订时间为准）的同类消防车供货业绩，每提供一个有效业绩得2分，本项最高得4分。未提供有效业绩或证明材料不齐全的，不得分。
“同类消防车”按所投包别分别认定：
（1）投标包一时，同类指以下任一类型消防车：泵浦消防车、水带敷设消防车或泡沫消防车（提供其中任一类型的业绩即可计分，不同类型可累计计分）；   
（2）投标包二时，同类指举高喷射消防车；   
（3）投标包三时，同类指举高喷射消防车。
注：同一合同项下包含多台同类型消防车的，按一个业绩计算；不同合同可累计计分。
须同时提供中标通知书及采购合同扫描件（包括合同首页、能体现消防车型号及主要技术参数的关键页、签署盖章页），均须加盖投标人公章。

	3
	项目配备技术人员
	3
	所有标包
	1.项目经理（1分）
拟派项目经理具有车辆工程或机械工程专业高级及以上职称证书的，得1分。
2.技术负责人（2分）   
拟派技术负责人（不得与项目经理为同一人）具有机械工程、机电工程、自动化、电气工程、车辆工程等任一专业职称证书的，每个满足条件的人员得1分，本项最高得2分。同一人员持有多个不同专业职称证书的，不重复计分。
注：提供职称证书及由投标人缴纳的自投标截止时间前三个月的社保缴交证明（投标人如为成立不足三个月的新公司，可以提供最近一个月的养老保险缴费证明；成立不足一个月的新公司，可以不提交养老保险缴费证明）。

	4
	生产制造
先进性
	3
	所有标包
	1.投标人或所投产品制造商获得省级或市级智能工厂认定的，得1分。
2.获得省级及以上科学技术进步奖一等奖或新产品一等奖得2分。

	5
	技术参数响应评分
	13
	一标包
	所投产品完全响应招标文件技术参数要求的，得13分。其中，标注“★”的参数为实质性指标，必须满足，不得负偏离，否则按无效投标处理；标注“▲”的参数每出现一项负偏离扣0.5分；其他未标注“▲”和“★”的参数每出现一项负偏离扣0.3分，扣完为止。
注：
（1）标注“★”与“▲”的技术参数，投标人须提供有效证明材料（如技术白皮书、产品彩页、第三方检测报告等），以证明技术参数的真实性，未提供证明材料或证明材料无法佐证技术参数要求的，视为负偏离。
（2）未标注“▲”和“★”的技术参数采用技术部分正负偏离表（格式见附件7）：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

	
	
	13
	二标包
	所投产品完全响应招标文件技术参数要求的，得13分。其中，标注“★”的参数为实质性指标，必须满足，不得负偏离，否则按无效投标处理；标注“▲”的参数每出现一项负偏离扣0.8分；其他未标注“▲”和“★”的参数每出现一项负偏离扣0.3分，扣完为止。
注：
（1）标注“★”与“▲”的技术参数，投标人须提供有效证明材料（如技术白皮书、产品彩页、第三方检测报告等），以证明技术参数的真实性，未提供证明材料或证明材料无法佐证技术参数要求的，视为负偏离。
（2）未标注“▲”和“★”的技术参数采用技术部分正负偏离表（格式见附件7）：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

	
	
	13
	三标包
	所投产品完全响应招标文件技术参数要求的，得13分。其中，标注“★”的参数为实质性指标，必须满足，不得负偏离，否则按无效投标处理；标注“▲”的参数每出现一项负偏离扣0.6分；其他未标注“▲”和“★”的参数每出现一项负偏离扣0.3分，扣完为止。
注：
（1）标注“★”与“▲”的技术参数，投标人须提供有效证明材料（如技术白皮书、产品彩页、第三方检测报告等），以证明技术参数的真实性，未提供证明材料或证明材料无法佐证技术参数要求的，视为负偏离。
（2）未标注“▲”和“★”的技术参数采用技术部分正负偏离表（格式见附件7）：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

	6
	技术方案
	5
	所有标段
	根据投标人提供的车辆技术方案（包括整体设计方案、设备配置方案、设备技术说明、技术培训方案等内容）进行综合评分：方案内容完整详实，整体设计科学合理且提供整车布局图、重心计算书等佐证材料，设备配置清单详细明确（含品牌、型号、产地），培训计划具体可行（含培训时间、人数、内容、考核标准及培训人员资质）的，得5分；方案内容基本完整，整体设计较为合理但缺乏详细图纸或计算书，设备配置基本齐全但部分信息不明确，培训计划较为笼统但具备基本要素的，得3分；方案内容存在明显缺失或设计不够合理，设备配置信息模糊或存在缺项，培训计划过于简单或缺乏实质内容的，得1分；方案内容严重偏离招标需求或大部分为无关内容或未提供技术方案的，得0分。

	7
	项目实施方案
	5
	所有标段
	评委会根据投标人提供的项目实施方案（包含但不限于供货方案、运输方案、安装调试方案、工期进度方案等内容）进行综合评分：方案内容完整详实，供货排期明确，运输路线规划合理且防护措施到位，安装调试流程清晰，工期进度安排科学并附有甘特图等佐证材料的，得5分；方案内容基本完整，各环节安排较为合理但缺乏详细佐证材料的，得3分；方案内容存在明显缺失或安排不够合理的，得1分；未提供项目实施方案的，不得分。

	8
	售后服务方案
	3
	所有标段
	针对本项目售后服务方案（包含但不限于：售后服务标准、售后服务内容、售后服务人员配备，培训计划、故障响应时间、回访计划等内容）进行综合评分：方案编制科学合理可行，内容详细完整，售后服务措施得当且具有明确指导意义的，得3分；方案编制基本合理，内容较为完整，基本能够满足项目售后服务需要的，得2分；方案编制存在较明显缺陷或内容与招标需求相悖的，得1分；未提供售后服务方案的，不得分。

	9
	质保期
	1
	所有标段
	质保期在满足本项目质保期基础要求的基础上：整车质保期每延长6个月得0.5分，最高得1分。（提供承诺书，格式自拟）

	10
	节能环保
	1
	所有标段
	1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。
3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。



（四）价格部分：60分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
3.采购本国产品的支持政策
3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Hlk220575971]3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，评标合计得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。
本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
签订合同时请中标供应商提供一正二副纸质版投标文件至采购人处。

第五部分  投标文件格式
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.投标函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；
12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）


附件1
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日
附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                 
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章
     













附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章










附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：                
时间：       年     月     日
附件5
投标函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

投标人名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日
附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日







附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日




附件8
分项报价明细表（货物类）（一标包）
项目编号：                      
投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	泵浦消防车
	
	
	
	辆
	1
	
	
	

	2
	水带敷设消防车
	
	
	
	辆
	1
	
	
	

	3
	泡沫消防车
	
	
	
	辆
	1
	
	
	

	合计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



分项报价明细表（货物类）（二标包）
项目编号：                      
投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	20米以上举高喷射消防车
	
	
	
	辆
	1
	
	
	

	合计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。








分项报价明细表（货物类）（三标包）
项目编号：                      
投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	70米以上举高喷射消防车
	
	
	
	辆
	1
	
	
	

	合计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


附件9
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**） 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
      供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
  
附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12  
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
日期：       年   月    日
         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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