
江苏省政府采购
招标文件




招标编号：JSZC-320000-JZCZ-G2026-0012
项目名称：苏州大学附属第一医院水电零星维修服务
采 购 人：苏州大学附属第一医院
采购类别：服务类


二〇二六年九月

招标文件                                                    JSZC-320000-JZCZ-G2026-0012
招标文件                                                    JSZC-320000-JZCZ-G2026-0012

目  录
前附表	1
第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	9
第三章 投标文件格式	25
第四章 采购内容	48
第五章 合同主要条款	54
第六章 评标办法及标准	61


[bookmark: _Toc23615]前附表
	项号
	名称
	内容

	1
	招标编号
	JSZC-320000-JZCZ-G2026-0012

	2
	项目名称
	苏州大学附属第一医院水电零星维修服务

	3
	投标有效期
	120天（日历日）

	4
	现场考察
	根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	询问及质疑
	报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的：
（1）电话询问：联系人：王丹萍，联系方式：0512-68708379
（2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和与质疑事项有关的投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“《投标供应商确认函》”。
（4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。
（5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。
（6）质疑函格式请自行至中国政府采购网“下载专区”下载，并按照格式要求执行。
（7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。
联系部门：江苏纵驰工程管理有限公司招标部
通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼
联系人：王丹萍；联系方式：0512-68708379；邮编：215131

	6
	保证金
	本项目不收取保证金
各投标人须在投标文件中提供《投标保证承诺书》，如未提供视为无效投标（格式详见第三章）

	7
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年10月21日13:30（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间
	2026年10月21日13:30（北京时间）

	9
	开标地点
	苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	10
	评标方法
	综合评分法

	11
	履约保证金
	人民币壹拾万元整（￥100000.00）

	12
	签订合同
	中标通知书发出之日起30日内

	13
	代理服务费
	1、根据本项目代理协议，本项目代理服务费由中标人支付。
2、在领取中标通知书时由中标人向采购代理机构一次性付清，此费用投标人应在投标中予以综合考虑。
3、代理服务费收费标准（按以下标准7折收取，不足3000元按3000元收取）：
收费比例如下：
100万元（含）以下部分收费比例为1.5%；
100万元-500万元（含）部分收费比例为1.1%；
500万元-1000万元（含）部分收费比例为0.8%；
1000万元-5000万元（含）部分收费比例为0.5%；
5000万元-10000万元（含）部分收费比例为0.25%。
注：代理服务收费以“预算金额（按两年共1000万算）”为标准，按收费比例差额定率累进法7折计取计算。若采购预算为150万元，则代理服务费＝[100×1.5%＋（150－100）×1.1%]*0.7。
本项目代理服务费按上述标准计算再扣除预估专家评审费(预估专家评审费根据项目采购方式和项目情况一次性确定)后，由中标人支付。本项目预估代理服务费金额为：人民币陆万柒仟叁佰元整（￥67300.00）
4、支付方式：银行转账。
5、代理服务费确立标准的依据：苏州市政府采购网公示的收费标准及本项目代理协议。
6、代理服务费收款账户：
账户名：江苏纵驰工程管理有限公司
开户行：江苏银行苏州分行营业部
账号：30160188000070359

	14
	其他
	中标人在公示期后、领取通知书前必须提供二份纸质版投标文件以供采购人存档。纸质投标文件应从系统中导出后电子文件打印，必须保证与投标时的电子标书完全一致。如纸质文件与电子投标文件存在不一致，产生的一切不利后果由投标人自行承担。
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[bookmark: _Toc20706]第一章 招标公告
	项目概况
苏州大学附属第一医院水电零星维修服务招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年10月21日13点30分（北京时间）前上传投标文件。


一、项目基本情况
1.项目名称：苏州大学附属第一医院水电零星维修服务
2.招标编号：JSZC-320000-JZCZ-G2026-0012
3.招标方式：公开招标
4.预算金额：人民币伍佰万元整（￥5000000.00）
最高限价：500.00万元/年
5.采购需求：全院范围水电、给排水、暖通、蒸汽管道等维护、检修及更换安装。包含但不限于以下具体项目：
（1）全院各楼层照明灯、开关、插座、电气线路的维护、检修及更换安装。
（2）全院范围内供水管路及末端阀门维护、维修及更换安装。
（3）全院所有室内排水管道、阀门、卫生洁具的维护、维修及更换安装。
（4）全院范围内蒸汽管道、附属设施及控制阀门的维护、维修及更换安装。
（5）全院范围内病床、陪护椅及钢制构件的维护、维修及更换安装。
（6）全院机电设备检修及更换安装。
（7）医院要求的其他维护、维修及更换安装项目。
注：具体工作范围安排根据采购人实际情况确定。
6.合同履行期限：自2026年11月1日至2027年10月31日。
本项目预算金额（500万）为合同期一年，合同一年期满或年度预算用完，中标人的服务质量满足采购人需求，则采购人与中标人可以续签下一年度合同(最多续签一次)，但中标单价不予调整。
注：①一年度合同期满或年度预算用完但采购人未获得预算批复或需求取消，则经采购人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再续签。②每年度的实际执行金额至500.00万元为止。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.其它资格条件：
（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）本项目 不接受 联合体投标；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；
（5）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
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1.报名截止时间：2026年10月9日
2.报名方式（网上报名）
3.CA证书办理
根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。
领取CA和办理电子签章（苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。南京现场办理地址：南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，咨询电话：025-83668701。）。具体联系方式及办理见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
4.售价：免费
四、投标文件递交
1.提交投标文件截止时间：2026年10月21日13点30分（北京时间）
2.开标时间：2026年10月21日13点30分（北京时间）
3.开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标），“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。供应商解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的：
（1）电话询问：联系人：王丹萍，联系方式：0512-68708379
（2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和与质疑事项有关的投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“《投标供应商确认函》”。
（4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。
（5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。
（6）质疑函格式请自行至中国政府采购网“下载专区”下载，并按照格式要求执行。
（7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。
联系部门：江苏纵驰工程管理有限公司招标部
通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼
联系人：王丹萍；联系方式：0512-68708379；邮编：215131
2.本公告在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网发布，敬请留意。
3.本项目支持政府采购合同信用融资,详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
九、联系方式
1.采购人：苏州大学附属第一医院
地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号
联系人：曹芳
联系电话：0512-67972633
2.采购代理机构：江苏纵驰工程管理有限公司
地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼
联系人：王丹萍、张薇、王佳伟、徐张豪
联系电话：0512-68708379
电子邮件：jszongchi@126.com
邮编：215131
3.项目联系方式
项目联系人：王丹萍
电话：0512-68708379
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第二章 投标人须知
一、说明和释义
1、说明
1.1本招标文件仅适用于江苏纵驰工程管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏纵驰工程管理有限公司。
1.4在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
2、词语释义
2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购方）。
2.6乙方（投标人）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历天。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3、合格投标人的基本条件
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
4、合格投标人的特定要求
4.1落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.2合格投标人的特定条件：无。
5、投标人代表
指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6、联合投标
本项目不接受联合投标。
7、进口产品
本项目不接受进口产品。
8、投标分包
投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
9、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
三、招标文件的说明
10、招标文件
10.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
10.2招标文件不是投标人进行网上报名后在报名系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
11、招标文件的澄清和修改
11.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过江苏省政府采购网对外进行发布。
11.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的投标人通过采购公告发布网站自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
11.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以江苏省政府采购网上发布的为准。
12.投标文件的澄清和修改
12.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问应于招标文件规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按招标文件规定的方式予以解答，但不说明来源。
12.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖 CA 电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准），供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。具体操作方式见《操作手册》。
13.现场踏勘：根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘所发生的费用由投标人自己承担。
四、投标文件说明
14、提示与要求
14.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
14.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
15、投标文件计量单位和使用文字
15.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。
16、投标文件的组成
16.1封面；
16.2《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；
16.3《本国产品成本占比》（格式见第三章）；
16.4资格审查文件：
16.4.1合格投标人资格证明材料：
（1）有独立承担民事责任的能力证明：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：包括但不限于最近一期经审计的财务报告或投标人财务状况报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（3）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料：履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：如税务登记证(如有)和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料；
（5）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；
（6）未处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格的声明（格式自拟）；
（7）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）。
16.4.2关于资格文件的声明函（详见第三章）；
16.4.3投标人情况表（详见第三章）；
16.4.4投标人法定代表人身份证复印件；
16.4.5法定代表人授权委托书（如有授权）；
16.4.6投标人委托代理人身份证复印件（如有授权）。
16.4.7其它有关资格证明文件。
16.5符合性审查文件：
16.5.1投标函（格式见第三章）；
16.5.2偏离表（格式见第三章）；
16.5.3《投标人类似项目业绩一览表》（格式见第三章）；
16.5.4《本项目服务人员配备情况表》（格式见第三章）；
16.5.5《投标保证承诺书》（格式见第三章）；
16.5.6《工具及易耗品清单表》（格式见第三章）；
16.5.7《售后服务承诺书》（格式见第三章）；
16.5.8关于后期维修更换的产品涉及强制节能认证的承诺函；
16.5.9其他有关符合性证明的文件。
16.6综合评审文件
16.6.1针对本项目服务方案；
16.6.2投标人综合实力；
16.6.3《关于符合本国产品标准的声明函》（如属）(格式见第三章)；
16.6.4《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）；（格式见第三章）
16.6.5采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；
16.6.6投标人认为需要提供的其他资料。
注：
（1）以上“16.4”为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章（投标文件格式中有“法定代表人或被授权人：（签字或签章）”的，签字或签章必须完整）。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上“16.5”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章（投标文件格式中有“法定代表人或被授权人：（签字或签章）”的，签字或签章必须完整）。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“16.4-16.6”中不得出现投标总报价，否则视为无效投标。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
17.投标文件编制要求
17.1投标文件按统一格式、顺序编写。
17.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
18.投标报价（编制）要求的说明（本项目采用优惠率报价）
18.1除非合同中另有规定，投标人对《标的物清单》中的全部货物和服务的报价应包括检测检修、材料配件、运杂、保险、税金、调试、人工、加班费、技术服务、日常养护、辅助材料、专用工具、附件、代理服务费等一切费用。
18.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。本项目按优惠率报价，不适用上述描述。
18.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
18.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
18.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
19、投标保证金
本次招标不收取投标保证金。招标文件中关于对投标保证金的描述均不适用。
20、投标文件的有效期
20.1在招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
20.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、投标文件的递交
21.投标文件的递交：本项目采用电子网上招投标，无需提供纸质投标文件。
21.投标文件要求：
21.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
21.2电子投标文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖投标人公章上传。
22.投标文件的递交、补充、修改和撤回
22.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
22.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》。
23.投标截止时间
23.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
23.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
23.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布该项目招标失败。
24.投标文件的补充、修改和撤回
24.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
24.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
25.开标
25.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
25.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。供应商解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。
25.3开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标（若某个标段的合格投标人不足3家的，则该标段招标失败，其余满足要求的标段正常进行评标）。
25.4根据政府采购法及相关法规文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
25.4.1查询时间：投标文件递交截止时间。
25.4.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站
（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
25.4.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
25.4.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
25.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成；
26.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
26.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
26.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
26.2.3对投标文件进行比较和评价；
26.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
26.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3评标委员会成员应当履行下列义务：
26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
26.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
26.3.4参与评标报告的起草；
26.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
26.3.6配合采购人或者采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。
27.评标内容的保密
27.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
27.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或者采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
27.3在评标期间，采购人或者采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
28.对投标文件初审
28.1符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
28.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
28.2.1未按照本须知规定制作的；
28.2.2未按本须知规定提交资格证明文件；
28.2.3与招标文件有重大偏离；
28.2.4投标人拒绝修正错误；
28.2.5投标人的报价是选择性的；
28.2.6投标人的报价只响应了部分招标内容；
28.2.7不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’；
28.2.8招标文件规定的其他认定无效的情况。
28.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
28.3.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；
28.3.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
28.3.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；
28.3.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
28.3.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
28.4对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
28.5采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
28.6采购异常低价审查
28.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
28.6.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
28.6.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
29.投标的澄清
29.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购人或者采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照采购人或者采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
29.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖 CA 电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准），供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
29.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。
30.无效投标和废标
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
30.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
30.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
30.1.3报价超过招标文件中规定的该预算金额或者最高限价单价的；
30.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
30.1.5不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’；
30.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
30.2在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
30.2.3投标人的报价均超过了该采购预算，采购人不能支付的；
30.2.4因重大变故，采购任务取消的。
注：投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家可以按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定执行。
31.投标文件的评价和比较
31.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
31.2本次招标评标采用综合评分法，具体内容详见招标文件。
31.3评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对所提供货物或服务的先进性、可靠性、服务期限、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：
31.3.1投标人的资信情况和履约能力；
31.3.2投标者提供的其他优惠条件等。
31.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
32.中标人的确认
32.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，由采购人授权评标委员会在候选供应商名单中直接确定中标人。
32.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购人或者采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示，公告期为1个工作日。各投标人如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购人或者采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人在中标公告发布之日起七个工作日后向采购人或者采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人或者采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.3在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33.合同授予标准
采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
34.中标通知书
34.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
34.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.3中标通知书将成为合同的组成部分。
35.履约保证金：
35.1中标人应在合同签订后三十日内，向采购人缴纳人民币壹拾万元整（￥100000.00）作为履约保证金。
35.2如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金不足的，乙方需补足。
35.3本项目履约保证金（无息）将在合同履行结束后由履约保证金收取单位（甲方）退回。
35.4中标人应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交履约保证金。
36.合同的签订
36.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
36.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
八、其他事项
37.代理服务费
37.1本项目在编制预算时已综合考虑代理服务费，根据代理协议约定，本项目代理服务费由中标人支付，请各投标人在投标报价时综合考虑。
37.2中标人须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
37.3中标人如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
38.未尽事宜
38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc10066][bookmark: _Toc22388][bookmark: _Toc17361]
第三章 投标文件格式
说明：
对本章所有的投标文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc388026586]1、（投标人）法定代表人授权委托书


法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）     系       （投标人名称）      的法定代表人，现授权委托       （单位名称）   的    （姓名）      为我公司代理人，以本公司的名义参加     （代理机构名称）     组织实施的编号为   （采购编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

2、投标函
投标函
（采购代理机构名称）：
我们收到贵公司      号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本次项目的投标总报价包括检测检修、材料配件、运杂、保险、税金、调试、人工、加班费、技术服务、日常养护、辅助材料、专用工具、附件、代理服务费等一切费用
2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 120 天。
4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。
5、我们认为你们有权按规定决定中标人、接受或拒绝所有的投标人。
6、我们愿意遵守投标邀请及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
10、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求采购人提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
投标人名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或签章）
地址：
联系人：                     联系电话：
邮政编码：
传真：
日期：    年   月   日


3、开标一览表
开标一览表
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	

	招标编号
	

	序号
	采购内容
	数量
	投标优惠率（%）

	1
	
	1项
	


注：1、本项目为优惠率报价，所有单价采用同一优惠率，各投标人在不超过单项预算的基础上报一个统一优惠率，单价不变、按实结算。最终结算单价为单价限价*（1-投标优惠率）。
2、投标优惠率必须为固定数值，不接受区间报价，否则为无效标。
3、0%≤投标优惠率＜100%的，为有效优惠率。不在此范围内的优惠率为无效投标报价。

[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                      日期：    年  月  日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


4、本国产品成本占比

本项目为水电零星维修服务，在履约过程中会涉及到故障产品的更换。报价采用全包形式，包括但不限于主材、辅材、检测检修、运杂、安装调试、人工、加班费等。本采购包中提供的符合本国产品标准的产品（本项目涉及到更换的）成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为       %。

注：1.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.当采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的实体设备符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日


5、关于后期维修更换的产品涉及强制节能认证的承诺函

承诺函
致：苏州大学附属第一医院
我方已充分知悉本项目零星维修服务的采购要求，鉴于本项目履约过程中故障配件无法提前全部预判的实际情况，我方郑重承诺：
在本项目后续履约服务期间更换的货物，若属于《节能产品政府采购品目清单》列明范围内的产品，我方将严格遵守政府采购相关规定，全部选用、使用具备对应有效节能认证证书、资质合规且在有效期内的节能产品，严格落实本项目节能采购要求。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日


6、本项目服务人员配备情况表
本项目服务人员配备情况表
	序号
	所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事同类工作时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



投标人：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（盖章或签字）
日期：     年   月   日


7、工具及易耗品清单表
工具及易耗品清单表
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：请各投标人按上述格式自制《清单表》投标

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年     月     日


8、偏离表
（服务内容、服务要求）偏离表
	序号
	采购要求
	响应内容
	偏离说明
	证明材料页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年     月     日
商务条款偏离表
投标人：                                         招标编号：
	序号
	采购要求
	响应内容
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年     月     日
注：1.投标人的投标文件与招标文件的要求有偏离的须逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.填写“无偏离”或未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标项目关于技术、服务、商务等详细描述和说明的替代。
3.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

9、投标人类似项目业绩一览表
投标人类似项目业绩一览表
	序号
	采购单位及联系人、联系方式
	项目名称
	日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月    日


10、售后服务承诺书
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费质保期
	
	

	2
	到达现场
	
	

	3
	解决问题
	
	

	...
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，自行填写。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月    日


11、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
                         ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日

（2）投标人情况表
投标人情况表
单位名称：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



12、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与投标人存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日


13、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.    (标的名称）    ，属于  其他未列明行业  ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）：
   日期：
注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。


附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


14、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：    年   月   日
备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


15、关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

     （采购代理机构名称）：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评审委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据招标文件第二章“投标人须知”要求，评审委员会认为投标人的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，评审委员会应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日
16、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
               日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


17、投标保证承诺书
投标保证承诺书
致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1、自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；
2、中标后不依法与采购人签订合同；
3、中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳代理服务费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
投标人：（盖公章）
地址：
电话：
传真：
电子邮件：
邮编：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
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第四章 采购内容
江苏纵驰工程管理有限公司受苏州大学附属第一医院的委托，就其所需苏州大学附属第一医院水电零星维修服务进行公开招标，欢迎符合本次招标要求的投标人参加投标。
一、招标编号：JSZC-320000-JZCZ-G2026-0012
二、项目名称：苏州大学附属第一医院水电零星维修服务
[bookmark: _Toc388026587][bookmark: _Toc409438747]三、预算金额：人民币伍佰万元整（￥5000000.00）
最高限价：500.00万元/年
四、招标项目范围及要求：
（一）工作范围：全院范围水电、给排水、暖通、蒸汽管道等维护、检修及更换安装。包含但不限于以下具体项目：
（1）全院各楼层照明灯、开关、插座、电气线路的维护、检修及更换安装。
（2）全院范围内供水管路及末端阀门维护、维修及更换安装。
（3）全院所有室内排水管道、阀门、卫生洁具的维护、维修及更换安装。
（4）全院范围内蒸汽管道、附属设施及控制阀门的维护、维修及更换安装。
（5）全院范围内病床、陪护椅及钢制构件的维护、维修及更换安装。
（6）全院机电设备检修及更换安装。
（7）医院要求的其他维护、维修及更换安装项目。
注：具体工作范围安排根据采购人实际情况确定。
（二）维修清单数量：详见文末附件。
（三）工作要求：
1、中标人必须派人常驻医院并24小时值班，其中白天不少于8人，夜间不少于4人。
2、投标人必须承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候采购人的调遣，积极参与应急抢险任务。
3、水电维修人员均须按规定持证上岗，严格按照“劳动法”和相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳务纠纷。
4、负责楼层配电间巡查、楼顶标示灯光系统巡查。
（四）售后服务要求：
1、质保期：所有更换的货物、材料质保期≥1年，若国家、厂商、行业有更优标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行（人为因素除外）。质保期从取得验收合格之日起计算。
2、提供苏州地区的维修队伍以及项目现场配备的项目现场负责人员。
3、投标人必须明确作出服务承诺，详细阐述维修、内容及服务方式和范围。
4、对于出现故障，接采购人通知后，必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；如遇特殊情况，经双方协商同意，服务商可在采购人同意的时间内到达现场维修；中标人须备常规部件。一般部件更换，4小时内维修完成；非常用部件更换，须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。
五、服务期限：自2026年11月1日至2027年10月31日。
本项目预算金额（500万元）为合同期一年，合同一年期满或年度预算用完，中标人的服务质量满足采购人需求，则采购人与中标人可以续签下一年度合同(最多续签一次)，但中标单价不予调整。
注：①一年度合同期满或年度预算用完但采购人未获得预算批复或需求取消，则经采购人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再续签。②每年度的实际执行金额至500万元为止。
六、综合说明及其他要求：
1、投标人必须承诺招标文件中提出的全部服务要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2、各投标人在投标文件中须明确完成本项目所使用的工具及易耗品，明确其品牌规格、生产厂家等。
3、验收标准：按采购要求进行验收。
4、报价要求：
4.1采用全包形式，投标人应对以上项目的全部内容进行报价，只报其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。
4.2夜间、节假日等加班费用由投标人承担，包含在本次报价内。
4.3报价应包括检测检修、材料配件、运杂、保险、税金、调试、人工、加班费、技术服务、日常养护、辅助材料、专用工具、附件、代理服务费等一切费用。本次招标文件中维修清单中的货物是采购人服务期中可能需要维修到的货物，请各投标人在不超过单项预算的基础上报一个统一优惠率，单价不变、按实结算。
4.4、确因采购人工作需要，中标人应无条件配合采购人完成一些紧急工作。相关费用均已包含在本次报价中，采购人不再另外支付。
4.5维修清单中的维修服务内容包含人工及更换过程中涉及到的货物、材料等。如产生更换货物、材料，更换货物、材料的费用由投标人承担包含在本次报价内，且更换的货物、材料需采用与医院现使用的货物、材料同等或更高档次产品（清单中的品牌为医院现用品牌，仅供参考）。
5、费用结算：
5.1中标人每月将维修清单交采购人审核，采购人对其中的维修清单进行抽查，若发现维修清单不合格，采购人有权对中标人进行处罚。3张（含）以下维修清单不合格，扣除当月费用维修的3%，3张以上10张以内维修清单不合格，扣除当月维修费用的6%，10张及10张以上维修清单不合格，扣除当月维修费用的12%同时下单整改单，若下月维修清单不合格数量依然在10张及以上，采购人有权单方终止合同。
5.2采购人将根据实际维修情况在每个月的25日双方结算上月的费用(维修清单内的项目按本次中标单价结算，维修清单以外的维修材料与人工，根据审计事务所的审计价格进行结算)。中标人出具合格的发票。
5.3如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
6、如遇采购人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购人将提前三个月告知中标人，合同内容经双方协商调整。
7、需医院配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要医院配合的工作和需要提供的条件。
8、知识产权：投标人应保证采购人免除且投标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
9、本项目为零星维修服务项目，故障配件无法事先全部预判，在履约过程中更换的货物如列入《节能产品政府采购品目清单》，中标人应使用取得对应有效节能认证证书的产品。
10、其他未尽事宜按投标人所提供的相应承诺执行。
七、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
八、政府采购政策
1、小、微企业
根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的相关规定及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
2、残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予价格扣除：如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关价格扣除政策。
3、监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的供应商给予价格扣除：如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请监管部门给予行政处罚。
5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策（《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号））
5.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第六章 评标方法及标准”。
5.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
5.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
6、绿色采购
6.1本次拟采购的产品中大/小便器、水嘴等属于政府强制采购节能产品，根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
6.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
6.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标公告指定媒体发布的补充通知为准。
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第五章 合同主要条款

甲方：苏州大学附属第一医院
住所地：苏州市姑苏区平海路899号
邮编：215031
联系人：
电话：

乙方：
住所地：
邮编：
联系人：
电话：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，和           号的招标文件及乙方的投标文件和中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就甲方聘用乙方从事           工作，签订本合同书。
一、服务内容
1、乙方负责完成甲方的水电零星维修服务，具体服务范围和建筑分布按招标文件要求执行。
2、甲、乙双方经协商一致同意：乙方应按照认真、尽职、勤勉地按照招标书采购项目的要求和标准进行规范服务，并且乙方应根据约定自备设备和工具耗材和根据约定提供水电零星维修服务工作。
3、服务期限：自2026年11月1日至2027年10月31日。
合同一年期满或年度预算用完，若乙方的服务质量满足甲方需求，则甲方与乙方可以续签下一年度合同(最多续签一次)，但中标单价不予调整。
注：①一年度合同期满或年度预算用完但甲方未获得预算批复或需求取消，则经甲方提前书面通知乙方后，合同到期终止，不再续签。②每年度的实际执行金额至500.00万元为止。
4、服务地点：甲方指定地点。
二、合同价格及费用结算
1、中标优惠率为    %，结算单价为单价限价*（1-中标优惠率），结算价格应包括但不限于检测检修、材料配件、运杂、保险、税金、调试、人工、加班费、技术服务、日常养护、辅助材料、专用工具、附件等一切费用。除上述费用外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。
2、合同单价：
	序号
	清单名称
	清单特征描述
	单位
	工程量
	优惠率（%）
	优惠后价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	


备注：①本价包含主材、辅材、机械、措施费、脚手架、规费、社会保险、税金、利润。
②综合考滤夜间值班费，夜间值班维修、不单独计费。
③要求施工包含墙面开槽及恢复等相关配套施工。
④所有施工要求包含现场垃圾清运、卫生打扫等现场恢复工作，不单独计费。
⑤所有提供的材料要求符合国家标准、消防规范等相关要求。
3、乙方每月将维修清单交甲方审核，甲方对其中的维修清单进行抽查，若发现维修清单不合格，甲方有权对乙方进行处罚。3张(含)以下维修清单不合格，扣除当月费用维修的3%，3张以上10张以内维修清单不合格，扣除当月维修费用的6%，10张及10张以上维修清单不合格，扣除当月维修费用的12%同时下单整改单，若下月维修清单不合格数量依然在10张及以上，甲方有权单方终止合同。
4、甲方将根据实际维修情况在每个月的25日双方结算上月的费用(维修清单内的项目按本次中标单价结算，维修清单以外的维修材料与人工，根据审计事务所的审计价格进行结算)。乙方出具合格的发票。
5、如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
6、如遇甲方有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），甲方将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。
三、售后服务（乙方承诺严格按招投标文件等“售后服务要求”提供全部服务；售后服务费用已包括在总费用内，甲方无须另行支付其他任何费用）：
四、甲、乙双方的责任
（一）甲方责任
1、为乙方管理部门提供办公用房及通讯设施（1部市内固定电话）；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方的沟通，交流情况，互通信息。
2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。
3、有权对乙方的服务进行考核，乙方在服务连续2个月内被投诉超过10次时，甲方有权单方面终止合同，督促乙方做好移交工作。
（二）乙方责任
1、乙方在从事服务工作中应当遵守国家法律法规和甲方医院的规章制度，维护甲方正常的工作医疗秩序；
2、乙方应文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。
3、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员。如甲方认为乙方员工不能胜任本职工作的，并经乙方确认属实的，在接到甲方书面通知2日内必须进行调整。
4、乙方应对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担连带赔偿责任。
5、乙方及其服务人员应对在甲方从事服务期间获得的甲方的商业秘密予以保密。
6、乙方接受甲方的委托事项，进行服务管理，接受甲方和其上级主管部门的监督和检查和指导。
7、乙方应建立本项目的服务管理档案并作如实记载，在合同终止时，乙方必须移交委托管理的物品及其各类管理档案和相关物品设备资料。乙方自购的设备或者物品由乙方在终止服务时搬出自行处置。
8、本合同的服务项目不得外包。
五、违约责任
（一）违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（二）甲方违约责任
1、在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付5000元的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
（三）乙方违约责任
1、乙方不能履行合同从而影响甲方正常工作的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2、非因不可抗力，乙方在服务期内出现缺席或不提供服务的情况，乙方应向甲方支付合同总价款的万分之四/每天的违约金。
六、履约保证金
1、乙方应在本合同签订后三十日内，向甲方提供100000元的履约保证金。
2、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金不足的，乙方需补足。
3、合同履行完毕，且在乙方无违约情形时，履约保证金将在合同履行完毕后在15个工作日内全额（无息）退回。
七、不可抗力
本合同所指不可抗力包括但不限于战争、罢工、火灾、水灾、地震等非合同双方所能控制、预见或避免的事件。
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当不可抗力发生后15天内受影响一方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知另一方。
八、合同的解除和转让
1、合同的解除
（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
因合同一方严重违约导致合同不能履行或导致合同目的不能实现的，另一方有权解除合同；
合同一方延迟履行合同义务，经另一方书面催告后在30天内仍未履行的，合同另一方有权解除合同；
合同一方严重违约，经另一方两次书面催告后仍不改正的，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后十（10）天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2、合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
九、合同的生效及其他
1、本合同在双方签字盖章后生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需递交招标代理机构备存。
十、下列文件为本合同不可分割部分：
（1）中标通知书；
（2）乙方的投标文件；
（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
（4）招标文件及其附件；
（5）合同附件。
以上与本合同具有同等法律效力
十一、争议解决
本合同双方就本合同产生的争议应首先友好协商解决，若协商不成任一方可以就争议向合同履行地人民法院起诉。本合同履行地苏州市姑苏区。
十二、附则
1、合同份数
本合同一式五份，甲方三份，乙方一份，招标代理机构一份。
2、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。
【以下无正文】
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[bookmark: _Toc6550]第六章 评标办法及标准
一、评标办法：
1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的投标文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分。
4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者（投标优惠率最高）优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。
5、采购人授权评标委员会直接确定中标人。
二、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位及监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
三、采购本国产品的支持政策
1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件4 本国产品成本占比”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
四、评分标准：
（一）价格（40分）
第一步：0%≤优惠率＜100%的，为有效优惠率。不在此范围内的优惠率为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：价格分采用高优惠率优先法计算，即满足招标文件要求且投标优惠率最高的为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（1-评标基准价）/（1-投标优惠率）*价格权值（40%）*100（小数点后保留两位）
（二）服务技术、工艺比较（43分）
1、卫生间漏水维修方案及维修工艺比较（4分）：
总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得4分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。
2、水管爆裂维修方案及维修工艺比较（4分）：
总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得4分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。
3、下水管道堵塞维修方案及维修工艺比较（4分）：
总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得4分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。
4、座便器堵塞维修方案及维修工艺比较（5分）：
总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得5分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得3分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。
5、维修病床维修方案及维修工艺比较（5分）：
总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得5分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得3分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。
6、照明相关维修方案及维修工艺比较（5分）：
总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得5分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得3分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。
7、电气线路故障相关维修方案及维修工艺比较（5分）：
总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得5分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得3分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。
8、水泵、水阀等相关维修方案及维修工艺比较（5分）：
总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得5分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得3分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。
9、其他维修方案及维修工艺比较（6分）：
总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得6分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得4分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得2分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。
（三）项目应急方案比较（5分）
针对本项目突发情况的应急方案。总体模式清晰，配套措施完善，应急方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得5分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，应急方案较为详细完整，可行性较高的得3分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，应急方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。
（四）针对本项目的人员配置情况比较（3分）
1、项目技术负责人情况比较（3分）：具备中级职称得1分，具备高级职称（含副高级）得3分。（须提供职称证书复印件及投标人为其缴纳的近一个月社保证明材料，未提供或提供不全不得分。）
（五）综合评价（9分）
1、类似业绩情况比较：投标人2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来已完成的类似项目业绩情况比较，每提供一个得1分，最高得3分；（须提供合同复印件，合同须能反映主要标的物，签订日期、双方签章清晰可见，否则不得分。）
2、投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每具有1个得1分，最高3分。（证书须在有效期内，认证机构需国家认监委备案的合法机构，提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询页面截图，否则不得分。）
3、投标人近5年来获得政府部门颁发的荣誉奖项，每提供一份得1分，最高3分。（须提供奖项证明材料复印件，否则不得分。）

注：1、投标人不得对招标文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备中标资格。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。


附件：维修清单数量（包括但不限于以下项目）
	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	工程量
	最高限价（元）

	灯具部分

	1
	普通灯具
	1、名称:LED球泡  功率范围（3W-9W）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	个
	1
	37.22

	2
	普通灯具
	1、名称:LED球泡  功率范围（10W-30W）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	个
	1
	47.81

	3
	荧光灯
	1、名称:LED日光灯管 功率范围T8-（8W-15W）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	根
	1
	81.24

	4
	荧光灯
	1、名称:LED日光灯管 功率范围T5-（8W-16W）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	根
	1
	83.17

	5
	装饰灯
	1、名称:LED筒灯 功率范围（5W-20W），尺寸范围（2.5-4寸）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	97.04

	6
	装饰灯
	1、名称:LED筒灯 功率范围（10W-40W），尺寸范围（2.5-4寸）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	134.37

	7
	荧光灯
	1、名称:LED集成平板灯
功率范围（5W-60W），尺寸范围300mm*300mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	184.19

	8
	荧光灯
	1、名称:LED集成平板灯
 功率范围（10W-60W），尺寸范围600mm*300mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	194.28

	9
	荧光灯
	1、名称:LED集成平板灯
 功率范围（20W-80W），尺寸范围600mm*600mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	208.41

	10
	荧光灯
	1、名称:LED集成平板灯
 功率范围（20W-80W），尺寸范围900mm*300mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	224.55

	11
	荧光灯
	1、名称:LED集成平板灯
 功率范围(30W-80W)，尺寸范围1200mm*（200-400mm）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	242.21

	12
	荧光灯
	1、名称:LED集成平板灯
功率范围(30W-100W)，尺寸范围1200mm*600mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	315.39

	13
	荧光灯
	1、名称:LED洁净平板灯
功率范围（5W-60W），尺寸范围300mm*300mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:闪光点
4、更换
	套
	1
	335.58

	14
	荧光灯
	1、名称:LED洁净平板灯
 功率范围（10W-60W），尺寸范围600mm*300mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:闪光点
4、更换
	套
	1
	333.56

	15
	荧光灯
	1、名称:LED洁净平板灯
 功率范围（20W-80W），尺寸范围600mm*600mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光、闪光点
4、更换
	套
	1
	353.75

	16
	荧光灯
	1、名称:LED洁净平板灯
 功率范围（20W-80W），尺寸范围900mm*300mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光、闪光点
4、更换
	套
	1
	337.61

	17
	荧光灯
	1、名称:LED洁净平板灯
 功率范围(30W-80W)，尺寸范围1200mm*（200-400mm）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:闪光点
4、更换
	套
	1
	367.86

	18
	荧光灯
	1、名称:LED洁净平板灯
 功率范围(30W-100W)，尺寸范围1200mm*600mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:闪光点
4、更换
	套
	1
	377.97

	19
	普通灯具
	1、名称:LED床头灯(4W-12W)
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	142.77

	20
	普通灯具
	1、名称:LED吸顶灯 功率(12W-30W ) 尺寸范围300mm-600mm
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	182.37

	21
	荧光灯
	1、名称:LED一体灯，功率范围(8W-40W)，尺寸范围(0.6米-1.2米)
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	161.81

	22
	荧光灯
	1、名称:日光灯灯架（单支、双支），功率范围（10W-40W），尺寸范围0.6米-1.2米
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	107.8

	23
	普通灯具
	1、名称:陶瓷灯头   电压220V，15A螺口
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。  
3、品牌: 国标
4、更换
	套
	1
	23.09

	24
	灯光板
	1、名称:亚克力灯光板  厚度2-4mm
2、步骤:拆除、更换、安装、调试。  
3、品牌: 国标
	m2
	1
	190.91

	25
	工厂灯
	1、名称:LED投光灯  电压220V，功率20W-50W
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。  
3、品牌: 亚明
4、更换
	套
	1
	152.68

	26
	工厂灯
	1、名称:LED投光灯  电压220V，功率（60W-150W）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。  
3、品牌: 三雄极光
4、更换
	套
	1
	349.49

	27
	景观灯
	1、名称:洗墙灯 （PAK460329.12W）
2、步骤: （外墙蜘蛛人高空作业综合考滤）排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌: 亚明
4、更换
	套
	1
	241.38

	28
	装饰灯
	1、名称:磁吸轨道 Ø25 （电压220V，含驱动48V-200W）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。  
3、品牌:光美时代
4、更换
	m
	1
	181.2

	29
	装饰灯
	1、名称:轨道射灯   电压220V，功率（5W-40W）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。  
3、品牌: 光美时代
4、更换
	套
	1
	158.74

	30
	普通灯具
	1、名称:北欧复古绿色玻璃吊灯 （31CM） （含15W发光蜂窝防眩灯泡）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。  
3、品牌: 赛乐透
4、更换
	套
	1
	390.69

	31
	医疗专用灯
	1、名称:灭蚊灯   电压220V，功率（8W-20W）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。  
3、品牌: 名爵尔
4、更换
	套
	1
	221.93

	32
	普通灯具
	1、名称:防水防潮灯   电压220V，功率10W-30W，
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。  
3、品牌: 国标
4、更换
	套
	1
	93.83

	33
	装饰灯
	1、名称:LED灯带 电压24V-220V，带驱动
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。  
3、品牌: 三雄极光
4、更换
	m
	1
	40.86

	34
	嵌入式地灯
	1、名称:地脚灯感应灯  功率范围（3W-20W）
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:国际电工
4、更换
	套
	1
	112.6

	35
	光源模组
	1、名称:光源模组 电压220V 功率（10W-100W）
2、步骤:排除线路故障、拆除更换、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:三雄极光
4、更换
	个
	1
	139.9

	36
	LED光源驱动
	1、名称:LED光源驱动 电压220V 功率（10W-100W）
2、步骤:排除线路故障、拆除更换、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:三雄极光
4、更换
	个
	1
	64.95

	37
	荧光灯
	1、名称:LED（单管）防爆灯（0.6-1.2米）功率（15W-40W）
2、步骤:排除线路故障、拆除更换、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	362.39

	38
	荧光灯
	1、名称:LED（双管）防爆灯（0.6-1.2米） 功率（18W-120W）
2、步骤:排除线路故障、拆除更换、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:三雄极光
4、更换
	套
	1
	524.14

	39
	普通灯具
	1、名称:LED光源灯珠
2、步骤:拆除更换、广告字体面板恢复、打胶、调试。 
3、品牌:三雄极光
4、更换
	个
	1
	4.49

	线槽、配管

	40
	线槽
	1、名称: PVC线槽板 宽度3CM
2、品牌: 鸿雁
3、更换、安装
	m
	1
	20.84

	41
	线槽
	1、名称: PVC线槽板 宽度5CM
2、品牌: 鸿雁
3、更换、安装
	m
	1
	26.47

	42
	线槽
	1、名称: PVC线槽板 宽度10CM
2、品牌: 鸿雁
3、更换、安装
	m
	1
	33.34

	43
	线槽
	1、名称:  铝合金半圆弧形地线槽 宽度范围（3-5CM）
2、品牌: 国标
3、更换、安装
	m
	1
	28.92

	44
	线槽
	1、名称:  铝合金半圆弧形地线槽 宽度范围（6-10CM）
2、品牌: 国标
3、更换、安装
	m
	1
	46.95

	45
	线槽
	1、名称:  铝合金半圆弧形地线槽 宽度范围（11-15CM）
2、品牌: 国标
3、更换、安装
	m
	1
	68.23

	46
	配管
	1、名称:KBJ电线管（含配件）
2、规格:Φ20mm-25mm内
3、品牌:泰州
4、更换
	m
	1
	25.06

	47
	配管
	1、名称:KBJ电线管（含配件）
2、规格:Φ32mm-50mm内
3、品牌:泰州
4、更换
	m
	1
	30.65

	48
	配管
	1、名称:PVC电线管
2、规格:Φ16mm内
3、品牌:公元（含配件）
4、更换
	m
	1
	24

	49
	配管
	1、名称:PVC电线管
2、规格:Φ20mm内
3、品牌:公元（含配件）
4、更换
	m
	1
	24.63

	50
	配管
	1、名称:PVC电线管
2、规格:Φ25mm内（含配件）
3、品牌:公元
4、更换
	m
	1
	29.17

	51
	配管
	1、名称:金属包塑软管
2、规格:Φ20-32mm内（含配件）
3、品牌:永君
4、更换
	m
	1
	38.26

	52
	配管
	1、名称:金属包塑软管
2、规格:Φ32-50mm内（含配件）
3、品牌:永君
4、更换
	m
	1
	63.13

	53
	桥架
	1、名称:钢制槽式镀锌桥架宽（100*100mm）
2、品牌:泰州
3、更换（含配件）
	m
	1
	103

	54
	桥架
	1、名称:钢制镀锌槽式桥架宽（200*100mm）
2、品牌:泰州
3、更换（含配件）
	m
	1
	184.45

	55
	桥架
	1、名称:钢制镀锌槽式桥架宽（300*100mm）
2、品牌:泰州
3、更换（含配件）
	m
	1
	197.57

	电线、电缆

	56
	配线
	1、名称:BV1.5mm2电线
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
	m
	1
	8.6

	57
	配线
	1、名称:BV2.5mm2电线
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
	m
	1
	9.73

	58
	配线
	1、名称:BV4mm2电线
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
	m
	1
	11.41

	59
	配线
	1、名称:BV6mm2电线
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
	m
	1
	13.9

	60
	配线
	1、名称:BVVB-2*1.5mm2护套线
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌: 江南
4、更换
	m
	1
	9.94

	61
	配线
	1、名称:BVVB-2*2.5mm2护套线
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌: 江南
4、更换
	m
	1
	12.6

	62
	配线
	1、名称:BVVB-3*2.5mm2护套线
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌: 江南
4、更换
	m
	1
	19.27

	63
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV3*2.5mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	37.71

	64
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV5*2.5mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	46.46

	65
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV3*4mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
	m
	1
	44.31

	66
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV3*6mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
	m
	1
	51.85

	67
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV5*4mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	57.46

	68
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV5*6mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	95.88

	69
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV3*10mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
	m
	1
	66.47

	70
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*10+1*6mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	115.25

	71
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*16+1*10mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	155.95

	72
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*25+1*10mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	205.97

	73
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*35+1*16mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	256.58

	74
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*50+1*25mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	326.78

	75
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*70+1*35mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	439.6

	76
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*95+1*50mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	581.75

	77
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*120+1*70mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	720.49

	78
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*150+1*70mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	868.47

	79
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*185+1*95mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	1067.29

	80
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV4*240+1*120mm2铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	1353.65

	81
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV10mm2单铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	19.93

	82
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV16mm2单铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	31.41

	83
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV25mm2单铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	42.24

	84
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV35mm2单铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	56.69

	85
	电力电缆
	1、名称:WDZB-YJV50mm2单铜芯电缆
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:江南
4、更换
	m
	1
	71.89

	开关及小电器

	86
	成套配电箱
	1、名称、型号:PZ30-（4-6）回路配成套电箱
2、步骤:刨沟、拆除、安装、端子接线
3、品牌:正泰（含施耐德元器件、综合考滤）
4、更换
	台
	1
	1567.69

	87
	成套配电箱
	1、名称、型号:PZ30-（8-10）回路成套配电箱
2、步骤:刨沟、拆除、安装、端子接线
3、品牌:正泰（含施耐德元器件、综合考滤）
4、更换
	台
	1
	2356.12

	88
	成套配电箱
	1、名称、型号:PZ30-（12-15）回路成套配电箱
2、步骤:刨沟、拆除、安装、端子接线
3、品牌:正泰（含施耐德元器件、综合考滤）
4、更换
	台
	1
	2975.59

	89
	成套配电箱
	1、名称、定制配电箱（长40-100cm*宽30-80cm）（空箱）
2、步骤:拆除、安装、端子接线
3、品牌:国标加厚
4、更换
	台
	1
	904.15

	90
	成套配电箱
	1、名称、熊猫水泵配套控制柜（一控二）（含元器件）
2、步骤:拆除、安装、端子接线
3、品牌:上海熊猫
4、更换
	台
	1
	4752.27

	91
	成套配电箱
	1、名称、定制污水泵控制成套配电箱（含元器件）
2、步骤:拆除、安装、端子接线
3、品牌型号:定制（300*200*400）
4、更换
	台
	1
	1997.52

	92
	接线盒
	1、名称:明装开关盒（含暗装接线盒）
2、型号:86型
3、品牌:鸿雁
4、更换
	个
	1
	20.57

	93
	照明开关、按钮
	1、名称:86型插座面板（2-2孔、2-3孔、3孔、带开关）（范围10A-16A）
2、型号:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:鸿雁
4、更换
	套
	1
	42.07

	94
	照明开关、按钮
	1、名称:86型插座面板（10孔）（范围10A-16A）
2、型号:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:鸿雁
4、更换
	套
	1
	47.16

	95
	照明开关、按钮
	1、名称:380V三相插座面板（范围16A-32A）
2、型号:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:鸿雁
4、更换
	套
	1
	47.16

	96
	插座
	1、名称:铜地插座（电压220V电流范围16A-20A）
2、型号:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:鸿雁
4、更换
	套
	1
	156.19

	97
	插座
	1、名称:二（三）脚插头（电压220V电流范围10A-20A）
2、型号:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:鸿雁
4、更换
	套
	1
	36.49

	98
	插座
	1、名称:三相插头（电压380V电流范围16A-32A）
2、型号:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:鸿雁
4、更换
	套
	1
	54.35

	99
	照明开关、按钮
	1、名称:开关面板 
2、型号：86型 范围（1-2开、含双控）
3、步骤:拆除、安装、调试。
4、品牌:鸿雁
	套
	1
	42.07

	100
	照明开关、按钮
	1、名称:开关面板
2、 型号：86型 范围（3-4开、含双控）
3、步骤:拆除、安装、调试。
4、品牌:鸿雁
	套
	1
	45.14

	101
	照明开关、按钮
	1、名称:白盖面板
2、 型号：86型 
3、步骤:拆除、安装、调试。
4、品牌:鸿雁
	套
	1
	22.93

	102
	照明开关、按钮
	1、名称:定时（调速）开关面板
2、 型号：86型 范围（1-60分钟）
3、步骤:拆除、安装、调试。
4、品牌:鸿雁
	套
	1
	58.48

	103
	多功能插座
	1、名称:多功能插座模块（10-16A）
2、步骤:拆除、安装、调试。
3、品牌:鸿雁
4、更换
	个
	1
	49.97

	104
	照明开关、按钮
	1、名称:时控开关
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:正泰KG316T
4、更换
	套
	1
	175.03

	105
	低压电气开关
	1、名称、交流接触器 
2、步骤:排除线路故障，拆除，检修，调试
3、品牌规格:正泰 （220V-380V 电流10-50A）
4、更换
	个
	1
	295.1

	106
	低压电气开关
	1、名称、交流接触器 
2、步骤:排除线路故障，拆除，检修，调试
3、品牌规格:正泰（220V-380V 电流50A-100A）
4、更换
	个
	1
	548.47

	107
	低压电气开关
	1、名称、接触器
2、步骤:排除线路故障，拆除，检修，调试
3、品牌:施耐德（220V-380V 电流10-50A）
4、更换
	个
	1
	464.97

	108
	低压电气开关
	1、名称、接触器220V-380V 电流63-100A
2、步骤:排除线路故障，拆除，检修，调试
3、品牌:施耐德
4、更换
	个
	1
	698.65

	109
	配电智能设备
	1、名称、各类继电器（时间，中间，）
2、步骤:排除线路故障，拆除，检修，调试
3、品牌:国标12V-220V
4、更换
	台
	1
	151.12

	110
	小电器
	1、名称:热继电器
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:施耐德10A-50A
4、更换
	个
	1
	299.18

	111
	小电器
	1、名称:急停按钮
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:正泰
4、更换
	个
	1
	75.22

	112
	小电器
	1、名称:启停按钮
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。
3、品牌:正泰
4、更换
	个
	1
	55.8

	113
	低压熔断器
	1、名称:熔断器
2、品牌型号:国标（16-50A）
3、步骤:检查故障、更换
	台
	1
	50.17

	114
	铜鼻子
	1、名称:紫铜铜鼻子
2、品牌型号:国标DT-（16-50mm2）
3、步骤:断电、检查、更换
	个
	1
	24.68

	115
	铜鼻子
	1、名称:紫铜铜鼻子
2、品牌型号:国标DT-（70-240mm2）
3、步骤:断电、检查、更换
	个
	1
	35.13

	116
	电力电缆头
	1、名称:电缆终端头
2、品牌型号:国标（16-50mm2）
3、步骤:断电、检查、更换
	个
	1
	190.83

	117
	电力电缆头
	1、名称:电缆终端头
2、品牌型号:国标（70-240mm2）
3、步骤:断电、检查、更换
	个
	1
	263.89

	118
	户外开关电源
	1、名称:户外开关电源
2、品牌型号:漫威 HLG-40012V33A
3、步骤:检查故障、更换
	个
	1
	220.63

	119
	保温管
	1、名称:保温管 电压220V-380V  功率1KW-3KW
2、步骤:排除线路故障、拆除、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:腾飞
4、更换
	个
	1
	366.73

	120
	加热管
	1、名称:加热管  电压220V-380V   功率3-6KW
2、步骤:拆开发生器、疑难检修、安装、调试。 
3、品牌:嘉乐斯乐
4、更换
	个
	1
	541.2

	121
	低压电气开关
	1、名称:iC65 1P（DPN）空气开关（含DPN）
2、电流范围（电流16A-20A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	193.71

	122
	低压电气开关
	1、名称:iC65 1P（DPN 空气开关
2、电流范围（电流25A-32A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	213.71

	123
	低压电气开关
	1、名称:iC65 2P空气开关
2、电流范围（电流16A-20A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	232.33

	124
	低压电气开关
	1、名称:iC65 2P空气开关
2、电流范围（电流25A-32A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	254.24

	125
	低压电气开关
	1、名称:iC65 2P空气开关
2、电流范围（电流40A-63A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	294.2

	126
	低压电气开关
	1、名称:iC65 3P空气开关
2、电流范围（综合16A-25A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	314.31

	127
	低压电气开关
	1、名称:iC65 3P空气开关
2、电流范围（综合32A-40A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	324.49

	128
	低压电气开关
	1、名称:iC65 3P空气开关
2、电流范围（电流50A-63A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	344.48

	129
	低压电气开关
	1、名称:iC65 3P空气开关
2、电流范围（电流80A-100A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	478.36

	130
	低压电气开关
	1、名称:iC65 4P空气开关
2、电流范围（电流40A-63A ）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	537.22

	131
	低压电气开关
	1、名称:iC65 4P空气开关
2、电流范围（电流80A-100A ）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	604.62

	132
	低压电气开关
	1、名称:iC65 2P漏电保护
2、电流范围（电流16A-32A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	304.74

	133
	低压电气开关
	1、名称:iC65 2P漏电保护
2、电流范围（电流40A-63A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	353.16

	134
	低压电气开关
	1、名称:iC65 3P漏电保护
2、电流范围（电流16A-32A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	421.5

	135
	低压电气开关
	1、名称:iC65 3P漏电保护
2、电流范围（电流40A-63A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	448.09

	136
	低压电气开关
	1、名称:iC65 3P漏电保护
2、电流范围（电流80A-100A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德、西门子
	个
	1
	571.51

	137
	低压电气开关
	1、名称: 3P塑壳空气开关
2、电流范围（电流32A-63A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德
	个
	1
	1429.58

	138
	低压电气开关
	1、名称: 3P塑壳空气开关
2、电流范围（电流80A-125A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德
	个
	1
	1836.05

	139
	低压电气开关
	1、名称:3P塑壳空气开关
2、电流范围（电流150A-250A）
3、步骤:检查、端子接线 、更换
4、品牌: 施耐德
	个
	1
	3685.93

	140
	控制器
	1、名称:变频器
2、范围（2KW-5.5KW）
3、步骤:检查、端子接线 、更换、调试
4、品牌: 丹佛斯051
	台
	1
	6426.24

	141
	控制器
	1、名称:变频器
2、范围（6KW-12KW）
3、步骤:检查、端子接线 、更换、调试
4、品牌: 丹佛斯051
	台
	1
	8662.83

	142
	控制器
	1、名称:变频器
2、范围（13KW-18KW）
3、步骤:检查、端子接线 、更换、调试
4、品牌: 丹佛斯051
	台
	1
	9678.6

	143
	风机盘管
	1、名称:风幕机
2、品牌:绿岛风（ 0.9米长）
3、步骤:更换
	台
	1
	1756.84

	144
	风机盘管
	1、名称:风幕机
2、品牌:绿岛风（1.2米长）
3、步骤:更换
	台
	1
	1982.1

	145
	风机盘管
	1、名称:风幕机
2、品牌:绿岛风（1.5米长）
3、步骤:更换
	台
	1
	2320

	146
	暖风机
	名称：暖风机
品牌型号：美的NFT-HYR
1：检查暖风机供电回路及风管；
2：更换暖风机；
3：暖风机试运行；
	台
	1
	382.95

	147
	风扇
	名称：换气扇
品牌型号：绿岛风BPT-10-22CH
1：检查换气扇供电回路及风管；
2：更换换气扇；
3：换气扇调试运行；
	台
	1
	264.27

	148
	风扇
	名称：换气扇
品牌型号：绿岛风BPT-15-33H45
1：检查换气扇供电回路及风管；
2：更换换气扇；
3：换气扇调试运行；
	台
	1
	439.14

	149
	风扇
	名称：换气扇
品牌型号：松下FV-24CUG2C
1：检查换气扇供电回路及风管；
2：更换换气扇；
3：换气扇调试运行；
	台
	1
	526.08

	150
	风扇
	1、名称：窗式换气扇
2、品牌型号：绿岛风APB30-6-B
3、检查换气扇供电回路及风管；
4、更换换气扇；
	台
	1
	299.24

	151
	风扇
	1、名称:吊扇
2、品牌型号:美的1400
步骤:检查故障、更换
	台
	1
	307.45

	152
	风扇
	1、名称:壁扇
2、品牌型号:美的16寸
3、步骤:检查故障、更换
	台
	1
	384.65

	153
	风扇
	1、名称:工业壁扇
2、品牌:钻石650
3、步骤:检查故障、更换
	台
	1
	482.5

	154
	风机
	1、名称:轴流风机电机
2、品牌:德东220V-SF3-4
3、步骤:检查故障、更换
	台
	1
	591.77

	155
	风机
	1、名称:管道式轴流风机
2、品牌:德东220V-DF5G-4
3、步骤:更检查故障、更换
	台
	1
	1517.48

	156
	风机
	1、名称：低噪音矩形管道风机
2、品牌:埃维特（1500风量，功率0.37kw）
3、步骤:更检查故障、更换
	台
	1
	5044.98

	157
	风扇
	1、名称：送风机
2、品牌:松下（FV-25NF3CE）
3、步骤:更检查故障、更换
	台
	1
	7555.09

	158
	风机
	1、名称：防爆风机
2、品牌:松雷纪（BFAG-400）
3、步骤:更检查故障、更换
	台
	1
	721.22

	159
	控制器
	1、名称:限电自动控制器
2、品牌型号:瑞深XYLD-63S
3、步骤:检查故障、更换
	台
	1
	79.95

	160
	控制器
	1、名称:电动窗帘控制器
2、品牌型号:杜亚、2629
3、步骤:检查故障、更换
	台
	1
	1845.11

	161
	控制器
	1、名称:电动窗帘遥控器
2、品牌型号:杜亚2629
3、步骤:检查故障、更换
	台
	1
	369.02

	162
	配电箱锁
	1、名称:配电箱锁
2、品牌型号:恋品惠MS308-3
3、步骤:检查故障、更换
	把
	1
	38.27

	163
	物位检测仪表
	1、名称:污水泵浮球开关
2、品牌型号:伊莱科（3-10米）
3、步骤:检查故障、下井更换
	台
	1
	341.65

	164
	照明开关、按钮
	1、名称：防爆控制开关
2、品牌:向固（SW-16）
3、步骤:更检查故障、更换
	套
	1
	168.85

	165
	插座
	1、名称：防爆插座
2、品牌:向固（AC16-32A）
3、步骤:更检查故障、更换
	套
	1
	404.31

	给排水管道

	166
	塑料管
	1、名称:U-PVC20-25排水（含伸缩节、三通，90-45度弯，直接、P、S弯头）管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	39.7

	167
	塑料管
	1、名称:U-PVC32排水管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	40.5

	168
	塑料管
	1、名称:U-PVC40排水管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	41.42

	169
	塑料管
	1、名称:U-PVC50排水管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	42.77

	170
	塑料管
	1、名称:U-PVC75排水管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	60.26

	171
	塑料管
	1、名称:U-PVC110排水管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	78.39

	172
	塑料管
	1、名称：PVC160排水管
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	m
	1
	120.65

	173
	U-PVC排水管配件
	1、名称：U-PVC20-40给水管配件，（含三通、直接、90-45度弯）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	3.5

	174
	U-PVC排水管配件
	1、名称：U-PVC50排水管配件，（含伸缩节、三通，90-45度弯，直接、P、S弯头）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	12.95

	175
	U-PVC排水管配件
	1、名称：U-PVC75排水管配件，（含伸缩节、三通，90-45度弯，直接、P、S弯头）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	15.99

	176
	U-PVC排水管配件
	1、名称：PVC110（含伸缩节、三通，90-45度弯，直接、P、S弯头）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	23.18

	177
	U-PVC排水管配件
	1、名称：PVC160（含伸缩节、三通，90-45度弯，直接、P、S弯头）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	32.65

	178
	塑料管
	1、名称:PPR25热熔管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	42.01

	179
	塑料管
	1、名称:PPR32热熔管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	48.6

	180
	塑料管
	1、名称:PPR40热熔管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	60.01

	181
	塑料管
	1、名称:PPR50热熔管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	75.3

	182
	塑料管
	1、名称:PPR63热熔管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	97.69

	183
	塑料管
	1、名称:PPR75热熔管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	114.19

	184
	塑料管
	1、名称:PPR90热熔管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	136.09

	185
	塑料管
	1、名称:PPR110热熔管
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	m
	1
	180.9

	186
	PPR管配件
	1、名称:PPR25配件（含三通，90-45度弯，内外丝，直接）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	24.31

	187
	PPR管配件
	1、名称：PPR32配件（含三通，90-45度弯，内外丝，直接）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	27.8

	188
	PPR管配件
	1、名称：PPR40配件（含三通，90-45度弯，内外丝，直接）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	31.16

	189
	PPR管配件
	1、名称：PPR50配件（含三通，90-45度弯，内外丝，直接）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	35.48

	190
	PPR管配件
	1、名称：PPR63配件（含三通，90-45度弯，内外丝，直接）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	47.8

	191
	PPR管配件
	1、名称：PPR75配件（含三通，90-45度弯，内外丝，直接）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	77.36

	192
	PPR管配件
	1、名称：PPR90配件（含三通，90-45度弯，内外丝，直接）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	88.96

	193
	PPR管配件
	1、名称：PPR110配件（含三通，90-45度弯，内外丝，直接）
2、品牌：公元
3、步骤：更换
	个
	1
	97.84

	194
	镀锌钢管
	1、名称 :DN16镀锌管
2、品牌:金洲
3、步骤:更换
	m
	1
	58.69

	195
	镀锌钢管
	1、名称 :DN20镀锌管
2、品牌:金洲
3、步骤:更换
	m
	1
	60.63

	196
	镀锌钢管
	1、名称 :DN25镀锌管
2、品牌:金洲
3、步骤:更换
	m
	1
	76.03

	197
	镀锌钢管
	1、名称 :DN32镀锌管
2、品牌:金洲
3、步骤:更换
	m
	1
	83.94

	198
	镀锌钢管
	1、名称 :DN40镀锌管
2、品牌:金洲
3、步骤:更换
	m
	1
	91.06

	199
	镀锌钢管
	1、名称 :DN50镀锌管
2、品牌:金洲
3、步骤:更换
	m
	1
	102.11

	200
	镀锌钢管
	1、名称 :DN65镀锌管
2、品牌:金洲
3、步骤:更换
	m
	1
	118.39

	201
	镀锌钢管
	1、名称 :DN80镀锌管
2、品牌:金洲
3、步骤:更换
	m
	1
	125.6

	202
	镀锌钢管
	1、名称 :DN100镀锌管
2、品牌:金洲
3、步骤:更换
	m
	1
	151.67

	203
	镀锌钢管
	1、名称 :DN150镀锌管
2、品牌:金洲
3、步骤:更换
	m
	1
	195.04

	204
	镀锌管配件
	1、名称：DN16镀锌配件（活接、三通，弯头，直接）
3、步骤：更换
	个
	1
	7.9

	205
	镀锌管配件
	1、名称：DN20镀锌配件（活接、三通，弯头，直接）
3、步骤：更换
	个
	1
	8.45

	206
	镀锌管配件
	1、名称：DN25镀锌配件（活接、三通，弯头，直接）
3、步骤：更换
	个
	1
	10.25

	207
	镀锌管配件
	1、名称：DN32镀锌配件（活接、三通，弯头，直接）
3、步骤：更换
	个
	1
	12.95

	208
	镀锌管配件
	1、名称：DN40镀锌配件（活接、三通，弯头，直接）
3、步骤：更换
	个
	1
	15.62

	209
	镀锌管配件
	1、名称：DN50镀锌配件（活接、三通，弯头，直接）
3、步骤：更换
	个
	1
	17.88

	210
	镀锌管配件
	1、名称：DN65镀锌配件（活接、三通，弯头，直接）
3、步骤：更换
	个
	1
	27.32

	211
	镀锌管配件
	1、名称：DN80镀锌配件（活接、三通，弯头，直接）
3、步骤：更换
	个
	1
	35.89

	212
	镀锌管配件
	1、名称：DN100镀锌配件（三通，弯头，直接）
2、品牌：金洲
3、步骤：更换
	个
	1
	49.07

	213
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN20-32*3mm
4、步骤:更换
	m
	1
	59.83

	214
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN40*3mm
4、步骤:更换
	m
	1
	71.58

	215
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN50*3mm
4、步骤:更换
	m
	1
	86.57

	216
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN65*3mm
4、步骤:更换
	m
	1
	106.94

	217
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN80*4mm
4、步骤:更换
	m
	1
	119.32

	218
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN100*4mm
4、步骤:更换
	m
	1
	145.45

	219
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN125*5mm
4、步骤:更换
	m
	1
	168.74

	220
	无缝钢管配件
	1、名称:无缝钢管配件（含三通，弯头）
2、品牌:国标
3、规格:DN20-50*3mm
4、步骤:更换
	个
	1
	91.52

	221
	无缝钢管配件
	1、名称:无缝钢管配件（含三通，弯头）
2、品牌:国标
3、规格:DN51-80*3.5mm
4、步骤:更换
	个
	1
	101.64

	222
	无缝钢管配件
	1、名称:无缝钢管配件（含三通，弯头）
2、品牌:国标
3、规格:DN81-100*4mm
4、步骤:更换
	个
	1
	114.4

	223
	无缝钢管配件
	1、名称:无缝钢管配件（含三通，弯头）
2、品牌:国标
3、规格:DN125*5mm
4、步骤:更换
	个
	1
	153.82

	224
	不锈钢管
	1、名称:焊接不锈钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN20-32*3mm
4、步骤:更换
	m
	1
	140.25

	225
	不锈钢管
	1、名称:焊接不锈钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN45*3mm
4、步骤:更换
	m
	1
	171.11

	226
	不锈钢管
	1、名称:焊接不锈钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN57*3mm
4、步骤:更换
	m
	1
	226

	227
	不锈钢管
	1、名称:焊接不锈钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN76*3mm
4、步骤:更换
	m
	1
	290.69

	228
	不锈钢管
	1、名称:焊接不锈钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN89*4mm
4、步骤:更换
	m
	1
	378.89

	229
	不锈钢管
	1、名称:焊接不锈钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN108*4mm
4、步骤:更换
	m
	1
	443.6

	230
	不锈钢管
	1、名称:焊接不锈钢管
2、品牌:国标
3、规格:DN133*4mm
4、步骤:更换
	m
	1
	504.36

	231
	焊接不锈钢管管件
	1、名称:焊接不锈钢管配件（含三通，弯头）
2、品牌:国标
3、规格:DN20-50*3mm
4、步骤:更换
	个
	1
	186.97

	232
	焊接不锈钢管管件
	1、名称:焊接不锈钢管配件（含三通，弯头）
2、品牌:国标
3、规格:DN65-89*3mm
4、步骤:更换
	个
	1
	242.15

	233
	焊接不锈钢管管件
	1、名称:焊接不锈钢管配件（含三通，弯头）
2、品牌:国标
3、规格:DN108*4mm
4、步骤:更换
	个
	1
	325.51

	234
	焊接不锈钢管管件
	1、名称:焊接不锈钢管配件（含三通，弯头）
2、品牌:国标
3、规格:DN133*5mm
4、步骤:更换
	个
	1
	381.83

	235
	卡箍配件
	1、名称：DN100-DN125卡箍
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	个
	1
	66.46

	236
	卡箍配件
	1、名称：DN150-DN200卡箍
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	个
	1
	88.98

	237
	卡箍配件
	1、名称：DN100-DN125卡箍（三通、大小头）弯头
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	个
	1
	127.28

	238
	卡箍配件
	1、名称：DN150-DN200卡箍（三通、大小头）弯头
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	个
	1
	158.81

	239
	卡箍配件
	1、名称：DN100-DN125卡箍法兰
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	个
	1
	144.17

	240
	卡箍配件
	1、名称：DN150-DN200卡箍（三通、大小头）弯头
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	个
	1
	158.81

	241
	金属垫片
	1、名称：金属垫片DN20-DN50
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	12.73

	242
	金属垫片
	1、名称：金属垫片DN65-DN100
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	16.11

	243
	金属垫片
	1、名称：金属垫片DN125-DN200
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	20.05

	244
	四氟垫片
	1、名称：四氟垫片DN20-DN50
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	11.28

	245
	四氟垫片
	1、名称：四氟垫片DN65-DN100
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	16.79

	246
	四氟垫片
	1、名称：四氟垫片DN125-DN200
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	34.69

	247
	其他管道绝热
	1、名称：橡塑（铝板）管道保温（综合考滤阀门、三通、弯头）
2、品牌规格：华美；厚2CM （DN20-DN50）
3、步骤：更换
	m
	1
	98.61

	248
	其他管道绝热
	1、名称：橡塑铝板管道保温（综合考滤阀门、三通、弯头）
2、品牌规格：华美；厚3CM （DN65-DN100）
3、步骤：更换
	m
	1
	110.6

	249
	其他管道绝热
	1、名称：橡塑铝板管道保温（综合考滤阀门、三通、弯头）
2、品牌规格：华美；厚3CM （DN125-DN200）
3、步骤：更换
	m
	1
	140.48

	洁具五金龙头

	250
	洗脸盆
	1、名称:立柱盆
2、品牌:九牧（综合型号）
3、步骤:更换
	组
	1
	841.87

	251
	大便器
	1、名称:坐便器
2、品牌:九牧（综合型号）
3、步骤:更换
	组
	1
	1417.54

	252
	大便器
	1、名称:坐便器
2、品牌:法恩莎（FB16188）
3、步骤:更换
	组
	1
	1623.21

	253
	大便器
	1、名称:坐便器
2、品牌:和成（C1984K）
3、步骤:更换
	组
	1
	1837.98

	254
	大便器
	1、名称:蹲便器
2、品牌型号:九牧（综合型号）
3、步骤:更换
	组
	1
	937.9

	255
	大便器
	1、名称:蹲便器
2、品牌型号:法恩莎（5607C）
3、步骤:更换
	组
	1
	993.03

	256
	大便器
	1、名称:蹲便器
2、品牌型号:和成C106D
3、步骤:更换
	组
	1
	1142.12

	257
	洗脸盆
	1、名称:台下盆
3、品牌型号:九牧（16寸-22寸）
4、步骤:更换
	组
	1
	957.12

	258
	洗脸盆
	1、名称:台下盆
3、品牌型号:法恩莎（FP4606 ）
4、步骤:更换
	组
	1
	1165.18

	259
	洗脸盆
	1、名称:台下盆
3、品牌型号:和成（16寸-22寸）
4、步骤:更换
	组
	1
	1305.6

	260
	洗涤盆
	1、名称:拖把池
2、品牌型号:九牧（综合大、中、小号）
3、步骤:更换
	组
	1
	608.64

	261
	给、排水附件
	1、名称:感应（冷热水）龙头
2、品牌型号:九牧（51E1180）
3、步骤:更换
	个
	1
	894.16

	262
	给、排水附件
	1、名称:感应（冷热水）龙头
2、品牌型号:欣佳盟62A
3、步骤:更换
	个
	1
	1562.04

	263
	给、排水附件
	1、名称:感应（冷热水）龙头
2、品牌型号:洁利来GL1051
3、步骤:更换
	个
	1
	2465.44

	264
	给、排水附件
	1、名称:开水炉龙头
2、品牌:腾飞（综合型号）
3、步骤:更换
	个
	1
	153.93

	265
	给、排水附件
	1、名称:龙头水嘴（冷水加长）
2、品牌:九牧（综合型号）
3、步骤:更换
	个
	1
	66.68

	266
	给、排水附件
	1、名称:单冷高抛龙头
2、品牌:科贝（综合型号）
3、步骤:更换
	个
	1
	414.35

	267
	给、排水附件
	1、名称:高抛龙头（冷热水）
2、品牌:科贝、法恩莎（综合型号）
3、步骤:更换
	个
	1
	763.84

	268
	给、排水附件
	1、名称:台盆双联龙头（冷热水）
2、品牌:科贝、法恩莎（综合型号）
3、步骤:更换
	个
	1
	838.51

	269
	给、排水附件
	1、名称:台盆双联龙头
2、品牌:和成（综合型号）
3、步骤:更换
	个
	1
	1206.97

	270
	给、排水附件
	1、名称:淋浴龙头
2、品牌:科贝、法恩莎（综合型号）
3、步骤:更换
	个
	1
	801.13

	271
	小便器
	1、名称:小便器（感应）
2、品牌型号:九牧（D款
3、步骤:更换
	组
	1
	1630.25

	272
	小便器
	1、名称:小便器（感应）
2、品牌型号:法恩莎（FN6655C）
3、步骤:更换
	组
	1
	1795.63

	273
	小便按压冲洗阀
	1、名称:小便按压冲洗阀
2、品牌:国标（综合型号）
3、步骤:更换
	套
	1
	333.69

	274
	给、排水附件
	1、名称:小便感应冲洗阀
2、品牌:法恩莎
3、步骤:更换
	个
	1
	930.47

	275
	给、排水附件
	1、名称:小便感应冲洗阀
2、品牌:和成（综合型号）
3、步骤:更换
	个
	1
	890.33

	276
	给、排水附件
	1、名称:小便冲洗阀维修（含配件如、感应面板、电磁阀、电池盒;包干）
2、品牌:和成）
3、步骤:更换
	个
	1
	450.53

	277
	大便冲洗阀
	1、名称:大便冲洗阀
2、品牌:国标（DN25）
3、步骤:更换
	套
	1
	388.58

	278
	大便冲洗阀
	1、名称:大便冲洗阀
2、品牌:法恩莎（F87881）
3、步骤:更换
	套
	1
	957.37

	279
	大便冲洗阀
	1、名称:脚踏大便冲洗阀
2、品牌:和成（CF636NT）
3、步骤:更换
	套
	1
	1351.59

	280
	大便冲洗阀维修
	1、名称:脚踏大便冲洗阀维修（含配件如：虹吸管、阀芯、脚踏板；包干）
2、品牌:和成（CF636NT）
3、步骤:更换
	套
	1
	288.34

	281
	给、排水附件
	1、名称:高抛龙头
2、品牌:九牧（综合型号）
3、步骤:更换
	个
	1
	462.94

	282
	混水阀
	1、名称:混水阀
2、品牌:国标（DN16-20）
3、步骤:更换
	套
	1
	225.26

	283
	淋浴转换器
	1、名称:淋浴转换器
2、品牌:和成
3、步骤:更换
	套
	1
	280.46

	284
	坐便器维修
	1、名称:坐便器维修（含配件如水箱洁具、进水阀、按钮、打胶包干）
2、品牌:和成、法恩莎、九牧
3、步骤:更换
	套
	1
	349.75

	285
	便盖
	1、名称:便盖
2、品牌:国标
3、步骤:更换
	套
	1
	112.63

	286
	便盖
	1、名称:HCG便盖
2、品牌:和成
3、步骤:更换
	套
	1
	506.84

	287
	便盖
	1、名称:便盖
2、品牌:法恩莎
3、步骤:更换
	套
	1
	405.48

	288
	台盆落水头
	1、名称:台盆落水头
2、品牌:九牧
3、步骤:更换
	个
	1
	131.78

	289
	台盆不锈钢下水管
	1、名称:台盆不锈钢下水管
2、品牌:九牧 长度50CM-100CM
3、步骤:更换
	个
	1
	94.61

	290
	波纹下水管
	1、名称:台盆波纹带钢丝伸缩下水管
2、品牌:九牧 长度50CM-100CM
3、步骤:更换
	个
	1
	69.84

	291
	淋浴喷头
	1、名称:淋浴喷头（含手持花洒）
2、品牌:国标4寸
3、步骤:更换
	个
	1
	70.39

	292
	大喷头
	1、名称:淋浴大喷头
2、品牌:和成
3、步骤:更换
	个
	1
	236.53

	293
	淋浴软管
	1、名称:淋浴软管（80CM-150CM)
2、品牌:国标
3、步骤:更换
	个
	1
	63.08

	294
	淋浴底座
	1、名称:淋浴底座
2、品牌型号:国标
3、步骤:更换
	个
	1
	24.78

	295
	金属编织软管
	1、名称:金属编织软管(长度30-60Cm)
2、品牌:九牧
3、步骤:更换
	个
	1
	37.17

	296
	金属编织软管
	1、名称:金属编织软管(长度80-120Cm)
2、品牌:九牧
3、步骤:更换
	个
	1
	57.44

	297
	金属编织软管
	1、名称:金属编织软管(长度150-200Cm)
2、品牌:九牧
3、步骤:更换
	个
	1
	68.7

	298
	压力仪表
	1、名称:压力表（含检测费）
2、品牌:富阳0-16KG
3、内容:更换
	台
	1
	212.91

	299
	压力仪表
	1、名称:电接点压力表（含检测费）
2、品牌:富阳0-16KG
3、内容:更换
	台
	1
	312.84

	300
	表弯
	1、名称:不锈钢表弯
2、品牌型号:国标（DN16）
3、步骤:更换
	个
	1
	42.8

	301
	旋赛阀
	1、名称:全铜三通旋赛阀
2、品牌型号:国标（大中小DN16）
3、步骤:更换
	个
	1
	112.63

	302
	角阀
	1、名称:角阀
2、品牌:九牧
3、步骤:更换
	个
	1
	43.93

	303
	三通分水角阀
	1、名称:三通分水角阀
2、品牌:九牧
3、步骤:更换
	个
	1
	61.94

	304
	给、排水附件
	1、名称:不锈钢地漏（含地漏盖）
2、品牌型号:国标DN50
3、步骤:更换
	个
	1
	64.47

	305
	铜（内）外丝（加长）
	1、名称:铜（内）外丝（加长）
2、品牌型号:国标（DN16-20）
3、步骤:更换
	个
	1
	25.91

	306
	铜扣三通
	1、名称:铜扣三通
2、品牌型号:国标（DN16-20）
3、步骤:更换
	个
	1
	32.67

	307
	铜质方内三通
	1、名称:铜质方内三通
2、品牌型号:国标（DN16-20）
3、步骤:更换
	个
	1
	43.93

	308
	温度仪表
	1、名称:双金属温度计
2、品牌型号:上戈WSS-511
3、步骤:检查、更换
	支
	1
	370.1

	309
	压力仪表
	1、名称:水泵自动控制电子压力开关CM3-3PC
2、品牌:格兰富
3、型号：CM3-3PC
4、步骤:更换，安装
	台
	1
	518.67

	阀门、法兰

	310
	金属阀门
	1、名称:DN16铜快开阀
2、品牌:埃美柯
3、步骤:更换
	个
	1
	80.38

	311
	金属阀门
	1、名称:DN20铜快开阀
2、品牌:埃美柯
3、步骤:更换
	个
	1
	100.68

	312
	金属阀门
	1、名称:DN25铜快开阀
2、品牌:埃美柯
3、步骤:更换
	个
	1
	126.1

	313
	金属阀门
	1、名称:DN32铜快开阀
2、品牌:埃美柯
3、步骤:更换
	个
	1
	183.69

	314
	金属阀门
	1、名称:DN40铜快开阀
2、品牌:埃美柯
3、步骤:更换
	个
	1
	276.07

	315
	金属阀门
	1、名称:DN50铜快开阀
2、品牌:埃美柯
3、步骤:更换
	个
	1
	383.69

	316
	金属阀门
	1、名称:铜质Y型过滤器
2、品牌:埃美柯（DN16-DN32）
3、步骤:更换
	个
	1
	228.7

	317
	金属阀门
	1、名称:铜质Y型过滤器
2、品牌:埃美柯（DN40-DN50）
3、步骤:更换
	个
	1
	458.9

	318
	金属阀门
	1、名称:法兰Y型过滤器
2、品牌:埃美柯（DN65-DN80）
3、步骤:更换
	个
	1
	730.09

	319
	金属阀门
	1、名称:法兰Y型过滤器
2、品牌:埃美柯（DN100）
3、步骤:更换
	个
	1
	898.05

	320
	金属阀门
	1、名称:PPR25双活节球阀
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	个
	1
	151.73

	321
	金属阀门
	1、名称:PPR32双活节球阀
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	个
	1
	162.44

	322
	金属阀门
	1、名称:PPR40双活节球阀
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	个
	1
	202.77

	323
	金属阀门
	1、名称:PPR50双活节球阀
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	个
	1
	253.82

	324
	金属阀门
	1、名称:PPR63双活节球阀
2、品牌:公元
3、步骤:更换
	个
	1
	465.87

	325
	金属阀门
	1、名称:DN20-DN40丝扣铜止回阀（铸铁）
2、品牌:埃美柯
3、步骤:停水关相应阀门，更换
	个
	1
	373.84

	326
	金属阀门
	1、名称:DN50止回阀（铸铁）
2、品牌:埃美柯
3、步骤:停水关相应阀门，更换
	个
	1
	754.25

	327
	金属阀门
	1、名称:DN65止回阀（铸铁）
2、品牌:埃美柯
3、步骤:停水关相应阀门，更换
	个
	1
	864.03

	328
	金属阀门
	1、名称:DN80止回阀（铸铁）
2、品牌:埃美柯
3、步骤:停水关相应阀门，更换
	个
	1
	952.14

	329
	金属阀门
	1、名称:DN100止回阀（铸铁）
2、品牌:埃美柯
3、步骤:停水关相应阀门，更换
	个
	1
	1192.23

	330
	金属阀门
	1、名称:DN150止回阀（铸铁）
2、品牌:埃美柯
3、步骤:停水关相应阀门，更换
	个
	1
	1402.72

	331
	金属阀门
	1、名称:铸铁闸阀
2、品牌:埃美柯DN50
3、步骤:更换
	个
	1
	890.86

	332
	金属阀门
	1、名称:铸铁闸阀
2、品牌:埃美柯DN65
3、步骤:更换
	个
	1
	1096.07

	333
	金属阀门
	1、名称:铸铁闸阀
2、品牌:埃美柯DN80
3、步骤:更换
	个
	1
	1300.78

	334
	金属阀门
	1、名称:铸铁闸阀
2、品牌:埃美柯DN100
3、步骤:更换
	个
	1
	1681.88

	335
	金属阀门
	1、名称:铸铁闸阀
2、品牌:埃美柯DN125
3、步骤:更换
	个
	1
	1861.15

	336
	金属阀门
	1、名称:铸铁闸阀
2、品牌:埃美柯DN150
3、步骤:更换
	个
	1
	2051.15

	337
	金属阀门
	1、名称:铸铁闸阀
2、品牌:埃美柯DN200
3、步骤:更换
	个
	1
	2718.99

	338
	软接头(软管)
	1、名称:法兰橡胶软接
2、品牌型号:上海阀门二厂（DN50-DN65）
3、步骤:更换
	根
	1
	582.76

	339
	软接头(软管)
	1、名称:法兰橡胶软接
2、品牌型号:上海阀门二厂（DN80-DN100）
3、步骤:更换
	根
	1
	883.27

	340
	软接头(软管)
	1、名称:法兰橡胶软接
2、品牌型号:上海阀门二厂（DN125-DN150）
3、步骤:更换
	根
	1
	1530.77

	341
	软接头(软管)
	1、名称:法兰橡胶软接
2、品牌型号:上海阀门二厂（DN200-DN300）
3、步骤:更换
	根
	1
	3417.51

	342
	软接头(软管)
	1、名称:法兰橡胶软接
2、品牌型号:上海阀门二厂（DN300-DN400）
3、步骤:更换
	根
	1
	4378.68

	343
	金属阀门
	1、名称:法兰铜闸阀
2、品牌:埃美柯DN50
3、步骤:更换
	个
	1
	1346.02

	344
	金属阀门
	1、名称:法兰铜闸阀
2、品牌:埃美柯DN65
3、步骤:更换
	个
	1
	1748.6

	345
	金属阀门
	1、名称:法兰铜闸阀
2、品牌:埃美柯DN80
3、步骤:更换
	个
	1
	2117.5

	346
	金属阀门
	1、名称:法兰铜闸阀
2、品牌:埃美柯DN100
3、步骤:更换
	个
	1
	2365.69

	347
	金属阀门
	1、名称:薄膜式蒸汽减压阀
2、品牌:斯派莎克DN65
3、步骤:停气、拆除、更换、保温、调试。
	个
	1
	19365.8

	348
	金属阀门
	1、名称:薄膜式蒸汽减压阀
2、品牌:斯派莎克DN80
3、步骤:停气、拆除、更换、保温、调试。
	个
	1
	21967.11

	349
	金属阀门
	1、名称:法兰式疏水阀
2、品牌:斯派莎克（FTGS14-10）DN20-DN32
3、步骤:停气、拆除、更换、保温、调试。
	个
	1
	4687.74

	350
	金属阀门
	1、名称:法兰式疏水阀
2、品牌:斯派莎克（FTGS14-10）DN40-DN50
3、步骤:停气、拆除、更换、保温、调试。
	个
	1
	8033.01

	351
	金属阀门
	1、名称:桶式法兰疏水阀
2、品牌:上海英桥（铸钢）（DN20-DN25）
3、步骤:停气、拆除、更换、保温、调试。
	个
	1
	1185.21

	352
	金属阀门
	1、名称:桶式法兰疏水阀
2、品牌:上海英桥（铸钢）（DN32-DN40）
3、步骤:停气、拆除、更换、保温、调试。
	个
	1
	1600.65

	353
	金属阀门
	1、名称:桶式法兰疏水阀
2、品牌:上海英桥（铸钢）DN50
3、步骤:停气、拆除、更换、保温、调试。
	个
	1
	1923.4

	354
	金属阀门
	1、名称:桶式法兰疏水阀
2、品牌:上海英桥（铸钢）DN65
3、步骤:停气、拆除、更换、保温、调试。
	个
	1
	3042.47

	355
	金属阀门
	1、名称:丝扣安全阀（含校验费）
2、品牌型号:永一DN15-DN32
3、步骤:更换
	个
	1
	398.33

	356
	金属阀门
	1、名称:丝扣安全阀（含校验费）
2、品牌型号:永一DN40-DN50
3、步骤:更换
	个
	1
	787.82

	357
	金属阀门
	1、名称:法兰安全阀（含校验费）
2、品牌型号:永一DN40-DN50
3、步骤:更换
	个
	1
	894.72

	358
	金属阀门
	1、名称:法兰安全阀（含校验费）
2、品牌型号:永一DN65
3、步骤:更换
	个
	1
	994.65

	359
	金属阀门
	1、名称:法兰安全阀（含校验费）
2、品牌型号:永一DN80
3、步骤:更换
	个
	1
	1908.75

	360
	金属阀门
	1、名称:法兰安全阀（含校验费）
2、品牌型号:永一DN100
3、步骤:更换
	个
	1
	2415.36

	361
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN25-DN32
2、品牌:斯派莎克
3、步骤:更换
	个
	1
	4456.93

	362
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN40
2、品牌:斯派莎克
3、步骤:更换
	个
	1
	5817.62

	363
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN50
2、品牌:斯派莎克
3、步骤:更换
	个
	1
	8033.01

	364
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN65
2、品牌:斯派莎克
3、步骤:更换
	个
	1
	8960.25

	365
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN80
2、品牌:斯派莎克
3、步骤:更换
	个
	1
	10365.4

	366
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN100
2、品牌:斯派莎克
3、步骤:更换
	个
	1
	11714.71

	367
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN25-DN32
2、品牌:上海一博
3、步骤:更换
	个
	1
	503.93

	368
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN40
2、品牌:上海一博
3、步骤:更换
	个
	1
	677.81

	369
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN50
2、品牌:上海一博
3、步骤:更换
	个
	1
	916.93

	370
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN65
2、品牌:上海一博
3、步骤:更换
	个
	1
	1027.91

	371
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN80
2、品牌:上海一博
3、步骤:更换
	个
	1
	1164.98

	372
	金属阀门
	1、名称:蒸汽截止阀DN100
2、品牌:上海一博
3、步骤:更换
	个
	1
	1399.08

	373
	金属阀门
	1、名称:蒸汽减压阀DN65
2、品牌:上海一博
3、步骤:更换
	个
	1
	2376.95

	374
	金属阀门
	1、名称:蒸汽减压阀DN80
2、品牌:上海一博
3、步骤:更换
	个
	1
	2855.78

	375
	金属阀门
	1、名称:不锈钢浮球阀
2、品牌:埃美柯DN16-DN32
3、步骤:更换
	个
	1
	200.69

	376
	金属阀门
	1、名称:不锈钢浮球阀
2、品牌:埃美柯DN40-DN65
3、步骤:更换
	个
	1
	453.4

	377
	金属阀门
	1、名称:遥控浮球阀
2、品牌:埃美柯
3、型号：DN65
4、步骤:停水、更换、调试
	个
	1
	3946.51

	378
	金属阀门
	1、名称:遥控浮球阀
2、品牌:埃美柯
3、型号：DN80
4、步骤:停水、更换、调试
	个
	1
	4343.52

	379
	金属阀门
	1、名称:遥控浮球阀
2、品牌:埃美柯
3、型号：DN100
4、步骤:停水、更换、调试
	个
	1
	5700.38

	380
	金属阀门
	1、类型:自动排气阀
2、型号、规格:DN20-DN25
3、品牌:埃美柯
4、步骤:更换
	个
	1
	245.1

	381
	金属阀门
	1、类型:自动排气阀
2、型号、规格:DN25-DN50
3、品牌:埃美柯
4、步骤:更换
	个
	1
	360.5

	382
	金属阀门
	1、类型:电动真空电磁阀
2、型号、规格:（DN50-DN100）DDC-JQ88
3、品牌:阀门二厂
4、步骤:更换
	个
	1
	3957.29

	383
	水表
	1、名称:翼式水表
2、品牌:埃美柯
3、型号：DN25-DN50
4、步骤:更换、调试
	组（个）
	1
	833.6

	384
	水表
	1、名称:法兰式翼式水表
2、品牌:埃美柯
3、型号：DN65-DN100
4、步骤:更换、调试
	组（个）
	1
	904.07

	385
	水表
	1、名称:法兰式翼式水表
2、品牌:埃美柯
3、型号：DN125-DN150
4、步骤:更换、调试
	组（个）
	1
	1356

	386
	水表
	1、名称:法兰式翼式水表
2、品牌:埃美柯
3、型号：DN200
4、步骤:更换、调试
	组（个）
	1
	2049.27

	387
	水表
	1、名称:法兰式翼式水表
2、品牌:埃美柯
3、型号：DN250
4、步骤:更换、调试
	组（个）
	1
	3934.42

	388
	水表
	1、名称:法兰式翼式水表
2、品牌:埃美柯
3、型号：DN300
4、步骤:更换、调试
	组（个）
	1
	6918.16

	389
	管道抢修器
	1、名称:管道抢修器
2、品牌:国标
3、型号、规格:DN15-DN50
4、步骤:更换
	个
	1
	225.26

	390
	管道抢修器
	1、名称:管道抢修器
2、品牌:国标
3、型号、规格:DN65-DN100
4、步骤:更换
	个
	1
	371.69

	391
	管道抢修器
	1、名称:管道抢修器
2、品牌:国标
3、型号、规格:DN125-DN200
4、步骤:更换
	个
	1
	675.79

	392
	金属阀门
	1、名称:304不锈钢法兰波纹编织伸缩节
2、品牌规格:国标DN25-DN50
3、步骤:检查，关闭相应阀门、拆除、更换
	个
	1
	814.21

	393
	金属阀门
	1、名称:304不锈钢法兰波纹编织伸缩节
2、品牌规格:国标DN65-DN150
3、步骤:检查，关闭相应阀门、拆除、更换
	个
	1
	2102.22

	394
	金属阀门
	1、名称:304不锈钢法兰波纹编织伸缩节
2、品牌规格:国标DN200-300
3、步骤:检查，关闭相应阀门、拆除、更换
	个
	1
	3002.7

	395
	低压不锈钢法兰
	1、名称：DN20-50不锈钢法兰16kg
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	179.97

	396
	低压不锈钢法兰
	1、名称：DN65-100不锈钢法兰16kg
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	239.24

	397
	低压不锈钢法兰
	1、名称：DN125-200不锈钢法兰16kg
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	676.26

	398
	低压碳钢焊接法兰
	1、名称：DN20-50碳钢法兰16kg
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	65.36

	399
	低压碳钢焊接法兰
	1、名称：DN65-100碳钢法兰16kg
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	102.91

	400
	低压碳钢焊接法兰
	1、名称：DN125-200碳钢法兰16kg
2、品牌：国标
3、步骤：更换
	片
	1
	256.9

	401
	金属阀门
	1、名称:安全阀校验[含丝扣]（含校验修理费）
2、品牌型号:永一DN15-DN32
3、步骤:关闭水阀，拆除阀体、来回运输、安装、调试
	个
	1
	330.86

	402
	金属阀门
	1、名称:安全阀校验（含校验修理费）
2、品牌型号:永一DN40-DN50
3、步骤:关闭水阀，拆除阀体、来回运输、安装、调试
	个
	1
	454.46

	403
	金属阀门
	1、名称:安全阀校验（含校验修理费）
2、品牌型号:永一DN65
3、步骤:关闭水阀，拆除阀体、来回运输、安装、调试
	个
	1
	554.25

	404
	金属阀门
	1、名称:安全阀校验（含校验修理费）
2、品牌型号:永一DN80
3、步骤:关闭水阀，拆除阀体、来回运输、安装、调试
	个
	1
	582.4

	405
	金属阀门
	1、名称:安全阀校验（含校验修理费）
2、品牌型号:永一DN100
3、步骤:关闭水阀，拆除阀体、来回运输、安装、调试
	个
	1
	692.59

	406
	压力表校验
	1、名称:压力表校验（含校验修理费）
2、品牌型号:富阳Y160
3、步骤:关闭水阀，拆除阀体、来回运输、安装、调试
	个
	1
	90.11

	407
	压力表校验
	1、名称:压力表校验（含校验修理费）
2、品牌型号:富阳Y100
3、步骤:关闭水阀，拆除阀体、来回运输、安装、调试
	个
	1
	95.73

	408
	压力表校验
	1、名称:电接点压力表校验（含校验修理费）
2、品牌型号:富阳Y160
3、步骤:关闭水阀，拆除阀体、来回运输、安装、调试
	个
	1
	191.47

	水泵、风机、设备

	409
	泵
	1、名称:排污泵
2、品牌:上海凯源泵业有限公司
3、型号、80WQ40-33-7.5（7.5KW)
4、步骤:人工穿防护服（有限空间），高压水枪清洗清淤水池，拆装调试
	台
	1
	15219.7

	410
	泵
	1、名称:排污泵
2、品牌:上海凯源泵业有限公司
3、型号、65WQ30-25-5.5（5.5KW)
4、步骤:人工穿防护服（有限空间），高压水枪清洗清淤水池，拆装调试
	台
	1
	13355.44

	411
	泵
	1、名称:排污泵
2、品牌:上海凯源泵业有限公司
3、型号、50WQ5-20-2.2（2.5KW)
4、步骤:人工穿防护服（有限空间），高压水枪清洗清淤水池，拆装调试
	台
	1
	6331.47

	412
	泵
	1、名称:排污泵
2、品牌:上海凯源泵业有限公司
3、型号、50WQ15-15-1.5（1.5KW)
4、步骤:人工穿防护服（有限空间），高压水枪清洗清淤水池，拆装调试
	台
	1
	5540.03

	413
	泵
	1、名称:排污泵
2、品牌:人民企业
3、型号、65WQ20-18-2.2KW
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	2348.18

	414
	泵
	1、名称:排污泵
2、品牌:上海熊猫
3、型号、50XWQ20-15-2.2-2
4、步骤:人工穿防护服（有限空间），高压水枪清洗清淤水池，拆装调试
	台
	1
	8815.46

	415
	泵
	1、名称:立式单级离心泵
2、品牌:鑫泰洲
3、型号、2.2KW（IRG：50-160A)
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	2225.9

	416
	泵
	1、名称:离心泵
2、品牌:格兰富
3、型号；（CMS-2A -R -A-E-AVBEF-A-A-N)
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	10822.9

	417
	泵
	1、名称:立式多级离心泵
2、品牌:格兰富
3、型号；1.5KW（CR10-04.A-EJ-A-E)
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	15537.49

	418
	泵
	1、名称:热水循环泵
2、品牌:格兰富
3、型号、2.2KW（MG71B230/400-2B3-F)
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	11821.9

	419
	泵
	1、名称:热水循环泵
2、品牌:格兰富
3、型号、DN40（cm10-2)
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	12685.43

	420
	泵
	1、名称:热水循环泵
2、品牌:荏原
3、型号、DN80（CDXHSW/A 70/05)
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	13620.86

	421
	泵
	1、名称:潜水泵
2、品牌:人民企业
3、型号、750W-1.5KW
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	1513.62

	422
	泵
	1、名称:底水位自吸泵
2、品牌:美达斯
3、型号、600W-1.5KW
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	1892.22

	423
	防水专用电机
	1、名称:防水专用电机
2、品牌:浩方
3、型号、15KW冷却塔4极
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	8832.4

	424
	变频电机
	1、名称:变频电机
2、品牌:新大力
3、型号：YVF2-160L-2P-18.5KW
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	6108.88

	425
	调节阀
	1、名称:二通阀
2、品牌:西门子
3、型号：VVP45.25-10
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	1947.35

	426
	执行机构
	1、名称:执行器
2、品牌:西门子
3、型号：SSC819
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	2608.24

	427
	执行机构
	1、名称:电动比例积分调节阀执行器
2、品牌:西门子
3、型号：SBV61
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	6888.27

	428
	流量仪表
	1、名称:管道流量计
2、品牌:帝江
3、型号：DN20
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	325.8

	429
	金属阀门
	1、名称:全铜电磁阀
2、品牌:埃美柯
3、型号：电压220V（DN16-DN20）
4、步骤:更换、调试
	个
	1
	332.81

	430
	净水处理设备
	1、名称:商用水处理净水设备
2、品牌:泉美嘉
3、型号：（RO-0.5T）
4、步骤:拆除、更换、调试
	台
	1
	21384.7

	431
	净水处理设备
	1、名称:商用水处理净水设备
2、品牌:泉美嘉
3、型号：（RO-0.25T）
4、步骤:拆除、更换、调试
	台
	1
	17187.71

	432
	净水处理设备
	1、名称:商用水处理净水设备
2、品牌:泉美嘉
3、型号：（RO-800G）
4、步骤:拆除、更换、调试
	台
	1
	16288.35

	433
	维修电动机坏
	1、名称:维修电动机（更换绕线圈、轴承）
2、品牌:西门子
3、型号、15KW
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	2334.73

	434
	主动轮
	1、名称:冷却塔主动轮
2、品牌:国标
3、型号、5级
4、步骤:更换、调试
	个
	1
	662.43

	435
	水泵机械密封
	1、名称:水泵机械密封
2、品牌:荏源
3、型号：（132KW）CCC58B-OEM
4、步骤:更换、调试
	只
	1
	6420.03

	436
	水泵轴承
	1、名称:水泵轴承
2、品牌:荏源
3、型号：（132KW）CCC58B-OEM
4、步骤:更换、调试
	只
	1
	1213.53

	437
	水泵O型圈
	1、名称:水泵侧盖O型圈
2、品牌:荏源
3、型号：（132KW）CCC58B-OEM
4、步骤:更换、调试
	套
	1
	85.5

	438
	水泵维修
	1、名称:110KW水泵维修（含配件机械密封，水泵及电机配套轴承）
2、品牌:威乐
3、型号：Wilo0Atmos TERA-SCH(110KW）
4、步骤:停水、搭设起重设备，泵体拆解，更换、装配、动平衡、调试、恢复使用。
	台
	1
	12411.12

	439
	水泵维修
	1、名称:90KW水泵维修（含配件机械密封，水泵及电机配套轴承）
2、品牌:威乐
3、型号：Wilo0Atmos TERA-SCH(90KW）
4、步骤:停水、搭设起重设备，泵体拆解，更换、装配、动平衡、调试、恢复使用。
	台
	1
	9745.04

	440
	水泵维修
	1、名称:45KW水泵维修（含配件机械密封，水泵及电机配套轴承）
2、品牌:威乐
3、型号：NLG200/315-45/4(45KW）
4、步骤:停水、搭设起重设备，泵体拆解，更换、装配、动平衡、调试、恢复使用。
	台
	1
	7915.33

	441
	水泵维修
	1、名称:37KW水泵维修（含配件机械密封，水泵及电机配套轴承）
2、品牌:威乐
3、型号：Atmos GIGA-N150/315-37/4(37KW）
4、步骤:停水、搭设起重设备，泵体拆解，更换、装配、动平衡、调试、恢复使用。
	台
	1
	5791.86

	442
	水泵维修
	1、名称:30KW水泵维修（含配件机械密封，水泵及电机配套轴承）
2、品牌:威乐
3、型号：Atmos GIGA-N150/315-30/4(30KW）
4、步骤:停水、搭设起重设备，泵体拆解，更换、装配、动平衡、调试、恢复使用。
	台
	1
	5332.18

	443
	水泵维修
	1、名称:22KW水泵维修（含配件机械密封，水泵及电机配套轴承）
2、品牌:威乐
3、型号：Atmos GIGA-N125/315/22/4（22KW)
4、步骤:停水、搭设起重设备，泵体拆解，更换、装配、动平衡、调试、恢复使用。
	台
	1
	4808.16

	444
	水泵维修
	1、名称:15KW水泵维修（含配件机械密封，水泵及电机配套轴承）
2、品牌:威乐
3、型号：Atmos GIGA-N100/250-15/4(15KW）
4、步骤:停水、搭设起重设备，泵体拆解，更换、装配、动平衡、调试、恢复使用。
	台
	1
	4228.97

	445
	联轴器
	1、名称:联轴器
2、品牌:威乐
3、型号：Wilo0Atmos TERA-SCH(110KW）
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	8825.69

	446
	联轴器
	1、名称:联轴器
2、品牌:威乐
3、型号：Wilo0Atmos TERA-SCH(90KW）
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	8053.44

	447
	联轴器
	1、名称:联轴器
2、品牌:威乐
3、型号：NLG200/315-45/4(45KW）
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	6619.26

	448
	联轴器
	1、名称:联轴器
2、品牌:威乐
3、型号：Atmos GIGA-N150/315-37/4(37KW）
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	6619.26

	449
	联轴器
	1、名称:联轴器
2、品牌:威乐
3、型号：Atmos GIGA-N150/315-30/4(30KW）
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	6067.66

	450
	联轴器
	1、名称:联轴器
2、品牌:威乐
3、型号：Atmos GIGA-N125/315/22/4（22KW)
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	4872.51

	451
	联轴器
	1、名称:联轴器
2、品牌:威乐
3、型号：Atmos GIGA-N100/250-15/4(15KW）
4、步骤:更换、调试
	台
	1
	4468.01

	452
	花纹钢板
	1、名称:花纹钢板（制作各类盖板）
2、品牌:宝钢
3、型号：厚5mm
4、步骤:制作、安装、刷漆、辅材
	m2
	1
	202.74

	453
	围栏
	1、名称:制作围栏镀锌钢管DN25（方管）
2、品牌:国标
3、型号：4*4，DN25
4、步骤:制作、安装、刷漆、辅材
	m
	1
	405.48

	454
	槽钢制作
	1、名称:镀锌槽钢制作
2、品牌:国标
3、型号：10#
4、步骤:制作安装
	m
	1
	87.27

	455
	角钢制作
	1、名称:镀锌角钢制作
2、品牌:国标
3、型号：L4*4
4、步骤:制作、安装、刷漆、辅材
	m
	1
	40.61

	456
	角钢制作
	1、名称:镀锌角钢制作
2、品牌:国标
3、型号：L5*5
4、步骤:制作、安装、刷漆、辅材
	m
	1
	47.4

	457
	治疗车剪刀链条
	1、名称:治疗车剪刀链条
2、品牌:国标
3、型号：5
4、步骤:更换，安装
	m
	1
	24.78

	其它

	458
	遮阳网
	1、名称：加厚加密黑色双层太阳遮阳网
2、品牌：国标，人工安装在层顶玻璃上，固定。
	m2
	1
	8.45

	459
	包塑钢丝
	1、名称：包塑钢丝
2、规格：国标5M/M人工安装
	m
	1
	5.63

	460
	膨胀钩
	名称：膨胀钩
型号：10mm
	个
	1
	1.58

	461
	机械开孔
	1、名称：机械开孔
2、型号：DN50-90
	个
	1
	89.94

	462
	机械开孔
	1、名称：机械开孔
2、型号：DN100-200
	个
	1
	119.92

	463
	开槽
	1、名称：人工开墙槽（混凝土）
2、宽深5-10Cm*5CM
	m
	1
	33.79

	464
	不锈钢阳光棚
	1、名称：不锈钢阳光棚
2、定制304不锈钢阳光雨棚
不锈钢骨架，上附阳光板
	m2
	1
	1238.95

	465
	不锈钢栏杆
	1、名称：不锈钢栏杆
2、品牌型号：定制304不锈钢
3、规格：栏杆高度80Cm-120Cm
管径Ø65-25
	m
	1
	991.16

	466
	柜式（异形）水槽
	1、名称：柜式（异形）水槽
2、品牌：定制；材质：304不锈钢
3、包安装附件；按投影面积计算
	m2
	1
	9010.57

	467
	洗厕配件
	1、名称：单杆毛（浴）巾架
2、品牌：卡贝、单杆
	个
	1
	278.82

	468
	洗厕配件
	1、名称：双杆毛（浴）巾架
2、品牌：卡贝、单杆
	个
	1
	357.66

	469
	钛空铝挂衣钩
	1、名称：钛空铝挂衣钩
2、品牌：卡贝  1-5钩
	个
	1
	63.46

	470
	太空铝单层三角篮
	1、名称：太空铝单层三角篮
2、品牌型号：卡贝、通用型号
	个
	1
	179.87

	471
	钛空铝置物架
	1、名称：钛空铝置物架
2、品牌型号：卡贝、200*100*50mm
	个
	1
	279.8

	472
	洗厕配件
	1、名称：304不锈钢带平板卷纸架
2、品牌型号：同勒、G12-008
	个
	1
	130.7

	473
	不锈钢浴帘杆
	1、名称：不锈钢浴帘杆（含L型）
2、品牌型号：奥氏、Φ25
	根
	1
	285.05

	474
	浴帘
	1、名称：浴帘
2、品牌型号：奥氏、1800*2000mm
	根
	1
	262.53

	475
	残疾人型扶手
	1、名称：残疾人型扶手
2、品牌型号：帝美特、ZG-7570U
	套
	1
	202.74

	476
	不锈钢扶手
	1、名称：不锈钢扶手
2、品牌型号：帝美特、Ø32圆长度：40-60CM
	个
	1
	123.9

	477
	通用挂锁
	1、名称：通用挂锁
2、品牌型号：玥玛、SG38
	个
	1
	45.05

	478
	电动窗行程限制器
	1、名称：电动窗行程限制器
2、品牌型号：唯泰斯、LY-1690
	个
	1
	270.32

	479
	螺丝螺帽
	1、名称：螺丝螺帽（含平垫，弹簧垫）
2、品牌型号：国标直径（14-20mm）*长（60-90mm）
3、步骤：更换
	套
	1
	9.57

	480
	维修万（定）向轮
	1、名称：万（定）向轮（带刹车）
2、品牌:国标3寸-5寸
3、内容:拆除、焊接、更换
	个
	1
	188.09

	481
	维修万（定）向轮
	1、名称:万（定）向轮（带刹车）
2、品牌:国标6寸
3、内容:拆除、焊接、更换
	个
	1
	220.76

	482
	维修万（定）向轮
	1、名称:万（定）向轮（带刹车）
2、品牌:国标8寸
3、内容:拆除、焊接、更换
	个
	1
	245.53

	483
	盐水架
	1、名称:盐水架
2、品牌:国标
3、内容:更换
	个
	1
	141.92

	484
	角钢支架
	1、名称:焊接镀锌角钢支架
2、品牌:国标
3、型号：L4*4或L5*5  重量（10Kg内）
4、步骤:制作、安装、油漆
	付
	1
	270.32

	485
	内胎
	1、名称:轮椅（平推车）内胎
2、品牌:朝阳
3、型号：18寸-24寸
4、步骤:拆除、安装
	条
	1
	76.59

	486
	轮椅（平推车）外胎
	1、名称:轮椅（平推车）外胎
2、品牌:朝阳
3、型号：18寸-24寸
4、步骤:拆除、安装
	条
	1
	96.87

	487
	钢圈钢圈实心胎
	1、名称:轮椅（平推车）钢圈实心胎
2、品牌:鱼跃
3、型号：18寸-24寸
4、步骤:拆除、安装
	套
	1
	247.79

	488
	手推车钢圈
	1、名称:手推车钢圈
2、品牌:国标（含轴一套）
3、型号：18寸-24寸
4、步骤:拆除、安装
	套
	1
	304.11

	489
	免维护轴承
	1、名称:免维护轴承
2、品牌:哈尔滨
3、型号：202-206
4、步骤:拆除、安装
	套
	1
	77.72

	490
	不锈钢托盘
	1、名称:304不锈钢托盘（根据不同位置定制）
2、品牌型号:定制厚度1.5mm
3、按投影面积计算
4、步骤:折边、制作、焊接、安装
	m2
	1
	3649.28

	491
	成套淋浴房
	1、名称:成套淋浴房
2、品牌型号:定制1000*1000
3、步骤:拆除、安装、调试
	套
	1
	3041.07

	492
	定SUS304不锈钢水箱
	1、名称:定SUS304不锈钢水箱
2、品牌型号:定制
3、步骤:10#槽钢基础，底板厚1.5mm、侧板1.2mm、顶板1.2mm（特殊盖）
	m3
	1
	5496.06

	493
	热水器、开水炉
	1、名称:容积式热交换器加热盘管
2、品牌型号:定制（DFHRV-1000-1.5S）
3、步骤:拆除，更换、安装（包含φ25国标优质紫铜管6米，φ18国标优质紫铜管362米，安装人工费及辅材费）
	台
	1
	47105.91

	494
	碳钢通风管道
	1、名称:镀锌风管
2、品牌型号:定制（综合弯头、三通、法兰) 0.75mm
3、步骤:拆除，制作、安装、调试
	m2
	1
	186.65

	495
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称:铝合金风口
2、品牌型号:定制综合（长500-3000*宽600-3000）
3、步骤:拆除，制作、安装、调试
	个
	1
	1050.09

	496
	拆除设备
	1、名称：拆除设备
1、拆除、搬运、安装、
2、（不限于水槽、卷帘门、栏杆、扶手、配电箱、淋浴、断电、路灯、监护仪、热水器、风机、小厨宝、龙头、风扇，等各类设备）
	项
	1
	199.85

	497
	安装设备
	名称：安装（维修）设备（主材甲供）
1、安装、搬运、调试含辅材
2、（不限于水槽、卷帘门、配电箱、淋浴、断电、路灯、监护仪、热水器、风机、栏杆、扶手、小厨宝、龙头、风扇，等各类设备）
	项
	1
	190.35

	498
	洗脸盆
	1、名称：拆除立柱（台下）盆
2、拆除立柱盆、搬运
	组
	1
	90.5

	499
	洗脸盆
	名称：安装立柱（台下）盆
1、拆除立柱盆、搬运，
2、安装主柱盆，调试，含辅材
	组
	1
	241.44

	500
	大便器
	名称：拆除洁具（坐便器、蹲便器、小便斗）
1、拆除洁具、搬运，
	组
	1
	105.58

	501
	大便器
	名称：安装洁具（坐便器、蹲便器、小便斗）
1、安装洁具，调试，含辅材
	组
	1
	325.08

	502
	供电线路跳闸
	名称：供电线路跳闸
1、检查电气线路跳闸原因；
2、查明原因后，合闸送电；
3、恢复供电。
	项
	1
	94.61

	503
	供电线路故障
	名称：供电线路故障
1、检查电气线路故障排查
2、查明原因维修，
3、整理线路，恢复供电。
	项
	1
	202.74

	504
	清洗（止回阀）过滤器
	名称：清洗（止回阀）过滤器
1：关闭相应阀门，拆除螺栓清洗并刷油；
2：过滤器滤网清洗，检修过滤网；
4：过滤网安装，螺栓安装，外部刷漆保护。
型号：DN50-DN200
	项
	1
	495.58

	505
	清洗（止回阀）过滤器
	名称：清洗（止回阀）过滤器
1：关闭相应阀门，拆除螺栓清洗并刷油；
2：过滤器滤网清洗，检修过滤网；
4：过滤网安装，螺栓安装，外部刷漆保护。
型号：DN250-DN400
	项
	1
	664.53

	506
	供水管道漏水
	名称：供水管道漏水
1：关闭相应阀门；
2：检查整个管道系统，排除具体漏水原因；
3：墙、地、顶面可能需要破碎，找出水管爆裂部位；
4：修复水管爆裂部位，焊接；
5：检查维修情况，恢复管道供水。
型号：DN20-DN100
	项
	1
	385.21

	507
	开水炉维修
	名称：开水炉维修
1.检查开水炉故障，维修电路，漏水点
2.清理水箱内的结垢
	项
	1
	385.21

	508
	维修（感应）龙头
	名称：维修（感应）龙头
1：检查感应龙头线路；
2：拆除相应损坏部位；（含50元以下配件）
3：疏通感应龙头，检查维修相应线路；
4：安装恢复使用龙头。
	项
	1
	195.98

	509
	下水管道堵塞
	名称：下水管道堵塞
1：检查下水道堵塞管路；
2：拆除相应下水道使用洁具；
3：拆除堵塞的管道，机械疏通；
4：安装相应下水道使用洁具；
5：恢复维修过程中相关的遗留部位
	项
	1
	382.95

	510
	下水管道堵塞（极难）
	名称：下水管道堵塞（极难）
1：检查下水道堵塞管路；
2：邀请专业机械疏通公司
3：拆除堵塞的管道，更换管道；
4：安装相应下水道使用洁具；
5：恢复维修过程中相关的遗留部位
	项
	1
	1329.06

	511
	座便器堵塞
	名称：座便器堵塞
1：拆除坐便器，清除坐便器内堵塞异物
2：疏通堵塞下水道；
3：检查疏通情况，并检查整个管路，是否有其它部位堵塞；
4：安装坐便器，检查坐便器冲水使用情况；
5：恢复维修过程中相关的遗留部位
	项
	1
	382.95

	512
	小便斗堵塞
	名称：小便斗堵塞
1：拆除小便斗检查相应管道是否有堵塞情况；
2：疏通堵塞下水道；
3：检查疏通情况，并检查整个管路，是否有其它部位堵塞；
4：安装小便斗，检查小便斗冲水使用情况；
5：恢复维修过程中相关的遗留部位
	项
	1
	382.95

	513
	焊接维修
	名称：焊接维修
1、电（氩焊）修防盗门、围栏、扶手、推车、垃圾车，候诊椅、不锈钢制品等（含耗材、辅材）
2、焊接其它产品
	项
	1
	202.74

	514
	检修排污泵
	名称：检修排污泵
1、拆污水泵及排水管路；
2、人工清理泵体、集水井於泥、装袋运输；
3、检修配电箱电路；
4、调试；
	项
	1
	732.11

	515
	电动窗帘维修
	1：检查电动窗帘供电回路；
2：检查电动窗帘控制系统；
3：检查电动窗帘内部构件；
4：维修电动窗帘；
5：电动窗帘调试运行；
6：恢复使用
	项
	1
	385.21

	516
	维修技工
	名称：维修技工
1、甲方指定完成一定的工作任务
2、按8小时一个工班
3、包含工具、必要的设备、辅材
	工日
	1
	405.48

	病床及椅子

	517
	病床轮子
	1.病床中控轮
1.品牌型号：国标（5寸-6寸）
2.拆除原轮子，更换
	个
	1
	236.53

	518
	病床轮子
	1.病床轮子
品牌型号：国标（3寸-6寸）
2.拆除原轮子，更换
	个
	1
	191.47

	519
	病床配件
	1、名称：升降器液压折叠总成
2、品牌型号：国标，通用型号
3、拆除升降器，更换
	套
	1
	486.58

	520
	病床配件
	1、名称：病床床板（含底座支架）
2、品牌型号：国标，通用型号
3、拆除原床板，更换
	套
	1
	385.21

	521
	病床配件
	1、名称：病床摇杆丝杠
2、品牌型号：国标，通用型号
3、拆除原丝杠，更换（配套轴承）
	套
	1
	366.05

	522
	病床配件
	1、名称：医用ABS护栏
2、品牌型号：国标，通用型号
3、拆除原护栏，更换
	套
	1
	527.11

	523
	病床配件
	1、名称：病床铝合金护栏
2、品牌型号：国标，4-8档
3、拆除原护栏，更换
	套
	1
	236.53

	524
	维修病床
	名称：维修病床
1：检查病床损坏情况；
2:含80元以下维修材料（如焊接、摇把、放下按钮等）
	张
	1
	259.05

	525
	维修陪客椅
	名称：维修陪客椅
1:检查陪客椅损坏情况
2:含40元以下的维修材料
（焊接，钢绳，轮子）
	把
	1
	114.89

	526
	病床餐桌
	名称：维修（安装）病床餐桌
1:检查陪客椅损坏情况
2:含30元以下的维修材料
	把
	1
	100.25
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