


招　标　文　件
项目名称：全区交通安全科技设施增设二期工程
项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2026-0042
（非专门面向中小企业）







南京市公共资源交易中心六合分中心
2026年9月
                        

 
[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc523127445]
总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………
第2章 投标人须知………………………………… 
第3章 合同文本……………………………………
第4章 采购需求……………………………………
第5章 评标方法与评标标准………………………
第6章 投标文件格式………………………………










第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2026-0042
2.项目名称：全区交通安全科技设施增设二期工程
3.预算金额：652.3万元
4.最高限价：651.2577万元。
5.采购需求（简介）：新增RFID非机动车抓拍设备、货车右转必停设备、机动车违停抓拍、车载移动测速系统、信号灯、、电警警察、人行灯等设备，以及杆件、电源、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。（详细内容见本招标文件第四章）
 
6. 合同履行期限：150历天，从合同签订次日起算，质保期不包含在合同履行期限中。
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月22日9时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。 
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对本项目有关的所有询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人《质疑函》收件人：刘先生，收件地址：南京市六合区雄州东路282号，联系电话：18251830011。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：中国共产党南京市六合区委员会政法委员会         
地  址：六合大厦1230室    
联系人：刘先生 
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：025-57555557 
2.交易中心
地  址：南京市六合区雄州街道龙池路333号    
联系人： 张老师
联系电话：025-57110003 
[bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值55%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×55%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价55%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×55%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
    投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市六合区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2项目内容清单中所有设备到达采购人指定地点、安装调试完毕且初验合格后，甲方支付合同总价款的40%。
8.1.3经终验合格并审计完成后支付至审定价款的97%,剩余的3%作为维护费。
8.1.4经考核后维护费余款于终验合格后满三年无质量问题和违约责任则一次性无息付款。
8.1.5满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后，将资金支付到合同约定的乙方账户，乙方未提供发票或提供发票不符合约定的，甲方付款期限顺延。
8.1.6最终竣工验收合格后，由甲方委托社会中介机构审计，结算审计核减率超过5%（含）以上的审计费由乙方付款。
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5质保期为自最终竣工验收合格次日起3年，质保期（维护期）出现的任何故障都由乙方进行恢复，可以明确肇事者的，先由乙方维护，并进行代位追偿。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
11.7网络安全、市场准入要求（如有）：
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款1%的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日1‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5%。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

保密协议书
采购方(以下简称甲方)                         
供货商(以下简称乙方)                         
乙方在项目编号：                 ，项目名称：               的招投标及项目合同执行期间，为加强对国家秘密和警务工作秘密的保护，维护国家安全和利益，严防失、泄密事件的发生，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和公安机关有关保密工作规定，约定本保密协议如下：
一、本协议中所指的秘密事项是指，以文字、数据、符号、图形、视频、音频以及其它任何形式记载的国家秘密、警务工作秘密以及公安机关的其他应当保密的事宜。
二、甲方应当对乙方的基本情况（公司名称、公司地址、公司法人等资料）进行审查备案。乙方应当如实提供上述基本情况。
三、甲方应当对乙方保密制度的执行情况进行监督检查，及时发现问题、纠正错误。
四、乙方应当严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关的保密法律、法规和甲方保密工作纪律、有关规章制度，保守国家秘密和警务工作秘密，自觉维护国家安全和利益。严禁有下列行为：
1、以抄录、复制、下载、编写、发布、传递或其它任何方式泄露工作中接触或知悉的秘密事项。
2、将甲方的秘密事项带出工作场所；与无关人员谈论有关甲方的秘密工作情况；使用私人存储介质进入公安机关网络系统；擅自在甲方工作场所摄像、照相；私自打听甲方秘密事项。
五、乙方未经甲方批准不得查看使用公安信息网、计算机、纸介质、光电磁介质等存储记载的内容。
六、招投标程序结束或合同期满后，对在此期间获知的秘密事项应当严格保守，不得以任何方式对外泄露。
七、乙方违反上述规定，甲方一经发现，立即取消其投标资格或解除其施工合同，并依法追究其相关责任。
乙方泄露在项目招投标或项目施工期间获知的秘密事项的，甲方应当根据相关法律法规追究乙方法律责任。
乙方造成严重失、泄密事故的，甲方应当将其移送司法机关依法追究刑事责任。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（签章）                      乙方：（签字）
    年　月　日                          年　月　日
违 约 责 任 书
采购方(以下简称甲方)                         
1、如乙方不能交付服务或货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
3、乙方所交付的服务或货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的,乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。
4、乙方提供的服务或货物不符合要求的，应立即进行整改，并按每次1000元标准支付违约金。乙方拒绝整改、整改后仍不符合要求或者累计发生3次以上须整改情形的，甲方有权解除合同，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
6、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务或货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
7、对于逾期支付违约金的，每逾期1天需额外支付违约金逾期利息5‰；但累计违约逾期利息金总额不超过总额的5%。
8、乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、如项目出现违约，根据项目现场管理要求，结合现场实际工作情况，进行如下的处罚：
（1）乙方必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档，由甲方进行抽查审核。如没有通过甲方验收，甲方有权扣除合同金额20%。
（2）乙方违约行为造成影响的或损失较大的，违约金不足以弥补所造成损失的，不足差额部分由乙方进行支付。
（3）如果乙方在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，乙方承担消除负面影响或损失产生的诉讼费、取证费、律师费等一切相关费用，甲方有权扣除项目合同金额20%。同时，鉴于有违法行为造成的后果较长时间才能被发现或者显现，或损失数额难以一次性确认，公安机关保留进一步追偿的权利。
（4）如乙方出现不按投标文件执行，不服从甲方管理，不执行甲方制定的工作要求，对甲方工作要求故意拖延、拒不执行，或项目实施出现严重安全事件或导致业务无法正常开展等后果，乙方需消除影响、寻求第三方协助或提供替代软硬件产品等相关的补救措施；构成违法犯罪的违约行为，甲方有权将涉及的单位或个人列入政府采购严重违法失信记录名单、市场监督管理严重失信名单。甲方有权根据乙方违法、违规行为的情节严重程度，采取取消付款、要求退款和支付违约金、解除合同等措施，违约金金额为项目合同金额的20%。

承诺人： 	  （盖单位章）
时间：     年   月    日


第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
随着六合区城市化发展进程加快，全区路网体系逐步扩张完善，为进一步完善公共配套设施，缓解交通拥堵、交通事故等问题，抢抓“互联网+”机遇，运用先进的信息技术、数据通讯技术、传感技术、控制技术及计算机技术，规范交通安全设施，压降事故，提升交通道路通行秩序。
（二）项目建设遵循标准
《中华人民共和国道路交通安全法》
《闪光警告信号灯》（GA/T743-2016）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832-2014)
《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T496-2014)
《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）
《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）
《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2020）
《计算机场地通用规范》（GB2887-2011）
《道路交通事故现场图形符号》（GB11797-2005）
《计算机场地安全要求》（GB9361-2011）
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2018）
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）
《数据中心设计规范》（GB50174-2017）
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）
《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）
《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）
《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2024）
《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963-2000）
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）
《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）
《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）
《视频图像原始性检验技术规范》（GA/T1021-2013）
《视频图像真实性检验技术规范》（GA/T1022-2013）
《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）
《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）
《城市警用地理信息分类与代码》（GA/T491-2004）
《城市警用地理信息图形符号》（GA/T492-2004）
《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493-2004）
《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入安全部分》（公科信[2011]5号）
《公安交通指挥系统设计规范》（GA/T515-2020）
《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652-2017）
《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）
《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）
《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047-2013）
《公安交通集成指挥平台通用技术条件》（GA/T1146-2019）
《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）
《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1399.1-2017）
《公安视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》（GA/T1399.2-2017）
《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1400.1-2017）
《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GA/T1400.2-2017）
《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GA/T1400.3-2017）
《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GA/T22239-2019）
《江苏省公安机关人像比对系统联网应用技术规范》
《全省公安机关监控图像联网技术指导意见》
《江苏省公共安全视频监控联网目录（试行）》
《全省公安机关监控图像一机一档采集技术规范》
《城市道路工程设计规范》（2016版）（CJJ37-2012）
《城市道路交叉口规划规范》(GB50647-2011)
《城市道路交通设施设计规范》（2019版）(GB50688-2011)
《城市道路交通管理设施设置规范》（DB3201/T256-2015）
《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）
《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）
《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）
《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）
《路面标线涂料》（JT/T280-2022）
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。
3、 项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品（如有）

	
	
	
	
	（元）
	
	
	
	

	1
	机动车圆盘信号灯
	31
	台
	1500
	核心产品
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	2
	机动车箭头信号灯
	7
	台
	1350
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	3
	78型倒计时器
	31
	台
	2600
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	4
	人行横道灯
	502
	组
	800
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	5
	人行灯杆件
	223
	根
	700
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	6
	交通信号控制机(含基础)
	17
	台
	36000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	7
	6m机动车信号灯杆件(含基础)
	10
	根
	6850
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	8
	9m机动车信号灯杆件(含基础)
	6
	根
	10050
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	9
	7m机动车信号灯杆件迁移(含基础)
	15
	根
	3320
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	10
	RVV4*1.0（信号灯至信号机箱）
	33160
	米
	7.2
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	11
	RVVSP2*1.0（倒计时器至信号机箱）
	2480
	米
	5.8
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	12
	接地系统
	105
	套
	400
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	13
	绿化带开挖及回填
	3660
	米
	55
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	14
	挖道板砖开挖及恢复（人工开挖）
	601
	米
	100
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	15
	顶管
	1500
	米
	140
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	16
	人（手）孔井
	370
	个
	450
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	17
	标线、人行道
	3000
	㎡
	30
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	18
	900万电警抓拍单元
	32
	台
	7000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	19
	1200万电警抓拍单元
	6
	台
	9000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	20
	LED补光灯（闯红灯自动记录系统）
	61
	台
	700
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	21
	反向卡口抓拍单元
	5
	台
	11000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	22
	监控枪机
	24
	台
	1400
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	23
	终端管理服务器（闯红灯自动记录系统）
	12
	台
	8700
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	24
	电源防雷器
	49
	个
	150
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	25
	信号防雷器
	131
	个
	145
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	26
	工业级接入交换机
	50
	台
	450
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	27
	工业级汇聚换机
	16
	台
	1350
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	28
	千兆单模光模块
	208
	台
	175
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	29
	集成挂箱（含基础）
	53
	个
	400
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	30
	落地机箱（含基础）
	15
	个
	2300
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	31
	9米监控L杆件（含基础）
	10
	根
	8020
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	32
	12米监控L杆件（含基础）
	1
	根
	10900
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	33
	12米监控T型杆件（含基础）
	2
	根
	11900
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	34
	总电源线（落地机箱至取电点）
	3800
	米
	30
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	35
	方向电源线（落地机箱至集成挂箱）
	5160
	米
	9.8
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	36
	设备电源线（集成挂箱至设备）
	2840
	米
	5
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	37
	控制线（抓拍机至补光设备）
	525
	米
	4
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	38
	室外超五类网线
	2480
	米
	2.5
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	39
	四芯光缆
	5160
	米
	1.5
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	40
	光纤跳线及尾纤
	236
	芯
	18
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	41
	光纤熔接
	236
	芯
	15
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	42
	挖道板砖开挖及恢复（人工开挖）
	415
	米
	100
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	43
	违法抓拍标牌（电子警察）
	36
	个
	450
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	44
	飞线(含钢丝)
	500
	米
	21
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	45
	RFID非机动车闯红灯抓拍
	19
	台
	18000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	46
	LED补光灯（非机动车违法抓拍系统）
	19
	台
	795
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	47
	RFID读卡器
	19
	台
	685
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	48
	非机动车交通安全防治一体机
	10
	套
	32650
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	49
	终端管理服务器（非机动车违法抓拍系统）
	19
	台
	9300
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	50
	接入交换机
	38
	台
	285
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	51
	红绿灯信号检测器
	19
	台
	920
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	52
	4米监控L杆件（含基础）
	2
	根
	3670
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	53
	3m横臂
	6
	根
	500
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	54
	违停球机
	9
	台
	7600
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	55
	6.5m监控杆(含基础)
	5
	根
	3100
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	56
	U型支架
	2
	根
	500
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	57
	违法抓拍标牌（违停）
	9
	
	450
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	58
	大货车右转避停抓拍机
	7
	台
	7020
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	59
	LED补光灯（货车右转管控系统）
	7
	台
	750
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	60
	终端管理服务器（货车右转管控系统）
	7
	台
	8000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	61
	停车预警标志牌(含杆件基础)
	7
	块
	1720
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	62
	违法抓拍标牌（右转必停）
	7
	个
	450
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	63
	机动车不礼让行人抓拍单元
	6
	台
	8780
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	64
	多合一智能补光灯
	18
	台
	2100
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	65
	终端管理服务器（机动车不礼让行人抓拍系统）
	4
	台
	4120
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	66
	6米监控L杆件迁移（含基础）
	6
	根
	2290
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	67
	违法抓拍标牌（机动车礼让行人）
	6
	个
	450
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	68
	移动车载测速设备
	3
	台
	57500
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	69
	手持式智能执法终端
	3
	台
	3550
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	70
	数据对接服务
	1
	套
	10000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	71
	测速标志牌(含移动支架)
	3
	组
	6000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	72
	警示灯（爆闪灯）(含杆件基础)
	8
	台
	1000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	73
	路口语音提示(含杆件基础)
	166
	台
	1250
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	74
	补建标志牌
	280
	块
	380
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	75
	网络租赁
	19
	条
	4200
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	76
	云存储设备
	2
	台
	310000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	77
	信号灯平台保障服务
	1
	项
	460000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	机动车圆盘信号灯
	1、面罩规格：φ400mm。
2、面罩材质：玻璃。
3、外壳材质：铝压铸。
4、表面处理：黑色喷塑哑光。
5、工作温度:-40℃~+80°C
6、LED寿命：≥70000小时。
7、可视距离：＞450m。
8、可视角度：＞30°。
9、满屏信号灯，竖装，包含灯具、帽檐、装饰边、背杆支架。
10、符合GB14887-2011道路交通信号灯。
11、前维护。
12、承诺中标后可接入现有信号机。
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	机动车箭头信号灯
	1、箭头灯信号灯，竖装，包含灯具、帽檐、装饰边、背杆支架。
2、面罩规格：φ400mm。
3、面罩材质：玻璃。
4、外壳材质：铝压铸。
5、表面处理：黑色喷塑哑光。
6、LED寿命：≥70000小时。
7、工作温度:-40℃~+80°C。
8、可视距离：＞450m。
9、可视角度：＞30°。
10、前维护。
11、承诺中标后可接入现有信号机。
12、符合GB14887-2011道路交通信号灯。
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	78型倒计时器
	1、数字尺寸：大于780×2440mm。
2、计时方式：跟随/触发/RS485通信。
3、显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1。
4、面罩材质：PC。
5、外壳材质：铝、黑色喷塑。
6、LED寿命：≥70000小时。
7、中心亮度：红≥5000cd/m2；黄≥5000cd/m2；绿≥8000cd/m2。
8、可视距离：＞500m。
9、可视角度：＞30°。
10、工作温度:-40℃℃~+80℃C。
11、包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍。
12、符合GB14887-2011、GA/T508-2014，前维护。
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	人行横道灯
	1、面罩规格：φ300mm。
2、面罩材质：玻璃。
3、外壳材质：铝压铸。
4、表面处理：黑色喷塑哑光。
5、LED数量：红60，绿56。
6、LED波长：红：625nm；绿：505nm（动态）。
7、LED直径：φ5mm。
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	人行灯杆件
	1、杆件：直径102mm，壁厚3mm，热镀锌喷塑，高3米。
2、基础规格：0.5m*0.5m*0.8m，包含基础开挖及回填。
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	交通信号控制机(含基础)
	1、具备区域联控和单点自控（单点优化、线控、无电缆线控、感应、多时段、黄闪、全红、关灯、手控）等多种工作方式。
2、可无缝接入六合区交警大队现有信号控制系统，实现信号参数管理、实时监控、移动特勤任务、组织管控、查询统计、路口属性及渠化管理、无电缆协调控制、线协调控制、行人协调控制、自适应控制等系统全部功能。
3、不少于32相位控制。
4、不少于54路灯控输出。
5、支持北斗对时功能；支持绿冲突，红绿同亮，绿、黄、红灯不亮故障检测功能；整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整。
6、可接入不少于32路检测器设备，支持环型线圈、地磁、微波、视频等车辆检测器。
7、交通信号控制机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016）的要求；交通信号机应符合《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》GB/T20999-2017）的要求；交通信号机的安装应符合《道路交通信号控制机安装规范》GA/T489—2016）的要求。
★8、可接入现有的交通信号平台、调试，达到可正常使用要求。（投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理）
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	6m机动车信号灯杆件(含基础)
	1、立杆：八角直径220-280-5mm厚-7米高；横杆：八角直径110-180-4mm厚-6米长；基础法兰直径500-16mm厚，固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M24圆钢长1.125米。
2、基础：1.2m*1.2m*1.6m，地笼一道十字撑加一道箍筋，包含基础开挖及回填，垃圾清运。
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	9m机动车信号灯杆件(含基础)
	1、立杆：八角直径270-330-6mm厚-7米高；横杆：八角直径110-240-5mm厚-9米长；基础法兰直径550-18mm厚，固定法兰直径550-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.285米。
2、基础：1.4m*1.4m*1.8m，地笼一道十字撑加两道箍筋，包含基础开挖及回填，垃圾清运。
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	7m机动车信号灯杆件迁移(含基础)
	7m横臂信号灯杆件迁移、立杆、地笼。基础规格：1.2m*1.2m*1.6m，包含基础开挖及回填，垃圾清运。
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	RVV4*1.0（信号灯至信号机箱）
	1、4芯RVV电源线（1mm²）。
2、无氧铜线芯。
3、环保绝缘、护被。
4、线芯绝缘颜色鲜艳。
5、符合RoHS2.0环保认证。
6、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016;通过国家CCC强制认证，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通段测试等
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	RVVSP2*1.0（倒计时器至信号机箱）
	1、2芯RVVSP电源线（1mm²）。
2、无氧铜线芯。
3、环保绝缘、护被。
4、线芯绝缘颜色鲜艳。
5、符合RoHS2.0环保认证。
6、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016;通过国家CCC强制认证RVVSP2*1.0，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通段测试等。
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	接地系统
	根据南京市规范立杆必须接地小于4欧姆，接地系统包含每个点位4根角钢，镀锌扁钢连接，16mm2接地线按10米。

	13
	绿化带开挖及回填
	包含2根Φ50PE管，开挖深度≥60cm，宽度≥20cm，一侧弃土，使用原土回填，采用保护措施，确保绿化灌木存活
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	挖道板砖开挖及恢复（人工开挖）
	包含2根Φ50PE管，开挖深度≥60cm，宽度≥20cm，渣土根据城管要求运输至指定地点（包含渣土处理费），40cm沙土回填，15cm商混回填，使用原道板砖恢复
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	顶管
	包含2根Φ90PE管
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	人（手）孔井
	维护井盖50cm*50cm，维护井内径40*40cm，深60cm，管道离上边沿约45cm，满足非机动车压力需求，底部留有渗水孔，井盖为水泥井盖（标志：公安专用）
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	标线、人行道
	实体标线，每个车道渠化50m，宽度15mm
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	900万电警抓拍单元
	1、图像传感器：采用不少于1.1英寸传感器。
2、最大图像尺寸：≥4096×2160像素。
3、视频帧率：在1～25fps可调。
4、视频压缩支持H.265、H.264、MJPEG。
5、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。
6、支持车牌识别功能，白天和晚上的识别率均≥99%。(投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理，中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章)。
7、支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。
8、闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
9、可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。
10、支持识别车标类型不小于460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥98%。
11、支持货车右转必停识别功能检测。
12、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、万向支架等。
13、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注，可接入公安现有的视频综合平台。（投标人提供承诺函）
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	1200万电警抓拍单元
	1、传感器：采用不小于1.1英寸GMOS。
2、最大图像尺寸：≥4112×3072像素；字符叠满足公安需求。
3、视频帧率：在1～25fps可调。
4、视频压缩支持H.265、H.264、MJPEG。
5、防护等级：IP66。
6、闯红灯事件检测试验，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天晚上捕获率均≥99%；白天晚上准确率均≥99%。
7、车辆识别性能试验，在天气晴朗无雾，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%；白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%；白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。
8、车牌识别功能检查：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。
9、支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，识别不少于7200种车辆子品牌，对车尾图片进行分析抓拍，可分析不少于3900种车辆子品牌。
10、监控摄像机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。5级评分应不低于3.5分。
11、支持对大车右转未停车再起步的行为进行检测抓拍。
12、支持GB35114A级安全加密。
13、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、万向支架等。
14、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注，可接入公安现有的视频综合平台。（投标人提供承诺函）
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	LED补光灯（闯红灯自动记录系统）
	1、光源类型：16颗LED灯。
2、发光角度：10°
3、覆盖范围：单车道。
4、补光范围：16米～25米。
5、触发方式：4V~6V电平量触发，可选配开关量触发。
6、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。
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	反向卡口抓拍单元
	1、 最大图像尺寸：4096×2160像素。
2、镜头焦距：50mm。
3、视频压缩支持H.265、H.264、MJPEG。
4、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
5、支持车辆捕获抓拍功能，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。车辆捕获可由线圈（设备配合线圈检测器使用）、雷达（设备配合雷达使用）激光（设备配合激光检测器使用）、视频触发抓拍，抓拍张数可配置。
6、支持车牌识别功能，在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。
7、支持主/副驾驶人脸检出和抓拍功能。
8、设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。
▲9、支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。(投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理，中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章)。
10、支持GB35114A级安全加密。
11、承诺中标后设备可接入公安现有的视频综合平台。
12、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、电源适配器、万向支架等。
13、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注，可接入公安现有的视频综合平台。（投标人提供承诺函）
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	监控枪机
	1、 传感器：不低于1/1.8"。
2、最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.2，AGCON）。
3、黑白：0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR。
4、调节角度：水平：0~360°，垂直：0~90°，旋转：0~360°。
5、补光灯类型：红外补光，可切换暖白光。
6、补光距离：暖白光：最远可达30m。
7、红外灯：最远可达50m。
8、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
9、补光灯数量：4颗。
10、最大图像尺寸：2560×1440。
11、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。
12、防护：IP67。
13、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注，可接入公安现有的视频综合平台。（投标人提供承诺函）

	23
	终端管理服务器（闯红灯自动记录系统）
	1、具有不少于16个10M/100M/1000M自适应RJ45接口。
2、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC。
3、具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
4、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
5、含4T硬盘。
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	电源防雷器
	60KA
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	信号防雷器
	RJ45防雷
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	工业级接入交换机
	2个千兆SFP光接口+8个千兆自适应电口，宽频电压，双路电源DC12-52V，宽温工作环境-40℃～75℃；不含SFP光模块
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	工业级汇聚换机
	8个千兆SFP光口+8个千兆自适应电口，宽频电压双路电源DC12-52V，宽温工作环境-40°C~75℃;工业级电源适配器
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	千兆单模光模块
	千兆单模单纤20km传输波长Tx:1550/Rx:1310nm,光接口SC;支持宽温工作环境-40℃至85℃
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	集成挂箱（含基础）
	不锈钢板喷塑，40*50*25cm，厚1.2mm，配置包括箱体、接地铜排、五眼插座4个、铜排及端子排各1套、16A2匹空开1套、BV2.5箱内连接线20米
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	落地机箱（含基础）
	1、安装于不影响美观、通行的地点进行安装，安装地基高出地面10公分，要求方便维护、无安全隐患、无树木等遮挡。（喷涂公安专用及有电危险标志）。
2、机柜尺寸:W600*H1480*D420。
3、1.2mm不锈钢板材质，静电喷塑。
4、机箱内分四层，从底座起算，第一层是防水层，最下层不放置任何设备，用于防水，原则预留10cm；第二层是光纤层，放置机架式的光纤架，不能用光纤盒；第三层是网络设备层，放置网络设备及弱电设备；最上层是强电层，放置强电设备。
5、强电设备含配电单元：总路32A/2P空开1个、分路16A/1P+N漏电开关4个、五孔插座模块3个、40KA/2P浪涌1只、门控开关及内置LED照明单元。
6、若路口有信号机箱，与信号机箱外观一致。
7、包含基础开挖及回填
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	9米监控L杆件（含基础）
	立杆：八角直径240-300-6mm厚-7米高；横杆：八角直径100-220-4mm厚-9米长,基础法兰直径500-16mm厚，固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M24圆钢长1.285米。地笼一道十字撑加一道箍筋。基础规格：1.2m*1.2m*1.6m
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	12米监控L杆件（含基础）
	立杆：八角直径270-330-6mm厚-7米高；横杆：八角直径100-240-5mm厚-12米长,基础法兰直径550-18mm厚，固定法兰直径550-5mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。地笼一道十字撑加二道箍筋。基础规格：1.4m*1.4m*1.8m
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	12米监控T型杆件（含基础）
	立杆：八角直径270-330-6mm厚-7米高；横杆：八角直径100-240-5mm厚-12米长,八角直径90-140-3mm厚-3米长，基础法兰直径550-18mm厚，固定法兰直径550-5mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。地笼一道十字撑加二道箍筋。基础规格：1.4m*1.4m*1.8m
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	总电源线（落地机箱至取电点）
	1、 产品名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆（RVV3*6mm²）。
2、 2、额定电压：300V/500V。
3、导体：多股铜导体，符合GB/T3956第5类（等同于IEC60228.5）。
4、绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）；
5、护套：防水柔性聚氯乙烯混合料（PVC）。
6、测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>200M欧姆×KM。
7、使用温度：-30~+70℃。
8、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016；通过国家CCC强制认证，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通段测试等
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	方向电源线（落地机箱至集成挂箱）
	1、产品名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆，RVV3*2.5mm²。
2、额定电压：300V/500V。
3、导体：多股铜导体，符合GB/T3956第5类（等同于IEC60228.5）。
4、绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）；护套：防水柔性聚氯乙烯混合料（PVC）。
5、芯线标识：≤5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，黄绿地线。
6、芯线数：2—5芯，7—36芯。
7、截面积：0.75-2.5mm&sup2；0.5、2.5—35mm&sup2。
8、测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>200M欧姆×KM。
9、使用温度：-30~+70℃。
10、弯曲半径：15×电缆外径。
11、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016;通过国家CCC强制认证，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通段测试等。
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	设备电源线（集成挂箱至设备）
	RVV3*1.0mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通段测试等
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	控制线（抓拍机至补光设备）
	1、2芯RVVSP电源线（1mm²）。
2、无氧铜线芯。
3、环保绝缘、护被。
4、线芯绝缘颜色鲜艳。
5、符合RoHS2.0环保认证。
6、符合GB/T5023.5-2008;JB/T8734.3-2016;通过国家CCC强制认证RVVSP2*1.0，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通段测试等
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	室外超五类网线
	室外超五类网线，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、FLUKE测试等
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	四芯光缆
	1、产品类型：中心束管式铠装。
2、纤芯类型：单模OS2标准B1.3（9/125μm），芯数：4芯。
3、金属加强构件、中心束管结构
4、两根平行圆钢丝加强光缆抗拉强度，使其具有更加优越的机械性能
4、PE外护套具有良好的抗紫外辐射及防水性能
5、松套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护
6、磷化钢丝中心加强构件模量高、耐腐蚀
7、8.0mm光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作保证光缆在恶劣的环境下光纤不受到压力。
8、产品使用寿命30年以上。
9、敷设方式：架空、管道。
10、工作温度：-40°至70°。
11、弯曲半径：静态10倍缆径/动态20倍缆径。
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	光纤跳线及尾纤
	2米单模
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	光纤熔接
	热熔，SC
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	挖道板砖开挖及恢复（人工开挖）
	包含2根Φ50PE管，开挖深度≥60cm，宽度≥40cm，渣土根据城管要求运输至指定地点（包含渣土处理费），40cm沙土回填，15cm商混回填，使用原道板砖恢复
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	违法抓拍标牌（电子警察）
	1、标牌尺寸：600*800mm；
2、材质：铝材，厚度2mm；
3、反光膜：3MⅣ类膜。
4、样式：摄像头图案+违法抓拍字样
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	飞线(含钢丝)
	1、材质：SUS304(06Cr19Ni10)。
2、公称直径：8.0mm，公差+5%。
3、结构：7x19(7股，每股19根细钢丝)。
4、抗拉强度级别：1570-1960MPa。
5、最小破断拉力：≈33kN(约3360kg)。
6、外观：表面光亮，无裂纹、毛刺、断丝缺陷，绳股绞合紧密平整。
7、执行标准：GB/T 99442015《不锈钢丝绳》。
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	RFID非机动车闯红灯抓拍
	1、 RFID读写单元和相机单元深度一体化集成设计。
2、读写器工作频率不小于920MHz～925MHz。
3、不少于6路N型天线接口，支持电动自行车数字化号牌读取。
4、内置安全模块，符合公安部电子标识相关标准。
5、采用不小于1.1英寸GS-CMOS传感器。
6、不小于16mm变焦镜头，最大可输出不小于1200万(4112×3072)@25fps（可配置）。
7、支持非机动车和行人目标检测并提取结构化信息、支持人脸检测并抠出人脸小图。
8、支持1~3车道多种非机动车违法抓拍及图片合成、OSD信息叠加。
9、支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率。
10、支持H.264/H.265双编码，编码效率更高，码率更低，图像质量优。
11、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、外置灯接口。
12、在被识别的车辆速度小于或等于150km/h情况下，识别设备应能准确识读机动车的车辆身份标识符;在被识别的车辆速度小于或等于50km/h情况下，识别设备应能准确识读电动自行车的车辆身份标识符和号牌号码。
13、识别设备应能准确识读同一时段内通过其射频天线单元辐射范围内的至少5辆机动车的车辆身份标识符;识别设备应能准确识读同一时段内通过其射频天线单元辐射范围内的至少10辆电动自行车的车辆身份标识符。
14、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注，可接入公安现有的视频综合平台。（投标人提供承诺函）
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	LED补光灯（非机动车违法抓拍系统）
	1、光源类型：不小于16颗优质大功率LED灯珠。
2、发光角度：10°。
3、覆盖范围：单车道环境补光灯。
4、最佳补光范围：16米～25米。
5、符合要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（1级光照度）.
6、与非机动车闯红灯抓拍机相同品牌。
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	RFID读卡器
	1、输入阻抗：50Ω。
2、电压驻波比：≤1.5。
3、频率范围：920MHz～925MHz。
4、工作温度：–40℃～+70℃。
5、增益：≥8dBi。
6、效率：≥65%。
7、防护等级：IP65。
8、炼金馈线：≥2m。
9、与RFID非机动车闯红灯抓拍同一品牌
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	非机动车交通安全防治一体机
	内置信息显示单元、语音警示单元、图像取证单元、视频分析单元、控制存储单元和联网通信单元，支持边缘计算。配装非机动车缉查布控软件，支持现场拦截。设备基于深度学习，将机器视觉技术、图像处理等技术与智能交通相结合，支持复杂场景下的目标分类与行为识别。可接入现场视频、图片等资源，针对电动自动车戴头盔、口罩、车牌遮挡等情况，通过对人员车辆特征进行辅助识别，实现对电动车的自动检测与识别，通过现场数据模型可训练识别电动车的特征，并在各种环境中准确识别电动车。将训练好的模型集成到系统中，可以实现图片、视频、摄像头等方式的电动车检测识别，并支持结果的可视化和导出。
1、可对交通参与元素进行结构化分类，自动检测图片中各种交通元素的行为、感知车辆特征、人、车区分等功能。
2、支持边缘计算，支持远程升级程序，可用于更新模型和算法
3、违法行为识别取证：支持不戴头盔、二轮车超员、三轮车违法载人、逆行等。
4、支持人脸识别，实时调取当事人历史违法信息，并图文语音播报对应宣教信息。
5、安全劝导信息图文信息和语音信息同步向当事人播报。
6、可编制劝导等级预案，优先播报劝阻当前违法行为和高风险违法行为。
7、重点人员、时间周期内（可设定）同类违法次数大于10次（可设定）的高风险人员，支持违法现场拦截处置。
8、安装高度位置应适用于非机动车道行驶人员读取、听取图文语音信息，但不得造成交通安全隐患。
9、支持RTSP、ONVIF、GB/T28181-2016协议接入前端网络摄像机
10、支持基于深度学习的视频二级结构化（含属性识别）。
11、支持抓拍的结构化图片去重、择优
12、配装非机动车缉查布控软件，支持现场拦截
13、屏体面积：LED显示屏尺寸为640×960mm，,分辨率为160×240点阵。
14、显示密度：62500/M2
15、显示亮度：5000cd/M2
16、刷新频率240-1000HZ/S
17、点间距离 4mm
18、发光点颜色 1R1G1B
19、亮度传感器:内置，支持自动和定时的智能亮度调节。
20、8核处理器，主频2.4GHz。
21、支持1080P（60帧）的视频硬解码。
22、8GB运行内存。
23、64GB内部存储空间。
24、集群远程节目发布和显示屏控制。
25、语音额定功率：不小于15W/8Ω；
26、音频格式：MP3；
27、支持根据环境照度调整语音关闭或打开状态。
28、可网络远程预设、更新图文信息和语音内容。
29、图像分辨率：不低于3840×2160。
30、支持NTP校时。
31、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。
32、配装软件。承诺在质保期内免费升级。
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	终端管理服务器（非机动车违法抓拍系统）
	1、具有不少于18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口。
2、支持4个硬盘接口，内置8T硬盘。
3、支持远程访问IP地址黑/白名单设置功能。
4、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码
格式的IPC。
5、具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能，
支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
6、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修
改顺序，支持原始图片去黑边。
7、支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成。
8、支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓
拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行
过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值。
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	接入交换机
	2个千兆SFP光接口+4个千兆自
适应电口，宽频电压双路电源DC12-52V，宽温工作
环境-40°C~75°C;导轨式安装结构，不合SFP光模
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	红绿灯信号检测器
	1、支持接入不少于20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机。
2、支持通过配置工具设置不少于20路相机参数和检测参数，每个检测通道支持关联不少于5个相机IP。
3、支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式。
4、支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态。
5、支持记录不少于1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况。
6、支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间。
7、支持通过工具对设备进行网络升级。
8、RS-485接口：1个（调试串口）。
9、网络接口：1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输。
10、硬件复位：支持。
11、供电方式：DC12V，标配适配器。
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	4米监控L杆件（含基础）
	立杆：八角直径150-190-4mm厚-7米高；横杆：八角直径90-140-3mm厚-4米长,基础法兰直径400-14mm厚，固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。地笼一道十字撑加一道箍筋。包含基础开挖及回填，基础规格：0.8m*0.8m*1m
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	3m横臂
	3米DN76mmt=2.5mm
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	违停球机
	1、 摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸、分辨率与帧率可设置为2688x1520@30fps。
2、摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm。
3、自带雨刷,可通过网络远程控制雨刷功能检验雨刷开启、关闭。
4、支持最低照度可达彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx。
5、水平旋转范围:0°~360°连续旋转，垂直旋转范围:-20°~90°。
6、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MJPEG、smart265。
7、支持低照度、超宽动态、强光抑制、背光补偿、透雾功能。
8、支持对距离样机200m处机动车违法停车行为进行抓拍。
9、可对机动车违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞9种交通违法行为进行检测并抓拍，当触发报警后，可联动报警并上传图片。
10、交通事件和道路事件可根据布防时间自动切换。
11、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注，可接入公安现有的视频综合平台。（投标人提供承诺函）
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	6.5m监控杆(含基础)
	八角直径150-190-4mm厚-6.5米高；横杆：八角直径90-140-3mm厚-3米长,基础法兰直径400-14mm厚，固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢。地笼一道十字撑加一道箍筋。基础规格：0.6m*0.6m*1m
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	U型支架
	主臂管径：常规φ42~φ60mm，壁厚≥3mm，强度满足户外长期荷载要求。
法兰盘：标准国际球机安装孔位，支持水平微调，方便校准球机角度。
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	违法抓拍标牌（违停）
	1、标牌尺寸：600*800mm；
2、材质：铝材，厚度2mm；
3、反光膜：3MⅣ类膜。
4、样式：摄像头图案+违法抓拍字样
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	大货车右转避停抓拍机
	1、 传感器：≥1.1英寸GS-CMOS，视频分辨率：≥4096×2160。
2、支持多样性混合场景应用，集卡口电警机动车业务，全方位适配机动车道路交通场景。
3、支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。
4、支持绘线显示功能，可在相机视频预览界面显示目前画线配置情况并标注每条线的名称。
5、支持识别车标类型≥450种。
6、支持对支干车辆合并进主干车道时不礼让主干车道通行车辆的行为进行抓拍。
7、支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。
8、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。
9、白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。
10、支持GB35114A级安全加密。
11、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、万向支架等。
12、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注，可接入公安现有的视频综合平台。（投标人提供承诺函）
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	LED补光灯（货车右转管控系统）
	1、光源类型：不小于16颗优质大功率LED灯珠。
2、发光角度：10°。
3、覆盖范围：单车道环境补光灯。
4、最佳补光范围：16米～25米。
5、符合要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（1级光照度）。
6、与大货车右转避停抓拍机相同品牌。
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	终端管理服务器（货车右转管控系统）
	1、具有不少于18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口。
2、支持4个硬盘接口，内置8T硬盘。
3、支持内置北斗模块，实现定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者
视频上。
4、支持远程访问IP地址黑/白名单设置功能。
5、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码
格式的IPC。
6、具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能，
支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
7、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修
改顺序，支持原始图片去黑边。
8、支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成。
9、支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓
拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行
过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值
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	停车预警标志牌(含杆件基础)
	长方形指示标志，1200mm×2000mm，白色底色，黑色村边及文字，蓝色图案，铝板厚度：2.0mm±0.2mm，字图膜和底膜应使用IV类反光膜其技术参数应不低于国家标淮。含单立柱杆件及500*500*1000基础，，立杆高出地面不低于4米，杆件为不锈钢喷塑。
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	违法抓拍标牌（右转必停）
	1、标牌尺寸：600*800mm；
2、材质：铝材，厚度2mm；
3、反光膜：Ⅳ类膜。
4、样式：摄像头图案+违法抓拍字样
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	机动车不礼让行人抓拍单元
	1、 传感器：≥1.1英寸GS-CMOS，视频分辨率：≥4112×3072。
2、支持多样性混合场景应用，集卡口电警机动车业务，全方位适配机动车道路交通场景。
3、支持实时显示车辆目标的结构化信息，包括车标、车牌号、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、速度、车道号等。
4、支持绘线显示功能，可在相机视频预览界面显示目前画线配置情况并标注每条线的名称。
5、支持识别车标类型≥450种。
6、支持对非机动车载人数量进行检测，识别的结果可以通过OSD叠加至抓拍图片中。
7、在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于100×100像素点。
8、支持加塞功能，在道路拥堵时，车辆占用来向车道超车或原本拥堵车道变更时，自动抓拍图片。
9、支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。
10、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。
11、白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。
12、支持GB35114A级安全加密。
13、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、万向支架等。高限速和低限速值。
14、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注，可接入公安现有的视频综合平台。（投标人提供承诺函）
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	多合一智能补光灯
	1.采用24颗优质高亮度LED灯珠。
2.集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体，有效降低光污染、避免麻雀杆现象；
3.覆盖范围：单车道环境补光灯。
4.最佳补光距离：16米～25米。
5.气体闪光次数：≥1000万次（2S闪一次）。
6.支持开关量触发方式；
7.符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。
8.与环保卡口相同品牌。
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	终端管理服务器（机动车不礼让行人抓拍系统）
	1、具有不少于8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口。
2、支持1个硬盘接口，内置4T硬盘。
3、支持内置北斗模块，实现定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者
视频上。
4、支持远程访问IP地址黑/白名单设置功能。
5、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码
格式的IPC。
6、具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能，
支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
7、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修
改顺序，支持原始图片去黑边。
8、支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成。
9、支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓
拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行
过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定
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	6米监控L杆件迁移（含基础）
	6m电警杆件迁移、立杆、地笼，包含基础规格：1m*1m*1.2m
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	违法抓拍标牌（机动车礼让行人）
	1、标牌尺寸：600*800mm；
2、材质：铝材，厚度2mm；
3、反光膜：Ⅳ类膜。
4、样式：摄像头图案+违法抓拍字样
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	移动车载测速设备
	1、测速单元技术指标要求：
测速范围：至少20km/h-200km/h。
测速精度：测速误差应不超过-4km/h～0km/h
雷达测速单元水平主瓣宽度：应不超过６°。
雷达测速单元副瓣电平应小于-15dB。
2、超速报警：宜能设置报警速度值。当判定机动车速度超过报警速度值时，宜能生成报警信息，并支持现场报警和远程报警
3、道路实测误差：当机动车速度小于100km/h时，测速误差应不超过-6km/h~0km/h；当机动车速度大于或等于100km/h时，测速误差应不超过机动车速度的-6%~0%
4、异常测速值滤除：宜能自动滤除异常测速值。
5、机动车违反限速规定的，每幅图片应叠加限速值和行驶速度值。采用雷达技术测定机动车行驶速度的，每幅图片上应叠加雷达测速方向、限速值和行驶速度值。
6、图像分辨率：不小于4096×2160像素。
7、超速车辆捕获率：≥90%。
8、超速车辆图像有效率：≥90%。
9、应能根据车辆类型设定限速值。
10、应具有接收并执行应用软件发送的修改限速值指令的功能。
11、应能检测出违法(实线、导流线)变道抓拍功能。
12、测速仪24小时计时误差应不超过1s。
13、应具备自动或手动与北京时间同步功能。
14、应能记录并显示实时的速度、经度、纬度、时间、方向等信息。并可按定位地点道路限速值自动调整超速抓拍起始限速值。
15、内置陀螺仪，当测速仪倾角过大时，自动停止超速违法抓拍，可发出报警，记录并上传信息。
16、支持多种安装使用方式：车载安装、便携式安装、固定式安装。
17、检测外部振动，振动幅度到达预定阈值时，可发出报警，记录并上传信息。
18、移动轨迹：可实时记录、上传测速仪的地理位置，刻画出测速仪移动轨迹。
19、工况出勤报表：可生成测速仪工况出勤报表，包括开机时间、关机时间、使用者、出勤轨迹、抓拍数量等信息。
20、语音播报功能：可播放当前限速值、当前违法超速值、校时信息、地理信息、设备异常信息等。
21、内置电池：外接电源时可自动充电，外接电源断电时可自动转为电池供电。满电状态可持续工作8小时以上。
22、含4G传输卡及流量费
23、分别包含一套车载安装支架、快捷安装定制立杆、三脚架以及三年的标定服务，接入南京市公安局交管支队系统
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	手持式智能执法终端
	1.平板应具有三防能力，采用触控电容屏
2.CPU:4核/4线程/单核睿频2.80GHz/全核睿频2.20GHz
3.内存：≥8G；硬盘：≥128G
4.屏幕：≥8英寸LCD屏
5.分辨率:≥1200*1920/700nits
6.配装违法行为拦截软件，支持违法行为非现场执法上传和现场拦截执法应用功能切换。含4G传输卡及流量费
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	数据对接服务
	1、实现防治一体机与本辖区非机动车违法管理处置平台、人脸识别身份库的全面对接。‌
2、实现违法数据与非机动车交通治理平台（南京交管局非机动车违法管理平台）的对接。
3、对接南京市交通非机动车违法信息库动态更新高违人员、重点人员信息库。
4、实现与南京市人脸信息库对接，调取违章人员信息。
5、实现移动设备违法数据与公安部集成指挥平台的对接。
6、实现机动车超速违法数据与公安部集成指挥平台对接。
7、实现机动车违停违法数据与公安部集成指挥平台的对接。
8、实现与公安视频综合应用平台的数据对接。
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	测速标志牌(含移动支架)
	长方形指示标志，1.5m×1m，白色底色，黑色村边及文字，蓝色图案，铝板厚度：2.0mm±0.2mm，字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。每组3套，含移动支架。
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	警示灯（爆闪灯）(含杆件基础)
	双面排布大功率红蓝LED灯珠，常规单面带至少12颗灯珠，红蓝交替爆闪
闪光频率至少60次/分钟，符合道路警示眩光控制标准
可视距离 晴朗夜间≥300m，白天强光环境≥150m
供电方式 顶部集成单晶硅太阳能板+内置锂电池（12V/10~20Ah）
含2.5m立杆，不锈钢材质热镀锌喷塑
含基础开挖
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	路口语音提示(含杆件基础)
	红蓝LED爆闪+语音播报同步触发，声光双重警示
触发方式为红外感应
语音参数 音量60~90dB可调，支持环境噪声自适应；语音内容可定制（如“前方路口，减速慢行”，支持普通话/方言定制
供电方式 顶部单晶硅太阳能板+内置大容量锂电池
含2.5m立杆，不锈钢材质热镀锌喷塑
含基础开挖
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	补建标志牌
	1、标牌尺寸：600*800mm；
2、材质：铝材，厚度2mm；
3、反光膜：Ⅳ类膜。
4、样式：摄像头图案+违法抓拍字样
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	网络租赁
	100MEPON，租赁期为40个月
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	云存储设备
	1、单设备应配置不低于两颗64位多核CPU（在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告目录内，提供截图证明），内存≥32GB，系统盘≥1×960GBSSD。
2、处理器、操作系统均符合安可名录测评。
3、单设备应标配不低于6个千兆网口，可增扩≥2个万兆口。
4、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。
5、具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；设备内置48块8T企业级硬盘。
6、能对视音频、图片智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与。
7、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议。
8、接入路数不少于450路2Mbps视频图像。
9、每台包含云存储软件授权扩容：1台云存储设备接入管理和768TB存储虚拟化服务。
10、承诺中标后可接入六合公安原有云存储系统。（投标人提供承诺函）
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	信号灯平台保障服务
	1、路口信号配时台账信息维护：按照一路口一档案的要求，进行路口静态及信号配时基础信息档案建立、路口台账数据更新及维护、台账管理标准化流程和技术工作规范编制及服务。
2、信号应用巡检服务：按要求进行指定时间段、地点的路口路面巡视及内场巡检，对信号灯应用类问题及信号智能化控制情况进行巡检摸排，完成要求填写巡检记录表格及调研报告。
3、信号配时优化及评价服务：按照要求在保证信号灯接线规范和灯具设施应用合理的同时，进行辖区内现有路口及新增路口信号控制方案的设计、优化调整、方案评价，包含单点路口配时优化服务、干线协调控制优化服务。
4、信号保障服务：按要求提供重要节假日、大型活动、特勤警卫等情况下的信号保障服务。
5、舆情管理服务：协助收集媒体、12345热线等渠道有关信号配时舆情并协助进行回复及处理。
6、辅助执勤：按要求开展信号调控、交通数据统计分析、硬件运维辅助等辅助执勤服务和对交警人员信号技术指导工作，并且需与交管局配时中心对接，接受交管局配时中心业务指导及考核。
7、培训服务：组织开展每年一次的信号配时优化技能培训服务，包括信号设施参数设置规范、信号优化技术、信号控制系统、全息自适应控制系统使用等，使相关人员能够熟练地使用现有系统开展日常信号优化工作。
8、信号系统运维服务：配备专业工程师，具备现有信号控制系统、全息自适应系统丰富的操作使用经验，按要求基于现有信号系统、全息自适应控制系统进行日常操作、运行保障、新增路口联网接入、系统升级服务。
8、信号系统应用服务：配备专业行业专家，具备丰富的交通信号配时优化相关工作经验，按要求基于现有信号控制系统、全息自适应控制系统开展持续的跟踪优化应用服务，包括对系统的单点控制、干线协调控制、自适应控制等进行方案设计、采集数据关联、配时设置、系统参数设置与跟踪优化。
9、其他技术服务：1）提供交通管理、信息收集、整理以及汇报材料等其他技术服务；
2）协助采购人基于现有信号控制系统、数据采集系统、全息自适应控制系统开展信号自适应新技术试点及应用工作，结合路口流量检测器布设、电警数据信息、渠化组织、交通流特征、信号控制系统算法等关键因素为路口信号灯自适应运行科学设置相关参数，并进行效果跟踪调试。



2.其他技术要求 
（1）采购人在使用其提供的任何产品时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与中标供应商提供的任何产品有关的侵权 指控，中标供应商须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。
（2）①本项目的所有权和知识产权归项目单位所有；②涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范，并无条件提交给项目单位；③涉及接口的，必须遵循相关标准和规范。向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求。项目承建单位（施工单位、实施单位）有义务配合项目单位做好有关信息共享工作；④本项目在建设和维护过程中接触到的项目单位所有资料，未经项目单位授权代表书面许可，不得留存、私自查阅及向第三方泄露。
（3）中标供应商充分了解了本次招标的项目需求，对采购的设备和产品的数量、配置及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目建设的目标，不再需要采购人为本项目另外采购同类产品，否则需要在投标文件中进行说明。
（4）招标文件中附设计方案和工程图纸，可供参考（详见附件）。
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
（4）投标人需要认真仔细地进行实地勘察，报价时综合考虑绿化市政等相关办理和赔付费用，不另外支付。根据采购人要求，从指定的地点拆卸旧杆件，拆卸原地点的设备，进行安装调试。
（5）本项目中包含的安装施工，需严格按相关标准进行施工，安装过程中，造成的一切损害(包含但不限于投标人的工作人员、第三方人员)，由投标人承担。
（6）投标人充分考虑项目中产生的一切相关费用，采购人不另行支付费用。 
（7）投标人所投产品无法适配现有设备的，在不增加费用的情况下，更换成不低于投标产品性能的同类型产品，满足使用（需参建各方确认）。 
（8）投标人须承诺本项目整体质保期为三年（含）以上（费用包含在投标总价中），所投硬件设备提供原厂三年（含）以上质保。投标人须承诺中标后提供所投品牌的原厂授权和原厂质保函，并于签订合同前提交采购人。因无法提供产生的一切损失，由投标人承担。（投标人需提供承诺函，否则做废标处理，）
（9）在投标时，各类检测报告、证书、截图等证明材料可以不加盖原厂公章，但需提供投标人的承诺书，承诺签订合同前提供加盖原厂公章的检测报告、证书、截图等证明材料。
（10）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
（11）建筑工程一切险、第三方责任险由中标供应商投保，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由中标供应商承担并支付，其中第三者责任限额不低于1000万，单人单次事故不低于150万。投标文件中提供承诺书并加盖公章，合同签订后且进场前需提供相关投保证明材料。
2.实施要求
（1）总体要求
达到采购要求。
（2）质量要求
中标供应商为本项目提供三年质保(自项目最终验收合格后次日起算)，相关费用包含在投标总价中。
（3）验收要求
采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
设备材料验收：
①验收标准：产品名称、规格、数量符合采购清单要求，包装完好的全新产品。
②验收方法：由采购人和项目监理单位共同组织验收。
系统验收：
①项目完成初验后，至少稳定运行3个月及以上，中标供应商方可提请最终竣工验收。
②项目交付应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，在通过双方认可验收后，交付给采购人，其中包括：符合项目目标和相应的技术要求、业务需求，并能保持系统稳定、运行良好的系统。足以确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的配套技术文件。
③验收方法：采购人牵头，要求相关职能部门及专家组织的验收。
④本项目竣工验收前须通过国家权威检测机构（具有CMA认证的检验机构）进行的检测。
（4）质保（维保）及售后要求
质保：
①本项目要求整体质保（维保）期3年，最终验收合格后次日起计算。质保期内，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，投标人接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由投标人负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中。
维护：
系统日常维护及设备保养
系统的日常维护保养包含所有设备的维修及更换，以满足采购人的维保考核要求。系统维护保养包括所有系统的前端设备、传输线路及后台设备的日常维护，但不限于检查、清洁、调整、测试、优化系统、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备时，应根据设备类型使用吸（吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。调整设备时，应按照标准规范、技术手册和使用管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。测试设备系统时，应按照标准规范、技术手册和使用管理要求对设备系统的功能、性能进行测量试验。优化系统时，应按照标准规范和使用管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置、功能、性能等不满足标准规范和使用/管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检查、测试及隐患排查过程中发现的问题，提出处置建议，经建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决，同时形成相关台账记录。维护保养对象及内容与要求：
①前端设备
物理检查：检查前端监控设备是否依图纸标定位置（或系统中标定的位置）存在，对于前端设备的拆改、挪移应及时反应至系统中。检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置。
运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。
电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、加热、雨刷、辅助照明装置等的工作状态。采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并作相应调整。
机械构件维护：对摄像机、防护罩、云台、辅助照明装置的安装支架、立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并做必要调整。
设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。
设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。
②传输设备
线缆、路由检查：传输线缆安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰。检查线缆有无破损、破坏，氧化等情况。检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。
传输设备检查：传输设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。使用电池供电的无线发射/接收/中继设备应根据具体要求定期更换电池。
清洁整理：对传输设备、管线、人井手孔等传输设备、设施或配套装置进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆、光缆等的捆扎方式。
测试调整：根据检查结果和系统需要调整传输设备的相关参数。调整后，应保证视频信号及控制信号衰减满足规范或原设计要求。
③处理/控制/管理/记录设备
物理检查：根据系统构成模式和安装方式，制定检查方案，重点检查处理、控制、管理设备安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和接线是否正常。对于发现的问题应在维保过程中及时处理。
电气参数与性能检查：通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态。应确保设备运行指示正常，排查明显故障隐患。
④显示设备
物理检查：检查显示设备安装柜、箱和结构件是否牢固，检查其外表有无异常或破损迹象，检查接地是否完好。检查并调整显示设备，确保显示设备安装牢固，设备外壳及部件应无异常变化或破损迹象，设备部件和接线应正常。除视频显示设备外，显示设备还应包括LED显示屏等字符显示装置。
设备清洁：对设备、箱、柜及结构件等进行必要的清洁和除尘。显示屏幕清洁，应采用专用试剂。
⑤系统
系统优化：根据系统运行情况及使用、管理要求，调整系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。系统优化的重点在于提高视频监控系统监控效果、延长视频录像保存时间、提高视频图像回放效果、缩短报警视频联动时间等。
系统校时：对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用管理要求。
隐患排查：通过询问系统管理员、操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。
问题处置：监控图像、记录图像达不到标准规范和使用管理要求或设备破损、污损严重，且已经不能满足视频监控需要时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于系统可能发生的问题，应及时书面告知建设/使用单位，并同时提出处置意见，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施予以应对。巡检中发现前端监控设备存在遮挡或污损，应及时清理。还需按标准对重点核心地区视频监控所有点位前端监控二维码标贴进行张贴和日常维护。为配合道路整治及视频监控并杆及线路下地工程，在所涉及到的包含重点核心地区视频监控的路段，应配合市公安局和市政部门，按期保质保量的完成视频监控并杆及线路下地的工作。
⑥、设备保养内容
定期对系统所有相关设备等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由采购人签字确认。摄像机保养：摄像机镜头如存在遮挡或污损，应及时清除遮挡监控视线的障碍物。
⑦、巡检
前端现场巡检：每个季度开展一轮前端巡检，主要应围绕前端设备运行状况和安全（包括：杆件、落地机箱、抱杆箱、箱体锁、摄像机、镜头、云台、网络传输设备等）和管线情况（包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等）。形成巡检电子台账（主要是带水印的照片），记录发现的问题，以及解决情况；
重点节点巡检：遇重大活动、重大节假日、恶劣天气和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，需安排巡检。巡检发现本项目重要设备或整个系统存在运行问题的，需立即整改，且做好记录。
注：以上要求请投标人提供承诺书并加盖公章，上传至投标系统。
故障处理要求：
针对监控产生的故障，制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理采购人故障报表、电话报修。故障级别定义及解决时间要求如下：
①故障级别Ⅰ级：属于重特大故障，其具体现象为系统崩溃。技术人员到场时间：接报30分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。
②故障级别Ⅱ级：属于严重问题，其具体现象为部分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影像系统整体运行。技术人员到场时间：接报60分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。
③故障级别Ⅲ级：属于普通问题，其具体现象为前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。技术人员到场时间：接报4小时内到现场。提出解决方案：即时提交或到现场后1小时内提交解决方案。
考核要求：
①、连续三天低于96%或单个摄像头无故4天不在线的，扣1000元，每超1日增扣1000元，以此类推；无法达到采购目的的，采购人有权根据需求聘请其他人员开展维护，所产生的一切费用从维护费中支付。
②、图像画面字符叠加标注：对系统前端监控摄像机字符叠加标注情况进行考核。
图像画面字符叠加标注标准：符合公安部GAT751-2008标准及省厅、市局相关规范要求，时钟标示准确(与市局授时服务器时钟误差不超过3秒)。字符标注准确率=(符合图像画面字符叠加标注标准的摄像机总数/摄像机入网总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的图像画面字符叠加标注情况作为每月的考核依据每月字符标注准确率低于99.5%，扣1000元；低于99%扣2000元。
③、存储考核
存储正常标准：视频图像实时在线存储且存储时间不少于30天。图像在线存储率：图像在线存储率=(在线且能正常调取存储录像的摄像机数／摄像机总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的在线存储情况作为每月的考核数据。每月图像在线存储率低于98%，扣1000元；低于95%扣2000元。
④、图像存储时间达标率
图像存储时间达标率=(图像存储时间不少于30天的摄像机数／入网摄像机总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的存储时间是否达标作为考核依据。95%≤每月图像存储时间达标率＜98%，扣1000元；每月图像存储时间达标率＜95%，扣2000元。
⑤、电警数据考核：高速公路卡口每天连续无过车数据不超过4小时，其他道路卡口每天连续无过车数据不超过8小时视为当天设备达标；每月内运行稳定天数不低于90%，视为本月该设备达标。卡口传输数据延时在1分钟内的比例不低于90%算当天上传及时，每个月内上传及时天数不低于90%，视为卡口上传及时达标。号牌号码识别准确率，准确率达到90%以上的视为达标。上述考核项每低于达标1%的，扣500元。
⑥、运维保障响应考核：每月根据日常及突发情况运维保障响应情况进行考核，主要根据第3.2故障响应要求统计故障维护响应及时情况。每月发生Ⅰ、Ⅱ级故障未按第3.2要求及时响应的，未及时响应1次扣1000元，Ⅰ、Ⅱ级故障响应时间每超2小时加扣2000元。
⑦、其他情况：采购人各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像(无图像、云台及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等)的，每路图像每次扣500元，每月最多扣2000元。
⑧、连续2个月考核被扣10000元的，采购人有权终止合同并拒付当期维护费用，纳入南京市公安局视频图像维护黑名单。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后150天内交付并完成安装调试及初验等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
（1）招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
（2）招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
（3）本项目实施全过程，中标单位须派项目经理、安全人员驻场，常驻项目属地开展施工协调管理工作。驻场人员须严格遵守公安保密及现场管理制度，人员脱岗、缺岗将按合同约定承担违约责任。项目经理和安全员在项目施工阶段要全程在场，做好施工管理和安全监督管理。
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第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
    3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
五、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	35
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分。
	27
	客观分

	2.2
	实施方案
	根据本项目采购需求编制实施方案，内容包含：1.需求分析；2.总体设计方案和系统总体架构；3.前端视频监控点位安装设计；4.视图存储设计；5.传输网络建设设计；6.原有系统无缝接入及系统关联描述。以上每项内容逐项评分：
方案内容专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	9
	主观分

	2.3
	施工组织方案
	根据本项目采购需求编制施工组织方案，内容包含：1.施工组织总体设想；2.方案针对性及施工任务划分；3.施工现场平面布置和临时设施；4.施工进度计划及保证措施；5.施工过程各阶段质量安全的保证措施；6.劳动力、机械设备和材料投入计划。以上每项内容逐项评分：
符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
上述每项内容符合得1.5分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。

	9
	主观分

	3.服务

	3.1
	售后服务方案
	根据本项目采购需求编制售后服务方案，内容包含：1.维护保养的备品备件配置与管理；2.维护保养配置的工具、器材、人员及管理；3.遇到突发事件以及任务保障方案，以上每项内容逐项评分：
符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得 1 分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年6月1日（含）以来成功实施过类似项目（至少需包含交通信号灯控制、治安卡口、视频监控、电子警察、测速设备中的一种）并提供证明材料上传系统。每提供一个项目得2分，满分6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同、验收证明材料和发票扫描件，缺一不可，原件备查）。
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	(1) 项目经理：具有二级或以上建造师注册证书（注册专业：机电工程）、建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（安全员B证）的项目经理，得3分，不满足不得分。（提供上述人员证书，投标人为其缴纳的 2026年2月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）。
（2）投入本项目的维护人员（项目经理除外）须具有有效期内安全员C类证书、电工证、登高作业证各2人，每有一人得0.5分，最高的得3分。一人多证按一证计算，不重复计分。（提供上述人员证书，投标人为其缴纳的 2026年2月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）。
（3）投入本项目的施工人员8-10人得1分，11人或以上得2分，最高的得2分（提供承诺书或有效证明材料）。
	8
	客观分

	合计
	
	100分
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项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表（如有）
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、联合体协议（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十三、分包情况说明及分包意向协议（如有）












一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。




备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。


十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         

十一、联合体协议
联合体协议
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。





十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十三、分包情况说明及分包意向协议
分包情况说明
致：                （采购人名称） 
我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型）
	分包承担主体资质
	分包标的内容
	分包合同金额（元）
	占合同总额的比例（%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	




投标人名称（加盖公章）：______ 
日期：_____年___月___日

注： 
1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。 
2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议
甲方（投标人）：________ 
乙方（分包承担主体）：________ 
甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：_____。 
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 


甲方（盖章）：_________ 
乙方（盖章）：_________ 
日期：_____年___月___日 


注： 
1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。 
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条 
有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可； 
3. 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
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