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一．投标邀请函
无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司受无锡市惠山区长安街道办事处的委托，对其长安街道河道生态养护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	项目名称：长安街道河道生态养护项目

政府采购编号：JSZC-320206-JYZJ-G2026-0005 
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市惠山区长安街道办事处
联系地址：无锡市惠山区堰桥街道堰新路318号

采购代理机构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司

采购代理机构地址：无锡市梁溪区石皮巷 2 号

	3
	采购项目概况、要求：

1.采购需求：本项目为长安街道河道生态养护，对长安街道河道（东西中心河、大利市河、麻岐港、大利市河湿地、大巷上浜、无畏河、嘉利华府庄园景观河、高田浜、北大河、长宁五期东河、万巷河、长安东界河、新塘里河、古庄河、姑亭庙港、西白荡、长安西界河、坝头河）等18条河道进行生态养护。养护内容包括但不限于：生物基网、喷泉、微孔曝气系统、浮床、离子发生器、推流曝气机、挺水植物、沉水植物等；以及河道治理范围水体养护、水体应急处理、生态配件更换等。具体内容及要求详见“采购需求”；
2.服务期：合同签订后至2027年9月30日。合同期内，如遇国家或地方政策调整或中标供应商不按投标承诺、合同条款履行的，采购人可以单方面终止合同。
3.（1）东西中心河、大利市河、麻岐港、大巷上浜、西白荡、长安西界河、坝头河质量要求：以无锡市河长办发布的新一轮河道考核数据为准，河道水体达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；

（2）大利市河湿地、无畏河、嘉利华府庄园景观河、高田浜、北大河、长宁五期东河、古庄河、万巷河、新塘里河质量要求：以甲方委托的具备相关资质的第三方检测机构检测的数据为准，河道水体达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；

总体质量要求：养护期内河道全年每月水质指标达到或优于Ⅲ类水（地表水标准）。
5.采购预算金额：408.9万元；

6.本项目设定最高限价，最高限价为401.631202万元，投标供应商报价不得超过上述最高限价；

7.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是；

8.本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的“其他未列明行业”。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.本项目不接受联合体参与投标。

	4
	（一）投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。
本项目的特定资格要求：

（1）授权代表及项目负责人应为供应商的在职职工；
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

②重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（二）本项目不接受联合体参与投标。

注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。

	5
	招标文件获取信息： 

1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.招标文件获取时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日。

3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。

4.售价：0元。

	6
	投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年09月16日11：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（采购代理机构电子邮箱1125853349@qq.com）

采购人对招标文件澄清、修改的时间：2026年09月16日17：00时前，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。

现场踏勘：

各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	7
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	8
	履约保证金要求：

1.为保证中标供应商按合同约定的服务质量履行合同，中标供应商需向采购人提交履约保证金。中标供应商在收到中标通知书后十个工作日内，并在签订合同协议书之前，按合同总价款10%的金额向采购人提交履约保证金。合同存续期间，履约保证金不得撤回。

2.履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。中标供应商提交履约保证金所需费用均由中标供应商负担。

3.如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

4.中标供应商不履行与采购人订立的合同或者履行合同不符合约定，致使不能实现合同目的的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；中标供应商未按约定提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。除本款所列情形外，采购人不得以其他理由拒绝退还履约保证金。

5.履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并经采购人确认后无息退回。无正当理由逾期不退的，采购人应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向中标供应商承担利息损失，直至上述履约保证金退还中标供应商。

	9
	投标有效期：投标截止之日起90天

	10
	投标文件接收信息：
网上投标截止时间：2026年10月08日13：30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
网上解密时间：2026年10月08日13：30 
本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
投标文件递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

特别提醒：

若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	11
	评审时间：2026年10月08日
评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室

	12
	确定中标单位时间：2026年10月08日
确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室

	13
	投标文件制作要求：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。

3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。

4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市惠山区长安街道办事处
联系地址：无锡市惠山区堰桥街道堰新路318号

联系人：周婉媛
联系电话：0510-83591533
采购代理机构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司

采购代理机构地址：无锡市梁溪区石皮巷 2 号

联系人：顾静霞、于晶晶、张瑞娇

联系电话：15961877666、13182086268
邮箱：1125853349@qq.com 

	15
	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。

（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

项目参与
潜在投标人如确定投标，必须在江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载招标文件，完成项目招标文件下载后，方可按要求制作、上传投标文件，投标文件必须对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。


第二部分. 供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，须出具委托投标授权书原件扫描件；还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外，投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件并加盖公章或签电子公章（提供正、反面原件扫描件）；

（5）授权代表提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（6）项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件；
（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）原件扫描件；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）原件扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。  
*注：上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中第⑧、⑨、⑩项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。
1.1补充证明文件：

（1）投标人简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

（3）投标人业绩一览表（格式见附件）；

（4）项目管理机构配备情况（格式见附件）；
（5）供应商设备配备表（格式见附件）
（6）投标偏离表（格式见附件）；
（7）其他投标人认为有必要提供的证明资料；

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

3.技术文件（暗标）（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）
（六）报价要求：

1.投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

2.投标供应商的投标报价应包括但不限于管理服务人员的工资、国家规定的所有管理服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训以及服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾清运费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任等各项应有费用。养护服务公共责任险（第三者险）已包含在最终报价中，中标供应商未及时投保所造成的损害责任全部由中标供应商自行承担。一旦中标，除合同另行约定外，合同价格后期不作调整。

3.投标人应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查现场，根据交通、道路现状、材料价格以及企业自身管理手段和成本核算测算成本后自行报价，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

4.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性地投标报价。

5.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
6.所报总价应包含完成该项目所需的各项费用的总和，一旦中标，采购人不承担其他任何费用。

7.投标人应自备专业工具及易耗品。根据现场实际情况配备工具、耗材等，所有费用包含在投标报价中，不另行结算。
（七）投标文件的编制要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

6.投标费用自理。

7.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

8.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。
13.本项目技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：

（1）技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

（2）技术文件内不得出现可识别投标供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。

（3）对技术方案中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不作限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。

（4）需设置暗标的封面及目录，暗标的封面及目录统一上传至服务方案的“资料收集及背景调研”正文前。
（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的； 

电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

电子投标文件未按采购文件要求签章的；

投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

投标人为分支机构，无委托投标授权书的；
不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

未按要求提供技术文件的，技术标不符合暗标要求的；

投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准，或开标一览表中的投标报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在评标现场合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知要求回复的截止时间前）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效。（按规定做出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。

电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（九） 开标、评标：

1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件，并由代理机构工作人员宣读各投标供应商的报价。

2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

4.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.评标程序

5.1评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

5.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止时间后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

资格性审查表

	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，须出具委托投标授权书原件扫描件；还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件）

	3
	投标供应商法定代表人授权委托书
	格式见附件，法定代表人亲自参与的除外，投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定

	4
	投标供应商法定代表人及法定代表人授权代表身份证原件扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	特定资格要求
	/

	6
	授权代表提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明
	由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件

	7
	项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明
	由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件

	8
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件

	9
	具有依法缴纳税收的良好记录
	投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）原件扫描件

	10
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）原件扫描件

	11
	承诺书
	格式见附件

	12
	落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购）
	本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“其他未列明行业”。本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。投标供应商须满足下述①-③任一条款的规定，并提供相应材料：①投标供应商须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函（服务）》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②投标供应商为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③投标供应商为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标人应提供《中小企业声明函（服务）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，声明函中“标的名称”为“其他未列明行业”，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标人所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业〔2011〕300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。

	13
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

	14
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。

	15
	投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容。


B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件。

	2
	开标一览表
	按招标文件填写，格式见附件。

	3
	明细报价表
	按招标文件填写，格式见附件。

	4
	项目管理机构配备情况
	按招标文件填写，格式见附件。

	5
	供应商设备配备表
	按招标文件填写，格式见附件。

	6
	投标偏离表
	按招标文件填写，格式见附件。

	7
	投标人简介和经营情况说明
	按招标文件填写，格式见附件。

	8
	其他投标人认为有必要提供的证明资料
	如有，按招标文件要求提供相关证明材料。

	9
	投标文件内容
	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章，技术标符合暗标要求。（技术标不得上传至符合性内容中，否则按无效标处理）


（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（4）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

5.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

5.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5.3.3对投标文件进行比较和评价；

5.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

5.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

5.4评委会成员应当履行下列义务：

5.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

5.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

5.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

5.4.4参与评标报告的起草；

5.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

5.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

5.5评标内容的保密

5.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

5.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

6.评标标准：

投标人通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为中标供应商。

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）价格分（25分）

（2）商务资信分（21分）

（3）技术文件（暗标）（54分）

（二）各项目评分标准

	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	（一）价格分（25分）

	1
	价格分
	25分
	1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	（二）商务资信分（21分）

	1
	企业业绩
	4分
	投标供应商近三年（自本项目公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）起至今承担过同类业务的，每提供1个得2分，本项最高得4分。（投标文件中提供合同或协议原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或未按要求提供的不得分）。

	2
	体系认证
	3分
	投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得3分（投标文件中提供有效期内的认证证书原件扫描件加盖公章（或签电子公章）和全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）网站查询截图加盖公章（或签电子公章），不提供或未按要求提供的不得分）。

	3
	设备配备
	5分
	投标供应商具有多参数水质监测仪（监测指标包括化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、高锰酸盐指数（CODmn）等）的得2分；具有溶解氧检测仪器的得1分；具有全自动污水采集冷冻（冷藏）设备的得2分。本项最高得5分。（自有设备提供设备图片、购置发票复印件加盖公章或签电子公章；租赁设备提供设备图片、租赁协议（租赁期≥服务期）、购置发票复印件加盖公章或签电子公章，不提供或未按要求提供的不得分）

	4
	人员配备
	8分
	1）项目负责人（2分）：

拟投入本项目的项目负责人具有环保或环境相关专业中级职称的得1分；具有环保或环境相关专业高级及以上职称的得2分；本项最高得2分。（职称证书以最高级别计取，不得重复得分）
2）项目组人员（除项目负责人外）（6分）

①本项目拟配备人员中具有安全员证书的，有1个得1分，本项最高得2分。

②拟配备人员中具有环保或环境相关专业中级职称的，有1人得0.5分；具有环保或环境相关专业高级及以上职称的，有1人得1分；本项最高得4分。（职称证书以最高级别计取，不得重复得分）
（投标文件中须提供上述人员相关证书、职称证书（如职称证上未注明专业的，另提供毕业证书或职称评审资料，按毕业证或职称评审资料上专业为准）证明文件及由区级及以上社保部门出具的近三个月任意一个月份（不含开标当月）的供应商为其缴纳的社保缴费证明资料扫描件加盖公章或签电子公章，不提供不得分）

	5
	本地化服务
	1分
	供应商承诺在中标公告结束后15个日历天内在本地（无锡（不含江阴和宜兴））设办公场地的能满足船只等设备停放的固定场所，且所涉及的设备仅用于本项目使用。承诺书格式自拟。（投标文件中提供承诺书原件扫描件加盖公章或签电子公章，格式自拟，若没有则本项不得分）

	（三）技术分（暗标）（54分）

	1
	资料收集及背景调研
	4分
	投标供应商根据采购需求提供针对本项目理解与认识情况的表述，内容包括但不限于：①项目概况；②区域背景；③存在的主要问题；④维护总体方案等内容。
以上内容不存在瑕疵：得4分；

以上内容存在1处瑕疵：得2分；

以上内容存在2处瑕疵：得1分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	2
	项目工作内容方案
	9分
	投标供应商根据采购需求提供针对本项目工作内容方案的表述，内容包括但不限于：①维护项目内容方案；②服务期限工作内容方案；③项目总体工作技术路线方案等内容。
以上内容不存在瑕疵：得9分；

以上内容存在1处瑕疵：得6分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	3
	项目的重点和难点分析
	6分
	投标供应商根据采购需求提供针对本项目的重点和难点分析情况的表述，内容包括但不限于：①项目重点及难点的分析；②针对重点及难点的解决措施等内容。
以上内容不存在瑕疵：得6分；

以上内容存在1处瑕疵：得3分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵：得0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	4
	河道维护方案
	9分
	投标供应商根据采购需求提供针对本项目河道维护方案的表述，内容包括但不限于：①日常性维护；②专业性维护；③植物管养方案等内容。
以上内容不存在瑕疵：得9分；

以上内容存在1处瑕疵：得6分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	5
	工作进度安排及措施
	9分
	投标供应商根据采购需求提供针对本项目工作进度安排及措施的表述，内容包括但不限于：①养护服务工作进度安排；②质量保证措施；③安全保证措施等内容。
以上内容不存在瑕疵：得9分；

以上内容存在1处瑕疵：得6分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	6
	防洪度汛方案
	6分
	投标供应商根据采购需求提供针对本项目防洪度汛方案的表述，内容包括但不限于：①汛期应急处置预案；②非汛期应急处置预案；③台风应急处置预案等内容。
以上内容不存在瑕疵：得6分；

以上内容存在1处瑕疵：得4分；

以上内容存在2处瑕疵：得2分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	7
	应急措施方案
	9分
	投标供应商根据采购需求提供针对本项目应急措施方案的表述，内容包括但不限于：①水质突发污染情况应对方案；②人员纠纷与意外伤害应急预案；③重大活动、节假日、应急检查处置预案等内容。
以上内容不存在瑕疵：得9分；

以上内容存在1处瑕疵：得6分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	8
	综合协调方案
	2分
	投标供应商根据采购需求提供针对本项目综合协调方案的表述，内容包括但不限于：①服务期间与其他单位；②部门的综合协调等内容。
以上内容不存在瑕疵：得2分；

以上内容存在1处瑕疵：得1分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵：得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	
	
	
	


注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术部分”，取所有评委打分的平均值。
*暗标要求：

本项目技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：

（1）技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

（2）技术文件内不得出现可识别投标供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。

（3）对技术方案中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不作限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。

（4）需设置暗标的封面及目录，暗标的封面及目录统一上传至服务方案的“资料收集及背景调研”正文前。
7.计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分由评委独立评审。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

说明：评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十） 确定中标供应商：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

3.在发布中标公告的同时，无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

特别提醒：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一.投标邀请”。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司见证后生效。

2.无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

本次招标代理费由采购人支付，招标代理服务费以中标金额为基数依据，按以下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：100万元以下为1.5%，100万元-500万元为0.8%，并在此基础上按70%计取。

（十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

  （招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

 年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

第三部分.采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：本项目为长安街道河道生态养护，对长安街道河道（东西中心河、大利市河、麻岐港、大利市河湿地、大巷上浜、无畏河、嘉利华府庄园景观河、高田浜、北大河、长宁五期东河、万巷河、长安东界河、新塘里河、古庄河、姑亭庙港、西白荡、长安西界河、坝头河）等18条河道进行生态养护。养护内容包括但不限于：生物基网、喷泉、微孔曝气系统、浮床、离子发生器、推流曝气机、挺水植物、沉水植物等；以及河道治理范围水体养护、水体应急处理、生态配件更换等。
2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。
（二）本项目采购标的概况、采购项目交付或者实施的时间、地点、内容及要求：

一、项目概况
1.项目名称：长安街道河道生态养护项目
2.项目概况：本项目为长安街道河道生态养护，对长安街道河道（东西中心河、大利市河、麻岐港、大利市河湿地、大巷上浜、无畏河、嘉利华府庄园景观河、高田浜、北大河、长宁五期东河、万巷河、长安东界河、新塘里河、古庄河、姑亭庙港、西白荡、长安西界河、坝头河）等18条河道进行生态养护。养护内容包括但不限于：生物基网、喷泉、微孔曝气系统、浮床、离子发生器、推流曝气机、挺水植物、沉水植物等；以及河道治理范围水体养护、水体应急处理、生态配件更换等。
4.★服务期：合同签订后至2027年9月30日。合同期内，如遇国家或地方政策调整或中标供应商不按投标承诺、合同条款履行的，采购人可以单方面终止合同。
5.★质量要求：
（1）东西中心河、大利市河、麻岐港、大巷上浜、西白荡、长安西界河、坝头河
质量要求：以无锡市河长办发布的新一轮河道考核数据为准，河道水体达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；
（2）大利市河湿地、无畏河、嘉利华府庄园景观河、高田浜、北大河、长宁五期东河、古庄河、万巷河、新塘里河质量要求：以甲方委托的具备相关资质的第三方检测机构检测的数据为准，河道水体达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；
总体质量要求：养护期内河道全年每月水质指标达到或优于Ⅲ类水（地表水标准）。
6.★治理目标：依据项目生态修复的总体目标，通过水体的生态修复措施，逐步实现河道水质持续稳定达到或优于Ⅲ类水（地表水标准）。
7.★付款方式：
A.合同价款的支付：服务费每满六个月结算支付一次，采购人根据中标供应商履行合同的考核情况向中标供应商支付相应的服务费。
B.支付步骤：
第一次付款：第七个月支付前六个月的服务费，扣除当期六个月的实际考核及违约扣款后，一次性支付；
第二次付款：服务期满，扣除当期六个月的实际考核及违约扣款后，一次性支付。
每次付款时中标供应商向采购人开具符合采购人财务部门要求的发票，采购人应当在收到发票后15日内按时足额向中标供应商支付当期服务费（如遇法定节假日顺延）。
C.新增服务内容的情况下（新增服务费不超过合同价的10%）：采购人向中标供应商支付的增加部分的服务费=新增的服务内容工作量×相应单价，结合实际发生的时间以及考核情况予以支付。
服务内容减少的情况下：减少部分的服务费=减少的服务内容工作量×相应单价。由采购人根据实际发生的时间，在结算实际应付的服务费时进行扣减。 
以上价款均不计息。每次付款时，中标供应商需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。
8.服务地点：无锡市惠山区长安街道。
二、具体服务内容及要求
1.养护
长安街道河道生态养护，对长安街道河道（东西中心河、大利市河、麻岐港、大利市河湿地、大巷上浜、无畏河、嘉利华府庄园景观河、高田浜、北大河、长宁五期东河、万巷河、长安东界河、新塘里河、古庄河、姑亭庙港、西白荡、长安西界河、坝头河）等18条河道进行生态养护。养护内容包括：生物基网、喷泉、微孔曝气系统、浮床、离子发生器、推流曝气机、挺水植物、沉水植物等；以及河道治理范围水体养护、水体应急处理、生态配件更换等。
2.养护明细清单：

河道生态养护明细

	序号
	项目名称
	养护范围
	养护长度（km）
	养护时间

	1
	东西中心河（区政府）段生态治理项目
	锦绣路至吴韵路
	0.45
	2026.10-2027.9

	2
	大利市河生态养护项目
	锡北运河至白屈港
	1.4
	2026.10-2027.9

	3
	麻岐港生态养护项目
	界河至金惠路
	3.2
	2026.10-2027.9

	4
	大利市河与湿地沟通养护项目
	惠山大道至白屈港
	0.52
	2026.10-2027.9

	5
	大巷上浜湿地养护项目
	惠山大道至惠利路
	0.5
	2026.10-2027.9

	6
	无畏河生态养护项目
	界河至春惠路
	1.1
	2026.10-2027.9

	7
	嘉利华府庄园六至八区景观河水质提升项目
	嘉利华府庄园六至八区
	0.68
	2026.10-2027.9

	8
	高田浜生态养护项目
	麻岐港至锡澄路
	0.65
	2026.10-2027.9

	9
	东西中心河生态养护项目
	吴韵路至惠山大道
	1.3
	2026.10-2027.9

	10
	北大河生态治理养护项目
	白屈港至京沪高速
	0.79
	2026.10-2027.9

	11
	长宁五期东河生态养护项目
	中惠路至春惠路
	0.49
	2026.10-2027.9

	12
	万巷河生态养护项目
	太平港至黎明桥以南200米
	0.4
	2026.10-2027.9

	13
	长安东界河生态养护项目
	惠畅路至无畏河
	
	2026.10-2027.9

	14
	新塘里河生态养护项目
	惠明路至中惠路
	0.47
	2026.10-2027.9

	15
	河道景观提升项目
	古庄河
	2026.10-2027.9

	
	
	东西中心河（区政府）段
	

	
	
	姑亭庙港
	

	16
	新一轮河道环境综合养护项目
	西白荡
	0.42
	2026.10-2027.9

	
	
	长安西界河
	1
	

	
	
	坝头河
	0.85
	


河道生态设备配件更换明细

	序号
	设备名称
	更换配件
	规格

型号
	单位
	数量
	备注

（原配件投入使用时间）

	1
	沉水风机
	电机轴承、风机轴承、连接盘、联轴器、电机转子、定子等
	5.5kw
	台
	6
	2021年

	2
	沉水风机
	电机轴承、风机轴承、连接盘、联轴器、电机转子、定子等
	3.7kw
	台
	1
	2020年

	3
	离子发生器动力净水设备
	推流曝气部件
	2.2kw
	台
	3
	2022年

	4
	喷泉头
	1、花篮式喷头

2、喷头2.5寸，连接DN65主管， 材质不锈钢 工作压力 150~850Kpa 喷射高度 2.5~8m 覆盖直径 4m 喷水量47立方/小时 利用喷水反作用力 推动喷头旋转 多条水线在空中 离心向外形成螺旋形扭动曲线
	
	个
	3
	2022年

	5
	喷泉头
	1、直喷式喷头

2、喷头2.5寸，连接DN65主管， 材质不锈钢 工作压力 150~850Kpa 喷射高度 2.5～8m 覆盖直径 4m 喷水量47立方/小时 利用喷水反作用力 推动喷头旋转 多条水线在空中 离心向外形成螺旋形扭动曲线
	
	个
	20
	2022年


东西中心河（区政府）段生态治理项目
	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（除藻菌）
	1、泼洒范围长200m*宽20m*深2.5m=10000m3。

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约1200kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群、生物酶、营养剂等。

4、消除河水藻类

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒
	kg
	1200

	设备维护

	2
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	4

	3
	喷泉机
	
	台
	7

	4
	设备运行电费
	4台5.5kw沉水风机，设备总功率为5.5*4=22kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


大利市河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽15 m *深2m=6000 m3。

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约900kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等

4、降解河水氨氮等指标。

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900

	2
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	7300

	3
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	1731

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	5
	喷泉曝气机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	7

	6
	沉水风机
	
	台
	5

	7
	排水水口初步净化设施
	1、每周三次定期巡检

2、若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固；
	座
	2

	8
	生态滤池
	
	座
	4


麻岐港生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（除藻菌）
	1、泼洒范围长400m*宽20m*深3m=24000m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约3240kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群、生物酶、营养剂等；

4、消除河水藻类；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	3240

	2
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽20m*深3m=12000m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约1800kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	1200

	3
	河岸边养护
	1、养护内容：草坪2100m2，绿篱110m2，乔木30株，灌木46株；

2、达到惠山区绿化养护等级作业标准三级；
	m2
	2210

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物

1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；

2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；

3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	7
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、水车定期检修，若出现故障及时维修；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	9

	8
	喷泉曝气机
	
	套
	10

	9
	喷泉
	
	台
	8

	10
	水车
	
	台
	1

	11
	亮化系统养护
	1、日常巡查：每周巡查三次，确保正常运行；

2、每季度检查一次24套草坪灯、34套芦苇灯、18套矮花草射灯、8套月球灯有无损坏情况，及时修理更换；

3、每季度检查一次配电箱，有无损坏情况，及时修理更换元器件。
	项
	1

	12
	设备运行电费
	设备总功率为（1.5×1+2.2×10+5.5×1）=29kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


大利市河与湿地沟通养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	19400

	2
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	3732

	3
	收割芦苇
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞
	m2
	4500

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	5
	水泵
	每周至少巡查三次：

1、水泵定期检修，若出现故障及时维修；

2、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2

	6
	设备运行电费
	2台15kw水泵，设备总功率为15*2=30kw/h，按每天运行3小时计，电费单价按0.72元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


大巷上浜湿地养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽16m*深2m= 6400m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约960kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；

4、降解河水氨氮等指标；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	960

	2
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	3160

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	4
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、水泵定期检修，若出现故障及时维修；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2

	5
	喷泉曝气机
	
	台
	6

	6
	水泵
	
	台
	4


无畏河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽10m*深1.8m=3600m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约900kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；

4、降解河水氨氮等指标；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900

	2
	生态浮床
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	m2
	140

	3
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	4550

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	5
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2

	6
	喷泉曝气机
	
	台
	4

	7
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能。
	m2
	300

	8
	微生物

反应释放釜
	1、每周三次定期巡检

2、若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固。
	座
	40

	9
	雨水口初步

净化设施
	
	座
	9

	10
	设备运行电费
	设备总功率为16.65kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按0.72元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


嘉利华府庄园六至八区景观河水质提升项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽9m*深2m=3600m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约540kg，按实称重。按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

除藻菌：

2、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；

3、降解河水氨氮等指标；

4、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	540

	2
	水体养护

（除藻菌）
	1、除藻菌：泼洒范围长200m*宽9m*深2m=3600m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约540kg，按实称重。按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群等、生物酶、营养剂等

3、消除河水藻类等指标；

4、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	540

	3
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	5700

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	5
	沉水风机
	每周至少巡查三次：
1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

2、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	3

	6
	设备运行电费
	3台5.5kw的沉水风机，设备总功率为5.5*3=16.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


高田浜生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；
3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；
4、一年补种2次沉水植物。
	㎡
	7130

	2
	生态浮床
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	1448

	3
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽12m*深1.5m=3600 m3；
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约540kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	540

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	5
	纳米曝气机
	每周至少巡查三次：
1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、纳米曝气每半年对喷头、机身进行维护、清洗，以及观察是否需要更换机油；
4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	1

	6
	喷泉
	
	台
	6

	7
	沉水风机
	
	台
	2

	8
	生物基网清洗
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	120

	9
	设备运行电费
	设备总功率为7.5*1+5.5*2+3*1=21.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按0.7元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


东西中心河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；
3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；
4、一年补种2次沉水植物。
	㎡
	6900

	2
	生态浮床
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	360

	3
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽18m*深2.5m=9000 m3；
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约900kg，若未达到泼洒计量要求，按比例扣除相应费用
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	5
	氮磷净化器
	每周至少巡查三次：
1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、每月对氮磷净化器的电器元件进行保养，如有封堵及时处置；
4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	7

	6
	喷泉
	
	台
	4

	7
	沉水风机
	
	台
	7

	8
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	1815

	9
	设备运行电费
	设备总功率为5.5*7+3*8+1.5*4=68.5kw/h，按每天运行4小时计，电费单价按0.7元/度计取。
本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


北大河生态治理养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽40m*深2m=16000 m3，2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约800kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	800

	设备维护

	2
	水车
	每周至少巡查三次：
1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、水车定期检修，若出现故障及时维修；
4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	7

	3
	喷泉
	
	台
	4

	4
	沉水风机
	
	台
	2

	5
	设备运行

电费
	设备总功率为1.5*4+2.2*5+5.5*2=27kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.4元/度（工业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


长宁五期东河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	生态浮毯
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	548

	2
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽6m*深1.5m=1800 m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约270kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	270

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	4
	一体化污水

处理设备
	每周至少巡查三次：

1、一体化污水处理设备每月对阴、阳极电极片进行检查，若有损坏及时更换，并对设备重新进行校准；对电路、填料仓、电极接口进行保养；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、纳米曝气每半年对喷头、机身进行维护、清洗，以及观察是否需要更换机油；
4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	3

	5
	纳米曝气机
	
	台
	1

	6
	沉水风机
	
	台
	2


万巷河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。

3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。

4、一年补种2次沉水植物。
	㎡
	5600

	2
	水体养护

（硝化菌）


	1、泼洒范围长200m*宽10m*深1.5m=3000 m3。

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约450kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等

4、降解河水氨氮等指标

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒
	kg
	450

	3
	河岸边养护
	1、养护内容：草坪4600m2，绿篱276m2，乔木26株，灌木42株；
2、达到惠山区绿化养护等级作业标准三级；
	㎡
	4876

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	8
	离子发生器
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。

3、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	2

	9
	喷泉
	
	台
	2

	10
	沉水风机
	
	台
	1

	11
	亲水平台养护
	对亲水平台进行维护，漆面老化部分进行粉刷，平台断裂、损坏部分进行维修
	项
	1

	12
	生物基清洗
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	390

	13
	设备运行电费
	设备总功率为1.5*4+7.5=13.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


长东界河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、一年补种2次沉水植物。
	㎡
	3600

	2
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽8m*深1.5m=2400m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约600kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	600

	3
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	120

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	5
	沉水风机
	每周至少巡查三次:
1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

2、推流曝气机定期检修，若出现故障及时维修；

3、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

4、每月对氮磷净化器的电器元件进行保养，如有封堵及时处置；

5、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	1

	6
	推流曝气机
	
	台
	1

	7
	离子发生器

动力净水设备
	
	套
	1

	8
	氮磷净化器
	
	套
	1

	9
	设备运行电费
	设备总功率为1.5*2+2.2*1+3.7*2=12.6kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.2元/度（工业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


新塘里河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	㎡
	400

	2
	水体养护
（除藻菌）
	1、泼洒范围长200m*宽20m*深1.8m=7200m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约1080kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群、生物酶、营养剂等。

4、消除河水藻类

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒
	kg
	1080

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	4
	喷泉
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	6

	5
	沉水风机
	
	台
	4

	6
	设备运行

电费
	设备总功率为2.2*6+5.5*4=35.2kw/h，按每天运行5小时计，电费单价按1.0元/度（工业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


河道景观提升项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	漂浮湿地
	对盆栽挺水绿植进行更换，全年更换6次，每平方21盆。
	㎡
	173

	
	
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	㎡
	530

	2
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	3
	喷泉
	每周至少巡查三次：
1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	15

	4
	设备运行电费
	设备总功率为1.5*15=22.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1元/度（商业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


新一轮河道环境综合养护项目（西白荡）

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围
西白荡100m*宽 20m*深 2.5m=5000m3
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约750kg,按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	750

	2
	水体养护（COD反硝化菌）
	1、泼洒范围
西白荡100m*宽 20m*深 2.5m=5000m3
2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约900kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、快速消除河道COD的复合菌种
4、降解河水COD指标
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900

	3
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	920

	4
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	200

	5
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	6
	彩色喷泉
	每周至少巡查三次：
1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
2、彩色喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
3、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	4

	7
	离子发生器动力净水设备
	
	台
	3


新一轮河道环境综合养护项目（长安西界河）

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围

长安西界河100m*宽20m*深2m=4000m3

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约600kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	600

	2
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	370

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	4
	彩色喷泉
	每周至少巡查三次：

1、彩色喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2

	5
	离子发生器动力净水设备
	
	台
	3


新一轮河道环境综合养护项目（坝头河）

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围

坝头河100m*宽10m*深2m=2000m3

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约500kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	500

	2
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	375

	3
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	200

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	5
	彩色喷泉
	每周至少巡查三次：

1、彩色喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	4

	6
	离子发生器动力净水设备
	
	台
	2


服务人员、船只最低配备要求
	人 员 配 备
	名称
	数量
	要求
	备注

	
	项目负责人
	1
	男性，年龄50周岁（含）以下，具有一定管理经验、法律知识和善于沟通、处事应变的能力；具有相应的公关意识，能协调部门之间关系，调动一切积极因素，完成下达的目标和任务。
	投标时提供由区级及以上社保部门出具的近三个月任意一个月份的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明，法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外。

	
	养护人员
	18
	男性，身心健康，能胜任岗位需要，品行良好，遵守采购人各项规章制度和行为规范。禁止使用70周岁（不含）以上人员。
	投标时提供由区级及以上社保部门出具的近三个月任意一个月份的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明，中标后提供为其缴纳的意外伤害保险证明。

	船只配备
	日常养护作业船
	18
	自有或租赁，中标后提供：①自有提供设备发票、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（租赁期≥服务期）、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章。

	注：1）本项目人员、船只配置为工作岗位所需人员、船只的最低配置且未含轮休，须全年365天满足在岗数量要求，且只能用于本项目，不得用于其他项目。中标供应商必须在取得中标资格后10日内，按上述最低配置要求，全部配置至采购人指定现场核查，签订《船只项目专用承诺书》，并经采购人确认后，方可签订合同；如未能按期配置齐全，视为中标供应商放弃中标资格，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选供应商顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿。
2）根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》，中标供应商必须依法规范用工，符合规定条件的人员须依法参加社会保险、缴存住房公积金，人员工资应不低于最新公布的无锡市最低工资标准。
3）在合同履行过程中，如检查发现未按合同人员配置，视为违约，采购人有权对中标供应商按缺岗人员的人均工资的3倍*缺岗人数扣款；如检查发现有船只不到位现象的，视为违约，采购人有权对中标供应商收取违约金5000元/艘/次。中标供应商所有服务人员相关证件（包括身份证复印件）等需交采购人备案，如人员发生变动，人员变动资料需交采购人备案。
4）中标供应商应按要求定期加强对员工的培训、管理，以达到符合采购人管理要求。
5）中标供应商应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购人相关管理规定维护采购人整体形象。
6）中标供应商应加强对河道生态养护服务人员安全生产的宣传，抓好安全管理工作，工作中注意安全防范。在合同履行期间发生的安全事故，由中标供应商负责。


3.河道长效管理标准
养护开始时间为合同签订日期，养护期限内，中标供应商应合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。主要养护要求如下：
3.1挺水植物养护要求
（1）日常巡查：每周至少巡查三次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
（2）定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
（3）冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
（4）对于滨岸带、浮床种植的挺水植物，在春、夏季每月修剪一次，去除扩张性植物和死株，并适当修剪、挖除过密植株，以维持系统的景观效果。修剪下的植株要及时清除，防止蚊蝇滋生和影响景观。
（5）对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
3.2沉水植物养护要求
（1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
（2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
（3）一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。
（4）台风、大风大雨天气及强泄洪后2～3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
3.3设备、设施运营维护要求
（1）每月对项目内水泵、提升泵、曝气等设备进行一次全部启动测试，根据设备运行情况，做好检查工作。如发现问题，及时进行维修。
（2）每年对养护河道内设备进行保养、修缮。
（3）养护期结束交付时，对相应河道工程审计清单内的设备、设施进行工作面移交，并保证其正常运行。
（4）养护期内，设备每天运行时间需满足甲方要求，养护结束后附相关用电凭证。
3.4水质检测
（1）每月进行1次采样检测，及时跟进水质变化：计氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量5个指标。
（2）出现排污问题时（点污染），由采购人协同相关部门排查原因，解决问题，消除影响后再进行检测工作。
（3）如遇水体突然恶化，应及时处理。
3.5日常性管养注意点
3.5.1日常巡查：
1）水体感观状况：水面是否漂浮垃圾及杂物；
2）浮游植物聚集等状况，水华暴发状况。
3）工作日期间，安排技术人员定期巡查。
以上养护过程中应及时向工作群拍照、汇报，并视其严重程度决定是否及时采取应急措施。
3.5.2查看异常情况：观察水体感观及水生植物、鱼类、浮游藻类有无异常情况，若有异常情况，及时采取应急措施。
3.6水质达标要求
水质标准：
总目标：按照溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量五项指标对服务期内每个月的水质情况进行监测，四项指标全年平均值达到采购目标要求。
特别说明：如服务期内水质不能达到总目标水质要求
1）按照考核细则进行扣款
2）根据未达标月份数量顺延养护期，且顺延养护期内需达到Ⅲ类水质标准。
3.7养护资料
建立好项目养护台账，每年结算养护费用时将养护台账装订成册并提交予采购人，经采购人确认无误后付款。
3.8安全生产要求
（1）在养护日常工作中中标供应商应遵守安全生产规定，一旦发生安全事故，由中标供应商负全责。
（2）严禁不会游泳者、患有高血压病、癫痢病或其他不适合从事水生态养护工作者上船作业，且不得隐瞒实际情况，瞒报者后果自负。
（3）上船作业时，应穿戴发放的统一保护着装（救生衣、黄马甲、黄帽），要求2人为一组，违者按协议规定处罚（理）。
（4）严禁在作业期间饮酒、赌博，一经发现，立即终止与其所签养护协议。
（5）遇到恶劣天气时，应停止水上作业，并检查船只安全。
（6）严格遵守水上航行交通规则，在作业出发时，应检查各种设施的安全性能，做到万无一失。
（7）严禁带病上船作业。
（8）在雨雪天气或在垃圾上岸时，应注意跳板等辅助设施的安全性，防止滑跌。
3.9其他要求
（1）禁止使用化学药剂，避免化学药剂对环境造成污染。不得引入外来动植物物种，避免外来物种对本地生态平衡的破坏。

（2）中标供应商在项目实施过程中需文明工作，安全责任由中标供应商负全责，给他人造成伤害的，由中标供应商承担一切后果。

（3）项目养护过程中，遇水质恶化，由中标供应商对河水进行应急处置，并安排人员对河道上下游进行排查，及时发现污染源防止污染扩散（如雨水口晴天旱流，污水井溢流，护岸污水渗漏），同时对污染源进行采样检测分析，初步完成污染溯源（明确疑似污染点、污染类型、污染影响范围，及时阻断污染继续入河），现场做好影像资料，反馈给相关主管部门；
（4）防汛期间，中标供应商必须服从当地水利三防部门对防汛工作的统一要求及安排，采取的施工方案和措施必须符合水利部门的要求，所产生费用应包含在投标报价内。如因中标供应商的原因影响防汛工作的，须承担相关责任，因此所造成的损失全部由中标供应商负担。

（5）如涉及河岸边养护，养护标准与考核要求按照惠城管〔2026〕5号 关于印发《惠山区城市绿化及景观设施养护预算支出标准》的通知执行。
三、考核办法
1.考核依据：根据《长安街道河道生态养护项目考核细则》对中标供应商进行考核扣款。
2.责任主体：由采购人每月按照考核标准对中标供应商进行考核，根据考核情况计算整个服务期应付的服务费用。
3.中标供应商履约过程中，采购人有权根据河道养护的最新标准、项目执行情况等对考核细则进行调整，中标供应商须无条件执行。

4.《长安街道河道生态养护项目考核细则》
	序号
	考核内容
	扣款标准

	1
	挺水植物养护：
（1）每周至少巡查3次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，清理滨岸挺水植物周围的杂物或垃圾；
（2）春季（3、4、5月）和夏季（6、7、8月）每月修剪1次，维持景观效果；
（3）冬季对枯萎的挺水植物进行收割，并及时清运；
	（1）制定相应台账，每少巡查一次扣200元；
（2）修剪不及时，一次扣除200元。因修剪不及时，造成投诉举报一次扣300元；
（3）未按甲方要求时间收割，一次扣500元；收割后未及时清运，扣500元；因清运不及时造成投诉举报，一次扣1000元。

	2
	沉水植物养护：
（1）在沉水植物进入自然枯萎期后 1 周内收割，确保在植株完全腐烂前完成整体处理，并及时清运；
（2）春季（3-4月）补种沉水植物，确保植株成活率。
	（1）未按甲方要求时间收割，一次扣500元；收割后未及时清运，扣500元；因清运不及时造成投诉举报，一次扣1000元。
（2）未按甲方要求时间补种，一次扣500元；因补种不及时造成投诉举报，一次扣1000元。

	3
	设备、设施运营维护要求：
每月对河道内设备进行检查，发现问题，及时进行维修。
	因维修不及时造成影响的，一次扣除1000元。

	4
	水质：
每月按照溶解氧、高锰酸盐、氨氮、总磷、化学需氧量5个指标对河道水质进行检测。
	（1）河道水质检测为Ⅳ类，扣除当月养护费用30%；
（2）河道水质检测为Ⅴ类，扣除当月养护费用50%；
（3）河道水质检测为劣Ⅴ类，扣除当月养护费用80%；
（4）河道水质检测为黑臭水体，扣除当月养护费用100%。

	5
	作业人员安全防护管理要求：
作业人员在船舶作业全流程（含登船、航行、现场作业、应急处置等场景）中，必须按甲方指定标准规范佩戴救生衣，确保防护装备完好有效。
	（1）若发现作业人员未按上述要求佩戴救生衣，一次扣500元；
（2）若因作业人员未按规定佩戴救生衣导致安全事故发生，甲方有权单方解除本合同，同时乙方需全额返还甲方已支付的养护服务费用，并承担事故造成的一切损失（含人员伤亡、财产损失等）。

	6
	其他：
配合生态环境办做好各类迎检工作。
	未按时、按要求做好迎检保洁工作的，一次扣2000元。


四、其他说明
1.中标供应商成交后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：
（1）放弃成交项目；
（2）无正当理由不与采购人签订合同；
（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
2.报价要求：投标报价包括管理服务人员的工资、国家规定的所有管理服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训以及服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾清运费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任等各项应有费用。养护服务公共责任险（第三者险）已包含在最终报价中，中标供应商未及时投保所造成的损害责任全部由中标供应商自行承担。
3.招标文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。
4.中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，均由中标供应商全权承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。
5.中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准开展河道生态养护工作，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。
6.中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。
7.中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷均由中标供应商负责处理，由中标供应商承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。
8.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时投标供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。投标供应商提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
9.验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和考核标准进行验收，验收情况作为支付服务费用的依据。
10.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
11.根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按照《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购〔2022〕7号）文件执行。
12.中标供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.中标供应商不得将项目整体或部分进行转包或分包，且不得让第三方公司采用挂靠中标供应商的方式承担服务工作。
15.履约保证金：合同总价款10%。

16.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司书面通知为准。
四、合同条款及格式
长安街道河道生态养护项目

合      同

甲方（采购人）：无锡市惠山区长安街道办事处
乙方（中标供应商）：                          

合同签订时间：2026年     月     日 
合同书
甲方（采购人）：无锡市惠山区长安街道办事处
乙方（中标人）：                              
项目编号： 
项目名称： 长安街道河道生态养护项目
采购内容：本项目为长安街道河道生态养护，对长安街道河道（东西中心河、大利市河、麻岐港、大利市河湿地、大巷上浜、无畏河、嘉利华府庄园景观河、高田浜、北大河、长宁五期东河、万巷河、长安东界河、新塘里河、古庄河、姑亭庙港、西白荡、长安西界河、坝头河）等18条河道进行生态养护。养护内容包括但不限于：生物基网、喷泉、微孔曝气系统、浮床、离子发生器、推流曝气机、挺水植物、沉水植物等；以及河道治理范围水体养护、水体应急处理、生态配件更换等。
合同价格形式、合同价款及综合单价：
1.合同价格形式：固定单价，中标单价详见合同附件《明细报价表》。
2.合同价款：大写    ；小写：¥        。
中标总金额包括管理服务人员的工资、国家规定的所有管理服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训以及服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾清运费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任等各项应有费用。养护服务公共责任险（第三者险）已包含在成交总金额中，乙方未及时投保所造成的损害责任全部由乙方自行承担。
服务期：合同签订后至2027年9月30日。合同期内，如遇国家或地方政策调整或中标供应商不按投标承诺、合同条款履行的，采购人可以单方面终止合同。
质量要求：
（1）东西中心河、大利市河、麻岐港、大巷上浜、西白荡、长安西界河、坝头河
质量要求：以无锡市河长办发布的新一轮河道考核数据为准，河道水体达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；
（2）大利市河湿地、无畏河、嘉利华府庄园景观河、高田浜、北大河、长宁五期东河、古庄河、万巷河、新塘里河质量要求：以甲方委托的具备相关资质的第三方检测机构检测的数据为准，河道水体达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；
总体质量要求：养护期内河道全年每月水质指标达到或优于Ⅲ类水（地表水标准）。
治理目标：依据项目生态修复的总体目标，通过水体的生态修复措施，逐步实现河道水质持续稳定达到或优于Ⅲ类水（地表水标准）。
安全要求：制定明确的作业流程与规范，确保作业人员及他人人身安全。
具体服务内容及要求：

1.服务范围
长安街道河道生态养护，对长安街道河道（东西中心河、大利市河、麻岐港、大利市河湿地、大巷上浜、无畏河、嘉利华府庄园景观河、高田浜、北大河、长宁五期东河、万巷河、长安东界河、新塘里河、古庄河、姑亭庙港、西白荡、长安西界河、坝头河）等18条河道进行生态养护。养护内容包括但不限于：生物基网、喷泉、微孔曝气系统、浮床、离子发生器、推流曝气机、挺水植物、沉水植物等；以及河道治理范围水体养护、水体应急处理、生态配件更换等。
2.养护明细清单：

河道生态养护明细

	序号
	项目名称
	养护范围
	养护长度（km）
	养护时间

	1
	东西中心河（区政府）段生态治理项目
	锦绣路至吴韵路
	0.45
	2026.10-2027.9

	2
	大利市河生态养护项目
	锡北运河至白屈港
	1.4
	2026.10-2027.9

	3
	麻岐港生态养护项目
	界河至金惠路
	3.2
	2026.10-2027.9

	4
	大利市河与湿地沟通养护项目
	惠山大道至白屈港
	0.52
	2026.10-2027.9

	5
	大巷上浜湿地养护项目
	惠山大道至惠利路
	0.5
	2026.10-2027.9

	6
	无畏河生态养护项目
	界河至春惠路
	1.1
	2026.10-2027.9

	7
	嘉利华府庄园六至八区景观河水质提升项目
	嘉利华府庄园六至八区
	0.68
	2026.10-2027.9

	8
	高田浜生态养护项目
	麻岐港至锡澄路
	0.65
	2026.10-2027.9

	9
	东西中心河生态养护项目
	吴韵路至惠山大道
	1.3
	2026.10-2027.9

	10
	北大河生态治理养护项目
	白屈港至京沪高速
	0.79
	2026.10-2027.9

	11
	长宁五期东河生态养护项目
	中惠路至春惠路
	0.49
	2026.10-2027.9

	12
	万巷河生态养护项目
	太平港至黎明桥以南200米
	0.4
	2026.10-2027.9

	13
	长安东界河生态养护项目
	惠畅路至无畏河
	
	2026.10-2027.9

	14
	新塘里河生态养护项目
	惠明路至中惠路
	0.47
	2026.10-2027.9

	15
	河道景观提升项目
	古庄河
	2026.10-2027.9

	
	
	东西中心河（区政府）段
	

	
	
	姑亭庙港
	

	16
	新一轮河道环境综合养护项目
	西白荡
	0.42
	2026.10-2027.9

	
	
	长安西界河
	1
	

	
	
	坝头河
	0.85
	


河道生态设备配件更换明细

	序号
	设备名称
	更换配件
	规格

型号
	单位
	数量
	备注

（原配件投入使用时间）

	1
	沉水风机
	电机轴承、风机轴承、连接盘、联轴器、电机转子、定子等
	5.5kw
	台
	6
	2021年

	2
	沉水风机
	电机轴承、风机轴承、连接盘、联轴器、电机转子、定子等
	3.7kw
	台
	1
	2020年

	3
	离子发生器动力净水设备
	推流曝气部件
	2.2kw
	台
	3
	2022年

	4
	喷泉头
	1、花篮式喷头

2、喷头2.5寸，连接DN65主管， 材质不锈钢 工作压力 150~850Kpa 喷射高度 2.5～8m 覆盖直径 4m 喷水量47立方/小时 利用喷水反作用力 推动喷头旋转 多条水线在空中 离心向外形成螺旋形扭动曲线
	
	个
	3
	2022年

	5
	喷泉头
	1、直喷式喷头

2、喷头2.5寸，连接DN65主管， 材质不锈钢 工作压力 150~850Kpa 喷射高度 2.5～8m 覆盖直径 4m 喷水量47立方/小时 利用喷水反作用力 推动喷头旋转 多条水线在空中 离心向外形成螺旋形扭动曲线
	
	个
	20
	2022年


东西中心河（区政府）段生态治理项目
	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（除藻菌）
	1、泼洒范围长200m*宽20m*深2.5m=10000m3。

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约1200kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群、生物酶、营养剂等。

4、消除河水藻类

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒
	kg
	1200

	设备维护

	2
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	4

	3
	喷泉机
	
	台
	7

	4
	设备运行电费
	4台5.5kw沉水风机，设备总功率为5.5*4=22kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


大利市河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽15 m *深2m=6000 m3。

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约900kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等

4、降解河水氨氮等指标。

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900

	2
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	7300

	3
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	1731

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	5
	喷泉曝气机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	7

	6
	沉水风机
	
	台
	5

	7
	排水水口初步净化设施
	1、每周三次定期巡检

2、若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固；
	座
	2

	8
	生态滤池
	
	座
	4


麻岐港生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（除藻菌）
	1、泼洒范围长400m*宽20m*深3m=24000m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约3240kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群、生物酶、营养剂等；

4、消除河水藻类；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	3240

	2
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽20m*深3m=12000m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约1800kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	1200

	3
	河岸边养护
	1、养护内容：草坪2100m2，绿篱110m2，乔木30株，灌木46株；

2、达到惠山区绿化养护等级作业标准三级；
	m2
	2210

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物

1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；

2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；

3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	7
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、水车定期检修，若出现故障及时维修；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	9

	8
	喷泉曝气机
	
	套
	10

	9
	喷泉
	
	台
	8

	10
	水车
	
	台
	1

	11
	亮化系统养护
	1、日常巡查：每周巡查三次，确保正常运行；

2、每季度检查一次24套草坪灯、34套芦苇灯、18套矮花草射灯、8套月球灯有无损坏情况，及时修理更换；

3、每季度检查一次配电箱，有无损坏情况，及时修理更换元器件。
	项
	1

	12
	设备运行电费
	设备总功率为（1.5×1+2.2×10+5.5×1）=29kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


大利市河与湿地沟通养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	19400

	2
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	3732

	3
	收割芦苇
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞
	m2
	4500

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	5
	水泵
	每周至少巡查三次：

1、水泵定期检修，若出现故障及时维修；

2、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2

	6
	设备运行电费
	2台15kw水泵，设备总功率为15*2=30kw/h，按每天运行3小时计，电费单价按0.72元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


大巷上浜湿地养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽16m*深2m= 6400m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约960kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；

4、降解河水氨氮等指标；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	960

	2
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	3160

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	4
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、水泵定期检修，若出现故障及时维修；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2

	5
	喷泉曝气机
	
	台
	6

	6
	水泵
	
	台
	4


无畏河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽10m*深1.8m=3600m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约900kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；

4、降解河水氨氮等指标；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900

	2
	生态浮床
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	m2
	140

	3
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	4550

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	5
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2

	6
	喷泉曝气机
	
	台
	4

	7
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能。
	m2
	300

	8
	微生物

反应释放釜
	1、每周三次定期巡检

2、若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固。
	座
	40

	9
	雨水口初步

净化设施
	
	座
	9

	10
	设备运行电费
	设备总功率为16.65kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按0.72元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


嘉利华府庄园六至八区景观河水质提升项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽9m*深2m=3600m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约540kg，按实称重。按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

除藻菌：

2、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；

3、降解河水氨氮等指标；

4、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	540

	2
	水体养护

（除藻菌）
	1、除藻菌：泼洒范围长200m*宽9m*深2m=3600m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约540kg，按实称重。按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群等、生物酶、营养剂等

3、消除河水藻类等指标；

4、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	540

	3
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	5700

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	5
	沉水风机
	每周至少巡查三次：
1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

2、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	3

	6
	设备运行电费
	3台5.5kw的沉水风机，设备总功率为5.5*3=16.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


高田浜生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；
3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；
4、一年补种2次沉水植物。
	㎡
	7130

	2
	生态浮床
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	1448

	3
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽12m*深1.5m=3600 m3；
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约540kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	540

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	5
	纳米曝气机
	每周至少巡查三次：
1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、纳米曝气每半年对喷头、机身进行维护、清洗，以及观察是否需要更换机油；
4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	1

	6
	喷泉
	
	台
	6

	7
	沉水风机
	
	台
	2

	8
	生物基网清洗
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	120

	9
	设备运行电费
	设备总功率为7.5*1+5.5*2+3*1=21.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按0.7元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


东西中心河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；
3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；
4、一年补种2次沉水植物。
	㎡
	6900

	2
	生态浮床
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	360

	3
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽18m*深2.5m=9000 m3；
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约900kg，若未达到泼洒计量要求，按比例扣除相应费用
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	5
	氮磷净化器
	每周至少巡查三次：
1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、每月对氮磷净化器的电器元件进行保养，如有封堵及时处置；
4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	7

	6
	喷泉
	
	台
	4

	7
	沉水风机
	
	台
	7

	8
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	1815

	9
	设备运行电费
	设备总功率为5.5*7+3*8+1.5*4=68.5kw/h，按每天运行4小时计，电费单价按0.7元/度计取。
本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


北大河生态治理养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽40m*深2m=16000 m3，2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约800kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	800

	设备维护

	2
	水车
	每周至少巡查三次：
1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、水车定期检修，若出现故障及时维修；
4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	7

	3
	喷泉
	
	台
	4

	4
	沉水风机
	
	台
	2

	5
	设备运行

电费
	设备总功率为1.5*4+2.2*5+5.5*2=27kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.4元/度（工业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


长宁五期东河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	生态浮毯
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	548

	2
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽6m*深1.5m=1800 m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约270kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	270

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	4
	一体化污水

处理设备
	每周至少巡查三次：

1、一体化污水处理设备每月对阴、阳极电极片进行检查，若有损坏及时更换，并对设备重新进行校准；对电路、填料仓、电极接口进行保养；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、纳米曝气每半年对喷头、机身进行维护、清洗，以及观察是否需要更换机油；
4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	3

	5
	纳米曝气机
	
	台
	1

	6
	沉水风机
	
	台
	2


万巷河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。

3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。

4、一年补种2次沉水植物。
	㎡
	5600

	2
	水体养护

（硝化菌）


	1、泼洒范围长200m*宽10m*深1.5m=3000 m3。

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，一全年投放量约450kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等

4、降解河水氨氮等指标

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒
	kg
	450

	3
	河岸边养护
	1、养护内容：草坪4600m2，绿篱276m2，乔木26株，灌木42株；
2、达到惠山区绿化养护等级作业标准三级；
	㎡
	4876

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	8
	离子发生器
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。

3、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	2

	9
	喷泉
	
	台
	2

	10
	沉水风机
	
	台
	1

	11
	亲水平台养护
	对亲水平台进行维护，漆面老化部分进行粉刷，平台断裂、损坏部分进行维修
	项
	1

	12
	生物基清洗
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	390

	13
	设备运行电费
	设备总功率为1.5*4+7.5=13.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


长东界河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、一年补种2次沉水植物。
	㎡
	3600

	2
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽8m*深1.5m=2400m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约600kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	600

	3
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	120

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	5
	沉水风机
	每周至少巡查三次：
1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

2、推流曝气机定期检修，若出现故障及时维修；

3、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

4、每月对氮磷净化器的电器元件进行保养，如有封堵及时处置；

5、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	1

	6
	推流曝气机
	
	台
	1

	7
	离子发生器

动力净水设备
	
	套
	1

	8
	氮磷净化器
	
	套
	1

	9
	设备运行电费
	设备总功率为1.5*2+2.2*1+3.7*2=12.6kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.2元/度（工业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


新塘里河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	㎡
	400

	2
	水体养护
（除藻菌）
	1、泼洒范围长200m*宽20m*深1.8m=7200m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约1080kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群、生物酶、营养剂等。

4、消除河水藻类

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒
	kg
	1080

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	4
	喷泉
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	6

	5
	沉水风机
	
	台
	4

	6
	设备运行

电费
	设备总功率为2.2*6+5.5*4=35.2kw/h，按每天运行5小时计，电费单价按1.0元/度（工业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


河道景观提升项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	漂浮湿地
	对盆栽挺水绿植进行更换，全年更换6次，每平方21盆。
	㎡
	173

	
	
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	㎡
	530

	2
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备维护

	3
	喷泉
	每周至少巡查三次：
1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	15

	4
	设备运行电费
	设备总功率为1.5*15=22.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1元/度（商业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1


新一轮河道环境综合养护项目（西白荡）

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围
西白荡100m*宽 20m*深 2.5m=5000m3
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约750kg,，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	750

	2
	水体养护（COD反硝化菌）
	1、泼洒范围
西白荡100m*宽 20m*深 2.5m=5000m3
2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约900kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、快速消除河道COD的复合菌种
4、降解河水COD指标
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900

	3
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	920

	4
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	200

	5
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	6
	彩色喷泉
	每周至少巡查三次：
1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
2、彩色喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
3、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	4

	7
	离子发生器动力净水设备
	
	台
	3


新一轮河道环境综合养护项目（长安西界河）

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围

长安西界河100m*宽20m*深2m=4000m3

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约600kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	600

	2
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	370

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	4
	彩色喷泉
	每周至少巡查三次：

1、彩色喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2

	5
	离子发生器动力净水设备
	
	台
	3


新一轮河道环境综合养护项目（坝头河）

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围

坝头河100m*宽10m*深2m=2000m3

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约500kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	500

	2
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	㎡
	375

	3
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	㎡
	200

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12

	设备、设施维护

	5
	彩色喷泉
	每周至少巡查三次：

1、彩色喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	4

	6
	离子发生器动力净水设备
	
	台
	2


服务人员、船只最低配备要求
	人 员 配 备
	名称
	数量
	要求
	备注

	
	项目负责人
	1
	男性，年龄50周岁（含）以下，具有一定管理经验、法律知识和善于沟通、处事应变的能力；具有相应的公关意识，能协调部门之间关系，调动一切积极因素，完成下达的目标和任务。
	投标时提供由区级及以上社保部门出具的近三个月任意一个月份的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明，法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外。

	
	养护人员
	18
	男性，身心健康，能胜任岗位需要，品行良好，遵守采购人各项规章制度和行为规范。禁止使用70周岁（不含）以上人员。
	投标时提供由区级及以上社保部门出具的近三个月任意一个月份的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明，中标后提供为其缴纳的意外伤害保险证明。

	船只配备
	日常养护作业船
	18
	自有或租赁，中标后提供：①自有提供设备发票、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（租赁期≥服务期）、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章。

	注：1）本项目人员、船只配置为工作岗位所需人员、船只的最低配置且未含轮休，须全年365天满足在岗数量要求，且只能用于本项目，不得用于其他项目。中标供应商必须在取得中标资格后10日内，按上述最低配置要求，全部配置至采购人指定现场核查，签订《船只项目专用承诺书》，并经采购人确认后，方可签订合同；如未能按期配置齐全，视为中标供应商放弃中标资格，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选供应商顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿。
2）根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》，中标供应商必须依法规范用工，符合规定条件的人员须依法参加社会保险、缴存住房公积金，人员工资应不低于最新公布的无锡市最低工资标准。
3）在合同履行过程中，如检查发现未按合同人员配置，视为违约，采购人有权对中标供应商按缺岗人员的人均工资的3倍*缺岗人数扣款；如检查发现有船只不到位现象的，视为违约，采购人有权对中标供应商收取违约金5000元/艘/次。中标供应商所有服务人员相关证件（包括身份证复印件）等需交采购人备案，如人员发生变动，人员变动资料需交采购人备案。
4）中标供应商应按要求定期加强对员工的培训、管理，以达到符合采购人管理要求。
5）中标供应商应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购人相关管理规定维护采购人整体形象。
6）中标供应商应加强对河道生态养护服务人员安全生产的宣传，抓好安全管理工作，工作中注意安全防范。在合同履行期间发生的安全事故，由中标供应商负责。


3.河道长效管理标准
养护开始时间为合同签订日期，养护期限内，中标供应商应合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。主要养护要求如下：
3.1挺水植物养护要求
（1）日常巡查：每周至少巡查三次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
（2）定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
（3）冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
（4）对于滨岸带、浮床种植的挺水植物，在春、夏季每月修剪一次，去除扩张性植物和死株，并适当修剪、挖除过密植株，以维持系统的景观效果。修剪下的植株要及时清除，防止蚊蝇滋生和影响景观。
（5）对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
3.2沉水植物养护要求
（1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
（2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
（3）一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。
（4）台风、大风大雨天气及强泄洪后2～3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
3.3设备、设施运营维护要求
（1）每月对项目内水泵、提升泵、曝气等设备进行一次全部启动测试，根据设备运行情况，做好检查工作。如发现问题，及时进行维修。
（2）每年对养护河道内设备进行保养、修缮。
（3）养护期结束交付时，对相应河道工程审计清单内的设备、设施进行工作面移交，并保证其正常运行。
（4）养护期内，设备每天运行时间需满足甲方要求，养护结束后附相关用电凭证。
3.4水质检测
（1）每月进行1次采样检测，及时跟进水质变化：计氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量5个指标。
（2）出现排污问题时（点污染），由采购人协同相关部门排查原因，解决问题，消除影响后再进行检测工作。
（3）如遇水体突然恶化，应及时处理。
3.5日常性管养注意点
3.5.1日常巡查：
1）水体感观状况：水面是否漂浮垃圾及杂物；
2）浮游植物聚集等状况，水华暴发状况。
3）工作日期间，安排技术人员定期巡查。
以上养护过程中应及时向工作群拍照、汇报，并视其严重程度决定是否及时采取应急措施。
3.5.2查看异常情况：观察水体感观及水生植物、鱼类、浮游藻类有无异常情况，若有异常情况，及时采取应急措施。
3.6水质达标要求
水质标准：
总目标：按照溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量五项指标对服务期内每个月的水质情况进行监测，四项指标全年平均值达到采购目标要求。
特别说明：如服务期内水质不能达到总目标水质要求
1）按照考核细则进行扣款
2）根据未达标月份数量顺延养护期，且顺延养护期内需达到Ⅲ类水质标准。
3.7养护资料
建立好项目养护台账，每年结算养护费用时将养护台账装订成册并提交予采购人，经采购人确认无误后付款。
3.8安全生产要求
（1）在养护日常工作中中标供应商应遵守安全生产规定，一旦发生安全事故，由中标供应商负全责。
（2）严禁不会游泳者、患有高血压病、癫痢病或其他不适合从事水生态养护工作者上船作业，且不得隐瞒实际情况，瞒报者后果自负。
（3）上船作业时，应穿戴发放的统一保护着装（救生衣、黄马甲、黄帽），要求2人为一组，违者按协议规定处罚（理）。
（4）严禁在作业期间饮酒、赌博，一经发现，立即终止与其所签养护协议。
（5）遇到恶劣天气时，应停止水上作业，并检查船只安全。
（6）严格遵守水上航行交通规则，在作业出发时，应检查各种设施的安全性能，做到万无一失。
（7）严禁带病上船作业。
（8）在雨雪天气或在垃圾上岸时，应注意跳板等辅助设施的安全性，防止滑跌。
3.9其他要求
（1）禁止使用化学药剂，避免化学药剂对环境造成污染。不得引入外来动植物物种，避免外来物种对本地生态平衡的破坏。

（2）中标供应商在项目实施过程中需文明工作，安全责任由中标供应商负全责，给他人造成伤害的，由中标供应商承担一切后果。

（3）项目养护过程中，遇水质恶化，由中标供应商对河水进行应急处置，并安排人员对河道上下游进行排查，及时发现污染源防止污染扩散（如雨水口晴天旱流，污水井溢流，护岸污水渗漏），同时对污染源进行采样检测分析，初步完成污染溯源（明确疑似污染点、污染类型、污染影响范围，及时阻断污染继续入河），现场做好影像资料，反馈给相关主管部门；
（4）防汛期间，中标供应商必须服从当地水利三防部门对防汛工作的统一要求及安排，采取的施工方案和措施必须符合水利部门的要求，所产生费用应包含在投标报价内。如因中标供应商的原因影响防汛工作的，须承担相关责任，因此所造成的损失全部由中标供应商负担。     

（5）如涉及河岸边养护，养护标准与考核要求按照惠城管〔2026〕5号 关于印发《惠山区城市绿化及景观设施养护预算支出标准》的通知执行。
价款支付步骤和办法
A.合同价款的支付：服务期满后，甲方根据乙方履行合同的考核及工作量增减情况向乙方一次性支付相应的服务费。
B.支付步骤：
服务期满，扣除实际考核及违约扣款后，按实际工作量一次性支付。
付款时乙方向甲方开具符合甲方财务部门要求的发票，甲方应当在收到发票后15日内按时足额向乙方支付当期服务费（如遇法定节假日顺延）。

C.新增服务内容的情况下（新增服务费不超过合同价的10%）：甲方向乙方支付的增加部分的服务费=新增服务内容的工作量×相应单价，结合实际发生的时间以及考核情况予以支付。
服务内容减少的情况下：减少部分的服务费=减少的服务内容工作量×相应单价。由甲方根据实际发生的时间，在结算实际应付的服务费时进行扣减。
以上价款均不计息。每次付款时，乙方需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。
十一、履约保证金要求
1.乙方应在合同签订前，按采购文件的约定向甲方提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标金额的10%）。乙方在收到中标通知书后十个工作日内，并在签订合同协议书之前，向甲方足额提交履约保证金，否则甲方可以取消其中标资格。

2.履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

3.如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权扣缴部分或全部履约保证金作为违约金。乙方应在甲方扣款后3日内向甲方一次性补足。

4.履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在乙方全部工作内容完成并验收合格后退回。

5.履约过程中乙方在服务期、质量标准、人员工资支付、将成交项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，甲方均有权扣缴其部分乃至全部履约保证金作为违约金。乙方应在甲方扣款后3日内向甲方一次性补足。

6.乙方不履行与甲方订立的合同或者履行合同不符合约定，致使不能实现合同目的的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；乙方未按约定提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。除本款所列情形外，甲方不得以其他理由拒绝退还履约保证金。

7.乙方开户银行名称、地址和账号

开户银行：                 

地址：                     

账号：
十二、考核办法：

1.考核依据：根据《长安街道河道生态养护项目考核细则》对乙方进行考核扣款。

2.责任主体：由甲方每月按照考核标准对乙方进行考核，根据考核情况计算整个服务期应付的服务费用。

3.乙方在履约过程中，甲方有权根据河道养护的最新标准、项目执行情况等对考核细则进行调整，乙方须无条件执行。

4.《长安街道河道生态养护项目考核细则》
	序号
	考核内容
	扣款标准

	1
	挺水植物养护：
（1）每周至少巡查3次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，清理滨岸挺水植物周围的杂物或垃圾；
（2）春季（3、4、5月）和夏季（6、7、8月）每月修剪1次，维持景观效果；
（3）冬季对枯萎的挺水植物进行收割，并及时清运；
	（1）制定相应台账，每少巡查一次扣200元；
（2）修剪不及时，一次扣除200元。因修剪不及时，造成投诉举报一次扣300元；
（3）未按甲方要求时间收割，一次扣500元；收割后未及时清运，扣500元；因清运不及时造成投诉举报，一次扣1000元。

	2
	沉水植物养护：
（1）在沉水植物进入自然枯萎期后 1 周内收割，确保在植株完全腐烂前完成整体处理，并及时清运；
（2）春季（3-4月）补种沉水植物，确保植株成活率。
	（1）未按甲方要求时间收割，一次扣500元；收割后未及时清运，扣500元；因清运不及时造成投诉举报，一次扣1000元。
（2）未按甲方要求时间补种，一次扣500元；因补种不及时造成投诉举报，一次扣1000元。

	3
	设备、设施运营维护要求：
每月对河道内设备进行检查，发现问题，及时进行维修。
	因维修不及时造成影响的，一次扣除1000元。

	4
	水质：
每月按照溶解氧、高锰酸盐、氨氮、总磷、化学需氧量5个指标对河道水质进行检测。
	（1）河道水质检测为Ⅳ类，扣除当月养护费用30%；
（2）河道水质检测为Ⅴ类，扣除当月养护费用50%；
（3）河道水质检测为劣Ⅴ类，扣除当月养护费用80%；
（4）河道水质检测为黑臭水体，扣除当月养护费用100%。

	5
	作业人员安全防护管理要求：
作业人员在船舶作业全流程（含登船、航行、现场作业、应急处置等场景）中，必须按甲方指定标准规范佩戴救生衣，确保防护装备完好有效。
	（1）若发现作业人员未按上述要求佩戴救生衣，一次扣500元；

（2）若因作业人员未按规定佩戴救生衣导致安全事故发生，甲方有权单方解除本合同，同时乙方需全额返还甲方已支付的养护服务费用，并承担事故造成的一切损失（含人员伤亡、财产损失等）。

	6
	其他：
配合生态环境办做好各类迎检工作。
	未按时、按要求做好迎检保洁工作的，一次扣2000元。


十三、转包或分包
1.本合同禁止转包，本合同范围内的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。
2.经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
十四、甲方权利、义务
1.甲方将按照长安街道河道治理、养护项目考核办法，对乙方的服务工作进行检查、考核，并将考核情况计入服务费结算中。
2.按照合同约定的支付办法、时间及时支付服务款。
3.乙方未履行合同职责，甲方有权终止合同。
4.合同期间乙方如发生安全事故等不测因素，后果全部由乙方自己负责，甲方不承担任何责任。
5.实际工作中，若有河道养护以外的工作任务，甲方应及时向乙方派发工作任务单，乙方按任务单要求完成工作任务，甲方另行支付工资。
6.甲方可以要求乙方对服务人员提供健康证明，符合甲方岗位条件，合格后方准上岗；
7.甲方遇到大型活动和事故等需乙方配合的，至少提前24小时告知乙方；
8.甲方有权对乙方服务人员进行监督、检查、考核和具体指导，有权要求调换不适合的服务人员，甲方要求退回或调换的服务人员，乙方应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；
9.有权监督乙方协管服务质量，发现问题及时告知乙方并限期处理，逾期仍未处理的甲方有权处罚50-100元/次；
10.有权制定相应的管理措施、考核细则等，以保证乙方按照合同及其他双方议定要求进行服务。
11.有权按合同约定及相关处罚条款定期对乙方及乙方的工作人员进行奖罚；
12.法规、政策规定的甲方其他权利义务。
十五、乙方权利、义务

1.乙方应保持各岗位人员相对稳定。
2.乙方所有服务人员相关证件（包括身份证复印件）等需交甲方备案，如人员发生变动，人员变动资料需交甲方备案。
3.乙方必须遵守劳动法，依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，必须遵守《中华人民共和国社会保险法》，参加社会保险，工资应不低于最新公布的无锡市最低工资标准，否则视为无效投标，加班费用支付按政策法规规定执行，并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金，并向甲方提供相关证明材料备案。

4.乙方须认真履行合同规定的义务，服从甲方的任务安排并定期向甲方汇报工作情况，提出合理、必要的建议。
5.乙方在合同执行过程中如需更换人员应及时向甲方备案。
6.按甲方要求按统一格式向甲方提供相关服务资料，包括但不限于从业人员信息、工资和加班费发放、船只信息和自查考核情况等，并确保资料信息的真实性和规范性。
7.乙方应按要求定期加强对员工的培训、管理，以达到符合招标方管理要求。
8.乙方应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行招标方相关管理规定维护甲方整体形象。
9.乙方应加强对河道养护服务人员安全生产的宣传，抓好安全管理工作，在工作中注意安全防范。在合同履行期间发生的安全事故，由乙方负责。
10.乙方应承担管理服务人员的工资、国家规定的所有管理服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训，以及服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾外运费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任等各项应有费用。

11.合同签订前乙方必须按招标文件规定及投标文件响应情况配备投入本项目的船只以及为完成本管理合同所需的其他设备、机械等，提供所有人员与投标文件一致。
十六、违约责任
1.合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.因乙方原因造成本合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权终止合同；乙方违约对甲方造成损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。
3. 合同期间，甲方不得无故终止合同，如终止合同，非乙方责任，乙方有权要求甲方在付清实际应支付服务费的基础上再赔偿对应全部服务费的10%。
合同期间，除不可抗力外，乙方不得无故终止合同，如终止此合同，非甲方责任，乙方需赔偿甲方全部服务费的10%。
4.因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。
5.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方保留更换乙方的权利，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。
6.在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
7.违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应当赔偿守约方所有的实际损失。
8.本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、检测费、鉴定费等。
十七、协议的解除
1.有下列情形之一的，本合同自行解除。
（1）因建设需要或不可抗力及政策性因素，造成合同无法履行的。
（2）经双方协商一致，自愿解除的。
2.有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同且不承担任何违约责任，并可依法依规追究乙方相关责任：
（1）因乙方违反安全操作规定而发生安全事故；
（2）在履约期间发生工作场所聚众闹事或集体上访或发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。
（3）合同约定的其他甲方终止合同的条款。
（4）乙方存在上述情形的，甲方有权单方解除合同，合同自甲方解除之日起终止，后续费用不再支付，乙方应承担合同总价10%的违约金并承担甲方由此产生的一切损失（包括但不限于甲方为乙方垫付的一切费用及甲方为维护权益而支出的律师费、保函费用、诉讼费、甲方工作人员及律师差旅费用、鉴定费、差旅费、公证费等费用）。乙方有其他违约情形的，参照本条承担违约责任。
3.除自行解除和甲方有权单方终止合同外，任何一方需要终止合同的。
十八、解决争议的方式
1.合同经甲乙双方代表签字盖章并经见证后生效。
2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向甲方所在地法院提起诉讼。
十九、不可抗力
1.甲、乙双方如果因不可抗力而导致协议义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止协议的责任。
2.本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲、乙双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知其他方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲、乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行服务义务的协议。
二十、合同不可分割部分
招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
二十一、合同备案：
合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执叁份，招标代理壹份，具有同等法律效力。
二十二、合同生效：
1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2.合同订立地点：无锡市惠山区长安街道。
3.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议如协商不能解决，双方任何一方可以向甲方所在地的人民法院起诉。
4.合同在执行过程中若出现未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
5.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
二十三、合同附件：《采购需求》《开标一览表》《明细报价表》《廉洁协议书》。
以下无正文。

	甲方
	乙方

	单位名称（盖章）：
	单位名称（盖章）：

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（签字或盖章）：
	法定代表人（签字或盖章）：

	经办人（签字）：
	经办人（签字）：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	联 系 人：
	联 系 人：

	电    话：
	电    话：

	日期：【  】年【  】月【  】日
	日期：【  】年【  】月【  】日

	见证方（盖章）：

日期：【  】年【  】月【  】日


合同附件1：

廉洁协议书

项目名称：

项目地址：

委托人：

受托人：

为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁协议。

第一条  委托人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向受托人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加受托人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受受托人提供的通信工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受受托人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与受托人承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向受托人推荐分包单位或要求受托人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  受托人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为委托人及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  委托人、受托人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  委托人、受托人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  委托人监督部门对委托人、受托人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对委托人、受托人双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导委托人、受托人双方抓好廉政建设，对委托人、受托人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）委托人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，由委托人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由委托人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对受托人予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入委托人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）受托人将部分辅助项目依法分包的，受托人与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

委托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

受托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：年  月  日

第五部分.附件（投标文件格式）

                    项目公开招标
投标文件

政府采购编号：             
                      

采购项目名称：             
                      

供应商：             
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）

投标函
致无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司：

我们收到你们编号JSZC-320206-JYZJ-G2026-0005 招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次长安街道河道生态养护项目的投标。

我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
1. 资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，须出具委托投标授权书原件扫描件；还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外，投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件并加盖公章或签电子公章（提供正、反面原件扫描件）；

（5）授权代表提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（6）项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件；
（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）原件扫描件；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）原件扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件。
1.1补充证明文件：

（1）投标人简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

（3）投标人业绩一览表（格式见附件）；

（4）项目管理机构配备情况（格式见附件）；
（5）供应商设备配备表（格式见附件）
（6）投标偏离表（格式见附件）；
（7）其他投标人认为有必要提供的证明资料；

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

3.技术文件（暗标）（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）
4.我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天；

5.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；
6.我们认为你们有权决定成交者；

7.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
8.我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

9.如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

10.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表

（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：                             

开户名称：

开户银行：                   

开户账号
（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：  

关于资格的声明函

采购编号：

 日期：

   无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司：  

我公司（单位）愿针对此次                 （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：

　　　　　　　　　　　法定代表人或授权代表签字或盖章：

 日期：
（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                           政府采购编号：

                                   日期：

无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司：

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

                       法定代表人（签字或盖章）：


法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：










单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：              年              月                日

经营期限：
                                          

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

 
系                   的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：    年   月     日

	法定代表人身份证复印件

（正面）
	
	法定代表人身份证复印件

（反面）


（四）承诺书（格式）
承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次               （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

13.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

14.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

15.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

16.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

17.我单位承诺不非法转包、分包。

18.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

19.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：
地 址：__________________ 邮政编码：__________________
电 话：__________________ 传    真：__________________
代表姓名：_______________ 职    务：__________________
投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：
承诺书二

我单位郑重承诺：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商（公章）：                            
法定代表人（签名或盖章）：                    
年    月    日

（五）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

	项目名称
	长安街道河道生态养护项目

	项目报价（总价）
（单位：元）
	大写：

小写：

	服务期
	

	项目负责人
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：      

日期：   年   月   日

  注：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，若不一致，评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须按要求盖章、签字。
（六）细目报价表（格式）
细目报价表
投标供应商全称（加盖公章）：                         政府采购编号： 

河道生态养护明细

	序号
	项目名称
	养护范围
	养护长度（km）
	养护时间
	养护费用（元）

	1
	东西中心河（区政府）段生态治理项目
	锦绣路至吴韵路
	0.45
	2026.10-2027.9
	

	2
	大利市河生态养护项目
	锡北运河至白屈港
	1.4
	2026.10-2027.9
	

	3
	麻岐港生态养护项目
	界河至金惠路
	3.2
	2026.10-2027.9
	

	4
	大利市河与湿地沟通养护项目
	惠山大道至白屈港
	0.52
	2026.10-2027.9
	

	5
	大巷上浜湿地养护项目
	惠山大道至惠利路
	0.5
	2026.10-2027.9
	

	6
	无畏河生态养护项目
	界河至春惠路
	1.1
	2026.10-2027.9
	

	7
	嘉利华府庄园六至八区景观河水质提升项目
	嘉利华府庄园六至八区
	0.68
	2026.10-2027.9
	

	8
	高田浜生态养护项目
	麻岐港至锡澄路
	0.65
	2026.10-2027.9
	

	9
	东西中心河生态养护项目
	吴韵路至惠山大道
	1.3
	2026.10-2027.9
	

	10
	北大河生态治理养护项目
	白屈港至京沪高速
	0.79
	2026.10-2027.9
	

	11
	长宁五期东河生态养护项目
	中惠路至春惠路
	0.49
	2026.10-2027.9
	

	12
	万巷河生态养护项目
	太平港至黎明桥以南200米
	0.4
	2026.10-2027.9
	

	13
	长安东界河生态养护项目
	惠畅路至无畏河
	0.49
	2026.10-2027.9
	

	14
	新塘里河生态养护项目
	惠明路至中惠路
	0.47
	2026.10-2027.9
	

	15
	河道景观提升项目
	古庄河
	2026.10-2027.9
	

	
	
	东西中心河（区政府）段
	
	

	
	
	姑亭庙港
	
	

	16
	新一轮河道环境综合养护项目
	西白荡
	0.42
	2026.10-2027.9
	

	
	
	长安西界河
	1
	
	

	
	
	坝头河
	0.85
	
	

	合计
	


河道生态设备配件更换明细

	序号
	设备名称
	更换配件
	规格

型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）
	备注（原配件投入使用时间）

	1
	沉水风机
	电机轴承、风机轴承、连接盘、联轴器、电机转子、定子等
	5.5kw
	台
	6
	
	
	2021年

	2
	沉水风机
	电机轴承、风机轴承、连接盘、联轴器、电机转子、定子等
	3.7kw
	台
	1
	
	
	2020年

	3
	离子发生器动力净水设备
	推流曝气部件
	2.2kw
	台
	3
	
	
	2022年

	4
	喷泉头
	1、花篮式喷头

2、喷头2.5寸，连接DN65主管， 材质不锈钢 工作压力 150~850Kpa 喷射高度 2.5～8m 覆盖直径 4m 喷水量47立方/小时 利用喷水反作用力 推动喷头旋转 多条水线在空中 离心向外形成螺旋形扭动曲线
	
	个
	3
	
	
	2022年

	5
	喷泉头
	1、直喷式喷头

2、喷头2.5寸，连接DN65主管， 材质不锈钢 工作压力 150~850Kpa 喷射高度 2.5～8m 覆盖直径 4m 喷水量47立方/小时 利用喷水反作用力 推动喷头旋转 多条水线在空中 离心向外形成螺旋形扭动曲线
	
	个
	20
	
	
	2022年

	
	
	合计
	
	


东西中心河（区政府）段生态治理项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	水体养护

（除藻菌）
	1、泼洒范围长200m×宽20m*深2.5m=10000m3。

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约1200kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群、生物酶、营养剂等。

4、消除河水藻类

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒
	kg
	1200
	
	

	设备维护

	2
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	4
	
	

	3
	喷泉机
	
	台
	7
	
	

	4
	设备运行电费
	4台5.5kw沉水风机，设备总功率为5.5*4=22kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计
	


大利市河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽15 m *深2m=6000 m3。

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约900kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等

4、降解河水氨氮等指标。

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900
	
	

	2
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	7300
	
	

	3
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	1731
	
	

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备、设施维护

	5
	喷泉曝气机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	7
	
	

	6
	沉水风机
	
	台
	5
	
	

	7
	排水水口初步净化设施
	1、每周三次定期巡检

2、若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固；
	座
	2
	
	

	8
	生态滤池
	
	座
	4
	
	

	合计
	


麻岐港生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	水体养护

（除藻菌）
	1、泼洒范围长400m*宽20m*深3m=24000m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约3240kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群、生物酶、营养剂等；

4、消除河水藻类；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	3240
	
	

	2
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽20m*深3m=12000m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约1800kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	1200
	
	

	3

	河岸边养护

	1、养护内容：草坪2100m2，绿篱110m2，乔木30株，灌木46株；

2、达到惠山区绿化养护等级作业标准三级；
	m2

	2210

	
	

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物

1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；

2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；

3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备、设施维护

	7
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、水车定期检修，若出现故障及时维修；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	9
	
	

	8
	喷泉曝气机
	
	套
	10
	
	

	9
	喷泉
	
	台
	8
	
	

	10
	水车
	
	台
	1
	
	

	11
	亮化系统养护
	1、日常巡查：每周巡查三次，确保正常运行；

2、每季度检查一次24套草坪灯、34套芦苇灯、18套矮花草射灯、8套月球灯有无损坏情况，及时修理更换；

3、每季度检查一次配电箱，有无损坏情况，及时修理更换元器件。
	项
	1
	
	

	12
	设备运行电费
	设备总功率为（1.5×1+2.2×10+5.5×1）=29kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计
	


大利市河与湿地沟通养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	19400
	
	

	2
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	3732
	
	

	3
	收割芦苇
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞
	m2
	4500
	
	

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备、设施维护

	5
	水泵
	每周至少巡查三次：

1、水泵定期检修，若出现故障及时维修；

2、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2
	
	

	6
	设备运行电费
	2台15kw水泵，设备总功率为15*2=30kw/h，按每天运行3小时计，电费单价按0.72元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计
	


大巷上浜湿地养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽16m*深2m= 6400m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约960kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；

4、降解河水氨氮等指标；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	960
	
	

	2
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	3160
	
	

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备、设施维护

	4
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、水泵定期检修，若出现故障及时维修；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2
	
	

	5
	喷泉曝气机
	
	台
	6
	
	

	6
	水泵
	
	台
	4
	
	

	合计
	


无畏河生态养护项目
	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽10m*深1.8m=3600m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约900kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；

4、降解河水氨氮等指标；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900
	
	

	2
	生态浮床
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	m2
	140
	
	

	3
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	4550
	
	

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备、设施维护

	5
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2
	
	

	6
	喷泉曝气机
	
	台
	4
	
	

	7
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能。
	m2
	300
	
	

	8
	微生物

反应释放釜
	1、每周三次定期巡检

2、若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固。
	座
	40
	
	

	9
	雨水口初步

净化设施
	
	座
	9
	
	

	10
	设备运行电费
	设备总功率为16.65kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按0.72元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计
	


嘉利华府庄园六至八区景观河水质提升项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽9m*深2m=3600m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约540kg，按实称重。按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

除藻菌：

2、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；

3、降解河水氨氮等指标；

4、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	540
	
	

	2
	水体养护

（除藻菌）
	1、除藻菌：泼洒范围长200m*宽9m*深2m=3600m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约540kg，按实称重。按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群等、生物酶、营养剂等

3、消除河水藻类等指标；

4、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	540
	
	

	3
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、全年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、全年补种2次沉水植物。
	m2
	5700
	
	

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备、设施维护

	5
	沉水风机
	每周至少巡查三次：

1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

2、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	3
	
	

	6
	设备运行电费
	3台5.5kw的沉水风机，设备总功率为5.5*3=16.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计
	


高田浜生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；
3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；
4、一年补种2次沉水植物。
	m2
	7130
	
	

	2
	生态浮床
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	m2
	1448
	
	

	3
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽12m*深1.5m=3600 m3；
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约540kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	540
	
	

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备维护

	5
	纳米曝气机
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、纳米曝气每半年对喷头、机身进行维护、清洗，以及观察是否需要更换机油；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	1
	
	

	6
	喷泉
	
	台
	6
	
	

	7
	沉水风机
	
	台
	2
	
	

	8
	生物基网清洗
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	m2
	120
	
	

	9
	设备运行电费
	设备总功率为7.5*1+5.5*2+3*1=21.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按0.7元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计   
	


东西中心河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；
3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；
4、一年补种2次沉水植物。
	m2
	6900
	
	

	2
	生态浮床
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	m2
	360
	
	

	3
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽18m*深2.5m=9000 m3；
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约900kg，若未达到泼洒计量要求，按比例扣除相应费用
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900
	
	

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备维护

	5
	氮磷净化器
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

3、每月对氮磷净化器的电器元件进行保养，如有封堵及时处置；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	7
	
	

	6
	喷泉
	
	台
	4
	
	

	7
	沉水风机
	
	台
	7
	
	

	8
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	m2
	1815
	
	

	9
	设备运行电费
	设备总功率为5.5*7+3*8+1.5*4=68.5kw/h，按每天运行4小时计，电费单价按0.7元/度计取。
本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计   
	


北大河生态治理养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	水体养护
（硝化菌）
	泼洒范围长200m*宽40m*深2m=16000 m3，

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约800kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	800
	
	

	设备维护

	2
	水车
	每周至少巡查三次：
1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、水车定期检修，若出现故障及时维修；
4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	7
	
	

	3
	喷泉
	
	台
	4
	
	

	4
	沉水风机
	
	台
	2
	
	

	5
	设备运行

电费
	设备总功率为1.5*4+2.2*5+5.5*2=27kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.4元/度（工业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计
	


长宁五期东河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	生态浮毯
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	m2
	548
	
	

	2
	水体养护
（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽6m*深1.5m=1800 m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约270kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	270
	
	

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备维护

	4
	一体化污水

处理设备
	每周至少巡查三次：

1、一体化污水处理设备每月对阴、阳极电极片进行检查，若有损坏及时更换，并对设备重新进行校准；对电路、填料仓、电极接口进行保养；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、纳米曝气每半年对喷头、机身进行维护、清洗，以及观察是否需要更换机油；
4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	3
	
	

	5
	纳米曝气机
	
	台
	1
	
	

	6
	沉水风机
	
	台
	2
	
	

	合计   
	


万巷河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。

3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。

4、一年补种2次沉水植物。
	m2
	5600
	
	

	2
	水体养护

（硝化菌）


	1、泼洒范围长200m*宽10m*深1.5m=3000 m3。

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约450kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等

4、降解河水氨氮等指标

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒
	kg
	450
	
	

	3

	河岸边养护
	1、养护内容：草坪4600m2，绿篱276m2，乔木26株，灌木42株；
2、达到惠山区绿化养护等级作业标准三级；
	m2

	4876

	
	

	7
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备维护

	8
	离子发生器
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修。

3、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	2
	
	

	9
	喷泉
	
	台
	2
	
	

	10
	沉水风机
	
	台
	1
	
	

	11
	亲水平台养护
	对亲水平台进行维护，漆面老化部分进行粉刷，平台断裂、损坏部分进行维修
	项
	1
	
	

	12
	生物基清洗
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	m2
	390
	
	

	13
	设备运行电费
	设备总功率为1.5*4+7.5=13.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.0元/度计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计   
	


长安东界河生态养护项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护
	　
	　

	1
	沉水植物
	1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物；

2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除；

3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞；

4、一年补种2次沉水植物。
	m2
	3600
	
	

	2
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围长200m*宽8m*深1.5m=2400m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约600kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	600
	
	

	3
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	m2
	120
	
	

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备维护
	　
	　

	5
	沉水风机
	每周至少巡查三次：
1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；

2、推流曝气机定期检修，若出现故障及时维修；

3、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

4、每月对氮磷净化器的电器元件进行保养，如有封堵及时处置；

5、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	1
	
	

	6
	推流曝气机
	
	台
	1
	
	

	7
	离子发生器

动力净水设备
	
	套
	1
	
	

	8
	氮磷净化器
	
	套
	1
	
	

	9
	设备运行电费
	设备总功率为1.5*2+2.2*1+3.7*2=12.6kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1.2元/度（工业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计   
	


新塘里河生态养护项目
	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	挺水植物
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	400
	
	

	2
	水体养护
（除藻菌）
	1、泼洒范围长200m*宽20m*深1.8m=7200m3；

2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约1080kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、真菌、酵母菌群、芽孢菌群、乳酸菌群、生物酶、营养剂等。

4、消除河水藻类

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒
	kg
	1080
	
	

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备维护

	4
	喷泉
	每周至少巡查三次：

1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	套
	6
	
	

	5
	沉水风机
	
	台
	4
	
	

	6
	设备运行

电费
	设备总功率为2.2*6+5.5*4=35.2kw/h，按每天运行5小时计，电费单价按1.0元/度（工业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计   
	


河道景观提升项目

	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	漂浮湿地
	对盆栽挺水绿植进行更换，全年更换6次，每平方21盆。
	m2
	173
	
	

	
	
	1、日常巡查：每周巡查三次；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪；

5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
	m2
	530
	
	

	2
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备维护

	3
	喷泉
	每周至少巡查三次：
1、喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
2、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	15
	
	

	4
	设备运行电费
	设备总功率为1.5*15=22.5kw/h，按每天运行6小时计，电费单价按1元/度（商业用电）计取。本项为暂估价，应综合考虑养护期间所需电费用量，投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。最终电费不得超过暂估价，否则投标人自行承担。
	项
	1
	
	

	合计   
	


新一轮河道环境综合养护项目（西白荡）
	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围
西白荡100m*宽 20m*深 2.5m=5000m3
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约750kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	750
	
	

	2
	水体养护（COD反硝化菌）
	1、泼洒范围
西白荡100m*宽 20m*深 2.5m=5000m3
2、单次投放按体积立方米水域投放30g/m3，全年投放量约900kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。
3、快速消除河道COD的复合菌种
4、降解河水COD指标
5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	900
	
	

	3
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	m2
	920
	
	

	4
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	m2
	200
	
	

	5
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备、设施维护

	6
	彩色喷泉
	每周至少巡查三次：
1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修；
2、彩色喷泉定期检修，若出现故障及时维修；
3、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

4、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	4
	
	

	7
	离子发生器动力净水设备
	
	台
	3
	
	

	合计
	


新一轮河道环境综合养护项目（长安西界河）
	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围

长安西界河100m*宽20m*深2m=4000m3
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约600kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；
4、降解河水氨氮等指标；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	600
	
	

	2
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	m2
	370
	
	

	3
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备、设施维护

	4
	彩色喷泉
	每周至少巡查三次：

1、彩色喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	2
	
	

	5
	离子发生器动力净水设备
	
	台
	3
	
	

	合计
	


新一轮河道环境综合养护项目（坝头河）
	序号
	项目名称
	管养要求
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价

（元）

	水生态养护
	
	

	1
	水体养护

（硝化菌）
	1、泼洒范围

坝头河100m*宽10m*深2m=2000m3
2、单次投放按体积立方米水域投放50g/m3，全年投放量约500kg，按实称重。若未达泼洒计量要求，按比例扣除相应费用。

3、芽孢杆菌、芽孢菌、醋（乳）酸菌、大肠杆菌等；

4、降解河水氨氮等指标；

5、功能：维护河道微生物生态群落，含菌剂采购、储存、抛洒。
	kg
	500
	
	

	2
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查三次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤；

2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾；

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
	m2
	375
	
	

	3
	生物基网
	一年清洗四次，以免影响设施正常功能
	m2
	200
	
	

	4
	清理植物外运、消纳处置
	清运上岸植物
1、河道水草人工打捞、分拣归集、岸边短途搬运、配合机械装车、作业区域清理等；
2、收割、打捞水草装车外运，自行考虑消纳处置；
3、所有堆放、晾晒、处置流程均严格遵守生态环境、水务等行政主管部门环保规范及管控要求。
	月
	12
	
	

	设备、设施维护
	
	

	5
	彩色喷泉
	每周至少巡查三次：

1、彩色喷泉定期检修，若出现故障及时维修；

2、离子主机定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位；

3、电控柜定期检修，如发生故障及时维修。
	台
	4
	
	

	6
	离子发生器动力净水设备
	
	台
	2
	
	

	合计
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）投标供应商的报价总额应是投标供应商在招标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所述采购需求内容的全部费用。

（3）表格不够可自行延长。

（七）投标偏离表（格式）：
投标偏离表

                                                         政府采购编号：  
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（八） 投标人业绩一览表（格式）
  投标人类似业绩一览表

政府采购编号：
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额

（人民币）
	采购单位
	备注

	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	 
	 
	 
	 
	 

	… 
	 
	 
	 
	 
	 


注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

                            投标供应商（盖章）： 

                            法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章： 

                            日 期 ：  年  月  日

（九）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式）

项目组人员配备表 

政府采购编号：      

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	工作经验
	社保证明序号

	1
	
	
	
	 
	
	

	2
	
	
	
	 
	
	

	3
	
	
	
	 
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：1、上表可自行延长。

2、附人员身份证原件扫描件及评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

项目负责人简历表
投标供应商名称（盖章）                          政府采购项目编号：

	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真： 
	岗位
	

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于管理服务方面的奖励情况：

	7
	近3年内负责的主要项目业绩：

	8
	其他需要说明的情况


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（十）供应商设备配备表（格式）
供应商设备配备表

项目名称：                              政府采购编号： 

	序号
	设备名称
	自有或租赁
	购入年份或租赁期限
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


备注：表格不够可自行扩展。

投标供应商（公章）：                        

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    

日期：     年     月     日

注：1.本表对应评分标准中的设备或车辆配置情况，表格不够可自行延长。

2.进场作业时，采购人有权对投标人所提供的设备或车辆信息进行核查。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。

（十一）投标人简介和经营情况说明（格式）

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人（盖章）：

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：

证书    人数

	2025年12月资产总额
	     万元
	净资产
	         万元

	2025年12月股东权益
	     万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积
	   平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（十二）中小企业声明函（格式）
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      （联合体）参加    （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（十三）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。  

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：
（十四）技术文件
长安街道河道生态养护项目（项目编号：JSZC-320206-JYZJ-G2026-0005）

投

标

文

件

（技术文件）

目录

1.资料收集及背景调研

2.项目工作内容方案

3.项目的重点和难点分析

4.河道维护方案

5.工作进度安排及措施

6.防洪度汛方案

7.应急措施方案

8.综合协调方案



法定代表人身份证复印件








授权代表身份证复印件








