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1． 投标邀请函
无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区教育局的委托，对无锡市锡山区教育考试标准化考点建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：无锡市锡山区教育考试标准化考点建设项目
2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0047
3.项目预算：863.2万元，投标最高限价为863.2万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。
4.合同履约期限：合同签订生效后90个日历天建设完成，9个月试运行后完成终验。项目服务期：5年（终验后进入项目服务期）。（具体以签订的合同为准）
5.项目整体质保期：终验通过之日起提供5年免费质保服务。
6.采购方式：公开招标
7.采购人：无锡市锡山区教育局
8.本项目标的所属行业：工业（制造业）
9.本项目是否专门面向中小微企业：否
11.本项目不接受联合体投标。
12.本项目不接受进口产品参与投标。
（二）供应商资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/
4.本项目的特定资格要求：/
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
[bookmark: _Toc112006902]（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc112006903]（四）获取采购文件
供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年9月18日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2026-0047项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc112006904]（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（七）投标及开标、定标时间、地点：
本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年10月10日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
[bookmark: _GoBack]开标时间：2026年10月10日9:30
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
定标时间：评标结束
[bookmark: _Toc112006905]定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心
（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）采购方法：
本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
[bookmark: _Toc112006909]（十一）其他
集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心
地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）
联系人：陈中飞
电  话：0510-88213817
采购人：无锡市锡山区教育局
联系人：司吉鹏
电  话：0510-88200262
二、供应商须知
[bookmark: _Toc112006911]（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc112006912][bookmark: _Toc112006914]（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
[bookmark: _Toc112006913]（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。
[bookmark: _Toc112006915]（四）招标文件的补充或修正： 
1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
（五）投标文件的组成：
1．投标函（格式见附件）
2．资格、资信证明文件：
[bookmark: _Hlk529436263][bookmark: _Hlk23510977]（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）
（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件（正、反面）；
（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人自然人亲自参加投标的除外）；
（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；
（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）。
（10）采购人要求的特定资质证明复印件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）。
3．开标一览表（本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准）
4．报价明细表（格式见附件）
5．服务保障承诺书（格式见附件）
6．投标偏离表（格式见附件）
7．投标供应商情况表（格式见附件）
8.提供第三章项目需求和有关说明需提供的相关证明材料
9.服务方案（如有格式自拟并自行添加）
10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
11.如是中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；
12.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）
13. 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
[bookmark: _Toc112006916]上述1-7项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
[bookmark: _Toc112006918]（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。
5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。
6.投标费用自理。
7.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（项目人员配置情况、投标人综合情况、技术响应、演示、政策加分）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：
（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。
（2）暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号、电子签章等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。
（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：
字体：采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。
段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。
页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。
页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。
[bookmark: _Toc112006917]（七） 网上投标
1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
[bookmark: _Toc112006919]特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（八）无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.未通过符合性审查的；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；
24.暗标未按招标文件要求编制的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
26.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
27.（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
27.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
（九）开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。
3．投标文件的审查
(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4．评标程序
评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

	3
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件

	4
	供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	/

	11
	特定资格要求
	/

	12
	信用记录
( 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。)
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Toc116946315]符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

	3
	报价明细表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	服务保障承诺书
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	投标偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	投标供应商基本情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5．评标方法
（1）供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
（3）采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
6．评标标准：详见附件。
[bookmark: _Toc112006920][bookmark: _Toc112006921][bookmark: _Toc112006922]（十）定标：
1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。
2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
[bookmark: _Toc112006924]（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Toc112006923]（十二）中标无效的确认：
1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.1提供虚假材料谋取中标的；
1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；
1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（十三）签订、履行合同：
1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
[bookmark: _Toc112006925]（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（十五）质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5. 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十六）中标服务费： 
本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。
（十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。









































项目要求和有关说明
本次采购项目为无锡市锡山区教育局委托的无锡市锡山区教育考试标准化考点建设项目，本项目中的核心产品为  接入交换机（48口），投标人所投内容必须满足以下要求，不得存在负偏离，否则视为无效投标文件处理。项目需求如下：
本项目属性：货物类。
一、标的明细表
本项目为货物采购，中小企业声明函、关于符合本国产品标准的声明函所对应的采购标的名称及对应的中小企业划分标准所属行业如下表：
	序号
	名称
	所属行业
	备注

	1
	网上巡查摄像机
	工业（制造业）
	参数详见下表

	2
	校级SIP服务器
	工业（制造业）
	参数详见下表

	3
	校级媒体分发服务器
	工业（制造业）
	参数详见下表

	4
	校级SIP服务器/校级媒体分发服务器二合一设备
	工业（制造业）
	参数详见下表

	5
	网上巡查视频安全存储平台（64路）
	工业（制造业）
	参数详见下表

	6
	硬盘
	工业（制造业）
	参数详见下表

	7
	12路网络音视频解码器
	工业（制造业）
	参数详见下表

	8
	16路网络音视频解码器
	工业（制造业）
	参数详见下表

	9
	巡查管理电脑
	工业（制造业）
	参数详见下表

	10
	视频监控室显示终端
	工业（制造业）
	参数详见下表

	11
	SIP服务器
	工业（制造业）
	参数详见下表

	12
	媒体分发服务器
	工业（制造业）
	参数详见下表

	13
	SIP服务器/媒体分发服务器二合一设备
	工业（制造业）
	参数详见下表

	14
	大屏拼接及解码平台
	工业（制造业）
	参数详见下表

	15
	大屏拼接及解码平台输出板
	工业（制造业）
	参数详见下表

	16
	大屏拼接及解码平台输入板
	工业（制造业）
	参数详见下表

	17
	巡查管理电脑
	工业（制造业）
	参数详见下表

	18
	液晶屏
	工业（制造业）
	参数详见下表

	19
	身份认证服务器
	工业（制造业）
	参数详见下表

	20
	考务通终端设备
	工业（制造业）
	参数详见下表

	21
	考务通终端设备支架
	工业（制造业）
	参数详见下表

	22
	充电柜（60位）
	工业（制造业）
	参数详见下表

	23
	全频段屏蔽终端
	工业（制造业）
	参数详见下表

	24
	手持式金属探测器
	工业（制造业）
	参数详见下表

	25
	作弊防控管理平台
	工业（制造业）
	参数详见下表

	26
	视频会议终端
	工业（制造业）
	参数详见下表

	27
	视频会议摄像机
	工业（制造业）
	参数详见下表

	28
	全向麦克风
	工业（制造业）
	参数详见下表

	29
	分体式会议智能终端
	工业（制造业）
	参数详见下表

	30
	硬盘录像机
	工业（制造业）
	参数详见下表

	31
	车载摄像机
	工业（制造业）
	参数详见下表

	32
	大容量电池
	工业（制造业）
	参数详见下表

	33
	车载设备收纳箱
	工业（制造业）
	参数详见下表

	34
	摄像机伸缩支架
	工业（制造业）
	参数详见下表

	35
	摄像机吸盘支架
	工业（制造业）
	参数详见下表

	36
	摄像机延长线
	工业（制造业）
	参数详见下表

	37
	接插件
	工业（制造业）
	参数详见下表

	38
	标准化考点网络时钟
	工业（制造业）
	参数详见下表

	39
	标准化考点时钟同步服务器
	工业（制造业）
	参数详见下表

	40
	智能型手机探测门
	工业（制造业）
	参数详见下表

	41
	手机存放柜
	工业（制造业）
	参数详见下表

	42
	防雨遮阳棚
	工业（制造业）
	参数详见下表

	43
	接入交换机（48口）
	工业（制造业）
	参数详见下表

	44
	接入交换机（24口）
	工业（制造业）
	参数详见下表

	45
	汇聚交换机
	工业（制造业）
	参数详见下表

	46
	核心交换机
	工业（制造业）
	参数详见下表

	47
	单模光模块
	工业（制造业）
	参数详见下表

	48
	多模光模块
	工业（制造业）
	参数详见下表

	49
	考点防火墙
	工业（制造业）
	参数详见下表

	50
	防火墙
	工业（制造业）
	参数详见下表

	51
	探针
	工业（制造业）
	参数详见下表

	52
	日志审计
	工业（制造业）
	参数详见下表

	53
	堡垒机
	工业（制造业）
	参数详见下表

	54
	巡查管理软件
	软件和信息技术服务业
	参数详见下表

	55
	恶意代码防范
	软件和信息技术服务业
	参数详见下表



二、技术参数部分
	序号
	分项名称
	性能指标
	数量
	单位

	一
	网上巡查系统
	
	
	

	1
	标考考点（学校）前端
	
	
	

	1.1
	网上巡查摄像机（半球）－考场
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2.图像传感器：1/3英寸CMOS。
3.分辨率：≧2688*1520。
4.水平视角：广角≧93。
5.最低照度：0.01Lux（F1.2）。
6.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流400W、1080P可选，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-TG.711标准；AAC的具体要求符合ISO14496-3Audio标准；ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。
7.信噪比：≧45dB。
8.镜头：2.8mm定焦镜头。
9.红外照射：红外照射距离可达10—30米。
10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。
11.视频输出：10M/100M网口，支持二码流输出。
12.电源：DC12V或AC24V，支持POE供电。
13.外壳：防暴力破坏。
14.壁装支架或吸顶支架可选，报价应当包含支架。
15.支持SD/SDHC/SDXC卡存储，并配备≧64GB高速存储卡。
16.支持ROI技术，具有移动侦测功能。
17.具有视频分析功能，包括人脸识别、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。
18.具有1个内置麦克风。
	482
	个

	1.2
	网上巡查摄像机（半球）－考务室、广播室
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2.图像传感器：1/3英寸CMOS。
3.分辨率：≧2688*1520。
4.水平视角：广角≧93。
5.最低照度：0.01Lux（F1.2）。
6.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流400W、1080P可选，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-TG.711标准；AAC的具体要求符合ISO14496-3Audio标准；ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。
7.信噪比：≧45dB。
8.镜头：2.8mm定焦镜头。
9.红外照射：红外照射距离可达10—30米。
10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。
11.视频输出：10M/100M网口，支持二码流输出。
12.电源：DC12V或AC24V，支持POE供电。
13.外壳：防暴力破坏。
14.壁装支架或吸顶支架可选，报价应当包含支架。
15.支持SD/SDHC/SDXC卡存储，并配备≧64GB高速存储卡。
16.支持ROI技术，具有移动侦测功能。
17.具有视频分析功能，包括人脸识别、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。
18.具有1个内置麦克风。
	30
	个

	1.3
	网上巡查摄像机（筒型）－大门口
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2.图像传感器：1/3英寸CMOS。
3.分辨率：≧2688*1520。
4.水平视角：93°～30°。
5.最低照度：0.01Lux（F1.2）。
6.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流400W、1080P可选，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-TG.711标准；AAC的具体要求符合ISO14496-3Audio标准；ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。
7.信噪比：≧45dB。
8.镜头：2.7～12mm镜头。
9.红外照射：红外照射距离可达10—30米。
10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。
11.视频输出：10M/100M网口，支持二码流输出。
12.电源：DC12V或AC24V，支持POE供电。
13.外壳：防暴力破坏。
14.壁装支架或吸顶支架可选，报价应当包含支架。
15.支持SD/SDHC/SDXC卡存储，并配备≧64GB高速存储卡。
16.支持ROI技术，具有移动侦测功能。
17.具有视频分析功能，包括人脸识别、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。
18.具有1个内置麦克风。
	14
	个

	2
	标考考点（学校）平台
	
	
	

	2.1
	校级SIP服务器
	1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2.支持标准SIP2.0；具有SIP地址解析、信令转发、路由、NAT穿透功能；支持远程用户、设备、视频点SIPURI映射；支持SIPURI统一命名规则、分级命名、联合定位；实现SIPURI组、用户、树形列表和SIP终端设备的接入认证功能。能对SIP终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立SIP网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚。
3.应是嵌入式设备，采用国产CPU芯片如需含操作系统、数据库、中间件，则须为国产化操作系统、数据库、中间件。具有10M/100M/1000M自适应以太网接口；
4.具有用于实现对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能；
5.必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒；
6.具有视频自动检测功能；
7.预留《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017（A级）的升级接口；
8.支持提供考务培训、题库、组卷服务，服务内容有3种。
	5
	台

	2.2
	校级媒体分发服务器
	1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2.网络协议：支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、DHCP和PPPOE等网络协议。
3.网络接口：10M/100M/1000M自适应以太网接口。
4.分发功能：采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户，同一时间分发路数不小于128路。提供多级转发、带宽自动适应等功能。还需提供极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能。支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制。
5.未经业主方额外书面提出需求，不得在转发前对转发视音频流做任何校验，应该直接转发。
6.设备要求应是嵌入式设备，采用国产CPU芯片如需含操作系统、数据库、中间件，则须为国产化操作系统、数据库、中间件。
7.扩充性：必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
	5
	台

	2.3
	校级SIP服务器/校级媒体分发服务器二合一设备
说明：本清单项和上面两项（2.1校级SIP服务器、2.2校级媒体分发服务器）二选一
	1.所投产品符合GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、符合GB/T 36449-2018电子考场系统通用要求、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求； 
2.设备支持国产嵌入式CPU、单颗CPU核心数≥8核，支持开源操作系统等；
3.支持标准SIP2.0； 
4.支持系统管理员用户分组，可对平台设置多个管理员，对每个管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、账号权限，查看权限、设置权限等；
5.支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，转发吞吐量在600Mbps以上（千兆网络条件下）；
6.支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 
7.支持管理本地摄像机，可实时查看视频截图、OSD标签、在线状态等信息； 
8.支持核心数据库的备份； 
9.采用基于B/S架构的管理模式； 
10.支持查看系统内设备的在线信息； 
11.支持SIP向上级的主动注册与多级注册管理； 
12.支持IPV4/IPV6、UDP、TCP、SIP、SSH、RTSP、NTP、RTP、RTCP 等网络协议； 
13.支持媒体流分发，支持点播、组播、广播；
14.视频转发格式需支持MPEG4、H.264、H.265，其中H.264需支持BP、EP、MP、HP画质级别中的至少三种，转发需支持PS、TS流封装；
15.支持通过web端无须安装任何播放插件的情况下直接播放实时音视频图像
16.支持网络拥塞控制等功能；
17.支持视频路由控制；
18.支持远程运维功能。
	5
	台

	2.4
	网上巡查视频安全存储平台（64路）

	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2.支持≥64路1080P视频输入及IPC复合音频输入。
3.支持≥9块SATA硬盘，每块容量≥8T，应当满足同时64路以上至少15天连续不间断存储。
4.输入接口≥1个10/100/1000Mbps自适应。
5.支持HDMI、VGA、USB等接口。
	9
	台

	2.5
	硬盘
	监控专用硬盘，SATA硬盘，支持7*24小时工作、4T容量。
	54
	个

	2.6
	12路网络音视频解码器
	1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流400W、1080P可选，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-TG.711标准；AAC的具体要求符合ISO14496-3Audio标准；ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（AdvancedSimpleProfile不带B帧，不带GMC），MPEGLayerII音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。
3.应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
4.10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。
5.支持不少于12路HDMI接口。
6.画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*8。
7.音视频同步。
8.支持多路视频拼接输出。
9.必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
10.支持12种画面分割显示，支持M×N≤100的任意分割。可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层＞99层。
	4
	台

	2.7
	16路网络音视频解码器
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流400W、1080P可选，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-TG.711标准；AAC的具体要求符合ISO14496-3Audio标准；ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（AdvancedSimpleProfile不带B帧，不带GMC），MPEGLayerII音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。
3.应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
4.10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持IP高清信号输入。
5.支持不少于16路HDMI接口。
6.画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*8。
7.音视频同步。
8.支持多路视频拼接输出。
9.必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
	1
	台

	2.8
	巡查管理电脑
	采用国产CPU芯片，设备含所需国产操作系统16G内存/1T硬盘/2G独显/10/100/1000以太网口/光电鼠标标准键盘/23.8英寸显示器/立式机箱。
	5
	台

	2.9
	视频监控室显示终端
	物理分辨率：>=3840*2160；输入电源：AC90~264V(±5%),50/60Hz；拼缝：<=1.8mm；尺寸：55寸
	54
	台

	2.10
	接入网关
	1.用软硬件一体化结构，支持通过RTSP/RTMP/HTTP-FLV/HLS等流拉流接入摄像机，支持Onvif发现以及探测
2.可实现与国家教育部考试中心网上巡查平台互联互通。
3.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。
	2
	台

	3
	区县指挥中心
	
	
	

	3.1
	SIP服务器
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2.支持标准SIP2.0；具有SIP地址解析、信令转发、路由、NAT穿透功能；支持远程用户、设备、视频点SIPURI映射；支持SIPURI统一命名规则、分级命名、联合定位；实现SIPURI组、用户、树形列表和SIP终端设备的接入认证功能。能对SIP终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立SIP网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚。
3.应是嵌入式设备，采用国产CPU芯片（飞腾腾锐D2000/海光2号C863250/龙芯3D5000等），如需含操作系统、数据库、中间件，则须为国产化操作系统、数据库、中间件。具有10M/100M/1000M自适应以太网接口；
4.具有用于实现对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能；
5.必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒；
6.具有视频自动检测功能；
7.预留《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017（A级）的升级接口；
	1
	台

	3.2
	媒体分发服务器
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的设备。
2.网络协议：支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、DHCP和PPPOE等网络协议。
3.网络接口：10M/100M/1000M自适应以太网接口。
4.分发功能：采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户，同一时间分发路数不小于128路。提供多级转发、带宽自动适应等功能。还需提供极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能。支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制。
5.未经业主方额外书面提出需求，不得在转发前对转发视音频流做任何校验，应该直接转发。
6.设备要求应是嵌入式设备，采用国产CPU芯片（飞腾腾锐D2000/海光2号C863250/龙芯3D5000等），设备要求应是嵌入式设备，采用国产CPU芯片（飞腾腾锐D2000/海光2号C86 3250/龙芯3D5000等）；如需含操作系统、数据库、中间件，则须为国产化操作系统、数据库、中间件。
7.扩充性：必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。
	1
	台

	3.3
	SIP服务器/媒体分发服务器二合一设备
说明：本清单项和上面两项（3.1SIP服务器3.2媒体分发服务器）二选一
	1.所投产品符合GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、符合GB/T 36449-2018电子考场系统通用要求、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求； 
2.设备支持国产嵌入式CPU、单颗CPU核心数≥8核，支持开源操作系统等；
3.支持标准SIP2.0； 
4.支持系统管理员用户分组，可对平台设置多个管理员，对每个管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、账号权限，查看权限、设置权限等；
5.支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，转发吞吐量在600Mbps以上（千兆网络条件下）；
6.支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 
7.支持管理本地摄像机，可实时查看视频截图、OSD标签、在线状态等信息； 
8.支持核心数据库的备份； 
9.采用基于B/S架构的管理模式； 
10.支持查看系统内设备的在线信息； 
11.支持SIP向上级的主动注册与多级注册管理； 
12.支持IPV4/IPV6、UDP、TCP、SIP、SSH、RTSP、NTP、RTP、RTCP 等网络协议； 
13.支持媒体流分发，支持点播、组播、广播；
14.视频转发格式需支持MPEG4、H.264、H.265，其中H.264需支持BP、EP、MP、HP画质级别中的至少三种，转发需支持PS、TS流封装；
15.支持通过web端无须安装任何播放插件的情况下直接播放实时音视频图像
16.支持网络拥塞控制等功能；
17.支持视频路由控制；
18.支持远程运维功能。
	1
	台

	3.4
	大屏拼接及解码平台
	1.设备集电源、总线背板、智能控温风扇于一体，19英寸标准机架式，
2.最大支持10块业务板卡，支持按需选配HDMI输入/输出业务板卡，
3.具有不少于4个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口，具有RS485/RS232串行接口；
4.电源采用AC200～240V，50Hz，1+1冗余电源。
	1
	台

	3.5
	大屏拼接及解码平台输出板
	4路视频输出，HDMI接口；输出分辨率：支持奇数口输出：4K：3840×2160@30HZ；1080P:1920×1080@60Hz、1920×1080@50HzWSXGA:1680*1050@60Hz；UXGA:1600×1200@60HzSXGA:1280×1024@60Hz720P:1280×720p@60Hz、1280×720p@50Hz；XGA:1024×768@60Hz支持偶数口输出：1080P:1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz；WSXGA:1680*1050@60Hz；SXGA:1280×1024@60Hz720P:1280×720p@60Hz、1280×720p@50Hz；XGA:1024×768@60Hz；解码通道数：32个；解码能力：解码6路1200w@18fps或12路600w@25fps或14路500w@25fps或24路300w@25fps或32路200w@25fps；画面分割数：1/4/6/8/9/16画面分割。
	3
	个

	3.6
	大屏拼接及解码平台输入板
	4路视频输入，HDMI接口，支持分辨率：WUXGA:1920×120060fps；1080P:1920×1080P50fps、1920×1080P60fps；UXGA:1600×120060fps；SXGA:1280×102460fps、1366×76860fps；WXGA+:1440×90060fps；WSXGA+:1680×105060fps；XVGA:1280×96060fps；720P:1280×720P50fps、1280×720P60fps；XGA:1024×76860fps；SVGA:800×60060fps；编码标准：标准H.264；编码能力：4路，支持的编码分辨率为：1080P、UXGA、XGA、SXGA、1366×76860fps、WXGA+、WSXGA+、XVGA、720P。
	1
	个

	3.7
	巡查管理电脑
	采用国产CPU芯片，设备含所需国产操作系统16G内存/1T硬盘/2G独显/10/100/1000以太网口/光电鼠标标准键盘/23.8英寸显示器/立式机箱。
	1
	台

	3.8
	液晶屏
	物理分辨率：>=3840*2160；输入电源：AC90~264V(±5%),50/60Hz；拼缝：<=1.8mm；尺寸：55寸
	12
	套

	3.9
	区指挥中心改造
	区指挥中心会议室设施改造
	1
	

	二
	身份认证系统
	
	
	

	1
	标考考点（学校）
	
	
	

	1.1
	身份认证服务器
	采用国产CPU芯片，设备含所需国产操作系统、含所需国产数据库。
内存：不低于64GB；硬盘：不低于240G固态+2TBHDD；网口：不低于千兆；电源：1+1冗余电源。也可提供符合实际需求性能指标的虚拟机方案。
	5
	台

	1.2
	考务通终端设备
	1.设备采用≥8英寸电容触摸屏；操作系统支持安卓系统10.0及以上；
2.主频不低于1.8GHZ，8核处理器；不低于4G运行内存、64G存储硬盘；
3.屏幕分辨率不低于1920*1200;
4.前后摄像头不低于800万像素；
5.电池容量不低于5000mAh;
6.身份证阅读模块：符合公安部《手持式居民身份证阅读器》（GA1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013），可读取二代身份证信息。
	273
	台

	1.3
	考务通终端设备支架
	专属定制
	273
	个

	2
	考点上级指挥中心
	
	
	

	2.1
	充电柜（60位）
	1.可同时支持60位平板电脑充电；
2.外形尺寸：860*500*950mm（含脚轮把手）；
3.采用一体化综合电源管理系统，集漏电保护、过载保护、时控管理、时序供电等于一体，集成电源管理模块：配备充电管理系统，具备2路3芯常通电插座、4路3芯时序供电插座，可分区控制平板电脑的供电，防止瞬间电流过大对设备造成损坏，带有过载保护功能；一个模块三种供电模式：时序供电模式、定时供电模式、循环供电模式，集充电管理，过载保护，数码显示于一体，同时有通电状态指示灯和4路时序供电工作指示灯；
4.带有散热风扇，充电过程中热量直接由风扇排出柜体，柜体四周带通风散热孔；
5.充电接口分电源插座或USB插座两种；避免万用插座的安全隐患；
6.机身两侧为模具ABS注塑成型；充电仓和电源管理仓为独立的两个仓，前门（存储仓）270°打开，后门120°打开；
7.设备存储舱采用向内倾斜4度，避免设备移动时正在充电的Pad；
8.柜体侧面有一个电源线绕线架，可调节电源线长短，避免电源线过长造成危险
	5
	台

	三
	作弊防控系统
	
	
	

	1
	标考考点（学校）前端
	
	
	

	1.1
	全频段屏蔽终端
	1.支持满足标准考场阻断效果，在6m×9m标准化考场空间内，信号强度≤-65dBm时，可有效屏蔽95%以上区域。工作频率50MHz-5850MHz
2.并发阻断能力：支持不少于18路；
3.可靠性：安全散热，支持7*24小时，连续工作，性能稳定，MTBF≥2000小时；
4.阻断能力：对讲机U段、对讲机V段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，且70MHz~1000MHz的任意多作弊信号实现全部屏蔽、电信、移动、联通等运营商2G/3G/4G频段，Wi-Fi（2.4G/5.8G）/蓝牙频段、公众对讲频段、5G信号（2515-2675MHz、3300-3600MHz、4800-5000MHz、广电700-800MHz）；
5.设备运行期间，应当实现不间断持续阻断；
6.独立全频段阻断，范围与工作频率保持一致；
7.数据接口：RJ45，10M/100M，支持分组远程任意通道的开关设备；
8.天线类型：隐蔽式天线阵列设计；
9.辐射标准：符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》；
10.预留6G模块的升级接口；包含6G屏蔽模块的扩容升级服务（6G模块设备费和人工升级费用）。
11.符合《国家重要考试考场手机信号屏蔽设备设置使用管理规定（试行）》要求，并获得工信部《无线电发射设备型号核准证书》
	273
	台

	1.2
	手持式金属探测器
	采用优质元器件制作，扫描面积大、性能稳定、耐用，操作简单、外形轻巧美观，声音清脆响亮，主要用于考场，学校防止携带通讯工具进行作弊的检查工作。灵敏度选择：可根据现场要求调节灵敏度，有高、低两种灵敏度选择；报警提醒：具有灯光、声音、振动等方式进行报警提示；换电提醒：低耗电量，可连续操作40小时，电池用完时有自动连续的声音或振动告警，提醒用户更换电池；探测灵敏度：探测人民币一元硬币，探测距离≥5CM。
	273
	台

	2
	标考考点（学校）平台
	
	
	

	2.1
	作弊防控管理平台
	1.管理功能：对本地所有的终端设备进行集中调试、查看和管理，支持远程授权控制
2.数据管理：支持智能化、自动化考试模式管理，提供考前、考中及考后自动工作模式，可根据考试计划实现无人值守式管理；支持本级黑白名单的管理；
3.黑白名单：根据本地域的情况，支持对黑白名单的设置和管理维护。
4.可扩展性：支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展。
5.数据接口：RJ45，支持与全频段屏蔽终端组网
8.工作环境工作温度：0℃-+40℃；相对湿度：20%—80%（无凝露）。
	5
	套

	四
	视频会议和考试指挥系统
	
	
	

	2
	区县指挥中心
	
	
	

	2.1
	视频会议终端
	1.架构：采用嵌入式操作系统，非Windows系统；非PC架构，非工控机架构，摄像头及主机分体式结构。
2.协议：多媒体框架协议：支持多种线路类型，支持H.323/SIP协议标准，支持IP接入速率128Kbps-6Mbps。视频编解码协议：支持H.263、H.264、H.264HighProfile、H.264SVC视频图像编码协议，图像格式支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧、4CIF，CIF，本次要求配置对称1080P60帧编解码能力。
3.双流性能支持标准H.239协议的双流收发，主流视频图像和辅流PC桌面数据输入输出都能达到1080P分辨率。
4.网络适应性应具有良好的网络适应性，支持丢包恢复功能，在IP网络发生20%丢包时仍能够进行流畅的音视频沟通，图像无马赛克、停顿。在IP网络发生70%丢包时仍能保持音频通信畅通。
5.接口信息最少具有2路高清输入接口和2路高清输出接口，高清接口支持HDMI或者DVI接口或3G-SDI接口或HDCI接口，可同时支持在2个显示屏上分别显示近端、远端及双流画面；至少3路音频输入能力和2路音频输出能力。提供产品背板接口说明图。
6.支持省指挥中心维护管理平台进行统一维护管理。
	1
	台

	2.2
	视频会议摄像机
	1.具有200万有效像素，可实现1920x1080高分辨率的优质图像；
2.支持12倍光学变焦，16倍数字变焦；或30倍光学变焦
3.配套支持视频编码H.264/H.265；
4.配套支持双码流，视频码率在32Kbps~20480Kbps之间；
5.输出分辨率1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360
	1
	个

	2.3
	全向麦克风
	无线全向麦支持360°拾音；
配合回声消除、智能降噪功能，可实现大范围的会议室覆盖率，提供优质的拾音效果，带给用户面对面的会议体验；
支持360°拾音，支持智能降噪，支持回声消除，清晰、稳定、流畅；
	1
	个

	2.4
	分体式会议智能终端
	1.终端主机1台，支持单路显示
2.标配12倍光学变焦摄像头1台，无线传屏1支+麦克风1个
3.2路视频输入（POE*2），1路视频输出（HDMI*1）
4.支持1080P/60、H.264SVC/H.265SVC协议、支持有线及Wifi网络
5.支持公有云服务
	1
	台

	五
	试卷跟踪系统
	
	
	

	1
	车载端
	
	
	

	1.1
	硬盘录像机
	视频输入：支持4路6芯航空头接口IPC，1080P；硬盘存储：标配500G机械硬盘；1个SD卡接口；通信模块：全网通；定位模块：支持北斗定位；Wi-Fi模块：内置5.8GWIFI；含硬盘录像软件。
	2
	台

	1.2
	车载摄像机
	200万车载网络摄像机；视频压缩标准：H.265/H.264；图像尺寸：1920×1080；通讯接口：六芯航空头网络接口；支持内置麦克风；含视音频编码算法软件。
	4
	个

	1.3
	大容量电池
	大容量锂电池，DC12V输出，电量：30AH，含配套电源适配器。电池工作温度：0~60度；
	2
	套

	1.4
	车载设备收纳箱
	便携式设备收纳箱，手提箱，用于收纳车载设备。
	2
	个

	1.5
	摄像机伸缩支架
	30-60CM可伸缩，银色，带底盘
	2
	个

	1.6
	摄像机吸盘支架
	吸盘支架，支持万向调节。
	4
	个

	1.7
	摄像机延长线
	车载6芯IPC航空头延长线；接头：12M-6A转12M-6B；长度：4m。
	2
	根

	1.8
	摄像机延长线
	车载6芯IPC航空头延长线；接头：12M-6A转12M-6B；长度：8m。
	2
	根

	1.9
	接插件
	摄像机连接件、电源连接线、开关连接线
	2
	个

	六
	考场实时分析系统
	
	
	

	1
	市指挥中心
	
	
	

	1.1
	智能行为分析平台
	1.支持巡查视频接入，支持不少于275路考场实时视频接入；
2.可同时进行不少于275路高清视频解码与智能分析；
3.支持对教育部要求的40种异常行为进行智能分析，覆盖考试个人异常行为、考生群体异常行为、监考员异常行为。
4.智能分析平台获取考场高清巡查摄像机视频，实现对不少于275路考场视频的实时分析，并将分析结果上传到智能监考平台。
5.含智能监考平台（校级）软件。6、能无缝对接智能监考平台（市级）和协同工作。
	275
	路

	七
	网络时钟系统
	
	
	

	1
	标考考点（学校）前端
	
	
	

	1.1
	标准化考点网络时钟
	显示内容：时/分；
显示器件：4寸数码管；
显示颜色：红色；
守时方式：内置RTC电池，支持断电记忆；
离线守时：在断网情况下，内置晶振守时；
时间同步：支持NTP协议，可与NTP时钟同步服务器时间同步，消除累积误差；
开机自检：开机自动检测数码管、驱动电路、内部时钟等器件状态；
外壳材质：金属边框、亚克力面板；
通讯接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口；
供电方式：AC220V50Hz；
安装方式：壁挂；
内置网络时钟智能同步嵌入式软件。
	468
	个

	1.2
	标准化考点时钟同步服务器
	时间来源：北斗卫星、4G-LTE；
守时方式：内置RTC电池、温补晶振，支持卫星失锁守时、断电守时；
授时精度：用户终端同步授时精度：1ms；
输出接口：具有RJ4510M/100M自适应以太网口；
天线接口：具有天线接口，标配30米天线；
供电方式：AC220V50Hz；
平均故障间隔时间：大于50000小时；
安装方式：机架式安装。
内置网络时钟智能授时服务嵌入式软件。
	5
	台

	八
	安检门系统
	
	
	

	1
	考点
	
	
	

	1.1
	智能型手机探测门
	1.支持手机进行分类检测和声光报警；支持排除钥匙、皮带扣、眼镜、首饰、各类文具等日常金属用品不误报；
2.支持探测过检人员是否携带手机（开机、关机、拔除SIM卡等多种状态均可），并能进行声光报警，准确显示报警位置；
3.支持前后≥10寸嵌入式信息发布屏；
4.应具有故障报警功能；
5.符合国际安全标准，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。
6.支持联网互通，搭配平台可在后端对通过人数及报警人数统计展呈；
7.支持RJ45网络接口，支持web远程调试；
8.工作频率可根据安装环境自行调节；
9.工作温度：-20℃-55℃；外接电源：110V—242V，50/60Hz；功耗：＜60W；
10.防护等级≥IP41；
11.符合国家安全标准GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》；
	15
	扇

	1.2
	手机存放柜
	200门手机存放柜
	10
	个

	1.3
	防雨遮阳棚
	雨棚
	2
	个

	1.4
	手持式金属探测器
	采用优质元器件制作，扫描面积大、性能稳定、耐用，操作简单、外形轻盈美观，声音清脆响亮，主要用于考场，学校防止携带通讯工具进行作弊的检查工作。灵敏度选择：可根据现场要求调节灵敏度，有高、低两种灵敏度选择；报警提醒：具有灯光、声音、振动等方式进行报警提示；换电提醒：低耗电量，可连续操作40小时，电池用完时有自动连续的声音或振动告警，提醒用户更换电池；探测灵敏度：探测人民币一元硬币，探测距离≥5CM。
	30
	个

	九
	网络系统
	
	
	

	1
	标考考点（学校）
	
	
	

	1.1
	接入交换机（48口）
	1.交换容量≥672Gbps；
2.包转发率≥166Mpps；
3.端口10/100/1000Base-T以太网端口≥48，千兆SFP≥4，支持POE,POE可用功率370W
	21
	台

	1.2
	接入交换机（24口）
	1.交换容量≥672Gbps；
2.包转发率≥126Mpps；
3.提供24个千兆电口，4个千兆SFP，支持POE，POE可用功率370W
	42
	台

	1.3
	汇聚交换机
	1.交换容量≥1.36Tbps
2.包转发率≥420Mpps
3.端口类型千兆光口≥24个，千兆电口≥8个；万兆SFP+≥4
4.电源1+1冗余
5.支持CPU保护，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率≤16%。
	5
	

	1.4
	单模光模块
	单模，40KM
	126
	个

	1.5
	多模光模块
	千兆多模
	10
	个

	2
	区县指挥中心
	
	
	

	2.1
	接入交换机（48口）
	1.交换容量≥672Gbps
2.包转发率≥160Mpps
3.端口千兆光口≥48，万兆光口≥4
	1
	台

	2.2
	核心交换机
	1.交换容量≥1.36Tbps
2.包转发率≥426Mpps
3.端口类型千兆SFP≥24个；万兆SFP+≥4个，业务扩展插槽≥1个，可扩展支持8*10GESFP+端口
4.电源1+1冗余，含1根3米堆叠电缆
5.支持虚拟化，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤51ms。
	2
	台

	2.3
	光模块
	单模，40KM
	10
	个

	2.4
	多模光模块
	千兆多模
	8
	个

	十
	安全系统
	
	
	

	1
	标考考点（学校）
	
	
	

	1.1
	考点防火墙
	一、硬件设备参数：
1U机型，≥8个千兆电口，≥4个千兆光插槽，≥1个console口，≥1个扩展槽位
二、性能参数：
IPSEC吞吐≥600Mbps，IPSEC隧道数≥200，防火墙吞吐率≥5Gbps，最大并发连接≥200W
三、软件授权：
防火墙引擎，
四、功能要求：
1.需支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、服务、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制；
2.需支持WEB界面显示每条策略的命中数，能够在WEB界面显示每条策略所引用资源（地址、区域、时间、服务、域名等）的对象信息；
3.需支持SD-WAN的接入能力，实现零配置免接触式快速上线功能；
4.需支持IPv4/IPv6双栈工作模式
	5
	台

	2
	区县指挥中心
	
	
	

	2.1
	防火墙
	一、硬件设备参数：
2U机型，内存≥16G，机械硬盘≥4T，≥6个千兆电口，≥2个千兆光插槽，≥2个万兆光口，冗余电源，≥2个扩展槽位
二、性能参数：
防火墙吞吐≥30G，并发连接≥650万，每秒新建连接≥18万，应用层吞吐量≥20G，IPSECVPN吞吐≥1G，IPSECVPN隧道数≥2000。
三、软件授权：
包含入侵防御、病毒过滤、应用识别、URL过滤、WAF功能模块、IPSECVPN功能、SSLVPN功能，含100个sslvpn授权许可
四、功能要求：
1.需支持对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测
2.需支持DDOS防御功能，支持NTP流量检测清洗，能对NTPREQUESTFLOOD、NTPREPLYFLOOD等攻击进行检测并提供基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证等防御策略；
3.需支持暴力破解检测功能，支持检测telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp等10种协议，支持将暴力破解源IP添加到动态黑名单；
4.需支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御；支持2种专业品牌反病毒厂商病毒特征库，病毒特征库规模不少于400万；支持对6级以上的压缩文件进行解压查杀；
	1
	台

	2.2
	探针
	一、硬件设备参数：
1U机型，内存≥32G，机械硬盘≥4TB,≥8个千兆电口（含1个管理口和1个HA口），≥4个千兆光口插槽，≥1个CONSOLE口，冗余电源，≥2个扩展槽位
二、性能参数：
最大并发连接数≥50W，综合威胁检测能力≥1Gbps
三、软件授权：
特征库升级，包含攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库、URL分类库。
四、功能要求：
1.需支持对恶意文件还原捕获，可自定义捕获文件大小，支持对恶意文件、疑似恶意文件、无风险文件还原。支持对还原捕获的恶意文件使用FTP服务、SFTP服务外发第三方平台；
2.需支持对TCP/UDP流量、ICMP流量、HTTP流量、邮件流量、FTP流量、DNS流量、NFS流量、SMB流量、SSL流量、LDAP流量、RDP流量等多种常见流量深入内容层解析元数据；支持对HTTPS流量、加密邮件流量、FTPS流量等多种加密流量深入内容层解析元数据
	1
	台

	2.3
	日志审计
	1、 硬件设备参数：
2U机型，冗余电源
二、性能参数：
≥16G内存，≥120GSSD系统盘，≥数据盘4T，≥2个USB接口，日志采集处理速度≥3000EPS；
三、软件授权：
包含50个日志源授权。该设备不含特征库，因此不涉及特征库升级
四、功能要求：
1.需支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集，支持限制速率设置为1000条/秒、3000条/秒和5000条/秒等；
2.可独立设置每个被采集源的数据存储，且存储时间可设置多种时间段；
3.需支持根据设备重要程度设置，独立设置每个被采集源的数据存储，存储时间满足≥1个月
	1
	台

	2.4
	堡垒机
	一、硬件设备参数：
2U机型，≥1个consloe口，≥2个USB口，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口插槽，内置国密加密卡，≥16G内存，≥4T机械硬盘，冗余电源，≥1个扩展槽位
二、软件授权：
包含200个主机/设备许可，用户数不限制。该设备不含特征库，因此不涉及特征库升级
三、功能要求：
1.需支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率；
2.需支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录、剪贴板和鼠标点击行为记录；
3.需支持改密结果自动发送至制定改密计划的管理员邮箱；密码采用密码信封加密保存，以保证安全性；
	1
	台






5.2项目软件采购清单
	序号
	分项名称
	功能指标
	数量
	单位

	一
	网上巡查系统
	
	
	

	1
	标考考点（学校）平台
	
	
	

	1.1
	巡查管理软件
	软件授权：含1个授权。
软件功能参数：网上巡查系统智能管理软件，软件可运行于国产电脑，具有视频实时预览、大屏管理、录像管理等功能。软件具有时列表获取、历史列表获取、视频路由设置、解码方式设置、视频传输协议设置等功能。可快速完成关注和忽略设置；支持1、4、9、16分屏预览，支持视频码流实时检测、录像、截屏、即时回放、声音控制等功能；支持对摄像机云台控制、视频自定义轮巡；支持对硬解设备控制，实现对巡查视频图像的解码上墙控制，支持对视频播放列表中的图像按时间轮巡显示；支持对当前大屏布局及解码显示画面按模板保存；支持对模板列表的预案调取显示；支持对录像设备进行管理，可显示所有存储设备列表，定时获取当前存储设备的录像状态，支持对录像异常状态报警提示。支持对本地存储设备录像文件按时间进行检索；支持对录像回放，支持对回放视频的播放速度进行控制。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。
	5
	套

	2
	区县指挥中心
	
	
	

	2.1
	巡查管理软件
	软件授权：含1个授权。
软件功能参数：网上巡查系统智能管理软件，软件可运行于国产电脑，具有视频实时预览、大屏管理、录像管理等功能。软件具有时列表获取、历史列表获取、视频路由设置、解码方式设置、视频传输协议设置等功能。可快速完成关注和忽略设置；支持1、4、9、16分屏预览，支持视频码流实时检测、录像、截屏、即时回放、声音控制等功能；支持对摄像机云台控制、视频自定义轮巡；支持对硬解设备控制，实现对巡查视频图像的解码上墙控制，支持对视频播放列表中的图像按时间轮巡显示；支持对当前大屏布局及解码显示画面按模板保存；支持对模板列表的预案调取显示；支持对录像设备进行管理，可显示所有存储设备列表，定时获取当前存储设备的录像状态，支持对录像异常状态报警提示。支持对本地存储设备录像文件按时间进行检索；支持对录像回放，支持对回放视频的播放速度进行控制。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。
	1
	套

	二
	安全系统
	
	
	

	1
	区县指挥中心
	
	
	套

	1.1
	恶意代码防范
	1、 软件功能参数：
具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。
二、软件授权：
≥100个国产网络版客户端授权
三、功能要求：
需支持对webshell后门进行扫描检测，webshell后门库数量大于100000；
指挥中心恶意代码防范需支持系统加固，从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护中至少3个维度对系统进行防护。
	1
	套














5.3其他类型采购清单
	序号
	分项名称
	性能指标
	数量
	单位

	一
	安检门系统
	
	
	

	1
	考点
	
	
	

	1.1
	安检门考试服务费
	本项目含试运行及正式服务期间安检门考试服务。
每扇次的安检门考试服务：含安检门及配套手机存放柜、防雨遮阳棚、手持式金属探测器的仓储、运输、现场安装调试使用等技术服务，以及安检门系统日常保养和平台对接服务等。
	120
	次

	二
	中心视频存储服务
	
	
	

	1
	中心视频存储服务
	本服务向市级进行采购。
（1）视频存储服务：可用存储≥38T；重点考试（高考等）存储3年，普通考试存储6个月。
（2）机房机柜服务：存储和智能行为分析等所需设备的机房机柜租赁费用。
	1
	套

	三
	考试服务
	
	
	

	1
	考试保障服务（考点）
	考试保障服务（考点），含设备检查调测、技术保障等。
	360
	次

	2
	SIM卡流量费
	试卷运输期间产生的流量费。
	2
	张

	四
	独立链路服务
	
	
	

	1
	标考考点（学校）
	
	
	

	1.1
	专线费用
	连通各个考点到租赁机房，每条支持双链路裸光纤，带宽不低于640M，双路由保证可用性。
	5
	条

	2
	区县指挥中心
	
	
	

	2.1
	专线费用
	连通市指挥中心到租赁机房，每条支持双链路裸光纤，带宽不低于1800M，双路由保证可用性。
	1
	条

	五
	施工辅材
	
	
	

	1
	线材管材、辅材
	网线、PVC管、管卡、弯头、胶水、钉子等线材管材、辅材及设备安装调试。含拆旧服务。（含1区县指挥中心）
	453
	套


1.为完成本项目，投标人除提供上面表格中所列的设备外，还应提供配套的软件、设备、线缆、辅材等，还应提供项目所需的安装、调试、培训及售后运维服务等。
2.为完成本项目，投标人必须考虑拆除各考点考场原有的标准化设备和线路。
注：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》；依据国家市场监督管理总局发布的《强制性产品认证目录描述与界定》，属于强制性产品认证目录内产品，只能选择具有CCC认证证书的产品进行报价；本项目中信息安全产品，必须选择由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发认证证书的产品。
三 、商务部分
1、项目背景
无锡市锡山区教育考试标准化考点建设项目旨在通过全面升级与优化标准化考点建设，提升综合管理平台功能，强化底层平台信息化支撑能力，推动考试过程中各级考试机构信息贯通、共享，实现实时监测个体考试状态，全面掌控整体考试情况，加强考试决策分析和突发事件处理能力，进一步提高无锡锡山区教育考试管理与服务的专业化、规范化、精细化水平，推动我区教育考试治理体系和治理能力现代化进程，实现教育考试管理高质量发展。项目合同签订生效后90个日历天建设完成、9个月试运行并完成终验，项目服务期：5年（终验后进入项目服务期）。
无锡市锡山区教育考试标准化考点建设项目，是在深入贯彻《省教育厅省财政厅关于做好江苏省国家教育考试标准化考点升级建设工作的通知》（苏教考〔2017〕18号）、《江苏省“十四五”教育发展规划》（苏政办发〔2021〕115号）以及《教育部办公厅关于全面开展国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》（教学厅函〔2021〕9号）等一系列政策文件的基础上，为构筑更加坚固的考试管理堡垒，坚决遏制并严厉打击任何形式的考试舞弊行为，确保考试招生的公平、公正、安全与秩序而精心筹划的。
通过无锡市锡山区标准化考点升级建设，提升综合管理平台功能，强化底层平台信息化支撑能力，推动考试过程中各级考试机构信息贯通、共享，实现实时监测个体考试状态，全面掌控整体考试情况，加强考试决策分析和突发事件处理能力，进一步提高无锡锡山区教育考试管理与服务的专业化、规范化、精细化水平，推动全区教育考试治理体系和治理能力现代化进程，实现教育考试管理高质量发展。
2、建设内容
按照教育部最新要求，充分调研前沿科技发展新技术，结合无锡市及锡山区教育考试标准化考点系统的现状，本项目建设内容如下：
本项目建设1个锡山区级指挥中心，5个国家级考试标准化考点，共计453个国家级考试标准化考场。包含拆旧服务。项目包含网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统、视频会议和考试指挥系统、试卷跟踪系统、考场实时分析系统、网络时钟系统、智能安检门系统、中心视频存储服务等系统和功能模块，采用专网连接构建省、市、区、考点四级平台。
本项目5个考点具体为：
	序号
	考点
	考场数
	笔试考场数
	计算机考场数
	考点分类

	1
	江苏省天一中学
	156
	152
	4
	国家级考试（高考考点）

	2
	江苏省天一中学宛山湖分校
	104
	100
	4
	国家级考试（高考考点）

	3
	无锡市天一实验学校（文景）
	55
	50
	5
	国家级考试

	4
	江苏省锡山中等专业学校
	77
	65
	12
	国家级考试

	5
	无锡市二泉中学
	61
	57
	4
	国家级考试



本项目拟派项目负责人1名具备中级工程师（通信工程专业）职称证书；拟派项目技术负责人1名负责现场技术调试及现场服务调度。除项目负责人和项目技术负责人外，还须配备至少8名项目实施人员负责项目的施工、维护、服务、售后等工作。项目总体人员不少于10人。
3、建设目标
通过无锡市锡山区标准化考点升级建设，构建一个高度智能化、集成化、安全化的教育考试管理体系。以先进的信息化技术为支撑，打造全方位、多层次、立体化的考试安全防护网，确保各类教育考试公平、公正、安全、有序进行，为无锡市锡山区教育事业的健康发展提供坚实保障，同时配合提升无锡市在全国教育考试管理领域的示范引领作用。
4、建设原则
1.高起点、高要求
项目的建设需要遵循高起点、高要求的原则，充分考虑系统的稳定性、可靠性和安全性，确保平台能够满足管理需求。
2.先进性原则
项目需要采用先进的技术和理念，引进国内先进的技术和产品，确保平台能够具有较高的技术水平和竞争力。
3.可持续发展原则
项目的建设需要坚持可持续发展的原则，充分考虑平台的长期运营和维护，确保平台能够持续、稳定、安全地运行。
4.安全性原则
项目的建设需要高度重视安全性，采取严格的安全措施和防范措施，确保平台的数据和信息不会被泄露或者遭受攻击。
5.经济性原则
项目的建设需要充分考虑经济性，合理配置资源和投入成本，确保平台的建设和运营能够为政府监管部门带来最大化的效益。

四、其他技术要求和功能要求
4.1软硬件选型要求
（1）按照锡委办发〔2022〕67号、锡安办字〔2024〕2号文件要求，在项目建设中全面采用信创技术和产品；
（2）项目整体选择符合国产标准的软硬件产品，保障信息系统的安全；
（3）通用设备（如巡查管理电脑、身份认证服务器、市级视频集中存储平台）和核心专用设备（如SIP服务器、媒体分发服务器），自带所需操作系统和数据库，且所用CPU、操作系统和数据库满足国产信创要求。
4.2项目所需执行的相关标准及规范
本项目执行国家、部委标准，执行国家考试院和省考试院有关标准和规定。中标人应参照教育部门的标准制定本项目的标准技术规范，构建本项目的标准体系。
《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》
《国家教育考试综合管理平台建设指南（2017）》
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB∕T28181-2022
《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018
《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019)
《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018
《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022
《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007
《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007
《安全防范系统验收规则》GA308-2001
《IP网络技术要求网络性能参数与指标》（YD/T1171-2015)
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014)
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）
《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2006）
《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）
《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）
《信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）
《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020
《网络安全技术 信息安全管理体系 要求》GB/T 22080-2025
《信息技术 安全技术 信息安全管理实用准则》（GB/T 22081-2018（idt ISO/IEC 27002:2013））
《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计要求》（GB/T25070-2019）
《网络安全等级保护测评要求》（GBT28448-2019）
项目所采购的产品应具备良好的使用安全可靠性，避免发生安全隐患。
4.3各业务系统功能及服务要求
（1）网上巡查服务
1　 互联互通与基础监控：与省、市级指挥平台及现有考点系统互联互通，支持按指定设备、通道实时点播巡查音视频流，具备图像抓拍功能，实现考试场景的可视化监控。
2　 音视频管理与回溯：支持按设备、通道、时间、报警信息检索回放历史音视频；具备音视频实时流双向编解码能力，满足复核需求；可预设录像转存计划，按日期、时段、考场批量转存，适配MP4等格式，文件命名规范，支持自动向上级传输并实时跟踪，数据直传上级考务中台。
3　 报警联动与设备控制：具备报警联动接口，报警时切换对应音视频及信息并记录，特定点支持视频移动侦测，可联动其他业务系统；支持手动/自动遥控前端设备，设定控制优先级，保障高权限请求优先响应。
4　 用户与权限管理：对接入用户授权认证，可分级独立或集中管控操作、数据访问及程序使用权限；支持用户对前端设备的独占控制锁定与解锁，规范操作边界。
5　 系统运维与设备管理：监测管理系统设备、网络及服务器运行状态，实现巡查设备时钟同步；提供智能运维，考点采集上传设备数据，上级汇总展示，实时监控设备并告警，辅助运维管理。
6　 安全与规范保障：落实身份认证、设备认证、接入传输安全及音视频防篡改措施，保障信息安全；遵循统一命名规则，对设备、用户及各级考试机构编码，编码按层级规范定义与上传。
7　 SIP多级注册：3-5级联网，支持路由跳转，故障时自动切换注册。
8　 联网拓展与融合应用：SIP服务器支持多级注册及路由跳转，构建3-5级可扩展联网体系，保障各级SIP路由器稳定运行；复用校园安防摄像机监控试卷流转通道，避免重复建设，实现考安融合；与省平台互联互通，按国标或SIP协议上传考点基础数据。
9　 国产化适配：硬件核心芯片实现国产化替代，软件支持国产操作系统及国产电脑安装应用。
10　 要求考场摄像机安装到指定位置，监控全覆盖、无死角。
11　 负责包括高清摄像机、网上巡查核心设备（如SIP服务器、解码器、媒体分发单元、NVR存储、音视频矩阵等功能，可集成于一体化设备或由多台独立设备协同实现）的联调工作，确保所有设备正常工作。
12　 管理平台软件能有效管理本机构和所辖标准化考点网上巡查系统的核心设备（编码设备、SIP服务器和媒体分发服务器、解码设备、摄像机等）。
（2）身份认证服务
1　 优化身份认证流程，采用生物识别技术和身份认证相结合的方式，准确验证考生身份，按部省要求上传数据。
2　 信息采集与验证：依托终端设备采集考生身份信息及生物特征（人脸），支持读取身份证，实现现场人脸比对；人脸验证数据支持离线或在线上传，保障高效完成认证。
3　 考务信息管理：实时显示考生姓名、性别、身份证号、照片、考点等考试信息；支持考生管理、缺考管理、人工审核、异常管理，全面管控考试流程。
4　 数据交互与处理：与报名系统数据对接，自动生成身份识别信息数据库；按考点打包下载考生考试信息，支持采集、验证数据的查询与统计，实现数据高效流转。
5　 轨迹追踪与溯源：完整记录考生验证轨迹，可对异常考生进行溯源追踪，精准定位问题，保障考试公平与秩序。
6　 结果输出与备份：自动比对现场采集与数据中心原始数据，输出比对结果并生成报表；批量上传采集及验证结果至数据中心，自动存储备份，确保数据安全。
7　 做好考务通终端设备的联调服务，确保所有设备都能正常工作。
8　 考务通终端设备通过有线网络将考生验证、缺考、违纪等数据传输到中心平台。
（3）作弊防控服务
1　 全面信号屏蔽：可屏蔽教室内各大运营商的2G、3G、4G、5G手机信号，以及Wi-Fi、蓝牙等无线信号，同时支持增改、定制、扩展其他信号种类，实现全面有效的无线电防控，有效阻止作弊行为，维护考试公平。
2　 合规与性能保障：电磁辐射控制符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定，考场内设备噪声≤40dB，配备精密稳压电路，保障设备稳定运行；预留6G模块升级接口，提供6G屏蔽模块扩容升级服务，适配技术迭代。
3　 设备集中管控：支持对所辖全频段屏蔽终端进行集中管理，实时控制全部终端的工作状态，实时查看终端运行状态及关键信息，保障设备高效协同运作。
4　 负责包括管理服务器、屏蔽终端等设备的联调，确保所有设备都能正常工作。
5　 屏蔽终端通过网络连接到主控中心，电源集中供电模式统一管理，每个教室部署1台屏蔽终端，考点主控室布置1台管理服务器。
（4）视频会议和考试指挥服务
1　 按统一技术标准接入省、市教育考试视频会议和考试指挥系统，实现高效的信息传达和考试指挥，提升管理效率。
2　 负责包括高清视频会议终端、MCU、高清摄像机等设备的联调，确保所有设备都能正常工作。
3　 满足多级会议管理模式，具备分级权限，能与原有省、市、县平台MCU、终端互联互通。
（5）试卷跟踪服务
1　 互联传输：对接省级平台，实现视音频采集编码、本地存储，依托4G/5G及卫星定位实时回传数据。
2　 视音频采集：适配≥2路摄像机，内置麦克风，支持音频采集与本地存储。
3　 定位通信：集成全网通、北斗模块，精准定位并实时传输视频与位置信息。
4　 供电拆装：移动电源续航≥12小时，支持无损快速拆装。
（6）考场实时分析服务
1　 智能合规分析：依托AI算法，智能识别考生、监考员动作合规性，辅助高效监考。
2　 数据可视化：总览考试信息、异常预警及分析统计，实时呈现异常行为数量、时间分布等，助力快速决策。
3　 考试任务管理：支持考试任务、场次管理，覆盖实时与录像分析任务。
4　 异常行为审核：支持实时、录像分析场景下，对异常行为人工标记、审核，展示视频图片并统计审核情况。
5　 分析结果管理：查看行为分析结果，按考场、场次、处理状态及条件筛选；支持详情查看，掌握分析与审核数据。
6　 考试统计导出：统计异常行为总数、各考场监考员及考生异常情况，按需导出考情报表。
（7）网络时钟服务
1　 卫星同步时钟：采用北斗系统，可从北斗卫星上获取标准的时间信号，对设备时间进行调节，使输出时间与北斗系统同步，作为系统的标准时间源。
2　 NTP网络授时：在标准化考点网络时钟系统中，NTP提供准确时间，其时间来源是北斗卫星，为整个系统提供准确可靠的时间源，对局域网络内具有时钟的设备进行时钟同步，使网络内设备的时钟保持一致。
3　 高精度自守时：当卫星失锁或在传输过程中数据丢包，仍可为局域网络内具有时钟的设备提供时钟同步服务。
4　 网络时钟管理：管理软件可对时钟进行管理，支持批量搜索和添加设备，自动检测局域网内所有网络时钟，以列表形式进行展示，支持修改时钟IP地址、设置授时服务器IP地址、设置时间同步周期、查询电子时钟物理参数、通信状态、授时状态和显示状态。
5　 网络时钟：网络时钟采用数码管显示时间信息，可显示时、分信息；具有RJ45以太网接口，支持NTP协议，可与时钟同步服务器校时。
（8）智能安检服务
1　 违禁品检测：可排除日常贴身金属干扰，精准探测智能手机（含关机、拔卡等状态）、智能眼镜、智能手表手环、蓝牙耳机等考试违禁物品，触发声光报警并标注藏匿位置。
2　 合规与安全运行：电磁辐射符合GB 15210-2018国家标准，配备精密稳压电路，保障设备稳定合规运行。
3　 智能报警与显示：前后双屏搭配高亮LED灯条，双向显示报警区域及信息，直观提示异常位置。
4　 本地化运维管理：支持现场人员自主完成参数设置与调试，实现设备本地化维护，保障使用便捷性。
5　 根据考试院下达的考试计划，还需提供以下服务：
1) 安检门、金属探测仪、手机存放柜和雨棚的集中仓储和日常保养；
2) 相关设备按考试计划要求运输到各指定考点；
3) 安检门、金属探测仪在考点现场完成安装调测、数据配置、模拟演练。考试当天现场技术支持，对触发报警的考生进行人工安检确认，通过手持金属探测器对触发报警的考生进行全面检查，防止考生将违禁物品带进考点；
4) 手机存放柜和雨棚在考点现场完成安装部署和管理；
5) 考试结束后相关设备拆除回收到集中仓储点。
（9）视频集中存储服务
满足各类考试监控视频集中在市指挥中心安全存储保存，可用存储规模≥38T。
（10）专网线路租赁
1　 专线服务：提供高性能、高可靠、高安全的裸光纤专线服务，定期巡检，并建立完善的质量保证与应急响应体系。
2　 专线参数：提供纯物理透明的裸光纤资源，单链路双芯，万兆链路优先调配核心层、汇聚层光缆，千兆链路优先调配汇聚层光缆，确保网络协议与带宽的完全自主可控，高考等重点考试按需开通双链路保障。
3　 故障响应：30分钟内响应并开始故障定位，4小时内恢复业务（因不可抗力或无法进入第三方场所等特殊情况除外）。如考试期间出现故障，立即切换备用链路恢复业务，同步安排4小时内修复故障裸光纤。
（11）拆旧服务
提供原有考试指挥中心和标准化考点相关设施设备的拆旧服务。
（12）安全配套服务
基于国家及江苏省对教育信息安全建设的要求，等级保护是已经确立的持续长久的非涉密信息系统信息安全建设的根本方法，结合高清网上巡查系统及江苏省国家教育考试标准化考点综合管理平台建设要求，根据《国家教育考试网上巡查系统技术规范标准（2017版）》要求，锡山区指挥中心等保要求定级为二级。投标单位应当协助建设单位完成网络、等级保护的规划及实施。

4.4项目整体服务要求
       要求本项目硬件服务所提供的设备为原厂全新合格产品，并提供本项目主要设备（包括：网上巡查摄像机、SIP服务器、考务通终端设备、全频段屏蔽终端、区指挥中心核心交换机、区级指挥中心防火墙）的五年原厂质保。
中标供应商严格按照以上功能及技术参数要求履行服务承诺，并通过采购人验收，协助采购人通过二级等保测评、密评等要求。
(1) 系统对接服务
中标供应商确保整体项目内外系统之间的互联互通。确保本项目与江苏省教育考试院标准化考试省级平台、无锡市教育考试院与考点之间互联互通。
(2) 备件服务
中标供应商提供备件服务。当设备故障短时间内无法修复时，应能通过备件渠道紧急调用同品牌型号或高于原品牌功能性能指标的备件，并在最短的时间内用最快的方式发至现场替换。
(3) 培训服务
中标供应商提供完整的培训服务。采用分类、分次培训，使用户可以熟练使用相应系统，以达到维护系统正常运行的要求。培训形式包括集中培训、现场指导、个别培训等。
(4) 售后服务
中标供应商提供本项目的安装和调试服务，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，正确安全完成安装。
提供的服务应按照国家有关法律法规规章、“三包”规定、招标文件要求和中标供应商投标文件中的承诺执行。
项目终验并进入服务期后，中标供应商提供运行维护服务。包括：
日常软件维护：系统软件版本升级，系统功能的完善改进调整，服务器漏洞补丁升级，业务数据资料的整理（包括导入、导出、格式转换、分类、排序、筛选等），业务数据的备份，系统运行情况的分析和评估，解决系统间兼容性和性能瓶颈问题，业务处理过程中发生问题后及时响应服务。
数据变更服务：根据外部管理部门提出的审计、检查等需求，按照用户要求提供数据的导入/导出、数据格式制作等服务支持；按照采购人提供的数据变更单及时进行数据变更，确保采购人业务工作顺畅进行。
使用咨询服务：中标供应商维保人员应上门服务或及时协助用户进行功能讲解、操作指导或解决相关技术问题等。
例行巡检服务：中标供应商维保人员定期主动开展应用服务和业务数据的例行巡检服务，包括检查系统运行情况、数据的安全性、业务数据的完整性，以及与其他业务系统的兼容性等。每月至少巡检一次，并提交例行巡检报告，经双方项目负责人签字后存档。
中标人应当为采购人提供7*24小时技术服务电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。在出现系统故障时，30分钟内远程响应，如远程支持无法解决问题时，需1小时内到达采购人现场，4小时内解决问题，24小时内未解决问题的投标人需作出书面解释。
第2部分  有关说明
1.投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。
2.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5.项目周期：合同签订生效后90个日历天建设完成，9个月试运行后完成终验。项目服务期：5年（终验后进入项目服务期）（具体以签订的合同为准）。
6.项目整体质保期：终验通过之日起提供5年免费质保服务。
[bookmark: 付款方式]7.付款方式：合同签订生效且项目初验合格后，支付至签约合同金额的50%；项目终验合格且完成审计后，支付至最终审计结算金额的60%（含已支付的初验款）；项目终验完成并进入服务期后，剩余款项（即最终审计结算金额的40%）在5年服务期内按年等额支付，每年10月份考核评价当年服务得分，考核合格（60分）后支付最终审计结算金额的8%（具体以签订的合同为准）。
8.交付地点：采购项目交付或执行的地点：锡山区教育局及各指定考点学校（具体以签订的合同为准）。
9.质量及验收：中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的；投标人向采购人承诺在质量保证期内，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均免费维修或更换。因货物本身质量问题导致采购人无法使用的，若更换后仍不能满足正常使用需求的，采购人有权要求退货。对因采购人的不正当使用所造成的损坏不属于投标人责任，但投标人要积极协助采购人进行维修或更换，并保证提供优惠价格的维修和更换服务。
注：
1.本采购需求中涉及量化指标区间的，区间首个数值为最低强制性标准，投标人须全部满足，未达标准视为负偏离。
2.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。
3.本项目收取履约保证金，详见合同条款

















[bookmark: _Toc3995]附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

JSZC-320205-JZCG-G2026-0047                                 无锡市公共资源交易中心锡山分中心
12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc20313]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：无锡市锡山区教育局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：无锡市锡山区教育考试标准化考点建设项目
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是       ¨否
  收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交；                                
  收取履约保证金金额：合同价款的10%。                                 
  履约担保期限：在合同期满后30天内且中标人无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标人                                        
履约保证金的缴纳时间：中标人在签订合同后5个工作日内，向采购人提交履约保证金；                                                         
退付办法：与供方提交履约保证金的方式相同。                                                                  
履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。 
逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。         
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    þ否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：þ一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2  合同签订生效且项目初验合格后，支付至签约合同金额的50%；项目终验合格且完成审计后，支付至最终审计结算金额的60%（含已支付的初验款）；项目终验完成并进入服务期后，剩余款项（即最终审计结算金额的40%）在5年服务期内按年等额支付，每年10月份考核评价当年服务得分，考核合格（60分）后支付最终审计结算金额的8%（具体以签订的合同为准）。每次付款前中标人需提交相应的付款发票，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
（1）合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的终止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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五、 附件
附件一：评分标准（100分）
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评审委员会抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
评分项目及分值
1、投标报价                                                    35分
2、项目人员配置情况                                             9分
3、业绩                                                         2分
4、技术响应                                                     10分
5、演示                                                         6分
6、技术方案（暗标部分）                                         36分
7、政策加分                                                     2分
一、投标报价（35分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
关于本国产品价格扣除详见第二章投标人须知：第五条第三点：“采购本国产品的支持政策”。
采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；    
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。    
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
二、项目人员配置情况（9分）
2.1项目负责人（2分）
配备项目负责人1名，具备高级工程师（通信工程专业）职称证书的得1分。具备信息分系统项目管理师证书（高级）的得1分。本项最高得2分须提供相关证书扫描件。
2.2项目技术负责人（2分）
配备项目技术负责人1名，具备系统架构设计师证书的得1分；具备系统规划与管理师证书的得1分。本项最高得2分。须提供相关证书扫描件。
2.3项目成员（5分）
除上述项目负责人和项目技术负责人之外，项目成员具有系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、数据库系统工程师、软件设计师，每提供一例证书得1分，最高得5分。须提供相应证书扫描件，多人同证、一人多证均不重复计分。须提供相关证书扫描件。
【提供上述证书等相关证明材料原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章；同时提供投标人近三个月连续为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近三个月中任意一个月份不含投标当月缴纳社保的证明，新成立的公司若无法提供为其缴纳的社保，则需提供此员工与企业签订的劳动合同），需提供带有清晰二维码的官网打印件或劳动合同原件扫描件上传至电子标书中并加盖投标人电子公章；不提供或提供不全的不得分】
三、业绩（2分）
投标供应商自2023年1月1日至本项目投标截止日，承担过类似业绩案例，每提供一个案例合同得1分，最多得2分。（【需提供单份有效期内的①合同或协议、②资金往来证明、③验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）时间以合同（协议）上签订时间为准，投标人须提供上述证明材料原件扫描件上传到电子标书，并加盖投标人电子公章，不提供不得分】
四、产品性能（10分）
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]得分项目参数必须在《投标偏离表》实报内容中填写并注明为正偏离，未按要求提供证明材料和不按要求填写的，不得分。以下技术参数需根据要求提供相关证明材料（如产品说明书、彩页、相关检测报告、白皮书、手册、专利证书等）进行说明，并将证明材料扫描件上传至苏采云投标系统，每项按评分标准得分，未提供或提供的相关证明材料不能佐证评分参数内容的，评审时不予认可，各投标人在提供证明材料时需对所对应的技术参数进行醒目标注，以便评标委员会进行评审。

（1）信息安全设备
区级指挥中心日志审计需支持根据设备重要程度设置，独立设置每个被采集源的数据存储，时间满足修改为 1个月＜存储时间≤3个月得1分、3个月＜存储时间≤6个月得1.5分、可永久保存得2分；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）本项最高得2分。提供有效期内的检测报告复印件并加盖送检单位（供应商或生产厂家）公章后扫描上传至系统中，不提供或不满足不得分。
区级指挥中心恶意代码防范需支持系统加固，包含但不限于系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等维度。满足≥4个得1分，满足≥5个得2分。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）本项最高得2分。提供有效期内的检测报告复印件并加盖送检单位（供应商或生产厂家）公章后扫描上传至系统中，不提供或不满足不得分。
（2）网络交换机
汇聚交换机
[bookmark: _Hlk157938548]支持CPU保护，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率≤15%，保障了CPU安全。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）本项最高得1分。提供有效期内的检测报告复印件并加盖送检单位（供应商或生产厂家）公章后扫描上传至系统中，不提供或不满足不得分。
核心交换机
支持虚拟化，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms的得1分，（提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）。本项最高得1分。提供有效期内的检测报告复印件并加盖送检单位（供应商或生产厂家）公章后扫描上传至系统中，不提供或不满足不得分。
（3）考试巡查终端
校级SIP服务器：八种服务内容，包含但不限于任务管理、题库管理、试卷管理、考核管理、系统管理、机构管理、人员管理、答题管理等。服务内容≥4种得1分，≥6种得1.5分，≥8种得2分，本项最高得2分（提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）。提供有效期内的检测报告复印件并加盖送检单位（供应商或生产厂家）公章后扫描上传至系统中，不提供或不满足不得分。
12路网络音视频解码器：支持≥13种画面分割显示，支持M×N≤100的任意分割。可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层≥100层。画面取流异常时，支持异常事件上报，包括登录失败、密码错误、密码锁定、rtsp交互失败等信息。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明）本项最高得2分。提供有效期内的检测报告复印件并加盖送检单位（供应商或生产厂家）公章后扫描上传至系统中，不提供或不满足不得分。
五、演示（6分）
投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。
投标人提供标准化考场智能运维管理平台：
①支持通过SNMP、SSH、Telnet、WMI、JDBC、JMX、HTTP、IPMI8种常见设备采集协议，纳管考场设备，得1分，未按要求进行演示或者演示不清晰、未提供演示的不得分；
②可通过数智大屏展示虚拟数字人，并采用虚拟数字人对运维大屏数据自动化讲解，得1分，未按要求进行演示或者演示不清晰、未提供演示的不得分
；③支持配置Ping、DNS、Https、traceroute协议类型的拨测任务，对业务服务可用性、时延、状态码、耗时时间等自动化拨测，得1分，未按要求进行演示或者演示不清晰、未提供演示的不得分
④可通过图形化流程设计工具，实现事件管理、问题管理、变更管理流程的灵活设计，支持运维流程工单可视化，得1分，未按要求进行演示或者演示不清晰、未提供演示的不得分；    
⑤具备智能问答运维机器人，自动分析用户提问内容，自动为用户总结答案，并标注答案分析来源，得1分，未按要求进行演示或者演示不清晰、未提供演示的不得分；
⑥自动运维报告，支持按照项目维度自动化导出运维服务报告，包括业务总体健康概览及评分、纳管设备、告警分析、工单分析等数据，得1分，未按要求进行演示或者演示不清晰、未提供演示的不得分。最高得6分。
四、技术方案（36分）（暗标要求已更新，详见供应商须知）
1、产品施方案（16分）
①网上巡查系统（2分）
②身份认证系统（2分）
③作弊防控系统（2分）
④视频会议和考试指挥系统（2分）
⑤试卷跟踪系统（2分）
⑥考场实时分析系统（2分）
⑦网络时钟系统及安检门系统（2分）
⑧针对性建设方案（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上每点内容不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1.5分；存在2处瑕疵的该条得1分，未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得16分。
2、实施方案(10分)
①项目实施现状调研（2分）
②项目实施组织机构合理程度（2分）
③项目实施人员配备方案（2分）
④项目实施进度计划保障（2分）
⑤针对本项目的试运行测试计划（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上每点内容不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1.5分；存在2处瑕疵的该条得1分，未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
3、考试服务方案（10分）
①考试服务的人员组织（2分）
②考试服务的服务标准（2分）
③考试服务应急保障计划（2分）
④考试服务的服务响应方案（2分）
⑤与上级平台的联动保障方案（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上每点内容不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1.5分；存在2处瑕疵的该条得1分，未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
五、政策加分（2分）
①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。
注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。


附件二：投标文件格式


投

标

文

件





采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0047

采购项目名称：无锡市锡山区教育考试标准化考点建设项目

供应商：






二〇二六年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]
（一）投标函（格式）：

投  标  函
致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：
我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2026-0047招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
十一、我方承诺不非法转包、分包。
十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。








供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：









（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

                            政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0047 
        日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：
我公司(单位)愿针对本次无锡市锡山区教育考试标准化考点建设项目进行投标。
我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                         供应商（盖章）：
                                  法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]





（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                           采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0047
                                         日期：
无锡市公共资源交易中心锡山分中心：
                             系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 无锡市锡山区教育考试标准化考点建设项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：












供应商法定代表人身份证扫描件：

        
法定代表人身份证扫描件
（正面）


法定代表人身份证扫描件
（反面）





法定代表人授权代表人
 



法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）


被授权人身份证扫描件
（正面）


被授权人身份证扫描件
（反面）


























（四）承诺书(格式)：

承诺书


                             （供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2026-0047）所提供的货物符合招标文件要求；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。



供应商（盖章）：
JSZC-320205-JZCG-G2026-0047                     无锡市公共资源交易中心锡山分中心

JSZC-320205-JZCG-G2026-0047                              无锡市公共资源交易中心锡山分中心
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
1


2



（五）开标一览表（格式）：

开标一览表 


供应商名称（盖章） 
项目名称：
采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0047
分包号：采购包
	投标货物名称
	

	总价（小写）
	

	总价（大写）
	

	核心产品品牌
	



填写说明：
1. 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。


日期：
（六）报价明细表（格式）：
报价明细表

供应商名称(盖章)                        政府采购编号：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	规格
	技术参数
	数量
	单位
	产地
	免费质保期
	单报价（元）
	分项总报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	合计（元）
	

	完工期
	合同签订生效之日起    个日历日内交货并安装调试完毕

	项目整体免费质保期
	项目经最终验收合格之日起____年

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %



上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明详细清单自行编制。
（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；
（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；
（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及5年运维服务的其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价未含税价。
（5）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：

(七) 服务保障承诺书(格式)：
服务承诺

                      (供应商名称)针对本次无锡市锡山区教育考试标准化考点建设项目在此承诺：


…………………


如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。










（八）投标偏离表（格式）：
	
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	技术参数部分
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	商务部分
	
	响应第三章项目要求和有关说明中商务部分
	
	




投标偏离表


供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0024

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：
（1）本表不得删除；
（2）货物类采购需按技术参数部分逐条列明，需包含设备名称、规格、数量、单位、技术参数等，若不填写或填写不完整按无效投标文件处理。
（3）商务部分如无任何服务偏离，请于本表商务部分“偏离说明”中注明“无偏离”，若不填写按无效投标文件处理。
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。
（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；


（九）投标供应商情况表（格式）
投标供应商情况表
单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年    万元
	
	

	营业面积
	         平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
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[bookmark: _Toc112006946]（十）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
2.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
4.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。  

企业名称（盖章）： 
日    期：

说明： 
（1）根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（5）货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。
（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
                                 日期：　     年　  月　  日         
 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。







（十二）服务方案（格式）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。
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供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加






供应商名称(公章)：
                                     法定代表人或授权委托人(签字)：
                             日期：     年    月   日



