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第1章  投标须知
项目概况：
江阴中专校园扩建厨房设备采购的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026年10月15日上午9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况:
1、项目名称：江阴中专校园扩建厨房设备采购
2、项目编号：JSZC-320281-JSJG-G2026-0006
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]3、项目预算及最高限价：415万元
4、采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]5、采购需求：本项目为江阴中专校采购厨房设备，其中包含厨房设备、排烟系统、净化系统等。（详见采购文件）
[bookmark: OLE_LINK5]6、合同履行期限：60天
7、本项目不接受联合体投标
8、本项目是否专门面向中小企业：否
9、本项目标的所属行业：制造业
二、投标人资格要求： 
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]1.提供格式条款《关于资格的声明函》
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】
[bookmark: _Hlk240787759]3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
 (三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件：
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“江苏政府采购网”
方式：自行免费下载
售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
2026年10月15日上午9时30分（北京时间） 
地点：苏彩云平台
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
（一）供应商注册
1、请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
2、完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
（二）获取招标文件，完成项目参与
1、供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：江苏省江阴中等专业学校
统一社会信用代码：12320281466402909G
地    址：江阴市人民西路532号
[bookmark: OLE_LINK6]联 系 人：徐先生
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]联系电话：13861615508  

2、采购代理机构信息
名    称：江苏金港项目管理有限公司
统一社会信用代码：9132058272902463X9 
地    址：江阴市大桥北路30号        
联 系 人：沈女士             
联系电话：0510-81666878       

[bookmark: _Toc251268360]

第2章  投标人须知
一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释：	
1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏金港项目管理有限公司。
2、本文件的最终解释权归采购人。
四、招标文件的补充或修正： 
1、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的要求：
投标文件由下列部分组成：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（1）*投标函；
[bookmark: OLE_LINK15]（2）*开标一览表；
[bookmark: OLE_LINK16]（3）*报价明细表；
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]（4）*详细配置一览表；
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]（5）*商务、技术要求响应及偏离表；
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]（7）*资格证明文件：
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]（8）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以 来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。
④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。
⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑦本项目不接受纸质投标文件。
六、投标文件的制作、提交与解密：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：
①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
②开标当日，投标人不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3、投标的有效期为开标后90天。
4、投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承
诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                             
3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；                      
4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；                            
5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；                                   
6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要
求的；
7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应招标文件中的付款方式的。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13、不同投标人的投标文件相互混装。
八、开标、评标：
（一）开标
1、开标由采购代理机构主持。
2、开标过程由采购代理机构工作人员负责记录。
3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（二）评标
1.评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和采购代理机构依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
2.投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A.资格性检查：
（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件 1－文件3）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。
（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前，
是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为
记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，
以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
B.符合性检查：
（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（a）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章
（b）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（c）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（d）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（e）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，采购人及采购代理机构将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件
规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。
4.投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6、异常低价投标（响应）审查
（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
九、确定中标单位：
1.评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。
2.确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3.投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4.采购人及采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。
2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、投标单位提出质疑，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/）网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；
（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人有权不予受理。
4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构，邮寄递交质疑函（收件地址江阴市大桥北路30号江苏金港招标采购代理部，收件电话：0510-81666878）的应当在快递寄出后联系代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，将不予承担责任。
6、潜在投标单位依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
9、采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。 
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。
十二、投标保证金：本项目免收投标保证金
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
（七）投标文件有下列情形之一的视为未能对招标文件做出实质性响应，属重大偏差，视投标文件为无效标。
1）合同签订后7日内不能确保进入现场完成交接工作的。
2）投标文件中有明显不符合国家、行业标准和本次采购实质性技术要求的。
3）投标总报价大财政预算价格的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
（八）中标单位有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
放弃中标资格的；
中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；
（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
（2）拒绝履行合同义务的。
（3）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。
十四、签订合同：
1、代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在代理机构档案留存。
2、签订合同时，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件及投标文件扫描件1份。
3、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳 10% 履约保证金。采购人应当允许供应商自主选择以履约保函（保险）形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。
4、中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金的，具体操作可登录江
苏政府采购网的保险保函模块进行办理。中标供应商和采购人签订合同时应提交履约保函（保险）证明。电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。
6、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
十五、付款方式：详见项目要求。
十六、政策功能：
1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
十七、履约保函政策：
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》要求，鼓励供应商以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十八、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十九、质量及验收：
项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（澄财购〔2025〕1 号）组织验收。对项目验收发生的包含但不限于会务等相关费用支出，均由投标人承担。
二十、中标服务费：
[bookmark: 三．项目技术配置和有关说明]1.本项目中标服务费由中标人支付。中标服务费计取方式采用差额定率累进法，中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。
	[bookmark: _Toc251268361]
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1.3
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元—500万元（含）元部分
	0.4
	

	3
	500万元—1000万元（含）部分
	0.3
	

	4
	1000万元—5000万元（含）部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	


2.投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二十一、监督   	
有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
二十二、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
江阴中专校园扩建厨房设备采购             JSZC-320281-JSJG-G2026-0006             江苏金港项目管理有限公司
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第3章  项目要求和有关说明
1、 项目要求：
本项目为江阴中专校园扩建厨房设备采购，其中包含厨房设备、排烟系统、净化系统等。
本项目最高限价：415万元
2、 主要技术参数与性能指标要求：
（一）、采购配置清单：
	项目 编号
	设  备 名  称
	型号 尺寸
	数量
	单位
	材质说明
	图片

	Item
	Equipment name
	Model Size
	Qty.
	Unit
	Material Data
	Pic

	
	
	mm
	
	
	
	

	1楼

	收货区

	A01
	风幕机
	L：1500
	1
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	A02
	地磅秤
	200KG
	2
	只
	电源220V50HZ，内置64V/4AH维护充电蓄电池，开机自动至0，零点自动追踪
	

	A03
	平板推车
	800*500*800
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；拉丝处理，氩焊处满焊
推车面板厚度1.2mm，
推杆采用Φ38*1.2mm(需加固)；
车轮不锈钢万向轮，后轮带刹车
	

	A04
	单眼水池左台板
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	A05
	全自动开水器连座架
	12KW
	1
	套
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
配380V不锈钢电热管 
配自动进水1套，断水装置1套  配温度表、电源指示灯        
座架采用1.0mm不锈钢板制作  
脚用¯32*1.0mm不锈钢圆管
	

	A06
	灭蝇灯
	8W
	1
	只
	额定电压：220-240V；
功率：8W
材质：ABS
	

	冷库

	B01
	高低温冷库
	5100*3000*2600
	1
	组
	库板材料：双面SUS304 0.6MM不锈钢板，聚氨酯发泡100mm厚B1级阻燃
无门槛，配国产优质半封闭压缩机，含电控箱及报警灯，优质环保制冷剂同时符合国家标准。
	

	B02
	四层平板货架
	1200*480*1550
	8
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	更衣室

	C01
	单眼水池
	500*500*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	C02
	不锈钢更衣柜
	900*400*1800
	8
	只
	采用0.8mm不锈钢板制作；
分上层下层，每层三扇门；
每扇门上附锁
	

	工具间

	D01
	单眼拖把池连架
	1200*550*600+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	杂物间

	E01
	四层平板货架
	1200*480*1550
	9
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	留样间

	F01
	风幕机
	L:1500
	1
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	F02
	单向移门柜连水池
	1800*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
水斗：1.2mm
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	F03
	双大门留样冰箱
	1000*630*1980
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	库房

	G01
	四层平板货架
	1200*480*1550
	8
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	G02
	地货架
	1200*500*150
	11
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；框架：不锈钢方管38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。
	

	素菜加工

	H01
	四层平板货架
	1200*480*1550
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	H02
	残渣台
	1000*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	H03
	单眼水池
	1000*750*800+180
	7
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	H04
	双层平板工作台
	1800*800*800
	4
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	H05
	土豆去皮机
	850*530*800
	1
	只
	额定电压 : ~380V
电机功率 : 1.5kW
料桶容积 : 30kg
外形尺寸 : 850x530x800mm
	

	H06
	残渣台
	1200*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	H07
	双层平板工作台
	1000*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	H08
	冲地龙头
	10.5米
	1
	只
	表面静电喷塑处理，配耐热把手。
敞开式卷盘，中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材。
L=10m土5%液压钢丝管。
管子的承受压力是300psi，温度0-100℃。
备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉放，即自动回錈软管。
进水口采用3/8”NPT内螺纹。
可调节（臂位）软管止动位置。
多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。
	

	H09
	地货架
	1200*500*150
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；框架：不锈钢方管38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。
	

	H10
	双门砧板、刀具消毒柜
	1200*600*1100
	1
	只
	外形尺寸：1200*600*1100
电压：220v
紫外线功率：18w
红外线功率：300w
消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风
消毒刀数量：20把
消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）
	

	肉类加工

	J01
	全自动开水器连座架
	12KW
	1
	套
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
配380V不锈钢电热管 
配自动进水1套，断水装置1套  配温度表、电源指示灯        
座架采用1.0mm不锈钢板制作  
脚用¯32*1.0mm不锈钢圆管
	

	J02
	四层平板货架
	1200*480*1550
	4
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	J03
	冲地龙头
	10.5米
	1
	只
	表面静电喷塑处理，配耐热把手。
敞开式卷盘，中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材。
L=10m土5%液压钢丝管。
管子的承受压力是300psi，温度0-100℃。
备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉放，即自动回錈软管。
进水口采用3/8”NPT内螺纹。
可调节（臂位）软管止动位置。
多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。
	

	J04
	残渣台
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	J05
	双眼水池
	1500*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	J06
	单眼水池左台板
	1500*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	J07
	双层平板工作台
	1800*800*800
	4
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	J08
	单眼水池
	1000*750*800+180
	4
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	J09
	双层平板工作台
	1000*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	J10
	绞切两用机
	570*470*870
	1
	只
	生产能力：300KG/H   切片厚度：3.5mm  ，外型尺寸：570*470*870mm   电压/功率：380V/1.1KW，
	

	J11
	砧板、刀具消毒柜
	600*600*1100
	2
	只
	外形尺寸：600*600*1100
电压：220v
紫外线功率：18w
红外线功率：300w
消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风
消毒刀数量：15把
消毒砧板数量：5块（直径50cm厚度10cm）
	

	蒸煮间

	K01
	水压式淘米机
	100KG
	1
	只
	材质：采用SUS304板材；材料：厚度1.0mm不锈钢制作；
脚通：不锈钢圆管， 38*1.0mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚
	

	K02
	双层平板工作台
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	K03
	单眼水池
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	K04
	油烟净化一体机
	6000*1300*1000
	6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	K05
	双门蒸汽蒸饭车
	100KG
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
内胆、角条用1.0mm不锈钢板制作
饭盘用0.8mm不锈钢板制作
外胆用0.8mm不锈钢板制作
配有安全阀、压力表
支架采用5＃角铁除锈油漆2镀
用全不锈钢手轮、手环、绞链、回气
	

	K06
	可倾式蒸汽汤锅
	200L
	1
	只
	材料：SUS304板材 有压力容器证书；内胆：采用4mm不锈钢板，外壳：采用3mm不锈钢板；配压力表、安全阀；蒸汽承受压力≧5公斤；
	

	烹饪区

	L01
	调料台
	400*950*800+280
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	L02
	φ600双眼燃气大锅灶
熄火保护
	1900*950*800+280
	2
	只
	炉面：SUS304拉丝板，板厚1.2mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝
炉体：板厚1.0mm；
炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；  
炉膛：高AL203重质成型耐火砖；
炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚；
风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：180W采用自动点火及熄火保护装置。
	

	L03
	双层平板工作台
	1800*800*800
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	L04
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	L05
	四层平板货架
	1200*480*1550
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	L06
	灭蝇灯
	8W
	1
	只
	额定电压：220-240V；
功率：8W
材质：ABS
	

	L07
	风幕机
	L:1500
	1
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	
	油烟净化一体机
	6000*1300*1000
	6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	
	灭火系统
	L:6000
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	保洁、洗碗间

	M01
	上开门保洁柜
	1100*500*1800
	13
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
层板：厚度1.0mm；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
柜门：厚度0.8mm；
柜脚：可调子弹脚。
	

	M02
	双门热风循环消毒柜
	1300*680*1880
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
柜身：304不锈钢板厚度0.5mm；
内胆：304不锈钢板厚度0.5mm；
柜门：304不锈钢板厚度0.5mm；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ4mm；            
篮筐尺寸：深筐555*405*265；浅筐555*390*95
胶条：嵌入式硅胶条；
功率：双门4.4KW电压：220V；
频率：50HZ；
控温范围：20-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。
	

	M03
	紫外线杀菌灯
	220V
	4
	只
	220V 紫外线光波杀菌有效面积≧30㎡
	

	M04
	全自动开水器连座架
	12KW
	1
	套
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
配380V不锈钢电热管 
配自动进水1套，断水装置1套  配温度表、电源指示灯        
座架采用1.0mm不锈钢板制作  
脚用¯32*1.0mm不锈钢圆管
	

	M05
	双层平板工作台
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	M06
	单眼水池
	1000*750*800+180
	12
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	M07
	残渣台
	1200*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	M08
	双层平板工作台
	1800*800*800
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	M09
	双层平板工作台
	1800*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	M10
	残渣台
	1800*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	M11
	风幕机
	L:1500
	1
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	M12
	灭蝇灯
	8W
	1
	只
	额定电压：220-240V；
功率：8W
材质：ABS
	

	烹饪1

	N01
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	N02
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	N03
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	N04
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	N05
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	N06
	单眼水池
	650*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	N07
	双眼电磁矮汤炉
	1300*650*580
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。2.加热方式采用密绕高频感应线圈。3.紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器。5.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关
380V 15KW*2 φ500
	

	N08
	双头电煮面炉
	1400*700*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
380V 6KW
	

	N09
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪2

	P01
	调料台
	400*950*800+280
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	P02
	二主二水电磁炉
	1900*950*800+280
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/30kW(15kw*2)
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	P03
	六眼电磁炉
	1200*950*800+280
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。2.加热方式采用密绕高频感应线圈。3.紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器。5.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关
380V 3.5KW*6 φ500
	

	P04
	单门蒸汽蒸饭车
	50KG
	1
	只
	材质：：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
内胆、角条用1.0mm不锈钢板制作
饭盘用0.8mm不锈钢板制作
外胆用0.8mm不锈钢板制作
配有安全阀、压力表
支架采用5＃角铁除锈油漆2镀
用全不锈钢手轮、手环、绞链、回气
	

	P05
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	P06
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	P07
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	P08
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	P09
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	P10
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪3

	Q01
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	Q02
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	Q03
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	Q04
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	Q05
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	Q06
	调料台
	400*950*800+280
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	Q07
	一主一水电磁炉
	950*950*800+280
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/15kW
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用 ，具备IPX6防护等级。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	Q08
	六眼电磁炉
	1200*950*800+280
	2
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。2.加热方式采用密绕高频感应线圈。3.紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器。5.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关
380V 3.5KW*6 φ500
	

	Q09
	双层平板工作台
	800*950*800+280
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	Q10
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪4

	R01
	调料台
	400*950*800+280
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	R02
	二主二水电磁炉
	1900*950*800+280
	2
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/30kW(15kw*2)
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	R03
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	R04
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	R05
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	R06
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	R07
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	R08
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪5

	S01
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	S02
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	S03
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	S04
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	S05
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	S06
	调料台
	400*950*800+280
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	S07
	二主二水电磁炉
	1900*950*800+280
	2
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/30kW(15kw*2)
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	S08
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪6

	T01
	调料台
	400*950*800+280
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	T02
	一主一水电磁炉
	950*950*800+280
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/15kW
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用 ，具备IPX6防护等级。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	T03
	单眼电磁矮汤炉
	650*650*580
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。2.加热方式采用密绕高频感应线圈。3.紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器。5.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关
380V 15KW φ500
	

	T04
	单眼水池
	650*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	T05
	双头电煮面炉
	1400*700*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
380V 6KW
	

	T06
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	T07
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	T08
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	T09
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	T10
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	T11
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪7

	U01
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	U02
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	U03
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	U04
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	U05
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	U06
	调料台
	400*950*800+280
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	U07
	二主二水电磁炉
	1900*950*800+280
	2
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/30kW(15kw*2)
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	U08
	单头熬汤炉
	φ450*750
	2
	只
	380V 6KW 50L
	

	U09
	单眼水池
	650*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	U10
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪8

	V01
	单眼水池
	650*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	V02
	双眼电磁矮汤炉
	1300*650*580
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。2.加热方式采用密绕高频感应线圈。3.紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器。5.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关
380V 15KW*2 φ500
	

	V03
	双头电煮面炉
	1400*700*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
380V 6KW
	

	V04
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	V05
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	V06
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	V07
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	V08
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	V09
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪9

	W01
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	W02
	四门冰箱
	1200*700*1900
	2
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	W03
	双层平板工作台
	1500*800*800
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	W04
	平冷工作台
	1800*800*800
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	W05
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	W06
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	W07
	双门蒸汽蒸饭车
	100KG
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
内胆、角条用1.0mm不锈钢板制作
饭盘用0.8mm不锈钢板制作
外胆用0.8mm不锈钢板制作
配有安全阀、压力表
支架采用5＃角铁除锈油漆2镀
用全不锈钢手轮、手环、绞链、回气
	

	W08
	调料台
	400*950*800+280
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	W09
	二主二水电磁炉
	1900*950*800+280
	2
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/30kW(15kw*2)
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	窗口

	X01
	单向移门柜连水池
	1200*650*800+180
	8
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
水斗：1.2mm
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	X02
	单向移门柜
	1800*650*800+180
	8
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	X03
	单向移门柜连水池
	1800*650*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
水斗：1.2mm
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	X04
	紫外线杀菌灯
	220V
	11
	只
	220V 紫外线光波杀菌有效面积≧30㎡
	

	X05
	单向移门柜
	1800*800*800
	15
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	X06
	冲孔保温台
	1800*800*800
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
台面：拉丝板 厚度1.2mm；
层板：不锈钢板厚度1.0mm；
侧板： 厚度1.0mm；                       
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
功率：220V 3KW电加热：恒温控制；
台脚：可调子弹脚。
	

	X07
	电热铁板烧
	2000*800*800
	1
	只
	380V 9KW*2组  电磁盘加热 升温速度4-6分钟
	

	
	油烟净化一体机
	2800*1300*1000
	2.8
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	餐厅

	Y01
	八人座餐桌椅
	2000*600*800
	120
	套
	材料：餐桌台面采用304不锈钢板，拉丝处理。
台面厚度0.8mm,两面圆角
支架采用304-50x50x1.2mm不锈钢管制做而成,
凳板采用天蓝色玻璃钢,四脚采用橡塑脚套
	

	Y02
	单槽洗手池
	2400*550*800+180
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	2楼

	冷库

	A01
	风幕机
	L:1500
	1
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	A02
	灭蝇灯
	8W
	1
	只
	额定电压：220-240V；
功率：8W
材质：ABS
	

	A03
	高低温冷库
	3800*5500*2600
	1
	组
	库板材料：双面SUS304 0.6MM不锈钢板，聚氨酯发泡100mm厚B1级阻燃
无门槛，配国产优质半封闭压缩机，含电控箱及报警灯，优质环保制冷剂同时符合国家标准。
	

	A04
	四层平板货架
	1200*480*1550
	8
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	A05
	地货架
	1200*500*150
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；框架：不锈钢方管38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。
	

	更衣室

	B01
	单眼水池
	500*500*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	B02
	不锈钢更衣柜
	900*400*1800
	8
	只
	采用0.8mm不锈钢板制作；
分上层下层，每层三扇门；
每扇门上附锁
	

	留样间

	C01
	单向移门柜连水池
	1400*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
水斗：1.2mm
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	C02
	双大门留样冰箱
	1000*630*1980
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	工具间

	D01
	单眼拖把池连架
	1200*550*600+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	库房

	E01
	地货架
	1200*500*150
	8
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；框架：不锈钢方管38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。
	

	E02
	四层平板货架
	1200*480*1550
	15
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	粗加工

	F01
	四层平板货架
	1200*480*1550
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	F02
	土豆去皮机
	850*530*800
	1
	只
	额定电压 : ~380V
电机功率 : 1.5kW
料桶容积 : 30kg
外形尺寸 : 850x530x800mm
	

	F03
	残渣台
	1200*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	F04
	单眼水池
	1000*750*800+180
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	F05
	双层平板工作台
	1800*800*800
	4
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	F06
	全自动开水器连座架
	12KW
	1
	套
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
配380V不锈钢电热管 
配自动进水1套，断水装置1套  配温度表、电源指示灯        
座架采用1.0mm不锈钢板制作  
脚用¯32*1.0mm不锈钢圆管
	

	F07
	残渣台
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	F08
	双眼水池
	1500*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	F09
	绞切两用机
	570*470*870
	1
	只
	生产能力：300KG/H   切片厚度：3.5mm  ，外型尺寸：570*470*870mm   电压/功率：380V/1.1KW，
	

	F10
	冲地龙头
	10.5米
	1
	只
	表面静电喷塑处理，配耐热把手。
敞开式卷盘，中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材。
L=10m土5%液压钢丝管。
管子的承受压力是300psi，温度0-100℃。
备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉放，即自动回錈软管。
进水口采用3/8”NPT内螺纹。
可调节（臂位）软管止动位置。
多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。
	

	F11
	单眼水池左台板
	1500*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	F12
	双门砧板、刀具消毒柜
	1200*600*1100
	1
	只
	外形尺寸：1200*600*1100
电压：220v
紫外线功率：18w
红外线功率：300w
消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风
消毒刀数量：20把
消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）
	

	烹饪1

	G01
	一主一水电磁炉
	950*950*800+280
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/15kW
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用 ，具备IPX6防护等级。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	G02
	调料台
	400*950*800+280
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	G03
	六眼电磁炉
	1200*950*800+280
	2
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。2.加热方式采用密绕高频感应线圈。3.紫铜搭桥式控制方案，4.64位数字双核智能变频驱动控制器。5.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关
380V 3.5KW*6 φ500
	

	G04
	油烟净化一体机
	4000*1300*1000
	4
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	G05
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	G06
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	G07
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	G08
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	
	灭火系统
	L:4000
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪2

	H01
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	H02
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	H03
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	H04
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	H05
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	H06
	调料台
	400*950*800+280
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	H07
	二主二水电磁炉
	1900*950*800+280
	2
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/30kW(15kw*2)
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	H08
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪3

	J01
	调料台
	400*950*800+280
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	J02
	二主二水电磁炉
	1900*950*800+280
	2
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/30kW(15kw*2)
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	J03
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	J04
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	J05
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	J06
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	J07
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	J08
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪4

	K01
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	K02
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	K03
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	K04
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	K05
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	K06
	调料台
	400*950*800+280
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	K07
	一主一水电磁炉
	950*950*800+280
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/15kW
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用 ，具备IPX6防护等级。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	K08
	单眼电磁矮汤炉
	650*650*580
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。2.加热方式采用密绕高频感应线圈。3.紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器。5.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关
380V 15KW φ500
	

	K09
	单眼水池
	650*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	K10
	双头电煮面炉
	1400*700*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
380V 6KW
	

	K11
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪5

	L01
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	L02
	双层平板工作台
	1000*800*650
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	L03
	双缸电炸炉
	600*650*475
	1
	只
	规格Dimension(mm）： 600x650x475 
功率Power（kw）：8.5x2
电压Volts（V）：380
	

	L04
	六眼电磁炉
	1200*950*800+280
	2
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。2.加热方式采用密绕高频感应线圈。3.紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器。5.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关
380V 3.5KW*6 φ500
	

	L05
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	L06
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	L07
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	L08
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	L09
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	L10
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪6

	M01
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	M02
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	M03
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	M04
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	M05
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	M06
	调料台
	400*950*800+280
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	M07
	二主二水电磁炉
	1900*950*800+280
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/30kW(15kw*2)
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	M08
	单头熬汤炉
	φ450*750
	2
	只
	380V 6KW 50L
	

	M09
	单眼水池
	650*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	M10
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	烹饪7

	N01
	调料台
	400*950*800+280
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	N02
	一主一水电磁炉
	950*950*800+280
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。
2.电压/功率：380V/15kW
3.全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用 ，具备IPX6防护等级。   
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
	

	N03
	单眼电磁矮汤炉
	650*650*580
	1
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。2.加热方式采用密绕高频感应线圈。3.紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器。5.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关
380V 15KW φ500
	

	N04
	单眼水池
	650*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	N05
	双头电煮面炉
	1400*700*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
380V 6KW
	

	N06
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	N07
	双向移门工作柜
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	N08
	双层平板工作台
	1500*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	N09
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	N10
	平冷工作台
	1500*700*800+180
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	N11
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	蒸煮间

	P01
	水压式淘米机
	100KG
	1
	只
	材质：采用SUS304板材；材料：厚度1.0mm不锈钢制作；
脚通：不锈钢圆管， 38*1.0mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚
	

	P02
	双层平板工作台
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	P03
	单眼水池
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	P04
	双门蒸汽蒸饭车
	100KG
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
内胆、角条用1.0mm不锈钢板制作
饭盘用0.8mm不锈钢板制作
外胆用0.8mm不锈钢板制作
配有安全阀、压力表
支架采用5＃角铁除锈油漆2镀
用全不锈钢手轮、手环、绞链、回气
	

	P05
	可倾式蒸汽汤锅
	200L
	1
	只
	材料：SUS304板材 有压力容器证书；内胆：采用4mm不锈钢板，外壳：采用3mm不锈钢板；配压力表、安全阀；蒸汽承受压力≧5公斤；
	

	P06
	油烟净化一体机
	6000*1300*1000
	6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	烹饪区

	Q01
	调料台
	400*950*800+280
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	Q02
	φ600双眼燃气大锅灶
熄火保护
	1900*950*800+280
	2
	只
	炉面：SUS304拉丝板，板厚1.2mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝
炉体：板厚1.0mm；
炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；  ；
炉膛：高AL203重质成型耐火砖；
炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚；
来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；
风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W。采用自动点火及熄火保护装置。
	

	Q03
	双层平板工作台
	1500*800*800
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	Q04
	四层平板货架
	1200*480*1550
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	Q05
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	Q06
	风幕机
	L:1500
	2
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	Q07
	灭蝇灯
	8W
	1
	只
	额定电压：220-240V；
功率：8W
材质：ABS
	

	
	油烟净化一体机
	6000*1300*1000
	6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	
	灭火系统
	L:6000
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	窗口

	R01
	单向移门柜连水池
	1200*650*800+180
	10
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
水斗：1.2mm
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	R02
	单向移门柜
	1800*650*800+180
	8
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	R03
	紫外线杀菌灯
	220V
	10
	只
	220V 紫外线光波杀菌有效面积≧30㎡
	

	R04
	单向移门柜
	1800*800*800
	14
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	R05
	冲孔保温台
	1800*800*800
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
台面：拉丝板 厚度1.2mm；
层板：不锈钢板厚度1.0mm；
侧板： 厚度1.0mm；                       
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
功率：220V 3KW电加热：恒温控制；
台脚：可调子弹脚。
	

	R06
	电热铁板烧
	2000*800*800
	1
	只
	380V 9KW*2组  电磁盘加热 升温速度4-6分钟
	

	
	油烟净化一体机
	2800*1300*1000
	2.8
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	保洁、洗碗间

	S01
	灭蝇灯
	8W
	2
	只
	额定电压：220-240V；
功率：8W
材质：ABS
	

	S02
	风幕机
	L:1500
	2
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	S03
	上开门保洁柜
	1100*500*1800
	13
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
层板：厚度1.0mm；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
柜门：厚度0.8mm；
柜脚：可调子弹脚。
	

	S04
	紫外线杀菌灯
	220V
	4
	只
	220V 紫外线光波杀菌有效面积≧30㎡
	

	S05
	双门热风循环消毒柜
	1300*680*1880
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
柜身：304不锈钢板厚度0.5mm；
内胆：304不锈钢板厚度0.5mm；
柜门：304不锈钢板厚度0.5mm；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ4mm；            
篮筐尺寸：深筐555*405*265；
     浅筐555*390*95
胶条：嵌入式硅胶条；
功率：双门4.4KW电压：220V；
频率：50HZ；
控温范围：20-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。
	

	S06
	全自动开水器连座架
	12KW
	1
	套
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
配380V不锈钢电热管 
配自动进水1套，断水装置1套  配温度表、电源指示灯        
座架采用1.0mm不锈钢板制作  
脚用¯32*1.0mm不锈钢圆管
	

	S07
	双层平板工作台
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	S08
	单眼水池
	1000*750*800+180
	12
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	S09
	残渣台
	1200*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	S10
	双层平板工作台
	1800*800*800
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	S11
	双层平板工作台
	1800*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	S12
	残渣台
	1800*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	餐厅

	Y01
	八人座餐桌椅
	2000*600*800
	110
	套
	材料：餐桌台面采用304不锈钢板，拉丝处理。
台面厚度0.8mm,两面圆角
支架采用304-50x50x1.2mm不锈钢管制做而成,
凳板采用天蓝色玻璃钢,四脚采用橡塑脚套
	

	Y02
	单槽洗手池
	2400*550*800+180
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	3楼

	冷库

	A01
	风幕机
	L:1500
	1
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	A02
	灭蝇灯
	8W
	1
	只
	额定电压：220-240V；
功率：8W
材质：ABS
	

	A03
	高低温冷库
	3800*5500*2600
	1
	组
	库板材料：双面SUS304 0.6MM不锈钢板，聚氨酯发泡100mm厚B1级阻燃
无门槛，配国产优质半封闭压缩机，含电控箱及报警灯，优质环保制冷剂同时符合国家标准。
	

	A04
	四层平板货架
	1200*480*1550
	8
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	A05
	地货架
	1200*500*150
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；框架：不锈钢方管38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。
	

	更衣室

	B01
	单眼水池
	500*500*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	B02
	不锈钢更衣柜
	900*400*1800
	8
	只
	采用0.8mm不锈钢板制作；
分上层下层，每层三扇门；
每扇门上附锁
	

	工具间

	C01
	单眼拖把池连架
	1200*550*600+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	库房

	D01
	灭蝇灯
	8W
	1
	只
	额定电压：220-240V；
功率：8W
材质：ABS
	

	D02
	风幕机
	L:1500
	1
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	D03
	四层平板货架
	1200*480*1550
	15
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	D04
	地货架
	1200*500*150
	6
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；框架：不锈钢方管38*38*1.2mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚。
	

	D05
	平板推车
	800*500*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；拉丝处理，氩焊处满焊
推车面板厚度1.2mm，
推杆采用Φ38*1.2mm(需加固)；
车轮不锈钢万向轮，后轮带刹车
	

	粗加工

	E01
	四层平板货架
	1200*480*1550
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	E02
	冲地龙头
	10.5米
	1
	只
	表面静电喷塑处理，配耐热把手。
敞开式卷盘，中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材。
L=10m土5%液压钢丝管。
管子的承受压力是300psi，温度0-100℃。
备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉放，即自动回錈软管。
进水口采用3/8”NPT内螺纹。
可调节（臂位）软管止动位置。
多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。
	

	E03
	全自动开水器连座架
	12KW
	1
	套
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
配380V不锈钢电热管 
配自动进水1套，断水装置1套  配温度表、电源指示灯        
座架采用1.0mm不锈钢板制作  
脚用¯32*1.0mm不锈钢圆管
	

	E04
	残渣台
	1200*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	E05
	双眼水池
	1500*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	E06
	单眼水池右台板
	1500*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	E07
	双层平板工作台
	1800*800*800
	4
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	E08
	单眼水池
	1000*750*800+180
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	E09
	双层平板工作台
	1000*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	E10
	砧板、刀具消毒柜
	600*600*1100
	1
	只
	外形尺寸：600*600*1100
电压：220v
紫外线功率：18w
红外线功率：300w
消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风
消毒刀数量：15把
消毒砧板数量：5块（直径50cm厚度10cm）
	

	E11
	绞切两用机
	570*470*870
	1
	只
	生产能力：300KG/H   切片厚度：3.5mm  ，外型尺寸：570*470*870mm   电压/功率：380V/1.1KW，
	

	E12
	多功能切菜机
	1190*730*1280
	1
	只
	材质：SUS304不锈钢，机器尺寸：1190×730×1280mm
切片厚度: 2-6mm
切割长度：1-60mm
皮带宽：200mm
产量：800-1500Kg/H
电源：380V三相 50Hz
马力：1.45Kw
	

	蒸煮间

	P01
	水压式淘米机
	100KG
	1
	只
	
材质：采用SUS304板材；材料：厚度1.0mm不锈钢制作；
脚通：不锈钢圆管， 38*1.0mm；
柱脚：可调不锈钢子弹脚
	

	P02
	双层平板工作台
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	P03
	单眼水池
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	P04
	双层平板工作台
	1800*800*800
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	P05
	双门蒸汽蒸饭车
	100KG
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
内胆、角条用1.0mm不锈钢板制作
饭盘用0.8mm不锈钢板制作
外胆用0.8mm不锈钢板制作
配有安全阀、压力表
支架采用5＃角铁除锈油漆2镀
用全不锈钢手轮、手环、绞链、回气
	

	P06
	可倾式蒸汽汤锅
	200L
	1
	只
	材料：SUS304板材 有压力容器证书；内胆：采用4mm不锈钢板，外壳：采用3mm不锈钢板；配压力表、安全阀；蒸汽承受压力≧5公斤；
	

	P07
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	主厨区

	G01
	四层平板货架
	1200*480*1550
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	G02
	四门冰箱
	1200*700*1900
	4
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	G03
	冲地龙头
	10.5米
	1
	只
	表面静电喷塑处理，配耐热把手。
敞开式卷盘，中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材。
L=10m土5%液压钢丝管。
管子的承受压力是300psi，温度0-100℃。
备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉放，即自动回錈软管。
进水口采用3/8”NPT内螺纹。
可调节（臂位）软管止动位置。
多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。
	

	G04
	双层平板工作台
	1800*800*800
	4
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	G05
	双眼水池
	600*1600*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	G06
	双层推车
	1100*480*800
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；拉丝处理，氩焊处满焊，材厚度1.0mm，轮选用4寸聚安脂轮，后轮带刹车
	

	G07
	双眼水池
	1500*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	G08
	双层平板工作台
	2000*1000*800
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	G09
	双向移门工作柜
	2000*1000*800
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	G10
	油烟净化一体机
	12000*1300*1000
	12
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	G11
	调料台
	400*1100*800+350
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	G12
	双眼燃气大锅灶
熄火保护
	2000*1100*800+350
	2
	只
	炉面：SUS304拉丝板，板厚1.2mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝
炉体：板厚1.0mm；
炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；  ；
炉膛：高AL203重质成型耐火砖；
炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚；
来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；
风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W。采用自动点火及熄火保护装置。
	

	G13
	调料台
	500*700*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面： 不锈钢板厚度1.0mm；
档板：不锈钢板厚度0.8mm；
侧板：不锈钢板 厚度0.8mm；
脚通：不锈钢圆管，Ф38*1.0mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	G14
	二主二水燃气灶
熄火保护
	2000*1100*800+350
	1
	只
	炉面：SUS304拉丝板，板厚1.2mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝
炉体：板厚1.0mm；
炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；  
炉膛：高AL203重质成型耐火砖；
炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚；
来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；
风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W。采用自动点火及熄火保护装置。
	

	G15
	四眼燃气煲仔炉
熄火保护
	800*1100*800+350
	1
	只
	炉面：SUS304不锈钢板  板厚1.2mm
炉架：连体铸铁炉花板 
炉体：SUS304NO.4不锈钢板  板厚1.0mm
底部装不锈钢托盘
脚通：SUS304光亮不锈钢方管，Ф38*1.2mm；
炉脚：可调不锈钢子弹脚。
采用熄火保护装置。
	

	G16
	三门港式蒸汽蒸箱
	1200*950*1800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；面板：SUS304不锈钢板，板厚1.0mm
炉身：上炉身及内胆壳体1.2mm不锈钢板，下炉身围板1.0mm
炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢；
内胆：每层单独控制，无异味混窜；
汽阀：新款拉杆式，易操作，耐用；
炉脚：通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调子弹脚 
	

	
	灭火系统
	L:12000
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	杂物间

	H01
	灭蝇灯
	8W
	1
	只
	额定电压：220-240V；
功率：8W
材质：ABS
	

	H02
	风幕机
	L:1500
	1
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	H03
	四层平板货架
	1200*480*1550
	5
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作
层板：厚度1.0mm；
平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
柱脚：可调子弹脚。
	

	明档区

	J01
	四门冰箱
	1200*700*1900
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控；
温度 (℃)2-8℃
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	J02
	平冷工作台
	1500*700*800
	1
	只
	1.高效环保压缩机；
2.内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚；
3.下片R圆角一体成型防水便于清洁；
4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板；
5.平冷微电子数码显示机械温控；
6.平冷台面与箱体整体式发泡。
温度 (℃) 0～+10℃,
电压(V/Hz)220V/50Hz
功率 (w)850
	

	J03
	双层平板工作台
	1200*650*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	J04
	双眼水池
	1200*650*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	J05
	双层平板工作台
	1800*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	J06
	油烟净化一体机
	5600*1300*1000
	5.6
	米
	1.尺寸规格：L*1300mm*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用304-1.0mm不锈钢板，配高效紫外线灯管；
2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节；
3.高效不粘动态屏蔽盘强力滤油；航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm；;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。
4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。
5.产品集收集、净化、输送集于一体，低噪音。
	

	J07
	双头电煮面炉
	1200*800*800
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
380V 6KW
	

	J08
	八眼电磁炉
	1750*800*800
	2
	只
	电磁炉均采用304不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.2mm。2.加热方式采用密绕高频感应线圈。3.紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器。5.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关
380V 3.5KW*8 φ500
	

	
	灭火系统
	L:5600
	1
	套
	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体尺寸：440mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于20s。
2、产品为绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤10s；
3、联动性能，自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2s。
	

	备餐间

	K01
	双眼水池
	1000*500*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	K02
	单向移门柜
	1800*650*800+180
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	K03
	单向移门柜连水池
	1200*650*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
水斗：1.2mm
台面：拉丝板厚度1.2mm；下衬15mm密度板
层板：不锈钢板 厚度1.0mm；
柜门：不锈钢板 厚度0.8mm；
 豪华型调节脚
	

	K04
	留样冰箱
	600*625*1815
	1
	只
	
分类Classification冷藏
制冷形式Cooling type 直冷
外尺寸Exterior Dimensions(mm)
600×625×1815
温度Temperature (℃)+4~+10
电压Voltage (V/Hz)
 220~240V50/60Hz
功率Power (w)200
	

	K05
	双层平板工作台
	1200*800*800
	6
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	K06
	紫外线杀菌灯
	220V
	5
	只
	220V 紫外线光波杀菌有效面积≧30㎡
	

	K07
	六池电热保温台
	1800*800*800
	6
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板 厚度1.2mm；
层板：不锈钢板厚度1.0mm；
侧板： 厚度1.0mm；                       
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
功率：220V 3KW电加热：恒温控制；
台脚：可调子弹脚。
	

	保洁、洗碗间

	L01
	上开门保洁柜
	1100*500*1800
	13
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
层板：厚度1.0mm；
衬筋：不锈钢板厚度0.8mm；
柜门：厚度0.8mm；
柜脚：可调子弹脚。
	

	L02
	紫外线杀菌灯
	220V
	4
	只
	220V 紫外线光波杀菌有效面积≧30㎡
	

	L03
	双门热风循环消毒柜
	1300*680*1880
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
柜身：304不锈钢板厚度0.5mm；
内胆：304不锈钢板厚度0.5mm；
柜门：304不锈钢板厚度0.5mm；
篮筐：采用SUS304不锈钢钢丝φ4mm；            
篮筐尺寸：深筐555*405*265；
     浅筐555*390*95
胶条：嵌入式硅胶条；
功率：双门4.4KW电压：220V；
频率：50HZ；
控温范围：20-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。
	

	L04
	全自动开水器连座架
	12KW
	1
	套
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
配380V不锈钢电热管 
配自动进水1套，断水装置1套  配温度表、电源指示灯        
座架采用1.0mm不锈钢板制作  
脚用¯32*1.0mm不锈钢圆管
	

	L05
	双层平板工作台
	1000*750*800+180
	2
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	L06
	单眼水池
	1000*750*800+180
	12
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：SUS304拉丝板，厚度1.2mm；
挡水板：1.2mm不锈钢板
衬筋：不锈钢板，厚度0.8mm；
星盆：厚度1.2mm；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm
台脚：可调子弹脚。
	

	L07
	残渣台
	1200*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	L08
	双层平板工作台
	1800*800*800
	3
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	L09
	双层平板工作台
	1800*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
下层：厚度1.0mm拉丝板
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	L10
	残渣台
	1800*750*800+180
	1
	只
	材质：整体设备均采用SUS304不锈钢制作；
台面：拉丝板，厚度1.2mm下衬15mm密度板； 
衬筋：不锈钢0.8mm折工字型；
脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm；
台脚：可调子弹脚。
	

	L11
	风幕机
	L:1500
	1
	只
	PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kw  
	

	L12
	灭蝇灯
	8W
	1
	只
	额定电压：220-240V；
功率：8W
材质：ABS
	

	餐厅
	
	
	
	
	
	

	M01
	四人座餐桌椅
	1200*600*800
	77
	套
	材料：餐桌台面采用304不锈钢板，拉丝处理。
台面厚度0.8mm,两面圆角
支架采用50x50x1.2mm不锈钢管制做而成,
凳板采用工程塑料椅,四脚采用橡塑脚套
	

	排烟系统

	1楼

	蒸煮区

	1
	不锈钢管道
	400*400
	3
	米
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	2
	不锈钢弯头
	400*400
	3
	只
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	1
	不锈钢管道
	800*400
	8
	米
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	2
	不锈钢百叶窗
	800*400
	1
	只
	材质：采用SUS304
板材；厚度1.2mm
	

	烹饪区

	1
	不锈钢管道
	400*400
	3
	米
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	2
	不锈钢弯头
	400*400
	3
	只
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	3
	不锈钢管道
	800*400
	8
	米
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	4
	不锈钢百叶窗
	800*400
	1
	只
	材质：采用SUS304
板材；厚度1.2mm
	

	烹饪区

	1
	不锈钢管道
	400*400
	19
	米
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	2
	不锈钢弯头
	400*400
	19
	只
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	3
	不锈钢管道
	800*400
	140
	米
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	4
	不锈钢弯头
	800*400
	20
	只
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	5
	不锈钢管道
	1000*600
	90
	米
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	6
	不锈钢弯头
	1000*600
	4
	只
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	7
	不锈钢百叶窗
	1000*600
	7
	只
	材质：采用SUS304
板材；厚度1.2mm
	

	8
	不锈钢防火阀
	800*400
	11
	只
	304不锈钢制作；适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。
	

	9
	不锈钢防火阀
	1000*600
	4
	只
	304不锈钢制作；适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。
	

	2楼

	烹饪区

	1
	不锈钢管道
	400*400
	19
	米
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	2
	不锈钢弯头
	400*400
	19
	只
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	3
	不锈钢管道
	800*400
	130
	米
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	4
	不锈钢弯头
	800*400
	20
	只
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	5
	不锈钢管道
	1000*600
	130
	米
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	6
	不锈钢弯头
	1000*600
	4
	只
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	7
	不锈钢百叶窗
	1000*600
	5
	只
	材质：采用SUS304
板材；厚度1.2mm
	

	8
	不锈钢防火阀
	800*400
	9
	只
	304不锈钢制作；适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。
	

	9
	不锈钢防火阀
	1000*600
	3
	只
	304不锈钢制作；适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。
	

	3楼

	蒸煮区

	1
	不锈钢管道
	400*400
	2
	米
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	2
	不锈钢弯头
	400*400
	2
	只
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	3
	不锈钢管道
	800*400
	40
	米
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	4
	不锈钢弯头
	800*400
	2
	只
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	5
	不锈钢防火阀
	800*400
	2
	只
	304不锈钢制作；适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。
	

	6
	不锈钢百叶窗
	800*400
	1
	只
	材质：采用SUS304
板材；厚度1.2mm
	

	烹饪区

	1
	不锈钢管道
	400*400
	4
	米
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	2
	不锈钢弯头
	400*400
	4
	只
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	3
	不锈钢管道
	1000*600
	30
	米
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	4
	不锈钢百叶窗
	1000*600
	1
	只
	材质：采用SUS304
板材；厚度1.2mm
	

	明档区

	1
	不锈钢管道
	400*400
	2
	米
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	2
	不锈钢弯头
	400*400
	2
	只
	管体：板材采用SUS304-1.0mm不锈钢板。
	


	3
	不锈钢管道
	800*400
	70
	米
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	4
	不锈钢弯头
	800*400
	2
	只
	管体：板材采用SUS304-1.2mm不锈钢板。
	


	5
	不锈钢防火阀
	800*400
	2
	只
	304不锈钢制作；适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。
	

	6
	不锈钢百叶窗
	800*400
	1
	只
	材质：采用SUS304
板材；厚度1.2mm
	

	其他

	1
	不锈钢地沟盖板
	580*295*25
	260
	米
	304-2.0mm
	

	2
	台式单冷龙头
	4分
	45
	只
	品名：单水立式水龙头，材质：主体全铜，出水管为不锈钢，功能：单热水或者单冷水使用，出水管可以360度旋转，用途：厨房水槽、浴室洗脸盆、公共洗手池等
	

	3
	台式冷热水龙头
	4分
	145
	只
	品名：冷热水立式水龙头，材质：主体全铜，出水管为不锈钢，功能：单热水或者冷热水使用，出水管可以360度旋转，用途：厨房水槽、浴室洗脸盆、公共洗手池等
	

	4
	台式感应龙头
	4分
	5
	只
	电子感应，人来水即开，人走水停。
	

	5
	墙式直柄龙头
	4分
	10
	只
	品名直柄水龙头，材质：主体全铜，出水管为不锈钢，功能：单热水使用，用途：厨房水槽、公共洗手池等
	

	6
	金属软管
	4分
	440
	只
	材质: 不锈钢编织
	

	7
	三角阀
	4分
	440
	只
	型号:单冷水单热
材质: 黄铜
	



（二）、本项目核心产品为：油烟净化一体烟罩、灭火系统
采购文件及清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，投标单位可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。投标单位应根据技术说明和要求，明确所选材料和货物的型号规格和选用品牌。 
1、提供详细设计、生产、安装调试方案及所遵循的国家标准和依据； 
2、必须在投标文件中对所投产品标明详细的品牌、型号、规格、所用材料、配件、 图片等主要技术指标和性能； 
3、合同签订前，需按甲方要求提供相关产品的检测报告并加盖厂家公章；若未能提供或提供虚假证明资料的视作违约，按政府采购法及相关条例法规处理。
4、商务及技术规格有偏离请说明。
（三）说明
（1）对供应商投标产品的要求： 
A 投标产品的款式应参考采购清单提供的图片，采购单位不予承担产生的额外费用。 
B 投标产品材质必须符合或高于招标文件要求。如采用与招标要求不一致且主观认为高于招标文件要求的材质，则应当在投标文件中详细描述，且必须提供相关证明文件，或者相关的国家技术规范，但投标人应承担被评委否定的风险； 
C 投标产品的物理尺寸、生产加工工艺在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但应当在投标文件中详细描述，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委综合评价，投标人应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构的风险；
D 投标产品的整体结构、连接结构原则上不允许偏离，如投标人主观认为在尊重采购单位要求的基础上进行了市场主流化或个性化设计调整的，则应当在投标文件中详细地描述，且必须提供客观的书面依据予以佐证，并承担被评委否定的风险； 
E 投标产品所用零配件必须符合或高于招标文件要求。
（四）安装： 
1、中标单位安装时必须由相关上岗资质的人员负责，须承诺听从采购单位指挥，无偿配合其他单位的安装、调试工作，否则视为违约。 
2、中标单位的安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装注意安全，货物进场须经采购人验货后才能安装。搬运时，如造成电梯间及室内已完装饰工程的损坏，由中标单位负责维修，费用自理。 
3、无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。
三、交货（完工）时间：
合同签订后 60 个自然日内完成备货、预埋、安装和调试等所有工作（具体开工时间以甲方通知为准，并且验收合格后交付采购人使用）。 
四、交货（服务）地点：江阴中专校校园。
五、项目实施、安装、调试要求： 
1、中标人应遵守现场的一切规章制度，文明施工； 
2、中标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试验收合格后交付甲方； 
3、中标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损； 
4、中标人应具有丰富的货物运输经验，能够组织单批次大宗货物的运输，并能够提供完整的运输方案，运输方式包含不限于道路运输、水运等由投标单位自行考虑，货物到达施工现场后，中标人施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用； 
5、无论调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾； 
6、中标人须做好与安装、土建、装饰等施工队伍的配合工作； 
7、中标人须自备施工或安装作业的必备工具和设备；
8、中标人现场施工或作业的流程、工具或设备等须符合国家安全标准。
六、质量保证及服务：
1、质量保证： 
验收合格起免费保修至少2年，投标单位必须完全响应采购人对设备质量保证要求，并出具免费质量保证证明原件，否则将视为无效投标。设备涉及非投标单位本厂生产产品，需在竣工后提供原厂的对本批次产品的厂方质保文件，如不能提供，采购人将不予验收。
2、售后服务： 
（1）在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期内每年免费定期巡检与保养两次。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。 
（2）采购单位报修后，不论是否工作日，保修期内提供上门免费服务。 
（3）设备在交付后7工作日内组织至少1次免费全套培训；在保修期内提供技术咨询服务。 
（4）投标单位应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 
（5）项目组成员要求：须为本项目配备一名项目负责人，两名安装维修人员
七、付款方式：
1、合同签订后，支付合同总价30%的预付款；验收合格后付至合同总价的90%；余款验收合格满两年后一次性付清，不计息。具体付款时间以采购人支付节点及有关要求为准。
八、有关说明：
1、公开招标为一次性报价，报价内容必须报全，不得漏项（水电费由中标单位承担）。 
2、合同总价（即投标最终价）包括全部货物和服务的报价，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 
3、投标单位可对现场进行勘查（不统一组织，投标单位可与采购单位直接联系安排。联系人：徐先生、联系电话：13861615508）。
4、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。 
5、采购单位将对中标标的物进行查询和抽检交由权威检测部门进行详细检测，若发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的，采购单位有权终止合同，且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担。 
6、中标单位不得对本项目进行转包或分包，若出现此类情况，采购单位有权终止合同且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担。 
7、中标单位应严格遵守投标文件中承诺的供货安装时间，不得延误。若因不可抗力的原因，不能按时交货和提供服务的，应及时以书面形式将拖延情况通知采购单位。 
8、供方厨房设备交货时，需包装完整无损坏，提供产品保修单、装箱单以及产品的主要材料、五金配件的质检报告、产品的合格证、符合环保要求的证明。 
9、货物保管：货物到达采购单位地址至验收合格期间，由中标单位负责保管，若因保管不当造成的质量问题，由中标单位负责修理，同时相关费用由中标单位承担；货物经验收合格后即由采购单位负责保管，若因保管不当造成的质量问题，中标单位应负责修理，相关费用由采购单位承担。 
10、厨房设备验收：采购单位依据招标文件、中标人的投标响应文件进行验收，若供货产品不符合招标文件、中标人的投标响应文件的要求，则采购单位可要求退货且按合同条款规定进行赔偿或处理。产品经调试安装结束后，中标单位先进行自验，自验合格后，以书面形式通知采购单位进行验收。采购单位按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1 号）的规定组织相关人员验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由中标单位立即无条件为需方调换或补齐，同时由中标单位承担因此而产生的工期延误等所造成的一切损失。江苏省江阴中等专业学校对验收情况进行监督，将验收情况作为支付货款的依据之一。 
11、履行合同过程中发生安全事故一切责任及经济损失均由中标单位承担。
12、中标单位需综合考虑现场施工因素，自行承担施工过程中局部改动所需的一切费用。
13、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以采购人书面依据为准。
14、采购人对本次招标结果不作任何解释。

第4章  评标方法和评标标准
一、评标方法
本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评分标准
	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	价格部分（35分）
	1.1
	投标报价
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35分
	35

	技术部分（42分）

	2.1
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]项目实施方案
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]投标人针对本项目提供实施方案，包括①施工进度计划、②进度保证措施、③安装的质量保证措施、④调试的质量保证措施、⑤验收方案的质量保证措施，方案内容描述全面合理符合采购需求的得 10分，每有一项内容缺失的扣 2 分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣 1 分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	10

	
	2.2
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]售后服务
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务内容、服务保障体系、②售后服务人员的技术水平及现场服务措施、③日常维护保养、备品备件清单及管理、④质保期满后的服务内容及收费标准，方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣 2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
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	2.3
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]人员培训计划
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]投标人针对本项目提供培训方案，包括①培训内容、②培训人员安排、③培训周期，方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	
3

	
	2.4
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]产品技术要求
	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]1、油烟净化一体机：
（1）投标人提供所投产品检验依据HJ 1077-2019、HJ 504-2009：
①油烟净化效率≥80%，油烟排放浓度≤1.5mg/m³，臭氧排放浓度≤0.05mg/m³，提供权威机构检测报告（CMA）的得1分；
②油烟净化效率≥90%，油烟排放浓度≤1mg/m³，臭氧排放浓度≤0.02mg/m³，提供权威机构检测报告（CMA）的得2分；
③油烟净化效率≥98%，油烟排放浓度≤0.15mg/m³，臭氧排放浓度≤0.01mg/m³，提供权威机构检测报告（CMA）的得3分。
提供检测报告时需附检测单位检测范围证明文件。
（2）投标人提供所投产品重要部件UV灯需依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》检测标准：
①防尘防水等级IP66,提供权威机构检测报告（CMA）的得1分；
②防尘防水等级IP67,提供权威机构检测报告（CMA）的得2分；
③防尘防水等级IP69,提供权威机构检测报告（CMA）的得3分。
提供检测报告时需附检测单位检测范围证明文件。
（3）投标人提供所投产品获得中国环保产品认证证书，环境标志(II型)产品核证证书、产品有毒有害物质限量认证证书，证书需在有效期内认监委网站可查并提供扫描件加盖公章。以上内容投标单位全部提供得2分，提供两项得1分，提供1项得0.5分，不提供不得分。
2、灭火系统
（1）投标人所投厨房设备灭火装置需提供相应检测报告，检测报告内需体现所提供的厨房灭火装置整机需按依据GB/T25000.51-2016检测依据，具有24小时监控厨房火灾和0秒延迟切换联动火灾报警的功能；依据
GB/T3768-2017检测依据，具备4G通信功能（并能兼容5G通信功能），并在未有信号时具备后期信号接通发送；
①以检测报告内实测结果作为依据，完全满足得3分；②具备24小时监控厨房火灾功能，只具备4G通信功能或大于1秒延迟得2分；③只具备24小时监控厨房火灾功能，不具备通信功能得1分；其余不得分。
需提供权威机构检测报告（CMA）扫描件加盖公章，提供检测报告时需附检测单位检测范围证明文件。
（2）投标人所投厨房设备灭火装置具有良好的灭火功能：
按行业要求灭火时间≤10s，灭火后20min内无复燃。按国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检测合格报告内体现：
①厨房灭火专用药剂灭火时间≤1秒，火焰熄灭后20min内未出现复燃的得3分；②灭火时间≤1.6秒的，火焰熄灭后20min内未出现复燃得2分；③灭火时间≤3秒的，火焰熄灭后20min内未出现复燃得1分（未提供或提供不全不得分）
需提供权威机构检测报告（CMA）扫描件加盖公章，提供检测报告时需附检测单位检测范围证明文件。
	14

	
	2.5
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]质保期
	[bookmark: OLE_LINK54]投标单位在2年质保期基础上，承诺每增加一年得1分，最多得3分。
	3

	
	2.6
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]维修服务响应时间
	[bookmark: OLE_LINK57]投标单位承诺 120分钟内（含 120分钟）响应并到现场得4分，6小时内（含6小时）响应并到现场得2分，其他不得分。
	4

	商务部分（23分）
	3.1
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]认证证书
	[bookmark: OLE_LINK60]投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得 1 分，最高得 3 分。（须提供有效期内证书扫描件）
	3

	
	3.2
	[bookmark: OLE_LINK61]安装、维修资质
	[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]投标单位具有燃气器具的安装、维修资质证书得 2分。（须提供有效期内证书扫描件）
	2

	
	3.3
	产品安全
	[bookmark: OLE_LINK64]①提供不锈钢水池系列的食品接触产品安全认证证书或者食品接触产品安全检测报告的得3分；②提供不锈钢柜/架系列的食品接触产品安全认证证书或者食品接触产品安全检测报告的得3分。（须提供相关证明材料扫描件）
	6

	
	3.4
	产品保险
	[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]投标人承诺中标后签订合同时提供投标产品（同时包含燃气炒菜灶、电气两用蒸饭车、炊用燃气大锅灶、商用全自动开水器）①产品质量保证险、②产品责任险的，有一项得2分，最高得4分。（须提供承诺书，格式自拟）
	4

	
	3.5
	[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]拟派人员
	[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]投标人拟派的从事安装、维修作业人员具有“燃气具安装维修工职业资格证书的有一人得1分，最高3分；应急管理部颁发的高处安装、维护、拆除作业证书的有一人得1分，最高2分；应急管理部门颁发的低压电工作业证的有1人得1分，最多得 1分。（请在投标文件中提供人员配备表，并在表中列明上述人员所任岗位，上述人员每人只计1证，不重复计分；提供上述人员在有效期内的证书和投标人近期为其缴纳的社保证明材料；不提供不得分）
	6

	
	3.6
	类似业绩
	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]投标人提供 2023 年以来类似项目的业绩，有一份得0.5分，最多得2分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）
	2





第5章  合同书（格式）
[bookmark: _Toc251268363]项目名称： 江阴中专校园扩建厨房设备采购 
项目编号：                                  
甲方：（买方/采购人） 江苏省江阴中等专业学校 
乙方：（卖方/供应商）                       
甲、乙双方根据江阴市政府采购中心  江阴中专校园扩建厨房设备采购 项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称： 江阴中专校园扩建厨房设备采购 
1.2标的质量：                                                            
1.3标的数量（规模）：                                                    
1.4履行时间（期限）：                                                    
1.5履行地点： 江苏省江阴中等专业学校 
1.6履行方式：                                                            
1.7包装方式： 1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。 
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：                    圆（            元）人民币或其他币种。
三、组成本合同的有关文件
3.1下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
四、技术资料
4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、知识产权
5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
六、产权担保
6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金
7.1 乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
7.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
7.2.1履约保证金退还方式：施工完成并验收合格后退还，不计息。
7.2.2履约保证金退还时间：本项目验收合格或有效期结束后。
7.2.3履约保证金退还条件：本项目验收合格或有效期结束后。
7.2.4履约保证金不予退还的情形：未按照合同内容履行供货或所供货物不满足招标文件相关要求。
八、合同转包或分包
8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
8.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
九、合同款项支付
9.1合同款项的支付方式及进度安排： 合同签订后，支付合同总价30%的预付款；验收合格后付至合同总价的90%；余款验收合格满两年后一次性付清，不计息。 
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保修范围和保修期及售后服务
11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；
（2）对甲方人员进行免费培训。
11.3 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
11.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.6上述货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
11.7乙方承诺的其他售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
十二、项目验收
12.1按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由 中标单位 承担。
12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十三、货物的包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 每日万分之五 的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 万分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十七、合同生效及其他
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
17.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日


[bookmark: _Toc251268364]
第六章 投标文件的组成和格式





投
标
书



项目名称：江阴中专校园扩建厨房设备采购
项目编号：JSZC-320281-JSJG-G2026-0006
投标单位：

[bookmark: _GoBack]二○二六年   月  日

一、投标函
致江苏省江阴中等专业学校：
我方收到贵公司                 （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。
2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。
3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4、我们认为你们有权决定中标者。
5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 
6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。
7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。


投标单位（电子签章）：             
电话：                            
传真：
地址：                            
邮编：
电子邮箱：


二、开标一览表

	项目编号
	 JSZC-320281-JSJG-G2026-0006

	项目名称
	江阴中专校园扩建厨房设备采购

	项目报价
（单位：元）
	小写：                  　　　        
大写：                  　　　        
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投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc311189789]

三、报价明细表
（供应商可按照自己的报价明细表格式进行报价）

	序号
	费用名称
	价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	……
	
	

	
	
	

	合计
	小写：￥
大写：人民币
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投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日














四、详细配置一览表

	序号
	名称
	品牌
	型号
	规格
	数量/单位
	单报价
	分项总报价
	生产厂家
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。
2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。
3、本表可根据需要自行添行。
4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号、规格。）
5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日











五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。
2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日


六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：
（1）设备安装调试方案；
（2）售后服务、培训方案；
（3）人员配置方案；
（4）其他方案等。

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。
注：需提供相关证明材料。



七、（投标人）法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江苏省江阴中等专业学校：
                                              系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。
特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：            性别：       年龄：       职务：            
身份证号码：                        电话：                    
通讯地址：                                                    
单位名称（盖章）：                 
                     法定代表人（签名或盖章）：                


【授权委托人必须提供本单位连续3个月（至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件】
	法定代表人身份证
复印件
	
	被授权人身份证
复印件


[bookmark: _Toc311189791]

法定代表人亲自投标声明


江苏省江阴中等专业学校：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     




单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    


八、（投标人）关于资格的声明函

江苏省江阴中等专业学校：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。
二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。
五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 
我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：  

 日期：     年    月    日

说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。
2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。
3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。
附件：

一、中小企业声明函（货物）


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 江苏省江阴中等专业学校 的 江阴中专校园扩建厨房设备采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日




注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3本表由投标（报价）供应商填写盖章





二、残疾人福利性单位声明函
(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标单位（电子签章）：　　　　　　　

          日期：     年    月    日　　　　　　　　　　　
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