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[bookmark: _Toc183091221]  招标公告
[bookmark: _Hlk213065768]项目概况
江苏省地质调查研究院江苏省干热岩资源开发利用项目苏热3井侧钻钻探工程项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月28日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0338
1.2项目名称：江苏省地质调查研究院江苏省干热岩资源开发利用项目苏热3井侧钻钻探工程
1.3项目预算：470万元
1.4最高限价：470万元
1.5采购需求：江苏省干热岩资源开发利用项目苏热3井侧钻钻探工程
详细内容详见招标文件第四章采购需求。
[bookmark: _GoBack]1.6服务时间：合同签订后5个月内。
1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.8本项目不接受联合体投标。
1.9本项目标的所属行业：其他未列明行业。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特殊条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
[bookmark: _Toc24617][bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]三、获取采购文件
3.1时间：自公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网
[bookmark: OLE_LINK10]3.3获取方式：网上下载 
[bookmark: _Toc21817][bookmark: _Toc1456]四、响应文件提交
4.1截止时间：2026年9月28日9点（北京时间）
[bookmark: _Toc21891][bookmark: _Toc22940]4.2提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
五、开启
5.1时间：2026年9月28日9点（北京时间）
[bookmark: _Toc23729][bookmark: _Toc26308]5.2地点：“苏采云”网上开标大厅
六、公告期限
[bookmark: _Toc29605][bookmark: _Toc11013]自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
7.1本项目在江苏政府采购网发布公告。
7.2供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
	操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”——“新CA办理指南”——获取CA后绑定、登录系统——采购项目参与——下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
	7.3有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：江苏省地质调查研究院
地址：南京市玄武区珠江路700号
联系人：陈俊
联系方式：025-51816509
2.采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室
联系人：李婷婷
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：025-86635193
邮箱：litt@jcec.cn
3.项目联系方式
项目联系人：李婷婷
电话：025-86635193
[bookmark: _Toc452625218][bookmark: _Toc183091222]
  投标人须知
一、总则
1.适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3. 政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4.招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。
4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5.招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7.联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8.投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9.投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1）第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3）第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10.投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11.投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12.投标文件的其他部分
12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13.投标保证金
不收取
14.投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15.投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16.投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2招标代理服务费：本次采购，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）招标收费基准费率计算，招标代理服务费在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18.投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。
19.投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20.诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21.开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22.评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23.确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24.编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25.评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26.签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27.质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28.投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、 其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
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  评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评标因素
	评审标准
	分值

	1
	投标价格
（10分）
	投标评审价格
	满足招标文件要求的有效的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分
	10

	
	商务部分（24分）
	业绩
	提供2014年1月1日以来（以验收证明材料时间为准），投标人承担完成的干热岩、地热、油气或其他矿产孔（井）侧钻井业绩证明材料，包括能证明界定标准在内的①合同或协议、②质量验收意见（报告）复印件；若为财政投入项目（主要实物工作量中需有钻探任务），需提供①项目任务书、②钻孔质量验收报告、③主管单位野外或成果验收意见书复印件。
（1）侧钻井深度≥3000米干热岩、地热、油气或其他矿产孔（井）侧钻井，一个钻孔（井）业绩得1分； 
本项最高得5分。
	5

	
	
	管理体系认证
	投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每通过一项得1分，最高3分。提供有效期内的证书复印件。
	3

	
	
	设备
配置
	施工所需设备齐全，性能可靠，功率和精度能满足要求，提供主要设备购置发票或固定资产台账或固定资产明细等复印件，如以上材料不足以证明相关数据，需对应补充提供相关说明。
1.钻机（含钻塔）：
有ZJ40及以上型号钻机及其配套设备的。钻机年限在5年以内的得2分，5-10年得1分，10年以上不得分。本项最高得分2分。
2.三机二泵：
钻机配套的三机二泵，泥浆泵额定功率为1600HP（或以上），2台（或以上）；柴油发电机组（电动机组）功率1100kW（或以上），3台（或以上）。齐全得2分，否则得0分。
3.应急动力：
备用应急发电机组，功率400kW（或以上），1台（或以上）。齐全得2分，否则得0分。
4.定向工具：
有耐高温超过175℃定向工具监测井眼轨迹。齐全得1分，否则得0分。
5.环保安全设备：
“泥浆不落地”处理系统、防喷器组，硫化氢及其他有害气体泄出监控器，齐全得1分，否则得0分。
	8

	
	
	人员
配备
	人员力量配置合理，能满足工作要求。其中项目负责、技术负责、机长、副机长、班长人选应提交的证明材料包括身份证、职业技能或职称证书、等复印件,以及近6个月内任意一个月投标人为相关人员缴纳的社保或公积金证明。
1.项目负责、技术负责，必须各有1人，具有钻探工程类高级工程师（含）以上职称的每个得1分，其他得0分，最多2分。
2.机长、副机长，必须各有1人，具有钻探或钻探设备维修技师（含）以上职业技能证书，或钻探工程工程师职称（含）以上职称的每个得1分，其他得0分，最多2分。
3.班长，具有钻探中级工（含）以上职业技能证书，或探矿工程工程师职称（含）以上职称的，每个得0.5分，其他得0分，最多2分。
4.钻工、泥浆工、电工等（不少于10人），且均具有培训合格证或井控证或初级（含）以上职业技能证书的。得2分，否则得0分。
	8

	3
	技术方案
（66分）
	目标任务与工作量
	对招标文件提出的①目标任务、②工作周期的响应程度进行评审。
对于各项中每小点，完全满足项目需求得3分；基本满足项目需求、略有欠缺需要完善得2分，其他得0分。本项最高得6分。
	6

	
	
	资料收集与分析利用
	对施工区地层岩性、地层压力、构造、岩石破碎等情况熟悉，提出可能遇到的问题及解决方法。
1.地形地貌、交通现场情况及可能遇到的问题及解决方法表述准确，满足项目需求的，得4分；基本准确略有欠缺需要完善的，得2分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
2.与施工有关的地层岩性等特征、井下事故预防与处理方法叙述准确，满足项目需求的，得4分；基本准确略有欠缺需要完善的，得2分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
	8

	
	
	技术要求是否符合招标（国家或行业规范）要求，内容是否全面、详细。
	1.钻井：井身结构、井眼轨迹设计、井斜、井径、孔深误差、简易水文观测、班报表、钻头选择、钻具组合、泥浆材料等内容全面、详细可行，满足项目需求的，得4分；内容较全面、较详细、基本可行略有欠缺需要完善的，得2分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
2.录井：岩屑录井、钻井液录井、工程综合录井等内容全面、详细可行，满足项目需求的，得4分；内容较全面、较详细、基本可行略有欠缺需要完善的，得2分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
3.洗井：洗井目的及任务、技术方法技术等内容全面、详细可行，满足项目需求的，得4分；内容较全面、较详细、基本可行略有欠缺需要完善的，得2分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
4.成井：套管管材选型、套管头选型、套管串结构设计、下套管操作技术、洗井等内容全面、详细可行，满足项目需求的，得4分；内容较全面、较详细、基本可行略有欠缺需要完善的，得2分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
5.“三通一平”措施：井场布置、场地平整、水、电、路等内容全面、详细可行，满足项目需求的，得4分；内容较全面、较详细、基本可行略有欠缺需要完善的，得2分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
6.绿色环保措施：“泥浆不落地”系统、工程环保设备、环境保护管理等内容全面、详细可行，满足项目需求的，得4分；内容较全面、较详细、基本可行略有欠缺需要完善的，得2分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
7.组织管理与质量保障：施工组织、技术管理、后勤服务及投入设备、材料、质量监控等内容全面、详细可行，满足项目需求的，得4分；内容较全面、较详细、基本可行略有欠缺需要完善的，得2分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
8.资料提交：承诺项目完成后提交的原始资料、实物资料、成果资料等清单内容全面、详细可行，满足项目需求的，得4分；内容较全面、较详细、基本可行略有欠缺需要完善的，得2分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
	32

	
	
	安全生产保障措施
	安全生产保障措施是否、详细、有效。
安全生产体系建设情况（包括安全生产制度与责任制、安全生产管理应急预案、标准化机台建设等内容及证明材料）。齐全、详细、有效，满足项目需求的，得6分；较齐全、较详细、基本有效略有欠缺需要完善的，得3分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
	6

	
	
	水土保持和环境保护措施
	水土保持和环境保护措施是否、详细、有效。
施工现场管理措施、“三废”处理、场地恢复等。齐全、详细、有效，满足项目需求的，得6分；较齐全、较详细、基本有效略有欠缺需要完善的，得3分；简单粗略不能满足项目需求的，得0分。
	6

	
	
	绿色环保、文明施工保障措施
	绿色环保、文明施工保障措施是否、详细、有效。
绿色环保、文明施工措施齐全完善，针对性强、切实可行，完全满足项目需要，得8分；环保、文明施工措施较为齐全，方案合理可行，较好满足项目需求，仅需局部优化完善，得6分；环保、文明施工措施不够完善，存在薄弱环节，仅能基本满足项目基本需求，得4分；未提供的，得0分。本项最高得8分。
	8

	合计：100分


说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。以上评分标准中的各评分要点，各投标人均应提供相关的证明材料并做出相应的对比（列表）供评委评判。（提供评分索引表）
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
2.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
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  采购需求
[bookmark: _Hlk2257079][bookmark: _Toc5800208][bookmark: _Toc16691757][bookmark: _Toc496721272][bookmark: _Toc2121][bookmark: _Hlk160628917][bookmark: _Toc171865153]一、项目基本情况
钻前编制钻井工程设计方案，井眼轨道总体设计原则是：能保证实现钻井目的，有利于安全、优质、快速钻井；在对各个设计参数的选择上，要进行综合考虑。井身质量严格执行非常规行业标准Q/SH0439-2011《非常规油气井钻井井身质量要求》的基础上，依据地质开发质量要求，油气开发井井身质量控制要求。
	序号
	标的名称
	数量

	01
	“江苏省干热岩资源开发利用” 苏热3井侧钻钻探工程
	1口


[bookmark: _Toc14482][bookmark: _Toc109231134][bookmark: _Toc525052505]1.目标要求
苏热3井钻井设计位于东台坳陷中段柘垛低凸起北东部，距离苏热1井井底200米±，孔深4905m。地理位置位于兴化市区北约2km处，行政区划属于兴化市兴东镇管辖。周边交通、水、电便利，施工条件较好。
[bookmark: OLE_LINK11]苏热3井侧钻井采用苏热3井套管内开窗侧钻，预计侧钻点4350m（±50m），为后期压裂改造建立通道。具体施工钻探目标要求见表4-1，实际施工技术要求根据施工方中标后专家评审通过的钻探设计方案实施。
表4-1 苏热3侧钻井施工数据设计表
	井号
	苏热3井侧钻井
	井别
	干热岩井
	井型
	定向井

	地理位置
	兴化市兴东镇北贺村

	构造位置
	东台坳陷中段柘垛低凸起北东部

	设计井深
	4700m±
	目的层
	寒武纪白云岩

	井口坐标
	X：20767304.776；Y：3651652.465(2000国家大地坐标系)

	目标点
靶心要求
	层位
	目标垂深
m
	靶点
	靶心坐标
	靶区半径（m）
	靶区
方位

	
	
	
	
	纵坐标（X）
	横坐标（Y）
	
	

	
	观音台组
	4620-4660m±
	A
	
	
	30m
	-

	完钻
原则
	靶点A：垂深: 4620-4660m±，距苏热1井水平位移50m±，靶点半径30m； 
如侧钻钻遇失返性漏失，要求侧钻井段长度≥180m，并现场会议决定是否提前完钻。


苏热3井于2024年11月19日16:00开钻，2025年1月14日17:00完钻，完钻井深4905m。2025年1月28日17:00完井。采用定向钻进（造斜点2975m），开孔孔径444.5mm，终孔孔径215.9mm（表4-2、图4-1）。终孔套管为天钢产Ф177.8mm×TP140V×12.65mm×TPCQ，下深4803.9m，裸眼段长101.1m，完井井口安装105MPa采气树装置。

表4-2苏热3井井身结构数据表
	层次
	钻头尺寸（mm）
×井深（m）
	套管尺寸（mm）
×下深（m）
	水泥
返深
（m）

	导管
	Φ508mm导管65.93m

	一开
	Φ444.5×945
	Φ339.7*943.46
	地面

	二开
	Φ311.1*3963
	Φ244.5*3960.65
	地面

	三开
	Φ215.9*4905
	Φ177.8×4803.9
	1165



图4-1 苏热3井井身结构图
苏热3井自上而下钻遇地层：第四系全-更新统东台组（Qd），新近系上-中新统盐城组（N1-2y），古近系渐新统三垛组（E2-3s）、古新统阜宁组（E1f）、泰州组（E1t），白垩系晚白垩统浦口组（K2p），奥陶系中统汤山组（O2t），奥陶系下统牯牛潭组（O1g）、红花园组（O1h）、仑山组（O1l），寒武系上统观音台组（Є3g）、中统炮台山组（Є2p）。苏热3井自上而下钻遇地层划分见表4-3。
[bookmark: _Toc235626935]2.钻井要求
钻机进场前，按要求做好“三通一平”工作。
（1）井身结构
根据相关技术规范和要求，结合苏热3井实钻情况，本次苏热3侧钻井采用Ф177.8mm套管内开窗侧钻定向井钻进，预计侧钻点4350-4400m，侧钻孔径149.2mm预计井深4700m±，在靶点垂深4620-4660m与苏热1井井底距离50m±（表4-5）。如侧钻施工发生井漏，则提前完钻。成井采用裸眼段悬挂套管+筛管完井，悬挂器位于侧钻点以上150m左右，悬挂器抗压等级满足地面最大施工压力85Mpa。

表4-4 苏热3井地层简表
	地层
	苏热3（设计）
	苏热3（实钻）

	系
	统
	组
	段
	代号
	深度
	视厚
	深度
	视厚

	第四系
	全-更
新统
	东台组
	
	Qd
	77.0
	77.0
	80.0
	67.56

	新
近
系
	上新统
	盐城组
	
	N1-2y
	929.0
	852.0
	935.0
	855.0

	
	中新统
	
	
	
	
	
	
	

	古近系
	始新统
	三垛组
	
	E2s
	1284.0
	355.0
	1289.0
	354.0

	
	古新统
	阜宁组
	阜四段
	E1f4
	2130.0
	846.0
	1398.5
	109.5

	
	
	
	阜三段
	E1f3
	
	
	1578.0
	179.5

	
	
	
	阜二段
	E1f2
	
	
	1755.0
	177.0

	
	
	
	阜一段
	E1f1
	
	
	2210.0
	455.0

	
	
	泰州组
	
	E1t
	2464.0
	193.0
	2468.0
	258.0

	白垩系
	上统
	浦口组
	三段+四段
	K2p3+4
	3257.0
	1364.0
	3723.0
	1255.0

	
	
	浦口组
	一段+二段
	K2p1+2
	3828.0
	
	
	

	奥
陶
系
	中统
	汤山组
	
	O2t
	/
	/
	3773.0
	50.0

	
	下统
	牯牛潭组
	
	O1g
	/
	/
	3917.0
	144.0

	
	
	红花园组
	
	O1h
	4082.0
	254.0
	4242.0
	325.0

	
	
	仑山组
	
	O1l
	4352.0
	270.0
	4425.0
	183.0

	寒
武
系
	上统
	观音台组
	
	∈3g
	4556.0
	204.0
	4681.0
	256.0

	
	中统
	炮台山组
	
	∈2p
	4730.0▼
	174.0
	4905.0（未穿）
	224.0


注：钻机补心高12.44m。
[bookmark: OLE_LINK52]要求根据苏热3井终孔Ф177.8mm套管的接箍位置、固井水泥胶结质量优选侧钻点，采用侧钻点以下注水泥塞+斜向器开窗侧钻。优化侧钻轨迹，保证井眼轨迹平滑及侧钻成功。

表4-5  苏热3井侧钻井井身结构一览表
	钻井
顺序
	钻头直径
Φmm
	井深
m
	套管外径
Φmm
	套管下深
m
	套管顶深
m
	备注

	一开
	149.2
	4700±
	114.3
	4695±
	侧钻点以上150m
	


（2）录井要求
[bookmark: OLE_LINK53]钻进过程中应做好观察与编录工作，注意观察岩屑成分、岩性变化，并保留岩屑样品。全井进行岩屑录井，侧钻-井底，每5m取岩屑1瓶；按规范在正确位置捞取岩屑，岩屑必须洗净、晾干，代表性好；捞取后立即清洗干净，除掉杂物和明显掉块，及时进行深度标识、干燥，装瓶。
（3）井斜、井深误差要求
[bookmark: _Hlk234486468]井身质量要求：①井身质量、水平位移范围，按照石油天然气行业标准SY/T 5088-2017执行。②井眼轨迹平滑，井内干净、无落物（图4-19）。

图4-19 苏热3井侧钻井眼轨迹示意图
（4）简易水文观测
按照地质设计要求及时观测，须采用专用仪器观测，数据要准确。钻孔施工中需进行钻井液入井、出口温度测量。每天至少观测2次以上，相隔时间大于8小时。当钻进过程中遇有溶洞、漏水、涌水应及时记录孔深，并记录漏失量、涌水量、水头高度等。
（5）井控设备
本井开钻前安装环双闸板+环形防喷器组合防喷系统（35MPa），安装质量达到行业标准要求。
（6）井口装置
[bookmark: _Hlk234414832]完井井口安装原苏热3井105MPa采气树装置。
（7）泥浆不落地
钻井全流程采用“泥浆不落地”系统。
[bookmark: _Toc235626936]3.成井要求
本井采用裸眼段悬挂套管+筛管完井，不实施固井。
[bookmark: _Hlk234491109]为确保成井质量，同时能达到后期改造的需要，要求本次钻井生产套管采用悬挂套管+筛管，材质为P110及以上钢级（表4-6）。悬挂器-4500m采用套管，4500m-井底采用打孔筛管。
表4-6套管要求一览表
	套管程序
	套管
材质
	外径（mm）
	套管壁厚
（mm）
	扣型

	生产套管
	P110
	114.3
	7.73
	LTC


[bookmark: _Toc235626937]4.洗井要求
为清除钻井液、岩屑等外源物质对热储层的污染及堵塞，在悬挂完套管+筛管后需要对筛管顶部以上（4500m以上井筒）开展洗井作业。采用清水洗井，即用清水冲洗井筒替换出钻井液，清水大排量反循环洗井2周以上，直至井内无残存泥浆。
[bookmark: _Toc235626938]5.质量措施
为实现钻井、成井、洗井等预期目标，施工过程中应从钻探设备、钻进参数、钻进液、操作过程、监控措施等方面采取相应的质量保障措施。
（1）设备保障
苏热3井侧钻井设计井深4700m±，为达到本次施工需要，要求投入的钻探施工设备须选择ZJ40及其以上钻机+顶驱，同时配套设备满足施工要求。
（2）钻井液
本次施工钻井的钻井液应满足抗高温（≥150℃）、储层保护及绿色勘查的要求，设计的钻井液体系（参考表4-7）、性能及钻井液配方需满足安全钻进的要求。
表4-7 钻井液体系要求
	井段 m
	钻井液体系

	4350-4650
	氯化钾聚胺抗高温润滑防塌钻井液


（3）监控措施
为确保本工程质量目标的实现，需建立科学的质量监管体系，并层层分解到各个施工环节管理中。委托方组织专家需对钻进过程中的关键环节进行及时的质量检查和验收。具体措施如下：
①制定质量监控计划：根据项目施工各环节的技术要求，制订具体的质量保证计划，明确每道工序的事前交底，中间验收及最后验收环节的要求。项目技术负责人应向操作班组进行施工要求、技术操作规程和操作方法书面交底，坚持“三检制度”，即自检、互检、交接检，以分项质量保分部质量，以分部质量保工程质量。
②执行质量验收制度：建立并执行三级验收及特殊过程（如下管、固井）质量评定制度，施工质量不符合设计要求，要立即停工进行整改，保证最终的工程质量目标。
③原材料质量控制：凡工程需用的管材、水泥、构配件及设备等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后先由项目经理和技术负责人进行抽样自检，再由工程监理检查，合格后方可使用。
[bookmark: _Toc235626939]6.资料提交
提交原始资料、实物资料、成果资料等清单，要求内容全面、详细，符合资料汇交要求。
[bookmark: _Toc235626940][bookmark: _Toc106095981][bookmark: _Toc109231140]7.安全措施
[bookmark: _Toc106095983]（1）防塌措施
①加入优质防塌抑制剂，改变钻井液滤液的性质，满足对泥页岩的有效抑制和封堵。
②起下钻控制速度，减轻钻具对井壁的碰撞和压力激动以及减轻流体对井壁的冲刷。
③如发现井壁有明显掉块，提高钻井液密度至设计上限，以维持井壁的力学平衡。
[bookmark: _Toc106095984]（2）防卡措施
①保持良好的钻井液性能，防止钻铤、钻头与稳定器泥包。
②降低钻井液中的无用固相含量，改善钻井液固相颗粒的匹配，使井筒清洁畅通。
③使用润滑剂改善钻井液及其滤饼的润滑性。
④钻具在井内静止不得超过3min，上提遇卡不得超过100 kN，下放遇阻不超过50kN，活动钻具距离不小于5m。
⑤钻进中扭矩异常时要及时上提钻具，使钻头离开井底至少5m，活动钻具。
⑥上提或下放钻具遇阻较严重时，在钻具中加入随钻震击器。
[bookmark: _Toc106095986]（3）电气及防火措施
①电缆敷设前应检查橡胶套是否有破损老化现象，并用MΩ表检测线间绝缘情况，以保证绝缘良好。电缆的中间接头必须引出地面并做好防水处理。
②配电柜设置要稳固，靠近墙边或将柜腿砌筑固定。箱前通道通畅，无易燃易爆物品及其它杂物，箱的周边不能有积水或腐蚀性较强的物质，箱内必须保持清洁，不得放置任何物品。
③配电箱内的开关电器不得有破损现象，如有破损应及时修复或更换。
④现场的总配电箱和各分配电必须由维护电工负责管理，拆（接）线路必须由电工进行。
⑤现场作业的用电设备的开关箱不准上锁，作业完毕由操作人员负责切断电源并上锁后离开现场。
⑥所有配电箱、线路及电器不准超负荷运行，开关的熔断器不准超过该开关的额定工作电流。
⑦配电柜和设备的开关箱内分别设置漏电保护装置，其漏电保护装置应每天进行检查其是否灵敏可靠，不可靠的不准使用。
⑧现场配备灭火器。电器着火应先切断上一级电源开关后进行灭火。
[bookmark: _Toc106095987][bookmark: _Toc235626941][bookmark: _Toc109231141]8.绿色勘查
严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等国家相关法律法规，杜绝污染环境。按SY/T 6629-2005 《陆上钻井作业环境保护推荐做法》和Q/SH1020 1680-2010《钻井施工现场环境保护管理规定》执行。钻井开工前，要对施工区域环境状况进行踏勘，对施工区域周边环境情况进行描述并留下记录；施工作业完成后，施工单位（乙方）要与建设单位（甲方）进行井场环保交接，并填写钻井井场交接环保验收检查表，经签字确认后，由甲方和乙方分别留存。
[bookmark: _Toc106095994][bookmark: _Toc235626942][bookmark: _Toc109231142]9.组织管理
[bookmark: _Toc106095995]（1）施工组织
为确保干热岩苏热3井侧钻井钻孔施工任务的顺利完成，采用统一领导的项目施工管理制度，由项目经理、项目技术负责人、技术顾问、工程质量、安全监督员等人员组建项目经理部。施工井经理、机班长及服务于本井的有关技术人员均对项目经理部负责。
项目经理需具有钻探或水文地质工程地质或地质矿产专业高级工程师以上证书，并具有多年钻井工程施工的丰富经验；施工生产人员均应经培训考核合格后持证上岗，应具有多年丰富的施工经验，能够服从管理人员的指挥，能够与当地人员融洽相处。
项目管理实施岗位责任制，建立安全生产、治安保卫、文明施工等组织和制度，钻井队制定施工岗位操作规程。项目实施过程中，我院会聘请有资质的监理单位对本次施工的全过程进行监督，同时我院亦会对本项目进行例行检查、监督，确保任务圆满完成。
[bookmark: _Toc106095996]（2）技术管理
本工程的基本技术要求必须符合中华人民共和国现行有效版本的标准规范、法规和本合同文件内规定的工程规范、施工图纸、技术要求及有关说明。按图纸，施工总说明，技术要求，图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的(施工及技术验收)规范进行施工，做好“三检”工作，确保工程质量。
在工程施工前，技术管理人员需认真学习阅读方案图纸，了解设计意图和关键部位的质量要求和施工措施，并认真参加设计图纸交底。对批准的设计施工方案图纸，应由项目技术员组织项目部全体工程技术人员进行技术交底。甲方安排专业技术人员现场监督和检查钻孔施工全过程，发现问题及时整改。
（3）后勤服务及协调保障
为确保本工程保质保量顺序完成，需加强项目后勤及协调保障工作，做到安全施工、文明施工。具体措施如下：
①建立健全安全生产责任制，把安全和生产的关系，从组织管理上统一起来，各级负责人在安全生产工作上明确各自的职责和任务，分工协作，共同做好安全生产工作。
②每周进行一次安全检查，对查处的事故隐患和不安全因素要逐条落实，采取措施认真整改。
③结合现场实际情况，对施工区进行合理规划。既能满足工程施工需要，又能便于管理，生产和生活之间，各种功能区域分区明确。现场施工用的材料要规划成区，摆放整齐。施工场地内悬挂统一制定的标识牌、警示牌。并根据国家有关规定，安装防护围栏。
[bookmark: _Toc235626943]10.工程期限
总工期5个月，需在5个月内完成所有工作量，以合同约定的钻机进场时间开始计算工期。
供应商应根据本项目上述需求编制详细的服务响应方案。
[bookmark: _Toc109231144][bookmark: _Toc17952]11.其他
分项报价中应明细各工作项（三通一平及青苗赔偿、钻进、录井、洗井等）报价单价。


[bookmark: _Toc183091225]
  合同主要条款
[bookmark: _Toc43902853][bookmark: _Toc198105329][bookmark: _Toc303675711][bookmark: _Toc303672995][bookmark: _Toc303669671][bookmark: _Toc7584971][bookmark: _Toc303794202][bookmark: _Toc303675913][bookmark: _Toc405373416][bookmark: _Toc303674226][bookmark: _Toc7492858]
（说明：本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考）
《江苏省干热岩资源开发利用》
苏热3井侧钻钻探工程施工合同
委托方（甲方）：江苏省地质调查研究院
受托方（乙方）：
委托方通过公开招标 方式，确定受托方承担“江苏省干热岩资源开发利用” 苏热3井侧钻钻探工程施工并完成本合同约定的任务。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就开展此项目工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
第一条钻探工作量
本次施工的钻孔为干热岩侧钻井，设计钻井1口，为侧钻井，设计侧钻井深4700m±。实际钻进井深根据地质情况酌情增减，终孔井深由甲方项目组根据地质情况确定。
第二条技术要求
详见第四章技术规格及要求。
第三条施工费用
钻探费用实行总承包制（包括三通一平、青苗赔偿、钻井、成井、洗井等相关费用），根据实际进尺，按中标综合报价单价人民币（大写）**元/米（￥**元/米）计算总费用，预计总经费人民币（大写）***元（￥**）。如工作量调增，调增金额不得超出合同额的10%。
第四条费用支付
1.甲乙双方签订合同后，乙方按照工程预算总经费的10%开具履约保证函交予甲方；
2.乙方人员及设备进场一周内，甲方支付工程总经费的40%；
3.总工作量完成超过50%后，并经甲方验收确认后，甲方支付工程总经费的30%；
4.总工作量完成超过80%后，并经甲方验收确认后，甲方支付工程总经费的30%；
5.总工作量完成，通过甲方质量验收后，甲乙双方核算实际总工程经费，甲方按多退少补的原则一周内结清总工程的余款，并退还履约保证函。
以上费用需在乙方出具增值税普通发票给甲方后执行。
第五条施工期限
2026年9月*日前进场施工，所有工作量需在2027年1月*日前完成，总工期5个月。
特别说明：因天气、青苗赔偿等特殊原因影响野外施工，乙方应提出书面申请，得到甲方书面同意后总工期可顺延。
第六条甲方责任
1.施工前，接到乙方提交的江苏省干热岩资源开发利用苏热3井侧钻钻探工程施工方案后，7天内组织专家完成审定工作，转乙方修改、实施；
2.配合乙方做好与地方的协调工作；
3.负责孔位测放、工程质量管理；
4.对乙方提交的原始记录材料、成果等进行审查、验收；
5.按合同规定支付工程费用；
第七条乙方责任
1.签订合同后，根据甲方要求，5个工作日内提交江苏省干热岩资源开发利用苏热3井侧钻钻探工程施工方案，交甲方审定；
2.乙方应按时间要求做好开钻准备工作，负责施工场地的平整、协调、青苗补偿和水电等，经甲方验收合格后方可开钻，并严格按照甲方审定的施工方案施工；
3.施工期间人员、设备、安全保卫工作由乙方负责；
4.负责青苗、租地等费用，负责与地方联系协调，由此发生的费用由乙方自理；
5.协助承担甲方完成主管单位检查、验收等工作；
6.因施工技术因素造成的井深、井斜、岩心采取率达不到要求，乙方必须采取补救措施，发生的费用由乙方自理；
7.钻进中要有专人负责记录班报表，并负责保管好，终孔后岩屑、岩心运至指定的地点；
8.乙方接到开孔通知书后，必须做好准备工作，确保岩心采取率达到要求；
9.工程结束后，乙方需全力配合甲方做好用电手续转接工作。
10.现场施工主要技术力量必须与投标书人员一致（为乙方在职正式职工），若主要技术力量与投标书人员不一致，则视为分包、转包。个别人员确需调整，需书面报甲方同意。
第八条违约责任
1.甲方违约责任
（1）合同签订后，甲方擅自中止或解除合同，甲方退还乙方履约保证函并承担招标代理服务费，乙方应全额返回甲方预付的工程款。
（2）合同签订后，乙方人员及钻机设备已进入施工现场，如由于甲方原因工程停工而中止合同，甲方退还乙方履约保证函并支付总工程预算费10%的违约金；
（2）甲方未按第四条支付乙方工程款，应按延误天数和当时银行利息向乙方支付违约金。
2.乙方违约责任
（1）合同签订后，如乙方擅自中止或解除合同，乙方应全额返回甲方预付的工程款，甲方根据履约保证函扣除总工程预算费10%的违约金；
（2）乙方未按合同规定的期限完成钻探施工任务，应向甲方支付延期损失费，每天的延期损失费按总工程款的0.5%计算；
（3）乙方施工的钻孔质量不符合合同要求，采取补救措施后仍达不到合同要求，验收不能通过，乙方应负责重新施工，费用自理；
（4）如乙方实际承担施工任务的队伍为分包、转包方，甲方有权解除合同，乙方应全额返回已支付的工程款，并向甲方支付总工程款10%的违约金；
（5）对于钻探成果，乙方有义务保密，否则甲方有权对因此造成的损失追究乙方的责任。
[bookmark: _Toc405373424]第九条 钻孔质量验收
全部工程施工结束由甲方组织专家进行最终验收，验收合格乙方方能撤离工地。
第十条 资料所有权及保密权
1. 乙方应保证所提供资料的合法性及真实性;
2. 乙方有责任对成果保密，未得到甲方书面同意，不得以任何方式、任何理由向第三方泄露。
第十一条 争议的解决
本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能协商解决，由甲方所在地法院诉讼处理。
第十二条 由于不可抗拒的因素，致使本合同无法履行时，双方应按有关法律、法规及时协商处理。
第十三条本合同未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决，双方签订的补充协议或纪要视为本合同的组成部分，亦具有法律效力。
第十四条 附则
1. 本合同经双方法人代表（委托人）签字，加盖双方单位公章或合同专用章后生效。
2. 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
	甲方：江苏省地质调查研究院
	乙方：

	法人代表(委托人)：
	法人代表(委托人)：

	联 系 人：
	联 系 人：

	联系电话：
	联系电话：

	开 户 行： 
	开 户 行：

	账  号：
	账  号：

	税务登记证号：
	税务登记证号：

	地    址： 
	地    址： 

	
	签订日期：  年  月  日





[bookmark: _Toc183091226]  投标文件格式及附件


（项目名称）



投标文件


（项目编号：       ）




投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签名）


年   月    日

目  录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））


                              附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号/包号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。
3.本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。
4.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间内完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9.与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（电子签章或签名）：        
投标人名称：                 （加盖CA电子公章）
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号/包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人（电子签章或签名）：
被授权人（签名）：                   
供应商盖章（电子签章）：
日     期：        年    月    日

附：法定代表人、被授权人的身份证的复印件
 
 
 

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：
	
	
	备注

	投标总价
	合计
	小写：人民币              

大写：人民币                     
	


	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	


	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否”）
	



投标单位（电子签章）：                             
法定代表人或授权代表（电子签章或签名）：                         
日期： 年 月 日
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、 “投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式（格式自拟）

分项报价表

分项报价中应至少明细各工作项（三通一平及青苗赔偿、钻进、录井、洗井等）报价单价。






投标单位（电子签章）：                        
法定代表人或授权代表（电子签章或签名）：                     
日期：  年  月  日



 

 附件四、技术规格偏离表格式 
技术条款偏离表
                       
项目名称：	项目编号/包号：
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（电子签章）：                             
法定代表人或授权代表（电子签章或签名）：               
日期：  年  月  日
 
 
 
 
 
 

附件五、商务条款偏离表格式 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号/包号： 
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（电子签章或签名）：              
日期：年月日
 
 

[bookmark: _Toc504044386][bookmark: _Toc534273806][bookmark: _Toc504056874][bookmark: _Toc504573089][bookmark: _Toc490133034][bookmark: _Toc534273683]
附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                             项目编号/包号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	技术
职称
	相关工作年限
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（加盖CA电子公章）：            
法定代表人或其授权代表（电子签章或签名）：          
日期：   年  月  日

[bookmark: _Toc504044387][bookmark: _Toc534273684][bookmark: _Toc490133035][bookmark: _Toc504573090][bookmark: _Toc504056875][bookmark: _Toc534273807]
附件七、投标人类似业绩情况表
投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	搬迁内容
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商（加盖CA电子公章）：            
法定代表人或其授权代表（电子签章或签名）：          
日期：   年  月  日
[bookmark: _Toc534273685][bookmark: _Toc504056876][bookmark: _Toc504044388][bookmark: _Toc490133036][bookmark: _Toc534273808][bookmark: _Toc504573091]
附件八、企业声明函格式
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：    
日期：               




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]2.填写前请认真阅读《工业和信息化部  国家统计局  国家发展和改革委员会  财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300 号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》 (财库〔2020〕 46 号)相关规定。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（电子签章）：            
日期：年月日



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
[bookmark: _Toc8704][bookmark: _Toc504573092][bookmark: _Toc504044389][bookmark: _Toc534273809][bookmark: _Toc504056877][bookmark: _Toc490133037][bookmark: _Toc534273686]

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）



声明人：（电子签章）
日期：  年  月  日
附件十、资格资信证明文件


供应商（电子签章）：            


附件十一、技术说明与服务方案


技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写,如认为需增加的内容在此补充。





























供应商（电子签章）：            








附件十二、其他

供应商（电子签章）：            
29
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