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[bookmark: _Toc19217]第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]受江苏省南通中等专业学校的委托，南通市教育技术中心就江苏省南通中等专业学校智能网联汽车技术专业实训室建设项目（JSZC-320600-JZCG-G2026-0142）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江苏省南通中等专业学校智能网联汽车技术专业实训室建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月22日14:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0142
2.项目名称：江苏省南通中等专业学校智能网联汽车技术专业实训室建设项目
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]3.预算金额：81.15万元
4.最高限价：75万元
5.采购需求（简介）：为满足学校智能网联汽车技术专业教学实训需求及专业建设需求，采购一批实训平台。
6.合同履行期限：2026年12月15日前完成供货安装调试，并通过采购人验收。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（提供声明函）
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局含新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：2026年10月1日00:00至2026年10月22日14:00（北京时间，法定节假日除外）
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月22日14:00（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目演示、样品、答辩等：详见采购文件
3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向南通市教育技术中心提出，由南通市教育技术中心负责答复。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.关于个体工商户及分公司参与本项目的资格补充条款，详见第二章“供应商须知”第26.1.1款附上的特别说明。
7.“苏采云”系统使用相关提醒
7.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
7.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]　1.采购人信息
名称：江苏省南通中等专业学校
地址：南通市通宁大道8号
联系人：王老师
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0513-85559516 
2.采购代理机构信息
名称：南通市教育技术中心
地址：南通市崇川区板桥路45号
联系人：姜老师
联系方式：0513-85010355
[bookmark: _Toc120614211]3.苏采云客服：0519-86722801、0519-86722806、0513-59001950

[bookmark: _Toc26028][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市教育技术中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标南通市教育技术中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南通市教育技术中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南通市教育技术中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间之前，南通市教育技术中心可以对招标文件进行修改。
8.2 南通市教育技术中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南通市教育技术中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的佐证材料。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16.投标有效期
16.1投标有效期为南通市教育技术中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，南通市教育技术中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南通市教育技术中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]18.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
19.2 南通市教育技术中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20.投标文件的拒收
20.1 南通市教育技术中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22.开标
22.1 南通市教育技术中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由南通市教育技术中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23.评标委员会
   23.1 开标后，南通市教育技术中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南通市教育技术中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 南通市教育技术中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
特别说明：关于个体工商户及分公司（分支机构）参与本项目的资格补充条款
一、个体工商户
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受相关扶持政策。
个体工商户以经营者对应本文件中的“法定代表人”，相关材料可由经营者身份证明书及授权委托书替代。
二、分公司及非法人性质分支机构（含电信、银行、保险、石油石化、电力等行业）
分公司经总公司授权后方可参与本项目，其民事责任由总公司承担。银行、保险、电信、邮政、铁路等特殊行业的总公司通过营业执照概括性授权其分公司独立开展业务的，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明替代专项授权书。此项无佐证材料视为无效响应。
分公司以负责人对应本文件中的“法定代表人”，相关材料可由负责人身份证明书及授权委托书替代。
同一总公司仅能授权一家分公司参与本项目；总公司与其分公司不得同时参与同一项目，否则相关响应均按无效处理。
分公司原则上不得使用总公司的业绩和资质；采购文件另有规定的除外。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南通市教育技术中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，南通市教育技术中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和南通市教育技术中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与南通市教育技术中心及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]27.异常低价审查
27.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2026〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的佐证材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的佐证材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、佐证材料，或者提供的书面说明、佐证材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
28.政府采购政策功能落实
28.1小微型企业价格扣除
28.1.1本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
28.1.2供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。
28.1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
28.2残疾人福利单位价格扣除
28.2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.2.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
28.2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
28.3监狱和戒毒企业价格扣除
28.3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.3.2监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
28.3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
28.4疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
28.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.7专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
[bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK210]28.8强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标（响应）无效。
28.9绿色采购。本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。  
28.9.1商品包装环保要求：
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
28.9.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
28.9.3低挥发性有机化合物产品：
本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
28.10采购本国产品的支持政策
28.10.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
28.10.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“附件2投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
28.10.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
28.10.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
28.10.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
29.无效投标条款和废标条款
29.1无效投标条款
29.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
29.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
29.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
29.1.6未通过符合性审查的。
29.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中“四、采购需求中必须满足的实质性要求”部分）。
其中，实质性要求的佐证材料应按采购文件规定在《技术要求响应及偏离表》或《商务要求响应及偏离表》下方列明。若评标委员会在规定的部位查找不到相关佐证材料，或材料内容不完整、不清晰，评标委员会将以书面形式要求供应商在合理期限内作出说明、补充或澄清。供应商拒不作出说明、补充或澄清，或澄清后仍不能满足实质性要求的，其响应文件按无效处理。
评标委员会给予供应商的澄清、说明或补正时间一般不超过30分钟，具体时限由评标委员会根据实际情况确定。
29.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
29.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
29.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关佐证材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
29.1.11 本项目采购产品被财政部、发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
29.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
29.1.13投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
29.1.14启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、佐证材料，或者提供的书面说明、佐证材料不能证明其报价合理性的。
29.1.15其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
29.2废标条款
29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
29.2.3因重大变故，采购任务取消的。
29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
29.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]30.确定中标单位
30.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
30.3 南通市教育技术中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
30.4.1提供虚假材料谋取中标的。
30.4.2向采购人、南通市教育技术中心行贿或者提供其他不正当利益的。
30.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
30.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
30.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]30.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
31.质疑处理
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
31.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向南通市教育技术中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
31.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　31.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南通市教育技术中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
31.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
31.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向南通市教育技术中心提出，由南通市教育技术中心负责答复。
采购人及南通市教育技术中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和南通市教育技术中心不接受无快递运单号的快递）。
南通市教育技术中心质疑接收部门为采购科（快递运单上的收件人填写“采购科”即可），联系地址：南通市崇川区板桥路45号南通市教育技术中心采购科，联系电话：0513-85010355。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
31.5 以下情形的质疑不予受理
31.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
31.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
31.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
31.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
31.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
31.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，南通市教育技术中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
32.中标通知书
32.l 中标结果确定后，南通市教育技术中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]33. 签订合同
33.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
33.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
34.货物（包含与货物相关的服务）的追加
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]35.政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。



[bookmark: _Toc23781][bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc3995]




政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             








使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）
乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                          
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：       
     关键部件：           品牌：         型号：       
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
     ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
      ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：       数量：      金额：       
      ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                      ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
    （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
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         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
         分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                                   
         分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
         ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
         外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
   ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
         国别：         品牌：         规格型号：          
         ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
         ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
             大写：                           
     分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
     ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他        
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                              
（5）风险处置措施和替代方案：                    
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）           
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章  采购需求
[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性：货物类项目。
一、采购标的清单：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否主要标的
	是否核心产品
	是否强制节能
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	ROS智能车
	1
	套
	否
	否
	否
	工业

	2
	智能网联多传感器移动测试平台
	1
	套
	是
	是
	否
	工业

	3
	智能网联线控底盘实训平台
	1
	套
	否
	否
	否
	工业

	4
	智能驾驶功能测试平台
	1
	套
	否
	否
	否
	工业

	5
	智能驾驶功能测试系统
	1
	套
	否
	否
	否
	工业

	6
	激光雷达综合实训平台
	1
	套
	否
	否
	否
	工业

	7
	视觉传感器综合实训平台
	1
	套
	否
	否
	否
	工业

	8
	组合导航综合实训平台
	1
	套
	否
	否
	否
	工业


本项目核心产品（主要标的）：智能网联多传感器移动测试平台
二、技术要求
包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等：
（一）采购标的需实现的功能或者目标， 以及为落实政府采购政策需满足的要求
为满足学校智能网联汽车技术专业教学实训需求及专业建设需求，采购一批实训平台，建立智能网联汽车技术专业实训室，包括但不限于招标文件及其技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。以上所涉及并产生的费用均包含在响应总价中，成交人不得再要求追加任何费用。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。
2.投标人提供的软件产品自主可控，符合国家有关的软硬件信创国产化要求、国家标准和行业标准的要求，确保知识产权无风险。产品需要与主流的国产操作系统、数据库、中间件等软硬件环境有良好的兼容性，并支持学校现有虚拟化平台备份需求，同时满足学校未来建设的主流信创新平台及信息系统的兼容性备份需求，终身免费授权对接学校各系统平台。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
1. 技术参数要求
	序号
	产品名称
	详细技术参数及功能要求

	1
	ROS智能车
	一、产品要求
1.车体上下两层可分离，车体上层易拆快速组装模式设计，车体下层使用金属结构。智能车各结构零部件采用完整的一体化成型设计，结构件、连接线束、计算单元、控制板等模块外露，清晰可见电气架构。
2.智能车车轮采用大驱动轮设计，加厚的橡胶轮，轮径不小于150mm。
3.电量显示：智能车车尾处配备电量显示表，实时显示智能车的电池电量状态。
4.智能车控制主板采用丰富外设接口，系统登录采用高速wifi方式，支持SSH、VNC等多种登录方式，方便高效。
▲5.下位机控制主板由多合一控制板集成，核心处理器使用AVR内核，封装TQFP-100（14x14），支持四电机运行驱动，支持外接≥6路USB，支持≥1路5V输出，支持≥1路12V输出，板载≥2路串口：≥1路负责与上位机通讯，≥1路负责蓝牙无线通讯。
▲6.需配置开源协议手机遥控器App，app具备蓝牙连接遥控和wifi连接遥控两种模式，具备通信，控制，配置等页面，遥控下发内容信息，手机端可见，手柄模式和单手摇杆模式可切换。
7.自研算力芯片平台：
7.1内置SOC/AI计算模块要求国内自研，自主可控。
7.2 AI处理器：≥1个AI core（主频≥0.5GHz）
≥4核 CPU 处理器核 （主频≥1.0GHz）；AI算力：半精度（FP16）：≥4 TFLOPS 整数精度（INT8）：≥8 TOPS 
内存：速率：≥3200Mbps；位宽：≥64bit；容量：≥4GB；支持ECC内存保护；
7.3支持不低于20路H264/H265 1080P 30FPS 视频解码能力；支持不低于12路H264/H265 1080P 30FPS 视频编码能力；
7.4支持SATA/USB3.0/PCIE等高速接口，支持千兆网口。
7.5算力平台安装方式：为适应桌面教学需要，产品采用人性化卡扣设计，无需工具即可快速完成拆装，可便捷式携带完成算力平台程序烧录。
7.6.算力平台扩展接口：
≥2个RJ45网口，支持自适应100/1000M；
≥2个HDMI接口；
≥2个USB 3.0接口，兼容USB2.0；
≥1个USB 3.0 Type-C接口；
≥2个MIPI-CSI 51针连接器，可连接摄像头模组；
≥1个MIPI-DSI 51针连接器
≥1个40针扩展接口。
8.单线激光雷达
测距分辨率：<1mm（测量物体在1m以内）；<实际距离的 1%（1m-15m范围内）；<实际距离的2%（15m 以上范围）
9.单目摄像头
镜头：镜头视场角大于等于120度，支持软件畸变校正
接口：需支持标准USB2.0接口免驱
10.深度摄像头
（深度）工作范围：0.6-8m
（深度）精度：1m：±3mm
11.车身姿态传感器IMU
使用电源：4.7～5.5V
使用电流：5.0±0.5mA
通信方式：需支持USB串口
12.底盘控制模块图形化编程入门教学：
智能车底盘控制模块支持图形化编程控制，能够配合Scratch for Arduino、Mixly、mind+等图形化编程工具实现编程控制。
二、内置软件系统
ROS智能车控制系统组成：自动驾驶操作系统软件、虚拟仿真控制软件。
1.自动驾驶操作系统软件
自动驾驶操作系统软件包含车辆控制模块，底盘标定，单目摄像头标定，单目摄像头巡线，深度摄像头标定，深度摄像头测距，深度摄像头目标跟随，深度摄像头巡线，单线激光雷达测距，单线激光雷达建图，单线激光雷达跟随，单线激光雷达自主导航，单点激光雷达测距，惯导IMU与里程融合等功能。
2.虚拟仿真控制软件
虚拟仿真控制软件，可在此上面进行车辆模型搭建、自动驾驶环境搭建、自动驾驶功能虚拟仿真验证，基于linux系统实现以下功能：阿克曼小车仿真激光雷达构建地图，阿克曼小车仿真激光雷达自主导航，智慧猫模型仿真激光雷达构建地图，智慧猫模型仿真激光雷达自主导航，智慧猫模型仿真深度摄像头构建地图，智慧猫模型仿真深度摄像头自主导航，单目摄像头仿真巡车道线行驶等。
★三、至少可支持开展以下实验实训项目：
1.单线激光雷达驱动安装、编译；
2.单线激光雷达参数配置；
3.单线激光雷达点云可视化显示；
4.单线激光雷达自主导航；
5.单目摄像头驱动安装、编译；
6.单目摄像头参数配置；
7.单目摄像头标定；
8.单目摄像头巡线；
9.深度摄像头驱动安装、编译；
10.深度摄像头参数配置；
11.深度摄像头标定；
12.深度摄像头车道线检测与识别；
13.车载SLAM定位与地图构建；

	2
	智能网联多传感器移动测试平台
	一、功能要求
▲1.需采用带有自锁的静音脚轮的无线一体化移动式推车，配置大容量电池，支持室内教学及室外数据采集、地图录制等多场景实训任务。
▲2.实训平台主要器件需包含96线激光雷达、超声波雷达、毫米波雷达、车载单目摄像头、路侧监控摄像头、DMS红外摄像头、双目摄像头、惯导单元、交通信号灯、CAN卡、一拖多Hub、高性能控制终端。（提供不少于上述5种传感器实物图片，要求各传感器安装位置画面清晰可见）
3.需采用开孔式传感器安装立柱，可在不同位置随意挂载各类传感器及路侧设备。
4.传感器需采用卡扣式快拆结构部署，确保传感器快速拆装。
二、技术参数（传感器规格要求）
1. 96 线激光雷达
探测距离：≥150 米@10%，支撑 不少于200 米检测
距离精度： ≤±5cm。
2. 超声波雷达
精度：≤1cm。
3. 毫米波雷达
检测距离：0.20～170m；
距离分辨率：≤0.4m。
4.监控摄像头
夜视类型：至少包含星光夜视。
5.前视摄像头
支持主流高速视频传输接口，并具备转USB输出功能，满足实时视频传输需求。
6. DMS摄像头
支持主流高速视频传输接口，并具备转USB输出功能，满足实时视频传输需求。
7.双目摄像头
测距范围：1.5m～40m；
测距误差：5%以内。
8.惯导单元
姿态指标：测量范围俯仰角/ 横滚角/航向角≥±90/≥±180/0-360°，分辨率 ：≤0.01。
9.交通信号灯控制方式：至少支持采用485 控制。
10. CAN卡：支持双向传输，CAN 发送、接收。
11.控制终端：内存容量： ≥16GB。
12. 12V 一拖多 Hub接口数量：≥10；接口类型：至少包含USB3.0。
三、智能传感器测试装调软件
智能传感器测试装调软件可对传感器调试、测试、标定、检测的理实一体化培训教学与考核，可完成传感器如移动目标检测、室内建图、多传感器融合等众多功能，配套传感器相关参数、程序源码，支持指令输入和按键控制两种方式实训，便于二次开发。
激光雷达应用测试软件包
由雷达用户手册、雷达可视化配置工具软件、雷达协议解析与考核教学软件、雷达数据抓取测试工具等构成。
1.配套资料包含
（1）雷达用户手册；
（2）雷达可视化配置工具；
（3）支持window及Linux的抓包工具及案例说明。
2.激光雷达协议解析与考核教学软件
（1）教学系统内置激光雷达基础认知、激光雷达描数据解析、激光雷达设备状态解析、激光雷达教学系统考核4个模块。其中基础认知模块须包含不少于2个专业级3D动画视频演示。其中结构认知动画内容包含≥96 线激光雷达内部零部件拆解；工作原理动画内容包含脉冲测距法、相位测距法、激光发射到接收的时间计算等3种原理介绍。
▲（2）扫描数据解析包MAC、IP、含版本号、包计数、时间戳、回波输出模式、补偿角索引等字段，设备状态数据解析包含以太网收发器、遮挡、设备认证等字段，要通过IP和端口抓取数据帧，每次抓取数据不一样，并以表格的形式可视化显示，每行颜色不同。（投标文件需提供软件界面截图证明）
（3）教学系统内置考核功能，要实现手动提交和超时自动提交两种提交方式。学生登录后可同步查看实时报文数据与测试题，通过解析报文填写答案，提交后，系统自动记录答题时长并生成PDF报告，内容含正误统计、正确答案与作答对比。
毫米波雷达应用测试软件包
由雷达用户手册、雷达可视化配置工具软件、CAN总线编程基础软件包、毫米波雷达协议解析与考核教学软件、毫米波雷达应用编程示例软件包等构成。
1.配套资料包含
（1）雷达用户手册；
（2）雷达可视化配置工具及使用说明；
（3）CAN通信编程基础示例包。
2.毫米波雷达协议解析与考核教学软件
教学软件需包含毫米波雷达配置参数、运动信号输入、毫米波雷达状态监测、毫米波雷达信号解析、毫米波雷达教学考核系统5个模块。
通过与毫米波雷达硬件连接，实现毫米波雷达教学软件功能：
（1）毫米波雷达配置参数模块：需至少包含雷达基本配置、Cluster/0biect过滤配器、碰撞检测配置、碰撞检测区域配置4种配置参数配置，每种配置对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明
▲（2）运动信号输入模块：需至少包含输入速度和输入横摆角速度2种信号输入模块，每种配置对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。界面可通过查看按钮跳转到数据接收界面，来实时获取设备原始数据，并能够随时停止数据接收或清空历史显示数据。（提供软件界面截图证明）
（3）毫米波雷达状态监测模块：需至少包含雷达基本状态、Cluster/0biect过滤配器状态、碰撞检测状态、碰撞检测区域状态4种状态监测模块，每种检测模块对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。
▲（4）毫米波雷达信号解析模块：需至少包含Cluster列表信息、Cluster一般信息、Cluster质量信息、Object列表信息、Object一般信息、Object质量信息、Object扩展信息、Object碰撞检测报警8种信号解析模块，每种解析模块对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。（提供软件界面截图证明满足此条参数要求）
（5）教学考核系统模块：学生登录后可自行答题，提供手动提交和超时自动提交2种提交方式，提交后，系统自动生成PDF报告，包含正确答题数和错误答题数统计、正确答案与作答对比。
3.毫米波雷达编程示例工程 
（1）数据获取与显示：
使用毫米波雷达设备获取原始雷达数据。
读取并显示毫米波雷达的原始数据。
使用可视化工具（如Matplotlib、Plotly）将雷达数据可视化，让学生了解数据的基本结构。
（2）目标检测与跟踪：
利用毫米波雷达数据进行目标检测。
超声波雷达应用测试软件包
由雷达用户手册、雷达DBC数据分析工具、CAN总线编程基础软件包、雷达协议解析与考核教学软件、雷达目标检测应用编程示例软件包等构成。
1.配套资料包含
（1）雷达用户手册；
（2）CAN通信DBC编程基础示例包。
2.超声波雷达应用测试软件
软件支持常用探头超声波系统，支持探头距离探测和一发多收多探头障碍物坐标探测。
3.超声波雷达应用测试软件- 超声波雷达编程示例工程 
（1）数据获取与显示：
使用超声波雷达设备获取CAN原始雷达数据。
（2）目标探测：
利用超声波雷达数据进行目标距离探测。
视觉传感器应用测试软件包
由单目相机硬件手册、双目相机用户手册、双目可视化标定工具软件、双目相机SDK接口、双目相机协议解析与考核教学软件、视觉应用编程基础示例工程、视觉功能应用软件包等构成。
1.图像处理编程示例工程
（1）OpenCV图像获取和显示：
使用相机或摄像头获取图像。
编写程序读取图像并显示，介绍图像的基本操作和显示方法。
（2）图像处理基础：
实现图像的基本处理操作，如灰度化、平滑、边缘检测等。
使用OpenCV等库，演示这些基础处理方法的实现。
（3）特征提取与描述：
使用特征提取算法（如SIFT、SURF、ORB等）在图像中检测关键点。
讲解特征描述符的生成，以及如何匹配两个图像中的特征。
（4）物体检测与识别：
使用目标检测算法（如Haar级联、YOLO、Faster R-CNN等）进行物体检测。
演示如何在图像中标记和识别不同类别的物体。
2.前向ADAS单目应用示例
（1）车道线检测与识别
（2）前向ADAS目标检测与识别
3.DMS单目视觉应用示例
（1）人脸检测与识别
（2）驾驶员状态检测
4.双目相机协议解析与考核教学软件
双目相机协议解析与考核教学软件内置双目摄像头认知、信号解析、应用实例、考核4大模块。通过与双目相机硬件连接，实现毫米波雷达教学软件功能：
（1）双目摄像头认知模块：包含双目结构认知（爆炸图结构介绍）3D动画演示、双目相机硬件连接图片展示、双目摄像头原理3D动画演示3个模块。
（2）双目摄像头信号解析模块：包含协议查看和训练2种模块，每种模块包含基础数据、障碍物信息、车道线信息、整车输入信息4种子模块，每种子模块配置对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。
（3）双目摄像头应用实例模块：包含图片显示、获取相机标定参数、障碍物信息、车道线信息、IMU数据、三维点云6个模块。其中三维点云要实现终端打印输出相关信息，在软件中调用编程代码示例，支持二次开发调试。
（4）教学系统考核模块：包含基础数据、障碍物信息、障碍物信息A、障碍物信息B、车道线信息、整车输入信息6个考核模块，学生登录后可自行答题，提供手动提交和超时自动提交2种提交方式，提交后，系统自动生成PDF报告，包含正确答题数和错误答题数统计、正确答案与作答对比。
5.双目相机编程示例工程
（1）双目相机SDK的开发使用
（2）双目图像显示可视化
（3）双目图像数据采集
IMU应用测试软件包
1.IMU惯性测量单元编程示例工程
（1）获取IMU数据：
使用IMU传感器获取原始数据，包括角速度、加速度和磁场等。
利用串口通信或其他接口与IMU模块进行数据通信。
（2）解析IMU数据格式：
IMU通常输出原始数据流。编写程序解析IMU数据格式，提取角速度、加速度和磁场等信息。
（3）姿态估计：
实现基于IMU数据的姿态估计算法，如互补滤波、卡尔曼滤波等。
讨论不同算法的优劣和适用场景。
（4）运动跟踪：
利用IMU数据进行运动跟踪，实现位置和速度的估计。
演示如何在三维空间中跟踪物体的运动。
（5）IMU校准：
实现IMU的硬件和软件校准方法，包括零偏校准、尺度因子校准等。
比较校准前后的性能差异。
（6）姿态可视化：
使用图形库（如Matplotlib、OpenGL等），将实时的姿态信息可视化。
实现一个简单的3D模型，显示IMU测得的姿态。
2.IMU协议解析教学考核软件
通过IMU硬件连接，实现IMU教学软件功能：
教学系统内置基础认知（包含IMU介绍、加速度计、陀螺仪、磁力计相关内容）、数据解析、理论考核3个模块。
（1）IMU基础认知：包含IMU介绍3D动画，内容要展现GPS和IMU如何配合使用；加速度计3D动画，内容要展现MEMS电容式加速度计介绍；陀螺仪3D动画，内容要展示MEMS陀螺仪介绍。
▲（2）IMU数据解析模块：包含长度段，航向，俯仰，横滚、轴加速度，轴角速度，轴磁强度，温度，时间差，磁状态标志等至少9类型字段。所有字段需以矩阵图的形式统一可视化展示，每类型字段需提供对应的字段描述，字节信息，字段解析等信息。字段解析包含详细的报文和解析教程。能抓取连接的IMU设备原始数据，系统自动解析对应字段。提供数据抓取按钮，点击后数据需可根据实际情况产生变化。（提供软件界面截图证明）
（3）IMU理论考核模块：学生登录后可自行答题，提供手动提交和超时自动提交2种提交方式，提交后，系统自动生成PDF报告，包含正确答题数和错误答题数统计、正确答案与作答对比。
四、配备智能网联测试装调3D虚拟仿真软件，进一步实训学生对智能车功能的理解与掌握。
1.虚拟装配与排故实训要求
3D 场景与模型建设搭建包含虚拟实训室文化墙、地面警示线、底盘、上装支架、零件桌、零部件、线束等完整 3D 模型场景，零部件及线束模型均带有文字标识，支持放大、缩小与旋转操作；默认路测 3D 场景为双向四车道，配有路灯、指示牌、障碍物、行人、同向及逆向车辆等交通元素，路边设有横向、竖向停车位，同样支持缩放与旋转查看。
装配实训模块在 3D 虚拟仿真场景中，通过文字提示、零部件高亮、位置高亮，可快速完成智能网联汽车装配及功能验证，其中功能验证可在虚拟仿真环境下通过输入代码完成实训。
装配考核：在 3D 场景中配备工单、提交、装配区域视角、零件桌视角、零件放回按钮，在零件桌视角下可任意选择或放回零件。
排故练习模块提供多类可选择故障，覆盖激光雷达、毫米波雷达、双目相机、超声波雷达、组合导航 / RTK、ADAS 域控制器、全景相机、计算单元、路由器、底盘等部件，故障类型包含保险断路、电源线 / 网线 / 线束断路、控制器故障、器件故障、电源故障、底盘接口线束故障等。
综合操作与诊断路测模块系统具备工单、提交、路测、诊断等操作功能，界面配有仪表盘，可实时显示当前车速与方向转角度数；诊断功能支持切换晴天、黑夜、大雾环境，调节低速、高速行驶模式。
部件诊断操作可使用虚拟万用表、网络电信测试仪，对激光雷达、毫米波雷达、双目相机、超声波雷达、RTK 天线、全景相机、计算单元、路由器、底盘等部件，开展保险、网线、电源线、器件线束、控制器线束的检查与更换，以及控制器、器件的更换操作。
故障验证功能完成任意一项检查或更换操作后，可切换至路测场景，在虚拟仿真交通路况下验证故障是否排除修复，以及能否实现自动驾驶功能。
2.虚拟比赛需求
比赛模块完整包含系统介绍、车辆管理、车辆参数、传感器位置参数、在环测试、传感器功能测试、ADAS 功能测试等内容：
系统介绍：含功能介绍、操作步骤、评分规则。
车辆管理：可选择智能网联综合测试实训车。
车辆参数：可填写车长、车宽、车高、轮距、轴距、车轮半径等基本参数，可显示整车信息、线控底盘、电源及管理系统相关参数。
传感器位置参数：可选择激光雷达、毫米波雷达、双目摄像头、主 / 副 RTK 天线安装并输入位置数据设置，可在透视车辆模型上显示传感器位置与模型，支持放大、缩小、旋转。
传感器功能测试：涵盖自动驾驶循迹、主动停障、主动避障、红绿灯识别、环境感知、360 全景，可按所用传感器设置参数，进入虚拟道路场景测试。
ADAS 功能测试：提供 AEB、APA、ACC、LKA、BSD、V2X 六种功能；支持行人穿插路口等情景、城市道路 / 公路道路、晴天 / 雨天 / 雪天天气选择，进入对应 3D 测试场景；各功能可调节对应测试参数，支持多次测试并给出成功或失败提示。
测试报告：仿真测试完成后自动生成，包含姓名、工位号、成绩、时间等基础信息，以及车辆选择、车辆参数、传感器位置参数、在环测试、传感器功能测试、ADAS 功能测试的项目、结果与分数。
3.具备视频资源，总时长≥15分钟
智能网联汽车定义与分级认知、智能网联汽车环境感知技术的认识、毫米波雷达的认识、毫米波雷达的结构、毫米波雷达的应用、激光雷达的认识、激光雷达的工作原理、激光雷达的应用、视觉传感器的认识、视觉传感器的应用、超声波雷达的认识、超声波雷达的工作原理、智能网联综合测试实训车安装
★五、至少可支持开展以下实训项目：
1.96线激光雷达帧率转速模式信息获取、回波模式信息获取、锁向角信息获取，数据采集和可视化。
2.超声波雷达测距。
3.单目摄像头标定。
4.IMU惯导姿态数据读取。
5.双目摄像头相机标定（去畸变等）。
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	智能网联线控底盘实训平台
	一、技术参数要求
1.底盘部分采用车规级：
驱动形式：后轮驱动；
悬架：整体桥式悬架；
转向：阿克曼转向；
轮胎型号/直径（mm）：≧185/60R14；
基础配置：
驱动电机：≧2000W，直流无刷；
电池：≧48V/50AH，锂电池/can通讯；
制动方式：液压碟刹；
驻车方式：电子驻车；
具备转向灯、喇叭、轮速传感器；
安全措施：具备急停开关、前后防撞条、指令校验、心跳保护、电流保护、温度保护；
通讯协议：CAN提供标准通讯协议；
配置螺杆式举升，可以将底盘架至悬空方便师生进行实训训练。
2.智能底盘设故台：
①设故台与智能底盘配套互联使用，
②配置与智能底盘兼容的快速连接适配器，实现与智能底盘无损快速连接
③能够在检测面板进行各主要模块检测；
④检测面板采用亚克力材质，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；装配具有保护功能的检测端子，检测端子名称采用白色字体丝印。
可真实设置线路信号故障，通过协议读取故障码，从而判断故障部位，通过检测排除故障。可借助示波器对该信号波形进行诊断与分析，设备初始状态波形数据。可借助万用表完成电压信号检测，CAN终端电阻测量。
⑤能在平台背面快速进行线路断路、线路电阻过大（即串电阻）、线路对正电搭铁（串10K电阻保护）、线路对地搭铁（串10K电阻保护）、单个元件插头上线路窜线等故障设置。
⑥平台背面设计有手动设故模块，并装有机械锁扣，避免意外打开，保证设故的安全性及隐私性。
⑦平台背面安装有可调电阻，可设置任意线路串电阻故障。
⑧检测面板由≥8MM厚度亚克力制作，检测面板上配有对应车型相关模块，亚克力上丝印对应模块端子针脚号。
⑨手动设置模块：由设故操作面板和锁盖组成，安装手动设故开关，实现线路的断路故障设置；需安装锁具，保证故障设置后考生无法知悉具体设置故障线路。手动设故面板上安装可调电阻，可设置故障。
⑩无损跨接线束：采用工业级接插头，跨接线束一端配有对应车辆各模块原车插头以及插座，保证智能底盘与台架进行无损对接的同时，拔下跨接线束后智能底盘可正常行驶。
⑪显示系统：采用不小于24英寸直面触摸一体机电脑，显示器可360°水平旋转，能清晰显示软件操作界面，满足多人同时教学要求。
3.底盘线控测试系统
点击进入系统界面，系统具有：安全注意事项、电子电气模块、线控转向模块、线控驱动模块、线控制动模块、驾驶体验模块。底盘线控测试系统带有调试栏与数据显示栏，底盘线控测试系统中标定实操有手动标定和自动标定。
产品具有自动驾驶、远程遥控、人工驾驶多种模式，支持二次开发，提供二次开发协议控制命令，具体包括：
1.线控转向：转向控制协议，并反馈当前左前轮角度；
2.线控制动：制动控制、制动复位协议，并反馈当前制动状态；
3.线控驱动：驱动状态控制协议，并反馈当前车速；
4.电子电气：VCU模块对转向、制动和驱动模块控制协议；
5.挡位控制：当前挡位状态控制协议，包括P挡R挡N挡D挡；
6.灯光控制：灯光系统控制协议，包括转向灯、刹车灯。
★二、至少可支持开展以下实训项目：
1.底盘线控系统结构装配；
2.线控转向系统结构装配；
3.线控驱动系统结构装配；
4.电子电气模块线路连接；
5.底盘线控系统故障检测；
6.底盘线控系统调试；
7.底盘线控系统测试；
8.底盘线控系统虚拟装配；
9.底盘线控系统多模式操作；
10.底盘线控系统标定实操；
11.驱动组件的故障排查；
12.充电系统的故障排查；
13.电池管理系统的故障排查；
14.整车控制器的故障排查；
15.整车电器电源配电系统的故障排查。
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	智能驾驶功能测试平台
	★一、至少可支持开展以下实训项目：
1.测试平台常规维护，涵盖电机控制器、摄像头、激光雷达及通信系统的拆装与维护；
2.视觉传感器安装后标定测试；
3.激光雷达安装后标定测试；
4.毫米波雷达安装后标定测试；
5.组合导航安装后标定测试；
6.多传感器融合与计算平台联合标定测试；
7.动力系统运行状态维护测试；
8.制动系统运行状态维护测试；
9.转向系统运行状态维护测试；
10.车身控制系统运行状态维护测试；
11.测试平台电路维护与故障排查；
12.测试平台以太网络维护与故障排查；
13.线控底盘、整车控制器、计算平台等零部件的维护与故障排查；
14.计算平台与摄像头的GMSL通路配置，完成摄像头与计算平台的数据通信测试；
15.计算平台与激光雷达的IP网络通路配置，完成激光雷达与计算平台的数据通信测试；
16.计算平台与执行器的CAN通路配置，成底盘电机的速度和功率的控制测试；完成底盘的挡位、转向、刹车的控制测试；完成底盘通信订阅管理，输出解析底盘状态信息；
17.传感器或执行器的数据录制，检测传感器或执行器数据采集过程中的状态；
18.可完成封闭场景的车辆动态测试，涵盖ACC（自适应巡航）、LCC（车道居中控制）、AEB（自动紧急制动）、HPA（记忆泊车）等。
二、技术参数要求
采用镂空设计，在流线型车架上搭载96线激光雷达，GMSL接口单目摄像头，毫米波雷达，超声波雷达，GNSS惯导单元，提供一体化底盘、电池和驱动系统、底盘支架。
1.感知模块
（1）96线激光雷达
探测距离：≥150米@10% ；
距离精度：±5cm@1g；
水平视角：≥120°；
水平角分辨率：≤0.25°。
（2）单目摄像头
输出像素：1920H*1080V；
像素大小：3um （BSI）。
（3）毫米波雷达
检测距离：0.8～250m ；
距离精度：≤0.16m。
（4）惯导单元
水平定位精度（RMS）：单点 L1/L2 1.2m；DGPS 0.4m；RTK 1cm+1ppm；
高程定位精度（RMS）：单点 L1/L2 2.5m；DGPS 0.4m；RTK 2cm+1ppm。
（6）超声波雷达
雷达探测距离：20cm～400cm；
控制器：至少支持通信方式：CAN BUS 通信。
（7）传感器支架主体为流线环形设计成型，表面光滑有质感，单目摄像头安装可以调节俯仰角度。
2.决策模块
▲（1）智能驾驶计算平台为中国制造，需采用国产生产CPU，AI算力：≥96TOPS，CPU：≥120K DMIPS；主体尺寸≤300mm x*180mm *40mm，防水防尘等级≥IP52，工作电压9-16V，工作温度-40℃—85℃。（提供实物图和产品白皮书证明）
（2）典型功耗≤70W，内存≥12GB，存储≥64GB，车载以太接口提供≥4路车载以太网口，其中≥2路100Mbps，≥2路1000Mbps，CAN接口提供≥7路CAN/CAN FD接口，视频接口提供≥10路Camera接入的LVDS接口，其中≥2路支持GMSL协议≥，8路支持Clockless协议，GPIO：提供≥1路ACC，提供≥1路PPS_IN，提供≥1路GPO。
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	智能驾驶功能测试系统
	一、开发工具要求
1.包含多种开发工具，包括：AutoSAR应用配置工具、编译运行工具、可视化仿真调测工具、检测标定诊断工具。
●2.AutoSAR应用配置工具（提供（1）-（5）的功能演示视频）
（1）AutoSAR应用配置工具模块配置界面包含：元素管理窗口和元素属性配置窗口；支持对配置元素进行灵活的增删改查。
（2）AutoSAR应用配置工具可进行拖拽式AUTOSAR工程CM通信架构设计，各画布元素可进行拖拽式选择，且各元素可进行重命名，可完成从虚拟传感器，到目标检测到控制等模块设计。
（3）AutoSAR应用配置工具可进行AUTOSAR工程创建，并进入配置画布，画布包含编程所需的数据类型Data Type、结构体Structure等编程常用元素。
（4）AutoSAR应用配置工具画布中的Detection Model模块包含摄像头检测CameraDetection、激光雷达检测LidarDection、毫米波雷达检测RadarDetection等模块，各模块可拖拽出至画布，并用通信线连接可通信。
（5）AutoSAR应用配置工具可根据拖拽的通信架构图进行自动化配置文件生成，生成的文件可以导入集成开发环境工具，进行加载，该工具还可对加载后的文件进行可执行代码的自动生成。
●3.可视化仿真调测工具：（提供（1）-（10）的功能演示视频）
（1）支持传感器数据可视化，包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达传感器数据可视化。
（2）支持基于图像的感知结果可视化，包括障碍物、交通灯、车道线、Freespace。
（3）支持基于激光雷达点云的障碍物、Freespace感知结果可视化。
（4）支持高精地图的车道线数据可视化。
（5）支持导航路径可视化。
（6）支持下发途经点、终点、地图刷新指令。
（7）支持自车模型加载。
（8）支持ST/SLT/二维曲线可视化。
（9）支持在可视化面板中查看车辆状态、车控指令、道路信息、定位和交通标志信息、导航场景和关键障碍物数据。
（10）支持Camera与Lidar传感器数据标定数据可视化（图像与激光雷达点云叠加显示）。
4.检测标定诊断工具：
（1）提供日志查询功能，以便用户快速查询和定位问题，包括调试类日志、显示类日志、告警类日志和错误类日志。
▲（2）提供查询设备拓扑信息功能，包括设备详细信息（设备类型、设备名称、操作系统版本、设备状态、设备温度）和网卡信息（互联网规约地址、物理地址、网络接口卡速率）。（提供软件界面截图）
（3）提供CM中业务进程进行event间通信拓扑关系，以便开发或者测试人员进行开发以及调测，包括查看软件拓扑全景、查看Node拓扑关系、查看目标Node相关信息、查看event拓扑关系。
（4）提供录制回放功能，通过录制event并进行回放可快速便捷定位问题，包括录制event数据、查看event频率、查看event消息、回放录制的bag或者event信息、对录制的bag或event文件进行自定义拆分或裁剪。
二、配套ADSFI自动驾驶服务框架
ADSFI对外提供各种自动驾驶领域常用的应用框架，其中应用框架覆盖感知类的框架，融合类的框架，规划控制类框架，定位类的框架，场景分析管理类框架。
1.相机检测：需提供使用相机目标检测框架完成 Yolov3 目 标检测算法的功能，包含接收 Camera 图像数据、图像预处理、使用 Yolov3 进行目标检测（包含神经网络推理和后处理过程）、检 测结果解析、发送结果的步骤，具有 DEMO 配置代码；
2.相机 + 激光雷达识别：相机 + 激光雷达目标识别的数 据收发需包含接收图像检测或跟踪目标框、接收原始点云数据、 接收定位信息、发送 3D 目标框的功能，具有 DEMO 配置代码；
3.车道线检测：需提供车道线检测的数据接收发送框架，包含接收图像信息、发送车道线拟合曲线的功能，具有 DEMO 配置 代码；
4.数据接收与处理
框架提供标准的数据接收与处理接口，支持多种传感器（如相机、激光雷达、毫米波雷达等）数据的接收、预处理和传输。开发者可以基于这些接口，针对具体传感器实现数据处理和功能开发。
5.数据通信与消息传输
框架采用高效的数据通信机制，确保各模块之间的数据流畅传输。标准的消息传输格式和接口，使得模块间的集成与通信更加简便，减少了开发者的开发成本。
6.统一的传感器接口
框架提供统一的传感器数据接口，开发者可以基于框架快速接入和使用不同种类的传感器（如相机、激光雷达等）。框架将传感器数据转化为统一格式，供后续处理和算法使用。
7.功能模块接口定义
为每个功能模块（如目标检测、目标跟踪、路径规划、定位等）提供明确的接口定义，开发者可以根据这些接口实现具体的功能模块。框架本身不实现具体功能，而是为开发者提供实现这些功能的基础。
8.感知类模块支持
框架支持感知类模块的开发，如目标检测、目标跟踪、障碍物检测等。框架通过提供数据接口和基本算法支持，帮助开发者快速实现基于相机、雷达、激光雷达等的感知功能。
9.融合类模块支持
框架提供多传感器数据融合的基础设施，允许开发者整合来自不同传感器的数据（例如，相机与激光雷达的融合），实现更高精度的感知和决策。
10.定位与导航模块支持
框架支持定位与导航功能开发，提供标准化的定位信息接口。开发者可以根据需求使用现有的定位技术（如GNSS、IMU、SLAM等），或扩展新的定位方案。
11.规划与控制模块支持
框架为路径规划与控制模块的开发提供基本接口，开发者可以在此基础上实现全局路径规划、局部路径规划、运动控制等功能。
12.场景分析与场景管理模块支持
框架提供场景分析模块和场景管理模块接口，开发者可以利用这些接口分析复杂场景、处理传感器数据并进行决策支持。
★三、至少可支持开展以下实训项目：
1.基于如何进行应用开发和调试的快速指南、了解软件平台功能和应用开发过程，掌握工具链和集成开发环境的使用等。
2.AI应用开发：包含AI开发框架的使用、TBE算子开发介绍等技能。
3.调测和维护：介绍了工具和调测和维护方法等。
4.基于ADSF进行智能驾驶应用开发：包括传感器接入开发指南，Camera、Lidar的目标检测应用开发示例，以及利用SAMM和ADSF进行规控的应用开发指南。
5.基于AP进行智能驾驶应用开发：包括AUTOSAR基础知识，AP应用开发流程和工具介绍等。
6.智能驾驶基础算法主要是规控相关的算法了解，有助于学员更好地理解智能驾驶相关概念和知识点。
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	激光雷达综合实训平台
	1、 配置要求
（一）≥96线激光雷达1套：
1.测距范围：≥150m；通信接口：以太网，PPS；
2.供电范围：9V-36VDC；
3.防护等级：≥IP67。
（二）工控机1台：
1.内存：≥8GB；
2.显示功能：支持单显、双线复制、双线扩展；USB接口：USB2.0、USB3.0；
3.运行环境：工作温度-10℃-60℃，工作湿度5%-95%相对湿度，无冷凝；
4.高清显示器分辨率：≥1920*1080；屏幕：≥24英寸；接口：HDMI VGA；
5.教学平台两侧支撑主体采用≥40*200mm 铝型材，用于固定和连接上下两个部分；
6.电源模块 AC220V 转 DC12V；
7.散热装置配置散热风扇，AC220V；
8.可移动脚轮4个，带有高低调节装置，单轮可承重≥200KG。
二、功能要求
1.配有模拟实车车辆顶板位置，可仿照实车对激光雷达进行安装以及标定操作，便于对激光雷达相关操作知识进行教学讲解；
2.针对多线激光雷达完成工作原理认知、系统配置及标定、工作环境认知的一体化教学需求进行设计；
3.可模仿真实车辆在实际道路中的驾驶行为，可动态演示激光雷达采集信号；
4.配有教学软件，软件包括实时障碍物探测模块和动态构建地图模块，软件教学内容与测试教学平台功能对应，展示激光雷达工作原理与功能；
5.测试软件可以对激光雷达可以根据需求设定实际测试效果，对激光雷达可以进行IP匹配修改与设置。
★三、至少可支持开展以下实训项目：
1.激光雷达结构认知；
2.激光雷达工作原理认知；
3.激光雷达系统集成调试；
4.激光雷达参数设定；
5.激光雷达障碍物检测与跟踪；
6.激光雷达基本数据测量。
四、配套数字化智能教学系统
1.系统总体设计
1.1 系统：纯B/S架构，linux server采用区块链webservice分布式异地服务集群部署及三地异步数据处理、备份，采用微服务模块，对所有功能做模块化拼接，可做到每个功能独立运行及与系统同步运行；
1.2存储：采用分布式对像存储模式，多地存储，三地备份；
1.3传输：支持CDN内容分发加速技术或明确数据传输速率、并发量等通用性能指标。
1.4站点：统一域名分站点数量不限，可根据地域、功能、分部门等模式开通新站点，分站点之间数据隔离，互不影响；
1.5组织结构：部门层级不限；平行单位互不影响，自定义部门管辖层级不限。
2.系统功能设计
2.1教师后台：采用教师独立后台并与管理后台数据隔离，教师后台可管理所在班级（班主任）的学员、课程等，并对自有资料库的课程、课件维护；
2.2课程功能：后台课程可以由视频、音频、文章、课件、考试、练习（word，excel，pptx，pdf，mp3，mp4）等不同类型组成，可通过鼠标拖动课程内容进行顺序修改，发布给学生学习；
▲2.3任务功能：后台指定学生按要求看视频，音频等达到规定的时间，并通过通关考试及格，则任务完成，获得结业证书并详细记录用户完成任务的进度；（提供此功能的截图作为证明材料）
2.4资料库功能：
在线编辑：通过上传、第三方链接的模式建立视频、音频、文章、课件库，通过网页模式可在线编辑PPT课件并存储；
资源分类：支持以树状结构的形式添加资源分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；
查询资源：支持以资源名称搜索条件进行查询、以资源分类搜索条件进行查询；
批量删除：支持选中一个或多个资源课件进行批量删除；
新增资源：支持上传文件类（docx、txt、excel等）、图片类（jpg、jpeg、png）、幻灯片类（pptx）、视频（mp4）、链接类等格式的资源；
删除资源：支持针对某一个资源课件进行删除；
2.5班级功能：对班级学生，班级微课，班级课件，班级课程，班级考试，班级练习等进行管理；
2.6题库功能：支持文字、图片、音频、视频等为题干载体，支持单选题，多选题，判断题，填空题，完形填空题，主观题，阅读题，并支持excel导入，可由固定选题、题库抽题等组卷模式；
2.7练习功能：
练习模式：可固定选题、题库抽题等练习模式；
练习分类：支持以树状结构的形式添加练习分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；
查询练习：支持以练习名称搜索条件进行查询、支持以练习分类搜索条件进行查询；
批量删除：支持管理员选中一场或多场练习，进行批量删除；
编辑练习：支持编辑某一场练习；
置顶练习：支持置顶显示某一场练习；
删除练习：支持删除某一场练习；
2.8课件管理：
课件分类：支持以树状结构的形式添加课件分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；
查询课件：支持以课件名称搜索条件进行查询、支持以课件分类为搜索条件进行查询；
批量删除：支持管理员选中一个或多个课件进行批量删除；
新增课件：支持上传pptx、pdf文档格式、支持上传第三方链接地址。
预览课件：支持预览查看某一个课件；
编辑课件：支持编辑pptx格式的课件；
删除课件：支持针对某一个课件进行删除。
2.9评价管理：
查询评价：支持以课程名称和用户名两种搜索条件进行查询；
回复评价：支持管理员在后台对该课程的评价内容进行查看、回复；
删除评价：支持对该课程的评价内容进行删除。
3.技术资料内容（存放于数字化智能教学系统）
3.1激光雷达技术资料。
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	视觉传感器综合实训平台
	1、 一、配置要求
（一）双目视觉传感器：
1.深度范围：0.25-2.5m；精度：1m±5mm；
2.视场角（FOV）：H67.9°xV45.3°；
3.数据协议：OpenN12.0。
（二）主控模块：
1.内存：≥4GB；
2.功耗：≥15W；支持设备：视觉传感器；
3.高清显示器：分辨率：≥1920*1080；屏幕：≥24英寸；接口：HDMI VGA；整体尺寸：≥542*410mm；
4.教学平台：整体尺寸≥1050*600*1700mm，产品两侧支撑主体采用≥40*200mm铝型材，用于固定和连接上下两个部分；
5.电源模块AC220V转DC12V；
6.散热装置配置散热风扇，AC220V；
7.可移动脚轮配置4个，带有高低调节装置，单轮可承重≥200KG。
二、功能要求
1.模拟实车的视觉传感器工作实况，完成视觉系统的实时工作教学；
2.配有深度相机，可以通过功能学习，可以进行红绿灯识别、交通标志识别、车道线识别等工作测试；
3.配套视觉调试专用软件，辅助完成安装调试、识别测试等实训任务。
★三、项目要求：至少可支持开展以下实训项目：
1.视觉传感器的结构组成认知；
2.视觉传感器的工作原理认知；
3.视觉传感器的安装、标定；
4.红绿灯视觉识别测试；
5.交通标志识别测试；
6.车道线识别测试。
四、配套数字化智能教学系统
1.系统总体设计
1.1 系统：纯B/S架构，linux server采用区块链webservice分布式异地服务集群部署及三地异步数据处理、备份，采用微服务模块，对所有功能做模块化拼接，可做到每个功能独立运行及与系统同步运行；
1.2存储：采用分布式对像存储模式，多地存储，三地备份；
1.3传输：满足教学系统正常访问速率与稳定性的通用网络传输要求，允许供应商自主选择合规的网络服务方案。
1.4站点：统一域名分站点数量不限，可根据地域、功能、分部门等模式开通新站点，分站点之间数据隔离，互不影响；
1.5组织结构：部门层级不限；平行单位互不影响，自定义部门管辖层级不限。
2.系统功能设计
2.1 教师后台：采用教师独立后台并与管理后台数据隔离，教师后台可管理所在班级（班主任）的学员、课程等，并对自有资料库的课程、课件维护；
2.2 课程功能：后台课程可以由视频、音频、文章、课件、考试、练习（word，excel，pptx，pdf，mp3，mp4）等不同类型组成，可通过鼠标拖动课程内容进行顺序修改，发布给学生学习；
▲2.3任务功能：后台指定学生按要求看视频，音频等达到规定的时间，并通过通关考试及格，则任务完成，获得结业证书并详细记录用户完成任务的进度；（提供此功能的截图作为证明材料）
2.4资料库功能：
在线编辑：通过上传、第三方链接的模式建立视频、音频、文章、课件库，通过网页模式可在线编辑PPT课件并存储；
资源分类：支持以树状结构的形式添加资源分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；
查询资源：支持以资源名称搜索条件进行查询、以资源分类搜索条件进行查询；
批量删除：支持选中一个或多个资源课件进行批量删除；
新增资源：支持上传文件类（docx、txt、excel等）、图片类（jpg、jpeg、png）、幻灯片类（pptx）、视频（mp4）、链接类等格式的资源；
删除资源：支持针对某一个资源课件进行删除；
2.5 班级功能：对班级学生，班级微课，班级课件，班级课程，班级考试，班级练习等进行管理；
2.6题库功能：支持文字、图片、音频、视频等为题干载体，支持单选题，多选题，判断题，填空题，完形填空题，主观题，阅读题，并支持excel导入，可由固定选题、题库抽题等组卷模式；
2.7练习功能：
练习模式：可固定选题、题库抽题等练习模式；
练习分类：支持以树状结构的形式添加练习分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；
查询练习：支持以练习名称搜索条件进行查询、支持以练习分类搜索条件进行查询；
批量删除：支持管理员选中一场或多场练习，进行批量删除；
编辑练习：支持编辑某一场练习；
置顶练习：支持置顶显示某一场练习；
删除练习：支持删除某一场练习；
2.8课件管理：
课件分类：支持以树状结构的形式添加课件分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；查询课件：支持以课件名称搜索条件进行查询、支持以课件分类为搜索条件进行查询；
批量删除：支持管理员选中一个或多个课件进行批量删除；
新增课件：支持上传pptx、pdf文档格式、支持上传第三方链接地址。
预览课件：支持预览查看某一个课件；
编辑课件：支持编辑pptx格式的课件；
删除课件：支持针对某一个课件进行删除；
2.9评价管理：
查询评价：支持以课程名称和用户名两种搜索条件进行查询；
回复评价：支持管理员在后台对该课程的评价内容进行查看、回复。
删除评价：支持对该课程的评价内容进行删除。
3.技术资料内容（存放于数字化智能教学系统）
3.1双目摄像头技术资料。
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	组合导航综合实训平台
	一、实训台介绍
组合导航装配调试台架用于理论教学、实训及考核，台架通过部署组合导航实现智能传感器的原理介绍、结构展示、装配、数据检测及考核功能。包含组合导航，配套软件，仪器仪表工具以及其他配套模块等。
二、实训台配置
1.操作台：钣金外壳，含示教面板用于设备原理教学。
2.组合导航
1）具有GNSS和IMU组合导航定位；
2）IMU测量维度： 加速度3维，角速度3维；
3）量程：加速度：±2/4/8/16g（可选），角速度：±250/500/1000/2000°/s（可选），角度X、Z轴±180°，Y轴±90°。
4）稳定性： 加速度： 0.01g， 角速度0.05°/s。
5）姿态测量稳定度： 0.01°。
6）收星频点：BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b；GPS L1CA/L1C/L2C/L2P/L5；GLONASS L1/L2；Galileo E1/E5a/E5b；QZSS L1/L2/L5；SBAS L1。
7）单点定位精度：平面≤ 1.5m （RMS）；高程≤3.0m（RMS）
8）RTK精度：平面≤ 8.0mm + 1ppm （RMS）；高程≤ 15mm + 1ppm （RMS）
9）支持RS-232接口；
10）包含组合导航主机、2个卫星天线及连接线等。
3.计算单元
1）CPU：不低于英特尔12代6核12线程，主频不低于2.5G，三级缓存不低于12M；
2）内存：不少于8GB LPDDR4 x 2666MhZ；
3）存储：硬盘，不少于250GB。
三、设备功能
1.进行组合导航标定，接收组合导航数据信息；可以实时读取GNSS卫星数据及惯导姿态数据，并使用串口指令对模块进行配置；
2.设备具备RTK差分定位功能，可进行RTK差分定位系统原理教学实训；具备双RTK天线，进行相关定向实训。
★四、至少可支持开展以下实训项目：
1.智能汽车传感器组合导航认知；
2.组合导航的装调测试；
3.组合导航异常故障排除；
4.组合导航不显示故障排查；
5.组合导航装调常见异常。



（四）演示讲解
提供15项功能演示，具体演示内容如下：
1.AutoSAR应用配置工具
（1）AutoSAR应用配置工具模块配置界面包含：元素管理窗口和元素属性配置窗口；支持对配置元素进行灵活的增删改查。
（2）AutoSAR应用配置工具可进行拖拽式AUTOSAR工程CM通信架构设计，各画布元素可进行拖拽式选择，且各元素可进行重命名，可完成从虚拟传感器，到目标检测到控制等模块设计。
（3）AutoSAR应用配置工具可进行AUTOSAR工程创建，并进入配置画布，画布包含编程所需的数据类型Data Type、结构体Structure等编程常用元素。
（4）AutoSAR应用配置工具画布中的Detection Model模块包含摄像头检测CameraDetection、激光雷达检测LidarDection、毫米波雷达检测RadarDetection等模块，各模块可拖拽出至画布，并用通信线连接可通信。
（5）AutoSAR应用配置工具可根据拖拽的通信架构图进行自动化配置文件生成，生成的文件可以导入集成开发环境工具，进行加载，该工具还可对加载后的文件进行可执行代码的自动生成。
2.可视化仿真调测工具：
（1）支持传感器数据可视化，包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达传感器数据可视化。
（2）支持基于图像的感知结果可视化，包括障碍物、交通灯、车道线、Freespace。
（3）支持基于激光雷达点云的障碍物、Freespace感知结果可视化。
（4）支持高精地图的车道线数据可视化。
（5）支持导航路径可视化。
（6）支持下发途经点、终点、地图刷新指令。
（7）支持自车模型加载。
（8）支持ST/SLT/二维曲线可视化。
（9）支持在可视化面板中查看车辆状态、车控指令、道路信息、定位和交通标志信息、导航场景和关键障碍物数据。
（10）支持Camera与Lidar传感器数据标定数据可视化（图像与激光雷达点云叠加显示）。
3.具体要求详见评分点“技术演示”部分。
三、商务要求
包括交付要求、安装调试、质保及售后服务要求、验收要求、付款方式、履约保证金等：
（一）交付要求
1.标的数量：详见采购标的清单
2.供货周期：2026年12月15日前完成供货安装调试，并通过采购人验收。
3.交货地点：江苏省南通中等专业学校。
（二）安装调试、质保及培训服务要求
1.总体服务要求：
中标供应商须提供安装、调试、培训、维护等服务，硬件设备原厂三年质保、课程资源包可以单独下载，软件永久授权，所有设备质保期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费及交通费。设备发生故障时，接到用户通知需24小时内上门，48小时内解决问题。
2.培训要求：
（1）对采购单位人员进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于2天。
（2）对采购单位人员进行设备安全培训。
（3）提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。
4.成交供应商应免费提供一定数量的培训资料。
（三）验收要求
1.在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请南通市教育技术中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。在验收过程中因设备本身、调试等原因产生费用，所有费用由供应方负责。
2.验收时，未按照要求提供相关材料的，视为验收不合格；整改期限前仍不能完成整改的，视为投标人无履约能力，采购人有权终止合同，一切责任由投标人承担。
（四）付款方式
验收合格后一次性付清合同款。
（五）履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商，则视为自动放弃成交资格。
2.成交供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz)。
四、采购需求中必须满足的实质性要求
[bookmark: _Toc12359]供应商应在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中逐项响应实质性要求，并将对应的佐证材料在上述表格下方依次列明。未按本款规定在偏离表下方列明佐证材料的，评标委员会将启动澄清程序，要求供应商在规定期限内作出说明或补充；供应商拒不澄清或澄清后仍不满足实质性要求的，其响应文件按无效处理。
1.报价实质性要求
1.1供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只选择其中部分内容报价者，视为无效报价。
2.技术部分实质性要求（佐证材料须在《技术要求响应及偏离表》下方列明）
2.1标注“★”的技术参数均为实质性参数，不得负偏离，否则视为无效响应。
3.商务部分实质性要求（佐证材料须在《技术要求响应及偏离表》下方列明）
3.1商务要求不接受负偏离，否则视为无效响应。
3.2投标人在投标文件中须提供承诺函，承诺提供的软件在质保期内具有合法有效的知识产权或合法有效的使用权，不提供视为非实质性响应。（投标人须做出书面承诺，格式自拟）
3.3投标人报价为总价包干，须包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于货物、运输、安装、税金等。投标人须提供书面承诺（格式自拟），承诺报价已覆盖全部内容，中标后不得以任何理由要求追加费用。





第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]评标方法与评标标准
1.价格分：50分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
2.技术分：25分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准
	主/客观分

	1
	技术指标
	19
	投标人应在《技术要求响应及偏离表》中对照招标文件项目需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求设备技术参数要求”中所有招标技术参数进行逐项应答响应，本项满分19分。
标“★”项为实质性一票否决项，不参与本次扣分评审；
标“▲”项为设备重要技术指标，每有一项不满足或负偏离减0.5分；除此之外，每有一项不满足或负偏离减0.1分扣完为止。
（以供应商提供的《技术要求响应及偏离表》为准，各供应商均应如实填写偏离情况。如果参数描述中要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离扣分；如果参数描述中未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准。）
	客观分

	2
	技术演示
	6
	投标人须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，视频时间控制在10分钟内（超过10分钟的，仅根据视频前10分钟所演示讲解内容评分），单个附件压缩包大小不得超过50MB，整体附件压缩包不得超过300MB（演示文件格式仅限采用MP4格式），演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因投标人上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由投标人自行承担责任。演示内容为标注“●”的技术参数，0.4分/项，共15项，完全满足得6分，部分满足或不满足或不演示均不得分。具体演示内容如下：
●1.AutoSAR应用配置工具
（1）AutoSAR应用配置工具模块配置界面包含：元素管理窗口和元素属性配置窗口；支持对配置元素进行灵活的增删改查。
（2）AutoSAR应用配置工具可进行拖拽式AUTOSAR工程CM通信架构设计，各画布元素可进行拖拽式选择，且各元素可进行重命名，可完成从虚拟传感器，到目标检测到控制等模块设计。
（3）AutoSAR应用配置工具可进行AUTOSAR工程创建，并进入配置画布，画布包含编程所需的数据类型Data Type、结构体Structure等编程常用元素。
（4）AutoSAR应用配置工具画布中的Detection Model模块包含摄像头检测CameraDetection、激光雷达检测LidarDection、毫米波雷达检测RadarDetection等模块，各模块可拖拽出至画布，并用通信线连接可通信。
（5）AutoSAR应用配置工具可根据拖拽的通信架构图进行自动化配置文件生成，生成的文件可以导入集成开发环境工具，进行加载，该工具还可对加载后的文件进行可执行代码的自动生成。
●2.可视化仿真调测工具：
（1）支持传感器数据可视化，包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达传感器数据可视化。
（2）支持基于图像的感知结果可视化，包括障碍物、交通灯、车道线、Freespace。
（3）支持基于激光雷达点云的障碍物、Freespace感知结果可视化。
（4）支持高精地图的车道线数据可视化。
（5）支持导航路径可视化。
（6）支持下发途经点、终点、地图刷新指令。
（7）支持自车模型加载。
（8）支持ST/SLT/二维曲线可视化。
（9）支持在可视化面板中查看车辆状态、车控指令、道路信息、定位和交通标志信息、导航场景和关键障碍物数据。
（10）支持Camera与Lidar传感器数据标定数据可视化（图像与激光雷达点云叠加显示）。
	客观分


3.商务分：25分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准
	主/客观分

	1
	类似
业绩
	2
	投标单位自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。
提供完整合同及对应的部分结算发票。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。
	客观分

	2
	技术力量保障
	2
	投标人或产品制造商拟投入本项目的服务技术人员中，每有1人具有“新能源汽车装调与测试”1+X培训师证书的得1分，本项最高得2分。
提供相关证明材料原件的扫描件并加盖电子签章，未提供证明材料或提供的证明材料不符不得分。
	客观分

	3
	知识产权保护
	2
	为保障知识产权避免产权的纠纷及产品正版权益，产品制造商或供应商应具备“智能网联汽车测试装调3D虚拟仿真软件”相关软件著作权证书的得1分；具备“底盘线控测试系统计算机软件”相关软件著作权证书的得1分；本项最高得2分。
提供软件著作权证书原件的扫描件并加盖电子签章，未提供证明材料或提供的证明材料不符不得分。
	客观分

	4
	培训
保障
	1
	为满足教学及教师培训考证需求，投标人应提供《智能网联汽车测试员》教师培训及考证服务保障：
（1）投标人承诺为采购人提供不少于2个名额的免费《智能网联汽车测试员》培训及考证服务的得1分，提供加盖投标人公章的《培训承诺书》（格式自拟）。
	客观分

	5
	项目设计方案
	6
	投标人根据智能网联汽车教学实训实施要求，结合学校实际教学情况，提供智能网联汽车实训室整体设计方案及实训室效果图。方案应围绕智能网联汽车实训中心功能进行设计，功能详细、清晰，体现智能网联汽车关键技术，结合各实训室功能点、教学点，布局清晰、协调，体现技术先进性和一体化教学可行性。
完全结合学校实际教学情况和教学实训要求，整体设计及效果图完整、清晰；功能规划详细，关键技术呈现准确，各实训室教学功能与实训功能对应，空间布局与教学流线协调，能充分体现技术先进性和教学一体化；内容详尽、逻辑清晰，可操作性强无任何瑕疵的得6分；
存在1处瑕疵的得5分；
存在2处瑕疵的得4分；
未完整阐述设计方案内容、核心功能规划不满足教学实训要求，或存在3处及以上瑕疵的得2分；
未提供的不得分。
注：以上所称“瑕疵”是指：
①内容空洞笼统，缺少可量化设计指标、落地执行细则、教学功能点对应说明、效果图表达深度、专人对接机制、时限承诺等关键实质性信息；
②未结合本项目学校实际教学情况、实训场地条件、设备配置、专业建设规划、交付要求定制编制，直接套用通用模板，无针对性调整适配内容；
③实训室功能定位、教学流线、人员对接、进度保障、扩展升级等内容前后表述冲突，评审无法判定实际执行标准；
④方案存在流程逻辑漏洞、行业实施常识错误，不符合现行职业教育实训室建设规范、智能网联汽车相关技术标准或项目管理规范标准；
⑤设计人员配置、资源投入、进度保障、协调配合、效果图落地相关承诺违背采购文件硬性要求，或现有人力、技术、资源条件下无法落地兑现。
	主观分

	6
	实施
方案
	6
	投标人针对项目需求提供“货物包装、交货、安装、调试”项目实施方案，包括但不限于人员安排、实施计划、流程、执行方案等。
方案全面覆盖货物包装、交货、安装、调试等环节，结合本项目设备特点、学校现场条件、供货周期及教学使用安排；人员分工、实施计划与进度节点明确可行，包装运输、到货交接、开箱验收、现场安装、系统调试、试运行、培训移交、验收配合等流程完整、步骤清晰；质量、安全、文明施工及风险应急措施针对性强，各环节衔接顺畅、可操作性强。内容完整合理、逻辑清晰、完全贴合采购需求，各项保障措施量化明确、落地性强、无任何瑕疵的得6分；
存在1处瑕疵的得5分；
存在2处瑕疵的得4分；
未完整阐述货物包装、交货、安装、调试等保障配合内容，核心措施不满足项目实施要求，或存在3处及以上瑕疵的得2分；
未提供的不得分。
注：以上所称“瑕疵”是指：
①包装未结合智能网联汽车实训设备精密易损特点，缺少包装材料、防震防潮防静电、加固标识及破损责任界定等实质内容；
②交货未结合学校现场与教学安排，未明确供货批次、到货时间、交接验收流程及缺件破损补换货时限；
③安装调试未明确人员资质分工、安装步骤、调试量化指标、试运行时长、培训移交及验收配合，或与设备要求、场地条件不符；
④实施计划与进度节点笼统，未明确各环节起止时间、关键里程碑及与学校教学、交叉施工的协调措施，人员、资源、供货周期前后矛盾；
⑤质量安全文明施工及应急措施套用模板，未针对设备搬运、临时用电、高空作业、成品保护等提出可操作措施及应急响应责任人，相关承诺无法落地。
	主观分

	7
	售后服务方案
	6
	投标人提供针对本项的售后服务计划，包括但不限于质保期、备品备件价格、培训、维护保养计划及措施、售后服务机构设置等。
完整覆盖质保期及质保范围、备品备件供应与价格、培训安排、维护保养计划及措施、售后服务机构设置与人员配置等内容；质保责任清晰，备件价格透明、供应及时，培训对象、内容、方式、课时及考核安排具体，维护保养周期、内容、记录及故障预防措施明确；报修渠道、响应时限、故障处理流程、回访巡检及应急保障机制完善；服务机构贴近采购人使用需求，到达现场便捷，服务方式灵活，能保障教学实训连续开展；完整性强、响应程度高、便捷性突出，可操作性强的得6分；
存在1处瑕疵的得5分；
存在2处瑕疵的得4分；
未完整阐述售后服务内容、核心措施不满足项目实施要求，或存在3处及以上瑕疵的得2分；
未提供的不得分。
注：以上所称“瑕疵”是指：
①质保期及质保范围表述笼统，未明确质保起算时间、覆盖设备范围、免费维修更换条件及除外责任；
②备品备件未明确常用备件清单、单价、供货时限及停产替代方案，价格不透明或供应承诺无法兑现；
③培训安排未明确对象、内容、方式、课时、考核及资料交付，维护保养未明确周期、内容、记录及故障预防措施；
④报修渠道、响应时限、故障处理流程、回访巡检及应急保障机制不完善，未明确到场时限、修复时限及备用替代方案；
⑤售后服务机构与人员配置未结合学校位置，未明确服务网点、人员资质、到达便捷性，相关承诺违背采购文件要求或无法落地。
	主观分




[bookmark: _Toc5488]第六章 投标文件格式
友情提示：
为确保资格审查及评审工作的顺利进行，建议供应商严格按照本项目采购清单所列明的序号、名称、规格型号及技术参数，逐项、依次、完整地填写报价表及相关投标（响应）文件。请勿擅自调整顺序或随意增减条目，以免因信息错乱、遗漏或对应关系不清，导致评审专家无法快速、准确地进行核对，进而影响资格审查效率，甚至可能因此被视为未实质性响应而承担不利后果。



投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   





投标文件目录
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.提供有效的营业执照复印件并加盖公章
4.法定代表人身份证明（格式见附件4）
5.法定代表人授权委托书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
8.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
备注：上述“资格审查内容”中1、3、4、6条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、7、8条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对采购需求中加下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供佐证材料，否则作无效投标处理。
1.技术要求响应及偏离表（格式见附件7）
2.商务要求响应及偏离表（格式见附件8）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或属于监狱企业的证明文件
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）

附件1 
开标一览表
项目名称：
项目编号：                          货币单位：人民币元
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



备注：
1.本附件格式仅作参考，投标人以苏采云平台实际情况进行填报。
2.本次报价为总价，大小写不一致时以大写为准；
3.本表中的总报价应与“投标分项报价表”中的总报价一致，如不一致以本表为准。

供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：        年     月     日


附件2 
投标分项报价表
项目编号：                                          货币单位：人民币元
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：        年     月     日
备注：
1.报价采用总承包方式，“总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.本表中“总报价”应当与“开标一览表”中“ 投标总报价”一致。
3.供应商需认真填写本表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
附件3
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                          供应商名称：（加盖CA电子公章）
  
                                 日期：______年    月    日



附件4

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人有效期内的身份证复印件（加盖CA电子公章）


附件5
法定代表人授权委托书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权_______________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                              
    被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日期：                                              

注：
提供代理人有效期内的身份证复印件（加盖CA电子公章）；
法定代表人亲自参与的本附件无需提供。

附件6                      
投标函
致：南通市教育技术中心
根据贵方的JSZC-320600-****号招标文件，正式授权下述_____（被授权人姓名）代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________（被授权人姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
                                          供应商名称：（加盖CA电子公章）

                         日期：      年    月    日


附件7
技术要求响应及偏离表
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	超出、符合或偏离

	ROS智能车

	一、产品要求
	1.车体上下两层可分离，车体上层易拆快速组装模式设计，车体下层使用金属结构。智能车各结构零部件采用完整的一体化成型设计，结构件、连接线束、计算单元、控制板等模块外露，清晰可见电气架构。
	
	

	
	2.智能车车轮采用大驱动轮设计，加厚的橡胶轮，轮径不小于150mm。
	
	

	
	3.电量显示：智能车车尾处配备电量显示表，实时显示智能车的电池电量状态。
	
	

	
	4.智能车控制主板采用丰富外设接口，系统登录采用高速wifi方式，支持SSH、VNC等多种登录方式，方便高效。
	
	

	

	▲5.下位机控制主板由多合一控制板集成，核心处理器使用AVR内核，封装TQFP-100（14x14），支持四电机运行驱动，支持外接≥6路USB，支持≥1路5V输出，支持≥1路12V输出，板载≥2路串口：≥1路负责与上位机通讯，≥1路负责蓝牙无线通讯。
	
	

	
	▲6.需配置开源协议手机遥控器App，app具备蓝牙连接遥控和wifi连接遥控两种模式，具备通信，控制，配置等页面，遥控下发内容信息，手机端可见，手柄模式和单手摇杆模式可切换。
	
	

	
	7.自研算力芯片平台：
7.1内置SOC/AI计算模块要求国内自研，自主可控。
7.2 AI处理器：≥1个AI core（主频≥0.5GHz）
≥4核 CPU 处理器核 （主频≥1.0GHz）；AI算力：半精度（FP16）：≥4 TFLOPS 整数精度（INT8）：≥8 TOPS 
内存：速率：≥3200Mbps；位宽：≥64bit；容量：≥4GB；支持ECC内存保护；
7.3支持不低于20路H264/H265 1080P 30FPS 视频解码能力；支持不低于12路H264/H265 1080P 30FPS 视频编码能力；
7.4支持SATA/USB3.0/PCIE等高速接口，支持千兆网口。
7.5算力平台安装方式：为适应桌面教学需要，产品采用人性化卡扣设计，无需工具即可快速完成拆装，可便捷式携带完成算力平台程序烧录。
7.6.算力平台扩展接口：
≥2个RJ45网口，支持自适应100/1000M；
≥2个HDMI接口；
≥2个USB 3.0接口，兼容USB2.0；
≥1个USB 3.0 Type-C接口；
≥2个MIPI-CSI 51针连接器，可连接摄像头模组；
≥1个MIPI-DSI 51针连接器
≥1个40针扩展接口。
	
	

	
	8.单线激光雷达
测距分辨率：<1mm（测量物体在1m以内）；<实际距离的 1%（1m-15m范围内）；<实际距离的2%（15m 以上范围）。
	
	

	
	9.单目摄像头
镜头：镜头视场角大于等于120度，支持软件畸变校正
接口：需支持标准USB2.0接口免驱
	
	

	
	10.深度摄像头
（深度）工作范围：0.6-8m
（深度）精度：1m：±3mm
	
	

	
	11.车身姿态传感器IMU
使用电源：4.7～5.5V
使用电流：5.0±0.5mA
通信方式：需支持USB串口
	
	

	
	12.底盘控制模块图形化编程入门教学：
智能车底盘控制模块支持图形化编程控制，能够配合Scratch for Arduino、Mixly、mind+等图形化编程工具实现编程控制。
	
	

	二、内置软件系统
	1.自动驾驶操作系统软件
自动驾驶操作系统软件包含车辆控制模块，底盘标定，单目摄像头标定，单目摄像头巡线，深度摄像头标定，深度摄像头测距，深度摄像头目标跟随，深度摄像头巡线，单线激光雷达测距，单线激光雷达建图，单线激光雷达跟随，单线激光雷达自主导航，单点激光雷达测距，惯导IMU与里程融合等功能。
	
	

	
	2.虚拟仿真控制软件
虚拟仿真控制软件，可在此上面进行车辆模型搭建、自动驾驶环境搭建、自动驾驶功能虚拟仿真验证，基于linux系统实现以下功能：阿克曼小车仿真激光雷达构建地图，阿克曼小车仿真激光雷达自主导航，智慧猫模型仿真激光雷达构建地图，智慧猫模型仿真激光雷达自主导航，智慧猫模型仿真深度摄像头构建地图，智慧猫模型仿真深度摄像头自主导航，单目摄像头仿真巡车道线行驶等。
	
	

	★三、至少可支持开展以下实验实训项目
	1.单线激光雷达驱动安装、编译；
	
	

	
	2.单线激光雷达参数配置；
	
	

	
	3.单线激光雷达点云可视化显示；
	
	

	
	4.单线激光雷达自主导航；
	
	

	
	5.单目摄像头驱动安装、编译；
	
	

	
	6.单目摄像头参数配置；
	
	

	
	7.单目摄像头标定；
	
	

	
	8.单目摄像头巡线；
	
	

	
	9.深度摄像头驱动安装、编译；
	
	

	
	10.深度摄像头参数配置；
	
	

	
	11.深度摄像头标定；
12.深度摄像头车道线检测与识别；
	
	

	
	13.车载SLAM定位与地图构建；
	
	

	智能网联多传感器移动测试平台

	一、功能要求
	▲1.需采用带有自锁的静音脚轮的无线一体化移动式推车，配置大容量电池，支持室内教学及室外数据采集、地图录制等多场景实训任务。
	
	

	
	▲2.实训平台主要器件需包含96线激光雷达、超声波雷达、毫米波雷达、车载单目摄像头、路侧监控摄像头、DMS红外摄像头、双目摄像头、惯导单元、交通信号灯、CAN卡、一拖多Hub、高性能控制终端。（提供不少于上述5种传感器实物图片，要求各传感器安装位置画面清晰可见）
	
	

	
	3.需采用开孔式传感器安装立柱，可在不同位置随意挂载各类传感器及路侧设备。
	
	

	
	4.传感器需采用卡扣式快拆结构部署，确保传感器快速拆装。
	
	

	二、技术参数（传感器规格要求）
	1. 96 线激光雷达
探测距离：≥150 米@10%，支撑 不少于200 米检测；距离精度： ≤±5cm。
	
	

	
	2.超声波雷达
精度：≤1cm。
	
	

	
	3. 毫米波雷达
检测距离：0.20～170m；
距离分辨率：≤0.4m。
	
	

	
	4.监控摄像头
夜视类型：至少包含星光夜视。
	
	

	
	5.前视摄像头
支持主流高速视频传输接口，并具备转USB输出功能，满足实时视频传输需求。
	
	

	
	6. DMS摄像头
支持主流高速视频传输接口，并具备转USB输出功能，满足实时视频传输需求。
	
	

	
	7.双目摄像头
测距范围：1.5m～40m；
测距误差：5%以内。
	
	

	
	8.惯导单元
姿态指标：测量范围俯仰角/ 横滚角/航向角≥±90/≥±180/0-360°，分辨率 ：≤0.01。
	
	

	
	9.交通信号灯控制方式：至少支持采用485 控制。
	
	

	
	10. CAN卡：支持双向传输，CAN 发送、接收。
	
	

	
	11.控制终端：内存容量： ≥16GB。
	
	

	
	12. 12V 一拖多 Hub接口数量：≥10；接口类型：至少包含USB3.0。
	
	

	三、智能传感器测试装调软件
	智能传感器测试装调软件可对传感器调试、测试、标定、检测的理实一体化培训教学与考核，可完成传感器如移动目标检测、室内建图、多传感器融合等众多功能，配套传感器相关参数、程序源码，支持指令输入和按键控制两种方式实训，便于二次开发。
	
	

	
	激光雷达应用测试软件包
由雷达用户手册、雷达可视化配置工具软件、雷达协议解析与考核教学软件、雷达数据抓取测试工具等构成。
	
	

	
	1.配套资料包含
（1）雷达用户手册；
（2）雷达可视化配置工具；
（3）支持window及Linux的抓包工具及案例说明。
	
	

	
	2.激光雷达协议解析与考核教学软件
（1）教学系统内置激光雷达基础认知、激光雷达描数据解析、激光雷达设备状态解析、激光雷达教学系统考核4个模块。其中基础认知模块须包含不少于2个专业级3D动画视频演示。其中结构认知动画内容包含≥96 线激光雷达内部零部件拆解；工作原理动画内容包含脉冲测距法、相位测距法、激光发射到接收的时间计算等3种原理介绍。
▲（2）扫描数据解析包MAC、IP、含版本号、包计数、时间戳、回波输出模式、补偿角索引等字段，设备状态数据解析包含以太网收发器、遮挡、设备认证等字段，要通过IP和端口抓取数据帧，每次抓取数据不一样，并以表格的形式可视化显示，每行颜色不同。（投标文件需提供软件界面截图证明）
（3）教学系统内置考核功能，要实现手动提交和超时自动提交两种提交方式。学生登录后可同步查看实时报文数据与测试题，通过解析报文填写答案，提交后，系统自动记录答题时长并生成PDF报告，内容含正误统计、正确答案与作答对比。
	
	

	
	毫米波雷达应用测试软件包
由雷达用户手册、雷达可视化配置工具软件、CAN总线编程基础软件包、毫米波雷达协议解析与考核教学软件、毫米波雷达应用编程示例软件包等构成。
	
	

	
	1.配套资料包含
（1）雷达用户手册；
（2）雷达可视化配置工具及使用说明；
（3）CAN通信编程基础示例包。
	
	

	
	2.毫米波雷达协议解析与考核教学软件
教学软件需包含毫米波雷达配置参数、运动信号输入、毫米波雷达状态监测、毫米波雷达信号解析、毫米波雷达教学考核系统5个模块。
通过与毫米波雷达硬件连接，实现毫米波雷达教学软件功能：
（1）毫米波雷达配置参数模块：需至少包含雷达基本配置、Cluster/0biect过滤配器、碰撞检测配置、碰撞检测区域配置4种配置参数配置，每种配置对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明
▲（2）运动信号输入模块：需至少包含输入速度和输入横摆角速度2种信号输入模块，每种配置对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。界面可通过查看按钮跳转到数据接收界面，来实时获取设备原始数据，并能够随时停止数据接收或清空历史显示数据。（提供软件界面截图证明）
（3）毫米波雷达状态监测模块：需至少包含雷达基本状态、Cluster/0biect过滤配器状态、碰撞检测状态、碰撞检测区域状态4种状态监测模块，每种检测模块对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。
▲（4）毫米波雷达信号解析模块：需至少包含Cluster列表信息、Cluster一般信息、Cluster质量信息、Object列表信息、Object一般信息、Object质量信息、Object扩展信息、Object碰撞检测报警8种信号解析模块，每种解析模块对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。（提供软件界面截图证明满足此条参数要求）
（5）教学考核系统模块：学生登录后可自行答题，提供手动提交和超时自动提交2种提交方式，提交后，系统自动生成PDF报告，包含正确答题数和错误答题数统计、正确答案与作答对比。
	
	

	
	毫米波雷达编程示例工程 
（1）数据获取与显示：
使用毫米波雷达设备获取原始雷达数据。
读取并显示毫米波雷达的原始数据。
使用可视化工具（如Matplotlib、Plotly）将雷达数据可视化，让学生了解数据的基本结构。
（2）目标检测与跟踪：
利用毫米波雷达数据进行目标检测。
	
	

	
	超声波雷达应用测试软件包
由雷达用户手册、雷达DBC数据分析工具、CAN总线编程基础软件包、雷达协议解析与考核教学软件、雷达目标检测应用编程示例软件包等构成。
	
	

	
	1.配套资料包含
（1）雷达用户手册；
（2）CAN通信DBC编程基础示例包。
	
	

	
	2.超声波雷达应用测试软件
软件支持常用探头超声波系统，支持探头距离探测和一发多收多探头障碍物坐标探测。
	
	

	
	3.超声波雷达应用测试软件- 超声波雷达编程示例工程 
（1）数据获取与显示：
使用超声波雷达设备获取CAN原始雷达数据。
（2）目标探测：
利用超声波雷达数据进行目标距离探测。
	
	

	
	视觉传感器应用测试软件包
由单目相机硬件手册、双目相机用户手册、双目可视化标定工具软件、双目相机SDK接口、双目相机协议解析与考核教学软件、视觉应用编程基础示例工程、视觉功能应用软件包等构成
	
	

	
	1.图像处理编程示例工程
（1）OpenCV图像获取和显示：
使用相机或摄像头获取图像。
编写程序读取图像并显示，介绍图像的基本操作和显示方法。
（2）图像处理基础：
实现图像的基本处理操作，如灰度化、平滑、边缘检测等。
使用OpenCV等库，演示这些基础处理方法的实现。
（3）特征提取与描述：
使用特征提取算法（如SIFT、SURF、ORB等）在图像中检测关键点。
讲解特征描述符的生成，以及如何匹配两个图像中的特征。
（4）物体检测与识别：
使用目标检测算法（如Haar级联、YOLO、Faster R-CNN等）进行物体检测。
演示如何在图像中标记和识别不同类别的物体。
	
	

	
	2.前向ADAS单目应用示例
（1）车道线检测与识别
（2）前向ADAS目标检测与识别
	
	

	
	3.DMS单目视觉应用示例
（1）人脸检测与识别
（2）驾驶员状态检测
	
	

	
	4.双目相机协议解析与考核教学软件
双目相机协议解析与考核教学软件内置双目摄像头认知、信号解析、应用实例、考核4大模块。通过与双目相机硬件连接，实现毫米波雷达教学软件功能：
（1）双目摄像头认知模块：包含双目结构认知（爆炸图结构介绍）3D动画演示、双目相机硬件连接图片展示、双目摄像头原理3D动画演示3个模块。
（2）双目摄像头信号解析模块：包含协议查看和训练2种模块，每种模块包含基础数据、障碍物信息、车道线信息、整车输入信息4种子模块，每种子模块配置对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。
（3）双目摄像头应用实例模块：包含图片显示、获取相机标定参数、障碍物信息、车道线信息、IMU数据、三维点云6个模块。其中三维点云要实现终端打印输出相关信息，在软件中调用编程代码示例，支持二次开发调试。
（4）教学系统考核模块：包含基础数据、障碍物信息、障碍物信息A、障碍物信息B、车道线信息、整车输入信息6个考核模块，学生登录后可自行答题，提供手动提交和超时自动提交2种提交方式，提交后，系统自动生成PDF报告，包含正确答题数和错误答题数统计、正确答案与作答对比。
	
	

	
	5.双目相机编程示例工程
（1）双目相机SDK的开发使用
（2）双目图像显示可视化
（3）双目图像数据采集
	
	

	
	IMU应用测试软件包
1.IMU惯性测量单元编程示例工程
（1）获取IMU数据：
使用IMU传感器获取原始数据，包括角速度、加速度和磁场等。
利用串口通信或其他接口与IMU模块进行数据通信。
（2）解析IMU数据格式：
IMU通常输出原始数据流。编写程序解析IMU数据格式，提取角速度、加速度和磁场等信息。
（3）姿态估计：
实现基于IMU数据的姿态估计算法，如互补滤波、卡尔曼滤波等。
讨论不同算法的优劣和适用场景。
（4）运动跟踪：
利用IMU数据进行运动跟踪，实现位置和速度的估计。
演示如何在三维空间中跟踪物体的运动。
（5）IMU校准：
实现IMU的硬件和软件校准方法，包括零偏校准、尺度因子校准等。
比较校准前后的性能差异。
（6）姿态可视化：
使用图形库（如Matplotlib、OpenGL等），将实时的姿态信息可视化。
实现一个简单的3D模型，显示IMU测得的姿态。
	
	

	
	2.IMU协议解析教学考核软件
通过IMU硬件连接，实现IMU教学软件功能：
教学系统内置基础认知（包含IMU介绍、加速度计、陀螺仪、磁力计相关内容）、数据解析、理论考核3个模块。
（1）IMU基础认知：包含IMU介绍3D动画，内容要展现GPS和IMU如何配合使用；加速度计3D动画，内容要展现MEMS电容式加速度计介绍；陀螺仪3D动画，内容要展示MEMS陀螺仪介绍。
▲（2）IMU数据解析模块：包含长度段，航向，俯仰，横滚、轴加速度，轴角速度，轴磁强度，温度，时间差，磁状态标志等至少9类型字段。所有字段需以矩阵图的形式统一可视化展示，每类型字段需提供对应的字段描述，字节信息，字段解析等信息。字段解析包含详细的报文和解析教程。能抓取连接的IMU设备原始数据，系统自动解析对应字段。提供数据抓取按钮，点击后数据需可根据实际情况产生变化。（提供软件界面截图证明）
（3）IMU理论考核模块：学生登录后可自行答题，提供手动提交和超时自动提交2种提交方式，提交后，系统自动生成PDF报告，包含正确答题数和错误答题数统计、正确答案与作答对比。
	
	

	四、配备智能网联测试装调3D虚拟仿真软件，进一步实训学生对智能车功能的理解与掌握。
	1.虚拟装配与排故实训要求
3D 场景与模型建设搭建包含虚拟实训室文化墙、地面警示线、底盘、上装支架、零件桌、零部件、线束等完整 3D 模型场景，零部件及线束模型均带有文字标识，支持放大、缩小与旋转操作；默认路测 3D 场景为双向四车道，配有路灯、指示牌、障碍物、行人、同向及逆向车辆等交通元素，路边设有横向、竖向停车位，同样支持缩放与旋转查看。
装配实训模块在 3D 虚拟仿真场景中，通过文字提示、零部件高亮、位置高亮，可快速完成智能网联汽车装配及功能验证，其中功能验证可在虚拟仿真环境下通过输入代码完成实训。
装配考核：在 3D 场景中配备工单、提交、装配区域视角、零件桌视角、零件放回按钮，在零件桌视角下可任意选择或放回零件。
排故练习模块提供多类可选择故障，覆盖激光雷达、毫米波雷达、双目相机、超声波雷达、组合导航 / RTK、ADAS 域控制器、全景相机、计算单元、路由器、底盘等部件，故障类型包含保险断路、电源线 / 网线 / 线束断路、控制器故障、器件故障、电源故障、底盘接口线束故障等。
综合操作与诊断路测模块系统具备工单、提交、路测、诊断等操作功能，界面配有仪表盘，可实时显示当前车速与方向转角度数；诊断功能支持切换晴天、黑夜、大雾环境，调节低速、高速行驶模式。
部件诊断操作可使用虚拟万用表、网络电信测试仪，对激光雷达、毫米波雷达、双目相机、超声波雷达、RTK 天线、全景相机、计算单元、路由器、底盘等部件，开展保险、网线、电源线、器件线束、控制器线束的检查与更换，以及控制器、器件的更换操作。
故障验证功能完成任意一项检查或更换操作后，可切换至路测场景，在虚拟仿真交通路况下验证故障是否排除修复，以及能否实现自动驾驶功能。
	
	

	
	2.虚拟比赛需求
比赛模块完整包含系统介绍、车辆管理、车辆参数、传感器位置参数、在环测试、传感器功能测试、ADAS 功能测试等内容：
系统介绍：含功能介绍、操作步骤、评分规则。
车辆管理：可选择智能网联综合测试实训车。
车辆参数：可填写车长、车宽、车高、轮距、轴距、车轮半径等基本参数，可显示整车信息、线控底盘、电源及管理系统相关参数。
传感器位置参数：可选择激光雷达、毫米波雷达、双目摄像头、主 / 副 RTK 天线安装并输入位置数据设置，可在透视车辆模型上显示传感器位置与模型，支持放大、缩小、旋转。
传感器功能测试：涵盖自动驾驶循迹、主动停障、主动避障、红绿灯识别、环境感知、360 全景，可按所用传感器设置参数，进入虚拟道路场景测试。
ADAS 功能测试：提供 AEB、APA、ACC、LKA、BSD、V2X 六种功能；支持行人穿插路口等情景、城市道路 / 公路道路、晴天 / 雨天 / 雪天天气选择，进入对应 3D 测试场景；各功能可调节对应测试参数，支持多次测试并给出成功或失败提示。
测试报告：仿真测试完成后自动生成，包含姓名、工位号、成绩、时间等基础信息，以及车辆选择、车辆参数、传感器位置参数、在环测试、传感器功能测试、ADAS 功能测试的项目、结果与分数。
	
	

	
	3.具备视频资源，总时长≥15分钟
智能网联汽车定义与分级认知、智能网联汽车环境感知技术的认识、毫米波雷达的认识、毫米波雷达的结构、毫米波雷达的应用、激光雷达的认识、激光雷达的工作原理、激光雷达的应用、视觉传感器的认识、视觉传感器的应用、超声波雷达的认识、超声波雷达的工作原理、智能网联综合测试实训车安装。
	
	

	★五、至少可支持开展以下实训项目
	1. 96线激光雷达帧率转速模式信息获取、回波模式信息获取、锁向角信息获取，数据采集和可视化。
	
	

	
	2.超声波雷达测距。
	
	

	
	3.单目摄像头标定。
	
	

	
	4.IMU惯导姿态数据读取。
	
	

	
	5.双目摄像头相机标定（去畸变等）。
	
	

	智能网联线控底盘实训平台

	一、技术参数要求
	1.底盘部分采用车规级：
驱动形式：后轮驱动；
悬架：整体桥式悬架；
转向：阿克曼转向；
轮胎型号/直径（mm）：≧185/60R14；
基础配置：
驱动电机：≧2000W，直流无刷；
电池：≧48V/50AH，锂电池/can通讯；
制动方式：液压碟刹；
驻车方式：电子驻车；
具备转向灯、喇叭、轮速传感器；
安全措施：具备急停开关、前后防撞条、指令校验、心跳保护、电流保护、温度保护；
通讯协议：CAN提供标准通讯协议；
配置螺杆式举升，可以将底盘架至悬空方便师生进行实训训练。
	
	

	
	2.智能底盘设故台：
①设故台与智能底盘配套互联使用，
②配置与智能底盘兼容的快速连接适配器，实现与智能底盘无损快速连接；
③能够在检测面板进行各主要模块检测；
④检测面板采用亚克力材质，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；装配具有保护功能的检测端子，检测端子名称采用白色字体丝印。
可真实设置线路信号故障，通过协议读取故障码，从而判断故障部位，通过检测排除故障。可借助示波器对该信号波形进行诊断与分析，设备初始状态波形数据。可借助万用表完成电压信号检测，CAN终端电阻测量。
⑤能在平台背面快速进行线路断路、线路电阻过大（即串电阻）、线路对正电搭铁（串10K电阻保护）、线路对地搭铁（串10K电阻保护）、单个元件插头上线路窜线等故障设置。
⑥平台背面设计有手动设故模块，并装有机械锁扣，避免意外打开，保证设故的安全性及隐私性。
⑦平台背面安装有可调电阻，可设置任意线路串电阻故障。
⑧检测面板由≥8MM厚度亚克力制作，检测面板上配有对应车型相关模块，亚克力上丝印对应模块端子针脚号。
⑨手动设置模块：由设故操作面板和锁盖组成，安装手动设故开关，实现线路的断路故障设置；需安装锁具，保证故障设置后考生无法知悉具体设置故障线路。手动设故面板上安装可调电阻，可设置故障。
⑩无损跨接线束：采用工业级接插头，跨接线束一端配有对应车辆各模块原车插头以及插座，保证智能底盘与台架进行无损对接的同时，拔下跨接线束后智能底盘可正常行驶。
⑪显示系统：采用不小于24英寸直面触摸一体机电脑，显示器可360°水平旋转，能清晰显示软件操作界面，满足多人同时教学要求。
	
	

	
	3.底盘线控测试系统
点击进入系统界面，系统具有：安全注意事项、电子电气模块、线控转向模块、线控驱动模块、线控制动模块、驾驶体验模块。底盘线控测试系统带有调试栏与数据显示栏，底盘线控测试系统中标定实操有手动标定和自动标定。
	
	

	
	产品具有自动驾驶、远程遥控、人工驾驶多种模式，支持二次开发，提供二次开发协议控制命令，具体包括：
1.线控转向：转向控制协议，并反馈当前左前轮角度；
	
	

	
	2.线控制动：制动控制、制动复位协议，并反馈当前制动状态；
	
	

	
	3.线控驱动：驱动状态控制协议，并反馈当前车速；
	
	

	
	4.电子电气：VCU模块对转向、制动和驱动模块控制协议；
	
	

	
	5.档位控制：当前档位状态控制协议，包括P挡R档N挡D档；
	
	

	
	6.灯光控制：灯光系统控制协议，包括转向灯、刹车灯。
	
	

	★二、至少可支持开展以下实训项目
	1.底盘线控系统结构装配；
	
	

	
	2.线控转向系统结构装配；
	
	

	
	3.线控驱动系统结构装配；
	
	

	
	4.电子电气模块线路连接；
	
	

	
	5.底盘线控系统故障检测；
	
	

	
	6.底盘线控系统调试；
	
	

	
	7.底盘线控系统测试；
	
	

	
	8.底盘线控系统虚拟装配；
	
	

	
	9.底盘线控系统多模式操作；
	
	

	
	10.底盘线控系统标定实操；
	
	

	
	11.驱动组件的故障排查；
	
	

	
	12.充电系统的故障排查；
	
	

	
	13.电池管理系统的故障排查；
	
	

	
	14.整车控制器的故障排查；
	
	

	
	15.整车电器电源配电系统的故障排查。
	
	

	智能驾驶功能测试平台

	★一、至少可支持开展以下实训项目
	1.测试平台常规维护，涵盖电机控制器、摄像头、激光雷达及通信系统的拆装与维护；
	
	

	
	2.视觉传感器安装后标定测试；
	
	

	
	3.激光雷达安装后标定测试；
	
	

	
	4.毫米波雷达安装后标定测试；
	
	

	
	5.组合导航安装后标定测试；
	
	

	
	6.多传感器融合与计算平台联合标定测试；
	
	

	
	7.动力系统运行状态维护测试；
	
	

	
	8.制动系统运行状态维护测试；
	
	

	
	9.转向系统运行状态维护测试；
	
	

	
	10.车身控制系统运行状态维护测试；
	
	

	
	11.测试平台电路维护与故障排查；
	
	

	
	12.测试平台以太网络维护与故障排查；
	
	

	
	13.线控底盘、整车控制器、计算平台等零部件的维护与故障排查；
	
	

	
	14.计算平台与摄像头的GMSL通路配置，完成摄像头与计算平台的数据通信测试；
	
	

	
	15.计算平台与激光雷达的IP网络通路配置，完成激光雷达与计算平台的数据通信测试；
	
	

	
	16.计算平台与执行器的CAN通路配置，成底盘电机的速度和功率的控制测试；完成底盘的挡位、转向、刹车的控制测试；完成底盘通信订阅管理，输出解析底盘状态信息；
	
	

	
	17.传感器或执行器的数据录制，检测传感器或执行器数据采集过程中的状态；
	
	

	
	18.可完成封闭场景的车辆动态测试，涵盖ACC（自适应巡航）、LCC（车道居中控制）、AEB（自动紧急制动）、HPA（记忆泊车）等。
	
	

	二、技术参数要求
	采用镂空设计，在流线型车架上搭载96线激光雷达，GMSL接口单目摄像头，毫米波雷达，超声波雷达，GNSS惯导单元，提供一体化底盘、电池和驱动系统、底盘支架。
	
	

	
	1.感知模块
（1）96线激光雷达
探测距离：≥150米@10% ；
距离精度：±5cm@1g；
水平视角：≥120°；
水平角分辨率：≤0.25°。
（2）单目摄像头
输出像素：1920H*1080V；
像素大小：3um （BSI）。
（3）毫米波雷达
检测距离：0.8～250m ；
距离精度：≤0.16m。
（4）惯导单元：
水平定位精度（RMS）：单点 L1/L2 1.2m；DGPS 0.4m；RTK 1cm+1ppm；
高程定位精度（RMS）：单点 L1/L2 2.5m；DGPS 0.4m；RTK 2cm+1ppm。
（6）超声波雷达
雷达探测距离：20cm～400cm；
控制器：至少支持通信方式：CAN BUS 通信。
（7）传感器支架主体为流线环形设计成型，表面光滑有质感，单目摄像头安装可以调节俯仰角度。
	
	

	
	2.决策模块
▲（1）智能驾驶计算平台为中国制造，需采用国产生产CPU，AI算力：≥96TOPS，CPU：≥120K DMIPS；主体尺寸≤300mm x*180mm *40mm，防水防尘等级≥IP52，工作电压9-16V，工作温度-40℃—85℃。（提供实物图和产品白皮书证明）
（2）典型功耗≤70W，内存≥12GB，存储≥64GB，车载以太接口提供≥4路车载以太网口，其中≥2路100Mbps，≥2路1000Mbps，CAN接口提供≥7路CAN/CAN FD接口，视频接口提供≥10路Camera接入的LVDS接口，其中≥2路支持GMSL协议≥，8路支持Clockless协议，GPIO：提供≥1路ACC，提供≥1路PPS_IN，提供≥1路GPO。
	
	

	智能驾驶功能测试系统

	一、开发工具要求
	1.包含多种开发工具，包括：AutoSAR应用配置工具、编译运行工具、可视化仿真调测工具、检测标定诊断工具。
	
	

	
	4.检测标定诊断工具：
（1）提供日志查询功能，以便用户快速查询和定位问题，包括调试类日志、显示类日志、告警类日志和错误类日志。
▲（2）提供查询设备拓扑信息功能，包括设备详细信息（设备类型、设备名称、操作系统版本、设备状态、设备温度）和网卡信息（互联网规约地址、物理地址、网络接口卡速率）。（提供软件界面截图）
（3）提供CM中业务进程进行event间通信拓扑关系，以便开发或者测试人员进行开发以及调测，包括查看软件拓扑全景、查看Node拓扑关系、查看目标Node相关信息、查看event拓扑关系。
（4）提供录制回放功能，通过录制event并进行回放可快速便捷定位问题，包括录制event数据、查看event频率、查看event消息、回放录制的bag或者event信息、对录制的bag或event文件进行自定义拆分或裁剪。
	
	

	二、配套ADSFI自动驾驶服务框架
	ADSFI对外提供各种自动驾驶领域常用的应用框架，其中应用框架覆盖感知类的框架，融合类的框架，规划控制类框架，定位类的框架，场景分析管理类框架。
	
	

	
	1.相机检测：需提供使用相机目标检测框架完成 Yolov3 目 标检测算法的功能，包含接收 Camera 图像数据、图像预处理、使用 Yolov3 进行目标检测（包含神经网络推理和后处理过程）、检 测结果解析、发送结果的步骤，具有 DEMO 配置代码；
	
	

	
	2.相机 + 激光雷达识别：相机 + 激光雷达目标识别的数 据收发需包含接收图像检测或跟踪目标框、接收原始点云数据、 接收定位信息、发送 3D 目标框的功能，具有 DEMO 配置代码；
	
	

	
	3.车道线检测：需提供车道线检测的数据接收发送框架，包含接收图像信息、发送车道线拟合曲线的功能，具有 DEMO 配置 代码；
	
	

	
	4.数据接收与处理
框架提供标准的数据接收与处理接口，支持多种传感器（如相机、激光雷达、毫米波雷达等）数据的接收、预处理和传输。开发者可以基于这些接口，针对具体传感器实现数据处理和功能开发。
	
	

	
	5.数据通信与消息传输
框架采用高效的数据通信机制，确保各模块之间的数据流畅传输。标准的消息传输格式和接口，使得模块间的集成与通信更加简便，减少了开发者的开发成本
	
	

	
	6.统一的传感器接口
框架提供统一的传感器数据接口，开发者可以基于框架快速接入和使用不同种类的传感器（如相机、激光雷达等）。框架将传感器数据转化为统一格式，供后续处理和算法使用。
	
	

	
	7.功能模块接口定义
为每个功能模块（如目标检测、目标跟踪、路径规划、定位等）提供明确的接口定义，开发者可以根据这些接口实现具体的功能模块。框架本身不实现具体功能，而是为开发者提供实现这些功能的基础。
	
	

	
	8.感知类模块支持
框架支持感知类模块的开发，如目标检测、目标跟踪、障碍物检测等。框架通过提供数据接口和基本算法支持，帮助开发者快速实现基于相机、雷达、激光雷达等的感知功能。
	
	

	
	9.融合类模块支持
框架提供多传感器数据融合的基础设施，允许开发者整合来自不同传感器的数据（例如，相机与激光雷达的融合），实现更高精度的感知和决策。
	
	

	
	10.定位与导航模块支持
框架支持定位与导航功能开发，提供标准化的定位信息接口。开发者可以根据需求使用现有的定位技术（如GNSS、IMU、SLAM等），或扩展新的定位方案。
	
	

	
	11.规划与控制模块支持
框架为路径规划与控制模块的开发提供基本接口，开发者可以在此基础上实现全局路径规划、局部路径规划、运动控制等功能。
	
	

	
	12.场景分析与场景管理模块支持
框架提供场景分析模块和场景管理模块接口，开发者可以利用这些接口分析复杂场景、处理传感器数据并进行决策支持。
	
	

	★三、至少可支持开展以下实训项目
	1.基于如何进行应用开发和调试的快速指南、了解软件平台功能和应用开发过程，掌握工具链和集成开发环境的使用等。
	
	

	
	2.AI应用开发：包含AI开发框架的使用、TBE算子开发介绍等技能。
	
	

	
	3.调测和维护：介绍了工具和调测和维护方法等。
	
	

	
	4.基于ADSF进行智能驾驶应用开发：包括传感器接入开发指南，Camera、Lidar的目标检测应用开发示例，以及利用SAMM和ADSF进行规控的应用开发指南。
	
	

	
	5.基于AP进行智能驾驶应用开发：包括AUTOSAR基础知识，AP应用开发流程和工具介绍等。
	
	

	
	6.智能驾驶基础算法主要是规控相关的算法了解，有助于学员更好地理解智能驾驶相关概念和知识点。
	
	

	激光雷达综合实训平台

	一、配置要求
	（一）≥96线激光雷达1套：
1.测距范围：≥150m；通信接口：以太网，PPS；
	
	

	
	2.供电范围：9V-36VDC；
	
	

	
	3.防护等级：≥IP67。
	
	

	
	（二）工控机1台：
1.内存：≥8GB；
	
	

	
	2.显示功能：支持单显、双线复制、双线扩展；USB接口：USB2.0、USB3.0；
	
	

	
	3.运行环境：工作温度-10℃-60℃，工作湿度5%-95%相对湿度，无冷凝；
	
	

	
	4.高清显示器分辨率：≥1920*1080；屏幕：≥24英寸；接口：HDMI VGA；
	
	

	
	5.教学平台两侧支撑主体采用≥40*200mm 铝型材，用于固定和连接上下两个部分；
	
	

	
	6.电源模块 AC220V 转 DC12V；
	
	

	
	7.散热装置配置散热风扇，AC220V；
	
	

	
	8.可移动脚轮4个，带有高低调节装置，单轮可承重≥200KG。
	
	

	二、功能要求
	1.配有模拟实车车辆顶板位置，可仿照实车对激光雷达进行安装以及标定操作，便于对激光雷达相关操作知识进行教学讲解；
	
	

	
	2.针对多线激光雷达完成工作原理认知、系统配置及标定、工作环境认知的一体化教学需求进行设计；
	
	

	
	3.可模仿真实车辆在实际道路中的驾驶行为，可动态演示激光雷达采集信号；
	
	

	
	4.配有教学软件，软件包括实时障碍物探测模块和动态构建地图模块，软件教学内容与测试教学平台功能对应，展示激光雷达工作原理与功能；
	
	

	
	5.测试软件可以对激光雷达可以根据需求设定实际测试效果，对激光雷达可以进行IP匹配修改与设置。
	
	

	★三、至少可支持开展以下实训项目
	1.激光雷达结构认知；
	
	

	
	2.激光雷达工作原理认知；
	
	

	
	3.激光雷达系统集成调试；
	
	

	
	4.激光雷达参数设定；
	
	

	
	5.激光雷达障碍物检测与跟踪；
	
	

	
	6.激光雷达基本数据测量。
	
	

	四、配套数字化智能教学系统
	1.系统总体设计
1.1系统：纯B/S架构，linux server采用区块链webservice分布式异地服务集群部署及三地异步数据处理、备份，采用微服务模块，对所有功能做模块化拼接，可做到每个功能独立运行及与系统同步运行；
	
	

	
	1.2存储：采用分布式对像存储模式，多地存储，三地备份；
	
	

	
	1.3传输：支持CDN内容分发加速技术或明确数据传输速率、并发量等通用性能指标；
	
	

	
	1.4站点：统一域名分站点数量不限，可根据地域、功能、分部门等模式开通新站点，分站点之间数据隔离，互不影响；
	
	

	
	1.5组织结构：部门层级不限；平行单位互不影响，自定义部门管辖层级不限。
	
	

	
	2.系统功能设计
2.1教师后台：采用教师独立后台并与管理后台数据隔离，教师后台可管理所在班级（班主任）的学员、课程等，并对自有资料库的课程、课件维护；
	
	

	
	2.2课程功能：后台课程可以由视频、音频、文章、课件、考试、练习（word，excel，pptx，pdf，mp3，mp4）等不同类型组成，可通过鼠标拖动课程内容进行顺序修改，发布给学生学习；
	
	

	
	▲2.3任务功能：后台指定学生按要求看视频，音频等达到规定的时间，并通过通关考试及格，则任务完成，获得结业证书并详细记录用户完成任务的进度；（提供此功能的截图作为证明材料）
	
	

	
	2.4资料库功能：
在线编辑：通过上传、第三方链接的模式建立视频、音频、文章、课件库，通过网页模式可在线编辑PPT课件并存储；
资源分类：支持以树状结构的形式添加资源分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；
查询资源：支持以资源名称搜索条件进行查询、以资源分类搜索条件进行查询；
批量删除：支持选中一个或多个资源课件进行批量删除；
新增资源：支持上传文件类（docx、txt、excel等）、图片类（jpg、jpeg、png）、幻灯片类（pptx）、视频（mp4）、链接类等格式的资源；
删除资源：支持针对某一个资源课件进行删除；
	
	

	
	2.5班级功能：对班级学生，班级微课，班级课件，班级课程，班级考试，班级练习等进行管理；
	
	

	
	2.6题库功能：支持文字、图片、音频、视频等为题干载体，支持单选题，多选题，判断题，填空题，完形填空题，主观题，阅读题，并支持excel导入，可由固定选题、题库抽题等组卷模式；
	
	

	
	2.7练习功能：
练习模式：可固定选题、题库抽题等练习模式；
练习分类：支持以树状结构的形式添加练习分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；
查询练习：支持以练习名称搜索条件进行查询、支持以练习分类搜索条件进行查询；
批量删除：支持管理员选中一场或多场练习，进行批量删除；
编辑练习：支持编辑某一场练习；
置顶练习：支持置顶显示某一场练习；
删除练习：支持删除某一场练习；
	
	

	
	2.8课件管理：
课件分类：支持以树状结构的形式添加课件分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；
查询课件：支持以课件名称搜索条件进行查询、支持以课件分类为搜索条件进行查询；
批量删除：支持管理员选中一个或多个课件进行批量删除；
新增课件：支持上传pptx、pdf文档格式、支持上传第三方链接地址。
预览课件：支持预览查看某一个课件；
编辑课件：支持编辑pptx格式的课件；
删除课件：支持针对某一个课件进行删除。
	
	

	
	2.9评价管理：
查询评价：支持以课程名称和用户名两种搜索条件进行查询；
回复评价：支持管理员在后台对该课程的评价内容进行查看、回复；
删除评价：支持对该课程的评价内容进行删除。
	
	

	
	3.技术资料内容（存放于数字化智能教学系统）
3.1激光雷达技术资料。
	
	

	视觉传感器综合实训平台

	一、配置要求
	（一）双目视觉传感器：
1.深度范围：0.25-2.5m；精度：1m±5mm；
	
	

	
	2.视场角（FOV）：H67.9°xV45.3°；
	
	

	
	3.数据协议：OpenN12.0。
	
	

	
	（二）主控模块：
1.内存：≥4GB；
	
	

	
	2.功耗：≥15W；支持设备：视觉传感器；
	
	

	
	3.高清显示器：分辨率：≥1920*1080；屏幕：≥24英寸；接口：HDMI VGA；整体尺寸：≥542*410mm；
	
	

	
	4.教学平台：整体尺寸≥1050*600*1700mm，产品两侧支撑主体采用≥40*200mm铝型材，用于固定和连接上下两个部分；
	
	

	
	5.电源模块AC220V转DC12V；
	
	

	
	6.散热装置配置散热风扇，AC220V；
	
	

	
	7.可移动脚轮配置4个，带有高低调节装置，单轮可承重≥200KG。
	
	

	二、功能要求
	1.模拟实车的视觉传感器工作实况，完成视觉系统的实时工作教学；
	
	

	
	2.配有深度相机，可以通过功能学习，可以进行红绿灯识别、交通标志识别、车道线识别等工作测试；
	
	

	
	3.配套视觉调试专用软件，辅助完成安装调试、识别测试等实训任务。
	
	

	★三、项目要求：至少可支持开展以下实训项目
	1.视觉传感器的结构组成认知；
	
	

	
	2.视觉传感器的工作原理认知；
	
	

	
	3.视觉传感器的安装、标定；
	
	

	
	4.红绿灯视觉识别测试；
	
	

	
	5.交通标志识别测试；
	
	

	
	6.车道线识别测试。
	
	

	四、配套数字化智能教学系统
	1.系统总体设计
1.1 系统：纯B/S架构，linux server采用区块链webservice分布式异地服务集群部署及三地异步数据处理、备份，采用微服务模块，对所有功能做模块化拼接，可做到每个功能独立运行及与系统同步运行；

	
	

	
	1.2存储：采用分布式对像存储模式，多地存储，三地备份；
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]1.3传输：满足教学系统正常访问速率与稳定性的通用网络传输要求，允许供应商自主选择合规的网络服务方案。
	
	

	
	1.4站点：统一域名分站点数量不限，可根据地域、功能、分部门等模式开通新站点，分站点之间数据隔离，互不影响；
	
	

	
	1.5组织结构：部门层级不限；平行单位互不影响，自定义部门管辖层级不限。
	
	

	
	2.系统功能设计
2.1 教师后台：采用教师独立后台并与管理后台数据隔离，教师后台可管理所在班级（班主任）的学员、课程等，并对自有资料库的课程、课件维护；
	
	

	
	2.2 课程功能：后台课程可以由视频、音频、文章、课件、考试、练习（word，excel，pptx，pdf，mp3，mp4）等不同类型组成，可通过鼠标拖动课程内容进行顺序修改，发布给学生学习；
	
	

	
	▲2.3任务功能：后台指定学生按要求看视频，音频等达到规定的时间，并通过通关考试及格，则任务完成，获得结业证书并详细记录用户完成任务的进度；（提供此功能的截图作为证明材料）
	
	

	
	2.4资料库功能：
在线编辑：通过上传、第三方链接的模式建立视频、音频、文章、课件库，通过网页模式可在线编辑PPT课件并存储；
资源分类：支持以树状结构的形式添加资源分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；
查询资源：支持以资源名称搜索条件进行查询、以资源分类搜索条件进行查询；
批量删除：支持选中一个或多个资源课件进行批量删除；
新增资源：支持上传文件类（docx、txt、excel等）、图片类（jpg、jpeg、png）、幻灯片类（pptx）、视频（mp4）、链接类等格式的资源；
删除资源：支持针对某一个资源课件进行删除；
	
	

	
	2.5 班级功能：对班级学生，班级微课，班级课件，班级课程，班级考试，班级练习等进行管理；
	
	

	
	2.6题库功能：支持文字、图片、音频、视频等为题干载体，支持单选题，多选题，判断题，填空题，完形填空题，主观题，阅读题，并支持excel导入，可由固定选题、题库抽题等组卷模式；
	
	

	
	2.7练习功能：
练习模式：可固定选题、题库抽题等练习模式；
练习分类：支持以树状结构的形式添加练习分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；
查询练习：支持以练习名称搜索条件进行查询、支持以练习分类搜索条件进行查询；
批量删除：支持管理员选中一场或多场练习，进行批量删除；
编辑练习：支持编辑某一场练习；
置顶练习：支持置顶显示某一场练习；
删除练习：支持删除某一场练习；
	
	

	
	2.8课件管理：
课件分类：支持以树状结构的形式添加课件分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询；查询课件：支持以课件名称搜索条件进行查询、支持以课件分类为搜索条件进行查询；
批量删除：支持管理员选中一个或多个课件进行批量删除；
新增课件：支持上传pptx、pdf文档格式、支持上传第三方链接地址。
预览课件：支持预览查看某一个课件；
编辑课件：支持编辑pptx格式的课件；
删除课件：支持针对某一个课件进行删除；
	
	

	
	2.9评价管理：
查询评价：支持以课程名称和用户名两种搜索条件进行查询；
回复评价：支持管理员在后台对该课程的评价内容进行查看、回复；
删除评价：支持对该课程的评价内容进行删除。
	
	

	组合导航综合实训平台

	一、实训台介绍
	组合导航装配调试台架用于理论教学、实训及考核，台架通过部署组合导航实现智能传感器的原理介绍、结构展示、装配、数据检测及考核功能。包含组合导航，配套软件，仪器仪表工具以及其他配套模块等。
	
	

	二、实训台配置
	1.操作台：钣金外壳，含示教面板用于设备原理教学。
	
	

	

	2.组合导航
1）具有GNSS和IMU组合导航定位；
2）IMU测量维度： 加速度3维，角速度3维；
3）量程：加速度：±2/4/8/16g（可选），角速度：±250/500/1000/2000°/s（可选），角度X、Z轴±180°，Y轴±90°。
4）稳定性： 加速度： 0.01g， 角速度0.05°/s。
5）姿态测量稳定度： 0.01°。
6）收星频点：BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b；GPS L1CA/L1C/L2C/L2P/L5；GLONASS L1/L2；Galileo E1/E5a/E5b；QZSS L1/L2/L5；SBAS L1。
7）单点定位精度：平面≤ 1.5m （RMS）；高程≤3.0m（RMS）
8）RTK精度：平面≤ 8.0mm + 1ppm （RMS）；高程≤ 15mm + 1ppm （RMS）
9）支持RS-232接口；
10）包含组合导航主机、2个卫星天线及连接线等。
	
	

	
	3.计算单元
1）CPU：不低于英特尔12代6核12线程，主频不低于2.5G，三级缓存不低于12M；
2）内存：不少于8GB LPDDR4 x 2666MhZ；
3）存储：硬盘，不少于250GB。
	
	

	三、设备功能
	1.进行组合导航标定，接收组合导航数据信息；可以实时读取GNSS卫星数据及惯导姿态数据，并使用串口指令对模块进行配置；
	
	

	
	2.设备具备RTK差分定位功能，可进行RTK差分定位系统原理教学实训；具备双RTK天线，进行相关定向实训。
	
	

	★四、至少可支持开展以下实训项目
	1.智能汽车传感器组合导航认知；
	
	

	
	2.组合导航的装调测试；
	
	

	
	3.组合导航异常故障排除；
	
	

	
	4.组合导航不显示故障排查；
	
	

	
	5.组合导航装调常见异常。
	
	


特别提醒:投标人在制作本表时，务必逐条对应各项指标，按要求提承诺函、截图等佐证材料。材料缺失或偏离将被视为不满足评审标准，可能导致相应分值扣减甚至废标。
下附
佐证材料1，佐证材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供佐证材料，投标人需将佐证材料列于该表之下。

附件8
商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


下附
佐证材料1，佐证材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供佐证材料，投标人需将佐证材料列于该表之下。

附件9
中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加南通市教育技术中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：



特别提醒：
请按第四章采购需求中的“一、采购标的清单”顺序逐条填写中小微企业具体情况。


备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。    
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


附件10
残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                   供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
4.非残疾人福利性单位无须提供。



附件11
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2026〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                       
地址：                             邮编：                          
联系人：                      联系电话：                           
授权代表：                                                         
联系电话：                                                         
地址：                         邮编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                   
质疑项目的编号：                         包号：                    
采购人名称：                                                       
采购文件获取日期：                                                 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                       
事实依据：                                                         
                                                                   
法律依据：                                                         
                                                                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                             
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的佐证材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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