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招 标 文 件
项目编号：JSZC-320000-ZZGJ-G2026-0030 
采 购 人：江苏海事职业技术学院
采购代理机构：正中国际项目管理集团有限公司
日期：2026年8月

第一章 招标公告

	项目概况：
船舶安全教育中心建设项目JSZC-320000-ZZGJ-G2026-0030 招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-ZZGJ-G2026-0030
校内编号：JSHY2026180 
2.项目名称：船舶安全教育中心建设项目
3.预算金额：150万元人民币
4.最高限价：150万元人民币（供应商应有明确报价，无报价投标或报价超过单价最高限价和总价最高限价，视为投标无效。单价最高限价详见招标文件第四章采购需求）
5.采购需求：建设集“教学实训、地区产业培训、科研创新、科普服务”于一体的现代化船舶安全教育中心，通过构建贴合船舶行业实际需求及专业化场景的安全实训体系，配套完善教学数字化教材，统筹推进学校学生安全培训与地区船厂安全培训，弥补传统课堂教学在实操性、沉浸式安全教学中的不足，实现教学、培训、科研、服务的深度融合与协同发展，具体详见招标文件采购需求。
6.合同履行期限：自合同正式签订起，100个日历天内供货安装调试完成。
7.质保期：自项目验收合格之日起4年。
8.本项目是否接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
2.1参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，提供证明材料扫描件加盖供应商公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距投标响应文件提交截止时间六个月内（2026年3月-2026年8月）任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或银行出具的资信证书（复印件）（投标前六个月内（2026年3月-2026年8月）），或其经第三方审计的2025年度审计报告复印件，加盖供应商公章）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料加盖供应商公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供距开标时间六个月内（2026年3月-2026年8月）任一月份的纳税证明文件扫描件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）和距开标时间六个月内（2026年3月-2026年8月）任一月份的依法缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖供应商公章（证明材料可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；
（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求： 
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。 
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。 
（3）本项目通过以下第（ ） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物： 
①要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为/%。 
②要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为/%。 
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见“评标办法与标准”。
2.3本项目的特定资格要求：无。
2.4拒绝下列供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（符合，并提供承诺书加盖供应商公章）
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（符合，并提供承诺书加盖供应商公章）
（3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（供应商无需提供网站截图或其他相关证明材料，由代理机构在线查询信用记录并保存）
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：登录江苏政府采购网，点击"苏采云"使用CA锁登录系统(新用户应进行"平台用户注册")，点击"项目参与"进行登记，在"可参与项目"中选择"我要参与"，参与成功后到"已参与项目"界面中找到该项目下载文件
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间、开标时间：2026年9月28日9点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6.2供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
6.3本公告在江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)公示发布，敬请各供应商关注。
6.4若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)发布的关于本项目的信息更正公告。
6.5勘察现场或答疑：采购人统一组织现场勘察；具体要求详见招标文件第四章。
6.6供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。
6.7本项目异常低价审查程序执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号。
6.8潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。 
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。 
（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。 
6.9本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中供应商代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
6.10根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅）CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），在“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
7.1采购人信息
名称：江苏海事职业技术学院
联系人：王老师
联系方式：17625401185
地址：南京江宁区格致路309号
7.2采购代理机构信息
名称：正中国际项目管理集团有限公司
地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层
联系人：骆工
联系方式：15380838653
7.3项目联系方式
联系人：骆工
联系方式：15380838653

第二章 供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购人
	名称：江苏海事职业技术学院
联系人：王老师
联系方式：17625401185
地址：南京江宁区格致路309号

	2
	采购代理机构
	名称：正中国际项目管理集团有限公司
地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层
联系人：骆工
联系方式：15380838653

	3
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	现场勘察
	组织

	5
	开标前答疑会
	■不召开

	6
	联合体投标
	■不接受

	7
	分包
	本项目是否允许分包：■不允许

	8
	样品
	■本项目要求样品：不要求

	9
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	供应商资格条件
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	投标报价
	1、本项目投标报价应包括人工费、材料费、现场改造费，机械设备费、运输费、验收费、技术服务费（包括、安装调试、技术资料、图纸提供等）、保险费、措施费、规费及税金等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务），供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，一律不予调整。
2、在项目整体移交采购人之前，设备安全、人员安全等均由供应商自行负责。供应商应按照采购人要求，将设备分类安装调试到指定教室。所有涉及到工程的安装、辅材及调试等费用均由供应商负责承担。

	13
	投标有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天

	14
	响应文件份数
	不适用

	15
	响应文件的密封和标记
	不适用

	16
	提交响应文件的截止时间、地点
	截止时间：详见招标文件第一章《招标公告》

	
	
	递交地点：详见招标文件第一章《招标公告》

	17
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	18
	信用查询
	■在进行资格性审查的同时，采购人或采购代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。（供应商无需提供网站截图或其他相关证明材料，由代理机构在线查询信用记录并保存）

	19
	评标委员会
	5人及以上单数。

	20
	核心产品
	安全漫游认知交互训练模块、安全巡检交互仿真训练模块、典型场景应急事故控制交互仿真训练模块

	21
	确定中标单位
	1、从评标报告中响应文件满足招标文件全部实质性要求，按“第三章 评标标准 ”推荐综合总得分最高的供应商为排名第一。
2、如最终综合总得分相同的，按以下方式排序：
①如综合总得分相同的，按投标报价得分由高到低排列；
②如综合总得分且投标报价得分相同的，按技术方案得分排列；
③如综合总得分、投标报价、技术方案得分均相同的，由评标小组随机抽签决定。

	22
	公告媒体
	江苏政府采购网

	23
	履约保证金
	■不要求

	24
	供应商对招标文件的询问
	时间：2026年9月15日00:00前
形式：以书面形式（盖章扫描件及WORD兼容格式文件发至17749517836@163.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。

	25
	供应商对招标文件提出的质疑
	形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。

	26
	招标代理服务费
	本次招标，代理服务费用由中标供应商承担，以中标价为计费基数，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文收费标准的52%计取。中标供应商须在向代理机构领取中标通知书前支付上述费用。


一、总则
l、采购方式
1.1本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商资质要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、政策功能
3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”中的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费，供应商根据实际中标金额计算，考虑到投标报价当中。本次采购限价已包含招标代理服务费，代理服务费用由中标供应商承担，以中标价为计费基数，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文收费标准的52%计取。中标供应商须在向代理机构领取中标通知书前支付上述费用。
5、招标文件的约束力

5.1供应商一旦下载了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件
6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告
（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与联系解决。

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期前十五日前以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将在江苏政府采购网上公布，并对所有供应商具有约束力。

8.3为使供应商编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的供应商。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1供应商提供的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

供应商编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含供应商的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3供应商资格证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件）；

（2）相关资质证明材料（扫描件）；

（3）法人授权委托书（扫描件）；

（4）法定代表人的身份证扫描件；

（5）授权代表的身份证扫描件；

（6）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；

（7）无违法违规记录声明；

（8）招标文件中的其他资格性要求（详见招标公告第二条供应商资格要求）。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：

（1）供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（2）供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照招标文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（3）本项目报价采用固定总价方式，供应商的报价应包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

（4）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，评标时一律按开标一览表中价格为准。

（5）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

10.5供应商参照投标文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术参数响应及偏离表》中逐条予以说明。

10.6供应商按照投标文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7供应商的业绩情况；

10.8供应商认为有必要提供的文件材料；

10.9如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、其它费用处理

招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
12、投标保证金

本项目无投标保证金。

12.1在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.2投标保证金是为了保护采购人免遭因供应商的不良行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收供应商的投标保证金。

12.3未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)供应商在投标有效期内撤回其投标；

(2)供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期
投标有效期为采购人规定的开标之日后九十(90)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向供应商提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到供应商书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
16、投标截止日期
（1）供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。
（2）代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17、投标文件的拒收
代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
18、投标文件的修改和撤回
18.1投标文件的撤回
18.1.1电子投标文件的撤回：供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
18.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
18.2投标文件的修改
18.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
18.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
18.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标
19、开标
19.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
19.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
19.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
19.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20、评标委员会
20.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
20.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
21、评标过程的保密与公正
21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
21.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
21.3 代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
21.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
22、投标的澄清
22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
23.8 异常低价投标审查
23.8.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）>报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）>报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价>×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
23.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
24、无效投标条款和废标条款
24.1无效投标条款：
24.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
24.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
24.1.3 供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
24.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
24.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
24.1.6未通过符合性审查的。
 24.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加★、*号条款为实质性要求）
24.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
24.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
24.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
24.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
24.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
24.1.13 供应商所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
24.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
24.2废标条款
24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
24.2.3因重大变故，采购任务取消的。
24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
24.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
24.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
24.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
25、确定中标单位
25.1评标工作组首先对所有合格供应商按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。
25.2代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
25.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；
（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；
（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。
25.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
26、质疑处理
26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
26.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
26.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
26.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收单位为正中国际项目管理集团有限公司，联系地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层，联系电话：15380838653。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27、中标通知书
27.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28、签订合同
28.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
28.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
28.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

29、服务的追加和减少
29.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。
28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
30.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三章 评分标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为 100 分，小数点后保留两位。具体评分办法如下：
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	一、价格分（60分）

	1
	价格
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分60分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×60分。分值保留小数点后2位。
	60

	二、商务部分（2分）

	2
	企业业绩
	供应商自2023年8月1日（含）以来，承担过并已完成类似项目业绩的，每提供一个得0.5，最多得2分。
【提供合同扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章；合同须能体现签订单位信息、签订时间、标的物、盖章签字部分等相关信息，时间以签订时间为准；否则视为无效合同不予计分】
提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
	2

	二、技术部分1（13分）

	3
	技术指标
	评委根据“第四章 采购项目需求”中 三、技术参数要求进行评分，供应商完全满足招标文件的得满分13分；

标有“▲”的地方被视为关键技术指标，有一项负偏离或不满足要求的，扣0.3分；

未标“▲”的地方被视为一般技术指标，有一项负偏离或不满足要求的，扣0.02分。
（本项扣完为止。供应商需在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，同时在投标文件中注明具体位置如页码或序号。技术参数性能等偏离不能改变采购产品使用的质量和功能，严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。）
标注“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（供应商提供证明本次所投产品能够实现本次采购文件要求的功能或参数的证明材料即可，如白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册、检测报告、系统截图等材料），未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的或要求提供的系统截图应有修图、AI生成及二次编辑，经评审发现违规痕迹的，则同样视为负偏离，本项不得分；提供的材料只要能证明该设备能够实现文件要求的功能或参数即可。
未标注“▲”的指标中需要提供有效证明材料的供应商应按其要求提供相关证明材料，否则不予计分。
提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
	13

	二、技术部分2（25分）

	4
	项目整体实施方案
	评委根据供应商提供的项目整体实施方案进行综合评分，包括但不限于：项目的整体实施过程、二维布置图、与二维布置图一致的三维效果图等：
（1）项目整体实施方案内容完整详实、逻辑清晰有序，针对性、可行性强，二维布置图要素齐全、布局合理，三维效果图与二维布置图完全匹配，可完全满足项目需求的，得5分；
（2）项目整体实施方案内容较为详实、整体逻辑有序，有一定的针对性、可行性，二维布置图要素基本齐全、三维效果图与二维布置图基本匹配，可基本满足项目需求的，得3分；
（3）项目整体实施方案内容存在缺漏、逻辑不完善，针对性、可行性不足，二维布置图或三维效果图要素缺失，二者匹配度较差，不能满足项目需求的，得1分；
（4）未提供本项方案的，不得分。
	5

	5
	售后服务方案
	评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分，包括但不限于：响应速度、售后服务内容、故障解决方案、响应次数、响应时间、软件升级、专业技术人员保障及售后技术装备、备品备件等：
（1）售后服务方案内容完整详实，全面覆盖全售后保障场景，可完全满足项目需求的，得5分；
（2）售后服务方案内容较为详实，基本覆盖售后保障场景，可基本满足项目售后落地需求，得3分；
（3）售后服务方案内容存在缺漏，售后保障场景缺失较多，无法满足项目需求的，得1分；
（4）未提供本项方案的，不得分。
	5

	6
	供货方案
	评委根据供应商提供的项目供货方案进行综合评分，包括但不限于：设备安装方案、计划进度、货源保障、生产排期、物流配送、质量管控、工期保障、应急供货、到货验收、备品备件服务等：
（1）项目整体实施方案内容完整详实、逻辑清晰有序，贴合项目实际需求，针对性、可行性强，全面覆盖项目实施全流程及各项保障场景，可充分保障项目高效、合规落地实施，得5分；
（2）项目整体实施方案内容较为详实、整体逻辑有序，具备一定的项目适配性与可操作性，核心实施流程、保障措施均有明确规划，可基本满足项目实施落地需求，得3分；
（3）项目整体实施方案内容存在缺漏、逻辑不完善，部分实施环节、保障机制缺失，方案针对性与可行性不足，无法有效保障项目实施，得1分；
（4）未提供本项方案的，不得分。
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	7
	演示
	供应商需根据招标文件第四章 项目需求 五、演示要求 规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于500M。以系统要求实际为准）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。
演示内容如下：
（1）演示船舶工种劳防用品穿戴交互实训系统交互穿戴游戏实训、操作错误解析指导模块；

①完整演示交互穿戴游戏实训要求的得1分，有漏项不得分；

②完整演示操作错误解析指导要求的得1分，有漏项不得分。

本项满分2分。
（2）完整演示涂装作业安全实训系统涂装作业的流程申请实训，10个涂装作业安全申请；

完整演示10个涂装作业的得2分，有漏项不得分；

（3）完整演示船用脚手架搭建技能实训模块；

①完整演示支持门架式、扣件式脚手架操作技能实训，涵盖脚手架部件认知、脚手架搭建技能实训的得0.7分，有漏项不得分；

②完整演示门架式脚手架支持垫板、脚手板、套管、门架、剪刀撑等主要部件安装实训的得0.7分，有漏项不得分；

③完整演示支持立杆、水平杆、纵向水平杆、直角扣件、对接扣件、平台板等主要部件安装实训的得0.6分，有漏项不得分。

本项满分2分。
（4）完整演示安全巡检交互仿真训练模块十大工种角色安全巡检功能、55项考核技能点；

①完整演示十大工种角色安全巡检的得1分，有漏项不得分；

②完整演示55项考核技能点的得1分，有漏项不得分。

本项满分2分。
（5）完整演示典型作业应急事故控制交互仿真训练模块作业人员触电、船舶溢油事故、船舶破舱进水事故。
①完整演示作业人员触电后急救场景且步骤不少于8步的得0.7分，有漏项不得分；
②完整演示船舶溢油事故应急救援流程且步骤不少于15步的得0.7分，有漏项不得分；

③完整演示船舶破舱救援应急救援流程且步骤不少于20步的得0.6分，有漏项不得分。

本项满分2分。
	10

	合计总分
	100


备注：
1、供应商应将所有有效清晰的证明文件编辑在投标文件中；若评标委员会对递交资料（如业绩、证书等）的真实性存在疑问时，供应商须提供原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。不执行价格评审优惠的扶持政策。
对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的支持政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
7.异常低价投标审查
7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）>报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）>报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价>×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
8.提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映相关内容，视为无效，本项不予计分（或视为资格审查不通过）；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
第四章 项目需求
一、项目名称
船舶安全教育中心建设项目
2、 供货需求清单和产品技术要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价最高限价(元)
	进口
产品
	核心
产品
	备注

	1
	安全标识互动实训装置
	套
	1
	38,000
	不接受
	否
	工业

	2
	劳防用品展示体验设备
	套
	1
	5,000
	不接受
	否
	工业

	3
	劳防用品穿戴交互体验系统
	套
	1
	41,000
	不接受
	否
	工业

	4
	三合一劳防综合体感实训装置
	套
	1
	36,000
	不接受
	否
	工业

	5
	呼吸防护体感实训装置
	套
	1
	32,000
	不接受
	否
	工业

	6
	噪声危害体感实训装置
	套
	1
	42,000
	不接受
	否
	工业

	7
	高温烫伤体感实训装置
	套
	1
	29,000
	不接受
	否
	工业

	8
	模拟灭火体感实训装置
	套
	1
	32,000
	不接受
	否
	工业

	9
	齿轮卷入伤害安全体感
	套
	1
	29,000
	不接受
	否
	工业

	10
	皮辊及高速回转体安全体感
	套
	1
	35,000
	不接受
	否
	工业

	11
	触电伤害体感实训装置
	套
	1
	25,000
	不接受
	否
	工业

	12
	电气作业交互实训装置
	套
	1
	18,000
	不接受
	否
	工业

	13
	VR事故体验（体感坠落平台）
	套
	1
	45,000
	不接受
	否
	工业

	14
	受限通道行走平台
	套
	1
	12,000
	不接受
	否
	工业

	15
	厂区全域安全风险辨识360°全景系统
	套
	1
	42,000
	不接受
	否
	工业

	16
	涂装燃爆体感实训装置
	套
	1
	28,000
	不接受
	否
	工业

	17
	涂装作业安全实训系统（VR）
	套
	1
	38,000
	不接受
	否
	工业

	18
	装焊作业安全实训系统（VR）
	套
	1
	38,000
	不接受
	否
	工业

	19
	船舶专用脚手架实训设备
	套
	1
	28,000
	不接受
	否
	工业

	20
	船舶专用直梯与防护设备
	套
	1
	9,000
	不接受
	否
	工业

	21
	船用脚手架搭建VR实训系统
	套
	1
	31,000
	不接受
	否
	工业

	22
	有限空间综合实训环境设备
	套
	1
	12,000
	不接受
	否
	工业

	23
	有限空间综合实训辅助设备
	套
	1
	35,000
	不接受
	否
	工业

	24
	智能安全监控设备
	套
	1
	48,000
	不接受
	否
	工业

	25
	船舶安全教育中心导视及文化标识
	套
	1
	20,000
	不接受
	否
	工业

	26
	其他辅助设施（含桌凳，25个工位）
	套
	1
	54,000
	不接受
	否
	工业

	27
	通用基础安全数字化教学资源
	套
	1
	90,000
	不接受
	否
	软件和信息技术服务业

	28
	船舶建造安全数字化教学资源
	套
	1
	90,000
	不接受
	否
	软件和信息技术服务业

	29
	安全漫游认知交互训练模块
	套
	1
	98,000
	不接受
	是
	软件和信息技术服务业

	30
	安全巡检交互仿真训练模块
	套
	1
	90,000
	不接受
	是
	软件和信息技术服务业

	31
	安全隐患库模块
	套
	1
	70,000
	不接受
	否
	软件和信息技术服务业

	32
	典型场景应急事故控制交互仿真训练模块
	套
	1
	80,000
	不接受
	是
	软件和信息技术服务业

	33
	典型作业应急事故控制交互仿真训练模块
	套
	1
	85,000
	不接受
	否
	软件和信息技术服务业

	34
	后台管理平台
	套
	1
	95,000
	不接受
	否
	软件和信息技术服务业


三、技术参数要求
1.安全标识互动实训装置
（1）安全标识互动设备
①显示终端≥55寸。
②存储配置≥8G运行内存，128G固态硬盘。
（2）安全标识互动认知系统
①分类管理功能：系统内置多品类安全标识资源，采用类别细分标识二级分类管理模式。各类标识统一集成标识学习、认知考核、成绩排行三大功能模块，支持扩充各类安全标识资源。
②沉浸式教学展示功能：各类安全标识配套专业理论教学内容与实景应用场景配图。
③智能在线考核功能：系统内嵌适配教学内容的考核题库，可自动随机调取题库试题开展考核。学员完成作答后，设备自动完成评分、错题纠正，快速完成学习成效检测与知识点巩固。
④趣味化成绩管理功能：支持学员自主选择是否将考核成绩纳入系统成绩排行榜，以趣味竞技模式调动参训人员自主学习积极性。
⑤开放式自主运维功能：系统采用开放式后台管理架构，管理人员可自主完成安全标识类别和内容的增设、删减、修改等操作，具备良好的内容拓展空间。
2. 劳防用品展示体验设备
（1）劳防用品展示假人
①数量：2 套。
②样式：常规人体比例，身高 175-180cm，环保 PVC 材质，直立展示姿态，贴合船厂常用工种劳防穿戴展示需求。
（2）专项劳防用品及配套存储
①安全帽及放置柜
1）提供常规款安全帽 15 顶，符合 GB 2811-2019 标准，ABS 材质，船厂常用标识色，帽衬可调节，佩戴舒适，具备基础防护功能。
2）配套安全帽放置柜 1 台，落地式冷轧钢板材质，静电喷塑处理，尺寸（长 × 宽 × 高）约 120cm×40cm×180cm，内置≥15 个独立放置位，便于规范存放。
②劳防用品套装
1）数量：4 套，其中 2 套为假人穿戴，船厂常用常规款，满足展示及体验需求。
2）头部防护：ABS 安全帽。
3）躯干防护：常规尺码防护服，透气耐磨，带反光条，符合船厂作业防护要求。
4）手足防护：防砸防穿刺安全鞋、防滑防护手套，耐磨耐用，适配船厂现场作业场景。
5）面部防护：防冲击防护面罩，透明防护镜片，可调节头带。
6）听力防护：隔音耳塞，具备基础隔音效果，适配嘈杂作业环境。
③劳防用品落地衣架
1）数量：1 台。
2）材质：钢管，表面喷塑处理，防锈耐磨，尺寸（长 × 宽 × 高）≥100cm×40cm×140cm，可用于悬挂≥ 2 套配套劳防用品套装。
3. 劳防用品穿戴交互体验系统
（1）劳防用品穿戴交互一体机
①显示终端≥32 寸。
②存储配置：≥8G 运行内存，128G 固态硬盘。
（2）通用劳防用品穿戴交互实训系统
①支持安全学习、工种认知、互动训练、穿戴考核、趣味挑战、成绩排行六大模块，涵盖多种常见劳防用品。
②针对各类劳防用品，提供理论知识教育、模拟模型介绍及部分实物展示。
③支持贴合教育内容的考核模块，以施工工种为单位开展考核，结合劳防用品虚拟模型与人物模型，兼顾趣味性与实用性。学员完成答题后，系统自动评分并进行错误纠正，实现学习成果的及时检测与巩固。
④支持学员自主选择是否将考核成绩计入排行榜，增强考核趣味性，提升学员学习动力。
（3）船舶工种劳防用品穿戴交互实训系统
▲①功能模块：包含基础知识、穿戴要点、三维结构认知、穿戴规范找茬、综合实操实训五大功能模块。
②实训内容：以交互化、场景化方式，至少包含船舶钳工、船舶电焊工、船舶涂装工、调漆工等船舶建造核心工种，支持劳防用品选择、规范穿戴流程及不当穿戴风险警示功能。
▲③劳防用品知识实训：提供劳防穿戴图文资源，针对安全帽、安全鞋、安全带等常用劳防用品，展示其性能参数、选择依据及使用维护相关知识并开展实训。
④工种适配劳防认知：支持劳防用品认知功能，根据船舶建造流程中不同工种的安全需求，对焊接工、涂装工、装配工、钳工等工种劳防用品的结构特点、功能用途、适用场景、穿戴要点及维护保养等方面，提供交互实训体验。
⑤场景化综合实训：提供综合体验功能，以实际船舶建造场景为背景，提供场景三维模型构建接近真实的实训环境。支持融入剧情设计，使受训者在体验真实工作场景的同时，通过趣味游戏提升安全意识与劳防穿戴技能，支持常用劳防用品基础知识展示。
4. 三合一劳防综合体感实训装置
（1）基础硬件参数
①电气参数：额定电压 220V，额定功率≥800W。
②显示配置：显示终端≥21.5 寸。
（2）核心实训功能
①实训项目：支持安全帽防护、安全鞋防护、机械夹伤三类专项安全培训项目。
②实训模式
1）每类实训项目均配备理论教学、知识考核、实体体感体验三种实训模式。
2）实体体感体验模式下，支持具备安全实体伤害模拟体验功能，在保障参训人员人身安全的前提下，模拟真实事故冲击效果，让体验人员直观感受事故危害，强化安全防护意识。
5. 呼吸防护体感实训装置
（1）呼吸防护一体机
①显示配置：显示终端≥21.5 寸。
②存储配置：≥4G 运行内存，128G 固态硬盘。
（2）呼吸防护体感实训系统
①支持有害气体进入室内空间的危害及呼吸防护的重要性实训和口罩正确佩戴方法实训。
②实训功能点：
1）设备操作。
2）安全知识介绍。
3）事故案例视频。
4）知识考核等。
6. 噪声危害体感实训装置
（1）显示设备
配备 55 英寸透明触控屏。
（2）耳部结构认知功能
①支持通过触控屏展示耳部剖面结构图，用于体验者认识耳部结构、了解声音在耳部的传导机制及人耳听觉原理。
②支持通过触摸点击操作，查看耳道、听小骨、耳蜗、鼓膜等耳部部位。
（3）听力损失模拟功能
①支持通过调节工作时长、背景噪声及声音噪声程度，模拟不同场景下的听力受损情况。
②支持模拟机械风钻、研磨机、鼓风机、推土机、随机噪声等现实生活场景，可选择风钻、鼓风机、制动压力机、大型机械设备操作、采矿、研磨等前景及背景噪声。
③模拟模式
1）新入职工人模式：选择听力无损失状态，体验各类噪声影响。
2）职业中期模式：选择常见模式，可模拟轻度、中度、重度听力受损情况。
3）老年工人模式：选择预测损失模式，可调控年龄、接触噪声年限、无保护状态下承受的噪音分贝值、性别等参数，进行听力损失模拟体验。
（4）听觉原理学习功能
内置教学视频，体验者可通过观看视频，系统学习耳朵听到声音的原理。
7. 高温烫伤体感实训装置
（1）高温烫伤体验实训装置
①显示配置：显示终端≥21.5 寸。
②存储配置：≥4G 运行内存，128G 固态硬盘。
（2）高温烫伤体验系统
①实训模式：支持游客模式、登录模式两种使用模式，满足不同使用需求。
②教学内容：支持设备操作指引、安全知识宣讲、事故案例视频播放、安全知识考核等多项教学内容。
③实训功能：支持开展梯度温度烫伤体感体验、不同等级高温防护手套实操体验，同时完成厂区高温危险源识别学习，让参训人员直观感知高低温体感及高温烫伤危害。
1）智能显示功能：显示温度值为设备加热温度。
2）安全防护功能：限制温度范围，保证体验安全。
3）智能控制功能：使用红外触摸操作方式控制设备工作状态。
8. 模拟灭火体感实训装置
（1）模拟灭火一体机
①显示配置：显示终端≥55 寸。
②存储配置≥8G 运行内存，128G 固态硬盘。
（2）消防器材模拟道具
涵盖干粉、泡沫、二氧化碳、水基、消防栓、沙桶等消防器材模拟道具。
（3）系统实训功能
①系统采用虚拟实操实训模式，内置 32 类火灾类型，各类火灾下设多种实景模拟场景，依据场景特性搭建对应火灾模拟环境。
②系统支持选用干粉、泡沫、二氧化碳、水基、消防栓、沙桶六种消防器具开展实操练习。
③模拟灭火器内置感应传感器，体验者可手持实体模拟器材完成标准使用动作，完成虚拟灭火实训。
④实训过程中可自主匹配对应场景选用适配灭火器材，熟练掌握规范灭火操作流程。
⑤实训结束后系统自动完成操作评分，并对错误操作进行指正讲解。
9. 齿轮卷入伤害安全体感
（1）齿轮卷入伤害一体机
①显示配置：显示终端≥21.5 寸。
②存储配置≥4G 运行内存，128G 固态硬盘。
（2）系统实训功能
①旋转啮合风险体验：体验齿轮等旋转物件卷拉危害，模拟高速运转状态下齿轮啮合造成的夹卷伤害场景。
②惯性旋转安全体验：模拟旋转设备停机后依靠惯性持续转动状态，实训了解设备惯性运转阶段存在的夹卷安全隐患。
③物料肢体夹卷实训：可手动输送木棍、板材、线材等物料，搭配仿真手部模型，实操感受各类物料及肢体被设备夹卷产生的危害后果。
10. 皮辊及高速回转体安全体感
（1）皮辊及高速回转体实训功能
①机械卷夹实景体验：可模拟皮辊、各类高速回转体运转过程中产生的机械卷夹实景体验。
②安全防护认知：直观学习掌握自动安全门的安全防护作用与应用意义。
③惯性风险认知：熟知旋转设备停机后，受惯性作用持续运转依旧存在卷夹安全隐患。
（2）设备组成结构
设备整体由安全防护罩、皮辊夹卷机构、高速回转体卷入碾压机构三部分构成。
11. 触电伤害体感实训装置
（1）触电伤害触控交互一体机
①显示配置：显示终端≥21.5 寸。
②存储配置：≥4G 运行内存，128G 固态硬盘。
④网卡：内置 300Mbps 无线网卡及百兆千兆自适应以太网网卡
（2）触电体验仪
采用铜片定阻式金属导电操作台，支持双手操作模式，实训安全电压区间为 2V-30V，电压档位可自由调节。
（3）人体导电模拟模型
采用 2mm 亚克力材质背板，搭载 LED 状态指示灯，可与触电体验仪同步通电，实时联动展示触电状态。
（4）触电伤害体感实训系统
①知识研学：支持人体触电基础常识、安全事故案例学习，同时可开展理论题库自主研习。
②视频教学：内置教学视频，涵盖电流人体作用原理、触电伤害预防措施、触电危害常识及应急急救方式等学习内容。
③理论考评：具备触电安全知识专项考核功能，完成学员理论知识测评。
④体感实操：提供标准化触电实景实操体验，完成触电模拟实训。
12. 电气作业交互实训装置
（1）电气作业交互一体机
①显示配置：显示终端≥55 寸。
②存储配置：≥8G 运行内存，128G 固态硬盘。
（2）电气作业交互实训系统
①系统适配船舶建造行业电气作业应用场景，依托行业作业安全风险高、操作流程规范严、接线工艺标准高的行业特点，围绕常用电气设备实操技能与作业安全重点内容，开展标准化安全教学与实操培训。
②系统支持电气作业基础教学、电气接线交互实训、电气安全专项实训：
1）电气作业基础教学模块：支持结合船厂实际生产工况，梳理整合电气作业安全基础知识，通过多媒体形式，讲授二氧化碳焊机、氩弧焊机、打磨机等常用电气设备用电规范、接线标准及安全用电相关要点。
▲2）电气接线交互实训模块：搭建船厂电气作业三维实训场景，内置标准动力电源、打磨机、二氧化碳焊机、氩弧焊机、手把焊机等设备接线三维仿真模型。参训人员可结合不同作业场景完成交互式接线实操，实训全程融入安全操作要点，提升危险源识别能力。
3）电气安全专项实训模块：侧重开展电气作业安全风险防范实训，强化人员规范操作意识与风险防控能力。
13. VR 事故体验（体感坠落平台）
（1）设备配置
①VR 头显设备
1）采用 4K 菲涅尔显示屏，最大视场角≥ 98°，屏幕分辨率 ≥3664×1920。
2）搭载四组 640×480@60Hz 鱼眼单色摄像头，摄像头视场角≥ 166°，支持头部 6Dof 空间定位。
②触控一体机
1）显示配置：显示终端≥32 寸。
2）存储配置：≥8G 运行内存，128G 固态硬盘。
③坠落实训平台
采用气动推杆驱动结构，可与主控设备联动实现平台统一调控。
（2）实训功能
依托交互式 VR手柄完成全场景虚拟互动体验，内置高处坠落、塔吊作业、消防逃生、触电防护、安全带使用、平衡木行走、施工现场触电急救、交通安全事故等共计 30 类实训场景。通过沉浸式仿真体验，有效提升参训人员安全风险辨识能力与应急处置能力。
14. 受限通道行走平台
（1）设备配置
防滑踏板、应急照明装置、警示标识。
（2）实训功能
模拟船舶狭小通道作业的安全行走规范、应急照明使用、障碍物避让等技能，强化空间感知与安全防护意识。
15. 厂区全域安全风险辨识 360° 全景系统
（1）厂区安全风险辨识交互一体机
①显示配置：显示终端≥65 寸。
②存储配置：≥8G 运行内存，256G 固态硬盘。
（2）厂区全域安全风险辨识 360° 全景系统
①系统核心架构：以 360° 全景技术为核心，构建船厂及车间实景化展示平台，为参训人员提供沉浸式直观体验，实现各场景多角度清晰呈现。
②系统实训功能
1）实景漫游功能：支持船厂及车间常见施工区域 360° 全景自由浏览，精准还原真实生产作业环境。
▲2）热点标注功能：内置至少 11 组危险点热点信息，覆盖船厂典型施工区域，可展示对应区域危险因素及相关管控要求。
3）多媒体教学功能：整合视频、图片等多元化教学素材，实现安全要点可视化展示与系统化教学。
▲4）场景覆盖功能：采集厂区至少 11 组全景图像素材，涵盖加工车间切割作业电磁吊吊运区域、分段车间构件装配区域、分段车间风电项目圆筒卷制区域、分段车间大型拼板吊运装配区域、动火作业区域、800T 龙门吊吊装作业区域、高处作业区域、舱室密闭空间作业区域、船舶集控室 / 配电箱区域、脚手架搭拆作业区域、气站区域等核心场景。
5）场景导航功能：配备快捷导航按钮，支持展示导航缩略图，支持快速切换全景场景。可对场景进行缩放、上下左右视角旋转操作。
6）危险点及控制措施提示功能：支持展示当前场景危险事项、危险点的控制措施两类信息。
▲7）语音讲解功能：具备危险点音频讲解播放功能，支持管理员自行维护和替换音频文件。若当前场景管理员未配置关联音频文件，支持触发弹窗提示。
8）退出功能：设置漫游退出按钮，点击退出时系统弹出确认提示，可安全关闭漫游窗口。
16. 涂装燃爆体感实训装置
（1）设备配置
①涂装燃爆交互一体机
1）显示配置：显示终端≥32 寸。
2）存储配置：≥4G 运行内存，256G 固态硬盘。
②静电发生器
1）产生电流低于 10mA、电压低于 36V。
2）电流电压可调控。
③其他
放电棒、玻璃容器（带盖）、防燃烧罩盖。
（2）涂装燃爆体感实训系统
①聚焦船舶涂装作业密闭空间场景，针对静电诱发气体燃爆风险，直观认知静电危害及燃爆后果。
②知识普及：讲解静电基本常识与放电原理。
③体感体验：沉浸式感受密闭空间内静电诱发气体爆炸的威力及危害。
④直观观察：清晰地呈现静电火花引发燃爆的全过程，强化安全防范意识。
17. 涂装作业安全实训系统（VR）
（1）设备配置（VR）
①多媒体展示终端
1）显示配置：显示终端≥55 寸。
2）分辨率≥4K。
②高性能主机
1）存储配置：≥16G 运行内存，256G 固态硬盘。
2）显卡：独立显卡。
③VR 显示终端
1）分辨率≥4K，单眼分辨率达 2160*2160。
2）视场角≥105°。
3）存储能力：8GB+256GB。
（2）涂装作业安全实训系统
①系统模块架构：系统分为四个主模块，包括涂装申请流程、涂装教学模块、外板涂装模块、内部空间涂装模块。
②系统实训功能：
1）涂装作业的流程申请实训，针对一级、二级、三级不同等级涂装作业进行实训。
2）支持涂装作业安全、操作规范教学实训。
3）支持涂装作业喷枪、油漆泵夹子等安全操作交互实训。
4）支持涂装作业设备认知、安全操作、劳防穿戴等安全作业流程综合实训。可对涂装前安全作业事项、工作证、劳防穿戴选择、现场作业非防爆物体等安全流程进行交互操作实训。
5）提供内场、外场三维喷涂场景，场景操作过程支持安全事故呈现。模拟涂装作业燃爆风险场景，讲解事故成因与预防措施，强化应急处置方法掌握。
6）支持防护训练，训练涂装防护用品正确使用方法，提升受训者自我保护能力。
18. 装焊作业安全实训系统（VR）
（1）设备配置（VR）
①多媒体展示终端
1）显示配置：显示终端≥55 寸。
2）分辨率≥4K。
②高性能主机
1）存储配置：≥16G 运行内存，256G 固态硬盘。
2）显卡：独立显卡。
③VR 显示终端
1）分辨率≥4K，单眼分辨率达 2160*2160。
2）视场角≥105°。
3）存储能力：8GB+256GB。
（2）装焊作业安全实训系统
①系统模块架构：系统包含焊接作业申请流程模拟实训模块、明火作业实操实训模块，可开展明火作业流程及明火作业安全要点交互实训。
②系统实训功能：
▲1）焊接作业申请流程模拟实训：针对船厂内部一级、二级、三级不同等级明火作业，开展申请流程标准化训练，帮助参训人员掌握各类明火作业申请规范及流程。
▲2）焊接作业实操实训：搭建焊接作业安全实训三维虚拟场景，围绕焊接作业全流程安全要点开展交互实训。内置焊接、气割等多个焊接作业安全实训场景，提升实操安全意识。
（3）船舶应急逃生安全实训系统
①系统模块架构：搭建船舶三维虚拟场景，参训人员可通过 VR 设备体验船舶不同部位应急逃生流程，同步掌握逃生关键要点。场景涵盖至少三个船舶典型区域的应急逃生体验。
②系统实训功能：
▲1）逃生场景覆盖：包含上层建筑、压载舱、机舱三个船舶典型区域的应急逃生体验。
2）逃生路线指引：具备逃生路线展示功能，明确应急逃生路径及方法。
▲3）突发场景模拟：模拟逃生场景突发火灾情景，让参训人员沉浸式感受突发事故场景。
4）逃生任务管控：配备逃生任务血条功能，若规定时间内未完成逃生，任务血条耗尽则标志逃生任务失败。
5）逃生数据统计：具备逃生计时功能及逃生结果统计功能，精准记录实训数据。
19. 船舶专用脚手架实训设备
（1）脚手架系统：立杆、横杆、防滑脚手板、防护栏杆、挡脚板、连墙件等，配备安全帽、安全带。脚手架沿舱段 4 米高度设计搭设，立杆、横杆间距贴合船舶高空作业规范。
（2）实训内容：开展脚手架搭设规范实训。掌握船舶高空作业脚手架使用与维护方法。
（3）提供防护网，搭建二层，具有攀爬楼梯。
20. 船舶专用直梯与防护设备
（1）直梯系统
①设备组成：3-5米直梯、防护笼、梯口防护门。
②直梯安装贴合舱段竖向空间，防护笼与梯口防护门模拟船舶甲板、舱室高处作业场景。
③直梯与脚手架连通，学生可进行一体化学习。
（2）实训内容：开展直梯安全攀爬、梯口防护门启闭实训，强化高处作业上下梯安全规范实训。
21. 船用脚手架搭建 VR 实训系统
（1）系统整体功能
①提供脚手架 VR 体验系统，搭建典型脚手架作业三维虚拟场景，设置多个作业体验点位，支持参训人员开展沉浸式作业体验。
②可模拟脚手架作业中不规范操作引发的危险后果，同步展示标准作业流程，助力参训人员学习规范操作方法。
（2）系统实训功能
①模块架构：包含基础知识、技能实训、场景找茬三大功能模块，覆盖脚手架学习、实训全流程。
②基础知识模块：介绍门架式、菊花盘式、扣件式、轮扣式、碗扣式等常见脚手架类型，讲解作业安全要点，明确相关评定标准。
▲③场景找茬模块
1）具备脚手架场景找茬功能，参训人员可查找构建场景中脚手架的操作错误点。
2）系统内置 8 个脚手架找茬场景，满足实训需求。
22. 有限空间综合实训环境设备
（1）环境搭建要求
利用船艏舱段天然狭小及不规则空间形态，构建仿真船舶艏尖舱、狭小通道等场景。
（2）实训内容
①开展有限空间作业许可申请、气体检测、通风换气、专人监护全流程实训。
②模拟中毒、缺氧等应急场景，强化应急处置流程规范。
23. 有限空间综合实训辅助设备
（1）设备配置
①配备便携式多参数气体检测仪 1 台、固定气体浓度监测屏 1 台。
②配备通风机、阻燃风管等通风设备，其中阻燃风管可弯曲，适配舱段不规则通道，满足各类狭小区域通风需求。
③配备照明、防撞等辅助设备，保障实训顺利开展。
（2）实训功能
①气体检测实训：可开展作业前气体采样检测、作业中气体动态监测相关技能实训。
②应急处置实训：模拟气体浓度超标场景，开展应急停机、人员撤离等处置流程实训。
③设备操作实训：涵盖通风设备安装、启停操作，以及不同空间容积下通风参数调节、通风达标判定等实训内容。
24. 智能安全监控设备
（1）系统总体要求
基于视频为核心的物联网感知手段，结合视频识别、人工智能、数据分析等技术，对实训场所违规操作、安全隐患等事件进行智能识别与管控，实现实时监测、事中预警、事后追溯，保障师生实训安全与规范操作。
（2）硬件配置
①前端感知设备：采用高清摄像头，实现实训区域全覆盖监控，具备夜视功能，画面可实时传输并保存。
②显示系统：≥65 寸显示终端，布设于安全教育中心入口厅区域。
③分布式控制系统：融合大屏显示调度、音视频管理，实现大屏与终端灵活控制。
④配套设施：包含供配电系统、综合布线、专用监视设备，保障系统稳定运行。
（3）智能中台
智能中台主要由资源管理调度平台、算法训练平台、算法仓库及策略平台组成。可实现算法的生成、管理、部署、调度策略、任务执行、业务策略、优化迭代等智能算法全流程能力建设。
①资源管理调度平台可实现计算、存储、算法等各类资源的集中高效管理、调度，满足各类资源的高效利用，平台提供视频资源管理、计算资源管理、存储资源管理、智能资源管理调度等能力；
②算法训练平台可提供本地私有化算法训练环境，实现涉密场景的算法训练、优化；
③算法仓库提供统一的算法管理调度、算法模型训练、外部算法导入等服务能力；
④策略平台提供算法优化策略、业务应用策略等自定义编排能力，解决单一算法与业务实战需求偏离等难题，实现业务需求的落地。
（4）智能监控平台功能
▲①功能包括视频巡查、智能预警、违规查询、数据看板、配置管理和综合运维等部分。应用可结合管理角色和处置流程进行灵活部署，将具体的业务应用展现给安全管理口的对应操作者；态势展现部分可通过智慧监控中心大屏显示系统进行整体态势和关键信息定制化展现。
▲②AI 智能识别：基于深度学习算法，对实训区域内未佩戴安全帽、吸烟、玩手机、人员非法越界、人员摔倒、火灾、烟雾等不安全行为与风险进行自动抓拍与实时预警。
▲③值守页面
1）实时展示今日预警数、已处理及未处理预警数、预警总数、在线摄像头数量。
2）预警事件弹窗提示，同步记录现场视频与抓拍图片，支持语音提醒。
3）可查看预警事件前后 15 秒视频与照片，支持批量处理。
④实时视频
1）按实训区域分类展示实时监控画面，实现无死角监控。
2）支持远程查看、画面调取与实时预览。
⑤AI 快照
1）以图片列表形式展示所有不安全行为事件。
2）支持按区域、子区域、事件类型、时间筛选查询，可自定义布局。
⑥设备管理
1）支持摄像头列表同步、设备信息查询、在线及离线状态监测。
2）支持摄像头清单导出，统一管理前端感知设备。
▲3）“设备管理” 模块主要功能可实现按照设备 ID、设备状态、产品型号、设备名称进行查询；在设备信息列表后面显示总计多少台设备数量，各个设备信息可以按照 Excel 表格进行导出。
⑦监控大屏展示
1）实时轮播视频画面，AI 预警事件自动弹窗突出显示。
2）滚动展示最新预警信息，分类统计异常数据，显示当日异常事件量与摄像头数量。
3）对实时视频以轮播的形式进行，中间摄像头并非固定设置，当发生不安全行为报警时，摄像头会自动跳转到具体的摄像头的监控画面。
（5）可视化与管理功能
①实训区网格化：构建实训区电子地图，分层展示摄像头位置、逃生路线、风险区域、风险等级，可调取实时画面。
②智慧监控大屏看板：实时数据展示、可视化图表、异常报警、多源数据整合、交互操作，直观呈现实训安全整体态势。
25. 船舶安全教育中心导视及文化标识
（1）设计及制作要求
①提供船舶安全教育中心导视及文化标识设计及制作，包括创意策划、美术设计、资料编制、制作安装等。
②图文展板的造型与设计与安全教育中心展陈设计、形式风格相协调，外观工艺精致，线条挺拔顺直，无划伤、露底、变形等明显缺陷，同时应具有良好的安全性。
（2）材质要求
①展板材质：主体采用高密度 PVC 板，厚度≥10mm，具备防潮、耐磨、易清洁的特性，表面平整光滑，无明显杂质、气泡。
②标识牌材质
1）导视标识、区域标识牌：采用铝合金材质，厚度≥1.5mm。字体采用激光雕刻工艺，清晰醒目、不易磨损，适配室内长期使用。字体根据标识使用场景、安装高度与视距进行适配设计，主视觉字体高度≥8cm，保证远距离识别效果。
2）重点实训工位标识牌、安全警示牌：采用亚克力材质，厚度≥8mm，透明度高、硬度强。字体结合工位观察视距适配设置，主视觉字体高度≥5cm，保障工位现场清晰可读。
（3）导视及标识内容
①安全教育中心标语：安装于入口墙面，字体醒目、设计简洁，增强主题氛围。
②区域标识牌：
1）两舱标识牌：便于参训人员快速区分实训区域功能，包括 “基础安全实训舱（思想引领 + 通用基础）、船舶建造安全实训舱（专项精通 + 实战综合）” 标识牌。
2）区域标识牌：涵盖安全通识认知实训区、劳防规范穿戴实训区、职业健康体感实训区、通用安全应急实训区、全域安全风险实训区、船舶建造作业专项安全实训区等，安装于各区域显著位置。
③重点实训工位标识牌：至少包括消防安全实训单元、机械安全实训单元、电气安全实训单元、应急急救实训单元、受限通行实训单元、船厂八防知识宣教单元、厂区全域风险管控单元、涂装作业安全实训单元、装焊作业安全实训单元、高空作业安全实训单元、有限空间作业安全实训单元等。
④安全警示牌、安全操作规范展板：安全警示牌搭配警示色图标与文字，安全操作规范展板内容包含操作步骤、应急处置流程，安装于对应实训区域，便于学生随时查阅。
⑤实训室管理守则展板：内容涵盖实训室使用流程、设备管理规定、安全责任制度等内容，安装于实训室主通道区域，强化实训管理规范性。
（4）教学展示内容
①教学展示展板围绕船舶安全实训核心内容设计，图文结合、重点突出，适配参训人员学习需求。展板采用上墙安装与落地可移动相结合的形式，落地展板可根据实训布局灵活调整位置。
②教学展示内容
1）船舶基础安全认知展板：安全标识、安全法规。
2）船舶职业健康与个人防护展板：劳防用品、职业健康防护。
3）通用安全技能展板：消防安全、交通安全、电气安全、急救与应急安全。
4）船舶建造常规作业安全展板：船厂八防知识宣教，厂区全域安全风险辨识与梳理。
5）船舶建造特殊专项作业安全展板：有限空间作业安全、高空作业安全。
26. 其他辅助设施（含桌凳，25个工位）
（1）灯光系统
①整体要求：灯光系统需满足实训操作照明需求，光线均匀柔和，无眩光、无阴影，安装牢固，便于维护检修。
②主照明灯具：采用 LED 平板灯，光线均匀，无频闪，适配场馆整体照明。安装间距合理，确保全场照明无死角，满足日常实训、培训基础照明需求。
③应急照明：配备应急照明灯及疏散指示标志。
（2）教学手持式麦克风
①频率响应：150Hz-12KHz。
②峰值功率：5W。
③总谐波失真：THD≤5%。
④信噪比：≥77dB。
⑤其他：可充电，充电时间约 2 小时下可连续使用约 8 小时。
（3）教学实训展示终端
①屏幕参数：≥100 寸 4K 高清分辨率屏幕。
②储存空间：≥2G+32G。
③辅材：电源线、遥控器、壁挂式支架等。
④其他要求：无其他多余配件或线缆裸露，保持实训环境整洁。
（4）强弱电系统
①强电铺设：开关、插座、电箱及各类电力设备布线铺设等，符合项目使用需求。
②弱电铺设：网络布线等，符合项目使用需求。
（5）总段开门
①分别在两艘钢质船舶总段侧壁开设门洞，门洞净规格（宽 × 高）≥120cm×200cm；门洞切割边沿精加工处理，表面顺滑，无割渣、飞边及毛刺。
②门洞装配钢结构门框，确保连接牢固，满足实训使用要求。
（6）方形实训桌套装
①数量：方桌 6 张，配套方凳 26 个。
②实训方桌：桌体结构牢固稳定，桌面规格（长 × 宽）≥100cm×100cm，满足学生实训操作使用需求。
③配套方凳：结构稳固，支撑耐用，适配方形实训桌使用，摆放灵活，便于实训场地排布。
（7）教学白板
①板面采用耐磨书写板面，书写流畅、易擦拭不留残痕。
②板面尺寸（长 × 宽）≥120cm×90cm，满足实训教学使用。
③配件：配备黑色、红色书写笔各≥5 支。
27. 通用基础安全数字化教学资源
（1）总体功能：构建面向通用基础安全的专用数字化教学资源 1 套，可满足安全课程教学需求。
（2）数字化资源内容：
①模块一：船舶基础安全认知，至少涵盖安全标识、安全法规、6S 安全规范。
②模块二：船舶职业健康与个人防护，至少涵盖劳防用品、职业健康防护。
③模块三：船舶通用安全技能，至少涵盖消防安全、交通安全、电气安全、急救与应急安全。
28. 船舶建造安全数字化教学资源
（1）总体功能：构建面向船舶建造安全课程的专用数字化教学资源 1 套，可满足安全课程教学需求。
（2）数字化资源内容：
①模块一：船舶建造常规作业安全，至少涵盖起重作业安全、明火作业安全。
②模块二：船舶建造特殊专项作业安全，至少涵盖有限空间作业安全、高空作业安全、装配与消防技能。
③模块三：全域安全风险管控，至少涵盖预处理切割加工车间隐患排查、平面车间隐患排查、管子车间隐患排查、有限空间隐患排查、危化品仓库隐患排查、船坞隐患排查、码头隐患排查、油船甲板隐患排查、道路交通隐患排查、建筑外墙隐患排查、宿舍隐患排查等厂区全域安全风险辨识相关内容。
29. 安全漫游认知交互训练模块
（1）安全标志认知
①安全标识认知实验内容着重聚焦于对不同类型安全标志的深入学习与认知。通过对这些不同类型安全标志的系统学习，能够极大地提升学生在实际工作与生活场景中的安全识别能力与风险防范意识，使其在面对各类复杂环境时，能够迅速做出正确的反应与判断，有效避免安全事故的发生。
②安全标识认知实训功能
1）具备教学、实训、考核三种模式。
2）学生可在区域内进行三维漫游，自由探索，支持前后左右行走，加速奔跑等。
3）漫游的虚拟场景应还原厂区车间位置布置，并配有典型机械设备模型。
4）系统具备小地图功能，支持用户位置查看与跳转。
5）模块配有操作原理及试验设备原理引导学生进行游戏操作。
6）支持热点引导功能，可实现标志引导，实现教学点交互实训。
7）场景可配多个虚拟角色剧情人物，与用户进行问答互动。
8）模块包含禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等多个标志进行学习。
9）每一标志的认知实训均提供一个问答剧情互动，引导学生完成标志认知，具有趣味性。
10）每一内容点学习完成后有对应的知识考核。
11）知识考核支持判断题、选择题等题目类型。
（2）6S 安全规范认知
①6S 安全规范认知实验将助力学生全面领悟 6S 管理理念的内涵与精髓，并能够灵活且精准地将其贯穿于日常工作实践的每一个环节，进而达成工作效能的稳步提升、作业环境的显著优化以及安全事故风险的有效防控。
②6S 安全规范认知实训功能
1）具备教学、实训、考核三种模式。
2）学生可在区域内进行三维漫游，自由探索，支持前后左右行走，加速奔跑等。
3）具备打开小地图查看功能，可查看用户位置与跳转。
4）模块应配有操作原理及试验设备原理引导学生进行引导教学操作。
5）模拟学生参观厂区内的安全教学展区进行安全培训教育。
6）学生可交互操作学习 6S 管理规范。
7）学生可交互操作学习 6S 安全规范视频内容。
8）学生可对视频进行暂停、重新播放、缩放视频、自动播放、音量控制、进度展示等信息展示。
（3）生产生活区域安全漫游
①结合船厂实际生产布局，本部分实验内容将厂区分为十一个区域，每个区域将侧重不同的安全防范点，学生将通过图文、视频、NPC 对话等多种交互方式对不同安全点内容进行展开实验，令学生了解安全风险点，学习事故案例，了解相应的防范措施，以系统层次化的方式使学生掌握不同安全风险级别下的事故处理方法。
②生产生活区域安全漫游实训功能
1）包含教学、实训、考核三种模式。
2）学生可在区域内进行三维漫游，自由探索，支持前后左右行走，加速奔跑等。
3）具备打开小地图功能，可查看用户位置与跳转。
4）模块应配有操作原理及试验设备原理引导学生进行实训操作。
▲5）漫游的虚拟场景将整体搭建在厂区中，分十一个区域包括材料码头、钢板堆场、钢板预处理、平面分段、曲面分段、涂装车间、分段堆场、分段总组、船坞搭载、厂区道路、水上甲板。将真实模拟每个区域的布局，配备典型机械设备模型如厂房、平面分段、曲面分段、总段、龙门吊、分段流水线、船体、码头等几十种模型。
6）模块具备图文、视频、NPC 对话等多种交互方式，支持 NPC 触发剧情，实现安全知识学习。
7）每一区域应包含问答剧情互动，引导学生完成区域安全认知。
8）学生可对视频进行暂停、重新播放、音量控制、进度展示等信息展示。
9）师生进入每个区域均应有背景语音讲解功能。
10）通过区域热点切换，可引导用户师生进行不同区域教学点的交互实训。
11）每个区域将侧重于区域特有的风险点进行实训教学，并指导学生了解对应的防范措施。
12）场景安全风险点及防范措施包括：
①材料码头
安全风险点：重物吊装、搬运和堆放不当可能导致物品滑落或碰撞。
防范措施：使用合适的吊装设备，严格遵守操作规程，进行定期的安全培训。
②钢板堆场
安全风险点：钢板堆放不稳固，可能发生倒塌。
防范措施：确保堆放稳固，设置警示标志和隔离区，定期检查堆放状态。
③钢板预处理
安全风险点：操作重型切割设备和机械手臂可能导致切割伤害或夹伤。
防范措施：操作人员须穿戴个人防护装备，确保所有安全防护装置功能正常。
④平面分段
安全风险点：使用大型机械设备进行切割和焊接可能导致误操作伤害。
防范措施：确保操作人员接受适当的培训，严格遵守安全操作程序。
⑤曲面分段
安全风险点：曲面加工中使用高温和压力设备可能导致烧伤和设备故障。
防范措施：实施设备维护计划，操作人员需穿戴适当防护装备。
⑥涂装车间
安全风险点：涂料和溶剂的使用可能导致火灾和健康问题。
防范措施：使用防火存储柜，保持良好的通风，穿戴合适的化学品防护装备。
⑦分段堆场
安全风险点：大型分段的存放可能导致结构不稳固和移动时的危险。
防范措施：合理布置存储区域，严格监控和执行移动操作。
⑧分段总组
安全风险点：大规模的组装作业中可能出现设备故障或人员协调失误。
防范措施：加强现场管理，确保使用的设备和工具符合安全标准，加强团队之间的沟通。
⑨船坞搭载
安全风险点：高空作业方面面临着失足坠落的风险。坑道作业时有害气体堆积将导致危害作业人员的身体健康。
防范措施：对学生进行相应的安全技术知识操作培训，个人防护装备的方法。同时，根据不同作业类型制定详细的培训计划，了解常见事故的原因与预防措施，开展应急救援演练，了解急救处理措施。
⑩厂区道路
安全风险点：车辆行驶速度、转弯半径和制动性能不相同，增加了车辆之间以及车辆与行人之间发生碰撞的可能性。
防范措施：除了对厂区道路交通标志与设施进行完善，也需要加强对驾驶员的安全教育培训，增强驾驶员的安全意识和驾驶技能。并且对厂区内的行人进行安全宣传教育，向学生普及道路交通安全知识。
⑪水上甲板
安全风险点：船舶航行时船员易因失去平衡而失足落水；设备、工具、物料等会因船舶晃动而发生滑落。对船员身体造成严重的物体打击伤害。大型机械设备，误操作行为可能导致船员身体被卷入机械传动装置中。甲板上易燃易爆物资容易发生火灾甚至爆炸事故。
防范措施：明确各类绳索、缆绳、工具以及货物的存放要求。规定物品必须分类存放于指定区域，并采用专门的固定装置进行稳固，制定并严格执行易燃易爆物品专项管理制度，建立健全机械设备定期维护保养与故障排查机制，全体船员配备符合标准的个人防护装备等。
（4）支持 50 个安装点位。
30. 安全巡检交互仿真训练模块
（1）总体功能
①安全巡检交互仿真训练模块提供交互式巡查环境，用于模拟十一大区域的日常安全巡检，覆盖厂区安全、水上安全、公共安全三大安全内容的核心知识点。支持 50 个安装点位。
②通过提供丰富多样且高度还原的模拟场景，结合交互式的操作体验与实时反馈机制，为学生搭建了一座从理论知识到实际应用的桥梁，进而有效提升学生的安全意识，使其系统地了解安全管理人员的日常工作流程与职责，并着力锤炼学生精准且高效地识别潜在安全隐患以及及时妥善排查隐患的核心能力。
（2）具体实训功能
①具备教学、实训和考核三种模式。
②系统涵盖厂区、水上、公共三大内容板块进行安全实训教学。
③系统具有角色操作原理展示及实验操作内容引导。
④系统包含十一个三维虚拟巡查环境：预处理切割加工车间、管子车间、平面车间、有限空间、危化品仓库、船坞、码头、船上甲板区、道路交通、建筑外墙、宿舍。
⑤为保证实训内容涵盖多个专业，系统内置多个通用化隐患点可巡查实训。
⑥学生可自由选择场景漫游，支持视角切换，支持第一视角及第三视角下的安全巡检。
⑦系统背景音乐可开启或关闭。
⑧根据不同区域内的若干热点，学生可进行危险源辨识与事故隐患排查，学生通过点击不同热点，可切换至相应隐患点处进行安全巡检。
⑨学生可对厂区安全分类下不同作业的危险源及隐患点进行巡检工作并提示其正确操作流程，包括切割作业、磨削工作、搬运工作、焊接工作、质量检查工作、吊装工作、机械操作、脚手架作业、舾装工作、有限空间作业。
⑩学生可对水上安全分类下的甲板作业中存在的危险源及隐患点进行巡检工作。
⑪学生可对公共安全分类下存在的危险源及隐患点进行巡检工作，包括道路交通安全，高处作业安全及用电安全。
⑫每一个操作点都应呈现对应的规范操作要求和内容，让学生明确正确规范的操作方法和安全管理要求。
⑬系统操作中，教师可组织题目问答交互考核形式来完成指定数量的安全隐患排查。
31. 安全隐患库模块
（1）总体功能
隐患库需提供常见和潜在的安全隐患类型。针对不同的区域，知识库可针对性地列出了该区域可能出现的安全隐患，训练学生能够快速、准确地识别出这些隐患，从而采取相应的预防措施。隐患库信息嵌入至安全巡检交互仿真训练模块的各个场景中，可以在需要时打开查阅。支持 50 个安装点位。
（2）具体实训功能
▲①隐患库应不少于 6000 个隐患描述内容。
▲②隐患库应包括基础管理、单船管理、公共安全、设施、内场安全、设备管理、工程管理、公共设施、标志标识、仓库管理、公司管理活动、后勤管理、环保管理、记录、设备设施、危化品管理、文件资料、现场管理、作业行为、安全用电等 20 多种隐患类型的隐患问题。
③基础管理隐患类型应包含用工管理、消防、用电等自然灾害、劳动防护类、劳工保护、安全体系管理、工作生活条件、法定证书文件等二级隐患分类类型。
④单船管理隐患类型应包含常规作业及特种作业两大类型安全隐患问题。
⑤制度建设隐患分类应包含操作规程、规章制度、应急预案三大类型隐患问题。
⑥设备设施隐患类型应包含厨房设备设施、电器设备设施、环保设备设施、救生设备、劳保用品、生产设备设施等二级隐患分类类型。
⑦每条隐患应包含隐患名称、隐患原因、隐患性质、事故发生可能性、事故发生后果严重性、风险等级、整改方式、整改期限、整改要求等信息。
⑧师生可查询不同隐患的安全风险评估数据和参考标准，包含不同类型安全隐患可能导致的事故后果严重程度、发生概率及风险等级等信息。
⑨师生可查询不同隐患的产生原因及整改方式、期限及要求。
⑩师生可根据不同安全类型筛选对应的隐患问题。
32. 典型场景应急事故控制交互仿真训练模块
（1）总体功能
应急事故控制交互仿真训练模块主要建立一个交互式的虚拟环境，用于模拟和训练各种应急事故的处理流程。通过本模块的训练，可以提高学生的应急响应能力以及应急处理能力。支持 50 个安装点位。
（2）具体实训功能
①具备教学、实训、考核三种模式。
②根据不同应急事件提供不同虚拟三维虚拟环境，学生可以选择场景在其中进行应急操作训练。
③系统将模拟多种应急事件，包括焊机电器火灾、食堂和宿舍火灾、机舱燃油初期火灾、船员溺水、吊运事故，共计 5 个应急事件。
④模块主要面向 “水上安全”“公共安全” 及 “厂区安全” 三种类型中的典型事件作为应急救援事件案例。
⑤系统应具备详细的应急响应流程和操作步骤，帮助学生了解如何处理特定事故。
⑥系统应具备应急操作模拟训练内容，如灭火、关停设备、报警等，学生可以在虚拟环境中进行练习。
⑦系统还应包括安全急救与护理内容，学生可对涉及的受伤人员进行安全急救与护理知识学习与交互练习，包括心肺复苏、止血、骨折固定、AED 除颤等。
⑧系统应根据学生的操作和应急响应情况提供动态反馈和调整。
⑨系统应支持背景音乐开启或关闭。
⑩应急事故控制交互仿真训练场景主要包括以下场景：
▲1）焊机电器火灾：本场景将模拟组立车间内由于焊机故障产生火花，引燃周围的可燃物品后产生的火灾，并指导学生完成其应急救援流程，本实景将模拟一个真实的组立车间环境，提供包括空间宽敞、布局合理的车间环境模型，焊机，龙门吊、车床、焊接机器人、组立件等设备部件模型，并模拟烟雾、火花等声光电效果。流程步骤至少包括：火警报警、设备关闭、灭火操作。
2）食堂宿舍火灾：本灭火场景为生活实景，模拟食堂油锅及宿舍起火，指导学生选择相应灭火器进行扑救，并设置对话剧情引导巩固相关知识。流程步骤至少包括：火灾报警、煤气阀门关闭、电源切断、灭火操作等主要火灾事故处理流程。
▲3）机舱燃油初期火灾：本模拟场景聚焦于船上空压机机舱内燃油起火的状况，旨在引导学生熟悉并掌握正确的灭火流程，提升应对此类危险情况的专业能力。在船舶的复杂结构中，空压机机舱是一个极为关键的区域，一旦发生燃油起火事故，若不能及时有效地扑救，将会引发极其严重的后果。本场景将还原一个内部环境复杂且设备众多的舱室空间，包含储气罐、空压机、控制箱、电气柜、消防喷淋系统等模型，模拟灯光、烟雾、火光等环境因素，引导学生熟悉并掌握正确的灭火流程，提升应对此类危险情况的专业能力。流程步骤至少包括：火警报警、关闭通风设施、二氧化碳灭火、防护设备穿戴、降温等主要步骤。
▲4）船员溺水：油船甲板作为水上安全培训的应急救援场景，其独特的环境和设备为救援增添了特殊的考量因素。场景将模拟船员溺水后的应急救援流程，旨在让学生深入了解并熟练掌握正确的心肺复苏术等急救措施，提升应对水上安全突发事件的能力。场景高度还原甲板上特有的环境，提供包括系泊设备、救生装置和甲板空间布局等模型。流程步骤至少包括：判断意识→判断颈动脉脉搏→胸外按压→开放气道→人工呼吸。
5）吊运事故：在船厂、建筑工地等区域，吊运设备无处不在，工人们在这个环境下面临着重物坠落和移动事故的安全风险：使用起重机械和其他吊装设备时，大型钢板和结构件的移动、吊装由于设备故障或操作，可能导致物品滑落或突然移动，造成重大伤害。本场景将模拟吊运装置处理这类事故。流程步骤至少包括：报警、设备应急操作、救援等步骤。
（3）在线轻量化仿真模块
①构建轻量化三维虚拟应急实训环境，支持在线实训。
②在线轻量化仿真场景
1）焊机电器火灾：还原组立车间基础环境，布置焊机、工件等主体模型，实现烟雾、火花基础特效。核心处置主线：火警报警→关停焊机→取用灭火器→实施灭火。
2）人员溺水急救：还原船舶甲板与救生设施基础环境，重点聚焦急救流程。核心处置主线：意识与脉搏判断→胸外按压→开放气道→人工呼吸（心肺复苏交互训练）。
33. 典型作业应急事故控制交互仿真训练模块
（1）总体功能
应急事故控制交互仿真训练模块主要建立一个交互式的虚拟环境，用于模拟和训练各种应急事故的处理流程。通过本模块的训练，可以提高学生的应急响应能力以及应急处理能力。支持 50 个安装点位。
（2）具体实训功能
①具备教学、实训、考核三种模式。
②根据不同应急事件提供不同虚拟三维虚拟环境，学生可以选择场景在其中进行应急操作训练。
③系统将模拟多种应急事件，包括作业人员触电、作业人员受伤、高空坠落、叉车事故、溢油事故和破舱进水事故，共计 6 个应急事件。
④模块主要面向 “水上安全”“公共安全” 及 “厂区安全” 三种类型中的典型事件作为应急救援事件案例。
⑤系统应具备详细的应急响应流程和操作步骤，帮助学生了解如何处理特定事故。
⑥系统应具备应急操作模拟训练内容，如灭火、关停设备、报警等，学生可以在虚拟环境中进行练习。
⑦系统还应包括安全急救与护理内容，学生可对涉及的受伤人员进行安全急救与护理知识学习与交互练习，包括心肺复苏、止血、骨折固定、AED 除颤等。
⑧系统应根据学生的操作和应急响应情况提供动态反馈和调整。
⑨系统应支持背景音乐开启或关闭。
⑩应急事故控制交互仿真训练场景主要包括以下场景：
2）作业人员受伤止血
本场景设置在厂区，模拟作业人员发生流血事件后的急救场景，指导学生掌握流血事件应急救援流程，关键处置步骤至少包含评估现场安全、评估伤情、拨打救援电话、现场救援等，整个仿真交互关键处置步骤不少于6步。
3）高空坠落事故
本场景设置在厂区，模拟作业人员发生坠落事件后的急救场景，指导学生掌握人员坠落事件应急救援流程，关键处置步骤至少包含报警、伤情研判、伤员保护性处置、呼叫专业救援并送医，整个仿真交互关键处置步骤不少于4步。
4）叉车事故
本场景设置在厂区，模拟作业人员因叉车司机看手机碰撞分拣员左腿致骨折事件后的急救场景，指导学生掌握叉车事故应急救援流程，关键处置步骤至少包含指令车辆立即停车、伤情研判、事故上报、呼叫专业救援并送医、设置警示隔离区，整个仿真交互关键处置步骤不少于5步。
（3）在线轻量化仿真模块
①构建轻量化三维虚拟应急实训环境，支持在线实训。
②在线轻量化仿真场景（高空坠落事故）：模拟作业人员发生坠落事件后的急救场景，指导学生掌握高空坠落事故应急救援流程，关键处置步骤至少包含坠落事故报警、伤情研判、伤员保护性处置、呼叫专业救援并送医，整个仿真交互关键处置步骤不少于4步。
34. 后台管理平台
（1）用户管理
①支持用户信息维护（增删改查）、角色关联管理（新增、删除、查询关联关系）。
②支持管理员、教师、学员等三种用户权限角色。
③各个用户角色权限描述如下：
1）管理员角色：负责用户审核、权限配置、系统参数设置等。
2）教师角色：管理学员信息、班级信息、成绩信息，支持增删改查。能够统计分析考核成绩，支持导出成绩报表。
3）学员角色：参与学习、实训与考核，在线完成作业，查询学习记录（所学课程、学习进度、课业成绩等）。
（2）注册登录
①注册功能：支持批量导入用户信息进行注册。支持不同角色注册，需填写身份信息（姓名、学校 / 单位、班级 / 部门、学号 / 工号）等基础数据。
②用户登录：支持通过用户名和密码进行后台登录。首次登录用户采用初始密码登录，登录后可以进行密码修改。
（3）任务管理
①支持任务创建、任务分发、任务删除。
②任务编辑：支持编辑任务总分、考评时间、考试模式、实训内容添加、任务分值权重分配等。
（4）题库管理
①支持单选题、多选题、判断题、填空题等多种题型。
②提供基础题库，题库内容涵盖各模块所涵盖的安全知识点和技能点。根据教学需要，教师可在系统后台对题目进行增删改查。
③教师可以结合仿真训练场景的情况，将题目绑定至相应的任务节点。部分认知子场景，如安全标识、6S 安全规范等场景，支持综合组卷，可以设定每个题型的题目数量和分值，分发给学生考核。
（5）成绩管理
①考核结束后，系统自动生成包含知识点得分、操作时长、操作详情的实训成绩。
②教师可查看、导出班级成绩数据，用于教学反思与针对性辅导。
（6）环境条件：项目建设基于现有高性能计算机机房，客户端支持普通配置 PC，后台管理基于 B/S 架构，能够实现校内局域网和校园网环境下的高并发稳定运行，确保师生随时随地开展仿真实训。
四、商务要求
（一）服务期及交货地点
1.服务期限（交付时间/完成时间）：自合同正式签订起，100个日历天内供货安装调试完成
2.交付地点：江苏海事职业技术学院
（二）售后及质量保证服务
（1）供应商严格按照质量管理体系组织设计、加工、检验、验收。按时派人到采购人指定地点安装调试系统，同时负责培训2～3名用户方操作人员。
★（2）自设备和软件验收合格之日起，供应商免费提供保修期4年，期间若因设备或软件使用发生故障，供应商要在2个工作日内抵达采购人处免费进行维修更换。若因采购人操作失误造成的责任事故，供应商维修后只收取所更换零配件的成本费。对于质保期以外设备或软件的维护，供应商只收取所更换零配件的成本费。（提供承诺函，承诺函格式自拟，内容不得含糊不清，含糊不清作未提供处理，未提供作无效响应处理）
（3）在质量保证期内，如供应商被兼并或收购，应保证兼并或收购方继续对采购人履行服务。如出现系统软件或硬件停产，应提前告知采购人。
（4）质量保证期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免，软件部分提供终身免费升级更新。
（5）供应商须认真理解上述保修要求，详细列出售后保修方案方案，一经应答将作为合同的一部分。
（6）供应商如果是代理商，则必须提供设备原厂商对本项目正式服务承诺说明的原件（至少包括服务内容、期限、费用等）。
（7）供应商应说明质量保证期结束后的技术支持与服务的内容、方式和收费标准。
（三）技术培训
要求培训时间为两天（根据采购人要求可适当延长），培训人数2～3人，培训地点为江苏海事职业技术学院，培训费用为免费，培训内容如下：
（1）了解设备和软件的工作原理、组成及各部组件、控制系统的工作原理和使用方法。
（2）熟练掌握整套系统的操作规程。
（3）能够对设备的一般故障进行诊断和简单维修，进行易损件的更换。
（4）对设备和软件能够进行日常的维护和保养。

（四）其他要求：
1.本项目中，所有供货设备的安装、调试工作由中标方完成。
1）本项目投标报价应包括人工费、材料费、现场改造费，机械设备费、运输费、验收费、技术服务费（包括、安装调试、技术资料、图纸提供等）、保险费、措施费、规费及税金等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务），供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，一律不予调整。
2）供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价应包含完成本次招标发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。
3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
4）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
5）结合项目现场实际条件及整体课程实施效果，供应商须提供合理的二维布置图、与二维布置图一致的三维效果图，满足课程开展使用要求。
2.采购人组织集中考察或答疑，供应商投标前须自行前往踏勘现场，根据现场情况及服务范围谨慎报价，中标后，供应商不得以未踏勘现场或未明确服务范围进行投标报价调整。
勘察现场时，自行前往项目地点：南京江宁区格致路309号；现场联系人：王蒙云，联系电话：17625401185；勘察现场时间：2026年9月14日14时00分（过时不候）。
注：截止勘察现场时间，未按时踏勘现场由此带来的后果由供应商自行承担。
（六）验收标准：
1.验收规范
各项功能/成果可正常使用，业务逻辑通顺，能够实现采购文件需求规定的目标。交付内容、数量、范围与合同及采购需求完全一致，无缺项、漏项，不擅自删减需求内容。
2. 验收步骤
项目验收分为到货验收、系统测试、系统试运行和项目验收，各阶段验收前需向采购人提交验收申请及验收大纲，经采购人同意后方可开展验收工作，在上一阶段验收合格后方可进入下一阶段工作。
3. 到货验收
1)供应商必须提供设备原产地出厂文件，必须保证设备是合同签订后出厂的最新产品。采购人与供应商在设备到货后共同进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决；如上述证明文件或相关手续不全，或出现不是最新出厂的产品，或不符合标书和合同要求的严重质量问题时，供应商应无偿及时更换，同时采购人保留索赔的权利。
2)采购人依标书技术部分要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
3)供应商需确保所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下，可正常运行，并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能要求。
4)设备到货验收中如出现性能指标或功能上不符合合同要求时，采购人有拒收的权利。
5)到货验收后，由采购人签署到货验收文件。
4. 系统测试
1)在整个项目现场安装调试完成后，在系统测试验收开始之前，供应商应按照相关验收规范向采购人提供系统测试大纲，至少应包括以下内容：
(1)测试说明，明确测试对象及其应该达到的测试指标。
(2)测试方法和测试条件。
(3)测试意见及结论。
2)系统测试大纲需经采购人同意后，供应商与采购人共同按照系统测试大纲进行现场测试。
3)单项测试
由采购人与供应商组织相关单位对合同主要设备及软件的主要技术指标进行测试。
4)系统测试
由采购人与供应商组织相关单位按照合同文件的要求对系统进行总体功能和性能测试。
系统测试结果必须满足合同的技术和功能要求。
5)运行测试
在完成单项测试和系统测试后，进行整个系统的连续或间断运行测试。
6)测试不合格的处理
单项测试不合格，由中标人免费负责修复和更换。
系统测试和运行测试不合格，由中标人免费修复后，经采购人同意后方可重新测试。
系统测试验收后，签署系统测试验收文件。
5. 系统试运行
系统测试验收合格后，由供应商对采购人相关人员进行技术培训，保证相关人员可熟练操作，由采购人进行试运行。供应商安排现场指导人员，并负责解决系统试运行期间出现的各种故障。在试运行期间，由于设备质量等造成性能指标达不到要求，采购人有权要求供应商进行更换或修复，所发生费用由供应商负担，且试运行期顺延。
系统试运行完成后，供应商提交试运行报告。
6. 项目验收
系统试运行合格后，进行项目试运行，试运行期为12小时。如试运行期间出现问题，应由采购人协调供应商解决。
整体试运行合格后，由采购人组织项目验收，由采购人组织相关部门进行联合验收。由供应商提交项目验收所需文件资料。项目验收会由采购人按相关规定组织召开，并形成项目验收意见。
若项目验收不合格，应由采购人协调相关供应商解决，并重新组织项目验收。
7. 文件资料
供应商应向采购人提供所有软硬件系统和服务的详细文件资料。包括设备清单、产品出厂合格证书或产品证书、外视图、原理图、测试报告、用户手册（含安装，操作与维护说明）。如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，投标人应向采购人提供必要的技术资料。
除设备供应商的原始文件资料外，其它文件资料必须采用中文书写。所有的文件资料可以使用纸质或电子文档等形式提供。
用户手册应具有：
1)规范性：用户文档描述规范，有版本控制和修改记录。
2)符合性：用户文档、需求和设计文档应高度符合。
3)完整性：用户手册内容基本完整，对具体操作的说明比较详细。
4)一致性：用户手册的描述与软硬件的实际功能基本一致，对重要功能的说明比较全面，用户手册中具有产品版本号描述。
5)易理解程度：用户手册对操作有图例和文字说明，较易理解。
6)印刷与包装质量：用户手册的印刷精美。
7)操作实例：用户手册提供详细的应用实例。
（七）付款方式
自合同正式签订后10个工作日内采购人向供应商合同金额的30％预付款，验收合格并试运行三个月后支付至合同金额的100％。
五、演示要求

供应商需根据下列规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于500M。以系统要求实际为准）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。

（1）演示船舶工种劳防用品穿戴交互实训系统交互穿戴游戏实训、操作错误解析指导模块
①交互穿戴游戏实训：支持交互穿戴游戏模块，以交互操作游戏形式开展学习体验，提供虚拟人供受训者根据选定工种进行劳防用品交互穿戴。模块包含计时、穿戴正确与错误操作次数统计功能，为评分提供依据，支持焊接工、涂装工、装配工、钳工等工种的劳防穿戴交互实训。
②操作错误解析指导：支持穿戴解释功能，受训者完成所有操作后，系统根据其操作选择给出对应解说信息，对操作错误点进行解释说明，并提供正确穿戴方式。
（2）完整演示涂装作业安全实训系统涂装作业的流程申请实训，支持船体分段涂装、双层底分段管系涂装、船外壳涂装、机舱局部涂装、甲板锚链涂装、船外壳修补、球鼻艏内部涂装、货舱内涂装、燃油柜涂装、驾驶室中部涂装10个涂装作业申请情景实训；
（3）完整演示船用脚手架搭建技能实训模块；
①支持门架式、扣件式脚手架操作技能实训，涵盖脚手架部件认知、脚手架搭建技能实训。
②门架式脚手架支持垫板、脚手板、套管、门架、剪刀撑等主要部件安装实训。
③支持立杆、水平杆、纵向水平杆、直角扣件、对接扣件、平台板等主要部件安装实训。
（4）完整演示安全巡检交互仿真训练模块十大工种角色安全巡检功能、55项考核技能点；
①系统应涵盖十大工种角色安全巡检，学生可为其选择正确的劳动防护用品穿戴，了解工种作业安全规范要求，进行安全生产技术的标准化和流程化学习。工种包括焊接工、涂装工、调漆工、磨削钳工、起重工、管理人员、高空作业人员、切割工、舾装工、质量检验员等。
②场景安全隐患点至少支持 55 项考核技能点：

表格
	序号
	场景
	安全隐患点
	考核技能点

	1
	预处理切割加工车间
	拉线隐患
	电缆布置规范

	2
	预处理切割加工车间
	电磁吊钢板不稳或超重
	吊车使用规范、吊车负荷评估

	3
	预处理切割加工车间
	不正确的堆放或固定
	生产物品存储摆放规范

	4
	预处理切割加工车间
	搬运路径上余料堆积
	工厂物料运输安全要求

	5
	预处理切割加工车间
	砂轮机作业旁边站人
	作业人员危险行为识别与纠正

	6
	平面车间
	焊条保温桶倒地
	焊接作业装备使用规范

	7
	平面车间
	隔板支撑件缺失
	支撑件必要性及使用方法

	8
	平面车间
	焊接工未穿防护服
	特种作业人员着装规范要求

	9
	平面车间
	脚手架对接扣件丢失
	对接扣件必要性及使用方法

	10
	平面车间
	吊运时人不在绿色通道
	吊运作业人员活动安全区域

	11
	管子车间
	安全警示标志掉落
	安全标志使用规范

	12
	管子车间
	设备异常导致成品堆积
	设备运转状态识别与隐患消除

	13
	管子车间
	焊机近距离存在危险物
	生产作业安全距离知识

	14
	管子车间
	未设置防火装置
	防火装置必要性与使用操作

	15
	管子车间
	焊接中接地线不稳固
	焊接作业装备使用规范

	16
	有限空间
	气体异常人员未撤离
	人员作业环境风险识别与消除

	17
	有限空间
	监护人与作业人同室
	高危作业人员协作规范要求

	18
	有限空间
	进行作业之前未插卡
	作业人员作业规范

	19
	有限空间
	作业地面存在油渍
	生产作业环境清洁要求

	20
	危化品仓库
	化学用品违规混存
	化学品性质及混存禁忌知识

	21
	危化品仓库
	危险物质存储量过多
	危险化学物质存储安全量要求

	22
	危化品仓库
	未设置静电接地装置
	危化品安全存储辅助设备支持

	23
	危化品仓库
	安全出口或应急通道被杂物占用
	安全应急出口通道环境规范

	24
	危化品仓库
	仓库周边施工动火作业
	明火作业安全区域要求

	25
	船坞
	脚手架搭设不规范
	脚手架搭设标准规范

	26
	船坞
	甲板油污未清理
	生产作业环境清洁要求

	27
	船坞
	船体分段吊装时超载
	吊运载荷评估与安全要求

	28
	船坞
	油漆作业区与电焊作业区安全距离不足
	生产作业安全距离知识

	29
	船坞
	废弃油棉纱、溶剂桶随意堆放
	物品堆放规范要求

	30
	码头
	作业区人车混流
	作业区域人车分流规范

	31
	码头
	配电箱短路或电缆老化
	电线外观状态识别与危险消除

	32
	码头
	作业人员未佩戴安全帽
	作业人员危险行为识别与纠正

	33
	码头
	集装箱高箱堆叠倾覆
	集装箱堆叠摆放安全要求

	34
	码头
	危化品随意摆放
	物品堆放规范要求

	35
	船上甲板区
	身体探出栏杆外
	作业人员危险行为识别与纠正

	36
	船上甲板区
	甲板护栏部分缺失
	甲板护栏完整性识别

	37
	船上甲板区
	救生通道堵塞
	救生通道安全规范

	38
	船上甲板区
	锚链区域站人
	作业人员危险行为识别与纠正

	39
	船上甲板区
	救生艇固定隐患
	救生设备规范摆放与使用

	40
	道路交通
	交通标志不齐全
	交通标志识别

	41
	道路交通
	道路照明路灯损坏
	道路交通信号灯作用与含义

	42
	道路交通
	行人闯红灯
	人员危险行为识别与纠正

	43
	道路交通
	驾驶员玩手机
	人员危险行为识别与纠正

	44
	道路交通
	车辆非法改装
	设备非法使用行为识别与纠正

	45
	建筑外墙
	物料堆放妨碍通行
	物品堆放规范要求

	46
	建筑外墙
	人员靠在临时栏杆
	作业人员危险行为识别与纠正

	47
	建筑外墙
	人员抛掷传递物料
	作业人员危险行为识别与纠正

	48
	建筑外墙
	脚手架防护网缺失
	高空作业防护装备使用标准

	49
	建筑外墙
	人员徒手攀爬
	作业人员危险行为识别与纠正

	50
	宿舍
	电线老化破损等导致漏电
	电线外观状态识别与危险消除

	51
	宿舍
	烧焦的插座未及时更换
	电气设备状态识别与危险消除

	52
	宿舍
	插线板私拉乱接
	电器设备使用规范要求

	53
	宿舍
	电线上悬挂物品
	电线使用规范要求

	54
	宿舍
	人员床上吸烟
	作业人员危险行为识别与纠正

	55
	宿舍
	违规使用大功率电器
	大功率设备使用规范


（5）完整演示典型作业应急事故控制交互仿真训练模块作业人员触电、船舶溢油事故、船舶破舱进水事故。
①作业人员触电
本场景设置在厂区，模拟作业人员触电后的急救场景，指导学生掌握触电应急救援流程，关键处置步骤至少包含断开电源、防止二次事故、将触电者脱离电源、迅速救护等，整个仿真交互关键处置步骤不少于8步。
②船舶溢油事故
本场景设置在水上船舶区域，模拟船舶靠泊码头加油作业时，因量油操作失误发生重油溢出，燃油漫流至主甲板并流入水域，造成码头水域污染的事故场景，指导学生掌握船舶溢油事故应急救援流程，关键处置步骤至少包含险情报警通报、下达溢油应急信号、停止加油作业、切断供油阀门、人员防护装备穿戴、危险源管控、甲板溢油处置、水域溢油防控、事故上报等，整个仿真交互关键处置步骤不少于15步。
③船舶破舱进水事故
本场景设置在水上船舶区域，模拟船舶航行过程中触碰暗礁，造成船体底部破损、海水大量涌入的事故场景，指导学生掌握船舶破舱进水事故应急救援流程，关键处置步骤至少包含险情预警上报、险情勘验研判、全船应急响应启动、水密隔舱管控、危险电气设备关停、应急动力与照明投用、船舶姿态调整、排水系统启用、现场堵漏处置、险情评估与弃船决策、外部求援报送、弃船前安全核查、人员应急撤离等，整个仿真交互关键处置步骤不少于20步。

第五章 主要条款及格式
江苏海事职业技术学院货物采购合同
甲方（采购人）：江苏海事职业技术学院                    
乙方（供应商）：　　　　　　　　　　　　　　　　
合同编号：　　　　　　　　　　　　　　
签订时间：　　　　　　　　
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照      （项目编号：          ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物。本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
1.货物清单及金额
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格
	单价
	品牌
	型号

	1
	安全标识互动实训装置
	套
	1
	
	
	
	

	2
	劳防用品展示体验设备
	套
	1
	
	
	
	

	3
	劳防用品穿戴交互体验系统
	套
	1
	
	
	
	

	4
	三合一劳防综合体感实训装置
	套
	1
	
	
	
	

	5
	呼吸防护体感实训装置
	套
	1
	
	
	
	

	6
	噪声危害体感实训装置
	套
	1
	
	
	
	

	7
	高温烫伤体感实训装置
	套
	1
	
	
	
	

	8
	模拟灭火体感实训装置
	套
	1
	
	
	
	

	9
	齿轮卷入伤害安全体感
	套
	1
	
	
	
	

	10
	皮辊及高速回转体安全体感
	套
	1
	
	
	
	

	11
	触电伤害体感实训装置
	套
	1
	
	
	
	

	12
	电气作业交互实训装置
	套
	1
	
	
	
	

	13
	VR事故体验（体感坠落平台）
	套
	1
	
	
	
	

	14
	受限通道行走平台
	套
	1
	
	
	
	

	15
	厂区全域安全风险辨识360°全景系统
	套
	1
	
	
	
	

	16
	涂装燃爆体感实训装置
	套
	1
	
	
	
	

	17
	涂装作业安全实训系统（VR）
	套
	1
	
	
	
	

	18
	装焊作业安全实训系统（VR）
	套
	1
	
	
	
	

	19
	船舶专用脚手架实训设备
	套
	1
	
	
	
	

	20
	船舶专用直梯与防护设备
	套
	1
	
	
	
	

	21
	船用脚手架搭建VR实训系统
	套
	1
	
	
	
	

	22
	有限空间综合实训环境设备
	套
	1
	
	
	
	

	23
	有限空间综合实训辅助设备
	套
	1
	
	
	
	

	24
	智能安全监控设备
	套
	1
	
	
	
	

	25
	船舶安全教育中心导视及文化标识
	套
	1
	
	
	
	

	26
	其他辅助设施（含桌凳，25个工位）
	套
	1
	
	
	
	

	27
	通用基础安全数字化教学资源
	套
	1
	
	
	
	

	28
	船舶建造安全数字化教学资源
	套
	1
	
	
	
	

	29
	安全漫游认知交互训练模块
	套
	1
	
	
	
	

	30
	安全巡检交互仿真训练模块
	套
	1
	
	
	
	

	31
	安全隐患库模块
	套
	1
	
	
	
	

	32
	典型场景应急事故控制交互仿真训练模块
	套
	1
	
	
	
	

	33
	典型作业应急事故控制交互仿真训练模块
	套
	1
	
	
	
	

	34
	后台管理平台
	套
	1
	
	
	
	

	合计
	
	
	


1.1 本合同总价款是产品价格、系统安装服务费用、系统调试费用、质量保证费用、技术服务费用、运行维修服务费、售后服务费用、定期回访费用及采购人对系统的检测费用，项目在指定地点、交付、安装、调试、运行、验收并符合采购人需求所需和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

1.2 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
1.3 本合同执行期间合同单价不变，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算（最终结算金额增补部分不能超过中标合同总价的10％）。
2.组成本合同的有关文件
2.1 组成本合同的有关文件下列关于政府采购号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）乙方承诺；
（6）服务承诺；
（7）成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件等。
3.权利保证
3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
4.质量保证
4.1  免费质保期：自验收合格之日起，免费质保期       个月。
4.2 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
4.3 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
5.包装要求
5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
5.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
6.交货时间
自合同正式签订起，100个日历天内供货安装调试完成。
7.交货地点

7.1 交货地点：江苏海事职业技术学院
8.验收
8.1 免费质保期：自验收合格之日起，免费质保期   个月，终身维修，保修期内非使用方责任损坏，供应商免费负责维修。
8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
8.3 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
8.4 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
8.5 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
9.伴随服务／售后服务
9.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
9.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
9.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1） 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2） 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3） 保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。
（4） 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5） 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6） 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7） 保修期后的货物维护由双方协商再定。
10.履约保证金
本项目不要求提供履约保证金。

11.合同款支付
11.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。
11.2 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
11.3 付款条件：
自合同正式签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同金额的30％预付款，验收合格并试运行三个月后支付至合同金额的100％。
11.4 乙方需向甲方提供符合国家规定的相应数额的增值税发票。
12.违约责任
12.1 甲方违约责任
12.1.1 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
12.2 乙方违约责任
12.2.1 如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
12.2.2 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
12.2.3 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加江苏海事职业技术学院的政府采购活动的处理。
12.2.4 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
12.2.5 乙方未按本合同第8条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
12.2.6 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
12.2.7 乙方在承担上述2-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
12.2.8 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
13.合同的变更和终止
13.1 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
13.2 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏海事职业技术学院组织的政府采购活动。
14.合同的转让
14.1 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
15.争议的解决
15.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
15.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
16.诚实信用
16.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
17.合同生效及其它
17.1 本合同自签订之日起生效。
17.2 本合同一式肆份，自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有叁份，乙方持有壹份。
17.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

以下无正文。

	甲方(公章)：江苏海事职业技术学院
	乙方(公章):

	
	

	　　年　月　日
	　　年　月　日

	单位地址：江苏省南京市江宁区格致路309号
	单位地址：　　　　　　　　　　　

	邮政编码：215009
	邮政编码：　　　　　　

	法定代表人（或委托代理人）
	法定代表人（或委托代理人）

	（签字）：
	（签字）：

	联系人：　　　　　　　　　　　
	联系人：　　　　　　　　　　　

	电话：　　　　　　
	电话：　　　　　　

	开户银行：　　　　　　
	开户银行：　　　　　　

	账号：　　　　　　
	账号：　　　　　　


第六章  投标文件格式
投 标 文 件
项 目 名 称： 
项 目 编 号： 
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
法人（授权代表） ：
联系电话：
日 期：
资格性和符合性检查响应对照及评分索引表
供应商全称（加盖公章）：
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


6.1 投标函
投标函
致：江苏海事职业技术学院
根据贵方船舶安全教育中心建设项目（项目编号：）的招标文件，正式授权下述签字人____________（姓名和职务）代表我方____________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，供应商宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.一旦我方中标,我方承诺合同签订后所提供产品将等于或优于投标时所响应的产品，并满足采购人要求。
9.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
10.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账户：
供应商授权代表姓名（签字）： 
供应商名称（公章）： 
日期：________年____月____日
6.2 投标一览表
投标一览表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：船舶安全教育中心建设项目
项目编号：
	品名
	投标报价
（元，含税）
	增值税率
（%）
	备注

	
	
	 %
	

	合计
	 元

	供应商是否属于小微型企业
	 （填写“是”或“否）


法定代表人（授权代表）签字：
日期：  年   月   日
填写说明：
1、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。
2、投标报价不得高于最高限价，超过最高限价将否决投标。报价保留小数点后两位。
6.3分项报价表
投标分项报价表

	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	

	投标人为本采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为   %


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
5.本项目预算150万元，最高限价150万元。超过150万元视为无效投标，供应商须在分项报价表中列明费用。
供应商全称（公章）:
法定代表人（授权代表）签字：
日期：  年  月   日
6.4 商务（服务）条款响应及偏离表
商务（服务）条款响应及偏离表
供应商全称（公章）：

项目名称：船舶安全教育中心建设项目
	序号
	项目
	招标文件要求
	供应商的承诺或说明
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
日期：年月日
注：
1．供应商应当逐条对照招标文件商务服务条款，就投标文件对商务条款存在的偏差与例外逐条做出说明；
 6.5 技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表
供应商全称（公章): 
项目名称：船舶安全教育中心建设项目
	序号
	项目
	招标文件要求
	供应商的承诺或说明
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
日期：  年  月  日
注：1．供应商应当逐条对照招标文件技术条款，就投标文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；
6.6 业绩情况表
	序号
	合同签订单位
	项目名称
	时间
	合同签订单位联系人
	合同签订单位联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


此表格式可根据评分准则要求进行调整，并将要求提供的证明材料扫描件附后。
6.7 人员配备表
	序号
	职务
	姓名
	相关证书
	相关经验

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表格式可根据评分准则要求进行调整，并将要求提供的证明材料扫描件附后。
6.8 技术方案
6.9 供应商认为有必要提供的文件材料
附件1 法定代表人授权委托书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就船舶安全教育中心建设项目（项目编号：）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
 授权单位盖章：_________________________________
单位名称：_____________________________________
 法人签字：_____________________________________
代理人（被授权人）签字：_______________________
职务：_____________________________________
地址：
 日期：______年____月____日
注：代理人应持本授权书参加投标，并提供一份原件在投标文件中。
附：法人身份证扫描件（需同时提供正面及背面）
	法人身份证扫描件正面
	法人身份证扫描件背面


附：委托代理人身份证扫描件（需同时提供正面及背面）
	代理人身份证扫描件正面
	代理人身份证扫描件背面


委托代理人社保证明材料：
附件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 。
主要专业技术能力有： 。
声明人：
法定代表人（被授权人）签字：
日期：年月日
附件3 无违法违规记录声明
本单位参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。
特此声明。
声明人：
法定代表人（被授权人）签字：
日期：年月日
供应商若符合相关要求，请提供企业声明函。
附件4 企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）            参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期： 
附件5 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程
/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖章）：
日期：年月日
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）
节能产品认证文件
（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）
环境标志产品认证文件
（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）
附件6 关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件7 质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                             
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                           
法律依据：                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
