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第一章  投标邀请
受海安市公安局的委托，海安市公共资源中心就海安市公安局社会治安整体防控体系示范区项目(项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2026-0022)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 海安市公安局社会治安整体防控体系示范区项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月28日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2026-0022

2.项目名称：海安市公安局社会治安整体防控体系示范区项目
3.项目类型：工业

4.项目行业：详细内容见本招标文件第三章。

5.预算金额：本项目总预算2316万元。采购包一910万元，采购包二906万元，采购包三295万元，采购包四205万元。

6.最高限价：采购包一最高限价900万元，采购包二最高限价900万元，采购包三最高限价292万元，采购包四最高限价203万元。投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

7.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：详见采购需求部分
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明并提供营业执照，投标文件中无需提供其他证明材料）
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目接受分包。本项目中标方若非中小企业则需向中小企业分包，分包内容包含设备安装、调试、维护等，分包比例不低于合同总金额的40%。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月28日9点00分（北京时间）。（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章：供应商可选择就近地市自行办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件；也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：海安市公安局 

地址：海安市宁海南路88号 

联系人：王警官 
联系方式：0513-88968908 
2. 海安市公共资源交易中心
地　址：海安市中坝南路108号海心安·政务服务广场E座四层。
联系人：见项目联系方式
联系方式：0513-81819585
3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-81819585

项目开标人： 0513-81819585
交易系统软件维护人员： 0519-86722801、0513-59001950
第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准
（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会

   22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、异常低价投标审查

26.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（一般不少于30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

27.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收联系人为  王警官  ，联系地址：   海安市宁海南路88号  ，联系电话：  0513-88968908  。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求
一、采购标的清单

（1）采购包一采购标的清单

	序号
	项目名称
	技术要求
	对应中小企业划分标准所属行业

	一
	视觉大模型建设
	

	1
	大模型软件
	多模态大模型算法建设，包含多模态图片解析算法、标签算法等
	软件和信息技术服务业

	2
	
	多模态大模型基础应用，含用户权限管理 
	软件和信息技术服务业

	3
	
	多模态大模型场景应用（警种需求）
	软件和信息技术服务业

	4
	
	视综一体化对接
	软件和信息技术服务业

	5
	
	5年运维期内其他模型开发要求（不低于30个模型）
	软件和信息技术服务业

	6
	通用服务器
	详见参数配置
	工业

	7
	算力服务器1
	详见参数配置
	工业

	8
	算力服务器2
	详见参数配置
	工业

	9
	算力服务器3
	详见参数配置
	工业

	10
	驻场服务
	大模型研发原厂驻场1年服务，不少于1人，具有三年及三年以上视觉大模型研发工作经验，熟悉公安业务。
	软件和信息技术服务业

	二
	任务管家升级
	

	1
	任务管家版本升级
	基础管控与社区警务，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	2
	
	每日调度与协同指挥，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	3
	
	信息研判与智能支撑，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	4
	
	执法规范化建设，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	5
	
	队伍管理与质态评价，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	6
	
	党建引领与暖警惠警，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	7
	
	办公流程与政务服务，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	8
	
	重点任务专项支撑，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	9
	
	首屏工作台与个性化配置，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	10
	警务助手体系建设
	卷宗助手体系
	软件和信息技术服务业

	11
	
	执法办案全流程监管
	软件和信息技术服务业

	12
	
	       基础业务，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	三
	安保平台及智能装备
	

	1
	可视化安保平台
	
	

	1.1
	综合看板
	活动概览、活动趋势、规模分析、区域分析等
	软件和信息技术服务业

	1.2
	安保模板
	资产库、标绘模板、标签管理、区域管理、主体管理等
	软件和信息技术服务业

	1.3
	任务管理
	场景、GIS构建、vr构建
	软件和信息技术服务业

	1.4
	安保指挥
	活动概览、安保调度、勤务指挥、监控图层、无人机图层、无人机反制图层等
	软件和信息技术服务业

	1.5
	任务推演
	预案、视频应用、力量部署、任务推演
	软件和信息技术服务业

	1.6
	安保总结
	任务总结、回溯
	软件和信息技术服务业

	1.7
	三维地图
	地图+倾斜数据生产
	软件和信息技术服务业

	1.8
	数据对接
	预警数据、警情、治安活动、勤务模块、情报线索、风险隐患、关注人员、情指会商
	软件和信息技术服务业

	1.9
	核心功能
	包含资源管理、任务预案、任务界面、指挥调度等
	软件和信息技术服务业

	2
	智能眼镜
	智能眼镜设备，通道利用市局，详见参数配置
	工业

	3
	快反前哨
	租赁100套可视对讲执法记录仪，详见参数配置
	工业

	4
	执法数据采集设备主机
	详见参数配置
	工业

	5
	执法数据采集设备扩展坞
	详见参数配置
	工业

	6
	执法记录仪1
	详见参数配置
	工业

	7
	执法记录仪2
	详见参数配置
	工业

	8
	 5G单兵设备
	详见参数配置
	工业

	9
	执法数据采集设备搬迁、调试
	根据招标人需求搬迁、调试
	工业

	四
	AI事故勘查仪
	

	1
	AI事故勘查仪
	详见参数配置
	工业


（2）采购包二采购标的清单

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	一
	算力设施建设
	

	1
	AI计算节点
	工业

	2
	算力调度平台
	软件和信息技术服务业

	3
	全光交换机安装调试
	工业

	4
	配电电源
	工业

	5
	供电电缆线
	工业

	6
	精密空调
	工业

	7
	设备搬迁
	工业

	8
	固态硬盘
	工业

	二
	治安要素升级
	

	2.1
	烟花爆竹店监控
	

	1
	火灾监测摄像机
	工业

	2
	设备机箱
	工业

	3
	LED补光灯
	工业

	4
	一光四电工业交换机
	工业

	5
	监控标识牌
	工业

	6
	监控杆件
	工业

	7
	支架
	工业

	8
	新建点位取电
	工业

	9
	新建点位取网
	工业

	10
	就近、利旧点位取电
	工业

	11
	就近、利旧点位取网
	工业

	2.2
	乡镇治安补盲监控
	

	1
	双目结构化摄像机
	工业

	2
	800万结构化摄像机
	工业

	3
	单目结构化球形摄像机
	工业

	4
	设备机箱
	工业

	5
	LED补光灯
	工业

	6
	一光四电工业交换机
	工业

	7
	监控标识牌
	工业

	8
	监控杆件1
	工业

	9
	监控杆件2
	工业

	10
	支架
	工业

	11
	新建点位取电
	工业

	12
	新建点位取网
	工业

	13
	就近、利旧点位取电
	工业

	14
	就近、利旧点位取网
	工业

	2.3
	中心存储与通信
	

	1
	存储设备
	工业

	2
	48口汇聚交换机
	工业

	3
	配套辅材
	工业

	4
	系统集成服务
	工业

	三
	等保测评、密码测评
	

	1
	等保测评
	工业

	2
	密码测评
	工业

	四
	大模型安全防护
	

	1
	保护AI平台
	工业

	2
	AI安全评估
	工业

	3
	图片模态检测模块
	工业

	4
	AI安全网关
	工业

	5
	 大模型防护服务器
	工业


（3）采购包三采购标的清单

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	一
	110接处警升级
	

	1
	一张图指挥调度应用深化
	智能指挥调度系统升级，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	2
	
	指挥调度大模型赋能应用，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	3
	
	智能勤务应用，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	4
	
	锚点指挥模块，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	5
	
	一体化云指模块，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	6
	警情研判应用
	警情质量核查，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	7
	
	警情智能分析，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	8
	移动APP应用深化
	警务通APP应用深化，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	9
	
	车载平板APP，详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	10
	一张图指挥调度系统专用硬件
	三色预警报警灯，详见参数配置
	工业

	11
	
	工控机，详见参数配置
	工业

	12
	
	语音卡，详见参数配置
	工业

	13
	
	视频解码应用配套，详见参数配置
	工业

	14
	
	二类区视频网关服务器，详见参数配置
	工业

	15
	5G视频通话配套专用硬件
	5G视频通话前置网关，详见参数配置
	工业

	16
	
	5G视频通话后置网关，详见参数配置
	工业

	17
	
	5G视频通话防火墙，详见参数配置
	工业

	二
	智慧警车改造升级
	

	1
	警务业务盒子（5G版）
	详见参数配置
	工业

	2
	车载监控摄像头
	详见参数配置
	工业

	3
	车载监控屏
	详见参数配置
	工业

	4
	车载交换机
	详见参数配置
	工业

	5
	超高频阅读器
	详见参数配置
	工业

	6
	RFID标签
	详见参数配置
	工业

	7
	RFID发卡器
	详见参数配置
	工业


（4）采购包四采购标的清单

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	一
	   执法办案中心智能化改造升级 
	

	1
	办案智能管控系统、人脸智能门禁系统、可视化状态展示系统
	

	1.1
	智能交互终端
	详见参数配置
	工业

	1.2
	人脸识别门禁一体机1
	详见参数配置
	工业

	1.3
	出门开关
	详见参数配置
	工业

	1.4
	人脸识别门禁一体机2
	详见参数配置
	工业

	2
	人脸识别视频轨迹无感定位系统
	

	2.1
	无感定位设备
	详见参数配置
	工业

	2.2
	500万全景人体结构化摄像机
	详见参数配置
	工业

	2.3
	人证核验设备
	详见参数配置
	工业

	2.4
	安全检查终端
	详见参数配置
	工业

	2.5
	办案区平台服务器
	详见参数配置
	工业

	2.6
	地图服务器内存扩容
	DDR4 2400 16G ECC
	工业

	2.7
	4T企业级硬盘
	4TB 
	工业

	2.8
	3D地图可视化软件
	详见参数配置
	工业

	3
	全流程无死角视频智能预警系统
	

	3.1
	视警高明智慧巡检一体机
	详见参数配置
	工业

	4
	执法办案平台升级定制
	

	4.1
	执法办案平台定制功能
	详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	4.2
	执法办案原有平台升级
	详见参数配置
	软件和信息技术服务业

	5
	执法办案中心网络迁移改造
	

	5.1
	核心交换机
	核心交换机甲供：施工方负责配置和调试、系统集成。
	工业

	5.2
	接入交换机1
	详见参数配置
	工业

	5.3
	光模块
	万兆SFP+光模块10KM
	工业

	5.4
	办案区监控设备图像网改公安内网
	详见参数配置
	工业

	5.5
	网线及耗材配件
	定制，根据现场需求配置
	工业

	5.6
	执法办案中心施工集成服务
	详见参数配置
	工业

	6
	城区办案区场所图像接入
	

	6.1
	接入交换机2
	详见参数配置
	工业

	6.2
	光模块
	千兆光模块 10KM
	工业

	6.3
	光纤跳线
	SC-LC,LC-LC，根据现场需求配置
	工业

	6.4
	网线及配件耗材
	定制，根据现场需求配置
	工业

	6.5
	城区办案区场所图像接入施工集成服务
	详见参数配置
	工业

	7
	乡镇派出所办案区场所图像接入
	

	7.1
	接入交换机2
	详见参数配置
	工业

	7.2
	光模块
	千兆光模块 10KM
	工业

	7.3
	光纤跳线
	SC-LC,LC-LC，根据现场需求配置
	工业

	7.4
	网线及配件耗材
	定制，根据现场需求配置
	工业

	7.5
	乡镇派出所办案区施工集成服务
	详见参数配置
	工业

	8
	硬盘更换
	1TB SSD
	工业

	二
	雪亮工程运维
	

	1
	硬件维护费用
	一期硬件整体维护
	工业

	2
	维护人工费用
	维护人员、车辆及耗材
	工业

	三
	反诈采集设备
	

	1
	电诈勘查取证一体化采集设备
	反诈采集设备
	工业


二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中加★条款为实质性要求。
为深入贯彻落实省公安厅、南通市公安局科技兴警战略部署，扎实推进“人工智能+公共安全”工程实施，围绕构建“数智赋能、实战高效、安全可控”大模型应用新体系，破解制约警务机制变革和警务效能提升的瓶颈问题，探索人工智能等前沿技术应用，推动科技创新与业务需求精准对接、深度融合，让更多科技创新成果落地基层、服务实战。现结合海安实际，海安市公安局启动“海安市公安局社会治安整体防控体系示范区项目”。
本次项目建设内容包括视觉大模型、任务管家、安保智能装备、AI事故勘查仪等、算力建设、治安要素智能监控、等级保护、大模型安全防护等、 110接处警升级、智慧警车、执法办案中心智能化改造升级、雪亮工程运维、反诈采集设备等。

根据建设内容，本次海安市公安局社会治安整体防控体系示范区项目的建设共分为四个采购包。分别为：
（1）海安市公安局社会治安整体防控体系示范区项目大模型应用与装备采购包(简称“采购包一”)；

（2）海安市公安局社会治安整体防控体系示范区项目算力监控基础与安全防护采购包（简称“采购包二”）；

（3）海安市公安局社会治安整体防控体系示范区项目智慧指挥采购包（简称“采购包三”）；

（4）海安市公安局社会治安整体防控体系示范区项目执法办案中心升级与运维反诈采购包（简称“采购包四”）
投标人若要获取更多项目信息，联系王警官，电话 0513-88968908。

1  采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

采购包一：采购视觉大模型、任务管家、安保智能装备、AI事故勘查仪等，包含但不限于设备、软件的采购、运输、装卸、安装、调试、检测检验、技术培训指导、数据接入、数据迁移、数据处理、数据上传及售后运维服务等；
采购包二：采购算力建设、治安要素智能监控、等级保护、大模型安全防护，包含但不限于设备、软件的采购、运输、装卸、安装、调试、检测检验、技术培训指导、数据接入、数据迁移、数据处理、数据上传及售后运维服务等；
采购包三：采购110接处警升级、智慧警车改装等，包含但不限于设备、软件的采购、运输、装卸、安装、调试、检测检验、技术培训指导、数据接入、数据迁移、数据处理、数据上传及售后运维服务等；

采购包四：执法办案中心智能化改造升级、雪亮工程运维、反诈采集设备，包含但不限于设备、软件的采购、运输、装卸、安装、调试、检测检验、技术培训指导、数据接入、数据迁移、数据处理、数据上传及售后运维服务等。
2  采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

参考国家标准、行业标准，随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。
3  采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1 采购包一采购需求：

★所有软件服务类功能均为定制需求，不接受负偏离，签订合同后根据招标人需求深化设计, 至少支持一次大版本更新服务。（投标人提供承诺函并加盖公章）；

★所有设备提供5年原厂质保，所有硬盘提供5年免回收服务(智能眼镜、AI事故勘查仪除外)。（投标人提供承诺函并加盖公章）；

★所有设备（含光口）须提供端口所需的千兆、万兆光模块。所有软、硬件设备支持国密算法升级（投标人提供承诺函并加盖公章）；

★产品进场时须提供质检报告。（投标人提供承诺函并加盖公章）；

★整体项目要充分利用现有的软、硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需确保本期项目建设内容与现有已交付使用的设备（包括安全设备等）和平台各项应用，实现平滑整合，在整合过程中需保证业务不停摆、系统不中断。（投标人提供承诺函并加盖公章）；
★本次项目新建业务系统必须质保及运维期内开放所有接口、以及后续招标人对接要求。所产生的数据必须纳入海安公安局现有数据中台进行统一管理。（投标人提供承诺函并加盖公章）；

3.1.1  设备清单
	序号
	项目名称
	技术要求
	单位
	数量

	一
	视觉大模型建设
	
	

	1
	大模型软件
	多模态大模型算法建设，包含多模态图片解析算法、标签算法、文字检测算法、违规用语算法、行为冲突算法等
	项
	1

	2
	
	多模态大模型基础应用，含用户权限管理 
	项
	1

	3
	
	多模态大模型场景应用（警种需求）
	项
	1

	4
	
	视综一体化对接
	项
	1

	5
	
	5年运维期内其他模型开发要求（不低于30个模型）
	项
	1

	6
	通用服务器
	详见参数配置
	套
	2

	7
	算力服务器1
	详见参数配置
	套
	4

	8
	算力服务器2
	详见参数配置
	套
	2

	9
	算力服务器3
	详见参数配置
	
	1

	10
	驻场服务
	大模型研发原厂驻场1年服务，不少于1人，具有三年及三年以上视觉大模型研发工作经验，熟悉公安业务。
	项
	1

	二
	任务管家升级
	
	

	1
	任务管家版本升级
	基础管控与社区警务，详见参数配置
	项
	1

	2
	
	每日调度与协同指挥，详见参数配置
	项
	1

	3
	
	信息研判与智能支撑，详见参数配置
	项
	1

	4
	
	执法规范化建设，详见参数配置
	项
	1

	5
	
	队伍管理与质态评价，详见参数配置
	项
	1

	6
	
	党建引领与暖警惠警，详见参数配置
	项
	1

	7
	
	办公流程与政务服务，详见参数配置
	项
	1

	8
	
	重点任务专项支撑，详见参数配置
	项
	1

	9
	
	首屏工作台与个性化配置，详见参数配置
	项
	1

	10
	警务助手体系建设
	卷宗助手体系
	项
	1

	11
	
	执法办案全流程监管
	项
	1

	12
	
	       基础业务，详见参数配置
	项
	1

	三
	安保平台及智能装备
	
	

	1
	可视化安保平台
	
	
	

	1.1
	综合看板
	活动概览、活动趋势、规模分析、区域分析等
	项
	1

	1.2
	安保模板
	资产库、标绘模板、标签管理、区域管理、主体管理等
	项
	1

	1.3
	任务管理
	场景、GIS构建、vr构建
	项
	1

	1.4
	安保指挥
	活动概览、安保调度、勤务指挥、监控图层、无人机图层、无人机反制图层等
	项
	1

	1.5
	任务推演
	预案、视频应用、力量部署、任务推演
	项
	1

	1.6
	安保总结
	任务总结、回溯
	项
	1

	1.7
	三维地图
	地图+倾斜数据生产
	项
	1

	1.8
	数据对接
	预警数据、警情、治安活动、勤务模块、情报线索、风险隐患、情指会商
	项
	1

	1.9
	核心功能
	包含资源管理、任务预案、任务界面、指挥调度等
	项
	1

	2
	智能眼镜
	智能眼镜设备，通道利用市局，详见参数配置
	套
	5

	3
	快反前哨
	租赁100套可视对讲执法记录仪，详见参数配置
	套
	100

	4
	执法数据采集设备主机
	详见参数配置
	套
	22

	5
	执法数据采集设备扩展坞
	详见参数配置
	套
	36

	6
	执法记录仪1
	详见参数配置
	套
	60

	7
	执法记录仪2
	详见参数配置
	套
	120

	8
	 5G单兵设备
	详见参数配置
	套
	2

	9
	执法数据采集设备搬迁、调试
	根据招标人需求搬迁、调试
	项
	1

	四
	AI事故勘查仪
	
	

	1
	AI事故勘查仪
	详见参数配置
	套
	1


3.1.2  技术参数要求：

3.1.2.1 视觉大模型建设

大模型软件建设
★多模态大模型算法建设（提供投标人承诺函并加盖公章）
1、图片解析算法
视频专网提供不少于4000万张/天的文搜图解析能力，公安信息网提供不少于240万张/天的文搜图解析能力，不低于240路文搜视频大模型解析能力。通过大模型，对目标对象进行深度语义建模并映射为高维特征向量，实现图片文本的结构化表示。

2、视频标签算法

提供不少于1万5千路视频点位AI场景标签能力，每月巡检不少于1次，对视频画面的场景进行AI标签打标。

3、文字检测算法
提供50张/秒文字检测算法建设。

4、特殊用语算法

提供15万张/天特殊用语算法能力建设。

5、行为冲突算法

提供10路行为冲突算法建设。

6、特殊词过滤算法

7、人脸、人体、车辆、视频结构化解析算法
利旧现有能力或自行补充人脸、人体、车辆结构化解析算法，要求人脸解析及聚档能力不低于600万/天、人体解析能力不低于2200万/天、车辆解析及聚档能力不低于1200万/天、视频全结构化解析能力200路。

如采用新增建设平台模式，所需全部服务器资源、操作系统、数据库等软硬件由中标方自行配套提供。

1.2 多模态大模型基础应用

1、文搜点位

2、文搜图

3、特征搜图

4、文字布控

5、文搜视频

6、模型微调

7、智能体应用

8、用户权限管理

9、其他多模态大模型基础应用

★中标方签订合同后多模态大模型基础应用模块不低于8个，基础功能模块需求由招标人确认后开发实施开发部署。（提供投标人承诺函并加盖公章）

1.3 视综一体化对接

★参照公安部、江苏省公安厅、南通市公安局要求，完成对接。（提供投标人承诺函并加盖公章）
1.4多模态场景应用

1、职业盗窃犯罪人分析
2、未成年人保护分析
3、张贴小广告分析

4、站街招嫖人员分析

5、涉毒风险分析

6、货车车厢载人分析

7、黑校车学生超员分析

8、飙车炸街行为分析
9、打架斗殴行为分析
10、违规聚集行为分析
11、跨区域非法转移倾倒固废垃圾车辆分析

★12、5年运维期内其他模型开发要求（提供投标人承诺函并加盖公章）
针对5年运维期内，配合海安市公安局各警种需求进行模型定制开发，模型数量不低于30个。不包含上述1-11的警种需求。

13、用户行为审计

（2）通用服务器

★1、2颗国产化处理器  ，核数不低于32核、频率不低于2.2GHz、线程不低于64；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）
2、内存不小于320G DDR4；

★3、配置≥2*480GB SSD硬盘，配置≥2*960GB SSD硬盘，配置≥2*1.92TB SSD硬盘，配置≥4*8TB SATA硬盘（提供产品白皮书并加盖投标人公章）
4、配置RAID卡，支持RAID 0/1/10；

5、网络接口不少于2个千兆电口、2个万兆光口，含光模块；

6、配置冗余电源；

★7、配置麒麟、统信等国产化正版授权操作系统；（提供产品官网截图并加盖投标人公章）
（3）算力服务器1

★1、2颗国产化处理器，核数不低于48核、频率不低于2.6GHz；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）
2、内存不小于320G DDR4；

3、配置≥2*480GB SSD硬盘，配置≥8*1.92TB SSD硬盘，配置≥2*960GB SSD硬盘；

★4、配置6张GPU解析卡，显存不小于48G，单卡算力不低于140TOPS INT8，支持扩容至8张卡；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）
5、配置RAID卡，支持RAID 0/1/10；

6、网络接口不少于2个千兆电口、2个万兆光口，含光模块；

7、配置冗余电源；

★8、配置麒麟、统信等国产化正版授权操作系统；（提供产品官网截图并加盖投标人公章）

（4）算力服务器2

★1、2颗国产化处理器，核数不低于32核、频率不低于2.6GHz、线程不低于16；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）
2、内存不小于256G DDR4；

3、硬盘：配置≥2*480GB SSD硬盘，配置≥8*1.92TB SSD硬盘，配置≥2*960GB SSD硬盘；

★4、配置6张GPU解析卡，显存不小于48G，单卡算力不低于140TOPS INT8，支持扩容至8张卡；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）
5、配置RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，含电池；

6、网络接口不少于2个千兆电口、2个万兆光口，含光模块；

7、配置冗余电源；

★8、配置麒麟、统信等国产化正版授权操作系统；（提供产品官网截图并加盖投标人公章）

（5）算力服务器3

★1、主处理器：不低于2颗国产化CPU，32核，频率不低于2.5GHz；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）
2、内存：不低于384GB DDR4内存条，最大槽位数16个槽位；

3、硬盘：不低于7×8TB 3.5英寸SATA硬盘；5×960GB 2.5英寸SSD硬盘，最大硬盘槽位数12槽位；

4、RAID：支持raid0/1/10；

★5、智能卡：配置不少于6张智能卡，单卡AI算力不小于70TFLOPS（FP16）,内存不小于48GB；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）
6、训练卡：配置不少于1张训练卡，单卡内存不低于48GB，单卡AI算力不小于140TOPS（INT8）；

7、网络接口：不低于4个千兆自适应网口，2个万兆光口，含光模块；

8电源冗余：双电源冗余 2000W×2。

★9、配置麒麟、统信等国产化正版授权操作系统；（提供产品官网截图并加盖投标人公章）
（6）★驻场服务（提供投标人承诺函并加盖公章）
1、大模型研发驻场服务人员1名

大模型研发原厂驻场1年服务，不少于1人，具有三年及三年以上视觉大模型研发工作经验，熟悉公安业务。

2、运维服务

2.1负责本项目所有平台运维服务等。

2.2 五年运维服务，不少于1人，具有三年以上平台运维服务工作经验，熟悉公安业务。每月不少于12天进行驻场运维服务。
3.1.2.2 任务管家版本升级
（1）基础管控与社区警务

▲重点风险动态精准预警：升级重点风险预警模型，自动比对分析并推送预警任务，提供历史轨迹参考，实现重点风险早发现、早预警、早处置；预警规则支持配置，覆盖位置异常变化、常住地与活动地不一致、疑似更换联系方式、上级平台全量预警推送等情形。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

（2）每日调度与协同指挥
围绕指挥调度、重大突发情况、特定对象、线索类等场景，完善多维协同和每日调度机制，提升应急响应和合成作战能力。

▲每日调度应用：支持一键开启调度、自动调阅带班人员信息、自动提醒参会人员。各单位负责人可查看相关单位发布内容；相关警种部门可下发所队汇报任务（对接值班表，可根据实际情况修改），并可做工作提示；派出所、交管中队按接受任务填报汇报内容；内置群聊功能用于发布会议通知、工作提示；自动汇总所队汇报内容、警种部门工作提示、参会单位和人员，形成“一日一档”。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

▲命案风险防控管理：构建重大风险线索全流程管理机制。相关警种部门录入线索并组织研判，综合研判后下发基层单位，填写主要风险和需开展工作；基层单位通过社区警务工作台社区之家入口收到提醒，相关人员反馈是否化解、工作开展情况；未化解的可再次组织研判；化解后审核确认结束；超期未化解的提请督办，系统自动组建工作专班，由相关负责人给出工作指示；页面包含聊天区域、分配部门区域、工作日志区域。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

（3）信息研判与智能支撑

▲侦查研判支撑服务及AI工单：新增侦查研判支撑服务，支持通过服务超市及AI对话两种方式发起工单请求，系统自动派单、跟踪、反馈，提升研判支撑响应效率。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

（4）执法规范化建设

▲法制案件审核任务：从全量案件库搜索案件编号或案件名称手动发起，同一案件可多次发起，任务由法制大队结束。案件审核由主办人发起，依次到单位法制员、所队领导、法制大队，支持多轮交互和驳回；单位法制员、所队领导均可驳回并填写原因；所队初核通过后到法制大队下发问题、选择扣分标准，发起人反馈。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

（5）队伍管理与质态评价

▲警力抽调管理应用：包含警力抽调管理和抽调申请；行动队支持权限区分，相关人员可查看行动队人员名单，指定管理部门负责管理成员名单；抽调申请支持各警种发起；系统自动更新可以抽调人员，不能抽调的人员不能勾选；显示每人抽调次数，用于抽调时参考；每次抽调均保留记录。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

（6）党建引领与暖警惠警

▲红旗广场驾驶舱：在首页工作台集中展示基层党组织及党员数据，中间为地图，两侧展示基层组织、党员统计、党员发展、组织生活、工作动态等信息，并支持任期届满前三个月、组织生活未录入等自动提示。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

（7）办公流程与政务服务

（8）重点任务专项支撑

▲恶性案件风险防控：建设恶性案件风险防控模块，汇聚相关风险数据，支持研判预警、任务派发、协同处置和跟踪问效。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

（9）首屏工作台与个性化配置

优化系统入口和首页体验，提升信息获取效率和个性化服务能力。

▲首屏工作台：建设统一首屏工作台，集成待办任务、通知提醒、常用应用、数据看板、快捷入口等，实现一屏掌握工作全局。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

（10）卷宗助手体系

▲电子卷宗管理：实现卷宗材料电子化归集、调阅、流转和管理，支撑执法办案和监督检查。包含电子卷宗上传助手（支持卷宗材料在线上传、归档管理）、电子卷宗程序审查助手（对卷宗程序性要件进行智能审查，发现程序性瑕疵）、电子卷宗实体审查助手（对卷宗实体内容进行智能审查）等应用。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

（11）执法办案全流程监管

（12）精障患者管理助手体系

（13）矛盾纠纷管理助手体系

（14）困境未成年人管理助手体系

（15）重大命案风险管理助手体系

（16）其他基础要素管理助手体系

3.1.2.3 安保平台及智能装备
（1）可视化安保平台

1、综合看板

2、安保模板

3、任务管理

4、安保指挥

5、任务推演

6、安保总结

7、三维地图

8、数据对接

8.1 预警数据

8.2 ★区域建模（提供投标人承诺函并加盖公章）
招标人指定室内模型进行白膜渲染（满足招标人合同期内的工作需要）；招标人配合提供室内设计图、建筑图纸等信息。

8.3 DS会商

将ds会商界面嵌入安保平台进行操作，实现聊天对接功能；前置条件需要第三方提供会商功能接口以及展示地址，安保平台在态势指挥中使用聊天功能。

9、★核心功能（提供投标人承诺函并加盖公章）
9.1 资源管理

全局民警、电台、警车、执法仪、视频监控、无人机等资源应实现统一调度与统筹调配。管理员负责制定安保任务规划，将任务分解至各所队，所队依据任务要求安排执勤人员。所队应自行维护参勤人员信息，包括姓名、警号、警车、执法仪、电台等，人员须精确到具体执勤点位或线路。管理员可查阅全局参勤人员信息，并根据任务需要对参勤人员进行跨所队调配，系统自动对未按时按要求参勤的单位进行提醒。所队应在参勤人员中分组设置点位长。

9.2 任务预案
1）任务创建后，所队应在预案中自行报备参勤人员信息，包括姓名、警号、警车、执法仪、电台等。任务开始前，相关信息可依据实际情况进行修改，任务开始后不得再行修改。任务开始后，系统应依据执法仪、电台等实时数据，自动判定参勤人员是否按时到岗；未到岗的，系统自动提醒指挥部和所队负责人。

2）管理员应根据任务需要，对全量视频监控资源进行统一调配，并可提前编制预案，选取所需视频监控点位。

3）管理员应根据任务需要，对视频抓拍预警数据进行统一调配，并可提前编制预案，选取所需视频抓拍点位。

4）管理员应根据任务需要，对无人机视频数据进行统一调配，并可提前编制预案，选取所需无人机。

9.3 任务界面

1）三维地图图层上应至少展示预案中选取的警车、执法仪、电台、视频监控、抓拍预警、无人机视频、无人机反制等信息。

2）海安火车站、两会场馆、政府办公地、体育馆等重点场所的三维展示应采用建筑白模形式，并能够精确显示参勤人员及预警人员位置。

3）线路保障时，视频监控应跟随引导车实时逐段展示。

4）预案中选取的所有资源须实时上图展示。任务执行期间，警车、执法仪、电台、视频监控、抓拍预警、无人机视频、无人机反制等信息须实时展示，延迟不得超过10秒。

5）平台应至少包含示范区任务、线路任务、固定区域任务三类任务，其中示范区任务应常态化开展，每项任务须具备独立操作界面。

9.4 指挥调度

1）指挥调度时应优先调用预案中已选资源，亦可依据实际情况选取全局资源。指挥调度功能应调用情指行平台（DS会商），每项任务由指挥部发起协同会商，参勤人员自动进入会商，并可通过手机APP、电台、执法仪实时接收指挥部各项指令。

2）平台应接收无人机实时位置数据，并同步共享至情指行平台（DS会商），便于执勤人员通过手机APP查看。

9.5 其他要求

中标人应对本项目承担总技术兜底责任，确保交付的软件系统功能完备、运行稳定，全面满足招标人的实际业务需求。招标文件未尽事宜，凡属为实现项目整体建设目标所必需、或行业惯例应具备的内容，中标人均应无条件配合完成，不得以“超出招标文件范围”为由拒绝或要求追加费用，相关费用均已包含在投标总价中。

（2）智能眼镜

1、硬件参数

1）双目一体化设计，支持音视频记录、人车 / 驾驶证核验、AI 翻译提词；全套配件：眼镜本体、外接电池、蓝牙指环、充电套件、无线充电盒、磁吸近视配镜、说明书；

2）整机重量≤55g，OLED 亮度≥1500nits；1200 万像素防抖摄像头

3）衍射双目光波导，分辨率≥480*400，水平 77°±5%、垂直 94°±5%、对角 109°±5°

4）处理器，2G+32G；Wi-Fi6、蓝牙 5.0；9 轴传感阵列、自动调光 LED 指示灯

5） 定向降噪麦克风、双扬声器；双电池总容量≥1100mAh、3C 认证

6）人脸 / 车牌识别检出率≥95%、识别准确率≥98%；工作温度 - 10℃~45℃，2 米跌落防护

7）配套蓝牙指环：支持抓拍、录像、紧急呼叫，指环电池≥25mAh，充电盒≥200mAh

2、配套服务

1）按需提供民警磁吸近视配镜服务；

2）公安内网部署、警务系统对接、人车识别 AR 场景联调测试；

3）警员操作培训、全套纸质 + 电子使用文档、现场勤务跟进；

★4）3年原厂质保+标准售后：一般故障 30 分钟响应 2 小时远程解决；现场故障 1 小时响应、4 小时到场、8 小时修复，故障免费提供备用机；第4年、第5年投标人提供质保、服务承诺。（投标人提供承诺函并加盖公章）
5）重大安保、突发勤务专人驻场保障，配套设备故障、数据接口中断完整应急预案；

6）质保期限内系统免费升级、7×24 小时技术专线

3、通道、平台

本次只采购智能眼镜硬件设备，相关通道、平台由南通市公安局提供。
（3）快反前哨

1、设备参数

1）支持GSM/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE网络制式

2）具有公网对讲功能，可实现单呼、群呼功能。

3）采用8核CPU处理器，主频≥2.0GHz；存储：RAM≥3GB，ROM≥32GB，支持TF扩展，可扩展到512GB。

4）▲配备IPS触摸彩屏，且具备多点触控操作。屏幕尺寸≥2.8英寸，分辨率≥480*640VGA，阳光下高清可见。（需提供产品彩页等证明材料并盖公章）

5）主摄像头≥800万像素，前置摄像头≥800万像素

6）外形尺寸：≤95.7 x 59.8 x 26.9mm；

7）蓝牙：支持BT5.0及以上；WIFI：支持2G+5G 

8）主电池可拆卸，电池容量≥3050mAh，支持执法记录仪连续摄录时间≥7小时。

内置备用电池≥60mAh，支持5min内更换主电池不断电，摄录信息、存储信息不丢失。

9）电池充电时间≤2.5h；

10）支持通过Type-C接口进行数据传输和充电、外接耳机和摄像头；

11）夜视功能：执法记录仪应具备红外摄像功能，满足距执法记录仪3m处，可看清人物面部特征；5米处，可看清人体轮廓。

12）▲双MIC+智能硬件芯片降噪：降低录音和对讲过程中的环境噪音。（需提供产品彩页等证明材料并盖公章）

13）按键功能：记录仪需要独立的开机/录像/拍照/录音/SOS/文件标记/PTT按键功能；为防止误操作，以上所有按键必须是独立的按键，不可和其他按键复用。

14）防护等级：执法记录仪的外壳防护等级应符合GB4208-2017中IP68要求。

15）▲定位功能：双频单独立北斗定位。（提供权威部门检测报告并加盖投标人公章）

16）数据完整性检验：记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未授权的设备删除和覆盖。编码视频流应有防篡改，防非法复制等认证措施,以保证原始数据完整性。

2、平台要求

1）密码修改：找回密码、修改密码支持通过手机短信验证码； 

2）免插件浏览视频：执法管理平台无需安装插件，即可通过浏览器浏览前端H265编码的实时视频、历史视频； 

3）组织架构：平台具备组织结构树功能，可通过组织树列表查看所有设备，支持在线、不在线过滤展示，支持按名称模糊匹配查询； 

4）▲频道管理：支持创建固定群组，并设定发言时长和优先级；（需提供截图等证明材料并加盖投标人公章）
5）临时会话：可选择一个或多个在线用户/群组并发起邀请，建立动态频道进行呼叫； 

6）执法文件自动上传：执法终端数据可通过（4G或wifi形式）形式集中上传执法文件到执法云服务器上存储； 

7）实时定位：执法管理平台支持执法人员GPS/北斗实时定位、实时跟踪，以及轨迹回放。轨迹回放支持通过时间（天、时、分）选择时间段播放；

8）实时视频回传：执法管理平台和执法人员可进行实时音视频传输及语音对讲，支持H265编码传输，2M码流可实现1080P分辨率； 

9）多路视频：执法管理平台支持多路1080P高清视频同时浏览，支持1、4、9、16路视频同时查看； 

10）支持多租户：执法管理平台可以对不同部门、单位开通独立账号，每个部门登录可以独立使用； 

11）▲远程管控：执法管理平台可实现终端的远程配置，以及信息查看（电量、流量、存储等信息），支持远程拍照、远程录像、远程重启；（需提供截图等证明材料并加盖投标人公章）

12）支持电子围栏：支持创建、编辑、删除围栏，根据时间段设置进入、走出围栏，以及违反围栏的告警展示； 

13）支持一键告警：支持终端远程一键告警； 

14）工单下发：执法管理平台支持工单下发，支持指定终端下发或者部门下发工单； 

15）▲视频工单关联：支持任务/事件录制的视频文件与工单关联，支持根据工单编号查询所有与工单关联的视频文件；（需提供截图等证明材料并加盖投标人公章）

16）资源统计：执法管理平台支持可按照部门、人员统计音视频图片的文件数量、占用空间和用户数量，统计结果支持导出到本地。

17）▲管理软件安全审计功能检验：执法管理平台具有对重要系统事件和操作（包含视音频文件数据的删除、页面浏览等操作）的审计功能，审计范围包含操作用户、操作时间、操作类型、操作结果成功与否、操作内容描述、责任人电话等；（需提供截图等证明材料并加盖投标人公章） 

18）▲文件标记及信息备注功能：执法管理平台支持在数据浏览过程中对人工判定为“重点文件”的文件进行标记，并与执法记录仪重点标记文件进行区分，应能对已标记的文件进行标记解除、添加文字备注信息。（需提供截图等证明材料并加盖投标人公章）
19）数据检索：执法管理平台支持对视频、音频、照片和日志等数据依据数据类型（包含不限于使用者姓名、单位名称、时间、文件标记等）进行查询，应支持单一条件或多种条件查询。

20）数据删除：执法管理平台支持手动或按设定计划自动删除数据，已标记的重点文件不应被自动删除。

21）用户权限管理：执法管理平台支持设置操作权限、浏览权限，被授权的用户只能浏览权限范围内的执法视音频文件。 

22）截图功能：执法管理平台支持播放视频文件过程中应能截取与视频分辨率相同的图片，不影响视频的正常播放。

23）平台免费提供100G云存储容量，平台存储可设置手动删除或者当存储容量达到100G后自动覆盖前面存储的视频、语音、图片内容两种方式； 

★3、质保与产权（提供投标人承诺函并加盖公章）
1）质保：快反前哨本次采用租赁方式，其中硬件、软件提供5年原厂质保服务；

2）产权：租赁期5年后，中标人放弃设备产权；

执法数据采集设备主机

1、遵循《中华人民共和国公共安全行业标准》GAT 947-2015标准，支持兼容接入不同品牌、不同型号的符合GAT 947-2015标准执法记录仪和平台；

2、壁挂式设计，安装部署方便灵活，占地小；

3、采用低功耗国产化硬件平台和操作系统，静音式设计，无噪音污染；

4、13.3寸彩色液晶显示多点触摸屏，1920*1080分辨率；

5、支持6个3.5寸硬盘位，标配4TB，硬盘采用抽取式设计，支持热插拔；

6、内置人脸摄像机、指纹采集器，支持用户通过人脸、指纹识别进行设备申领和登录；

7、▲主机标配1个9槽位扩展坞，可灵活插接扩展坞，最大支持接入3个扩展坞、27个执法记录仪同时接入；（提供权威部门检测报告并加盖投标人公章）
8、槽位舱室支持锁定，需申领解锁取用执法仪，规范管理，设备安全可靠；

9、舱室具备指示灯带，可灯光提醒申领设备所在舱室；

10、▲槽位舱室具备1.9英寸显示屏，可直观对应显示接入执法仪的用户信息，设备状态；（提供权威部门检测报告并加盖投标人公章）
11、主机全USB3.0数据传输，配置1个千兆网口；

12、每舱室标配1*Type-C弹簧线，可根据接入执法记录仪接口选配MicroUSB及MiniUSB接口弹簧线，可有效兼容符合GAT 947-2015标准的不同尺寸的执法记录仪；

13、支持对接入的执法记录仪自动断网、自动同步数据、自动充电、自动校时，同步完成后自动删除执法记录仪中的数据；

14、支持按文件类型查看已同步的数据，支持按照时间、警员姓名等条件进行筛选文件；支持对文件进行播放、手动上传、下载等操作；

15、支持优先采集、断网续传、断电保护、过压保护等，具备端口防护、黑白名单管控、网络防护，有良好的安全防护能力；

16、可远程升级设备，满足持对接入的执法记录仪批量升级。

17、数量配置要求：

城东、城南、城北各2台满配27槽位新采集站，雅周所、墩头所、白甸所、大公交警、曲塘交警、执法办案中心、星湖101警务站各1台18槽位新采集站，李堡交警中队、滨海新区交警中队、雅周交警中队、南莫交警中队、交警大队各利旧1台老采集站，其余都是1台27槽位新采集站

（5）执法数据采集设备扩展坞：

壁挂式设计；

2、扩展坞标配9槽位，可按需灵活配置扩展坞，最大可配3个扩展坞，27个槽位舱室；

3、槽位舱室支持锁定，需申领解锁取用执法仪，规范管理，设备安全可靠；4、舱室具备指示灯带，可灯光提醒申领设备所在舱室；

5、槽位舱室具备1.9英寸显示屏，可直观对应显示接入执法仪的用户信息，设备状态；

6、每舱室标配1*Type-C弹簧线，可根据接入执法记录仪接口选配MicroUSB及MiniUSB接口弹簧线，可有效兼容符合GAT 947-2015标准的不同尺寸的执法记录仪。
（6）执法记录仪1
1、5G执法视音频记录仪；

2、自主自研操作系统，2.4英寸触摸显示屏，240*320分辨率，IP68标准，128GB UFS + 4GB LPDDR4，支持TF卡拓展256G存储；

3、前置800万，后置500万镜头，支持双摄、防抖，契合执法取证、指挥调度等执法应用；

4、支持WIFI、蓝牙、NFC、3G/4G/5G全网通、支持独立北斗定位等功能；

5、支持一键PTT、一键摄录、一键拍摄、一键标记重要事件等多种快捷按键操作；

6、支持GB/T 28181、GA/T 1400、GA/T947标准协议；

7、支持人脸/车牌智能抓拍识别，支持在线/离线智能比对；

8、质保要求：硬件、软件提供5年原厂质保服务。

9、本次配置专用流量卡（单卡每月流量不低于20G），运维期5年；

（7）执法记录仪2
1、设备的音频采样率不应低于16kHz，音频码率不应低于32kbps，视频编解码支持采用H.264、H.265或MPEG-4格式；

2、设备质量不含背夹应小于或等于149g，含背夹应小于或等于174g；
3、执法记录仪与执法数据采集设备的硬件接口应采用 USB MiniB 型接口，USB MicroB 型接口或Type-C型接口；

4、设备出厂内置存储容量≥128GB；
5、设备具有红外夜视功能，可手动或自动开启红外灯。开启红外补光后，可基本识别距离样机 7m 处的人物面部特征，可基本识别距离样机 10m 处的人体轮廓；

6、执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于300s的视音频信息；

7、执法记录仪应具有彩色显示屏，屏幕尺寸2.0in；
8、执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间不大于8s；

9、设备具有移动侦测功能，当样机预览画面变化或者样机预览画面出现移动目标时，样机自动开启录像；

10、设备具有红蓝爆闪、声光警示功能，支持红光、蓝光间隔爆闪警示，并伴有声音警示；

11、设备具有整点报时功能；

12、设备支持开启/关闭防抖功能；
13、质保要求：硬件、软件提供5年原厂质保服务；

（8）5G单兵设备

1、设备具备如下硬件接口：不低于1个Type-C型接口，Type-C接口支持USB 3.0；1个HDMI接口，HDMI接口支持HDMI 2.0和HDMI 1.4；不低于2个Nano SIM卡卡槽，支持2张SIM卡同时接入；不低于1个TF卡卡槽；内置的麦克风；内置的扬声器；

2、设备具有独立的开/关机、录像、对讲和自定义功能（SOS）按键，按键响应时间小于1s；

3、设备的处理器满足八核，主频不低于2.0GHZ，操作系统为安卓10.0或以上版本；

4、设备存储不小于4GB RAM+128GB UFS；
5、设备具有彩色触摸显示屏，显示屏对角线尺寸为2.4 in；在阳光下屏幕可视，屏幕亮度支持调节；

6、设备能在回放模式显示全场白测试信号，显示全场白测试信号时的最大亮度为787cd/m²；

7、设备能在回放模式显示全场白和全场黑测试信号，全场白和全场黑测试信号亮度值的比为1200：1。

8、设备支持通过USB或HDMI接口接入视频源采集设备。

9、设备自定义按键单击时为启/停智能识别、双击时一键SOS告警、长按时进入扫码功能；

9.1设备本机存储的文件支持自动通过视图库或FTP协议无线传输至文件管理服务器平台；

9.2设备支持按照文件类型、文件时间、上传状态等方式进行文件分类管理与查询功能；

9.3设备本机存储的文件支持浏览和回放，回放时，可通过拖动屏幕进行画面缩放,横竖屏显示切换。

9.4设备本机存储的文件具有明显的上传状态标识，支持选择单个或多个文件进行手动上传。

9.5设备支持具备权限的用户对本机存储的文件选择单个或多个文件进行删除，删除时具有二次确认提示。

9.6设备接入专用管理工具时，本机存储的文件可通过专用管理工具进行下载。

1）设备可接入移动、联通、电信的4G/5G SIM卡，可通过无线通信方式以文本或流的形式进行数据传输。

2）设备支持插入2张不同运营商的4G/5G SIM卡，可根据网络情况切换传输SIM卡。

3）设备支持接入穿戴式摄像机，实现：1、支持进行视音频摄录、图传、对讲、智能识别；2、支持最高4K视频采集；3、支持开启摄像机视频防抖功能

4）设备支持接入无人机，实现：1、支持获取无人机的实时视频画面，最大支持4K视频采集；2、支持接入无人机实时地理位置，实时显示无人机经纬度信息；

5）设备具有“麦克风”开关，MIC开启时，进行音频采集，平台浏览可以听到前端声音、录像采集音频；MIC关闭时，平台浏览听不到前端声音，录像不采集声音。

6）设备具备任务录像功能，进入任务管理界面，可查看当前任务信息；支持手动输入任务类型及编号，设备摄录的录像文件名自动关联任务编号；

7）设备具备对电池健康状态检测功能，在设备使用生命周期内，设备能够判断及展示当前电池的健康状态，当检测到电池最大容量低于80%时，系统推送电池告警信息，同时界面弹窗或提示提醒用户更换电池。

8）支持自动检测并抓取摄录场景中人员（含戴口罩人员）的头肩照、全景照。1、设备支持预先录入布控特定人员信息，前端智能抓拍并实时本地化比对告警。2、设备支持导入布控人员数据，本地布控告警响应时间不超过1秒；（抓拍图像到给出分析结果）3、具有本地人脸比对告警阈值设置功能。

9）具有自动抓拍并识别车牌的功能，并进行车牌拍照；1、设备支持预先录入布控特定车辆信息，前端智能抓拍并实时本地化比对告警。2、设备支持导入布控车辆数据，本地布控告警响应时间不超过1秒；（抓拍图像到给出分析结果）。

（9）执法数据采集设备搬迁、调试
根据招标人需求搬迁、调试，李堡交警中队、滨海新区交警中队、雅周交警中队、南莫交警中队、交警大队各利旧1台老采集站搬迁、安装调试
3.1.2.4 AI事故勘查仪 
（1）AI事故勘查仪参数：

1、扫描频率：不低于20万点/秒；

2、激光波长：800-1500nm之间近红外波段；

3、扫描误差率：不高于±1.2cm；

4、工作温度：-20℃—50℃；

5、存储容量：不低于256GB；

6、不间断持续采集时间长：不低于90min；

7、激光测距：不低于70m；

8、防护等级：不低于IP54；

9、支持单手操作，无需外挂处理器与电源；

10、内置相机数量：不低于4个；

11、彩色相机：不低于2个彩色相机，单相机像素4800万；

12、无需外挂全景进行点云着色、全景拍照，支持输出不低于10K清晰度的全景影像；

13、模型生成：单次采集的数据同时支持彩色点云后处理和3DGS三维模型重建 ；

14、支持扫描中预览实时点云与扫描轨迹；

15、扫描结束时，立即生成.LAS格式的点云成果数据；

16、事故元素标记方式：提供快速标记功能辅助操作者在扫描过程中记录事故现场的基准点、基准线、待测点等元素；

17、延长杆：本次配置外接延长杆；

（2）AI计算单元参数：

1、计算单元配置：

1）内存：不低于32GB运行内存

2）存储：不低于1TB SSD存储

3）算力：提供12GB显存

2、内置软件算法：

1） 3DGS数据处理：支持导入扫描仪原始数据，进行点云数据自动化后处理优化与渲染；支持导入扫描仪原始数据，自动处理生成基于3D高斯技术的高保真三维实景模型，生成的三维模型结合激光雷达点云信息，支持不少于60min的采集数据重建；

2）支持对生成的模型进行距离和面积测量；

3）支持对模型的三维标注(支持文字、图片、视频、超链接），并保存标注内容；

4） 支持对 3D 高斯模型进行多次裁剪隐藏；

5） 3DGS算法支持自动去除移动的人、车辆等动态物体；

6） 支持导出 3D 高斯模型同时，可生成 mesh 模型；

7） 数据支持导入VR设备并进行第一人称沉浸式虚实交互。

3、操作平板参数：

1） 控制扫描：实现App客户端控制设备，扫描过程中实时预览点云模型，显示扫描路径；

2） 数据解算：实时场景重建，数据解算方式为实时解算（扫描结束时，即可下载LAS格式的点云成果数据）；

3） 动态剔除：对移动行人、车辆干扰点云数据进行动态剔除；

4） 交通事故现场关键要素实时记录：配合采集设备在扫描过程中实时记录事故现场的基准点、基准线、车辆待测点、痕迹物证等待测点；

5） 数据导入：支持扫描完成后立即进行现场制图；

6） 现场实景记录图绘制模块支持多渲染模式切换，可基于扫描定位点自动生成带尺寸标注的事故现场实景图，定位点二次编辑后自动更新尺寸；具备点云数据切割功能，适配树木遮挡、高架/隧道等复杂场景，确保俯视视角下正常绘图；支持本地点云数据渲染查看与低照度增强模式，可清晰识别车辆轮廓、道路标志等信息；可自定义定位单位、尺寸线样式，支持一键恢复默认视角；提供文本与≥100 种事故图形符号的全维度编辑能力，符号支持同类一键替换，最终可输出实景俯瞰记录图与立体激光三维扫描现场图；

7） 现场记录图/比例图/断面图/立面图绘制：支持基于生成的带有尺寸的现场实景记录图绘制道路交通事故现场记录图/比例图/断面图/立面图，实景记录图图层可自定义设置透明度；提供实线、虚线、曲线、斑马线工具，支持在图中自定义绘制道路、斑马线，道路支持更改道路线颜色、粗细，斑马线支持自定义长度、宽度、间距；支持在图中自定义添加文本，文本支持缩放、旋转、平移、复制、删除、变换颜色、添加描边；支持在图中自定义添加106个道路交通事故图形符号，符号支持等比/不等比缩放、旋转、平移、复制、删除、变换颜色、镜像，并支持一键替换同类图例；

8） 一体化图框信息设置功能检验：支持设置现场图名称、到达事故现场时间、天气、路面性质、事故发生地点、绘图员、勘查员、绘图时间、说明信息，设置完成后自动更新现场图；

9） 定位法：支持综合定位法、三角定位法、直角定位法自由切换，基于所选的点位测量尺寸自动生成；

10） 电子签字：提供电子签字功能，完成勘查员、绘图员、当事人、见证人等签字，可在系统设置中添加勘查员、绘图员签字；

11） 事故管理：支持将事故实景、现场图结果进行存档；

12） 支持以列表/卡片方式对本地的事故三维数据与现场绘图成果进行统一管理与查阅；

13） 现场图导出：支持将软件制作的现场图进行导出；支持一键导出PNG格式的道路交通事故现场实景俯瞰记录图/道路交通事故现场激光三维扫描图/道路交通事故现场图；导出的现场图大小适配A4纸，支持连接打印机进行打印。

★（3）、质保要求：AI事故勘查仪硬件、软件提供3年原厂质保服务,第4年、第5年投标人提供质保承诺。（投标人提供承诺函并加盖公章）
3.1.3 相关要求：
（1）系统集成服务
1、本次系统建设包含硬件建设、中心平台建设，投标人确保提供以下服务（合同中须明确以下要求）：

★①系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，并保证10分钟响应，30分钟内到位，查明原因，一般问题应在1小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过2小时，本项目售后（质保期内）响应第一责任人为项目经理，如该项目经理离开成交单位，则由成交单位及时指派专门人员，并及时告知招标人，任务管家配置开发人员响应服务要求、可视化安保平台重大活动、节假日需要驻场保障。（投标人提供承诺书加盖单位公章）。
★②本项目包含软件平台、硬件设施建设，平台（含软件、硬件、技术服务等）全部验收交付后，自招标人书面确认交付之日起，需要承担平台的日常运维、功能调试、技术保障、二次开发需求对接等工作。驻场人员除接受所属公司管理外，还应按照招标人要求在指定地点办公、及时完成工作任务、接受考勤管理。驻场人员必须满足招标人的基础能力要求后方可提供驻场服务，投标文件中须提供驻场服务人员的相关信息及驻场服务承诺函加盖单位公章。
★③投标人须具备二次开发能力，在质保期内合同清单范围的建设内容须无偿根据招标人以及省厅、南通市局等上级单位要求进行二次开发满足使用要求（投标人提供承诺书加盖单位公章）。

2、中标人必须按照国家相关规范及标准、招标文件的要求，通过系统集成的方式，经过联调、测试，不仅实现各子系统的自身功能，同时把相关子系统在物理上和逻辑上连接在一起，各子系统间可进行信息的交换和资源共享，使本项目形成一个有机联系的整体，满足用户实际使用和管理的要求，做到技术先进、使用灵活、管理可靠，同时预留扩展空间。
3、施工团队必须具备现场施工安全员证书及符合其它施工资质条件。中标人必须负责做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任，招标人不对安全事故负责。中标人在项目实施前应制定专门的施工安全管理方案，与招标人签订安全生产协议后方可进场施工。

4、设备安装的同时，须按相关规范和设计文件的要求制作相关设备、线缆、端口等的识别标签，并形成完整、统一的标签系统。
5、项目终验后须提供完整的技术资料及使用手册，包括验收报告、终验图册、系统图、信息点编码表等。
6、中标人须无条件配合监理及招标人的工作，同时与设计单位做好细致的方案深化等工作。
7、各批设备进场报验时，中标人应提供各批次设备的第三方权威检测机构抽样检测报告，若发现中标人提供的货物不符合招标文件或投标文件有关配置、技术标准的，中标人必须在规定时间内恢复规定的配置、技术标准，由此造成的工期拖延或其他损失均由中标人承担，招标人有权追究违约责任。
8、在维保期内，中标人负责重大活动、节假日期间进行驻场保障服务。

★9、质保、维保期内响应单位承诺提供至少1名维护人员，开展每日运维工作，包括进行平台运维、智能装备保障维护，人员意外保险总额度不低于150万。（投标人提供承诺书加盖单位公章）

10、中标人的售后维保队伍必须经招标人确认与同意。

（2）★相关要求（投标人请作出承诺并加盖公章）：
1、以上所有视频存储等设备应能通过GB/T 28181、GA/T 1400-2017等标准协议，无缝接入海安市公安局现有视频图像实战应用平台、1400视图库以及上级公安机关视频图像相关应用平台。并确保图像数据、结构化数据、人车关联信息不丢失。签订合同后请提供产品供应商承诺函，供货后安装调试、试运行一个月内存在无法满足以上需求的问题，招标单位有权追究违约责任。

2、以上所有服务器等设备、平台安装调试接入公安视频图像网后，如省市等上级机关在日常安全检查中发现的设备漏洞、弱口令等安全问题，设备供应商需在30日内（上级机关如有更短整改时限的以上级机关时限为准）解决所有发现的安全问题；如不能解决，招标单位有权追究违约责任。
3、安全保密要求：投标人应对项目实施、服务中接触的各类公安网、视频图像相关设备、网络等资料信息、视频图像信息数据进行保密；中标人应保证其公司人员对运维期间所接触的招标人各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露；严格遵守公安信息网络和图像专网的各项安全规定及要求，落实涉密责任，人员调整需报送招标人审核。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，招标人将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任。
4、施工安全管理：施工人员必须具备现场施工安全及符合其它施工资质条件。设备安装调试、维护期间各类安全保障工作均由成交供应商负责，成交供应商做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任。在项目实施前，成交供应商应制定专门的施工安全管理方案。

★本项目建设、运维为招标人的重点内容，在项目实施过程中，如出现以下情形时，招标人有权追究违约责任：
1）多次不满足调试、在线率、建模率、人车同拍关联率等要求；
2）前端数据上传本地平台及上级平台单位多次出现故障；
3）经双方协定的期限内无法完成招标人的定制要求；
4）违背承诺书内容，且拒不改正；
5）未在合同规定时间内完成安装调试部署或无法通过验收等；

6）其他影响前端点位考核、系统正常运行等情形。

备注：上述参数及要求中，带★参数不接受负偏离。

以上相关配置、质量及技术要求中需提供的相关证明材料、承诺等请加盖公章。

相关建设要求：投标人可提供项目总体施工方案、项目质量安全控制方案等，方案包含但不限于项目的组织跟踪、实施周期、进度安排、质量保证、安全施工保障措施等方面。

投标人可具有包含但不限于质量管理体系认证、信息安全管理体系认证等相关能力，以及相关项目业绩等。相关设备的制造商可具备较好的软件开发综合能力、软件开发经验等能力。投标人可对招标人相关应用人员进行系统的理论及业务操作培训（含原厂商培训等）。

（3）特别说明：
本项目为交钥匙项目，要求投标人提供一系列解决方案及维护方案，为招标方提供从施工深化方案设计、设备集成、系统建设、联调测试、培训、维护、后续接入等专业化服务。请各投标人在投标前须充分测算各种设备购置费、施工费、安装调试费、设备接入费、系统检测费、系统保修费、深化设计费、不可预见费、税金、相关软件费用、辅材、线材、对接协调、质保期内维修（含更换设备）等费用。至本采购包调测、开通和验收结束，除清单中的材料另外所需配套、辅材请自行测算并包含在项目报价中，如有遗漏均由成交投标商承担，非招标人进行功能性调整所带来的成本增加，将不进行任何增补。

签订合同后安装、调测施工时，应做到科学规范、安全文明，施工工艺、方法等应符合有关标准和相关主管部门的要求。涉及对原有点位数据拆移或恢复的，应做好与其他单位的交叉施工和协调配合；投标人应充分考虑道路、装卸限制、可能出现的市政影响等不利因素，以及与其他关联单位的配合、合作等情况。
3.2 采购包二采购需求：
★所有软件服务类功能均为定制需求，不接受负偏离，签订合同后根据招标人需求深化设计。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★所有设备提供5年原厂质保，所有硬盘提供5年免回收服务。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★所有设备（含光口）须提供端口所需的千兆、万兆光模块。所有软、硬件设备支持国密算法升级（投标人提供承诺函并加盖公章）

★产品进场时须提供质检报告。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★整体项目要充分利用现有的软、硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需确保本期项目建设内容与现有已交付使用的设备（包括安全设备等）和平台各项应用，实现平滑整合，在整合过程中需保证业务不停摆、系统不中断。（投标人提供承诺函并加盖公章）
★本次项目新建业务系统必须质保及运维期内开放所有接口、以及后续招标人对接要求。所产生的数据必须纳入海安公安局现有数据中台进行统一管理。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★本项目所选用的摄像机必须符合：《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T28181)》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求(GB 35114)》、《安全防范监控变速球型摄像机(GA/T 645)》、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求(GA/T1127)》、《安全防范高清视频监控系统技术要求(GA/T1211)》《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求(GA/T1400.4)》、《公安视频图像信息系统安全技术要求 第2部分：前端设备(GA/T1788.2)》标准；《公共区域智能视频采集设备布建规则》附录A：设备技术要求进行配制摄像机等。

★1）所有感知设备网络接口为电口或光口；

★2）所有摄像机防护等级不小于IP66。

★3）接电、取网的敷设及施工需根据海安城市或农村道路情况选择管道敷设或架空敷设，文明施工，严禁私拉乱接等行为。
3.2.1 设备清单

	序号
	项目名称
	技术要求
	单位
	数量

	一
	算力设施建设
	
	

	1
	AI计算节点
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	2

	2
	算力调度平台
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	1

	3
	全光交换机安装调试
	招标人提供交换机，安装调试、维护
	套
	2

	4
	配电电源
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	2

	5
	供电电缆线
	YJV 3X16mm2
	米
	80

	6
	精密空调
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	1

	7
	设备搬迁
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	8
	固态硬盘
	2TB SSD
	套
	2

	二
	治安要素升级
	
	

	2.1
	烟花爆竹店监控
	
	

	1
	火灾监测摄像机
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	94

	2
	设备机箱
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	94

	3
	LED补光灯
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	94

	4
	一光四电工业交换机
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	87

	5
	监控标识牌
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	6
	监控杆件1（H4L0.5m）
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	70

	7
	支架（L0.5m）
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	17

	8
	新建点位取电
	详见相关配置、质量及技术要求
	点
	70

	9
	新建点位取网
	详见相关配置、质量及技术要求
	点
	70

	10
	就近、利旧点位取电
	详见相关配置、质量及技术要求
	点
	24

	11
	就近、利旧点位取网
	详见相关配置、质量及技术要求
	点
	24

	2.2
	乡镇治安补盲监控
	
	

	1
	双目结构化摄像机
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	58

	2
	800万结构化摄像机
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	55

	3
	单目结构化球形摄像机
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	4

	4
	设备机箱
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	94

	5
	LED补光灯
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	113

	6
	一光四电工业交换机
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	87

	7
	监控标识牌
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	8
	监控杆件1（H4L0.5m）
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	1

	9
	监控杆件2（H6L3m）
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	52

	10
	支架（L0.5m）
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	1

	11
	新建点位取电
	详见相关配置、质量及技术要求
	点
	56

	12
	新建点位取网
	详见相关配置、质量及技术要求
	点
	56

	13
	就近、利旧点位取电
	详见相关配置、质量及技术要求
	点
	17

	14
	就近、利旧点位取网
	详见相关配置、质量及技术要求
	点
	17

	2.3
	中心存储与通信
	
	

	1
	存储设备
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	1

	2
	48口汇聚交换机
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	3

	3
	配套辅材
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	4
	系统集成服务
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	三
	等保测评、密码测评
	
	
	

	1
	等保测评
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	2
	密码测评
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	四
	大模型安全防护
	
	

	1
	保护AI平台
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	2
	AI安全评估
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	1

	3
	图片模态检测模块
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	4
	AI安全网关
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	5
	 大模型防护服务器
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	1


3.2.2 技术参数要求：

3.2.2.1 算力设施建设
（1）AI计算节点

1、★单节点FP16算力不低于4.4 PFLOPS，显存支持HBM，总显存不低于1024 GB；(提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章)

2、机架式国产AI算力服务器；

3、★CPU：≥4颗国产化处理器，单处理器核数≥80核、基准频率≥2.9GHz，且CPU处理器符合自主可控要求，（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

4、★内存：≥32*64G DDR5（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

5、★硬盘：≥2*480G SATA SSD，4*3840GB NVMe SSD（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

6、网络：≥56*400GE 2*100GE+2*25GE接口（含配套光模块）；

7、▲AI处理器：≥8颗国产AI处理器，单处理器≥500TFLOPS FP16算力，整机算力≥4P Flops@FP16，（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；
8、▲单AI处理器≥120GB HBM显存，（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

9、为满足系统散热和可靠性要求，设备采用液冷辅助技术实现散热；

10、电源：电源模块支持热插拔，5+1冗余备份；

11、★为确保节点间的扩展能力，要求其中两节点AI处理器之间的双向互联带宽可达400GB/s，单节点不低于56个400G总线接口，（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

12、▲系统交付服务及后续技术支持、升级服务；提供1年内15人天的现场运维保障服务，包括模型部署调优，日常故障响应和应急管理，健康性检查，日常操作、变更和升级管理。（投标人提供承诺函并加盖公章）；
13、▲提供5年质保，服务包括项目接口人、故障处理、日常巡检、日常监控等。另外需设有7*24小时技术支持服务中心及本地备件库，为招标人提供问题处理、产品技术咨询等服务请求受理。出现重大问题及时到现场解决问题，恢复业务，设备在保状态每年会安排对客户的在保设备做一次全面的巡检，提前识别并关闭风险，（投标人提供承诺函并加盖公章）。

（2）算力调度平台
1、自服务功能

面向开发者用户，提供AI开发、训练、推理全流程作业相关的便捷入口和常用工具，以及自有镜像和数据集管理等功能。按不同用户切换展示CPU、内存、GPU数量及显存的配额量、已使用量，并计算使用率百分比。

2、控制台功能

控制台主要面向系统管理员用户，提供算力资源层面的调度和监控、运维管理等功能以及租户、规格、订单、计费等运营层面的管理功能。展示当前平台管理的集群、节点、GPU、服务和空间的数量，以及存储空间的总量和已使用大小。

3、开发模式功能

运行代码并且进入开发环境。运行代码时支持选择计算资源规格和镜像、添加环境变量、选择开发者工具、添加开放端口。开发者工具至少支持jupyterlab，进入开发环境后可通过jupyterlab launcher快速进入开发流程，同时应提供网页终端便于开发和调试。管理开发环境。支持显示开发环境实例启停状态、所选计算资源规格、所用镜像和开发者工具、环境变量、开放端口，以及该环境所使用的CPU、内存、网络以及算力卡的资源监控数据。当实例停止时，允许修改规格、镜像、开发者工具、环境变量以及开放端口，当实例启动时仅允许修改开放端口。展示运行状态，记录项目创建、计算资源及项目状态校验、配额及余额校验、启动服务（准备环境、镜像、工具等）、运行、停止等每个步骤的时间以及结果。校验计算资源时若平台资源不足，任务自动进入队列等待，可查看排队详情，展示任务名称、创建时间、当前位次，并且支持取消排队。

4、训练模式功能

创建单机任务时，应至少支持Notebook或运行脚本两种任务类型，同时可指定计算资源规格、挂载数据集、模型、配置文件和存储卷、选择工作镜像并添加环境变量。任务执行方式应支持立即执行、定时执行或周期执行。所有任务均可指定最长运行时间、或设为不限制。训练任务手动停止或失败时，支持继续训练。

5、推理模式功能

查看服务详情。展示包括资源规格、架构类型、所用镜像以及创建和运行开始时间。支持查看CPU、内存、算力卡及其显存的利用率，支持查看容器组状态和日志，并且可一键连接终端进入容器内部进行调试。支持一键部署vLLM和Ollama框架的模型服务。

6、数据管理功能

按照每个项目来展示相关数据集和模型。系统应提供单独的空间存放数据集和模型，不会因服务的启停或销毁而被删除。数据库连接方式至少支持国产主流类型数据库，输入主机、端口、数据库、用户名和密码即可完成连接。指定数据集创建数据标注任务，并将生成的标注文件保存至该数据集中。数据标注的数据类型支持图片、视频、音频。

7、资源管理功能

统一管理当前用户服务，服务区分开发、训练和推理三类。服务列表显示所属集群、空间和项目、当前状态、容器组和算力卡数量，以及服务的接口地址。系统对高性能网络（IB网络、RoCE网络）的自动发现。支持在项目下启动开发、训练、分布式训练、推理服务时，为用户提供启用高性能网络的开关选项。用户自行上传镜像，拖动镜像文件、选择架构类型，并设置为私有或租户共享。用户可编辑或删除自己上传的镜像。添加集群时应能自动识别其操作系统架构类型，要求支持同时兼容X86架构和ARM架构。按节点共享算力卡，即通过时分复用技术来使用算力卡。选取一张整卡或切分后的实例卡，设置可被共享使用的次数。
★8、授权管理：本次算力卡授权管理不低于48张（投标人提供承诺函并加盖公章）。

9、AI流量治理核心功能：提供OpenAI兼容统一API入口，自动完成多厂商协议归一转换，业务侧无需改代码即可切换模型；支持语义、成本、延迟维度智能路由与多模型故障自动降级；实现输入输出Token精准计数，按用户、应用、模型三维度限流控并发；集成Redis语义缓存，降本30%以上、延迟减半；原生支持SSE/WebSocket长连接，配置热更新不中断会话。

10、安全合规能力：实现厂商密钥统一托管、虚拟令牌管控，全链路提示注入识别、敏感脱敏、内容审计与溯源水印，Docker沙箱隔离外部工具调用，全量日志留存≥180天满足等保要求。

11、运维扩展能力：配套可视化Web后台，支持密钥管理、权限分配、调用统计与成本看板，路由配置生效≤30秒，稳定承载万条以上路由条目；支持分级授权多租户体系，各业务部门空间完全隔离，可独立配置配额、限流与安全策略。

（3）配电电源

总开关100A,分6路。

（4）精密空调

1、★24℃-50%RH工况下，制冷量≥40.3KW，显冷量≥36.4kw，标准风量≥12000m3/h，单系统空调；空调不能为侵权产品,采用原厂先进微处理控制器；采用≥7吋真彩色触摸显示屏,可直观显示运行参数、报警及故障信息、温湿度变化曲线（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；操作及维修安全、方便，电控盒采用可抽拉设计，便于维护，提供实物照片；结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施；标牌、标记：应平整清晰；
3、输入电压允许波动范围：380V±10%；频率：50Hz±2Hz；

4、精密空调系统温度范围及精度：18～45℃±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度范围及精度：20～60％±5％RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号，室内机100%全正面维护；

5、机房专用空调控制显示系统与存储系统：不小于7吋真彩色触摸显示屏；图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被机房专用空调监控的进出风温度等；控制系统应具有多级密码保护功能；

6、机房专用空调控制群控系统：空调机组应具备不少于32台机组组群控制的功能，应包含实现各项功能所必须的软硬件，标配RS485接口。可选配以太网接口，支持SNMP及TCP/IP协议。应实现不限于如下功能：备份功能、轮巡功能、层叠功能、避免竞争运行机制、远程监控功能；

7、室内风机：要求标配自主品牌EC风机,电子换向同步电机驱动的后倾离心风机；

8、配置高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确；室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗；

9、采用高效电极加湿方式，所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用；

10、空调机组空气过滤器应满足在额定风量下，效率达到GB/T 14295-2019要求的粗效4类效率等级。空气过滤器应方便拆卸，便于清洗，可重复利用；

11、机组具备精确低载除湿功能，通过控制器精确调节风量以及系统阀件在低负载情况下达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；

12、空调的风冷型室外机组变频控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能；

13、机组配置1路回风温湿度传感器、1路送风温度传感器；

14、机房专用空调要求标配双电子膨胀阀（EEV），具备低载（10%）除湿功能。降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险；

15、机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

16、▲所投房间级风冷型机房专用空调产品系列应取得设备抗震等级达到9烈度；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
17、▲室外噪音满足GB/T 19413-2024要求；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
18、▲室内24℃，室外35℃额定工况下，100%负载能效比EER>3.2，全年能效比AEER>5.0；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
19、▲投标产品适用于长接管应用场合，机组可提供90m长配管情况下，能力衰减＜5%；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
20、▲投标产品制造商在风冷型房间级机房专用空调（定频、变频、氟泵双循环等系统）生产环节需满足温室气体排放要求；（投标人需提供权威检测机构出具的认证证书并加盖投标公章）
（5）设备搬迁

针对目前机房机柜高负荷部分机柜进行搬迁，同时将部分高负荷机柜设备分散摆放，老旧小区设备的机柜搬迁至西南机房，网安设备机柜下架等。
3.2.2.2 治安要素升级
3.2.2.2.1 烟花爆竹店监控

（1）火灾监测摄像机

1、★内置可见光和红外火焰传感器（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

2、★可见光镜头分辨率不低于2688×1520，镜头焦距不低于4mm（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

3、★内置三波段火焰传感器，4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

4、▲具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

5、具有双向语音对讲和单向语音广播功能；

6、▲具有火点触发报警功能，在设定的监控区域内，距离设备25m处出现火点，火点大小最小满足0.33m*0.33m（一级防火）大小尺寸，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

7、触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，同时录像及上传抓拍图片；

8、▲当设备触发火灾声光报警时，可使连接的火灾声光警报器同时发出声光报警信号，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

9、支持白色和红外双光补光，支持GB28181协议；

10、支持DC和POE供电；

11、防护等级不低于IP67。

（2）设备机箱

★箱体尺寸不小于（高×宽×深）500× 400× 200mm。采用优质铝合金整体压铸成型（厚度应≥2.0mm）。防护等级不低于IP65。（投标时提供产品白皮书加盖投标人公章）

[image: image1.png]c—r—-’\ﬂ i

200

. _R79

500





1、技术要求

1）外观与表面处理：箱体表面涂层颜色应符合GB/T 3181-1995中表2的要求。箱体中央位置印有“公安警徽”标志，右下角需印有“海安公安”字样标志，标志严格按照图纸所示尺寸等比例缩放使用，不得拉伸、挤压、变形等。（箱体最终图案在签订合同后由海安市公安局确定）

2）涂层外观

涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。

3）箱体材料

箱体材料采用优质铝合金整体压铸成型，外喷塑处理，厚度≥2.0mm，用于箱体的材料，在经过或未经过表面处理后，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

4）连接和紧固

箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接，箱体门采用铰链式门结构，箱体铰链应采用铝铸或不锈钢铰链，具备防锈、耐腐蚀性；

5）通风口

通风式箱体所有通风开口应具有防尘装置，并具有防止虫和啮齿类动物侵入的功能和便于清洁维持或更换。

2、功能要求

视频监控前端控制箱

1）含有电源保护设备、防雷设备、视频传输设备区、光纤终端设备、其它附件等安装区域。各安装区域应相对集中，并满足以下要求：

2）视频传输设备区：满足视频服务器、视频光端机及电源适配器等设备安装的空间要求，并能满足设备安装、维护、更换的便利性。

3）光纤终端区：满足光纤的终端及存储的区域。

4）过线区：满足各种通信线缆布放的布域。

5）满足各种地线安装布放的区域。防雷模块应选用三合一防雷器，用于对视频监控设备的电源、视频、控制信号进行综合的雷击防护。

6）★防雷模块主要技术指标（投标时提供产品白皮书加盖投标人公章）

	功能
	主要技术参数

	失效指示
	正确接线后，当面板(LINE IN 面的Function Indication)指示灯熄灭时，表示已失去防雷功能

	电源保护参数

	最大持续运行电压
	320V
	40V

	限制电压
	700V
	75V

	最大放电电流
	20kA
	10kA

	视频/音频保护参数

	最大持续运行电压
	8V

	限制电压
	15V

	最大放电电流Imax
	10kA

	最大传输速率
	10M（插入损耗<0.2dB）


7）箱体内应配有至少3个以上新国标多功能电源插座，便于箱体内设备取电

8）光纤终端区：应具备安装熔接或熔接与冷接通用的设施的位置。

9）光纤终端设施应能提供不少于6芯光缆的接续成端。

10）光缆进入箱体应有固定光缆及光纤钢芯固定装置，光纤固定钢芯应能良好接地。

11）过线区

箱体过线区应预留足够的过线容量以满足机柜满配时的线缆布放操作空间。箱体过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性。电源线、用户线和光缆应有独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。线缆引入孔应不少于3个，孔径不小于35mm, 线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入箱体。提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

12）★接地保护（投标时提供承诺函加盖投标人公章）

当箱体内安装有源设备或有外缆引入时，均需考虑防雷接地设施。箱体应设置接地装置，其截面积（不包含连接孔）应不小于16mm2、接地装置应至少能连接4条接地线。箱体内其它设备的保护地应接至接地装置。接地连接点应有清晰的接地标识。

13）防盗保护

箱体的外壳门应安装防盗锁，固定机柜的螺栓必须是打开机柜门后才能安装和拆卸。

（3）LED补光灯

1、★需符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

2、★光源类型应为LED，暖光色（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

3、设备最大功耗不大于35W；

4、灯珠颗数不少于16颗；

5、★补光距离不小于20m（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

6、补光角度根据各场景需求选择对应角度；

7、★需支持环境亮度检测，低照度下自动开启（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

8、电压：AC220V±44V，频率：50±2HZ；

9、在气温-30℃～60℃范围（包含）内能正常工作；

10、★能适配主流品牌摄像机，视频画面无水波纹现象。（投标时提供承诺函并加盖投标人公章）

（4）一光四电工业交换机

1、★接口：≥4个10/100/1000M电口，≥1个1000M SFP光口，含1个光模块，传输距离≥20KM；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）
2、★千兆光纤接口与千兆RJ45接口吞吐量不小于2000Mbps；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）
3、功能要求：具备风暴抑制、端口VLAN划分、端口管理、端口流量统计等功能；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）
4、符合GB/T 17626-2008中相关要求，通过电磁兼容4级检测；

5、▲提供接入安全功能，在接入边界为系统提供安全防护作用，能限制受限设备通过边界保护端口对网络进行访问；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）
6、★防护等级不小于IP40，符合《工业以太网交换机技术规范GB/T 30094-2013》4.2规定的II类标准，工作温度：-30～80℃正常运行；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）
7、具有工信部入网证书、节能认证；

8、含电源适配器，支持过载保护、冗余保护；（投标人提供产品技术白皮书或承诺函并加盖公章）；

9、▲支持SNMP，可接入现有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）
（5）监控标识牌

铝板尺寸、材质、款式与公安现状监控标牌一致，每个点位需配置一块，含所有安装辅材配件。

（6）监控杆件（H4L0.5m）

1、★主杆壁厚3mm，横臂壁厚3mm，基础：0.6m*0.6m*1.2m，地笼：4×M20×1000mm，对角线300mm。C25混凝土浇筑；（投标时提供承诺函加盖投标人公章）

2、主杆、横臂、法兰盘采用Q235钢，接地电阻<4Ω；杆柱基础保护水泥包封成圆形，含杆件、横臂、基础、接地、地笼、基础包封等；（提供承诺书并加盖投标人公章）

3、杆件进场前须提供由国家级检测机构出具的检测报告，检测项目包含材料强度检测、防腐涂层厚度检测、外观及尺寸检测、抗风等级结构分析、焊接质量检测等；（提供承诺书并加盖投标人公章）

4、监控杆体为整体热浸锌后静电喷塑的金属杆柱，杆柱平放无载荷条件下直线度误差不超过0.3%，规格、尺寸、颜色和杆型，根据序号对应的设计图纸制造；
5、主杆采用Q235B优质钢板，有足够强度以防运输及安装过程中变形；
6、拼缝焊接采用机械自动焊，无横向焊缝，严格保证纵向焊缝强度，焊缝表面光滑，无焊接缺陷；
7、杆柱基础法兰盘采用Q235B优质钢板，法兰与杆体之间正反二面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷；
8、杆柱检修门孔应使用自动切割机切割，切割线光洁、整齐、缝隙小≤1mm，门上应有内焊门铰链及防盗锁；
9、杆柱的圆整度须要满足设计图纸所规定的技术要求；
10、表层处理按GB/T 13912-2002 标准进行热浸镀锌，锌层应均匀，表面色泽一致，厚度≥ 80um，要求48h盐雾试验合格。处理后静电喷塑处理，塑粉采用品牌静电喷涂热固性粉末，涂层厚度≥ 80um，涂膜满足GB1720、 GB1732、 GB1763和ASTM F1043国家标准；（提供承诺书并加盖投标人公章）

11、紧固件立杆连接采用 8.8 级高强度双螺母、双垫片,横臂连接采用高强度 8.8 级全牙热镀锌螺栓、螺母、平垫、弹垫；
（7）支架（L0.5m）

横臂壁厚3mm，直径89mm，热镀锌、喷塑处理。

（8）新建点位取电

含供电公司开户、不锈钢电表箱（不小于450×350×150mm，板厚至少 0.6mm，防锈、耐腐蚀，配置防盗锁等）、开挖、道路拉管、路面/绿化恢复、管道【管材PE40 (壁厚不少于3mm)】、线缆【电源线不少于YJV  3*1.5mm2（电警路口不少于YJV  3*2.5mm2）】、敷设及施工等；

接电要求：接电部分由供电杆路接至公安监控设备箱，同时通过供电公司开户挂表并按照规范供电，施工规范符合海安供电局施工要求，电表箱安装位置、安装方式、进出线、电表数据采集以及采集成功率符合供电局验收标准规范；其中根据监控点位情况布放光纤时需要立杆和道路开槽的，一并提供给接电共享，如实在无法共享的由中标单位负责提供破路开槽以及各种辅材等。

（9）新建点位取网

含开挖、道路拉管、路面/绿化恢复、管道【管材PE40 (壁厚不少于3mm)】、线缆【含尾纤（不小于3M）、户外超五类网线（不含电源线）、光纤（不少于4芯）】、熔接、敷设及施工等。

接网要求：传输方式为点到点裸光纤直传，禁止采用VPN、EPON、GPON等形式，传输管道、杆件的铺设起点为各个摄像机安装点，前端每个监控点须有不少于4芯光缆铺设到位，光缆固定在终端熔纤盒内，每根光纤均分别与尾纤熔接测试合格后，将尾纤另一头插入装在盒内一侧的法兰盘中，法兰盘的另外侧一端供来自摄像机的跳纤插入；终点为派出所机房。城区线路租赁范围：高新区（除原孙庄街道和胡集街道）、开发区（除原西场镇范围），线路租赁费用不包含在本次项目中；其他区镇均为自建光纤至各区镇派出所机房。

（10）就近、利旧点位取电

含开挖、道路拉管、路面/绿化恢复、管道【管材PE40 (壁厚不少于3mm)】、线缆【电源线不少于YJV  3*1.5mm2（电警路口不少于YJV  3*2.5mm2）】、敷设及施工等；

接电要求：接电利旧现有点位接电资源或就近利用现有点位电源资源。

（11）就近、利旧点位取网

含开挖、道路拉管、路面/绿化恢复、管道【管材PE40 (壁厚不少于3mm)】、线缆【含尾纤（不少于3M）、户外超五类网线（不含电源线）、不少于4芯光纤】、熔接、敷设及施工等。

接网要求：网络利旧现有点位网络资源或就近利用现有点位网络资源。

3.2.2.2.2 乡镇治安补盲监控

（1）双目结构化摄像机

1、★内置三个镜头和三个图像传感器，支持全景通道和细节通道2路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

2、★内置GPU芯片不少于2颗,全景通道靶面不低于1/2.7 英寸，细节通道靶面不低于1/1.8 英寸（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

3、★全景镜头不小于4mm，细节镜头变焦范围不小于10～50 mm，支持远程电动调节（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

4、★全景镜头的光圈不小于F1.0，细节镜头光圈不小于F1.2（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

5、★全景通道分辨率应不小于3632×1632，细节通道分辨率应不小于3840×2160，其中全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

6、★全景镜头最低照度彩色不大于0.0003 lx，黑白不大于0.0001 lx，细节镜头最低照度彩色不大于0.002 lx，黑白不大于0.0002 lx（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

7、★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人员面部图片（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

8、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人员面部；

9、支持识别行人、非机动车，识别准确率不低于95%；

10、★支持检测区域内不低于120个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人体面部与人体、车牌与车辆关联显示（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

11、全景通道检测到目标后，可自动将补光灯调节到高亮模式，并进行目标抓拍；

12、★为保障抓拍效果，摄像机可同时对不同速度、明亮度的行人、非机动车、机动车分类曝光，同时抓拍的人体面部和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

13、▲行人抓拍捕获率不小于98%，人体面部抓拍重复率不大于1%（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

14、支持识别不少于10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车等，白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%；

15、支持识别不少于150种车辆品牌，白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%；

16、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不低于3500种，白天准确率不小于95%，晚上准确率不小于90%；

17、★具备支持360°全向探测RFID标签，最大探测距离不小于80米；在80米范围内检测率不小于98%，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

18、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、偏色、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡等故障报警；

19、★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

20、支持不低于1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口。

（2）800万结构化摄像机

1、★内置双镜头，全景通道分辨率应不小于2560×1440，细节通道分辨率应不小于3840×2160（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

2、★全景镜头靶面不小于1/2.5 英寸，细节镜头靶面不小于1/1.2 英寸，内置GPU芯片（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

3、★全景镜头焦距范围不小于4±0.5mm，细节镜头焦距不小于10~50 mm，支持远程电动调节（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

4、★全景镜头的光圈不小于F1.0，细节镜头光圈不小于F1.6（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

5、★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

6、内置不少于2个麦克风、1个扬声器；

7、★全景和细节镜头均具有电动控制功能，均支持远程电动调节，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

8、▲全景镜头垂直方向支持-5°至15°旋转，细节镜头水平方向支持0至350°旋转，垂直方向支持-15°至30°旋转，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

9、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、偏色、画面冻结、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡等故障报警；

10、★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人员面部图片，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

11、支持检出抬头，低头上下小于 60度，左右转动小于90 度，右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下小于45度的人员面部图片；

12、支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍；

13、★支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，并关联显示人体和对应的人员面部图片、车辆和对应的车辆图片，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

14、支持识别并抓拍垂直倾斜角度小于55°，水平倾斜角度小于35°，俯仰角度小于35°的机动车车牌号码；

15、支持识别不少于25种机动车车型，包括：微型轿车、小型轿车、中型轿车、大型轿车、微型普通客车、小型普通客车、小型面包车、中型面包车、大型面包车等；

16、支持识别行人、非机动车，识别准确率不低于95%，人员面部抓拍重复率不大于1%；

17、在天气晴朗无雾的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于100lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于50lx，白天识别准确率不低于99%，晚上识别准确率不低于97%；

18、★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

19、支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB；

20、支持不低于2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口。

（3）单目结构化球形摄像机

1、★靶面不小于1/1.8英寸（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

2、★镜头最大焦距不小于120 mm，支持远程电动调节，支持不小于25倍光学变倍（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

3、★镜头光圈不小于F1.6（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

4、★分辨率应不小于2560×1440（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

5、★支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

6、★内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

7、★内置GPU芯片，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）； 

8、红外距离不小于180米；
9、支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°~90°；

10、支持水平手控速度不小于150°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度不低于±0.1°；

11、支持不少于250个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置；

12、★支持光学透雾，提升画面透雾效果（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

13、支持对监控画面中不小于30个人员面部进行检测、跟踪和抓拍；

14、▲支持人体面部区域自动曝光，可根据人体面部区域和光照变化自动调节人体面部区域曝光参数（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

15、★支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

16、★支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

17、支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB

18、支持不低于2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口。

（4）监控杆件2（H6L3m）

1、主杆壁厚4mm，横臂壁厚3mm；基础：0.8m*0.8m*1.5m；地笼：4×M20×1200mm，对角线400mm。C25混凝土浇筑。

2、★主杆、横臂、法兰盘采用Q235钢，接地电阻<4Ω；杆柱基础保护水泥包封成圆形，含杆件、横臂、基础、接地、地笼、基础包封等。（提供承诺书并加盖投标人公章）

3、杆件进场前须提供由国家级检测机构出具的检测报告，检测项目包含材料强度检测、防腐涂层厚度检测、外观及尺寸检测、抗风等级结构分析、焊接质量检测等。（提供承诺书并加盖投标人公章）

4、监控杆体为整体热浸锌后静电喷塑的金属杆柱，杆柱平放无载荷条件下直线度误差不超过0.3%，规格、尺寸、颜色和杆型，根据序号对应的设计图纸制造。

5、主杆采用Q235B优质钢板，有足够强度以防运输及安装过程中变形。

6、拼缝焊接采用机械自动焊，无横向焊缝，严格保证纵向焊缝强度，焊缝表面光滑，无焊接缺陷。

7、杆柱基础法兰盘采用Q235B优质钢板，法兰与杆体之间正反二面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷。

8、杆柱检修门孔应使用自动切割机切割，切割线光洁、整齐、缝隙小≤1mm，门上应有内焊门铰链及防盗锁。

9、杆柱的圆整度须要满足设计图纸所规定的技术要求。

10、表层处理按GB/T 13912-2002 标准进行热浸镀锌，锌层应均匀，表面色泽一致，厚度≥ 80um，要求48h盐雾试验合格。处理后静电喷塑处理，塑粉采用品牌静电喷涂热固性粉末，涂层厚度≥ 80um，涂膜满足GB1720、 GB1732、 GB1763和ASTM F1043国家标准。（提供承诺书并加盖投标人公章）

11、紧固件立杆连接采用 8.8 级高强度双螺母、双垫片,横臂连接采用高强度 8.8 级全牙热镀锌螺栓、螺母、平垫、弹垫。

 其余相同设备详见3.2.2.2.1相关设备参数

3.2.2.2.3 中心存储与通信

（1）存储设备

1、★24盘位，满配24块12TB企业级硬盘，支持硬盘热插拔（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

2、★不少于4个千兆网口（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

3、▲输入带宽不小于1024Mbps，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

4、▲输出带宽不小于1024Mbps，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

5、★接入能力不低于256路H.264、H.265格式高清码流接入（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

6、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；

7、★支持插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

8、支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入；

9、通过GB/T28181-2016协议接入前端设备进行视频拉流；

10、★支持通过视图库协议接入前端设备，支持将视频流和图片流进行关联，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

11、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；

12、★配置铂金1+1冗余电源，支持热插拔。

13、★当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时，会开启增强模式优先录像业务存储，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

（2）48口汇聚交换机

1、★接口：≥48个1000Base-X SFP光口、≥4个GE/10GE SFP+光口 ，1个串口配置接口，满配光模块，传输距离≥20KM（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

2、★背板带宽：≥850Gbps；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）

3、★三层转发速率≥442Mpps；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）

4、支持静态、动态路由；支持ACL、EIGRP、支持G.8032协议等；

5、支持横向虚拟化功能；支持分布式设备管理、分布式链路聚合，IEEE802.3ad链路聚合，M-LAG，统一路由管理；可以实现硬件设备之间的虚拟化部署；

6、支持VXLAN二层转发功能、4K个VLAN；支持802.1Q VLAN tagging；

7、具有工信部入网证书；

8、含电源适配器，电源：AC220V±10%，50/60Hz，投标人提供承诺函并加盖公章；

9、工作温度：-20~70℃正常运行（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

10、▲支持SNMP，可接入现有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

（3）配套辅材

提供安装部署调试相关的PVC管材、扎带、钢扎带、户外超五类网线（不含电源线）、电源线、尾纤、光模块、水晶头等配套辅材，满足安装、联网调试需求。

（4）系统集成服务

1、必须按照国家相关规范及标准、招标文件的要求，通过系统集成的方式，经过联调、测试，不仅实现各子系统的自身功能，同时把相关子系统在物理上和逻辑上连接在一起，各子系统间可进行信息的交换和资源共享，使本项目形成一个有机联系的整体，满足用户实际使用和管理的要求，做到技术先进、使用灵活、管理可靠，同时预留扩展空间。

2、施工团队必须具备现场施工安全员证书及符合其它施工资质条件。负责做好施工过程中的各项安全防护工作、承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任，招标人不对安全事故负责。在项目实施前应制定专门的施工安全管理方案，与招标人签订安全生产协议后方可进场施工。

3、设备安装的同时，须按相关规范和设计文件的要求制作相关设备、线缆、端口等的识别标签，并形成完整、统一的标签系统。

4、项目终验后须提供完整的技术资料及使用手册，包括验收报告、终验图册、系统图、信息点编码表等。

5、★需使用前端建设配套建设管理工具支撑，包含库存管理、施工管理、系统管理及项目管理功能，app端具备勘察管理、库存管理、施工管理、成员管理等功能模块；web端与app进行数据打通，汇聚项目整体建设信息，提升项目交付质量。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

6、各批设备进场报验时，应提供设备的权威检测机构检测报告，若发现提供的货物不符合招标文件或投标文件有关配置、技术标准的，必须在规定时间内恢复规定的配置、技术标准，由此造成的工期拖延或其他损失均由中标人承担，招标人有权追究违约责任。

7、★需按照项目整体规划，配合招标人完成本项目新增杆件标识相关信息整理和粘贴工作。按照资产建档（一机一档）有关要求录入上级平台，并完成新建、更新前端点位设备的基础信息采集、核准、设备的平台接入，包括不限于IP地址、命名、OSD设置、录像机配置、存储配置等，以及质保期内所有的更换、维修及配置。（投标人需提供承诺函并加盖公章）
8、★投标人须按国标（包括不限于GB35114、GB/T28181、GA/T1400等）技术规范和招标人要求，配合完成前端新建、更新点位数据、视频与后端视频图像存储系统和接入管理平台的相关对接、调试、接入等工作。（投标人需提供承诺函并加盖公章）
9、★公安部门有权对建设点位数量进行适度调整，接电施工、网络最终数量请根据采购方最后确认数量为准。（投标人需提供承诺函并加盖公章）
3.2.2.3 等保测评、密码测评
等保测评服务（公安网）

1、针对“海安市公安网”新增业务系统开展三级等级保护测评；

2、测评须由公安机关认可的具备相应资质的第三方机构实施。
等保测评服务（图像网）

1、针对“海安市图像网”新增业务系统开展三级等级保护测评；

2、测评须由公安机关认可的具备相应资质的第三方机构实施。
 密码测评服务（公安网）

1、针对“海安市公安网”新增业务系统开展密码测评；

2、测评须由公安机关认可的具备相应资质的第三方机构实施。
3.2.2.4 AI大模型防护
（1）保护AI平台

1、围绕有害/敏感信息（如违反社会主义核心价值观、暴力恐怖、危害国家安全）等风险进行全面识别、分析、告警及阻断，支持模型安全风险告警展示、对话记录及操作日志留存，支持模型自身安全（如算力消耗攻击、填充垃圾字符）的检测和防护，帮助公安在智能体建设、上线和运营过程中及时发现潜在问题，提升AI智能体的内容安全防护能力、合规管理能力和整体可控性。
2、平台默认包含每分钟300个会话数（5QPS）文本检测能力授权
（2）AI安全评估

提供智能体风险评估能力，构建AI智能体的准入风险评估机制。支持单轮/多轮对话、任务与模板管理、AI组件漏洞扫描以及skill脚本等安全评估，确保每一个上线的智能体都经过有针对性的安全风险评估。
（3）图片模态检测模块

单个授权包支持每分钟60个会话数（1QPS）图片处理性能授权，提供对图片、图文混合模态类注入攻击和有害图片生成的检测与阻断能力
（4）AI安全网关

部署在智能体应用与大模型、工具服务之间，提供一道统一的“安全网关”，负责检查、控制和记录，从网络侧对智能体应用及工具进行深度监测与治理。
（5）大模型防护服务器

1、★2颗国产化处理器，核数不低于48核、频率不低于2.6GHz（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；
2、★内存不小于128G（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；
3、★硬盘：配置≥1×480GB SSD固态硬盘，配置≥2×4TB 企业级硬盘；
4、★配置≥2张国产AI推理加速卡，单卡显存不小于64GB；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）
5、配置独立RAID卡，缓存不小于8GB，支持RAID 1；
6、网络接口配置≥4个千兆网络接口，配置万兆光纤网络接口，含配套光模块；
7、配置冗余电源；
8、服务器规格：2U机架式；
★9、配置正版授权国产化操作系统；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）
3.2.3 相关要求：

（1）系统集成服务
1、本次系统建设包含硬件建设、中心平台建设，投标人确保提供以下服务（合同中须明确以下要求）：

★①系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，并保证10分钟响应，30分钟内到位，查明原因，一般问题应在1小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过2小时，本项目售后（质保期内）响应第一责任人为项目经理，如该项目经理离开成交单位，则由成交单位及时指派专门人员，并及时告知招标人。（投标人提供承诺书加盖单位公章）。
★②本项目包含软件平台、硬件设施建设，平台（含软件、硬件、技术服务等）全部验收交付后，自招标人方书面确认交付之日起，需要承担平台的日常运维、功能调试、技术保障、二次开发需求对接等工作。驻场人员除接受所属公司管理外，还应按照招标人单位要求在指定地点办公、及时完成工作任务、接受考勤管理。驻场人员必须满足招标人的基础能力要求后方可提供驻场服务，投标文件中须提供驻场服务人员的相关信息及驻场服务承诺函加盖单位公章。
★③投标人须具备二次开发能力，在质保期内合同清单范围的建设内容须无偿根据招标人以及省厅、南通市局等上级单位要求进行二次开发满足使用要求（投标人提供承诺书加盖单位公章）。

2、中标人必须按照国家相关规范及标准、招标文件的要求，通过系统集成的方式，经过联调、测试，不仅实现各子系统的自身功能，同时把相关子系统在物理上和逻辑上连接在一起，各子系统间可进行信息的交换和资源共享，使本项目形成一个有机联系的整体，满足用户实际使用和管理的要求，做到技术先进、使用灵活、管理可靠，同时预留扩展空间。
3、施工团队必须具备现场施工安全员证书及符合其它施工资质条件。中标人必须负责做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任，招标人不对安全事故负责。中标人在项目实施前应制定专门的施工安全管理方案，与招标人签订安全生产协议后方可进场施工。

4、设备安装的同时，须按相关规范和设计文件的要求制作相关设备、线缆、端口等的识别标签，并形成完整、统一的标签系统。
5、项目终验后须提供完整的技术资料及使用手册，包括验收报告、终验图册、系统图、信息点编码表等。
6、中标人须无条件配合监理及招标人的工作，同时与设计单位做好细致的方案深化等工作。
7、各批设备进场报验时，中标人应提供各批次设备的第三方权威检测机构抽样检测报告，若发现中标人提供的货物不符合招标文件或投标文件有关配置、技术标准的，中标人必须在规定时间内恢复规定的配置、技术标准，由此造成的工期拖延或其他损失均由中标人承担，招标人有权追究违约责任。
8、在维保期内，中标人负责重大活动、节假日期间进行保障服务，平常每隔1个月进行一次设备全检、前端摄像机防尘壳(含球机)镜前玻璃除尘，杆上有关设备检查维护，视场内障碍物的清除;供电线路、传输线路和软硬件维护保养。在雷雨季节期间，加大全检频次。每日开展视频图像巡检、故障维护。

★9、质保、维保期内响应单位承诺提供至少1名前端维护人员、不少于1辆维护登高作业车常态开展每日运维工作，包括进行视频图像巡检、故障维护，提供日常维护人员、车辆资料，人员意外保险总额度不低于150万。（投标人提供承诺书加盖单位公章）

10、中标人的售后维保队伍必须经招标人确认与同意。

（2）★相关要求（投标人提供承诺书加盖单位公章）
1、以上所有像机应能通过GB/T 28181、GA/T 1400-2017等标准协议，无缝接入海安市公安局现有视频图像实战应用平台、1400视图库以及上级公安机关视频图像相关应用平台。并确保图像数据、结构化数据、人车关联信息不丢失。签订合同后请提供产品供应商承诺函，供货后安装调试、试运行一个月内存在无法满足以上需求的问题，招标单位有权追究违约责任。

2、以上所有像机产品设备安装调试接入公安视频图像网后，如省市等上级机关在日常安全检查中发现的像机设备漏洞、弱口令等安全问题，像机生产厂商需在30日内（上级机关如有更短整改时限的以上级机关时限为准）解决所有发现的安全问题；如不能解决，招标单位有权追究违约责任。

3、安全保密要求：投标人应对项目实施、服务中接触的各类公安网、视频图像相关设备、网络等资料信息、视频图像信息数据进行保密；中标人应保证其公司人员对运维期间所接触的招标人各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露；严格遵守公安信息网络和图像专网的各项安全规定及要求，落实涉密责任，人员调整需报送招标人审核。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，招标人将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任。

4、施工安全管理：施工人员必须具备现场施工安全及符合其它施工资质条件。设备安装调试、维护期间各类安全保障工作均由成交供应商负责，成交供应商做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任。在项目实施前，成交供应商应制定专门的施工安全管理方案。

★本项目建设、运维为招标人的重点内容，在项目实施过程中，如出现以下情形时，招标人有权追究违约责任：

1）前端点位长时间、多次不满足调试、在线率、建模率、人车同拍关联率等要求；

2）前端数据上传本地平台及上级平台单位多次出现故障；

3）经双方协定的期限内无法完成招标人的定制要求；

4）违背承诺书内容，且拒不改正；

5）未在合同规定时间内完成安装调试部署或无法通过验收等；

6）其他影响前端点位考核、系统正常运行等情形。

以上相关配置、质量及技术要求中需提供的相关证明材料、承诺等请加盖公章。

相关建设要求：投标人可提供项目总体施工方案、项目组织实施方案等，方案包含但不限于项目的组织跟踪、实施周期、进度安排、质量保证、安全施工保障措施等方面。

投标人可具有包含但不限于质量管理体系、信息安全管理体系、电子与智能化工程专业承包等相关能力，以及相关项目业绩等。相关设备的生产厂商可具备质量管理体系、通用个人信息保护管理体系、技术研发等能力。投标人对招标人相关应用人员进行系统的理论及业务操作培训（含原厂商培训等）。投标人具备专业技术运维队伍、作业车辆等，每日开展视频图像巡检、故障维护；在发生重大突发事件时，投标人有能力调动各方应急人员到现场处置、支撑。

（3）特别说明：

本项目为交钥匙项目，要求提供一系列解决方案及维护方案，为招标方提供从施工方案深化设计、设备集成、系统建设、联调测试、培训、维护、后续接入等专业化服务。请各投标人在投标前须充分测算各种设备购置费、施工费、安装调试费、设备接入费、系统保修费、深化设计费、不可预见费、税金、辅材、线材、对接协调、质保期内维修（含更换设备）等费用。至本项目调测、开通和验收结束阶段，除清单中的材料外，其余所需配套辅材请自行测算并包含在项目报价中，如有遗漏均由成交投标商承担。本项目中非招标人进行功能性调整所带来的成本增加，将不进行任何增补。

签订合同后安装、调测施工时，应做到科学规范、安全文明，施工工艺、方法等应符合有关标准和相关主管部门的要求。涉及对原有点位改建加装、城市道路施工等需拆移或恢复设备的，应做好与其他单位的交叉施工和协调配合；投标人应充分考虑道路、装卸限制、可能出现的市政影响等不利因素，以及与其他关联单位的配合、合作等情况。
3.3 采购包三采购需求：

★所有软件服务类功能均为定制需求，不接受负偏离，签订合同后根据招标人需求深化设计功能、功能界面，确认后方可实施部署。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★所有设备提供5年原厂质保，所有硬盘提供5年免回收服务。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★所有设备（含光口）须提供端口所需的千兆、万兆光模块。所有软、硬件设备支持国密算法升级（投标人提供承诺函并加盖公章）

★产品进场时须提供质检报告。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★整体项目要充分利用现有的软、硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需确保本期项目建设内容与现有已交付使用的设备（包括安全设备等）和平台各项应用，实现平滑整合，在整合过程中需保证业务不停摆、系统不中断。（投标人提供承诺函并加盖公章）
★本次项目新建业务系统必须质保及运维期内开放所有接口、以及后续招标人对接要求。所产生的数据必须纳入海安公安局现有数据中台进行统一管理。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★本项目所选用的像机必须符合：《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T28181)》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求(GB 35114)》、《安全防范监控变速球型摄像机(GA/T 645)》、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求(GA/T1127)》、《安全防范高清视频监控系统技术要求(GA/T1211)》《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求(GA/T1400.4)》、《公安视频图像信息系统安全技术要求 第2部分：前端设备(GA/T1788.2)》标准；《公共区域智能视频采集设备布建规则》附录A：设备技术要求进行配制摄像机等。（投标人提供承诺函并加盖公章）
★1）所有感知设备网络接口为电口或光口；（投标人提供承诺函并加盖公章）
★2）所有摄像机防护等级不小于IP66。（投标人提供承诺函并加盖公章）
3.3.1  设备清单
	序号
	项目名称
	技术要求
	单位
	数量

	一
	110接处警升级
	
	

	1
	一张图指挥调度应用深化
	智能指挥调度系统升级，详见参数配置
	项
	1

	2
	
	指挥调度大模型赋能应用，详见参数配置
	项
	1

	3
	
	智能勤务应用，详见参数配置
	项
	1

	4
	
	锚点指挥模块，详见参数配置
	项
	1

	5
	
	一体化云指模块，详见参数配置
	项
	1

	6
	警情研判应用
	警情质量核查，详见参数配置
	项
	1

	7
	
	警情智能分析，详见参数配置
	项
	1

	8
	移动APP应用深化
	警务通APP应用深化，详见参数配置
	项
	1

	9
	
	车载平板APP，详见参数配置
	项
	1

	10
	一张图指挥调度系统专用硬件
	三色预警报警灯，详见参数配置
	台
	3

	11
	
	工控机，详见参数配置
	台
	1

	12
	
	语音卡，详见参数配置
	张
	1

	13
	
	视频解码应用配套，详见参数配置
	项
	1

	14
	
	二类区视频网关服务器，详见参数配置
	台
	1

	15
	5G视频通话配套专用硬件
	5G视频通话前置网关，详见参数配置
	台
	1

	16
	
	5G视频通话后置网关，详见参数配置
	台
	1

	17
	
	5G视频通话防火墙，详见参数配置
	台
	1

	二
	智慧警车改造升级
	
	

	1
	警务业务盒子（5G版）
	详见参数配置
	套
	20

	2
	车载监控摄像头
	详见参数配置
	台
	20

	3
	车载监控屏
	详见参数配置
	套
	20

	4
	车载交换机
	详见参数配置
	套
	20

	5
	超高频阅读器
	详见参数配置
	套
	20

	6
	RFID标签
	详见参数配置
	张
	200

	7
	RFID发卡器
	详见参数配置
	套
	1


3.3.2  技术参数要求：

3.3.2.1 110接处警升级

（1） 一张图指挥调度应用深化

1、智能指挥调度系统升级
2、指挥调度大模型赋能应用
3、智能勤务应用
▲下级勤务力量汇聚展现:对特定警力分类，显示各下属单位对应分类的汇聚信息，对排班、打卡数据、及各下级单位值班领导信息进行可视化汇聚，同时链接下属单位勤务总览，信息下钻到该单位。（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
4、锚点指挥模块
5、一体化云指模块
▲关注警情列表：在关注警情列表中展示了报警时间、报警人、案由、报警地址、报警内容、警情级别、行政区划、推送类型、处理状态等内容，并提供多维的高级查询。（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
5.1 核心功能

云指模块需包含指令核查、人员出圈、工作指令、领导批示、风险盯办、重复警情、舆情处置、个人极端8个核心功能模块；所有模块内的指令核查质态自动通过AI总结展示；各单位通过账号密码登录。

5.1.1 指令核查模块。情指中心向基层所队下发风险防控平台、基础管控平台、省厅情指行平台的各项指令，每一天指令都可设置反馈时限，基层所队需签收反馈，由情指中心确认是否按要求完成。

5.1.2 人员出圈模块。建立关注人员数据库，情指中心利用AI向基层所队下发关注人员出圈预警，自动录入各类信息，设置反馈时限，基层所队需签收反馈，由情指中心结束预警。

5.1.3 工作指令模块。情指中心向基层所队下发工作指令，需录入“标题”、“正文”、“接受单位”，基层所队需签收反馈。

5.1.4 领导批示模块。情指中心向基层所队下发领导批示，需录入“标题”、“正文”、“接受单位”，基层所队需签收反馈。

5.1.5 风险盯办模块。在全量警情的基础上，筛选出重大敏感警情，生成单独的清单式界面，可继续警情处置时的协同会话模块，协同会话模块内可新增人员，风险闭环后，由情指中心结束协同。除了全量警情，可手动新增风险事件，可新建协同。对于需要基层所队反馈的风险事件，可设置反馈时限并一键下发，基层所队会收到反馈指令，基层所队需签收反馈，由情指中心确认是否按要求完成。

5.1.6 重复警情模块。清单式实时展示历史重复警情，情指中心展示全量的重复警情，基层所队展示本辖区内的重复警情。情指中心可对每一起重复警情下发盯办督办指令，基层所队需签收反馈，由情指中心确认是否按要求完成。

5.1.7 舆情处置模块。在全量警情的基础上，针对某个警情，利用协同会话模块内开展处置舆情。

5.1.8 个人极端模块。建立个人极端人员数据库，情指中心向基层所队下发个人极端预警，设置反馈时限，需录入“人员信息”、“极端行为”等信息，基层所队需签收反馈，由情指中心结束预警。

5.2 今日动态

将人员出圈模块、风险盯办模块、重复警情模块、舆情处置模块、个人极端模块集中展示到今日动态页面，管理用可授权用户对每个模块内的信息进行批注，批注后，涉及单位和情指中心能够查看并反馈落实情况。
（2） 警情研判应用

1、警情质量核查
2、警情智能分析

▲警情智能打标：依据标注的正负样本数据，后台算法依据深度学习、自然语言处理模型算法自动匹配关联警情。（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

▲警情预测分析：基于历史警情走势预测24小时、7日警情走势（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
（3）移动APP应用深化
1、警务通APP应用深化
▲上勤报备：民警可以通过终端进行上岗报备。同时勤务状态会根据警务通的经纬度同时上传到数据中心，业务系统根据需求进行上图展示（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
▲下勤报备：民警可以通过终端进行下岗报备。同时勤务状态会根据警务通的经纬度同时上传到数据中心，业务系统根据需求进行上图展示（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

2、车载平板APP

（4）一张图指挥调度系统专用硬件

1、三色预警报警灯

1）三色预警报警灯，通过RS485接口和Modbus-RTU协议进行控制；

2） USB接口485协议控制亮灯颜色，支持红、黄、绿三色。

3）控制方式：支持RS485通信（Modbus-RTU协议），部分型号也可通过开关量控制。可独立控制每个颜色灯的常亮或闪烁。

3） DC 9V-30V宽压输入电源。

2、工控机

1）支持标准ATX工控主板。

2）提供多个PCI和PCIe扩展插槽。

3）支持DDR4，不低于8GB内存。

4）支持不低于1T SATA硬盘。

5）包含不低于四个USB口、1个COM串口、VGA/HDMI显示接口及千兆网口。

6）配备250W-300W的ATX电源。

7）工作温度0℃~60℃，存储温度-20℃~80℃。
3、语音卡

1） 数字中继语音卡，支持30路语音并发

2） PCI，支持PCI 2.2标准，兼容3.3V/5V及PCI-X插槽。

3） 提供1个E1/T1数字中继接口。

4）支持中国1号信令、7号信令（TUP/ISUP）和ISDN，支持V.17协议。

5）音频处理：支持通话/静音检测、自动增益控制(AGC)、DTMF信号收发等。4、视频解码应用配套
1） 视频解码显卡，显存≥12GB

2） 配套GPU模组，pcie插槽转换模组

5、二类区视频网关服务器

1）机架式服务器

2）CPU数量：≥2，每块CPU：主频≥2.0Ghz，核心数≥16个；

3）内存：≥128G；硬盘：≥480G SAS*2；

4）双电源；支持 RAID 0/1/；视频处理卡≥4；

5）含正版授权国产化操作系统；

6）视频处理卡：单芯加速卡，24T@INT8，单卡支持10路265视频转码。

（5）5G视频通话配套专用硬件
5G视频通话前置网关

1）CPU不低于16核, 2.0GHz /4*16GB DDR4 内存 / 2*240GB SSD固态硬盘 / 550W冗余电源；

2）不低于6个RJ45网口；

3）至少4个RJ48接头E1通信接口，120Ω平衡；

4）至少8路HDMI输出接口；

5）与运营商之间的信令、媒体对接，将多种媒体格式转换为统一媒体格式，与主控服务模块、排队调度媒体处理服务模块完成会话建立，实现手机与其他模块终端的音/视频互通；

6）▲支持向运营商IMS网络注册，支持使用账号、密钥进行注册认证；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；
7）▲支持5G音视频呼入，接收运营商的5G音视频呼入指令；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；
8）语音数字中继服务：支持SS7信令、PRI协议；支持G711A、G711U、G.729、PCM多种语音格式转换；

9）视频媒体处理服务：支持H.264视频编码格式；支持D1、720P、1080P等分辨率的视频流解码；支持25fps、30fps等视频帧率；

10）HDMI视频信号传输服务:支持H.264、VP8、VP9视频数据的编解码；支持网络视频流收发。

5G视频通话后置网关

1）CPU不低于16核, 2.0GHz /4*16GB DDR4 内存 / 2*240GB SSD固态硬盘 / 550W冗余电源；

2）至少2个RJ45网口；

3）至少2个RJ48接头E1通信接口，120Ω平衡；

4）至少8路HDMI输入接口；

5）支持视频流安全单向传输控制，运营商视频单向传输到内网，实现实时媒体流的接收；

6）支持视频通话客户端的接入和控制，通信通道的建立和拆除；

7）HDMI视频信号传输服务:支持H.264、VP8、VP9视频数据的编解码；支持网络视频流收发；

8）支持webrtc协议处理、webrtc媒体处理、信令加密、媒体流加密。

9）▲能同时处理最大视频通话720P 64路/1080P 16路（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

10）▲支持通过数字中继30B+D 与排队调度机对接（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
3、5G视频通话防火墙

1）桌面设备，采用国产芯片及操作系统，配置不低于10个GE电口，2个SFP+光口，1个Console口，1个USB接口，1个电源适配器

2）吞吐量不低于4Gbps，应用层吞吐量不低于3.2Gbps，最大并发连接数不低于50万，每秒新建连接数不低于3万

3）开启全功能威胁防护吞吐量不低于1.2Gbps，IPSec吞吐量不低于3.5Gbps，IPSec最大隧道数不低于2000，SSL VPN并发用户数不低于1000，SSL VPN 不低于100个用户授权，虚拟防火墙数不低于20个；

4）支持入侵防御（IPS）、防病毒（AV）、数据防泄漏（DLP）、恶意域名检测、智能选路、加密流量检测、NAT等功能
3.3.2.2 智慧警车专用硬件

（1）警务业务盒子（5G版）

1、操作系统：android 12以上（可无缝升级警鸿）

★2、CPU：八核64位大小核架构；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

3、动态存储器： DDR4 8GB

4、板载程序存储器：EMMC 64GB

5、通讯模块：5G/4G全网通；

6、接口：USB 2.0*2；TYPE-C*2；10/100/1000 Mbit/s 自适应网口；HDMI 2.0*1；TF卡槽*1；AHD音、视频输入*1；RS485*1；RS232*2

7、电源： 8-36V车载宽电压直流输入

8、工作温度：摄氏-40∽75°c；工作湿度：10~90%不凝结

★9、所有外接口采用车规级接插件设计，应具有接口防呆保护，外部接口接错时只是不能正常工作，不会造成损坏。（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）
（2）车载监控屏

1、屏幕尺寸 13.3寸

2、屏幕亮度 300nit高亮度

3、电容触控 10点触控

4、分辨率1920*1200

5、摄像头 1300万像素带自动对焦摄像头

6、视频输入 mini hdmi

7、外壳 铝合金外壳

8、安装方式：遮阳板；支持 VESA 安装方式

（3）车载监控摄像头
1、分辨率不低于1920×1080

2、镜头焦距不小于2.8mm

3、支持TF卡扩展，最大256G

4、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准

5、支持DC9-36v / PoE(802.3af)供电

6、防护等级不低于IP67
★7、前档、车内、后视摄像头合计3个车规级摄像机。（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）
（4）车载交换机

1、端口数量：5口，百兆

2、端口类型：电口

3、端口供电功能：非POE供电

4、上下行端口速率：千兆

5、供电方式：可拓展电源

6、网管类型：非网管

★7、防护等级不小于IP40，符合《工业以太网交换机技术规范GB/T 30094-2013》4.2规定的II类标准，工作温度：-40～80℃正常运行。（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）
（5）超高频阅读器

1、符合EPC C1 GEN2/ISO18000-6C

2、具有载波消除功能，抗干扰能力更强

3、识别距离：2m-6m（视不同标签而定）

4、支持EPC密集型读取模式（DRM）

5、省略电缆连接，损耗更小，读取距离更远

6、支持640Kbps标签数据读取速率

7、存储温度：-40℃-85℃

8、防护等级：IP67

9、电源：DC12V，1.5A

10、工作温度：-25℃-60℃

11、射频参数：工作频率：默认920-925MHz（840-960MHz可配）

12、接口：通讯接口：10/100M Base-T（RJ-45）,RS485，GPIO（2个输入，2个输出（光耦隔离）)

13、功能特性：支持协议：EPC C1 GEN2/ISO18000-6C

（6）RFID标签

1、工作频率：860-960 MHz

2、协议：ISO 18000-6C；

3、存储容量：EPC 128 bits ;TID 96 bits User 512bits

4、聚脂薄膜（PET），柔性标签，适用范围广，易碎防拆(贴上后不可撕下)；
（7）RFID发卡器

符合EPC C1 GEN2/ISO18000-6C协议标准，可自如读写Impinj新近推出的Monza4E，Monza4D，Monza4QT等标签类型。

良好的防冲撞机制，可同时读取多个电子标签。

电源及工作状态指示。电源：5VDC，USB供电，最大电流500mA

工作温度：-10℃~55℃

尺寸：不大于120（长）mm*78（宽）mm*29（高）mm

射频参数：工作频率：920~925MHz（840~960MHz，多国频率标准可按需要定制），发射功率：10dBm。最远通讯距离：≤30cm@Impinj H47，与标签类型以及发射功率有关

接口：通讯接口：USB线，软件Smart Tool

设备外形：工作指示灯：LED电源指示、LED状态指示灯及蜂鸣器

功能特性：支持协议：EPC C1 GEN2/ISO18000-6C

3.3.3  相关要求：

（1）系统集成服务
1、本次系统建设包含硬件建设、中心平台建设，投标人确保提供以下服务（合同中须明确以下要求）：

★①系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，并保证10分钟响应，30分钟内到位，查明原因，一般问题应在1小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过2小时，本项目售后（质保期内）响应第一责任人为项目经理，如该项目经理离开成交单位，则由成交单位及时指派专门人员，并及时告知招标人，110接处警软件需配开发、研发人员响应服务要求。（投标人提供承诺书加盖单位公章）。
★②本项目包含软件平台、硬件设施建设，平台（含软件、硬件、技术服务等）全部验收交付后，自招标人方书面确认交付之日起，需要承担平台的日常运维、功能调试、技术保障、二次开发需求对接等工作。运维保障人员除接受所属公司管理外，还应按照招标人单位要求及时完成工作任务。投标文件中须提供运维保障服务人员的相关信息及运维服务承诺函加盖单位公章。
★③投标人须具备二次开发能力，在质保期内合同清单范围的建设内容须无偿根据招标人以及省厅、南通市局等上级单位要求进行二次开发满足使用要求（投标人提供承诺书加盖单位公章）。

2、中标人必须按照国家相关规范及标准、招标文件的要求，通过系统集成的方式，经过联调、测试，不仅实现各子系统的自身功能，同时把相关子系统在物理上和逻辑上连接在一起，各子系统间可进行信息的交换和资源共享，使本项目形成一个有机联系的整体，满足用户实际使用和管理的要求，做到技术先进、使用灵活、管理可靠，同时预留扩展空间。
3、施工团队必须具备现场施工安全员证书及符合其它施工资质条件。中标人必须负责做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任，招标人不对安全事故负责。中标人在项目实施前应制定专门的施工安全管理方案，与招标人签订安全生产协议后方可进场施工。

4、设备安装的同时，须按相关规范和设计文件的要求制作相关设备、线缆、端口等的识别标签，并形成完整、统一的标签系统。
5、项目终验后须提供完整的技术资料及使用手册，包括验收报告、终验图册、系统图、信息点编码表等。
6、中标人须无条件配合监理及招标人的工作，同时与设计单位做好细致的方案深化等工作。
7、各批设备进场报验时，中标人应提供各批次设备的第三方权威检测机构抽样检测报告，若发现中标人提供的货物不符合招标文件或投标文件有关配置、技术标准的，中标人必须在规定时间内恢复规定的配置、技术标准，由此造成的工期拖延或其他损失均由中标人承担，招标人有权追究违约责任。

（2）★相关要求（投标人提供承诺书加盖单位公章）
1、以上所有像机应能通过GB/T 28181、GA/T 1400-2017等标准协议，无缝接入海安市公安局现有视频图像实战应用平台、1400视图库以及上级公安机关视频图像相关应用平台。并确保图像数据、结构化数据、人车关联信息不丢失。签订合同后请提供产品供应商承诺函，供货后安装调试、试运行一个月内存在无法满足以上需求的问题，招标单位有权追究违约责任。

2、以上所有像机产品设备安装调试接入公安视频图像网后，如省市等上级机关在日常安全检查中发现的像机设备漏洞、弱口令等安全问题，像机生产厂商需在30日内（上级机关如有更短整改时限的以上级机关时限为准）解决所有发现的安全问题；如不能解决，招标单位有权追究违约责任。

3、安全保密要求：投标人应对项目实施、服务中接触的各类公安网、视频图像相关设备、网络等资料信息、视频图像信息数据进行保密；中标人应保证其公司人员对运维期间所接触的招标人各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露；严格遵守公安信息网络和图像专网的各项安全规定及要求，落实涉密责任，人员调整需报送招标人审核。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，招标人将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任。

4、施工安全管理：施工人员必须具备现场施工安全及符合其它施工资质条件。设备安装调试、维护期间各类安全保障工作均由成交供应商负责，成交供应商做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任。在项目实施前，成交供应商应制定专门的施工安全管理方案。

★本项目建设、运维为招标人的重点内容，在项目实施过程中，如出现以下情形时，招标人有权追究违约责任：

1）前端点位长时间、多次不满足调试、在线率、建模率、人车同拍关联率等要求；

2）前端数据上传本地平台及上级平台单位多次出现故障；

3）经双方协定的期限内无法完成招标人的定制要求；

4）违背承诺书内容，且拒不改正；

5）未在合同规定时间内完成安装调试部署或无法通过验收等；

6）其他影响前端点位考核、系统正常运行等情形。

备注：上述参数及要求中，带★参数不接受负偏离。

以上相关配置、质量及技术要求中需提供的相关证明材料、承诺等请加盖公章。

相关建设要求：投标人可提供项目总体施工方案、项目组织实施方案等，方案包含但不限于项目的组织跟踪、实施周期、进度安排、质量保证、安全施工保障措施等方面。

投标人可具有包含但不限于质量管理体系、信息安全管理体系、电子与智能化工程专业承包等相关能力，以及相关项目业绩等。相关设备的生产厂商可具备质量管理体系、通用个人信息保护管理体系、技术研发等能力。投标人对招标人相关应用人员进行系统的理论及业务操作培训（含原厂商培训等）。投标人具备专业技术运维队伍、作业车辆等，每日开展视频图像巡检、故障维护；在发生重大突发事件时，投标人有能力调动各方应急人员到现场处置、支撑。

（3）特别说明：

本项目为交钥匙项目，要求提供一系列解决方案及维护方案，为招标方提供从施工方案深化设计、设备集成、系统建设、联调测试、培训、维护、后续接入等专业化服务。请各投标人在投标前须充分测算各种设备购置费、施工费、安装调试费、设备接入费、系统保修费、深化设计费、不可预见费、税金、辅材、线材、对接协调、质保期内维修（含更换设备）等费用。至本项目调测、开通和验收结束阶段，除清单中的材料外，其余所需配套辅材请自行测算并包含在项目报价中，如有遗漏均由成交投标商承担。本项目中非招标人进行功能性调整所带来的成本增加，将不进行任何增补。

签订合同后安装、调测施工时，应做到科学规范、安全文明，施工工艺、方法等应符合有关标准和相关主管部门的要求。涉及对原有点位改建加装、城市道路施工等需拆移或恢复设备的，应做好与其他单位的交叉施工和协调配合；投标人应充分考虑道路、装卸限制、可能出现的市政影响等不利因素，以及与其他关联单位的配合、合作等情况。

3.4 采购包四采购需求：

★所有软件服务类功能均为定制需求，不接受负偏离，签订合同后根据招标人需求深化设计。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★所有设备提供5年原厂质保，所有硬盘提供5年免回收服务。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★所有设备（含光口）须提供端口所需的千兆、万兆光模块。所有软、硬件设备支持国密算法升级（投标人提供承诺函并加盖公章）

★产品进场时须提供质检报告。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★整体项目要充分利用现有的软、硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需确保本期项目建设内容与现有已交付使用的设备（包括安全设备等）和平台各项应用，实现平滑整合，在整合过程中需保证业务不停摆、系统不中断。（投标人提供承诺函并加盖公章）
★本次项目新建业务系统必须质保及运维期内开放所有接口、以及后续招标人对接要求。所产生的数据必须纳入海安公安局现有数据中台进行统一管理。（投标人提供承诺函并加盖公章）

★本项目所选用的像机必须符合：《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T28181)》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求(GB 35114)》、《安全防范监控变速球型摄像机(GA/T 645)》、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求(GA/T1127)》、《安全防范高清视频监控系统技术要求(GA/T1211)》《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求(GA/T1400.4)》、《公安视频图像信息系统安全技术要求 第2部分：前端设备(GA/T1788.2)》标准；《公共区域智能视频采集设备布建规则》附录A：设备技术要求进行配制摄像机等。

★1）所有感知设备网络接口为电口或光口；

★2）所有摄像机防护等级不小于IP66。

★3）接电、取网的敷设及施工需根据海安城市或农村道路情况选择管道敷设或架空敷设，文明施工，严禁私拉乱接等行为。

3.4.1 设备清单
	序号
	项目名称
	技术要求
	单位
	数量

	一
	执法办案中心智能化改造升级 
	
	

	1
	办案智能管控系统、人脸智能门禁系统、可视化状态展示系统
	
	

	1.1
	智能交互终端
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	7

	1.2
	人脸识别门禁一体机1
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	50

	1.3
	出门开关
	详见相关配置、质量及技术要求
	个
	34

	1.4
	人脸识别门禁一体机2
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	2

	2
	人脸识别视频轨迹无感定位系统
	
	

	2.1
	无感定位设备
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	1

	2.2
	500万全景人体结构化摄像机
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	102

	2.3
	人证核验设备
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	1

	2.4
	安全检查终端
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	1

	2.5
	办案区平台服务器
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	1

	2.6
	地图服务器内存扩容
	DDR4 2400 16G ECC
	块
	2

	2.7
	4T企业级硬盘
	4TB 
	块
	1

	2.8
	3D地图可视化软件
	详见相关配置、质量及技术要求
	套
	1

	3
	全流程无死角视频智能预警系统
	
	

	3.1
	视警高明智慧巡检一体机
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	1

	4
	执法办案平台升级定制
	
	

	4.1
	执法办案平台定制功能
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	4.2
	执法办案原有平台升级
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	5
	执法办案中心网络迁移改造
	
	

	5.1
	核心交换机
	核心交换机甲供：施工方负责配置和调试、系统集成。
	台
	1

	5.2
	接入交换机1
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	2

	5.3
	光模块
	万兆SFP+光模块10KM
	对
	4

	5.4
	办案区监控设备图像网改公安内网
	详见相关配置、质量及技术要求
	批
	1

	5.5
	网线及耗材配件
	定制，根据现场需求配置
	批
	1

	5.6
	执法办案中心施工集成服务
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	6
	城区办案区场所图像接入
	
	

	6.1
	接入交换机2
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	5

	6.2
	光模块
	千兆光模块 10KM
	对
	5

	6.3
	光纤跳线
	SC-LC,LC-LC，根据现场需求配置
	批
	1

	6.4
	网线及配件耗材
	定制，根据现场需求配置
	批
	1

	6.5
	城区办案区场所图像接入施工集成服务
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	7
	乡镇派出所办案区场所图像接入
	
	

	7.1
	接入交换机2
	详见相关配置、质量及技术要求
	台
	8

	7.2
	光模块
	千兆光模块 10KM
	对
	8

	7.3
	光纤跳线
	SC-LC,LC-LC，根据现场需求配置
	批
	8

	7.4
	网线及配件耗材
	定制，根据现场需求配置
	批
	8

	7.5
	乡镇派出所办案区施工集成服务
	详见相关配置、质量及技术要求
	项
	1

	8
	硬盘更换
	1TB SSD
	套
	12

	二
	雪亮工程运维
	
	

	1
	硬件维护费用
	一期硬件整体维护
	项
	1

	2
	维护人工费用
	维护人员、车辆及耗材
	人
	2

	三
	反诈采集设备
	
	

	1
	电诈勘查取证一体化采集设备
	反诈采集设备
	套
	12


3.4.2 技术参数要求：

3.4.2.1 执法办案中心智能化改造升级

3.4.2.1.1 办案智能管控系统、人脸智能门禁系统、可视化状态展示系统

（1）智能交互终端
1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸；

2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器

3、内置补光灯，并可自动开关
▲4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

▲5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒，支持活体检测以防电子照片验证；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

6、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条

7、人脸识别准确率不低于99%

8、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门
（2）人脸识别门禁一体机1

★1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

2、采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头

3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项

4、应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯

5、设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口

6、刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节

7、应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等）

8、设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录

9、设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光

10、设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 

11、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍

12、设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外

13、可在-20℃-60℃内正常工作

14、设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台

15、设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 

16、人脸识别的最小距离不超过0.3m，最大距离不低于1.8m

17、设备人脸识别误识率≤0.5%
（3）出门开关

1、结构：塑料面板；

2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

3、输出：常开；

4、类型：适合埋入式电器盒使用；

5、尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
（4）人脸识别门禁一体机2
设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕亮度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04；

设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展；

设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080；

设备本地人脸库存储容量6000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条；

设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；

1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证；2.人脸验证距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸验证误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸验证；

设备支持以下认证方式：人脸验证、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门；

设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发；

设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现算力管理服务平台；
10、视频监控录像；
11、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台；
12、适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。
3.4.2.1.2 人脸识别视频轨迹无感定位系统
（1）无感定位设备

★1、不低于500万像素CMOS传感器；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

★2、2.8～12mm高清电动变焦，支持一键聚焦；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

3、支持三码流同时输出；

4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张；

5、人脸抓拍率不低于97%；

6、红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米，支持补光变倍匹配功能；

7、接口要求不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个；

8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能；

9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP66，防暴等级IK10，4级防雷；

10、支持POE、DC12V供电。
（2）500万全景人体结构化摄像机

★1、不低于500万像素CMOS传感器、1/1.8”CMOS传感器；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

2、应支持不低于2.8-12mm电动变焦，支持一键聚焦；

3、应支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于3072×1728@25fps；

4、应支持红外补光不少于30米，白光补光距离不少于10米；

5、应支持实现24h无补光全彩清晰画面；

6、应支持场景图像效果自适应，应能自动根据不同场景对视频参数进行自动调整；

7、应支持人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍和人形检测功能，人脸抓拍次数应1~10可设；

8、应支持人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能；

9、应支持设置人脸检测区域；

▲10、应支持检测人脸并显示性别、年龄、是否戴眼镜、是否戴口罩等信息，应具有人脸姿态过滤设置选项，应支持对同时出现在静态图片中的至少30个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸，应支持32个人脸库，人脸底库图片容量不低于1万，当人脸部分被遮挡时，支持对其进行抓拍；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

11、应支持设置人脸属性（是否佩戴口罩）联动报警；

▲12、人脸抓拍捕获率应≥99%，人脸识别率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应≥99%，人脸比对识别速率应≤0.3s/人；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

13、应支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测；

▲14、应支持智能分析抗干扰能力；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

15、应支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）、无磁盘、非法访问异常报警；

16、应支持黑白名单管理功能，只有添加在白名单中的IP才允许访问、添加正在黑名单中的IP不允许访问；

▲17、在WEB浏览器下，应具有AES码流加密设置选项（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

18、应支持双向语音对讲；

▲19、应具备多路访问功能，配合NVR可支持不低于40路视频同时进行浏览；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

20、应支持通过WEB浏览器添加、删除用户，并可以为不同用户添加不同的方位权限，确保视频访问安全，应支持不少于28个用户；

21、接口不少于：1个RS485接口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器、1个RJ45网口；  

22、应支持宽动态、背光补偿、强光抑制功能；

23、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67；

24、应支持POE、DC12V供电。

（3）人证核验设备

★1、系统内存不低于2GB；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

2、触控屏尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280x800，支持5点触控，屏幕亮度可调；

3、内置双目摄像机不低于300万像素；

▲4、支持人脸活体检测功能，支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失，支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入执法办案管理平台；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

5、支持拍摄人脸照片并进行人证比对；

6、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片；

7、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息；
（4）安全检查终端

1、手持设计，小巧灵活，便于伤痕抓拍，自带联网扩展座；

2、整机尺寸不大于180×90×25mm；

3、主机重量应不大于400g；

4、具有多点触控电容屏，显示屏尺寸应不小于5英寸，屏幕分辨率不低于：1280x720；

★5、后置800万像素摄像头，具有闪光灯、自动对焦功能；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

6、具有不低于64位四核CPU，主频不低于1.3GHz，内存支持不低于RAM（2GB）和ROM（16GB）；

7、支持扩展存储容量，应能接入128GB Micro SD 卡；

8、支持1：N人脸识别比对功能，人脸库支持存放10000张人脸照片；

▲9、支持人脸识别快速关联人员身份，支持对嫌疑人身体痕迹部位进行标记拍照，同一点位最多支持拍摄3张；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

10、采用电容/电感式传感器，支持采集指纹图像，图像像素为256X360，采集指纹图片分辨率不低于500DPI，支持存储1000枚指纹信息；

11、支持通过人脸识别或手动选择确定嫌疑人；

12、支持录入随身物品信息，包括物品图片抓拍、登记民警、物品名称、物品数量、计量单位、是否涉案、特征描述；

13、支持无财物暂存签字；

14、支持查看在区人员的随身物品信息；

15、支持无伤痕信息登记；

16、支持对安检文书进行确认，文书内容包括安全检查基本信息、标记人体模型、已拍照片；

17、支持文书签字和捺印；

18、支持安全检查信息录入，包括选择安检民警、医疗人员、号服编号、检查类型、是否发现特殊体表特征、是否饮酒、是否自述病症、是否具有传染病、是否检查发现伤情情况、是否需要救治、是否具有以往病史情况、是否携带危险品情况、其他情况说明；

▲19、支持终端离线操作；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

▲20、支持终端放回底座时自动与平台进行联网及数据同步并进行充电，实现信息有线传输，嫌疑人入区后，终端可接收到平台下发的人脸信息；嫌疑人出区后，终端可清除已下发的人脸信息；支持联网时，终端可自动更新人脸信息；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

21、支持对全程操作进行语音播放提示；

22、待机时间不低于360小时。
（5）办案区平台服务器

1、高性能平台服务器，2U/8盘位，前置硬盘；

2、标配2颗国产化处理器，主频3.0GHz；

★3、标配64GB（8*8GB）DDR4 3200MHz，共8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

★4、配正版授权国产化操作系统；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

5、标配4个千兆以太网口（RJ45）；

6、标配1个独立BMC控制接口（RJ45）；

7、标配1个VGA视频接口；

8、标配1块6T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位）；

9、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔；

10、标配4个PCIE 3.0插槽；

11、标配2个前置USB2.0接口，标配4个后置USB3.0接口；

12、标配1+1冗余电源，AC100V～AC240V，50Hz；
（6）3D地图可视化软件

3D地图建模根据办案区现场实际房间布局定制。自动调用关联的摄像头对定位人员进行视频跟踪；视频中支持人员顶气泡显示嫌疑人和案件信息，可根据人员角色,在线轨迹视频中顶气泡能固定在嫌疑人或当前画面中的人顶部，可配置并显示角色类型，人员定位功能支持基于多图层叠加 2D、3D的电子地图，能够在地图上定义各定位区域；支持在电子地图上实时展示涉案人员及办案民警位置和报警警情位置。

3.4.2.1.3 全流程无死角视频智能预警系统
1、集成智能分析服务与预警管理平台，既实现分析服务能力又包含业务平台的管理调度；

2、将视频诊断、智能分析结果通过集成的可视化界面应用进行统一的展示，便于宏观了解各办案中心的巡查情况；

▲3、大屏展示视频监控可看率、违规行为汇总、违规行为信息、违规行为占比、中心汇总，并且可配置定时刷新时间3-10分钟，支持汇总展示监控总数、视频监控可看数、视频监控可看率、画面质量不达标、不在线数、重点区域监管（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

4、系统支持至少15种以上视频智能分析算法；

5、管理可反复使用的诊断模型、诊断计划、诊断任务；

▲6、在巡检页面，以办案中心的维度自动生成巡检任务，可自定义办案中心名称作为巡检任务名称（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

▲7、诊断模型支持配置模型的模型名称、检测项、巡查范围内容（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

▲8、诊断任务支持保存监控设备最后一次检测状态（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

9、系统支持人工巡查，查看办案中心音视频，支持手动抓拍照片、录像；

10、办案中心录像的回访预览，查看场所记录视频时，可以看到报警前后一段时间的视频；

▲11、根据登录用户权限不同，实现对应权限内的办案中心录像进行回放，支持展示视频诊断报告记录、视频行为分析报告记录，支持平台管理员对报告进行发布、下架，发布之后的报告普通用户才可以看到（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

12、视频监控在线状态、视频画面质量检测；

▲13、查看重点区域监管，支持检测有人的区域，支持展示内容加载有人的区域和通道，支持如厕无人看护、监护人未陪同、无人看管等多通道组合报警（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

14、违规行为汇总；

15、GB\T 28181视频监控网关对接；

16、2颗国产多核处理器，主频不低于1.8GHz，内存不低于128G；

17、不低于128G SSD系统盘和5T数据盘；

18、不低于3个千兆以太网口，支持不低于3个USB接口；

19、不低于2个双芯片智能卡，单卡（双芯片）提供不低于64TOPS INT8算力，单芯片不低于32TOPS INT8算力；

20、设备应支持双电源供电。

3.4.2.1.4 执法办案平台升级定制
（1）★执法办案平台定制功能（投标人提供承诺函加盖投标人公章）
1 、人脸绑定式智能门禁系统:取消传统门禁卡，实现办案民警-嫌疑人-讯问室一对一绑定、临时授权、到期自动清零，全程留痕可追溯；

2、系统根据办案节奏灵活设置人脸刷脸权限的有效时长，且当嫌疑人完成办案流程出区后，系统将自动注销其所属审查民警的刷脸权限，无需人工操作，杜绝嫌疑人出区后无关民警再次进入办案区域的安全隐患；

3、候问区域支持自动分配不同类型的候问室，系统自动根据男女不同室，同案不同室的原则，自动分配，当出现攀高，单人讯问，无人看管，审讯超8小时，系统会有弹窗、语音提示，可联动3D地图并查看相应位置的实时监控视频；

4、候问室交互终端增加巡更功能，有嫌疑人看押的时候，值岗人员要定时去交互终端刷脸签到，没有及时刷人脸交互终端报警，要做到只签到不开门；

5、执法规范，法制中心工作人员可对办案人员发起语音、文字督导，提醒办案人员避免出现违规执法。法制中心工作人员监看审讯过程时，如发现无人看管，暴力执法操作，可手动/自动进行抓拍、录像。若未看清或需对之前画面进行再次确认，可对录像进行即时回放，在回放视频时，依然可进行抓拍和录像；

6、可视化首页针对办案区管理信息进行综合展示，且展示模块可以自定义组合。支持两级架构，支持地图钻取的功能，把派出所的监控数据，场所数据等通过在地图上点击，直接显示下属派出所的办案情况，形成远程监督的功能。

（2）★执法办案原有平台升级（投标人提供承诺函加盖投标人公章）
1、平台系统升级由老版本3系列升级为最新版本，升级操作界面，新增执法办案管理中心数字化模块、中心数据质检、中心智控数据仓旨在提升中心对下级派出所的管控，同时业务功能上新增驾驶舱、符合新的治安管理处罚条例要求等内容，提升系统易用性、满足国家相关制度要求，兼容更多智能化硬件、扩展系统功能，采用国产化服务器，符合国产化要求；

2。 派出所纳管功能，对于尚未建设信息化执法办案平台的派出所，可以通过台账录入的方式，将执法办案过程产生的台账信息记录在市局/分局平台上，方便市局/分局管理人员对所辖执法办案场所规范化情况进行监督。派出所台账录入页面支持“跑马灯”形式展示流程进度，通过流程节点可快速切换登记页面；系统还可自动记录台账录入时间，减轻办案民警使用负担，提高工作效率；

3、系统具备一人一档的功能，可以实现将嫌疑人在办案区各环节信息化记录、全程视频轨迹、审讯记录等打包归档，实现对嫌疑人的精细化、规范化、可回溯管理；

4、执法办案区在支持基础常规执法办案功能模块之上，须扩展更多的辅助功能，如远程提讯，远程辨认、语音识别、本地会见管理、联合第三方进行合成作战，远程取证系统，接报案系统，系统预留与检察院，法院，监所的案件、涉案物品、案卷的流转接口，通过区块链技术，确保案件数据的可信性与完整性；

5、协同办案、并案指挥

系统具有协同办案功能，可实现对重大案件的多方会审，快速侦破案件，提高办案效率。多个领导可对同一审讯室同时进行参审指挥，互相之间可进行通信交流，实现对重大案件的多方会审。多个审讯室审讯同一案件的多名犯罪嫌疑人时，审讯室之间可进行协同办案，可实现互相浏览视频、互相查看电子笔录及通信交流，快速侦破案件；

6、清单式服务，支持民警在带办案人员进入办案中心后，通过平台端或APP端发起清单式服务，以便能够及时得到服务保障，同时中心工作人员能够及时提供伤情鉴定、翻译、法律援助等服务；清单式服务支持根据常见情况自动标注需要的服务，例如：带少数民族、外国人士等入区办案时，可以自动根据民族或国籍标记服务保障事项；民警预约服务保障完成后，系统自动给出服务保障清单，包括办案中心、服务事项、预计服务时间、服务联系人；

7、3D电子地图可实时定位办案区民警、受害人、证人和嫌疑人的位置，通过3D地图直观展现。可直观展现出当前办案流程时间轴，可根据流程节点快速定位涉案人员的视频录像。3D地图上可显示指定涉案人员的实时视频。当发生违规报警时，地图上会定位出警情位置同时联动语音播报提示值班民警并联动弹出现场实时视频。

3.4.2.1.5 执法办案中心网络迁移改造
(1)接入交换机1

1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；

2.千兆电口≥24，万兆SFP+≥4，支持PoE+供电≥400W;

3.▲交换机CPU国产化，设备厂商自研，非第三方产品（提供权威第三方测试报告截图证明并加盖投标人公章）；

4.▲设备支持MODE按钮支持切换为堆叠/清配置模式，解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置，提供官网截图证明并加盖投标人公章；

5.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；

6.提供5年原厂质保。
（2）办案区监控设备图像网改公安内网

设备IP参数修改，交换机配置，图像网设备改公安内网，平台数据对接，确保录像数据不丢失，设备参数配置约360台（设备原厂工程师上门服务）；

（3）★执法办案中心施工集成服务（投标单位提供盖章承诺函）

1、现场原有监控摄像机约80台需要拆除检测入库备用，线路线缆接新定位摄像机，新摄像机需要布线约20个点位，一楼吊顶桥架内布线接入机房交换机；

2、原门禁系统需要拆除约85个读卡器检测入库备用，线路做为新人脸门禁网络线；

3、新人脸识别门禁或终端安装位置无读卡器的需要新布放六类网线和电源线等到机房；

4、设备系统安装施工集成，实现需求功能，免费现场质保服务不少于5年。
3.4.2.1.6 城区办案区场所图像接入

（1）接入交换机2

1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；

2.千兆电口≥24，千兆SFP≥4，支持PoE+供电≥400W；

▲3.交换机CPU国产化，设备厂商自研，非第三方产品（提供权威第三方测试报告截图证明并加盖投标人公章）；

4.设备支持MODE按钮支持切换为堆叠/清配置模式，解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；

5.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；

6.提供5年原厂质保。
（2）城区办案区场所图像接入施工集成服务

城南、城东、城西、城北、胡集监居点、人民医院监管病房场所设备IP配置，与局办案中心系统对接，系统集成和调试。

3.4.2.1.7 乡镇派出所办案区场所图像接入

（1）接入交换机2

1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；

2.千兆电口≥24，千兆SFP≥4，支持PoE+供电≥400W；

3. 交换机CPU国产化，设备厂商自研，非第三方产品；

4.设备支持MODE按钮支持切换为堆叠/清配置模式，解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；

5.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；

6.提供5年原厂质保。
（2）乡镇派出所办案区场所图像接入施工集成服务

现场查线理线，前端摄像机和询问录像机设备IP由图像网改内网，接入新交换机，与局案件管理中心平台对接，设备和网络调试集成服务。前端摄像机如果有故障负责免费更换，新摄像机甲供，上门服务。

3.4.2.2 雪亮运维

（1）硬件维护费用

运维期三年，含设备维修、更换及备件等；

（2）★维护人工（投标单位提供盖章承诺函）
维护工程师两人，工程车一辆，维护用电脑等，非驻场，巡检并处理故障，耗材明细:提供终端盒、熔接包、光纤跳线、光纤尾纤、耦合器、网线跳线、插排等，费用核算方式：月出勤不低于11次。

（3）运维范围
在海安市需要完成与视频专网的视频联网汇聚平台的对接维护以及与市域视频图像共享平台的对接维护工作，在前端完成各类点位资源的平台接入以及网络维保工作；
当前公共安全视频联网平台已接入各类资源点位3万余路，本次维护的资源点位范围包括但不局限于以下点位资源，共计114处点位和31586路视频资源。
（4）运维内容
1、维保期内项目负责人负责制定维保计划、组织资源、协调各方关系，确保项目按计划顺利进行。安全负责人负责组织安全检查、应急处理。技术负责人职责制定安全技术操作规程、解决施工中的技术问题。项目组成员负责日常保障，维保期内项目组必须配备相关技术人员提供保障服务，配备专用汽车、合适的工程机械和工具，有一定的施工、维修维护的经验和新增设备的接入能力。

2、开展日常巡检，对设备及社会面汇聚点位进行巡检，发现的障碍不影响工作的在 24 小时内修复；如障碍点位为网络故障或接入单位故障等非己方原因无法立即修复的，响应供应商需制定修复计划协调各方关系尽快修复。影响正常工作的必须立即修复，无法修复的设备，必须免费提供备件，及时为用户恢复系统；若指定工程师如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知招标人，在得到招标人同意后指定合格的接替人员，技术人员需要提供具体名单和联系电话，同时要有类似项目的维护经验，并提供具体维护的项目供招标人审核。

3、为确保相关设备、系统的正常运行需求，维保期内如设备损坏导致平台无法正常运行或资源点位不通，响应供应商需及时进行设备更换，且更换设备必需同等或不低于现有设备，并确保系统正常使用。

4、接入、数据上传服务维保要求：须在本项目运维期内，根据海安市公共安全视频联网建设的相关部署和要求，完成对社会单位的视频接入工作，包括但不限于前端接入单位现场的网络开通调测、摄像机信息采集、信息录入、信息维护、系统配置以及本系统的现场整体维护等，社会单位范围及视频接入数量根据招标人工作规划有序开展，所有接入工作所须辅材、施工费用均包含在本次项目内；同时，响应供应商还须将接入的视频根据省市上级单位要求进行上传服务， 每日确保数据上传服务正常，上传格式、范围在运维期内须满足招标人要求，出现故障时需尽快修复。

5、二三类资源点位接入集成服务维保要求：响应供应商须在本项目运维期内，维护目前已接入的二三类资源点位，包括各智慧技防小区、工厂、政府机关、商业中心、娱乐场所等；已接入资源点位要与海安市公安局视频图像网的视频实战平台进行国标对接共享，并推送共享至南通市雪亮平台、海安市市域社会治理现代化指挥中心视频图像共享平台、其他相关部门等多个平台，支撑服务各类社会治理工作。

6、在运维期内提供数据治理、归档维护服务，须根据招标人要求以及省市等上级单位的数据规范要求提供二三类资源数据治理服务，包括但不限于视频、车辆、人像等视图数据的聚档工作。

7、一旦遇有重大活动，必须承诺按照招标人的要求做好系统的运行保障工作，维护人员必须提前做好各系统的调试，准备好备品备件，并在现场保障到活动结束。

8、维保期内每月、年度出具小结，向招标人汇报维保情况以及存在的问题和下一步工作方案。

9、运维期间相关设施维保、系统维保要求：系统维保要求：强化各系统前端设备及软件的巡检维护，确保网络、服务器、平台等相关系统硬件正常、系统软件可控，对接应用顺畅。

10、安全管理要求：须严格执行国家有关安全生产规范，加强安全管理，杜绝生产事故。发生安全生产事故，由中标单位承担相应经济和法律责任。

11、保密要求：对项目服务中接触的各类公安网、视频图像相关设备、网络等资料信息、视频图像信息数据进行保密；保证其维护人员对运维期间所接触的招标人各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露；严格遵守公安信息网络和图像专网的各项安全规定及要求，落实涉密责任，人员调整需报送招标人审核。

3.4.2.3 电诈勘查取证一体化采集设备
3.4.2.3.1 硬件参数

（1）专业勘查设备参数

专业设备由智能图像快采仪、可视化交互扩展屏和电子手写签名板组成。实现涉案电子证据一站式规范化、智能化、流程化的高效提取。

1、智能图像采集：设备支持智能OCR识别，可快速录入人员证件信息以及采集固定涉案物证信息（事主手机、涉案相关票据与银行卡等信息）。同时支持智能识别红包、转账、二维码等信息。

2、可视化交互：支持事主查看提取全过程，确认取证结果和电子数据现场提取笔录内容，实现取证过程透明化。

3、电子签名：优化电子数据现场提取笔录的归档流程，实现电子数据现场提取笔录的一站式制作、签名与归档，提升办案效率。

4、专业设备硬件参数

1）电磁手写显示屏：不低于10.1寸；

2）分辨率：不低于1280 x 800；

3）摄像头：主摄像头不低于1000W像素，副摄像头不低于200W像素；

4）电磁手写笔：被动式无源笔（无按键）。

（2）主机性能参数

1、内存：≧8G

2、存储：固态硬盘≧512G

3、CPU：双核处理器

4、分辨率：≧1920x1080

5、内置WiFi、无线蓝牙模块。

（3）设备配件

电源适配器、无线鼠标、设备连接线、三合一USB数据线、物证拍摄垫。

3.4.2.3.2 软件功能

电诈勘查取证一体化采集设备是一款快速提取涉网案件事主手机中指定电子数据的专业取证设备，支持全流程引导式操作。支持案件信息录入、涉案物证信息采集、电子数据提取；支持一键自动生成取证报告，智能生成电子数据现场提取笔录；支持电子签名，实现证据提取现场确认；支持利用OCR智能识别技术对图像（身份证、手机参数、账单信息、红包/转账信息等内容）进行结构化处理；支持数据自动导入现场勘查系统，并在现场勘查系统内对数据进行关联建库和管理应用。

（1）案件信息采集

1、基本信息编辑录入

1）支持录入案件的各项基本信息，包括案件编号、警情编号、案件名称、涉案金额、简要案情和备注信息等内容；

2）支持信息校验。

2、案件类别录入

支持对电诈类案件类别进行关键词搜索和录入。

3、勘验时间

支持自动录入当前时间作为勘验时间。

4、侦查员信息录入

1) 支持自动录入当前侦查员账号、姓名与单位的基本信息；

2) 支持侦查员历史记录选择与手动录入;

3）支持勘验地点历史记录选择与手动录入。

（2）人员信息采集

1、报案人\受害人信息

1）支持录入或通过身份证智能识别录入报案人基本信息；

2）支持录入报案人手机号码、现住地址、职业信息；

3）支持对身份证、手机号码内容进行校验；

2、嫌疑人信息

1）支持对嫌疑人相关信息进行录入，包括人员姓名、支付宝账号、银行账号、手机号码、QQ账号、财付通账号和其它自定义账号信息进行录入；

2）支持添加多个嫌疑人员；

3）支持对手机号码内容进行校验；

4）支持自动识别银行卡开户行。

（3）物证信息采集

1、支持物证图片采集和物证信息录入；

2、支持物证参数智能采集，自动识别提取手机系统、系统版本、手机型号、IMEI1、IMEI2、MEID、MAC地址、机身容量等信息；

3、多物证提取

支持对多个物证进行引导式提取和管理，可添加/删除/编辑物证信息。

（4）电子数据提取

1、APP数据提取

1）支持通过接触式与非接触方式精准、快速提取微信、QQ、陌陌、旺信、闲鱼、易信、邮箱、支付宝、财付通、银行转账、扫码转账等应用的相关涉案信息。

2）支持通过非接触方式精准、快速提取微信、QQ等即时通讯APP内事主指定的与嫌疑人之间的全部通联记录。提取的数据内容包括：事主与嫌疑人的账号ID、昵称、聊天记录、语音、视频、图片、文件、红包、转账、网址、二维码等；

3)支持一次提取多个指定账号的聊天记录内容；

4）支持通过截屏/拍照/手机导入/本地导入/无线导入方式对事主手机中的图片和视频等其他涉案数据进行提取并分类；

5）支持通过智能OCR识别技术、云数据提取技术等方式对转账记录、交易记录、银行卡、票据等资金流数据进行全面提取；支持账单信息、红包/转账信息智能识别与结构化处理。

6）支持无线导入。无需安装插件，无需消耗流量，可按分类直接无线导入截屏、录屏、语音等涉案文件。

2、涉诈APP提取

支持对事主手机中安装的涉诈APP安装文件进行一键提取，提取内容包括：APP名称、安装路径、安装文件大小、MD5值等信息。

3、通话录音

支持通过手机导入/本地导入/无线导入方式，对事主手机内的涉案音频文件进行提取。

4、手机通联记录

支持通话记录、短信息结构化提取。

（5）完成取证确认

支持对提取的数据进行预览与统计汇总；展示提取的案件信息、人员信息、物证信息和各类电子数据。

1、时序分析

对已采集数据进行智能时序分析，智能还原案件关键流程，并对重要信息进行标注。有助于受害者重组被骗过程。

2、信息分类

对已采集数据进行分类智能汇聚，按类别统计并支持查看详细信息。

（6）数据管理

1、数据浏览

1）支持通过多维度对案件信息进行搜索；通过提取时间、关键词、人员姓名、手机号码、涉案金额、证件号码进行搜索查询。

2）支持列表中对数据进行查看、删除、上传等操作。

3）支持对提取的各类信息进行详细浏览；

4）支持以会话模式浏览聊天记录。

2、数据上传

支持单条或多条数据实时上传至现勘系统。

3、语音导出

支持对提取的通话录音和聊天记录中的嫌疑人语音进行批量导出，可通过选择嫌疑人昵称、账号实现特定嫌疑人关联语音的精确导出。

（7）报告与智能笔录

1、提取报告

对提取的数据自动生成提取报告并生成MD5值，可导出报告。

2、智能笔录

支持按笔录模板一键自动生成笔录，支持笔录内容编辑修改。

3、电子签名

支持通过电子签名对笔录内容进行确认，签名自动填入智能笔录。

（8）系统功能

1、用户注册

支持用户通过手机号、警号等信息进行注册。

2、用户登录

支持现勘账号、警号或手机号码登录系统。

3、系统更新

支持系统自动更新。

4、修改密码

支持用户进行密码修改。

5、必填项录入在线配置

支持对案件信息内容的必填项进行配置。

（9）在线化运营管理

支持在线化授权管理，实现用户权限管理与数据安全管控。（2）支持在线技术支持。

（10）系统对接

根据业务要求，采集的电诈案件现场勘查数据必须能“一键上传”到南通市公安局“全国公安机关现场勘验信息系统”中。

（11） 产品质保

质保：软硬件提供不低于5年原厂质保。

3.4.2.3.3 培训与使用

跟班培训：设备采购到位后组织各派出所派人到技术中队跟班培训。培训共分6期，每期安排两个派出所跟班15天，城区派出所安排4人、乡镇派出所安排2人，每个派出所明确一名民警为责任人。跟班培训结束后组织业务测试，测试合格者方可结业。

3.4.3 相关要求：
（1）系统集成服务
1、本次系统建设包含硬件建设、中心平台建设，投标人确保提供以下服务（合同中须明确以下要求）：

★①系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，并保证10分钟响应，30分钟内到位，查明原因，一般问题应在1小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过2小时，本项目售后（质保期内）响应第一责任人为项目经理，如该项目经理离开成交单位，则由成交单位及时指派专门人员，并及时告知招标人。
★②本项目包含软件平台、硬件设施建设，平台（含软件、硬件、技术服务等）全部验收交付后，自招标人方书面确认交付之日起，需要承担平台的日常运维、功能调试、技术保障、二次开发需求对接等工作。驻场人员除接受所属公司管理外，还应按照招标人单位要求在指定地点办公、及时完成工作任务、接受考勤管理。驻场人员必须满足招标人的基础能力要求后方可提供驻场服务，投标文件中须提供驻场服务人员的相关信息及驻场服务承诺函加盖单位公章。
★③投标人须具备二次开发能力，在质保期内合同清单范围的建设内容须无偿根据招标人以及省厅、南通市局等上级单位要求进行二次开发满足使用要求（投标人提供承诺书加盖单位公章）。

2、中标人必须按照国家相关规范及标准、招标文件的要求，通过系统集成的方式，经过联调、测试，不仅实现各子系统的自身功能，同时把相关子系统在物理上和逻辑上连接在一起，各子系统间可进行信息的交换和资源共享，使本项目形成一个有机联系的整体，满足用户实际使用和管理的要求，做到技术先进、使用灵活、管理可靠，同时预留扩展空间。
3、施工团队必须具备现场施工安全员证书及符合其它施工资质条件。中标人必须负责做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任，招标人不对安全事故负责。中标人在项目实施前应制定专门的施工安全管理方案，与招标人签订安全生产协议后方可进场施工。

4、设备安装的同时，须按相关规范和设计文件的要求制作相关设备、线缆、端口等的识别标签，并形成完整、统一的标签系统。
5、项目终验后须提供完整的技术资料及使用手册，包括验收报告、终验图册、系统图、信息点编码表等。
6、中标人须无条件配合监理及招标人的工作，同时与设计单位做好细致的方案深化等工作。
7、各批设备进场报验时，中标人应提供各批次设备的第三方权威检测机构抽样检测报告，若发现中标人提供的货物不符合招标文件或投标文件有关配置、技术标准的，中标人必须在规定时间内恢复规定的配置、技术标准，由此造成的工期拖延或其他损失均由中标人承担，招标人有权追究违约责任。
8、在维保期内，中标人负责重大活动、节假日期间进行保障服务。

★9、质保、维保期内响应单位承诺提供至少1名维护人员，开展每日运维工作，包括进行执法办案中心日常维护、电诈设备日常维护等，人员意外保险总额度不低于150万。（投标人提供承诺书加盖单位公章）

10、中标人的售后维保队伍必须经招标人确认与同意。

（2）★相关要求（投标人请作出承诺并加盖公章）：
1、以上所有视频存储等设备应能通过GB/T 28181、GA/T 1400-2017等标准协议，无缝接入海安市公安局现有视频图像实战应用平台、1400视图库以及上级公安机关视频图像相关应用平台。并确保图像数据、结构化数据、人车关联信息不丢失。签订合同后请提供产品供应商承诺函，供货后安装调试、试运行一个月内存在无法满足以上需求的问题，招标单位有权追究违约责任。

2、以上所有视频存储等设备、平台安装调试接入公安视频图像网后，如省市等上级机关在日常安全检查中发现的设备漏洞、弱口令等安全问题，设备供应商需在30日内（上级机关如有更短整改时限的以上级机关时限为准）解决所有发现的安全问题；如不能解决，招标单位有权追究违约责任。
3、安全保密要求：投标人应对项目实施、服务中接触的各类公安网、视频图像相关设备、网络等资料信息、视频图像信息数据进行保密；中标人应保证其公司人员对运维期间所接触的招标人各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露；严格遵守公安信息网络和图像专网的各项安全规定及要求，落实涉密责任，人员调整需报送招标人审核。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，招标人将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任。
4、施工安全管理：施工人员必须具备现场施工安全及符合其它施工资质条件。设备安装调试、维护期间各类安全保障工作均由成交供应商负责，成交供应商做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任。在项目实施前，成交供应商应制定专门的施工安全管理方案。

★本项目建设、运维为招标人的重点内容，在项目实施过程中，如出现以下情形时，招标人有权追究违约责任：
1）前端点位长时间、多次不满足调试、在线率、建模率、人车同拍关联率等要求；
2）前端数据上传本地平台及上级平台单位多次出现故障；
3）经双方协定的期限内无法完成招标人的定制要求；
4）违背承诺书内容，且拒不改正；
5）未在合同规定时间内完成安装调试部署或无法通过验收等；

6）其他影响前端点位考核、系统正常运行等情形。

备注：上述参数及要求中，带★参数不接受负偏离。

以上相关配置、质量及技术要求中需提供的相关证明材料、承诺等请加盖公章。

相关建设要求：投标人可提供项目总体施工方案、项目质量安全控制方案等，方案包含但不限于项目的组织跟踪、实施周期、进度安排、质量保证、安全施工保障措施等方面。

投标人可具有包含但不限于质量管理体系认证、信息安全管理体系认证等相关能力，以及相关项目业绩等。相关设备的制造商可具备较好的软件开发综合能力、软件开发经验等能力。投标人可对招标人相关应用人员进行系统的理论及业务操作培训（含原厂商培训等）。

（3）特别说明：
本项目为交钥匙项目，要求投标人提供一系列解决方案及维护方案，为招标方提供从施工深化方案设计、设备集成、系统建设、联调测试、培训、维护、后续接入等专业化服务。请各投标人在投标前须充分测算各种设备购置费、施工费、安装调试费、设备接入费、系统检测费、系统保修费、深化设计费、不可预见费、税金、相关软件费用、辅材、线材、对接协调、质保期内维修（含更换设备）等费用。至本采购包调测、开通和验收结束，除清单中的材料另外所需配套、辅材请自行测算并包含在项目报价中，如有遗漏均由成交投标商承担，非招标人进行功能性调整所带来的成本增加，将不进行任何增补。

签订合同后安装、调测施工时，应做到科学规范、安全文明，施工工艺、方法等应符合有关标准和相关主管部门的要求。涉及对原有点位数据拆移或恢复的，应做好与其他单位的交叉施工和协调配合；投标人应充分考虑道路、装卸限制、可能出现的市政影响等不利因素，以及与其他关联单位的配合、合作等情况。

3.5. 采购需求中加“▲”项证明材料或承诺函要求：

采购包一：
	序号
	加“▲”项证明材料或承诺函要求

	1
	技术参数要求：任务管家升级：▲重点风险动态精准预警：升级重点风险预警模型，自动比对分析并推送预警任务，提供历史轨迹参考，实现重点风险早发现、早预警、早处置；预警规则支持配置，覆盖位置异常变化、常住地与活动地不一致、疑似更换联系方式、上级平台全量预警推送等情形。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

	2
	技术参数要求：任务管家升级：▲每日调度应用：支持一键开启调度、自动调阅带班人员信息、自动提醒参会人员。各单位负责人可查看相关单位发布内容；相关警种部门可下发所队汇报任务（对接值班表，可根据实际情况修改），并可做工作提示；派出所、交管中队按接受任务填报汇报内容；内置群聊功能用于发布会议通知、工作提示；自动汇总所队汇报内容、警种部门工作提示、参会单位和人员，形成“一日一档”。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

	3
	技术参数要求：任务管家升级：▲命案风险防控管理：构建重大风险线索全流程管理机制。相关警种部门录入线索并组织研判，综合研判后下发基层单位，填写主要风险和需开展工作；基层单位通过社区警务工作台社区之家入口收到提醒，相关人员反馈是否化解、工作开展情况；未化解的可再次组织研判；化解后审核确认结束；超期未化解的提请督办，系统自动组建工作专班，由相关负责人给出工作指示；页面包含聊天区域、分配部门区域、工作日志区域。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

	4
	技术参数要求：任务管家升级：▲侦查研判支撑服务及AI工单：新增侦查研判支撑服务，支持通过服务超市及AI对话两种方式发起工单请求，系统自动派单、跟踪、反馈，提升研判支撑响应效率。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

	5
	技术参数要求：任务管家升级：▲法制案件审核任务：从全量案件库搜索案件编号或案件名称手动发起，同一案件可多次发起，任务由法制大队结束。案件审核由主办人发起，依次到单位法制员、所队领导、法制大队，支持多轮交互和驳回；单位法制员、所队领导均可驳回并填写原因；所队初核通过后到法制大队下发问题、选择扣分标准，发起人反馈。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

	6
	技术参数要求：任务管家升级：▲警力抽调管理应用：包含警力抽调管理和抽调申请；行动队支持权限区分，相关人员可查看行动队人员名单，指定管理部门负责管理成员名单；抽调申请支持各警种发起；系统自动更新可以抽调人员，不能抽调的人员不能勾选；显示每人抽调次数，用于抽调时参考；每次抽调均保留记录。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

	7
	技术参数要求：任务管家升级：▲红旗广场驾驶舱：在首页工作台集中展示基层党组织及党员数据，中间为地图，两侧展示基层组织、党员统计、党员发展、组织生活、工作动态等信息，并支持任期届满前三个月、组织生活未录入等自动提示。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

	8
	技术参数要求：任务管家升级：▲恶性案件风险防控：建设恶性案件风险防控模块，汇聚相关风险数据，支持研判预警、任务派发、协同处置和跟踪问效。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

	9
	技术参数要求：任务管家升级：▲首屏工作台：建设统一首屏工作台，集成待办任务、通知提醒、常用应用、数据看板、快捷入口等，实现一屏掌握工作全局。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

	10
	技术参数要求：任务管家升级：▲电子卷宗管理：实现卷宗材料电子化归集、调阅、流转和管理，支撑执法办案和监督检查。包含电子卷宗上传助手（支持卷宗材料在线上传、归档管理）、电子卷宗程序审查助手（对卷宗程序性要件进行智能审查，发现程序性瑕疵）、电子卷宗实体审查助手（对卷宗实体内容进行智能审查）等应用。（提供相关截图证明并加盖投标人公章）

	11
	技术参数要求：快反前哨：▲配备IPS触摸彩屏，且具备多点触控操作。屏幕尺寸≥2.8英寸，分辨率≥480*640VGA，阳光下高清可见。（需提供产品彩页等证明材料并盖公章）

	12
	技术参数要求：快反前哨：▲双MIC+智能硬件芯片降噪：降低录音和对讲过程中的环境噪音。（需提供产品彩页等证明材料并盖公章）

	13
	技术参数要求：快反前哨：▲定位功能：双频单独立北斗定位。（提供权威部门检测报告并加盖投标人公章）

	14
	技术参数要求：快反前哨：▲频道管理：支持创建固定群组，并设定发言时长和优先级；（需提供截图等证明材料并加盖投标人公章）

	15
	技术参数要求：快反前哨：▲远程管控：执法管理平台可实现终端的远程配置，以及信息查看（电量、流量、存储等信息），支持远程拍照、远程录像、远程重启；（需提供截图等证明材料并加盖投标人公章）

	16
	技术参数要求：快反前哨：▲视频工单关联：支持任务/事件录制的视频文件与工单关联，支持根据工单编号查询所有与工单关联的视频文件；（需提供截图等证明材料并加盖投标人公章）

	17
	技术参数要求：快反前哨：▲管理软件安全审计功能检验：执法管理平台具有对重要系统事件和操作（包含视音频文件数据的删除、页面浏览等操作）的审计功能，审计范围包含操作用户、操作时间、操作类型、操作结果成功与否、操作内容描述、责任人电话等；（需提供截图等证明材料并加盖投标人公章） 

	18
	技术参数要求：快反前哨：▲文件标记及信息备注功能：执法管理平台支持在数据浏览过程中对人工判定为“重点文件”的文件进行标记，并与执法记录仪重点标记文件进行区分，应能对已标记的文件进行标记解除、添加文字备注信息。（需提供截图等证明材料并加盖投标人公章）

	19
	技术参数要求：执法数据采集设备主机：▲主机标配1个9槽位扩展坞，可灵活插接扩展坞，最大支持接入3个扩展坞、27个执法记录仪同时接入；（提供权威部门检测报告并加盖投标人公章）

	20
	技术参数要求：执法数据采集设备主机：▲槽位舱室具备1.9英寸显示屏，可直观对应显示接入执法仪的用户信息，设备状态；（提供权威部门检测报告并加盖投标人公章）


采购包二：
	序号
	加“▲”项证明材料或承诺函要求

	1
	技术参数要求：AI计算节点：▲AI处理器：≥8颗国产AI处理器，单处理器≥500TFLOPS FP16算力，整机算力≥4P Flops@FP16，（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

	2
	技术参数要求：AI计算节点：▲单AI处理器≥120GB HBM显存，（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

	3
	技术参数要求：AI计算节点：▲系统交付服务及后续技术支持、升级服务；提供1年内15人天的现场运维保障服务，包括模型部署调优，日常故障响应和应急管理，健康性检查，日常操作、变更和升级管理。（投标人提供承诺函并加盖公章）。

	4
	技术参数要求：AI计算节点：▲提供5年质保，服务包括项目接口人、故障处理、日常巡检、日常监控等。另外需设有7*24小时技术支持服务中心及本地备件库，为招标人提供问题处理、产品技术咨询等服务请求受理。出现重大问题及时到现场解决问题，恢复业务，设备在保状态每年会安排对客户的在保设备做一次全面的巡检，提前识别并关闭风险，（投标人提供承诺函并加盖公章）。

	5
	技术参数要求：精密空调：▲所投房间级风冷型机房专用空调产品系列应取得设备抗震等级达到9烈度。（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	6
	技术参数要求：精密空调：▲室外噪音满足GB/T 19413-2024要求，（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。

	7
	技术参数要求：精密空调：▲室内24℃，室外35℃额定工况下，100%负载能效比EER>3.2，全年能效比AEER>5.0。（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。

	8
	技术参数要求：精密空调：▲投标产品适用于长接管应用场合，机组可提供90m长配管情况下，能力衰减＜5%。（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。

	9
	技术参数要求：精密空调：▲投标产品制造商在风冷型房间级机房专用空调（定频、变频、氟泵双循环等系统）生产环节需满足温室气体排放要求，（投标人需提供权威检测机构出具的认证证书并加盖投标公章）。


	10
	技术参数要求：火灾监测摄像机：▲具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	11
	技术参数要求：火灾监测摄像机：▲具有火点触发报警功能，在设定的监控区域内，距离设备25m处出现火点，火点大小最小满足0.33m*0.33m（一级防火）大小尺寸，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	12
	技术参数要求：火灾监测摄像机：▲当设备触发火灾声光报警时，可使连接的火灾声光警报器同时发出声光报警信号，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	13
	技术参数要求：一光四电工业交换机：▲提供接入安全功能，在接入边界为系统提供安全防护作用，能限制受限设备通过边界保护端口对网络进行访问（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	14
	技术参数要求：一光四电工业交换机：▲支持SNMP，可接入现有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

	15
	技术参数要求：双目结构化摄像机：▲行人抓拍捕获率不小于98%，人体面部抓拍重复率不大于1%（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	16
	技术参数要求：800万结构化摄像机：▲全景镜头垂直方向支持-5°至15°旋转，细节镜头水平方向支持0至350°旋转，垂直方向支持-15°至30°旋转，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	17
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：▲支持人体面部区域自动曝光，可根据人体面部区域和光照变化自动调节人体面部区域曝光参数（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	18
	技术参数要求：存储设备：▲输入带宽不小于1024Mbps，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	19
	技术参数要求：存储设备：▲输出带宽不小于1024Mbps，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	20
	技术参数要求：48口汇聚交换机：▲支持SNMP，可接入现有交换机管理平台进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。


采购包三：
	序号
	加“▲”项证明材料或承诺函要求

	1
	技术参数要求：智能勤务应用：▲下级勤务力量汇聚展现:对特定警力分类，显示各下属单位对应分类的汇聚信息，对排班、打卡数据、及各下级单位值班领导信息进行可视化汇聚，同时链接下属单位勤务总览，信息下钻到该单位。（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	2
	技术参数要求：一体化云指模块：▲关注警情列表：在关注警情列表中展示了报警时间、报警人、案由、报警地址、报警内容、警情级别、行政区划、推送类型、处理状态等内容，并提供多维的高级查询。（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	3
	技术参数要求：警情智能分析：▲警情智能打标：依据标注的正负样本数据，后台算法依据深度学习、自然语言处理模型算法自动匹配关联警情。（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	4
	技术参数要求：警情智能分析：▲警情预测分析：基于历史警情走势预测24小时、7日警情走势（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	5
	技术参数要求：警务通APP应用深化：▲上勤报备：民警可以通过终端进行上岗报备。同时勤务状态会根据警务通的经纬度同时上传到数据中心，业务系统根据需求进行上图展示（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	6
	技术参数要求：警务通APP应用深化：▲下勤报备：民警可以通过终端进行下岗报备。同时勤务状态会根据警务通的经纬度同时上传到数据中心，业务系统根据需求进行上图展示（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	7
	技术参数要求：5G视频通话前置网关：▲支持向运营商IMS网络注册，支持使用账号、密钥进行注册认证；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

	8
	技术参数要求：5G视频通话前置网关：▲支持5G音视频呼入，接收运营商的5G音视频呼入指令；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

	9
	技术参数要求：5G视频通话后置网关：▲能同时处理最大视频通话720P 64路/1080P 16路（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

	10
	技术参数要求：5G视频通话后置网关：▲支持通过数字中继30B+D 与排队调度机对接（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；


采购包四：
	序号
	加“▲”项证明材料或承诺函要求

	1
	技术参数要求：智能交互终端：▲支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	2
	技术参数要求：智能交互终端：▲支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒，支持活体检测以防电子照片验证；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	3
	技术参数要求：500万全景人体结构化摄像机：▲应支持检测人脸并显示性别、年龄、是否戴眼镜、是否戴口罩等信息，应具有人脸姿态过滤设置选项，应支持对同时出现在静态图片中的至少30个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸，应支持32个人脸库，人脸底库图片容量不低于1万，当人脸部分被遮挡时，支持对其进行抓拍；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

	4
	技术参数要求：500万全景人体结构化摄像机：▲人脸抓拍捕获率应≥99%，人脸识别率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应≥99%，人脸比对识别速率应≤0.3s/人（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

	5
	技术参数要求：500万全景人体结构化摄像机：▲应支持智能分析抗干扰能力（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

	6
	技术参数要求：500万全景人体结构化摄像机：▲在WEB浏览器下，应具有AES码流加密设置选项（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；

	7
	技术参数要求：500万全景人体结构化摄像机：▲应具备多路访问功能，配合NVR可支持不低于40路视频同时进行浏览；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	8
	技术参数要求：人证核验设备：▲支持人脸活体检测功能，支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失，支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入执法办案管理平台（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	9
	技术参数要求：安全检查终端：▲支持人脸识别快速关联人员身份，支持对嫌疑人身体痕迹部位进行标记拍照，同一点位最多支持拍摄3张；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	10
	技术参数要求：安全检查终端：▲支持终端离线操作；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	11
	技术参数要求：安全检查终端：▲支持终端放回底座时自动与平台进行联网及数据同步并进行充电，实现信息有线传输，嫌疑人入区后，终端可接收到平台下发的人脸信息；嫌疑人出区后，终端可清除已下发的人脸信息；支持联网时，终端可自动更新人脸信息；（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	12
	技术参数要求：全流程无死角视频智能预警系统：▲大屏展示视频监控可看率、违规行为汇总、违规行为信息、违规行为占比、中心汇总，并且可配置定时刷新时间3-10分钟，支持汇总展示监控总数、视频监控可看数、视频监控可看率、画面质量不达标、不在线数、重点区域监管（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	13
	技术参数要求：全流程无死角视频智能预警系统：▲在巡检页面，以办案中心的维度自动生成巡检任务，可自定义办案中心名称作为巡检任务名称（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	14
	技术参数要求：全流程无死角视频智能预警系统：▲诊断模型支持配置模型的模型名称、检测项、巡查范围内容（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	15
	技术参数要求：全流程无死角视频智能预警系统：▲诊断任务支持保存监控设备最后一次检测状态（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	16
	技术参数要求：全流程无死角视频智能预警系统：▲根据登录用户权限不同，实现对应权限内的办案中心录像进行回放，支持展示视频诊断报告记录、视频行为分析报告记录，支持平台管理员对报告进行发布、下架，发布之后的报告普通用户才可以看到（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	17
	技术参数要求：全流程无死角视频智能预警系统：▲查看重点区域监管，支持检测有人的区域，支持展示内容加载有人的区域和通道，支持如厕无人看护、监护人未陪同、无人看管等多通道组合报警（投标人需提供权威检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

	18
	技术参数要求：执法办案中心网络迁移改造：(1)接入交换机1：▲交换机CPU国产化，设备厂商自研，非第三方产品（提供权威第三方测试报告截图证明并加盖投标人公章）；

	19
	技术参数要求：执法办案中心网络迁移改造：(1)接入交换机1：▲设备支持MODE按钮支持切换为堆叠/清配置模式，解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置，提供官网截图证明并加盖投标人公章

	20
	技术参数要求：城区办案区场所图像接入：接入交换机2：▲交换机CPU国产化，设备厂商自研，非第三方产品（提供权威第三方测试报告截图证明并加盖投标人公章）；


三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中加★条款为实质性要求。

1.交货期（服务时间）： 
采购包一：自合同签订之日起 360 天内。
采购包二：自合同签订之日起 360 天内。

采购包三：自合同签订之日起 360 天内。

采购包四：自合同签订之日起 360 天内。

本项目工期为360个日历天（从合同签订之日起至终验合格之日止进行计算，含试运行60天）。

自合同签订之日起300日内完成建设工作，并通过招标人组织的初验且通过；初验完成后需试运行60天，试运行期满后开展项目终验，终验全部指标达标，方认定本项目整体终验交付。（其中终验招标人委托法定检测机构对该系统进行检测，检测合格后，凭第三方法定检测机构出具的本系统检测合格的报告，按规定向招标人、监理方申请办理手续进入终验程序）。
工期违约责任：

中标人必须在规定工期内完成终验。未按时完成的，中标人必须承担违约赔偿责任，按合同总额×0.05%×超延天数，支付工期超延违约金（最高限额为合同总额的5%），在相应合同款中扣减，法律法规界定的不可抗力因素除外。

若工期超延逾120天，已完成的合格产品有效工程量按60%计量结算，同时责令中标人退场。招标人有权追究违约责任。

2. 交货（服务）地点：海安市公安局指定地点

3. 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：项目质保期为5年（杆件质保期为20年），自项目整体验收合格次日起计算。中标方签订合同后提供设备的原厂5年免费质保承诺书（智能眼镜、AI事故勘查仪 原厂质保3年，杆件质保期为20年）。

4. 验收方案：严格根据招标文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内供货，供货清单与招标文件相符，供货后实际使用能够完全满足文件技术要求、国家相关行业标准和招标人相关要求。

5.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

（1）中标单位在签订本项目合同时，必须同时与海安市公安局签订保密协议。
1、项目维保期为5年，从本项目验收合格交付次日起计。5年维保期内，投标人应拥有一支专业及专职的维修维护队伍，配备必要的工程机械和工具，有一定的施工、维修、维护的经验和新增设备的接入能力，提供7*24小时维保服务，维护人员应具备开展维护工作所需的专业工作证件，包括但不限于计算机操作等相关证书、特种作业证、驾驶证、电工证等。系统出现故障时，接报后即时响应，1小时内做出响应，2小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务，4小时内解决问题，保证用户设备的正常运行。重大故障应启动应急备用方案，最长不超过24小时。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。具体维护细节可在签订合同后签订补充协议。
2、在维保期内，中标人负责重大活动、节假日期间进行保障服务，可视化安保平台重大活动、节日需驻场保障，平常每隔1个月进行一次设备巡检。

3、质保期内，投标人无偿并迅速更换故障产品或部件，各类软件免费维护和升级，并按用户要求现场进行。

4、质保期外，投标人仍需提供上门维保服务，以成本价收取人工和部件费用。软件版本升级时，在未增加新功能或新模块的情况下，投标人将现场免费更新升级软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

5、投标人应按采购文件规定的软硬件性能、技术要求、质量标准向招标人提供未经使用的全新产品。

6、如在使用过程中发生质量问题，投标人在接到招标人通知后在2小时内到达招标人现场。

7、中标人的售后维保队伍必须经招标人确认与同意。

（2）培训

1、项目终验前，对使用人员进行操作培训（含原厂培训）;

2、并提供详细的培训计划包括时间、方式、《系统培训学习资料》、教材(讲义)及考试内容等。

（3）网络安全

投标人须承诺免费为本项目提供设备漏洞信息查询和补丁下载、漏洞修复服务，定期对设备固件版本进行更新、升级，确保第一时间升级软件版本、修复设备漏洞。

（4）采购标的其他技术、服务等要求

1、由于投标人的原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。如果招标人要求删除或增加功能，投标人应适当调整，但是投标文件中的各项优惠条件保持不变。投标人如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

2、信创要求

★本项目平台开发部署及应用需满足信创产品要求，包含但不限于提供信创操作系统、中间件、浏览器、数据库等（招标人提供的除外）。（提供承诺函并加盖投标人公章）

★根据经济性建设需要，整体项目要充分利用现有的软硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需要在原有系统上完成升级开发或免费实现原有系统全部功能。（提供承诺函并加盖投标人公章）

3、投标人应在合同生效后，在规定的时间内向招标人提供有关本项目的完整详细的技术资料（含电子文档），包括但不限于技术文档、设备资料、安装测试文件、维护和操作文件、资料、使用说明以及本投标文件附件要求提供的其它技术资料等。

4、投标人须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，设备、平台功能使用和保养的培训贯穿整个项目的运行周期。

5、所有安装所需配件、辅材均由供应商提供。

6、以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

四、其他要求
1.项目属性：货物类项目。

2.核心产品：

采购包一：通用服务器、算力服务器1、算力服务器2
采购包二：AI计算节点
采购包三：警务业务盒子（5G版）
采购包四：人脸识别门禁一体机1
3.主要标的：

采购包一：任务管家升级、视觉大模型建设
采购包二：AI计算节点
采购包三：110接处警升级
采购包四：人脸识别门禁一体机1、视警高明智慧巡检一体机
4.进口产品投标：本项目不接受进口产品投标。

5.采购需求中必须满足的实质性要求：

标★的参数及要求不接受负偏离，不满足作无效响应，请在偏离表中做一一对应偏离对比。
采购包一：

	序号
	加“★”项证明材料或承诺函要求

	1
	采购需求：★所有软件服务类功能均为定制需求，不接受负偏离，签订合同后根据招标人需求深化设计, 至少支持一次大版本更新服务。（投标人提供承诺函并加盖公章）；

	2
	采购需求：★所有设备提供5年原厂质保，所有硬盘提供5年免回收服务(智能眼镜、AI事故勘查仪除外)。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	3
	采购需求：★所有设备（含光口）须提供端口所需的千兆、万兆光模块。所有软、硬件设备支持国密算法升级（投标人提供承诺函并加盖公章）

	4
	采购需求：★整体项目要充分利用现有的软、硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需确保本期项目建设内容与现有已交付使用的设备（包括安全设备等）和平台各项应用，实现平滑整合，在整合过程中需保证业务不停摆、系统不中断。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	5
	采购需求：★本次项目新建业务系统必须质保及运维期内开放所有接口、以及后续招标人对接要求。所产生的数据必须纳入海安公安局现有数据中台进行统一管理。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	6
	技术参数要求：大模型软件建设：★多模态大模型算法建设（提供投标人承诺函并加盖公章）

	7
	技术参数要求：大模型软件建设：★中标方签订合同后多模态大模型基础应用模块不低于8个，基础功能模块需求由招标人确认后开发实施开发部署。（提供投标人承诺函并加盖公章）

	8
	技术参数要求：大模型软件建设：★参照公安部、江苏省公安厅、南通市公安局要求，完成对接。（提供投标人承诺函并加盖公章）

	9
	技术参数要求：大模型软件建设：★5年运维期内其他模型开发要求（提供投标人承诺函并加盖公章）
针对5年运维期内，配合海安市公安局各警种需求进行模型定制开发，模型数量不低于30个。不包含上述1-11的警种需求。

	10
	技术参数要求：通用服务器：★2颗国产化处理器，核数不低于32核、频率不低于2.2GHz、线程不低于64；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）

	11
	技术参数要求：通用服务器：★配置≥2*480GB SSD硬盘，配置≥2*960GB SSD硬盘，配置≥2*1.92TB SSD硬盘，配置≥4*8TB SATA硬盘（提供产品白皮书并加盖投标人公章）

	12
	技术参数要求：通用服务器：★配置麒麟、统信等国产化正版授权操作系统；（提供产品官网截图并加盖投标人公章）

	13
	技术参数要求：算力服务器1：★2颗国产化处理器，核数不低于48核、频率不低于2.6GHz；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）

	14
	技术参数要求：算力服务器1：★配置6张GPU解析卡，显存不小于48G，单卡算力不低于140TOPS INT8，支持扩容至8张卡；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）

	15
	技术参数要求：算力服务器1：★配置麒麟、统信等国产化正版授权操作系统；（提供产品官网截图并加盖投标人公章）

	16
	技术参数要求：算力服务器2：★2颗国产化处理器，核数不低于32核、频率不低于2.6GHz、线程不低于16；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）

	17
	技术参数要求：算力服务器2：★配置6张GPU解析卡，显存不小于48G，单卡算力不低于140TOPS INT8，支持扩容至8张卡；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）

	18
	技术参数要求：算力服务器2：★配置麒麟、统信等国产化正版授权操作系统；（提供产品官网截图并加盖投标人公章）

	19
	技术参数要求：算力服务器3：★主处理器：不低于2颗国产化CPU，32核，频率不低于2.5GHz；

	20
	技术参数要求：算力服务器3：★智能卡：配置不少于6张智能卡，单卡AI算力不小于70TFLOPS（FP16）,内存不小于48GB；

	21
	技术参数要求：算力服务器3：★配置麒麟、统信等国产化正版授权操作系统；（提供产品白皮书并加盖投标人公章）

	22
	技术参数要求：驻场服务：★驻场服务（提供投标人承诺函并加盖公章）

	23
	 技术参数要求：可视化安保平台：★区域建模（提供投标人承诺函并加盖公章）招标人指定室内模型进行白膜渲染（满足招标人合同期内的工作需要）；招标人配合提供室内设计图、建筑图纸等信息。

	24
	 技术参数要求：可视化安保平台：★核心功能（提供投标人承诺函并加盖公章）

	25
	 技术参数要求：智能眼镜：★3年原厂质保+标准售后：一般故障 30 分钟响应 2 小时远程解决；现场故障 1 小时响应、4 小时到场、8 小时修复，故障免费提供备用机；第4年、第5年投标人提供质保、服务承诺。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	26
	  技术参数要求：快反前哨：★质保与产权（提供投标人承诺函并加盖公章）

1）质保：快反前哨本次采用租赁方式，其中硬件、软件提供5年原厂质保服务； 
    2）产权：租赁期5年后，中标人放弃设备产权；

	27
	  技术参数要求：AI事故勘查仪：★三、质保要求：AI事故勘查仪硬件、软件提供3年原厂质保服务,第4年、第5年投标人提供质保承诺。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	28
	系统集成服务：★①系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，并保证10分钟响应，30分钟内到位，查明原因，一般问题应在1小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过2小时，本项目售后（质保期内）响应第一责任人为项目经理，如该项目经理离开成交单位，则由成交单位及时指派专门人员，并及时告知招标人，任务管家配置开发人员响应服务要求、可视化安保平台重大活动、节假日需要驻场保障。（投标人提供承诺书加盖单位公章）。

	29
	系统集成服务：★②本项目包含软件平台、硬件设施建设，平台（含软件、硬件、技术服务等）全部验收交付后，自招标人方书面确认交付之日起，需要承担平台的日常运维、功能调试、技术保障、二次开发需求对接等工作。驻场人员除接受所属公司管理外，还应按照招标人单位要求在指定地点办公、及时完成工作任务、接受考勤管理。驻场人员必须满足招标人的基础能力要求后方可提供驻场服务，投标文件中须提供驻场服务人员的相关信息及驻场服务承诺函加盖单位公章。

	30
	系统集成服务：★③投标人须具备二次开发能力，在质保期内合同清单范围的建设内容须无偿根据招标人以及省厅、南通市局等上级单位要求进行二次开发满足使用要求（投标人提供承诺书加盖单位公章）。

	31
	系统集成服务：★质保、维保期内响应单位承诺提供至少1名维护人员，开展每日运维工作，包括进行平台运维、智能装备保障维护，人员意外保险总额度不低于150万。（投标人提供承诺书加盖单位公章）

	32
	相关要求：（2）★相关要求（投标人请作出承诺并加盖公章）：

1、以上所有视频存储等设备应能通过GB/T 28181、GA/T 1400-2017等标准协议，无缝接入海安市公安局现有视频图像实战应用平台、1400视图库以及上级公安机关视频图像相关应用平台。并确保图像数据、结构化数据、人车关联信息不丢失。签订合同后请提供产品供应商承诺函，供货后安装调试、试运行一个月内存在无法满足以上需求的问题，招标单位有权追究违约责任。

2、以上所有服务器等设备、平台安装调试接入公安视频图像网后，如省市等上级机关在日常安全检查中发现的设备漏洞、弱口令等安全问题，设备供应商需在30日内（上级机关如有更短整改时限的以上级机关时限为准）解决所有发现的安全问题；如不能解决，招标单位有权追究违约责任。

3、安全保密要求：投标人应对项目实施、服务中接触的各类公安网、视频图像相关设备、网络等资料信息、视频图像信息数据进行保密；中标人应保证其公司人员对运维期间所接触的招标人各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露；严格遵守公安信息网络和图像专网的各项安全规定及要求，落实涉密责任，人员调整需报送招标人审核。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，招标人将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任。

4、施工安全管理：施工人员必须具备现场施工安全及符合其它施工资质条件。设备安装调试、维护期间各类安全保障工作均由成交供应商负责，成交供应商做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任。在项目实施前，中标人应制定专门的施工安全管理方案。

	33
	相关要求：★本项目建设、运维为招标人的重点内容，在项目实施过程中，如出现以下情形时，招标人有权追究违约责任：
   1）多次不满足调试、在线率、建模率、人车同拍关联率等要求；
   2）前端数据上传本地平台及上级平台单位多次出现故障；  
   3）经双方协定的期限内无法完成招标人的定制要求；
   4）违背承诺书内容，且拒不改正；
   5）未在合同规定时间内完成安装调试部署或无法通过验收等；
   6）其他影响前端点位考核、系统正常运行等情形。

	34
	信创要求：★本项目平台开发部署及应用需满足信创产品要求，包含但不限于提供信创操作系统、中间件、浏览器、数据库等（招标人提供的除外）。（提供承诺函并加盖投标人公章）

	35
	信创要求：★根据经济性建设需要，整体项目要充分利用现有的软硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需要在原有系统上完成升级开发或免费实现原有系统全部功能。（提供承诺函并加盖投标人公章）


采购包二：
	序号
	加“★”项证明材料或承诺函要求

	1
	采购需求：★所有软件服务类功能均为定制需求，不接受负偏离，签订合同后根据招标人需求深化设计。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	2
	采购需求：★所有设备提供5年原厂质保，所有硬盘提供5年免回收服务。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	3
	采购需求：★所有设备（含光口）须提供端口所需的千兆、万兆光模块。所有软、硬件设备支持国密算法升级（投标人提供承诺函并加盖公章）

	4
	采购需求：★产品进场时须提供质检报告。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	5
	采购需求：★整体项目要充分利用现有的软、硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需确保本期项目建设内容与现有已交付使用的设备（包括安全设备等）和平台各项应用，实现平滑整合，在整合过程中需保证业务不停摆、系统不中断。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	6
	采购需求：★本次项目新建业务系统必须质保及运维期内开放所有接口、以及后续招标人对接要求。所产生的数据必须纳入海安公安局现有数据中台进行统一管理。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	7
	采购需求：★本项目所选用的像机必须符合：《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T28181)》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求(GB 35114)》、《安全防范监控变速球型摄像机(GA/T 645)》、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求(GA/T1127)》、《安全防范高清视频监控系统技术要求(GA/T1211)》《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求(GA/T1400.4)》、《公安视频图像信息系统安全技术要求 第2部分：前端设备(GA/T1788.2)》标准；《公共区域智能视频采集设备布建规则》附录A：设备技术要求进行配制摄像机等。

	8
	采购需求：★所有感知设备网络接口为电口或光口；

	9
	采购需求：★所有摄像机防护等级不小于IP66。

	10
	采购需求：★接电、取网的敷设及施工需根据海安城市或农村道路情况选择管道敷设或架空敷设，文明施工，严禁私拉乱接等行为。

	11
	技术参数要求：AI计算节点：★单节点FP16算力不低于4.4 PFLOPS，显存支持HBM，总显存不低于1024 GB；(提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章)

	12
	技术参数要求：AI计算节点：★CPU：≥4颗国产化处理器，单处理器核数≥80核、基准频率≥2.9GHz，且CPU处理器符合自主可控要求，（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

	13
	技术参数要求：AI计算节点：★内存：≥32*64G DDR5（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	14
	技术参数要求：AI计算节点：★硬盘：≥2*480G SATA SSD，4*3840GB NVMe SSD（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	15
	技术参数要求：AI计算节点：★为确保节点间的扩展能力，要求其中两节点AI处理器之间的双向互联带宽可达400GB/s，单节点不低于56个400G总线接口，（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

	16
	技术参数要求：算力调度平台：★授权管理：本次算力卡授权管理不低于48张（投标人提供承诺函并加盖公章）。

	17
	技术参数要求：精密空调：★24℃-50%RH工况下，制冷量≥40.3KW，显冷量≥36.4kw，标准风量≥12000m3/h，单系统空调；空调不能为侵权产品,采用原厂先进微处理控制器；采用≥7吋真彩色触摸显示屏,可直观显示运行参数、报警及故障信息、温湿度变化曲线（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

	18
	技术参数要求：火灾监测摄像机：★内置可见光和红外火焰传感器（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	19
	技术参数要求：火灾监测摄像机：★可见光镜头分辨率不低于2688×1520，镜头焦距不低于4mm（投标人提供产品技术白皮书加盖公章或承诺函并加盖公章）；

	20
	技术参数要求：火灾监测摄像机：★内置三波段火焰传感器，4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	21
	技术参数要求：设备机箱：★箱体尺寸不小于（高×宽×深）500× 400× 200mm。采用优质铝合金整体压铸成型（厚度应≥2.0mm）。防护等级不低于IP65。（投标时提供产品白皮书加盖投标人公章）

	22
	技术参数要求：设备机箱：★防雷模块主要技术指标（投标时提供产品白皮书加盖投标人公章）

	23
	技术参数要求：设备机箱：★接地保护（投标时提供承诺函加盖投标人公章）：当箱体内安装有源设备或有外缆引入时，均需考虑防雷接地设施。箱体应设置接地装置，其截面积（不包含连接孔）应不小于16mm2、接地装置应至少能连接4条接地线。箱体内其它设备的保护地应接至接地装置。接地连接点应有清晰的接地标识。

	24
	技术参数要求：LED补光灯：★需符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	25
	技术参数要求：LED补光灯：★光源类型应为LED，暖光色（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	26
	技术参数要求：LED补光灯：★补光距离不小于20m（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	27
	技术参数要求：LED补光灯：★需支持环境亮度检测，低照度下自动开启（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	28
	技术参数要求：LED补光灯：★能适配主流品牌摄像机，视频画面无水波纹现象。（投标时提供承诺函并加盖投标人公章）

	29
	技术参数要求：一光四电工业交换机：★接口：≥4个10/100/1000M电口，≥1个1000M SFP光口，含1个光模块，传输距离≥20KM（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

	30
	技术参数要求：一光四电工业交换机：★千兆光纤接口与千兆RJ45接口吞吐量不小于2000Mbps（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

	31
	技术参数要求：一光四电工业交换机：★防护等级不小于IP40，符合《工业以太网交换机技术规范GB/T 30094-2013》4.2规定的II类标准，工作温度：-30～80℃正常运行（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

	32
	技术参数要求：监控杆件（H4L0.5m）：★主杆壁厚3mm，横臂壁厚3mm，基础：0.6m*0.6m*1.2m，地笼：4×M20×1000mm，对角线300mm。C25混凝土浇筑。（投标时提供承诺函加盖投标人公章）

	33
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★内置三个镜头和三个图像传感器，支持全景通道和细节通道2路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	34
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★内置GPU芯片不少于2颗,全景通道靶面不低于1/2.7 英寸，细节通道靶面不低于1/1.8 英寸（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	35
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★全景镜头不小于4mm，细节镜头变焦范围不小于10～50 mm，支持远程电动调节（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	36
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★全景镜头的光圈不小于F1.0，细节镜头光圈不小于F1.2（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	37
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★全景通道分辨率应不小于3632×1632，细节通道分辨率应不小于3840×2160，其中全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	38
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★全景镜头最低照度彩色不大于0.0003 lx，黑白不大于0.0001 lx，细节镜头最低照度彩色不大于0.002 lx，黑白不大于0.0002 lx（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	39
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人员面部图片（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	40
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★支持检测区域内不低于120个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人体面部与人体、车牌与车辆关联显示（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	41
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★为保障抓拍效果，摄像机可同时对不同速度、明亮度的行人、非机动车、机动车分类曝光，同时抓拍的人体面部和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	42
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★具备支持360°全向探测RFID标签，最大探测距离不小于80米；在80米范围内检测率不小于98%，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	43
	技术参数要求：双目结构化摄像机：★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	44
	技术参数要求：800万结构化摄像机：★内置双镜头，全景通道分辨率应不小于2560×1440，细节通道分辨率应不小于3840×2160（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	45
	技术参数要求：800万结构化摄像机：★全景镜头靶面不小于1/2.5 英寸，细节镜头靶面不小于1/1.2 英寸，内置GPU芯片（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	46
	技术参数要求：800万结构化摄像机：★全景镜头焦距范围不小于4±0.5mm，细节镜头焦距不小于10~50 mm，支持远程电动调节（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	47
	技术参数要求：800万结构化摄像机：★全景镜头的光圈不小于F1.0，细节镜头光圈不小于F1.6（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	48
	技术参数要求：800万结构化摄像机：★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	49
	技术参数要求：800万结构化摄像机：★全景和细节镜头均具有电动控制功能，均支持远程电动调节，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	50
	技术参数要求：800万结构化摄像机：★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人员面部图片，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	51
	技术参数要求：800万结构化摄像机：★支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，并关联显示人体和对应的人员面部图片、车辆和对应的车辆图片，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	52
	技术参数要求：800万结构化摄像机：★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	53
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：★靶面不小于1/1.8英寸（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	54
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：★镜头最大焦距不小于120 mm，支持远程电动调节，支持不小于25倍光学变倍（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	55
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：★镜头光圈不小于F1.6（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	56
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：★分辨率应不小于2560 ×1440（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	57
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：★支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	58
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：★内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	59
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：★内置GPU芯片，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	60
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：★支持光学透雾，提升画面透雾效果（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	61
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：★支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	62
	技术参数要求：单目结构化球形摄像机：★支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	63
	技术参数要求：监控杆件2（H6L3m）：★主杆、横臂、法兰盘采用Q235钢，接地电阻<4Ω；杆柱基础保护水泥包封成圆形，含杆件、横臂、基础、接地、地笼、基础包封等。（提供承诺书并加盖投标人公章）

	64
	技术参数要求：存储设备：★24盘位，满配24块12TB企业级硬盘，支持硬盘热插拔（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	65
	技术参数要求：存储设备：★不少于4个千兆网口（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	66
	技术参数要求：存储设备：★接入能力不低于256路H.264、H.265格式高清码流接入（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	67
	技术参数要求：存储设备：★支持插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	68
	技术参数要求：存储设备：★支持通过视图库协议接入前端设备，支持将视频流和图片流进行关联，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	69
	技术参数要求：存储设备：★配置铂金1+1冗余电源，支持热插拔。

	70
	技术参数要求：存储设备：★当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时，会开启增强模式优先录像业务存储，（投标人提供公安部检测报告并加投标人盖公章）；

	71
	技术参数要求：48口汇聚交换机：★接口：≥48个1000Base-X SFP光口、≥4个GE/10GE SFP+光口 ，1个串口配置接口，满配光模块，传输距离≥20KM（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）。

	72
	技术参数要求：48口汇聚交换机：★背板带宽：≥850Gbps；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）

	73
	技术参数要求：48口汇聚交换机：★三层转发速率≥442Mpps；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）

	74
	技术参数要求：系统集成服务：★需使用前端建设配套建设管理工具支撑，包含库存管理、施工管理、系统管理及项目管理功能，app端具备勘察管理、库存管理、施工管理、成员管理等功能模块；web端与app进行数据打通，汇聚项目整体建设信息，提升项目交付质量。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

	75
	技术参数要求：系统集成服务：★需按照项目整体规划，配合招标人完成本项目新增杆件标识相关信息整理和粘贴工作。按照资产建档（一机一档）有关要求录入上级平台，并完成新建、更新前端点位设备的基础信息采集、核准、设备的平台接入，包括不限于IP地址、命名、OSD设置、录像机配置、存储配置等，以及质保期内所有的更换、维修及配置。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

	76
	技术参数要求：系统集成服务：★投标人须按国标（包括不限于GB35114、GB/T28181、GA/T1400等）技术规范和招标人要求，配合完成前端新建、更新点位数据、视频与后端视频图像存储系统和接入管理平台的相关对接、调试、接入等工作。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

	77
	技术参数要求：系统集成服务：★公安部门有权对建设点位数量进行适度调整，接电施工、网络最终数量请根据采购方最后确认数量为准。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

	78
	技术参数要求：大模型防护服务器：★2颗国产化处理器，核数不低于48核、频率不低于2.6GHz（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	79
	技术参数要求：大模型防护服务器：★内存不小于128G（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）；

	80
	技术参数要求：大模型防护服务器：★硬盘：配置≥1×480GB SSD固态硬盘，配置≥2×4TB 企业级硬盘；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）

	81
	技术参数要求：大模型防护服务器：★配置≥2张国产AI推理加速卡，单卡显存不小于64GB；（提供彩页或技术白皮书或官网截图证明并加盖投标人公章）

	82
	技术参数要求：大模型防护服务器：★配置正版授权国产化操作系统；（投标人需提供承诺函并加盖公章）

	83
	系统集成服务：★①系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，并保证10分钟响应，30分钟内到位，查明原因，一般问题应在1小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过2小时，本项目售后（质保期内）响应第一责任人为项目经理，如该项目经理离开成交单位，则由成交单位及时指派专门人员，并及时告知招标人。（请提供承诺书加盖单位公章）。

	84
	系统集成服务：★②本项目包含软件平台、硬件设施建设，平台（含软件、硬件、技术服务等）全部验收交付后，自招标人方书面确认交付之日起，需要承担平台的日常运维、功能调试、技术保障、二次开发需求对接等工作。驻场人员除接受所属公司管理外，还应按照招标人单位要求在指定地点办公、及时完成工作任务、接受考勤管理。驻场人员必须满足招标人的基础能力要求后方可提供驻场服务，投标文件中须提供驻场服务人员的相关信息及驻场服务承诺函加盖单位公章。

	85
	系统集成服务：★③投标人须具备二次开发能力，在质保期内根据招标人以及省厅、南通市局等上级单位要求进行二次开发满足使用要求（请提供承诺书加盖单位公章）。

	86
	系统集成服务：★本项目建设、运维为采购方的重点内容，在项目实施过程中，如出现以下情形时，采购方有权追究投标人违约责任：
   1）前端点位长时间、多次不满足调试、在线率、建模率、人车同拍关联率等要求；
  2）前端数据上传本地平台及上级平台单位多次出现故障；
  3）经双方协定的期限内无法完成招标人的定制要求；
  4）违背承诺书内容，且拒不改正；
  5）未在合同规定时间内完成安装调试部署或无法通过验收等；
  6）其他影响前端点位考核、系统正常运行等情形。
以上相关配置、质量及技术要求中需提供的相关证明材料、承诺等请加盖公章。

	87
	系统集成服务★质保、维保期内响应单位承诺提供至少1名前端维护人员、不少于1辆维护登高作业车常态开展每日运维工作，包括进行视频图像巡检、故障维护，提供日常维护人员、车辆资料，人员意外保险总额度不低于150万。（请提供承诺书加盖单位公章）

	88
	信创要求：★本项目平台开发部署及应用需满足信创产品要求，包含但不限于提供信创操作系统、中间件、浏览器、数据库等（招标人提供的除外）。（提供承诺函并加盖投标人公章）

	89
	信创要求：★根据经济性建设需要，整体项目要充分利用现有的软硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需要在原有系统上完成升级开发或免费实现原有系统全部功能。（提供承诺函并加盖投标人公章）


采购包三：

	序号
	加“★”项证明材料或承诺函要求

	1
	采购需求：★所有软件服务类功能均为定制需求，不接受负偏离，签订合同后根据招标人需求深化设计。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	2
	采购需求：★所有设备提供5年原厂质保，所有硬盘提供5年免回收服务。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	3
	采购需求：★所有设备（含光口）须提供端口所需的千兆、万兆光模块。所有软、硬件设备支持国密算法升级（投标人提供承诺函并加盖公章）

	4
	采购需求：★产品进场时须提供质检报告。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	5
	采购需求：★整体项目要充分利用现有的软、硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需确保本期项目建设内容与现有已交付使用的设备（包括安全设备等）和平台各项应用，实现平滑整合，在整合过程中需保证业务不停摆、系统不中断。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	6
	采购需求：★本次项目新建业务系统必须质保及运维期内开放所有接口、以及后续招标人对接要求。所产生的数据必须纳入海安公安局现有数据中台进行统一管理。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	7
	采购需求：★本项目所选用的像机必须符合：《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T28181)》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求(GB 35114)》、《安全防范监控变速球型摄像机(GA/T 645)》、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求(GA/T1127)》、《安全防范高清视频监控系统技术要求(GA/T1211)》《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求(GA/T1400.4)》、《公安视频图像信息系统安全技术要求 第2部分：前端设备(GA/T1788.2)》标准；《公共区域智能视频采集设备布建规则》附录A：设备技术要求进行配制摄像机等。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	8
	采购需求：★所有感知设备网络接口为电口或光口；（投标人提供承诺函并加盖公章）

	9
	采购需求：★所有摄像机防护等级不小于IP66。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	10
	技术参数要求：警务业务盒子（5G版）：★CPU：八核64位大小核架构；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	11
	技术参数要求：警务业务盒子（5G版）：★所有外接口采用车规级接插件设计，应具有接口防呆保护，外部接口接错时只是不能正常工作，不会造成损坏。（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	12
	技术参数要求：车载监控摄像头：★前档、车内、后视摄像头合计3个车规级摄像机。（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	13
	技术参数要求：车载交换机：★防护等级不小于IP40，符合《工业以太网交换机技术规范GB/T 30094-2013》4.2规定的II类标准，工作温度：-40～80℃正常运行。（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	14
	相关要求：★①系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，并保证10分钟响应，30分钟内到位，查明原因，一般问题应在1小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过2小时，本项目售后（质保期内）响应第一责任人为项目经理，如该项目经理离开成交单位，则由成交单位及时指派专门人员，并及时告知招标人，110接处警软件需配开发、研发人员响应服务要求。（投标人提供承诺书加盖单位公章）。

	15
	相关要求：★②本项目包含软件平台、硬件设施建设，平台（含软件、硬件、技术服务等）全部验收交付后，自招标人方书面确认交付之日起，需要承担平台的日常运维、功能调试、技术保障、二次开发需求对接等工作。运维保障人员除接受所属公司管理外，还应按照招标人单位要求及时完成工作任务。投标文件中须提供运维保障服务人员的相关信息及运维服务承诺函加盖单位公章。

	16
	★③投标人须具备二次开发能力，在质保期内合同清单范围的建设内容须无偿根据招标人以及省厅、南通市局等上级单位要求进行二次开发满足使用要求（投标人提供承诺书加盖单位公章）。

	17
	★相关要求：（投标人请作出承诺并加盖公章）：

1、以上所有视频存储等设备应能通过GB/T 28181、GA/T 1400-2017等标准协议，无缝接入海安市公安局现有视频图像实战应用平台、1400视图库以及上级公安机关视频图像相关应用平台。并确保图像数据、结构化数据、人车关联信息不丢失。签订合同后请提供产品供应商承诺函，供货后安装调试、试运行一个月内存在无法满足以上需求的问题，招标单位有权追究违约责任。

2、以上所有视频存储等设备、平台安装调试接入公安视频图像网后，如省市等上级机关在日常安全检查中发现的设备漏洞、弱口令等安全问题，设备供应商需在30日内（上级机关如有更短整改时限的以上级机关时限为准）解决所有发现的安全问题；如不能解决，招标单位有权追究违约责任。

3、安全保密要求：投标人应对项目实施、服务中接触的各类公安网、视频图像相关设备、网络等资料信息、视频图像信息数据进行保密；中标人应保证其公司人员对运维期间所接触的招标人各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露；严格遵守公安信息网络和图像专网的各项安全规定及要求，落实涉密责任，人员调整需报送招标人审核。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，招标人将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任。

4、施工安全管理：施工人员必须具备现场施工安全及符合其它施工资质条件。设备安装调试、维护期间各类安全保障工作均由成交供应商负责，成交供应商做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任。在项目实施前，成交供应商应制定专门的施工安全管理方案。

	18
	★相关要求：★本项目建设、运维为招标人的重点内容，在项目实施过程中，如出现以下情形时，招标人有权追究违约责任：
   1）前端点位长时间、多次不满足调试、在线率、建模率、人车同拍关联率等要求；
   2）前端数据上传本地平台及上级平台单位多次出现故障；
   3）经双方协定的期限内无法完成招标人的定制要求；
   4）违背承诺书内容，且拒不改正；
   5）未在合同规定时间内完成安装调试部署或无法通过验收等；
   6）其他影响前端点位考核、系统正常运行等情形。

	19
	信创要求：★本项目平台开发部署及应用需满足信创产品要求，包含但不限于提供信创操作系统、中间件、浏览器、数据库等（招标人提供的除外）。（提供承诺函并加盖投标人公章）

	20
	信创要求：★根据经济性建设需要，整体项目要充分利用现有的软硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需要在原有系统上完成升级开发或免费实现原有系统全部功能。（提供承诺函并加盖投标人公章）


采购包四

	序号
	加“★”项证明材料或承诺函要求

	1
	采购需求：★所有软件服务类功能均为定制需求，不接受负偏离，签订合同后根据招标人需求深化设计功能、功能界面，确认后方可实施部署。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	2
	采购需求：★所有设备提供5年原厂质保，所有硬盘提供5年免回收服务。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	3
	采购需求：★所有设备（含光口）须提供端口所需的千兆、万兆光模块。所有软、硬件设备支持国密算法升级（投标人提供承诺函并加盖公章）

	4
	采购需求：★产品进场时须提供质检报告。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	5
	采购需求：★整体项目要充分利用现有的软、硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需确保本期项目建设内容与现有已交付使用的设备（包括安全设备等）和平台各项应用，实现平滑整合，在整合过程中需保证业务不停摆、系统不中断。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	6
	采购需求：★本次项目新建业务系统必须质保及运维期内开放所有接口、以及后续招标人对接要求。所产生的数据必须纳入海安公安局现有数据中台进行统一管理。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	7
	采购需求：★本项目所选用的像机必须符合：《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T28181)》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求(GB 35114)》、《安全防范监控变速球型摄像机(GA/T 645)》、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求(GA/T1127)》、《安全防范高清视频监控系统技术要求(GA/T1211)》《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求(GA/T1400.4)》、《公安视频图像信息系统安全技术要求 第2部分：前端设备(GA/T1788.2)》标准；《公共区域智能视频采集设备布建规则》附录A：设备技术要求进行配制摄像机等。

	8
	采购需求：★所有感知设备网络接口为电口或光口；（投标人提供承诺函并加盖公章）

	9
	采购需求：★所有摄像机防护等级不小于IP66。（投标人提供承诺函并加盖公章）

	10
	采购需求：★接电、取网的敷设及施工需根据海安城市或农村道路情况选择管道敷设或架空敷设，文明施工，严禁私拉乱接等行为。

	11
	技术参数要求：人脸识别门禁一体机1：★设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	12
	技术参数要求：无感定位设备：★不低于500万像素CMOS传感器（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	13
	技术参数要求：无感定位设备：★2.8～12mm高清电动变焦，支持一键聚焦（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	14
	技术参数要求：500万全景人体结构化摄像机：★不低于500万像素CMOS传感器、1/1.8”CMOS传感器；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	15
	技术参数要求：人证核验设备：★系统内存不低于2GB；（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	16
	技术参数要求：安全检查终端：★后置800万像素摄像头，具有闪光灯、自动对焦功能 （投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	17
	技术参数要求：办案区平台服务器：★标配64GB（8*8GB）DDR4 3200MHz，共8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	18
	技术参数要求：办案区平台服务器：★配正版授权国产化操作系统（投标人提供产品白皮书或官网截图加盖投标人公章）

	19
	技术参数要求：执法办案平台升级定制：★执法办案平台定制功能（投标人提供承诺函加盖投标人公章）

1、人脸绑定式智能门禁系统:取消传统门禁卡，实现办案民警-嫌疑人-讯问室一对一绑定、临时授权、到期自动清零，全程留痕可追溯；
    2、系统根据办案节奏灵活设置人脸刷脸权限的有效时长，且当嫌疑人完成办案流程出区后，系统将自动注销其所属审查民警的刷脸权限，无需人工操作，杜绝嫌疑人出区后无关民警再次进入办案区域的安全隐患；
    3、候问区域支持自动分配不同类型的候问室，系统自动根据男女不同室，同案不同室的原则，自动分配，当出现攀高，单人讯问，无人看管，审讯超8小时，系统会有弹窗、语音提示，可联动3D地图并查看相应位置的实时监控视频；
    4、候问室交互终端增加巡更功能，有嫌疑人看押的时候，值岗人员要定时去交互终端刷脸签到，没有及时刷人脸交互终端报警，要做到只签到不开门；
    5、执法规范，法制中心工作人员可对办案人员发起语音、文字督导，提醒办案人员避免出现违规执法。法制中心工作人员监看审讯过程时，如发现无人看管，暴力执法操作，可手动/自动进行抓拍、录像。若未看清或需对之前画面进行再次确认，可对录像进行即时回放，在回放视频时，依然可进行抓拍和录像；
   6、可视化首页针对办案区管理信息进行综合展示，且展示模块可以自定义组合。支持两级架构，支持地图钻取的功能，把派出所的监控数据，场所数据等通过在地图上点击，直接显示下属派出所的办案情况，形成远程监督的功能。

	20
	技术参数要求：执法办案平台升级定制：★执法办案原有平台升级（投标人提供承诺函加盖投标人公章）

1、平台系统升级由老版本3系列升级为最新版本，升级操作界面，新增执法办案管理中心数字化模块、中心数据质检、中心智控数据仓旨在提升中心对下级派出所的管控，同时业务功能上新增驾驶舱、符合新的治安管理处罚条例要求等内容，提升系统易用性、满足国家相关制度要求，兼容更多智能化硬件、扩展系统功能，采用国产化服务器，符合国产化要求；
2、派出所纳管功能，对于尚未建设信息化执法办案平台的派出所，可以通过台账录入的方式，将执法办案过程产生的台账信息记录在市局/分局平台上，方便市局/分局管理人员对所辖执法办案场所规范化情况进行监督。派出所台账录入页面支持“跑马灯”形式展示流程进度，通过流程节点可快速切换登记页面；系统还可自动记录台账录入时间，减轻办案民警使用负担，提高工作效率 ；
    3、系统具备一人一档的功能，可以实现将嫌疑人在办案区各环节信息化记录、全程视频轨迹、审讯记录等打包归档，实现对嫌疑人的精细化、规范化、可回溯管理
    4、执法办案区在支持基础常规执法办案功能模块之上，须扩展更多的辅助功能，如远程提讯，远程辨认、语音识别、本地会见管理、联合第三方进行合成作战，远程取证系统，接报案系统，系统预留与检察院，法院，监所的案件、涉案物品、案卷的流转接口，通过区块链技术，确保案件数据的可信性与完整性
    5、协同办案、并案指挥
系统具有协同办案功能，可实现对重大案件的多方会审，快速侦破案件，提高办案效率。多个领导可对同一审讯室同时进行参审指挥，互相之间可进行通信交流，实现对重大案件的多方会审。多个审讯室审讯同一案件的多名犯罪嫌疑人时，审讯室之间可进行协同办案，可实现互相浏览视频、互相查看电子笔录及通信交流，快速侦破案件
    6、清单式服务，支持民警在带办案人员进入办案中心后，通过平台端或APP端发起清单式服务，以便能够及时得到服务保障，同时中心工作人员能够及时提供伤情鉴定、翻译、法律援助等服务；清单式服务支持根据常见情况自动标注需要的服务，例如：带少数民族、外国人士等入区办案时，可以自动根据民族或国籍标记服务保障事项；民警预约服务保障完成后，系统自动给出服务保障清单，包括办案中心、服务事项、预计服务时间、服务联系人；
    7、3D电子地图可实时定位办案区民警、受害人、证人和嫌疑人的位置，通 过3D地图直观展现。可直观展现出当前办案流程时间轴，可根据流程节点快速定位涉案人员的视频录像。3D地图上可显示指定涉案人员的实时视频。当发生违规报警时，地图上会定位出警情位置同时联动语音播报提示值班民警并联动弹出现场实时视频。

	21
	技术参数要求：★执法办案中心施工集成服务（投标单位提供盖章承诺函）
    1、现场原有监控摄像机约80台需要拆除检测入库备用，线路线缆接新定位摄像机，新摄像机需要布线约20个点位，一楼吊顶桥架内布线接入机房交换机；
    2、原门禁系统需要拆除约85个读卡器检测入库备用，线路做为新人脸门禁网络线；
    3、新人脸识别门禁或终端安装位置无读卡器的需要新布放六类网线和电源线等到机房；
    4、设备系统安装施工集成，实现需求功能，免费现场质保服务不少于5年。

	22
	技术参数要求：雪亮运维：★维护人工（投标单位提供盖章承诺函）
维护工程师两人，工程车一辆，维护用电脑等，非驻场，巡检并处理故障，耗材明细:提供终端盒、熔接包、光纤跳线、光纤尾纤、耦合器、网线跳线、插排等，费用核算方式：月出勤不低于11次。

	23
	★相关要求：★①系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，并保证10分钟响应，30分钟内到位，查明原因，一般问题应在1小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过2小时，本项目售后（质保期内）响应第一责任人为项目经理，如该项目经理离开成交单位，则由成交单位及时指派专门人员，并及时告知招标人。

	24
	★相关要求：★②本项目包含软件平台、硬件设施建设，平台（含软件、硬件、技术服务等）全部验收交付后，自招标人方书面确认交付之日起，需要承担平台的日常运维、功能调试、技术保障、二次开发需求对接等工作。驻场人员除接受所属公司管理外，还应按照招标人单位要求在指定地点办公、及时完成工作任务、接受考勤管理。驻场人员必须满足招标人的基础能力要求后方可提供驻场服务，投标文件中须提供驻场服务人员的相关信息及驻场服务承诺函加盖单位公章。

	25
	★相关要求：★③投标人须具备二次开发能力，在质保期内合同清单范围的建设内容须无偿根据招标人以及省厅、南通市局等上级单位要求进行二次开发满足使用要求（投标人提供承诺书加盖单位公章）。

	26
	★相关要求：★9）质保、维保期内响应单位承诺提供至少1名维护人员，开展每日运维工作，包括进行执法办案中心日常维护、电诈设备日常维护等，人员意外保险总额度不低于150万。（投标人提供承诺书加盖单位公章）

	27
	★相关要求：（投标人请作出承诺并加盖公章）：

1、以上所有视频存储等设备应能通过GB/T 28181、GA/T 1400-2017等标准协议，无缝接入海安市公安局现有视频图像实战应用平台、1400视图库以及上级公安机关视频图像相关应用平台。并确保图像数据、结构化数据、人车关联信息不丢失。签订合同后请提供产品供应商承诺函，供货后安装调试、试运行一个月内存在无法满足以上需求的问题，招标单位有权追究违约责任；

2、以上所有视频存储等设备、平台安装调试接入公安视频图像网后，如省市等上级机关在日常安全检查中发现的设备漏洞、弱口令等安全问题，设备供应商需在30日内（上级机关如有更短整改时限的以上级机关时限为准）解决所有发现的安全问题；如不能解决，招标单位有权追究违约责任；
    3、安全保密要求：投标人应对项目实施、服务中接触的各类公安网、视频图像相关设备、网络等资料信息、视频图像信息数据进行保密；中标人应保证其公司人员对运维期间所接触的招标人各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露；严格遵守公安信息网络和图像专网的各项安全规定及要求，落实涉密责任，人员调整需报送招标人审核。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，招标人将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任；
    4、施工安全管理：施工人员必须具备现场施工安全及符合其它施工资质条件。设备安装调试、维护期间各类安全保障工作均由成交供应商负责，成交供应商做好施工过程中的各项安全防护工作,承担现场施工过程中发生安全事故的全部经济损失和责任。在项目实施前，成交供应商应制定专门的施工安全管理方案。

	28
	★相关要求：★本项目建设、运维为招标人的重点内容，在项目实施过程中，如出现以下情形时，招标人有权追究违约责任：
    1）前端点位长时间、多次不满足调试、在线率、建模率、人车同拍关联率等要求；
    2）前端数据上传本地平台及上级平台单位多次出现故障；
    3）经双方协定的期限内无法完成招标人的定制要求；
    4）违背承诺书内容，且拒不改正；
    5）未在合同规定时间内完成安装调试部署或无法通过验收等；
    6）其他影响前端点位考核、系统正常运行等情形。

	29
	信创要求：★本项目平台开发部署及应用需满足信创产品要求，包含但不限于提供信创操作系统、中间件、浏览器、数据库等（招标人提供的除外）。（提供承诺函并加盖投标人公章）

	30
	信创要求：★根据经济性建设需要，整体项目要充分利用现有的软硬件环境和应用建设成果，避免重复建设和资源浪费，投标人需要在原有系统上完成升级开发或免费实现原有系统全部功能。（提供承诺函并加盖投标人公章）


6.包装要求： 

6.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

6.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.绿色数据中心

8.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

9.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

10.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

五、付款方式
1、签订合同后，预付合同价的20%；
2、项目通过招标人组织的初验后，付合同价的20%；
3、项目通过招标人组织的终验后，付合同价的20%；

4、项目终验正常运行一年后，付合同价的20%；
5、项目通过审计后支付剩余款。
六、履约保证金：

1.本项目免收履约保证金。

七、合同条款（详见附件）

第四章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

采购包一：
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	技术指标
	20
	   完全响应采购需求中所列全部技术性能指标的，得满分20分。其中标★技术指标项为重要技术指标，属实质性要求，不接受负偏离；对标注▲的设备性能技术参数，每有1项负偏离扣1分，扣完为止。

	2
	企业资质
	8
	   1、投标人ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证，有1项得1分，本项最高得2分，不提供不得分（提供复印件并盖投标人公章）；
   2、投标人具备信息系统业务安全服务资质证书CCIA一级认证的，得2分（提供复印件并盖投标人公章）；
   3、投标人具备CCRC信息安全服务资质（认证范围包含软件开发、安全集成、安全应急）一级认证的得2分。（提供复印件并盖投标人公章）；
   4、投标人具备信息安全服务资质认证（信息系统安全运维服务）得2分，不提供不得分（提供复印件并盖投标人公章）；                                                                                                                                                                                                                                                 

	3
	业绩
	3
	   投标人具有类似项目案例的业绩，其中每个得1.5分，本项最高得3分。需提供合同和验收报告（提供复印件并加盖投标人公章）。（若合同中没有清单的，须提供合同采购方确认的产品清单等证明资料，并加盖投标人公章）。

	4
	人员配备
	10
	    1、项目负责人1人（4分）:   
    项目负责人具有一级建造师（通信与广电工程或机电工程）、安全员B证、ITSS创新服务工程师、高级售后服务管理师，有1个得1分，不重复得分，本项最高得4分；
    2、技术负责人 1人（4分）：
    技术负责人具有高级系统集成项目管理工程师、高级软件技术开发工程师、高级网络工程师、CISAW信息安全保障人员认证证书，有1个得1分，不重复得分，本项最高得4分；
    3、项目组成员不少于4人（2分）：     
    软件设计师1名、具有网络与信息安全应急人员认证(CCSRP)证书1名、数据库管理工程师1名、系统分析师1名。人员证书不重复计分，每类人员得0.5分，共2分。
 注：以上人员不可重复计算，投标人须保证以上人员为本单位的正式职工，并提供相关有效期内的职称证书（人社部门颁发）、资格证书以及为其缴纳的社保证明材料。（以上内容均需提供证明材料复印件并加盖公章）

	5
	节能环保
	2
	    1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
    2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

	6
	总体施工方案
	5
	   根据投标人对项目的理解编制项目总体施工方案，内容包括但不限于①项目组织管理、②项目进度计划、③项目实施内容、④项目进度控制方案和⑤措施等描述。方案进度计划细化至月、周、日，措施责任到人。 
    上述内容完整且完全响应招标人需求的，得5分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	7
	AI大模型应用平台实施方案
	8
	    提供各个系统模块全面、准确的技术方案和功能描述，包括功能的完整性、准确性，以及系统截图等；实施方案包含但不限于①多模态大模型算法建设、②多模态大模型基础应用、③多模态大模型场景应用、④服务期内其他模型开发。
    上述内容完整且完全响应招标人需求的，得8分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	8
	任务管家实施方案
	8
	    提供任务管家各个系统模块全面、准确的技术方案和功能描述，包括功能的完整性、准确性，以及系统截图等；方案包含但不限于①系统架构、②配置类功能、③PC端功能、④手机端功能等各项功能设计。
    上述内容完整且完全响应招标人需求的，得8分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	9
	对接方案
	4
	       1.    与海安市公安局现有平台对接部署实施方案，包括但不限于：①功能对接、②网络拓扑、③施工部署、④安全管理等。
       2.围绕“视综一体化”总体要求，与南通市级、省级系统，包括但不限于：①功能对接、②网络拓扑、③施工部署、④数据监测等。
      上述内容完整且完全响应招标人需求的，得4分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣0.5分，扣完为止；不提供方案不得分。
      注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	10
	运维服务、培训
	2
	    投标人提供各设备厂商针对业主方相关人员的理论及业务操作培训方案（含原厂商培训等），包括但不限于培训内容、培训计划、培训流程、培训方法等。上述内容完整且完全响应招标人需求的，得2分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣0.5分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形


2、采购包二：

	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	技术指标
	20
	   完全响应采购需求中所列全部技术性能指标的，得满分20分。其中标★技术指标项为重要技术指标，属实质性要求，不接受负偏离；对标注▲的设备性能技术参数，每有1项负偏离扣1分，扣完为止。

	2
	企业资质
	14
	     1、投标人具备国家认可的有效期内的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类、风险评估类、数据安全类）有一个得2分，本项最高得6分，不提供不得分(提供复印件并盖投标人公章);
    2、投标人具备国家认可的有效期内的CCRC信息安全服务资质(认证范围包含信息系统灾难备份与恢复服务、网络安全审计)三级及以上证书得2分，本项最高得4分，不提供不得分(提供复印件并盖投标人公章);
    3、投标人具备国家认可的有效期内的信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（智能运维、数据中心）有一个得2分，本项最高得4分，不提供不得分(提供复印件并盖投标人公章);

	3
	业绩
	2
	   投标人具有类似项目案例的业绩，其中每个得1分，本项最高得2分。需提供合同和验收报告（提供复印件并加盖投标人公章）。
（若合同中没有清单的，须提供合同招标人盖章确认的证明资料，并加盖投标人公章）。

	4
	人员配备
	12
	   1、项目负责人（一名）（5分）
项目负责人具有高级系统集成项目管理工程师、ITSS信息技术应用创新服务工程师、ITSS IT 服务工程师、通信专业技术人员职业资格、网络工程师，有1个得1分，最高得5分，不提供不得分。
   2、技术负责人（1人）（4分）：
   技术负责人具有高级工程师(电子信息)、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、一级建造师（通信与广电工程），有1个得1分，最高得4分。不提供或不符合不得分。
   3、安全负责人（1人）（3分）：
   安全负责人具有高级安防系统集成项目经理、高级工程师、CISP-CISE注册信息安全专业人员(注册信息安全工程师)证书的，有1个得1分，最高得3分。不提供或不符合不得分。
   注：以上人员不可重复计算，投标人须保证上述人员为本单位正式职工，响应时需提供以下材料扫描件并加盖公章：①以上人员有效期内的有关证书；②以上人员在响应供应商公司注册所在地社保部门出具的社保缴纳证明或有效期内的劳动合同。材料不全或无效的对应证书不得分。

	5
	所投AI计算节点芯片厂家能力
	3
	   1、AI训练框架需适配支持主流框架进行模型训练，提供公开官方证明材料并加盖投标人公章
   2、AI推理框架需支持主流框架进行模型推理，提供公开官方证明材料并加盖投标人公章
   3、开源编程语言需支持主流编程语言进行模型算子开发，提供公开官方证明材料并加盖投标人公章
有1项得1分，本项最高得3分。（提供有效证明材料复印件并加盖单位公章。）

	6
	节能环保
	2
	    1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
    2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

	7
	总体施工方案
	4
	    根据投标人提供的总体施工方案进行评审，评审内容包括：①项目组织管理；②项目进度计划；③项目实施内容；④项目进度控制方案和措施。
   上述内容完整且完全响应采购人需求的，得4分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
   注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	8
	算力设施实施方案
	4
	    根据投标人提供的总算力设施实施方案进行评审，评审内容包括：①AI计算节点部署及实施；②模型部署调优；③运维保障；④算力调度。
    上述内容完整且完全响应采购人需求的，得4分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	9
	治安要素升级实施方案
	4
	    根据投标人提供的治安要素升级实施方案进行评审，评审内容包括：①组网方案；②新建点位建设；③视频图像存储调试安装；④资产建档。
    上述内容完整且完全响应采购人需求的，得4分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	10
	大模型安全防护实施方案
	4
	    根据投标人提供的大模型安全防护实施方案进行评审，评审内容包括：①AI安全评估；②大模型安全护栏；③平台运营功能；④实施路径与服务输出。
   上述内容完整且完全响应采购人需求的，得4分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	11
	运维服务与培训方案
	1
	   投标人提供各设备厂商针对业主方相关人员的理论及业务操作培训方案（含原厂商培训等），包括但不限于培训内容、培训计划等。上述内容完整且完全响应招标人需求的，得1分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣0.5分，扣完为止；不提供方案不得分。
   注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。


3、采购包三：

	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	建设方案
	10
	   根据供应商提供的总体建设方案进行评审，评审内容包括：①项目需求分析②项目建设目标③项目建设原则④建设内容概述⑤详细建设模块。
   上述内容完整且完全响应招标人需求的，得10分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形

	2
	系统设计
	6
	   根据供应商提供的系统设计方案进行评审，评审内容包括：①系统架构②网络架构③业务流程
   上述内容完整且完全响应招标人需求的，得6分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣2分，扣完为止；不提供方案不得分。
   注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	3
	实施方案
	5
	    根据供应商提供的项目实施方案进行评审，评审内容包括：①进度计划②人员配置③项目管理④质量保证⑤项目验收
   上述内容完整且完全响应招标人需求的，得5分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
   注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	4
	培训方案
	5
	    根据供应商提供的项目培训方案进行评审，评审内容包括：①培训计划②培训时间③授课人员④培训内容⑤培训保障
   上述内容完整且完全响应招标人需求的，得5分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
   注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	5
	售后服务方案
	5
	    根据供应商提供的售后服务方案进行评审，评审内容包括：①售后服务体系②售后服务内容③运行维护方案④技术支持方案⑤应急响应方案
   上述内容完整且完全响应招标人需求的，得5分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
   注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	6
	技术指标
	10
	   完全响应采购需求中所列全部技术性能指标的，得满分10分。其中标★技术指标项为重要技术指标，属实质性要求，不接受负偏离；对标注▲的设备性能技术参数，每有1项负偏离扣1分，扣完为止。

	7
	企业资信及认证
	10
	    1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全体系认证证书、每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。注：提供以上证书扫描件并加盖公章，不按要求提供的不得分。
    2、投标人具有有效期内的CCRC信息安全服务资质（软件安全开发服务资质）证书一级的得2分；没有不得分。注：提供以上证书扫描件并加盖公章，不按要求提供的不得分。
    3、投标人具有有效期内的LS国产化信息系统集成和服务能力等级证书评估等级LS4级的得3分，没有的不得分。注：提供以上证书扫描件并加盖公章，不按要求提供的不得。
    4、投标人具有有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书CS4及以上的得3分，没有的不得分。注：提供以上证书扫描件并加盖公章，不按要求提供的不得分

	8
	软件产品成熟度
	5
	   为了降低项目技术风险，本项目需要采用成熟的软件产品进行系统实施，投标人具有国家版权局登记的相关软件（功能和性能类似于情指行一体化、智能指挥调度、智慧云指、警情分析、警情质量核查等）的著作权证书的，每提供一类证书得1分，本项最多得5分，没有的不得分。
    注:1、投标文件中提供有效期内的软件著作权登记证书电子件，未提供不得分；2、同一类型的不重复计分。投标文件提供相关证书扫描件或电子件并加盖投标人公章，未提供不得分

	9
	类似案例
	3
	    投标人具有类似项目案例（情指行平台类似项目）的业绩，其中每个得1.5分，本项最高得3分。需提供合同和验收报告（提供复印件并加盖投标人公章）。
   （若合同中没有清单的，须提供合同招标人盖章确认的证明资料，并加盖投标人公章）

	10
	项目团队
	9
	   1、提供1名项目负责人：必须同时具有高级信息系统项目管理师、高级系统架构设计师、高级系统分析师证书、高级网络规划设计师的得4分，否则不得分，本项最高得分4分。
   2、除项目负责人外，项目组成员具有信创集成项目管理师、信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、信息安全工程师，每提供一个得1分，本项最高得分5分；
    提供人员证书扫描件及投标单（不含投标当月）任意一个月为上述人员缴纳的社保证明并加盖公章，不提供人员证书及社保的不得分。
    注：一人多证不重复计分，一证多人不重复计分。提供人员证书扫描件及投标单位（不含投标当月）任意一个月为上述人员缴纳的社保证明并加盖公章，不提供人员证书及社保的不得分。

	11
	节能环保
	2
	    1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
    2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。


4、采购包四：

	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	技术指标
	20
	  完全响应采购需求中所列全部技术性能指标的，得满分20分。其中标★技术指标项为重要技术指标，属实质性要求，不接受负偏离；对标注▲的设备性能技术参数，每有1项负偏离扣1分，扣完为止。

	2
	企业资质
	10
	   1、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，有1项得1分，本项最高得2分，不提供不得分（提供复印件并盖投标人公章）；                                                                                                                                                                                                                                                   
   2、投标人具有国产化信息系统集成和服务能力服务认证证书LS4级及以上的得3分。（提供复印件并盖投标人公章）；
   3、投标人具有信息安全风险评估服务资质认证证书、信息系统安全集成服务资质认证证书、软件安全开发服务资质认证证书、信息系统安全运维服务资质认证证书、信息系统灾难备份与恢复服务资质认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得5分，没有不得分。（提供复印件并盖投标人公章）

	3
	业绩
	4
	    投标人具有类似项目案例（包含不限于智能化系统、雪亮工程建设或维护等类似案例的业绩）的业绩，其中每个得2分，本项最高得4分。需提供合同和验收报告（提供复印件并加盖投标人公章）。
（若合同中没有清单的，须提供合同招标人盖章确认的证明资料，并加盖投标人公章）。

	4
	人员配备
	12
	    1、项目负责人1人（4分）:    
拟派项目负责人具有安全员B证、一级建造师（机电工程）证书、CISAW-CCRC信息安全保障人员认证证书（安全集成）、安防系统集成项目经理证书、高级工程师（信息与通信）职称证书、数据治理工程师证书的，每提供1个得1分，本项最高得4分。
   2、技术负责人1人（4分）：
   拟派技术负责人1人具有数据安全评估师（中级及以上）证书、CCSC网络安全能力认证证书、数据安全官认证证书、注册信息安全管理人员（CISP）证书的，每提供1个得1分，本项最高得4分。
   3、运维负责人1人（4分）：
拟派运维负责人1人具有高级工程师（互联网与信息系统-信息化）职称证书、CISAW-CCRC信息安全保障人员认证证书（安全运维）、信息系统业务安全服务工程师证书、IT运维工程师（高级）证书的，每提供1个得1分，本项最高得4分。
   注：以上人员不可重复计算，投标人须保证以上人员为本单位的正式职工，并提供相关有效期内的职称证书（人社部门颁发）、资格证书以及为其缴纳的社保证明材料。（以上内容均需提供证明材料复印件并加盖公章）

	5
	节能环保
	2
	    1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
    2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

	6
	总体施工方案
	9
	   根据投标人对项目的理解编制项目总体施工方案，内容包括但不限于：1.项目组织管理、2.项目实施内容、3.施工总体部署、4.项目进度计划、5.项目进度控制、6.项目施工工艺、7.安全文明施工、8.系统调试方案、9.人员与机具配置等描述。方案进度计划细化至月、周、日，措施责任到人，项目实施过程中涉及的执法办案中心智能化改造、刑侦反诈设备问题的解决方案具体、可操作，符合实际需求。
    上述内容完整且完全响应招标人需求的，得9分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	7
	雪亮工程运维服务方案
	6
	   服务方案有针对性、可行性、内容具体详实、系统逻辑清晰，内容包括但不限于：1.整体运维思路与服务体系、2.分级故障响应与应急处置、3.标准化巡检与常态化保养、4.平台机房与软硬件专项运维、5.服务与人员保障、6.安全保密与质量管控等。
    上述内容完整且完全响应招标人需求的，得6分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	8
	项目质量安全控制方案
	5
	    投标人对本项目的总体实施部署进行统筹规划，提供具体详细、科学合理的项目质量、安全保证标准和措施等，内容包括但不限于：1.质量目标与管控体系、2.全过程质量控制措施、3.质量通病预防及整改、4.安全生产管理体系、5.现场安全及风险防控等，对质量、安全控制方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等综合打分。
    上述内容完整且完全响应招标人需求的，得5分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	9
	运维服务、培训
	2
	    投标人提供各设备厂商针对业主方相关人员的理论及业务操作培训方案（含原厂商培训等），包括但不限于培训内容、培训计划、培训流程、培训方法等。
    上述内容完整且完全响应招标人需求的，得2分；每有一个得分点未响应、内容不完整或存在缺陷的扣0.5分，扣完为止；不提供方案不得分。
    注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形


（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标审查后，评标委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内（一般不少于30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

本项目为非专门面向中小微企业采购项目。
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）采购本国产品的支持政策

1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，相关相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
3.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会（评审小组）应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1并提供营业执照）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.投标函（格式见附件4）

5.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）

2.分项报价明细表（格式见附件8）

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

6.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）
附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件4

投标函
致：海安市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
附件8
分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否为主要标的）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为（供应商须填写具体比例）%。


分项报价明细表（服务类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


备注：

1.投标人必须详细、准确填写本报价表中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）等内容。

2.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”中“投标总报价”（或“投标优惠率”）数额一致。

3.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
附件9

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 

                                  企业名称（盖章）：
                                              日期：
附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                        供应商全称（盖章）：
              日  期：
附件11
监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。（如：（产品名称1））
附件13
联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期： 

附件14
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件15
办理政采贷和履约保函（保险）告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
1
４７

