沛县人民医院血透机、血滤机采购项目更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容
（一）原招标文件第六章《采购需求》中
四、配置及技术参数要求：
（一）血液透析设备(单泵)
 2.屏幕调节:显示屏旋转角度180，适配多角度操作和观察使用；
 3.显示器与报警灯一体，能实现360全方位声光报警，具有四种颜色报警指示灯，分级提示设备工作、异常、故障状态。
11.设备可存储10种透析液配方，满足不同品牌浓缩液配制需求。
13.▲多曲线自定义处方:支持个性化治疗参数设置，提供超滤曲线、钠离子曲线、碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线;每种曲线可存储30条。
21.▲治疗日志存储:具备完整透析日志存储功能，可随时调取历史治疗数据，设备可存储治疗记录2500条。
26.后备断电续航:配备大容量内置蓄电池，市电断电后可持续维持血液回路正常工作时长30分钟。
（二）血液透析滤过设备(双泵)
1.显示屏配置:15英寸全触摸屏，屏体耐腐蚀、易清洁，配备中文操作界面。
2.屏幕调节:显示屏旋转角度180，适配多角度操作和观察使用;
3.显示器与报警灯一体，能实现360全方位声光报警，具有四种颜色报警指示灯，分级提示设备工作、异常、故障状态。
13.设备可存储10种透析液配方，满足不同品牌浓缩液配制需求。
15.▲多曲线自定义处方:支持个性化治疗参数设置，提供超滤曲线、钠离子曲线、碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线;每种曲线可存储30条。
29.后备断电续航:配备大容量内置蓄电池，市电断电后可持续维持血液回路正常工作时长30分钟。
现更正为：
四、配置及技术参数要求：
（一）血液透析设备(单泵)
2.屏幕调节:显示屏旋转角度≥180°，适配多角度操作和观察使用；
3.显示器与报警灯一体，能实现360°全方位声光报警，具有四种颜色报警指示灯，分级提示设备工作、异常、故障状态。
11.设备可存储≥10种透析液配方，满足不同品牌浓缩液配制需求。
13.▲多曲线自定义处方:支持个性化治疗参数设置，提供超滤曲线、钠离子曲线、碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线;每种曲线可存储≥30条。
21.▲治疗日志存储:具备完整透析日志存储功能，可随时调取历史治疗数据，设备可存储治疗记录≥500条。
26.后备断电续航:配备大容量内置蓄电池，市电断电后可持续维持血液回路正常工作时长≥30分钟。
（二）血液透析滤过设备(双泵)
1.显示屏配置:≥15英寸全触摸屏，屏体耐腐蚀、易清洁，配备中文操作界面。
2.屏幕调节:显示屏旋转角度≥180°，适配多角度操作和观察使用;
3.显示器与报警灯一体，能实现360°全方位声光报警，具有四种颜色报警指示灯，分级提示设备工作、异常、故障状态。
13.设备可存储≥10种透析液配方，满足不同品牌浓缩液配制需求。
15.▲多曲线自定义处方:支持个性化治疗参数设置，提供超滤曲线、钠离子曲线、碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线;每种曲线可存储≥30条。
29.后备断电续航:配备大容量内置蓄电池，市电断电后可持续维持血液回路正常工作时长≥30分钟。

（二）原招标文件中相关的时间更正为：
投标截止时间：2026年 9月 30日北京时间09:30。
[bookmark: _GoBack]开标时间：2026年9月30日北京时间09:30。
投标文件提交与接收时间：2026年9月30日北京时间09:30前。

二、其它内容不变，本项目招标文件内容以本次更正后版本为准。

徐州国信招标有限公司
2026年9月16日
