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[bookmark: _Toc6031]

第一章  投标邀请

[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621]受南京市六合区人民政府横梁街道办事处（采购单位）委托，南京龙成工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）就2025年横梁园区“稻香工坊”稻米加工中心建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320116-NJLC-G2026-0001
2.项目名称：2025年横梁园区“稻香工坊”稻米加工中心建设项目
3.预算金额：273万元
4.最高限价：239.9869万元
5.采购需求（简介）：主要建设内容为1条稻米加工生产线采购及安装；配套基建及配电设施工程。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成所有设备供货、安装、调试、深化设计、培训并通过验收。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.供应商信用承诺函（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，响应文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月13日09时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市六合区人民政府横梁街道办事处
地  址：南京市六合区横梁街道滕营路1号
联系人：陈主任
联系电话：18913032090
2.采购代理机构
名  称：南京龙成工程咨询有限公司
地　址：南京市六合区竹镇镇竹丰路5号
联系人：袁工
联系电话：15952090975

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc23460][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标代理费、工程量清单及招标控制价编制费由采购人支付。招标代理服务费以中标价为基础，参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）57%计算；工程量清单及招标控制价编制费用以招标控制价为基础，参照《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服[2014]383号）57%计算。评审费由采购人根据实际评审时长，按实支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216]7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 代理机构有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360]10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送代理机构。
    投标人对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市六合区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


[bookmark: _Toc16430]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京龙成工程咨询有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
（1）预付款：设备到场采购人按照验收标准对设备进行初验，合格后采购人支付合同总价的 10% 作为预付款。
（2）验收款：项目全部完工并按验收标准最终通过验收后，支付至合同价款的90%。 
（3）质量保证金：剩余10%作为质量保证金，质保期满且无未解决质量问题后，无息全额支付。
（4）验收不合格的，供应商须在 15 个日历日内完成整改；二次验收仍不合格的，采购人有权解除合同，要求供应商全额退还已收款项，并追究相应违约责任。 
（5）满足支付条件且供应商提交合规发票后，采购人在 30个工作日内完成款项支付。
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  5 %。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
[bookmark: _Toc32354]
第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
2025年横梁园区“稻香工坊”稻米加工中心建设项目位于横梁街道石庙社区，主要建设内容为1条稻米加工生产线采购及安装；配套基建及配电设施工程。
（二）项目建设遵循标准
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
（三）建设地点：六合区横梁街道石庙社区



（四）实施内容
1、设备采购及安装。稻谷清理设备、稻米加工生产线、大米包装设备、搬运设备、除尘风网设备、电路控制系统，以及工作平台和检修平台等。
2、配套基建工程。稻米加工车间、包装车间、稻谷通风储存仓等配套基建工程。
3、配电设施工程。200千瓦变压器及配套设施设备等工程。


三、项目清单
	序号
	材料名称
	 规格
	单位
	数量
	备注

	一
	稻谷清理设备
	
	
	
	主要产品

	1
	斗式提升机
	1、H≥7M，高脚带泻爆口 2、产量：3-4t/h 3、动力：≥1.1kw 4、线速度：2-2.6m/s，5、材质：铁，6、表面做喷涂防锈处理
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	2
	清理筛
	1、▲产量：5-6t/h 2、动力：≥2*0.25kw 3、▲吸风量：≥65m3/min 4、风压：≥900Pa 5、振幅：3-5mm
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	3
	斗式提升机
	1、H≥6m 2、产量：3-4t/h 3、动力：≥1.1kw 4、线速度：2-2.6m/s
	台
	3
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	4
	下粮坑及斗
	下粮地坑尺寸：深≥2m*2m*2m，做硬化和防水处理，混泥土要求抗渗混凝土，地板和侧壁≥100mm，含钢格栅/下料坑插板
	套
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	5
	去石机
	1、▲产量：稻谷3.5-5.5t/h 2、▲主轴转速：485±15rpm 3、筛面倾角：10-14° 4、筛面宽：≥800mm 5、吸风量：3000-3800m3/h
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	6
	小计
	[1:5]
	
	
	

	二
	稻米加工生产线
	
	
	
	核心产品

	1
	磁选器
	1、镜面304不锈钢2.0mm，磁场强度大于等于2000GS，除磁效果大于等于99%
	只
	4
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	2
	气压自动胶辊砻谷机
	1、▲气动 2、▲产量：2-3t/h 3、▲胶辊尺寸：≥Φ255*254 4、配套风量：0-2500m3/h 5、▲配套动力：≥5.5kw
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	3
	谷糙分离筛
	1、产量：2.5-3t/h 2、动力：≥1.1kw3、分离板层数：≥6层 4、分离板安装倾角：横向：6-6.5°纵向：14-18°
 5、主轴转速：≥258rpm
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	4
	碾米机
	1、▲强拉风砂辊米机 2、产量：1.5-2t/h 3、▲配套动力：15-22kw 4、主轴转速：≈1400rpm 5、砂辊尺寸：≥Φ150*400mm 6、风机转速：≈3300rpm 7、风机电机功率：≥1.1kw 8、风量：≥1200m3/h
	台
	3
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	5
	10T稻谷存储仓
	1、▲容量≥10T 2、仓高：≥5m 3、长×宽度：≥2.×2.m 4、立柱：方管 ≥100×100mm×4mm 5、下椎体：碳钢板 厚度≥4mm 6、仓板：碳钢板 厚度≥2mm
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	6
	超低速提升机
	1、H=6M，高脚带泻爆口 2、产量：3-4t/h 3、动力：≥0.75kw 4、线速度：≥0.6m/s
	台
	12
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	7
	白米分级筛
	1、进机流量：1.0-1.25t/h 2、筛面层数：≥3层 3、偏心距：≥40mm 4、转速：150± 15 5、筛面倾角：≥1.2°
	台
	2
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	8
	大米抛光机
	1、▲产量：1.5-2t/h 2、▲配套动力：≥22kw 3、主轴转速：≈750rpm 4、风压：≥2500Pa 5、抛光辊尺寸：：Φ150*900mm
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	9
	大米色选机
	1、结构型式：溜板 2、溜板型式：槽式 3、▲溜板规格：≥1030*330mm 4、▲总执行单元数：≥160 5、镜头型式：可见光 6、▲传感器型式：彩色线阵CCD
	台
	2
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	10
	成品仓
	1、容量：2-3T 2、仓高：≥2m 3、长×宽度：≥1×1.m 4、下椎体：碳钢板 厚度≥2mm 5、仓板：碳钢板 厚度≥1.5mm
	套
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	11
	小计
	[1:10]
	
	
	

	三
	大米包装设备
	
	
	
	主要产品

	1
	脉冲除尘器
	1.滤袋数量:104 2.过滤面积:94m 3.滤袋长度:2400mm 4.过滤风量:16920-22560m/h 5.设备重量:2400kg 6.耗气量:0.5m'/min7.除尘效率:>99%
	台
	4
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	2
	电子定量秤
	1、▲带喷码,双线 2、▲称重范围：5-50kg 3、包装速度：≥300包/小时 4、准确度等级：x（0.2） 5、分度值：≥10g
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	3
	两面六面真空一体机
	1、▲单工位 2、▲称重范围：两面：1-5kg六面：0.5-5kg
3、包装速度：两面：≥220包/小时 六面：≥260包/小时 4、▲准确度等级：x（0.2） 5、分度值：≥5g，6、外形尺寸（mm）：≥1500x1300x2200
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	4
	柜式空调
	1、匹数：≥3匹，2、内机噪音≤50，外机噪音≤60 
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	5
	小计
	[1:4]
	
	
	

	四
	除尘风网设备
	
	
	
	

	1
	离心通风机
	1、流量：7728-15455m3/h 2、风压：3178-2019 Pa 3、▲功率：≥15kw 4、风机转速：≥2900p/min
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	2
	防堵关风机
	1、容积：≥9L 2、采用叶轮关风器，摆线减速器直联传动。防堵功能，满足卸料
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	3
	铁皮下旋刹克龙配套
	1、尺寸：碳钢板 2、厚度：≥1.5mm 3、满足杂质沉降为基础要求
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	4
	沙克龙支架
	1、材质：碳钢 2、高度≥1m 3、角钢支架40*40*4
	只
	2
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	5
	风网管道
	1、材质：铁或不锈钢 2、圆管便面做防锈处理 3、圆管直径≥Φ200mm
	套
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	6
	离心通风机
	1、流量：1012-7419m3/h 2、风压：2014-1320 Pa 3、▲功率：≥5.5kw 4、风机转速：≥2900p/min
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	7
	防堵关风机
	1、容积≥12L 2、采用叶轮关风器，摆线减速器直联传动。 3、防堵功能，满足卸料
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	8
	玻璃下旋刹克龙
	1、材质：碳钢板 2、厚度：≥1.5mm 3、内贴≥5mm玻璃 4、满足杂质沉降为基础要求
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	9
	沙克龙支架
	1、材质：碳钢 2、高度：≥1.2m 3、角钢支架40*40*4
	只
	2
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	10
	砻谷风网管道
	1、材质：碳钢 2、表面喷塑处理，材料剪切平整 3、直径：≥Φ200mm*1mm 4、长度：≥5m
	套
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	11
	离心通风机
	1、流量：2981-6356m3/h 2、风压：3960-5420Pa 3、▲功率：≥15kw 4、风机转速：≥2900p/min
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	12
	防堵关风机
	1、容积：≥9L 2、采用叶轮关风器，摆线减速器直联传动。防堵功能，满足卸料
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	13
	铁皮下旋刹克龙
	1、碳钢板 2、厚度：≥1.5mm 3、满足杂质沉降为基础要求
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	14
	沙克龙支架
	1、材质：碳钢 2、高度≥1m 3、角钢支架40*40*4
	只
	2
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	15
	风网管道
	1、材质：碳钢 2、表面喷塑处理，材料剪切平整 3、直径：≥Φ100mm*1mm 4、长度：≥10m
	套
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	16
	离心通风机
	1、流量：2269-2817m3/h 2、风压：4040-4450 Pa 3、▲功率：≥5.5kw 4、风机转速：≥2900p/min 5、配备支架
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	17
	风网管道
	1、材质：碳钢 2、表面喷塑处理，材料剪切平整 3、直径：≥Φ100mm*1mm 4、长度：≥5m
	套
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	18
	铁皮下旋刹克龙
	1、材质：碳钢 2、厚度：≥1.5mm 3、满足杂质沉降为基础要求
	只
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	19
	小计
	[1:18]
	
	
	

	五
	工作平台及检修平台
	
	
	
	

	1
	提升机检修平台
	1、框架：≥40*80mm热镀锌方管，表面喷防腐漆   2、平台面≥2.5mm厚度花纹板8张  3、高度≥4.5m，宽≥2.5m 4、长≥24m
	m
	16
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	2
	主平台
	1、H≥2m 2、平台表面:花纹板厚度：≥2.5mm 3、平台立柱：≥100*100mm   4、宽≥4m 
	m
	22
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	3
	主平台不锈钢栏杆
	1、不锈钢 2、不锈钢厚度：≥1mm  3、扶手高度：≥1.2m   
	m
	100
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	4
	检修平台栏杆
	1、材质：热镀锌方管，表面喷防腐漆 2、30*30mm方管  3、高度：≥1米 4、表面防锈处理 
	m
	50
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	5
	平台楼梯
	1、C型钢框架 2、楼梯踏板：花纹板  3、厚度：≥2.5mm   4、宽≥50cm
	m
	6
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	6
	小计
	[1:5]
	
	
	

	六
	搬运设备
	
	
	
	

	1
	叉车
	1、★动力方式：电动 2、▲额定起重重量：3000kg 3、▲自重：≥3500kg 4、起升高度：≥2.6m
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	2
	装载机
	1、★额定功率：≥35kw 2、▲斗容量：≥500kg
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	3
	小计
	[1:2]
	
	
	

	七
	配套基建工程
	
	
	
	

	1
	屋面彩钢瓦检修、接缝漏水治理
	1、屋面彩钢瓦检修、接缝漏水治理（核心防漏水）
1）全面清理屋面灰尘、青苔、老化胶条；
2）所有瓦面搭接缝、屋脊缝、板材交接缝粘贴加厚丁基防水胶带；
3）所有螺丝孔更换新防水垫片、打胶密封；
4）重点渗水位置涂刷两遍屋面高弹防水涂料；
5）屋面整体查漏加固，杜绝阴雨渗水。
	m2
	310
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	2
	厂房墙面粉刷翻新
	2、厂房墙面粉刷翻新（4m檐口高墙）
施工内容：铲除原有空鼓、起皮、粉化旧墙面，基层修复、挂网防裂、批腻子、打磨、防霉乳胶漆两遍成型。
1）人工彻底铲除空鼓、脱落、起皮旧涂层；
2）全屋墙面滚涂界面剂固化基层；
3）开裂、修补位置满挂网格布防裂；
4）整体批刮耐水腻子两遍，精细打磨平整；
5）涂刷抗碱底漆一遍、防霉面漆两遍，色泽均匀无花痕。
工程量：墙面展开面积约480㎡（周长×4m高，扣除门窗）6）含脚手架等措施费用
	m2
	480
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	3
	厂房平整防尘吊顶
	3、全屋吊顶工程（厂房平整防尘吊顶）
施工内容：厂房整体轻钢龙骨+75mm手工硫氧镁洁净板（1. 结构：手工夹芯板，四周镀锌冷弯钢框加固；芯材硫氧镁，容重≥220kg/m³，无返卤，A 级不燃，提供防火检测报告。2.面层：镀铝锌基板，氟碳 PVDF 抗菌涂层，基0.5mm，哑光白色。3. 背板：镀铝锌彩钢板 0.45mm。4. 板厚75mm）平整美观、防尘、防潮、便于清洁、适配厂房生产环境。
1）顶面弹线定位，吊杆固定、防锈处理；
2）主副龙骨安装调平，骨架牢固、无松动；
3）整块面板拼装，缝隙严密、平整顺直；
4）边角收边、打胶密封，整体防尘整洁。
5）含脚手架等措施费用
	m2
	310
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	4
	卷帘门拆除、安装
	4、拆除旧门、门洞修整、安装全新3m×3m工业卷帘门2扇、电机功率0.75KW、导轨、限位、遥控调试。
	扇
	2
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	5
	落水管疏通维修
	5、对厂房原有老化、松动、破损、堵塞的落水管、落水口、弯头进行全面检修，拆除破损管件、疏通管道、更换老化配件，保证屋面排水通畅、无积水、无渗水倒灌。（约30米）
1）拆除原有开裂、老化、变形、脱落的旧落水管及配件；
2）清理落水口、管道内部淤泥杂物，彻底疏通排水通道；
3）更换全新国标PVC落水管及配套管件，校正垂直度；
4）加装不锈钢固定卡扣，间距均匀、固定牢固，无松动晃动；
5）管口、搭接位置打胶密封，杜绝渗水、返水；
6）通水试验，确保排水顺畅、无积水、无渗漏。
5、整体垃圾清运、保洁收尾
施工垃圾全部清运出场，全屋清扫除尘，完工整洁交付。  含脚手架等措施费用
	m
	30
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	6
	环氧地坪（成品包装区）
	1、食品级环氧自流平地坪，厚度 2.0-2.5mm
材料：符合 GB4806.10-2016 食品接触用涂料标准
性能：表面光滑无缝、易清洁、耐油污、耐磨损
	m2
	300
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	7
	环氧地坪（生产加工区）
	1、防静电不发火环氧砂浆地坪，厚度 3.0mm
性能：防静电、不发火、抗冲击、耐重载  
	m2
	170
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	8
	室内支撑柱绝缘处理
	1、处理高度：从地面至 2.5m 高
2、材料：环氧树脂绝缘涂料，厚度≥0.5mm
3、施工工艺：柱面打磨清理→底漆 1 遍→绝缘面漆 2 遍
4、绝缘性能：表面绝缘电阻≥10^9Ω
5、附加要求：柱脚 10cm 高涂刷黄色警示漆，防止车辆碰撞
6、总高度：20m 
	m
	20
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	9
	消防设施
	1、干粉灭火器（4kg MF/ABC）：8 具（设备区 4 具，仓储区 4 具） 2、消防应急照明、疏散指示标志：6 套 3、烟感报警器：4 个 4、消防标识、防火警示：1 项
	项
	1
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	10
	室内水泥地坪
	1、水泥地坪，C25 混凝土
2、地坪厚度15cm 3、10cm碎石垫层 4、地面整平、压实
	m2
	300
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	11
	车间门口水泥道路
	1、C30混凝土 2、地坪厚度20cm 3、10cm碎石垫层 4、地面整平、压实
	m2
	100
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	12
	电动卷帘门
	1、主入口配备电动卷帘门，尺寸：4m×4m，电机功率0.75KW，导轨、限位、遥控调试
	樘
	1
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	13
	门窗
	1、通风窗户：4 樘（≥1.5m×1.8m 塑钢窗，防虫纱网）
	樘
	4
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	14
	灰房隔断
	1、根据设备需求新做灰房隔断，技术标准：
材料：A 级不燃岩棉彩钢板，厚度 50mm
彩钢板表面：镀锌钢板，厚度≥0.5mm
隔断高度：≥4m，面积≥25㎡
密封要求：所有板缝用防火密封胶密封，防止粉尘泄漏
	m2
	25
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	15
	小计
	[1:14]
	
	
	

	八
	配电设施工程
	
	
	
	

	1
	气动三通
	1、材质：不锈钢， 2、厚度：≥1.5mm 3、控制方式：气动控制
	只
	3
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	2
	电机
	1、功率：≥22kw-4 2、变频 3.IP54
	只
	3
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	3
	电柜
	1、根据所投标设备制定集中控制柜，带模拟屏， 柜体材质1.5mm冷轧钢板，内外环氧喷塑。2、包含但不限于大米生产线所有用电设备的控制需求，做到集中控制。4、功能要求：急停安全回路；故障报警；手/自动模式无扰切换；单台设备故障，自动联锁上游全部设备停机；所有电机配置单独回路、开关按钮、断路器+接触器+热过载继电器保护；大功率电机配置软起动/矢量变频器；
	套
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	4
	螺杆式空压机
	1、▲含干燥机，过滤器及储气罐 2、▲功率：≥22kw 3、排气量：2.9-3.8m3/min 4、压力：0.7-1.2MPa 5、转速：≥2940rpm 6、噪音：70±2dB
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	5
	动力柜
	1、柜体材质：冷轧钢板，板材厚度：
柜体框架≥1.5mm，门板≥1.2mm，安装背板≥2.0mm，表面处理：磷化除锈 + 静电环氧喷塑。2、核心原件（总进线开关，多功能电力测控表，保护器等）品牌采用一线主流；3、根据整体设备负荷要求，预留20%以上 2、成套采购 3、防雷接地、绝缘接地 4、200KV动力柜
	套
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	6
	配管
	1、CPVC电力管DN150*8mm  2、含土方开挖、回填夯实、弃置 3.C30混凝土包封
	m
	95
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	7
	配管
	1、镀锌钢管DN200  2、含土方开挖、回填夯实、弃置。刷防腐漆2遍
	m
	95
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	8
	电力电缆
	1、YJV22-3*240+2*120mm² 铜芯电缆  2、含配套电缆头
	m
	110
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	9
	干式变压器
	SCB13-200KVA10KV400V，额定容量：200kVA，三相交流 50Hz；高压侧额定电压：10kV，无励磁调压，调压档位：±2×2.5%；低压侧额定电压：0.4kV（线电压 400V）；联结组别：Dyn11；额定短路阻抗：4%；绝缘耐热等级：F 级绝缘；冷却方式：AN 自然空气冷却，标配风冷风机 AF，风机投入后可短时 120%~140% 过载运行，空载损耗：≤445W；额定负载损耗：≤2275W
空载电流：≤1.4%，含变压器罩
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	10
	高压进出线计量柜
	XGN15-12-10KV 包含配套基础及接地
	台
	2
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	11
	GGS型总柜800*2200*600
	框架断路器CM3-800/3P1000 EA35、刀开关HD13BX-600/31，配套互感器、按钮、多功能表、指示灯、铜排等元器件。  包含配套基础及接地
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	12
	GCS电容柜800*2200*600
	刀开关HD13BX-160A/31、配套互感器、按钮、多功能表、指示灯、铜排、智能电容等元器件。   包含配套基础及接地
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	13
	GCS出线柜800*2200*600
	刀开关HD13BX-400/31 玻板、塑壳断路器CDM1-315/3P，CDM1-250/3P、配套互感器、按钮、多功能表、指示灯、铜排、智能电容等元器件。  包含配套基础及接地
	台
	2
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	14
	高压电缆
	1、YJV22-10KV3*70mm2铜芯电缆  2、含配套电缆头
	米
	30
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	15
	槽钢
	宽120mm*高50mm*厚度5mm
	米
	45
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	16
	电缆沟盖板
	铸铁材质：长500mm*宽800mm*厚度50mm
	米
	12
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	17
	干式变压器软接
	长500mm*宽50mm*厚度5mm
	个
	4
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	18
	铜排接
	TMY-宽60mm*厚度6mm
	米
	16
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	19
	电缆沟开挖、回填、弃置
	1、砖砌电缆沟宽500mm*深700mm 2、C25混凝土垫层 3、混凝土标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 4、内外侧1：2.5水泥砂浆抹面 5、C30混凝土钢筋盖板 6、50*5角钢支架
	米
	80
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	20
	砖砌电缆井
	长1200mm*宽800mm*深700mm，内外侧抹防水砂浆，电力专用井盖
	座
	3
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	21
	配管
	1、镀锌钢管DN150  2、含土方开挖、回填夯实、弃置。刷防腐漆2遍
	米
	15
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	22
	电力电缆
	YJV22-3*150+2*70mm² 铜芯电缆 2、含配套电缆头
	m
	50
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	23
	送电协调、高压试验
	送电协调、高压试验、电缆试验、变压器试验、电容器试验，断路器试验，接地调试等
	项
	1
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	24
	道路破除、恢复
	1、涉及到电缆过路需破除的地方，混凝土路面约40米，经过70cm宽，1米深沟渠，原状恢复 2、含渣土清运。3、含切割、破碎、挖沟、混凝土恢复、垃圾外运4、现场路面均是混凝土路面，且存在高低差和水渠，下挖深度可能到达1.5m以上
	项
	1
	包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用

	25
	小计
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	九
	电路控制系统
	
	
	
	

	1
	照明配电箱
	1、配电箱400*500*200mm，IP30 2、成套采购安装（箱体+空开、布线、安装调试） 3、含端子接线、含接地
	台
	1
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	2
	工厂灯
	1、LED工矿灯150W 2、尺寸：Φ367*H173 3、材质：钣金/铝罩 4、色温：6500K 5、吊装
	套
	6
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	3
	工厂灯
	1、LED工矿灯80W 2、尺寸：Φ335*H150 3、材质：钣金/铝罩 4、色温：6500K 5、吊装
	套
	10
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	4
	五孔插座
	1、五孔插座 2、设备配套3、插座+底盒、接线安装
	个
	12
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	5
	桥架
	1、镀锌桥架200*100*1.2mm 2、含配套支架、支架刷油、接地
	m
	12
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	6
	桥架
	1、镀锌桥架150*100*1.0mm 2、含配套支架、支架刷油、接地
	m
	20
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	7
	桥架
	1、镀锌桥架100*50*1.0mm 2、含配套支架、支架刷油、接地
	m
	60
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	8
	配管
	刚性阻燃管PC20
	m
	120
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	9
	配线
	铜芯线BV-6mm2
	m
	150
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	10
	配线
	铜芯线BV-4mm2
	m
	180
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	11
	配线
	铜芯线BV-2.5mm2
	m
	300
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	12
	护套软电线
	软导线RVV-2*1.5mm2
	m
	30
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	13
	护套软电线
	软导线RVV-2*2.5mm2 
	m
	30
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	14
	护套软电线
	软导线RVV-3*1.5mm2 
	m
	420
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	15
	护套软电线
	软导线RVV-3*2.5mm2 
	m
	300
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	16
	护套软电线
	软导线RVV-3*4mm2 
	m
	30
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	17
	护套软电线
	软导线RVV-3*6mm2 
	m
	100
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	18
	护套软电线
	软导线RVV-3*10mm2 
	m
	50
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	19
	护套软电线
	软导线RVV-3*16mm2 
	m
	30
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	20
	护套软电线
	软导线RVV-4*2.5mm2 
	m
	30
	包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等全费用

	21
	小计
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	十
	
	含税全费用总价合计
	
	
	



备注：
1、设备全费用单价包含设备采购、运输、安装、调试、配套配件、后期培训、税金等所有费用。
2、配套基建全费用单价包含包含人工、机械、材料、管理费、利润、税金等所有费用。


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
[bookmark: OLE_LINK10]1.产品技术指标
一、稻谷清理设备
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	斗式提升机
	1、H≥7M，高脚带泻爆口 2、产量：3-4t/h 3、动力：≥1.1kw 4、线速度：2-2.6m/s，5、材质：铁，6、表面做喷涂防锈处理

	2
	清理筛
	1、▲产量：5-6t/h 2、动力：≥2*0.25kw 3、▲吸风量：≥65m3/min 4、风压：≥900Pa 5、振幅：3-5mm

	3
	斗式提升机
	1、H≥6m 2、产量：3-4t/h 3、动力：≥1.1kw 4、线速度：2-2.6m/s

	4
	下粮坑及斗
	下粮地坑尺寸：深≥2m*2m*2m，做硬化和防水处理，混泥土要求抗渗混凝土，地板和侧壁≥100mm，含钢格栅/下料坑插板

	5
	去石机
	1、▲产量：稻谷3.5-5.5t/h 2、▲主轴转速：485±15rpm 3、筛面倾角：10-14° 4、筛面宽：≥800mm 5、吸风量：3000-3800m3/h



二、稻米加工生产线
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	磁选器
	1、镜面304不锈钢2.0mm，磁场强度大于等于2000GS，除磁效果大于等于99%

	2
	气压自动胶辊砻谷机
	1、▲气动 2、▲产量：2-3t/h 3、▲胶辊尺寸：≥Φ255*254 4、配套风量：0-2500m3/h 5、▲配套动力：≥5.5kw

	3
	谷糙分离筛
	1、产量：2.5-3t/h 2、动力：≥1.1kw3、分离板层数：≥6层 4、分离板安装倾角：横向：6-6.5°纵向：14-18°
 5、主轴转速：≥258rpm

	4
	碾米机
	1、▲强拉风砂辊米机 2、产量：1.5-2t/h 3、▲配套动力：15-22kw 4、主轴转速：≈1400rpm 5、砂辊尺寸：≥Φ150*400mm 6、风机转速：≈3300rpm 7、风机电机功率：≥1.1kw 8、风量：≥1200m3/h

	5
	10T稻谷存储仓
	1、▲容量≥10T 2、仓高：≥5m 3、长×宽度：≥2.×2.m 4、立柱：方管 ≥100×100mm×4mm 5、下椎体：碳钢板 厚度≥4mm 6、仓板：碳钢板 厚度≥2mm

	6
	超低速提升机
	1、H=6M，高脚带泻爆口 2、产量：3-4t/h 3、动力：≥0.75kw 4、线速度：≥0.6m/s

	7
	白米分级筛
	1、进机流量：1.0-1.25t/h 2、筛面层数：≥3层 3、偏心距：≥40mm 4、转速：150± 15 5、筛面倾角：≥1.2°

	8
	大米抛光机
	1、▲产量：1.5-2t/h 2、▲配套动力：≥22kw 3、主轴转速：≈750rpm 4、风压：≥2500Pa 5、抛光辊尺寸：：Φ150*900mm

	9
	大米色选机
	1、结构型式：溜板 2、溜板型式：槽式 3、▲溜板规格：≥1030*330mm 4、▲总执行单元数：≥160 5、镜头型式：可见光 6、▲传感器型式：彩色线阵CCD

	10
	成品仓
	1、容量：2-3T 2、仓高：≥2m 3、长×宽度：≥1×1.m 4、下椎体：碳钢板 厚度≥2mm 5、仓板：碳钢板 厚度≥1.5mm





三、大米包装设备
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	脉冲除尘器
	1.滤袋数量:104 2.过滤面积:94m 3.滤袋长度:2400mm 4.过滤风量:16920-22560m/h 5.设备重量:2400kg 6.耗气量:0.5m'/min7.除尘效率:>99%

	2
	电子定量秤
	1、▲带喷码,双线 2、▲称重范围：5-50kg 3、包装速度：≥300包/小时 4、准确度等级：x（0.2） 5、分度值：≥10g

	3
	两面六面真空一体机
	1、▲单工位 2、▲称重范围：两面：1-5kg六面：0.5-5kg
3、包装速度：两面：≥220包/小时 六面：≥260包/小时 4、▲准确度等级：x（0.2） 5、分度值：≥5g，6、外形尺寸（mm）：≥1500x1300x2200

	4
	柜式空调
	1、匹数：≥3匹，2、内机噪音≤50，外机噪音≤60 



四、除尘风网设备
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	离心通风机
	1、流量：7728-15455m3/h 2、风压：3178-2019 Pa 3、▲功率：≥15kw 4、风机转速：≥2900p/min

	2
	防堵关风机
	1、容积：≥9L 2、采用叶轮关风器，摆线减速器直联传动。防堵功能，满足卸料

	3
	铁皮下旋刹克龙配套
	1、尺寸：碳钢板 2、厚度：≥1.5mm 3、满足杂质沉降为基础要求

	4
	沙克龙支架
	1、材质：碳钢 2、高度≥1m 3、角钢支架40*40*4

	5
	风网管道
	1、材质：铁或不锈钢 2、圆管便面做防锈处理 3、圆管直径≥Φ200mm

	6
	离心通风机
	1、流量：1012-7419m3/h 2、风压：2014-1320 Pa 3、▲功率：≥5.5kw 4、风机转速：≥2900p/min

	7
	防堵关风机
	1、容积≥12L 2、采用叶轮关风器，摆线减速器直联传动。 3、防堵功能，满足卸料

	8
	玻璃下旋刹克龙
	1、材质：碳钢板 2、厚度：≥1.5mm 3、内贴≥5mm玻璃 4、满足杂质沉降为基础要求

	9
	沙克龙支架
	1、材质：碳钢 2、高度：≥1.2m 3、角钢支架40*40*4

	10
	砻谷风网管道
	1、材质：碳钢 2、表面喷塑处理，材料剪切平整 3、直径：≥Φ200mm*1mm 4、长度：≥5m

	11
	离心通风机
	1、流量：2981-6356m3/h 2、风压：3960-5420Pa 3、▲功率：≥15kw 4、风机转速：≥2900p/min

	12
	防堵关风机
	1、容积：≥9L 2、采用叶轮关风器，摆线减速器直联传动。防堵功能，满足卸料

	13
	铁皮下旋刹克龙
	1、碳钢板 2、厚度：≥1.5mm 3、满足杂质沉降为基础要求

	14
	沙克龙支架
	1、材质：碳钢 2、高度≥1m 3、角钢支架40*40*4

	15
	风网管道
	1、材质：碳钢 2、表面喷塑处理，材料剪切平整 3、直径：≥Φ100mm*1mm 4、长度：≥10m

	16
	离心通风机
	1、流量：2269-2817m3/h 2、风压：4040-4450 Pa 3、▲功率：≥5.5kw 4、风机转速：≥2900p/min 5、配备支架

	17
	风网管道
	1、材质：碳钢 2、表面喷塑处理，材料剪切平整 3、直径：≥Φ100mm*1mm 4、长度：≥5m

	18
	铁皮下旋刹克龙
	1、材质：碳钢 2、厚度：≥1.5mm 3、满足杂质沉降为基础要求




五、工作平台及检修平台
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	提升机检修平台
	1、框架：≥40*80mm热镀锌方管，表面喷防腐漆   2、平台面≥2.5mm厚度花纹板8张  3、高度≥4.5m，宽≥2.5m 4、长≥24m

	2
	主平台
	1、H≥2m 2、平台表面:花纹板厚度：≥2.5mm 3、平台立柱：≥100*100mm   4、宽≥4m 

	3
	主平台不锈钢栏杆
	1、不锈钢 2、不锈钢厚度：≥1mm  3、扶手高度：≥1.2m   

	4
	检修平台栏杆
	1、材质：热镀锌方管，表面喷防腐漆 2、30*30mm方管  3、高度：≥1米 4、表面防锈处理 

	5
	平台楼梯
	1、C型钢框架 2、楼梯踏板：花纹板  3、厚度：≥2.5mm   4、宽≥50cm



六、搬运设备
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	叉车
	1、★动力方式：电动 2、▲额定起重重量：3000kg 3、▲自重：≥3500kg 4、起升高度：≥2.6m

	2
	装载机
	1、★额定功率：≥35kw 2、▲斗容量：≥500kg



七、配套基建工程
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	屋面彩钢瓦检修、接缝漏水治理
	1、屋面彩钢瓦检修、接缝漏水治理（核心防漏水）
1）全面清理屋面灰尘、青苔、老化胶条；
2）所有瓦面搭接缝、屋脊缝、板材交接缝粘贴加厚丁基防水胶带；
3）所有螺丝孔更换新防水垫片、打胶密封；
4）重点渗水位置涂刷两遍屋面高弹防水涂料；
5）屋面整体查漏加固，杜绝阴雨渗水。

	2
	厂房墙面粉刷翻新
	2、厂房墙面粉刷翻新（4m檐口高墙）
施工内容：铲除原有空鼓、起皮、粉化旧墙面，基层修复、挂网防裂、批腻子、打磨、防霉乳胶漆两遍成型。
1）人工彻底铲除空鼓、脱落、起皮旧涂层；
2）全屋墙面滚涂界面剂固化基层；
3）开裂、修补位置满挂网格布防裂；
4）整体批刮耐水腻子两遍，精细打磨平整；
5）涂刷抗碱底漆一遍、防霉面漆两遍，色泽均匀无花痕。
工程量：墙面展开面积约480㎡（周长×4m高，扣除门窗）6）含脚手架等措施费用

	3
	厂房平整防尘吊顶
	3、 全屋吊顶工程（厂房平整防尘吊顶）
施工内容：厂房整体轻钢龙骨+75mm手工硫氧镁洁净板（1. 结构：手工夹芯板，四周镀锌冷弯钢框加固；芯材硫氧镁，容重≥220kg/m³，无返卤，A 级不燃，提供防火检测报告。2.面层：镀铝锌基板，氟碳 PVDF 抗菌涂层，基0.5mm，哑光白色。3. 背板：镀铝锌彩钢板 0.45mm。4. 板厚75mm）平整美观、防尘、防潮、便于清洁、适配厂房生产环境。
1）顶面弹线定位，吊杆固定、防锈处理；
2）主副龙骨安装调平，骨架牢固、无松动；
3）整块面板拼装，缝隙严密、平整顺直；
4）边角收边、打胶密封，整体防尘整洁。
5）含脚手架等措施费用

	4
	卷帘门拆除、安装
	4、拆除旧门、门洞修整、安装全新3m×3m工业卷帘门2扇、电机功率0.75KW、导轨、限位、遥控调试。

	5
	落水管疏通维修
	5、对厂房原有老化、松动、破损、堵塞的落水管、落水口、弯头进行全面检修，拆除破损管件、疏通管道、更换老化配件，保证屋面排水通畅、无积水、无渗水倒灌。（约30米）
1）拆除原有开裂、老化、变形、脱落的旧落水管及配件；
2）清理落水口、管道内部淤泥杂物，彻底疏通排水通道；
3）更换全新国标PVC落水管及配套管件，校正垂直度；
4）加装不锈钢固定卡扣，间距均匀、固定牢固，无松动晃动；
5）管口、搭接位置打胶密封，杜绝渗水、返水；
6）通水试验，确保排水顺畅、无积水、无渗漏。
5、整体垃圾清运、保洁收尾
施工垃圾全部清运出场，全屋清扫除尘，完工整洁交付。  含脚手架等措施费用

	6
	环氧地坪（成品包装区）
	1、食品级环氧自流平地坪，厚度 2.0-2.5mm
材料：符合 GB4806.10-2016 食品接触用涂料标准
性能：表面光滑无缝、易清洁、耐油污、耐磨损

	7
	环氧地坪（生产加工区）
	1、防静电不发火环氧砂浆地坪，厚度 3.0mm
性能：防静电、不发火、抗冲击、耐重载  

	8
	室内支撑柱绝缘处理
	1、处理高度：从地面至 2.5m 高
2、材料：环氧树脂绝缘涂料，厚度≥0.5mm
3、施工工艺：柱面打磨清理→底漆 1 遍→绝缘面漆 2 遍
4、绝缘性能：表面绝缘电阻≥10^9Ω
5、附加要求：柱脚 10cm 高涂刷黄色警示漆，防止车辆碰撞
6、总高度：20m 

	9
	消防设施
	1、干粉灭火器（4kg MF/ABC）：8 具（设备区 4 具，仓储区 4 具） 2、消防应急照明、疏散指示标志：6 套 3、烟感报警器：4 个 4、消防标识、防火警示：1 项

	10
	室内水泥地坪
	1、水泥地坪，C25 混凝土
2、地坪厚度15cm 3、10cm碎石垫层 4、地面整平、压实

	11
	车间门口水泥道路
	1、C30混凝土 2、地坪厚度20cm 3、10cm碎石垫层 4、地面整平、压实

	12
	电动卷帘门
	1、主入口配备电动卷帘门，尺寸：4m×4m，电机功率0.75KW，导轨、限位、遥控调试

	13
	门窗
	1、通风窗户：4 樘（≥1.5m×1.8m 塑钢窗，防虫纱网）

	14
	灰房隔断
	1、根据设备需求新做灰房隔断，技术标准：
材料：A 级不燃岩棉彩钢板，厚度 50mm
彩钢板表面：镀锌钢板，厚度≥0.5mm
隔断高度：≥4m，面积≥25㎡
密封要求：所有板缝用防火密封胶密封，防止粉尘泄漏





八、配电设施工程
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	气动三通
	1、材质：不锈钢， 2、厚度：≥1.5mm 3、控制方式：气动控制

	2
	电机
	1、功率：≥22kw-4 2、变频 3.IP54

	3
	电柜
	1、根据所投标设备制定集中控制柜，带模拟屏， 柜体材质1.5mm冷轧钢板，内外环氧喷塑。2、包含但不限于大米生产线所有用电设备的控制需求，做到集中控制。4、功能要求：急停安全回路；故障报警；手/自动模式无扰切换；单台设备故障，自动联锁上游全部设备停机；所有电机配置单独回路、开关按钮、断路器+接触器+热过载继电器保护；大功率电机配置软起动/矢量变频器；

	4
	螺杆式空压机
	1、▲含干燥机，过滤器及储气罐 2、▲功率：≥22kw 3、排气量：2.9-3.8m3/min 4、压力：0.7-1.2MPa 5、转速：≥2940rpm 6、噪音：70±2dB

	5
	动力柜
	1、柜体材质：冷轧钢板，板材厚度：
柜体框架≥1.5mm，门板≥1.2mm，安装背板≥2.0mm，表面处理：磷化除锈 + 静电环氧喷塑。2、核心原件（总进线开关，多功能电力测控表，保护器等）品牌采用一线主流；3、根据整体设备负荷要求，预留20%以上 2、成套采购 3、防雷接地、绝缘接地 4、200KV动力柜

	6
	配管
	1、CPVC电力管DN150*8mm  2、含土方开挖、回填夯实、弃置 3.C30混凝土包封

	7
	配管
	1、镀锌钢管DN200  2、含土方开挖、回填夯实、弃置。刷防腐漆2遍

	8
	电力电缆
	1、YJV22-3*240+2*120mm² 铜芯电缆  2、含配套电缆头

	9
	干式变压器
	SCB13-200KVA10KV400V，额定容量：200kVA，三相交流 50Hz；高压侧额定电压：10kV，无励磁调压，调压档位：±2×2.5%；低压侧额定电压：0.4kV（线电压 400V）；联结组别：Dyn11；额定短路阻抗：4%；绝缘耐热等级：F 级绝缘；冷却方式：AN 自然空气冷却，标配风冷风机 AF，风机投入后可短时 120%~140% 过载运行，空载损耗：≤445W；额定负载损耗：≤2275W
空载电流：≤1.4%，含变压器罩

	10
	高压进出线计量柜
	XGN15-12-10KV 包含配套基础及接地

	11
	GGS型总柜800*2200*600
	框架断路器CM3-800/3P1000 EA35、刀开关HD13BX-600/31，配套互感器、按钮、多功能表、指示灯、铜排等元器件。  包含配套基础及接地

	12
	GCS电容柜800*2200*600
	刀开关HD13BX-160A/31、配套互感器、按钮、多功能表、指示灯、铜排、智能电容等元器件。   包含配套基础及接地

	13
	GCS出线柜800*2200*600
	刀开关HD13BX-400/31 玻板、塑壳断路器CDM1-315/3P，CDM1-250/3P、配套互感器、按钮、多功能表、指示灯、铜排、智能电容等元器件。  包含配套基础及接地

	14
	高压电缆
	1、YJV22-10KV3*70mm2铜芯电缆  2、含配套电缆头

	15
	槽钢
	宽120mm*高50mm*厚度5mm

	16
	电缆沟盖板
	铸铁材质：长500mm*宽800mm*厚度50mm

	17
	干式变压器软接
	长500mm*宽50mm*厚度5mm

	18
	铜排接
	TMY-宽60mm*厚度6mm

	19
	电缆沟开挖、回填、弃置
	1、砖砌电缆沟宽500mm*深700mm 2、C25混凝土垫层 3、混凝土标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 4、内外侧1：2.5水泥砂浆抹面 5、C30混凝土钢筋盖板 6、50*5角钢支架

	20
	砖砌电缆井
	长1200mm*宽800mm*深700mm，内外侧抹防水砂浆，电力专用井盖

	21
	配管
	1、镀锌钢管DN150  2、含土方开挖、回填夯实、弃置。刷防腐漆2遍

	22
	电力电缆
	YJV22-3*150+2*70mm² 铜芯电缆 2、含配套电缆头

	23
	送电协调、高压试验
	送电协调、高压试验、电缆试验、变压器试验、电容器试验，断路器试验，接地调试等

	24
	道路破除、恢复
	1、涉及到电缆过路需破除的地方，混凝土路面约40米，经过70cm宽，1米深沟渠，原状恢复 2、含渣土清运。3、含切割、破碎、挖沟、混凝土恢复、垃圾外运4、现场路面均是混凝土路面，且存在高低差和水渠，下挖深度可能到达1.5m以上



[bookmark: _Toc120614281]九、电路控制系统
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	照明配电箱
	1、配电箱400*500*200mm，IP30 2、成套采购安装（箱体+空开、布线、安装调试） 3、含端子接线、含接地

	2
	工厂灯
	1、LED工矿灯150W 2、尺寸：Φ367*H173 3、材质：钣金/铝罩 4、色温：6500K 5、吊装

	3
	工厂灯
	1、LED工矿灯80W 2、尺寸：Φ335*H150 3、材质：钣金/铝罩 4、色温：6500K 5、吊装

	4
	五孔插座
	1、五孔插座 2、设备配套3、插座+底盒、接线安装

	5
	桥架
	1、镀锌桥架200*100*1.2mm 2、含配套支架、支架刷油、接地

	6
	桥架
	1、镀锌桥架150*100*1.0mm 2、含配套支架、支架刷油、接地

	7
	桥架
	1、镀锌桥架100*50*1.0mm 2、含配套支架、支架刷油、接地

	8
	配管
	刚性阻燃管PC20

	9
	配线
	铜芯线BV-6mm2

	10
	配线
	铜芯线BV-4mm2

	11
	配线
	铜芯线BV-2.5mm2

	12
	护套软电线
	软导线RVV-2*1.5mm2

	13
	护套软电线
	软导线RVV-2*2.5mm2 

	14
	护套软电线
	软导线RVV-3*1.5mm2 

	15
	护套软电线
	软导线RVV-3*2.5mm2 

	16
	护套软电线
	软导线RVV-3*4mm2 

	17
	护套软电线
	软导线RVV-3*6mm2 

	18
	护套软电线
	软导线RVV-3*10mm2 

	19
	护套软电线
	软导线RVV-3*16mm2 

	20
	护套软电线
	软导线RVV-4*2.5mm2 



★（二）商务要求
1.报价要求
（1）本项目实行总价包干报价，报价涵盖项目全生命周期全部费用，包括但不限于设备及辅材采购、运输装卸、安装调试、检测验收、人员培训、质保期维护、备件供应、配套工程及基础施工、所有项目的税费、人工社保等所有成本，以及清单变动风险、现场条件适配风险等全部风险费用。
（2）本招标文件所附货物清单为现阶段暂定需求，仅作为投标报价的共同基础。货物到场及现场实施阶段，受现场实际条件、设计优化、功能调整、规范更新等因素影响，清单内辅材、附属设备及配套件的规格、数量、型号可能发生合理变动。投标人应自行踏勘现场，充分预判变动对成本、工期的影响，相关风险费用计入总报价；未踏勘现场的，视为已充分知晓全部现场风险。
（3）供应商因报价错漏、竞争性优惠作出的价格调整，不得作为减轻履约责任、降低服务质量、额外收取费用的理由。
[bookmark: OLE_LINK16]（4）清单未列明但保障设备正常运行、项目合规验收必不可少的物资与服务，均视为已包含在报价中，采购人不再另行支付费用；相关内容理解存在分歧的，以采购人解释为准。
2.履约实施要求
（1）总体责任：中标供应商须制定详细的供货、安装、调试进度计划，对项目全过程履约负责，涵盖供货、安装、调试、验收、培训、质保全流程管理。
（2）质量要求：交付产品为全新未使用的原装正品，开箱合格率 100%，技术参数与性能指标符合投标文件及合同约定。验收前须提供产品合格证、检测报告等质量证明文件；最终验收前，货物保管及现场安全由中标供应商全权负责。
（3）安装与施工要求：
①严格按照国家、江苏省、南京市相关规范及厂家技术标准完成设备与配电房配套安装，适配现有场地及设备基础；
②对施工安全、工程质量全面负责，落实现场安全防护与成品保护措施；因施工造成人员伤亡、场地及原有设备损坏的，承担全部赔偿及法律责任；
③保证项目整体通过相关主管部门验收，满足正常投产使用要求。
3. 验收标准与程序
本项目验收分为到货初验、空载联动调试、带料考核运行、最终验收四个阶段： 
（1）到货初验：货物送达指定地点后，采购人对设备型号、规格、数量、外观及包装完好性进行核验，同时核对装箱清单、质保卡、随机工具及技术资料是否齐全。验收不合格的，供应商限期更换补齐，相关费用自行承担。 
（2）空载联动调试：设备及配电房全部安装完成后，开展空载通电联动测试，验证设备运转逻辑、电气保护机制、控制系统可靠性，调试合格后方可进入带料考核阶段。
（3）带料考核运行：在额定产能下连续带料生产30天，核心考核出米率、碎米率、吨粮能耗、设备故障停机率四项指标，同步验证配电房供电稳定性与配套辅材适配性。
（4）最终验收：带料考核达标后，采购人出具正式验收报告，验收合格日为质保期起算日。
（5）验收执行标准不低于国家及行业现行标准，以招标文件要求与投标承诺为准；如需第三方检测，检测费用由供应商承担并计入报价。
4. 质量保证与售后服务
（1）质保期：整体项目质保期不少于 1 年，以投标人承诺质保期为准；配套配电房及电气系统质保期与主设备保持一致；质保期自最终验收合格之日起计算。 
（2）质保期服务
①每年提供 1 次免费全面维护保养，非易损件故障的维修、更换费用全免；碾米胶辊、筛片、抛光砂轮等正常消耗类易损件除外。
②故障响应：接到报修后 2 小时内响应，12 小时内维修人员到场处置；2 小时内未答复的，视为认可质量问题并承担全部相关损失。无法短时修复的，须提供应急备用设备保障生产。
③同一故障连续 2 次维修仍无法正常使用的，供应商须无条件更换对应设备，更换部件重新计算质保期。 
（3）质保期外服务：提供终身免费技术咨询，终身提供原厂备件，备件价格不高于市场同期水平，上门维修仅收取成本费。
5. 培训要求
供应商负责为采购人操作人员、维护人员提供免费现场培训，直至人员可独立操作、完成日常维护。培训内容包括设备结构原理、操作规范、日常保养维修、安全注意事项；培训产生的差旅、食宿等全部费用计入报价。供应商须在投标文件中提交详细培训方案。
6.付款条件
（1）预付款：设备到场采购人按照验收标准对设备进行初验，合格后采购人支付合同总价的 10% 作为预付款。
（2）验收款：项目全部完工并按验收标准最终通过验收后，支付至合同价款的90%。 
（3）质量保证金：剩余10%作为质量保证金，质保期满且无未解决质量问题后，无息全额支付。
（4）验收不合格的，供应商须在 15 个日历日内完成整改；二次验收仍不合格的，采购人有权解除合同，要求供应商全额退还已收款项，并追究相应违约责任。 
（5）满足支付条件且供应商提交合规发票后，采购人在 30个工作日内完成款项支付。

[bookmark: _Toc17854]第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“四、评标标准中 2.2-2.5技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审
因素
	评审细则
	分值
	分值类型

	1.价格（30分）

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30
	客观分

	2.技术（34分）

	2.1
	技术参数
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分10分； 打★为必须满足项，打▲号指标，有一项负偏离扣0.5分；非▲号指标，有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。
	10
	客观分

	2.2
	针对稻米加工设备的供货安装（调试）方案
	根据供应商提供的稻米加工设备产品供货、装卸方案、产品运输方案、设备安装方案、设备调试验收方案、设备维护方案等方案的合理性、完整性、严密性由评标委员会进行综合评审：
（1）方案整体设计条理清晰，供货计划安排合理，安装调试措施完整，组织严密的得 6 分；
（2）方案整体设计条理比较清晰，供货计划安排基本合理，安装调试措施较为完整，组织比较严密的得3 分；
（3）方案整体设计、供货计划安排、安装调试措施的合理性、完整性、严密性有待完善细节的得 1分；
（4）未提供的不得分。
	6
	主观分

	2.3
	确保项目质量的管理体系与
措施
	根据供应商提供的质量管理体系、工程质量管理体系职责、工程质量管理检验、质量技术管理班子、质量技术管理制度等确保工程质量的管理体系与措施的健全性、职责明确与制度完善等由评标委员会进行评审：
（1）质量控制及技术措施科学合理、管理力量雄厚、技术人员配备完整、有详细的设备明细清单、设备使用、维护培训方案及验收方案的，得 6 分；
（2）质量控制及技术措施较为科学合理、人员配备较为完整，方案较为详细的，得 3 分；
（3）方案有待完善的，得 1 分；
（4）未提供的不得分。
	6
	主观分

	2.4
	确保安全生产和文明施工的管理体系与措施
	根据供应商提供的安全管理体系、安全机构设立、安全组织机构各部门及人员职责、项目经理安全岗位责任制度、总工程师安全岗位责任制度等确保安全生产的管理体系与措施的体系健全、机构完整、职责明确等由评标委员会进行评审：
（1）安全生产和文明施工管理体系完整、机构健全、职责明确、制度完善的，得 6 分；
（2）安全生产和文明施工管理体系比较完整、机构较为健全、职责基本明确、制度相对完善的，得 3分；
（3）安全生产和文明施工管理体系、机构设置、职责与制度有待完善细节的，得 1 分；
（4）未提供的不得分。
	6
	主观分

	2.5
	劳动力安排计划
	根据供应商提供的劳动力投入计划、劳动力投入保证措施、工人实名制管理措施及突发事件应急预案、劳动力保障措施、人员上岗培训计划等满足施工需要的劳动力安排计划由评标委员会进行评审：
（1）各主要施工工序劳动力安排计划详细周密、各工种劳动力安排计划、劳动力投入经济合理，劳动力管理保障措施及应急预案、上岗培训计划设计合理严密的，得 6分；
（2）各主要施工工序劳动力安排计划比较详细周密、各工种劳动力安排计划、劳动力投入基本经济合理，劳动力管理保障措施及应急预案、上岗培训计划设计基本合理的，得 3 分；
（3）各主要施工工序劳动力安排计划、各工种劳动力安排计划、劳动力投入、劳动力管理保障措施及应急预案、上岗培训计划有待完善细节的，得 1 分；
（4）未提供的不得分。
	6
	主观分

	3.服务（16分）

	3.1
	质保承诺
	投标人承诺所投产品质量保修期1年基础上，每额外多增加一年免费质保期得2分，最多得4分。（质保期从系统验收合格之日起算，投标人出具承诺书。）
	4
	客观分

	3.2
	售后服务方案
	根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺、对紧急（或特殊）情况有切实的服务保证措施、对易损件及时更新措施、售后服务期满后的后续服务承诺等售后服务及维保方案的全面性、可行性、合理性由评标委员会进行评审：
（1）方案目标明确，人员配备齐全，售后服务保证措施及实施内容详细可行，维保方案完善，售后响应迅速，解决问题的方案详细可行的，得 6 分；
（2）方案目标基本明确，人员配备基本齐全，售后服务保证措施及实施内容基本可行，维保方案基本完善，售后响应及时，解决问题的方案基本可行的，得 3 分；
（3）方案目标基本明确，人员配备有待完善，售后服务保证措施及实施内容有待完善细节，维保方案有待完善细节，售后响应时间及解决问题的能力有待提高的，得 1 分；
（4）未提供的不得分。
	6
	主观分

	3.3
	稻米加工设备培训
方案
	根据供应商提供的稻米加工设备所针对的培训体系及培训方案（包含培训师资、时长、方式等）进行综合评分：
（1）方案完善，切实可行的，得6分；
（2）方案较完善，基本可行的，得3分；
（3）方案不够完善，可行性较低的，得1分；
（4）未提供的不得分。
	6
	主观分

	4.履约能力（14分）

	4.1
	项目组成员
	拟投入本项目组成员：
①具备低压电工作业得2分，具备高压电工作业证得3分，本项最高得3分；
②具备焊接与热切作业证得2分；
③具备高处作业证得2分；
④具备安全员C证得2分；
提供相关人员有效期内的资质证书、供应商为其缴纳的近6个月任意1个月的社保证明材料（以上材料需提供复印件并加盖投标人单位公章）。未提供相应材料不得分。
	9
	客观分

	4.2
	投标人能力
	投标人或所投产品制造商，持有国家知识产权局颁发的、与本次采购设备核心技术相关的有效专利：属于稻米加工核心技术领域（包括但不限于稻谷清理去石、砻谷脱壳、砂辊碾米、大米抛光、谷物烘干、粮食筛分、智能分选控制等方向），每提供 1 项有效发明专利得 1 分，最高得5分。（提供真实有效的专利证书原件扫描件。）
	5
	客观分

	5.业绩（6分）

	5.1
	类似业绩
	[bookmark: _GoBack]投标人或所投产品制造商具备2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似设备供货或安装业绩，每提供 1 个业绩得 2 分，最高得 6分。
注：投标文件中提供合同的原件扫描件，若合同无法体现签订时间、等关键评审因素的不得分。
	6
	客观分

	合计
	
	100分
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八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十二、联合体协议书（如有）
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一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：
[bookmark: _Toc1205]

二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
代理人联系方式：________________
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件
说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。







[bookmark: _Toc6234]三、投标函
投标函
致：南京龙成工程咨询有限公司
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




[bookmark: _Toc8560]四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：
















[bookmark: _Toc32079]五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。














[bookmark: _Toc9793]六、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：（加盖电子公章）
项目编号：                                   
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 是 否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。




[bookmark: _Toc20456]
七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注： 
1.供应商应当对招标文件技术要求作出明确响应。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。
4.行数不够，可自行添加。




[bookmark: _Toc5868]八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。








[bookmark: _Toc8618]九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

[bookmark: _Toc7936]

十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：


                                         









[bookmark: _Toc22397]十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
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[bookmark: _Toc16636]十二、联合体协议（如有）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）    
日   期：
 
备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的内打“√”。
3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。
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十三、南京市政府采购供应商信用承诺书（填写打印盖章即可）
[bookmark: _Toc29801]南京市政府采购供应商信用承诺书
[bookmark: _Toc10381]XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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