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[bookmark: _Toc234256913][bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告
项目概况
江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院建设项目 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于 2026年9月24日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-ZBZA-G2026-0003
2.项目名称：江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院建设项目
3.采购方式：公开招标 
4.预算金额：515.97万元
5.最高限价（如有）：504.6761万元
6.采购需求（简介）：江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院建设项目，详见本招标文件第四章采购需求。
7.合同履行期限：必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。
8.本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月24日9：30（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏省盐城技师学院
地址：盐城市盐都区海洋路29号
联系人：王老师
联系方式：13056150848
2.采购代理机构信息
名 称：指北针项目管理（江苏）有限公司
地 址：盐城经济技术开发区新都东路31号涌鑫经贸中心1幢2024室
联系人：王工
联系方式：15961975866
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：王老师
电　　 话：13056150848
 
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc234256914][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，指北针项目管理（江苏）有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理服务费按《关于印发江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协[2024]20号）收费标准45%计取；项目结束后，由采购人支付给代理机构,投标人无需考虑该项费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23、评标委员会
  23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
  23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门联系地址:详见采购公告，联系电话: 详见采购公告。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同
项目编号： 
项目名称：江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院建设项目    
甲方：（委托方）                  
乙方：（承接方）                  
甲乙双方根据江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院建设项目公开招标的结果，签署本合同。
一、采购标的
1.1货物名称：江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院建设项目
1.2型号规格：详按招标文件要求
1.3数量（单位）：详按招标文件要求
二、合同金额
本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
[bookmark: OLE_LINK3]（备注：履约保证金为合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低5%履约保证金缴纳比例。）
6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排：
8.1.1预付款支付时间：自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）
8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的70%。
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证及售后服务
10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。
10.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、调试和验收
一）、验收
11.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
11.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
11.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购人有权从供应商所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由采购人负担；如果检验不合格，则检验费由供应商负担。
二）、调试
11.5甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
十二、货物包装、发运及运输
12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
十六、合同生效及其它
16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.3本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
甲 方：                                 乙 方：
地 址：                                 地 址：
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
电 话：                                 电 话：
日 期：      年  月  日
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[bookmark: _Toc234256916] 第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:货物类项目。
一、项目概况
1.项目名称：江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院建设项目
2.预算金额及最高限价：504.6761万元
3.采购内容：江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院建设项目。
4.必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。
5.核心产品：虚拟制片UNREAL背景资源平台、3D惯性动作捕捉设备、智能机器人。

二、项目明细表
(1) 数字媒体
	实训室
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	数字音频录编实训室（2间）1005
	1
	音频控制设备
	一、控制台面
1.输入通道≥10路（含话筒、线路及乐器输入）；
2.内置多轨录音功能，支持SD卡直接录音，采样率 ≥24bit/48kHz；
3.100mm推子≥8个，支持通道电平精确调节；
4.内置DSP效果器，含混响、延时、合唱等效果；
5.配备全金属外壳，坚固耐用，适合专业使用；
6.内置USB音频接口，支持与DAW录音软件联机使用；
7.支持MIDI同步及传输，含MIDI输入/输出接口；
8.内置监听控制功能及独立耳机输出；
9.配备倒带轮（Transport Control），可控制播放/录音；
10.支持扩展使用，可与其他设备级联；
11.内置蓝牙功能，可接收无线音频信号。
	套
	2

	
	
	
	二、专业输入处理设备
1.双通道 USB 音频接口；
2.支持不低于 24-bit / 192 kHz 高解析度 AD/DA 转换；
3.内置不少于2 路话筒/线路/乐器输入，采用经典变压器平衡话放；
4.每通道具备独立增益控制，增益范围≥ 60 dB；
5.配备 48V 幻象电源、Pad 衰减、相位反转等功能；
6.内置 不少于2 路平衡线路输出、不少于1 路高功率耳机输出；
7.配置USB 3.0 接口，支持低延迟音频传输，兼容 Mac 与 Windows 系统；
8.全金属外壳设计，坚固耐用，适合专业录音棚与移动录音；
9.支持 MIDI I/O 接口，用于外部设备同步与控制；
10.可直接连接 DAW 软件，实现高品质录音与回放。
	台
	2

	
	
	
	三、音频工作站配套软件
1.音频轨道：≥2048；
2. 乐器轨道：≥512；
3. MIDI 轨道：≥1024；
4. 辅助轨道/路由文件夹：≥1024/1024；
5. VCA 轨道：≥128；
6.主轨道：≥512；
7.视频轨道：≥64；
8. 同时录制输入：≥256 (Core Audio、ASIO)、192 (HDX Hybrid Engine、HDX Classic)、64 (HD Native)；
9.多通道混音：支持立体声、环绕声、Dolby Atmos、高保真立体声音响；
	套
	2

	
	
	
	四、音频处理监看电视设备
1.运行内存/RAM：≥4GB
2.发声单元个数：≥2
3.存储内存：≥64GB
4.色域标准：DCI-P3
5.屏幕尺寸：70-77英寸
6.屏幕分辨率：超高清4K
7.背光方式：直下式/DLED
8.能效等级：相当于或优于一级能效
9.CPU架构：相当或优于四核， 频率≥1.5GHz 
10.刷新率：≥288Hz
11.WIFI频段：2.4G&5G
12.电动遥控升降移动支架
	套
	2

	
	
	
	五、智能摄像设备 
1.传感器：≥800万像素CMOS；
2.分辨率：≥4K超清；
3.网络：双频Wi-Fi 6（2.4GHz/5GHz）；
4.接口：Type-C供电（5V/2A），无数据接口；
5.音频：双向语音通话（内置麦克风+扬声器）；
6.电源输入：5V/2A USB适配器；
7.功耗：≤5W；
	个
	10

	
	
	
	六、音频插件套装
1.音频插件≥32个；
2.模拟VCF滤波器≥30种；
3.支持平台：电脑、手机等系统；
	套
	2

	
	2
	音频输出设备
	1、 监听音箱 
1.音箱类型:二分频;有源音响;
2.功放类别:D 类功率放大器;
3.功率:高频≥40W;低频≥60W;
4.高音单元：≥1英寸；
5.低音单元：≥8英寸；
6.频率响应(-10 dB):不低于37Hz - 25kHz;
7.频率范围(±3 dB): 不低于45Hz - 21kHz;
8.最大声压级:≥117dB;
9.总谐波失真:≤2.5% (90dB SPL @1m);
	只
	4

	
	
	
	二、超低音音箱 
1.工作类型：有源；
2.功放等级：D类功率放大器;
3.功率: ≥1000W；
4.低音单元：≥2 x 6.5 英寸高冲程低音扬声器；
5.频率响应(-10 dB）：不低于27Hz - 200Hz；
6.频率范围(±3 dB）：不低于31.5Hz - 180Hz；
7.最大声压级：≥120dB；
8.系统谐波失真：≤2% (90dB SPL @1m)；
包含音箱支架 
1.高度可自由调节（可升高度820mm-1165mm）；
2.升降柱体与套管柱体采用分离式设计；
3.顶盘为可角度型托盘角度1-15度之间；
	套
	2

	
	
	
	三、录音师监听耳机 
1.工作室参考级开放式动圈耳机；
2.磁铁类型：钕；
3.传感器类型：动圈；≥50mm；
4.频率响应：不低于5Hz - 22kHz；
5.阻抗：≥32欧姆-适用于所有设备；
6.耳罩尺寸：≥95mm（外径）；
	只
	2

	
	
	
	四、监听耳机 
封闭式监听耳机：
1.频率响应：不低于20 Hz - 20 kHz；
2.阻抗：≥38 Ω；
3.灵敏度：≥107 dB SPL/mW；
4.最大输入功率：≤500 mW；
5.驱动单元：≥40 mm 动圈驱动；
6.耳罩类型：封闭式；
7.线缆长度：≥2 m 直线缆；
8.插头类型：3.5 mm 插头，带 6.3 mm 转接头；
	只
	12

	
	
	
	五、耳机放大器 
1.提供不少于8路独立高功率立体声功放，每路均配备8位数字LED输出表；
2.可实时监测信号电平；
3.支持通过MAIN 1/MAIN 2开关快速切换两路主输入信号，满足多音源监听；
4.主频部分配置五段LED输出表及独立电平调节旋钮，精准控制输入信号强度；
5.后面板设置1/4英寸输出端、输入端及XLR平衡输入接口，兼容多种设备连接；
包含耳机放大器定制安装架
1.匹配耳机放大器；
2.支架尺寸范围：70 - 76mm 毫米；
	只
	2

	
	3
	音频录入设备
	一、话筒放大器 
1.单通道话放模块；
2.采用全离散 Class-A 电路设计，具备高保真放大特性；
3.增益范围：≥ 70 dB，适用于各种话筒；
4. 配备不少于3段 EQ 语音滤波（Air / Punch / Warm），可快速调音；
5.输入阻抗可切换，适配动圈、电容及带状话筒；
6.内置 不低于15 dB Pad衰减；
7.输出设有独立 Trim 控制，保证最佳电平匹配；
8.机壳采用全金属屏蔽设计，抗干扰性能强；
	台
	4

	
	
	
	二、话筒放大器 
1.单通道电子管话放模块；
2.内置 12AX7 真空管放大电路，提供温暖、顺滑的声音特性；
3.增益范围≥ 55 dB，适合多种麦克风使用；
4.配备输入阻抗切换，支持动圈、电容及履带话筒；
5.内置不少于15 dB Pad衰减、反相开关及 48V 幻象电源；
6.输出设有独立 Trim 电平调节，优化后级匹配；
7.前面板配有峰值 LED 电平指示，便于监测；
8.全金属机壳，具备屏蔽设计，降低噪声干扰；
	台
	4

	
	
	
	三、母带压缩处理器 
1.VCA立体声压缩器 1台；
2.频率响应优于：不低于20Hz - 20kHz(0.1dB);
3.THD + N：≤0.008%(1kHz，0dBu)（WET); ≤0.004%(1kHz，0dBu)（Dry)；
4.最大增益：≥24dB;
5.通过USB 集成管理; 
6.完全数字控制和独立的模拟电路;
	台
	2

	
	
	
	四、母带均衡处理器 
1.双通道参量均衡器 1台；
2.频率响应:不低于10Hz - 150kHz(-2dB); 
3.总谐波失真:≤0.003%(1kHz，0dBu); ≤0.15%(1kHz，0dBu); 
4.最大信号电平:≥+24dBu; 
5.通过USB 集成管理; 
6.完全数字控制和独立的模拟电路;
	台
	2

	
	
	
	五、机架 
1.插槽数量: ≥ 11 个插槽；
2.技术支持: ISP（独立插槽电源）技术；
3.内置功能: 立体声链路开关；
4.电源要求:不低于5A 的功率；
	台
	2

	
	
	
	六、ADDA 转换器
1.输入ADC；
2.频率响应：不低于20Hz-20kHz，+/- 0.1dB；
3.THD+N:≥-108 dB (0.0004%)；
4.动态范围：≥116dB；
5.输出DAC；
6.频率响应：不低于20Hz-20kHz，+/- 0.1dB；
7.THD+N:≥-105 dB (0.0005%)；
8.动态范围：≥115dB；
9.输入电平：+4 dBu/-10 dBV；
10.最大输入电平：≥+20 dBu；
11.允许数字控制和独立的模拟电路控制；
	台
	2

	
	
	
	7、 多功能电容话筒 
1.频率响应：不低于20Hz – 20KHz;
2.最大声压级：≥128 dB ( 1% THD at 1kHz); 140dB (-12dB 1% THD at 1kHz); 
3.灵敏度：≥15mV/Pa (± 1dB)1kHz;
4.等效噪声级：≤21dB ( IEC 179-A);
5.指向类型：心形；
	只
	2

	
	
	
	八、大振膜电子管话筒 
1.麦克风类型: 电子管；
2.指向形: 不少于9种指向选择；
3.灵敏度 :≥-35dBV；
4.频响范围：不低于20Hz-20kHz；
5.声压级：≥ 144dB SPL；
6.配备带金属锁扣木质便携箱; 配备大型减震架，带有航空级悬挂环；
	只
	2

	
	
	
	九、大振膜 FET 电容话筒 
1.大振膜 FET 电容话筒，振膜厚度≤34mm/3µm；
2.≥3 种可选极性指向模式：心形、8 字形、全向；
3.配备大型减震架，带有航空级悬挂环；
4.配备便携箱；
	只
	2

	
	
	
	十、有源动圈话筒 
1.指向形:心形；
2.频率响应：≥20Hz-20kHz；
3.等效噪声:≤3.8dB /A-加权；
4.灵敏度: ≥12mV/Pa；
5.最大声压级:≥132dB；
	只
	2

	
	
	
	十一、话筒防喷罩 
1.材料：高密度海绵；
2.适用话筒：圆头话筒；
3.直径≥3cm；
	只
	4

	
	
	
	十二、话筒防潮箱 
1.话筒防潮箱，≥50L；
2.显示方式:微电脑LED温湿度显示器；
3.湿度显示范围:≥1%RH-99%RH；
4.输入电压:5V直流电输入(无安全隐患)；
5.箱体材质:优质冷轧钢板≥1毫米；
6.除湿范围:≥25%RH-70%RH；
	只
	2

	
	
	
	十三、话筒落地支架 
1.横杆长度:≥70cm；
2.适用范围:24-45mm麦克风；
3.高度范围:97cm-182cm；
	个
	16

	
	4
	音频线材及隔音附件
	一、空气净化器 
1.额定功率：≥130W ；
2.额定电压：220V ；
3.支持语音控制；
4.运行模式：自动模式、睡眠模式；
5.能效等级：二级能效及以上；
6.适用面积：≥60㎡；
	套
	2

	
	
	
	二、视频线材
1.AV线类型：一分三转接线莲花头；
2.AV线长度≥10米；
3.HDMI数字高清线长度≥10米；
4.屏蔽类型：双屏蔽；
5.满足视频信号输出；
	套
	2

	
	
	
	三、音频线材 
1. 音响功放连接线类型：二对二双莲花头rca信号线；
2.音响功放连接线长度≥20米；
3.HDMI转DVI连接线长度≥20米；
4.Type-C转3.5mm音频转接线长度≥20米；
5.满足视频信号输出；
6.线材导体:精炼无氧铜；
	套
	2

	
	
	
	四、时序电源 
1.通道数量:≥10路；
2.辅助通道数量: ≥2路；
3.通道额定电流: ≥13A；
4.通道最大电流: ≥30A；
5.通道总功率: ≥3500W；
	台
	1

	
	5
	音频工作台套件
	一、录音棚控制桌 
1.桌面尺寸：长度≥2.4米 宽度：1米  高度0.8米；
2.键盘抽屉: 长≥1.4米，宽≥0.35米，高≥0.15米；
3.材质：冷轧钢板、板材；
4.冷轧钢板厚度：≥1.5毫米；
5.桌面板材厚度：≥2.5cm；
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	二、滑轮式人体工程学座椅 
适配教学实训机房日常办公、长时间上机作业场景，整体采用人体工学结构设计，带移动滑轮结构，各项结构及配件参数满足以下全部要求：
1.头部支撑组件：配置宽幅曲面3D结构头枕，可贴合人体头颈曲线完成头部支撑；
2.座椅椅背：一体式固定椅背结构，椅背角度不可调节；
3.腰部支撑组件：配置复合弹性骶骨支撑腰枕，可针对性支撑人体腰骶部位；
4.座椅扶手：配置四向可调式多功能扶手；扶手水平旋转角度不大于360°，扶手向上翻转角度不大于90°；
5.座椅坐垫：采用全网状透气一体式坐垫结构；
6.座椅底盘：配备机械式旋钮控制底盘，可手动调节座椅后仰回弹阻尼力度；
7.座椅后仰功能：支持三档后仰角度锁定，座椅最大后仰角度不大于135°；
8.座椅网布面料：接触面采用波浪密纹高强度透气网布材质，耐磨透气、抗形变；
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	三、房间声学吸声板套装 
1.吸音板核心材料为高密度玻璃纤维（密度 ≈ 6 lb/ft³ 或 96 kg/m³）；
2.面板厚度：≥50 mm（2 英寸），具有优异的宽频吸音特性；
3.表面包裹透声聚酯织物，耐用且美观；
4.提供三种面板类型，合计不少于44 块吸音板：
1）≥4 块 Broadband Panels（24″ × 48″ × 2″）；
2)≥16 块 Control Columns（12″ × 48″ × 2″）；
3) ≥24 块 Scatter Blocks（12″ × 12″ × 1″）；
5.标配安装硬件，包括≥56 个 Surface Impalers 和≥16 个 Corner Impalers，以及墙面锚定件与紧固螺丝；
6.模块化设计，支持灵活布置，可快速安装与调整；
7.吸音系数优异，覆盖广频段（125 Hz–20 kHz），优化房间声学性能；
8.通过 ASTM E84 / CAN/ULC-S102 等国际防火安全认证；
9.适用于专业录音棚、播音室、家庭影院、控制室等环境；
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	隔音静音舱
	一、隔音静音舱 
1.尺寸规格：外部尺寸≥6m（长）×2.4m（宽）×2.7m（高），内部有效使用面积≥3.5㎡，适合中小型会议场景。舱体采用模块化设计，通过钢结构框架与双层钢化玻璃组合，既保证结构强度又兼顾透光性；
2.隔音性能：采用多层复合隔音材料，包括≥12mm 隔音棉、阻尼隔音板及密封胶条，可实现≥45-50dB 的隔音效果（实验室数据），能有效隔绝外界日常办公噪音（如键盘声、交谈声），舱内背景噪＜30dB；
3.通风系统：配备主动式新风系统，每小时换气量达≥80m³；
4.电力与智能控制：内置 220V， 电源插座≥4 个、USB 接口≥2 个及 LED 照明系统，支持手机 APP 远程控制舱内温度（18-28℃可调）、灯光亮度及换气频率。舱门配备智能锁，可通过指纹、密码或刷卡解锁；
5.框架钢材厚度：≥1.5mm；
6.玻璃类型 夹胶隔音玻璃；
7.双层真空玻璃厚度：≥6mm+6mm ；
8.玻璃透光率：≥ 75%；
	套
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	实训室监控设备
	一、门窗传感器2
1.门窗开关状态监测（磁感应，间距≤18mm有效）；
2.光照强弱判断（新增光敏传感器，支持明暗两档检测）；
3.支持智能联动；
4.OTA升级（支持固件远程更新）；
5.超时未关提醒（可设置10秒至5分钟）；
6.通信方式： 蓝牙5.1（需搭配蓝牙网关实现远程控制）；
	个
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	二、人在传感器1
1.传感器类型：24GHz毫米波雷达 + PIR红外传感器（双模检测）；
2.检测范围：动态感知：≥6米（人体移动）静态感知：≥4米（静止状态）；
3.检测角度：130°广角覆盖；
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	三、人在传感器2
1.动态追踪：≥7米（移动目标）；
2.静态侦测：≥4米（静止人体）；
3.检测角度：≥110°广角覆盖；
4.分区能力：支持最多12个独立分区（最小0.5m×0.5m），无交叉干扰；
5.多目标追踪：可同时追踪不少于3个人体目标；
6.供电方式：USB-C；
	个
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	数字绘画实训包
	实训包6套，每套包含数字绘画输入设备不少于6套，每套不少于11片手绘输入设备；实训平台课程不少于9门、实训资源36套。
一、数字绘画输入设备参数：
1.感应区域：≥260 x 140 毫米；
2.压感笔技术：有物理橡皮擦和系绳孔；
3.具备高达 32K 压感灵敏8度的采样性能以 8,192 级压感输出；
4.跟笔报点率：≥300 rps（次/秒）；
5.侧锋倾：支持 ±60°倾斜感应及侧锋笔刷效果2 ；倾斜后笔尖及坐标位置始终保持精准；
6.快捷键：五向分布的快捷键及机械拨盘 2 组；位于数位板顶部位置两侧方便非利手配合键盘操作或惯用手单手操作；
7.快捷键功能：支持各种自定义功能包括感应区域的切换显示映射、调整笔刷大小、开启精准模式、启用径向菜单和网格菜单、自定义按键组合等；
8.支持蓝牙 5.3 低功耗或 USB 有线连接方式；共具备不少于 3 个连接频道（2 x 蓝牙、1 x 有线），可方便切换不同设备提高效率；
9.每套数位板不少于10片、压感笔不少于11支；
二、数字绘画在线课程及实训平台：
1.实训平台功能参数：
该平台须具备以下基础功能模块：
[学生档案功能]建立学生职业档案，包含学生完成项目情况及作业，平台包含课程相关数字资源；
[移动学习功能]能随时随地观看教学视频，支持电脑、IPAD、手机等移动平台学习；
[大数据分析功能]具有大数据分析功能，能有效掌握学生学习情况；如平台用户总数、讲师总数、课程总数（包含线上、线下课程）、培训总数（包含培训项目和线下课程开班）、考试总数（包含专项考试、培训项目、线下课程开班中的线上考试）、活动总数。学习趋势图：展示登录人数、学习人数、线上学习时长的统计图表，支持查看本周，上周，本月，上月时间维度。排行榜：可以查看个人和部门学习时长的排行榜；
[资源管理功能]可对教学视频，项目要求文档，教学文件，项目文件等资源进行管理，形成数字文件与教学资源；
[教学功能]可对学生进行学习行为管理和对学生学习结果给出评估报告和建议。针对学生学习过程、任务完成度、理论考试分数、实训作业完成度、学生考勤等方面进行评估；
2.平台技术参数
[终端支持]前端必须自适应主流移动平台客户端；
[大数据系统]必须提供后期的大数据分析；
[运维支持]提供云平台支撑，方便后期拓展维护；
3.平台详细功能需包含：
1)平台前台功能
①首页具备基本的展示和顶部导航功能；
②具有[学习中心]和[手机端]，可随时通过点击进入手机端登录平台；
③学生账号注册等相关功能；
④个人主页和信息维护等设置；
2)教学
①教师端：
[创建课程]、[试卷批阅]展示相关课程开放期间的所有试卷批阅情况。[作业批改]展示相关课程开放期间的所有作业；
★该产品须具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）；
②学生端：
[我的课程]，[我的考试]具备小组讨论功能，能够展示我加入的小组，我发起的话题，我回复的话题以及我收藏的话题，并可点击对相关内容进行操作；[我的考试]展示我参与的考试，包括未批阅/已批阅/未交卷。通过教学成绩评估系统进行成绩反馈；
★该产品须具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）；
3)录播专区
①在学课程
[课程基本信息]显示课程的分类，课程名称，教学计划名称，课程二维码。[课程目录]展示课程的目录列表，显示课程下各个学习任务的标题、类型、状态。直播活动会提示直播状态。[讨论区]展示该课程的讨论内容（问题和话题）。[资料区]展示该课程下的所有资料，供学生下载。[学生动态]可显示该课程学生的学习课程情况，包括开始学习，加入课程，收藏课程等操作；
②课程学习界面
[标题区]展示该学习任务在课程中的位置，例如第一章第一节。[学习区]显示主要的学习区域，展示课件（视频音频播放，图文浏览等）。[目录]展示章/节/任务，并显示任务的学习状态。[问答]展示该学习任务下的问题列表，也可在此进行提问，并且提问时可以上传云附件。[笔记]在此可以撰写自己的上课笔记，并可选择是否分享给学友，若选择分享则该笔记会展示在课程详细页的笔记区。[作业反馈、预约反馈]在此可以给学生上传的作业进行反馈、预约反馈和打分；
★该产品须具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）；
③[游戏美术、影视动画类反馈机制]在此可以给学生上传的游戏美术、影视动画类作品进行反馈、预约反馈和打分；
4)课程管理
①创建课程：[在教课程列表]可对所有课程进行统一管理；[创建课程]可新创建课程，选择创建何种类型的课程；
②管理课程：[发布课程]未发布的课程的管理页，会有[发布课程]按钮，点击可将课程发布到平台前台，使得学生可看到该课程。[预览课程]可以预览课程，检查以确认课程的显示效果；
③课程资源：[课程文件]可批量上传/删除课件或资料；
④题目管理：[创建题目]，[题目搜索]可对题型，题目从属作为筛选条件，以关键词进行搜索，选择出最终结果。[题目操作]可进行预览，编辑和删除操作；
★该课程管理产品须具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）；
4.平台后台管理
1)管理中心面板
[公告]可查看官方最新的消息，包括升级信息和其他的信息会在此处发布；[数据统计]查看当前在线/登录人数；详细列表中查看今日/昨日和历史的数据；
2)教务管理
[添加新学生]后台手动添加新学生，需填写的字段有邮箱地址，学生名，密码，确认密码以及学生权限[批量导入]支持从 Excel 文件导入学生信息，按照实例说明文件进行导入操作；导入前需要设置：遇到系统已存在的学生，忽略跳过或者覆盖更新；
[修改学生头像]超级管理员可以修改学生头像，可用于上传头像的图片格式为 JPG、GIF 或 PNG 格式。[修改密码]超级管理员可通过修改密码为指定学生重置密码；
★该产品须具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）；
3)数据统计
[数据统计查询]可指定时间段（本月/上月/近三月），或指定起止时间观察某一指定数据类型的走势和明细。[数据统计——趋势]通过折线图进行数据分析，用于分析网站的具体运维情况[数据统计——明细]以列表的形式，展示详细数据；
三、配套实训课程及资源参数：
1.开发不少于8门线上视频课程，分辨率 不低于1080P；
(1)AIGC基础课程不少于1.5小时；
(2)StableDiffusion综合应用课程不少于12小时；
(3)AI生成图像课程不少于2.5小时；
(4)AI生成视频课程不少于3小时；
(5)数字绘画软件基础课程不少于3小时；
(6)Zbrush3D数字雕刻课程不少于6小时；
(7)角色设计基础课程不少于2小时；
(8)场景绘画课程不少于 5小时；
(9)PBR次世代角色课程不少于5小时；（演示不少于2课时，每课时不少于30分钟。）
2.配套数字绘画实训资源工程文件：总数量不少于36套，每门课程不少于4套；
	套
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	AI图视频本地部署算力服务器算力卡
	总线接口标准：支持 PCI-E 5.0；
显存规格：等效频率相当于或优于48GHz，显存容量不低于 16GB，显存位宽不低于 256bit；
输出接口：具备 HDMI 接口、DP 视频输出接口；
供电接口：采用 12VHPWR 供电接口；
散热配置：搭载散热风扇数量不少于 3 个；
配套供电要求：整机配置电源额定功率不低于 800W；
设备用途：适用于 AI 图像、视频本地部署推理、算力加速。
	张
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	数字绘画图形图像输出设备
	大幅面数字字图形图像输出设备 
1.打印尺寸：≥1.5米；
2.颜色：CMYK 4色；
3.墨水兼容：水性/弱溶剂/热升华等；
4.水性材料：PP背胶/灯片/相纸/可移背胶/写真布；
5.油性材料：车贴/灯布/单孔透/刀刮布/旗织布；
6.印花材料：热转印纸/纯棉；
7.特种材料：墙纸/油画布/宣纸/网格布；
8.打印精度：≥1440 dpi；
9.喷头清洗：自动；
10.加热方式：前/后；
11.烘干方式：风扇；
12.自动收料系统：有；
13.平台吸风调节：有；
14.打印接口：网线；
	台
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	影像采集输入系统
	一、AI自动跟踪4K摄像机 
1.采用尺寸不小于1英寸、像素不小于9MP 超高清 CMOS 传感器；（提供能体现该参数的厂家彩页资料并加盖投标人公章）；
2.变焦功能：支持不少于20倍光学变倍；
3.支持多种输出接口：RJ45(LAN), HDMI, 12G-SDI, 3G-SDI,USB Type-C，SFP+接口；支持同步锁相G/L IN接口；（提供能体现该参数的厂家彩页资料并加盖投标人公章）；
4.支持通过RJ45(LAN)、12G-SDI、HDMI和SFP+接口可同时输出分辨率不小于3840×2160 P60视频信号；
5.支持信号输出格式：12G-SDI：≥3840×2160 P60，SFP+：≥3840×2160 P60，HDMI：≥3840×2160 P60；
6.支持NDI /NDI|HX：主码流: ≥3840×2160P15~60；
7.具备技术PDAF相位对焦，实现≥4K60超高清画质与精准追焦；
8.搭配≥四档可变ND滤镜，该滤镜支持精确调控光线透射率，覆盖≥1.6%、6.3%、25%及100%四个档位。
9.具备同步锁相功能，支持其在复杂的广播级视频制作和直播设置中与其他摄像机实现精确的视频同步；
10.音频输入功能：支持3.5mm音频输入和平衡式Mini XLR音频输入，XLR输入支持48V幻象电源；
11支持摄像机追踪数据输出，兼容FreeD或等效开放追踪协议（如UE LiveLink、ARKit/ARCore位姿数据等），能够探索动态拍摄角度和视角，实现现实视频和虚拟平台无缝融合；
12.内置AI自动跟踪功能，无需任何第三方软件或设备辅助，支持在WebUI上一键开启，搭配遥控器即可实现跟踪目标；
13.自带 MicroSD 卡插槽，可用于固件更新及本地录制。允许直接录制视频到摄像机上，在网络中断时仍可按照设置进行视频录制，支持访问录制视频文件，无需依赖远程服务器访问；
14.支持协议：NDI|HX,SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP(TCP&UDP), VISCA, PELCO P/D；
15.支持POE++供电，一条网线可以解决供电、视频、控制等所有功能，同时提供高性能的视频编码；
16.支持菜单中设置IP地址，码流分辨率和码流大小；
17.自带Tally指示灯，可以通过指示灯的状态显示直播的开启或关闭；
18.可手动或定时录制≥3840×2160 60帧/秒（视频传输率最高120Mbps）MP4文件；
19.跟踪功能打开时，具备人脸和运动轨迹分析能力，被跟踪人员在多人环境下，始终能够实现锁定目标准确跟踪； 
20.支持多样构图模式与细节调整，目标位置可选择呈现在中心位置或左右位置；支持目标比例多种方式可选，可调整人体比例，并可实现全身位显示跟踪；
21.可设置目标丢失时间，目标离开限定区域后超过限定丢失时间，摄像机自动回到中心位置；
22.具备倍率锁定、俯仰锁定功能，以避免演讲者在临界区域时可能导致俯仰和变倍来回移动的问题；
23.支持跟踪目标选定，可通过左右按键切换跟踪目标；
24.具备双白板区域设置功能，演讲者在白板区域小范围移动，不会触发云台跟踪，保证云台跟踪的舒适性；
25.支持12G SDI与3G SDI同时输出一个全景画面和一个特写画面；
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	二、4K超高清专业输入设备1
1. 搭载三片 1/2 英寸背照式 CMOS 图像传感器；支持 4K 50P/60P 录制，具备 12G-SDI 4K 视频信号输出；内置无级可变 ND 滤镜，调节范围 1/4ND 至 1/128ND；配备不低于 17 倍光学变焦镜头，具备人脸检测自动对焦功能。
2. 配备双高速存储介质插槽，内置 2.4GHz、5GHz 双频段 WiFi 与近场通信功能，支持 12G-SDI 高速传输，设置双多功能通用热靴。
3. 出厂标配：机身镜头一体化主机、镜头遮光罩、寻像器眼罩、配套锂电池、电源适配器 / 充电器、电源线、USB 数据线、肩带、产品保修资料。
4. 额外配套供货：铝合金防护箱 1 个；128GB、读取速度≥200MB/s 高速存储介质 2 张；大容量备用电池 2 块；适配读卡器 2 个；专业机头麦克风 1 个；摄像三脚架 1 套。
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	三、4K超高清专业输入设备2
1.传感器：搭载 1.0 英寸背照式 CMOS 图像传感器，具备优异降噪能力，弱光成像效果优异；
2.拍摄性能：支持 4K（3840×2160）超高清分辨率拍摄，画面成像细腻清晰；
3.镜头配置：配备专业摄像镜头，具备光学变焦能力，适配多场景拍摄作业；
4.录制规格：支持多种主流专业视频录制格式，素材后期兼容性强、画质存储质量高；
5.设备特性：配备丰富外设拓展接口，支持手持、肩扛拍摄，操作便捷、适配场景广泛；
6.配套设备：含专业铝箱 1 个、128GB/200MB/s 及以上高速存储介质 2 张、大容量备用电池 2 块、高速读卡器 2 个、专业机头麦克风 1 个、专业三脚架 1 套。
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	四、专业影像采集设备
1.图像传感器：采用全画幅图像传感器；
2.有效像素不低于 2400 万；
3.对焦系统：相位检测对焦点数量不少于 700 个；
4.取景器：搭载高规格 OLED 电子取景器；
5.连拍能力：高速连拍模式最高连拍速度≥120 张 / 秒；
6.静态图像：支持 3:2 全画幅输出，支持无压缩 RAW 原始图像格式存储；
7.视频编码：支持 H.264、H.265（HEVC）主流专业视频编码格式；
8.视频录制：支持 4K（3840×2160）、4:2:0、10bit 色深高码率视频录制；
9.实时对焦：具备每秒≥120 次 AF/AE 高速检测运算能力；
10.高帧率功能：支持传感器原生无裁切 4K 120p 高帧率视频拍摄；
11.无线功能：内置无线网络模块，支持 FTP 文件传输、智能手机无线连接、电脑远程操控拍摄。
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	五、数字运动输入设备
1.设备功能：支持直播推流、语音控制、延时摄影、循环录像、视频直播；具备裸机防水、电子防抖、触屏操作功能；
2.视频规格：支持 4K/2.7K/1080P 多分辨率、多档位高帧率录制，包含 4K 120P、1080P 240P 等全规格拍摄模式；
3.分辨率：最高拍摄分辨率≥4K；
4.防护性能：裸机防水深度≥20 米；
5.成像配置：主镜头像素≥4000 万，支持广角拍摄，搭载电子防抖系统；
6.续航配置：续航时长≥240 分钟，电池支持可拆卸更换；
7.机身材质：采用高强度工程塑料；
8.存储规格：视频输出为 MP4 通用格式，支持 TF（MicroSD）存储卡存储；
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	六、影视图传 
1.视频输入接口:HDMI 1.4b及以上 +SDI(支持3G及以上)；
2.视频输出接口:HDMI 1.4b及以上 +SDI(支持3G及以上)；
3.监听接口:3.5mm耳机孔；
4.升级接口:USB Type-C(支持USB 2.0 OTG及以上)SD卡槽 ；
5.屏幕尺寸:≥7寸触摸屏（内嵌）；
6.屏幕分辨率:≥1920x1200 ；
7.工作频率:5.1~5.8GHz;2.412~2.484GHZ；
8.发射功率:≤23dBm；
9.接收灵敏度:≤-80dBm；
10.显示延时:≤50ms；
11.传输延时:≤60ms；
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	七、稳定器 
1.配件接口：支持NATO 接口；
2.1/4”-20 安装孔；
3.容量：≥3000 毫安时；
4.待机时长：≥10 小时；
5.AI跟拍：带AI跟拍；
6.云台类型：三轴云台；
7.适用机型：单反、微单、手机；
8.彩色LCD触摸屏：≥1.4英寸（内嵌）；
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	一、摄像机控制盘 
1.支持多种协议，NDI、VISCA over IP、VISCA TCP、ONVIF、PELCO P/D；
2.提供≥128个预置位并可通过数字键区进行设置、调用和清除；
3.支持≥7台摄像机的菊花链控制；
4.支持四维操纵杆控制器，可对摄像机的全方位旋转和镜头变倍进行流畅控制；
5.具有自动跟踪功能，支持开关及设置功能；
6.OLED屏幕：≥3英寸（内嵌）；
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	二、4K现场导控台 
1.一体式设计支持≥4K & HD移动演播室；
2.视频格式支持 Input: ≥3840x2160p；
3.Output: ≥3840x2160p；
4.视频内部处理SDI支持: 4:2:2 10-bit；HDMI支持: YUV 4:2:2 10-bit, RGB: 4:4:4 8/10-bit，或等效视频处理能力；
5.支持输入交叉设置（XPT）；
6.视频输入接口支持≥8 x 12G-SDI和≥4 x HDMI并向下兼容3G和HD格式；
7.视频输出支持≥4 x 12G-SDI和4 x HDMI并每个输出均能单独设置 Multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, Clean PGM, Clean PVW, Input 1-12；
8.支持音频输入≥4 x Analogue XLR与音频输出≥2 x Analogue XLR，支持音频轨数≥Input 4 channels, Output 4 channels；
9.音频延迟支持不低于Up to 16 fields or 8 frames per channel；
10.支持不少于视频4组key键抠像，≥2组下游键字幕，≥2个画中画功能，内置≥两组logo，可实现静态或动态logo显示；
11.配备≥5" Touchscreen Display功能，菜单功能可通过在屏幕上触控设置；
12.内置液晶监视器≥17寸 分辨率：≥3840*2160 dot，能监看到各路输入输出信号以及PGM信号；
13.内置4K高清编码器，实现H.265和H.264的编码录制，RTMP/RTSP等推流功能，并且单独设置推流及录制的码率从512Kbps~15Mbps可设置；
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	三、4k虚拟拍摄系统 
1.XR新媒体数据计算服务器性能要求：
（1）服务器主核心性能指标：        
中央处理核心数：≥24核；
线程数量：≥32线程；
内存：≥32GB；
SATA 3.0固态硬盘：≥256GB；
机械硬盘：≥4TB；
图形处理核心主频：≥2520MHz；
图形加速专用显存：≥24GB；
处理器基础主频：≥3.0GHz；
处理器最大睿频：≥3.8GHz；显卡位宽：≥384bit；
整机散热模式：风冷散热；
网卡配置：双千兆以太网卡；
（2）服务器机体技术规格指标：
液晶屏面板尺寸：≥13寸；
液晶面部分辨率：≥1920*1080像素；
扩展槽：≥7个全高扩展槽；
硬盘拓展：≥3个3.5寸；
机架式液晶显示器尺寸：≥17寸；
机架式液晶显示器分辨率：≥1920x1080；
2.虚拟角色演播系统配套软件性能要求：
（1）支持动态接入动捕数据实现虚拟角色与演员动作同步，包含面部、身体、手指动作，具备实时编辑3D场景功能，支持对物体的坐标、旋转、大小进行实时动态编辑；支持虚拟数字人、虚拟场景的自定义导入功能；支持接入摄像机轨道追踪系统(提供功能截图加盖公章)；
（2）支持面部表情捕捉，演员与虚拟数字人面部表情实时同步；支持自动匹配，一键式技术，自动跟踪识别，眼球运动捕捉等肌肉运动并生成表情动画；
（3）支持一键切换AR增强现实效果，实现虚拟数字人与真实世界的实时融合；
（4）支持背景画面设置及一键切换，包括本地图片视频、纯色背景、数字化3D场景等；支持对虚拟场景内的光效实时调整，包括光照方向、强度、色温等属性(提供功能截图加盖公章)；
（5）支持自定义编辑光照方案，可动态添加点光源、射灯等不同灯光类型；支持自定义视角方案编辑，包含对方案进行增加、删除、修改等操作，可针对不同场景、不同方案自定义机位并记录保存，实现快速一键切换效果(提供功能截图加盖公章)；
3.动作批量化处理插件性能要求：
（1）支持批量处理角色动作和模型，支持自动为非标准bip骨骼开启Bone ON。支持导出单个max档的多个模型、贴图、动作数据，支持批量导出多个max档的所有数据；自动查找模型贴图并对贴图进行标准化命名；（2）导出子骨骼动画时支持自动断开链接、自动归零到世界中心，批量化导出时实时显示导出进度和日志、系统记录导出导出路径及导出状态、支持实时预览不同的动作序列、自动把bip动作数据匹配到角色的每一根骨骼；并实现自动加载关键帧、批量化把多个原始max文件中的角色动作导出；存为标准bip动作数据、批量化把蒙好皮的角色，据已有bip动作数据自动识别骨骼并与角色匹配；

4.AR开发编辑平台软件性能要求：
（1）平台整体功能指标：系统电脑，手机，IPad端，教师可以在学校或家里进行云端备课，教师直接调用客户端就可以使用简易实用编辑工具，分学科海量资源库、自主制作AR教学应用 、支持教学资源分类存储，资源支持含3D，视频，图片等、支持云资源检索和预览、课前制作AR(提供功能截图加盖公章) ；
a.添加课本底图或直接调用摄像头拍照，作为AR识别图。支持直接调用展示各科资源，可直接插入图片、视频、透明视频、3D、链接、文字等功能；
b. 插入内容后可以对AR展示内容进行移动，旋转，缩放，删除等； 课件保存后，支持通过分享课件二维码到教师手机微信或QQ上；
c.教学随时调用系统自带的学科，相关AR知识点课件，上课直接使用，同时支持课中教学； 
（2）系统模块化功能指标：
系统采用多层架构，后台管理采用B/S架构，AR客户端采用C/S架构、支持目前通用的各类操作系统环境，包括windows server,Linux, Unix等主流操作系统。Web应用服务器支持主流中间件产品，如Nginx, Tomcat等；数据库支持SQL server、MySQL、系统交互界面友好，支持中英文界面、菜单及文档、支持在线账号认证。可与其他系统进行认证互通、提供共享AR资源库，提供平台用户使用便捷性，支持对资源进行检索；
a. 系统提供多级管理后台:一级后台面向系统管理员，负责管理（增/删/改）所有共享AR资源、作品集、用户账号；二级后台面向大众用户，负责管理（增/删/改）个人AR资源、作品集及作品；
b. 提供完善的资源管理功能，根据资源类型进行灵活的存储，包含图片库、视频库、模型库等，可自定义资源类别、子类别，至少支持三级类别。系统提供基于WEBGL的AR应用在线可视化编辑系统，能快速进行AR场景的编辑，AR作品的发布；
c. 支持多种主流浏览器的访问、支持对AR资源进行移动、缩放、旋转操作。支持添加多个AR资源，支持“Android/IOS，APP应用包”活跃人数的统计；
（3）支持AR应用的一键部署：支持ARKit、ARCore AR技术、提供Android、IOS版本AR客户端，支持主流机型安装与使用、支持云/本地混合识别，实现图像目标识别与追踪、提供完整的SDK，包括IOS、Android、PC版本(提供功能截图加盖公章)；
5.数字角色动作资源系统性能要求：
（1）资源库包含1000种人物常用动作可供下载、鼠标悬停窗口播放对应动作效果、可直接将动作应用于角色预览，支持720度全方位视角查看、动作库自带分类，如战斗、冒险、运动、舞蹈、日常等；
（2）显示界面显示信息包括：动作持续时长、帧率、数据类型等、主流的动作文件，可应用于3DMax、Maya、MotionBuilder、Unity3D、UnrealEngine4等主流3D软件及开发引擎使用；
6.数字场景实时交互平台性能要求：
（1）平台内置若干虚拟角色和场景以供选择、可任意切换虚拟角色及场景、支持自定义角色模型导入(提供功能截图加盖公章)；
（2）支持Realtime实时光照，呈现实时的光影效果、支持自定义制定环境光颜色、支持区域灯光开关控制、支持VR模式沉浸式体验(提供功能截图加盖公章)；
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	四、虚拟演播室软件 
1.场景广场：场景广场包含场景推荐、场景库2个模块，用户可以在场景广场中浏览、下载自己想要的场景进行使用，详细说明如下：
(1)场景推荐：系统支持以海报自动轮播的方式进行场景推荐展示，同时支持一键下载功能，用户可以通过简单的一键操作立即下载他们感兴趣的场景。断点续传：系统支持断点续存功能，若在下载过程中发生中断，用户下次再次点击下载时可以从中断处继续下载，而无需重新开始；
(2)场景库：系统自带场景库，涵盖发布会、教育、电商、自然、卡通、娱乐、党建、艺术等不同领域，以满足用户在多种场景下的创作需求。场景预览：系统支持场景预览功能，每个场景都包含预览图，为用户提供了直观的场景外观和风格信息，用户能够在场景选择过程中更加直观和明晰，确保他们下载的场景符合他们的期望和创作方向。一键下载：系统支持场景一键下载，用户可快速下载部署使用，无需从零开始创建，节省了时间和创作成本。分类筛选：系统支持单个或多个场景分类进行筛选，以便快速找出符合他们创作方向或项目要求的场景；
2.收藏场景：系统提供了场景收藏功能，用户可以方便地收藏自己喜欢的场景，以便随时查找和使用，详细说明如下：个性化收藏：系统支持一键收藏场景功能，使用户能够轻松地将当前浏览或使用的场景添加到他们的收藏夹中。快速访问：支持快速访问功能，收藏场景页提供一个快速访问的入口，使用户能够直接在该界面直接访问使用收藏的场景，无需再返回浏览场景库。信息同步：系统支持收藏场景信息同步功能，使用户在不同设备上都能够访问和管理他们收藏的场景；
3.我的场景："我的场景"功能为用户提供了高度定制化的场景管理选项，实时编辑：系统支持自定义编辑场景，用户可以在虚拟场景中实时编辑播放多媒体素材；素材类型支持：系统支持添加、修改、删除视频、图片、文字、PPT等元素；实时预览：用户在编辑过程中可能能够实时预览场景的呈现效果，确保编辑的元素能够达到期望的效果。数据保存：系统支持场景自定义保存，用户可以根据自己的创意和需求，在系统中创建和编辑自定义场景，并通过一键操作将这些场景保存为数据文件，方便在后续的创作中快速加载和使用（提供产品功能截图加盖公章）；
4.画面源输入输出：任意数量的输入源支持：系统在电脑性能充足的情况下提供任意数量的输入源支持，系统支持动态添加或删除输入源，无论是视频采集卡，还是窗口捕获输入，系统都能够适应并管理多个输入源。采集卡输入：系统兼容多种视频采集卡，如用户可以直接通过这些采集卡接入外部设备，如摄像头、录像机等，实现高质量视频输入。窗口捕获输入：系统支持窗口捕获，用户可以选择捕获屏幕上的特定窗口或应用程序，将其作为输入源，方便进行软件操作或演示的录制。输入源切换：在系统中方便地切换和管理不同的输入源，以满足不同的制作需求。用户可选类型：窗口捕获；分辨率：支持1920*1080、2048*1080、3840*2160等多种不同分辨率；接口：支持采集卡接口的输入；标准：支持Progressive、Interlaced双模式；帧率：支持根据所接入的专业视频采集设备自动识别并实时获取输入帧率，提供可配置的参数；
5.输出模式：系统提供多种输出模式，以满足用户在不同场景下的需求，其中包括显示器输出和兼容主流专业级采集卡输出。显示器输出：系统支持将虚拟场景内容通过HDMI、DP接口直接输出到显示器上，使用户能够实时预览虚拟场景的效果。采集卡输出：系统兼容主流专业级视频采集卡，用户可以选择将虚拟场景输出到这些采集卡上，以便进行高质量的视频采集。输出参数属性：分辨率：支持1920*1080、2048*1080、3840*2160等多种不同分辨率；帧率：支持自动识别并配置输入视频的帧率，提供可配置的参数；标准：支持Progressive、Interlaced双模式；输出类型：Fill；连接目标：SingleLink；参考信号：External、FreeRun。
6.虚拟机位设置：虚拟机位：系统内置了多种机位选项，包括近景机位、中景机位、远景机位、左机位、右机位、人物特写机位、PPT展示机位。机位切换功能：系统分别支持“闪切”、“缓动”两种模式的机位切换方式，不同机位之间实现动态无缝切换，提高场景呈现的视觉吸引力和表现力。特写机位展现：系统支持人物特写机位，使用户能够更详细地展现虚拟场景中的人物，增加场景的情感表达和互动性。PPT展示机位：系统提供专门的PPT展示机位，用户可以在虚拟场景中灵活展示PPT内容，支持不同格式的文本内容，包含但不限于Word、PDF、PPTX等格式；运镜方式：系统提供专业级的影视摄像机运镜效果，包括推拉运镜、摇头运镜、左、右环绕运镜等；机位编辑：系统内嵌机位编辑功能，允许用户自定义虚拟场景中不同机位的位置和状态。机位控制状态菜单面板：系统提供直观的机位控制状态菜单面板，包括下降、上升、前进、后退、左移、右移、旋转等操作进行机位位置设定，支持一键复位功能，使用户可以轻松操作和调整机位参数；
7.抠像功能：人物面片设置：系统提供了人物面片设置功能，允许用户对虚拟场景中的人物面片进行高度自定义设定。输入源选择：支持多输入源选择，以满足不同创作需求；画面镜像翻转：系统支持人物画面的镜像翻转，以改变人物朝向适应不同场景。旋转调整：支持对人物面片进行顺时针和逆时针旋转，以调整面片在虚拟场景中的方向。位置调整：支持人物画面缩放、支持在多个方向上对人物画面进行实时调整，包括左右、前后、上下，使用户能够精确控制人物在场景中的位置。复位：支持参数设置一键复位使其恢复为默认值；
抠像设置：系统支持实时抠像，使用户能够在虚拟场景中准确地选择和提取人物或物体，实现虚拟合成效果。抠像颜色：系统支持多种取色方式，包括但不限于：取色笔取色、R、G、B、A数值输入、H、S、V数值输入，系统还支持Color Wheel和Color Spectrum两种不同的抠像颜色选择模式；透明阈值可调范围：-5~5；透明偏移可调范围：-5~5；红权重可调范围：-5~5；蓝权重可调范围：0~1；黑色截断可调范围：0~5；白色截断可调范围：0~5；KernalSize可调范围：-5~5；Samples可调范围：0~100；DebAlpha可调范围：0~1；溢色：可选激活、支持一键复位；Method可调范围:0~1；Amount可调范围:0~1；HueRange可调范围:-5~5；颜色校正：可选激活、支持一键复位；对比度可调范围:-10~10；饱和度可调范围:-10~10；色相偏移可调范围:-10~10；明亮度可调范围:-10~10；支持高光调整、中间调、暗部调整；画面裁切：系统支持画面裁切，使用户能够调整抠像元素的画面范围，以适应不同的显示或设计需求。裁切参数包含：左裁切可调范围0~1；右裁切可调范围0~1；上裁切可调范围0~1；下裁切可调范围0~1；支持一键复位（提供产品功能截图加盖公章）；
8.场景画布：场景画布：系统支持自定义编辑画布的功能，用户可以根据需要自定义画布的尺寸和位置，以适应不同的创作需求。画布编辑：系统支持用户从画布素材库动态添加或删除场景画布，素材库包含多种不同比例画布，包括但不限于16:9、9:16、1:1、4:1；展示素材类型：系统支持展示多种素材类型，包括但不限于图片、视频等多媒体素材；素材管理：系统支持单个画布上显示数十个素材，用户可以通过素材面板方便地管理和控制播放、展示这些素材。实时预览和切换：系统提供实时预览功能，用户可以在素材面板上看到素材的缩略图，实时切换和预览素材内容（提供产品功能截图加盖公章）；
9.3D文字添加：3D文字添加：系统支持用户在虚拟场景中添加3D文字元素，以增添场景的立体感和创意。文字位置设定：系统支持用户对文字进行多方位的设定，包括前后、左右、上下位置、旋转角度、大小缩放等；文字动画：系统提供文字动画功能，用户可以为文字元素添加各种动画效果；实时预览：系统支持实时预览功能，用户可以在编辑过程中即时查看文字位置设定和动画效果，以满足创作需求（提供产品功能截图加盖公章）；
10.PPT素材：PPT素材导入：系统支持用户自定义PPT素材导入，允许用户将自己的PPT演示文稿无缝集成到虚拟场景中。格式支持：系统支持多种文本类型，包含但不限于Word、PDF、PPTX、PPTM等格式,以满足不同用户的文件格式需求。PPT控制：系统支持对PPT素材进行控制展示，包括翻页、播放、停止等功能，以保持对PPT内容的灵活管理（提供产品功能截图加盖公章）。
11.个人中心：用户可查看自己的账号及账号使用期限，支持提醒用户距离账户到期时间，支持用户在个人中心修改密码，提高账户安全性，支持用户账户一键退出功能，用户可安全地退出当前账户，确保账户信息不被他人使用；
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	五、虚拟制片UNREAL背景资源平台 
1.硬件配置
（1）中央处理核心数：≥20核；
（2）线程数量：≥28线程；
（3）内存：≥32GB；
（4）固态硬盘：≥1TB；
（5）图像处理核心频率：≥2520MHz；
（6）图像处理显存：≥8G；
（7）实时光线追踪：支持；
2.配套资源集成平台
（1）平台功能配置
【独立域名设置】可允许用户进行个性域名设置；
【自定义平台LOGO】可允许用户进行LOGO图案个性定制和上传；
【实训人员档案功能】建立实训人员职业档案，包含学生完成项目情况及作业，平台包含教材相关数字资源；
【移动学习功能】能通过扫教材上二维码及时观看教学视频，必须支持电脑、IPAD、手机等移动平台学习；
【大数据分析功能】具有大数据分析功能，能有效掌握学生学习情况；如平台用户总数、讲师总数、课程总数（包含线上、线下课程）、培训总数（包含培训项目和线下课程开班）、考试总数（包含专项考试、培训项目、线下课程开班中的线上考试）、活动总数。绿色的数字为本年新增数。学习趋势图：展示登录人数、学习人数、线上学习时长的统计图表，支持查看本周，上周，本月，上月时间维度。排行榜：可以查看个人和部门学习时长的排行榜；
【资源管理功能】可对教学视频，项目要求文档，教学文件，项目文件等资源进行管理，形成数字文件与教学资源；
【教学功能】可对实训人员进行学习行为管理和对学生学习结果评估做针对性个体教学；
（2）平台技术参数
【防盗链技术】数字身份识别防盗系统，防止平台课程被翻录和盗版；
[bookmark: _Hlk237699110]●【云指纹】视频云指纹系统有效防止平台课程被翻录和盗版且可跟踪；【提供视频演示】
【软件著作权】该平台具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）；
【访问IP防护】允许用户设置黑、白IP名单，针对恶意攻击IP地址进行管控；
[bookmark: _Hlk237699131]●【敏感词防护】允许用户设置屏蔽或禁止敏感关键词，并可以查看屏蔽记录；【提供视频演示】
【刷帖防护】允许用户设置同一平台学生，5分钟内最多发帖次数（包含回复数）；
【终端支持】前端必须自适应主流移动平台客户端；
【大数据系统】必须提供后期的大数据分析；
【运维支持】提供云平台支撑，方便后期拓展维护；
【软件著作权】平台须具有中华人民共和国软件著作权（提供证书复印件并加盖供应商公章）；
3.配套背景素材资源需包含以下资源：
（1）古代角色素材包
古代角色2个：男性和女性角色各1个，角色需要进行骨骼肌肉绑定、表情控制，及可以适配全套动作库，同时每个角色包含三套不同的服饰和发型。需同时提供完整Maya、Zbrush、Substance Painter和虚幻等源文件。该角色按照PBR次世代游戏美术流程制作，基于虚幻引擎PBR次世代高精度古代角色资源，该角色包含工程源文件，并按照PBR流程制作，包含低低精度模型，面数在5万以内、高精度模型为ZBrush制作，贴图需要包含反射率贴图（Albedo）、法线贴图（Normal）、金属度贴图（Metallic）、粗糙度贴图（Roughness）、环境光遮蔽贴图（AO，全拼Ambient Occlusion）等，贴图大小不低于2048PIX；
（2）现代角色素材包
现代角色2个：男性和女性角色各1个，角色需要进行骨骼肌肉绑定、表情控制，以及可以适配全套动作库，同时每个角色包含三套不同的服饰和发型。需同时提供完整Maya、Zbrush、Substance Painter和虚幻等源文件。该角色按照PBR次世代游戏美术流程制作，基于虚幻引擎PBR次世代高精度古代角色资源，该角色包含工程源文件，并按照PBR流程制作，包含低低精度模型，面数在5万以内、高精度模型为ZBrush制作，贴图需要包含反射率贴图（Albedo）、法线贴图（Normal）、金属度贴图（Metallic）、粗糙度贴图（Roughness）、环境光遮蔽贴图（AO，全拼Ambient Occlusion）等，贴图大小不低于2048PIX；.
（3）古代场景素材包
古代场景2个：
室内外场景各一套，包含不同季节环境和灯光气候系统。室内包含常用古代生活起居家具和古代装饰等道具内容。室外包含古代建筑（五种以上不同类型）古代建筑和相应的古代装饰材料等内容。需同时提供完整Maya、Zbrush、Substance Painter和虚幻等源文件。定制资源：基于虚幻引擎PBR次世代高精度古代场景资源，需要包含工程源文件，按照PBR流程制作，需要包含低精度、高精度模型，贴图需要包含色彩和反射率贴图（Albedo）、法线贴图（Normal）、金属度贴图（Metallic）、粗糙度贴图（Roughness）、环境光遮蔽贴图（AO，全拼Ambient Occlusion）等。贴图大小不低于2048PIX；
（4）现代场景素材包
现代场景2个：室内外场景各一套，包含不同季节环境和灯光气候系统，室内包含常用古代生活起居家具和古代装饰等道具内容。室外场景包含（五种以上不同类型）现代建筑和相应的现代装饰材料等内容。需同时提供完整Maya、Zbrush、Substance Painter和虚幻等源文件。定制资源：基于虚幻引擎PBR次世代高精度现代场景资源，需要包含工程源文件，按照PBR流程制作，需要包含低精度、高精度模型，贴图需要包含色彩和反射率贴图（Albedo）、法线贴图（Normal）、金属度贴图（Metallic）、粗糙度贴图（Roughness）、环境光遮蔽贴图（AO，全拼Ambient Occlusion）等。贴图大小不低于2048PIX；
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	六、三脚架
1.俯仰摇摄:≥-75o ≤ +90o；
2.水平摇摄: ≤360o；
3.工作高度: 810-1670mm；
4.云台类型:液压云台；
5.材质:铝合金；
6.脚架节数≥3节；
7.管径：不小于16mm；
	套
	1

	
	
	
	七、无线领夹话筒 
1.振荡器类型：晶体控制锁相环合成器；
2.接收类型：空间分集；
3.天线类型：1/4 波长线；
4.频率响应：23Hz 至 18kHz（典型）；
5.信噪比：≥96dB（最大误差，A 加权）；
6.失真 (T.H.D)：0.9% 或更低（-60dBV，1kHz 输入）；
7.音频延迟： ≤0.35 毫秒；
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	八、专业播音话筒 
1.单指向、16mm直径镀金Mylar膜片纯电容音质；
2.48V幻象供电，镀金卡侬输出；
3.频率范围：20—20000 Hz；
4.灵敏度：-30dB(20mV/Pa)；
5.指向形：超心型；
6.拾音角度：≥120°；
7.最大声压级：≥138dB；
8.阻抗：≥150Ω；
9.信噪比：≥78d；
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	九、调音台 
1.≥12路输入通道，≥6路话筒输入，≥2路立体声线路输入，≥1组USB声卡输入，≥1路USB接口(移动U盘)输入或选择4路话筒输入，≥4组立体声线路输入，≥1组USB声卡输入，≥1路USB接口输入;
2.具有≥2路主输出通道、≥4路编组输出、≥4路AUX SEND辅助输出、≥1组立体声CTRL ROOM监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1个USB声卡IN/OUT接口、≥1个U盘录/播音接口、≥1个FOOT SW开关接口;
3.麦克风输入通道配置超低噪音的MIC前级和+48V幻象电源。120Hz低切滤波器;
4.输入通道具有HI-Z高阻抗输入（1~2通道）、增益控制（1~6通道）、压缩器（1~4通道）、3段参量均衡器(1~4输入通道支持中频扫频），输入通道均配置4个AUX旋钮、声像平衡、PFL信号监听、ON功能;
5.采用60mm高精度电平衰减推子;
6.通道配置GR1/2、GR3/4、L/R总线分配按钮;
7.内置可调参数的数字效果器：≥24个；
8.支持USB/蓝牙媒体播放器，带数码显示屏，支持U盘播放、蓝牙播放；
9.配置USB声卡接口支持电脑录播音功能;
10.总谐波失真：≤0.004%;
11.频率响应：20Hz-20kHz（±1dB）;
12.额定增益：0dB（±0.5dB）;
13.信噪比：≥112dB；
14.最大输入电平：≥20dBu；
15.最大输出电平：≥20dBu；
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	十、监听音箱 
1.系统类型：有源监听音箱；
2.频率响应：40Hz-20kHz；
3.额定功率(定阻)：≥70W/4Ω；
4.采用不小于5.2寸振膜低音或等效性能；
5.高频：采用不小于1寸振膜高音或等效性能；
6.输入插座：具备XLR(卡侬)和RCA；
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	十一、提词器 
1.该系统需支持Liunx嵌入式系统或Windows 主流系统，整套系统采用一体化手拧螺丝结构，安装快捷，操作简单，控制方便，分光效果可达97%以上，提词器屏幕内置提词主机，满足U盘、PC和纸质播音文件三种采集读稿方式；
2.采用2mm专业无色分光镜，分光比2:8，表面多层介质镀膜（硬膜），无光损，适配各类高标清镜头，广视角设计，提示器文稿显示清晰，无虚影，拍摄不穿帮；
3.主机配置：
1.中央处理核心数：≥10核；
2.处理器线程：≥16线程；
3.主频≥3.7GHz
4.内存：≥16G；
5.SSD硬盘：≥1TB；
6.独立显存：≥8G；
7.主频：≥4.7GHz；
8.屏幕尺寸：≥22寸 ；
9.亮度：≥400cd/㎡；
10.点距： ≤0.2767mm；
11.屏幕刷新率：≥60Hz；
12.屏幕分辨率：≥1920*1080；
13.接口类型：支持HDMI 或VGA；
14.响应时间范围：2ms-4ms；
	套
	1

	
	
	
	十二、演播室线材 
1.超高清视频线不少于20米；
2.超高清视频线屏蔽类型：双屏蔽；
3.超高清视频线芯：镀锡铜；
4.音频线不少于20米；
5.音频线屏蔽类型：双屏蔽
6.NEUTRIK卡龙头不少于10个；
7.HDMI高清视频线不少于520米
8.6类网线不少于1箱；
9.电源线不少于20米；
10.信号控制线不少于20米；
11.接插件等不少于10套；
	批
	1

	
	
	
	十三、反送监看电视设备 
1.屏幕尺寸不小于75英寸；
2.屏幕分辨率:超高清不少于4K；
3.刷屏率：≥144Hz；
4.色域标准：≥BT.709；
5.色域值：≥130%；
6.亮度：优于300-400尼特；
7.接口：不少于2个HDMI、不少于2个USB、AV等接口；
	台
	1

	
	
	
	十四、操作台 
1.定制控制操作台
（1）桌面长度：≥2.4米；
（2）桌面深度：≥1米；
（3）桌面高度：≥0.7米；
（4）材质：冷轧钢板、板材；
（5）板材厚度：≥2.5cm；
（6）板材颜色：木纹或白色；
2.控制室座椅≥2个
（1）颜色：曜黑云白；
（2）头枕：宽幅3D头枕；
（3）椅背：不可调节；
（4）腰枕：复合弹弓骶枕；
（5）扶手：4D扶手 前后旋转：≤360度、≤90翻转；
（6）座垫：全网座垫；
（7）底盘：旋钮底盘可调节后仰弹力；
（8）后仰：三档≤135°；
（9）网布：波浪密楞网布；
	套
	1

	
	
	
	十五、数字角色形象资产管理系统 
1.平台内置不少于200个虚拟角色和场景以供选择；
2.可任意切换虚拟角色及场景；
3.支持自定义角色模型导入；
4.支持Realtime实时光照，呈现实时的光影效果；
5.支持自定义制定环境光颜色；
6.支持区域灯光开关控制；
7.支持VR模式沉浸式体验；
	套
	1

	
	
	
	十六、虚拟VR平台
1.屏幕尺寸：≥55英寸；
显示单元
1.显示尺寸：≥43英寸；
2.显示比例：16：9；
感知识别单元
1.感知尺寸：≥43英寸；
2.边框类型：超薄结构；
3.触控点位：≥3点；
4.内存:≥16G；
5.硬盘:≥500GB；
6.机体材料:冷轧钢板全金属机体；
7.散热结构:环流气体散热；
8.机体表面：喷塑处理——防划伤，防震，防磕碰；
9.机体防护：防静电，防干扰，防尘；
10.内部工艺：防锈处理；
11.正面防水：IP65级正面防水；
12.至少包含党建、数字展厅、特色主题展馆、中国史系列展馆等相关案例；
13.可满足党课学习、成果展示、视频通讯、远程协助能需要，实现自主学习、党会党建、政务关注、支部生活、信息共享等功能，规范基层党组织学习、生活制度，提高基层党员干部的党建知识、理论水平和综合素质。
14.（1）基于虚拟仿真技术（3D Max，Maya，Subtance，ZBrush，Unity3D，C#，Mono，
DirectX11）、客户端开发技术（C/C++，Protobuf，GRPC，DirectShow，opencv，Websocket，.Net Framework）等技术开发的“智慧党建”平台，数字内容丰富、场景逼真、还原度高、交互操作简单。
	台
	1
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	[bookmark: _Hlk237699146]3D惯性动作捕捉设备
	一、惯性传感器：
1.传感器数量：≥28个；
2.陀螺仪：±2000dps；
3.加速计：±8g；
4.最小分辨率：不高于0.02°；
5.静态姿态精度：≥Roll 1°/Pitch 1°/Yaw 2°；
6.工作电压：DC3.7V；
7.工作时长：≥5Hours；
8.数据计算帧率：≥600Hz；
9.数据输出帧率：≥60Hz；
二、数据收发器：
1.接口类型：Type-C；
2.工作频段：2400MHz~2483MHz；
3传输距离：≥6M；
三、配套软件参数
1.多样性切换捕捉模式：
（1）1全身模式：≥17个传感器；
（2）全身+手套模式：≥27个传感器；
（3）上半身模式：≥11个传感器；
（4）下半身模式：≥7个传感器；
（5）单臂模式：≥3个传感器；
（6）手套模式：≥12个传感器；
2配套3D角色动画虚拟仿真教学系统；
需包含配套3D角色动画虚拟仿真教学系统，符合动画运动规律的虚拟仿真项目。需提供单机可执行文件，以及能够在主流网页浏览器运行的网页版本，并提交所有项目源文件。功能需求如下：
（1）提供一组角色，体现不同个性特征的走路运动库；
[bookmark: _Hlk237699162]（2）●能够实现不同角色之间走路的对比观察，由用户任意调整观察角度和动画速度，进行实时对比；【提供视频演示】
（3）配套走路习题一套，以便检验用户学习效果；
[bookmark: _Hlk237699168]（4）●功能模块需要包含：主页模块、基础演示模块、对比演示模块、细节演示模块、练习模块等；【提供视频演示】
（5）须基于Unity技术引擎开发；
[bookmark: _Hlk237699173]（6）●须角色动画必须为3D方式制作；【提供视频演示】
（7）须允许扩展更多类型3D角色动作演示；
	套
	1
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	人像辅助灯光系统
	一、补光灯套装 4套
1.电池容量:≥6000毫安锂电池；
2.摄影灯架高度：≥1.2米；
3.摄影灯架数量：1台
4.灯珠数量：≥110颗LED灯珠；
5.色温范围：3300K-5600K；
6.亮度调节范围：10%—100%；
7.显色指数：≥95；
8.最大功率：≥12W；
	套
	4

	
	
	
	二、彩光补光灯棒 4套
1.灯体数量：1套 ；
2.挡光板数量：1 套；
3.电池手柄数量：1套；
4.USB-C电源线数量：1套 ；
5.便携包数量：4套；
6.光源功率：≥100W；
7.光源类型：RGB；
8.色温：2500 - 8500K；
9.亮度：≥ 1500Lux；
10.模式：支持 CCT、HSI、RGB 三种模式；
11.续航时间：≥4.5小时
12.内置锂电池：≥2200mAh
	套
	4

	
	
	
	三、便携手持拍照补光豆腐灯 4套
1.LED6R灯体数量：1；
2.柔光罩数量：1 ；
3.Type-C电源线数量：1；
4.桌面三脚架数量：1 ；
5.光源类型：LED；
6.光源功率：≥38W；
7.色温：3000K—6000K；
8.功率≥6W；
9.内置锂电池：≥1800mAh；
	套
	4

	
	
	
	四、环形补光灯 4套
1.LR150灯体数量：≥1 ；
2.手机支架数量：≥1 ；
3.电源适配器数量：≥1 ；
4.2.2米灯架数量：≥1 ；
5.光源类型：LED；
6.光源功率：≥38W；
7.色温：3000K—6000K；
8.显色指数：≥90,亮度；
9.调节范围：1%-100%；
10.功率≥10W；
	套
	4

	
	
	
	五、聚光筒 2套
1.兼容灯具：Bowens卡口LED灯；
2.镜头配置：标配85mm光学投影镜头（EF卡口）；
3.旋转设计：360°可旋转镜筒，无需拆卸即可调整投影角度；
4.材质：金属机身+多孔散热结构；
	套
	2

	
	
	
	六、柔光球 4台
1.类型：球形柔光箱（灯笼型）；
2.直径：≥85cm；
3.材质：高密度柔光布+金属撑杆；
4.卡口类型：标准保荣卡口（兼容Godox SL/M/LA/SZ系列灯具）；
5.适用光源：LED常亮灯、闪光灯；
6.功率：≥300W；
7.柔光效果：360°均匀散射，适合人像、静物拍摄；
	台
	4

	
	
	
	七、双色温LED平板补光灯 2套
1.配置清单
（1）LED50R补光灯数量：不少于1枚；
（2）灯架高度：≥2米；
（3）电池容量≥6000mAh；
2.基本参数
（1）灯珠配置：RGBWW 五色混光（红、绿、蓝、白、暖白），功率：小于等于63W，色温范围：2500K~10000K（CCT模式）；
（2）显色指数：CRI ≥96，TLCI ≥96，调光范围：0%~100%无级调节，光效模式：CCT/HSI/RGB/GEL/FX（14种动态光效）；
	套
	2
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	虚拟拍摄灯光系统
	一、灯具固定轨 
1.材料：工字型，选用优质铝合金型材材质；
2.施工工艺：熔铸、挤压、镀钛等工艺加工；
3.轨道承重≥300KG；
4..材料规格≥60*80*4MM；
	项
	1

	
	
	
	二、恒力吊杆 
1.吊杆主体材料：铝合金材料；
2.恒力弹簧材料：特制铝合金弹簧钢[经特殊处理，经久耐用，抗腐蚀；
3.吊挂重量≥10kg；
	项
	1

	
	
	
	三、LED平板灯 
1.灯光通道数量不低于2通道；
2.具有光效高，显色性好，显色指数：≥95；
3.灯珠数量≥672颗，色温范围：3200K-5600K；
4.灯具配置数码管显示屏；
	盏
	12

	
	
	
	四、LED聚光灯
1.具有光效高，显色性好，显色指数≥95，标准色温5600K;
2.内置2.4G遥控接收装置，配合WiFi-2.4G控制盒；
3.支持DMX调光控制，配置数码管显示屏，可显示地址码和亮度；
4.功率（W）≥100W；
5.亮度调节:无级调光；
6.调焦范围：10°-55°；
	盏
	4

	
	
	
	五、调光台 
1.功率≥12W；   
2.控制推杆≥24个 ；
3.可存储程序≥16个程序 ；
4.内置全中文LCD显示屏 ；
5.程序步数≥ 99步 ；
6.手动提灯功能: 有 ；
7.数字键: 1-16，用于选择走灯程序、选择电脑灯；
8.BANK/SCENES: 可编程程序，具备场景控制功能；
9.暗场功能: 黑场键可实现所有通道输出零，达到黑场效果；
10.渐变调节: 调节两步程序之间的渐变时间；  
11.速度调节: 调节程序播放时每一步的停留时间 ；
12.声控功能: 在播放程序时，可以通过声控键控制程序的运行 ；
13.工作环境: 适合在无腐蚀性、可燃气体、可自然通风的场所使用 ；
14.信号增强: 超强信号输出，4路光电隔离信号同步输出，每路采用独立的电源供电，具有很高的抗干扰能力 ；
15.信号控制; 支持标准的DMX512信号，有一组标准的DMX512信号输入，1路信号直通输出，4路光电隔离输出；
	套
	1

	
	
	
	六、灯具电缆线≥30米
1.国标3x4平方 RVV护线软套；
2.护套采用聚氯乙烯材料；
3.环保安全抗冻防水耐拉、专用电源接头；
	米
	30

	
	
	
	七、控制线 
1.规格：国标3x0.5+1平方，带屏蔽RVV护线软套；
2.护套材料：聚氯乙烯；
	米
	30

	
	
	
	八、保险链 
1.φ4包胶钢丝绳；
2.钢制保险扣；
	套
	16

	
	
	
	九、灯号牌 
1.材质：PVC材质；
2.工艺：雕刻工艺；
3.尺寸：不小于105×150mm矩形；
	套
	16

	
	
	
	十、灯钩 
1.材料采用高强度铝合金；
2.可包裹管径：≥30-55mm；
3.承重≥40KG；
4.适合吊挂LED聚光灯，平板灯，成像灯，Par灯；
	个
	16

	
	
	
	十一、1.5mm²电源线≥100米
1.规格：国标ZRRVV3×1.5mm²；
2.材质：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝；
3.导体长期允许工作温度≤70℃；
	米
	100

	
	
	
	十二、2.5mm²电源线≥100米
1.规格：国标ZRRVV3×2.5mm²；
2.材质：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝；
3.导体长期允许工作温度≤70℃；
	米
	100

	
	
	
	十三、信号接插件
1.规格：五芯XLR；
2.特性：DMX512信号传输专用；
	套
	30

	
	
	
	十四 、灯栅层吊架 
1.功能需求：专用摄影桁架；
2.满足无影墙天花覆盖；
3.满足摄影灯架设备，灯栅层吊架；
	项
	1

	
	
	
	十五、分线盒 
1.1分4电源信号分线盒；
2.材料：PC；
3.尺寸：长度：≥8cm,宽度：≥4.5cm 高度：≥3.2cm；
	个
	3

	
	
	
	十六、灯光电缆桥架
1.尺寸：高度≥1.5cm 宽度≥10cm；
2.长度：≥20米；
3.材质：铝合金；
4.桥架标准件：≥10套；
5.桥架五金件：≥10套；
6.桥架捆扎件：≥10套；
	米
	20
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	抠像绿箱系统集成


	一、定制抠像绿箱   
1.高度：≥2.6米；
2.宽度：≥6米；
3.深度：≥4米；
4.绿箱制作:制作U型；
5.核心材料：木质或混合材质；
6.结构材料：木质、轻钢龙骨、基层木工板；
7.表面材质：专业抠像漆；
8.地面材质：抠像地板胶；
9..确保绿箱弯角处弧度需要精准的测量和制作，保证匀整无直角；
	套
	1
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	数媒交互数字人
	一、数媒交互式数字人立式输出设备
1.输出设备尺寸：≥65英寸；
2.触摸类型：红外触控；
3.亮度：≥350cd/m2；
4.处理器：≥八核, 2.4GHz)；
5.分辨率：≥3840*2160(UHD)；
6.显示区域(mm)：≥1428.5x803.5(65英寸)；
7.触摸点数：≥20点红外触控；
8.系统：现行通用操作系统；
9.内存：≥4G；
	套
	1

	
	
	
	二、数媒交互式数字人集成数字人 1套，需包含以下内容：
(一)数字人美术资源：
1.根据校方要求定制影视级别高精度AI 3D实时交互数字人原型设计，需符合学校需求定位；
1）数字人需以学生为原型；
2）数字人可以进行实时语音交互；
3）数字人可根据院校知识库进行回答问题后介绍学院和专业情况；
4) 角色面部五官要有较强的辨识度，美术风格属于写实风格；
2.根据设计方案进行3D角色写实头部模型制作具体要求如下：
1) 数字人需进行写实头部材质制作、眼球模型与材质制作；
2) 数字人需制作舌头模型与材质制作、牙齿牙龈模型与材质制作；
3) 数字人需包含眼部表情、嘴部特殊表情；
4) ★数字人毛发需按照Xgen 方式制作。衣服布料系统及布料动力学系统需符合Unreal engine 动力学需求；【提供系统页面截图并加盖供应商公章】
5）高精度建模三角面数12万±10%，四边面布线符合Metahuman标准 ，需保留角色ZBrush雕刻+拓扑模型源文件 ；
6）眼球独立建模（含虹膜纹理分层），支持动态焦距调整；
7）材质系统 4K PBR材质（Diffuse/Normal/Specular三通道）Substance Painter制作+UE5材质实例 ；
8）角色模型需要符合Unreal engine 5渲染管线和Metahuman骨骼表情系统；
(二)数字人面部语音与表情
1）根据校方要求定制影视级别高精度AI 3D实时交互数字人面部表情及嘴型系统制作，需要包含（1套）含全身绑定和面部捕捉系统，数字人嘴型动作智能合成的底层逻辑类似，均建立在输入文本到输出音频与输出视觉信息的关联映射。性格和情绪化模拟：神态和微表情数量支持不少于30种；
3D 驱动方式支持以下三种方式：
2）语音自动识别规格：语音特征提取器：特征提取器有梅尔倒谱系数（Mel-Frequency Cepstral Coefficients，MFCC）和滤波器组（Filter Banks）。时间步长控制：用来控制语音信号在时间轴上的划分大小；
3）★面部表情捕捉系统规格：Streamer 表情视频采集、用于采集脸部表演视频；支持 24、25、30、60 等不同帧率视频采集、支持时码输入、音频录制，支持动捕设备同步触发。将数据同步给角色模型，完成动画制作；【提供系统页面截图并加盖供应商公章】
(三)AI 3D数字人动作：
1.数字人需要构建动作库，收集、整理和分类动作资源，方便后续调用；
2.数字人动作需要随机切换蓝图制作，增加动作多样性；
3.数字人动作指定需切换蓝图制作，满足特定需求布料
4.数字人需实现真实衣物碰撞效果，使衣物真实摆动；
(四)数字人配套背景资源：
背景场景2套：室内外场景各一套，包含不同季节环境和灯光气候系统，定制资源：基于虚幻引擎PBR次世代高精度现代场景资源，需要包含工程源文件，按照PBR流程制作，需要包含低精度、高精度模型，贴图需要包含色彩和反射率贴图（Albedo）、法线贴图（Normal）、金属度贴图（Metallic）、粗糙度贴图（Roughness）、环境光遮蔽贴图（AO，全拼Ambient Occlusion）等。贴图大小不低于2048PIX，；
(五)AI 3D数字人后台开发及知识库建设：
1.数字人后台可接入语音识别技术实现语音交互；
2.数字人后台可设置指定语句唤醒数字人；
3.数字人后台可更换语音合成技术，实现文字到语音转换，为数字人赋予声音；
4.数字人后台可接入不同的网络大模型，利用其能力增强数字人智能；
5.数字人后台可接入离线大模型，丰富大模型系统，可实现全离线流程；
6.数字人后台可创建本地数字人知识库构建，存储和管理相关的知识文件，构建数字人基本思维功能框架，实现随问随答的基本交互逻辑；
（六）AI 3D数字人配套课程：
1.需提供以上数字人开发过程录制课程，内容为AI 3D数字人应用开发，从数字人美术制作道开始环境搭建到数字人AI人工智能互动环节完成，打造院校IP代言人案例制作。不少于60课时课程录制视频，视频不小于1080P，格式为MP4该课程需向院校方提供相应的数字人训练及开发过程教材，数字人从开始到完成过程制作，培训服务；
2.课程内容：数字人在虚幻引擎中开发和制作流程，打造虚拟偶像及案例分析。通过学习，学生在作业中交付一套满足使用需求的高精度3D数字人模型；
	套
	1
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	数字文创周边3D打印系统
	一、光固化3D输出设备
1.控制面板：≥10英寸电容触摸屏（机器自带）；
2.切片软件：Chitu Box；
3.光源：COB+菲镜（波长385nm)；
4.层厚：20-250μm
5.打印速度（MAX）：≥150mm/h；
6.支持自动调频、自动加料功能
7.打印范围：不低于230mm*144mm*350mm
8.提供切片软件使用授权；
9.打印材料：保护漆：≥100瓶、稀释剂：≥20瓶、调色漆：≥100瓶、水性调色漆：100瓶、不同颜色漆：200瓶；
	台
	2

	
	
	
	二、FDM#D 输出设备
1.喷头数量：≥2喷头；
2.打印精度：0.05mm；
3.层厚度：0.05 ~0.4 mm；
4.打印尺寸：≥300x330x600 mm；
5.喷嘴类型：高强喷嘴；
6.喷头移动速度高达：≥500 mm/s；
7.喷头温度范围：75℃-300℃；
8.支持耗材类型：PLA/ABS/HIPS/ASA/PETG/COPA/PLA-CF/PETG-CF /PAHT-CF /PAHT-GF /PET-CF /PET-GF/PA12-CF/PA-CF/PA-GF/NexPA-CF25；
9.输入/输出文件类型：输入:3MF/STL/0BJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG输出:GX/G/Gcode；
10.兼容的操作系统：Windows 7/8/10/11;Mac OS支持10.9及以上版本；
11.支持2种以上的切片软件，并提供使用授权；
12.智能触控液晶屏：≥7英寸（机器自带）；
	台
	2

	
	
	
	三、高精度手持三维测量设备
1.单帧捕捉范围：28x53 @100 mm；
2.单帧捕捉范围：975x775 @1000 mm；
3.工作距离：100-1000 mm；
4.最小扫描尺寸：10x10x10 mm；
5.最大扫描尺寸：≥4000x4000x4000 mm；
6.扫描帧率：≥15fps；
7.陀螺仪：有；
8.显示屏：≥6 英寸 2k AMOLED 触摸屏（机器自带）；
9.CPU：≥2.4 GHz；
10.存储：≥256 GB；
11.光源：一级红外光；
12.电池容量：≥5000mAh；
13.内存：≥16GB；
14.RGB 相机分辨率：≥4800 万像素；
15.支持3D打印；
16.接口类型：USB Type-C；
17.Wi-Fi类型：不低于Wi-Fi 6标准；
18.操作系统：现行通用操作系统；
	台
	1
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	实训室施工
	一、数字音频录编实训室施工项目、需包含以下内容：
1.轻质隔声墙体 20平方米
（1）墙面减振器尺寸：≥120x50x60mm（间距600x600mm）；
（2）75轻钢龙骨(间距600x600mm)、内填隔音棉尺寸：≥50mm；
（3）隔声板尺寸：≥12mm隔声板（腻子填缝）；
（4）基层板尺寸：≥12mm；
（5）隔声板尺寸：≥9mm（腻子填缝）；
2.墙面吸声软包 20平方米
（1）50木龙骨(间距：≥600x600mm)、内填吸音棉尺寸：≥100mm；
（2）透声布；
3.弱电工程 1项
（1）门禁；
（2）监控；
（3）网络等；
4.音频相关弱电管道及线材 1项
（1）镀锌金属管、规格：≥30mm、50mm；
（2）音频线、喇叭线、网线、HDMI线等；
5.音频相关弱电设计 1项
（1）音频弱电管线图纸，系统图纸；



(二) 人工智能
	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK77]序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	智能仿生灵巧手 
	1、控制接口：具备 RS485或CANFD 通讯接口
2、自由度：≥6
3、关节数量：≥11 个
4、工作电压：直流 24V～60V
5、静态工作电流：≤180mA@24V
6、最大工作电流：≥5A@24V
7、指尖重复定位精度：≤±0.2mm
8、拇指指尖抓握力：≥15N
9、四指指尖抓握力：≥10N
10、抓握力采集分辨率：≤0.1N
11、拇指侧摆活动范围：70°～170°
12、拇指侧摆运动速度：≥150°/s
13、拇指弯曲运动速度：≥60°/s
14、四指弯曲运动速度：≥110°/s
15、单路触觉传感器量程：≥30N
16、触觉传感器测量精度：优于 5% FS
17、触觉传感器配置数量：不少于 6 路
18、手掌完整闭合动作时间：≤0.8s
19、提供配套SDK、通讯协议文档，支持用户二次开发
	台
	2

	2
	智能机器人
	1、机身站立高度：≥110cm；
2、整机自由度：≥24；
3、单腿自由度：≥6；
4、单手臂自由度：≥5；
5、腰部自由度：≥2；
6、头部自由度：≥1；
7、腰关节摆动能力：俯仰≥±120°，横滚≥±25°；
8、胯关节摆动能力：偏航≥±140°，横滚≥-50°～+90°；
9、关节位置传感：具备关节位置检测反馈功能；
10、散热方案：具备主动散热功能；
11、供电方式：可充电锂电池供电；
12、板载基础算力核心数量：≥8核（或同等算力水平）；
13、机载麦克风阵列：≥2路；
14、无线通讯：支持Wi-Fi 5及以上、蓝牙5.0及以上；
15、算力扩展：支持外部算力扩展；
16、电池结构：支持电池更换；
17、系统维护：支持远程OTA升级；
18、开发权限：开放控制协议及SDK，支持二次开发；
19、动作资源：支持动作文件导入、存储与调用；
20、整机质保期限：≥6个月；
	台
	2

	3
	[bookmark: _Hlk237699207]人工智能硬件
实训平台
	1.平台基础功能
1.1.系统管理
1.1.1.专业管理：对院校内部专业信息进行统一管理，包括：专业名称、专业代码、备注等信息。可进行搜索、查看、新增、编辑、删除操作。
1.1.2.班级管理：对院校内部班级信息进行统一管理，包括：班级名称、所属专业、备注等信息。可进行搜索、筛选、查看、新增、编辑、删除操作。
1.1.3.教师管理：对院校内部教师信息进行统一管理，包括：教师姓名、教师账号、所属角色、所属班级、教师工号、教师性别、手机号码、电子邮箱等信息。可进行搜索、筛选、查看、新增、编辑、删除、批量删除、导入教师、重置密码操作。其中导入功能支持数据校验，将导入的数据可视化并告知用户存在问题的行和列及问题描述，并支持一键移除问题数据。
1.1.4.★学生管理：对院校内部学生信息进行统一管理，包括：学生姓名、学生账号、所属班级、学号、性别、手机号码、电子邮箱等信息。可进行搜索、筛选、查看、新增、编辑、删除、批量删除、导入学生、重置密码操作。其中导入功能支持数据校验，将导入的数据可视化并告知用户存在问题的行和列及问题描述，并支持一键移除问题数据【提供系统页面截图并加盖供应商公章】。
1.1.5.设备类型管理：对平台内实训设备的类型信息进行统一管理，包括：设备类型名称、换行符、回退键等信息。可进行搜索、新增、编辑、删除操作。
[bookmark: _Hlk237699334][bookmark: _Hlk237699229]1.1.6.●机柜管理：支持通过网络协议，对实训室机柜中的串口控制器进行管理，从而达到对机柜中的实训设备相联动，将各类实训设备（如路由器、交换机、防火墙、上网行为管理、网页防火墙等实训设备）进行统一的管理和控制，进行远程连接和调试。其中机柜信息包括：机柜名称、机柜IP、跳板机IP、跳板机用户名、跳板机密码等信息，可进行搜索、新增、编辑、删除、批量测试连接、回收机柜、设备管理操作；机柜内设备信息包括：设备名称、设备类型、串口端口号、串口连接类型、Web端口号、Web连接类型、用户名、密码等信息，可进行搜索、新增设备、设备应用、调试机柜、编辑、删除操作【提供视频演示】。
1.2.设备管理
1.2.1.★设备信息：对平台所在的服务器信息进行查看，包括CPU信息、内存信息、网卡信息。其中CPU信息包含核心总数、逻辑核心总数、每颗CPU的型号、每颗CPU的核心数、每颗CPU的逻辑核心数；内存信息包含内存总大小、每根内存条的类型、每根内存条的主频、每根内存条的大小；网卡信息包含每块网卡的名称、每块网卡的Mac地址、每块网卡的速率、每块网卡的ipv4地址、每块网卡的子网掩码、每块网卡的ipv6地址【提供系统页面截图并加盖供应商公章】。
1.2.2.设备配置：对平台所在的服务器的系统时间和系统网络进行配置。其中系统网络配置包含IP地址、子网掩码、网关。
1.2.3.许可证管理：对平台所搭载的许可证信息进行统一管理，包括：设备特征码、产品授权码、资源列表。可进行许可证的批量上传、使用指导手册的下载。其中资源列表包括资源名称、授权码、资源数量等信息。
1.3.集群管理
1.3.1.★集群信息：对平台的集群节点信息进行统一查看，包括：节点地址、启用状态、健康状态、CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、虚拟机数量、虚拟机总数、账号数量、账号总数。可进行搜索操作。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】。
1.3.2.★集群配置：对平台的集群节点信息进行统一管理，包括：节点地址、虚拟化内存、账号数量、虚拟机数量等信息。可进行搜索、新增节点、编辑、删除、启用虚拟化、禁用虚拟化等功能。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】。
1.3.3.★虚拟机信息：对平台内的虚拟机信息进行统一管理，包括：UUID、IP地址、检测状态、内存，可支持搜索、连接、重启、销毁操作。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】。
1.4.首页
1.4.1.学生首页：显示今日表现的学习数量和练习数量，学习总览的学习数量、练习数量和活跃天数，我的课堂快捷跳转，班级学习排行榜。
1.4.2.教师首页：显示今日表现的活跃学生和达标学生数量，总体表现的达标学生数量、管理班级数、管理学生数，我的课堂快捷跳转，学生学习排行榜。
1.4.3.管理员首页：显示今日表现的活跃班级和活跃学生数量，总体情况的达标学生、管理班级数、管理学生数，课堂统计的总课堂数、进行中课堂数，班级达标排行，教师动态。
1.5.个人中心
1.5.1.包含个人信息的修改及重置密码操作。其中个人信息的修改包括姓名、工号、邮箱、手机、性别。
1.6.课堂中心
1.6.1.在任意课程资源激活后显示使用
1.6.2.课堂列表：对教师开设的课堂进行统一管理，包括：课堂名称、开始及结束时间、课堂状态、理论讲解数量、案例讲解数量、理论练习数量、案例实操数量，可进行按课堂名称搜索、开设课堂、一键开课、管理课堂操作。
1.6.3.开设课堂：包括填写基础信息、添加学生及选择课程，其中基础信息包括课堂名称、开放时间，添加学生时支持以专业或班级为维度复选学生，选择课程时支持显示每门课程中理论讲解、理论练习、案例讲解、案例实操的数量。
1.6.4.课堂内容：以大章、小节、资源三层目录的形式展示该课堂所涵盖的具体内容，具有单独的课堂导航板块并支持点击定位至对应的内容。在此处可进行理论讲解和案例讲解类资源的学习、理论练习类资源的答题、案例实操类资源的实训操作。其中理论讲解和案例讲解类资源在学习的过程中支持资源的分屏展示。理论练习支持自动评分功能，在答题结束后一键提交系统会按照答案进行自动评分，自动评分结束后可进一步查看评分详情，评分详情包括：得分、开始时间、结束时间、练习次数、平均分、最高得分及具体的作答情况。案例实操支持自动评分及保存环境功能，在实训结束后选择销毁评分后系统会按照评分表进行自动评分，自动评分过程会以进度条的形式展现，自动评分结束后可进一步查看得分、开始时间、结束时间、练习次数、平均分、最高得分、本次得分详情、本次排错指导、尝试评分记录、历史评分记录，在实训过程中选择保存退出操作后平台会保存当前环境，下一次进入该案例实操可以继续进行作答。
1.6.5.★课堂统计：显示总体达标情况面板、资源和学生双维度的数据统计面板。其中总体达标情况面板内容包括：总体达标情况、理论讲解达标情况、理论练习达标情况、案例讲解达标情况、案例实操达标情况、剩余时长。资源维度数据统计以课程资源树的形式展示每个资源的学习人数、达标人数及达标比例，支持导出资源维度学习记录，并可进一步查看资源的学生学习详情，学生学习详情包括学生姓名、所属班级、状态。学生维度数据统计展示了学生的总体情况的学习比例和达标比例、理论讲解的学习比例和达标比例、案例讲解的学习比例和达标比例、案例实操的学习比例和达标比例、理论练习的学习比例和达标比例、活跃天数，支持按大章筛选及导出学生维度学习记录，并可进一步查看学生的详情，详情内容包括学生针对该课堂的达标情况、成绩单、案例实操历史记录、理论练习历史记录，其中达标情况显示了理论讲解、理论练习、案例讲解、案例实操的达标数值，成绩单显示了每个资源的已学习和已达标状态，案例实操历史记录可查看历史记录详情（详情包括答题详情、总计、评分细节、排错指导、评分记录等信息），理论练习历史记录可查看历史记录详情（详情包括答题详情、总计、题目的作答情况）。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】
1.6.6.学生管理：对该课堂涉及的学生进行统一管理，以表格形式展示学生信息（包括姓名、所属班级、所属专业），按需添加学生或删除学生（添加学生时支持以专业或班级为维度复选学生，删除学生支持批量删除），支持输入关键字进行模糊查询。
1.6.7.课堂设置：对课堂的基础信息进行修改，包括课堂名称、开放时间，提供删除课堂功能。
1.6.8.★实操监控：对学生的案例实操实操虚拟机进行实时监控及远程控制，随时查看学生的实训操作。包括学生姓名、所属班级、实训章节、实训资源，支持搜索、连接、重启操作。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】
1.6.9.小组管理：在“信息安全产品配置“课程资源下支持对课堂下小组进行统一管理，包括：小组名称、组内学生等信息，可进行搜索、新增、删除等操作。
[bookmark: _Hlk237699325][bookmark: _Hlk237699241]1.6.10.●分配机柜：在“信息安全产品配置“课程资源下支持对课堂下小组所使用的机柜进行统一管理，包括：机柜名称、机柜IP、跳板机IP、使用组名称、使用题目名称等信息，可进行搜索、批量测试链接、分配机柜、取消分配、回收机柜等操作。使用此功能前需在“机柜管理”功能中添加数据。【提供视频演示】
1.7.我的课堂
1.7.1.在任意课程资源激活后显示使用
1.7.2.课堂列表：显示分配给学生的课堂信息，信息包括：课堂名称、总时长、理论讲解数量、案例讲解数量、理论练习数量、案例实操数量，支持开始学习操作。
1.7.3.课堂内容：以大章、小节、资源三层目录的形式展示该课堂所涵盖的课程内容，具有单独的课堂导航板块并支持点击定位至对应的内容，可查看每个大章的学习进度，可进行理论讲解和案例讲解类资源的学习、理论练习类资源的答题、案例实操类资源的实训操作。其中理论讲解和案例讲解类资源在学习的过程中支持资源的分屏展示。理论练习支持自动评分功能，在答题结束后一键提交系统会按照答案进行自动评分，自动评分结束后可进一步查看评分详情，评分详情包括：得分、开始时间、结束时间、练习次数、平均分、最高得分及具体的作答情况。案例实操支持自动评分及保存环境功能，在实训结束后选择销毁评分后系统会按照评分表进行自动评分，自动评分过程会以进度条的形式展现，自动评分结束后可进一步查看得分、开始时间、结束时间、练习次数、平均分、最高得分、本次得分详情、本次排错指导、尝试评分记录、历史评分记录，在实训过程中选择保存退出操作后平台会保存当前环境，下一次进入该案例实操可以继续进行作答。
1.7.4.课堂统计：包括总体达标面板、成绩单、案例实操历史记录、理论练习历史记录。总体达标面板展示了该课堂的总体达标情况、理论讲解达标情况、案例讲解达标情况、案例实操达标情况、理论练习达标情况、活跃天数；成绩单展示了学生在本课堂中每个资源的学习情况及达标情况；案例实操历史记录可查看历史记录详情（详情包括答题详情、总计、评分细节、排错指导、评分记录等信息）；理论练习历史记录可查看历史记录详情（详情包括答题详情、总计、题目的作答情况）。
1.8.资源概览
1.8.1.课程汇总：以板块的形式展示平台内搭载的课程，包括课程名称、课程类型、总时长、理论讲解数量、理论练习数量、案例讲解数量、案例实操数量，支持按课程名称进行搜索、查看详情操作。使用查看详情操作可看到课程下的资源目录，具有单独的课程导航板块并支持点击定位至对应的内容
1.8.2.专业核心课：以板块的形式展示平台内搭载的系列课程，包括系列课程的名称、系列课程的介绍，支持查看详情操作；通过查看详情操作可查看该系列下的课程详情，包括课程名称、课程类型、总时长、理论讲解数量、理论练习数量、案例讲解数量、案例实操数量，用查看详情操作可看到课程下的资源目录，具有单独的课程导航板块并支持点击定位至对应的内容。
1.8.3.开放式资源库：以板块的形式展示开放资源库功能下所添加的课程，包括课程名称、总时长、理论讲解数量、理论练习数量、案例讲解数量、案例实操数量，用查看详情操作可看到课程下的资源目录，具有单独的课程导航板块并支持点击定位至对应的内容。
1.9.技能图谱
1.9.1.学生端技能图谱：技能图谱的元素有综合技能评分、完整目标、当前目标、实际掌握、提升空间等元素，图表方面包含技能能力轮廓雷达图、技能详细对比柱状图、数字技能画像的思维导图以及关系图。其中技能能力轮廓雷达图支持查看技能对比总览；技能详细对比柱状图支持查看各技能的具体数值；数字技能画像的思维导图支持放大、缩小、拖动以及用颜色区分技能节点的未学习、学习中、已学习三种状态，点击技能节点可查看该技能下所关联的实训资源；数字画像的关系图支持放大、缩小、拖动并可按技能大类进行分类筛选，点击技能节点可查看该技能下所关联的实训资源。
教师端技能图谱：对学生下各专业技能图谱进行统一的查看，支持按所属班级搜索学生。技能图谱的元素有综合技能评分、完整目标、当前目标、实际掌握、提升空间等元素，图表方面包含技能能力轮廓雷达图、技能详细对比柱状图、数字技能画像的思维导图以及关系图。其中技能能力轮廓雷达图支持查看技能对比总览；技能详细对比柱状图支持查看各技能的具体数值；数字技能画像的思维导图支持放大、缩小、拖动以及用颜色区分技能节点的未学习、学习中、已学习三种状态，点击技能节点可查看该技能下所关联的实训资源；数字画像的关系图支持放大、缩小、拖动并可按技能大类进行分类筛选，点击技能节点可查看该技能下所关联的实训资源。
2.理实一体化考试模块系统
2.1.理论题库管理
2.1.1.支持通过题库名称来进行题库的搜索；
2.1.2.支持以列表形式显示题库名称、题目数量、题库类型、创建时间；
2.1.3.支持对题库名称进行新增或编辑；
2.1.4.支持题库的分页显示、删除；
2.1.5.支持查看题库下题目；
2.1.6.支持通过题干内容、题目类型来进行题库下题目的搜索；
2.1.7.支持以列表形式显示题干内容、题目类型、题目分值、选项内容、是否正确；
2.1.8.支持对题干内容、题目类型、题目分值、题目解析、题目选项进行新增或编辑；
2.1.9.支持题库下题目的分页显示、删除；
2.1.10.支持导入题库下题目，提供导入模板的下载，在导入过程中支持数据校验：将导入的数据可视化并告知用户存在的问题的行和列以及问题描述，并支持一键移除问题数据。
2.2.试卷管理
2.2.1.支持以列表形式显示试卷名称、试卷总分、考试使用量、题目数量、单选题数量、多选题数量、判断题数量、实操题数量、创建时间；
2.2.2.支持对试卷名称进行新增或编辑；
2.2.3.支持试卷的分页显示、删除、批量删除；
2.2.4.支持管理试卷下的题目；
2.2.5.支持以列表形式显示题目、分值，提供题目类型筛选；
2.2.6.支持批量删除题目；
2.2.7.支持批量添加题目并且在添加的过程中提供所属题库、题目类型、题目名称的搜索功能。
2.3.考试管理
2.3.1.支持通过考试状态及考试名称搜索考试；
2.3.2.支持以列表形式显示考试名称、试卷名称、开始时间、结束时间、考试时长、考试人数；
2.3.3.支持对考试名称、考试试卷、起止时间、考试学生进行新增；
2.3.4.支持考试的分页显示、删除；
2.3.5.支持考试在未开始的状态下对考试名称、考试试卷、起止时间进行编辑以及对学生进行调整，其中学生的信息包括：姓名、所属班级、性别、手机号码、电子邮箱，提供批量移除学生及添加学生功能；
2.3.6.支持成绩管理，以列表形式显示考试名称、班级名称、考试状态、考试得分、试卷总分、考试用时、单选题得分、多选题得分、判断题得分、实操题得分，提供按考生姓名搜索的功能。提供查看试卷功能，其中试卷详情包括题目的作答情况、考试得分、试卷总分、开始时间、结束时间；
2.3.7.支持考试监控，以列表形式显示考生名称、班级名称、考试状态、考试进度。提供按考生姓名搜索及定时刷新的功能；
2.3.8.★支持统计分析，整体分为数据总览、分数各段比例、各题型正确率三大板块。其中数据总览包含了应考人数、实到人数、缺考人数、最高得分、最低得分、平均得分；分数各段比例以图表的方式展示了缺考、60以下、60-80、80-100各分数段的比例；各题型正确率以图表的方式展示了单选题、多选题、判断题、实操题各题型的正确率；整体支持导出数据功能，导出的文件内包括数据总览、分数各段比例、各题型正确率三大内容；【提供系统页面截图并加盖供应商公章】
2.3.9.支持单题分析，以列表形式显示题目内容、题目类型、作答人数、未作答人数、正确人数、正确率，支持按题目类型搜索以及导出功能；
[bookmark: _Hlk237699315][bookmark: _Hlk237699283]2.3.10.●支持部署环境，以列表的形式显示学生姓名、班级名称、学生性别、手机号码、电子邮箱、部署情况、测评项目名称、部署状态、部署消息。提供一键部署、批量部署、自动刷新功能，可按学生测评项目进行虚拟化环境的查看及重启。【提供视频演示】
2.4.我的考试
2.4.1.支持显示考试名称、考试开始时间、考试结束时间、考试状态；
2.4.2.支持考试作答，作答界面包含剩余时间的倒计时、题目的题号索引、各类题目的作答板块，其中题目的题号索引可点击跳转至对应的题目。实操题提供独立的答题页面，页面包含答题资源板块，支持连接并控制虚拟化环境。在倒计时结束后平台将自动提交试卷进入评分环节，考试支持自动评分。
2.5.考试动态
2.5.1.支持以列表形式显示考试名称、考试状态、开始时间、结束时间、考试得分、试卷总分；
2.5.2.★支持通过考试名称进行考试动态的查询以及自动刷新表格；
支持考试回顾，针对完成评分的考试动态可进行考试回顾，内容包含考试名称、学生名称、考试得分、试卷总分、开始时间、结束时间、理论题的作答情况及错题的答案查看、实操题的评分表查看、题目的题号索引，其中题目的题号索引支持点击跳转至对应的题目。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】
3.开放式资源库模块系统
3.1.开放式资源库管理
3.1.1.支持以列表形式显示课程名称、课程描述、课程状态、理论讲解数量、理论练习数量、案例讲解数量、案例实操数量、总课时；
3.1.2.支持通过课程名称、发布状态搜索课程；
3.1.3.支持对课程名称、课程描述进行新增、修改；
3.1.4.支持课程的分页显示、删除课程、编辑课程、发布课程、取消发布；
3.1.5.支持对课程的目录进行管理，包含大章、小节、资源三层架构，其中大章包含名称信息，小节包含名称、课时信息，资源包含理论讲解（包含名称、耗时、资源列表等信息，其中资源列表包含资源名称等信息，支持对资源进行上传、重命名、删除、置顶等操作）、理论练习（包含名称、耗时、资源列表等信息，其中资源列表包含选项内容、是否正确、题干、类型、分值等信息，支持对资源逐条新增、批量上传、批量删除、编辑、删除等操作）、案例讲解（包含名称、耗时、资源列表等信息，其中资源列表包含资源名称等信息，支持对资源进行上传、重命名、删除、置顶等操作）、案例实操（包含名称、耗时、选择拓扑、选择启动节点、环境信息预览、资源列表等信息，其中资源列表包含资源名称等信息，支持对资源进行上传、重命名、删除、置顶等操作）四种类型的信息。支持添加大章、添加小节、添加资源、删除大章、删除小节、删除资源操作。添加资源支持导入课程资源，可选择其他课程的资源进行批量一键导入；
3.1.6.支持课程预览，对已添加的含大章、小节、资源进行目录结构的预览，其中理论讲解、案例讲解类资源可进行学习，理论练习类资源可进行作答及自动评分，案例实操类资源支持预览及虚拟化环境在线操作；
对于已发布的课程可在“资源概览”功能中进行查看，可在“课堂中心”功能中进行开设课堂。
4.岗位训练营模块系统
4.1.岗位测评
4.1.1.支持显示岗位名称、岗位介绍。对于未测评过的岗位支持显示测评规定时长，对于测评过的岗位支持显示测评开始时间、测评结束时间、得分；
4.1.2.支持测评作答，提供独立的作答页面，页面包括题目列表、剩余时间的倒计时、题目的题号索引，其中题目的题号索引支持点击跳转到对应的题目，实操题提供独立的答题页面（页面包含答题资源板块，支持连接并控制虚拟化环境），题目的倒计时结束后会自动提交测评进入评分环节，测评支持自动评分；
[bookmark: _Hlk237699307]4.1.3.●对于测评过的岗位支持查看岗位报告，岗位报告包含综合技能评分、技能分析雷达图、详细技能评估列表，其中详细技能评估列表包含了技能、子技能、具体能力、评估结果。【提供视频演示】
4.2.测评历史
4.2.1.支持以列表形式显示测评岗位、测评状态、开始时间、结束时间、测评得分，提供自动刷新表格功能；
4.2.2.对于已完成状态的测评历史支持查看测评记录，测评记录包含测评得分、开始时间、结束时间、各个题目的正确情况、实操题目的评分表、题目的题号索引，其中题目的题号索引支持点击跳转到对应的题目。
4.3.岗位报告
4.3.1.支持以列表形式显示测评岗位、学生姓名、所属班级、报告得分、取得报告时间；
4.3.2.支持通过学生姓名搜索岗位报告；
4.3.3.★支持查看报告，报告包含综合技能评分、技能分析雷达图、详细技能评估列表，其中详细技能评估列表包含了技能、子技能、具体能力、评估结果。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】
4.4.测评记录
4.4.1.支持以列表形式显示测评岗位、学生姓名、所属班级、测评得分、开始时间、结束时间；
4.4.2.支持通过学生姓名搜索测评记录；
4.4.3.查看测评记录，记录包含测评得分、开始时间、结束时间、各个题目的正确情况、实操题目的评分表、题目的题号索引，其中题目的题号索引支持点击跳转到对应的题目。
4.5.测评监控
4.5.1.支持监控正在岗位测评的学生虚拟化环境。以列表形式显示了学生姓名、所属班级、测评岗位、开始时间、虚拟机名称、开机状态；
支持对学生的虚拟化环境进行重启、连接操作。
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	[bookmark: _Hlk237699406]人工智能机器人实训平台
	1.机器人虚拟矩阵实验室
1.1.镜像管理：对平台内镜像文件进行统一管理。
1.1.1.支持通过镜像名称、是否预置两个条件来进行镜像的搜索；
1.1.2.支持以列表形式显示镜像ID、镜像名称、文件名、是否预置、创建时间；
1.1.3.支持新增镜像且上传的镜像文件大小不得超过30GB且文件格式必须为.iso；
1.1.4.支持对镜像的镜像名称进行编辑，支持分页显示、删除操作。
1.2.磁盘管理：对虚拟机磁盘进行统一管理。（提供系统页面截图）
1.2.1.支持通过磁盘名称、是否预置进行搜索；
1.2.2.支持以列表形式显示磁盘ID、磁盘名称、文件名、是否预置、创建时间、备注；
1.2.3.支持新增磁盘文件且上传的磁盘文件大小不得超过50GB且文件格式必须为.qcow2；
1.2.4.支持对磁盘文件的磁盘名称进行编辑，支持分页显示、删除操作。
[bookmark: _Hlk237699433]1.3.●拓扑图管理：对平台内拓扑图进行统一管理。【提供视频演示】
1.3.1.支持通过拓扑名称、所属功能来进行拓扑图的搜索；
1.3.2.支持以列表形式显示拓扑名称、所属功能、节点数量、绑定的对象数量、创建时间、备注；
1.3.3.支持对拓扑名称、所属名称、备注来进行新增或编辑；
1.3.4.支持通过图形化界面进行拓扑绘制，用户可通过点击、拖拽和表单填写操作向拓扑图中添加虚拟机节点及网络连线。虚拟机节点类型包含PC、服务器、路由器、交换机、防火墙、IPS、WAF等，虚拟机节点支持初始化安装或现有节点引用两种创建模式，其中初始化安装可对节点名称、节点备注、环境信息配置（IP地址、用户名、密码）、基础配置（CPU核心数、内存大小、连接方式、网卡数量、网卡类型、显卡类型、系统类型、启动菜单）、硬盘配置（硬盘大小、驱动类型、磁盘文件，支持添加/删除数据盘）、光驱配置（驱动类型、挂载镜像，支持添加/删除光驱）等信息进行调整，现有节点引用可跨拓扑图选择虚拟机节点进行创建。图形化界面支持缩小、放大操作，可便捷查看节点列表，提供分组及文字组件用于完善拓扑图的绘制，可对拓扑图中的虚拟机节点进行更换图标和预览及下载XML操作，其中预览及下载XML操作中支持XML文件内容的在线预览并可下载XML文件；
1.3.5.支持在图形化界面上进行拓扑调试，图形化界面支持缩小、放大操作且可便捷查看节点列表，可对虚拟机节点进行开机、关机、访问远程连接操作；
1.3.6.支持拓扑图的分页显示、删除、复制操作。
[bookmark: _Hlk237699446]1.4.●虚拟仿真实验：对平台内的实验进行统一管理。【提供视频演示】
1.4.1.支持通过实验名称、是否发布、是否自有三个条件来进行实验的搜索；
1.4.2.支持以列表形式显示实验名称、是否发布、拓扑名称、资源数量、创建人、创建时间、备注；
1.4.3.支持对实验名称、拓扑图、备注进行新增或编辑；
1.4.4.支持对实验内资源进行管理，以列表形式显示资源名称、排序，支持上传、编辑、删除操作；
1.4.5.支持实验的分页显示、删除实验、取消发布、复制实验操作；
1.4.6.支持选择用户进行发布实验，收到实验的用户可以自由作答并且支持保存为自己的实验；
1.4.7.支持实验作答，具备资源列表、拓扑图图形化界面两大元素，其中资源列表中的资源可点击进行预览或打开小窗口进行预览，小窗口预览支持拖拽和缩放；拓扑图图形化界面支持缩小、放大操作，可便捷查看节点列表，拓扑图的虚拟机节点可手动进行开机/关机，虚拟机节点在开机的状态下支持远程连接操作。实验作答支持保存环境功能，使用保存并退出功能即可保存当时的实验环境，下一次进入实验时可恢复实验环境继续进行作答；
[bookmark: _Hlk237699469]1.4.8.●平台须满足同时不少于40人在线进行产品配置相关实验，在实验中每人能够操作的虚拟化设备不少于5台。平台整体须满足同时在线使用的虚拟化设备数量不少于250台。【提供视频演示】
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	人工智能可编程机器人
	1、支持人工智能教学的开源机器人载体。
2、机器人具有人形外观，双手双足，可灵活模拟人类肢体动作，内置伺服控制系统、传感反馈系统及直流驱动系统。含有≥17个高速带离合舵机。
3、★接上连接线后，调用机器人本体系统中的图形化编程工具，可实现控制机器人的运动能力，主要可实现动作包含且不限于行走、举手，鞠躬、下蹲等。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】
4、具备视觉、语音、动作互动等基本功能。提供语音交互、语义识别、物体识别、人脸识别等智能技术的学习。
5、★具有相应的编程软件支持，可支持基于Linux的开源软件架构，可兼容Raspberry Pi的开源软件模块。可支持图形化编程、Python、Java、C/C++等多种编程语言学习及应用开发。【提供产品彩页或者说明书或者线上开发手册截图作为证明文件并加盖供应商公章】
6、材质为铝合金外壳，PC+ABS材质。
7、在无阻断开阔空间下有效拾音距离大于等于1米；支持通过麦克风语音控制机器人。
8、内置摄像头，用于拍照，人脸分析，人脸跟踪，手势识别等功能。
9、具有不同状态下的颜色指示灯。
10、具有紧急停止按键。机器人工作状态下，按下紧急停止键，机器人立刻断电并停止运行。
11、★配套专属教学App，教学App支持iOS和Android等主流移动设备，支持Wifi网络下接入机器人、控制机器人，包括“运动控制”“图形化编程”“回读(PRP)编程”“传感器”等。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】
12、★提供配套电子实训指导书，实训内容包括：认识人形机器人教学平台、控制机器人头部关节转动、传感器API的使用、机器人识别颜色等【提供样章截图并加盖供应商公章】。
13、舵机
（1）输出扭矩：≥12kg•cm；
（2）转速(S/60°)：≥0.18 S/60°
14、主芯片及存储器：
（1）主芯片：工作频率：≥1.2GHz
（2）RAM：≥1GB，ROM：≥16GB，
15、摄像头像素：≥800万像素 定焦
16、接口：具有≥6个开放接口，可支持连接≥4种外置传感器，包含且不限于红外传感器、温湿度传感器、压力传感器以及触碰传感器等。
17、通讯：支持蓝牙及Wi-Fi上网连接。
18、电池：可拆卸式电源，电池容量：≥2800mAh。
19、软件功能：
（1）采用基于Linux的开源软件架构，支持用户直接调用并集成海量的Raspberry Pi的开源软件模块。
（2）支持多种传感器应用学习及设计开发，支持人形机器人动作步态学习及设计，内置步态算法系统，可实现前后、其他方向计算。
（3）支持人脸跟踪、人脸检测、人脸分析、人脸识别和物体识别等AI模型，用户可上传自定义视频来训练模型，实现特定物体的机器人识别。 
（4）支持手眼互动，可通过颜色识别、形状识别、目标检测等视觉功能获得环境信息并完成机器人多种竞赛方案设计。
（5）提供基于Raspbian的桌面版PC 图形化编程工具，同时高亮显示积木块代码，支持学生从图形化编程到代码编程的进阶学习。
（6）★提供一系列的基于机器人的开放API，支持用户快速实现二次开发【提供系统页面截图并加盖供应商公章】。
机器人产品激活许可。
注：每一套机器人须配置一个许可
	套
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	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk237699483]人工智能内容生成教学资源平台
	一、计算机视觉应用开发课程资源系统：
1、系统功能：在平台中以许可的形式激活使用。课程资源系统通过定制的课程系统接口以程序化的方式加载到平台中，实现与神州问课人工智能教学平台的无缝对接；能够在学生实操时自动创建全真的实训环境，收集学生在实训任务或项目中的表现和成果，并以数据接口的形式将学生实训结果数据提交至神州问课人工智能教学平台，以便教学平台进行深层次分析及处理后实现自动评分功能。
2、组成元素：共计不小于64课时，素材包含教案（教学设计及教学步骤）、理论部分讲义、微课、理论习题；实操部分的实训任务导学、操作录像及讲解、校本教材式实训手册。
3.教学设计：通过本课程学习，能够1.了解计算机视觉主要应用场景，熟悉计算机视觉基本原理。2.掌握基于 OpenCV 的图像及视频等处理操作。3.掌握图像分类、目标检测等算法库的参数配置、算法调用，以及返回结果的解析和可视化展示。4.掌握真实场景数据集模型训练与部署，能根据应用场景实现视觉类智能识别的应用开发。学习本课程，能够完成如下任务1.完成计算机视觉数据的预处理。2.根据项目需求，选择合适的图像视频处理算法库，完成项目应用开发。3.根据项目需求，完成符合项目性能要求的模型训练、推理及部署。
4.教学内容：课程内容涵盖包含openCV、标注与数据准备、python视觉开发环境、传统视觉算法、深度学习与CNN、工业视觉、智慧交通、医疗影像、安防与零售、模型部署、性能优化等章节。任务实训支持自动评分。
二、智能语音处理应用开发课程资源系统：
1.系统功能：在平台中以许可的形式激活使用。课程资源系统通过定制的课程系统接口以程序化的方式加载到平台中，实现与神州问课人工智能教学平台的无缝对接；能够在学生实操时自动创建全真的实训环境，收集学生在实训任务或项目中的表现和成果，并以数据接口的形式将学生实训结果数据提交至神州问课人工智能教学平台，以便教学平台进行深层次分析及处理后实现自动评分功能。
2.组成元素：共计不小于64课时，素材包含教案（教学设计及教学步骤）、理论部分讲义、微课、理论习题；实操部分的实训任务导学、操作录像及讲解、校本教材式实训手册。
3.教学设计：通过本课程学习，能够1.了解语音识别、语音合成等技术的定义、原理。2.掌握使用工具或者Python语言进行语音数据采集、清洗、存储、标注。3.掌握语音翻译、语音控制、语音转录等语音识别应用开发。学习本课程，能够完成如下任务1.完成对音频的采集、处理、标注等数据处理，以及机器学习或深度学习模型训练。2.根据实际项目需求，完成语音识别、语音合成、语音评测、声纹识别等语音处理及应用开发。
4.教学内容：课程内容涵盖语音信号处理基础、开发环境、传统语音识别、深度学习ASR、语音合成神经网络、高级应用、性能优化、系统集成等章节。任务实训支持自动评分。
三、昇腾AI智能小车应用践课程资源系统：
1.课时要求：不低于48课时，包括但不限于以下实验案例：
（1）硬件组装
（2）运动控制
（3）交通标识识别
（4）车道线识别
（5）前方行人识别
（6）自动泊车
（7）车辆识别与追踪
（8）自动驾驶实践
2.课程内容要求：课程实验案例中至少有一个案例具备实验环境搭建、数据集准备、模型训练、模型转换、模型推理应用的完整开发流程。
3.课程资源要求：
（1）课程需要至少包括课程大纲、 教学PPT，视频、实验手册、试题等
（2）课程包括实验案例，并提供实验Demo源码、实验手册、实验讲解视频
（3）至少包括>视频时长不少于400分钟、>=8个教学 PPT，>=8个实验手册，>=1个课程大纲
四、AIGC数字音视频创作智能体系统
1、采用B/S架构，支持Web端访问、HTTP/HTTPS，提供不少于50个用户使用授权，支持管理员、普通用户。
2、具备账号注册/账号密码登录、退出登录、昵称修改、手机号更换及密码设置修改功能；
3、核心功能：
3.1 由文字剧本生成分镜脚本
3.1.1支持AI剧本润色
3.1.2 AI分镜脚本生成
3.1.3★分镜脚本包含要素有：首帧画面、尾帧画面、分镜视频、视觉描述、地点、旁白、旁白音轨、音效、时间、环境、艺术风格、角色信息、景别、摄像机角度、时长、镜头构图方式、镜头类型、镜头运动方式；【提供系统页面截图并加盖供应商公章】。
[bookmark: _Hlk237699512]3.2 ●由文字剧本生成主体库【提供视频演示】
	3.2.1 AI主体库生成
	3.2.1 支持由主体形象创建衍生形象
3.3 分镜脚本编辑：分镜脚本所有要素图形化展示和编辑
3.4 主体库编辑：主体库所有要素图形化展示和编辑
3.5 由分镜脚本生成分镜画面及分镜视频：AI生成分镜画面及分镜视频
[bookmark: _Hlk237699520]3.6 ●由分镜脚本生成分镜角色配音及旁白：AI生成角色配音及旁白，配音模板不少于20种声音，支持自定义声音模板和文字描述控制音色。【提供视频演示】
[bookmark: _Hlk237699539]3.7 ●分镜脚本一键导出：分镜脚本导出excel文件【提供视频演示】
3.8 主体库一键导出：主体库导出excel文件
3.9 自定义风格模板：允许用户创建风格模板
4、通用功能
	4.1 文生图/多图编辑
	4.2 文生视频/首尾帧视频/参考生视频/视频编辑
4.3 语音生成/语音克隆
[bookmark: _Hlk237699547]4.4 ●支持本地算力调用，诗词多模态模型调用【提供视频演示】
5、★算力调用：所有AIGC功能同时支持本地算力调用与云端算力API调用。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】。
6、★团队项目：支持个人项目与团队项目相互转换，团队项目允许团队成员共同编辑一个项目。【提供系统页面截图并加盖供应商公章】。
五、AIGC综合算力智能管理平台
1、支持用户新增、编辑、删除组织架构数据 。并且配置以下参数：学院信息、二级学院信息、系部信息；
2、支持用户新增、编辑、删除权限策略组。包含：管理员、教师、学员。教师组具有审核平台发布权限；
3、支持用户新增、编辑、删除用户组信息。可编辑内容：用户昵称、归属部门、手机号、邮箱、性别、当前状态、所属角色；
4、支持用户新增、编辑、删除模型数据。并且配置模型以下参数：模型名称、模型类型、基础底模、模型分类标签、独立/引用模型、模型展示样片、模型简介；
5、支持用户新增、编辑、删除同名模型版本数据 。并且配置同名模型下不同版本得以下参数：模型版本编号、模型类型、基础底模、功能描述、模型触发关键词、推荐权重、CFG、VAE、高清放大法、模型文件存放位置、模型简介；
6、支持用户新增、编辑、删除展示作品数据 。并且配置以下参数：创作工具、本地/引用作品、关联基础底模型、关联Lora模型、图片尺寸、迭代步数、采样方法、种子、正向提示词、反向提示词、 展示作品存放位置；
7、前端支持教学资源访问与下载功能。后台支持教学资源的版本/参数/配图等关键信息进行编辑和发布；
8、支持用户新增、编辑、删除展示AIGC项目数据 。并且配置以下参数：项目名称、分类标签、本地/应用项目、项目图片、项目简介； 
9、支持添加本地及云端AIGC应用实例至Web服务访问列表，可以编辑内容：实例名称/实例物理地址/访问地址/更新时间/分组/在线状态/审核状态/创建方式；
10、★支持用户新增、编辑、删除展示AIGC实例的类型，用户可以自定义类型，支持负载均衡：【提供系统页面截图并加盖供应商公章】。
11、支持用户新增、编辑、删除展示平台重要通知；
12、支持监控登录人数、本地服务器状态、云桌面状态、容器状态；
13、支持用户通过拖拽独立功能节点并连接输入输出接口；
14、支持任务异步提交与处理，允许多个请求排队执行，提升批量生成任务的效率与系统资源利用率；
15、支持算法自动检测业务流程中发生变化的部分；
16、支持复杂业务流程打包成自定义“超级节点”，保留完整输入输出接口，简化界面操作，支持模块复用和团队共享；
17、支持加载 .ckpt、.gguf、.safetensors 格式的完整模型，以及独立的VAE、CLIP、CLIP Vision、Text Encoder模型。
18、兼容Flux、腾讯混元等市场主流多种扩散模型架构。
19、支持常规LoRA、Locon、Loha等多种低秩适应模型；
20、支持动态接入目前市场主流视频生成模型的API调用接入；
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	智能无人驾驶终端
	1、产品采用全国产化模块与设备，智能小车主体由3D打印小车结构件、电池、无线路由器、摄像头、车轮、驱动电机、AI主机、运动控制主板等模块构成，可应用于智能小车、自动驾驶方向开发与实践教学。
2、★AI主机：搭载国产化AI芯片，满足以下参数：
AI算力：≥8Tops（INT8）/4TFLOPS（FP16）
内存：≥LPDDR4X 4GB
预装系统：最新版本
具备USB、HDMI、Micro SD、以太网等外设接口。
3、★AI平台支持多路算法模型并行推理运行。
4、★内置开放Python SDK，支持通用Python环境开展二次开发编程。
5、★配套实训小车跑道地图，地图有效尺寸不小于2.8m*2.8m。
6、配套128GB存储内存卡，同步提供道具人、仿真车辆等配套实验道具。
7、★配置广角摄像头，可与搭载国产化AI芯片的人工智能开发主机稳定对接通讯。
8、小车运动控制主板要求：
主控模组：
核心数量≥2；CPU主频≥240MHz；运算能力≥600DMIPS；
通信接口Type-C；供电支持7.2V-15V直流输入；
具备多路通用GPIO、触摸输入通道、ADC模拟采集通道、DAC输出通道、至少1组I2C通信通道；
具备多路电机控制输出接口，支持独立外部电机供电；
集成802.11b/g/n Wi-Fi、蓝牙BLE无线通信，搭载PCB板载天线。
9、智能小车依托纯视觉方案，可在配套跑道地图上完成车道线识别、行人识别、交通标识识别、自动泊车功能，实现简易自动驾驶综合实训。
10、★支持联网状态下AI语音指令控制小车运动。
11、★提供Web管理界面，支持远程启动/停止小车实验程序，实时查看程序运行日志。
12、★支持开展以下实训场景：小车运动控制、车道线识别、交通标识识别、行人识别、车辆识别、自动泊车、简易自动驾驶；提供配套系统镜像文件，镜像内置全部实训源代码。
13、★提供正式配套电子实训指导书。
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	智能搬运移动终端
	1、产品包含机械结构件、执行机构、主控控制器。配套3D动态装配图纸与可视化图形化编程环境，支持零基础开展机器人搭建与编程学习。
2、★AI推理平台支持多算法模型同步并行运行，可实现人脸识别、颜色识别等多任务同步处理。
3、★编程平台开放Python SDK接口，支持使用Python语言进行二次开发与自主编程；投标人可提供产品手册、说明书等资料作为佐证（不作投标强制要求，验收阶段实物核验）。
4、配套零部件种类≥25类，零件总数量≥80个；支持组装多种机器人构型，可搭建平衡车、变形轮式车、轮足机器人、四足机器人、多足蜘蛛机器人、工程作业车等典型形态。
5、多功能控制器：集成不少于3路麦克风阵列、扬声器模块、触控显示屏、9轴姿态陀螺仪，具备开源扩展接口；支持自然语音交互、机器人运动控制，预留多路模块接口，可加载运行自主程序。
6、★具备智能语音处理能力，支持在线语音识别（ASR）、在线语音合成（TTS）、自然语言处理（NLP）、响度检测功能。
7、★集成机器视觉处理能力，支持车道识别、二维码识别、AprilTag定位标识识别、交通标识识别、颜色识别、人脸识别、人体姿态识别、手势识别；支持自定义图像模型训练，具备图像数据无线传输能力。
8、内置多种运动控制算法，包含自适应控制算法、步态规划算法、自平衡算法、里程解算算法。
9、支持多机器人设备之间无线通信协同工作。
10、★提供正式配套电子实训指导书。
11、主控核心硬件指标：
（1）板载闪存：≥32GB；
（2）NPU算力：≥1 TOPS；
（3）CPU核心数量：≥4核。
12、配套伺服舵机参数：
（1）输出最大扭矩：≥13.0 kgf.cm；
（2）空载最大转速：≥60 RPM；
（3）控制精度：空载≤1°，带载≤2°；
（4）角度调节范围：0～360°；
（5）标准工作电压：9.6V-14.4V。
13、配套减速直流电机参数：
（1）标准工作电压：9.6V-14.4V；
（2）最大输出扭矩：≥2.0 kgf.cm；
（3）空载最大转速：≥360 RPM。
14、摄像头模组参数：
（1）标准工作电压：5V；
（2）视场角：≥100°；
（3）有效像素：≥100万。
15、红外测距模组参数：
（1）标准工作电压：5V；
（2）有效检测距离：4cm～200cm；
（3）工作红外波段：900nm及以上。
16、蓝牙手柄参数：
（1）工作频率：2.400~2.4835GHz；
（2）蓝牙版本：≥蓝牙4.0；
（3）内置电池容量：≥530mAh。
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	工具套装
	一、套件规格​
件套数量：≥18 件套（含诊断设备、拆机工具、辅助配件）
适用场景：AI 服务器、智能芯片模组、AI 开发板、深度学习加速卡等硬件的电压检测、元件更换、散热器维护​
二、核心设备参数​
1、数字万用表​
测量范围：直流电压 0-1000V（分 6 档：200mV/2V/20V/200V/1000V）、交流电压 0-750V（分 5 档：2V/20V/200V/750V）、电阻 0-200MΩ（分 7 档：200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ）​
精度：直流电压 ±0.5%（200mV 档 ±1%）、交流电压 ±1.0%（750V 档 ±1.5%）、电阻 ±0.8%（200Ω 档 ±1%）​
功能：通断蜂鸣（阈值≤50Ω 时发声）、二极管测试（开路电压约 3V）、数据保持（按 “HOLD” 键锁定读数），适配 AI 硬件低电压元件（如芯片供电引脚 3.3V/5V）检测，避免过压损坏​
供电：2 节 1.5V AA 电池，连续使用续航≥150 小时，低电量时屏幕显示 “LO” 提示​
显示：1999 计数 LCD 屏，带背光功能，昏暗环境下可清晰读数​
2、精密拆机工具组（共 10 件）​
螺丝刀头规格：十字头（PH000/PH00/PH0/PH1，各 1 个）、一字头（SL1.5/SL2.0，各 1 个）、内六角扳手（H1.5/H2.0/H2.5，各 1 个）、Y 型头（Y0.6，1 个，适配 AI 开发板专用螺丝）
刀头材质：CR-V 铬钒合金，硬度 HRC52-54，经淬火处理，耐磨不易滑丝，可应对 GPU 散热器高强度螺丝拆卸​
手柄参数：长度 ：≥12cm，直径：≥ 1.8cm，采用 TPR 软胶防滑材质，握持力矩≥3N・m，长时间操作不易疲劳；尾部带旋转帽，可快速拧动螺丝​
附加设计：刀头与手柄采用磁吸式连接，更换刀头耗时≤2 秒，避免维修时零件掉落​
3、辅助配件（共 7 件）​
防静电手环：有线款，阻抗 1MΩ（±10%），符合 ESD 20.20 标准，腕带调节范围 15-22cm，鳄鱼夹夹口宽度≥8mm，可牢固夹接 AI 服务器机箱接地端子，防止静电击穿芯片​
导热硅脂：5g 装（ syringe 针管包装），导热系数 4.5W/(m・K)，耐温范围 - 50℃~200℃，适配 GPU/CPU 与散热器贴合（如 AI 服务器 CPU 散热模块更换），涂抹后可降低核心温度 5-8℃​
主板诊断蜂鸣器：USB 接口，支持检测 AI 主板供电、内存插槽故障，通过不同蜂鸣频率判断问题（1 短：正常，3 短：内存未识别），兼容 Windows/Linux 系统，即插即用​
螺丝收纳盒：8 格分层设计，尺寸 12×8×2cm，每格带卡扣式盖子，可分类存放 M2-M3.5 规格螺丝（含 AI 开发板常用 M2×3/M2.5×5 螺丝各 ：≥20 颗），盒身标注规格，避免混淆​
USB 检测小灯：Type-C/USB-A 双接口，功率 1W，亮度 30lm，可检测 AI 硬件 USB 接口供电是否正常（亮灯则供电正常），灯体长度 6cm，便于深入设备内部狭小空间检测​
撬棒：2 个（塑料材质，厚度：≥ 0.8mm），适配 AI 开发板屏幕 / 外壳拆卸，边缘圆润无毛刺，避免刮伤 PCB 板​
清洁棉签：≥50 支装（超细纤维头，直径 ：≥1mm），可清理 AI 芯片引脚缝隙灰尘，搭配无水酒精使用可去除氧化层
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(三) 技术参数响应与偏离
1、本项目采购需求中“电视设备”和“LED光源的灯”，分别属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定的采购节能产品范畴，对应品目：★A020910电视设备、A020619 照明设备。投标人须提供由国家确定的节能产品认证机构出具、处于有效期内，且证书载明的产品规格型号与所投产品一致的节能产品认证证书。“电视设备”为实质性要求，不满足的投标将被视为无效。
投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的优先；投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的优先。
2、供应商须针对本项目“技术参数要求”中未标注“★”和“●”的所有条款，逐条编制《技术参数响应及偏离表》，负偏离项总数不得超过10条（以技术参数表中最末级序号为独立计数单位，每项计一条），若超出此限，将被视为未实质性响应采购要求，作无效响应处理。
注：1、“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求；“符合”指满足招标文件要求。投标人应在《技术参数响应及偏离表》（格式详见第六章投标文件格式）中，对招标文件采购清单内的所有技术参数逐条明确其响应状态，即明确填写“正偏离”、“负偏离”或“符合”，不得遗漏。凡未在《技术参数响应及偏离表》中声明偏离情况的技术条款，均视为“符合”。中标人须在合同履行阶段严格遵守招标文件中对应条款的约定。
2、对于非评分项的技术参数，投标人可选择在投标时提供证明材料，亦可于中标通知书发出后、正式签订合同前补充提供（补充材料须在合同签订前7个工作日内提交）。所提供的材料将作为合同履约验收的依据之一。
三、商务条款响应及偏离
1.交货期：必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。
2.交货方式：送货到招标单位指定地点并安装调试。
3.交货地点：甲方指定地点。
4.付款方式：
（1）预付款支付时间：自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）
（2）尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的70%。
5.提供免费质保期：
（1）质保期自合同设备终验收合格之日开始计算，本项目整体质保期为3年（包括软件免费维护升级（含重大版本升级））；在质保期内对产品质量实行三包，提供免费上门维修和技术支持服务，并进行终身维护。
（2）在保修期内免费提供零件及服务，并应及时有效。保修期后提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人保证对设备的零件、易损件的供应（需附易损件清单，清单需要包含品名、规格、数量、单价）。
6.质量标准：
符合国家现行相关规范标准及有关部门颁布的相应的最新标准，并满足招标人的使用需求。
7.货物验收要求
（1）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
（2）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
（3）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
（4）对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
（5）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购人有权从供应商所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由采购人负担；如果检验不合格，则检验费由供应商负担。
8.供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，采购人有权要求换货、拒收部分或整批货物，由此造成采购人的费用和损失，均由中标人承担。
四、其他
1.视频演示
1）投标人应根据采购需求和本项目实际，提供相应的演示视频，至少包含以下内容:
演示点一：虚拟拍摄核心控制系统：
（1）【云指纹】视频云指纹系统有效防止平台课程被翻录和盗版且可跟踪。 
（2）【敏感词防护】允许用户设置屏蔽或禁止敏感关键词，并可以查看屏蔽记录。 
演示点二：3D惯性动作捕捉设备：
（1）能够实现不同角色之间走路的对比观察，由用户任意调整观察角度和动画速度，进行实时对比。 
（2）功能模块需要包含：主页模块、基础演示模块、对比演示模块、细节演示模块、练习模块等。 
（3）须角色动画必须为3D方式制作。 
演示点三：人工智能硬件实训平台：
（1）机柜管理：支持通过网络协议，对实训室机柜中的串口控制器进行管理，从而达到对机柜中的实训设备相联动，将各类实训设备（如路由器、交换机、防火墙、上网行为管理、网页防火墙等实训设备）进行统一的管理和控制，进行远程连接和调试。其中机柜信息包括：机柜名称、机柜IP、跳板机IP、跳板机用户名、跳板机密码等信息，可进行搜索、新增、编辑、删除、批量测试连接、回收机柜、设备管理操作；机柜内设备信息包括：设备名称、设备类型、串口端口号、串口连接类型、Web端口号、Web连接类型、用户名、密码等信息，可进行搜索、新增设备、设备应用、调试机柜、编辑、删除操作。
（2）分配机柜：在“信息安全产品配置“课程资源下支持对课堂下小组所使用的机柜进行统一管理，包括：机柜名称、机柜IP、跳板机IP、使用组名称、使用题目名称等信息，可进行搜索、批量测试链接、分配机柜、取消分配、回收机柜等操作。使用此功能前需在“机柜管理”功能中添加数据。
（3）支持部署环境，以列表的形式显示学生姓名、班级名称、学生性别、手机号码、电子邮箱、部署情况、测评项目名称、部署状态、部署消息。提供一键部署、批量部署、自动刷新功能，可按学生测评项目进行虚拟化环境的查看及重启。
（4）对于测评过的岗位支持查看岗位报告，岗位报告包含综合技能评分、技能分析雷达图、详细技能评估列表，其中详细技能评估列表包含了技能、子技能、具体能力、评估结果。
演示点四：人工智能机器人实训平台：
（1）拓扑图管理：对平台内拓扑图进行统一管理。
（2）虚拟仿真实验：对平台内的实验进行统一管理。
（3）平台须满足同时不少于40人在线进行产品配置相关实验，在实验中每人能够操作的虚拟化设备不少于5台。平台整体须满足同时在线使用的虚拟化设备数量不少于250台。
演示点五：人工智能内容生成教学资源平台：
（1）由文字剧本生成主体库：1.AI主体库生成，2.支持由主体形象创建衍生形象。
（2）由分镜脚本生成分镜角色配音及旁白：AI生成角色配音及旁白，配音模板不少于20种声。音，支持自定义声音模板和文字描述控制音色。
（3）分镜脚本一键导出：分镜脚本导出excel文件。
（4）支持本地算力调用，诗词多模态模型调用。
2）演示要求：演示方式 视频演示
1.供应商根据需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，演示时间不超过15分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件，文件上传方式见《苏采云系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4或AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。
2. 技术方案
投标人应根据招标文件要求及本项目特点针对项目需求理解及综合分析。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。至少包括以下各项：
1）安装前的现场勘察与环境准备与前期沟通协调
①安装前须派技术人员赴项目实施现场进行实地勘察，对实训室现状、建筑结构、供电容量、网络布线、空调通风、消防设施等环境条件进行全面摸底；②须对教室供电系统进行检测，确认电压稳定性及接地状况，确保满足各设备用电负荷要求（人工智能算力设备、灯光系统等大功率设备须单独确认供电线路承载能力）；③须对各实训室温湿度、防静电、防尘、光照等环境参数进行评估，提前排除可能影响设备正常运行的环境隐患；④须与采购人进行安装前的技术交底会，明确安装时间窗口、施工区域划分、人员进出管理、物资堆放场地等事宜
2）安装技术方案
①各实训室设备安装技术要求：数字音频录编实训室音频设备安装、数字绘画实训室设备安装、虚拟制片实验室设备安装、人工智能实训室设备安装；
音频控制设备安装：控制台面、专业输入处理设备、音频工作站主机等须按功能分区合理摆放在录音棚控制桌内，安装位置符合人体工学要求；设备间连接须使用高品质音频专用线缆，信号路由清晰、标识明确。
音频输出设备安装：监听音箱须按标准监听三角形摆位（与聆听位置呈60°夹角），高度以高音单元与耳朵齐平为原则，可通过音箱支架或垫材调整；超低音音箱放置于房间前部居中或偏侧位置，须进行相位校准；录音师监听耳机及监听耳机须配备专用挂架或收纳位。
音频录入设备安装：话筒放大器、母带压缩处理器、均衡处理器等模块须按顺序规范插入机架插槽，确保与背板可靠连接；ADDA转换器须就近连接音频工作站，时钟同步信号须正确路由；各类话筒须配备对应防震架和防喷罩，话筒支架摆放稳定。
音频工作台及声学处理：录音棚控制桌须按设备尺寸精确安装，预留散热空间和线缆管理空间；房间声学吸声板套装须按声学设计方案精确安装于墙面指定位置，确保覆盖面积和安装角度符合设计要求；隔音静音舱须按模块化组装流程完成拼装，密封胶条须连续完整，舱门开合灵活、密闭性良好。
综合布线要求：模拟音频信号线（话筒线、线路线）须与电源线、数字信号线分开敷设，避免平行走线，交叉时须垂直通过；所有音频线缆须采用平衡式连接，屏蔽层单端接地；线缆两端须使用线号管或标签标识，与系统图一一对应；线缆须穿镀锌金属管保护，管径≥30mm（主线槽）和≥50mm（分支），管口须做防护处理，防止线缆磨损。
(2) 数字绘画实训室设备安装方案
数字绘画输入设备安装：数位板按标准工位布局摆放在实训桌上，USB有线连接或蓝牙配对须在教师端统一完成；每套设备须逐一与教学电脑配对测试，确保压感识别和快捷键功能正常。
AI图视频本地部署算力服务器安装：20张算力卡须逐张插入服务器主板PCI-E 5.0插槽，安装顺序合理、金手指接触良好；须额外配置符合供电要求的机箱电源（整机≥800W），散热风道须通畅，风扇工作正常；安装完成后须对所有算力卡进行压力测试，确认显存频率和温度在正常范围内。
大幅面打印设备安装：设备须安放在平整坚固的地面上，四角水平；供墨系统按水性/油性/热升华不同墨水类型分别安装，管路须无折弯、无泄漏；自动收料系统和平台吸风系统须进行功能确认。
综合布线要求：算力服务器须单独敷设电源线路，不与普通设备共用插座回路，电源线径须满足安全载流量要求；数据网络线缆须使用六类及以上非屏蔽双绞线，端接符合T568B标准；USB数据线须使用带磁环屏蔽型，长度不超过5米，确保信号完整性；所有电源线缆须穿镀锌金属管或封闭式金属线槽敷设，强弱电分开布置，间距不小于300mm。
(3) 虚拟制片实验室设备安装方案
影像采集设备安装：AI自动跟踪4K摄像机须安装在三脚架或专用支架上，位置根据拍摄区域确定，确保拍摄范围覆盖整个虚拟制作区；12G-SDI、HDMI等视频线缆须使用专用高速线，长度匹配走线路由，避免信号衰减；摄像机供电统一规划，POE++供电摄像机仅需接入网线。
虚拟拍摄核心控制系统安装：XR新媒体数据计算服务器和虚拟制片UNREAL背景资源平台服务器须置于专用机柜内，排列整齐、散热空间充足；4K现场导控台、摄像机控制盘安装于控制操作台上，显示器支架固定牢固；虚拟演播室软件及4k虚拟拍摄系统软件须在服务器上完成安装部署，授权许可逐一激活验证。
3D惯性动作捕捉设备安装：28个传感器按照全身捕捉模式穿戴方案进行编号分配，须在干净平整的地面上完成校准；配套3D角色动画虚拟仿真教学系统须完成部署，单机可执行文件和网页版本均须可正常运行。
灯光系统安装：灯具固定轨（铝合金型材≥60×80×4mm）须牢固吊装于天花，膨胀螺栓间距≤600mm；恒力吊杆按灯具分布图定点安装，单个吊挂重量≥10kg；LED平板灯（≥672颗灯珠）和聚光灯按布光图安装在轨道上，灯具数量位置与设计图一致；调光台安装于操作台指定位置。
抠像绿箱系统集成安装：绿箱按U型结构现场制作，轻钢龙骨+木工板基层施工，弧度处精确放样保证匀整无直角，专业抠像漆喷涂均匀无漏涂，地面铺抠像地板胶；接缝处须做无缝处理，确保抠像无阴影和接缝穿帮。
综合布线要求：12G-SDI视频线缆须使用优质双层屏蔽同轴电缆，线芯为镀锡铜，长度按实际敷设路径预留适当余量；HDMI光纤线或高速HDMI铜缆（≥2.0版本）须满足4K 60P传输要求，总用量≥520米；所有视频线缆与电源线分开敷设，间距≥300mm；网线须使用六类非屏蔽双绞线，不少于1箱；DMX512灯光控制线须使用专用五芯屏蔽线，信号接插件为五芯卡侬头；跳线架、理线器须安装整齐，线缆标识清晰；控制操作台至各设备的信号控制线（≥20米）和电源线（≥20米）须穿管敷设。
(4) 人工智能实训室设备安装方案
智能机器人安装：2台智能机器人开箱后完成主体组装，关节模块逐一检查自由度；电池首次充电须按规范完成，OTA升级至最新固件版本；配套SDK及开发环境须在教师机部署完成。
人工智能可编程机器人：人形机器人须逐一开箱检查配件完整性；每台机器人与教学App配对连接，验证语音交互、视觉识别、动作控制等功能；配套电子实训指导书内容须完整可访问。
人工智能硬件实训平台部署：平台软件须在服务器上完成部署，包含系统管理（专业/班级/教师/学生管理）、设备管理、集群管理、课堂中心、资源概览、技能图谱等模块；理实一体化考试模块、开放式资源库、岗位训练营等子模块须全部激活并测试。
智能无人驾驶终端安装：智能小车须完成3D打印结构件组装，AI主机（国产芯片，≥8Tops算力）须正确安装并预装系统；广角摄像头与AI主机通讯稳定；配套跑道地图须在指定区域铺设完成（有效尺寸≥2.8m×2.8m）。
智能搬运移动终端安装：完成机械结构件组装，多功能控制器安装正确；配套3D动态装配图纸须可在电脑上查看；图形化编程环境须部署完成，验证人脸识别、颜色识别等多任务同步运行能力。
综合布线要求：机器人工位须配置充足电源插座（每个工位不少于2个五孔插座），电源线径≥2.5mm²；每个工位须布放六类网线，连接至接入交换机，网络跳线长度合理、标识清晰；无人驾驶小车跑道区域须独立供电，避免与教学电脑共用回路产生干扰；所有弱电线缆须穿镀锌金属管保护，强电插座安装高度距地≥300mm，强弱电面板间距≥200mm。
②设备安装的技术规范与标准：所有设备安装须严格执行国家现行相关标准规范，至少包含：《智能建筑设计标准》GB/T 50314、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311、《数据中心设计规范》GB 50174等；
3）调试技术方案
①单系统独立联调：各实训室设备安装及线缆连接完成后，先进行单系统独立通电调试，确认各设备基本功能正常；
②分系统联调：按音频系统、视频系统、灯光系统、网络系统、控制系统的划分，分别完成各系统内部所有设备的协同工作调试；
③跨系统集成联调：虚拟制片实验室：摄像机画面→导控台切换→虚拟场景合成→记录/推流全链路测试；数字音频录编实训室：话筒→话放→ADDA→音频工作站→监听回放全链路测试；人工智能实训室：教师端→平台服务器→学生终端（机器人/小车/开发板）全链路通信与控制测试；
④全系统联合调试：按照实际教学和实训场景，模拟完整工作流程（如节目录制、AI模型训练、虚拟拍摄制作等），验证各子系统协同工作的稳定性；
⑤满载压力测试：模拟最大并发使用场景（如AI实训室40人同时在线实验、虚拟拍摄系统全负荷运行），验证系统在极限条件下的稳定性和响应性能；
⑥异常恢复测试：模拟网络中断、电源波动、设备离线等故障场景，验证系统容错能力和恢复机制。
3.技术培训
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，免费提供项目培训服务方案和培训教材。至少包括以下各项：
1）培训时间及培训地点：软件与硬件培训须在最终验收之前结束，培训的具体日期由中标方与采购人协商确定，由采购人统一安排参训人员，建议安排在正常教学工作日进行，避开学校重大活动及节假日；总培训时长不少于30课时，根据各实训室设备类型及复杂度，分为基础操作培训（20课时）和进阶应用培训（10课时）两个阶段。培训地点为：江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院各实训室内或由采购人指定的校内多媒体教室或会议室，用于理论授课环节；培训现场须配备投影设备、白板、网络接入等必要的教学辅助设施，由采购人协调提供；中标方负责培训所需的教学设备、演示样机、软件环境的准备和调试。
2）培训课程及培训内容：培训课程分为数字媒体方向和人工智能方向两大模块，根据采购人需求，可安排相关参训人员分批参加相应模块培训。
3）培训师资：中标方须为本项目配备不少于4名具有相关专业资质的培训讲师，其中数字媒体方向不少于2名，人工智能方向不少于2名。
数字媒体方向讲师：具有音频工程、影视制作、数字媒体技术等相关专业背景，熟悉录音棚系统、虚拟制片系统、动作捕捉设备等的操作与教学，具有3年以上相关行业从业经验或高校实训教学经验；人工智能方向讲师：具有计算机科学、人工智能、电子信息等相关专业背景，熟悉智能机器人、AI实训平台、无人驾驶终端等的操作与教学，具有3年相关行业从业经验或高校实训教学经验；所有讲师须具备良好的沟通表达能力和教学组织能力，能够根据参训人员的实际水平调整教学进度和内容深度。
4）培训方式：培训采用 “理论讲解+实操演练+案例研讨” 相结合的模式，确保参训人员能够全面掌握设备操作技能。中标方须在培训开始前向采购人提供完整的培训教材和资料，包括但不限于：各设备操作手册（中文版）；各系统软件使用指南（中文版）；培训课件（PPT或视频形式）；设备日常维护手册；常见故障排除指南。
5）设备操作及维护：
（1）音频录编设备操作：
①系统开机/关机顺序（遵循“从前级到后级”的开机原则和反向关机原则）；
②音频控制台面各通道的功能设置与操作；
③音频工作站软件的录音、编辑、混音操作流程；
④各类话筒的安装、调试与使用注意事项；
⑤监听系统的校准与使用。
（2）数字绘画设备操作：
①数位板的驱动安装、参数设置与快捷键自定义；
②AI算力服务器的启动、模型加载与推理操作；
③大幅面打印设备的材料更换、打印设置与输出操作；
④数字绘画在线课程及实训平台的教师端与学生端操作。
（3）虚拟制片设备操作：
①4K摄像机的基本操作（开机、对焦、曝光控制、ND滤镜调节）；
②虚拟演播室软件的场景加载、抠像设置、机位切换操作；
③3D惯性动作捕捉设备的穿戴、校准、数据采集与导出；
④UNREAL背景资源平台的场景编辑、角色导入与渲染输出；
⑤灯光系统的DMX控制与调光操作；
⑥抠像绿箱的灯光布置与拍摄注意事项。
（4）人工智能设备操作：
①智能机器人的启动、关节运动控制、动作编程与SDK开发环境使用；
②人工智能硬件实训平台的课程创建、课堂管理、考试组织与数据统计分析；
③AIGC数字音视频创作智能体系统的文生图、文生视频、语音合成等核心功能操作；
④智能无人驾驶终端的组装、程序烧录、模型训练与自动驾驶实训操作；
⑤智能搬运移动终端的多种构型搭建与图形化编程操作。-
（5）设备日常维护要点
①日常清洁：定期清洁设备表面和接口，使用柔软干布擦拭，避免使用腐蚀性清洁剂；传感器、镜头等精密部件须使用专用清洁工具。-
②线缆检查：定期检查各类线缆连接是否牢固，有无破损、老化现象；信号线缆与电源线须分开敷设，避免干扰。-
③参数备份：重要设备的设置参数须定期备份到文件，软件配置须保存完整备份。
④固件与软件更新：关注设备厂商发布的固件和软件更新信息，在确认兼容性和稳定性后按规范流程进行升级。-
⑤环境管理：保持设备运行环境的温湿度在正常范围内，注意防尘、防静电；精密设备（如话筒、摄像机等）使用后须妥善收纳。
⑥定期校准：3D惯性动作捕捉设备、音频监测系统等须按规定周期进行校准，确保数据准确性。
6）简单故障处理：
①发现故障后首先确认故障现象，判断故障类型（硬件故障、软件故障、连接故障或操作失误）；
②按照“先软件后硬件、先外部后内部、先简单后复杂”的顺序进行排查；
③对于无法自行解决的故障，及时联系中标方技术支持人员处理；
④所有故障处理过程须做好记录，包括故障现象、处理措施、处理结果等。
投标人应安排具备考评员证等相应资质和经验的技术人员，对采购单位的使用部门人员进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护。
4.建设团队
投标人针对人工智能实训平台和配套教学资源平台拟派的制作团队核心人员具备人工智能制作相关专业的技能等级证书的优先。
5.项目实施方案（至少包括以下各项）
（1）进度方案
①投标人须明确承诺本项目全部货物完成生产、配送、到货、就位的总工期，严格响应招标文件既定的交付时限要求（合同签订后60天内），注明具体起止时间、整体交付完成节点，同时需说明供货周期测算依据，结合货物规格、数量、生产工艺、物流条件等进行详细阐述；
②明确全部货物到货、就位、安装调试完成、整体验收合格的最终竣工节点，同步说明进度计划与项目整体落地、采购人使用计划的衔接配合方式。
③明确项目专属服务团队配置，包含项目负责人、供货专员、质检人员、物流对接人员、现场对接人员等岗位职责、人员数量、从业经验；承诺项目全程专人跟进，全程负责进度统筹、节点把控、对接协调，保障各环节工作高效推进，杜绝人员缺位、衔接脱节导致的进度滞后；
④针对不可抗力、生产波动、物流延迟、现场条件变动等各类突发风险，制定详细的应急预案及工期补救方案。明确出现进度偏差后的预警机制、整改措施、工期追回方案，确保最大限度降低延误影响，保障项目整体工期不受影响。
（2）质量措施
①乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
②乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：①更换：由乙方承担所发生的全部费用。②贬值处理：由甲乙双方合议定价。③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
（3）验收方案：
①甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
②乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
③甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
④对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
⑤验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购人有权从供应商所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由采购人负担；如果检验不合格，则检验费由供应商负担。
6.售后服务方案
售后服务方案至少包含以下内容：
   ①供应商提供的售后服务标准应不低于同型号设备的出厂市场服务标准。
②在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由供应商承担，所有维修更换的配件均由供应商提供，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。因人为因素出现的故障不在免费保修范围。由于中标单位提供的产品质量问题造成采购单位的财产损失或使用安全问题，由中标单位负责。
③提供7×24小时技术支持服务。技术支持包括：通过电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务等方式，提供故障排除、技术解答等内容，并负责处理直至保障设备正常运行。电话技术支持服务，响应时间在2小时内。需要进场维修的应在24小时内达到现场，并在4小时内排除故障。若故障在72小时内无法修复，应及时告知采购人，并提供质量、性能相当的备用设备，以保证在维修与维护期间不影响正常使用，维修与维护完毕后再换回原设备。
7. 投标人需具有本项目相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，投标人近三年内承担过类似项目业绩的优先。
8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	 江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院建设项目
	工业
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[bookmark: _Toc234256917]第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准
本项目评分总分值为100分。

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	一、价格

	1
	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价）×30
	30

	二、技术指标

	2.1
	技术参数
（20分）
	由评标委员会根据投标人投标产品的功能及技术参数要求响应情况进行打分，采购需求中带“★”的参数共计40个，满足采购文件技术指标、参数要求的每个加0.5分，本项最多得20分；“★”项目需在标书中提供功能截图或其他证明材料，并加盖供应商公章），技术指标、参数不满足或未提供证明材料的不得分。
	20

	2.2
	演示
（16分）
	演示点一、虚拟拍摄核心控制系统功能演示，每满足1项得1分，满分2分；不演示或演示不完整，不得分。
（1）【云指纹】视频云指纹系统有效防止平台课程被翻录和盗版且可跟踪。 
（2）【敏感词防护】允许用户设置屏蔽或禁止敏感关键词，并可以查看屏蔽记录。 
演示点二、3D惯性动作捕捉设备功能演示，每满足1项得1分，满分3分；不演示或演示不完整，不得分。
（1）能够实现不同角色之间走路的对比观察，由用户任意调整观察角度和动画速度，进行实时对比。 
（2）功能模块需要包含：主页模块、基础演示模块、对比演示模块、细节演示模块、练习模块等。
（3）须角色动画必须为3D方式制作。
演示点三、人工智能硬件实训平台功能演示，每满足1项得1分，满分4分；不演示或演示不完整，不得分。
（1）机柜管理：支持通过网络协议，对实训室机柜中的串口控制器进行管理，从而达到对机柜中的实训设备相联动，将各类实训设备（如路由器、交换机、防火墙、上网行为管理、网页防火墙等实训设备）进行统一的管理和控制，进行远程连接和调试。其中机柜信息包括：机柜名称、机柜IP、跳板机IP、跳板机用户名、跳板机密码等信息，可进行搜索、新增、编辑、删除、批量测试连接、回收机柜、设备管理操作；机柜内设备信息包括：设备名称、设备类型、串口端口号、串口连接类型、Web端口号、Web连接类型、用户名、密码等信息，可进行搜索、新增设备、设备应用、调试机柜、编辑、删除操作。
（2）分配机柜：在“信息安全产品配置“课程资源下支持对课堂下小组所使用的机柜进行统一管理，包括：机柜名称、机柜IP、跳板机IP、使用组名称、使用题目名称等信息，可进行搜索、批量测试链接、分配机柜、取消分配、回收机柜等操作。使用此功能前需在“机柜管理”功能中添加数据。
（3）支持部署环境，以列表的形式显示学生姓名、班级名称、学生性别、手机号码、电子邮箱、部署情况、测评项目名称、部署状态、部署消息。提供一键部署、批量部署、自动刷新功能，可按学生测评项目进行虚拟化环境的查看及重启。
（4）对于测评过的岗位支持查看岗位报告，岗位报告包含综合技能评分、技能分析雷达图、详细技能评估列表，其中详细技能评估列表包含了技能、子技能、具体能力、评估结果。
演示点四、人工智能机器人实训平台功能演示，每满足1项得1分，满分3分；不演示或演示不完整，不得分。
（1）拓扑图管理：对平台内拓扑图进行统一管理。
（2）虚拟仿真实验：对平台内的实验进行统一管理。
（3）平台须满足同时不少于40人在线进行产品配置相关实验，在实验中每人能够操作的虚拟化设备不少于5台。平台整体须满足同时在线使用的虚拟化设备数量不少于250台。
演示点五、人工智能内容生成教学资源平台功能演示，每满足1项得1分，满分4分；不演示或演示不完整，不得分。
（1）由文字剧本生成主体库：1.AI主体库生成，2.支持由主体形象创建衍生形象。
（2）由分镜脚本生成分镜角色配音及旁白：AI生成角色配音及旁白，配音模板不少于20种声音，支持自定义声音模板和文字描述控制音色。
（3）分镜脚本一键导出：分镜脚本导出excel文件。
（4）支持本地算力调用，诗词多模态模型调用。
[bookmark: _Hlk237449514]演示要求：演示方式 视频演示
1.供应商根据需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，演示时间不超过15分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件，文件上传方式见《苏采云系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4或AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。
	16

	三、商务条款

	3
	技术方案（5分）
	根据供应商提供的项目第四章其他中“2.技术方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：1）安装前的现场勘察与环境准备与前期沟通协调、2）安装技术方案、3）调试技术方案。方案优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。
	8

	
	技术培训（3分）
	根据供应商提供的项目第四章其他中“3.技术培训”要求提供技术方案，至少包括以下内容：①培训时间及培训地点②培训课程及培训内容、③培训师资、④培训方式、⑤设备操作及维护、⑥简单故障处理等。投标人应安排具备考评员证等相应资质和经验的技术人员，对采购单位的使用部门人员进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护。方案优于项目需求的得3分；满足项目需求的得2分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。
	

	4
	建设团队
（6分）
	供应商针对人工智能实训平台和配套教学资源平台拟派的制作团队核心人员具备人工智能制作相关专业的技能等级证书,每提供1人得3分，最高得6分，未提供不得分。
（注：须提供专业证书复印件并加盖供应商公章，提供近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明电子扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供不得分。）
	6

	5
	项目实施方案
（6分）
	根据供应商提供的项目第四章其他中“5.项目实施方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：①进度计划方案；②质量保证措施；③验收方案。方案优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。
	6

	6
	售后服务方案
（6分）
	根据供应商提供的项目第四章其他中“6.售后服务方案”要求提供技术方案，至少包括以下内容：①供应商提供的售后服务标准；②在质量保证期内产品质量问题解决；③售后技术支持服务。方案优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。
	6

	7
	类似业绩
（6分）
	投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的案例，每提供1个得2分，最多得6分（提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）
	6

	8
	节能（2分）
	1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
	2

	合计：
	100
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第六章  投标文件格式 



[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244]投  标  文  件
 
 
 
 













 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日   期 ：             








  
投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(自行承诺)
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
 
 
 

 
 
 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 




















二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 




















三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。



                              供应商名称（公章）：

                                        日期：      年    月    日




















四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 



                             供应商名称（公章）：

                                        日期：      年    月    日
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五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 




供应商名称（公章）：
日期：      年    月    日


















六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]




















七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         
 
 
 



身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）：





 八、投标函
致：指北针项目管理（江苏）有限公司
根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称) 的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。







十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
         日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 


十一、关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  / 的  / 4在中国境内生产。    / 的  /   5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /   的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
                                      公司（单位）名称（盖章）：
                    日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、投标分项报价表（按照项目需求的清单提供报价明细）

项目名称：江苏省盐城技师学院数字媒体、人工智能产业学院建设项目
项目编号： 
	序号
	品目名称
	技术参数
	数量
	单价
（元）
	合计价
（元）
	品牌及型号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	人民币（大写）： 圆整
￥：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、本地化部署费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。




 十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 









[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表
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	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
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十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：  
分包号：/

	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称
	元

	核心产品品牌
	


 
                                              日期：       年   月   日
 
 
 








 
 
 








	十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等等





















十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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