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[bookmark: OLE_LINK1]项目概况
直录播教室常态化建设二期项目（校园教学区光网二期）的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月22日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

 一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0363   
1.2项目名称：直录播教室常态化建设二期项目（校园教学区光网二期）
1.3采购方式：公开招标
1.4预算金额：384万元
1.5最高限价：384万元
1.6项目概况：校园光网升级改造，包括核心网络光网升级及部分接入区域光网改造，含链路负载器、ONU设备、无线AP、网元设备管理授权及集成施工等，详见第四章采购需求。
1.7交货期限：合同签订后30天内
1.8行业划分：工业
1.9本项目为非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购
1.10本项目不接受联合体投标
1.11本项目不接受进口产品投标
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）。
3.3方式：网上下载
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止及开标时间：2026年10月22日14点30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。
6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址： http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.3 勘察现场：有，详见第四章项目需求。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名称：南京艺术学院
地    址：南京市北京西路74号
联系人：鞠老师
联系电话：025-83498796
7.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
联 系 人：朱玉峰
电    话：025-86636061/13851857592
电子邮箱：zhuyf@jcec.cn
地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1006室
7.3项目联系方式
项目联系人：朱玉峰
电话：025-86636061/13851857592
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一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.8 本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（9）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金:不需要
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协2022【002】号）代理 货物 招标收费基准费率 48  %计算。在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、有下列情形的投标文件将被拒收：
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、 其它
    29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
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本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐综合得分前三名为中标候选人。
	评分因素
	分值
	评分标准

	投标报价
	35
	投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35。

	技术参数
	27
	满足招标文件规定的全部技术参数指标要求的，此项得27分；技术参数指标带▲号指标为重要参数，如有负偏离，每一项扣5分，其他技术参数有负偏离的，每一项扣减2分。技术参数中要求提供证明材料的，应提供加盖投标人公章的响应佐证资料（佐证材料包含产品官网截图、产品功能截图、白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告等。）。

	案例
	4
	提供投标人2023年7月1日起与本项目类似内容的网络建设成功案例，每提供一个得1分，最多得4分。（注：须同时提供项目业绩的中标/成交通知书、合同复印件为评审依据。）。

	投标人资质
	4
	1. 投标人具有 CCRC 信息系统安全集成服务资质，一级得2分，二级得1分；或具有信息系统建设和服务能力证书，CS3 级及以上得 2 分，CS2 级得 1分。以上两项就高不就低，不累计计分。不提供不得分。 
2.投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书(成熟度贰级及以上)得2分，不提供不得分。本项满分4分，各项累计超过4分的按4分计。
以上证明材料须提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。

	团队实力
	12
	1.项目负责人（仅限一人）
投标人拟派项目负责人需具有信息系统项目管理师（高级）国家软考证书、IT服务项目经理、高级工程师、CISP注册信息安全专业人员证书，每提供一项得 1 分，最高得 4 分。
2.项目技术负责人（仅限一人且与项目负责人不为同一人）
投标人拟派项目技术负责人需具有网络安全能力认证I级、系统集成项目管理工程师、IT服务项目经理、高级工程师证书，每提供一项得 1 分，最高得 4 分。
3.项目组成员（不包含项目负责人与技术负责人）
投入人员中拟派项目组成员具有高级工程师（通信工程）、网络规划设计师、网络工程师、CISP注册信息安全专业人员、IT服务工程师证书，每提供一个得0.8分，最多得 4 分。(同一种证书不重复计分，一人多证不重复计分)
说明：提供证书复印件加盖公章并提供社保机构出具开标前六个月内任意一个月投标人为项目组成员缴纳的社保缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章(具有可验证的二维码或验证码)。

	技术方案
	5
	投标人应根据项目需求提供完整技术方案以及根据方案特点自行设计相应的整体规划、网络架构、系统图、点位规划及与现网对接等方面，应能充分体现采购人的需求、思路，方案能做到充分兼容、简单易用、系统稳定、细节完善。根据各投标人方案合理性进行打分：技术方案合理详细，考虑全面5分；技术方案一般得3分；较差得1分；未提供不得分。

	实施方案
	5
	根据投标人提供的实施方案包括项目组织管理、项目培训、项目实施进度计划等进行评审：实施方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得5分；实施方案内容一般得3分；较差得1分；未提供不得分。

	售后服务方案
	5
	根据投标人为本项目提供的售后服务方案，售后服务方案内容包括详细切实可行的服务人员安排、售后服务响应标准、质保期内巡检措施、故障解决方案及质保期外可提供的措施等，方案科学合理、完整、切实可行、有针对性、可操作性强得5分；基本满足要求的得3分；较差得1分；未提供不得分。

	培训方案
	3
	根据投标人为本项目提供的培训方案，培训方案内容包括详细切实可行的培训人员安排、培训目的、培训对象、培训方式、培训内容等，方案科学合理、完整、切实可行、有针对性、可操作性强得3分；基本满足要求的得2分；较差得1分；未提供不得分。

	
	
	



说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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[bookmark: _Toc9411]一、项目概况
 南京艺术学院校园光网升级改造（二期）项目，主要任务完成现行向光网络的升级工作，主要建设包括核心网络的光网升级及部分接入区域的光网改造，最终形成一张承载各业务运行的、稳定、先进、安全、统一运维管理“一张网”。
二、建设总体目标
 从传统以太网络改造成光网络，拓宽学校内部网络带宽及功能，使之可承载更多业务类型。升级校无线网络给全校师生更快更稳定的上网体验并提高网络的覆盖率达到全校覆盖无缝漫游。
 高度融合全校专网（如：有线无线网络、数据中心网络，监控网络、智慧教室网络、一卡通、物联网络、5G专网）形成一套物理统一虚拟隔离的多网融合的光网络。改造将杜绝学校各专网基础线路重复建设问题，有效降低整体网络线路的运营维护成本。
 智慧运营平台升级，基于AI完成IT资源的分配与调度、监控与测量、分析与展现。精准定位故障源、IP地址、子网、终端、设备配置、IT资产、机房与综合布线的智能化统一管理。
 要有完善的建设改造方案及应急方案，确保在改造期间不断网，校园关键应用服务正常。
 本项目为“交钥匙”项目，投标人需充分考虑理解本项目的建设，内容包括但不限于:招标文件的要求。所提供的项目设备数量不够的、设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个光网运行时不可缺少或必需的配套设备、组件和工作，投标人所产生的费用均包含在项目总价中，甲方不予额外增加费用。
三、现场勘测答疑
 本项目具有一定的复杂性，实际材料用量、设备及相关辅材配件投标方现场踏勘。现场踏勘统一组织，投标人自行前往。
 现场勘察时间：2026年9月30日上午9:30（过期不候）
集合地点：南京艺术学院数字化与智算技术中心楼二楼会议室。
 勘测联系人及电话：周老师（025-83498215），冯老师（025-83498033）
 各潜在供应踏勘现场，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责（未现场勘察和未提出疑义的响应人将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容，因未勘查现场或勘查工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复），供应商自行承担由于踏勘现场产生的一切费用。
四、采购清单
	序号
	设备
	数量
	单位
	备注

	1
	链路负载器
	1
	台
	核心产品

	2
	ONU（8口）
	406
	台
	其中404台为建设使用；2台为备件

	3
	ONU（4口）
	71
	台
	其中69台为建设使用；2台为备件

	4
	ONU（24口）
	6
	台
	其中5台为建设使用；1台为备件

	5
	高密AP
	83
	个
	其中81个为建设使用AP；2个为备件

	6
	面板AP
	358
	个
	其中353个为建设使用AP；5个为备件

	7
	放装AP
	458
	个
	其中453个为建设使用AP；5个为备件

	8
	网元设备管理授权
	1
	套
	满足本次所有设备的监管授权及AI赋能

	9
	利旧面板AP
	292
	个
	由学校提供

	10
	利旧放装AP
	115
	个
	由学校提供

	11
	施工及安装辅材
	1
	项
	包含但不限于箱体、可寻线光纤跳线、线缆（强电、弱电）、分光器、熔纤及相关集成施工等


五、相关设备技术参数（本项各设备技术参数需提供相关证明材料并加盖公章）
1. ▲链路负载器
 技术参数不低于以下标准。
 ①整机要求：四层吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥1600万，4层新建连接数 CPS≥50万,7层新建连接数 RPS≥50万。硬件参数：规格：≥2U，内存≥16G，硬盘容量≥480G SSD，接口：≥6千兆电口，≥2万兆光口，冗余电源；
 ②系统功能：采用独立的专用硬件，非通过添加功能模块的方式实现;单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权;支持串接部署方式和旁路部署方式；支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路。
2. 8口ONU
 光网络单元, 技术参数不低于以下标准。
 ①10G PON技术标准须为： XGS-PON或10G EPON， 投标人可自行选择支持10G PON对等模型的技术标准，网络侧10G PON口≥1（含对等模块），用户侧GE接口≥8，支持POE/POE+，整机供电功率≥120W。
②兼容性：须兼容学校现网OLT设备。（提供承诺函并加盖供应商公章）。
3. 4口ONU
 光网络单元, 技术参数不低于以下标准。
 ①10G PON技术标准须为： XGS-PON或10G EPON， 参选人可自行选择支持10G PON对等模型的技术标准，网络侧10G PON口≥1（含对等模块），用户侧GE接口≥4，支持POE/POE+，整机供电功率≥60W。
②兼容性：须兼容学校现网OLT设备。（提供承诺函并加盖供应商公章）。
4. ▲24口ONU
 光网核心设备之一，光网络单元, 技术参数不低于以下标准。
 ①10G PON技术标准须为： XGS-PON或10G EPON， 投标人可自行选择支持10G PON对等模型的技术标准，网络侧10G PON口≥1（含对等模块），用户侧GE接口≥24，支持POE/POE+，整机供电功率≥360W。
②兼容性：须兼容学校现网OLT设备。（提供承诺函并加盖供应商公章）。
5. 面板AP
 技术参数不低于以下标准。
 ①整机要求：采用双射频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率3.57Gbps，设备背面≥1个2.5G电接口（上行）。设备底部≥4个GE电接口，所有射频均支持802.11be协议标准。
②兼容性：须兼容学校现网AC设备。（提供承诺函并加盖供应商公章）。
6. 放装AP
 技术参数不低于以下标准。
 ①整机要求：采用双射频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率3.57Gbps， ≥1个2.5G电接口， ≥1个5G光口接口，所有射频均支持802.11be协议标准。
②兼容性：须兼容学校现网AC设备。（提供承诺函并加盖供应商公章）。
7. 高密AP
 技术参数不低于以下标准。
 ①整机要求：采用三射频设计，整机8条空间流，整机最大无线速率6.45Gbps， ≥1个1G电接口，≥1个5G电接口， ≥1个10G光口接口，所有射频均支持802.11be协议标准。
②兼容性：须兼容学校现网AC设备。（提供承诺函并加盖供应商公章）。
8. 万兆单模光模块
 SFP+ 万兆单模光模块(1310nm,10km,LC)
9. ▲网元设备管理授权
 功能升级：对现行智能运维系统进行功能扩展，新增AI智能运维Agent功能，具体要求如下：
 1、 升级运维交互方式，构建面向运维人员和管理者的自然语言运维入口。用户无需记忆复杂系统菜单、查询路径和报表操作，只需通过文字、语音或文件上传等方式提出需求，AI 智能运维 Agent 即可自动理解问题意图，调用网络、业务、告警、资产、工单等相关系统能力，快速返回查询结果、分析结论及报告文件，显著降低运维系统使用门槛，提升信息获取效率
 2、 升级运维处理模式，形成面向真实场景的智能协同处置能力。相较传统运维系统“人找功能、人查系统”的使用方式，AI 智能运维 Agent 可围绕网络排障、安全溯源、批量纳管、风险封禁、资产统计、业务 分析等典型场景，自动串联多系统、多步骤操作流程，完成数据查询、关联分析、结果汇总与输出，推动运维工作由“功能操作型”向“任务结果型”升级。
 3、 升级运维分析能力，增强故障定位、趋势研判和辅助决策水平。AI 智能运维 Agent 能够基于监控数据、拓扑关系、终端接入记录、告警信息和历史处理经验，对网络与业务运行状态进行综合分析，辅助识别异常链路、影响范围和可能原因，并为运维人员提供标准化处置建议；同时面向管理者提供资产分布、运行状态、风险趋势和容量规划等分析能力，提升管理决策的数据支撑水平。
 4、 升级运维知识与服务能力，推动经验沉淀和主动服务。AI 智能运维 Agent 不仅能够响应用户即时请求，还可将高质量排障经验、处置流程和场景知识持续沉淀为可复用能力，并结合巡检、告警和风险分析结果，形成主动提示、巡检摘要和专题报告，逐步实现从“被动响应问题”向“主动发现问题、持续优化服务”转变，提升整体运维服务的标准化、连续性和智能化水平。
 授权说明：本次授权需涵盖本次项目所需的所有授权。具体授权数量请各投标人根据实际工勘结果核算。未工勘而造成授权不足的，自行补足，甲方不予额外增加费用。
六、点位及材料数量规划
 该表仅为参考，具体设备数量、施工及用材，自行工勘计算。设备数量以采购清单数量为基础，不得少于采购清单设备数量。详细建筑图纸现场工勘时学校统一提供。 
1. 点位表如下
	区域
	楼宇名称
	利旧面板AP
	利旧放装AP
	新面板AP
	新放装AP
	新高密AP

	办公
	附中食堂
	3
	6
	
	
	13

	
	行政楼
	
	
	90
	7
	

	
	传媒行政楼
	67
	2
	
	
	

	
	南艺剧场
	1
	1
	
	
	5

	
	附中教学楼
	
	
	
	
	

	
	音乐厅
	18
	1
	
	
	11

	
	卫生所
	16
	
	
	
	

	
	美术馆
	2
	19
	
	
	3

	
	实验剧场
	15
	3
	
	
	6

	
	音乐学院行政楼
	29
	2
	
	
	

	
	后勤总公司
	11
	1
	
	
	

	
	专家楼
	16
	1
	
	

	离退休
	6
	3
	
	
	

	体育馆
	6
	
	
	
	6

	教学
	传媒学院教学楼
	
	
	19
	32
	10

	
	传媒学院B区
	
	
	2
	9
	

	
	成教院
	29
	46
	
	
	1

	
	美术学院A
	
	
	13
	55
	

	
	美术学院B
	
	
	7
	24
	

	
	美术学院C
	
	
	54
	17
	

	
	琴房1
	
	12
	
	
	

	
	琴房2
	
	12
	
	
	

	
	音乐学院教学楼
	
	
	27
	20
	

	
	设计学院
	43
	
	9
	62
	3

	
	南研楼
	30
	6
	
	
	

	
	图书馆
	
	
	13
	4
	23

	
	影视学院
	
	
	22
	29
	

	
	演绎大楼南
	
	
	55
	134
	

	
	演绎大楼北
	
	
	11
	37
	

	
	工业设计学院
	
	
	31
	23
	



2. 施工及安装辅材表如下
	序号
	产品
	描述
	数量
	单位

	1
	2×4分光器
	光纤类型：单模G.657；接口类型：SC/UPC；插入损耗≤8.3dB；损耗均匀度≤1.2dB；偏振相关损耗≤0.3dB；回波损耗≥50dB；波长相关损耗≤0.5dB
	24
	个

	2
	2×8分光器
	光纤类型：单模G.657；接口类型：SC/UPC；插入损耗≤11.2dB；损耗均匀度≤1.5dB；偏振相关损耗≤0.3dB；回波损耗≥50dB；波长相关损耗≤0.5dB
	19
	个

	3
	2×16分光器
	光纤类型：单模G.657；接口类型：SC/UPC；插入损耗≤14.5dB；损耗均匀度≤1.7dB；偏振相关损耗≤0.3dB；回波损耗≥50dB；波长相关损耗≤0.5dB
	22
	个

	4
	衰减器
	阴阳式衰减器
	70
	个

	5
	壁挂箱一
	尺寸≤650*600*250mm（高*宽*深）；上层ODF用于熔接至多媒体箱的软铠光纤，下层ODF用于熔接主干光缆；中间插光分器；钢板壁厚≥1mm,配置锁芯等配件；采用优质钣金材质表面静电喷涂有较好的机械强度，外型美观大方坚固耐用；适用于室内壁挂式安装；可安装多路插片式分光器；具有安全可靠的光纤接续、储纤功能；标识清楚，每芯光纤的接续及分配有明显的标识；熔接盘可取下到工作台上熔接，便于操作维修；各线余长以卷绕方式收容保护
	11
	个

	6
	壁挂箱二
	尺寸≤400*450*250mm（高*宽*深）；上层ODF用于熔接至多媒体箱的软铠光纤，下层ODF用于熔接主干光缆；中间插光分器；钢板壁厚≥1mm,配置锁芯等配件；采用优质钣金材质表面静电喷涂有较好的机械强度，外型美观大方坚固耐用；适用于室内壁挂式安装；可安装多路插片式分光器；具有安全可靠的光纤接续、储纤功能；标识清楚，每芯光纤的接续及分配有明显的标识；熔接盘可取下到工作台上熔接，便于操作维修；各线余长以卷绕方式收容保护
	15
	个

	7
	多媒体箱（单开门）
	尺寸≤370*420*90mm （高*宽*深）；钢板壁厚≥1mm；配置锁芯、插排等配件；采用优质钣金材质，表面静电喷涂，有较好的机械强度，外型美观大方，坚固耐用；箱体采用强、弱电分离的进线方式;箱体内配备背板，支持ONU设备端口向下壁挂安装于多媒体箱内部;箱体底部具备观察孔，无需开箱即可观察设备运行指示灯，实现快速维护；满足光纤弯曲半径大于30mm，具有安全可靠的光纤接续
	187
	个

	8
	多媒体箱（双开门）
	尺寸≤450*660*110mm （高*宽*深）；钢板壁厚≥1mm；配置锁芯、插排等配件；采用优质钣金材质，表面静电喷涂，有较好的机械强度，外型美观大方，坚固耐用；箱体采用强、弱电分离的进线方式；箱体内配备背板，支持2台ONU设备端口向下壁挂安装于多媒体箱内部；箱体底部具备观察孔，无需开箱即可观察设备运行指示灯，实现快速维护；满足光纤弯曲半径大于30mm，具有安全可靠的光纤接续
	286
	个

	9
	2口熔接盒
	端口数：2口(SC口)，尺寸≤120*70*35mm(长宽厚)，采用优质钣金表面静电喷涂
	187
	个

	10
	4口熔接盒
	端口数：4口(SC口)，尺寸≤120*70*35mm(长宽厚)，采用优质钣金表面静电喷涂
	286
	个

	11
	SC法兰盘
	SC单模法兰盘；材料：陶瓷套管，插入损耗(含重复性)≤0.2dB，重复性≥500次，互换性≤0.2dB
	3036
	个

	12
	SC单芯尾纤
	SC单模单芯尾纤；依工业标准100%光学测试；低插入损耗，高回波损耗；重复插拔测试≤0.25dB（每500次插拔）
	3036
	根

	13
	SC-SC-60公分-普通-单芯-单模光纤跳线
	SC-SC-60公分单模；接头材料：陶瓷套管；重复插拔≤0.2dB（每500次插拔）；插入损耗：SM≤0.3dB，MM≤0.3dB；回波损耗≥50dB
	473
	根

	14
	SC-SC-1米-可寻线-单芯-单模光纤跳线
	接头材料：陶瓷套管；重复插拔≤0.2dB（每500次插拔）；插入损耗SM≤0.3dB，MM≤0.3dB；回波损耗≥50dB。
线缆结构有原来的基础上增加了导光光纤，内置导光光纤，在两端线身上留有光源输入口，无需拔插可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系
	473
	根

	15
	FC-SC-10米-可寻线-单芯-单模光纤跳线
	
	70
	根

	16
	FC-SC-5米-铠装-双芯-光纤跳纤
	采用一管双芯软铠装光缆，单模G657A2光纤；依据标准出厂前100%光学测试；插入损耗（最大值）：≤0.3dB；回波损耗：PC≥45dB、UPC≥55dB、APC≥60dB；重复性损耗：≤0.2dB；互换性损耗：≤0.2dB
	70
	条

	17
	FC-SC-10米-铠装-双芯-光纤跳纤
	采用一管双芯软铠装光缆，单模G657A2光纤；依据标准出厂前100%光学测试；插入损耗（最大值）：≤0.3dB；回波损耗：PC≥45dB、UPC≥55dB、APC≥60dB；重复性损耗：≤0.2dB；互换性损耗：≤0.2dB
	1
	条

	18
	六类网线
	六类非屏蔽网线
	74
	箱

	19
	六类水晶头
	六类非屏蔽水晶头
	2608
	个

	20
	2芯单模软铠装室内光缆
	0.6mm紧包两色光纤x2芯；螺旋钢带铠装“外径2.1mm±0.1mm，单边壁厚:0.22mm±0.02mm”； 光缆保护套“3.3mm±0.1mm，单边厚度：0.4mm±0.1mm”；最大衰减“0.4dB/km@1310nm、0.3dB/km@1550nm”；工作稳温度“低烟无卤（LSZH） -40℃至+85℃”；弯曲半径(mm)“动态20D、静态10D”；拉力强度(N)“长期200、短期400”；螺旋钢带铠装保护层，光缆具有极好的抗侧压性能，同时具有极好的柔韧性和弯曲性能；金属编织网设计，增强光缆的抗扭转性能，同时光缆的抗拉性能得到更好提升；光缆外径“3.3mm±0.1mm”
	11250
	米

	21
	4芯单模软铠装室内光缆
	0.25mm着色裸光纤x4芯；螺旋钢带铠装“2.8mm±0.1mm，单边壁厚:0.22mm±0.02mm”； 光缆保护套“5.0mm±0.2mm，单边厚度：0.8mm±0.1mm”；最大衰减“0.4dB/km@1310nm、0.3dB/km@1550nm”；工作稳温度“低烟无卤（LSZH） -40℃至+85℃”；弯曲半径(mm)“动态20D、静态10D”；拉力强度(N)“长期200、短期400”；螺旋钢带铠装保护层，光缆具有极好的抗侧压性能，同时具有极好的柔韧性和弯曲性能；金属编织网设计，增强光缆的抗扭转性能，同时光缆的抗拉性能得到更好提升；光缆外径“5.0mm±0.2mm”
	20324
	米

	22
	电源线一
	电源线RVV3*1.0
	10848
	米

	23
	电源线二
	电源线BVVB3*2.5
	405
	米

	24
	明盒
	明盒（86型明盒）
	645
	个

	25
	PVC管
	PVC管（20）
	1230
	米

	26
	软管
	软管（20）
	3805
	米

	27
	线槽
	线槽（3公分）
	1814
	米

	28
	检修口
	检修口
	18
	个

	29
	技术服务费
	1）室内3036芯软铠光缆熔接调测；
2）核心、AC、BRAS、计费等集成对接调试；
3）本次涉及的无线AP接入调试、二维码张贴；
4）建设区域无线网络手工信道、频宽、功率测试优化；
5）本次涉及的光网ONU接入调试、二维码张贴；
6）建设区域光网络及光衰调整调试、修正；
7）本次涉及的无线AP网线测试（两端），FLUKE测试出报告；
8）本次涉及的多媒体箱软铠光纤，FLUKE测试出报告；
9）光缆、网线、电缆、箱体搬运至学校及施工现场；
	1
	项



七、教室网络建设方案
1. 组网方式
 本次教室场景采用FTTH（光纤入户）方式，通过10G PON对等全光接入架构建设综合业务承载网，采用双开门多媒体箱部署在每教室前墙，每教室放置一台ONU，ONU支持POE功能，同时为AP提供网络连接和供电。
 本次对等全光接入架构的分光模式为：一级分光模式，分光器安装于壁挂箱中，各分光器通过桥架和管道将光缆延伸到教室多媒体箱，连接ONU设备。
 同时根据区域房间分布情况，以及考虑未来的扩展性需要，本次教室设计采用的分光比最大不超过1:16间教室。
2. 教室组网结构图

3. 教室建设实施原则
 1) 承载网采用光网络技术组网，完成本次改造建设的房间进行承载网络覆盖，保持与现有一致采用POL（无源光局域网）作为无线承载网技术选型。通过全光网络建设形成一张多业务承载网。为无线业务、有线业务提供网络接入能力。
 2) 光承载网采用FTTH（光入户）的建设方式。每教室入户部署8口ONU设备，ONU安装于房间内双开门多媒体箱中，多媒体箱部署于教室前墙。
 3) 楼宇内每多媒体箱中布放一个电源，电源线缆汇聚到强电间内，用单独的空开控制整栋楼宇多媒体箱。
 4) 双开门每多媒体箱内引入4芯软铠装光纤，为箱内设备提供上联接入。
 5) 多媒体箱内软铠装光纤上联至楼宇壁挂箱，部分已完成楼宇改造的已具备壁挂箱，其余楼宇未有壁挂箱须增加。壁挂箱箱体内用于汇聚熔接各多媒体箱内的光纤。
八、办公区网络建设方案
1. 组网方式
 办公区建设模式为FTTB的方式，通过10G PON对等全光接入架构建设综合业务承载网；入户部署面板AP或放装AP的方式实现无线入户，面板AP设备布放在进门门头的位置，走廊通过房间内的无线客户接入端实现2.4G信号覆盖，房间内5G高速率信号覆盖，提高用户使用体验。
 本次对等全光接入架构的分光模式为：一级分光模式，分光器安装于壁挂箱中，各分光器通过桥架和管道将光缆延伸到房间，连接ONU设备。
 同时根据区域房间分布情况，本次办公区设计采用的分光比最大不超过1:32间房间。
2. 办公组网结构图

3. 办公建设实施原则
 1) 承载网采用光网络技术组网，完成本次改造建设的房间进行承载网络覆盖，保持与现有一致采用POL（无源光局域网）作为无线承载网技术选型。通过全光网络建设形成一张多业务承载网。为无线业务、有线业务提供网络接入能力。
 2) 光承载网采用FTTB（光入楼层）的建设方式。过道部署4口/8口ONU设备，ONU安装于过道单开门多媒体箱中。行政楼采用24口ONU安装于现有弱电间机柜内的方式。
 3) 楼宇内每多媒体箱中布放一个电源，电源线缆汇聚到强电间内，用单独的空开控制整栋楼宇多媒体箱，空开安置于物管办公室。
 4) 单开门每多媒体箱内引入2芯软铠装光纤，为箱内设备提供上联接入。
 5) 多媒体箱内软铠装光纤上联至楼宇壁挂箱，部分已完成楼宇改造的已具备壁挂箱，其余楼宇未有壁挂箱须增加。
4. 部分楼宇新增光纤壁挂箱要求
 1) 采用单独的箱体部署于楼宇内用于光纤汇聚连接；
 2) 箱体采用分层设计模式：上层结构“用于汇聚各教室/办公走廊内的多媒体箱的铠装软光纤”；中层结构“用于安装插片式分光器，来为楼宇房间进行分光设计”；下层结构“可用于连接楼宇的主干光缆”。各层间，采用可寻线光纤跳线进行连接。
九、总实施集成要求
 1. 中选单位须提供专业的设备安装服务，包括设备的通信组网、调试及开通。本项目在交付过程中，要求中选单位提供楼宇无线接入端、光网ONU点位深化设计并出具点位图纸，提交用户方认可后方可进场。
 2. 网线须采用六类非屏蔽双绞线缆。
 3. 光网信息点光缆须采用软铠装室内光缆，螺旋钢带铠装保护层。
 4. 多媒体箱体需采用优质钣金材质，表面静电喷涂，有较好的机械强度，外型美观大方，坚固耐用。
 5. 本项目为光网改造，需配备“衰减器”来控制光链路的光衰强度，确保在“-15dB ~ -25dB”范围内，增强接入网络稳定性。
 6. 本项目核心机房内光纤跳线等线缆，均使用可寻线类型的跳线，无需单独对线缆张贴纸质标签，但需提供核心机房内本次项目所建设设备的互联拓扑及互联描述文档。
 7. 本项目所需要无线接入端、箱体均须使用机打二维码标签进行标注及管理。
 8. 中标单位在设备安装过程中如需进行打孔、切割、进户等有较大噪音及需要采购人现场配合的工作时，必须考虑采购人的实际情况，只能在事先约定的时间进场安装。希望中标单位充分考虑此情况，合理安排时间，以便能在规定的时间内，保质保量地完成相关工作。
 9. PVC管及线缆敷设说明
 每个无线点布放的线缆种类，数量必须严格按照设计图纸的要求执行。所有敷设的线缆两头要求进行标记，线缆长度必须留足，并要有一定的余量。
 避免线缆弯曲超过90度；避免过紧的缠绕线缆；不可损坏线缆的外皮；不可切坏缆内的各单芯护套及芯线；对线缆的接续分接头或修理均不容许。损坏的或破裂的线缆必须除去。垂直干线如光缆、电缆敷设时,每隔1.5～2米用线扎固定在桥架内壁上，避免线缆自重损坏线缆。在牵引和绑扎线缆时，要求清除线缆上的应力，不要过紧的绑扎线缆。
 除以上说明外，需按照国家GB/T50312-2000规范和相关的电气安装规范进行安装。
 10. 安装结束后，必须及时完成楼宇现场的恢复清理，确保墙面、楼道等整洁美观。
 11. 项目验收前，中标单位须提供项目建设的完整文档资料，包括所有无线接入端、ONU的安装部署图纸、整体拓扑结构、所有设备IP地址表、项目调试配置文档、线缆点位数据表、光缆对应表、所有线缆的测试报告（需使用专业设备如Fluke测试仪进行测试）等相关技术资料，以便今后的管理和维护。


第四部分 服务要求
（配套服务、增值服务、维保服务等）

1、本项目经甲方验收合格后，乙方将提供整体项目5年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。
2、采购清单中链路负载器、ONU（4口、8口、24口）、面板AP、放装AP，高密AP中标后出具基于本项目原厂5年质保承诺函（自终验合格之日起计算）。
3、采购清单中智慧运维平台，中标后出具基于本项目原厂3年质保承诺函（自终验合格之日起计算）。
4、中标供应商承诺：本项目免费质保期结束后，所有产品仅为不再升级，但所有功能仍能正常使用并无任何限制。
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采购合同










项目名称：
项目编号：
合同编号：
采 购 人：
供 应 商：



签订日期：______年____月____日
签订地点：南京市


合同协议书
甲方（采购人）：南京艺术学院
统一社会信用代码：____________________
地址：南京市北京西路74号
法定代表人：____________________
联系人：
联系电话：

乙方（供应商）：____________________
统一社会信用代码：____________________
地址：____________________
法定代表人：____________________
联系人：____________________
联系电话：____________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就直录播教室常态化建设二期项目（校园教学区光网二期）采购事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条 合同标的
1.1 甲方通过政府采购方式确定乙方为直录播教室常态化建设二期项目（校园教学区光网二期）的中标供应商，乙方应按照招标文件、投标文件及本合同约定向甲方提供货物及相关服务。
1.2 合同标的包括但不限于：链路负载器、ONU设备（8口/4口/24口）、无线AP（面板AP/放装AP/高密AP）、网元设备管理授权、施工及安装辅材、技术服务等，具体内容详见本合同附件一《采购清单及分项报价表》。
1.3 本项目为"交钥匙"项目，乙方应充分考虑项目建设内容，所提供的设备数量不够的、技术参数中未明确说明但为光网运行不可缺少的配套设备、组件和工作，费用均包含在合同总价中，甲方不予额外增加费用。
第二条 合同金额
2.1 本合同总金额为人民币（大写）：____________________元整（¥__________元）。
2.2 合同总价为固定总价包干价，已包含完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、保险费、安装调试费、集成费、培训费、售后服务费、税费、利润及其他一切费用。除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。
2.3 乙方报价已充分考虑人工、材料、设备、机械、运输、安装、调试、检测、验收、培训、售后服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
第三条 交货及安装期限
3.1 乙方应在本合同签订之日起30日内完成全部设备的交货、安装、调试，并投入正常使用。
3.2 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
3.3 乙方应在交货前3日书面通知甲方，以便甲方做好接收准备。
第四条 交货地点及方式
4.1 交货地点：南京艺术学院校内指定地点（甲方另行通知）。
4.2 交货方式：乙方负责将货物运至交货地点并完成安装调试，运输、装卸、保险等费用由乙方承担。
4.3 货物的所有权及毁损、灭失风险自货物交付甲方并验收合格之日起转移至甲方。
第五条 质量标准与技术要求
5.1 乙方提供的货物应是全新、未使用过的正品，符合国家及行业相关质量标准，满足招标文件规定的技术参数要求及乙方投标文件中的承诺。具体技术参数详见本合同附件二《技术参数响应表》。
5.2 安装施工应符合GB/T50312《综合布线系统工程验收规范》等国家及行业相关规范标准。
5.3 乙方提供的货物应符合国家关于节能、环保的相关规定。本项目不接受进口产品。
5.4 如乙方提供的货物与招标文件、投标文件或本合同约定不符，甲方有权要求乙方更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。
第六条 包装与运输
6.1 乙方应按照国家或行业标准对货物进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。包装物一般不回收。
6.2 每件包装箱内应附详细的装箱单、产品合格证、使用说明书、质量保证书等随机资料。
6.3 因包装不当或运输原因造成货物损坏的，由乙方负责更换或修复，并承担由此给甲方造成的损失。

第七条 验收
7.1 验收依据：本合同、招标文件、投标文件、国家及行业相关标准和规范。
7.2 验收方式及程序：
（1）到货验收：乙方将货物运至交货地点后，甲方对货物的品种、规格、数量、外观及包装等进行初步查验，签署到货验收单。到货验收不免除乙方对货物内在质量的责任。
（2）安装调试验收：乙方完成安装调试后，向甲方提出书面验收申请。甲方组织验收小组，按照本合同及招标文件要求对项目进行验收。
（3）最终验收：项目试运行正常后，甲方组织最终验收。验收合格的，双方签署《项目验收报告》；验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内整改完毕并重新申请验收。
7.3 验收标准：
（1）设备的品牌、型号、规格、数量、技术参数应与招标文件、投标文件及本合同一致；
（2）网络性能指标应达到设计要求，光链路光衰应控制在-15dB~-25dB范围内；
（3）无线网络应实现全校覆盖无缝漫游，信号强度和速率满足设计要求；
（4）所有线缆测试应合格，须提供Fluke等专业设备测试报告；
（5）系统运行稳定，无重大故障。
7.4 验收资料：乙方在申请验收时，应向甲方提交以下完整文档资料：
（1）所有无线接入端、ONU的安装部署图纸；
（2）整体网络拓扑结构图；
（3）所有设备IP地址表；
（4）项目调试配置文档；
（5）线缆点位数据表；
（6）光缆对应表；
（7）所有线缆的测试报告（使用Fluke测试仪测试）；
（8）核心机房设备互联拓扑及互联描述文档；
（9）产品合格证、使用说明书、质保承诺函等随机资料；
（10）甲方要求的其他资料。
7.5 甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式向乙方提出。乙方应在收到异议后7日内予以答复或处理。
7.6 验收费用：验收过程中发生的检测、测试等费用由乙方承担。

第八条 质量保证期与售后服务
8.1 质量保证期：
（1）整体项目质量保证期为自项目终验合格之日起60个月（5年）。
（2）链路负载器、ONU（4口、8口、24口）、面板AP、放装AP、高密AP：乙方应提供基于本项目的原厂5年质保承诺函（自终验合格之日起计算）。
（3）网元设备管理授权（智慧运维平台）：乙方应提供基于本项目的原厂3年质保承诺函（自终验合格之日起计算）。质保期满后，所有功能仍能正常使用并无任何限制。
（4）施工及安装辅材质量保证期为自终验合格之日起60个月。
8.2 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修、更换及技术支持。因货物本身质量问题导致的故障，乙方应免费维修或更换；因甲方人为损坏或不可抗力导致的故障，乙方可收取合理的材料成本费。
8.3 售后服务响应标准：
（1）乙方应提供7×24小时技术支持服务热线；
（2）接到甲方报修后，应在2小时内响应，提出初步解决方案；
（3）需现场处理的，应在24小时内到达现场；
（4）一般故障应在48小时内排除，重大故障应在72小时内排除；
（5）如在规定时间内无法排除故障，乙方应提供备用设备确保甲方正常使用。
8.4 巡检服务：质量保证期内，乙方每季度至少进行一次现场巡检，每年提交一份年度运行维护报告。巡检内容包括设备运行状态检查、网络性能测试、安全漏洞排查、系统优化建议等。
8.5 技术支持：质量保证期内，乙方应免费提供软件升级、补丁更新及技术咨询服务。
8.6 质保期外服务：质量保证期满后，乙方应继续提供有偿技术支持和维修服务，费用标准应不高于市场平均价格。乙方应在质保期满前30日书面通知甲方，并提供质保期外服务方案供甲方选择。
8.7 乙方应指定专门的售后服务团队及联系人，人员变更应提前书面通知甲方。

第九条 培训
9.1 乙方应在项目验收前为甲方提供免费培训，确保甲方相关人员能够独立进行日常操作、管理和维护。
9.2 培训内容包括但不限于：
（1）网络设备的基本操作和日常管理；
（2）智能运维平台的使用方法；
（3）常见故障的判断和处理；
（4）网络安全基础知识；
（5）系统配置和变更操作。
9.3 培训方式：现场培训为主，可辅以远程培训。培训人数由甲方确定，乙方应提供足够的培训师资和教材。
9.4 乙方应提供完整的培训教材（纸质版和电子版），培训结束后应进行考核，确保培训效果。
9.5 培训费用包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第十条 付款方式
10.1 付款方式：银行转账（甲方可根据实际情况选择数字人民币或传统银行转账方式，乙方应予以配合）。
10.2 付款进度：
（1）预付款：本合同签订且乙方提交等额预付款保函（如甲方要求）后，甲方向乙方支付合同总金额的25%作为预付款，即人民币__________元。
（2）进度款：项目建设完成，经验收合格并签署《项目验收报告》后，甲方向乙方支付至合同总金额的90%，即本次支付合同总金额的65%，人民币__________元。
（3）质保金：剩余合同总金额的10%作为质保金，即人民币__________元。项目验收合格满一年且无质量问题的，甲方在30日内一次性付清质保金（不计利息）。
10.3 在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
10.4 乙方应在甲方每次付款前开具合法有效的增值税发票。乙方未按约定提供发票的，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。
10.5 甲方付款前，乙方应提交以下资料：
（1）预付款：合同复印件、付款申请、等额发票；
（2）进度款：《项目验收报告》、付款申请、等额发票；
（3）质保金：质保期满无质量问题证明、付款申请、等额发票。
10.6 如乙方存在违约行为，甲方有权从应付款项中直接扣除乙方应承担的违约金或赔偿金。

第十一条 双方权利义务
11.1 甲方权利义务
（1）有权对乙方的履约情况进行监督、检查，对不符合合同约定的内容要求乙方整改；
（2）应按合同约定及时支付合同款项；
（3）应配合乙方进行现场勘察、安装施工等工作，提供必要的施工条件和现场协调；
（4）应及时组织项目验收，无正当理由不得拖延验收；
（5）应指定项目联系人，负责与乙方的日常沟通协调；
（6）法律法规规定及本合同约定的其他权利义务。
11.2 乙方权利义务
（1）有权按合同约定收取合同款项；
（2）应严格按照招标文件、投标文件及本合同约定提供货物和服务，确保质量；
（3）应按合同约定的期限完成交货、安装、调试和验收；
（4）应遵守甲方校园管理规定，安全文明施工，施工过程中应采取必要的安全防护措施，确保人员和财产安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任；
（5）安装过程中如需进行打孔、切割、进户等有较大噪音及需要甲方现场配合的工作，应事先与甲方约定时间，不得影响甲方正常教学和办公秩序；
（6）安装结束后，应及时完成现场的恢复清理，确保墙面、楼道等整洁美观；
（7）应指定项目负责人和技术负责人，人员变更应提前书面通知甲方并经甲方同意；
（8）应对甲方提供的现网设备信息、网络拓扑等技术资料保密，未经甲方书面同意不得向第三方泄露；
（9）质保期内应按合同约定提供售后服务；
（10）法律法规规定及本合同约定的其他权利义务。

第十二条 违约责任
12.1 乙方逾期交货或逾期完成安装调试的，每逾期一日，应按合同总金额的0.5‰向甲方支付违约金。逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿差额部分。
12.2 乙方提供的货物质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在7日内免费更换或修理。乙方逾期未更换或修理的，每逾期一日按合同总金额的0.5‰支付违约金。经两次更换或修理仍不符合约定的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项并赔偿甲方损失。
12.3 乙方未按合同约定提供售后服务的，每次应向甲方支付违约金人民币5000元；情节严重的，甲方有权委托第三方提供服务，费用由乙方承担，甲方可从质保金中直接扣除。
12.4 乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金人民币50000元，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
12.5 乙方将本合同转包或违法分包的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金。
12.6 甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期付款金额的0.5‰向乙方支付违约金。但因乙方未按约定提供发票或付款资料导致的逾期付款，甲方不承担违约责任。
12.7 任何一方违约后，对方应采取适当措施防止损失扩大。没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
12.8 本合同约定的违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿差额部分。

第十三条 不可抗力
13.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、疫情、政府行为等。
13.2 因不可抗力导致本合同无法履行或延迟履行的，受影响一方应在不可抗力发生后48小时内书面通知对方，并在15日内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定部分履行、延期履行或解除合同。
13.3 因不可抗力导致合同解除的，双方互不承担违约责任。乙方应退还甲方已支付但尚未对应履行部分的款项。
13.4 不可抗力影响消除后，双方应继续履行合同。

第十四条 合同变更与解除
14.1 本合同的任何变更、补充均须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
14.2 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
14.3 有下列情形之一的，甲方有权解除合同：
（1）乙方逾期交货或完成安装调试超过15日的；
（2）乙方提供的货物经两次更换或修理仍不符合合同约定的；
（3）乙方将合同转包或违法分包的；
（4）乙方严重违反合同约定，经甲方书面催告后15日内仍未纠正的；
（5）法律法规规定的其他情形。
14.4 有下列情形之一的，乙方有权解除合同：
（1）甲方逾期付款超过60日，经乙方书面催告后仍未支付的；
（2）甲方严重违反合同约定，致使合同目的无法实现的；
（3）法律法规规定的其他情形。
14.5 合同解除后，双方应进行结算。乙方应退还甲方已支付但尚未对应履行部分的款项。已交付且验收合格的货物，甲方应按合同约定支付相应款项。

第十五条 争议解决
15.1 本合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
15.2 协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
15.3 争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

第十六条 其他约定
16.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
16.2 招标文件、投标文件、中标通知书、澄清文件等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如上述文件与本合同约定不一致的，以本合同为准。
16.3 本合同附件包括：
附件一：采购清单及分项报价表
附件二：技术参数响应表
附件三：项目实施进度计划表
附件四：售后服务方案
附件五：培训方案
附件六：项目团队人员名单
附件七：中小企业声明函
16.4 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。
16.5 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
16.6 本合同项目联系人：
甲方联系人：          ，联系电话：
乙方联系人：____________________，联系电话：____________________

合同签署页
（本页无正文，为签署页）


	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（盖章）：

南京艺术学院
	单位名称（盖章）：

____________________

	法定代表人或
授权代表（签字）：


____________________
	法定代表人或
授权代表（签字）：


____________________

	地址：南京市北京西路74号
	地址：____________________

	邮编：
	邮编：____________________

	联系人：
	联系人：____________________

	电话：
	电话：____________________

	日期：______年____月____日
	日期：______年____月____日




附件一：采购清单及分项报价表
	序号
	设备/服务名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	链路负载器
	
	1
	台
	
	
	▲重要参数，核心产品

	2
	ONU（8口）
	
	406
	台
	
	
	含2台备件

	3
	ONU（4口）
	
	71
	台
	
	
	含2台备件

	4
	ONU（24口）
	
	6
	台
	
	
	含1台备件

	5
	高密AP
	
	83
	个
	
	
	含2个备件

	6
	面板AP
	
	358
	个
	
	
	含5个备件

	7
	放装AP
	
	458
	个
	
	
	含5个备件

	8
	网元设备管理授权
	
	1
	套
	
	
	▲重要参数

	9
	万兆单模光模块
	
	
	个
	
	
	SFP+ 1310nm 10km

	10
	施工及安装辅材
	
	1
	项
	
	
	含箱体、跳线、线缆、分光器等

	11
	技术服务费
	
	1
	项
	
	
	含熔接、调试、测试、集成等

	
	合计
	
	
	
	
	
	


注：1. 以上报价为含税总价，包含完成本项目所需的一切费用。2. 设备数量以采购清单为基础，不得少于清单数量，具体数量由乙方工勘确定，不足部分由乙方自行补足。


附件二：技术参数响应表
	序号
	设备名称
	招标文件技术参数要求
	投标产品技术参数
	偏离情况
	证明材料

	1
	▲链路负载器
	四层吞吐量≥20Gbps；并发连接数≥1600万；CPS≥50万；RPS≥50万；≥2U；内存≥16G；SSD≥480G；≥6千兆电口+≥2万兆光口；冗余电源；支持链路/全局/服务器负载均衡；支持URL链路调度
	
	
	核心产品

	2
	8口ONU
	XGS-PON或10G EPON；≥1个10G PON口；≥8个GE口；支持POE/POE+；功率≥120W；兼容现网OLT
	
	
	

	3
	4口ONU
	XGS-PON或10G EPON；≥1个10G PON口；≥4个GE口；支持POE/POE+；功率≥60W；兼容现网OLT
	
	
	

	4
	▲24口ONU
	XGS-PON或10G EPON；≥1个10G PON口；≥24个GE口；支持POE/POE+；功率≥360W；兼容现网OLT
	
	
	

	5
	面板AP
	双射频4流；最大速率3.57Gbps；≥1个2.5G电口；≥4个GE口；支持802.11be；兼容现网AC
	
	
	

	6
	放装AP
	双射频4流；最大速率3.57Gbps；≥1个2.5G电口；≥1个5G光口；支持802.11be；兼容现网AC
	
	
	

	7
	高密AP
	三射频8流；最大速率6.45Gbps；≥1个1G电口+≥1个5G电口+≥1个10G光口；支持802.11be；兼容现网AC
	
	
	

	8
	▲网元设备管理授权
	AI智能运维Agent功能；自然语言运维入口；智能协同处置；故障定位与趋势研判；经验沉淀与主动服务；支持标准API对接现有系统
	
	
	


注：1. 投标人应逐项如实填写，不得遗漏。2. 带▲号的为重要参数。3. 偏离情况填写"正偏离""无偏离"或"负偏离"。4. 证明材料应在投标文件中提供对应页码。



[bookmark: _Toc16360]第六章附件





[bookmark: _Toc14955_WPSOffice_Level1]投标文件


[bookmark: _Toc29864_WPSOffice_Level1]项目名称：
[bookmark: _Toc7236_WPSOffice_Level1]招标编号：
[bookmark: _Toc12525_WPSOffice_Level1]投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
[bookmark: _Toc25897_WPSOffice_Level1]日期 ：               





[bookmark: _Toc29630_WPSOffice_Level1]
附件一、投标申请及声明格式
[bookmark: _Toc32156_WPSOffice_Level2]投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权          (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标价详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人：（加盖电子公章）
日    期：     年    月    日
[bookmark: _Toc83_WPSOffice_Level1]
附件二、法定代表人授权书格式

[bookmark: _Toc17494_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26810]法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日    期：
[bookmark: _Toc12264]

[bookmark: _Toc30324_WPSOffice_Level2]开标一览表
投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称： 
项目编号：
分包号：/

	项目
	内容

	投标总价（元）
	

	投标总价（大写）
	

	交货及安装期限
	合同签订后30天内

	备注
	


年月日


[bookmark: _Toc10701][bookmark: _Toc2695]附件四、分项报价表格式
[bookmark: _Toc1959_WPSOffice_Level2]分项报价表

	序号
	设备/服务名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	链路负载器
	
	1
	台
	
	
	核心产品

	2
	ONU（8口）
	
	406
	台
	
	
	

	3
	ONU（4口）
	
	71
	台
	
	
	

	4
	ONU（24口）
	
	6
	台
	
	
	

	5
	高密AP
	
	83
	个
	
	
	

	6
	面板AP
	
	358
	个
	
	
	

	7
	放装AP
	
	458
	个
	
	
	

	8
	网元设备管理授权
	
	1
	套
	
	
	

	9
	施工及安装辅材
	
	1
	项
	
	
	

	10
	技术服务费
	
	1
	项
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖电子公章） ：                              





2


1

附件四、采购需求偏离表格式
 
[bookmark: _Toc31381_WPSOffice_Level2]采购需求偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。


投标人名称（加盖电子公章） ：                              


 
 
 
 
 
 
[bookmark: _Toc19798_WPSOffice_Level1]
附件五、商务条款偏离表格式
 
[bookmark: _Toc11233_WPSOffice_Level2]商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。



投标人名称（加盖电子公章） ：                              



 
 












附件六、技术参数响应表
项目名称：	                                          项目编号：
	序号
	设备名称
	招标文件技术参数要求
	投标产品技术参数
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	证明材料页码

	1
	链路负载器
	
	
	
	

	2
	8口ONU
	
	
	
	

	3
	4口ONU
	
	
	
	

	4
	24口ONU
	
	
	
	

	5
	高密AP
	
	
	
	

	6
	面板AP
	
	
	
	

	7
	放装AP
	
	
	
	

	8
	网元设备管理授权
	
	
	
	



注：1. 投标人应逐项如实填写，不得遗漏。2. 带▲号的为重要参数。3. 偏离情况填写"正偏离""无偏离"或"负偏离"。4. 证明材料应在投标文件中提供对应页码。



[bookmark: _Toc21542_WPSOffice_Level1]投标人名称（加盖电子公章） ：                              
附件七、投标人自行编写的技术文件





 
[bookmark: _Toc14221_WPSOffice_Level1]
附件八、拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Toc4394_WPSOffice_Level2]拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖电子公章） ：                              


注:提供评审因素要求的证明材料



[bookmark: _Toc10822_WPSOffice_Level1]
附件九、 投标人类似业绩情况表

[bookmark: _Toc15731_WPSOffice_Level2]投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖电子公章） ：                              


注:提供评审因素要求的证明材料

[bookmark: _Toc11780_WPSOffice_Level1]
附件十：企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
[bookmark: OLE_LINK2]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人名称（加盖电子公章） ：                              

                                                   日期：
2


2

[bookmark: _Toc9692_WPSOffice_Level2]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖电子公章） ：                              

日  期：


[bookmark: _Toc29930_WPSOffice_Level2]属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


[bookmark: _Toc27230_WPSOffice_Level2]节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



[bookmark: _Toc5659_WPSOffice_Level2]环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



[bookmark: _Toc4803_WPSOffice_Level2]进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）

[bookmark: _Toc14078_WPSOffice_Level1]



关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。















附件十一、无重大违法记录声明格式
[bookmark: _Toc28833_WPSOffice_Level2]
无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
[bookmark: _GoBack]我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标人名称（加盖电子公章） ：                              

日期：年月日
23

[bookmark: _Toc10146_WPSOffice_Level1]附件十二、 资格资信证明文件











[bookmark: _Toc32156_WPSOffice_Level1]附件十三、其他
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