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东山站监测能力提升项目的潜在供应商应在苏采云系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年9月24日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320000-NJGJ-C2026-0021
（二）项目名称：东山站监测能力提升项目
（三）采购方式：竞争性磋商
（四）预算金额：200万元
（五）最高限价：198万元（投标报价不得超过采购项目最高限价，否则按无效投标处理）
（六）采购需求：东山站监测能力提升项目，具体详见竞争性磋商文件。
（七）合同履行期限：70日历天。
（八）本项目标的所属行业：工业。
（九）本项目不专门面向中小企业采购。
（十）本项目不接受联合体。
（十一）本项目不接受进口产品。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一，自然人的身份证明，复印件加盖公章）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2026年2月（含）以来任意一个月的资产负债表和利润表，或2025年年度审计报告，或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，复印件加盖公章；法人或者其它组织成立不满一年不需提供）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）；
6.满足法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书加盖公章）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不属于则采用以下第4种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目整体专门面向中小企业采购货物；
2.本项目整体专门面向小微企业采购货物；
3.本项目通过以下第几种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。
4.本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无 
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取采购文件
（一）时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
（二）地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）
（三）获取方式：苏采云系统注册登记成功后在系统内免费下载 
四、响应文件提交
（一）截止时间：2026年9月24日09时30分。(北京时间）
（二）地点：苏采云（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
（一）时间：2026年9月24日09时30分。(北京时间）
（二）地点：苏采云系统开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（一）本项目在江苏政府采购网网站发布公告。
（二）集中勘察现场：采购人不组织集中考察，供应商可自行勘察。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
（三）关于“苏采云”系统的提示说明
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
（四）本次采购采用“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应该按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
（五）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布的信息更正公告。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
（一）采购人信息
单位名称：江苏省水文水资源勘测局南京分局
单位地址：南京市鼓楼区汉口路81号
联系人：陆主任
联系电话：025-68221875
（二）采购代理机构信息
单位名称：南京国景工程项目管理有限公司
单位地址：南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16-2
联系人：单工
联系电话：18362097574
（三）项目联系方式
项目联系人：单工
电话：18362097574
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第二章  竞争性磋商须知
一、总则
1.参照法律
参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.5 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3.政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6 进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、磋商响应文件编制
1.磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
1.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
1.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
1.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
1.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。
1.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
1.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
2.磋商响应文件的组成
2.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
2.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
2.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
2.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：
（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；
（3）第一章竞争性磋商公告中 （一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一章竞争性磋商公告中 （三） 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）报价一览表（格式见附件）；
（6）分项报价表（如果有）；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
2.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。
（1）项目技术方案或服务说明； 
（2）《采购需求条款偏离表》；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
2.6 磋商响应文件的价格部分
（1）价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。
（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应在《报价一览表》等标明标的的单价、总价等。
（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。
2.7磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
2.8如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。
3.磋商保证金
无。
三、磋商响应文件的递交与解密
1.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
1.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
1.3供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。
2.诚实信用
2.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
2.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
四、磋商
1.磋商组织
在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
2.磋商程序
2.1磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
2.2磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
2.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
2.5磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。最后报价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价（除暂列金额、不可竞争费以外的所有费用）同比例调整。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
2.6供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
2.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
[bookmark: OLE_LINK8]（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的； 
[bookmark: OLE_LINK3]（2）响应文件所报的投标价格超过磋商文件规定的预算价、限价的；
[bookmark: OLE_LINK9]（3）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“★”）等其他文字说明的商务和技术要求。）
[bookmark: OLE_LINK6]（4）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；
（5）供应商未按照磋商文件要求签章的。
2.8 出现下列情形之一的磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
2.9 磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。
2.10政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.评分方法和标准
3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
3.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩等。
3.3 评分标准详见第三章。
4.确定成交供应商
4.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为供应商。
4.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。
4.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
4.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
4.5采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
4.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。
5.签订合同
5.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。
5.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
5.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。
5.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
5.5 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
五、质疑与投诉
1.质疑
1.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
1.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
1.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
1.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
1.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
1.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
1.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
1.9质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。
六、投诉
1.供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
3.投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
4.投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
5.投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
6.任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）
七、诚实信用
1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
2.供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
3. 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
4. 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
八、磋商费用
[bookmark: _Toc149805857][bookmark: _Toc24452][bookmark: _Toc534273794]1.供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2. 本次采购，代理服务收费由采购人支付。
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第三章  评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求和评审因素的量化指标顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格（45分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分45分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/最后磋商报价)*45。
	45

	2
	设备技术指标响应性（33分）
	系统设备配置、选型全部满足招标文件技术参数要求得33分，有1项不满足，扣0.5分。其中带“▲”的核心指标，有1项不满足，扣1分。
注：需按照要求提供相关证明资料，证明资料须提供列有相应技术参数的（采购文件有明确要求的须提供明确的证明材料，采购文件无明确证明材料要求的可提供技术（或商务）偏离表或产品彩页或产品说明书或检测报告能够证明其所投产品能满足或达到招标要求），不能提供的将视为不满足，并按照规定扣分，扣完为止
	33

	3
	重难点分析及解决措施
	供应商根据本项目制定重难点分析及解决措施，包括项目现状了解、本项目实施内容理解、与水文站现有业务结合、本项目实施重难点及其应对措施等，由评标委员会进行综合评审。
方案详细、内容完整、条理清晰、合理可行、完全符合本项目需求，得5分；
内容较详细、主要内容未遗漏、条理较清晰、较符合本项目需求，得3分；
内容不详细、遗漏主要内容、基本合理可行、条理一般清晰、基本符合本项目需求，得1分；
未提供的不得分。
	5

	4
	安装实施方案
	供应商根据本项目制定安装实施方案，包括项目基础设施建设改造部分实施方案、设备部分安装调试方案、AR全景展示系统实施与原有系统对接方案等，由评标委员会进行综合评审。
实施方案详细、内容完整、与本项目贴合程度高、兼容性好、条理清晰、合理可行、完全符合本项目需求，得5分；
安装实施较详细、主要内容未遗漏、条理较清晰、较符合本项目需求，得3分；
安装实施不详细、遗漏主要内容、基本合理可行、条理一般清晰、基本符合本项目需求，得1分；
未提供的不得分。
	5

	5
	施工组织、进度计划
	供应商根据本项目制定进度计划、施工组织方案，包括施工组织、人员安排、进度安排、进度保证措施、安全管理方案等内容，由评标委员会进行综合评审。
方案详细、内容完整、条理清晰、合理可行、完全符合本项目需求，得2分；内容较详细、主要内容未遗漏、条理较清晰、较符合本项目需求，得1分；
内容不详细、遗漏主要内容、基本合理可行、条理一般清晰、基本符合本项目需求，得0.5分；
未提供的不得分。
	2

	6
	系统设备培训
	供应商根据本项目制定系统设备技术培训方案，包括培训方式、培训内容、培训进度时间、培训计划、培训质量保证措施等，由评标委员会进行综合评审。
培训方案详细、内容完整、条理清晰、合理可行、完全符合本项目需求，得2分；培训方案较详细、主要内容未遗漏、条理较清晰、较符合本项目需求，得1分；
培训方案不详细、遗漏主要内容、基本合理可行、条理一般清晰、基本符合本项目需求，得0.5分；
未提供的不得分。
	2

	7
	售后服务
	供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务人员配置、服务体系、服务内容、响应时间、售后及服务承诺内容等，由评标委员会进行综合评审。
售后服务方案详细、具体，具有实际可操作性的得2分；
售后服务方案基本满足项目需求的得1分；
售后服务方案较为简单，可操作性欠缺的得0.5分；
未提供的不得分。
	2

	8
	类似项目业绩
	供应商自2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订日期为准）有与本项目类似项目业绩的，有一份得1分，最高得2分。（提供中标通知书、合同、验收通过证明材料复印件加盖公章，三者缺一不可，提供的证明材料须能反映相关内容，否则视为未提供不得分）
	2

	9
	供应商能力
	1、本项目中，供应商拟派项目负责人具有水利工程类高级及以上职称证书的得2分，中级证书得1分，其他或未提供的不得分。（本项最多得2分，需提供有效证书以及供应商为其缴纳的6月（含）以来任意一个月社保的证明。）
2、本项目中，供应商拟派项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）中需分别具有水文水资源、自动化、电子信息、计算机相关专业的毕业证，每一类相关毕业证得0.5分；（本项最多得2分，需提供有效证书以及供应商为其缴纳的6月（含）以来任意一个月社保的证明。）
	4

	100分



说明：
1.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。 
2.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。 
3.小微企业的价格扣除 
3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。 
3.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第4种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。
3.3 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
4.监狱和戒毒企业的价格扣除 
4.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
4.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
4.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。 
5.残疾人福利性单位的价格扣除 
5.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
5.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 
5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 
6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件并加盖公章为依据，原件备查。 

[bookmark: _Toc149805858]
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc534273796][bookmark: _Toc32393]第一节 项目概况
为进一步提升东山站水文监测设施自动化测报水平，夯实站点科研基础，打造全省可复制推广的现代化水文示范站点，江苏省水文水资源勘测局南京分局依托现有站点设施，融合物联网、智能感知技术，构建一体化水文综合监测体系，实现水文测报全天候、全要素、全量程、全自动智能化运行，为区域防汛减灾、经济社会发展提供精准水文支撑，拟实施东山站监测能力提升项目。项目主要建设内容如下：
（1）升级建设水文气象观测设备
配置标准气象五参数站、水面蒸发自动监测系统等核心设备，并同步完善配套的供电与通讯基础设施。同时做好所有采集数据的传输集成工作，合理配置RTU、太阳能板、蓄电池设备。
[bookmark: OLE_LINK1]（2）新建AR全景展示系统
前端感知网络建设：东山站水位自记井平台外侧安装1套1600万像素AR全景球机，1套河道视频流速监测仪；院内布设2套600万像素警戒全景枪球机、1台500万定焦警戒一体机；上游前垾村水文站同步布设1套1600万像素AR全景球机及1套600万像素警戒全景枪球机。两处站点视频流统一接入东山站AR实景管控平台，实现上下游水域全域可视化管控与互联互通。
系统融合与智能应用：依托AR全景综合管理平台（AR智慧管理一体机、AR模型），利用AI图像识别与空间坐标匹配技术，将实时水位、流量等水文数据与实景画面深度融合叠加；实现对河道水尺、涉水障碍物、设施破损点位的自动定位与动态追踪，真实反映现场水情态势。
（3）展示系统
作为AR全景展示系统的可视化展示载体，本项目将在AR管控中心建设三屏展示系统，并于南墙安装灯箱，用于呈现秦淮河流域水系及重要站点分布。
拟配备1台163寸（购置）+2台90寸电视（利旧），北墙正面居中配置1台163寸一体化显示终端（主屏）；西侧墙面按从南到北顺序，配置2台90寸触屏电视机（利旧）。
主屏用于展示AR全景智慧水文站监测系统及各智能信息系统演示，通过网络接入AR全景管控平台，可满足指挥调度、会商研判、实况监看等多场景高清显示需求，同时支持接入视频会议系统，实现远程线上会商功能。
侧屏可分别展示秦淮河流域预报系统、水文实时数据、智慧水文站测验信息、应急监测设备管理信息、水文数据报表等不同内容。
为确保视频流传输保障，拟将东山、前垾村网络带宽提升至300M。
新购2个微缩模型显示柜，用于展示水文新仪器新设备。
（4）新增智能机器人引导讲解系统
本项目拟采购1套AI智能科普讲解机器人，同步完成场地点位布设、软硬件对接调试及配套设施建设，构建全天候、自动化、智能化的水文科普引导讲解服务体系，全面提升场馆科普展示与访客智能化接待服务能力。
项目配套建设机器人专用充电基站及室内信号增强装置，保障设备全天候稳定运行。系统支持后台灵活调整讲解文案、定制优化参观路线，可完成对话智能体迭代、肢体表达训练、专属数据库部署等专项优化工作，持续提升服务专业性与智能化水平，实现全天候自主运行的水文科普及访客接待服务。
（5）应急库房智能化升级
优化室内功能分区，对库房地面进行防潮防渗处理，合理布设货架与温湿度监控装置。加装RFID智能仓储管理系统，包括壁挂一体机1台，RFID柔性抗金属标签50个，RFID超高频重复使用扎带50个，桌面发卡器1个，实现应急监测设备的数字化分类存储与规范管控。
（6）东山站基础设施改造
站区环境与观测场整治：实施原有铺装拆除，并进行场内土方平整（含铺设草皮）；翻新参观步道及道路广场。实施观测场改造1项，含设备基础垫层、地下基础墩、地上凸台及预埋螺栓、穿线管，并铺设灰色透水砖作为水文观测道路。新建入口标识灯牌及logo标牌。
办公区线路标准化改造：全面梳理生产办公区域的强弱电及监控管线，采用标准化布线工艺优化布局，做好线路屏蔽与防护，彻底消除用电及通讯安全隐患。
水位观测实施维修出新：防腐木构筑物综合出新，定制水文尺等。
具体建设内容详见“项目清单”。

第二节  项目清单
（1）设备部分
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	标准气象观测设备
	套
	1
	风速、风向、温湿度、气压五参数传感器、2.5米立杆、支架

	2
	水面蒸发自动监测系统
	　
	　
	　

	2.1
	全过程高精度水面蒸发自动观测系统
	套
	1
	含E601B蒸发皿、大口径雨量计、高精度液位计、补水箱、水泵箱、测量桶、供水管路、排水管路、控制系统、太阳能板、蓄电池、通讯传输模块、机箱

	2.2
	称重式雨雪量计
	套
	1
	　

	2.3
	时域法墒情监测设备
	套
	1
	　

	2.4
	频域法墒情监测设备
	套
	1
	　

	[bookmark: _Hlk238481257]3
	AR全景展示系统
	　
	　
	　

	3.1
	河道流速监测仪
	套
	1
	视频河道流速监测仪：1套（包含视频流速监测仪1个、视频水位监测仪1个）

	3.2
	600万25倍全光谱警戒全景枪球
	台
	3
	低空，东山站院子2台，前垾村1台，含5m立杆支架及其基础、存储卡，含六类屏蔽阻水网线

	3.3
	500万定焦警戒一体机
	台
	1
	东山院子1台，安防监控，壁装支架，含六类屏蔽阻水网线

	3.4
	1600万63倍全光谱AR全景球
	台
	2
	高空，前垾村1台，东山河边1台，含10m立杆支架和存储卡，含六类屏蔽阻水网线

	3.5
	AR智慧管理一体机
	台
	1
	含AR模型，生成带高程的现场底图，对测验河段进行实景孪生，构建测验河段数字化模型。

	3.6
	硬盘录像机
	套
	1
	32路视频接入，带3个10T硬盘

	[bookmark: _Hlk239146333]4
	数据展示终端
	套
	1
	163寸电视机安装线缆及挂墙支架和大屏控制终端、利旧现有2台90寸电视机运输及安装（增配两台电视机OPS）

	5
	融媒体平台主机
	台
	1
	融媒体会议管理平台主机，控制多台电视机显示画面切换，包含一个多媒体箱

	6
	微缩模型显示柜
	台
	2
	展示水文新仪器新设备

	7
	自动导航 AI机器人展播
	套
	1
	　

	8
	应急库房智能化升级
	
	
	优化室内功能分区，对库房地面进行防潮防渗处理，合理布设货架与温湿度监控装置。加装RFID智能仓储管理系统，包括壁挂一体机1台，RFID柔性抗金属标签50个，RFID超高频重复使用扎带50个，桌面发卡器1个，实现应急监测设备的数字化分类存储与规范管控。

	8.1
	壁挂一体机
	台
	1
	

	8.2
	RFID柔性抗金属标签
	个
	50
	

	8.3
	RFID超高频重复使用扎带
	个
	50
	

	8.4
	桌面发卡器
	个
	1
	

	9
	网络带宽提升
	年
	2
	提升为300M带宽，含东山、前垾村（秦）

	10
	数据传输集成
	
	
	

	10.1
	数据传输集成
	套
	1
	降雨、气象、墒情等多要素数据采集集成，含采集机箱、RTU、通信终端等

	10.2
	24接口千兆交换机
	台
	1
	　

	10.3
	AC控制器
	台
	1
	　

	10.4
	POE交换机
	台
	1
	　

	10.5
	吸顶AP
	台
	2
	含六类屏蔽阻水网线

	10.6
	室外AP
	台
	4
	含六类屏蔽阻水网线

	10.7
	移动支架
	套
	1
	利旧的1台电视机需购置支架

	11
	太阳能供电设备
	套
	1
	太阳能板及支架、蓄电池、充电控制器、输电线路等

	12
	院内外布线
	项
	1
	室外 RVV 电源线地埋管敷设（含 30cm 开挖回填）、室外六类阻水网线地埋管及墙面敷设（开挖 30cm管埋、室内暗线管）、观测场布置线管



（2）建筑工程部分
	[bookmark: _Hlk239166169]序号
	项目名称
	单位
	工程量
	工程量描述

	一
	环境改造工程
	　
	　
	　

	1.1
	原透水砖铺装拆除
	㎡
	228
	原透水砖铺装拆除；含面层、找平层及图示拆除范围内基层处理，切缝、邻近成品保护、垃圾分类装运及场地恢复；运距及弃置点由投标人踏勘后综合考虑。

	1.2
	原透水混凝土铺装拆除
	㎡
	412
	原透水混凝土铺装拆除；含面层及图示拆除范围内基层处理，切缝、邻近成品保护、混凝土弃料装运及场地恢复；运距及弃置点由投标人踏勘后综合考虑。

	1.3
	彩色透水混凝土园路垫层
	㎡
	262
	素土夯实，压实系数不小于0.93；级配碎石垫层按对应详图采用100mm、150mm或200mm厚；基层整形、夯实及养护，详见施工图。

	1.4
	彩色透水混凝土园路面层
	㎡
	262
	各部位按对应详图：LP-01为40mm厚彩色C25强固透水混凝土+80mm厚C25透水混凝土；LT-01及廊下详图为30mm+90mm厚透水混凝土并设30mm砂滤层；透明密封剂、颜色和分色

	1.5
	透水砖园路垫层
	㎡
	13.3
	150mm厚级配碎石垫层；素土夯实，压实系数不小于0.93；含基层整形、夯实。

	1.6
	透水砖园路找平层
	㎡
	13.3
	50mm厚中砂找平层；摊铺、找平、夯实。

	1.7
	灰色透水砖园路面层
	㎡
	13.3
	240×120×60mm灰色透水砖铺装；拼缝、扫缝、切割及收边按图；用于0.4m宽水文观测道路。

	1.8
	入口沥青园路面层
	㎡
	451.6
	保留并修复可利用基层，更换沥青面层；含旧面层处理、粘层、摊铺碾压及停车位标线；详见施工图。

	1.9
	芝麻白花岗岩路牙及收边
	m
	461
	芝麻白花岗岩路牙、铺装收边；优先利旧，含拆整、清理、转运、重新安装、砂浆座浆及勾缝；不足部分同材质补配。

	1.10 
	防腐木构筑物综合出新
	㎡
	135
	水文亭周边防腐木地面、栏杆及亭体综合出新；含清洗打磨、局部修补或更换、紧固件处理、防腐及面漆，成品保护。

	1.11
	入口标识牌
	个
	1
	入口标识牌约长3.6m、高1.6m；含造型面板、曲线栏杆、Logo、金属骨架、基础、连接件、表面处理、安装及收口，详见施工图。

	1.12 
	入口显示屏标识系统
	项
	1
	详见施工图。金属结构，P4显示屏，（实时显示水位、流量、雨量等信息）

	1.13
	水文长廊成套制安
	项
	1
	详见施工图。

	1.14 
	主题Logo字
	项
	1
	“智慧东山，善水文轩”主题Logo字，字高约0.6m；含字样深化、金属或亚克力成品字、固定基层、连接件、表面处理及安装。

	1.15
	定制镀锌钢休闲座椅
	个
	2
	施工图节点尺寸约长3.0m、宽0.45m、高0.45m；中蓝色氟碳喷涂；含镀锌钢骨架、面层、基础、预埋及安装；详见施工图。

	1.16 
	定制水文尺
	套
	1
	304不锈钢折弯板及焊接骨架，分段制作安装，三面标尺；含连接件、基础或固定件、刻度及文字制作、防腐处理和校准。（四色预警水位标识）

	1.17
	植物种植
	㎡
	406.3
	草种及规格按施工图；含场地细整、草皮铺种、滚压、浇水及成活养护。

	1.18 
	水文长廊土建基础
	项
	1
	基础开挖，机械费，混凝土浇筑，垃圾清理，详见施工图。

	1.19
	丁香移除
	株
	3
	既有丁香移除；含起挖、根系处理、场内外运输、弃置及坑穴回填整平。

	1.20 
	木槿移除
	株
	7
	既有木槿移除；含起挖、根系处理、场内外运输、弃置及坑穴回填整平；数量按施工图7株。

	1.21
	海桐移栽
	株
	3
	既有海桐移栽；含起挖、土球、修剪、转运、栽植、支撑、浇水及成活养护。

	1.22 
	既有黑松修剪
	株
	6
	既有黑松整形修剪；含枯枝、病虫枝和过密枝处理，伤口保护、清理及枝叶外运。

	1.23
	杂草清理及植物综合梳理
	㎡
	195
	现状地被清杂、清理杂草并修剪，杂物收集清运；同品种缺株补植按实际发生量另计。

	1.24 
	绿化土方工程
	m³
	131.2
	绿地平整、地形营造及种植土换填综合工作；种植土仅在现状土检测不合格时换填；含取土或购土、装运、回填、摊铺、造型及余土外运；现有估算仅提供综合土方量。

	二
	设施改造工程
	　
	　
	　

	2.1 
	水文设备混凝土基础
	座
	11
	

	[bookmark: _Hlk239256457]2.1.1
	蒸发皿基础
	座
	2
	含基础开挖及回填、砖砌挡墙制作、瓷砖贴面等，开挖尺寸约为640*420mm，砖砌挡墙距蒸发皿边缘380mm，挡墙高度516mm，其中地面以上226mm，地面以下290mm，挡墙宽度120mm，挡墙底部做220mm*200mm砼垫层。挡墙高于地面部分做瓷砖饰面。挡墙与水圈之间采用土壤回填，表面铺设草皮。

	2.1.2
	气象等水文设备安装基础
	座
	9
	基础尺寸：600mm×600mm×600mm，C20混凝土。

	2.2
	定制货架
	套
	1
	定制货架、配套爬梯、可移动不锈钢底座及轨道插座成套供货安装；含深化设计、金属骨架、板材、五金、固定件、表面处理、运输及调试，详见施工图。

	2.3 
	3D模型灯箱
	套
	1
	3D模型灯箱1套，墙面文化制作安装，含灯箱制作及安装。

	2.4 
	会商展示室南北两面墙的钢结构隔墙
	项
	1
	立面5620×4000mm；80×80×3.5mm方管骨架，双层15mm厚阻燃板，面层批腻子刷乳胶漆，设80mm高踢脚线；含局部吊顶拆除与恢复。节点另标总高3200mm、饰面至2800mm，详见施工图。

	2.5 
	中间办公室后墙体开窗
	樘
	1
	新开外墙窗1樘，窗洞约1100×1300mm；含墙体开洞、加固、窗框窗扇、玻璃、五金、密封防水、内外收口及墙面乳胶漆修补。详见施工图。

	2.6 
	中间办公室前玻璃幕墙开窗
	处
	1
	既有幕墙玻璃拆除并更换为可开启窗1处；含玻璃及构件拆除、框扇、五金、密封防水、周边收口、成品保护和清运。详见施工图。

	2.7 
	会商展示室灯具更换
	项
	1
	会商展示室灯具更换。详见施工图。

	2.8 
	墙面乳胶漆出新
	项
	1
	墙面乳胶漆出新。详见施工图。

	2.9 
	乳胶漆顶出新
	项
	1
	除会商展示室吊顶外，其余乳胶漆顶出新。详见施工图。

	三
	通用安装工程
	　
	　
	　

	3.1 
	仓库网线敷设
	路
	2 
	仓库敷设2路网线。详见施工图。

	3.2 
	强电综合布线、插座及桥架
	项
	1 
	强电综合布线、插座及桥架，含部分暗线及幕墙边桥架明线。详见施工图。

	四
	其他
	
	
	

	4.1
	零星工程
	项
	1
	中间办公室地面维修、房间内设备搬迁，地址由业主方指定



第三节 技术参数要求
一、标准气象观测设备
1、气象五参数传感器
设备测量要素包含风速，风向，大气压，温度，湿度；产品结构牢固无移动部件，采用抗污染抗腐蚀的金属外壳，安装简单无需定期维护，适合在所有气候区域使用。技术参数要求如下：
（1）风速
测量范围：0—60m/s；
测量精度：±0.3m/s；V≥10m/s测量值的3%；
分辨率：0.1m/s；
（2）风向
测量范围：0—360°；
测量精度：±3°；
分辨率：0.1°；
（3）温度
测量范围：-40—+80℃；
测量精度：±0.3℃；
分辨率：0.1℃；
（4）湿度
测量范围：0—100%RH；
测量精度：±2%RH；
分辨率：0.1%；
（5）大气压
测量范围：10—1100hpa；
测量精度：±0.3hpa；
分辨率：0.1hpa；
（6）基础参数
防护等级：≥IP66;
输出信号：支持4—20mA模拟信号输出、RS485数字信号输出；
供电电源：12—30VDC。
▲设备具有国家气象计量站出具的设备校准证书。（需提供有效的校准证书作为证明材料）
2、附属设施
安装立杆高度2.5m，配套安装支架。
二、水面蒸发自动监测系统
水面蒸发自动监测系统包含高精度水面蒸发观测系统、称重式雨雪量计、土壤墒情监测设备。
1、高精度水面蒸发观测系统
系统包含：E601B蒸发皿、大口径雨量计、高精度液位计、补水箱、水泵箱、测量桶、供水管路、排水管路、控制系统、太阳能板、蓄电池、数据采集通讯终端、机箱。主要功能及技术参数如下：
▲（1）专用雨量设施设备与E601B蒸发皿的器口形状、直径、高度和材料以及外围设施轮廓形状完全一样，实现对进入E601B蒸发皿降雨量的对等监测，解决现行各类水面蒸发器对进入圆形器口的降雨量监测不准的根本问题；（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
▲（2）实现对蒸发过程、降雨过程、蒸发和降雨混合过程的高精度监测。耦合和分解上述多个高精度监测过程，最终实现水面蒸发皿蒸发量的全过程高精度自动监测。（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
▲（3）总分辨率：≤0.1mm；（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
（4）蒸发量测量范围：0～60mm；
（5）磁致伸缩液位计分辨率：≤0.02mm；
（6）数据采集通讯终端
▲1）符合标准：符合《水文自动测报系统设备遥测终端机》（SL180-2015）标准；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）
▲2）数据传输：符合《江苏省水文自动测报系统数据传输规约》DB32/T 2197-2022；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）
▲3）RTU控制软件：具有CSTC中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告；（需提供相应测试报告作为证明材料）
4）要素采集：所有采集要素可单独设置采集间隔、存储间隔和报送间隔，并可根据用户需求灵活设置上述时间间隔。支持增量报、加报报、定时报等不同组合的报送模式
5）工作模式：具有兼容式工作模式；
6）工作环境：温度-10℃～＋55℃，湿度≤95%（40℃）；
7）接口要求：具备RS485、RS232、4-20mA、开关量等多种接口；
8）通信方式：具有全网通移动通信、北斗卫星、超短波等数据通信功能，且具有主备信道的接入和自动切换功能；
9）时钟系统：具有RTC掉电保护、与接收平台实时校准功能；
10）供电电源：直流供电（10.8V～14.4V）；
▲11）工作电流：≤5mA；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）（不含通信装置）
▲12）待机电流：≤0.2mA；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）（不含通信装置）；
2、称重式雨雪量计
▲（1）承雨口内径：mm；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）
▲（2）分辨力：≤0.01mm；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）
▲（3）最大测量误差：≤±0.1mm（＜10mm降水量）；≤±1%测量值（≥10mm降水量）；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）
（4）通信接口：RS485标准接口，支持MODBUS协议；模拟开关量接口；
（5）工作温度：-40—+60℃；
（6）工作电压：9-16V DC；
（7）功耗：≤1W。
3、土壤墒情监测设备
（1）时域法墒情监测设备
▲1）测量原理：时域反射法（TDR）；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）
2）测量量程：0～100%（饱和）（体积含水率）；
▲3）测量准确度：≤±2%；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）
▲4）测量重复性：≤±1%；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）
5）分辨率：≤0.1%（体积含水率）；
6）响应时间：＜12s；
7）等效上升沿时间：120ps（皮秒，10-12秒）；
8）输出参数：体积含水率/质量含水率；
9）工作温度：-10～60℃；
10）存储温度：-40～85℃；
11）工作电压：DC6-32V；
12）通讯接口：具备TTL、RS232、LAN、USB调试接口等；
13）具有彩色触摸屏，可通过触摸屏修改参数，快捷按键支持快捷操作；
14）无障碍工作时间（MTBF）：≥25000小时。
（2）频域法墒情监测设备
1）可测量3个深度（10、20、40cm）土壤水分、温度值；
2）形式：采用一体化形式的设备（传感器、RTU、太阳能板、锂电池、传输设备一体）；
3）测量范围：0～100%；
4）测量分辨率0.1%；
▲5）最大允许误差（准确性）：≤±2%；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）
▲6）测量重复性（准确性）：≤±1%；（需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料）
7）支持移动4G无线通信/蓝牙；
8）防护等级：IP68；
9）数据传输协议支持《水文监测数据通信规约SL651-2014》。
[bookmark: _Hlk238481285]三、AR全景展示系统
AR全景展示系统由视频河道水位流速监测仪、全光谱警戒全景枪球、定焦警戒一体机、硬盘录像机、管理一体机等部分组成，
（1）主要功能
覆盖水文站河湖全景，实现全彩监测，通过视频水位、流速进行水情监测24小时实时监测，河道重点断面进行180°/360°全景拼接成像，形成高分辨率实景底图。硬盘录像机（NVR）对多路视频流进行存储，支持H.265高效编码，并可按时间快速检索历史全景画面。管理一体机集成GIS地图与AR实景地图，支持多级缩放、视角切换、标签编辑与标绘，在此基础上，通过AR标签将视频河道水位流速监测仪等设备的实时数据（水位、流速、流量）以数字图层形式叠加于视频画面，实现“一屏看全河，数据随景动”的沉浸式监控。
（2）业务目标
建设 AR 实景可视化系统，实现实景画面与水文监测数据融合展示，可在 AR 实景画面叠加展示实时水位、雨量、流量、自动蒸发、墒情、地下水等各类水情监测数据，满足水情实景监视业务需要。
（3）数据接入要求
1）数据源：甲方现有 Oracle 水情数据库，数据遵循《实时雨水情数据库表结构与标识符SL323-2011》数据库标准。
2）数据库访问方式：严禁直接直连业务库进行数据读取，投标人须采用中间库或者数据服务接口方式获取业务数据。
3）网络安全约束
①系统须按照甲方网络分区要求部署至指定安全域，严禁跨安全域越权访问；
②访问水情数据库仅可使用甲方分配的只读账号，严禁使用 DBA 等高权限数据库账号；
③投标人不得对甲方原有业务库原始数据表进行新增、修改、删除操作，仅允许读取业务数据；
（4）系统功能能力要求
1）AR 实景画面可叠加展示各类水文监测站点位置，实时展示水位、雨量、流量、自动蒸发、墒情、地下水等监测要素；
2）支持监测数据超阈值告警，AR 画面可对超限站点进行标红警示；
3）支持监测历史数据回看查询，展示方式按照甲方要求采用过程线、柱状图或其他方式；
4）系统后台支持站点管理、告警阈值配置功能。
5）所有展现数据可实时自动更新，实时数据更新周期不大于 10分钟。
技术参数要求如下：
1、视频河道流速监测仪
（1）流速监测
1）具有1个电源接口、1个RJ45、1个RS485、1个CVBS、1个Micro SD卡槽（最大支持512GB存储卡）；1对音频输入/输出接口；支持8路报警输入、2路报警输出；
2）支持最大抓拍分辨率：2560×1440；
3）图像传感器尺寸：≥1/1.8英寸；
4）云台定位准确度：≤0.1°；
5）水平手控最大速度：≥650°/s；
6）垂直旋转范围：支持垂直方向-40°到90°旋转设置；
7）最低照度：0.001 lx（F=1.6，彩色模式，开启帧累积），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0003 lx（F=1.6，黑白模式，开启帧累积），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；
8）应能设置多个监测区域，并获取不同起点距（以设备所处的断面为起始位置，沿着断面方向距离样机任意位置处的距离）的表面流速数据；
9）设备应能在监测过程，通过平台或客户端手动控制设备云台转动及变倍，应急查看设备可视范围内相关实时视频后，设备可自动恢复原监测功能；
10）支持有漂浮物和无漂浮物流速监测模式，可以自适应和手动设置；
▲11）支持获取水流表面流速，最大监测宽度100m；应支持水流流速监测量程0.2m/s-15m/s，支持获取水流流速精确到小数点后三位（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）；
▲12）对于不同起点距的水流表面流速进行测量（采用无漂浮物模式），将其数据与在相同时间测量的水流表面流速数据进行对比，测量误差应≤10%（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）；
▲13）支持配置测流间隔时间和测流周期；应支持显示垂线断面处实时流量数据，支持自动计算河道累计流量数据（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）；
▲14）支持显示测流测量开始时间、结束时间；支持将断面平均流速、不同起点距的表面流速、流速场数据上传至水利平台；支持根据不同起点距和不同水深设置不同的流速系数（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）；
▲15）内置4G模块；支持通过移动、联通、电信无线网络进行数据传输；支持对河道断面进行配置，可配置矩形、梯形或不规则河道断面（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）；
▲16）具有低功耗休眠功能，支持一键休眠、定时休眠、一键唤醒功能。在低功耗模式下，设备功率比最大功率降低至少60%（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）；
17）可设置定时抓拍或报警联动抓拍图片，并上传到FTP服务器上。抓图的时间间隔和报警联动抓拍图片数量可设；具有SVC设置选项、数字降噪、背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖功能；
18）当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离600米处所摄建筑物目标的轮廓和状态。当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离50米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色；
19）可将视频图像存储至Micro SD卡或客户端；支持断网续传；支持Micro SD卡热插拔；具有GB/T 28181接入设置选项；
20）支持开启雨刷；防护等级IP67。
（2）水位监测
1）全景通道双1/1.8"CMOS传感器，2.8mm高清镜头；
2）全景通道600万像素（3840×1568，25fps），细节通道400万像素（2560×1440，25fps）；
▲3）光学变倍≥58 倍，数字变倍≥16 倍；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
▲4）全景通道支持自动拼接，水平视场角≥190°，垂直视场角≥75°；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
▲5）全景通道画幅比25：10；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
6）支持H.265、H.264( Main Profile 、High Profile、Baseline Profile）、M-JPEG 视频编码设置；
▲7）内置2 个GPU 芯片，具有1 个RJ45 网口、1 对音频输入/输出接口、1 个复位按钮、TF 存储接口（标配128 GB TF 存储卡，最大支持512GB TF 存储卡）、2路RS485接口，内置4G卡接口，内置扬声器；支持8路报警输入，2 路报警输出；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
▲8）全景通道照度：0.00009 lx（F=1.0，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.00003 lx（F=1.0，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
9）支持水平360°连续旋转，支持垂直旋转范围-32°～90°；
10）内置加热模块，支持对全景通道镜头前玻璃进行加热；
11）内置风扇，支持风扇除雾功能；
12）支持漂浮物监测，应能在智能分析页面开启漂浮物检测功能；开启漂浮物检测后，样机应能对进入目标区域内的大小不小于256×144 像素的漂浮物进行检测并加框显示；开启漂浮物检测后，当漂浮物所占画面比例超过设定值时应能联动报警输出；
▲13）支持水位监测功能，应能在智能分析页面开启水位监测功能；开启水位监测后，当监测水位超过设定值时应能联动报警输出。水位监测设备均应支持在监测过程任意时刻，平台及客户端应能手动控制设备云台及变倍，应急查看设备可视范围内相关实时视频后，设备支持自动恢复原监测功能；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
▲14）支持水尺识别功能检查，支持样机对实体水尺（宽度8cm～30cm）、虚拟水尺自动识别水位读数的功能；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
15）实体水尺包含特制水尺、桩式水尺、接力水尺、斜式水尺支持识别水尺编号；
▲16）支持水尺识别精度设置，可选2 位小数或3 位小数，默认3 位小数；最多支持不同场景共30 根水尺接力识别；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
▲17）白天及夜间：水尺最远识别距离应不小于150 米，识别水位误差范围应≤1cm；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
▲18）支持视频画面叠加雨量、降雨时长、电池电量、电池电压、水尺读数、液位、风速、风向、温度、湿度、可燃性气体、氧气、一氧化碳、硫化氢、酸碱度、溶解氧、浊度、氨氮等数据显示（需前端配置对应传感器）；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
19）支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片（JPG/BMP，默认JPG）存储至TF 卡、本地客户端；最大支持512GB TF卡；支持TF 卡热插拔；支持本地抓拍（存储图像格式JPG/BMP）、本地录像、FTP存储、SFTP 存储、NAS 存储等；
20）具有GB/T 28181-2022、Onvif 平台接入设置选项；
21）支持一键休眠、定时休眠、一键唤醒功能；
▲22）在超低功耗模式下，应能通过手机拨打样机内置SIM 卡的电话号码或发送任一短信，使设备上线；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
23）在极低功耗模式下，样机支持定时休眠、定时上线功能；
24）彩色模式，开启白光灯，最大运行功耗应≤26.2W；
25）黑白模式，开启红外灯，最大运行功耗≤25.8W；
26）进入低功耗休眠模式后，功率≤10.2W；
27）进入超低功耗休眠模式后，功率≤1.0W；
▲28）进入极低功耗休眠模式后，功率≤0.12W；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
29）自带雨刷，支持定时和手动设置雨刷；
30）防护等级≥IP67。
2、600万25倍全光谱警戒全景枪球
（1）全景通道不低于两个300万 2.8mm高清镜头，分辨率不小于3840×1568；细节通道不低于一个400万像素25 倍光学变倍、16 倍数字变倍高清镜头，分辨率不小于2560×1440；
（2）靶面尺寸：全景通道不小于1/1.8英寸；细节通道不小于1/2.7英寸；
（3）最低照度：全景通道≤0.002Lux(F=1.0，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；细节通道≤0.003Lux(F=2.0，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；
（4）细节通道具有10颗红外灯和4颗白光灯：当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离800米处所摄建筑物目标的轮廓；通过白光灯照射，可基本分辨距离150米处所摄建筑物目标的轮廓。全景通道具有3颗白光灯：当环境照度低于一定值时，通过白外灯照射，可基本分辨距离80米处所摄建筑物目标的轮廓； 
（5）红外灯照明角度应能随设备成像视角同步自动调节，照明范围可覆盖整个监控画面；
（6）全景通道：水平视场角≥190°；全景通道：垂直视场角≥75°； 
（7）全景通道画幅比≥25：10，图像分辨率≥3840×1568； 
（8）全景通道：≥支持场景图像效果自适应，应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景等)，自动调整视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)
（9）配合AR实景指挥平台（见AR智慧管理一体机），应能将视频中的标签叠加在实际场景中，当云台转动或者倍率变动时，标签位置、大小根据场景自适应； 
（10）配合AR实景指挥平台按标签名称搜索标签时，设备应能触发联动功能，联动转动至选中的标签位置，点击视频中的标签时，可查看标签内容并对标签关联的相机视频进行预览，点击相机预览窗口可放大该窗口；
（11）配合AR实景指挥平台，支持在摄像机的视频画面中，对监控区域的建筑物视频标签管理、卡口视频标签、普通视频标签进行标签标注，最多支持标注1000个标签；
（12）应具有GB/T 28181-2022、 GA/T 1400、GB 35114、Onvif平台接入设置选项；
（13）应具有不少于1个RJ45网口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、TF存储接口，内置扬声器(支持音频对讲)；应支持不少于2路报警输入、1路报警输出；
（14）外壳防护等级：≥IP66；
（15）应能在AC(24±25%)V和DC(24±10%)V的供电条件下正常工作；
（16）工作温度：-40℃~+65℃。
3、500万定焦警戒一体机
（1）分辨率不低于3072x1728@25fps，分辨力彩色应不低于1400TVL，靶面尺寸不小于1/1.8英寸筒型摄像机；
（2）最低照度：彩色：0.0002lx(F=1.0，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；
（3）焦距：4mm/6mm定焦镜头可选；F1.0超大光圈；
（4）应具有不少于4颗白光灯；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
（5）具有1个RJ45网口、1个复位按钮、1路485接口、1对音频输入/输出接口，内置扬声器，内置MIC，内置TF存储接口；支持2路报警输入、1路报警输出；
（6）在警戒功能界面应支持设置4个场景画面 ；警戒类型应包含周界警戒、拌线警戒和翻墙警戒；警戒模板应包含警戒预案模板、自定义警戒模板；警戒预案模板包含：抓拍并联动白光、抓拍并联动白光、单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光；自定义警戒模板应能设置三级警戒，每级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动开关量输出、联动录像、联动抓拍； 
（7）应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景)对视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)进行自动调整，达到最佳画面果；
（8）应具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍和人形检测功能，人脸抓拍数量1～10张可设 ；应具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能；应支持对同时出现在静态图片中的至少32个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸；
（9）应支持对人脸以最优策略、最快速度等方式进行抓拍，支持人脸统计；应支持人脸抓拍，可将人脸抓拍图片分别存储为场景大图和人脸小图，场景大图和人脸小图可关联存储；应支持报警联动人脸抓拍照片上传时间不超过2s；
（10）人脸抓拍捕获率应≥99%	；奔跑时人脸抓拍捕获率应＞99%；
（11）设备的接口协议应符合GB/T 28181-2022的相关要求；应具有GA/T 1400-2017平台接入设置选项；具有Onvif平台接入设置选项；
（12）应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC12V反向供电，功耗≤8.5W；
（13）工作温度：-35℃~+65℃、外壳防护等级≥IP67；
（14）应支持H.265、H.264(Main Profile 、High Profile、Baseline Profile)视频编码设置；应支持32kbps～16Mbps视频码率可调；
（15）应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP，默认JPG)存储至TF卡、本地客户端；最大支持512GB TF卡；应支持TF卡热插拔；应支持本地抓拍(存储图像格式JPG/BMP)、本地录像、FTP存储、SFTP存储、NAS存储等；
（16）断网情况下，抓拍图片应自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传录像设备存储中；
（17）同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约95%以上；
（18）支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测。
4、1600万63倍全光谱AR全景球
（1）全景摄像机不低于4个400万像素1/1.8英寸CMOS传感器镜头，分辨率不低于5520×2400；
（2）特写摄像机不低于1个400万像素1/1.8英寸CMOS传感器镜头，分辨率不低于2560*1440；不低于63倍光学变焦 ，16倍数字变焦；
（3）全景通道最低照度：彩色：≤0. 0005lx（AGC ON）黑白：≤0. 0001lx（AGC ON）
▲（4）设备具有不少于1个1000MRJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个 RS485接口、1个TF卡槽；支持8路报警输入，2路报警输出；（需提供具备CMA认证的检测机构检测报告作为证明材料）
（5）配合AR实景指挥平台，应支持在摄像机的视频画面中，对监控区域的便民警务站视频标签、建筑物视频标签管理、卡口视频标签、普通视频标签进行标签标注，最多支持标注1000个标签； 
（6）配合AR实景指挥平台，应能将视频中的标签叠加在实际场景中，当云台转动或者倍率变动时，标签位置、大小根据场景自适应； 
（7）配合AR实景指挥平台按标签名称搜索标签时，设备应能触发联动功能，联动转动至选中的标签位置，点击视频中的标签时，应可查看标签内容并对标签关联的相机视频进行预览，点击相机预览窗口可放大该窗口； 
（8）全景图像应支持不少于3级区域告警级别设置，在不同区域同时有移动目标进入时，设备可优先跟踪级别高的区域内的移动目标，告警区域最大可包含全部监控画面，可选择是否显示告警区域边框及告警提示信息；
（9）应能通过IE浏览器对全景画面进行上下左右不同方位的畸变调整；
（10）全景通道应支持周界、绊线、双绊线、热度图等智能分析功能；特写通道应支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、值岗检测、安全帽检测、车牌识别、烟火检测等智能分析功能；
（11）应支持红蓝光灯警戒，亮度可调，应具有手动／自动开启功能；设备应内置绿色警戒激光器，应可手动开启／关闭，开启时可以在目标表面看到激光点并在空气中看到激光柱； 
（12）在IE浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项，主码流，子码流，三码流分别可设置 8个感兴趣区域，支持人脸，车牌，智能行为分析的感兴趣区域(ROI)设置；
（13）应能在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置，每个区域可以设置不同的颜色或马赛克；特写通道最多可设置24个区域，全景通多最多可设置8个区域；
（14）应支持通过预置位巡航实现多区域抓拍，每个预置位停留时候可进行抓拍；
（15）应支持不少于10种预设报警语音功能；支持不少于25种自定义报警音功能；应能通过IE浏览器、手机APP、NVR等设置自定义报警语音并上传；
（16）应支持设置警戒区域后可检测进入警戒区域的人或车辆，并放大变倍获取目标细节；应支持设置通过白光闪烁、语音警告、激光警戒跟踪实现多级警戒，激光点可以跟随目标移动；
（17）宽动态应≥120dB；
（18）水平手控最大速度不小于200°/s，云台定位精准度应≤0.1°；
（19）应支持水平360度连续旋转，垂直方向－21°到90°旋转设置；
（20）全景通道图像拼接后：水平视场角应≥180°;垂直视场角应≥85°；
（21）在IE浏览器下，应具有H.265、H.264、MJPEG设置选项，可将H.264格式设置为Baseline、Main/High Profile；
（22）特写通道抓拍图片分辨率应≥2560×1440;全景通道抓拍图片分辨率应≥5520×2400；
（23）同一静止场景相同图像质量下，设备通过H.264或H.265编码时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应可降低至少90%；
（24）应具有数字降噪、强光抑制、自动增益、逆光补偿功能；
（25）应支持手动或自动开启／关闭红外灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，应可基本分辨距离800米处所摄建筑物目标的轮廓和状态；
（26）应具有自动检测雨量感应功能，当检测到雨量后，应能自动开启雨刷功能；
（27）应能将视频图像存储至Micro SD卡或本地；支持断网续传；最大支持512G,支持SD卡热插拔；
（28）应能在DC(36V±15%)的供电条件下正常工作；
（29）外壳防护等级应≥IP66。
5、硬盘录像机
（1）应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘；应支持接入SSD固态硬盘；具有不少于8个SATA硬盘接口；
（2）最大支持接入不少于32路视频信号；
（3）接入带宽160Mbps，转发带宽80Mbps；
（4）支持解码不少于2路分辨率为3840×2160格式的视频图像或4路分辨率为2560×1440格式的视频图像或8路分辨率为1920×l080格式的视频图像或16路分辨率为1280×720格式的视频图像或20路分辨率为704×576格式的视频图像。应能自适应显示器分辨率进行图像显示；
（5）应支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像；可支持单路倒放或同时支持正放不少于2路4K、25fps格式的视频图像或4路4M、25fps格式的视频图像或8路1080p、25fps格式的视频图像或16路720p、25fps格式的视频图像或16路4CIF、25fps格式的视频图像；
（6）应支持接入编码格式为H.264、H.265的视频图像；应支持通过Onvif、GB/T 28181协议接入平台；
（7）应具有不少于2个千兆以太网口，1个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出，2个RS-485控制接口，1个RS-232调试接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口，1个eSATA接口，应具有内置风扇；
（8）应支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20/25/32个画面；
（9）应具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP、SADP、IPV6协议设置选项；
（10）采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)；复制后的视(音)频信号，应能在通用 设备上回放，并不易被篡改；
（11）视音频信号的失步时间应≤1s；
（12）应能一键添加不同网段的前端摄像机；
（13）应支持接入音频编码格式为G.711 A-law、G.711 μ-law、ADPCM_DIV4、AAC的IPC；
（14）应支持接入NVR设备，并可选择通道进行添加；
（15）应支持自动识别硬盘容盘，可查看硬盘组的总容量；应支持硬盘检测功能，可对硬盘进行S.M.A.R.T检测、坏道检测、健康状态检测（能检测硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态）；
（16）应支持盘组配置，存储录像时只对工作盘进行读写，可设置未进行读写操作的硬盘自动处于休眠状态；
（17）应在AC(220±10%)V电压范围内正常工作；应能在-10℃~+55℃温度范围内正常工作。
6、AR智慧管理一体机
（1）处理器不低于4核4线程，主频≥3.6GHz，标配32GB（4*8GB）DDR4 3200MHz，共4个DDR4内存插槽，整机容量最高支持扩容至64GB。
（2）支持4个千兆以太网口（RJ45），2个HDMI接口，2个RS-485接口，1个RS-232接口，8路报警输入，4路报警输出，2个前置USB2.0接口，2个后置USB3.0接口；
（3）支持通过前置面板接入8块硬盘，支持监控盘和企业级硬盘，可对接入平台的视频及图片进行存储，标配一块4T企业级硬盘；
（4）内置AR实景指挥平台软件：
1）具备管理、存储、解码、转发功能，可管理50路视频通道；
2）国产操作系统，全中文WEB管理界面；
3）可对水利设备、车闸、硬盘录像机、集中存储等设备进行管理；
4）支持NTP时间同步功能设置；
5）采用可视化管理，在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控；
6）支持GB/T 28181协议，可支持给上级平台转发摄像机视频；
7）支持GA/T 1400协议，可支持接入前端的人车图片，并可以将人车图片转发给上级平台；
8）可实现解码上墙；
9）支持人脸管理功能、车辆管理功能、支持门禁管理功能；
10）支持水利AR实景孪生模块，在实时视频中对水位、降雨量、蒸发量、流速流量、建筑物、道路进行标注，实现图像内容的结构化描述，融合视频/图片/文字等信息；
11）在实时视频画面上展示模块快捷菜单显示，展示测站信息、水尺信息、降蒸观测场、上下游、测流断面等情况；
12）以实景图像为基础，叠加站点数据综合大屏，总览站点基础信息、数据过程线和报警情况等；
13）支标签功能包含实时水位、防洪信息、近24h雨量、蒸发量、流速流量、水尺、水位线（历史水位、保证水位、警戒水位）、河面、建筑物、监控点位、人脸卡口、车辆卡口、门禁、车闸、道路、广场显示。标签显示信息包含实时水位、实时流速流量、近24h雨量、蒸发量、历史水位、保证水位、警戒水位、建筑物周边视频（单路/多路）等功能。
四、数据展示终端
（1）尺寸宽高：整机尺寸(不含推车支架）：≥3604*2112mm；箱体厚度≤29.3mm;显示比例：16：9；分辨率：1920*1080；
（2）像素间距：≤1.875mm，屏幕像素密度≥284444 点/m2 ，箱体尺寸：600*337.5*29.3(mm)；平整度≤0.05mm；
（3）采用COB 集成封装技术，显示屏像素点红绿蓝分别由倒装红蓝绿LED 芯片组成；显示屏可防潮、防尘、防水、防湿、防静电、防撞；
▲（4）LED显示屏信号系统应采用ASIC集成电路系统方案，要求无发送卡和接收卡，可靠性更强，降低使用故障率；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
（5）为降低屏体故障率，提高显示稳定性，屏体内设计应为电源、信号版、转接板三合一结构，即箱体内多个模块集成于一块电路板卡上，要求电路板卡上无对插式电路板（灯板除外）；
（6）可视角度（水平/垂直）：≥170°/ 160°；刷新率（Hz）：≥3840Hz；
▲（7）在10±10%lx环境照度条件下，对比度≥16000：1；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
▲（8）整机白平衡亮度≥1000cd/m²，支持100cd/m²、200cd/m²、300cd/m²、600cd/m²、1000cd/m²等亮度档位，且应支持现场进行调节。整机具备环境光传感器，可根据环境光变化自动调节亮度；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
▲（9）整机内置系统配置不低于：存储配置≥128G，运行内存≥8G，操作系统Android14；整机支持2.4G/5G WIFI及BT5.0功能；支持NFC投屏及远场语音智能控制，能实现打开产品预装的应用软件；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
（10）整机应内置音响，前出音设计，功率≥60W。同时支持Dolby及DTS音效解码；
（11）整机接口不少于：HDMI2.0*3，USB3.0*2， Type-C*1 ，RJ45*1，SPDIF*1；
▲（12）整机应支持HDR、HLG，1024级GAMMA曲线调整，支持大于14bits 灰阶显示，DCI-P3≥100%。播放HDR片源时，局部亮度可实现≥1400nits，同时可显示HDR标识；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
（13）为保证观看舒适度，要求LED显示屏应防蓝光抗疲劳，蓝光辐射功率≤0.13W· m-2· sr-1；
（14）内置电源应具备PFC功能，功率因数≥0.95（功率因数调整），电源效率≥85%；
▲（15）节能：为响应节能降耗要求，产品应采用共阴极驱动设计实现LED节能冷屏。在600nits全白场画面下要求LED显示屏功耗<1500W；平均功耗<550W/台；LED整机直流待机条件下待机功耗小于0.5W；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
（16）应支持单点逐点亮度及色度校正，亮度损失＜7%。支持通过遥控器校正单元数据，调整单元色度，保证整屏色彩一致性；
▲（17）产品单箱体内模组数量应≤4片灯板，减少拼缝对视觉的影响，同时为保障显示效果，要求防撞表面黑色雾化处理，屏幕表面做不反光处理，反光率SCE≤3%；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
▲（18）模组与HUB板之间应采用硬接口设计，无排线，支持带电维护，可直接插拔。支持全前维护方式，设备有任何硬件问题，能在不拆装箱体的基础上，通过移动灯板，对问题进行判断、处理，箱体外部无可见连线；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
▲（19）LED显示屏的结构设计、箱体均应为压铸铝金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计。整机噪音：≤4.6dB (A) (离屏距离200cm时)； 整机噪音：≤19.2dB (A)(离屏距离20cm时)；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
（20）整机应支持NFC投屏、无线投屏器投屏，支持4分屏独立显示。支持手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注；
（21）应支持开机/屏保画面定制，支持U盘导入专属开机画面、屏保画面；
▲（22）为减少开机等待时间，开机启动时间（上电到出现开机LOGO）≤10S；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
（23）LED屏体可以通过UI菜单实现遥控交互：支持屏幕UI菜单显示，可通过遥控器调节屏幕参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息；
▲（24）整机应支持安全与权限设置，可控制WIFI、USB等功能禁用；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
▲（25）LED一体机应具备双主页设计，可一键切换；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
（26）整机防尘≥IP6X，整机防水≥IPX5；整机灯板正面防尘≥IP6X，整机灯板正面防水≥IPX7；
（27）产品应支持信息发布系统，可通过网络统一下发图片、视频、文字等资源素材，集中管控；
▲（28）所投屏体须通过CCC强制认证，节能认证。（需提供相应认证证书复印件作为证明材料）。
五、融媒体平台主机
（1）音频接口：支持≥64路网络音频输入，≥6路网络音频输出，支持≥2路模拟音频输入，≥1路模拟音频输出；
（2）视频接口：支持≥4路HDMI输入，支持≥2路DP输出，支持≥2路HDMI输出；
（3）USB接口：设备支持≥2路USB3.2高速接口，支持≥5路USB2.0接口；
（4）通讯接口：支持≥1路2.5G有线网络接口，≥1路1G有线网络接口，支持WIFI接入双天线设计支持WIFI6，支持组合使用有线带宽可达5000Mbps支持蓝牙5.0；
（5）存储容量：≥500G固态硬盘；
（6）运行内存：采用DDR5内存≥16GB；
（7）处理器：不低于I5-12代英特尔芯片，主频不低于2.5Ghz，睿频不低于3.5Ghz，8核12线程，GPU运行内存不低于8GB；
（8）高速扩展接口：支持PCIE5.0高速通道，可扩展显卡，采集卡和控制卡等支持PCIE的扩展设备。支持RAID4功能4盘位设计最大支持≥64GB存储；
▲（9）应满足素材在多个屏幕上对比展示，可通过控制屏将电脑投屏、PPT、图片、视频等素材直接拖拽到不同大屏上显示，可视化操作；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
▲（10）应满足素材在单个屏幕上对比展示，可通过控制屏将电脑投屏、PPT、图片、视频等素材可以二分屏、四分屏、画中画等形式在单个大屏上对比展示；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
▲（11）主机应内置音频切换功能，可通过后台软件进行音频灵活切换，可将任意一路音源路由到全部音频输出设备，也可路由到指定音频输出设备，满足扩音需求；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
▲（12）为保障系统稳定性，主机后台软件应可实时可视化观测与主机连接的每一路信号状态，如音频的电平跳动，视频源画面等都支持可视化实时显示；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
▲（13）通过主机平台软件应可看到空间内的设备连接拓扑图，可视化呈现设备线材连接链路，任意一个线路连接异常时，可进行故障智能预警，精准定位故障位置，并自动发送系统消息提醒，帮助运维人员精准定位问题，提升运维管理效率。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料）
六、微缩模型显示柜
（1）尺寸：不低于55寸；
（2）显示方式：柜体LED灯带背光；
（3）画面比例：16：9；
（4）分辨率：不小于1920*1080（FHD）；
（5）CPU：不低于I5-4代；
（6）内存：≥8G；
（7）存储：≥128G固态硬盘；
（8）可视角度：不低于178*178；
（9）安装方式：横置&竖置；
（10）输入：HDMI，DP，DVI-D，OPS，RS232C IN，RJ45。
七、机器人
（1）硬件部分
▲1）整机尺寸重量：身高≥1310mm，整机尺寸≥1310×460×210mm；整机重量≤40kg，轻量化柔性抗摔外壳，机身圆角安全设计；（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
▲2）全身自由度：整机总自由度≥30；颈部≥1自由度、腰部≥3自由度、单臂≥7自由度、单腿≥6自由度；（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
▲3）算力硬件双平台：基础计算单元不低于RK3588 双芯片；标配不低于NVIDIA Jetson Orin NX 16GB 高算力板，AI 算力不低于150TOPS，支持本地端侧大模型实时运算；（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
▲4）全域感知传感器：至少配置1台3D多线激光雷达、1台RGB-D 深度相机、前视双目RGB、交互人脸RGB、后视单目RGB；（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
▲5）拓展接口配置：USB-A×2、USB-C×2、双路 RJ45 千兆以太网；miniDP×1；12V/48V 双供电拓展口；内置4G/5G 模块、WiFi、蓝牙；（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
▲6）电源续航硬件：电池能量≥421Wh；0.5m/s 匀速行走续航≥2h，充电时间≤1.5h；（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
▲7）传感器视场角：应配备激光雷达，可实时采集精确的环境数据，能够快速识别并测量周围物体，同时提供高分辨率的点云数据。同时配置深度相机、双目相机、后视相机、交互相机等，感知设备丰富；（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
▲8）自主充电：支持直充、换电。（需提供产品彩页或技术说明文件等材料作为证明材料）
（2）软件部分
1）底层控制软件：内置全域运动控制固件，支持拖动示教、零力柔顺控制、摔倒自主起身算法；全身关节力矩实时采集与阻抗控制API；
2）AI大模型软件：搭载多模态交互大模型，知识库支持本地离线运行；支持视觉目标识别、人脸情感识别、手势语义理解、上下文连续对话；
3）自主导航软件：内置3D SLAM建图算法，支持多楼层地图存储、动态障碍物实时避障、最优路径自主规划、定点巡导、低电量告警；
4）动作生成引擎：Diffusion生成式动作引擎，内置预设拟人动作库；支持动捕录入、远程分身动作复刻、群机同步舞蹈编排、自定义动作批量导出；
5）运维管理软件：云端远程监控平台，实时查看机器人算力、电量、传感器状态、任务日志；支持远程升级、故障自动告警、多台机器人集群管控。
（3）核心功能
1）拟人运动交互：应能够流畅拟人双足步态，全地形行走、上下缓坡、原地转向；腰部灵活扭转，复刻鞠躬、挥手、舞蹈、武术全套拟人动作；摔倒后自主调整姿态站立起身；毫秒级头随声动、视线跟随人体目标；
2）多模态人机交互：语音实时对话、多轮上下文问答、方言识别；人脸情绪识别、头部液晶屏幕动态表情输出；机身触摸感应交互，触碰触发回应；手势识别、物体识别、展品讲解导览交互；
3）人机智能问答：实现南京市水文通用知识库建设及数据训练。实现①通用水文静态知识：水文术语、测验规范、水文成果介绍、展会展板文案、江苏水文科普材料，格式支持 docx、pdf、txt、FAQ。②专属水情知识：流域面积、主要水文站（秦淮河东山站、前垾村站等）、大洪水记录、防洪控制指标、水位流量数据、河道治理成果、对应秦淮河介绍文稿，超出知识库部分调用多模态大模型。实时变动的水位、流量雨情，不走静态文档，通过调用水文业务 API 接口实时拉取，确保回答准确；
4）自主空间作业：室内全域自主导航、动态行人/障碍物主动避让；多点位自动巡展、定点迎宾讲解；轻负载端茶、递送展品等简易抓取作业；
5）实时水文数据接入架构：
①：支持对接外部水文业务系统 REST API 接口，获取水位、流量、雨量、汛情简报等动态监测数据。
②：支持两种API触发调用逻辑，1、点位讲解触发：机器人导航抵达指定讲解点位，后台自动发起接口请求；2、问答交互触发：观众语音提问涉及实时动态水情，RAG 链路自动触发接口调用。
③：具备接口数据缓存机制，缓存周期可配置，降低外部业务系统访问压力；缓存失效自动重新拉取最新数据。
八、应急库房智能化升级
1、壁挂一体机
工控配置：CPU：不低于I5 4代处理器，内存8G,固态硬盘128G ；含正版操作系统。
识别方式：射频识别 (超高频RFID)；
频率范围：840MHz-960MHz；
读取时间：3-5秒；
识别数量：≥30件；
整机尺寸（宽*深*高）：400mm*86mm*1440mm；
屏幕尺寸：不小于21寸电容触摸屏 ；
通讯接口：内置RS232串口、RJ45网口、USB接口、wifi通讯模块；
识别权限：人脸识别、刷卡；
工作温度：0~60℃；
工作湿度：10%RH~90%RH。
2、RFID柔性抗金属标签
产品材质：PET+铝箔+泡棉；
工作温度：-20℃~+80℃
通讯协议：ISO/IEC 18000-6C & EPC C1 G2；
芯片：性能不低于UCODE8；
工作频率：860~960MHz；
产品读距：>5米 ；
数据保存：>10年；
写入次数：100000次；
封装工艺：倒封装+复合；
安装方式：背胶粘贴；
使用寿命：>3年。
3、RFID超高频重复使用扎带
RFID协议： ISO18000-6C& EPC C1 G2；
频率： 902MHZ-928MHZ；
芯片： 性能不低于NXP UCODE8 H3（9662）/R6/M4等芯片；
存储： 96 bit；
写入次数： 100,000 次；
功能： 读写；
数据保存： >10年；
读距 ： 2～5米；
扎带尺寸 300mm /350mm 可定制尺寸；
材料： ABS+尼龙；
颜色： 红色/蓝色/黑色等可定制颜色。
4、桌面发卡器
工作频率：840-960MHz ；
协议标准：ISO 18000-6C（EPC C1G2） ；
输出功率：0-26dbm ；
支持模式：可读可写/光标输出模式 ；
响应速度：≥20个标签/秒 ；
读取模式：支持密集读取 ；
阅读范围半径：≥250mm ；
通信接口：USB-Type-C ；
开关：支持按键开关及灯光指示 ；
电源电压：5V；
材质：ABS+PC材质 ；
九、数据传输集成
数据传输集成包含降雨、气象、墒情等多要素数据采集集成，含采集机箱、RTU、通信终端等，同时购置千兆交换机、AC控制器、POE交换机、吸顶AP、室外AP等设备。
站点降雨、气象、墒情数据传输通信符合《江苏省水文自动测报系统数据传输规约》DB32/T 2197-2022，能够及时上传至甲方提供的数据采集平台，实现统一接收入库。
主要设备技术参数如下：
1、千兆交换机
（1）性能：交换容量≥598Gbps；转发性能≥222Mpps；
（2）性能指标MAC地址表≥32K、路由表容量≥16K、ARP表项≥16K；
（3）接口类型：≥24个千兆电口(其中8个 Combo光)*4个万兆SFP光。
2、AC控制器
（1）吞吐量：≥3Gbps，最大接入用户数≥1024；
（2）AP管理：最大管理AP≥16，支持面板翻倍；
（3）接口：不低于WAN：2*GE，LAN：7*GE + 1*SFP+；
（4）应支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游；
（5）应支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游；
（6）应支持标准capwap协议、AC和AP之间支持L2/L3层网络拓扑；
（7）应支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持微信/短信认证以及一键认证及流量管控功能；
（8）为保障网络全面运维，应支持通过云平台显示AC CPU、内存使用情况、整机或单口广播、单播历史信息等。
3、POE交换机
（1）交换容量：不低于包转发率：126Mpps，交换容量≥672Gbps；
（2）业务端口：不低于24*10/100/1000BASE-T(POE+)电口+4*1000BASE-X SFP端口；
（3）POE供电：不低于400W；
（4）应支持堆叠，链路聚合，流量控制；
（5）应支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng,OSPFv2/v3,支持STP/RSTP/MSTP协议。
4、吸顶AP
（1）工作模式：采用不低于整机双频4流设计，应可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
（2）MU-MIMO：所有射频都支持MU-MIMO；
（3）整机协商速率：≥2.975Gbps，其中5G射频速率：≥2.4G，2.4G射频速率：≥0.575G；
（4）天线设计：采用内置智能天线设计；
（5）接口设计≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)。
5、室外AP
（1）整机采用不低于双频4流设计，整机最大接入速率不低于3.57Gbps；
（2）接口：≥1个100/1000M/2.5G电口，≥1个10G PSFP（光电合一）光口兼容SFP+；
（3）应内置智能全向天线系统；
（4）应可通过命令行，AC，云简网络等切换模式；
（5）应支持无线用户二层隔离，支持基于SSID的无线用户隔离；
（6）应支持802.11r标准中所定义的Fast BSS Transition功能，可加速无线用户的漫游过程，降低连接中断概率、提高漫游服务质量；
（7）应支持多链路操作(MLO ，Multilink Operation)，能够同时与终端建立多条射频链接。
6、移动支架
（1）材质：黑色  SPCC冷轧钢；
（2）安装孔距：1200*600mm；
（3）最大承重：≥200Kg，配置置物托盘。
十、★质保承诺（质保承诺不允许负偏离，否则按无效投标处理）
（1）中标供应商需为本项目所供设备提供质保服务，质量保证期从完工验收之日起算，其中主要设备（AR全景展示系统、数据展示终端、融媒体平台主机、机器人）提供2年质保，其余设备提供1年质保。
（2）质保期内，中标供应商负责整个系统设备的故障维修工作。系统设备发生非人为因素的故障，应由中标供应商负责免费维修。
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第五章 合同主要条款及格式
买方：（采购人）
卖方：
采购代理机构：南京国景工程项目管理有限公司
一、说明：
受买方委托，采购代理机构于2026年 月 日组织了东山站监测能力提升项目的招标采购，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。
二、合同条款：
合同由买卖双方签订，并依据招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。
1、设备名称、型号规格、数量及服务内容。
详见第四章：项目清单。
	名称
	规格/型号
	数量
	单价（元）
	合计（万）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2、合同总价（大写）：                         。
      （小写）：            。
2.1 投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及投标人认为需要的其他费用等。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
3、 交付使用时间：合同签订后90日历日。
4、收货人：买方指定收货人。
5、交货地点：买方指定地点。
6、设备的制造应符合下列标准或规范（具体要求）并据此验收：
本项目以招标参数要求、施工图纸、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。项目完工后，严格根据质量评定验收标准进行验收，乙方提供验收所需项目建设过程相关的全部资料，甲方出具验收合格证明。
7、包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8、买方付款方式及期限：
（1）项目合同签订后，由中标人提供合同总金额40%的预付款保函，买方在收到中标人提供的预付款保函后，支付合同总金额的40%；
[bookmark: OLE_LINK10]（2）设备安装调试完成后，由中标人提供相应金额正式发票，买方支付合同总金额的20%；
（3）建筑工程部分安装实施完成后，由中标人提供相应金额正式发票，买方支付合同总金额的25%； 
（4）买方在收到中标人提交的完工验收申请后，在7个工作日内组织开展验收工作；完工验收通过，经审计达到付款条件起30日历天内，由中标人提供等额正式发票，买方根据审定价支付剩余尾款。
9、验收
基础设施建设、设备、材料安装、调试结束，买、卖双方派员共同验收，达到验收标准，则验收合格。
10、质保期及售后服务
10.1 卖方所供主要设备（AR全景展示系统、数据展示终端、融媒体平台主机、机器人）提供2年质保，其余设备、材料及安装的质保期为1年。
10.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，2小时内响应，并在24小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
10.4 质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
11、技术资料
按第四章采购需求中的要求提供相关资料。
12、卖方的违约责任
12.1 卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。
12.2 卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金，最高不超过合同总金额的10%。
12.3 卖方不能交付或不能完成合同，卖方应返还买方已支付的全部货款，并向买方偿付违约金，按合同总价的10%偿付违约金。
12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。
12.5 卖方派驻本项目的项目负责人、技术负责人必须与投标文件所报人员保持一致，且在岗履职人员与现场实际负责人相符。买方不定期进行在岗抽查，每发现一次项目负责人未经买方同意不在施工现场的，卖方应向买方支付违约金，违约金按本项目合同总价款的万分之五计取；技术负责人擅自脱岗参照同等标准执行。违约金买方有权直接从合同款中予以扣除。
12.6 卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减10%尾款。
13、买方的违约责任：买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关安装条件等，卖方交付时间顺延，且如因买方原因最终导致工期延误，应向卖方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金，最高不超过合同总金额的10%。
14、卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。
15、卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理： 
（1）提供符合设备安装要求的场地及土建基础（含基础验收、预埋件、预留孔洞），并保证施工条件具备；
（2）在设备安装点附近提供施工用水、用电接驳点（电源接口、水源接口）；
（3）负责协调卖方与现场其他施工单位、土建单位的交叉作业关系，为安装、调试提供必要的施工便利；
（4）提供设备及材料的临时存放场地，保管责任由卖方承担；
（5）指派专人负责现场接洽与配合，并提供与设备安装、调试、验收相关的技术资料；
（6）按合同约定组织验收，提供设备试运行所需的条件（如被测介质、运行工况等）。
16、买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由卖方负责。
17、合同的生效：本合同一式六份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。招标文件和投标文件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由买方负责解释。
18、未尽事宜、双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交签约地人民法院诉讼解决。
买方：                                卖方：
（盖章）                             （盖章）
授权代表：                            授权代表： 
电   话：                             电   话：  
传   真：                             传   真：
地   址：                             地   址：

廉政合同
买方：江苏省水文水资源勘测局南京分局
卖方：
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强项目实施过程的党风廉政建设，经甲、乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  甲、乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行东山站监测能力提升项目合同（项目编号：）各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  买方在廉政建设方面的义务
（一）买方及其工作人员不准在卖方处安插亲友及介绍销售设备、材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预卖方的项目分包；不得挤占、截留、挪用合同款或超进度拨付合同款；严禁私设小金库。 
（二）买方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受卖方的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受卖方财物。
（三）买方及其工作人员不准让卖方报销应由卖方或个人支付的费用；不准利用职务便利为卖方谋取不当利益。
（四）买方工作人员不准要求或者接受卖方可能影响公正执行公务的宴请。
（五）买方及其工作人员不准要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（六）买方及其工作人员不准利用职务之便为卖方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受卖方财物，并在离职后收受。
（七）买方及其工作人员不准要求或者收受卖方住房、汽车等物品，不准收受卖方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用卖方住房。
（八）买方及其工作人员不准要求或者接受卖方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与卖方实施项目有关的材料设备供应、分包等经济活动。
（九）买方及其工作人员不准在与卖方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（十）买方或工作人员不得利用职务便利为卖方谋取利益，由卖方出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托卖方投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意卖方以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条  卖方在廉政建设方面义务
（一）卖方不准以任何形式向买方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送买方财物。
（二）卖方不准以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方或个人支付的费用。
（三）卖方不准以任何理由邀请买方工作人员参加对承接的项目有影响的宴请及娱乐活动。
（四）卖方不准为买方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不准为卖方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）卖方不准赠送买方工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）卖方不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。
第四条  违约责任
（一）买方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由买方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给卖方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）卖方若违反本《廉政合同》有关规定的，将按江苏省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规人员，由卖方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给买方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条  督查单位
双方约定：自愿接受江苏省水利厅及江苏省水文水资源勘测局纪律监督室对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，甲、乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条  本合同有效期为自合同签订之日起至该项目验收后止。
第八条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。
买方：(盖章)                      卖方：(盖章)                
法定代表人：(签名)                法定代表人：(签名)
或授权代理人：(签名)              或授权代理人：(签名)
单位地址：                      单位地址：
联系电话：                      联系电话：

督查单位：(盖章)
代表人：(签名)
单位地址：
联系电话：

签订日期：   年   月   日

工程安全生产合同
（买方与卖方）
买方（全称）：江苏省水文水资源勘测局南京分局（以下简称“买方”）
卖方（全称）：（以下简称“卖方”）
为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、买方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对卖方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督卖方及时处理发现的各种安全隐患。
二、卖方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求，接受买方对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。卖方的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目负责人是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．卖方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．卖方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．卖方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因买方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
如因卖方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

买方：(盖章)                      卖方：(盖章)                
法定代表人：(签名)                法定代表人：(签名)
或授权代理人：(签名)              或授权代理人：(签名)
单位地址：                      单位地址：
联系电话：                      联系电话：
日    期：                      日    期：
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第六章  附件
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竞争性磋商响应文件















供应商：        （加盖电子公章）
年 月 日
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竞争性磋商申请及声明

致：南京国景工程项目管理有限公司
根据贵方                            （项目名称）             （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2.我们投标总报价为______万元，具体详见分项报价表。
3.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。
4.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
5.我方为：大型企业中型企业小型企业微型企业（在对应内打“√”）
6.我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
7.我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账    号：                       
供应商名称（加盖电子公章）：                 
日    期：       年    月    日
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附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京国景工程项目管理有限公司
本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：           竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字或签章生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日    期：

被授权人的身份证明文件：

附件三、报价表
 
报价一览表 
项目名称：                                         项目编号：
	投标报价
	小写：人民币                    
大写：人民币          
	备注

	合同履行期限
	满足磋商文件要求。
	


	供应商是否属于小微型企业
	（填写“是”或“否）
	

	供应商是否属于残疾人福利性单位
	（填写“是”或“否）
	

	供应商是否属于监狱企业
	（填写“是”或“否）
	

	投标产品制造商是否全部由小微企业提供
	（填写“是”或“否）
	


 
供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
说明：
1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2.投标人如实填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
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附件四、分项报价表
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（附清单报价加盖电子公章）
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	规格/型号
	单价（元）
	合价（元）

	一
	设备部分
	
	
	
	
	

	1
	标准气象观测设备
	套
	1
	
	
	

	2
	水面蒸发自动监测系统
	　
	　
	
	
	

	2.1
	全过程高精度水面蒸发自动观测系统
	套
	1
	
	
	

	2.2
	称重式雨雪量计
	套
	1
	
	
	

	2.3
	时域法墒情监测设备
	套
	1
	
	
	

	2.4
	频域法墒情监测设备
	套
	1
	
	
	

	3
	AR全景展示系统
	　
	　
	
	
	

	3.1
	河道流速监测仪
	套
	1
	
	
	

	3.2
	600万25倍全光谱警戒全景枪球
	台
	3
	
	
	

	3.3
	500万定焦警戒一体机
	台
	1
	
	
	

	3.4
	1600万63倍全光谱AR全景球
	台
	2
	
	
	

	3.5
	AR智慧管理一体机
	台
	1
	
	
	

	3.6
	硬盘录像机
	套
	1
	
	
	

	4
	数据展示终端
	套
	1
	
	
	

	5
	融媒体平台主机
	台
	1
	
	
	

	6
	微缩模型显示柜
	台
	2
	
	
	

	7
	自动导航 AI机器人展播
	套
	1
	
	
	

	8
	应急库房智能化升级
	
	
	
	
	

	8.1
	壁挂一体机
	台
	1
	
	
	

	8.2
	RFID柔性抗金属标签
	个
	50
	
	
	

	8.3
	RFID超高频重复使用扎带
	个
	50
	
	
	

	8.4
	桌面发卡器
	个
	1
	
	
	

	9
	网络带宽提升
	年
	2
	
	
	

	10
	数据传输集成
	
	
	
	
	

	10.1
	数据传输集成
	套
	1
	
	
	

	10.2
	24接口千兆交换机
	台
	1
	
	
	

	10.3
	AC控制器
	台
	1
	
	
	

	10.4
	POE交换机
	台
	1
	
	
	

	10.5
	吸顶AP
	台
	2
	
	
	

	10.6
	室外AP
	台
	4
	
	
	

	10.7
	移动支架
	套
	1
	
	
	

	11
	太阳能供电设备
	套
	1
	
	
	

	12
	院内外布线
	项
	1
	
	
	

	二
	建筑工程部分
	
	
	
	
	

	1
	环境改造工程
	　
	　
	
	
	

	1.1
	原透水砖铺装拆除
	㎡
	228
	
	
	

	1.2
	原透水混凝土铺装拆除
	㎡
	412
	
	
	

	1.3
	彩色透水混凝土园路垫层
	㎡
	262
	
	
	

	1.4
	彩色透水混凝土园路面层
	㎡
	262
	
	
	

	1.5
	透水砖园路垫层
	㎡
	13.3
	
	
	

	1.6
	透水砖园路找平层
	㎡
	13.3
	
	
	

	1.7
	灰色透水砖园路面层
	㎡
	13.3
	
	
	

	1.8
	入口沥青园路面层
	㎡
	451.6
	
	
	

	1.9
	芝麻白花岗岩路牙及收边
	m
	461
	
	
	

	1.10 
	防腐木构筑物综合出新
	㎡
	135
	
	
	

	1.11
	入口标识牌
	个
	1
	
	
	

	1.12 
	入口显示屏标识系统
	项
	1
	
	
	

	1.13
	水文长廊成套制安
	项
	1
	
	
	

	1.14 
	主题Logo字
	项
	1
	
	
	

	1.15
	定制镀锌钢休闲座椅
	个
	2
	
	
	

	1.16 
	定制水文尺
	套
	1
	
	
	

	1.17
	植物种植
	㎡
	406.3
	
	
	

	1.18 
	水文长廊土建基础
	项
	1
	
	
	

	1.19
	丁香移除
	株
	3
	
	
	

	1.20 
	木槿移除
	株
	7
	
	
	

	1.21
	海桐移栽
	株
	3
	
	
	

	1.22 
	既有黑松修剪
	株
	6
	
	
	

	1.23
	杂草清理及植物综合梳理
	㎡
	195
	
	
	

	1.24 
	绿化土方工程
	m³
	131.2
	
	
	

	2
	设施改造工程
	　
	　
	
	
	

	2.1 
	水文设备混凝土基础
	
	
	
	
	

	2.1.1
	蒸发皿基础
	座
	2
	
	
	

	2.1.2
	气象等水文设备安装基础
	座
	9
	
	
	

	2.2
	定制货架
	套
	1
	
	
	

	2.3 
	3D模型灯箱
	套
	1
	
	
	

	2.4 
	会商展示室南北两面墙的钢结构隔墙
	项
	1
	
	
	

	2.5 
	中间办公室后墙体开窗
	樘
	1
	
	
	

	2.6 
	中间办公室前玻璃幕墙开窗
	处
	1
	
	
	

	2.7 
	会商展示室灯具更换
	项
	1
	
	
	

	2.8 
	墙面乳胶漆出新
	项
	1
	
	
	

	2.9 
	乳胶漆顶出新
	项
	1
	
	
	

	3
	通用安装工程
	　
	　
	
	
	

	3.1 
	仓库网线敷设
	路
	2 
	
	
	

	3.2 
	强电综合布线、插座及桥架
	项
	1 
	
	
	

	4
	其他
	
	
	
	
	

	4.1
	零星工程
	项
	1
	
	
	

	三
	总计
	
	
	
	
	




供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日



附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
注：（1）投标人需根据本项目工期、质保等商务条款要求进行响应；
（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。



附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表
                        
                                         
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的采购需求条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc490133033][bookmark: _Toc504573088][bookmark: _Toc504044385][bookmark: _Toc504056873]供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
注：（1）投标人需根据“第四章 采购需求”中内容进行响应；
（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

[bookmark: _Toc534273684][bookmark: _Toc534273807][bookmark: _Toc504044387][bookmark: _Toc504573090][bookmark: _Toc504056875][bookmark: _Toc490133035]附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系
方式
	工作主要
内容
	合同
金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日


附件八、资格证明文件


附件九、方案


附件十、投标需要的其他证明文件及材料


                 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件十一：企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  	（单位名称）的      （项目名称）      （分包号）      （分包名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于中型企业 小型企业 微型企业；
2、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于中型企业 小型企业 微型企业；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖电子公章）：
日 期：
...
[bookmark: bookmark27]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日










备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”
3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。
4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
5.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
6.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件规定为准。
7.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。
8.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。










残疾人福利性单位声明函声明
江苏省水文水资源勘测局南京分局：
我单位 （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明
文件）


节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



[bookmark: _Toc8704][bookmark: _Toc504573092][bookmark: _Toc504044389][bookmark: _Toc534273686][bookmark: _Toc490133037][bookmark: _Toc504056877][bookmark: _Toc534273809]


附件十三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省水文水资源勘测局南京分局：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日





附件十四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
江苏省水文水资源勘测局南京分局：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项目采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。
主要专业技术能力有：                  。
                                      
供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日






附件十五、承诺书
承诺书
江苏省水文水资源勘测局南京分局：
根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方               （投标供应商名称）作为供应商承诺符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日




附件十六、承诺书
承诺书
江苏省水文水资源勘测局南京分局：
根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方               （投标供应商名称）作为供应商承诺不存在以下情况：
 （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日


附件十七、信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)网站截图




