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[bookmark: _Toc15273]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]项目概况
 宠物科技学院实验实训条件改善建设项目 的潜在投标人应在 “苏采云”系统 获取采购文件，并于 2026年9月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JSJW-G2026-0042      
项目名称：宠物科技学院实验实训条件改善建设项目
预算金额：150万元；
最高限价：150万元；
采购需求：江苏农牧科技职业学院“宠物科技学院实验实训条件改善建设项目”，主要用于宠物外产科实训室和宠物疫病检验技术实训室教学设备添置，拟采购一批实验教学设备，具体要求详见采购需求；
供货期：合同签订后30天内
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；
4.本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日（苏采云平台默认，响应文件递交截止时间前均可下载文件）
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年9月24日9点00分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息：
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名  称：江苏农牧科技职业学院
地址：泰州市海陵区凤凰东路8号
招标联系人：程老师 15951166240
2、采购代理机构信息：
名称：江苏建威建设管理有限公司　
地址：泰州市海陵区梅兰东路41-109　
联系人：申先生　
联系方式：0523-86882209
3、项目联系方式：
联系人：申先生
联系电话：18262800296
[bookmark: _Toc13290]
第二章 供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	项目
	内 容

	1
	项目名称
	宠物科技学院实验实训条件改善建设项目

	2
	招标内容
	详见招标公告。

	3
	服务期及服务地点
	详见招标公告。

	4
	最高投标限价
	总价最高限价：150万元；单价限价：详见采购需求清单。
供应商的投标报价总价、投标报价单价超过最高投标限价总价、最高投标限价单价的，采购人不予接受，其投标作废标处理。

	5
	合格投标人资格要求
	详见招标公告。

	6
	联合体投标
	☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用
□接受 

	7
	现场考察
	☑不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理;
□组织，考察时间： 年月日时
        集合地点：
联系人：联系电话：

	8
	投标答疑会 
	☑不召开
口召开，召开时间：年月日时
召开地点：

	9
	投标人提出疑问截止时间
	时间：法定期限内

	10
	澄清、修改时间
	时间：投标截止时间前    

	11
	投标货币
	人民币

	12
	合同方式
	☑单价合同, 结算时按实结算   □固定总价合同   
□其他：

	13
	投标保证金
	依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	14
	投标文件有效期
	 60 日历天（从投标截止之日算起）

	15
	投标截止时间
	时间：见采购公告

	
	投标地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

	16
	开标时间和地点
	时间：见采购公告
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

	17
	评标办法
	☑综合评分法□最低评标价法  

	18
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

	19
	履约保证金
	履约保证金：中标价的5%。
形式：保函、电汇、转账、汇票或支票、保证保险等。
提交时间：中标供应商必须在收到成交通知书后 5 日内，将履约保证金交至采购人指定账户，中标人未按上述要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
退还：在合同期限结束且经双方验收合格后，无息退还。

	20
	付款方式
	合同签订前，中标供应商须在收到成交通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的5%履约保证金至采购人指定账户，合同签订后支付合同价的30%作为预付款。设备安装、调试并经采购人验收合格后，采购人支付合同价款的70%，同时退还履约保证金，上述付款均为无息。

	21
	代理费
	本项目招标代理服务费按计价格【2002】1980号文件标准的45.02%计取。上述费用由供应商支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

	22
	其他约定1
	供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

	23
	其他约定2
	供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。供应商根据需要自行踏勘现场，采购人不组织现场勘探。

	24
	其他约定3
	落实《江苏农牧科技职业学院》文件要求：
《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》(苏牧【2025】90号)（https://www.jsahvc.edu.cn/zcgl/2025/0701/c2858a168884/page.htm）

	25
	其他约定4
	根据《财政部关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10 号）要求，本项目不接收上述通知内46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品参与投标。通知公告如下：
https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202606/t20260623_26791902.htm



投标须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于江苏建威建设管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏农牧科技职业学院。
2. 词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历日。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3． 合格投标人资格要求
3.1详见投标人须知前附表规定。
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5． 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6. 不接受联合体投标。
7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；
（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（4）被责令停业的； 
（5）被暂停或取消投标资格的； 
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（9）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8. 招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10. 招标文件的澄清和修改
10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12. 知识产权
12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）知识产权为投标人自有或共同持有，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13. 投标文件的组成
13.1投标函（格式见“第六章 投标文件格式”）
13.2资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见“第六章 投标文件格式”）
（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件； 
（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见“第六章 投标文件格式”，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告； 
（5）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（6）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（7）承诺书（格式见“第六章 投标文件格式”）；
（8）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之3中要求）。
13.3开标一览表（格式见“第六章 投标文件格式”）；
13.4已标价工程量清单（报价明细表）；
13.5商务偏离表（格式见“第六章 投标文件格式”）
13.6技术偏离表（格式见“第六章 投标文件格式”）
13.7评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
13.8其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述13.1-13.6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
★特别说明：电子投标（响应）文件格式：
响应文件制作软件中响应文件格式可修改部分以采购文件提供的投标文件格式为准。
14. 投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用自理。
14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15. 投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他各项费用。
投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16. 投标保证金
依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。 
17. 投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19、投标文件的递交
电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20．投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21. 投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22. 开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。解密时长共30分钟，超时视同解密失败。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23. 评标委员会	
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24. 评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
25.2.1投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
25.2.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
25.2.3投标文件未按照招标文件要求加盖单位公章或电子签章；
25.2.4投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
25.2.5不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
25.2.6被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单；
25.2.7投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
25.2.8投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
25.2.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
25.2.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
25.2.11不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传的（即 MAC 地址一致的），视为投标人相互串通投标；
25.2.12不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件的（即 IP 地址一致的），招标人(招标代理)向其发出澄清通知后，相关投标人须在1个小时内向评标委员会提交充分的证据证明其未串通投标(投标人自身出具的情况说明类材料不属于证据范畴)，证据证明未获评标委员会认可的，视为投标人相互串通投标；
25.2.13不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
25.2.14不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
25.2.15不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
25.2.16项目（包段）投标总价超过本项目（包段）预算或最高限价的；
25.2.17提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
25.2.18投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
25.2.19联合体投标的，未按要求提供联合体协议书的；
25.2.20投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
25.2.21法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.3投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
25.3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
25.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
25.3.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.异常低价审查规定
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%; 
②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;
③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（2）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
28.废标
28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
28.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；
28.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
28.1.4因重大变故，采购任务取消。
28.1.5因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
28.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
29.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
30. 中标供应商的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3.质疑处理
30.3.1投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3.2质疑必须由投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
30.3.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
30.3.4质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及明确的请求；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
30.3.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
30.3.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。
30.3.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
30.3.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
30.3.9投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一招标程序环节提出多次质疑的招标人（或代理机构）将只对投标人第一次质疑作出答复。
31. 合同授予标准
招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
32. 中标通知书
32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
详见供应商须知前附表。
34. 合同的签订
34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc388026586]
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[bookmark: _Toc6747]第三章 采购需求
一、项目概况
江苏农牧科技职业学院“宠物科技学院实验实训条件改善建设项目”，主要用于宠物外产科实训室和宠物疫病检验技术实训室教学设备添置，拟采购一批实验教学设备，主要有需求调研呼吸麻醉机、监护仪、显微镜、病理切片机等。具体内容详见采购需求。
[bookmark: _Toc13465]二、项目采购清单与技术要求
（一）宠物科技学院实验实训条件改善建设项目设备采购需求表 
	序号
	仪器名称
	规格要求
	数量
（台）
	控制单价
（万元）

	








1
	








动物呼吸麻醉机
	1.工作条件及基本配件
1.1电源：100-240V, 50Hz/60Hz; 
1.2后备电池使用时间不小于120分钟; 
1.3机架：带脚轮刹车的推车，方便移动。
2.气源
2.1标配氧气气源；
2.2电动电控内置涡轮，可在无高压气源的情况下提供有效呼吸机通气；
2.3支持制氧机作为氧气气源输入；
3.流量控制
3.1标配氧气单管流量计；
3.2▲氧气流量范围 0~4.0 L/min；
3.3▲快速充氧范围10~15 L/min （连接高压气源）。
4.挥发罐
4.1标配单麻醉罐位；
4.2★标配一个异氟醚麻醉罐。麻醉罐和主机同品牌，麻醉罐通过认证，具备温度、空气压力和流量补偿功能；（需提供认证证书）
4.3首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml。
5.呼吸回路
5.1一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接；
[bookmark: _GoBack]5.2▲标配APL阀，调节范围0~70 cmH2O，至少有5档以上刻度标示，具有一键封堵的功能，可快速给动物通气；（提供图片证明）
5.3标配手动/机控选择开关，可在呼吸机和皮囊之间一键切换；
5.4标配辅助共同气体出口ACGO，支持连接非重吸收呼吸管路。具备机械旋钮，可在重吸收和非重吸收回路间一键切换；
[bookmark: _Hlk218764850]5.5▲具备自动回路泄漏测试功能，图形化操作提示，显示泄漏量测试结果，APL阀门调节提示，避免犯错而导致动物死亡。（需要提供该功能最少两张图片）
6.呼吸机
6.1电动电控呼吸机，可在无高压气源的情况下运行；
6.2上升式风箱，可以直接观察动物实际呼吸状态，保证安全；
6.3▲提供辅助/控制通气，标配通气模式： VS，SIMV，PCV，VCV以及手动通气、电子PEEP；（需提供图片证明）
[bookmark: OLE_LINK1]6.4★配备高阶智能通气模式与同品牌监护仪进行联动，麻醉机根据监护仪监测到的呼气末二氧化碳(EtCO2)浓度自行调控机械通气参数，以保障动物麻醉安全。（需要提供该功能最少三张图片）
6.5▲支持输入动物体重自动关联默认通气参数，快速启动通气, 潮气量范围：5ml~1500ml；
6.6吸气压力设置范围： 5~50 cmH2O；
6.7呼吸频率：2-60 次/分钟；
6.8★吸呼比：4:1-1:8；
6.9吸气触发：流速触发 0.2-15 L/min, 压力触发 -20~- -0.2 cmH2O；
[bookmark: _Hlk218765270]6.10▲电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O；（需提供图片证明）
6.11▲具备动态潮气量自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；
6.12具备吸气保持功能，最长保持时间30s。
7.显示、监测和报警
7.1▲≥8.0英寸彩色电容触摸屏，可显示压力-时间波形；
7.2具备潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道压力、呼气末正压、吸呼比等监测参数；
7.3潮气量监测范围：0-3000ml；
7.4分钟通气量监测范围：0-100L/min；
7.5具备三级报警功能，提供声音和文字提示，报警音量可调节；
7.6具备图示化报警提示，支持常见故障的快速定位和排查；
[bookmark: _Hlk218765553]7.7▲具备计时器功能，便于对特定操作或用药进行计时，不关机情况下，可对计时器进行复位操作。（需提供图片证明）
7.8具备至少48小时的趋势回顾，可回看历史数据；
7.9具备至少10000条事件日志存储，可回看历史事件。
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监护仪
	1.监护仪外形结构：
1.1便携一体式监护仪,可用于监护狗，猫等动物；
1.2整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
2.监测参数：
2.1▲配置可监测心电，呼吸，CO2，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；（需提供图片证明）
2.2采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性；
[bookmark: _Hlk218765684][bookmark: _Hlk218765813]2.3★心电波形速度支持6.25、12.5、25、50mm/s和100mm/s不少于4种选择；（需提供图片证明）
2.4具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；
2.5提供心率变化统计界面，包括动物平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时动物的心率变化和心率分布情况；
2.6血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况；
2.7采用抗干扰和弱灌注血氧技术保证血氧监护的优异性；
2.8无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，针对动物血流特点设计的抗弱信号和抗干扰算法，能够快速测出精准血压值；
2.9配备动物专用附件，适配各种体型的动物，≥5种袖带。
3.系统功能：
3.1支持中/英文输入；
3.2具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能，具备血液动力学、药物计算功能；
3.3▲支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能；
3.4具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式；
3.5具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；
3.6具备网络通信功能，实现中央站的集中监护；
3.7标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时；
3.8支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求；
[bookmark: OLE_LINK2]3.9▲主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移；（以提供图片证明为准）
3.10▲产品设计使用年限≥8年（提供机器标贴证明材料）。
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	倒置荧光显微镜（带成像系统）
	1.▲光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。
2.调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定)。配有限位装置和锁紧装置，备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈≥36.8mm，微调行程每一圈≥0.2mm。
3. 观察镜筒：大视野三目镜筒，视场数≥22。
4.照明装置：采用内置式非球面透镜，高性能LED光源。
5.物镜转盘：≥五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置。
（1）▲物镜：
预对中相差物镜4X(N.A.≥0.13；W.D.≥16.8mm）；
预对中相差物镜10X(N.A.≥0.25；W.D.≥8.8mm）；
预对中长工作距离相差物镜20X(N.A.≥0.4;W.D.≥3.2mm）；
预对中长工作距离相差物镜40X(N.A.≥0.55;W.D.≥2.2mm）。
6.目镜：10×，视场直径≥22，屈光度可调。
7.备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm。
8.▲相差系统：预对中相差环板，4X、10X、20X、40X共用一个相差环无需切换。
9.所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识。
10. 荧光模块：红，绿，蓝，（紫）。
11.荧光光源：高强度长寿命LED光源。
12.显微成像系统：
(1)▲显微镜同品牌相机：彩色CMOS，全局快门，物理像素≥1200万。
(2)▲制冷系统：Peltier制冷（大约室温-10度）。
(3)▲最大图像分辨率：≥4915万像(8192X6000)。
(4)实时预览帧速：≥60fps(在1920X1080分辨率下)。
(5)▲可采集的荧光波长范围：400-1000nm。
(6)▲支持IR滤镜手动切换进出光路。
(7)配备图像数据处理设备。
13.像素融合：2X2。
14.相机接口：C接口。
15.▲位置导航：可低倍扫描组织全景图，并针对感兴趣区域采集高倍高分率显微图像，并将低倍全景图和高倍高分率图像保存在一起。支持明场和荧光的实时手动拼接大图。
16.支持AI自动识别显微观察方法(明场、荧光、相差、微分干涉和偏光),自动获取最佳拍摄设置。
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	倒置生物显微镜
	1.▲光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。
2.调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定)。配有限位装置和锁紧装置，备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈≥36.8mm，微调行程每一圈≥0.2mm。
3.观察镜筒：大视野三目镜筒，视场数≥22。
4.照明装置：采用内置式非球面透镜，高性能LED光源。
5.▲物镜转盘：≥五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置。
6.▲物镜:预对中相差物镜10X(N.A.≥0.25；W.D.≥8.8mm），预对中长工作距离相差物镜40X(N.A.≥0.55；W.D.≥2.2mm）。
7.目镜：10×，视场直径≥22，屈光度可调。
8.▲备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm。
9.▲相差系统：预对中相差环板，4×、10×、20×、40×共用一个相差环无需切换。
10.所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识。
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	正置生物显微镜（带成像系统）
	1.▲光学系统：无限远校正系统，齐焦距离≦45mm。
2.载物台：钢丝传动，无齿条结构载物台高度：≥140mm；机械固定载物台，(W×D):≥211 mm×154 mm；移动范围X×Y):≥76mm×30mm，载物台X×Y移动可锁定。
3.调焦机构：载物台高度调节(粗调:≥15mm)，可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤：细调焦旋钮小调节幅度:≦2.5μm。
4.聚光镜:内置孔径光阑；阿贝聚光镜NA≦1.25（油浸时)。
5.照明系统:内置LED透射光照明系统:LED光源寿命≥60000小时。
6.▲双目观察筒：瞳距调整范围≥48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节:目镜:10X，带眼罩，视场数≥20；眼点高度有更宽的调节范围，大于等于370.0-432.9mm，不同的观察者都可以获得舒适的观察姿势。
7.▲物镜转盘:与显微镜机身固定的内旋式≥4孔物镜转盘,便于放置标本。
8.▲物镜：平场消色差物镜：
4X(N.A.≥0.1/W.D.≥27.8mm)；10X(N.A.≥0.25/W.D.≥8mm)；
40X(N.A.≥0.65/W.D.≥0.6mm)；100X(N.A.≥1.25/W.D.≥0.13mm)。
9.所采用光学元件均为环保无铅玻璃。
10.成像系统：
(1)▲大尺寸传感器:1/1.8英寸大尺寸高灵敏度芯片，4K WIFI/USB/HDMI三输出，兼容windows/安卓/ios 系统，最多同时连接4台设备；
(2)分辨率:3840×2160，800万真实物理像素，WIFI模式:2.4G/5G双频；
(3)像素尺寸:2μm×2μm，曝光控制:6微秒到7秒；
(4)▲帧频率:WIFI模式10fps@3840×2160，60fps@1920×1080；USB 模式 24fps@3840×2160；
(5)图像设置：亮度、对比度、饱和度、闪烁抑制、Gamma、拍照、录像以及测量；
(6)▲图像软件包含用户管理、权限分配以及审计追踪功能；
(7）▲图像软件包含能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）；
(8）像软件包含实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化；
(9）图像软件反射率测量模块。
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	石蜡手动病理切片机
	1.▲产品具有省级以上优秀产品证书、认证证书、国家高新技术企业证书、ISO13485/ISO9001质量管理体系认证证书（需提供以上要求的各类的证书图片）; 
2.液晶屏中英文菜单控制切片厚度、修片厚度、切片记数及快进，快退和转换功能;
3.▲手轮可以在任意位置锁定，手轮柄在最高点有自动感应锁定装置，更换蜡块时无需再锁定手轮。（需提供最高点锁定装置图纸图片以及专利证书图片）;
4.行程限位报警、驱动过载保护、自动休眠保护;
5.E型刀架带有护手，覆盖刀锋全长，同时刀架具备侧向移动功能，有效充分地利用刀片全长;
6.采用国际先进的进口步进电机驱动，切片精度高，运行平稳安静，修片切片均为步进电机，电机进样后具有自动停止功能;
7.刀架采用特殊工艺加工，切片时不沾片、不卷片;
8.▲标本调节方向：水平8°、垂直8°，样本夹可360°任意旋转固定;  
9.定位系统：有0位指示;                                    
10. 切片厚度设定范围：0.5-100μm 可调，0.5-2μm；以0.5μm递进；2-10μm，以1μm 递进；10-20um 以2um递进；20-50um以5um递进；50-100um以10um递进;                                     
11.修片厚度范围：5-500μm可调; 
12.▲样品最大水平移位：≧20/28mm可定制;  
13.▲样品最大垂直移位：≧60/70mm可定制;
14.▲样本自动进给，自动回缩：≦12um; 
15. 切片精度：≦±5%;
16.切片调节最小分度值：≦0.5um;
17.修片调节最小分度值：≦5um;
18.最大切片截面：≧50×70mm; 
19.尺寸：520×450×300（mm）;                                      
20.输入电源：AC220V/110V频率50/60HZ。
	1
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CO2培养箱
	1.▲显示方式：触摸屏显示，温度、二氧化碳浓度，时间等参数；
2.控温范围：室温+5-50 ℃；
3.温度分辨率：0.1 ℃；
4.波动度：士0.5 ℃；
5.工作环境温度：5 ℃-40 ℃；
6.加热方式：气套；
7.输入功率：550 W；
8.▲传感器类型：进口远红外传感器；
9.C02 精度：士0.1%；
10.C02 控制范围：0-20%；
11.加热恢复时间：开门30s恢复到37℃<3 min；
12.高效过滤器:针对颗粒>0.3um粒子,过滤效率高达99.99%；
13.灭菌方式:加热灭菌，UV紫外杀菌(可按时间间隔定时开启)；
14.加湿方式：自然蒸发≧95% RH(可选配数字显示湿度功能)；
15.定时范围:1-9999 min；
16.观察窗：双层门结构；里面整块玻璃门；
17.容积:≧160L；
18.载物托架：至少2块；
19.安全功能：传感器故障报警、超温报警、过电流跳闸保护。
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	生物安全柜
	1.Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；所有污染部位均处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；
2.工作电源：220V，50Hz；工作环境：温度10℃~30℃，相对湿度≤80%；
3.外型尺寸 宽度≤1340mm 深度≤790mm 高度≤2100mm；
工作区尺寸 宽度≥1210mm 深度≥620mm，高度≥650mm；
▲4.整机为分体式结构，柜体可分离单独置于台面，最小进门宽度≤790mm。满足多场景使用需求；（需要提供产品实物测量照片。）
5.高于操作台面的通体式搁手架设计，提供舒适操作的同时也防止进气流被阻挡，以及随意下拉玻璃门导致的洁净区暴露，搁手架可拆卸；消毒擦拭时无需将身体探入柜体内部即可清洁玻璃顶端；10°倾斜操作面板设计，减少长期实验疲劳；
6.整体操作台面采用304不锈钢材质，工作台面可承重23kg以上，耐腐蚀，易清洁维护，集液槽设计标配排污阀，保障实验清洁；
7.前窗玻璃采用透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响且抗冲击性强的6mm防紫外线钢化玻璃，设立20cm安全警戒线，前窗玻璃门升降自如、定位准确、无故障、免维护并能完全关闭；
▲8.多个长效直流无碳刷涡轮风机，送风和排风系统独立控制。正常运转状态下的下降气流平均速度0.32m/s；流入气流平均速度0.53m/s，风速显示精度0.01m/s；（提供机器风机结构实物拍摄图片）
▲9.内循环与外排均采用超高效空气过滤器（ULPA），对0.12μm直径的固体颗粒物，过滤效率≥99.9995%。洁净等级达到ISO Class 3 级洁净标准；（提供送排风过滤器的过滤效率检测报告，以及第三方检测机构出具的洁净度检测报告。）
10.标配高精度传感器，分别对下降和流入气流流速进行实时精准监测，保证控制系统对气流流速的稳定调节；具有流入/下降传感器以及风机联动精准监测功能，可第一时间排除报警原因，方便用户第一时间做出对应安全操作；
▲11.操作屏幕≥5英寸，主界面直接动态实时显示下降与流入气流流速、计时、开机使用时长、工作区内温湿度、日期/时间、产品使用状态等参数，紫外灯与高效过滤器剩余寿命以百分比形式实时显示，显示精度1%；（需要提供产品操作功能界面实拍照片。）
▲12.具有管理权限锁，一键调节设置参数，同时便捷用户操作，机器张贴实验操作及使用说明SOP标贴；（需要提供产品操作功能界面及机器实拍照片。）
13.多重声光报警：
  13.1.具有紫外灯-风机-门体-荧光灯互锁报警；
  13.2.气流流速波动超过20%后有声音+代码报警提示；
  13.3.玻璃门位置异常时有声音+代码报警；
  13.4.紫外灯及过滤器寿命剩余10%时有声音+代码报警；
  13.5.下降及流入风机故障报警。
14.具有紫外灯消毒功能，可预约紫外灯灭菌时间，自由设定杀菌时长，完成灭菌后紫外灯自动关闭。采用品牌40W紫外灯管，平均紫外强度≥2000mW/㎡，高于标准要求平均紫外强度5倍以上；
▲15.三运行模式：
门体抬起，风机迅速配比下降与流入气流自动进入工作模式；
门体下拉，风机低速运转自动进入节能模式；实验过程解放双手，无需触屏操作，减少污染风险；
首次开机进入自清洁模式。（需要提供产品操作功能界面拍照。）
16.具有停电参数记忆，来电恢复功能；且带备用插座设计，在整机之外具有独立断电保护功能，且能通过屏幕设置供电时长，定时关闭，满足特定实验对设备通断电要求；
17.人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；
产品保护：用GB 41918-2022标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；
交叉污染保护：用GB 41918-2022标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；
18.正常运转下的噪音≤62dB（A）；振动≤5μm；平均照度≥1300LX；
19.在正常运转状态下的高效过滤器泄露率＜0.005%；
20.质保期内定期检测过滤器。
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	洁净工作台
	1.双人单面，垂直送风；
2.▲洁净等级：洁净等级ISO 5级（美联邦209E 100级 HEPA过滤器对≧0.5um尘埃粒径≦3.5颗）；
3.平均风速0.25-0.45m/s（多档可调）；
4.噪音≤62dB（A)；
5.质保期内定期检测过滤器。
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	超声波细胞破碎仪
	1.触摸屏显示，变幅杆（配三种3mm、6mm、10mm）、功率比、超声时间、超声间隔时间等参数可调；
2.程序储存：最大支持20组程序储存；
3.保护显示：程序自动纠错，过载、超温保护显示；
4.处理量：0.1-500ml，可选配相应变幅杆；
5.温控范围：控制样品温度（0-100℃），控温精度：±1℃；
6.定时范围：0-99h59min59s可设置；
7.间隙/工作时间：0.1-99.9s可调。
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	电热恒温培养箱
	1.箱体由优质冷板加工成型，外表喷塑；
2.数显PID控温仪表，具有超温警报、温度自整定、定时等功能；
3.设有硅胶密封圈，提高保温能力的同时能够降低噪音；
4.机器顶部配有排风阀，可随时将箱内潮气排出箱外；
5.控温范围℃：RT+10-70， 控温精度℃:0.1，温度均度℃：1；
6.定时范围min:0-9999；
7.容积L:130L以上。
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	生化培养箱
	1.R134a制冷剂，无氟环保；
2.LCD液晶屏，显示清晰；
3.外壳采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑；
4.外门磁性胶条密封，启闭方便，密封性好；
5.玻璃观察窗，通过观察窗和照明装置观察工作室内物品情况；
6.控温系统采用PID控制方式，控温精确且具有定时、限温报警、超温自限功能，工作室温度均匀；
7.显示方式LCD液晶屏；
8.温控范围0-60℃， 控温精度±1℃，温度均匀性±1℃；
9.定时范围0-9999min；
10.有效容积80L；
11.标配隔板数量2。
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	空气恒温摇床
	1.LED数码管显示；
2.直流永磁电机；
3.不锈钢内胆；
4.温控范围室温-50℃，控温精度+0.5℃，气浴往返回旋。
	
2
	
0.80

	14
	超声波清洗机
	1.超声波工作时间1-99分钟任意可调；
2.清洗温度在室温-80℃范围内任意可调；
3.数码显示工作时间、温度；
4.清洗篮采用不锈钢网筛氩焊成形；
5.清洗器外壳采用优质不锈钢板制作；
6.清洗槽采用优质不锈钢一次冲压成形，无焊接处；
7.容量30L。
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	通风橱
	1.柜体垂直直面设计，操作视角开阔；
2.优质冷轧钢板材料，表面静电喷涂；
3.▲通风柜操作区台面板实心理化板，耐酸碱腐蚀，可拆卸便于清理；
4.配重式手动前窗，可任意调节前窗操作口开启高度；前窗采用5mm厚钢化玻璃，保护了人员及实验的安全；
5.底座支架与福马脚轮一体化设计，即可通过脚轮安全移动，也可进行固定和调平；
6.配置PP离心风机；
7.风机风速可无级调速，功能按键为按钮式开关；
8.柜体侧面配备搬抬手柄，方便通风柜在现场安装时的搬运操作；
9.气流风速0.3m/s-0.8m/s，噪音≦65dB；
10.自净式排风。
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	蜡箱
	1.智能数显 PID控温仪表，控温精度波动小，具有定时、超温警报、温度偏差修正、控温自整定、掉电记忆、故障自诊断等功能；
2.设有硅胶密封圈，提高保温能力的同时能够降低噪音；
3.机器顶部配有排风阀，可随时将箱内潮气排出箱外；
4.箱门配备钢化玻璃，观察方便；
5.环保隔热材料及保温设计，保证设备表面无烫伤危险；
6.箱内新增LED照明灯带，人性化设计，直观可视，以便观察样品培养状态；
7.温控范围：室温+5℃-100℃，波动度：+0.5℃，自然对流，容积210L。
	
1
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	酶标分析仪
	1.振板功能：3级振板速度、时间0-255秒可调；
2.显示操作：7吋彩色液晶屏、可视化布板、支持标准96孔自由布板、显示整板信息、触摸屏操作；
3.工作站：专业的酶标仪软件，可存储 200组程序、100000个样本结果，提供吸光度、线性方程、对数方程、二次方程、三次方程、吸光度百分比-浓度对数方程、样条函数、抑制率等丰富的计算模式；
4.▲通道垂直光路系统，400-900 波长，读数0-4.000Abs，分辨率0.001Abs，稳定性≦+0.003Abs，重复性≦0.3%，示值误差≦+0.01Abs；
5.标配405nm，450nm，492nm，630nm滤光片。
	1
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	电热鼓风干燥箱
	1.PID控温技术，内置式LCD液晶屏显示设定温度及当前温度；
2.具有定时、超温报警、温度偏差修整、控温自整定等功能；
3.侧电热管加热，底部无热源，控温精准，安全性高；
4.独立的风机开关，风机耐高温耐腐蚀，能连续长时间工作；
5.双层加厚玻璃大视窗；
6.冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺，抗腐蚀、耐老化；
7.硅橡胶密封条能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；
8.温控范围室温+5-300 ℃，控温精度+1 ℃，有效容积210 L。
	
1
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	微型离心机
	1.最高转速需达5000转；
2.直流电机；
3.噪音≦45dB；
4.可选转子容量：0.2/0.5/1.5/2ml×8或0.2ml×32支PCR管或0.2ml×4支PCR联管。
	
1
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干式金属浴
	1.温度控制范围可以从4℃-120℃；温度精度[37℃][℃]:+0.5;温度均一性[37℃][℃]:+0.5；
2.支持计时和连续控制功能；
3.双显示屏方便监控温度和时间；
4.内置过温保护功能；
5.配置保温功能模块罩，防止热量散失；
6.配三个加热模块，规格分别为：54×0.2ml,40×1.5ml,40×2ml。
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	高通量组织匀浆机
	1.适配器规格：1.5/2ml；5ml；
2.适配器材质:金属，合金钢；
3.适配器震动行程：-32mm（垂直)；
4.研磨珠材料：95%二氧化锆；
5.研磨珠直径：1.5mm、2mm；
6.研磨时间范围：0s-99min；
7.噪音等级:≦65db；
8.适用范围：动植物组织等样品的研磨和匀浆。
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	电泳仪
	1.具有稳压/稳流控制功能；
2.具有4组输出，可同时连接四个电泳槽，配两个电泳槽；
3.输出定时/计时控制；
4.自动无负载输出保护；
5.自动过载和短路保护；
6.自动记忆工作状态；
7.具有3位数显，1位状态显示；
8.可层叠防滑动机箱；
9.电压（V）:5-600 ，电流（mA:5-800 ，定时（min）:0-999。
	2
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	全自动雪花制冰机
	1.不锈钢箱体外壳；
2.压缩机、制冷剂：无氟R134a；
3.冰型：不规则的细小颗粒状雪花碎冰；
4.储冰量10kg，制冰量20kg/24h。
	1
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	蠕动泵
	1.可安装3种不同型号泵头；
2.泵头材质为PPS；
3.配备彩色液晶屏，中英文显示，动画实时显示运行状态，同屏显示液体流量及电机转速，触摸屏操控；
4.智能校准功能，可以对流量或者分配液量进行校准，确保流量精度，适合高精度传输液体；
5.用户数据存储功能可以为用户存储9组灌装数据；
6.可以串联多个泵头，或安装多通道泵头，满足不同的应用场合；
7.外控支持高低电平控制启停(开关量)，可实现外部脚踏开关控制启停，支持RS 485通讯，MODBUS协议；
8.304不锈钢外壳。驱动器不锈钢外壳，易清洁，有效防止各种酸碱盐和有机溶剂的腐蚀；
9.转速范围：0.1-100 rpm正反转可逆；速度分辨率：≦0.1 rpm。
10.调速方式:触摸屏调节；显示方式：彩色液晶中英文显示；
11.分配时间:0.1-9999秒，分配次数:0-9999次，间隔时间；0.1-9999秒，回吸角度：10°- 720，回吸速度：10-300 rpm；
12.外控接口：启停控制、方向控制、速度控制、RS485串口通信。
	
1
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备注：
1.控制单价，即为单台（套）产品最高限价。
2.此项目核心产品为动物呼吸麻醉机、监护仪、倒置荧光显微镜（带成像系统）、倒置生物显微镜、正置生物显微镜（带成像系统）。
3.提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，最终报价总价最低的同品牌供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
（二）产品售后服务要求：
1.免费质保期：核心产品为5年，其它产品为2年。
2.在质保期内，中标供应商负责提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件，核心产品由厂家出具质保函。
3.乙方应为甲方提供免费培训服务，直至甲方指定人员熟练使用，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
4.保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。
[bookmark: _Toc2973]三、报价
1.所有报价用人民币表示，所填列的报价是指包含全部费用及税费的价格（含税价）。
2.报价要求：本合同为单价合同，合同价应包括完成本项目的所有费用，包括人工费、货物费、运输费、保险费、管理费、法定税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。
3.知识产权：投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）知识产权为投标人自有或共同持有或授权使用，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
4.所有报价应是唯一的，招标小组不接受任何有选择的报价。如果单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正；只有在招标小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。
[bookmark: _Toc10759]四、供货期：合同签订后30天内
[bookmark: _Toc26195]六、付款方式
合同价格形式：固定单价合同。
支付方式：合同签订前，中标供应商须在收到成交通知书后 5 日内向采购人缴纳合同价款的 5%履约保证金至采购人指定账户，合同签订后支付合同价的 30%作为预付款，设备安装、调试并经采购人验收合格后，采购人支付合同价款的 70%，同时退还履约保证金，上述付款均为无息。

[bookmark: _Toc9478]
第四章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc168227939][bookmark: _Toc8090][bookmark: _Toc258313647][bookmark: _Toc186515169][bookmark: _Toc185671411][bookmark: _Toc185412940][bookmark: _Toc185672380][bookmark: _Toc185670843]合同协议书

项目编号：                  
项目名称：                  
采购人： 江苏农牧科技职业学院 （以下简称甲方） 供应商：       （以下简称乙方）
住所地：                                 住所地：                                 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省政府采购网的招标结果签订本合同。
第1条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物的名称、品牌、型号、规格、数量、技术参数、货物内容等全部以本合同第二条第3项分项报价表、乙方投标文件及本次采购文件载明的内容为准，乙方提供的货物/服务不得低于前述文件约定的标准。
第二条 合同总价款 本合同项下服务（或货物）总价款为                           （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。   
1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2.本合同执行固定单价合同。
3.分项报价：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	产地
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



第三条 组成本合同的有关文件
下列关于江苏省政府采购   （项目编号）    的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）投标承诺/服务承诺；
（4）成交通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 履行合同期限、地点、风险转移
1.履行合同期限：            
2.履行合同地点：             
3.本合同项下产品的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点。运输中发生的全部费用由乙方承担，运输过程中发生货物损毁、灭失或其他意外的，相关责任由乙方自行承担，乙方应在【  】个工作日内按甲方要求补足符合合同约定的货物。
承运人指定：□甲方 R乙方；运费承担：□甲方 R乙方；保费承担：□甲方 R乙方。
第五条 权利保证
乙方应保证向甲方提供的货物或服务不存在任何权利瑕疵，不会侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现第三方主张权利或提起诉讼的情形，乙方应负责全部处理工作并承担所有费用，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。
第六条 质量保证
1.乙方提供的货物或服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担，乙方应在甲方指定期限内免费更换，补足或修理至完全符合合同约定标准。
3.除特别说明外，质量保证期为自货物验收合格之日起算，质保期间内乙方免费提供维修、更换、技术支持等全部相关服务，产生的所有费用由乙方自行承担。
4.质保期： 清单中         产品为     月，其它产品为     月。
第七条 验收
1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务（或货物）、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
3.乙方交付的货物或服务不符合验收标准的。乙方应在甲方要求的期限内完成整改，整改次数累计不得超过3次，整改产生的全部费用由乙方自行承担。整改后仍不符合约定标准的，甲方有权拒绝接收、拒绝支付后续款项，并有权单方解除本合同。甲方委托第三方专业机构或专家参与验收产生的费用，如验收合格的由甲方承担，验收不合格的由乙方承担。
第八条 履约保证金
1、履约保证金采用以下方式：履约保证金：中标价的5%。形式：保函、电汇、转账、汇票或支票、保证保险等。
2.履约保证金的有效期至全部产品/服务质保期届满且乙方完成全部质保义务之日止，甲方在扣除乙方应承担的违约赔偿款项后，应于前述期限届满后7个工作日内无息退还履约保证金。逾期退还应承担相应的违约责任。
3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权直接扣除全部或部分履约保证金以抵偿乙方应支付的违约金或赔偿金。
4.履约保证金的有效期为该项目验收合格时止，甲方在扣除乙方应在验收合格承担的违约赔偿款项后无息退还履约保证金，逾期退还应承担相应的违约责任。
第九条 合同款支付
1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 付款方式：
合同签订前，中标供应商须在收到成交通知书后 5 日内向采购人缴纳合同价款的5%履约保证金至采购人指定账户，合同签订后支付合同价的 30%作为预付款，设备安装、调试并经采购人验收合格后，采购人支付合同价款的70%，同时退还履约保证金，上述付款均为无息。
第十条 违约责任
1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，而甲方无正当理由逾期支付服务（或货物）费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付逾期支付部分的5‰违约金，但累计违约金总额不超过合同总价款的5%。
2.乙方发生违反本合同约定的行为时，甲方有权根据违约情节的严重程度，部分或全部扣除履约保证金。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿，且该扣除不影响甲方要求乙方承担本合同约定的其他违约责任的权利。
3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，无论是否给甲方造成实际损失，均构成违约，甲方有权要求乙方限期整改，并有权要求乙方按照本合同约定完成整改或整改后仍不符合约定的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此产生的全部损失。
4.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，包括但不限于直接损失，可得利益损失，甲方为实现债权或维权而支付的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等全部费用;；因乙方货物或服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
5.其他违约责任约定
第十一条 合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让、分包其应履行的合同义务，确需分包的必须事先取得甲方书面同意，且乙方应对分包方的全部行为承担连带责任。。
第十三条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（_1_）种方式
解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
乙方在履行合同过程中如需接触甲方的相关数据、内部信息等资料的，仅可用于履行本合同之目的，不得擅自复制、泄露或用于其他用途，履行完毕后应立即全部归还或销毁，相关衍生权益全部归甲方所有。
第十五条 合同生效及其他
1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


甲方（采购人）：                        乙方（供应商）： 
地址：                               地址：  
法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话： 
 
[bookmark: _Toc6016]签订日期：      年    月    日


第五章 评标办法及标准
[bookmark: _Toc5591]一、评标办法：
（一）本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。
（二）评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。
（三）如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。
（四）评分标准：
1.评标采用综合评分法。
2.评标考虑的主要因素及其权值：
评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。
（五）价格扣除：
1、针对小微企业产品价格扣除
（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》,格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。
（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。
（4）本项目所属行业为工业。
2、采购本国产品的支持政策及价格扣除
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

[bookmark: _Toc20969]评标内容及标准
二、技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：
1．投标报价（30分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
	满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）*30。
	30分


2.商务分（59分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	企业业绩
	供应商2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似教学或科研用设备供货业绩的，每提供1个得3分，本项最高得分9分。（需提供合同复印件，至少包含相应的合同首页、货物标的（内容）页、与合同双方盖章页复印件，加盖供应商公章)
	9分

	2
	技术参数响应
	完全响应采购文件的技术参数和功能要求共50分。“★”号为核心参数项，若出现偏离直接作废标处理，“▲”号为关键指标项，需要提供明确证明材料，证明材料可以为：公开发行的产品彩页；官方网站截图（需附官网链接）；或第三方机构出具的检测报告（或技术白皮书）作为证明文件。其中，技术要求中明确标注需要提供相关图片或者其他资料作为证明文件的，如供应商不提供，则不得分。以上提及的所有证明文件均需加盖制造商公章，如未按要求盖章的，不得分。标为“▲”的内容为重要参数，每一项负偏离扣3分。其它未标“▲”的内容出现负偏离，每一项扣1.5分。扣完为止，缺项视为负偏离。
	50分



3.技术方案（11分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	供货服务方案
	根据供应商提供的供货方案、实施计划、保障措施等，进行综合评分。
（1）方案内容完善、实施细节周全且可行性、针对性强，得5分；
（2）方案内容基本完善，实施细节基本周全且可行性、针对性一般，得3分；
（3）未提供实施方案，本项得0分。
	5分

	2
	售后服务方案
	根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于包括售后服务承诺、服务流程、定期巡查等措施等，进行综合评分。
（1）方案内容完善、实施细节周全且可行性、针对性强，得6分；
（2）方案内容较为完善，实施细节较周全且可行性、针对性较强，得3分；
（3）未提供实施方案，本项得0分。
	6分


注：
1.投标人必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其成交资格。
2.中标结果公示后，双方签订合同前，甲方有权要求中标方提供产品佐证材料（包括但不限于彩页、产品技术白皮书原件，所有材料需加盖制造商公章，核心产品监护仪和呼吸麻醉机有必要时甲方可决定是否需现场演示）以证明所投产品参数的真实性，如有虚假应标，甲方有权不签订合同，并保留进一步追究中标方相关法律责任的权利。
三、推荐中标人:
评标专家按照评分标准进行打分，综合得分最高的为第一中标候选人（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。）
招标人按招标文件规定的定标办法确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推，或选择重新组织招标。


[bookmark: _Toc31968]第六章 投标文件格式
1、说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
2
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文

[bookmark: _Toc4390]件


采购项目编号：
采购项目名称：宠物科技学院实验实训条件改善建设项目 
投标人：（单位盖章或电子签章）
20 年 月 日


投 标 函

江苏农牧科技职业学院：
我方全面研究了    （项目编号）  项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。
5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
投标人名称：        （盖章或电子签章）
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：

开标一览表
项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称
	详见投标文件
	[bookmark: _1742295356]元

	总价（大写）：
	金额大写



投标人公章： （盖章或电子签章）
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报价明细表
	序号
	仪器名称
	投标产品技术参数
	数量（台）
	投标单价（元）
	投标金额（元）
	品牌
	型号

	1
	动物呼吸麻醉机
	
	8
	
	
	
	

	2
	监护仪
	
	8
	
	
	
	

	3
	倒置荧光显微镜（带成像系统）
	
	1
	
	
	
	

	4
	倒置生物显微镜
	
	1
	
	
	
	

	5
	正置生物显微镜（带成像系统）
	
	1
	
	
	
	

	6
	石蜡手动病理切片机
	
	1
	
	
	
	

	7
	CO2培养箱
	
	1
	
	
	
	

	8
	生物安全柜
	
	1
	
	
	
	

	9
	洁净工作台
	
	3
	
	
	
	

	10
	超声波细胞破碎仪
	
	1
	
	
	
	

	11
	电热恒温培养箱
	
	2
	
	
	
	

	12
	生化培养箱
	
	1
	
	
	
	

	13
	空气恒温摇床
	
	2
	
	
	
	

	14
	超声波清洗机
	
	1
	
	
	
	

	15
	通风橱
	
	1
	
	
	
	

	16
	蜡箱
	
	1
	
	
	
	

	17
	酶标分析仪
	
	1
	
	
	
	

	18
	电热鼓风干燥箱
	
	1
	
	
	
	

	19
	微型离心机
	
	1
	
	
	
	

	20
	干式金属浴
	
	1
	
	
	
	

	21
	高通量组织匀浆机
	
	1
	
	
	
	

	22
	电泳仪
	
	2
	
	
	
	

	23
	全自动雪花制冰机
	
	1
	
	
	
	

	24
	蠕动泵
	
	1
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	




投标人名称：                         （盖章或电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （签字或电子签章）
年   月   日
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法定代表人授权委托书
江苏农牧科技职业学院：
     我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目               （项目名称）的报价，参与投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
法定代表人情况：
姓名：         性别：           电话：
委托代理人情况：
姓名：          性别：          电话：
附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（盖章或电子签章）：
法定代表人（签字或电子签章）：
年  月   日


[bookmark: _Toc15560]关于资格的声明函

致：江苏农牧科技职业学院

按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：
1、所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2、我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。
3、我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。
4、我方若有违法违规行为，愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商全称（盖章或电子签章）：
法定代表人
或授权委托人（签字或电子签章）：
日期：年月日
[bookmark: _Toc18613]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式)

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                        。
主要专业技术能力有：                      。
                      
投标供应商名称（盖章或电子签章）： 
法定代表人（授权代表）（签字或电子签章）：
日期：年 月 日












[bookmark: _Toc414607925]
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

[bookmark: _Toc24548]声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（盖章或电子签章）：
法定代表人（授权代表）（签字或电子签章）：
日期：年 月 日


承诺书


采购人名称：江苏农牧科技职业学院
我单位郑重承诺以下事项：
一、我单位同意并响应宠物科技学院实验实训条件改善建设项目采购招标文件的所有内容。
二、我单位提供的服务不低于招标文件要求的标准；
三、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。
四、我单位有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
五、我单位与招标人不存在利害关系；不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的投标的情况；
六、我单位不存在具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对本标段投标的情况。
        
 特此承诺！

投标人：（盖章或电子签章）

年  月  日
[bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1]

[bookmark: _Toc29474]商务条款响应及偏离表
采购项目名称：

	序号
	项目
	采购要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	1
	技术要求
	第三章项目需求
	
	

	2
	供货期
	按采购文件要求
	
	

	3
	付款方式
	按采购文件要求
	
	

	4
	投标货币
	人民币
	
	

	5
	其他
	按采购文件要求
	
	



填写说明：
1、行数不够，可自行添加；
2、根据项目添加的服务承诺等也请列出。

投标人（盖章或电子签章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：
日期：
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[bookmark: _Toc20981]技术偏离表

采购项目名称：
	名称
	招标要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.根据采购需求中，采购设备相关要求逐一列举说明；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
2.“★号、▲号”为关键指标项，相关证明文件附后。
3.条目数不够，自行添加。


投标人（盖章或电子签章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：
日期：

[bookmark: _Toc17160]供应商完成类似项目情况表
	序号
	项目名称
	主要完成
工作内容
	业主单位
	合同金额
	项目负责人
	完成时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：本表后附中标通知书及项目合同复印件并加盖公章或电子签章
投标人（盖章或电子签章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：
日期：





[bookmark: _Toc411]中小企业声明函（货物）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的  （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1、  （标的名称），属于（工业）；制造商（生产商）为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、  （标的名称），属于（工业）；制造商（生产商）为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…
以上企业，不属于大型企业的分支结构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）
日期：    年   月   日

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为工业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

[bookmark: _Toc8494]
残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）
日期：    年     月    日
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关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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