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项目名称：武进区智慧水利平台提升项目（2026）
项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2025-0040  
采购人：常州市武进区水利局
采购代理机构：常州市武进区政府采购中心 
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第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Hlk151728086]受常州市武进区水利局的委托，常州市武进区政府采购中心就武进区智慧水利平台提升项目（2026）进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年10月10日9:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2025-0040  
2.项目名称：武进区智慧水利平台提升项目（2026）
3.项目预算金额：415万元 
4.项目最高限价：415万元 
5.采购需求：武进区智慧水利平台提升项目（2026）是建立在现有水利应用平台基础上，深化构建智慧防汛新体系，通过建设无人机智能巡检系统实现空天地一体化精准感知，依托水质监测与模型升级强化水量水质协同调控能力，运用水利枢纽巡查监管系统实现第三方巡检全过程数字化管理，打造防汛线上指挥系统支撑跨部门跨层级协同作战，并构建集防汛大模型、数字推演和AI数字人于一体的智能应用体系，全面提升防汛工作的智能化水平和决策指挥效能。具体要求详见采购文件。
6.合同履行期限：自合同签订之日起180天，具体以采购人通知为准。 
7.本项目是否接受联合体投标：否。
8.本项目是否接受进口产品投标：否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
[bookmark: OLE_LINK21]本项目不专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK20]3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。
3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。
3.3其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985266]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。
3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
4. 售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]1.投标截止时间、开标时间：2026年10月10日 9:00（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.投标保证金：无需缴纳。
2.CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
4.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。
5.电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称： 常州市武进区水利局
地    址：常州市武进区延政中路8号水务大厦 
联系人：盛先生 
联系方式：0519-67898812 
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Hlk172272470]2.常州市武进区政府采购中心信息
地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼511室
联系人：杨先生
联系方式：0519-88068619

 
[bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127161488]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc127151720]第一节 投标人须知资料表
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：服务 

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	3
	核心产品
	关于核心产品本项目：不适用。

	4
	现场考察
	不组织

	5
	开标前答疑会
	不召开

	6
	样品
	投标样品递交：不需要

	7
	是否专门面向中小企业
	本项目不专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	8
	本国产品政策支持
	本项目适用本国产品政策功能。（如适用，具体要求详见第四章“评标方法”—“政府采购中实施本国产品标准及相关政策”。）

	9
	标的所属行业
	本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。

	10
	履约保证金
	不收取。

	11
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	12
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	13
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年9月 20日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	14
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。
（2）代理机构：常州市武进区政府采购中心
联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查股；
联系电话：0519-88068611；
通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。

	15
	纸质中标（成交）文件
	中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》）


武进区政府采购项目公开招标文件
武进区政府采购项目公开招标文件
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[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793]第二节 说明
[bookmark: _Hlk152921964][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551]一、 总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc99301421]1.采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市武进区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评标标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）投标文件的组成及提交须知
（8）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
[bookmark: _Hlk151728132]8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标报价明细表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16.投标有效期
16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]18.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20.投标文件的拒收
20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22.开标
22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23.评标委员会
   23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
28.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
[bookmark: _Hlk149903315]29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
[bookmark: OLE_LINK35]根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料即《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购中心质疑接收部门为：项目审查股
联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室；
联系电话：0519-88068611；
29.5 以下情形的质疑不予受理：
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书【中标通知书领取相关事宜请致电：0519-88068618/88068636】。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策：
33.1进口产品：
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.2政府采购节能产品、环境标志产品
33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.4支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.5正版软件
33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.6信息安全产品
具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
33.7政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
33.8绿色采购政策：
33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号），依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
33.9电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。




[bookmark: _Toc487900382]第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422]第一节 资格审查程序
一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
第二节 资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	 营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本（或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证（如有授权）
	格式见《投标文件格式》

	3
	投标人资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《投标文件格式》

	4
	投标人信用记录
	1.查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2.截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
4.信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《投标文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求
	无
	

	8
	联合体协议（如有）
	1.如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2.联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3.本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7.本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	格式见《投标文件格式》 
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[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
第一节 符合性审查程序
[bookmark: _Toc520356167]一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	投标函
	投标函；
	格式见《投标文件格式》

	2
	投标完整性
	报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	投标报价
	投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
	

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	报价合理性
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；
	

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
	

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	


二、投标文件有关事项的澄清或者说明
（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
（二）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
（三）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Hlk149904856]（四）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
三、投标文件的比较和评价
（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
（二）评标方法和评标标准
1.本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
[bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc149720839]四、确定中标候选人名单
（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
五、报告违法行为
（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。





第三节 评标方法
一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。
二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。
三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
[bookmark: _Hlk149904248]四、政府采购政策功能落实
[bookmark: _Hlk152922042]1.小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【《声明函》上传至至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】
7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。








第四节 评标标准
	评审因素
	评分细则
	分值（分）
	提供材料要求及备注

	价格分
（10分）
	[bookmark: OLE_LINK2]1.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。
	10
	

	[bookmark: OLE_LINK9]主观分评分项（2.1-2.5）属于暗标评审项，各供应商提供的文字内容、图片均不得出现供应商的名称及标志标记，否则暗标项（2.1-2.5）均不得分。

	主观分
（51分） 
	2.1、项目理解：投标人需充分理解本项目建设要求与建设目标，针对采购人的实际项目需求进行必要的现场勘察调研，并对项目需求及重点难点进行分析。现场勘察情况准确，对项目需求及重点难点把握准确理解分析充分得8分；现场勘察情况较准确，对项目需求及重点难点把握准确理解分析较为合理可行得6分；现场勘查情况基本准确、对项目需求及重点难点把握准确理解分析一般得4分；未提供方案或方案不合理、与本项目无关不得分；本项最高得8分。
	8
	

	
	2.2、总体建设方案：投标人应提供的项目总体建设方案，包括总体技术路线和设计思路、业务架构设计、数据架构设计、安全防护设计、整体业务功能模块规划与业务流程等。方案符合采购需求，内容完整、科学、可行得8分；方案基本符合采购需求，内容较完整可行得6分；方案内容有缺漏项，科学性、可行性欠缺得4分；未提供方案或方案不合理、与本项目无关不得分；本项最高得8分。
	8
	

	
	2.3、数据对接方案：投标人应全面梳理数据对接现状、数据资源及数据交换需求，提供详细的数据对接方案，确保平台的整体性和兼容性。方案全面详细，成熟可行，数据对接考虑全面，得5分；方案合理可行，数据对接目标基本实现的，得3分；方案有所欠缺，数据对接目标无法有效实现的，得1分；未提供方案或方案不合理、与本项目无关不得分；本项最高得5分。
	5
	

	应急处理方案：投标人对系统可能发生的故障有相对应的应急处理方案。防范及应对措施精细、准确，整体针对性强的得6分；防范及应对措施较精细、准确，整体针对性较强得5分；防范及应对措施一般，缺乏合理性的得4分；未提供不得分。
	2.4、项目实施方案：投标人提供完整的项目实施方案，包括进度控制及措施、质量保证及措施、具体实施方法。根据实施方案的全面性、完整性、科学性，由评标委员会综合评判：方案先进、完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；方案较先进、完整、可行，能基本满足项目实施要求，得3分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供方案或方案不合理、与本项目无关不得分；本项最高得5分。
	5
	

	
	2.5、售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案进行评分，包括但不限于售后服务内容、响应时间、应急措施、技术支持方式、重大故障的应急预案和措施、培训服务等。服务方案详细可行，能为用户提供完善的售后保障服务，得5分；服务方案详细较可行，为用户提供较普通的售后保障服务，得3分；服务方案简单，仅能为用户提供有限的售后服务，得1分；未提供方案或方案不合理、与本项目无关不得分；本项最高得5分。
	5
	

	
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK3]2.6、系统演示：演示时长不超过15分钟，可使用真实系统或模拟Demo，采用模拟区域、模拟数据演示；评委依据界面美观度、功能完整性、运行流畅度、方案落地可行性综合打分。
（1）管涌智能识别预警：将无人机原始点云、可见光及红外影像数据包导入堤防险情智能识别平台，软件自动完成点云 POS 解算、多源传感器时间配准；启动管涌检测软件自动识别标记管涌、渗水、漏洞、塌陷等疑似险情点位，地图弹窗展示险情及对应可见光、红外截图；险情坐标下发至手机巡堤 APP，巡查人员导航至现场；人工核验险情类型与风险等级，在平台完成险情等级、现场照片、处置及整改状态信息标注。
（2）水利工程巡检：支持自定义月度、季度、年度巡查养护计划，按计划自动向指定人员派单，可全局查看任务完成进度，地图实时查看巡查人员位置并回放历史轨迹；实现隐患、工单线上审核，支持驳回、加急督办，自动跟踪超期任务，巡检员在线签收各类派发工单；巡检时可通过APP快速上报问题，并自动记录当前位置。
（3）GIS管理：具备管网窨井数据管理与GIS空间分析能力，支持数据录入、导入修改、多条件检索，提供地图距离、面积、角度、高程差测量以及剖面、周边、流向分析、管网流向动画等功能；同时支持地图缩放复位、坐标拾取、底图切换、鹰眼、图层图例控制、地图标注等全套专题图及地图操作。
（4）智能体问答：针对预报、预警、预演、预案全流程防汛业务提供定向问答；区分防汛指挥、基层运维等不同层级用户，输出匹配岗位的针对性答复；问答内容联动四预模型运算数据、防汛预案库、历史汛情资料。
（5）汛情模拟预演：支持输入降雨参数后自动触发汛情场景预演，模拟河道水位上涨、片区淹没演变。自动预演过程可视化展示，数据支撑完整、内容精准，可辅助防汛调度决策。
注：
1.以上每一项演示内容完整具备对应板块全部功能，无缺项、无功能删减且符合采购需求的得4分；仅具备板块基础核心功能，缺失部分细分能力，较符合采购需求的得2分；仅具备板块简易基础功能，关键模块缺失严重，不太符合采购需求的得1分；没有不得分。本项最高得20分。
2.如为PPT、WORD等非系统演示的不得分。
	20
	投标人须按采购文件评分细则中“视频演示”的要求录制好演示视频（需配置声音讲解，视频时长不超过15分钟，视频格式为MP4，清晰度达720P或以上，大小不超过系统要求，如有疑问可拨打咨询技术支持电话），并按要求将视频压缩包上传至系统指定模块中。评委将根据评分点的演示功能和效果进行评审。

	


客观分
（39分）
	3.1、项目团队人员：
（1）具有网络规划设计师（高级）证书得5分；具有网络工程师（中级）证书得3分。限评1人，最高得5分。
（2）具有系统架构设计师(高级）证书得5分。限评1人，最高得5分。
（3）具有CISAW信息安全保障人员证书（安全软件）得3分。限评1人，最高得3分。
（4）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书得3分。限评1人，最高得3分。
（5）具有ITSS信息技术应用创新服务经理证书得3分。限评1人，最高得3分。
	
19
	提供人员证书和投标单位为其缴纳的2026年6月-2026年8月中任意一个月的社保缴纳证明。

	
	3.2、企业业绩：投标人具有2023年9月1日以来承担过软件开发项目，每有1个业绩得2分，本项最高得10分。
	10
	提供业绩合同【时间以合同签订时间为准，并精确到年月日】。

	
	3.3、企业认证：
（1）投标人具有有效的ISO20000信息技术管理体系认证证书，得2分；
（2）投标人具有有效的ISO27001信息安全体系认证证书，得2分。
（3）投标人具有有效的ISO38505数据治理安全管理体系认证证书，得2分。
	6
	提供认证证书。

	
	3.4、企业资质：投标人具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护一级得4分、二级得3分、三级得2分、四级得1分，没有不得分，本项最高得4分。
	4
	提供证书。


注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。



















第五章   采购需求
[bookmark: _Toc99301425]一、项目概述
武进区智慧水利平台提升项目（2026）是建立在现有水利应用平台基础上，深化构建智慧防汛新体系，通过建设无人机智能巡检系统实现空天地一体化精准感知，依托水质监测与模型升级强化水量水质协同调控能力，运用水利枢纽巡查监管系统实现第三方巡检全过程数字化管理，打造防汛线上指挥系统支撑跨部门跨层级协同作战，并构建集防汛大模型、数字推演和AI数字人于一体的智能应用体系，全面提升防汛工作的智能化水平和决策指挥效能。
[bookmark: _Toc477426319][bookmark: _Toc13558]1、建设目标
[bookmark: _Toc143677416]本平台立足武进水利多部门业务痛点，在现有智慧防汛成果基础上完成迭代升级，实现水利信息化从单项应用、基础监测向系统集成、智能决策跨越，达成 “从有到优、从优到智” 转型。围绕监测智能化、管理精细化、决策科学化、业务协同化四大核心方向，构建 “感知-分析-决策-执行-监管”全链条智慧水利体系，深度落地AI+水利场景应用，打通防御中心、排水中心、枢纽中心、河湖处、水利管理科、水管科、水资源科、规建科、水政大队等部门数据与业务壁垒，实现跨部门一体化协同治理，全面提升区域防汛排涝、河湖管护、工程运维、水政执法、水资源管控数字化和智能化水平。
2、主要建设内容
[bookmark: _Toc143677417]（1）完善全域水利感知网络建设
构建“空天地一体化”水利感知体系，整合优化现有水文、水质、水位、流量、工程安全等监测点位，新增偏远农村片区、小型水利工程、地下水、土壤墒情等薄弱环节监测设施，实现对武进区河湖水系、水利工程、防汛排涝、水资源、水生态等全要素的实时、精准、全覆盖监测，为智慧水利建设提供基础数据支撑。
（2）搭建一体化智慧水利平台体系
整合现有各类水利业务系统，升级迭代数据中台、模型中台、业务中台，构建集数据采集、存储、分析、应用、监管于一体的一体化智慧水利平台，实现水利业务全流程数字化、网络化、智能化管理，打通各部门、各业务环节的数据与业务壁垒。
（3）深化AI+水利智能场景应用
聚焦防汛排涝、河湖管护、工程运维、水资源管控、水政执法等核心业务，深度落地AI智能场景应用，拓展数字李生、大数据分析、物联网等技术应用场景，提升水利管理的智能化、精准化水平，实现从“人工管理"向"智能管控”的转型。
（4）推进跨部门数据共享与业务协同
建立健全水利数据共享机制，实现水利部门与气象、应急、城管、农业农村、生态环境等跨部门数据的深度融合、共享复用，打破数据孤岛，推动跨部门、跨领域水利业务协同治理，构建"区域统筹、城乡一体、上下联动、多部门协同"的水治理新格局。
（5）构建全方位安全防护体系
强化智慧水利系统网络安全、数据安全、应用安全管理，完善安全防护设施，建立健全安全管理制度，构建全方位、多层次、可追溯的安全防护屏障，确保智慧水利系统安全稳定运行，保障水利数据安全可控。
[bookmark: _Toc143677420]3、建设原则
（1）先进性原则
系统在设计思想、系统架构、采用技术上均要尽可能采用最先进的技术、方法、软件平台等，确保系统有一定的先进性、前瞻性、可扩展性，符合技术发展方向，延长平台的生命周期，保证建成的平台具有良好的稳定性、可扩展性和安全性。
（2）完整性原则
系统的完整性主要体现在两个方面：系统功能的完备性和数据库中存储的基础数据的完备性。系统开发应能满足武进水利日常工作条件下所需的各种系统功能和基础数据信息。
（3）实用性和适用性原则
满足武进区水利局各业务管理的实际需求，并适应于水利现场多种运行环境，具有一定的应变能力，能适应未来变化的环境和需求。
（4）可靠性原则
系统采用国内先进成熟的产品，利用软件平台呈现建设效果，采用模块化设计，严格按照技术流程和质量保证体系，保证系统的稳定性与可靠性。
（5）安全性、保密性原则
地下管线数据、河道、泵站等数据是系统的关键数据，所涉及的大多属于水文数据，属于保密资料，这些数据的安全性至关重要，因此系统遵循安全性的原则，建立基于用户分级授权的访问控制模式，完善信息安全保障体系，在网络安全、操作系统安全、数据库管理系统安全、通用安全、管理安全等方面应符合国家关于计算机信息系统安全保护的相关要求。
（6）开放性原则
遵循水利部信息化相关的基础表格规范和设计规范，在标准数据格式的基础上按照《常州市政务信息资源共享管理暂行办法》规定的数据开放规范，形成系统对接和数据交互能力。满足水利业务条线与区各部门的开放数据安全访问交换功能。
4、总体设计要求
（1）系统功能性要求
    武进区智慧水利平台提升项目各功能模块应满足业务应用、数据处理及系统运行的相关要求。在系统推荐软硬件配置、网络环境正常、系统正常负载及约定测试数据规模条件下，系统应具备以下能力：
    1）数据提取
    系统应支持按照约定的数据格式自动提取相关信息，并对提取结果进行数据完整性、格式合法性及必要的数据有效性检查。对于常规业务数据提取任务，应保证良好的处理效率和用户操作体验。
2）数据关联
系统应支持不同业务数据之间的关联管理，能够对重复关联、异常关联等情况进行检查和提示，并支持根据业务规则建立、维护和调整数据关联关系。常规关联操作应满足业务实时使用需求。
3）数据信息编辑
    系统应支持对非关键标识字段进行新增、修改和维护，并根据业务规则对数据完整性、数据类型、数值合理性等进行校验。对于具有重复性、相似性特征的数据，可根据实际业务需要提供重复数据检查、相似数据提示等功能。常规数据编辑操作应具备良好的响应性能。
4）查询检索
    系统应支持对相关业务数据进行多条件查询和组合查询，并具备精确查询、模糊查询等功能。对于日期、整数、浮点数等类型字段，应支持范围查询。
查询结果应支持按照指定字段进行排序、筛选、分页及必要的结果保存，可根据业务需要以列表、图形、图表等方式进行展示，并支持导出至常用办公文件格式。
对于查询结果中包含的PDF、JPG等文件或图片资料，系统应支持在线查看、弹窗或浮动窗口预览等方式进行展示。
在正常系统负载和约定数据规模条件下，常规查询操作应保持良好的响应速度；涉及大数据量、多条件、多表关联、空间数据或复杂统计计算的查询，其响应时间可根据实际数据规模及计算复杂度合理确定。
5）数据汇总
    系统应支持根据业务需求对相关数据进行分类汇总、统计分析及结果展示。
对于处理时间较长的数据汇总、模型计算或批量处理任务，应提供任务状态、执行进度或处理结果提示机制，避免因长时间处理造成用户无法判断任务执行状态。
复杂汇总及模型处理的具体性能应结合数据规模、计算模型、服务器资源及实际业务场景综合确定。
6）数据分析
    系统应支持业务数据的统计分析、趋势分析、关联分析及相关预测分析，并能够根据分析结果形成相应的数据展示或辅助决策信息。
数据分析处理效率应满足实际业务应用需求。涉及复杂模型、大规模历史数据、空间计算、人工智能算法或其他高计算量任务时，其处理时间可根据数据规模、算法复杂度及计算资源配置合理确定。
7）数据处理及同步
    系统应支持全量、增量、批量等方式的数据同步和数据交换，并可根据不同数据源、接口方式和业务场景配置相应的数据同步策略。
数据同步和数据文件处理性能应满足项目正常业务运行需要，具体处理能力应结合网络带宽、数据结构、数据规模、数据源性能、接口响应能力及信创云资源配置等因素综合确定。
对于批量数据处理任务，应具备必要的任务状态、异常记录、失败重试或结果日志等机制。
8）数据保存期限
    系统数据保存期限应符合国家、省、市及行业相关法律法规、标准规范和信息系统数据管理制度要求。
原则上，业务数据在系统中的在线保存期限可根据业务需求及相关管理规定确定；超过在线保存期限的数据，可根据数据价值、历史利用需求、安全管理要求及存储资源情况，采用归档、迁移、备份等方式进行长期保存。
数据保存周期可根据相关法律法规、政策文件及建设单位实际管理要求进行调整。
9）系统吞吐能力
系统应满足项目实际用户规模及业务访问需求，具备较好的并发访问和业务处理能力。
在正常网络环境、推荐软硬件资源配置及典型业务操作场景下，系统应支持不少于500名用户同时在线，并能够满足不少于200个并发访问请求的业务使用需求。
对于大规模数据分析、视频处理、GIS空间分析、模型计算等高资源消耗任务，可根据业务特点采用异步任务、队列调度、资源隔离等方式进行处理。
10）系统稳定性
系统应具备良好的稳定性、可靠性和持续运行能力，并通过必要的监控、日志、异常处理、数据备份及故障恢复机制保障系统正常运行。
在信创云平台及相关网络、服务器、数据库等基础设施正常运行的条件下，系统有效工作时间应不低于99.00%。
对于系统运行过程中发生的异常或故障，应建立相应的故障发现、告警、处置及恢复机制。具体故障恢复时间应根据故障等级、故障类型以及所涉及的网络、服务器、数据库、第三方接口和云平台资源情况综合确定。
（2）系统安全要求
系统建设应遵循国家及行业有关网络安全、数据安全和信息系统安全保护的相关法律法规、标准规范及管理要求，建立多层次、多方式的安全防护体系，防止未经授权的访问、非法入侵、数据泄露、数据篡改等安全风险，保障系统及数据安全。
本项目整体部署于信创云环境，原则上依托信创云平台已提供的国产化网络安全、主机安全、数据安全及安全管理能力开展系统安全建设，无需重复建设与信创云现有能力相同的安全基础设施。
信创云服务提供方应根据项目安全等级及相关要求，为系统提供适配信创环境的安全防护能力，可包括防火墙、入侵检测或防御、安全审计、日志管理、数据加密、主机安全等相关安全服务，为业务系统安全稳定运行提供基础保障。
1）系统安全
    系统应充分利用信创云平台提供的操作系统、数据库及基础设施安全能力，并根据实际业务系统部署情况进行必要的安全配置和加固。
应加强服务器操作系统、数据库、中间件等基础软件的账号管理、权限管理、补丁管理、日志审计及安全配置，降低系统运行安全风险。
2）应用安全
    系统应在应用层建立统一的身份认证、权限控制和安全审计机制，对受保护的系统资源实施统一访问控制。
系统应根据用户、角色、组织机构及业务权限等信息，对功能权限和数据访问权限进行合理控制，确保用户仅能访问其被授权使用的系统功能和业务数据。
对于涉及重要业务操作、敏感数据访问、用户权限变更等行为，应根据实际安全管理需要记录相应的操作日志和审计信息。
3）接口安全
    系统对外或内部提供的数据接口应根据接口使用场景采取相应的安全措施，包括但不限于访问控制、身份认证、权限校验、安全审计、传输加密、防重放、防篡改及异常访问防护等。
对于与第三方业务系统、设备平台或数据平台进行数据交换的接口，应建立必要的接口授权及身份认证机制，并根据数据安全等级采用HTTPS/TLS、Token、数字签名或其他适宜的安全技术保障接口调用安全。
接口安全能力应结合信创云平台现有安全设施及系统实际业务需求统一建设。
4）数据安全
    数据是系统的重要信息资源，系统数据安全设计应重点保障数据的保密性、完整性和可用性。
数据保密性应确保相关数据仅允许经过授权的用户、应用或系统访问；数据完整性应保证数据在采集、传输、处理、存储及使用过程中的准确性和一致性；数据可用性应确保经过授权的用户在正常业务情况下能够及时获取和使用相关数据。
系统应依据国家及行业有关网络安全、数据安全和信息系统安全保护相关标准规范，结合项目实际情况开展数据分类分级管理。
对于不同类别、不同安全等级的数据，可采取差异化的数据访问控制、传输保护、存储保护、备份恢复、日志审计及数据脱敏等安全措施。
涉及个人敏感信息、重要业务数据或其他需要重点保护的数据时，应根据其安全等级采取相应的数据加密、脱敏或访问控制措施。
5）传输安全
（a）通道安全
    系统网络访问和数据传输应按照项目既定的电子政务外网网络架构及安全管理要求实施。
在建设单位提供电子政务外网及相关网络安全基础设施条件下，系统应通过经过授权和认证的网络环境提供服务，避免通过未经批准的网络通道访问系统。
涉及跨网络区域、跨系统数据交换时，应按照建设单位及信创云平台相关网络安全要求进行配置和管理。
（b）终端安全
通过局域网、电子政务外网或其他经批准的网络环境访问系统的终端，应符合建设单位
及相关网络安全管理要求。
终端安全防护、用户行为管理、病毒防护、终端准入等安全能力原则上依托建设单位及信创云现有安全基础设施实现；业务系统根据需要配合完成用户认证、权限校验和操作审计。
（c）认证安全
    系统用户访问应经过统一身份认证和权限校验，并根据实际安全管理要求记录必要的登录日志、访问日志和操作日志。
移动端用户访问系统时，应根据建设单位提供的移动接入方式、政务外网访问条件及安全认证体系进行身份认证和用户鉴权。
涉及政务外网端口、VPN、安全接入网关或其他认证设施的，应在相关网络及安全基础设施具备条件的情况下完成系统接入。
6）数据加密
    系统应在用户访问、身份认证及数据传输过程中采用相应的安全加密技术。
Web系统、移动端及系统接口的数据传输原则上应采用HTTPS/TLS等安全通信协议，对客户端与服务端之间的网络通信进行加密保护，保障数据传输过程中的机密性和完整性。
用户口令应采用符合安全要求的不可逆密码散列算法进行存储，不以明文形式保存用户登录密码。
对于个人敏感信息、重要业务数据及其他需要重点保护的数据，可根据数据分类分级和实际安全要求，采用数据加密、数据脱敏、访问控制等措施进行保护。
涉及系统间接口调用时，可结合实际安全等级采用Token、数字签名、时间戳、随机数等机制，防止接口请求被非法伪造、篡改或重复利用。
如项目安全体系明确要求客户端与服务端进行双向身份认证，可结合实际网络安全环境采用双向TLS认证等技术方式实现。
[bookmark: _Hlk93472830][bookmark: _Toc143677442][bookmark: _Toc143677443][bookmark: _Toc98510749]（3）数据存储要求
本项目数据存储整体部署于信创云环境，依托信创云基础设施提供相应的计算、存储及数据服务能力。
根据项目实际建设内容和业务需求，可配置地图云服务器、数据库云服务器、数据云服务器、应用云服务器、文件云服务器、视频云服务器、GPU服务器等相关云资源。
各类服务器及云资源根据其业务功能进行合理划分和部署，通过计算资源、存储资源及业务服务的合理配置，提高系统运行的稳定性、安全性和可维护性。
数据库、业务文件、地图数据、视频数据及模型计算等资源应根据实际业务特点进行合理存储和管理。
系统应充分利用信创云平台提供的数据备份、容灾、监控、安全防护及资源管理能力，保障业务数据和系统运行环境安全可靠。
具体云服务资源配置、服务器数量、规格及相关技术参数以实际部署要求为准。
（4）国产化适配要求
本次武进区智慧水利平台提升项目（2026）所需国产化软件（操作系统、中间件）、硬件（服务器、存储）等资源，不再新购建设，依托现有智慧水利信息化平台政务云存量资源统筹复用，并整体迁移部署至信创云平台。
（5）数据标准建设要求
数据中心是信息资源的整合及解决水利信息化系统建设中大量异构系统和异构格式数据之间的信息交换和信息共享问题的有效途径。为解决数据交换业务协同以及数据的开发和应用，充分利用信息化转变管理方式、提升服务水平，必须根据水利行业数据标准规范，建立统一的信息资源共享服务体系,实现各部门之间及其他相关单位之间的信息共享。将海量的行业数据、设备采集数据等进行汇聚及处理，并以统一标准对各专题业务平台提供数据服务，使数据按一定业务规则成为可复用的信息资源服务，实现跨部门、跨层级的信息共享，帮助中心平台对数据进行全面的分析与监管。 
防汛综合业务数据库设计主要依照水利部办公厅关于印发的防汛规范；涉及水利信息化建设部分主要参照《水利数据分类分级规则》（SL/T 864—2026）、《水利重要数据安全保护要求》（SL/T 846—2025） ；实现防汛综合业务数据库的建设与管理。
（6）数据交换融合服务要求
数据交换汇集系统主要通过数据交换接口程序，完成新建和已建水利枢纽泵站、水雨工情数据汇集、视频数据汇聚开发工作。平台建成后需形成OpenAPI接口规范，若乡镇一级也需搭建水利平台，可通过OpenAPI接口从平台直接获取相关数据，数据通信和接口规范按照国家及省级水利标准。
第三方平台的业务数据对接，主要包括：
地下水水位、水温数据整合服务及接口；
取水用户数，实时取水量数据整合服务及接口；
工情数据整合服务及接口；
视频管理平台整合服务及接口。
（7）平台设计要求
在充分理解武进区水利业务管理需求的基础上，对平台建设进行统一规划，并根据其重要性和可行性进行合理安排，充分利用成熟的先进技术，吸收水利信息化建设先进成果与经验，遵循统一的标准（数据标准、软件开发规范、系统接口规范等），采用统一的技术架构和系统框架，提供统一的服务，最大限度地提高信息资源的共享和系统的集成程度。
（8）网络架构设计要求
武进区智慧水利平台提升项目（2026）沿用前期架构，原资源数据中心部署于电子政务外网云，为区内部门提供数据支撑，本次实施平台及数据中心向信创云迁移工作。
（1）网络架构要求
1）专线光纤网络：保留水利局机房至电子政务外网中心的物理二层光纤链路，同步建设水利局机房至信创云平台的专用接入链路，将信创云资源服务器纳入既有水利业务网络拓扑，实现与原政务云环境的平滑过渡与业务兼容。
2）政务网与信创网双网支持：满足电子政务外网与信创云环境的双向访问需求。信创云内的服务器资源，可通过电子政务外网与原政务云内共享资源实现安全数据交换；区属相关部门用户，可通过电子政务外网或信创政务访问通道，访问信创云内的平台资源，保障业务连续性与信创合规性。
（2）网络环境要求
1）满足信创云资源规范：信创云资源需符合大数据局、信息安全部门及信创主管单位的管理规范，完成信创软硬件适配与国产化兼容性测试，满足信创工程建设相关要求。
2）保护等级与合规要求：信创云资源需按照等保要求开展建设与测评，出具符合信创环境的等级保护测试报告及合规性证明文件，确保平台在信创环境下满足相应安全等级要求。
3）安全防护服务升级：信创云资源提供方需针对本次迁移后的网络结构与信创架构，提供适配的信息安全防护措施，包括但不限于国产化防火墙、入侵检测、安全审计、数据加密等服务，保障信创云环境下用户访问与业务应用的整体安全。
5、技术规范要求
（1）专业类法律法规与政策文件
《中华人民共和国水法》；
《中华人民共和国防洪法》；
《中华人民共和国环境保护法》；
《中华人民共和国水土保持法》；
《中华人民共和国水污染防治法》；
《中华人民共和国土地管理法》；
《中华人民共和国河道管理条例》；
《建设项目环境保护管理办法》；
《“十五五”水安全保障规划》；
《“十五五”国家水网建设规划》；
《数字中国建设“十五五”规划》；
《“十五五”国家综合防灾减灾规划》；
《“十五五”数字孪生流域建设实施方案》《“十五五”智慧水利发展规划》；
《“十五五”水利工程数字化管控提升行动方案》；
《“十五五”水利信息资源整合共享规划》；
《“十五五”水旱灾害防御信息化能力提升实施意见》；
《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》（水信息〔2021〕323号）；
《智慧水利建设顶层设计》（水信息〔2021〕323 号）；
《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》水信息〔2022〕148号）；
《数字孪生水网建设技术导则 （试行）》（水信息 〔2022〕397号）；
.《水利业务“四预”基本技术要求（试行）》（水信息〔2022〕149号）。
（2）网信类法律法规与政策文件
《中华人民共和国网络安全法》；
《中华人民共和国数据安全法》；
《中华人民共和国个人信息保护法》；
《江苏省信息化条例》；
《非经营性互联网信息服务备案管理办法》；
《国家政务信息化项目建设管理办法》；
《关键信息基础设施安全保护条例》；
《网络安全审查办法》；
《互联网政务应用安全管理规定》。
（3）行业技术标准及规范依据
《水利信息化常用术语》（SL/Z376-2007）；
《水利信息分类》（SL701-2021）；
《水利信息核心元数据》（SL473-2021）；
《水利政务信息编码规则与代码》（SL200-2021）；
《水利信息化项目建设管理规范（征求意见稿）》；
《水利水电工程项目建议书编制规程》（SL/T 617）；
《水利无人机监测技术规范》（SL/T 860—2026）；
《流域下垫面激光雷达测量技术规范》（SL/T 861—2026）；
《水利数据分类分级规则》（SL/T 864—2026）；
《水利信息数据库表结构及标识符编制规范》（SL478-2021）；
《数字孪生水利可视化表达规范》（SL/T 862—2026）；
《数字孪生水利专业模型集成与服务技术要求》（SL/T 863—2026）；
《水利网络安全保护技术规范》（SL/T 803-2020）；
《水利水电工程安全监测仪器检验与安装规范》（SL/T 530—2026）；
《水利水电工程自动化设计规范》（SL/T 612—2026）；
《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）；
《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T 21740-2008）。
（4）地方相关规划及文件依据
《常州市水安全保障“十五五”规划》；
《常州市水利信息化发展“十五五”规划》；
《常州市防汛抗旱应急预案》（常政办发〔2023〕12号）；
 常州市水利局、常州市应急管理局《关于加强常州市水利防汛信息化建设的实施意见》；
《常州市水文管理办法》。
二、建设内容及要求
本次项目建设内容包括感知设备的采购安装及信息化平台建设、无人机租赁、算力租赁。
1、感知设备采购清单
	序号
	货物名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	一、地下人防工程内涝监测系统
	

	1
	视频监控
	4G枪机：像素不低于400万；至少1个RJ45 10/100M自适应以太网口；支持SD卡存储，配置SD内存卡不小于256G（1块）；配套4G流量套餐，年流量≥120G
	套
	10
	

	2
	内涝监测一体机
	1、测量原理：触点式电极+静压式双模式测量；测量范围：0-3m；分辨率≤1cm
2、采集上报功能：无水状态下每2小时上报1次；存在积水时每1分钟采集1次；积水深度上报频率可在5min～30min范围内可调
3、供电电池：内置电池容量不小于50AH；在标准工况条件下，设备连续工作时长不低于2年
4、防护等级：不低于IP68
	套
	10
	

	3
	其他配件
	多功能安装支架立杆、线缆等辅材
	套
	10
	

	二、内涝监测系统
	

	1
	视频监控
	4G枪机：像素不低于400万；至少1个RJ45 10/100M自适应以太网口；支持SD卡存储，配置SD内存卡不小于256G（1块）；配套4G流量套餐，年流量≥120G
	套
	6
	

	2
	太阳能供电系统
	包括太阳能板（≥200w）、蓄电池、太阳能控制器、太阳能支架、控制箱等
	套
	6
	

	3
	其他配件
	多功能安装支架立杆、线缆等辅材
	套
	6
	

	三、城区主要河道水质监测系统
	

	1
	水质监测系统
	一、COD传感器
1、COD工作原理：紫外吸收法
2、COD测量范围：0～500mg/L；0～500NTU
二、氨氮传感器
1、氨氮工作原理：离子选择电极法
2、氨氮测量范围：0.1～100mg/L
3、氨氮测量精度：±10%FS或0.1mg/L，取较大值
三、采水系统
通过采集控制装置自动控制水泵启停，实现全自动采样与测量。 
	套
	15
	

	2
	视频监控
	4G枪机：像素不低于400万；至少1个RJ45 10/100M自适应以太网口；支持SD卡存储，配置SD内存卡不小于256G（1块）；配套4G流量套餐，年流量≥120G
	套
	15
	

	3
	太阳能供电系统
	包括太阳能板（≥100w）、蓄电池、太阳能控制器、太阳能支架、控制箱等
	套
	15
	

	4
	其他配件
	多功能安装支架立杆、线缆等辅材
	套
	15
	

	四、乡镇截流泵站监测系统
	

	1
	摄像头（球机）
	1、像素：不低于400万像素
2、旋转功能：支持360°连续水平旋转
3、变焦性能：光学变倍不低于23倍，最大焦距不小于135mm
4、供货配套：含配套安装立杆
	套
	1
	

	2
	硬盘录像机
	4路，1盘位，配置4T监控硬盘1块
	套
	1
	

	3
	超声波液位计
	1、测量量程：0～10m
2、供电电压：DC24V
3、信号输出：4-20mA两线制
4、过程连接：G2外螺纹
5、本地显示：配置LCD液晶显示屏
6、参数设置：支持物理按键
7、防护等级：不低于IP66
	套
	1
	

	4
	流量计
	1、口径：DN300
2、量程：0～不小于2035 m³/h
3、本体材质：不劣于碳钢
4、电极材质：不劣于316L
5、衬里材质：橡胶或同等及以上耐腐衬里材料
6、过程连接：PN10 DN300
7、供电:AC 220V
8、信号输出：4‑20mA+RS485
9、传感器防护等级不低于IP68
	套
	1
	

	5
	流量计井
	挖土、井室建设砖砌深1.5米*宽1.2米*长2米、回填、井盖、恢复
	个
	1
	

	6
	线路改造
	包括启闭机的接入新增、数据接入新增等
	项
	1
	

	7
	调试
	现场程序改造，本地控制功能测试，数据准确性。
	项
	1
	

	8
	水质监测（COD、氨氮）
	一、COD传感器
1、COD工作原理：紫外吸收法
2、COD测量范围：0～500mg/L；0～500NTU
二、氨氮传感器
1、氨氮工作原理：离子选择电极法
2、氨氮测量范围：0.1～100mg/L
3、氨氮测量精度：±10%FS或0.1mg/L，取较大值
三、采水系统
通过采集控制装置自动控制水泵启停，实现全自动采样与测量。
	项
	1
	

	五、排口视频监控
	

	1
	视频监控
	4G枪机：像素不低于400万；至少1个RJ45 10/100M自适应以太网口；支持SD卡存储，配置SD内存卡不小于256G（1块）；配套4G流量套餐，年流量≥120G
	套
	5
	

	2
	太阳能供电系统
	包括太阳能板（≥100w）、蓄电池、太阳能控制器、太阳能支架、控制箱等
	套
	5
	

	3
	其他配件
	多功能安装支架立杆、线缆等辅材
	套
	5
	

	六、单兵摄像设备
	

	1
	单兵摄像设备系统
	Android操作系统的巡更手持终端，支持摄像头二维码识别，NFC读卡，同时具备语音通话、4G、WIFI无线网络传输、卫星定位等功能
	套
	5
	

	七、水位监测系统
	

	1
	物联网智能终端采集柜
	智能采集终端：采集、传输一体化设计；支持以太网及4G全网通移动网络；其他（浪涌防雷器\空开\开关电源）。
	套
	2
	

	2
	雷达水位计
	1、测量量程：可在 10m、20m、35m 档位内可调 
2、测量精度：±1.5mm 
3、分辨率：1mm（全量程） 
4、发射功率：≤70μW 
5、防护等级：不低于IP68
6、安装方式：支持支架安装
	台
	4
	

	3
	水位尺
	不低于铝合金的防腐材质
	套
	4
	

	4
	其他配件
	线缆等辅材
	套
	4
	

	5
	视频监控
	4G枪机：像素不低于400万；至少1个RJ45 10/100M自适应以太网口；支持SD卡存储，配置SD内存卡不小于256G（1块）；配套4G流量套餐，年流量≥120G
	套
	2
	

	八、水库安全硬件系统
	

	1
	GNSS（水平、沉降）
	1、静态定位精度水平±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直±5mm+0.5ppm RMS；
2、动态定位精度水平±8mm+1ppm RMS；垂直±15mm+1ppm RMS；
3、采样间隔0～24h可调；
4、上传间隔0～72h可调；
5、通讯接口：RJ45、RS232、4G全网通；
6、数据传输协议：支持TCP/IP、MQTT、NTRIP Server、HTTPS；
7、输出频率：1Hz；
8、工作模式：内置MEMS传感器，支持动态触发调整监测频率功能；
9、整机平均功耗≤1.5W；
10、电源：DC12V,宽压工作范围9～18VDC；
	套
	3
	

	2
	雨量计+RTU
	1、 雨量计
1、结构形式：双层翻斗
2、翻斗材质：塑料
3、分辨率：0.2mm
4、准确度等级：II级
5、测量误差：≤3%
二、RTU 
1、结构：一体化设计，集成水文遥测终端及4G/NB‑IoT传输功能，可完成水文、水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警、传输综合功能。
2、阈值输出：支持自定义模拟量阈值，可关联开关量输出。
3、实时时钟：具备手动对时、远程中心站对时、网络自动校时功能；时钟2天累计误差≤1s。
4、通信规约：符合SL651‑2014《水文监测数据通信规约》。
	套
	1
	

	3
	GNSS/雨量计太阳能供电系统
	包括太阳能板（≥100w）、蓄电池、太阳能控制器、太阳能支架、控制箱等
	套
	4
	

	4
	渗压计
	1、测量范围：0.2、0.25、0.35、0.7、1、2、3、4MPa多量程可选；
2、分辨力：0.025%F.S；
3、拟合/端基精度：0.1%F.S/0.5%F.S；
4、测温范围：-40℃～+80℃；
5、灵敏度：±0.1℃；
6、测温精度：±0.5℃；
7、智能识别：≥1600m；
8、智能诊断：≥1600m；
9、过范围限：测量上限1.5倍；
10、径长比20、24mm/113、126mm；
11、耐水压：不低于测量量程的1.5倍。
	套
	3
	

	5
	测压管及线缆
	DN50/PVC管、RVVP4*0.75线缆
	米
	3000
	

	6
	量水堰计
	1、测量范围：600mm；
2、灵敏度≤0.01mm；
3、测量精度：0.1%F.S；
4、测温范围：-40℃～+80℃；
5、灵敏度：±0.1℃；
6、信号输出：RS485接口，支持标准Modbus通讯协议；
7、自带温度自动补偿功能；
8、径高比：89mm/690mm；
9、防水等级：IP67；
10、不锈钢结构。
	套
	1
	

	7
	雷达水位计
	1、测量量程：可在10m、20m、35m档位内可调
2、测量精度：±1.5mm
3、分辨率：1mm（全量程）
4、发射功率：≤70μW
5、防护等级：不低于 IP68
6、安装方式：支持支架安装
	套
	1
	

	8
	雷达水位计/视频监控太阳能供电系统
	包括太阳能板（≥200w）、蓄电池、太阳能控制器、太阳能支架、控制箱等
	套
	1
	

	9
	视频监控
	4G枪机：像素不低于400万；至少1个RJ45 10/100M自适应以太网口；支持SD卡存储，配置SD内存卡不小于256G（1块）；配套4G流量套餐，年流量≥120G
	套
	1
	

	10
	多通道综合采集仪
	1、通道配置：4通道，支持振弦、数字量智能混接
2、采集模式：支持定时上报、实时采集、手动读取；设备体积小巧，具备超低功耗特性
3、通讯功能：具备RS485、4G通讯；内置DTU模块，支持一路多发，兼容TCP、MQTT协议；集成北斗定位；需配置物联网卡，包含3年流量费；可无缝对接葛南云平台，实现云端设备管理；支持选配LoRa模块
4、供电：内置12.8Ah锂电池；外部输入电压7‑30VDC
	套
	1
	

	11
	采集仪太阳能供电系统
	包括太阳能板（≥200w）、蓄电池、太阳能控制器、太阳能支架、控制箱等
	套
	1
	

	12
	智能控制柜
	柜体防护等级不低于IP45，不劣于304不锈钢材质。柜尺寸不小于1800*800*600mm（高*宽*厚），PLC系统（DI≥32、DO≥16、AI≥4,AO≥2,通信口支持485和以太网连接）；触摸屏≥7英寸。其他电器：浪涌防雷器/空开/开关电源/中间继电器/接触器/电能表/线缆等。安装形式：落地式，含箱体基础和槽钢
	套
	1
	

	13
	开度仪闸位计
	1、输入信号：1路串行格雷码SSI信号输入，2路4-20mA输入信号（荷重）；
2、测量范围：开度：0-99.99米或0-9.999米；
荷重：0-50.00吨或0-500.0吨；
3、显示精度：开度：1cm或1mm；荷重：0.01吨或0.1吨；
4、显示精度：1cm；1mm.（可选）
5、显示方式：开度4位LED高亮度数码管，荷重4位LED高亮度数码管；
6、功能设置：支持编码器旋转方向参数配置。
	套
	2
	

	14
	物联网智能终端采集柜
	智能采集终端：采集、传输一体化设计；支持以太网及4G全网通移动网络；其他（浪涌防雷器\空开\开关电源）。
	套
	1
	

	15
	物联网卡
	每月流量不小于4G
	张/1年
	2
	

	16
	施工安装及调试
	GNSS/雨量筒基础、测压管打孔、布线及管口保护设施、量水堰体土建、开挖回填等施工。
	项
	1
	

	九、乡镇排涝站监测系统
	

	1
	物联网智能终端采集柜
	智能采集终端：采集、传输一体化设计；支持以太网及4G全网通移动网络；其他（浪涌防雷器\空开\开关电源）。
	套
	10
	

	2
	雷达水位计
	1、测量量程：可在10m、20m、35m档位内可调
2、测量精度：±1.5mm
3、分辨率：1mm（全量程）
4、发射功率：≤70μW
5、防护等级：不低于 IP68
6、安装方式：支持支架安装
	套
	10
	

	3
	水位尺
	不低于铝合金的防腐材质
	套
	10
	

	4
	其他配件
	线缆等辅材
	套
	10
	



2、信息化平台软件采购清单
	序号
	系统名称
	功能名称
	功能/性能描述

	一、防御中心
	

	1
	防汛线上指挥系统
	多方视频会商系统
	详见信息化平台建设要求

	2
	
	融合展示
	详见信息化平台建设要求

	3
	
	分析与研判
	详见信息化平台建设要求

	4
	
	决策与调度
	详见信息化平台建设要求

	5
	无人机智能巡查系统
	防汛无人机智能巡检综合管理平台
	详见信息化平台建设要求

	6
	
	飞行一张图
	详见信息化平台建设要求

	7
	
	智能分析系统
	详见信息化平台建设要求

	8
	
	现场核查 APP 
	详见信息化平台建设要求

	9
	视频中台
	协议管理
	详见信息化平台建设要求

	10
	
	设备接入
	详见信息化平台建设要求

	11
	
	权限管理
	详见信息化平台建设要求

	12
	
	多终端访问
	详见信息化平台建设要求

	13
	功能升级
	防汛专题图
	详见信息化平台建设要求

	14
	
	叫应机制
	详见信息化平台建设要求

	15
	模型升级
	四预模型升级
	详见信息化平台建设要求

	二、排水科
	

	1
	视频监控系统
	视频监控
	详见信息化平台建设要求

	2
	水位监测系统
	水位监测
	详见信息化平台建设要求

	3
	水质监测系统
	水质监测
	详见信息化平台建设要求

	4
	工情监测系统
	运行工况
	详见信息化平台建设要求

	5
	GIS管理系统
	管网数据
	详见信息化平台建设要求

	6
	
	GIS应用
	详见信息化平台建设要求

	7
	
	专题图
	详见信息化平台建设要求

	8
	
	地图操作
	详见信息化平台建设要求

	三、河湖处
	

	1
	河湖疑似违章处理平台
	违章信息上传系统
	详见信息化平台建设要求

	2
	
	疑似违章问题提醒
	详见信息化平台建设要求

	3
	
	现场情况核实
	详见信息化平台建设要求

	4
	
	问题整改回复
	详见信息化平台建设要求

	5
	
	问题位置地图可视化
	详见信息化平台建设要求

	6
	河湖智慧管理平台集成系统
	AI图像识别模型
	详见信息化平台建设要求

	7
	
	问题自动识别与定位
	详见信息化平台建设要求

	8
	
	智能工单生成与派发
	详见信息化平台建设要求

	9
	
	分级处置与闭环管理
	详见信息化平台建设要求

	10
	
	移动端应用
	详见信息化平台建设要求

	11
	
	多渠道消息提醒
	详见信息化平台建设要求

	四、枢纽中心
	

	1
	巡查监管系统
	任务计划与智能派发
	详见信息化平台建设要求

	2
	
	全方位实时动态监控
	详见信息化平台建设要求

	3
	
	质量问题审核与督办
	详见信息化平台建设要求

	4
	
	任务接收与执行
	详见信息化平台建设要求

	5
	
	智能化巡检与轨迹记录
	详见信息化平台建设要求

	6
	
	问题反馈
	详见信息化平台建设要求

	7
	
	维修养护过程闭环管理
	详见信息化平台建设要求

	8
	
	物资与人员报备
	详见信息化平台建设要求

	9
	内外河水位监测系统
	监测点信息数字化
	详见信息化平台建设要求

	10
	
	实时数据自动采集与接入
	详见信息化平台建设要求

	11
	
	多维度实时数据可视化
	详见信息化平台建设要求

	12
	
	阈值预警与智能告警
	详见信息化平台建设要求

	13
	视频监控系统
	监控画面接入
	详见信息化平台建设要求

	14
	物资出入库管理系统
	采购到货扫码入库
	详见信息化平台建设要求

	15
	
	领用申请扫码出库
	详见信息化平台建设要求

	16
	
	退库
	详见信息化平台建设要求

	17
	
	库存监管
	详见信息化平台建设要求

	五、水利管理科
	

	1
	乡镇排涝站信息化管理系统
	“一张图”概览与综合监测
	详见信息化平台建设要求

	2
	
	多源数据汇聚
	详见信息化平台建设要求

	3
	
	工情管理系统
	详见信息化平台建设要求

	4
	
	水位监测系统
	详见信息化平台建设要求

	5
	
	流量监测系统
	详见信息化平台建设要求

	6
	
	水质监测系统
	详见信息化平台建设要求

	7
	
	视频监控系统
	详见信息化平台建设要求

	8
	城湾水库监测系统
	大坝安全监测
	详见信息化平台建设要求

	9
	
	水雨情监测
	详见信息化平台建设要求

	10
	
	视频监控系统
	详见信息化平台建设要求

	11
	
	闸门远程控制
	详见信息化平台建设要求

	12
	
	水库数字孪生体构建
	详见信息化平台建设要求

	六、水管科
	

	1
	工程申报管理系统
	APP端在线申报
	详见信息化平台建设要求

	2
	
	智能规则配置
	详见信息化平台建设要求

	3
	
	自动任务分派功能
	详见信息化平台建设要求

	4
	
	自动流程流转功能
	详见信息化平台建设要求

	5
	
	流程节点与人员管理功能
	详见信息化平台建设要求

	七、知识库
	

	1
	知识库
	知识库应用
	详见信息化平台建设要求



3、无人机租赁采购清单
	序号
	类别
	说明
	租赁时间
	一年度租赁限价（元）
	备注

	1
	硬件租赁费

	两架无人机设备及两套大型无人充电机场
	1年度
	200000/年
	本项报价不能超过限价，否则按无效投标处理，其他要求详见无人机租赁建设要求。

	
	
	两套巡堤查险专用挂载装备
	
	
	

	
	
	两套四光吊舱
	
	
	

	2
	保险费用
	无人机机身险及第三者责任险（保额100万元）
	
	
	

	
	
	巡堤查险挂载装备险
	
	
	

	
	
	四光吊舱设备险
	
	
	

	3
	云基站
	无人机巡堤查险云基站服务，含数据存储、实时回传、远程调度管控
	
	
	



4、算力租赁采购清单
	序号
	类别
	说明
	租赁时间
	一年度租赁限价（元）
	备注

	1
	算力租赁
	详见算力租赁建设要求
	1年度
	120000/年
	本项报价不能超过限价，否则按无效投标处理。



5、信息化平台建设要求
5.1、防御中心
5.1.1、防汛线上指挥系统
（1）多方视频会商系统
水利会商系统支持跨部门、跨层级的实时视频协同，集成指挥中心、现场救援队、专家团队等多方终端（PC、移动设备、大屏），实现高清音视频交互。系统具备电子白板标注、文件共享等功能，并可分屏显示汛情数据、现场画面及专家分析视图，确保决策信息高效传递，提升应急会商效率。
（2）融合展示
融入防汛信息化平台，实时展示雨情、水情、工情等信息，动态监测气象实况数据。
（3）分析与研判
对收集到的数据进行分析，评估防汛形势，提供决策支持。
（4）决策与调度
    基于分析结果，进行防洪调度决策，优化水库调度，确保防洪安全。
5.1.2、无人机智能巡查系统
（1）防汛无人机智能巡检综合管理平台
智能分析系统依托红外感知、激光雷达、多光谱监测与 AI 智能算法，开展堤坝管涌、坝体裂缝、边坡失稳、隐蔽渗漏等风险隐患智能化识别检测；通过地形微变、影像、光谱等多源多模态数据融合交叉校验，降低环境干扰带来的漏判、误判，自动完成险情位置标记、风险定级、预警报文推送，建立隐患台账，实现险情溯源分析与隐患处置闭环管控，全面提升堤防险情早期识别与主动预警能力。
（2）飞行一张图
平台构建三维地图场景，以电子、影像地图为基础，叠加堤防等无人机倾斜三维模型，支持地图浏览、空间量测、图层切换、视点定位，可查看无人机任务状态、气象及设备舱环境、累计运行时长等信息。
具备飞行同步直播能力，通过视频拉流实时回传无人机画面，支持拍照、全屏，地图动态绘制飞行航线并同步展示设备位置。可留存飞行路线、时间、视频等历史数据，支持按时间、无人机机型检索。同时以列表展示智能分析成果，支持分类查询，通过地图气泡定位，呈现隐患时间、地点、类型等详细信息。
（3）智能分析系统
智能分析系统集成多类感知与AI分析能力，融合红外温度异常感知、激光地形微变监测、激光雷达点云、可见光及多光谱数据，可对堤坝开展全方位隐患监测。
能够筛查基底、坡脚、临水侧，捕捉管涌渗水、管涌前兆；自动巡检识别坝体表层及结构性裂缝，测算裂缝尺寸与延展趋势；通过多期三维点云时序对比，快速判别塌陷、边坡滑移、溜塌等险情并圈定范围；借助红外‑多光谱耦合算法定位散浸、地下暗漏等隐蔽渗漏，排除土体湿度干扰。
系统对多源多模态数据交叉校验，降低漏判误判，识别险情后自动标注位置、隐患类型与风险等级，生成预警报文及险情台账，实现信息推送、溯源分析与闭环管控。
（4）现场核查 APP
支持移动端任务协同，接收平台下发的险情核查任务，导航直达隐患点位，现场完成拍照、定位并填报核查信息，实时回传至平台；同步调取防汛预案并提供处置建议，为一线应急快速决策提供支撑。
5.1.3、视频中台
（1）协议管理
支持摄像头、NVR/DVR、无人机等设备的统一接入，兼容ONVIF、RTSP、RTMP、GB/T28181等安防协议，适配主流厂商硬件，支持设备自动发现、批量注册和状态监测。
（2）设备接入
监测设备健康状态，可远程批量固件升级、动态资源调度，减轻运维负担；实现低延迟视频传输，支持 PC、移动端、指挥大屏多端同步浏览，支持自定义 4/9/16 画面分屏，按区域对水库、闸口、管网等重点部位轮巡监控，提升应急响应效率。采用分布式存储，7×24 小时持续录像，可按时间、地点、事件类型快速检索历史视频，支持关键帧跳转，提升事件回溯效率。
（3）权限管理
基于RBAC权限控制，结合视频加密与操作审计，满足等保合规要求。
（4）多终端访问
提供PC、大屏、移动端等多渠道实时监控与回放能力。
5.1.4、功能升级
（1）防汛专题图
添加“地下人防工程”图层，显示工程点位坐标，基础数据，及相关设施数据。
（2）叫应机制
系统内置叫应机制，任务分派至科室审查人员后自动发送短信提醒，可自定义 10 分钟、30 分钟等回应时限并从短信发出开始计时；跟踪记录人员登录或回执确认情况，标记已回应、未回应状态。超时限未回应时自动拨打预留手机号语音播报提醒处理任务，完整留存短信、电话通知时间、回应时间及回应方式等叫应日志，同时支持在后台模块完成叫应策略相关规则配置。
5.1.5、模型升级
开展多智能体武进水利模型优化，接入气象智能体提升降雨预报精度，整合多源异构数据并集成国产大模型，面向水利“四预”业务构建业务智能体，支撑智能问答。
依据现代水网规划，接入15座枢纽实时调度数据，兼顾工程能耗，搭建三层级活水畅流水资源配置模型，分枯水、平水期实施差异化调度，方案经人工校验后实现闸站小时级调控。构建积累 5 年数据的模型评价数据集，迭代优化水利专业模型。
依托管网 CAD、地形及海绵城市资料搭建排水管网模型，模拟降雨径流流量流向，为水利“四预”提供地下管网数据支撑。
5.2 排水中心
5.2.1、视频监控系统
结合GIS专题地图，定位标注各视频监控点，在客户端浏览器中嵌入播放视频监控点的实时视频信息，提供视频录制、视频截图功能。
5.2.2、水位监测系统
水位数据查询：显示河道、闸站当前实时水位数据、8点水位数据。同时可按点位名称进行快速检索。
水位报警：设置水位报警阈值，实现异常报警。
5.2.3、水质监测系统
水质基础信息查询：主要内容包括查询固定监测站、自动监测站和动态监测站的基本信息。
水质报警：水质指标设置阈值，超标报警。
统计分析：主要内容包括水质监测成果信息查询和统计。按照时间区间、管辖渠段、行政区划等方式统计。输出结果为不同断面不同水期水质监测成果表和统计曲线图等
5.2.4、工情监测系统
在GIS一张图上，显示各乡镇截流泵站的泵、闸运行总体状况（正常、停止、报警）
5.2.5、GIS管网系统
（1）管网数据
对窨井和管线进行基本信息管理，包括雨水井、污水井、雨水管线、污水管线基本信息进行录入、批导、修改、删除；
支持按窨井分类、管网分类、编号、管径、管材、道路、全部范围、矩形范围、任意范围进行管网信息的查询和地图分布显示。
（2）GIS应用
地图测量：支持距离、面积、角度、高程差测量，地图上点选绘制后自动计算并显示结果。
剖面分析：支持横、纵剖面分析，沿管网绘制剖面线，呈现地面高程、管底标高、埋深、管径、管材、坡度等参数，示意图可下载。
周边分析：支持自定义中心点与搜索半径，自动检索范围内雨污水井、雨污管网等设施信息，支持导出。
流向分析：支持基于窨井高程，按重力流由高到低规律，在地图上动态展示管网水流流向。
（3）专题图
通过GIS中台发布地图服务，在WebGIS系统调用地图服务，形成各种专题图层的显示与图层控制。
（4）地图操作
对地图进行放大、缩小、复位、坐标定位、坐标拾取、图层图例显示控制、底图切换、鹰眼控制、地图标注等通用地图操作。
5.3 河湖处
5.3.1、河湖疑似违章处理平台
（1）违章信息上传系统
巡河人员、公众或监控设备发现疑似违章等问题后，可通过移动端APP或PC端，进行标准化上报。包括问题描述、位置（自动获取GPS或地图点选）、附件（照片、视频）。
（2）疑似违章问题提醒
平台提醒、短信系统。
（3）现场情况核实
责任人接收任务后，进行现场核实，并在系统中完善现场基本情况（文字描述、现场照片等）。
（4）问题整改回复
对问题上报已处理完成的进行审核，填报相关整改情况（文字描述、现场照片等）。
（5）问题位置地图可视化
所有“两违三乱”问题均以图标形式（如不同颜色代表不同状态）精准落位在电子地图上，与河道、管护范围等图层叠加显示。
5.3.2、河湖智慧管理平台集成系统
（1）AI图像识别模型
构建多维度AI图像识别模型，对视频监控及无人机航拍影像进行实时分析，实现水面漂浮物的自动识别与分类。模型能够精准识别水生植物类、生活垃圾类以及油污污染等多种漂浮物类型，并支持对识别结果进行统计分析。
（2）问题自动识别与定位
系统对无人机航拍影像进行实时分析，一旦发现水面漂浮物或“四乱”问题，自动提取问题类型、位置坐标、面积数量、发现时间及现场截图等关键信息。通过GIS空间定位技术，将问题位置精确标注在地图上，支持按河道、湖泊或行政区划进行问题分布统计。
（3）智能工单生成与派发
识别到问题后，系统自动生成问题工单，工单内容包含问题类型、位置坐标、面积数量、发现时间、现场截图及问题描述等信息。系统根据问题类型和位置，智能匹配相关责任单位或责任人，自动派发工单至对应人员，确保责任人能够第一时间收到处置任务，实现从问题发现到任务分派的自动化流转
（4）分级处置与闭环管理
责任人接收工单后，可进行现场复核与处置，处置完成后通过APP或平台上传处置结果、处置前后对比照片等信息。系统对工单状态进行全程跟踪，支持按待处置、处置中、已办结等状态分类查询，对超时未处置的工单自动升级提醒。处置完成后，系统自动归档形成闭环记录。
（5）移动端应用
支持巡查人员、责任人及管理人员在手机上完成问题接收、处置反馈与现场复核。APP具备工单列表、待办提醒、现场拍照上传、位置定位、处置记录查询等功能。责任人可通过APP查看工单详情，包括问题类型、坐标位置、现场截图等。
（6）多渠道消息提醒
系统提供APP推送双渠道消息提醒功能，确保工单信息及时触达责任人。当新工单生成、工单即将超时或工单状态变更时，系统自动发送提醒消息。
5.4 枢纽中心
5.4.1、巡查监管系统
（1）任务计划与智能派发
管理方可制定月度、季度巡查养护计划，并一键生成任务派发给指定第三方公司或人员。支持定期任务自动生成。
（2）全方位实时动态监控
全局查看所有任务的完成进度（待执行、执行中、待验收、已完成）。在地图上实时查看巡查人员位置，并可回放历史轨迹，分析覆盖度与工作密度。
（3）质量问题审核与督办
对第三方上报的隐患或完成的工单进行线上审核。不合格的予以驳回并注明原因；紧急问题可一键加急、督办。自动跟踪超期未处理任务。
（4）任务接收与执行
接收由管理方派发的标准化养护、巡检、维修等工单。工单包含任务内容、地点、完成时限等，巡查员可在线签收、查看详情。
（5）智能化巡检与轨迹记录
包括定点巡查：对水闸、发电机、闸门启闭机等重点部位执行打卡巡查；路线巡查：沿预设路线巡查，系统后台自动记录GPS轨迹、时长与里程；视频/图片记录：对设备状态、运行参数、环境状况进行例行拍摄记录。
（6）问题反馈
发现设备异常、环境问题或安全隐患时，通过APP快速上报。上报时需关联位置、选择问题类型、上传现场照片/视频并描述。
（7）维修养护过程闭环管理
对派发的维修养护任务，执行“接单->现场作业（拍照记录）->完工上报->申请验收”的全流程线上操作。
（8）物资与人员报备
上报每日出勤人员、使用的车辆、大型机具等信息；记录关键物资的消耗与库存。
5.4.2、内外河水位监测系统
（1）监测点信息数字化
录入每个监测点的唯一编码、具体位置（经纬度）、所属枢纽、设备型号、安装时间、警戒水位值、保证水位值等属性。
（2）实时数据自动采集与接入
通过数据通信接口，自动、定时从水位传感器/遥测终端机（RTU）采集水位数据。
（3）多维度实时数据可视化
展示小时级、日级水位变化趋势图，内外河水位可叠加对比，在GIS地图的枢纽位置，以动态图标或标签形式显示实时水位。
（4）阈值预警与智能告警
系统支持为每个监测点设置多级水位阈值（如警戒水位、保证水位），当数据达到阈值时,系统自动告警。
5.4.3、视频监控系统
将所有枢纽的摄像头在GIS地图上进行精准落位和标注，点击地图上的摄像头图标，即可快速调取实时画面。
5.4.4、物资出入库管理系统
（1）采购到货扫码入库
手机端支持扫码出入库，扫描物资二维码，录入实际入库数量，完成入库。系统自动更新库存。
（2）领用申请扫码出库
手机端支持扫码出出库，扫描物资二维码，录入实际出库数量，完成出库。系统自动更新库存。
（3）退库
对于未使用完的物资或设备归还，通过扫描物资码办理退库，重新上架。
（4）库存监管
在手机和PC端实时查看物资总览、库存总量。
5.5 水利管理科
5.5.1、乡镇排涝站信息化管理系统
（1）“一张图”概览与综合监测
以崔家浜排涝站为试点，为排涝站建立标准化电子档案，涵盖站点编号、地理位置、设计流量、管护责任人等基础信息；依托区域 GIS 地图实现站点精准定位标注，达成一站一档、一图总览、全域可视。
（2）多源数据汇聚
汇聚工情、水位、流量、水质、视频、告警等全维度监测数据，构建一体化综合实时监测看板，实现多源数据集中可视化、异常情况快速感知，具体包含：
工情状态：机组运行/停止/故障状态、开机台数、总运行时长、实时功率，直观呈现机组运行工况；
水位信息：当前水位情况；
流量监测：实时展示水流流向、瞬时流量、今日累计流量、本月累计流量；
水质监测：实时展示COD、氨氮等核心水质指标，同步显示指标是否处于正常范围，直观掌握水质状况；
视频监控：嵌入各监控点位实时视频画面，支持快速切换查看，同步显示监控设备在线状态；
关键告警：对设备故障、数据超限（水位、流量、水质）、传感离线、监控异常等情况高亮汇总展示，突出异常优先级。
（3）工情管理系统
设备全生命周期台账：统一登记水泵等核心设备型号技术参数、安装投运时间、维修记录、保养周期及历史运行数据，实现设备档案可追溯；
远程管控：支持机泵设备远程手动启停操控，实现无人化远程调度。
（4）水位监测系统
实时水位：实时采集并展水位数据，提供分钟级、小时级水位变化曲线。可设置警戒水位、保证水位等多级阈值；
水位告警：当河道水位超过警戒线，系统自动告警。
（5）流量监测系统
接入前端流量计传感器实时采集数据，直观展示水流流向、当日累计流量、月度累计流量，实现排水流量动态可视、量化统计。
（6）水质监测系统
关键指标实时展示：在线监测并展示 COD、氨氮等核心水质指标；
水质超标告警：自定义水质指标阈值，数值超标自动告警；
统计分析：支持水质监测历史数据查询、多维度统计分析。
（7）视频监控系统
接入各点位实时监控视频，支持实时预览、历史录像回放；平台集成云台控制功能，可对监控画面进行缩放、角度调节等远程操作。
5.5.2、城湾水库监测系统
（1）大坝安全监测
变形监测：实时监测坝体表面的水平位移、垂直沉降以及内部的变形情况；
渗流监测：通过在坝体关键位置埋设渗压计，监测坝体内部的浸润线（渗流压力），并通过量水堰监测渗漏量；
应力应变监测：在坝体内部埋设应变计、钢筋计等传感器，监测坝体在蓄水、温度变化等情况下的受力状态；
（2）水雨情监测
水雨情监测：实时、精确地监测库水位变化；
雨量监测：实时监测降雨强度与总量；
流量监测：水库出库流量监测。
（3）视频监控系统
对接固定点大坝、闸门等重点部位监控，进行全天候值守。
（4）闸门远程控制
远程控制：管理人员可以在中控室或通过移动端APP，远程操作闸门的启闭，实现防洪调度；
状态监测：实时监测闸门开度、运行状态、启闭机电流等参数，确保设备运行正常。
（5）水库数字孪生体构建
利用倾斜摄影等技术构建 1:1 的水库三维虚拟模型。将这些监测数据实时映射到虚拟坝体上，实现坝体结构、运行状态的可视化呈现。
5.6 水管科
5.6.1 工程申报管理系统
（1）APP端在线申报
提供移动端申报入口，申报人可填写项目基本信息、投资估算、建设内容、选址等信息，并提交申报单。
（2）智能规则配置
支持后台预设项目类型、投资金额、所属区域等匹配规则，用于决定任务的初始审批负责人及后续流转路径。
（3）自动任务分派功能
申报单提交后，系统根据预设规则自动匹配第一级审批负责人，无需人工分派
（4）自动流程流转功能
当前环节审批完成后，系统自动将任务推送至下一环节的指定负责人，实现审批流程的自动衔接。
（5）流程节点与人员管理功能
维护各审批环节对应的负责人信息，支持按项目类型、金额、区域等维度配置不同的审批链路。
5.7 知识库
知识汇聚与结构化：对接业务系统，自动识别政策法规、技术标准、历史案例、专家经验、应急预案及 FAQ 等多源文档，基于自然语言处理技术将非结构化文本转化为结构化、可检索的知识单元，构建统一知识图谱；
智能检索与问答：提供自然语言问答接口，支持日常语言提问，精准理解用户意图，从知识库中快速定位并呈现相关答案、条文或案例，全程支持来源溯源；
主动学习与更新：记录高频查询与专家修正，定期自动导入最新政策文件和技术规范，驱动知识库动态自进化，保障信息准确性与时效性。
6、无人机租赁建设要求
本项目应选用防汛专用无人机，满足高稳定、高安全、强适配作业要求，具备6级及以上抗风能力，搭载防雨防潮防护结构，可应对汛期暴雨、大风、浓雾、高湿等复杂气象。设备可在堤防、河道、水库等复杂地形及人工不可及的高危盲区稳定作业，实现水利工程全域覆盖，保障全天候、不间断巡检。
无人机应搭载可见光 + 红外热成像双光云台及 RTK 厘米级定位模块，实现全天候远距离自主巡检，实时回传高清影像，精准捕捉坝体、岸坡细微形变。配套定制化防汛 AI 识别算法，可自动识别裂缝、渗漏、管涌、滑坡、塌陷等隐患，抗环境干扰能力强，识别效率及准确率优于人工巡查；系统自动标注隐患、分级预警，杜绝漏查迟查，提升隐患排查精准度。
设备应支持自主巡航、智能避障、断点续飞、自动返航等无人化功能，实现高危场景无人作业，规避人员安全风险。巡检影像、轨迹、隐患数据自动归档，可开展三维建模、多时段数据比对，实现隐患溯源、动态监测、整改闭环。全面支撑应急调度、全域监测、险情研判、指挥决策等防汛场景，为水利安全防控提供数字化技术支撑。
使用周期：每年汛期 5—10 月，设备专属供武进区水利局防汛巡检使用；
非汛期使用：非汛期阶段，水利局享有设备使用最高优先级；
机动部署：配套部署皮卡式移动无人充电机场，实现全域机动布防、灵活调度；
数据对接：巡检直播画面、实时数据按需接入武进区水利局防汛信息化平台，实现数据互联互通；
合规要求：同时需要满足河湖管理要求，规范开展河湖水域巡检作业。
7、算力租赁建设要求
（1）多模态模型算力要求
多模态模型运行需要大容量显存支撑大模型加载及复杂图文解析任务，显存需求不低于40GB；算力要求：模型推理及图文解析≥0.64 PFLOPS（FP16）的计算能力，确保用户交互体验流畅、文件解析响应迅速。
（2） 无人机算法算力要求
无人机算法用于实时视频分析，对显存容量及算力均有较高要求，显存需求不低于16GB；算力要求：多路视频并发AI分析≥0.32 PFLOPS（FP16）的计算能力，确保视频分析实时性与识别准确率。
综合上述两类应用场景，本项目总算力要求为：显存容量≥60GB，算力≥1.0 PFLOPS（FP16）。考虑到两类应用可能同时运行，算力资源需支持灵活调度与按需分配。
本项目采用年度租赁模式获取AI算力资源，保障项目常态化运行。为贴合区级信息化资源统筹建设要求，设置算力切换备用机制：待区级统一算力中心建成并投入使用后，立即终止外部算力租赁服务，全面切换为区级统一算力中心资源，实现政务算力资源统筹复用、集约利用，有效节约项目运维成本，契合政务信息化集约化、规范化建设的整体要求。
三、付款条件
合同签订后10日内支付合同价格的10%作为预付款；硬件设备安装结束后支付至合同价款的40%；初验结束并经通过采购人初验收后支付至合同价款的60%；采购人整体项目建设完成并通过采购人验收后支付至合同价款的100%。
四、其他要求
（一）项目实施要求
1、本项目投标人中标后应按照本项目招标需求所要求的服务内容及目标要求提供服务。
2、在项目服务实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
3、中标人在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，中标人在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。
4、人员配置要求：本项目须配备项目负责人1名、技术负责人1名、信息安全负责人1名、售后服务负责人1名及2名其他辅助人员。
★5、兼容性要求：本项目能实现与“常州市武进区智慧水利-防汛信息化平台”项目在接口、数据、业务各层面的融合互通，因对接产生的开发、调测、部署等全部技术工作，均由投标人承担，采购人不再另行支付费用。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供或未按要求提供则视为无效响应，证明材料需上传至交易执行系统“符合条件”——“投标有效性”模块）
★6、无人机租赁要求：
本项目中无人机的应用服务于无人机智能巡查、河湖智慧管理平台集成等多个业务应用系统模块，全面支撑应急调度、全域监测、险情研判、指挥决策等防汛场景，是水利安全防控数字化的重要技术支撑；本项目无人机租赁服务须完全响应本招标文件所列设备性能、功能配置、作业能力、使用权限、机动部署、数据对接、合规作业等全部要求。若中标后所提供设备及服务达不到本招标文件要求，投标人应按合同约定承担对应的违约责任，服从采购人依据合同条款实施的相关处理。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供或未按要求提供则视为无效响应，证明材料需上传至交易执行系统“符合条件”——“投标有效性”模块）
（二）人员培训要求
1、对采购人系统管理人员、业务操作人员提供现场培训服务，以保证采购人完全掌握应用系统的各项功能，能够胜任系统的全部运行、操作、维护以及故障分析、故障处理等日常工作。
2、提供全面、详细的培训方案。培训方案至少包括如下内容：培训计划、培训内容、培训方式。
3、培训活动产生的场地费、食宿费、教材费等费用一并计入投标总价中，投标总价如未报出明细价格，视为已包含在投标总价中。
（三）项目验收要求及标准
[bookmark: OLE_LINK1]1、投标人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。
2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，并按照《常州市武进区政务信息化项目建设管理办法》规定进行验收。
（四）售后服务要求
1、提供3年免费维护，自整体项目建设完成并通过甲方验收合格之日起算。
2、提供24小时技术支持热线，免费提供技术咨询。
3、供应商提供免费培训，并给出详细的培训方案，技术培训的内容覆盖系统的日常操作和管理维护。
4、在接到采购人故障报告后响应时间不超过2小时，一般性故障4小时处理完成，对于复杂故障问题8小时内处理完成。若确认故障远程无法解决后，在客观条件允许的情况下，第一时间到达故障现场，4小时内恢复系统基本功能，2个工作日内解决故障。
（五）保密要求
本项目签订合同时，中标单位必须同时与采购人签订保密协议，所有系统开发运维人员及相关人员应严格履行保密义务，接受采购方的监督管理，对在本项目实施运维过程中所掌握的商业及工作秘密，包括业务数据、业务需求、文档资料、技术成果和客户信息等负有保密义务，未经采购人授权，不得修改、泄露、利用、转让、销毁或许可他人使用。
五、知识产权
投标人应当保证其有关参与本次采购相关的活动包括履行本次采购的任何行为，以及本次采购活动结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。
六、软件归属
各方原有系统软件成果（包括但不限于本项目各业务板块既有业务系统的源代码、目标代码、技术文档、设计图等）归原权利方单独所有；投标人在本信息化平台建设项目实施过程中，针对防汛线上指挥系统、无人机智能巡查系统、视频中台、各类监测监管系统、GIS 管网系统、业务处理平台、工程申报管理系统、知识库等模块所开发形成全新且独立的最终交付成果（包括但不限于源代码，目标代码，技术文档，设计图等）归采购人单独所有。投标人应保证采购人在使用该信息化平台系统或其任何一部分时，以及在接受投标人提供的软件维护与技术支持服务过程中不受第三方提出的侵犯专利权，著作权，商标权和工业设计权等的起诉。
七、报价方式
本项目报价为固定总价，投标总价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
报价货币为人民币，评审时以人民币为准。


第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc99301426]根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
2、采购内容：详见采购文件
3、服务范围：详见采购文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、工期要求：自合同签订之日起180天，具体以采购人通知为准。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。
本项目按实结算，并以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。
第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）采购文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条　权利保证
乙方应当保证其有关参与本次采购相关的活动包括履行本次采购的任何行为，以及本次采购活动结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。各方原有系统软件成果（包括但不限于本项目各业务板块既有业务系统的源代码、目标代码、技术文档、设计图等）归原权利方单独所有；乙方在本信息化平台建设项目实施过程中，针对防汛线上指挥系统、无人机智能巡查系统、视频中台、各类监测监管系统、GIS 管网系统、业务处理平台、工程申报管理系统、知识库等模块所开发形成全新且独立的最终交付成果（包括但不限于源代码，目标代码，技术文档，设计图等）归采购人单独所有。
第五条　质量保证和售后服务
1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：提供3年免费维护，自整体项目建设完成并通过甲方验收合格之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
第六条　验收
1、乙方提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足甲方实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。
2、本项目验收将由甲方组织进行或委托第三方进行，并按照《常州市武进区政务信息化项目建设管理办法》规定进行验收。
第七条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：合同签订后10日内支付合同价格的10%作为预付款；硬件设备安装结束后支付至合同价款的40%；初验结束并经通过采购人初验收后支付至合同价款的60%；采购人整体项目建设完成并通过采购人验收后支付至合同价款的100%。
第八条　违约责任
1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。
2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。
3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。
5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
（2）在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；
（3）按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。
6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。
7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。
8、其他：/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第九条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十条　合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十二条　争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式5份，甲方 2 份，乙方2 份，武进区政府采购中心1份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：      （盖章）
	
	乙方（投标人）：      （盖章）

	地址：                              
	
	地址：                              

	法定（授权）代表人：                
	
	法定（授权）代表人：                

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	















  第七章   投标文件的组成及提交须知
	[bookmark: _Hlk152937762]名称
	类别
	相应内容

	投标文件组 成
	基本目录
	投标文件封面

	
	
	*开标一览表

	
	
	项目实施方案

	
	
	基本服务承诺书

	
	
	认为需要提供的其他证明材料

	
	资格条件
	△营业执照或事业单位法人证书

	
	
	△法人授权书

	
	
	经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	
	△信用承诺书

	
	
	△资格承诺声明函

	
	
	△落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函

	
	
	△联合体协议（如有）

	
	
	△特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”）

	
	符合条件
	报价符合性

	
	
	*报价明细表

	
	
	*投标（响应）函

	
	
	*技术偏离表

	
	
	*投标（响应）文件有效性（根据招标文件要求填写，如招标文件无相关要求，此条可不填写）

	
	综合评审评分项
	采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。

	
	
价格折扣文件格式
	企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函）

	
	
	关于符合本国产品标准的声明函

	响应文件提交须知

	1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。
2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。
4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容可填写“无”等明确的回答。
5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。




第八章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1.投标人按照招标文件的要求编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。















一、投标文件封面


投 标 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               


二、开标一览表（实质性格式）
（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。
























三、报价明细表（实质性格式）
[bookmark: _Hlk149905522]项目编号：                        
项目名称：                                       报价单位：人民币元
	硬件部分

	序号
	名称
	厂商
	品牌型号
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	合价

	一、地下人防工程内涝监测系统

	1
	视频监控
	
	
	
	套
	10
	
	

	2
	内涝监测一体机
	
	
	
	套
	10
	
	

	3
	其他配件
	
	
	
	套
	10
	
	

	4
	小计
	

	二、内涝监测系统

	1
	视频监控
	
	
	
	套
	6
	
	

	2
	太阳能供电系统
	
	
	
	套
	6
	
	

	3
	其他配件
	
	
	
	套
	6
	
	

	4
	小计
	

	三、城区主要河道水质监测系统

	1
	水质监测系统
	
	
	
	套
	15
	
	

	2
	视频监控
	
	
	
	套
	15
	
	

	3
	太阳能供电系统
	
	
	
	套
	15
	
	

	4
	其他配件
	
	
	
	套
	15
	
	

	5
	小计
	

	四、乡镇截流泵站监测系统

	1
	摄像头（球机）
	
	
	
	套
	1
	
	

	2
	硬盘录像机
	
	
	
	套
	1
	
	

	3
	超声波液位计
	
	
	
	套
	1
	
	

	4
	流量计
	
	
	
	套
	1
	
	

	5
	流量计井
	
	
	
	个
	1
	
	

	6
	线路改造
	
	
	
	项
	1
	
	

	7
	调试
	
	
	
	项
	1
	
	

	8
	水质监测（COD、氨氮）
	
	
	
	项
	1
	
	

	9
	小计
	

	五、排口视频监控

	1
	视频监控
	
	
	
	套
	5
	
	

	2
	太阳能供电系统
	
	
	
	套
	5
	
	

	3
	其他配件
	
	
	
	套
	5
	
	

	4
	小计
	

	六、单兵摄像设备

	1
	单兵摄像设备系统
	
	
	
	套
	5
	
	

	2
	小计
	

	七、水位监测系统

	1
	物联网智能终端采集柜
	
	
	
	套
	2
	
	

	2
	雷达水位计
	
	
	
	台
	4
	
	

	2
	水位尺
	
	
	
	套
	4
	
	

	3
	其他配件
	
	
	
	套
	4
	
	

	4
	视频监控
	
	
	
	套
	2
	
	

	5
	小计
	

	八、水库安全硬件系统

	1
	GNSS（水平、沉降）
	
	
	
	套
	3
	
	

	2
	雨量计+RTU
	
	
	
	套
	1
	
	

	3
	GNSS/雨量计太阳能供电系统
	
	
	
	套
	4
	
	

	4
	渗压计
	
	
	
	套
	3
	
	

	5
	测压管及线缆
	
	
	
	米
	3000
	
	

	6
	量水堰计
	
	
	
	套
	1
	
	

	7
	雷达水位计
	
	
	
	套
	1
	
	

	8
	雷达水位计/视频监控太阳能供电系统
	
	
	
	套
	1
	
	

	9
	视频监控
	
	
	
	套
	1
	
	

	10
	多通道综合采集仪
	
	
	
	套
	1
	
	

	11
	采集仪太阳能供电系统
	
	
	
	套
	1
	
	

	12
	智能控制柜
	
	
	
	套
	1
	
	

	13
	开度仪闸位计
	
	
	
	套
	2
	
	

	14
	物联网智能终端采集柜
	
	
	
	套
	1
	
	

	15
	物联网卡
	
	
	
	张/1年
	2
	
	

	16
	施工安装及调试
	
	
	
	项
	1
	
	

	17
	小计
	

	九、乡镇排涝站监测系统

	1
	物联网智能终端采集柜
	
	
	
	套
	10
	
	

	2
	雷达水位计
	
	
	
	套
	10
	
	

	3
	水位尺
	
	
	
	套
	10
	
	

	4
	其他配件
	
	
	
	套
	10
	
	

	5
	小计
	

	硬件部分合计（元）：
	

	软件及其他部分

	一、防汛信息化平台软件采购清单

	序号
	系统名称
	功能名称
	功能/性能秒速
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	防汛线上指挥系统
	多方视频会商系统
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	融合展示
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	分析与研判
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	决策与调度
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	2
	无人机智能巡查系统
	防汛无人机智能巡检综合管理平台
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	飞行一张图
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	智能分析系统
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	现场核查 APP 
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	3
	视频中台
	协议管理
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	设备接入
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	权限管理
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	多终端访问
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	4
	其他
	防汛专题图
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	叫应机制
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	5
	模型升级
	四预模型升级
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	6
	小计
	

	二、排水科平台软件采购清单

	1
	视频监控系统
	视频监控
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	2
	水位监测系统
	水位监测
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	3
	水质监测系统
	水质监测
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	4
	工情监测系统
	运行工况
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	5
	GIS管理
	管网数据
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	GIS应用
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	专题图
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	地图操作
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	6
	小计
	

	三、河湖处平台软件采购清单

	1
	河湖疑似违章处理平台
	违章信息上传系统
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	疑似违章问题提醒
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	现场情况核实
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	问题整改回复
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	问题位置地图可视化
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	2
	河湖智慧管理平台集成系统
	AI图像识别模型
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	问题自动识别与定位
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	智能工单生成与派发
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	分级处置与闭环管理
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	移动端应用
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	多渠道消息提醒
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	3
	小计
	

	四、枢纽中心平台软件采购清单

	1
	巡查监管系统
	任务计划与智能派发
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	全方位实时动态监控
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	质量问题审核与督办
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	任务接收与执行
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	智能化巡检与轨迹记录
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	问题反馈
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	维修养护过程闭环管理
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	物资与人员报备
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	2
	内外河水位监测系统
	监测点信息数字化
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	实时数据自动采集与接入
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	多维度实时数据可视化
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	阈值预警与智能告警
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	3
	视频监控系统
	监控画面接入
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	4
	物资出入库管理系统
	采购到货扫码入库
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	领用申请扫码出库
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	退库
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	库存监管
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	5
	小计
	

	五、水利管理科平台软件采购清单

	1
	乡镇排涝站信息化管理系统
	“一张图”概览与综合监测
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	多源数据汇聚
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	工情管理系统
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	水位监测系统
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	流量监测系统
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	水质监测系统
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	视频监控系统
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	2
	城湾水库监测系统
	大坝安全监测
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	水雨情监测
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	
	

	
	
	视频监控系统
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	闸门远程控制
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	水库数字孪生体构建
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	3
	小计
	

	六、水管科平台软件采购清单

	1
	工程申报管理系统
	APP端在线申报
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	智能规则配置
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	自动任务分派功能
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	自动流程流转功能
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	
	
	流程节点与人员管理功能
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	2
	小计
	

	七、知识库平台软件采购清单

	1
	知识库
	知识库应用
	详见信息化平台建设要求
	项
	1
	
	

	2
	小计
	

	八、无人机租赁（2台无人机，2套巡堤查险装备，2套无人机机场、保险）（1年）

	1
	无人机租赁（1年）
	
	年
	1
	
	

	2
	小计
	

	九、算力租赁（1年）

	1
	算力租赁（1年）
	
	年
	1
	
	

	2
	小计
	

	软件及其他部分合计（元）：
	

	总价（大写）
	

	总价（小写）
	

	本采购包中硬件部分提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。【如项目不适用本国产品标准政策（见第二章“前附表”），此处可不填写。】
注：本项目已在《关于符合本国产品标准的声明函》中列出详细产品名称，投标单位按要求如实、完整填写后续相关信息即可。


注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本项目投标报价为固定总价报价，“投标总报价”应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购过程中产生的费用由投标人自行承担，采购人不再支付其他任何费用。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

 投标单位名称：（加盖CA电子公章）   

日期：  年    月   日
四、中小企业声明函（实质性格式）
[bookmark: _Toc311189788]注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。        
               
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重申明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日
注：1.从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业划型标准规定参考《工信部联企业〔2011〕300号》

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重申明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2.       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业划型标准规定参考《工信部联企业〔2011〕300号》





五、残疾人福利性单位声明函 （实质性格式）    
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
          日  期：
[bookmark: _Toc373054875][bookmark: _Toc30417][bookmark: _Toc425][bookmark: _Toc29116]六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.视频监控，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.内涝监测一体机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
3.多功能安装支架立杆，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
4.线缆，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
5.太阳能供电系统，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
6.水质监测系统，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
7.摄像头（球机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
8.硬盘录像机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
9.超声波液位计，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
10.流量计，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
11.水质监测（COD、氨氮），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
12.单兵摄像设备系统，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
13.物联网智能终端采集柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
14.雷达水位计，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
15.水位尺，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
16.GNSS（水平、沉降），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
17.雨量计，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
18.RTU，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
19.GNSS/雨量计太阳能供电系统，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
20.渗压计，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
21.测压管，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
22.量水堰计，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
23.多通道综合采集仪，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
24.采集仪太阳能供电系统，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
25.智能控制柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
26.开度仪闸位计，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
27.物联网卡，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.如同一货物为不同生产厂生产的，可自行添加。



七、项目实施方案 




































八、基本服务承诺书  

1. 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


投标单位名称：（加盖CA电子公章）    
                            日期：     年    月    日










九、法人授权书（实质性格式）
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              





授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                              单位地址：                     
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]                              日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。









十、资格承诺声明函（实质性格式）
致本项目采购单位及武进区政府采购中心：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。




            投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
            日期：    年   月   日



十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
年   月   日

十二、联合体协议（实质性格式）
[bookmark: _Hlk149905720]（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：




十三、投标函（实质性格式）
致：常州市武进区政府采购中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，我公司兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 


[bookmark: _Hlk149905800]投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：________年____月____日


十四、技术偏离表（实质性格式）
采购项目编号：       
	序号
	名称及内容
	招标文件技术参数
	投标文件技术参数
	证明材料
	
偏离情况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                           

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日
注意事项：
1. 请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。
2.如根据招标文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3.如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。
十五、其他格式材料
1.参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目采购人单位
	项目名称
	合同金额
	项目采购人单位地址
	项目采购人联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日









3.关于招标文件的询问内容

项目名称：
采购编号：
内容：



被授权人姓名：                   
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          





投标单位名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
时间：    年   月  日










