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[bookmark: _Toc13178]

第一章  招标公告
项目概况
建湖县制种基地数字化监管平台建设项目JSZC-320925-JSTX-G2026-0031招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026-10-23 09:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc20565]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320925-JSTX-G2026-0031
项目名称：建湖县制种基地数字化监管平台建设项目
预算金额：155.15万元
最高限价（如有）：155.15万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。
采购需求：支持企业构建从田间生产到加工包装的全流程智能化种子生产技术体系，运用大数据、人工智能、物联网、区块链等关键技术及智能装备，构建“感知监测—分析决策—精准执行”闭环的数字化业务体系，推动种子生产从“经验驱动”向“数据驱动、智能管控”的转型；支持田间物联网建设，提升智能气象站、虫情测报、墒情监测、苗情监控等农田物联网基础设施，有效采集分析农田环境信息，实现种子田间生产过程的数据化和信息化，逐步实现制种生产智能化；管理部门根据实际需求，建立与智能化种子生产技术体系相衔接的管理服务平台，提供气象、病虫害等灾害预警，农机作业、统防统治等公共服务对接，供需调度、种情监测等信息服务，具体内容详见招标文件第三章。 
[bookmark: _Hlk212796353]合同履行期限：于2026年12月前完成项目任务并通过验收。
质保期：一年。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc15358]二、投标申请人资格要求
[bookmark: _Toc25477]（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: _Toc23007]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）。
2.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；
3.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；
4.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。2.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品；
[bookmark: _Toc27314]（三）本项目的特定资格要求：
1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc27776]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：本项目采用网上注册登记方式
售价：0.00元
[bookmark: _Toc23156]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-10-23  09:00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc17904]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc29986]六、其他补充事宜
1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式
1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。
1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
1.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。
3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.2投标人递交无竞争力投标文件的。
4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc7561]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc8587]1. 采购人信息
名称：建湖县农业农村局
地址：江苏省盐城市建湖县双湖路东首
联系方式：15061667860
[bookmark: _Toc84]2. 采购代理机构信息
名称：江苏腾信招标有限公司
地址：建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）8号楼二楼
联系方式：18021802623
[bookmark: _Toc15421]3. 项目联系方式
项目联系人：崔女士
电话：18021802623
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[bookmark: _Toc30117]第二章  投标须知
[bookmark: _Toc24630]一、投标须知前附表
	项目名称
	建湖县制种基地数字化监管平台建设项目

	采购需求
	支持企业构建从田间生产到加工包装的全流程智能化种子生产技术体系，运用大数据、人工智能、物联网、区块链等关键技术及智能装备，构建“感知监测—分析决策—精准执行”闭环的数字化业务体系，推动种子生产从“经验驱动”向“数据驱动、智能管控”的转型；支持田间物联网建设，提升智能气象站、虫情测报、墒情监测、苗情监控等农田物联网基础设施，有效采集分析农田环境信息，实现种子田间生产过程的数据化和信息化，逐步实现制种生产智能化；管理部门根据实际需求，建立与智能化种子生产技术体系相衔接的管理服务平台，提供气象、病虫害等灾害预警，农机作业、统防统治等公共服务对接，供需调度、种情监测等信息服务，具体内容详见招标文件第三章。 

	项目地点
	建湖县境内

	标段划分
	一个标段

	采购单位联系人
	周先生
	电  话
	15061667860

	代理机构联系人
	崔女士
	电  话
	18021802623

	投标保证金
	为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目供应商可免交投标保证金。

	履约保证金
	中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，在供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）采购人降低履约保证金比例为中标价的2.5%。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

	合同履行期限
	于2026年12月前完成项目任务并通过验收。

	质保期
	一年

	投标有效期
	投标截止日起 60 天（日历天）

	投标截止时间
	时间:2026年10月23日9时00分 

	开标时间及地点
	时间:2026年10月23日9时00分
地点:“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

	投标文件
	电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏腾信招标有限公司，未中标单位不需要提供）。

	预算金额
	本项目预算价为155.15万元

	最高限价
	本项目最高限价为155.15万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。

	评标办法
	综合评分法

	其他要求
	供应商如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将依法处理处罚。

	质疑受理部门
	联系部门：建湖县农业农村局/江苏腾信招标有限公司
联系电话：15061667860/18021802623
通讯地址：江苏省盐城市建湖县双湖路东首/建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）8号楼二楼

	投诉受理部门
	联系部门：建湖县财政局
通讯地址：建湖县双湖路建设大厦
联系方式：0515-86233622

	软件技术支持
	联系方式：0519-86722805

	解释权
	本采购文件的最终解释权归采购单位所有



[bookmark: _Toc404]二、总  则
[bookmark: _Toc18938]1．适用范围
    1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。
[bookmark: _Toc15417]2．定义
    2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人方。
    2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。
    2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。
    2.4“投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。
2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
[bookmark: _Toc20568]3．申请人的资格要求：详见招标公告。

[bookmark: _Toc11226]三、招标文件
[bookmark: _Toc2154]4．招标文件的构成
    4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
4.1.1招标公告；
4.1.2投标人须知；
4.1.3招标内容及要求；
4.1.4评标办法及评分标准；
4.1.5合同主要条款；
4.1.6投标文件格式。
4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc16742]4.3 勘察现场
4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。
4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。
4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
5．招标文件的澄清、修改及补充：
5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2026年10月22日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。
5.2在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。
5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。
[bookmark: _Toc5785]四、投标文件
[bookmark: _Toc4600]6．投标文件的编制
6.1要求
6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用.
6.2投标语言及计量单位  
6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。
6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
6.3电子投标文件其他要求
6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc31910]7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。
[bookmark: _Toc32048]8．投标报价：
8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。
[bookmark: _Hlk212796762]8.2报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的产品、运输、安装、售后服务、人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
8.3 本项目采购预算为155.15万元，高于采购预算的作无效标论处。
8.4 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。
8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。
[bookmark: _Toc29954]9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
9.1基本目录
（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；
9.2资格条件（1-5必须提供，否则投标无效）
①有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；
②上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；
③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
④具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；
⑤无重大违法记录声明函原件扫描件；
9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）
（1）报价：
①报价符合性审查；
②《投标函》；
③清单报价表。
（2）商务资信：
①供应商登记表；
②公共资源交易投标信用承诺书；
③建湖县政府采购事前信用承诺书；
④《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件《投标文件相关格式》)；
⑤项目组组成人员一览表；
⑥服务承诺函。
（3）技术要求：
①技术响应表。
9.4企业报价折扣证明
①供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。
②关于符合本国产品标准的声明函，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）
③供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件的格式及要求》，或财政部会同有关部门规定的有关证明文件)。
9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件彩色扫描件或复印件。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
[bookmark: _Toc12203]10．投标文件线上格式要求
10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
[bookmark: _Toc11782]11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求
11.1投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。
11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
[bookmark: _Toc10720]12. 投标文件的提交与接收
12.1 投标文件提交与接收时间：
线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。
12.2投标文件提交与接收地点：
线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
[bookmark: _Toc3015]13．投标文件的撤回与修改
13.1投标文件的撤回
13.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。
13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
13.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。
13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

[bookmark: _Toc30497]五、开标及资格审查
[bookmark: _Toc3475]14．开标、唱标、资格审查
14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。
14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；
14.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。
14.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。
采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

[bookmark: _Toc23974]六、评  标
[bookmark: _Toc7267]15．组建评标委员会
采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。
[bookmark: _Toc22458]16．投标文件的审查
16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。
16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。
16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；
16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；
16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
16.4符合性检查：
16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。
（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；
（3）投标人在报价时采用选择性报价；
（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）投标人串通投标；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；
（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将告知其理由。
16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：
16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。
16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。
16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
16.5.6有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。
16.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。
16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：
（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
16.7异常低价审查
16.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
16.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
16.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Toc29119]17．比较与评价
17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。
[bookmark: _Toc26499]18．评标过程及保密原则
18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。
18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

[bookmark: _Toc746]七、定  标
[bookmark: _Toc8716]19．定标原则
19.1本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
本项目提供相同品牌核心产品（*杂交水稻制种智能化多参数全天时农田监测站）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。
19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。
[bookmark: _Toc31316]20．确定中标供应商
采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。
[bookmark: _Toc29542]21．中标通知书和签订合同
21.1评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公告中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。
21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
21.3 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。
21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。
[bookmark: _Toc22939]22．质疑和投诉：
22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
22.2质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。
22.6 质疑或投诉程序：
投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。
投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。
22.7 恶意投诉情形：
下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：
（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；
（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；
（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；
（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；
（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；
（6）一年内三次以上失实投诉的；
（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。
[bookmark: _Toc27945][bookmark: _Hlk153783081]23. 投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：
（1）无故放弃中标；
（2）串通投标；
（3）存在弄虚作假行为；
（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；
（5）其他违反法律、法规的行为。
对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。
[bookmark: _Toc28843]24. 电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc14742]25.实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五部分 评审方法”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（4）进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
[bookmark: _Toc31413]26.其他
26.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
26.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

[bookmark: _Toc24868]第三章  招标内容及要求

[bookmark: _Toc30750]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320925-JSTX-G2026-0031
项目名称：建湖县制种基地数字化监管平台建设项目
预算金额：155.15万元
最高限价（如有）：155.15万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。
采购需求：支持企业构建从田间生产到加工包装的全流程智能化种子生产技术体系，运用大数据、人工智能、物联网、区块链等关键技术及智能装备，构建“感知监测—分析决策—精准执行”闭环的数字化业务体系，推动种子生产从“经验驱动”向“数据驱动、智能管控”的转型；支持田间物联网建设，提升智能气象站、虫情测报、墒情监测、苗情监控等农田物联网基础设施，有效采集分析农田环境信息，实现种子田间生产过程的数据化和信息化，逐步实现制种生产智能化；管理部门根据实际需求，建立与智能化种子生产技术体系相衔接的管理服务平台，提供气象、病虫害等灾害预警，农机作业、统防统治等公共服务对接，供需调度、种情监测等信息服务，具体内容详见招标文件第三章。 
合同履行期限：于2026年12月前完成项目任务并通过验收。
质保期：一年。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc15695]二、技术要求及相关说明
建湖县是江苏省水稻制种核心产区，2025年建湖县已初步建成制种基地数字化监管平台一期，部署了基础的物联网感知设备和软件系统，本次采购内容为在制种基地数字化监管平台一期上的升级改造。
为解决一期项目存在的感知精度不足、执行能力薄弱、决策智能化程度低、终端覆盖不全等问题，推动制种生产从“数字化记录”向“智能化决策、精准化执行”跨越，亟需进行制种基地数字化提升项目，在2025年一期成果基础上进行精准补短板、全面提效建设。本次信息化提升项目，聚焦硬件设备提质升级，补齐数字化监管短板，构建制种专属的精细化、智能化、全覆盖数字化监管体系，进一步巩固建湖国家级制种大县地位，推动制种产业高质量发展，为保障国家粮食安全贡献核心力量。
一期项目建设成效：完成1200亩制种基地的田块赋码上图，实现了制种基地的数字化和可视化管理；
建立了制种生产全生育期档案管理体系，实现了种植户、品种、田块、农事操作的全程可追溯；初步实现了病虫害和花期的预测；建成了产业发展“一张图”指挥驾驶舱，为基地的监管决策提供了数据支撑。
[bookmark: _Toc21645]（一）本次提升建设内容均与2025年一期平台对接，实现数据互通、功能互补。
	维度
	一期项目现状
	提升需求

	感知层
	基础气象、土壤、虫情、苗情监测
	新增高精度量化感知设备，补齐小虫体测报、性诱智能测报和全域巡检能力

	执行层
	仅有人工操作的植保无人机
	升级智能化执行设备，实现与感知数据的联动执行

	决策层
	基于规则的简单预测模型
	引入农业领域垂直大模型技术，实现智能化辅助决策

	服务层
	仅支持PC端访问
	开发移动端和电脑端应用，打造“AI+专家”的双层服务体系

	基础
设施
	云服务器
	云服务器扩容，算力弹性扩容，提升系统稳定性和安全性


[bookmark: _Toc23190][bookmark: _Toc2769]（二）总体思路
[bookmark: _Toc23773]2.1 建设原则
1.复用与发展并重原则
复用2025年已建成的物联网感知体系（虫情、孢子、墒情、气象等）及软件平台功能。在此基础上，针对短板环节（如小虫体监测、叶面积指数、自动巡检等）进行增强，实现从“信息化基础”向“智能化提升”的平稳过渡与迭代升级。
2.数据驱动与智能闭环原则
以“感知监测—智能决策—精准执行”为核心路径，利用大数据、人工智能、物联网等技术，构建全链条数据闭环。将新增设备采集的高精度数据（叶面积指数、多光谱影像、小虫体图像等）与现有模型（花期预测、病虫害预警）深度融合，最终通过智能装备（巡检无人机、植保无人机）实现精准作业和反馈优化，推动种子生产从“经验驱动”转向“数据驱动、智能管控”。
3.精准适用与成本可控原则
针对建湖县杂交水稻制种的实际生产需求（如稻飞虱防控等）选择技术成熟、性价比高的设备（如T100S植保无人机、监测站等）。
4.统筹集成与互联互通原则
新建平台（问答APP、无人机机场等）与一期现有平台实现数据对接和业务协同。统一数据接口标准、设备通信协议和GIS地理信息底座，确保“一张图”驾驶舱可集中展示所有感知数据，避免形成新的“数据孤岛”。
5.实用易用与服务下沉原则
面向基层农技员和广大种植户简易实用操作界面和服务流程，开发基于多模态知识问答的智慧制种智能体（本地化），利用智能体技术提供简易式智能问答和农事推送，降低技术使用门槛，让数字化成果真正惠及生产一线。
6.安全可靠与长效运维原则
云端部署配置防火墙、数据自动备份等安全措施；硬件设备适应野外恶劣环境（防雨、太阳能供电等），质保期内配备专业人员及时的提供相关技术支持；同时建立长效运维机制，确保平台和设备的可持续运行。
[bookmark: _Toc6227]2.2 建设目标
在原有建设基础上，本项目以“精准数据驱动、智能决策管控”为核心理念，运用大数据、人工智能、物联网等技术及智能装备，构建“感知监测—智能决策—精准执行”闭环的数字化制种体系，全面提升建湖县制种基地的物联感知覆盖广度与深度、数据分析智能化水平以及决策执行精准化能力，推动种子生产从“经验驱动”向“数据驱动、智能管控”的全面转型，打造江苏省制种基地数字化升级标杆。具体实现以下目标：
感知能力提升：补充关键田间数据采集设备，实现更高精度、更高频次的环境与作物参数获取；
分析层智能升级：引入农业领域垂直大模型与智能体系统，提升病虫害预警等核心模型的精准度与实用性；
执行层流程闭环：构建无人机全自动巡检与植保作业体系，实现“感知—决策—执行”的完整闭环；
服务层提质增效：开发移动端问答平台、制种模型管理系统，降低技术应用门槛，提升基层农技人员和种植户的使用体验。
[bookmark: _Toc12865]2.3 总体架构
本项目遵循“统一标准、分层建设、数据驱动、闭环联动”的设计理念，在2025年一期平台基础上进行扩展和智能提升。本文采用“五层架构+两大保障体系”，五层自下而上分别为：感知层、传输层、数据层、平台层、应用层、用户层。
1、 感知层（全面感知）
全面复用一期已建成的虫情测报灯、孢子在线捕捉分析仪、土壤墒情测试仪、杀虫灯、苗情监控、基础气象采集、植保无人机等硬件设备，形成存量感知网络。在此基础上新增多功能综合监测站、高精度叶面积指数动态监测仪、小虫体智能测报设备、全域巡检无人机及自动机场，补齐原有监测体系精细化、量化、全域化监测短板，实现制种基地气象、土壤、苗情、虫情、长势、田间环境、作业状态的全天候、高精度、多维度立体感知，为智能分析决策提供全面、精准的底层数据支撑。
2、 传输层（泛在连接）
依托原有4G/5G、无线物联网传输网络架构，优化设备数据传输网关，统一数据传输协议与接口标准，实现新增智能监测设备、植保作业设备与原有物联网对接分析系统无缝兼容。通过传输链路优化，提升多源数据传输的实时性、稳定性和安全性，保障海量监测数据、遥感影像数据、设备作业数据高效互通、实时同步，彻底破除设备数据孤岛问题。
3、 数据层（统一底座）
数据层对所有业务数据和感知数据进行汇聚、治理、存储，形成制种基地数据资源池。
时序数据库存储高频物联网监测数据（气象、墒情、虫情、叶面积指数等）；
关系型数据库存储田块档案、农户信息、农事记录、溯源信息等业务数据；
空间数据库存储GIS地块数据、遥感影像、无人机正射影像、矢量图层；
对象存储：存储监控视频、无人机原始影像、文档资料等非结构化数据；
数据治理：制定统一数据标准接口，实现一期系统与本期新增设备的无缝对接，保障数据质量与一致性。
4、 平台层（智能中枢）
搭建制种表型信息筛选系统，构建适配建湖杂交水稻制种场景的制种模型管理系统。通过租赁高性能云服务器搭建专属算力环境，实现多源数据融合分析、智能算法推演，为上层业务应用提供强大的算力支撑、数据支撑和智能决策支撑。
5、 应用层（业务赋能）
基于升级后的感知网络与智能算力平台，拓展多元化应用服务终端与智能化业务场景，新增移动端、桌面端智能问答服务平台，优化升级病虫害智能预警、花期精准预测、苗情长势分析、亲本纯度识别、产量智能预测、精准植保等核心应用。面向政府监管人员、基层农技人员、制种经营主体、种植农户，提供差异化、场景化、智能化服务，全面完善“监管、生产、服务、溯源、决策”全场景应用体系，实现制种生产全程智能化管控、产业全域可视化监管、农户便捷化技术服务。
6、 两大保障体系
（1） 标准规范体系
制定统一的数据采集标准、设备接入协议、接口规范、数据共享交换标准，确保一期、二期系统及未来扩展系统的互联互通。
（2） 运维与安全保障体系
安全体系：部署防火墙、数据加密、访问控制、备份恢复等机制。
运维体系：建立长效性的运维机制，保障硬件设备在线率和软件平台可用率。
[bookmark: _Toc1531][bookmark: _Toc8895]（三）关键技术分析
本项目依托建湖县2025年制种基地现有软硬件体系，综合运用物联网感知、无线通信、多光谱遥感、人工智能图像识别、数据融合互通等新一代信息技术，对原有监测、分析、决策、执行、服务体系进行迭代升级。所有技术均遵循兼容利旧、标准统一、安全可控原则，实现新增设备、系统、模型与一期平台对接，构建“感知—传输—决策—执行—服务”一体化技术体系，支撑杂交水稻制种全生育期智能化监管与精准作业。
1. 天空地作物表型监测体系。突破面向杂交水稻智慧制种需求的表型信息快速监测技术，建立具有较高的预测精度和广适性的农情立体化感知体系，保障气象、作物、土壤、病害、虫害等多源信息快速获取，进一步将多平台获取的多源信息进行有效融合系统，实现作物长势、土壤气象信息、病虫草害等的天空地一体化监测。
2. 无人机遥感与全域自主巡检技术。融合低空无人机飞行控制、多光谱遥感、AI目标识别、自动机场联动技术，作为地面感知网络的有效补充，实现基地大范围、快速化巡检。搭载多光谱相机，采集田间影像数据，对接原有杂交稻遥感数据分析系统，结合光谱特征图谱，智能识别苗情不均、长势偏弱、病害连片发生等问题。配套自动机场，实现无人机自动起飞、航线巡航、图像采集、自动返航、自主充电、数据自动回传全流程无人化作业，无需人工现场操控，大幅提升巡检覆盖范围与作业效率。
3. 农业大模型驱动的智能决策技术。以大语言模型（LLM）和多模态大模型为基座，结合农业领域知识库和本地生产数据，对多源农情信息进行智能化农情空间信息管理，研究不同产量水平和生产目标需求下作物生长的变化特征，分析作物生长发育及生产力形成与气候、土壤、品种和技术等之间的定量关系，构建能够理解、推理、生成农业决策建议的AI智能体。部署制种表型信息筛选系统，覆盖长势诊断、产量估算、病虫害预警、药肥处方生成等智能决策场景；同时支撑问答平台APP的AI智能问答功能。
4. 智能变量作业与闭环控制技术。将智能决策生成的“处方图”或控制指令，下发至智能装备（植保无人机、智能闸门），装备根据处方图实现精准变量作业。打通“监测数据—决策指令—田间作业”链路，实现从数字化监测到精准化执行的落地应用。
5. 移动端智能问答与知识服务技术。基于大语言模型和移动互联网，为基层种植户、农技员提供“对话式”的农技知识获取、农事提醒、数据查询等服务，降低技术使用门槛。开发基于多模态知识问答的智慧制种智能体（本地化），集成AI智能问答、农技知识库、田块动态推送等功能。将复杂的监管平台数据输出为易于理解的生产建议，并通过智能手机直达农户，打通农业技术推广的“最后一公里”。
[bookmark: _Toc24240]（四）采购清单及要求
	序号
	项目建设内容
	技术参数
	数量
	单位

	一
	制种种子实验室常规检测与实验仪器配置

	1
	医用冷藏箱
	1、工作条件：环境温度 10-32℃，环境湿度 80%，电压：220V±10%，频率 50±1Hz。
2、有效容积 318L。
3、冷藏温度涵盖范围：2~8℃冷冻温度涵盖范围：-10～-30℃（可调）。
4、温度控制：微电脑控制，冷藏显示分辨率 0.1℃，冷冻显示分辨率0.1℃；上下门配备独立锁扣。
5、存储安全：双压缩机独立制冷系统，冷藏冷冻单独显示，可独立开关。
6、按键屏功能：微电脑控制，同时显示冷藏室温度和冷冻室温度，能设定箱内温度、高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。
7、可配温度记录+USB 数据导出接口。
8、可配打印机，冷藏冷冻温度同时打印。
	1
	套

	2
	板式离心机
	1、可离心 96 微孔板*4。
2、最大相对离心力 500g。
3、转盘半径 12.2cm。
4、功率 50w。
5、带液晶显示屏；触控按键。
	1
	套

	3
	便携式保温箱
	1、显示方式：数码显示。
2、电源电压：AC220V 50HZ。
3、控温范围：室温+5～45℃。
4、温度分辨率：0.1℃。
5、波动度：±0.5℃。
6、工作环境温度：5℃～40℃。
7、输入功率：200W。
8、内胆尺寸 mm：长 250*宽 250*高250。
	1
	套

	4
	高压灭菌器
	1.使用温度 105～136℃。
2.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢 SUS304 材质制成，内部抛光处理。
3.翻盖快开门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。
4.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。
5.LED 数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。
6.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序。
7.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。
	1
	套

	5
	植保便携式核酸快检平台
	便携性：配套手持型仪器和冻干试剂，支持野外、田间等场景快速操
作，仅需一步移液和一键启动。
1.配套试剂实现预分装至单个检测，方便快捷，无需分装。
2.实现 1 拷贝/微升稳定检出。
3.特异性达 100%。
4.最快 5 分钟出检测结果。
5.低于 50 度快速反应，避免气溶胶泄露。
6.检测的最小样品体积为 20μ。
7、掌上荧光检测仪 1 台、掌上金属浴 1 台、便携式提包 1 个（包含电源适配器及电源线、说明书、检验合格证）、辅助试剂 2 盒。
	1
	套

	6
	土壤养分多参数检测仪
	1、可检测可土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、硫、铁、锰、确、锌、组、硅等各种中微量元素。
2、土壤重金属元素的实验室仪器，10.1寸全影安卓触控屏,主机12通道,带打印,可联网,数据可导出(excel）上传、打印。
	1
	套

	7
	谷物水分测定仪
	1、测量对象:谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质；
2、测量误差:≤土0.5%(主要水分范围)；
3、重复误差:≤0.2%；
4、测量范围:3~35%；
5、使用环境温度:0~40°C；
6、温度补偿:自动
7、净重:830g；
8、显示方式:高亮背光LCD；
9、通讯方式:RS232C标准接口。
	1
	套

	8
	大米外观品质分析仪
	1、 符合国家检测标准:与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354大米等标准相对应。
2、扫描仪:光学分辨率4800*9600dpi，透扫幅面30cm*20cm，最小像素尺寸0.0053mm*0.0026mm，一次扫描大米重量可达30g；
2、扫描仪外形尺寸：576mm*297mm*118mm；
3、扫描仪重量:6.4kg；
4、扫描仪功率:38w(15V,2.5A)；
5、操作温度:10°C~35°C；
6、操作湿度:20%~85%RH；
7、单次检测样品量:<3000粒，推荐样品量约12g；
8、长宽度测量误差:≤±0.05mm；
9、整精米率误差:≤±1.0%；
10、垩白度:≤+1.0%；
11、黄粒米重复性误差:≤±0.5%。
大米外观品质分析仪系统功能：
1、账户管理：系统自带加密狗，与软件在同一台电脑上使用，当电脑在无网络条件下认证时，可支持通过手机扫描二维码获取验证码信息进行系统验证；
▲2、系统支持自动连接扫描仪，扫描大米图片进行扫描采集；可以一键计算快速得出米质、粒型数据、垩白数据和异常米的数据分析结果；
3、系统支持检测稻谷的整精米率，大米的垩白粒率、垩白度、黄米粒等指标；
▲4、可自动测量每粒的面积、长径、短径、长宽比、圆度、等效直径；
5、可以对各分析图像、分布图、结果数据进行保存，可导出Excel表，并可对Excel数据进行追加保存。
注：▲项须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标单位公章；
	1
	套

	9
	智能考种分析系统
	1、粒型误差≤0.3%；
2、检测范围:常规籽粒(水稻、小麦等)5~1500粒；
3、数粒精度:圆形种子±0.1%，长形种子±0.5%(适用1000颗以上种子)；
4、数据精度:平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度等误差≤0.5%；
5、标准配置:背光板*1、透明盘*1、平板*1、电子天平*1；
6、支持数据上传，随时查看:分析结果及图像可上传到云平台，可随时随地登录云平台或app端查看数据；
数据保存及导出:分析结果可单条或批量导出Excel表格，支持平板本地查看和导出数据表至PC端查看。
智能考种分析系统：
▲1、粒型分析：可以测量各种表面光滑的籽粒的数量，适用于玉米，水稻，小麦，大豆，油菜，蔬菜等种子的粒型分析；
▲2、分析速度：水稻、小麦等每次测量能达到50-3000粒，油菜、芝麻等小籽粒能测500-20000粒；
▲3、精确度误差：自动数粒误差≤+0.3%，手动监视修正100%正确:粒型误差≤+0.3%，识别精度达到95%以上；
▲4、颜色分析：采用RGB数值来表示目标种子的颜色;可以对比分析目标颜色、形状进行自学习和再学习；
▲5、数据导出：图像结果可保存，自动形成总报表，可导出Excel表；支持数据上传至云平台，可以保存查看和下载数据；
注：▲项须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标单位公章；
	1
	套

	10
	AI高通量数粒机器人
	1、智能交互操控便捷设备内置语音助手，支持唤醒词启动语音交互，可通过语音指令控制设备启动、暂停及种子关联程序切换;数粒任务完成后，系统可自动进行语音提示，实现免触控操作与"听得见”的智能交互体验。
2、高效精准计数
(1)双模式自由切换:支持速度优先与精度优先模式按需切换，适配不同场景需求。
(2)预设自停:预设数值后，数粒达标自动停机。
(3)内置减速程序:在每个料杯接近设定籽粒数量后会自动进行减速精数，防止物料惯性过冲，影响精度。
(4)灵敏度可调:可针对性调节灵敏度，仅对目标量级颗粒计数，有效规避杂质干扰，保障计数准确性。
3、高效分样批量处理
(1)模块化架构+快换双盘:整机采用模块化设计，配备快换式分样盘与高精度称重盘，切换便捷，适配批量作.
(2)自动平均分样:可设置料杯数量和各料杯籽粒的数量，对每个料杯进行平均分样。
(3)旋转多工位设计:当前料杯计数完成后，会自动跳转到下一料杯，可在装袋放置过程中不间断落料，提升工作效率。
(4)大容量无级调速进样:1kg容量进样器，支持无极调速，数粒过程中可按需调节下料速度。
4、称重及千粒重测算
(1)自动计算千粒重:数粒完成后自动称重，同步折算千粒重。
(2)去皮功能:支持去除接料杯重量，精准测算种子实际重量。
(3)称重校准:称重模块可校准，消除误差，稳定保持测量精度。
5、数据管理
(1)数据海量存储:支持10万条数据存储，自动记录品种、粒数、测试时间等信息，可按时间范围搜索查询历史数据。
(2)多渠道导出:支持U盘导出Excel数据、上传云平台。
	1
	套
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	便携式植物冠层测温仪
	1、测量范围:12:1(距离靶比)；
2、固定发射率:0.1~0.95(可调)；
3、温度检测范围:-50°C~600℃(-58°F~1112°F)；
4、检测精度:土1.5%/±1.5°C；
5、光谱响应时间:(8-14)um；
6、光谱反应时间:500ms；
7、供电方式:9V碱性/镍镉电池；
8、仪器重量:210g；
最佳测量距离:60cm。
仪器物联云管理系统功能：
1、支持接入设备有：植物冠层分析仪；
2、系统可以自定义系统配置，包含:单位信息、基地信息、地块信息、用户信息、报警信息、我的仪器、卡号管理等；
3、用户可以自主添加设备、删除、修改设备信息；
4、设备与系统链接成功后，用户可以自主导入某一时间段内设备的数据；
5、系统可以根据不同设备类型结合设备功能及业务应用具有数据分析和指导功能。
	1
	套
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	叶绿素测定仪
	1、spad测量方式:2波长光学浓度差方式；
2、测量面积:2mm*3mm；
3、感应器:硅半导体光电二极管
4、显示方式:LCD屏幕显示，4位小数，趋势图
5、测量范围:-9.9~199.9 SPAD单位
6、记忆容量:30个数据，自动计算并显示平均值
7、电源:2节AA电池(1.5V)
8、电池寿命:20000次以上测量；
9、测定间隔:2秒；
10、精度:±1.0 SPAD单位以内(室温下，SPAD值介乎0~50)；
11、重复性:±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介乎0~50)
12、重现性:±0.5 SPAD单位以内(SPAD值介乎0~50)；
13、体积:164*78*49mm(长x宽x高)；
14、操作环境:0到50°C；
15、其他功能:警报功能;校准功能。
仪器物联云管理系统功能：
1、支持接入设备有：叶绿素测定仪；
2、系统可以自定义系统配置，包含:单位信息、基地信息、地块信息、用户信息、报警信息、我的仪器、卡号管理等；
3、用户可以自主添加设备、删除、修改设备信息；
4、设备与系统链接成功后，用户可以自主导入某一时间段内设备的数据；
5、系统可以根据不同设备类型结合设备功能及业务应用具有数据分析和指导功能。
	1
	套

	二
	天空地作物表型监测系统提升
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	*杂交水稻制种智能化多参数全天时农田监测站
	一、作物苗情监测模块
1．作物长势数据包括：归一化植被指数NDVI、叶面积指数LAI、叶层氮积累量等作物生长指标；同时能够监测作物生育期；
2．光谱作物生长传感器余弦接收，透过率75%；
3．测量范围：NDVI范围0～1；
4．光谱传感器工作电压：3.3～5V DC；
5．反应波段：573nm、680nm、720nm、735nm、800nm；
6．通道数量：5通道；
7．滤光片透过率：90%；
8．光谱带宽：≤10nm。
▲9.作物长势信息(叶面积指数偏差)＜10%;
二、土壤墒情信息采集模块
1土壤湿度监测范围：0%～100%；
2土壤pH值监测范围：3~9pH；
3土壤电导率监测范围：0-20000us/cm；
4.土壤信息(土壤水分/温度偏差)＜10%，
三、大田物联网气象数据采集模块
1．采集数据要求：可采集空气温度，空气相对湿度，光照强度，气压，风向，风速，降水量，PAR，二氧化碳浓度等；
2．风速测量范围：0-60m/s；
3．风向测量范围：8个指示方向；
4．降雨量：承雨口径：φ200mm；
5．气压量程：0-120Kpa；
6．温度量程：-40℃~+120℃；
7．湿度量程：0%RH~99%RH；
8．光照强度量程：0~20万Lux；
9.农田气象环境信息(空气温/湿度偏差)＜10%
四、大田作物长势影像数据采集模块
1．传感器类型：1/2.8＂progressive scan CMOS；
2．光学变倍速度：大约3.3 s；
3．视场角：57.6°~2.7°（广角～望远）；
4．红外照射距离：100 m ；
5．可调节水平范围：360° ；
6．垂直范围：-15°~90°（自动翻转）；
五、作物生长逆境监测模块
1. 实时监测病虫害强度、杂草状况与倒伏情况。
六、数据传输：RS485通讯方式。
▲七、具备智能驱鸟功能。
注：▲项须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标单位公章；
	1
	套
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	高精度叶面积指数动态监测仪
	一、作物多序列图像传感器
1.感光芯片：1/3.06 inch CMOSIMX258
2.最高像素：3840*3104
3.像素大小：1.12*1.12um
4.接口类型：USB2.0
5.电压：USB5V
6.工作电流：<300mA
7.输出格式MJPG（出厂默认格式：MJPG格式）、YUY2/YUV
8.对焦自动对焦
9.支持免驱协议USB接口免驱动（USB2.0支持UVC通信协议）
10.支持OTG 协议USB2.0-OTG
二、太阳能供电系统
1.电池片A级高效          2.峰值功率30W     3、电压18.68V
4.工作温度-45°C~85°C    5.电池容量：30AH   6.输出：DC12V
	1
	套
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	小虫体智能测报设备
	1、 设备符合《GB/T24689.1-2009植物保护机械 虫情采集设备》国家标准。
2、专用于诱杀和测报稻飞虱，百叶过滤非靶标大虫子，避免出现由于体积较大的虫子掩盖稻飞虱，导致摄像头无法采集到造成测报不准的问题。采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫；
▲3、内置2000W高清工业摄像机，对稻飞虱进行活体拍照，针对飞虱类害虫进行自动识别计数，通过AI自动识别包含褐飞虱、白背飞虱等。识别准确率≥85%。
4、可远程设置工作模式，通过PC云端及手机APP端能远程自动拍照和手动拍照，工业彩色手触摸屏显示与操作，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可。
▲5、对稻飞虱等小虫体进行活体拍照，虫体完整率≥95%。通过摄像头实时采集翻板上的虫子情况，拍完照后实时翻转，避免虫体堆积和重复计数，可通过网页端和手机端查看拍摄照片，也可通过平台远程进行拍照和工作模式更改等设置。
6、可实现在电脑端和手机端（安卓系统）远程监控平台对虫情自动采集系统的控制，包括但不限于指令发布执行、系统参数设置和采集信息的查询分析等。设备也可以远程手动控制诱虫灯开启、诱虫灯条开启、翻板旋转、风扇开启、相机拍照等功能；
7、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。
8、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。
9、光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作；
10、虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部；
11、电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ；
12、工作环境温度：0～70℃，工作环境湿度：≤95%。
▲13、虫害爆发分析模型：将捕获到的昆虫进行统计分析，绘制出虫害的发生趋势与发生轨迹，并确定其发生源头，以此为数据基础实现病虫害的预测预警；
▲14、作物产量评估模型：根据虫害、天气、土壤、作物、站点、农事等数据，实现作物整个生育期内各指标的模拟。
注：▲项提供第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标单位公章）
	1
	套
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	昆虫性诱智能测报设备
	1、设备符合《GB/T24689.1-2009植物保护机械 虫情采集设备》国家标准。
2、具有监测气象数据功能。
3、设备应能识别包括但不限于稻纵卷叶螟、玉米螟、二化螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾、粘虫、棉铃虫等主要害虫。设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台。
4、电脑端数据分析平台具有，设备统计预览、设备分布、害虫预警设置、害虫监测、害虫趋势分析、多年同比分析等功能；能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图。
5、APP可查看时间段、每月、单日、每小时诱虫量数据。
6、害虫诱捕装置：诱捕器为PC材质，结构为反向三漏斗飞蛾类诱捕器。增加反向三漏斗蛾子防逃逸结构。
7、可以基于历史数据、气象预报数据、温度与昆虫发育之间的关系，建立数学模型，预测短期、中长期害虫发生程度和发生时间，并自动产生病虫情报。
8、手机APP/小程序：可查看预测未来 60 天诱虫量，预测下一代幼虫的发生动态，卵期，一龄、二龄幼虫期，并显示指导施药时间。
9、设备具有定位及导航、诱芯到期提醒等功能。
10、双计数系统：采用电子自动计数。上下集虫器各带一个≥三层4对红外计数或≥4个进虫口各带一个双层红外计数装置，计算总数后发送至服务器数据库，避免重复计数、漏计，自动计数准确率≥95%。
11、红外感应器：害虫经过红外感应器时自动计数，并自己计数+1，间隔＜1S。
12、系统监测的数据：诱虫量：实时诱虫量数据及历史诱虫量数据；设备状态：传感器状态、网络状态等。
13、终端储存器：实时记录和存储诱捕器监测数据，本地储存时间≥12月。定时向网关发送监测数据，并具有定时自检及自动重启纠错功能。
14、网关数据接收功能：1小时/次接收终端数据，并通过无线网络发送到服务器。
15、提供全国或各省市农作物有害生物预警系统等平台对接的数据接口。
16、网关和终端配置：一个网关可以配置多个终端。
17、设备采用太阳能板供电，单晶硅，功率：≥60W，可在-40摄氏度-85℃气温下工作。蓄电池为锂电池，规格：12V,40Ah，设备正常运行不低于21天。
18、设备立杆材质为喷塑铝管，整体高度不低于300CM，配防电机箱，材质 304不锈钢材质，外标防电标识，具有防尘、防水功能。
	1
	套
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	稻瘟病自动监测预警系统
	1、满足GB/T 24689.6-2009（植物保护机械农林小气候信息采集系统）标准。
2、数据处理功能：系统通过集成稻瘟病预测数据与环境监测数据，为用户提供水稻生长周期内稻瘟病发病概率的预测曲线，以及对应的温度、湿度等关键环境因素的变化趋势图。通过直观的数据对比，从而快速掌握病害发生规律，为科学决策提供数据依据。
3、数据采集主机：可采集空气温度、空气湿度、风速、风向、光照、降雨量、土壤温度、土壤湿度等数据；支持modbus485传感器扩展；支持实时时钟及时间校准功能。
4、通讯方式：支持4G全网通。
5、供电方式：支持交流电220V或太阳能供电DC12V（40W、20ah太阳能供电系统）。
6、设备运行功率：≤3W。
7、低功耗：连续阴雨天环境中持续工作≥45天。
8、工作温度：-20～70℃。
9、GPS定位：内置GPS定位功能，可在GIS地图中查看设备站点等数据。
10、传感器：采用多参数超声波传感器，具备高精度测量性能，支持无启动风速限制操作，可在零风速条件下稳定工作。支持360°全方位无角度限制监测，可同时获得风速风向数值。
11、数据上传：默认为60分钟上传一次，每天上传24次；可根据需求调整上传频率。
12、远程查看：支持手机App与Web端远程查看设备信息如：在线状态、信号强度、电压信息、历史数据查询、剩余流量信息等。
13、远程维护：通过云平台远程更新，足不出户实现系统的远程维护和升级。
14、软件功能：
(1)故障报警：具有设备移位报警功能。
(2)实时上传：监测数据实时上传至云平台进行备份，保证数据不丢失。
(3)数据查询与导出：可按需求分时段筛查监测数据，监测数据可通过曲线图、Excel表格等形式进行查看和导出。
(4)微信预警：设备相关预警信息可通过微信公众号推送给用户，便于用户及时作出对应措施，起到预防预警的作用。
(5)阈值设置：支持不同传感器阈值的设置，实现数据的监测和预警。
	1
	套

	18
	面向水稻制种的智能巡检与数据采集系统
	1. 无人机
1.多光谱仪:4×500万像素（绿/红/红边/近红外）；
2.可见光镜头：≥2000万像素；
3.数据传输：全波段数据远程自主回传；
4.单次续航：≥30分钟；
5.抗风能力：≥6级（≥10.8米/秒）；
6.单次续航能力：≥30分钟；
7.最大起飞重量：≥1000g；
8.巡飞范围：最大半径6公里，有效工作半径3公里；
9.定位方式：厘米级RTK定位；
10.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：15米/秒（普通挡）；
11.最大起飞海拔高度：6000米（空载飞行）；
12.工作环境温度：-10°C至40°C；
13.遥控器天线：4天线，2发4收；
14.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：SRRC：8公里；
15.云台稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）
16.实时图传质量：遥控器1080p/30fps；
17.感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；
18.RTK模块位置精度：水平1cm+1ppm，垂直1.5cm+1ppm。
▲19.提供无人机飞巡服务，飞行人员需提供无人驾驶操作证(提供相关证书扫描件及官网截图并加盖投标单位公章）。
2. 智能机场
1.功能：支持无人机自动起降、自主充电；航拍数据自动回传：支持7×24小时无人值守作业；
2.尺寸：≥640mm×745mm×465 mm；
3.重量:≥55kg；
4.电源：220V市电；
5.工作环境：-40℃至55℃；
6.气象监测指标：空气温度、空气湿度、雨量、风速；
7.防护等级：≥IP55；
8.机库同步具备气象参数数据采集功能，同时支持自定义云设置；
9.图传延时：≤2.0秒；
10.机场控制与数据管理需支持接入苏农云平台；
11.数据传输：支持可见光、多光谱4波段（绿/红/红边/近红外）航拍图像远程自主回传。
三.操控平台
1.终端设备管理：机巢与无人机设备信息维护；机巢及飞机位置（经纬度）、状态显示；飞行情况统计；
2.飞行控制管理：飞行控制（一键起飞或进仓/出仓等指令）；无人机航线规划；巡飞定时任务计划管理；
3.飞行记录管理：飞行任务列表；飞行轨迹回溯；无人机实时状态（速度、高度、时长、风力、充电状态）；无人机及机巢实时影像（舱内、舱外）；航拍图片查看；
4.影像拼接制图：可见光、NDVI正射影像制图；
5.农情分析：农情分析结果查看；农情分析报告下载；综合决策建议；
6.基础配置管理：设备信息维护，地块信息维护，算法库配置；
7.算法包含：长势、倒伏、苗情、产量等四种专业算法模型；
8.支持飞行控制、航线规划等功能及航拍图像、制图结果等数据与平台对接；
9.具备飞行控制、航线规划、图像拼接、农情（长势、苗情、产量、倒伏等）分析等功能。
	1
	套

	19
	AR智能巡检眼镜
	具备智能巡田、语音记录、数据采集便携、过程追溯等主要功能。
1、操作系统：Android系统（AOSP），双麦克风，带降噪算法；
2、内存/芯片： 32GB，≥8核芯片，通用无线网络：支持wifi2.4GHz、wifi5GHz、蓝牙5.0。
3、显示器:≤ 0.23寸单目屏幕，像素密度≥3281ppi，峰值亮度≥3000nits，室外阳光下清晰可见；
4、摄像头：长焦≥8M 5X (120mm，支持AF、OIS)+广角≥ 50M (28mm，支持AF)，传感器：6轴陀螺仪+环境光传感器,PDAF高速相位对焦。
5、触控：支持3点触控场景，触控区≤20*50mm；
6、电池：≥990mAh/3.81Wh，聚合物电芯，4.45V，充电：5V2A，2PIN，续航时间2-3h，可边充电边工作，总重量≤100g；
7、一体机形态，无需外接数据线，无论性别、头围大小、瞳距不同皆可佩戴使用。
8、防水性：IP54防尘防水，佩戴轻便。
9、实现对稻飞虱15个指标进行有效识别，平均识别准确率≥95%；
10、支持小麦赤霉病的分级定量识别；
11、支持蚜虫的定量计数识别；
12、实现自动识别烟粉虱的幼虫、成虫并自动统计计数；
13、支持可个性化配置，根据区域植保站主要病虫害配置调查场景以及配套的识别模型服务，支持第三方识别服务的接入；
14、具有手机APP端和PC端双操作平台，可查看、编辑数据:手机端通过采集时间、采集对象进行数据筛选和查看;PC端均可通过采集时间、采集对象、采集用户、采集地点进行数据筛选、搜索和查看；
15、支持PC端导出病虫害调查数据列表。
	1
	台

	三
	智慧制种精确化作业提升

	20
	精准作业与赶授粉一体化智能无人机系统
	1、飞行器整机重量：喷洒整机（标配2喷头）≥57kg
2、最大起飞重量：喷洒（标配2喷头）≥142kg；播撒/吊运均为≥149.9kg
3、最大轴距：≥2415mm（对角线）
4、外形尺寸：机臂+桨叶展开≥3190*3570*934 mm；
机臂展开、桨叶折叠≥1800*2170*934 mm；
机臂+桨叶折叠≥1120*896 *934 mm；
5、悬停精度：
启用RTK：±10cm（水平），±10cm（垂直）
未启用 RTK：±0.6m（水平），±0.3m（垂直）
6、飞行性能：可设置最大飞行半径≥2 km，最大可承受风速≥6m/s，工作环境温度0℃-40℃；
7、喷洒系统：容积≥85L，
8、播撒系统：容积≥126L，最大播撒载荷≥90kg，最大排料量≥400kg/min，有效播幅约3-10m
9、吊运系统：最大吊运载荷≥95kg，限农林牧渔场景使用
10、电池参数：智能飞行电池≥41000mAh、≥52.5V，重量≥14kg；8-9分钟可从30%充至95%电量
11、安全系统：前/后/下视毫米波雷达、激光雷达、三目视觉系统，
12、定位系统：支持RTK高精度定位。
	1
	套

	21
	移动式加肥加药机
	一、无人机储能柜
1.额定容量：74 KW·H；
2.外形尺寸：908*729*540mm；
3.整机重量：450 kg；
4.防护等级：IP53；
5.最大直流输出功率：74 KW；
6.最大充电功率：74 KW；
7.充电时间（20%-90%）：42min；
8.工作温度：0-55℃；
二、植保无人机加药兑药箱
1.药箱容量：1000 L；2.整机尺寸：1200*1000*1150mm；
3.开瓶洗瓶口：6个；
三、水泵供电
1.泵机流量：120L；2.进水管：5米；3.出水管：10米；
四、运载平台
1.尺寸：2000*1500mm；载重：5吨。
	1
	套

	四
	制种智慧决策与服务能力提升
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	田块数字化系统提升（功能点提升：数字小区管理）
	田块数字化
	以GIS地图为核心，叠加田块边界、土壤养分、气象信息、种植信息、墒情等图层，实现“一地一码”管理。结合年度种植计划更新田块种植属性，实现田块数字化。
	1
	套

	
	
	数字小区
	新增数字小区管理功能，构建“基地—田块—小区”三级数字化管理体系。
	
	

	
	
	手动标注与自动标注能力
	可手动/自动绘制不规则小区边界或按试验规划规则批量生成标准化小区边界与编号。
	
	

	
	
	小区基础信息
	支持小区基础信息、种植参数、农事记录、性状数据的在线编辑与动态维护，通过统一编码将小区数据与田块数据、物联网数据、农事数据、考种数据深度关联，实现植株的全链条信息追溯。
	
	

	23
	制种信息化管理系统
	材料信息管理
	基本信息管理：提供对制种材料信息的编辑及管理，包含材料名称、编号、世代等信息管理，支持页面直接录入、EXCEL导入两种方式将制种材料信息录入系统。
支持依据制种材料基本信息、材料性状信息、材料指纹信息对参试材料进行多维查询；支持追加查询条件；
支持高级查询；查询结果列表支持固定列、自定义显示列、列顺序调整。
	1
	套

	
	
	制种计划
	制种计划建立的目的是将本单位制种任务落实到具体的工作中，并对制种进行相关的设置，系统能够通过简单的设置一些制种必要信息，形成试验方案，并根据需要选择需要调查的性状。
	
	

	
	
	性状信息采集
	性状采信息采集包括田间管理措施信息采集、图片信息采集性状采集应能够在线填写及通过手机App 现场填写。
	
	

	
	
	材料采收
	支持从杂交计划定制、授粉任务执行、杂交收获等全程精细化管理；支持单株、小区、混合群体等多种收获方式。
	
	

	
	
	数据汇总分析
	通过汇总分析模块可以自动汇总和分析采集数据，形成数据汇总表。
作物管理：管理系统支持的作物类型；
试验地点管理：管理区域制种地点。
	
	

	24
	高通量表型性状解析与动态监测系统
	表型监测设备接入与分布
	以清晰醒目的不同图标，精准标注基地内各类物联网设备的安装位置，实现设备分布的可视化呈现。点击图标，用户可即时获取设备的品牌、型号信息，并直观查看该设备当前监测的实时数值，同时能通过时间轴形式便捷查看当天或近 7 日、近 15 日和近 30 日的历史数值曲线，全面了解设备监测数据的动态变化。
	1
	套

	
	
	表型动态监测
	对田间实时监测的农情数据进行展示，包括气象监测、土壤监测、病虫情监测、长势苗情和逆境监测。
实时农情版块的数据源自杂交水稻制种智能化多参数全天时农田监测站、气象站和虫情监测设备等智慧农业硬件装备的实时监测数据。
	
	

	
	
	处方设计与即时预警
	根据作物在不同发育时期，结合遥感检测的数据，获取苗情、叶面积指数（LAI）、叶片氮含量、地上部生物量等核心数据，并给出不同的评估分级，通过不同色块加以区分。
结合长势监测分析当前水、肥、药缺失情况诊断，系统可生成地块级处方图，且支持处方图下载。
对病害、虫害、灾害、环境（土壤和气象）异常信息进行预警提醒。
	
	

	25
	表型数据处理系统
	表型数据导入
	系统支持无人机遥感影像、物联网传感器数据、便携式表型设备数据等多源数据的格式解析与批量导入；
	1
	套

	
	
	表型数据处理
	面向高通量表型数据的标准化处理与分析，承担多源异构表型数据的清洗、校正、融合与可视化功能
提供数据去噪、缺失值填充、异常值检测等标准化预处理工具，保障数据质量。
	
	

	
	
	表型数据库
	实现多源表型数据的时空融合与对齐，构建统一的表型数据库；
支持按生育期、性状类型、小区/田块维度进行数据统计分析，生成可视化报表与趋势图表。
	
	

	26
	制种模型管理系统
	形态结构参数模型
	形态结构参数模型：包含穗数识别、病虫害检测等视觉感知模型，依托无人机遥感、田间图像等多源视觉数据，自动提取植株形态结构特征，实现对制种亲本与品种的精准识别与性状量化。
	1
	套

	
	
	生理生态参数模型
	生理生态参数模型：涵盖生物量分析、生育期识别、氮素营养分析、籽粒品质分析等功能模型，融合表型数据、环境数据与农事数据，动态解析植株生长状态与生理胁迫水平，精准预测生物量积累、生育期进程、氮素盈亏、籽粒品质。
	
	

	27
	制种表型信息筛选系统
	表型观测数据管理
	将表型数据进行存储、管理，为便进行后续的数据检索、分析和应用。
	1
	套

	
	
	表型参数筛选
	通过融合专家先验知识，从各类表型参数中抽取亩穗数、作物氮素盈亏情况、病虫害发生情况等重要表型特征和逻辑关系，在海量大数据中实现表型性状自动精准识别，建立制种信息模拟模型，形成基于表型数据的智能制种决策体系，通过图形界面允许用户筛选和查看所需参数，提供参数排序和自定义筛选功能。
	
	

	
	
	表型信息筛选管理系统
	实现对作物制种过程中产生的大量表型数据的高效管理和分析。支持研究人员进行精准的数据筛选、分析以及可视化操作。
	
	

	28
	基于多模态知识问答的智慧制种智能体（本地化）
	AI智能问答
	支持文字、语音、图像多模态田间交互，全天候解答制种专属问题。
	1
	套

	
	
	一键语音农事记录
	支持语音识别，提取农事信息进行归档，同时定位打卡，拍照上传带水印，同时记录调查信息，并同步至电脑端。
	
	

	
	
	病虫害AI识别
	采用图片识别算法，进行病虫害库比对分析，快速识别病虫害种类和名称，展示病虫害的详细介绍和防治方法。
	
	

	
	
	长势胁迫识别
	可快速识别作物长势胁迫情况，可进行防治方案推荐。
	
	

	
	
	联动平台数据推送
	支持异常传感数据异常，长势分析数据异常预警提醒功能。
	
	


[bookmark: _Toc17372]三、服务保障和承诺要求
1.各投标人必须严格按照本次招标服务要求进行合理报价，如后期出现重大管理失误或严重违约不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。
2.供应商自行承担运输、指导安装、调试过程中的安全责任。
3.供应商在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由承包方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。
[bookmark: _Toc7373]4.供应商在服务过程中工作人员的人身安全一概由供应商负责，与招标方无关。因供应商人员在工作中造成第三方的人或财产损害的，也一概由供应商自行承担。
四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	建湖县制种基地数字化监管平台建设项目
	工业






[bookmark: _Toc15947]
第四章  评标办法及评分标准
[bookmark: _Toc17365]一、评标办法：综合评分法。
[bookmark: _Toc26717]1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。
2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。
3.总得分最高的即为中标候选人。
4.推荐的中标候选人数：1名。
二、小微企业优惠情况：
[bookmark: _Toc16830]1、因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
3、执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行 。
4、执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。
[bookmark: _Toc10136]三、采购本国产品的支持政策
3.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件及格式”的“ 清单报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc25564]三、评标细则（总分值为100分）：
	序号
	评分
项目
	满分
分值
	评分细则

	一
	报价
部分
	30分
	满足招标文件要求且投标报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分，结果保留两位小数。
注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	二
	企业
业绩
	4分
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每提供1个项目业绩得2分，最高得4分。不提供不得分。（须提供中标通知书及合同复印件加盖投标单位公章）
注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目内容相关的业绩，合同中必须体现甲乙双方单位名称及项目内容，否则不得分。

	三
	企业
实力
	2分
	1.投标人具有质量管理体系认证证书ISO9001有一个得1分，最高得1分。（须提供有效期内的证书扫描件加盖投标单位公章，不提供不得分，国家认证认可监督管理委员会信息中http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do网站可查询。）
2.投标人具有与本项目采购需求相关的软件著作权登记证书，每有1个得1分，最高得1分。注：须提供相关证书原件扫描件。

	四
	团队服务投入
	2分
	项目负责人具有人力资源和社会保障局颁发的信息系统类中级及以上职称证书的得2分。注：须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前6个月内任意一个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章。

	五
	技术要求响应
	35分
	根据各投标人对本项目招标文件第三章第二项“采购清单及要求”部分响应情况进行评定，所投产品的技术参数完全满足招标文件的得35分，其中“▲”号条款为重要参数，全部满足的得14分，存在一项负偏离扣1分；除加“▲”项，其他为一般指标，以《技术要求响应表》加盖投标单位公章为准，全部满足的得21分，出现负偏离有一项扣0.07分，扣完为止；
注：①技术服务要求的响应情况须在投标文件《服务要求响应表》中体现，如未体现，视为负偏离；
②技术要求中标注▲的以要求的证明材料加盖投标单位公章为准，其他参数以技术响应表加盖投标单位公章为准；
③技术要求中每一序号的要求为一项；
④技术要求中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。

	六
	建设方案
	9分
	投标人须基于项目采购需求，提供对本项目的理解及建设方案，至少包括：①对采购需求中全部核心要点的准确理解、对项目建设目标阐述逻辑清晰且具有持续性；②总体实施架构设计合理，层级分工明确；③项目建设内容详实，专业性强，能有效响应项目需求。
投标人应在投标文件中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为3分共9分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣3分。

	
	项目组织实施方案
	8分
	根据投标人提供给的项目组织实施方案，至少包括：①项目进度管理依据合理；②进度计划安排明确、衔接流畅且具有风险管理意识、项目质量目标清晰；③项目质量保证和管理体系完整、流程顺畅、质量可监督；④项目团队管理措施合理且能考量人员稳定性。
投标人应在投标文件中设置专节来对上述4项内容作出响应性说明，每项为2分共8分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分。

	
	培训
方案
	6分
	根据各投标人的培训方案进行综合评审，至少包括：①培训总体计划与目标②培训人员及课程安排③培训质量保证措施。
投标人应在投标文件中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为2分共6分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分。

	
	售后服务方案
	4分
	根据各投标人的售后服务方案进行综合评审，至少包括：①售后服务承诺②响应速度与人员配备③解决问题能力④紧急故障处理预案。
投标人应在投标文件中设置专节来对上述4项内容作出响应性说明，每项为1分共4分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。


备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。
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[bookmark: _Toc24791]第五章 合同主要条款
采购人（全称）：    建湖县农业农村局            （以下简称甲方）
中标人（全称）：                                 （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县制种基地数字化监管平台建设项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
[bookmark: _Toc2429]一、合同标的
本合同项下合同总价为（大写）        ，合同价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的产品、运输、安装、售后服务、人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）（含正式有效税务发票、调查费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、管理费、利润、税金、不可预见费及其他一切相关费用等），对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在合同价中。
[bookmark: _Toc20984]二、组成本合同的有关文件
招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）开标一览表；
（3）投标承诺；
（4）服务承诺；
（5）中标或成交通知书；
（6）甲乙双方商定的其他文件。
[bookmark: _Toc3505]三、履约保证金
1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
3.履约保证金的退还：
3.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
3.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
[bookmark: _Toc17847]四、质量保证
1.乙方提供的产品性能或服务质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。
2.具体标准详见招标文件中技术要求部分。
[bookmark: _Toc7173]五、安全责任
乙方必须确保符合国家及行业标准并安全实施，若发生服务过程产生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无关。如发生安全质量事故或人身伤害事故，乙方应承担一切法律和经济责任（包含但不限于行政、行业、民事责任，赔偿给甲方由此造成的一切损失等），与甲方无任何关系。若乙方不能及时处理发生的问题和责任，并影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从乙方的项目款中直接支付费用以处理相关事务。余额不足的，由受伤害人自行向乙方追偿。
[bookmark: _Toc7716]六、交付与验收
1.交付时间：于2026年12月前完成项目任务并通过验收。
     交付地点：采购人指定地点。
2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物及服务，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。
3.在交付前，乙方应对所供保标的的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
4.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。
5.采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
[bookmark: _Toc18460]七、售后服务
质保期为    年，如乙方供应的产品或服务因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品或服务，不收取任何费用，并承担相应责任。
[bookmark: _Toc15078]八、结算方式及期限
[bookmark: _Toc19300]1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行项目义务后，凭验收收货单、销售发票办理货款结算手续
[bookmark: _Toc28300]2. 结付方式及付款方式：
2.1结算方式：
项目结束并经验收合格后，甲方收到发票60日内支付合同价款的90%，余款10%在质保期结束后一次性付清（支付合同款时须提供正式发票）。
2.2.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；
[bookmark: _Toc6556]八、双方责任
1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.甲方违约责任
甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的项目成果，应当承担乙方由此造成的损失。 
3.乙方违约责任
（1）乙方不能提交成果，或提交的成果不合格从而影响甲方正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方逾期提交的，应在提交前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交成果的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意提交成果，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。
[bookmark: _Toc25470]九、不可抗力
1.甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2.不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。
[bookmark: _Toc19095]十、其他事项
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。
[bookmark: _Toc5442]十一、合同争议解决方式
本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
[bookmark: _Toc2763]十二、其他
1.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
2.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。
3.本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各两份，江苏腾信招标有限公司两份。
4.本合同附件包括：招标文件、开标一览表及投标报价表。
[bookmark: _Toc30560][bookmark: _Toc5405]5、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。













[bookmark: _Toc26940]
第六章  投标文件及格式
[bookmark: _Toc4536]（一）开标一览表
项目编号：JSZC-320925-JSTX-G2026-0031
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	建湖县制种基地数字化监管平台建设项目
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写：



投标人公章：（电子签章）

日期：     年    月    日












[bookmark: _Toc2572]（二）投标函
采购人：建湖县农业农村局
1. 根据已查看的建湖县制种基地数字化监管平台建设项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标总价为（大写）      元，（小写）        元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。
2. 我们承诺合同履行期限：于2026年12月前完成项目任务并通过验收。质保期：
       年。
3.我方本项目的投标核心产品“*杂交水稻制种智能化多参数全天时农田监测站”品牌为            。
4.如果我公司中标，保证不转包、不分包，保证项目人员及时进场。
5.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。
6.我方接受招标文件中的货款支付条件。
7.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。
8.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。
9.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。
10.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。


投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)                                       

日期：  年  月   日

[bookmark: _Toc21545]（三）无重大违法记录声明函
采购人：建湖县农业农村局
我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县制种基地数字化监管平台建设项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
特此声明！



投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)


日期：      年      月      日






[bookmark: _Toc820]（四）供应商登记表
年   月   日
	企业名称
	

	详细地址
	
	邮   编
	

	法人代表
	
	企业性质
	
	注册资金
	

	联系 人
	
	职   务
	
	所在部门
	

	营业面积
	
	在册员工
	       名
	技术人员
	         名

	联系电话
	
	传  真
	

	手 机 号
	
	网 址
	

	供应商品
 范   围
	

	企业概况







	主要业绩












[bookmark: _Toc6621]（五）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                  


单位性质：                                                  

                          
地    址：                                                 


成立时间：            年           月           日 
  

经营期限：                                        


姓    名：           联系电话：              身份证号：                      


系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。


特此证明。





投标单位（加盖CA电子公章） ：                


日期：        年      月      日




[bookmark: _Toc18103]（六）法定代表人授权委托书


[bookmark: _Toc130206659][bookmark: _Toc120519624]本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（供应商名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：　　     　　

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日


[bookmark: _Toc6427]附：
	[bookmark: _Toc21699]（代理人身份证复印件粘贴处）




[bookmark: _Toc4157]（七）公共资源交易投标信用承诺书
[bookmark: _Toc130206660][bookmark: _Toc120519625]为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。


法定代表人（签名或盖章）：

供应商（加盖CA电子公章）：

年    月    日


[bookmark: _Toc15790]（八）建湖县政府采购事前信用承诺书
[bookmark: _Toc120519626][bookmark: _Toc130206661]为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

           法定代表人（签名或盖章）：

         单位名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日
[bookmark: _Toc21556][bookmark: _Toc120519627]（九）中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县制种基地数字化监管平台建设项目招标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
       （标的名称），属于        （招标文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
       （标的名称），属于        （招标文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
注：
供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

                                  
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc2794][bookmark: _Toc14534][bookmark: _Toc19848]
（十）残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                                 
                                          投标单位（加盖CA电子公章）： 

日 期：________年____月 ___日
[bookmark: _Toc17556]
（十一）关于符合本国产品标准的声明函(如有）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
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[bookmark: _Toc7883]（十二）清单报价表
建湖县农业农村局：
我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                      单位： 人民币元

	序号
	项目建设内容
	技术参数
	数量
	单位
	单价/元
	总价/元
	投标品牌及型号
	备注

	一
	制种种子实验室常规检测与实验仪器配置
	
	
	
	

	1
	医用冷藏箱
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	2
	板式离心机
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	3
	便携式保温箱
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	4
	高压灭菌器
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	5
	植保便携式核酸快检平台
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	6
	土壤养分多参数检测仪
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	7
	谷物水分测定仪
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	8
	大米外观品质分析仪
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	9
	智能考种分析系统
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	10
	AI高通量数粒机器人
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	11
	便携式植物冠层测温仪
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	12
	叶绿素测定仪
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	二
	天空地作物表型监测系统提升
	
	
	
	

	13
	*杂交水稻制种智能化多参数全天时农田监测站
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	14
	高精度叶面积指数动态监测仪
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	15
	小虫体智能测报设备
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	16
	昆虫性诱智能测报设备
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	17
	稻瘟病自动监测预警系统
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	18
	面向水稻制种的智能巡检与数据采集系统
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	19
	AR智能巡检眼镜
	详见技术参数要求
	1
	台
	
	
	
	

	三
	智慧制种精确化作业提升
	
	
	
	

	20
	精准作业与赶授粉一体化智能无人机系统
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	21
	移动式加肥加药机
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	四
	制种智慧决策与服务能力提升
	
	
	
	

	22
	田块数字化系统提升（功能点提升：数字小区管理）
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	23
	制种信息化管理系统
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	24
	高通量表型性状解析与动态监测系统
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	25
	表型数据处理系统
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	26
	制种模型管理系统
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	27
	制种表型信息筛选系统
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	28
	基于多模态知识问答的智慧制种智能体（本地化）
	详见技术参数要求
	1
	套
	
	
	
	

	合计
	（大写）：
（小写）：



注：1.投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的产品、运输、安装、售后服务、人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）（含正式有效税务发票、调查费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、管理费、利润、税金、不可预见费及其他一切相关费用等），对乙方认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
2.本项目预算为155.15万元，高于该预算价作无效标论处；
3.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。
投标单位：                            （盖章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）


                                                   ________年     月     日
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[bookmark: _Toc22706]（十三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函
我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：



供应商名称（公章）：


 日期：______年月日
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[bookmark: _Toc19721]（十四）技术响应表
	序号
	服务内容
	招标文件技术要求
	投标技术指标
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人应根据投标设备的指标、对照招标文件第三章第二项“采购清单及要求”要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写技术参数及达不到技术参数要求的根据评分标准作相应处理。
2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）
投标单位：   （全称并加盖公章）   
                                                       年    月    日   



64


1


[bookmark: _Toc22217]（十五）服务承诺函
	服      务
内      容
	1.各投标人必须严格按照本次招标服务要求进行合理报价，如后期出现重大管理失误或严重违约不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。
2.供应商自行承担运输、指导安装、调试过程中的安全责任。
3.供应商在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由承包方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。
4.供应商在服务过程中工作人员的人身安全一概由供应商负责，与招标方无关。因供应商人员在工作中造成第三方的人或财产损害的，也一概由供应商自行承担。

	承      诺
	


法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）
投标单位：   （全称并加盖公章）
年    月    日

[bookmark: _Toc42355144][bookmark: _Toc88721319][bookmark: _Toc24172]（十六）项目组组成人员一览表
	机   构
	职 位
名 称
	姓  名
	职  务
	职  称
	专 业

	项目组人员
	项目
负责人
	
	
	
	

	
	项目组
成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标单位：(加盖CA电子公章)
法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)
日期：    年    月   日

[bookmark: _Toc126251020][bookmark: _Toc130206670][bookmark: _Toc3404]
（十七）项目业绩汇总表
	序号
	项目名称
	项目内容
	项目金额（万元）
	合同签订日期
	业主联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	


注：此表不够可复制和放大。


投标单位(盖章)：


法定代表人/负责人（或委托代理人）：  (盖章或签字)

日期：年月日











[bookmark: _Toc20995][bookmark: _Toc130206672]（十八）实施方案
(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)
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