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[bookmark: _Toc163482573][bookmark: _Toc25016]第一章  投标邀请
受连云港市消防救援支队的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市消防救援支队2026年度器材装备（第一批）采购项目（灭火类）（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0151）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云港市消防救援支队2026年度器材装备（第一批）采购项目（灭火类）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月18日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0151
项目名称：连云港市消防救援支队2026年度器材装备（第一批）采购项目（灭火类）
采购方式：公开招标
预算金额：人民币189.086万元。
最高限价：人民币176.8014万元，各包产品的单价限价、总价限价详见项目需求，投标报价超过最高限价的投标无效。
采购需求：为进一步提升应急救援处置能力，补齐现有消防器材装备缺口，完善执勤战备物资配置，保障日常执勤备战和抢险救援工作开展，拟采购一批消防器材。具体采购如下：
采购包1：消防员灭火防护头套、消防安全腰带、应急逃生自救安全绳、一级化学防护服、二级化学防护服、化学防护手套、防冻服、防蜂服、降温背心、消防过滤式综合防毒面具、消防员水域救援头盔、湿式水域救援服、水域救援手套、水域救援靴、水面漂浮救生绳（50米）、割绳刀、漂浮担架、水域抛绳包、水域救援灯、水深水温仪、潜水装具、定位浮标、水质分析仪、水流测速仪。详见第四章 采购需求和采购包1技术要求。
采购包2：液压破拆工具组1、无齿锯、机动链锯、手持式钢筋速断器、多功能挠钩、无火花工具、液压钻孔机、混凝土破拆工具组、多功能环锯。详见第四章 采购需求和采购包2技术要求。
采购包3：消防员呼救器、空气呼吸器气瓶（6.8L）、化学氧自救呼吸器、手提式强光照明灯、救生照明线、移动照明灯组1、移动照明灯组2、有毒气体探测仪、可燃气体检测仪、消防用红外热像仪、便携危险化学品检测片、漏电探测仪。详见第四章 采购需求和采购包3技术要求。
采购包4：液压破拆工具组2。详见第四章 采购需求和采购包4技术要求。
投标人4个采购包皆可投，开标、评标以1-4采购包依次进行，投标人可以自由选择参与一个或多个采购包投标。各采购包产品的单价限价、总价限价详见项目需求，投标报价超过采购文件中规定的最高限价投标无效。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（采购包1-4）：签订合同后60日历天内将货物送达指定地点，产品质量符合要求。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求（采购包1-4）
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1、采购包2：专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
采购包3、采购包4：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起五个工作日
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月18日9:00:00（北京时间）
开标时间：2026年11月18日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
名    称：连云港市消防救援支队
地    址：连云港市海州区花果山大道28号
联系方式：李工 0518-80376980
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼420室
联系方式：王工 0518-85868279
3.项目联系方式
联 系 人：李工
电话：0518-80376980
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一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）本项目（采购包1-4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28.确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的百分之十。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31.合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额百分之十。
32.政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33.询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。
34.质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35.质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
36.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37.促进中小企业发展
37.1 采购包1、采购包2执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
37.2 参加本项目采购包1、采购包2政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
37.1 采购包3、采购包4执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。
37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
37.3 参加本项目采购包3、采购包4政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。
37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38.采购本国产品的支持政策
38.1 本项目（采购包1-4）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
38.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
39.支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40.政府采购需求标准
40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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连云港市消防救援支队2026年度器材装备（第一批）采购项目（灭火类）采购合同

甲方：连云港市消防救援支队（买方）
乙方：（卖方）

甲、乙双方根据连云港市消防救援支队2026年度器材装备（第一批）采购项目（灭火类）包   （项目编号：         ）招标的结果，签署本合同。
一、产品名称、单价
	品名
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	（需满足为完成该项目的相关运输、安装、培训、售后服务、维修、更换和质保、检验等所有费用）
如投标文件中技术条款或商务条款有正偏离，应在合同中进行明确。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：           元人民币（¥：      元）。
2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
三、项目技术参数
（以具体采购装备为准，参照投标文件具体内容，货物的参数型号必须附在合同内。）
四、质量要求及技术准备
4.1 乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。进口装备应有货物进口报关单。
4.2 乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）
4.3乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。⑤投标文件承诺的所有服务，除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
五、交付使用时间、交货方式及交货地点
5.1 交付使用时间：签订合同后60日内将货物送达指定地点。
5.2 交货地点：以支队具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
5.3交货方式：以支队具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
六、货款支付
6.1 付款方式：甲方在收到履约保证金（函）后，向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方支付尾款，付款金额 = 审计审定总金额−前期已支付的合同总价30%预付款。

6.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
七、履约保证金
7.1本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求供应商重新提供符合要求的履约保函）。
7.2自甲方签署到货验收合格后，及时退还履约保证金。
7.3对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
7.4乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保证及售后服务
9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2 乙方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于5年，乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
9.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
十、调试和验收
10.1甲方对乙方提交的货物清单数量核对给予签收，由甲方出具签收单视为交付。甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由甲方出具验收结果报告视为验收合格。
10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
10.3 乙方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
10.4 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。
10.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
10.6乙方供货的产品经甲方3次验收不合格，甲方可以单方面解除合同，乙方在甲方解约后3个工作日内退还首付款。
十一、货物包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
11.2 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点甲方出具签收单视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，上限为合同总额的30%。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同或者起诉。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
12.5乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，总（支）队一律拒收该货物，厂家实施更换货物或整改但逾期交货的，按厂家逾期交货处理，并追究违约责任；厂家未在合同约定的整改次数或期限内更换或整改的，总（支）队可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令厂家限期整改，整改次数不超过2次或总的整改时间不超过30个工作日。因厂家责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，总（支）队有权追究厂家所造成的经济损失、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水、疫情等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十五、转包
14.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
十六、知识产权
15.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
17.4附件：
1、投标文件中服务承诺；
2、投标明细清单及产品图片（图片展示标签黏贴标记处）；
3、投标文件技术要求响应及偏离表；
4、投标文件分项报价格。
补充条款：（根据实际情况与供货单位签署的售后服务承诺等保障合同履行的内容，但不得偏离合同实质性条款。）


	甲    方：连云港市消防救援支队
	乙    方：

	单位名称（盖公章）：
	单位名称（盖公章）：

	单位地址：连云港市花果山大道28号
	单位地址：

	联系电话：0518-80376980
	联系电话：

	法定代表人（签字或盖章）：
	法定代表人（签字或盖章）：

	委托代理人（签字）：
	委托代理人（签字）：

	签约日期：
	签约日期：









合同附件：
消防装备物资信息采集系统（企业）
（一）系统使用地址
http://xfzb.119.gov.cn
（二）使用流程

图1 企业装备信息采集使用流程图
1.企业注册
企业在系统中注册申请系统使用账号，提供工商营业注册凭证扫描件等基础信息；
2.企业信息完善
企业注册审核通过后，登录系统并完善其GIS位置信息，售后机构，生产能力等信息。
3.产品信息录入
各装备企业严格按照装备物资分类及核心参数标准，在系统上填写产品信息。
4.装备赋码申请
各装备企业按照实际交付需要，申请装备编码，申请通过后，系统自动配发装备编码以及参考二维码。
5.企业装备赋码
企业申请编码通过后，按照物联网标签赋码规范安装标签，统一交付队伍。
6.队伍验收
队伍接收带编码的装备，统一交付验收。
（三）技术支持联系方式
黎宇翔  17826064547      郝国亮  15895936035

[bookmark: _Toc53648731]二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求。二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求，待合同签订后在乙方参照甲方的“二维码符号及RFID标签粘贴位置标准”中的标准要求进行实施。
[bookmark: _Toc16311]第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见 货物（标的）采购清单  。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业涉及工业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。
3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.核心产品：各采购包核心产品详见货物（标的）采购清单。

特别提醒投标人：以下要求如无特别针对某一个采购包进行说明，则所有采购包均须满足如下对应要求。
一、项目概况
为进一步提升应急救援处置能力，补齐现有消防器材装备缺口，完善执勤战备物资配置，保障日常执勤备战和抢险救援工作开展，拟采购一批消防器材。
二、货物（标的）采购清单
	采购包号
	是否专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购
	货物（标的）名称
	数量
	最高限价单价（元）
	最高限价总价（元）
	最高限价汇总总价（元）
	核心产品（“√”标记的货物为核心产品）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	采购包1
	是
	消防员灭火防护头套
	310
	120
	37200
	402054
	
	工业

	
	
	消防安全腰带
	170
	180
	30600
	
	
	工业

	
	
	应急逃生自救安全绳
	113
	700
	79100
	
	√
	工业

	
	
	一级化学防护服
	1
	10120
	10120
	
	
	工业

	
	
	二级化学防护服
	2
	1100
	2200
	
	
	工业

	
	
	化学防护手套
	8
	138
	1104
	
	
	工业

	
	
	防冻服
	1
	4700
	4700
	
	
	工业

	
	
	防蜂服
	9
	2420
	21780
	
	
	工业

	
	
	降温背心
	100
	220
	22000
	
	
	工业

	
	
	消防过滤式综合防毒面具
	10
	440
	4400
	
	
	工业

	
	
	消防员水域救援头盔
	27
	330
	8910
	
	
	工业

	
	
	湿式水域救援服
	12
	800
	9600
	
	
	工业

	
	
	水域救援手套
	34
	200
	6800
	
	
	工业

	
	
	水域救援靴
	24
	400
	9600
	
	
	工业

	
	
	水面漂浮救生绳（50米）
	4
	660
	2640
	
	
	工业

	
	
	割绳刀
	67
	400
	26800
	
	
	工业

	
	
	漂浮担架
	1
	1800
	1800
	
	
	工业

	
	
	水域抛绳包
	43
	500
	21500
	
	
	工业

	
	
	水域救援灯
	20
	400
	8000
	
	
	工业

	
	
	水深水温仪
	2
	8000
	16000
	
	
	工业

	
	
	潜水装具
	2
	30000
	60000
	
	
	工业

	
	
	定位浮标
	21
	200
	4200
	
	
	工业

	
	
	水质分析仪
	1
	7000
	7000
	
	
	工业

	
	
	水流测速仪
	1
	6000
	6000
	
	
	工业

	采购包2
	是
	液压破拆工具组1
	2
	143000
	286000
	480960
	√
	工业

	
	
	无齿锯
	1
	13000
	13000
	
	
	工业

	
	
	机动链锯
	4
	4400
	17600
	
	
	工业

	
	
	手持式钢筋速断器
	1
	6700
	6700
	
	
	工业

	
	
	多功能挠钩
	2
	1000
	2000
	
	
	工业

	
	
	无火花工具
	1
	3000
	3000
	
	
	工业

	
	
	液压钻孔机
	1
	59360
	59360
	
	
	工业

	
	
	混凝土破拆工具组
	1
	79000
	79000
	
	
	工业

	
	
	多功能环锯
	1
	14300
	14300
	
	
	工业

	采购包3
	否
	消防员呼救器
	90
	700
	63000
	485000
	
	工业

	
	
	空气呼吸器气瓶（6.8L）
	66
	1500
	99000
	
	
	工业

	
	
	化学氧自救呼吸器
	10
	700
	7000
	
	
	工业

	
	
	手提式强光照明灯
	45
	2300
	103500
	
	√
	工业

	
	
	救生照明线
	1
	6500
	6500
	
	
	工业

	
	
	移动照明灯组1
	1
	21000
	21000
	
	
	工业

	
	
	移动照明灯组2
	2
	10000
	20000
	
	
	工业

	
	
	有毒气体探测仪
	6
	5000
	30000
	
	
	工业

	
	
	可燃气体检测仪
	6
	5500
	33000
	
	
	工业

	
	
	消防用红外热像仪
	3
	23000
	69000
	
	
	工业

	
	
	便携危险化学品检测片
	3
	8000
	24000
	
	
	工业

	
	
	漏电探测仪
	3
	3000
	9000
	
	
	工业

	采购包4
	否
	液压破拆工具组2
	1
	400000
	400000
	400000
	
	工业

	汇总
	3470
	
	1768014
	1768014
	
	



三、货物（标的）技术参数及功能指标
以下技术参数及功能指标中标记“▲”项的技术参数需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告(报告应完整有效)，检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明(包括彩页或白皮书或手册或原厂网页)扫描件加盖投标人公章)。
采购包1
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	消防员灭火防护头套
	1.结构组成：采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。
2.主要应用场景：主要用于消防灭火作业时头部、侧面及颈部保护，免受火焰或高温烫伤。
3.保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。
4.面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。
5.面料性能：
▲5.1阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤25mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象。
5.2经热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。
5.3水洗尺寸变化率直向≤3.5%，横向≤2%。
5.4单位面积质量：两层或两层以上≥200g/㎡。
5.5面料抗起球等级≥4级。
5.6甲醛含量：未检出。
5.7PH值≤7。
6、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。
7、整体性能：
▲7.1接缝强力≥800N。
7.2针距密度：缝制明暗线每3cm≥14针。
7.3质量≤160g。

	2
	消防安全腰带
	1.结构组成：安全腰带由织带、带扣、D型环和移动板组成。
2.主要应用场景：供消防员在灭火救援、抢险救灾或日常训练中防止坠落用，也可用于紧急情况下的逃生自救。
3.检测标准依据：符合《XF494-2023消防用防坠落装备》标准。
4.织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，规格为宽70mm(±2mm)×厚2.5mm(±0.5mm)，末端收尾为整烫圆弧型。
5.带扣。热锻铝合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm(±2mm)×宽90mm(±2mm)×厚6mm(±1mm)。
6.扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度≥35mm。
7.扦针：直径应与带扣、扦针孔适配。
8.D型环：热锻铝合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm处；另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。
▲9.扦针孔。优质不锈钢材质，直径12±1mm，距带尾部200±4mm处成双排六列型式向前等距排列。
10.移动板。尼龙66材质，规格为65mm(±2mm)×95mm(±2mm)×3mm(±0.5mm)。
11.收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫。
12.缝线。尼龙66材质。
▲13.型号。分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。
14.腰带质量≤0.8kg。热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环。
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	应急逃生自救安全绳（核心产品）
	1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根。
2、主要应用场景：该系统适用于消防员在灭火救援、抢险救援等救援现场出现危急情况下的逃生自救。
3、直径（绳索）：≥8.0mm。
4、单位长度质量（绳索）：≤45.0g/m。
5、延伸率%（绳索）：4%-10%。
▲6、破断强度（绳索）：≥35kN。
7、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经260℃高温试验后无明显变化（5min）。
8、外观、结构和标志（绳索）：1）绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。2）绳索为包芯绳结构。3）绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。4）绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。
9、破断负荷（下降器）：下降器承受13.5kN试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。
10、重量（下降器）：≤220g。
11、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。
12、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
▲13、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥28kN（中部断裂），闭口短轴≥8kN（中部断裂），开口长轴≥8kN（中部断裂）。
14、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
15、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。
16、高温环境承载性能（绳索）：1）将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。2）将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。
17、高温环境承载性能（扁带）：
17.1将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。
17.2将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。
18、耐高温性能（绳索和扁带）：经204℃，5min的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。
19、破断强度（扁带）：≥40kN（中部断裂）。
20、套装总质量：≤1.5kg。
21、安全绳长度：≥16m。
22、安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为芳纶长丝纤维材质）。
23、绳包材料具有耐高温性能；有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器。
24、标识：在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。
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	一级化学防护服
	1、 结构：全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式。
2、主要应用场景：专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。
3、防护服由柔软的复合材料或优质橡胶材料制成，接缝采用特化型有双层贴袋缝合并用热空气内外检测其气密性。对梭曼、沙林、塔崩、路易斯特、VX毒剂的防护时间≥480分钟。
4、可有效防护化学物质的数量≥140种，须提供中文数据列表。
5、手套和衣服为全封闭式连体气密性，可配合外置手套使用。
6、带有双排气阀，且位置便于排气。
▲7、抗化学品气体渗透性能：平均时间≥480分钟。
▲8、接缝强力≥250N，撕裂强度≥290N，鞋底抗穿刺性能≥1100N。
▲9、全套重量≤8KG；储存期≥5年。
10、整体气密性≤300Pa。
11、服装规格、尺寸根据合同签署单位需求提供。
12、每套衣服应有中文的说明书，包装采用单独塑料硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。
13、交货时必须提供中文版各类化学品处置中的使用时间表。
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	二级化学防护服
	1、 结构组成：半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用。
2、主要应用场景：为整身连体式防护服，用于抵御各种挥发性固态、液态化学品对人体侵害高等级的个体防护服装。
3、连体结构，由头罩、连衣裤、防化手套、防化胶靴构成，能完全将使用者覆盖，其中头罩、防护服袖口有一定的弹性，防化手套和防化胶靴具有可拆卸功能，且不影响整体密封效果。
4、防护服或复合材质，防护服前方的拉链门襟为同种材料的至少两层保护层。
5、可与消防过滤式综合防毒面具或正压式空气呼吸器配合使用。
6、头套边缘用松紧带密封，下颌处采用粘扣进行密封防护。肘部和膝部进行加固。
7、可手洗，可重复使用。
▲8、抗固体、液体化学品渗透性能：平均时间≥480分钟以上。
9、可有效防护化学物质的数量≥140种，须提供中文数据列表。
▲10、防化服接缝强力≥250N，鞋底抗穿刺性能≥900N。
▲11、全套重量≤5kg。
12、服装规格、尺寸根据合同签署单位需求提供。
13、每套衣服应有中文的说明书，包装采用单独塑料硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。
14、交货时必须提供中文版各类化学品处置中的使用时间表。
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	化学防护手套
	1、 结构：氯丁橡胶棉内胎手套，表面有防滑纹路。
2、主要应用场景：化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护。
▲3、阻燃、耐热、绝缘。
4、防水防酸、碱、盐及各种溶剂。
5、能有效抵御芳烃、卤代物、植物油、动物油、有机酸等各种有机物的危害。
▲6、耐穿刺力≥24N。
7、灵巧性能：实验条件下，抓取的测试棒最小直径≤5mm，性能等级5级。
8、耐寒性能：在-25℃温度下冷冻下5分钟，手套表面无裂纹。
9、耐老化性能：温度为125℃的老化实验箱经24小时后手套表面无发粘、发脆现象。
▲10、阻燃性能：有焰燃烧时间≤10s,无焰燃烧时间≤10s，损毁长度≤10cm。
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	防冻服
	1、 结构：全套防冻服为防寒上衣，内胆及防寒裤组成。
2、主要应用场景：恶劣天气下防冻使用。
3、由尼龙塔丝隆面料制成，PU覆膜。
▲4、内胆为AG涂层，防钻绒结构，最低工作温度可达-273.15℃。
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	防蜂服
	1、 结构组成：全包覆一体式，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能。
2、主要应用场景：用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。
▲3、面料抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.5N。
4、面料阻燃性能：经纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤9cm，无熔融、滴落现象。
▲5、面料耐磨性能：经循环次数≥2000次，试样未被磨穿。
6、面料断裂强力：径向≥1300N，纬向≥850。
7、面料撕破强力：径向≥200N，纬向≥80N。
▲8、面料甲醛含量：≤40mg/kg。
9、面料PH值：7.0-8.5。
10、面料表面抗湿性能：沾水等级≥4级。
11、面料拒油性能≥6级。
12、面料接缝断裂强力≥740N。
13、头罩：头罩面部孔径≤1mm
14、手套抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.8N。
15、手套耐切割性能：割破力≥2N。
16、手套撕破强力≥500N。
17、手套灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm。
18、靴子靴帮抗穿刺性能≥190N。
19、靴子防滑性能：始滑角≥15°。
20、靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.3mA。
21、防蜂服缝纫线阻燃性能：无熔融、烧焦现象。
22、防蜂服质量≤4.2kg。
23、防蜂服外观质量：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光；各接缝部位顺直、整齐、平服、牢固；对称部位基本一致；标签位置正确，标志内容准确清晰。
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	降温背心
	1、 结构：冷冻内胆，降温背心。
2、主要应用场景：消防员降温背心是用于消防作业时降低消防员体表温度，减轻热应激的躯体防护背心。
▲3、面料阻燃性能：经向、纬向损毁长度（mm）均≤55，经向、纬向续燃时间（s）均≤0.1，经向、纬向试验现象不应有熔融、滴落现象。
▲4、面料断裂强力（N）：经向≥1300，纬向≥550。
▲5、面料撕破强力（N）：经向≥50，纬向≥30。
6、面料热稳定性能：尺寸变化率（%）≤1，材料试样表面应无明显变化。
7、蓄冷剂相变热（KJ/kg）：≥330。
8、袋体封口：蓄冷降温袋封口处应结实、牢固，不得有“虚焊”、“开焊”。
9、缝制要求（1）缝制外观各部位缝制线路应顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜；（2）明暗线（针）≥12；
10、重量（kg）：≤1。
11、外观质量：
（1）各部位整烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光。
（2）对称部位基本一致。
（3）标签位置正确，号型标志准确清晰。
12、接触温度（℃）≥10。
13、色牢度（级）：耐洗沾色、耐水摩擦均≥4。
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	消防过滤式综合防毒面具
	1、 结构:由面罩和滤毒罐组成，面罩可直接与滤毒罐连接使用。
2、主要应用场景:防止有毒气体侵入呼吸道的个体防护用品，适用于发生火灾和化学危险品泄漏，能对人员的呼吸器官、眼睛和面部皮肤提供有效的保护。可供消防特殊作业人员和民防使用，也可用于工业、农业、仓库、电力系统和科研等不同领域。
▲3、防氯化氰、苯、毒烟、毒雾等危害物质。
▲4、防毒时间：≥20min。
5、贮存寿命：面具滤毒罐在规定条件下，贮存期不低于5年。
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	消防员水域救援头盔
	1、结构组成：盔体、帽箍。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。
3、消防员水域救援防护头盔由帽壳、缓冲层、下颏带等组成，有可安装附件的接口；帽壳有排水孔，头围和下颏带尺寸能调节，有耳部听力保障，帽壳颜色为红色。
▲4、冲击收能冲吸性：最大冲击力(N)≤3500。
5、抗冲击加速度性能：
▲5.1帽顶部：最大冲击加速度(gn)：≤140。
5.2帽前部：最大冲击加速度(gn)：≤380；加速度≥150gn,持续时间(ms)≥5.5；加速度≥200gn,持续时间(ms)≥2.8。
▲5.3帽侧部:最大冲击加速度(gn)≤385；加速度≥150gn,持续时间(ms)≥5.8；加速度≥200gn,持续时间(ms)≥2.7。
6、耐穿透性能:钢锥未穿透头盔与头模产生接触。
7、侧向刚性:帽壳最大变形(mm):≤30，卸载后变形(mm)：≤2。
8、下颏带抗拉强度延伸长度≤17(mm)。
9、质量(不包括附件)(g):≤550。

	12
	湿式水域救援服
	1、结构组成：消防员水域救援湿式防护服为上装和下装一体结构，裤脚和袖口设有可调节开口拉链，在肩部、臀部和膝部附有耐磨增强的补强材料。
2、主要应用场景：主要应用于水域搜救，水域救援，抗洪抢险等领域。防止礁石及水中水母、海葵等生物攻击，使身体不受伤害。
▲3、拉伸强度：经纬向≥130N。
▲4、接缝强度：经纬向≥100N。
5、耐磨性能：服装的面料经≥2000次循环摩擦后，试样末被磨穿。
6、服装的补强材料经≥6000次循环摩擦后，试样末被磨穿。
7、耐静水压性能：服装的面料在静水压100kPa下5min后，试样未出现水滴渗漏。
8、穿着时间：≤30S。
9、穿着者可活动性：穿着服装的人员能行走、爬行、游泳。
▲10、质量(g)：≤1700g。
11、高弹氯丁橡胶材质，厚度≥2.5mm；肩部和胳臂处厚度增加不少于1mm的。
12、所有缝线处采用暗针缝制，并且做加固压胶处理。
13、裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。
14、臀部和膝部位置敷有用于增强耐磨性的补强材料。
15、手臂部和腿部都有荧光反射区；手臂印有救援反光字样。
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	水域救援手套
	1、整体结构:由外层、防护保暖复合层组合制成。乎套的掌心和手指部位缝有用于增强外层耐磨性的材料，五指分离式，手套本体的长度为环形延伸，超出腕关节25mm，且手套能限制杂物进入乎套口。
2、主要应用场景:水域救援。
3、手掌和手指覆盖区经过撑胶涂层加固处理。穿着后可对9.5mm,12.5mm,16mm的绳索进行结绳作业。
4、在经常性磨损区域做加固垫。
5、材料:超纤布和氯丁橡胶复合贴片组成。
▲6、手掌和指缝部分的防滑，氯丁橡胶复合贴片2mm材料。
7、手腕处设有魔术贴，可快速调节和固定，确保手套不会滑落，增加保暖性。
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	水域救援靴
	1、结构组成:由靴头、靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴底等组成。
2、主要应用场景：用于消防员水域救援作业中脚部防护。
▲3、物理机械性能:
3.1靴帮:抗张强度:横向（N/mm）≥15，纵向（N/mm）≥15。
3.2靴面厚度（mm）5±10%，撕裂强度（N/mm）≥165。
3.3外底:断裂拉伸强度（MPa）≥19，拉断伸长率（%）≥500。
4、靴帮耐弯折性能:无裂纹、松面、掉浆等现象。
5、靴帮抗切割性能:未被割穿。
▲6、靴帮抗刺穿性能:最大抗刺穿力（N）≥90。
▲7、靴底抗刺穿性能:抗刺穿力（N）≥1300。
8、外底耐弯折性能:断裂长度（mm）≤10。
9、靴帮/外底结合强度（未釆用缝合式结构）（N/mm）:≥5。
10、防滑性能:始滑角（°）：≥15。
11、金属衬垫具有耐腐性能。
12、质量：≤1.5KG。

	15
	水面漂浮救生绳（50米）
	1、结构组成：水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。
2、主要应用场景：用于急流水域救援，绳包及绳子可漂浮于水面。
3、结构要求:水域救援漂浮救生绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入不少于1股贯穿全绳的蓄光发光纤维和不少于1股反光条。
4、延伸率:≤3%。
▲5.破断强度:≥35kN。
▲6.长度≥50米。
7.漂浮性能:经≥48h的漂浮性能试验，水域救援漂浮救生绳能始终漂浮在水面上。
8.线密度:≤50g/m。
▲9.直径:9.5±0.5mm。

	16
	割绳刀
	1、结构组成：由刀鞘、刀柄部件组成。
2、主要应用场景：适合海洋环境和水下环境使用。
3、刀背设有一段开刃的锯齿，锯齿排布均匀，刃口锋利，可快速锯断树木、缠绕的网具、绳索、水草等。
4、刀刃设有U形倒钩，能够快速割断缠绕的网具、绳索。
5、刀头型式为平头，可作为一字螺丝刀使用。
6、ABS防滑刀柄，两侧向内凹陷，贴合手指。
7、刀柄末端设有绳孔，用于穿绳系固，防止使用过程中潜水刀脱手。
8、刀鞘和刀身保险链接,保证水下刀身和刀鞘不会轻易分离，一按式开关，紧急情况时，可让刀体安全快速地拔出刀鞘槽，且方便单手操作。
9、刀头形式：平头。
▲10、刀体材料：耐高温、抗氧化、耐腐蚀性材质。
▲11、硬度：≥39HRC。
12、刀鞘材料：ABS，刀柄材料：ABS。
▲13、规格：刀长17(±1)CM，刀片长刀长约7(±1)CM，刀片厚刀长3MM±0.1MM。

	17
	漂浮担架
	1、结构组成：配备弧形把手、脚踏泵、可使用空气呼吸器气瓶充气的减压阀、转接口及导管。
2、主要应用场景：广泛用于消防员水域救援中使用。
3、材质：采用尼龙TPU复合材料，软体便携式。
4、结构：配备弧形把手≥4个，可调节安全带≥3条，脚踏泵及可使用空气呼吸器气瓶充气的减压阀、转接口及导管，可使用气瓶充气或脚踏泵充气。
▲5、担架尺寸（长*宽）：≥205×75cm。
6、净重≤3.5kg。
▲7、拉伸强度：经向≥24.5kN/m，纬向≥22.5kN/m。
▲8、水上漂浮载重量：将试样充满气放置在水面上，在试样上放置150kg的重物，保持≥5min，试样仍漂浮在水面上，未下沉。

	18
	水域抛绳包
	1、结构组成：漂浮绳、抛绳包组成。
2、主要应用场景：用于水域救援。
3、外观：绳包为桶型或腰包式，表面带有网布，显著位置标有内置绳索长度。
▲4、包内绳索长度≥20m、直径7mm~9.5mm。
▲5、包内绳索具有≥13KN的破断强度。
▲6、漂浮时间不应小于48h。
7、材料和结构：橘红色包体，带有双重快速释放装置的腰带部分，背后中间部分设有不锈钢D型扣，包体设有加宽网眼布、反光带，束口绳设有筒形卡锁，顶部为尼龙面料束口，便于重新装绳和束紧出绳口。包体内置浮力泡棉，500D，PU防水口袋盖部面料，可漂浮于水面上。
8、外层编织荧光和反光材料，具有自发光和反光功能，外部有魔术贴。

	19
	水域救援灯
	1、结构组成：灯主体、灯珠、防水密封件、固定带等组成。
2、主要应用场景：用于水域救援中照明使用。
▲3、灯具防爆执行标准符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021国家标准，防爆等级：ExibIICT4Gb。
▲4、高亮度：高光效LED光源，三档配光，超强光1米处照度达到≥3200LX。
5、续航时间长:采用高能聚合物锂离子电池。
6、感应控制:采用高灵敏度传感器，挥手即可快速切换开关。
▲7、额定电压:DC3.7V、电池额定容量:≥2Ah(头灯)、≥2.6Ah(电池盒)；一米中心照度(冷白):≥3200LX(超强光)，≥2500LX(强光，)≥800LX(工作光聚光)≥70LX(工作光泛光)；平均使用寿命:≥50000h；电池寿命(充放电循环):≥1000次。
8、充电时间(完全放电条件下):≤5h；连续放电时间(头灯):超强光:≥4h/强光光:≥8h/工作光≥16h。
9、重量≤100g。
10、防护等级:IP68。

	10
	水深水温仪
	1、结构组成：主机、传感器。
2、主要应用场景：主要用于水域救援使用。
▲3、量程：≥100m。
4、屏幕：中文彩色显示屏，可显示实时温度、深度和水深变化动态图等。
5、重复性误差：≤1mm。
▲6、水温范围：-10℃～60℃。
7、最小显示分辨率：≤1mm。
8、测量误差：不大于±1%。
9、工作频率：200～2000KHz。
▲10、使用时间：≥10h；配充电器，便携箱等。
11、传感器电缆：≥10M。

	20
	潜水装具
	1、结构组成:每套包括:身体防护1套(包含干式潜水服1套、湿式潜水服1套、潜水靴1双、潜水手套1副、头套1个)、呼吸调节器组1套、浮力调整装置1件、轻潜装备1套，面镜1副、呼吸管1根、脚蹼1套、气瓶组1套、潜水配重系统1套(包含配重袋及扣套、潜水铅块8KG)、潜水手电1个、三联表1个、潜水刀1把、潜水手表1个、及装备箱1个、定位浮标及线轮共20件潜水装备组成的套装。
2、主要应用场景:用于消防员沉船水下查勘、水下人命救助、抢险救援，打捞清障、修理等水下作业的专业工具。
3、干式潜水服：(1)新型充排气阀，超轻透气（≤2.8kg），配套的干衣装置袋；芳纶材料防护肩膀，膝盖和肩膀后面做增强；≥4毫米厚硬质鞋底。
4、干式潜水服：符合纺织品GB18401-2010标准，耐摩擦色牢度≥5级，拼接缝处拉力为≥100N。
5、湿式潜水服：连体式，氯丁橡胶材质，厚度3MM±0.1mm；后背拉链开口方式，手腕及脚腕处均有拉链；手肘及膝盖处，增加耐磨材质加强处理。
6、BCD浮力装置：(1)≥3个排气阀；前胸≥2个塑料挂物扣；可调节腰带并配有紧急呼吸用的口承装置。
▲7、BCD浮力装置：水下浮力≥140N。
8、BCD浮力装置：符合纺织品GB18401-2010标准，耐摩擦色牢度≥5级。
9、呼吸管：半干式呼吸管；食用级硅胶咬嘴；符合4806.11-2016(中国国家食品级安全国家标准-食品接触类用橡胶材料及制品）标准。
10、潜水手电：战术手电；亮度≥1200流明，工作时间≥3小时防水≥150M；具有绿/红灯电量提示功能。
11、潜水手电：盐雾试验标准，盐雾测试时间≥96小时，表面无腐蚀、缺陷等现象。
12、三联表：带有深度表和压力表的仪表板，配套的专用指北针。
13、三联表：压力表读数≥400bar；深度表读数≥70米。
14、三联表：依据GB/T26572-2011标准，深度实验可达80M，压力实验可达450bar。
15、潜水刀：（1）总长度≥25.5cm，刀刃长度≥12.5cm，刀刃带钩口；TPR柔软性手柄，耐高温、抗氧化、耐腐蚀性材质。
16、潜水刀：依据GB/T10125-2012标准，盐雾测试≥48小时无任何腐蚀现象。
17、潜水装备箱：容量≥100L；大锯齿尼龙拉链顺滑不卡齿；耐磨牛津布，抗撕烈；PP大拖轮，及航空铝拉杆可放下整套潜水装备。
▲18、潜水装备箱：缝合强度≧288N，干擦及湿擦色牢度均为4-5级，符合QB/T2155-2018旅行箱包标准。
19、调节器：活塞式一级调节器工作压力≥200BAR；工作流量≥2000L/MIN标准的活塞式，配备1个高压端口、4个低压端口；二级头：平衡式二级头，可配合一级头使用；配有备用二级头。
20、脚蹼：橡胶+TPR复合材质；弹簧鞋带、调节式快卸搭扣，可单手便利脱除脚蹼；四导流槽。
▲21、潜水电脑表：中文界面LED显示屏；潜水深度≥100M；潜水日志存储≥200条
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	定位浮标
	1、结构组成：产品分为外袋和气囊，外袋由耐磨材料制成。
2、主要应用场景：主要用于水域救援定位使用。
3、材质：耐磨环保织物+TPU涂层布。
4、规格：≤70*22CM。
5、产品分为外袋和气囊，外袋由耐磨材料制成，并设置加强圈，加强圈附多个把手和D型环，配置标准充气接口，可快速充气。
6、配置安全泄气阀和充气阀。
7、配有频闪灯、≥1kg配重铅块和漂浮绳索。

	22
	水质分析仪
	1、结构组成：主机、传感器、PH值探头、电导度探头、溶氧度探头等组成。
2、主要应用场景：主要用于救援现场检测水质使用。
▲3、检测范围：酸碱度,电导度,盐度,溶氧度和温度(依测棒类别而有不同)。同时可单独作为pH计,电导率仪,TDS仪表,盐度计或D.O.计使用。
4、PH值范围：≥2.0~12.0PH值准确度：±0.1PH值。
5、范围：0-199.9,0-1999uS/cm,0-69.99mS/cm。
6、盐度范围：≥0-10.00ppt；≥0-42.0ppt（海水）盐度准确度±1%全量程±1digit。
7、温度范围：≥0-60.0℃。

	23
	水流测速仪
	1、结构组成：主机、传感器组成。
2、主要应用场景：主要用于水域救援时使用。
▲3、显示屏：≥4x16位LED液晶屏。
4、测量方式：测杆定位测量，自动和手动切换。
▲5、测速范围：0.01―5m/s（清水环境下）。
6、仪器起转速：≤1cm/s。
7、最小采样水深:≤2cm。
8、旋浆回转直径≤Φ15mm。
▲9、旋浆水力螺距：≥35mm。
10、检定公式均方差：m≤±1.0%V<0.2m/s。
11、采样时间：0-999.9任选。
12、讯号频率：每转两个讯号。
13、使用环境水温：0―45℃。
14、连续工作时间≥24h。



采购包2
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	液压破拆工具组1
（核心产品）
	1、结构组成：结构组成：由双输出液压机动泵、液压手动泵、液压扩张器、液压剪切器、液压剪扩器、液压撑顶器等部分组成。
2、主要应用场景：用于消防员抢险救援破拆使用。
3、接口全部为单接口，可以带压插拔，接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠。
4、液压剪切器1台：C型刀片，救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板。
4.1工作压强≥730巴。
4.2最大开口距离≥220mm。
▲4.3剪切圆钢(Q235A材料)≥40mm,剪切钢板(Q235A材料)厚度≥20mm。
4.4最大剪切力≥800kN。
4.5重量≤15kg。
5、液压扩张器1台：扩张器在救援中用于扩张、撕裂、夹持、挤压和牵拉功能。
5.1工作压强≥730巴。
▲5.2最小扩张力≥45KN；最大扩张力≥200KN。
5.3最大扩张距离≥730mm。
5.4最大牵拉力≥55KN,最大牵拉距离≥600mm。
5.5重量≤14kg。
6、液压剪扩器1台：鲨鱼齿扩张头，救援中用于具有剪切、扩张和牵拉功能。
6.1工作压强≥730巴。
6.2剪切圆钢(Q235A材料)直径≥38mm,剪切钢板(Q235A材料)厚度≥20mm。
6.3最小扩张力≥45KN；最大扩张力≥210KN。
6.4最大扩张距离≥380mm。
6.5最大牵拉力≥60KN。
6.6重量≤15.5kg。
7、双级液压撑顶器1台：用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。
7.1工作压强≥730巴。
7.2闭合长度≤550mm,伸出长度≥1300mm。
7.3一级撑顶力≥320kN,一级撑顶行程≥390mm。
7.4二级撑顶力≥140kN,二级撑顶行程≥360mm。
7.5重量≤14.5kg。
8、液压机动泵1台：可同时接驳并使用两件工具，配备双倍流量功能
8.1工作压强≥730巴，功率≥2.2KW。
8.2双倍流量下，高压流量≥1.2L/min,低压流量≥5.0L/min。
8.3液压油箱容量≥3L。
8.4重量≤24KG。
9、液压手动泵1台：液压救援工具的手动动力源，可在有爆炸危险的场合使用。
9.1工作压强≥730巴。
9.2重量≤8kg。
9.3高压流量≥2.5ml/次，低压流量≥24m1/次。
9.4液压油箱容量≥2L。
10、液压油管2套：每套长度≥10m,采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式。

	2
	无齿锯
	1、主要应用场景：适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用。
▲2、结构组件：发动机缸体组件、化油器组件、启动器组件、锯片等组件。
3、发动机气缸排量≥110cm³。
▲4、功率≥5.5KW。
5、怠速≥3000rpm。
▲6、功率转速≥9000rpm。
7、气缸缸径≥45mm。
8、活塞行程≥30mm。
9、燃油箱容量≥0.9L，为汽机混合油。
10、重量≤15kg。
11、常温启到性能≤8S。
12、耳旁噪声：怠速≤85dB；高速空转≤105dB。
13、锯片直径≥400毫米、切割深度≥145毫米。

	3
	机动链锯
	1、主要用于消防作业时切割木质、竹质、硬质塑料等物。
2、结构组成：锯体、链条、导板、护套、拉绳等。
▲3.功率≥5.4kw。
4.常温起动性能≤20s。
▲5.排量≥110CC。
6.重量(不含燃油，链条和导板):≤7kg。
▲7.发动机最低燃油消耗率≤550g/kw·h。
8.怠速噪声≤120db。
9.燃油箱盖有连接链。各油箱盖均有清晰的标志且不能互换，注油口周围不会有妨碍用漏斗加油的其他部件。
10.油锯装有链自动润滑装置和手动润滑装置，润滑油箱的容积满足3h连续工作。
11.导板尺寸:≥24寸。
12.手把震动:≤7m/s2。
13.提供导板2块，链条5条，火花塞5只。

	4
	手持式钢筋速断器
	1、手持钢筋速断器能快速高效地剪切钢筋、钢管、房屋防盗窗等，广泛用于消防救灾、应急抢险、高空作业、地震救灾和复杂地形的救援。
2、主要应用场景：用于消防员对钢筋的切割作业。
3、电压:≥18V。
4、锂电电池DC≥18v3.6Ah。
▲5、功率:≥140W。
6、最大行程:≥22.5mm。
7、切断速度:5-8s。
▲8、最大切割直径:≥钢筋22mm(HRB400材质)。
▲9、最小切割直径:≤4mm。
10、一次充电切折次数:≥100次。
11、充电时间:≤90分钟。
12、毛重:≤13Kg。
13、净重(含电油及液压油）:≤7.5Kg。
14、包装:工程基科箱。
15、外形尺寸:≤370x300x120mm。

	5
	多功能挠钩
	1、结构组成：消防挠钩更换杆头后可用:消防斧、消防木榔头、消防爪耙、水平和标高量尺、消防撑顶器，长柄消防锯，消防剪，探路棒，医疗担架等。
2、主要应用场景：在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆类工具，广泛用于救援、野外生存等场合。从消防实战需求出发，开发的新型消防挠钩，实现了消防挠钩的多功能化。
▲3、挠钩连接件抗拉离性能kN：≥13(中部断裂)。
▲4、登高钩连接性抗拉离性能kN：≥13中部断裂)。
▲5、操作手柄抗压强度KN：≥10。
6、挠钩:破拆吊顶，钩拉电线等。
7、木榔头:敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用。
8、爪耙:现场倒塌物、障碍物，有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。
9、撑顶器(丫杈头):用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全的进出。
10、消防锯:锯断一些一定高度的易堕落物、易坍塌物和构件。
11、消防剪:对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。
12、消防斧:可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可以撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝，再撬。也可以敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。
13、水平和标高仪：单杆长≥1m，通过组合连接，可以在现场迅速的测量水平距离、标高、坑或涵洞深度。
14、登高钩:攀爬、登高用。
15、探路棒:可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具。
16、担架撑杆:用两根2m±0.1m长的挠杆，中间穿土布兜(可以借用衣服、裤子)或网兜，即可充当临时担架。
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	无火花工具
	▲1、结构组成：由油管钳、活动扳手、螺丝刀、偏口钳、平口钳、刮板、刮刀等组成。材质是由钹青铜、防爆专用铜合金及主要元素必须是纯度极高的电解铜等金属经融化冶炼而成。
2、主要应用场景：用于易燃、易爆现场使用。
3、试验材料：铜在硫酸介质中：在≤80％浓度的硫酸中（室温）年腐蚀深度为0.0012mm—0.1mm。
4、硬度：洛氏硬度≥45。
5、抗拉强度：≤105kg/mm。
6、摩擦棒：10mm×15mm（±0.1mm）摩擦试验。
7、落锤试块：60mm×33mm（±0.1mm）碰撞试验。
8、子弹：5.5mm×7mm（±0.1mm）冲击试验。
9、合格试验气体浓度：甲烷：6.5%±0.5%、丙烷：5.3%±0.2%、乙烯：7.8%±0.5%、氢气：21.0%±2.0%。
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	液压钻孔机
	1、结构组成：液压动力站、液压钻孔机、液压油管等组成。
2、主要应用场景：消防救援破拆使用。
3、液压动力站：
▲3.1发动机功率（KW）：≥10。
3.2最大输出压力（bar）：≥150。
3.3单根液压油管（m）：≥7,数量≥1根。
3.4燃油箱容积（L）：≥4。
3.5流量（L/min）：≥10。
4、液压钻孔机：
4.1工作流量（L/min）：≥15。
4.2最大工作压力（bar）：≥110。
4.3转速范围（rpm）：≥600。
▲4.4钻孔直径（mm）：25～200。
4.5重量（kg）：≤10。
4.6配备直径100mm钻头1个。
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	混凝土破拆工具组
	一、液压动力站
▲1、发动机功率：≥9kw。
2、输出流量：≥30L/min。
3、额定输出压力：≥14MPa。
4、重量：≤85Kg。
5、液压油箱容积：≥8L。
6、燃油箱容积：≥6L。
7、噪音：≤85dB。
8、启动方式：四冲程汽油机，电启动或手启动。
9、连接方式：平面型快换接头。
10、标准配置：≥5m液压油管两组，接口并能互相连接；两端配有平头快速安装接头可双向延长；动力站底部安装滑轮，其中2个为万向轮并配有锁止装置，安装牢固，方便拖行。
二、液压破碎镐
11、液压破碎镐破碎力强劲、操作平稳，工作噪音要小，工作寿命长，日常维护简单。
12、重量：≤18.5Kg。
13、流量范围：15-24（lpm）。
14、工作压力：7-14MPa。
▲15、冲击频率：1500-2000bpm。
16、镐钎：配备尖镐钎、扁镐钎各一支。
三、液压破碎钻
17、重量：≤10Kg。
18、流量范围：15-24（lpm）。
19、工作压力：7-14MPa。
▲20、钻头尺寸：≥20mm。
四、液压破碎钳
21、重量：≤20Kg。
22、流量范围：15-24（lpm）。
23、工作压力：7-14MPa。
24、开口距离：≥450mm。
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	多功能环锯
	1、结构组成：发动机缸体组件、电喷化油器组件、启动器组件、锯片等组件。
2、主要应用场景：用于混凝土的破拆，通过一侧进行深度切割，刀片从外围驱动。
▲3、功率要求：功率≥4.5kw。
4、气缸要求：
4.1引擎：风冷二冲程。
4.2气缸排量≥90cm³。
▲5、切割性能要求：最大切割深度≥260mm。
6、配件要求：锯片规格≥350mm。
7、质量要求：质量（不包括切割设备）≤15kg。



采购包3
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	消防员呼救器
	1、结构组成：消防员呼救器由主机、充电器组成。
2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。
3、报警功能：
①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。
②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。
③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。
4、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。
5、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。
6、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。
7、允许静止时间：30±2S。
8、预报警时间：15±2S。
9、预报警声级强度：≥80dB。
10、报警声级强度：≥100dB。
11、低电压告警声级强度：≥65dB。
12、连续工作时间：连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥900min。
13、质量：≤230g。
14、绝缘性能MΩ：正常情况≥50，湿热试验后≥10。
15、耐气候环境性能：
15.1高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验：
允许静止时间（s）30±2；预报警时（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
15.2交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
15.3高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
低温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
16、耐机械环境性能：
16.1振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
16.2冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
16.3自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
17、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz发射频率不应大于±25kHz。
▲18、通信距离：m≥1000。
19、发光亮度：cd/m2≥300。
20、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。
21、产品标志产品上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名；3）生产日期；4）防爆标志；5）执行标准代号。
22、防爆标志：ExibⅡCT4Gb。
▲23、防护等级：≥IP68。
24、显示屏：≥1.5寸LCM液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。
25、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。
26、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。
27、具备计时提醒功能。
28、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认能50℃）自动报警。
29、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。
30、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。
31、内置北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。
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	空气呼吸器气瓶（6.8L）
	1、结构组成：由碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套组成。
2、主要应用场景：用于消防、化工、船舶、石油冶炼、厂矿等处，帮助消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下提供呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。
▲3、公称容积:6.8L，公称工作压力:30MPa,水压试验压力≥50MPa，气密性试验压力≥30MPa。
4、水压爆破压力≥110MPa。
5、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。
6、气瓶瓶阀上应设置安全片，安全膜片爆破压力37-45Mpa，输出端螺纹尺寸G5/8，螺纹长度≥18mm。
7、气瓶瓶阀伸手可及，阀体配置内置式压力显示器。
8、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。
9、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。

	3
	化学氧自救呼吸器
	1、结构组成：呼吸器应由防护头罩、面罩、药罐、贮气袋、通气管组成，连接应牢固可靠，在不借助工具的情况下不可拆开。
2、主要应用场景：呼吸器主要用于有毒有害气体、火灾危险缺氧环境中人员的逃生使用。
3.产品生氧罐外置。
4.佩戴质量≤1kg。
5.金属材料性能:呼吸器的所有金属零部件应耐腐蚀，其表面应无龟裂、皱折、毛刺等缺陷；药罐应由金属制成，不应使用非金属材料。
6.与药罐外壁接触的橡胶材料耐热性能:与药罐外壁接触的橡胶材料经高温试验后，不发黏，并不得产生刺激性气味。
7.非金属材料阻燃性能:所有可能接触到火焰的材料均不出现持续燃烧、熔融等现象，不对人体产生附加的伤害。
▲8.贮气袋有效容积≥6L。
▲9.呼吸器的额定防护时间≥30min。
10.在使用开始2min钟内贮气袋中的氧浓度≥17%，其余防护时间内氧浓度≥21%。
11.在防护时间内贮气袋内的二氧化碳平均浓度≤1.5%，最大值≤3%。
12.在防护时间内，贮气袋不得出现真空现象。
13.在防护时间内，人员佩戴吸气温度≤35℃。
▲14.在防护时间内，人员佩戴吸气阻力和呼气阻力之和≤1600Pa，人员佩戴呼气阻力≤1000Pa，人员佩戴吸气阻力≤800Pa。
15.生氧剂名称:超氧化钾。
16.每具呼吸器配备专用盛放装置，外包装盒密封牢固，背带可调，方便携带。
17.橡塑材料老化性能:不应出现明显的变形、破损、粘附、龟裂硬化以及其它异常现象。
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	手提式强光照明灯
（核心产品）
	1、 结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。
2、主要应用场景：适用于消防行业日常灭火救援、强光手提照明及指挥现场工作照明。
3、提供国家认可的第三方检验机构出具的防爆合格证。
4、灯具的供电电源采用可充电池；灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。
5、外壳防护等级：≥IP66。
▲6、照明灯质量(不含电池和附件)≤1400g。
7、灯头采用攻击头，在应急救援中可以用作砸窗救生工具使用；灯具尾部有高可视性红色方位灯。
8、光源LED灯的功率为12W,且为聚光封装，探照灯在完全充电状态下进入强光模式，初始光通量应≥8001m。
▲9、照度：距光源5m处光斑中心处，强光初始照度≥4500Lx弱光初始照度≥1500Lx：爆闪频率为8Hz-10Hz。
10、防爆标志：ExdiaIICT6Gb。
11、额定电压：≥22.2V，额定容量：≥2.5Ah。
12、电池平均使用寿命1000次循环，充电时间具有快充功能，快充≤2小时即可充满，满足应急突发情况使用，正常充≤3h，同时快充15分钟，强光工作1小时。
13、具备低电量警示功能的同时，尾部有5段式LED电量指示装置，使灯具的剩余电量能够更加清晰的呈现。

	5
	救生照明线
	1、结构：供电源、发光线、绕线盘。
2、主要应用场景：在可视度低的环境场所，用于指引逃生路线。
▲3、发光亮度：≥13.5cd/m2，360度立体发光。
4、闪烁频率：1Hz-2Hz。
5、质量：≤10Kg。
6、绝缘电阻：≥50MΩ。
▲7、常亮工作时间：≥10h。
8、闪亮工作时间：≥20h。
9、表面最高温度：≤60℃。
10、系统供电电压：≥DC12V。
▲11、线体长≥100米，线体能承受拉力≥500N。
12、具有剩余电量显示功能或指示灯。
13、具有高亮辅助照明灯功能，在黑暗的环境中可提供辅助照明，线盘具有方位灯功能，方便寻回。
14、电源和绕线盘一体化结构，无需额外电源箱供电。
15、照明线的工作模式至少具有常亮和闪烁两种功能，闪烁频率1Hz-2Hz。
16、照明线具有导向功能，线体有电流导流方向标注。
17、防水防尘等级≥IP66。
18、照明线上设有铭牌，清晰的标明产品名称、型号、工作电压、最大工作电流、制造厂名称、制造日期、防爆标志、执行标准代号等内容。
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	移动照明灯组1
	1、结构组成：灯头组件、扳手组件、升降杆组件、提手组件、控制板组件、输出口塞、充电口塞、警示灯组件、锁扣外环、喇叭组件、升降杆限位压板、行走轮组件。
2、主要应用场景：适用于消防行业各种抡险救援现场的大范围照明。
3、额定电压：DC≥20V电池容量≥30Ah。
4、照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光；可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%~100%，光源最大功率（聚光+泛光）≥110W。
▲5、照度（聚泛同开）：5m处最大初始照度≥70001x；10m处最大初始照度≥20001x。
6、充电时间≤8h；连续照明时间≥8h。
7、外形尺寸（长X宽X高）：升起状态645X350×1860（±50）mm；收缩状态：645x350x210(±50)（mm）。
8、警示灯：红/黄，红/蓝，警示灯可视距离≥1Km。
9、防护等级灯头≥IP66。
10、防护等级箱体≥IP65。
▲11、抗跌落性能要求：灯具在-20℃下，离地面0.1m跌落，产品无破裂或永久性变形，功能无失效。
12、灯具支持播放U盘音频、蓝牙连接的音频、外接输入音频及录音后存储于控制板内的音频。
13、播放时默认20m处声强≥70dB。
14、灯具箱体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式、照明亮度。
15、具有录音/回放功能：可以用内置麦克风、有线、无线话简实现录音。
16、水平转角：达到水平回转角≥360°。
17、俯仰角：俯仰角≥60°。
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	移动照明灯组2
	1、结构组成：灯头组件、扳手组件、升降杆组件、提手组件、控制板组件、输出口塞、充电口塞、警示灯组件、锁扣外环、喇叭组件、升降杆限位压板、行走轮组件。
2、主要应用场景：适用于消防行业各种抡险救援现场的大范围照明。
3、灯头类型：LED泛光灯双灯头。
▲4、总功率：≥200W（匹配发电机2kW容量）。
5、升降杆形式：气动伸缩式升降杆。
▲6、最大升降高度：4.5–6m。
7、灯头调节：可上下/左右调节照射角度，实现360°覆盖。
8、防护等级：≥IP67。
9、抗风等级：≥8级。
▲10、排量:≥160mL。
11、额定功率:≥2.0kW（2.0kVA）。
12、最大功率:≥2.2kW（2.2kVA）。
13、额定电压/频率：220V/50Hz。
14、燃油箱容量：≥14.5L。
15、连续工作时间：≥13小时。
16、启动方式：手拉启动。
17、整机重量：≤45kg。
18、噪声水平：60–70dB。

	8
	有毒气体探测仪
	1、结构组成：由外壳、电池、电路板、充电器等组成。
2、主要应用场景：有毒气体检测仪是气体泄露场合人员作业的必备报警设备，能够实现有毒有害气体超标报警等功能。
3、整机重量:≤300g。
▲4、防爆等级:≥ExibIICT4Gb。
5、报警声级强度:≥70dB。
6、低电压告警声级强度:≥70dB。
7、连续开机时间:≥12h。
8、连续报警时间:≥450min。
9、发光亮度:≥300cd/m2。
▲10、可检测气体:可燃、氧气、硫化氢、一氧化碳。
▲11、检测范围:CH4(0～5%VOL或0～100%LEL)、CO(0～2000ppm)、H2S(0～100ppm）、02(0～30%VOL)，其他量程可定制。
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	可燃气体检测仪
	1、主要用于救援现场的可燃气体检测。
2、结构组成：由主机、采样管、防护箱等组成。
3、采用≥1.5寸高清中文显示。
▲4、宽量程，可以检测0-3000ppm或0-100%VOL或0-100%LEL。
5、选用即插型传感器，方便维护。
6、全量程范围的数字温度补偿，日历，时钟，实时显示。
7、防护等级：≥IP67；本安型电路，防爆外壳。
8、可充电锂电池及充电保护电路，正常使用≥15小时；关机待机时间≥3个月。
9、声光震动报警，报警值全量程可设置。
10、仪器带有存储功能，并可以实时显示检测的曲线图。
11、仪器自带息屏检测功能，可有效提高仪器的续航时间。
12、重量≤300g。
▲13、传感器使用寿命≥2年
14、工作温度：-20°-60°。
15、工作湿度：0%-95%相对湿度。
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	消防用红外热像仪
	1、组成结构：红外热像仪主机*1、电池*2、充电器*1、电池座充*1、USB数据线、防水防震携行箱。
2、主要应用场景：在火灾或恶劣环境下，帮助消防员穿透浓烟中轻松看清方向、搜索被困人员，从容分析火灾现场环境，更快做出决策。主要用于火场探测或火源的检测，具备在火场中显示火场实时温度的功能并在显示屏中显示温度影像。
▲3、红外探测器分辨率：≥384×288；采样帧速率≥60帧/秒。
4、≥3.5英寸显示屏，屏幕亮度自动调节；屏幕分辨率≥640*480,波长范围：8-14μm。
5、测温范围：-20℃~+1200℃；≤100℃时，测温精度：≤±2℃,≥100℃时，测温精度≤±2%。
6、噪声等效温差(NETD):≤25mK。
7、空间分辨率：≤1.5mrad(水平)×1.5mrad(垂直)。
8、探测模式：支持红外模式和可见光模式，2种模式可快速切换，可见光分辨率≥500万像素。
▲9、高温环境工作时长：80℃时，≥30分钟；120℃时，≥10分钟；260℃时，≥5分钟。
10、工作温度：-20℃~+60℃；储存温度：-40℃~+70℃。
11、存储功能：支持在本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持在本机册除视频图片，无须连接电脑，具备存储功能，内存≥30000张图片和≥16h视频。
12、红外热像仪需具有工作指示灯功能、电子罗盘定向、激光指示功能。
13、具备最高温、最低温和中心点测温功能；具备冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自动指针搜寻功能，可同时显示最高及最低温度。
14、防爆等级:≥Ex(ib)IICT4Gb，并提供防爆合格证。
▲15、主机(含电池)重量：≤900g(±10g),尺寸≤300×150×130mm(±5mm)。
16、供电方式：锂电池供电，主机具备电量显示功能，为保证续航，配备2块电池，单块电池工作时间：≥5h。
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	便携危险化学品检测片
	1、佩戴于手腕、脚腕、上臂等，通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽。
2、强酸（pH＜5）5ppm。
3、强碱（pH＞8.5）50ppm。
4、氯气（Cl₂）1ppm。
5、氟化物（F₂/HF）1–20ppm。
6、硫化氢（H₂S）50ppm。
7、光气（COCl₂）1ppm。
8、二氧化硫（SO₂）50ppm。
9、联氨（N₂H₄）25ppm。
10、乙硼烷（B₂H₆）7.5ppm。
11、碘（I₂）1ppm。
12、磷化氢（PH₃）0.3ppm。
13、氰化氢（HCN）0.2ppm。
14、砷（As）0.5ppb。
15、神经毒剂（G/VX）100μg。
16、响应时间（变色时间）。
16.1低浓度：1–30min（示例：强酸5ppm：30min；光气1ppm：5min）。
16.2高浓度：10s–3min（示例：乙硼烷7.5ppm：30s；强碱150ppm：1–3min）。
17、环境适应性（使用/贮存）。
17.1工作温度：-30℃～+50℃。
17.2相对湿度：20%～100%RH。
17.3防水：浸入水中甩干后可继续使用。
▲17.4贮存：室温（2–25℃）有效期2年（磷化氢片6个月）。
18、产品规格与寿命。
18.1单盒：≥5片/盒（常用套装含8类物质各1盒）。
18.2开启后寿命：≥24小时。
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	漏电探测仪
	1、结构组成：主机、天线、充电器、携行包。
2、主要应用场景：用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置。
3、屏幕尺寸≥1.3英寸液晶显示屏，可显示电量、漏电强弱信息、经纬度信息等。
4、探测电压频率范围：50/60Hz；具备声光报警功能，越靠近漏电源头,声光报警装置光闪烁及发声频次越高。
5、具备运动静止状态检测功能，能够检测所处状态为运动状态或静止状态，并在显示屏上显示。
▲6、具备SOS一键紧急呼叫求救功能，可通过仪器正面的SOS物理按钮实现紧急呼叫。
▲7、内置LED照明灯，可通过仪器正面的物理按键实现照明灯的开启或关闭。
8、持续使用时间：≥10h，内置充电电池，具备低电量提示功能。
9、主机防护等级：≥IP68，抗跌落高度：≥2m。
10、使用温度范围：-40℃至60℃。
11、主机重量（含电池）：≤220克；尺寸（不含天线）≤150*80*50mm。
12、产品配置：主机、天线、充电器、携行包。



采购包4
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	液压破拆工具组2
	1、结构：双出液压机动泵1台、10米液压管2根、液压扩张器1台、液压剪切钳1台、液压剪扩钳1台、液压项杆1台。
2、主要应用场景：处置抢险救援车辆事故等使用装备。
3.双输出液压机动泵：
3.1质量：≤23kg。
3.2额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min。
3.3低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min。
4.液压扩张器：
▲4.1质量：≤15kg。
▲4.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥90KN。
▲4.3扩张距离：≥720mm。
5.液压剪切钳：
5.1质量：≤10kg。
5.2开口距离：≥170mm。
5.3剪切能力：直径≥30mm的Q235A圆钢。
6.液压剪扩钳：
6.1质量：≤15kg。
6.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥70KN。
6.3剪切能力：直径≥36mm的Q235A圆钢。
6.4扩张距离：≥380mm。
6.5剪切开口：≥320mm。
7.液压顶杆：
7.1质量：≤11kg。
7.2撑顶力：≥160KN。
7.3撑顶长度：≥760mm。
7.4收拢长度：≤520mm。
7.5撑顶行程：≥250mm。
8.液压管重量：≤5kg。



注：
1.上述所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定。
2.上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。
四、供货要求
1.交货期：签订合同后60日历天内将货物送达指定地点，产品质量符合要求。
2.交货地点：以具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
3.交货方式：以具体签署的采购合同中货物交货方式为准，交货时双方均要有人在场负责清点移交。
4.提供的设备技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。所提供的技术资料（包含货物及软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。所提供的产品实用性能符合实际使用需要，充分考虑到设计理念贴合实际，产品使用便捷性、安全性，人性化设计及维护性等要求均能满足项目实际。
5.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
6.本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。
7.供货时消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。
五、国家或行业相关规范标准
投标产品要符合《中华人民共和国消防法》第二十四条规定：有国家标准的必须符合国家标准、没有国家标准的必须符合行业标准，应出具符合法规要求的检验报告；属于强制性产品认证的消防产品，应出具符合法规要求的证书；新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应出具符合法规要求的技术鉴定证书。如供应商中标，提供的产品需符合上述要求，验收时采购人有权进行核验。
六、质量保证及售后服务
1.质保期：不低于5年。
2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购人不再支付任何费用；对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
3.中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供未经使用的全新产品。
4.中标人提供的货物质保期以项目需求参数中标明的时间为准，中标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，设备故障报修后 24 小时内响应，并在 48 小时内到场更换，否则由此造成的损失由中标人承担赔偿责任。对超过质保期发生故障的货物，中标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由中标人承担所发生的全部费用。
②退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物从项目中标起至项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
5.技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
6.投标人所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由投标人负责一切后果，并承担法律责任）
7.售后服务包括：器材维修、技术支持与咨询服务、软件升级与数据维护（如有）、备品备件供应、培训服务等。
8、供应商应为本项目配备客服人员、维修技术人员、培训人员、维修设备等。
七、履约验收要求
1.验收时，供应商需提供型试检验报告，检验报告应显示所有参数；型试检验报告无法检验的，需提供委托检验报告。如验收时未提供检验报告或提供的检验报告不符合要求，验收不通过。
2.采购人对中标人提交的货物清单数量核对给予签收，由采购人出具签收单视为交付。采购人对中标人提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由采购人出具验收结果报告视为验收合格。
3.中标人交货前应对产品作出全面检查，并对验收文件进行整理，列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
4.中标人提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
5.依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担，并且采购人有权追究供应商的责任。
6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
7.中标人供货的产品经采购人3次验收不合格，采购人可以单方面解除合同，供应商在采购人解约后3个工作日内退还首付款。
八、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
4.使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
5.中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知甲方，以准备接货。
6.货物在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。
7.货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的地点采购人出具签收单视为交付，中标人同时需通知采购人货物已送达。
九、投标报价要求
1.本项目投标报价超过最高限价单价和最高限价总价金额的投标无效。
2.报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
十、付款方式与履约保证金
1.付款方式
（1）采购人在收到履约保证金（函）后，向投标人支付合同总金额30%的价款。供应商按照合同约定交货，并经采购人对合同中所有装备到货验收合格（采购人签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭供应商等额有效发票及采购人签署验收合格报告，采购人支付尾款，付款金额 = 审计审定总金额−前期已支付的合同总价30%预付款。
（2）当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
2.履约保证金
（1）本合同签订之日起7个工作日内，供应商应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如供应商提供的保函未载明前述内容的，采购人可以拒收该保函，并要求供应商重新提供符合要求的履约保函）。
（2）自采购人签署到货验收合格后，及时退还履约保证金。
（3）对于供应商应承担的违约责任/索赔金额，采购人有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
（4）供应商应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向采购人补足履约保证金。
十一、其他
1.投标人须承诺决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。（投标文件中提供承诺书扫描件并加盖投标人公章，格式自拟）
2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。投标人四个采购包皆可投，开标、评标的顺序以采购包一至采购包四依次进行。本项目四个采购包各推荐3名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

采购包1综合评分法
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
注：因落实政府采购政策、本国产品的支持政策等政策要求进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审，小数点后保留两位。
2.商务分（43分）
	评审因素
	评审标准

	质保期及原厂质保承诺
（4分）
	1.投标人所投全部产品质保期在满足项目需求（质保期：不低于5年）的基础上承诺每增加一年质保的得1分，最高得2分。
注：投标文件提供加盖投标人公章的质保期承诺函，格式自拟。承诺函需明确质保期限，否则不得分。
2.投标人承诺中标后提供全部所投产品原厂质保的得2分。
注：投标文件提供加盖投标人公章的承诺函,格式自拟。否则不得分。

	业绩
（4分）
	自2023年1月（含）以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容须涉及货物（标的）采购清单中相应采购包的货物）的，每提供一个有效项目业绩的得2分，最高得4分。
注：（1）投标文件中同时提供合同和验收证明材料，并加盖投标人公章。合同须能体现甲乙双方信息、签订时间、产品名称、型号等相关信息，否则视为无效合同；验收证明须有采购人签字或盖章确认，否则不予认可。合同中设备名称不一致的，由评标委员会现场统一认定。（2）统招分签的合同或项目名称一致的多个合同，按一个合同业绩给予得分。（3）合同中的产品名称及产品型号建议投标人加以明显标记，方便评审和核对。（4）合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。

	技术参数及功能指标响应（35分）
	所投产品所有技术参数及功能指标完全响应招标文件要求的，得35分；
其中：
标记“▲”的技术参数为重要技术条款，“▲”重要技术条款全部响应得20分，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
无“▲”的技术参数为一般技术条款，一般技术条款全部响应得15分，每有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。
注：
（1）投标人需对第四章采购需求中所有货物（标的）技术参数及功能指标要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明“超出”“符合”或“偏离”。
（2）标记“▲”项的技术参数需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告(报告应完整有效)，检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明(包括彩页或白皮书或手册或原厂网页)扫描件加盖投标人公章)。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰，则不得分。要求提供检测报告的技术参数指标建议投标人做明显标识，便于评审。
（3）非“▲”项的技术参数根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》进行打分。
（4）非单一产品采购包评审时，须就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
（5）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
（6）证明材料中相关技术指标信息若存在内容模糊、无法辨认等不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。



3.技术分（27分）
	售后服务方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务人员配备、响应时间等。
方案内容完整详细，售后服务范围全面且清晰，配备售后服务人员专业对口，有售后服务配套设施设备，响应时间及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案满足或优于项目需求的得7分；
方案内容较详细，售后服务范围较全面且清晰，配备售后服务人员，有售后服务配套设施设备，响应时间较及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案较符合项目需求的得5分；
方案内容不够详细，有售后服务范围，配备售后服务人员售后服务配套设施设备内容，但内容简单，响应时间不够及时，整体方案基本满足项目需求的得3分；
方案内容不完整，售后服务范围不明确，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间不够及时，与项目存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	保修方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供保修方案，内容包括但不限于保修范围、所投产品常见故障及保修措施、拟投入的设施设备、响应时间、保修承诺等。
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）全面且清晰，内容详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口，配套设施设备全面，响应时间及时，方案优于或满足项目需求的得7分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）较全面且清晰，内容较详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施较可行，配备保修人员，配套设施设备较全面，响应时间较及时，较满足项目需求的得5分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）不够详细清晰，内容较简单，常见故障罗列不详细且对应的保修措施可行性一般，配备保修人员，响应时间不够及时，基本满足项目需求的得3分；
上述内容有缺项，保修范围（包含保修期外）不清晰，内容简单粗糙，常见故障罗列不详细，无保修措施较，配备保修人员，响应时间不够及时，与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	保修期外维保
（7分）
	投标人结合项目需求提供保修期外维保服务方案，内容包括但不限于服务范围、内容、响应时间及维保费用等。
方案包含上述内容，保修期外服务范围全面且清晰，内容详细，响应时间完全满足项目需求，维保费用合理的得7分；
方案包含上述内容，保修期外服务范围较全面且清晰，内容较详细，响应时间较及时，较满足项目需求，维保费用较合理的得5分；
方案包含上述内容，保修期外服务范围不够详细清晰，内容较简单，响应时间不够及时，基本满足项目需求的得3分；
上述内容有缺项，保修期外服务范围不清晰，内容简单粗糙，响应时间不够及时，与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	产品实用性能
（6分）
	评审委员会针对产品实用性能进行评审。投标人提供所投产品的相关证明材料及阐述说明，证明材料包括但不限于产品技术规格书、外观照片、产品彩页等，阐述说明不限于产品设计理念、产品使用便捷性、安全性、人性化设计及后期维护等内容。
所投产品设计理念先进，产品使用便捷性强、安全性高，具有较强的人性化设计，维护便捷，完全满足使用需求，相关证明材料内容清晰完整、详实、针对性强的得6分；
所投产品使用便捷、安全，能够体现人性化设计理念，维护较便捷，较能满足使用需求，证明材料较完整的得4分；
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性无亮点，基本满足使用需求，相关证明材料无法直接印证产品性能的得2分。
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性有缺失，提供的相关证明材料不清楚的得1分。
该项未见阐述不得分。



采购包2综合评分法

1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
注：因落实政府采购政策、本国产品的支持政策等政策要求进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审，小数点后保留两位。
2.商务分（43分）
	评审因素
	评审标准

	质保期及原厂质保承诺
（4分）
	1.投标人所投全部产品质保期在满足项目需求（质保期：不低于5年）的基础上承诺每增加一年质保的得1分，最高得2分。
注：投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺函，格式自拟。承诺函需明确质保期限，否则不得分。
2.投标人承诺中标后提供全部所投产品原厂质保的得2分。
注：投标文件需提供加盖投标人公章的承诺函,格式自拟。未提供者不得分。

	业绩
（4分）
	自2023年1月（含）以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容须涉及货物（标的）采购清单中相应采购包的货物）的，每提供一个有效项目业绩的得2分，最高得4分。
注：（1）投标文件中同时提供合同和验收证明材料，并加盖投标人公章。合同须能体现甲乙双方信息、签订时间、产品名称、型号等相关信息，否则视为无效合同；验收证明须有采购人签字或盖章确认，否则不予认可。合同中设备名称不一致的，由评标委员会现场统一认定。（2）统招分签的合同或项目名称一致的多个合同，按一个合同业绩给予得分。（3）合同中的产品名称及产品型号建议投标人加以明显标记，方便评审和核对。（4）合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。

	技术参数及功能指标响应（35分）
	所投产品所有技术参数及功能指标完全响应招标文件要求的，得35分；
其中：
标记“▲”的技术参数为重要技术条款，“▲”重要技术条款全部响应得20分，每有一项负偏离扣4分，扣完为止。
无“▲”的技术参数为一般技术条款，一般技术条款全部响应得15分，每有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。
注：
（1）投标人需对第四章采购需求中的所有货物（标的）技术参数及功能指标要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明“超出”“符合”或“偏离”。
（2）标记“▲”项的技术参数需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告(报告应完整有效)，检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明(包括彩页或白皮书或手册或原厂网页)扫描件加盖投标人公章)。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰，则不得分。要求提供检测报告的技术参数指标建议投标人做明显标识，便于评审。
（3） 非“▲”项的技术参数根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》进行打分。
（4）非单一产品采购包评审时，须就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
（5）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
（6）证明材料中相关技术指标信息若存在内容模糊、无法辨认等不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。



3.技术分（27分）
	售后服务方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务人员配备、响应时间等。
方案内容完整详细，售后服务范围全面且清晰，配备售后服务人员专业对口，有售后服务配套设施设备，响应时间及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案满足或优于项目需求的得7分；
方案内容较详细，售后服务范围较全面且清晰，配备售后服务人员，有售后服务配套设施设备，响应时间较及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案较符合项目需求的得5分；
方案内容不够详细，有售后服务范围，配备售后服务人员售后服务配套设施设备内容，但内容简单，响应时间不够及时，整体方案基本满足项目需求的得3分；
方案内容不完整，售后服务范围不明确，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间不够及时，与项目存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	保修方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供保修方案，内容包括但不限于保修范围、所投产品常见故障及保修措施、拟投入的设施设备、响应时间、保修承诺等。
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）全面且清晰，内容详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口，配套设施设备全面，响应时间及时，方案优于或满足项目需求的得7分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）较全面且清晰，内容较详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施较可行，配备保修人员，配套设施设备较全面，响应时间较及时，较满足项目需求的得5分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）不够详细清晰，内容较简单，常见故障罗列不详细且对应的保修措施可行性一般，配备保修人员，响应时间不够及时，基本满足项目需求的得3分；
上述内容有缺项，保修范围（包含保修期外）不清晰，内容简单粗糙，常见故障罗列不详细，无保修措施较，配备保修人员，响应时间不够及时，与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	保修期外维保
（7分）
	投标人结合项目需求提供保修期外维保服务方案，内容包括但不限于服务范围、内容、响应时间及维保费用等。
方案包含上述内容，保修期外服务范围全面且清晰，内容详细，响应时间完全满足项目需求，维保费用合理的得7分；
方案包含上述内容，保修期外服务范围较全面且清晰，内容较详细，响应时间较及时，较满足项目需求，维保费用较合理的得5分；
方案包含上述内容，保修期外服务范围不够详细清晰，内容较简单，响应时间不够及时，基本满足项目需求的得3分；
上述内容有缺项，保修期外服务范围不清晰，内容简单粗糙，响应时间不够及时，与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	产品实用性能
（6分）
	评审委员会针对产品实用性能进行评审。投标人提供所投产品的相关证明材料及阐述说明，证明材料包括但不限于产品技术规格书、外观照片、产品彩页等，阐述说明不限于产品设计理念、产品使用便捷性、安全性、人性化设计及后期维护等内容。
所投产品设计理念先进，产品使用便捷性强、安全性高，具有较强的人性化设计，维护便捷，完全满足使用需求，相关证明材料内容清晰完整、详实、针对性强的得6分；
所投产品使用便捷、安全，能够体现人性化设计理念，维护较便捷，较能满足使用需求，证明材料较完整的得4分；
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性无亮点，基本满足使用需求，相关证明材料无法直接印证产品性能的得2分。
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性有缺失，提供的相关证明材料不清楚的得1分。
该项未见阐述不得分。




采购包3综合评分法

1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
注：因落实本国产品的支持政策等政策要求进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审，小数点后保留两位。

2.商务分（43分）
	评审因素
	评审标准

	质保期及原厂质保承诺
（4分）
	投标人所投全部产品质保期在满足项目需求（质保期：不低于5年）的基础上承诺每增加一年质保的得1分，最高得2分。
注：投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺函，格式自拟。承诺函需明确质保期限，否则不得分。
2.投标人承诺中标后提供全部所投产品原厂质保承诺书的得2分。
注：投标文件需提供加盖投标人公章的承诺函,格式自拟。未提供者不得分。


	业绩
（4分）
	自2023年1月（含）以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容须涉及货物（标的）采购清单中相应采购包的货物）的，每提供一个有效项目业绩的得2分，最高得4分。
注：（1）投标文件中同时提供合同和验收证明材料，并加盖投标人公章。合同须能体现甲乙双方信息、签订时间、产品名称、型号等相关信息，否则视为无效合同；验收证明须有采购人签字或盖章确认，否则不予认可。合同中设备名称不一致的，由评标委员会现场统一认定。（2）统招分签的合同或项目名称一致的多个合同，按一个合同业绩给予得分。（3）合同中的产品名称及产品型号建议投标人加以明显标记，方便评审和核对。（4）合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。


	技术参数及功能指标响应（35分）
	所投产品所有技术参数及功能指标完全响应招标文件要求的，得35分；
其中：
标记“▲”的技术参数为重要技术条款，“▲”重要技术条款全部响应得20分，每有一项负偏离扣4分，扣完为止。
无“▲”的技术参数为一般技术条款，一般技术条款全部响应得15分，每有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。
注：
（1） 投标人需对第四章采购需求中的所有货物（标的）技术参数及功能指标要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明“超出”“符合”或“偏离”。
（2）标记“▲”项的技术参数需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告(报告应完整有效)，检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明(包括彩页或白皮书或手册或原厂网页)扫描件加盖投标人公章)。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰，则不得分。要求提供检测报告的技术参数指标建议投标人做明显标识，便于评审。
（3）非“▲”项的技术参数根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》进行打分。
（4）非单一产品采购包评审时，须就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
（5）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
（6）证明材料中相关技术指标信息若存在内容模糊、无法辨认等不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。



3.技术分（27分）
	售后服务方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务人员配备、响应时间等。
方案内容完整详细，售后服务范围全面且清晰，配备售后服务人员专业对口，有售后服务配套设施设备，响应时间及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案满足或优于项目需求的得7分；
方案内容较详细，售后服务范围较全面且清晰，配备售后服务人员，有售后服务配套设施设备，响应时间较及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案较符合项目需求的得5分；
方案内容不够详细，有售后服务范围，配备售后服务人员售后服务配套设施设备内容，但内容简单，响应时间不够及时，整体方案基本满足项目需求的得3分；
方案内容不完整，售后服务范围不明确，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间不够及时，与项目存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	保修方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供保修方案，内容包括但不限于保修范围、所投产品常见故障及保修措施、拟投入的设施设备、响应时间、保修承诺等。
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）全面且清晰，内容详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口，配套设施设备全面，响应时间及时，方案优于或满足项目需求的得7分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）较全面且清晰，内容较详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施较可行，配备保修人员，配套设施设备较全面，响应时间较及时，较满足项目需求的得5分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）不够详细清晰，内容较简单，常见故障罗列不详细且对应的保修措施可行性一般，配备保修人员，响应时间不够及时，基本满足项目需求的得3分；
上述内容有缺项，保修范围（包含保修期外）不清晰，内容简单粗糙，常见故障罗列不详细，无保修措施较，配备保修人员，响应时间不够及时，与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	保修期外维保
（7分）
	投标人结合项目需求提供保修期外维保服务方案，内容包括但不限于服务范围、内容、响应时间及维保费用等。
方案包含上述内容，保修期外服务范围全面且清晰，内容详细，响应时间完全满足项目需求，维保费用合理的得7分；
方案包含上述内容，保修期外服务范围较全面且清晰，内容较详细，响应时间较及时，较满足项目需求，维保费用较合理的得5分；
方案包含上述内容，保修期外服务范围不够详细清晰，内容较简单，响应时间不够及时，基本满足项目需求的得3分；
上述内容有缺项，保修期外服务范围不清晰，内容简单粗糙，响应时间不够及时，与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	产品实用性能
（6分）
	评审委员会针对产品实用性能进行评审。投标人提供所投产品的相关证明材料及阐述说明，证明材料包括但不限于产品技术规格书、外观照片、产品彩页等，阐述说明不限于产品设计理念、产品使用便捷性、安全性、人性化设计及后期维护等内容。
所投产品设计理念先进，产品使用便捷性强、安全性高，具有较强的人性化设计，维护便捷，完全满足使用需求，相关证明材料内容清晰完整、详实、针对性强的得6分；
所投产品使用便捷、安全，能够体现人性化设计理念，维护较便捷，较能满足使用需求，证明材料较完整的得4分；
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性无亮点，基本满足使用需求，相关证明材料无法直接印证产品性能的得2分。
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性有缺失，提供的相关证明材料不清楚的得1分。
该项未见阐述不得分。



采购包4综合评分法

1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
注：因落实本国产品的支持政策等政策要求进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审，小数点后保留两位。
2.商务分（43分）
	评审因素
	评审标准

	质保期及原厂质保承诺
（4分）
	1.投标人所投全部产品质保期在满足项目需求（质保期：不低于5年）的基础上承诺每增加一年质保的得1分，最高得2分。
注：投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺函，格式自拟。承诺函需明确质保期限，否则不得分。
2.投标人承诺中标后提供全部所投产品原厂质保承诺书的得2分。
注：投标文件需提供加盖投标人公章的承诺函,格式自拟。未提供者不得分。


	业绩
（4分）
	自2023年1月（含）以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容须涉及货物（标的）采购清单中相应采购包的货物）的，每提供一个有效项目业绩的得2分，最高得4分。
注：（1）投标文件中同时提供合同和验收证明材料，并加盖投标人公章。合同须能体现甲乙双方信息、签订时间、产品名称、型号等相关信息，否则视为无效合同；验收证明须有采购人签字或盖章确认，否则不予认可。合同中设备名称不一致的，由评标委员会现场统一认定。（2）统招分签的合同或项目名称一致的多个合同，按一个合同业绩给予得分。（3）合同中的产品名称及产品型号建议投标人加以明显标记，方便评审和核对。（4）合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。


	技术参数及功能指标响应（35分）
	所投产品所有技术参数及功能指标完全响应招标文件要求的，得35分；
其中：
标记“▲”的技术参数为重要技术条款，“▲”重要技术条款全部响应得9分；每有一项负偏扣3分，扣完为止。
无“▲”的技术参数为一般技术条款，一般技术条款全部响应得26分，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
注：
（2） 投标人需对第四章采购需求中的所有货物（标的）技术参数及功能指标要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明“超出”“符合”或“偏离”。
（2）标记“▲”项的技术参数需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告(报告应完整有效)，检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明(包括彩页或白皮书或手册或原厂网页)扫描件加盖投标人公章)。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰，则不得分。要求提供检测报告的技术参数指标建议投标人做明显标识，便于评审。
（3）非“▲”项的技术参数根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》进行打分。
（4）非单一产品采购包评审时，须就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
（5）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
（6）证明材料中相关技术指标信息若存在内容模糊、无法辨认等不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。



3.技术分（27分）
	售后服务方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务人员配备、响应时间等。
方案内容完整详细，售后服务范围全面且清晰，配备售后服务人员专业对口，有售后服务配套设施设备，响应时间及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案满足或优于项目需求的得7分；
方案内容较详细，售后服务范围较全面且清晰，配备售后服务人员，有售后服务配套设施设备，响应时间较及时，售后服务内容中包含有处罚措施，整体方案较符合项目需求的得5分；
方案内容不够详细，有售后服务范围，配备售后服务人员售后服务配套设施设备内容，但内容简单，响应时间不够及时，整体方案基本满足项目需求的得3分；
方案内容不完整，售后服务范围不明确，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间不够及时，与项目存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	保修方案
（7分）
	投标人结合项目需求提供保修方案，内容包括但不限于保修范围、所投产品常见故障及保修措施、拟投入的设施设备、响应时间、保修承诺等。
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）全面且清晰，内容详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口，配套设施设备全面，响应时间及时，方案优于或满足项目需求的得7分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）较全面且清晰，内容较详细，常见故障罗列详细且对应的保修措施较可行，配备保修人员，配套设施设备较全面，响应时间较及时，较满足项目需求的得5分；
方案包含上述内容，保修范围（包含保修期外）不够详细清晰，内容较简单，常见故障罗列不详细且对应的保修措施可行性一般，配备保修人员，响应时间不够及时，基本满足项目需求的得3分；
上述内容有缺项，保修范围（包含保修期外）不清晰，内容简单粗糙，常见故障罗列不详细，无保修措施较，配备保修人员，响应时间不够及时，与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	保修期外维保
（7分）
	投标人结合项目需求提供保修期外维保服务方案，内容包括但不限于服务范围、内容、响应时间及维保费用等。
方案包含上述内容，保修期外服务范围全面且清晰，内容详细，响应时间完全满足项目需求，维保费用合理的得7分；
方案包含上述内容，保修期外服务范围较全面且清晰，内容较详细，响应时间较及时，较满足项目需求，维保费用较合理的得5分；
方案包含上述内容，保修期外服务范围不够详细清晰，内容较简单，响应时间不够及时，基本满足项目需求的得3分；
上述内容有缺项，保修期外服务范围不清晰，内容简单粗糙，响应时间不够及时，与项目需求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	产品实用性能
（6分）
	评审委员会针对产品实用性能进行评审。投标人提供所投产品的相关证明材料及阐述说明，证明材料包括但不限于产品技术规格书、外观照片、产品彩页等，阐述说明不限于产品设计理念、产品使用便捷性、安全性、人性化设计及后期维护等内容。
所投产品设计理念先进，产品使用便捷性强、安全性高，具有较强的人性化设计，维护便捷，完全满足使用需求，相关证明材料内容清晰完整、详实、针对性强的得6分；
所投产品使用便捷、安全，能够体现人性化设计理念，维护较便捷，较能满足使用需求，证明材料较完整的得4分；
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性无亮点，基本满足使用需求，相关证明材料无法直接印证产品性能的得2分。
所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性有缺失，提供的相关证明材料不清楚的得1分。
该项未见阐述不得分。




[bookmark: _Toc163482578][bookmark: _Toc25148]第六章  投标文件格式
（采购包1-4，请分别编制投标文件）


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明




二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）


主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件                （如有，请按要求提供）
七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）




九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人, 联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：
委托代理人（签字/签章）：，联系电话：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明


致： 采购单位 

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
日期：    年     月     日
十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-__________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。






十三、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十四、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。
十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066]
















十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

















十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：          项目编号：         分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。












十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）
	备注

	
	              元
	

	核心产品
	
	采购包如有核心产品，须填写


   年     月     日

二十、投标项目供货一览表

投标项目供货一览表
（含配件、备品、消耗材料）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	序号
	货物（标的）
名称
	技术参数

	
	
	

	
	
	

	
	
	



投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日
注：
1、供应商可根据实际需要增加或删除行。
2、供应商应根据技术参数投标响应情况，写明投标货物的实际技术参数，不得照抄招标文件参数。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。


17

image1.png
1, UER 3. FREESEA 5. UEERE

2, lfERsEE 4, FEWBERE 6. BABIK




