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第 1 页

前附表
下述关于要采购的项目具体资料是对招标文件第一部分投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	序号
	项   目
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-SZSD-G2026-0053   

	2
	项目名称
	苏州市公安局2026年度姑苏区社会面治安前端设施维保项目

	3
	招标代理机构名称及地址
	名称：苏州时代招投标有限公司
地址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室
邮编：215011
电话/传真：0512-65201419
联系人：叶素萍、汪泽华、褚磊、徐蕾、陈婷、吴靓

	4
	采购单位
	苏州市公安局
联系人：孔令军          联系电话：0512-65110277

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章。

	6
	投标保证金
	本项目免收投标保证金。

	7
	投标有效期
	开标后九十日

	8
	投标文件
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。

	9
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	10
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年11月13日9:30（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	11
	开标时间及
开标地点
	2026年11月13日9:30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为线上不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	12
	评标时间及
评标地点
	2026年11月13日9:30（北京时间）
苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼（投标人无需到场）

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	无

	15
	代理服务费
	依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目招标代理服务费收取要求如下：
支付主体：本项目招标代理服务费由中标供应商支付。
支付原因：结合本项目实际情况，采购预算已包含招标代理服务费，供应商投标报价中须包含该费用，但无需单独列明。
收取方式：中标供应商在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 
收费标准：本项目招标代理服务费参照“苏州市级政府采购代理服务收费公告信息变更表第二批（苏财购告〔2017〕19号）”规定的收费标准，以项目预算为基数，采用“比例差额定率累进法计算”，具体如下：
1.预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
2.预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
3.预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
4.预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
5.预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
计算示例：若预算金额为150万元，则代理服务费计算方式为：100万元×1.5%＋（150万元－100万元）部分）×1.1%。
服务费交纳账户：苏州时代招投标有限公司
开户行：中信银行苏州南门支行
账  号：7323010182600103353

	15
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	16
	导致无效标
因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备采购文件中规定资格要求的；
（三）投标书技术部分和资格证明文件中出现总报价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。


第一章 投标邀请函
	项目概况
苏州市公安局2026年度姑苏区社会面治安前端设施维保招标项目JSZC-320500-SZSD-G2026-0053的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月13日9点30分（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0053   
2、项目名称：苏州市公安局2026年度姑苏区社会面治安前端设施维保项目
3、预算金额（人民币）：肆佰陆拾捌万叁仟捌佰肆拾伍元肆角肆分（¥4683845.44）
最高限价（人民币）：肆佰陆拾捌万叁仟捌佰肆拾伍元肆角肆分（¥4683845.44）
4、采购需求：为姑苏区 6511 路前端设备及后台设备提供运维保障，确保上述设备日常正常完好运行。本次运维服务范围包含管线、硬件设备及中心软件平台的整体维护（具体内容详见第四章招标书）。
5、合同履行期限：一年。
二、供应商的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：
3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件：
1、时间：自公告发布之日起5个工作日
2、地点：苏采云系统 
3、方式：苏采云系统报名后自行下载 
4、售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间：2026年11月13日9点30分（北京时间）
2、开标时间：2026年11月13日9点30分（北京时间）
3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
2、政府采购监督电话：0512-68616651。
3、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。 
4、报名方式（网上报名）
4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
5、制作、提交电子投标文件：
5.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件；电子投标文件制作完成后请于投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6、开标方式：线上不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
7、结合本项目采购需求及现场实际情况，本项目组织集中统一现场踏勘。踏勘时间、地点：2026 年10月30日 10：00—16：00，苏州市公安局姑苏分局；联系人：陈栋喜/缪张伟；联系电话：0512-65225661转79117。各投标单位应自行研判项目实施难度，充分评估现场各类风险。中标后，投标单位不得以不完全了解现场情况或未参加现场踏勘为由，向采购单位提出增加费用、索赔等要求，相关责任由投标单位自行承担。现场踏勘产生的一切费用由各投标单位自理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名 称：苏州市公安局
地 址：苏州市相城区人民路3998号
联系方式：孔令军/0512-65110277
2、采购代理机构信息
名 称：苏州时代招投标有限公司
地 址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室
联系方式：叶素萍/0512-65201419
3、项目联系方式
项目联系人：叶素萍、汪泽华、褚磊、徐蕾、陈婷、吴靓
电 话：0512-65201419


第二章 投标人须知
一、说明和释义
1．说明
1.1本招标文件仅适用于苏州时代招投标有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州时代招投标有限公司。
2．词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。
2.12地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和履行服务最终地点。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
3.1.1具有独立承担民事责任的能力。
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.3本项目的特定资格要求：
3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合、进口投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由目录所列内容组成。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的全部内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或未对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并有可能被拒绝投标。
7.2凡非直接从指定的政府采购信息发布媒体下载的招标文件及其补充通知（包括更正公告），采购人或采购代理机构对其真实性、完整性不承担任何责任。
8.采购文件的澄清、修改
8.1采购人或采购代理机构可根据需要或对投标人的提问，对已发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或修改内容不得改变采购标的和资格条件。澄清或修改将通过政府采购网对外发布，并构成招标文件的组成部分。
8.2澄清或修改可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前发布；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。因未及时下载或下载不完整导致无法解密投标文件的，由此造成的投标失败或损失由供应商自行承担。补充通知（包括更正公告）作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
9.勘察现场：
9.1投标人可根据自身需要，对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的现场资料，是采购人或采购代理机构现有的、认为可供投标人利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人据此作出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但不得因此使采购人承担相关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
9.4投标人应在踏勘现场时熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得可能影响投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由向采购人或采购代理机构提出任何索赔要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任，且不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
10.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。凡对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并须将符合资格条件的证明材料及网上报名页面材料与质疑函一并递交，否则不予受理。
10.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
10.4.1供应商的姓名或者名称（提供营业执照副本复印件）、地址、邮编、联系人及联系电话；
10.4.2质疑项目的名称、编号；
10.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
10.4.4事实依据；
10.4.5必要的法律依据；
10.4.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，授权委托书上应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄）
10.5.1质疑联系人：叶素萍；
10.5.2质疑联系电话：0512-65201419
10.5.3现场递交/邮寄收取地址：苏州市虎丘区滨河路1388号 3B 501室。
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否提交并提（递）交投标文件，投标人均应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制。投标文件中必须使用其他文字的，须附有中文译本。未附中文译本或中文译本不准确的，由此引起的不利后果由投标人自行承担。
13.投标文件的组成（部分格式见第三章）
13.1封面；
13.2开标一览表；
13.3投标报价明细表（如有）。
13.4资格审查文件
13.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
13.4.2投标人法定代表人身份证复印件；
13.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
13.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
13.4.5合格投标人资格证明材料：
13.4.5.1具有独立承担民事责任的能力证明（法人营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
13.4.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
13.4.5.3依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
13.4.5.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
13.4.5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
13.4.5.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；
13.4.5.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法；
13.4.5.8其他有关资格证明文件。
13.5符合性审查文件
13.5.1投标函（格式见第三章）；
13.5.2商务偏离表（格式见第三章）；
13.5.3服务或技术要求偏离表（格式见第三章）；
13.5.4针对本项目制定的服务实施方案；
13.5.5其他有关符合性证明的文件。
13.6综合评审文件
13.6.1评审条款中涉及的服务方案；
13.6.2投标单位综合履约能力；
13.6.3所投项目、招标文件及评审条款中要求的相关证书及证明材料等。
13.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）以上13.4-13.7中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题，采购代理机构工作人员将及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通信畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
14.投标文件编制要求
14.1投标文件按统一格式、顺序编写。
14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包含履行本合同项下全部工作所需的一切费用，包括但不限于维护费、人工费、培训费、保险费、利润、税金、交通费、食宿费、加班费、服务所需设备及材料（甲方提供配备的除外）、备品备件、招标代理服务费，以及政策性文件规定、合同履行过程中涉及的全部风险、责任等所有相关费用。
15.2投标人应按投标报价表中的全部服务内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。
15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
17.投标文件的有效期
17.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
17.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的制作、签署、上传
18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的提交、补充、修改和撤回
19.投标文件的提交
19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
20.投标截止时间
20.1投标人电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。
20.2采购人和采购代理机构如需推迟投标截止时间，将按本须知规定的更正公告方式对外发布。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
20.3在投标截止时间止，成功解密的投标文件少于三个的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
21.投标文件的补充、修改和撤回
21.1投标人在投标截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充或修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标截止时间后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.2投标人在投标截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，视为不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至投标有效期满前，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
22.开标
22.1开标由招标代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应按照《苏采云系统供应商操作手册》的规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.资格审查
23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，并根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
26.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.4异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（三）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.3本项目采用线上澄清方式：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”。接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。规定时间以系统中的倒计时为准。供应商应随时保持系统在线，因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，由此导致的不利后果由其自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.5经机器码检查，发现不同投标人投标文件机器码一致的；
28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.3.5不同投标人的投标文件相互混装的。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
30.2最低投标报价或最高折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标人的确定
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并确定中标人。
31.2经评标委员会评审确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内在政府采购管理部门指定媒体上公告中标结果，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内作出答复。在此期限后提出的质疑，或质疑未经投标人法定代表人或授权代理人签署并加盖公章（原件）的，采购代理机构有权不予答复。
32.合同授予：采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件实质性响应招标文件要求，并按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书/未中标通知书
33.1确定中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书构成合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33.4未中标通知书将以邮件方式发送。
33.5采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
[bookmark: _Hlk193374841]34.履约保证金：根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
34.1中标的供应商应按前附表的规定提交履约保证金。
34.2在中标通知书发出的七天内，中标单位应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。如选择转账方式提交履约保证金的，款项转入以下账户：
账  户：
开户行：
账  号：
34.3中标单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位或者重新开展政府采购活动。
34.4履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，中标单位配合采购人和新中标单位办理移交手续，由采购人确认后退还。如中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
35.合同的签订
35.1按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
35.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
35.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
35.4招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
35.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
35.6采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
八、其他事项
36.中标人须按前附表的规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清，若未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。
37.缴纳代理服务费时，供应商须将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szsdzb@126.com【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】
开票信息
	报名单位公司名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


37.未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规规定执行。
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第三章 投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
1、（投标方）法定代表人授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州时代招投标有限公司组织实施的编号为  （招标编号）  号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
被授权人：（签字）

日期：    年     月     日

2、投标函
投标函
 苏州时代招投标有限公司 ：
    我们收到贵公司（招标编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的（项目名称）全部项目的所有费用。
    2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查并同意招标文件及更正文件（如有）中的规定。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。
5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。
6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。
9、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；
10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
11、我们承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
12、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单    位：                                  联 系 人：
地    址：                                  邮政编码：
联系电话：                                  传真（或邮箱）：

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年     月     日

3、开标一览表（按苏采云投标系统内统一格式填写）

开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：  
	序号
	项目名称
	投标报价
	服务期限

	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币大写）：              ￥：     



                                                     日期：    年   月   日

填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.本表中的报价包括但不限于维护费、人工费、培训费、保险费、利润、税金、交通费、食宿费、加班费、服务所需设备及材料（甲方提供配备的除外）、备品备件、招标代理服务费，以及政策性文件规定、合同履行过程中涉及的全部风险、责任等所有相关费用。
3.报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到分。




4、投标报价明细表

投标报价明细表

	序号
	费用项目
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	
	
	
	
	


注：投标报价明细表须包括详细的费用组成、制作部分完整的清单报价。投标单位可针对本项目实际情况自行调整报价表格式。本投标报价分析表的“投标总价”应与“开标一览表”投标总报价一致。




投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月     日


5、关于投标报价合理性的澄清说明（若涉及）
关于投标报价合理性的澄清说明
苏州时代招投标有限公司：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26]备注：根据招标文件第二章“投标人须知”要求，在评标过程中当投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%或通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的或者投标报价低于采购项目最高限价65%的或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月     日

5、偏离表
偏离表（技术、商务）

	序号
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：供应商应在本表中对照招标文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日






6、项目实施方案
 实施方案

	提示：
1、投标单位应针对本次采购项目特点编写公司中标后拟采取的详细的服务方案、组织计划，包括人员安排、时间安排等，以及遇重大、紧急事件的应急措施等。
2、投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	












投标单位（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：    年    月    日
7、服务人员配备表（如有）
项目配备人员表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	本项目拟任岗位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1）针对完成本项目所配备的人员；
2）附相关证明材料复印件；
3）表格不够填写可添加（或自拟）。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月    日

8、投标单位类似项目业绩一览表（如有）

类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	






投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日


9、有关资格证明文件

关于资格文件的声明函

  苏州时代招投标有限公司  ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
	


投标单位（盖公章）：
				  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
                               年 	   月   	日








10、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）； 
  ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）
                                                    日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


11、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州时代招投标有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                        单位名称（盖章）：
                                      日  期：
备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、供应商情况表
供应商情况表
	单位名称
（盖章）
	
	注册号
	
	电话
	

	企业地址
	
	注册资金
	
	传真
	

	一、单位简历及机构
	

	二、单位优势及特长
	

	三、单
位
概
况
	职工总数
	
	其中：中级职称人员
	

	
	资产总计：  万元；资产净值： 万元；股东权益：   万元

	
	营业面积（含厂房面积）：   M2，产权：  M2，租：   M2

	
	销（零）售额：    年     万元；     年：      万元

	
	实现利润：    年        万元；      年：     万元

	
	主
要
业务
	

	
	
	

	
	
	



13、供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表
供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表
单位名称：
	与供应商存在直接股权关系
	与供应商存在直接管理关系

	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	是否直接控股
（填写“是”或 “否”）
	直接控股关系情况说明（持股比例等）
	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接管理关系情况说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1)本表仅须填写与供应商存在直接股权、管理关系的企业情况。供应商应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为供应商声明不存在有关情形。
2)其中“直接控股”是指供应商与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：　　　年　　月　　日
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第四章 招标书
苏州时代招投标有限公司受苏州市公安局的委托，就其苏州市公安局2026年度姑苏区社会面治安前端设施维保项目的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。本次招标具体情况如下：
一、招标编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0053   
二、招标内容：苏州市公安局2026年度姑苏区社会面治安前端设施维保项目
三、预算金额（人民币）：肆佰陆拾捌万叁仟捌佰肆拾伍元肆角肆分（¥4683845.44）
最高限价（人民币）：肆佰陆拾捌万叁仟捌佰肆拾伍元肆角肆分（¥4683845.44）。
四、采购内容及要求：
1、项目概况：为姑苏区 6511 路前端设备及后台设备提供运维保障，确保上述设备日常正常完好运行。本次运维服务范围包含管线、硬件设备及中心软件平台的整体维护。
[bookmark: _MON_1824401308]2、维保清单：
	序号
	维保项目
	维保期限
	投入使用时间

	1
	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统一期建设项目（有偿维保第18年）仅维保前端立杆
	1年
	购销合同签订日期2007年8月21日。
有偿维保第18年。

	2
	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统二期建设项目（有偿维保第17年）仅维保前端立杆
	1年
	购销合同签订日期2008年10月17日，验收意见时间2009年4月17日,免费维保期1年，免费维护期至：2010.4.16。
有偿维保第17年。

	3
	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统三期建设项目（有偿维保第16年）仅维保前端立杆
	1年
	合同签订日期2009年9月16日，验收时间2010年2月5日，免费维护期至：2011.2.4。
有偿维保第16年。

	4
	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统四期建设项目（有偿维保第15年）仅维保前端立杆
	1年
	合同签订日期2010年9月25日，验收日期2011年1月28日，免费维护期至：2012.1.27
有偿维保第15年。

	5
	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统五期建设项目（有偿维保第14年）仅维保前端立杆
	1年
	合同签订日期2011年9月13日，验收意见时间2012年6月1日，免费维保期1年。
有偿维保第14年。

	6
	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统六期建设项目（有偿维保第11年）
	1年
	采购合同签订日期2012年8月27日，验收意见时间2013年1月22日，免费维保期3年。
有偿维保第11年。

	7
	姑苏区治安前端七期（有偿维保第10年）
	1年
	采购合同签订日期2013年8月29日，验收意见2014年4月4日，免费维保期3年。免费维保期至：2017年4月3日，免费维保期3年）
有偿维保第10年。

	8
	姑苏区治安前端八期（有偿维保第9年）
	1年
	合同签订日期2014年8月6日，验收意见时间2014年11月18日，免费维保期3年。免费维保期至：2017年11月18日，
有偿维保第9年。

	9
	姑苏区治安前端九期-惠民一期（有偿维保第9年）(除9期高清前端系统工程)
	1年
	合同签订日期2015年9月1日，验收意见时间2015年12月17日，免费维保期3年，免费维保期至：2018年12月17日，有偿维保第9年。

	10
	姑苏区治安前端十期-惠民二期（有偿维保第7年）
	1年
	合同签订日期2016年9月27日，验收时间2017年1月18日，免费维保期3年，至2020年1月18日
有偿维保第7年。

	11
	中心城区治安前端六期公交站台（有偿维保第10年）
	1年
	合同签订日期2013年1月6日，免费维保期至：2016年7月30日（验收证明书日期为2014年7月31日，免维保期2年）
有偿维保第10年。

	12
	干将路高清社会治安前端系统建设项目（有偿维保第11年）仅维保前端立杆
	1年
	合同签订日期2012年1月18日，验收意见日期为2012年11月30日，免费维保期3年，免费维保期至：2015年11月29日。
有偿维保第11年。

	13
	苏州火车站站外综合前端信息指挥管理系统工程（有偿维保第10年）
	1年
	合同签订日期2010年12月2日，竣工验收证明书时间2013年9月4日，招标时间：2010年9月份。工程开竣工日期：2010年10月8日正式开工，2013年9月4日竣工完成，免费维保期为3年。
有偿维保第10年。

	14
	火车站综合信息指挥管理系统(火车站北北广场)（有偿维保第9年）
	1年
	合同签订日期2013年8月22日，竣工验收证明书日期2014年12月27日，验收意见日期2015年2月3日，免费维保期3年。
有偿维保第9年。

	15
	姑苏区背街小巷微循环项目(前端部分）（有偿维保第8年）
	1年
	合同签订日期2016年12月8日，竣工验收证明书时间2017年3月23日，免费维保期2年。
有偿维保第8年。

	16
	苏州平江、沧浪、金阊4期高清前端系统工程维保（有偿维保第15年）仅维保前端立杆
	1年
	购销合同签订日期2010年7月16日，免费维保期1年。
有偿维保第15年。

	17
	苏州五期高清卡口维保清单（有偿维保第10年）仅维保前端立杆
	1年
	合同签订日期2011年8月16日，免费维保期5年。
有偿维保第10年。
已扣除超卡升级改造的维保基数。

	18
	苏州平江、沧浪、金阊六期高清前端系统工程维保清单（有偿维保第10年）仅维保前端立杆
	1年
	政府采购合同签订日期2012年6月4日，竣工验收证明书日期2012年8月30日，免费维保期5年。
有偿维保第10年。

	19
	苏州姑苏区7期高清前端系统工程维保（有偿维保第8年）仅维保前端立杆
	1年
	合同签订日期2013年6月，验收意见时间2014年1月15日，免费维保期5年。
有偿维保第8年。

	20
	苏州八期高清卡口维保清单（有偿维保第7年）仅维保前端立杆
	1年
	政府采购合同签订日期2014年8月5日，验收意见日期2014年11月19日，免费维保期5年。
有偿维保第7年。

	21
	苏州9期高清前端系统工程维保（有偿维保第9年）仅维保前端立杆
	1年
	合同签订日期2015年9月1日，和姑苏区治安前端九期-惠民一期是一个合同，已和治安前端分开。
有偿维保第9年。

	22
	苏州城区治安卡口设备更新及维保服务（古城区12套治安卡口）（有偿维保第7年）仅维保前端立杆
	1年
	合同签订日期2017年2月16日，免费维保期3年。
有偿维保第7年。

	23
	姑苏分局4G移动前端项目（有偿维保第7年）
	1年
	合同签订日期2016年12月5日，免费维保期为3年，验收日期2016年12月15日。
有偿维保第7年。

	24
	312国道综合前端维保清单（有偿维保第8年）仅维保前端立杆
	1年
	合同签订日期2013年10月10日，验收意见日期2015年7月3日，免费维保期为3年。
有偿维保第8年。

	25
	环古城健身步道治安前端项目（有偿维保第9年）
	1年
	合同签订日期2015年12月3日，免费维护1年，竣工验收证明书日期2016年2月3日。
有偿维保第9年。

	26
	公共安全视频共享平台项目（有偿维保第4年）
	1年
	原维保项目有偿维保期：2022.7.1至2023.6.30，有偿维保第4年。

	27
	姑苏区前端项目（有偿维保第4年）仅维保前端立杆
	1年
	原维保项目有偿维保期：2022.7.1至2023.6.30，有偿维保第4年。

	28
	智能前端建设-姑苏区智能化前端项目（有偿维保第4年）
	1年
	原建设项目免费维护期至2022.12.17，原有偿维保第4年。

	29
	姑苏区前端系统前端建设四期项目（有偿维保第3年）
	1年
	合同:2020年11月12日，验收日期:2021年9月17日，有偿维保第3年。

	30
	姑苏区八点半夜经济技防改造提升项目（有偿维保第3年）
	1年
	合同:2020年12月4日，验收:2021年9月17日，有偿维保第3年。

	31
	姑苏分局老旧小区技防改造项目（有偿维保第3年）
	1年
	合同:2021年10月10日，验收:2022年3月11日，有偿维保第3年。

	32
	姑苏分局派出所巡逻车车内前端建设项目（有偿维保第3年）
	1年
	合同:2020年12月3日，验收:2021年5月21日，有偿维保第3年。

	33
	姑苏区前端项目（有偿维保第2年）
	1年
	合同:2022年10月23日，验收:2023年6月25日，有偿维保第2年。

	34
	姑苏区图像信息租赁服务（有偿维保第1年）
	1年
	合同：2023年12月14日、2年期租赁，有偿维保第1年。




3、服务内容
3.1保障本项目维保范围内各系统设备正常运行；开展设备定期预防性维护，实施系统调优，及时排查系统潜在安全隐患；发生设备故障时，保障采购方系统设施得到及时处置维修。 
3.2提供视频运维管理服务平台服务，实现6511路前端设备点位的机器巡检（包括但不限于以下故障类型：树叶遮挡、黑屏、花屏、离线、水汽、云台失灵等），并与市局运维平台对接。
3.3项目服务期内，维保清单列明设备的维修、维护及更换产生的全部费用，由投标单位承担。
4、维保服务技术
4.1人员配置及要求：
4.1.1人员数量：项目经理1名；项目专职服务人员（不含项目经理）不少于12名，人员配置包含但不限于运维人员5名、技术人员2名、安全人员2名、现场服务人员2名、其他工程师1名【投标文件中需提供所有成员最近一期社保缴费及其它相关证明材料等，并加盖投标单位公章，未提供的视为未实质性响应】。
4.1.2人员要求：项目经理须具有本行业相关工作经验，本科及以上学历；充分掌握项目整体规划与建设目标，拥有相应专业技术能力，能够统筹项目实施及交付全流程，协调处置项目实施交付阶段各类问题；专职服务人员须具备对应专业技术能力、软件研发能力和实施运维能力，能够提供全套技术支撑及运维管理服务，保障项目长期安全、持续稳定运行。
4.1.3确保服务团队人员队伍稳定，若有人员变更，需征得采购方同意后方可更换。全体服务人员工作时间与采购方工作时间保持同步，落实常态化运维保障。所有现场安装、作业人员须持证上岗，严格遵照相关技术规范实施各项维保作业。
4.2 备品备件及作业设备：配备充足的维修备品备件，保障日常维修及应急抢修需求，所有备品、备件的技术性能、参数标准不得低于原设备原厂性能。同时需配备满足作业需求的抢修交通工具，且至少配备3辆特种高空作业车并【投标文件中须提供自有车辆行驶证复印件，或车辆租赁合同、租赁发票复印件；若暂未完成租赁，须提供加盖单位公章的中标后完成车辆租赁的承诺函；高处作业人员需持特种作业操作证（高处作业证）；未按要求提供相关材料的，视为不实质性响应本项目采购需求】。
4.3 设备送修及备用保障：现场设备故障无法即时修复的，投标单位须按采购方相关管理规定办妥送修手续，在规定时限内完成设备维修并送回现场。设备送修期间，须按需提供同规格、同性能备用设备，确保采购方业务不间断、系统正常稳定运行。
4.4 定期巡检服务：
4.4.1对项目整体系统开展常态化定期巡检，全面排查前端设备、后台平台及管线设施运行隐患，及时发现设备损坏、系统功能异常、线路故障等各类问题，并第一时间处置整改，从源头降低系统故障发生率。
4.4.2协助采购方掌握各IT运维系统资源信息，保障采购方数据中心交互、机房服务、培训服务、运维服务、综合调度服务、巡检服务及售后技术保障等服务有序开展。
4.4.3配备必要信息化管理工具，实现对运维团队及现场作业过程的规范化管控，包含但不限于可便捷查阅、下载资料的管理软件或小程序等。前述管理软件、小程序须符合国家法律法规及监管部门相关管理规定。
4.5 运维档案及报告管理：每次设备保养、故障维修、隐患整改等服务完成后，技术人员须规范填写设备运维、维修档案，编制专项维保维修报告，提交采购方审核，经采购方确认无误后签字存档，实现维保工作全程可追溯。
4.6 整体运维服务范围：负责姑苏区6511路前端设备及后台配套设备的全程运维保障，确保所有设备、系统日常运行完好稳定。本次维保服务范围涵盖项目管线设施、全部硬件设备、中心软件平台的整体维护保养。维保所需全部硬件设备、耗材及辅料由中标单位自行采购、配备，采购方不另行支付任何费用（备品备件清单详见下表；合同签订生效后7个工作日内，中标人须将备品备件送达采购单位存放，由采购单位对照合同清单，对备品备件的数量、质量进行验收核查）。
	序号
	备品备件名称
	数量（台）

	1
	结构化前端设备（枪机）
	50

	2
	结构化前端设备（球机）
	10

	3
	卡口智能前端设备
	20

	4
	泛卡口前端设备
	40

	5
	室内智能前端设备
	15

	6
	超级卡口前端设备
	10

	7
	爆闪灯
	10

	8
	补光灯
	10

	9
	室外挂壁设备箱
	20


4.7投标单位须严格按时、按质、按量完成各项维修、维保、巡检及整改服务。因投标单位人员技术操作不当、维保不到位、处置不及时等原因造成的系统故障、设备损坏及业务影响，由投标单位承担全部责任，并负责无偿整改修复。
5、 预案实施和预防措施
5.1针对维护清单内核心设备编制专项维护计划。
5.2配备有效技术支撑工具。
5.3预防设备故障，确保设备稳定运行。
6、服务要求
6.1确保维护点 7×24 小时正常运行。
6.2路口点位每天开展远程系统巡检，每周现场巡检不少于 1 次，规范建立巡检台账，接受采购方随时核查。巡检内容如下：
6.2.1清洁设备，确保外场设备安全、外观整洁、干净；
6.2.2 排查统计树枝等遮挡物对设备的遮挡情况，按月提交上报；
6.2.3检查外场设备完好性与安装牢固度，排查并消除人为、自然因素造成的安全及功能隐患。
6.3 “五一”、“十一”、元旦、春节等重大节假日，以及大型活动、重大安保任务期间，开展专项巡检、维修、维护、清洁及保养服务。
7、设备更换资产处置：更换设备如涉及国有资产处置的，须严格执行国家相关法律法规及管理规定实施。
8、服务标准
8.1 设备维修响应：设立 7×24 小时专项服务热线，接收采购方维修指令。当设备及承载系统发生故障，使用方提出故障处置请求后，投标单位应于1 小时内响应（应急抢修场景须30 分钟内响应），并满足以下要求：
8.1.1出现系统不能运行等应急抢修故障，4小时内完成系统恢复；
8.1.2前端设备点位离线等普通故障，8小时内完成恢复；
8.1.3故障点位在室外，且故障原因为供电或光缆问题的，处置计时自供电、光缆故障修复完成后起算；
8.1.4因投标单位操作失误导致故障扩大、数据损毁、误操作等情况的，由投标单位承担相应赔偿责任及安全责任；
8.1.5每次维修服务均须详细记录并经使用方确认；按月向采购方提交维修报表。
8.2 日常巡检和保养
8.2.1每月对管理中心网络、硬件设备、软件系统、存储数据开展巡检及保养；
8.2.2每月对所有外场设备进行巡检、保养；
8.2.3每年对所有外场设备金属构件实施防锈养护；
8.2.4每次巡检、保养必须详细记录并经使用方确认；按月向采购方报送巡检保养报表；
8.2.5球机日常按需清洁；重大活动、重要节假日前夕，完成全部摄像机清洁作业。
8.3 前端点位管理要求
8.3.1确保前端设备点位“一机一档”建档率和准确率；
8.3.2确保前端设备点位在线率、设备完好率达标；
8.3.3按照相关管理要求，运维完成后可视域点位占比≥50%。
8.4 设备迁移服务：结合实战业务需求，免费提供前端设备迁移服务。
9、信息安全要求：针对本项目建设内容制定保密措施、数据存储安全、信息安全管理等，并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。
10、培训及要求
10.1为采购方使用及管理人员开展专业技术培训，培训总时长不少于15天；
10.2确保参训人员培训完成后，可独立完成系统操作、日常使用及基础维护，熟练掌握系统相关实操技能与运维知识。
10.3培训所产生的场地、交通、物料、师资等全部相关费用，均由中标单位全额承担。
10.4培训全程由投标单位统筹组织、落地实施，保障培训流程规范、内容全面。
11、 信息安全要求：制定保密措施和信息安全管理，并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。
12、 其他运维服务要求
12.1所有参与人员须与采购人签订保密协议。遵守如下要求：
12.1.1开展系统建设及运维维保期间，未经采购人书面许可，须保障采购人核心网络持续稳定运行，严禁任何操作影响采购人现有业务系统的正常运转。
12.1.2实施系统建设、调试及维保作业过程中，未经采购人授权，严禁使用U盘、移动硬盘等各类移动存储介质，严格遵守“一机两用”禁止管理规定。若违反上述要求引发安全事故、系统故障、数据泄露等一切不良后果及责任，均由中标单位全权承担。
12.2质保期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标单位方可使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。
12.3若采购人根据业务需求，要求本系统对接、接入其他业务平台时，中标单位须无条件配合完成系统适配，免费对系统软件、对接接口进行调试、优化与改造，相关软件调整、接口开发及适配产生的所有费用均由中标单位承担。
12.4在开展系统及产品升级作业前，须提前完成方案筹备、风险排查、数据备份等各项准备工作，并以书面形式提前告知采购人升级方案、实施时间、作业周期及注意事项。升级作业须在不中断采购人现有业务正常运行的前提下开展，全程做好作业记录、操作日志及事件存档工作。
12.5项目合作期内须遵照《苏州市公安局信息化合作企业安全管理规定》接受采购方管理，与采购方签订安全保密责任协议，严格落实项目参与人员管理要求，并提交完整详实的保密措施方案，采取切实可行举措保障采购方网络及信息安全。
13、履约验收
13.1根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收。
13.2招标文件、投标文件、政府采购合同是履约验收的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标单位可以主动联系采购使用单位启动履约验收。
13.3采购单位组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.4验收标准：按服务内容及服务标准的约定进行验收，内容包括但不限于：项目合同履约情况，项目开工报审、进度计划、支付材料、每季度运维考核材料、季度及每月运维报告、项目培训资料及培训记录、备品备件出入库记录、维保巡检记录、测试记录、故障处理记录、用户评价和项目总结等结合每次考核记录作为验收的综合标准。
13.4.1按服务内容及服务标准的约定进行验收。
13.4.2验收方式：按采购方组织、投标单位参与方式进行验收。
13.4.3验收范围包括但不限于服务质量、技术资料、功能、服务标准等指标。
13.4.4验收合格确认：经采购方确认通过验收，视为验收合格。考评方式详见合同附件。
13.4.5确保前端设备点位“一机一档”建档率、准确率、在线率、完好率。
13.4.6按照相关管理要求，运维完成后可视域点位占比≥50%。
13、 服务期限：一年【本项目禁止任何形式的转包与分包，若中标单位违反上述约定，采购方有权单方解除本合同，中标单位须立即退还已收取的全部合同款项，并承担由此给采购方造成的全部损失】。
15、服务地点：采购单位指定地点。
五、综合说明：
1、投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。
2、本项目投标报价包含履行本合同项下全部工作所需的一切费用，包括但不限于维护费、人工费、培训费、保险费、利润、税金、交通费、食宿费、加班费、服务所需设备及材料（甲方提供配备的除外）、备品备件、招标代理服务费，以及政策性文件规定、合同履行过程中涉及的全部风险、责任等所有相关费用。
3、中标单位应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负有对自己员工的安全责任，负责中标单位员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，采购单位不承担任何相关责任。
4、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。
六、政府采购政策：
1、中、小企业：
根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，对属于小型、微型企业的供应商且提供自有产品和服务的，对其报价给予20%的扣除。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。
1.1本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购。
1.2根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
1.3若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
4、绿色采购
4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

         第五章 合同主要条款
甲方：苏州市公安局  
地址：相城区人民路3998号
联系人：
电话：
 
乙方：
地址： 
联系人：
电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、定义：以下术语有特定的含义
1、服务：指根据合同规定乙方应承担苏州市公安局2026年度姑苏区社会面治安前端设施维保项目等及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2、合同价款：指根据乙方的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
3、甲方：指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。
4、乙方：指合同中规定的提供服务的单位。
5、损失：指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、差旅费用、律师费用等。
二、合同项目及期限
1、乙方负责苏州市公安局2026年度姑苏区社会面治安前端设施维保项目招标文件规定的服务。
2、服务期限：一年（自   年   月   日至   年   月  日止），结算金额达到合同总价或到合同履行期限后合同自动终止。
3、服务地点：根据甲方指定地点。
3、 合同价款及支付
1、本合同总价款（含税）为大写人民币            元整，小写￥          。
2、合同总价款包含履行本合同项下全部工作所需的一切费用，包括但不限于维护费、人工费、培训费、保险费、利润、税金、交通费、食宿费、加班费、服务所需设备及材料（甲方提供配备的除外）、备品备件、招标代理服务费，以及政策性文件规定、合同履行过程中涉及的全部风险、责任等所有相关费用。
3、甲方除了支付本条款约定的费用外不再向乙方及其工作人员支付其他任何费用，同时，除本合同另有约定外，乙方所报价格在本合同实施期间不因市场变化因素而变动。
四、付款方式
1、付款方式：本合同签订生效后，30个工作日内甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；运行服务满半年支付到合同价款50%；第三季度支付到合同价款75%；经甲方最终验收合格结清剩余款项。甲方根据对乙方的考评结果向乙方支付该期相应的维保费。最后一期的维保费在本项目经甲方验收合格后30天内向乙方支付。
2、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。
3、账户信息
3.1 乙方数字人民币账户信息如下：
账户名：
开户行：
数字人民币账号（数币钱包ID）：
3.2 乙方银行转账账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
4、未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。
5、乙方提请甲方款项结算前，需提供以下材料，因乙方未按约定提供以下材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任：
5.1合法有效且符合甲方要求的销售发票。
5.2甲方对乙方提供的服务进行考核所形成的考核表。
6、除本合同特别约定外，根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
五、甲方权利和义务：
1、根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。
2、如乙方提供的服务人员不称职或不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方限期更换。
3、甲方必须满足本采购文件相关要求。
六、乙方权利和义务：
1、乙方根据甲方有关要求，在约定的时间内完成本项目服务内容，乙方因履行本合同而知悉的甲方（及其分支机构）文件、资料、信息，除甲方作出相反的书面说明外，均视为甲方的保密信息，乙方不得向乙方内部无关人员以及任何第三方泄露，也不得用于本合同约定之外的用途。乙方承担保密义务的时间为永久。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]2、乙方应保证乙方及其工作人员具有相应的资质，并采取必要的安全措施。乙方工作人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方工作人员在服务过程中发生的意外事故、重大疾病、猝死等均由乙方承担责任，与甲方无关。
3、乙方应按照采购文件中的要求履行维保服务，乙方未按约定履行维保服务的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切风险和费用由乙方承担，甲方有权自尚未支付的款项中予以扣除。
4、乙方必须满足本采购文件要求。
七、应急响应服务：
1、乙方设立 7×24 小时专项服务热线，接收甲方维修指令。当设备及承载系统发生故障，使用部门提出故障处置请求后，乙方应于1 小时内响应（应急抢修场景须30 分钟内响应），并满足以下要求：
1.1出现系统不能运行等应急抢修故障，4小时内完成系统恢复；
1.2前端设备点位离线等普通故障，8小时内完成恢复；
1.3故障点位在室外，且故障原因为供电或光缆问题的，处置计时自供电、光缆故障修复完成后起算。
[bookmark: OLE_LINK2]1.4因乙方操作失误导致故障扩大、数据损毁、误操作等情况的，由乙方承担相应赔偿责任及安全责任
1.5每次维修服务均须详细记录并经使用方确认；按月向采购方提交维修报表。
2、整个服务期内，因乙方无法在甲方要求时间内解决问题的，甲方有权立即终止服务合同，所产生的全部经济与法律损失由乙方承担。因乙方操作失误导致故障扩大、数据损毁、误操作等情况的，由乙方承担相应赔偿责任及安全责任。
3、配备人员：项目经理【   】名；项目专职服务人员（不含项目经理）【   】名，其中运维人员【   】名、技术人员【   】名、安全人员【   】名、现场服务人员【   】名、其他工程师【   】名（具体明细详见附件服务内容人员清单）。
4、备品备件：合同签订生效后7个工作日内，乙方须将备品备件送达至甲方存放，由甲方对照合同清单，对备品备件的数量、质量进行验收核查：
	序号
	备品备件名称
	数量（台）

	1
	结构化前端设备（枪机）
	50

	2
	结构化前端设备（球机）
	10

	3
	卡口智能前端设备
	20

	4
	泛卡口前端设备
	40

	5
	室内智能前端设备
	15

	6
	超级卡口前端设备
	10

	7
	爆闪灯
	10

	8
	补光灯
	10

	9
	室外挂壁设备箱
	20


八、安全生产
1、项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。
2、所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。
3、乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方采购方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。
九、保密条款：
1、乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。
2、本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。
3、乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。
4、乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额20%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。
5、无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。
6、无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。
十、服务工作管理、检查考核：根据甲方要求及乙方承诺进行考核。
详见附件一：服务内容与要求；附件二：考核标准。
十一、不可抗力
1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后10日内提供书面证明材料。
十二、分包与转包
1、本合同项目不得转包与分包。
2、如乙方存在分包或转包行为，甲方有权解除合同，乙方须返还全部已支付价款，并向甲方支付合同总金额20%的违约金。
3、因分包或转包导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方一切直接和间接损失。
十三、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
1、甲方违约责任
1.1本合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。
[bookmark: _Hlk27642747]1.2甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的20%为限。
2、乙方违约责任
2.1若乙方违反本合同约定，包括但不限于擅自更换服务人员、安排的服务人员无法胜任工作、无法按时响应甲方应急服务、服务人员违反保密义务等，经甲方催告后【7】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。
2.2因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的服务，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失。
2.3乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。
2.4乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。
2.5本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。
2.6乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，且乙方需向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。
2.7乙方违反本合同第十一条约定之情形的，除按相应条款承担违约责任外，甲方还有权依据本合同第十二条追究其违约责任。
十四、合同生效及其它
本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效。
十五、合同的解除和转让：
1、除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2.2乙方存在违反本合同第十一条之情形的，甲方有权解除合同。
2.3因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后一年内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、合同的部分和全部都不得转让。
十六、其它
1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，一切安全责任事故均由乙方负责；
[bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK264][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]2、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。若由于乙方违约或乙方追究甲方违约不成立的而产生纠纷的，甲方为处理纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等。
十七、附则：
1、合同份数：本合同一式【陆】份，甲方【叁】份，乙方【贰】份，采购代理机构【壹】份，各份均具有同等法律效力。
2、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。
3、在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。合同首部所载明的双方地址为甲乙双方所认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应提前【3】日书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能的不利后果。
（以下无正文）



甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：          
法人代表（授权代表）：             法人代表（授权代表）：              
签订日期：                         签订日期：          





附件一：服务内容与要求


附件：考核标准
[bookmark: _Hlk68766032][bookmark: _Toc71379059]一、维护质态考评：乙方应认真履行维护义务，未按要求完成维护工作的，姑苏分局将对以下具体事项进行扣分（该扣分项对应维护考核得分中的“通用扣分值”），具体如下：
1、及时完善设备基础信息台账并提供有效设备统计数据，经省厅、市局通报未及时完善设备信息的，每套设备扣0.01分。
2、因施工不规范或未及时报备等情况，导致维护车辆、维护工具、证件等被相关单位扣留，致使设备未及时修复的，每发生一起扣0.5分。
3、因维护质量、效率等引起的群众投诉，应对相关内容进行核实。如确认有效但未及时处理的，每发生一起扣0.5分。
4、提供维护工作人员的考勤和请销假记录表，并加盖公章。如未提供或发现无故缺勤的，每次扣0.5分。
5、维护工作人员和需连入视频网的维护电脑及移动存储设备需按规定进行报备。未按规定进行报备备案的，每发现一起扣0.5分。
6、设备维护响应率应高于98%。95%≤维修响应率＜98%，扣0.1分；90%≤维修响应率＜95%，扣0.3分；维修响应率＜90%，扣0.5分。（维护响应率= 报修响应数量/故障报修总量*100%）。
7、设备重复故障率应不超过10%。10%＜重复故障率≤20%，扣0.1分；20%＜重复故障率≤30%，扣0.3分；重复故障率＞30%，扣0.5分【重复故障率=当月出现同类型故障（大于3次）的设备数量/故障设备数量*100%）】（因平台故障、运营商网络不稳定等非设备本身原因导致的多次误报的，不计算在内）。
8、因道路施工、市政工程造成的设备拆除，具备恢复条件后，应在接到姑苏分局通知后15日内恢复安装，未在规定时间内恢复安装的，每发现一起扣0.5分。
9、对暂停可恢复设备存在看管责任，设备因看管不当而丢失的，每丢失1套设备扣1分。
10、发生安全生产和网络信息安全事故，被上级单位通报的，每发生一次扣2分；造成严重后果及恶劣影响的，当月考核得分清零，并追究乙方和相关人员责任。
11、前端设备项目质保期到期后，提交资料及设备功能经姑苏分局确认后，乙方仍不予接收的，每个项目扣0.5分。
12、乙方有义务维护合同内前端设备的基础信息，确保设备编号（18 位）及设备名称等关键信息与报备案表一致，并与“一机一档”内编号（20 位）及经纬度等关键信息相一致。分局每月至少一次抽查，信息准确率需达到95%以上，每低于一个百分点扣0.5 分。
13、全面掌握姑苏区全量点位情况，每月至少更新一次台账资料。资料不清、掌握不全的，每发现一次扣0.5 分。在工作日、节假日 7:00-20:00、周末 8:00-20:00 配合分局指挥中心监测设备运行，形成日报、月报。工作敷衍、脱岗、不执行增派人员或延长服务要求的，每发现一次扣1 分。
14、配合分局对新建/改造项目进行方案、图纸核对，按“四同步一统一” 要求，3个工作日内完成图纸审核，每逾期1日扣0.5 分；设计要求与现行公安要求明显冲突未审核出的，每发现一次扣0.5 分。
15、保证设备报备及时性，在对接单位提交后3 个工作日内完成报备，每延迟 1 个工作日扣 0.5 分；设备报备及接入平台信息错误的，每有一套扣0.2 分。
二、维护预算及考核制度
[bookmark: _Toc112884553]1、考核方式
1.1项目中视频前端设备、前端杆件、后端平台等设备的维护工作采用达标制考核，每月度进行考核，以达到每类型设备设定的设备完好率作为基础得分（100分），并对各类型设备的维护工作质态进行扣分，最终形成本类型设备的综合得分。扣分项包含 “通用扣分值”和以下章节中的“特定扣分值”。通用扣分值K与整体设备维护费用相挂钩，在用设备特定扣分值D和暂停可恢复设备特定扣分值G与对应设备维护费用相挂钩。
1.2本项目中视频前端设备、前端杆件、后端平台等设备的维护工作采用服务费用包干制，每月度进行考核。
1.3项目实施过程中维护设备被拆除的，可用未在合同清单内的同类型需维护设备，经变更流程确认后，予以替换并结算费用；在用设备停用或拆除后，不根据合同内停用设备结算方式结算费用，也不再产生相应维护费用；本合同内的停用设备，在结算费用时，乙方需提供相关维护记录，未提供的，则不结算对应的维护费用；由于道路施工等原因造成设备需要拆除的，经姑苏分局确认后，乙方应当配合相关单位予以拆除。
[bookmark: _Toc112884554]2、维护结算方式：
2.1项目按视频前端设备、前端杆件、后端平台三类分别编制预算；每类费用拆分为在用设备维护费、停用设备维护费。拆除、未移交、合同新增停用设备不计维护费。
结算规则：按月核算维护费，全年分4次支付，每季度末月支付该季度月度维护费合计。
月度总维护费公式： C=(C1+C2+C3)×【(100-K)/100】 
C：每月总维护费用
C1：视频前端设备每月实际维护费用 
C2：前端杆件每月实际维护费用 
C3：后端平台设备每月实际维护费用 
K：通用扣分值
[bookmark: _Toc112884555]2.2视频前端设备考核与结算
[bookmark: _Hlk118299877]2.2.1考核基准
完好率达标值 95%。
完好设备认定：当月平台在线正常使用≥20 天，且故障在合同时限内修复的前端设备，计为完好设备P1。
完好率计算公式：I1=P1/(N1-M1)×100% 
I1：前端设备完好率 
P1：完好前端设备数量 
N1：合同设备总量 
M1：拆除、未移交、新增停用设备数量
2.2.2专项扣分规则
（1）在用设备特定扣分值 D1
90%≤I1＜95%：每低于 95%1 个百分点，扣 0.5 分；
I1＜90%：全额扣除当月本类维护费；
连续 3 个月完好率＜90%，姑苏分局有权解除维护合同。
（2）停用设备特定扣分值 G1 
每月停用设备巡检数量≥合同停用总量 30%；每低 1 个百分点扣 4 分，扣完为止。
2.2.3月度维护费计算 C1=C1A+C1B
（1）在用前端设备：
C1A=Y1A×(N1-M1)×I1×【(100-D1)/100】 
Y1A：在用前端月维护单价
停用前端设备（基数以招标文件数量为准）： 
C1B=Y1B×T1×【(100-G1)/100】 
Y1B：停用前端月维护单价 
T1：停用前端设备数量
2.3前端杆件考核与结算
2.3.1考核基准
杆件完好率达标98%；重大安全隐患发生率0。
完好杆件认定：巡检满足结构、涂层、垂直度、基础、连接件完好；故障杆件按期修复，计为完好杆件P2。
完好率计算公式：I2=P2/(N2-M2)×100% 
I2：杆件完好率 
P2：完好杆件数量 
N2：杆件合同总量 
M2：拆除、未移交、新增停用杆件数量
2.3.2专项扣分（D2在用完好扣分、G2隐患扣分、H2巡检扣分）
（1）在用杆件特定扣分值 D2
95%≤I2＜98%：每低于98%1个百分点扣 0.8分；
90%≤I2＜95%：每低于98%1个百分点扣1分，另扣本类当月维护费10%；
I2＜90%：全额扣除当月本类维护费；
连续3个月完好率＜95%，或重大安全隐患未及时整改1 次，姑苏分局有权解除合同。
（2）安全隐患扣分值 G2
重大隐患：24h未启动整改，每次扣5分；未按期完成整改，每次扣10分+扣当月维护费20%；
一般隐患：3个工作日未整改，每处扣1分，扣完为止。
（3）巡检扣分值H2月度巡检覆盖率要求100%，每低1个百分点扣3分，扣完为止；巡检资料不规范每次扣 1 分。
2.3.3月度维护费计算 C2=C2A+C2B
（1）在用杆件： 
C2A=Y2A×(N2-M2)×I2×【(100-D2-G2-H2)/100】 
Y2A：在用杆件月维护单价
停用杆件（基数以招标文件数量为准）： 
C2B=Y2B×T2×【(100-H2)/100】 
Y2B：停用杆件月维护单价 
T2：停用杆件数量
2.4后端硬件设施考核与结算
2.4.1考核基准
运行稳定率≥99.5%；硬件无故障运行率≥99%；故障响应及时率 100%。
指标定义：
运行稳定率I3 =当月硬件正常运行小时÷当月总小时×100%
硬件无故障运行率I4 =当月无故障硬件台数÷硬件总台数×100%（2 小时内修复轻微故障不计故障）
故障响应及时率I5 =及时响应故障数÷总故障数×100%（接到通知1小时内启动排查、按期修复即为及时）
备注：不可抗力、非运维方原因造成异常不计故障；故障分为一般故障、重大故障（造成系统宕机），全部纳入统计。
2.4.2专项扣分（D3 稳定率扣分、G3 无故障扣分、H3 故障处理扣分）
（1）稳定率扣分值 D3
99%≤I3＜99.5%：每低于99.5%1个百分点扣1分；
98%≤I3＜99%：每低于 99.5%1个百分点扣2分，另扣当月维护费15%；
I3＜98%：全额扣除当月本类维护费；
连续2个月稳定率＜99%，或重大故障超4小时未修复，姑苏分局有权解除合同。
（2）无故障扣分值G3
98%≤I4＜99%：每低于99%1个百分点扣0.5分；
97%≤I4＜98%：每低于99%1个百分点扣1分；
I4＜97%：扣5分，另扣当月维护费10%。
（3）故障处理扣分值 H3
超过1小时未启动排查，每次扣2分；
一般故障逾期修复每次扣3分；重大故障逾期修复每次扣8分+扣当月维护费25%；
修复后1周内同一硬件重复故障（非硬件质量原因），每次扣4分。
3.月度维护费计算
C3=Y3×(I3×0.5+I4×0.3+I5×0.2)×【(100-D3-G3-H3)/100】 Y3：后端硬件月维护基价（按合同约定）
2.4 本考核管理办法会因政策要求或管理需求的变化而变更，具体以姑苏公安分局最新要求为准。








第六章 评标方法、评分标准
一、评标方法：
1、本次招标评标采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标候选人的评标方法。
2、评标委员会各成员审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求，非实质性响应的投标文件将被拒绝，也不进行评审。
3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
4、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人或者中标人的评标方法；如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标候选人顺序。
二、综合评分标准：
（一）报价得分（40分）
第一步：投标报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100
（二）技术服务方案（28分）
1、项目理解和重难点分析（4分）
结合本项目采购需求，充分理解设备运维现状、维保核心，精准研判项目实施重难点，编制完整、贴合项目实际的整体技术方案，具体包含内容如下：
（1） 维保服务方案；
（2） 人员安排方案；
（3） 维保服务流程方案；
（4） 重大事件及重大活动专项保障能力方案。
评审：上述各项内容需逐条详细阐述，内容完整、逻辑清晰、贴合项目需求的，每项得1分；方案内容具备一定合理性、可行性但表述不够详实的，每项得0.5分；单项内容与项目需求偏差较大、表述残缺或未阐述的，该项不得分；本项最高得4分。
2、项目实施服务方案（5分）
结合本项目实施背景、运行现状及现存问题，针对性编制科学完善的项目实施服务方案，围绕项目现状、进度管控、质量保障、安全管理、应急处置、日常巡检、风险管控、问题整改、工作机制等进行说明，具体包含内容如下：
（1）进度计划方案
（2）质量保证措施方案
（3）巡检方案
（4）风险管理方案
（5）工作机制方案
评审：上述各项内容需逐条详细阐述，内容完整、逻辑清晰、贴合项目需求的，每项得1分；方案内容具备一定合理性、可行性但表述不够详实的，每项得0.5分；单项内容与项目需求偏差较大、表述残缺或未阐述的，该项不得分；本项最高得5分。
3、维修备品、备件库能力方案（3分）
依据项目运维需求，结合项目设备维修备品备件保障实际要求，编制全面、可行的备品备件库保障方案，具体包含内容如下：
（1）维修备品、备件库存配置方案；
（2）维修备品、备件库管理方案；
（3）维修备品、备件库应急调拨保障方案。
评审：以上各项内容需逐条详细阐述，内容完整、逻辑清晰、贴合项目需求的，每项得1分；方案内容具备一定合理性、可行性但表述不够详实的，每项得0.5分；本项最高得3分；单项内容与项目需求偏差较大、表述残缺或未阐述的，该项不得分。
4、应急保障方案（4分）
依据本项目运维保障标准及应急处置要求，编制完善的专项应急保障方案，具体包含内容如下：
（1）保障人员方案（含保障团队组建、保障人员资质及能力要求等）；
（2）应急保障方案（含网络保障、系统保障、应急处置措施、应急维保流程图、应急电源配套配置等）；
（3）现场处置方案（含现场环境熟悉、现场设备测试、隐患排查治理、应急物资保障等）；
（4）数据保障方案（含突发紧急场景制定存储系统数据备份机制，全面保障项目数据安全、杜绝数据丢失问题）。
评审：以上各项内容需逐条详细阐述，内容完整、逻辑清晰、贴合项目需求的，每项得1分；方案内容具备一定合理性、可行性但表述不够详实的，每项得0.5分；单项内容与项目需求偏差较大、表述残缺或未阐述的，该项不得分；本项最高得4分。
5、第三方售后服务方案（4分）
结合项目售后服务要求，标准化、规范化制定全流程第三方售后服务体系方案，具体包含内容如下：
（1）保修服务流程方案；
（2）故障分析与处理流程方案；
（3）售后负责人与设备厂商对接协同流程方案；
（4）事故归档及用户意见建议收集处理流程方案。
评审：以上各项内容需逐条详细阐述，内容完整、逻辑清晰、贴合项目需求的，每项得1分；方案内容具备一定合理性、可行性但表述不够详实的，每项得0.5分；单项内容与项目需求偏差较大、表述残缺或未阐述的，该项不得分；本项最高得4分。
6、日常巡检和设备保养方案（4分）
围绕项目设备长效稳定运行目标，结合设备运维规范及项目需求，制定常态化、标准化日常巡检与设备保养专项方案，具体包含内容如下：
（1）系统巡检方案；
（2）故障修复方案；
（3）设备保养方案；
（4）备品备件保障方案。
评审：以上各项内容需逐条详细阐述，内容完整、逻辑清晰、贴合项目需求的，每项得1分；方案内容具备一定合理性、可行性但表述不够详实的，每项得0.5分；单项内容与项目需求偏差较大、表述残缺或未阐述的，该项不得分；本项最高得4分。
7、安全保密方案（4分）
结合本项目业务特点、信息安全及保密管理相关规范，建立健全全维度安全保密管理体系，编制专项安全保密方案，具体包含内容如下：
（1）人员安全保密管理方案（涵盖身份核验与访问权限管控、数据加密与备份、安全保密培训与意识提升、人员行为与审计等内容）；
（2）信息安全保密措施方案（涵盖保密培训、常态化保密管理、系统审计监控、安全组织机构搭建与管控等内容）；
（3）网络安全保障措施（涵盖网络安全管理细则、系统安全管理制度、安全事件上报与处置流程、信息系统应急预案管理等内容）；
（4）安全事件防护及应急保障方案（涵盖安全风险评估、常态化安全检测、网络故障应急处置、网络攻击等安全风险应急保障等内容）。
评审：以上各项内容需逐条详细阐述，内容完整、逻辑清晰、贴合项目需求的，每项得1分；方案内容具备一定合理性、可行性但表述不够详实的，每项得0.5分；单项内容与项目需求偏差较大、表述残缺或未阐述的，该项不得分；本项最高得4分。
（三）项目服务人员（21分）
1、项目经理（5分）
1.1具备计算机、软件工程、网络工程等与本项目相关专业研究生及以上学历得1分；
1.2具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、CISAW 信息安全保障人员（应急服务方向）、CISAW 信息安全保障人员（安全运维）、系统集成项目管理工程师、IT 服务项目经理证书，每提供1个有效证书得1分，最高得3分；
1.3具有2年及以上项目经理工作经验得0.5分；具有3年及以上项目经理工作经验得1分。
注：投标文件中需提供拟派人员身份证明、相关资格证书、工作经验佐证材料（材料中须体现该人员相关信息）及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明，所有资料加盖投标单位公章；资料不全或未按要求提供的，本项不予计分。
2、技术人员（4分）
2.1持有网络工程师、系统分析师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、系统架构设计师证书，每提供1个有效证书得1分，最高得2分【同一人员多个证书可计分，但同一证书不重复计分；单人不累加重复得分】。
2.2具有2年及以上相关岗位工作经验，每提供1人得0.5分；具有3年及以上相关岗位工作经验，每提供1人得1分；本项最高得2分【同一人员不重复计分】。
注：投标文件中需提供拟派人员身份证明、相关资格证书、工作经验佐证材料（材料中须体现该人员相关信息）及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明，所有资料加盖投标单位公章；资料不全或未按要求提供的，本项不予计分。
3、运维人员（6分）
3.1持有电子工程师、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师、信息系统项目管理师、CISAW 信息安全保障人员（安全运维）证书，每提供1个有效证书得1分，最高得2分【同一人员不重复得分】。
3.2具有2年及以上相关岗位工作经验，每有1人得0.5分；具有 3 年及以上相关岗位工作经验，每有1人得1分；本项最高得4分【同一人员不重复计分】。
注：投标文件中需提供拟派人员身份证明、相关资格证书、工作经验佐证材料（材料中须体现该人员相关信息）及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明，所有资料加盖投标单位公章；资料不全或未按要求提供的，本项不予计分。
4、安全人员、现场服务人员及其他工程师（6分）
[bookmark: _GoBack]4.1持有 CISAW 信息安全保障人员（安全运维）、信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、信息系统管理工程师、网络工程师证书，每提供1个有效证书得1分，本项最高得3分【同一人员不重复得分】。 4.2具有2年及以上相关岗位工作经验，每有1人得0.5分；具有3年及以上相关岗位工作经验，每有1人得1分；本项最高得3分【同一人员不重复计分】。
注：投标文件中需提供拟派人员身份证明、相关资格证书、工作经验佐证材料（材料中须体现该人员相关信息）及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明，所有资料加盖投标单位公章；资料不全或未按要求提供的，本项不予计分。
（四）投标单位综合履约能力比较（11分）
1、具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一份得1分，最高得5分【投标文件中需提供对应有效证书复印件（清晰可辨、在有效期内）及官方网络查询截图；未按要求提供资料、证书过期或资料无法核验的，本项不得分】。
2、2023年1月1日（含）至投标截止之日止，具有类似项目业绩的，每提供1份有效业绩得2分，最高得6分【投标文件中需提供完整的项目合同及对应业绩任意一期有效发票复印件，未按要求提供资料、资料不全或无法核实真实性的，本项不得分；业绩认定日期以合同签订日期为准】。

（全文完）
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总表

		2026年度姑苏区社会面治安前端设施维保项目清单

		序号		维保项目		维保期限		维护月数		投入使用时间

		1		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统一期建设项目（有偿维保第18年）仅维保前端立杆		1年		12		购销合同签订日期2007年8月21日。
有偿维保第18年。

		2		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统二期建设项目（有偿维保第17年）仅维保前端立杆		1年		12		购销合同签订日期2008年10月17日，验收意见时间2009年4月17日,免费维保期1年，免费维护期至：2010.4.16。
有偿维保第17年。

		3		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统三期建设项目（有偿维保第16年）仅维保前端立杆		1年		12		合同签订日期2009年9月16日，验收时间2010年2月5日，免费维护期至：2011.2.4。
有偿维保第16年。

		4		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统四期建设项目（有偿维保第15年）仅维保前端立杆		1年		12		合同签订日期2010年9月25日，验收日期2011年1月28日，免费维护期至：2012.1.27
有偿维保第15年。

		5		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统五期建设项目（有偿维保第14年）仅维保前端立杆		1年		12		合同签订日期2011年9月13日，验收意见时间2012年6月1日，免费维保期1年。
有偿维保第14年。

		6		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统六期建设项目（有偿维保第11年）		1年		12		采购合同签订日期2012年8月27日，验收意见时间2013年1月22日，免费维保期3年。
有偿维保第11年。

		7		姑苏区治安前端七期（有偿维保第10年）		1年		12		采购合同签订日期2013年8月29日，验收意见2014年4月4日，免费维保期3年。免费维保期至：2017年4月3日，免费维保期3年）
有偿维保第10年。

		8		姑苏区治安前端八期（有偿维保第9年）		1年		12		合同签订日期2014年8月6日，验收意见时间2014年11月18日，免费维保期3年。免费维保期至：2017年11月18日，
有偿维保第9年。

		9		姑苏区治安前端九期-惠民一期（有偿维保第9年）(除9期高清前端系统工程)		1年		12		合同签订日期2015年9月1日，验收意见时间2015年12月17日，免费维保期3年，免费维保期至：2018年12月17日，有偿维保第9年。

		10		姑苏区治安前端十期-惠民二期（有偿维保第7年）		1年		12		合同签到日期2016年9月27日，验收时间2017年1月18日，免费维保期3年，至2020年1月18日
有偿维保第7年。

		11		中心城区治安前端六期公交站台（有偿维保第10年）		1年		12		合同签订日期2013年1月6日，免费维保期至：2016年7月30日（验收证明书日期为2014年7月31日，免维保期2年）
有偿维保第10年。

		12		干将路高清社会治安前端系统建设项目（有偿维保第11年）仅维保前端立杆		1年		12		合同签订日期2012年1月18日，验收意见日期为2012年11月30日，免费维保期3年，免费维保期至：2015年11月29日。
有偿维保第11年。

		13		苏州火车站站外综合前端信息指挥管理系统工程（有偿维保第10年）		1年		12		合同签订日期2010年12月2日，竣工验收证明书时间2013年9月4日，招标时间：2010年9月份。工程开竣工日期：2010年10月8日正式开工，2013年9月4日竣工完成，免费维保期为3年。
有偿维保第10年。

		14		火车站综合信息指挥管理系统(火车站北北广场)（有偿维保第9年）		1年		12		合同签订日期2013年8月22日，竣工验收证明书日期2014年12月27日，验收意见日期2015年2月3日，免费维保期3年。
有偿维保第9年。

		15		姑苏区背街小巷微循环项目(前端部分）（有偿维保第8年）		1年		12		合同签到日期2016年12月8日，竣工验收证明书时间2017年3月23日，免费维保期2年。
有偿维保第8年。

		16		苏州平江、沧浪、金阊4期高清前端系统工程维保（有偿维保第15年）仅维保前端立杆		1年		12		购销合同签订日期2010年7月16日，免费维保期1年。
有偿维保第15年。

		17		苏州五期高清卡口维保清单（有偿维保第10年）仅维保前端立杆		1年		12		合同签订日期2011年8月16日，免费维保期5年。
有偿维保第10年。
已扣除超卡升级改造的维保基数。

		18		苏州平江、沧浪、金阊六期高清前端系统工程维保清单（有偿维保第10年）仅维保前端立杆		1年		12		政府采购合同签订日期2012年6月4日，竣工验收证明书日期2012年8月30日，免费维保期5年。
有偿维保第10年。

		19		苏州姑苏区7期高清前端系统工程维保（有偿维保第8年）仅维保前端立杆		1年		12		合同签订日期2013年6月，验收意见时间2014年1月15日，免费维保期5年。
有偿维保第8年。

		20		苏州八期高清卡口维保清单（有偿维保第7年）仅维保前端立杆		1年		12		政府采购合同签订日期2014年8月5日，验收意见日期2014年11月19日，免费维保期5年。
有偿维保第7年。

		21		苏州9期高清前端系统工程维保（有偿维保第9年）仅维保前端立杆		1年		12		合同签订日期2015年9月1日，和姑苏区治安前端九期-惠民一期是一个合同，已和治安前端分开。
有偿维保第9年。

		22		苏州城区治安卡口设备更新及维保服务（古城区12套治安卡口）（有偿维保第7年）仅维保前端立杆		1年		12		合同签订日期2017年2月16日，免费维保期3年。
有偿维保第7年。

		23		姑苏分局4G移动前端项目（有偿维保第7年）		1年		12		合同签到日期2016年12月5日，免费维保期为3年，验收日期2016年12月15日。
有偿维保第7年。

		24		312国道综合前端维保清单（有偿维保第8年）仅维保前端立杆		1年		12		合同签订日期2013年10月10日，验收意见日期2015年7月3日，免费维保期为3年。
有偿维保第8年。

		25		环古城健身步道治安前端项目（有偿维保第9年）		1年		12		合同签订日期2015年12月3日，免费维护1年，竣工验收证明书日期2016年2月3日。
有偿维保第9年。

		26		公共安全视频共享平台项目（有偿维保第4年）		1年		12		原维保项目有偿维保期：2022.7.1至2023.6.30，有偿维保第4年。

		27		姑苏区前端项目（有偿维保第4年）仅维保前端立杆		1年		12		原维保项目有偿维保期：2022.7.1至2023.6.30，有偿维保第4年。

		28		智能前端建设-姑苏区智能化前端项目（有偿维保第4年）		1年		12		原建设项目免费维护期至2022.12.17，原有偿维保第4年。

		29		姑苏区前端系统前端建设四期项目（有偿维保第3年）		1年		12		合同:2020年11月12日，验收日期:2021年9月17日，有偿维保第3年。

		30		姑苏区八点半夜经济专项改造提升项目（有偿维保第3年）		1年		12		合同:2020年12月4日，验收:2021年9月17日，有偿维保第3年。

		31		姑苏分局老旧小区专项改造项目（有偿维保第3年）		1年		12		合同:2021年10月10日，验收:2022年3月11日，有偿维保第3年。

		32		姑苏分局派出所巡逻车车内前端建设项目（有偿维保第3年）		1年		12		合同:2020年12月3日，验收:2021年5月21日，有偿维保第3年。

		33		姑苏区前端项目（有偿维保第2年）		1年		12		合同:2022年10月23日，验收:2023年6月25日，有偿维保第2年。

		34		姑苏区图像信息租赁服务（有偿维保第1年）		1年		12		合同：2023年12月14日、2年期租赁，有偿维保第1年。





一期

		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统一期建设项目（对应总表序号1）

		序号		名   称		品  牌		规 格 与 型 号		单位		数量

		1		摄像机立竿		国产		定制(含横臂)A型杆和B型杆		根		210

		2		控制箱		定制		隔热、防雨、通风(含熔纤盒)		台		210







二期

		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统二期建设项目（对应总表序号2）

		序号		名   称		品  牌		规 格 与 型 号		单位		竣工决算数量

		1		检修窨井		国产		500×500×60		个		269

		2		控制箱1		国产		定制（带风扇、防盗、防水、接地、不锈钢、喷塑）		个		242

		3		控制箱2		国产		定制（带风扇、防盗、防水、接地、不锈钢、喷塑）		个		27

		4		A型摄像机立杆		国产		立杆横臂2米（含2米）以内，含横臂、含基础、防雷接地		根		250

		5		B型摄像机立杆		国产		立杆横臂2米以上，含横臂、含基础、防雷接地		根		13







三期

		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统三期建设（对应总表序号3)

		序号		名   称		品  牌		规 格 与 型 号		单位		审定数量

		1		摄像机立杆（含基础）		国产		立杆高度6米，横臂2米（含2米）以内，含横臂、含基础、防雷接地		根		277

		2		检修窨井		国产		500×500×60		个		277





四期

		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统四期建设
项目（对应总表序号4)

		序号		名   称		品  牌		规 格 与 型 号		单位		竣工决算数量

		1		摄像机立杆（含基础）		国产		立杆高度6米，横臂2米（含2米）以内，含横臂、含基础、防雷接地		根		273

		2		检修窨井		国产		500×500×60		个		314

		3		控制箱		国产		定制（带风扇、防盗、防水、接地、不锈钢、喷塑）		个		273

















五期

		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统五期建设（对应总表序号5)


		序号		名   称		品  牌		规 格 与 型 号		单位		竣工决算数量

		1		摄像机立杆（含基础）		国产		立杆高度6米，横臂2米（含2米）以内，含横臂、含基础、防雷接地		根		216





六期

		苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统六期工程
(平江区）（对应总表序号6)

		序号		名   称		品  牌		规 格 与 型 号		单位		数量

		1		球机立杆（含基础）		国产		立杆高度6米，横臂2米（含2米）以内，含横臂、含基础、防雷接地		根		73

		2		枪机立杆和不锈钢设备箱		国产		2.7米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架，基础500mm×500mm×650mm，设备箱：不锈钢、隔热、防雨、通风：670mm(高)×400mm（宽）×350mm(深)		套		10

		3		挂机横臂和不锈钢设备箱		国产		挂机横臂2米（含2米）以内，不锈钢、隔热、防雨、通风：670mm(高)×400mm（宽）×350mm(深)		套		8

		4		检修窨井		国产		500×500×60		个		87

		二、公安分局管理中心设备清单

		1		前端电脑		DELL		Optiplex 990MT (i7-2600)		台		10

		2		服务器		联想		ThinkServer RD630 		台		1



















七期

		苏州市姑苏区治安前端系统七期项目（对应总表序号7)

		序号		标的物名称		品牌、规格				单位		竣工决算数量

		前端设备

		1		一体化球型摄像机		科达		IPC412		台		67

		2		一体化球型摄像机		英飞拓		V1772N-18T0U1B3H		台		35

		3		130万超宽动态枪型网络摄像机		英飞拓		V6202-T0024		个		40

		4		百万像素镜头		英飞拓		高清镜头，3.8-13mm/自动光圈		个		40

		5		LED灯辅助室外护罩		敏佳		MJ-4512HR70W		个		40

		6		信号、电源二合一避雷器		雷迅		RJ45-E100/4S，网络防雷器		套		162

		7		光收发器1		恒信和安		DDT-N-0110SSFA/B,百兆以太网		对		81

		8		光收发器2		新创		FLANDSZ100S01,百兆以太网		对		81

		9		设备箱		国产		定制，置于立杆内部		只		153

		10		F式立杆（含基础）		国产		高6米，臂长2米		套		153

		管线施工

		1		检修窨井		国产		500*500*60		个		162

				小计

		管理中心

		1		矩阵接入网关		科达		VS-G200-A		台		1

		2		数字平台接入网关		科达		VS-G300-A		台		1

		3		集中编解码设备机箱		科达		KDM201-SH		台		8

		4		网络接口模块		科达		KDM201-NIB		块		8

		5		控制键盘接入模块		科达		KDM201-TVM		块		4

		6		编码卡		科达		KDM201-C04A		块		2

		7		解码卡		科达		KDM201-D01G		块		237

		8		磁盘阵列		联想		SureSAS112 36T		套		1

		9		扩展柜		联想		SureSAS112 SATA 扩展柜 36T		套		3

		10		服务器		联想		ThinkServer RD630 		台		3

		11		网络交换机		华为		Quidway S9312		台		1

				小计

		管理中心大屏改造

		1		46寸液晶拼接单元 		创维		M46PJCG-TDY		台		40

		2		图像拼接控制器		创维		LCD-CONTROLLER12-V5		套		1

		3		移动前端工作站		联想		笔记本电脑（联想 IBM ThinkPad  X230-2324JY3) I5/500G，12英寸宽屏）		台		1

		4		拼接墙配件		创维		分配器、机柜（含2侧显示器部分）、底座和设备系统中配套的VGA/视频/RS-232/网络线等线缆(不含前端输入线缆)、及电源排插等		套		1

				小计

		派出所整合（苏锦、娄门、城北、友新、胥江、留园、彩香、白杨湾）

		1		DVR接入网关		科达		VS-G100-A		台		1

		2		集中编解码设备机箱		科达		KDM201-SH		台		2

		3		网络接口模块		科达		KDM201-NIB		块		2

		4		控制键盘接入模块		科达		KDM201-TVM		块		2

		5		24端口千兆以太交换机		华为		S5700-28C-EI		台		1

		6		路由器		华为		AR2220		台		1

		7		服务器		联想		ThinkServer RD630 		台		1

		小计		单个派出所

		合计		苏锦、娄门、城北、友新、胥江、留园、彩香、白杨湾

		派出所整合（石路、山塘）

		1		集中编解码设备机箱		科达		KDM201-SH		台		1

		2		网络接口模块		科达		KDM201-NIB		块		1

		3		控制键盘接入模块		科达		KDM201-TVM		块		2

		4		24端口千兆以太交换机		华为		S5700-28C-EI		台		1

		5		路由器		华为		AR2220		台		1

		6		服务器		联想		ThinkServer RD630 		台		1

		小计		单个派出所

		合计		石路、山塘

		派出所整合（吴门）

		1		集中编解码设备机箱		科达		KDM201-SH		台		3

		2		网络接口模块		科达		KDM201-NIB		块		3

		3		控制键盘接入模块		科达		KDM201-TVM		块		2

		4		24端口千兆以太交换机		华为		S5700-28C-EI		台		1

		5		路由器		华为		AR2220		台		1

		6		服务器		联想		ThinkServer RD630 		台		1

		小计		单个派出所

		派出所整合（观前、桃花坞、平江、双塔、公园、南门、皮市街、葑门、虎丘）

		1		集中编解码设备机箱		科达		KDM201-SH		台		1

		2		网络接口模块		科达		KDM201-NIB		块		1

		3		控制键盘接入模块		科达		KDM201-TVM		块		1

		4		解码卡		科达		KDM201-D01G		块		1

		5		24端口千兆以太交换机		华为		S5700-28C-EI		台		1

		6		路由器		华为		AR2220		台		1

		小计		单个派出所

		合计		观前、桃花坞、平江、双塔、公园、南门、皮市街、葑门、虎丘

		三、签证部分

		1		数字平台接入网关		科达		VS-G300-A		台		3





八期

		苏州市姑苏区治安前端系统八期建设项目（对应总表序号8)

		序号		标的物名称		品牌、规格				单位		审计

		前端设备

		1		一体化球型摄像机（130万）		亚安		IPH5407E-H130P-H73		台		100

		2		一体化球型摄像机1（200万）		科达		IPC421		台		149

		3		一体化球型摄像机2（200万）		英飞拓		V1772N-20T2U1B3L		台		60

		4		200万超宽动态枪型网络摄像机		海康威视		DS-2CD4026FWD 		个		21

		5		百万像素镜头		海康威视		HV4510D-MPIR 		个		21

		6		智能型200万超宽动态枪型网络摄像机		海康威视		DS-2CD4026FWD-B		台		20

		7		八百万像素镜头		海康威视		HV1140D-8MPIR，800万像素,DC11-40mm		台		20

		8		枪机护罩		海康威视		DS-1311HZ		个		36

		9		LED灯辅助室外护罩		敏佳		MJ-4512HR70W		个		5

		10		信号、电源二合一避雷器		雷迅		RJ45-E100/4S，网络防雷器		套		350

		11		光收发器1		新创		FLANDSZ100S01,百兆以太网		对		153

		12		光收发器2		恒信和安		DDT-N-0110SSFA/B,百兆以太网		对		153

		13		双路光纤收发器		新创		FLANDSZ100S02,百兆以太网		对		23

		14		光纤收发器机框1		新创		RACKSZ		个		7

		15		光纤收发器机框2		恒信和安		DDT-R4U		个		6

		16		设备箱		国产		定制，置于立杆内部		只		283

		17		设备防水箱		国产		不锈钢、隔热、防雨、通风：670mm(高)×400mm（宽）×350mm(深)		套		33

		18		立杆1型（含基础）		国产		高6米，臂长6米		根		31

		19		立杆2型（含基础）		国产		高6米，臂长2米		根		252

		20		挂机横臂		国产		挂机横臂2米（含2米）以内		个		23

		管理中心

		1		磁盘阵列		联想		SureSAS112 48T 		套		2

		2		扩展柜		联想		SureSAS112 SATA 扩展柜 48T		套		9

		3		存储服务器		联想		ThinkServer RD440		台		1

		4		地图数据库服务器		联想		联想 R680		台		1

		5		千兆网络交换机		华为		S5352P-EI主机(48个10/100/1000 BASE-T,2个百兆/千兆SFP上行口,2个千兆SFP上行口(SFP Req.)		台		7

		6		10公里千兆光模块		索诚		单模，千兆		个		18

		7		40公里千兆光模块		索诚		SCNT191-450,40km,单模，千兆		个		6

		8		视频前端业务平台（中大型）		科达		KDM2802A		台		5

		9		前端及DVR接入网关		科达		VS-G100-A		台		2

		10		平台互通跨网网关		科达		VS-G300-A		台		4

		11		网关对接开发		科达		定制		次		2

		12		转码网关（转国标标准码流）		科达		VS-G800-A		台		5

		13		笔记本电脑		think		L440 i5-4200M		台		2

		14		前端电脑		DELL		OptiPlex 3010 MT		台		24

		15		23寸显示屏		DELL		UltraSharp U2312HM 		台		3

		16		GIS地图软件升级费		国产		GIS地图软件升级费		套		1

		17		成缆光纤尾纤		普天		72芯 SC-FC，25米/根，		根		5

		指挥中心LED屏

		1		室内点阵双色LED屏		中望		面积：2.95*2.28*2块合计：13.5平方米。  P 3.75  管芯颜色：双色 （1R1G） 点密度（点/㎡）：44321，尺寸（mm）：152×304  点数：32×64，		平方		13.5

		2		显示控制系统		中望		上海仰邦 BX-5E1双色控制卡		套		2

		3		铝合金屏体框架		中望		无锡达特9045黑色LED专业铝合金		套		1

		4		电源控制箱		中望		 PLC-10KW		个		1











九期

		苏州市惠民工程姑苏区九期前端系统项目（对应总表序号9)

		序号		标的物名称		品牌、规格				单位		竣工决算数量

		一、高清前端部分

		1、前端设备

		1		一体化球型摄像机1		科达		IPC421		台		128

		2		一体化球型摄像机2		亚安		HDH5407E-H72-D200		台		100

		3		200万星光级枪型网络摄像机1及配套百万像素镜头		海康威视		DS-2CD4026FWD		个		52

		4		200万星光级枪型网络摄像机2及配套百万像素镜头		英清特		IK-M204V-E 		个		50

		5		百万像素红外一体防水枪型摄像机		中德宏泰		IP-DT720R		个		64

		6		避雷器		雷迅		RJ45-E100/4S		套		330

		7		光端机		恒信和安		DDT-E-T/R0101D1NSF		对		114

		8		工业交换机		新创		FSLA5T0F-BG4，5口百兆		台		6

		9		工业交换机		新创		FSLA8T0F-BG4，8口百兆		台		38

		10		光收发器		恒信和安		DDT-N-0110SSFA/B，单模单纤20kmSC		台		96

		11		网管型光交换机		恒信和安		MIB28-24F-4G		台		4

		12		光收发器		新创		FTLA1011-BG4，单模、单纤、25KM，袖珍式		台		114

		13		网管型光交换机		新创		FSLA2T16F-S1F-BG4，16光100M+2电1000M		台		8

		14		汇聚箱		国产		壁挂室外防水不锈钢机箱670mm(高)×400mm（宽）×350mm(深)		只		52

		15		设备箱		国产		定制，置于立杆内部		只		330

		16		抱杆支架		国产		定制		套		87

		17		F式立杆（含基础）		国产		高6米，臂长2米		套		18

		18		T式立杆（含基础）		国产		高6米，臂长2米+3米		套		1

		19		T式立杆（含基础）		国产		高6米，臂长2米+2米		套		3

		2、分局管理中心

		1		平台接入网关		科达		VS-G300-A		台		5

		2		DVR接入网关		科达		VS-G100-A		台		5

		3		云存储		科达		KCLoudStor 2000-64T，64T，19英寸4U 机架式；支持16 盘位，含16块4T硬盘		套		8

		4		集中编解码设备机箱		科达		KDM201-SH		台		11

		5		编码卡		科达		KDM201-C04A		块		82

		6		设备拆除、恢复		国产		定制		批		1

		7		服务器		联想		ThinkServer RD440，CPU:2*INTEL XEON E5-2403，内存：6*8GB ECC RDIMM DDR3-1600内存，硬盘：2*300G 热插拔SAS2.5寸硬盘（15000转），RAID：主板集成SAS控制器RAID 0/1/1E；光驱:Slim DVD光驱，电源：800W 1+1冗余电源，导轨:RD440 专用导轨，板载集成双口高性能千兆以太网口和一个管理千兆以太网口，支持Windows Server 2008/Windows 2003/Linux/VMware操作系统，原厂五年保修及上门，政府协议供货产品		台		6

		8		网络交换机		H3C		S5120-48P-EI-D,48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口；背板带宽240Gbps；包转发率72Mpps，支持全双工		台		5

		9		光模块		索诚		单模千兆，10KM		块		30

		10		光纤尾纤		新海宜		25米/根，SC-FC		根		320

		3、派出所改造（吴门桥、石路、山塘）

		1		云存储		科达		KCLoudStor 2000-64T，64T，19英寸4U 机架式；支持16 盘位，含16块4T硬盘		套		3

		签证部分

		1		码集线器		国产		UT-1208		套		8





十期

		信息惠民工程公共视频共享平台二期（姑苏区治安前端系统十期）                    （对应总表序号10)

		序号		标的名称		品牌		型号规格		单位		决算数量

		一		姑苏分局

				前端设备

		1		一体化球型摄像机		科达  		IPC421		台		248

		2		红外激光球形摄像机		科达  		IPC425		台		2

		3		一体化球型摄像机（改造）		英清特		IK-A3840-AF20		台		50

		4		一体化球型摄像机（新增）		英清特		IK-A3840-AF20		台		17

		5		200万星光级枪型网络摄像机		英清特		IK-M204V-S		个		273

		6		百万像素镜头		富士能		 DV3.4x3.8SA-SA1 1/1.8＂300W像素， 4~15.2mm(3.8x)，金属接口，ND滤光片		个		273

		7		护罩		科达  		CH-111，15寸，带遮阳罩，风扇，供电AC24V/AC220V		只		273

		8		支架		亚安		WS2770，立杆横臂支架用万向节		只		273

		9		电源		凤冠		HK-DH30-A12，12V2.5A		只		273

		10		信号、电源二合一避雷器		雷迅		SV-2/220EP，RJ45		套		590

		11		光端机		恒信和安		DDT-E-T/R0101D1NSF，1路视频+1路数据+1路百兆网络		对		103

		12		工业交换机		新创		FSLA5T0F-BG4，5口百兆		台		128

		13		工业交换机		新创		FTLA1014-BG4，一光四电		台		68

		14		光收发器		恒信和安		DDT-N-0110SSFA/B，单模单纤20kmSC		台		78

		15		网管型光交换机		恒信和安		MIB28-24F-4G，24口百兆光口，2个SFP千兆光口		台		4

		16		光收发器		新创		FTLA1011-BG4，单模、单纤、25KM，袖珍式		台		268

		17		网管型光交换机		新创		FSLA2T16F-S1F-BG4，16光100M+2电1000M		台		20

		18		汇聚箱		国产		壁挂室外防水不锈钢机箱		只		61

		19		设备箱		国产		定制，置于立杆内部		只		300

		20		抱杆支架		国产		定制		套		72

		21		F式立杆（含基础）		国产		高6米，臂长3米		套		28

		22		F式立杆（含基础）		国产		高6米，臂长2米		套		10

		23		F式立杆（含基础）		国产		高5米，臂长3米		套		2

		24		F式立杆（含基础）		国产		高5米，臂长2米		套		7

		25		F式立杆（含基础）		国产		高5米，臂长1米		套		2

		26		F式立杆（含基础）		国产		高4.5米，臂长1.5米		套		8

		27		F式立杆（含基础）		国产		高3.5米，臂长1米		套		15

		28		检修窨井		国产		500*500*600（现场400*400*350）		个		136

				分局管理中心

		29		DVR接入网关1		科达  		VS-G100-A		台		8

		30		DVR接入网关2		科达  		VS-G100-H		台		1

		31		云存储		科达  		KCLoudStor 2000-64T		套		19

		32		互联网中心平台		科达  		KDM2802A-G2		套		1

		33		前端二维码系统平台		国产		基于公安APP上的一个模块进行开发		套		1

		34		服务器		联想		ThinkServer RD450		台		2

		35		前端工作站		戴尔		OptiPlex 3020 MD10014(i5-4590)		台		10

		36		网络交换机		H3C		LS-S5110-52P 		台		3

		37		光模块		索诚		单模千兆，10KM		块		30

				火车站派出所改造

		38		视频前端业务平台		科达  		KDM2901-G2		台		1

		39		DVR接入网关		科达  		VS-G100-A		台		1

		二		卡口

		40		卡口摄像机		海康威视		DS-2CD4085F		台		15

		41		镜头		海康威视		HV1140D-8MPIR，11-40mm，F1.5 ，1/1.8"，CS接口		个		15

		42		护罩		科达  		CH-111，15寸，带遮阳罩，风扇，供电AC24V/AC220V		只		15

		43		支架		亚安		WS2770，立杆横臂支架用万向节		只		15

		44		电源		凤冠		HK-DH30-A12，12V2.5A		个		15

		45		工业交换机		新创		FTLA1014-BG4，一光四电		台		8

		46		汇聚箱		国产		壁挂室外防水不锈钢机箱		只		8

		三		视频前端配套设备

		47		视频前端配套设备		国产		GAWM—01，全向型		套		50

		48		汇聚服务器		联想		ThinkServer RD450		台		1

		四		市局新增

		49		前端工作站		戴尔		OptiPlex 7040 MD10366(i5-6500) 		台		4

		50		前端终端1		微软		surface book		台		2

		51		前端终端2		戴尔		XPS 13-9350-R3708 		台		1

		52		网络交换机		H3C		S10504		台		1

		53		服务器		联想		ThinkServer RD450		台		1

		54		软件准入网关		慧盾		SmartSSP 1100		套		1

		55		数据库防泄密软件		慧盾		SmartSSP 3100		套		1

		56		维护防泄密客户端软件		慧盾		SmartCSP 3300		套		1

		57		防泄密管理平台软件		慧盾		SmartSMM 3200		套		1

		58		数据服务器		联想		ThinkServer RD460		台		1

		59		应用服务器		联想		ThinkServer RD450 		台		1

		60		惠民专网平台		科达  		KDM2802A-G2		套		2

		61		识别服务器		联想		ThinkServer RD450 		套		3

		62		云存储		科达  		KCLoudStor 2000-64T		套		4

		签证部分

		1		一体化球型摄像机		科达  		IPC421		台		6

		2		工业交换机		新创		FSLA5T0F-BG4，5口百兆		台		36

		3		网络交换机		H3C		LS-S5110-52P  		台		3





公交站台

		中心城区治安前端六期（公交站台前端）（对应总表序号11)

		序号		设备名称		规格型号		数量		单位

		制高点前端系统

		1		高清高速变焦红外球型摄像机		敏佳MJ-CW400-IPH130R18倍130万红外高清高速球机、含电源		26		个

		2		球机立杆（含基础）		仿古型立杆，高度6米，横臂2米（含2米）以为，含横臂、含基础、防雷接地		17		根

		3		壁挂支架		仿古型横臂，热镀锌、喷塑		8		根

		4		不锈钢设备箱		不锈钢、隔热、防雨、通风		26		套

		5		避雷器		雷迅二合一防雷器RJ45网络+电源		26		个

		6		光纤收发器		恒信和安DDT-NO1100SSA/B		26		对

		7		检修窖井		500mm*900mm*600mm具有公安专用字样		16		个

		公交分局管理中心

		1		服务器		联想ThinkSever RD630		2		台

		2		网络高清数字硬盘录像机		敏佳MJ-REC8216HDVRII		2		套

		3		硬盘		希捷3T 7T天*24小时数字前端专用全天候运行硬盘		16		块

		4		高清流媒体管理软件		天华 定制开发，含与市局公安局前端平台及PGIS联网		1		套

		5		控制键盘		敏佳MJ-300		2		台

		6		设备机柜		三凌19英寸600mm*600mm*1200mm		2		个

		7		PDU		AUE2220W-08AHZNHB 8位带防雷模块		2		个

		8		交换机		华为S5700-52C-EI		1		台

		9		高清视频解码器		敏佳 单路 1080P 视频解码器 MJ-MAV820-T		8		台





干将路

		干将路高清社会治安前端系统建设项目（对应序号12）

		序号		标的物名称		规格型号		生产厂家		单位		数量

		第一部分

		前端设备

		1		高清摄像机A		IPH5407E-H66-H130P		天津亚安		个		6

		2		高清摄像机B		VT-NET9006W		深圳动力盈科		个		5

		3		电源		定制		国产		个		11

		4		摄像机立杆（含基础）		定制		国产		根		11

		5		避雷器		高清防雷器		广州雷迅		个		11

		6		控制箱		定制		苏州富丽		个		11

		7		光收发器		10/100兆自适应		常州恒信和安		对		11

		8		光收发器机架		14槽		常州恒信和安		个		1

		管理中心

		1		网络光端机		8V1DD2321N 8路视频，带千兆以太口		常州恒信和安		对		3

		2		机柜		600×600×1200		宁波三凌		个		3

		其他

		第二部分：沧浪分局设备清单

		序号		标的物名称		规格型号		生产厂家		单位		数量

		前端设备

		1		高清摄像机B		VT-NET9006W		深圳动力盈科		个		6

		2		电源		定制		国产		个		12

		3		摄像机立杆（含基础）		定制		国产		根		12

		4		避雷器		高清防雷器		广州雷迅		个		12

		5		控制箱		定制		苏州富丽		个		12

		6		光收发器		10/100兆自适应		常州恒信和安		对		12

		管理中心

		1		网络光端机		8V1DD2321N 8路视频，带千兆以太口		常州恒信和安		对		3

		2		机柜		600×600×1200		宁波三凌		个		2

		第三部分：金阊分局设备清单

		序号		标的物名称		规格型号		生产厂家		单位		数量

		前端设备

		1		高清摄像机A		IPH5407E-H66-H130P 130万高速高清球机		天津亚安		个		12

		2		高清摄像机B		VT-NET9006W		动力盈科		个		13

		3		电源		定制		国产		个		25

		4		摄像机立杆（含基础）		定制		国产		根		25

		5		避雷器		高清防雷器		雷迅		个		25

		6		控制箱		定制		国产		个		25

		7		光收发器		10/100兆自适应		恒信和安		对		25

		8		光收发器机架		14槽		恒信和安		个		1

		管理中心

		1		网络光端机		8V1DD2321N 8路视频，带千兆以太口		常州恒信和安		对		1

		2		机柜		600×600×1200		宁波三凌		个		1







火车站站外综合前端设备信息指挥管理系统工程-01

		火车站站外综合前端信息指挥管理系统工程（对应总表序号13)

		序号		设备名称		品牌		规格型号		单位		数量

		         一、前端前端系统

		1		室外一体化低照度高速球形摄像机		YAAN		YH5106/HA08B  36倍		台		57

		2		室外一体化数字高清高速球形摄像机		YAAN		IPH5407E-H130P 18倍		台		5

		3				敏速		TS-HD320-XYZ 10倍		台		4

		4		超宽动态日夜转换枪型摄像机		BOSCH		LTC 0485/10C 		套		84

		5		电梯彩色变焦半球摄像机		BOSCH		VDC-240-1		台		5

		6		日夜红外半球摄像机		BOSCH		WZ45NV312-0-P		台		5

		7		枪式摄像机开关电源		国产		DC12V/20A		台		13

		8		高清摄像机立竿		特尔佳		2米*0.5米 楼顶安装 整体热镀锌 喷塑		根		1

		9		高清摄像机支架		特尔佳		横臂0.5m以内 抱路灯杆 整体热镀锌 喷塑		套		8

		10		球形摄像机立竿		特尔佳		4-5米*0.5米 整体热镀锌 喷塑(含立杆基础) 		根		1

		11		球形摄像机立竿		特尔佳		6-8米*2米~2.5米 整体热镀锌 喷塑(含立杆基础) 		根		16

		12		球形摄像机支架		YAAN		300mm 抱路灯杆6个 地下27个		根		33

		13		数字光端机		恒信和安		2路视频+1路485+1路百兆以太网		对		3

		14		数字光端机		恒信和安		4路视频+1路485+1路百兆以太网		对		3

		15		数字光端机		恒信和安		6路视频+2路485+1路百兆以太网		对		5

		16		数字光端机		恒信和安		12路视频+2路485+1路百兆以太网		对		2

		17		数字光端机		恒信和安		16路视频+2路485+1路百兆以太网		对		7

		18		数字光端机		恒信和安		1路百兆以太网 20KM 单模单纤		对		5

		19		工业交换机		MOXA		EDS-205A		台		4

		20		避雷器		雷迅		三合一		个		22

		21		避雷器		雷迅		单路视频		个		1

		22		信号防雷器		雷迅		RJ45-E100/4S		个		9

		23		接地系统		订制		独立立杆防雷接地、接地电阻小于4欧姆、自立设备箱		套		33

		24		广告灯箱内设备箱		订制		400mm宽×600mm高×350mm深   箱底材料：1.5mm镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm冷轧钢板喷砂后环保喷塑  箱底或墙上开孔尺寸：290mm×180mm、颜色与墙体一致		个		4

		25		云台控制箱		订制		不锈钢、隔热、防雨、通风440mm×362mm×130mm 室外防水温控机箱，定制 不锈钢整体喷塑,含熔接盘/安装底盘/开关		个		16

		26		自立设备落地箱（含基础）		订制		不锈钢、隔热、防雨、通风   600mm宽×480mm深×1200mm高   箱体材料：1.5mm镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm冷轧钢板喷砂后环保喷塑		个		2

		27		码集线器		YAAN		YA2030 1in4		台		4

		28		配电箱		富丽		PZ-20回路		台		4

		29		电源控制器		国产				个		6

		30		设备机柜		三凌		19英寸 600mm*800mm*2000mm		台		5

		31		窨井		订制		500mm×500mm×500mm 加固型		个		101

		         二、高清号牌识别系统

		         2.1 高清号牌识别系统前端设备

		1		高清图像采集器		荣耀		GN145C-CI 含变压器、护罩支架、护罩YA4718SHK (加热,降温)		套		10

		2		高清摄像机镜头		Computar		数码百万高清镜头 F1.4~F22 25mm		个		10

		3		摄像机及闪光灯吊装横臂		特尔佳		定制		套		20

		4		车辆检测器		苏江		SP-VS200		路		10

		5		智能闪光灯		宁波		定制		台		10

		6		LED补光灯		敏佳				只		10

		7		电源控制器		敏佳				个		5

		8		工业交换机		MOXA		EDS-205A		台		5

		9		数字光端机		恒信和安		1路百兆以太网 20KM 单模单纤		对		5

		10		信号防雷器		雷迅		RJ45-E100/4S		个		10

		11		电源防雷器		雷迅		AM2-40/2		个		5

		12		地感线圈		订制		2m*2.5m 含穿线费用		套		10

		13		设备箱		订制		400mm宽×600mm高×350mm深   箱底材料：1.5mm优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm冷轧钢板喷砂后环保喷塑  箱底或墙上开孔尺寸：290mm×180mm、颜色与墙体一致		个		5

		         2.2 高清卡口号牌识别系统中心设备

		1		卡口识别管理服务器		DELL		R710		台		1

		2		卡口与市局联网服务器		DELL		R710		台		1

		3		卡口数据库存储服务器		DELL		R710 4*1TB 企业级热插拔SATA3.5寸硬盘		台		1

		4		卡口智能识别管理软件		天华		订制开发 含与市局联网模块		套		1

		5		设备机柜		三凌		19英寸 600mm*1000mm*2000mm		台		1

		6		机柜配件		国产		机架式键盘鼠标、17寸液晶显示器、KVM、托架		套		1

		7		汇聚交换机		华为		S5324TP-SI-AC主机(24个10/100/1000Base-T,4个1000Base-X Combo口,不含堆叠插卡,交流供电)		台		1

		         三、管理中心设备

		         3.1 大屏显示设备及控制

		1		液晶拼接单元		创维		M46PJ 1025.7mm×579.9mm                                          韩国DID屏  上下拼缝≦7.3mm  左右拼缝≦7.3mm		块		36

		2		图像拼接控制器   		创维		LCD-CONTROLLER16  36路VGA输入/ 36路视频输入        		台		1

		3		拼接控制软件		创维		拼接控制器配套 LCD-CONTROLLER16 		套		1

		4		拼接设备柜		创维		屏幕拼接柜及机底座		套		1

		5		拼接用线材		订制		HDMI/DVI/VGA/视频/RS-232/网络线等线材          		套		1

		6		LED显示屏		勒克		ф5mm		m²		3.1

		7		操作台及座椅		华宏		木质平台式台面 12米长 带19寸机柜（定制）		套		1

		8		网络矩阵		红苹果		PE60256-32		套		1

		9		高清数字矩阵DVI		红苹果		PE90FH32AV32D-40D		套		1

		10		控制码分配器		红苹果		PE5138RD-16		台		7

		11		通讯服务器		红苹果		PE5136-T		台		1

		12		矩阵控制键盘		红苹果		PE5125TS		台		12

		13		矩阵控制软件		红苹果				套		1

		14		DVI分配器		红苹果		PE1212D 一分二		台		1

		15		DVI光传输器		红苹果		PETR4MDD 多模		台		2

		         3.2 视频传输存储设备

		1		核心交换机		华为		华为 S9306一体化机箱,主控板2块,直流电源2块、48端口百兆、千兆以太网电接口板、24端口百兆/千兆以太网光接口板 支持MPLS		台		1

		2		网络防火墙		华为		USG  2160		套		1

		3		汇聚交换机		华为		S5324TP-SI-AC主机(24个10/100/1000Base-T,4个1000Base-X Combo口,不含堆叠插卡,交流供电)		台		6

		4		光端机接收箱		恒信和安		DDT RD4U14S		台		2

		5		视频分配放大器		敏佳		16/32		套		18

		6		视频编码器		EDNNS		VE8188N 8路视频编码，D1格式，机架安装		台		33

		7		视频解码器		EDNNS		VD8224D 4路视频解码，D1格式		台		10

		8		嵌入式中心接入交换管理平台		EDNNS		NVAS1906 机框含电源板2块/中心主控板1块/中心代理板2块/中心接入板VSIH2块/中心接入板VSIE3块/中心接入板VSID2块		套		2

		9		服务器		联想		万全R520 G7 		台		15

		10		平台管理软件		EDNNS		OMMP EV8000系统的控制管理		台		1

		11		存储阵列		联想		SureFibre640 192T 含SATA硬盘/分区软件/上架导轨/FC HBA卡/光纤线缆/机柜套件/PDU		套		1

		12		高清存储阵列		联想		SureFibre640 32T 含SATA硬盘/分区软件/上架导轨/FC HBA卡/光纤线缆/		套		1

		13		高清流媒体管理软件		天华		订制开发		套		1

		14		视频管理及认证软件		天华		订制开发 含时钟同步功能		套		1

		15		警务动态实战应用软件		三盾		订制开发 B/S结构		套		1

		16		治安前端应用软件		天华		订制开发 C/S结构		套		1

		17		视频质量自动检测软件		天华		订制开发		套		1

		18		图形工作站		联想		ThinkStationE20 		台		19

		19		图形工作站液晶显示屏		联想		22寸液晶，标准屏		台		24

		20		视频分配器		敏佳		16路进32路出		台		4

		21		数字硬盘录像机		海康威视		9108HF		台		8

		22		硬盘录像机专用硬盘		希捷		IT		台		64

		         3.3 前端机房配套设备

		1		不间断电源		艾默生		UL33-0400L		台		1

		2		胶体蓄电池		海志		HZY12-160		节		90

		3		电池架		创宇		含电池应力分散底座		套		3

		4		精密配电柜		鼎汉		带前端模块		套		1

		5		不间断电源		艾默生		UHALR-0100 		台		1

		6		胶体蓄电池		海志		HZY12-120		节		20

		7		电池架		创宇		含电池应力分散底座		套		1

		8		网管服务器及软件		鼎汉				套		1

		9		前端室及机房简单装修		订制				套		1

		10		投影仪设备		索尼		CX161		台		1

		11		办公多功能一体机		HP		M2727nf		台		2

		12		六门更衣柜		希普顿		1850mmX900mmX500mm		套		8

		13		资料柜		希普顿		1850mmX850mmX390mm		个		2

		14		办公桌椅		希普顿		1600mmX700mmX740mm		套		1

		15		8席位办公会议桌椅		希普顿		3000mmX1200mmX740mm		套		1

		16		分控机房交换机		华为		S5324TP-SI-AC主机(24个10/100/1000Base-T,4个1000Base-X Combo口,不含堆叠插卡,交流供电)，加光纤接口模块		台		1

		17		设备机柜		三凌		19英寸 600mm*800mm*2000mm		台		22

		18		配电箱		富丽		30回路		个		2

		19		电源避雷箱		雷迅		PPS-B080-3CF4		个		3

		20		高承重防静电活动地板		方腾		PVC面 承重≥450Kg/m2		m²		77

		21		地砖面防静电活动地板		方腾		地砖面（品牌地砖）		m²		175

		22		北站主机房空调		格力		KFR-120LW/E(1253L) V-N2 5匹 380W		台		1

		23		北站分控机房空调		格力		KFR-72LW/E(72568L)A1-N1 3匹220W		台		1

		24		机房设备接地系统		订制		1个主控机房+1个公安机房		批		1

		         3.4  前端机房环境检测设备

		1		漏水控制器及检测绳		Rotek		10米检测绳		台		1

		2		开关量处理模块		Rotek		RD-230		套		1

		3		温湿度传感器		Cowin		Cowin-TH		套		3

		4		烟雾探测器		Longhorn		LH-94		套		1

		5		开关量处理模块		Rotek		RD-230		套		1

		6		串口服务器		卓佑		Cowin-port		套		1



		火车站站外(南广场)综合前端信息指挥管理系统工程明细表

		序号		设备名称		品牌		规格型号		单位		数量

		          一、前端前端系统

		1		室外一体化低照度高速球形摄像机		YAAN		YH5106/HA08B  36倍		台		49

		2		室外一体化数字高清高速球形摄像机		YAAN		IPH5407E-H130P 18倍		台		4

		3				敏速		TS-HD320-XYZ 10倍		台		4

		4		超宽动态日夜转换枪型摄像机		BOSCH		LTC 0485/10C 含TG10Z0513FCS/2 5-50 1/3镜头及YA4512SK防护罩（挤型铝合金 含壁装或吊装隐线式支架及遮阳罩、风扇）		套		45

		5		电梯彩色变焦半球摄像机		BOSCH		VDC-240-1		台		1

		6		日夜红外半球摄像机		BOSCH		WZ45NV312-0-P		台		5

		7		枪式摄像机开关电源		国产		DC12V/20A		台		12

		8		高清摄像机支架		特尔佳		横臂0.5m以内 抱路灯杆 整体热镀锌 喷塑		套		8

		9		球形摄像机立竿		特尔佳		4-5米*0.5米 整体热镀锌 喷塑(含立杆基础) 		根		3

		10		球形摄像机立竿		特尔佳		6-8米*2米~2.5米 整体热镀锌 喷塑(含立杆基础) 		根		18

		11		球形摄像机支架		YAAN		300mm 抱回廊、路灯杆12个 地下16个		根		28

		12		数字光端机		恒信和安		1路视频+1路485+1路百兆以太网		对		1

		13		数字光端机		恒信和安		4路视频+1路485+1路百兆以太网		对		1

		14		数字光端机		恒信和安		6路视频+2路485+1路百兆以太网		对		8

		15		数字光端机		恒信和安		12路视频+2路485+1路百兆以太网		对		9

		16		数字光端机		恒信和安		1路百兆以太网 20KM 单模单纤		对		4

		17		工业交换机		MOXA		EDS-205A		台		4

		18		避雷器		雷迅		三合一		个		33

		19		信号防雷器		雷迅		RJ45-E100/4S		个		8

		20		接地系统		订制		独立立杆防雷接地、接地电阻小于4欧姆、自立设备箱接地		套		41

		21		广告灯箱内设备箱		订制		400mm×600mm×350mm   箱底材料：1.5mm优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm优质冷轧钢板喷砂后环保喷塑  箱底或墙上开孔尺寸：290mm×180mm		个		4

		22		云台控制箱		订制		不锈钢、隔热、防雨、通风440mm×362mm×130mm 室外防水温控机箱，定制 不锈钢整体喷塑,含熔接盘/安装底盘/开关		个		20

		23		自立设备落地箱（含基础）		订制		不锈钢、隔热、防雨、通风   600mm×480mm×1200mm   箱体材料：1.5mm优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm优质冷轧钢板喷砂后环保喷塑		个		3

		24		码集线器		YAAN		YA2030 1in4		台		4

		25		配电箱		富丽		PZ-20回路		台		5

		26		窨井		订制		50*50*50 加固型		个		75

		         二、高清号牌识别系统

		1		高清图像采集器		荣耀		GN145C-CI 含变压器、护罩支架、护罩YA4718SHK (加热,降温)		套		4

		2		高清摄像机镜头		Computar		数码百万高清镜头 F1.4~F22 25mm		个		4

		3		摄像机及闪光灯吊装横臂		特尔佳		定制		套		4

		4		车辆检测器		苏江		SP-VS200		路		4

		5		智能闪光灯		宁波		定制		台		4

		6		LED补光灯		敏佳				只		4

		7		电源控制器		敏佳				个		2

		8		工业交换机		MOXA		EDS-205A		台		2

		9		数字光端机		恒信和安		1路百兆以太网 20KM 单模单纤		对		2

		10		信号防雷器		雷迅		RJ45-E100/4S		个		4

		11		电源防雷器		雷迅		AM2-40/2		个		2

		12		地感线圈		订制		2m*2.5m 含穿线费用		套		4

		13		设备箱		订制		400mm宽×600mm高×350mm深   箱底材料：1.5mm优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm优质冷轧钢板喷砂后环保喷塑  箱底或墙上开孔尺寸：290mm×180mm、颜色与墙体一致		个		3

		          三、管理中心设备

		         3.1  前端机房配套设备

		1		光端机接收箱		恒信和安		DDT RD4U14S		台		3

		2		机架式高清录像服务器		DELL		R710		台		2

		3		高清存储阵列		DELL		DELL-EMC CX4-120光纤存储（30TB）		套		1

		4		不间断电源		艾默生		UL33-0200L		台		1

		5		胶体蓄电池		海志		HZY12-160		节		60

		6		电池架		创宇		含电池应力分散底座		套		2

		7		精密配电柜		鼎汉		带前端模块		套		1

		8		网管服务器及软件		鼎汉				套		1

		9		分控机房交换机		华为		S5324TP-SI-AC主机(24个10/100/1000Base-T,4个1000Base-X Combo口,不含堆叠插卡,交流供电)，加光纤接口模块		台		2

		10		前端室及机房简单装修		订制				套		1

		11		设备机柜		三凌		19英寸 600mm*800mm*2000mm		台		8

		12		配电箱		富丽		30回路		个		1

		13		电源避雷箱		雷迅		PPS-B080-3CF4		个		1

		14		高承重防静电活动地板		方腾		PVC面 承重≥450Kg/m2		m²		90

		15		地砖面防静电活动地板		方腾		地砖面（品牌地砖）		m²		295

		16		南站机房空调		格力		KFR-120LW/E(1253L) V-N2 5匹 380W		台		2

		17		南站分控机房空调		格力		KFR-72LW/E(72568L)A1-N1 3匹220W		台		3

		18		机房设备接地系统		订制				批		1

		         3.2  前端机房环境管理设备

		1		漏水控制器及检测绳		Rotek		10米检测绳		台		1

		2		开关量处理模块		Rotek		RD-230		套		1

		3		温湿度传感器		Cowin		Cowin-TH		套		4

		4		烟雾探测器		Longhorn		LH-94		套		2

		5		开关量处理模块		Rotek		RD-230		套		1

		6		串口服务器		卓佑		Cowin-port		套		1





火车站综合信息指挥管理系统(火车站北北广场)

		火车站综合信息指挥管理系统路北广场扩容工程                               （对应总表序号14)

		序号		标的物名称		品牌、规格				单位		数量

		一、前端前端系统

		1		球形摄像机立竿		国产		6-8米*2米~2.5米 整体热镀锌 喷塑(含立杆基础) 		根		18

		2		高清摄像机支架		国产		横臂0.5m以内 抱路灯杆 整体热镀锌 喷塑		套		12

		3		工业交换机		恒启		HES18-2G-24VDC		台		2

		4		光模块		华为		光模块-ESFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)		个		6

		二、高清号牌识别系统

		1		主控机柜		定制		400mm宽×600mm高×350mm深   箱底材料：1.5mm镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm冷轧钢板喷砂后环保喷塑  箱底或墙上开孔尺寸：290mm×180mm、颜色与墙体一致		套		2

						国产		断路开关 CBL3LE-40 C16A 1P+N		只		1

						国产		电涌保护器		只		2

		2		高清摄像机及高分辨率镜头		海康威视		VCU-3005-5 		套		4

		3		车检器		海康威视		LVD-3001-3		只		2

		4		LED补光灯		国产		LED		台		2

		5		闪光灯		国产		寿命:600万次闪光、触发驱动电流:≤10mA、峰值放电时间:≤300us、回电时间:≤200ms、闪光距离:20米、平均功耗:<5w带遮光板		只		4

		6		工业交换机		恒启		HEMC2-SSC-24VDC		台		2

		7		摄像机及闪光灯吊臂		国产		定制		套		4

		     三、管理中心设备

		1		汇聚交换机		华为		S5700-28C-EI-24S 　		台		1

		2		ODF单元		新海宜		48芯（适配器48个、尾纤48根及熔接）		套		1

		3		光纤直放站远端机		维德				台		2

		4		不间断电源		艾默生		UL33-0200L		台		1

		5		胶体蓄电池		海志		HZY12-160		节		60

		6		电池架		创宇		含电池应力分散底座		套		3

		7		设备机柜		三凌		19英寸 600mm*1000mm*2000mm		台		3

		8		PDU		国产		AUE2220W1-08AHZNHB 8位带防雷模块		个		6

		9		配电箱		富丽		30回路		个		1

		10		电源避雷箱		雷迅		PPS-B080-3CF4		个		1





姑苏区背街小巷微循环项目

		姑苏区背街小巷微循环项目（对应总表序号15)

		序号		标的物名称		品牌、规格		单位		数量

		1		F式立杆		八棱杆，高6米，臂长4米		套		1

		2		F式立杆		八棱杆，高6米，臂长5米		套		1

		3		F式立杆		八棱杆，高6米，臂长6米		套		1

		4		F式立杆		八棱杆，高6米，臂长3米		套		2

		5		F式立杆		八棱杆，高6米，臂长4米		套		5

		6		F式立杆		八棱杆，高6米，臂长5米		套		5

		7		F式立杆		八棱杆，高6米，臂长6米		套		8

		8		F式立杆		八棱杆，高6米，臂长7米		套		1

		9		F式立杆		八棱杆，高6米，臂长4米		套		4

		10		F式立杆		八棱杆，高6米，臂长6米		套		1

		11		光收发器		优特普，UOF3-MC01-ASR20KM，百兆以太网		对		65

		12		工业交换机		优特普，UTP7204E，含至少1个百兆光口，4个电口，含光模块，含电源		台		62

		13		工业交换机		优特普，UTP7208E-A1，8口百兆电		台		35

		14		F式立杆		仿古式，高3.5米，臂长1米（含基础）		套		7

		15		F式立杆		仿古式，高4.5米，臂长1-3米（含基础）		套		12

		16		F式立杆		仿古式，高5米，臂长2米（含基础）		套		7

		17		F式立杆		仿古式，高6米，臂长3米（含基础）		套		8

		18		安装横臂		臂长1-3米（含安装附件）		套		52

		19		安装支架		壁挂支架		套		13

		20		视频管理服务器		dell,R930		台		2

		21		前端工作站		dell,T3620		台		2

		22		手孔井		500*500（内径）		个		35

		23		人孔径		800*800（内径）		个		7





苏州五期高清卡口维保清单

		苏州五期高清卡口设备清单（对应总表序号17)

		序号		标的物名称		品牌、规格		单位		数量

		1		高清摄像机		大华/DH-ITC202-CEB3A-M		套		69

		2		高清摄像机镜头		宾得/与摄像机配套		个		69

		3		专用电源		大华/AC220V/DC12V		个		69

		4		工业交换机		MOXA/EDS-208A		台		13

		5		工业交换机		MOXA/EDS-316		台		4

		6		室外防护罩		雅观/ 室外防护罩(8302+8304)		只		69

		7		防护罩支架		雅观/ 防护罩支架(8009)		只		69

		8		检测设备		大为/DW-DET8		套		69

		9		照明设备		大为/DW-FLASH-02-2		套		69

		10		辅助照明灯具		大华/DH-ITALE-090BA		套		69

		11		前端存储设备		金士顿/SDHC卡  8G		个		69

		12		光端机		KAR.AT/　KS-1/2-SMSC-40		对		17

		13		设备箱		大为/大为定制		只		17

		14		信号避雷器		科佳/NKP-TEL-5C		只		69

		15		电源避雷器		科佳/NKP-DY-III-2P-10KA		只		17

		16		地感线圈		金尔/定制		只		207

		17		高清摄像机		大华/DH-IPC-F715P		台		24

		18		高清摄像机镜头		宾得/与摄像机配套		台		24

		19		补光灯		国产/国产175W		台		24

		20		灯光控制器		天正/KG316		台		12

		21		专用电源		大华/AC220V/AC24V		台		24

		22		室外防护罩		雅观/ 室外防护罩(8302+8304)		只		24

		23		防护罩支架		雅观/防护罩支架(8009)		只		24

		24		信号避雷器		科佳/NKP-TEL-5C		只		24

		25		视频管理服务器		DELL/PowerEdge R710		台		1

		26		磁盘阵列		DELL/MD3200		台		1

		27		服务器机柜		图腾/K36042		套		1

		28		高端  服务器		DELL/4U四路机架式服务器		台		1

		29		直连 存储		MD  1200/9× 2TB 7200转SAS 热插拨硬盘		台		1

		30		 交换机		h3c s1526/24口		台		1

		31		手井		国产/400*400		个		62

		32		龙门架		大为		套		4

		33		龙门架		大为		套		6

		34		龙门架		大为		套		5

		35		龙门架		大为		套		1





平江、沧浪、金阊六期高清前端系统工程

		苏州平江、沧浪、金阊六期高清前端系统工程维护清单（对应总表序号18)

		序号		标的物名称		品牌规格		单位		数量

		一、卡口前端设备

		1		高清摄像机		大华/DH-ITC202-CEB3A-M		套		129

		2		高清摄像机镜头		与摄像机配套		个		129

		3		继电器+继电器插座		HH52P/AC220		套		129

		4		专用电源		大华/AC220V/DC12V		个		129

		5		号牌识别软件		大华/摄像机内置		套		129

		6		工业交换机		MOXA/EDS-208A		台		24

		7		工业交换机		MOXA/EDS-316		台		5

		8		室外防护罩		亚安		只		129

		9		防护罩支架		亚安		只		129

		10		检测设备		大为/DW-DET8		套		129

		11		闪光灯		大为/DW-FLASH-02-2		套		129

		12		LED灯		大为		套		129

		13		前端存储设备		金士顿/SDHC卡  8G		个		129

		14		光端机		华龙/FTM-100M		对		29

		15		设备箱		大为/大为定制		只		29

		16		信号避雷器		广州雷迅		只		129

		17		电源避雷器		广州雷迅 		只		29

		18		地感线圈		定制		只		405

		二、高清前端

		1		高清摄像机		大华/DH-IPC-F715P		台		24

		2		高清摄像机镜头		与摄像机配套		台		24

		3		卤素灯		国产/国产175W		台		24

		4		灯光控制器		天正/KG316		台		13

		5		专用电源		AC220V/AC24V		台		24

		6		室外防护罩		亚安		只		24

		7		防护罩支架		亚安		只		24

		8		信号避雷器		广州雷迅		只		24

		三、中心设备

		1		卡口设备服务器		DELL/PowerEdge R710		台		2

		2		NVR网络存储器		大华/DH-NVR6000		台		4

		3		硬盘		希捷/2TB ST2000VX002		块		32

		4		视频前端系统		大华DSS		套		1

		5		交换机		华三/S1550		台		1

		6		服务器机柜		图腾/K36042		套		1

		四、管线

		1		手井		400*400		个		107

		2		龙门架		24米，3.6米挑臂		套		6

		3		龙门架		16米，3.6米挑臂		套		5

		4		龙门架		16米		套		9

		5		龙门架		26米		套		3

		6		挑臂杆		大为		套		3

		7		辅材		国产		批		29





八期高清卡口维保

		苏州八期高清卡口设备清单（对应总表序号20)

		序号		标的物名称		品牌、规格		单位		数量

		一		卡口前端设备

		1		高清摄像机		大华/DH-ITC523-GVRB3A		台		25

		2		高清摄像机		大华/DH-ITC203-GVRB3A-H		台		22

		3		高清摄像机镜头		大华/与摄像机配套		个		47

		4		继电器+继电器插座		HH52P/AC220		套		47

		5		专用电源		大华/AC220V		个		47

		6		号牌识别软件		大华/摄像机内置		套		47

		7		路口汇聚交换机		大为/DW-6/4-DMSC-60		台		22

		8		路口级联交换机		大为/DW-1/4-DMSC-20		对		22

		9		室外防护罩		亚安/定制		只		47

		10		防护罩支架		亚安/定制		只		47

		11		检测设备		大为/DW-DET12		套		31

		12		闪光灯		大为/DW-FLASH-05-FNT		套		47

		13		LED灯		大为/DW-LED-016F		套		79

		14		前端存储设备		金士顿/SDHC卡  8G		个		47

		15		智能终端管理设备 		大华/DH-ITSE0800-GN5A-D		台		15

		16		主机箱		大为/定制		只		22

		17		信号避雷器		雷迅/RJ45-E100/4S		只		47

		18		电源避雷器		雷迅/AM3-20/2		只		22

		19		地感线圈		大为/定制		只		128

		二		非机动车道

		1		高清摄像机		大华/DH-ITC203-GVRB3A-H		台		30

		2		高清摄像机镜头		大华/与摄像机配套		台		30

		3		LED灯		大为/DW-LED-016F		台		30

		4		闪光灯		大为/DW-FLASH-05-FNT		台		30

		5		专用电源		大华/AC220V		台		30

		6		室外防护罩		亚安/定制		只		30

		7		防护罩支架		亚安/定制		只		30

		8		信号避雷器		雷迅/RJ45-E100/4S		只		30

		三		中心设备

		1		数据库服务器		DELL/PowerEdge R720		台		1

		2		接入服务器		DELL/PowerEdge R720		台		2

		3		存储阵列		DELL/MD3200		套		1

		4		笔记本电脑（调试）		联想/T430U		台		1

		5		硬盘		希捷/2TB		块		4

		6		交换机		H3C/S1526		台		1

		7		服务器机柜		图腾/K36042		台		1

		四		管线

		1		手井		国产/400*400		个		112

		2		挑臂杆（F型）		大为/5米		套		3

		3		挑臂杆（F型）		大为/6米		套		6

		4		挑臂杆（F型）		大为/8米		套		6

		5		挑臂杆（F型）		大为/10米		套		1

		6		挑臂杆（T型）		大为/（3+3）米		套		2

		7		挑臂杆（T型）		大为/（6+3）米		套		6

		8		挑臂杆（T型）		大为/（10+3）米		套		2

		9		龙门架N型		大为/（3+18+3）米		套		2

		10		龙门架M型		大为/26米		套		1

		11		龙门架M型		大为/30米		套		1

		12		龙门架M型		大为/（3+35+3）米		套		1

		13		挂桥支架		大为/定制		套		3

		14		立杆基础		大为/1500*1500*2000		套		40





九期前端

		苏州9期高清前端系统工程维保（对应总表序号21)

		序号		标的物名称		品牌、规格				单位		竣工决算数量

		一、高清卡口部分

		1、卡口前端设备

		1		路口汇聚交换机		恒信和安 		EIB10-6E-2F-2G		台		9

		2		光模块		恒信和安 		单模千兆，20KM		块		18

		3		路口级联交换机		恒信和安 		EIB05-4E-1F，1光4电百兆		对		6

		4		壁挂箱		金星		壁挂室外防水不锈钢机箱		个		6

		5		主机箱		金星		定制		只		9

		6		信号避雷器		雷迅 		XP35A+100E		只		40

		7		电源避雷器		雷迅 		AM3-20/1+NPE		只		15

		2、管线、杆件

		8		门架		常熟金星		跨度14+14米，三个立柱		套		1

		9		门架		常熟金星		跨度18米，两个立柱		套		1

		10		挑臂杆（F型）		常熟金星		挑臂5米		套		3

		11		挑臂杆（T型）		常熟金星		挑臂5米尾臂2米		套		1

		12		挑臂杆（T型）		常熟金星		挑臂6米尾臂2米		套		2

		13		挑臂杆（F型）		常熟金星		挑臂7米		套		2

		14		挑臂杆（F型）		常熟金星		挑臂8米		套		2

		15		挑臂杆（F型）		常熟金星		挑臂11米		套		2

		16		挑臂杆（F型）		常熟金星		挑臂12米		套		1

		3、中心设备

		1		数据库服务器		联想		Thinkserver RD640				1

		2		接入服务器		联想		thinkserver RD 640				1

		3		存储阵列		联想		LenovoStorage 2200				1

		4		网络交换机		H3C 		S5130-28F-EI				1













古城区12套卡口

		苏州城区治安卡口设备更新及维保服务（古城区12套治安卡口）                 （对应总表序号22)

		序号		货物名称		品牌、规格		单位		数量

		1		高清摄像机		SCA1400-170GC		套		59

		2		高清摄像头		富士能HF25HA-1B		个		59

		3		智能抓拍识别主机		怡和YHHD-BE09		台		17

		4		频闪灯		怡和定制		套		59

		5		车辆检测器		西门子ST4S		块		36

		6		车辆检测器接口箱		怡和JKX-202		只		19

		7		枪形摄像机		三洋VCC-WD8575PC		台		12

		8		枪形摄像机镜头		computer TG10Z0513FCS-2		台		12

		9		室外防护罩		亚安YA4718		只		71

		10		防护罩支架		亚安YA2790		只		71

		11		信号避雷器		雷安LAXR45051		只		59

		12		电源避雷器		雷安LAYM-40		只		16

		13		地感线圈		定制		只		118

		14		设备箱及基础		怡和室外防水温控箱		只		16

		15		高清卡口管理存储服务器		DELL710		台		3

		16		硬盘录像机		海康威视 DS8008HF-S		台		3

		17		记录硬盘		希捷1T		块		12

		18		悬臂式立杆及基础		两车道		套		12

		19		悬臂式立杆及基础		三车道		套		17

		20		门架及基础		四车道		套		12

		21		门架及基础		四车道		套		-4

		22		手井		定制		只		74

		23		光端机		新创		对		16





4G移动前端

		姑苏分局4G移动前端项目（对应总表序号23)

		序号		标的物名称		品牌、规格		生产厂家		单位		数量

		1		姑苏公安无线汇聚平台		KDM2801H		科达		套		1

		2		高清无线终端		KDM2410M-V21		科达		套		53

		3		高清车载红外云台网络摄像机		IPC521-H120-N		科达

		4		安卓平板电脑				科达

		5		车载视频控制键盘		KD-G300-CZ		科达

		6		车载安装配件				科达

		7		便携式4G前端系统				科达		套		5

















312国道综合前端维保

		312国道综合前端工程初审清单（对应总表序号24)

		序号		标的物名称		品牌、规格				单位		实际数量

		一		视频前端系统

		1		治安前端一体化激光高清球型摄像机		亚安		HDH5904-H130P-HIR150W，		台		19

		2		信号避雷器		科比特		RJ45		套		19

		3		电源避雷器		科比特				只		19

		4		光收发器		恒信和安				对		19

		5		设备箱		国产		抱杆安装，室外防水不锈钢机箱		只		19

		6		F式立杆		国产		高8米，臂长2-6米		套		19

		二		后台中心设备

		1		服务器		DELL		R720		台		6

		2		存储阵列		亚美联		SC-2816,16T		套		1

		3		存储阵列		联想		SureSAS 112，SATA扩展柜，含12*3T硬盘		台		1

		4		网络硬盘录像机		海康威视		DS-9616N,含16T硬盘		套		1

		5		二层接入交换机		华为		S5328C-PWR-EI		台		5

		6		磁盘阵列		UNIX		US316A2,48T		套		1

		7		三层接入交换机		华为		S5700-52C-EI		台		2





环古城健身步道前端项目

		环古城健身步道前端设备项目（对应总表序号25)

		序号		标的物名称		品牌、规格				单位		数量

		1		F式立杆（含基础）		国产		定制（3.5米立杆）		套		47

		2		F式立杆（含基础）		国产		定制（5米立杆）		套		31

		管线

		1		检修窨井		国产		定制		个		377

		分局管理中心

		1		云存储		科达		KCloudStor 2000-64T		套		6

		2		服务器		联想		ThinkServer RD440		台		1

		3		防火墙		网御星云		Power V6000-F8340		套		2

		南门栈道变更

		1		云存储		科达		KCloudStor 2000-64T		套		1

		管线

		1		检修窨井		国产		定制		个		5

		南新桥北点位移位

		1		F式立杆基础		国产		定制（3.5米立杆）		个		3

		2		检修窨井		国产		定制		个		3





479前端

		苏州平江、沧浪、金阊4期高清前端系统工程维保（对应总表序号16、19、21）

		序号		标的物品名		品牌、规格		单位		数量

		一、		环北路

		1		立杆		两车道		套		4

		2		手井		定制		只		8

		二、		干将路

		1		手井		定制		只		4

		三、		葑门路

		1		门架式立杆		四车道		套		1

		2		手井		定制		只		3

		四、		阳山路

		1		门架式立杆		44米		套		1

		2		手井		定制		只		6

		苏州姑苏区七期高清前端系统工程维保

		序号		标的物名称		品牌、规格		单位		数量

		一、管线

		1		总电源线		圆叶/RVV2*4		米		1365

		2		闪光灯/LED灯触发线		圆叶/RVV2*0.5		米		860

		3		485线		圆叶/RVSP2*1.0		米		1760

		4		设备电源线		圆叶/RVV3*1.5		米		2685

		5		超5类网络线		五类屏蔽四对双绞线		米		2950

		6		四芯光缆		慧锦		米		320

		7		馈线		圆叶/RVSP4*1.0		米		2780

		8		硅芯管		国产/Φ50		米		3420

		9		镀锌钢管		国产/RC50		米		48

		10		手井		国产/400*400		个		109

		11		接地		国产/定制		套		19

		12		BV10m2接地连接线		圆叶/BV10m2		米		215

		13		M型龙门架		24米，3.6米挑臂		套		2

		14		龙门架		24米，3.6米挑臂		套		2

		15		龙门架		16米，3.6米挑臂		套		4

		16		龙门架		16米		套		1

		17		龙门架		26米		套		2

		18		挑臂杆（F型）		定制		套		10

		19		挑臂杆（T型）		定制		套		1

		20		辅材		国产		批		19

		姑苏9期高清抓拍系统工程维保



		序号		标的物名称		品牌、规格		单位		数量

		一、高清卡口部分

		1、管线、杆件

		1		手井		国产 400*400		个		55

		2		门架		常熟金星 跨度14+14米，三个立柱		套		1

		3		门架		常熟金星 跨度18米，两个立柱		套		1

		4		挑臂杆（F型）		常熟金星 挑臂5米		套		3

		5		挑臂杆（T型）		常熟金星 挑臂5米尾臂2米		套		1

		6		挑臂杆（T型）		常熟金星 挑臂6米尾臂2米		套		2

		7		挑臂杆（F型）		常熟金星 挑臂7米		套		2

		8		挑臂杆（F型）		常熟金星 挑臂8米		套		2

		9		挑臂杆（F型）		常熟金星 挑臂11米		套		2

		10		挑臂杆（F型）		常熟金星 挑臂12米		套		1





公共安全视频共享平台项目

		公共安全视频共享平台（对应总表序号26)

		序号		名称		品牌		型号		单位		审核数量

		1		室内摄像机支架1		国产		定制		台		267

		2		室外摄像机支架2		国产		定制		台		233

		3		二合一网络电源防雷器		科比特		KBT-V2/RJ45/220		组		233

		4		接线箱1		国产		定制		个		90

		5		接线箱2		国产		定制		个		362

		6		电源适配器1		明纬		DC12V5A		个(节)		445

		7		电源适配器2		明纬		DC12V10A		个(节)		2

		8		非网管型交换机		H3C		S1208D-S		台(套)		10

		9		工业级ONU		优特普		DJ-U7204GE		台(套)		414

		10		立杆及基础1		国产		定制		根		8

		11		立杆及基础2		国产		定制		根		27

		12		立杆及基础3		国产		定制		根		21

		后台中心

		1		图像识别移动工作站1		Dell		游匣G3		台		3

		2		图像识别移动工作站2		Dell		灵越燃7000 II		台		2





姑苏区前端项目

		市政府周边前端项目（对应总表序号27)

		序号		名称		品牌规格等				数量		单位

		1		高清激光云台网络摄像机		科达 IPC523				2		台

		2		高清高速红外球型网络摄像机		科达 IPC524				1		台

		3		高清枪型网络摄像机		科达 IPC525				41		台

		4		摄像机立杆I		国产定制		高3.5米，臂长0.5米（含地笼、基础） ；下部采用2MM厚，直径140MM镀锌钢管，高度600MM；上部采用2MM厚，直径76MM镀锌钢管，底盘法兰240*240MM，厚8MM，表面喷塑，圆形杆，黑色		3		根

		5		摄像机立杆II		国产定制		高4米，臂长1米（含地笼、基础） ；下部采用2MM厚，直径140MM优质镀锌钢管，高度600MM；上部采用2MM厚，直径76MM镀锌钢管，底盘法兰240*240MM，厚8MM，表面喷塑，圆形杆，黑色		1		根

		6		摄像机立杆III		国产定制		4米，臂长1.5米（含地笼、基础） ；下部采用2MM厚，直径140MM镀锌钢管，高度600MM；上部采用2MM厚，直径76MM镀锌钢管，底盘法兰240*240MM，厚8MM，表面喷塑，圆形杆，黑色		1		根

		7		摄像机立杆IV		国产定制		高4米，臂长2米（含地笼、基础） ；下部采用2MM厚，直径140MM镀锌钢管，高度600MM；上部采用2MM厚，直径76MM镀锌钢管，底盘法兰240*240MM，厚8MM，表面喷塑，圆形杆，黑色		4		根

		8		摄像机立杆V		国产定制		高5米，臂长0.5米（含地笼、基础） ；下部采用2MM厚，直径140MM镀锌钢管，高度600MM；上部采用2MM厚，直径76MM镀锌钢管，底盘法兰240*240MM，厚8MM，表面喷塑，圆形杆，黑色		1		根

		9		L型立杆		国产定制		高2米，底座长0.5米，用于云台摄像机安装使用		2		根

		10		抱杆箱		国产定制		镀锌板外喷塑		20		个

		11		6路光电传输器		德铂思 DC-305-1F		工业级6路光电传输器，含1个百兆光口，4个百兆电口，含电源		14		台

		12		10路光电传输器		德铂思 DC-310-2G		工业级10路光电传输器，含1个百兆光口，8个百兆电口，含电源		10		台

		13		光纤收发器		德铂思 DC-303-1F		工业级 单模20km百兆光纤收发器		15		对

		14		避雷器		科比特 KBT-V2/RJ45		2合一避雷器		32		个





智能前端建设-姑苏区智能化前端项目

		姑苏区智能化前端项目（对应总表序号28)

										单位		实际数量

		一、图像识别及前端前端子系统　

		1		室外图像枪型摄像机		科达		IPC2255-Gi4N 1		台		121

		2		室内图像枪型摄像机		科达		IPC2252-Gi4N		台		76

		3		室内图像半球摄像机I		科达		IPC2231-Gi4N		台		81

		4		室内图像半球摄像机II		华为		X3221-C  		台		50

		5		超低照度图像枪型摄像机		海康威视		DS-2CD7048FGA/E2-XZ  		台		58

		6		超星光球型摄像机		华为		X6721-Z37		台		30

		7		枪型摄像机		华为		X2221-I 		台		20

		8		补光设备		国产		LED常亮暖光灯，16颗高亮LED灯珠，色温：2700~3100K，功耗：0~38W连续可调，光效：120 Lm/W，光通量：≤1500 Lm，寿命：≥5万小时，工作温度：-40°C--80°C。		台		44

		9		避雷器		科比特		KBT-V2/RJ45/220  网络、电源二合一避雷器		个		456

		10		摄像机立杆I		通锝络		黑色方管，立杆高度3米，横臂2米以内；底座采用Q235钢板，厚度≥8mm；其中立柱规格≥80*80mm，管壁厚度≥2mm；横臂规格≥40*60mm，管壁厚度≥2mm；防锈处理为热镀锌后涂塑，表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm。		根		68

		11		摄像机立杆II		通锝络		黑色方管，立杆高度6米，横臂3米以内；底座采用Q235钢板，厚度≥16mm；其中立柱下部高度1200mm；立柱下部规格≥200*200mm，管壁厚度≥3mm；立柱上部规格≥120*120mm，管壁厚度≥3mm；横臂规格≥80*80mm，管壁厚度≥2mm；防锈处理为热镀锌后涂塑，表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm。		根		15

		12		壁装支架		通锝络		横臂长度根据现场情况而定，符合道路或场所的整体视觉效果		根		86

		13		立杆基础I		定制		500mm*500mm*650mm；地笼：Q235 φ16螺纹钢×4根		套		59

		14		立杆基础II		定制		700mm*700mm*1000mm；地笼：Q235 φ16螺纹钢×4根		套		24

		15		立杆设备接地		定制		独立立杆防雷接地		套		81

		16		云台控制箱		国产		415mm（高）*315mm（宽）*170mm（深）		台		401

		17		运维管理预警终端		恒信和安		MIB12G-ONU-C8241-OM		台		401

		二、超级卡口前端子系统

		1		超级卡口摄像机		科达		IPC695		台		144

		2		爆闪灯		科达		CXBG-2-MC-K306-G 		台		288

		3		补光灯		科达		CXBG-1-PS-K208  LED光效≥120Lm/W。光通量≥2800Lm。色温≥5700K。		台		144

		4		前端存储		科达		ITS200-S-2		台		44

		5		运维管理预警终端		恒信和安		MIB12G-ONU-C8241-OM		台		44

		6		全天候主控机柜		国产		机箱1200*600*480 不锈钢喷塑（含基座）		套		4

						科比特		KBT-C100  信号避雷器		只		144

						国产		电涌保护器		只		4

						国产		断路开关		只		8

						科比特		KBT-CD20/20/2P 电源避雷器		只		4

		7		设备箱接地系统		定制		含接地线		套		4

		8		卡口立杆		通锝络		F型杆件 高度6.5米，横臂长度10米		套		4

		9		卡口立杆基础		定制		L1800m×S1800mm×H2300mm  地笼：Q235 φ30螺纹钢×8根		套		4

		三、中心端系统

		1		云存储		华为		OceanStor 9000S V5 		套		1





姑苏区前端系统前端建设四期项目

		姑苏区前端系统前端建设四期项目（对应总表序号29)

		序 号		清单
分类		设备名称				单 位		合同
数量		申报
数量				审定
数量

		1		视频
前端
改造		室外高清球型摄像机				台		191		191				191

		2				安装支架				个		191		191				191

		3				多目摄像机				台		11		11				11

		4				多目摄像机安装支架				个		11		11				11

		5				室外高清枪型摄像机				台		10		10				10

		6				安装支架				个		10		10				10

		7				避雷器				个		212		1362				1362

		8		180°
全景
前端
建设		高清全景前端				台		10		10				10

		9				安装立杆支架				套		5		5				9

		10				12米立杆				根		5		5				1

		11				立杆基础				套		5		5				5

		12				避雷器				个		10		10				10

		13				工业交换机				台		10		10				10

		14				电表及电表箱				台		5		5				5

		15		卡口
前端
建设		卡口摄像机				台		380		380				380

		16				电源适配器				个		380		380				380

		17				万向节				个		380		380				390

		18				避雷器				个		380		380				380

		19				室外挂壁设备箱				台		346		346				346

		20				壁装支架				个		134		134				79

		21				卡箍式悬挑支架				套		64		64				100

		22				F式立杆(含基础)				套		110		110				109

		23				F式立杆(含基础)				套		28		28				28

		24				F式立杆(含基础)				套		1		1				1

		25				工业交换机				台		118		118				118

		26				光纤收发器				对		20		20				22

		27		治安
卡口
改造		超微光卡口摄像机				台		98		126				126

		28				红白光闪光灯				台		98		126				126

		29				定向LED补光灯				台		98		126				126

		30				超级卡口摄像机				台		22		22				22

		31				闪光灯				台		22		22				22

		32				频闪灯				台		22		22				22

		33				U型支架				个		45		45				44

		34				F式立杆				套		1		1				0

		35				F式立杆				套		1		7				8

		36				立杆基础				套		2		8				8

		37		治安
卡口
改造		工业交换机				台		19		19				20

		38				工业交换机				台		13		19				23

		39		小区
出入

口智
慧化
改造		卡口摄像机				台		10		10				10

		40				卡口电源适配器				个		10		10				10

		41				出入口车辆单元				台		13		13				13

		42				闪光灯				台		13		13				13

		43				自助核验闸机				台		2		2				2

		44				识别摄像机				台		10		12				12

		45				摄像机立杆				台		10		10				12

		46				LED显示屏				台		10		10				10

		47		小区
出入

口智
慧化
改造		车检器				台		10		10				10

		48				横杆道闸				台		6		5				5

		49				管理电脑				台		4		4				4

		50				工业交换机				台		12		12				12

		51				光纤收发器				对		2		2				2

		52				弱电箱				个		12		12				12

		53				F式立杆(含基础)				套		13		13				12

		54		中心
机房
设备
扩容		高密云存储阵列				台		9		9				9

		55				万兆核心交换机				台		1		1				1







姑苏区八点半夜经济专项改造提升项目

		姑苏区八点半夜经济专项改造提升项目（对应总表序号30)

		序号		标的物名称		品牌、规格				单位		决算数量

		1		AI双目筒型网络摄像机		海康威视		                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         		台		40

		2		400万像素黑光系列8寸混合补光网络高清高速智能		海康威视		iDS-2DF8C43XGMHR		台		16

		3		环保超卡单元		海康威视		iDS-TCV900-LX		台		14

		4		气体爆闪灯		海康威视		CXBG-2-MC-DS-TL3000B-CI		台		14

		5		AI智能客流统计筒型网络摄像机		海康威视		DS-2CD8627FXTCGS		台		12

		6		星光级全景网络高清智能球机		海康威视		iDS-2VPE13-A4GXT		台		3

		7		400万+400万枪球一体机		海康威视		iDS-2SK8144IGS		台		9

		8		全结构化双4K全彩全局摄像机		海康威视		iDS-2PT9A188AN		台		47

		9		3200万星光级全景拼接网络摄像机		海康威视		DS-2CD698KSF-A		台		5

		10		边缘计算盒子		海康威视		iDS-6708NX/F		台		10

		11		防雷器		雷迅		SV-2/220EP		只		146

		12		无人机飞行器		大疆		经纬M300RTK		套		1

		13		无人机挂载云台		大疆		禅思H2OT云台		台		1

		14		无人机配件		大疆		配件包		套		1

		15		警用智能头盔		光启		KC-N901		台		4

		16		便携式移动布控智能云台摄像机		科达		IPC522-K230-GP		台		2

		17		云台控制箱		国产		定制		台		161

		18		工业交换机		恒信和安		MIB12G-5E-EII		台		50

		19		摄像机立杆I		国产		定制		根		12

		20		摄像机立杆II		国产		定制		根		10

		21		摄像机支架		国产		定制		台		27

		22		2U双路标准机架式服务器		海康威视		DS-VE22S-B		台		3

		23		接入交换机		华为		S5735S-L24T4S-A		台		4

		24		光模块		华为		光模块-eSFP-GE-单模模块		个		8

		25		室内无线AP		华为		AP4050DN		台		4

		26		一体化路由器		华为		AR6120-S		台		1

		27		机柜、机架		三凌		42U 1000*600*2000机柜		台		1

		28		PDU电源		国产		8位配套		个		2

		29		配线架		国产		六类24口网络配线架含模块		个		4

		30		理线器		国产		19”标准机柜用理线器		个		4

		31		UPS主机		山特		3C20KS		台		1

		32		蓄电池		柏锐斯		12V-100AH		个		32

		33		蓄电池屏(柜)		汇利		A32 含承重架		台		1

		34		高清网络半球摄像机		海康威视		DS-2CD2326FWD-IS		台		11

		35		摄像机电源		国产		前端电源		套		11

		36		摄像机		海康威视		DS-2CD7127FWD-IZ		台		2

		37		识别主机		海康威视		iDS-8616NX-I8/FA		台		1

		38		硬盘		海康威视		WD6OPURX		台		2

		39		门禁主机		海康威视		DS-K1T610MF		台		3

		40		录入设备		海康威视		DS-K1F600-D6E-F		台		1

		41		锁开关电源		海康威视		DS-K7M-AW50		套		1

		42		单门磁力锁		海康威视		DS-K4H250ESC		台		2

		43		双门磁力锁		海康威视		DS-K4H250EDC		台		1

		44		16路调音台		YAMAHA		MG16		台		1

		45		音频处理器		Motivity		Stride8.8		台		1

		46		吸顶音箱		Motivity		CM-6		只		6

		47		音箱功放		Motivity		H1		台		2

		48		电源时序器		Adiuoteleco		Q80		台		1

		49		手持无线话筒		AUDIO-		ATW-2120B		套		1

		50		会议系统主机		TAIDEN		HCS-3900MB/20		台		1

		51		会议系统主席单元		TAIDEN		HCS-3938C		套		1

		52		会议系统代表单元		TAIDEN		HCS-3938D		套		6

		53		集中式综合业务平台		科达		KDM201-SH-F		台		1

		54		拼接解码模块		科达		KDM201-D02P		台		4

		55		集中式拼接控制器		海康威视		DS-C10S-S11T		台		1

		56		输入板		海康威视		DS-C10S-HT2T-4K		台		1

		57		输入板		海康威视		DS-C10S-HI4T-HD		台		2

		58		输出板		海康威视		DS-C10S-D04T		台		1

		59		DVI/HDMI高清线缆		国产		20米		条		20

		60		触控一体机		海康威视		DS-D5A86RB/A		台		1

		61		小间距LED全彩显示屏		海康威视		DS-D4015FI-GWF		 m²		12.15

		62		小间距LED发送卡		海康威视		DS-D40C08-H		个		4

		63		大屏配电箱		海康威视		DS-D40D20		台		1

		64		中控主机		AMX		NX-4200		台		1

		65		控制平板		华为		BZA-W00		台		1

		66		路由器		华为		AR101W-S		台		1

		67		电力电缆		国产		5*10平方		m		40

		68		高清会议摄像机		科达		M0ON50-1080P30		台		1

		69		高清会议终端		科达		H700-B		台		1

		70		全向界面麦克风		科达		Wind 1A		台		1

		71		亚克力灯带		国产		定制		m		17

		72		控制台配套PDU		国产		定制		个		13

		73		拼接单元		海康威视		DS-D2055NH-F/G		台		6

		74		集中式拼接控制器		海康威视		DS-C10S-S11T		台		1

		75		输入板		海康威视		DS-C10S-HI2T-4K		台		1

		76		输入板		海康威视		DS-C10S-HI4T-HD		台		1

		77		输出板		海康威视		DS-C10S-D04T		台		2

		78		图形工作站		DELL		ChengMing  3991		台		13

		79		显示器		三星		CA9HG90DMC		台		13

		80		电子感应门		国产		定制		樘		1

		81		配电箱		国产		定制		台		1

		82		配电箱		国产		定制		台		1

		83		配电箱		国产		定制		台		1

		84		双头应急照明灯		雷士		LS-ZFZD-E3WSB		套		2

		85		应急出口指示灯		雷士		AC220V/50HZ;挂装		套		2

		86		分体式挂壁机		格力		KFR-35GW(35563)FNhAa-		台		5

		87		分体式嵌入式空调机		格力		KFR-120TW(12550S)NhCa-2		台		5

		88		警用巡检机器人		智慧起源		SM020		次		15







姑苏分局老旧小区专项改造项目

		姑苏分局老旧小区专项改造项目（对应总表序号31)

		序号		设备名称		品 牌 、  规 格		单		数量

		1		一体化高清单元		品牌：科达
型号：IPC625-HUH-S300C
		台		90

		2		补光灯		品牌：菱尚
型号：LS35F/C
规格：出入口专用闪光灯，LED颗
		台		90

		3		相机		品牌：科达
型号：IPC146-Fi4cNT
		台		56

		4		相机支架		品牌：国产
型号：定制
规格：万向节，焊接或螺栓安装		台		166

		5		I式立杆1		品牌：国产
型号：定制
规格：3.0-4.0m定制立杆，立柱
3mm,表面喷塑，含预埋件，运输
吊装		根		45

		6		摄像机壁装支架		品牌：国产
型号：定制
规格：壁装0.3-0.5M,车卡+图像，
焊接或螺栓安装		台		15

		7		I式立杆2		品牌：国产
型号：定制
规格：2.2m定制立杆，立柱3mm,表
面喷塑，含预埋件，运输，吊装		根		86

		8		设备箱		品牌：国产
型号：定制
规格：不锈钢设备箱400*280*130,
包含锁体、支架、空开、插排、考
虑散热、国产优质元器件		个		52

		9		工业交换机		品牌：华三
型号：S1205V
规格：5口千兆工业级交换机		台		72

		10		避雷器		品牌：国产
型号：二合一
规格：二合一网络电源防雷器		个		166

		11		超低照度
枪型摄像机		品牌：科达
型号：IPC146-Fi4cNT
		台		20

		12		视频图像存储		品牌：科达
型号：KCloudStor2100
		套		1

		13		高密度服务器计算节点		品牌：科达
型号：KproServer3
		台		1

		14		高端GPU(8卡)		品牌：浪潮
型号：Inspur NF5468M5
		台		1

		15		视频解析一体机		品牌：依图
型号：YT-AP-GA1150
		台		1

		16		数据分析移动终端		品牌：惠普
型号：暗影精灵6 Pro

		台		2

		17		视频控制终端		品牌：戴尔
型号：Vostro3881
		台		2







姑苏分局派出所巡逻车车内前端建设项目

		姑苏分局派出所巡逻车车内前端建设项目（对应总表序号32)

		序号		标的物名称		品牌规格型号				单 位		数 量

		1		高清防暴红外迷
你半球		科达
IPC2241-FN-PIR15-L0280				台		84

		2		智能车载记录仪		科达
KDM2412MX-0204B/TF-FD				台		34

		3		FPD-LINK后置
摄像机		科达FDCAM-100W/5M				个		34

		4		FPD-LINK前置
摄像机		科达FDCAM-100W/5M				个		34

		5		对讲专用手咪		科达HM-200				个		34

		6		4路4G车载网络
硬盘录像机		科达
SVR2420-0204A/4P-GH				台		1

		7		高清车载红外云
台网络摄像机		科达IPC521-H120-N				台		1

		8		车载硬盘录像机
设备箱		科达定制				只		1





姑苏区前端设备项目

		姑苏区特殊时段前端项目（对应总表序号33)

		序号		货物名称		品牌型号		参数		单位		评审数量

		1		结构化卡口摄像机		科达、IPC146-
Fi4cNT				台		259

		2		结构化摄像机		科达、IPC146-
Fi7bNT				台		112

		3		避雷器		雷讯、信号、电源二		1、信号、电源二合一		只		371

		4		壁装支架		国产、配套		1、壁装支架；镀锌型钢安装支架40*40*420mm		只		60

		5		借杆支架		国产、配套		1、借杆支架：镀锌型钢借杆支架50*30mm、长度500-1500mm		只		212

		6		万向节		国产、配套		1、万向节：铝合金大号万向节100*100*95mm		只		371

		7		F式立杆		国产、配套		高3.5米，臂长1米、下部管200*200*4,上部管150*150*4,挑臂管80*60*3黑色喷塑		套		99

		8		室外挂壁设备箱		国产、配套		1、名称：室外挂壁设备箱  2、型号：规格：400mm(高)*300mm(宽)*200mm(深),散热、防雨、通风、整体喷塑、不锈钢材质；		台		371

		9		接地连接线		亿诚、BV-1*10mm²		1、名称：接地连接线  2、规格：BV-1*10mm²		米		371

		10		4G执法记录仪		科达、DSJ-KDCU2A1				台		10

		11		采集工作站		科达、ZCS-KDCA2				台		1

		12		高密云存储阵列		科 达 、

KCloudStor2100				台		7

		13		8卡GPU服务器		中兴、R6500 G4				台		2





姑苏区图像信息租赁服务

		姑苏区图像信息租赁服务项目（对应总表序号34)

		序号		项目		品牌、型号		单位		数量

		1		结构化枪机		科达、IPC2852-Fi4N-SIR50-Z6022		台		2474

		2		结构化球机		科达、IPC445-i233-NWH		台		330

		3		存储		科达、KCloudStor2100-240T		T		4320

		4		高空瞭望		科达、IPC489-F250-NL		台		10

		5		前端治安设施-结构化卡口		国产		台		497

		6		前端治安设施-泛卡口		国产		台		450

		7		前端治安设施-泛卡口		国产		台		437

		8		前端治安设施-车辆		国产		台		26

		9		立杆				根		1943
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