

招　标　文　件

项目名称：徐州机电技师学院新能源汽车虚拟仿真实训中心设备
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0527








江苏省政府采购中心
2026年10月
                        

[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc523127445]
总  目  录

第一章 投标邀请……………………………………3
第二章 投标人须知…………………………………6
第三章 合同文本……………………………………18
第四章 采购需求……………………………………37
第五章 评标方法与评标标准………………………72
第六章 投标文件格式………………………………79
































第一章  投标邀请
受徐州机电技师学院的委托，江苏省政府采购中心就(JSZC-320000-SCZX-G2026-0527)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 徐州机电技师学院新能源汽车虚拟仿真实训中心设备招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月13日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0527
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2.项目名称：徐州机电技师学院新能源汽车虚拟仿真实训中心设备
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	120


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	120


5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]6.合同履行期限：自合同签订之日起三年。合同服务期满前，中标人需完成本招标文件要求的所有服务内容。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月13日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称　徐州机电技师学院　　　
地 址：　江苏省徐州市经济技术开发区大黄山
联系人：        何海华         
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：　　15832247852　　　 
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼
联系人：乔秀善、付钢
联系方式：025-83668530、025-83668520
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

















[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。





















第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc3995][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]



财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）:          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）:         （供应商）
乙方2（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
 品牌：                规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
  ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
  ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
  ¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
 外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：         
 ¨否
 （10）是否涉及节能产品：
 ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
 ¨强制采购       ¨优先采购    
 ¨否
 是否涉及环境标志产品：
  ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
  ¨强制采购       ¨优先采购    
  ¨否
  是否涉及绿色产品： 
  ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
  ¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：               
 大写：                           
 分包金额（如有）小写：           
 大写：                   
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
（2）¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
[bookmark: OLE_LINK7]¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：   （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收    ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是      ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	新能源汽车故障诊断仿真教学软件
	软件和信息技术服务业

	
	2
	新能源汽车空调系统结构原理AR仿真教学软件
	软件和信息技术服务业

	
	3
	新能源汽车底盘装配线VR仿真教学软件 
	软件和信息技术服务业

	
	4
	桌面VR虚拟交互一体机（教师机）及增强现实系统
	工业

	
	5
	3D_LED显示屏（含屏体结构、配电柜、机柜及音频系统）
	工业

	
	6
	3D视频发送器
	工业

	
	7
	3D同步信号处理器
	工业

	
	8
	3D眼镜
	工业

	
	9
	3D眼镜消毒柜
	工业

	
	10
	VR实训一体机（含VR眼镜、显示器、主机、一体机柜）
	工业

	
	11
	教师异形桌凳
	工业

	
	12
	双人电脑桌凳
	工业

	
	13
	交换机
	工业

	
	14
	路由器
	工业

	
	15
	教学终端
	工业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
	设备名称
	详细技术参数
	数量
	单位

	新能源汽车故障诊断仿真教学软件
	"一.整体设计要求
1.软件采用2024款比亚迪秦PLUS EV轿车为开发模型；
2.教师可以使用软件进行示范演示教学，学生可以使用软件自主实训；
3.场景中的各类模型需按照1:1进行建模，各种仪器的操作流程需贴近实际；
4.软件采用C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作，如：放大、缩小、上下左右平移、360°旋转；
二.内容设计要求
5.★提供比亚迪秦PLUS EV整车190个以上故障点的诊断流程，需能呈现出故障诊断流程中的电压、电阻、数据流等数据检测，为便于各层级的学生训练，在故障点选择界面：需可选择1个故障点进行故障排除、也可同时选择多个故障点进行故障排除；（需提供该功能截图）
6.软件需提供常见的故障现象主要包括：高压供电不正常、低压供电不正常、车辆无法正常行驶、车辆无法充电、车身电气功能异常等；
7.★软件中需要包含常见的故障系统：油门踏板、高压多合一、电池包、C-EPS、制动灯开关、驻车开关、后车身控制器、EPB电机、左前轮速传感器、右前轮速传感器、左后轮速传感器、右后轮速传感器、交流充电系统、左前位置灯、左昼行灯、左前近光灯、左前远光灯、左前转向灯、右前位置灯、右昼行灯、右前远光灯、右前转向灯、后雾灯、倒车灯、牌照灯、行李箱灯、制动灯、后组合灯、门锁、车窗开关、高频接收模块、车窗电机、后视镜、喇叭、前雨刮、空调、行李箱开关、仪表配电盒、蓄电池、遥控钥匙、动力电池、组合仪表等；（需提供该功能截图）
8.★软件中需要包含常见的故障点：油门深度5V电源1(断路、虚接、对地短路)、油门输出信号1(断路、虚接、对5V电源短路)、高压多合一能量网CAN_H(断路、虚接、对地短路)、高压多合一能量网CAN线互短、高压多合一能量网CAN线互虚、电池包动力网CAN_H(断路、虚接、对地短路)、 电池包动力网CAN线互短、电池包动力网CAN线错接、C-EPS ESC网 CAN_L(断路、虚接、对正短路)、驻车开关LineC信号断路、驻车开关LineA与LineD信号互短、左EPB电机+线束断路、左前轮速传感器(损坏、FL-Vcc线束断路、FL-Signal线束断路)、右前轮速传感器FR-Signal线束与FR-Vcc线束短路、左昼行灯本体损坏、交流充电系统充电控制引导CP信号断路、左前转向灯供电线束(对地短路、对正短路、断路)、左后雾灯供电线束(断路、对地短路、对正短路)、高位制动灯本体损坏、行李箱灯供电电路对地短路、左前门锁闭锁电源+线束断路、左前车窗开关(左后开关信号)对正短路、右前车窗电机车窗UP线虚接、保险丝UF45下游对地短路、右外后视镜上下调节电机本体损坏、遥控钥匙没电、高频接收模块保险丝IF06熔断等；（需提供该功能截图）
9.可以直接点击电路图上对应的线路进行故障设置，同时还可以设置虚码故障；
10.为提高软件的可操作性，软件需具备快速定位：工具车、选手桌、驾驶室、左前车门、机舱、整车、底盘等；
11.软件可以对水基灭火器和干粉灭火器进行检查，可检查的内容包括：灭火器日期、灭火器压力指示、灭火器插销状态，设置灭火器插销滑落，需要展示滑落状态，检查之后需要能够进行修复，修复之后再次检查恢复正常，修复前后的检查过程需能够在软件中查看；
12.软件中可以对保险丝和继电器进行拆卸，拆卸时需要使用对应的专用工具进行拆卸，拆卸时需要能够展示拆卸的过程，包括：继电器拔取钳、保险丝拔出器；
13.软件中含有绝缘胶带使用功能，可以通过选择绝缘胶带缠绕蓄电池负极电缆，缠绕的过程使用3D的模型动画展示，蓄电池负极电缆安装时需要对绝缘胶带进行拆卸，绝缘胶带拆卸之后需要将绝缘胶带丢弃到塑料垃圾桶中；
14.软件中含有示波器的使用功能，可以使用示波器测量CAN波形，示波器使用过程中能够展示出波形动态的过程，在动态的状态下可以调节波形的幅值、时间和上下移动调节。
15.软件中对CAN线路进行测量时可以使用双通道进行测量(A通道、B通道)；
16.点击连接器的名称，视角可以自动定位到当连接器的最佳视角。
17.指导手册功能，选择对应的故障点之后，打开指导手册，指导手册中需要有与该故障点相关的排故流程，排故流程需要以树状图展示，可以根据排故的流程进行完整的故障诊断与排除；
18.软件中每个故障点打开之后都有对应的诊断思路，诊断思路中需要展示出故障现象、故障码、故障分析、电路图、故障机理分析；
19.实训场景中含有小地图功能，点击地图上的数字编号，视角可以直接定位到对应的位置；
20.在进行故障修复时可以通过搜索功能对故障点进行搜索；
21.在进行故障诊断前，需要能够对高压连接器进行检查，检查的过程需要展示用手晃动检查的过程，需要能够检查的连接器需要包括：直流充电线束连接器、交流充电线束连接器、直流母线线束连接器、高压供电线束连接器、空调压缩机高压线束连接器；
22.在进行故障诊断前，需要能够对低压连接器进行检查，检查的过程需要展示用手晃动检查的过程，需要能够检查的连接器需要包括：集成式智能前驱总成A线束连接器BK45(A)、集成式智能前驱总成B线束连接器BK45(B)、空调热管理集成模块线束连接器BG107；
23.软件中含有排故必会指南，必会指南中的内容需要包括：诊断仪使用说明、仪表盘状态说明、万用表的使用、引线的选择及取下的功能说明；排故示例流程展示一个故障点的完整的操作说明，以及记录单填写指南；
24.软件中含有工具的快速选择功能，可以通过点击操作提示中的工具名称工具到组合工具栏中，组合工具，对车辆蓄电池负极电缆进行拆卸和安装；
25.车轮挡块需要安装在驱动轮位置，安装时选择车轮挡块后，视角需要自动定位至对应的驱动轮位置，每个车轮的挡块安装前后需要同时进行安装；
26.软件中含有玻璃升降功能，可以对左前车窗玻璃、左后车窗玻璃、右前车窗玻璃、右后车窗玻璃进行升降操作；
27.排故过程中可以进行内四件套进行安装，选择内四件套后，点击方向盘需要弹出界面选择正确的安装位置，如果选择错误的安装位置，需要弹出对应的提示：方向盘套安装不正确；
28.排故过程中可以对车轮挡块进行安装，安装时需要 自主进行挡块的位置选择，选择的位置包括偏左、偏右、正中三个位置；
29.软件中含有遥控钥匙的使用，可以使用钥匙解锁车辆、闭锁车辆、打开后备箱、使用机械钥匙打开车门，还可以对钥匙的电压进行测量；
30.★软件中含有仪表指示灯的识读功能，可识读的指示灯包括：ACC巡航车速指示灯待命状态、ACC工作状态指示灯、TJA_ICA待机指示灯、交通标志识别指示灯、充电系统警告灯、动力电池过热警告灯、室内展示模式指示灯、室外展车模式指示灯、动力系统故障警告灯、盲区监测指示灯、自动驻车指示灯待命状态等；（需提供该功能截图）
31.软件中含有灯光的开启和关闭操作功能，可以打开位置灯、近光灯、远光灯、左转向灯、右转向灯、倒车灯、后雾灯、制动灯；
32.软件中含有雨刮操作功能，可操作的档位有间隙档、低速档、高速档、点刮档、洗涤档；
33.软件中含有空调操作功能，可以展示出空调系统在不同工况下出风口的出风效果；
34.排故过程中可以对继电器进行测试，继电器测试时需要选择连接线连接至继电器的控制端子上，再选择万用表测量继电器开关线路是否导通，可检测的继电器包括：高速风扇继电器UR03、低速风扇继电器UR04；
35.★排故过程中可以对保险丝进行测试，可检测保险丝包括：UF10、UF17、UF21、UF22、UF25、UF26、UF27、UF30、UF35、UF37、UF39、UF44、UF45、UF46、IF04、IF05、IF06、IF07、IF08、IF11、IF15、IF14、IF20、IF19、IF21等；（需提供该功能截图）
36.对线路中连接器端子进行测量时，需选择引线进行测量，不可以直接选择万用表表笔连接到连接器端子上进行测量，可测量的连接器需要包括：集成式智能前驱总成A线束连接器BK45(A)、集成式智能前驱总成B线束连接器BK45(B)、左车身控制器BG64(B)、油门踏板BG44、制动灯开关BG28、左前组合灯B05、左车身控制器BG64(C) 、右前组合灯B06、右车身控制器BG86(B)、左后雾灯RK41、左车身控制器KG64(D)、右倒车灯R08、左中尾灯K19(A)、右后组合灯K18、右中尾灯K19(B)、左外后视镜T03、左车身控制器TG64(H)、电池包BK51A、C-EPS B23、C-EPS B22、后车身控制器K53、换挡面板G62、左EPB电机ZcK57、右EPB电机ZdK57、左前轮速传感器B01(A)、IPB B03、左牌照灯RK21(A)、左后轮速传感器ZcK08、右牌照灯RK21(B)、右后轮速传感器ZdK08、交流充电口KB53A、直流充电口KB53B、行李箱灯K22、高位制动灯K20、左前门锁T06、左前车窗开关T05、右车身控制器UG86(H)、右前车窗电机U01、时钟弹簧G18、左车身控制器G64(G)、左喇叭B07(A)、右喇叭B07(B)、前鼓风机BG23、右外后视镜U03、高频接收模块K12、行李箱盖开关TK30等；（需提供演示）
37.软件中可以对保险丝BF2、BF3、BF4等进行拆装操作，拆装过程中需要使用绝缘中棘轮扳手和10mm绝缘中六角套筒组合工具对保险丝进行拆装；
38.软件中可以对热管理集成模块上的插接器进行检查，检查的过程需要展示用手晃动检查的过程，需要能够检查的连接器需要包括：电池加热电磁阀插接器、电池冷却电磁阀插接器、空气换热电磁阀插接器、水源换热电磁阀插接器、空调采暖电磁阀插接器、空调制冷电磁阀插接器、制冷电子膨胀阀插接器、采暖电子膨胀阀插接器、电池双向电子膨胀阀插接器；（需提供演示）
39.绝缘测试仪使用时，可以同时选择两个表笔进行测量，测量绝缘垫电阻时，双击选择一个表笔，表笔随鼠标一起移动，再次双击选择另一个表笔，表笔显示在当前工具栏中，安装一个表笔至测量点上时，另一个表笔自动移动到鼠标上，方便检测；
40.万用表使用时，可以同时选择两个表笔进行测量，测量蓄电池电压时，双击选择一个表笔，表笔随鼠标一起移动，再次双击选择另一个表笔，表笔显示在当前工具栏中，安装一个表笔至测量点上时，另一个表笔自动移动到鼠标上，方便检测；
41.万用表的使用，万用表使用之前需要对万用表和万用表的线路进行检查，检查完成后，依次选择万用表的红黑表笔的线路安装至万用表，调节万用表的档位至欧姆档，正确连接红黑表笔对万用表进行校零，校零完成后可以使用万用表对线路进行检测；
42.排故结束之后，需要能够选择抹布对车辆进行清洁、选择拖把对场地进行清洁；
43.在进行排故操作时，需要对选手桌场地所需物品是否齐全进行检查，检查时需呈现各位置放置的设备清单，还需要能够对车辆的位置进行检查；
44.软件中含有透视功能，可以对机舱、驾驶室、左前车门、左后车门、右前车门、后背箱等进行透视操作；
45.软件具有考核功能，可以通过后台设置考核项，前台进入进行考核；
46.为便于实训教学，软件登录后需包含教学辅助工具图标，可通过鼠标点击教学辅助工具图标展开教学辅助工具查看详细工具、通过键盘上的Esc键可收起教学辅助工具图标，收起后可在界面上自由拖动教学辅助工具图标并放置界面的合适位置。
47.可设置横线的多种颜色：如绿色、蓝色、紫色、黄色等，并分别画出。
48.可在技能实训界面，用红色方框画出技能实训模块中需重点掌握的模块，让学生重点练习。
49.教师可依据教学需求，在场景的实体模型上自由画出相关部件的重点内容（如箭头指向、线条粗细以示区别、自由撰写编号等），对于细微的错误，可以自由擦除，也可以点击回到“上一步”画面，便于教师讲解部件的工作原理，也可有效实现师生互动。
50.三维场景部件及主体模型很多，学生关注的视角部件也很多，往往不能快速查找到相关部件，教师可以通过用不同颜色灵活圈画出部件，提高学生视角定位能力，实现课堂互动。
51.★在仿真实训时，场景中可以打开立体课堂中.zip格式的3D资源文件(资源支持360度旋转、放大、缩小的交互操作)、.webm格式的资源文件和.png格式文件进行展示，用于知识点回顾或学生预习；（需提供该功能截图）
52.仿真场景中具有立体课堂功能，用户可通过目录打开三维仿真资源进行交互展示教学，目录支持一级目录和二级目录，也可通过箭头进行不同教学资源间的切换展示；
53.立体课堂的窗口可由用户按照自己的习惯在场景中自由移动，也可隐匿至侧边，也可放大进行观看或关闭。
54.视频资源可在场景中自由移动，视频资源具有暂停、全屏、音量大小调节等功能，学生观看实操视频的同时可进行仿真实训、也可通过键盘快捷控制场景的前后左右平移操作。
55.教师可在同一画面中分别圈出场景中仿真部件，再圈出视频中的内容，提高知识链接的画面感，让知识巩固更立体，当不需要资源展示时可将资源移出窗口画面，也可缩小为场景中小图标。
56.当教师对场景中的部件进行认知或知识点互动教学时，对于当前画面圈画的箭头、圆圈、方框、文字等，教师可以进行上一步和下一步操作或清空画面，让教学更灵活、生动，也更快捷。
57.学生通过软件可参加理论考试，试题可支持单选题、多选题、判断题三种题型。
58.考试采用逐题显示的模式，具有首题、上一题、下一题、末题的功能，同时具有已答、未答及标记三种标注状态，也可通过题号进行快速定位。
59.在试卷提交时，可自动判断未答题目数，系统自动反馈得分。
60.对于异常情况：突发状况导致的考试中断，如窗口异常关闭，学生可通过“断电续考”模块继续参加考试，之前的答题记录不丢失，系统也会自动统计已答及未答题目数。
61.理论练习具有两种选题模式：自主选题及随机选题两种模式。
62.学生理论练习时，可依据需要自主设置是否实时显示正确答案。
63.自主选题：学生可自主设置单选题、多选题、判断题的题目数量及题目的难易度（易、中、难），进行针对性练习，可自主设置每道题的得分，并智能统计总分。
64.★随机选题：用户可自主设置题目数，系统自动从题库中抽题进行练习。学生理论练习时系统以不同的颜色呈现答题的四种状态（未答、正确、错误、标记），标记的题目不会覆盖答题的正确及错误状态。（需提供该功能截图）
65.通过仿真管理后台创建考试，系统能智能生成考试试卷二维码,通过微信小程序扫码参加考试，减少了APP应用的安装环节，考试过程支持题目的标记、考试结束后可查看得分、用时及正确率。
66.通过微信小程序支持顺序练习及随机练习功能，随机练习智能从题库中抽取题目进行综合练习。
67.★微信小程序中顺序练习模块具有答题及背题功能，试题从题库中抽取，练习过程随时退出，系统智能记录上次的练习已答题的状态、统计题库的总题数、未答题及错题，在下次进入练习时，可继续练习，也可重新练习。（需提供该功能截图）
三.后台管理平台
68.数据字典管理：可对考生类别及学制信息进行新增、编辑、删除操作；
69.基础信息管理：可以对学校信息、年级信息、专业信息及班级信息进行增删改查操作。
70.班级管理功能：可对班级信息进行导入、导出操作，同时可对班级进行批量权限设置。
71.试题库：支持单个试题增删改查、也支持批量的试题导入及批量删除的功能，系统内置导入模板，导入时系统能进行智能判断，并给予人性化的提示信息。
72.可设置考务的基本信息：需包括交卷的限时、剩余时间提示、自动弃考、题目乱序、选项乱序等考试配置内容，最大化的灵活考务设置。
73.具有两种考核设置模式：按时长设置、按时间设置，有效的解决各种考试组织的需求场景。
74.具有两种选题方式：自主选题及随机选题；
75.★自主选题：可按照知识点选择对应单选题、多选题及判断题，可自主设置各题型的分值、（易、中、难三个维度）占当前考试的试题数；（需提供该功能截图）
76.随机选题：系统依据用户的选择，动态反馈试题库的题目数，可自主选择一个或多个知识点，也可以是题库中的所有题目中，自主设置所需的题目数，进行考试。
77.为便于灵活考务组织，需支持多种选择学生参考的方式：按专业选择、按班级选择、按学生选择，系统可以智能统计所选学生的数量总数，也可以选择一个或多个监考人进行监考。
78.★具有考试监控功能，监考人可在监控页面查看参考的学生信息、考试状态、当前已答、未答情况，同时系统自动记录进入时间及交卷时间。（需提供该功能截图）
79.对于考试过程中的异常情况，监考人可对考试进行恢复操作，让学生进行续考；对于过程中出现违规的同学，也可以进行作废及强制提交的操作。
80.在监控过程中，平台智能统计正常交卷、正在答题、缺考、作废、恢复的人数等。
81.为便于实训的多样性，可对软件进行随机设置故障及自主故障设置的功能，故障的条目依据实训软件的不同而不同。
82.教学设置功能：可灵活设置操作提示、最佳视角、操作记录的开启或关闭、实训时长。
83.实训记录查看：
(1)可查看学生的基本信息及每一次实训的相关记录信息：实训时间、实训时长、得分；
(2)可查阅每一步操作的详细实训记录并自主判断正误及得分情况；
（3）可查阅记录单填写的相关记录；
84.技能试卷：可自主新建实训试卷，同时一套试卷可因参数的不同，创建多套子卷。
85.考务设置：
（1）可依据时间设置灵活设置考务；
（2）可按照不同维护进行参考人的选择：专业、班级、学生，并具有查询及数量统计的功能；
（3）可自主控制发布状态。
86.记录管理：可查看各学生的考试记录及得分情况，并可导出成绩。
87.监控管理：可对考试的模块状态进行监控。
88.★实训分析：可对学生参与软件的相关模块的实训人数、未实训人数及相关的实训时长排名、平均分等进行分析。（需提供该功能截图）
89.★考核分析：可对学生参与考核实现多维度的分析，且具有柱状图、折线图、饼状图的形式呈现。（需提供该功能截图）
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	"一. 整体设计要求
1.软件采用三维引擎开发而成, 采用C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作；
2.开发的系统符合以下原则：安全性、实用性、开放性、可扩展性、标准化；
3.按照1:1进行建模，贴近实际；
4.虚拟仿真技术，空间定位融合技术，识别技术，采用软件与硬件结合开发模式进行开发；
5.利用空间定位融合技术计算空间物体坐标，达到与硬件位置相结合 ，并配合空间定位和识别技术将软件与硬件的空间位置误差缩小至1cm；
6.支持AR增强现实模式，将真实环境与虚拟图层叠加后展现给学生，从而提高学生积极性。
7.采用立体式3D显示技术，搭配轻便的立体式3D眼镜，可通过触笔进行交互操作。
二. 手动空调(燃油汽车)内容设计要求
8.空调与暖风系统中主要展示了控制系统、供暖系统、通风系统、制冷系统，可以进行组合、分解、旋转、复位操作；
9.空调与暖风系统中原理展示可以进行空调冷暖调节、鼓风机风速调节、空调模式切换（吹脸吹脚、吹脸、吹脚、除雾和除霜、空气内循环模式、制冷）；
10.制冷系统中主要展示了蒸发器、膨胀阀、高压管路、空调压缩机、低压管路、冷凝器、储液干燥器、制冷剂加注口（低压）、制冷剂加注口（高压）；
11.制冷系统的工作原理可以展示出压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体后排出，经过冷凝器散热后变成中温高压液体。然后制冷剂通过膨胀阀节流降压后变成低温低压液体进入蒸发器内蒸发吸热，从而带走车内的热量。最后制冷剂以气态形式回到压缩机继续循环工作。
12.供暖系统中主要展示了加热器芯、加热器芯出水口(连接至水泵)、加热器芯入水口(连接至发动机气缸盖侧)、加热器芯进水软管、加热器芯出水软管；
13.控制系统中主要展示了控制面板、温度传感器、压力开关；
14.冷凝器中主要展示了制冷剂入口、制冷剂出口、连接至储液干燥器入口、连接至储液干燥器出口、冷凝器风扇；
15.蒸发器中主要展示了出口（连接至膨胀阀）、入口（连接至膨胀阀）、蒸发器；
16.★膨胀阀中主要展示了感温元件、低压管路接口（连接至压缩机入口）、低压管路接口（连接至蒸发器出口）、高压管路接口（连接至储液干燥器出口）、低压管路接口（连接至蒸发器入口）、钢球、压力弹簧、钢针、壳体；（需提供该功能截图）
17.储液干燥器主要展示了入口(连接至冷凝器)、出口(连接至膨胀阀)、干燥剂、过滤器、壳体;
18.空调压缩机主要展示了皮带轮、前进气阀片组、斜盘、输入轴、活塞组、后进气阀片组、电磁离合器、前盖、后盖、壳体
19.通风系统壳体主要展示了吹脸出风口、吹脚出风口、前挡风玻璃除霜出风口、外循环进风口、模式风门及电机、冷暖转换风门及电机、内外循环风门及电机、进气口总成；
20.风门电机及风门总成主要展示了内外循环风门电机、内外循环及控制风门、前档除霜控制电机、前档除霜风门、冷暖风控制电机、冷暖风控制风门、风门挡板支架；
21.出风口总成主要展示了出风通道、前挡除霜出风口、中央出风口、左后出风口、右后出风口、脚步出风口；
22.蒸发箱壳体总成主要展示了通风壳体一、通风壳体二；
23.空调滤清器总成主要展示了空调滤芯盖板、空调滤芯；
24.鼓风机主要展示了鼓风机涡扇、鼓风机电机、鼓风机基座、鼓风机调速模块；
25.★空调系统线束总成主要展示了空调压缩机离合器线圈线束、空调控制模块线束、鼓风机模块线束、空调蒸发箱侧温度传感器线束、空调除霜出风口温度传感器线束、室外温度传感器、压力传感器插头、风门电机控制线束；（需提供该功能截图）
26.控制面板主要展示了温度旋钮、风量旋钮、吹脸吹脚模式按钮、吹脚模式按钮、吹脸模式按钮、后除霜按钮、除雾和除霜按钮、吹脚除霜模式按钮、空气内循环模式按钮、制冷按钮；
27.温度传感器主要展示了车内温度传感器、蒸发器温度传感器、环境温度传感器；
28.空调系统原理中主要展示了制冷系统工作原理、通风系统工作原理、供暖系统工作原理、控制系统工作原理、冷凝器工作原理、蒸发器工作原理、膨胀阀工作原理、储液干燥器工作原理、空调压缩机工作原理，原理的特效可以在模型上面呈现；
三. 手动空调（新能源汽车）内容设计要求
29.空调与暖风系统中主要展示了控制系统、供暖系统、通风系统、制冷系统，可以进行组合、分解、旋转、复位操作；
30.制冷系统主要展示了蒸发器、膨胀阀、空调压缩机、冷凝器、高压管路、低压管路；
31.通风系统主要展示了通风系统壳体、鼓风机；
32.供暖系统主要展示了PTC加热器；
33.控制系统主要展示了控制面板、PTC温度传感器、蒸发器温度传感器、压力开关、环境温度传感器、控制线路；
34.冷凝器主要展示了冷凝器、入口（连接至压缩机）、出口（连接至膨胀阀）、储液干燥器入口、连接至储液干燥器出口；
35.蒸发器主要展示了蒸发器、入口（连接至膨胀阀）、出口（连接至膨胀阀）；
36.★膨胀阀主要展示了感温元件、低压管路接口（连接至压缩机入口）、低压管路接口（连接至蒸发器出口）、高压管路接口（连接至储液干燥器出口）、低压管路接口（连接至蒸发器入口）、钢球、压力弹簧、钢针、壳体；（需提供该功能截图）
37.储液干燥器主要展示了壳体、出口（连接至膨胀阀）、入口（连接至冷凝器）、干燥剂、过滤器；
38.电动空调压缩机主要展示了驱动控制器、驱动电机前盖、壳体、涡轮静盘、涡轮动盘、密封圈、轴承、支架、电机转子、轴承、电机定子；
39.通风系统壳体主要展示了左侧吹面出风口、右侧吹面出风口、前挡风玻璃除雾出风口、外循环进风口、左侧吹脚出风口、右侧吹脚出风口、模式风门执行机构、冷暖转换风门执行机构、内外循环风门执行机构；
40.鼓风机主要展示了鼓风机涡扇、鼓风机电机、鼓风机调速模块；
41.温度传感器主要展示了PTC温度传感器、蒸发器温度传感器、环境温度传感器；
42.★控制面板主要展示了风量调节旋钮、A/C按钮、模式按钮、前除霜按钮、后除霜按钮、关机按钮、内外循环按钮、冷暖调节按钮、显示屏；（需提供该功能截图）
43.空调系统线束总成主要展示了PTC温度传感器线束、蒸发器温度传感器线束、环境温度传感器线束、空调压缩机控制线束、压力传感器插头线束、空调控制模块线束、空调压缩机高压线束；
44.★空调系统原理中主要展示了空调与暖风系统工作原理、制冷系统工作原理、通风系统工作原理、供暖系统工作原理、PTC加热器工作原理、控制系统工作原理、冷凝器工作原理、蒸发器工作原理、膨胀阀工作原理、储液干燥器工作原理、电动空调压缩机工作原理、鼓风机工作原理；（需提供该功能截图）
四. 自动空调（新能源汽车）内容设计要求
45.空调与暖风系统主要展示了控制系统、通风系统、制冷系统、供暖系统；
46.制冷系统主要展示了蒸发器、膨胀阀、电动空调压缩机、高压蓄电池热交换器、冷凝器、制冷剂导管、抽吸和加注阀（低压侧）、抽吸和加注阀（高压侧）、加热和空调装置的制冷剂截止阀；
47.通风系统主要展示了鼓风机、通风系统壳体；
48.PTC加热器主要展示了高电压接口、低电压接口、功率电子系统散热器、带有功率电子系统的高电压加热器控制单元J848、加热回路元件；
49.控制系统主要展示了控制面板、加热和空调装置的制冷剂截止阀、制冷剂压力和制冷剂温度传感器、制冷剂循环回路压力传感器、电动空调压缩机、新鲜空气-循环空气-速滞压力风门的伺服电机、左侧温度风门伺服电机、左前方气流分配风门伺服电机、除霜风门伺服电机、右前方气流分配风门伺服电机、右侧温度风门伺服电机、车外温度传感器、左侧出风口温度传感器、右侧出风口温度传感器、左侧脚部空间出风口温度传感器、右侧脚部空间出风口温度传感器、外部空气质量和空气湿度传感器、暖风和空调系统控制单元、车内温度传感器、鼓风机；（需提供演示）
50.冷凝器主要展示了冷凝器、入口（连接至压缩机）、出口（连接至膨胀阀）、储液干燥器；
51.蒸发器主要展示了蒸发器、入口（连接至膨胀阀）、出口（连接至膨胀阀）；
52.膨胀阀主要展示了感温元件、低压管路接口（连接至压缩机入口）、低压管路接口（连接至蒸发器出口）、高压管路接口（连接至储液干燥器出口）、低压管路接口（连接至蒸发器入口）、钢球、压力弹簧、钢针、壳体；
53.储液干燥器主要展示了壳体、出口（连接至膨胀阀）、入口（连接至冷凝器）、干燥剂、过滤器；
54.电动空调压缩机主要展示了接线盒组件、压缩机壳体、转子、定子、静涡旋、动涡旋、主轴承座、密封垫、压缩机顶盖；
55.通风系统壳体主要展示了前部仪表板通风管道、除霜出风口空气导管、副驾驶员侧脚部空间出风口、右侧仪表板通风管道、中间出风口的空气导管、后部中控台出风口通风管道、右后脚部空间出风口、左后方脚部空间出风口、左侧仪表板通风管道、驾驶员侧脚部空间出风口、进气箱；
56.★温度传感器主要展示了左侧出风口温度传感器G150、右侧出风口温度传感器G151、左侧脚部空间出风口温度传感器G261、右侧脚部空间出风口温度传感器G262、外部空气质量和空气湿度传感器G935、车内温度传感器G1090、车外温度传感器G17；（需提供该功能截图）
57.伺服电机主要展示了新鲜空气循环空气速滞压力风门的伺服电机V425、左侧温度风门伺服电机V158、左前方气流分配风门伺服电机V706、右前方气流分配风门伺服电机V707、右侧温度风门伺服电机V159、除霜风门伺服电机V107；
58.压力传感器主要展示了制冷剂循环回路压力传感器G805、制冷剂压力和制冷剂温度传感器G395；
59.★空调系统线束总成主要展示了新鲜空气循环空气速滞压力风门的伺服电机线束、左侧温度风门伺服电机线束、左前方气流分配风门伺服电机线束、右前方气流分配风门伺服电机线束、右侧温度风门伺服电机线束、除霜风门伺服电机线束、制冷剂循环回路压力传感器线束、制冷剂压力和制冷剂温度传感器线束、左侧出风口温度传感器线束、右侧出风口温度传感器线束、左侧脚部空间出风口温度传感器线束、右侧脚部空间出风口温度传感器线束、外部空气质量和空气湿度传感器线束、车内温度传感器线束、车外温度传感器线束、加热和空调装置的制冷剂截止阀线束；（需提供该功能截图）
60.空调系统原理主要展示了空调与暖风系统工作原理、制冷系统工作原理、通风系统工作原理、供暖系统工作原理、PTC加热器工作原理、控制系统工作原理、冷凝器工作原理、蒸发器工作原理、膨胀阀工作原理、储液干燥器工作原理、电动空调压缩机工作原理、鼓风机工作原理；（需提供演示）
五. 热泵空调内容设计要求
61.热泵空调系统主要展示了电动空调压缩机、AC气体冷却器、抽吸和加注阀（低压侧）、抽吸和加注阀（高压侧）、热泵阀门单元总成、蒸发器、加热气体冷却器、高电压加热器；
62.电动空调压缩机主要展示了低压管路、高压管路、低电压接口、高电压接口、空调压缩机控制单元、电动空调压缩机；
63.★热泵阀门单元总成主要展示了高电压蓄电池热交换器、高压管路、抽吸压力管路、制冷剂膨胀阀1（EXV1）、制冷剂膨胀阀2（EXV2）、制冷剂膨胀阀3（EXV3）、制冷剂断流阀1（ASV1）、制冷剂断流阀2（ASV2）、制冷剂断流阀3（ASV3）、制冷剂断流阀4（ASV4）、制冷剂断流阀5（ASV5）、带干燥器和内部热交换器的储液罐；（需提供该功能截图）
64.截止阀和电动膨胀阀主要展示了步进电机、电枢、螺杆、针阀、阀座、密封塞；
65.热泵空调系统原理主要展示了冷却汽车内部空间（夏季）运行工作原理、冷却汽车内部空间和高压蓄电池（夏季）运行工作原理、冷却高压蓄电池（夏季）运行工作原理、再加热阶段（夏季常用）运行工作原理、空气热泵（冬季运行）运行工作原理、空气/冷却液热泵（冬季运行）运行工作原理、冷却液热泵（冬季运行）运行工作原理；（需提供演示）
	1
	套

	[bookmark: _Hlk112337651]新能源汽车底盘装配线VR仿真教学软件
	"一.	整体设计要求
1.软件采用新能源轿车为开发模型；
2.教师可以使用软件进行示范演示教学，学生可以使用软件自主实训；
3.软件采用国际领先的三维引擎开发而成, 采用C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作
4.开发的系统符合以下原则：安全性、实用性、开放性、可扩展性、标准化；
5.按照1:1进行建模，贴近实际；
6.漫游：可在虚拟环境中实现自主操控、按任意路径漫游，仿真度高；
7.仿真场景：采用虚拟现实技术模拟出整个场景。
8.声音提示：在场景中加入了声音提示，提高了实训的趣味性和可操作性；
9.满足实训操作训练要求，能够安全、长周期运行；
10.操作模式：自由操作实训，能在三维场景内自主漫游；
11.体现VR交互特点，可360度旋转视角，可在虚拟空间的长距离移动；
12.虚拟仿真技术，硬件与软件中的串口通信，空间定位融合技术，识别技术，采用软件与硬件结合开发模式进行开发；
13.利用空间定位融合技术计算空间物体坐标，达到与硬件位置相结合。
二.	功能设计要求
14.软件中的含有底盘装配线的实训模块至少25个；
15.★为便于课堂碎片化演示及教学任务重点实训，提高教学及实训效率，每个实训模块都能由用户自由选择教学任务切换，切换后系统自动加载当前需操作的教学任务的初始状态，软件中可切换的教学任务至少360个；（需提供该功能截图）
16.软件中含有记号笔的使用功能，可以使用记号笔对安装的螺栓、螺母、连接器、环箍等进行标记，标记的过程以动画的形式展示；（需提供演示）
17.软件中安装之前需要能够对安装部件进行检查，可以对检查部件进行自由360度旋转检查，检查的内容包括：电动水泵(电机)与水泵支架、三相线束、动力总成托架、蓄电池支架、右前支柱总成、动力电池右前防护板、后桥总成、车载充电机、电机控制器等；
18.底盘装配的实训内容包括：安装电动真空泵支架、安装电动真空泵支架固定螺栓、安装电动水泵(电机)与水泵支架总成、安装电动水泵(电机)支架固定螺母、安装电动真空泵、安装电动真空泵固定螺栓、安装动力线束支架、安装动力线束支架固定螺栓、安装左侧驱动轴；
19.★底盘装配的实训内容包括：安装电动压缩机、安装电动压缩机固定螺栓、安装压缩机排气软管总成、安装压缩机排气软管固定螺栓、安装压缩机吸气软管总成、安装压缩机吸气软管固定螺栓；（需提供该功能截图）
20.底盘装配的实训内容包括：安装电机控制器进水管总成、安装电机控制器出水管总成、安装电机控制器搭铁线束、安装电机控制器搭铁线、安装电机控制器搭铁线固定螺母、安装电机控制器线束插头支架、安装电机控制器线束固定卡扣、连接电机控制器线束连接器BV11、安装电机控制器进水管接头；
21.底盘装配的实训内容包括：安装散热器出水管(电动水泵侧)环箍、安装驱动电机进水管(驱动电机侧)环箍、安装驱动电机进水管(三通电磁阀侧)环箍、安装驱动电机出水管(驱动电机侧)环箍、安装散热器通气软管(膨胀罐侧)环箍、连接PTC加热控制器线束连接器BV32、连接VCU模块线束连接器A CA66、连接VCU模块线束连接器B CA67；（需提供演示）
22.★底盘装配的实训内容包括：安装制冷空调管冷凝器侧固定螺栓、安装蓄电池负极线束接地点G02、安装动力线束接前机舱线束连接器支架、安装动力线束接前机舱线束连接器支架固定螺栓、连接车载充电机与交流充电插座总成连接器BV27、连接前机舱线束接动力线束连接器CA58与动力线束接前机舱线束连接器BV01；（需提供该功能截图）
23.底盘装配的实训内容包括：安装后悬置总成、安装后悬置总成固定螺栓、安装前副车架纵梁、安装前副车架纵梁固定螺栓、安装转向万向节、安装转向器与转向管柱万向节连接的横销螺栓；（需提供演示）
24.★底盘装配的实训内容包括：安装右前支柱总成、安装右前减振器上固定螺母、安装右侧驱动轴外固定锁止螺母、安装右侧下摆臂球头总成、安装右侧下摆臂球头与下摆臂固定螺栓、安装右侧下摆臂球头与下摆臂固定螺母、安装右侧下摆臂球头固定螺母、安装右侧下摆臂球头固定螺母定位销、安装右前稳定杆连接杆与前减振器固定螺母、安装右转向横拉杆和球头、安装右转向横拉杆球头螺母、安装右转向横拉杆球头螺母锁止销；（需提供该功能截图）
25.底盘装配的实训内容包括：安装左前轮速传感器、安装左前轮速传感器支架固定螺栓、安装左前轮速传感器支架与车身固定卡扣、安装左前轮速传感器固定螺栓、安装左前刹车油管固定卡扣、连接左前刹车油管、安装左侧装饰缓冲垫、安装左侧装饰缓冲垫固定卡扣；（需提供演示）
26.★底盘装配的实训内容包括：安装动力电池右前防护板、安装动力电池右前防护板固定螺栓、安装动力电池右前防护板固定卡扣、安装动力电池右后防护板、安装动力电池右后防护板固定螺母、安装动力电池右后防护板固定螺栓（需提供该功能截图）
27.底盘装配的实训内容包括：检查后桥总成、安装右后支柱总成、安装右后减振器与后桥的固定螺母、安装左后支柱总成、安装左后减振器与后桥的固定螺母、安装后桥总成与车身连接的螺栓、安装后桥总成与车身连接的螺母、安装左后减振器上部固定螺母、安装右后减振器上部固定螺母、安装左后减振器上部固定螺栓、安装右后减振器上部固定螺栓；（需提供演示）
28.软件中含有工位自检功能，操作结束之后可以对当前安装工位的操作内容进行自检；
29.软件中含有上工位检查功能，可以对上工位操作的内容进行检查；
30.★软件中每一个实训工位都有对应的工艺过程卡，查看该工位需要操作的内容；（需提供该功能截图）
31.★软件中每一个操作任务都有对应工序卡，工序卡中能够展示出当前任务中需要的零件名称、零件编号、工具规格、数量等；（需提供该功能截图）
32.★软件中含有对安装好的连接器进行检查，检查的过程中需要能够展示出用手晃动的过程；（需提供该功能截图）
33.软件中含有最佳视角功能，每一步操作都有对应的最佳视角，方便操作；
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	[bookmark: _Hlk112337682]桌面VR虚拟交互一体机（教师机）及增强现实系统
	"一、整机参数：
★1、整机外壳采用铝合金制造，具有光学追踪3D眼镜和追踪操控笔收纳功能，方便使用；（需提供该功能截图）
2、支持配备高清摄像头，可实现AR/VR交互操作；
3、整机支持二路实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置3D显示设备，分享给旁观者；
★4、同步信号传输支持红外和蓝牙两种同步信号传输协议，支持红外和蓝牙两种3D眼镜；（需提供该功能截图）
5、整机支持键鼠、触控、光学追踪笔3种交互方式；
6、整机支持播放上下或左右或帧顺序格式的3D资源；
7、整机通过视觉健康舒适度检测，符合 CSA035.2-2017 WICO 指数1 级要求.人眼在视光学角度下的视疲劳影响包括流眼泪、视力模糊、眼痒、畏光、眼胀、异物感、眼花、眼干、头疼、头晕、恶心呕吐等各类综合症状；
8、整机可单独作为3D显示器使用；
9、内置智能温控系统,能自动感应系统运行温度信号,并实时调节散热系统；
10、整机显示视角，支持摆放倾斜角度为-15 度至 30 度(直立角度),根据倾斜角度,软件系统自动调整到最佳的显示视角；11、设备内置8欧 3W扬声器≥2个；
12、整机通过安全与稳定性能测试，设备通过250N恒定作用力试验，设备需通过冲击试验；
13、整机配件包括：光学追踪3D眼镜壹副，观看者3D眼镜贰副、追踪操控笔壹支、电源适配器壹个、AC连接线壹根；
二、工作站参数：
1、主机CPU ≥l5 系列；
2、固态 ≥SSD 500GB；
3、内存 ≥16GB DDR4；
4、显卡 ≥T1000，显存≥ 4GB；
5、端口USB ≥8个，TYPE-C ≥2，DP ≥1， HDMI IN ≥1，RS232 ≥1；
6、支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输，支持蓝牙传输；
★7、设备支持5G通信模块，支持 5G/4G13G 的 M.2 通信模块，5G 和LTE-A 多种网络制式的全面覆盖；（需提供该功能截图）
三、显示参数：
1、屏幕尺寸≥27英寸,分辨率≥1920*1080；亮度≥400cd/㎡，对比度≥1000:1；
2、显示系统兼容2D/3D模式、3D上下模式、3D左右模式、支持一键控制信浩源切换；
3、支持视频信号源输入，支持多达2路3D视频信号源输入，HDMI IN ≥1 ；
4、显示系统内置红外光学跟踪系统，一体化设计，无外部连接线；
5、显示屏窗口或全屏3D模式下，每帧图像信号至少为1920*1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面；
四、动捕参数：
1、光学追踪系统内置控制单元，可实现软件对显示器的智能控制功能；能自动检测一体机主要系统实时配置信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理；
2、光学追踪系统包含多组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，每组红外传感器配置有4个红外光源灯，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；多组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度；
★3、姿态信息，光学跟踪系统可实时显示当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景中获得最精准的3D显示成像；（需提供该功能截图）
4、光学追踪3D眼镜,结构支持挂在近视眼镜上，5点追踪设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容，具备头部位置追踪功能；
5、光学追踪3D眼镜和观看者3D眼镜可支持在多台同一型号主机使用；
6、光学追踪操控笔，支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；操控笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定，无需电池供电；握笔式人体工学设计；操控笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作；
7、光学追踪操控笔具有2个红外追踪Mark点追踪操控位置；
五、控制参数
★控制面板，系统整合虚拟现实控制面板，可测试和调试系统虚拟现实功能及模块，包括护眼模式、服务状态检测、硬件信息检测、主控板模块、触笔跟踪测试、设置摄像头检测、参数管理、显示模式、双屏模式；（需提供该功能截图）
1、护眼模式模块，可以根据需求调节屏幕亮度，减少蓝光伤害，并支持一键开启和关闭，方便便捷；
2、服务状态模块，能显示该软件版本，自动检测软件运行状态，包括摄像头状态、触控笔状态，主控板状态等显示一目了然，方便问题排查；
3、硬件信息模块，能自动检测一体机主要系统实时配置信息、通用串行设备信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理；
4、主控板模块，能显示本机序列号，及当前设备倾斜角度，并根据倾斜角度调整显示内容视角，保证最佳呈现效果。同时具备红外摄像等打开与关闭功能；
5、操控笔模块，能检测和显示按键的按压状态及操控笔的姿态，实施显示操控笔X、Y、Z轴实时数据。可以根据需求自由调节笔的震动强弱度，保证最佳反馈；
6、摄像机模块，可以对自带红外摄像机、通用摄像机进行控制和设置，保证最佳的追踪效果；
7、显示设置模块，可以对2D模式、3D显示模式、3D上下显示模式进行检测及自由设置，满足不同显示情景需求。
六、桌面VR学习体验软件
为方便师生快速熟练使用设备，桌面VR体验馆软件提供了“蚕的生命周期、心脏循环系统、发动机内部结构、八大行星和建筑”五类课；软件支持启动更新，具有在线自动更新功能且安装完毕后支持离线使用，支持提供每次操作的提示功能。为保证采购质量和教学效果，需提供国家版权局颁发的VR互动体验相关软件著作权复印件。
1、蚕的生命周期：展现了不同时期蚕的特征变化，从卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。可使用尺子功能测量对比不同年龄段蚕宝宝的长度，可放大画面观察蚕的产卵过程；
2、心脏循环系统：可观察人体的循环系统以及心脏的跳动，可对其进行拆分组合，以及观察人体的正常心率和跑步心率的变化；
3、发动机内部结构：可对发动机进行拆分组合，透视功能可清晰的观察到发动机的运作原理；
4、八大行星：根据真实的行星运动轨迹以及运动速度设计出场景，高度还原，可拿起观察每颗行星。切片功能可查看行星内部结构，测试功能可以强化学生的知识点记忆；
5、建筑：一个微观的学校建筑，可以查看楼层的建筑结构；
6、体验软件在局域网内可支持不少于3台设备同时间在同一场景下协同操作；
七、VR互动教学系统
1、包含3D模型库、AR增强现实模块、投屏模块、探究工具模块、嵌入式问答模块，各个模块与操作系统无缝衔接；
2、资源库拥有正版VR教学模型数量≥3000个，涵盖有机械、汽车、人体、动物、植物、天体等类别，同时支持外部模型导入；
3、支持教学画面屏幕录制功能，方便微课制作；
4、支持对模型进行三维浏览、拆分、标注、放大缩小、尺寸测量、内部探查、显示/隐藏模型标签等功能；
八、增强现实系统参数
1、采集摄像头分辨率不低于1080P，USB数据连接线长度不小于1.5米；
2、摄像头具备自动降燥和自动对焦功能，与桌面虚拟交互一体机的配套使用，实现增强现实功能；
3、增强现实软件采用C/S架构，支持TCP/UDP/本地传输；
4、增强现实系统将真实环境与教师机图层叠加后展现给学生，实现裸眼观看浩瀚地立体显示效果，从而提高学生积极性；
5、专用AR增强现实软件在标定过程中提供不少于15个二维图像参照码，可对画面截图存档；
★6、为保证采购质量和教学质量，需提供国家版权局颁发的相关AR增强现实软件著作权复印件；
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	3D_LED显示屏（含屏体结构、配电柜、机柜及音频系统）
	一、LED显示屏参数
1、屏幕支持支持2D和3D两种显示模式；
2、整体面积：约等于10平米；
3、像素点间距：≤P1.86mm；
4、像素密度：≥288906点/㎡；
5、模组尺寸：≥320×160mm；
6、像素失控率：≤0.0000001；
7、刷新频率：≥7680Hz；
8、防护等级≥IP68；
9、画面延时≤300ns
10、色深位数≥10bits
11、水平/垂直视角：≥180°；
12、色温（K）介于 1000～15000；
13、最大对比度≥50000:1(全白/全黑，环境照度 0.05lux）；
14、亮度：≥0-1500nits,支持通过配套软件 0-100%无级调节；
15、亮度均匀性≥99.8%；
16、色度均匀性介于±0.001 Cx,Cy；
17、使用寿命：≥200000小时；
18、最大功耗峰值功率：≤320W/m²
19、平均功耗峰值功率：≤100W/m²
20、自动调整：支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；
20、光生物安全：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝福射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测； 
21、灰度分层校正：依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹灰阶校正数据；
22、电路板：设计采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”和“鬼影”跟随现象；
23、传输方式：显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输； 
24、电源温度控制系统：LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；
25、故障告警：LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具体故障自动告警功能；
26、电源冗余备份：支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电； 
二、屏体结构参数
1、钢结构尺寸根据现场环境进行定制；
2、钢结构安装固定框架含理线架保证挤压强度；
3、结合板用铝合金拼装，保证其延展性和轻便性；
4、包边采用不锈钢材料或铝合金包边，简洁实用且耐腐蚀；
三、配电柜参数
（一）配电柜
1、双重开关控制：具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭；
2、多组输出回路：每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制
3、上电保护功能：具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能；
4、功能性检测：具有电源状态指示、运行状态指示、检修多功能插座及检修照明开关；
5、支持遥控器控制设备开关，方便教师操作；
★6、需提供CQC产品认证证书；
（二）线材辅料
1、满足大屏信号传输必备的网线、视频线、控制线等；
2、提供满足项目实际安装需求的线缆类型；
四、机柜参数
1、主材材质：选用1-1.5mmSPCC加厚冷轧钢材；
2、机柜尺寸：高*宽*深1000*600*600mm，±3mm；
3、用料厚度：立柱≥1.5mm，框架≥1.2mm，其他≥1.1mm；
4、生产工艺：表面做脱脂、静电喷塑处理；
5、产品参数：产品静载≥300kg；
功能用途：可安装交换机、路由器、配线架、PDU等网络设备
五、音频系统参数
（一）主扩音箱1对：
1、音箱采用准确的相位校正技术，专业的单元位置排列，从而使音箱无需处理延时就能实现准确的频率响应。灵活多变的吊挂音箱设计，实现横、竖等多种不同吊挂方式·外型美观流畅、小巧轻便而又功能强大的专业电教功放设计，使整个系统简洁而又实现各种功能的调用。
2、音色特性：声音清晰、明亮、细腻而柔和，同时又不缺乏穿透力。从而可以满足不同环境的各种电教需求。
输出功率：100-200W ；
阻抗 ≥8Ω 
灵敏度 ≥101dB
有效频率响应：50Hz-20kHz 
低音尺寸 ≥8寸
高音尺寸 ≥3寸
（二）、功放1个：
11、输出功率：≤2X100W/8Ω或4X50W/8Ω
2、灵敏度：≤220mV ；
3、信噪比：≥80dB ；
4、频率响应：20Hz-20KHz(±2dB)；
5、音乐控制：高低音、左右平衡、音乐总音量控制旋钮；
6、四路麦克风输入(前二后二) ，话筒1/2、话筒3/4均具一个隐藏式音量调节旋钮，话筒总音量控制旋钮；
7、具一键蓝牙 、USB接口功能，
★8、光纤、同轴输入，2组音源线路输入，1组录音输出；（提供产品实物截图）
9、原装进口混响IC ，高品质专业大功率管，原装进口高速大容量滤波电容， 巨型低磁漏变压器，专业混响 、残响双效果；
★10、话筒及音乐具有独立的高、中、低音调节旋钮，延时、残响、混响调节旋钮，防啸叫按键、话筒优先按键、声场效果模式按键。（提供产品实物截图）；
★11、本产品的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“功放过载与短路保护系统软件”与“功放功率放大器模块控制软件”的计算机软件著作权登记证书复印件；                                                                                                                                                                                                               
（三）一拖二无线麦1台
1、接收技术规格：具有音量显示，数字导频；
2、综合频率响应：45Hz~18KHz ± 3dB；
3、频率稳定性：± 0.005% , PLL 锁相回路频率控制；
4、载波频段：UHF 500-900 MHz内；
5、通道：不少于200个预设通道；
6、振荡方式：PLL 锁相回路频率控制；
7、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB；
8、RF功率输出：10mW或依据国家相关法律法规 ；
9、供电电源 ≤DC12V/1A，电流消耗 ≤140mA(典型)；
	1
	套

	3D视频发送器
	"1、本设备集发送、视频处理、拼接、3D功能一体式设计，非机箱+板卡组装，设备稳定性更高；
2、支持DP、HDMI 2.0和DVI信号源无缝切换，切换时间≤2ms；
3、支持独立音频输入或输出，支持HDMI或DP音频解析；
4、支持RS232串口协议控制；
5、支持主动式3D显示功能；
6、支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术；
7、支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置；
8、根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，支持画中画缩放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等；
9、支持输出不少于6路视频图像，并可通过客户端软件对输出图像进行叠加、缩放、设置输出位置和图层等操作。
10、支持中控对接，可平板控制实现一键3D/2D画面； 
11、支持一键锁屏/黑屏，解除状态后显示与电脑实时画面完全同步显示；
12、支持软件调节显示画面的亮度补偿、色调、饱和度、对比度，提升画面显示效果；
13、设备支持EUT连接，兼容交流电网电源的单独连接；
14、支持亮度和色度调节，可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温；
15、支持任意接收卡间校正系数回读上传至PC端实时显示；
16、支持3D立体的同步信号输入和输出，支持左眼和右眼2路视频合成120Hz帧序列立体； 
17、支持自动倍频播放，针对信号源小的采用2倍频或3倍频转高输出，提高画面显示效果；
18、支持对屏幕的不同色彩空间颜色之间的转化，可以保证LED屏幕显示图片的准确性；
19、连接关系来自发送器，可以将LED屏幕的连接方式保存至发送器内，更换LED屏体内部接收卡时，无需重新设置屏幕连接关系；
20、支持上下和左右立体视频信号，支持3D信号的发射至眼镜接收的延时≤2ms，最大可接收1500付3D眼镜的3D信号同时输出，且互不影响观看体验； 
21、色彩还原，根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原；
22、帧率自适应技术，单台设备内部Vsync可自适应调整帧率，多接口画面拼接时，信号可以指定信号源帧率进行同步，有效避免画面撕裂问题；
23、支持跨平台系统控制，控制软件支持Windows、mac0S、国产Linux、统信U0S、Ubuntu和麒麟操作系统；
24、支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命； 
25、完善的信号检测功能，可检测信号大小、格式、分辨率、HDR，检查控制器数量接收卡数量;检查画面图层数量以及大小;检查温度、IP地址、屏幕参数；
26、自动备份，支持单机网口备份、单机光口备份、双机网口备份双机光口备份;在控制系统上设置好物理连接的备份关系，可解决网口故障、信号源故障、信号线故障、控制器电源故障、以及连接源与控制器间的其他设备故障导致的显示画面异常，黑屏等异常问题；
27、支持恢复出厂设置，不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置；"
	1
	套

	3D同步信号处理器
	"1、信号方式：支持同步解码或IR发射信号；
2、信号帧频：90~480Hz；
3、信号距离：直线发射距离不小于50米；
4、信号覆盖：发射信号覆盖范围不小于120度；
5、信号输出：不少于三路输出接口；
6、信号负载：具备打嗝模式，负载异常条件移除后可自动恢复；
7、信号切换：具备左右眼切换功能；
8、电压参数：100~240VAC，保护过负载，额定输出功率的110%~150%。"
	1
	套

	3D眼镜
	"1、工作方式为：液晶主动快门式，工作频率：96~480Hz；
2、同步信号采用无线技术，有效接收距离≧10米；
3、外形符合人体工学设计；
4、镜架采用ABS+PC材质，轻巧耐用，符合ROHS标准；
5、3D眼镜透过率≧38%，对比度≧1000，3D镜片响应速度≦2ms；
6、3D眼镜采用无开关设计，即戴即用，可智能感应3D同步信号源；
7、工作电压：2.8-3.3V，工作时电流≦0.35mA ,待机电流≦5uA;"
	50
	副

	3D眼镜消毒柜
	"1、主材材质选用1-1.5mmSPCC冷轧加厚钢材；
2、抽屉导轨采用三节全封闭防盗式结构；
3、抽屉隔板采用加厚亚克力材料，避免眼镜刮伤；
4、柜体采用烤漆处理，更耐腐蚀、耐磨、防静电等；
5、柜体配备四轮（两轮带刹车）万向脚轮和推拉把手，方便移动；
6、紫外线消毒灯管≥2组，配备专用电源开关键；
7、柜体尺寸约高*宽*深90*80*40cm（±3cm）,可放不少于80副3D眼镜；"
	1
	台

	VR实训一体机（含VR眼镜、显示器、主机、一体机柜）
	"一、头戴式设备参数
屏幕：5.46"" FAST LCD 
分辨率：不低于3664*1920 （单眼 ：1832*1920）
视场角：不低于116°
延迟率：不高于16ms
刷新率：120HZ/90HZ/70HZ 可调
瞳距调节：自适应54-74mm范围
支持双MIC消噪算法音频输入
连接口：USB3.0，DP1.4
摄像头：4颗摄像头
人机工学设计：自适应53-73mm瞳距
使用方式：站姿/坐姿
最小空间限制：无最小空间限制
二、显示单元参数
1.屏幕尺寸：55寸   ；                                                                   
2.屏幕比例：16:9；
3.显示设备： 品牌   ；
4.工业级TFT-LED 液晶显示模块；     
5.分辨率达： 3840*2160；
6.亮度：450cd/m2，对比度：2000W:1，比例：16：9；点距：0.464mm，颜色素：16.7M色；可视角度：L890/R890/U890/D890；
7.响应时间： 4毫秒；
8.画质： DDHD3数字动态全高清芯片，亮艳色彩背光(XWCG-CCFL) ,60Hz图像倍频处理技术,电影模式；
9.自然光技术： 动态背光,护眼技术,画质提升
三、工作站配置参数                      
1.CPU：I5 10代同等或更高配置。
2.硬盘：256G SSD及以上
3.内存：16G/DDR4-2600或以上
4.显卡：显存6G及以上
四、一体机柜参数
1.机柜外观：机柜材质采用1.5MM厚冷扎钢板，不锈钢磨沙面框，流线型模具制作，全钢质机体表面采用杜邦金属烤漆，机柜外层表面及金固件均经过防锈及绝缘等5道工序处理；机柜表面通过酸洗、底漆 防锈处理、打平、打磨、镀锌等专业处理，能防火、防水 防锈、防震、防磁、防干扰、防静电全钢材料、防腐蚀、耐磨。
2.主控模块：内置智能复位开关、USB接口，网络接口，背板有散热孔
3.扬声器：多媒体立体声、双声道、防磁音响
4.电源模块：双路供电，双路在线电源，主机模块与功能模块独立供电"
	1
	台

	教师异形桌凳
	"一、桌子参数
1、尺寸(长*宽*高)：120*60*100cm
2、产品材质：使用环保密度板打造，韧性、硬度超过实木材质， 不生虫，不变形，不开裂，是大型办公家具的通用选材，采用家具专业环保油漆， 可达到室内使用的行业标准。
二、圆凳参数
优质PU皮精选皮革材质，安全健康，防爆升降气杆，可360度旋转，可上下升降。"
	1
	套

	[bookmark: _Hlk171775137]双人电脑桌凳
	一、桌子参数：
台面：尺寸：1600*600*750 mm，采用23mm厚环保E0级实木颗粒板，1.2mm厚PVC同色系封边,易 清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特 点，台面上带有走线位置
桌腿采用50*15*1.0mm厚优质方管，背板采用0.6mm厚优质冷轧 钢板折弯成型，封板采用0.6mm厚优质冷轧钢板。
主机箱位于桌下靠后位置，机箱带门带锁，一把钥匙通用全部，整体带散热孔保证主机原件不会过热受损，两个挡板上有开机位置。
二、配套方凳参数
凳子采用25.25×0.8（mm）冷轧钢管方管，凳子尺寸340×240×450（mm），凳面材质采用E1级环保板材，优质PVC封边工艺。连接配件均采用上等镀锌配件。整体静电喷塑工艺，颜色可定制。
	28
	套

	交换机
	"支持协议：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z,EEE802.3x
端口数量：24个10/100/1000M RJ45
转发速率：10/100/1000Mbps
包转发率：35.71MppS
背板带宽：48Gbps
MAC地址表：8K
电源：内置12V1.5A"
	2
	台

	路由器
	"支持协议：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z ,IEEE802.3x,IEEE802.1x,IEEE802.11 b/g/n/ac
无线规格：2.4G频段:300Mbps;5G频段:866Mbps
端口：≥1个WAN口、≥4个LAN口
支持动态IP/PPPOE/静态IP拨号方式WAN口自动侦测接入类型
天线：5根7dBi高增益天线"
	1
	台



教学终端（30台）采购要求：
	CPU 规格
	CPU信息
	≥i5处理器14代 i5-14500处理器；14核20线程，最大睿频5.0GHz；

	内存规格
	内存配置容量
	≥16GB DDR5 5600MHz

	
	内存类型
	支持DDR5内存类型

	
	内存条配置数量
	≥1

	主板规格
	主板集成模块
	≥Intel® B760系列芯片组

	
	主板支持的CPU和内存情况
	主板支持的CPU：支持英特尔第14代/13代/12代酷睿系列处理器（LGA1700）；内存：支持DDR5；

	
	主板内置PCle插槽数量
	1条PCIe 4.0 x16插槽，1条PCIe 3.0 x4开放式插槽，1条PCIe 3.0 x1插槽

	
	特殊孔位及接口
	9Pin串口插针

	
	主板其他内置接口
	≥4个SATA3.0接口，≥2个M.2 NVMe接口

	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB

	
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB

	存储设备规格
	固态盘数量
	≥1个

	
	固态存储容量
	≥1TB

	
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]机械硬盘数量
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]0个

	
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39]机械硬盘总容量
	[bookmark: OLE_LINK41]不涉及

	
	机械硬盘转速
	不涉及

	
	机械硬盘接口协议
	不涉及

	
	机械硬盘形态
	不涉及

	
	固态存储接口协议
	NVMe接口协议

	
	固态存储形态
	采用M.2 NVMe标准的插卡形态；

	
	存储设备扩展盘位
	≥1个M.2扩展位

	
	存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；
b)其它参数应符合GB/T 12628相关规定

	显卡规格
	显卡类型
	[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]独立显卡，RTX4060Ti，显存≥8G；

	
	独立显卡显存类型
	GDDR6

	
	独立显卡显存位宽
	128位

	
	独立显卡显存容量
	8GB

	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe 4.0 x8独立显卡接口协议

	显示设备规格
	显示屏屏占比
	≥85%

	
	显示屏分辨率
	2560×1440

	
	显示屏像素密度
	不涉及

	
	显示屏可视角度
	不涉及

	
	显示屏尺寸
	≥27英寸

	
	显示屏屏幕比例
	16：9

	
	显示器外观颜色
	黑色

	
	显示屏防蓝光
	支持

	
	显示屏低频闪
	≤-35dB

	
	显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	外设规格
	传声器数量
	≥0

	
	扬声器数量
	≥0

	
	鼠标数量
	≥1个（有线鼠标）

	
	键盘数量
	≥1个（有线键盘）

	
	摄像头数量
	不涉及

	
	光驱数量
	≥0

	
	键盘按键数目
	101键/104键

	
	摄像头像素
	不涉及

	
	摄像头分辨率
	不涉及

	
	扬声器功率
	不涉及

	
	扬声器频率范围
	不涉及

	
	扬声器总谐波失真
	不涉及

	
	扬声器最大声压级
	不涉及

	
	键盘连接方式
	有线

	
	键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	
	键盘按键压力
	按键压力应在0.54 N±0.14N

	
	有线键盘连接线
	≥1.5米

	
	键盘颜色
	黑色

	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	
	鼠标连接方式
	有线

	
	有线鼠标连接线
	≥1.5米

	
	鼠标DPI 分辨率
	800~1600

	
	鼠标颜色
	黑色

	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T 26245的相关规定

	
	内置光驱
	不涉及

	网络设备规格
	有线网卡数量
	[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]≥1

	
	无线网卡及天线数量
	≥0

	
	单无线网卡天线数量
	≥0

	外部接口规格
	USB接口数量
	USB接口总数≥6个（后置USB3.2 Gen1≥4个），任意USB接口支持开机功能。

	
	USB母座接口要求
	不涉及

	
	视频接口数量
	≥2

	
	音频接口数量
	≥1

	
	存储卡接口数量
	≥0

	整机基础规格
	整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	
	状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态。

	
	整机结构
	a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； 
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定

	
	机箱防护要求
	机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求

	
	整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过2.0Bel

	
	整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b) 可触及面温度不高于45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃

	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012 标准中能效等级2级及以上

	
	机身材质
	塑料/金属

	
	机身颜色
	黑色

	
	机箱尺寸容量
	9L≤机箱体积≤16L

	CPU 性能

	CPU物理核数
	核数≥14

	
	CPU主频
	P-Core基础频率≥2.6GHz

	
	CPU 末级缓存容量
	≥24MB

	
	CPU支持的内存最高速率
	≥4800MT/s

	内存性能
	内存读写速率
	≥5600MT/s

	显卡性能
	显示分辨率
	≥2560×1440

	
	显卡显示芯片核心频率
	≥2310MHz

	
	显存等效频率
	≥18000MT/s

	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持4块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440

	显示设备性能
	显示屏刷新率
	≥75Hz

	
	显示屏位深
	≥8位

	
	显示屏色域
	≥100% sRGB

	
	显示屏色准
	△E ≤4

	
	显示屏响应时间
	≤5ms（动态画面响应时间）

	
	显示屏亮度
	≥300cd/㎡

	
	显示屏亮度一致性
	≥70%

	
	显示屏对比度
	≥1500：1

	
	显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定

	网络设备性能
	有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	
	支持无线网络通信技术协议
	不涉及

	
	无线网卡频宽
	不涉及

	主板功能
	内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2个

	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	≥2个M.2 NVMe接口，≥4个SATA3.0接口

	
	主板USB 瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	
	I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	显卡功能
	显卡外接显示接口
	显卡支持HDMI 2.1、DP 1.4a显示接口，并与显示器接口相匹配

	
	独立显卡数量
	≥1

	显示设备功能
	显示器接口
	≥2，与显卡接口相匹配

	
	显示器支架
	提供显示器支架

	
	显示器参数调节
	a)提供0SD选单按钮用于调节色彩、模式等;
b)支持色温、亮度、对比度调节

	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	不涉及

	
	传声器降噪
	不涉及

	
	键盘背光
	不涉及

	
	光驱功能
	不涉及

	存储功能
	存储功能
	通过NVMe固态存储提供存储功能

	
	内置控制器固态存储加密
	不涉及

	网络设备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能

	
	无线网卡频段
	不涉及

	
	物理开关
	不涉及

	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	
	蓝牙协议
	不涉及

	
	有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	
	无线网卡标准
	不涉及

	
	网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	外部接口功能
	音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	
	视频接口类型
	≥2

	
	HDMI、DP、 Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	
	其他接口
	不涉及

	
	存储卡接口类型
	不涉及

	电源功能
	电源线适配能力
	电源功率≥700W。电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求.

	操作系统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合GB 18030的相关规定

	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	
	BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	生物识别功能
	指纹识别
	不涉及

	
	人脸识别
	不涉及

	
	静脉识别
	不涉及

	硬件加速功能
	NPU/GPU等A I 加速模块
	不涉及

	
	视频编解码加速模块
	不涉及

	
	影像处理加速模块
	不涉及

	存储设备可靠性
	固态存储寿命
	TBW ≥ 600TB（条件：1TB硬盘容量）

	
	机械硬盘寿命
	不涉及

	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	外设可靠性
	键盘按键寿命
	≥1000万次

	
	鼠标按键寿命
	≥500 万次

	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	
	风扇寿命
	≥4 万小时

	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	
	环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	
	环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	
	MTBF 测试
	MTBF(m1)≥110万小时

	兼容要求
	常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	
	中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	服务要求
	配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	
	服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	
	服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	
	厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	
	整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年

	
	合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	
	开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	
	驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	
	兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及

	供应链合规性
	产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	供应链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	整机安全性要求
	密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定

	
	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控

	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	
	信息安全基本要求
	a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定;
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看;
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	
	限用物质的限量要求
	符合GB/T 26572中规定



四、商务要求
（一）项目实施要求
投标人根据本项目第四章要求，针对本项目制定的实施方案进行综合评审，至少包含项目进度计划、安装调试方案、质量保障措施、项目验收方案和项目实施团队配置。
1、交付与工期要求
交货地点：江苏省徐州市东郊大黄山徐州机电技师学院机械楼一楼实训车间。
交货期：合同签订后20日内完成全部货物供货、安装、调试并达到验收条件。中标人须负责全部设备的运输、装卸、搬运、安装、调试，费用含在报价内；到货包装须完好，随货提供装箱单、合格证、说明书及软件授权文件。
逾期交货违约金：每逾期一日，按合同总价的0.5‰计收，累计不超过合同总价的5%；逾期超过30日的，采购人有权解除合同并追究违约责任。
2、安装、调试要求
中标人负责全部软硬件的安装调试、系统联调，并对采购人机房环境提出书面技术要求。验收合格前须协助采购人完成至少一轮真实教学场景试用，并据反馈完成软件调试优化。
3、质量保障措施
基于项目工期目标，以“质量零缺陷、安全零事故”为核心导向，通过量化目标、明确组织职责、完善制度措施、强化风险管控，实现从前期准备到测试验收的全流程质量与安全覆盖，确保项目交付质量符合甲方要求，且无安全隐患。
4、验收要求
验收依据：采购合同、招标文件、投标文件、本商务需求及相关国家/行业标准。
初步验收：设备到货后双方共同清点核对品牌、型号、数量、外观及随机资料。
正式验收：安装调试及试用完成后，采购人组织（必要时邀请第三方专家）按验收方案进行验收，软件验收须逐项核验功能清单，验收合格后双方签署验收报告。
验收不合格的，中标人须在采购人指定期限内整改并重新报验，由此产生的费用由中标人承担。
5、项目实施团队配置：
中标人应根据工期要求、进度计划和自身员工情况，组建项目组，提出人员投入计划，科学设置岗位，合理安排分工，明确工作职责，严格考核奖惩；投入的人员需为供应商的正式职工，提供社会养老保险，投入的人员需符合项目要求。
（二）培训方案
根据采购需求及本项目特点，编制培训方案。
1、培训目标：培训方案须围绕项目设备全生命周期管理需求，以“分层施教、学以致用、保障安全”为原则，确保培训后人员具备独立操作、规范维护及风险处置能力，支撑项目稳定运行；
2、培训内容及计划：培训方案须提供不少于2次集中培训（每次不少于8学时），培训对象包括专业教师及实训管理员，内容涵盖软件操作、教学应用、平台管理、日常维护及常见故障处理；培训须免费，并提供纸质/电子版培训资料；
3、培训形式：采用现场授课、实操教学、线上辅导等多种培训方式；
4、培训师资与效果评估：配置专业培训讲师，建立考核机制，评估培训成效。
要求方案科学合理，可操作性强，内容全面。
（三）售后服务保障方案
方案内容至少包括：售后服务的管理制度、售后人员和服务机构配置、响应时间及措施、维护保养计划、质保期内外服务等。
1、售后服务的管理制度：
售后服务管理制度应健全完善，确保产品在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。
2、售后人员和服务机构配置：
按“专业匹配、分工明确、冗余储备”原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业。
3、响应时间及措施：
接到报修后4小时内响应，一般故障24小时内解决；无法24小时内修复的，须提供不低于同档性能的备用设备保障教学；提供7×24小时服务热线及远程支持；每学期开学前进行一次免费巡检与软件更新。
4、维护保养计划：
分级制定保养计划，确保保养无遗漏，保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对产品进行全面检查和维护，确保所有产品处于最佳工作状态。
5、质保期内外服务：
质保期：硬件（电脑、服务器及配套设备）自验收合格之日起提供不低于3年免费上门保修（电脑按厂商整机三年上门服务执行）；软件提供不低于3年免费升级及远程技术支持，质保期自验收合格之日起计算。
质保期内因产品质量原因造成的故障，由中标人免费维修或更换；人为损坏及不可抗力除外，但中标人应协助采购人以优惠价格修复。
质保期满后提供终身有偿维保服务，备品备件供应期不少于5年；投标报价须包含质保期内的一切服务费用，采购人不再另行支付。
（四）付款方式
合同签订且采购人收到中标人提供的发票后，10个工作日内支付合同总额的30%。 项目通过验收且采购人收到中标人提供的发票后，10个工作日内支付合同总额的70%
（五）知识产权与保密
中标人保证所供货物及软件不侵犯任何第三方知识产权；如发生第三方权利主张，由中标人负责处理并承担全部责任。
项目所涉及的方案、文档归采购人使用，中标人不得泄露采购人相关信息资料。
软件的著作权归软件权利人所有，采购人依授权合法使用。

五、其他要求
1.项目属性:货物类项目。
2.核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	新能源汽车故障诊断仿真教学软件


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


5.演示要求
演示方式为上传视频演示
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
2.演示内容如下：
（1）新能源汽车故障诊断仿真教学软件
36.对线路中连接器端子进行测量时，需选择引线进行测量，不可以直接选择万用表表笔连接到连接器端子上进行测量，可测量的连接器需要包括：集成式智能前驱总成A线束连接器BK45(A)、集成式智能前驱总成B线束连接器BK45(B)、左车身控制器BG64(B)、油门踏板BG44、制动灯开关BG28、左前组合灯B05、左车身控制器BG64(C) 、右前组合灯B06、右车身控制器BG86(B)、左后雾灯RK41、左车身控制器KG64(D)、右倒车灯R08、左中尾灯K19(A)、右后组合灯K18、右中尾灯K19(B)、左外后视镜T03、左车身控制器TG64(H)、电池包BK51A、C-EPS B23、C-EPS B22、后车身控制器K53、换挡面板G62、左EPB电机ZcK57、右EPB电机ZdK57、左前轮速传感器B01(A)、IPB B03、左牌照灯RK21(A)、左后轮速传感器ZcK08、右牌照灯RK21(B)、右后轮速传感器ZdK08、交流充电口KB53A、直流充电口KB53B、行李箱灯K22、高位制动灯K20、左前门锁T06、左前车窗开关T05、右车身控制器UG86(H)、右前车窗电机U01、时钟弹簧G18、左车身控制器G64(G)、左喇叭B07(A)、右喇叭B07(B)、前鼓风机BG23、右外后视镜U03、高频接收模块K12、行李箱盖开关TK30等；（需提供演示）
38.软件中可以对热管理集成模块上的插接器进行检查，检查的过程需要展示用手晃动检查的过程，需要能够检查的连接器需要包括：电池加热电磁阀插接器、电池冷却电磁阀插接器、空气换热电磁阀插接器、水源换热电磁阀插接器、空调采暖电磁阀插接器、空调制冷电磁阀插接器、制冷电子膨胀阀插接器、采暖电子膨胀阀插接器、电池双向电子膨胀阀插接器；（需提供演示）
（2）新能源汽车空调系统结构原理AR仿真教学软件
49.控制系统主要展示了控制面板、加热和空调装置的制冷剂截止阀、制冷剂压力和制冷剂温度传感器、制冷剂循环回路压力传感器、电动空调压缩机、新鲜空气-循环空气-速滞压力风门的伺服电机、左侧温度风门伺服电机、左前方气流分配风门伺服电机、除霜风门伺服电机、右前方气流分配风门伺服电机、右侧温度风门伺服电机、车外温度传感器、左侧出风口温度传感器、右侧出风口温度传感器、左侧脚部空间出风口温度传感器、右侧脚部空间出风口温度传感器、外部空气质量和空气湿度传感器、暖风和空调系统控制单元、车内温度传感器、鼓风机；（需提供演示）
60.空调系统原理主要展示了空调与暖风系统工作原理、制冷系统工作原理、通风系统工作原理、供暖系统工作原理、PTC加热器工作原理、控制系统工作原理、冷凝器工作原理、蒸发器工作原理、膨胀阀工作原理、储液干燥器工作原理、电动空调压缩机工作原理、鼓风机工作原理；（需提供演示）
65.热泵空调系统原理主要展示了冷却汽车内部空间（夏季）运行工作原理、冷却汽车内部空间和高压蓄电池（夏季）运行工作原理、冷却高压蓄电池（夏季）运行工作原理、再加热阶段（夏季常用）运行工作原理、空气热泵（冬季运行）运行工作原理、空气/冷却液热泵（冬季运行）运行工作原理、冷却液热泵（冬季运行）运行工作原理；（需提供演示）
（3）新能源汽车底盘装配线VR仿真教学软件
16.软件中含有记号笔的使用功能，可以使用记号笔对安装的螺栓、螺母、连接器、环箍等进行标记，标记的过程以动画的形式展示；（需提供演示）
21.底盘装配的实训内容包括：安装散热器出水管(电动水泵侧)环箍、安装驱动电机进水管(驱动电机侧)环箍、安装驱动电机进水管(三通电磁阀侧)环箍、安装驱动电机出水管(驱动电机侧)环箍、安装散热器通气软管(膨胀罐侧)环箍、连接PTC加热控制器线束连接器BV32、连接VCU模块线束连接器A CA66、连接VCU模块线束连接器B CA67；（需提供演示）
23.底盘装配的实训内容包括：安装后悬置总成、安装后悬置总成固定螺栓、安装前副车架纵梁、安装前副车架纵梁固定螺栓、安装转向万向节、安装转向器与转向管柱万向节连接的横销螺栓；（需提供演示）
25.底盘装配的实训内容包括：安装左前轮速传感器、安装左前轮速传感器支架固定螺栓、安装左前轮速传感器支架与车身固定卡扣、安装左前轮速传感器固定螺栓、安装左前刹车油管固定卡扣、连接左前刹车油管、安装左侧装饰缓冲垫、安装左侧装饰缓冲垫固定卡扣；（需提供演示）
27.底盘装配的实训内容包括：检查后桥总成、安装右后支柱总成、安装右后减振器与后桥的固定螺母、安装左后支柱总成、安装左后减振器与后桥的固定螺母、安装后桥总成与车身连接的螺栓、安装后桥总成与车身连接的螺母、安装左后减振器上部固定螺母、安装右后减振器上部固定螺母、安装左后减振器上部固定螺栓、安装右后减振器上部固定螺栓；（需提供演示）
[bookmark: _Toc120614281]

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	
	
	


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
	项目
	分值
	内容

	价格部分
	30
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30（得分四舍五入保留小数点后2位）

	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]规格及参数响应
	30
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK11]投标人所投产品技术参数完全满足招标文件中规定的各项技术参数要求的得30分，其中打★项的重要指标，有一条不满足的扣1分，扣完为止；其他非★项有一条不满足或负偏离扣0.5分，扣完为止。
注：打★项的重要指标需要根据要求提供佐证材料，其他非★项指标以投标人提供的技术要求响应及偏离表中响应情况为依据。

	[bookmark: OLE_LINK16]产品功能视频演示
	10
	演示内容需提供真实软件实际操作演示(使用DEMO，PPT、图片等非实际软件操作的方式进行演示的，得分乘以系数0.2)。根据演示内容要求点进行评分，演示内容拼接、不连续、无时间水印的，得分乘以系数0.5，不进行演示不得分。
（1）新能源汽车故障诊断仿真教学软件（2分）
36.对线路中连接器端子进行测量时，需选择引线进行测量，不可以直接选择万用表表笔连接到连接器端子上进行测量，可测量的连接器需要包括：集成式智能前驱总成A线束连接器BK45(A)、集成式智能前驱总成B线束连接器BK45(B)、左车身控制器BG64(B)、油门踏板BG44、制动灯开关BG28、左前组合灯B05、左车身控制器BG64(C) 、右前组合灯B06、右车身控制器BG86(B)、左后雾灯RK41、左车身控制器KG64(D)、右倒车灯R08、左中尾灯K19(A)、右后组合灯K18、右中尾灯K19(B)、左外后视镜T03、左车身控制器TG64(H)、电池包BK51A、C-EPS B23、C-EPS B22、后车身控制器K53、换挡面板G62、左EPB电机ZcK57、右EPB电机ZdK57、左前轮速传感器B01(A)、IPB B03、左牌照灯RK21(A)、左后轮速传感器ZcK08、右牌照灯RK21(B)、右后轮速传感器ZdK08、交流充电口KB53A、直流充电口KB53B、行李箱灯K22、高位制动灯K20、左前门锁T06、左前车窗开关T05、右车身控制器UG86(H)、右前车窗电机U01、时钟弹簧G18、左车身控制器G64(G)、左喇叭B07(A)、右喇叭B07(B)、前鼓风机BG23、右外后视镜U03、高频接收模块K12、行李箱盖开关TK30等，满足以上全部功能得1分，不能全部满足的不得分。
38.软件中可以对热管理集成模块上的插接器进行检查，检查的过程需要展示用手晃动检查的过程，需要能够检查的连接器需要包括：电池加热电磁阀插接器、电池冷却电磁阀插接器、空气换热电磁阀插接器、水源换热电磁阀插接器、空调采暖电磁阀插接器、空调制冷电磁阀插接器、制冷电子膨胀阀插接器、采暖电子膨胀阀插接器、电池双向电子膨胀阀插接器，满足以上全部功能得1分，不能全部满足的不得分。
以上全部演示并满足功能要求，累计得2分，按项分别计分，未提供得0分。
（2）新能源汽车空调系统结构原理AR仿真教学软件（3分）
49.控制系统主要展示了控制面板、加热和空调装置的制冷剂截止阀、制冷剂压力和制冷剂温度传感器、制冷剂循环回路压力传感器、电动空调压缩机、新鲜空气-循环空气-速滞压力风门的伺服电机、左侧温度风门伺服电机、左前方气流分配风门伺服电机、除霜风门伺服电机、右前方气流分配风门伺服电机、右侧温度风门伺服电机、车外温度传感器、左侧出风口温度传感器、右侧出风口温度传感器、左侧脚部空间出风口温度传感器、右侧脚部空间出风口温度传感器、外部空气质量和空气湿度传感器、暖风和空调系统控制单元、车内温度传感器、鼓风机，满足以上全部功能得1分，不能全部满足的不得分。
60.空调系统原理主要展示了空调与暖风系统工作原理、制冷系统工作原理、通风系统工作原理、供暖系统工作原理、PTC加热器工作原理、控制系统工作原理、冷凝器工作原理、蒸发器工作原理、膨胀阀工作原理、储液干燥器工作原理、电动空调压缩机工作原理、鼓风机工作原理，满足以上全部功能得1分，不能全部满足的不得分。
65.热泵空调系统原理主要展示了冷却汽车内部空间（夏季）运行工作原理、冷却汽车内部空间和高压蓄电池（夏季）运行工作原理、冷却高压蓄电池（夏季）运行工作原理、再加热阶段（夏季常用）运行工作原理、空气热泵（冬季运行）运行工作原理、空气/冷却液热泵（冬季运行）运行工作原理、冷却液热泵（冬季运行）运行工作原理，满足以上全部功能得1分，不能全部满足的不得分。
以上全部演示并满足功能要求，累计得3分，按项分别计分，未提供得0分。
（3）新能源汽车底盘装配线VR仿真教学软件（5分）
16.软件中含有记号笔的使用功能，可以使用记号笔对安装的螺栓、螺母、连接器、环箍等进行标记，标记的过程以动画的形式展示，满足以上全部功能得1分，不能全部满足的不得分。
21.底盘装配的实训内容包括：安装散热器出水管(电动水泵侧)环箍、安装驱动电机进水管(驱动电机侧)环箍、安装驱动电机进水管(三通电磁阀侧)环箍、安装驱动电机出水管(驱动电机侧)环箍、安装散热器通气软管(膨胀罐侧)环箍、连接PTC加热控制器线束连接器BV32、连接VCU模块线束连接器A CA66、连接VCU模块线束连接器B CA67，满足以上全部功能得1分，不能全部满足的不得分。
23.底盘装配的实训内容包括：安装后悬置总成、安装后悬置总成固定螺栓、安装前副车架纵梁、安装前副车架纵梁固定螺栓、安装转向万向节、安装转向器与转向管柱万向节连接的横销螺栓，满足以上全部功能得1分，不能全部满足的不得分。
25.底盘装配的实训内容包括：安装左前轮速传感器、安装左前轮速传感器支架固定螺栓、安装左前轮速传感器支架与车身固定卡扣、安装左前轮速传感器固定螺栓、安装左前刹车油管固定卡扣、连接左前刹车油管、安装左侧装饰缓冲垫、安装左侧装饰缓冲垫固定卡扣，满足以上全部功能得1分，不能全部满足的不得分。
27.底盘装配的实训内容包括：检查后桥总成、安装右后支柱总成、安装右后减振器与后桥的固定螺母、安装左后支柱总成、安装左后减振器与后桥的固定螺母、安装后桥总成与车身连接的螺栓、安装后桥总成与车身连接的螺母、安装左后减振器上部固定螺母、安装右后减振器上部固定螺母、安装左后减振器上部固定螺栓、安装右后减振器上部固定螺栓，满足以上全部功能得1分，不能全部满足的不得分。
以上全部演示并满足功能要求，累计得5分，按项分别计分，未提供得0分。

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK10]培训方案
	5
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“培训方案”要求的响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]（3）投标文件对“培训方案”中“培训内容及计划、培训形式”二项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“培训方案”中除“培训内容及计划、培训形式”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]售后服务保障方案
	5
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“售后服务保障方案”的响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“售后服务保障方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务保障方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）投标文件对“售后服务保障方案”中“维护保养计划、质保期内外服务”二项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“售后服务保障方案”中除“维护保养计划、质保期内外服务”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]综合实力
	15
	针对投标人综合技术实力、相关资质认定情况等，进行项目综合能力评价：
1. 为体现投标产品的质量及版权，投标人能提供所购软件著作权证书的，每提供一份得0.5分，最多得1.5分，不提供不得分；（注：投标文件中提供相关材料复印件并加盖公章，复印件清晰可见，软件著作权须附中国版权保护中心官方渠道的查询结果截图，用于核验登记信息的真实性与有效性。）
2. 鉴于对产品质量和后续服务能力的要求，投标人能提供技术服务人员的中级工程师职称证书及以上、计算机等级证书3级及以上、UI设计师高级证书、三维动画设计师证书、软件工程师证书每提供一份证书得1.5分，同一类证书不重复得分，最多得7.5分。为证明服务人员的真实性，需提供投标人为服务人员缴纳的近3个月社保证明材料，不提供不得分。（注：投标文件中提供相关材料复印件并加盖公章，复印件清晰可见，否则不予计分）
3．为体现投标人在同行业领域研发能力，投标人拥有汽车相关发明专利证书的，每提供一份得2分，最多得4分；（注：投标文件中提供相关材料复印件并加盖公章，复印件清晰可见，否则不予计分，证书的获取时间必须在招标公告发布日期之前，否则不予计分）
4.所投电脑桌产品符合CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则家具》的要求，荣获中国绿色产品认证证书，得2分，不提供不得分。提供证书扫描件加盖电子公章。（注：扫描件清晰可见，否则不予计分）

	[bookmark: OLE_LINK23]业绩
	3
	投标人自2023年01月01日以来，承担过与本次采购标的同类或相似的业绩，每提供一份得1分，最高得3分。
注：投标文件中需提供中标公示截图、中标通知书、合同扫描件，合同主体、标的内容、签订时间等核心信息须清晰可辨识。

	节能环保
	2
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。






第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               


















投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）





























附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                   
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	




附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。



附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
                                     



附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：                                    




附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日
































附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
































附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：___年____月____日 


附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。
                  
联合体中各供应商全称（公章）：     
                       日期：___年____月____日 


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

























附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。















附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
       
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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