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[bookmark: _Toc371][bookmark: _Toc120614211]第一章 招标公告
[bookmark: EB49bf6e8a132943fba15dfdc1bf3bba75]南丰镇2026-2029年度综治平安监控租赁项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年10月21日14:00（北京时间）前上传电子投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-JHYZ-G2026-0007
项目名称：南丰镇2026-2029年度综治平安监控租赁项目
[bookmark: EB1a0e1eba70434d918dcf5b8e03079bcd]预算金额：150.0万元
最高限价：150.0万元
本次招标投标报价不高于最高限价为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。
采购需求：南丰镇2026-2029年度综治平安监控租赁项目（详见招标文件第四章）。
合同履行期限：3年。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。
7.资格证明文件的书面承诺。
（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购
注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（四）本项目的特定资格要求：无 
[bookmark: EB2e222552591745cd9af6e9d18c1a40c7]三、获取招标文件
时间：自公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月21日14:00（北京时间）
地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。、
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: EB5fda4c617e0049aa8b3d86608ab2a0f2]名 称：张家港市南丰镇人民政府
[bookmark: EB9c4a1aaeb2f740559d87fd6428ed78cc]地址： 张家港市南丰镇南丰东路002号
联系人：张亮
[bookmark: EB390ae4918c1e4b7a83628a7b425fb28c]联系方式：0512-58901522  
2.采购代理机构信息
[bookmark: EB87bd51c9d802413bae3fcd0e825858ca]名 称：张家港市金浩源招投标代理有限公司
地　址：张家港市杨舍镇悦海弄大都会公园一号
联系方式：15306213650	
3.项目联系方式
项目联系人：朱蓉
电　话：15306213650
	
[bookmark: _Toc22566][bookmark: _Toc35266019][bookmark: _Toc10993][bookmark: _Toc20829][bookmark: _Toc13421][bookmark: _Toc38368119][bookmark: _Toc30389][bookmark: _Toc18047][bookmark: _Toc54615238][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc24815][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc951][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc14211][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc15289][bookmark: _Toc19986][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc30488]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港市金浩源招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付。
4.2.2 代理费用收取方式:转账。
4.2.3 代理费用收取标准：由中标供应商按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%，差额定率累进法计算并支付中标服务费，即20500元。
4.2.4本项目采购代理服务费已包含在项目预算中，供应商报价应当包含采购代理服务费，采购代理服务费由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc2757][bookmark: _Toc12434][bookmark: _Toc12311][bookmark: _Toc17795][bookmark: _Toc1941][bookmark: _Toc25540][bookmark: _Toc30336]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港市金浩源招投标代理有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清或修改
7.1在投标截止时间前，张家港市金浩源招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2张家港市金浩源招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc10791][bookmark: _Toc23739][bookmark: _Toc17334][bookmark: _Toc27278][bookmark: _Toc12640][bookmark: _Toc25513][bookmark: _Toc25648]三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港市金浩源招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
10、投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11、投标人资格证明文件
11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关服务等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13、技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14、 投标人情况介绍
14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15、投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为张家港市金浩源招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，张家港市金浩源招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港市金浩源招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17、投标文件的签署
[bookmark: _Toc27923][bookmark: _Toc8946][bookmark: _Toc7334][bookmark: _Toc22826][bookmark: _Toc17370][bookmark: _Toc7919][bookmark: _Toc9855]17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
18、投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
[bookmark: _Toc6389299][bookmark: _Toc6388851]19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
20.1张家港市金浩源招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21、投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
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五、开标与评标
22、开标
22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，张家港市金浩源招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港市金浩源招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评委会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
   25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6 异常低价投标审查
26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.6.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27、无效投标条款和废标条款
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 27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
 27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
 27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
 27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
 27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
 27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
 27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
 27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 27.1.11 评委会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评委会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评委会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
 27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
 27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
 27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
 27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
 27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
 27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
 27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
 27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
 27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
 27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
 27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;  
27.2 废标条款：
 (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
 (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 (4)因重大变故，采购任务取消的。
 (5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
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28、确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评委会行贿或者提供其他不正当利益。
29、质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、张家港市金浩源招投标代理有限公司提出质疑。张家港市金浩源招投标代理有限公司应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函采购代理机构有权不予受理。
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港市金浩源招投标代理有限公司有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港市金浩源招投标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
29.3.1采购人或张家港市金浩源招投标代理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30、中标通知书
30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港市金浩源招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc22379][bookmark: _Toc16704]30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32、履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2%。
32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
33、货物和服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、监督和公证
34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
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[bookmark: EB445c3bd035294764b52dfc379b7b9568]以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc35266028][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc54615246][bookmark: _Toc25613][bookmark: _Toc38368128][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                      
[bookmark: projectno]项目编号：                
[bookmark: jianshedanwei]甲方：（买方）                  
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                   
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据张家港市金浩源招投标代理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	总价（元）
	备注

	[bookmark: biaoduanname_3]                      
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]          
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow_2]2.1本合同金额为（大写）：      （      元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供产品等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、服务期限：
8.1服务期限为             
九、货款支付
[bookmark: jiefuchengxu]9.1结付程序：                           。 
[bookmark: jiefuqixian]9.2结付期限：                           。 
[bookmark: yifangzhanghao]9.3乙方收款账户：                           
[bookmark: hetongzhifutype]9.4甲方合同款支付方式：                      （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1乙方承诺按招标文件中提出的全部技术规范要求提供服务，必须严格按国家相关规定和投标文件中的有关内容（包括承诺）执行。
十二、验收
12.1本项目验收工作由甲方组织，具体成员和组织形式由甲方确定。
[bookmark: wanchengyanshou]12.2甲方根据国家有关规定、招标文件、乙方的投标文件以及合同（包括补充合同）约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付合同款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。乙方交付后，甲方需在    个工作日内验收。
12.3验收时乙方必须在现场，并全面履行配合义务。
十三、违约责任
13.1甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
13.2甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
13.3乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、诉讼
15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十六、合同其他文件
16.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十七、合同生效及其它
14.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
14.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港市金浩源招投标代理有限公司各执一份。

[bookmark: jianshedanwei_2]甲方：                               
[bookmark: jianshedanweiaddress]地址：                               
[bookmark: jianshedanweifaren]法定代表人或授权代表：                
[bookmark: jianshedanweifarentel]联系电话：                            
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月  日          

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]乙方：                    
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址：               
[bookmark: zhongbiaodanweifaren]法定代表人（或负责人）或授权代表：            
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel]联系电话：                  
[bookmark: yifangqiandingdate]签订日期：      年    月  日


采购代理机构：张家港市金浩源招投标代理有限公司
地址：张家港市杨舍镇悦海弄大都会公园一号 
经办人：
联系电话：

备案方：张家港市政府采购管理办公室

[bookmark: _Toc4082][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc274321794][bookmark: _Toc350255489][bookmark: _Toc483515625][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	南丰镇2026-2029年度综治平安监控租赁项目
	3.00
	年
	无
	租赁和商务服务业
	主要采购标的
	服务类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
无
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单： 
无 
环境标志产品政府采购品目清单:
无
4、绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: EBb0ab975038a04efd86af0f0eaa5a524b]注：本服务项目不涉及货物，响应文件中无需提供《关于符合本国产品标准的声明函》。
二、技术要求
	序号
	名称
	内容

	1
	项目要求

	1.1
	项目实施地点
	采购人指定地点（张家港市南丰镇）。

	1.2
	投标人负责的事项
	（1）负责系统设备的供货及安装过程中所需的运输、工程辅料，承担相关设备的保管责任。
（2）负责系统设备安装过程中相关施工、开挖道路、道路恢复、穿线、赔补等手续的办理与费用，施工费用全包，负责所有施工安全责任。
（3）负责将新建的监控点位根据采购人要求接入张家港市公共安全视频共享平台。
（4）负责系统施工设计、系统硬件软件提供及系统集成。
（5）负责提供系统传输网络、设备及光纤专线运营费用。
（6）负责提供前端监控取电费用及运营费用。
（7）负责将视频图像接入现有存储资源池中。
（8）负责系统运营人员工资保险福利费用及安全责任。
（9）负责监控系统设备维修、保障、维护、更新等全部费用。
（10）负责监控系统日常运行、维护及巡检服务。
（11）负责系统相关操作人员的培训。
（12）负责项目全包过程中产生的其他费用。
（13）本项目工程不得转包，项目主要工程需由中标人自有工作人员进行服务；对下设服务机构有完善的考核、监督、管理机制。

	1.3
	采购人负责的事项
	（1）负责与系统安装过程中的外部协调工作。
（2）负责对施工过程中的施工进行监督检查。
（3）负责对服务质量进行检查考核。

	1.4
	系统安装完成时间
	合同签订后，按照甲方的规划和进度要求完成系统建设并通过验收，保证可以投入运行。

	1.5
	资产
	中标人所提供设备、系统、软件、著作权、知识产权归中标人所有；中标人所提供系统、软件等产生的文件、数据、图片、视频等数据资产归采购人所有。

	1.6
	项目建设内容
	建设内容为南丰镇社会面治安监控摄像机安装、高清监控摄像机安装及相关配套工程建设。包括摄像机安装调试，摄像机立杆，立杆基础，设备箱及箱内辅材，光纤建设，供电建设，线材管材等。
按照摄像机种类分为：1.全结构化单目枪机 2.全结构化双目枪机 3.4K全景球机 4.全结构化双目球机 5.全结构化枪球一体机 6.高清球机  7.高清监控

	1.7
	建设目标
	项目建成后，做好与上级部门数据对接，将本项目工程建成守护南丰人民安宁的“千里眼”，在全镇基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。

	1.8
	视频监控方案要求
	本项目根据南丰镇实际场景需求，建设智能感知前端：其中全结构化单目枪机56路、全结构化双目枪机4路、4K全景球机10路、全结构化双目球机34路、全结构化枪球一体机3路、高清球机4路。另外建设70路高清监控设备。

	2
	视频监控参数要求，具体要求如下：

	2.1
	全结构化单目枪机
	分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。
具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
内置GPU芯片。
内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
宽动态能力不小于120dB。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
信噪比不小于58dB。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。
支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。
需支持五码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，第五码流不小于704x576@25fps。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。
人脸检出率不小于99%。
支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
需支持IP67防尘防水。
采用金属外壳。
需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。
支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。
支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。
设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。
支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。
设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。
设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。
在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。
支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。
支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。
固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。
▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。
▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

	2.2
	全结构化双目枪机
	传感器：≥2个400万像素CMOS传感器；
靶面尺寸：两个通道均≥1/1.8＂；
焦距：细节通道≥8~32mm，电动镜头,可远程调节镜头倍率和聚焦；
全景通道≥4mm；图像分辨率：两个通道均≥2688×1520；
最低照度：2路通道：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；
光圈：细节≥F1.2；全景≥F1.0。
▲补光灯类型：≥6颗混合补光灯，每颗由白光和红外灯珠组合而成，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、4颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；
补光距离：细节通道 ≥80 m；全景通道 ≥30 m。
安全防护等级：≥IP67。
支持GB35114A安全加密。
接入协议：支持GB/T28181、GA/T1400协议。
▲支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S。
▲采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS。
▲支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%。
▲支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果。
▲支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。

	2.3
	4K全景球机
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸
内置GPU芯片
摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于300mm
视频分辨率与帧率不小于3840×2160、25帧/秒
支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx
红外距离不小于200米
设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口。
摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF。
在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms。
摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。
▲摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率。
设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。
在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。
在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。
在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%。
在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。
设备可显示行人、非机动车的属性。
可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。

	2.4
	全结构化双目球机
	摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，全景路视频图像分辨率不小于3840×1080，细节路视频图像分辨率不小于2560×1440；
为保障低照度成像效果，全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，内置补光灯不少于4颗；
细节通道内置镜头应具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置红外补光灯及白光灯；
▲全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°，
摄像机支持违法停车检测，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米； 
为保障设备场景适应性，全景通道应可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调；
▲摄像机支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传；
摄像机内置镜头不小于25倍光学变倍，最大焦距不小于130mm；
最低照度彩色不大于0.0003 lx，黑白不大于0.0001 lx；
支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-20°~90°；
红外补光距离不小于200米；
内置高性能GPU芯片，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持不低于120个目标同时检测；
摄像机应具备声音警戒功能，可设置不少于11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；
符合最新的GB 28181-2016标准、GA/T-1400标准。

	2.5
	全结构化枪球一体机
	▲摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。
▲全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。
▲细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。
细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°。
▲全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。
摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。
红外距离不小于200米。
支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。
具备声音报警功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。
具备闪光灯报警功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。
当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。
内置不少于2个GPU芯片
全景路视频分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频分辨率不小于2560x1440
支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx
摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。
摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。
摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作
支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。
支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。
支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。
支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。

	2.6
	高清球机
	视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米。 
支持23倍光学变焦
支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux
设备支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。
当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。
可通过IE浏览器设置4个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 
支持水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°
支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 
信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms
动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135
样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 
具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 
具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃
具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作
设备具有1个SIM卡槽，支持4G进行传输
内置GPS定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息

	2.7
	高清监控
	高清监控摄像机
内置1颗GPU、2个麦克风、1个扬声器。
镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。
最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。
在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
不低于IP67防尘防水等级。
需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。
具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
▲摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。
支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。
需具备智能分析抗干扰功能，当篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
高清监控云存储节点
本次项目采用分中心式云存储服务，在张家港市范围内至少设置2个标准存储节点。
整个存储具有分布式存储和计算、数据分片机制、数据复制机制、集群负载均衡机制、故障转移机制、水平扩展机制、节点宕机保障机制、数据备份机制、基于数据总线的数据共享机制等。
每个存储节点存储服务器数量不少于8台，可在线扩展。
存储容量应满足336路视频图像采用 H.265 1080p 2M 码流格式存储，存储31天以上。
系统的容灾备份，在单个云存储节点离线的情况下，管理平台能自动将离线节点的录像任务，自动分配到其它节点。
高清监控云存储节点服务器
单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源。
单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘；
系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。1
支持最少1台存储节点即可构建云存储系统；支持2~16台存储节点组成的全对称架构部署模式
管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本。
支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等。
一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。
统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。
支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写。
数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。
支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；
支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。
支持视频直存技术，兼容标准码流、海康私有标准、海康私有标准视频流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备。
▲支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议；
支持IPV4/IPV6双栈，支持iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp协议；
支持只配置2台元数据服务器时，云存储系统支持存储文件个数不小于30亿；元数据服务器规模扩展后，存储文件文件数量线性扩展。
一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。
单台存储节点图片存储性能≥1Gb/s,且不受图片大小改变而产生大的变化
▲视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器。
▲支持智能流（智能分析后的结构化的数据）直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器。
支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。
业务平台支持和省视频监控共享平台通过GB/T28181-2016协议对接，支持业务平台向共享平台订阅设备信息，共享平台反馈设备信息给业务平台
支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。
▲云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡。
▲支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储，业务就不会中断。
支持非副本模式下，可容忍9台（10≤N≤29，N为设备总台数）存储节点同时故障
▲具备节点间容错功能，容忍N-1（N为设备总台数）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力。
▲支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。
▲存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低。
▲支持两朵云的数据灾备，可通过同一图片、对象的URL对主、备云上的数据进行访问，客户端无感。
存储运维精细化：支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理
支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。
支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。
万兆网络环境下，系统容量、性能具备线性扩展能力，每增加一台数据节点、平均性能扩展1.6GB/s，折算为3200路高清（4Mb/s）的写入
支持通过RESTful协议管理录像计划并进行录像、查询和下载视频；支持RTSP协议回放/下载视频。
支持图片文件以缩略图和裁剪图的形式下载；支持图片按URL单张下载；支持图片批量下载；图片按URL地址下载或按时间段批量下载时，均支持按压缩比例、按缩放比例、按区域（坐标、指定宽高）进行裁剪、按指定宽高下载；支持对图片指定区域加马赛克处理。
由2台管理节点构成的HA（主备模式）集群可在线无缝扩充为3台；并支持3台管理节点集群在线扩充为5台，系统业务均不受影响。
支持4+1、8+2、12+3等多种纠删码容错方式向上升级容错方式。
支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。
▲云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。
支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池。
支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复。
云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式（如Raid5，Raid6，Vraid，Sraid，SafeVideo等）进行数据保护。
支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。
支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。
高清监控云存储管理服务器（可以不低于本要求的虚拟机进行相应服务）
不少于2颗E5至强8核（16线程）处理器，内存≥32GB（可扩展至384GB）。
磁盘数量≥4；磁盘接口及容量 SATA/SAS  1T-14T；支持热插拔硬盘；RAID级别 RAID0、1、3、5、6、10、50。
数据接口：≥4个千兆以太网口，可扩展2个万兆以太网口（或高于本要求接口类型）。
配置1+1冗余电源
高清监控云存储软件平台
中标人需在服务期内提供与服务器相对应的平台管理软件及授权。
支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。
支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。
支持视频直存技术，兼容标准码流、海康私有标准、海康私有标准视频流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备。
支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议。
一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。
万兆网络环境下，系统容量、性能具备线性扩展能力，每增加一台数据节点、平均性能扩展1.6GB/s，折算为3200路高清（4Mb/s）的写入。支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像，下载速度可达到1.14GB/s。
支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。支持通过RESTful协议管理录像计划并进行录像、查询和下载视频；支持RTSP协议回放/下载视频。
云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度；支持实时录像路数、录像回放路数、录像下载路数统计及展示。
支持对人脸、人体、车辆等智能结构化数据进行实时缓存备份和全量备份存储；支持视图转换，能将指定时间段视频按时间间隔抽帧转换成图片。
支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。
云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡；支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。
存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低。
支持根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置。支持文件的基本操作，包括文件的打开、关闭、上传、下载、删除、拷贝、重命名等；支持单个或批量进行设置或查询文件属性。
支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并下发开启录像指令，云存储从监控点取流之后进行对象化存储，后期用户可以根据该对象名称提取该对象数据。
支持对多套云同时进行管理，支持对添加多套云、修改、查看多套云的信息。
支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。
支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。
支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。
采用 Linux（CentOS、RedHat、Ubuntu、SUSE）等主流操作系统。

	3
	服务要求

	3.1
	施工服务
	中标人承担本项目的施工（含接电、熔纤等）、安装、调试等工作，未列入建设清单的管材（含PVC管等）、线缆（含电源线、网线、尾纤等）等安装施工辅材及费用由承建单位承担。

	3.2
	设备安装要求
	本项目前端监控设备的安装应充分利用原有杆件及线路资源，减少杆件和线路新建，避免浪费。所有设备的安装要符合行业标准和现场实 际，确保效果；
智能相机在保证抓拍效果的同时要最大化兼顾场景监控；
1、枪机立杆安装要求：
枪机立杆：监控杆材料采用Q235优质钢板，壁厚2.5mm；底法兰厚度8mm；热镀锌厚度≥65um；喷塑厚度≥70um；总高度不低于3米；
2、枪机立杆基础要求：
立杆应做灌注基础，基础规格不小于400mm×400mm×600mm；
基础浇注用水泥混凝土砂浆应使用现搅拌的C25及以上规格产品，浇注时应符合国家相关标准、规范的要求。浇注时应时刻注意地笼的位置情况，要多用水平尺测量地笼钢板平面，并调节使其保持水平。
3、球机立杆安装要求：
球机立杆：监控杆材料采用Q235优质钢板，壁厚为3mm；底法兰厚度10mm；热镀锌厚度≥70um；喷塑厚度≥100um；
监控杆式样为锥形杆，立杆高度不低于5米（具体高度根据现场勘察情况确定），下底部管直径为150mm，上部管直径为90mm；横臂为锥形杆，臂长为1.5米，下底部管直径为90mm，上部管直径为60mm；
保证开孔处及立杆内能方便进行监控线缆穿线；
立杆应做防雷和接地；
4、球机立杆基础要求：
立杆应做灌注基础，基础规格不小于600mm×600mm×1000mm；
基础浇注用水泥混凝土砂浆应使用现搅拌的C25及以上规格产品，浇注时应符合国家相关标准、规范的要求。浇注时应时刻注意地笼的位置情况，要多用水平尺测量地笼钢板平面，并调节使其保持水平。

	3.3
	室外设备箱
	1．设备箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。
2．具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。
3．机箱材料选用不锈钢304，确保箱体的强度。
4．箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号。
5．箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。
6．箱体尺寸根据实际需求定制，不小于400mm*180mm*400mm。
7．箱体采用前开门，下部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、门磁开关、光纤熔纤盒等。
8．安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。
9．防护等级：≥IP65；工作温度范围-40℃~75℃。

	3.4
	土建施工
	1.原有绿化植物要先移栽到其它地方，保证存活，完工后恢复到原位置。 严格按照设计图纸文明施工，人工或挖掘机施工。注意地下原有管道及线缆的安全，预埋管道、手井、机柜、杆件基础开挖至图纸要求的尺寸。
2.若施工现场实际开挖深度达不到要求，如高速路基侧面等。需预置模板，竹胶板或木板加工到需要的尺寸，用方木做支撑，连接牢固。模板较大的情况需在紧靠模板外侧面处用钢管打入地下支撑牢固，避免浇筑混凝土时模板倾倒。
3.基础开挖的建筑垃圾要及时运走，倾倒到指定的地方，严禁乱到垃圾。

	3.5
	杆件吊装
	杆件运到施工现场后先将挑臂与立杆用螺栓固定，整体吊装到做好的基础之上，挑臂与马路垂直，杆件法兰盘与地笼法兰盘螺栓。对其放入调整水平，立杆与地平面垂直，紧固螺栓。

	3.6
	布线接地
	首先根据接线图纸熟悉设备的接线。明确线缆类型，线缆的线路走向。把定义好的线缆在布线前，都做好标识。
利用立杆内的预留铁丝穿线。穿线时注意轻拉轻拽，防止划破线缆保护胶皮。
线缆按照接线图纸布好后，线缆不裸露，例如手井内的线缆要用塑料软管包好、从立杆横臂到抓拍单元内的线缆全部走塑料软管，软管接头做防水处理。

	3.7
	网络传输要求
	1.前端传输网络系统应按照基于EPON(GPON)架构的 IP 传输技术组建监控视频专网。
2.监控点单元有效传输上行对等带宽不小于100M，点位数据终端应提供不少于4个端口的数据通道接口。在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质网络延时小于等于10ms。
3.OLT 设备需配置10GE 上行板卡和汇聚交换机业务板卡冗余形成设备单板级互助保护，双备份链路通过光缆环网结构形成传输通道保护。
4.在 OLT 和核心交换机之间通过运行 VRRP/LPT 保护协议实现跨物理设备的链路聚合实现链路级保护机制。
5.通过多级别保护措施需实现单个设备失电、板卡失效、光缆中断紧急状况业务安全保障，满足 MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路 MTTR 4 小时。
6.单个VLAN摄像机数量不大于200台。

	3.8
	存储要求
	中标人需确保在服务期内：
1.除高清监控以外的新建前端视频监控，提供必须的存储软件授权，确保可以接入“张家港市公安局存储与网络基础设施服务项目”的存储系统中。
2.高清监控不少于30天视频存储能力，提供必须的存储软件授权及平台管理软件授权。

	4
	系统其他要求

	4.1.1
	运维方案
	投标人应提供整体运维方案 ，包括系统运维保障方案、营运保障、服务流程。

	4.1.2
	服务承诺
	1.中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。
2.中标人应具有效详细的运维管理办法，保障监控功能正常运行，并负责故障的全程处理。
3.中标人应具有完善的监控系统运维管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时派单排障，记录故障维护的全流程。
4.中标人提供7*24小时热线电话服务，以及驻场技术人员提供长期的技术服务支持。
5.中标人应确保整个系统设备完好率不低于97%，镜面清洁率不低于97%，无遮挡率不低于97%。
6.中标人应确保整个系统数据库具有有效的备份和恢复机制。
7.中标人应确保整个系统及网络安全。
8.系统升级要求
在服务期内，中标人提供的各类硬件，因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，在不影响系统正常使用的前提下，中标人可以使用不低于原硬件主要性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，采购人不承担任何费用。
9运行维护要求。
9.1中标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备（工程车辆、登高车、光纤熔接设备等），相关人员必须向采购人备案，并经采购人审核同意。
9.2维修响应及恢复时间要求，当设备及其承载的系统发生故障，中标单位应即时响应。同时需满足下列要求：
故障导致系统不能运行，中标单位应在4小时内恢复系统；
故障发生在室外，则中标单位应在6小时内恢复系统；
故障不影响系统运行，则中标单位应在24小时内恢复系统；
故障点在室外并且是由于停电、市政及道路施工、雷暴雨天气、交通事故、被盗及其它不可抗力等事件引起的故障，中标单位应在事件结束后，在规定时间内修复；其中涉及需要重新施工的，应在7日内完成，其它情况应在24小时内恢复；
中标人应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任；
每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每周向采购方报送维修报表。
10.服务期内每年迁移数量不超过总点位的3%或期内总数不超过总点位的6%；超过部分所产生的费用（材料费和人工费），按照普通监控每个迁移点位1500元予以补偿，车辆卡口类每个迁移点位4000元予以补偿，最终由采购人确认后纳入服务费用中一并结算。
11.针对本项目中的所有前端设备，投标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的设备先行免费更换；备品储备量应不低于本项目设备的3%。

	4.2
	考核要求
	（1）合同签订后15日内，采购人向中标人下达书面建设计划；中标人应按照采购人规定的建设计划完成建设任务。除按合同约定每超过一天扣月租赁费用的1‰（累计计算）外，超过30天的，扣除未完成部分服务费的20%；
（2）中标人未按要求在规定时间内完成前端设备维护、维修、保养的，每个监控点扣除50元；超时完成的，每超出一个维护时限，加扣50元。
（3）中标人因配合调试、测试、安装等情形导致采购人系统、设备故障，影响采购人系统、设备正常运行或数据缺失的，每起扣除服务费2000元；造成严重后果的，每起扣除服务费1万元。
（4）中标人在安装、维护工作中有弄虚作假行为，或瞒报漏报需报备事项的，每次扣除5000元。

	4.3
	应急处置方案
	投标人应提供完整的应急处置方案，方案应包括重要节假日保障，重要安保任务保障，突发案事件保障，防疫防控保障等具体内容。

	4.4
	验收及交付
	验收条件：按合同及规划已完成相关建设内容；技术资料完备，符合合同要求；中标人提出验收申请，经甲方同意。验收程序：甲乙双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、程序、方法，由甲方组织专家小组进行。验收通过后10日内完成交付。

	4.5
	人员要求
	项目实施小组不少于10人，成员中需分别具有以下相关专业证书： 电子信息类工程师、CISP注册信息安全工程师证书、网络工程师认证证书。

	5
	报价要求
	本项目报价须按招标文件内容提供分项报价表，具体详见第六章投标文件格式
中分项报价表。

	6
	培训要求
	（1）提供现场技术培训，要求使用人员掌握管理、常见故障排除等知识。  
（2）提供详细的培训方案（包括但不限于初次安装培训、数据迁移、管理培训、系统安全管理培训等）。 
（3）免费为采购人培训操作人员（培训时间不少于 5 天，人数不少于 5人，主要包含使用和简单的维修、保养培训），为采购人提供各种技术方面的咨询。

	7
	其他要求
	1.投标人根据项目需求，对项目系统的架构、点位布局、设备建设情况的了解程度，提供详细的技术方案（包括本项目的现状分析、设计依据、整体系统架构、应用系统、高清监控系统等），以文字和图形方式详细描述和设计。 
2.投标人根据本项目需求，针对本项目实施及施工过程中遇到的到重点、难点问题进行详细的阐述，并提供相应的解决方案，方案包含但不限于重难点问题阐述、重难点问题解决方案、质量控制措施、安全保证措施、工期进度安排等。
3.投标人根据本项目需求，提供针对本项目的项目管理措施，方案措施包含但不限于人员架构、责任分工、人员数量、人员专业结构及相关的规章制度等。 
4．采购人与该项目服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，服务人员由中标人自行管理，中标人和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标人自负，与采购人无关。 
5.提供2023年以来的类似业绩介绍。



三、商务条款 
1 服务期限
1.1、服务期限
本项目服务期限为3年。
投标人须在合同签订后30日内完成该项目建设工作，自项目建设完成并经甲方验收通过后进入租赁服务期。
1.2、响应时间及要求
供应商应承诺提供7*24小时电话响应服务，并满足本招标文件项目需求中的响应时限，如遇重大故障不能解决的应及时与采购人沟通商量替换方案。
2 货款支付
2.1、结付程序
中标单位按本合同内容合格地履行服务义务后，按相关规定到采购单位办理服务费结算手续。
2.2、结付期限
1）合同签订生效后，采购人支付合同金额的10%作为预付款；
2）采购人与中标人每年一次进行服务费用的结算，每年12月底采购人结合考核情况支付当年服务费（因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异）。
3）最后一次付款的同时一次性退还履约保证金（合同金额的2%）。
3 投标货币
3.1、投标货币
人民币
4 备品备件及耗材等要求
4.1、备品备件及耗材等要求
备品备件及耗材均使用原厂件并符合技术要求中“2.视频监控参数要求”。

[bookmark: EB46fc682c2c764bbdaed30f22794dcce7][bookmark: _Toc35266029][bookmark: _Toc54615247][bookmark: _Toc38368129][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc120614281]

[bookmark: _Toc12940]第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc35266030][bookmark: _Toc38368130][bookmark: _Toc54615248]一、评标方法与定标原则
 1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc38368131][bookmark: _Toc35266031][bookmark: _Toc54615249][bookmark: _Toc256000012]二、评标标准
1 价格分 25.0 分
[bookmark: EB5eda7c9be7464788810dca94d24e634f]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分 25.0 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 25.0% * 100（保留二位小数）；
2 性能、质量、配置分 23.0 分
2.1.性能、质量、配置分
性能、质量、配置分 根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，项目需求中加▲的参数为重要指标项，完全响应招标文件中要求的得23 分；每一个重要指标项负偏离的扣1分，其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（以上加“▲”重要指标参数在投标时需提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告，不提供视为负偏离。）
3 项目服务分 43.0 分
3.1.技术方案 14分
投标人根据项目需求，对项目系统的架构、点位布局、设备建设情况的了解程度，提供详细的技术方案（包括本项目的现状分析、设计依据、整体系统架构、应用系统、高清监控系统等），以文字和图形方式详细描述和设计。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得14分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺失或无实质性内容不满3项的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺失或无实质性内容不满4项的，得4分；方案内容无实质性意义或未提供的不得分。
3.2.运维方案  10分
投标人根据项目需求，提供的整体运维方案，包含但限于系统运维保障方案、营运保障、服务流程等，要求运维路线清晰，方案全面完整，内容分析透彻。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得10分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分，未提供方案说明的不得分。
3.3.实施方案10分
投标人根据本项目需求，针对本项目实施及施工过程中遇到的到重点、难点问题进行详细的阐述，并提供相应的解决方案，方案包含但不限于重难点问题阐述、重难点问题解决方案、质量控制措施、安全保证措施、工期进度安排等，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得10分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺失或无实质性内容不满3项的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺失或无实质性内容不满4项的，得3分；方案内容无实质性意义或未提供的不得分。
3.4.项目管理措施 5分
投标人根据项目需求，提供针对本项目的项目管理措施，方案措施包含但不限于人员架构、责任分工、人员数量、人员专业结构及相关的规章制度等；方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供方案说明不得分。
3.5.培训方案 4分
投标人根据项目需求，提供针对本项目的培训方案，方案包含但不限于初次安装培训、数据迁移、管理培训、系统安全管理培训、现场技术培训，免费为采购人培训操作人员等；方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得4分，方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得2分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供方案说明不得分。
4 履约能力分 9.0 分
4.1.项目实施小组成员证书3分
项目实施小组成员中分别具有以下相关专业证书： 电子信息类工程师、CISP注册信息安全工程师证书、网络工程师认证证书，有一证得 1 分，最高得 3分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的最近有效的社保证明扫描件，不提供的不得分；同一个人有多种证书的不重复计分）
4.2.类似业绩分 6分
投标人 2023 年以来的类似业绩介绍，每有一个得 1 分，最高得 6 分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

[bookmark: EBeb5e011c94484d45bc78085f792444b0]注:以上证明材料，不提供不得分。 

[bookmark: EBd9567453f96a4fca96262d13cc886515][bookmark: _Toc35266032][bookmark: _Toc8540][bookmark: _Toc38368132][bookmark: _Toc54615250][bookmark: _Toc11421]第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094]
投标主要文件目录
一、封面
二、投标函格式
三、开标一览表
四、资格证明文件
五、分项报价表
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表 
七、服务方案 
八、投标人情况介绍
九、中小企业声明函（专门面向中小企业） 
十、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
十一、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业） 
十二、技术参数响应及偏离表 
十三、商务条款响应及偏离表 
十四、关于符合本国产品标准的声明函
十五、其他材料 
[bookmark: _Toc9114][bookmark: _Toc30211][bookmark: _Toc18000]
一、封面
﻿ 
投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
 
 
[bookmark: _Toc32184][bookmark: _Toc31282][bookmark: _Toc23492]
二、投标函格式﻿ 
投标函格式
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 三、开标一览表
﻿ 
开标一览表
投标单位全称（加盖公章）：    
	[bookmark: _Toc1415][bookmark: _Toc26370][bookmark: _Toc26754][bookmark: _Toc27305][bookmark: _Toc29620]项目名称 
	总价（元） 
	备注 

	   
	     
	    

	投标总报价（大写） 
	     （人民币）￥：   元



[bookmark: _Toc30372][bookmark: _Toc14019]填写说明：
1、 [bookmark: _Toc16238][bookmark: _Toc22227][bookmark: _Toc14205][bookmark: _Toc3278][bookmark: _Toc24570][bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc22321]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 [bookmark: _Toc17767][bookmark: _Toc7463][bookmark: _Toc27357][bookmark: _Toc15170][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc19108][bookmark: _Toc5168]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
4、 
资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8、中小企业声明函等（格式见后）。



  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿ 
  
注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。
  

  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿ 


  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 


﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
 
 
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   

  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿ 
 声明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   


授权委托书
﻿ 
1、授权委托书
 
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于          起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   








2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日





  



关于资格证明文件的书面承诺
﻿ 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   
 



五、分项报价表

分项报价表
	序号
	项目名称
	品牌
	数量
	单位
	单价
（元/月）
	3年合价（元）
	备注

	1
	全结构化单目枪机
	 
	56
	套
	 
	 
	 

	2
	全结构化双目枪机
	 
	4
	套
	 
	 
	 

	3
	4K全景球机
	 
	10
	套
	 
	 
	 

	4
	全结构化双目球机
	 
	34
	套
	 
	 
	 

	5
	全结构化枪球一体机
	 
	3
	套
	 
	 
	 

	6
	高清球机
	 
	4
	套
	 
	 
	 

	7
	高清监控
	 
	70
	套
	 
	 
	 

	合计

	 
	 
	 


注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。 



[bookmark: _Toc20508]六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表


第四章项目需求中实质性要求响应对照表

	序号
	第四章项目需求中的实质性要求
（即斜体且有下划线部分，每条详细列出）
	是否响应（填是或者否）

	
	
	





[bookmark: _Toc15411]七、服务方案
﻿ 
[bookmark: _Toc23465][bookmark: _Toc17670][bookmark: _Toc3084]服务方案
[bookmark: _Toc6653][bookmark: _Toc16725][bookmark: _Toc10302]（服务方案的内容编排等由投标人自定）



















[bookmark: _Toc9832]八、投标人情况介绍
1.类似业绩
2.相关证书
……
[bookmark: _Toc80]
   九、中小企业声明函（专门面向中小企业）
中小企业声明函（服务）
 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.     （标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
[bookmark: _Toc32049]
十、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
﻿ 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 
[bookmark: _Toc10799]

十一、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 
[bookmark: _Toc11777][bookmark: _Toc8100]
十二、技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表 
  
	序号
	名称
	招标文件技术要求中的要求
	投标文件对应要求的服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	
	


  
注： 
1.投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3.表格不够可另接。

1

1

[bookmark: _Toc24859][bookmark: _Toc28508]十三、商务条款响应及偏离表
﻿ 
  
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	


  
[bookmark: _Toc23544][bookmark: _Toc12110]
十四、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



十五、其他材料
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: EB588535cb89c848fcab6b1c628a21da1b][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576] 
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