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[bookmark: _Toc28359086]

第一章 招标公告

项目概况
盐城市第三人民医院一期病房改造提升静配中心、病区药房、临床药学医疗专项采购JSZC-320903-RHHH-G2026-0074招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621]
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2026-0074
2.项目名称：盐城市第三人民医院一期病房改造提升静配中心、病区药房、临床药学医疗专项采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：1300万元
5.最高限价：1300万元
6.采购需求（简介）：盐城市第三人民医院一期病房改造提升静配中心、病区药房、临床药学医疗专项采购，详细内容见本招标文件第四章。
7.合同履行期限：合同签订后，自采购人书面通知后120日内。
8.本项目不接受联合体参与招标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度（2025年度）的财务状况报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月25日9：30（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：盐城市第三人民医院 
地址：盐城市新都西路2号  
联系人：肖老师              
联系方式：0515-81600117            
2.采购代理机构信息
名 称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
地 址：盐城市青年西路8号
联系人：胡女士                     
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0515-69057406                   
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：胡女士
电　　 话：0515-69057406　　　　　　　　　　　　
 
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3中标人按采购人要求将设备运输到场，放置于采购人指定场地，中标人承担保管设备责任，如有二次搬运，由中标人负责承担。请投标人报价时综合考虑上述因素，并计入报价。结算时，采购人不另行增加费用。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收，联系地址：盐城市青年西路8号8楼808，联系电话：0515-69057406。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第三章  合同条款
[bookmark: EB6d2006462e294de090c16e672cecc3bd]
[bookmark: _Toc3995]以下为中标后签订本项目合同条款，中标人不得提出实质性的修改。
购  销  合  同

签订地点：      盐    城           　　合同编号：                
购货单位：盐城市第三人民医院          （以下简称甲方）（盖章）  
供货单位：                            （以下简称乙方）（盖章）
　　根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同： 
第一条 商品的名称、种类、规格、数量及价款
	商品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额：¥     元                   （大写）： 


说明：本合同为固定单价合同，合同金额包括但不限于商品的价格、包装费、装卸费、运输费、人工费、增值税金、管理费、税金等乙方为完成本合同约定内容所需的所有费用。合同期限内，合同单价不因任何因素予以调整。
备注：详见招标文件采购需求。
第二条 交货方式 
1、交货时间：乙方应在中标通知书发出之日起      日内完成交付。
2、交货方式：乙方负责将设备安全运至甲方指定地点，经甲方验收交付之前设备的毁损、灭失风险及运输费用由乙方承担。乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，由此产生的费用由乙方承担。
第三条 售后质量保证、安全和服务承诺
1、乙方保证所售出货物符合国家规定的质量、包装等要求。
2、除另有约定外，合同范围的商品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
3、产品的保修期（以验收合格日算起）  5 年，保修期内免费维修。保修期满后，维修只收取维修配件的成本费。
4、售后服务响应时间：   24小时   
5、其 他  承 诺：      /        
第四条 验收与安装
需要安装的设备，由乙方负责设备的安装和调试工作。设备正常运行后由乙方会同甲方的采购、设备及使用部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的设备由甲方组织验收。
第五条 货款的结算
1、合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内甲方支付合同价30%的预付款。
2、自动化设备和各药房设备设施全部进场，经甲方验收后，甲方支付进场货物对应合同金额的40%；配套设施设备提升改造专项按月支付已完合格价款的50%。
3、项目验收合格后，甲方支付至已完合格价款的90%。（扣除已支付预付款）已完合格价款须经甲方及其委托的全过程咨询单位审核确认。
4、其余10%尾款，在项目验收合格满12个月后一次性付清。
5、在达成付款时间和条件时，乙方应先提供合法有效等额的增值税税务发票供甲方审核，甲方审核无误的按照合同约定付款，如因乙方拖延提交合规发票或提交的发票存在瑕疵的，则由乙方重新补足提交审核，甲方的付款时间相应顺延，并不承担任何违约责任。
第六条 对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定，应及时通知乙方，不需安装的产品在30日内，必须安装使用后才能发现内在质量缺陷的产品，从使用之日起6个月内向乙方提出书面异议。政府主管部门另有规定的从其规定。
2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
　第七条 违约责任 
1、乙方不能按照甲方要求的质量提供本合同规定的产品以及应履行的合同其它义务，甲方在发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，终止部分不予支付货款。同时，乙方应向甲方按总货款的 20%  支付违约金，并赔偿因此造成的损失。 
2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。 
3、乙方逾期交货或只交付部分货物的，乙方应按合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，乙方不得以任何理由推迟出场。已交货物如甲方决定保留，则双方另行协商价格。同时乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4、甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料等，交货日期得以顺延。
5、乙方自行承担供货期内的设备质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付款项时扣除。
第八条 履约保证金
1、是否需要缴纳履约保证金： 是 
2、如需缴纳履约保证金的，按下列条款执行：
2.1乙方交纳人民币（合同价的10%）元作为本合同的履约保证金。待设备安装验收合格后，无息退还履约保证金。
2.2乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，鼓励使用电子履约保函（保险）缴纳履约保证金。
2.3如乙方具有AA评级及以上信用等级（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。
2.4履约保证金的退还：
2.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
2.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
2.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
第九条 其他
1、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。 
2、本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可申请向甲方所在地人民法院提出诉讼。违约方需承担守约方支出的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全担保费等在内的一切费用。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，其补充规定与本合同有同等法律效力。
本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
 
购货单位：                 （盖章）    供货单位：              （盖章）
    
法定代表人：                      　    法定代表人：                              

委托代表人：                           委托代表人：                              

地     址：                           地     址：                               

日    期：                             日     期：                   
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 第四章 采购需求
[bookmark: _Toc120614281] 
一、项目属性:货物类项目
二、项目概况
1、项目名称：盐城市第三人民医院南院一期病房楼提升改造静配中心、病区药房、临床药学医疗专项采购项目       
2、采购预算：1300万元
3、采购清单： 
	序号
	名称
	单位
	数量
	分项最高限价
（万元）

	一
	自动化设备
	套
	1
	815

	1
	贴签摆药一体机（双通道）
	套
	1
	

	2
	智能分拣机
	台
	1
	

	3
	全自动洗筐机
	台
	1
	

	4
	生物安全柜
	台
	7
	

	5
	洁净工作台
	台
	9
	

	6
	冷藏柜
	台
	10
	

	7
	高速发药机
	套
	1
	

	8
	智能调配机
	台
	2
	

	9
	全自动单剂量分包机
	台
	3
	

	10
	分包药品核对机
	台
	1
	

	11
	药品暂存柜
	套
	1
	

	12
	药品暂存柜
	套
	1
	

	二
	各药房基础设施设备
	项
	1
	100

	三
	配套设施设备提升改造专项
	项
	1
	385


投标人报价时，投标总价不得超过采购人设置的最高限价，同时各分项总价报价不得高于采购人设定的分项最高限价，本项为符合性评审，如投标人的各分项总价报价高于采购人设定的分项最高限价，视为未实质响应，由评标委员会作无效响应标书处理。
4、本项目核心产品为贴签摆药一体机（双通道）
三、技术参数要求
1、自动化设备清单

	序号
	名称
	配置
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	贴签摆药一体机（双通道）
	溶媒缓存
	详见参数要求(一)
	套
	1
	一次性存储≥3000袋

	
	
	补药机械手
	
	套
	
	满足双通道要求

	
	
	自动贴签机
	
	台
	
	满足双通道要求

	
	
	自动发筐机
	
	套
	
	满足双通道要求

	
	
	针剂发药机
	
	组
	
	品种≥200种，储量≥12000支

	
	
	自动收筐机
	
	套
	
	满足双通道要求

	
	
	流水线控制系统
	
	套
	
	满足双通道要求

	2
	智能分拣机
	　
	详见参数要求(二)
	台
	1
	分拣仓位不小于48位

	3
	全自动洗筐机
	　
	详见参数要求(三)
	台
	1
	　

	4
	生物安全柜
	　
	详见参数要求(四)
	台
	7
	内嵌屏幕、扫描仪、摄像头

	5
	洁净工作台
	　
	详见参数要求(五)
	台
	9
	内嵌屏幕、扫描仪、摄像头

	6
	冷藏柜
	　
	详见参数要求(六)
	台
	10
	　

	7
	高速发药机
	　
	详见参数要求(七)
	套
	1
	储位≥200种，储量≥10000盒

	8
	智能调配机
	　
	详见参数要求(八)
	台
	2
	储位≥96种，储量≥5000盒

	9
	全自动单剂量分包机
	　
	详见参数要求(九)
	台
	3
	储药品种类≥400种

	10
	分包药品核对机
	　
	详见参数要求(十)
	台
	1
	　

	11
	药品暂存柜
	单个储药格尺寸范围：290±10mm*290±10 mm
	储药格不小于42格，可刷卡提示取药
	套
	1
	　

	12
	药品暂存柜
	单个储药格尺寸范围：500±10mm*350±10 mm
	储药格不小于18格，可刷卡提示取药
	套
	1
	　




2、 自动化设备清单及主要技术参数要求
（一）贴签摆药一体机（双通道）参数要求
	1、总体要求

	1.1、具备输液智能存取与发放功能、输液自动抓取与传输功能、输液贴签功能、自动发筐功能、药筐自动接收输液与主药的功能、自动传输药筐的功能、主药（西林瓶与安瓿瓶）智能存取与自动发放功能、进仓前的药筐缓存功能。

	▲1.2、采用一体化自动工作模式，全部排药流程无需人工参与，由于场地限制，设备安装区域面积控制在（mm）：≤8200×4900×2300（中标后如有适合场地可另出方案）。

	▲1.3、整体设备要求外观一致，同一色系，视觉协调美观，符合医疗场景应用，为独立双通道同频工作模式，工作效率≥1200袋/小时。

	1.4、设备支持500ML及以下软袋、可立瓶/袋的输液发放，直径32mm以下西林瓶、直径16mm以下安瓿瓶的针剂发放。

	1.5、一体化设备内部需实现从输液抓取到贴签摆药完成全流程的自动运行，无需多设备拼接组合完成摆药工作。

	2、输液缓存及发放功能

	2.1、设备具备输液缓存模块、抓取模块和传输模块，可根据当前排药顺序自动将大输液传输至输液贴签系统进行贴签工作，无需人工参与。

	2.2、缓存模块采用全自动无人值守移动式输液缓存车（或溶媒一体库），单批缓存量≥3000袋。

	2.3、输液抓取模块采用机械臂自动完成定位、抓取、转运工作，机械手具备本体回转运动功能、机械手具备下臂左右回转功能、机械手具备上臂上下摆动功能、机械手具备手腕回转和上下摆动功能，支持500Ml软袋、可立袋/瓶的抓取工作。

	2.4、输液抓取机械手具备混合视觉识别技术，既可识别液袋上的图片logo，识别贴袋上的文字，也可识别多种文字和图片，进行叠加识别，保证快速精准地区别出液袋种类。

	2.5、传输模块采用同步运行的传输模式，确保输液的同步传输。

	3、输液贴签及传输功能

	3.1、设备与输液缓存及发放系统并联，输液发放完毕后自动传输至贴签系统进行贴签工作。

	3.2、输液贴签具有自动检测输液袋相应参数的功能，并且自动调节贴标位置，实现智能控制。

	3.3、自动接收HIS/PIVAS标签打印信息并自动进行标签打印工作。

	3.4、传输轨道采用三段分体式传输结构，溶媒入仓、识别贴签以及缓存可同时进行，系统检测到异常溶媒，传输轨道末端自动下降将异常输液袋传输至异常存储区域。

	3.5、采用混合识别技术，贴签机的视觉系统既可识别液袋上的图片logo，也可识别贴袋上的文字，也可识别多种文字和图片，进行叠加识别，保证快速精准地区别出液袋种类。

	3.6、贴签环节采用不少于两套关节机械手自动完成定位、取签、粘贴标签工作、机械手具备本体回转运动功能、机械手具备下臂左右回转功能、机械手具备上臂上下摆动功能、机械手具备手腕回转和上下摆动功能、机械手具备标签吸附功能、机械手具备自动剔除有误标签功能。

	3.7、输液袋输入系统自动校准，可根据输液袋规格自动跳转贴签位置，并自动读取标签的二维码信息和贴标后一一对应验证。

	3.8、为防止标签贴合度的问题，设备配置标签自动压覆机构，溶媒贴签完毕之后，经过该机构之后，自动将标签和液袋紧密贴合，无须人工再操作。

	3.9、贴签系统采用关节机械手同步运行的贴签方式。

	3.10、适用于500ml及以下大输液袋、直立瓶软袋均可贴签工作。

	3.11、输液袋大小及标签规格等贴标参数均能实现预先设定。

	3.12、可根据排药要求，对输液贴签进行分工作包选择。

	3.13、实时监测输液贴签运作情况，传送带及其他传送部位有大输液卡住或工作异常时，提示报警。

	4、针剂发药及缓存功能

	4.1、具备智能发筐模块，在溶媒准备贴签前，提前发出不少于两个空筐，到达贴签模块的尾部，自动接收已经贴签成功的溶媒。无需人工手动将溶媒放进药筐。

	4.2、药筐接收到贴签后的溶媒，通过集成在针剂发药模块内部的传输轨道，同步自动传输药筐至针剂发药机出药口位置同步取药。

	4.3、采用高精度机械手自动取药模式，设备具备计数传感器，确保取药精准。

	4.4、取药机械手支持XYZ轴多向移动，系统获取处方信息后，自动移动至对应位置，通过传动装置进行触发式取药。

	4.5、同一处方内药品一次即可发放完毕，无需多次取药，提高针剂发放效率。

	4.6、发药机接收到发药指令后，自动发出与信息相符的针剂。支持西林瓶与安瓿瓶的存储与发放，最大可存放30ml的安瓿或西林瓶。

	▲4.7、针剂发药机存储不低于200个储药单元，可存储不少于12000支针剂，整机采用模组化构造、可扩展。

	4.8、配备专用的加药平台，可以对弹匣式储药单元进行批量装药，储药单元可以整体抽出替换，更换方便快捷。

	4.9、为提高发药效率，设备需支持后端补药，前端发药功能，工作过程中设备不停机更换弹夹。

	4.10、发药机自动提示缺药，并有指示灯提示，定位具体的缺药单元。补药时，系统亮灯提示具体补药位置。

	4.11、可根据针剂药品大小和使用频度联组使用，随时调整针剂药品摆放量和储药单元存放空间。

	4.12、支持批号效期的导入/录入功能，并进行先进先出的管理，药品近效期提示等。提供报表可实时查询对应批次的发药数量。

	4.13、设备末端配置药筐自动回收系统，支持不少于两个药筐同时回收。

	4.14、运行稳定性 额定载量和空载连续运行不少于 50 次。启动或制动无故障，定位精准，安全装置正常运行。



（二）分拣机参数要求
	1、整套设备装置至少集成包含如下单元：操作控制台、控制系统、自动复核系统、智能分拣传输带、智能分拣箱，内置扫描识别系统、定位指示灯。

	▲2、设备整体为长条形上下多层结构，单套设备不做任何扩展满足不小于48个固定分拣仓位。

	3、每袋药品同步单向单层水平传输，不可转向。每个分拣段与分拣口尺寸等距匹配，保证分拣准确率为100%。

	4、传输带上具备凸起与防滑结构：确保塑瓶输液放置稳定；确保分拣扁平输液袋顺利分拣不卡料。

	5、接收HIS系统信息或静配中心信息软件，在某一病区分拣完成后或达到分拣箱容量最大值时，自动提示该病区分拣完成或分拣箱已满。

	6、设备具备异常输液袋自动传出功能，对于漏拣、信息错误等PIVAS配制流程中出现的相关错误进行拦截，回收口位于入口的正后方。

	7、在不断电的情况下，单一模块故障或无法使用设备有应急方案模式继续分拣，保证静配工作运行正常。

	8、病区输液量较大可通过设置分派多个分拣箱供使用，一个分拣箱达到预警值，则自动分配位置到下一个分拣箱。

	9、系统具有自动复核功能，通过操作控制台扫描系统扫描后，放置成品的操作人员可直接在控制系统界面进行成品复核工作。

	10、分拣机标配消毒装置，可定期消毒，减少药品污染的可能。

	11、传送带及其他传送部位有输液成品卡住或工作异常时，提示报警。

	12、可与医院HIS系统无缝对接，实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，有能力提供相应的各类软件接口升级服务。

	13、实时监测发药系统各组件运作情况，实时监控输液成品信息，包括药品的批次批号信息、已分拣处方信息、未分拣处方信息。

	14、能够打印批次汇总单/明细单：科室病人用药明细单、选定时间内分检的液体总量，选定科室单位时间内分检的液体总量等并可根据医院要求设置且打印。

	15、运行稳定性 额定载量和空载连续运行不少于 50 次。启动或制动无故障，定位精准，安全装置正常运行。

	16、急停和紧急断开操动器（包括电源切断开关，它预期用于紧急情况）应使用红色。



（三）全自动洗筐机参数要求
	1、专为医院静配中心清洗间设计的药篮清洗设备。具备批量自动清洗能力，可高效处理使用后的药篮，并且在完成清洗流程后，能自动对药篮进行全面烘干处理，确保药篮干燥无菌，满足医院严格的卫生标准。

	2、超声波清洗机构：配备独立的超声波清洗机构，利用超声波的高频震动原理，在不损伤药筐的前提下，快速且彻底地清除药筐表面及缝隙中的各类污垢。

	3、二次喷淋清洗模式：采用二次喷淋清洗模式，通过多角度、全方位的高压喷淋，对药筐进行深度清洗，确保药筐的每一个角落都能被清洗到，无清洗残留。

	4、采用 PLC 控制与触摸屏控制相结合的模式，通过 PLC 精准控制设备的各项运行参数，实现自动化清洗流程。同时，触摸屏操作界面简洁直观，人机交互方便，操作人员无需复杂培训即可轻松上手，操作简单、易懂。

	5、机械手臂自动搬运：配备机械手臂自动搬运系统，保证该系统运行稳定、安全可靠。在清洗过程中，机械手臂能够准确地抓取和搬运药篮，实现药篮在不同清洗环节之间的自动流转，减少人工干预，提高工作效率和安全性。

	6、批量清洗与流水式作业：支持批量清洗模式，一次可处理多个药篮，提高清洗效率。同时，采用不间断流水式作业方式，使药篮的清洗、喷淋、烘干等环节紧密衔接，形成高效的清洗生产线，确保设备持续稳定运行。

	7、清洗效率：设备的清洗效率需达到每小时清洗药篮数量≥600 个，能够满足医院静配中心高强度的药篮清洗需求。

	8、兼容性：具有良好的兼容性，无论是大型药篮还是小型药篮，都能在该设备上进行有效清洗，无需额外调整设备参数或更换配件。

	9、占地面积：设备占地面积≤1.8 平方米，体积小巧，方便在医院清洗间有限的空间内灵活摆放，不占用过多空间。



（四）生物安全柜参数要求
	1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

	▲2、双人操作，工作区宽度≥1500mm；外形尺寸 ：≤1800*800*2300mm（宽深高），工作区尺寸：≥1585*610*680mm（宽深高）

	3、整个柜体外壳为一体焊接成型，非拼接打胶密封结构，最大限度减少泄漏，所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；需提供见证资料；

	4、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级，满足正常使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，滤料为超细玻璃纤维，其中可能释放的物质不对人员、环境和设备产生不利影响；可扫描检测过滤器的滤过物在任何的漏过率≤0.01%，不可扫描检测过滤器检测点的漏过率≤0.005%；

	5、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层防紫外线钢化玻璃同时覆一层防爆膜，增强玻璃的抗冲击性和防紫外线的能力，实现对操作人员最大强度的保护。单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门；

	6、风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命，具有自动调节风速功能，保持恒风速，保证试验样本和人员的安全；

	7、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；

	8、智能联锁控制设计，配备两个磁吸合开关，稳定可靠，免维护，使用寿命长。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；保护人员安全；

	9、12V直流LED照明灯，低电压使用更安全，工作效率高，比较节能且使用寿命长，没有紫外线，没频闪，能保护视力，低碳环保等优点，安全柜的平均照度≥1200LX；

	10、具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书。

	11、内镶嵌配备不小于6寸的显示屏幕2个，扫描仪2个，不低于400万像素摄像头2个。



（五）洁净工作台参数要求
	1、产品类型：双人单面洁净工作台

	2、气流模式：水平层流

	3、外形长度：≤1800mm

	4、工作区长度：≥1700mm

	5、工作台面高度：760±10mm

	6、工作区洁净度：100级

	7、操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿·0.5h）

	8、工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调

	9、工作区内部照度：≥600LX

	10、噪声：≤65分贝

	11、采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）

	12、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命

	13、工作台面选用304不锈钢材质

	14、两侧透明玻璃设计，亮度高，易清洁

	15、采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射

	16、紫外灯与照明灯互锁，屏蔽误操作风险

	17、紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害

	18、可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒

	19、紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用

	20、底座分别设有4个万向脚轮和固定底脚

	21、内镶嵌配备不小于6寸的显示屏幕2个，扫描仪2个，不低于400万像素摄像头2个。


（六）冷藏柜参数要求
	1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥1000L.

	2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；

	3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃。

	4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

	5、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露；

	6、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

	7、产品具备医疗器械注册证。



（七）高速发药机参数要求
	1、用于高频次高使用量盒装药品，系统接收处方信息自动分发

	▲2、设备采用上下双层结构设计，储位≥200个，药槽宽度可调节。

	3、能与医院HIS实现无缝隙连接，系统接收处方信息后，通过独立的传输轨道进行快速分发

	▲4、药品存储≥10000盒（注：按药品外包装规格长100mm*宽60mm*高20mm均值计算）。

	5、具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息

	6、可多通道同时高速出药，支持多通道同时出药

	7、自动指示定位，叠加式上药

	8、发药效率：单通道出药≥2盒/每秒

	9、开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护

	10、发药预警：当出现异常，缺药或是卡药，智能指示装置亮灯给予异常提示。

	11、电气安装安全性 设备调试完成，各电器元件的连 接应可靠，布线合理，具备有效保护接地装置，连续处理不少于 500 次发药，保证起、制动无故障，运动系统定位准确，安全保护装置正常。

	12、发药检测 高精度光电传感器检测发药数量状态。



（八）智能调配机参数要求
	1、系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。

	2、设备结构采用上下垂直运止结构，四组通道模块可独立运作，设备本身厚度≤1米。

	▲3、药位≥96个，可扩展至数量≥192个。

	4、可储存各种包装形式的药品。（盒装药、针剂、软膏、输液等）

	5、可与医院HIS实现无缝隙连接， 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。

	6、储存量≥5000盒常规药品。

	7、控制方式具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。

	8、出药方式为垂直上下自动寻址，提示药师取药。

	9、进药方式为自动定位并提示入库位置。

	10、高度≤2.8米，占地面积≤3平方米。

	11、取药方式按最优路径取药。

	12、标准化药盒注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间。

	13、储存方式为封闭式存储，窗口均有滑门。

	14、设备采用内嵌式LED指示灯定位并指示药品位置。

	15、安全防护包括开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护。

	16、运行后：储药模组、直线导轨应运行平稳，无抖动、无异响，与有电部件保持足够的间隙。

	17、上下存取药口采用红外线光幕保护装置进行检测，以保护操作人员及设备的安全，如有物体卡住应立即自动停机。同时配备急停按钮装置。

	18、运行稳定性额定载量和空载连续运行不少于 50 次。启动或制动无故障，定位精准，安全装置正常运行。



（九）全自动单剂量分包机参数要求
	1、基本要求

	▲1.1、单机机储药品种类≥400种

	1.2、全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别

	1.3、电源：AC220V±10%  50~60HZ

	1.4、主机自带紧急停止按钮

	1.5、设备分包速度可达50包/分钟

	1.6、摆药机为电动抽屉式结构且抽屉列数≥3列。

	1.7、为保证落药的稳定性，储药单元在工作中不可发生位移或者滚动

	1.8、与医院HIS系统实时联网，实时接收HIS系统传送摆药信息进行摆药

	1.9、摆药机触控屏操作界面能够以动画、图文、中文语音的方式实现设备的操作提示。

	1.10、设备自带除湿、温控功能，在潮湿环境下防止药品受潮、变质。

	2、机储药品部

	2.1、机储药盒中药品残留量的预警功能和查询功能：机储药盒的残留量预警可设定,可从操作系统中打印药品残留量报表（可导出报表）,便于集中添加药品。

	2.2、药盒规格≥2种。

	2.3、药盒全部为智能药盒，可任意摆放位置自动识别药品。

	2.4、药盒为透明、避光设计,具有防潮、防尘、防紫外线功能。

	2.5、具备一药多盒，可根据现场使用需求，同时落药还是先后落药

	2.6、药盒底座采用芯片唯一性接触，非RFID接触方式，更高效的快速定位

	2.7、抽屉外面板具备缺药引导功能，通过机身自带的屏幕显示缺药药盒位置，进行快速定位

	3、非机储药品部

	▲3.1非机储药槽采用结构设计，药盘具备≥60格槽位。每格需独立电机控制，单个单元格故障，可以自动屏蔽，不影响包药。

	3.2、具有非机储药品集中处理功能,非机储药托盘打开一次可进行多病人、多医嘱集中添加非机储药品:单次非机储药品添加量不少于一个病区(≥60条医嘱)

	3.3、非机储药品的添加通过显示方式将相关信息(所添加药品的名称、剂量、药品的摆放位置),对照加药,方便药师操作。支持LED亮灯指示非机储药品摆放位置。

	3.4、非机储药槽每格设置独立LED灯提示，用于提示药师检查摆放非机储药品时实时摆放位置

	3.5配置临时药盒双预摆盘，在设备摆药过程中，可以在不停机的情况下，预加临时药品，从而提高摆药效率。

	4、包装部

	4.1、摆药机具备不同情形下对药品进行独立分包例：餐前、餐后、餐中。

	4.2、支持中成药、西药、精神类药品等独立分包

	4.3、不同服用时间点集中包药。

	4.4、可以根据药品种类、药袋药品数量、进行选择是否分包

	4.5、医嘱服用数量超出服用设定值分包机软件提示药师确认是否分包

	4.6、设备带有≥10寸触摸屏电脑，操作触摸屏角度可调节。触摸屏操作界面具备中文操作系统，以及中文语音告知功能，可用汉语提供中文告知及操作指导。如：药师缺药、缺纸缺碳带、塑封温度不适报警，设备异常错误，设备自检过程中设备故障点的报警等功能。

	4.7、药袋上打印内容包括患者，图片，病区、病房、患者姓名、患者ID、药品名称、数量、服用方法等,打印的内容和版面支持由医院操作人员自定义编辑和排版。

	4.8、药品分包机机储药盒落药通道为垂直落药通道，非工作状态下打开可快速清理通道避免药品不被交叉污染

	4.9、摆药过程中，药包如果在非正常因素影响下出现的卡包、药包阻断等现象会被检测系统实时侦测到，并在触摸屏显示告警和语音提示，并自动暂停放药动作，等待工作人员检查和处理故障

	5、上位机操作软件

	5.1、操作界面能够以动画、图文、中文语音的方式实现设备的操作提示

	5.2、可设置最低储药量预警值。药师可设定药盒药品预警值进行批量报表查询、打印进行集中加药

	5.3、药品、病区、科室等字典会根据前期与HIS系统对接实现信息实时更新，无需手动添加字典信息

	5.4、具有图示、中文语音等提示缺包药纸、碳带等耗材的自动报警功能。

	5.5、摆药机具有故障自动提示、中文语音等告知功能。

	5.6、医嘱信息、患者信息、药品信息等可以永久保存于数据库，也可以导出存储，便于日后查询

	6、配件清单

	6.1、调试耗材包括：标准包药纸2卷、碳带2卷。

	6.2、设备所需标准附件一套。

	6.3、专用工具箱一套，包括安装、维修、日常维护所需工具

	6.4、提供中文操作手册1套；

	6.5、配备摆药机智能接收医嘱工作站一套,包含软件及电脑主机、显示器。配置要求:主机系统:中央处理器:≥intel-I3；内存:≥8G；硬盘:≥512G；显示器≥21寸液晶,分辨率≥1280*1024。



（十）分包药品核对机（单核对）参数要求
	1、具有独立药品影像自动检测系统

	2、能准确地分析药品的形状、大小、颜色、数量等信息，将其数据化，并通过图像化进行信息存储

	3、根据来源于数据库的信息，系统通过条形码自动核对药品包装上所有打印信息，包括药品容量、大小和形状，以及与病人、药品是否匹配

	4、有图片采集装置，其中包含两套光源、高清摄像头、扫码枪、药袋输送模块、抚平模块、振动模块、视觉模块；配置电脑、人机交互的触摸屏，操作便捷，支持简体中文操作

	5、核对速度≥50包/分。

	6、设备工作区具有可视门，能够实时观察到设备核对的整个过程

	▲7、具有智能展平装置，在检测前将药袋中药品均匀抚平，保证不损伤药品，以便检测装置可以清晰和准确地识别药品；

	8、当分包袋在设备中堵住时，设备将自动检测，停止工作并立即给出堵塞报警,内部安装状态指示灯，用不同的颜色来表示“停止警报”，“运行中”和“暂停”状态

	9、检测出疑似有误的药包时，可以选择软件上直接提示。当分包袋在设备中堵住时，设备将自动检测，停止工作并立即给出堵塞报警

	10、设备必须装有启动装置和过载保护装置

	11、兼容目前市场自动分包机所分包的药袋中的药品，同时支持检测一边透明一边白色的药袋

	12、逐袋检查每包药品的分包准确性，并拍照记录

	13、具有连续检查药袋的能力，药袋总长度无上限；能自动滤掉特殊的标记，比如医院的标志或大的标点等

	14、能支持检测药品的大小范围≥3mm*3mm的片剂，粉末不可检测。

	15、支持检测1、1/2、1/3等片剂、胶囊等类药品

	16、自动识别每袋的条形码、二维码信息，自动核对相关的医嘱信息和药品信息；自动分析药袋的图片信息，自动过滤、分割药品，核对每种药品注册的形状信息（包括形态、尺寸），自动完成药品的核对过程。

	▲17、自动分析药袋的图片信息，自动过滤、分割药品，核对每种药品注册的色彩体系信息，自动完成药品的颜色核对过程。

	18、支持对自动分包的药品信息进行采集并存储到核对系统的药品数据库中，作为系统识别的依据

	19、支持同时观察药袋图片及单个药品的原始图片；支持自动分析学习药粒间的差异


备注：以上标注“▲”为重要参数，每负偏离一项扣2分；其余技术参数为一般参数，每负偏离一项扣0.05分；投标人需按照本采购文件技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应。如采购文件要求提供相应材料的，须按要求提供材料加盖投标人公章。

★3、各药房基础设施设备技术要求
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	各药房基础设施设备
	详见下述清单
	详见下述清单



	序号
	设备设施名称
	规格尺寸技术参数
	单位
	用途
	合计

	一、配制与消毒设备

	1
	青霉素振荡器
	1、平板/多孔
	台
	静配中心
	7

	
	
	2、容量：1-19瓶/次.
	
	
	

	
	
	3、19孔
	
	
	

	
	
	4、振幅：4mm
	
	
	

	
	
	5、功率：40VA
	
	
	

	
	
	6、震动频率：20HZ
	
	
	

	2
	烘干洗衣一体机
	1、尺寸：595*850*570mm（宽*高*深）
	台
	静配中心
	5

	
	
	2、全自动，彩屏显示；
	
	
	

	
	
	3、前开式；
	
	
	

	
	
	4、滚筒洗烘；
	
	
	

	
	
	5、容量10kg；
	
	
	

	
	
	6、脱水转速1000转/分钟。
	
	
	

	3
	封口机
	1、封口长度:≤200mm
	台
	静配中心成品核对包装
	2

	
	
	2、封口厚度:≤0.35mm
	
	
	

	
	
	3、封口宽度:≤2mm
	
	
	

	
	
	4、产品净重:1.35KG
	
	
	

	
	
	5、封口时间:0.2-35
	
	
	

	
	
	6、电源:220V/50HZ
	
	
	

	
	
	7、功率:140W
	
	
	

	二、洁净区工作服与鞋类

	4
	配置间洁净工作服
	1、帽、衣、裤、袜四连体
	套
	静配中心
	74

	
	
	2、尺码可选
	
	
	

	
	
	3、配袋
	
	
	

	
	
	4、防液透湿
	
	
	

	
	
	5、面料：涤纶长丝+导电纤维
	
	
	

	5
	洁净区拖鞋
	1、塑料材质
	双
	静配中心
	74

	
	
	2、尺码、颜色可选
	
	
	

	
	
	3、包脚款式
	
	
	

	6
	控制区工作服
	1、分体式，上衣带口袋
	套
	静配中心
	84

	
	
	2、尺码、颜色可选
	
	
	

	
	
	3、面料：聚酯纤维+导电丝混纺
	
	
	

	7
	控制区拖鞋
	1、塑料材质
	双
	静配中心
	84

	
	
	2、尺码、颜色可选
	
	
	

	
	
	3、包脚款式
	
	
	

	三、不锈钢操作台与转运车辆

	8
	三层不锈钢小推车
	1、材质：304型不锈钢
	辆
	静配中心
	24

	
	
	2、尺寸：550*400*970mm
	
	
	

	
	
	3、所用不锈钢材料厚度≥1.0mm
	
	
	

	
	
	4、三层
	
	
	

	
	
	5、配备医用静音轮
	
	
	

	9
	三层不锈钢中推车
	1、材质：304型不锈钢
	辆
	静配中心
	32

	
	
	2、尺寸：800*400*970mm
	
	
	

	
	
	3、所用不锈钢材料厚度≥1.0mm
	
	
	

	
	
	4、三层
	
	
	

	
	
	5、配备医用静音轮
	
	
	

	10
	三层不锈钢大推车
	1、材质：304型不锈钢
	辆
	静配中心
	4

	
	
	2、尺寸：1200*450*1100mm
	
	
	

	
	
	3、所用不锈钢材料厚度≥1.0mm
	
	
	

	
	
	4、三层
	
	
	

	
	
	5、配备医用静音轮
	
	
	

	11
	摆药桌
	1、材质：304不锈钢（厚度≥1.0mm）
	张
	静配中心排药
	3

	
	
	2、尺寸：2000*1000*800mm(可根据现场情况微调尺寸)
	
	
	

	12
	
	1、尺寸：2000*600*750mm ( ±0.5mm）
	张
	药房摆药
	1

	
	
	2、E1级环保板材
	
	
	

	
	
	3、2.5cm加厚板材
	
	
	

	
	
	4、压缩一体封边
	
	
	

	13
	核对桌
	1、材质：304不锈钢（厚度≥1.0mm）
	张
	静配中心成品核对；住院药房药品核对
	7

	
	
	2、尺寸：2000*1000*800mm(可根据现场情况微调尺寸)
	
	
	

	14
	整理平台
	1、材质：304不锈钢（厚度≥1.0mm）
	张
	静配中心成品核对
	4

	
	
	2、尺寸：1200*500*800mm(可根据现场情况微调尺寸)
	
	
	

	15
	
	1、材质：304不锈钢（厚度≥0.8mm）
	张
	静配中心成品核对
	4

	
	
	2、尺寸：1600*500*800mm(可根据现场情况微调尺寸)
	
	
	

	16
	
	1、材质：304不锈钢（厚度≥1.0mm）
	张
	静配中心成品核对
	4

	
	
	2、尺寸：1800*500*800mm(可根据现场情况微调尺寸)
	
	
	

	17
	平板推车
	1、材质：304不锈钢（厚度≥1.0mm）
	辆
	静配中心送药
	6

	
	
	2、尺寸：700*900*200mm
	
	
	

	18
	电动密闭车
	1、材质：304不锈钢（厚度≥1.0mm）
	辆
	静配中心送药
	2

	
	
	2、尺寸：1100*600*1400mm
	
	
	

	
	
	3、电助力
	
	
	

	四、药品储存与陈列设施

	19
	针剂架
	1、材质：304不锈钢材质（厚度≥1.0mm）
	个
	静配中心排药区
	16

	
	
	2、尺寸：1200*400*1800mm（根据现场尺寸微调）
	
	
	

	
	
	3、5层
	
	
	

	20
	地架
	1、尺寸：1200*1000*150mm
	个
	静配中心二级库房；药房二级
	70

	
	
	2、塑料
	
	
	

	
	
	3、平板九脚
	
	
	

	21
	
	1、材质：304型不锈钢（厚度≥1.4mm）
	个
	静配中心二级库房
	6

	
	
	2、尺寸：1200*500*150mm
	
	
	

	23
	中型货架
	1、材质：304不锈钢（厚度≥1.0mm）
	个
	静配中心二级库房
	8

	
	
	2、尺寸：1800*550*1800mm(可根据现场情况微调尺寸)
	
	
	

	
	
	3、4层
	
	
	

	24
	货架
	1、材质：冷轧钢
	个
	住院药房
	77

	
	
	2、尺寸：850*400*1800mm(可根据现场情况微调尺寸)
	
	
	

	
	
	3、4层
	
	
	

	25
	
	1、材质：冷轧钢
	个
	二级库房
	6

	
	
	2、尺寸：2000*400*2000mm(可根据现场情况微调尺寸)
	
	
	

	
	
	3、4层
	
	
	

	26
	
	1、材质：冷轧钢
	个
	住院药房摆药
	1

	
	
	2、尺寸：1000*400*2000mm(可根据现场情况微调尺寸)
	
	
	

	
	
	3、6层
	
	
	

	五、药品周转容器与包装耗材

	27
	标签打印纸
	规格：与标签打印机配套
	卷
	静配中心审方区
	50

	28
	针剂盒
	1、材质：塑料，带盖
	个
	静配中心排药
	300

	
	
	2、尺寸：400*250*160mm
	
	
	

	
	
	3、颜色可选
	
	
	

	
	
	4、避光型
	
	
	

	29
	摆液筐
	1、材质：塑料材质
	个
	静配中心排药
	100

	
	
	2、尺寸：440*345*125mm
	
	
	

	
	
	3、颜色可选
	
	
	

	30
	摆药篮
	1、材质：塑料材质
	个
	静配中心排药
	800

	
	
	2、尺寸：310*230*90mm
	
	
	

	
	
	3、颜色可选
	
	
	

	31
	打包带
	1、食品级
	卷
	静配中心成品核对
	10000

	
	
	2、三种规格（大中小）
	
	
	

	32
	整理箱
	1、尺寸：540*320*330mm；
	个
	静配中心送药
	60

	
	
	2、抗冲击改性PP材质；
	
	
	

	
	
	3、内凹型外翻箱盖。
	
	
	

	
	
	4、可堆叠
	
	
	

	33
	周转箱
	1、尺寸：530*385*230mm
	个
	静配中心二级库房
	150

	
	
	2、盖子可选配
	
	
	

	
	
	3、Pp材质
	
	
	

	
	
	4、承重50KG
	
	
	

	
	
	5、带把手
	
	
	

	六、储物与更衣设施

	34
	更鞋柜
	1、材质：304不锈钢材质（厚度≥1.0mm）
	个
	静配中心
	5

	
	
	2、尺寸：1200*400*1800mm（根据现场尺寸微调）
	
	
	

	
	
	3、16-20格
	
	
	

	35
	
	1、材质：304型不锈钢（厚度≥1.0mm）
	个
	静配中心
	1

	
	
	2、1200*400*1800mm（根据现场尺寸微调）
	
	
	

	
	
	3、16-20格
	
	
	

	36
	洁净服回收箱
	1、材质：塑料材质
	个
	静配中心
	4

	
	
	2、尺寸：530*410*320mm
	
	
	

	
	
	3、颜色、样式可选
	
	
	

	37
	衣柜
	1、材质：304不锈钢材质（厚度≥1.0mm）
	个
	静配中心
	17

	
	
	2、尺寸：1000*500*1800mm（根据现场尺寸定制）
	
	
	

	
	
	3、3门
	
	
	

	40
	
	1、尺寸：根据现场定制，铺满整个墙体，上储物柜，中衣柜，下储物柜
	/
	住院药房（根据场地定制）
	—

	
	
	2、E1级环保板材
	
	
	

	
	
	3、2.5cm加厚板材
	
	
	

	
	
	4、压缩一体封边
	
	
	

	41
	
	1、尺寸：1600*400*2600mm，上储物柜，中衣柜，下储物柜
	个
	住院药房
	1

	
	
	2、E1级环保板材
	
	
	

	
	
	3、2.5cm加厚板材
	
	
	

	
	
	4、压缩一体封边
	
	
	

	42
	试衣镜
	1、尺寸：500*1500mm
	个
	静配中心
	4

	
	
	2、四角圆角
	
	
	

	
	
	3、成像清晰不变形
	
	
	

	43
	文件柜
	1、材质：304型不锈钢（厚度≥1.0mm）
	个
	静配中心、住院药房临床药学等药学资料存储
	30

	
	
	2、尺寸：900*400*1800mm
	
	
	

	七、药品核对、审方等办公与会议用品

	45
	操作凳
	1、液压升降，带轮，可移动
	把
	静配中心配药、排药等
	32

	
	
	2、304不锈钢凳面（厚度≥1.0mm），镀铬升降杆
	
	
	

	
	
	3、圆形凳面，直径约350mm
	
	
	

	
	
	4、高度调节范围约550-650mm
	
	
	

	46
	电脑桌
	1、尺寸：1200-1500*600*750mm ( ±0.5mm）
	张
	静配中心、住院药房、临床药学药品核对、扫码、审方、点评等
	18

	
	
	2、带抽屉柜、键盘托、主机车
	
	
	

	
	
	3、E1级环保板材
	
	
	

	
	
	4、5cm加厚板材
	
	
	

	
	
	5、压缩一体封边
	
	
	

	48
	办公座椅
	1、静音万向滑轮
	把
	静配中心、病区药房、临床药学药品核对、扫码、审方、点评等
	56

	
	
	2、海绵坐垫
	
	
	

	49
	会议桌
	1、尺寸：4500*1900*750mm
	张
	药学会议室
	1

	
	
	2、桌面厚度5-8cm
	
	
	

	
	
	3、E1 级环保标准
	
	
	

	52
	演讲台
	尺寸：600*600*1100mm
	个
	药学会议室
	1

	55
	办公桌（T型双工位）
	1、尺寸：2400*1500*750mm ( ±0.5mm）
	套
	临床药学办公用
	4

	
	
	2、T型，双工位设计
	
	
	

	
	
	3、带抽屉柜、键盘托、主机车
	
	
	

	
	
	4、E1级环保板材
	
	
	

	
	
	5、2.5cm加厚板材
	
	
	

	
	
	6、压缩一体封边
	
	
	

	57
	学习桌
	1、尺寸：2500*600*750mm ( ±0.5mm）
	张
	临床药师培训中心
	6

	
	
	2、E1级环保板材
	
	
	

	
	
	3、2.5cm加厚板材
	
	
	

	
	
	4、压缩一体封边
	
	
	

	58
	木凳
	1、材质：实木原木
	把
	临床药师培训中心
	18

	
	
	2、尺寸：330*250*550mm ( ±0.5mm）
	
	
	

	
	
	3、框架结构
	
	
	

	八、药品核对、审方等电子与办公设备

	59
	PDA手持终端
	1、8核2.0GHz高性能处理器
	台
	静配中心成品核对
	16

	
	
	2、Android 11.0
	
	
	

	
	
	3、显示屏6.21英寸
	
	
	

	
	
	4、分辨率1520*720像素
	
	
	

	
	
	2、高倍内存: 16G
	
	
	

	
	
	3、固态硬盘：512G
	
	
	

	
	
	4、显示屏：14寸
	
	
	

	
	
	5、系统WIN 11
	
	
	

	60
	投影仪
	1、智能系统，支持HDMI\VGA\USB等多种接口，稳定连接
	台
	药学部会议室专用
	1

	
	
	2、1.1倍变焦
	
	
	

	
	
	3、DLP显示技术
	
	
	

	
	
	4、电源：220V/50HZ
	
	
	

	61
	时钟
	1、14-16英寸
	个
	静配中心
	10

	
	
	2、颜色可选
	
	
	

	62
	温湿度计
	1、圆盘指针式
	个
	静配中心；病区药房
	20

	
	
	2、直径尺寸≤128mm
	
	
	

	
	
	3、ABS+玻璃材质
	
	
	

	九、清洁与后勤用品

	63
	抽纸盒
	1、材质：塑料材质
	个
	静配中心
	3

	
	
	2、尺寸：280*100*260mm
	
	
	

	
	
	3、颜色、样式可选
	
	
	

	64
	平板拖布
	1、面板40-60mm
	个
	静配中心
	10

	
	
	2、强效吸附
	
	
	

	65
	驱鼠器
	1、净重：约1.25kg
	台
	静配中心
	5

	
	
	2、输出波形：正弦波
	
	
	

	
	
	3、额定功率：12w
	
	
	

	
	
	4、适用电压：220v
	
	
	

	
	
	5、覆盖范围：300㎡
	
	
	

	66
	清洁布
	1、250*250mm
	条
	静配中心
	100

	
	
	2、吸水，不掉毛
	
	
	

	67
	饮水机
	1、温热型
	台
	静配中心
	2

	
	
	2、智能控制
	
	
	

	
	
	3、电源：220V\50HZ
	
	
	

	68
	晾衣架
	1、不锈钢
	个
	静配中心
	3

	
	
	2、可折叠伸展
	
	
	

	69
	垃圾桶
	1、容量:20L
	个
	静配中心
	6

	
	
	2、脚踏式开盖
	
	
	

	
	
	3、桶体PP材质
	
	
	

	70
	圆桶
	1、容量：45-60L
	个
	静配中心
	20

	
	
	2、桶体PP材质
	
	
	

	71
	
	1、容量：280L
	个
	静配中心
	4

	
	
	2、桶体PP材质
	
	
	

	72
	人字梯
	1、材质：铝合金
	个
	静配中心
	2

	
	
	2、步梯
	
	
	

	73
	标牌制作
	定制
	批
	静配中心
	1



[bookmark: OLE_LINK5]★4、配套设施设备提升改造专项技术要求
1）装饰清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	防水
	
	
	

	2
	墙面涂膜防水
1、涂膜厚度、遍数:1.5mm聚氨酯防水涂料
	m2
	201.24
	

	3
	楼(地)面涂膜防水
1、涂膜厚度、遍数:1.5mm聚氨酯防水涂料
	m2
	81.04
	

	4
	楼地面装饰
	
	
	

	5
	细石混凝土楼地面
1、面层厚度、混凝土强度等级:45厚C25预拌混凝土
2、满足设计图纸及规范要求
	m2
	1608.74
	

	6
	自流平楼地面
1.基层处理，吸收性界面处理剂；
2.3mm厚水泥自流平面层；
3.随打随抹、压光；
4.满足洁净室要求
5.满足设计图纸及规范要求
	m2
	1608.74
	

	7
	PVC卷材楼地面
1.基层清理；
2.2mm厚同质透心PVC卷材地面；
3.专用粘合剂铺贴；
4.焊缝热熔焊接；
5.B1级阻燃
6.满足设计图纸及规范要求
	m2
	1608.74
	

	8
	PVC踢脚线
1.基层处理；
2.2mm厚同质透心PVC卷材上墙；
3.专用粘合剂；
4.焊缝处理
5.满足设计图纸及规范要求
	m
	360
	

	9
	墙、柱面装饰与隔断
	
	
	

	10
	彩钢板隔墙（50mm）
1.50mm厚手工岩棉彩钢板隔墙，含配套内外圆弧及底座、中字铝、中字吊件铝、角铝、U型槽铝等铝型材；
2.基板0.5mm厚；
3.岩棉容重100kg/m³；
4.双面覆膜；
5.耐火极限≥2.0h；
6.含安装龙骨、连接件
7.满足设计图纸及规范要求
	m2
	1415
	

	11
	彩钢板隔墙（100mm）
1.100mm厚手工岩棉彩钢板隔墙，含配套内外圆弧及底座、中字铝、中字吊件铝、角铝、U型槽铝等铝型材；
2.基板0.5mm厚；
3.岩棉容重100kg/m³；
4.双面覆膜；
5.耐火极限≥2.0h
6.满足设计图纸及规范要求
	m2
	235
	

	12
	玻璃隔断
1.50mm厚双层钢化玻璃隔断，双层成品钢化玻璃，A类防火玻璃,耐火极限1h,填充干燥空气,内置分子筛干燥剂吸附潮气,防止结露,采用高气密性密封胶密封。玻璃厚5mm；
2.5mm厚双层钢化玻璃中空；
3.成品厚50mm；
4.含铝合金边框、密封
5.满足设计图纸及规范要求
	m2
	74
	

	13
	天棚
	
	1
	

	14
	彩钢板吊顶
1.50mm厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶，含吊筋及配套铝型材等；
2.基板0.5mm厚；
3.岩棉容重100kg/m³；
4.双面覆膜；
5.燃烧等级A级；
6.含吊件、龙骨
7.满足设计图纸及规范要求
	m2
	1608.74
	

	15
	门窗
	
	1
	

	16
	洁净钢质门 JM10
1.成品洁净钢质单开门；
2.门洞尺寸1000×2200mm；
3.门上方双层玻璃视窗；
4.304不锈钢五金件；
5.含门框安装(综合考虑墙厚）
6.满足设计图纸及规范要求
	樘
	16
	

	17
	洁净钢质门 JM10（带闭门器）
1.成品洁净钢质单开门；
2.门洞1000×2200mm；
3.双层玻璃视窗；
4.304不锈钢五金；
5.含闭门器、顺位器
6.满足设计图纸及规范要求
	樘
	9
	

	18
	洁净钢质门 JM15
1.成品洁净钢质双开门；
2.门洞1500×2200mm；
3.双层玻璃视窗；
4.304不锈钢五金；
5.含门框安装
6.满足设计图纸及规范要求
	樘
	17
	

	19
	钢质防火门（甲级）
1.成品甲级钢质防火门；
2.门洞1500×2200mm（FM甲1522）；
3.含防火五金、闭门器
4.满足设计图纸及规范要求
	樘
	3
	

	20
	钢质防火门（乙级）
1.成品乙级钢质防火门；
2.门洞1500×2200mm（FM乙1522）；
3.含防火五金、闭门器
4.满足设计图纸及规范要求
	樘
	8
	

	21
	传递窗
1.成品不锈钢传递窗；
2.尺寸600×600×600mm；
3.机械联锁；
4.含安装、密封
5.满足设计图纸及规范要求
	台
	12
	

	22
	乳胶漆
1、刷(喷)无机/抗菌无机类涂料
2、满刮3厚耐水腻子找平,两遍成活,批平打磨
3、15厚粉刷石膏干混砂浆打底
4、界面漆一道
基层墙体
	㎡
	1100
	



2）暖通清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	空调设备
	
	1
	

	2
	空调器
1、名称:空调机组AHU-01
2、规格:送风量：7000m3/h，新风量：2100m3/h，机外余压：750Pa，制冷量：56KW，制热量：63KW，电加热量42KW，加湿量15kg/h，电机功率5.5KW，室外机额定输入功率：16.1/15.9KW
3、报价含室内外机采购安装、配套信号线管、冷媒管及保温、分支器、制冷剂充注费用
4、安装形式:卧式落地式，含弹簧减震器
5、自带控制柜
6、包含混凝土基础
7、具体参数及要求详见设计图纸
	套
	1
	

	3
	空调器
1、名称:空调机组AHU-02
2、规格:送风量：7000m3/h，新风量：7000m3/h，机外余压：750Pa，电预热量：24KW，制冷量：123KW，制热量：138KW，电加热量56KW，加湿量60kg/h，电机功率5.5KW，室外机额定输入功率：19.5*2/18.1*2
3、报价含室内外机采购安装、配套信号线管、冷媒管及保温、分支器、制冷剂充注费用
4、安装形式:卧式落地式，含弹簧减震器
5、自带控制柜
6、包含混凝土基础
7、具体参数及要求详见设计图纸
	套
	1
	

	4
	风机盘管
1、名称:风机盘管 FP-51
2、型号:制冷量：2.7KW，制热量：4.05KW
3、报价含配套温控器及控制线
4、安装形式：吊装
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1
	

	5
	风机盘管
1、名称:风机盘管 FP-85
2、型号:制冷量：4.5KW，制热量：6.75KW
3、报价含配套温控器及控制线
4、安装形式：吊装
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	9
	

	6
	风机盘管
1、名称:风机盘管 FP-102
2、型号:制冷量：5.4KW，制热量：8.1KW
3、报价含配套温控器及控制线
4、安装形式：吊装
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	2
	

	7
	风机盘管
1、名称:风机盘管 FP-136
2、型号:制冷量：7.2KW，制热量：10.8KW
3、报价含配套温控器及控制线
4、安装形式：吊装
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	11
	

	8
	风机盘管
1、名称:风机盘管 FP-170
2、型号:制冷量：9.0KW，制热量：13.5KW
3、报价含配套温控器及控制线
4、安装形式：吊装
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	4
	

	9
	空调器
1、名称:分体空调
2、型号:5HP风管机
3、规格:制冷量：12KW，制热量：14KW，功率4.52KW，带冷凝水提升泵
4、安装形式:含室内外机、铜管，保温、冷凝水管、型钢支架制作安装等成套费用
5、包含混凝土基础
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1
	

	10
	多联机组室外机
1、名称：室外机VRV-735
2、规格：制冷工质R410A，制冷量73.5kw，制热量81.5kw，制冷额定功率19.59KW/A
3、安装形式：落地式，含弹簧减震器
4、备注:含配套信号线管、冷媒管及保温、分支器、制冷剂充注费用
5、包含混凝土基础
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1
	

	11
	多联机组室内机
1、名称:室内机 VRV-22
2、规格:制冷量2.2kw，制热量2.6kw，输入功率22W
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、备注:含配套线控器及控制线、冷媒管及保温、分支器、制冷剂充注费用
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	2
	

	12
	多联机组室内机
1、名称:室内机 VRV-28
2、规格:制冷量2.8kw，制热量3.2kw，输入功率28W
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、备注:含配套线控器及控制线、冷媒管及保温、分支器、制冷剂充注费用
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	3
	

	13
	多联机组室内机
1、名称:室内机 VRV-32
2、规格:制冷量3.2kw，制热量3.6kw，输入功率49W
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、备注:含配套线控器及控制线、冷媒管及保温、分支器、制冷剂充注费用
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	2
	

	14
	多联机组室内机
1、名称:室内机 VRV-36
2、规格:制冷量3.6kw，制热量4.0kw，输入功率49W
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、备注:含配套线控器及控制线、冷媒管及保温、分支器、制冷剂充注费用
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1
	

	15
	多联机组室内机
1、名称:室内机 VRV-71
2、规格:制冷量7.1kw，制热量8.0kw，输入功率103W
3、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
4、备注:含配套线控器及控制线、冷媒管及保温、分支器、制冷剂充注费用
5、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	7
	

	16
	空调器
1、名称:新风机组 XF-01
2、规格:风量：3000m3/h，制冷量：25.8KW，G4过滤，两管制
3、安装形式:吊装
4、自带控制柜
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1
	

	17
	空调器
1、名称:新风机组 XF-02
2、规格:风量：4500m3/h，制冷量：38.7KW，G4过滤，两管制
3、安装形式:吊装
4、自带控制柜
5、含减震吊钩、型钢吊托支架制作安装、防锈刷油
6、具体参数及要求详见设计图纸
	台
	1
	

	18
	空调风-净化区域
	
	1
	

	19
	空调新风、回风系统
	
	1
	

	20
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤320mm
4、板材厚度:0.5mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	35.39
	

	21
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤450mm
4、板材厚度:0.6mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	71.67
	

	22
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤630mm
4、板材厚度:0.75mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	73.21
	

	23
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤1000mm
4、板材厚度:0.75mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	102.54
	

	24
	通风管道绝热
1、绝热材料品种:B1级橡塑保温，导热系数：平均温度为0℃时≤0.034w/（m.k），表观密度：≤95kg/m3
2、绝热厚度:30mm
	m3
	9.47
	

	25
	柔性接口
1、名称:双层帆布软接
	m2
	9.69
	

	26
	弯头导流叶片
1、名称:弯头导流叶片
	m2
	3.36
	

	27
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:800*400
	个
	3
	

	28
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:200*200
	个
	3
	

	29
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:320*200
	个
	11
	

	30
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:320*320
	个
	1
	

	31
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:400*200
	个
	16
	

	32
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:800*400
	个
	4
	

	33
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:320*320
	个
	1
	

	34
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:800*400
	个
	1
	

	35
	消声器
1、名称:消声器
2、规格:800*400
	个
	2
	

	36
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:800*400
	个
	1
	

	37
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:1000*1000
	个
	1
	

	38
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶风口（带尼龙滤网）
2、规格:200*200
	个
	1
	

	39
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:单层百叶风口（带尼龙滤网）
2、规格:400*200
	个
	7
	

	40
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:高效送风口
2、规格:风量500m3/h，含扩散静压箱、H13高效过滤器
	个
	2
	

	41
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:高效送风口
2、规格:风量1000m3/h，含扩散静压箱、H13高效过滤器
	个
	11
	

	42
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:高效送风口
2、规格:风量1500m3/h，含扩散静压箱、H13高效过滤器
	个
	9
	

	43
	排风系统
	
	1
	

	44
	风机
1、名称:排风机 PF-01
2、规格:离心风机箱，风量2100m3/h
	台
	1
	

	45
	风机
1、名称:排风机 PF-02
2、规格:活性炭过滤离心风机箱，风量1800m3/h
	台
	1
	

	46
	风机
1、名称:排风机 PF-03
2、规格:活性炭过滤离心风机箱，风量5200m3/h
	台
	1
	

	47
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤320mm
4、板材厚度:0.5mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	8.07
	

	48
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤450mm
4、板材厚度:0.6mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	83.42
	

	49
	净化通风管道
1、名称:净化风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤630mm
4、板材厚度:0.75mm
5、包含吊托支架制作安装
	m2
	144.69
	

	50
	通风管道绝热
1、绝热材料品种:B1级橡塑保温，导热系数：平均温度为0℃时≤0.034w/（m.k），表观密度：≤95kg/m3
2、绝热厚度:30mm
	m3
	2.51
	

	51
	柔性接口
1、名称:医用帆布软接
	m2
	2.86
	

	52
	弯头导流叶片
1、名称:弯头导流叶片
	m2
	2.32
	

	53
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:500*200
	个
	2
	

	54
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:630*400
	个
	2
	

	55
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:200*200
	个
	1
	

	56
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:320*200
	个
	1
	

	57
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:400*200
	个
	9
	

	58
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:400*250
	个
	1
	

	59
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:500*200
	个
	1
	

	60
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:630*400
	个
	1
	

	61
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:400*250
	个
	1
	

	62
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:500*200
	个
	1
	

	63
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:630*400
	个
	1
	

	64
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:320*200
	个
	1
	

	65
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:400*200
	个
	14
	

	66
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:1000*400
	个
	1
	

	67
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:2000*400
	个
	1
	

	68
	空调风-辅助区域
	
	1
	

	69
	空调风
	
	1
	

	70
	碳钢通风管道
1、名称:镀锌铁皮风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤320mm
4、板材厚度:0.5mm
5、接口形式:共板法兰连接
6、包含吊托支架制作安装
	m2
	141.93
	

	71
	碳钢通风管道
1、名称:镀锌铁皮风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤450mm
4、板材厚度:0.6mm
5、接口形式:共板法兰连接
6、包含吊托支架制作安装
	m2
	20.63
	

	72
	碳钢通风管道
1、名称:镀锌铁皮风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤630mm
4、板材厚度:0.6mm
5、接口形式:共板法兰连接
6、包含吊托支架制作安装
	m2
	105.29
	

	73
	碳钢通风管道
1、名称:镀锌铁皮风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤1000mm
4、板材厚度:0.75mm
5、接口形式:共板法兰连接
6、包含吊托支架制作安装
	m2
	82.61
	

	74
	碳钢通风管道
1、名称:镀锌铁皮风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长＞1000mm
4、板材厚度:1.0mm
5、接口形式:共板法兰连接
6、包含吊托支架制作安装
	m2
	180.43
	

	75
	柔性接口
1、名称:保温软接
	m2
	80.22
	

	76
	通风管道绝热
1、绝热材料品种:B1级橡塑保温，导热系数：平均温度为0℃时≤0.034w/（m.k），表观密度：≤95kg/m3
2、绝热厚度:30mm
	m3
	17.83
	

	77
	弯头导流叶片
1、名称:弯头导流叶片
	m2
	0.36
	

	78
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:200*160
	个
	5
	

	79
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:200*200
	个
	9
	

	80
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:500*250
	个
	1
	

	81
	碳钢阀门
1、名称:70℃防火阀
2、规格:320*200
	个
	1
	

	82
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:500*250
	个
	2
	

	83
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:630*320
	个
	1
	

	84
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:500*250
	个
	1
	

	85
	碳钢阀门
1、名称:电动密闭阀
2、规格:630*320
	个
	1
	

	86
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:防雨百叶
2、规格:1000*500
	个
	1
	

	87
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:回风口
2、规格:300*300
	个
	1
	

	88
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:回风口
2、规格:400*400
	个
	11
	

	89
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:回风口
2、规格:500*500
	个
	16
	

	90
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:方形散流器
2、规格:300*300
	个
	42
	

	91
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:方形散流器
2、规格:400*400
	个
	24
	

	92
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:方形散流器
2、规格:450*450
	个
	20
	

	93
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:方形散流器
2、规格:500*500
	个
	10
	

	94
	排风
	
	1
	

	95
	风机
1、名称:排风机 PF-04
2、规格:离心风机箱，风量2000m3/h
	台
	1
	

	96
	碳钢通风管道
1、名称:镀锌铁皮风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤320mm
4、板材厚度:0.5mm
5、接口形式:共板法兰连接
6、包含吊托支架制作安装
	m2
	22.06
	

	97
	碳钢通风管道
1、名称:镀锌铁皮风管
2、形状:矩形
3、规格:长边长≤450mm
4、板材厚度:0.6mm
5、接口形式:共板法兰连接
6、包含吊托支架制作安装
	m2
	11.52
	

	98
	柔性接口
1、名称:保温软接
	m2
	2.78
	

	99
	通风管道绝热
1、绝热材料品种:B1级橡塑保温，导热系数：平均温度为0℃时≤0.034w/（m.k），表观密度：≤95kg/m3
2、绝热厚度:30mm
	m3
	0.37
	

	100
	碳钢阀门
1、名称:涡轮蜗杆调节阀
2、规格:400*250
	个
	1
	

	101
	碳钢阀门
1、名称:止回阀
2、规格:400*250
	个
	1
	

	102
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:排风口
2、规格:200*200
	个
	3
	

	103
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:排风口
2、规格:250*250
	个
	3
	

	104
	碳钢风口、散流器、百叶窗
1、名称:排风口
2、规格:320*320
	个
	1
	

	105
	空调水系统
	
	1
	

	106
	无缝钢管
1、材质:无缝钢管
2、规格:DN100*4mm
3、连接形式、焊接方法:焊接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	49.2
	

	107
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN80
3、连接形式、焊接方法:焊接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	59.29
	

	108
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN65
3、连接形式、焊接方法:焊接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	46.13
	

	109
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN50
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	26.49
	

	110
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN40
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	61.63
	

	111
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN32
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	226.43
	

	112
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN25
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	42.47
	

	113
	镀锌钢管
1、材质:镀锌钢管
2、规格:DN20
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验、吹扫与清洗:符合图纸设计、规范及验收要求
5、含管道、管件制作安装
	m
	77.6
	

	114
	管道刷油
1、除锈级别:管道除轻锈
2、油漆品种:防锈漆两道
	m2
	17
	

	115
	其他管道绝热
1、绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温
2、绝热厚度:25~32mm
3、管道外径:DN125以内
	m3
	3.42
	

	116
	管道支架
1、名称:管道支架
2、材质:型钢
3、除轻锈后刷防锈漆两道，面漆两道
	kg
	500
	

	117
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN150
	个
	3
	

	118
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN125
	个
	4
	

	119
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN80
	个
	36
	

	120
	套管
1、名称:钢套管
2、规格:DN65
	个
	8
	

	121
	软接头(软管)
1、材质:PVC软管
2、规格:DN20
	根
	12
	

	122
	软接头(软管)
1、材质:PVC软管
2、规格:DN25
	根
	15
	

	123
	金属阀门
1、类型:Y型过滤器
2、规格、压力等级:DN20
3、连接形式:螺纹连接
	个
	10
	

	124
	金属阀门
1、类型:Y型过滤器
2、规格、压力等级:DN25
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2
	

	125
	金属阀门
1、类型:Y型过滤器
2、规格、压力等级:DN32
3、连接形式:螺纹连接
	个
	15
	

	126
	金属阀门
1、类型:Y型过滤器
2、规格、压力等级:DN40
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2
	

	127
	金属阀门
1、类型:电动二通阀
2、规格、压力等级:DN20
3、连接形式:螺纹连接
	个
	10
	

	128
	金属阀门
1、类型:电动二通阀
2、规格、压力等级:DN25
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2
	

	129
	金属阀门
1、类型:电动二通阀
2、规格、压力等级:DN32
3、连接形式:螺纹连接
	个
	15
	

	130
	金属阀门
1、类型:比例积分电动二通调节阀
2、规格、压力等级:DN40
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2
	

	131
	金属阀门
1、类型:不锈钢金属软接头
2、规格、压力等级:DN20
3、连接形式:螺纹连接
	个
	20
	

	132
	金属阀门
1、类型:不锈钢金属软接头
2、规格、压力等级:DN25
3、连接形式:螺纹连接
	个
	4
	

	133
	金属阀门
1、类型:不锈钢金属软接头
2、规格、压力等级:DN32
3、连接形式:螺纹连接
	个
	31
	

	134
	金属阀门
1、类型:不锈钢金属软接头
2、规格、压力等级:DN40
3、连接形式:螺纹连接
	个
	4
	

	135
	金属阀门
1、类型:不锈钢金属软接头
2、规格、压力等级:DN50
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1
	

	136
	金属阀门
1、类型:不锈钢金属软接头
2、规格、压力等级:DN100
3、连接形式:法兰连接
	个
	2
	

	137
	金属阀门
1、类型:闸阀
2、规格、压力等级:DN20
3、连接形式:螺纹连接
	个
	20
	

	138
	金属阀门
1、类型:闸阀
2、规格、压力等级:DN25
3、连接形式:螺纹连接
	个
	4
	

	139
	金属阀门
1、类型:闸阀
2、规格、压力等级:DN32
3、连接形式:螺纹连接
	个
	30
	

	140
	金属阀门
1、类型:闸阀
2、规格、压力等级:DN40
3、连接形式:螺纹连接
	个
	10
	

	141
	金属阀门
1、类型:排污阀
2、规格、压力等级:DN25
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2
	

	142
	金属阀门
1、类型:自动排气阀
2、规格、压力等级:DN15
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2
	

	143
	阀门绝热
1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温
2、阀门规格:DN50以内
	个
	209
	

	144
	阀门绝热
1、绝热材料:难燃B1级发泡橡塑保温
2、阀门规格:DN125以内
	个
	2
	

	145
	压力仪表
1、名称:压力表
	台
	4
	

	146
	温度仪表
1、名称:温度计
	支
	4
	

	147
	其他
	
	1
	

	148
	小型电动机
1、名称:交流异步电机检查接线
2、容量(kW):3kW及以下
	台
	1
	

	149
	小型电动机
1、名称:交流异步电机检查接线
2、容量(kW):13kW及以下
	台
	4
	

	150
	小型电动机
1、名称:交流异步电机检查接线
2、容量(kW):100kW及以下
	台
	1
	

	151
	小型电动机
1、名称:风机盘管检查接线
	台
	27
	

	152
	成品支架
1、名称：抗震支架-空调水系统
2、符合图纸与规范要求
	套
	10
	

	153
	通风工程检测、调试
1、系统名称:本工程通风与空调风系统相关所有调试、测试、联合调试等费用，结算时需提供由建设单位签字认可的调试报告
	系统
	1
	

	154
	空调水系统调试
1、系统名称:本工程空调水系统相关所有调试、测试、联合调试等费用，结算时需提供由建设单位签字认可的调试报告
	系统
	1
	

	155
	开洞补洞、套管及封堵
1、名称:风管、水管等过墙、过梁、过楼板、过防火分区开洞补洞、风管套管及防火封堵
2、封堵标准必须满足消防验收要求
	项
	1
	

	156
	集中式压差表箱
内含7块压差表
	台
	1 
	

	157
	PU材质压差管
	米
	80 
	

	158
	生物安全柜不锈钢套管
ø250
	个
	7
	



3）水电安装清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电气系统(施工超高增加费由投标人自行考虑到综合单价中）
	
	1
	

	2
	成套配电箱
1、名称:静配中心动力柜
2、型号:AP1
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、落地安装，含型钢基础制作安装
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1
	

	3
	成套配电箱
1、名称:照明插座配电箱
2、型号:AX1
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1
	

	4
	成套配电箱
1、名称:照明插座配电箱
2、型号:AX2
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	1
	

	5
	成套配电箱
1、名称:排风机控制柜
2、型号:PF-01~PF-04
3、内部配置:箱内具体配置及电器元件详见设计图纸
4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计
5、备 注:其他要求详见设计图纸，并符合设计规范及验收要求
	台
	4
	

	6
	桥架
1、名称:金属防火桥架
2、规格、型号:400*200
3、材质:热镀锌钢桥架，带隔板
4、类型:槽式桥架
5、接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	40.87
	

	7
	桥架
1、名称:金属防火桥架
2、规格、型号:300*100
3、材质:热镀锌钢桥架，带隔板
4、类型:槽式桥架
5、接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	70.71
	

	8
	桥架
1、名称:金属防火桥架
2、规格、型号:200*100
3、材质:热镀锌钢桥架，带隔板
4、类型:槽式桥架
5、接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	52.74
	

	9
	桥架
1、名称:铝合金防水桥架
2、规格、型号:300*100
3、材质:热镀锌钢桥架，带隔板
4、类型:槽式桥架
5、接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	35
	

	10
	支/吊架、基础型钢
1、名称:桥架支架制作、安装
2、材质:型钢
3、除锈、刷油，具体做法详见图纸
	kg
	289.85
	

	11
	成品支架
1、名称：抗震支架
2、型号规格类型:综合
3、符合图纸设计与规范、验收要求
	套
	21
	

	12
	配管
1、名称:电线管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:SC150
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	8.2
	

	13
	配管
1、名称:电线管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:SC80
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	8.6
	

	14
	配管
1、名称:电线管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:SC50
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	23
	

	15
	配管
1、名称:电线管
2、材质:镀锌钢管
3、规格:SC40
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	5.7
	

	16
	配管
1、名称:电线管
2、材质:JDG
3、规格:DN40
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	67.8
	

	17
	配管
1、名称:电线管
2、材质:JDG
3、规格:DN25
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	397.6
	

	18
	配管
1、名称:电线管
2、材质:JDG
3、规格:DN20
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	2636.26
	

	19
	配管
1、名称:金属软管
2、规格:DN20
	m
	439.5
	

	20
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJV-4*120+1*70
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	17.5
	

	21
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJV-4*70+1*35
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	55.45
	

	22
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJV-4*50+1*25
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	33.1
	

	23
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJV-5*16
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	99.97
	

	24
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJV-5*10
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	18.8
	

	25
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJV-3*16+2*10
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	25
	

	26
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJV-3*6+2*4
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	12
	

	27
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJY-5*4
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	380
	

	28
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJY-5*2.5
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	300
	

	29
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJY-3*6
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	100
	

	30
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJY-3*10
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	50
	

	31
	电力电缆
1、名称:电力电缆
2、型号:WDZ-YJY-3*16
3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设
4、电压等级（kV）:1
	m
	120
	

	32
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:5*120及以下
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	2
	

	33
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:5*70及以下
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	2
	

	34
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:5*50及以下
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	2
	

	35
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:5*25及以下
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	8
	

	36
	电力电缆头
1、名称:电力电缆头
2、规格、型号:5*10及以下
3、材质、类型:铜芯
4、电压等级（kV）:0.6/1KV
	个
	4
	

	37
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:WDZ-BYJ-4
	m
	8033.8
	

	38
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:WDZ-BYJ-2.5
	m
	6492.8
	

	39
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:WDZ-BYJ-10
	m
	543.1
	

	40
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:RVV-3*1.0
	m
	500
	

	41
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:RVV-2*1.0
	m
	600
	

	42
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:RVVP-3*1.0
	m
	600
	

	43
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:RVVP-4*1.0
	m
	300
	

	44
	配线
1、名称:电气配线
2、配线形式:穿管敷设/桥架敷设
3、规格:RVVP-2*1.0
	m
	300
	

	45
	荧光灯
1、名称:LED净化灯
2、规格:48w,1200mmx300mm
	套
	178
	

	46
	荧光灯
1、名称:LED净化灯(带蓄电池)
2、规格:48w,1200mmx300mm,持续60分钟
	套
	25
	

	47
	荧光灯
1、名称:LED净化灯
2、规格:24w,600mmx300mm
	套
	2
	

	48
	荧光灯
1、名称:LED净化灯(带蓄电池)
2、规格:24w,600mmx300mm,持续60分钟
	套
	1
	

	49
	照明开关、按钮
1、名称:单联单控开关
2、规格:250V，10A
	套
	2
	

	50
	照明开关、按钮
1、名称:双联单控开关
2、规格:250V，10A
	套
	31
	

	51
	照明开关、按钮
1、名称:三联单控开关
2、规格:250V，10A
	套
	2
	

	52
	插座
1、名称:单相三极加两极安全型插座
2、规格:250V，10A
	套
	143
	

	53
	插座
1、名称:防水单相三极加两极安全型插座
2、规格:250V，10A
	套
	10
	

	54
	插座
1、名称:防水型地面插座
2、规格:250V，10A
	套
	32
	

	55
	其他电器
1、名称:小厨宝
	台
	11
	

	56
	接线盒
1、名称:接线盒、开关盒、灯头盒
2、材质:钢制
3、安装形式:暗装
	个
	650
	

	57
	送配电装置系统
1、名称:交流供电送配电装置系统调试
2、电压等级（kV）:0.6/1kV
3、备 注:包括与本工程相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告
	系统
	1
	

	58
	给排水
	
	1
	

	59
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:给水
3、材质、规格:PP-R-DN40
4、连接形式:热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计及验收规范要求
6、包含开槽补槽费用
	m
	5
	

	60
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:给水
3、材质、规格:PP-R-DN32
4、连接形式:热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计及验收规范要求
	m
	20.5
	

	61
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:给水
3、材质、规格:PP-R-DN25
4、连接形式:热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计及验收规范要求
	m
	33
	

	62
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:给水
3、材质、规格:PP-R-DN20
4、连接形式:热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计及验收规范要求
	m
	28
	

	63
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:给水
3、材质、规格:PP-R-DN15
4、连接形式:热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求:需符合设计及验收规范要求
	m
	141.8
	

	64
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:排水
3、材质、规格:PE-De110
4、连接形式:粘接
5、含地面开槽补槽
	m
	86.8
	

	65
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:排水
3、材质、规格:PE-De75
4、连接形式:粘接
5、含地面开槽补槽
	m
	1.5
	

	66
	塑料管
1、安装部位:室内
2、介质:排水
3、材质、规格:PE-De50
4、连接形式:粘接
5、含地面开槽补槽
	m
	102.5
	

	67
	金属阀门
1、类型:截止阀
2、规格、压力等级:DN25
	个
	1
	

	68
	金属阀门
1、类型:截止阀
2、规格、压力等级:DN15
	个
	2
	

	69
	金属阀门
1、类型:闸阀
2、规格、压力等级:DN40
	个
	1
	

	70
	给、排水附件
1、材质：不锈钢
2、型号、规格：地漏DN50
	个
	3
	

	71
	给、排水附件
1、名称：清扫口DN100
	个
	1
	

	72
	其他管道绝热
1、绝热材料品种:难燃B1级像素保温材料保温
2、绝热厚度:9mm
	m3
	0.11
	

	73
	洗涤盆
1、名称:不锈钢洗手盆
2、参考尺寸：550*450*800mm
3、附件名称、数量:含感应水龙头、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
4、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	8
	

	74
	洗涤盆
1、名称:不锈钢拖把池
2、参考尺寸：450*450*600mm
3、附件名称、数量:含水龙头、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
4、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	3
	

	75
	洗涤盆
1、名称:成品不锈钢清洗池
2、参考尺寸：1500*690*800
3、附件名称、数量:含感应水龙头、下水、冲洗管、排水附件、软管、角阀等全套附件
4、具体式样必须按照建设单位要求方可采购安装
	组
	1
	

	76
	其他
	
	1
	

	77
	开洞补洞、套管及封堵
1、名称:桥架、水管、电管等过墙、过梁、过楼板、过防火分区开洞补洞、套管（钢套管、刚性防水套管）及防火封堵
2、封堵标准必须满足消防验收要求
	项
	1
	



4）智能化清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	综合布线系统
	
	1
	

	2
	单口网络墙壁插座
面板与模块采用90度安装方式； RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm；颜色：白色；材料：ABS；
	个
	24
	

	3
	双口网络墙壁插座
面板与模块采用90度安装方式； RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm；颜色：白色；材料：ABS；
	个
	59
	

	4
	双口网络地面插座
材质：铜
	个
	20
	

	5
	单口网络地面插座
材质：铜
	个
	20
	

	6
	六类非屏蔽模块
标准：YD/T 926.3; 阻燃级别：V-0;IDC: 磷青铜；金针采用磷青铜镀金 50u〃,PCB 性能补偿设计，插头与插座插合次数:≥1000 次；导线端接次数:≥20 次；打线方式：T568A/T568B；模块自带防尘盖，支持POE供电。
	个
	202
	

	7
	RJ45网络跳线(2米)
护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；采用多股绞合线缆，跳线柔韧性好 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径
	根
	4
	

	8
	RJ45/RJ11跳线
RJ45/RJ11跳线(2米)，护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；采用多股绞合线缆，跳线柔韧性好 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径
	条
	320
	

	9
	六类非屏蔽双绞线
23AWG线规，导体直径≥0.565mm，线对采用 “十” 字骨架隔离，通过标准最高传输频率 250MHz 测试，外皮材料LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	20000
	

	10
	六类48位非屏蔽RJ45配线架（含模块）
1U 48口RJ45模块式配线架，优质冷轧钢板，后置理线板；RJ45模块可单独安装/拆卸且不影响其他模块使用，模块自带同色端口防尘盖具有端口防尘防腐蚀功能；
	套
	11
	

	11
	100对机架式110跳线架（含连接块）
100对机架式110跳线架（含连接块）
	套
	1
	

	12
	6芯光纤配线架
国标，配线架含法兰模块
	套
	1
	

	13
	4芯光纤配线架
国标，配线架含法兰模块
	套
	2
	

	14
	理线架
滑槽封闭式结构金属材质；最多可安装管理数据 (五十条跳线), 语音 (一百条跳线); 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径
	套
	35
	

	15
	110理线器
国标
	套
	1
	

	16
	单芯单模LC-LC光纤跳纤（3米）
符合 TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801 标准； 提供多种规格和长度的跳线； 端口需依据设备要求定制，LSZH-B1护套
	套
	23
	

	17
	LC-LC单芯单模光纤耦合器
插入损耗：﹤0.2dB；
反射损耗：﹥55dB；
耐久性：﹥1000次；
变化： ﹤0.2dB；
温度范围：-40℃~+85℃
	个
	12
	

	18
	单芯单模光纤尾纤（1.5米）
	条
	84
	

	19
	光纤熔接
	条
	82
	

	20
	室内42U机柜
机柜：前门：透明钢化玻璃；后门：全冲六角孔钢质门；600mm*600mm，42U
	台
	1
	

	21
	机架式PDU电源插座
8口AC220V，10A，防浪涌
	台
	2
	

	22
	嵌墙式弱电箱（8口交换机用）
300×400×120mm，冷轧钢板，喷塑，带散热孔、门锁、接地端子，含光纤终端盒、SC/UPC耦合器、220V插座、理线器
	台
	15
	

	23
	嵌墙式弱电箱（16口交换机用）
400×500×150mm，冷轧钢板，喷塑，带散热孔、门锁、接地端子，含光纤终端盒、SC/UPC耦合器、220V插座、理线器
	台
	8
	

	24
	嵌墙式弱电箱（24口交换机用）
600×600×180mm，冷轧钢板，喷塑，带散热孔、门锁、接地端子，含光纤终端盒、SC/UPC耦合器、220V插座、理线器
	台
	1
	

	25
	室内50对大对数电缆
WDZ-50x2x0.4，国标
	m
	100
	

	26
	6芯室内单模光缆
室内用单模万兆紧套光纤，支持 10GBase-L 万兆以太网达 10000 米以上距离，静态弯曲半径 10*Dcm，护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	100
	

	27
	2芯室内单模光缆
室内用单模万兆紧套光纤，支持 10GBase-L 万兆以太网达 10000 米以上距离，静态弯曲半径 10*Dcm，护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	200
	

	28
	 2芯单模，LSZH，SC/UPC皮线光缆
WDZ型
	m
	2900
	

	29
	计算机网络系统
	
	1
	

	30
	8口接入交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 8*GE；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应  2. 运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播 ； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/Web UI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	10
	

	31
	24口接入交换机
1.网络侧端口: 2*XGSPON ，用户侧接口: 24*GE；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应  2. 运行环境：-5°C ～ +55°C宽温域3.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、设备访问控制；5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播 ； 6.QoS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR。  7.智能运维：XML/Web UI，流氓ONT检测和自律，环网检测/PPPoE仿真/DHCP仿真 8.兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 9.含模块
	台
	9
	

	32
	设备网1:8分光设备
上架式分光器，含微型封装光分路器-1:8-均分-SC/UPC
	台
	1
	

	33
	零漫游基站
1.支持 Wi-Fi 7 标准，四射频，8 条空间流，速率可达 7.14Gbp，满足内网、外网同时用网需求； 2.整机支持2.5G电口≥2,2.5G光口≥1，10G光口≥1，前兆电口≥2，Wi-Fi 射频信号接口≥8，物联基站射频信号接口≥2； 3.自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片，4.支持独立双 CPU 和物理基站设计，内网、外网、物联网三网融合且物理隔离，安全可靠； 5.为保障使用体验，单用户接入AP时吞吐量可达2Gbps； 6.支持在零漫游wifi架构下实现房间级定位；
	台
	6
	

	34
	天线
天线单元（内网+外网）：1.全向天线，天线增益2.4GHz：3 dBi，5GHz：5 dBi； 2.频率范围 ：2.4GHz：2400～2500 MHz，5GHz：5150～5850 MHz； 3.支持SMA-K接口； 4.水平面波瓣宽度,360度，垂直面波瓣宽度110度；
	套
	35
	

	35
	馈线
零漫游主机到天线专用射频馈线，长度15米，连接基站端为QMA接口，连接天线端为SMA接口
	条
	1
	

	36
	馈线
零漫游主机到天线专用射频馈线，长度28米，连接基站端为QMA接口，连接天线端为SMA接口
	条
	1
	

	37
	内网1:8分光设备
上架式分光器，含微型封装光分路器-1:8-均分-SC/UPC
	台
	1
	

	38
	外网1:8分光设备
上架式分光器，含微型封装光分路器-1:8-均分-SC/UPC
	台
	1
	

	39
	监控系统
	
	1
	

	40
	红外半球摄像机+拾音器
400万 CMOS 半球型网络摄像机 低照度 宽动态,带拾音器  网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电流及功耗: DC：12V
	台
	37
	

	41
	室内/外枪式摄像机
400万1/1.8"CMOS 全彩半球型网络摄像机 最低照度:彩色:0.0005 Lux@(F1.0,AGC,ON),0 Lux with Light 镜头,音频:支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 在大模型的加持下, 
对人、机动车等高价值目标进行解析,通过ROI分割技术,分离前景目标与背景区域,前景采用常规编码保障细节完整,背景实施高效压缩降低存储占用,兼顾画质与效率
含支架
	台
	18
	

	42
	监控电源
DC12V10A
	台
	8
	

	43
	NVR64路硬盘录像机
	台
	2
	

	44
	12TB硬盘
监控专业企业级硬盘,12TB
	台
	8
	

	45
	服务器
CPU:≥8核,主频≥2.3GHz,内存:16G,硬盘,最大可扩展≥32GB:硬盘,1T,SSD,预留扩展位,支持双硬盘独立显卡,含显示器(屏幕大于23英寸,1920×1080,滤蓝光)
	台
	1
	

	46
	综合管理平台授权
接入院内现有安防管理平台统一管理，含本项目监控系统所有所有授权及对接费用
	套
	1
	

	47
	六类非屏蔽网线
23AWG线规，导体直径≥0.565mm，线对采用 “十” 字骨架隔离，通过标准最高传输频率 250MHz 测试，外皮材料LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级。
	m
	3500
	

	48
	六类非屏蔽RJ45跳线(3米）
	条
	2
	

	49
	电源线
WDZ-RVV2*1.0
	m
	3500
	

	50
	门禁管理系统
	
	1
	

	51
	门禁读卡器
采用200万像素宽动态双目人脸识别摄像头,支持活体检测,配备3.0英寸LCD非触摸液晶显示屏,屏幕分辨率360*640
支持多种识别验证方式,包含人脸识别、IC卡刷卡识别、身份证序列号识别、CPU卡号及卡内内容读取识别,内置门禁控制模块,支持脱机独立运行
预留RS485扩展接口,可按需外接门禁控制器、闸机、读卡器等外设,支持后期系统联网扩容、集中管理,自带门磁检测、开门按钮接口、门锁继电器输出
	台
	22
	

	52
	接线箱
1、名称:门禁接线箱
	个
	2
	

	53
	单门磁力锁
静态吸附拉力≥280kg,断电开锁,满足消防要求;锁体采用铝合金阳极氧化外壳;
支持 DC12V/24V 供电,内置反向电压保护电路;配套 L/Z 型安装支架
	台
	2
	

	54
	双门磁力锁
静态吸附拉力≥280kg*2，断电开锁，满足消防要求；锁体采用铝合金阳极氧化外壳；支持 DC12V/24V 供电，内置反向电压保护电路；配套 L/Z 型安装支架
	台
	9
	

	55
	开门按钮
多种触发方式 常开/常闭功能,可灵活应用 五十万次抗疲劳测试
	台
	22
	

	56
	综合管理平台授权
接入院内现有一卡通管理平台统一管理。含门禁系统所有前端数量的接入
	套
	1
	

	57
	六类非屏蔽网线
1、规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线；
2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5；
3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求；
4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤；
5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%；
6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm；
7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃；
	m
	1000
	

	58
	电源线
WDZ-RVV2*1.0
	m
	1500
	

	59
	电源线
WDZ-RVV3*1.0
	m
	100
	

	60
	信号线
WDZ-RVV4*1.0
	m
	1200
	

	61
	信号线
WDZ-RVV6*1.0
	m
	1000
	

	62
	会议系统
	
	1
	

	63
	显示设备
1、名称:会议一体机、无线投屏、QPS电脑模块及USB麦
2、参数：1.智能交互平板显示尺寸≧98英寸,分辨率:3840*2160 ,采用红外触控技术,在双系统下均支持
20点同时触控及书写 2.交互平板功率≤550W,且符合GB21520-2015能源1级要求(含移动支架)
	套
	2
	

	64
	自控系统
	
	1
	

	65
	自控系统
1、名称：自控系统
2、含PLC自控柜、配套管线、附件等全套系统，满足建设单位要求、图纸要求及使用功能
	套
	1
	

	66
	综合管路系统
	
	1
	

	67
	桥架
1、名称:金属防火桥架
2、规格、型号:300*100
3、材质:热镀锌钢桥架，带隔板
4、类型:槽式桥架
5、接地方式:符合图纸设计、规范及验收要求
	m
	113
	

	68
	支/吊架、基础型钢
1、名称:桥架支架制作、安装
2、材质:型钢
3、除锈、刷油，具体做法详见图纸
	kg
	173
	

	69
	配管
1、名称:电线管
2、材质:JDG
3、规格:DN20
4、配置形式:明配、暗配、吊顶内敷设综合考虑(含明配支吊架、暗配开槽补槽)
	m
	3500
	

	70
	调试
	
	1
	

	71
	智能化系统、自控系统调试、运行
	项
	1
	

	72
	其他
	
	1
	

	73
	开洞补洞、套管及封堵
1、名称:桥架、电管等过墙、过梁、过楼板、过防火分区开洞补洞、套管（钢套管、刚性防水套管）及防火封堵
2、封堵标准必须满足消防验收要求
	项
	1
	


5）配套设施设备提升改造专项技术要求详见附件图纸。
备注：以上采购需求第3项各药房基础设施设备技术要求、第4项配套设施设备提升改造专项技术要求带“★”，其技术参数为实质性响应条款，需满足或优于项目需求。供应商需按本招标文件第六章投标文件格式第十八项“完全响应函”进行承诺，并加盖单位公章。
[bookmark: OLE_LINK2]五、商务要求
[bookmark: OLE_LINK1]1、交货时间：合同签订后，自采购人书面通知之日起120日内交付。
2、安装地点：盐城市第三人民医院南院。     
3、特别说明：采购人要求中标供应商供货设备运输到场，放置于采购人指定场地，中标供应商应承担保管责任，如有二次搬运，费用由中标供应商自行承担。上述费用包含在中标价中，采购人不另增加费用。请各供应商在投标报价时综合考虑此项因素，并计入报价中。
4、验收要求：本合同项下设备应在双方人员同时在场的条件下进行验收，具体验收方式：在仪器送达交货地点后， 甲方在乙方送货、安装并调试完毕后对设备进行开箱、清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，如:产品的型号、产地、数量、质量等与招标文件不符，乙方应负责按照甲方的要求采取补足，更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字盖章。     
5、付款方式：
（1）合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内甲方支付合同价30%的预付款。
（2）自动化设备和各药房设备设施全部进场，经甲方验收后，甲方支付进场货物对应合同金额的40%；配套设施设备提升改造专项按月支付已完合格价款的50%。
（3）项目验收合格后，甲方支付至已完合格价款的90%。（扣除已支付预付款）已完合格价款须经甲方及其委托的全过程咨询单位审核确认。
（4）其余10%尾款，在项目验收合格满12个月后一次性付清。注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，中标方均需提交符合采购人要求的发票，否则采购人得以迟延付款且不被视为违约。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
6、 本项目原厂免费保修期为：自项目验收合格之日起5年。
7、本项目不接受进口产品投标。
8、本项目采购标的的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
9、项目实施方案要求，包括但不限于产品供货方案，产品安装、调试方案，项目验收方案等：
①.产品供货方案：提供设备供货方案、设备运输方案。
②.产品安装、调试方案：提供产品安装、调试方案。
③.项目验收方案：提供具体详实的项目验收方案。
10、售后服务方案要求，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等：
①.服务体系：服务体系需健全完善，确保在服务期内，能够快速有效的响应采购人的报修需求，提供远程诊断或现场服务；
②.回访巡检方案：质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；
③.突发故障解决措施：供应商需结合项目特点，对于可能出现的突发设备故障进行举例，并且给出对应的解决措施。
11、需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训等：
①.日常保养和定期保养培训：需对于设备表面清洁、环境检查、开机自检等进行培训，并且进行日常记录与报告；
②.业务技术功能培训：需对于开关机流程、参数设置、界面导航等基础操作进行培训，并且对于设备的临床应用（如操作技巧等）以及设备的数据管理也需进行培训指导，每年免费技术升级培训不低于1次；
③.常见故障处理培训：结合项目特点，对于可能出现的常见设备故障进行举例，并且进行处理培训。
12、业绩：供应商具有自2023年1月1日(含)以来（以合同签订日期为准）所投核心产品业绩的优先。 




第五章  评标方法与评标标准
 

一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标标准
本项目评分总分值为100分。
	[bookmark: _Hlk196127052]评分项目
	分值
	评分标准

	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （该结果四舍五入，保留两位小数）

	技术响应
	33分
	[bookmark: _GoBack]投标产品对招标文件项目需求第三项技术参数要求中,第2条自动化设备清单及主要技术参数要求的响应程度：全部响应即满足招标文件功能技术参数的得33分，标注“▲”为重要参数（12项），每负偏离一项扣2分；其余为一般参数（180项），每负偏离一项扣0.05分。投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应；如采购文件要求提供相应材料的，须按要求提供材料加盖投标人公章的扫描件，否则予以扣分。

	业绩
	3分
	提供投标人自2023年1月1日(含)以来（以合同签订日期为准）所投核心产品的业绩，每有一项得3分，本项最高得3分。
注：1、投标时须提供合同原件扫描件（合同中合同主体名称、合同金额、合同范围、双方签字盖章等内容须体现）及验收合格证明原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。

	综合实力
	6分
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得2分，本项最高得6分。
注：投标时需提供证书扫描件。提供不全或未提供的不得分。

	项目实施
方案
	20分
	1、产品供货方案（5分）：评委根据投标人提供的设备供货方案、设备运输方案进行评分。方案优于采购需求的得5分；方案满足采购需求的得3分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。
2、产品安装、调试方案（5分）：评委根据投标人提供的产品安装、调试方案进行评分。方案优于采购需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。
3、项目验收方案（5分）：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案。方案优于采购需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。
4、应急预案（5分）；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。方案优于采购需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案或方案不满足采购需求不得分。

	售后服务及培训方案

	8分
	1、提供完整的技术培训方案（4分），包括培训内容、培训方式、培训流程、培训时间等内容。方案优于项目需求得4分；方案满足项目需求得2分；未提供方案或方案不满足项目需求不得分。
2、提供完整的售后支持及服务方案（4分），包括服务流程、服务内容、响应时间、保障措施等内容。方案优于项目需求得4分；方案满足项目需求得2分；未提供方案或方案不满足项目需求不得分。





 
第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094]

投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日   期 ：             



















投标文件目录
 

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度（2025年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、 关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表（如有）
十四、商务要求响应及偏离表（如有）
十五、开标一览表
十六、项目实施方案、服务承诺、培训承诺及投标人认为需要提供的其他材料等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
十八、完全响应承诺函
 
 
 
 
 
 
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度（2025年度）的财务状况报表
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 








五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]











七、法人授权书


本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          

被授权人身份证号码：                                   
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
    单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]     日期：                                         












 
 
 
 八、投标函
致：盐城市第三人民医院
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 













 
九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市第三人民医院组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。



10、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


 
   投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：

 
 
 
 
 
 
 
 


十一、 关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：
         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：


 


 十三、技术要求响应及偏离表（如有）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或负偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：
 
 
 








 
14、 [bookmark: _Hlt26955054]商务要求响应及偏离表（如有）

	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或负偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书] 
 
 
 
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：









十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                    （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
                                              日期：       年   月   日
 
 
 
 
                                         
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：














十六、技术方案、服务承诺、培训承诺及投标人认为
需要提供的其他材料等





















十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日

十八、完全响应承诺函


致：盐城市第三人民医院

我方已仔细阅读并全面理解   （项目名称）   招标文件的全部内容，郑重承诺：
1、我方完全响应本项目招标文件采购需求第3项各药房基础设施设备技术要求、第项4配套设施设备提升改造专项技术要求的所有技术参数与性能指标要求，无负偏离。
2、若我方中标，将严格按照招标文件及合同约定履行全部义务。
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：      
日  期：








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：             
地址：         	      
邮编：                 
联系人：               
联系电话：                     
授权代表：             	     
联系电话：              	  
地址：                	    
邮编：              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                
事实依据：                            
法律依据：                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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