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招　标　文　件

项目名称：莫愁湖公园2026年胜棋楼片区展陈品质提升项目
项目编号：JSZC-320105-NJXN-G2026-0010
（非专门面向中小企业）












采购人：南京市莫愁湖公园管理处
采购代理机构：南京信诺工程造价咨询有限责任公司
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[bookmark: _Toc14529]第一章  投标邀请
	[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc8490][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
莫愁湖公园2026年胜棋楼片区展陈品质提升项目招标的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取招标文件，并于2026-11-10  14:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]1.项目编号：JSZC-320105-NJXN-G2026-0010
2.项目名称：莫愁湖公园2026年胜棋楼片区展陈品质提升项目
3.预算金额：298万元。
4.最高限价：234.662819万元。
5.采购需求：依标准实施华严庵、胜棋楼、郁金堂、苏合厢四处展厅及附属建筑、庭院展陈品质提升。项目改造方案严格遵守文物保护相关规定，通过专家策展服务，深挖莫愁文化、梳理历史脉络、精耕展陈内容、讲好莫愁故事、创新展陈形式。通过文物保护和专业布展，打破单纯静态陈列、适度增加科技化和智能化系统集成，打造莫愁女数字人物IP，强调数字化场景互动。
6.服务期限：60日历天
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc29055][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
[bookmark: OLE_LINK16]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
[bookmark: OLE_LINK17]（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函，承诺函格式自拟）；
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]（6）法律、行政法规规定的其他条件。
注： 
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，供应商可以在响应文件中一次性提交满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料；
也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书《南京市政府采购供应商信用承诺书》,承诺书签字盖章要求详见本章“六、其他事宜”。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小微企业采购服务。 
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。 
（3）本项目通过以下第（/）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务： ①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《 政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。 ②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。 
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标办法与标准。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。
（二）本项目的特定资格要求：无。
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（4）供应商未按照采购文件要求提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料或者未按照采购文件要求提供完整的《南京市政府采购供应商信用承诺书》的。
[bookmark: _Toc27903]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统 
方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载 
售价：0.00元
[bookmark: _Toc22901]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月10日14时30分（北京时间）。
地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅
[bookmark: _Toc18915]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc7958]六、其他事宜
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》，供应商须按要求加盖供应商公章及签字。
若供应商在投标时仅提供了《南京市政府采购供应商信用承诺书》，则供应商在成交后，需按采购文件要求，将在资格审查环节由信用承诺书替代的证明材料（本章“二、申请人的资格要求（一）”要求提供的证明材料）提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料（本章“二、申请人的资格要求（一）”要求提供的证明材料）：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
2.本次招标不收取投标保证金。
3.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
[bookmark: _Toc5178]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：南京市莫愁湖公园管理处
地址：南京市莫愁湖西路6号
联系人：袁科
2.采购代理机构信息
名称：南京信诺工程造价咨询有限责任公司
地址：南京市江北新区浦滨路150号中科创新广场23栋8楼
联系方式：17205230112
3.项目联系方式
项目联系人：徐工
电话：17205230112

[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc24076][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc11912][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的供应商
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc30248][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
供应商应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系。
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]8.1 在投标截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
8.2 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 采购代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
[bookmark: _Toc27454]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表（如有）
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983]13.响应及偏离表
13.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 供应商可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 供应商应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc656][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 采购代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc2443]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]20.开标
20.1 采购代理在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。
20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后15分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购代理和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]24.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评委会联系。
24.7异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价55%的，即投标报价<采购项目最高限价×55%；
（4）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]25.1 无效投标情形
25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 供应商不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc15283][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 采购代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为供应商串通投标，投标无效：
26.5.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，采购代理将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc1570][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
[bookmark: _Toc8587]八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。
由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送采购代理。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
36.2 超出政府采购法定期限的质疑。
36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc18141]九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
[bookmark: _Toc31023][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]
第三章  合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。


莫愁湖公园2026年胜棋楼片区展陈
品质提升项目采购合同





项目名称：
采购单位：
成交单位：



   



年  月  日


甲方（采购人）：南京市莫愁湖公园管理处
乙方（成交方）：
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照招标结果签订本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：莫愁湖公园2026年胜棋楼片区展陈品质提升项目
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：采购人指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
二、合同金额
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK34]2.1 本合同金额为（大写）：_____________（___________元）人民币。
[bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK218]本合同价款是完成本项目所发生的包括但不限于所需的人员工资、材料费、机械费、设计、排版、制作、安装、保险、管理费、配套费用、交通、利润、税金等所有本项目所需的一切费用政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。
本合同形式为固定单价合同，执行期间合同单价不变，结算时工作量按实调整。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物、服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1是否收取履约保证金：是；
6.2履约保证金金额：合同金额的 5% ；
6.3履约保证金形式：电汇、网银转账；
6.4履约保证金退还的时间：履约保证金在本项目决算审核后10个工作日内无息全额退还至乙方缴款账户。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除经甲方同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同正式签订后20个工作日内，甲方支付至服务方合同总价款的30%。
8.1.2 项目完成且竣工验收合格,支付至审定价的70%；
8.1.3 决算审核完成后支付至审定价的97%。
8.1.4 余款3%作为质保金，待质保期（3年）满后一次性无息付清。
九、税费
9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。甲方每次付款前，乙方必须开具合法有效等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。
十、施工要求、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1乙方不得在作业现场吸烟、携带火种，严禁任何易诱发火灾的危险行为；如违反本要求引发火情、安全事故及经济损失，相应全部法律责任、经济赔偿责任均由乙方承担。
10.2施工期间发生的水费、电费由乙方自行承担。乙方进场施工后，应独立装计量表进行计量，单独计量用水用电量。
10.3施工全过程中，乙方对其派驻现场人员人身安全、自有设备及财产承担全部安全管理责任，相关安全事故、财产损失风险由乙方自行承担
10.4乙方在施工全过程中严格遵守《中华人民共和国文物保护法》，不得破坏文物建筑本体，并做好文物建筑内成品保护。如有损坏，乙方将承担赔偿责任和法律责任。
10.5 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.6 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.6.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.6.2 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.7如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 8 小时内到达甲方现场。
10.8 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.9本项目整体提供至少3年质量保证服务，故障和非人为损坏货物免费更换，对项目出现的质量问题及时进行维修和处理。质量保证期自本项目通过竣工验收之日起计算（当原厂标配质保期大于整体项目质保期时，按原厂标配质保期服务条款执行）。乙方负责本次招标内容的安装调试，以达到项目应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 如有必要，甲方可邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.4 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.5 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点且经甲方和委托的监理单位验收合格视为交付。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物价款 2%  的违约金。
[bookmark: OLE_LINK195]13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，应按逾期付款总额每日 万分之四 向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付的，应按逾期付款总额每日 万分之四 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5%  的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方法定代表人及授权代表签字并加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      

《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。




[bookmark: _Toc8339]

第四章  采购需求
一、项目名称
莫愁湖公园2026年胜棋楼片区展陈品质提升项目
二、项目概况
（一）项目背景
南京莫愁湖胜棋楼片区是莫愁湖公园的核心文保区域与文化地标，兼具明代开国功臣历史、江南古典园林艺术与“莫愁女”民间传说的多重内涵。本次展陈品质提升项目，依托建邺区及莫愁湖优质文化资源，通过专家策展服务，深挖莫愁文化、梳理历史脉络、精耕展陈内容、讲好莫愁故事。通过文物保护和专业布展，打破单纯静态陈列、适度增加科技化和智能化系统集成，打造莫愁女数字人物IP，强调数字化场景互动。
莫愁湖公园胜棋楼片区主要包括华严庵、胜棋楼、郁金堂、苏合厢四座建筑，以及建筑所在的园林和雕塑等附属设施。展览总面积约711平方米（不含园林及水面），其中华严庵约25平方米，为展览序厅。胜棋楼约484平方米，为核心展厅，讲述莫愁故事。郁金堂约148平方米，复原莫愁女生活场景，苏合厢约54平方米，为文创展厅和莫愁邮局。
项目涵盖现场布展布置、内容制作、网络改造、验收交付、技术交底等配套服务。改造方案须严格遵守文物保护相关规定，建成后面向社会公众开展科普宣传、研学接待、文化宣传，保障展馆长效稳定运营。
（二）项目采购需求
项目需围绕莫愁湖文脉故事、水文地理和历史文化，以及朱元璋、徐达、莫愁女等与莫愁湖相关的民间传说等内容布展，具体内容如下：
（1）景区导览
实现莫愁湖数字人园区导览功能，需具备定点导览和手机导览两种模式，其中手机导览模式需实现与景区AR互动功能。
（2）文献柜布置
展示莫愁湖相关老照片和文献。
（3）庭院内容布置
结合胜棋楼庭院现状，布置相关科技装置。
（4）光影互动沙盘
结合数字人IP全方位展示莫愁湖从古到今不同时间的景观全貌和历史故事。
（5）莫愁湖水文地理综合展示
展陈符合需求的展品和文物，结合老照片、多媒体和数字内容展示莫愁湖老故事。
（6）莫愁湖人文传说综合展示
展陈符合需求的展品和文物，结合老照片、多媒体和数字内容展示莫愁湖老故事。
（7）胜棋楼万岁棋局艺术装置
改造胜棋楼二楼现有对弈场景，符合棋道，具有艺术美观，综合呈现“万岁棋局”。
（8）明式厅堂还原
通过数字技术在胜棋楼二楼还原明式厅堂家具摆放场景。
（9）复原莫愁女生活场景
复刻郁金堂“鸳鸯厅”场景，展现古建原始面貌。
（10）莫愁女画作保护及利用
采集名家绘制的莫愁女画作，并在郁金堂通过数字化手段活化利用。
（11）莫愁邮局
根据邮政相关标准设计制作莫愁湖主题邮局，并可售卖莫愁湖相关展品，同时实现景区导览功能。
（12）水院莫愁女雕像活化
结合数字人IP技术，活化莫愁女雕像，实现数字互动。
（13）莫愁湖公园馆藏文物数据采集
选取莫愁湖部分代表性文物进行数据采集并研发展示系统。

1

4

三、服务清单
	序号
	名称
	内容

	1
	专家策展服务采购
	1、策划文案、内容排版：深化到策展大纲一级标题展区名、二级标题展项名、三级标题展示内容，方案落地对接；
2、方案设计：整体方案设计（根据采购需求整体规划设计），方案落地对接；
3、空间设计：设计效果图（平面图、参观流线图、空间效果图），方案落地对接；
4、施工图（平面图、墙体立面图、灯具定位图等），方案落地对接；
5、展面平面排版、材质及大小设计，方案落地对接；
6、整体方案、策划由专家策展顾问

	2
	文物保护服务采购
	华严庵、胜棋楼、郁金堂、苏合厢为文物建筑，进行施工时采取一系列科学、合理且有效的措施，避免施工活动对周边文物建筑的结构安全、外观风貌以及历史文化价值等造成损害，确保文物建筑能得到妥善保存和延续，采用环保型的施工材料和工艺，减少施工过程中的化学物质排放，建立文物建筑保护应急预案，明确在发生突发情况，如火灾、坍塌等时的应急响应流程和责任分工，对施工人员进行文物保护知识培训，培训内容包括文物建筑的历史价值、保护要求以及施工过程中的注意事项

	3
	布展服务采购
	1、华严庵：改装装饰面，新做定制玻璃展柜；
2、胜棋楼：玻璃展根据设计布局及展品布置新做定制玻璃展柜；
3、苏合厢：邮局展墙花坛及花木调整/新增桌、椅、展品墙改造、新增邮筒；

	
	
	1、华严庵：《莫愁湖志》善本复制件、清代舆图、民国老照片，华严庵建筑功能流变以图文+老照片呈现；
2、华严庵室外：古树名木创意铭牌、导览牌
3、胜棋楼：展品和文物进行复用展示；
4、苏合厢：展示莫愁文化相应的文创产品、更换墙面展示板；

	
	
	1、根据展区方案新增点位不限于照明灯具、开关、插座监控；
2、设备集成化调试
3、定制沙盘

	4
	多媒体影片服务采购
	1、多媒体设备（ AR设备、音箱、主机、中控、平板等）采购安装并调试等设备安装；
2.项目定制数字影片/交互/
3、数字人（莫愁女）依据三维模型AI生成IP形象的莫愁女数字人，对数字人声音、动作、形象进行定制，通过数字人能实现语音交互、导览、文字介绍、线上运营等功能
4、部分文物数字化采集及复原




（1）关于专家策展服务采购项目的采购清单
	[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093]序号
	名称
	内容
	单位
	数量

	1
	专家策展服务采购
	1、策划文案、内容排版：深化到策展大纲一级标题展区名、二级标题展项名、三级标题展示内容，方案落地对接；
2、方案设计：整体方案设计（根据采购需求整体规划设计），方案落地对接；
3、空间设计：设计效果图（平面图、参观流线图、空间效果图），方案落地对接；
4、施工图（平面图、立面图、设备定位图等），方案落地对接；
5、展面平面排版、材质及大小设计，方案落地对接；
6、整体方案、策划由专家策展顾问
	㎡
	740 



（2）关于莫愁湖文物保护服务类项目的采购清单
	序号
	名称
	内容
	单位
	数量

	1
	文物保护方案及措施
	华严庵、胜棋楼、郁金堂、苏合厢为文物建筑，进行施工时采取一系列科学、合理且有效的措施，避免施工活动对周边文物建筑的结构安全、外观风貌以及历史文化价值等造成损害，确保文物建筑能得到妥善保存和延续，采用环保型的施工材料和工艺，减少施工过程中的化学物质排放，建立文物建筑保护应急预案，明确在发生突发情况，如火灾、坍塌等时的应急响应流程和责任分工，对施工人员进行文物保护知识培训，培训内容包括文物建筑的历史价值、保护要求以及施工过程中的注意事项
	项
	1 

	2
	地面保护
	原有地面整铺单层纸面9.5mm石膏板对地面进行保护，以及施工结束后拆除以及拆除垃圾外运
	㎡
	740 

	3
	墙面保护
	原有墙面及墙面特别是古建墙体进行保护膜贴面，针对靠近古建墙体的还要做临时喷绘布格挡，以及施工结束后拆除以及拆除垃圾外运
	㎡
	2220 

	4
	顶面保护
	顶面古建屋顶保护，因施工涉及动火作业，古建为木制结构，顶部统一采用防火布吊顶保护，及后面施工结束拆除后的二次垃圾外运
	㎡
	700 

	5
	文物保护
	瓷器120件、字画15副定制木盒统一保管存放（存放需进入专业的文保仓库24小时防盗、监控）
	天
	60 

	6
	古董家具保护
	古董家具纸质箱体套膜保护，保护时注意家具不得有划痕，不得触摸家具，以及施工结束后拆除以及拆除垃圾外运
	件
	20 




（3）关于莫愁湖布展服务类项目的采购清单
	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量

	1
	展示面拆除
	华严庵西间展示面拆除
1、原有展示面拆除、装裱画拆除清理、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	㎡
	9 

	2
	原有落地展柜拆除
	华严庵西间落地展柜拆除
1、原有展示柜拆除、展柜设备保护性拆除并交由业主指定地点存放、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	m
	4 

	3
	新做展板展示面
	华严庵西间新做展板展示面
1、基层12mm阻燃板；
2、单层9.5mm石膏板面
3、板面钉眼封点防锈漆
4、石膏板面缝贴自粘胶带
5、石膏板面腻子3遍
6、白色乳胶漆3遍
7、具体详见图纸
	㎡
	2 

	4
	定制造型卷轴
	华严庵西间定制造型卷轴
两侧竖向定制造型卷轴安装
2、具体详见图纸
	套
	2 

	5
	设备包边
	华严庵西间设备包边
1、基层12mm阻燃板
2、304不锈钢黑钛拉丝边框厚度1.2mm
3、具体详见图纸
	m
	10 

	6
	展示面拆除
	华严庵东间原有展示面拆除
1、原有展示面、装裱画拆除清理、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	㎡
	9 

	7
	原有落地展柜拆除
	华严庵东间右侧落地展柜拆除
1、原有展示柜拆除、展柜内文献整理收集并交由业主指定地点存放、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	m
	4 

	8
	定制玻璃柜
	华严庵东间定制玻璃柜
1、钢架骨架
2、基层15mm阻燃板；
3、玻璃柜内部仿石纹路装饰面层
4、正面定制8mm玻璃3600mm*1900mm钢化超白玻，四周厚度1.2mm古铜不锈钢包边；
5、柜内顶部开槽引线
6、柜内部预留字画底托
7、面层：免漆板颜色后期深化
8、具体详见图纸
	㎡
	11 

	9
	原有沙盘柜拆除
	胜棋楼1L沙盘柜拆除4500mm*2900mm
1、沙盘柜破坏性拆除、展柜设备保护性拆除、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
3、具体详见图纸PM-01
	项
	1 

	10
	新做地柜
	胜棋楼1L铝板地柜H200mm
1、 ‌40×40×2.0mm镀锌方管骨架制作安装
2、深灰色2.0mm厚铝板包覆
3、具体做法详见大样图01
	㎡
	19 

	11
	弧形造型展示面
	胜棋楼1L弧形展示面
1、后侧：钢骨架焊接，面15mm木工板基层钉在龙骨上，9mm奥松板面钉在木龙骨或夹板上 ，做油漆，执行国标或行业标准；
2、左右两侧弧形造型：钢骨架焊接，15mm木工板基层钉在龙骨上，9mm奥松板面钉在木龙骨或夹板上 ，做油漆，执行国标或行业标准
3、工程量按后侧投影面积计算，不扣减暗门亦不增加侧边面积，综合考虑报价
4、具体做法详见大样图01
	㎡
	11 

	12
	定制成品沙盘柜体门
	胜棋楼1L定制成品沙盘柜体门
定制成品沙盘柜体门2000mm*800mm
	樘
	1 

	13
	钢化玻璃围挡
	胜棋楼1L钢化玻璃围挡高600mm
不锈钢玻璃栏板围挡含支座固定
	m
	14 

	14
	定制画轴造型
	胜棋楼1L定制画轴造型
定制画轴造型
	m
	7 

	15
	原有玻璃柜拆除
	胜棋楼1L玻璃柜拆除7575mm*1090mm*2700mm
1、玻璃柜破坏性拆除、展柜内展品保护性收集统一存放至指定地点、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
3、具体详见图纸
	㎡
	41 

	16
	造型展示柜
	胜棋楼1L东间
1、中间造型：1500mm*2800mm：新建75轻钢龙骨，竖向间距400,基层12mm阻燃板，单层9.5mm、石膏板面，板面钉眼封点防锈漆，面板缝贴自粘胶带，批腻子3遍，整体打磨，刷基膜，预留灯槽
2、两侧：面贴广告布
3、上部：宽150mm乳胶漆凸墙：基层12mm阻燃板，单层9.5mm、石膏板面，板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，板面白色乳胶漆3遍，预留灯槽；750mm宽面
	㎡
	10 

	17
	玻璃展柜
	胜棋楼1L东间
1、钢架骨架
2、基层15mm阻燃板；
3、正面定制8mm钢化超白玻璃，四周厚度1.2mm古铜不锈钢包边；
4、柜内顶部开槽引线
5、柜内部预留字画底托
6、面层：18mm免漆板颜色后期深化
7、具体详见图纸
	㎡
	12 

	18
	造型展示面
	胜棋楼1L东间造型展示面
1上部造型：基层12mm阻燃板，单层9.5mm、石膏板面，板面钉眼封点防锈漆，面板缝贴自粘胶带，批腻子3遍，整体打磨，刷基膜，面贴广告布，侧边304黑钛拉丝不锈钢边框
	㎡
	8 

	19
	背侧定制支架造型
	胜棋楼1L东间定制支架造型
多媒体造型制作安装
	套
	3 

	20
	造型设备柜
	胜棋楼1L西间
1、造型：2100mm*2800mm：新建75轻钢龙骨，竖向间距400,基层12mm阻燃板，单层9.5mm、石膏板面，板面钉眼封点防锈漆，
2、乳胶漆造型：新建75轻钢龙骨，竖向间距400,基层12mm阻燃板，单层9.5mm、石膏板面，板面钉眼封点防锈漆，面板缝贴自粘胶带，面白色乳胶漆3遍
3、设备底盒制作：基层12mm阻燃板，侧边304黑钛拉丝不锈钢边框
	㎡
	10 

	21
	玻璃展柜
	胜棋楼1L西间玻璃展柜
1、钢架骨架
2、基层15mm阻燃板；
3、正面定制8mm钢化超白玻璃，四周厚度1.2mm古铜不锈钢包边；
4、柜内顶部开槽引线
5、柜内部预留字画底托
6、面层：18mm免漆板颜色后期深化
	㎡
	21 

	22
	围挡及地台拆除
	胜棋楼2L原有围挡及地台拆除4440mm*2250mm
1、两侧柜子围挡拆除、展柜设备保护性拆除、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	项
	1 

	23
	新做展示面
	胜棋楼2L棋盘对弈处
厚度150mm
1、龙骨撑出造型
2、基层12mm阻燃板
3、18mm免漆板
	㎡
	4 

	24
	设备包边
	胜棋楼2L棋盘对弈处
1、基层12mm阻燃板
2、304不锈钢黑钛拉丝边框厚度1.2mm
	m
	12 

	25
	铝板围挡
	胜棋楼2L棋盘对弈处
1、上下30×40×1.5mm 镀锌管，中间40×40×2.0mm镀锌方管骨架制作安装
2、包覆深灰色厚度2mm铝板造型围挡
3、围挡高1000mm
	m
	6 

	26
	柜子拆除
	郁金堂地柜拆除3600mm*500mm*1000mm
1、木质地柜拆除、展柜设备保护性拆除、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	项
	1 

	27
	设备包边
	郁金堂
1、基层12mm阻燃板
2、304不锈钢黑钛拉丝边框厚度1.2mm
	m
	13 

	28
	定制画轴造型
	郁金堂定制画轴造型
1、外框尺寸：宽650mm*长2100mm
2、内置骨架，12mm阻燃板基层，304黑钛拉丝不锈钢包覆
3、定制画轴造型：预留多媒体设备底盒
	套
	12 

	29
	柜子拆除
	苏合厢地柜拆除5100mm*500mm*1000mm
1、木质地柜拆除、展柜设备保护性拆除、字画收集统一存放至指定保管处、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	项
	2 

	30
	展示隔断拆除
	苏合厢格栅拆除
1、木质地柜拆除、展柜设备保护性拆除、字画收集统一存放至指定保管处、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	㎡
	13 

	31
	造景拆除
	苏合厢花坛造景长3580mm拆除
1、混凝土花坛拆除、花坛假树、花坛土、花坛造景石清理
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	项
	1 

	32
	定制吧台
	苏合厢定制L型吧台宽500mm*高1000mm
1、L型吧台侧面：钢龙骨骨架、阻燃基层板、木纹饰面，正面（内凹造型），定制活动板门
2、台面：80mm高木纹台面
3、吧台广告字体及展板另计
4、具体做法详见大样图03
	m
	4 

	33
	定制矮柜
	苏合厢定制矮柜长800*宽600mm*高800mm
1、定制实木矮柜
2、样式及做法详见大样图04
3、样式及颜色与展项融合具体以甲方使用要求为准
	套
	5 

	34
	定制展柜
	苏合厢定制展柜长2200*宽500mm*高2650mm
1、柜体板18mm免漆板，内置层板
2、上部做亚克力灯箱，灯箱另算
3、具体做法详见大样图05
	㎡
	12 

	35
	定制展柜
	苏合厢定制展柜长2800*宽500mm*高2650mm
1、柜体板18mm免漆板，内置层板
2、上部做亚克力灯箱，灯箱另算
3、具体做法详见大样图06
	㎡
	7 

	36
	成品桌椅
	1、成品长桌长2400mm
2、配套椅子4把
	套
	1 

	37
	展品复刻
	华严庵
1、展品复刻：《莫愁湖志》善本复制件、清代舆图、民国老照片。
2、展现形式：华严庵建筑功能流变以图文+老照片呈现
3、复刻图文展品以装入定制的亚克力盒挂面展示及画框装裱挂面展示
	项
	1 

	38
	花木铭牌及导引牌
	庭院花木及导引牌
1、花木铭牌：古树名木创意牌制作安装，材质为不锈钢材质，吊挂形式展示。
2、指引导流牌：指引参观流线牌制作安装，材质为铝合金材质，落地形式展示。
3、铭牌及引导牌数量约30个
	项
	1 

	39
	图文展板
	胜棋楼
图文展板更换（内容+展板）
	项
	1 

	40
	定制广告布
	胜棋楼1楼西间
定制UV广告布画面
面积按照投影面积计算，不扣除设备及门洞所占面积亦不增加凸出侧边面积
	㎡
	21 

	41
	文物复刻、复用
	胜棋楼1楼西间
1、展示品复刻（展示出土文物的展示品复刻展示）
2、文物复用：符合展陈需求的展品和文物进行复用展示
3、文物展示底座及介绍牌制
	项
	1 

	42
	定制展柜内部广告布
	胜棋楼1楼西间展示面为了展示莫愁湖历史变迁的布置效果，需要定制UV展柜内部广告布，具体工艺如下：
1、面层白色乳胶漆出新3遍
2、具体详见拆除图
3、面积按照投影面积计算，不扣除设备及门洞所占面积亦不增加凸出侧边面积，
	㎡
	21 

	43
	定制展柜内部广告布
	胜棋楼1楼东间展面为了展示莫愁湖近代变化的布置效果，需要定制UV定制展柜内部广告布，具体工艺如下：
定制UV定制展柜内部广告布
面积按照投影面积计算，不扣除设备及门洞所占面积亦不增加凸面侧边面积
	㎡
	16 

	44
	展品及文物复用
	胜棋楼1楼东间及二楼万岁棋局
1、展品及文物复用：金钗、明朝挂镜、郁金香等展品
2、书籍文献托板、底盒、介绍牌
3、更换万岁棋局朱元璋坐像头像
	项
	1 

	45
	苏合厢广告布置
	苏合厢苏合厢广告布置
1、吧台及展柜定制图文展板
2、门头莫愁主题邮局发光字及标识
3、落地图文展板打卡展示装置
4、邮局邮筒布置
5、字体不限于亚克力字体、PVC字体
6、室内展示区定制顶部垂挂纱幔
7、定制亚克力灯箱
	项
	1 

	46
	综合布线
	1、综合布线（配管DN20KBG管、照明配线ZR-BV2.5mm2、插座配线ZR-BV4mm、点位管线、接线盒、面板、开关、插座）
2、仅对现场原有电箱进行改造并新增回路
	项
	1 

	47
	落地柜机空调
	3 匹立式落地柜机；冷暖型，一级能效；含室内外机、遥控器、配套铜管、排水管、保温、电源线、支架；设备安装、调试、开机检测，含基础辅材
	台
	1 

	48
	筒灯
	展柜内部筒灯
功率：12W
色温：4000K
显色指数：Ra90以上
灯罩材质：铝合金
	套
	55 

	49
	灯带
	展柜内部灯带
铝合金线条灯带
	m
	36 

	50
	前端节点控制器
	前端运行状态信息采集、开关机指令中转、计算机电源控制。
通讯接口：RJ45网络接口、RS-232，点对点对接华严庵、胜棋楼F1、胜棋楼西间、胜棋楼东间、胜棋楼F2、鸳鸯厅
	节点
	22

	51
	显示端指令控制器
	投影机运行状态信息采集、开关机指令中转、电源控制。
通讯接口：RJ45网络接口、RS-232，点对点对接华严庵、胜棋楼F1、胜棋楼西间、胜棋楼东间、胜棋楼F2、鸳鸯厅
	节点
	22

	52
	短波定位雷达
	雷达频段24.125GHz FMCW 调频连续波探测区域水平视角 120°，俯仰 60°最大探测距离0.3m ~ 8m定位精度近距离 0.3–4m：±3cm；4–8m：±5%同时追踪目标最多 6 人（可配置 2/4/6 人）坐标输出XY 平面坐标（单位：mm），支持 UART 串口 / UDP 网口刷新率30Hz（可调 10~30Hz）响应延迟≤80ms供电DC12V / 1A功耗≤6W延时保持1~10s 软件可调（人离开后坐标保留时间）灵敏度0~10 级软件可调，过滤微小晃动过滤支持静态背景滤除、小物体过滤（可设置最小目标面积）工作温度-20℃ ~ +60℃防护等级IP54（室内展厅）通讯协议UDP（推荐，直接发 JSON 坐标）/ RS485 串口输出数据示例 UDP`{"num":1,"target":[{"id":1,"x":1250,"y":2600,"valid":1}]}`
	个
	8

	53
	LED图像控制器
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
3、视频输出支持不少于8路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达520万像素，最宽支持10240,最高8192。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;
	套
	3

	54
	全展区灯光集控电柜
	12路灯光分区域集中控制
PLC控制器串口智能接入
上位通讯接口：RJ45网络接口、RS-232
含定制电箱
	套
	2

	55
	全馆无线网络覆盖人员
	网络标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3、IEEE 802.3u；
数据传输：300Mbps；线管网络布线及安装调试
胜棋楼一楼 18.76*13.3  250㎡
胜棋楼二楼 18.76*11.4  214㎡
华严庵 10.7*3.9  42㎡
郁金堂 10.5*12.67  133㎡
苏合厢 11.3*5.1  58㎡
过道300㎡
	平方
	1000

	56
	网线
	1.芯线：4对8芯实心无氧铜，线规24AWG，导体直径≈0.5mm
2.线对颜色：白橙、橙；白绿、绿；白蓝、蓝；白棕、棕
3.绝缘：高密度聚乙烯HDPE
4.外护套：PVC / LSZH低烟无卤；线缆外径约5mm
5.包装标准：305米/箱（1000英尺
6.带宽 100MHz 
7.最大速率 100米内稳定 1000Mbps（千兆）；不支持万兆 
8.标准链路长度 ≤100米（信道） 
9.特性阻抗 100Ω ±15Ω（1~100MHz） 
10.直流电阻（20℃） ≤9.38Ω /100m 
11.时延差（Delay Skew） ≤45ns /100m 
12.支持POE IEEE802.3af/at 标准POE供电 
	箱
	15

	57
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
2.提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，≥4个1000BASE-X SFP端口；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
8.支持CPU保护功能；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
9.支持零配置启动功能；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
10.支持IP分片和重组功能；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
11.支持Secure boot功能；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置； 
	台
	4

	58
	无线控制器
	1、本次配置≥128个管理AP授权，最大支持管理常规AP数量≥512；
2、接口类型：提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口，1个Console口，1个USB接口；配置≥2个电源模块，提供官网链接和截图证明；
3、转发性能：集中转发性能≥10Gbps；
4、 为使得网络管理员实时感知网络状态，所投产品需要在网络发生异常时，可利用短信、微信、邮件等三种不同方式推送告警信息；
5、满足标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间满足L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够满足DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理，提供第三方权威机构测试报告证明；
6、无线漫游：支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游；
7、为了有效排查无线网络中存在的匿名攻击的隐患，所投产品需要具备仿冒终端检查的能力，并且识别仿冒终端所接入SSID、AP以及终端设备型号、终端操作系统等信息，要求提供第三方权威机构测试报告证明；
	台
	1

	59
	AP
	1、整机采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，提供官网截图证明；
2、整机协商速率≥3.57Gbps，5GHz频段最大可协商速率≥2.882Gbps，提供官网链接和截图证明；
3、提供≥1个100/1000M/2.5G电口；
4、在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告；
5、采用内置智能天线设计
6、支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告
	台
	12

	60
	控制服务器
	i5-7700/8G DDR/256G SSD 固态/4G 独显；
	台
	1

	61
	液晶显示器
	21.5"液晶显示器
分辨率：1920×1080，60Hz
亮度：250cd/㎡
配套原装键鼠
	台
	1

	62
	移动控制终端
	平板电脑
屏幕尺寸：11英寸；
屏幕比例：16:10；
存储容量:128GB
分辨率：1920*1200
	套
	2

	63
	雷达控制系统
	1. 雷达 TX → USB 转模块 RX
2. 雷达 RX → USB 转模块 TX
3. 雷达 GND ↔ USB 模块 GND
4. 雷达接 DC12V 供电，USB 插电脑 USB 口
5. 网线直连雷达与电脑，电脑 IP 改为同网段
6. 打开厂家上位机，切换通讯模式为 UDP，填写雷达 IP、端口号
7. 点击连接，直接接收 JSON 格式 XY 坐标，**不用串口驱动**
8. 同样可以在上位机修改雷达参数并保存
	套
	1

	64
	全馆总控程序集
（服务器端）
	图形化操作界面
独立多媒体展项状态综合控制
智能分区语音切换控制
灯光独立控制
投影机开/关控制
计算机开/关控制（不含中控主机）
设备运行状态指示
与移动终端实时闭环通讯
	套
	1

	65
	全馆总控程序集
（移动终端）
	图形化操作界面
独立多媒体展项状态综合控制
智能分区语音切换控制
灯光独立控制
计算机开/关控制（不含中控主机）
设备运行状态指示
与中控计算机实时闭环通讯
	套
	1

	66
	42U机柜
	硅箱机柜
规格：600×600×1200mm
	台
	2

	67
	设备安装，系统调试及控制软件部署（人员）
	现场管线敷设、线缆穿线；双绞线端接、水晶头压制、链路福禄克测试；机柜、服务器、网络设备、多媒体展项设备上架安装；全馆总控服务器端与移动终端控制软件部署、参数配置、权限设置；网络调试、多媒体展项单体调试、全馆系统联调；点位标签制作、现场技术交底、试运行值守、竣工测试及调试文档编制，含项目实施全套技术人员人工。
1. 网络系统调试：网络工程师配置交换机 VLAN 划分、路由协议、ACL 访问控制、QoS 流量管理等，进行网络连通性测试、冗余备份测试及带宽压力测试。
2. 服务器系统调试：系统工程师安装操作系统，配置域环境、文件共享、数据库服务，进行系统补丁更新及安全加固，确保服务器稳定运行。
3. 应用系统部署调试：1 名应用工程师根据用户需求，安装部署业务软件，配置数据库连接、用户权限及参数设置，进行功能模块联调及压力测试，确保软件满足业务流程要求。
4. 整体联调与优化：由项目技术负责人组织各专业工程师进行系统整体联调，模拟实际业务场景测试端到端功能，对网络延迟、系统响应速度等进行优化，输出调试报告
	批
	1

	68
	莫愁湖仿古卷轴园林沙盘展品
	品定制仿古卷轴造型艺术沙盘展品，按 1:50 比例完整复刻南京莫愁湖核心建筑群，精细还原华严庵、胜棋楼、郁金堂、苏合厢建筑本体；配套湖面水景、林木绿植、假山置石、景观桥梁（桥宽 3.8m），搭载场景景观灯光系统，整体分层造景，还原莫愁湖园林空间格局；建筑细节、形制、布局严格按实景 1:50 缩比制作，打造沉浸式古典画卷展示效果。
	项
	1 







（4）关于莫愁湖多媒体影片服务采购的采购清单

	展区
	项目名称
	软硬件类别/名称
	规格/功能
	工程量
	单位

	华严庵
	莫愁女导览莫愁湖
	硬件
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只

	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台

	
	
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
数字人驱动：自研数字人平台；；语音合成：讯飞配音/剪映朗读；后期合成：剪映专业版、Premiere Pro、After Effects、DaVinci Resolve
	1
	套

	
	
	内容
	策划
	古风数字人形象设计与建模；AI语音合成(TTS)与音色克隆；口型同步及表情、手势动作驱动；文生/图生视频生成春夏秋冬四季场景；4K渲染与四季多版本批量输出
	1
	项

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	300
	秒

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	300
	秒

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，3000Token
	3000
	Token

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	5
	分钟

	胜棋楼
	莫愁湖传说、风光、人文等介绍
	硬件
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只

	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台

	
	
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套

	
	
	内容
	策划
	史料考据与脚本分镜策划；8K超高清实拍与航拍；AI再现历史传说场景；素材AI修复与超分辨率增强至8K；旁白配音、配乐与字幕；非线性剪辑、调色与整体栏目包装
	1
	项

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	300
	秒

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	300
	秒

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，3000Token
	3000
	Token

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	5
	分钟

	
	莫愁湖湖水等园区景观动画（水、人、动物）
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套

	
	
	内容
	策划
	湖水流体动力学与粒子特效模拟；植被与环境氛围制作；写实渲染；三维画面后期合成与镜头漫游运镜
	1
	项

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	300
	秒

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	300
	秒

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，3000Token
	3000
	Token

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	5
	分钟

	
	胜棋楼西间
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套

	
	
	内容
	策划
	莫愁湖水文变迁视频（常规包装类剪辑视频/AI介绍视频）
	1
	项

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	360
	秒

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	360
	秒

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，3000Token
	3000
	Token

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	6
	分钟

	
	胜棋楼东间
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套

	
	
	内容
	策划
	莫愁女的传说和故事、事迹（图文版）
	1
	项

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟

	
	
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套

	
	
	内容
	策划
	莫愁相关的文物，在线文物检索平台（来源于官方可取证平台）
	1
	项

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟

	
	
	软件
	互动查询
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套

	
	
	内容
	策划
	莫愁女相关影片、影像资料等（视频剪辑包装）
	1
	项

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟

	
	万岁棋局AI复原
	硬件
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只

	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台

	
	
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套

	
	
	内容
	策划
	万岁棋谱AI复原
	1
	项

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1200
	Token

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟

	
	AI扫描软件
	软件
	复古家具场景还原
	扫描胜棋楼二楼空间后还原明式厅堂家具摆放场景
	1
	套

	郁金堂
	AI复活莫愁女的生活场景
	硬件
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只

	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台

	
	
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套

	
	
	内容
	策划
	依据古画、文献AI复原莫愁女形象并保持人物一致性；AI数字人表情与动作驱动(让历史人物“开口复活”)；文生/图生视频生成古代生活场景；历史场景数字复原与人物影像合成
	1
	项

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1200
	Token

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟

	
	仕女图活过来串屏（12 块屏幕）
	软件
	互动查询
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	12
	套

	
	
	内容
	策划
	古画数字化；AI图生视频让仕女“活起来”；跨12块屏的连贯运动轨迹设计与人物穿行衔接；整体超大画幅制作后按屏拆分、屏间像素对齐；多屏同步播控联调与循环播放
	1
	项

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	360
	秒

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	360
	秒

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，3600Token
	3600
	Token

	
	
	
	配音
	配乐
	6
	分钟

	水院雕像
	AI扫描软件
	软件
	水院莫愁女雕像活化
	扫描莫愁女石像后结合数字人IP技术实现莫愁女互动
	1
	套




四、服务时间和地点 
（1）服务期限：60日历天。
（2）服务地点：采购人指定地点。
五、付款条件
合同付款相关事项以第五章合同文本内容为准。
六、服务分包
本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，没收其全部履约保证金（履约保证金按实际合同价的5%收取），给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，且承担相应的法律责任。



[bookmark: _Toc16330]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc28842]一、评标方法
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。
[bookmark: _Toc1647]二、小微企业价格扣除
1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。
备注：
（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


[bookmark: _Toc4133]三、评标标准
	项 目
	评  分  标  准

	报价
（30分）
	投标报价低于或等于项目预算的，为有效投标报价。超项目预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%

	技术方案
（40分）
	文案策划方案
（5分）
	需立足莫愁湖文化特色，以“莫愁”文化为人文叙事主线、以人工智能（AI）为核心展陈手法，兼顾史料严谨性、文化传播性与文物保护要求，围绕莫愁湖水文地理变迁与历史沿革、朱元璋与徐达君臣对弈佳话、莫愁女民间传说与历代诗文画作等内容展开系统策划，实现历史文化、水文地理与数字科技展陈内容的有机融合，构建完整的布展文案策划方案，具体如下：
1.需满足采购需求有完整的展览总体思路，包括展区标题、核心内容、展示形式；
展览总体思路全部要素无缺项，策展内容完成全部展区文字及图片深化，展区标题、文字、图片完整打磨到位，展览叙事完整连贯，内容详实，得1分，未提供不得分；
2.需满足采购需求有完整的策展内容，实现对策展大纲标题的内容深化，包括标题名、上墙展示文字及图片内容；
展览总体思路基本完整，布展文字内容符合设计单位大纲，部分策展内容上墙文字或图片深化，展览叙事基本通顺，得4分；
展览总体思路中2项及以上要素缺失，策展内容大面积未深化，上墙文字、图片缺漏严重，内容单薄或缺失，得2分，未提供不得分。

	
	平面布置方案
（5分）
	1.需立足莫愁湖历史文脉，围绕莫愁湖文脉故事、水文地理和历史文化，充分统筹华严庵、胜棋楼、郁金堂、苏合厢等建筑，完成各展区平面布置。
方案内项目内容需与设计大纲一一对应并提供布展点位图，图上标明展示各区域主题，展示内容介绍，得1分，不提供不得分；
2、需满足采购需求有合理组织参观动线，衔接园林游线与数字人导览流线，直观展现布局动线图，按项目具体内容展示13项展项点位标注；
动线需按照采购需求要求的13个展项进行参观，并标明数字人出现位置及演示动画，得4分；
注：方案内项目内容没有完全对应设计单位大纲，布展点位图标注有缺失，布展点位图每缺一个点位扣0.5分，扣完4分为止。

	
	布展造型方案（6分）
	需展示完整的空间效果图，合理布局展柜、图文、多媒体载体与科技装置，兼顾文物展陈保护、古建最小干预与观展体验。
1.需包括华严庵空间效果图，其中涵盖数字人景区导览互动屏、文献柜，空间效果图不少于4张 其中至少1张为此空间鸟瞰布置图（轴测图） 得1分，不提供不得分；
需包括庭院及连廊空间效果图，其中涵盖古树名木创意铭牌、连廊，空间效果图不少于4张 其中至少1张为此空间鸟瞰布置图（轴测图） 得1分，不提供不得分；
2.需包括胜棋楼一楼空间效果图，其中涵盖光影互动沙盘、莫愁湖水文地理综合展示、莫愁湖人文传说综合展示，空间效果图不少于4张 其中至少1张为此空间鸟瞰布置图（轴测图） 得1分，不提供不得分；
3.需包括胜棋楼二楼空间效果图，其中涵盖万岁棋局艺术装置、明式厅堂空间效果图不少于4张 其中至少1张为此空间鸟瞰布置图（轴测图） 得1分，不提供不得分；
4.需包括郁金堂空间效果图，其中涵盖莫愁女生活场景复原、莫愁女画作保护及利用空间效果图不少于4张 其中至少1张为此空间鸟瞰布置图 得1分，不提供不得分；
5.需包括苏合厢空间效果图，其中涵盖莫愁邮局、文创产品展陈空间效果图不少于4张 其中至少1张为此空间鸟瞰布置图（轴测图） 得1分，不提供不得分。

	
	AI数字复原方案（14分）
	1.需为核心IP—数字莫愁女打造真人、国漫及Q版三种风格造型，形象适配景区文化定位，并提供三种风格数字莫愁女的动态演示视频：
投标人需提供莫愁女三种风格人物的整身正面、侧面、背面三视角静态图片并提供三种风格人物整身旋转动态视屏，每个不少于3秒，提供得3分，不提供或少提供不得分；
2.需为核心IP—数字莫愁女打造真人、国漫及Q版三种人物面目，喜、怒、哀、乐四种微表情：
投标人需提供三种风格人物四种表情的面部微表情：正面、侧面、45度角度面三视角静态图片，并提供12种微表情演示视频，每个不少于2秒，并提供不少于30秒的连续口播视频，提供得3分，不提供或少提供不得分；
3.数字场景复原系统：景区定点导览及手机导览两种模式的数字扫描数字呈现华严庵、胜棋楼、郁金堂：明式家具数字复原、莫愁女生活场景数字复原、莫愁女画像数字复原、水院莫愁女雕像数字复原。
对“数字场景复原系统”功能进行视频展示；要求提供相关展示视频，每一个功能点演示全部满足要求的，最高得8分。视频需添加人声讲解和字幕；合计演示时间不得少于2分钟，演示顺序须与得分要点顺序一致。有关视频上传等要求详见苏采云系统供应商操作手册。
对数字场景复原系统需包含以下功能：
(1) 实现景区定点导览及手机导览两种模式（1分）；
(2) 数字扫描数字呈现华严庵、胜棋楼、郁金堂：明式家具数字复原（2分）；
(3) 莫愁女生活场景数字复原需与莫愁湖文化旅游主题相关的主题动画（2分）；
(4) 水院莫愁女雕像数字复原（3分）
注：未提供展示视频的不得分；提供视频但未全部满足要求的，按达标功能点对应分值得分。演示视频不可加速、不可恶意遮挡，否则视为无效演示。

	
	布展深化方案（10分）
	1.需提供标注明确13个展项的设计图纸  得2分，缺一项则不得分。
2.需提供华严庵、胜棋楼一楼、胜棋楼二楼、郁金堂、苏合厢的装饰施工图不少于30张，其中：拆除示意图不少于5张；平面布置图不少于5张；立面索引图不少于5张，所有立面图不少于10张，展柜大样不少于5张 得4分，缺一项则不得分；
3.需提供华严庵、胜棋楼一楼、胜棋楼二楼、郁金堂、苏合厢强电图不少于4张，其中：设备点位图、插座点位图、灯具回路图、配电系统图至少各1张  得2分，缺一项则不得分。
4.需提供华严庵、胜棋楼一楼、胜棋楼二楼、郁金堂、苏合厢弱电图不少于4张，其中：网络系统图、AP系统图、音视频线系统图、设备系统图至少各1张  得2分，缺一项则不得分。

	实施计划
（5分）
	需结合本项目布展范围编制完整的布展组织实施方案。
1、需有项目总体实施部署，包括项目说明、实施原则、实施目标、实施特点分析等；
2、需有项目实施的关键施工技术、工艺；
3、需要明确的进度计划，包括总体工期进度计划、确保进度的实施措施，确保按期交付；
4、需包含实施资源配置计划，包括实施设备的合理配置、劳动力配置；
5、需有质量和管理实施措施，包括质量保障措施、安全保障措施、文明保障措施、管理机构和管理制度。
内容详细全面，契合项目需求，针对性、可操作性强，每项得1分，最高5分。

	拟派项目组成员
（10分）
	1、拟派项目经理具有工程类中级及以上职称、同时需具备展馆实施经验的得2分，满分2分。（提供能体现出项目经理施工经验的证明材料复印件及供应商为其缴纳的投标报名截止日前三个月内任意一个月的社保证明材料，加盖供应商公章，提供不全或未提供不得分）
2、拟派项目组成员中（不含项目经理）拟为本项目至少配备1名专职安全员，专职安全员具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证），得2分。（提供职称证书复印件及供应商为其缴纳的投标报名截止日前三个月内任意一个月的社保证明材料，加盖供应商公章，提供不全或未提供不得分）
3、拟投入本项目组人员管理及人员配备情况，项目组人员（不含项目经理）中，有中级及以上职称的，每有一人得2分，本项最高6分。（提供人员证书及供应商为其缴纳的投标报名截止日前三个月内任意一个月的社保证明材料，加盖供应商公章，提供不全或未提供不得分）

	业绩
（15分）
	供应商自2023年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承接过类似展馆布展业绩的，有一个业绩得3分，满分15分。
注：业绩应同时提供以下证明资料，复印件加盖供应商公章，提供不全或未提供不得分。
（1）依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；（2）合同；（3）竣工验收证明材料；（4）其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）或成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件。





[bookmark: _Toc1377]



第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]
投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
供应商名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：



投标文件目录
一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、投标报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、技术说明与服务方案
十、拟参与本项目服务人员一览表
十一、投标人类似业绩情况表
十二、中小企业声明函（如有）
十三、残疾人福利性单位声明函（如有）
十四、联合体协议（如有）
十五、南京市政府采购供应商信用承诺书




[bookmark: _Toc120614284]


[bookmark: _Toc21571]一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京信诺工程造价咨询有限责任公司：
我公司（供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：







[bookmark: _Toc27337]二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。








[bookmark: _Toc12519]三、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日    期：









[bookmark: _Toc18416]四、投标函
投标函
致：南京信诺工程造价咨询有限责任公司
根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：




[bookmark: _Toc29532]五、开标一览表
开标一览表
供应商名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标报价
	
	备注：

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	 

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）
	 



                                              日  期：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

[bookmark: _Toc22902]六、投标报价表
（一）投标报价表
	序号
	名称
	内容
	总价（元）

	1
	专家策展服务采购
	1、策划文案、内容排版：深化到策展大纲一级标题展区名、二级标题展项名、三级标题展示内容，方案落地对接；
2、方案设计：整体方案设计（根据采购需求整体规划设计），方案落地对接；
3、空间设计：设计效果图（平面图、参观流线图、空间效果图），方案落地对接；
4、施工图（平面图、墙体立面图、灯具定位图等），方案落地对接；
5、展面平面排版、材质及大小设计，方案落地对接；
6、整体方案、策划由专家策展顾问
	

	2
	文物保护服务采购
	华严庵、胜棋楼、郁金堂、苏合厢为文物建筑，进行施工时采取一系列科学、合理且有效的措施，避免施工活动对周边文物建筑的结构安全、外观风貌以及历史文化价值等造成损害，确保文物建筑能得到妥善保存和延续，采用环保型的施工材料和工艺，减少施工过程中的化学物质排放，建立文物建筑保护应急预案，明确在发生突发情况，如火灾、坍塌等时的应急响应流程和责任分工，对施工人员进行文物保护知识培训，培训内容包括文物建筑的历史价值、保护要求以及施工过程中的注意事项
	

	3
	布展服务采购
	1、华严庵：改装装饰面，新做定制玻璃展柜；
2、胜棋楼：玻璃展根据设计布局及展品布置新做定制玻璃展柜；
3、苏合厢：邮局展墙花坛及花木调整/新增桌、椅、展品墙改造、新增邮筒；
	

	
	
	1、华严庵：《莫愁湖志》善本复制件、清代舆图、民国老照片，华严庵建筑功能流变以图文+老照片呈现；
2、华严庵室外：古树名木创意铭牌、导览牌
3、胜棋楼：展品和文物进行复用展示；
4、苏合厢：展示莫愁文化相应的文创产品、更换墙面展示板；
	

	
	
	1、根据展区方案新增点位不限于照明灯具、开关、插座监控；
2、设备集成化调试
3、定制沙盘
	

	4
	多媒体影片服务采购
	1、多媒体设备（ AR设备、音箱、主机、中控、平板等）采购安装并调试等设备安装；
2.项目定制数字影片/交互/
3、数字人（莫愁女）依据三维模型AI生成IP形象的莫愁女数字人，对数字人声音、动作、形象进行定制，通过数字人能实现语音交互、导览、文字介绍、线上运营等功能
4、部分文物数字化采集及复原
	

	合计（含税价）
	




（二）分项报价表
分项报价表（1）：关于专家策展服务采购项目的采购清单
	序号
	名称
	内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	专家策展服务采购
	1、策划文案、内容排版：深化到策展大纲一级标题展区名、二级标题展项名、三级标题展示内容，方案落地对接；
2、方案设计：整体方案设计（根据采购需求整体规划设计），方案落地对接；
3、空间设计：设计效果图（平面图、参观流线图、空间效果图），方案落地对接；
4、施工图（平面图、立面图、设备定位图等），方案落地对接；
5、展面平面排版、材质及大小设计，方案落地对接；
6、整体方案、策划由专家策展顾问
	㎡
	740 
	
	

	总价（含税价）
	





分项报价表（2）：关于莫愁湖文物保护服务类项目的采购清单
	序号
	名称
	内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	文物保护方案及措施
	华严庵、胜棋楼、郁金堂、苏合厢为文物建筑，进行施工时采取一系列科学、合理且有效的措施，避免施工活动对周边文物建筑的结构安全、外观风貌以及历史文化价值等造成损害，确保文物建筑能得到妥善保存和延续，采用环保型的施工材料和工艺，减少施工过程中的化学物质排放，建立文物建筑保护应急预案，明确在发生突发情况，如火灾、坍塌等时的应急响应流程和责任分工，对施工人员进行文物保护知识培训，培训内容包括文物建筑的历史价值、保护要求以及施工过程中的注意事项
	项
	1 
	
	

	2
	地面保护
	原有地面整铺单层纸面9.5mm石膏板对地面进行保护，以及施工结束后拆除以及拆除垃圾外运
	㎡
	740 
	
	

	3
	墙面保护
	原有墙面及墙面特别是古建墙体进行保护膜贴面，针对靠近古建墙体的还要做临时喷绘布格挡，以及施工结束后拆除以及拆除垃圾外运
	㎡
	2220 
	
	

	4
	顶面保护
	顶面古建屋顶保护，因施工涉及动火作业，古建为木制结构，顶部统一采用防火布吊顶保护，及后面施工结束拆除后的二次垃圾外运
	㎡
	700 
	
	

	5
	文物保护
	瓷器120件、字画15副定制木盒统一保管存放（存放需进入专业的文保仓库24小时防盗、监控）
	天
	60 
	
	

	6
	古董家具保护
	古董家具纸质箱体套膜保护，保护时注意家具不得有划痕，不得触摸家具，以及施工结束后拆除以及拆除垃圾外运
	件
	20 
	
	

	总价（含税价）
	






分项报价表（3）：关于莫愁湖布展服务类项目的采购清单

	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	展示面拆除
	华严庵西间展示面拆除
1、原有展示面拆除、装裱画拆除清理、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	㎡
	9 
	
	

	2
	原有落地展柜拆除
	华严庵西间落地展柜拆除
1、原有展示柜拆除、展柜设备保护性拆除并交由业主指定地点存放、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	m
	4 
	
	

	3
	新做展板展示面
	华严庵西间新做展板展示面
1、基层12mm阻燃板；
2、单层9.5mm石膏板面
3、板面钉眼封点防锈漆
4、石膏板面缝贴自粘胶带
5、石膏板面腻子3遍
6、白色乳胶漆3遍
7、具体详见图纸
	㎡
	2 
	
	

	4
	定制造型卷轴
	华严庵西间定制造型卷轴
两侧竖向定制造型卷轴安装
2、具体详见图纸
	套
	2 
	
	

	5
	设备包边
	华严庵西间设备包边
1、基层12mm阻燃板
2、304不锈钢黑钛拉丝边框厚度1.2mm
3、具体详见图纸
	m
	10 
	
	

	6
	展示面拆除
	华严庵东间原有展示面拆除
1、原有展示面、装裱画拆除清理、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	㎡
	9 
	
	

	7
	原有落地展柜拆除
	华严庵东间右侧落地展柜拆除
1、原有展示柜拆除、展柜内文献整理收集并交由业主指定地点存放、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	m
	4 
	
	

	8
	定制玻璃柜
	华严庵东间定制玻璃柜
1、钢架骨架
2、基层15mm阻燃板；
3、玻璃柜内部仿石纹路装饰面层
4、正面定制8mm玻璃3600mm*1900mm钢化超白玻，四周厚度1.2mm古铜不锈钢包边；
5、柜内顶部开槽引线
6、柜内部预留字画底托
7、面层：免漆板颜色后期深化
8、具体详见图纸
	㎡
	11 
	
	

	9
	原有沙盘柜拆除
	胜棋楼1L沙盘柜拆除4500mm*2900mm
1、沙盘柜破坏性拆除、展柜设备保护性拆除、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
3、具体详见图纸PM-01
	项
	1 
	
	

	10
	新做地柜
	胜棋楼1L铝板地柜H200mm
1、 ‌40×40×2.0mm镀锌方管骨架制作安装
2、深灰色2.0mm厚铝板包覆
3、具体做法详见大样图01
	㎡
	19 
	
	

	11
	弧形造型展示面
	胜棋楼1L弧形展示面
1、后侧：钢骨架焊接，面15mm木工板基层钉在龙骨上，9mm奥松板面钉在木龙骨或夹板上 ，做油漆，执行国标或行业标准；
2、左右两侧弧形造型：钢骨架焊接，15mm木工板基层钉在龙骨上，9mm奥松板面钉在木龙骨或夹板上 ，做油漆，执行国标或行业标准
3、工程量按后侧投影面积计算，不扣减暗门亦不增加侧边面积，综合考虑报价
4、具体做法详见大样图01
	㎡
	11 
	
	

	12
	定制成品沙盘柜体门
	胜棋楼1L定制成品沙盘柜体门
定制成品沙盘柜体门2000mm*800mm
	樘
	1 
	
	

	13
	钢化玻璃围挡
	胜棋楼1L钢化玻璃围挡高600mm
不锈钢玻璃栏板围挡含支座固定
	m
	14 
	
	

	14
	定制画轴造型
	胜棋楼1L定制画轴造型
定制画轴造型
	m
	7 
	
	

	15
	原有玻璃柜拆除
	胜棋楼1L玻璃柜拆除7575mm*1090mm*2700mm
1、玻璃柜破坏性拆除、展柜内展品保护性收集统一存放至指定地点、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
3、具体详见图纸
	㎡
	41 
	
	

	16
	造型展示柜
	胜棋楼1L东间
1、中间造型：1500mm*2800mm：新建75轻钢龙骨，竖向间距400,基层12mm阻燃板，单层9.5mm、石膏板面，板面钉眼封点防锈漆，面板缝贴自粘胶带，批腻子3遍，整体打磨，刷基膜，预留灯槽
2、两侧：面贴广告布
3、上部：宽150mm乳胶漆凸墙：基层12mm阻燃板，单层9.5mm、石膏板面，板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，板面白色乳胶漆3遍，预留灯槽；750mm宽面
	㎡
	10 
	
	

	17
	玻璃展柜
	胜棋楼1L东间
1、钢架骨架
2、基层15mm阻燃板；
3、正面定制8mm钢化超白玻璃，四周厚度1.2mm古铜不锈钢包边；
4、柜内顶部开槽引线
5、柜内部预留字画底托
6、面层：18mm免漆板颜色后期深化
7、具体详见图纸
	㎡
	12 
	
	

	18
	造型展示面
	胜棋楼1L东间造型展示面

1上部造型：基层12mm阻燃板，单层9.5mm、石膏板面，板面钉眼封点防锈漆，面板缝贴自粘胶带，批腻子3遍，整体打磨，刷基膜，面贴广告布，侧边304黑钛拉丝不锈钢边框
	㎡
	8 
	
	

	19
	背侧定制支架造型
	胜棋楼1L东间定制支架造型
多媒体造型制作安装
	套
	3 
	
	

	20
	造型设备柜
	胜棋楼1L西间
1、造型：2100mm*2800mm：新建75轻钢龙骨，竖向间距400,基层12mm阻燃板，单层9.5mm、石膏板面，板面钉眼封点防锈漆，
2、乳胶漆造型：新建75轻钢龙骨，竖向间距400,基层12mm阻燃板，单层9.5mm、石膏板面，板面钉眼封点防锈漆，面板缝贴自粘胶带，面白色乳胶漆3遍
3、设备底盒制作：基层12mm阻燃板，侧边304黑钛拉丝不锈钢边框
	㎡
	10 
	
	

	21
	玻璃展柜
	胜棋楼1L西间玻璃展柜
1、钢架骨架
2、基层15mm阻燃板；
3、正面定制8mm钢化超白玻璃，四周厚度1.2mm古铜不锈钢包边；
4、柜内顶部开槽引线
5、柜内部预留字画底托
6、面层：18mm免漆板颜色后期深化
	㎡
	21 
	
	

	22
	围挡及地台拆除
	胜棋楼2L原有围挡及地台拆除4440mm*2250mm
1、两侧柜子围挡拆除、展柜设备保护性拆除、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	项
	1 
	
	

	23
	新做展示面
	胜棋楼2L棋盘对弈处
厚度150mm
1、龙骨撑出造型
2、基层12mm阻燃板
3、18mm免漆板
	㎡
	4 
	
	

	24
	设备包边
	胜棋楼2L棋盘对弈处
1、基层12mm阻燃板
2、304不锈钢黑钛拉丝边框厚度1.2mm
	m
	12 
	
	

	25
	铝板围挡
	胜棋楼2L棋盘对弈处
1、上下30×40×1.5mm 镀锌管，中间40×40×2.0mm镀锌方管骨架制作安装
2、包覆深灰色厚度2mm铝板造型围挡
3、围挡高1000mm
	m
	6 
	
	

	26
	柜子拆除
	郁金堂地柜拆除3600mm*500mm*1000mm
1、木质地柜拆除、展柜设备保护性拆除、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	项
	1 
	
	

	27
	设备包边
	郁金堂
1、基层12mm阻燃板
2、304不锈钢黑钛拉丝边框厚度1.2mm
	m
	13 
	
	

	28
	定制画轴造型
	郁金堂定制画轴造型
1、外框尺寸：宽650mm*长2100mm
2、内置骨架，12mm阻燃板基层，304黑钛拉丝不锈钢包覆
3、定制画轴造型：预留多媒体设备底盒
	套
	12 
	
	

	29
	柜子拆除
	苏合厢地柜拆除5100mm*500mm*1000mm
1、木质地柜拆除、展柜设备保护性拆除、字画收集统一存放至指定保管处、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	项
	2 
	
	

	30
	展示隔断拆除
	苏合厢格栅拆除
1、木质地柜拆除、展柜设备保护性拆除、字画收集统一存放至指定保管处、旧管线拆除、成品保护
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	㎡
	13 
	
	

	31
	造景拆除
	苏合厢花坛造景长3580mm拆除
1、混凝土花坛拆除、花坛假树、花坛土、花坛造景石清理
2、拆除垃圾清理、装袋、集中处理外运
	项
	1 
	
	

	32
	定制吧台
	苏合厢定制L型吧台宽500mm*高1000mm
1、L型吧台侧面：钢龙骨骨架、阻燃基层板、木纹饰面，正面（内凹造型），定制活动板门
2、台面：80mm高木纹台面
3、吧台广告字体及展板另计
4、具体做法详见大样图03
	m
	4 
	
	

	33
	定制矮柜
	苏合厢定制矮柜长800*宽600mm*高800mm
1、定制实木矮柜
2、样式及做法详见大样图04
3、样式及颜色与展项融合具体以甲方使用要求为准
	套
	5 
	
	

	34
	定制展柜
	苏合厢定制展柜长2200*宽500mm*高2650mm
1、柜体板18mm免漆板，内置层板
2、上部做亚克力灯箱，灯箱另算
3、具体做法详见大样图05
	㎡
	12 
	
	

	35
	定制展柜
	苏合厢定制展柜长2800*宽500mm*高2650mm
1、柜体板18mm免漆板，内置层板
2、上部做亚克力灯箱，灯箱另算
3、具体做法详见大样图06
	㎡
	7 
	
	

	36
	成品桌椅
	1、成品长桌长2400mm
2、配套椅子4把
	套
	1 
	
	

	37
	展品复刻
	华严庵
1、展品复刻：《莫愁湖志》善本复制件、清代舆图、民国老照片。
2、展现形式：华严庵建筑功能流变以图文+老照片呈现
3、复刻图文展品以装入定制的亚克力盒挂面展示及画框装裱挂面展示
	项
	1 
	
	

	38
	花木铭牌及导引牌
	庭院花木及导引牌
1、花木铭牌：古树名木创意牌制作安装，材质为不锈钢材质，吊挂形式展示。
2、指引导流牌：指引参观流线牌制作安装，材质为铝合金材质，落地形式展示。
3、铭牌及引导牌数量约30个
	项
	1 
	
	

	39
	图文展板
	胜棋楼
图文展板更换（内容+展板）
	项
	1 
	
	

	40
	定制广告布
	胜棋楼1楼西间
定制UV广告布画面
面积按照投影面积计算，不扣除设备及门洞所占面积亦不增加凸出侧边面积
	㎡
	21 
	
	

	41
	文物复刻、复用
	胜棋楼1楼西间
1、展示品复刻（展示出土文物的展示品复刻展示）
2、文物复用：符合展陈需求的展品和文物进行复用展示
3、文物展示底座及介绍牌制
	项
	1 
	
	

	42
	定制展柜内部广告布
	胜棋楼1楼西间展示面为了展示莫愁湖历史变迁的布置效果，需要定制UV展柜内部广告布，具体工艺如下：
1、面层白色乳胶漆出新3遍
2、具体详见拆除图
3、面积按照投影面积计算，不扣除设备及门洞所占面积亦不增加凸出侧边面积，
	㎡
	21 
	
	

	43
	定制展柜内部广告布
	胜棋楼1楼东间展面为了展示莫愁湖近代变化的布置效果，需要定制UV定制展柜内部广告布，具体工艺如下：
定制UV定制展柜内部广告布
面积按照投影面积计算，不扣除设备及门洞所占面积亦不增加凸面侧边面积
	㎡
	16 
	
	

	44
	展品及文物复用
	胜棋楼1楼东间及二楼万岁棋局
1、展品及文物复用：金钗、明朝挂镜、郁金香等展品
2、书籍文献托板、底盒、介绍牌
3、更换万岁棋局朱元璋坐像头像
	项
	1 
	
	

	45
	苏合厢广告布置
	苏合厢苏合厢广告布置
1、吧台及展柜定制图文展板
2、门头莫愁主题邮局发光字及标识
3、落地图文展板打卡展示装置
4、邮局邮筒布置
5、字体不限于亚克力字体、PVC字体
6、室内展示区定制顶部垂挂纱幔
7、定制亚克力灯箱
	项
	1 
	
	

	46
	综合布线
	1、综合布线（配管DN20KBG管、照明配线ZR-BV2.5mm2、插座配线ZR-BV4mm、点位管线、接线盒、面板、开关、插座）
2、仅对现场原有电箱进行改造并新增回路
	项
	1 
	
	

	47
	落地柜机空调
	3 匹立式落地柜机；冷暖型，一级能效；含室内外机、遥控器、配套铜管、排水管、保温、电源线、支架；设备安装、调试、开机检测，含基础辅材
	台
	1 
	
	

	48
	筒灯
	展柜内部筒灯
功率：12W
色温：4000K
显色指数：Ra90以上
灯罩材质：铝合金
	套
	55 
	
	

	49
	灯带
	展柜内部灯带
铝合金线条灯带
	m
	36 
	
	

	50
	前端节点控制器
	前端运行状态信息采集、开关机指令中转、计算机电源控制。
通讯接口：RJ45网络接口、RS-232，点对点对接华严庵、胜棋楼F1、胜棋楼西间、胜棋楼东间、胜棋楼F2、鸳鸯厅
	节点
	22
	
	

	51
	显示端指令控制器
	投影机运行状态信息采集、开关机指令中转、电源控制。
通讯接口：RJ45网络接口、RS-232，点对点对接华严庵、胜棋楼F1、胜棋楼西间、胜棋楼东间、胜棋楼F2、鸳鸯厅
	节点
	22
	
	

	52
	短波定位雷达
	雷达频段24.125GHz FMCW 调频连续波探测区域水平视角 120°，俯仰 60°最大探测距离0.3m ~ 8m定位精度近距离 0.3–4m：±3cm；4–8m：±5%同时追踪目标最多 6 人（可配置 2/4/6 人）坐标输出XY 平面坐标（单位：mm），支持 UART 串口 / UDP 网口刷新率30Hz（可调 10~30Hz）响应延迟≤80ms供电DC12V / 1A功耗≤6W延时保持1~10s 软件可调（人离开后坐标保留时间）灵敏度0~10 级软件可调，过滤微小晃动过滤支持静态背景滤除、小物体过滤（可设置最小目标面积）工作温度-20℃ ~ +60℃防护等级IP54（室内展厅）通讯协议UDP（推荐，直接发 JSON 坐标）/ RS485 串口输出数据示例 UDP`{"num":1,"target":[{"id":1,"x":1250,"y":2600,"valid":1}]}`
	个
	8
	
	

	53
	LED图像控制器
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
3、视频输出支持不少于8路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达520万像素，最宽支持10240,最高8192。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;
	套
	3
	
	

	54
	全展区灯光集控电柜
	12路灯光分区域集中控制
PLC控制器串口智能接入
上位通讯接口：RJ45网络接口、RS-232
含定制电箱
	套
	2
	
	

	55
	全馆无线网络覆盖人员
	网络标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3、IEEE 802.3u；
数据传输：300Mbps；线管网络布线及安装调试
胜棋楼一楼 18.76*13.3  250㎡
胜棋楼二楼 18.76*11.4  214㎡
华严庵 10.7*3.9  42㎡
郁金堂 10.5*12.67  133㎡
苏合厢 11.3*5.1  58㎡
过道300㎡
	平方
	1000
	
	

	56
	网线
	1.芯线：4对8芯实心无氧铜，线规24AWG，导体直径≈0.5mm
2.线对颜色：白橙、橙；白绿、绿；白蓝、蓝；白棕、棕
3.绝缘：高密度聚乙烯HDPE
4.外护套：PVC / LSZH低烟无卤；线缆外径约5mm
5.包装标准：305米/箱（1000英尺
6.带宽 100MHz 
7.最大速率 100米内稳定 1000Mbps（千兆）；不支持万兆 
8.标准链路长度 ≤100米（信道） 
9.特性阻抗 100Ω ±15Ω（1~100MHz） 
10.直流电阻（20℃） ≤9.38Ω /100m 
11.时延差（Delay Skew） ≤45ns /100m 
12.支持POE IEEE802.3af/at 标准POE供电 
	箱
	15
	
	

	57
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
2.提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，≥4个1000BASE-X SFP端口；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
8.支持CPU保护功能；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
9.支持零配置启动功能；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
10.支持IP分片和重组功能；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
11.支持Secure boot功能；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；（提供CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告并加盖原厂商公章）
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置； 
	台
	4
	
	

	58
	无线控制器
	1、本次配置≥128个管理AP授权，最大支持管理常规AP数量≥512；
2、接口类型：提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口，1个Console口，1个USB接口；配置≥2个电源模块，提供官网链接和截图证明；
3、转发性能：集中转发性能≥10Gbps；
4、 为使得网络管理员实时感知网络状态，所投产品需要在网络发生异常时，可利用短信、微信、邮件等三种不同方式推送告警信息；
5、满足标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间满足L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够满足DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理，提供第三方权威机构测试报告证明；
6、无线漫游：支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游；
7、为了有效排查无线网络中存在的匿名攻击的隐患，所投产品需要具备仿冒终端检查的能力，并且识别仿冒终端所接入SSID、AP以及终端设备型号、终端操作系统等信息，要求提供第三方权威机构测试报告证明；
	台
	1
	
	

	59
	AP
	1、整机采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，提供官网截图证明；
2、整机协商速率≥3.57Gbps，5GHz频段最大可协商速率≥2.882Gbps，提供官网链接和截图证明；
3、提供≥1个100/1000M/2.5G电口；
4、在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告；
5、采用内置智能天线设计
6、支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告
	台
	12
	
	

	60
	控制服务器
	i5-7700/8G DDR/256G SSD 固态/4G 独显；
	台
	1
	
	

	61
	液晶显示器
	21.5"液晶显示器
分辨率：1920×1080，60Hz
亮度：250cd/㎡
配套原装键鼠
	台
	1
	
	

	62
	移动控制终端
	平板电脑
屏幕尺寸：11英寸；
屏幕比例：16:10；
存储容量:128GB
分辨率：1920*1200
	套
	2
	
	

	63
	雷达控制系统
	1. 雷达 TX → USB 转模块 RX
2. 雷达 RX → USB 转模块 TX
3. 雷达 GND ↔ USB 模块 GND
4. 雷达接 DC12V 供电，USB 插电脑 USB 口
5. 网线直连雷达与电脑，电脑 IP 改为同网段
6. 打开厂家上位机，切换通讯模式为 UDP，填写雷达 IP、端口号
7. 点击连接，直接接收 JSON 格式 XY 坐标，**不用串口驱动**
8. 同样可以在上位机修改雷达参数并保存
	套
	1
	
	

	64
	全馆总控程序集
（服务器端）
	图形化操作界面
独立多媒体展项状态综合控制
智能分区语音切换控制
灯光独立控制
投影机开/关控制
计算机开/关控制（不含中控主机）
设备运行状态指示
与移动终端实时闭环通讯
	套
	1
	
	

	65
	全馆总控程序集
（移动终端）
	图形化操作界面
独立多媒体展项状态综合控制
智能分区语音切换控制
灯光独立控制
计算机开/关控制（不含中控主机）
设备运行状态指示
与中控计算机实时闭环通讯
	套
	1
	
	

	66
	42U机柜
	硅箱机柜
规格：600×600×1200mm
	台
	2
	
	

	67
	设备安装，系统调试及控制软件部署（人员）
	现场管线敷设、线缆穿线；双绞线端接、水晶头压制、链路福禄克测试；机柜、服务器、网络设备、多媒体展项设备上架安装；全馆总控服务器端与移动终端控制软件部署、参数配置、权限设置；网络调试、多媒体展项单体调试、全馆系统联调；点位标签制作、现场技术交底、试运行值守、竣工测试及调试文档编制，含项目实施全套技术人员人工。
1. 网络系统调试：网络工程师配置交换机 VLAN 划分、路由协议、ACL 访问控制、QoS 流量管理等，进行网络连通性测试、冗余备份测试及带宽压力测试。
2. 服务器系统调试：系统工程师安装操作系统，配置域环境、文件共享、数据库服务，进行系统补丁更新及安全加固，确保服务器稳定运行。
3. 应用系统部署调试：1 名应用工程师根据用户需求，安装部署业务软件，配置数据库连接、用户权限及参数设置，进行功能模块联调及压力测试，确保软件满足业务流程要求。
4. 整体联调与优化：由项目技术负责人组织各专业工程师进行系统整体联调，模拟实际业务场景测试端到端功能，对网络延迟、系统响应速度等进行优化，输出调试报告
	批
	1
	
	

	68
	莫愁湖仿古卷轴园林沙盘展品
	品定制仿古卷轴造型艺术沙盘展品，按 1:50 比例完整复刻南京莫愁湖核心建筑群，精细还原华严庵、胜棋楼、郁金堂、苏合厢建筑本体；配套湖面水景、林木绿植、假山置石、景观桥梁（桥宽 3.8m），搭载场景景观灯光系统，整体分层造景，还原莫愁湖园林空间格局；建筑细节、形制、布局严格按实景 1:50 缩比制作，打造沉浸式古典画卷展示效果。
	项
	1 
	
	

	总价（含税价）
	






分项报价表（4）：关于莫愁湖多媒体影片服务采购的采购清单
	展区
	项目名称
	软硬件类别/名称
	规格/功能
	工程量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	华严庵
	莫愁女导览莫愁湖
	硬件
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	
	

	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	
	

	
	
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
数字人驱动：自研数字人平台；；语音合成：讯飞配音/剪映朗读；后期合成：剪映专业版、Premiere Pro、After Effects、DaVinci Resolve
	1
	套
	
	

	
	
	内容
	策划
	古风数字人形象设计与建模；AI语音合成(TTS)与音色克隆；口型同步及表情、手势动作驱动；文生/图生视频生成春夏秋冬四季场景；4K渲染与四季多版本批量输出
	1
	项
	
	

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	300
	秒
	
	

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	300
	秒
	
	

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，3000Token
	3000
	Token
	
	

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	5
	分钟
	
	

	胜棋楼
	莫愁湖传说、风光、人文等介绍
	硬件
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	
	

	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	
	

	
	
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套
	
	

	
	
	内容
	策划
	史料考据与脚本分镜策划；8K超高清实拍与航拍；AI再现历史传说场景；素材AI修复与超分辨率增强至8K；旁白配音、配乐与字幕；非线性剪辑、调色与整体栏目包装
	1
	项
	
	

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	300
	秒
	
	

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	300
	秒
	
	

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，3000Token
	3000
	Token
	
	

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	5
	分钟
	
	

	
	莫愁湖湖水等园区景观动画（水、人、动物）
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套
	
	

	
	
	内容
	策划
	湖水流体动力学与粒子特效模拟；植被与环境氛围制作；写实渲染；三维画面后期合成与镜头漫游运镜
	1
	项
	
	

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	300
	秒
	
	

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	300
	秒
	
	

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，3000Token
	3000
	Token
	
	

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	5
	分钟
	
	

	
	胜棋楼西间
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套
	
	

	
	
	内容
	策划
	莫愁湖水文变迁视频（常规包装类剪辑视频/AI介绍视频）
	1
	项
	
	

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	360
	秒
	
	

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	360
	秒
	
	

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，3000Token
	3000
	Token
	
	

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	6
	分钟
	
	

	
	胜棋楼东间
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套
	
	

	
	
	内容
	策划
	莫愁女的传说和故事、事迹（图文版）
	1
	项
	
	

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	
	

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	
	

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	
	

	
	
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套
	
	

	
	
	内容
	策划
	莫愁相关的文物，在线文物检索平台（来源于官方可取证平台）
	1
	项
	
	

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	
	

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	
	

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	
	

	
	
	软件
	互动查询
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套
	
	

	
	
	内容
	策划
	莫愁女相关影片、影像资料等（视频剪辑包装）
	1
	项
	
	

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	
	

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	
	

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	
	

	
	万岁棋局AI复原
	硬件
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	
	

	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	
	

	
	
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套
	
	

	
	
	内容
	策划
	万岁棋谱AI复原
	1
	项
	
	

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	
	

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	
	

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1200
	Token
	
	

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	
	

	
	AI扫描软件
	软件
	复古家具场景还原
	扫描胜棋楼二楼空间后还原明式厅堂家具摆放场景
	1
	套
	
	

	郁金堂
	AI复活莫愁女的生活场景
	硬件
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	
	

	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	
	

	
	
	软件
	专业影片播放器
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	套
	
	

	
	
	内容
	策划
	依据古画、文献AI复原莫愁女形象并保持人物一致性；AI数字人表情与动作驱动(让历史人物“开口复活”)；文生/图生视频生成古代生活场景；历史场景数字复原与人物影像合成
	1
	项
	
	

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	
	

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	
	

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1200
	Token
	
	

	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	
	

	
	仕女图活过来串屏（12 块屏幕）
	软件
	互动查询
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	12
	套
	
	

	
	
	内容
	策划
	古画数字化；AI图生视频让仕女“活起来”；跨12块屏的连贯运动轨迹设计与人物穿行衔接；整体超大画幅制作后按屏拆分、屏间像素对齐；多屏同步播控联调与循环播放
	1
	项
	
	

	
	
	
	后期合成
	1. 合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2. 色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3. 输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4. 帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5. 支持**8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层、
6. 具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等**全套专业图层混合模式**。
7. 所有合成运算支持 **10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	360
	秒
	
	

	
	
	
	视频剪辑
	1. 分辨率：**8K 7680×4320**，画幅比例 16:9；
2. 色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3. 帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4. 编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5. 音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6. 画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	360
	秒
	
	

	
	
	
	AI
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，3600Token
	3600
	Token
	
	

	
	
	
	配音
	配乐
	6
	分钟
	
	

	水院雕像
	AI扫描软件
	软件
	水院莫愁女雕像活化
	扫描莫愁女石像后结合数字人IP技术实现莫愁女互动
	1
	套
	
	

	总价（含税价）
	




供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.行数不够，可自行添加。



相关说明、证明材料（供应商自行提供）
1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。
2.供应商享受税费优惠政策的证明材料。
 
 
[bookmark: _Toc58]
七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

[bookmark: _Hlt26955054]


[bookmark: _Toc2596]八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。






[bookmark: _Toc5495]九、技术说明与服务方案
[bookmark: _Toc19771]技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。




















































10、 [bookmark: _Toc23011]拟参与本项目服务人员一览表
拟参与本项目服务人员一览表
 
项目名称：                                                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



投标单位（加盖电子公章）：                             

注：提供相关人员证书复印件并加盖公章及证明材料



































11、 [bookmark: _Toc5248]投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



投标单位（加盖电子公章）：                             
 






























[bookmark: _Toc3488]十二、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）采购编号为南京市莫愁湖公园2026年胜棋楼片区展陈品质提升项目项目（分包号：/）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
2.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。


[bookmark: _Toc1865]十三、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加                （单位名称）采购编号为项目（分包号：/）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。






[bookmark: _Toc2910]十四、联合体协议（本项目无需提供）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。


联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。








十五、南京市政府采购供应商信用承诺书
南京市政府采购供应商信用承诺书
（直接填写）
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址 
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
                    供应商名称（盖章）：
                    法定代表人（签字）：
                           年    月     日





质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：联系电话：
二、质疑项目基本情况
项目名称：
项目编号：分包号：
采购人名称：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2：
……
四、质疑事项相关请求
请求：

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    




相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

