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第1章 公开招标公告
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: OLE_LINK2]一、项目基本情况
1. 项目名称：如皋市主城区LED灯具采购项目
2. 项目编号：JSZC-320682-RGCJ-G2026-0009
3. 预算金额：600万元
4. 最高限价：585.78万元
5. 采购需求：本项目为城市道路照明养护LED灯具采购项目，采购标的物包括：100W、150W、200W LED灯具（同一系列产品）、250WLED 灯具，55WLED灯泡，单灯智能控制器。详见第三章。
6. 合同履行期限：合同签订之日起3个月内，完成供货、安装。
7. 本项目是否接受进口产品：是。
8. 本项目是否接受联合体：否。
9. 本项目是否专门面向中小企业采购：否。
10. 项目类型：货物。
11. 项目所属行业：工业
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090]二、投标人的资格要求
1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（1）具有独立承担民事责任的能力;
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。
（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4. 本项目的特定资格要求：无。
5. 供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。
6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]三、获取公开招标文件
1.时间：：2026年11月9日9点00分。
2.地点：江苏省政府采购网。
3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年11月9日9点00分（北京时间）
地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
开标时间：2026年11月9日9点00分（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：
（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；
（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。
（3）使用谷歌浏览器。
（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。
（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。
2. 履约保证金：中标人按照成交金额10%向采购单位缴纳履约保证金。
3. 样品：提供符合招标文件技术要求的样品。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019]1. 采购人信息
名    称：如皋市城市建设管理中心
地    址：如皋市宁海路408号 
项目经办人姓名：王健
项目经办人联系方式：0513-87513047 
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020]2. 采购代理机构信息（如有）
名    称：如皋市城建工程项目管理有限公司
地　　址：如皋市大司马南路8号前一楼
项目经办人姓名：徐相芹
项目经办人联系方式：13773800561

附件: 1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函
2.招标文件
3.采购人信用承诺

第2章 投标须知
1. 投标费用
1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2. 招标文件的约束力
2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。
2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
[bookmark: _Hlt26670348][bookmark: _Hlt26668969][bookmark: _Hlt26954832][bookmark: _Hlt26670345][bookmark: _Hlt26954828][bookmark: _Hlt26954830][bookmark: _Hlt26670354]3.投标文件编制
3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第6章 投标文件组成”要求编写。
4. 投标文件提交、撤回和修改
4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。
4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。
4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。
4.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。
4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。
5. 开标和评标
5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。
5.2开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。
5.3 投标供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。
5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。
5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。
5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。
5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。
5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。
5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。
5.12评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5.14出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
5.14.1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
5.14.2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
5.14.3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
5.14.4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
5.15.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
5.15.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.15.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.15.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.15.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
5.16采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
5.17使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。
5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。
5.19 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
5.19.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
5.19.2不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
5.19.3 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；
5.19.4不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；
5.19.5不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；
5.19.6 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.19.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
5.19.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
5.19.9不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。
6. 中标和合同
6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。
6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
6.5采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
7.政府采购政策功能落实
7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。
7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。
7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：
7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；
7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：
7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。
7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。
7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <80000
	300≤Z <5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<50000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <10000
	2000≤Z <5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z <120000
	100≤Z <8000
	Z<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
7.2 残疾人福利单位价格扣除
7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。
7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.3 监狱和戒毒企业价格扣除
7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：
7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。
7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。
7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。
7.6根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，落实对本国产品支持政策。
7.6.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.6.3 本国产品应当符合以下条件：（1）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变（经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征或用途）；（2）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，组件成本按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；（3）对特定产品，在符合本通知第一条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
7.6.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
8.无效投标和招标活动终止
8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。		
8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。
8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。
8.1.3 未通过符合性审查的。
8.1.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。
8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。
8.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：
8.2.1 合格投标人不足3家的；
8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
8.2.3  因重大变故，采购任务取消的。
9. 询问、质疑和投诉
9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。
9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。
9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。
9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。
9.7 以下情形的质疑不予受理：
9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。
9.7.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
9.9 质疑函范本
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：              公章：                      
日期：
9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。
9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。
9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。
9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。
9.14 投诉书范本
投诉书
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：联系电话：
授权代表：联系电话：
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
10. 政府采购合同信用融资扶持政策
10.1 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。
10.2 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。
11. 采购代理服务费
11.1 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率1.5%；100万元（含）~500万元部分，费率为1.1%；500万元（含）~1000万元部分，费率0.8%；1000万元（含）~5000万元部分，费率为0.5%）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取，代理费上限5万元，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。
11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。
11.3 采购代理机构账户信息：
（1）收款单位名称：如皋市城建工程项目管理有限公司
（2）账户号码：32001647264059668888
（3）开户行：中国建设银行股份有限公司如皋城中支行
12.其他事项
12.1产品要求：
产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
12.2产品品牌与型号：
供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效响应文件。



第3章 采购需求
投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、项目简介
本项目为城市道路照明养护LED灯具采购项目，采购标的物包括：100W、150W、200W LED灯具（同一系列产品）、250WLED 灯具、55WLED灯泡，单灯智能控制器。
所有灯具须为同一系列设计，外观造型、结构工艺、表面处理、光学系统、电气接口完全一致，仅功率配置不同。
2、 采购内容
	LED改造供货清单

	序号
	路段
	55w（灯泡）
	100w（两模）
	150w（三模）
	200w（四模）
	250w（五模）
	单灯控制器

	1
	中山路（花市路以西）
	/
	170
	177
	/
	/
	347

	2
	怡年路（益寿路以西）
	/
	/
	171
	/
	/
	171

	3
	宁海路（李渔路-紫光路）
	/
	/
	32
	/
	/
	32

	4
	宁海路（益寿路-花市路）
	/
	72
	/
	/
	/
	72

	5
	宁海西路（大寿星路以西）
	/
	/
	18
	/
	/
	18

	6
	解放路（花市路以西）
	/
	157
	157
	/
	/
	314

	7
	钱王大道
	/
	70
	70
	/
	/
	140

	8
	花市路
	/
	/
	/
	/
	291
	291

	9
	大寿星路
	/
	115
	/
	115
	/
	230

	10
	科技路
	/
	150
	150
	/
	/
	300

	11
	城西大道
	/
	200
	200
	/
	/
	400

	12
	创业大道
	/
	/
	68
	/
	/
	68

	13
	创业园南路
	/
	/
	12
	/
	/
	12

	14
	创业园西
	/
	/
	8
	/
	/
	8

	15
	志颐路
	/
	24
	103
	/
	/
	127

	16
	海阳路华灯
	692
	/
	/
	/
	/
	/

	17
	红十四军华灯
	18
	/
	/
	/
	/
	/

	18
	紫光路（惠政路-中山路）
	/
	155
	155
	/
	/
	310

	19
	李渔路（惠政路-丞相大道）
	/
	86
	86
	/
	/
	172

	20
	万寿路(惠政路以南）
	/
	287
	287
	/
	/
	574

	21
	海阳路（惠政路以南）
	/
	354
	/
	354
	/
	708

	22
	长宁路（惠政路-创智大道）
	/
	/
	28
	/
	/
	28

	23
	长宁路（惠政路-解放路）
	/
	/
	20
	/
	/
	20

	24
	湖心路
	/
	18
	18
	/
	/
	36

	25
	创智大道（海阳路-益寿路）
	/
	104
	104
	/
	/
	208

	26
	福寿路（李渔路-紫光路）
	/
	40
	46
	/
	/
	86

	27
	绿园路
	/
	18
	/
	/
	/
	18

	28
	合计
	710
	2020
	1910
	469
	291
	4690


三、技术要求
（一）规范性引用文件
凡注日期的引用文件，仅所注日期版本适用。
GB 7000.1　灯具 第1部分：一般要求与试验
GB 7000.203　灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
GB/T 9468　灯具分布光度测量的一般要求
GB/T 24827　道路与街路照明灯具性能要求
GB/T 31832　LED城市道路照明应用技术要求
GB/T 35269　LED照明应用与接口要求 非集成式LED模块的道路灯具
GB/T 34846　LED道路隧道照明专用模块规格和接口技术要求
GB 17625.1　电磁兼容 限制 谐波电流发射限值
GB 17625.2　电磁兼容 限制 电压变化、电压波动和闪烁的限值
GB 17743　电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB/T 18595　一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
GB/T 33721　灯具振动测试标准
GB/T 20138　电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）
GB/T 2423.17　电工电子产品环境试验 盐雾试验
GB 19510.1 / GB 19510.14　灯的控制装置安全要求
CJJ 45　城市道路照明设计标准
T/CMEA 001　LED道路照明应用技术导则
IES LM-79-19　固态照明产品电气和光度测量方法
（二）LED灯泡技术要求
要求：灯泡的安装接口与传统高压钠灯（E40）相同，在不改变钠灯灯壳结构的前提下可实现直接替换。具有防雷保护、电压保护、超载保护、高低温保护、温控式主动散热等功能。
安装方式：螺口E40
额定功率：55w
光通量：≥8000lm
色温：3000K±200
工作电压：175V-265V AC
频率范围：50-60HZ
产品尺寸：直径≤65mm，长度≤250mm
光束角度: 轴向120-150°，垂直轴向360°
显色指数：Ra≥80
散热方式：温控式主动散热（风扇）
（三）、灯具结构与壳体技术要求
3.1 外形尺寸与重量
100WLED灯具:长650mm - 850mm，宽330mm -430mm，高 80mm - 180mm;总重量≥5.Okg。
150W LED灯具:长 650mm - 850mm, 宽330mm - 430mm, 高 80mm - 180mm;总重量≥6.0kg。
200W LED灯具:长780mm -1000mm， 宽330mm -430mm，高80mm - 180mm;总重量≥6.5kg。
250W LED灯具:长780mm -1000mm， 宽330mm -430mm，高80mm - 180mm;总重量≥8.5kg。
3.2 材质与表面处理
壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落。
所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质。
灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
3.3 防护与密封
防机械碰撞等级不低于IK08。
灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护。
盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封。
电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
3.4 安装接口
安装管径：按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
3.5 导线与接线
内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别。
灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
4.6铭牌与标识
每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
（四）LED光源模组技术要求
4.1 芯片
LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
4.2 结构与互换性
模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm。
模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合。
每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。

4.3 铭牌与标识
每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息。
4.4 防水等级
单个LED模组防护等级达到IP67。
4.5 色温与功率配置
模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
功率配置：100W灯具配2个模组；150W灯具配3个模组；200W灯具配4个模组。
4.6 连接器
模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65。
插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。

（五）、驱动电源与电气安全要求
5.1 强制性认证
驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
5.2 功率配置
驱动电源功率需与负载匹配。
5.3 性能参数
具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67。
宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97。
输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能。
必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。


5.4 防雷与浪涌
电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV。
抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
（六）灯具光学与色度性能要求
在色温3000K±200、显色指数Ra≥70、功率因数≥0.97、色容差＜5SDCM条件下，整灯光效≥170lm/W。
输入功率偏差：额定电压和功率下，实际消耗功率与额定功率之差不大于5%。
（七）包装、运输与标识
每盏灯独立包装。外箱采用封口胶封箱，外箱须有明显标识。包装箱内须放置灯具说明书。
（八）单灯控制器需求
8.1 控制功能
（1） 控制软件必须同时具备电脑、手机APP报警自动推送功能，确保采购人第一时间得到报警信息。
（2） 单灯独立开关控制;支持远程对单路灯具执行开、关指令；支持批量分组控制，按照路段、区域、组别，批量进行灯具开关操作。
（3） 调光控制:支持0‑10V、PWM两种调光方式，实现灯光亮度无级调节；可预设多套调光曲线，依据时间、节假日自动调节灯具亮度。
（4） 时序策略:内置硬件时钟，支持本地定时策略；可自定义开关灯时间、分时段调光方案；依托经纬度自动适配日出日落启停灯，可自动修正晨昏时刻。
（5）策略模式切换:远程可切换4类工作模式：远程受控模式、本地自主模式、强制全开、强制全关。
（6） 应急强制控制:管控平台下发应急指令之后，控制器优先执行应急开关、调光操作，跳过本地定时任务。
8.2  数据采集功能
（1） 电气参数采集
采集灯具回路电压、电流、有功功率、用电量。
（2） 灯具状态
获取灯具开关状态、调光输出数值。
（3） 数据上报
支持定时周期上报、平台主动召测；可灵活修改数据上报周期。
（4）电能统计
累计用电量、按月统计能耗数据，为能耗数据分析提供支撑。
8.3  故障检测与告警功能
（1） 灯具故障
识别灯具不亮故障、局部不亮故障（单个模组损坏）检测告警。
（2） 回路故障
触发过压、欠压、过流告警。
（3）设备故障
控制器通信异常告警。
（4） 告警推送规则
故障主动上报，附带故障类别、故障发生时间；故障解除之后自动推送恢复事件。
（5） 故障报警
月故障误报率小于等于3%。
8.4  通信功能
（1） 基础通信方式
采用4G CAT‑1通信；具备组网能力，可以和网关、管控平台双向通讯。
（2） 断网缓存续传
网络断开时本地储存控制策略、采集数据；网络恢复后补发全部历史数据，保障关键告警不会丢失。
（3） 在线心跳检测
定时上传心跳数据包，上报在线状态，平台识别设备离线情况。
（4） 传输加密
全部传输数据加密处理，防止远程控制指令被篡改。
8.5  本地操作与脱网运行
（1） 脱网自主运行
网络断开之后，设备依靠本地储存的定时、经纬度策略正常开关灯、调光，无需依赖云端平台。
（2） 参数本地存储
定时方案、调光参数、设备地址等配置断电不会丢失。
（3） 设备ID管理
设备搭载唯一硬件ID；可远程修改设备名称、分组信息。
8.6  电源输入端设置防雷浪涌保护，适配路灯电网电压波动。
宽电压输入：100-400V。
8.7  防护等级：IP67及以上，户外防水防尘。
8.8 控制器具备国家认可的CQC认证证书
8.9  单灯控制器的流量卡（ESIM卡）质保期满后，投标人要无条件配合采购人进行过户，保证后续数据正常上报。提供可供业主查询的网址及物联卡的相关参数资料，确保单灯控制器出厂时已包含10年流量套餐和服务期。
（九）路灯控制软件平台需求
9.1  平台与软件功能
（1） 远程参数配置
远程修改启停灯时间、调光曲线、告警阈值、数据上报周期。
（2） 设备分组管控
设备支持分组，能够按分组下发控制策略。
（3） 本地事件日志
本地储存运行日志：开关灯操作记录、告警记录、参数修改记录。
9.2 软件平台部署要求
（1）投标人提供的软件系统应采用本地化部署方式，满足采购人现有国产信创环境部署要求，并实现与如皋市城市生命线安全监管平台的统一接入和协同监管。
（2）投标人应负责完成系统软件部署、环境适配、设备接入、接口开发、系统联调、数据交换及上线运行等工作，确保系统安全、稳定、可靠运行。
（3）本项目软件平台部署于采购人现有国产信创服务器环境中，投标人应根据采购人提供的服务器、操作系统、数据库及网络环境完成系统适配部署。
采购人现有部署环境如下：
类别 | 配置要求	
信创环境 | 国产信息技术应用创新环境
CPU架构 | ARM架构
CPU配置 | 16核
内存配置 | 32GB
存储类型 | HDD硬盘
服务器厂商 | 浪潮
操作系统 | 银河麒麟V10
网络环境 | 政务网环境部署，互联网访问通过互联网前置机进行安全映射
数据库类型 | 海量数据库
数据库版本 | Vastbase G100 V2.2
数据库模式 | PostgreSQL兼容模式
投标人应保证所提供的软件系统能够在上述指定环境下完成安装部署、正常运行及稳定维护，不得因服务器架构、操作系统、数据库环境等适配问题影响项目实施。
9.3 国产信创适配要求
（1） 投标人提供的软件系统应满足国产信创环境部署要求，支持银河麒麟V10操作系统运行。
（2） 系统应适配ARM架构服务器环境，软件运行所需程序组件、中间件、运行环境等不得依赖仅支持X86架构的环境。
（3） 系统涉及的数据库、中间件及相关基础软件应满足国产化部署要求。
（4） 投标人负责完成系统安装部署、环境配置、运行调试及兼容性问题处理。
9.4  数据库适配要求
（1） 系统数据库应适配采购人现有海量数据库环境。
（2） 数据库环境：Vastbase G100 V2.2，PostgreSQL兼容模式。
（3） 投标人应完成数据库结构设计、初始化部署、数据存储、查询统计及维护等适配工作。
9.5  网络部署要求
（1） 系统平台部署于采购人政务网络环境内。
（2） 涉及移动端访问、互联网访问等功能时，应通过采购人互联网前置机进行安全映射，不允许系统服务器直接暴露于互联网环境。
（3） 投标人应配合采购人完成网络访问策略配置、安全策略调整及系统联调工作。
9.6 设备通信及数据传输协议要求
路灯单灯控制器与管理平台之间应采用商用标准化协议进行数据通信，实现设备与平台之间的数据双向交互。
系统应满足：
1. 支持设备注册、身份认证及安全接入管理。
2. 支持在线状态、开关状态、电压、电流、功率、电量、故障状态等数据实时上传。
3. 支持单灯控制、分组控制、区域控制、定时控制及参数配置。
4. 支持心跳检测、自动重连、消息可靠传输、离线缓存及异常恢复。
5. 提供完整通信协议说明，包括Topic定义、数据字段说明、消息格式及接口调用方式。
9.7  城市生命线安全监管平台集成要求
9.7.1. 本项目路灯智能控制系统应纳入如皋市城市生命线安全监管平台统一监管，不得形成独立信息孤岛。
9.7.2. 投标人负责完成系统与城市生命线安全监管平台之间的数据接口开发、系统联调、数据接入及运行保障。
9.7.3. 实现基础信息数据、设备运行数据、告警事件数据、运维管理数据共享。
9.7.4. 支持MQTT、TCP、HTTP/HTTPS、RESTful API等接口方式进行数据交换。
9.7.5. 投标人负责完成数据字段映射、接口开发、数据校验、联调测试及上线运行保障。
9.7.6. 项目产生的数据归采购人所有，投标人不得限制采购人后续数据访问、调用、共享及扩展使用。
系统交付要求
项目实施完成后，投标人应提供：
1. 系统部署说明文档；
2. 软件安装配置文档；
3. 数据库初始化脚本及结构说明；
4. 通信协议文档；
5. 平台接口文档；
6. 系统操作手册；
7. 系统运维手册；
8. 系统部署及联调测试报告。
确保系统能够在采购人指定国产信创环境中稳定运行，并实现与如皋市城市生命线安全监管平台的数据互联互通。
4、 质量标准
1.供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。
2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。
3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。 
4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
7.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。
8.供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
9.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。
五、交货期限和地点
交货期限：合同签订之日起3个月内，完成供货、安装。
地点：如皋市
六、验收方案
1.验收依据：国家/行业/地方相关标准、本招标文件技术要求。
2.供货并安装结束后7个工作日内，采购单位通知供应厂商共同组织验收；通知而未参加的视同接受验收结论。
3.验收不合格，供应厂商须在2个工作日内响应并整改，整改完毕后重新组织验收。
4.提出异议期限：2个工作日。
5.制造商必须是投标文件所明确的生产制造厂商，供货方对质量问题负责包退、包换、包修，费用由供货方承担。
6.合同有效期内，如国家质量标准发生变化，以最新颁布的标准及规范执行；如有不符合，由供方承担全部责任。
7.在发货前，供货方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。按技术要求进行检验。
8.到货验收时，如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购方有权单方委托有资质的司法鉴定机构进行检验检测或鉴定，采购方有权凭其出具的检验报告或鉴定意见向供货方提出索赔。
9.严重偏离招标技术标准供货，采购方要求全部退货的，供方须支付合同总价款5%的违约金，并赔偿损失。
10.未按期供货的，每延迟1天按未按期供货货款的1%扣减；供货出现瑕疵但尚未影响使用的，按供货货款的1%–5%扣减。
11.发生5次及以上不能按期、按质供货，采购方有权单方面终止合同，损失由供方承担。
七、质量保证期限
自交货并验收合格之日起计伍年。
八、售后服务
1.硬件安装交付结束后，质保期内，供应商需在采购人仓库储备不低于采购数量1%的各类维修配件，如产品出现故障由采购人负责更换，但设备接入及调试由供应商负责。年更换率大于等于3%的部分，由供应商承担更换时产生的人工及机械费用。
2.质保期内确保控制软件正常运行，数据按监管要求正常上报到城市生命线平台。
九、付款方式
供货并安装调试结束后由甲方组织验收，验收合格满一年后，支付实际金额的40%，验收合格满两年后支付实际金额的70%，验收合格满三年后付至实际金额的97%，余款待质保期结束后付清。每次支付前，乙方均应出具符合甲方财务规定以及开票报税要求的相应金额的正式发票，双方结算均通过银行基本账户进行。
十、履约保证金
（一）中标（成交）通知书发出后30日内，成交单位按照成交金额10%向采购单位缴纳履约保证金并签订合同。履约验收完毕后，采购人在（成交单位申请后）30日内退还履约保证金，采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率支付资金占用费。
（二）履约保证金由供应商与采购人协商，自主选择银行转账、电汇、网银、银行见索即付不可撤销的履约保函（纸质和电子形式均可）。
（三）若采取银行保函形式提交的，应由中标企业基本账户开户行出具，且保函期限需比计划工期延长6个月。
（四）采用银行转账形式缴纳的，履约保证金原则上应在项目验收合格后30天内退还。 
十一、报价要求
1.报价要求：固定单价报价，响应供应商报价应包含本项目产品（货物）的研发、制造、检验、包装、运输、装卸、保险、安装调试、人员培训、验收、税金等一切与之相关费用。具体数量以实际供货量结算。
响应供应商的报价应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。
十二、其他要求
1.成交供应商负责全部设备运输及安装到位，采购人不再承担任何运输及安装费用。除合同另有规定外，成交供应商提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交供应商承担。
2.响应供应商所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。报价含交付使用前一切费用及保修期费用，不接受选择性报价。
3.成交供应商所交的产品不符合项目需求要求、响应文件承诺及国家有关质量标准的，采购人有权拒收，成交供应商愿意更换但逾期交付的，按成交供应商逾期交付处理。成交供应商拒绝更换的，采购人可单方面解除合同，并由成交供应商赔偿由此造成的采购人全部损失。
4.响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若成交后在核查过程中出现负偏离，则视为无效响应，相应后果及损失由中标或成交供应商承担。
中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。
5.质量检测与违约处理条款
中标人所供货物须接受采购人随机抽样，并送至国家认可的第三方检测机构检验。若检测结果不符合招标文件约定的技术参数、国家标准（GB）或行业规范要求，采购人有权按以下方式处理：
退货换货：采购人有权拒收该批次全部或部分不合格产品，中标人须在接到通知后7日内无条件更换为符合要求的合格产品，并承担由此产生的全部运输、装卸及检测费用；
合同解除：若同一批次累计出现2次检测不合格，采购人有权单方面解除合同，中标人须退还已支付的全部货款，并承担由此给采购人造成的直接经济损失；
违约赔偿：中标人须向采购人支付合同总价10%的违约金；若违约金不足以弥补采购人损失，中标人应补足差额部分；
信用记录：采购人有权将中标人的违约行为报送相关政府采购监管部门，记入供应商不良信用记录。
所有检测费用由中标人先行垫付；检测合格的，检测费用由采购人承担；检测不合格的，检测费用及后续相关费用均由中标人承担。
十三、样品
（1）本项目要求提供样品，成交供应商的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未成交供应商的样品必须于评审结束后及时搬离样品存放区，采购人、采购代理公司不承担样品的保管责任。
（2）请供应商提供所投货物的样品要求如下：
投标人须按招标文件要求提供符合技术参数的实物样品，未提供或提供不全的，作无效投标处理。
100W、150W、200W LED灯具须为同一系列产品，外观、结构、材质、工艺完全一致，250WLED 灯具（该灯型可提供非同一系列产品），所有灯具需同一制造商。
	样品清单

	序号
	品名
	数量
	单位
	技术要求（样品需满足以下要求）

	1
	100WLED灯具
	1
	套
	①外形尺寸---长度：100WLED灯具:长650mm - 850mm，宽330mm -430mm，高 80mm - 180mm;
②灯具总重量：≥5.0kg（灯具除正常配件外，不得恶意增加假模挡板与电器腔电器固定板份量）；
③灯具材质：整体采用高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构；所有紧固件、连接件均为304不锈钢材质；灯具须配备304不锈钢防掉链（防坠索）；
④灯具结构：电器腔须为独立空间，以满足驱动电源及单灯控制装置的安装需求；灯具采用无工具开启设计（含电器部分、光源部分），上盖具有开启支撑装置；
⑤连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器（并联）。

	2
	150WLED灯具
	1
	套
	①外形尺寸---长度：650mm–850mm，宽度：330mm–430mm，高度：80mm–180mm；
②灯具总重量：≥6.0kg（灯具除正常配件外，不得恶意增加假模挡板与电器腔电器固定板份量）；
③灯具材质：整体采用高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构；所有紧固件、连接件均为304不锈钢材质；灯具须配备304不锈钢防掉链（防坠索）；
④灯具结构：电器腔须为独立空间，以满足驱动电源及单灯控制装置的安装需求；灯具采用无工具开启设计（含电器部分、光源部分），上盖具有开启支撑装置；
⑤连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器（并联）。

	3
	200wLED灯具
	1
	套
	①外形尺寸---长度：780mm–1000mm，宽度：330mm–430mm，高度：80mm–180mm；
②灯具总重量：≥6.5kg（灯具除正常配件外，不得恶意增加假模挡板与电器腔电器固定板份量）；
③灯具材质：整体采用高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构；所有紧固件、连接件均为304不锈钢材质；灯具须配备304不锈钢防掉链（防坠索）；
④灯具结构：电器腔须为独立空间，以满足驱动电源及单灯控制装置的安装需求；灯具采用无工具开启设计（含电器部分、光源部分），上盖具有开启支撑装置；
⑤连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器（并联）。

	4
	250wLED灯具
	1
	套
	①外形尺寸---长度：长780mm -1000mm， 宽330mm -430mm，高80mm - 180mm；
②灯具总重量：≥8.5kg（灯具除正常配件外，不得恶意增加假模挡板与电器腔电器固定板份量）；
③灯具材质：整体采用高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构；所有紧固件、连接件均为304不锈钢材质；灯具须配备304不锈钢防掉链（防坠索）；
④灯具结构：电器腔须为独立空间，以满足驱动电源及单灯控制装置的安装需求；灯具采用无工具开启设计（含电器部分、光源部分），上盖具有开启支撑装置；
⑤连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器（并联）。


[bookmark: _GoBack]（3）样品提交完成时间：2026年11月9日08时30分起至09时00分止（北京时间），采购代理负责接收样品，逾期不予接收。样品递交地点：如皋市惠政路1799号公共资源中心三楼样品室，样品递交联系方式：13773800561。
（4）密封要求：提供的样品须装箱密封，样品上不能标注投标供应商名称或具有投标供应商单位的标志（如有，必须有效遮盖），否则视为无效投标人。各供应商样品编号由采购人单位监督人员负责随机编号，评委会以样品编号为单位进行独立评定。
（5）采购人及代理机构均不承担样品制造及送达所产生的任何费用。采购人及代理机构对响应供应商所递交样品的破损或质量不负任何责任。响应供应商如递交样品，视为同意评审时评标委员会可打开投标样品包装进行仔细观察。
（6）成交供应商样品需要封样留存，成交供应商须按样品标准提供产品，供货时如与样品不相符或抽检不符合采购人技术要求的，采购人有权终止合同，一切后果由成交供应商自行承担。
（7）样品要求：
响应供应商递交的样品要严格按照技术要求中叙述的参数提供，如样品技术参数出现偏差视为未响应投标文件。






第4章 合同文本
如皋市政府采购合同
甲方 : 如皋市城市建设管理中心
乙方 : 
如皋市城市建设管理中心就如皋市主城区LED灯具采购项目委托如皋市城建工程项目管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。
1、 货物及其数量如下表：
	序号
	项目/品类
	单位
	数量
	备注
	单价（元）
	总价（元）

	1
	55wLED灯泡
	个
	710
	安装方式：螺口E40
额定功率：55w
光通量：≥8000lm
色温：3000K±200
工作电压：175V-265V AC
频率范围：50-60HZ
产品尺寸：直径≤65mm，长度≤250mm
光束角度: 轴向120-150°，垂直轴向360°
显色指数：Ra≥80
散热方式：温控式主动散热（风扇）
	
	

	2
	100wLED灯具
（两模）
	套
	2020
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长650mm–850mm，宽330mm–430mm，高80mm–180mm；总重量≥5.0kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组散热铝板厚度不低于1.2mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息。
④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
	
	

	3
	150wLED灯具
（三模）
	套
	1910
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长650mm–850mm，宽330mm–430mm，高80mm–180mm；总重量≥6.0kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
	
	

	4
	200wLED灯具
（四模）
	套
	469
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长780mm–1000mm，宽330mm–430mm，高80mm–180mm；总重量≥6.5kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：整灯防护等级不低于IP66，防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息。
④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
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	250wLED灯具
（五模）
	套
	291
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长780mm -1000mm， 宽330mm -430mm，高80mm - 180mm;总重量≥8.5kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：整灯防护等级不低于IP66，防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息。
④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
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	单灯控制器
	套
	4690
	一、控制功能
① 控制软件必须同时具备电脑、手机APP报警自动推送功能，确保采购人第一时间得到报警信息。
②单灯独立开关控制;支持远程对单路灯具执行开、关指令；支持批量分组控制，按照路段、区域、组别，批量进行灯具开关操作。
③调光控制:支持0‑10V、PWM两种调光方式，实现灯光亮度无级调节；可预设多套调光曲线，依据时间、节假日自动调节灯具亮度。
④ 时序策略:内置硬件时钟，支持本地定时策略；可自定义开关灯时间、分时段调光方案；依托经纬度自动适配日出日落启停灯，可自动修正晨昏时刻。
⑤策略模式切换:远程可切换4类工作模式：远程受控模式、本地自主模式、强制全开、强制全关。
⑥ 应急强制控制:管控平台下发应急指令之后，控制器优先执行应急开关、调光操作，跳过本地定时任务。
二、数据采集功能
① 电气参数采集
采集灯具回路电压、电流、有功功率、用电量。
②灯具状态
获取灯具开关状态、调光输出数值。
③ 数据上报
支持定时周期上报、平台主动召测；可灵活修改数据上报周期。
④电能统计
累计用电量、按月统计能耗数据，为能耗数据分析提供支撑。
三、故障检测与告警功能
①灯具故障
识别灯具不亮故障、局部不亮故障（单个模组损坏）检测告警。
②回路故障
触发过压、欠压、过流告警。
③设备故障
控制器通信异常告警。
④告警推送规则
故障主动上报，附带故障类别、故障发生时间；故障解除之后自动推送恢复事件。
⑤故障报警
月故障误报率小于等于3%。
四、通信功能
①基础通信方式
采用4G CAT‑1通信；具备组网能力，可以和网关、管控平台双向通讯。
②断网缓存续传
网络断开时本地储存控制策略、采集数据；网络恢复后补发全部历史数据，保障关键告警不会丢失。
③ 在线心跳检测
定时上传心跳数据包，上报在线状态，平台识别设备离线情况。
④传输加密
全部传输数据加密处理，防止远程控制指令被篡改。
五、本地操作与脱网运行
① 脱网自主运行
网络断开之后，设备依靠本地储存的定时、经纬度策略正常开关灯、调光，无需依赖云端平台。
②参数本地存储
定时方案、调光参数、设备地址等配置断电不会丢失。
③ 设备ID管理
设备搭载唯一硬件ID；可远程修改设备名称、分组信息。
六、电源输入端设置防雷浪涌保护，适配路灯电网电压波动。
宽电压输入：100-400V。
七、防护等级：IP67及以上，户外防水防尘。
八、 控制器具备国家认可的CQC认证证书
九、 单灯控制器的流量卡（ESIM卡）质保期满后，投标人要无条件配合采购人进行过户，保证后续数据正常上报。提供可供业主查询的网址及物联卡的相关参数资料，确保单灯控制器出厂时已包含10年流量套餐和服务期。
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	合计
	


2、 质保期：自验收合格之日起5年
3、 交货时间：合同签订之日起3个月内，完成供货、安装。
4、 交货地点：甲方指定地点。
5、 付款：供货并安装调试结束后由甲方组织验收，验收合格满一年后，支付实际金额的40%，验收合格满两年后支付实际金额的70%，验收合格满三年后付至实际金额的97%，余款待质保期结束后付清。每次支付前，乙方均应出具符合甲方财务规定以及开票报税要求的相应金额的正式发票，双方结算均通过银行基本账户进行。
6、 项目管理服务
甲方项目负责人姓名：        ；联系电话：         。
乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。项目负责人姓名：        ；联系电话：          。
7、 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。
8、 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
9、 组成本合同的文件包括：
1、本合同专用条款；
2、甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。
	甲方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：



年月日
	乙方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：
户名：
开户银行：
账号：
年月日




合同专用条款
第一条 供货及知识产权
乙方应按照招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
第二条 合同总价款    
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务
1.硬件安装交付结束后，质保期内，供应商需在采购人仓库储备不低于采购数量1%的各类维修配件，如产品出现故障由采购人负责更换，但设备接入及调试由供应商负责。年更换率大于等于3%的部分，由供应商承担更换时产生的人工及机械费用。
2.质保期内确保控制软件正常运行，数据按监管要求正常上报到城市生命线平台。
第四条 质量保证期外的技术支持与服务
按乙方投标文件执行。
第五条 交货和验收
1.验收依据：国家/行业/地方相关标准、本招标文件技术要求。
2.供货并安装结束后7个工作日内，采购单位通知供应厂商共同组织验收；通知而未参加的视同接受验收结论。
3.验收不合格，供应厂商须在2个工作日内响应并整改，整改完毕后重新组织验收。
4.提出异议期限：2个工作日。
5.制造商必须是投标文件所明确的生产制造厂商，供货方对质量问题负责包退、包换、包修，费用由供货方承担。
6.合同有效期内，如国家质量标准发生变化，以最新颁布的标准及规范执行；如有不符合，由供方承担全部责任。
7.在发货前，供货方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。按技术要求进行检验。
8.到货验收时，如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购方有权单方委托有资质的司法鉴定机构进行检验检测或鉴定，采购方有权凭其出具的检验报告或鉴定意见向供货方提出索赔。
9.严重偏离招标技术标准供货，采购方要求全部退货的，供方须支付合同总价款5%的违约金，并赔偿损失。
10.未按期供货的，每延迟1天按未按期供货货款的1%扣减；供货出现瑕疵但尚未影响使用的，按供货货款的1%–5%扣减。
11.发生5次及以上不能按期、按质供货，采购方有权单方面终止合同，损失由供方承担。
12、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。
13、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
14、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。
第六条  售后服务
1.灯具维修率：每年不大于1%；如达不到要求，按合同约定追究违约责任。
2.质保期内因产品质量问题导致的损坏，制造商须免费更换或维修。
3.备品备件：质保期内，乙方需在甲方仓库储备不低于采购数量1%的各类维修配件。
4.在免费质保期内设备发生非人为故障，乙方应免费上门检修维修，免费更换原厂原规格同质量的零部件。
5.在免费质保期内，乙方接需方电话后2小时内响应，4～6小时内到达现场维修，非甲方人为引起的故障一概由乙方负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。
质保期内如果乙方对于产品故障未在规定时间内进行处理，甲方有权交具有资质的第三方进行维修处理，所产生的费用在余款中扣除。
6.负责终身维修。质保期满后若设备出现故障，乙方在接到用户通知后12小时内派维修人员上门修理。保修期外供货方提供有偿服务或签订维护服务合约委托供货方进行定期维护，零配件按成交价分解结算。
7.技术服务信息（要求提供成交供应商设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）
第六条 履约保证金
1、中标（成交）通知书发出后30日内，乙方按照成交金额10%向甲方缴纳履约保证金并签订合同。履约终验收合格且乙方无逾期供货或质量问题后，甲方在（成交单位申请后）30日内退还履约保证金。
2、违反合同义务且未承担违约责任：履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方弥补损失的一种手段。
3、未按时履行违约责任：若乙方未能按时履行其违约责任，履约保证金将被视为弥补甲方所遭受损失的一种手段。由甲方从履约保证金中予以扣除，不足部分仍有权向乙方主张。
4、未能履行与甲方签订的合同：若乙方未能履行与甲方签订的合同，履约保证金将不予退还。同时，如给甲方带来的损失超出履约保证金的金额，乙方还应对超额部分进行赔偿。
第七条 货款支付
供货并安装调试结束后由甲方组织验收，验收合格后，每年支付合同金额的20%。每次支付前，乙方均应出具符合甲方财务规定以及开票报税要求的相应金额的正式发票，双方结算均通过银行基本账户进行。
第八条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。
3、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。
第九条 合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向如皋市人民法院提起诉讼。
第十二条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。

第5章 评标标准和方法
一、最低评标价法
投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。
















第6章 投标文件组成

如皋市政府采购投标文件


项目名称：
项目编号：











供应商名称：
地址： 
联系电话： 
年月日

一、开标一览表
开标一览表（货物类）
项目名称：　                
项目编号：                 包号：         
	货物名称
	品牌
	型号
	制造商
	交货期
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


投标总报价：万元（小写）
万元（大写）

二、资格证明文件
（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。
（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。
（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。
声  明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：________。
主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：
                       授权代表签字：_________________
                           日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
                       供应商名称（公章）：
                       授权代表签字：_________________
                           日期：______年 月日


（六）法定代表人身份证明及身份证复印件



（七）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加招标活动的，无需提供）
法定代表人授权委托书
本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）： 
身份证号码：
  联系电话（手机）：

代理人姓名：
身份证号码：                         
联系电话（手机）：                    

供应商名称（加盖公章）：
    年   月   日
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]

代理人身份证复印件

（八）投标函
投标函
致：采购人或者代理机构
根据贵方的如皋市主城区LED灯具采购项目（项目编号：JSZC-320682-RGCJ-G2026-0009）招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。
6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。
7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标文件。



三、商务技术文件
（一）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料
1、样品
投标人须按招标文件要求提供符合技术参数的实物样品，未提供或提供不全的，作无效投标处理。
100W、150W、200W LED灯具须为同一系列产品，外观、结构、材质、工艺完全一致，250WLED 灯具（该灯型可提供非同一系列产品），所有灯具需同一制造商。

	样品清单

	序号
	品名
	数量
	单位
	响应要求（部分）

	1
	100WLED灯具
	1
	套
	①外形尺寸---长度：100WLED灯具:长650mm - 850mm，宽330mm -430mm，高 80mm - 180mm;
②灯具总重量：≥5.0kg（灯具除正常配件外，不得恶意增加假模挡板与电器腔电器固定板份量）；
③灯具材质：整体采用高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构；所有紧固件、连接件均为304不锈钢材质；灯具须配备304不锈钢防掉链（防坠索）；
④灯具结构：电器腔须为独立空间，以满足驱动电源及单灯控制装置的安装需求；灯具采用无工具开启设计（含电器部分、光源部分），上盖具有开启支撑装置；
⑤连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器（并联）。

	2
	150WLED灯具
	1
	套
	①外形尺寸---长度：650mm–850mm，宽度：330mm–430mm，高度：80mm–180mm；
②灯具总重量：≥6.0kg（灯具除正常配件外，不得恶意增加假模挡板与电器腔电器固定板份量）；
③灯具材质：整体采用高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构；所有紧固件、连接件均为304不锈钢材质；灯具须配备304不锈钢防掉链（防坠索）；
④灯具结构：电器腔须为独立空间，以满足驱动电源及单灯控制装置的安装需求；灯具采用无工具开启设计（含电器部分、光源部分），上盖具有开启支撑装置；
⑤连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器（并联）。

	3
	200wLED灯具
	1
	套
	①外形尺寸---长度：780mm–1000mm，宽度：330mm–430mm，高度：80mm–180mm；
②灯具总重量：≥6.0kg（灯具除正常配件外，不得恶意增加假模挡板与电器腔电器固定板份量）；
③灯具材质：整体采用高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构；所有紧固件、连接件均为304不锈钢材质；灯具须配备304不锈钢防掉链（防坠索）；
④灯具结构：电器腔须为独立空间，以满足驱动电源及单灯控制装置的安装需求；灯具采用无工具开启设计（含电器部分、光源部分），上盖具有开启支撑装置；
⑤连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器（并联）。

	4
	250wLED灯具
	1
	套
	①外形尺寸---长度：长780mm -1000mm， 宽330mm -430mm，高80mm - 180mm；
②灯具总重量：≥8.0kg（灯具除正常配件外，不得恶意增加假模挡板与电器腔电器固定板份量）；
③灯具材质：整体采用高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构；所有紧固件、连接件均为304不锈钢材质；灯具须配备304不锈钢防掉链（防坠索）；
④灯具结构：电器腔须为独立空间，以满足驱动电源及单灯控制装置的安装需求；灯具采用无工具开启设计（含电器部分、光源部分），上盖具有开启支撑装置；
⑤连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器（并联）。




2、检测报告
一、认证证书
① CQC产品认证证书（安全相关）
投标产品须取得中国质量认证中心（CQC）颁发的产品安全认证证书，认证依据标准为：
GB/T 7000.1《灯具 第1部分：一般要求与试验》
GB 7000.203《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》
GB/T 17743《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》（电磁兼容）
GB 17625.1《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》
② CQC中国节能认证证书
投标产品须取得CQC中国节能产品认证证书，能效指标须符合 GB 37478《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》及CQC认证规则要求。申请节能认证的产品须首先通过安全认证（含电磁兼容）。
二、检测报告
① 风力试验
检测依据：GB 7000.203 及 GB/T 31897.201（灯具性能 抗风载荷要求），参照 IEC 60598-2-3。
试验结果须达到16级风力（风速≥52 m/s）或以上；试验后产品功能正常，结构无损坏、无变形。
② 震动试验
检测依据：GB/T 33721《LED灯具可靠性试验方法》（正弦振动试验）。
扫频范围5～30 Hz，加速度3 g，分别在X/Y/Z三个方向固定频率各振动10万次；试验后产品功能正常，结构无松动或损坏，电气连接可靠。
③ 光效检测报告
检测依据：GB/T 31897.201《灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求》（光通量、光效、相关色温、显色指数测试方法）。
检测结果须同时满足：色温3000 K±200、显色指数Ra≥70、功率因数≥0.97、色容差≤5 SDCM、光效≥170 lm/W。
④ 灯具光通维持率试验
检测依据：GB/T 33721《LED灯具可靠性试验方法》及 IES LM-80/TM-21 相关规定。
须采用实测方式，燃点20000小时后光通维持率≥85%。不接受推算值，须提供实测数据。
⑤ 灯具盐雾试验
检测依据：GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（等效采用 ISO 9227）。
试验时间≥1000小时；试验后产品表面无严重腐蚀，功能正常。
⑥ 机械碰撞试验
检测依据：GB/T 20138《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》（等效采用 IEC 62262）。
防护等级须≥IK08（即须承受5焦耳能量冲击）；试验后外壳无破裂，功能正常。
⑦ 灯具IP防护试验
检测依据：GB/T 4208《外壳防护等级（IP代码）》（等效采用 IEC 60529）。
防护等级须≥IP66，即完全防尘、承受强力喷水无有害影响。
⑧ 模组IP防护试验
检测依据：GB/T 4208《外壳防护等级（IP代码）》（等效采用 IEC 60529）。
防护等级须≥IP67，即完全防尘、短时浸水无有害影响。
☆上述检测报告须由具有CMA资质认定的第三方检验检测机构出具(同时具有CNAS认可的优先)，报告的检测能力范围须涵盖对应检测项目和标准。投标时须提供检测机构资质证书及资质附表复印件备查。
☆中标后，采购人可对检测报告真伪进行核实。如有伪造、变造情形，取消中标资格并依法追究责任。

3、承诺函
致：如皋市城市建设管理中心‌
我方（投标人名称）参与了贵方组织的 ‌[如皋市主城区LED灯具采购项目]‌ （项目编号：‌[项目编号]‌ ）的投标活动。若我方有幸中标，为确保供货质量符合招标文件及合同约定要求，现郑重作出如下承诺：
1、 ‌样品一致性承诺‌
我方保证，在合同履行期间所供应的所有货物，其材质、规格、型号、工艺、性能指标、外观颜色及功能配置等，均与我方在投标阶段提供的并经贵方确认的样品完全一致。绝不以次充好、以假充真，绝不擅自降低标准或更换未经书面确认的替代材料。
2、 ‌违约责任‌
若经贵方验收或在使用过程中发现所供货物与样品不一致，或存在质量缺陷，我方自愿承担以下责任：
无条件接受退货或换货处理，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输费、检测费、误工费等）。


‌承诺单位（盖章）：_________________
‌法定代表人或授权代表（签字）：‌ _________________
‌日期：‌ 2026年____月____日
（二）技术部分正负偏离表
技术部分正负偏离表
1.货物名称、品牌、型号和制造商
	序号
	技术指标名称
	招标文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	55w
（灯泡）
	安装方式：螺口E40
额定功率：55w
光通量：≥8000lm
色温：3000K±200
工作电压：175V-265V AC
频率范围：50-60HZ
产品尺寸：直径≤65mm，长度≤250mm
光束角度: 轴向120-150°，垂直轴向360°
显色指数：Ra≥80
散热方式：温控式主动散热（风扇）
	
	
	


2.货物名称、品牌、型号和制造商
	序号
	技术指标名称
	招标文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	100w
（两模）
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长650mm–850mm，宽330mm–430mm，高80mm–180mm；总重量≥5.0kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组散热铝板厚度不低于1.2mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息。
④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
	
	
	


3.货物名称、品牌、型号和制造商
	序号
	技术指标名称
	招标文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	150w
（三模）
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长650mm–850mm，宽330mm–430mm，高80mm–180mm；总重量≥6.0kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
	
	
	


4.货物名称、品牌、型号和制造商
	序号
	技术指标名称
	招标文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	200w
（四模）
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长780mm–1000mm，宽330mm–430mm，高80mm–180mm；总重量≥6.5kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：整灯防护等级不低于IP66，防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息。
④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
	
	
	


5.货物名称、品牌、型号和制造商
	序号
	技术指标名称
	招标文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	250w
（五模）
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长780mm -1000mm， 宽330mm -430mm，高80mm - 180mm;总重量≥8.5kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：整灯防护等级不低于IP66，防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息。
④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
	
	
	



6.货物名称、品牌、型号和制造商
	序号
	技术指标名称
	招标文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	单灯控制器
	一、控制功能
① 控制软件必须同时具备电脑、手机APP报警自动推送功能，确保采购人第一时间得到报警信息。
②单灯独立开关控制;支持远程对单路灯具执行开、关指令；支持批量分组控制，按照路段、区域、组别，批量进行灯具开关操作。
③调光控制:支持0‑10V、PWM两种调光方式，实现灯光亮度无级调节；可预设多套调光曲线，依据时间、节假日自动调节灯具亮度。
④ 时序策略:内置硬件时钟，支持本地定时策略；可自定义开关灯时间、分时段调光方案；依托经纬度自动适配日出日落启停灯，可自动修正晨昏时刻。
⑤策略模式切换:远程可切换4类工作模式：远程受控模式、本地自主模式、强制全开、强制全关。
⑥ 应急强制控制:管控平台下发应急指令之后，控制器优先执行应急开关、调光操作，跳过本地定时任务。
二、数据采集功能
① 电气参数采集
采集灯具回路电压、电流、有功功率、用电量。
②灯具状态
获取灯具开关状态、调光输出数值。
③ 数据上报
支持定时周期上报、平台主动召测；可灵活修改数据上报周期。
④电能统计
累计用电量、按月统计能耗数据，为能耗数据分析提供支撑。
三、故障检测与告警功能
①灯具故障
识别灯具不亮故障、局部不亮故障（单个模组损坏）检测告警。
②回路故障
触发过压、欠压、过流告警。
③设备故障
控制器通信异常告警。
④告警推送规则
故障主动上报，附带故障类别、故障发生时间；故障解除之后自动推送恢复事件。
⑤故障报警
月故障误报率小于等于3%。
四、通信功能
①基础通信方式
采用4G CAT‑1通信；具备组网能力，可以和网关、管控平台双向通讯。
②断网缓存续传
网络断开时本地储存控制策略、采集数据；网络恢复后补发全部历史数据，保障关键告警不会丢失。
③ 在线心跳检测
定时上传心跳数据包，上报在线状态，平台识别设备离线情况。
④传输加密
全部传输数据加密处理，防止远程控制指令被篡改。
五、本地操作与脱网运行
① 脱网自主运行
网络断开之后，设备依靠本地储存的定时、经纬度策略正常开关灯、调光，无需依赖云端平台。
②参数本地存储
定时方案、调光参数、设备地址等配置断电不会丢失。
③ 设备ID管理
设备搭载唯一硬件ID；可远程修改设备名称、分组信息。
六、电源输入端设置防雷浪涌保护，适配路灯电网电压波动。
宽电压输入：100-400V。
七、防护等级：IP67及以上，户外防水防尘。
八、 控制器具备国家认可的CQC认证证书
九、 单灯控制器的流量卡（ESIM卡）质保期满后，投标人要无条件配合采购人进行过户，保证后续数据正常上报。提供可供业主查询的网址及物联卡的相关参数资料，确保单灯控制器出厂时已包含10年流量套餐和服务期。

	
	
	



注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。


（三）商务部分正负偏离表
商务部分正负偏离表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	质量标准

	1.供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。
2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。
3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。 
4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
7.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。
8.供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
9.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。

	
	
	

	2
	交货期限
	合同签订之日起3个月内，完成供货、安装。
	
	
	

	3
	地点
	采购人指定地点
	
	
	

	4
	质量保证期限
	自交货并验收合格之日起计伍年。
	
	
	

	5
	售后服务
	1.硬件安装交付结束后，质保期内，供应商需在采购人仓库储备不低于采购数量1%的各类维修配件，如产品出现故障由采购人负责更换，但设备接入及调试由供应商负责。年更换率大于等于3%的部分，由供应商承担更换时产生的人工及机械费用。
2.质保期内确保控制软件正常运行，数据按监管要求正常上报到城市生命线平台。
	
	
	

	6
	付款方式
	供货并安装调试结束后由甲方组织验收，验收合格满一年后，支付实际金额的40%，验收合格满两年后支付实际金额的70%，验收合格满三年后付至实际金额的97%，余款待质保期结束后付清。每次支付前，乙方均应出具符合甲方财务规定以及开票报税要求的相应金额的正式发票，双方结算均通过银行基本账户进行。

	
	
	


注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。



四、报价文件
（一）公开招标响应报价表
公开招标响应报价表
	供应商名称（加盖公章）：

	项目名称：

	项目编号：
	分包号：

	投标报价
	小写：

	
	大写：

	落实政府采购政策评审价格
	小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价
	小写：

	
	
	大写：

	
	联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业制造的产品或者承接的服务项目报价给予 4%的扣除后评审报价
	小写：

	
	
	大写：




（二）公开招标响应报价明细表
公开招标响应报价明细表

项目名称： 
项目编号：                                      分包号：                   
	序号
	项目/品类
	单位
	数量
	规格或者技术要求
	单价（元）
	总价（元）

	1
	55wLED灯泡
	个
	710
	安装方式：螺口E40
额定功率：55w
光通量：≥8000lm
色温：3000K±200
工作电压：175V-265V AC
频率范围：50-60HZ
产品尺寸：直径≤65mm，长度≤250mm
光束角度: 轴向120-150°，垂直轴向360°
显色指数：Ra≥80
散热方式：温控式主动散热（风扇）
	
	

	2
	100wLED灯具
（两模）
	套
	2020
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长650mm–850mm，宽330mm–430mm，高80mm–180mm；总重量≥5.0kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组散热铝板厚度不低于1.2mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息。
④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
	
	

	3
	150wLED灯具
（三模）
	套
	1910
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长650mm–850mm，宽330mm–430mm，高80mm–180mm；总重量≥6.0kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
	
	

	4
	200wLED灯具
（四模）
	套
	469
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长780mm–1000mm，宽330mm–430mm，高80mm–180mm；总重量≥6.5kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：整灯防护等级不低于IP66，防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息。
④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
	
	

	5
	250wLED灯具
（五模）
	套
	291
	一、灯具结构与壳体技术要求
①外形尺寸与重量：长780mm -1000mm， 宽330mm -430mm，高80mm - 180mm;总重量≥8.5kg。
②材质与表面处理：壳体材质采用ADC12及以上国标铝合金整体高压压铸成型，不得采用拼接式或型材组装结构。壳体壁厚满足结构强度与散热需求，表面须经静电喷塑处理，防腐等级不低于WF2，质保期内不变色、不剥落；灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭；所有插销、铰链、螺钉、螺丝、螺母、垫片  等连接件、紧固件须全部采用304及以上不锈钢材质；灯具密封件须耐温、耐老化、耐道路腐蚀性气体；灯具上油漆部件涂层符合QB/T 1551-1992中Ⅱ类使用条件，电镀或化学覆盖件符合QB/T 3741-1999中Ⅲ类使用条件；表面处理工艺设计寿命不低于5年。
③防护与密封：整灯防护等级不低于IP66，防机械碰撞等级不低于IK08；灯具采用无工具开启方式（如不锈钢活卡扣、掀盖式等），便于现场维护；盖与腔体之间须配密封胶条，实现硅橡胶密封圈防水防尘，不得使用胶水密封；电器腔须为独立空间 ，与光源腔完全隔离，避免热源与电器元件相互干扰，配独立散热通道。
灯具须配有304不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块掉落。
④安装接口：安装管径按现场实际需求供货（不得使用转接套件）；灯臂接口插入深度不低于100mm。
⑤导线与接线：内部导线采用耐高温导线，灯具引出线线径不小于1.5mm²；相线与零线颜色必须有明显区别；灯具应有特设的导线出入口不锈钢密封装置；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具内应设电源接线端子，内部接线使用快接插头，确保电源和LED模组可在现场灯杆上替换。
⑥铭牌与标识：每个灯具外壳须具有永久性注册商标。灯具外壳须铸有永久性硬性注册品牌名称（非贴纸或喷码），字体清晰、不可磨灭。
二、LED光源模组技术要求
①芯片：LED芯片需为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，采用单颗粒LED芯片结构且单颗芯片实际使用功率≥1W。
②结构与互换性：模组须为非集成式独立模组，尺寸符合GB/T 35269-2017：总长度L0≤300mm，安装孔中心间距L1=286mm，发光面长度L2≤272mm；总宽度W0≤70mm，宽度方向安装孔中心间距W1=30mm，安装腰孔长度W2=15mm；总高度H0≤60mm；模组采用并联方式连接；模组结构和机械互换性符合GB/T 35269-2017或GB/T 34846-2017，可现场随意拆换组合；每个模组具有独立的散热、防水和配光系统。
③铭牌与标识：每个模组须具有独立永久性标识：品牌、型号、功率、电压等信息。
④防水等级：单个LED模组防护等级达到IP67。
⑤色温与功率配置：模组色温：3000K±200；单个模组额定功率50W。
⑥连接器：模组与灯体之间、控制装置与灯体之间通过可插接式防水电子连接器  软线连接，连接器防护等级不低于IP65；插针距离L1=6.3mm，插针直径D1=1.5mm；正负端引线颜色：正极棕色，负极蓝色。
三、驱动电源与电气安全要求
①强制性认证：驱动电源须通过国家强制性CCC认证，安全性能符合GB 19510.1、GB 19510.14要求。
②功率配置：驱动电源功率需与负载匹配。
③性能参数：具备0–10Vdc / PWM调光功能（可对接单灯监控），防护等级≥IP67；宽电压输入范围90V–305V，功率因数不低于0.97；输出直流电压需与LED负载（模组并联连接）匹配，提供恒定直流电流驱动；具备输入欠压、过压保护，输出开路、短路保护等完善的保护功能；必须预留智能控制接口，内置在灯具里，与光源模组连接可靠，便于维护，整体美观。
④防雷与浪涌：电源须内置防雷击及浪涌保护装置，性能符合IEC 61000-4（Level 4）检测标准，抗浪涌能力≥10kV；抗浪涌保护器应符合GB/T 18802.11规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验。
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	一、控制功能
① 控制软件必须同时具备电脑、手机APP报警自动推送功能，确保采购人第一时间得到报警信息。
②单灯独立开关控制;支持远程对单路灯具执行开、关指令；支持批量分组控制，按照路段、区域、组别，批量进行灯具开关操作。
③调光控制:支持0‑10V、PWM两种调光方式，实现灯光亮度无级调节；可预设多套调光曲线，依据时间、节假日自动调节灯具亮度。
④ 时序策略:内置硬件时钟，支持本地定时策略；可自定义开关灯时间、分时段调光方案；依托经纬度自动适配日出日落启停灯，可自动修正晨昏时刻。
⑤策略模式切换:远程可切换4类工作模式：远程受控模式、本地自主模式、强制全开、强制全关。
⑥ 应急强制控制:管控平台下发应急指令之后，控制器优先执行应急开关、调光操作，跳过本地定时任务。
二、数据采集功能
① 电气参数采集
采集灯具回路电压、电流、有功功率、用电量。
②灯具状态
获取灯具开关状态、调光输出数值。
③ 数据上报
支持定时周期上报、平台主动召测；可灵活修改数据上报周期。
④电能统计
累计用电量、按月统计能耗数据，为能耗数据分析提供支撑。
三、故障检测与告警功能
①灯具故障
识别灯具不亮故障、局部不亮故障（单个模组损坏）检测告警。
②回路故障
触发过压、欠压、过流告警。
③设备故障
控制器通信异常告警。
④告警推送规则
故障主动上报，附带故障类别、故障发生时间；故障解除之后自动推送恢复事件。
⑤故障报警
月故障误报率小于等于3%。
四、通信功能
①基础通信方式
采用4G CAT‑1通信；具备组网能力，可以和网关、管控平台双向通讯。
②断网缓存续传
网络断开时本地储存控制策略、采集数据；网络恢复后补发全部历史数据，保障关键告警不会丢失。
③ 在线心跳检测
定时上传心跳数据包，上报在线状态，平台识别设备离线情况。
④传输加密
全部传输数据加密处理，防止远程控制指令被篡改。
五、本地操作与脱网运行
① 脱网自主运行
网络断开之后，设备依靠本地储存的定时、经纬度策略正常开关灯、调光，无需依赖云端平台。
②参数本地存储
定时方案、调光参数、设备地址等配置断电不会丢失。
③ 设备ID管理
设备搭载唯一硬件ID；可远程修改设备名称、分组信息。
六、电源输入端设置防雷浪涌保护，适配路灯电网电压波动。
宽电压输入：100-400V。
七、防护等级：IP67及以上，户外防水防尘。
八、 控制器具备国家认可的CQC认证证书
九、 单灯控制器的流量卡（ESIM卡）质保期满后，投标人要无条件配合采购人进行过户，保证后续数据正常上报。提供可供业主查询的网址及物联卡的相关参数资料，确保单灯控制器出厂时已包含10年流量套餐和服务期。
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注：
1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。

（三）中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的如皋市主城区LED灯具采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 55w（灯泡），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. 100w（两模） ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
3. 150w（三模） ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
4. 200w（四模） ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
5.  250w（五模） ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
6. 单灯控制器 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：            
日 期：               
注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


（四）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                 供应商全称（盖章）：
                              日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。
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