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沛县沛城高级中学
《创客实验室等功能室设备采购项目》
招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
第一章 投标邀请
徐州久昇工程项目管理有限公司对创客实验室等功能室设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
（一）项目名称：创客实验室等功能室设备采购项目
（二）项目编号：JSZC-320322-XZJS-G2026-0003 
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
（三）售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年 10 月 9 日北京时间09：30。
（二）开标时间：2026年 10 月 9 日北京时间09：30。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：沛县沛城高级中学
（二）地址：沛县迎宾大道12号
（三）采购项目联系人：张鹏
（四）联系电话：15895250536
六、采购代理机构
（一）名称：徐州久昇工程项目管理有限公司
（二）地址：沛县沛公路科技创业园C4幢214-215室
（三）采购项目联系人：董姗
（四）联系方式：0516-89952889

第二章 投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。。
5.投标人只能提交一个投标价格。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求
1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件， “苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不接受联合体参与采购活动。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.电子投标文件未按规定期限投标的；
8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。
11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
12.不具备招标文件中规定的资格要求的；
13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。
2.投标人不足3家的，不得开标。
3.开标过程由采购代理机构负责记录。
4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：
（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。
3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。


第三章 投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内 容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：沛县沛城高级中学

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：货物

	(五)
	本项目采购代理机构：徐州久昇工程项目管理有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
二、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
三、本项目的特定资格条件：无。
同时明确相关事项如下：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	二
	招标

	(九)1
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	投标人自行现场勘察。

	(十)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4、投标所需其他材料（如有）。

二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝）
1.投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；
2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人或2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份；
3.投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。

三、符合条件
(一)报价
1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。
（二）商务资信
1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。
（三）技术响应
1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

四、综合评审评分项
（一）技术部分
1、详见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）。
2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。
（二）商务部分
1、详见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）。
2、投标人其他证明文件及材料扫描件。

五、其他部分
（一）价格折扣文件格式
企业报价折扣证明：
1、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
备注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（二）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，加盖电子签章，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
注：
1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。

	(十四)3
	本项目不接受超过人民币155.00万元（项目预算金额）的投标报价。
投标报价包含但不限于设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。

	(十八)
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十九)
	投标文件的提交与接收： 
1、投标文件提交与接收时间：2026年 10 月 9 日09:30前。
2、投标文件提交与接收地点：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1、开标时间：2026年 10 月 9 日09：30（北京时间）
2、开标地点：
“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十六)3
	招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。

	五
	评标

	(二十七)
	采用综合评分法。

	(二十八)1
（4）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术参数响应得分高低顺序排列。技术参数响应得分也相同的，按项目实施方案得分高低排序。
三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	二十九
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	七
	政府采购合同

	(三十六)1
	采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无。

	(四十)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：董姗    联系电话：0516-89952889
地址：沛县沛公路科技创业园C4幢214-215室

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
邮箱：ZBDL89952889@163.com
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2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
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本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。
6.有分包(分标段)的以一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

第四章 评标标准
	评分内容
	评分标准

	投标报价
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
注：
1、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。
2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在投标人报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

	技术响应
（20分）
	依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》“五、采购清单及技术参数要求”的满足程度进行评分。
所投产品完全满足招标文件《第六章 采购需求》中“技术参数要求”得20分。招标文件《第六章 采购需求》中“技术参数要求”中加“▲”项，每一项不满足减0.5分；非加“▲”每一项不满足或减1分。
未提供的得0分，本项最高得20分，本项最低得0分。
注：投标文件中带“▲”参数均需提供相应证明材料的，证明材料不完整或无法完全证明参数的视为不满足。

	业绩
（4分）
	提供投标人或投标产品制造商自2023年1月1日以来与本项目类似业绩（时间以合同签订时间为准），每提供一份得2分，本项最多得4分。
注：提供合同扫描件加盖电子签章，未提供不得分。

	投标人实力（4分）
	[bookmark: OLE_LINK5]投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO10015培训管理体系认证证书、信息安全服务资质认证证书(认证范围:信息系统安全运维服务)，ITSS信息技术服务标准符合性证书(运行维护)，得1分。每提一个证书得1分。最多得4分，提供复印件加盖公章，不提供不得分。

	人员配备（6分）
	1.拟派项目经理1名（4分）
具备信息系统项目管理师、IT服务工程师（ITSS)、CISAW信息安全保障人员认证证书、注册信息安全管理人员（CISP）证书，每具备一个得1分，最高得4分，其他情况不得分。
2.拟派技术负责人1名（2分）
具备信息系统项目管理师证书、网络工程师证书，每具备一个得1分，最高得2分，其他情况不得分。
注：项目经理、技术负责人须为供应商单位员工，提供相关证书复印件及开标前六个月内任意一个月（不含开标当月）由本单位缴纳的社保证明。

	项目实施方案
（10分）
	根据投标人投标文件中提供的项目实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划、进度计划、安装调试等。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不太全面得1分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分，本项最高得10分，最低不得分。

	质量保障措施
（10分）
	根据投标人投标文件中提供的质量保证措施包含但不限于生产过程的控制、质量的检测、质量保障制度等相关内容进行评价：
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不太全面得1分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分，本项最高得10分，最低不得分。

	售后服务方案
（10分）
	根据投标人投标文件中提供的售后服务方案，内容包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理、应急保障措施、质保期满后配件供应等。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不太全面得1分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分，本项最高得10分，最低不得分。

	技术培训方案
（6分）
	对培训内容及培训方案，内容包含但不限于：培训计划、培训内容、培训方式等方面进行评价。
全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1分；不太全面得0.5分。
针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0.5分。
可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。
未提供的不得分，本项最高得6分，最低不得分。


本章说明：本项目采用综合评分法，得分四舍五入保留小数点后 2 位。

第五章 拟签订的合同文本


政 府 采 购 合 同



项目编号：


项目名称：创客实验室等功能室设备采购项目


采购单位（甲方）：沛县沛城高级中学


中标供应商（乙方）：


签订日期：   年  月  日




友情提醒：采购人与中标，成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级及以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
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合同通用条款

第一条  定义
除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下： 
1.1“买方”见《合同专用条款》。
1.2“卖方”见《合同专用条款》。
1.3“工作现场”见《合同专用条款》。
1.4“合同标的”见合同附件4。
1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。
1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。
1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。
1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。
1.10“合同货币”见《合同专用条款》。
1.11“合同价格”见合同附件4。
1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。
1.13“日”是指日历天数。
1.14“月”是指日历月数。
1.15“采购需求” 见合同附件6。
第二条 合同范围
2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。
2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。
第三条 价格
3.1 合同总价见《合同专用条款》。
3.2 合同总价是固定价格。
第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）
4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。
4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。
第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）
5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。
5.2交货地点见《合同专用条款》。
5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。
5.4卖方应按下列规定交付合同标的：
5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。
5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。
5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。
第六条 包装与标记
6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。
6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据： 
A. 装箱明细单； 
B. 质量合格证； 
C. 技术资料。
6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。
第七条 技术资料
7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。
第八条 安装
8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。
8.2 项目实施方案见合同附件7。
第九条 验收
9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。
9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。
9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。
第十条 售后服务和技术培训
10.1售后服务和技术培训见合同附件3。
第十一条 索赔
11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：
A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。
B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。
C. 拒收合同标的。
D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。
11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。
第十二条 不可抗力
12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。
12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。
12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。
第十三条 合同的终止
13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。
A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料； 
B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能； 
C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。
13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。
13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。
A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。
B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。
第十四条 争议的解决
14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。
第十五条 适用法律
15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。
第十六条  权利保证
16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。
第十七条  保密 
17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。
17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。
17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。
17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。
第十八条 合同生效及其他
18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。
18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。
18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。
18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。
18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。
18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。
18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。
18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。
18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。
18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。
创客实验室等功能室设备采购项目项目招标文件
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合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

甲方（买方）：沛县沛城高级中学 
乙方（卖方）：               
根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方采购乙方设备事宜，双方自愿签订如下合同： 
第一条  乙方按甲方规定条件进行供货，并送达到甲方指定地点，经甲方验收合格并交货完毕。价格包括乙方履行本合同可能发生的所有费用，包括但不限于货物制造、运输、保险、设备保管、税费、材料费、装卸费、安装调试费、人员培训、售后服务等费用。详细配置以招标文件技术参数及采购目录清单为准，乙方不得擅自变更核心组件品牌及供应商。
第二条 交货方式与交货地点 
1、交货时间：合同签订后    日历天内将合同标的全部交付并安装完毕。
2、乙方负责将产品运至甲方指定地点，并承担运输、装卸、安装、税费等一切相关费用。
第三条 安装、调试与验收
需要安装的产品，由乙方负责安装和调试工作。产品正常运行后由乙方会同甲方相关部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的产品由甲方组织验收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
验收标准：
1）项目安装调试完毕，由中标人向采购人提交验收报告，采购人按照合同、招标文件和验收标准组织项目验收。
验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。
采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
验收时中标人必须派代表参加。
验收过程所发生的一切费用由中标人承担。
中标人所提供的设备需满足采购清单的设备性能指标要求。
要求提供的设备、产品、文件（装箱单、保修单、随箱介质等）满足招标要求及验收标准。
2）质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。
第四条 付款方式（采购资金的支付方式、时间、条件）
本合同总金额为人民币大写金额         元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式。
（一）付款方式（提交预付款保函的） 
合同价款的百分之三十(30%)即￥(      )，大写:人民币(      )元整，在双方签订合同，在双方签订合同后10个工作日内递交结算手续，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。 
合同总价的百分之七十(70%)即￥(      )，大写:人民币(      )元整，合同标的全部交付并安装完毕且验收合格后10个工作日内递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。
卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票； 
（二）付款方式（不提交预付款保函的） 
合同价款的百分之三十(30%)即￥(      )，大写:人民币(      )元整，在双方签订合同后10个工作日内递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
合同总价的百分之七十(70%)即¥(      )，大写:人民币(      )元整,合同标的全部交付并安装完毕验收合格后10个工作日内递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。
5、 付款方式：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，按以下付款方式支付。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）
合同总价的百分之百(100%)，即￥(      )大写：人民币(      )元整，合同标的全部交付，安装调试完毕并验收合格后，乙方向甲方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。乙方未出具发票的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，但乙方仍应按照约定履行合同义务。
履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:无
合同约定的卖方账户：
开户银行：
银行账号：
第五条 质量保证、质保期及服务承诺
1.产品质量技术标准按国家法律法规规定的标准、行业标准、招标文件和乙方投标文件所提供的技术标准执行。乙方应提供相关的书面技术标准、资料文件及产品的主要技术指标和性能参数的详细说明、配置清单等，由甲方备查。
2.产品的质保期（以验收合格日算起）：     年，质保期内免费维修、免费升级。乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺，做好免费保修和升级等服务。质保期满后，乙方承诺仅收取维修配件的成本费，不得收取差旅费、上门费等额外费用。乙方提供的维修配件质保期自更换之日起重新计算，不得短于原设备剩余保修期。
3.维修配件质保期内免费提供，质保期后按投标文件承诺的优惠价格供应。
4.质保期内所有教学平台、软件系统、课程资源、题库、课件、赛事资源免费持续更新升级，不得关闭使用权限，不得收取年度服务费、授权费。第六条 违约责任 
1．非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。
2.乙方不能及时提供本合同规定的产品以及应履行的义务，甲方在发出违约通知后3日乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同。同时，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
3.乙方所供产品如验收不合格，或者品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款。根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切费用损失由乙方承担。
4.乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的万分之三向甲方支付违约金。
5.乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额万分之三的违约金。
6.乙方在产品安装期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。
7.乙方在产品安装过程中违反有关安全操作规程、消防法和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失；在产品安装过程中，如发生人员伤亡事故，所产生的一切损失，由乙方自行承担。
8.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。
9.乙方保证本项目所有硬件专利、软件著作权、课程视频、平台系统、教学资源全部合法授权。如出现第三方侵权索赔，乙方承担全部责任，免费更换合规产品，并承担由此给甲方造成的一切损失。
第七条 不可抗力
甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条 争议解决方法
甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
第九条 合同附件
合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：供货范围和价格清单、配置清单、技术标准、设备技术说明、售后服务和技术培训、质保期内设备所有备品备件清单、质保期满后供选购的所有备品备件及消耗品清单等。
第十条 甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单、承诺等附属内容均为本合同一部分。
第十一条 其它
1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自双方签字、盖章之日生效。

   （下页为合同签署页）

甲  方：沛县沛城高级中学                乙 方：
法定代表人：                            法定代表人：                         
委托代理人：                            委托代理人: 
地址：                                  地址： 
电  话：                                电 话：
                            开 户 行：
                                        账 号：  
签订日期：                              签订日期： 
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合同附件2：技术规格和技术性能
(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)
合同附件3：售后服务和技术培训
(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》及《技术培训方案》。)
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(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)













合同附件1：
合同协议书
合同编号:____________ 
签字日期:____________ 
签字地点:____________ 
沛县沛城高级中学（买方名称）（以下简称“买方”）已接受      （卖方名称）（以下简称“卖方”）对       （项目名称）（项目编号：     ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。
1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。
（1）合同协议书
（2）中标通知书
（3）合同专用条款
（4）合同通用条款
（5）除合同附件1外的合同附件
（6）其他文件
3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。
4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。
5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准： 
（1）双方加盖公章或合同专用章； 
（2）甲方收到乙方交纳的人民币___元的履约保证金（合同金额的10%），以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。履约保证金在中标供应商按合同履约完成、试运行后无质量问题后无息退还。
6. 合同一式   份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。
7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：       ]为准。
买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________  
法定代表人或授权代表(签名)： ____________________ 
卖方（签章）： ____________________________________ 
法定代表人或授权代表(签名)： ____________________ 
[bookmark: _Toc322457054][bookmark: _Toc324452802]第六章 采购需求

一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
二、本项目采购非进口产品。
三、项目说明：
1、采购人：沛县沛城高级中学。
2、项目名称：创客实验室等功能室设备采购项目。
3、项目概况：沛县沛城高级中学拟采购1批创客实验室等功能室设备采购项目。
4.创客实验室等功能室设备采购项目采购对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：
工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
四、采购项目预算金额
本项目不接受超过人民币155.00万元（采购项目预算）的投标报价。投标人报价应包括但不限于货物、运输、保险、税费、材料费、装卸费、安装调试费、验收、培训、售后服务等费用。采购人不再支付其他任何额外费用。
五、采购清单及技术参数要求（注：本技术参数要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号,其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准,不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供等于或高于所列品牌技术标准的材料和设备）
（一）采购清单：
	一、3D打印室

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	六边桌
	单边距60cm，对角距120cm，高137cm，实木板材
	张
	4

	2
	展架
	长200cm，宽60cm，高度125cm，定制
	组
	1

	3
	展架
	长120cm，宽30cm，高180cm，定制
	组
	1

	4
	操作柜
	长137cm，宽35cm，高78cm，白色带柜门定制
	组
	1

	5
	操作柜
	长236cm，宽35cm，高78cm，白色带柜门，定制
	组
	1

	6
	操作柜
	长175cm，宽35cm，高78cm，白色带柜门，定制
	组
	1

	7
	操作柜
	长180cm，宽35cm，高78cm，白色带柜门定制
	组
	1

	8
	学生凳
	高45cm，宽34cm，定制
	个
	10

	9
	工具墙
	冷轧钢+喷塑。高240cm宽120cm
	组
	3

	10
	工具箱
	专业百样工具套装包括：棘轮手柄一个，6*100MM十字螺丝刀一个，6*100MM一字螺丝刀一个，水平尺一个，锯子一个，套筒（4-10MM加一个套筒连接杆)八个，8寸活动扳手一个，羊角锤一个，水管钳一个，6寸尖嘴钳一个，3米卷尺一个，电工胶布一卷，美工刀一个手电筒一个，内六角扳手（1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10MM）九个，螺丝零件盒一盒，多功能剪刀一个，6寸老虎钳一个，批头一组（10个），工具箱一个，一起20个件，103个小件的
	个
	6

	11
	桌面级3D输出设备
	1.型号：160
2.打印框架：一体钢钣金机箱+MB打印结构+CNC加工件氧化黑铝件
3.机身特性：金属机身
4.Z轴丝杆：导程4mm静音丝杆
5.设备尺寸：310*300*330mm
6.包装尺寸：425*425*530mm
7.设备净重：18kg
8.包装重量：25kg
9.平台温度：0-120°C
10.平台材质：6061铝板4mm厚
11.喷嘴直径：0.4mm（0.2、0.3、0.6mm可选）
12.喷头温度：0-280℃
13.输入电压：110V/220V，50-60HZ
14.打印功率：180-280W
15.触屏操控：3.2寸全彩触摸中文操控屏幕
	台
	6

	12
	教师端3D输出设备
	1.型号：300
2.打印框架：一体钢钣金机箱+MB打印结构+CNC加工件氧化黑铝件
3.机身特性：全封闭恒温机身+4门可开启+四面可视
4.Z轴丝杆：导程4mm静音丝杆
5.设备尺寸：470*560*690mm
6.包装尺寸：590*680*820mm
7.设备净重：22kg
8.包装重量：30kg
9.平台温度：0-100°C
10.平台材质：6061铝板4mm厚+可拆卸玻璃
11.喷嘴直径：0.4mm（0.2、0.3、0.6mm可选）
12.喷头温度：0-260℃
13.输入电压：110V/220V，50-60HZ
14.打印功率：180-280W
15.触屏操控：3.2寸全彩触摸中文操控屏幕
	台
	2

	13
	3D录入设备
	扫描模式：转台、固定模式
扫描范围：固定70*70*70CM,固定20*20*20CM
扫描速度：固定<8S,固定<2min
分辨率：130万像素点距：0.17-0.2MM
扫描精度：单幅扫描精度<=0.1mm
光源：白光
支持文件格式：OBJ\STL\PLY\ASC\3MF等
	台
	1

	14
	3D打印耗材
	耗材
	个
	20

	15
	文化装饰
	墙面文化装饰丶地面处理
	项
	1

	小计金额
	
	
	

	二、无人机室

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	矮边柜
	长195cm，宽35cm，高78cm，木纹色定制
	组
	1

	2
	矮边柜
	长85cm，宽35cm，高78cm，木纹色定制
	组
	1

	3
	矮边柜
	长300cm，宽35cm，高35cm，木纹色定制
	组
	1

	4
	展架
	长120cm，宽30cm，高180cm，定制
	组
	1

	5
	训练操控无人机
	飞机规格：15*15cm
轴距：13cm
电池参数：3.7V/600mAh
续航时间：约7分钟
充电时间：约60分钟
遥控距离：40~50米
起飞重量：75g
保护罩：全保护
6轴陀螺仪稳定系统
3D翻滚功能.
2.4G频率控制
	台
	20

	6
	编队竞赛无人机
	一、开源平台无人机参数：
1、 无人机旋翼数：≤4
2、 无人机轴距：210mm（▲提供此款型号的无人机外观专利）
3、 整机尺寸：≤400mm*400mm*200mm
4、 整机重量：≤300g
5、 供电电压：≤12V
6、 飞行时间：约18分钟
7、 电池容量：1200mah，25C放电
8、 活动半径：0-1100m
二、产品功能
1、 支持Scratch/Mind+编程，可自行开发编程模块
2、 可安装电子磁铁、激光避障模块、电子抓手、激光模块
3、 遥控模式下支持一键起飞、降落，碰撞急停，一键设置机头方向，一键回正
4、 可识别二维码、条形码
5、 可识别色块、形状、人脸及巡线飞行（可识别不同颜色的轨迹路线）
6、 Scratch/Mind+编程模式下，支持语音控制，右上角，左上角，不同角度飞行。
7、 支持二维码编队表演/UWB基站编队表演
8、 可提供自研电子靶，无人机激光模式下，可实时在编程软件显示打靶数值
三、产品清单
1、无人机一套（出厂前可根据要求安装相应模块）、一拖四快速充电器一套、保护罩一套、备用桨叶一套、1200毫安电池*2、数据线*1、充电头*1、此款设备匹配配套课程·且课程可支持专用教学平台使用
▲配套课程平台：
▲厂家无人机产品需经中国航空工业出版社杂志收录课程且标记此款产品厂家名称投标时需提供截图证明，并加盖原厂公章
▲支持教师端账号登录，登录后包含：首页、基础课、校本课、资源库、实验专区、教师成长、直播天地、AI助手、课后服务、亲子任务、产品商城、科教协同、试题试卷、个人中心等板块
▲1、基础课板块支持更换教材：幼儿园、小学、中学，其中小学教材收录苏教版和教科版
▲2、资源库包含：全网资源、校本资源、个人资源等
▲3、实验专区包含：观察性实验、验证性实验、探究性实验、模拟类实验、制作类实验（并配有一系列相关的视频）
▲4、直播天地：直播日历、直播列表、我的记录等板块
▲5、课后服务：备授课、社团班级、我的课程、课程库，其中课程库包含STEAM、传统文化、德育，STEAM选项内包含无人机四个版本课程
▲6、AI助手包含：AI问答、智能教案、教学反思、文章点评、智能写作、智能搜索、AI识别、AI习题
▲7、科教协同板块：中国科学院（绑定了全国2地区数十所不同领域中国科学院的专家讲解视频等）、中国科协学会、科普基地（绑定全国属实所博物馆专家讲解视频资料等）、高等院校、科普专家、科普视频、科普文章、课标解读、知识点解读、教学方法分享、优秀课例
▲8、针对本次演示，要求个人中心绑定信息为本项目用户单位   
四、开源平台无人机主要部件参数：
遥控器功能：
▲上下板分别采用亚克力材质
▲固定方式:采用外径3mm，柱体长度28MM铜柱7根；外径3mm,柱体长度12mm6根。（提供证明材料）
▲微调采用2个柄长12.5mm电位器，遥控器自定义按钮采用6个22mm四角微动开关
▲地面站软件：
▲地面站左上角：文件，视图，工具，帮助（其中帮助区域包含软件激活）
功能界面：基本收发具有通信设备，语音控制，接收设置，发送设置，数据接收，固件更新；硬件设置具有读取PID，摇杆设置，通信设置，激活设备，硬件信息：可查看低电压降落/碰撞次数/飞行时间/固件信息/激活时间等
波形显示：可连接遥控器完成当前环境干扰值，具有内置频谱仪功能
▲图形编队：可设置飞机数量、3D预览、机群信息、可设置编队舞步：起飞、直达、环绕、翻滚、灯光、波浪、降落功能
遥控器参数:
1、核心处理器：国产芯片、72MHz工作频率、20KRAM、128KFLASH、最低工作电压2V；
2、辅助处理器：国产芯片、216MHz工作频率、512KRAM、2MFLASH、最低工作电压1.7V；
3、陀螺仪：支持IIC和SPI,范围±250、500、1000、2000°/s，工作温度-40℃～85℃；
▲投标时提供此款产品名称为无人机惯性测量模块专利证书（复印件并加盖原 ）                                                                   
4、气压计：1.7～3.6V工作电压、压力范围300～1100HPA、相对精度±0.06hpa；
5、电子罗盘：内置A到D转换器的磁力数据出、灵敏度0.3uT/LSB；
6、遥控系统：Cortex-M3、72MHz工作频率、20KRAM、128KFLASH、最低工作电压2V；
7、螺旋桨：125；
8、电机：有刷电机；
9、无线通信：
支持六路通道的数据接收；
支持GFSK/FSK等通用调制方式；
支持2Mbps/1Mbps/250Kbps 数据速率,可设不同的发射功率；
	台
	10

	7
	编队无人机电池
	1、电池电压：3.7V;2、电池容量：1000mah;3、放电倍率：35C；4、长宽厚：60*26*8mm;5、内置保护模式
	个
	40

	8
	编队无人机软件
	地面站软件：
▲地面站左上角：文件，视图，工具，帮助（其中帮助区域包含软件激活）
功能界面：基本收发具有通信设备，语音控制，接收设置，发送设置，数据接收，固件更新；硬件设置具有读取PID，摇杆设置，通信设置，激活设备，硬件信息：可查看低电压降落/碰撞次数/飞行时间/固件信息/激活时间等
波形显示：可连接遥控器完成当前环境干扰值，具有内置频谱仪功能
▲图形编队：可设置飞机数量、3D预览、机群信息、可设置编队舞步：起飞、直达、环绕、翻滚、灯光、波浪、降落功能
▲语言控制：语音助手包含多个语音包，可修改唤醒词，麦克风；可通过语音控制无人机起飞、降落、前后左右飞行，向前后左右翻滚，灯光颜色变换等
	个
	1

	9
	编队无人机集中充电器
	产品名称：7USB/type-c/QC3.0快充
▲LCD屏显示：显示电压电流
输入电压：100-240VAC
输入频率：50-60Hz
总电流：8A
USB单口输出：5V2A
功率：40W
	个
	6

	10
	编队表演地毯
	绒布材质，6×6尺寸，场地包含飞行编队专用二维码
	个
	1

	11
	无人机竞赛拓展套件
	电子磁铁*1;炭纤维机械爪*1；激光模块*1；避障模块*1（可安装前后左右四向避障）
	个
	4

	12
	无人机维修备件库
	1、125桨叶*4套
2、空心杯电机*4
3、电机减速组*4
4、碳纤维轴杆*2
5、螺丝等小配件*1
6、3D中心支架*2
7、螺丝刀*1
8、桨叶保护罩*2
	个
	4

	13
	无人机场地围网
	1、场地外形尺寸：长≥4M*宽≥4M*高≥2.3M
2、支撑框架为工业铝型材，坚固可靠，支持重复拆装，无焊接。
3、防护网采用优质高强尼龙无节网，网子需为一个整体。
4、带避障围挡。推拉门设计。
5、地面配有统一灰色地毯
	个
	1

	14
	竞赛障碍道具
	障碍道具，10套穿越道具
	套
	1

	15
	文化装饰
	墙面文化装饰丶地面处理
	项
	1

	小计金额
	
	
	

	三、创客实验室

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	展架
	长200cm，宽60cm，高度125cm，定制
	组
	1

	2
	机器人编程云课堂
	共有200多个课时的课程，包含课件、教师参考以及程序案例内容。通过该课程学习，将提高中小学生的机器人学习能力和编程知识。
	个
	1

	3
	机器人编程云课堂编程软件
	图形化编程软件:基于Scratch2.0二次开发的图形化编程软件Makerstemblock。支持ArduinoIDE。可进行图形化编程（图形化编程环境）、同时满足图形化转c代码，也可直接进行C语言n等代码进行编程
界面模块功能栏需包含：输入\输出、数学、逻辑、文本、机器人模块项目，可搭配机器人开展相关课程，实现对机器人的指令操控和程序编辑。
	个
	1

	4
	仿人型舞蹈机器人
	【产品详细规格】
▲尺寸：高度350mm，宽度230mm，厚度120mm
重量(连标准电池)：1.8kg
伺服舵机数量（自由度）：17个
舵机最大扭矩：15kg*cm(7.4v)
速度：0.16sec/60度（7.4v）
连接件：硬质铝镁合金
充电时间：约120分钟
动作时间：平均60分钟以上（充电完全）
【伺服舵机】
MN-15伺服舵机
尺寸：40x20x40.5(mm)
重量：60g
操作电压：7.4V
最大旋转角度：270°
扭力：7.4V电压供电时，扭力为15kg/cm
速度：7.4V电压供电时，速度为0.16sec/60度（7.4v）
【控制系统】
1）伺服舵机：以17个强劲的MN-15数字伺服舵机。具有过
电流保护以及位置反馈信息，使程序规划机器人动作时更
简易快速；
2）控制板：控制板(STM32F103RET6)是需要智能人形机器
人II的心脏，可擦写程序，拥有强劲而灵活的界面接口；
3）金属骨架：电镀金属固定架，组成轻巧而稳固的骨架，
胸背处控制板保护面均由坚固耐冲击PVC塑料组成；
4）电源供应：电力由一颗7.4v可充电之环保的锂电池提供。
【功能应用】
1）仿人动作组：左转、右转、前翻、俯卧撑、仰卧起坐
2）舞蹈表演：①小苹果；②太极拳；③中国功夫；④机械舞；
（可以进行二次开发，自行编辑动作和舞蹈。）
	台
	6

	5
	MakerBox
	零件编号零件名称零件数量包装方法
主体件：
控制器（含电池）1个
舵机单轴短线9个
多功能舵机支架8个
长U型舵机支架8个
短U型舵机支架4个
短L型连接件4个
一字型舵机支架4个
斜U型舵机支架4个
U型梁1个
大脚板2个
机械夹（含舵机）1个
手柄遥控器PS2（含接收端和电池）1个
充电器（8.4V，2A）1个
杯式轴承10个
下载线1条
附件：
舵机舵盘（主动，带齿）9个
十字圆头螺丝M3*530个
十字沉头平头螺丝M3*10和螺帽60对
十字扁平头螺丝M3*7和螺帽10对
十字圆头螺丝M4*10和螺帽24对
小扳手1个
螺丝刀(新)1个
MakerBox教材1本
黑色缠绕管（15cm）2条
黑色缠绕管（20cm）2条
延长线2条
包装：
包装箱（含泡沫）1个
螺丝盒1个
控制器制作清单：
控制板1个
电池1个
亚克力护板1套（2个）
M3*8双通铜柱4个
M3*30双通铜柱4个
M3*6十字扁平头螺丝16个
	套
	6

	6
	IEYI世界青少年创客发明大赛
	本软件平台可用于竞赛活动,▲同时支持Scratch、Python、C语言、OJ等编程语言的应用编程和学习，支持班级管理、作业分发、自动阅卷和题库管理等多项功能。含多个课时的课程，包含课件、教师参考以及程序案例内容。课程以情境任务式教学为主，结合硬件和图形化编程软件教学，着重于各种编程逻辑（思维因果、相对关系、绝对关系、比较、逆推、筛选、综合、归纳）和传感器灵活运用。通过该课程学习，将提高中小学生的机器人学习能力和编程知识。
	个
	200

	7
	围裙套袖
	每套含围裙1件，袖套1付，桃皮绒材质，防水防油耐脏，带束腰系带，穿戴简单方便，易清洗，可接受定制学校logo
	套
	48

	8
	护目镜
	全封闭透明护目镜，宽大有机玻璃镜片，防雾性强，佩戴舒适，人体工程学鼻托设计，可调松紧头带。
	套
	48

	9
	垫板
	软硅胶垫板，可随意弯曲，高透无味，不易折断。
	套
	48

	10
	文化装饰
	墙面文化装饰丶地面处理
	项
	1

	小计金额
	
	
	

	四、竞赛室

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	三角桌
	对边距75cm，单边距75cm，高75cm，定制
	个
	24

	2
	竞赛台
	长150cm，宽150cm，高80cm，定制
	个
	2

	3
	竞赛台
	长120cm，宽240cm，高80cm，定制
	个
	1

	4
	边柜
	长215cm，宽35cm，高78cm，定制
	组
	1

	5
	展架
	长200cm，宽60cm，高度125cm，定制
	个
	1

	6
	科技模型"长征"竞赛套装
	一、产品描述
本套件含有丰富、充足的零件可用于教育及赛事，内含大量的教学案例以及丰富的参赛零件。套件囊括了工程、数据科学、人工智能、物联网等前沿知识，适合机械拼装、电路搭建、图形化编程、多任务类、创意类机器人等赛事方案。套装使用集成多重功能的新一代核心主控，配件集成度高，实现下载模式秒传输，课堂教学更轻松，是江苏省青少年科技模型/1大赛人工智能竞赛：综合技能赛（长征）优选的赛事套装。
二、机械零件参数
1、▲主要结构件材料使用高强度航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工。
2、铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒，螺纹槽设计。
3、包含金属连接件清单。
4、车身X1;双排8孔铝件X2;
三、电子模块参数
传感器及模块清单（基于总线式传感器，传感器上内置协议解析芯片）
外接：密集巡线模块，舵机，编码电机，多路巡线模块，RJ25扩展模块，超声波模块，机械手，7.4V高压电池，
电子模块需采用6P6C的RJ25座端子，使用的是6pin水晶头的RJ25连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。模块兼容M4螺丝固定。
无需外部接线总线式模块，无需颜色辨别，全部统一通讯方式。传感器上带有协处理器。包含超声波模块、2路对管式巡线模块。
主控板是基于Arduinouno设计，ATmega328内核,主频16MHZ,32kFLASH,2KRAM;主板工作电压：3.7-9V；主控板上需直接支持3线舵机接口，无需另外扩展模块，并且板载最少支持两个舵机接口。主控板集成多颗RGBLED（不少于3颗）、红外接收器，光线传感器，红外发送器（不少于两颗），按键按钮，电机驱动。
四、五金扩展包：
M3x16mm螺丝x10；M3x30mm螺丝x4；M4x12mm螺丝x12；M4x16mm螺丝x2；M4x20mm螺丝x2；
M3螺帽x20；M4螺帽x16；M4x2mm垫片x10；M4x5mm垫片x10；M4x8mm垫片x10；
零件清单（零件数不少于100）
主板X1;车架X1;超声波传感器X1;锂电池X1;充电器X1;下载线（type-c)X1;电机X2;舵机包（机械爪）X1;轮子黑色X2;万向轮X2;RJ25线X4;RJ25扩展模块X1;多路巡线传感器X1;巡线传感器X2;螺丝刀X1;扳手X1;M3*16+10;M3*30+4;M4*12+12;M4*16+2;M4*20+2;M4螺帽X10;M3螺帽X20;尼龙柱M3*6+10;铜柱*10垫圈2MM*10;垫圈5MM*10;垫圈8MM*10;
五、软件和课程
图形化编程软件:基于图形化编程二次开发的编程软件Makerstemblock。支持ArduinoIDE。
▲搭配教育资源网站提供视频教程、教案和课堂材料、教材、手册等教育资源；
利用本套件可开展编程机器人教学：机械拼装、电路搭建、图形化编程等课程。
六、▲为保证产品质量，提供产品相关证书及检测报告
产品相关专利证书复印件并加盖厂家公章；
七、▲厂家出具的产品授权原件并加盖厂家公章；
为确保套件软硬件良好的兼容性与稳定性，铝合金结构件、电子模块、编程软件和教材均需由同一厂商提供。中标后签订合同前提供原厂五年质保函及授权证明材料原件。
	套
	10

	7
	科技模型“长征”(绿码初级)增补包
	一、产品描述
本套件为器材零件补充包，可用于图形化编程、多任务类、创意类机器人等赛事方案。是江苏省青少年科技模型/1大赛人工智能竞赛：综合技能赛（长征）优选的赛事套装补充器材包。
二、机械零件参数
1、▲主要结构件材料使用高强度航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工。
2、铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒，螺纹槽设计。
3、包含金属连接件清单。
4、7孔铝件x2；双排4孔铝件X2;双排5孔铝件X2；双排6孔铝件X2
三、电子模块参数
传感器及模块清单（基于总线式传感器，传感器上内置协议解析芯片）
外接：密集巡线模块*1，舵机，编码电机*2，RJ25扩展模块，机械手RJ25连接线；
电子模块需采用6P6C的RJ25座端子，使用的是6pin水晶头的RJ25连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。模块兼容M4螺丝固定。
无需外部接线总线式模块，无需颜色辨别，全部统一通讯方式。传感器上带有协处理器。
四、五金扩展包：
M4x16mm螺丝x10；
M4螺帽x10；
垫圈2MM*10;垫圈5MM*10;
零件清单（零件数不少于100）
编码电机X2;舵机包（机械爪）X1;编码电机线X2;万向轮X1;RJ25线X2;RJ25适配器X1;巡线传感器X1；多路巡线传感器X1；M4*16+10;M4螺帽X10;7孔铝件X2；双排4孔铝件X2;双排5孔铝件X2；双排6孔铝件X2；垫圈2MM*10;垫圈5MM*10;
五、软件和赛事支持
图形化编程软件:基于图形化编程二次开发的编程软件Makerstemblock。支持ArduinoIDE。
利用本套件可开展编程机器人赛事：是江苏省青少年科技模型/1大赛人工智能竞赛：综合技能赛（长征）优选的赛事套装补充零件包
六、▲为保证产品质量，提供产品相关证书及检测报告
产品相关专利证书复印件并加盖厂家公章；
七、▲厂家出具的产品授权原件并加盖厂家公章；
	套
	10

	8
	“长征”地图
	长方形雪弗板得尺寸为长25厘米、宽3厘米、厚3毫米。
模型长宽均为25厘米，为中间高两边低雪弗板模型，中间最高处为1.8厘米。
圆柱体一330ml空可乐罐。
1.竞赛场地的尺寸为长360cm、宽240cm;线宽2cm，白底宽30cm，黑线居于白底中间
2.场地采用彩色写真纸制作。
	套
	2

	9
	NOC省赛增补包（配长征器材）
	一、产品描述
本套件为器材零件补充包，可用于图形化编程、多任务类、创意类机器人等赛事方案。
二、电子模块参数
传感器及模块清单（基于总线式传感器，传感器上内置协议解析芯片）
外接：双路电机模块*1，电机*4，RJ25连接线；
电子模块需采用6P6C的RJ25座端子，使用的是6pin水晶头的RJ25连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。模块兼容M4螺丝固定。
无需外部接线总线式模块，无需颜色辨别，全部统一通讯方式。传感器上带有协处理器。
三、五金扩展包：
M3x30mm螺丝x8；
M3螺帽x8；
M4x12mm螺丝x2
零件清单
麦轮(A)x2
麦轮(B)x2
麦轮配件包x1
电机x4
双路电机模块x1
RJ25线x4
四、软件和赛事支持
▲图形化编程软件:基于图形化编程二次开发的编程软件Makerstemblock。支持ArduinoIDE。
利用本套件可开展编程机器人赛事：
	套
	10

	10
	脑控套装
	Microbit脑控小车X1套：
Micro:bit1.5v控制板，支持2.4GHz和蓝牙4.0，支持makecode、python编程；
Tiny:bit智能小车，包括巡线传感器、超声波模块、红外接收头、声音传感器，蜂鸣器、编程灯，18650锂电池供电，1:10直流减速电机，支持makecode图形编程，续航时间大于3小时，支持蓝牙、红外手柄遥控。
脑电控制器X1套：
3个输入信号接口、包括采集电极、参比电极和地；
支持250Hz脑电原始时域波形输出；
支持alpha、beta、theta、gamma、delta、专注度数据输出，1Hz数据传输率；
支持蓝牙4.0通讯；
采用7号电池供电；
DIN扣式三导连线导联线X1组：
3根导联线，采集电极线（红色），参比线（白色），地线（黑色）。
电极片X3片：
柔性前额叶电极。基于python的上位机软件功能：
支持脑电的单导联EEG时域数据实时显示，刷新率1Hz；
支持脑电的eSense专注度数据实时显示，刷新率1Hz；
eSense专注度实时显示中分为4个等级；
蓝牙通讯，支持脑电的连接提示；
数据读取方式:UART(串口)。
基于makecode的程序软件：
一套基于脑电控制的小车循迹程序源码；
一套基于脑电控制的小车前进后退源码；
一套基于脑电控制的小车前进转向源码；
基于makecode的小车开发DIY程序包。
	套
	2

	11
	暴走兽
	奥松板暴走兽激光雕刻套件包，3mm；
五金：M3*18，圆头十字槽机牙螺丝：6颗,M3六角螺母：16颗M3*10螺丝：10颗；10cm塑料软管：1根，泡沫胶：2片，捆扎绳：4根；
齿轮箱：双输出齿轮箱/1个；
齿轮罩（母），ABS材质，58*34*25mm，1个；
齿轮罩（公），ABS材质，74*34*18mm，1个；
曲柄摇臂：ABS材质，42*11*7mm，2个；
三层齿轮：ABS+尼龙，42-12齿，1个；
两层齿轮：ABS+尼龙，42齿，1个；
两层齿轮：ABS+尼龙，36-12齿，1个；
六角棒：铁镀镍，M3*90，1个；
六角棒：铁镀镍，M3*50，2个；
鸡眼扣：304钢，M6*M3.5*4，4个；
圆头自攻螺丝：M3*103颗；铁镀镍，M2.5*18:1根
电机电源组件
直流电机：铁，130型，1个；蜗杆：1个
电池盒：ABS+铜镀锌材质，1个；
	套
	6

	12
	跳跳鼠
	奥松板跳跳鼠激光雕刻套件包，3mm；
五金：M3*18，圆头十字槽机牙螺丝/6颗,M3六角螺母/21颗M3*10螺丝/15颗马车螺丝螺母/2颗；10cm塑料软管：1根；泡沫胶：2片，L型铁片：4个；红黑线：1组；
齿轮箱：双输出齿轮箱/1个；
齿轮罩（母），ABS材质，58*34*25mm，1个；
齿轮罩（公），ABS材质，74*34*18mm，1个；
曲柄摇臂：ABS材质，42*11*7mm，2个；
三层齿轮：ABS+尼龙，42-12齿，1个；
两层齿轮：ABS+尼龙，42齿，1个；
两层齿轮：ABS+尼龙，36-12齿，1个；
六角棒：铁镀镍，M3*90mm，1个；
六角棒：铁镀镍，M3*50mm，2个；
鸡眼扣：304钢，M6*M3.5*4，4个；
圆头自攻螺丝：M3*10mm3颗；铁镀镍，M2.5*18mm，1根
电机电源组件
直流电机：铁，130型，1个；蜗杆：1个
电池盒;1个；
塑料片：1个
	套
	6

	13
	趴趴虫
	奥松板趴趴虫激光雕刻套件包，3mm；
五金：M3*18，圆头十字槽机牙螺丝/6颗,M3六角螺母/26颗；M3*10：20颗；10cm塑料软管：1根，泡沫胶：2片；L型铁片：4个，红黑线：1组
齿轮箱：双输出齿轮箱/1个；
齿轮罩（母），ABS材质，58*34*25mm，1个；
齿轮罩（公），ABS材质，74*34*18mm，1个；
曲柄摇臂：ABS材质，42*11*7mm，2个；
三层齿轮：ABS+尼龙，42-12齿，1个；
两层齿轮：ABS+尼龙，42齿，1个；
两层齿轮：ABS+尼龙，36-12齿，1个；
六角棒：铁镀镍，M3*90mm，1个；
六角棒：铁镀镍，M3*50mm，2个；
鸡眼扣：304钢，M6*M3.5*4，4个；
圆头自攻螺丝：M3*103颗；铁镀镍，M2.5*18，1根
电机电源组件
直流电机：铁，130型，1个；蜗杆：1个电池盒：1个
	套
	6

	14
	竹节虫
	奥松竹节虫激光雕刻套件包，3mm；
五金：M3*18，圆头十字槽机牙螺丝/6颗,M3六角螺母/26颗；M3*10mm：20颗；10cm塑料软管：1根，泡沫胶：2片，红黑线：2组，
齿轮箱：双输出齿轮箱/2组：
齿轮罩（母），ABS材质，58*34*25mm，1个；
齿轮罩（公），ABS材质，74*34*18mm，1个；
曲柄摇臂：ABS材质，42*11*7mm，2个；
三层齿轮：ABS+尼龙，42-12齿，1个；
两层齿轮：ABS+尼龙，42齿，1个；
两层齿轮：ABS+尼龙，36-12齿，1个；
六角棒：铁镀镍，M3*90mm，1个；
六角棒：铁镀镍，M3*50mm，2个；
鸡眼扣：304钢，M6*M3.5*4，4个；
圆头自攻螺丝：M3*10mm3颗；铁镀镍，M2.5*18mm，1根
电机电源组件
直流电机：铁，130型，1个；蜗杆：1个电池盒：1个
	套
	6

	15
	翻滚车
	奥松板翻滚车激光雕刻套件包，3mm；
五金：M3*18，圆头十字槽机牙螺丝/6颗,M3六角螺母26颗；M3*10mm：20颗，10cm塑料软管：1根，泡沫胶：2片，红黑线：2组，
齿轮箱：双输出齿轮箱/2组：
齿轮罩（母），ABS材质，58*34*25mm，1个；
齿轮罩（公），ABS材质，74*34*18mm，1个；
曲柄摇臂：ABS材质，42*11*7mm，2个；
三层齿轮：ABS+尼龙，42-12齿，1个；
两层齿轮：ABS+尼龙，42齿，1个；
两层齿轮：ABS+尼龙，36-12齿，1个；
六角棒：铁镀镍，M3*90mm，1个；
六角棒：铁镀镍，M3*50mm，2个；
鸡眼扣：304钢，M6*M3.5*4，4个；
圆头自攻螺丝：M3*10mm3颗；铁镀镍，M2.5*18mm，1根
电机电源组件
直流电机：铁，130型，1个；蜗杆：1个电池盒：1个，塑料片：1片
	套
	6

	16
	工具箱
	手锯：10寸/2把；
拉花锯：1把；
手锯条：手锯条：2根
砂纸：3张
充电式热熔胶枪：1把；
热熔胶棒：10根；
手捻钻：2把；
钻头：M3.0/2根；剥线钳6.5寸：1把；
螺丝刀4cm伸缩两用：1把；
钢尺：300mm/1把；木质垫板：1块；
G夹：3寸/2个等。
	套
	24

	17
	扫地机器人
	齿轮箱：双输出齿轮箱/4组；
齿轮罩（母），ABS材质，58*34*25mm，4个；
齿轮罩（公），ABS材质，74*34*18mm，4个；
曲柄摇臂：ABS材质，42*11*7mm，8个；
三层齿轮：ABS+尼龙，42-12齿，4个；
两层齿轮：ABS+尼龙，42齿，4个；
两层齿轮：ABS+尼龙，36-12齿，4个；
六角棒：铁镀镍，M3*90mm，4个；
六角棒：铁镀镍，M3*50mm，8个；
鸡眼扣：铜，M6*M3.5*4，16个；
圆棒：铁镀镍，M2*18，4个；蜗杆：4个；
自攻螺丝：12颗；
电机电源组件
直流电机：铁，130型，4个；零件包：M3*10螺丝20个、M3*18螺丝20个、M3螺母40个、泡沫胶3个、A9主板1块、电池1个、塑料软管1个、电机线4根、冰棒棍30根、奥松板5块
	套
	6

	18
	投篮机器人
	齿轮箱：双输出齿轮箱/4组；
齿轮罩（母），ABS材质，58*34*25mm，4个；
齿轮罩（公），ABS材质，74*34*18mm，4个；
曲柄摇臂：ABS材质，42*11*7mm，8个；
三层齿轮：ABS+尼龙，42-12齿，4个；
两层齿轮：ABS+尼龙，42齿，4个；
两层齿轮：ABS+尼龙，36-12齿，4个；
六角棒：铁镀镍，M3*90mm，4个；
六角棒：铁镀镍，M3*50mm，8个；
鸡眼扣：铜，M6*M3.5*4，16个；
圆棒：铁镀镍，M2*18，4个；蜗杆：4个；
自攻螺丝：12颗；
电机电源组件
直流电机：铁，130型，4个；零件包：M3*10螺丝20个、M3*18螺丝20个、M3螺母40个、泡沫胶3个、A9主板1块、电池1个、塑料软管1个、电机线4根、冰棒棍30根、奥松板5块、
	套
	6

	19
	金钥匙仿生中学组竞赛套装
	江苏省科协、江苏省教育厅、江苏省科技厅联合组办江苏省金钥匙仿生机器人大赛推荐器材；（1-3人/组）
奥松板：3mm10块；冰棒棍：100根五金：3m*18mm40颗，3mm*10mm80颗,M3六角螺母/120颗；M2.5*80mm圆轴：4根，10cm圆轴：4根，16cm圆轴：6根，泡沫胶：14片，齿轮调节器：4个，15cm备用电线：6组，塑料软管10CM：4根，橡皮筋：14根，
齿轮箱12组：双输出齿轮箱共计8组（拥有专利证书）详细参数如下；
齿轮罩（母），ABS材质，58*34*25mm，8个；
齿轮罩（公），ABS材质，74*34*18mm，8个；
曲柄摇臂：ABS材质，42*11*7mm，16个；
三层齿轮：ABS+聚甲醛，42-12齿，8个；
两层齿轮：ABS+聚甲醛，42齿，8个；
两层齿轮：ABS+聚甲醛，36-12齿，8个；
六角棒：铁镀镍，M3*90mm，8个；
六角棒：铁镀镍，M3*50mm，16个；
鸡眼扣：铜，M6*M3.5*4，32个；
圆棒：铁镀镍，M2*18，8个；
自攻螺丝：24颗，蜗杆：8个；
电机电源组件
直流电机：铁，130型，8个；电池：1个，
电池盒：5个（三节带开关）；绿色塑料垫片：40个；白色塑料垫片：40个；
赛事专用触控器*3
控制芯片板2组
控制器微处理器ATmega328AU
工作电压5V
输入电压（推荐)7-12V
输入电压（限值)6-20V
数字输入/输出引脚14路（其中6路可用于PWM输出）
PWM数字I/O引脚6
模拟输入引脚6
每路输入/输出引脚的直流电流20mA
3.3V引脚的直流电流50mA
闪存存储器32KB，其中引导程序占用0.5KB
SRAM2KB(ATmega328P)
EEPROM1KB(ATmega328P)
时钟频率16MHz
USBtoUARTconverterCH340芯片
通信端口:1(Tx，Rx)
I2C通信口:2(SDA，SCL)
直流电机端口:3(M1，M2，M3)
长90mm
宽58mm
重40g传感器模块1组1.超音波测距感测器模組(数位/类比两用)；
2.红外线循迹感测器模组2套；
3.蜂鸣器；
4. 液晶屏；
5. 光敏模块；
6. 红外接收模块；
7. 亮度传感器模块；
8. 按键模块；
9. led交通信号灯模块；
10. 继电器模块；
11. 摇杆传感器模块；
12. 温湿度模块；
13. SG909g舵机450
14. 杜邦线：1板；
15.电机线：6根
	套
	12

	20
	仿生触控器
	使用限位开关，用于仿生机器人接力赛的启动和停止。
	套
	6

	21
	文化装饰
	墙面文化装饰丶地面处理
	项
	1

	22
	书架
	书架参数
1.采用优质冷轧钢板，产品技术指标按“GB/T13667.2003”、“GB/T13668.2003”国家标准以及档案密集架DA/T7-1992行业标准。所用材料符合“GB/T11253”国家标准。产品磷化处理符合“GB6807-2001”国家标准环保要求符合GB18580-2001、GB18584-2001等国家标准。
2.插接式设计，不用螺丝，安装快捷。冷轧钢板压模成型，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化等十三道工序处理等工序处理，喷涂无死角。国际流行色亚光静电喷粉，高温塑化、抗锈蚀。优质环保原材料，无毒害无气味，光洁平滑，焊接牢固，焊痕光滑、平整。
3.每组书架规格为：2000*900*450，以双柱、双面、六层三组或四组一列书架为主，个别受空间限制，辅以单组,立柱：用于支撑整个架体,两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成45×35mm矩形柱体;搁板：加强型双面三次折弯，规格为25mm厚.
4.材质：知名品牌优质冷轧钢板，厚度要求：立柱1.2mm，托板、挂板1.0mm，顶板0.8mm。
	节
	36

	小计金额
	
	
	

	五、学生发展指导中心项目

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	学业指导操作平台
	硬件参数要求：
1、尺寸：55英寸，显示分辨率：1920(H)×1080(V)。
2、背光类型：直下式，亮度≥350cd/m²，对比度≥1000:1，屏显时间≤8ms。
3、采用红外触控技术，触摸点数≥10点，触摸表面采用钢化玻璃材质。
4、内置2×5W扬声器，音量可调。
5、内置Windows操作系统，系统处理器I5四代或以上，RAM≥4G，ROM≥128G。
6、I/O接口VGA输入≥1，HDMI输入≥1，USB≥2，LAN≥1。
内置软件功能参数要求：
▲1.需能够展示多元升学相关知识，至少提供20个升学路径的介绍视频；（投标供应商需提供满足该参数要求的软件界面截图并加盖厂商公章）
2.能够帮助高中生做好选科工作，依据学生的兴趣、能力、在校成绩，结合大学专业的选科要求，提供模拟选科，指导学生从物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个科目中，做最适当的选择。
1）支持学生查看学生成绩及排名；
2）支持学生在线自主进行学科效能、生涯兴趣测评及查看测评报告；
3）支持学生对专业探索意向添加及修改；
3）支持通过分析学生的学业成绩，结合学科效能、生涯兴趣测评数据，以及自我探索结果等方面信息，并能提供每个维度的选科建议；
4）支持学生提交选科意向，并支持查看老师点评的选科意见。
▲投标供应商需提供学业指导机内置软件系的软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。
	台
	1

	2
	矮柜
	尺寸：120*80*24cm(各参数允许正负偏离1cm)厚度:15mm；材质:实木基材甲醛释放限量等级：不低于E1级别的三聚氰胺板甲醛含量：≤0.3mg/L
	台
	4

	3
	长条桌
	1.台面尺寸：120*40cm(允许正负偏离5mm)，厚度不低于25mmE1级板材，颜色可选配；
2.台架、横梁及椅架不低于1.2mm厚优质冷轧钢管；
3.站脚:采用优质铝合金压铸成型；
4.以上表面处理经酸洗、磷化、脱脂，电镀防锈处理；
	张
	10

	4
	学生座椅
	1.椅架不低于12mm实心钢筋；
2.椅面PP工程塑料，可加软包，颜色可选；
3.以上表面处理经酸洗、磷化、脱脂，电镀防锈处理；
	张
	10

	5
	组合沙发
	尺寸(单人)：101*88*80cm(各参数允许正负偏离1cm)；面料材质：加厚西皮；尺寸(单人)201*88*80cm；面料材质：加厚西皮；符合人体工学设计；耐磨透气；高弹海绵坐垫；高承重沙发脚，梯形结构稳固。
	张
	1

	6
	茶几
	尺寸130*70cm
	张
	1

	7
	社团智能设备
	硬件参数要求：
1、尺寸：55英寸，显示分辨率：1920(H)×1080(V)。
2、背光类型：直下式，亮度≥350cd/m²，对比度≥1000:1，屏显时间≤8ms。
3、采用红外触控技术，触摸点数≥10点，触摸表面采用钢化玻璃材质。
4、内置2×5W扬声器，音量可调。
5、内置Windows操作系统，系统处理器I5四代或以上，RAM≥4G，ROM≥128G。
6、I/O接口VGA输入≥1，HDMI输入≥1，USB≥2，LAN≥1。
内置软件功能参数要求：
社团管理系统功能：
一、学生前端
1、社团申请
（1）查看社团简介和活动资料
（2）申请社团提交：填写年级、班级、学号（必填）、姓名（必填）、个人特长、个人简介、家长联系方式等，点击提交后生成一个查看码，凭借查看码可以跟进申请结果
2、社团活动通知查看
（1）可以在一体机进行社团活动的通知查看
（2）活动社团、活动时间、活动地点、联系人、提供非社团会员的报名活动申请
3、社团介绍与展示
（1）默认一体机主界面：滚动显示社团简介
（2）点击单一社团后可以进入详情页和活动精彩瞬间（图文+视频）
二、教师端
1、查看学生社团报名申请并做审批
2、设置可控制社团纳新报名开始和结束时间
3、可控制人数上线，如报名满50人，后面就关闭报名通道（非必选）
4、管理社团活动及成果信息（图文、视频上传）
5、社团活动通告，每周或者每月发布一次（同步到一体机查看）
三、管理后台
1、管理社团信息，上传社团资料，可以批量导入（社团名称、负责人、社团介绍、入团要求、申请时间、社团活动资料、视频等，现有社团人员名单、历史人员名单，按照年份）
2、社团活动统计，生成年度社团活动报告：每个社团的活动次数、总时长、参与人次、活动主题、活跃度统计等，可导出PDF格式报告
	台
	1

	8
	职业指导操作平台
	硬件参数要求：
1.尺寸：55英寸，显示分辨率：1920(H)×1080(V)。
2.背光类型：直下式，亮度≥350cd/m²，对比度≥1000:1，屏显时间≤8ms。
3.采用红外触控技术，触摸点数≥10点，触摸表面采用钢化玻璃材质。
4.内置2×5W扬声器，音量可调。
5.内置Windows操作系统，系统处理器I5四代或以上，RAM≥4G，ROM≥128G。
6.I/O接口VGA输入≥1，HDMI输入≥1，USB≥2，LAN≥1。
内置软件功能参数要求：
1.应提供霍兰德兴趣代码类型介绍，了解六大兴趣代码代表的36种类型的相关职业。即A艺术型特质、C事务性特质、E企业型特质、I研究性特质、R实用型特质、S社会型特质及其下属代码特质。
2.每个兴趣代码类型介绍包含兴趣类型、兴趣发展、选课建议、推荐专业、推荐职业及兴趣特质。
3.针对重点和热门职业要有职业前景、发展路径、职业能力、职业技能、职业活动、职业素养、职业具备的知识、从业要求、推荐专业等内容的描述。
▲4.要求应提供不少于20个职业动画原创视频解说，内容含该职业的相关概况、酬薪、要求等信息。（应提供相应的软件界面截图加盖厂商公章）
▲系统需具备自主知识产权证明（供应商需提供软件著作权证书复印件加盖厂商公章）
	台
	1

	9
	理想指引操作平台
	硬件参数要求：
1.尺寸：55英寸，显示分辨率：1920(H)×1080(V)。
2.背光类型：直下式，亮度≥350cd/m²，对比度≥1000:1，屏显时间≤8ms。
3.采用红外触控技术，触摸点数≥10点，触摸表面采用钢化玻璃材质。
4.内置2×5W扬声器，音量可调。
5.内置Windows操作系统，系统处理器I5四代或以上，RAM≥4G，ROM≥128G。
6.I/O接口VGA输入≥1，HDMI输入≥1，USB≥2，LAN≥1。
内置软件功能参数要求：
▲理想内容需能够围绕国家十四五规划建议中涉及到的战略性新兴产业作为主要阐述内容，至少应提供人工智能、量子信息技术、集成电路、生命健康、生物育种、空天科技、脑科学、航空航天、互联网等不同领域内容的介绍内容，包含每个产业涉及的工作内容及未来趋势。（应提供相应的软件界面截图并加盖厂商公章）
▲系统需具备自主知识产权证明（供应商需提供软件著作权证书复印件加盖厂商公章）
	台
	1

	10
	自我认知操作平台
	硬件参数要求：
1.尺寸：55英寸，显示分辨率：1920(H)×1080(V)。
2.背光类型：直下式，亮度≥350cd/m²，对比度≥1000:1，屏显时间≤8ms。
3.采用红外触控技术，触摸点数≥10点，触摸表面采用钢化玻璃材质。
4.内置2×5W扬声器，音量可调。
5.内置Windows操作系统，系统处理器I5四代或以上，RAM≥4G，ROM≥128G。
6.I/O接口VGA输入≥1，HDMI输入≥1，USB≥2，LAN≥1。
内置软件功能参数要求：
1.应提供兴趣测评工具介绍，实测及测评结果即时查看。通过兴趣雷达图和兴趣折线图展现兴趣分数得分、测评结果兴趣代码的描述分析以及关联专业职业匹配推荐；将学科门类依学习兴趣和课程进行定位。帮助学生了解自己的兴趣，推荐关联专业、职业。
2.应提供人格测评工具介绍，实测及测评结果即时查看。展示学生的四个综合特质（即内外向、人际关系、严谨性、开放性）和乐群、领导、社交、客观、顺从、亲和、坚毅、秩序、深思、探究、变通、感觉12个特质属性等级、得分情况及说明。使学生充分了解自己的个性，能够根据对应出适合的专业和适合的工作领域；
3.应提供多元智能测评工具介绍，实测及测评结果即时查看。应提供评量语言、数理逻辑、视觉空间、肢体动觉、音乐、人际、自省和自然观察等八项智能，可以罗列出学生的优势智能和中性智能；能够用雷达图对八项智能进行描述展示；能够对学生的八项智能进行解释分析；
4.应提供工作价值观测评工具介绍，实测及测评结果即时查看。能够对学生的至少15种工作价值观（即评量利他主义、美的追求、创意发挥、智力激发、成就感、独立自主、声望地位、管理权力、经济报酬、安全稳定、工作环境、上司关系、同事关系、生活方式的选择、多样变化）类型得分进行柱形描述展示；能够对高分价值观进行阐述和解释分析；
5.测评综合解释报告能够帮助学生运用兴趣测评找到生涯方向，运用学科能力评估自己的发展动力，运用人格测验明确生涯发展的决心和信念。为高中选科、大学选专业与职业发展应提供有效帮助。
6.测评综合解释报告基于学生兴趣、学科能力、人格测评数据生成综合性测评报告即时查看。报告需展示综合结果与大学专业及对应职业做相关推荐关联。（应提供相应的软件界面截图并加盖厂商公章。）
▲系统需具备自主知识产权证明（供应商需提供软件著作权证书复印件加盖厂商公章）
	台
	1

	11
	安全教育机
	一、行走式安全护栏平台：
1.尺寸要求：占地面积≥5.0㎡重量≥200KG
行走平台尺寸不小于长*宽*高2.5*2.5*2.5m
材料要求环保钣金
2.运动平台：操纵设备要求：需可应用多点位传感器万用体感手柄设备；
二、VR设备配置要求如下：
1.CPU：高通835，Kryo280核心，8核64位，最高主频2.45GHz,10nm制程工艺
2.内存：4G，RAM,LPDDR4X,1866M
3.闪存：UFS2.164G，支持MicroSD卡最大256G扩展WIFI2X2MIMO802.11b/g/n/ac,2.4G/5G
4.双频BTBT4.2+HS；Android8.1
5.屏幕：5.5inchx1SFRTFT
6.分辨率：3840x2160，PPI：818
7.刷新率：75Hz
8.视场角：101°透镜菲涅尔,PMMA材质；护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能；9轴传感器，实现头部精准3DoF，1KHz采样频率P-senor人脸佩戴感应。
9.手柄：3DoF体感手柄*1
10.机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减
11.重量：约276g(不含绑带)。绑带，顶部绑带无需调节，自适应松紧，快速佩戴。人体工程设计，前置HMD和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部无压力。
12.电池容量：4200mAh
13.内置双立体声喇叭：360度环绕一体式耳机，麦克风，双麦克降噪，全向麦克风。
三、智能显示屏
1.终端显示：不小于55寸4k高清智能电视
2.屏幕比例：16:9；
3.显示参数：刷新路不低于60Hz；
4.电源盒要求：220转12V30A
四、软件参数要求
一款主要针对中高职推出的校园安全类VR模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品。
通过智能语音系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于包括包括【台风体验】、【雾霾体验】、【校园地震逃生】等22门课程，体验过程中包含不少于场景模拟、知识学习两类功能流程。
1.软件内容：软件中包含的22节课程均有与之相对应的22个简易小图标，分门别类。
2.体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗。
3.一款主要针对科普教育推出的科教类VR模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品。
	台
	1

	12
	魔方凳
	尺寸：35*35cm
材质：纳帕皮
	套
	10

	13
	装饰地贴
	定制尺寸
	张
	2

	14
	设计费
（定制）
	整体设计
	平方
	300

	15
	安装运输
	8mmPVC+5mm亚克力-UV
地贴
4名安装师傅，3天
材料运输
	项
	1

	16
	隔断阻燃版
	综合楼6楼安装双面隔断及阻燃板
	平方
	156

	17
	室内门
	安装室内门
	樘
	1

	18
	卡座
	安装综合楼卡座
	米
	25


六、项目实施要求：
1、投标人所投产品的技术参数，明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。
2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。
3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、交付时间：合同生效后，30日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。
5、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。
6、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。
7、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
8、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。
[bookmark: _GoBack]9、投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。
七、验收标准
1、验收依据：相关国家标准、行业标准。
2、验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
3、验收标准：以投标文件和投标人（合同乙方（中标人），下同）的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。
4、验收程序：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后进行验收，如果验收因乙方原因发生迟延和在其他情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。
八、售后服务要求
1、质保期：提供不少于5年免费质保（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）。
2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；严格按照招标文件要求及时供货，并向采购人提供及时的完善的售前、售中、售后服务。
3、软件维保服务：
系统bug引起的问题，中标人负责提供维护升级进行修复；系统使用过程中，系统异常导致的无法使用协助排查并处理；按照采购人需要调整需求，提供系统配置调整建议；紧急问题，及时提供应急方案，降低影响。
4、硬件服务：
中标人负责安装以及调试；维保期内，设备出现故障、异常现象或任何异常问题，中标人负责排查以及更换。中标人负责为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。中标人维护人员在采购人授权后，可通过远程连接进入采购人的系统帮助采购人解决问题。中标人可远程连接采购人的系统来进行运维操作，确保系统采购人系统正常运行。 
6、 培训要求：
对设备操作人员和管理人员进行培训。
九、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
创客实验室等功能室设备采购项目项目招标文件
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第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式
致：沛县沛城高级中学

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，    (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、投标有效期为开标之日后90天。
5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6、投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。
7、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 


投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日
二、开标一览表格式
 
项目编号：
项目名称： 
 

政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章。
  
 
 
 
 
 
 
 


三、分项价格表格式

项目编号：
项目名称：
          　 货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	



投标人：    （电子签章）

日期：   年  月  日

注：
1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式
 
项目编号：
项目名称：
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）
 
日期： 年 月 日
  

五、授权委托书格式
 
委托人：
地址：
法定代表人（负责人）：    职务：
统一社会信用代码：
受托人：                    性别：男（女）
年龄：  岁                  民族：  族
职务：
身份证号：
兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（     ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（       ）无转委托权。
委托期限自    年   月   日起至    年    月    日止。
特此授权委托。

委托人（电子签章）：
法定代表人（负责人）（签字或盖章）： 
受托人（签字或盖章）：
受托人联系方式：
邮箱：
年   月   日 


(法定代表人身份证扫描件附后)
(受托人身份证扫描件附后)
 

六、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320322-XZJS-G2026-0003
项目名称：创客实验室等功能室设备采购项目
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（沛县沛城高级中学）的（创客实验室等功能室设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称）  属于（   ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。
2. （标的名称）  属于（    ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。
     …………
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日


注：1、须按招标文件第六章《采购需求》五、项目采购清单中的产品依次填写。如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，视为不满足，将不享受扶持政策。
2、本项目采购的货物属于工业。



说明：
1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958


七、残疾人福利性单位声明函格式

项目编号：
项目名称：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：     （电子签章）
 
日期：  年  月  日
 
 


八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
 
我单位在参加创客实验室等功能室设备采购项目项目（项目编号：JSZC-320322-XZJS-G2026-0003）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：      （电子签章）
 
日期： 年  月  日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九、关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（          ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（         ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
3.（         ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
4.（         ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
5.（         ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
6.（          ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
   
（单位）名称（电子签章）：
日期：  年  月  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥  大写：人民币   。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币  。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币  。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币   。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。 
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