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[bookmark: 报价方须知前附表][bookmark: _Toc61444671]第一章  投标邀请函

我中心受无锡市公安局惠山分局洛社派出所的委托，对其智能化设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
一、招标项目信息
1.项目名称：洛社派出所智能化设备采购项目
2.项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0061
3.项目预算：170万元
4.最高限价：160.187604万元
5.采购方式：公开招标
6.采购人：无锡市公安局惠山分局洛社派出所
7.本项目标的所属行业：工业
8.本项目是否专门面向中小企业：否
二、投标人资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc61444672]三、获取招标文件
1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月19日13点15分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
五、公告期限
（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市公安局惠山分局洛社派出所
地    址：无锡市惠山区洛社镇新兴西路15号
联 系 人：杨静
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：15951587306
[bookmark: _GoBack]2.采购代理机构信息
名    称：无锡市惠山区政府采购中心
地    址：无锡市惠山区政和大道209号
联 系 人：方达平
联系方式：0510-83596193
七、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”或者直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼D区），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市惠山区政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc61444836]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]
一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市惠山区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]
二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）采购需求
（4）合同文本
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前现场答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购中心将在政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
9.7投标费用自理。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。
18.2采购中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]
五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效。
26.1.25其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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七、授予合同
30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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本项目为洛社派出所智能化设备采购项目，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

第一部分  项目技术要求
本项目属性：货物类。
本项目核心产品为：P1.25LED屏幕。
本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：否。
本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目标的所属行业为“工业”。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人（含）以上，且营业收入2000万元（含）以上的为中型企业；从业人员20人（含）以上，且营业收入300万元（含）以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 
本项目不接受进口产品投标。
★投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件。
项目需求如下：
（一）项目基本情况：
1.项目名称：洛社派出所智能化设备采购项目。
2.项目预算：170万元。
3.最高限价：160.187604万元。投标供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。
4.履约地点：本项目履约地点为无锡市公安局惠山分局洛社派出所，具体以采购人要求为准。中标供应商须按照采购人要求将货物送至指定地点（含可能的分散区域），并分地点完成安装调试及其他相关配套服务。
5.采购范围：洛社派出所智能化设备采购，供应商需负责本次采购清单范围内所有货物及其配套附件的供货、安装、调试、对接测试、试运行、技术培训、质保、售后等全部相关工作（具体内容及要求详见“采购清单”）。
★6.质量标准：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。
★7.完工期限：接到采购人通知后60日历天内，完成全部货物的供货、安装调试、对接测试以及所有配套辅助工作，交付采购人使用，具体开始时间以采购人通知为准。除因采购人原因导致交付延误外，每逾期1天，供应商需支付违约金2000元；逾期超过20日历天的，采购人有权终止本合同。
★8.项目整体免费质保期：至少3年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。
9.标的物明细表：本项目货物采购标的对应的中小企业划分标准所属行业如下表所示。投标供应商可按照下表内容，分别在《中小企业声明函》《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一列明填报；若投标供应商提供的上述声明函中存在清单遗漏、填报不符合规范的情况，无法享受相关优惠政策，但不影响本次投标的有效性。
	序号
	标的名称
	规格及技术参数
	所属行业
	是否属于CCC认证产品
	是否属于强制节能产品

	1
	安防系统-400W半球
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	2
	安防系统-400W枪机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	3
	安防系统-枪机支架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	4
	门禁系统-人脸门禁
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	5
	门禁系统-主路口人脸识别一体机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	6
	门禁系统-门禁电源
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	7
	门禁系统-单门磁力锁
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	8
	门禁系统-单门磁力锁支架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	9
	门禁系统-双门磁力锁
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	10
	门禁系统-双门磁力锁支架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	11
	门禁系统-开门按钮
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	12
	指挥中心-P1.25LED屏幕
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	13
	指挥中心-大屏框架及包边
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	14
	指挥中心-配电柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	15
	指挥中心-大屏配电箱进线线缆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	16
	▲指挥中心-大屏电源线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	17
	指挥中心-大屏信号线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	18
	指挥中心-LED大屏拼控
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	19
	指挥中心-输入卡-1080P（4路）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	20
	指挥中心-输入卡-4K（2路）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	21
	指挥中心-高清输出卡（8路）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	22
	指挥中心-网口输出板卡
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	23
	指挥中心-一拖二无线话筒（手持）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	24
	指挥中心-天线放大器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	25
	指挥中心-调音台
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	26
	指挥中心-全自动数字反馈抑制器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	27
	指挥中心-音频处理器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	28
	指挥中心-线性声柱
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	29
	指挥中心-全频吸顶音箱
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	30
	指挥中心-音柱功放
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	31
	指挥中心-吸顶音箱功放
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	32
	指挥中心-顺序电源启动器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	33
	指挥中心-无线手拉手会议主机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	34
	指挥中心-高保真无线会议主席单元
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	35
	指挥中心-高保真无线会议代表单元
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	36
	指挥中心-充电箱
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	37
	指挥中心-视频会议终端
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	38
	指挥中心-视频会议摄像机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	39
	指挥中心-HDMI线缆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	40
	指挥中心-会议电子桌牌
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	41
	指挥中心-三人位操作席
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	42
	指挥中心-七人位观摩席
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	43
	指挥中心-会商桌
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	44
	指挥中心-操作席座席椅
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	45
	指挥中心-观摩席座席椅
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	46
	▲指挥中心-信息网工作终端
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	是

	47
	▲指挥中心-视频网工作终端
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	是

	48
	▲指挥中心-显示屏
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	是

	49
	指挥中心-高清线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	50
	指挥中心-UPS输出配电柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	51
	指挥中心-UPS一体机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	52
	指挥中心-UPS电池
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	53
	指挥中心-UPS电池柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	54
	指挥中心-电池连接线缆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	55
	指挥中心-基础底座
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	56
	指挥中心-UPS配电箱进线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	57
	▲指挥中心-电源线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	58
	指挥中心-42U服务器机柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	59
	指挥中心-42U网络机柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	60
	指挥中心-机柜PDU
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	61
	指挥中心-高清线1
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	62
	指挥中心-高清线2
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	63
	指挥中心-音箱线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	64
	二楼会议室-无线一拖四方杆话筒
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	65
	二楼会议室-阵列音柱
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	66
	二楼会议室-音柱功放
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	67
	二楼会议室-8路调音台
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	68
	二楼会议室-顺序电源启动器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	69
	二楼会议室-22U机柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	70
	二楼会议室-音箱线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	71
	网络系统-48口交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	72
	网络系统-24口交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	73
	网络系统-24口POE交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	74
	网络系统-光纤收发器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	75
	枪库布撤防系统-红外探测器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	76
	枪库布撤防系统-消防报警主机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	77
	枪库布撤防系统-声光报警器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	78
	指挥中心综合布线系统-6类信息模块
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	79
	指挥中心综合布线系统-双口面板
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	80
	指挥中心综合布线系统-地插
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	81
	指挥中心综合布线系统-6类24口非屏蔽数据配线架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	82
	指挥中心综合布线系统-金属理线器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	83
	指挥中心综合布线系统-3米六类非屏蔽网络跳线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	84
	指挥中心综合布线系统-2米六类非屏蔽网络跳线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	85
	指挥中心综合布线系统-六类非屏蔽线缆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	86
	▲指挥中心综合布线系统-电源线1
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	87
	▲指挥中心综合布线系统-电源线2
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	88
	指挥中心综合布线系统-110语音配线架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	89
	指挥中心综合布线系统-25对大对数线缆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	90
	指挥中心综合布线系统-RJ45转110语音跳线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	91
	指挥中心综合布线系统-24芯光纤盒
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	92
	指挥中心综合布线系统-光纤尾纤
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	93
	指挥中心综合布线系统-光纤跳线（3米）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	94
	指挥中心综合布线系统-24芯室内光纤
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	95
	指挥中心综合布线系统-PVC-25管
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	96
	指挥中心综合布线系统-PVC-20管
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	97
	指挥中心综合布线系统-金属桥架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	98
	综合布线-双口面板
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	99
	综合布线-6类信息模块
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	100
	综合布线-2米六类非屏蔽网络跳线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	101
	综合布线-六类非屏蔽线缆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	102
	▲综合布线-电源线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	103
	综合布线-6类24口非屏蔽数据配线架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	104
	综合布线-金属理线架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	105
	综合布线-110语音配线架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	106
	综合布线-25对大对数线缆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	107
	综合布线-RJ45转110语音跳线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	108
	综合布线-24芯室内光纤
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	109
	综合布线-24芯光纤盒
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	110
	综合布线-光纤尾纤
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	111
	综合布线-光纤跳线（3米）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	112
	综合布线-350M电台馈线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	113
	综合布线-检修口
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	114
	综合布线-PVC明线槽
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	115
	综合布线-PVC-25管
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	116
	综合布线-金属垂直桥架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	117
	综合布线-PVC塑料管
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	118
	综合布线-金属水平桥架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	119
	综合布线-42U网络机柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	120
	综合布线-48口交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	121
	综合布线-24口交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	122
	综合布线-光纤收发器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	123
	综合布线-DN100镀锌钢管
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	124
	执法办案楼－24芯室外光纤
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	125
	执法办案楼－24芯光纤盒
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	126
	执法办案楼－光纤尾纤
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	127
	执法办案楼－光纤跳线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	128
	执法办案楼－PE-32管
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	129
	门卫-PE-25管
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	130
	门卫-人行闸机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	131
	门卫-人脸组件
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	132
	门卫-安检门
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	133
	门卫-灯箱闸机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	134
	门卫-出入口抓拍机+支架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	135
	门卫-出入口LED显示器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	136
	门卫-出入口雷达
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	137
	门卫-出入口控制终端
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	138
	▲门卫-道闸电源线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	139
	门卫-网线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否


注：上述标注▲记号的产品属于需CCC认证、强制节能的产品，对于虽未在上表标注，但按规定属于CCC认证、强制节能清单范围内的产品也适用该要求。供应商必须在投标文件中提供符合要求且在有效期内的对应证书，否则将按符合性审查不通过处理。
10.采购清单：投标供应商应当按照下表内容，在《明细报价表》中逐一逐项填报，不得对给定的技术参数、数量、单位等内容进行任何修改，也不得遗漏或增填项目，否则其投标文件将被视作无效投标。
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、安防系统
	
	

	1
	400W半球
	1.传感器类型：1/3英寸CMOS；
2.≥400万像素；
3.最大分辨率≥2560×1440；
4.最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离≥50m（红外）；
6.补光灯≥2颗（红外灯）；
7.镜头类型：定焦；
8.镜头光圈：F2.0；
9.视场角：水平≥89°；垂直≥48°；对角≥105°；
10.支撑周界防范：绊线入侵；区域入侵；
11.支持H.264，H.265，宽动态；
12.内置≥1个麦克风；
13.预览最大用户数≥6个（总带宽：24M）。
	9
	台

	2
	400W枪机
	1.传感器类型：1/3英寸CMOS；
2.≥400万像素；
3.最大分辨率≥2560×1440；
4.最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离≥50m（红外）；
6.补光灯≥2颗（红外灯）；
7.镜头类型：定焦；
8.镜头光圈：F2.0；
9.视场角：水平≥89°；垂直≥48°；对角≥105°；
10.支撑周界防范：绊线入侵；区域入侵；
11.支持H.264，H.265，宽动态；
12.内置≥1个麦克风；
13.预览最大用户数≥6个（总带宽：24M）；
14.防护等级不低于IP67。
	3
	台

	3
	枪机支架
	1.摄像机枪机支架，承重≥5KG，颜色可根据现场定义；
2.铝合金材质，壁厚不小于1.2mm；
3.壁挂安装方式。
	3
	个

	二、门禁系统
	
	

	1
	人脸门禁
	1.不小于7英寸电容触摸显示屏；分辨率不小于600×1024；
2.不少于2个识别摄像机，支持自动红外补光，支持语音提示；
3.支持刷卡；密码；二维码；人脸识别验证方式；
4.支持黑白名单设定，人脸库容量不小于50000张，存储记录数量不小于300000；
5.支持报警联动、门状态检测、防反潜、门超时报警、防拆报警等；
6.设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。
	5
	台

	2
	人脸主路口人脸识别一体机
	1.不小于8英寸电容触摸显示屏，分辨率不低于800×1280；
2.配备不少于2台，且像素不低于200万的识别摄像机，支持自动红外补光与语音提示；
3.支持刷卡、密码、二维码、人脸识别多种验证方式；
4.支持黑白名单设定，人脸库容量不小于50000张，验证存储记录数量不低于300000条；
5.支持报警联动、门状态检测、防反潜、门超时未关报警、防拆报警等功能；
6.支持口罩检测、安全帽检测，可对异常事件触发告警；
7.支持活体检测功能，可防范手机照片、打印照片和视频类的伪造身份攻击。
	1
	台

	3
	门禁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2.输出电压：12VDC；
3.输出电流：4.17A；
4.输出功率：50W；
5.工作温度：-30℃-+70℃；
6.工作湿度：＜95%；
7.外壳材料：铝合金。
	6
	个

	4
	单门磁力锁
	1.最大静态直线拉力≥230kg±10%；
2.支持断电开锁；
3.状态指示灯：支持不同颜色显示开锁/上锁状态；
4.支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；
5.采用电磁吸力工作；
6.双重锁体绝缘处理。
7.外壳材料：铝合金；
8.工作温度：-20℃~+60℃。
	3
	个

	5
	单门磁力锁支架
	1.选用材料：高强铝合金，表面喷砂；
2.外壳处理：阳极硬化电镀处理；
3.适用门型：木门、金属门；
4.开门方式：90度内开式门；
5.需与对应磁力锁匹配，安装简便，稳定性高。
	3
	个

	6
	双门磁力锁
	1.最大静态直线拉力≥230kg±10%*2；
2.支持断电开锁；
3.状态指示灯：支持不同颜色显示开锁/上锁状态；
4.支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；
5.采用电磁吸力工作；
6.双重锁体绝缘处理。
7.外壳材料：铝合金；
8.工作温度：-20℃~+60℃。
	2
	个

	7
	双门磁力锁支架
	1.选用材料：高强铝合金，表面喷砂；
2.外壳处理：阳极硬化电镀处理；
3.适用门型：木门、金属门；
4.开门方式：90度内开式门；
5.需与对应磁力锁匹配，安装简便，稳定性高。
	2
	个

	8
	开门按钮
	1.结构：塑料面板；
2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3.输出：常开；
4.类型：适合埋入式电器盒使用。
	6
	个

	三、指挥中心
	
	

	1.显示系统
	
	

	1
	P1.25LED屏幕
	1.像素间距：≤1.25mm；
2.封装类型：倒装COB；
3.箱体类型：压铸铝箱体；
4.箱体参数：尺寸≥600*337.5mm；分辨率480*270；
5.像素密度：≥640000dots/m²；
6.光学参数：灰度等级≥8192levelspercolor；颜色≥5497亿；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%；
7.电气参数：输入电源AC110~240V/50～60Hz；输入功率（最大值）≤370W/m²；输入功率（典型值）≤125W/m²；
8.环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%～90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%～90%RH；
9.维护方式：前维护。
	17.82
	m²

	2
	大屏框架及包边
	1.规格：长：6.6米，高：2.7米：层高4.05米，离地高度：1.1米、离顶高度：0.15米；
2.大屏钢结构框架（支架），含不锈钢包边，采用龙骨材料；
3.中距≥40mm*60mm*4mm镀锌方管立管，钢骨架从地面至板底，≥20mm*40mm*3mm镀锌方管立管。
	17.82
	m²

	3
	配电柜
	1.输入电压：380V；
2.输出电压：220V；
3.额定功率：≥20kW；
4.输出回路：≥2个单相回路（AC220V）；
5.每路输出最大带载功率：≤3.33kW；
6.串口服务器：不少于1路RS232-网口转换器；
7.冷轧钢结构，壁厚不小于1.0mm，壁挂安装方式。
	1
	台

	4
	大屏配电箱进线线缆
	YJV5*10电源线。
	20
	米

	5
	大屏电源线
	RVV3*4电源线。
	160
	米

	6
	大屏信号线
	六类非屏蔽网线。
	360
	米

	7
	LED大屏拼控
	1.最大支撑≥13个业务卡槽位，输入槽位≥2路，输出槽位≥6路，输入输出混插槽位≥5路；
2.支持插卡式模块设计，可根据需求灵活配置输入输出板卡；
3.支持双主控热备，双电源冗余，风扇智能自动调温，确保系统稳定可靠；
4.≥8英寸触摸屏，支持可视化触摸操作；
5.支持DP、HDMI等常见视频信号接入，支持输入图像裁剪；
6.支持HDMI视频信号输出，支持二合一网口信号输出；
7.支持4K信号的采集和输出，支持视音频同步采集和输出；
8.支持无缝切换，在进行信号切换或者场景调用时，整个过程无黑屏、无闪烁、无卡顿；
9.支持拼接缩放/视频融合/漫游/开窗/层叠；
10.支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持自由分割；
11.支持实时上墙模式和预编辑上墙模式；
12.支持≥128个场景预设，用户可以自定义每个场景电视墙布局；
13.支持LED虚拟跑马屏功能，支持在单屏、拼接屏上虚拟出一段字符显示，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节；
14.支持web浏览器，PC客户端，移动客户端，网络键盘等控制切换；
15.支持RS232串口，用于矩阵控制、大屏开关等功能；
16.支持远程重启、升级、恢复默认、配置导入导出等日常维护操作；
17.支持2个千兆网口，2个千兆光口，支持链路聚合网络模式。
	1
	台

	8
	输入卡-1080P（4路）
	1.视频输入≥4路HDMI1.3；
2.音频输入≥4路HDMI内嵌音频，4路3.5mm口；
3.编码格式支持H.264/H.265；
4.编码能力，主码流≥1920×1200@60；辅码流≥D1:704×576（PAL）；HD1:352×576（PAL）；BCIF：704×288（PAL）；CIF：352×288（PAL）；
5.输入分辨率1920×1200@60；1920×1080@60；1600×900@60；1366×768@60；1024×768@60；800×600@60；640×480@60，支持自定义分辨率输入。
	2
	张

	9
	输入卡-4K（2路）
	1.视频输入≥2路HDMI2.0或2路DP1.2，每组HDMI和DP接口二选一；
2.音频输入≥2路HDMI/DP内嵌音频；
3.输入分辨率：支持1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1200@60Hz、1920×2160@60Hz、2048×1152@60Hz、2048×1536@60Hz、2560×1600@60Hz、3840×1080@60Hz、3840×2160@60Hz分辨率的信号采集，支持自定义分辨率输入，宽度范围800-8192，高度范围600-8192，最宽支持8192×1162@60Hz，最高支持1024×8192@60Hz。
	2
	张

	10
	高清输出卡（8路）
	1.视频输出≥8路HDMI1.3接口；
2.输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1600*1200@60Hz、1400*1050@60Hz、1600*900@60Hz、1366*768@60Hz、1280*1024@60Hz、1280*720@60Hz、1024*768@60Hz分辨率输出，支持自定义分辨率输出，宽度范围200-4094，高度范围200-4094，最宽支持4096×520@60Hz，最高支持520×4096@60Hz。
	1
	张

	11
	网口输出板卡
	1.视频输出≥20路RJ45接口；
2.带载能力：单板卡支持最大带载能力≥1300万像素点，支持单网口最大带载能力≥65万像素点。
	1
	张

	2.会议系统
	
	

	1
	一拖二无线话筒（手持）
	1.射频范围：500-980MHz；
2.系统频率响应：40Hz-18KHz（士3dB）；
3.音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码；
4.系统信噪比：≥105dB；
5.系统总谐波失真：≤0.5%；
6.接收机电压：DC11-16V；
7.接收机电流：≤350mA；
8.系统频率稳定度：±0.005%；
9.动态范围：≥110dB；
10.频偏：±45KHz。
	1
	台

	2
	天线放大器
	1.最大可支持4台无线接收主机共同使用；
2.支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰；
3.工作频带：500MHz-1GHz；
4.增益：6dB典型最大值10dB；
5.阻抗：≥50欧姆；
6.电压驻波比：≤1.7.1；
7.指向性：椭圆形180°典型；
8.最大导波器段数不少于11段；
9.频率范围：500MHz-1GHz；
10.增益：6-10dB。
	1
	台

	3
	调音台
	1.不少于12通道输入，8路单声+2路立体声；
2.每通道不少于3段EQ均衡器+1扫频；
3.不少于4AUX，1组返回，4编组；
4.每通道带静音开关和PFL开关；
5.内置双99DSP数字效果器；
6.支持9频段图形均衡器；
7.支持液晶显示MP3带蓝牙播放；
8.支持U盘录音功能；
9.支持声卡连接PC设备；
10.支持独立+48V幻象电源。
	1
	台

	4
	全自动数字反馈抑制器
	1.支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能；支持自动增益控制功能；
2.模拟输入通道不少于2路，模拟输出通道不少于2路，
3.每路输入通道支持48V幻想供电，自带幻想供电按钮；
4.频率响应：20Hz-20kHz；
5.总谐波失真：THD＜0.01%@1KHz；
6.信噪比≥100dB；
7.输入动态范围≥113dB；
8.输出动态范围≥120dB；
9.系统延时＞14ms。
	1
	台

	5
	音频处理器
	1.不少于8路输入通道，不少于8路输出通道；
2.支持24bit/48kHz卓越的高品质声音；
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除等功能；
4.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器等功能；
5.频率响应：20Hz-20kHz；
6.总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu；
7.面板具备不少于1路USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播；
8.支持断电自动保护记忆功能；
9.支持场景预设功能，最大支持100组场景；
10.支持至少4个独立的自适应反馈消除AFC，抑制幅度最大支持20dB；
11.支持至少2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾≥500ms、收敛率≥80dB/s。
	1
	台

	6
	线性声柱
	1.频率响应：72Hz-20KHz；
2.灵敏度（1W@1m）：≥99dB；
3.额定功率：≥500W；
4.水平扩散角度：≥100°，垂直扩散角度：≥30°；
5.最大声压级：≥125dB，峰值声压级：≥131dB。
	2
	只

	7
	全频吸顶音箱
	1.类型：6"圆形镶嵌式音箱；
2.低音单元：6"两段式、双阻抗线圈锥形驱动器单元×1；
3.高音单元：1"软球顶驱动器×1；
4.功率：持续≥50W，节目≥100W，峰值≥200W；
5.连接特性：定阻；
6.阻抗：≥16Ω；
7.频率响应：50Hz-20kHz（-10dB）；
8.灵敏度：≥86dB；
9.最大声压级：≥103dB，峰值声压级≥109dB；
10.指向角度：≥H120°*V120°。
	6
	只

	8
	音柱功放
	1.立体声输出≥800W8Ω，1200W4Ω；单声道（桥接）输出≥2400W8Ω；
2.频率响应20Hz-20kHz；
3.信噪比≥115dB；可通过显示屏，观察散热器温度和电频的大小；
4.功放设计有完善的保护电路，包括抑制开关机冲击、次声波、超声波、射频；负载短路、断路、过载、过热、削波失真限制保护。
	1
	台

	9
	吸顶音箱功放
	1.立体声输出≥400W8Ω，600W4Ω；单声道（桥接）输出≥2400W8Ω；
2.频率响应20Hz-20kHz；
3.信噪比≥119dB；可通过LCD显示屏，观察散热器温度和电频的大小；
4.功放设计有完善的保护电路，包括抑制开关机冲击、次声波、超声波、射频；负载短路、断路、过载、过热、削波失真限制保护。
	2
	台

	10
	顺序电源启动器
	1.支持顺序开启逆序关闭，≥8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通；
2.内置≥1.8寸彩屏，显示电压，电流，功率，功率因数；
3.支持手机APP远程控制，1台手机可以管理多台设备；
4.支持内置功率计，电压，电流，功率，功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带过压，过流保护；
5.支持电压保护：当电压超过260V不启动，使用中超过260V自动跳开；
6.支持电流保护：当电流超过35A自动跳开；
7.支持掉电记忆：当设备自动断电，数据自动储存；
8.继电器受控输出最大承受单路功率不低于1500W，总功率不低于5500W。
	2
	台

	11
	无线手拉手会议主机
	1.采用高动态射频信号电路传输，最大可同时使用≥24台接收主机；
2.单台系统主机可兼容1台主席单元及同时连接500台代表单元，可同时开启1～4台会议单元；
3.支持手持或腰包式发射器使用，一按可快速使主机与发射器的工作频点同步；
4.后面板设有1/2通道独立输出平衡接口；
5.通道支持单独调节音量，以便于发言音量大小控制需求使用；
6.主机具有≥10组互不干扰的预设频率组；
7.支持48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率；
8.具备≥1路RS-232串口，支持可连接第三方控制系统；
9.≥1组平衡卡依音频输出接口，1组TRS非平衡音频输出。
	1
	台

	12
	高保真无线会议主席单元
	1.单元开启数量1-4可选；
2.灵敏度：≥-20dBm；
3.频率响应：45Hz-18KHz；
4.工作频率：610MHz~670MHz
5.载波频段：470MHz~960MHz
6.显示方式≥2.8寸全彩IPS显示；
7.发射功率≥13.5dBm；
8.载波误差≥0.005%；
9.谐波辐射≥-32dBm。
	1
	个

	13
	高保真无线会议代表单元
	1.单元开启数量1-4可选；
2.灵敏度：≥-20dBm；
3.频率响应：45Hz-18KHz；
4.工作频率：610MHz~670MHz
5.载波频段：470MHz~960MHz
6.显示方式≥2.8寸全彩IPS显示；
7.发射功率≥13.5dBm；
8.载波误差≥0.005%；
9.谐波辐射≥-32dBm。
	8
	个

	14
	充电箱
	1.充电功率≥270W；
2.充电位数≥20位（USB）；
3.单位充电电流1.5—3A；
4.支持状态指示：红灯亮－正常启动；绿灯闪烁－充电中，绿灯长亮－充电完成。
	1
	台

	3.视频会议系统
	
	

	1
	视频会议终端
	1.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构；
2.内置视频矩阵功能，可在控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系；
3.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps；
4.支持ITU-TH.323和IETFSIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps-8Mbps；
5.支持H.264BP、H.264HP视频编解码协议；
6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722.G.729.G.719.G.728.G.722.1C、MPEG-4AAC-LD、MPEG-4AAC-LC音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；
7.支持H.239.BFCP双流协议标准；
8.支持不少于3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、不少于2路高清视频输出接口；
9.支持不少于6路音频输入接口，不少于3路独立的音频输出接口；
10.支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码；
11.支持字幕叠加，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息；
12.支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。
	1
	台

	2
	视频会议摄像机
	1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按实际需求进行安装；
2.图像传感器采用≥1/2.8"CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25.720p60、720p50等高清信号输出；
3.支持≥12倍光学变倍，支持≥16倍数字变焦；
4.支持广角镜头，水平视角≥80°；
5.视频输出接口具备HDBaseT、HDMI、USB接口；
6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制；
7.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能。
	1
	台

	3
	HDMI线缆
	不低于HDMI1.3，最大分辨率不低于1080P、60Hz，长度≥15米。
	1
	根

	4.会议电子桌牌
	
	

	1
	会议电子桌牌
	1.≥7.5全彩EPD点阵电子纸；分辨率≥800×480；
2.通讯支持蓝牙5.3及以上，无线通讯距离≥30m，无线通信速率≥50/250kbps；
3.支持电脑批量控制，电脑端本地部署无需联网；
4.支持鸿蒙、安卓、苹果等手机APP对多平台批量控制；
5.支持设备自定义编码，设备管理更有序；
6.支持蓝牙密钥二次加密；
7.名单支持表单批量导入，支持批量添加、扫码添加，更加有序。
	20
	台

	5.指挥大厅
	
	

	1
	三人位操作席
	1.控制台两端直线长度：≥3300mm，席位深度：≥900mm；工作台面高度：≥750mm；
2.控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板；
3.台板：采用优质SPC抗倍特板，台板厚度符合国标，防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度；
4.配置≥3套显示器支架，3套键盘盆，3套八位PDU。
	10
	套

	2
	七人位观摩席
	1.控制台两端直线长度：≥6300mm，席位深度：≥850mm；工作台面高度：≥750mm；
2.控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板；
3.台板：采用优质SPC抗倍特板，台板厚度符合国标，防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度；
4.配置≥2套6位PDU。
	1
	套

	3
	会商桌
	1.控制台两端直线长度：≥4200mm，席位深度：≥1500mm；工作台面高度：≥750mm；
2.控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板；
3.台板：采用优质SPC抗倍特板，台板厚度符合国标，防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度；
4.配置≥2个桌面式移动插排，2套6位PDU。
	1
	套

	4
	操作席座席椅
	1.头枕、椅背、椅座采用优质网布，靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气优质高弹性特种网布，靠背强度符合国家标准，阻燃性能符合国家标准，腰靠可升降；
2.扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质加PU面；
3.坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物高密度定型海绵组合，面料为环保透气布料；
4.底盘采用2.5MM加厚钢板
5.气杆棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管，3级气杆标准。
	30
	张

	5
	观摩席座席椅
	1.主体铁架由一根不低于40*20*2mm圆管加工而成；
2.铁架表面电镀，采用静电喷涂；扶手用≥5mm冷轧板弯曲成型，两头用精车件，表面精抛后镀铬；
3.采用5cm升降高度的三级气杆；扶手面用≥6mm木板压制而成；
4.扶手单只可通过不低于100kg垂直压力和65kg水平拉力而不断不变形；
5.由PU材料发泡而成，面绵密度≥20kg/m3，底绵密度≥48kg/m3，泡绵回弹性≥35%；
6.Ф350mm铝合金高脚，60mmPU静音银边脚轮。
	21
	张

	6.工作终端
	
	

	1
	信息网工作终端
	1.CPU：核心数≥4核，线程数≥8线程，主频范围≥2.0GHz；
2.内存：≥16G内DDR4；
3.存储：≥512G固态+1T机械。
	4
	台

	2
	视频网工作终端
	1.CPU：核心数≥4核，线程数≥8线程，主频范围≥2.0GHz；
2.内存：≥16G内DDR4；
3.存储：≥512G固态+1T机械；
4.显卡：显存≥4G。
	10
	台

	3
	显示屏
	1.显示屏尺寸：≥27寸；
2.屏幕比例：16:9；
3.分辨率：≥1920*1080；
4.类型：弧形曲面屏；
5.刷新率：≥75Hz；
6.接口：≥1路HDMI；
7.颜色：以实际需求为准。
	43
	台

	4
	高清线
	HDMI线-4K@30HZ，每根≥20米，最大支持4K@60Hz传输。
	10
	根

	7.UPS系统
	
	

	1
	UPS输出配电柜
	1.UPS输入总开关不少于1路63A/1P、输出支路开关不少于4路16A/1P；
2.配置有防雷、接地等开关元器；
3.支持壁挂安装，采用冷轧钢板材质，材质厚度不小于1.2mm；
4.配电柜尺寸不小于400（W）*180（D）*500（H）。
	1
	套

	2
	UPS一体机
	1.容量：≥10KVA；
2.输入输出电压制式单进单出，超高的输入输出功率因数，峰值比3:1，配置5A大功率充电器，电池电压192VDC-288VDC；
3.通信方式支持RS232。
	1
	台

	3
	UPS电池
	配置1组不低于20节100AH蓄电池，共配置20节；控阀式铅酸蓄电池，单只电池额定电压12V。
	20
	节

	4
	UPS电池柜
	1.最大支持20节100AH电池安装；
2.采用冷轧钢板材质，壁厚不小于1.0mm；
3.落地安装，尺寸不小于960*470*1230mm。
	1
	套

	5
	电池连接线缆
	电池组与UPS主机，电池与电池之间连接线缆，采用铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，线径截面≥10mm²，长度不小于20m。
	20
	米

	6
	基础底座
	1.采用成品可调节基础底座、单个承重不低于2000kg；
2.采用热轧槽钢结构，壁厚不小于5.0mm；
3.落地安装，尺寸不小于960*470*300mm。
	1
	套

	7
	UPS配电箱进线
	YJV5*10电源线。
	20
	米

	8
	电源线
	RVV3*4电源线。
	150
	米

	8.机柜辅材
	
	

	1
	42U服务器机柜
	1.42U服务器机柜，尺寸≥600*1000*2000机柜；
2.采用冷轧钢材质，厚度不小于1.5mm；
3.落地安装，下侧有重型脚轮，最大载重不小于600KG。
	1
	套

	2
	42U网络机柜
	1.42U网络机柜，尺寸≥600*600*2000机柜；
2.采用冷轧钢材质，厚度不小于1.5mm；
3.落地安装，下侧有重型脚轮，最大载重不小于600KG。
	2
	套

	3
	机柜PDU
	1.≥8位PDU插排，最大承载能力不低于2500W。
	6
	套

	4
	高清线1
	HDMI-4K@30，每根≥1米。
	30
	根

	5
	高清线2
	HDMI-4K@30，每根≥3米。
	10
	根

	6
	音箱线
	YXB 2*1.5，音箱线。
	150
	米

	四、二楼会议室
	
	

	1
	无线一拖四方杆话筒
	1.接收机具有自动频率搜索功能；接收机面板具有快速[SYNC]对频按键；具备系统菜单锁定功能，避免非管理员误操作；
2.接收机使用不小于2.0英寸全彩IPS显示屏；
3.48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率；接收机具有不小于200组UHF可选频道；
4.话筒具有不小于2.47寸LCD液晶，可显示：发言时间、频率、电量、通道ID、信号强度等；
5.具有2种音频信号输出端子，不少于4组平衡卡依音频输出接口；不少于1组TRS非平衡音频输出接口。
	1
	套

	2
	阵列音柱
	1.频率响应：75Hz-20KHz；
2.灵敏度（1W@1m）：≥97dB；       
3.额定功率：≥280W AES 1120W peak；
4.含有不小于2*5.3＂低音单元，不小于1*1高音单元；
5.扩散角度不小于100°*30°（H×V）；
6.最大声压级≥123dB continuous，129dB peak。
	2
	台

	3
	音柱功放
	1.立体声输出≥800W8Ω，1200W4Ω；单声道（桥接）输出≥2400W8Ω；
2.频率响应20Hz-20kHz；
3.信噪比≥115dB；可通过LCD显示屏，观察散热器温度和电频的大小；
4.功放设计有完善的保护电路，包括抑制开关机冲击、次声波、超声波、射频；负载短路、断路、过载、过热、削波失真限制保护。
	1
	台

	4
	8路调音台
	1.不少于8路平衡式话筒/线路输入通道；不少于8路平衡式线路输出通道；不少于8通道可编程GPIO控制接口；
2.具有不小于2.23英寸OLED显示屏；具备不少于1路USB接口；
3.支持断电自动保护记忆功能；支持通道拷贝、粘贴、联控功能；
4.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除；
5.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；
6.支持场景预设功能，最大支持100组场景；
7.支持4个独立的自适应反馈消除AFC，抑制幅度最大支持20dB；
8.支持2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s；
9.频率响应：20Hz-20kHz；采样率：48K；总谐波失真+噪声：≤0.003%，4dBu。
	1
	台

	5
	顺序电源启动器
	1.支持顺序开启逆序关闭，≥8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通；
2.内置≥1.8寸彩屏，显示电压，电流，功率，功率因数；
3.支持手机APP远程控制，1台手机可以管理多台设备；
4.支持内置功率计，电压，电流，功率，功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带过压，过流保护；
5.支持电压保护：当电压超过260V不启动，使用中超过260V自动跳开；
6.支持电流保护：当电流超过35A自动跳开；
7.支持掉电记忆：当设备自动断电，数据自动储存；
8.继电器受控输出最大承受单路功率不低于1500W，总功率不低于5500W。
	1
	台

	6
	22U机柜
	1.22U机柜，尺寸：600mm*600mm*1100mm；
2.采用冷轧钢材质，厚度不小于1.5mm；
3.落地安装，下侧有重型脚轮，最大载重不小于600KG。
	1
	台

	7
	音箱线
	YXB 2*1.5，音箱线。
	60
	米

	五、网络系统
	
	

	1
	48口交换机
	1.10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5GSFP千兆光接口≥4个；
2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps；
3.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV；
4.要求设备MAC地址≥16K。
	2
	台

	2
	24口交换机
	1.10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1GSFP光接口≥4个；
2.交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps；
3.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV；
4.要求设备MAC地址≥16K。
	2
	台

	3
	24口POE交换机
	1.10/100/1000M以太网端口≥24个，1GSFP接口≥4个；
2.交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps；
3.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥380W；
4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
	1
	台

	4
	光纤收发器
	千兆光纤收发器，不少于1路自适应千兆光口。
	10
	套

	六、枪库布撤防系统
	
	

	1
	红外探测器
	1.指示灯：3个LED指示灯，绿色：红外被触发，黄色：微波被触发，红色：报警；
2.防拆报警输出：常闭；
3.支持红外+微波+智能复核算法的探测方式；
4.探测范围不低于12m/90°；探测速度不低于0.3m/s~3m/s。
	1
	台

	2
	消防报警主机
	1.支持本地不少于16路报警输入；不少于4路报警输出；
2.支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区；
3.不少于2个RJ-45 10M/100M以太网口；
4.不少于1路PSTN接口，不少于2路RS-485接口，不少于2路MBUS扩展接口。
	1
	台

	3
	声光报警器
	1.声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；
2.安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）。
	1
	台

	七、指挥中心综合布线系统
	
	

	1
	6类信息模块
	1.模块主体塑料材质：聚碳酸酯；
2.IDC端子材质：磷青铜镀镍，IDC分线设计，易分线；
3.连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。
	122
	个

	2
	双口面板
	1.面板主体塑料材质：优质ABS工程塑料；
2.面板端口数：双口；
3.连接方式：直接卡接信息模块。
	61
	个

	3
	地插
	1.主要材质：铝合金；
2.加装阻尼缓起装置，地插弹起自然柔和；
3.功能模块插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷；
4.不少于2个6类非屏蔽数据模块。
	2
	套

	4
	6类24口非屏蔽数据配线架
	1.配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑；
2.配线架塑料材质：阻燃塑胶料，防火等级达到UL94V-0；
3.配线架模块类型：6口一体式模块*4组；
4.配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板。
	6
	套

	5
	金属理线器
	1.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑；
2.安装方式：机柜螺丝安装，安装高度：1U。
	12
	套

	6
	3米六类非屏蔽网络跳线
	六类非屏蔽网络跳线，每根≥3米。
	60
	根

	7
	2米六类非屏蔽网络跳线
	六类非屏蔽网络跳线，每根≥2米。
	60
	根

	8
	六类非屏蔽线缆
	1.护套材质：PVC，颜色可选；
2.四对双绞无氧铜线。
	4500
	米

	9
	电源线1
	rvv2*1.0。
	300
	米

	10
	电源线2
	RVV4*1.0。
	100
	米

	11
	110语音配线架
	1.跳线架整体材质：优质ABS工程塑料；
2.背板材质：涂塑黑色钢板 ；
3.可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号）；
4.安装方式：机架式安装。
	2
	个

	12
	25对大对数线缆
	1.护套材质：PVC；
2.不少于25对大对数电话线缆。
	60
	米

	13
	RJ45转110语音跳线
	RJ45转110语音跳线。
	30
	根

	14
	24芯光纤盒
	1.光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 ，钢板厚度不小于1.0mm；
2.内置不少于12个LC耦合器；
3.配线架盖板安装方式：机架式安装方式。
	2
	套

	15
	光纤尾纤
	光纤尾纤LC。
	24
	个

	16
	光纤跳线（3米）
	光纤跳线（3米）LC-LC。
	24
	根

	17
	24芯室内光纤
	常规，符合国标，含熔纤，含光纤测试。
	260
	米

	18
	PVC-25管
	PVC-25管，壁厚不小于1.6mm。
	200
	米

	19
	PVC-20管
	PVC-20管，壁厚不小于1.6mm。
	300
	米

	20
	金属桥架
	1.200mm*100mm金属镀金桥架，吊装；
2.壁厚不小于1.2mm。
	80
	米

	八、综合布线
	
	

	1.前端工位
	
	

	1
	双口面板
	1.模块主体塑料材质：聚碳酸酯；
2.IDC端子材质：磷青铜镀镍，IDC分线峰设计，易分线；
3.连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。
	100
	套

	2
	6类信息模块
	1.面板主体塑料材质：优质ABS工程塑料；
2.面板端口数：双口；
3.连接方式：直接卡接信息模块。
	200
	个

	3
	2米六类非屏蔽网络跳线
	六类非屏蔽网络跳线，每根≥2米。
	200
	根

	4
	六类非屏蔽线缆
	1.护套材质：PVC，颜色可选；
2.四对双绞无氧铜线。
	7930
	米

	5
	电源线
	rvv2*1.0。
	150
	米

	6
	6类24口非屏蔽数据配线架
	1.配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑；
2.配线架塑料材质：阻燃塑胶料，防火等级达到UL94V-0；
3.配线架模块类型：6口一体式模块*4组；
4.配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板。
	8
	个

	7
	金属理线架
	1.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑；
2.安装方式：机柜螺丝安装，安装高度：1U。
	15
	个

	8
	110语音配线架
	1.跳线架整体材质：优质ABS工程塑料；
2.背板材质：涂塑黑色钢板；
3.可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号）；
4.安装方式：机架式安装。
	1
	个

	9
	25对大对数线缆
	1.护套材质：PVC；
2.25对大对数电话线缆。
	90
	米

	10
	RJ45转110语音跳线
	RJ45转110语音跳线。
	30
	根

	11
	24芯室内光纤
	常规，符合国标，含熔纤，含光纤测试。
	180
	米

	12
	24芯光纤盒
	1.光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 ，钢板厚度不小于1.0mm；
2.内置不少于12个LC耦合器；
3.配线架盖板安装方式：机架式安装方式。
	2
	套

	13
	光纤尾纤
	光纤尾纤LC。
	24
	根

	14
	光纤跳线（3米）
	光纤跳线（3米）LC-LC。
	24
	根

	15
	350M电台馈线
	SYV50-7馈线，不少于50米。
	1
	根

	16
	检修口
	定制制作检修口，检修口尺寸不小于400mm*400mm，含成品吊顶检修口盖板。
	4
	个

	2.桥架管线
	
	

	1
	PVC明线槽
	PVC明线槽-40mm*20mm。
	140
	米

	2
	PVC-25管
	PVC-25管，壁厚不小于1.6mm。
	600
	米

	3
	金属垂直桥架
	1.镀锌桥架，尺寸不小于300mm*100mm；
2.壁厚不小于1.0mm。
	20
	米

	4
	PVC塑料管
	1.PVC160塑料管；
2.壁厚不小于3.5mm。
	20
	米

	5
	金属水平桥架
	1.镀锌桥架，尺寸不小于150mm*100mm；
2.壁厚不小于1.0mm。
	14
	米

	3.机房
	
	

	1
	42U网络机柜
	1.42U网络机柜，尺寸≥600*600*2000机柜；
2.采用冷轧钢材质，厚度不小于1.5mm；
3.落地安装，下侧有重型脚轮，最大载重不小于600KG。
	1
	套

	2
	48口交换机
	1.10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5GSFP千兆光接口≥4个；
2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps；
3.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV；
4.要求设备MAC地址≥16K。
	2
	台

	3
	24口交换机
	1.10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1GSFP光接口≥4个；
2.交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps；
3.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV；
4.要求设备MAC地址≥16K。
	2
	台

	4
	光纤收发器
	千兆光纤收发器，不少于1路自适应千兆光口。
	8
	套

	5
	DN100镀锌钢管
	壁厚不低于4mm，含敷设作业。
	75
	米

	九、执法办案楼
	
	

	1
	24芯室外光纤
	常规，符合国标，含熔纤，含光纤测试。
	120
	米

	2
	24芯光纤盒
	1.光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 ，钢板厚度不小于1.0mm；
2.内置不少于12个LC耦合器；
3.配线架盖板安装方式：机架式安装方式。
	2
	套

	3
	光纤尾纤
	光纤尾纤LC。
	24
	根

	4
	光纤跳线
	光纤跳线（3米）LC-LC。
	24
	根

	5
	PE-32管
	PE-32管，壁厚不小于2.3mm。
	45
	米

	十、门卫
	
	

	1
	PE-25管
	PE-25管，壁厚不小于2.3mm。
	40
	米

	2
	人行闸机
	1.产品类型：摆闸；机身厚度不小于1.2mm；
2.通道宽度：亚克力：600mm～1200mm；不锈钢：600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）；
3.状态指示灯：可显示工作状态、异常状态、授权状态、常开状态等；
4.MCBF：≥500万次；
5.读卡距离：0cm～3cm；
6.开关门速度：≥0.8s。
	2
	套

	3
	人脸组件
	1.不小于7英寸电容触摸屏显示屏；最大显示屏分辨率不小于600（H）×1024（V）；
2.不少于1路摄像机，每路摄像机不低于2MP CMOS；
3.支持自动红外补光；支持语音提示；支持扬声器；
4.支持刷卡；密码；二维码；人脸识别等验证方式：
5.读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号；
6.调制方式：ASK；
7.频率范围：13.56MHz；
8.最大发射功率：42dBuA/m @10米；
9.不少于1路RS-485接口，1路RS-232接口，1路韦根接口，1个USB2.0接口，2路报警输入，1路报警输出；
10.含一路安装支架。
	1
	台

	4
	安检门
	1.支持金属探测，配备人形报警指示灯；
2.支持最小可检测一枚回形针；
3.配备≥3.5寸液晶屏，具备用户交互界面；
4.监控和实时显示周边环境干扰信号强度；
5.支持自动及手动频率搜索，支持≥20级频率调节；
6.支持对通过人数进行统计记录，分别记录通过人数及报警次数；而且支持双向分开计数；
7.支持通过人数和报警人数分别统计，按天查询；
8.支持设置不同报警声音，音量等级可调；
9.支持静音模式，支持报警时长可调；
10.支持调节检测物体的灵敏度，灵敏度可调；
11.支持场景设置，对不同场景配置对应的检测参数；
12.支持红外遥控器；支持基于红外对射的多种探测模式。
	1
	台

	5
	灯箱闸机
	1.杆长：≥3.5米；
2.起杆速度：≤6s；
3.电机类型：直流无刷；
4.转速：≥1400RPM；
5.传动比：≥150:1；
6.状态输出：≥2路，开到位1路，关到位1路；
7.防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；
8.支持断电手摇，支持遇阻反弹，支持计数模式，支持遥控器远程开关，最大距离30m；通过485获取道闸日志，日志信息包括开闸次数，开闸类型，故障码信息等；支持电源返送： 
9.功耗：≥150W（电机功耗）；
10.防风等级不低于7级；防护等级不低于IP54。
	2
	台

	6
	出入口抓拍机+支架
	1.不少于2颗补光灯，光灯亮度可调；
2.1/3英寸CMOS传感器类型，不低于400万像素，图像最大分辨率不小于2688×1520；
3.视频支持H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG压缩标准；
4.宽动态：120db；水平视场角≥84°；垂直视场角≥43°；对角视场角≥100°；
5.最大补光距离≥7m；最大抓拍距离≥6m；
6.支持OSD信息叠加，可叠加时间、地点（通道地址）、车道信息（车道号/方向）、号牌信息（号牌及颜色）、车辆信息（车速、车身颜色及车辆类型）；
7.支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥95%；
8.不少于2个RS-485接口；不少于 2路报警输入；不少于2路报警输出；不少于1路音频输出；
9.支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹；
10.含1套显示器立杆。
	4
	台

	7
	出入口LED显示器
	1.户外LED屏，支持红色、绿色、黄色三色显示；
2.点间距不大于4.75mm；显示屏尺寸不小于304mm×304mm（长×宽）；显示屏分辨率不小于 4096Dots（64×64，4行4字）；
3.支持车牌、用户类型、收费金额、停车时长、自定义等信息显示；
4.屏幕亮度不小于1200cd/㎡；
5.不少于1路RS-485接口，1个音频输入；
6.功耗：≤60W；
7.防护等级不高于IP54。
	2
	套

	8
	出入口雷达
	1.发射频率：77GHz～81GHz；
2.发射功率：22dBm；
3.波束宽度：俯仰±15°，水平±60°；
4.响应时间：≤100ms；
5.检测区域：1m～6m（可调）；
6.防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7m～1.5m（可调），右侧0.7m～1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1m～1.5m（可调），右侧0.1m～1.5m（可调）；
7.检测目标：人、车；
8.在线调试：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）；
9.升级功能：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）。
	2
	套

	9
	出入口控制终端
	1.操作系统：Windows10及以上系统，64bit；
2.内存：≥8GB，预留1个DDR内存条卡槽；
3.设备性能：单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联；
4.车场管理：支持1个母车场+1个子停车场；
5.车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置；
6.车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车；
7.车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；
8.收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。
9.记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询；
10.中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等。
	1
	台

	10
	道闸电源线
	RVV3*4电源线。
	40
	米

	11
	网线
	1.护套材质：PVC，颜色以实际需求为准；
2.四对双绞无氧铜线。
	40
	米

	十一、其他

	1
	配套作业
	1.原有机柜、UPS主机（含电池柜）、监控及网络光缆等线路与设备的迁移、机柜内部线路整理、安装调试及测试；
2.设备安装、线路穿线或敷设的配套基础制作及完成面恢复（包括楼层开孔等），所有实施作业需符合行业标准与国家规范，同时满足采购人要求；
3.原有人行闸机、车辆道闸等设备移除，移除产生的废弃物自行处置。
	1
	项

	
	此项费用占投标总金额的比例不得超过3.3%，须在分项报价表中体现，否则按无效标处理


注：①若需求中的某项指标仅标注数字，未附带“以上”“以下”“≥”“≤”等限定符号，则该指标为最低标准，不具有唯一性，投标供应商可提供参数优于该指标的投标方案及对应报价；②以上清单内的凡涉及货物均须符合国家、行业标准及相关环保要求，满足验收规范，投标供应商必须严格依照清单载明的规格、材质、性能等技术参数参与投标。
（二）项目内容及要求：
1.项目基本要求：
（1）项目履约期间，中标供应商须指派项目负责人，统筹项目整体计划的制定与推进，对接协调中标供应商与采购人及其他各相关单位、人员的沟通工作，同时负责人力调配管理、质量与安全管理等事项，全面负责项目从生产实施、现场安装调试、对接测试、试运行到质保及售后服务的全流程工作。必要时，中标供应商须邀请设备原厂技术人员到场，负责现场安装调试、对接测试、试运行调试、质保与售后服务的技术指导与质量监督工作。若项目负责人或厂家技术人员无法胜任工作，中标供应商须按照采购人要求在规定时限内更换人员，更换后人员资质不得低于原人员，且更换人选须征得采购人同意。
（2）项目履约期间，中标供应商应委派经采购人和中标标的物生产厂家认可，且具备相应经验、能力与资质的技术团队（包括项目负责人、专业技术人员、安装调试人员、技术培训人员、售后服务人员等），负责所供设备的安装调试、对接测试、试运行、技术培训、质保及售后服务工作。该团队须具备匹配的专业知识与技术水平，熟悉所供设备的功能、性能、技术指标及相关调试要求，有足够能力承担对应任务，确保设备满足使用需求并正常投入运行。若技术团队人员无法胜任工作，中标供应商须按照采购人要求在规定时限内完成人员更换，更换后人员资质不得低于原人员，且更换人选须征得采购人同意。
（3）项目履约期间，采购人有权对中标供应商投标标的物的生产厂家开展现场考察，考察内容包括生产厂家的生产能力、供货能力，以及是否存在弄虚作假行为、是否能够按要求提供原厂质保服务等。
（4）项目履约期间，中标供应商须全权负责履约全流程（包括运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各个阶段）的安全管理工作，严格遵守国家相关行业规范以及项目现场的安全生产规章制度与管理要求，建立健全安全责任制度，主动配合采购人和相关安全检查人员的监督检查工作，落实必要的安全防护措施，消除各类安全事故隐患，确保履约过程中不发生人身安全事故、火灾事故以及因机械质量问题引发的现场损坏事故。
（5）项目履约期间，若涉及设备性能提升、安全等级优化等内容的升级服务，无论采购人是否知晓、是否向中标供应商提出升级需求，中标供应商都应当在该升级版本正式投入应用时，立即主动为采购人完成免费升级与更新调试，不得附加任何额外条件。
（6）项目履约期间，中标供应商须负责本项目所有进场人员的人事、劳资管理，为项目人员办理社会保险、商业保险等相关手续，保证合法用工，严禁出现违法用工、雇佣童工等违规行为；同时负责提供劳动用工手续办理、工资结算发放、经济补偿金发放、社会保险缴纳、保险理赔处理、人事档案管理等相关管理服务，处理合同服务期内的全部劳资及管理纠纷，落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。
（7）项目履约期间，中标供应商须负责及时清理履约全流程（含运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各阶段）产生的所有垃圾，保持场地整洁。
针对上述第（1）－（6）项所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金；若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失，同时采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（7）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改（包括更换不符合要求的技术团队人员等），整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）－（6）款一致。
2.标的物基本要求：
（1）所有硬件设备（包括其配件、附件）须为厂商原装全新的合格产品，所有预装及配套软件（系统）（如有）均须为拥有合法授权的正版产品，不得存在质量缺陷；硬件设备的配置、型号、性能参数、质保期限，配套软件（系统）的功能、技术指标，以及硬件设备的质保要求、系统整体的使用功能需求，均须符合国家相关标准及本次采购文件的规定要求。
（2）本项目涉及的钢材均须符合GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准；所有无需特殊安装的外露钢制件（如有），表面须完成除锈、防腐、防刮擦及户外耐候处理；非外露的零件、部件及整机，应在制造过程中完成除锈与防腐蚀处理。
（3）所有设备（包括其配件、附件）、材料均需符合国家及行业标准、环保要求与验收规范。工艺方面，表面及手指可触及的隐蔽部位不得存在锐利棱角和毛刺；小五金部件不得露出尖锐边缘，所有与人体接触的边棱均应做圆角处理。
（4）所有硬件设备（包括其配件、附件）须具备防水、防火、防压、防摔、防漏电等防护功能，以此保障设备的耐久性与使用寿命，同时应便于日常清洁与维修维护。
（5）中标供应商须提供完整有效的技术资料，安排专业技术人员开展现场指导与培训，确保货物运行指标与技术性能达到合同约定要求。
针对上述第（1）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（2）（3）（4）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）款一致。
3.交货要求：
（1）中标供应商负责办理运输与保险手续，将货物运送至指定交货地点，运输、保险、装卸等全部相关费用均由中标供应商承担。货物运输须严格遵守相关规定，不得超载（含货物、人员超载）、超范围运输，全程行驶须符合规范，驾驶员需持证上岗，运输车辆须合法合规。
（2）中标供应商需为合同项下所有货物办理全程保险，覆盖范围自货物出厂起至完成验收移交至交货地点止，投保“一切险”。
（3）货物应运至采购人指定地点，并卸至采购人指定位置，若现场交货场地狭窄，中标供应商必须提前告知采购人；若场地受限问题无法克服，中标供应商须自行准备对应措施，保障项目进度不被延误；开箱清点与初步检验工作，中标供应商必须全程在采购人监督下完成；若采购人因故无法立即到场参与验收，中标供应商需承担相应保管责任，该责任持续至货物验收合格为止。
（4）中标供应商应在货物运抵指定地点3日前，向采购人提供货物发车、到达、卸车及清点计划，计划内容应包括拟到达设备名称、数量、箱数、型号规格、重量、体积、拟发运时间及其他必要说明，并于发运当日再次通知采购人。
针对上述第（1）－（3）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（4）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）－（3）款一致。
4.安装调试要求：
（1）中标供应商须充分掌握项目整体进度要求，确保在规定期限内完成标的物（含软硬件）的安装调试工作，及时解决安装调试过程中出现的各类技术问题，并服从采购人的管理与检查。
（2）中标供应商须自行准备现场安装及调试所需的专用工具、设备、材料及其他相关工具，并负责妥善保管，不得随意存放，以防丢失或损坏；进场前须对相关工具设备进行必要的性能安全检查；完工后，须及时运出现场。
（3）中标供应商须负责已安装完成产品的保护工作，若因设备安装需要或中标供应商自身原因，在安装过程中对现场已有设施设备、地面、路面或环境（包括绿化）造成破坏的，须在规定时间内将其修复至原状。
（4）中标供应商在安装调试过程中如发现标的物【软件（系统）、硬件】存在原厂质量问题（包括硬件质量缺陷、软件或系统漏洞等），应及时联系生产厂家处理。
（5）中标供应商须完成所有预装及配套软件（系统）的全流程配置、部署、安装、调试、对接测试及试运行工作，确保软件（系统）可正常激活使用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求和运行要求。
（6）中标供应商须完成所有硬件设备及其配件的全流程安装、调试、对接测试及试运行工作，确保设备可正常启用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求与运行要求。所有设备安装需符合国家及行业现行相关标准规范，同时满足项目现场安装作业管理要求；安装位置、线路走向须严格按照采购人确认的方案实施，不得擅自改动；安装过程中需做好布线整理，所有线路应固定规整并做好标识，以便后期运维检修；所有硬件设备需安装牢固、端正平整，安装完成后需通电进行功能测试，确保设备通电正常、功能运行符合设计要求。
（7）若采购人提供详细安装图纸，中标供应商须严格按图作业；实施过程中，若对图纸存在疑问或安装遇到阻碍，必须提前告知采购人或设计单位（如有）。对于隐蔽作业或关键节点，中标供应商应在自检合格后提前通知采购人进行现场确认，未经确认不得进行下一道工序。
（8）安装调试全部完成后，中标供应商须先自行对安装质量进行全面自检，自检合格后方可向采购人申请验收；验收期间须安排技术人员全程跟踪，并及时记录相关问题。
（9）若相关设施、设备安装需要采购人提供水电接驳，中标供应商须事先通知采购人，保障安装过程中的水电使用符合规范，满足设备后续通电运行需求。
（10）若相关设施、设备安装需要增设设备基础或改造原有基础，中标供应商须事先通知采购人，确认基础结构满足对应设施、设备安装对承载力及稳定性的要求。
（11）若相关设施、设备安装涉及吊装、高空作业，中标供应商须事先通知采购人，确认安装区域并提供切实可行的安装方案，确认设备的承重与稳定性能符合相关要求、不存在安全隐患后，方可开展安装作业，同时须在作业过程中落实好各项安全防护措施。
针对上述全部条款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由中标供应商自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
5.交付验收：
（1）标的物验收：
①验收地点：设备最终完成安装调试的地点（若需分地点安装调试，应包含所有安装调试地点）。
②验收时间：若设备分批次交付，最后一批设备到达现场的日期即视为设备的交货期。设备到达采购人指定地点的当天工作时间内，由采购人及其委托的第三方验收机构（如有）进行验收；若当天不具备验收条件，验收工作最迟不超过到货后的3天，期间采购人将为设备提供必要的存储条件（中标供应商应提前通过书面、电话等方式通知采购人到货时间，以便采购人安排接收及验收工作）。若采购人逾期未验收，中标供应商应书面告知采购人在合理期限内完成验收。验收不合格的，不受上述验收期限约束。
③验收内容包括以下两部分：
a.外观及资料核查：设备的包装、数量、外观、配置情况，以及随设备一同交付的包装资料【包括但不限于装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等】。
b.质量及性能检测：设备（含配件）的质量、性能、技术指标及功能性等（包括本次采购要求的防护功能、除锈、防腐蚀工艺、耐候性能等）。
④交货验收须满足以下要求，否则采购人有权拒绝验收：
a.所有设备的外包装须保持未拆封状态，包装上的各类标签不得涂改或撕毁，设备数量须准确无误。
b.所有设备（含全部附件）须为全新、未使用过的原装合格正品，开箱时状态完好，外观整洁无瑕疵。
c.所有设备（含全部附件）的装箱资料须完整、真实有效。
⑤双方签署设备验收资料后，即视为该批次设备交货完成。验收资料一式两份，由双方各执一份。完成交货后，货物所有权正式转移；交货完成前，所有风险与责任由中标供应商自行承担。
经验收判定为不合格或被拒收的设备，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改（仅接受换货，不接受退货返修），整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）项目整体验收：
①项目所有标的物【软件（系统）、硬件】完成安装调试、试运行合格且功能测试通过后，方可进入项目整体验收环节；采购人将依据国家相关规定、本采购文件、中标供应商的投标文件及合同约定的内容与验收标准，开展整体试运行测试验收工作，针对项目全部履约内容、功能指标、整体运行稳定性、兼容性及适配性进行全流程核查，对照合同约定的所有要求逐一核验，同时核查供货清单与实际交付内容是否一致、过程文档资料是否完整规范等。
②中标供应商应在项目具备验收条件之日起3个工作日内向采购人提出验收申请；采购人应自收到申请之日起7日内组织验收。验收合格的，双方签署验收合格证明，项目正式交付使用。
③自履约开始至验收结束期间产生的所有相关文档资料（含电子文档），中标供应商应及时记录并存档，在项目交付时，须将全套资料移交给采购人。
④验收合格后，由双方签署项目整体验收合格证明，项目正式交付使用。验收证明资料一式两份，由双方各执一份。
若项目整体验收不合格，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
6.培训服务要求：
（1）中标供应商须无偿提供培训相关资料，包括：①所有标的物的配置参数、操作说明等资料（含电子版）；②培训用文字资料、讲义等相关用品（含PPT讲稿或视频等电子版）。本项目所有培训费用（含培训教材费）及与培训有关的各项支出均已包含在本次投标总价内。
（2）中标供应商须委派经验丰富的专业技术人员开展技术培训，完成对采购人至少2名操作人员的培训工作。
（3）中标供应商须提供包含培训计划、内容、课时等要素的完善培训方案，报采购人确认后实施；培训过程中，培训讲师需结合采购人实际使用场景讲解操作流程，针对参训人员提出的问题现场答疑，确保培训贴合实际使用需求。
（4）中标供应商须安排专业技术人员针对项目配套硬件设备的基本功能、日常使用操作及保养规范开展现场讲解培训，确保参训人员熟悉设备连接调试方法，掌握常规操作流程；针对设备常见突发故障开展专项培训，讲解故障排查思路与基础应急处理方法，保障参训人员能够准确识别故障类型，完成简单故障的现场处置。
（5）中标供应商须针对项目涉及的产品功能模块、操作流程、权限管理、数据导出等核心内容，开展专项实操培训，安排专人进行上机指导，辅助参训人员完成全流程操作练习，及时纠正操作误区，保障培训效果。
（6）中标供应商须在培训结束后安排现场实操考核（如需），考核通过方可结束培训，确保参训人员能够独立完成标的物的基础操作、日常故障排查与常规维护，并配合采购人完成培训效果验收。
若未按上述要求提供培训服务，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
7.售后服务要求：
本合同约定的免费质保期届满后，中标供应商仍须为采购人持续提供设备维修、技术支持与指导服务，采购人将按照中标供应商给出的不高于市场平均水平的价格支付相关费用；同时中标供应商保证，在本合同货物的全使用周期内，向采购人提供备品、备件及维修服务的价格不高于本合同约定的货物、相关配件及服务价格，也不高于市场平均水平的价格。
（1）中标供应商须向采购人提供以下资料：随设备免费配备的配件清单（含易损易耗件、备品备件）；质保服务内容及相关承诺；响应时间与故障解决时限；质保期满后主要配件（含易损易耗件、备品备件）的报价。同时须承诺，质保期满后提供终身技术支持、指导及优惠维修服务，保障采购人能及时采购所需配件（含易损易耗件、备品备件）；质保期满后的设备维修仅收取材料成本费，维修工时费终身全免。
（2）中标供应商须提供自交付之日起计算的3年整体免费质保服务，依据国家“三包服务政策（包退、包换、包修）”及设备生产厂家相关规定，提供设备整体（含配件）原厂免费上门保修服务。
（3）免费质保期内，若设备出现质量问题（包括软件或系统故障），中标供应商须在接到报修通知后2小时内响应，24小时内排除故障；如遇紧急情况，须严格按照采购人规定的时限完成故障处理。若无法排除故障，须提供同规格可用产品或可行解决方案供采购人临时使用，直至故障解决。如需更换设备或送修，中标供应商须在72小时内完成相关工作，更换或送修期间对采购人造成的相关损失等全部费用，均由中标供应商承担。
（4）免费质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，所有设备质量问题的维修（包括设备整体更换、配件更换、返厂保修、软件或系统维修等）及配套服务所产生的费用均由中标供应商承担，且须免费修复至设备原始性能要求。
（5）免费质保期内，若经确认设备故障系出厂缺陷导致，且已完成保修，则该设备的免费质保期自保修后恢复正常工作之日起重新计算；若因更换、修理或续补货物导致设备停止运行，则该设备的免费质保期应当按照实际停止运行的时长相应延长。
（6）中标供应商在提供售后服务过程中，所需人员、车辆、工具、耗材及仪表等均由其自行准备，相关费用自行承担。
（7）免费质保期内，中标供应商须定期（以采购人需求为准）安排专人上门对设备【包含软件（系统）】进行免费巡检、运维，排查潜在故障隐患，并向采购人提交书面巡检报告；若发现问题须立即进行现场维修处理，相关费用仍由中标供应商承担。
（8）免费质保期内，中标供应商须安排固定专人作为本项目的售后服务对接人，提供7*24小时可接通的联系方式，若对接人发生变更须提前15个工作日书面告知采购人。
（9）免费质保期届满后，若设备因硬件的固有缺陷与瑕疵突发紧急故障，中标供应商应在接到采购人通知后立即提供电话支持与远程协助，并按照采购人要求的时限抵达现场，尽快完成故障排查修复（包括回厂返修），相关费用由中标供应商承担；若故障无法解决，中标供应商须负责更换设备，相关费用由双方另行协商（旧设备可按折旧抵扣，中标供应商须承诺回收旧设备，新设备须给予优惠，价格不得高于本次中标单价）。
若中标供应商未按上述要求提供售后服务，须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或是拒不整改，须向采购人支付合同总价30%的违约金，采购人有权终止合同，也可在必要时委派第三方开展维修或提供技术服务，由此产生的全部费用由中标供应商承担，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人同时有权不再支付合同相应款项，扣除或不予退还履约保证金，并追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，还可提请相关监督管理部门依法处理。
8.出现以下情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）合同履行期间，采购人有权对中标供应商提供的货物开展随机破坏性试验。若发现实物材质与清单描述不符，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）中标供应商所供货物须符合采购文件及投标文件约定的实际参数。货物运抵场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构进行抽样检测并出具书面报告。若检测不达标（包括实际供货参数与承诺不符、检测指标不合格等情形），中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；同时采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
9.包装要求：
（1）中标供应商交付的全部合同标的物，必须符合国家相关产品包装标准，采用满足运输要求的坚固包装，落实防腐、防潮、防震、防锈、防破损、防磕碰、防静电、防火等防护措施，适应长途运输、多次搬运及装卸作业需求，确保产品在运输和存储过程中完好无损，安全送达采购人指定的交货地点。
（2）若项目涉及多个分项产品，中标供应商应按不同分项分别包装，方便采购人清点核对及后期安装作业。
（3）包装应采用不易褪色的油漆标注醒目的中文标识，清晰标注货物名称、规格型号（主要信息）、生产厂家、生产日期、执行标准、发货单位、发货单位详细地址，以及相应警示标识：包括“勿倒置”“小心轻放”“防潮”等警示标志，同时标注“重心”等供装卸搬运使用的通用标识图案，方便开展装卸搬运作业；如采用集装箱装运，还应额外标注箱号/件号、毛重（千克）、尺寸（长×宽×高）。
（4）原厂原包装产品需保留完整原厂包装，装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等资料须随包装完整交付。
若中标供应商交付的货物未达到前述包装要求，须在采购人规定的合理期限内完成整改；若整改涉及货物修理，须保证货物性能符合出厂合格标准，且需征得采购人同意，整改费用由中标供应商自行承担。若中标供应商未按要求及时完成整改，影响整体履约期限的，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；由此产生的检验费用，由过失方承担。
10.存放和保护：
1.项目最终验收合格并完成交付前，所有设备（包括配件及工具）的存放保管以及现场保护工作由乙方负责。乙方须避免设备和现场发生任何形式的损坏，同时严格执行国家及当地政府关于安全保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台风和文明作业的各项要求，由此产生的全部费用由乙方承担。若在此期间发生设备损坏、丢失，或是作业现场原有设施设备、地面墙面、顶面等被破坏的情况，乙方负责整改，包括补齐、更换设备或将现场修复至原状，并自行承担由此产生的全部费用。
2.乙方需根据各类设备材料（包括配件及工具）的不同存放要求，提供符合规范的存放条件，落实防水、防火、防尘、防潮、防撞击、防变形、防盗、防恶意破坏、防损耗、防腐蚀等防护工作。
3.若中标供应商需在采购人指定场地存放物资，须提前服从采购人的现场管理安排，遵守场地安全管理相关规定，不得违规占用非指定区域存放物资。
若未按上述要求提供存放和保护工作，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改，影响整体履约期限，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准，由此产生的检验费用由过失方承担。
11.系统兼容及对接：
中标供应商应确保项目各系统、设备之间的整体兼容性，包括与采购人原有系统及设备（如有）的兼容，并能按照采购人要求对接相关平台或中心。若因所供标的物不符合要求导致无法兼容或无缝对接，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
12.其他：
若本项目相关手续涉及交通、城管、环保、大数据、住建等主管部门，中标供应商需负责全程沟通协调，并确保在规定期限内完成备案（或取得审批），相关费用已全部包含在投标报价中。若未能取得备案（或审批），中标供应商须在规定期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限，除需承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或整改态度消极不配合、拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。


第二部分  有关说明
（一）说明：
1.投标报价为投标供应商实现合同目的所需的全部费用，本项目合同采用固定单价计费方式，投标人所报综合单价涵盖货物及其配件的购置（或生产制作）费（不得低于原厂配置标准，确保采购人无需另行购置其他配件即可正常使用货物）、包装费、运杂费、各类保险（包括运输险、货物险、人员险、第三方责任险等）、现场保管费、指定地点装卸费、安装调试及相关措施费（包括安装期间水电费、安全文明作业、成品保护、高空作业、机械设备费等）、垃圾清运（含管道内垃圾）及合法处置、完工保洁费、系统集成费（包括对接测试、试运行调试等）、检验检测费、技术培训费、质保（含售后）服务费、专利技术与知识产权相关费用，以及企业管理费、利润、税金等所有相关费用，覆盖项目从正式履约交付到质保期结束的全部支出。
2.投标供应商须在满足采购文件要求的前提下报价，如有技术偏离，应在投标偏离表中说明（不得出现“负偏离”）。
3.知识产权保护：中标供应商应对其所提供的服务（含配套货物）享有知识产权，或已取得权利人的合法授权，确保该服务及货物不侵犯任何第三人的知识产权等合法权益。若因违反前述约定对第三人构成侵权，相关法律责任由中标供应商向第三人承担；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿；若采购人因此遭受其他损失，中标供应商也应当予以赔偿。
4.保密义务：采购人及中标供应商方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
5.特别提醒：在投标报价清单中，第十一项“其他（配套作业）”项的报价占投标总报价的比例不得超过3.3%，否则将视为符合性审查不通过，按无效标处理。
（二）付款方式：
合同签订后，货物全部到达现场并完成安装调试，经甲方验收合格且结算审核结束后，支付至结算价款的70%；结算审核结束满1年后，一次性付清剩余款项。注：以上所有价款均不计利息，付款时乙方须向甲方出具符合其财务要求的正规税务发票。
（三）履约保证金：
本项目要求提供履约保证金：
履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。                          
履约保证金金额：合同价（中标价）的10%。                          
履约担保期限：在合同期满后30天内且中标供应商无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标供应商。                                 
履约保证金的缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后30天内，按采购文件的约定及投标文件的承诺向采购人提供相应的履约保证金。若未按时足额提交，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。                           
退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式相同。                                     
履约保证金不予退还的情形：①若因中标供应商自身原因无法履行合同或拒绝履行合同义务；②中标供应商在履行合同期间出现重大事故（涵盖质量、安全等方面），给采购人带来不良影响并造成严重经济损失；③中标供应商在完工期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同规定的责任与义务的行为；④中标供应商擅自将中标项目转包给他人；⑤出现本次采购规定的其他情形。一旦发生上述情况，采购人可能扣缴中标供应商部分甚至全部履约保证金。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。
包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和无锡地区的气候特点。
包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应乙方承担全部责任和由此发生的相关费用。
2.本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
3.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2022】7号文件执行。
合同融资,是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础， 按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
4.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
5.本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
6.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
7.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
8.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评分方法与评分标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
9.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
第四章  合同书（给定格式）
















货物采购合同



 










项目名称：洛社派出所智能化设备采购项目
项目地址：无锡市惠山区洛社镇
签订日期：2026年   月   日




合同条款

甲方（采购人）：无锡市公安局惠山分局洛社派出所
乙方（中标方）：  
1、 项目名称：洛社派出所智能化设备采购项目。
2、 项目编号：                           。
3、 采购内容：乙方负责本次采购清单范围内所有货物及其配套附件的供货、安装、调试、对接测试、试运行、技术培训、质保、售后等全部相关工作（具体内容及要求详见合同附件《明细报价表》）。
4、 合同价格形式及合同价款
合同价格形式：全费用固定单价，单价详见合同附件《明细报价表》。
合同价款：（大写）      ；（小写）¥       元。
上述合同价款为乙方实现合同目的所需的全部费用，本合同采用固定单价计费方式，中标综合单价涵盖货物及其配件的购置（或生产制作）费（不得低于原厂配置标准，确保采购人无需另行购置其他配件即可正常使用货物）、包装费、运杂费、各类保险（包括运输险、货物险、人员险、第三方责任险等）、现场保管费、指定地点装卸费、安装调试及相关措施费（包括安装期间水电费、安全文明作业、成品保护、高空作业、机械设备费等）、垃圾清运及完工保洁费、系统集成费（包括对接测试、试运行调试等）、检验检测费、技术培训费、质保（含售后）服务费、专利技术与知识产权相关费用，以及企业管理费、利润、税金等所有相关费用，覆盖项目从正式履约交付到质保期结束的全部支出。
五、完工期限：
接到甲方通知后60日历天内，完成全部货物的供货、安装调试、对接测试以及所有配套辅助工作，交付甲方使用，具体开始时间以甲方通知为准。除因甲方原因导致交付延误外，每逾期1天，乙方需支付违约金2000元；逾期超过20日历天的，甲方有权终止本合同。
注：若乙方为代理商或经销商，供货前须向甲方提供有效的进货渠道证明，否则甲方有权拒收该产品。
六、质量要求：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。
七、免费质保期：项目整体免费质保期     年（以投标文件中承诺为准），若国家、厂商、行业有更高质保期标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。质保期自最终验收合格、交付使用之日起计算。免费质保期内，乙方在收到甲方通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。
八、费用支付步骤和办法、乙方账户信息：
1.费用支付步骤和办法：
合同签订后，货物全部到达现场并完成安装调试，经甲方验收合格且结算审核结束后，支付至结算价款的70%；结算审核结束满1年后，一次性付清剩余款项。注：以上所有价款均不计利息，付款时乙方须向甲方出具符合其财务要求的正规税务发票。
2.乙方账户信息
账户名：                          
开户行：                          
账号：                          
九、采购内容调整、书面确认专项约定
1.采购清单核减/核增权限
甲方享有对采购清单的单方核增核减权，可根据项目实际需求、预算调整及使用规划，以书面形式通知乙方增加或减少对应采购货物的数量需求，合同价款将同步增减，乙方不得以此为由提出工期延误、索赔、加价等要求。
2.乙方报备义务
若非因甲方指令导致采购清单数量发生变化，乙方须在该变化发生后的2个工作日内向甲方提交书面情况说明，内容应包括变更原因、变更数量、变更金额等。
3.甲方书面确认生效规则
甲方收到乙方关于采购数量变更的书面说明后，将组织内部审核，审核通过后出具加盖甲方公章的书面确认单，明确载明变更明细、调整后的合同总价以及变更后的交货周期。
未经甲方出具加盖公章的书面确认文件，乙方擅自实施变更的，甲方有权对变更部分款项不予结算，由乙方自行承担全部物料、人工、运输损失，同时甲方有权追究乙方的违约责任。
4.变更价款计价规则
合同履行过程中，甲方如需追加与合同标的相同的货物，结算时按实际确认的供货数量计算，综合单价按合同附件《明细报价表》约定的固定单价执行，且所有追加采购的总金额不得超过原合同价款的10%。
十、采购清单及合同规定的相关要求
（一）采购清单：详见附件。
（二）相关要求：
1.项目基本要求：
（1）项目履约期间，乙方须指派项目负责人，统筹项目整体计划的制定与推进，对接协调乙方与甲方及其他各相关单位、人员的沟通工作，同时负责人力调配管理、质量与安全管理等事项，全面负责项目从生产实施、现场安装调试、对接测试、试运行到质保及售后服务的全流程工作。必要时，乙方须邀请设备原厂技术人员到场，负责现场安装调试、对接测试、试运行调试、质保与售后服务的技术指导与质量监督工作。若项目负责人或厂家技术人员无法胜任工作，乙方须按照甲方要求在规定时限内更换人员，更换后人员资质不得低于原人员，且更换人选须征得甲方同意。
（2）项目履约期间，乙方应委派经甲方和中标标的物生产厂家认可，且具备相应经验、能力与资质的技术团队（包括项目负责人、专业技术人员、安装调试人员、技术培训人员、售后服务人员等），负责所供设备的安装调试、对接测试、试运行、技术培训、质保及售后服务工作。该团队须具备匹配的专业知识与技术水平，熟悉所供设备的功能、性能、技术指标及相关调试要求，有足够能力承担对应任务，确保设备满足使用需求并正常投入运行。若技术团队人员无法胜任工作，乙方须按照甲方要求在规定时限内完成人员更换，更换后人员资质不得低于原人员，且更换人选须征得甲方同意。
（3）项目履约期间，甲方有权对乙方投标标的物的生产厂家开展现场考察，考察内容包括生产厂家的生产能力、供货能力，以及是否存在弄虚作假行为、是否能够按要求提供原厂质保服务等。
（4）项目履约期间，乙方须全权负责履约全流程（包括运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各个阶段）的安全管理工作，严格遵守国家相关行业规范以及项目现场的安全生产规章制度与管理要求，建立健全安全责任制度，主动配合甲方和相关安全检查人员的监督检查工作，落实必要的安全防护措施，消除各类安全事故隐患，确保履约过程中不发生人身安全事故、火灾事故以及因机械质量问题引发的现场损坏事故。
（5）项目履约期间，若涉及设备性能提升、安全等级优化等内容的升级服务，无论甲方是否知晓、是否向乙方提出升级需求，乙方都应当在该升级版本正式投入应用时，立即主动为甲方完成免费升级与更新调试，不得附加任何额外条件。
（6）项目履约期间，乙方须负责本项目所有进场人员的人事、劳资管理，为项目人员办理社会保险、商业保险等相关手续，保证合法用工，严禁出现违法用工、雇佣童工等违规行为；同时负责提供劳动用工手续办理、工资结算发放、经济补偿金发放、社会保险缴纳、保险理赔处理、人事档案管理等相关管理服务，处理合同服务期内的全部劳资及管理纠纷，落实甲方根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。
（7）项目履约期间，乙方须负责及时清理履约全流程（含运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各阶段）产生的所有垃圾，保持场地整洁。
针对上述第（1）－（6）项所列要求，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金；若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失，同时甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（7）款所列要求，若乙方发生违约行为，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改（包括更换不符合要求的技术团队人员等），整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）－（6）款一致。
2.标的物基本要求：
（1）所有硬件设备（包括其配件、附件）须为厂商原装全新的合格产品，所有预装及配套软件（系统）（如有）均须为拥有合法授权的正版产品，不得存在质量缺陷；硬件设备的配置、型号、性能参数、质保期限，配套软件（系统）的功能、技术指标，以及硬件设备的质保要求、系统整体的使用功能需求，均须符合国家相关标准及本次采购文件的规定要求。
（2）本项目涉及的钢材均须符合GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准；所有无需特殊安装的外露钢制件（如有），表面须完成除锈、防腐、防刮擦及户外耐候处理；非外露的零件、部件及整机，应在制造过程中完成除锈与防腐蚀处理。
（3）所有设备（包括其配件、附件）、材料均需符合国家及行业标准、环保要求与验收规范。工艺方面，表面及手指可触及的隐蔽部位不得存在锐利棱角和毛刺；小五金部件不得露出尖锐边缘，所有与人体接触的边棱均应做圆角处理。
（4）所有硬件设备（包括其配件、附件）须具备防水、防火、防压、防摔、防漏电等防护功能，以此保障设备的耐久性与使用寿命，同时应便于日常清洁与维修维护。
（5）乙方须提供完整有效的技术资料，安排专业技术人员开展现场指导与培训，确保货物运行指标与技术性能达到合同约定要求。
针对上述第（1）款所列要求，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（2）（3）（4）款所列要求，若乙方发生违约行为，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）款一致。
3.交货要求：
（1）乙方负责办理运输与保险手续，将货物运送至指定交货地点，运输、保险、装卸等全部相关费用均由乙方承担。货物运输须严格遵守相关规定，不得超载（含货物、人员超载）、超范围运输，全程行驶须符合规范，驾驶员需持证上岗，运输车辆须合法合规。
（2）乙方需为合同项下所有货物办理全程保险，覆盖范围自货物出厂起至完成验收移交至交货地点止，投保“一切险”。
（3）货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，若现场交货场地狭窄，乙方必须提前告知甲方；若场地受限问题无法克服，乙方须自行准备对应措施，保障项目进度不被延误；开箱清点与初步检验工作，乙方必须全程在甲方监督下完成；若甲方因故无法立即到场参与验收，乙方需承担相应保管责任，该责任持续至货物验收合格为止。
（4）乙方应在货物运抵指定地点3日前，向甲方提供货物发车、到达、卸车及清点计划，计划内容应包括拟到达设备名称、数量、箱数、型号规格、重量、体积、拟发运时间及其他必要说明，并于发运当日再次通知甲方。
针对上述第（1）－（3）款所列要求，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（4）款所列要求，若乙方发生违约行为，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）－（3）款一致。
4.安装调试要求：
（1）乙方须充分掌握项目整体进度要求，确保在规定期限内完成标的物（含软硬件）的安装调试工作，及时解决安装调试过程中出现的各类技术问题，并服从甲方的管理与检查。
（2）乙方须自行准备现场安装及调试所需的专用工具、设备、材料及其他相关工具，并负责妥善保管，不得随意存放，以防丢失或损坏；进场前须对相关工具设备进行必要的性能安全检查；完工后，须及时运出现场。
（3）乙方须负责已安装完成产品的保护工作，若因设备安装需要或乙方自身原因，在安装过程中对现场已有设施设备、地面、路面或环境（包括绿化）造成破坏的，须在规定时间内将其修复至原状。
（4）乙方在安装调试过程中如发现标的物【软件（系统）、硬件】存在原厂质量问题（包括硬件质量缺陷、软件或系统漏洞等），应及时联系生产厂家处理。
（5）乙方须完成所有预装及配套软件（系统）的全流程配置、部署、安装、调试、对接测试及试运行工作，确保软件（系统）可正常激活使用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求和运行要求。
（6）乙方须完成所有硬件设备及其配件的全流程安装、调试、对接测试及试运行工作，确保设备可正常启用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求与运行要求。所有设备安装需符合国家及行业现行相关标准规范，同时满足项目现场安装作业管理要求；安装位置、线路走向须严格按照甲方确认的方案实施，不得擅自改动；安装过程中需做好布线整理，所有线路应固定规整并做好标识，以便后期运维检修；所有硬件设备需安装牢固、端正平整，安装完成后需通电进行功能测试，确保设备通电正常、功能运行符合设计要求。
（7）若甲方提供详细安装图纸，乙方须严格按图作业；实施过程中，若对图纸存在疑问或安装遇到阻碍，必须提前告知甲方或设计单位（如有）。对于隐蔽作业或关键节点，乙方应在自检合格后提前通知甲方进行现场确认，未经确认不得进行下一道工序。
（8）安装调试全部完成后，乙方须先自行对安装质量进行全面自检，自检合格后方可向甲方申请验收；验收期间须安排技术人员全程跟踪，并及时记录相关问题。
（9）若相关设施、设备安装需要甲方提供水电接驳，乙方须事先通知甲方，保障安装过程中的水电使用符合规范，满足设备后续通电运行需求。
（10）若相关设施、设备安装需要增设设备基础或改造原有基础，乙方须事先通知甲方，确认基础结构满足对应设施、设备安装对承载力及稳定性的要求。
（11）若相关设施、设备安装涉及吊装、高空作业，乙方须事先通知甲方，确认安装区域并提供切实可行的安装方案，确认设备的承重与稳定性能符合相关要求、不存在安全隐患后，方可开展安装作业，同时须在作业过程中落实好各项安全防护措施。
针对上述全部条款所列要求，若乙方发生违约行为，须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由乙方自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
5.交付验收：
（1）标的物验收：
①验收地点：设备最终完成安装调试的地点（若需分地点安装调试，应包含所有安装调试地点）。
②验收时间：若设备分批次交付，最后一批设备到达现场的日期即视为设备的交货期。设备到达甲方指定地点的当天工作时间内，由甲方及其委托的第三方验收机构（如有）进行验收；若当天不具备验收条件，验收工作最迟不超过到货后的3天，期间甲方将为设备提供必要的存储条件（乙方应提前通过书面、电话等方式通知甲方到货时间，以便甲方安排接收及验收工作）。若甲方逾期未验收，乙方应书面告知甲方在合理期限内完成验收。验收不合格的，不受上述验收期限约束。
③验收内容包括以下两部分：
a.外观及资料核查：设备的包装、数量、外观、配置情况，以及随设备一同交付的包装资料【包括但不限于装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等】。
b.质量及性能检测：设备（含配件）的质量、性能、技术指标及功能性等（包括本次采购要求的防护功能、除锈、防腐蚀工艺、耐候性能等）。
④交货验收须满足以下要求，否则甲方有权拒绝验收：
a.所有设备的外包装须保持未拆封状态，包装上的各类标签不得涂改或撕毁，设备数量须准确无误。
b.所有设备（含全部附件）须为全新、未使用过的原装合格正品，开箱时状态完好，外观整洁无瑕疵。
c.所有设备（含全部附件）的装箱资料须完整、真实有效。
⑤双方签署设备验收资料后，即视为该批次设备交货完成。验收资料一式两份，由双方各执一份。完成交货后，货物所有权正式转移；交货完成前，所有风险与责任由乙方自行承担。
经验收判定为不合格或被拒收的设备，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改（仅接受换货，不接受退货返修），整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）项目整体验收：
①项目所有标的物【软件（系统）、硬件】完成安装调试、试运行合格且功能测试通过后，方可进入项目整体验收环节；甲方将依据国家相关规定、本采购文件、乙方的投标文件及合同约定的内容与验收标准，开展整体试运行测试验收工作，针对项目全部履约内容、功能指标、整体运行稳定性、兼容性及适配性进行全流程核查，对照合同约定的所有要求逐一核验，同时核查供货清单与实际交付内容是否一致、过程文档资料是否完整规范等。
②乙方应在项目具备验收条件之日起3个工作日内向甲方提出验收申请；甲方应自收到申请之日起7日内组织验收。验收合格的，双方签署验收合格证明，项目正式交付使用。
③自履约开始至验收结束期间产生的所有相关文档资料（含电子文档），乙方应及时记录并存档，在项目交付时，须将全套资料移交给甲方。
④验收合格后，由双方签署项目整体验收合格证明，项目正式交付使用。验收证明资料一式两份，由双方各执一份。
若项目整体验收不合格，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
6.培训服务要求：
（1）乙方须无偿提供培训相关资料，包括：①所有标的物的配置参数、操作说明等资料（含电子版）；②培训用文字资料、讲义等相关用品（含PPT讲稿或视频等电子版）。本项目所有培训费用（含培训教材费）及与培训有关的各项支出均已包含在本次投标总价内。
（2）乙方须委派经验丰富的专业技术人员开展技术培训，完成对甲方至少2名操作人员的培训工作。
（3）乙方须提供包含培训计划、内容、课时等要素的完善培训方案，报甲方确认后实施；培训过程中，培训讲师需结合甲方实际使用场景讲解操作流程，针对参训人员提出的问题现场答疑，确保培训贴合实际使用需求。
（4）乙方须安排专业技术人员针对项目配套硬件设备的基本功能、日常使用操作及保养规范开展现场讲解培训，确保参训人员熟悉设备连接调试方法，掌握常规操作流程；针对设备常见突发故障开展专项培训，讲解故障排查思路与基础应急处理方法，保障参训人员能够准确识别故障类型，完成简单故障的现场处置。
（5）乙方须针对项目涉及的产品功能模块、操作流程、权限管理、数据导出等核心内容，开展专项实操培训，安排专人进行上机指导，辅助参训人员完成全流程操作练习，及时纠正操作误区，保障培训效果。
（6）乙方须在培训结束后安排现场实操考核（如需），考核通过方可结束培训，确保参训人员能够独立完成标的物的基础操作、日常故障排查与常规维护，并配合甲方完成培训效果验收。
若未按上述要求提供培训服务，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
7.售后服务要求：
本合同约定的免费质保期届满后，乙方仍须为甲方持续提供设备维修、技术支持与指导服务，甲方将按照乙方给出的不高于市场平均水平的价格支付相关费用；同时乙方保证，在本合同货物的全使用周期内，向甲方提供备品、备件及维修服务的价格不高于本合同约定的货物、相关配件及服务价格，也不高于市场平均水平的价格。
（1）乙方须向甲方提供以下资料：随设备免费配备的配件清单（含易损易耗件、备品备件）；质保服务内容及相关承诺；响应时间与故障解决时限；质保期满后主要配件（含易损易耗件、备品备件）的报价。同时须承诺，质保期满后提供终身技术支持、指导及优惠维修服务，保障甲方能及时采购所需配件（含易损易耗件、备品备件）；质保期满后的设备维修仅收取材料成本费，维修工时费终身全免。
（2）乙方须提供自交付之日起计算的3年整体免费质保服务，依据国家“三包服务政策（包退、包换、包修）”及设备生产厂家相关规定，提供设备整体（含配件）原厂免费上门保修服务。
（3）免费质保期内，若设备出现质量问题（包括软件或系统故障），乙方须在接到报修通知后2小时内响应，24小时内排除故障；如遇紧急情况，须严格按照甲方规定的时限完成故障处理。若无法排除故障，须提供同规格可用产品或可行解决方案供甲方临时使用，直至故障解决。如需更换设备或送修，乙方须在72小时内完成相关工作，更换或送修期间对甲方造成的相关损失等全部费用，均由乙方承担。
（4）免费质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，所有设备质量问题的维修（包括设备整体更换、配件更换、返厂保修、软件或系统维修等）及配套服务所产生的费用均由乙方承担，且须免费修复至设备原始性能要求。
（5）免费质保期内，若经确认设备故障系出厂缺陷导致，且已完成保修，则该设备的免费质保期自保修后恢复正常工作之日起重新计算；若因更换、修理或续补货物导致设备停止运行，则该设备的免费质保期应当按照实际停止运行的时长相应延长。
（6）乙方在提供售后服务过程中，所需人员、车辆、工具、耗材及仪表等均由其自行准备，相关费用自行承担。
（7）免费质保期内，乙方须定期（以甲方需求为准）安排专人上门对设备【包含软件（系统）】进行免费巡检、运维，排查潜在故障隐患，并向甲方提交书面巡检报告；若发现问题须立即进行现场维修处理，相关费用仍由乙方承担。
（8）免费质保期内，乙方须安排固定专人作为本项目的售后服务对接人，提供7*24小时可接通的联系方式，若对接人发生变更须提前15个工作日书面告知甲方。
（9）免费质保期届满后，若设备因硬件的固有缺陷与瑕疵突发紧急故障，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持与远程协助，并按照甲方要求的时限抵达现场，尽快完成故障排查修复（包括回厂返修），相关费用由乙方承担；若故障无法解决，乙方须负责更换设备，相关费用由双方另行协商（旧设备可按折旧抵扣，乙方须承诺回收旧设备，新设备须给予优惠，价格不得高于本次中标单价）。
若乙方未按上述要求提供售后服务，须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或是拒不整改，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，也可在必要时委派第三方开展维修或提供技术服务，由此产生的全部费用由乙方承担，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方同时有权不再支付合同相应款项，扣除或不予退还履约保证金，并追究乙方的相关经济与法律责任，乙方须退还甲方已支付的全部款项，还可提请相关监督管理部门依法处理。
8.出现以下情形之一的，甲方有权终止合同：
（1）合同履行期间，甲方有权对乙方提供的货物开展随机破坏性试验。若发现实物材质与清单描述不符，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）乙方所供货物须符合采购文件及投标文件约定的实际参数。货物运抵场地后，甲方有权委托第三方法定检验机构进行抽样检测并出具书面报告。若检测不达标（包括实际供货参数与承诺不符、检测指标不合格等情形），乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金；同时甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
9.包装要求：
（1）乙方交付的全部合同标的物，必须符合国家相关产品包装标准，采用满足运输要求的坚固包装，落实防腐、防潮、防震、防锈、防破损、防磕碰、防静电、防火等防护措施，适应长途运输、多次搬运及装卸作业需求，确保产品在运输和存储过程中完好无损，安全送达甲方指定的交货地点。
（2）若项目涉及多个分项产品，乙方应按不同分项分别包装，方便甲方清点核对及后期安装作业。
（3）包装应采用不易褪色的油漆标注醒目的中文标识，清晰标注货物名称、规格型号（主要信息）、生产厂家、生产日期、执行标准、发货单位、发货单位详细地址，以及相应警示标识：包括“勿倒置”“小心轻放”“防潮”等警示标志，同时标注“重心”等供装卸搬运使用的通用标识图案，方便开展装卸搬运作业；如采用集装箱装运，还应额外标注箱号/件号、毛重（千克）、尺寸（长×宽×高）。
（4）原厂原包装产品需保留完整原厂包装，装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等资料须随包装完整交付。
若乙方交付的货物未达到前述包装要求，须在甲方规定的合理期限内完成整改；若整改涉及货物修理，须保证货物性能符合出厂合格标准，且需征得甲方同意，整改费用由乙方自行承担。若乙方未按要求及时完成整改，影响整体履约期限的，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，同时追究乙方的相关经济与法律责任，乙方须退还甲方已支付的全部款项，甲方也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；由此产生的检验费用，由过失方承担。
10.存放和保护：
1.项目最终验收合格并完成交付前，所有设备（包括配件及工具）的存放保管以及现场保护工作由乙方负责。乙方须避免设备和现场发生任何形式的损坏，同时严格执行国家及当地政府关于安全保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台风和文明作业的各项要求，由此产生的全部费用由乙方承担。若在此期间发生设备损坏、丢失，或是作业现场原有设施设备、地面墙面、顶面等被破坏的情况，乙方负责整改，包括补齐、更换设备或将现场修复至原状，并自行承担由此产生的全部费用。
2.乙方需根据各类设备材料（包括配件及工具）的不同存放要求，提供符合规范的存放条件，落实防水、防火、防尘、防潮、防撞击、防变形、防盗、防恶意破坏、防损耗、防腐蚀等防护工作。
3.若乙方需在甲方指定场地存放物资，须提前服从甲方的现场管理安排，遵守场地安全管理相关规定，不得违规占用非指定区域存放物资。
若未按上述要求提供存放和保护工作，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改，影响整体履约期限，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，同时追究乙方的相关经济与法律责任，乙方须退还甲方已支付的全部款项，甲方也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准，由此产生的检验费用由过失方承担。
11.系统兼容及对接：
乙方应确保项目各系统、设备之间的整体兼容性，包括与甲方原有系统及设备（如有）的兼容，并能按照甲方要求对接相关平台或中心。若因所供标的物不符合要求导致无法兼容或无缝对接，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
12.其他：
若本项目相关手续涉及交通、城管、环保、大数据、住建等主管部门，乙方需负责全程沟通协调，并确保在规定期限内完成备案（或取得审批），相关费用已全部包含在投标报价中。若未能取得备案（或审批），乙方须在规定期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限，除需承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或整改态度消极不配合、拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还须赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，扣除或不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
十一.质量标准和检验方式：
1.乙方应保证提供给甲方的合同货物为生产厂商原厂制造、全新未使用，采用符合要求的工艺和材料生产而成，且完全满足本项目采购文件规定的质量、性能与规格要求。
2.乙方提供给甲方的合同货物应经过生产厂商的出厂检验，并向甲方提供质量合格证书。乙方承诺，所供合同货物的技术规范应当与本项目采购文件中的投标货物清单、质量要求、供货条款规定，以及经采购人接收的投标文件中投标货物技术规范偏离表（如有）的内容保持一致；同时，货物质量应当满足中华人民共和国相关标准及对应技术规范、本次采购相关文件的全部相关要求，以及乙方工厂相关标准与对应技术规范中的最高要求。
3.乙方保证所提供货物符合中华人民共和国国家与行业安全质量标准、环保标准中的最高要求；若货物产自中华人民共和国境外，还需同时满足货物来源国官方、行业及生产厂商安全质量标准、环保标准中的最高要求。上述标准应为已发布且在货物交付时有效的最新版本标准；当货物产自中华人民共和国境外时，产品还必须附带原产地证明、中华人民共和国商检机构出具的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，相关技术资料中还必须附完整的中文翻译文本。
4.乙方应保证所提供货物在正确安装、合理操作和维护保养的前提下，在使用寿命周期内均能满足甲方使用要求；若因货物设计、工艺或材料缺陷引发任何故障，乙方需承担全部责任。
5.乙方提供的设备抵达甲方指定地点后，开箱清点与初步检验应按照乙方提供的开箱要求、环境要求及装箱清单开展。乙方应在收到甲方验货通知后三日内到场参与开箱清点与初步检验，验收过程需双方人员共同在场，验收完成后签署验收证书，该证书将作为乙方履约进度的依据。若乙方未按时到场，则承认甲方出具的单方检验结果。但无论何种情形，上述验收均不减少或免除乙方应承担的质量相关责任。
6.甲方对合同货物数量、规格与质量的检验，依据本项目采购文件的相关规定开展。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行，开箱检验时间不晚于交货日期后三十日。
7.若检验发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时外包装完好但箱内货物存在短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方需根据证明及时补足或更换货物；补足或更换后的货物应在货损证明签署之日起规定期限内（详见合同条款专用部分）运抵甲方指定地点，相关费用由乙方承担。
8.若甲方经进一步检验或在使用过程中发现货物存在内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或货物质量不符合合同约定但该问题在验收阶段并不明显（下称“A情形”）；或在货物质量保证期内（下称“B情形”）、合理使用寿命届满前6个月内（下称“C情形”），证实货物或零部件存在缺陷（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等情形），甲方有权要求乙方免费更换为无缺陷的货物或零部件，且甲方最终享有的待遇不得低于国家部委发布的“三包”规定标准。其中：属于A情形的货物，乙方应当以全新未拆封、未使用、未展示的合格正品整机更换，不得仅更换零部件；属于B情形的货物，应当以全新未拆封、未使用、未展示的合格正品更换；属于C情形的货物，应当以成色不低于待更换货物的合格正品更换。甲方可在发现问题后及时，且至迟在对应期限届满之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内完成免费更换，并按照本合同前述条款完成交付与验收。
9.乙方保证向甲方提供的技术资料均清晰、正确、完整，除原厂配备的英文技术文档外，其余文档均提供中文版本。若发现资料存在缺失或错误，乙方应自该情形出现之日起7日内将补足更正后的资料交付至甲方指定地点，并按照本合同前述条款完成交付与验收。
10.乙方认可，本合同项下需要现场安装、启动调试、试运行的货物，需经过不低于国家规定时长的整套使用或试运行周期方可完成最终验收，若无明确时间规定，则试运行周期最低不得少于90天（3个月）。若该类货物验收不合格或部分不合格，或在合同约定期限内发现货物存在缺陷、质量问题，或不符合设计要求与甲方招标要求，乙方应当按照甲方要求免费整改解决，直至完全符合招投标文件要求与本合同约定为止。
11.本合同各条款中，凡与乙方责任义务相关、因乙方原因产生的货物、零件、部件、配件及资料更换、补充、退回等情形，由此产生的全部价款、成本、费用（包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试、保险、税费等）均由乙方承担。
12.甲方将货物验收单与发票一并入账，作为执行政府采购的凭证。
十二、安全责任：
1.乙方应对项目履约全过程（包括免费质保期）内的安全与质量承担全部责任；若因乙方原因引发安全、质量事故，包括造成乙方员工、乙方雇佣的其他人员或第三方人员伤亡以及财产损失，全部经济与法律责任均由乙方承担，并须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，且扣除或不予退还履约保证金，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。
2.合同履约期（包括免费质保期）间，若因乙方安装不当或产品质量问题引发用电或其他安全责任事故，全部经济与法律责任均由乙方承担，并须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，且扣除或不予退还履约保证金，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。
十三、履约保证金要求
履约保证金形式：采用支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。
履约保证金金额：为合同价（中标价）的10%。
履约担保期限：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。
履约保证金缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后7个工作日内，按照采购文件约定及投标文件承诺向采购人提交相应履约保证金。未按时足额提交的，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可根据自身情况自主选择是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块办理。
退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式一致。
履约保证金不予退还的情形：①因中标供应商自身原因无法履行或拒绝履行合同义务；②中标供应商在合同履行期间发生质量、安全等重大事故，给采购人造成不良影响及严重经济损失；③中标供应商在履约期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同约定责任义务的行为；④中标供应商擅自转包或未按规定分包中标项目；⑤出现本次采购规定的其他情形。发生上述任一情况，采购人有权扣缴中标供应商部分或全部履约保证金。
十四、违约责任
1.因乙方原因造成本合同无法按时签订的，视为乙方违约，甲方有权终止本合同；若该违约行为给甲方造成损失，乙方还需另行赔偿相应损失，如已递交履约保证金的，履约保证金不予退还；同时，甲方将把相关情况报送监管部门，并按照政府采购相关规定对乙方作出处罚。
2.合同履行期间，若乙方出现可能影响货物及服务按时交付的情况，应立即以书面形式将延误事实、预计延误时长及原因通知甲方。甲方收到通知后，需尽快核实情况，并有权视实际情形决定是否酌情延长期限，或向乙方发出书面通知，提出解除部分或全部合同。期限延长需经双方签订补充合同予以确认并执行。
3.若乙方非因不可抗力，不履行采购文件、投标文件及本合同条款的约定，或主动要求解除合同的，一经查实，应赔偿甲方因此遭受的全部损失，并按合同总价的30%向甲方支付违约金；因本次招投标产生的其他责任及后果，按照采购文件要求与投标文件承诺的相关规则处理。
4.若乙方在本合同履行完毕前破产或丧失清偿能力，甲方可随时以书面形式通知乙方解除合同。该合同解除不影响甲方已采取或拟采取的任何行动或补救措施的权利。
5.除本条款已有明确约定外，任何一方违反本合同其他约定的，应赔偿对方因此遭受的全部直接损失；若违约行为导致合同目的无法实现的，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担对应违约责任。
6.违约责任经确认后，乙方应当在接到书面通知之日起七日内支付违约金、赔偿金等款项。本合同中所述违约金与守约方的实际损失相互独立，违约方在赔偿守约方全部实际损失后，还需另行支付合同约定的违约金。
7.本合同生效后，若一方违约，违约方除承担违约责任、支付违约金外，还应当承担守约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、检测费、鉴定费。
8.针对本合同项下的全部约定，乙方（或其生产厂商/代理商）等相关主体均已明确知晓：采购人、使用人等主体已尽到声明、提示、审慎核查等注意义务，不承担相关责任；若仍发生任何违反法律法规的情形，全部责任均由乙方（或其生产厂商/代理商）等主体自行承担。乙方（或其生产厂商/代理商）等主体参与投标、签订并履行本合同，即视为承诺在任何情况下都将严格遵守法律法规，独立承担全部法律责任，包括向采购人、使用人或任何第三方承担民事侵权赔偿责任，前述违规行为属于严重违约。
十五、不可抗力
1.本合同所述“不可抗力”，是指不能预见、不能避免且不能克服的事件，包括但不限于：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴（台风）或其他自然灾害，以及合同各方不能预见、不能防止且无法克服的其他所有因素及事件。
2.任何一方因不可抗力无法履行本合同约定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将事件情况及发生原因通知另一方，并须在不可抗力发生后二日内，以书面形式向对方提供事件详细情况，说明不可抗力对合同履行的影响程度，同时积极采取措施防止损失扩大；受不可抗力影响的一方还须提供公证机构出具的公证证明，证实不可抗力的发生。因不可抗力造成的损失，由甲乙双方依照法律规定处理。
3.发生不可抗力事件后，受不可抗力影响不能按约履行合同的，受影响一方可根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。但受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当、必要的措施，减少或消除不可抗力的影响，若因未履行该项责任造成额外损失，需由受不可抗力影响的一方承担相应责任。
4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是终止还是继续履行合同。
十六、权利保证
1.乙方保证，其依据本合同提供的货物及相关配套产品（包括软件、技术资料等），均享有知识产权或已获得相关知识产权权利人的合法授权；若因此发生专利权、著作权、商标权相关争议，由乙方负责处理，并承担由此引发的全部法律与经济责任。
2.若乙方违反前述约定对第三人构成侵权，应当由中标供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿；采购人因此遭受其他损失的，中标供应商应当予以赔偿。
针对上述条款，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项）。
十七、保密条款
1.甲方和乙方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均负有保密义务且不受合同有效期限制，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
2.符合以下情形时，甲方无需事先征得投标供应商/中标供应商同意，即可披露采购过程、合同文本、签署情况、投标供应商/中标供应商名称及地址、采购内容及补充条款等相关信息：发布中标公告及其他公告、国家机关开展调查、审查、审计，以及其他符合法律规定的情形，且披露范围应当限定在合理必要范围内。对于已公布的内容、与已公布内容相同的资料，以及投标供应商/中标供应商已经自行泄露或公开的信息，任何一方无需再承担保密责任。
3.除上述情形外，除非法律法规另有规定或经本合同其他各方书面许可，任何一方不得向第三人泄露本条前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该秘密之日起，至该秘密成为公开信息之日止。
针对上述条款，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项）。
十八、合同的补充、修改或变更
1.经双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2.对本合同的补充、修改或变更必须采用书面形式，补充、修改或变更协议的签署及生效要求，与本合同保持一致。
3.招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议，以及对本合同作出修改或变更的条款，均与本合同具有同等法律效力。
十九、合同转让、转包与分包
乙方不得将本合同项下全部供货、安装、调试、技术支持与培训、售后等义务整体转让、转包给任何第三方，也不得将全部合同内容拆分后以分包名义变相转包。任何整体转让、转包行为都属于严重违约，甲方有权单方解除本合同；若项目因特殊情况确需对部分内容进行分包，所选定的分包单位资质须符合国家及行业相关规定，且需征得甲方同意。
针对上述条款，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项）。
二十、合同的解除
1.经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
2.有下列情形之一的，合同一方有权解除本合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同；
（3）乙方转让部分或全部本合同内容，甲方有权解除合同。
3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之日起三十天内，以书面形式通知对方主张解除合同，本合同自书面通知到达对方时解除。
二十一、争议解决办法
1.本合同经甲乙双方代表签字并盖章后生效。
2.合同签订后，甲乙双方即直接产生合同项下的权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题，应当按照合同约定及法律法规规定办理。合同履行过程中双方产生争议的，首先由甲乙双方协商处理；协商不成的，按以下第（2）种方式解决：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二十二、生效及其他
1.本合同自双方盖章签字之日起生效，双方履行完毕合同义务、付清合同价款后，本合同终止。
2.合同一方要求变更或解除合同时，应当提前5个工作日通知对方；因一方违约变更或解除合同给另一方造成损失的，由责任方向对方赔偿全部损失。
3.变更或解除合同的通知或协议应当采用书面形式，在新协议未达成前，原合同仍然有效。
二十三、下列文件为本合同不可分割部分
1.中标通知书；
2.乙方的投标文件；
3.乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
4.采购文件及其附件；
5.合同附件；
以上与本合同具有同等法律效力。
二十四、附则
1.合同份数：本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，见证方执壹份，各份合同具有同等法律效力。
2.本合同采用中文书写、解释和说明。
3.本合同履行过程中形成的纪要、协议，以及中标通知书、投标文件和采购文件，均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4.合同附件包括：《廉洁协议书》《开标一览表》《明细报价表》《洛社镇政府采购合同履约验收报告》。
5.合同的终止：本合同在乙方完成全部售后服务后终止。
6.合同的修改：对本合同内容的修改，需经双方书面同意后方可生效。
7.本合同未尽事宜，依照《中华人民共和国民法典》的规定执行与解释。


以下无正文，合同签署页
	甲方（盖章）：无锡市公安局惠山分局洛社派出所 
	乙方（盖章）： 

	单位地址：无锡市惠山区洛社镇新兴西路15号
	单位地址： 

	法定代表人或经办人（签字或盖章）：
	法定代表人或经办人（签字或盖章）：

	签订日期：2026年【    】月【    】日
	签订日期：2026年【    】月【    】日

	见证方（盖章）：

日期：2026年【    】月【    】日




合同附件1：
廉洁协议书
项目名称：洛社派出所智能化设备采购项目 
项目地址：无锡市惠山区洛社镇
委托人：无锡市公安局惠山分局洛社派出所  
受托人： 
为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁协议。
第一条 委托人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。
（一）不准向受托人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。
（二）不准参加受托人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受受托人提供的通信工具、交通工具、高档办公用品等。
（三）不准要求、暗示和接受受托人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）配偶、子女不得参与受托人承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。
（五）不得以任何理由向受托人推荐分包单位或要求受托人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。
（六）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。
第二条 受托人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。
（二）不准以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为委托人及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
（五）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。
第三条 委托人、受托人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、数量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。
第四条 委托人、受托人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。
第五条 委托人监督部门对委托人、受托人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：
（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对委托人、受托人双方遵纪守法情况进行监督检查；
（二）协助和指导委托人、受托人双方抓好廉政建设，对委托人、受托人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。
第六条 违约责任
（一）委托人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，委托人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）受托人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由委托人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对受托人予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入委托人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）受托人将部分辅助项目依法分包的，受托人与分包单位就协议的履行承担连带责任。
第七条 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

委托人（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

受托人（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
日期：年  月  日





合同附件2：开标一览表
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合同附件3：明细报价表


合同附件4：
	洛社镇政府采购合同履约验收报告

	采购单位
	无锡市公安局惠山分局洛社派出所
	联系人
	
	联系电话：

	中标单位
	
	联系人
	
	联系电话：

	采购项目
	洛社派出所智能化设备采购项目
	合同号
	

	采购方式
	公开招标
	标号
	

	采购物品清单
	名称
	品牌规格及技术、配置要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	验收情况

	
	
	详见合同附件
	
	
	
	

	合计：

	其他需要说明的情况：

	    本项目质保期       年

	采购单位财务合同签收人：（签字盖章）
	发票号码：

	采购单位：（盖章）
	中标单位：（盖章）
	相关部门：（盖章）
	

	经办人：
	
	经办人：
	
	经办人：

	     年     月    日
	         年     月    日
	                年     月    日

	备注：本《履约验收报告》一式四联，第一联中标单位留存，第二联采购单位留存，第三联财政支付部门留存，第四联相关部门留存。



第五章  评分方法与评分标准

第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。


























第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整：
本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：否。
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
（1）关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例：
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
（2）若一个项目（采购包）包含多个采购标的（即多种产品），只有当所有采购标的物均由小微企业制造时，才能享受10%的价格扣除优惠；只要有一个标的物由非小微企业（如中型企业或大型企业）制造，整个项目即不享受小微企业价格扣除优惠政策。
（3）如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标供应商须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标供应商须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
二、落实本国产品采购政策的价格调整：
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，本项目对采购本国产品给与政策支持。
（2）评审优惠政策：投标供应商按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（若供应商未提供该声明函，其产品不享受本国产品优惠政策，但投标依然有效），对符合本国产品的报价给予20%的价格扣除（未提供声明函或提供的声明函不符合相关要求，不享受价格扣除）：
①当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
本国产品认定标准：按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定执行。
本国产品适用范围：本项目采购范围内的全部标的物。
注意事项：
（1）提供本国产品进行投标的供应商需在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（见投标文件格式）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息。中标供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标结果公告进行公布。投标文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评审过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和采购文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《明细报价表》中进行承诺（见投标文件格式），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%（或投标供应商填写错误，经评审委员会复核未达到80%），或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]。
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：1000000×[1-（10%+20%）]=700000元。
特别提醒：未提供相应声明函或提供的声明函不符合相关要求，不享受对应的价格扣除优惠政策。
三、评分标准
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
[bookmark: _Toc38197181]评审委员会秉持公平、公正、择优的原则，独立依据各项评分标准分别评定各投标供应商的分值。评标结果将按照评审后的得分，由高到低进行排列。投标文件满足采购文件的全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商，将成为第一中标候选人。若总得分相同，则按报价得分由高到低进行排列；若总得分和报价得分均相同，则按技术部分得分由高到低进行排列。未列入本评分标准的条款，不作为评分内容。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审总得分相同的，评标委员会按照上述规定的方式（总得分相同，则按报价得分由高到低进行排列；若总得分和报价得分均相同，则按技术部分得分由高到低进行排列）确定一家投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
[bookmark: _Toc37956127][bookmark: _Toc37956245]综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。
各项评分标准：
（1） [bookmark: OLE_LINK19]投标报价（32分）
采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
异常低价审查：评审委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现采购文件规定的异常低价情形，评审委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（2） 商务资信分（28分）
1.类似业绩（4分）：投标供应商近三年（自开标之日起往前推算三年）以来承担过类似供货业绩的，每提供1份有效业绩得2分，本项满分4分。投标文件中提供业绩合同关键页（至少需包含合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）的原件扫描件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不符合要求不得分。
2.认证证书（2分）：投标供应商具备有效的隐私信息管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1项得1分，本项满分2分。投标文件中提供有效期内的认证证书原件扫描件，不提供或提供不符合要求不得分。
3.技术保障（2分）：投标供应商具备有效的信息系统服务交付能力等级证书，一级的得2分，二级的得1分，其他不得分。投标文件中提供有效期内的证书原件扫描件，不提供或提供不符合要求不得分。
4.项目组人员配备（5分）：
（1）项目负责人（1.5分）：
投标供应商拟派项目负责人具备信息系统项目管理师、系统规划与管理师、信息系统业务安全服务工程师证书的，每提供一类证书得0.5分，本项满分1.5分。
（2）技术负责人（1.5分）：
投标供应商拟派技术负责人（与项目负责人不能是同一人），具备信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书、系统分析师证书的，每提供一类证书得0.5分，本项满分1.5分。
（3）项目组成员（2分）：
除项目负责人、技术负责人外，项目组成员满足以下条件相应得分，本项满分2分：
①具备网络安全能力认证证书（网络安全管理）的得0.5分；
②具备高级IT运维工程师证书的得0.5分；
③具备信息安全保障人员认证证书（安全运维）的得0.5分；
④具备注册信息安全工程师（CISE）证书的得0.5分。
注：一人多证不重复得分。上述人员需在投标文件“项目组人员配备情况表”中一一列明，否则不予认可。投标文件中提供上述人员有效证书、由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明的原件扫描件，不提供或提供不全或提供不符合要求的不得分。
5.产品检测报告（12分）：
（1）人脸门禁（2分）：
①在满足采购需求“支持刷卡；密码；二维码；人脸识别验证方式”的基础上，还满足以下要求的每项得0.5分，满分1.5分：
A.“设备自带镜头可同时实现人脸和掌纹掌静脉识别，无需掌静脉扩展模块”；
B.“人脸识别（人脸特征比对）速度＜40ms”；
C.“设备支持最多6人同时进行人脸识别”；
②在满足采购需求“不少于2个识别摄像机，支持自动红外补光，支持语音提示”的基础上，还满足“镜头焦距≤2.22mm，对角视场角≥143°，水平视场角≥128°，垂直视场角≥74°”要求的得0.5分。
（2）P1.25LED屏幕（2分）：
①在满足采购需求“封装类型：倒装COB”的基础上，还满足“采用RGB 3IN1COB集成封装，全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um”要求的得1分；
②在满足采购需求“维护方式：前维护”的基础上，还满足“灯板与连接板采用硬连方式（两块板卡连接无需排线、电源线），灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护”要求的得1分。
（3）灯箱闸机（2分）
①在满足采购需求“防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸”的基础上，还满足以下要求的每项得0.5分，满分1.5分：
A.“支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能”；
B.“闸机应通过雷达探测器设置两种通行宽度：1.自动测距方式；2.手动设距方式”；
C.“扬声器音量应支持8档可调，最大音量≥90dB”；
②在满足采购需求“防风等级≥7级；防护等级≥IP54”的基础上，还满足“设备支持最大浸水深度≥0.83m”要求的得0.5分。
（4）LED大屏拼控（2分）：
①在满足采购需求“支持插卡式模块设计，可根据需求灵活配置输入输出板卡”的基础上，还满足以下要求的每项得0.5分，满分1分：
A.“支持同一输入通道的视频图像在拼接屏组各物理单元之间显示时差≤10ns”；
B.“一路视频输出接口最多支持8路音频混合输出，每一路音频都支持静音设置，且设置状态可保存”；
②在满足采购需求“支持RS232串口，用于矩阵控制、大屏开关等功能”的基础上，还满足“支持同时接入4个以上人体检测传感器，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏”要求的得1分。
（5）视频会议终端（2分）：
①在满足采购需求“内置视频矩阵功能，可在控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系”的基础上，还满足“支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时监控及预览，实时图像帧率可达到30fps”要求的得1分；
②在满足采购需求“支持H.264BP、H.264HP视频编解码协议”的基础上，还满足“支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码”要求的得1分。
（6）视频会议摄像机（2分）：
①在满足采购需求“视频输出接口具备HDBaseT、HDMI、USB接口”的基础上，还满足“支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现信号传输100米长距离传输”要求的得1分；
②在满足采购需求“支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能”的基础上，还满足“支持图像防抖功能，可实现图像防抖”要求的得1分。
注：投标文件中提供第三方认证机构出具的完整检测报告原件扫描件，报告中检测项内容符合评分项描述方可得分（检测项内容无需与评分项描述完全一致，内容齐全且能完整表达同类功能的也予以认可），不提供或提供不符合要求的不得分。
6.加分因素（3分）：
（1）支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品的分别得1分，本项满分2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。
（2）支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分，本项满分1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。
（3） 技术方案（明标）（40分）
1.项目进度计划和管理方案（10分）：
内容包括：
①项目管理目标及整体设想
②项目供货进度计划
③项目安装调试计划
④项目进度、质量、风险、资源、安全管理及保证措施
⑤项目重难点分析及解决措施。
以上内容不存在瑕疵的，该项得10分；存在1处瑕疵、有针对性解释说明的，该项得8分；存在2至3处瑕疵、有较完整解释说明的，该项得6分；存在4处瑕疵、有基本解释说明的，该项得4分；无针对性解释说明、说明不清楚或内容存在4处以上瑕疵的，该项得2分；无阐述内容的，该项得0分。
2.项目实施方案及保证措施（10分）：
内容包括：
①项目包装、运输、供货流程及人员安排
②项目安装流程及人员安排
③安全文明施工及环境保护措施
④生产工艺及安装质量控制的方法与措施
⑤项目调试及试运行流程及人员安排
以上内容不存在瑕疵的，该项得10分；存在1处瑕疵、有针对性解释说明的，该项得8分；存在2至3处瑕疵、有较完整解释说明的，该项得6分；存在4处瑕疵、有基本解释说明的，该项得4分；无针对性解释说明、说明不清楚或内容存在4处以上瑕疵的，该项得2分；无阐述内容的，该项得0分。
3.售后服务方案（10分）：
内容包括：
①技术培训方案（含培训计划、培训内容、培训人员安排等）
②售后服务体系、流程
③定期或不定期巡检和维护方案
④售后服务细则和管理制度
⑤售后应急预案
以上内容不存在瑕疵的，该项得10分；存在1处瑕疵、有针对性解释说明的，该项得8分；存在2至3处瑕疵、有较完整解释说明的，该项得6分；存在4处瑕疵、有基本解释说明的，该项得4分；无针对性解释说明、说明不清楚或内容存在4处以上瑕疵的，该项得2分；无阐述内容的，该项得0分。
4.专业技术支持、保障及响应补救（10分）：
内容包括：
①故障维修处理及解决措施
②专业技术人员保障方案
③响应时间及补救措施
④技术支持、保障应急预案
⑤技术支持内容
以上内容不存在瑕疵的，该项得10分；存在1处瑕疵、有针对性解释说明的，该项得8分；存在2至3处瑕疵、有较完整解释说明的，该项得6分；存在4处瑕疵、有基本解释说明的，该项得4分；无针对性解释说明、说明不清楚或内容存在4处以上瑕疵的，该项得2分；无阐述内容的，该项得0分。
注：以上所称“瑕疵”是指存在下列情形之一：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞、科学原理错误或常识错误；⑤不利于本项目目标实现或现有技术条件下不可能出现的情形。
评标说明：
1.当评委人数为5人及以上单数时，各分项得分计算取平均值作为投标供应商的该项得分，所有分项得分累加即为投标供应商的最终总得分；若投标文件未提供对应评分内容，该项目得分计为零分。
2.本项目将根据评标委员会的评审结果及推荐的排名情况，确定最终得分排名前三的投标供应商，依次作为第一、第二、第三中标候选人。
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第六章  投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	通用资格要求，详见第一章《投标邀请》

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的或法人亲自参与的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。
	

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如有，格式自拟）。
	如接受联合体投标且投标人为联合体时


说明：
1.上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2.上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
4.上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。













二、符合性证明文件及其他证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	符合性证明文件

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	

	6
	标的物明细表中，相关产品提供CCC认证证书和强制节能认证证书。
	

	7
	《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件
	其他证明文件

	8
	其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加）
	


说明：
1.上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
2.如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。




















第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件






项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0061 
项目名称：洛社派出所智能化设备采购项目
投 标 人：
日    期：







[bookmark: _Toc61444678]二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书
我公司（单位）针对JSZC-320206-JZCG-G2026-0061项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字：                     被授权人签字：        
(被授权人身份证原件扫描件附后)
说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
2.当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。
3.供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
4.被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。













三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市惠山区政府采购中心：
我公司（单位）针对本次项目JSZC-320206-JZCG-G2026-0061进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：












四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）
[bookmark: _Hlk159841372]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。








五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：

日  期：













六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   

                                         公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
            
                                        日期：　     年　  月　  日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
7.投标供应商应将该声明函放置于“苏采云”系统中的“折扣报价证明文件”中。








七、投标函（给定格式）：

投标函
致无锡市惠山区政府采购中心：

我方收到贵方JSZC-320206-JZCG-G2026-0061招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        

投标人名称（盖章）：




八、承诺书（给定格式）：

承诺书
                   （投标人名称）针对本项目JSZC-320206-JZCG-G2026-0061在此对服务保障做如下承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.所供产品和服务符合招标文件中提出的全部技术规格与要求；
4.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.
6.
7.
…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）






九、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

 项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0061
	项目名称
	投标总报价(小写)

	洛社派出所智能化设备采购项目
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：
十、分项报价表（给定格式）：
	
分项报价表
项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0061
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	是否属于     小、微型企业产品
	质保期
	单报价
	分项   总报价

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	完工期/交货期
	合同签订生效后的     日内完工。

	项目整体免费质保期
	

	服
务
承
诺
	1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。

	特别提醒：在投标报价清单中，第十一项“其他（配套作业）”项的报价占投标总报价的比例不得超过3.3%，否则将视为符合性审查不通过，按无效标处理。


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写。
（3）本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）表格不够可自行延长。

十一、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0061
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：


注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不需赘述。
1
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