更正内容：
[bookmark: OLE_LINK1]1.招标文件第一部分. 投标邀请中网上投标文件截止时间（开标时间）、开标时间均由原:“2026年10月28日13点30分(北京时间)”更正为:“2026年11月11日13点30分(北京时间)”；网上解密时间由原:“2026年10月28日13:30开启解密后30分钟”更正为:“2026年11月11日13:30开启解密后30分钟”；评标时间由原:“2026年10月28日开标结束后”更正为:“2026年11月11日开标结束后”；确定中标候选单位时间由原:“2026年10月28日评审结束”更正为:“2026年11月11日评审结束”。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]2.评标标准的投标人综合情况“管理体系认证”中的得分点②、③、④由原:“②投标人具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到优秀级（CS4）及以上的得1分，其他等级得0.5分；（提供有效证书上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分）；③投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）一级得1分，其他等级得0.5分；（提供有效证书上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分）；④投标人具有有效的民用无人机企业服务能力等级资质证书甲级得1分，乙级得0.5分。（提供有效证书上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分）”更正为“②投标人具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到良好级（CS3）及以上的得1分，能力达到基本级（CS2）的得0.5分；（提供有效证书上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分）；③投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）二级及以上的得1分，具有有效的CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）三级得0.5分；（提供有效证书上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分）；④投标人具有有效的民用无人机企业服务能力等级资质证书乙级及以上的得1分，丙级得0.5分。（提供有效证书上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分）”。
3.评标标准的技术部分“产品技术能力保障”中的得分点①、③、⑥、⑧、⑪、⑮、⑯：“①所投国密智能门禁前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；③所投国密智能门禁屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑥所投抓拍摄像机当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑧所投抓拍摄像机同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于90%；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑪所投RFID卷宗副柜具备数据自动盘点功能，关门操作结束后，系统会立即自动盘点箱体内当前的数据，并在中控屏上提示数据变化，单格存取数量 80，识读率达到100%；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑮所投现场指挥箱（移动单兵）中内含多卡聚合网关设备最多支持9路网络聚合（2路5G、4路4G、1路千兆有线、2路USB），提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑯所投现场指挥箱（移动单兵）中内含多卡聚合网关设备上下行传输带宽均不低于280Mbps，提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；”删除
[bookmark: _GoBack]4.评标标准的技术部分“产品技术能力保障”中的得分点②、④、⑤、⑦、⑨、⑩、⑫、⑬、⑭、⑰由原：“②所投国密智能门禁接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；④所投抓拍摄像机支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑤所投抓拍摄像机可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑦所投抓拍摄像机操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行；提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑨所投RFID卷宗副柜支持多种开柜方式，可通过人脸识别，或者指纹识别，或者刷卡方式验证人员身份，获取授权权限，在触摸屏上选择柜箱，点击开柜按钮后可开启对应的柜箱；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑩所投RFID卷宗副柜具有远程开柜功能，可通过管理计算机远程开启指定的柜箱；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑫所投一键点调终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑬所投一键点调终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑭所投一键点调摄像机支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端；提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分；⑰所投现场指挥箱（移动单兵）中内含多卡聚合网关设备具有安全功能检查，支持数据包分链路拆包再聚合，支持对终端接入设备进行准入控制，对终端设备的网络身份（IP地址）、设备身份（MAC地址）等进行准入认证控制。提供公安部检验报告扫描件并加盖原厂公章，提供得1分，否则不得分。更正为：“①所投国密智能门禁接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分；②所投抓拍摄像机支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加；提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分；③所投抓拍摄像机可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡；提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分；④所投抓拍摄像机操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行；提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分；⑤所投RFID卷宗副柜支持多种开柜方式，可通过人脸识别，或者指纹识别，或者刷卡方式验证人员身份，获取授权权限，在触摸屏上选择柜箱，点击开柜按钮后可开启对应的柜箱；提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分；⑥所投RFID卷宗副柜具有远程开柜功能，可通过管理计算机远程开启指定的柜箱；提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分；⑦所投一键点调终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件；提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分；⑧所投一键点调终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源；提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分；⑨所投一键点调摄像机支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端；提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分；⑩所投现场指挥箱（移动单兵）中内含多卡聚合网关设备具有安全功能检查，支持数据包分链路拆包再聚合，支持对终端接入设备进行准入控制，对终端设备的网络身份（IP地址）、设备身份（MAC地址）等进行准入认证控制。提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分。”
[bookmark: OLE_LINK4]5.评标标准的技术方案由原:“技术方案（38分）”更正为“技术方案（45分）”，新增加“无人机对接方案（7分）：①投标人提供无人机与市局无人机平台对接方案，详细说明本项目中无人机接入市局平台的实现路径（7分）投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得7分；以上内容存在1处瑕疵的该条得5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得3分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。”
6.评标标准的技术方案（45分）中新增关于瑕疵”的定义：“注：以上所有评分点（（1）-（7））所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。”
7.招标文件第三部分《采购需求》"三、有关说明"第2条“中标后将对排名第一的中标候选人的投标文件中检测报告进行核查（第一中标候选人接到采购人或招标公司通知后需立即将检测报告原件送至采购人或招标公司项目联系人），若有虚假，该中标候选人承担由此带来的所有损失。中标人履约时，在货物进场后，中标人须提供该批产品相应的带有CMA标识的检测报告。中标人所提供的检测报告原件须确保真实有效，若有虚假，由中标人承担由此带来的所有损失。采购人将随机抽样（不少于5类）送检测机构做检测，检测对象、检测内容及检测机构由采购人指定。检测不合格的由中标人重新送货后进行再次检测，仍不合格由中标人承担全部后果。检测时间、检测场所及检测机构由采购人选定。检测不合格的由中标人重新送货后进行再次检测，仍不合格由中标人承担全部后果。上述所有检测费用均包含在报价中。”删除。
8.招标文件第三部分《采购需求》中的采购清单中技术参数修改（详见附件）且采购清单下的注2“在完全满足招标清单的基础上，若产品清单中，带“▲”项明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由投标人根据自身情况提供材料”。删除。
9.招标文件第二部分"有关说明"第6条“经评审小组认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人必须在一个小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标文件处理。”删除。
如招标文件中涉及到以上修改的部分，其具体要求视同做相应修改。





附件：
原采购清单：
	序号
	设备名称
	参数说明
	单位
	数量

	1.智能装备

	1
	装备管理系统
	可以在不同平台操作。
新增/修改/删除 装备数据。
入库/出库/调拨 装备资料。
	套
	1

	2
	库房出库入库管理主机
	1）人脸识别系统在室内外复杂光线（强光、逆光、阴阳光）等场景下，算法全面优化实时校验人脸图像质量，提升识别准确率和识别速度
2）针对视频流实时完成人脸图片采集，并输出满足质量过滤条件的人脸图片，可自定义采集人脸大小，采集频率，采集质量等设置
5）自动搜寻人脸并自动调整摄像头角度，黑白最高1080P/30FPS ，最高彩色500万/30fps，3.0mm无畸变镜头（图像形变<1%）低功耗，彩色0.6W，发热量低。使用1/2.7工业高清宽动态图像传感器
6）开/关门管理系统
7）入/出门记录
8）应急处置：可以选择应急方案；支持一键开启库房全部柜门
9）自动盘点装备，生成盘库单
10）支持远程封锁库房/更新人脸库/应急处置/自动盘点装备
11）RFID扫描人员携带装备
12）AI自动建模，自动判断人员出/入库行为模式
13）清除报警
14）系统日志
	台
	2

	3
	库房同步控制系统
	与库房照明、装备柜、装备架同步管理，人员离开库房，库房灯光自动熄灭，进入库房所有灯光自动开启
1）主控板－可以控制35个继电器开关；4个消杀控制板；4个LCD显示屏。
2）继电器板-附带35个机械式3A开关，控制电动门、报警灯、领取灯、库房灯之用。
3）信息化管理机制－根据人脸识别模块、位移侦测模块、报警模块、RFID模块、并利用485通信协议，同步各项装备与功能。
	套
	1

	4
	温湿度同步监控系统
	1）实时监测库房温度、湿度
2）吸顶式烟雾（温湿度）变送器，采用工业通用标准 RS485 总线 MODBUS-RTU 协议接口，用于监测烟雾状态量。
3）带有大分贝蜂鸣器报警和LED发光二极管灯提示
	套
	1

	5
	智能货架－货架
	1.材料：柜体使用DC01标准冷轧板（鞍钢）
2.生产：板材经过高精度激光下料、数控折弯、压铆等工艺
3.焊接：所有需焊接工件均采用氩气焊接，保证焊接牢靠！部分工件经过自动焊接，保证焊接精度和表面平整度
4.亚克力发光灯：采用高透明度材料，内部无杂质，图案文字采用镭雕工艺，显示内容清晰
5.货架智能lcd显示屏，4.3 寸TFT 显示屏，480 x 272 分辨率，16M 种颜色，铁框保护，高亮
电源 12V，支持 USB/UART 升级系统，支持 RS485，支持库房作业切换不同画面 职务人名/装备正常/装备异常/装备归还/装备保养/装备领取/显示储位号/联动PDU                                                                                                    6、表面处理：表面采用喷涂工艺，产品先打磨后酸洗、磷化去油防锈处理。后经喷涂、烘烤定型，层与层之间的高度可按货物的尺度调节，4层板、每层承重200KG立柱5x3cm、横梁5x3cm，长度200cm                                      
 7.货架尺寸≥高200x宽185x深50cm，功能：可拆装、移动、升降、储藏、多功能，有侧面封堵板，层板规格≥0.5mm，层载重量≥250kg
8.含定制可开关货架封闭柜门。
	台
	10

	6
	智能货架－模块
	智能充电模块，配有4个USB2.0充电接口、三个五孔插座，设备电量充满后自动物理断电，仅保留微电流检测设备电量情况，当设备电量低于80％后模块自动启动充电模式，保证设备保持满电状态
国际五孔10A二三插带保护插座三个，支持快充USB type A四个，状态指示灯一个
提供电压信号过零检测、过压指示、欠压指示
提供电流信号过零检测、过流指示、欠流指示
具备漏电检测
测量有功功率、视在功率、电压、电流有效值。
在3000:1的动态范围内，有功功率的测量误差在0.1%
在1000:1的动态范围内，有效电压的测量误差在0.1%
在1000:1的动态范围内，有效电流的测量误差在0.1%
支持 UART / 485通讯方式
使用微控制语言根据电流通过情形，精准判定装备是否已经充饱电，并将接口转换为微电源缓充状态。一方面可以确保装备不会有过度充电现象，导致的危险；另一方面，可以确保长时间不使用装备，也不会有缺电的情形发生。
	套
	4
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	智能单警装备柜主柜
	（1）用于存放主机、线路汇总等
（2）尺寸≥560*2000*550mm
（3）柜体结构：柜体拆分式结构，满足现场主机、线路存放等                                                                               
（6）16G3200 硬盘870 
（7）摄像头黑白最高1080P/30FPS ，最高彩色500万/30fps，3.0mm无畸变镜头（图像形变<1%）低功耗，彩色0.6W，发热量低。使用1/2.7工业高清宽动态图像传感器                                                                                               （8）自动搜寻人脸并自动调整摄像头角度，黑白最高1080P/30FPS ，最高彩色500万/30fps，3.0mm无畸变镜头（图像形变<1%）低功耗，彩色0.6W，发热量低。使用1/2.7工业高清宽动态图像传感器
（9）开/关门管理系统
（10）入/出门记录
（11）应急处置：可以选择应急方案；支持一键开启库房全部柜门
（12）自动盘点装备，生成盘库单
（13）支持远程封锁库房/更新人脸库/应急处置/自动盘点装备
（14）RFID扫描人员携带装备
（15）AI自动建模，自动判断人员出/入库行为模式
	台
	2
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	智能单警装备柜 （二门）
	（1）柜体颜色：柜体深灰色；
（2）尺寸≥600*2000*590mm；可存放2套新款单警套装
（3）柜体结构：柜体拆分式结构，满足现场增加柜门数量等；
（4）材质：钢板采用1.0mm的武钢、鞍钢、宝钢以上品牌产品中选择其中一个作为优质冷轧板，柜体经冷加工成型，经酸洗磷化，确保长期使用不易生锈；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固；
（5）喷塑工艺：前处理：去锈－中和－去油－中和－磷化－水洗－烘干－打磨－补腻－打磨。后处理：静电粉体喷塑；
（6）结构与外观：表面处理：外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷；标识：电器面    
（7）双重核验、异常提示，RFID、smart双重核验，精准定位。装备领取、归还、未关门等异常操作提示。   
（8）方位投影指示，直观、清晰视觉信号，提示领用所在柜门位置，精准引导。
（9）装备状态提示，三色灯光状态提示，红光：异常提示，黄光：维护提示（定期充电、维护）、蓝光：正常兼方位提示。
	台
	30
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	智能单警装备柜（二门）-LCD智能屏
	单警柜配套LCD显示
柜门电子信息牌快速更新显示，展示文字与柜体玻璃灯光同，同步柜体信息，功耗低，寿命长。4.3 寸TFT 显示屏；480 x 272 分辨率；16M 种颜色；高亮。
视角方向：全视角
支持 四个RS485（RJ-45接口+POE供电）。
电源输入： 12V。
支持库房作业切换不同画面 职务人名/ 装备正常/ 装备异常/ 装备归还/ 装备保养/ 装备领取/ 显示储位号/ 联动PDU/ 联动消杀系统。
支持主控板 “同步钟”功能，可以全库房LCD屏，每20秒（秒数可调）切换一次画面。
支持升级触控屏，与主控板互动，操作/读取数据库房内各项物联网设备。
	套
	11
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	智能单警装备柜（二门）-RFID天线及无线主机
	单警柜配套RFID天线及无线主机
RFID核验，精准定位。装备领取、归还等异常操作提示。                                                                                  
（1）射频芯片采用 MagicRF M100，射频信道基于 MagicRF 性能优异的专用UHF RFID芯片
（2）工作温度： -20 °C  -  +65  °C
（3）存储温度： -20 °C  -  +85  °C
（4）工作湿度：〈 95% @ 25 °C
（5）输入电压：DC 12V – 18V
（6）最大工作电流： 500mA  +/-5% @ DC 12V Input
（7）空中接口协议：ISO18000-6C & EPC Class-1 Generation-2 Compatible
（8）工作频谱范围：860Mhz – 960Mhz
（9）输出功率：0 – 30dBm
（10）标签RSSI：支持
（11）天线连接保护：支持
（12）接收灵敏度：〈 -69 dBm，盘存标签峰值速度： 50张/秒
（13）标签缓存区：200 张标签
	套
	30
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	语音播报系统
	装备库房装备领取归还语音提示 
1.语音提示“xxx识别成功，您有领取的装备”
2.语音报警系统：取还装备未关门报警提示关闭柜门“请关闭**号柜门”
	套
	1
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	RFID读写器
	超高频RFID读写器 桌面式读写器
采用一体化结构，自带读写模块与天线，远距离精准识别电子标签
内置2dBi天线，读卡距离0-3米
	台
	1
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	RFID主机
	（1）射频芯片采用INDY R2000，射频通道基于Impinj性能优异的R2000专用UHF RFID芯片
（2）工作温度： -20 °C  -  +55  °C
（3）存储温度： -20 °C  -  +85  °C
（4）工作湿度：〈 95% @ 25 °C
（5）输入电压：DC 12V – 18V
（6）最大工作电流： 600mA  +/-5% @ DC 12V Input
（7）空中接口协议：EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000—6C ISO 18000-6B
（8）工作频谱范围：860Mhz – 960Mhz
（9）输出功率：0 – 33dBm
（10）接收灵敏度：〈 -85 dBm，盘存标签峰值速度： > 700张/秒
（11）标签缓存区：1000张标签 @ 96 bit EPC
（12）标签RSSI：支持
（13）天线连接保护：支持
	台
	4
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	RFID天线及延长馈线
	频率范围902-928MHz
增益15dBi
波瓣宽度Hor:75°Ver: 25°
极化方式 圆极化
电压驻波比  <1.4
前后比 >20
阻抗  50 Q
最大输入功率  50W
天线尺寸    1600*190*20mm
天线净重   3.5kg
包装尺寸  170*20*2.5cm
天线毛重  3.8kg
天线罩材料   有机玻璃
	套
	4
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	RFID芯片
	通信协议标准： ISO18000-6C GEN2
频 率： 902-928MHz
芯 片： KX2005X-B
存 储： EPC:96-240bit，TID:96bit 可扩展 192bit，用户区：1312bit，保留区：64bit
存储器： XLPM，数据保存100年
功 能： 读写、查询
应用表面： 金属表面
读取距离（手持式）： ＞4m
读取距离（固定式）： ＞8m
	个
	50
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	国密智能门禁
	国密智能门禁一体机
国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；
可视对讲：支持和4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”“姓名”“工号”信息可配置是否显示
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理
组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式；
多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
操作系统：Linux 
尺寸：7英寸
分辨率：600×1024
类型：LCD
操作方式：触摸 
镜头数量：2个
像素：200W
FOV：对角视场角=108°；水平视场角=88°；垂直视场角=44° 
有线网络：10/100/1000Mbps自适应 
网口：1个
门锁输出：1个
开门按钮：1个
门磁输入：1个
IO输入：2个
IO输出：1个
RS-485:1个
USB：1个
电源接口：1个
防拆：支持 
用户容量：10000
人脸容量：10000
卡片容量：50000
事件容量：150000
密码容量：10000 
读卡类型：国密卡
通信频率：13.56 MHz 
补光灯：红外补光
功耗：24W
电源：DC12V/2A
工作温度：-30℃~60℃
防护等级：IP65
工作湿度：0～90%
按键类型：触摸按键
	台
	9

	2. 案管系统

	1
	RFID卷宗副柜
	整机尺寸 高2000*宽900*深400（mm）
箱体空间 深450*高365*宽389（mm）
箱体个数 10 个，10个有效格口
整机重量 约80 kg
颜色 灰、白色
材料 符合SGC镀锌板钢板材质，钢板厚度1.0mm
供电电源 220VAC
最大功率 30W
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -40℃~85℃
传输方式 以太网、RS232
	台
	1

	2
	全自动案卷装订机
	全自动档案自动带线装订机
	台
	1

	3. 执法办案

	1
	安检门
	电源：220V
测量方式：其他
测量距离：70cm
工作环境：其他
最大显示：9999
	台
	1

	2
	手持金属探测器
	电源：9V方块电池
测量方式：其他
测量距离：2—10cm
工作环境：其他
	个
	1

	3
	抓拍摄像机
	1.不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3—142mm。
2.球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。
3.至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。
4.变焦不低于33倍。
5.宽动态范围不低于120dB。
6.亮度鉴别等级不小于11级。
7.球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。
8.支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。
9.水平手控最大速度不小于550°/s。
10.支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。
11.可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。
12.具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。
13.IP防护等级不低于IP50。
	台
	1
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	12门随身物品柜
	该产品是由嵌入式智能管理系统、显示系统和定制柜体所组成，性能稳定、外观高端大气，柜子具备管理密码开箱、网络远程开箱、刷卡开箱功能，配合管理平台可实现嫌疑人随身物品的智能管理。
柜子采用柜门象牙白，柜体墨兰黑的配色方案整体干净整洁、美观大方
随身物品保管柜由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成。板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈
主柜包含12个箱门；柜子整体尺寸（mm）：W775*D450*H1900；每个箱门尺寸（mm）：大箱门*2：不小于W283*D450*H594；中箱门*4：不小于W283*D450*H295；
不小于小箱门*6：W283*D450*H196
	台
	1
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	道闸一体机
	高速车牌识别道闸一体机
稀土力矩电机、机芯
网络型控制主板
遥控器
遥控器
3米椭圆栅栏杆
工业级直流电源
三路车辆检测器
地感线圈
嵌入式高清摄像机
嵌入式LCD液晶屏
嵌入式闪光灯模块
	套
	1

	6
	播放盒
	发布内容：支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布
播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放
智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放
音频编码：支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC
视频编码：支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8
视频输出：HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频
音频输出：3.5mm输出
有线网络：1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；
无线网络：支持2.4GHz@50Mbps和5GHz@280Mbps双频（默认2.4GHz）
其他接口：RS232串口*1 , USB2.0*2,3.5mm接口*1，TF卡槽
电源接口：单电源；
供电方式：DC12V
	台
	1

	4. 定制化操作席

	1
	鱼骨形6人位
	含控制台、PDU*6、键盘盆*6、显示器支架*12
控制台两端延米长度：4770mm；席位宽度：2555mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	1

	2
	2工位直排控制台
	含控制台、PDU*2、键盘盆*2、显示器支架*4
控制台两端延米长度：2400mm；席位宽度：900mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	4

	3
	3工位直排控制台
	含控制台、PDU*3、键盘盆*3、显示器支架*6
控制台两端延伸长度：3300mm；席位宽度：900mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	4

	4
	7工位直排指挥台
	含控制台、PDU*7
控制台两端延米长度：5950mm，席位深度：850mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	1

	5
	指挥台、会议桌椅子
	·面料：1.5厚优质进口头层黄牛皮饰面
·木板：20mm背板采用高温高压打磨， 喷油，贴天然木纹制作而成或白烤漆
·海绵：高回弹高密度原生切割海绵
·底盘：豪华飞机底盘
·气杆：三级防爆电镀汽杆
·椅脚：350铝合金高脚  
·椅轮：φ50MM 铁皮轮  
	把
	7

	6
	人体工学椅
	1.可升降，可旋转调节全网头枕；
2.黑色全新料加纤背框，扪进口过测试特网；
3.腰部符合人体工学顶腰设计、更加舒适；
4.3D活动扶手、带PU扶手面（前后，左右，旋转，升降）；
5.座扪进口过测试特网+塑胶底壳；
6. 3.0mm厚度，带滑座多功能豪华底盘+可伸缩脚踏；
7.三级电镀威亚斯气杆，65mm缩70mm；
8.350mm铝合金电镀八爪脚，静压1000KG;
9.65mm尼龙+电镀PU静音脚轮过BIFMA。
	把
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	5. 关爱民警

	1
	健康小站
	1.一体化设计，具备身高、体重、BMI、血压、脉搏、血氧饱和度、体温、脂肪率、肌肉量、水分含量、中医体质辨识等检测功能，能够实现个人自助式体检，检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能，具备一体化、易操作、高稳定等特点。
2.整机配置
2.1.显示：彩色液晶显示屏，≥15.6英寸，分辨率1920*1080，10点触控；亮度≥250cd/m2；
2.2、主机：双核处理器，双通道DDR3 4G内存，2.5SDD 64G固态硬盘，自带CPU散热风扇，USB接口不少于8个，显示器接口：AVG\HDMI\ALN各一个，支持同步、异步显示；配6个RS232接口；1个MIC和1个DC音频接口；带蓝牙功能；支持Wi-Fi联网；
2.3、扬声器：2个扬声器，声音输出功率2*5W/10W；
2.4、前置摄像头：像素500万，分辨率：2592*1944/5fps；
2.5、身份证读识别：器具具备中国公共安全产品认证证书；
2.6、打印：热敏打印机；
2.7、操作系统：Windows 10；
2.8、尺寸（长*宽*高）：1400*600*2400mm；
2.9、配置脚轮，方便挪移。
3.无创血压
3.1、测量位置：上臂式；
3.2、测量范围：静态压：0～280mmHg；
收缩压：60～230mmHg；
舒张压：40～130mmHg；
3.3、测量精确度：±3mmHg以内；
3.4、测量手臂周长：20～34cm；
3.5、加压方式：隔膜泵加压；
3.6、快速排压方式：急速排气阀开放方式；
3.7、压力检测：半导体压力检测。
4.身高
4.1、超声波身高测量原理；
4.2、探头结构：一体化开放式金属探头；
4.3、测量范围：100～2200mm；
4.4、测量精度：±（5mm+S*0.2%）；
4.5、温度补偿：具备温度补偿功能；
4.6、传感器中心频率：50KHz；
4.7、静电防护：探头外壳与I/O引脚加入静电防护器件，符合IEC61000-4-2标准。
5.体重
5.1、测量范围：150KG；
5.2、测量精度：±20g；
5.3、A/D 转换速度：10Hz 或 40Hz；
5.4、增益漂移：5PPM/℃；
5.5、A/D 分辨率 ：1/100000。
6.血氧饱和度
6.1、传感器：双波长发光二极管；
6.2、波长：红光：663nm，红外光：890nm；
6.3：测量范围：35%～100%；
6.4、测量精度：在70%～100%范围内，测量误差±2%。
6.5、测量方式：指夹式。
7.脉率
7.1、测量范围：30～250bpm；
7.2、测量误差：±2bpm 或±2%，两者取最大。
8.体温
8.1、测量原理：红外额温测量；
8.2、体温模式测量范围：34～42.9℃；
8.3、测量精度：34～34.9℃±0.2℃；
35~42℃±0.2℃;
42.1~42.9℃±0.3℃;
8.4、测量距离：5～15CM。
9.人体成分分析
9.1、测量项目：脂肪率、肌肉含量、水分含量、内脏脂肪；
9.2、测量阻抗范围：150Ω≤R≤1000Ω；
9.3、稳定性：测试仪在正确操作下，测量稳定度不低于93%；
9.4、重复性：对同一阻抗进行测量，CV≤7.7%。
10.信息管理系统
10.1、自选式健康项目检测，支持患者自助式体检应用；
10.2、具备语音、图像操作引导功能；
10.3、具备中医体质辨识功能，涵盖国标33道标准问题库，自动判断8种中医体质；
10.4、具备6种报告模式选择，打印报告最多包含4种结果图示，趋势图、波形图、比例图，分布图；
10.5、具备统计分析功能，对检测人群、结果比值等可以有效进行分类、比值、统计、趋势，等统计分析功能；
10.6、本地存储超过10万人次体检记录，并可与云存储同步，有效扩展存储量；
10.7、具备客户微信端管理功能，可在微信端查询检测结果，有效将体检人员与体检机构做有效链接；
10.8、具备后台大数据管理功能，对前端体检人员进行多维度统计记录；
10.9、底层数据符合2017版国家公共卫生居民健康档案规范要求，可与当地卫健委信息化平台做数据同步；
10.10、多种体检人员身份认证方式，包括身份证验证、手机号码快速认证及微信扫码快速验证； 
10.11、提供独立的硬件连接中间件，便于系统所对接医疗设备的扩展；
10.12、主机可扩展公卫体检功能，直接录入公卫体检表生活健康状况信息等，数据结构符合2017版国家公共卫生居民健康档案规范要求。
11.血糖、胆固醇、尿酸、尿糖一机测量
11.1、测试项目：新鲜的毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖、胆固醇、尿酸含量；新鲜尿液中尿糖含量，可在一台仪器上进行测试；
11.2、测试原理： 生物传感器电极法；
11.3、测试样本用血量：血液样本≤0.5ul，尿液样本≤30ul；
11.4、测试速度：血糖、尿酸测试≤5s，胆固醇测试≤15s，尿糖测试≤10s；
11.5、测试范围：
血糖：1.1—33.3mmol/L；
胆固醇：2.58—10.34mmol/L；
尿酸：90—1190µmol/L；
尿糖：0-111mmol/L；
11.6、测试红细胞压积范围：20%—60%。
	台
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	2
	智能手表
	含一体化充电底座*1，手表*1，说明书*1
数据链接支持NFC
尺寸不小于45.9mm x45.9mmx11mm（备注：11mm为最薄处高度（手表表面到底壳，不包括传感器区域）。
电池类型锂离子聚合物电池
表带厚度22mm
表带适配周长适配手腕周长140—210mm
功能蓝牙通话、来电接听、消息提醒、心率监测和血氧自动检测、科学睡眠、女性生理周期
屏幕AMOLED彩色圆屏
	个
	4

	6.  智慧档案室

	1
	RFID通道门
	工作频率：902MHz～928MHz（默认），可设置（840-960MHz）
输出功率：0-30dBm（可调节）
读取距离：0-400cm（可调节） 
通信接口：RJ45;RS232 
设备材料：合金型材；亚克力面材
外    观：机身－银灰，面板-米白
作温度：-10°C~+50°C
工作电压：AC220V±10％
整机功率：20W
功能：声光报警
屏幕：10.4寸windows触控屏；
安装方式：免开槽，配1.5米不锈钢走线槽
	套
	1

	2
	RFID工作台
	标准：ISO 18000—6C
响应速度：≥20个标签/秒
阅读范围半径：250mm 
通信接口：RS232和RJ45
电源电压：12V/3A
工作频率：920～925MHz
	台
	1

	3
	RFID无线数据采集终端
	RAM+ROM 2G+32G;
显示屏 5.0英寸/ 分辨率1280*720/IPS/180度视角
触摸屏 1.1mm加厚钢化玻璃/10点触控/可戴手套操作
电池热拔插系统 弹匣式电池热拔插系统
物理按键
电源/音量 ALPS按键/动作力2.2N/100万次操作寿命
扫描触发 OMRON按键/动作力1.27N/  1000万次操作寿命
电源 6000mAh可充电锂聚合物电池
扩展卡槽 Micro SIM卡槽*1/ TF卡槽*1
USB接口 Micro USB/MOLEX连接器/一万次拔插寿命
扬声器 支持
振动马达 10mm纽扣式
充电提示灯 双色指示灯
输出功率 0~33dBm
峰值速度 >500张/秒
UHF天线 4dBi圆极化空气介质天线
读卡距离＞10米 
工作频率 902~928MHz, 865~868MHz
	台
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	4
	RFID电子标签
	标签尺寸：100mm*12mm；
工作频段：860MHz~960MHz全频段；
符合标准 ：ISO18000-6C；
数据保存：＞10年；
擦写次数：＞10万次；
	个
	15000

	5
	层架标
	标签尺寸：85mm*22mm*6mm；
工作频段：860MHz~960MHz全频段；
符合标准 ：ISO18000-6C；
数据保存：＞10年；擦写次数：＞10万次；
标签采用透明亚克力材质设计，单面强力胶粘贴，抗金属能力强。
	个
	1140

	6
	无线路由器
	千兆无线路由
WAN接入口：千兆网口；
LAN输出口：千兆网口；
无线速率：3000M
适用面积：120-150平方米。
	套
	1

	7
	RFID档案管理系统
	系统包括档案标签转换、标签更换、归档上架、调档申请、借阅、归还功能；
	套
	1

	7.  智能密集架

	1
	智能密集架
	密集架钢结构部分应根据不同类型实体档案的特点进行存储设计。架体要求采用双柱式结构，每层应由两块搁板组成，配有挂板，层间距应可调整，主要由底盘、轨道、立柱、顶板、搁板、挂板、侧板、门板、传动装置、防倾倒装置、缓冲密封装置、锁具和制动装置等零部件组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。
（1）底架（座）：底架为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mm热轧钢板，压制成槽型，并双弯边加强，上弯边大于40mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M10X20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。轴承梁采用3.0mm热轧钢板，四道弯边加强，成型高度、正面厚度≥45，采用数控流水线一次成型加工，同时正面压制凹型平面槽，凹槽宽度≥10mm，深度≥1.0mm增强轴承梁整体强度，增强底梁整体抗扭强度和抗变形能力。轴承梁的重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均小于5mg/kg；金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级。
（2）（轨道）路轨：采用2.8mm冷轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，轨道采用三道弯边加强工艺，成型宽度为120±2mm，中间设置两条凹槽筋，凹槽宽度为15.5±2mm，高度23±2mm，第三道弯边成型高度为6±2mm，整体结构设计刚性足，承载能力强，不易变形。轨心采用20*20方钢。三道弯边压筋（轨道）路轨硬度4H，附着力1级；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均小于5mg/kg；金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级。
（3）立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸50X50mm，正面压制梯形凹槽和一对凹型圆筋，梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm，圆筋半径1.5mm，同时梯形凹槽冲压仿古图案，不仅增强了立柱承载能力也增加了立柱的美观性和新颖性。侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距58mm，允许尺寸公差±1mm。仿古T型花纹多折弯立柱金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg）。
（4）搁板：采用1.0mm的优质冷轧钢板，采用多折折弯边一体成型工艺不允许点焊和电焊实现，单边设有防脱落挡边，厚度为27±3mm，另一边厚度为23±3mm，搁板正面压制两条梯形凹槽，凹槽底部宽度12±2mm，上部宽度18±2mm，两侧面压制平面凹型槽，凹槽宽度13±2mm，槽内压有仿古花纹，表面光滑流畅无冲压步冲印痕，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板既美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。提多折弯防脱落压筋搁板金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg）。
（5）挂板采用双压筋处理，材料选用1.0mm的优质冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣钩，挂板与立柱连接的扣钩和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。
（6）挡棒：采用1.0mm的优质冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为15mm*15mm，四道弯边设计，三面压筋，顶面与侧面圆角过渡，圆角半径为R4，设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。半弧形凹凸自锁式挡棒金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg）。
（7）门板及锁具：门板采用1.0mm冷轧钢板。防尘隐形豪华三级管理锁，采用正方形平面豪华三级管理锁，外形尺寸为90mm*90mm，安装完成后锁具表面与门板齐平，有效阻止了团体与团体之间因为锁具凸出门板而碰撞产生的破坏；为了保护锁芯，在锁芯处设有隐形防尘盖，避免灰尘或杂屑进入锁芯，导致锁无法开启等现象；锁芯采用锌合金压铸锁，具有三级管理功能，1 把钥匙（即管理钥匙）可控制1个库房或一个团体柜架，也可1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，可以自行选择；在锁芯损坏或钥匙损坏、丢失等情况下，可通过红色维修管理钥匙开启直接更换锁芯，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。延长锁具的使用寿命。防尘隐形豪华三级管理锁金属表面耐腐蚀：镀层对基体的保护等级为10级，镀层本身的耐腐蚀等级为10级。
（8）侧板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板折弯成型；前侧板分为上、中、下三节，中节隔色，整体设计新颖，造型美观。每列配备三角塑料造型引导灯，工作状态下，引导灯亮，亮度可调节，休眠状态下，引导灯灭，唤醒时，重新点亮，下架时，还可进行灯光闪烁指引。
（9）防鼠板：采用0.7mm优质冷轧钢板经数控流水线一次成型，使架体的密闭性更好更安全。
2.传动机构
自动折叠摇把：采用钢、锌合金或其他材料，手柄可以自动缓慢折叠，使用方便、美观大方、轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂挡，可单列或多列一起移动。传动系统：采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂挡脱落装置。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车链条采用Φ8.5，节距12.7，GB/T 14212带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力≥1800kg。滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm45#冷拉实心圆钢；底盘轴承安装采用P204E级向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。
3.制动装置
每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。
4.密封装置
密封装置：两列间的密封装置采用20mm磁性密封条。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。
5.前期处理及表面处理
（1）表面处理工艺及流程：
陶化剂是以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。工艺流程为：预脱脂——主脱脂——水清洗——水清洗——陶化硅烷——陶化硅烷---水清洗--烘干或晾干——后处理。
（2）预脱脂：去除工件表面油脂，使后面工序能够顺利进行，涂层能够全面覆盖、表面光滑，无针孔、砂粒及橘皮等现象，并加强涂层附着力。
（3）水洗：将工件表面残留脱脂液清洗干净，以免带入下一工序的槽液中而破坏槽液。
（4）陶化剂处理：在其工件表面形成一层纳米级网状涂层，该涂层可增强金属表面耐腐蚀性，提高漆膜附着力。
（5）烘干：经过前处理喷淋的工件需要烘干后才能进行喷涂，烘干烘道是对工件进行加热使工件表面的水分进行烘干，设置输送轨道速度7米/分钟。所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品，时间控制在10—15分钟范围内。热固性粉末由经过ISO14001国际环保认证企业提供，颜色根据要求选定。
（6）涂膜技术标准：
光泽测定：60%镜面反射率，测定400±5%
涂膜硬度：中华牌铅笔≥2H试验合格
耐冲击力：冲击试验1/2”*500g＞30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象
涂膜厚度：60-70um；
耐腐蚀试验：盐雾试验48小时，涂膜无脱落现象。
6.制造要求
（1）凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。
（2）冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。
（3）折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。
（4）涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。
（5）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。
7.载重性能要求
（1）搁板载重：搁板负载载重80kg，最大挠度3mm，24h卸载后，不得出现裂痕及刚性变形，残余变形量不大于0.3mm。
（2）全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重80kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。
（3）载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。
（4）载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。
8.安装要求
（1）各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外形尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。
（2）标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。
（3）门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1—2mm之间。
（4）导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm，架体移动时与轨道保持90度。
（5）架体平行度：正负在1—2mm/列之间，架体垂直度：正负在1—2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在1—2mm/列之间。
	m³
	124

	8.  报警电铃系统

	1
	电铃
	8寸黑色铸铁外击电铃
	个
	5

	2
	报警按钮
	配套报警按钮
	个
	2

	9. 警营文化

	1
	办案区投影灯
	门头投影灯，不小于100W
	个
	5

	2
	机柜
	42U,600*600*2000mm
	台
	5

	10. 无人机及无人机配套

	1
	无人机
	最长飞行时间：空载59 分钟
最大飞行海拔：7000米
最大载重：6公斤
增强版遥控器、400次电池循环、夜视飞行相机、六向定位避障等功能
含智能飞行电池*1、云台组件*1
	台
	1

	2
	无人机多功能侦察相机
	不小于3500万像素变焦相机
不小于4500万像素广角相机
不小于3000米激光测距仪
	台
	1

	3
	无人机图传套件
	可让飞行器接入 4G 网络，与联网的遥控器配合使用时，即可实现 4G 增强图传，轻松应对信号遮挡情形，飞行更安全。
可以将您的 DJI 设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传等多项功能。
	套
	1

	4
	无人机挂载
	无人机喊话器“
无人机探照灯”
4联装应急空投系统
喊话器：
具备超高声压，能清晰传递语音至远处，有效扬声距离达500米。采用成至第二代无人机数字语音广播系统，集大疆无人机和LTE双链路于一体，确保可随时随地进行语音广播。"
“采用4组光学成像组件，每组由4片透镜组合而成，发射出仅15度角的锐利光柱，颜色一致，亮度均匀
整体采用超轻量设计，仅重750克，额定功率高达120W"
四段可视空投是一款基于大疆全新 PSDK 开发的多功能空投装置，适配  云台组件。它采用全合金结构的设计，单钩最大挂重的重量为 10kg，自身重量仅为 210g，具有出色的重量比。
	套
	1

	5
	无人机信号中继设备
	中继站模式：在城区、山谷等信号遮挡严重的场景中，只需切换至中继站模式并架设在高处，即可增加无人机图传距离，扩大作业范围最大至 5公里。
部署形式：固定部署、三脚架移动部署
待机时间：1小时左右。可外接220伏电源连续使用。或者使用移动电源供电。
	台
	1

	6
	无人机首年服务
	含无人机首年服务及保险费用
	套
	1

	7
	无人机两年保险服务
	无人机保险费用等
	套
	1

	8
	无人机方舱套装
	赋能全天候、全场景无人值守作业，支持车载移动部署，驾驭各种作业环境。
整机重量：55 千克（不包含飞行器）
外形尺寸：舱盖开启：长 1760 毫米，宽 745 毫米，高 485 毫米舱盖闭合：长 640 毫米，宽 745 毫米高 770 毫米
最大运行海拔：4500 米
充电时间：27 分钟
	套
	2

	9
	无人机方舱屋顶钢结构
	屋顶及地面钢结构
	套
	2

	10
	增强图传模块
	最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：
  FCC:25 公里
  CE:12 公里
  SRRC:12 公里
  MIC:12 公里
最大下载速率：
  20MB/s（搭配机场）
	台
	2

	11
	无人机方舱挂载
	无人机喊话器
 在 1 米处可达 114 分贝，广播距离可达 300 米。支持录音喊话、媒体导入与文字转语音，新增实时喊话功能，并支持回声抑制功能。
无人机探照灯”
探照灯支持常亮和爆闪两种模式，能清晰照亮目标。还能与云台智能联动， 并提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域。
	套
	2

	12
	无人机方舱套装两年保险服务
	无人机方舱套装保险费用等
	套
	1

	13
	一键点调终端
	1.终端需与市局、分局视频会议平台无缝对接。
2.终端采用国产嵌入式操作系统。
3.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。
4.支持H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。
6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。
7.支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。
8.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。
9.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
10.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。
11.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。
12.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
13.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
14.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码
15.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源
	台
	2

	14
	一键点调摄像机
	摄像机需与市局、分局视频会议平台无缝对接。
1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。
2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。
4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。
5.视频输出接口具备HDMI、USB接口。
6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。
7.支持网口 VISCA控制。
8.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°
9.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。
	台
	2

	15
	现场指挥箱（移动单兵）
	网络接口 具有不少于4个千兆LAN接口、1个千兆WAN口、2个USB接口（可接USB卡托外置4G全网通无线网卡）、2个5G SIM卡槽（5G全网通）、4个4G SIM卡槽（4G全网通）；
可实时监看每一路网络速度和操作设置；
网络传输协议 支持UDP、TCP，支持远程桌面；
支持SRT、RTMP、RTSP、RTP、FTP、HTTP、HTTPS、IMAP、POP、SMTP、SNMP、SSH、TELNET、NTP、DNS、TFTP、BOOTP、NFS、RIP等网络应用层协议；
抢网功能 抢网功能，无惧人员、设备密集场所应用；
聚合带宽能力 上下行传输带宽均不低于280Mbps，Ø传输通道动态侦测，避免拥塞和带宽波动；
安全能力 支持数据包分链路拆包再聚合，数据动态拆分，加密传输，提高私密数据安全；
协议标准 视频编码：支持SVC分层编码技术；
为保证音频效果，系统应支持宽频高保真语音技术，支持G.711、G.722、OPUS音频编解码协议；
视频接口 配置具备不少于2个高清视频输入和1个高清视频输出接口，支持POE供电高清输入接口，通过网线实现视频、电源、控制信号共线传输，简化布线；
音频接口 具备不少于1个3.5mm音频输入接口，具备1个3.5mm音频输出接口。配置具备2个POE供电IP麦克风接口，通过网线实现音频、电源、控制信号共线传输；
USB接口 可以通过USB接口自动导入配置，进行设备安装部署，可以通过U盘定制开机LOGO；
网络接口 具备RJ-45网络接口，内置SIM卡槽可接入4G/5G网络；
处理能力 支持4K30fps、1080P30fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率；
支持双流内容分享，支持1080P高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如1440*900、1280*800、1024*768等。支持会议中对共享内容进行批注；
支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术；
网络适应性 视频呼叫支持64Kbps至8Mbps范围内动态自适应，并可实时显示当前自适应呼叫带宽；
具备网络抗丢包能力，在网络丢包率80%的情况下语音仍可进行交流；
麦克风 内置麦克风支持8米有效拾音距离；
会议控制 支持通过自有触屏进行会控，可以实现会议中发言管理，邀请入会和退出会议操作；
内置屏幕支持触控操作，可以实现挂断、静音／解除静音、取消发言（举手发言）、开／关摄像头、录制、窗口布局、会议管理、键盘、开启白板、摄像头控制、锁定主屏、显示呼叫统计信息，扫码签到和答题等功能；
支持会议日程功能，自动同步预约会议请求并显示在日程上，实现自动入会或手动一键入会；
支持HDMI 接口输出音频/4K 视频，支持4K 解码能力；
内置HDMI输出接口可以选择扩展模式，内置触控屏用于会控，扩展屏用于显示会议视频内容；
可以选择复制模式：扩展屏与内置触控屏显示内容相同；
终端具备扩展外接PTZ摄像机能力，终端与摄像机间支持供电、视频传输、控制三合一共线传输；
可以扩展全向数字麦克风，终端与麦克风间支持供电、音频传输、麦克风控制三合一共线传输；
支持两方会议之间添加第三方入会，会议无中断无停顿；
在多分屏会议中，可点击任意小分屏画面实现该画面图像放大全屏；
应用功能 支持PC软件客户端通过网络传输的方式实现桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音；
可以在通话中锁定视频画面，并进行全屏观看；
在会议中，终端支持发起或接收动态辅流；
支持会议日程提醒功能，能够自动同步预约会议请求并显示在日程上，实现自动入会或手动一键入会；
支持扫码签到功能，会议中管理员发起会议签到，会场人员可通过扫描终端二维码进行会议签到；
支持会议中巡检功能，发起对与会终端进行巡检，探测终端在会议准备中网络连接、摄像头、麦克风、扬声器的状态；
可以在终端进行换肤定制，实现个性化显示终端开机LOGO、待机屏保等，以凸显用户的图形图案、文字等元素
镜头要求 集成专业级高清镜头，支持108°水平视角，采用4K分辨率感光元件，自动对焦；
内存 16G；
固态硬盘 1T；
屏幕刷新率 120Hz；
材质 PP合金树脂；
防护等级 不低于IP67；
供电模块 具备外接电源及内置电池两种供电方式，其中采用内置电池供电时，设备的持续待机时间≥6H；
箱体结构 箱体可以根据产品特点安装隔板等，箱体内侧和隔板贴上比较柔软的复合固体回弹材料，该材料具有量轻、防震、防潮、抗氧化、防冲击、机动方便。
颜色上采用黑色涂装，更适合公安的使用。
在原材料上，采用含有特殊材料，即使在低温条件下，仍需具有很高的强度和韧性。
	台
	1

	16
	移动兵站
	高清高速智能球机 ”技术规格：
400万25倍泛智能黑光球_DC12V
道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能
人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图
支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出
采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像
支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
支持超低照度，0.0004 Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR
支持25倍光学变倍，16倍数字变倍
采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果
支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR
支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪
支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）
支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持1路音频输入和1路音频输出
内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储
支持ISAPI、GB/T28181、ISUP接入
支持300个预置位，8条巡航扫描
支持GB35114安全加密
传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：0.0004Lux @ (F1.6，AGC ON），黑白：0.0001Lux @(F1.6，AGC ON) ，0 Lux with IR
宽动态：120dB超宽动态
焦距：6~150 mm，25倍光学变倍
视场角：58.7° to 3° （广角-望远）
红外照射距离：250m
防补光过曝：支持
水平范围：360°
垂直范围：-20°-90°（自动翻转）
水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720）；60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720）；
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG
网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G
报警输入：7路报警输入
报警输出：2路报警输出
音频输入：1路音频输入，音频峰值：2—2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω
RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议
电源接口类型：DC12V±25%
工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%
功耗：最大功耗42 W（其中加热最大功耗8W，红外灯最大功耗12 W）
防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准“
四目拼接枪型网络摄像机 "1、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
2.支持三种智能资源切换：通用行为分析、人群分布图、车辆密度；
3.支持电子云台，可对触发智能事件的目标进行放大和跟踪；
4.支持三码流功能，高清视频显示；
5.采用 4 个高性能 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，
图像清晰度高；
6.最大可输出 1600 万（5520×2700）@25/30fps；
7.支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；
8.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 30 米；
9.支持 3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
10.支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
11.支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，BNC，最大支持 256G Micro SD 卡；
12.支持 DC12V/AC24V/POE 供电方式，方便工程安装；
13.支持 IP67，IK10 防护等级；
14.支持 AR 标签，GPS 定位；“
信号采集设备 "1．采集功能：支持24G IMSI、5G SUCI和Wi-Fi MAC采集
2.捕获率：相对速度为40km/h时，捕获率≥90%
3.采集距离：0~100m（视站点周围运营商网络环境而定）
4.用户影响：设备采集时间应<1s，终端回网时间＜1s
5.接收灵敏度：优于-110dBm
6.传输方式：支持有线和无线传输，支持断网续传
7.本地存储：设备采集数据支持本地存储，存储采集数据量不低于180天存储
8.电源条件：AC 220V（100～290V）
9.防护等级：不低于IP67
10.同步方式：GPS同步\北斗同步\空口同步，卫星信号丢失后保持48小时内正常上号
11.环境温度：工作温度：-40℃~55℃，存储温度：-40℃~70℃
12.环境湿度：工作湿度：5%～95%，存储湿度：5%～95%
13.盐雾测试：测试标准GB/T 2423.17-2008 ，测试后设备功能应正常
14.积冰/冻雨测试：试验标准GJB 150.22A-2009 ，测试后设备功能应正常
15.绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，湿热环境条件下不小于5MΩ
16.设备告警监控：设备支持射频电路告警、GPS异常告警、单板异常告警、上号量异常告警、断电/上电告警，在设备管理应用平台上记录故障时间
17.异频配置监测：设备可自动或远程扫描移动/联通/电信网络无线环境，包括主小区频点、场强、PCI、优先级，邻区频点、优先级等信息，并进行异频配置检测，如有异常触发告警
18.要求设备集成度高，为一体化设备（主设备，不包括天线等附件）
录像机 
1个HDMI，1个VGA
已内置4TB硬盘（用于报警图和报警录像存储）
2个10M/100M/1000Mbps网口
1个USB2.0接口、1个USB3.0接口
报警IO接口：4路报警输入，1路报警输出
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持8×1080P
【智能应用】
支持OCR识别、结构化OCR识别、检测算法、分类算法、混合（检测+分类）算法、视频事件分析算法、图像比对算法、语义/实例分割算法、算法编排等9种AI算法能力
内置1颗GPU，支持虚拟引擎，支持不同算法能力混跑
AI算法能力：
单颗GPU分析能力：
定时抓图分析：8路
实时视频分析：4路200W/4路400W/1路800W
视频轮巡分析：8路
离线图片分析：8张/秒
【硬件开放/三方算法兼容】
支持第三发算法对接，支持（caffe、TensorFlow、pytorch、百度飞桨框架）
可共享算力、内存、存储等设备资源
每颗GPU支持16T算力（int8）、500 MB系统内存、2GB智能内存资源共享“
5G工业级路由器 "1、5G/4G全网通；
2.频段：移动（5/4/3/2G）、联通（5/4/3/2G）、电信（5/4G）
5G NR NSA n41/n78/n79
5G NR SA
n1/n28*/n41/n77/n78/n79
LTE-FDD B1/B3/B5/B8
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA B1/B5/B8
3.接口： 1WAN+4LAN 5网口，IO接口（支持4*IO），工业串口（1*RS232和1*RS485）
升降系统 "1、闭合1.7米，升高5米；
2.铝合金材质，银白色；
3.供电电压DC12V/20A；
4、承载〉=25KG；
5.带横梁，气泵；“
照明灯 "1、DC12V
2.照明功率：100W"
锂电池 "1、磷酸铁锂电池，容量200AH；
2.带AC220V充电口及太阳能接口；
3.DC12V/5V 输出接口；
4.金属外壳；
5.自动控制器，自动电量显示及低电量报警；
6.循环次数〉=2000次；
7.工作温度：-20°C~65°C；
8.续航超过〉=8 天（根据实际功耗而定）
9.支持多种充电方式；“
太阳能板 "1、多晶太阳能板功率50W,*2；
2.输入：DC18V ，输出DC12V；
3.带自动控制器，自动控制电路循环；
4.外置铝合金放置架；
5.可兼容锂电池充放电“
布控箱 
1.分布式空间布局，IP66防水；
2.带4寸轮毂，自动刹车；
3.铝合金材质，银白色；
4.内有隔层”
	台
	2

	11. 其他设备

	1
	防火墙
	单电源；标准配置8个10/100/1000M自适应电，2个SFP插槽，1个Console口；性能参数：网络处理能力≥1.5Gbps，应用层吞吐≥1.3G，并发连接≥90万，每秒新建连接≥1.8万/秒；主要功能：集防火墙、VPN、应用与身份识别、防病毒、入侵防御、虚拟系统、行为管理、应用层内容安全防护、威胁情报等综合安全防御功能于一体，支持与同品牌态势感知、终端安全及病毒云、URL 云、应用云、云沙箱、情报云等多项系统的协同防御。默认IPSec VPN（100授权）、SSL VPN（50个授权）功能模块
	台
	1

	2
	万兆光模块
	万兆光模块80公里 单模双纤
	个
	1

	3
	语音网关
	需与滨湖分局核心机房语音程控交换机无缝对接
语音网关 支持SIP/MGCP/H.248协议 支持G.711A、G.711U、G.723.1、G.729A/AB等多种编解码算法 支持T.38和透传传真功能 
	台
	1

	4
	公安多业务光信号传输转换设备
	需与滨湖分局核心机房网络无缝对接
支持2路物理隔离千兆以太网，2路物理隔离百兆以太网，多业务复合传输，单模单纤，80km，壁挂/1U机架式，工业级物理接口：FC、单模单纤 传输距离： 0～80km 最大光功率预留量：20dBm 工作环境：-30℃～+70℃ 支持 IEEE802.3X 全双工流量控制和半双工背压流量控制
	套
	1

	5
	枪库安防报警专用设备
	枪库技防安全主机及前端感知设备
报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路；
报警输出：本地4路，最大可扩展到256路；
无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区；
网络制式：4G可选；
网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口；
电话线：1路PSTN；
RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机；
M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；
蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；
辅电输出：1路DC12V/1A；
蜂鸣器：1个；
吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5～3.6m，探测范围直径8米，角度360°；
具有防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具有蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz，支持无线遥控器，RS485接口与主机连接
	套
	1


更正为：
采购清单：
	序号
	设备名称
	参数说明
	单位
	数量

	1.智能装备

	1
	装备管理系统
	可以在不同平台操作。
新增/修改/删除 装备数据。
入库/出库/调拨 装备资料。
	套
	1

	2
	库房出库入库管理主机
	1）人脸识别系统在室内外复杂光线（强光、逆光、阴阳光）等场景下，算法全面优化实时校验人脸图像质量，提升识别准确率和识别速度
2）针对视频流实时完成人脸图片采集，并输出满足质量过滤条件的人脸图片，可自定义采集人脸大小，采集频率，采集质量等设置
5）自动搜寻人脸并自动调整摄像头角度，黑白最高1080P/30FPS ，最高彩色500万/30fps，3.0mm无畸变镜头（图像形变<1%）低功耗，彩色0.6W，发热量低。使用1/2.7工业高清宽动态图像传感器
6）开/关门管理系统
7）入/出门记录
8）应急处置：可以选择应急方案；支持一键开启库房全部柜门
9）自动盘点装备，生成盘库单
10）支持远程封锁库房/更新人脸库/应急处置/自动盘点装备
11）RFID扫描人员携带装备
12）AI自动建模，自动判断人员出/入库行为模式
13）清除报警
14）系统日志
	台
	2

	3
	库房同步控制系统
	与库房照明、装备柜、装备架同步管理，人员离开库房，库房灯光自动熄灭，进入库房所有灯光自动开启
1）主控板－可以控制35个继电器开关；4个消杀控制板；4个LCD显示屏。
2）继电器板-附带35个机械式3A开关，控制电动门、报警灯、领取灯、库房灯之用。
3）信息化管理机制－根据人脸识别模块、位移侦测模块、报警模块、RFID模块、并利用485通信协议，同步各项装备与功能。
	套
	1

	4
	温湿度同步监控系统
	1）实时监测库房温度、湿度
2）吸顶式烟雾（温湿度）变送器，采用工业通用标准 RS485 总线 MODBUS-RTU 协议接口，用于监测烟雾状态量。
3）带有大分贝蜂鸣器报警和LED发光二极管灯提示
	套
	1

	5
	智能货架－货架
	1.材料：柜体使用标准冷轧板
2.生产：板材经过高精度激光下料、数控折弯、压铆等工艺
3.焊接：所有需焊接工件均采用氩气焊接，保证焊接牢靠！部分工件经过自动焊接，保证焊接精度和表面平整度
4.亚克力发光灯：采用高透明度材料，内部无杂质，图案文字采用镭雕工艺，显示内容清晰
5.货架智能lcd显示屏，4.3 寸TFT 显示屏，480 x 272 分辨率，16M 种颜色，铁框保护，高亮
电源 12V，支持 USB/UART 升级系统，支持 RS485，支持库房作业切换不同画面 职务人名/装备正常/装备异常/装备归还/装备保养/装备领取/显示储位号/联动PDU                                                                                                    6、表面处理：表面采用喷涂工艺，产品先打磨后酸洗、磷化去油防锈处理。后经喷涂、烘烤定型，层与层之间的高度可按货物的尺度调节，4层板、每层承重200KG立柱5x3cm、横梁5x3cm，长度200cm                                      
 7.货架尺寸≥高200x宽185x深50cm，功能：可拆装、移动、升降、储藏、多功能，有侧面封堵板，层板规格≥0.5mm，层载重量≥250kg
8.含定制可开关货架封闭柜门。
	台
	10

	6
	智能货架－模块
	智能充电模块，配有4个USB2.0充电接口、三个五孔插座，设备电量充满后自动物理断电，仅保留微电流检测设备电量情况，当设备电量低于80％后模块自动启动充电模式，保证设备保持满电状态
国际五孔10A二三插带保护插座三个，支持快充USB type A四个，状态指示灯一个
提供电压信号过零检测、过压指示、欠压指示
提供电流信号过零检测、过流指示、欠流指示
具备漏电检测
测量有功功率、视在功率、电压、电流有效值。
在3000:1的动态范围内，有功功率的测量误差在0.1%
在1000:1的动态范围内，有效电压的测量误差在0.1%
在1000:1的动态范围内，有效电流的测量误差在0.1%
支持 UART / 485通讯方式
使用微控制语言根据电流通过情形，精准判定装备是否已经充饱电，并将接口转换为微电源缓充状态。一方面可以确保装备不会有过度充电现象，导致的危险；另一方面，可以确保长时间不使用装备，也不会有缺电的情形发生。
	套
	4

	7
	智能单警装备柜主柜
	（1）用于存放主机、线路汇总等
（2）尺寸≥560*2000*550mm
（3）柜体结构：柜体拆分式结构，满足现场主机、线路存放等                                                                               
（6）16G3200 硬盘870 
（7）摄像头黑白最高1080P/30FPS ，最高彩色500万/30fps，3.0mm无畸变镜头（图像形变<1%）低功耗，彩色0.6W，发热量低。使用1/2.7工业高清宽动态图像传感器                                                                                               （8）自动搜寻人脸并自动调整摄像头角度，黑白最高1080P/30FPS ，最高彩色500万/30fps，3.0mm无畸变镜头（图像形变<1%）低功耗，彩色0.6W，发热量低。使用1/2.7工业高清宽动态图像传感器
（9）开/关门管理系统
（10）入/出门记录
（11）应急处置：可以选择应急方案；支持一键开启库房全部柜门
（12）自动盘点装备，生成盘库单
（13）支持远程封锁库房/更新人脸库/应急处置/自动盘点装备
（14）RFID扫描人员携带装备
（15）AI自动建模，自动判断人员出/入库行为模式
	台
	2

	8
	智能单警装备柜 （二门）
	（1）柜体颜色：柜体深灰色；
（2）尺寸≥600*2000*590mm；可存放2套新款单警套装
（3）柜体结构：柜体拆分式结构，满足现场增加柜门数量等；
（4）材质：钢板采用1.0mm的优质冷轧板，柜体经冷加工成型，经酸洗磷化，确保长期使用不易生锈；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固；
（5）喷塑工艺：前处理：去锈－中和－去油－中和－磷化－水洗－烘干－打磨－补腻－打磨。后处理：静电粉体喷塑；
（6）结构与外观：表面处理：外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷；标识：电器面    
（7）双重核验、异常提示，RFID、smart双重核验，精准定位。装备领取、归还、未关门等异常操作提示。   
（8）方位投影指示，直观、清晰视觉信号，提示领用所在柜门位置，精准引导。
（9）装备状态提示，三色灯光状态提示，红光：异常提示，黄光：维护提示（定期充电、维护）、蓝光：正常兼方位提示。
	台
	30

	9
	智能单警装备柜（二门）-LCD智能屏
	单警柜配套LCD显示
柜门电子信息牌快速更新显示，展示文字与柜体玻璃灯光同，同步柜体信息，功耗低，寿命长。4.3 寸TFT 显示屏；480 x 272 分辨率；16M 种颜色；高亮。
视角方向：全视角
支持 四个RS485（RJ-45接口+POE供电）。
电源输入： 12V。
支持库房作业切换不同画面 职务人名/ 装备正常/ 装备异常/ 装备归还/ 装备保养/ 装备领取/ 显示储位号/ 联动PDU/ 联动消杀系统。
支持主控板 “同步钟”功能，可以全库房LCD屏，每20秒（秒数可调）切换一次画面。
支持升级触控屏，与主控板互动，操作/读取数据库房内各项物联网设备。
	套
	11

	10
	智能单警装备柜（二门）-RFID天线及无线主机
	单警柜配套RFID天线及无线主机
RFID核验，精准定位。装备领取、归还等异常操作提示。                                                                                  
（1）射频芯片采用专用UHF RFID芯片
（2）工作温度： -20 °C  -  +65  °C
（3）存储温度： -20 °C  -  +85  °C
（4）工作湿度：〈 95% @ 25 °C
（5）输入电压：DC 12V – 18V
（6）最大工作电流： 500mA  +/-5% @ DC 12V Input
（7）空中接口协议：ISO18000-6C & EPC Class-1 Generation-2 Compatible
（8）工作频谱范围：860Mhz – 960Mhz
（9）输出功率：0 – 30dBm
（10）标签RSSI：支持
（11）天线连接保护：支持
（12）接收灵敏度：〈 -69 dBm，盘存标签峰值速度： 50张/秒
（13）标签缓存区：200 张标签
	套
	30

	11
	语音播报系统
	装备库房装备领取归还语音提示 
1.语音提示“xxx识别成功，您有领取的装备”
2.语音报警系统：取还装备未关门报警提示关闭柜门“请关闭**号柜门”
	套
	1

	12
	RFID读写器
	超高频RFID读写器 桌面式读写器
采用一体化结构，自带读写模块与天线，远距离精准识别电子标签
内置2dBi天线，读卡距离0-3米
	台
	1

	13
	RFID主机
	（1）射频芯片采用专用UHF RFID芯片
（2）工作温度： -20 °C  -  +55  °C
（3）存储温度： -20 °C  -  +85  °C
（4）工作湿度：〈 95% @ 25 °C
（5）输入电压：DC 12V – 18V
（6）最大工作电流： 600mA  +/-5% @ DC 12V Input
（7）空中接口协议：EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000—6C ISO 18000-6B
（8）工作频谱范围：860Mhz – 960Mhz
（9）输出功率：0 – 33dBm
（10）接收灵敏度：〈 -85 dBm，盘存标签峰值速度： > 700张/秒
（11）标签缓存区：1000张标签 @ 96 bit EPC
（12）标签RSSI：支持
（13）天线连接保护：支持
	台
	4

	14
	RFID天线及延长馈线
	频率范围902-928MHz
增益15dBi
波瓣宽度Hor:75°Ver: 25°
极化方式 圆极化
电压驻波比  <1.4
前后比 >20
阻抗  50 Q
最大输入功率  50W
天线尺寸    1600*190*20mm
天线净重   3.5kg
包装尺寸  170*20*2.5cm
天线毛重  3.8kg
天线罩材料   有机玻璃
	套
	4

	15
	RFID芯片
	通信协议标准： ISO18000-6C GEN2
频 率： 902-928MHz
存 储： EPC:96-240bit，TID:96bit 可扩展 192bit，用户区：1312bit，保留区：64bit
存储器： XLPM，数据保存100年
功 能： 读写、查询
应用表面： 金属表面
读取距离（手持式）： ＞4m
读取距离（固定式）： ＞8m
	个
	50

	16
	国密智能门禁
	国密智能门禁一体机
国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；
可视对讲：支持和客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”“姓名”“工号”信息可配置是否显示
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理
组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式；
多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
操作系统：Linux 
尺寸：7英寸
分辨率：600×1024
类型：LCD
操作方式：触摸 
镜头数量：2个
像素：200W
FOV：对角视场角=108°；水平视场角=88°；垂直视场角=44° 
有线网络：10/100/1000Mbps自适应 
网口：1个
门锁输出：1个
开门按钮：1个
门磁输入：1个
IO输入：2个
IO输出：1个
RS-485:1个
USB：1个
电源接口：1个
防拆：支持 
用户容量：10000
人脸容量：10000
卡片容量：50000
事件容量：150000
密码容量：10000 
读卡类型：国密卡
通信频率：13.56 MHz 
补光灯：红外补光
功耗：24W
电源：DC12V/2A
工作温度：-30℃~60℃
防护等级：IP65
工作湿度：0～90%
按键类型：触摸按键
	台
	9

	2. 案管系统

	1
	RFID卷宗副柜
	整机尺寸 高2000*宽900*深400（mm）
箱体空间 深450*高365*宽389（mm）
箱体个数 10 个，10个有效格口
整机重量 约80 kg
颜色 灰、白色
材料 符合SGC镀锌板钢板材质，钢板厚度1.0mm
供电电源 220VAC
最大功率 30W
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -40℃~85℃
传输方式 以太网、RS232
	台
	1

	2
	全自动案卷装订机
	全自动档案自动带线装订机
	台
	1

	3. 执法办案

	1
	安检门
	电源：220V
测量方式：其他
测量距离：70cm
工作环境：其他
最大显示：9999
	台
	1

	2
	手持金属探测器
	电源：9V方块电池
测量方式：其他
测量距离：2—10cm
工作环境：其他
	个
	1

	3
	抓拍摄像机
	1.不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3—142mm。
2.球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。
3.至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。
4.变焦不低于33倍。
5.宽动态范围不低于120dB。
6.亮度鉴别等级不小于11级。
7.球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。
8.支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。
9.水平手控最大速度不小于550°/s。
10.支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。
11.可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。
12.具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。
13.IP防护等级不低于IP50。
	台
	1

	4
	12门随身物品柜
	该产品是由嵌入式智能管理系统、显示系统和定制柜体所组成，性能稳定、外观高端大气，柜子具备管理密码开箱、网络远程开箱、刷卡开箱功能，配合管理平台可实现嫌疑人随身物品的智能管理。
柜子采用柜门象牙白，柜体墨兰黑的配色方案整体干净整洁、美观大方
随身物品保管柜由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成。板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈
主柜包含12个箱门；柜子整体尺寸（mm）：W775*D450*H1900；每个箱门尺寸（mm）：大箱门*2：不小于W283*D450*H594；中箱门*4：不小于W283*D450*H295；
不小于小箱门*6：W283*D450*H196
	台
	1

	5
	道闸一体机
	高速车牌识别道闸一体机
稀土力矩电机、机芯
网络型控制主板
遥控器
遥控器
3米椭圆栅栏杆
工业级直流电源
三路车辆检测器
地感线圈
嵌入式高清摄像机
嵌入式LCD液晶屏
嵌入式闪光灯模块
	套
	1

	6
	播放盒
	发布内容：支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布
播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放
智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放
音频编码：支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC
视频编码：支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8
视频输出：HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频
音频输出：3.5mm输出
有线网络：1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；
无线网络：支持2.4GHz@50Mbps和5GHz@280Mbps双频（默认2.4GHz）
其他接口：RS232串口*1 , USB2.0*2,3.5mm接口*1，TF卡槽
电源接口：单电源；
供电方式：DC12V
	台
	1

	4. 定制化操作席

	1
	鱼骨形6人位
	含控制台、PDU*6、键盘盆*6、显示器支架*12
控制台两端延米长度：4770mm；席位宽度：2555mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	1

	2
	2工位直排控制台
	含控制台、PDU*2、键盘盆*2、显示器支架*4
控制台两端延米长度：2400mm；席位宽度：900mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	4

	3
	3工位直排控制台
	含控制台、PDU*3、键盘盆*3、显示器支架*6
控制台两端延伸长度：3300mm；席位宽度：900mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	4

	4
	7工位直排指挥台
	含控制台、PDU*7
控制台两端延米长度：5950mm，席位深度：850mm；工作台面高度：750mm；
控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。
台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。
背面预留检修口。
	组
	1

	5
	指挥台、会议桌椅子
	·面料：1.5厚优质进口头层黄牛皮饰面
·木板：20mm背板采用高温高压打磨， 喷油，贴天然木纹制作而成或白烤漆
·海绵：高回弹高密度原生切割海绵
·底盘：豪华飞机底盘
·气杆：三级防爆电镀汽杆
·椅脚：350铝合金高脚  
·椅轮：φ50MM 铁皮轮  
	把
	7

	6
	人体工学椅
	1.可升降，可旋转调节全网头枕；
2.黑色全新料加纤背框，扪进口过测试特网；
3.腰部符合人体工学顶腰设计、更加舒适；
4.3D活动扶手、带PU扶手面（前后，左右，旋转，升降）；
5.座扪进口过测试特网+塑胶底壳；
6. 3.0mm厚度，带滑座多功能豪华底盘+可伸缩脚踏；
7.三级电镀威亚斯气杆，65mm缩70mm；
8.350mm铝合金电镀八爪脚，静压1000KG;
9.65mm尼龙+电镀PU静音脚轮过BIFMA。
	把
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	5. 关爱民警

	1
	健康小站
	1.一体化设计，具备身高、体重、BMI、血压、脉搏、血氧饱和度、体温、脂肪率、肌肉量、水分含量、中医体质辨识等检测功能，能够实现个人自助式体检，检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能，具备一体化、易操作、高稳定等特点。
2.整机配置
2.1.显示：彩色液晶显示屏，≥15.6英寸，分辨率1920*1080，10点触控；亮度≥250cd/m2；
2.2、主机：双核处理器，双通道DDR3 4G内存，2.5SDD 64G固态硬盘，自带CPU散热风扇，USB接口不少于8个，显示器接口：AVG\HDMI\ALN各一个，支持同步、异步显示；配6个RS232接口；1个MIC和1个DC音频接口；带蓝牙功能；支持Wi-Fi联网；
2.3、扬声器：2个扬声器，声音输出功率2*5W/10W；
2.4、前置摄像头：像素500万，分辨率：2592*1944/5fps；
2.5、身份证读识别：器具具备中国公共安全产品认证证书；
2.6、打印：热敏打印机；
2.7、操作系统：Windows 10；
2.8、尺寸（长*宽*高）：1400*600*2400mm；
2.9、配置脚轮，方便挪移。
3.无创血压
3.1、测量位置：上臂式；
3.2、测量范围：静态压：0～280mmHg；
收缩压：60～230mmHg；
舒张压：40～130mmHg；
3.3、测量精确度：±3mmHg以内；
3.4、测量手臂周长：20～34cm；
3.5、加压方式：隔膜泵加压；
3.6、快速排压方式：急速排气阀开放方式；
3.7、压力检测：半导体压力检测。
4.身高
4.1、超声波身高测量原理；
4.2、探头结构：一体化开放式金属探头；
4.3、测量范围：100～2200mm；
4.4、测量精度：±（5mm+S*0.2%）；
4.5、温度补偿：具备温度补偿功能；
4.6、传感器中心频率：50KHz；
4.7、静电防护：探头外壳与I/O引脚加入静电防护器件，符合IEC61000-4-2标准。
5.体重
5.1、测量范围：150KG；
5.2、测量精度：±20g；
5.3、A/D 转换速度：10Hz 或 40Hz；
5.4、增益漂移：5PPM/℃；
5.5、A/D 分辨率 ：1/100000。
6.血氧饱和度
6.1、传感器：双波长发光二极管；
6.2、波长：红光：663nm，红外光：890nm；
6.3：测量范围：35%～100%；
6.4、测量精度：在70%～100%范围内，测量误差±2%。
6.5、测量方式：指夹式。
7.脉率
7.1、测量范围：30～250bpm；
7.2、测量误差：±2bpm 或±2%，两者取最大。
8.体温
8.1、测量原理：红外额温测量；
8.2、体温模式测量范围：34～42.9℃；
8.3、测量精度：34～34.9℃±0.2℃；
35~42℃±0.2℃;
42.1~42.9℃±0.3℃;
8.4、测量距离：5～15CM。
9.人体成分分析
9.1、测量项目：脂肪率、肌肉含量、水分含量、内脏脂肪；
9.2、测量阻抗范围：150Ω≤R≤1000Ω；
9.3、稳定性：测试仪在正确操作下，测量稳定度不低于93%；
9.4、重复性：对同一阻抗进行测量，CV≤7.7%。
10.信息管理系统
10.1、自选式健康项目检测，支持患者自助式体检应用；
10.2、具备语音、图像操作引导功能；
10.3、具备中医体质辨识功能，涵盖国标33道标准问题库，自动判断8种中医体质；
10.4、具备6种报告模式选择，打印报告最多包含4种结果图示，趋势图、波形图、比例图，分布图；
10.5、具备统计分析功能，对检测人群、结果比值等可以有效进行分类、比值、统计、趋势，等统计分析功能；
10.6、本地存储超过10万人次体检记录，并可与云存储同步，有效扩展存储量；
10.7、具备客户微信端管理功能，可在微信端查询检测结果，有效将体检人员与体检机构做有效链接；
10.8、具备后台大数据管理功能，对前端体检人员进行多维度统计记录；
10.9、底层数据符合2017版国家公共卫生居民健康档案规范要求，可与当地卫健委信息化平台做数据同步；
10.10、多种体检人员身份认证方式，包括身份证验证、手机号码快速认证及微信扫码快速验证； 
10.11、提供独立的硬件连接中间件，便于系统所对接医疗设备的扩展；
10.12、主机可扩展公卫体检功能，直接录入公卫体检表生活健康状况信息等，数据结构符合2017版国家公共卫生居民健康档案规范要求。
11.血糖、胆固醇、尿酸、尿糖一机测量
11.1、测试项目：新鲜的毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖、胆固醇、尿酸含量；新鲜尿液中尿糖含量，可在一台仪器上进行测试；
11.2、测试原理： 生物传感器电极法；
11.3、测试样本用血量：血液样本≤0.5ul，尿液样本≤30ul；
11.4、测试速度：血糖、尿酸测试≤5s，胆固醇测试≤15s，尿糖测试≤10s；
11.5、测试范围：
血糖：1.1—33.3mmol/L；
胆固醇：2.58—10.34mmol/L；
尿酸：90—1190µmol/L；
尿糖：0-111mmol/L；
11.6、测试红细胞压积范围：20%—60%。
	台
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	2
	智能手表
	含一体化充电底座*1，手表*1，说明书*1
数据链接支持NFC
尺寸不小于45.9mm x45.9mmx11mm（备注：11mm为最薄处高度（手表表面到底壳，不包括传感器区域）。
电池类型锂离子聚合物电池
表带厚度22mm
表带适配周长适配手腕周长140—210mm
功能蓝牙通话、来电接听、消息提醒、心率监测和血氧自动检测、科学睡眠、女性生理周期
屏幕AMOLED彩色圆屏
	个
	4

	6.  智慧档案室

	1
	RFID通道门
	工作频率：902MHz～928MHz（默认），可设置（840-960MHz）
输出功率：0-30dBm（可调节）
读取距离：0-400cm（可调节） 
通信接口：RJ45;RS232 
设备材料：合金型材；亚克力面材
外    观：机身－银灰，面板-米白
作温度：-10°C~+50°C
工作电压：AC220V±10％
整机功率：20W
功能：声光报警
屏幕：10.4寸windows触控屏；
安装方式：免开槽，配1.5米不锈钢走线槽
	套
	1

	2
	RFID工作台
	标准：ISO 18000—6C
响应速度：≥20个标签/秒
阅读范围半径：250mm 
通信接口：RS232和RJ45
电源电压：12V/3A
工作频率：920～925MHz
	台
	1

	3
	RFID无线数据采集终端
	RAM+ROM 2G+32G;
显示屏 5.0英寸/ 分辨率1280*720/IPS/180度视角
触摸屏 1.1mm加厚钢化玻璃/10点触控/可戴手套操作
电池热拔插系统 弹匣式电池热拔插系统
物理按键
电源/音量 按键/动作力2.2N/100万次操作寿命
扫描触发 按键/动作力1.27N/  1000万次操作寿命
电源 6000mAh可充电锂聚合物电池
扩展卡槽 Micro SIM卡槽*1/ TF卡槽*1
USB接口 Micro USB/连接器/一万次拔插寿命
扬声器 支持
振动马达 10mm纽扣式
充电提示灯 双色指示灯
输出功率 0~33dBm
峰值速度 >500张/秒
UHF天线 4dBi圆极化空气介质天线
读卡距离＞10米 
工作频率 902~928MHz, 865~868MHz
	台
	2

	4
	RFID电子标签
	标签尺寸：100mm*12mm；
工作频段：860MHz~960MHz全频段；
符合标准 ：ISO18000-6C；
数据保存：＞10年；
擦写次数：＞10万次；
	个
	15000

	5
	层架标
	标签尺寸：85mm*22mm*6mm；
工作频段：860MHz~960MHz全频段；
符合标准 ：ISO18000-6C；
数据保存：＞10年；擦写次数：＞10万次；
标签采用透明亚克力材质设计，单面强力胶粘贴，抗金属能力强。
	个
	1140

	6
	无线路由器
	千兆无线路由
WAN接入口：千兆网口；
LAN输出口：千兆网口；
无线速率：3000M
适用面积：120-150平方米。
	套
	1

	7
	RFID档案管理系统
	系统包括档案标签转换、标签更换、归档上架、调档申请、借阅、归还功能；
	套
	1

	7.  智能密集架

	1
	智能密集架
	密集架钢结构部分应根据不同类型实体档案的特点进行存储设计。架体要求采用双柱式结构，每层应由两块搁板组成，配有挂板，层间距应可调整，主要由底盘、轨道、立柱、顶板、搁板、挂板、侧板、门板、传动装置、防倾倒装置、缓冲密封装置、锁具和制动装置等零部件组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。
（1）底架（座）：底架为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mm热轧钢板，压制成槽型，并双弯边加强，上弯边大于40mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M10X20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。轴承梁采用3.0mm热轧钢板，四道弯边加强，成型高度、正面厚度≥45，采用数控流水线一次成型加工，同时正面压制凹型平面槽，凹槽宽度≥10mm，深度≥1.0mm增强轴承梁整体强度，增强底梁整体抗扭强度和抗变形能力。轴承梁的重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均小于5mg/kg；金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级。
（2）（轨道）路轨：采用2.8mm冷轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，轨道采用三道弯边加强工艺，成型宽度为120±2mm，中间设置两条凹槽筋，凹槽宽度为15.5±2mm，高度23±2mm，第三道弯边成型高度为6±2mm，整体结构设计刚性足，承载能力强，不易变形。轨心采用20*20方钢。三道弯边压筋（轨道）路轨硬度4H，附着力1级；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均小于5mg/kg；金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级。
（3）立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸50X50mm，正面压制梯形凹槽和一对凹型圆筋，梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm，圆筋半径1.5mm，同时梯形凹槽冲压仿古图案，不仅增强了立柱承载能力也增加了立柱的美观性和新颖性。侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距58mm，允许尺寸公差±1mm。仿古T型花纹多折弯立柱金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg）。
（4）搁板：采用1.0mm的优质冷轧钢板，采用多折折弯边一体成型工艺不允许点焊和电焊实现，单边设有防脱落挡边，厚度为27±3mm，另一边厚度为23±3mm，搁板正面压制两条梯形凹槽，凹槽底部宽度12±2mm，上部宽度18±2mm，两侧面压制平面凹型槽，凹槽宽度13±2mm，槽内压有仿古花纹，表面光滑流畅无冲压步冲印痕，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板既美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。提多折弯防脱落压筋搁板金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg）。
（5）挂板采用双压筋处理，材料选用1.0mm的优质冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣钩，挂板与立柱连接的扣钩和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。
（6）挡棒：采用1.0mm的优质冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为15mm*15mm，四道弯边设计，三面压筋，顶面与侧面圆角过渡，圆角半径为R4，设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。半弧形凹凸自锁式挡棒金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg）。
（7）门板及锁具：门板采用1.0mm冷轧钢板。防尘隐形豪华三级管理锁，采用正方形平面豪华三级管理锁，外形尺寸为90mm*90mm，安装完成后锁具表面与门板齐平，有效阻止了团体与团体之间因为锁具凸出门板而碰撞产生的破坏；为了保护锁芯，在锁芯处设有隐形防尘盖，避免灰尘或杂屑进入锁芯，导致锁无法开启等现象；锁芯采用锌合金压铸锁，具有三级管理功能，1 把钥匙（即管理钥匙）可控制1个库房或一个团体柜架，也可1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，可以自行选择；在锁芯损坏或钥匙损坏、丢失等情况下，可通过红色维修管理钥匙开启直接更换锁芯，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。延长锁具的使用寿命。防尘隐形豪华三级管理锁金属表面耐腐蚀：镀层对基体的保护等级为10级，镀层本身的耐腐蚀等级为10级。
（8）侧板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板折弯成型；前侧板分为上、中、下三节，中节隔色，整体设计新颖，造型美观。每列配备三角塑料造型引导灯，工作状态下，引导灯亮，亮度可调节，休眠状态下，引导灯灭，唤醒时，重新点亮，下架时，还可进行灯光闪烁指引。
（9）防鼠板：采用0.7mm优质冷轧钢板经数控流水线一次成型，使架体的密闭性更好更安全。
2.传动机构
自动折叠摇把：采用钢、锌合金或其他材料，手柄可以自动缓慢折叠，使用方便、美观大方、轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂挡，可单列或多列一起移动。传动系统：采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂挡脱落装置。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车链条采用Φ8.5，节距12.7，GB/T 14212带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力≥1800kg。滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm45#冷拉实心圆钢；底盘轴承安装采用P204E级向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。
3.制动装置
每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。
4.密封装置
密封装置：两列间的密封装置采用20mm磁性密封条。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。
5.前期处理及表面处理
（1）表面处理工艺及流程：
陶化剂是以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。工艺流程为：预脱脂——主脱脂——水清洗——水清洗——陶化硅烷——陶化硅烷---水清洗--烘干或晾干——后处理。
（2）预脱脂：去除工件表面油脂，使后面工序能够顺利进行，涂层能够全面覆盖、表面光滑，无针孔、砂粒及橘皮等现象，并加强涂层附着力。
（3）水洗：将工件表面残留脱脂液清洗干净，以免带入下一工序的槽液中而破坏槽液。
（4）陶化剂处理：在其工件表面形成一层纳米级网状涂层，该涂层可增强金属表面耐腐蚀性，提高漆膜附着力。
（5）烘干：经过前处理喷淋的工件需要烘干后才能进行喷涂，烘干烘道是对工件进行加热使工件表面的水分进行烘干，设置输送轨道速度7米/分钟。所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品，时间控制在10—15分钟范围内。热固性粉末由经过ISO14001国际环保认证企业提供，颜色根据要求选定。
（6）涂膜技术标准：
光泽测定：60%镜面反射率，测定400±5%
涂膜硬度：中华牌铅笔≥2H试验合格
耐冲击力：冲击试验1/2”*500g＞30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象
涂膜厚度：60-70um；
耐腐蚀试验：盐雾试验48小时，涂膜无脱落现象。
6.制造要求
（1）凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。
（2）冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。
（3）折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。
（4）涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。
（5）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。
7.载重性能要求
（1）搁板载重：搁板负载载重80kg，最大挠度3mm，24h卸载后，不得出现裂痕及刚性变形，残余变形量不大于0.3mm。
（2）全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重80kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。
（3）载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。
（4）载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。
8.安装要求
（1）各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外形尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。
（2）标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。
（3）门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1—2mm之间。
（4）导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm，架体移动时与轨道保持90度。
（5）架体平行度：正负在1—2mm/列之间，架体垂直度：正负在1—2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在1—2mm/列之间。
	m³
	124

	8.  报警电铃系统

	1
	电铃
	8寸黑色铸铁外击电铃
	个
	5

	2
	报警按钮
	配套报警按钮
	个
	2

	9. 警营文化

	1
	办案区投影灯
	门头投影灯，不小于100W
	个
	5

	2
	机柜
	42U,600*600*2000mm
	台
	5

	10. 无人机及无人机配套

	1
	无人机
	最长飞行时间：空载59 分钟
最大飞行海拔：7000米
最大载重：6公斤
增强版遥控器、400次电池循环、夜视飞行相机、六向定位避障等功能
含智能飞行电池*1、云台组件*1
	台
	1

	2
	无人机多功能侦察相机
	不小于3500万像素变焦相机
不小于4500万像素广角相机
不小于3000米激光测距仪
	台
	1

	3
	无人机图传套件
	可让飞行器接入 4G 网络，与联网的遥控器配合使用时，即可实现 4G 增强图传，轻松应对信号遮挡情形，飞行更安全。
可以将您的设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传等多项功能。
	套
	1

	4
	无人机挂载
	无人机喊话器“
无人机探照灯”
4联装应急空投系统
喊话器：
具备超高声压，能清晰传递语音至远处，有效扬声距离达500米。采用无人机数字语音广播系统，集无人机和LTE双链路于一体，确保可随时随地进行语音广播。"
“采用4组光学成像组件，每组由4片透镜组合而成，发射出仅15度角的锐利光柱，颜色一致，亮度均匀
整体采用超轻量设计，仅重750克，额定功率高达120W"
四段可视空投是一款开发的多功能空投装置，适配云台组件。它采用全合金结构的设计，单钩最大挂重的重量为 10kg，自身重量仅为 210g，具有出色的重量比。
	套
	1

	5
	无人机信号中继设备
	中继站模式：在城区、山谷等信号遮挡严重的场景中，只需切换至中继站模式并架设在高处，即可增加无人机图传距离，扩大作业范围最大至 5公里。
部署形式：固定部署、三脚架移动部署
待机时间：1小时左右。可外接220伏电源连续使用。或者使用移动电源供电。
	台
	1

	6
	无人机首年服务
	含无人机首年服务及保险费用
	套
	1

	7
	无人机两年保险服务
	无人机保险费用等
	套
	1

	8
	无人机方舱套装
	赋能全天候、全场景无人值守作业，支持车载移动部署，驾驭各种作业环境。
整机重量：约55 千克（不包含飞行器）
外形尺寸：舱盖开启：长约 1760 毫米，宽约 745 毫米，高约 485 毫米舱盖闭合：长约 640 毫米，宽约 745 毫米高约 770 毫米
最大运行海拔：4500 米
充电时间：约27 分钟
	套
	2

	9
	无人机方舱屋顶钢结构
	屋顶及地面钢结构
	套
	2

	10
	增强图传模块
	最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：
  FCC:25 公里
  CE:12 公里
  SRRC:12 公里
  MIC:12 公里
最大下载速率：
  20MB/s（搭配机场）
	台
	2

	11
	无人机方舱挂载
	无人机喊话器
 在 1 米处可达 114 分贝，广播距离可达 300 米。支持录音喊话、媒体导入与文字转语音，新增实时喊话功能，并支持回声抑制功能。
无人机探照灯”
探照灯支持常亮和爆闪两种模式，能清晰照亮目标。还能与云台智能联动， 并提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域。
	套
	2

	12
	无人机方舱套装两年保险服务
	无人机方舱套装保险费用等
	套
	1

	13
	一键点调终端
	1.终端需与市局、分局视频会议平台无缝对接。
2.终端采用国产嵌入式操作系统。
3.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。
4.支持H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。
6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。
7.支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。
8.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。
9.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
10.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。
11.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。
12.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
13.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
14.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码
15.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源
	台
	2

	14
	一键点调摄像机
	摄像机需与市局、分局视频会议平台无缝对接。
1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。
2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。
4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。
5.视频输出接口具备HDMI、USB接口。
6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。
7.支持网口 VISCA控制。
8.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°
9.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。
	台
	2

	15
	现场指挥箱（移动单兵）
	网络接口 具有不少于4个千兆LAN接口、1个千兆WAN口、2个USB接口（可接USB卡托外置4G全网通无线网卡）、2个5G SIM卡槽（5G全网通）、4个4G SIM卡槽（4G全网通）；
可实时监看每一路网络速度和操作设置；
网络传输协议 支持UDP、TCP，支持远程桌面；
支持SRT、RTMP、RTSP、RTP、FTP、HTTP、HTTPS、IMAP、POP、SMTP、SNMP、SSH、TELNET、NTP、DNS、TFTP、BOOTP、NFS、RIP等网络应用层协议；
抢网功能 抢网功能，无惧人员、设备密集场所应用；
聚合带宽能力 上下行传输带宽均不低于280Mbps，Ø传输通道动态侦测，避免拥塞和带宽波动；
安全能力 支持数据包分链路拆包再聚合，数据动态拆分，加密传输，提高私密数据安全；
协议标准 视频编码：支持SVC分层编码技术；
为保证音频效果，系统应支持宽频高保真语音技术，支持G.711、G.722、OPUS音频编解码协议；
视频接口 配置具备不少于2个高清视频输入和1个高清视频输出接口，支持POE供电高清输入接口，通过网线实现视频、电源、控制信号共线传输，简化布线；
音频接口 具备不少于1个3.5mm音频输入接口，具备1个3.5mm音频输出接口。配置具备2个POE供电IP麦克风接口，通过网线实现音频、电源、控制信号共线传输；
USB接口 可以通过USB接口自动导入配置，进行设备安装部署，可以通过U盘定制开机LOGO；
网络接口 具备RJ-45网络接口，内置SIM卡槽可接入4G/5G网络；
处理能力 支持4K30fps、1080P30fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率；
支持双流内容分享，支持1080P高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如1440*900、1280*800、1024*768等。支持会议中对共享内容进行批注；
支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术；
网络适应性 视频呼叫支持64Kbps至8Mbps范围内动态自适应，并可实时显示当前自适应呼叫带宽；
具备网络抗丢包能力，在网络丢包率80%的情况下语音仍可进行交流；
麦克风 内置麦克风支持8米有效拾音距离；
会议控制 支持通过自有触屏进行会控，可以实现会议中发言管理，邀请入会和退出会议操作；
内置屏幕支持触控操作，可以实现挂断、静音／解除静音、取消发言（举手发言）、开／关摄像头、录制、窗口布局、会议管理、键盘、开启白板、摄像头控制、锁定主屏、显示呼叫统计信息，扫码签到和答题等功能；
支持会议日程功能，自动同步预约会议请求并显示在日程上，实现自动入会或手动一键入会；
支持HDMI 接口输出音频/4K 视频，支持4K 解码能力；
内置HDMI输出接口可以选择扩展模式，内置触控屏用于会控，扩展屏用于显示会议视频内容；
可以选择复制模式：扩展屏与内置触控屏显示内容相同；
终端具备扩展外接PTZ摄像机能力，终端与摄像机间支持供电、视频传输、控制三合一共线传输；
可以扩展全向数字麦克风，终端与麦克风间支持供电、音频传输、麦克风控制三合一共线传输；
支持两方会议之间添加第三方入会，会议无中断无停顿；
在多分屏会议中，可点击任意小分屏画面实现该画面图像放大全屏；
应用功能 支持PC软件客户端通过网络传输的方式实现桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音；
可以在通话中锁定视频画面，并进行全屏观看；
在会议中，终端支持发起或接收动态辅流；
支持会议日程提醒功能，能够自动同步预约会议请求并显示在日程上，实现自动入会或手动一键入会；
支持扫码签到功能，会议中管理员发起会议签到，会场人员可通过扫描终端二维码进行会议签到；
支持会议中巡检功能，发起对与会终端进行巡检，探测终端在会议准备中网络连接、摄像头、麦克风、扬声器的状态；
可以在终端进行换肤定制，实现个性化显示终端开机LOGO、待机屏保等，以凸显用户的图形图案、文字等元素
镜头要求 集成专业级高清镜头，支持108°水平视角，采用4K分辨率感光元件，自动对焦；
内存 16G；
固态硬盘 1T；
屏幕刷新率 120Hz；
材质 PP合金树脂；
防护等级 不低于IP67；
供电模块 具备外接电源及内置电池两种供电方式，其中采用内置电池供电时，设备的持续待机时间≥6H；
箱体结构 箱体可以根据产品特点安装隔板等，箱体内侧和隔板贴上比较柔软的复合固体回弹材料，该材料具有量轻、防震、防潮、抗氧化、防冲击、机动方便。
颜色上采用黑色涂装，更适合公安的使用。
在原材料上，采用含有特殊材料，即使在低温条件下，仍需具有很高的强度和韧性。
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	移动兵站
	高清高速智能球机 ”技术规格：
400万25倍泛智能黑光球_DC12V
道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能
人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图
支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出
采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像
支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
支持超低照度，0.0004 Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR
支持25倍光学变倍，16倍数字变倍
采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果
支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR
支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪
支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）
支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持1路音频输入和1路音频输出
内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储
支持ISAPI、GB/T28181、ISUP接入
支持300个预置位，8条巡航扫描
支持GB35114安全加密
传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：0.0004Lux @ (F1.6，AGC ON），黑白：0.0001Lux @(F1.6，AGC ON) ，0 Lux with IR
宽动态：120dB超宽动态
焦距：6~150 mm，25倍光学变倍
视场角：58.7° to 3° （广角-望远）
红外照射距离：250m
防补光过曝：支持
水平范围：360°
垂直范围：-20°-90°（自动翻转）
水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720）；60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720）；
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG
网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G
报警输入：7路报警输入
报警输出：2路报警输出
音频输入：1路音频输入，音频峰值：2—2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω
RS485接口：采用半双工模式，支持自适应通用（可添加）协议
电源接口类型：DC12V±25%
工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%
功耗：最大功耗42 W（其中加热最大功耗8W，红外灯最大功耗12 W）
防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准“
四目拼接枪型网络摄像机 "1、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
2.支持三种智能资源切换：通用行为分析、人群分布图、车辆密度；
3.支持电子云台，可对触发智能事件的目标进行放大和跟踪；
4.支持三码流功能，高清视频显示；
5.采用 4 个高性能 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，
图像清晰度高；
6.最大可输出 1600 万（5520×2700）@25/30fps；
7.支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；
8.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 30 米；
9.支持 3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
10.支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
11.支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，BNC，最大支持 256G Micro SD 卡；
12.支持 DC12V/AC24V/POE 供电方式，方便工程安装；
13.支持 IP67，IK10 防护等级；
14.支持 AR 标签，GPS 定位；“
信号采集设备 "1．采集功能：支持24G IMSI、5G SUCI和Wi-Fi MAC采集
2.捕获率：相对速度为40km/h时，捕获率≥90%
3.采集距离：0~100m（视站点周围运营商网络环境而定）
4.用户影响：设备采集时间应<1s，终端回网时间＜1s
5.接收灵敏度：优于-110dBm
6.传输方式：支持有线和无线传输，支持断网续传
7.本地存储：设备采集数据支持本地存储，存储采集数据量不低于180天存储
8.电源条件：AC 220V（100～290V）
9.防护等级：不低于IP67
10.同步方式：GPS同步\北斗同步\空口同步，卫星信号丢失后保持48小时内正常上号
11.环境温度：工作温度：-40℃~55℃，存储温度：-40℃~70℃
12.环境湿度：工作湿度：5%～95%，存储湿度：5%～95%
13.盐雾测试：测试标准GB/T 2423.17-2008 ，测试后设备功能应正常
14.积冰/冻雨测试：试验标准GJB 150.22A-2009 ，测试后设备功能应正常
15.绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，湿热环境条件下不小于5MΩ
16.设备告警监控：设备支持射频电路告警、GPS异常告警、单板异常告警、上号量异常告警、断电/上电告警，在设备管理应用平台上记录故障时间
17.异频配置监测：设备可自动或远程扫描移动/联通/电信网络无线环境，包括主小区频点、场强、PCI、优先级，邻区频点、优先级等信息，并进行异频配置检测，如有异常触发告警
18.要求设备集成度高，为一体化设备（主设备，不包括天线等附件）
录像机 
1个HDMI，1个VGA
已内置4TB硬盘（用于报警图和报警录像存储）
2个10M/100M/1000Mbps网口
1个USB2.0接口、1个USB3.0接口
报警IO接口：4路报警输入，1路报警输出
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持8×1080P
【智能应用】
支持OCR识别、结构化OCR识别、检测算法、分类算法、混合（检测+分类）算法、视频事件分析算法、图像比对算法、语义/实例分割算法、算法编排等9种AI算法能力
内置1颗GPU，支持虚拟引擎，支持不同算法能力混跑
AI算法能力：
单颗GPU分析能力：
定时抓图分析：8路
实时视频分析：4路200W/4路400W/1路800W
视频轮巡分析：8路
离线图片分析：8张/秒
【硬件开放/三方算法兼容】
支持第三发算法对接，支持（caffe、TensorFlow、pytorch、百度飞桨框架）
可共享算力、内存、存储等设备资源
每颗GPU支持16T算力（int8）、500 MB系统内存、2GB智能内存资源共享“
5G工业级路由器 "1、5G/4G全网通；
2.频段：移动（5/4/3/2G）、联通（5/4/3/2G）、电信（5/4G）
5G NR NSA n41/n78/n79
5G NR SA
n1/n28*/n41/n77/n78/n79
LTE-FDD B1/B3/B5/B8
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA B1/B5/B8
3.接口： 1WAN+4LAN 5网口，IO接口（支持4*IO），工业串口（1*RS232和1*RS485）
升降系统 "1、闭合1.7米，升高5米；
2.铝合金材质，银白色；
3.供电电压DC12V/20A；
4、承载〉=25KG；
5.带横梁，气泵；“
照明灯 "1、DC12V
2.照明功率：100W"
锂电池 "1、磷酸铁锂电池，容量200AH；
2.带AC220V充电口及太阳能接口；
3.DC12V/5V 输出接口；
4.金属外壳；
5.自动控制器，自动电量显示及低电量报警；
6.循环次数〉=2000次；
7.工作温度：-20°C~65°C；
8.续航超过〉=8 天（根据实际功耗而定）
9.支持多种充电方式；“
太阳能板 "1、多晶太阳能板功率50W,*2；
2.输入：DC18V ，输出DC12V；
3.带自动控制器，自动控制电路循环；
4.外置铝合金放置架；
5.可兼容锂电池充放电“
布控箱 
1.分布式空间布局，IP66防水；
2.带4寸轮毂，自动刹车；
3.铝合金材质，银白色；
4.内有隔层”
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	11. 其他设备

	1
	防火墙
	单电源；标准配置8个10/100/1000M自适应电，2个SFP插槽，1个Console口；性能参数：网络处理能力≥1.5Gbps，应用层吞吐≥1.3G，并发连接≥90万，每秒新建连接≥1.8万/秒；主要功能：集防火墙、VPN、应用与身份识别、防病毒、入侵防御、虚拟系统、行为管理、应用层内容安全防护、威胁情报等综合安全防御功能于一体，支持与同品牌态势感知、终端安全及病毒云、URL 云、应用云、云沙箱、情报云等多项系统的协同防御。默认IPSec VPN（100授权）、SSL VPN（50个授权）功能模块
	台
	1

	2
	万兆光模块
	万兆光模块80公里 单模双纤
	个
	1

	3
	语音网关
	需与滨湖分局核心机房语音程控交换机无缝对接
语音网关 支持SIP/MGCP/H.248协议 支持G.711A、G.711U、G.723.1、G.729A/AB等多种编解码算法 支持T.38和透传传真功能 
	台
	1

	4
	公安多业务光信号传输转换设备
	需与滨湖分局核心机房网络无缝对接
支持2路物理隔离千兆以太网，2路物理隔离百兆以太网，多业务复合传输，单模单纤，80km，壁挂/1U机架式，工业级物理接口：FC、单模单纤 传输距离： 0～80km 最大光功率预留量：20dBm 工作环境：-30℃～+70℃ 支持 IEEE802.3X 全双工流量控制和半双工背压流量控制
	套
	1

	5
	枪库安防报警专用设备
	枪库技防安全主机及前端感知设备
报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路；
报警输出：本地4路，最大可扩展到256路；
无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区；
网络制式：4G可选；
网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口；
电话线：1路PSTN；
RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机；
M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；
蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；
辅电输出：1路DC12V/1A；
蜂鸣器：1个；
吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5～3.6m，探测范围直径8米，角度360°；
具有防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具有蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz，支持无线遥控器，RS485接口与主机连接
	套
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