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项目概况
江阴市高中学位扩充项目(长泾高中改造)智能化JSZC-320281-JZCG-G2026-0067 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-11-10      13:30 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc166593156][bookmark: _Toc166593358]
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0067
项目名称：江阴市高中学位扩充项目(长泾高中改造)智能化
预算金额：716.36396万元
最高限价：716.36396万元
采购方式：公开招标
采购需求：本项目为江阴市教育局的江阴市高中学位扩充项目(长泾高中改造)智能化。（详见招标文件）
合同履行期限：详见招标文件
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.提供格式条款《关于资格的声明函》
2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）
3.未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 
本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
（三）本项目的特定资格要求：
1. 投标人须具备电子与智能化工程专业承包资质。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-10   13:30（北京时间） 
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜 
（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）
（二）获取采购文件，完成项目参与
1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 
1.采购人信息 
单位名称：江阴市教育局
单位地址：江阴市文化中路269号
项目联系人：黄先生
联系电话：0510-86862367
2.采购代理机构信息
单位名称：江阴市政府采购中心
单位地址：江阴市长江路188号6楼
联系人：张先生 
联系电话：0510-88027621
3.项目联系方式 
项目联系人：张先生
电话：0510-88027621
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一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释：	
1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。
2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。
四、招标文件的补充或修正： 
1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的要求：
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；
（2）*开标一览表；
（3）*分项报价表；
（4）*商务、技术要求响应及偏离表；
（5）*第三章实质性要求中须提供的产品证书、原厂声明/网站查询截图、项目负责人证书及社保证明材料； 
（6）*资格证明文件：
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）
文件3：投标人须具备电子与智能化工程专业承包资质（扫描件）
（7）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。
④制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格性审查不通过、符合性审查不通过等）由投标人自行承担。
⑤投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑥招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。
⑦联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑧本项目不接受纸质投标文件。
六、投标文件的制作、提交与远程交互：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：
①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
②开标当日，投标人不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3、投标的有效期为开标后90天。
4、投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；
6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；
7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应招标文件中的付款方式的；
9、苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
10、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13、不同投标人的投标文件相互混装。
八、开标、评标：
（一）开标
1、开标由江阴市政府采购中心主持。
2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。
3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（二）评标
1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A、资格性检查：
（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件3）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。
（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
B、符合性检查：
（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。
4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担）
5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6、异常低价投标（响应）审查
（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
九、确定中标单位：
1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。
2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。
2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。
（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；
（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。
4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。
采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人收件人：黄先生  收件地址：江阴市文化中路269号  收件电话：0510-86862367 
采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156
投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。
6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。
7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。 
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。
十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
十四、签订合同：
1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。
3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。
5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。
十五、付款方式：详见项目要求。
十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：
1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。
2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。
（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。
9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。
13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
十七、履约保函政策：
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十八、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十九、质量及验收：
项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
二十、中标服务费：
本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。 


[bookmark: _Toc213847315][bookmark: _Toc251268361]第三章　采购需求
（以下除“三、主要设备详细技术参数”，其余均为实质性要求）

一、项目概况：
结合项目功能定位与近远期需求，在长泾高中现有校园范围内实施改扩建，无需新增征地。新建总建筑面积19451.27m2，包括原址拆除致善楼、致远楼后新建13977.15m2教学楼(含75间普通教室、16间教师办公室)，新建5294.12m2宿舍楼(含100间8人间宿舍)，新建更衣室40m2和配电间140m2。同时对致真楼、致知楼的专业教室进行改造，在教学楼新建期间作为学生上课过渡教室使用。
江阴市高中学位扩充项目（长泾高中改造）智能化项目包含综合管线系统、计算机网络系统、视频监控系统、公共广播系统、多媒体教室、音视频会议系统、信息发布系统、宿舍管理系统、机房工程和智慧教务系统。本项目通过智慧校园建设，实现校园信息化、智能化水平的提升。优化校园资源配置，提高教育教学效率；提升校园安全监控水平，确保师生安全；改善校园生活服务质量，增强师生满意度；推动教育信息化发展，为教育改革提供有力支持。
本项目标的所属行业：硬件产品：工业；软件产品：软件和信息技术服务业。

二、分项清单及技术参数要求： 
	[bookmark: RANGE!A1:E313]分项一：综合管线系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	六类非屏蔽数据模块
	1.IDC：磷青铜，45°，金针表面镀金，有效提升近端串音余量；
2.防尘盖为透明PC材料；
3.簧片接触部分镀金50微英寸；
4.IDC金针：180度方向，导体线径：0.5-0.65mm。
	1071
	个

	2
	单口网络面板
	1.采用优质PC材料；
2.采用透明防尘门；
3.有便于用户端口标记的透明标示片。
	75
	个

	3
	双口网络面板
	1.组合式结构，双层面板设计，优质PC材料，白色；
2.端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，自带标识纸标识盖，方便维护
	498
	个

	4
	空白面板
	优质
	225
	个

	5
	六类非屏蔽双绞线
	1.护套材料：PVC；
2.绝缘层材料：PE；
3.结构：十字骨架；
4.铜导体直径：φ0.525±0.005 mm；
5.电缆外径：φ6.1±0.2 mm；
6.支持带宽250MHz,满足传输速率高于1Gbps的应用。
	83230
	米

	6
	六类非屏蔽跳线(3m）
	1.成品跳线，100%通过单体测试，传输性能高效可靠；
2.插头规格：RJ45,簧片表面镀金；
3.导体规格：多股绞合，PVC护套，外径6.0±0.3㎜。
	1071
	根

	7
	六类24口安装板（含模块）
	1.19英寸标准机柜安装，高度1U；
2.采用模块式设计，后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装拆卸。
	66
	个

	8
	理线架
	标准19”机架式安装，高度1U深度，冷轧钢板表面脱脂磷化静电喷塑处理，机械强度高，上下各12档，23mm超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间，厚度：1.0/1.2mm
	75
	个

	9
	六类数据跳线(2米)
	1.成品跳线，100%通过单体测试，传输性能高效可靠；
2.插头规格：RJ45，簧片表面镀金；
3.导体规格：多股绞合，PVC护套，外径5.5±0.2㎜。
	1584
	根

	10
	24芯光缆
	1.光纤芯数：24芯；
2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃下使用；
3.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，和钢带之间填充缆膏，优秀的阻水防潮功能；
4.护套采用夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套。
	600
	米

	11
	12芯光缆
	1.光纤芯数：12芯；
2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃下使用；
3.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，和钢带之间填充缆膏，优秀的阻水防潮功能；
4.护套采用夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套。
	800
	米

	12
	6芯光缆
	1.光纤芯数：6芯；
2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃下使用；
3.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，和钢带之间填充缆膏，优秀的阻水防潮功能；
4.护套采用夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套。
	800
	米

	13
	24口机架式光配线架
	1.安装方式：19″机架式安装；
2.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；
3.外壳材料：优质冷轧钢板。
	4
	个

	14
	12口机架式光配线架
	1.盒内具有充裕的冗余光纤盘绕空间；在规范的施工条件下，可保证光纤以及尾纤的最小弯曲半径不小于R30mm；
2.19英寸标准机架安装，高度1U；
3.盒体选用优质冷轧钢板。
	6
	个

	15
	6口熔接盒
	1.2个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆加强件固定装置；
2.适用端口6位，端口通用型设计，不含适配器；
3.盒体选用优质冷轧钢板。
	10
	个

	16
	LC光纤适配器
	机械耐久性：＞500次，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB。
	228
	根

	17
	LC单芯单模光纤尾纤(1米)
	1.出厂前通过测试，高质量插芯，插入损耗低、耐久性好，重复性、互换性好，低损耗连接；
2.单芯护套外径：2.8mm。
	228
	根

	18
	LC-LC单模光纤跳线（3米）
	单芯护套外径：2.8mm。
	228
	根

	19
	电源线
	RVV2*1.5mm²
	1200
	米

	20
	五方通话线
	RVSP4*0.75mm²
	300
	米

	21
	机柜(22U)
	标准19"机柜，600*600*1111mm 22U，黑色
	1
	台

	22
	机柜(42U)
	标准19"机柜，600*600*2000mm 42U，黑色
	4
	台

	23
	光纤熔接
	定制
	228
	点

	24
	水平桥架
	室内镀锌水平桥架,200*100,包括所有组、配件及支架
	1480
	m

	25
	垂直桥架
	室内镀锌垂直桥架,400*100,包括所有组、配件及支架
	70
	m

	26
	穿线管
	JDG20
	7450
	m

	27
	穿线管
	JDG25
	5644
	m

	28
	线槽
	PVC线槽100mm*50mm
	200
	m

	29
	穿线管
	PVC20
	2232
	m

	30
	穿线管
	PVC25
	2350
	m

	31
	PE管材
	PE32
	1500
	m

	32
	PE管材
	PE25
	500
	m

	33
	预埋铁盒
	86盒
	1680
	个

	34
	预埋PVC盒
	86盒
	400
	个

	35
	技术服务费
	综合管线系统设备安装调试及五年维保技术服务
	1
	项

	分项二：计算机网络系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	上网行为管理
	详见主要设备详细技术参数3.1
	1
	台

	2
	防火墙
	详见主要设备详细技术参数3.2
	1
	台

	3
	核心交换机
	详见主要设备详细技术参数3.3
	2
	台

	4
	汇聚交换机
	详见主要设备详细技术参数3.4
	5
	台

	5
	万兆单模模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	24
	个

	6
	千兆单模模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）
	132
	个

	7
	48口接入交换机
	1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；
2.10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；
3.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
4.支持IPV4/IPV6静态路由协议。
	34
	台

	8
	24口接入交换机
	1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps；
2.10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；
3.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
4.支持IPV4/IPV6静态路由协议。 
	12
	台

	9
	8口接入交换机
	1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps；
2.10/100/1000M以太网电口≥8，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；
3.支持IPV4/IPV6静态路由协议。
	8
	台

	10
	24口POE交换机
	1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps；
2.10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；
3.支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W；
4.支持IPV4/IPV6静态路由协议。
	12
	台

	11
	面板无线AP
	1）采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥2.975Gbps；
2）支持嵌入86面板安装方式；
3）至少支持1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联；
4）支持802.3af/at供电；
5）由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点至少达到防护等级IK09。
	117
	台

	12
	放装无线AP
	1.整机支持≥4条空间流，整机最大无线速率≥2.975Gbps；
2.至少支持1个1000M自适应以太网端口，至少支持1个2.5G SFP光口；
3.802.3af供电和本地供电；
4.由于放装AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点防尘防水等级至少达到IP51。
	80
	台

	13
	高密AP
	1.采用三射频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡，整机空间流≥6条，整机最大无线速率≥5.375Gbps；
2.支持1个5G电口和1个5G光口；
3.支持802.3af/at/bt供电；
4.整机最大接入用户数≥1536。
	3
	台

	14
	室外无线AP
	1.室外型无线接入点，整机双射频，4条空间流，整机最大无线接入速率≥2.975Gbps；
2.支持1G有线接口≥1个，支持2.5G光口≥1个；
3.为了外观美观且支持覆盖扩展，内置天线并支持内外置天线切换；
4.设备具备防雷击浪涌能力，并达到9kv防护水平。
	6
	台

	15
	无线控制器
	1.设备需实配无线控制器板卡≥1张，最大可管理AP数量≥512个；
2.支持本地转发和集中转发；
3.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License；
4.支持无线QoS，可基于AP、WLAN、用户等参数进行限速；
5.支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。
	1
	台

	16
	无线许可授权
	无线控制器产品专用升级许可证License。
	2
	套

	17
	网管一体机
	详见主要设备详细技术参数3.5
	1
	台

	18
	网络运维管理平台
	详见主要设备详细技术参数3.6
	1
	套

	19
	无线许可授权
	无线控制器产品专用升级许可证License。
	2
	套

	20
	应用服务器
	板载双口千兆网卡，国产CPU，主频≥2.5G 16C 135W CPU*2/散热器*2/32GB DDR4-3200MHz *4/SSD_480G_SATA_6Gpbs_2.5in_Read*2/1.92T NVME SSD*2/3.5_7.2K_SATA_4TB_HDD*4/04硬盘背板*2/PM8222 SHBA/双口万兆光纤网卡（含模块）*2/800W电源模块*2
	2
	台

	21
	技术服务费
	计算机网络系统设备安装调试及五年维保技术服务
	1
	项

	分项三：视频监控系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	红外筒形网络摄像机
	1.传感器靶面:1/3.0，像素:400万，分辨率:2560*1440；
2.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux；
3.内置拾音器，拾音距离可达到15m；
4.设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机150m处人体轮廓，设备暖光补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓。
	134
	台

	2
	支架
	配套支架
	134
	个

	3
	红外警戒摄像机
	1）1/2.7英寸400万像素CMOS传感器，分辨率≥2560*1440，帧率≥30fps;支持≥1个告警输入接口，≥1个告警输出接口；≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口；
2）彩色最低照度≤0.0005lx；黑白最低照度≤0.0001lx；
3）内置3颗红外灯和4颗暖光灯，可在不同的工作模式下，进行红外灯和暖光灯的切换；
4）内置1个拾音器和3W内置扬声器，具有≥15米远程拾音能力，支持双向语音对讲和单向语音广播功能；
5）支持≥8个隐私遮盖和≥8个ROI；支持自动切换算法透雾和光学透雾；支持数字降噪；支持强光抑制。
	20
	台

	4
	L型支架
	配套支架
	20
	个

	5
	电梯半球
	1.1/3英寸CMOS传感器，像素400万，分辨率≥2560*1440，焦距：2.0mm，2.8mm可选；
2.最低照度：彩色：0.0005lux（AGCON），黑白：0.0001lux（AGCON）；
3.内置拾音器，拾音距离可达到15m；
4.夜间无告警触发时，红外灯常亮，监视画面为黑白，当触发告警时，暖光灯亮起，监视画面切换为彩色，同时可联动声音告警。
	1
	台

	6
	电梯无线网桥
	1.支持InfoSync/Systemguard/Watchdog机制；
2.使用TDMA技术；
3.支持237个频段 4920～6100MHz；
4.可自由选择信道宽度 5M/10M/20M/40M/80M（802.11ac系列支持80M）。
	1
	台

	7
	球型网络摄像机
	1.具有不小于400万像素CMOS图像传感器；25倍光学变倍；设备内置CPU/GPU/NPU一体化芯片，8GBeMMC芯片，具有1个RJ45接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个BNC模拟视频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽、1个音频输入接口，1个音频输出接口；
2.最低照度：≤0.0002lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），最大亮度等级不小于11级，水平中心分辨力不小于1100TVL，宽动态能力不小于106dB；
3.支持背光补偿、低拖影曝光设置、透雾、强光抑制、区域曝光、移动侦测、数字降噪功能。
	2
	台

	8
	球型网络摄像机支架
	配套支架
	2
	个

	9
	密度摄像机（半球）
	1.400万像素1/3”CMOS星光级半球网络摄像机，内置GPU芯片，内置拾音器；
2.最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；
3.红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓；
4.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选。
	2
	台

	10
	密度摄像机（枪机）
	1.采用≥1/2.7"400万星光级CMOS传感器,镜头焦距：4mm、6mm可选，支持红外和白光补光；
2.最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；
3.红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓；
4.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选。
	2
	台

	11
	32路硬盘录像机
	详见主要设备详细技术参数3.7
	5
	台

	12
	64路硬盘录像机
	详见主要设备详细技术参数3.8
	1
	台

	13
	网络视频录像机
	详见主要设备详细技术参数3.9
	1
	台

	14
	电视机
	43英寸金属全面屏
	2
	台

	15
	综合管理一体化机
	详见主要设备详细技术参数3.10
	1
	台

	16
	24口监控POE交换机
	1.交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps;
2.至少配置24个10/100/1000电口、4个10/100/1000光口、支持POE；
3.MAC地址≥16K；
4.支持PoE功能，单端口最大供电功率≥30W；支持分时供电和自动功率调节。
	6
	台

	17
	8口监控POE交换机
	1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps；
2.8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机支持PoE/PoE+，PoE功率125W；
3.固化2个SFP千兆光口；
4.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
	7
	台

	18
	24口监控接入交换机
	1.交换容量336Gbps，包转发率42Mpps；
2.24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机；
3.固化4个SFP千兆光口；
4.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
	1
	台

	19
	监控核心交换机
	1.固化千兆SFP光口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥168Mpps；
2.支持并实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余；
3.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
4.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。
	1
	台

	20
	监控级硬盘
	3.5”英寸，8TB容量，SATA 6 Gb/s接口，缓存256MB，转速5400～7200智能调节。
	35
	块

	21
	千兆光纤收发器
	1.支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力；
2.10Mbps，100Mbps，1000Mbps自动适应。
	7
	对

	22
	监控联动模块
	静态电流：100MA
报警输出：常开常闭可调
	20
	个

	23
	摄像机室外立杆（含砼基础）
	3.5米
	3
	根

	24
	室外不锈钢视频监控接线箱
	300mm*400mm*200mm
	7
	个

	25
	技术服务费
	视频监控系统设备安装调试及五年维保技术服务
	1
	项

	分项四：公共广播系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	IP广播系统服务器
	1.嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成一体，前置超薄DVD光驱，支持刻录功能；
2.内置大容量SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点；
3.前置I/O接口：1*电源开关，1*一键报警按钮，1*MIC，2*USB2.0； 
4.后置I/O接口：2*千兆网口，2*RS-232,3*USB,1*VGA,1*HDMI,1*MIC-in,1*Line-out,2组莲花音频，1路报警触发接口。
	1
	台

	2
	IP可视对讲广播系统软件
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端及视频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；
2.具有终端故障自动检测功能：当音频终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常；当在线终端离线时，终端以黄色提示异常，可视对讲终端有视频颜色特殊标识。
	1
	套

	3
	7寸屏网络对讲寻呼话筒
	1.采用桌面式话筒设计，带有7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播；
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率；
3.支持双向对讲功能，内置3W全频扬声器，实现双向通话；
4.支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器。
	3
	台

	4
	IP网络数字调谐器
	1.标准机箱设计，1U 铝合金面板，坚固耐用；
2.微电脑控制，轻触式按键操作；
3.采用LCD液晶屏显示美观大方；
4.立体声调频收音，电台频率记忆存储可达99个。
	1
	台

	5
	32路消防报警矩阵
	1.设备采用标准19英寸2U机架设计，铝合金拉丝面板；
2.具有32路信号指示灯，每路信号输入时，可以触发对应LED灯点亮；
3.支持≥32路消防信号输入接口，支持短路信号和12V信号输入触发。
	1
	台

	6
	16路IP网络电源时序器
	1.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
2.带16路电源管理输出接口，每路接口都可以手动或自动打开，互不干扰。采用LED指示灯显示工作状态；
3.带有一路短路信号输入，一路短路信号输出，便于用户根据不同环境应用做相应的扩展。
	1
	台

	7
	IP有源音箱（监听）
	详见主要设备详细技术参数3.11
	1
	台

	8
	4.3寸屏音频采集终端
	详见主要设备详细技术参数3.12
	2
	台

	9
	CD播放器
	1.兼容DVD、CD、VCD、KDVD、MP3等多种格式光碟；
2.可播放U盘里各种音乐格式文件；
3.LED曲目显示，多种播放模式。
	2
	台

	10
	IP有源音箱
	详见主要设备详细技术参数3.11
	114
	台

	11
	壁挂扬声器
	1.功率：5W/10W/20W；
2.定压输入：100V/70V。
	113
	台

	12
	IP网络功放（240W）
	1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质音乐信号； 
2.带有4.3英寸电容触摸显示屏，分辨率支持800*480，支持修改本机参数；可同步广播服务软件终端及分区信息，查看终端是否在线；
3.支持1路RCA莲花混合输出、2路6.3话筒输入、3路RCA线路输入、话筒1有强切入优先，可独立调节音量；
4.内置高保真功放模块，具有240W功率输出。
	2
	台

	13
	IP网络功放（300W）
	1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质音乐信号； 
2.带有4.3英寸电容触摸显示屏，分辨率支持800*480，支持修改本机参数；可同步广播服务软件终端及分区信息，查看终端是否在线；
3.支持1路RCA莲花混合输出、2路6.3话筒输入、3路RCA线路输入、话筒1有强切入优先，可独立调节音量；
4.内置高保真功放模块，具有300W功率输出。
	2
	台

	14
	IP网络功放（360W）
	1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质音乐信号； 
2.带有4.3英寸电容触摸显示屏，分辨率支持800*480，支持修改本机参数；可同步广播服务软件终端及分区信息，查看终端是否在线；
3.支持1路RCA莲花混合输出、2路6.3话筒输入、3路RCA线路输入、话筒1有强切入优先，可独立调节音量；
4.内置高保真功放模块，具有360W功率输出。
	1
	台

	15
	IP网络功放（500W）
	1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质音乐信号； 
2.带有4.3英寸电容触摸显示屏，分辨率支持800*480，支持修改本机参数；可同步广播服务软件终端及分区信息，查看终端是否在线；
3.支持1路RCA莲花混合输出、2路6.3话筒输入、3路RCA线路输入、话筒1有强切入优先，可独立调节音量；
4.内置高保真功放模块，具有500W功率输出。
	1
	台

	16
	一拖二真分集远距离无线麦克风
	1.采用高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收；
2.系统工作频率范围经过对比优化，采用了左右通道不同频率的窄带宽设计。
	1
	套

	17
	10路天线放大器
	1.12dB可调的射频信号电平用于优化使用不同线缆的接收效率；
2.链接输出可链接5台无线接收机组成大型系统；
3.RF电平过载LED及时监察射频信号的质量；
4.高清LCD显示。
	1
	套

	18
	4.3寸屏IP网络解码终端
	1.标准2U机架式设计，全铝合金工业面板；
2，内置网络IP解码模块，将网络数据流转换成模拟音频信号给合并式功放或纯后级功放使用；
3.带有4.3英寸电容触摸显示屏，支持修改本机参数；
4.具有2路可控外接电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源。
	1
	台

	19
	4.3寸屏音频采集终端
	详见主要设备详细技术参数3.12
	1
	台

	20
	8路调音台
	1.带多功能彩色高清显示屏，准确显示99DSP数字效果和MP3播放器（二合一）；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.单通道独立48V幻象电源，七段均衡，内置电源开关，60行程推子控制；                                                                                                                                                      
3.6单声道话筒输入，2路立体声输入，2路编组输出，2路主输出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	1
	台

	21
	纯后级广播功放(2000W)
	1.100V、70V定压输出&4Ω-8Ω定阻输出，输出功率2000W；
2.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示；
3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示；
4.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇。
	1
	台

	22
	全铝合金室外音柱100W
	1.额定功率：100W；
2.输入电压：70V/100V。
	8
	只

	23
	远程号角扬声器
	全天候设计，采用航空复合材料的箱体外壳，具有耐酸碱，抗盐雾，防腐，防水防尘，能承受高强度冲击及震动，能适应各种恶劣气候和环境。
1.功率：250W；
2.定压输入：100V。
	2
	只

	24
	全铝合金室外音柱60W
	1.额定功率：60W；
2.输入电压：70V/100V。
	26
	只

	25
	IP网络功放（240W）
	1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质音乐信号； 
2.带有4.3英寸电容触摸显示屏，分辨率支持800*480，支持修改本机参数；可同步广播服务软件终端及分区信息，查看终端是否在线；
3.支持1路RCA莲花混合输出、2路6.3话筒输入、3路RCA线路输入、话筒1有强切入优先，可独立调节音量；
4.内置高保真功放模块，具有240W功率输出。
	3
	台

	26
	4.3寸屏IP网络解码终端
	1.标准2U机架式设计，全铝合金工业面板；
2.内置网络IP解码模块，将网络数据流转换成模拟音频信号给合并式功放或纯后级功放使用；
3.带有4.3英寸电容触摸显示屏，支持修改本机参数；
4.具有2路可控外接电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能环保。
	1
	台

	27
	纯后级广播功放(1200W)
	1.100V、70V定压输出&4Ω-8Ω定阻输出，输出功率1200W；
2.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示；
3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示；
4.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇。
	2
	台

	28
	广播线
	RVVP2*1.0mm2
	5090
	米

	29
	广播线
	RVV2*2.0mm2
	2580
	米

	30
	技术服务费
	公共广播系统设备安装调试及五年维保技术服务
	1
	项

	分项五：多媒体教室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	86寸智能交互平板
	详见主要设备详细技术参数3.13
	40
	台

	2
	OPS电脑模块
	1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；
2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；
3.电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
	40
	台

	3
	展台
	1.视频展台壁挂式安装，采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可收起。
2.采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求；
3.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。
	31
	台

	4
	教学扩声系统
	1.采用主、副音箱设计，主机音箱集红外线接收、功放、扬声器于一体无需增加独立功放；
2.信噪比>80dB，220V 50Hz交流电源供电，输出功率≥60w；
3.主音箱可外接电脑、DVD、MP3等音频设备的输入，且音量独立可调；
4.主音箱可接一个0-12V范围供电的鹅颈式话筒输入，有线话筒音量可独立调节；
5.红外线波长：850nm，调制方式：PLL锁相环脉冲调制.铁网喷漆音箱面板、木质箱体；
6.外置超广角高灵敏360度全向接收， 接收灵敏度：≥85dB；直线可视传输距离25米以上。
	79
	对

	5
	无线领夹话筒
	配套
	79
	个

	6
	绿板
	定制
	36
	套

	7
	技术服务费
	多媒体教室设备安装调试及五年维保技术服务
	1
	项

	分项六：音视频会议系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、LED大屏显示系统：

	1
	室内P2.0显示屏
	1.屏体显示尺寸：7.68m（宽）*3.84m（高）。
2.屏体像素：3072*1536。
3.LED封装：表贴三合一LED。
4.像素间距：≦2.0mm。
	29.5
	m2

	2
	接收卡
	1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；
2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度。
	48
	张

	3
	开关电源
	200W/5V
	100
	个

	4
	30KW智能电柜
	6路空开，多功能卡远程上电
	1
	只

	5
	视频处理器
	1.具备强大的视频信号输入和处理能力的超4K专业主控，不仅支持DP 1.4 和HDMI 2.0接口的4K视频信号输入，同时支持2路HDMI 1.4及2路DVI接口的2K视频信号输入，支持多路信号间无缝切换。单机最大支持带载1048万像素点，其带载宽度最大可达16384像素点，高度最大可达8192像素点；
2.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置；
3.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。
	1
	台

	6
	室内P2.0屏体支架
	方管结构，黑钛包边，后维护方式，两侧与屏后包铝塑板
	30.7
	m2

	二、扩声系统：

	1
	500W专业主扩音箱
	1.单元组成:低音 15英寸，2.5英寸音圈低音；
2.单元组成:高音 3英寸钛合金振膜，1.5英寸喉管；
3.标准阻抗 8Ω；
4.输入功率 500W(额定)/1000W(峰值)。
	2
	只

	2
	850W专业主扩功放
	1.输出功率：8Ω  2×850W ；
2.输出功率：4Ω  2×1300W；
3.输出功率：桥接8Ω  2600W；
4.输出功率：桥接4Ω  3000W；
5.输入阻抗：平衡输入为20KΩ，不平衡输入为10KΩ。
	1
	台

	3
	350W专业辅助音箱
	1.单元组成：低音12英寸；
2.单元组成：高音 1.34英寸；
3.标准阻抗：8Ω；
4.输入功率：350W(额定)/700W（连续)/1400W（峰值）。
	10
	只

	4
	550W专业辅助功放
	1.输出功率：8Ω 2×550W； 
2.输出功率：4Ω 2×900W；
3.输出功率：桥接8Ω 1600W； 
4.输出功率：桥接4Ω 2100W； 
5.输入阻抗：平衡输入为20KΩ，不平衡输入为10KΩ。
	5
	台

	5
	300W专业返听音箱
	1.单元组成:低音 12英寸；
2.单元组成:高音 1.73英寸；
3.标准阻抗 8Ω；
4.输入功率：300W(额定)/600W(峰值)。
	2
	只

	6
	450W专业返听功放
	1.输出功率：8Ω 2×450W； 
2.输出功率：4Ω 2×750W； 
3.输出功率：桥接8Ω 1300W； 
4.输出功率：桥接4Ω 1700W；
5.输入阻抗：平衡输入为20KΩ，不平衡输入为10KΩ。
	1
	台

	7
	1200W专业超低音音箱
	1.单元组成:低音 2×18英寸；
2.标准阻抗：4Ω；
3.输入功率：1200W(额定)/2400W(连续)/4800W(峰值)。
	2
	只

	8
	1600W专业超低音功放
	1.输出功率：8Ω 2×1600W； 
2.输出功率：4Ω 2×2500W； 
3.输入阻抗：平衡输入为20KΩ，不平衡输入为10KΩ；
4.保护电路：输出短路.直流.过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护。
	1
	台

	9
	24路四编组调音台
	1）24通道设计，20路MIC单声道+2路立体声输入单声通道100Hz低频衰减开关（高通滤波）每通道3段参量均衡，单声道带扫频；
2）4辅助编组输出，2推子前折返，1衰减后辅助，1衰减后效果，3组AUX母线辅助输出（包括EFF）；
3）内置24种DSP数字效果器，内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音，内置蓝牙5.0接收播放，USB音频声卡（连接电脑）将电脑播放的声音传输到调音台。
	1
	台

	10
	数字反馈抑制器
	1.用于音频扩声系统，有效提高拾音器拾音距离20-50CM（根据扩声系统环境而定）；
2.采用先进高速浮点数字信号处理，内置先进音频处理芯片；
3.具有强信号自动压限功能，当有强信号输入时，输出信号被自动限制到采样输出电平。
	1
	台

	11
	16进16出音频处理器矩阵
	1.支持16路MIC/Line输入，支持48V幻象供电；
2.每个输出通道均有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、延时器、压限器、参量均衡；
3.每个输入通道具有高通滤波、低通滤波、参量均衡、压限器、延时器，内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。
	1
	台

	12
	4进8出数字音频处理器
	1.设备选用32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心；
2.4进8出多种分频模式，高、低通分频点均可达 20Hz-20KHz； 
3.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。
	1
	台

	13
	U段无线话筒（手持）
	详见主要设备详细技术参数3.14
	1
	套

	14
	音质提升设备
	详见主要设备详细技术参数3.15
	1
	台

	15
	数字会议主机
	1.系统主机能智能识别代表和主席，不用分配IP地址；
2.内置自适应反馈抑制器(AFC),可有效防止啸叫；
3.主席数量最多可达12个主席单元，代表机发言人数可设置≥1-12个或者全开；
4.具有多种会议模式:全开讨论模式，数量限制模式，先进先出模式，后进先出模式，主席专用模式；
5.具有主席优先提示声选择功能，开启时主席按优先键会有提示音发出来。
	1
	台

	16
	数字会议主席机
	1.话筒采用铝合金外壳设计；
2.带2.4寸彩色显示屏，内容有绿色和红色圆形图案显示，具发言计时功能；
3.具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭；
4.主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置；
5.主席优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态。
	1
	只

	17
	数字会议代表机
	1.话筒采用铝合金外壳设计；
2.带2.4寸彩色显示屏，内容有绿色和红色圆形图案显示，具有发言计时功能
3.具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭。
	9
	只

	18
	地接盒
	地接盒，标准电工插座，配有网口、电源、音频口等用于连接会议系统话筒单元
	1
	只

	19
	天线放大器
	天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可供4台接收机使用，让接收信号获得最佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供4组电源输入给接收机使用。
	1
	台

	20
	同轴线
	同轴馈线，低损50Ω
	60
	米

	21
	电源时序器
	1.8路多功能国际多用途电源输出插座；
2.内含微控制器，保证从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机；
3.显示屏显示实时电压；
4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。
	2
	台

	三、舞台灯光机械系统：

	1
	LED聚光灯
	1.输入电压：AC100-240V/50/60Hz；
2.额定功率：200W；
3.光源：LED高亮度集成灯珠；
4.色温：3200K 暖白光 /5600K正白光/可选；
5.显色指数：Ra≥ 95；
6.调光：0~100% 线性电子调光 (16bit 无闪烁调光)；
7.频闪：1~30 次/秒；
8.控制方式：国际标准 DMX512 信号/RDM/自走；
9.控制模式：2CH 通道（调光/频闪）；
10.散热系统：静音风机散热。
	8
	台

	2
	一顶光-LED混色灯
	1.输入电压：AC110-240V/50-60 Hz；
2.功率：180W；  
3.光源:54 颗X3W LED 灯珠；
4.光束角度:15°/25°/45°/60°可选；
5.控制方式:DMX512协议，RDM 协议，内置程序，主从同步颜色: RGB或RGBW线性无限混色，可产生1670万种颜色变化，内置宏功能；
6.调光: 0~100%线性电子调节；
7.频闪:1~25次/秒。
	8
	台

	3
	一顶光-LED会议平板灯
	1.光源：LED高亮度灯珠，0.5W*600颗；
2.显色指数：Ra≥90；
3.显示板控制：主控/DMX或手动电位器控制；
4.控制模式：1CH通道；
5.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁；
6.出光角度：90度；
7.散热系统：多鳍片大面积散热。
	7
	台

	4
	二顶光-LED混色灯
	1.输入电压：AC110-240V/50-60 Hz；
2.功率：180W；  
3.光源:54 颗X3W LED 灯珠；
4.光束角度:15°/25°/45°/60°可选；
5.控制方式:DMX512协议，RDM 协议，内置程序，主从同步颜色: RGB或RGBW线性无限混色，可产生1670万种颜色变化，内置宏功能；
6.调光: 0~100%线性电子调节；
7.频闪:1~25次/秒。
	8
	台

	5
	二顶光-LED会议平板灯
	[bookmark: OLE_LINK4]1.光源：LED高亮度灯珠，0.5W*600颗；
2.显色指数：Ra≥90；
3.显示板控制：主控/DMX或手动电位器控制；
4.控制模式：1CH通道（国际标准DMX512信号）；
5.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁；
6.出光角度：90度；
7.散热系统：多鳍片大面积散热。
	7
	台

	6
	三顶光-LED混色灯
	1.输入电压：AC110-240V/50-60 Hz；
2.功率：180W；  
3.光源:54 颗X3W LED 灯珠；
4.光束角度:15°/25°/45°/60°可选；
5.控制方式:DMX512协议，RDM 协议，内置程序，主从同步颜色: RGB或RGBW线性无限混色，可产生1670万种颜色变化，内置宏功能；
6.调光: 0~100%线性电子调节；
7.频闪:1~25次/秒。
	8
	台

	7
	三顶光-摇头光束灯
	1.电源: AC110~240V, 50/60HZ；
2.灯泡：230W；
3.通道模式：16CH；
4.色片盘：14个色片+白光，带单向旋转的彩虹效果；
5.全色走与半色走两种模式切换；
6.图案片: 17个固定式图案片+白光，带双向旋转的彩虹效果；
7.频闪：1~13次每秒；
8.雾化：0%~100%线性雾化；
9.一个双菱镜、可双向旋转。
	4
	台

	8
	灯控台
	最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。
最大控制96台电脑灯或96路调光。
	1
	台

	9
	直通箱
	1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载；
3.过载与短路双重保护高分断空气开关。
	1
	台

	10
	信号分配器
	DMX512/1990信号输出
8路DMX信号分配器
	1
	台

	11
	灯勾
	规格：28mm；重量：228g；承重：50Kg；卡管;40-58mm
	50
	个

	12
	灯绳
	规格：4mm；长度：80mm；承重：150Kg
	50
	条

	13
	灯杆
	外径48mm镀锌圆管
	3
	道

	14
	电源线
	ZR-RVV3*2.5mm
	300
	米

	15
	控制线
	ZR-RVVP2*0.5mm
	200
	米

	16
	电动拉幕机械
	1.电压: AC230V/50-60Hz；
2.功率：100W；   
3.最大拉力负荷：100KG；
4.最大使用长度：20m；
5.轨道：40*30cm铝合金轨道；
6.工作方式：单电机驱动，钢丝绳传动系统；
	1
	套

	四、辅材配件：

	1
	机柜
	标准19"机柜，600*600*2000mm 42U，黑色，承重2000KG；前玻璃门，后钢板
	2
	台

	2
	专业音响线
	300芯音响线
	500
	米

	3
	音频隔离器
	1.名称：音频隔离变压器；
2.阻抗：600:600；
3.特点：携带方便，容易安装，使用方便，不需要供电直接连接使用；
4.用途：消除噪音电流声静电。
	1
	个

	4
	卡侬公对母信号线
	卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆
	20
	条

	5
	6.35转卡侬母音频线
	6.35大二芯转卡侬母音频信号连接电缆
	6
	条

	6
	6.35转卡侬公音频线
	6.35大二芯转卡侬公音频信号连接电缆
	2
	条

	7
	3.5转莲花音频线
	莲花(RCA)-3.5音频信号连接电缆
	1
	条

	8
	音箱插头
	专业四芯音箱接头
	32
	个

	9
	音箱壁架
	表面处理：超高温静电喷粉。
金属:优秀钢铁(非市面上劣质中性铁管可比)。
区别:钢铁的质地坚韧密度高，中性铁质软易弯曲变形密度低。
塑料:全新台化原料，硬而韧有弹性,不易爆裂。
	6
	对

	10
	技术服务费
	音视频会议系统设备安装调试及五年维保技术服务
	1
	项

	分项七：信息发布系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	43寸播控一体机（壁挂式）
	1.USB端口：2个；
2.网口：10/100/1000M自适应；
3.内存：1G；
4.显示尺寸：43寸。
	10
	台

	2
	32寸播控一体机（壁挂式）
	1.USB端口：2个；
2.网口：10/100/1000M自适应；
3.内存：1G；
4.显示尺寸：32寸。
	4
	台

	3
	信息发布系统软件
	系统基于B/S结构，部署服务器，系统基于网络,通过IP地址来管理各个显示终端的显示内容，显示参数、休眠设置等。
	1
	套

	4
	信息发布客户端授权软件
	客户端授权
	14
	套

	5
	技术服务费
	信息发布设备安装调试及五年维保技术服务
	1
	项

	分项八：机房工程

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	UPS主机20KVA
	1.额定容量20KVA/16KW；电池节数灵活配置16、18、20节可选； 
2.UPS整流输入：额定输入电压220vac，输入电压范围120~276vac（AVR）,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围50 Hz :45~55；60Hz：54~66（50/60自适应）
3.UPS输出：输出电压范围220/230/240 vac±1%，输出频率50/60±0.1；
4.性能参数：输入功率因数＞0.99；电源效率＞93%；电源效率（ECO状态）＞98%；
5.支持静态旁路。旁路电压范围：220上限：+25%；230上限：+20%；240上限：+15%。
	1
	台

	2
	UPS输出配电箱
	1.UPS输入100A/1P，UPS输出63A/1P； 
2.UPS分配:10个32A/1P，4个16A/1P；
3.功能:接地指示,零火识别。
	1
	个

	3
	蓄电池
	1.单节电池容量：12V-100AH；
2.类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池；
3.外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹。
	32
	个

	4
	电池柜
	可放置16节100AH/12V电池，内含一套10mm2电池间连接线等辅材
	1
	个

	5
	线缆
	UPS输入/输出线缆
	60
	米

	6
	技术服务费
	中心管理机房设备安装调试及五年维保技术服务
	1
	项

	分项九：宿舍管理系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	人脸抓拍摄像机
	1.600万筒型网络摄像机；
2.采用深度学习硬件及算法，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持人脸抓拍；
3.最高分辨率可达3200 × 1800 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾。
	15
	台

	2
	单机芯翼闸
	1.机箱材料：国产标准(304号)不锈钢；
2.驱动电机：直流有刷电机，24V/20W；
3.输入接口：开闸信号，干接点继电器信号。
	2
	台

	3
	双机芯翼闸
	1.机箱材料：国产标准(304号)不锈钢；
2.驱动电机：直流有刷电机，24V/20W；
3.输入接口：开闸信号，干接点继电器信号。
	5
	台

	4
	人脸识别设备
	1.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
2.屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
4.认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式。
	13
	台

	5
	人脸识别授权
	包括：人脸检测模块、人脸识别模块、GPU算法加速模块、特征码生成模块
	15
	个

	6
	平板
	11英寸平板电脑6+128GB高刷护眼屏
	11
	台

	7
	平板定制开发
	宿管软件在平板进行二次开发
	1
	项

	8
	人脸识别处理程序
	1.人脸识别模块：支持连接视频采集终端进行识别，支持在强光及夜间模式进行识别人员，支持用户在跑步状态下进行识别，支持大批量进出人员同时识别。
2.本地人脸库及识别结果存储：支持断网识别人员并在网络重新联通时上报识别记录至云端。
3.识别照采集：支持连接摄像头进行采集人员识别照，识别确认后保存识别照，并同步至云平台及人脸识别终端软件。
4.人员信息验证：支持验证当前人员是否正确录入至人脸库当中。
5.识别照上报：支持上报采集的识别照，人脸特征信息。
	1
	项

	9
	宿舍考勤系统
	1.支持维护教师，学生的基本信息；
2.宿舍管理：支持对学生公寓的宿舍信息进行管理，宿舍信息包含（宿舍楼名称、宿舍号、床位号等）,支持多条件查询宿舍信息。支持对宿舍床位的批量生成。支持批量导入宿舍信息。支持批量导出宿舍信息；
3.宿舍清空管理：支持根据楼栋、宿舍号条件查询数据后清空当前数据；
4.宿舍分配管理：支持分配宿舍或床位，再分配宿舍或床位给学生，宿舍分配完成后可以调整；
5.支持对宿舍床位信息的管理。支持多条件查询所分配宿舍床位的情况。支持批量导入分配学生宿舍床位。支持单个分配学生宿舍床位。支持批量移除学生宿舍床位；；
6.支持多维度学生实时归寝情况数据展示；如正常归寝人数、请假人数以及人员展示、迟到人数及人员展示，未到人数以及人员展示，每个宿舍归寝情况等；
7.支持展现出详细的归寝数据；
12）支持自由设置考勤规则，考勤组，不同年级可应用不同的考勤方式；
8.支持教师平板端进行手动补录；
9.支持对学生的归寝识别的记录进行查询，并可进行导出；
10.支持未归寝人员进行补录端二次人脸识别进行补签；
11.支持人脸考勤、考勤信息、考勤数据分析以及每个场景相对应的不同要求的统计报表信息以及考勤数据分析。 
	1
	项

	10
	校园请假系统
	1.学生端申请：家长/学生通过移动端提交请假申请，填写请假事由、请假起止时间等信息，提交后等待审批；
2.分级审批机制：根据请假天数设置分级审批流程，如：1天内（含）请假由班主任直接审批；1-3天（含）请假经班主任初审后，需年级主任复核；3天以上请假需班主任、年级主任、校长逐级审批，审批结果实时推送至家长移动端；
3.审批状态反馈：家长可在移动端实时查看审批进度（待审核、审核中、已通过、已驳回），驳回需注明理由，家长可修改后重新提交；
4.学生在校门口进行身份识别时，终端自动校验其身份是否在请假有效期内身份——处于请假时段内：终端显示身份“请假通过”，保安允许学生离校；未请假或请假已过期：终端显示身份“禁止通行”，同时终端自动生成记录。
	1
	项

	11
	辅材
	对原宿舍楼进行敷设网线、电源线、穿线管等材料
	1
	批

	12
	技术服务费
	宿舍管理系统设备安装调试及五年维保技术服务
	1
	项

	分项十：智慧教务系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	智能排课
	1.支持丰富的排课约束条件：从课程维度设置课程必排、不排、最多排、至少排、连堂、不排同一天、同一节课最多、合班、走班关联、单双周、课程组等条件；从教师维度设置条件教师必排、不排、最多排、最少排、不排同时上课、多班连上等条件；
2.灵活教学场景支持：除常规单教师授课外，系统支持模块课、同班分组教学、组合教学等复杂场景，满足个性化课程改革需求；
3.高效课表生成与交互调整：基于约束规划算法快速生成合规课表，并支持可视化拖拽调整，实时校验冲突，兼顾自动化与人工优化灵活性；
4.支持多方案：支持同一排课任务生成多个备选方案，由教务人员选择最优方案发布；
5.任务复用：提供任务、方案复制功能，便于基于既有结果进行微调（如任课变更、增删课程），显著减少重复工作量，提升课务调整效率；
6.多维度课表导出与自定义展示：支持导出已排版的教师课表、班级课表、总课表、总任课表、课程课表，并可设置课表显示字段，适配学校多样化报表格式要求；
7.无缝对接智慧课表系统：支持课表数据同步到智慧课表系统。
	1
	套

	2
	智慧课表
	1.多维度课表展示与权限管控：支持按教师、班级、课程等多维度灵活查询课表，满足不同角色的查看需求；提供系统配置，可控制教师可见的课表范围（如仅显示本人课程或跨班级课表），保障数据隐私与教学管理需求；
2.课表数据导入：支持按标准模板导入第三方排课系统生成的课表数据，确保数据无缝迁移；
3.全天调课灵活管理：支持因法定节假日、学校活动等特殊情况触发的全天课表调整场景；
4.设置节次时间：支持设置每节课的起止时间，用于其他系统（排课、活动预约等）页面展示；结合节次时间触发消息提醒，例：听课人课前提醒；
5.教师授课工作量统计：统计教师学期/月/周授课课时及代课数；生成可视化报表，为绩效考核、师资调配提供数据依据；
6.提供接口与外部软件对接：当其他系统有数据变化时，课表同步更新。例：与调代课系统对接，调代课完成后，课表同步更新；与教师请假系统对接，请假审批通过后，课表同步更新；与听评课系统对接，安排听课任务后，实时展现听课任务。
	1
	套

	3
	调代课
	1.双模式调代课机制：支持自主调代模式和教务调代模式，由学校自行选择启用哪种模式；自主调代模式：教师可自主发起调代课申请，选择目标调代对象（教师/课程），经相关教师确认后自动生效并通知课务人员，实现高效协同，课务人员不同意时可操作撤回调代；教务调代模式：教师仅能提交调代申请，由课务人员统一审核并执行调整，适用于严格管控场景；
2.教务单个调代：从教师维度进行调代课，支持调课、代课、换课三种操作。选择需要调代的教师及对应课程，补充调代课信息，选择调整对象后提交完成流程；
3.教务批量调课：从班级维度同时调整多个班级/教师的课程，适用于全校活动、考场安排等场景；提供可视化的待排区、课程调整路径；仅向受影响教师推送通知，避免信息冗余；
4.支持全天调课等场景：支持因法定节假日、学校活动等特殊情况触发的全天课表调整场景；
5.实时同步与通知：调课结果实时推送给相关教师（任课教师、班主任），并更新对应课表；
6.分级权限管控：支持按年级进行调代课管理。
	1
	套

	4
	高考选科
	1.流程管理：可根据学校需求灵活设置多个选科环节，每个环节均可进行个性化配置选科类型、志愿数量、成绩显示、签名、志愿修改次数等参数，适配分层决策需求；
2.在线填报：学生可通过手机或PC填报选科信息；
3.电子签名：家长可在手机上用手指手写签名确认选科结果并自动生成电子版告家长书；
4.学科优势分析：录入学生的考试成绩可生成直观易懂的图表，为学生填报选科提供科学的参考依据；
5.实时动态监控：实时统计各选科组合报名人数、性别比、班级完成率；班主任仅查看本班数据，教务处可掌握全校趋势；
6.人工调整机制：选科任务关闭后，管理员可操作回退让家长重新填报；也可直接调学生志愿；修改的历史记录清晰可见；
7.均衡分班衔接：根据正式意向调查的结果进行最终调整，支持单个换班、按总分批量换班，调整完成后将选科数据推送至“均衡分班”系统进行均衡分班。
	1
	套

	5
	报修管理
	1.可自定义报修类别，按类别设置负责人及维修人员；
2.可设置抄送人员，派单时可以选择抄送人，并通知报修人被安排了关于报修内容的维修任务；
3.添加校外维修人员：维修人员除了从基础数据中选择本校职工，还可添加校外维修人员信息；
4.报修：教职工拍照登记报修，由管理员派单流转，维修人员结单确认；管理员也可代替维修人员操作结单；
5.消息通知：各流程节点相关人员将收到系统通知；支持短信方式通知校外维修人员，通过短信中的链接登录结单；
6.数据统计：可按类别、人员等维度统计报修数据、维修人员工作量；
7.数据导出：系统可导出带照片的明细记录。
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	智慧文印
	1.文印申请：教师申请文印，支持上传附件，添加多个印制任务后提交申请；
2.文印审批：审批人员接到通知后进入系统审批；
3.文印接单及结单：审批通过记录流转至文印室人员处接单，完成印制后结单通知申请人领取；
4.支持配置印制类别、用纸上限、自动领取、制版费等要求；
5.支持审批方式有部门审批、集中审批、无需审批、超量审批；
6.数据导出：可按教师、按部门查看明细及导出纸张数量报表、费用报表、结算报表；
7.多文印室支持：若有多个文印室时，申请时支持选择文印室；统计时支持按文印室统计数据。
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	技术服务费
	智慧教务系统安装调试及五年维保技术服务
	1
	项



三、主要设备详细技术参数：(打“★”项为重要指标项)
3.1 上网行为管理
1）网络层吞吐量≥3.6Gb，应用层吞吐量≥450Mb，带宽性能≥300Mb，支持用户数≥800，每秒新建连接数≥4000，最大并发连接数≥150000。规格：1U，内存≥4G，硬盘容量≥128G SSD，接口：千兆电口≥6个；
2）支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态；
3）支持对用户的web访问质量进行检测，可对整体网络质量评级、可通过列表形式展示访问质量差的用户名单、支持对单用户进行定向web访问质量检测，方便管理员及时进行处理修复，保障用户访问体验；
4）支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况；
5）支持用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证、单点登录、第三方认证等方式；
6）内置应用识别规则库，支持9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；
[bookmark: OLE_LINK25]7）支持根据文件类型限制http、FTP方式上传、下载行为；支持基于关键字过滤SSL加密的网页、论坛、BBS上的发帖行为；
8）支持查询基于指定时间段/用户/用户组/业务系统类型等维度的业务访问行为日志，包括请求内容、返回内容、文件内容。

[bookmark: OLE_LINK2]3.2 防火墙
1）千兆电口数量≥8个，千兆光口数量≥2个，万兆光口数量≥4个；
2）配置可插拔1TB企业级硬盘 ；配置3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库；
3）三层网络吞吐≥3Gbps ，最大并发连接≥200万，最大新建连接≥13万；
4）支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
5）支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略；
6）支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤；
7）要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；
8）应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等；(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
9）应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示。

3.3 核心交换机
1）交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51200Mpps；
2）主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；
3）为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm；
4）支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数；
5）为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计；
6）为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52；
7）支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；
8）支持CPU保护功能，CPU的使用率降低到10%以内，除了ARP以外，CPP功能还能限制多种类型的送CPU速率； 
9）支持网络基础保护策略 ，可实现主机被隔离，ARP不会再转发，也不再应答；
10）实配双主控、双电源，千兆以太网光口≥24个，复用千兆以太网电口≥12个,万兆以太网光口≥4个。

3.4 汇聚交换机
1）交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥822Mpps；
2）100/1000Mbps SFP光口≥28，复用的10/100/1000Mbps电口≥8，1G/10G SFP+光接口≥4个，冗余电源；
3）为防止端口占用风道空间，导致进风截面积小阻抗大，采用左右风道设计，提升风扇效率和系统散热效果；
4）要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K；
5）支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
6）支持网络基础保护策略功能，支持CPU保护功能；支持千兆电口和万兆接口支持64字节到9216字节0丢包的100%线速转发。(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)

3.5 网管一体机
1）交换容量≥38.4Tbps，转发性能≥7200Mpps；
2）采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接；
3）为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；
4）支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议；
5）支持在主机端对远端模块自动发现、自动纳管，远端模块无需做任何配置即可完成上线
6）支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控；
7）支持下载Excel绑定表，填写远端模块区域位置信息进行绑定；
8）支持在主机端对远端模块的配置进行统一备份，并快速恢复到任意备份时间点；
9）当远端模块出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置从主机端自动下发，无需手动配置，支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务；
10）★设备支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看网络拓扑、连通状态、端口列表；支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并可通告主机，发生环路的接口告警信息并记录；(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
11）单台配置双电源，千兆以太网电口≥8个，万兆以太网光口≥4个。

3.6 网络运维管理平台
1）支持有线、无线一体化管理。支持AP、AC、网关、交换机、物联网设备、路由器的统一接入和管理维护；提供批量配置、批量升级、建立隧道穿透内网访问Telnet、在线命令调试等运维功能；
2）支持网络拓扑管理功能。在接入出口设备后，整网拓扑一键发现，生成拓扑，并自动完成出口下联设备的管理端注册。支持在拓扑上快速查看设备的CPU、内存、在线状态等设备详情；
3）为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况。网优工具支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能；
4）支持AP负载分析，支持终端平均在线时长、终端平均流量、忙时在线人数、峰值在线人数、峰值时刻综合评估设备的利用情况，支持排序方便定位问题；
5）支持VIP监控告警功能，支持VIP终端的体验指标进行监控告警追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议；告警阈值可自定义，包括信道利用率、异常掉线、丢包率、时延、来回漫游、反复关联等指标的阈值设置，告警记录可查，需要保存至少7天的终端问题分析和历史连接记录；
6）要求所投产品提供用户终端全局体验图，可基于时段进行体验覆盖评估，以终端无线参数指标来评估终端的业务体验，分为：优质，良好，有点卡，上线难四类，该评估非应用识别，而是通过机器学习的算法计算当前网络状况是否适合这类应用；
7）要求所投产品可根据AP和终端的综合指标（非无线覆盖热图）来生成全网覆盖情况报告，包括良好覆盖区、注意覆盖区、问题覆盖区；
8）★支持网络体验度量和可视化。可以查看体验概况，显示网络的整体使用体验。可以从区域分析、干扰、覆盖、接入、认证等维度度量网络状态，帮助分析定位体验问题；支持Wi-Fi检测工具点位问题分析功能、支持Wi-Fi检测工具多人协作功能、支持WI-FI检测工具部署记录功能。 (投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
9）★平台支持信号重叠区域远端来回关联优化功能，可以对终端在信号覆盖重叠且信号强度相当的区域在两个AP间来回切换的现象进行优化；支持漫游粘滞现象优化功能，使终端主动连接至信号更优的AP；(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
10）本次实配200个网络设备节点管理授权和250个无线AP设备节点管理授权。

3.7 32路硬盘录像机
1）8盘位网络视频录像机，支持32路接入能力；
2）支持1个VGA，1个HDMI(支持4K)视频输出接口；1入1出RCA音频接口；1个USB3.0,2个USB2.0接口；
3）支持VGA和HDMI视频输出同源与异源切换；
4）NVR总资源为满负载条件下的接入带宽≥960Mbps、存储带宽≥960Mbps、回放带宽≥960Mbps、转发带宽≥960Mbps；
5）具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式；
6）支持查看CPU、内存的使用率、温度、以及风扇转速等信息；
7）支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问；
8）支持区域入侵检测，接入普通IPC，支持对出现在设定警戒区域内的目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值、入侵持续时间，通过web客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。

3.8 64路硬盘录像机
1）16盘位64路网络视频录像机，支持可扩展至≥48块硬盘；
2）具备4个电口，2个光传输接口，4个USB3.0接口，1个RS-232串口，1个RS-485；
3）具备≥2个miniSAS存储扩展接口和1个eSATA存储扩展接口；
4）具有24个报警输入接口，8个报警输出接口；
5）支持1/4/6/8/9/16/25/36/64分屏预览模式；
6）支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备；
7）支持双BIOS模式，系统启动过程中，当主BIOS无法启动时，可从备份BIOS启动；
8）支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护。

[bookmark: OLE_LINK1]3.9 网络视频录像机 
1）具有2个SATA3.0磁盘接口；可接入不少于32路的高清网络视频；具有2个VGA（支持1080P），2个HDMI（支持8K）视频输出接口；HDMI支持最大双路8K（7680×4320）和双路1080P（1920×1080）异源输出；
2）静态库总容量为256G，动态库（路人库）总容量为128G；
3）支持视频流方式识别（NVR人脸抓拍＋NVR人脸识别），支持图片流方式人脸识别（IPC人脸抓拍＋NVR人脸识别），支持视频流结构化方式人脸识别（NVR视频结构化＋NVR人脸识别），以及IPC人脸识别＋NVR人脸识别等多种识别方式；
4）★支持人脸库自动建模，可查看建模状态，建模状态包括建模成功、建模失败、建模中、未建模、其他，支持按检索结果导出人脸库图片；(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
5）支持64路人脸以图搜图功能，可从外部设备、人脸抓拍库、人脸底库上传方式导入最多30张人脸图片，并设置搜索相似度（0-100），检索时间范围（开始时间、结束时间），检索出符合设置条件的人脸图片，可查看人脸背景图，回放关联录像，并支持导出人脸图片和关联录像；
6）★最大支持8个客户端同时运行以图搜图；客户端支持将人脸抓拍图、抓拍信息与地图关联，形成人员轨迹信息；以图搜图结果可按目标出现的时间排序，或者按相似度从高到低排序；200万人脸抓拍库中，以图搜图检索响应时间不大于2秒；500万人脸抓拍库中，以图搜图首位命中率不低于97％，以图搜图前十位命中率不低于99.9％；(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
7）支持万物检功能，通过预设输入文字描述，对实时视频中出现的设定目标进行布控，当视频中出现文字描述布控的目标时，触发报警信息，报警支持联动声音报警、发送邮件（可带报警发生时的图片附件）、联动录像、联动报警输出、球机预置点、球机轮巡、球机轨迹、抓图、报警弹框、联动预览；
8）支持按照多窗格视图方式展示万物搜（智能文搜、智能图搜）结果，并支持按照时间、相似度方式进行排序显示，对检索结果支持在图片和视频中叠加目标标注框；
9）具有不少于1个硬盘指示灯实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯、1个网络状态指示灯；具有16个报警输入接口，4个报警输出接口（支持12V／3Actrl）；具有一个红外传感器接收器。

3.10 综合管理一体机   
1）可接入管理1000路视频通道，100路门禁设备，150路门口机，1000路室内机，2台访客终端，200路智能通道，200路云端设备，8车道；
2）★接入带宽≥400Mbps，转发带宽≥400Mbps，存储带宽≥400Mbps；(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
3）支持接入并管理IPC、NVR、AIBox、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商（报警、门禁）设备；
4）支持标准ONVIF、GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、RTSP协议；
5）★支持设置自动计算考勤时间；持配置时间段、班次管理、排班管理（将班次排给人员/部门）；支持假日配置；支持人员请假/出差处理；支持补签处理、查看补签记录；支持查询考勤原始数据和导出；支持查询考勤明细数据、导出、考勤计算；支持汇总考勤数据和导出；支持excel格式考勤数据导出；支持数据同步，同步第三方数据库（MySQL、PostgreSQL、SQLServer）；支持手动更正签到或签退记录；支持区分人流量统计区域和人员密度检测区域；支持区域增、删、改、查；支持观看人数统计相机实况，显示统计信息；支持显示进入人数、离开人数、可进入人数、滞留人数、通行状态在人流量统计区域；支持显示可进入人数、当前人数、区域状态在人员密度检测区域；支持人流量统计，根据不同类型（月/天/时/分）进行统计，可按图表和报表形式展示；(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
6）支持基于电子地图绘制并展示人员行进轨迹，支持指定点位的轨迹回放；
7）支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无法启动时，可以选择从备份系统启动；
8）具有1个eSATA存储扩展接口、4个千兆网口、16个告警输入接口、8个告警输出接口、1个12V电源输出接口、3个HDMI视频输出接口、1个VGA输出接口、1个RS485串口、1个RS232串口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB3.0接口，2个USB2.0接口。

3.11 IP有源音箱
1）木质外壳结构，采用5寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能；
2）内置一路网络硬件音频解码模块，支持MP3和WAV两种音频格式，
3）内置2*30W双通道数字功放，具备过载、短路保护功能，无信号自动待机；
4）支持一路6.3话筒输入、一路3.5线路输入、一路3.5线路输出、具有每路音量调节旋钮；
5）定压备份模块，实现接入100V定压广播线路，当网络异常时自动从数字网络广播切换到模拟定压广播
6）可扩展遥控器，支持静音、音量大小调节、高低音调节、支持话筒混响功能，支持上下曲播放，支持蓝牙/USB/线路功能切换（有网络信号时直接切换到网络）。

3.12 4.3寸屏音频采集终端
1）标准2U机架式设计，全铝合金工业面板，内置音频采集编码模块，可将模拟音频信号对指定IP终端及分区进行播放。
2）带有4.3英寸电容触摸显示屏、分辨率支持800*480，支持通过触摸呼叫广播；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播；
3）将模拟音源转换成IP网络数字音源向指定终端播放；具有6路模拟音频输入接口（2路6.3话筒，3路RCA莲花线路,1路RCA紧急输入）；
4）支持对指定终端及分区发起广播，广播延时低于100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播。
5）具有4路可控外接电源接口，4路可控外接电源具有手动开关按钮，可以在无网络信号的情况下，手动开启电源输出；
6）具有一路短路输入、一路输出接口。

3.13 86寸智能交互平板
1）整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。
2）整机内存≥2GB，存储空间≥8GB。
3）采用红外触控技术，支持系统中进行40点或以上触控；
4）整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB；
5）整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
6）整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能； 
7）整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。

3.14 U段无线话筒（手持）
1）两通道接收信号,每通道有100个信道可选；
2）每通道有单独电子音量调节大小 ；
3）具有锁屏功能，通过功能组键操作；
4）具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率；
5）支持控制电源时序器开关，1路灯光控制口，1路会议灯牌控制，1路LED屏控制，2路RS-232控制音量与视频切换，2组语音反馈监听，1路线路输入；
6）支持连接高清摄像机实现自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，支持多套叠机、多个话筒同时使用。

3.15 音质提升设备
1）一体化铝合金机身，提供良好屏蔽；
2）频率响应：20Hz-20KHz；
3）具有AIT（Audio Isolation Technology）音频隔离技术；
4）衰减器：0、-20dB开关切换；
5）+5V USB 接口供电，MUTE 静音开关。

备注：
1、本项目核心产品为： 
	序号
	核心设备名称
	所在子系统名称

	A
	网管一体机
	计算机网络系统

	B
	网络视频录像机 
	视频监控系统

	C
	  综合管理一体机
	视频监控系统


通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。
2、所投电视机须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（投标产品型号必须与节能证书型号一致，明确到最小型号）。所投开关电源须提供3C认证证书、所投30KW智能电柜实行强制性产品认证自我声明实施规则程序B（提供原厂强制性产品认证自我声明书扫描件或在全国认证认可信息公共服务平台查询截图证明）。（投标文件中须提供以上文件扫描件，未提供将作为无效投标）
3、投标人必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。投标人提供的检测报告等证明材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由投标人自行承担。如中标人供货产品的技术参数与“投标文件技术规范描述”不符，将取消其成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”处理。
4、投标人可对现场进行勘查（不统一组织，投标人可与采购人直接联系安排，因投标人不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由投标人自己负责）。

四、运输、安装、调试、验收要求：
1、在所有设备的运输过程中，必须严格按标准保护措施进行包装，包装符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，能确保货物安全无损地运抵目的地。  
2、货物保管：货物到达采购人地址至验收合格期间，由中标人负责保管，若因保管不当造成的质量问题，中标人应负责修理，同时有关费用由中标人承担；货物经验收合格后即由采购人负责保管，若因保管不当造成的质量问题，中标人应负责修理，但有关费用由采购人承担。 
3、交货前，采购人将不定期随机抽取预供货产品交由权威检测部门进行详细检测，若检测结果没有达到中标人投标文件中承诺的技术要求，那么所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标人全部承担。 
4、中标人负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招标文件要求和投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。 
5、采购人应向中标人现场调试的实施团队提供方便条件，有关费用由中标人负责。 
6、设备验收：设备经调试安装结束后，由采购人组织相关人员验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准和规格等不符合问题，由供货方立即无条件为采购人调换或补齐，同时由供货方承担因此而产生的一切损失。

五、项目实施的时间和地点：
1、 项目实施地点：江阴市长泾镇后街18号，江阴市长泾高中原址。
2、 项目实施时间：采购人书面通知设备安装之日起 90 个自然日内。采购人有权调整全部或部分所订购设备的供货期及安装调试期，投标人不得以此为理由增加保管费或任何其他费用
3、 项目建成后，试运行期不低于三个月。

六、质量保证及售后服务要求：
1、 供应商须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定，所有产品均提供不低于5年原厂质保。（有特殊说明的请按照分项要求质保）。
中标单位签订合同时须提供防火墙、核心交换机、网管一体机、网络视频录像机、综合管理一体机、网络运维管理平台、室内P2.0显示屏的原厂质保函原件并加盖原厂公章（业务章、投标专用章等均无效），方可签订合同。若中标单位未在规定时间内提供质保函，将取消成交资格，并按政府采购相关规定处理。
2、在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。
3、服务响应时间：1小时内响应，2小时内到现场，并在24小时内能排除故障，未能在规定时间内修复情况下，中标单位应主动提供免费备品备件。
4、在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下，中标单位应主动提供免费备机服务。
5、在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。
6、提供的产品若有设计缺陷，供应商应主动召回。
7、在质量保证期内，投标单位应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。
8、软件免费维护和升级服务的内容，投标单位可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。
9、培训：培训对象包括系统管理员及现场操作人员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；培训内容为系统操作和相关管理思想等。 
10、根据具体情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。

七、付款方式：
考虑整体项目时间按照项目整体建设周期进度规划，合同签订后支付合同金额的20%，项目验收合格后支付至合同金额的80%，验收合格满2年并结算审计后付清余款(不计息)，付款时间以财政支付节点为准。

八、有关说明：
1、公开招标为一次性报价，本次采购项目不得以任何形式进行转包或分包。该项目为一个包，投标人报价内容必须报全，不得漏项。 
2、投标人报价时需自行考虑现场总承包服务管理费、墙面开孔开槽费、水电费及临时设施费等相关措施费，采购人不再另行支付相关费用。投标人报价时应考虑各种风险因素，包括但不限于施工方案措施风险、由承包方原因引起的开工日期调整、由承包方原因引起的地方矛盾导致的窝工、停工风险、设备价格的市场风险等一切风险因素，除发包人原因引起的设计变更外，中标单位在服务过程中不得以任何原因向发包人要求增加费用。
3、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。
4、根据项目建设工作的业务性质，投标人需为本项目组建实施团队，配备至少5名技术人员，包括项目负责人、现场工程师、网络工程师、信息安全工程师、运维工程师各1人负责项目实施。 
投标人为本项目配备的项目负责人须具备机电工程壹级建造师证书和安全员B证【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件，未提供将作为无效投标】
5、中标人应严格遵守投标文件中承诺的供货安装时间，不得延误。若因不可抗力的原因，不能按时交货和提供服务的，应及时以书面形式将拖延情况通知采购人。
6、中标人在项目实施过程中应文明规范作业，符合国家相关质量标准和安全防护措施要求，中标人在项目实施过程中对安全管理和安全防护负有全部责任，中标人对签订合同项下项目范围内所有内容和施工人员负安全施工责任，因发生安全事故导致的一切责任包括财产损失和人身伤害均由中标人承担。
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一、评标方法
本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准
特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对暗标部分和非暗标部分分别进行制作。其中技术部分（2.2~2.5四项）属于暗标，投标人在制作技术部分（2.2~2.5四项）相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则所有暗标评审项均不得分。
暗标部分不得有体现投标人身份的内容是指：
①暗标部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②暗标部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③暗标部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
④不得有其他体现投标人身份的内容。

	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分
（30分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
	30

	二、技术部分
（54分）
	2.1
	产品技术参数
	根据《技术要求响应偏离表》等对所投产品的技术参数响应情况进行评审打分：全部符合招标文件“主要设备详细技术参数”要求，无负偏离得29分，打“★”项有一项负偏离扣1分，其余项有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。
(未按要求提供证明材料的视为负偏离)
	29

	
	2.2
	需求理解
	投标人针对本项目提供需求分析，包括①项目背景、②建设内容、③建设目标、④重点、难点分析，方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	8

	
	2.3
	项目实施方案
	投标人针对本项目提供项目实施方案，包括①工期安排、②进度保障措施、③质量保障措施，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	
	2.4
	维保服务方案
	投标人针对本项目提供维保服务方案，包括①服务体系及服务内容、②应急措施及保障内容，方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	4

	
	2.5
	培训方案
	投标人针对本项目提供培训方案，包括①培训内容、②培训时间安排，方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	4

	
	2.6
	人员保障方案
	投标人针对本项目提供人员保障方案，包括①实施团队人员配置方案、②维保服务人员配置方案、③培训师资配置方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	3

	三、商务部分
（16分）
	3.1
	综合实力
	投标人具有①ISO9001质量管理体系认证证书、②ISO20000信息技术服务管理体系认证、③ISO45001职业健康安全体系认证、④CNITSEC信息安全服务资质证书(安全工程类)、⑤ITSS信息技术服务标准符合性证书（智能运维）证书的，有一项得1分，最高得5分。
（须提供有效期内的证书扫描件）
	5

	
	3.2
	业绩
	2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似智能化项目业绩的，有一个得1分，最高得3分。（须提供合同扫描件）
	3

	
	3.3
	项目负责人
	投标人为本项目配备的项目负责人具有①人社部门颁发的高级工程师（通信或电子信息工程相关专业）证书、②CISAW 信息安全保障人员证书的，有一项得2分，最高得4分。
【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】
	4

	
	3.4
	项目组其他成员
	投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人除外）中：
①现场工程师：具有智能化系统集成项目经理证书的，得1分；
②网络工程师：具有网络工程师证书的，得1分；
③信息安全工程师：具有CISP注册信息安全专业人员证书的，得1分；
④运维工程师：具有ITSS IT服务工程师证书的，得1分。
【同一人员多张证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】
	4
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第五章　合同书（格式）
[bookmark: _Toc251268363]
项目名称：                                  
项目编号：                                  
甲方：（买方/采购人）____                   
乙方：（卖方/供应商）____                   

甲、乙双方根据江阴市政府采购中心                            项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：                                                            
1.2标的质量：                                                            
1.3标的数量（规模）：                                                    
1.4履行时间（期限）：                                                    
1.5履行地点：                                                            
1.6履行方式：                                                            
1.7包装方式：                                                            
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：                    圆（            元）人民币或其他币种。
三、组成本合同的有关文件
3.1下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
四、技术资料
4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、知识产权
5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
六、产权担保
6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金
7.1 乙方交纳人民币_              元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
7.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
7.2.1履约保证金退还方式：                                                
7.2.2履约保证金退还时间：                                                
7.2.3履约保证金退还条件：                                                
7.2.4履约保证金不予退还的情形：                                          
八、合同转包或分包
8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
8.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
九、合同款项支付
9.1合同款项的支付方式及进度安排：                                                
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保修范围和保修期及售后服务
11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；
（2）对甲方人员进行免费培训。
11.3 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
11.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.6上述货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
11.7乙方承诺的其他售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
十二、项目验收
12.1按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由    承担。
12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十三、货物的包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值   的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十七、合同生效及其他
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
17.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。


	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日
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投

标

书


项目名称：                                  
项目编号：                                  
投标单位：                                  


二○    年  月  日


一、投标函

致江阴市政府采购中心：
我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。
2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。
3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4、我方认为你们有权决定中标者。
5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 
6、我方已详细审核全部招标（采购）文件及其有效补充文件，完全理解并接受招标（采购）文件的各项规定和要求，无任何异议。 
7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。


投标单位（电子签章）：
电话：
传真：
地址：
邮编：
电子邮箱：
[bookmark: _Toc194739809][bookmark: _Toc222799676]


二、开标一览表

	项目编号
	JSZC-320281-JZCG-G2026-0067

	项目名称
	江阴市高中学位扩充项目(长泾高中改造)智能化

	项目报价
（单位：元）
	以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中
填写的金额为准。


[bookmark: _Toc194386107][bookmark: _Toc158691780][bookmark: _Toc145474400]注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。


投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日




三、分项报价表

单位：元（人民币）
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单位
	质保期
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：人民币                      元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。



注：1、投标单位应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。
2、上表中的“合计总价”应当与《开标一览表》中“项目报价”数额一致。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）
4、表格不够可另接。


投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。
2、商务要求是指采购需求中关于取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等；
技术要求是指采购需求中关于对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日



五、法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：            性别：       年龄：       职务：             
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：               
                      法定代表人（签名或盖章）：                



	法定代表人身份证
扫描件
	
	授权委托人身份证
扫描件










法定代表人亲自投标声明


江阴市政府采购中心：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     




单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    

           



附：
	法定代表人身份证
扫描件











六、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。
2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。
3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（货物类项目）
（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。


二、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日


三、关于符合本国产品标准的声明函
（非本国产品无需填写提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
