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第1章 [bookmark: _Toc500859145]投标邀请

受宝应县公安局的委托，江苏江南工程管理咨询有限公司就2026年民生实事（亿丰岗等25处信号灯路口电子监控升级改造项目）(JSZC-321023-JNZX-G2026-0019)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
2026年民生实事（亿丰岗等25处信号灯路口电子监控升级改造项目）的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网” 自行下载招标文件，并于2026年10月30日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321023-JNZX-G2026-0019
2.项目名称：2026年民生实事（亿丰岗等25处信号灯路口电子监控升级改造项目）
[bookmark: _GoBack]3.预算金额：398万元
4.最高限价：390万元
5.采购需求：见招标文件第四章
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630]6.合同履行期限：签订合同之日起60天
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359091]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6供应商信用承诺函；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: XMISLHT_1]4.本项目不接受联合体投标
5.本项目不接受进口产品投标
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]（二）本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK76]1.投标人具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
2.投标人具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证。
三、获取招标文件
1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》，地址：
http://zfcg.yangzhoµ.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.htmL。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见http://zfcg.yangzhoµ.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.htmL。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年10月30日15点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：宝应县公安局
地 址：宝应县叶挺路181号
联系人：夏存辉
联系方式：13651515702
2. 代理机构信息
名   称：江苏江南工程管理咨询有限公司
地　址：宝应县柳河路86-1号
联系人：李昕玥
联系方式：15298472891
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
3.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
4.本次招标不收取投标保证金。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏美达仪器设备有限公司在“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的信息。
6.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。




第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321023-JNZX-G2026-0019号项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照苏政采协【2024】20号文件的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。 
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在总价中，由中标单位支付给代理机构。 
招标代理服务费开户银行：中国工商银行股份有限公司宝应白田支行 
开户名称：江苏江南工程管理咨询有限公司宝应开发区分公司
开户账号：1108200609100069420
4.3本次采购专家评审费由采购人支付，专家评审费按宝财购〔2020〕14号《关于进一步规范宝应县政府采购专家评审费标准的通知》执行。
4.4在供货或服务期间，如遇政策改变，规定必须增加的内容，中标方需增加相应服务内容，服务费用不变。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.4投标人应在投标截止时间前关注采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务（或产品）质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务（或产品）与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务或设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用固定单价方式，投标人的报价应包括所投设备、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务（或货物）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
12.6.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在交货地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。投标报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。
12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 项目的总体安排与资源配置、对本项目总体思路的理解描述、项目重难点分析及应对措施、本项目的质量保证措施、进度保证措施、成本控制措施、项目的服务承诺。
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标保证金
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.1本项目免收投标人投标保证金。
17、投标有效期
17.1投标有效期为采购人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]四、投标文件的递交
18、投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
18.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
18.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
18.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
18.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
18.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]19、投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
19.2 采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的修改和撤回
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]五、开标与评标
22、开标
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.2投标人不足3家的，不得开标。
22.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23、评标委员会
    23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24.1公开开标后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 在评标期间，采购人将设专门工作人员与投标人联系。
24.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
    25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26、对投标文件的初审
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
若接受联合体投标的项目，两个及两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员必须同时满足本项目要求的资格条件。
26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定中标人。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3投标人在报价时采用选择性报价；
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
27.1.6未通过符合性检查的；
 27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；
27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.9异常低价投标（响应）
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
27.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；
27.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.4因重大变故，采购任务取消的；
27.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 
27.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、采购人改正后依法重新招标；
27.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]六、定标
28、确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出三名中标候选人。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购人将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的；
28.4.2向采购人、代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
28.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；
28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
[bookmark: _Toc200451960]28.4.7不符合法律、法规的规定的。
28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhoµ.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、中标通知书
30.1中标结果确定并公示期满后，采购人将向中标人发出中标通知书。
30.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31、 签订合同
31.1中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

[bookmark: _Toc500859146]第三章 合同条款及格式
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc500859147]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（货物）
项目名称：_________     
项目编号：_________
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据江苏江南工程管理咨询有限公司关于         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：______
1.2 标的质量：______
1.3 标的数量（规模）：______
1.4 履行时间（期限）：______
1.5 履行地点：______
1.6 履行方式：______
1.7 包装方式：______
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。     
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方缴纳人民币合同金额10%作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：乙方凭甲方签署的验收报告，至甲方处办理履约保证金退还手续，乙方递交材料后10日内甲方退还履约保证金，甲方逾期未退还履约保证金，应当按照银行同期借款利息偿还。
6.2.2履约保证金退还时间：乙方凭甲方签署的验收报告，至甲方处办理履约保证金退还手续，乙方递交材料后10日内甲方退还履约保证金。
6.2.3履约保证金退还条件：乙方凭甲方签署的验收报告，至甲方处办理履约保证金退还手续。
6.2.4履约保证金不予退还的情形：（a）签订合同后，乙方不得将货物及其他服务进行转包。未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，乙方应承担赔偿责任。（b）如乙方不能按时完成服务内容，给甲方造成损失的，履约保证金将不予退还。
七、质保期
质保期 6 年。（自交货验收合格之日起计）
八、合同转包或分包
8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
九、合同款项支付
（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；
[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK109]（2）货物安装、调试完毕试运行六个月后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价款50%；
（3）项目验收合格且审计结束后，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清余款。
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保修范围和保修期及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。
11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.5上述的货物免费保修期为 6 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十二、项目验收
12.1 甲方依法组织履约验收工作。
12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
12.3因本项目产生的人员、运输、食宿、验收等一切与本项目相关的费用，由乙方承担。
12.4对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
12.5如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
12.6甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
12.7验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十三、货物的包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 百分之五  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十七、合同生效及其它
17.1合同履行期间所更换的老旧硬件设备及配套设施等资产均归甲方所有。
17.2本合同正本一式陆份，具有同等法律效力， 甲方、乙方及见证方各执二份。

甲  方（单位盖章）：               乙  方（单位盖章）：  
地  址：                           地  址：
代表签字：                         代表签字：
电  话：                           电  话：
 
见证方（单位盖章）：
地  址：
电  话：
代表签字：
合同签订日期：   年   月   日

第四章 项目需求
项目属性:货物类项目
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

本项目核心产品：监控球机
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	2026年民生实事（亿丰岗等25000处信号灯路口电子监控升级改造项目）
	工业



一、项目概况
1、为进一步提升区域道路通行秩序、强化交通违法精准管控、完善路口标识设施，全面推进智慧交通建设与道路交通安全规范化管理，特实施本次交通路口综合改造项目。
2、项目覆盖高宝岗、跃进岗、氾水岗、宋埠岗、沙氾岗、通湖岗、江宝岗、贾桥岗、刘庄岗、亿丰岗、三洋河桥岗、盐金岗、鑫港岗、滨港岗、为民岗、望亭岗、富港岗、京沪岗、荷香岗、县府岗、金湾岗、宝漕河桥岗、邮政岗、府前岗、金南岗、万民岗、成庄岗、陈家岗、谭家庄岗、宝楠高架岗、环泰岗共 31 个重点路口。
3、项目核心建设内容包括：实施卡警系统升级改造，提升智能识别与违法取证能力；针对大货车闯红灯多发路口，增设定向闯红灯抓拍设备（北向、南北向、东西向）；对部分路口实施杆件位置优化迁移，确保设备布设科学合理；同步开展智能交通系统改造，完善路口智慧管控能力；统一增设岗名牌、监控提示牌，规范路口标识体系，强化交通警示与信息告知功能。
4、本项目通过系统升级、设备增设、设施完善与布局优化，有效提升路口交通管控效能，遏制重点交通违法行为，完善道路配套设施，为群众出行营造安全、有序、规范、智能的道路交通环境。
5、本项目中机房设备之间、前端存储主机和交换机之间、前端交换机和主干光端机之间所用网络线必须均采用六类线打成的千兆网络线；前端和机房之间主干所用的光端机必须是千兆光端机；前端、机房所采用的交换机必须均采用千兆交换机，其中前端采用耐恶劣环境的工业级千兆交换机、预留两个以上千兆网络口；机房采用高性能千兆交换机集成；
6、本项目包括软件、硬件及设备安装、调试、质保、培训、后续服务及杆件（原则上使用原杆件或利用现有旧杆件，并出新，横杆与竖杆的连接处必须换用热镀锌高强度螺丝。如根据现场实际情况，原杆件或利旧杆件与现有道路不配套的或不符合安全标准的必须换新杆件以及基础，无岗名标牌的岗点需增加岗名牌）、基础、施工、绿化恢复、管道铺设、电源接驳、挂箱换用不绣钢；
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]7、本项目中改造前端部分需接入到“宝应公安视频图像实战应用平台”和“公安交通集成指挥平台”，能调取查看录像和图片，并与现有系统无缝对接方可验收。（须提供承诺书原件扫描件）；
8、本项目中智能交通信号控制系统需接入到宝应的现有智能交通平台，与现有系统无缝对接，实现绿波、特勤等远程控制方可验收。（须提供承诺书原件扫描件）；
9、投标人应充分考虑到施工和系统接入中可能遇到的不可预测的具体情况，建议投标前自行对现场杆件、基础、管道进行勘察，根据路口实际情况设计杆件基础，同时必须换用新的电缆、光纤，并对整个系统进行联网接入调试。


点位表：
	2026年民生实事项目

	序号
	路口名称
	内容

	1
	高宝岗
	改造卡警系统、北向大货车闯红灯、移杆件位置东西北、加岗名牌、监控牌

	2
	跃进岗
	改造卡警系统、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南西北、加岗名牌、监控牌

	3
	氾水岗
	改造卡警系统、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加岗名牌、监控牌

	4
	宋埠岗
	改造卡警系统、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加岗名牌、监控牌

	5
	沙氾岗
	改造卡警系统、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南西北、加岗名牌、监控牌

	6
	通湖岗
	改造卡警系统、南北大货车闯红灯抓拍、加岗名牌、监控牌

	7
	江宝岗
	改造卡警系统、北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置北、加岗名牌、监控牌

	8
	贾桥岗
	改造卡警系统、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加岗名牌、监控牌

	9
	刘庄岗
	改造卡警系统、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南、加岗名牌、监控牌

	10
	亿丰岗
	改造卡警系统、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、监控牌

	11
	三洋河桥岗
	改造卡警系统、智能交通改造、东西大货车闯红灯抓拍、移杆件位置东西、加岗名牌、监控牌

	12
	盐金岗
	改造卡警系统、智能交通改造、增加岗名牌、监控牌

	13
	鑫港岗
	改造卡警系统

	14
	滨港岗
	改造卡警系统

	15
	为民岗
	改造卡警系统、增加岗名牌、监控牌

	16
	望亭岗
	改造卡警系统、增加监控牌

	17
	富港岗
	改造卡警系统、增加监控牌

	18
	京沪岗
	改造卡警系统、增加监控牌

	19
	荷香岗
	改造卡警系统、增加监控牌

	20
	县府岗
	改造卡警系统、增加监控牌

	21
	金湾岗
	改造卡警系统、增加监控牌

	22
	宝漕河桥岗
	改造卡警系统、增加监控牌

	23
	邮政岗
	改造卡警系统、增加监控牌

	24
	府前岗
	改造卡警系统、增加岗名牌、监控牌

	25
	金南岗
	改造卡警系统、增加岗名牌、监控牌

	26
	万民岗
	加岗名牌

	27
	成庄岗
	加岗名牌

	28
	陈家岗
	加岗名牌

	29
	谭家庄岗
	加岗名牌

	30
	宝楠高架岗
	加岗名牌

	31
	环泰岗
	加岗名牌





设备清单：
本项目核心产品：监控球机。
	2026民生实事项目

	一、G233

	1、高宝岗（东1南3西1北3）（改造卡警、北向大货车闯红灯、移杆件位置东西北、加岗点牌、加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	1

	2
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	3

	3
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	4

	4
	补光灯
	符合参数要求
	台
	8

	5
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	6

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	8
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	2

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	3

	10
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	11
	收发器
	千兆
	对
	4

	12
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	300

	15
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	350

	16
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	280

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	40

	19
	过路顶管或破路
	增强管 Ф100
	米
	60

	20
	检查井
	450*450
	套
	3

	21
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	22
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	23
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	1、小计
	　

	2、万民岗（加岗点牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	2、小计
	　

	3、跃进岗（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南西北、加岗点牌、监控牌）（东1+1、南3+1、西1+1、北3+1）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	2

	2
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	2

	3
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	4

	4
	补光灯
	符合参数要求
	台
	8

	5
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	6

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	8
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	2

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	3

	10
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	11
	收发器
	千兆
	对
	4

	12
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	180

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	380

	15
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	380

	16
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	300

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	40

	19
	检查井
	450*450
	套
	6

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	21
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	22
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	3、小计
	　

	4、氾水岗（南3、西2、北3）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加岗点牌、加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	2

	2
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	1

	3
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	3

	4
	补光灯
	符合参数要求
	台
	6

	5
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	5

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	8
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	2

	10
	交换机
	8口千兆
	台
	3

	11
	收发器
	千兆
	对
	3

	12
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	250

	15
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	300

	16
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	250

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	20

	19
	检查井
	450*450
	套
	2

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	3

	21
	岗点名牌
	600*800
	套
	3

	22
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	4、小计
	　

	5、宋埠岗（东1、南2、西1、北2）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加岗点牌、加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	2

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	2

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	4

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	4

	5
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	2

	8
	杆件基础
	含基础笼
	套
	2

	9
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	10
	收发器
	千兆
	对
	4

	11
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	12
	网线
	室外防水超五类
	米
	180

	13
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	250

	14
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	300

	15
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	250

	16
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	17
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	80

	18
	检查井
	450*450
	套
	2

	19
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	20
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	21
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	5、小计
	　

	6、沙氾岗（东2、南3+1、西1+1、北3+1）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南西北、加岗点牌、加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	2

	2
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	2

	3
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	4

	4
	补光灯
	符合参数要求
	台
	9

	5
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	8

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	8
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	2

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	3

	10
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	11
	收发器
	千兆
	对
	4

	12
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	180

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	300

	15
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	350

	16
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	280

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	30

	19
	检查井
	450*450
	套
	3

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	21
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	22
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	6、小计
	　

	7、通湖岗（南2、西1、北2）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、加岗点牌、加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	2

	2
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	1

	3
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	3

	4
	补光灯
	符合参数要求
	台
	5

	5
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	5

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	8
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	9
	交换机
	8口千兆
	台
	3

	10
	收发器
	千兆
	对
	3

	11
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	12
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	13
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	50

	14
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	300

	15
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	240

	16
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	17
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	10

	18
	检查井
	450*450
	套
	1

	19
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	3

	20
	岗点名牌
	600*800
	套
	3

	21
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	7、小计
	　

	8、成庄岗加岗点牌

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	8、小计
	　

	9、江宝岗（东1、南2、西1、北2）（改造卡警、北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置北、加岗点牌、加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	1

	2
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	1

	3
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	2

	4
	补光灯
	符合参数要求
	台
	4

	5
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	4

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	8
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	2

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	1

	10
	交换机
	8口千兆
	台
	2

	11
	收发器
	千兆
	对
	2

	12
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	180

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	350

	15
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	400

	16
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	300

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	15

	19
	检查井
	450*450
	套
	1

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	21
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	22
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	9、小计
	　

	10、贾桥岗（东1+1、南3+1、西1+1、北3+1）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加岗点牌、加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	2

	2
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	0

	3
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	2

	4
	补光灯
	符合参数要求
	台
	8

	5
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	8

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	8
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	2

	10
	交换机
	8口千兆
	台
	2

	11
	收发器
	千兆
	对
	2

	12
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	180

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	350

	15
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	400

	16
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	300

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	40

	19
	检查井
	450*450
	套
	2

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	21
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	22
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	10、小计
	　

	11、陈家岗（加岗点牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	11、小计
	　

	12、谭家庄岗（加岗点牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	12、小计
	　

	13、刘庄岗（东1、南2、西1、北2）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南、加岗点牌、加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	1

	2
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	1

	3
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	2

	4
	补光灯
	符合参数要求
	台
	4

	5
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	4

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	8
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	1

	10
	交换机
	8口千兆
	台
	2

	11
	收发器
	千兆
	对
	2

	12
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	180

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	300

	15
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	350

	16
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	280

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	15

	19
	检查井
	450*450
	套
	1

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	21
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	22
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	13、小计
	　

	14、宝楠高架岗（加岗点牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	14、小计
	　

	15、亿丰岗（东5、南3+1、西5、北3+1）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	2

	2
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	4

	3
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	6

	4
	补光灯
	符合参数要求
	台
	16

	5
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	10

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	8
	杆件基础
	含基础笼
	套
	2

	9
	前端立杆(热镀锌喷塑）
	高6.5米，横臂13米
	套
	2

	10
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	11
	收发器
	千兆
	对
	4

	12
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	180

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	350

	15
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	400

	16
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	360

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	100

	19
	检查井
	450*450
	套
	2

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	21
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	15、小计
	　

	16、环泰岗（加岗点牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	16、小计
	　

	17、三洋河桥岗（东1、南1、西1、北1）（改造卡警、智能交通改造、东西大货车闯红灯抓拍、移杆件位置东西、加岗点牌、加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
	1200万及以上，大货车闯红灯实现特征合成抓拍
	台
	2

	2
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	2

	3
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	4

	4
	补光灯
	符合参数要求
	台
	4

	5
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	4

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	8
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	2

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	2

	10
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	11
	收发器
	千兆
	对
	4

	12
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	180

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	350

	15
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	350

	16
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	280

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	40

	19
	检查井
	450*450
	套
	2

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	21
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	22
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	小计
	　

	智能交通改造

	1
	集中协调式交通信号控制机（含机柜）
	与大队现有平台无缝对接
	台
	1

	2
	系统中心管理软件对接
	与大队现有平台无缝对接
	套
	1

	3
	检查井
	450*450
	套
	1

	4
	主机基础
	定制
	个
	1

	小计
	　

	17、小计
	　

	一、合计
	　

	二、331省道

	1、盐金岗(东1、南1、西1)（卡警系统改造、智能交通改造、增加岗名牌、监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	3

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	3

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	3

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	3

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	8
	收发器
	千兆
	对
	3

	9
	交换机
	8口千兆
	台
	3

	10
	杆件基础
	含基础笼
	套
	1

	11
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	10

	12
	检查井
	450*450
	套
	1

	13
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	350

	14
	网线
	室外防水超五类
	米
	105

	15
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	240

	16
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	300

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	19
	岗点名牌
	600*800
	套
	3

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	3

	21
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	小计
	　

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	集中协调式交通信号控制机（含机柜）
	与大队现有平台无缝对接
	台
	1

	2
	系统中心管理软件对接
	与大队现有平台无缝对接
	套
	1

	3
	检查井
	450*450
	套
	1

	4
	主机基础
	定制
	个
	1

	小计
	　

	1、小计
	　

	2、鑫港岗（东3、西3、北2）（卡警系统改造）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	3

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	3

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	8

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	5

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	收发器
	千兆
	对
	3

	8
	交换机
	8口千兆
	台
	3

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	2

	10
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	30

	11
	检查井
	450*450
	套
	2

	12
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	300

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	200

	14
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	240

	15
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	300

	16
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	17
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	18
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	2、小计
	　

	3、滨港岗（东3、西3、南2、北2）（卡警系统改造）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	4

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	4

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	8

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	10

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	2

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	收发器
	千兆
	对
	4

	8
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	2

	10
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	20

	11
	检查井
	450*450
	套
	2

	12
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	450

	13
	网线
	室外防水超五类
	米
	200

	14
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	150

	15
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	400

	16
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	17
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	18
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	3、小计
	　

	4、为民岗（东3、南1、西3、北2）（卡警系统改造、增加岗名牌、监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	4

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	4

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	7

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	6

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	2

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	收发器
	千兆
	对
	4

	8
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	9
	前端立杆(热镀锌喷塑）
	高6.5米，横臂5米
	套
	1

	10
	杆件基础
	含基础笼
	套
	1

	11
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	25

	12
	检查井
	450*450
	套
	1

	13
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	300

	14
	网线
	室外防水超五类
	米
	200

	15
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	150

	16
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	350

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	19
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	21
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	4、小计
	　

	5、望亭岗（东3、南1、西3）（卡警系统改造、增加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	3

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	3

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	7

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	7

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	收发器
	千兆
	对
	3

	8
	交换机
	8口千兆
	台
	3

	9
	前端立杆(热镀锌喷塑）
	高6.5米，横臂7米
	套
	1

	10
	杆件基础
	含基础笼
	套
	1

	11
	辅助管道
	增强管 Ф50
	米
	25

	12
	检查井
	450*450
	套
	1

	13
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	300

	14
	网线
	室外防水超五类
	米
	200

	15
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	160

	16
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	350

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	19
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	3

	20
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	5、小计
	　

	6、富港岗(东3、南2、西3)（卡警系统改造、增加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	3

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	3

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	6

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	6

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	2

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	收发器
	千兆
	对
	3

	8
	交换机
	8口千兆
	台
	3

	9
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	300

	10
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	11
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	100

	12
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	300

	13
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	14
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	15
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	6、小计
	　

	7、京沪岗(东3+1、南2、西4)（卡警系统改造、增加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	4

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	4

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	9

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	6

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	收发器
	千兆
	对
	3

	8
	交换机
	8口千兆
	台
	3

	9
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	300

	10
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	11
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	150

	12
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	300

	13
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	14
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	15
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	3

	16
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	7、小计
	　

	8、荷香岗(东5、南3、西5、北3)（卡警系统改造、增加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	6

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	6

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	12

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	12

	5
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	6
	收发器
	千兆
	对
	4

	7
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	8
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	400

	9
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	10
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	320

	11
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	400

	12
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	13
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	14
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	15
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	8、小计
	　

	9、县府岗(东4+1、南3+1、西4+1、北3+1)（卡警系统改造、增加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	6

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	6

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	10

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	10

	5
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	6
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	7
	收发器
	千兆
	对
	4

	8
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	1

	10
	检查井
	450*450
	套
	1

	11
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	400

	12
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	13
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	320

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	400

	15
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	16
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	17
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	18
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	9、小计
	　

	10、金湾岗(东5、南2、西5、北3)（卡警系统改造、增加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	6

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	6

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	15

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	8

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	收发器
	千兆
	对
	4

	8
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	9
	杆件基础
	含基础笼
	套
	1

	10
	检查井
	450*450
	套
	1

	11
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	500

	12
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	13
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	400

	14
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	500

	15
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	16
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	17
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	18
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	10、小计
	　

	11、宝漕河桥岗(东5、南1、北1)（卡警系统改造、增加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	4

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	4

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	7

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	5

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	枪球一体机
	符合参数要求
	台
	1

	8
	收发器
	千兆
	对
	3

	9
	交换机
	8口千兆
	台
	3

	10
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	400

	11
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	12
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	300

	13
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	350

	14
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	15
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	16
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	3

	17
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	11、小计
	　

	12、邮政岗(东3+1、南3+1、西3+1、北3+1)（卡警系统改造、增加监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	4

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	4

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	12

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	8

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	8
	收发器
	千兆
	对
	4

	9
	交换机
	8口千兆
	台
	4

	10
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	400

	11
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	12
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	200

	13
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	350

	14
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	15
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	16
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	17
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	12、小计
	　

	13、府前岗(东2、南2、西2、北2)（卡警系统改造、增加岗名牌、监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	3

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	2

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	3

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	4

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	2

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	8
	收发器
	千兆
	对
	3

	9
	交换机
	8口千兆
	台
	2

	10
	落地机柜
	不锈钢
	套
	1

	11
	落地机柜基础
	配套
	套
	1

	12
	检查井
	450*450
	套
	3

	13
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	400

	14
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	15
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	200

	16
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	350

	17
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	18
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	19
	岗点名牌
	600*800
	套
	4

	20
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	21
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	13、小计
	　

	14、金南岗(东2、南1、西2、北2)（卡警系统改造、增加岗名牌、监控牌）

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机
	900万
	台
	2

	2
	抓拍车头900万像素智能交通摄像机
	自动抓拍安全带、接打手机、人脸识别、新国标环保
	台
	2

	3
	补光灯
	符合参数要求
	台
	4

	4
	爆闪灯
	新国标环保
	台
	4

	5
	智能交通终端管理设备（16T）
	内含企业级硬盘16T
	台
	1

	6
	信号检测器
	符合参数要求
	台
	1

	7
	监控球机
	符合参数要求
	台
	1

	8
	收发器
	千兆
	对
	3

	9
	交换机
	8口千兆
	台
	3

	10
	挂杆设备箱
	不锈钢
	套
	1

	11
	落地机柜
	不锈钢
	套
	1

	12
	落地机柜基础
	配套
	套
	1

	13
	杆件基础
	含基础笼
	套
	2

	14
	检查井
	450*450
	套
	2

	15
	电源线
	RVV3*1.5mm2
	米
	400

	16
	网线
	室外防水超五类
	米
	150

	17
	通讯线
	RVVP2*1
	米
	200

	18
	光缆
	室外四芯单模光缆
	米
	350

	19
	光缆熔接
	终端盒、尾纤等
	项
	1

	20
	辅材
	水晶头、扎带、胶布等
	项
	1

	21
	岗点名牌
	600*800
	套
	3

	22
	交通违法监控牌
	600*800
	套
	4

	23
	安装调试费
	含升降车、吊车费用，拆除、安装
	项
	1

	14、小计
	

	二、合计
	


二、技术参数：
1.闯红灯自动记录系统技术要求
系统须接入宝应县公安局和交警大队现有交通监控管理平台，实现平台现有全部功能。（须提供承诺书原件扫描件）；
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]▲提供公安部相关部门出具的有效期内的视频式闯红灯自动记录系统检测报告（须提供公安部权威检测机构出具有效期内的检测报告原件扫描件）。
1.1系统设计的总体要求
1.1.1、系统建设充分考虑采用先进而成熟的技术（如数据库技术、数据融合技术、网络技术、多媒体技术等）、先进的体系结构、先进的软硬件选型，既保证实用成熟，又能够适应未来的业务发展和技术的更新要求。
1.1.2、系统应具备良好的可扩充性、可移植性和兼容性，充分考虑到系统的发展因素，系统设计方案充分利用现有的信息化建设成果和路口资源，并预留扩展接口。
1.1.3、系统采用开放性设计，可配置多种数据传输接口，对外提供标准的接口，以满足更多用户共享信息和其他系统协同工作的要求。
1.1.4、系统功能全面、完善、安全、稳定且可靠。确保系统设备和信息传输链路24小时不间断应用。不受天气变化的影响（包括台风、暴雨和打雷等）。
1.1.5、在进行工程设计中充分考虑到未来的发展需求，以目前的系统容量为基础，保证系统具可持续维护和发展的能力。
1.1.6、有抵抗恶性攻击、抵抗任何侵入系统的企图和抵抗企图从系统中获取敏感数据和信息的能力，具有一定的防暴力破坏和防窃取信息的能力。保证数据和照片的安全性、保密性、完整性、一致性和相容性。
1.1.7、系统应易于掌握，人机界面友好，容易操作、管理和维护，具备完善的网管功能,能有效实现系统巡检及发现故障。
1.2 设计标准
本工程项目需投标单位在设计和建设时必须符合公安部和江苏省道路监控网建设“3•20”工程建设文件相关精神。基本规定本技术规格书使用的标准如下（下列文件对于本系统的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本系统。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本系统）：
江苏省公安厅《关于加强全省社会治安监控系统联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》
江苏省公安厅《社会治安监控系统布建指导意见》
江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）
江苏省公安厅《全省“3.20工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）
江苏省公安厅《全省“3.20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》（苏公厅[2010]550号）
江苏省公安厅《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》
《江苏省公安厅道路监控系统前端设备招标文件》（SJC2010070266）
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）
《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）
《机动车测速仪》（GB/T21255）
《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）
《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）
《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2022）
《城市监控报警联网系统系列标准》（GA/T669-1至10-2008、792.1-2008、793-1至3-2008）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832）
《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995—2012）
《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）
《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043）
《安全防范工程技术规范》(中华人民共和国国家标准 GB50348-2004)
《视频安防监控系统工程设计规范》(中华人民共和国国家标准 GB50395-2007)
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）
《道路交通电视监视系统验收规范》 (GA/T514-2004)
《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515-2004）
《公安交通管理设备外场设备施工要求》（GA/T652-2006）
《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 （GB50198-94）
《计算机软件开发规范》（GB8566-88）
《中国电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90.92)
《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94)
《通信光缆的一般要求》（GB/T7427-87）
GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温
GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验
GB/T 2423.5  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击
GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）
GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T 17626.11电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 24726   交通信息采集 视频车辆检测器
GB/T 28181   安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GB/T 50198   民用闭路监视电视系统工程技术规范
GA/T 16.31 	 道路交通管理信息代码 第31部分：交通违法行为分类与代码
GA 36        中华人民共和国机动车号牌
GA 329.3     全国道路交通管理信息数据库规范 第3部分：交通违法管理信息数据库规范
GA 648       交通技术监控信息数据规范
GA/T 870     闯红灯自动记录系统验收技术规范
GA/T 920     道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议
GA/T XX      交通技术监控成像补光装置通用技术条件
ISO/IEC 15444:2000  Information technology--JPEG 2000 image coding system（信息技术—JPEG2000图像编码技术）
GB/T 21255-2007  机动车测速仪 
GB 50619     电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GA 24.4      机动车登记信息代码 第4部分：车辆类型代码
GA 24.7      机动车登记信息代码 第7部分：号牌种类代码
GA408.1      道路交通违法管理信息代码 第1部分：交通违法行为分类与代码
GA408.3      道路交通违法管理信息代码 第3部分：交通违法地点编码规则
GA/T1244—2015  人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用枝术条件
GB 25280-2016   道路交通信号控制机
GA/T 508-2014   道路交通信号倒计时显示器
GA/T 489-2016   道路交通信号控制机安装规范
GB/T 23827-2021 道路交通标志板及支撑件
GA/T 2175-2024  公安交通集成指挥平台接入规范
GA/T 1461-2018  警用电子装备通用技术要求
GA/T 1426-2017  机动车违法停车自动记录系统通用技术条件
GA/T  955-2020  道路交通安全违法行为视频取证
GB/T43229-2025  交通信号控制机与车辆检测器通行协议
上述规范以外，遵循国家现行规范。
1.3   技术要求
1.3.1 基本功能
1.3.1.1机动车闯红灯行为记录
1.3.1.1.1系统应能至少记录以下3张反映闯红灯行为过程的图片：
a) 能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；
b) 能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；
c) 能反映机动车与b)图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。
1.3.1.1.2驾驶人面部特征记录
系统宜能记录机动车闯红灯行为对应驾驶人面部特征的图片，驾驶人面部的分辨率应不小于50×50像素点，作为认定机动车闯红灯违法驾驶人的参考资料。
1.3.1.1.3图片记录
系统记录的图片应符合以下要求：
a) 图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求；
b) 图片应具有防篡改功能；
c) 记录的每张图片应包含时间信息，至少精确到0.1s；
d) 图片记录要求应符合GA/T 832的要求；
e) 记录的最终图片应合成为一个图片文件，且至少应包含：时间、地点、方向、车道和设备编号等信息，设备编号规则应符合GA/T 1043的要求；
f) 合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象；图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。
1.3.1.1.4信息记录
闯红灯自动记录系统记录的机动车闯红灯信息应符合GA 16.31、GA 329.3、GA 648的要求。
1.3.1.1.5闯红灯捕获率
在标注的适用条件下，闯红灯捕获率应不小于90％。
1.3.1.1.6记录有效率
在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％。
1.3.1.1.7计时误差
闯红灯自动记录系统24h计时误差应不超过1s。
1.3.1.1.8数据传输
数据传输要求：闯红灯自动记录系统应具备联网数据传输或现场数据下载功能。
1.3.1.1.8.1联网数据传输
通过网络将机动车闯红灯信息自动传输到指定数据中心，且信息传输应具有防丢失、防篡改等功能。视频数据传输应符合GB/T 28181的要求。
1.3.1.1.8.2现场数据下载
现场将机动车闯红灯信息人工或自动下载到存储介质中后带回数据中心，下载过程不得删改原始信息，且应自动生成下载日志信息，包括下载人、下载时间等信息。
1.3.2扩展功能
1.3.2.1号牌、号牌颜色、车身颜色识别
系统应具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别GA 36规定的号牌（除临时号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌。日间车辆号牌识别准确率应不小于90%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。车辆号牌颜色准确识别率不小于90%。车身颜色准确识别率不小于70%。
技术要求
系统应支持摄像机内置车牌识别功能，能识别的号牌结构应包括：
1.3.2.1.1号牌结构
依据号牌上字符的不同排列组合来区分号牌结构，应识别的号牌结构包括：
单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2007中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等；
武警用小型汽车号牌；
警用汽车号牌；
双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2007中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌等。
1.3.2.1.2号牌字符
号牌字符是自动识别的重要内容，应识别的号牌字符包括：
数字：0~9；
字母：A~Z；
省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；
军队用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；
号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；
武警号牌特殊字符：WJ、00~34、练。
1.3.2.1.3号牌颜色
应识别蓝、黄、白、黑四种底色的机动车号牌。
1.3.2.1.4号牌尺寸
用于自动识别的机动车号牌图像不限尺寸大小，但机动车号牌在图像中的水平像素点应大于100。
1.3.2.1.5图像格式
用于自动识别的机动车号牌图像应包括JPEG和BMP两种格式。
1.3.2.1.6识别结果 
号牌识别结果应包括号牌号码、号牌颜色、号牌结构。
1.3.2.1.7号牌识别率
号牌号码识别率应符合GA/T497-2016要求。
号牌颜色识别率应不低于90%。
号牌结构识别率应不低于95%。
1.3.2.1.8识别时间
识别时间 ≤（Ａ/Ｂ）×（Ｋ×１００）（ms）。
上述式子中的Ａ表示用于识别的图像分辨率；Ｂ为固定常数，其值为768×576=442368；Ｋ为图像中存在的车牌数量。
即车牌图像为768×576像素点时，当图像中存在一个号牌时，其识别时间≤100ms；当图像中存在二个号牌时，其识别时间≤200ms；当图像中存在三个号牌时，其识别时间≤300ms；当图像中存在四个号牌时，其识别时间≤400ms。
1.3.2.1.9结果优化
对于如“0-Q”、“2-Z”、“4-A”、“5-S”、“7-T”、“8-B”、“O-D”等常见的易混淆字符应进行细微区分，确保识别结果的准确性和完整性。
1.3.2.2录像
系统应具备24小时高清视频录像功能，采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于15日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、所在车道、设备编号等信息。录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。900万相机分辨率能够达到3200，最高录像帧数能够达到25帧，300万相机分辨率能够达到2048*1536,最高录像帧数能够达到25帧。
1.3.2.3通过车辆图像记录（卡口功能）
系统具有卡口功能，即在绿灯、黄灯状态时，对通过每个车道的所有车辆进行检测、抓拍、记录、保存和识别，以减少重复投资。能连续抓拍通过的机动车辆，监控车道包括机动车道正常通行的车辆、骑压车道分界线的车辆、在混合车道的非机动车道（按一个监控车道计算）通行的车辆，路口渠化时提前进入右转弯道右转的车辆。
应能清晰记录通过车辆的图片，车辆捕获率不小于95%；通过车辆图像合格率不小于90%。
1.3.2.4逆行记录
应能清晰记录逆行车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求，捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。
1.3.2.5不按所需行进方向驶入导向车道记录
应能清晰记录不按所需行进方向驶入导向车道的图片，图片应符合GA/T 832的要求，捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。
1.3.2.6不按规定车道行驶记录
应能清晰记录不按规定车道行驶车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求，捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。
1.3.2.7压线行驶记录功能
系统需支持对压线行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别，包括压单、双黄实线，以不少于三张图片清晰、完整表现违法过程且有图片合成功能。
1.3.2.8违法停车记录功能
在车牌可识别范围内，如果车辆静止不动超过规定的时间，则认为该车辆违法停车。系统支持需对此类行为进行检测、抓拍记录与识别，抓拍不少于三张图片清晰、完整表现违法过程且有图片合成功能。
1.3.2.9车流量记录
应能准确记录车流量，信息应符合GA/T 920的要求，检测精度应不小于90%。
1.3.2.10视频检测功能
系统采用视频检测技术，900万像素摄像机可以监控3个车道，300万像素摄像机监控1车道。视频检测可实现如下功能：
视频检测红绿灯状态
本系统采用视频检测和外接红绿灯信号相结合的方式。
实时智能识别车辆牌号、颜色等。
1.3.2.11 信号灯相位同步功能
该系统必须具有信号灯相位同步功能，确保摄像机能够与路口红绿灯信号能够进行同步，保证抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确，避免红灯泛黄或无颜色，确保无争议。
1.3.2.12智能补光功能
为了更好的提高夜间模式的检测率，在夜间情况，需要采用LED补光灯路口进行补光，依据车牌反光原理加大视频检测的准确性，解决行人、自行车、大型车辆干扰问题。同时LED补光灯与相机同步，在相机捕获图像时，LED灯补光强度增强，而且对人眼不造成影响，一条道采用至少一盏LED灯。
补光装置在路面上形成的补光区域应覆盖交通技术监控设备的监控成像区域，光照度均匀，无明显暗区，且不得对周边环境产生影响。闯红灯自动记录系统补光装置的设置要求如下：
宜采用频闪方式补光装置；
当需要记录驾驶人面部信息时，日间可增加脉冲方式补光装置，但夜间不得使用脉冲方式补光装置；
当补光方向与车辆行驶方向相对时，补光装置应安装在补光车道的侧上方，与地面的垂直距离应大于等于6m；
补光装置基准轴与补光车道的两条车道分界线所成的空间角度均应大于等于20°。
1.3.2.13前端数据存储功能
系统采集的车辆图片、违法数据、高清录像等数据需支持前端存储备份功能且有数据统计功能。因传输线路中断或其他故障，前端系统设备应能存储所采集的数据、图片信息，存储容量不得小于15天，故障排除后应能自动上传，不得丢失信息。
1.3.2.14图片合成功能
违法图片合成工作需在前端完成，减轻数据传输和后端图片存储的压力，同时可以避免后端图片合成带来的系统服务器运算负荷。
1.3.2.15自诊断和报警功能
高清式卡口型电子警察系统前端设备具备自检功能，当视频信号丢失、设备故障、网络通讯故障等各种情况发生时，系统能自诊断、记录并报警，同时将系统故障信息通过网络按统一接口传输给电子警察管理平台。
1.3.2.16 设备监控管理功能
前端系统应支持用户通过后台平台对系统运行情况进行管理，对系统参数进行设置，对数据（前端实时视频）进行浏览和查询。同时，提供远程维护功能，可实时监控设备状态，可以通过网络进行系统参数设置，包括路口前端设备的通讯、控制等参数设置、系统故障诊断和记录，当系统设备发生故障时后台平台可实时报警记录。
1.3.2.17 软件要求
必须免费提供标准硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据用户要求免费对软件接口适应性升级调整；支持二次开发：开放数据接口，可实现与公安交警原有各类数据库进行对接整合。
提供一套自主研发或购买的违法数据筛选、自动上传“六合一”平台管理软件。
1.3.2.18 联网要求
卡口型高清式电子警察系统前端建设完成后，供应商负责接入扬州市道路监控综合应用系统平台，软、硬件及施工等一切项目由供应商负责提供，并按照平台要求接入各类数据、视频等。
1.3.3电气安全性能
1.3.3.1电源适应性要求
在AC 220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，闯红灯自动记录系统应能正常工作。
1.3.3.2绝缘要求
闯红灯自动记录系统的绝缘电阻应不小于10MΩ，经恒湿后，绝缘电阻应不小于5MΩ。
1.3.3.3耐压要求
闯红灯自动记录系统在1500V、50Hz的耐压试验中不应出现击穿现象，应无电气故障，功能应正常。
1.3.3.4接触电阻
闯红灯自动记录系统的接触电阻不应超过0.5Ω。
1.3.3.5接地要求
闯红灯自动记录系统的接地电阻应小于等于10Ω；但土壤电阻率大于2000Ω•m时，其接地电阻应小于等于20Ω。
1.3.4电磁抗扰度性能
系统在静电、电快速瞬变脉冲群、浪涌和电压短时中断等电磁骚扰环境下不应出现电气故障，试验结果评定应符合GB/T 17626.2、GB/T 17626.4、 GB/T 17626.5、GB/T 17626.11中2级要求，即允许其基本功能暂时降低或丧失，但在结束后应能自行恢复正常，系统内已贮存的图像、数据不应丢失。
1.3.5气候环境适应性
所有安装在室外的设备应能承受高温、低温、恒温恒湿等气候环境，系统应无任何电气故障，机壳、插接器等不应有严重变形，功能应保持正常。
1.3.6机械环境适应性
在承受振动、冲击等机械环境后，系统应无永久性结构变形；零部件应无损坏；应无电气故障；紧固部件应无松脱现象，插头、通信接口等接插件不应有脱落或接触不良现象；系统功能应保持正常。
1.3.7 其它技术要求
1.3.7.1卡警系统硬件技术要求
本项目高清式卡口型电子警察系统前端系统采用高清一体化摄像机拍摄， LED频闪灯加闪光灯补光的技术路线，控制单元（前端管理设备）置于前端安装点。大部分点位采用300万高清球形摄像机进行24小时全天候录像及手动抓拍。前端系统技术要求如下：
采用视频检测模式，高清一体化摄像机抓拍，根据安装点要求采用光纤进行传输，每条车道至少配置一台LED频闪灯。
前端高清一体化摄像机要求采用一体化嵌入式结构，内置车牌识别、车身颜色识别，通过相机即可实现机动车闯红灯、不按车道行驶、违法变道、压线、违法停车、逆行等的抓拍。并可输出抓拍图片和视频流，优先考虑一体机模式，放置在路口的前端管理设备接收图片和视频流进行存储，前端管理设备要求利用自身已有的多网卡对前端高清一体化摄像机进行独立组网，前端管理设备需要对前端图片按照用户方指定要求进行合成处理并上传至道路监控综合应用系统平台。
1.3.7.2卡警功能要求
交通违法拍摄，违法类型包括闯红灯、不按车道行驶、违法变道、压线、违法停车、逆行等
智能卡口监控记录功能
采用外接红绿灯信号和视频检测相结合的方式，以视频检测为主，外接红绿灯信号为辅的检测方式，
号牌识别
车身颜色识别功能 
信号灯相位同步功能
前端图片合成功能
录像功能
图片防篡改功能
上传违法信息
设备自检
上传设备故障信息
远程系统管理维护功能
断点续传功能 
1.3.7.3卡警性能要求
全天车辆通行车辆捕获率不小于95%；通行车辆图像合格率不小于90%。；
白天车辆号牌识别准确率应不小于90%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于80% 。
闯红灯捕获率不低于90%；
识别牌照种类：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，04式新军用车牌，07式武警车牌及2002式新车牌。
车辆号牌颜色、车身颜色识别准确率：车辆号牌颜色准确识别率不小于90%，车身颜色准确识别率不小于70%。
图片分辨率要求：900万不低于3392*2008；300万不低于2048*1536
高清录像要求：900万最大可达到25帧2752×2208；300万最大可达到25帧2048*1536
对正常行驶车辆提供不少于一张高清图片。对车辆违法行驶行为提供不少于六张高清图片，球机抓拍需一段（时长可自定义）能够反映车辆违法行为过程的录像文件。
1.4 主要设备技术指标
本项目主要设备的性能及技术指标应相当或优于以下技术指标要求：
1)抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK42]采用全局曝光 CMOS 传感器
高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个 SYNC 信号灯电源同步输入口。
支持通过视频检测信号灯故障状态功能，故障状态包括灯组内三个颜色都不亮，灯组内红灯和绿灯同时亮，灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮，倒计数数字灯不亮。输出故障信息同步上传。
▲支持识别车身副颜色。
具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行、外地车未办理进京证的违法行为检测及抓拍功能；
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%； 白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%； 白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。 
▲支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
▲支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
具有机动车、行人、骑行者检测功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天目标检测捕获率>99%；晚上目标检测捕获率>99%；白天目标检测准确率>99%；晚上目标检测准确率>99%。
▲监控摄像机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象，5级评分应不低于3.5分。
以上加▲项须提供公安部权威检测机构出具有效期内的检测报告原件扫描件。
2)900万电警抓拍单元（车尾）
摄像机靶面尺寸不小于1英寸；
应支持图像分辨率不少于4096x2160；未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素
应支持帧率1~50fps可调；
应支持当开启低延时模式时，视频延时≤200ms；
应支持3D降噪和透雾功能；
应支持单快门、全息双快门、三快门等快门方式；
应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值；
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]▲最低照度要求：支持在0.001lx能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.0005lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；
应支持图像OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间；可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式可叠加位置可设；具有图片叠加到视频画面功能；
▲应支持识别车辆闯红灯检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；
应支持对路口右转车辆不让非机动车/行人进行检测抓拍；
应支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能；
应支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出；
应支持对接入的车辆检测设备进行故障检测，并可显示该设备的故障信息，故障检测延迟<45秒；
应支持抓图功能，通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设，抓拍图片从触发到输出的延时不高于69ms；
▲应支持不少于460种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰；
▲支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车等货车类型；
支持多张图片合成为一张图片；
支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储；
应支持IP 冲突报警、设备温度过高报警（温度报警阀值可设置）；支持交通信号灯故障报警，当接收通过RS485 接入的红绿灯信号检测器发送的故障报警时，可在设备IE 界面进行展示；
应支持智能编码功能，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264/H.265视频编码方式，当开启智能编码后，码流可降低至未开启时的1/30；
▲应支持目标跟踪功能，支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；
应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车尾识别车辆子品牌不少于3800种；
应支持对视频画面中设定区域的信号灯在白天和夜晚色彩进行矫正并进行局部增强显示；
应支持车流量统计功能，支持按车道和时段进行辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表，流量统计周期1~15000s可设，车流量相对误差不大于1%；
支持IP67外壳防护等级；
支持宽压供电，在30V~315V供电的条件下正常工作；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]▲要求提供GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关的检测报告
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK20]以上加▲项须提供公安部权威检测机构出具有效期内的检测报告原件扫描件。
3)900万卡口抓拍单元（车头）
摄像机靶面尺寸不小于1.1英寸；
支持配合生态环保补光灯使用，夜间无需使用白光爆闪，即可输出高质量全彩图像；
支持双帧融合功能，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像；
要求图像分辨率不少于4096x2160；
支持帧率1~50fps可调；
支持当开启低延时模式时，视频延时≤200ms；
支持智能编码功能，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264/H.265视频编码方式，当开启智能编码后，码流可降低至未开启时的1/30；
具有抓拍快门、视频快门、识别快门等三种模式，支持快门自适应1/1s~1/100000s可调；
▲支持红外模式下的车牌识别功能，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
支持3D降噪和透雾功能；
支持主码流同时输出不少于 30 路的图像以提供客户端浏览。
最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；
支持车辆黑白名单功能，最大可设置90万条黑名单和90万条白名单；
支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值；
支持通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设；
支持主副驾驶人脸抓拍功能，在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点；
支持识别主要车辆类型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车  
支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置
支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍
支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰
支持按车道、车辆行驶方向（左、直、右）和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表。流量统计周期1～15000s可设，车流量相对误差不大于1%；
支持图像OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间；可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式可叠加位置可设；具有图片叠加到视频画面功能
▲支持混合目标检测抓拍功能，支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。摄像机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；
支持对行驶在车道内的车辆的停车行为进行检测抓拍；
支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁止掉头等违章功能；
支持识别5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）；
支持400种车标识别，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
支持IP 冲突报警、设备温度过高报警（温度报警阀值可设置）； 
支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌7100种，白天识别准确率≥98%；晚上识别准确率≥96% ；
支持8块感兴趣区域（ROI）增强编码功能，ROI区域压缩比0~100可设置；
支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出；
支持设备信息获取功能检查，支持通过客户端获取相机实时的内部温度、水平方位、俯视角度、仰视角度、水乎倾斜角度等信息；
支持智能帧功能，支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等；
支持AC100V~AC240V供电方式，支持DC12V±10%电源返送；
支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作；
支持IP67防护等级；
支持满足GB 35114-A级加密标准；
▲要求提供GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关的检测报告。
以上加▲项须提供公安部权威检测机构出具有效期内的检测报告原件扫描件。
4)补光灯
集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；
支持多级环境亮度可选
平均功耗≤23W
频闪亮度等级1~20级可调；
支持通过摄像机远程控制亮度等级
支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭
支持通过RS485控制频率、亮度等
支持频闪级联功能
支持远程显示补光灯状态功能
频闪频率：50、60、75、90、100、120Hz可选
频闪持续时间：1、2、3ms可选
频闪延时：0、1、2、3、4ms可选
色温范围6000k~6700k
工作温度-40℃~80℃
防护等级：IP66；
5)爆闪灯（新国标环保）
补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源
采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换
支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换
眩光阀值增量TI≤1.08%
触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常
1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口
可通过RS485进行远程升级
支持记录闪光灯闪光次数
防护等级IP66
6)智能交通终端管理设备
应支持添加不少于12路IP摄像机，支持网络高清视频和图片同时接入；
应支持无风扇散热结构设计，设备内无风扇；
▲应支持违法图片合成功能，支持将2/3/4/5/6张原始图片进行合成； 
应支持预览窗口1、4、9、16分割；
应支持图片及关联录像下载功能，支持选择车牌图片、特写图片、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片等抠图类型，下载图片的同时将抠图分离下载；
应支持交通流量统计功能，实时显示和存储车流量信息，支持按时间、通道查询流量信息，支持展示索引号、通道号、车道号、起始时间、周期（分钟）、流量、平均车速（km/h）、占有率、空间占有率、车头时距（秒/辆）、车头间距（米/辆）、排队长度（米）、道路状态等详细流量信息，并支持将查询结果表格导出。
▲可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。
可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。
设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
应支持数据直存功能，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间不大于0.4s；
应支持图片和录像的存储空间配额比例设置；支持显示本地存储的状态信息：是否存在坏道，容量，使用率等；
应支持无硬盘、硬盘空间不足、非法访问、安全异常等状况报警；
应支持设置磁盘满后自动循环覆盖或停止；
应支持录像、图片文件无法直接删除，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作；
应支持智能帧显功能示，视频预览界面可显示机动车、非机动车、行人检测框等智能轨迹；
应支持可通过web、NTP服务器、GPS/北斗等对设备进行校时；
以上加▲项须提供公安部权威检测机构出具有效期内的检测报告原件扫描件。
7)信号检测器
应支持接入20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机；
应支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP；
应支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式；
应支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围1~300秒。
应支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况；
应支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；
应支持DC12V供电方式
应支持在温度-40℃～+65℃，湿度10%～95%（无凝结）环境下正常工作；
8)监控球机
传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：彩色：0.001lux@F1.6；黑白：0.0001lux@F1.6；0lux（红外灯开启）；
最大补光距离：250m（红外）；
补光类型：红外；
光学变倍：40倍；
定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；
视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；
周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；
智能说明：视频结构化，周界，人脸检测彼此互斥使用；
防抖功能：电子防抖；
透雾功能：电子透雾；
网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；
音频输入：1路（LINE IN；裸线）；
音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；
语音对讲：支持；
报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）；
报警输出：1路；
供电方式：DC36V/2.23A±25%；
防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
接口类型：RJ45接口
9)枪球一体机
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]应支持采用枪球一体化设计，全景细节均支持远程电动云台；
支持全景细节像素均不小于400万,CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；
▲支持内置GPU芯；
支持深度学习算法,有效提升检测准确率；
▲细节相机支持不小于25倍光学变倍；
支持全景相机内置不小于30米白光灯补光,采用暖色调和柔化处理,有效降低炫目程度；细节相机内置不小于150米柔光补光灯；
▲支持全景摄像机具有不低于4个暖光灯,细节摄像机具备不低于6个混光灯,每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块,设备支持混合补光,可单独开启红外灯和白光灯； 
▲全景摄像机支持水平：0°~360°,连续旋转,垂直角度：0°~30°；细节摄像机支持水平角度：0°~340°,垂直角度：-10°~180°,旋转过程中无水平翻转； 
支持设备可输出全景画面和细节画面,所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置；
▲支持摄像机具备全景、细节两个通道且均支持远程云台控制及布控功能，可分时复用； 
支持快速智能切换,当更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效；
支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用；
▲设备支持细节镜头内置GMR磁场传感器，当镜头群组收到外力作用发生偏移时可自动复位； 
▲设备支持细节镜头从最小倍变倍聚焦至设备100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍变倍聚焦至设备100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50； 
▲设备支持手动或自动启动雨刷功能；
设备具有螺纹和卡扣安装接口，支持螺纹安装或支架安装方式；
支持内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能；
支持在温度-40℃～+65℃，湿度≤95%环境下正常工作；
支持DC36V/2.23A（-25%～+25%）供电方式；
支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护；
支持支持DC36V±25%宽电压输入
支持符合GB/35114A标准；
以上加▲项须提供公安部权威检测机构出具有效期内的检测报告原件扫描件。
10)室外挂箱部分
室外机箱、生产、安装、施工应严格遵守ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491，PART1、IEC297-2、DIN41494，PART7、GB/T3047.2-92标准等相关规范和要求。
技术需求和指标：配置开关电源；能全天候工作，采用不锈钢质箱体，露头机箱应防止顶面积水；能防强电磁干扰，屏蔽功能完善；锁具应采用中心门锁，六方位锁芯，锁紧门缝以使柜体密封更可靠；机箱结构设计应具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作，具备一定防冲击、防破坏能力；应设三重铰链，铰链强度高；机柜内设备均能合理固定，线缆安装固定整齐有序，电源线和信号线有明显的不同的路由，标识完整，以便于维护管理；防尘、散热装置配套合理完整，箱内空气流动符合要求，密封良好，便于防尘和散热；机柜外形合理，材料采用SPCC优质冷轧钢板制作,厚度：方孔条2.0mm, 安装梁2.0mm，,其它1.5mm, 材料厚度在1.5mm，材料经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理;防护等级IP20，柜体静负荷能力： 壳盖≥980N，侧表面≥980N，门铰链≥200N，机柜外壳采用塑料粉末喷涂 (防静电) 外形气派， 美观大方。
11)室外机柜部分
室外机柜、生产、安装、施工应严格遵守ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491，PART1、IEC297-2、DIN41494，PART7、GB/T3047.2-92标准等相关规范和要求。
技术需求和指标
（1）机箱（机柜）。配置开关电源；能全天候工作，采用不锈钢质箱体，露头机箱应防止顶面积水；能防强电磁干扰，屏蔽功能完善；锁具应采用中心门锁，六方位锁芯，锁紧门缝以使柜体密封更可靠；机箱结构设计应具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作，具备一定防冲击、防破坏能力；应设三重铰链，铰链强度高；机柜内设备均能合理固定，线缆安装固定整齐有序，电源线和信号线有明显的不同的路由，标识完整，以便于维护管理；防尘、散热装置配套合理完整，箱内空气流动符合要求，密封良好，便于防尘和散热；机柜外形合理，材料采用SPCC优质冷轧钢板制作,厚度：方孔条2.0mm, 安装梁2.0mm，,其它2.0mm,材料经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理;防护等级IP20，柜体静负荷能力： 壳盖≥980N，侧表面≥980N，门铰链≥200N，机柜外壳采用塑料粉末喷涂 (防静电) 外形气派， 美观大方。以上参数应在投标文件中注明。
（2）机柜尺寸≥（600×500×1000）mm
（3）安装时机柜底部应有0.40米以上的混凝土基础。
12)杆件和杆件基础管道部分
（1）杆件
整体热镀锌喷塑处理。杆的立柱及悬臂均采用八角锥形，断面为正八边形，双立杆为正四边形，角度误差控制在0.5度范围内。悬臂长度在12米之内为整根不分段式。
横臂4~5米：杆件高≥6.5米、锥形，臂厚≥5mm、下口径≥230mm、上口径≥180mm，横臂臂厚≥5mm、大头口径≥180mm、小头口径≥100mm并采用热镀锌处理，表面喷粉末。结构采用普通碳素结构钢，在焊接时要保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌工作应保证锌层的厚度及均匀性。
横臂6~8米：杆件高≥6.5米、锥形，臂厚≥6mm、下口径≥280mm、上口径≥220mm，横臂臂厚≥5mm、大头口径≥180mm、小头口径≥100mm并采用热镀锌处理，表面喷粉末。结构采用普通碳素结构钢，在焊接时要保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌工作应保证锌层的厚度及均匀性。
横臂9~12米：杆件高≥6.5米、锥形，臂厚≥8mm、下口径≥300mm、上口径≥240mm，横臂臂厚≥5mm、大头口径≥220mm、小头口径≥100mm并采用热镀锌处理，表面喷粉末。结构采用普通碳素结构钢，在焊接时要保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌工作应保证锌层的厚度及均匀性。
横臂13米：杆件高≥6.5米、锥形，臂厚≥8mm、下口径≥320mm、上口径≥260mm，横臂臂厚≥5mm、大头口径≥260mm、小头口径≥100mm并采用热镀锌处理，表面喷粉末。结构采用普通碳素结构钢，在焊接时要保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌工作应保证锌层的厚度及均匀性。
钢构件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求。
所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。
所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。
地脚螺栓采用45#钢制作，连接螺栓、螺母、垫圈均采用高强度部件，并进行热镀锌防腐及对螺纹进行离心处理，镀锌量350g/m²。
柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆，镀锌量600 g/m²，基础采用明挖法施工，基底应先平整，夯实，控制好标高。
在浇注基础混凝土时，应注意使定位法兰盘与基础对中，控制好预埋件的标高及水平，并应根据路况对基础法兰盘的方向进行适当的调整。
地脚螺栓横向与道路中线成90，纵向与道路中心线平行。
施工完毕时，地脚螺栓外露长度宜控制在70-80mm内，用两个螺母紧固，并用黄油进行密封加以防腐保护。
（2）基础施工。基础采用明挖法施工，基底应先整平、夯实。地脚螺栓宜事先进行防锈处理。施工时如遇有平曲线路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。施工基础时要注意预埋穿线管，基础应按设计要求进行养护后方才可进行立杆安装，金属管道应与接地线焊接（不同材质的应加过渡头），电缆穿管应有1%坡度。
（3）管道铺设。投标人应实地测量技术数据，以便估算工程量。线缆埋地的沟槽尺寸：人行道为0.35×0.6米（宽×深），车行道为0.35×0.6米（宽×深）。沟底先铺C20砼垫层，线缆敷设后，用细砂回填、夯实，再根据实际情况复原路面。
13)电缆线敷设 
（1）每个方向的机箱使用一根电源线、红绿灯控制线、光纤连接主机柜；铺设有电缆线的地面敷设永久固定的交通设施专用标记；
（2）使用标称面积不小于1.5m㎡的铜芯、塑料绝缘、铠甲护套控制电缆线；
（3）同一根电缆线两端应有相同标识。采用绝缘层颜色相对应的芯线以便于安装和维护。若芯线绝缘层同色时，每股芯线的两端应有相同的标识，采用数字编号标识；
（4）地下铺设的电缆线不得有接头，每根电缆线应留有2m至4m的余量。每根电缆线在施工完毕后，留一至四股备用芯线。每根电缆线号必须用代码，编号详细、均匀地标在每根线；
（5）地下电缆线穿线管宜使用公称直径50—100mm的内套耐腐衬管的热镀锌钢管或硬质塑料管，钢管用于车行道，硬质塑料管用于人行道。穿线管接头处应使用套管固定，并应包有足够强度的混凝土防护层。使用硬质塑料管时，硬质塑料管周围宜包有足够强度的混凝土防护层。每根管口必须严格处理好毛刺。
（6）地下电缆线穿线管的埋置深度为其顶部距路面的距离，不小于40cm；
（7）地下电缆线穿线管拐弯处或长度超过50m时应设置手井。手井的深度应在60～80cm，底部应设有渗水孔。手井中的管道口应该高于手井底20cm，探出井壁不大于5cm，管道口应封堵，防止雨水、泥沙流入管道或老鼠等进入损坏电缆线。电缆在井中应作盘留，手井井盖应有电子警察专用标记。
14)防雷接地
（1）各路口接地系统采用共用接地方式，接地装置可采用非金属接地极，也可采用扁热镀锌扁铁(50*5)等人工接地装置，接地系统应严格按相关规范施工，接地电阻≤4Ω，接地模块顶面埋深不应小于0.6米，且与原土层接触良好，防雷接地和设备接地应当分开。
（2）所有前端摄像机均安装网络及电源防雷器，接地线不小于BVR6mm2。车辆检测器应具备防雷功能，接地线不小于BVR6 mm2。
（3）电源系统的防雷：接入前端机柜的电源线（含接至前端摄像机）均应采用防雷器保护，接地线不小于BVR6 mm2。
（4）设备机箱内应设置总等电位接地端子箱，用不小于25平方的BVR铜芯线从接地模块接入。
（5）前端设备必须采用断电自恢复机制。
（6）电源线缆应一线到位，接、插件联接要可靠，电源线与信号线、控制线要明显分开。所有线缆应套管编号和标识，其隐蔽部分、裸露或弯曲部分要求根据设备材料要求套管保护。卡口系统的强弱电部分均必须合理配置防雷装置。线缆及管线的连接、排列、走向、弯曲与接地处理等应符合国家有关规范要求。
（7）系统电气装置要求：系统安装有效的过载、漏电、短路保护装置及避雷装置，应在使用熔断器处清晰标出熔断电流的额定值，如有必要应使用易熔断器，以保护内部电路。
（8）数据、控制信号、电源防雷器：工作电压6V，最大允许工作电压 8V，最大容通电流 ≥5000A，限制电压 8V，反应速度 10-12秒，插入损耗 <0.2dB，最大数据传输率 2GHz。
（9）直流电源（模块式）电涌保护器：标称通流容量：5kA；最大容通电流：10kA；电压保护水平： 500V。
（10）220V电源防雷器：适用电源：220 V；最大工作电压：275 V；标称通流容量：10kA (8/20μs)；最大容通电流：20kA (8/20μs)；电压保护水平：<1500 V。
（11）等电位联结端子箱:10个接线端子。
（12）前端设备断电自恢复时间在30s-300s之间。
2.智能交通信号控制系统技术要求
▲所投协调式道路交通信号机必须具有公安部相关部门出具的检测合格报告（须提供有效期内的公安部或第三方权威机构检测报告原件扫描件。）
[bookmark: OLE_LINK32]交通信号系统必须接入现有的宝应智能交通集成指挥平台实现绿波、特勤等远程控制功能。对未能接入平台，实现远程控制功能的，工程将不予验收，造成的损失由中标人承担。（须提供承诺书原件扫描件）
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63]1）、智能交通信号控制机
[bookmark: _Toc47350445]（1）.信号机主要功能要求
系统控制功能
系统应具有下列控制功能：区域协调控制、干线协调控制、实时自适应控制、信号优化、定时控制、其他控制方式等，并对以上各功能进行详细介绍。
单点控制功能
路口信号灯配时由路口的道路交通信号控制机独立控制，道路交通信号控制机应具有下列单点控制方式：单点优化、无电缆联动、感应、闪灯、全红、关灯等，并对以上各功能进行详细介绍。
特殊控制
系统可以根据实际交通情况，由控制中心发出命令，进行特殊交通控制，系统应具有下列特殊控制方式：指定相位控制、警卫路线控制、模拟手动、手动功能、公交优先信号控制、行人过街管理、VIP绿色通道等其他功能，并对以上各功能进行详细介绍。
绿波功能调试
详细描述绿波控制的依据，对路口相位、周期、相位差等参数如何调试作详细描述。
警卫任务功能
在特殊情况下，如警卫、消防、救护、抢险等，为保证车辆畅通无阻，信号灯按预定或相关要求进行方向和推进，线路由控制中心指挥员预先设置或紧急执行。
要求至少能通过路口警员手动控制、分系统控制和平台控制来实现，并在方案中详细介绍，包括文字和图文描述。
交通信息采集功能
系统采集、处理、存储、提取控制区域内的车流量、平均车速、停车率、排队长度等交通信息，同时评估交通负荷度，建立交通信息管理数据库，打印分析交通信息各类图表，供交通疏导和交通组织与规划使用。
交通流量采集、存储
交通流量统计分析
数据纠错
系统监测功能
为提高系统的可靠性，系统对设备和软件运行状况和故障进行全面监测和管理。以报表的形式清晰的反映系统操作员的操作记录，系统参数的修改记录，系统登录记录，系统故障及处理记录，系统运行方案的历史记录，交通阻塞报警及处理记录。
系统主要设备（交通信号控制机、车辆检测器等）具有完备的自动检测功能，实时检测当前硬件工作状态、软件运行状态及通信状态，检测到有故障产生时应根据故障级别进行相应处理，必要时进行故障降级处理，并记录故障信息，在通讯正常的情况下实时将故障信息上报系统。未联机的情况下可本地保存。
软件自检功能
交通信号参数检测功能
硬件检测功能
[bookmark: _Toc47350446]（2）.信号机主要技术指标要求
具备区域联控和单点自控（单点优化、线控、单点无电缆线控、感应、多时段、闪灯、全红、关灯、手控）等多种工作方式；
采用了EMC电磁兼容性设计技术，具有良好的防电网浪涌、防雷击措施；具有漏电保护功能；
全天候室外机箱，整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整，机器维修能简化为功能模块现场快速代换；
16相位控制，相序、相位含义可由用户设置；信号机按普通日，星期和节假日三种日期类型，每种日期类型具有16个时段（共48个时段）；具有20个控制方案，每种类型将每天24个小时划分为16个时段，根据不同的时段选择相应的控制方案；
▲应具备主控单元失效处置功能，当主控单元发生故障时，信号机能继续执行定周期工作方式，无灭灯现象；此时当信号机出现绿冲突、信号灯组红灯、绿灯同时点亮或某信号组所有红灯均熄灭故障时，信号机能立即转入黄闪控制方式。当主控单元故障解除时，能自动恢复自主控制；（须提供公安部权威检测机构出具有效期内的检测报告原件扫描件）
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65]▲信号控制机在满配条件下可支持36组灯的控制输出，按通常一个路口4组信号灯的设置，可同时控制3个路口信号灯，且可分别独立运行不同的控制模式及方案；信号控制机也可将信号灯组的输出用于人行信号灯的控制；（须提供公安部权威检测机构出具有效期内的检测报告原件扫描件）
自带16路线圈检测器输入，可扩充到32路，每路检测器具有自适应、自调协、自恢复功能，具有高稳定性、高适应性特点；不用中继，最大馈线长度可到500米；同时设备可接二种以上类型的车辆检测器（环形线圈、微波、雷达、视频等多种车辆检测器）；
通信接口丰富，包括10MBits/100MBits以太网接口（隔离变压器防雷）、USB主机端口(与USB V2.0 全速及低速规范兼容)、多个Rs232/Rs485通用异步串口、多个高隔离并行通信接口；可以实现与符合TCP\IP协议的局域网、PDA型手持终端、笔记本电脑、区域机、串口服务器、交换机、光端机等多种外设无缝连接；
至少可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可以使倒计时显示屏变频显示；
可设“特殊日”、“星期”和“普通”三种模式，可指定多于32个特殊日配时方案，可设99天特殊日，每天可设16个时段和20种配时方案；
2个RS232、1个RS422串行通信口、1个RJ45网络接口；
具有GPS对时功能，同时信号机本身具有高精度（±2ppm from 0°C to +40°C，±3.5ppm from -40°C to +85°C）的实时时钟（掉电计时功能）来同步多个整机设备的无电缆线控；
可根据用户的合理需求修改相应功能。
[bookmark: _Toc47350447]（3）.其他功能
可接4个行人过街请求按钮，1个警察手动按钮，可接无线遥控手控；
具有GPS对时功能；
配时方案、相位差可设置三位数；
工作方式变化时，红绿灯信号自动平滑过渡；
具有掉电保护功能，工作参数可保存十年不丢失，时钟至少可保持三个月不丢失；
信号机内部使用汉字显示系统；
通过公安网与区域计算机通信，能向区域计算机传送多种状态故障信息和车辆检测信息，能接收执行定相控制、模拟手动、绿波控制、信号配时、指定灯色等中心计算机、区域计算机、终端计算机发送的各种控制指令；
通过手持终端、掌上电脑、笔记本计算机，能对信号机的主要参数进行现场调看和设置；
通过区域计算机和终端计算机，能对信号机的主要参数进行远程调看和设置；
能和现有正常工作的分系统如电子警察系统协调工作；
可以接入我区的现有的信号控制系统，与我区现有路口的信号机实施绿波协调控制。
[bookmark: _Toc47350448]（4）.主要电气指标
每路驱动功率：≥800W（AC220V）；
交流输入：220（+15%～－20%）VAC，50±2HZ；
输入功耗：小于50W（不含信号灯）；
工作温度：－20℃～+70℃；
相对湿度：5～95%；   
绝缘电阻：≥10MΩ。
[bookmark: _Toc47350449]（5）.信号机箱要求
[bookmark: OLE_LINK67]▲外壳对外界机械碰撞的防护等级达到IK10。（须提供公安部权威检测机构出具的有效期内的检测报告原件扫描件。）
增强型机箱设计，有防雨、防潮、防尘、防震能力；高级防锈蚀和抗风化表面处理工艺，完全适合全天候的户外运行；
整机全模块化（插件单元）设计，使系统的硬件配置可大可小，而且机器的维修被简化为功能模块的现场快速代换；
机箱顶开口能放GPS天线和GPRS天线；
预留标准电源插座1只以上；
体积：高≥1200mm、宽≥600mm、深≥400mm。
机箱内、外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷；具备防雨、防潮、防尘、防震的能力，表面做高级防锈蚀以及抗风化处理，能适应全天候的户外运行；
机箱门的最大开启角度≥120°，门轴转动部件采用不锈钢材料，门接缝处应有弹性的密封垫，密封垫应连续设置，不得有间断缺口；机箱门应设有牢固的门锁，门锁锁芯采用铜材，开锁要方便，钥匙单一通用；门锁上后，不应有松动、变形等现象；
机箱顶盖上设置射频窗，采用工程塑料制作，大小应满足：长200±30mm、宽120±20mm；在射频窗下设有天线托盘，大小应满足：长200±30mm、宽120±20mm、高35±5mm；
机箱内侧应设有轨道式端子排，用于交流防雷、断路空开和模数化取电插座的安装；右侧应设有倒计时防雷器专用安装位置；
信号机箱底部中心位置设接线孔，直径≥130㎜，并进行倒角，不得有锋利的边缘；
箱体使用Q235A冷轧钢板制作，材料厚度≥1.5mm；
加工外形尺寸误差≤±2mm，箱体垂直度（对角线）和平面度误差≤±1.5mm；
焊接部件必须牢固可靠，焊缝平整无焊渣，焊后修平；
表面喷涂环氧聚酯粉料，颜色为冰灰平光，均匀无瑕疵；
箱体体应有良好的保护接地，接地装置应符合GB50169规范要求，接地电阻≤4Ω；
其它指标符合国家标准。
[bookmark: _Toc47350450]（6）.信号机软件
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69]▲提供计算机软件著作权登记证书（须提供在有效期内的证书原件扫描件）。
（7）.接地
接地使用接地体。但距主机箱的距离不宜小于3m，最大不得超过6m；
设备机箱的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应小于4Ω，引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2；
接地体/接地棒施工应符合GB50169的规定。
（8）.交通信号控制机接线要求
电缆安装时，标识应符合下列要求：
在电缆终端头、接头、拐弯处、管道的两端、窨井内等处的电缆上应装设标识；
标识上应注明线路编号，无编号时，应注明起迄地点，并联使用的电缆应有顺序号。标识的字迹应清晰不易脱落；
与信号机的各端子连接的各类电缆，应使用指形、叉形或O形的冷压端子进行冷压连接；
信号机内电缆应严格按照电工规范进行整理。
[bookmark: _Toc500859148]

第五章 评标方法及评标标准
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。
政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除
后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库
〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价
格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。



三、评标标准
	评审项目
	标准分
	评  分  标  准

	投标报价

	30分
	以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得30分，其他报价=（基准价/其他投标报价）×30×100%，超过最高限价的为无效投标。

	技术参数
响应
	30分
	招标文件中标注“▲”的内容为重要参数，对这些重要参数的负偏离，以及不能按招标文件要求提供相关证明文件的视为未响应，则每项扣1分，扣完为止。本项满分30分。 

	技术方案
	30分
	对项目总体设想、组织形式、各项管理目标、控制措施、施工的协调措施等内容进行评审。满分10分。
方案完整详尽、具有一定的专业性及可行性，投标人提供的方案能全面响应项目需求并提供更为针对性、可行性、细致性与本项目相关内容的方案，能完全符合或优于项目需求的，得10分；
方案完整、可行、思路清晰，能符合项目需求的，得8分；
方案较为完整、可行、思路较清晰，能基本符合项目需求的，得6分；
方案一般、可行性略差、项目需求响应一般，内容简单，该项得4分；
方案不细致、可行性差、项目需求响应度低，内容简单，该项得2分；
未提供的不得分。

	
	
	针对施工工艺、施工方法、检验方案、测量方案、验收质量规范等方面进行评审。满分10分。
施工工艺、检测方案等方案完整详尽、具有一定的专业性及可行性，投标人提供的方案能全面响应要求并提供更为针对性、可行性、细致性与本项目相关内容的方案，能完全符合或优于项目需求的，得10分；
施工工艺、检测方案等方案完整、可行、思路较清晰，能符合项目需求的，得8分；
施工工艺、检测方案等方案较为完整、可行、思路较清晰，能基本符合项目需求的，得6分；
施工工艺、检测方案等方案不细致、可行性一般、项目需求响应度较低，内容较简单，该项得4分；
分项施工工艺、检测方案等解决方案不细致、可行性差、项目需求响应度低，内容简单，该项得2分；
未提供的不得分。

	
	
	针对本项目质量保障措施、响应时间、售后人员配置、应急方案、备品备件等内容进行评分，满分10分。
方案及各项措施完整详细，条理清晰、人员配置合理且可行性高，能完全符合或优于项目需求的，得10分；
方案及各项措施完整有条理、人员配置合理有可行性，符合项目需求的，得8分；
方案及各项措施较为完整、思路较清晰，有人员配置且可行的，能基本符合项目需求的，得6分；
方案及各项措施不细致、人员配置不合理可行性一般、项目需求响应度较低，内容较简单，该项得4分；
方案及各项措施不细致、可行性差、项目需求响应度低，内容简单，该项得2分；
未提供的不得分。

	项目组成员
	5分
	所有项目组成员中具备有效期内的IT服务工程师（ITSS）的每有1人得1分，最高得2分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料原件扫描上传）

	
	
	所有项目组成员中具有行政主管部门颁发的计算机、网络、通信、电子、信息、电工等相关证书每有1名得1分，最高得3分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料原件扫描上传）

	类似业绩
	5分
	投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩,每个得1分，本项最高5分。（提供类似项目业绩合同原件扫描件上传）





第六章 投标文件格式



投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
       日      期 ：               





投标文件目录
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、供应商信用承诺函
七、特定资格要求的证明文件（如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供）
八、法人授权书
九、投标函
十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、主要标的信息）












一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度财务状况报告
投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                     

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。











六、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函

承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　    承诺单位（加盖CA电子公章）：           
年    月    日



七、特定资格要求的证明文件
  如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。  

八、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                         





九、投标函
致：江苏江南工程管理咨询有限公司
根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日







十、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （工业）（该行业类别不可修改） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于      ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

[bookmark: _Hlk116216083]注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
             




[bookmark: _Toc150519795]中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：


十一、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏江南工程管理咨询有限公司代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                 日期：


十二、投标分项报价表（）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。













十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

















[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]












十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标总报价

	大写：                              （人民币：元）

	小写：                             （人民币：元）



                                       日期：  年月日

























十六、主要标的信息
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：




















质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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