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[bookmark: _Toc30208][bookmark: _Toc55204177][bookmark: _Toc27417]第一章 采购公告
受扬州市生态环境监测监控中心的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力规范化建设项目(JSZC-321000-SWGC-G2026-0125)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力规范化建设项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月15日上午9：30 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0125
2.项目名称：扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力规范化建设项目
3.预算金额：
	采购
包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	891.15


4.本项目设置最高限价：
	采购
包号
	是否设定最高限价
（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	891.15


5.采购需求：见招标文件第四章。
6.合同履行期限：见招标文件第四章。  
7.本项目接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺书；
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标
（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求：
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	投标产品若为进口产品，须提供制造商（生产者）或代理商授权（如为外文需提供翻译件)。


（三）其它资格条件：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月15日上午9：30 （北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https：//jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投货物的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投货物的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名 称：扬州市生态环境监测监控中心
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地 址：扬州市邗江区维扬路555号 
联系人：吴永兵
联系方式：0514-89336837
2.采购代理机构信息
名称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：扬州市邗江区翠岗路48号
联系人：赵凌云、阮玉婷
[bookmark: _Toc55204178]联系方式：0514-82129116
[bookmark: _Toc10032]

第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2026-0125项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购预算中已包含代理服务费。收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准八折计取，投标报价应包含代理服务费，由中标人支付给代理机构。
	中标价
	标准费率（差额累进计算）
	服务费金额

	100万元以下
	1.5%
	代理服务费金额为标准收费的80%，不满叁仟元按叁仟元计取。

	100～500万元
	1.1%
	

	500～1000万元
	0.8%
	


（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。
（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。
代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
               开户名称：江苏苏维工程管理有限公司
               开户账号：1108020819100000612
4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的货物和服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投货物费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。投标人不足3家的，不得开标。
21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9 异常低价投标审查
25.9.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.9.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13  投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
27.5.6经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32、电子投标文件要求
32.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
32.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
32.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
32.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
33、提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
33.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
33.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
34、其他
34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc18427][bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Hlk69392822]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）
项目名称：扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力规范化建设项目
项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0125
甲方：（买方）扬州市生态环境监测监控中心
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物及伴随服务
1.1 项目基本情况：为提升扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力，满足规范化建设的要求，拟购置一批应急检测设备。
1.2货物及伴随服务内容：
	序号
	用途
	设备名称
	数量（台/套）

	1
	水质常规项目
	便携式气相分子吸收光谱仪
	1

	2
	水质重金属
	便携式测汞仪
	1

	3
	
	车载 ICP-MS
	1

	4
	水质有机项目
	便携式 GC-MS（含便携式顶空进样器+吹扫捕集装置、固相微萃取装置、动态稀释仪）
	1

	5
	空气常规项目
	便携式傅里叶红外分析仪
(无机气体监测)
	1

	6
	
	红外热成像气体检测仪
	1

	7
	空气有机项目
	便携式GC-MS
	1

	8
	土壤采样设备
	土壤采样相关装备（带动力）
	1

	9
	应急执法设备
	现场执法记录仪
	4

	10
	水质监测设备
	便携式流速测量仪
	1

	11
	水质生物指标
	细菌快速检测仪
	1

	合计
	14



其他具体内容详见招标文件及乙方投标文件。
1.3 型号规格：
1.4 数量（单位）
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。
合同价款为完成本次采购活动中所有涉及到的费用，包括但不限于运输费、安装费、培训费、差旅费等。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家质量检测标准及招标文件载明的技术要求。
4.2乙方应保证所提供货物涉及的知识产权是合法取得的，并保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
5.2 自1.2条所涉的所有仪器设备交付之日起，设备所有权归甲方所有。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币 零  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3乙方如擅自转包或未经甲方同意部分分包的，甲方有权解除合同。因转包或分包行为造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
八、质保期
8.1 自仪器设备交付并经验收合格之日起    年为质保期。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：                 
9.2 交付方式：               
9.3 交付地点：                
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；
（2）项目所需设备全部交付并经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的70%。
如出现不符合采购文件和本合同中要求的事项，则根据采购文件和本合同内容扣除部分费用。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的产品在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.3 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。
12.5 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.6上述的货物及服务免费质保（保修）期为       年，因人为因素出现的故障不在免费质保（保修）期范围内。免费质保（保修）期满后，厂家为用户提供终生维修服务，如需更换零部件，一般只收取器件成本费，如果需要厂家工程师上门服务，每次仅收取差旅费和工程师食宿补助，未修复好不收费，对修复好的故障机器保修6个月。
12.7 因项目质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
12.8乙方须配合并协助甲方完成相关资质认定评审能力项相关申报工作；如未按要求配合不到位或影响评审工作，甲方有权处以相应违约金（5000元/次），由此造成的一切损失由供应商承担。
十三、交货、调试和验收
13.1 乙方所供全部设备须为全新原厂正品、未拆封、未使用、无翻新、无质量瑕疵，符合国家强制性标准及行业规范，具备完整的合格证、出厂检测报告、说明书、质保凭证；进口设备须提供正规报关单据、完税证明、原厂授权文件及中文翻译件。
13.2乙方应当在合同签订后自接到甲方通知后按承诺的交货期将货物交付给甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。
13.4货物到达安装现场后，乙方和甲方（或委托方）共同打开包装验货检查货物数量及规格。乙方应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，甲方有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，甲方才能接受全部货物。
13.5在正式验收前，货物存放及保管和因此产生相关费用概由乙方负责。
13.6甲乙双方关于调试和验收的其他约定：
（1）货物到达现场后，乙方应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。
（2）乙方应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。
（3）乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证、检测报告等，并派遣专业技术人员进行现场检验。验收合格条件如下∶
①货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
③在规定时间内完成交货，并经采购人确认。
（4）甲方需要供货商对交付的货物（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方应予以配合，并出具书面意见。
（5）大型或者复杂的采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，由此产生的验收费用由乙方承担。
（6）调试结束后，乙方需按招标文件要求向甲方提供所投四种设备（便携式气相分子吸收光谱仪、便携式 GC-MS（含便携式顶空进样器+吹扫捕集装置、固相微萃取装置、动态稀释仪）、便携式傅里叶红外分析仪、便携式GC-MS）的设备检定或计量校准证书，该证书应由具有法定计量机构授权证书资质的机构出具，作为验收合格的必要材料。
十四、货物及服务包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
14.6运输要求以国家有关部门或行业最新颁布的标准及规范为准。
14.7运输过程中所发生的一切事故的法律责任和经济责任由供应商自行承担。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收的，应按未付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理支付手续的,应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3严禁乙方提供翻新机、二手机、窜货机或工程样机。一经查实，甲方有权作退货处理，乙方须在接到甲方通知后一周内更换原厂原装全新产品，同时按该台（套）设备对应合同价的30%向甲方支付惩罚性违约金；若乙方未在规定时限内完成退换货，或退换后产品仍无法履约的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方须按合同总价的30%向甲方支付惩罚性违约金。
15.4根据《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》第十二条规定：生态环境监测专用仪器设备应符合生态环境监测国家标准和规范，具备防范篡改、伪造监测数据的相关功能。
若经甲方核实乙方提供的设备存在监测数据失真、具备伪造或隐瞒真实数据功能及其他违反政策规定情形的，甲方有权单方面解除合同，乙方应全额退还甲方已支付的该设备货款，同时按该台（套）设备对应合同价的30%向甲方支付惩罚性违约金，并承担由此产生的全部直接及间接损失。
15.5设备安装调试完毕并进入试运行期后，若设备关键性能指标（包括但不限于品种、型号、规格、技术参数、质量标准等）经连续两次整改，仍无法达到合同约定技术规范的，甲方有权选择以下方式处理，乙方不得拒绝：
① 无条件退货：乙方退还甲方已收取的设备货款，并按该设备对应金额的30%向甲方支付违约金；
② 无偿换货：乙方在接到甲方通知后一周内，无偿为甲方更换全新合格设备，并按该设备对应金额的30%向甲方支付违约金。
乙方换货后逾期交货的，按逾期交货相关约定处理；乙方拒绝退货或换货的，甲方有权单方面解除合同，并向乙方收取合同总价30%的违约金。
15.6乙方发生各类违约情形的，在违约情形消除前，需按合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，对应违约金可从甲方待付货款中直接扣除；乙方因逾期交货、虚假承诺、产品经权威部门监测不满足招标文件要求或存在其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方需按合同总价的30%向甲方支付违约金，若实际损失超出违约金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市邗江区。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
19.2本项目招标文件、乙方投标文件及各项承诺都作为本合同的附件，具有同样法律效力，未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。  
	甲方：扬州市生态环境监测监控中心
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日



  


[bookmark: _Toc12506]
第4章 项目需求
[bookmark: _Toc319408306]注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
[bookmark: _Toc55204181]最高限价：891.15万元，投标人报价不得高出最高限价，否则做无效投标处理。（提供开标一览表，扫描上传系统）
项目属性：货物类
核心产品：便携式 GC-MS（含便携式顶空进样器+吹扫捕集装置、固相微萃取装置、动态稀释仪）、红外热成像气体检测仪、便携式GC-MS
一、采购标的清单
	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	应急检测设备
	工业



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc29995]三、项目简介
为提升扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力，拟购置一批应急检测设备。具体详见采购清单，包含供货、安装、调试等，直至验收合格后交付采购人使用。
本项目【便携式傅里叶红外分析仪(无机气体监测)】 接受 进口产品投标（已取得扬州市政府采购进口产品审核批复）
四、采购清单
	序号
	用途
	设备名称
	数量
（台/套）
	质保期
	备注

	1
	水质常规项目
	便携式气相分子吸收光谱仪
	1
	3年
	

	2
	水质重金属
	便携式测汞仪
	1
	3年
	

	3
	
	车载 ICP-MS
	1
	3年
	

	4
	水质有机项目
	便携式 GC-MS（含便携式顶空进样器+吹扫捕集装置、固相微萃取装置、动态稀释仪）
	1
	3年
	核心产品

	5
	空气常规项目
	便携式傅里叶红外分析仪
(无机气体监测)
	1
	3年
	

	6
	
	红外热成像气体检测仪
	1
	3年
	核心产品

	7
	空气有机项目
	便携式GC-MS
	1
	3年
	核心产品

	8
	土壤采样设备
	土壤采样相关装备（带动力）
	1
	3年
	

	9
	应急执法设备
	现场执法记录仪
	4
	3年
	

	10
	水质监测设备
	便携式流速测量仪
	1
	3年
	

	11
	水质生物指标
	细菌快速检测仪
	1
	3年
	

	合计
	14
	
	


注：采购清单内的质保期为最低要求，不接受负偏离，否则为无效投标，具体以投标人填报的质保期为准。每套设备的配置要求以“五、详细技术要求”内容为准。
五、详细技术要求
[bookmark: _Hlk85100652]（一）便携式气相分子吸收光谱仪
1、用途描述
▲用于测定各种水质样品中的氨氮、总氮、硫化物项目的检测。
2、执行标准
▲符合HJ195-2023、HJ199-2023、HJ200-2023等标准。
3、便携性要求
▲3.1 便携要求：在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能，主机包含进样及反应控制系统、气液分离系统、氨氮在线氧化系统、总氮在线消解系统、光源光学及检测系统，配备电脑输出控制系统。主机配有带轮便携箱，便于携带、野外使用。
3.2 供电要求：配备移动电源及220V交流接口，适用于野外及实验室多种应用场景。使用移动电源可以满足所有项目检测时间≥4h。
3.3 气源要求：主机内置气源可独立完成检测所需，同时支持使用外供载气。
4、工作站（软件）
4.1软件开机测定前可自动对通讯口、波长、泵转速等进行检测；
4.2软件具备数据图谱显示功能，可对同一样品的平行峰形进行对比，以便于用户对数据进行比较分析。
4.3软件具备紧急添加样品功能，可在样品测量过程中随时添加样品并优先检测。
5、自动进样系统
▲5.1进样器要求：配有带轮便携箱的便携一体式自动进样器，满足野外转移过程中的抗震要求，样品位不少于40位，充分满足不同检测场景需求。（提供不少于40位带轮便携箱的便携一体式自动进样器实物照片，扫描上传）
▲5.2配备一体化同步吹扫均质系统，软件上可设置在清洗过程、进样前及进样过程中进行吹扫，避免取样过程中样品中的絮凝物或颗粒物不断沉淀，造成取样不准。（提供相关证明文件，扫描上传）
5.3程序控制流动洗针池：可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量。
▲5.4主机泵管系统不少于七个蠕动泵，蠕动泵布置在仪器的外部一侧，方便后续泵管的维护和更换。（提供实物图片，扫描上传）
6、光学系统
6.1光电系统：满足HJ195-2023、HJ/T197-2005、HJ/T198-2005、HJ199-2023、HJ200-2023等中华人民共和国环境保护行业标准对光学系统测定稳定性要求。
▲6.2检测器：配备PMT或CCD检测器（提供实物图片，扫描上传）。
6.3配备自动波长调控系统，开机后可自动对波长进行校准，保障数据检测的准确性。
6.4光源需采用连续光源，固定灯位，光路稳定。
6.5配备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。
7、气液分离系统
▲7.1 配备半导体恒温除湿系统，除湿系统温度实时显示，分析全过程中完全不使用任何干燥剂。
7.2气液分离器采用螺旋管分离方式，避免分离过程中的死角，能够均匀的将反应液混匀并将产生的待测气体带出反应分离器。
★7.3  配备气源监测报警系统：具备压力、流量双重监控功能，软件界面实时显示载气流量值，当载气流量异常自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据（提供实物照片及系统截图，扫描上传）
8、基线稳定性
▲8.1 基线漂移：±0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）。
▲8.2 噪声：0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能。
9、分析项目的技术指标
9.1氨氮项目：
9.1.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。
9.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995。
9.1.3检出限要求：检出限<0.01mg/L。
★9.1.4 为了应对野外复杂样品各种干扰因素，仪器必须具备一定的抗干扰能力：向1mg/L氨氮标准溶液中，加入150mg/L的亚铁离子时，检测结果偏差≤3%（提供检测报告，扫描上传）；
9.2硫化物项目：
9.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。
9.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995。
9.2.3检出限要求：检出限<0.005mg/L。
9.3总氮项目：
9.3.1 消解器集成于主机内部，主机功能完整性高。
▲9.3.2消解器功率小于100w。
9.3.3单个样品测量含消解时间小于5min。
9.3.4精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。
★9.3.5为了野外应急检测的效率，仪器需要能够连续分析不少于40个样品，中间无需停止样品检测清洗管路（提供检测报告，扫描上传）；
9.3.6线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995。
9.3.7检出限要求：检出限<0.05mg/L。
9.3.8管路切换采用免维护电磁阀，减少日常维护难度。
（二）便携式测汞仪
★1、便携式实时定量分析工作环境气体、废气、地表水、废水等中的汞含量，并符合国家环境相关标准。（提供产品介绍或说明书等证明材料，扫描上传）
▲2、测量原理：非色散双光束冷原子吸收光谱测定法。
3、光源：低压汞灯。
4、检测器：半导体探测器（带254nm带通滤波器）。
5、主机技术参数
▲5.1  气体测量范围： 0-2000μg/Nm3；0.01至20.0 mg/m3（高汞模式可选，在同一台主机扩展）；检测限：≤0.1μg/Nm3。
▲5.2  液体测量范围： 0-15ug/L；检测限：0.01μg/L。
▲5.3  测量时流速：0.1-1升/分钟。
5.4  精度： RSD ≤3%（2μg/Nm3）。
▲5.5  响应时间：5秒内。
▲5.6 校正：自动零校正。
5.7 分辨率：静态模式0.1μg/Nm3，动态模式1μg/Nm3。
★5.8 操作：LCD彩色触摸屏控制，屏幕尺寸≥4.3英寸，无需单独配置PAD或电脑，可视化程度高，操作便捷。（提供产品介绍或说明书等证明材料，扫描上传）
▲5.9 数据显示：实时值、平均值、最大值、汞浓度趋势、浓度级别。
▲5.10 数据记录：保存在CSV文件或内存中（保留约15000小时以上）。
▲5.11数据输出：USB闪存。
▲5.12 温度补偿功能：有 。
▲5.13 压力补偿功能：有 。
▲5.14 标准曲线可设定：可根据不同种类、不同样品浓度而设定（非固定校准浓度点）。
5.15 信息记录功能：有定位功能，可记录时间、测量数值、经度、纬度等信息。
5.16 配备集成的干扰/零滤波器，便于即时验证和确认。
★5.17 电源：镍氢电池，随时更换，更换方便，单块充满电可持续工作4小时以上。（提供产品介绍或说明书等证明材料，扫描上传）
5.18 可随机携带或托运。
5.19 监视：连续监视，实时显示汞含量。
5.20 功能设定、参数设定、模块切换等设置都在触摸屏幕操作。
6、还原法附件技术参数
6.1 测量方法：氯化亚锡还原气化（分析液体的模式）。
6.2 测量流速：0.1-1.0L/min。
6.3 测量范围：0.01-15ppb/20ml。
6.4 测量精度：C.V.＜10%@0.5ppb。
6.5 样品量：最大到20ml。
▲6.6 测量时间：≤60s。
▲6.7 汞的进气系统：无需额外携带载气，采用环境空气经过金汞齐吸附后的除汞气体作为载气。
6.8 汞废气去除过系统：化学处理过的活性炭吸附后，再次排放到环境中。
6.9 显示：峰形，校准曲线方程，样品数量和汞含量。
7、 携带设施：提供精巧与轻便的肩带和腰带，及整体设备运输的便携ABS箱。实现真正的、便携式操作。
8、符合人体工程学设计的支架。
9、采用ABS材料，坚固、抗冲击、防锈。
10、重量：小于2kg（含电池）。
（三）车载ICP-MS分析系统
1、总体要求
★（1）车载ICP-MS分析系统满足车载移动使用要求，实现地表水、地下水、废水中重金属元素的现场快速、准确监测功能。
▲（2）系统具有专用减震设计，应对各种复杂路况，保证抵达现场后正常开机运行。（提供第三方检测机构出具的振动冲击试验报告，原件扫描上传）
▲（3）采用分体式循环冷却水机，制冷功率≥2.5KW ,满足仪器制冷要求，提高实验舱内部环境的舒适性，延长车辆供电系统续航时间。（提供第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
▲（4）系统在到达指定应急监测点位后，开机抽真空应在 15min 内完成并达到分析标准。（提供第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
▲（5）系统配置自动快速进样系统，检测时间≤60s/样，提高应急监测效率。（提供第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
▲（6）系统具备低功率和低氩气消耗待机模式，待机条件下功率小于500W，氩气用量小于5L/min。（提供第三方检测机构出具的检测报告和待机功率和氩气消耗软件截图，原件扫描上传）
▲（7）系统使用在一些特殊应急现场，为确保地理信息与现场数据的安全性与保密性，软件系统为国产自主开发。（提供国产软件著作权证明材料，扫描上传）
2、ICP-MS主机技术要求
2.1离子源：
（1）应采用自激式全固态ICP离子源，频率不小于27 MHz，功率范围为700-1600W，功率稳定性<±0.1%，频率稳定性<±0.01%。
（2）射频线圈应使用水冷技术，可自动匹配等离子体负载变化。
（3）应采用虚拟接地，减少离子动能色散，降低二次离子产生，无需屏蔽圈等额外消耗品就可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。
2.2接口：
（1）采样锥和截取锥应为镍材质，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm。
▲（2）为保证应急现场简便的换锥维护，具备无需泄真空和移开离子源条件下进行换锥操作的能力。（提供第三方检测机构出具的检测报告和换锥系统详细设计方案证明材料，扫描上传）
2.3提取透镜：提取透镜上应可使用零电压、负电压和正电压等多种提取模式， 免除维护清洗。
2.4离子传输系统：采用离轴二次离子偏转传输系统（可消除中性粒子、光子的背景噪音）。
2.5碰撞反应池：采用六极杆碰撞反应池系统，提高碰撞效率，提升灵敏度。
2.6 四级杆质量分析器：采用高精度纯Mo材料四极杆，驱动频率≥2.0MHz，获得更宽的分析范围和更优异的质量轴稳定性。
2.7检测器：采用脉冲/模拟双模式检测电子倍增器，可在模拟和脉冲模式之间实现自动切换。
2.8等离子体可视系统：具有带电磁屏蔽的等离子体实时观测功能，可以通过工作站软件实时监控等离子体状态，实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认。
2.9进样系统要求：
（1）雾化器：提供石英材质同心雾化器。
（2）小体积旋流型雾化室，配TEC制冷模块，制冷温度<-10℃。
（3）分体设计的可拆卸式石英炬管，方便日常更换维护而无需拆卸气体管路。
（4）中心管：提供石英材质中心管。
（5）配置至少5路高精度数字型MFC气路控制器，控制精度<0.5%。
2.10软件要求：	
[bookmark: OLE_LINK3]（1）操作系统：品牌商用电脑，多用户系统软件，激光打印输出设备，具有复印、自动双面打印、自动单双面扫描、无线打印、平板和进纸器复印/扫描功能。
（2）自动化分析功能（仪器形象化界面、自动调谐、自动诊断、定制化用户报告、启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数\离子透镜电压优化，标准\碰撞池工作模式切换等）。
（3）实时数据显示和实时报告显示。
（4）其他智能化功能包括：动态调整进样时间和冲洗时间，用户方法库管理，QC功能可以满足EPA方法的QC要求。
（5）ICP-MS操作软件可以离线数据处理并生成报告。
2.11性能要求：
▲（1）质量范围：2-260 amu；
▲（2） 质量分辨率：具有高分辨和标准分辨率两种模式，调节范围0.3-2.0amu。连续可调，可以在一次方法分析过程中同时使用两种模式，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围；
（3） 线性动态范围：≥9个数量级；
▲（4）背景稳定性：定义为5amu处背景信号的平均值≤ 0.5cps；
▲（5） 短期稳定性：20分钟稳定性RSD均≤2%；
▲（6）长期稳定性：2小时稳定性RSD均≤3%；
▲（7）灵敏度：在同样一个仪器条件下， Li的灵敏度应在20 Mcps/ppm 以上，In的灵敏度应在180 Mcps/ppm 以上， U的灵敏度应在200 Mcps/ppm 以上；
▲（8） 双电荷离子和氧化物离子: Ce++/Ce+≤3％，CeO+/Ce+≤2.5％；
★（9） 检出限：Li的检出限≤2ppt, In的检出限≤0.1ppt, U的检出限≤0.1ppt；
▲（10）丰度灵敏度：低质量端: 1×10-6；高质量端: 5×10-7；
▲（11）质量轴稳定性: ≤0.05 amu/24h；
（12）同位素比精密度: ≤0.2% (107Ag/109Ag)。
3、ICP-MS辅件技术要求
3.1车载快速进样系统
（1）进样重复性：RSD<3%，线性：>0.999；
（2）采用间隔载流冲洗技术，载流持续清洗进样管路；
（3）阀件及管路应，耐各种强酸和其他试剂，且低残留、无溶出；
（4）与主机联用后检测速度≤1min/样品。
3.2车载专用减震平台
★车载ICP-MS主机底部需设置有车载专用减震平台，减震平台需拆卸方便、安装牢固。
3.3车载前级泵（带专用减震模块）
（1）抽速:≥40m3/h 
（2）泄漏率:≤1×10-3 mbar L/s 
（3）电压：230V±10%  50 Hz
（4）噪声值:≤59 dB（A）
3.4车载分体式循环冷却水机
（1）散热量：≥3000W。
（2）控温精度：±0.1℃。
4、车载应用性能要求
▲4.1检出限：（提供第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
	指标
	检出限
	指标
	检出限
	指标
	检出限

	Cu
	≤ 0.08μg/L
	Zn
	≤ 0.67μg/L
	Se
	≤ 0.41μg/L

	As
	≤ 0.12μg/L
	Hg
	≤ 0.05μg/L
	Cd
	≤ 0.05μg/L

	Cr
	≤ 0.11μg/L
	Pb
	≤ 0.09μg/L
	Fe
	≤ 0.82μg/L

	Mn
	≤ 0.12μg/L
	Mo
	≤ 0.06μg/L
	Co
	≤ 0.03μg/L

	Be
	≤ 0.04μg/L
	B
	≤ 1.25μg/L
	Sb
	≤0.15μg/L

	Ni
	≤ 0.06μg/L
	Ba
	≤ 0.20μg/L
	V
	≤ 0.08μg/L

	Ti
	≤0.46μg/L
	Tl
	≤ 0.02μg/L
	
	


4.2示值误差：≤±10%；
4.3精密度：RSD ≤5%；
（四）便携式GC-MS（含便携式顶空进样器+吹扫捕集装置、固相微萃取装置、动态稀释仪）
1、设备用途
主要用于应急监测中现场快速测定空气/水中挥发性有机物。主要功能需求包括仪器便携，单人可操作；稳定抗震，可实现边走边测；现场可直接富集解析，可在5至20分钟内得到定性和半定量结果；需配置气体采样探头监测空气挥发性有机物，配置顶空进样器监测水中挥发性有机物；应具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、报告制作、实时显示、谱库建立和检索等功能。
2、技术参数要求
所投产品需提供相关认证资料，如环境适应性认证、防震性测试认证证明材料等。
2.1性能参数要求
▲2.1.1空气样品测定：硬件上应具有热脱附功能，针对空气中的VOCs进行富集浓缩解析进入GCMS，软件上内置TO15的65组分的定量标准曲线，可进行精确的定性定量分析，且符合HJ1223-2021《环境空气 挥发性有机物应急测定 便携式气相色谱-质谱法》等国标方法的要求。
水质样品测定：硬件上须具备做水样必需的动静态顶空进样器及相关的备品备件，软件上内置EPA8260中水中54项VOCs的定量标准曲线，可进行精确的定性定量分析，且符合HJ1227-2021《水质 挥发性有机物的测定 便携式顶空气相色谱-质谱法》的要求。
★2.1.2具备单质谱直接进样模式和气相色谱质谱联用分析模式：单质谱直接进样模式为样品可不通过气相色谱直接进入质谱分析，可快速判断现场污染状况；直接进样质谱模式分析时间≤5s。气相色谱质谱联用分析模式为样品进入内置复合吸附剂的捕集阱吸附浓缩再热解析进入气相色谱质谱分析，气质联用模式分析时间≤15min。（提供产品介绍或仪器说明书等证明材料，扫描上传）
[bookmark: _GoBack]★2.1.3真空系统：采用非机械泵，真空系统适应震动、高尘、高湿等各种恶劣环境，关机状态下保持高真空状态（真空满足质谱工作状态），针对应急响应无需等待抽真空。（提供产品介绍（或说明书）及环境适应性认证、防震性测试认证等证明材料，扫描上传）
★2.1.4质量分析器：可精准匹配NIST谱库的四极杆质量分析器。（提供产品介绍或说明书等证明材料，扫描上传）
▲2.1.5仪器集成度满足应急监测需求，电池、载气瓶、内标气瓶、色谱、质谱及真空系统内置于同一机箱内。（提供产品介绍或说明书及仪器实物图片等证明材料，扫描上传）
▲2.1.6温度可编程的GC柱，长度不低于10米，可兼容市售毛细柱；温度范围：不低于200℃；升温速率不低于20℃/分钟。
▲2.1.7内置碳分子筛或TENAX吸附剂的捕集阱浓缩器。
▲2.1.8电离模式：70eV EI。
▲2.1.9检测器：电子倍增器。
▲2.1.10质量范围：45-300AMU。
▲2.1.11质量分辨率：≤1AMU。
▲2.1.12扫描速度：≥1000AMU/秒。
▲2.1.13动态范围：≥7个量级。
▲2.1.14仪器检出限：＜1ppb（二氯甲烷、二氯乙烯、氯仿、苯、甲苯、氯苯、四氯乙烯、二甲苯、苯乙烯、三氯苯等分析物）。
2.2实用性要求
▲2.2.1主机具备防水、防尘，通过第三方检测机构的IP55认证。（提供相关证明材料，扫描上传）
▲2.2.2 主机具有防震功能、低温环境下运行功能，在复杂路况条件下远程运输过程中应不易发生损坏，保证抵达现场后正常开机运行，可在多种恶劣环境下正常工作。（提供具备检测能力机构的检测报告，须对无外包装的主机进行）
★2.2.3仪器应满足应急监测需求，具备开机自动调谐功能。(提供开机自动调谐界面截图证明材料）
2.2.4工作温度：0～40℃。
2.2.5工作湿度：≤85%。
2.2.6主机电源供应：可用内置充电电池和交流电两种供电模式。
▲2.2.7内部功耗：≤40瓦（正常工作条件下）（提供产品介绍或说明书等证明材料，扫描上传）。
2.2.8主机整体重量：＜20kg（包括电池、内标气和载气瓶等）。
2.2.9动静态顶空进样器与便携式GC/MS通过控温传输管线联机使用。
2.2.10动静态顶空进样器可用内置充电电池和交流电两种供电模式。
▲2.2.11动静态顶空进样器加热位：≥5位。（提供产品介绍或说明书等证明材料，同时需提供实物图片，扫描上传）
2.2.12动静态顶空进样器重量：＜10公斤。
2.2.13动静态顶空进样器加热温度范围：室温至80℃。
▲2.2.14动静态顶空进样器能够具有提示功能，提醒用户进行每一步操作。（提供产品介绍或说明书等证明材料，同时需提供实物图片，扫描上传）
▲2.2.15动静态顶空进样器也可做到质谱直接进样，从而预估样品浓度，指导用户选择合适的方法。（提供产品介绍或说明书等证明材料，同时需提供实物图片，扫描上传）
2.2.16 固相微萃取仪，配合主机使用，可用于水中和土壤中挥发性及半挥发性有机物的前处理。
2.2.17固相微萃取仪能与便携式GC/MS配套，无信号及能源传输障碍。
2.2.18固相微萃取仪无需另外配备能源装置，由便携GC/MS提供能源供给。
2.2.19固相微萃取仪取针解析温度：100~280℃。
2.2.20固相微萃取仪便携式设计，易携带。
2.2.21固相微萃取仪SPME衬垫：去活性不锈钢带镀层的2微米以上微粒过滤器，可移除/可更换。
2.2.22 固相微萃取仪SPME纤维密封寿命不少于200次注入。
2.3数据库配置及传输要求。
2.3.1监测数据准确匹配NIST谱库，针对TO 14大部分物质匹配度能达90%以上。
2.3.2主机和数据处理系统均内置标准谱库（NIST）；自动质谱图解卷积和鉴定系（AMDIS）；化学品安全数据库（NIOSH）。均须为原装正版数据库，遇到数据库升级时，终身免费升级至最新原装正版版本。
2.4高精度动态稀释仪性能要求
2.4.1可与便携式气质联用仪直接连接，稀释好的标气可直接进样分析，中间无需存储容器；
★2.4.2为了避免高沸点物质残留，避免硫化物，醛酮类物质吸附，整个气路系统不使用质量流量计，可实现气体经过的全部管路都经过惰性涂覆（投标时需提供产品介绍或仪器说明书等证明材料）；
2.4.3采用高精度压力控制单元对限流气阻前端压力进行闭环调节的射流稀释原理，过程采用背压式控制方案，可使标准气体完全不经过压力控制单元，从源头避免标气与控制组件直接接触；
2.4.4稀释精度小于0.5%；
2.4.5避免外界温差的影响，流量控制通道具有温度控制功能，温度控制精度小于0.1℃；
2.4.6一体化触屏软件设计，集成度更高，操作简单，序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作。稀释过程自动计算，稀释的计算过程已经集成在操作界面，稀释流量、稀释倍数输入方便直观。
（五）便携式傅里叶红外分析仪(无机气体监测)
1、 符合《固定污染源废气气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》HJ 1240-2021、《固定污染源废气氨和氯化氢的测定便携式傅立叶变换红外光谱法》HJ 1330-2023。
2、技术性能指标
2.1 原理：傅立叶变换红外分析原理
2.2 便携式傅立叶变换红外气体分析仪主机
▲2.2.1 检测器：碲镉汞(MCT) (提供软件读取硬件属性的截图佐证，扫描上传)
2.2.2 分束器：采用防潮窗口材料
2.2.3 波数范围至少包括900cm-1~4000cm-1
▲2.2.4 样品室加热温度：不低于180℃
▲2.2.5 光程总长度不小于4.5米(提供软件读取硬件属性的截图佐证，扫描上传)
2.2.6 样气室体积小于1.0升
▲2.2.7 样气室内壁、反射镜内壁有抗腐蚀涂层，防止腐蚀性气体的侵蚀，能用于测量高温、高湿、腐蚀性强的气体
▲2.2.8 扫描次数不小于5次/秒(提供软件读取硬件属性的截图佐证，扫描上传)
2.2.9 光谱分辨率不超过8cm-1
2.3 软件分析系统
▲2.3.1 可查询干涉图高度、光源强度以及样品室温度等参数。(提供查看界面截图佐证，扫描上传)
▲2.3.2  全中文分析软件，气体组分名称显示为中文。(提供软件截图佐证，扫描上传)
▲2.3.3根据测量要求可调整气体浓度单位。（ppm、mg/m3）
▲2.3.4 对测量结果可进行干、湿浓度的转换。(提供软件截图佐证，扫描上传)
▲2.3.5 可按分钟保存测定数据，其他分析时间可选。 (提供软件截图佐证，扫描上传)
▲2.3.6可进行压力、温度补偿。(提供软件界面截图佐证，扫描上传)
▲2.3.7 可进行连续现场记录存储，自动存储测量光谱图，并能显示浓度-时间趋势图，可以回放已保存的光谱，方便日后对光谱进行分析。
2.3.8 分析结果须储存为Excel可以打开的格式，便于用户编制分析报告。
▲2.3.9 配置手持式蓝牙打印机，打印内容至少包括单位名称、时间、仪器型号、仪器编号、化合物名称、分析光谱、化合物浓度及单位，具备指定指标连续分钟数据平均值计算功能，具备分钟数据、平均数据打印功能。(提供实物图片及近期测试打印条（含分钟值和平均值）佐证材料，扫描上传)
2.3.10 具有一键创建求助文件的功能，方便用户发送至售后工程师分析仪器使用状态。
2.4 便携式全程加热采样系统
▲2.4.1 独立的便携式全程加热采样系统，加热温度不低于180℃。
2.4.2 采样流量不低于3升/分钟。
2.4.3 泵抽力不小于80KPa。
2.4.4 过滤要求：至少三级除尘过滤系统，材质耐高温度、防腐蚀、不吸附，至少能过滤（0.5～5）μm粒径的颗粒物。
2.4.5 全程加热不低于180℃，恒温控制。全程加热包括：采样探针、采样手柄、导气管、采样器、采样泵、样品室。
2.4.6 不少于5米长的加热导气管、不少于1米长的加热导气管，加热温度不低于180℃。
2.4.7 能显示加热导气管的温度。
2.4.8 不少于1米长加热采样探针，加热温度不低于180℃，探针前端须安装粉尘过滤器。
2.5 气体组分及相关性能指标要求
2.5.1 出厂气体标定组分、量程（物质名称、分子式、量程）。
2.5.1.1二氧化硫：SO2	0-1000ppm。
2.5.1.2一氧化氮：NO	   0-2000ppm。
2.5.1.3二氧化氮：NO2	0-500ppm。
2.5.1.4一氧化碳：CO	0-5000ppm。
2.5.1.5二氧化碳：CO2	0-85%。
2.5.1.6氨：NH3	 0-500ppm。
2.5.1.7氯化氢：HCl 	0-200ppm。
2.5.1.8水蒸气：H2O	 0-30%。
2.5.1.9一氧化二氮：N2O 0-500ppm。
2.5.1.10甲烷：CH4	0-2000ppm。
2.5.1.11氟化氢：HF	0-100ppm。
2.5.1.12 氧：0-21%。
2.5.2 示值误差要求：CO2相对误差在±5%以内，其他物质在校准量程＞60μmol/mol时，相对误差在±5%以内，校准量程≤60μmol/mol时，绝对误差在±3μmol/mol以内。
▲2.5.3 系统误差要求：CO2相对误差在±5%以内，其他物质在校准量程＞60μmol/mol时，相对误差在±5%以内，校准量程≤60μmol/mol时，绝对误差在±3μmol/mol以内。
（六）红外热成像气体检测仪
1、环境条件
1.1 防爆工作温度：﹣20~＋50℃。
1.2存储温度：﹣40~＋70℃。
1.3相对湿度：95%以下不冷凝。
2、技术参数
2.1 检测项目：成像挥发性有机物气体泄漏和排放。
2.2满足ISO9001产品质量体系要求。
▲2.3 仪器是在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，至少具有防爆等级: Ex ic nA nC IIC T6 Gc（提供相关权威认证证书，扫描上传）
2.4 镜头考虑防爆安全性，可以在危险区域现场更换
2.5 仪器成熟可靠，在同类工况有实际应用
2.6 成像模式：可见光模式，标准红外模式，增强红外模式。
2.7 仪器内置中文操作系统。
▲2.8 高灵敏度碲镉汞（MCT）检测器，光谱范围3.1-4.3μm（提供相关证明材料，扫描上传）。
▲2.9 防水防尘等级≥IP65，可以全天候使用（提供相关证明材料，扫描上传）。
2.10 仪器可以显示便携式VOCs检测仪传输的实时数据，图像上显示PID 和FID数值，对于不可达点，仪器提供红外检测实时排放浓度。
▲2.11 视频存储器64GB以上，选用安全可靠的固态硬盘存储方式。
▲2.12 内置WIFI，防爆手机或者电脑可以通过WIFI实时同步查看成像视频。
▲2.13热灵敏度<10mk@25℃（提供相关证明材料，扫描上传）。
▲2.14电池：仪器正常工作时，单块电池连续使用4.5小时以上@25℃。电池具有正负极电极和安全判断电极，不连通仪器不供电（提供相关证明材料，扫描上传）。
▲2.15 红外检测器像素：≥320×240。
▲2.16 显示器：内置彩色液晶显示屏，≥640×480像素。
▲2.17 防爆使用温度范围：-20℃至+50℃。
▲2.18 可检测气体至少包括：甲烷，乙酸，苯，丁二烯，丁烯，丁烷，二甲基苯，乙烷，乙烯，乙苯，环氧乙烷，己烷，庚烷，异丁烯，异丙醇，异戊二烯，甲醇，甲基乙基酮，辛烷，戊烯，丙烷，丙醛等挥发性有机物。
2.19 测温范围：-20~+350℃。
2.20 测温准确度：最大值±1˚C（0–100˚C）、±2%（>100˚C）、±2˚C（-20 - 0˚C）。
2.21 镜头：f/1.1；18°×14°；30mm镜头；手动调焦。
★2.22 重量：≤2.8kg（提供相关证明材料，扫描上传）。
2.23 GPS：内置。
2.24 录像文件格式：ts高清格式。
▲2.25 仪器主机一体化设计，屏幕不可旋转或翻转。 （提供实物照片证明）
（七）便携式GC-MS分析仪
1、设备用途
主要用于应急监测中现场快速测定空气/水中挥发性有机物。主要功能需求包括仪器便携，单人可操作；稳定抗震，可实现边走边测；现场可直接富集解析，可在5至20分钟内得到定性和半定量结果；需配置气体采样探头监测空气挥发性有机物，配置顶空进样器监测水中挥发性有机物；应具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、报告制作、实时显示、谱库建立和检索等功能。
2、技术参数要求
所投产品需提供相关认证资料，如环境适应性认证、防震性测试认证证明材料等。
2.1性能参数要求
▲2.1.1空气样品测定：硬件上应具有热脱附功能，针对空气中的VOCs进行富集浓缩解析进入GCMS，软件上内置TO15的65组分的定量标准曲线，可进行精确的定性定量分析，且符合HJ1223-2021《环境空气 挥发性有机物应急测定 便携式气相色谱-质谱法》等国标方法的要求。
水质样品测定：硬件上须具备做水样必需的动静态顶空进样器及相关的备品备件，软件上内置EPA8260中水中54项VOCs的定量标准曲线，可进行精确的定性定量分析，且符合HJ1227-2021《水质挥发性有机物的测定 便携式顶空气相色谱-质谱法》的要求。
★2.1.2具备单质谱直接进样模式和气相色谱质谱联用分析模式：单质谱直接进样模式为样品可不通过气相色谱直接进入质谱分析，可快速判断现场污染状况；直接进样质谱模式分析时间≤5s。气相色谱质谱联用分析模式为样品进入内置复合吸附剂的捕集阱吸附浓缩再热解析进入气相色谱质谱分析，气质联用模式分析时间≤15min。（提供产品介绍或仪器说明书等证明材料，扫描上传）
★2.1.3真空系统：采用非机械泵，真空系统适应震动、高尘、高湿等各种恶劣环境，关机状态下保持高真空状态（真空满足质谱工作状态），针对应急响应无需等待抽真空。（提供产品介绍（或说明书）及环境适应性认证、防震性测试认证等证明材料，扫描上传）
★2.1.4质量分析器：可精准匹配NIST谱库的四极杆质量分析器。（提供产品介绍或说明书等证明材料，扫描上传）
▲2.1.5仪器集成度满足应急监测需求，电池、载气瓶、内标气瓶、色谱、质谱及真空系统内置于同一机箱内。（提供产品介绍或说明书及仪器实物图片等证明材料，扫描上传）
▲2.1.6温度可编程的GC柱，长度不低于10米，可兼容市售毛细柱；温度范围：不低于200℃；升温速率不低于20℃/分钟。
▲2.1.7内置碳分子筛或TENAX吸附剂的捕集阱浓缩器。
▲2.1.8电离模式：70eV EI。
▲2.1.9检测器：电子倍增器。
▲2.1.10质量范围：45-300AMU。
▲2.1.11质量分辨率：≤1AMU。
▲2.1.12扫描速度：≥1000AMU/秒。
▲2.1.13动态范围：≥7个量级。
▲2.1.14仪器检出限：＜1ppb（二氯甲烷、二氯乙烯、氯仿、苯、甲苯、氯苯、四氯乙烯、二甲苯、苯乙烯、三氯苯等分析物）。
2.2实用性要求
▲2.2.1主机具备防水、防尘，通过第三方检测机构的IP55认证。（提供相关证明材料，扫描上传）
▲2.2.2 主机具有防震功能、低温环境下运行功能，在复杂路况条件下远程运输过程中应不易发生损坏，保证抵达现场后正常开机运行，可在多种恶劣环境下正常工作。（提供具备检测能力机构的检测报告，须对无外包装的主机进行）
★2.2.3仪器应满足应急监测需求，具备开机自动调谐功能。(提供开机自动调谐界面截图证明材料）
2.2.4工作温度：0～40℃。
2.2.5工作湿度：≤85%。
2.2.6主机电源供应：可用内置充电电池和交流电两种供电模式。
▲2.2.7内部功耗：≤40瓦（正常工作条件下）（提供产品介绍或说明书等证明材料，扫描上传）。
2.2.8主机整体重量：＜20kg（包括电池、内标气和载气瓶等）。
2.2.9动静态顶空进样器与便携式GC/MS通过控温传输管线联机使用。
2.2.10动静态顶空进样器可用内置充电电池和交流电两种供电模式。
▲2.2.11动静态顶空进样器加热位：≥5位。（提供产品介绍或说明书等证明材料，同时需提供实物图片，扫描上传）
2.2.12动静态顶空进样器重量：＜10公斤。
2.2.13动静态顶空进样器加热温度范围：室温至80℃。
▲2.2.14动静态顶空进样器能够具有提示功能，提醒用户进行每一步操作。（提供产品介绍或说明书等证明材料，同时需提供实物图片，扫描上传）
▲2.2.15动静态顶空进样器也可做到质谱直接进样，从而预估样品浓度，指导用户选择合适的方法。（提供产品介绍或说明书等证明材料，同时需提供实物图片，扫描上传）
2.2.16 固相微萃取仪，配合主机使用，可用于水中和土壤中挥发性及半挥发性有机物的前处理。
2.2.17固相微萃取仪能与便携式GC/MS配套，无信号及能源传输障碍。
2.2.18固相微萃取仪无需另外配备能源装置，由便携GC/MS提供能源供给。
2.2.19固相微萃取仪取针解析温度：100~280℃。
2.2.20固相微萃取仪便携式设计，易携带。
2.2.21固相微萃取仪SPME衬垫：去活性不锈钢带镀层的2微米以上微粒过滤器，可移除/可更换。
2.2.22 固相微萃取仪SPME纤维密封寿命不少于200次注入。
2.3数据库配置及传输要求。
2.3.1监测数据准确匹配NIST谱库，针对TO 14大部分物质匹配度能达90%以上。
2.3.2主机和数据处理系统均内置标准谱库（NIST）；自动质谱图解卷积和鉴定系（AMDIS）；化学品安全数据库（NIOSH）。均须为原装正版数据库，遇到数据库升级时，终身免费升级至最新原装正版版本。
2.4高精度动态稀释仪性能要求
2.4.1可与便携式气质联用仪直接连接，稀释好的标气可直接进样分析，中间无需存储容器；
★2.4.2为了避免高沸点物质残留，避免硫化物，醛酮类物质吸附，整个气路系统不使用质量流量计，可实现气体经过的全部管路都经过惰性涂覆（投标时需提供产品介绍或仪器说明书等证明材料）；
2.4.3采用高精度压力控制单元对限流气阻前端压力进行闭环调节的射流稀释原理，过程采用背压式控制方案，可使标准气体完全不经过压力控制单元，从源头避免标气与控制组件直接接触；
2.4.4稀释精度小于0.5%；
2.4.5避免外界温差的影响，流量控制通道具有温度控制功能，温度控制精度小于0.1℃；
2.4.6一体化触屏软件设计，集成度更高，操作简单，序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作。稀释过程自动计算，稀释的计算过程已经集成在操作界面，稀释流量、稀释倍数输入方便直观。
（八）土壤采样相关装备（带动力）
▲1、发动机：冲击能:40-50焦耳,冲击频率:500-1500次/min。
▲2、动力源：90#以上无铅汽油。
▲3、油箱容量：≥1.3L。
▲4、延长杆：内径≤40mm,外径≤50mm,长度≤1米。
5、采样深度：最大5米。
6、辅助提取装置：杠杆式提取器,速度≥3M/min,含支撑装置。
▲7、运 输 箱：塑料箱。
▲8、重量：<30KG。
（九）执法记录仪
▲1、外形尺寸和质量：执法记录仪（背夹、外接设备除外）≤97.8mm×60.1mm×23.2mm（长×宽×高），质量（外设设备除外）≤174g。                          
2、外壳防护等级≥IP68。                                                         
3、屏幕尺寸：执法记录仪具有彩色触摸显示屏，显示屏对角线尺寸≥3.1寸。
4、视场角：执法记录仪拍摄的视频在生产厂商声明的所有分辨率条件下，水平视场角≥100°
▲5、内置4G模块；可接入移动、联通和电信4G SIM卡，实现无线传输功能
6、执法记录仪具备前后四颗高清镜头，一颗白光镜头，一颗夜视镜头，一颗微距镜头，一颗前置镜头，即前置镜头。
7、重点文件标记检验：执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文 件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。
8、执法记录仪具有物理MiniUSB 接口和Type-C接口。
▲9、执法记录仪具有磁吸充电接口，可通过磁吸充电线给执法记录仪充电。
10、指示灯图标显示功能:执法记录仪具有指示灯图标显示功能，显示内容为录像电源、录音、网络。
▲11、裸机跌落高度2m，水泥地板，4个面各跌落1次，产品应能正常工作，存储的数据不应丢失。
▲12、执法记录仪采用内置可更换电池供电，在更换一块电池的情况下1080P分辨率可连续录像12小时。
13、执法记录仪的视频在所有分辨率条件下几何失真应≤3.5%。                   
▲14、电池充电时间：电池充电时间≤2小时。
15、座充功能：执法记录仪可配备座充，实现给执法记录仪和电池单独充电，并可传输数据。
16、一键切换：执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。
17、夜视功能：执法记录仪具有单独夜视镜头，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。
18、红蓝爆闪灯功能：执法记录仪可通过相应按键开启或关闭红蓝爆闪功能。
19、防抖功能：支持防抖功能，可通过菜单开启/关闭防抖功能。
（十）便携式流速测量仪
▲1、测流范围：0.01~5.00m/s。
2、测流准确度：1.0%±1cm/s。
▲3、分辨率：1mm。
4、水温测量范围：±1℃。
▲5、水位范围：0-10m。
▲6、水位精度：0.2%±0.2cm。
7、流量范围：1升/秒~99999999立方米/小时。
8、工作电源：内置锂电池DC12V±10% AC220V，50Hz，±10%。
9、测量模式：手动和自动两种。
10、测量间隔：自动方式：0-120分钟选择值，以5分钟为最小递增或递减间隔单位。
11、手动方式：可单次或连续多次测量，间隔任意。
12、测速历时：手动方式：60秒和100秒两种。
13、自动方式：10-120秒，递增或递减选择。
▲14、数据存储：可存储10万组数据。
15、测量方式：便携式，插杆2米，若加长可定制.
16、屏幕液晶显示：具有连续背景光功能。
17、配有数据读取软件，实现数据的传输，打印和输出功能。
（十一）细菌快速检测仪
▲1、用途:滤膜法便携式微生物实验室，用于野外、现场或实验室中进行总菌群、粪生菌群、大肠杆菌、异养细菌、酵母和霉菌等水中的微生物测试。
2、工作条件
2.1电源：12Vdc。
▲2.2环境操作温度：0～40°C。
▲2.3储存温度：-40～60°C。
▲2.4温度范围：温度5～50°C。
3、 技术参数
3.1总大肠菌群和大肠杆菌培养基灵敏度：1CFU/ mL。
3.2 便携式培养箱：
▲（1）温度稳定性：±0.5°C。
▲（2）预热时间：2±1小时。
（3）容量：42个50mm培养皿。
六、项目实施方案
（一）建设期的质量保证
（1）中标人不得以任何形式转包于他方。
（2）系统和设备达不到招标文件质量和规格要求的，采购人有权解除合同，所有责任由中标人承担。
（3）中标人必须严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点，完成系统所有建设内容。
（4）报价中投标人必须提供系统各单元详细的仪器、设备和采用的各种材料明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。
（二）供货及投入正常运转的时限要求
合同签订后，中标人应在50天内将各设备送至指定地点，7天内将所有设备安装完成，3天内完成所有设备的调试。
（1）货物交付签收办法
货物到达安装现场后，投标人和采购人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。
设备安装调试完成后，由中标人提供验收报告，经采购人确认后，组织项目整体验收，相关费用由中标人承担。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。
（2）服务和技术支持要求
1）软件升级及系统扩展方案
中标人必须对提供的软件知识产权负责，如今后国家生态环境部、省生态环境厅对相关监测技术规范作出调整，中标人须及时地免费为采购人提供软件升级服务或调整。
2）供应商应有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
3）要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。并按照招标文件、投标承诺、国家和地方标准等对设备进行验收。投标人应制订明确的合同交货进度表。相关费用由中标人承担
（3）付款方式（合同约定）：
1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；
2）项目所需设备全部交付并经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的70%。
如出现不符合采购文件和合同中要求的事项，则根据采购文件和合同内容扣除部分费用。
（4）投标人应对投标文件的真实性负责，中标结果公告发布后直至采购合同签订前，因材料真实性受到举报、质疑、投诉的，如经查证属实，采购人有权取消其中标资格。签订合同后，采购人如发现中标人存在造假等虚假响应的行为，无法满足使用需求，将上报采购监管部门，终止合同，并对中标人处以虚假响应货物对应合同金额的30%的惩罚性违约金。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟，系统上传）
（5）投标人需承诺（提供涵盖下述所有内容的承诺函加盖投标人公章，格式自拟，系统上传）：
资质扩项支持：中标单位须承诺无条件配合采购人开展CMA资质扩项工作。
设备兼容性：所提供的便携式气相分子吸收光谱仪、便携式 GC-MS（含便携式顶空进样器+吹扫捕集装置、固相微萃取装置、动态稀释仪）、便携式傅里叶红外分析仪、便携式GC-MS四种仪器设备必须满足采购人未来检测项目扩充的技术要求，确保扩项工作无技术障碍。
七、配送、安装及调试方案
（1）中标人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定产品进场方案报采购人，征得采购人同意后方可安排产品进场。
（2）投标人需规范设备从设备厂家到项目安装地点的配送流程，确保设备在运输过程中安全无损、准时送达、交接清晰。货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
（3）中标人应自行办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具产品，运输工具的财产保险和工人意外伤害保险及第三者责任险，货物运输险，包装物的保险及其他相关险种，保险费由中标人承担并支付，并包含在报价单中的货物综合报价之中，采购人将不再单独支付。
（4）投标人中标后，根据相关技术规范要求考察系统运行情况，试运行结束后，由投标人提供仪器设备技术验收报告，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。
（5）货物到达安装现场后，投标人和采购人共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。设备调试初步成功后需连续运行一段时间，观察其设备的稳定性（有无死机、重启的情形）。观察数据是否连续、平稳、符合预期。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。
（6）操作手册及工具：中标人必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。
八、配置要求及验收方案
（一）便携式气相分子吸收光谱仪
1、系统配置要求
（1）主机包含（7泵系统，含进样系统、自动除水系统、样品自动均质系统、反应分离器全密闭系统、氨氮氧化系统、总氮在线消解系统、电子流量监测系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统）各1套；
（2）不少于40位便携式自动进样器 1套；
（3）气相分子吸收光谱仪软件系统1套；
（4）耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套；除标准配置外需额外配备样品管五包，蠕动泵管两套、氘灯一支、总氮、氨氮、硫化物试剂包各一套；
（5）移动笔记本终端1套（支持工作站正常运转）；
（6）移动电源1套，所有项目检测时间≥4h；
2、调试结束后需提供具有法定计量机构授权证书资质的机构出具的设备检定或计量校准证书一份。
3、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）通过连续测定确保设备分析项目满足以下精密度要求
氨氮精密度要求：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％；
硫化物精密度要求：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％；
总氮精密度要求：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％；
（3）根据设定自动配置标准曲线浓度，氨氮、硫化物、总氮相关性系数满足r≥0.9995
（4）检出限测试：氨氮<0.01mg/L、硫化物<0.005mg/L、总氮<0.05mg/L
（二）便携式测汞仪
1、配置要求
（1）主机 1套；
（2）取样探头及过滤器 1套；
（3）还原法附件 1套；
（4）肩带、腰带 1套；
（5）电池、充电器 1套；
（6）ABS便携式运输箱 1套。
3、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）分辨率及精度测试：气体（分辨率≤0.1μg/Nm³）、液体（分辨率≤0.01μg/L）、测量精度RSD≤10%（当液体浓度0.5ug/L时）
（3）核查定位功能
（三）车载 ICP-MS分析系统
1、配置要求
（1） 车载ICP-MS分析系统主机1台；
（2） 车载专用减震平台1套；
（3）车载前级泵（带专用减震模块）1套；
（4）车载分体式循环冷却水机1台；
（5）车载快速进样系统1套；
（6）车载 ICP-MS分析系统专用软件1套；
（7）数据处理工作站1台。
3、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）查验第三方检测机构出具的振动冲击试验报告及国产软件著作权证书。
（3）开机实测：15min内完成抽真空，配合快速进样系统实现≤60s/样的检测速度。
（4）核查车载专用减震平台、分体式循环冷却水机及快速进样系统。
（5）性能验证：灵敏度（In≥180 Mcps/ppm）、多元素检出限（如Cu≤0.08μg/L、As≤0.12μg/L、Hg≤0.05μg/L等）、示值误差≤±10%、精密度RSD≤5%。
（四）便携式 GC-MS（含便携式顶空进样器+吹扫捕集装置、固相微萃取装置、动态稀释仪）
1、配置要求
（1）便携式气相色谱-质谱分析仪主机1台。
（2）动静态顶空进样器【含40ml顶空瓶200个（含垫盖）】1台。
（3）手持采样控制器1根。
（4）固相微萃取仪1台。
（5）便携监测小车1架 。
（6）高精度动态稀释仪1套。
（7）配件、备件包：主机充电器1个、顶空装置Y型电源连接线1个、电池2块、便携式背肩带1条、Tenax浓缩管1根、浓缩管密封卡1套、探头进样口卡1套、外接载气快速接头1个、密封圈1包、备用保护盖1包、必要维修工具1套。
（8）气瓶：氮气瓶12个，内标气瓶6个。
（9）数据处理工作站：含操作软件及处理系统、NIST谱库、AMDIS谱库、NIOSH化学库等的工作站一台（配置不低于：内存16G、Intel i7、1TB SSD、独立显卡）、数据采集上传模块1套。
2、调试结束后需提供具有法定计量机构授权证书资质的机构出具的设备检定或计量校准证书一份。
3、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）查验环境适应性、防震性、IP55认证报告及无外包装主机防震低温检测报告；查验产品说明书、实物图片及开机称重证明。
（3）主机验收：现场目测确认电池、载气、内标气、色谱、质谱及真空系统内置于同一机箱，称重设备重量是否小于20kg，验证非机械泵真空系统关机状态保持高真空，开机无需等待抽真空。测试单质谱模式（≤5s）及GC-MS模式（≤15min），四极杆质量分析器匹配NIST谱库。
（4）性能测试：仪器检出限＜1ppb（苯、甲苯等），匹配NIST谱库。正版数据库（终身免费升级）。
（五）便携式傅里叶红外分析仪(无机气体监测)
1、配置要求：
（1）便携式傅立叶变换红外气体分析仪主机1套。
（2）便携式全程加热采样系统1套（含不少于1米长加热采样探针1支、不少于5米长的加热导气管1根、不少于1米长的加热导气管1根、加热采样器）。
（3）便携箱1个。
（4）一级金属滤芯2个。
（5）二级金属滤芯2个。
（6）三级金属滤芯2个。
（7）中文软件分析系统1套。
（8）出厂气体标定光谱库1套。
（9）不少于200种定性半定量光谱库1套。
（10）移动工作站1台。
2、调试结束后需提供具有法定计量机构授权证书资质的机构出具的设备检定或计量校准证书一份。
3、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）开机检查中文软件界面、浓度单位切换、干湿转换、蓝牙打印机测试条等功能。
（3）性能测试：验证12种组分（SO₂、NO、NO₂、CO、CO₂、NH₃、HCl、H₂O、N₂O、CH₄、HF、O₂）示值误差及系统误差符合要求（＞60μmol/mol时相对误差≤±5%，≤60μmol/mol时绝对误差≤±3μmol/mol）。
（六）红外热成像气体检测仪
1、配置要求
（1）主机1台。
（2）充电装置 1个。
（3）充电电池 2块。
（4）肩带 1个。
（5）遮光罩 1个。
3、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）开机验收：确认中文操作系统、一体化设计（屏幕不可旋转翻转）、内置WIFI及GPS。
（3）测试三种成像模式（可见光/标准/增强红外），验证测温准确度（±1℃@0-100℃）。
（4）功能测试：验证PID/FID数值实时叠加显示、同步查看视频功能。
（七）便携式GC-MS分析仪
1、配置要求
（1）便携式气相色谱-质谱分析仪主机1台。
（2）动静态顶空进样器【含40ml顶空瓶200个（含垫盖）】1台。
（3）手持采样控制器1根。
（4）固相微萃取仪1台。
（5）便携监测小车1架 。
（6）高精度动态稀释仪1套。
（7）配件、备件包：主机充电器1个、顶空装置Y型电源连接线1个、电池2块、便携式背肩带1条、Tenax浓缩管1根、浓缩管密封卡1套、探头进样口卡1套、外接载气快速接头1个、密封圈1包、备用保护盖1包、必要维修工具1套。
（8）气瓶：氮气瓶12个，内标气瓶6个。
（9）数据处理工作站：含操作软件及处理系统、NIST谱库、AMDIS谱库、NIOSH化学库等的工作站一台（配置不低于：内存16G、Intel i7、1TB SSD、独立显卡）、数据采集上传模块1套。
2、调试结束后需提供具有法定计量机构授权证书资质的机构出具的设备检定或计量校准证书一份。
3、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）文件查验：核查环境适应性、防震性、IP55认证报告及无外包装主机防震低温检测报告；查验产品说明书、实物图片及开机称重证明
（3）主机验收：现场目测确认电池、载气、内标气、色谱、质谱及真空系统内置于同一机箱，称重确保设备重量是否小于20kg，验证非机械泵真空系统关机状态保持高真空，开机无需等待抽真空。测试单质谱模式（≤5s）及GC-MS模式（≤15min），四极杆质量分析器匹配NIST谱库
（4）性能测试：仪器检出限＜1ppb（苯、甲苯等），匹配NIST谱库。正版数据库（终身免费升级）
（八）土壤采样相关装备（带动力）
1、配置要求：汽油主机 1台标准土壤钻头1个、泥/沙钻头1个、硬质土钻头1个1米延长杆3-5根,塑料套管,长度1米,外径36mm外径40mm配套相关垫片等配件,辅助提取设备。刮刀、胶锤、老虎钳、耳机、5m卷尺、手套、清洁刷各1个,工程塑料箱。
2、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）现场开机对设备进行动力测试，称重测试确保满足技术要求
（九）现场执法记录仪
1、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）现场开机对设备进行外观测量、性能测试、续航充电等功能确认，确保满足技术要求
（十）便携式流速测量仪
1、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）对设备的流速精度、测量模式等性能指标进行使用确认
（十一）细菌快速检测仪
1、配置要求
(1) 使用手册1套。
(2) 便携式培养箱1套。
(3) 含除氯剂的取样袋200个。
(4) 过滤器组件1套。
(5) 漏斗、培养皿、纸片等测试耗材200次。
(6) 便携式2.5倍和5倍发光放大镜 1套。
(7) 其他配件1套。
(8) 用于总大肠菌群/大肠杆菌测试的培养基50次。
2、验收方案
（1）开箱核验设备配置清单是否一致
（2）对设备灵敏度验证：确认总大肠菌群/大肠杆菌培养基灵敏度达1CFU/mL
九、培训方案
（1）培训方式：现场培训和厂家集中培训
（2）参加人数：单个设备不少于2人次；
（3）培训地点：安装现场和厂家指定地点；
（4）时间：在安装调试后10天内进行，不少于3天；人均实操时长≥4小时
（5）参加人员实操考核通过率须达到100%
（6）内容：仪器的操作和维护及常见故障的诊断和排除。培训要求：投标人在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案。投标人必须提供正式的现场培训计划和培训材料提纲，中标后应提供全套的培训材料。培训材料必须符合标准并用中文书写。包括设备操作规范、软件安装说明、远程通讯控制软件的用户手册等。投标人应保证使用人员正常操作设备，后期针对使用方法，质保期内外均可提供免费的应用培训
（7）培训所需所有费用（含差旅费）由中标人承担。
十、售后服务方案
（1）在安装调试、试运行期间和质保期内，中标人应保证提供及时充足的技术服务。出现故障时，中标人应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场，一般问题应在12小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。
（2）投标人在提交投标文件时应提供售后技术服务的详细方案，包括售后服务的经费问题。
（3）质保期
1）自整体设备交付并经验收合格之日起质保期至少三年。中标人明确签署服务承诺，质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持。
（4）质量保证期结束后，中标人仍应负责对设备提供售后服务，必要时进行定期维护和修理。
（5）如遇中标人兼并或代理商不再代理该产品，中标人需做好移交手续，原合同和协议一切条款继续有效。
（6）投标人可视自身能力，在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
（7）中标人的备品备件停止生产的情况下，中标人有义务提供合格的替代备品备件，确保采购人设备正常使用，备品备件费用保修期内由中标人承担费用，保修期外由采购人承担。
十一、节能产品要求
本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）


第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
（一）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（二）采购本国产品的支持政策
1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4、 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
	项目
	评分标准

	价 格
（40分）
	以满足招标文件要求的最低价为基准价，得满分40分，其他报价得分＝（基准价/其他报价）×40×100％（保留小数点后两位）。
说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术性能
（42分）
	根据投标人对第四章项目需求【三、采购内容技术要求】的响应情况进行打分，
（1）标注“★”项为基础指标，共20项，不接受负偏离，否则为无效投标。
（2）标注“▲”项的重要指标，共126项，全部满足得42分，在此基础上，每负偏离3项扣1分，不足3项的按3项计算。偏离超过48项，属于设备性能重大偏离，技术性能整项不得分。
说明：
（1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
（2）投标人需对所有的参数在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未列明的视为负偏离。
对采购需求中标注“★”和“▲”的指标，应按指标末括号内要求提供相应证明材料上传系统（未要求证明材料的仅需在偏离表中应答），并同时在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未按要求提供证明材料并应答的，评审时视为负偏离。
（3）设备交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。
若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。

	实施方案
（7分）
	1、配送、安装及调试方案（满分2分）
方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求，能够在45天内将各设备送至指定地点，5天内将所有设备安装完成，1天内完成所有设备的调试，得2分；
方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求，能够在50天内将各设备送至指定地点，7天内将所有设备安装完成，3天内完成所有设备的调试，得1分；
方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求，不得分。
未提供的不得分。
2、培训方案（满分2分）
方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求，单个设备培训不少于4人次，在安装调试后5天内进行，不少于5天；人均实操时长≥5小时，得2分；
方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求，单个设备培训不少于2人次，在安装调试后10天内进行，不少于3天；人均实操时长≥4小时，得1分；
方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求，不得分；
未提供的不得分。
3、人员配备方案（满分3分）：投标人为本项目拟派的项目负责人具有生态环境类高级职称证书，得1分；其他团队成员中，每有一名具有生态环境类高级职称证书加1分，最多加2分；本项满分3分。
注：上述评分项应提供职称证书，并提供投标人为拟派人员缴纳的近一年中任意一份社保证明，原件扫描上传。

	类似业绩
（3分）
	投标人2022年1月1日至今具有类似业绩，满足三项，得1分，在此基础每多三项加1分，最多加2分，本项满分3分。【以合同签订时间为准，同时提供合同及中标通知书，原件系统上传，合同要素需包含签订时间、合同双方名称、产品名称以及合同总价，合同要素不完整的不视为有效合同，一份有效合同附对应的中标通知书计取为一项有效业绩，依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件代替中标通知书。】

	售后服务
（8分）
	1、投标人对本项目提供的整体质保（保修）时间不得低于三年，质保费用均包含在投标报价内，在前述基础上所有设备的免费质保（保修）期每延长一年，得1分，本项满分2分。（提供售后服务承诺书，格式自拟，系统上传，若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。）
2、在投标人承诺的免费质保（保修）期内，如所投产品中的任意产品需要维修，承诺维修期间提供同型号的备机供采购人使用，所需费用包含在本次投标报价内，得3分。（提供承诺书，格式自拟，系统上传）
3、免费质保（保修）期满后，由厂家为本项目提供终生维修服务，如需更换零部件，只收取器件成本费，如果需要厂家工程师上门服务，每次仅收取差旅费和工程师食宿补助，未修复好不收费，对修复好的故障机器保修6个月，得3分。（提供承诺书，扫描上传）



[bookmark: _Toc18779]1异常低价投标审查
1.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
1.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
1.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第六章 投标文件格式 





投  标  文  件








项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
投  标  人：（电子签章）
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投标文件的组成

一、资格审查内容
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、拟投入人员一览表
九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
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一、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)
4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
5. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书
9.投标函
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供）
13.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）
14.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供承诺函）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9、13、14条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。

供应商名称（加盖CA电子公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：  年  月  日

















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（加盖CA电子公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：  年  月  日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（加盖CA电子公章）：：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函格式
致：江苏苏维工程管理有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日


法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名： 
联系电话（手机）：
单位名称： 
单位地址：
日期：


法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件
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	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……
注：投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。
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	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《中小企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	《关于符合本国产品标准的声明函》

	
	




























中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
                             日 期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。          

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的采购文件编号为JSZC-321000-SWGC-G2026-0125	  的         项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：












关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
投标人全称（加盖CA电子签章）：

	  投标货物及服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）


	核心产品品牌
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五、投标产品配置及分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.本项目招标代理服务费应包含在投标总价中，具体计算方式详见招标文件第二章4.2条要求。
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六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日  

注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
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七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	


投标人名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日  
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八、拟投入人员一览表
	序号
	岗位
	姓 名
	性别
	学历
	出生年月
	专业
	证书及编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日  
















[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：




联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏苏维工程管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                  日期：


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
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