徐州市卫生健康委员会江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)项目更正(澄清)内容(一)

一、以下为澄清或者修改的内容

（一）原采购文件：

投标文件的提交： 

1.投标文件提交时间：2026年10月23日北京时间9：30前。

2.投标截止时间：2026年10月23日北京时间9：30。

开标时间及地点：

1.开标时间：2026年10月23日9：30（北京时间）

更正为：
投标文件的提交： 

1.投标文件提交时间：2026年11月6日北京时间9：30前。

2.投标截止时间：2026年11月6日北京时间9：30。

开标时间及地点：

1.开标时间：2026年11月6日9：30（北京时间）

（二）原采购文件：
 评标标准

	细化项目及分值
	评  分  依  据

	价格

（30分）
	价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

（分值计算结果保留两位小数）

备注：

1.促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。

3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。

享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

	技术参数  (30分)
	设备技术参数全部满足招标文件第六章《采购需求》中的“三、项目技术参数要求中的技术参数要求的得满分30分；具体由评委根据供应商的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《偏离表》等有关资料打分。

1.技术参数中加“★”标志为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；加“▲”的重要参数（共4条），每有一项不符合（负偏离）的，扣3分，扣完12分为止。
2.技术参数中一般响应指标（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)：共57条；无磁金属安检门：共5条；手持金属探测仪：共4条；无磁急救推车：共6条；无磁多参数监护仪：共5条；无磁线圈柜：共4条；降噪无磁耳机：共3条；铁磁探测系统：共4条；专用无磁抢救设备：共5条；磁共振兼容双筒高压注射器：共5条；水冷机组：共3条；精密空调：共6条；操作座椅：共4条；医用干式胶片打印机：共4条；无磁监控：共5条），每有一条不符合（负偏离）的，扣0.15分，扣完18分为止。

注：技术参数中标注“★”的为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；标注“▲”的指标为重要响应指标，其他为一般响应指标，未按要求提供证明材料的视为不满足。

标注“▲”的技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书或彩页或手册或检测报告），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

注：技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

	所投产品质量、性能评价（6分）
	1.所投产品的产品配置表、关键零部件清单及核心原材料材质说明，以及产品整体外观、结构设计、人机工程学等方面的展示与说明；

2.产品主要技术参数与采购需求的符合程度；

3.产品性能稳定性保障措施，包括关键性能指标在连续运行、高负荷使用及极端工况下的波动范围及长期稳定性验证方案；

4.产品质量可靠性保障方案，包括产品设计寿命、故障解决方案，整机及关键部件的耐用性方案；

以上方案（四项）每有一项安排完整合理的，得1.5分；

每有一项方案表述内容混乱或重点不突出的，得1分；

每有一项方案表述存在缺陷的，得0.5分；
未提供的得0分。

本项最高得6分，最低得0分。
（注：内容存在缺陷是指：

① 方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

② 或存在与项目明显无关的文字内容；

③ 或内容不适用项目的实际情况；

④ 或对采购需求理解缺位混乱；

⑤ 或地点区域错误，或项目名称错误等；

⑥ 或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦ 或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧ 或适用（引用）的规范及标准错误或已废止。）

	项目实施方案

（8分）
	评委根据投标人提供的对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求（共4项）”进行完善，且表述具体方案措施。

上述内容齐全，符合实际、切实可行且无缺陷的，得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。

未提供的不得分，本项最高得8分，最低不得分。

（注：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等。）

	项目培训方案
（2分）
	评委根据投标人提供的对第六章《采购需求》中“五、项目培训要求（共1项）”进行完善，且表述具体方案措施。

上述内容齐全，符合实际、切实可行且无缺陷的，得2分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。

未提供的不得分，本项最高得2分，最低不得分。

（注：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等。）

	质保及售后方案
（12分）
	评委根据投标人提供的对第六章《采购需求》中“六、质保及售后要求（共6项）”进行完善，且表述具体方案措施。

上述内容齐全，符合实际、切实可行且无缺陷的，得12分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。

未提供的不得分，本项最高得12分，最低不得分。

（注：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等。）

	调试和验收方案
（5分）
	评委根据投标人提供的对第六章《采购需求》中“七、调试和验收要求（共5项）”进行完善，且表述具体方案措施。

上述内容齐全，符合实际、切实可行且无缺陷的，得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。

未提供的不得分，本项最高得5分，最低不得分。

（注：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等。）

	包装、发运及运输方案
（5分）
	评委根据投标人提供的对第六章《采购需求》中“八、包装、发运及运输要求（共5项）”进行完善，且表述具体方案措施。

上述内容齐全，符合实际、切实可行且无缺陷的，得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。

未提供的不得分，本项最高得5分，最低不得分。

（注：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等。）

	所报产品为“环境标志产品”(1分)
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。

	所报产品为“节能产品”（1分）
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。


本章说明：1.本项目采用综合评分法。

更正为：
第四章 评标标准

	细化项目及分值
	评  分  依  据

	价格

（30分）
	价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

（分值计算结果保留两位小数）

备注：

1.促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。

3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。

享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

	技术参数  (30分)
	设备技术参数全部满足招标文件第六章《采购需求》中的“三、项目技术参数要求中的技术参数要求的得满分30分；具体由评委根据供应商的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《偏离表》等有关资料打分。

1.技术参数中加“★”标志为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；加“▲”的重要参数（共4条），每有一项不符合（负偏离）的，扣3分，扣完12分为止。
2.技术参数中一般响应指标（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)：共57条；双立柱铁磁探测系统：共5条；手持金属探测仪：共3条；无磁轮椅：共3条；无磁灭火器：共2条；无磁线圈柜：共3条；降噪无磁耳机：共3条；水冷机组：共3条；精密空调：共5条；操作座椅：共3条；无磁监控：共3条），每有一条不符合（负偏离）的，扣0.2分，扣完18分为止。

注：技术参数中标注“★”的为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；标注“▲”的指标为重要响应指标，其他为一般响应指标，未按要求提供证明材料的视为不满足。

标注“▲”的技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书或彩页或手册或检测报告），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

注：技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

	所投产品质量、性能评价（6分）
	1.所投产品的产品配置表、关键零部件清单及核心原材料材质说明，以及产品整体外观、结构设计、人机工程学等方面的展示与说明；

2.产品主要技术参数与采购需求的符合程度；

3.产品性能稳定性保障措施，包括关键性能指标在连续运行、高负荷使用及极端工况下的波动范围及长期稳定性验证方案；

4.产品质量可靠性保障方案，包括产品设计寿命、故障解决方案，整机及关键部件的耐用性方案；

以上方案（四项）每有一项安排完整合理的，得1.5分；

每有一项方案表述内容混乱或重点不突出的，得1分；

每有一项方案表述存在缺陷的，得0.5分；
未提供的得0分。

本项最高得6分，最低得0分。
（注：内容存在缺陷是指：

① 方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

② 或存在与项目明显无关的文字内容；

③ 或内容不适用项目的实际情况；

④ 或对采购需求理解缺位混乱；

⑤ 或地点区域错误，或项目名称错误等；

⑥ 或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦ 或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧ 或适用（引用）的规范及标准错误或已废止。）

	项目实施方案

（8分）
	评委根据投标人提供的对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求（共4项）”进行完善，且表述具体方案措施。

上述内容齐全，符合实际、切实可行且无缺陷的，得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。

未提供的不得分，本项最高得8分，最低不得分。

（注：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等。）

	项目培训方案
（2分）
	评委根据投标人提供的对第六章《采购需求》中“五、项目培训要求（共1项）”进行完善，且表述具体方案措施。

上述内容齐全，符合实际、切实可行且无缺陷的，得2分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。

未提供的不得分，本项最高得2分，最低不得分。

（注：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等。）

	质保及售后方案
（12分）
	评委根据投标人提供的对第六章《采购需求》中“六、质保及售后要求（共6项）”进行完善，且表述具体方案措施。

上述内容齐全，符合实际、切实可行且无缺陷的，得12分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。

未提供的不得分，本项最高得12分，最低不得分。

（注：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等。）

	调试和验收方案
（5分）
	评委根据投标人提供的对第六章《采购需求》中“七、调试和验收要求（共5项）”进行完善，且表述具体方案措施。

上述内容齐全，符合实际、切实可行且无缺陷的，得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。

未提供的不得分，本项最高得5分，最低不得分。

（注：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等。）

	包装、发运及运输方案
（5分）
	评委根据投标人提供的对第六章《采购需求》中“八、包装、发运及运输要求（共5项）”进行完善，且表述具体方案措施。

上述内容齐全，符合实际、切实可行且无缺陷的，得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。

未提供的不得分，本项最高得5分，最低不得分。

（注：内容存在缺陷是指：

①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；

②或存在与项目明显无关的文字内容；

③或内容不适用项目的实际情况；

④或对采购需求理解缺位混乱；

⑤或描述的内容混乱，重点不突出；

⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；

⑦或凭空编造，内容矛盾、前后逻辑错误；

⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止；

⑨或地点区域错误，或项目名称错误等。）

	所报产品为“环境标志产品”(1分)
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。

	所报产品为“节能产品”（1分）
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。


本章说明：1.本项目采用综合评分法。

（三）原采购文件：
第六章  采购需求

一、采购标的

1.项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)，共1套，及其配套设备和服务，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

2.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
4.采购清单：

	序号
	产品名称
	数量

	1（核心产品）
	磁共振成像系统（MRI)
	1套

	2
	无磁金属安检门
	1套

	3
	手持金属探测仪
	1套

	4
	无磁急救推车
	1套

	5
	无磁多参数监护仪
	1套

	6
	无磁线圈柜
	1套

	7
	降噪无磁耳机
	1套

	8
	铁磁探测系统
	1套

	9
	专用无磁抢救设备
	1套

	10
	磁共振兼容双筒高压注射器
	1套

	11
	水冷机组
	1套

	12
	精密空调
	1套

	13
	操作座椅
	1套

	14
	医用干式胶片打印机
	2套

	15
	无磁监控
	2套


二、采购项目预算金额

本项目不接受超过650万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则评标委员会有权按无效投标文件处理。
项目技术参数要求（注：本技术参数要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号,其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准,不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供等于或高于所列品牌技术标准的材料和设备）

以下加“★”号参数不允许负偏离，“▲”标志的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。
总体要求：

1.本项目为交钥匙工程（包含但不限于操作间内装、卫评、环评、机房防护、地基基础、AI软件、PACS、HIS等接口连接费用、旧设备拆除等交钥匙工程）。

★2.5 年保修服务到期后，投标人须承诺原厂整机年度维保服务，维保范围包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务；延保年度维保费限价不超过投标报价的 8%，每年上限 55 万元。后续具体延保服务由医共体（医院）根据实际业务需求与中标单位自行协商实施，所有操作须遵守相关法律法规及业务流程，投标人须出具加盖公章的维保承诺函（格式详见附件：承诺函）。

（一）磁共振成像系统（MRI)技术参数
	序号
	技术参数
	要求

	一
	总体要求
	

	★1
	磁场强度
	1.5T

	二
	磁体系统
	

	2
	磁体类型
	超导磁体

	3
	磁体长度（不含外壳）
	≤160cm

	▲4
	患者检查孔径
	≥60cm

	5
	5高斯线范围
	轴向≤4m/径向≤2.5m

	6
	磁场稳定度
	≤0.1ppm/h

	7
	磁场均匀度 10cm DSV
	≤0.01ppm

	8
	磁场均匀度 20cm DSV
	≤0.04ppm

	9
	磁场均匀度 30cm DSV
	≤0.15ppm

	10
	磁场均匀度 40cm DSV
	≤1.07ppm

	11
	液氦容量
	≤1400L

	三
	梯度系统
	

	12
	最大单轴梯度场强（非有效值）
	≥33mT/m

	13
	最大单轴梯度切换率（非有效值）
	≥130T/m/s

	14
	最短梯度爬升时间
	≤0.25ms

	15
	梯度线圈冷却方式
	水冷

	四
	射频系统
	

	▲16
	射频发射功率
	≥18kW

	17
	独立射频接收通道数
	≥32ch

	18
	射频发射带宽
	≥500kHz

	▲19
	最高接收动态范围
	≥165dB

	五
	线圈
	

	20
	头颈联合线圈通道数
	≥16

	21
	脊柱线圈通道数
	≥24

	22
	体部线圈通道数
	≥12

	23
	柔性关节线圈通道数
	≥12

	▲24
	线圈接口数
	≥4个

	25
	多线圈组合扫描
	具备

	六
	计算机系统
	

	26
	主计算机CPU主频
	≥3.0Ghz

	27
	主计算机内存
	≥32GB

	28
	硬盘容量
	≥固态256GB+机械2TB

	29
	显示器规格
	≥24英寸

	30
	图像重建速度(256×256)
	≥30000幅/秒

	七
	扫描参数
	

	31
	最大扫描FOV
	≥500mm

	32
	最小扫描FOV
	≤5mm

	33
	最小2D层厚
	≤0.1mm

	34
	最小3D层厚
	≤0.05mm

	35
	最大采集矩阵
	≥1024

	36
	弥散加权B值
	≥10000s/mm²

	37
	压缩感知技术
	具备

	八
	扫描序列
	

	38
	自旋回波SE序列
	具备

	39
	快速自旋回波FSE/TSE序列
	具备

	40
	梯度回波GRE序列
	具备

	41
	平面回波EPI序列
	具备

	42
	反转恢复IR/STIR/FLAIR
	具备

	九
	临床应用软件
	

	43
	神经成像软件包
	具备

	44
	体部系统软件包
	具备

	45
	骨关节成像软件包
	具备

	46
	肿瘤成像软件包
	具备

	47
	心脏成像软件包
	具备

	48
	血管成像软件包
	具备

	十
	高级应用平台及软件技术
	

	49
	压缩感知成像技术
	具备

	50
	灌注成像
	具备

	51
	并行采集技术
	具备

	52
	伪影校正技术
	具备

	53
	水脂分离成像技术
	具备

	54
	不打药冠脉成像技术
	具备

	55
	三维波多体素谱成像技术
	具备

	56
	磁化率加权成像技术
	具备

	57
	体部磁敏感成像技术
	具备

	58
	脂肪定量成像技术
	具备

	59
	呼吸导航成像技术
	具备

	60
	自由呼吸成像技术
	具备

	61
	小视野弥散成像技术
	具备

	62
	三维动脉自旋标记成像功能
	具备


注：以下为包含的第三方产品（非核心产品。不接受产品缺漏，否则按无效投标处理）：

（二）无磁金属安检门

	序号
	技术要求

	63
	外形标准通用尺寸：高≥2000mm，宽≥800mm，通道宽≥720mm； 

	64
	整机无磁、可1.5T机房使用。

	65
	门框一体式结构，可落地安装。

	66
	探测高度全覆盖：脚底至头顶全覆盖探测。

	67
	报警功能。


（三）手持金属探测仪

	序号
	技术要求

	68
	1.整机长度：380–420mm常规医用尺寸。

	69
	重量轻便：≤400g。

	70
	可充电、无线使用。

	71
	完全无铁磁，可进磁体间。


（四）无磁急救推车

	序号
	技术要求

	72
	整体尺寸：长≥900mm，宽≥550mm，高度800–900mm。

	73
	扶手可折叠设计（方便进出机房门）。

	74
	四层结构：台面、中层、抽屉、底部储物。

	75
	带静音无磁万向轮、带刹车。

	76
	台面承重≥120kg。

	77
	整体可拆卸、便于搬运进机房。


（五）无磁多参数监护仪

	序号
	技术要求

	78
	机身小巧壁挂/立式两用。

	79
	屏幕尺寸≥10英寸医用屏。

	80
	工作电压：常规医用220V。

	81
	可监测：心电、血氧、血压、心率。

	82
	整机轻量化设计，可移动。


（六）无磁线圈柜
	序号
	技术要求

	83
	外形尺寸：高1800mm×宽800mm×深450mm标准医用。

	84
	多层可调隔板

	85
	带门锁、防尘、防静电

	86
	可放置机房长期摆放


（七）降噪无磁耳机

	序号
	技术要求

	87
	成人/儿童通用尺寸可调节头围。

	88
	被动降噪结构，物理隔。

	89
	轻量化佩戴无压迫。


（八）铁磁探测系统

	序号
	技术要求

	90
	适配1.5T超导磁共振使用环境，整机探测门体及内部元器件无铁磁性物质，部署于磁体间入口，工作时不对MR扫描产生图像伪影干扰。

	91
	具备铁磁性金属物品探测识别能力，对带入磁体间危险铁磁物件声光双重报警.

	92
	探测灵敏度多级可调；具备设备自检、故障诊断功能，故障可声光告警，支持干接点信号输出。

	93
	适配常规机房门洞安装条件，含全套安装固定辅材.


（九）专用无磁抢救设备

	序号
	技术要求

	94
	整套抢救设备全部组件采用无铁磁性材质，可直接在1.5T磁体扫描室内安全使用，无磁力吸附风险，MR扫描过程中不产生图像伪影。

	95
	配套适配无磁急救推车摆放收纳，满足磁体间基础急救处置需求；包含基础抢救辅助配件（无磁止血钳、无磁镊子、无磁开口器、无磁夹板等基础抢救小件）。

	96
	所有配件表面耐含氯医用消毒剂擦拭消毒，符合医院院感管理要求。

	97
	配置收纳盒/收纳袋，便于分类存放，方便取用。

	98
	整套提供配套清单，到货可逐项清点验收。


（十）磁共振兼容双筒高压注射器（详细说明规格型号、生产厂家等，所用耗材必须为江苏省药品和医用耗材招采管理系统中标品种。）
	序号
	技术要求

	99
	整机可放置于磁体间内使用，完全兼容1.5T设备，无铁磁部件，不造成图像伪影。双筒结构，分别用于造影剂、生理盐水注射。

	100
	注射速率：0.1mL/s‑10mL/s连续线性可调；单筒注射剂量0‑200mL可调。

	101
	具备压力超限保护、管路气泡检测、管路脱落检测，异常状态声光报警，支持一键急停。

	102
	可与MR主机扫描序列通讯联动触发；可预置存储注射方案。

	103
	适配医用一次性注射针筒耗材接口；设备表面便于消毒清洁。


（十一）水冷机组

	序号
	技术要求

	104
	满足1.5T超导磁体冷却工况，满足磁体7×24h不间断连续运行散热需求。

	105
	冷却水温控精度±0.5℃；系统对水温、水压、流量实时监测。具备缺水、超温、过载多重保护及故障告警，支持干接点告警信号对外输出。

	106
	含循环管路、阀门、过滤器、减震连接件全套辅材，整机降噪处理，包含现场安装调试。


（十二）精密空调
	序号
	技术要求

	107
	适配核磁机房标准：≥5匹恒温恒湿精密空调。

	108
	输入电压：220V/380V通用。

	109
	温湿度全自动智能调节。

	110
	恒温范围：18–24℃。

	111
	恒湿范围：40%–60%。

	112
	支持全年不停机运行、防尘、防凝露。


（十三）操作座椅

	序号
	技术要求

	113
	常规医用阅片椅标准尺寸。

	114
	座椅高度可升降：45–58cm可调。

	115
	360°旋转、靠背可调。

	116
	静音脚轮、久坐医用级海绵。


（十四）医用干式胶片打印机
	序号
	技术要求

	117
	干式热敏成像；支持DICOM3.0医学打印协议，可接入院内PACS网络。

	118
	兼容医用胶片规格：14×17inch、11×14inch，支持CT、MR医学影像输出。

	119
	具备RJ45网络接口；耗材余量预警、设备故障自诊断提示。

	120
	输出图像密度稳定，满足医学诊断阅片质量要求。


（十五）无磁监控

	序号
	技术要求

	121
	室内无磁摄像头常规医用尺寸。

	122
	1080P高清画质。

	123
	支持双向对讲。

	124
	常规机房供电220V。

	125
	配套室内显示器、存储设备。


三、产品综合性能要求

1.产品设计、制造工艺、材质要求：

产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，耐用的材质。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

2.产品先进性、兼容和扩展性要求：

产品效能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品使用的创新和先进技术高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

3.投标人中标后提供的设备为合同签订后生产的产品。

四、项目实施要求

1.交货期：签订合同后90日历天内将合同标的全部交付并安装完毕。

2.项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

3.本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，按期供货，分发到付款方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。

4.为使项目培训保质、保量有序实施，投标人在中标后在江苏省内设立完善的组织机构，需有足够数量技术人员组成实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。

五、项目培训要求

中标人供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点，培训方式，设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。

六、质保及售后要求
1.供应商提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。中标人承诺在签订合同前提供所投产品的《产品技术标准》（白皮书）及医疗器械注册证附件的《产品技术要求》，若经核实发现与投标文件不一致，将视为提供虚假材料。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、供应商投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。

2.供应商提供设备（含第三方产品）原厂整机质保不少于五年。
3.供应商中标后需提供整体售后服务方案（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。

4.供应商提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费上门维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可选择按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）退货：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对采购人造成的损失，供应商承担损失金额不超过合同总值的5%。

5.在质保期内，供应商应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，不收取工时等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。

6.为了确保设备正常运行，供应商应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*12小时现场维修和技术支持服务；供应商应当设立投诉专线，接受采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）的投诉。
七、调试和验收要求
1.设备验收由最终用户单位负责具体实施；应当按招投标文件的要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按招投标文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，供应商应及时解决。不符合招投标文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。

2.供应商交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。供应商交付设备及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与最终用户单位。

3.供应商应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、原厂售后服务承诺，中文使用说明书等。

4.最终用户单位对供应商提供的设备在使用前进行调试时，供应商需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照供应商投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。

5.验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托江苏省省级法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由采购人承担，质量不合格的，检测费用由供应商承担。

八、包装、发运及运输要求
1.供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点（江苏省徐州市邳州铁富镇中心卫生院综合楼1楼（原CT机房），具体情况可自行现场踏勘）。

2.使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3.供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。

4.设备在交付采购人（最终用户单位）前发生的风险均由供应商负责。

5.供应商在合同约定交付时间内将提供的设备送达采购人指定的地点（江苏省徐州市邳州铁富镇中心卫生院综合楼1楼（原CT机房），具体情况可自行现场踏勘），安装调试，并验收合格视为交付。

九、其他要求

1.见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

2.中标人（如为代理商）应在签订合同前提供所投产品制造商针对本项目的有效授权书或类似具体文件，如无法提供将视为虚假应标。

更正为：
第六章  采购需求

一、采购标的

1.项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)，共1套，及其配套设备和服务，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

2.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
4.采购清单：

	序号
	产品名称
	数量

	1（核心产品）
	磁共振成像系统（MRI)
	1套

	2
	双立柱铁磁探测系统
	1套

	3
	手持金属探测仪
	1套

	4
	无磁轮椅
	1套

	5
	无磁灭火器
	2个

	6
	无磁线圈柜
	1套

	7
	降噪无磁耳机
	1套

	8
	水冷机组
	1套

	9
	精密空调
	1套

	10
	操作座椅
	1套

	11
	无磁监控
	1套


投标人投标文件中须提交国家药品监督管理局颁发的相关投标产品的医疗器械注册证或备案凭证（如果属于医疗器械类）的复印件并加盖投标人（电子签章）。本要求为实质性要求，如有不满足或负偏离则按照无效投标处理。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过650万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则评标委员会有权按无效投标文件处理。
项目技术参数要求（注：本技术参数要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号,其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准,不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供等于或高于所列品牌技术标准的材料和设备）

以下加“★”号参数不允许负偏离，“▲”标志的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。
总体要求：

1.本项目为交钥匙工程（包含但不限于操作间内装、卫评、环评、机房防护、地基基础、AI软件、PACS、HIS等接口连接费用、旧设备拆除等交钥匙工程）。

★2.5 年保修服务到期后，投标人须承诺原厂整机年度维保服务，维保范围包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务；延保年度维保费限价不超过投标报价的 8%，每年上限 55 万元。后续具体延保服务由医共体（医院）根据实际业务需求与中标单位自行协商实施，所有操作须遵守相关法律法规及业务流程，投标人须出具加盖公章的维保承诺函（格式详见附件：承诺函）。

（一）磁共振成像系统（MRI)技术参数
	序号
	技术参数
	要求

	一
	总体要求
	

	★1
	磁场强度
	1.5T

	二
	磁体系统
	

	2
	磁体类型
	超导磁体

	3
	磁体长度（不含外壳）
	≤160cm

	▲4
	患者检查孔径
	≥60cm

	5
	5高斯线范围
	轴向≤4m/径向≤2.5m

	6
	磁场稳定度
	≤0.1ppm/h

	7
	磁场均匀度 10cm DSV
	≤0.01ppm

	8
	磁场均匀度 20cm DSV
	≤0.04ppm

	9
	磁场均匀度 30cm DSV
	≤0.15ppm

	10
	磁场均匀度 40cm DSV
	≤1.07ppm

	11
	液氦容量
	≤1400L

	三
	梯度系统
	

	12
	最大单轴梯度场强（非有效值）
	≥33mT/m

	13
	最大单轴梯度切换率（非有效值）
	≥130T/m/s

	14
	最短梯度爬升时间
	≤0.25ms

	15
	梯度线圈冷却方式
	水冷

	四
	射频系统
	

	▲16
	射频发射功率
	≥18kW

	17
	独立射频接收通道数
	≥32ch

	18
	射频发射带宽
	≥500kHz

	▲19
	最高接收动态范围
	≥165dB

	五
	线圈
	

	20
	头颈联合线圈通道数
	≥16

	21
	脊柱线圈通道数
	≥24

	22
	体部线圈通道数
	≥12

	23
	柔性关节线圈通道数
	≥12

	▲24
	线圈接口数
	≥4个

	25
	多线圈组合扫描
	具备

	六
	计算机系统
	

	26
	主计算机CPU主频
	≥3.0Ghz

	27
	主计算机内存
	≥32GB

	28
	硬盘容量
	≥固态256GB+机械2TB

	29
	显示器规格
	≥24英寸

	30
	图像重建速度(256×256)
	≥30000幅/秒

	七
	扫描参数
	

	31
	最大扫描FOV
	≥500mm

	32
	最小扫描FOV
	≤5mm

	33
	最小2D层厚
	≤0.1mm

	34
	最小3D层厚
	≤0.05mm

	35
	最大采集矩阵
	≥1024

	36
	弥散加权B值
	≥10000s/mm²

	37
	压缩感知技术
	具备

	八
	扫描序列
	

	38
	自旋回波SE序列
	具备

	39
	快速自旋回波FSE/TSE序列
	具备

	40
	梯度回波GRE序列
	具备

	41
	平面回波EPI序列
	具备

	42
	反转恢复IR/STIR/FLAIR
	具备

	九
	临床应用软件
	

	43
	神经成像软件包
	具备

	44
	体部系统软件包
	具备

	45
	骨关节成像软件包
	具备

	46
	肿瘤成像软件包
	具备

	47
	心脏成像软件包
	具备

	48
	血管成像软件包
	具备

	十
	高级应用平台及软件技术
	

	49
	压缩感知成像技术
	具备

	50
	灌注成像
	具备

	51
	并行采集技术
	具备

	52
	伪影校正技术
	具备

	53
	水脂分离成像技术
	具备

	54
	不打药冠脉成像技术
	具备

	55
	三维波多体素谱成像技术
	具备

	56
	磁化率加权成像技术
	具备

	57
	体部磁敏感成像技术
	具备

	58
	脂肪定量成像技术
	具备

	59
	呼吸导航成像技术
	具备

	60
	自由呼吸成像技术
	具备

	61
	小视野弥散成像技术
	具备

	62
	三维动脉自旋标记成像功能
	具备


注：以下为包含的第三方产品（非核心产品。不接受产品缺漏，否则按无效投标处理）：

（二）双立柱铁磁探测系统

	序号
	技术要求

	63
	双柱探测，单柱体报警区段不少于2个

	64
	智能报警功能，可检测开关门状态

	65
	全天候7×24小时运行

	66
	响应时间快、抗干扰

	67
	支持灯光、语音报警功能


（三）手持金属探测仪

	序号
	技术要求

	68
	声光同步报警

	69
	重量轻便

	70
	可充电使用


（四）无磁轮椅

	序号
	技术要求

	71
	可折叠

	72
	承重强≥100kg

	73
	带刹车


（五）无磁灭火器

	序号
	技术要求

	74
	灭火器充装量≥2kg  

	75
	工作环境温度-20℃-50℃


（六）无磁线圈柜

	序号
	技术要求

	76
	防潮、耐腐蚀

	77
	承重强、不易变形

	78
	尺寸可现场定制


（七）降噪无磁耳机

	序号
	技术要求

	79
	成人/儿童通用尺寸可调节头围

	80
	被动降噪结构

	81
	轻量化佩戴


（八）水冷机组

	序号
	技术要求

	82
	满足磁体7×24h不间断连续运行散热需求

	83
	具备双水泵

	84
	冷却水温控精度高系统对水温、水压、过载报警功能


（九）精密空调

	序号
	技术要求

	85
	恒温恒湿，恒温范围：18-24℃。温度精度±1℃恒湿范围：40%–60%

	86
	配备两套制冷系统

	87
	支持7×24小时不停机运行

	88
	防尘、防结露，配备防尘网罩

	89
	制冷量≥35kw、风量≥7500m³/h


（十）操作座椅

	序号
	技术要求

	90
	常规椅标准尺寸，适合医用

	91
	座椅高度可升降，360°旋转、靠背可调

	92
	静音脚轮、久坐医用级海绵


（十一）无磁监控

	序号
	技术要求

	93
	室内无磁摄像头对成像质量无伪影

	94
	支持视频回放功能

	95
	配套室内显示器，图像质量高清


三、产品综合性能要求

1.产品设计、制造工艺、材质要求：

产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，耐用的材质。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

2.产品先进性、兼容和扩展性要求：

产品效能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品使用的创新和先进技术高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

3.投标人中标后提供的设备为合同签订后生产的产品。

四、项目实施要求

1.交货期：签订合同后90日历天内将合同标的全部交付并安装完毕。

2.项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

3.本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，按期供货，分发到付款方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。

4.为使项目培训保质、保量有序实施，投标人在中标后在江苏省内设立完善的组织机构，需有足够数量技术人员组成实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。

五、项目培训要求

中标人供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点，培训方式，设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。

六、质保及售后要求
1.供应商提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。中标人承诺在签订合同前提供所投产品的《产品技术标准》（白皮书）及医疗器械注册证附件的《产品技术要求》，若经核实发现与投标文件不一致，将视为提供虚假材料。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、供应商投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。

2.供应商提供设备（含第三方产品）原厂整机质保不少于五年。
3.供应商中标后需提供整体售后服务方案（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。

4.供应商提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费上门维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可选择按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）退货：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对采购人造成的损失，供应商承担损失金额不超过合同总值的5%。

5.在质保期内，供应商应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，不收取工时等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。

6.为了确保设备正常运行，供应商应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*12小时现场维修和技术支持服务；供应商应当设立投诉专线，接受采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）的投诉。
七、调试和验收要求
1.设备验收由最终用户单位负责具体实施；应当按招投标文件的要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按招投标文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，供应商应及时解决。不符合招投标文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。

2.供应商交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。供应商交付设备及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与最终用户单位。

3.供应商应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、原厂售后服务承诺，中文使用说明书等。

4.最终用户单位对供应商提供的设备在使用前进行调试时，供应商需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照供应商投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。

5.验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托江苏省省级法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由采购人承担，质量不合格的，检测费用由供应商承担。

八、包装、发运及运输要求
1.供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点（江苏省徐州市邳州铁富镇中心卫生院综合楼1楼（原CT机房），具体情况可自行现场踏勘）。

2.使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3.供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。

4.设备在交付采购人（最终用户单位）前发生的风险均由供应商负责。

5.供应商在合同约定交付时间内将提供的设备送达采购人指定的地点（江苏省徐州市邳州铁富镇中心卫生院综合楼1楼（原CT机房），具体情况可自行现场踏勘），安装调试，并验收合格视为交付。

九、其他要求

1.见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

2.中标人（如为代理商）应在签订合同前提供所投产品制造商针对本项目的有效授权书或类似具体文件，如无法提供将视为虚假应标。

（四）原采购文件：
第七章  投标文件相关格式
一、投标函格式
致： 江苏中际招标代理有限公司
根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下： 

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

8. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，投标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 

电话： 

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI) 
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	


具体以苏采云系统内格式为准

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)  

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131   

货币单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	产品制造企业名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	


投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件
②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式
委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）  

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 

年   月   日 

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131 
本公司           郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（徐州市卫生健康委员会）的（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.标的名称：磁共振成像系统（MRI)，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

2.标的名称：无磁金属安检门，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

3.标的名称：手持金属探测仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

4.标的名称：无磁急救推车，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

5.标的名称：无磁多参数监护仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

6.标的名称：无磁线圈柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

7.标的名称：降噪无磁耳机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

8.标的名称：铁磁探测系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

9.标的名称：专用无磁抢救设备，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

10.标的名称：磁共振兼容双筒高压注射器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

11.标的名称：水冷机组，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

12.标的名称：精密空调，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

13.标的名称：操作座椅，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

14.标的名称：医用干式胶片打印机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

15.标的名称：无磁监控，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（电子签章）（盖章）： 

                               日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

以上标的名称如果与采购需求中的标的不一致的，以采购需求中的标的名称为准。
备注：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商所投产品的制造商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
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6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
七、残疾人福利性单位声明函格式
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI) 

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人相关承诺
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI) 

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）： 

日期：   年  月  日

十、投标人书面声明
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI) 

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十一、承诺函
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI) 

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
保修服务到期后，我单位承诺提供原厂整机年度维保服务，维保范围包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务；延保年度维保费限价不超过投标报价的 8%，每年上限 55 万元。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且卖方向买方出具预付款保函后    个工作日内，买方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（磁共振成像系统（MRI)）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)）的（关键组件）4在中国境内生产。（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（无磁金属安检门）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（无磁金属安检门）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无磁金属安检门）的（关键组件）4在中国境内生产。（无磁金属安检门）的（关键工序）5在中国境内完成。

3.（手持金属探测仪）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（手持金属探测仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（手持金属探测仪）的（关键组件）4在中国境内生产。（手持金属探测仪）的（关键工序）5在中国境内完成。

4.（无磁急救推车）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（无磁急救推车）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无磁急救推车）的（关键组件）4在中国境内生产。（无磁急救推车）的（关键工序）5在中国境内完成。

5.（无磁多参数监护仪）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（无磁多参数监护仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无磁多参数监护仪）的（关键组件）4在中国境内生产。（无磁多参数监护仪）的（关键工序）5在中国境内完成。

6.（无磁线圈柜）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（无磁线圈柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无磁线圈柜）的（关键组件）4在中国境内生产。（无磁线圈柜）的（关键工序）5在中国境内完成。

7.（降噪无磁耳机）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（降噪无磁耳机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（降噪无磁耳机）的（关键组件）4在中国境内生产。（降噪无磁耳机）的（关键工序）5在中国境内完成。

8.（铁磁探测系统）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（铁磁探测系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（铁磁探测系统）的（关键组件）4在中国境内生产。（铁磁探测系统）的（关键工序）5在中国境内完成。

9.（专用无磁抢救设备）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（专用无磁抢救设备）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（专用无磁抢救设备）的（关键组件）4在中国境内生产。（专用无磁抢救设备）的（关键工序）5在中国境内完成。

10.（磁共振兼容双筒高压注射器）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（磁共振兼容双筒高压注射器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（磁共振兼容双筒高压注射器）的（关键组件）4在中国境内生产。（磁共振兼容双筒高压注射器）的（关键工序）5在中国境内完成。

11.（水冷机组）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（水冷机组）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（水冷机组）的（关键组件）4在中国境内生产。（水冷机组）的（关键工序）5在中国境内完成。

12.（精密空调）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（精密空调）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（精密空调）的（关键组件）4在中国境内生产。（精密空调）的（关键工序）5在中国境内完成。

13.（操作座椅）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（操作座椅）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（操作座椅）的（关键组件）4在中国境内生产。（操作座椅）的（关键工序）5在中国境内完成。

14.（医用干式胶片打印机）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（医用干式胶片打印机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（医用干式胶片打印机）的（关键组件）4在中国境内生产。（医用干式胶片打印机）的（关键工序）5在中国境内完成。

15.（无磁监控）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（无磁监控）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无磁监控）的（关键组件）4在中国境内生产。（无磁监控）的（关键工序）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

更正为：
第七章  投标文件相关格式
一、投标函格式
致： 江苏中际招标代理有限公司
根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下： 

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

8. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，投标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 

电话： 

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI) 
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	


具体以苏采云系统内格式为准

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)  

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131   

货币单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	产品制造企业名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	磁共振成像系统（MRI)
	
	
	
	
	
	

	2
	双立柱铁磁探测系统
	
	
	
	
	
	

	3
	手持金属探测仪
	
	
	
	
	
	

	4
	无磁轮椅
	
	
	
	
	
	

	5
	无磁灭火器
	
	
	
	
	
	

	6
	无磁线圈柜
	
	
	
	
	
	

	7
	降噪无磁耳机
	
	
	
	
	
	

	8
	水冷机组
	
	
	
	
	
	

	9
	精密空调
	
	
	
	
	
	

	10
	操作座椅
	
	
	
	
	
	

	11
	无磁监控
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	上述货物中，符合本国产品标准的各项产品成本合计，占全部产品成本合计的比例，是否达到80%。
	                 （请填写“是”或“否”，如未填写则视为“否”）


投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件
②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式
委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）  

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 

年   月   日 

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131 
本公司           郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（徐州市卫生健康委员会）的（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.标的名称：磁共振成像系统（MRI)，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

2.标的名称：双立柱铁磁探测系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

3.标的名称：手持金属探测仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

4.标的名称：无磁轮椅，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

5.标的名称：无磁灭火器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

6.标的名称：无磁线圈柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

7.标的名称：降噪无磁耳机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

8.标的名称：水冷机组，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

9.标的名称：精密空调，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

10.标的名称：操作座椅，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

11.标的名称：无磁监控，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（电子签章）（盖章）： 

                               日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

以上标的名称如果与采购需求中的标的不一致的，以采购需求中的标的名称为准。
备注：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商所投产品的制造商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
七、残疾人福利性单位声明函格式
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI) 

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人相关承诺
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI) 

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）： 

日期：   年  月  日

十、投标人书面声明
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI) 

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十一、承诺函
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI) 

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0131
保修服务到期后，我单位承诺提供原厂整机年度维保服务，维保范围包括但不限于磁体、线圈、液氦在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务；延保年度维保费限价不超过投标报价的 8%，每年上限 55 万元。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且卖方向买方出具预付款保函后    个工作日内，买方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（磁共振成像系统（MRI)）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)）的（关键组件）4在中国境内生产。（江苏省2025年县域医共体设备更新项目-磁共振成像系统（MRI)）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（双立柱铁磁探测系统）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（双立柱铁磁探测系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（双立柱铁磁探测系统）的（关键组件）4在中国境内生产。（双立柱铁磁探测系统）的（关键工序）5在中国境内完成。

3.（手持金属探测仪）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（手持金属探测仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（手持金属探测仪）的（关键组件）4在中国境内生产。（手持金属探测仪）的（关键工序）5在中国境内完成。

4.（无磁轮椅）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（无磁轮椅）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无磁轮椅）的（关键组件）4在中国境内生产。（无磁轮椅）的（关键工序）5在中国境内完成。

5.（无磁灭火器）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（无磁灭火器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无磁灭火器）的（关键组件）4在中国境内生产。（无磁灭火器）的（关键工序）5在中国境内完成。

6.（无磁线圈柜）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（无磁线圈柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无磁线圈柜）的（关键组件）4在中国境内生产。（无磁线圈柜）的（关键工序）5在中国境内完成。

7.（降噪无磁耳机）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（降噪无磁耳机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（降噪无磁耳机）的（关键组件）4在中国境内生产。（降噪无磁耳机）的（关键工序）5在中国境内完成。

8.（水冷机组）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（水冷机组）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（水冷机组）的（关键组件）4在中国境内生产。（水冷机组）的（关键工序）5在中国境内完成。

9.（精密空调）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（精密空调）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（精密空调）的（关键组件）4在中国境内生产。（精密空调）的（关键工序）5在中国境内完成。

10.（操作座椅）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（操作座椅）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（操作座椅）的（关键组件）4在中国境内生产。（操作座椅）的（关键工序）5在中国境内完成。

11.（无磁监控）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（无磁监控）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无磁监控）的（关键组件）4在中国境内生产。（无磁监控）的（关键工序）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

二、本项目请以本次更正后招标文件版本为准。

三、其余事项不变。

江苏中际招标代理有限公司
2026年10月21日

