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前附表
	序号
	项   目
	内     容

	1
	项目名称
	2026年警用装备采购

	2
	采购预算（元）
	人民币叁佰壹拾伍万元整（¥3150000.00）

	3
	联合体投标
	不接受

	4
	现场勘查
	本项目不组织统一踏勘，由投标单位自行踏勘现场。

	5
	投标文件份数
	网上投标文件 壹 份

	6
	投标货币
	人民币

	7
	投标文件有效期
	90日历天（从响应截止之日算起）

	8
	投标文件接收截止时间
	2026年11月17日09：30（北京时间）

	
	投标截止时间
	2026年11月17日09：30（北京时间）

	9
	开启时间
开启地点
	2026年11月17日09：30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	10
	评审时间
评审地点
	2026年11月17日09：30（北京时间）
苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室
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第一章 招标公告
	项目概况
苏州市公安局吴江分局的2026年警用装备采购的潜在投标单位应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月17日09时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320509-SZYJ-G2026-0018 
2、项目名称：2026年警用装备采购 
3、交付期限：合同签订生效后15个工作日交货并安装调试完毕（具体以采购单位要求为准）。
4、预算金额：人民币叁佰壹拾伍万元整（¥3150000.00）
	标段号
	标段名称
	预算金额
	最高限价

	一标段
	特警专用类装备
	人民币陆拾万零伍仟元整（¥605000.00）
	人民币陆拾万零玖佰柒拾伍元整（¥600975.00）

	二标段
	智能装备
	人民币壹佰叁拾贰万元整（¥1320000.00）
	人民币壹佰叁拾万零陆仟伍佰壹拾肆元整（¥1306514.00）

	三标段
	水上救援类装备
	人民币伍拾万元整（¥500000.00）
	人民币肆拾玖万叁仟叁佰伍拾捌元整（¥493358.00）

	四标段
	基础类警用装备
	人民币柒拾贰万伍仟元整（¥725000.00）
	人民币柒拾壹万陆仟柒佰肆拾玖元整（¥716749.00）


本项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的投标单位，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应投标单位数量内。本次招标项目共四个标段，允许一个投标单位报名多个标段，但一个投标单位最多只能就其中一个标段中标，标段开标顺序按标段号顺序确定。每个标段中标单位为一名。
5、采购清单：
一标段：特警专用类装备
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	对讲机
	套
	16

	2
	无刷锂手电钻
	套
	2

	3
	警用防刺背心
	件
	10

	4
	警用防刺冲锋衣
	件
	24

	5
	警用防刺夹克
	件
	2

	6
	警用防刺内胆
	件
	10

	7
	警用防刺T恤
	件
	10

	8
	柔性防刺护颈
	个
	10

	……
	……
	 
	


二标段：智能装备
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	无人机1
	套
	3

	2
	无人机2
	套
	1

	3
	头盔照明灯
	套
	6

	4
	便携网联控制器1
	套
	3

	5
	便携网联控制器2
	套
	3

	……
	……
	
	


三标段：水上救援类装备
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	多模块负重救生衣救援服
	件
	10

	2
	高性能水上救援头盔（含灯）
	顶
	15

	3
	组合式伸缩救援套杆
	套
	10

	4
	水上救援机器人
	套
	2

	5
	自充气救生衣
	件
	20

	……
	……
	
	


四标段：基础类警用装备
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	急救包
	个
	5

	2
	背负式催泪驱散器
	套
	3

	3
	医用防护服
	件
	50

	4
	防爆毯（含围栏）
	套
	3

	5
	破门工具组
	套
	1

	6
	医用急救箱
	个
	3

	7
	灭火器1
	个
	10

	8
	灭火器2
	个
	20

	……
	……
	
	


6、交付地点：甲方指定地点。
7、验收标准：招标文件、投标文件及最终的合同均作为验收依据。
8、★本项目不接受联合体投标，也不接受分包转包。
9、★本项目不接受整体设备进口产品投标。
二、★申请人的资格要求：
（一）合格投标单位的一般条件：
符合《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1、本项目三标段、四标段专门面向中小企业，承接项目的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。三标段、四标段专门面向中小企业采购，供应商及其所投产品生产厂家应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
2、本项目一标段、二标段非专门面向中小企业；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）其他要求：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购单位将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：“苏采云”系统
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月17日09：30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1、“苏采云”系统网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/
2、报名流程：
（1）CA证书办理
投标单位参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
投标单位使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件的日期。投标单位须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的投标单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标单位资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标单位权益受损的除外。
（3）电子投标准备
投标单位在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
（4）补充通知（如有）。成功获取招标文件的投标单位通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。
3、在网上报名和投标过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4、线上参加开标（开启）会方式：投标单位登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面投标项目，开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（解密时间30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
5、勘查现场：为更好地了解现场情况，各投标单位可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘查现场费用自理。
6、质疑按照《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附“投标供应商确认函”）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。
地址：苏州市吴江区交通路3236号二楼
联系人：戴亚丽
联系电话：0512-63663868
7、采购代理服务费
本项目采购代理服务费根据代理协议约定由采购单位支付。其收取标准按预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元费率为预算金额的1.1%；预算金额500万元-1000万元费率为预算金额的0.8%；1000万元～5000万元以内为0.5%的差额定率累进法计算收取。
确立标准的依据：经吴江区中介超市竞价。
8、投标保证金：无，需提供投标（响应）保证承诺书。
9、履约保证金：中标金额的5%。
10、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等媒体上发布，敬请留意！请各单位获取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。
11、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购单位信息
名  称：苏州市公安局吴江分局
地  址：苏州市吴江区太湖新城东太湖大道6600号
联系人：尤亮 
电  话：0512-63457972
2、采购代理机构信息
名 称：苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司
地 址：苏州市吴江区交通路3236号
联系方式：0512-63663868
3、项目联系方式
项目联系人：戴亚丽、沈宇
电　话：0512-63663868　　　 

苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司                                                                  2026年10月26日
[bookmark: _Toc288547514][bookmark: _Toc230158463][bookmark: _Toc419388187][bookmark: _Toc7115788]第二章 采购内容
受苏州市公安局吴江分局的委托，苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司作为采购代理机构，就其2026年警用装备采购进行国内公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、项目编号： JSZC-320509-SZYJ-G2026-0018 
二、项目名称：2026年警用装备采购
三、交付期限：合同签订生效后15个工作日交货并安装调试完毕（具体以采购单位要求为准）。
四、预算金额：人民币叁佰壹拾伍万元整（¥3150000.00）
	标段号
	标段名称
	预算金额
	最高限价

	一标段
	特警专用类装备
	人民币陆拾万零伍仟元整（¥605000.00）
	人民币陆拾万零玖佰柒拾伍元整（¥600975.00）

	二标段
	智能装备
	人民币壹佰叁拾贰万元整（¥1320000.00）
	人民币壹佰叁拾万零陆仟伍佰壹拾肆元整（¥1306514.00）

	三标段
	水上救援类装备
	人民币伍拾万元整（¥500000.00）
	人民币肆拾玖万叁仟叁佰伍拾捌元整（¥493358.00）

	四标段
	基础类警用装备
	人民币柒拾贰万伍仟元整（¥725000.00）
	人民币柒拾壹万陆仟柒佰肆拾玖元整（¥716749.00）


五、项目需求：
（一）采购清单及技术参数要求
一标段：特警专用类装备
	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	对讲机
	1、不小于1.77英寸彩色屏幕；
2、不少于120小时的待机时长；
3、轻薄机身，功率≥4W；
4、多种写频方式。
	套
	16

	2
	无刷锂手电钻
	1、 起拧螺丝模式：批头组件：不少于10mm长螺丝，批头不少于10种规格型号；                          
2、平钻钻孔模式：木工钻头：最大木材钻孔能力：35mm；                                3、金工钻头：最大金属钻孔能力：10mm；                                             4、冲击钻孔模式：石工钻头，最大砖墙钻孔能力：10mm。
	套
	2

	3
	警用防刺背心
	1、防刺性能要求符合GA 68- 2024《警用防刺服》标准；
2、防刺层为鳞片式搭接结构，由非金属碳纤维材料粘覆于芳纶面料基布，采用纵向可伸缩，横向可弯曲的结构；
3、外套通体为采用黑色设计，全系cordula面料；
4、外套左右两侧肩部处可以挂载执法记录仪和对讲机，外套前后腰部位置为织带套结，水平前后均可挂载警用装备附件包；
5、外套为门襟拉链式穿戴，肩部通过尼龙扣和魔术贴可调节衣长，腰部通过魔术贴可调节腰围；
6、外套左胸四条大面积带有魔术贴的Molle条，右胸前带有四条大面积魔术贴的Molle条，可以同时粘贴“警察”“POLICE”等执法标识；
7、防护内芯，分为左前胸，右前胸，后背三块防刺区域组成，其中左右前片位于门襟拉链处增加暗门重叠量，实现拉链防护无死角；
8、外套尺码可提供不同尺码。
	件
	10

	4
	警用防刺冲锋衣
	1、警用防刺冲锋衣由冲锋衣外套和防刺内胆组成，防刺内胆符合GA 68- 2024《警用防刺服》标准；
2、防刺内胆为鳞片式结构，防刺结构为碳纤维增强复合材料防护块单元和芳纶机织面料组成；
3、防刺内胆防护区域为：左前胸、右前胸、后背、手臂、颈部；
4、位于手臂外侧及颈部的区域，袖子及领子内部内置高性能防割材料，有效增加对穿着者躯干的防护区域；
5、位于左前胸、右前胸以及后背区域则采用具有防刺、防砍、防割、阻燃的碳纤维防刺材料，有效保护人体重要器官区域；
6、冲锋衣外套为黑色，外套面料采用高性能防泼水面料，外观整洁，执勤作战时隐蔽性更强，灵活性更高；
7、外套袖口采用魔术贴与松紧带结合的方式，可自由调节松量，袖口寄衣摆出抽绳收紧后，可起到保温，保暖的作用。
	件
	24

	5
	警用防刺夹克
	1、防刺服内置防刺层防刺性能要求符合GA 68- 2024《警用防刺服》标准；
2、防刺层为鳞片式结构，防刺结构为碳纤维增强复合材料防护块单元和芳纶机织面料组成；
3、防刺服防护区域为：左前胸、右前胸、后背、颈部。
4、位于颈部的区域，领子内部内置高性能防割材料，有效增加对穿着者躯干的防护区域。
5、位于左前胸、右前胸以及后背区域则采用具有防刺、防砍、防割、阻燃的碳纤维防刺材料，有效保护人体重要器官区域。其中左右前片位于门襟拉链处增加暗门重叠量，实现拉链防护无死角；
6、外套采用夹克的外观形式，外套主体面料成分为聚乙烯；颜色为警蓝色，外观简洁美观；
7、外套在下摆处与袖口处采用螺纹收缩，紧密贴合人体，可起到防风保暖的作用，门襟采用拉链设计，穿脱更便捷。
8、外套为门襟拉链式穿戴；外套与防刺内芯通过魔术贴与内部隐形拉链固定连接，可以拆卸，方便外套清洗；
9、外套腰部两侧通过橡筋与魔术贴结合的方式往前搭接固定及调节腰部大小，方便穿戴。
	件
	2

	6
	警用防刺内胆
	1、防刺板防刺性能要求符合GA 68- 2024《警用防刺服》标准；
2、防刺层防刺结构为碳纤维增强复合材料防护块单元和芳纶机织面料组成，
3、外套面料采用150D单底六角三明治面料，具有透气性好、弹性好的功能；
4、外套肩部添加分割，采用反光绳条添加肩部装饰；
5、外套下摆设计采用凹凸流线型的结构特点；
6、外套腰部两侧通过橡筋与魔术贴结合的方式往前搭接固定及调节腰部大小，方便穿戴；
7、外套内侧，防刺内芯通过魔术贴与外套相连接，可以任意拆卸；内部前后各四只魔术贴，用于固定防刺内芯；
8、衣服底部有隐形拉链设计，通过打开拉链，从而快速装载、拆卸防刺内芯；
9、可提供不同尺码，满足不同身高、体重的需求。
	件
	10

	7
	警用防刺T恤
	1、防刺层防刺性能要求符合GA 68- 2024《警用防刺服》标准；
2、防刺层为鳞片式结构，防刺结构为碳纤维增强复合材料防护块单元和芳纶机织面料组成；
3、T恤外套主身采用吸湿排汗面料，为套头式穿戴；；
4、T恤外套与防刺内芯通过橡筋抽绳与内部隐形拉链固定连接，侧腰带有拉链，便于调节内芯的前后包裹性能，可以拆卸，方便外套清洗；
5、外套腰部两侧通过橡筋与调节扣的方式往前搭接固定及调节腰部大小，方便穿戴；
6、外套可提供不同尺码，为不同身高体重的用户提供安全防护。
	件
	10

	8
	柔性防刺护颈
	1、防刺护颈的防刺层防刺性能要求符合EN 13595-1:2004标准；
2、防刺护颈防刺层为鳞片式结构，采用碳纤维复合材料涂覆于芳纶短纤机织布的结构设计；
3、防刺材料横向任意弯曲，可以抵御普通刀具的刺入，以及美工刀等锐器的割，斧头等刀具的砍、击；
4、防刺层具有阻燃、抗强酸、抗强碱的功效；
5、护颈外层面料为高档尼龙及OK面料，具有贴合皮肤并且耐疲劳强度达1000次以上特殊功能材料。
	个
	10

	9
	柔性防刺护大臂小臂
	1、防刺性能要求符合EN 13595-1:2004标准；
2、采用超高分子量增强复合材料，甲鳞片式结构，涂覆于芳纶短纤机织布的设计；
3、横向任意弯曲，可以抵御普通刀具的刺入，以及美工刀等锐器的割，斧头等刀具的砍击；
4、护臂外层面料为高档尼龙及OK面料，具有贴合皮肤并且耐疲劳强度达1000次以上特殊功能材料；
5、防护区域：大臂、小臂；其中肘部添加缓冲棉材料有效抵御撞击。
6、具有阻燃、抗强酸、抗强碱的功效。
	套
	10

	10
	柔性防刺护大腿
	1、防刺性能要求符合EN 13595-1:2004标准；
2、采用超高分子量增强复合材料，鳞片式结构，涂覆于芳纶短纤机织布的设计；
3、横向任意弯曲，可以抵御普通刀具的刺入，以及美工刀等锐器的割，斧头等刀具的砍击；
4、护腿外层面料为高档尼龙及OK面料和耐磨牛津布面料，具有贴合皮肤并且耐疲劳强度达1000次以上特殊功能材料；
5、防护区域：左右大腿；
6、具有阻燃、抗强酸、抗强碱的功效。
	套
	10

	11
	柔性防刺护小腿
	1、防刺性能要求符合EN 13595-1:2004标准；
2、采用超高分子量增强复合材料，鳞片式结构，涂覆于芳纶短纤机织布的设计；
3、横向任意弯曲，可以抵御普通刀具的刺入，以及美工刀等锐器的割，斧头等刀具的砍击；
4、护腿外层面料为高档尼龙及OK面料，具有贴合皮肤并且耐疲劳强度达1000次以上特殊功能材料；
5、防护区域：小腿；
6、具有阻燃、抗强酸、抗强碱的功效。
	套
	10

	12
	多功能制暴器
	1、 重量（含电池）≤389g，体积规格：≤180mm*50mm*140mm；                                            2、▲配有电击弹、约束弹、催泪弹、眩目弹，实现多场景用途；                                                 3、▲设备通用接口可实现4种弹型可在制暴器通用击发弹仓口使用；                                                      4、▲通过 USB 口连接电脑可以读取设备击发使用日志，内容包括时间、弹型、弹序号、相应使用次数；
5、 制暴器有屏幕状态显示功能，可显示制暴器待机、电量、弹体检测等相关信息，状态显示载体要求为彩色OLED屏幕，电量低于30%有电量提示功能；
6、制暴器在自动开关开启模式下，装入枪套，需激光关闭，屏幕关闭；在自动开关开启模式下，从枪套取出，屏幕显示待机；在自动开关开启模式下，保险打开装入枪套，需有声音提示；
7、配有双重防抢枪套，可多角度使用，配套弹体均配弹套，并有辅助从其中取弹的装置；
8、具备电击保护功能，最多可连续进行10次、每次5秒的放电输出，之后设备将进入保护状态，锁定放电功能2分钟；
9、▲制暴器激光打开后，激光束为频闪状态，可对目标视觉进行干扰；
10、▲具备手动控制切换的保险结构，可区分待机/关机状态（不可击发）与可用状态（可击发）； 
11、制暴器具备音视频录制功能（非外挂式），音视频录制分辨率：≥2K（2560*1440）。                                                                
	套
	1

	13
	穿刺式柔性阻车路障
	1、 ▲尺寸：路障的主机箱体尺寸：＜700mm x 510mm x 690mm路障展开尺寸：＜3380mm x 410mm x65mm：
2、 ▲路障有效长度≥ 3米；                                                                    3、重量：毛重≤39公斤，净量≤29公斤；                                    4、▲放气刺针有效长度：＞52 毫米；                                        5、放气刺针速度：打起≤0.5秒，回收≤0.5秒 ；                        6、路障主板承重：＜20 吨/平方米，遥控距离：≤100 米；                 7、▲操作灵活性：展开时间：＜15秒，收拢时间：＜25秒；                                                   8、内置电源容量：≥2200mAh ，待机时间：≤72小时，充电时间：1小时充电量≥80%，充满时间＜5小时 ；                                                      9、拦截车型：中小型轮式汽车 （总质量≤3.75 吨），安全阻停距离：≥16.5米（汽车总质量1500公斤/时速40公里）；                                              10、整套含主体路障1套，耗材件1套。  
	套
	1

	14
	突击作战蛙服
	1、颜色为警蓝色，含上衣加裤子，整套以针织和机织面料为主，无甲醛含量；
2、内层采用弹性针织布，吸收汗液不闷汗，外层采用四面弹轻薄梭织布，快速蒸发汗液；
3、腰围可调节大小范围2-6CM，搭配后腰防滑条自由运动；
4、高强度耐磨性、撕裂性能，面料高纬弹，不变形，针对高强度的训练活动，为增强产品抗撕裂性能，在裆部、腰节拼接处采用双层针梭织面料；
5、袖口、膝节部位、脚口均设有魔术贴调节扣，保证训练活动的舒适性及干练性。
	套
	45

	15
	特警作训鞋
	1、 颜色：黑色，低帮设计，适合四季通用；
2、鞋面采用菱形纹立体尼龙网布，橡胶立体印刷，无车缝一片式结构；                                                     3、中底：柔软的套楦结构，具备卓越的包裹性与舒适度。
4、大底：采用橡胶+MD复合鞋底，耐磨、止滑、防寒，大底与鞋面之间的胶着拉力:>3kg/cm；
5、通过旋转纽扣来调节鞋带松紧，免系鞋带，旋转鞋扣，就可以快速的调整好鞋带的松紧度；                                 
6、采用鲨齿技术增加摩擦力，吸震排水槽功能设计，轻便耐磨，抓地力增加。 
	双
	45

	16
	战术内腰带
	1、扣头采用7075航空铝材，强度高，重量轻；                                            2、采用眼镜蛇扣具，方便快捷，可以挂载钥匙、挂钩等物品；                         3、腰带尺寸可调节，腰带主体为加厚单层不少于3mm纯尼龙材料，窄款腰带织带与扣头采用杜邦考杜拉1000D尼龙复合面料双层连接固定。
	条
	45

	17
	警卫安保冲锋服
	1、 颜色：黑色，特点杜邦三防工艺、可拼接内胆设计，透湿防风防水；
2、面料：采用锦纶+氨纶双面料，双拉链结构设计，衣服内侧有拉链，方便拼接棉内胆和摇粒绒内胆；    
3、防风冷帽可拆卸，帽围可通过抽拉帽绳调节，袖口处魔术贴设计，可自行调节松紧；                                                                        4、全身多处口袋，下摆口袋可以斜插设计，左右腋下拉链设计，散热透气；
5、整套含有冲锋衣、可拆卸棉内胆和可拆卸摇粒绒内胆，可单穿，也可一起穿，适应春秋冬季节。
	套
	15

	18
	无人机工作操控套装
	1、针对警航驾驶员操作流程优化设计，实现装备分类存储、快速取用，减少任务准备时间，提升飞行作业效率；
2、操控背心和平台包均采用杜邦1000D面料，抗撕裂、耐磨性能优异，后幅采用春亚纺面料，具有防泼水及承重力强，平台适用不同型号的遥控器，可松紧绳固定机器；
3、侧面水壶袋采用抽绳式松紧设计，可适配不同容量水壶，，魔术贴设计，可以自由粘贴标识；
4、电池包可灵活装载不少于3块无人机备用电池，内里四周增加软垫保护，避免相互碰撞磨损，外层表面带有模组功能，可以自由挂载小型工具；
5、腰带采用快速拆卸式金属锁扣，单手即可完成解锁与扣合，紧急情况下可迅速脱下背心，提升安全性；                        6、颜色：灰色、黑色可选，尺码：可定制。
	套
	5

	19
	无人机工作遮阳帽
	1、 采用速干面料，具有良好的散热性和吸湿性，较宽的帽檐设计有效遮挡阳光直射，降低晒伤风险；                             
2、 配的面罩环绕式帽檐设计，采用透气网布面料，能使脸部周围空气流速加快，极大缓解闷热感，并可拆卸；                                                               3、帽围处采用可调节抽绳松紧扣能满足不同头围人群的需求，只需按压松紧扣拉动抽绳即可快速调整，方便快捷。
	顶
	15

	20
	无人机工作眼镜
	1、镜框颜色：黑色、沙色、军绿色可选；
2、超轻抗折TR90材质镜架广角设计，视野宽阔，减少眼睛疲劳，采用抗冲击聚碳酸酯镜片，高强度防冲击保护，拆解快捷方便；
3、可互换镜片，100%UVA/UVB紫外线保护，纯正透光率，黑色镜片可防白天强光，无光源时使用白色镜片，夜间增强视觉效果使用黄色镜片；
4、特点：防弹、防雾、防风、防沙尘、防刮花、防紫外线、绝热保温、循环通风，可适应头盔，夜视设备和通讯器材等；
5、配有近视架，材质为PC材质，多功能可拆卸镜腿，佩戴牢固，模块组合设计，更换与维护更加方便、坚固耐用。
	副
	15

	21
	无人机工作背包
	1、背包选用杜邦面料，该面料具有高耐磨、抗撕拉、防泼水的特性；
2、背包内部采用精细化分区设计，无人机机身、遥控器、备用电池、替换桨叶等各类配件均有专属存放位置，避免相互碰撞磨损，取用时分门别类，无需翻找；
3、内里主仓空间充裕，搭配可拆卸隔板，根据无人机尺寸可调整内部格局，轻松装载不同型号设备，满足多样化收纳需求；
4、整包四周采用 “PVC板 + 泡泡棉” 复合防护设计，PVC板提供刚性支撑，抵御外部撞击；泡泡棉则通过缓冲作用吸收震动，即便背包意外跌落或受到挤压，也能最大限度降低内部设备受损风险；
5、顶部设有独立整机收纳仓，配备快拆扣织带，可快速固定无人机，防止运输过程中因晃动造成磕碰。临时需要使用设备时，无需打开主仓，解开快拆扣即可取出，提升操作效率；
6、背包两侧采用模组化挂载结构，可根据需求自由加装配件包、三脚架、水杯袋等装备，灵活应对不同场景；
7、支持双肩和手提自由切换，满足不同需求，后幅采用蜂窝透气面料，加速空气流通，减少背部闷热，独特护腰设计分散背包重量，配合符合人体工学的肩带，有效减轻肩部和腰部压力，长时间背负也不易疲劳，背包可直接搭配行李箱使用，减少出行时的负重负担。
	个
	2

	22
	战术腰封（含警械套）
	1、 ▲战术腰封由主腰带、内腰带、外腰封组成，外腰封上具有2组莫利条，适用于各类战术装具套件挂载，装具套含侧开带锁款甩棍套、侧开带锁款催泪瓦斯套、侧开带锁款手电套、快拔92/92G通用枪套、通用快拔对讲机套、工作包、水壶包，枪绳和挂扣；
2、 战术腰封为黑色，整体质量应小于1.5kg；
3、 战术腰封腰带扣采用公安部双保险设计，表面带有警徽标志，1000D考杜拉尼龙激光切割腰封，内部采用鱼丝网，透气性能好； 
4、 ▲甩棍套、手电套和催泪瓦斯套应为侧开快拔款，且具有保险锁定结构；                                                            
5、▲所有套件在装至腰封上后，可以快速拆卸，快速更换；。
6、▲快拔枪套为双按键结构，且具有调节功能，能适应92/92G两种枪支的使用，侧面可通过配置的六角扳手调节松紧；枪绳挂勾为8字双锁扣保险，两边通用挂扣为锌合金材料。              
	套
	30

	23
	战术手电
	1、 亮度：在点射、爆闪和高亮情况下最高亮度可达4000流明，续航时间：最长可达40小时；  
2、▲照射距离最远可达450米，最大功率：40W，发光强度最高可达50625cd；
3、▲光通量：高亮≥4000流明，中亮≥550流明，低亮≥70流明；
4、防跌高度：最大3米，防水等级：最深3米，防护等级IP68；       
5、重量：165g±5g（不含电池），尺寸：153mm（长）X38.4mm（头径）X28mm（筒径）±2mm；    
6、▲续航时间：高亮≥2小时45分，低亮≥40h，中亮≥5h；
7、光源：LED，筒身：铝合金，硬质阳极氧化；   
8、电池：1节电池，≥21700毫安。  
	套
	30

	24
	强光搜索灯
	1、采用不少于19颗CREEXP-LHDLED，可达到20000流明强劲亮度输出，光强达到22200坎德拉，射程最远达到290米；
2、由一体成型CNC技术制造的轻量化坚固筒身，散热性能优良，内置两节可充电锂电池；
3、自带智能锂电池充电电路（USBTYPE-C接口），尾部倒立功能；
4、为战术应用设计的尾部平行战术开关，双手均可灵活掌控；
5、设有一键暴闪功能及一键强光压制功能，随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果；
6、高效率恒流电路，亮度恒定，持久续航，最长可达13小时；
7、内置ATR温控模块，双面镀膜防刮光学镜片，航太级铝合金制造，三级硬化表面处理；
8、符合IP68防护标准。                             
	套
	5

	25
	战术防割手套
	1、面料：混合织物（超高分子量聚乙烯、玻璃纤维、氨纶弹性纤维），手掌面至手指第一节部位应涂有丁腈微泡沫涂层，虎口缝制应有PU塑胶防护层，五指关节背部和手背关节盘应有抗击打的PU塑胶保护层，可反复多次用水清洗的面料；
2、灵巧性：国家 GB24541 标准≥4级；
3、防割性能：国家 GB24541 标准≥4级；
4、耐穿刺性：国家 GB24541 标准≥3级；
5、抗撕裂性：国家 GB24541 标准≥3级；
6、耐磨性能：国家 GB24541 标准≥3级；
7、接触热：热源温度100度时，≥15秒；热源温度250度时，≥7秒；
8、防撞材料：PU保护层，橡胶材质撞击力测试应可承受2.5公斤冲击锤从1.8米高处冲击，应大于或等于4.5J冲击力；
9、颜色：黑色，重量：≤135g。
	副
	30

	26
	智能肩灯
	1、尺寸：≤长73 mm ,宽≤50 mm ,高≤39mm；
2、重量：产品（含电池）≤88g；
3、频闪频率：7-9Hz，肩灯底部内置有2颗强磁铁，可吸附在金属表面；
4、灯珠数量：≥23 颗LED；
5、▲灯体功能：①有重力感应功能，能通过感应重力自动切换垂直、水平方向的红蓝闪烁；②连续两次拍打灯体可临时关闭或开启照明；
6、▲工作模式：有水平方向红蓝LED灯频闪、垂直方向红蓝LED灯频闪、水平和垂直方向红蓝LED灯同时频闪、白光LED照明灯常亮四种工作模式，并能通过按钮相互切换；
7、▲夹具功能：360°旋转的可拆卸抱夹，适用于MOLLE带、背包织带、肩带等多种搭载功能；
8、充电接口：有Type-C充电接口；
9、电量指示：应具有充电指示和低电量提示功能；
10、低温试验：温度-20C +2C、持续时间2h,样机处于非工作状态,试验后应能正常工作；
11、 连续工作时间：白光照明≥22小时，红蓝LED频闪≥ 20小时，防跌：2米。
	个
	100

	27
	灭火毯
	1、材质：由特种防火纤维布经特殊加工而成；
2、特性：扑灭火源，防止火花喷溅；
3、规格：≥1m*1.5m。
	条
	15

	28
	辅警执勤腰带（含3小件）
	1、整套由腰带、单警二代手电含套、防卫棍含套、工作包和防割手套组成，尺寸大小可根据腰围选购，可调节大小；
2、腰带主体采用双锁结构塑料插扣，带体采用高支数耐磨、耐撕裂的复合尼龙材料，内侧采用牛津布专用魔术贴，纯尼龙包边布双线缝纫工艺，内衬软性PU革，增加腰带支撑力度，外挂装备不易下坠、外翻；
3、工作包采用立体剪裁工艺，内外袋设计，辅警反光标志，工作包主体面料选用防水牛津布面料，配合防水拉链，可容纳日常执勤所需要的装备；
4、手电套和防卫棍套均采用立体镂空设计，双道魔术贴锁定，牛津布面料，内衬使用进口复合胶层，高速双线缝纫技术；360°可旋转，多个角度固定设计，可兼容到各式执勤腰带上；                                                     5、防卫棍执行《GA 886-2018公安单警装备强光手电》标准，强光手电执行《GA 883-2018公安单警装备伸缩警棍》标准；                                        6、防割手套背部位采用高弹针织布及吸汗毛巾布，手掌部位内衬300g高分子复合材料针织防割布，确保手部在具有相当灵活性的同时，能有效抵挡锋利刃口的第一道割划，手掌增设防滑胶条，能稳稳抓住物品，手套的拇指和其余手指指尖采用触屏材料，方便操作各种电子设备。 
	套
	60

	29
	无人机工作轻便版背包
	1、分类收纳精准 + 防护性能扎实，兼顾通勤便携性与航拍场景实用性，是警务航拍、安保巡逻、应急处突等实战场景优质选择；
2、尺寸：≤长30*宽50*高20(cm），空载重量（净重）:≤3kg；
3、面料成分：采用杜邦尼龙面料，耐磨指数高，激光切割工艺，精准切割面料无毛边；
4、功能设计：                                                                （1）背包正前方设有魔术毛贴，可粘贴各种标识；                                                     （2）双侧采用镭射切割MOLLE挂载系统，实现小配件模块化挂载；                                                              （3）背面及肩带采用透气材质，减少背负时的闷热感，提升长时间佩戴舒适度；                                                                          （4）左侧下方采用拉链开合设计，专门用于存放手电、备用电池、数据线、战术笔等需高频取用的小配件；                                                                     （5）右侧设有袋子和尼龙弹力绳，搭配可调节卡扣，可以根据需求放置水杯、航拍三角架等物品，绑定牢固不易松动。
	个
	2

	30
	无人机工作速干蛙服套装
	1、主面料采用100%涤纶吸湿排汗面料，拼接面料采用锦纶和氨纶的四面弹格子面料，兼具耐摩擦等特点；                                                                      2、上衣采用立领设计，可有效防风、防尘；左胸上方设有名牌位置，可贴上个人名牌；左右手肘位内部填充EVA垫料以保护肘部；袖口为魔术贴设计，方便穿脱并确保贴合手腕；                                                                                                                                                   3、裤子是工装直筒裤型；裤腰采用侧腰橡筋魔术贴收放设计，可适配多款战术腰带快速穿戴及脱卸；                           4、裤子具有多个大容量口袋，并且左右各有一个加深直插式储物袋，裤腿左右设有魔术贴开收放式储物袋，能够满足携带多种工具和物品的需求；                                      5、可定制尺码，满足实际需求。                                       
	套
	15

	31
	无人机工作冲锋衣含内胆（冬季）
	1、面料具有较好的防泼水、透气、防风的性能，采用拼接裁剪的方式，使穿着者在做大幅度动作时，能保证活动自如；
2、衣服底层透气网布质地柔软，能够贴合身体曲线，穿着舒适灵活；
3、袖口采用冰感面料拼接工艺，减少手腕处摩擦，带有魔术毛贴，可自由调节松紧度，提高舒适度和整体美感；
4、中高帽领设计防护颈部和脸部，增强保暖；
5、搭配双面德绒内胆，可根据环境需求自由拆卸独立穿着，提升穿着体验感。
	件
	15

	32
	无人机工作抓绒裤（冬季）
	1、 面料：采用警蓝色的四面弹100%聚酯纤维面料，内里加绒保温设计，抵御低温环境，特殊工艺提高裤子的抗皱能力，耐磨不易变形；
2、裤子两侧及大腿两侧均设大容量拉链口袋，贴合大腿曲线，开合便捷，可分类存放手机、电池、战术工具等随身物品，避免运动时掉落；                              
3、腰间具有不少于5条内挂袢，间距均匀，可额外挂载无人机遥控器挂包、弹夹包等战术附件，实现“裤子-腰带-附件”的一体化携带；                           
4、裤子腿部为侧缝弯刀型设计，腿部与臀部预留充足活动空间，弯腰、奔跑、攀爬时无束缚感，减少面料拉扯，同时避免版型臃肿，保持执勤干练体态。
	条
	15

	33
	轻型防割手套
	1、尺码：M/L/XL/XXL可选，可定制标识；
2、▲防割等级：欧标3级，用于控制持械对象时，减少自身伤害，也可用于战术训练及实战对抗时的自我防护；
3、手套的手背部位采用高弹针织布及吸汗毛巾布，手掌部位内衬高分子复合材料针织防割布，确保手部在具有相当灵活性的同时，能有效抵挡锋利刃口的第一道割划；
4、手掌外立面覆盖高分子耐磨面料，手掌增设防滑胶条，能稳稳抓住物品，手套的拇指和其余手指指尖采用触屏材料，方便操作各种电子设备；
5、指背分段式，手指高灵活，掌心和手指侧面开透气孔，增加透气性，手腕部设有按扣和挂载。
	副
	1000

	34
	应急电源
	1、 电池容量：＞3000wh，电池类型：磷酸铁锂电池；
2、重量：≤30公斤，体积＜40L，市电充电时间：＜2小时；
3、配行车快充，循环使用寿命≥6000次；
4、重量：≤30公斤，体积＜40L；
5、配车载快充，方便户外使用。
	套
	4

	35
	警用防刺服马甲
	1、防刺性能要求符合GA 68- 2024《警用防刺服》标准；
2、防刺层为鳞片式结构，由非金属碳纤维材料粘覆于芳纶面料基布上；
3、防刺服采用马甲外套款式，外套为警蓝色，面料为高性能防泼水面料；
4、外套为门襟拉链式，与防刺内芯通过魔术贴和拉链固定连接，可以拆卸，方便外套清洗；
5、尺码可选。
	件
	20

	36
	双发电磁网捕器
	1、 采用电磁力推进捕网牵引头方式发射捕网，无火药或压缩气体配件；
2、 重量≤1.6kg，捕网面积≥2.5m²，有效作用距离5m-9m；
3、发射器主机电池满电状态下，连续发射捕网次数≥30次；网弹弹仓可1次填装2支网弹，且可连续发射捕网2次；                 4、发射器应具有保险装置，在处于保险状态时，不能击发；
5、电磁网捕器可通过后装方式填装网弹，可通过滑动前护木方式完成网弹上膛待发、退弹操作；                                 6、电磁网捕器装弹、退弹机构操作应无卡滞，退弹时，已填装网弹可自行自网弹弹仓弹出；网弹填装入网弹弹仓后，不应自行脱落；
7、牵引头材质：硅胶铁芯材质，网线断裂强力＞100N。
	套
	3


注：一标段核心产品为：序号12：多功能制暴器；序号13：穿刺式柔性阻车路障。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

二标段：智能装备
	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	无人机1
	1、起飞重量≤800 克，尺寸展开（不带桨）：长≤300 毫米，宽 ≤350 毫米，高 ≤150 毫米
2、最大上升速度≥8 米/秒
3、最大下降速度≥8 米/秒
4、最大水平飞行速度≥20 米/秒
5、最大起飞海拔高度≥5000 米
6、最长飞行时间≥42 分钟
7、最长悬停时间≥40分钟
8、最大续航里程≥28 公里
9、最大抗风速度≥10 米/秒
10、最大可倾斜角度≥32°
11、工作环境温度满足-10℃ 至 40℃
12、悬停精度优于或等于以下配置：垂直：±0.2 米（视觉定位正常工作时）；水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）
13、机载内存≥40GB
14、影像传感器优于或等于以下配置：广角相机：1 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万；中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4500 万
15、数字变焦满足：广角相机：1 至 2.5倍；中长焦相机：3 至 8 倍
16、三轴机械云台，可控转动范围满足：俯仰：-90° 至 60°；偏航：-5°至 5°
	套
	3

	2
	无人机2
	1. 起飞重量约≤500克
2. 尺寸长≤300毫米，宽≤250毫米，高≤100毫米
3. 最大上升速度≥8米/秒
4. 最大下降速度≥8米/秒
5. 最大水平飞行速度≥15米/秒
6. 最大起飞海拔高度≥4000米
7. 最长飞行时间约≥20分钟
8. 最长续航里程≥10公里
9. 最大抗风速度≥10米/秒
10. 悬停精度优于或等于以下配置：垂直：±0.2 米（视觉定位正常工作时）；水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）
11. 机载内存≥40GB
12. 影像传感器优于或等于以下配置：双1/1.1英寸方形 CMOS，单个传感器有效像素≥6000万
13. 色彩模式：普通模式、D-Log M 模式
14. 稳定系统：单轴机械云台（俯仰轴）、全景虚拟云台
	套
	1

	3
	头盔照明灯
	1、额定电压：≥DC3.7V
2、额定容量：≥1.8Ah
3、光源功率：≤5W
4、连续放电时间强光：≥4h，工作光≥8h
5、充电时间：≤5h
6、重量：≤150g
7、外形尺寸：≤25*125mm
8、外壳防护等级：≥IP65
9、照度：强光≥500 lx，弱光≥230 lx
10、▲防爆性能：应符合GB3836.1-2010的要求
11、▲防水测试：支持灯具在水下≥1.5m环境下可正常使用≥1小时
12、灯具充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，且灯具或充电器应设置充、放电保护电路，确保灯具充电时的安全性
13、工作温度需满足：灯具可在-25℃-55℃下工作≥2小时
	套
	6

	4
	便携网联控制器1
	主要功能：
1．设备支持吴江现有无人机行业系列机型，并与遥控器进行一体化适配集成设计
2.具有单机单用、视频实时回传、网联管控等功能。
3.采用4G/5G通信协议，接入无人机平台后可实现无人机网联控制、视频回传功能。
主要参数：
1.续航≥2小时；
2.电池容量≥7200mah；
3.支撑无人机视频实时回传和远程控制；
4.单次作业时间≥20分钟；
	套
	3

	5
	便携网联控制器2
	主要功能：
1、便携网联控制系统包括网联模块和APP，可深度融合无人机带屏遥控器一体化组成，具有单机单用、视频回传、网联管控等功能；
2、采用4G/5G技术，将警用无人机的视音频数据实时回传后台指挥中心。同时，能够对警用无人机进行航线规划，实现航线自主飞行。此外，后台指挥中心对正在执行任务的警用无人机，也可以远程接管。
主要参数：
1、▲该模块能与吴江现有无人机带屏遥控器一体化集成
2、重量：≤450g
3、使用时长：≥2小时
4、工作温度：-10℃~+40℃
5、▲通信协议：支持 4G/5G 通信链路
6、功耗： ≤2200mw
7、电池容量： ≥7200mah
8、▲可实现视频回传平台和平台控制无人机功能
9、提供上门培训、调试服务
10、支持系统接入公安视频专网且无缝对接
	套
	3

	6
	智能尖兵单兵平台
	主要参数：
1、高度：≤300mm，宽度≤200mm，厚度：≤7mm
2、重量：约≤600g（含电池）
3、屏幕尺寸：≥11英寸
4、屏幕分辨率：≥2800×1840，291ppi
5、屏幕色彩：≥1670万色，P3广色域
6、屏幕类型：IPS触控屏
7、电容触摸屏：多点触控，支持≥10点触控
8、运行内存（RAM）：≥8GB
9、存储内存：≥128GB
10、后置摄像头：≥1200万像素摄像头（f/1.8光圈）支持自动对焦；
11、前置摄像头：≥600万像素（f/2.2光圈）；固定焦距； 
12、电池：≥8000 mAh；
13、充电：支持 10V/4A 超级快充；
14、OTG： 支持（反向供电时最大输出电流； 
15、网络：支持4G；
16、感应器支持：环境光传感器、重力传感器、霍尔传感器、指南针、陀螺仪、色温传感器；
17、音频文件支持格式支持：mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi；
18、视频文件支持格式支持：mp4、3gp；
主要功能：
1.智能装备集成化管理：实现对警用智能装备（5G执法仪、AR头盔、酒精测试仪、警用无人机、单警无人船、移动布控球、机器人、机器狗、侦测设备）的统一管理
2. 实时视频图像回传：系统支持智能装备实时视频图像回传；
3. 远程控制功能：支持实现对警用无人机航线规划、拍照录像、一键起飞、一键降落、一键返航等功能操作；支持实现对单警无人船按航路行驶；支持实现对移动布控球的角度控制；支持实现对机器人、机器狗搭载的负载进行远程控制；
4. 5G执法仪控制：支持实现对5G执法仪高清抓拍、高清摄录、视频回传、数字对讲等功能；
5. AR头盔控制：支持实现对AR头盔智能抓拍以及图像回传；
6. 酒精测试仪数据回传：支持实现对酒精测试仪记录和酒测图像回传；
7. 无人机侦测设备接入：支持无人机侦测设备接入，可实时显示无人机定位、飞手位置、飞机型号、飞行轨迹等信息；
8. 双端部署策略：采用Pad与PC双端部署策略。
9. 视频汇聚功能：支持视频汇聚点调功能，用户可自主选择不少于9路设备视频进行同时拉流显示，具备单分屏、四分屏、六分屏及九分屏等多种分屏显示方式。
10. 支持二三维地图导入：支持导入二、三维地图文件，可以在二三维地图上显示设备定位信息以及视频点调。
11. 地图调度功能：引入pgis map地图，装备实时位置上地图显示、实时跟踪、历史回放等功能；
12. 人员管理：系统提供人员管理功能，支持对人员信息的录入、编辑和维护；
13. 双向绑定：支持群组设备人员的双向绑定；
14. 权限管理：具备权限管理功能，允许管理员根据角色定义不同级别的访问权限；
15. 信息交互：具有语音、文字、图片交互功能，支持实时通讯；
16. 预警提示功能：具有人脸、车牌智能抓拍预警提示功能，且支持对接公安人脸、车牌数据库；
17. 系统支持多种第三方设备平台的数据和视频图像（GB28181/GAT1400）信息接入，且支持接入公安视频汇聚平台，确保与各类智能装备无缝连接，实时获取现场数据，便于综合分析与决策。
	套
	6

	7
	警用无人机1
	1、裸机重量（带普通桨叶）≤1300克
2、最大起飞重量：≥1400 克（静音桨叶）
3、展开尺寸：长≤400 毫米，宽≤400毫米，高≤180毫米
4、最大载重：≥200克
5、轴距对角线：≤450毫米
6、最大上升速度：≥10米/秒；最大下降速度：≥8米/秒；最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥20米/秒
7、最大起飞海拔高度：≥5000 米
8、最长飞行时间（无风环境）：≥46分钟
9、最长悬停时间（无风环境）：≥40分钟
10、最大续航里程（无风环境）：≥30 公里
11、最大抗风速度：≥12 米/秒
12、最大可倾斜角度：≥30°
13、工作环境温度满足：-10℃ 至 40℃
14、悬停精度（无风或微风环境）优于或等于以下配置：垂直：± 0.1 米（RTK 正常工作时）；水平：± 0.3 米（RTK 正常工作时）
15、无人机内置夜航灯
16、广角：4/3 英寸 CMOS，有效像素≥2000万，视角：≥82°；等效焦距：24 毫米；光圈：满足f/2.8至f/11；
17、中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，≥4000 万有效像素，f/2.8，等效焦距 70 mm；
18、长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，≥4000 万有效像素，f/2.8，等效焦距168 mm；
19、激光测距：测距精度：1 米至 3 米：系统误差≤0.3 米，随机误差≤0.1 米@1σ；
20、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥12公里；
21、遥控器图传支持工作频段：2.4000 GHz 至 2.4835 GHz；5.725 GHz 至 5.850 GHz；5.1GHz（仅接收）。
22、无人机定位模式：支持单北斗
	套
	2

	8
	警用无人机2
	1、裸机重量（带普通桨叶）≤1300克
2、最大起飞重量：≥1400 克（静音桨叶）
3、展开尺寸：长 ≤400 毫米，宽≤400毫米，高 ≤180毫米
4、最大载重：≥200 克
5、轴距对角线：≤450毫米
6、最大上升速度：≥10 米/秒；最大下降速度：≥8 米/秒；最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥20米/秒
7、最大起飞海拔高度：≥5000 米
8、▲最长飞行时间（无风环境）：≥49分钟
9、最长悬停时间（无风环境）：≥40 分钟
10、最大续航里程（无风环境）：≥30 公里
11、最大抗风速度：≥12 米/秒
12、最大可倾斜角度：≥30°
13、工作环境温度满足：-10℃ 至 40℃
14、悬停精度（无风或微风环境）优于或等于以下配置：垂直：± 0.1 米（RTK 正常工作时）；水平：± 0.3 米（RTK 正常工作时）
15、无人机内置夜航灯
16、广角：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4000 万，视角：≥82°；等效焦距：24 毫米；光圈：f/1.7
17、中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，≥4000 万有效像素，f/2.8，等效焦距 70 mm
18、长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，≥4000 万有效像素，f/2.8，等效焦距168 mm；≥15 倍（混合变焦≥ 110 倍）
22、红外补光：FOV：5.7°±0.3°
19、激光测距：测距精度：1 米至 3 米：系统误差≤0.3 米，随机误差≤0.1 米@1σ； 
20、热成像相机：分辨率≥640 × 512 像元间距12um，支持点测温、区域测温，测温范围满足：-20℃ 至 150℃（高增益模式），0℃ 至 550℃（低增益模式）
21、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥12公里
22、遥控器图传工作频段：2.4000 GHz 至 2.4835 GHz；5.725 GHz 至 5.850 GHz；5.1GHz（仅接收）
23、无人机定位模式：支持单北斗
	套
	1

	9
	多功能低空保障基站
	主要功能：
1. 具备高精度北斗RTK网络基站模组，支持提供高精度北斗网络定位服务和时间同步服务，支持公安私有网络部署。
2. 具备气象站模块，支持提供风力风向数据解码服务。
3. 具备温湿度及气压检测模组，支持检测温度湿度、气压。
4. 具备ADS-B数据解析服务，支持提供民航飞机飞行动态服务。
5. 具备无人机信号SDR侦测功能，可通过监听无人机广播信息,获取包括无人机型号、SN号、经纬度坐标、高度、速度、偏航角、返航点位置及其飞手位置等信息。
6. 具备RemoteID侦测功能，侦测范围≥500m。
7. 支持APN多卡聚合，支持有线/无线自适应网络。
主要参数：
1. 采用固定式安装结构，适配户外杆体/支架安装，POE供电。
2. 设备主体尺寸：≤500mm×200mm×300mm（不含天线）。3. ▲RTK定位满足：单北斗卫星导航模式，有效覆盖范围≥6Km；水平定位精度±2cm+1ppm，高程定位精度±2cm+1ppm。
4. ADS-B侦测：民航ADS-B信号解析数据处理延迟≤3s。
5. 北斗授时：支持北斗NTP/PTP授时。
6. ▲风力检测满足：有效测风范围0~50m/s；支持360°全向检测，精度±3°；具有超阈值实时预警。
7. 温湿气压度检测满足：温度检测范围-20-80℃（±0.3℃@25℃）；湿度检测范围0-100%RH（±3%RH）；气压检测范围500-1000hPa（±0.5hPa）。
8. ▲开阔环境下 SDR无线电侦测距离≥3Km，探测目标定位精度≤5m，目标锁定后持续跟踪稳定性≥90%。
9. SDR无线电可侦测频段：支持2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz主流无人机通信频段。
10. ▲ SDR无线电可同时解析无人机数量：≥50，解析刷新率：≤5s。
11. R-ID感知可侦测频段：支持2.4GHz、5.8GHz双频段。
12. R-ID感知有效范围：≥300m。
13. R-ID侦测广播类型：满足GB42590-2023标准及GB 46750-2025标准设备。
14. 设备工作温度满足：-10℃~55℃。
15. 设备最高工作海拔：≥2000m。
16. 设备防护等级：≥IP55。
	套
	5

	10
	单警无人机（I型）
	1. 最大起飞重量≥200克
2. 尺寸展开（含桨叶）：长≤ 400毫米，宽≤400 毫米，高 ≤200 毫米
3. 最大上升速度≥4 米/秒
4. 最大下降速度≥4 米/秒
5. 最大水平飞行速度≥15 米/秒
6. 最大起飞海拔高度：≥4000 米
7. 最长飞行时间≥40 分钟
8. 最大续航里程≥20 公里
9. 最大抗风速度≥10 米/秒
10. 工作环境温度满足：-10℃ 至 40℃
11. 悬停精度（无风或微风环境）优于或等于以下配置：垂直：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；水平：±0.3米（视觉定位正常工作时）
12. 机载内存≥2GB
13. 影像传感器1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4000 万
14. 数字变焦倍数满足：1 至3倍
15. 三轴机械云台可控转动范围：俯仰：-90° 至 60°；横滚：-90° 或 0°
	套
	3

	11
	无人巡逻警车
	1、能源类型：纯电动 
2、车辆电池电压： ≥70V
3、输入电压：220±10%AC交流电
4、车辆充电时间：3-5小时
5、自动驾驶级别：≥L4
6、轴距：≥2000mm
7、续航里程：≥160km
8、包含车辆远程操作系统，车辆调度，远程遥控，自主驾驶
9、包含一键报警系统，远程大屏播放系统，远程喊话警灯控制系统，远程服务窗系统、远程无人机控制系统
10、包含可见光全景摄像机*1，车身周围全景系统*1，警用无人机场（含无人机及保险）*1：
机场参数：整机重量≤70kg，支持换电+无线充电，换电时间≤25s
无人机参数：裸机重量：≤2800克，支持红外热成像、激光测距，最长飞行时间≥56分钟，支持机载AI，电池仓最大电池数量≥3 块
11、包含警用涂装*1
	套
	1



注：★序号7：警用无人机1、序号8：警用无人机2须在公安视频专网等公安网平台完成部署，实现将产品的实时运行数据接入吴江公安现有的指挥调度作战系统；投标文件中需提供相应承诺书（格式自拟），未提供视为无效标。
二标段核心产品为：序号9：多功能低空保障基站。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

三标段：水上救援类装备
	[bookmark: _Hlk243003407]序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	多模块负重救生衣救援服
	1、背心式设计，主色为橘红色；采用扣件和拉链形式进行系固，通码设计；肩部可调节，两侧腋下、腰带、裆带两侧双向可调节，通过调节功能使其能够适用胸围范围75cm-142cm的使用者。
2、救生衣胸腹部、肩部和背部的外表面贴有反光带，总面积≥400cm²且360°环形可见；整衣设置≥20个救援战术拓展外挂点，≥6个D型挂点。
3、配置哨笛；哨笛音量≥120分贝,带有可拆卸挂绳。
4、救生衣整体固有浮力（N）：≥150，救生衣在淡水浸泡24h浮力损失（%）：≤2。
5、面料撕破力：经向：≥350N，纬向：≥300N；断裂强力：经向≥3000N，纬向≥2500N。
6、耐磨性能：在9kPa的压力下，面料经≥2000次循环摩擦后，未被磨穿。
7、救生衣衣身能承受≥3200N的作用力≥30分钟而不损坏；救生衣肩部能承受≥900 N的作用力≥30分钟而不损坏。裆带与救生衣衣体之间能承受大于1000N的作用力而不发生脱离或损坏。
8、浸水性能：任何方式入水，5s内能使人体处于直立状态，人嘴高于水面 ≥240mm。
9、人员穿着救生衣以任意方式下水后，能在10s解开快脱带，且快脱带的开启力不大于100 N。快脱带在扣件闭合状态下能承受不大于2500N的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象。
10、救生衣胸前织带断裂强力≥10KN；救生衣挡带断裂强力≥4KN。
	件
	10

	2
	高性能水上救援头盔（含灯）
	1、执行标准：XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》、XF 44-2015 《消防头盔》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》
2、水域救援头盔应为全盔款式，应带护耳，后脑部分应带有额外的快速调节棘轮和缓冲垫，且可单手操作；配专用调节器，适合大部分人头围，具备可调节功能，铆钉应采用不锈钢材质，盔体两侧应附加战术导轨座，可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），盔体头顶前应设计卡槽可用于安装防水摄像机、录像机或防水头灯等
3、部应设计卡槽可用于安装防水摄像机、录像机或防水头灯等。
4、头盔顶部设置排水通风孔≥8个（两侧各4个），头盔的头围和下颏带尺寸应能调节，头盔应有耳部听力保障设计，下颏带尺寸下颏带宽度应≥16mm。
5、冲击吸收性能：经高温（50℃士2℃）放置 4h后的冲击测试，传递到头模的力≤3700N。
6、头盔侧向刚性：帽壳最大变形不应超过 25mm,卸载后残余变形不应超过 1mm。
7、下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于 19mm。
8、救援头盔的质量（不含配件）≤550g
9、抗冲击加速性能：超过150gn持续时间≤1ms；
10、耐腐蚀性能：经GB/T10125-2021盐雾试验48h后，试样应表面光滑，无起层、氧化、剥落和其他肉眼可见的点蚀凹坑
	顶
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	组合式伸缩救援套杆 
	1、浮力损失（%）：≤2。
2、浮力（N）：≥150。
3、面料撕破力：经向：≥200N，纬向：≥180N。断裂强力：经向≥2000N，纬向≥1700N。接缝断裂强力：≥880N。
4、救生衣先在水中浸置 2min，然后取出按实际人员穿着的方法扣好挂起，在系紧缚带的救生衣部分施加3250N的作用力，保持30min 后卸载，经观察试样未出现损坏现象。将救生衣浸入水中浸置2min，然后取出按实际人员穿着的方式系紧在拟人模型上，在救生衣的肩部施加≥1000N的作用力，保持30min后卸载，经观察试样未出现损坏现象。
5、救生衣上逆向反光条总面积≥ 360cm²，且救生衣的胸部、肩部和背部的外表面均贴有逆向反光带。
6、经指导后穿着人员用时 ≥20s正确地穿上救生衣，经指导后穿着人员在水中脱掉救生衣的时间为 ≥8s。
7、快脱带：人员穿着救生衣以任意方式下水后，用时 ≥6s 解开快脱带。快脱带在扣件闭合状态下能承受 2500N的拉力，且扣件未出现开启和损坏现象。
	套
	10
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	水上救援机器人
	1.1本体
1.采用三片体流线外型设计，重心低，航行稳；外壳硬度高、重量轻，具有防撞、防腐、防磨损、整体阻燃的特性；
2.尺寸需：≤1.00m（长）× 0.70 m（宽）× 0.25m（高）以保障不同风浪条件下的稳定性； 
3. 拖曳能力：≥1000kg； 
浮力：≥32公斤；
拉力：≥23公斤（230N）
4.空载下航速需25km/h以上，载人速度需9km/h以上（承载80kg人体）； 
5.具备左红右绿两个航行信号灯和一个呼吸示位灯，在光线昏暗的场合可以方便使用者确认机器人的方位和姿态； 
6.具有大于或等于4个可握持把手，以保障最多的救援能力；
本体应满足IP67防护等级。
7.机器人从30米高空抛入水中，机器人可正常使用且具备救援能力； 
8.机身前部的外层裹有防撞保护条，避免救援时出现二次伤害；
9.智能化功能：机器人具备失联返航、低电量返航、一键返航功能； 
抗风浪等级：≥4级海况（可生存航行）
10.机器人具备入水自动开机、遥控开机、磁吸总控开关、防误触关机功能；
11. 本地驾驶：机器人具备本地驾驶功能，能够在机器人上切换单手或双手控制模式并具备语音提醒功能； 
12.本机0LED显示屏：显示机器人电量，输出功率，GPS定位，油门大小，救生圈控制模式等状态信息； 
13. 机器人具备内置摄像头，实时回传图像功能； 
外接设备：具备扩展防水照明灯和喊话器一体机（选配）；
具备充电底座支架：具备充电功能的底座支架（选配）；
1.2、数据通信系统 
通讯距离：通信距离≥1400米。
1.3、电源系统
续航能力：不少于90分钟（经济航速≥2.5m/s）； 
机器人具备低电量报警声警示功能； 
动力电池具备BMS关系系统：具备过热、过载、过压、欠压保护、短路保护；
1.4推进系统
1.双涵道式喷水推进器；
本体与推进器一体化设计，不突出于下片体表面；
2.机器人具备正面朝上姿态检测功能，入水若反面朝上，无需任何操作，自动翻转扶正，翻转时间≤2s； 
1.5、智能手持遥控器 
1.遥控器尺寸范围：18±1×5.4±1×8±1（cm）
2.机器人可遥控行驶，可单手使用遥控器操控机器人和调节参数；
3.遥控器防水等级：≥IP67；
4.遥控器续航：≥10h；
5.充电方式：遥控器具备无线充电功能，充电流畅； 
6.遥控器具备一键定速巡航功能，达到最高航速的60%或以上，可随时按下按键，保持现有航速航行； 
7.遥控器具备航行速度显示（精确到0.1m/s），以及航行功率显示、信号强度、救生机器人电池温度显示功能； 
8.遥控器具备快速对码功能，并操控对应机器人；
9.遥控器震动提示功能：遥控器开机、低电量报警和自动返航时遥控器具备震动提示功能
	套
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	自充气救生衣
	1、式样：头套式、腰包式
2、气室材质：聚氨酯
3、吹放气嘴：1个
4、充气方式：自动
5、充气时间 <5s
6、CO2气体重量≥33（g）
7、浮力（N） >150N
	件
	20
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	便携式切割轮锯
	1、产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》、无齿锯试验大纲
2、主要适用消防、地震、武警、公安、民防等抢险作业，可快速切割，各种金属， 实现快速救援     
3、功率：≥4.1kw；                                                                                             
4、汽缸排量：≥77CC；
5、锯片最大直径：≥350mm；                                                                                
6、最大切割深度：≥125mm；
7、发动机怠速：≥2840rpm；
8、发动机空载最大转速：≥13520
9、声能级，噪音：≤103dB(A)                                                                                  
10、油箱容量：≥0.77L                                                                                              
11、重量（不包括切割设备）≤9.8kg
	套
	1
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	便携式多功能钳
	1、在作业空间中设置剪扩钳后，前后启动杆，进行切割作业即可，启动附着于主机的360°旋转刃，可根据用途进行切割活动。
2、额定工作压力≥63Mpa
3、手柄力 ≤300N
4、扩张力 ≥25 kN
5、扩张距离 ≥160 mm
6、剪切力 10×80mm 钢板
7、根部最大剪切力≥Φ20/Q235圆钢
8、质量 ≤12 kg
	套
	1

	8
	便携式切割链锯
	1、产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求，机动链锯试验大纲
2、主要适用消防、地震、武警、公安、民防等抢险作业，可快速切割，各种快速切割倒塌的木质门窗、木质屋顶、塑料管道等，开辟救援通道， 实现快速救援 
3、发动机气缸排量≥77cc；    
4、功率≥4.1 KW；
5、怠速≥2800 rpm；
6、最高功率转速≥13500 rpm；
7、木材切割速度：≥2500cm³  /min      
8、燃油箱容量≥0.7 L；
9、链条润滑油箱容量≥0.4L
10、导板长度≥580mm；
11、重量（不含切割装置）：≤6.5KG
	套
	1
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	伸缩救援套杆
	1、符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 4303-2008《船用救生衣》
2、长度：伸出长度≥6m，收缩长度≥1.7m。
3、套圈浮力：≥30N，套圈直径：≥500mm。
4、杆身直径：最粗处≥30mm，最细处≥20mm。
5、抗拉离性能：在施加≥1100N 拉力时，被拉脱。
6、耐腐蚀性能：经≥48h中性盐试验后，杆头部金属件未出现红锈和其他明显可见的腐蚀痕迹。
	套
	1
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	多模块负重救生衣
	1、背心式设计，主色为橘红色；采用扣件和拉链形式进行系固，通码设计；肩部可调节，两侧腋下、腰带、裆带两侧双向可调节，通过调节功能使其能够适用胸围范围75cm-142cm的使用者。
2、救生衣胸腹部、肩部和背部的外表面贴有反光带，总面积≥400cm²且360°环形可见；整衣设置≥20个救援战术拓展外挂点，≥6个D型挂点。
3、配置哨笛；哨笛音量≥120分贝,带有可拆卸挂绳。
4、救生衣整体固有浮力（N）：≥150，救生衣在淡水浸泡24h浮力损失（%）：≤2。
5、面料撕破力：经向：≥350N，纬向：≥300N；断裂强力：经向≥3000N，纬向≥2500N。
6、耐磨性能：在9kPa的压力下，面料经≥2000次循环摩擦后，未被磨穿。
7、救生衣衣身能承受≥3200N的作用力≥30分钟而不损坏；救生衣肩部能承受≥900 N的作用力≥30分钟而不损坏。裆带与救生衣衣体之间能承受大于1000N的作用力而不发生脱离或损坏。
8、浸水性能：任何方式入水，5s内能使人体处于直立状态，人嘴高于水面 ≥240mm。
9、人员穿着救生衣以任意方式下水后，能在10s解开快脱带，且快脱带的开启力不大于100 N。快脱带在扣件闭合状态下能承受不大于2500N的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象。
10、救生衣胸前织带断裂强力≥10KN；救生衣挡带断裂强力≥4KN。
	套
	10

	[bookmark: _Hlk243041791]11
	智能巡逻瞭望台（标准版）
	一、产品尺寸：巡逻状态：≥1500mm×740mm×3250mm， 收起状态 ：≤1500mm×740mm×2250mm ，有人值守状态：≥1500mm×145mm×3960mm，无人值守状态：≥1500mm×1450mm×2960mm。
二、产品功能
(1) 电动驱动，满足巡逻功能
48 V电压、1000 W功率、三档速度可调最高速度可达15 km/h，方向通过手把控制，单次可正常行驶80km。
(2) 具有顶棚升降、车身升降、座椅靠背升降，其中，顶棚升降实现电动升降，可由遥控钥匙和手动按钮进行控制。
车身升降采用电动剪式液压升降系统作为升降机构。该系统通常30秒可完成升降动作，最大升降高度达1.45m。执法人员站上去后，能够拥有开阔的视野空间。
座椅具备升降功能，通常60秒即可完成升降操作，最大升降高度达0.85m（行程0.35米）。它能够根据执法人员的身高进行调节，升至与执法人员臀部齐平的高度，为执法人员提供一定的依靠，从而避免疲劳执法。
(3) 照明警示，满足显性用警功能
顶棚及瞭望台有2组环形LED长条排灯，具有红蓝闪烁，流水，频闪模式切换，也可作为转向灯。瞭望台前底部有2组照明灯，警徽上部有一排LED照明灯组。
(4) 警报喊话，满足实战需求功能
有警报和喊话的功能，喇叭位于顶部。警报器手柄集成了全装备的控制，包括工作台升降、座椅升降、照明灯、频闪灯等。
(5) 语音播放，满足巡逻宣传语音播放的功能
内置播放器可将语音通过警报器喇叭循环播放。
(6) 无人机停靠平台，满足无人机停放功能
顶棚前部可停无人机，无人机停靠平台尺寸≥600mm×1025mm。
(7) 装备收纳，满足应急处置功能
车体配备收纳柜和抽屉，可存放路障、头盔、急救包、手铐、AED、警摩款隔离围挡等装备，升降椅后方设置多个挂扣，可放置长短警棍、钢叉，右侧可放置防暴盾牌等装备。
三、技术指标
(1) 外观：颜色以深蓝色和瓷白色为主色调。巡特警部门可以定制特警蓝；
(2) 额定电压：DC 48V；
(3) 电机额定功率：1000 W；
(4) 最高车速：15 km/h；
(5) 电池容量：≥100 Ah ；
(6) 充电电池：可更换式，可以快速取放；
(7) 充电时间：≤10 h；
(8) 外形尺寸：1500mm（长）×1000mm（宽）×2250/3960（最小降落高/最大升起高）;
(9) 地面距工作台高度：740mm±50mm/1450±50mm(无升起/全升起)；
(10) 整机重量：≥600kg；
(11) 续航能力：≥80 km；
(12) 载重：300 kg；
(13) 开警灯可持续工作时间：≥24h；
(14) 开照明灯可持续工作时间：≥24h； 
(15) 开警报器可持续工作时间：≥12h。
(16) 警示灯参数： 工作电压：DC48V；工作电流：≤2A；
(17) 警报器参数：工作电压：DC48V；工作电流：≤3A；输出功率：≤100W；扬声器阻抗: 8Ω±10%；
(18) 照明灯参数：工作电压：DC48V；照明功率：≤60 W；工作电流： ≤2A；可视距离：≥50m。
	台
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	[bookmark: _Hlk243041531]智能巡逻瞭望台（升级版）
	一、产品尺寸：巡逻状态：≥1500mm×740mm×3250mm， 收起状态 ：≤1500mm×740mm×2250mm ，有人值守状态：≥1500mm×145mm×3960mm，无人值守状态：≥1500mm×1450mm×2960mm。
二、远程功能：
（1）配置5G通讯模组、独立北斗定位；
（2）顶棚前部及两侧嵌入小摄像头；
（3）实现对于升降系统、供电系统状态、警灯警报器控制、LED屏文字编辑、摄像头控制与图传等所有设备远程控制功能。
三、产品功能
(1)	电动驱动，满足巡逻功能
48 V电压、1000 W功率、三档速度可调最高速度可达15 km/h，方向通过手把控制，单次可正常行驶80km。
(2)	具有顶棚升降、车身升降、座椅靠背升降，其中，顶棚升降实现电动升降，可由遥控钥匙和手动按钮进行控制。
车身升降采用电动剪式液压升降系统作为升降机构。该系统通常30秒可完成升降动作，最大升降高度达1.45m。执法人员站上去后，能够拥有开阔的视野空间。
座椅具备升降功能，通常60秒即可完成升降操作，最大升降高度达0.85m（行程0.35米）。它能够根据执法人员的身高进行调节，升至与执法人员臀部齐平的高度，为执法人员提供一定的依靠，从而避免疲劳执法。
(3)	照明警示，满足显性用警功能
顶棚及瞭望台有2组环形LED长条排灯，具有红蓝闪烁，流水，频闪模式切换，也可作为转向灯。瞭望台前底部有2组照明灯，警徽上部有一排LED照明灯组。
(4)	警报喊话，满足实战需求功能
有警报和喊话的功能，喇叭位于顶部。警报器手柄集成了全装备的控制，包括工作台升降、座椅升降、照明灯、频闪灯等。
(5)	语音播放，满足巡逻宣传语音播放的功能
内置播放器可将语音通过警报器喇叭循环播放。
(6)	文字警告宣传功能
顶棚后面设计LED显示屏，远程操作显示屏开关和更换字幕型式等。
(7)	无人机停靠平台，满足无人机停放功能
顶棚前部可停无人机，无人机停靠平台尺寸600mm×1025mm。
(8)	装备收纳，满足应急处置功能
车体配备收纳柜和抽屉，可存放路障、头盔、急救包、手铐、AED、警摩款隔离围挡等装备，升降椅后方设置多个挂扣，可放置长短警棍、钢叉，右侧可放置防暴盾牌等装备。
四、技术指标
(1)	外观：颜色以深蓝色和瓷白色为主色调。巡特警部门可以定制特警蓝；
(2)	额定电压：DC 48V；
(3)	电机额定功率：1000 W；
(4)	最高车速：15 km/h；
(5)	电池容量：≥100 Ah ；
(6)	充电电池：可更换式，可以快速取放；
(7)	充电时间：≤10 h；
(8)	外形尺寸：≥1500mm（长）×1000mm（宽）×2250/3960（最小降落高/最大升起高）;
(9)	地面距工作台高度：≥740mm±50mm/1450±50mm(无升起/全升起)；
(10)整机重量：≥600kg；
(11)续航能力：≥80 km；
(12)载重：300 kg；
(13)开警灯可持续工作时间：≥24h；
(14)开照明灯可持续工作时间：≥24h； 
(15)开警报器可持续工作时间：≥12h。
(16)警示灯参数： 工作电压：DC48V；工作电流：≤2A；
(17)警报器参数：工作电压：DC48V；工作电流：≤3A；输出功率：≤100W；扬声器阻抗: 8Ω±10%；
(18)照明灯参数：工作电压：DC48V；照明功率：≤60 W；工作电流： ≤2A；可视距离：≥50m。
	台
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	实时摄录机
	1、外观要求：烟感式
2、传感器像素：500 万 CMOS
3、分辨率：1080P (1920*1080dpi)，
4、压缩格式	H.265/H.264，视频格式：AVI
5、无孔设计，电子云台镜头90 度*4，360度角度监控
6、录音范围：内置高灵敏麦克风，有效录音半径大于 5 米
7、传输模式：4G 全网通
8、功耗：600mA/3.7V
9、电池容量	2000mAh，续航时间 3 小时以上
10、供电方式：DC5V
11、记忆卡类型TF卡，标配32GB，最大支持128GB
	套
	2

	14
	固定式摄像机
	1、外光要求：火警报警器式
2、传感器像素：500 万 CMOS
3、分辨率：1080P (1920*1080dpi)，
4、压缩格式	H.265/H.264，视频格式：AVI
5、镜头直经及视角	微孔 1.4.mm，角度90 度
6、录音范围	内置高灵敏麦克风，有效录音半径大于 5 米
7、WIFI 制式：1.2.4Gz，801.4.11n，WIFI 连接有效距离30M（空旷）
8、功耗：小于1.5W
9、电池容：1800mAh，续航时间 4 小时以上
10、供电方式：DC5V 或路由器同步供电（长续航）
11、记忆卡类型TF卡，最大支持128GB
	套
	1

	15
	便携式拾音器（
	1、外观要求：钥匙形
2、录音格式：wav
3、内存：4G
4、USB:2. 0
5、电：250mah
6、工作时间：≥5小时
	套
	1

	16
	音频发射器
	1、外观要求：陶瓷类烟缸式
2、天线：内置
3、重量: 220g (含电池)
4、电池: 锂电
5、电池工作时间:40hrs
6、发射频率:UHF-A （398.605MHz）/ UHF-B（399.455MHz）
7、话筒拾音范围:15m
8、发射功率:10mW
9、发射距离:100-150m
10、充电时间：3小时
11、充电方式：无线充电
12、开关方式：电磁感应方式
13、材质：陶瓷
14、防水性能：支持冲洗（不能浸泡）
	套
	1

	17
	移动式摄像机
	1、外观要求：衣服形，商务夹克等可按要求定制
2、传感器像素：500 万 CMOS
3、分辨率：1080P (1920*1080dpi)，
4、压缩格式：	H.265/H.264，视频格式：AVI
5、镜头直经及视角：外观无孔设计，广角90 度
6、录音范围	内置高灵敏麦克风，有效录音半经大于 5 米
7、采用4G制式传输
8、功耗	400mA/3.7V
9、电池容量	1800mAh，续航时间 4 小时以上
10、供电方式	DC5V
11、记忆卡类型	TF 卡，最大支持 128GB
12、网络协议：支持 GB28181 标准，TCP/IP、HTTP、RTSP、ONVIF 协议
	套
	1

	18
	防水探照灯
	1、光通量：极亮≥20000流明；高亮≥6500流明；中亮≥1800流明；低亮≥90流明
2、照度：高亮模式照度5m≥5800lx
3、续航时间：高亮≥2小时15分
4、开关模式：轻按点射，重按开关锁定常亮，轻按切换模式
5、电池：6 x 4800mAh锂离子电池包，可反向放电当充电宝
6、照射距离：极亮≥740米
7、材质：航天铝材
9、尺寸：285毫米（筒长）x 50毫米（筒身直径）x 106毫米（筒头直径）
10、重量：≤1530克（含电池）
11、抗摔高度：≥1米
12、防水等级：IPX
	个
	6

	19
	[bookmark: _Hlk243039542]手持无人机侦测设备
	1.	显示屏：具有电容触摸显示屏。应能进行多点触摸式操作；显示屏尺寸应≥6英寸。 
2.	无源探测功能：应为无源探测，在探测状态下，应不主动发射无线信号。
3.	▲频谱探测范围：应能探测频率范围在50MHz～6000MHz内的无线信号。
4.	▲重点频段探测功能：应能探测识别工作频段为433MHz、915MHz、933MHz、1.2GHz、1.4GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz的无人机信号。
5.	探测灵敏度：应能探测到信号强度≤-108dBm 的信号（f=920MHz）。 
6.	▲探测定位距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品对无人机的定位距离应≥5km。 
7.	探测高度：0m～1200m。 
8.	探测角度：样品角度固定的条件下，水平方向应覆盖0°～360°；样品角度固定的条件下，竖直方向应覆盖﹣90°～﹢90°。
9.	▲定位精度：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品探测到的经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的平均定位误差应≤2.5m ；在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品探测到的经纬度坐标与遥控器（飞手）实际经纬度坐标的平均定位误差应≤1m；在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品探测到的飞行高度与无人机实际飞行高度的平均高度误差应≤1m； 
10.	测向精度：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品对可定位无人机的平均测向误差应≤1°。 
11.	探测响应时间：无人机与遥控器处于连接状态时，从样品开启探测功能至样品发出声音报警所需时间应≤3s。
12.	探测识别成功率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，对5台靶机进行探测，样品的探测成功率应≥99%，识别成功率应≥99%。（探测成功率=探测成功次数/总探测次数×100%，识别成功率=识别成功次数/探测成功次数×100%）
13.	虚警率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，持续探测24小时，虚警应≤1架次。
14. ▲同一无人机入侵识别功能：同一架无人机多次入侵时，应能整合该无人机的多条入侵信息并融合为一条信息，且整合的多条入侵信息中无人机的SN码应相同。
15.	同时探测数量：能同时探测并识别无人机的数量应≥15架，型号≥15种。
16.	▲多目标轨迹跟踪定位功能：应具备多目标轨迹同时跟踪和显示能力，同时探测到多个目标时应能通过不同颜色区分不同架次无人机的飞行轨迹、不同遥控器（飞手）位置图标与对应无人机的连线；应能显示无人机飞行轨迹，数量应≥10条；能显示遥控器（飞手）与对应无人机的连线，数量应≥10条。
17.	多目标跳频跟踪功能：具有多目标跳频信号跟踪功能，目标无人机改变工作频段后，系统应仍能自动跟踪、并识别为同一架次无人机，并在电子地图上显示为同一条轨迹；同时支持多目标跳频并跟踪的数量应≥10架次。
18.	▲模拟图传探测显示功能：应能通过管理平台实时显示探测到的1.2GHz、5.8GHz等工作频段的模拟图传截图画面；应能将探测到的模拟图传截图画面存储到事件列表中，并能对截图画面进行查看。
19.	▲目标导航功能：支待无人机、遥控器（飞手）位置一键导航，应能对探测列表中实时显示的无人机、遥控器（飞手）位置生成二维码，扫描二维码后应能联动打开地图APP并自动导航至定位点。
20.	电子地图功能：具有电子地图功能，支持在线或离线电子地图；支持加载谷歌、高德在线电子地图并能切换显示标准平面地图、卫星地图、经纬度网格地图等不同图层。
21.	黑白名单功能：具有黑白名单功能，无需使用无线电信标、识别卡等第三方固件，能通过管理平台将探测到的无人机加入白名单，探测到白名单内的无人机（包括多次开关机／起降）时应不触发报警提示；样品探测到无人机入侵预警圈内的次数达到规定次时，应能自动为该无人机标记黑名单标识；应能通过识别码和机型手动添加黑、白名单内的无人机；应能设置白名单有效期，超出期限后白名单失效。
22.	探测记录回放功能：应能按时间选择回放探测事件列表记录的无人机机型、SN码、起止点等信息；回放界面电子地图应能切换并显示不同界面。
23.	持续工作时间：使用锂电池供电时（不更换电池，电池电量充满条件下），样品的持续工作时间应≥4h。
24、设备所含眼镜：
护目镜内表面应有防雾性能；
▲镜片厚度：≥3mm；
▲防护性：使用散弹枪，12号猎枪弹在≤15m距离对护目镜射击，在发命中有效情况下护目镜无破裂现象；护目镜镜片表面能承受≥500g 落锤自≥1350mm 处落下冲击，镜片表面无破裂现象；
▲无色透明镜片：透光度≥85%，灰黑色镜片：透光度≥15%；
防紫外线性能：无色透明镜片平均透射比：T UVA≤0.5％、T UVB≤0.2%，灰黑色镜片平均透射比：T UVA≤0.3％、T UVB≤0.2%；
	台
	1

	20
	便携式激光高能干扰系统
	1、输入电压：AC100-240V 50/60HZ
2、光源：进口LED模组 
3、功率：≥1200W
4、光源寿命: ≥30000H
5、调焦与镜头：高精密多组胶合光学镜头，手动调焦成像。图案可放大缩小，图案成像清晰。
6、色温：≥8000k
7、光通量：≥350001m
8、显色指数：Ra≥90
9、散热器：温度可控设计风扇：静音固定图案盘：1个可更换的固定图案片。
10、调焦：手动、前后拉动调节杆直至影像图案清晰为止然后锁紧。放大：手动、前后拉动调节杆达到需要的光圈大小为止然后锁紧。
11、光束角度：5°-40°
[bookmark: OLE_LINK1]12、控制模式：通电即亮灯具外观：轻巧更方便安装，外观颜色可据实景进行相应定制，更好的融合实景、还原自然灯具材质；镁铝板，散热性能更好安装：正装、倒装
13、尺寸：≥452*341*399mm，重量：≤12KG
14、光斑：50米距离测量光斑直径≥7米，100米距离测量光斑≥18米。
	套
	1



注：1、三标段核心产品为：序号19：手持无人机侦测设备。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
2、★智能巡逻瞭望台（升级版）需在苏州市公安局（最小作战单元智能尖兵管控平台）完成接入部署，实现将产品的升降系统、供电系统状态、警灯警报器控制、LED屏文字编辑、摄像头控制与图传等所有设备远程控制功能。投标文件中需提供相应承诺书（格式自拟），未提供视为无效标。

四标段：基础类警用装备
	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	急救包
	1.执行标准：GA 891-2010 公安单警装备警用急救包；
2.符合以下要求：
（1）外观：移膜皮革、里衬表面应无划痕、残次，皮面花纹一致；外形方正，边缘顺直，捏皱均匀,圆角对称。急救包正面烫印有警徽图案、中文“警察”、英文“POLICE”、中文“警用急救包”字样。警徽图案符合GA 244 的规定，警徽高≥23mm；中文“警察”为黑体字，字高≥12mm,宽度≥35mm; 英文“POL0CE”为黑体字，字高≥7mm；中文“警用急救包”为黑体字，字高≥9mm。警徽图案底部距底边≥85mm，中文‘警察”字底部距底边≥65mm, 英文“POLICE”字底部距底边≥55mm，“警用急救包”字底部距底边≥20mm符合要求。
（2）颜色：所用皮革及辅料配件颜色为黑色，警徽图案和文字标识为银白色。
（3）结构和尺寸：展开长度220mm±5mm，宽度125mm±3mm；
（4）产品标志：急救包背面水平居中烫印银白色产品编：号，字体的底边距急救包的底边≥20mm,字体为黑体，字高≥5mm; 在急救包内部应有永久性产品编号。
（5）皮革撕裂强度：≥29N/mm
（6）皮革耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级
（7）拉链平拉强力：≥620N
（8）拉链拉头拉片结合力：≥280N
（9）药品器械：硝酸甘油片1瓶、创可贴2片、创可贴6片、橡胶止血带1根、无菌纱布片1片、带垫急救绷带1条、口对口呼吸膜1片、酒精消毒片2片、抗菌湿纸巾1袋、小剪刀1把、1#别针3枚
	个
	5

	2
	背负式催泪驱散器
	1、 结构：功能：远距离喷射装置，能引起眼、鼻及皮肤等刺痛，出现流泪、眼睛无法睁开、咳嗽等症状。
2、 主体尺寸：≤600mm*300mm*150mm
3、 质量：≤11kg（不含携行箱）
4、性能要求：
（1）喷射距离：≥10米；
（2）喷射时间：≥39秒；
（3）催泪剂量：6L±0.2L；
（4） 药剂类型：OC天然辣椒素溶液
（5）药剂含量：OC辣椒素含量为1.5%~2%左右。
5、结构：背负式；由药剂瓶、阀门、高压管、压力表、喷射枪、背负式背夹组件等部分组成，并配有携行箱。
6、外观：外观洁净，无变形，无催泪剂气味；表面无机械损伤、涂层脱离、锈蚀等现象；塑料件表面应光滑无毛刺。
	套
	3

	3
	医用防护服
	面料耐静水压≥1.67kPa；
抗合成血液穿透性≥2级（80 mmHg 压力下无穿透）
表面抗湿性 外侧面沾水等级≥3级（无明显浸润）
关键部位及接缝处对非油性颗粒过滤效率≥70%（GB 19082-2009）
微生物指标符合 GB 15979-2002 要求；无菌产品需达到无菌标准
环氧乙烷残留经环氧乙烷灭菌的产品，残留量≤10 μg/g
	件
	50

	4
	防爆毯（含围栏）
	1、执行标准：GA69-2007《防爆毯》；
2、结构：盖毯和围栏应由内胆、外套等制成。
3、一般要求：盖毯和围栏的外套应平整，无抽丝、破损、撕裂和腐蚀污垢，缝制线迹应顺直、规整、松紧适宜、均匀，无跳线、断线，缝制应牢固。
4、尺寸：盖毯和围栏由内胆、外套制成，毯子的外形尺寸为：
≥1600mm×1600mm；内围栏内径：450mm；外围栏内径：600mm；
5、质量：盖毯和围栏的总质量：≤30kg；
6、材料要求：盖毯和围栏外套材料抗渗水性能:耐静水压应大于12kPa。
7、盖毯和围栏外套材料的撕破强力：经向和纬向均应大于520N。
8、盖毯和围栏外套材料的断裂强力：经向3690N和纬向3410N；
9、防爆性能：以爆炸源为中心，围成半径3000mm、高度1700mm的模拟靶标。当爆炸源(82-2制式手榴弹)引爆时，在模拟靶标上不应有穿透孔。
	套
	3

	5
	破门工具组
	材质：45#钢。
产品用途：轻松撬开门窗/拔起钢钉/撕开铁皮/撬掉挂锁/砍开木门/冲击切割防盗门/车体等；冲击凿开坚硬物体/冲击凿开混凝土及砖石墙体；高空携带施救。
组成：伸缩型冲击杆1根/长尖凿1根/长平凿1根/短尖凿1根/短平凿1根/长铲1根/月牙撬1根/鹰嘴撬1根。
	套
	1

	6
	医用急救箱
	1、急救毯 1 个
2、弹力绷带 1 个
3、急救手册 1 个
4、口对口呼吸膜 1 个
5、清凉油 1 个
6、医用烧伤敷料（烫伤膏） 1 支
7、镊子 1 把
8、止血带 1 根
9、体温计 1 只
10、乳胶医用手套 1 副
11、剪刀 1 把
12、清洁湿巾 5 包
13、医用棉签 2 包
14、医用脱脂棉球 2 袋
15、医用夹板 1 个
16、网状弹力帽 1 个
17、75%酒精消毒液100ml 1 瓶
18、碘伏消毒液100ml 1 瓶
19、创可贴 1 盒
20、医用冰袋 1 个
21、医用透气胶带 1 卷
22、无菌敷贴（大号） 2 片
23、三角巾 1 个
24、笔记本 1 个
25、写字笔 1 支
26、急救箱空箱 1 个
	个
	3

	7
	灭火器1
	1.灭火能力：≥13B、≥5F；
2.灭火类别:B、C、E、F类
3.灭火有效距离：≥2m 
4.喷放时间：≥8s 
5.产品长度：≤250mm 
6.最大径向尺寸：≤55mm 
7.产品净重：≤500g
8.使用温度：-30℃-+70℃；
9.有效期：≥4年
	个
	10

	8
	灭火器2
	1.灭火能力：≥13B、≥5F；
2.灭火类别:B、C、E、F类 
3.灭火有效距离：≥2m 
4.喷放时间：≥8s 
5.产品长度：≤250mm 
6.最大径向尺寸：≤55mm 
7.产品净重：≤500g
8.使用温度：-30℃-+70℃；
9.有效期：≥4年
	个
	20
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	催泪喷射器1
	1、催泪喷射器（竖喷型）应符合《GA884-2018 公安单警装备催泪喷射器》；
2、结构：由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成，催泪剂为合成辣椒素；
3、催泪喷射的高度为188.5mm±2mm，筒身最大外径为40mm±0.5mm，罐体外径为37.5mm±0.5mm，观察窗尺寸宽为8mm±1mm，高为80mm±1mm；
4、催泪喷射器质量应为185g±15g；
5、催泪剂溶液体积应为70ml±3ml；
6、催泪剂合成辣椒素含量应为1.5%～2.0%；
▲6.1催泪剂眼睛刺激安全性要求：安全性符合GB/T 21609
▲6.2催泪剂眼睛刺激安全性需符合 GB/T 21609 规定的 3 级（有轻微刺激性）；
▲6.3眼睛刺激反应症状持续时间：≤24 小时。
注：以上“▲”项需提供第三方检测机构出具的催泪剂性能的检验报告。
	个
	1800
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	催泪喷射器2
	11、催泪喷射器（竖喷型）应符合《GA884-2018 公安单警装备催泪喷射器》；
2、结构：由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成，催泪剂为合成辣椒素；
3、催泪喷射的高度为188.5mm±2mm，筒身最大外径为40mm±0.5mm，罐体外径为37.5mm±0.5mm，观察窗尺寸宽为8mm±1mm，高为80mm±1mm；
4、催泪喷射器质量应为185g±15g；
5、催泪剂溶液体积应为70ml±3ml；
6、催泪剂合成辣椒素含量应为1.5%～2.0%；
6.1催泪剂眼睛刺激安全性要求：安全性符合GB/T 21609
6.2催泪剂眼睛刺激安全性需符合 GB/T 21609 规定的 3 级（有轻微刺激性）；
6.3眼睛刺激反应症状持续时间：≤24 小时。
	个
	50
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	催泪喷射器3
	1、催泪喷射器（竖喷型）应符合《GA884-2018 公安单警装备催泪喷射器》；
2、结构：由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成，催泪剂为合成辣椒素；
3、催泪喷射的高度为188.5mm±2mm，筒身最大外径为40mm±0.5mm，罐体外径为37.5mm±0.5mm，观察窗尺寸宽为8mm±1mm，高为80mm±1mm；
4、催泪喷射器质量应为185g±15g；
5、催泪剂溶液体积应为70ml±3ml；
6、催泪剂合成辣椒素含量应为1.5%～2.0%；
6.1催泪剂眼睛刺激安全性要求：安全性符合GB/T 21609
6.2催泪剂眼睛刺激安全性需符合 GB/T 21609 规定的 3 级（有轻微刺激性）；
6.3眼睛刺激反应症状持续时间：≤24 小时。
	个
	30
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	一次性警戒带
	材质：PE
尺寸：≥100米
	个
	200
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	一次性扎带
	1.产品广泛适用于大规模人员的约束控制，对无激烈抵抗的嫌疑人，使用塑料约束带可以降低其心理抵触情绪。
2.可重复使用塑料约束带的亮点为可重复利用设计，可以使用公安系统配发的2018式手铐钥匙进行开启。区别于传统的塑料约束带，只能一次性使用，在锁定后无法打开，只能用剪刀剪断，产品浪费较大。
3.可重复使用的塑料约束带，在正常使用情况下，可以使用20次以上。
4.产品由3个组件组成，一个塑料盒，两条塑料扎带，在紧急情况下，如缺少塑料盒，塑料窄带可以单独使用。
5.塑料盒的作用主要用于固定两条塑料扎带，并有针对性的钥匙孔位，2个钥匙孔独立设置，分别用于解锁左右2条扎带。塑料盒的上下侧具有4条槽位，扎带从槽位进出，进一步稳固塑料扎带的锁定性。
6.扎带上由5道锁牙进行锁定，可以提供约100kg锁合力，不易被挣扎开。锁定结构左右侧敞口设计，与2018式手铐钥匙尺寸匹配。
	根
	200
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	肩灯1
	1. 外观检验：警用肩灯外观表面应光滑，无裂纹和明显的变形，不应有毛刺，起泡、腐蚀，划痕等缺陷；外露金属部件应无锈蚀。
2. 组成检验：警用肩灯由发光单元（频闪发光单元及照明发光单元），外壳、内置可充电电池、开关、肩袢挂扣、充电器等组成；频闪发光单元与照明发光单元应独立，应由同一按钮开关进行功能切换频闪发光单元及照明发光单元均应使用发光二极管（LED） 制成；肩袢挂扣应可进行旋转以配合调整佩戴方向；应设置遮光板或防止闪光影响警员的装置或部件；警用肩灯宜使用USBType-C接口或提供USB Type -C接口转换器。
3. 颜色检验：警用肩灯发光区域应可通过透明材质外壳交替发出红色、蓝色光（可通过采用有色LED灯珠或有色透明材质外壳方式实现）其他部分应为黑色不透光材质外壳。
4. 标志检验：警用扇灯应有文字“警POLICE察”字样，字体为黑体，颜色应为白色；字样大小应与整体协调、美观。
5. 标志检验：警用肩灯上应有清晰永久性的产品标志，其内容应包括：a）制造厂名称或商标；b）产品名称：c）产品代号和编号：d）执行标准号：e）生产日期（年月）
质量检验：总质量（不含充电器）应小于或等于70g
功能检验：警用肩灯应具有照明模式及频闪模式，通过单一控制按钮进行开关及模式切换；
6. 照明模式与频闪模式应独立工作开启警用肩灯后应直接进入频闪模式，在频闪模式中任意时间按压一次，开关即可切换到照明模式；警用肩灯应具有电量提示功能，欠压及充满电状况均应有提示。
7. 频闪模式检验：频闪模式最大发光强度：全部频闪发光单元同时点亮时的最大发光强度应为2cd - 4cd；
频闪频率：单一LED灯珠频闪频率应在4HZ - 6Hz范围内,
8. 频闪模式连续工作时间：完全充电状态进入领闪模式,连续工作时间应大于或等于10h，期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭.
9. 照明模式检验：初始照度：照明模式时，距光源300mm处光斑中心初始照度应为80 1x~ 110 lx
10. 照明模式连续工作时间：完全充电状态进入照明模式，连续工作2h，期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭，距光源300m处光斑中心照度应大于或等于80 lx
11. 开关可靠性检验：以（20次一30次） /min频率触压开关10000次，开关功能应正常。
	个
	200
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	肩灯2
	1. 外观检验：警用肩灯外观表面应光滑，无裂纹和明显的变形，不应有毛刺，起泡、腐蚀，划痕等缺陷；外露金属部件应无锈蚀。
2. 组成检验：警用肩灯由发光单元（频闪发光单元及照明发光单元），外壳、内置可充电电池、开关、肩袢挂扣、充电器等组成；频闪发光单元与照明发光单元应独立，应由同一按钮开关进行功能切换频闪发光单元及照明发光单元均应使用发光二极管（LED） 制成；肩袢挂扣应可进行旋转以配合调整佩戴方向；应设置遮光板或防止闪光影响警员的装置或部件；警用肩灯宜使用USBType-C接口或提供USB Type -C接口转换器。
3. 颜色检验：警用肩灯发光区域应可通过透明材质外壳交替发出红色、蓝色光（可通过采用有色LED灯珠或有色透明材质外壳方式实现）其他部分应为黑色不透光材质外壳。
4. 标志检验：警用扇灯应有文字“警POLICE察”字样，字体为黑体，颜色应为白色；字样大小应与整体协调、美观。
5. 标志检验：警用肩灯上应有清晰永久性的产品标志，其内容应包括：a）制造厂名称或商标；b）产品名称：c）产品代号和编号：d）执行标准号：e）生产日期（年月）
质量检验：总质量（不含充电器）应小于或等于70g
功能检验：警用肩灯应具有照明模式及频闪模式，通过单一控制按钮进行开关及模式切换；
6. 照明模式与频闪模式应独立工作开启警用肩灯后应直接进入频闪模式，在频闪模式中任意时间按压一次，开关即可切换到照明模式；警用肩灯应具有电量提示功能，欠压及充满电状况均应有提示。
7. 频闪模式检验：频闪模式最大发光强度：全部频闪发光单元同时点亮时的最大发光强度应为2cd - 4cd；
频闪频率：单一LED灯珠频闪频率应在4HZ - 6Hz范围内,
8. 频闪模式连续工作时间：完全充电状态进入领闪模式,连续工作时间应大于或等于10h，期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭.
9. 照明模式检验：初始照度：照明模式时，距光源300mm处光斑中心初始照度应为80 1x~ 110 lx
10.  照明模式连续工作时间：完全充电状态进入照明模式，连续工作2h，期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭，距光源300m处光斑中心照度应大于或等于80 lx
11.  开关可靠性检验：以（20次一30次） /min频率触压开关10000次，开关功能应正常。
	个
	20
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	手持抓捕器1
	1.执行标准：GA/T 1145-2014
2.一般要求：
2.1 由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）及控制部件（若有）等组成。
2.2 外表光滑，没有尖锐棱角，各连接部位圆滑。各零件无明显划伤、变形，无明显加工缺陷，零部件的涂、镀层完整均匀，无脱落、起皮、瘤痕等缺陷。
2.3 握持部位有防滑措施。
2.4 连接部位应连接牢固，无阻塞、卡死和连接失效等现象。   
3.颜色：黑色       
4.尺寸：工作长度：≥2000mm、携行长度≤1525mm、握持部位直径：30~35mm、叉头闭合缝隙≤55mm
5.质量：≤3kg
6.约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象,当叉头触碰约束部位时,叉头能迅速叉套并闭合；通过操作控制部件（若有）叉套被约束对象,叉头叉套约束部位并闭合的时间≤5s。
7.自锁能力：叉头闭合后,叉头自内向外不能自由开启。
8.状态转换：携行状态与工作状态能快速有效地转换,转换时间≤10s。
9.破坏能力：纵向抗拉能力：≥500N、横向抗拉能力：≥500N、叉杆抗弯能力：≥500N
10.可靠性：经过1000次开启、闭合循环后，能正常使用；由控制部件控制开启、闭合及锁止的约束叉，控制点与叉头底部的距离不小于1500mm；若控制部件设有保护措施，其控制点位置不受限制；叉杆连接机构的操作为一次性触碰运动方式，其控制点位置与叉头底部的距离应不小于1500mm；若连接机构设有保护措施,其控制点位置不受限制。
	套
	10
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	手持抓捕器2
	1.执行标准：GA/T 1145-2014
2.一般要求：
2.1 由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）及控制部件（若有）等组成。
2.2 外表光滑，没有尖锐棱角，各连接部位圆滑。各零件无明显划伤、变形，无明显加工缺陷，零部件的涂、镀层完整均匀，无脱落、起皮、瘤痕等缺陷。
2.3 握持部位有防滑措施。
2.4 连接部位应连接牢固，无阻塞、卡死和连接失效等现象。   
3.颜色：黑色       
4.尺寸：工作长度：≥2000mm、携行长度≤1525mm、握持部位直径：30~35mm、叉头闭合缝隙≤55mm
5.质量：≤3kg
6.约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象,当叉头触碰约束部位时,叉头能迅速叉套并闭合；通过操作控制部件（若有）叉套被约束对象,叉头叉套约束部位并闭合的时间≤5s。
7.自锁能力：叉头闭合后,叉头自内向外不能自由开启。
8.状态转换：携行状态与工作状态能快速有效地转换,转换时间≤10s。
9.破坏能力：纵向抗拉能力：≥500N、横向抗拉能力：≥500N、叉杆抗弯能力：≥500N
10.可靠性：经过1000次开启、闭合循环后，能正常使用；由控制部件控制开启、闭合及锁止的约束叉，控制点与叉头底部的距离不小于1500mm；若控制部件设有保护措施，其控制点位置不受限制；叉杆连接机构的操作为一次性触碰运动方式，其控制点位置与叉头底部的距离应不小于1500mm；若连接机构设有保护措施,其控制点位置不受限制。
	套
	2

	18
	法式盾牌1
	1、外观：防暴盾牌表面应光滑，无可视的凹坑、气泡、毛刺、尖角、划伤、等缺陷。防暴盾牌的握持装置应无毛刺、尖角等缺陷，便于握持、手感舒适。
2、盾体规格：≥1000mm*620mm；
3、整体质量：≤3.9kg；
4、盾体透光率：≥80%；
5、耐冲击性能：盾牌应能承受147J动能的冲击，冲击后受力点不应有穿洞或在受力点半径50mm之外出现贯穿性开裂；
6、耐穿刺性能：盾牌应能承受147J动能进行穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径6mm穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂；
7、盾体材质应为聚碳酸酯材质，经模具注塑而成，具有良好的抗老化性能，坚固耐用。其材料力学性能应符合7.1~7.4条要求：
▲7.1拉伸弹性模量≥2200MPa
7.2弯曲强度≥60MPa
7.3负荷变形温度≥125℃  
▲7.4线膨胀系数≤6.5x10-⁵
8、温度适应性：-30℃~55℃；
注：以上“▲”项需提供第三方检测机构出具的聚碳酸酯性能的检验报告。
	面
	10
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	法式盾牌2
	1、外观：防暴盾牌表面应光滑，无可视的凹坑、气泡、毛刺、尖角、划伤、等缺陷。防暴盾牌的握持装置应无毛刺、尖角等缺陷，便于握持、手感舒适。
2、盾体规格：≥1000mm*620mm；
3、整体质量：≤3.9kg；
4、盾体透光率：≥80%；
5、耐冲击性能：盾牌应能承受147J动能的冲击，冲击后受力点不应有穿洞或在受力点半径50mm之外出现贯穿性开裂；
6、耐穿刺性能：盾牌应能承受147J动能进行穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径6mm穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂；
7、盾体材质应为聚碳酸酯材质，经模具注塑而成，具有良好的抗老化性能，坚固耐用。
	面
	10
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	法式盾牌3
	1、外观：防暴盾牌表面应光滑，无可视的凹坑、气泡、毛刺、尖角、划伤、等缺陷。防暴盾牌的握持装置应无毛刺、尖角等缺陷，便于握持、手感舒适。
2、盾体规格：≥1000mm*620mm；
3、整体质量：≤3.9kg；
4、盾体透光率：≥80%；
5、耐冲击性能：盾牌应能承受147J动能的冲击，冲击后受力点不应有穿洞或在受力点半径50mm之外出现贯穿性开裂；
6、耐穿刺性能：盾牌应能承受147J动能进行穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径6mm穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂；
7、盾体材质应为聚碳酸酯材质，经模具注塑而成，具有良好的抗老化性能，坚固耐用。
	面
	10
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	圆盾
	1、一般要求：盾体边缘有金属防砍包边，背面有握把和臂挂,背面握把处加强防护板。防暴盾牌材料应无毒、对人体无自然伤害；
2、外观：防暴盾牌表面光滑，无可视的凹坑、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱漆及起皮等缺陷。防暴盾牌的握持装置无毛刺、尖角等缺陷，便于握持、手感舒适。防暴盾牌上外露金属结构件经表面处理，无锈蚀现象；
3、防护面积：≥0.26
4.连接强度：握持装置的连接部件、握持装置与盾体的连接部件应能承受大于或等于500N的拉力。试验后，不应有脱落、松动、脱扣或断裂现象。
5.抗冲击性能：防暴盾牌应能承受150J动能的冲击，冲击后受力点不应有穿洞或在受力点半径50mm 之外出现贯穿性开裂。
6.耐击打性能：防暴盾牌的上边沿应能抵御线速度为8.5m/ s士0.5m/s、能量为100J士5J的击砍，试验后刀砍痕迹深度应≤10mm。
7、盾体材质应为聚碳酸酯材质，经模具注塑而成，具有良好的抗老化性能，坚固耐用。其材料力学性能应符合7..1~7.4条要求：
7.1拉伸弹性模量≥2200MPa
7.2弯曲强度≥60MPa
7.3负荷变形温度≥125℃  
7.4线膨胀系数≤6.5x10-⁵
8、温度适应性：-30℃~55℃；
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	枪纲
	▲1、产品执行《GA 810-2008 自由伸缩式枪钢》相关标准；
2、外观要求：外观外表面平整，无磕伤、锐边、毛刺、划痕，上下线盒的接缝应均匀一致。钢丝绳表面应涂尼龙，涂层均匀一致。
3、最大拉出长度：≥1050mm
▲4、质量小于等于75g
5、伸缩性能：拉出和缩回钢丝绳时，应顺畅，无卡滞现象。钢丝绳缓慢缩回时，钢丝绳应能完全缩回线盒内。钢丝绳缩回时，球头座应能自由转动，且其轴心线能对准转轮中心。
6、卡扣应能在线盒上自由转动，转动时固定螺丝不得松动。卡扣应有足够的弹性，将开口处张开10mm后应能完全弹回。
▲7、枪纲初始拉出力≤3.5N，最大拉出力≤7.0N，极限拉力≥260N。
无损落高性能：枪纲无损落高大于等于1.5m（三个方向）试验后应能正常使用；
▲8、耐腐蚀性能：喷雾周期为8h，无锈蚀
▲9、使用寿命：≥10000次
适用环境温度：-30℃―55℃
注：以上“▲”项需提供第三方检测机构出具的检验报告。
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	约束毯
	1、功能：可对行为嫌疑人进行柔性约束控制，适用于处置“柔性突发事件”。
2、外观：外观需平整光滑，缝纫线路顺直，定位准确，明线距边宽窄一致，结合牢固，包边平整无褶皱，上下线吻合、平直、针距均匀，无连续跳线、漏针、线头等缺陷。
3、结构：长方形垫毯等；
4、物理性能：
（1）面料断裂强力（经向）≥740N；
（2）面料断裂强力（纬向）≥800N；
（3）抗拉强度经向≥740N，纬向≥800N；
5、尺寸与外观：宽≥1000mm*长≥1600mm；
6、质量：约束毯质量不大于5200g
7、耐摩擦色牢度检验：按照GB/T 3920规定的试验方法进行试验，耐摩擦色牢度不应低于2级。
8、绵丝搭扣带：按GA732-2007规定的试验方法：搭扣扣合强度≥7.0N/cm^2。撕揭强度≥0.6N/cm。耐用扣合强度≥5.5N/cm^2。
9、抗拉强度试验：将提带固定于拉力试验机上，以5mm/min的速度施加拉力至1500N，保持30s。期间带体不应断裂。
	套
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	新型攻防一体多功能抓捕设备
	▲1.功能要求：攻防一体多功能抓捕器，主体为碳纤维复合材料，由约束模块(叉头)、叉杆(含握持部位、连接部位)等组成，可组合为抓捕器，尾部叉杆有破窗结构，具备约束、催泪、攻击等多种功能。
▲1.1催泪功能：可通过叉杆前端内置催泪喷雾实现远距催泪约束，喷射距离≥6m，持续喷射时间≥3s。
1.2快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象(具体为，通过侧击腿和回钩锁控方式控制被约束对象)，当叉头触碰约束部位时，叉头应能迅速叉套并闭合。抓捕器叉头叉套约束部位并闭合的时间应不大于2s。
1.3状态转换时间：抓捕器各部分组合接口处应有明显便于组合的标识，携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间应不大于10s。
2.基础要求
2.1颜色：黑色。
▲2.2本体尺寸：工作长度≥2000mm；携行长度≤900mm；叉杆直径≤32mm；握持部位直径≤34mm；
2.3叉头尺寸：闭合缝隙≤20mm；长度≤300mm；宽度≤210mm；内圈宽度≤150mm；深度≤145mm；壁厚≥2.2mm。
▲2.4质量：含催泪≤1.35kg。
▲2.5连接要求：叉杆间连接重合处长度 60mm±2mm，连接处总壁厚≥4mm。 
2.6自锁能力：抓捕器叉头闭合后，叉头自内向外应不能自由开启。
3.抗破坏能力
3.1纵向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向承受:800N的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应不大于3.0mm。
3.2叉头横向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受600N的静拉力作用时，叉头部件、叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应不大于3.0mm。
3.3叉杆抗弯能力：叉杆的中间点承受500N的横向力作用时，叉杆不应出现裂纹、断裂或拉脱。
4. 操作可靠性：抓捕器经过≥1000次开启、闭合循环后,应能正常使用。
注：以上“▲”项需提供第三方检测机构出具的检验报告。
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	多功能战训背心
	1、功能要求：具有防暴和防刺双重功能。
2、防暴防刺性能：
核心部位的防刺性能符合GA68-2024 A类，非核心部位的防刺性能符合按照GA68-2024标准中相关的检测方法，在8焦耳的刺穿动能下不穿透。
3、防护内芯面积：≥0.25㎡；
▲4、防刺内芯材料采用非金属碳纤维材料防刺块，防刺单元块相互交错搭接结构，涂覆于芳纶机织布面料上，下面缓冲层为≥5mm厚泡棉材料。
▲5、碳纤维防刺单元块内部由三层组成：最底层为边长≥25毫米，厚度≥1.5毫米的正方形碳纤维片。中间层为边长≥25毫米，厚度≥1.5毫米的正方形碳纤维片。最上层为边长为 ≥25 毫米，厚度为≥1.0毫米的回字形碳纤维防护块。三层之间彼此交错搭接，形成重叠结构，回字形碳纤维防护块起到保护防护单元缝隙的加强作用。
6、外套颜色：黑色。
7、外套材料：高强耐磨防泼水抗污牛津布及网布，聚酯纤维。
8、尺寸：L、XL适合身高165-185cm/体重65-100kg的警务人员穿着，肩部及腰部大小位置可调节；
9、整套重量（不含附件包）：L码≤2.2kg，XL码≤2.5kg；
▲10、防刺内芯具有单向弯折，防冲击形变特点，表面回字形碳纤维防护块凹凸结构可用于阻挡刀尖斜刺和滑动。
11、 配置要求：战训背心1件、单警附件包1组、防刺内芯1套。
注：以上“▲”项需提供第三方检测机构出具的检验报告。
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	装备存放包
	尺寸：快速处置包I包≥50cm*32cm*12cm、管控保障背包≥46.5cm*32.5cm*13cm、快速处置包II包≥61.5cm*32cm*7.5cm
面料：选用900D 尼龙面料、尼龙网布、尼龙织带、A 级魔术毛、UTX 扣具和 SBS 拉链等材质。
EU车执勤三件套携行包，专为1警3辅出外执勤实战场景打造，以“车上装备集成化、取用响应快速化”为核心设计理念，精准应对一线执勤需求。
针对EU车内装备分散、紧急场景取用效率低的痛点，该携行包创新采用“1车3包”科学集成配置：三个包袋既分工明确--分别适配民警与三名辅警的装备收纳需求，又能协同联动--形成完整的装备保障体系。日常执勤时，可实现各类装备的有序收纳、定点存放；面对舆情处置、突发事件等紧急任务，更能支持快速定位、即时取用，确保每一次出警都高效、有序、无延误，为一线执勤工作提供坚实装备支撑。
一、设计特点：
（1）I类包：快速处置包I包
I 包以核心防护与应急压制装备收纳，专为连接式警棍、防割护颈、便携式灭火器、防弹盔、脚铐、防毒面具、雨鞋套等关键器材设计。内部采用加固分层结构，确保行进中不晃动；便携式灭火器专属仓位预留缓冲空间，避免器械碰撞受损。包体侧面设有快开拉链，紧急情况下可快速取出，3 秒内响应，为现场防护与局势控制争取宝贵时间。
（2）II 类包：快速处置包II包
II 包以 “快速处置” 为核心功能，专注收纳可快拆装置的抓捕器具、臂盾等各类装备。外置收纳防暴头盔、抓捕器，内置专门收纳臂盾空间，内部采用模块化网格分区，约束带、破拆工具、破玻球、防割类产品、照明充电宝、雨衣保温毯等器材按使用顺序排列，紧急时刻可直接撕开魔术贴、拉开拉链，实现抓捕器具的秒级取用，适应多样化的执勤环境。
（3）III类包：管控保障背包
III 包主要服务于舆情事故处置，专门收纳管控类装备。外部连接挂载勤务头盔、发光指挥棒、扩音喇叭，内部划分为两大功能区：可放置救生飞盘、AED、急救包火示意牌等装备，另一侧容纳舆情处置所需的警示带、伸缩路锥等装备。顶部快拆设计，外部可粘贴魔术章，灵活适配不同场景下的物资转运需求，极大提升了携带与取用的便利性。   
二、协同优势：1 车 3 包的高效联动
这套三件套携行包通过标准化尺寸设计，完美适配 EU 车储物空间，将原本分散的装备集中收纳，节省车内 60% 的储物空间。三个包均采用高耐磨900D尼龙面料、尼龙织带、带快拆功能拉链等，搭配加粗的织带，缝线处采用双线加固工艺，确保在频繁搬运、复杂环境中耐用可靠。同时，每个包都印有专属编号与功能标识，即使在紧急情况下，团队成员也能快速识别分工，实现装备取用的无缝配合。
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	智能服务机器人
	1.1.整机尺寸：设备高度122-135cm。采用黄金交互比例，平视交互体验更佳，提升服务体面感。
1.2.整机重量（含电池）：20kg≤W≤35kg，平衡了产品的结构稳定度与电机驱动的负载效率。
1.3.交互屏幕：可触控，≥14英寸，分辨率≥1920×1080。高清晰度显示屏，适配多媒体宣传需求。
1.4.机身材质：ABS。
1.5.MIC：6麦阵列、全向拾音。支持空间声场定位，大幅提升语音唤醒的灵敏度。
▲1.6.摄像头：视觉模组，2MP广角+13MP高清。高动态范围成像，支持各类复杂环境下的视觉采集。
1.7.扬声器：音频系统，双扬声器，最大输出6W。提供宽频响音质，支持语音播报的高保真输出。
▲1.8.导航传感器：导航传感器，需配备激光雷达、里程计、惯性测量单元、XB40、Mono（鱼眼）及TOP IR摄像头。支持全方位环境感知。
1.9.处理器平台：高通QCS6490 SOC。工业级高性能架构，保障多任务并行时的系统响应。
▲1.10.操作系统：大模型OS系统。支持多源异构数据融合处理，具备高度的智能化执行逻辑。
1.11.内存和容量：RAM（内存）≥8G，ROM（容量）≥128G。
1.12.移动与通过性：60~65cm过道通过。爬坡指标：≥5°。确保在复杂室内地形下的通过效率。
1.13.越障能力：支持10mm垂直越障与20mm地缝跨越。减少由于地面不平导致的行驶受阻。
1.14.移动速度：行走速率可调，最大设计速度规格满足1.2m/s指标。
1.15.联网配置：Wi-Fi 6 + 4G LTE。多网络冗余切换，保障云端大模型连接不中断。
1.16.标准建图面积：具备不低于5000㎡的环境扫描与数字化地图构建能力。
1.17.续航与充电：电力系统配备15Ah及以上锂离子电池，确保整机续航时间不低于10h。充电桩自动回充，关机充电时间≤5小时。
1.18.接口与扩展能力：USB-A/Type-C/12V接口。支持外接21.5屏及电梯自如穿梭组件。
2. 软件参数
2.1.导览讲解：软件集成线路巡航导览功能，可实现特定区域的定点语音播报与展陈信息介绍。
2.2.灵动机械臂：搭载智能动作控制模块，内置多种拟人化手势预设，有效配合语音交互，让沟通更具沉浸感。
2.3.问路引领：引导功能，支持多点位快速切换与自主避障引领，任务结束需具备逻辑化自动回场能力。
2.4.远程维护：允许管理人员通过远程端实时监控机器人状态并提供协助。
2.5.闲聊与问答：具备智能语义处理能力，支持基于语义理解的交互问答及日常闲聊模式。
▲2.6.视觉关怀与多模态：支持基于视觉识别的个性化问候，具备多模态感知能力，可通大模型分析并反馈。
▲2.7.私有知识导入：支持一键上传与大模型自动化学习训练的Docx/Txt/Pdf等多种格式文档。
3.企业管理后台：
3.1.中控枢纽管理：基于SaaS架构的中控管理系统，提供设备集群管理、OTA升级管控。
3.2.应用与接口中心：提供二次开发接口，支持用户开发 API，开发者可发布垂直应用，管理已安装应用。
4.其他：
4.1.AI智能体：支持自主定义AI Agent，提供对话风格权重配置，适配不同领域的人格化交互需求。
4.2.多语言自适应：搭载多语种智能识别系统，支持中文、英语、日语、韩语、德语、西班牙语、法语、意大利语及粤语等9种语言的实时自动检测与流畅切换，无需手动设置即可实现跨语言自然对话。
4.3.免交互唤醒：支持运动状态下360°收音，支持自定义唤醒词。
4.4.二次开发能力：有自有二次开发平台，提供基本接口，支持有能力客户基于平台进行二次开发定制。
4.5.机器人应用生态：系统需底层内置平台级的应用可视化管理模块（类似移动端应用商店架构），集中管理机器人的各项业务功能。用户可通过机器人前端主界面直达应用列表，系统须采用可视化交互设计，清晰展示各项应用的功能描述、适用场景及当前运行状态，并支持按业务场景或功能属性进行多维度条件检索与筛选。
注：以上“▲”项需提供产品说明书或者截图设置证明。
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注：四标段核心产品为：序号24：新型攻防一体多功能抓捕设备。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
（二）采购要求
1、质量保证：
1.1投标产品明确提供检验检测报告的，投标文件须提供与所投标段采购货物相对应的检测报告复印件并加盖投标单位公章，如不相对应，则不得分。其中，对标准中有必检项要求的，所有必检项全部合格视为合格的检测报告，否则视为不合格。对标准中无必检项的，对应招标文件中的技术要求全部合格视为合格的检测报告，否则视为不合格。
1.2投标产品的质量保证期要求，严格按照招标文件或者采购合同要求执行，并在产品标识或者相关说明书上予以标注。
1.3严格履行交收检验方案，不接受交收检验不合格的产品。经过交收检验合格后，方可履行验收工作。
1.4对于装备使用过程中发现质量问题的，中标方应当积极配合采购方调查质量问题的原因。对于属于中标方承担主要责任的，由中标方进行召回，并拿出解决方案。
2、验收：
2.1验收标准：满足国家相关标准及有关规定和标书要求，并由采购方验收通过。
2.2中标单位向采购单位提供详细的供货清单，由采购单位确认。当货物到达采购单位指定的现场后，采购单位和中标单位依据供货清单共同对货物进行检验，并对货物的数量、品质进行逐项检查。
2.3投标货物经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。
2.4 验收要求：
所有装备交付时必须具有射频识别标签（标签要求具体以甲方要求为准）。
验收方法及验收方案详见合同附件。
3、售后服务要求：
（1）质保期：本项目质保期不低于一年，自项目验收合格之日起计。采购技术要求中货物质保期有特殊要求的应不低于特殊要求。
（2）质保期内产品质量出现问题，中标单位负责包修、包退、包换，费用由中标方承担。中标方承诺提供7×24小时的技术服务支持，质保期间产品出现质量问题的，中标方应在4小时内到达现场，进行修理、更换或退货，由此产生的费用由中标方承担。如需更换产品或送修的，中标单位必须在5个工作日内解决，且中标方应提供同样规格、质量的备品供采购单位使用。
（3）若未按约定及时响应并解决问题的，采购方有权另行委托第三方提供维修服务，由此产生的费用均由中标方承担。
（4）投标方应针对本项目需配备项目负责人及项目组成员，满足采购方售后需要。
（5）投标方应针对本项目配备完善的供货保障方案，确保交付供货的顺利实施。
4、培训要求：中标单位需提供全面的设备使用技术培训，并提供详细的培训方案，使采购人了解并熟悉设备操作流程及规范等方面的知识。能够合理、合法、有效地实施管理工作，中标单位不得再收取任何费用。
5、中标单位须定期巡检本次采购的警用装备，以确保所提供设备安全牢靠。
6、若中标单位未按约定及时响应并解决问题的，采购单位有权另行委托第三方提供维修服务，由此产生的费用均由中标单位承担。
六、相关要求：
1.开标、评标、定标后采购单位将按照各中标单位的投标文件内容进行实地核查，若核查内容与投标单位投标文件提供材料不符且不符合招标要求的，采购方有权拒绝与该中标单位签订合同。
2.投标供应商中标后提供的货物及服务均应符合国家有关条例及规范要求，如出现问题供应商负责解决，发生的费用由供应商负责。
3.投标单位应保证采购单位免除且投标单位承担由于采购单位享受投标单位提供的服务而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或设计权等的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
4.付款方式：按合同约定。
七、综合说明：
1.投标单位提供的货物及服务能够至少达到以上招标要求，同时对每项要求做出明确应答并提供详细的服务方案，否则视为非实质响应招标文件。
2.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.报价说明：供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其标书将被拒绝。投标总报价一次报定，包括但不限于所投货物、辅助材料（含损耗材料）、包装、运输、配送、备品备件、人工、机械、保险、劳保、检测、检验、利润、各种税费、质保以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4.知识产权：投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
5.本次采购清单中涉及政府采购协议供货产品的，投标人须按照苏州市政府采购共享江苏省级最新一期的政府采购协议供货中标结果的基础上提供投标产品，其产品及服务必须同时满足招标文件及协议供货的相关要求，描述不一致时从优选择，否则其投标文件将被拒绝。
6.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知，若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》中的品目范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
7.关于节能环保产品政府采购按《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏财购〔2019〕10号规定执行。
节能品目清单：（★A02010104 台式计算机、★A02010105 便携式计算机、★A02010107 平板式微型计算机、★ A0201060102 激光打印机、★ A0201060104 针式打印机、★ A0201060401 液晶显示器、★A02052301 制冷压缩机、★A02052305 空调机组、★A02052309 专用制冷、空调设备、★A020609 镇流器、★A0206180203 空调机、★电热水器、★ 普通照明用双端荧光灯、★A020910 电视设备、★A020911 视频设备、★A060805 便器、★A060806 水嘴）若本次采购的产品属于以上财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，投标单位须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件的扫描件，强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
8.根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购〔2026〕36号）、《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件的规定，对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
9.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持；
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
10.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标采购单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
11.投标单位对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。
12.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。
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一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司。
2.词语释义
2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2投标单位：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标单位根据招标采购单位或招标采购单位发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。
2.6乙方（投标单位）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。“现场”系指将要进行货物安装和运行的地点。
2.12验收：系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.16实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.17损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.18进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本次招标不接受全进口设备的投标。
2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标单位
3.合格投标单位的一般条件
3.1具有独立承担民事责任的能力。 
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
4.投标单位代表
4.1指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。 
5.投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及分包转包（如有涉及）
6.1本次招标不接受联合投标的方式。
联合体投标联合体除按本须知相关条款提供联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：
6.1.1联合体各成员之间应签订《联合投标协议书》（详见统一格式），投标单位的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。
6.1.2由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书（详见统一格式），委托投标单位代表参加投标。
6.1.3联合体投标单位代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接收本项目款项的支付。 
6.1.4所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合投标协议书和授权委托书中，以及在投标文件和中标后签署的合同书中应对此做出相应的声明。
6.1.5联合体各成员之间签订的联合投标协议书应与投标文件一起递交。
6.1.6参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
6.2本次招标不接受分包转包。
6.3本次招标不接受整体设备进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标单位应仔细检查招标文件的所有内容。若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其更正公告不是直接从“苏采云”系统或者苏州政府采购网下载获取的，采购单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少18日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足18日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。
8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘查现场
9.1勘查现场：投标单位自行与采购单位联系后至项目现场进行勘察，了解项目实际情况和风险后进行投标报价，勘查现场费用自理。
9.2经采购人允许，投标单位可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标单位不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担勘查现场的责任和风险。
9.3投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
9.4采购人或采购代理机构向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标单位可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
四、投标文件说明
10.提示与要求
10.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
11.★投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，招标代理机构概不负责。
12.投标文件的组成
12.1封面
12.2开标一览表、公开分项报价
12.3资格审查文件
12.3.1合格投标单位资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力。包括供应商三证合一营业执照副本或民办非企业单位（法人）登记证书副本、社会团体法人登记证书副本或事业单位法人证书（注：公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体）副本复印件，自然人的身份证明（加盖公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次采购活动前的最近一期（2024年或2025年度）经会计师事务所审计的财务报告或最近一期（2026年6月以来任意一期）财务报表（至少包括资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明（加盖供应商公章）；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次采购活动前6个月内（至少一个月）的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商，应提供对应证明文件复印件（加盖供应商公章）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
12.3.2《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（三标段、四标段必须提供，不提供视为无效标）；
12.4符合性审查文件
12.4.1关于资格文件的声明函（格式见第四章）；
12.4.2投标单位法定代表人身份证复印件；
12.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第四章）；
12.4.4投标单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；
12.4.5投标函（格式见第四章）；
12.4.6投标单位基本情况表（格式见第四章）；
12.4.7商务条款偏离表、技术响应对照表（格式见第四章）；
12.4.8投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供视为无效标）；
12.4.9其他有关符合性证明的文件（实质性条款响应证明等）。
12.5综合评审文件
12.5.1技术性能参数符合性； 
12.5.2项目整体实施方案；
12.5.3投标单位综合实力；
12.6其他可以证明投标单位资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
12.6.1关于符合本国产品标准的声明函。（如有）
注：★（1）以上12.3为资格审查要求提供的材料，是作为对投标单位资格审查、质疑身份认定的依据，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
★（2）以上12.4为符合性审查须提供的资料，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“12.3-12.6”中不得出现投标总报价。投标单位所提交的资料的完整与否，将直接影响投标单位的评分。
（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标单位联系。请投标单位确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标单位自行承担。
13.电子投标文件制作
13.1制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
14.投标报价（编制）要求的说明
14.1除非合同中另有规定，投标单位对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.2投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
14.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
14.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
15.投标保证金：无。
16.★投标文件的有效期
16.1自开标日起90天内，投标单位所提交的投标文件应保持有效。无有效期或有效期短于这个规定期限的投标，视为非实质性响应。
16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标单位的投标将被拒绝。
17.投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请投标单位按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标单位电子公章。
17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标单位提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
18.投标文件的递交
18.1投标单位应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标单位通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
19.投标截止时间
19.1投标单位应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标单位不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标单位撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标。
六、开标和评标
21.开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标单位在线参加。投标单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标单位名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标单位在不见面开标系统中确认投标价格，如投标单位未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3投标单位对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标单位代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
21.4如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个开、评标程序的，可以进行封标。采购人或者采购代理机构应把继续开、评标程序的时间、地点通知到每个投标单位。
21.5投标单位不足3家的，不得开标。
22.对投标文件的初审及信用查询
22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查
22.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
22.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标单位，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
22.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对投标单位进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝其参与政府采购活动。
查询时间：投标文件递交截止时间后。
查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询投标单位的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
经查询，投标单位被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
信用记录使用规则：对投标单位进行资格性审查时，应根据查询结果对投标单位的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标单位参加政府采购的失信信息：
政府采购严重违法记录，即投标单位被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
23.评标委员会或评标小组
23.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
23.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
23.1.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.1.3对投标文件进行比较和评价；
23.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
23.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.2评标委员会成员应当履行下列义务：
23.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.2.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；
23.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标单位名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标单位名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标单位根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
23.2.5配合招标采购单位答复投标单位提出的质疑。
23.2.6配合相关部门的投诉处理工作；
23.3对投标文件的审核：
23.3.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
23.3.2招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
23.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标单位进行联系。
25.投标的澄清
25.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。
投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标单位都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标单位应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标单位如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标单位自行承担。
26.投标无效
26.1投标单位存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标单位在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（2）投标单位未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
（3）同一投标单位提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（4）投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。
（5）投标单位的报价超过了采购预算或最高限价的。
（6）未通过符合性审查的。
（7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
（8）投标单位被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（11）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标单位所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2投标单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标单位的合法权益。
评标过程中发现投标单位有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
26.3有下列情形之一的，视为投标单位串通投标，其投标无效：
（1）不同投标单位的电子投标文件制作机器码一致；
（2）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27．废标
27.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
（1） 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）因重大变故，采购任务取消的。
（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
（6）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
（7）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标单位。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2评价和比较采用的办法详见招标文件第六章。
28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
29.中标单位的确认
29.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。
29.2自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
30.投标质疑
30.1投标单位认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构应当在收到投标单位书面质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.2本次招标文件要求投标单位在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
30.3投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）投标单位的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
投标单位提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。因此凡是对招标文件提出质疑的投标单位，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
采购代理机构：苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司
地址：苏州市吴江区交通路3236号       邮编：215200
联系人：戴亚丽
电话：0512-63663868
提交方式：书面形式（当场送达或邮寄）
30.6投标单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。
31.合同授予标准
31.1采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2在合同签订之前，如发现中标投标单位提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，并依据本办法的规定从其他中标人或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。
32.中标通知书
32.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
32.3招标采购单位对未中标投标单位不承担解释未中标原因的义务。
32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标
33.履约保证金：
33.1中标单位应按规定提交履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
33.2中标单位必须在发出中标通知书后（合同签订前）的三日内按规定将履约保证金交至采购人指定账户。履约保证金用以约束中标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标单位不按照规定，采购人有权取消本次采购中标决定，并按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。
33.3履约保证金将在服务部署验收合格后退还（无息）。
34.合同的签订
34.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人（负责人）或代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，对中标人按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿，同时由中标人承担相应的法律责任。
34.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.采购代理服务费
35.1本项目采购代理服务费根据代理协议约定由采购单位支付。其收取标准按预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元费率为预算金额的1.1%；预算金额500万元-1000万元费率为预算金额的0.8%；1000万元～5000万元以内为0.5%的差额定率累进法计算收取。
本项目采购代理服务费经中介超市竞价为人民币叁万元整（¥30000.00），其中：
一标段人民币伍仟柒佰陆拾贰元整（¥5762.00）；
二标段人民币壹万贰仟伍佰柒拾壹元整（¥12571.00）；
三标段人民币肆仟柒佰陆拾贰元整（¥4762.00）；
四标段人民币陆仟玖佰零伍元整（¥6905.00）。
确立标准的依据：经吴江区中介超市竞价。
服务费交纳账户：苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司
账号：8112001014900418757
开户银行：中信银行吴江支行
注：采购单位应当自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付采购代理服务费。
如项目暂停、终止等情况下，采购代理服务费按7折收取。
如本项目废标，重新招标工作仍由原采购代理机构负责实施，且采购代理服务费不再另行支付。
专家评审费：依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目专家评审费用由采购人承担并支付。
36.监督和公证
36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
37.未尽事宜
按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
九、备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离；如偏离，投标文件无效。
第四章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
附件1：授权委托书
法定代表人（负责人）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司组织实施的编号为         号        的招标活动。代理人在报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止均有效。
代理人无转委托权。特此委托。
    
投标单位：（公章）
法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。





附件2：投标函
投标函
 苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司 ：
我们收到贵公司   （项目编号）   号  （项目名称）  招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵单位承诺：
1.我们愿意按照招标文件的一切要求，履行招标文件所约定的一切相关职责，提供本次招标范围内的货物及服务，投标总价包括在承包期内服务所需要的各项应有费用。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90  天。
4.我们愿意提供采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。
5.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
6.我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消，并可就因我方未能履约而导致采购单位损失的向我方进行索赔。
8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                      联系人：
地址：                      联系电话：
投标单位（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章） 
日期：    年  月  日

附件3：开标一览表（总报价）
（1）开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称 
项目编号：项目编号 
分包号：分包号
	项目名称
	投标总报价

	项目名称
	小写：      （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写



日期：      年    月    日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。














（2）公开分项报价（   标段）
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：                                          元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %



投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

注：1．投标总价应包括但不限于所投货物、辅助材料（含损耗材料）、包装、运输、配送、备品备件、人工、机械、保险、劳保、检测、检验、利润、各种税费、质保以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件4：偏离表（商务条款偏离表、技术响应对照表）
                                （1）技术响应对照表

项目名称：2026年警用装备采购（  标段）
采购编号：
	序号
	设备名称、品牌、规格
	招标技术要求
	投标技术要求
	选择项（正偏离、负偏离或无偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《技术响应对照表》投标；
2、各投标单位必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）（如涉及）的响应，投标单位的投标文件中应提供技术支持资料（包括投标货物的样本、说明书等），若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。
3、各投标单位提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4、若事项较多，投标单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。











（2）商务条款偏离表
项目名称：2026年警用装备采购（  标段）
采购编号：
	序号
	招标文件要求
	投标单位响应
	偏离说明
	备注

	1
	交付期限
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	其他商务要求
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……


注：1.投标单位提交的投标文件（除技术要求部分）与招标文件要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。
2.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明
投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日



附件5：投标货物和服务数量、品牌规格、性能、质保期说明表
投标货物和服务数量、品牌规格、性能、质保期说明表
招标编号：
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	单位
	数量
	质保期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日


设 备 备 品 配 件 清 单 表
（格式）
设备名称：     
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
注：各投标单位可参照上述格式自制《设备备品配件清单表》投标。

附件6：针对本项目的人员配置表
针对本项目的人员配置表
项目名称：                                          编号：           号             
	序号
	在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写）
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
注：1.采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

附件7：投入本项目设备一览表

投入本项目设备一览表
	序号
	设备名称
	型号、规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日







附件8：类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：                            招标编号：          号     
	序号
	项目名称
	合同期
	项目内容
	合同金额（万元）
	甲方联系人
及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标单位应随此表附上相关的业绩证明（如合同）。

投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日




附件9：实施方案说明
实施方案说明

	提示：
1.投标单位应根据本次采购项目要求，对本项目的方案进行说明与描述。
2.投标供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	



投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日


附件10：关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函

                      ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                      号            的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的合格申请人的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。




投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日









附件11：投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）：                       
	法定代表人 
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	         万元
	营业收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年   万元
	营业面积
	        平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	






[bookmark: _Toc26968_WPSOffice_Level1]
附件12：安全承诺责任书、质量保证书、安全协议

（1）安全承诺责任书


                ：

   如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。


投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日




（2）质量保证书
致：               
本保证书作为                                 （投标单位名称）参加苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司编号             号投标书的不可分割的一部分。如我单位有幸成为         号招投标活动的中标单位，特向贵方保证，所有设备、材料均为原厂合格产品、符合招标文件技术、性能、质量要求的规定，并提供出厂合格证明，保证项目质量符合招标要求，如有不符，由我单位承担全部责任（其他内容自述）。
  
      
投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日






（3） 安全保密协议
根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及实施办法和有关规定，本单位作为              项目政府采购项目编号            的投标单位成员，愿意遵守保密纪律，并做出如下保密承诺：
1、本单位对知悉和接触到的               项目数据涉密事项，任何情况下绝不以任何方式向外泄露。
2、本单位对在该项目方案招投标过程中了解到的项目承建方提供的工作秘密，任何情况下不对任何第三方透露，工作秘密包括技术秘密和业务秘密，技术秘密主要包括项目具备和实现的功能需求，技术参数指标，软硬件配置方案，相关技术文件和手册等；业务秘密主要包括承建方的工作职责及内容，工作流程以及信息系统涉及的信息流、业务流产生的报表、文档等电子数据。
3、本单位对在该项目方案招投标工作中获得的不论是纸质还是电子介质存贮的资料未经允许不做复印、拷贝等任何方式的留存，或擅自将相关资料携带离开评审现场。
4、本单位在公开发表文章、著述时，未经允许不涉及该项目的涉密内容和技术解决方案。
综上所述保密责任，本单位已逐条阅读，对其中的内容没有疑义，愿意承担保密责任，违反上述承诺，自愿承担相关的责任和法律后果。


投标单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日



附件13：《中小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》。（如属）【不属于中小微企业单位的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：


备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。
3.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。
4.投标单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。





附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。




残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称：（盖章）
日期：    年    月    日



备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。












监狱企业证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  企业名称（盖章）：
                          日  期：

附件14：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
                                       公司（单位）名称（盖章）：         
                               日期：    年   月   日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
7.政府采购服务项目中涉及的货物需填写本表，不涉及无需填写。




附件15：投标（响应）保证承诺书 

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加          （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；
3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金；
4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
地址：
电话： 
传真：
电子邮件： 
邮编：
日期：









附件16：中标通知书回执 （中标后提供）

中标通知书回执

                                ：
我们于      年      月      日收到贵公司编号为 JSZC-320509-SZYJ-G2026-0018 （2026年警用装备采购    标段）的中标通知书，特作以下确认：
1.我们愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在规定期限和地点与采购单位签订合同。
2.如果我们不遵守招标文件和中标通知书上的规定，贵公司可以按招标文件的规定有进一步向我公司要求赔偿的权利。


中标单位：（盖章）
        法定代表人（投资人）或代理人签字：

日期：     年    月    日



















附件17：（该项为通知内容，不需要作为投标文件组成）
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

[bookmark: _Toc419388191][bookmark: _Toc230158466][bookmark: _Toc288547517][bookmark: _Toc7115792]第五章 拟签订的合同文本
	甲方（采购人）：
	乙方（供应商）：

	单位地址：
	单位地址：


依据甲方委托苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司进行2026年警用装备采购（采购编号： JSZC-320509-SZYJ-G2026-0018）政府采购的招标结果，确定乙方为本次成交服务商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容和中标通知书，按《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应商（乙方）在合同履行过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，甲乙双方就此次中标的事宜，签订以下条款，共同遵守。
一、合同的标的物
1、甲方向乙方采购2026年警用装备采购（   标段：          ）。
2、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：
① 中标通知书；
② 乙方的投标文件；
③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④采购文件及其补充文件（如有）；
以上与本合同具有同等法律效力。
2、 价格与支付：
1、合同价格按此次中标金额执行，合同总金额为人民币            （¥          ）。合同总价包括但不限于所投货物、辅助材料（含损耗材料）、包装、运输、配送、备品备件、人工、机械、保险、劳保、检测、检验、利润、各种税费、质保以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	...
	
	
	
	
	
	


2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
3、履约保证金：合同金额的5%。
3.1乙方应按规定提交履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2乙方必须在发出中标通知书后（合同签订前）的三日内按规定将履约保证金交至甲方指定账户。履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果乙方不按照规定，甲方有权取消本次采购中标决定，并按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。
3.3履约保证金将在乙方货物全部到场，安装施工完成、验收合格且质保期满后退还（无息）。
4、付款步骤：合同签订生效后乙方缴纳合同金额5%的履约保证金，所有设备交付并经甲方验收合格后付至合同金额的60%，余款待审计后一次性付清（价款以审定金额为准）。
乙方需向甲方提供：
（1）合格的增值税发票。
（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。
（3）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。
5、支付方式：银行转账等。
6、乙方需在甲方付款前5日，将甲方需要的付款资料（包括但不限于发票等甲方需要的资料）否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。
7、除本合同明确约定的费用外，就本合同的签订和履行，甲方无需向乙方支付任何其他费用、价款、报酬等。
三、标的物交付：
1、交付期限：                            。
2、交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。
3、交付地点：具体根据甲方要求。
4、乙方发货到甲方指定地点前，应先用函、电通告甲方。
5、所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。
6、交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：
A、货物装箱清单                    B、质量合格文件
C、产品说明书                      D、其它必备材料和必备工具等
四、售后服务要求：
1、质保期：本项目质保期      年，自项目验收合格之日起计。
2、质保期内产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。乙方承诺提供7×24小时的技术服务支持，质保期间产品出现的质量问题的，乙方应在   小时内到达现场，进行修理、更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。如需更换产品或送修的，乙方必须在    个工作日内解决，且乙方应提供同样规格、质量的备品供甲方使用。
3、若未按约定及时响应并解决问题的，甲方有权另行委托第三方提供维修服务，由此产生的费用均由乙方承担。
五、质量与验收：
1、乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在有效期内。乙方提供的货物必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。
2、质保期内质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。
3、验收标准：根据招标文件要求及有关规定并按国家最新行业标准由甲方进行验收通过。
4、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方。
六、对标的物货物提出异议的时间和办法
1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式通知乙方。
2、甲方应在验收期满后向乙方出具验收合格证明。
3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、违约责任
乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。
1、除不可抗力外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之三计算。
2、延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。
3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款10%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。
4、乙方应在甲、乙双方约定的时间内，货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之三的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。
5、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款，甲方无正当理由逾期付款的，应按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付逾期付款利息。
6、乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。
7、因乙方原因造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、交通费用等。
八、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
九、索赔
如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。
索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：
1、乙方同意退货，并向甲方双倍返还定金（如有）。同时，乙方应在【5】个工作日内向甲方返还全部已支付的合同款项，并赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方因采购替代货物产生的差价损失、以及为处理退货事宜所支出的运费、保险费、仓储费、装卸费、律师费等一切直接和间接费用。
2、根据货物损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。
3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。
4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
十、合同生效及其它
1、本合同经甲乙双方法定代表人或其代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，并经“苏采云”公示。
十一、合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、合同的部分和全部都不得转让。
十二、争议的解决
1、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十三、附则
1、合同份数：本合同一式 伍 份，甲乙双方各执 贰 份，采购代理机构 壹 份，具有同等法律效力。
2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。
3、未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人（授权代表）（签字）：
	法定代表人（授权代表）（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	代理机构（盖章）：
	




附件：
装备采购质量保障通用要求

一、验收方法。采购项目中的装备验收方法，包括交收查验和交收检验2种，具体要求如下：
（一）交收查验方法。乙方交付前，先行对接甲方沟通交付事宜，由甲方确定在交货前或者在交货后进行查验。交收查验的具体方式，一是甲方对照合同约定，对于装备功能要求和技术指标，进行检查和测试工作；二是甲方根据查验情况，有权按照采购品种一定比率（3-5种）进行检验检测，检验检测方法按照“交收检验方法”执行。其中，双方对于交收查验结果存在争议的，原则上送交第三方检验检测（不超过5种），检测费用和检测损耗由乙方承担；三是对照采购文件明确提供样品进行评审并最终中标的，对照留样的品种，进行对照检查和测试工作；四是对于采购文件明确并要求提供批次检测报告的装备品种，乙方需要提供该批次检测合格的报告，甲方对照批次检测报告查验该装备的技术指标达标情况。对于不达标的装备品种，该装备品种按照不合格产品认定。
（二）交收检验方式。对于招标文件中明确采用交收检验方法进行验收的货物，交货前，乙方按照产品批次提交交收检验申请，由甲方采用随机抽样的方法，送第三方进行检验检测。一是交收检验组批规则是以同一结构、同一材料和同一种生产工艺制造的催泪喷射器为一检验批；二是检验项目、技术要求、检验水平、接收质量限、抽样方案、试验方法与合格判定方案，按照合同约定的装备技术标准或者相关技术指标执行；三是第三方检验检测机构由甲方指定，检验费用（预估费用在招标文件相应品种中告知，最终以实际产生的费用为准）和检验损耗补充事宜由乙方承担，检验检测合格后方可验收。
二、验收方案。包括交收查验和交收检验。
（一）签订合同后，如采购项目中的装备品种尚未开展生产活动，乙方要向甲方提供每个品种的生产计划和供货计划表，甲方视情组织过程监督。若某些装备品种已经完成生产，乙方要向甲方提供生产批次信息和供货计划表；
（二）交货前，乙方必须先行通知甲方，由甲方依据相关规定和流程开展交收查验或者交收检验。其中，乙方集中封存的批次交货数，包括甲方采购数和随机抽样数；
（三）交收查验和交收检验流程：
1、甲方或者甲方委托第三方机构随机抽取样品，抽样人员不少于2人（不得是同一部门人员），抽样数量根据具体装备采购中明确的数量为准，原则上每箱抽样数量不超过2件（套、支）；
2、抽样完成后，由抽样人员对抽样样品进行封存（样品封箱加盖封条），对剩余待交付的装备进行封存，并制作抽样单。其中，交收检验抽样单应当载明装备名称及型号、装备采购部门、中标商资料、抽样日期、抽样基数、抽样数量、抽样人员、抽样单位、执行标准、检测结果接收地址等信息，并加盖抽样单位印章；
3、对于交收检验情形，由甲方填写委托合同，会同抽样单和抽检样品一并快递到第三方检验检测机构进行检验检测。乙方按照甲方提供的检测费用付款信息，将检测费用打到第三方检验检测机构并对接第三方进行开票；
4、对于交收查验或者交收检验检测合格的，甲方组织开展验收工作。对于《履约验收报告》上的签收日期，为最终验收合格日期。甲方验收人员不得少于2人，不得是同一部门人员；
5、对于交收查验或者交收检验不合格批产品，乙方应全部返修，并在20个工作日内重新提交交收查验或者交收检验申请。若不能及时提交的，甲方有权解除合同，相关责任和损失全部由乙方承担；
6、对于第二次交收查验或者交收检验（参照第一次交收检验）仍不合格的产品，甲方有权直接解除合同，相关责任和损失全部由乙方承担。甲方不接受交收检验不合格、封存标识被破坏的装备；
7、乙方不规范履约投标承诺和合同规定，造成无法按时履约合同的，甲方将向相关采购监督部门通报乙方相关情况。
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第六章 评标办法与评审内容
一、评标办法
1.本次招标的评标方法采用综合评标法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。采购单位书面授权评标委员会直接确定成交供应商。本项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的投标单位，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应投标单位数量内。本次招标项目共四个标段，允许一个投标单位报名多个标段，但一个投标单位最多只能就其中一个标段中标，标段开标顺序按标段号顺序确定。每个标段中标单位为一名。
2.本次招标的评标方法采用综合评标法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。采购人书面授权评标委员会直接确定中标单位。
3.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标单位的投标文件技术及资质部分进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标单位的技术得分（四舍五入保留两位小数）；报价得分通过计算公式直接取得（四舍五入保留两位小数）；报价得分加评委算术平均得分，为投标单位的总得分（四舍五入保留两位小数）。
4.如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标单位。
5.评标委员会（或磋商小组）认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会（或磋商小组）应当将其作为无效投标处理。
6.针对小型、微型企业的价格评审办法：
根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，采用综合评分法的采购项目对属于小型、微型企业的投标单位给予评审优惠：
（1）如投标单位属于小型或微型企业且提供自有服务的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。
（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”
（3）中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按招标文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
（4）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若投标单位提供的 “中小企业声明函”（见第六章格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
③专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
7.针对残疾人福利性单位的评审：
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的投标单位给予评审加分：
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合规定条件的残疾人福利性单位在参加磋商时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关价格扣除政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
8.针对监狱企业的评审加分：
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的投标单位给予评审加分：
监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
符合条件的监狱企业参加磋商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。
[bookmark: _Hlk60839198]注：上述优惠政策不重复享受。
9.投标单位对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若投标单位提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，投标单位将按照“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。
10.采购本国产品的评审加分：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件4 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
11.为深化采购制度改革，促进采购领域公平竞争，持续优化采购营商环境，实现优质优价采购目标，评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会（磋商小组）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
12.评审委员会（磋商小组）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、评分标准
本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术方案及其它占70%（权重）。
分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
一标段：
（一）投标报价（30分）
1.投标报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效投标报价。超过财政预算及最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）
（二）技术性能参数符合性（22分）
1、投标单位必须详尽真实地提供投标货物的技术参数表和技术响应对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。投标货物的配置及技术性能参数全部符合招标要求的得满分22分；带▲项为重要参数每负偏离一项扣1分；其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（其中加“▲”项需提供第三方检测机构出具的检验报告加盖投标单位公章，否则相应项不得分）
（三）项目整体实施方案（42分）
1、针对本项目的供货进度、安装、调试、实施方案和措施进行比较（9分）：
方案和措施描述内容完整、合理、可行性强、科学有效得9分；方案和措施描述内容较详细、较合理、可行性较强、较科学有效得6分；方案和措施描述简单、不合理、可行性不强、不够科学有效得3分；未提供不得分。
2、项目质量管理保证措施方案（9分）：
质量标准符合采购需求，明确质量目标，各专业有机衔接，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施完善、合理、可行性强的得9分；质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，各专业的衔接较好，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施相对完善、合理、可行性较强的得6分；质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，各专业的衔接欠佳，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施相对简单、可行性不强的得3分；未提供不得分。
3、项目验收及相关措施方案（8分）：
根据各投标单位针对本项目提供的验收及相关措施方案比较；相关验收及措施方案描述详细、完善可行、科学合理、针对性强的得8分；相关验收及措施方案描述较为详细、相对可行、针对性较强的得5分；相关验收及措施方案描述简单、基本可行、针对性不强的得2分；未提供不得分。
4、售后服务方案（8分）：
根据各投标单位对本项目售后服务计划的安排（至少包含：技术支持、保修承诺、维护服务）比较，方案措施详尽，科学合理、保障措施完整且可操作性强的得8分；方案措施较合理、可行、基本完整的得5分；方案措施不太合理、可行性一般的得2分；未提供不得分。
5、培训方案（包括培训日程、培训地点、培训内容、负责培训的人员安排等）（8分）： 
根据各投标单位针对本项目所需设备甲方在操作过程中的培训方案的安排比较，方案全面、合理、切实可行、贴合甲方实际情况的得8分；培训方案较全面、较合理、符合甲方实际情况的得5分；培训方案不太全面、合理性一般的得2分；未提供不得分。
（四）投标单位综合实力（6分）
1、投标单位具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有1项得1分，最高得3分。（注：投标文件中提供有效证书复印件或扫描件加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）
2、投标单位2023年10月1日（以合同签订日期为准）至今承担过类似业绩，每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供完整的供货合同及对应合同总额50%以上的发票扫描件，提供加盖公章的证明材料，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）

二标段：
（一）投标报价（30分）
1.投标报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效投标报价。超过财政预算及最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）
（二）技术性能参数符合性（22分）
1、投标单位必须详尽真实地提供投标货物的技术参数表和技术响应对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。投标货物的配置及技术性能参数全部符合招标要求的得满分20分；带▲项为重要参数每负偏离一项扣1.5分；其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（其中加“▲”项需提供第三方检测机构出具的检验报告加盖投标单位公章，否则相应项不得分）
2、投标单位提供所有产品的生产厂家的售后证明文件，提供所有文件得2分，如有缺失或不提供不得分。
（三）项目整体实施方案（38分）
1、针对本项目的供货进度、安装、调试、实施方案和措施进行比较（9分）：
方案和措施描述内容完整、合理、可行性强、科学有效得9分；方案和措施描述内容较详细、较合理、可行性较强、较科学有效得6分；方案和措施描述简单、不合理、可行性不强、不够科学有效得3分；未提供不得分。
2、项目质量管理保证措施方案（8分）：
质量标准符合采购需求，明确质量目标，各专业有机衔接，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施完善、合理、可行性强的得8分；质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，各专业的衔接较好，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施相对完善、合理、可行性较强的得5分；质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，各专业的衔接欠佳，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施相对简单、可行性不强的得2分；未提供不得分。
3、项目验收及相关措施方案（8分）：
根据各投标单位针对本项目提供的验收及相关措施方案比较；相关验收及措施方案描述详细、完善可行、科学合理、针对性强的得8分；相关验收及措施方案描述较为详细、相对可行、针对性较强的得5分；相关验收及措施方案描述简单、基本可行、针对性不强的得2分；未提供不得分。
4、售后服务方案（7分）：
根据各投标单位对本项目售后服务计划的安排（至少包含：技术支持、保修承诺、维护服务）比较，方案措施详尽，科学合理、保障措施完整且可操作性强的得7分；方案措施较合理、可行、基本完整的得4分；方案措施不太合理、可行性一般的得1分；未提供不得分。
5、培训方案（包括培训日程、培训地点、培训内容、负责培训的人员安排等）（6分）： 
根据各投标单位针对本项目所需设备甲方在操作过程中的培训方案的安排比较，方案全面、合理、切实可行、贴合甲方实际情况的得6分；培训方案较全面、较合理、符合甲方实际情况的得4分；培训方案不太全面、合理性一般的得2分；未提供不得分。
（四）投标单位综合实力（10分）
1、投标单位拟投入项目组成员具有系统集成项目管理工程师证书，每提供一个得2分，最高得2分。（投标文件中需提供相应证书及投标单位为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）
2、投标单位具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有1项得1分，最高得3分。（注：投标文件中提供有效证书复印件或扫描件加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）
3、投标单位2023年10月1日（以合同签订日期为准）至今承担过类似业绩，每个得1分，最高得1分。（投标文件中提供完整的供货合同及对应合同总额50%以上的发票扫描件，提供加盖公章的证明材料，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）
4、投标单位拟投入培训成员具有有效的中国交通部民用航空局颁发的CAAC专业飞手证，每提供一个得2分，最高得4分。（投标文件中需提供相应证书及投标单位为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）

三标段：
（一）投标报价（30分）
1.投标报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效投标报价。超过财政预算及最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）
（二）技术性能参数符合性（20分）
1、投标单位必须详尽真实地提供投标货物的技术参数表和技术响应对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。投标货物的配置及技术性能参数全部符合招标要求的得满分20分；带▲项为重要参数每负偏离一项扣1.5分；其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（其中加“▲”项需提供公安部相关检测机构出具的检验报告加盖投标单位公章，否则相应项不得分）
（三）项目整体实施方案（44分）
1、针对本项目的供货进度、安装、调试、实施方案和措施进行比较（9分）：
方案和措施描述内容完整、合理、可行性强、科学有效得9分；方案和措施描述内容较详细、较合理、可行性较强、较科学有效得6分；方案和措施描述简单、不合理、可行性不强、不够科学有效得3分；未提供不得分。
2、项目质量管理保证措施方案（9分）：
质量标准符合采购需求，明确质量目标，各专业有机衔接，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施完善、合理、可行性强的得9分；质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，各专业的衔接较好，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施相对完善、合理、可行性较强的得6分；质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，各专业的衔接欠佳，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施相对简单、可行性不强的得3分；未提供不得分。
3、项目验收及相关措施方案（9分）：
根据各投标单位针对本项目提供的验收及相关措施方案比较；相关验收及措施方案描述详细、完善可行、科学合理、针对性强的得9分；相关验收及措施方案描述较为详细、相对可行、针对性较强的得6分；相关验收及措施方案描述简单、基本可行、针对性不强的得3分；未提供不得分。
4、售后服务方案（9分）：
根据各投标单位对本项目售后服务计划的安排（至少包含：技术支持、保修承诺、维护服务）比较，方案措施详尽，科学合理、保障措施完整且可操作性强的得9分；方案措施较合理、可行、基本完整的得6分；方案措施不太合理、可行性一般的得3分；未提供不得分。
5、培训方案（包括培训日程、培训地点、培训内容、负责培训的人员安排等）（8分）： 
根据各投标单位针对本项目所需设备甲方在操作过程中的培训方案的安排比较，方案全面、合理、切实可行、贴合甲方实际情况的得8分；培训方案较全面、较合理、符合甲方实际情况的得5分；培训方案不太全面、合理性一般的得2分；未提供不得分。
（四）投标单位综合实力（6分）
1、投标单位具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有1项得1分，最高得3分。（注：投标文件中提供有效证书复印件或扫描件加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）
2、投标单位2023年10月1日（以合同签订日期为准）至今承担过类似业绩，每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供完整的供货合同及对应合同总额50%以上的发票扫描件，提供加盖公章的证明材料，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）

四标段：
（一）投标报价（30分）
1.投标报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效投标报价。超过财政预算及最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）
（二）技术性能参数符合性（25分）
投标单位必须详尽真实地提供投标货物的技术参数表和技术响应对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。投标货物的配置及技术性能参数全部符合招标要求的得满分25分；带▲项为重要参数每负偏离一项扣1分；其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（其中加“▲”项需提供第三方检测机构出具的检验报告、产品说明书或者截图设置证明等加盖投标单位公章，否则相应项不得分）
（三）项目整体实施方案（39分）
1、针对本项目的供货进度、安装、调试、实施方案和措施进行比较（9分）：
方案和措施描述内容完整、合理、可行性强、科学有效得9分；方案和措施描述内容较详细、较合理、可行性较强、较科学有效得6分；方案和措施描述简单、不合理、可行性不强、不够科学有效得3分；未提供不得分。
2、项目质量管理保证措施方案（8分）：
质量标准符合采购需求，明确质量目标，各专业有机衔接，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施完善、合理、可行性强的得8分；质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，各专业的衔接较好，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施相对完善、合理、可行性较强的得5分；质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，各专业的衔接欠佳，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施相对简单、可行性不强的得2分；未提供不得分。
3、项目验收及相关措施方案（8分）：
根据各投标单位针对本项目提供的验收及相关措施方案比较；相关验收及措施方案描述详细、完善可行、科学合理、针对性强的得8分；相关验收及措施方案描述较为详细、相对可行、针对性较强的得5分；相关验收及措施方案描述简单、基本可行、针对性不强的得2分；未提供不得分。
4、售后服务方案（7分）：
根据各投标单位对本项目售后服务计划的安排（至少包含：技术支持、保修承诺、维护服务）比较，方案措施详尽，科学合理、保障措施完整且可操作性强的得7分；方案措施较合理、可行、基本完整的得4分；方案措施不太合理、可行性一般的得1分；未提供不得分。
5、培训方案（包括培训日程、培训地点、培训内容、负责培训的人员安排等）（7分）： 
根据各投标单位针对本项目所需设备甲方在操作过程中的培训方案的安排比较，方案全面、合理、切实可行、贴合甲方实际情况的得7分；培训方案较全面、较合理、符合甲方实际情况的得4分；培训方案不太全面、合理性一般的得1分；未提供不得分。
（四）投标单位综合实力（6分）
1、投标单位具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有1项得1分，最高得3分。（注：投标文件中提供有效证书复印件或扫描件加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）
2、投标单位2023年10月1日（以合同签订日期为准）至今承担过类似业绩，每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供完整的供货合同及对应合同总额50%以上的发票扫描件，提供加盖公章的证明材料，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）


注：
1.投标报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得标。
2.合同履行期限、付款步骤如有负偏离的不得中标。
3.对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
4.投标文件中复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。
5.投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标单位澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。
6.如投标单位提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予行政处罚。

 （全文完）
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