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项目名称：泰州技师学院新能源汽车电机、电池、电控实训室建设项目
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[bookmark: _Toc1682][bookmark: _Toc23620][bookmark: _Toc120614211]第一章 磋商邀请
项目概况：
泰州技师学院新能源汽车电机、电池、电控实训室建设项目的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后在系统内免费下载，并于2026年10月22日09：00（北京时间）前提交响应文件。  
[bookmark: _Toc370]一、项目基本情况
1.1.项目编号：JSZC-321200-HYZN-C2026-0007  
1.2.项目名称：泰州技师学院新能源汽车电机、电池、电控实训室建设项目
1.3.采购方式：竞争性磋商
1.4.预算金额：人民币129.81万元
1.5.最高限价：人民币129.81万元
1.6.采购清单：
	序号
	实训室名称
	产品名称
	数量
	单位

	1
	新能源汽车电池、电机、电控实训室
	动力电池装调测试套件
	2
	套

	2
	
	动力电池PACK装调测试智训平台
	1
	套

	3
	
	电池包封测与检测诊断实训台
	1
	套

	4
	
	单通道分容均衡一体实训套件
	1
	套

	5
	
	新能源汽车整车故障设置实训台
	2
	套

	6
	
	驱动三合一电机拆装平台
	3
	套

	7
	
	电驱动总成装调与检修工作平台（含工具套装）
	1
	套

	8
	
	新能源解码仪
	2
	台

	9
	
	数字钳形表
	5
	台

	10
	
	绝缘电阻测试仪
	6
	台

	11
	
	电池内阻测试仪
	2
	台

	12
	
	实训示教移动车
	3
	套

	13
	
	人员安全防护套装
	12
	套

	14
	
	工位安全防护套装
	10
	套

	15
	
	新能源汽车工具组套
	3
	套

	16
	
	灭火器
	12
	瓶

	17
	
	课桌
	60
	套

	18
	
	手持式绝缘电阻测试仪
	2
	台

	19
	
	直流低电阻测试仪
	2
	台

	20
	
	新能源汽车工具组套（配套电驱动调装工作台）
	1
	套

	21
	
	新能源汽车工具组套（配套三合一拆装平台）
	3
	套


具体内容详见竞争性磋商文件第四章。
1.7合同履行期限：合同签署后，30个工作日内完成供货和安装。
1.8 本项目（是/否）接受联合体磋商：否
[bookmark: _Toc31838][bookmark: _Hlk142144934]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk142317588][bookmark: _Toc30590]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
2.本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业
4.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
3.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单和政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc11746]1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日（5个工作日后仍可以下载招标文件，但下载的招标文件，超出有效报名时间且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。）
2.地点：在“苏采云”系统自行免费下载磋商文件
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间、地点
[bookmark: _Toc4379]截止时间：2026年10月22日09：00（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定时间之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc19676]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc18053]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；
领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。
2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本项目不收取磋商保证金。
[bookmark: _Hlk142317669]4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
4.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
4.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
4.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南－资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
4.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
4.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
5.本次磋商执行《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财库〔2014〕68号》《财库〔2017〕141号》《财库〔2019〕9号》《财库〔2020〕46号》《苏财购〔2022〕45号》《苏财购〔2025〕62号》《国办发〔2025〕34号》
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人：泰州技师学院
联系地址：江苏省泰州市海陵区龙轩路9号
联系人：孙老师
联系电话：15651140850
2.采购代理机构：泰州恒源工程咨询有限公司
联系地址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室
项目联系人：殷女士
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639]电话：17351646381


[bookmark: _Toc6304][bookmark: _Toc29758]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：本项目由采购人按照采购代理协议支付。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8.磋商文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10.响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子版或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子响应文件）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15.磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.磋商有效期
16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人/采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人/采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2成交供应商的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18.电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》。
19.提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20.响应文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21.响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22.响应文件解密
22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动并在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23.磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25.评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知其未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了最高限价/采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.11投标人所投标产品不符合磋商文件中所列国家强制性标准的。
26.3.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
26.7关于异常低价的审查
26.7.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组将启动异常低价投标（响应）审查程序：
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
详见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
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28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
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29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商的第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖电子公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖电子公章。
29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖电子公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
30.成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。
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31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体性、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：             ；
 2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第 1 方式确定履约保证金的收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第a种方式实行：
a.货物类项目：项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b.服务类项目：项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c.工程类项目：项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：履约完成，采购单位收到供应商退付申请后20个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。
32.标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
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33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34.验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
八、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
35.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
35.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
35.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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第三章 合同文本
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经甲、乙双方友好协商，就乙方销售给甲方设备，双方达成如下协议：
一、合同主要信息
	项目编号
	                  

	设备名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保期

	
	
	
	
	
	
	

	总计（大写）
	
	小写
	

	付款方式
	验收合格后一次性支付。


二、发票与付款前提：
（1）合同签订后，预付合同总价款的30%，项目整体验收合格后付清余款。
（2）乙方应分别在合同签订后和设备验收合格后30天内，向甲方出具与合同及验收报告内容完全一致、不得分拆的等额正式合法发票。甲方收到合法有效发票及验收报告等文件后方启动付款流程，因乙方延迟或发票问题导致的一切损失由乙方承担，甲方有权暂停支付未付款项。
三、交货期：合同签署后，30个工作日内完成供货和安装。
四、乙方保证所供设备符合国家法律法规的规定，其质量技术满足中国国家标准或国际相关行业标准，否则，甲方可视为乙方违约，甲方有权解除本合同，造成的一切损失由乙方负全部责任。因设备质量缺陷所引起的医疗损害责任纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任，即使甲方对受损方承担赔偿责任，也可以向乙方等额追偿。
五、根据国家规定，对需要提供的设备及有关配置，乙方应当及时提供。
六、乙方所供设备经验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
七、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有异议，甲方有权委托中国有资格的机构对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。
八、服务条款：
1.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方联系，共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。
2.乙方如逾期交付货物，则按每逾期一天，乙方向甲方支付货款总额5‰的滞纳金；如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。
3.设备安装、调试结束后，甲方对设备进行调试验收（时间由甲、乙双方另行商定），乙方免费派工程师到现场协助验收工作。调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由乙方提供并经甲乙双方协商一致后确认。在试用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，乙方则必须根据甲方要求无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
4.自甲方验收合格之日起算，上述设备质保期为原厂免费整机质保，保修范围为全保，含所需配件、人工费、维修人员差旅费，终身维护。每超过一天，保修期延长两周，以上材料乙方提供由原厂出具的售后服务承诺函。保修期满后，乙方对本设备终身负责维修，但只收配件费，免收人工费。
5.①现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南，解答甲方人员提出的问题。
②正规培训班培训：详见乙方的响应文件及承诺书。
十、保密条款：乙方承诺在合作期间内接触的各项甲方的信息、资料文件等负有保密责任，不得向第三方披露。否则甲方可追究其违约责任，造成损失的，甲方有权向乙方追偿。此保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
十一、本合同除签字盖章部分，均为打印文本，凡添加手写内容一律无效，合同自双方签字并盖章后生效。
十二、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。甲乙双方如发生合同争议，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。



甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：
法人或其授权代表签字：                     法人或其授权代表签字：
                         业务代表签字：
联系电话：                                 联系电话：                  
        年    月   日                              年    月    日


第四章 采购需求
一、采购清单：
	序号
	实训室名称
	产品名称
	数量
	单位

	1
	新能源汽车电池、电机、电控实训室
	动力电池装调测试套件
	2
	套

	2
	
	动力电池PACK装调测试智训平台
	1
	套

	3
	
	电池包封测与检测诊断实训台
	1
	套

	4
	
	单通道分容均衡一体实训套件
	1
	套

	5
	
	新能源汽车整车故障设置实训台
	2
	套

	6
	
	驱动三合一电机拆装平台
	3
	套

	7
	
	电驱动总成装调与检修工作平台（含工具套装）
	1
	套

	8
	
	新能源解码仪
	2
	台

	9
	
	数字钳形表
	5
	台

	10
	
	绝缘电阻测试仪
	6
	台

	11
	
	电池内阻测试仪
	2
	台

	12
	
	实训示教移动车
	3
	套

	13
	
	人员安全防护套装
	12
	套

	14
	
	工位安全防护套装
	10
	套

	15
	
	新能源汽车工具组套
	3
	套

	16
	
	灭火器
	12
	瓶

	17
	
	课桌
	60
	套

	18
	
	手持式绝缘电阻测试仪
	2
	台

	19
	
	直流低电阻测试仪
	2
	台

	20
	
	新能源汽车工具组套（配套电驱动调装工作台）
	1
	套

	21
	
	新能源汽车工具组套（配套三合一拆装平台）
	3
	套



2、 设备技术参数
	[bookmark: _Toc27004][bookmark: _Toc32155]序号
	设备名称
	数量
	技术参数要求

	1
	动力电池装调测试套件
	2套
	1、 产品要求
动力电池装调测试套件需采用市场主流车型进行结构设计，配套车规级分布式电池管理系统，实现动力电池分拣、分容、充放电电路搭建及装配测试等技能。
二、产品组成
需由≥16cell磷酸铁锂电池、1套车规级电池管理系统、1个散热式负载、1个国标交流充电口、1个车载充电机、4个接触器，1个熔断器、1个直流数显表、1个预充电阻、1个交互终端、1套动力电池管理系统智能诊断系统等组成。
三、产品要求
1、能手动对单体电芯进行串连成组装配，完成电池成组后，电池包电压应≥48V，模组间应安装有熔断器，保证实训安全。
2、能手动对负载电路、控制电路、充电电路进行搭建。
3、负载电路运行时，可通过数显表实时显示线路上的电压、电流。
4、可通过诊断系统软件对电流传感器的数据进行校零。
5、可通过诊断系统软件控制电池组充电、放电。
6、可通过诊断系统软件查看电池组数据流。
7、可通过诊断系统软件查看电池管理系统故障码（故障码仿照SAE标准故障编制）。
8、可通过诊断系统软件控制电池管理系统进入工装模式，对接触器进行动作测试。
9、可通过诊断系统软件修改电池管理系统告警参数，对SOC、电池容量进行标定。
10、可通过软件更改电池信息采集器电压、温度采样数据。
11.车规级分布式电池管理系统，应满足《电动汽车用电池管理系统技术条件》（GB/T 38661-2020）的相关要求。
四、动力电池管理系统智能诊断系统
动力电池管理系统智能诊断系统包括数据流、故障码、主动测试、课程资源等功能。
▲1、电池管理器数据包含总电压、工作电流、SOC、最高单体电压、最低单体电压、单体电压差、最高单体温度、最低单体温度、单体温度差、绝缘阻值等数据及参考值，实时显示各类的数据，并且有相对应参考值进行参考，通过参考值对比理解BMS系统正常工作参数值。
▲2、电池信息采集器可采集≥16节单体电池电压（mv）、8个电池温度（°C）及对应参考值等数据。（投标文件中需提供实拍设备图片证明满足上述功能需求）
3、故障码功能可查看系统当前故障的故障码编码和告警级别。
4、主动测试包括功能测试、工装模式、电池测试、标定、告警参数5大功能。
5、功能测试可以进行充电和放电两大功能，控制充电和放电的工作过程。
6、工装模式具备吸合或断开功能，工装模式可完成电池组接触器的吸合及断开测试功能。验证接触器工作状态，进行对应控制电路检查。
▲7、电池测试有电压测试和温度测试2大功能，电压测试可设置1至16号电池电压，温度测试可设置电池温度采集点1至8的温度，通过不同参数值设置，理解其在不同参数状态下的对应控制策略。（投标文件中需提供实拍设备图片证明满足上述功能需求）
8、主动测试中的标定，可标定当前SOC、电池容量等数据。
▲9、告警参数，可设置总压过高、总压过低、单体过高、单体过低、放电高温、放电低温、充电高温、充电低温、压差过大、温差过大、放电过流、充电过流、SOC过低、绝缘过低等告警参数，每条可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级设置。（投标文件中需提供实拍设备图片证明满足上述功能需求）
10、平台配置计算模块，配置≥四核处理器、≥8G内存、≥120G固态硬盘。
4、课程资源
课程资源包括电器原理图、实训指导书、微课视频、动画、本地资源等不同类型。
五、实训任务
1、电池串联实训
2、电池模组串联实训
3、电池告警参数设置实训
4、电池0.5C放电实训
5、电池模组均衡实训
6、电流传感器校准实训
7、交流充电口认知实训
8、0.5C交流充电实训
9、预充电路搭建实训
10、接触器检测实训
六、需提供充配电三合一高压系统3D软件
包含充配电三合一结构、低压回路信号原理和高压回路信号原理展示。
七、需提供动力电池结构原理3D软件
包含电池包结构、电池采集信号走向、充电电流走向和冷却管道水流走向展示。

	2
	动力电池PACK装调测试智训平台
	1套
	一、产品要求
动力电池PACK装调测试智训平台采用磷酸铁锂动力电池、车规级动力电池管理系统及相关零部件，可完成动力电池分拣、分容、性能识别、模组装配及系统诊断测试等技能训练。
二、功能要求
1、平台布置动力电池包模块、配电箱模块、负载模块、控制模块、充电模块、故障设置与诊断模块、智能教学系统、人员训练行为监测系统。
2、动力电池包模块由磷酸铁锂动力电池串联成组组成，可满足动力电池拆卸安装的技能训练。
3、配置车规级带互锁高压维修开关，可完成维修开关的装配及电路接线训练。
4、配电箱模块安装车规级分布式电池管理系统、高压接插件及低压连接器，内部安装放电接触器、预充接触器、慢充接触器、预充电阻、预充电容等，可完成电路布线接线技能训练。
5、负载模块安装多个功率电阻，可模拟车辆加减速过程中电流的变换，可实现四个等级放电电流状态；可完成监测不同放电电状态下每个单体电池电压、温度、电池包放电电流、电池包放电电压等参数变化的技能训练
6、充电模块采用新能源汽车充电系统控制原理搭建，可监测充电状态下每个单体电池电压、温度、电池包充电电流、电池包充电电压等参数变化，完成充电系统原理以及单体电池充电特性的实训教学。
7、故障设置与诊断模块可设置短路、断路、虚接、错接故障，可检测线路电信号的变化完成诊断训练。
8、智能教学系统可实现电池数据调试功能。
9、智能教学系统可动态显示动力电池管理系统相关数据流，包含：系统电压、系统总电流、系统SOC、系统运行状态、充电枪连接状态、充电状态、充电枪充电模式和状态、电池温差、CP占空比、高压互锁状态、与整车通讯状态、充电机通讯状态、交流充电枪座温度等信息。
10、智能教学系统可对单个电池电压进行数值设置，也可同时对多个电池电压进行数值设置。
11、智能教学系统可对单个电池温度采集点进行数值设置，也可同时对多个电池温度采集点进行数值设置。
12、智能教学系统可进行充电和放电控制，放电时可显示放电电流，剩余放电时间等信息；充电时显示充电枪连接状态，CC、CP，充电电流，充电剩余时间等信息。
13、人员训练行为监测系统配置智能摄像头，具备多个自由度调节视角，启动后可实时监测人员的训练行为。

	3
	电池包封测与检测诊断实训台
	1套
	1、 产品要求
电池包封测与检测诊断实训台需可完成电池系统安装与调试任务，可以考查选手技术资料合理运用、仪器设备规范使用、高压安全防护、电池管理系统缺陷检查与修复、充放电测试设备使用等能力要求。
二、功能要求
1.电池模块需采用国内主流企业原车电池包。
2.电池箱体内部设计有主正继电器、预充继电器、加热继电器、加热保险丝、分流器、熔断器。 
3.技术平台需配置有充配电总成，需布置有车载充电机等模块。 
4.技术平台需可进行电池包密封性检测，可对维修装配完成后的电池包开展充气保压密封测试，自动判定电池包壳体渗漏、管路密封不严、接插件防水失效等故障，检测数据可直观判定修复后的电池包是否满足整车出厂密封使用标准，完整复刻修理厂电池包售后密封检修工艺。
5.技术平台需配置国标交流充电口和车载充电机，支持国标7kW 及以下交流充电桩（枪）充电。 
6.技术平台需配置上位机系统，同时可与驱动控制系统装调与检测测试平台互连，对外放电，为电机控制器提供能量。 
7.技术平台配置≥ 24 英寸直面显示终端及一体计算平台，配置≥四核处理器、≥8G内存、≥120G固态硬盘。 
8.技术平台需配置可视化图文界面，可动态显示电池管理系统内部参数，支持图文界面控制成组后的电池系统充放电。 
9.配置CAN数据转换硬件设备，可利用上位机软件对电池管理系统进行参数设置，并具有高压互锁、接触器粘连、绝缘检测等功能。
三、技术参数
1.需由实训台、原车电池包、充配电总成、上位机系统、触摸一体机电脑、车规级分布式电池管理系统组成；
2.实训台采用白色钣金材质，中间设置储物抽屉，底部安装4个万向自锁脚轮；
3.需具备电池包电量显示、蓄电池电量显示；
4.具备微电脑数字温度控制器，可实时显示负载端温度状态，如超出设置的温度，可进行报警指示；
5.车载充电机，交流输入电压90-265V、频率47-63Hz，直流输出额定功率3200W、电压0-112V、电流40A；
6.原车电池包需采用磷酸铁锂蓄电池，额定电压90V，额定容量100Ah，额定能量9kWh，满足国标GB/T3 1484/5/6-2015、GB/T3 1467-2015;
7.具备变频制动电阻器，1000w/10Ω的2个，500W47Ω的1个，配置散热风扇；
四、多媒体可视化教学终端功能
平台配备一体式高清可视化触控显示终端，终端本地内置全套动力电池维修教学资源库：包含电池包拆装工艺文本手册、故障诊断流程文档、高压安全操作规范、电芯更换、密封维修、充放电调试配套教学视频。学生可自主查阅学习资料，教师可现场调取视频同步实操教学，实现理实一体化可视化授课。
五、实训任务
1.电池包充放电功能验证
2.拆卸电池包上盖
3.电池包绝缘性测试
4.阈值参数标定与验证
5.电池包密封性测试
六、配套智能新能源汽车技能训练工作站教学资源
智能新能源汽车技能训练工作站教学资源需内含实训微课、实训指导书、实训工单、设备及工具清单、精品图片等资源。
1.产品组成要求
新能源汽车技能训练工作站教学资源包含实训微课、 实训指导书、实训工单、 设备及工具清单、 图片资源。
2.技术要求
1）微课资源根据岗位知识点需要，以实训微课的形式呈现；视频充分体现了企业岗位的实际工作任务所要具备的职业技能和规范的安全、工艺、流程等作业标准。画面分辨高清，专业配音讲解，精良的视频包装制作，视频格式为MP4。
2）实训指导书配套实操微课制作，以企业岗位典型工作任务为案例，详细描述工作任务的步骤及流程，包含任务描述、实训目标、实训准备、任务实施等要素。
3）实训工单配套实操微课制作，包含实训工单、实训评价等要素。
4）图片资源以新能源汽车动力电池系统结构、原理为主，采用二维绘制、三维模型出图、实物拍摄制作等多种形式，呈现高质量精品图片资源。
5）设备及工具清单包括完成实训必需的设备及工具，也包含推荐的设备及工具型号，满足教学备课需求。

	4
	单通道分容均衡一体实训套件
	1套
	一、产品要求
单通道分容均衡一体实训套件可对多种单体电池进行充放电、均衡修复、多机联动分容训练，可根据实训任务需求自由设置多种参数，含充电截止电压、充电电流、截止电流、保存电压、放电截止电压、放电电流、截止电流、静置时间、循环次数等。
二、功能要求
1.具备电池过压/电池反接/高温/电流失控保护；
2.可实时显示测试的状态，含运行时间、机内温度、实时电压、实时电流、实时容量、实时电量、当前充电参数、当前放电参数、当前工作模式、当前工作状态；
3.可根据实训任务需求自由设置多种参数，含充电截止电压、充电电流、截止电流、保存电压、放电截止电压、放电电流、截止电流、静置时间、循环次数等；
4.提供实训视频及实训指导书。
三、实训任务要求
1.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池进行容量测试对比
2.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池进行补电测试
3.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池进行放电测试
4.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池进行循环老化测试对比
5.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池进行活化测试对比
6.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池进行电芯均衡测试
7.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池进行充电-放电-静置-循环的工步测试
8.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池进行测试过程的温度检测
9.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池的充放电曲线进行对比分析
10.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池的电压曲线进行对比分析
11.可对三元锂、聚合物、磷酸铁锂、镍氢、钛酸锂、铅酸电池的电流曲线进行对比分析
四、配置充电设备装配与调试智能系统仿真软件
1.理论知识
（1）采用二维及三维的动画方式对充电机的结构、原理等知识进行生动展示、深入解析，并提供交互式操作。
▲（2）系统以新能源充电知识为重点，主要包括：充电机的结构认知、工作指示灯模组、人机交互显示控制器、刷卡器4G模块、枪锁模块、国标充电座、12V铺助电源、主控盒铺助继电器盒、漏电保护器模块、防雷器模块、电能表模块、交流接触器模块、充电开门检测等知识。（投标文件中提供充电机的结构认知截图证明，至少包括主控板、辅助继电器、智能电表元件截图）
2.3D结构展示
在虚拟现实环境下建立充电器各功能模块结构系统模型，鼠标放到任意部件上，系统自动显示该部件名称。
▲3D结构展示包括：主控模块、单相断路器、辅助电源、辅助继电器、交流接触器、浪涌保护器、智能电表、读卡器、急停开关、LED灯板、门禁开关、显示屏、接线排、充电枪。（投标文件中提供截图证明，需清晰体现3D结构展示部件）
3、虚拟拆装
（1）虚拟拆装，可以手动一步一步按顺序拆装，系统在三维虚拟现实环境下建立桩主要模块的模型，同时建立装配时需要的使用工具。
（2）充电桩可以任意放大、缩小和360度旋转。
▲①虚拟装配内容包括：安装显示屏、安装LED灯板、安装读卡器安装、急停开关、安装门禁开关、安装辅助电源模块、安装主控模块、安装辅助继电器、安装限位卡、安装接线排、安装交流接触器模块、安装浪涌保护器模块、安装智能电表、安装单相断路器、安装充电枪、安装输入电源线、安装地线（PE）、使用绝缘电阻测试仪进行单相断路器输入侧L对地绝缘检测、使用万用表进行辅助电源v+对地电阻检测、插入充电枪，打开负载箱电源开关及负载开关，调节负载档位为16A等。（投标文件中提供截图证明，需清晰体现装配部件）
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	新能源汽车整车故障设置实训台
	2套
	1、 产品基本要求
故障设置与检测连接平台配套整车操作使用。该平台可与整车进行无损连接，可对汽车电池管理系统BMS、整车控制器VCU、电机控制器PEU、车载充电机OBC、车身控制模块BCM、网关进行故障设置、检测与诊断。故障设置与检测连接平台应便于教师设故教学和学生数据测量学习。有利于提升学生的新能源汽车简单故障诊断与排除基本能力、新能源汽车常用工量具和专业检测仪器使用能力、高压上下电操作能力。
二、产品配置要求
产品应由故障设置与检测连接平台金属台体、教学显示屏、电脑主机、测量面板、测量电路板、故障面板、故障电路板、故障配套器件、故障连接线束、桌面开关等组成。
（1）故障设置与检测连接平台金属台体（单位：毫米）
（2）测量面板
整体尺寸：满足教学要求（长*宽）
（3）故障面板
整体尺寸：满足教学要求（长*宽）
（4）教学显示屏
工作电压：220VAC
显示类型：LCD显示
（5）电脑主机
工作电压：220V AC
系统：Windows
显卡：RTX2060及以上
内存：≥16G
硬盘：≥256G
处理器：≥i5 十代及以上
三、产品功能要求
设备应由故障检测区、故障设置区、信息查询区、操作测量区、零部件收纳区五大功能区组成。
设备主体应采用整体结构设计，主体外壳需采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，配置带锁止功能的万向静音脚轮。
（1）故障检测区
故障检测区应由测量面板、测量排线等组成。
测量电路板需采用PCB一体设计，板上需丝印有原车插头轮廓图，测量针脚安装测量端子用于配合测量面板测量数据，应采用测量排线与故障设置板连接，保证采集电压等数据准确，并可考核学生对电路图的识图能力。
故障检测区为学生测量部分，应可直接使用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。
（2）故障设置区
故障设置区应包含故障面板、故障内衬、故障电路板、故障电路板亚克力绝缘底板等组成。
故障设置板应采用一体化电路板设计，采用机械贴片焊接，故障设备采用电弧灭弧保护电路与多重安全保护，内置一体化不少于4层PCBA无铅环保电路整体封装，PCB板电路封装达到车规级技术标准。
故障设置与检测连接平台背面抽屉应可用于手动设置故障，采用隐藏式机械故障设置系统，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。
故障设置板故障设计路数最大可支持不少于256路，板上设有口字型故障设置区域及12V正负极电源接口，可通过故障设置模块与故障设置线束、以及配置断路插接件数量不少于15个，用来设置断路、短路、虚接、交叉故障。故障范围应包含电池管理系统、整车控制器、电机控制器、交流充电系统、车身控制模块在内的多个系统
（3）信息查询区
显示屏内配套电子版设备用户手册及主机厂授权的车型用户手册、电路图、维修手册等资料，满足教学、学习使用需求。
信息查询区应与独立电脑主机相连，主机应满足十代I5处理器及以上，显卡应满足RTX2060及以上可流畅运行虚拟仿真教学软件系统。
（4）操作测量区
操作测量区可用于放置万用表、示波器、故障诊断仪、维修资料、教材等设备资料，用于整车故障诊断与排除作业，并且操作测量区需配有鼠标垫、键盘、鼠标，在此区域可操作教学主机用于维修资料的查询，教学课件播放等。
需配置定制化桌面开关，功能应包含电脑主机开机、重启、标准耳机孔、USB3.0、USB2.0、Type-C口等多种便捷功能。
（5）零部件收纳区
设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件设计的内衬卡槽。抽屉内应配备了遥控器、收纳盒、键盘、鼠标、故障设置线束，故障设置模块种类应包含5Ω电阻、10Ω电阻、50Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1000Ω电阻、100K电阻、1K电位计、5K电位计、20K电位计，汽车保险规格应包括5A、7.5A、10A、15A、20A、30A多种保险丝，汽车继电器应包含12VDC-10A  5爪、12VDC-30A  4爪、12VDC-70A、等多种线圈及触点故障继电器。
抽屉内也应放置与整车连接的故障线束便于零配件收纳，与整车连接的线束上应套有线标，标有其连接插头的名称。
四、配套教学实训软件，具体软件功能如下：
（一）软件架构要求
1.系统采用C/S系统架构进行开发，软件开发工具符合unity引擎开发标准。
2.系统采用分模块加载方式运行系统，保障系统运行的流畅度。
3.软件支持模型旋转、位移、缩放功能，可适用鼠标等多种操作。
4.PC端使用鼠标左键、中键、右键操作。
5.软件采用账号密码方式进行登录使用。
6.软件具备虚拟仿真操作计时及成绩生成。软件支持学生成绩数据化及可视化。
7.操作提示方式包括任务流程提示、多次错误提示、按钮查看提示。
8. 虚拟仿真包括演示模式、教学模式、考核模式。
9. 虚拟仿真系统支持实际操作逻辑，可依据操作意图自主训练，如工具选用、诊断检测、更换维修等。
（二）软件功能要求
演示模式
10.软件具备操作说明按钮，展示学习任务的虚拟仿真实训操作方法与软件功能说明，对学习任务以及软件使用进行初步认知。
11.需满足学习任务实操入门训练功能，可以进行该项学习任务流程性的认知操作，了解软件的使用方法以及软件各项功能按键的意义。
教学模式
12.需满足学习任务实操训练功能，学员可以进行该项学习任务完整的实操训练，具有任务流程操作提示、任务操作计时以及任务操作评分记录等主要功能。
13.页面内容：个人防护、工位防护、任务流程、工具仪器、零件收纳、任务工单等内容。
▲14.个人防护：具备点击按钮显示个人防护用品菜单，选中相应物品可进行选取、检查与佩戴操作；(投标文件中需提供满足此项功能的截图)
▲15.工位防护：具备点击按钮显示工位防护用品菜单，选中相应物品可进行选取、检查与使用操作；(投标文件中需提供满足此项功能的截图)
16.任务流程：具备点击按钮显示或隐藏任务流程列表，可滑动翻页，可进行任意跳转步骤；
17.任务工单：任务工单可随时与虚拟仿真训练同步在线填写、修改及保存。
▲18.维修手册：提供维修手册、电路图册等，可随时查阅，且具备搜索功能。(投标文件中需提供满足此项功能的截图) 
19.任务流程：提供任务流程清单，并提供任务是否完成的显示。
20.计时：显示虚拟仿真操作时长功能。
21.分数统计：具备统计操作得分功能。
考核模式
22.需满足学习任务考核功能，可以进行该项学习任务的实操考评测试，检验对学习任务的掌握程度，还可以通过复盘分析找出在操作中存在的不足，便于优化与提升技能水平。
23.操作功能：提供模型旋转、缩放、平移功能。
24.分数：系统采用加分机制，操作正确得分，操作错误不得分，采用百分制。
25.视角：提供最佳视角还原功能。
26.计时：显示虚拟仿真操作时长功能。
▲27.分数统计：具备统计操作得分功能。(投标文件中需提供满足此项功能的截图)
28.软件中保险丝、继电器等还原原车真实作业场景，排故过程中可对保险丝进行电压、电阻等测试等。
▲29.软件中真实还原原车控制逻辑，软件可具备灯光组合开关操作，雨刮洗涤操作，遥控钥匙操作，档位开关操作等。(投标文件中需提供满足此项功能的截图)
30.软件中带有线束维修和零部件更换功能，当确诊故障部位后，可对单个故障器件或者线束进行更换，可将故障部件拆卸至零件收纳栏，进入零件收纳栏的部件可进行再次测量复诊,拆卸后的故障线束可移至垃圾桶进行处理，新部件更换前可进行检查及测量，确认无误后进行安装。
31.软件中具有快捷操作栏，操作栏中有搭铁点、档位开关、制动踏板、油门踏板、点火开关；该功能与原车功能一致，可在车辆运行状态下实现联动，如当踩下原车制动踏板时，快捷栏中的制动踏板也会实时呈现被踩下状态，反之亦然，确保操作者在快捷栏与实车操作间无缝切换。
32.软件包含有仪表指示灯和故障灯识读功能，包括但不限于：充电插头已连接指示灯、电驱动装置故障指示灯、中央警报灯、防抱死制动系统（ABS）故障灯、转向信号灯、行驶准备就绪显示、驻车示宽灯、危险警告灯等：以及仪表提示，包括但不限于：请注意充电桩上的说明或使用其他充电桩、电驱动装置工作不正确，请立即安全停车!、故障：车辆照明、无法启动、请拔下充电电缆、请检查汽车启动系统、电驱动装置工作不正确，请去维修站。未识别到遥控钥匙。请将钥匙保持在规定区域|请参阅用户手册等。
（三）模块化内容
▲33.教学任务需要具备情景导入、任务说明、资讯学习、结构解析、视频演示、虚拟仿真、任务评价、实例提升模块内容。(投标文件中需提供满足此项功能的截图)
▲34.情景导入：具备不少于15秒的二维动画展现。(投标文件中需提供满足此项功能的截图)
▲35.任务说明：具备任务描述、学习目标、学习内容、仪器设备、其他物料内容的详细讲解。(投标文件中需提供满足此项功能的截图)
36.咨讯学习：需具有数字化教案，并具备详细操作及讲解。
37.结构解析：具有查找零部件位置、绘制原理框图、标注针脚定义、测量相关数据等交互内容。
▲38.视频演示：具有对应任务的实拍视频，对任务进行分模块进行教学。(投标文件中需提供满足此项功能的截图)
▲39.虚拟仿真：需具备教学模式、考核模式，并具备软件的使用操作说明按钮及操作方式介绍。(投标文件中需提供满足此项功能的截图)
▲40.任务评价：具备电路分析成绩和虚拟仿真成绩，虚拟仿真成绩需按模块进行成绩展示(投标文件中需提供满足此项功能的截图)
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	驱动三合一电机拆装平台
	3套
	一、产品概述
本平台是一款结合新能源汽车驱动系统调试、检测产业端技能要求与职业院校教学环境自主开发形成的产教融合设备，并且设备外形设计采用工业外形设计，既保证教学安全又不失美观大气，同时结合人机工程学，方便老师教学和学生操作练习；实现学习产业端驱动系统装调和检测操作要求，掌握新能源汽车动力总成组成结构、变速箱的装配等技能；完全符合国家产教融合政策下职业教育要求。
二、产品功能
产品组成：动力总成拆装实训平台由HDE前驱电动总成由驱动电机、变速器重要部件组成。
▲1、HDE前驱电动总成由驱动电机技术参数
HDE前驱电动总成由驱动电机、驱动电机控制器以及变速器三者集成，电动机最大输出扭矩180N.m, 额定扭矩70N.m, 最大输入功率100kW，额定功率35kW，最大输出转速12100rpm，HDE前驱电动总成由驱动电机外型551mm*424.5*376mm。变速箱总成重量64KG，变速箱润滑油量（0.65±0.05）L,变速箱润滑油类型壳牌S3-ATF-MD3。
2、动力总成拆装实训平台，▲外形尺寸(长×宽×高)：≥1600mm*800mm*680mm（提供产品图片）
（1）桌面承重面板采用钢板结构支撑，面板上装有优质不锈钢折弯面板，不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，承重能力强。
（2）桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，可有效的避免拆装过程中，部件滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成与元件损坏。
（3）平台设计了电动机与变速箱分离丝杆机构以及变速箱360°任意翻转结构，使动力总成拆装轻便快捷。电动机与变速器分离不需手动操作，有效防止学员训练中的事故隐患。
（4）平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。
（5）平台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用80*40的U型型材制作而成，安全稳固。
（6）平台采用钢质材料，可承受不低于1吨的有效载荷。
（7）平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。
（8）平台配置变速箱齿轮、轴承、油封、卡簧等拆卸部件放置钣金一套，将前驱电动总成从整车上拆解下来之后避免随意摆放拆卸零部件导致丢失或磨损。
（9）拆卸后可借助万用表完成定子绕组电机旋变信号相间阻值信号检测。
▲三、可完成的实训项目
（1）变速箱组件外观检查，如齿轮轮系转动、主轴齿轮、副轴齿轮的、差速器组件等的检查
（2）差速器组件的高度测量
（3）后箱体轴承孔底的测量
（4）选择三轴轴调整垫片厚度
（5）驱动电机的空转检查
（6）冷却回路密封性能检查
（7）冷态绝缘电阻检测
（8）绕组短路检查
（9）绕组断路检查
（10）旋变传感器绕组阻值检查
（11）电机绕组温度传感器阻值检查
▲四、配套纯电动汽车驱动三合一电机拆装平台实训指导书，包含以下内容：
实训项目1认识纯电动汽车驱动三合一电机拆装平台 
实训项目2驱动电机气密性检测 
实训项目3减速器总成拆卸 
实训项目4清洁并组装减速器齿轮组 
实训项目5测量差速器轴安装间隙 
实训项目6减速器总成安装
五、配套“驱动电机交互软件”课程资源
1.产品要求
该软件设计使三维结构可视化，可在Windows平台运行。以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的新能源汽车上应用较多的电动机，参照汽车主机厂规定的标准参数为基础，结合新能源汽车电机驱动系统在检修过程中常见注意事项及诸多汽车维修行业技术专家指导意见而开发，具有专业深度足、规范标准高，充分结合教学特点满足实用性及新颖性，并使用实时交互的学习方式有效激发学生的学习兴趣。
能满足《新能源汽车驱动电机系统检测与维修》课程工学一体化教学：
模块一：驱动电机系统的认知
课题一   驱动电机的认知
技能实训1   驱动电机的认知
课题二   驱动电机控制器及冷却系统的认知
技能实训2   驱动电机控制器的认知
技能实训3   冷却系统的认知
模块二  驱动电机的检测与维修
课题一   直流电机的拆装
技能实训4   直流电机的拆装
课题二   交流异步电机的检测与维修
技能实训5   交流异步电机的拆装
课题三   永磁同步电机的检测与维修
技能实训6   旋转变压器的检测
技能实训7   温度传感器的检测
技能实训8   驱动电机的更换
模块三  驱动电机控制器的检测与维修
课题   驱动电机控制器的检测与维修
技能实训9   MCU 与整车无法通信故障的检修
模块四  冷却系统的检测与维修
课题一   冷却系统部件的更换
技能实训10  水泵总成的更换
技能实训11  散热器总成的更换
课题二   冷却系统故障的检修
技能实训12   冷却系统故障的检修
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	电驱动总成装调与检修工作平台（含工具套装）
	1套
	一、产品基本要求
电驱动总成装调与检修工作平台应以新能源汽车原车驱动电机及其控制系统为核心，需同时配套电机控制器及动力电源系统、故障设置系统。在实现驱动电机与减速器拆装、驱动电机总成拆装、减速器总成拆装的同时，又可通过电控系统和直流电源实现永磁同步电机运行的状态演示，包含点火、档位、加速、制动的运行测试，同时也可通过故障设置系统对驱动控制系统进行设故、数据检测等原理教学。整体可实现新能源汽车电驱动总成装调、检修、教学、考核的功能。能够培养学生关于电驱动总成分解和装配能力、电驱动总成检查和修理能力、电驱动总成绝缘测试及气密性测试等能力。
二、产品配置要求
▲本产品应主要由电驱动总成装调与检修工作平台金属台体、驱动电机、驱动电机合装机、减速器、减速器翻转机构、永磁同步电机控制器、高配电脑主机及显示器、故障盒、减速器壳体工装、减速器齿轮组工装、高精度测量平台、故障设置、直流电源、桌面开关、驱动电机控制器上位机系统（软件）等组成（提供产品图片）。
（1）电驱动总成装调与检修工作平台金属台体，设备整体设计尺寸：≥1650*820*1600mm
（2）永磁同步电机
整体尺寸：≥400*370*320mm（长*宽*高）
驱动电压：≤80V DC
额定功率：≥80KW
额定转速：≥5100r/min
最大输出扭矩：≥300N.m
极对数：≥4
绝缘等级：H
冷却方式：液冷
重量：≥50Kg
（3）驱动电机合装机
整体尺寸：≥1050*340*325mm（长*宽*高）
丝杠螺母机构：≥2路
丝杠有效行程：≥800mm
顶针中心高度：≤280mm
手摇轮：≥2个
（4）减速器
整体尺寸：≥470*320*210mm（长*宽*高）
类型：固定齿比变速器
（5）减速器翻转机构
整体尺寸：≥575*75*250mm（长*宽*高）
翻转角度：≥270°
配套减速机：
型号：NRV30
减速比：≥40
输入轴：≥10mm
输出孔：≥14mm
手摇轮外径：≥100mm
（6）永磁同步电机驱动器
整体尺寸：≥255*240*130mm（长*宽*高）
额定电压：80-360V DC
额定电流：≥53A
控制电压：10.5-30V DC
额定功率：≤12KW
通讯方式：CAN
重量：≥5.4kg
冷却方式：自然冷却
最高效率（不含电机）：≥93%
（7）电脑主机
工作电压：220V AC
系统：Windows
显卡：RTX2060及以上
内存：≥16G
硬盘：≥256G
处理器：≥i5 十代
（8）显示器
整体尺寸：≥535*315*35mm（长*宽*厚）
显示屏规格：≥23英寸
分辨率：≥1920*1080
刷新率：≥75HZ
面板类型：IPS硬屏
屏幕比例：16：9
（9）故障盒
整体尺寸：≥560*355*110mm（长*宽*高）
可满足故障设计线路数：≥80路
面板数据测量孔：≥40个
点火开关：≥1个
档位开关：≥1个
制动开关：≥1个
加速开关：≥1个
（10）高精度测量平台
整体尺寸：≥530*145mm  （长*宽）
精度等级：≥国标00级
抗压强度：≥240-245N/M
吸水率：＜0.13%
肖氏硬度：＞HS70
（11）直流电源
输入功率：≥2.2KW
输入电压：220V AC
输出电压：0-345V DC
电压显示精度：0.1V
电流显示精度：0.1A
三、产品功能要求
▲电驱动总成装调与检修工作平台应主要由电机装调区、故障检测区、零件收纳区、动态测试区、减速器装调区、工具收纳区六大功能区组成。
平台主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按照钣金加工工艺操作，酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，配置带锁止功能的万向静音脚轮。
▲（1）电机装调区
电机装调区应由电机合装机、驱动电机、电机控制器、减速器、减速器翻转机构、手摇轮等部件组成，可用于驱动电机总成拆装、检修、调试作业，减速器装调、检修、测量作业。
驱动电机应选用新能源汽车原车驱动电机，应主要包含转子总成、定子总成、三相转接板、三相接线柱、后端盖、温度传感器、旋变传感器等，配和合装机能够满足用户对驱动电机的拆装调试需求。
驱动电机合装机应包含长顶针、短顶针、定子固定板、丝杠螺母机构、锁止滑块、手摇轮合装机底座等部件。合装机控制方式应采用手摇控制，通过配置的手摇轮控制电机拆装过程中的部件移动，以达到合理合装分离电机定子总成与转子总成的目的，同时在拆装过程中应满足转子磁感应强度、三相绕组冷态直流电阻、三相绕组对温度传感器绝缘电阻等数据的测量。合装机主体结构为铝型材切割加工，丝杠模组严格按照丝杠加工工艺操作，通过冷拔、滚花、车螺纹、校正、切断、倒角等一系列加工工艺制作而成，经电镀表面处理可防锈防腐。
▲（2）故障检测区
故障盒应由盒体机加工铝制组件、支撑杆、磁吸、机械锁、橡胶脚垫、合页、UV转印铝制测量面板、测量电路板、测量电路板护板、故障设置面板、故障设置板内衬、故障设置电路板、故障设置电路板垫板、点火开关、档位开关、制动开关、加速开关等部件组成。
测量面板应采用印制铝氧化，同时外覆绝缘膜处理，在保证绝缘的基础上同时保护印制电路图，防止划伤、刮增。通过测量面板电路原理图也可进行故障诊断及数据测量，测量电路板应焊有2mm测量端子（带绝缘套），可与万用表表笔配套测量。
故障设置板及数据测量板应采用一体化电路板设计，并采用机械贴片焊接，设备采用电弧灭弧保护电路与多重安全保护，内置一体化4层PCBA无铅环保电路整体封装。
故障设置板设计最大路数不少于80路，并设有口字型故障设置区域、及12V正负极电源线路接口，可通过故障设置模块与故障设置线束以及短路插件、断路插件设置断路、短路、虚接、交叉故障。
故障盒配套故障设置模块，种类规格应不少于短接模块、60Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1K电位计、5K电位计、10K电位计；同时应搭配故障设置线束，红色，黑色各不少于3根，以及短路插件不少于20个和断路插件不少于5个，用以设置驱动系统线路故障，故障类型包含断路、短路、虚接、交叉故障。
故障盒搭配驱动电机使用，可对驱动系统电源线路、控制器启动线路、开关控制线路、旋变传感器线路、温度传感器线路等进行故障设置与测量，可允许故障设置路数不少于20路，测量孔数据不少于40组。
▲（3）零件收纳区
零件收纳区应满足临时收纳拆装时的螺栓、线束、插头及工具，需配置超大双挂钩、超大单挂钩、研磨机拖、小挂钩等红色挂件，便于零件临时收纳取用。
▲（4）动态测试区
动态测试区应配有不小于23英寸高清显示器，并与设备下方的教学主机相连接，教学主机内配套设备用户手册、电驱动维修手册、减速器维修手册等资源，可满足师生教学使用需求。显示器应与电脑主机相连，主机应满足十代I5处理器及以上，显卡应满足RTX2060及以上，可流畅运行虚拟仿真教学软件系统。
应配置有电机控制器调试软件，学员可通过调试软件进行电机控制器旋变调零、相序判定、控制参数修改、运转状态监控等功能。
驱动电机控制器连接方式应为CAN-H、CAN-L两路线束连接。
电机控制器上位机软件，用户可通过调试软件进行电机控制器旋变自学习、JOG试运行、相序判定、控制模式修改、运转状态监控等。
点击“虚拟示波器”图标，可用来查看服驱动系统在工作过程中的动态特性，也可监控伺服运行的工作状态。
应配置定制化桌面开关，功能包含电脑主机开机、重启、标准耳机孔、USB3.0、USB2.0、Type-C口等多种便捷功能。
运转状态监控可实时监控采集输出频率、输出电压、输出电流、直流母线电压、电机温度、旋变采样值等电机、电控数据。
上位机软件点击“参数编辑器”图标，可在线修改、上传、下载、保存功能码参数，主要功能包括打开参数文件、保存参数、下载数据、读取控制器数据。
▲（5）减速器装调区
减速器装调区应配有减速器壳体工装与减速器齿轮组工装，用于变速箱壳体与齿轮组件的清洁、测量、维修等作业，同时需配套有高精度测量平台，用于学生测量齿轮等零部件。高精度测量平台精度应达到00级，不易产生凸纹、毛刺、且稳定不易变形；能够耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗磁、不会受潮生锈，使用维护方便。
▲（6）工具收纳区
设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件开模的内衬卡槽。应配备收纳盒、键盘、鼠标、月牙扳手、合装机顶针、输入轴油封安装工具、合装机顶针支架、差速器油封安装工具、电驱动反电动势测试装置、滚花高头螺栓，用于驱动电机的辅助拆装、测量、调试。同时配备空白内衬，用于用户收纳零配件使用。
四、实训项目
转子总成拆装
定子总成拆装
后端盖拆装
三相接线柱拆装
驱动电机转子磁通量测量
旋变总成拆装、测量
温度传感器拆装、测量
高低压线束拆装、测量
定子绕组对机壳绝缘电阻测量
驱动电机定子绕组冷态直流电阻测量
定子绕组对温度传感器绝缘电阻测量
电机径向间隙测量
电机轴向间隙测量
轴伸径向圆跳动测量
冷却系统气密性检测
电机反电动势测量
电机与减速器总成拆装
减速器前后壳体拆装
减速器组件清洁
减速器输入轴拆装、测量
减速器中间轴拆装、测量
减速器差速器拆装、测量
减速器油封拆装、测量
电机控制器旋变自学习
电驱动总成档位测试
电驱动总成加速测试
电驱动总成制动测试
辅助电源故障检修
IG信号故障检修
直流电源故障检修
三相高压线故障检修
温度传感器故障检修
档位开关故障检修
制动开关故障检修
加速开关故障检修
励磁线圈故障检修
正弦线圈故障检修
余弦线圈故障检修
诊断总线故障检修
PEU参数异常故障检修
▲五、配套专用拆装工具如下
1.尼龙棒1件，直径44mm，长度150mm   
2.电机前后轴承、差速器轴承安装工装、拆卸定位块、专用工装  各1件
3.转子拆装、支撑专用工具 铝合金材质   1件
4.导向支架  1件，包含弓形架1个，定位轴1根，调整板2块，紧固螺栓8个
5.后箱体摆放定位板 专用工装 1件
6.电机花键手轮 专用工装 1件
7.轴承拆装压力机 20T  1件
8.3爪拉马通用 4寸、6寸、12寸  各1件
9.轴承拉马 1件 万用型，精钢材质，耐磨抗拉
10.管钳 14寸 1件
11.磁通测试仪 1件
12.5V电源  1件
13.三轴轴调整垫片一组，包括差速器调整垫片（0.50~1.2）、差速器半轴拆卸专用接杆 Cr-V刚制造，表面三层镜面电镀-镍镍铬，硬度最高HRC50
六、为了便于教师提前熟悉平台结构以及相关的实训任务，配套虚拟仿真实训软件，可以有效的帮助教师完成针对不同实训任务教学步骤的梳理：
（一）软件架构要求
1.软件采用电驱动总成装调与检修设备作为开发模型；
2.软件具备训练模式与考核模式；
3.场景中的各类模型需按照1:1进行建模，场地布局1:1还原实操现场,设备数量及设备完全还原；
4.模型细节清晰，贴合密切无黑面、破面、闪烁、漏面残缺；
5.主体模型1：1还原真实模型数据，模型精度＜1cm；
6.工具模型1：1还原真实模型数据，工具整体尺寸精度＜0.5cm；
7.设备模型需包含驱动电机、减速器、盒装机、故障测量面板、控制盒、拆装区域支撑工装等模型；
8.故障测量面板模型需还原平台模型，需具备不少于80个测量点，测量数据不少于300个；
9.软件采用C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作，如实现放大、缩小、上下左右平移、360°旋转功能；
10.系统支持分辨率自适应，显示器支持最大分辨率≥1920x1080，自动适配16：9屏幕；
11.虚拟仿真系统支持实际操作逻辑，可依据操作意图自主训练，如工具选用、诊断检测等；
12.软件采用账号密码方式进行登录使用；
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	新能源解码仪
	2台
	一、产品功能要求
1、可进行新能源汽车故障诊断、数据流读取等；
2、支持高压系统框图、部件图、插座图、拆装引导；
3、支持车上OBD测试+车下测试两种电池包测试方式；
4、准确读取SOC/SOH、各单体压差、温差等信息；
5、支持OBD车上高压电池动态测试，含单体电压或温度录制功能，并生成包含电压、内阻、温度信息的完整检测报告；
6、配备新能源诊断盒，高压部件离线检测更智能高效；
7、支持OBD、专用电池接头、跳线多种方式进行电池包诊断；
二、技术参数
屏幕大小：≥10.1寸；
CPU处理器：≥8核；
RAM运存 / ROM存储：≥4GB/128GB；
电池：≥11600mAh
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	数字钳形表
	5台
	4000字显示,VAC:0.1mV～1000V,精度1.0%,VDC:0.1mV～1000V,精度:0.5%,IAC:0.1mA～10A,精度:1.5%,IDC:0.1mA～10A,精度1.0%,电阻:0.1Ω～40MΩ,精度0.4%,电容:0.01nF,精度:2.0%,交流带宽:500Hz,读数保持,通断及二极管测试.在此基础上增加以下功能：增加频率:10Hz～100KHz,精度:0.1%,温度测量:-55℃～400℃,精度:2.0%,相对模式
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	绝缘电阻测试仪
	6台
	技术参数：
范围：600.0 V 分辨率：0.1 V  50 Hz 至 400 Hz ± (2 % + 3)
输入阻抗：3 MΩ （标称值）, < 100 pF
共模抑制比：（1 kΩ 不平衡):> 60 dB，在直流、50 或 60 Hz时
过载保护：600 V 有效值或直流
量程/分辨率：20.00 Ω/0.01 Ω、200.0 Ω/0.1 Ω、2000 Ω/1 Ω、20.00 kΩ/0.01 kΩ
精确度：± (1.5 % + 3)
过载保护：2 V 有效值或直流
开路测试电压：> 4.0 V, < 8 V
短路电流：> 200.0 mA
0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试
绝缘测试电压: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V，适用于多种应用
通过/失败（比较）功能，使重复性测试简单、方便
保存/调用功能，有19个存储单元，节约时间和人力
远程测试探头，使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便
带电电路检测功能，如果检测到大于30 V的电压，则禁止进行测试，提高了对人员的保护能力
容性电压自动放电功能，提高了对人员的保护能力
交/直流电压: 0.1 V 至 600 V
200 mA 通断性测量
电阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ
自动关闭功能，节约电池电量
CAT IV 600 V 测量安全等级，提高了对人员的保护能力
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	电池内阻测试仪
	2台
	1、该仪器适用于锂电池、镍氢、铅酸电池等电阻测试；
2、具备LCD彩色液晶大屏显示，且电池内阻R和电压V可同时显示。
3、具备高精度与高稳定性，最小分辨率0.1uΩ、1uV，测试速度应满足快速测量需求（如≥100次/秒或同等性能）。
4、具备内阻分选功能，支持多档位比较设置，满足电池分类需求。
5、测试条件可自动保存。
6、测试量程：3mΩ-30Ω。
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	实训示教移动车
	3套
	产品要求
1.一体化移动教学推车集拍摄万向臂、实训主机支架、相机托架、扶手、托板、机柜箱体、移动底座及万向轮于一体，高度集成化，满足移动万向拍摄需求；
2.专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，可自行穿线，方便简洁，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁；
3.可水平 360 度旋转，二节转臂垂直45度调节，可多方位旋转调节，实现高清摄像机细节的移动拍摄。万向臂水平展开尺寸≥1.1米，可自行调节承重，承重范围：0.5-2KG；
4.万向臂支持多种高清摄像机的安装，相机托架适用于多种场景的相机变换与安装；
5.实训主机固定架Vesa可以承受10kg, 可进行俯仰30度、左右90度的摆动，可满足不同视角角度需要；
6.立柱使用高强度的铝合金,内部中空设计，可隐藏走线，做到线材不外漏，整车身高度不低于1.7米；
7.车体底座采用高强度防缠绕静音万向医疗轮4组，带刹车功能；
8.配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关。配备电量显示模块，可实时查看车载UPS电量情况，方便及时充电。须配置标准充电底座，整车直流24V以下低压安全设计，安全可靠；
9.实训示教主机
(1)≥21.5寸电容触摸屏；
(2)CPU:I5 9代处理器及以上；
(3)内存：8G*2；
(4)硬盘：512G固态；
(5)千兆网卡；
(6)集成显卡；
10.电池
(1)标称容量：≥40AH；
(2)外壳材质：不锈钢外壳，防锈防腐蚀；
(3)电池电芯：A级磷酸铁锂电池组；
(4)电量显示功能：彩色；具有实时电流、电压、电池温度、剩余电量百分比显示，显示屏≥2.5英寸，要求实际显示电量百分比准确；
(5)充电器：14.6V国标锂电充电器，具有充满电自动停止充电功能，最大充电电流≥10A；
(6)具有管理功能，支持对电量、电压、电流、温度的常规查看，支持对电池工作做保护设置，需要有对电流保护功能、电压保护功能、电池组均衡功能，需看到电池充电循环次数。
11.特写摄像机                                                                                                                                                                                          
(1)分辨率支持4K，1080P，720P 等；
(2)传感器：1/2.8 英寸，CMOS, 有效像素：≥800 万；
(3)对焦方式：自动和手动；
(4)机身按键：按键类型：轻触按键；数量：8；
(5)功能：ZOOM 操作，聚焦操作，亮度调整，菜单控制，图像冻结和模式切换；
12.全景摄像机
(1)1/2.8英寸≥200万像素CMOS传感器；
(2)视频格式：1080P、720P ；
(3)镜头：12倍光学变焦；                                                                                                      13.软件要求                                                                                                           (1)软件支持老师端自动搜索在线的网络教学视频设备，且支持添加设备后可在设备列表里边更改参数配置
(2)支持示教操作画面与本机Windows电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换，以满足理实一体化教学。
(3)分屏对比教学功能，多摄像头画面实时进行动态对比教学，老师可任意选取多个实操视频内容做同屏展示。
(4)软件支持通过二维码扫码形式把课程资源由网络分享给学生，无需通过第三方软件实现；
(5)软件支持在导播操作界面时录制导播窗口视频，切换到电脑桌面后自动录制桌面视频；支持通道摄像机画面一键录制；
(6)为方便录制视频的管理，示教导播录制的视频文件与通道录制的多个独立文件需分别管理，显示在不同的文件夹或查看窗口。
(7)支持2个或以上教学画面分别投屏到2个或以上不同的接收端，即老师端软件可以控制不同的接收端大屏收看不同的教学图像。
(8)系统支持全屏播放示教的窗口画面，在全画面状态下支持对任意单画面做放大、还原以及禁止关闭等操作；
(9)软件支持选中视频通道中的云台摄像机画面，即可对其进行上下左右及放大缩小操作。
(10)支持对摄像机进行16预置位设定，以及50级转动速度调节。
(11)软件系统通过网络直播时支持4K画质，延时不大于250毫秒。
(12)支持对实操课视频打点标记，方便对重点实操过程进行复盘）；                           
(13)机投屏（含Andriod、IOS系统）等。   
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	人员安全防护套装
	12套
	一、3KV绝缘手套
1、原生橡胶材质，绝缘等级高。       
2、抗撕裂，耐老化，韧性强，使用寿命长。
3、质地柔软，掌型设计，不易开裂。
4、耐油、耐酸碱腐蚀。
5、执行标准：GB/T 17622-2008   
产品参数：
长度（mm）：410
材质：橡胶
耐压（Kv）：12
重量（Kg）：0.5  
二、 V顶ABS标准安全帽-红色
宽（CM）22.5
产地中国
高（CM）18
净重（g）450
长（CM）28
V顶ABS标准安全帽-红色 
三、全视野护目镜(防雾)
宽（CM）:8
材质:PC
产地:中国
件/盒:12
高（CM）:1.5
长（CM）:18
净重（g）:45
四、抗静电手套(大掌浸)9"，符合GB14866-2006、欧洲CE EN166 和美国ANSIZ87.1-2003 
长（CM）:22
宽（CM）:8
高（CM）:1
净重（g）:30
材质尼龙碳丝
件/盒12
五、绝缘救生钩                              
承重(kg>80KG、适用电压[Kv)110、长度2节2米。
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	工位安全防护套装
	10套
	工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。
1、警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂“危险请勿靠近”字样与带电符号。
2、隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m；可伸缩，每套6根围成一个工位。
3、绝缘防护垫：最高耐压10KV，尺寸：5m x 1m x 5mm  （长x宽x厚度)
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	新能源汽车工具组套
	3套
	产品包含：
VDE绝缘6角套筒8MM
12510 10MM系列VDE绝缘6角套筒10MM
12512 10MM系列VDE绝缘6角套筒12MM
1251310MM系列VDE绝缘6角套筒13MM
12514 10MM系列VDE绝缘6角套筒14MM
12516 10MM系列VDE绝缘6角套筒16MM
1251 10MM系列VDE绝缘6角套筒17MM
12518 10MM系列VDE绝缘6角套筒18MM
1294 10MM系列VDE绝缘转向接杆125MM
1294210MM系列VDE绝缘转向接杆250MM
1298210MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM
1298312.5MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手250MM
1298412.5MM系列VDE绝缘T型柄200MM
1298512.5MM系列VDE绝缘转向接杆125MM
1298612.5MM系列VDE绝缘转向接杆250MM
14010 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒10MM
14011 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒11MM
14012 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒12MM
14013 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒13MM
14014 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒14MM
14016 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒16MM
1401712.5MM系列VDE绝缘6角套筒17MM
1401912.5MM系列VDE绝缘6角套筒19MM
1402112:5MM系列VDE绝缘6角套筒21MM
1402212.5MM系列VDE绝缘6角套筒22MM
1402412.5MM系列VDE绝缘6角套筒24MM
2440412.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒4MM
2440512.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒5MM
2440612.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒6MM
2440812.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒8MM
2441012.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒10MM
41308 VDE绝缘开口扳手8MM
41310 VDE绝缘开口扳手10MM
41312 VDE绝缘开口扳手12MM
41313 VDE绝缘开口扳手13MM
41314 VDE绝缘开口扳手14MM
41315VDE绝缘开口扳手15MM
41316 VDE绝缘开口扳手16MM
41317VDE绝缘开口扳手17MM
41318 VDE绝缘开口扳手18MM
4319 VDE绝缘开口扳手19MM
41321 VDE绝缘开口扳手21MM
41322 VDE绝缘开口扳手22MM
41324 VDE绝缘开口扳手24MM
42408VDE绝缘梅花扳手8MM
42410 VDE绝缘梅花扳手10MM
42412 VDE绝缘梅花扳手12MM
42413 VDE绝缘梅花扳手13MM
42414 VDE绝缘梅花扳手14MM
42415 VDE绝缘梅花扳手15MM
42416 VDE绝缘梅花扳手16MM
4247 VDE绝缘梅花扳手17MM
42418 VDE绝缘梅花扳手18MM
42419 VDE绝缘梅花扳手19MM
42421VDE绝缘梅花扳手21MM
42422VDE绝缘梅花扳手22MM
42424VDE绝缘梅花扳手24MM
47102 VDE绝缘耐压活动扳手8
61221T系列双色柄十字绝缘螺丝批
61222 T系列双色柄十字绝缘螺丝批#1x80MM
61223T系列双色柄十字绝缘螺丝批#2x100MM
61321 T系列双色柄一字绝缘螺丝批2.5X75MM
61323 T系列双色柄一字绝缘螺丝批4X100MM
61324 T系列双色柄一字绝缘螺丝批5.5x125MM
70132 VDE绝缘耐压尖嘴钳8
70233VDE绝缘耐压斜嘴钳7
70333VDE绝缘耐压钢丝钳8
93470防护式VDE绝缘电缆剥线刀
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	灭火器
	12瓶
	手提式灭火器2KG干粉灭火器，产品资质认证：3C认证。
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	课桌
	60套
	1.长条桌尺寸1200*600*750，绿色。
2.桌面板材采用优质环保无甲醛烤漆木工板制作，厚度大于18mm。
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	手持式绝缘电阻测试仪
	2台
	一、产品功能
1、200GΩ绝缘电阻测试（1KV输出）。
2、自动计算极化指数。
3、测试时测试灯会点亮。
4、可用表笔进行测试。
5、具有模拟条显示功能。
6、测量交/直流电压：0.1V至600V。
二、技术参数
输出电压：50V、100V、250V、500V、1000V；
短路电流：<2A；
通用电阻：0.01-1000KΩ；
直流电压：0-600v；
交流电压：0-600V；
特殊功能含：自动量程、高压报警、自动关机、数字保持、数据储存、LCD背光、低电压显示等；
电源：1.5V；
LCD尺寸：78*59mm；
机身尺寸：220*75*40mm
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	直流低电阻测试仪
	2台
	1.电阻量程：120.00mΩ/5A；600.00mΩ/1A；6.0000mΩ/100mA；60.000mΩ/10mA；600.00mΩ/1mA；6.0000mΩ/100μA。
2.分辨率：10μΩ。
3.最大显示：5999。
4.检测方法：四线法测量。
5.储存数据：1000条。
6.带LCD显示。
7.电源：4000mAh可充电。
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	新能源汽车工具组套（配套电驱动总成装调与检修工作平台）
	1套
	一、产品要求
1、工具车1辆。
▲2、绝缘工具130件套（投标文件中应提供该套工具保证能满足电驱动总成装调与检修工作平台全部教学项目和电机专项竞赛拆装调试检测的需求的承诺书）
VDE绝缘6角套筒8MM
12510 10MM系列VDE绝缘6角套筒10MM
12512 10MM系列VDE绝缘6角套筒12MM
1251310MM系列VDE绝缘6角套筒13MM
12514 10MM系列VDE绝缘6角套筒14MM
12516 10MM系列VDE绝缘6角套筒16MM
1251 10MM系列VDE绝缘6角套筒17MM
12518 10MM系列VDE绝缘6角套筒18MM
1294 10MM系列VDE绝缘转向接杆125MM
1294210MM系列VDE绝缘转向接杆250MM
1298210MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM
1298312.5MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手250MM
1298412.5MM系列VDE绝缘T型柄200MM
1298512.5MM系列VDE绝缘转向接杆125MM
1298612.5MM系列VDE绝缘转向接杆250MM
14010 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒10MM
14011 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒11MM
14012 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒12MM
14013 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒13MM
14014 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒14MM
14016 12.5MM系列VDE绝缘6角套筒16MM
1401712.5MM系列VDE绝缘6角套筒17MM
1401912.5MM系列VDE绝缘6角套筒19MM
1402112:5MM系列VDE绝缘6角套筒21MM
1402212.5MM系列VDE绝缘6角套筒22MM
1402412.5MM系列VDE绝缘6角套筒24MM
2440412.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒4MM
2440512.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒5MM
2440612.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒6MM
2440812.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒8MM
2441012.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒10MM
41308 VDE绝缘开口扳手8MM
41310 VDE绝缘开口扳手10MM
41312 VDE绝缘开口扳手12MM
41313 VDE绝缘开口扳手13MM
41314 VDE绝缘开口扳手14MM
41315VDE绝缘开口扳手15MM
41316 VDE绝缘开口扳手16MM
41317VDE绝缘开口扳手17MM
41318 VDE绝缘开口扳手18MM
4319 VDE绝缘开口扳手19MM
41321 VDE绝缘开口扳手21MM
41322 VDE绝缘开口扳手22MM
41324 VDE绝缘开口扳手24MM
42408VDE绝缘梅花扳手8MM
42410 VDE绝缘梅花扳手10MM
42412 VDE绝缘梅花扳手12MM
42413 VDE绝缘梅花扳手13MM
42414 VDE绝缘梅花扳手14MM
42415 VDE绝缘梅花扳手15MM
42416 VDE绝缘梅花扳手16MM
4247 VDE绝缘梅花扳手17MM
42418 VDE绝缘梅花扳手18MM
42419 VDE绝缘梅花扳手19MM
42421VDE绝缘梅花扳手21MM
42422VDE绝缘梅花扳手22MM
42424VDE绝缘梅花扳手24MM
47102 VDE绝缘耐压活动扳手8
61221T系列双色柄十字绝缘螺丝批
61222 T系列双色柄十字绝缘螺丝批#1x80MM
61223T系列双色柄十字绝缘螺丝批#2x100MM
61321 T系列双色柄一字绝缘螺丝批2.5X75MM
61323 T系列双色柄一字绝缘螺丝批4X100MM
61324 T系列双色柄一字绝缘螺丝批5.5x125MM
70132 VDE绝缘耐压尖嘴钳8
70233VDE绝缘耐压斜嘴钳7
70333VDE绝缘耐压钢丝钳8
93470防护式VDE绝缘电缆剥线刀

	21
	新能源汽车工具组套（配套驱动三合一电机拆装平台）
	3套
	一、产品要求
▲新能源汽车绝缘工具套装作为新能源汽车维修保养最基础的工具套装，需包含不少于39件绝缘工具，均通过1000V的耐压测试，配置专用铝制手提工具箱。（投标文件中应提供该套工具保证能满足驱动三合一电机拆装平台全部教学项目拆装调试检测的需求的承诺书）
二、具体清单
10MM系列绝缘快速脱落棘轮扳手200MM ≥1件
10MM系列绝缘转向接杆125MM ≥1件
10MM系列绝缘T型柄200MM ≥1件
10MM系列绝缘6角套筒8MM ≥1件
10MM系列绝缘6角套筒10MM ≥1件
10MM系列绝缘6角套筒11MM ≥1件
10MM系列绝缘6角套筒12MM ≥1件
10MM系列绝缘6角套筒13MM ≥1件
10MM系列绝缘6角套筒14MM ≥1件
10MM系列绝缘6角套筒17MM ≥1件
10MM系列绝缘6角套筒19MM ≥1件
10MM系列绝缘6角旋具套筒4MM ≥1件
10MM系列绝缘6角旋具套筒5MM ≥1件
10MM系列绝缘6角旋具套筒6MM ≥1件
10MM系列绝缘6角旋具套筒8MM ≥1件
绝缘开口扳手8MM ≥1件
绝缘开口扳手10MM ≥1件
绝缘开口扳手12MM ≥1件
绝缘开口扳手13MM ≥1件
绝缘开口扳手14MM ≥1件
绝缘开口扳手16MM ≥1件
绝缘开口扳手17MM ≥1件
绝缘开口扳手19MM ≥1件
绝缘螺帽螺丝批6MM ≥1件
绝缘花型螺丝批TT20≥ 1件
绝缘花型螺丝批TT25 ≥1件
绝缘花型螺丝批TT27 ≥1件
绝缘花型螺丝批TT30 ≥1件
十字绝缘螺丝批#0x60mm ≥1件
十字绝缘螺丝批#1x80mm ≥1件
十字绝缘螺丝批#2x100mm ≥1件
一字绝缘螺丝批2.5x75mm ≥1件
一字绝缘螺丝批4.0x100mm ≥1件
一字绝缘螺丝批5.5x125mm ≥1件
绝缘耐压尖嘴钳6”≥1件
绝缘耐压斜嘴钳6”≥1件
锥型绝缘塑料滑套 3# ≥2件
直刃式绝缘电缆剥线刀 ≥1件


三、质保要求
1.质保期：验收合格后免费质保两年。 
2.质保期外出现产品质量问题，在收到采购人通知后，应派员到问题现场，与采购人协商并及时解决，并酌情收取材料成本费和适当的维修费，采购人可提供协助工作。
四、验收标准
1.成交供应商按照本文件的有关规定提供合格产品，负责安装和调试，同时必须满足文件中所列出的全部规格、型号、具体配置、技术条件、材料工艺以及供应商承诺的其他指标；
2.项目验收包括：数量、外观、质量、性能以及采购清单中列出的所有参数，供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此产生的费用以及对采购人财产和服务期延误造成的损失由成交供应商承担。
3.交货过程中如发现不符合本文件所规定产品，供应商无条件退换。
五、商务要求
1.本次招标采用项目总承包方式，投标报价包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。供应商要认真阅读采购文件及各类规范政策，慎重报价，采购人不再支付其他任何费用，如有漏项采购人视同优惠。
2.合同履行期限：合同签署后，30个工作日内完成供货和安装。
3.本次投标设最高限价为129.81万元，各供应商的投标报价不得高于上述限价，否则视为无效响应文件处理。
4.合同形式：固定总价合同。
5.付款方式：
（1）合同签订后，预付合同总价款的30%，项目整体验收合格后付清余款。
（2）成交供应商向采购人提供上述合同款项等额的正式合法发票后，采购人支付每笔款项（以支票形式支付或汇入成交供应商指定账户）。
6.履约保证金：本项目不收取履约保证金。


第五章  评审方法与评审标准
综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去除报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商的排序推荐1-3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
	序号
	评标因素
	分值
	评分标准

	1
	价格总分
	30分
	

	1.1
	投标报价
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点后保留两位）
注：
1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）
2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

	2
	商务总分
	10分
	

	2.1
	投标单位业绩
	4分
	投标人提供相关学校新能源汽车教育类项目的供货合同，每提供1项得2分，本项最高得4分，不提供不得分。
（注：须提供合同资料扫描件并加盖公章，未提供或合同提供不全的不得分）

	2.2
	企业实力
	3分
	（1）投标人或者主要产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环保认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理认证的，每个得0.5分，最多得1分；。
（2）投标人或者本项目主要设备制造商拥有新能源汽车实训设备相关发明专利（不含外观、商标），提供证书扫描件加盖公章，提供1项得1分，本项最高2分。

	2.3
	人员团队
	3分
	对拟派于本项目的人员团队的专业、合理性、时间安排清晰且分工明确，工作流程完善程度进行总体评价。
（1）方案细致全面、合理、完全响应采购需求，可行性强得3分；
（2）方案较为完整、基本响应需求的得1.5分；
（3）未提供的不得分。

	3
	技术总分
	60分
	

	3.1
	技术及项目实施方案分
	30分
	供应商技术要求的符合性，即对提供的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合或优于技术要求的得基本分30分；采购清单中带“▲”项为重要指标，需按要求提供佐证材料供评标委员会评审，每有一项负偏离的，扣1分；其余为一般参数，提供技术部分正负偏离表评标委员会评审，每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。
拟定中标供应商签订合同前采购方有权进行技术参数响应核实，如不满足采购方需求作虚假应标处理。
供应商要提供以下功能现场技术操作演示环节视频，少一个功能视频扣1分。
功能视频一：
驱动三合一电机拆装拆装平台设备技术操作全套演示视频。
功能视频二：
电驱动总成装调和检修工作平台设备技术操作全套演示视频。
功能视频三：
实训示教工位机功能演示视频，演示内容以一次新能源汽车示范课完整过程展示。
功能视频四：
新能源汽车整车故障设置技术操作全演示视频，演示内容以一次新能源汽车示范课完整过程展示。


	3.2
	培训计划及方案
	15分
	本项目培训方案针对不同培训对象区分培训内容，配套定制化培训材料与实施计划，确保培训内容与参训人员能力需求精准匹配，完全响应采购方关于培训体系建设的各项要求。中标方免费为采购方提供新能源汽车三电系统师资专项培训，培训总名额为10人次，单人次培训总课时不低于30课时，颁发培训结业证明。此项为加分项，每承诺完成1人次加0.5分，满分为5分。
1、培训计划和方案至少包含以下内容，每有一点偏离扣0.5分。
（1）培训内容涵盖三电系统结构原理、高压安全操作、日常维护保养、常见故障诊断与排除、零部件检测更换等内容；三电系统最新技术发展、一体化课程开发方法、实训项目设计、考核评价体系搭建、教学安全管理等内容；新能源汽车整体概述、三电系统基本概念、高压安全基础知识、个人防护要求等内容。
（2）中标方将为采购方提供完整配套的培训材料与线上线下教学资源，具体包含以下内容。
1）新能源汽车三电系统实操手册：涵盖三电各系统拆解、组装、检测、调试全流程实操步骤，配高清现场操作图片，明确每一步操作规范与技术要求，适配实训教学与现场运维参考需求；
2）安全作业规范：明确新能源汽车高压系统作业全流程安全要求，包含个人防护装备穿戴要求、高压断电流程、验电规范、应急处置方案，覆盖实训教学与售后维修所有常见作业场景；
3）故障排查图解：针对动力电池系统、驱动电机系统、整车控制系统一百余种常见故障，以流程图解形式梳理故障排查逻辑，标注关键检测点与判断标准，帮助使用者快速定位故障。
4）线上微课视频：开发覆盖三电系统全部核心知识点的微课视频资源，单视频时长控制在5-15分钟，支持碎片化学习，视频内容包含理论讲解、实操演示、故障案例分析，可直接用于线上教学与学员自主预习复习；
5）试题题库：提供包含理论知识题、实操考核题、综合案例分析题在内的完整试题库，题型涵盖选择题、判断题、简答题、案例分析题，总题量不低于500道，可直接用于课程考核与技能测评，支持按知识点随机组卷，满足日常教学考核需求。
（3）所有培训资源版权清晰，中标方授予采购方非商业性教学使用授权，可根据采购方教学需求调整内容结构，确保适配采购方实际使用场景。
2、培训计划及方案评分标准说明
本项目针对培训方案完整性与响应性设置评分项，具体评分规则如下：
（1）方案细致全面、合理、完全响应采购需求，可行性强得10分；
（2）方案较为完整、基本响应需求的得6分；
（3）方案不完整、响应度低、可行性较差得2分；
（4）未提供的不得分。


	3.3
	售后服务
	10分
	1、具有完备的售后服务机制。在提供两年质保的基础上，每延长一年质保期可加1分，累计不超过3分，且须提供经单位盖章确认的书面承诺。
2、需提交售后服务方案，内容应涵盖但不限于服务细则、安装调试方案、故障处理流程、售后服务响应时间、技术支撑能力及到货验收方案。其中关于具体评分标准如下：
（1）售后服务方案细致全面、合理、且完全响应采购需求，可行性高者得7分；
（2）方案较为完整、基本响应需求者得5分；
（3）方案不完整、响应度低、可行性较差者得2分；
（4）未提供方案者不得分；

	3.4
	应急处理预案
	4分
	评委根据投标人提供应急预案服务范围、内容和服务标准，结合采购需求以及可能发生的各种紧急情况等方面评分。
（1）方案科学合理、完整、切实可行的得4分；
（2）方案完整、科学合理但整体效果一般的得3分；
（3）方案不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分；
（4）未提供的不得分。

	3.5
	节能环保
	1分
	（1）投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。
（3）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。


（2） 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。
[bookmark: _Hlk44580142][bookmark: _Toc26704]说明：1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函，格式为《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供，否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（1） 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（2） 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不予价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.根据财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），磋商小组将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的扫描件并用标识标明，如未提供，磋商小组将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
3.根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），磋商小组将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
[bookmark: _Toc23496]投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的扫描件并用标识标明，如未提供，磋商小组将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
4、采购本国产品的支持政策
4.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。





[bookmark: _Toc14339][bookmark: _Toc17658]第六章  响应文件格式 
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               




响应文件目录

1、 响应声明及承诺函
2、 磋商初次报价表
3、 供应商基本情况表
4、 资格要求的证明文件
5、 法人授权书（如适用）
6、 中小企业声明函（如适用）
7、 关于符合本国产品标准的声明函（如适用）
8、 技术要求及商务要求响应及偏离表
9、 企业业绩（如有）
10、 服务方案（如有）
11、 磋商所需其他材料






[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284]一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日









二、磋商初次报价表

磋商初次报价表 
（参考格式，以苏采云系统格式为准）

磋商供应商名称（盖章）：
采购项目编号：
	项目名称
	响应总报价（小写）

	
	

	响应总报价（大写）：　　　


 
报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
供应商（电子签章）：
 
 
日期：  年  月   日



附件：响应报价明细表
项目名称：                  
项目编号：                   
	项目名称： 

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌或生产厂家名称
	规格、型号

	1
	
	
	
	
	
	
	

	总价：                           元 




供应商（电子签章）：







三、供应商基本情况表

供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或统一社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	




4、 资格要求的证明文件

格式一、具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）（扫描件）；

格式二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告，或响应截止时间前六个月内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或响应截止时间前六个月内银行出具的资信证明，扫描件加盖公章）（供应商为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）；

格式三、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前六个月内任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，扫描件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的扫描件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

格式四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件）；

声明
致：泰州技师学院
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：      。
特此声明！

供应商名称：（加盖CA电子公章）
响应日期：2026年    月    日

格式五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）；

声明
致：泰州技师学院
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！

供应商名称：（加盖CA电子公章）
响应日期：2026年    月    日





格式六、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
3.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单和政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。


[bookmark: _Toc20819]

5、 法人授权书

法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证扫描件（正反面）；
（2）如果是法定代表人直接参与响应的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证扫描件；
（3）未按上述规定随附身份证扫描件的，响应无效。



6、 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                                  企业名称（加盖CA电子公章）：
                                                       日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

[bookmark: _Toc29804]
残疾人福利性单位声明函（如适用）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  企业名称（加盖CA电子公章）：
                                                             日  期：













七、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。






八、技术要求及商务要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391]序号
	采购需求中的技术要求
	供应商技术响应
	符合/正偏离/负偏离
	证明材料（  页）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	加分参数：
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：
1.供应商必须根据第四章《采购需求》技术要求的内容填写，必须点对点应答。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，或被认定提供实质性虚假材料作无效响应处理。
4.行数不够，可自行添加。
 
供应商名称：                                （加盖CA电子公章）
 法定代表人或其授权代表签字：                           
日期：     年   月   日



商务要求响应及偏离表
	序号
	采购需求中的商务要求
	供应商商务响应
	符合/正偏离/负偏离
	证明材料（  页）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：
1.供应商须对照招标文件第四章《采购需求》商务要求的内容填写，必须点对点应答，而不应以“全部符合”等字样来响应；其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.本项目商务要求不允许负偏离，负偏离的作无效响应处理！
4.行数不够，可自行添加。




供应商名称：                                （加盖CA电子公章）
 法定代表人或其授权代表签字：                           
日期：     年   月   日








 

[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]

九、企业业绩（如有）

供应商承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同签订时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩等证明资料电子件。


十、服务方案（如有）

[bookmark: _Toc32506]服务方案
供应商须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目服务方案，格式自拟。

[bookmark: _Toc28140]十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容
（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的佐证资料及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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