启东市城南小学报告厅多媒体设备采购项目

更正公告（二）
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320681-JZCG-X2026-0054
原公告的采购项目名称：启东市城南小学报告厅多媒体设备采购项目

首次公告日期：2026年10月15日

二、更正信息
更正事项：询价文件

更正内容：
更正内容1：删除询价文件“第三部分 项目需求”-“一、采购内容”-“《采购清单》”第9项“线阵音箱、返送音箱功放”和第10项“线阵次低音箱功放”项目特征中带▲的证书要求：▲响应时提供本产品的国家认监委备案的第三方产品认证证书。
更正内容2：询价文件“第三部分 项目需求”-“一、采购内容”-“《采购清单》”第41项“室内全彩屏”项目特征中第3点和第7点。
现更正为：▲3.要求原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机。响应时提供整机出厂承诺函（加盖响应供应商公章）

7.LED像素失控率≤1/1500000；像素中心距偏差≤0.82%；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性在±0.001Cx,Cy之内。

更正内容3：询价文件“第三部分 项目需求”-“一、采购内容”-“《采购清单》”第52项“报告厅椅子（带桌板）”项目特征中第2点、第3点和第4点。

现更正为：▲2、扶手框和脚架：(1)上框：冷轧钢冲压焊接，防锈+静电喷涂，最宽处 447mm(±2mm)，连接处202mm(±2mm)；(2)脚架厚度≥1.6mm；(3)下脚：铝合金材质，无变形、裂纹；(4)下脚宽度 60mm(±2mm)、长度 500mm(±2mm)、高度242mm(±2mm)；(5)中间跨度最高点 30mm(±2mm)；(6)立柱跨度150-193mm。

▲3、椅座、椅背外壳：采用高密度硬木板（背板厚：≥17mm，座板厚：≥12mm），面板粘榉木孔，以保持良好的吸音效果。椅座面料为优质腈纶（或涤纶）混纺面料，耐磨、不褪色。
    ▲4、甲醛释放量≤0.124mg/m³，加强筋数量≥13 根，跨度≥34cm，焊接牢固无松动；椅座面料耐磨：马丁代尔耐磨≥30000 次；防褪色：耐光色牢度≥4 级。

更正内容4：原开标时间：2026年10月30日9点00分

现更正为：2026年11月6日9点00分（北京时间）

更正日期：2026年10月29日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名  称：启东市城南小学

地  址：启东市汇龙镇钱塘江路1706号

联系人：秦浩
联系方式：17715030739

2.采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号

联系方式：0513-83340291

3.软件技术支持

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

五、附件（适用于更正中标、成交供应商）
无

