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前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-SZJX-G2026-0054

	2
	项目名称
	具身智能装调技术实训室建设项目

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州捷信招投标咨询有限公司
地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206
联系人： 汪业超、丁亚萍、张瑾
联系电话：0512-65200361

	4
	采购单位
	名称：苏州职业技术大学
地址：苏州市吴中大道国际教育园致能大道

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标有效期
	九十天（日历日）

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年  11月 3 日9点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2026年  11月 3 日9点30分（北京时间）“苏采云”系统
本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2026年  11月  3日9点30分（北京时间） 
“苏采云”系统

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。中标人须提供3套纸质文件。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	合同总金额的5%

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第一章  投标邀请函
项目概况：具身智能装调技术实训室建设项目（项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2026-0054号）公开招标项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载获取招标文件，并于2026年  11月 3 日9：30 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2026-0054
2.项目名称：具身智能装调技术实训室建设项目 
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币 壹佰陆拾捌万元整（¥1680000.00）
5.最高限价：人民币 壹佰陆拾捌万元整（¥1680000.00） 
6.合同履行期限：合同签订生效后，30个工作日内完成所有设备的安装调试并交付采购单位使用。
7.采购需求：
	序号
	服务名称
	数量
	单位

	1
	仿真拆装软件
	30
	点

	2
	拆装试验台
	5
	套

	3
	真机-四足狗
	5
	台

	4
	真机-人形
	1
	台

	5
	人工智能实训箱
	7
	套

	6
	具身智能实训箱
	7
	套

	7
	环境布置（爆炸图）
	1
	套



免费质保期：中标单位所提供的货物免费原厂质保期不低于一年。（自验收合格之日起计算）在质保期内发生的任何技术和设备的问题，中标单位全权负责，并是免费和无偿的，包括零部件的更换。（但不包括人为造成的损伤）
验收标准：按照招标文件及国家标准执行。
二、投标人的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
3.本项目的特定资格要求：无
4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件 
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载招标文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。此句无错误。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网——法规政策——《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标人确认函》，提交《投标人确认函》的日期视同为依法获取招标（采购）文件的日期。供应商须打印、保留《投标人确认函》，质疑时《投标人确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标人确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：0512-69820854；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年  11月 3 日9点 30 分（北京时间）； 
2.开标时间：2026年  11月 3 日 9点 30 分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日
六、其他补充事宜
1、本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
2、政府采购监督电话：0512-68616651。
3、投标人在报名、下载、制作招标文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4、如不同投标人使用同一台电脑制作的电子投标文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。
5、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
6、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名称：苏州职业技术大学
地址：苏州市吴中区吴中大道国际教育园致能大道
联系人：高一 ；联系方式：18550037339
2.采购代理机构信息 
名称：苏州捷信招投标咨询有限公司 
地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206 
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]联系方式：0512-65200361 
3.项目联系方式
项目联系人：汪业超、丁亚萍、张瑾 
电话：0512-65200361












































[bookmark: _Toc2091234187][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc2412][bookmark: 投标人须知]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc13437][bookmark: _Toc20132]一、说明和释义
[bookmark: _Toc9408]1.说明
1.1本招标文件仅适用苏州捷信招投标咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属苏州捷信招投标咨询有限公司。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。
2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8天：日历日。
2.9时间：除特别说明，均指北京时间。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
[bookmark: _Toc14976][bookmark: _Toc13350]2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：详见第一章。
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费。
6.联合投标及转包、分包、进口：
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc31958]6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
[bookmark: _Toc16745][bookmark: _Toc19463]10.1投标人认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称（以提供的营业执照副本扫描件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
投标人提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。因此凡是对招标文件提出质疑的投标人，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标人确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：王慧
联系电话：0512-65200361
联系地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206。
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成
14.1开标一览表
14.2公开分项报价
14.3资格审查文件
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，提供最近一期（2025年度）经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。
（3）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加采购活动前最近一期完税证明及参加采购活动前最近一期社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件。所提供材料需能清晰辨别，否则不予认可。
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
（6）《中小企业声明函》（格式见第三章）。未提供，不享受中小企业扶持政策；
（7）《残疾人福利性单位声明函》（格式见第三章）。未提供，视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；
（8）监狱企业证明文件（格式见第三章），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。
以上（1）—（5）项是资格审查要求必须提供的材料，如为专门面向中小企业的项目还必须提供（6）或（7）或（8）项资料，否则投标无效。非专门面向中小企业的项目如提供资格证明文件中（6）或（7）或（8）项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。
14.4符合性审查文件
（1）法定代表人身份证扫描件；
（2）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证扫描件（如有授权，格式见第三章）；
（3）关于资格文件的声明函；
（4）投标函（格式见第三章）；
（5）投标人基本情况表（格式见第三章）；
（6）技术服务、商务偏离表、投标保证承诺书（格式见第三章）；
（7）作业人员配备一览表；
以上（1）－（7）为符合性审查必须提供的资料，否则投标无效。 
14.5综合评审文件（投标人根据评分标准制作）
（1）所需材料详见第六章评分标准。与本次采购相关的其他证明材料；
（2）对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
（3）关于符合本国产品标准的声明函；
（4）其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上14.3为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.3-14.5”中不得出现投标总报价。14.5中投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由投标人自行承担。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标人确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。
15.投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18.投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc22837][bookmark: _Toc29371]22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23.开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK20]26.4异常低价投标审查
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，实施政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）异常低价投标（响应）审查启动后，相关供应商应在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质投标的投标人不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc19501]30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.合同的签订
34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc21029]34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.代理服务费：
35.1因本次项目预算中已包含中标服务费，故本项目中标服务费由中标单位支付。本项目中标服务费为¥22480.00。
35.2中标服务费账户名：苏州捷信招投标咨询有限公司，账号：543058195260，开户银行：中国银行苏州南园支行
请中标单位将公司开票信息以Word文档格式发送至邮箱：szjiexin2011@163.com。中标供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。
35.3本项目专家评审费用由招标单位支付。
35.4中标人如果未按上述规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
36.对投标人的机器码检查
机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；
37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc1655614107][bookmark: 投标文件格式]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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投标函
致：苏州捷信招投标咨询有限公司
我方全面研究了        项目招标文件，决定参加贵单位组织项目编号为     号投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起 90 天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
9.供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
	供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	


 
所有有关招标文件的函电，请按下列地址联系：
投标单位名称（加盖CA电子公章）    联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                        
邮箱：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
 
日期：         年     月     日
[bookmark: _Toc71810481][bookmark: _Toc105397780][bookmark: _Toc1403173044]
附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	人民币大写：              元（小写：      元）

	合同履行期限
	

	是否小微企业： □小型       □微型    □否

	是否残疾人或监狱企业：□小型       □微型     □否




投标单位名称（加盖CA电子公章）
[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc71810482]



















[bookmark: _Toc105397781][bookmark: _Toc1611422801]附件3. 公开分项报价
公开分项报价
单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌、规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计：              元（大写：                 ）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。




投标单位名称（加盖CA电子公章） 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日


注：1.请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。
2.投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保、代理费（中标服务费）等完成本次项目所需的一切费用。


[bookmark: _Toc105397782][bookmark: _Toc1266744090][bookmark: _Toc71810483]
附件4.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州捷信招投标咨询有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日
[bookmark: _Toc105397783][bookmark: _Toc71810484][bookmark: _Toc15044272][bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc21574]
附件5.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
苏州捷信招投标咨询有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（苏州职业技术大学） 的 （具身智能装调技术实训室建设项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如投标人未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.投标人享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期： 年  月 日
[bookmark: _Toc71810485]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



[bookmark: _Toc105397784][bookmark: _Toc1593492805]附件6.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc15378]苏州捷信招投标咨询有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日

[bookmark: _Toc71810487][bookmark: _Toc105397785][bookmark: _Toc565011898]
附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表
[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc27138]投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、性能
	单位
	数量
	交货期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日
 





















[bookmark: _Toc105397786][bookmark: _Toc2129766299]附件8. 技术服务偏离表
技术服务偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日











[bookmark: _Toc724759097]附件9. 商务偏离表
商务偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日

[bookmark: _Toc105397787][bookmark: _Toc71810489][bookmark: _Toc498897495]
附件10.相关业绩一览表
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料扫描件加盖公章后附在本表后面。

投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日














[bookmark: _Toc71810490] 

[bookmark: _Toc105397789][bookmark: _Toc1194040577]附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州捷信招投标咨询有限公司：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标单位名称（加盖CA电子公章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日
[bookmark: _Toc5296424]
附件12.

关于符合本国产品标准的声明函


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期： 年 月 日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。










[bookmark: _Toc970168641]附件13、投标保证承诺书
[bookmark: _Toc1928501263]投标保证承诺书

[bookmark: _Toc350043070]苏州捷信招投标咨询有限公司：
[bookmark: _Toc1216168357]我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加项目编号    号的投标，并做出如下承诺：
[bookmark: _Toc392223953]1、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2％作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购按壹万元计）。
[bookmark: _Toc1480665428]（1）自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
[bookmark: _Toc503346960]（2）中标后不依法与采购人签订合同；
[bookmark: _Toc814271187]（3）中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；
[bookmark: _Toc1690041225]（4）中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
[bookmark: _Toc1904153353]2、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
[bookmark: _Toc1304096277]地址：                                 电话：
[bookmark: _Toc728026257]传真：                                 邮编：
[bookmark: _Toc1722964440]电子邮件：
[bookmark: _Toc1193846932]投标单位名称（加盖CA电子公章）：
[bookmark: _Toc1045672203]法定代表人和代理人（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc1754032420]日期：     年     月     日
















附件14、投标人一般情况表

投标人一般情况表
单位名称（盖章）
	单位全称
	

	单位地址
	

	法定代表人（负责人）
	

	主要业务
	

	   资质情况
	

	营业执照编号
	
	成立日期
	

	资产净值（万元）
	

	行政负责人
	姓名：职务：职称：

	项目负责人
	姓名：职务：职称：

	联系方式
	地址：邮编：电话：
传真：E-mail：  联系人：

	开户银行
	户名：开户行：  账号：

	资金情况
	固定资产：（万元） 流动资产：（万元）

	其它说明：


 
注：本表后附相关资质证书（如有）、营业执照等扫描件。



[bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc1514860571][bookmark: 招标书]第四章  采购内容
苏州捷信招投标咨询有限公司受 苏州职业技术大学 的委托，就 具身智能装调技术实训室建设项目 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2026-0054
二、项目名称：具身智能装调技术实训室建设项目
三、预算金额：人民币 壹佰陆拾捌万元整（¥1680000.00）
四、最高限价：人民币 壹佰陆拾捌万元整（¥1680000.00）
五、合同履行期限：合同签订生效后，30个工作日内完成所有设备的安装调试并交付采购单位使用。
六、招标内容：
1、项目概况及目标：
紧扣苏州高端装备与具身智能机器人产业集群需求，立足机电工程学院现有专业基础，以具身智能机器人装调运维为主线，建设覆盖人形机器人 / 四足机器狗基础运动、仿真、拆装等内容的专业化实训室、支撑职业本科 “具身智能工程技术、机器人技术” 等专业人才培养。
（1）人才培养目标：培养能完成具身智能机器人整机装配、精密调校、系统集成的高素质技术技能人才，适配苏州及长三角具身智能产业岗位需求。
（2）教学实训目标：建成模块化、可拆装、虚实融合的实训环境，满足日常教学、课程设计、毕业设计等需求。
（3）产教融合目标：与本地龙头企业共建实训项目与考核标准，引入工业级设备与真实工况，承接企业职工培训、技术改造与测试服务，提升师生工程实践与技术服务能力。
（4）平台与资源目标：构建 “机械装调区 + 运维诊断区 + 虚拟仿真区” 功能布局；配套校本讲义、实操指导书、故障案例库与虚拟仿真资源，形成可推广的具身智能实训教学模式。
2、项目清单及参数要求：
	序号
	内容
	基本要求
	数量
	单位

	1
	仿真拆装软件
	1）系统基于Unity3D引擎和C#语言开发系统总体架构，支持3D实时渲染及光影效果，确保机器狗外表材质的真实感。
2）支持四足机器狗的机械拆装仿真。
3）用户在进行拆装演示时，系统可以百分比的形式，显示当前拆装工序的进度。
4）支持拆装过程 3D 自由视角，可自由旋转缩放，所有部件都可 360 度全方位观看，具有直观立体，真实互动的效果。
5）支持使用鼠标放大、缩小、平移、3轴旋转以及6视图自由切换，便于观察机器狗腿部与躯干的连接细节。（提供演示视频)
6）支持机器狗部件的显示和隐藏以及透明化，便于查看腿部连杆内部结构。（提供演示视频)
7）支持实时显示当前拆装操作执行时间，以及当前拆装进度，拆装进度支持百分比和拆装步骤两种显示方式。（提供演示视频)
8）支持拆装过程中部件的碰撞与干涉检查，特别是腿部关节运动范围内的碰撞，部件碰撞和干涉时通过部件高亮显示来提醒。
9）支持拆装引导和提示，通过部件和工具的高亮的方式引导机器狗拆装，防止误操作损坏精密传感器。
10）支持机器狗本体爆炸图，显示单腿关节模组、躯干内部计算单元及电池包的位置结构关系。（提供演示视频)
11）支持机器狗机械拆装，包括单腿 3 自由度（髋关节、膝关节、踝关节）的电机模组、连杆、足端、外壳等部件的拆装。
12）可根据需要，对指定腿或指定关节分步进行拆卸和安装演示动画，用户可以根据需要，按需组合选择查看指定操作的步骤动画演示。
13）支持拆装虚拟工具库，内置 20 多种拆装工具，包括但不限于活动扳手、绝缘手套、一字/十字螺丝刀、万用表、防静电手环、拉马、尖嘴钳、胶锤、套筒扳手、六角扳手、电池安全工具包等。
14）支持拆装安全防护仿真，包括佩戴安全帽、穿戴工作服、穿戴防护眼镜、穿戴劳保鞋等。（提供演示视频)
15）支持机器狗维护与保养，包括但不限于日检（传感器清洁）、月度维护（关节螺丝紧固、电池健康度检查）和年度维护（线束老化更换）。
16）支持机器狗拆装知识库，包括但不限于关节模组校准方法、电池充放电规范、拆装步骤、常见故障代码及处理方法等。
17）支持机器狗关节及整机拆装视频在线浏览，包括但不限于单腿模组拆装视频、传感器更换视频和整机拆解视频。
18）支持机器狗拆装考核系统，包括理论考核和实操考核，支持自动评分与错误记录。（提供演示视频)
19）智能实训助手
（1）支持专业知识检索，包括工业机器人基坐标系设置方法、工业机器人等待指令等PDF等（提供包含完整功能演示视频）
①通用专业知识库不少于10个；
②支持参照或相当于ABB、KUKA、FANUC、安川、UR等5个及以上主流机器人品牌的专业知识检索，且兼容市场同类型其他机器人品牌的专业知识检索，检索内容包含但不限于机器人的品牌、型号、结构、参数、操作、编程、调试、维护、保养等内容；
（2）支持实训内容定制。定制步骤：步骤1）系统判断工业机器人现场编程实训内容是否缺失重要信息，提供信息模版；步骤2）生成后系统与用户交互确认大纲及内容；步骤3）确认后用户可在线编辑文本或插入图片，并下载和保存；（需提供包含但不限于以上三个步骤完整功能演示视频）
①实训项目知识库不少于15个；
②支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、工业机器人应用系统集成、数字孪生与虚拟调试技术应用等工业机器人专业核心课程实训内容定制；
20）智能教学助手
（1）支持教案定制。定制步骤：步骤1）用户输入定制工业机器人需求智能生成课程教案，系统判断并补充重要信息，生成内容包括工业机器人课程教学内容、教学目标、教学方法、教学重点、教学难点等；步骤2）系统可提醒用户上传现有工业机器人课程标准，优化教案；步骤3）生成后用户可在线编辑并下载保存至本地（需提供包含但不限于以上三个步骤完整功能演示视频）
①　教案知识库不少于10个；
②　支持教案的在线修改；
③　支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程教案生成；
21）智能科研助手
（1）支持科研报告检索。用户输入科研需求，检索工业机器人专业方向的科研报告知识库，可在线阅读。（需提供包含完整功能演示视频）
（2）支持通过标题、作者、摘要、关键词、引言、材料与方法、结果、结论、致谢、参考文献、附录等多种方式检索科研报告。
22）智能考核助手
（1）支持考核方案生成。结合用户提出的个性化需求，涵盖生成理论和实操考核方案。步骤1）系统根据用户输入需求，生成工业机器人专业相关课程的理论和实操考核知识库，步骤2）生成后用户可在线编辑并下载保存至本地。（需提供包含以上两个步骤完整功能演示视频）
①　理论考核知识库不少于5个，实操考核知识库不少于5个；
②　考核方案至少包含考核目的、考核要求、考核内容、考核形式、考核评价标准、考核实施、考核评分等内容；
③　支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程理论考核方案和实操考核方案生成；
23）智能产品助手
（1）支持产品信息检索。检索工业机器人相关产品信息，包含产品定义、组成、功能、特点、参数、实训项目等内容检索。（需提供包含完整内容演示视频，对应生成不少于3款产品的检索报告）
①　专业实训产品知识库不少于50个；
②　支持工业机器人现场编程、可编程控制器技术、工业机器人离线编程与仿真、智能视觉技术应用、数字孪生与虚拟调试技术应用、工业机器人应用系统集成等工业机器人专业核心课程对应的专业实训产品检索；
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	2
	拆装试验台
	四足机器狗拆装试验台是面向本科、高职机器人类相关专业量身打造的专业化教学实训设备，具体参数如下。
实训平台尺寸（长×宽×高）：不小于1550×600×1500mm
电源与充电功率：AC220V/2kW
1.实训工作台
主要技术参数：
1）尺寸（长×宽×高）：长:1350±10mm 宽600±10mm高1500±10mm 
2）桌面高度：≥750mm
3）福马轮：≥4个
2.空间感知模块
2.1模块面板
主要技术参数：
1）尺寸（长×宽）：≥280×250mm
2）材质：铝合金
2.2激光雷达传感器
主要技术参数：
1）类型：3D激光雷达
2）量程：40m@10%反射率,70m@80%反射率
3）近处盲区：≤100mm
4）FOV：不小于360°×59°
5）测距随机误差：≤2cm(@10m);≤3cm(@0.2m)
6）角度随机误差：≤0.15°
7）点云输出：≥200,000点/秒
8）频率：≥10Hz(典型值)
9）激光波长：≤905nｍ
10）人眼安全级别：Class 1 (IEC60825-1:2014) 人眼安全
11）供电电压：DC9～27V
12）功率：≥7W
13）防护级别：不低于IP67
14）通讯接口：100BASE-TX以太网
2.3 IMU及姿态可调模块
主要技术参数：
1）电源：DC5～24V
2）电流：≤40mA
3）通讯接口：UART
4）输出频率：≥200Hz
5）角度分辨率：≥0.01°
6）横滚角精度：≥0.05°
7）横滚角量程：±180°
8）俯仰角精度：≤0.05°
9）俯仰角量程：±90°
10）航向角精度：≤1.0°
11）航向角量程：±180°
12）陀螺仪
量程: ±2000°/s
稳定性: ≤0.05°/s
13）加速度计
量程: ±16g
分辨率: ≤ 6.1×10-5g
稳定性: ≤0.01g
14）XY角度台
移动方向:X轴、Y轴
最小刻度: ≤1°
行程:上±20°，下±15°
负载: ≥49N
台面尺寸: ≥60×60mm
15）旋转台
负载: ≥9.8N
最小刻度:10′
精度: ≤0.02°
行程:360゜粗调，±5゜精调
材料:铝合金
2.4 模块接口
模块接口包含IMU通信接口、激光雷达接口以及电源电压等。
模块接口对应位置清晰标注名称标识，便于实训人员快速识别、精准对接。该模块接口核心是为对应实训模块提供稳定的电压电源供给，同时搭建规范、可靠的线路线缆连接通道，保障各模块零部件与控制单元之间的信号传输、电力供应顺畅稳定，为实训过程中的数据采集、设备调试等操作提供坚实的接口支撑。
3.视觉语音感知模块
3.1 模块面板
主要技术参数：
1)尺寸（长×宽）: 长 280±5mm 宽250±5mm
2)材质:铝合金
3.2 深度相机
主要技术参数：
1)工作环境:室内/室外
2)深度技术:红外双目
3)工作范围: 0.105~10m
4)深度FOV(水平方向×垂直方向): ≥87°×58°
5)深度分辨率: ≥1280×720
6)帧率:≥90fps
7)RGB传感器FOV(水平方向×垂直方向): ≥69°×42°
8)RGB分辨率: ≥1920×1080
9)RGB帧率: ≥30fps
10)精度误差:＜2%（2m内）
3.3广角相机
主要技术参数：
1)最高有效像素：≥1920×1080
2）镜头角度：≥150°
3）输出图像格式：MJPEG/YUV2(YUYV)
4）接口类型：USB2.0
5）工作电压：DC5V
6）焦距：≥2.1mm
7）最大帧率：≥60fps
3.4线性四阵列麦克风
主要技术参数：
1)麦克风类型:线型等距阵列麦克风
2)数字麦数量:4MIC阵列
3)拾音范围:前向180°拾音
4)最远拾音距离:6~10米
5)音频采样率: ≥48K@16bit
6)协议:UAC1.0
7)灵敏度:不低于-30dB FS
8)信噪比:≥64dB(A)
9)声压:≥120 dB SPL
10)接口类型:USB
11)电压:≥DC5V
12)外部功放:功率5W，支持外部扬声器回采
13)支持功能:回音消除、人声增强、噪声抑制、自动增益
14)麦板尺寸(长×宽): ≥115×6mm
15)扬声器数量:≥1个
16)扬声器功率:≥5W
3.5扬声器
主要技术参数：
1)接口类型:USB
2)喇叭:双声道喇叭
3)功率:≥3W×2
4)尺寸:≥100×45×21mm
3.6模块接口
模块接口包含深度相机、广角相机以及语音模块接口等。
模块接口对应位置清晰标注名称标识，便于实训人员快速识别、精准对接。该模块接口为对应实训模块搭建规范、可靠的线路线缆连接通道，保障各模块零部件与控制单元之间的信号传输、电力供应顺畅稳定，为实训过程中的数据采集、设备调试等操作提供坚实的接口支撑。
4.电机展示模块
4.1模块面板
主要技术参数：
1)尺寸（长×宽）：长 280±5mm 宽250±5mm
2)材质:铝合金
4.2输出端
主要技术参数：
1)最大外径:47mm
4.3转子
主要技术参数：
1）外径：≥87.5mm
2）内部：四周附贴磁铁
4.4控制板
控制板是电机驱动与控制的核心部件，相当于电机的“大脑”，可接收实训台主控系统的指令，精准调控电机的启停、转速、转向，实现电机运动的闭环控制。便于学生识别控制板上的核心元器件（如驱动芯片、接口、电容等），了解电机控制的基本逻辑，学习指令传递与执行的流程，为后续电机控制调试实训提供直观认知。
4.5定子外壳
主要技术参数：
1）外径：≥93mm
2）内部：内置定子线圈
4.6行星减速齿轮
主要技术参数：
1）底部外径：≥45mm
2）齿轮数量：≥3个
5.电机基础控制模块
5.1模块面板
主要技术参数：
1）尺寸（长×宽）：长 280±5mm 宽250±5mm
2）材质：铝合金
5.2电流电压表
主要技术参数：
1）面板尺寸（长×宽×厚）：≥85×44×2.5mm
2）电压测量范围：0～200V
3）电流测量范围：0～50A
4）功率范围：0～10000w
5.3关节电机
主要技术参数：
▲1）电压范围：15～60V
2）防护等级：不低于IP52
3）电气接口：XT30+GH1.25
4）极对数：≥42
5）减速比：9 : 1
6）驱动方式：FOC
7）额定输出功率：380W±10%
8）额定扭矩：≥20N•m
9）峰值扭矩：≥60N•m
10）磁编码器：≥2pcs
11）空载转速：195rpm±10%
12）空载电流：0.6Arms±10%
13）额定负载转速：180rpm±10%
5.4模块接口
模块接口包含电压接口、通讯接口等。
模块接口对应位置清晰标注名称标识，便于实训人员快速识别、精准对接。该模块接口为对应实训模块搭建规范、可靠的线路线缆连接通道，保障各模块零部件与控制单元之间的信号传输、电力供应顺畅稳定，为实训过程中的数据采集、设备调试等操作提供坚实的接口支撑。
6.电源和控制接口模块
6.1电源模块
电源模块包括电源指示灯、急停、总电源开关和220V用户电源输出等。
电源模块作为四足机器狗装调运维实训平台整套系统的动力供给核心，是保障平台各功能模块安全、稳定运行的基础核心单元。该模块具备电源工作状态实时监测与显示功能，可让学生直观掌握系统供电工况，同时配备总电源启停控制功能，可实现整机系统电源的统一开启与关闭。
电源模块自带紧急断电保护机制，可在设备异常、操作失误等紧急场景下快速切断供电，有效规避设备过载、短路等安全风险，全方位保障实训设备与实训操作的安全性，为平台所有功能模块持续输出稳定供电保障。
6.2电源输出
依托平台电源模块实现标准化供电输出，可提供电源输出接口，能够满足实训平台各功能模块的常规用电需求，同时可适配各类外部实训辅助设备的用电场景，兼容多样化实训操作的供电要求。电源输出配置可保障实训过程中电力传输平稳，避免电压波动影响设备运行与实训数据准确性，为整机设备调试、模块装调、功能实训等各类实操场景提供可靠、合规的电力输出支撑。
6.3遥控手柄
主要技术参数：
1）放置空间尺寸（长×宽×深）：长190±5mm 宽100±5mm 深110±5m
2）连接方式：≥2.4GHz 无线
▲3）按键布局：双模拟摇杆、悬浮式十字方向键（D-pad）、10个可编程按钮、4个肩部按键
4）模式：支持XInput（兼容Xbox 360手柄的游戏）和DirectInput模式
5）摇杆类型：模拟量
6）振动反馈：支持
7）供电类型：2节AA（5号）电池
6.4电路板
接口数量：
1)CAN接口:≥6个
2)USB2.0接口:≥2个
3)USB 3.0接口:≥2个
4)网口:≥4个
5)UART串口:≥2个
6)RS485接口:≥3个
7)S.BUS接口:≥1个
8)TYPEC程序下载口:1个
电路板主要技术参数：
▲1）处理器：不低于四核Cortex-A76（主频2.4GHz） + 四核Cortex-A55（主频1.8GHz）
▲2）内存：≥16GB
3）硬盘：≥64GB EMMC
4）以太网接口：千兆RJ45x4
5）USB：USB2.0两路，USB3.0两路
6）CAN接口：≥6路
7）串口：≥4路
8）NPU‌：不低于6TOPS算力，支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算
9）电源：12V/2A
10）显示接口：HDMI
11）操作系统：Ubuntu
7.中控显示器
主要技术参数：
1）显示器：19英寸
2）液晶屏：TFT-LCD
3）屏幕背光：LED
4）显示比例：16：10
5）分辨率：≥1440×900
6）亮度：≥300cd/m2
7）触摸屏：四线电阻触摸
8.单腿运动控制模块
主要技术参数：
1）模块面板
尺寸（长×宽）：长280±5mm  宽250±5mm
材质：铝合金
2）后肢左大腿
关节电机数量：≥3个
3）模块接口
电压：-48V/+48V
通讯接口：≥1个
9.安装工具
为便于实训平台拆装配套完备的安调工具，具体以实际为准。
10.实训项目
1）运动控制
（1）单电机控制
启停控制教学实训
正反转控制教学实训
位置控制教学实训
速度控制教学实训
阻抗控制教学实训
（2）单腿控制
正向运动学教学实训
逆向运动学教学实训
轨迹规划教学实训
单腿周期步态控制教学实训
2）传感器控制
（1）激光雷达
点云数据采集与可视化教学实训
点云数据存储与回放教学实训
静态环境三维建模教学实训
点云滤波与优化教学实训
区域入侵检测教学实训
（2）IMU
IMU数据采集与可视化教学实训
姿态角计算教学实训
倾斜检测教学实训
姿态可视化教学实训
（3）广角相机
图像基础处理教学实训
颜色识别教学实训
标签识别教学实训
目标识别（AI）教学实训
区域入侵检测教学实训
（4）深度相机
RGB图与深度图同步采集教学实训
深度图可视化与点云显示教学实训
距离测量教学实训
越线检测教学实训
（5）麦克风/扬声器
声音采集与播放教学实训
安静/噪声检测教学实训
AI语音交互教学实训
AI语音电机控制教学实训
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	真机-四足狗
	四足机器狗及技能学习开发平台采用全栈式一体化架构设计，强化开源技能学习生态，以四足机器狗为载体，集成嵌入式控制器、激光雷达、IMU、RGB-D相机及关节电机等核心硬件组件，并融合视觉、激光SLAM、强化学习步态控制等先进算法。
机器狗尺寸（长×宽×高）：长760±5 mm 宽380±5 mm 高430±5mm
工作空间：不小于5000×5000mm
电源与充电功率：48V/1.5kW
1.四足机器狗
1.1本体结构
主要技术参数：
1）整体结构：
（1）站立尺寸（长×宽×高）：长760±5 mm 宽380±5 mm 高430±5mm
（2）趴下尺寸（长×宽×高）：长780±5 mm 宽380±5 mm 高260±5mm 
（3）材质信息：铝合金+高强度塑料
（4）最大载重：≥15kg
2）运动性能：
（1）攀爬落差高度：≥120mm
（2）攀爬斜坡角度：≥	40°
▲（3）关节电机数量：12（投标时提供关节电机位置说明）
（4）最大关节扭矩：60N•m
3）电池及续航能力：
（1）电池类型：锂电池包
（2）电池容量：≥7AH
（3）电池电压：48V
（4）循环次数: 1000次以上≤70%容量
（5）不间断续航时间：≥2h
4）平台配置：
▲（1）激光雷达传感器：配备1个（投标时提供产品样册截图证明）
（2）IMU传感器：配备1个
▲（3）深度相机：配备1个（投标时提供产品样册截图证明）
（4）广角相机：配备1个
（5）语音交互模块：配备1个
（6）手持遥控器：配备1个
（7）操作系统：	Ubuntu+ROS2
▲（8）外部接口	：1个48V供电接口、1个USB接口、1个RJ45网口、1个485串口。（投标时提供说明图）
1.2嵌入式控制器模块
主要技术参数：
1)处理器:不低于四核Cortex-A76（主频2.4GHz） + 四核Cortex-A55（主频1.8GHz）
2)内存:不小于16GB
3)硬盘:不小于64GB EMMC
4)以太网接口：千兆RJ45 x4
5)USB：USB2.0两路，USB3.0两路
6)CAN接口：≥6路
7)串口：≥4路
8)NPU‌	：不小于6TOPS算力，支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算
9)电源：12V/2A
10)显示接口	：HDMI
11)操作系统：Ubuntu
1.3激光雷达传感器
主要技术参数： 
1)类型：3D激光雷达
2)量程：40 m @10%反射率,70 m @80%反射
3)近处盲区	：≤100mm
▲4)FOV：360°×59°（投标时提供产品样册截图证明）
5)测距随机误差：≤2cm(@10m);≤3cm(@0.2m)
6)角度随机误差：≤0.15°
7)点云输出：≥200,000点/秒
8)频率：10Hz(典型值)
9)激光波长：≤905nｍ
10)人眼安全级别：Class 1 (IEC60825-1:2014) 人眼安全
11)供电电压	：DC9~27V
12)功率：不小于7W
13)尺寸：不小于65×65×60mm
14)防护级别：不低于IP67
15)通讯接口：100BASE-TX以太网
1.4深度相机
主要技术参数：
1)工作环境：室内/室外
2)深度技术：红外双目
3)工作范围：0.105~10m
▲4)深度FOV(水平方向×垂直方向)：87°×58°（投标时提供产品样册截图证明）
5)深度分辨率：不小于1280×720
6)帧率：不小于90fps
7)RGB传感器FOV(水平方向×垂直方向)：不小于69°×42°
8)RGB分辨率：不小于1920×1080
9)RGB帧率：不大于30fps
10)精度误差：＜2%（2m内）
1.5广角相机
主要技术参数：
1)最高有效像素：≥1920×1080
2）镜头角度：≥150°
3）输出图像格式：MJPEG/YUV2(YUYV)
4）接口类型：USB2.0
5）工作电压：DC5V
6）焦距：≥2.1mm
7）最大帧率：≥60fps
1.6 IMU传感器
主要技术参数：
1)电源：DC5~24V
2)电流：40mA
3)通讯接口：UART
4)输出频率：≤200Hz
5)角度分辨率：≤0.01°
6)横滚角精度：≤0.05°
7)横滚角量程：≥±180°
8)俯仰角精度：≤0.05°
9)俯仰角量程：≥±90°
10)航向角精度：≤1.0°
11)航向角量程：≥±180°
12)陀螺仪
▲（1）量程：≥±2000°/s（投标时提供产品样册截图证明）
（2）分辨率：≤7.6e-3°/s
（3）稳定性：≤0.05°/s
13)加速度计
（1）量程：≥±16g
（2）分辨率：≥6.1e-5g
（3）稳定性：≤0.01g
1.7关节电机
主要技术参数：
1)电压范围：15~60V
2)防护等级：不低于IP52
3)电气接口：XT30 + GH1.25
4)极对数：不少于42
5)减速比：9 : 1
6)驱动方式：FOC
7)额定输出功率：380W ± 10%
8)额定扭矩：20N•m
▲9)峰值扭矩：60N•m（投标时提供产品样册截图证明）
10)磁编码器：2pcs
11)空载转速：195rpm ± 10%
12)空载电流：0.6Arms ± 10%
13)额定负载转速：180rpm ± 10%
1.8手持遥控器
主要技术参数：
1）连接方式：2.4GHz 无线
2）按键布局：双模拟摇杆、悬浮式十字方向键（D-pad）、10个可编程按钮、4个肩部按键
3）模式：支持XInput（兼容Xbox 360手柄的游戏）和DirectInput模式
4）摇杆类型：模拟量
5）振动反馈：支持
6）供电类型：2节AA（5号）电池
1.9语音交互模块
主要技术参数：
1）麦克风类型：线型等距阵列麦克风
2）数字麦数量：4MIC阵列
3）拾音范围：前向180°拾音
4）最远拾音距离：6~10米
5）音频采样率：≥48K@16bit
6）协议：UAC1.0
7）灵敏度：≥-30 dB FS
8）信噪比：≥64dB(A)
9）声压：≥120 dB SPL
10）接口类型：USB1个
11）电压：DC5V
12）外部功放：功率≥5W，支持外部扬声器回采
13）支持功能：回音消除、人声增强、噪声抑制、自动增益
14）麦板尺寸(长×宽) ：不大于115×6mm
15）扬声器数量：1个
16）扬声器功率：不小于5W
2.基础运动控制系统
1）运动控制系统：提供高精度、高动态响应的全身运动控制，包括步态生成、姿态保持、自主避障和动态平衡。支持多种行走模式（匀速行走、慢走、跳跃、横移等）以及复杂地形适应，如坡地、楼梯、碎石路。
2）路径跟踪：集成高精度IMU，实现自主路径规划和安全避障，以及对设定路径的精准跟踪及姿态实时修正。支持：自主规划和导航、关键点路径标记与跟踪；巡检任务中的定点转向、驻留与拍摄；实时路径偏差报警与自动纠偏。
3）环境感知与识别：结合深度相机和激光雷达（Lidar），进行多模态环境感知。具备：动态障碍识别与规避；结构变化感知（如门是否关闭、设备是否缺失）；地图环境变换实时更新。
4）安全控制与容错保护：具备跌倒检测、急停响应、自检与故障恢复等机制，确保在复杂环境中的设备安全性与任务连续性：异常姿态恢复；故障预判与远程重启；硬件状态实时监控与上报。
5）强化学习与智能行为适配：支持基于深度强化学习的运动策略优化模块，以及特殊动作的强化学习训练，科研用户可训练特定行为模型并部署至机器人，包括：地形自适应行走优化；目标检测与智能跟随。（提供产品在仿真环境中的强化学习过程演示视频）
6）数据记录与采集模块：支持任务执行过程中的多源数据采集（图像、视频、环境传感、路径坐标、加速度等）。
3.远程控制云平台
1、前端技术：
1）项目采用B/S架构，其中前端技术以vue3作为基础框架，搭配vue-router实现页面跳转、pinia作为状态管理库，使用typescript语言来增强代码的健壮性。
2）平台使用Element-plus、Vant分别作为PC端和移动端的组件库，Echarts作为图表库。同时，系统支持SQL、Javascript、Java脚本功能，使用Monaco-editor来处理代码输入。
3）画布核心采用Canvas，视频播放使用了HLS技术，可播放普通视频和摄像头的流式数据。
4）平台底层通信技术采用http、webscoket和mqtt来处理数据的获取和发送。
2、后端技术：
1）项目后端采用Spring Boot作为基础框架，用于快速搭建应用程序。
2）项目使用MQTT协议与前端的通讯，使用Redis作为缓存和数据存储，提高系统性能和扩展性。
3）平台使用MySQL作为关系型数据库，用于存储应用程序的业务数据，采用Tomcat进行项目部署，支持云端和本地化部署，支持主流浏览器，可轻量化部署。
3、多租户：系统支持多学校、多班级、多小组独立实训，做到租户间数据隔离，租户间独立运行数据互不干扰，实现实训独立性和考核公平性。
4、用户管理：系统支持按租户独立管理用户，分配用户所属角色、管理用户数据权限、配置用户密码等功能。
5、系统首页：系统首页支持以轮播图方式展示主项目中已配置的数据看板，实时呈现所有接入设备状态，同时支持轮播时间设置与全屏展示，主项目设置可在项目中心页面通过设置按钮操作。
6、集中监控：系统支持在一个页面中监控一个项目中的所有画布，实时展示接入设备的变化。支持全屏展示每一个画布。（提供功能演示视频）
7、资源管理
1）系统支持对图片、视频、音频等画布所需资源进行统一管理，所有资源均清晰划分为系统资源与用户资源两大类别，其中用户资源可分享至系统对应分类待管理员审核，系统还支持对各类资源执行批量移动与批量删除操作；图库进一步细分为设备图库、基础图库与产线图库等，设备图库按机器人、机床、仓库、AGV、火花机、三坐标、传感器等设备类型精准分类，基础图库则提供不少于 300 种装饰性图片且点击图片可预览原始尺寸，视频与音频资源均支持在线播放，无需下载即可直接查看或聆听。（提供功能演示视频）
2）系统支持模板画布与组件的全面管理，用户不仅能自主创建、编辑和删除模板及组件，还可将个人创建的模板或组件分享至系统对应分类，等待管理员审核；同时模板与组件均具备预览功能。其中，模板涵盖设备看板、机器人看板、实训中心看板、产线看板等类型，且提供的模板数量不少于 30 个，充分满足用户多样化使用需求；组件类型则更为丰富，包含柱状图（具体细分为进度条图、对比条图、堆积柱图、正负条图、双轴图、彩色条图、基本条图）、折线图（带标线折线图）、环图、散点图（填充气泡图、单轴气泡图），以及 LOGO 墙、高级图文列表、tab 外链等实用组件，可灵活适配不同场景的可视化需求。
3）图片、视频、音频、模板、组件均支持资源分类，以方便用户查找引用。
8、网关管理：
1）系统后台支持网关服务器管理，可创建、编辑、删除服务器，创建时需输入服务器名称、IP地址、端口号及服务器类型。（提供功能演示视频）
2）支持对服务器下的网关进行增删改查操作，添加时需输入网关名称、实时数据主题、下发数据主题、网关内网地址及安装经纬度。
3）网关服务器下可创建多个虚拟设备及不同类型数据点位，支持管理数据点位的读写权限，支持预览点位实时数据。同时支持对设备及变量的配置进行导入和导出（文件为csv类型）操作，设备导入时需选择对应的网关SN码。支持清空变量状态、删除所有设备及变量的操作。
4）在网关状态页面，用户可查看网关的实时报文，支持对可写类型的点位进行数据下发操作。
9、项目管理
1）系统支持项目的增删改查，可设置项目为主项目，一个项目下面可创建多个画布，支持预览项目中的所有画布，支持回收站功能，误删时可从回收站找回。
2）系统支持安卓手机应用下载功能，点击应用下载，使用安卓手机浏览器扫码下载。
3）系统支持按项目管理接入设备，点击数据监控及报警监控，可查看该项目绑定的设备的实时数据和报警信息。
4）系统支持项目分享功能，可将项目或画布分享给其他用户，可设置分享的有效期和密码，并生成对应分享链接。打开分享链接后，输入对应密码进行项目拷贝。在共享管理页面也可手动删除或过期对应分享链接。
5）系统支持项目迁移功能，通过导出按钮可将整个项目中的画布、使用的文件一键导出下载，然后通过项目导入按钮导入到其他电脑上，无需调整即可直接使用。
10、可视化编辑器
1）系统支持可视化编辑器功能，在编辑过程中，用户可创建画布并为其设置对应网关，同时能灵活配置画布的名称、类型、背景图片、背景颜色、网格、标尺、边距及初始化 JS脚本；该编辑器还支持画布历史记录功能，每次保存画布都会生成对应的历史记录，便于用户从历史记录中快速恢复所需版本，且具备画布回收站功能，可帮助用户找回误删的画布；此外，系统还支持将指定画布设为主画布，以及画布预览功能，进一步满足用户多样化的编辑与使用需求。
2）可视化编辑器需支持基础及高级组件共计至少 80 种，涵盖多类实用组件：包括正方形、圆形、时钟、温度计、指示灯等基础图形组件，输入框、按钮、轮播图、轮播图文、表格、滚动表格等表单组件，柱状图、折线图、饼图、仪表盘、水球图、地图等图表组件，图片、普通视频、相机视频流、音乐、网页等多媒体组件，以及流程、判定、数据等流程图组件，同时还支持用户根据个性化需求自定义组件，充分满足多样化的编辑场景需求。
3）可视化编辑器支持对组件进行数据、事件、动画及外观的全方位设置：数据方面，支持静态数据、API 接口数据（含 Post、Get 等请求方式及参数提交方式配置）、实时设备数据等多种数据源；事件方面，涵盖按 1 松 0、取反、打开链接、单击、值变化、按下、松开、双击、移入、移出、周期自动执行等多种类型，且这些事件可触发打开链接、更改元素属性、发送变量、播放 / 停止音视频、执行 SQL/JAVASCRIPT/JAVA 脚本、发送消息等操作；动画方面，提供上下跳动、左右跳动、心跳、警告及自定义动画效果，支持设置多个组件的连续动画；外观方面，则支持样式、文字、位置、图片 / 音视频等各项参数设置。
4）可视化编辑器支持自定义变量功能，可用于画布数据暂存和组件间通信。
5）可视化编辑器支持自定义脚本功能，可创建属于该项目的脚本进行二次开发，支持SQL、Javascript和JAVA脚本，这些脚本可通过事件执行，且执行的结果可直接绑定至组件。
6）可视化编辑器支持自定义文本及图片列表，可用于组件状态渲染。
7）数据看板页面的组件支持根据不同的频率更新数据，并能在页面上呈现动态更新效果。
11、报警管理：系统支持报警检测功能，可在平台配置指定变量进行监控，当变量超过设定的阈值时，平台可触发产生报警信息，报警可记录报警的网关SN码、报警时间、报警类型、当前状态、当前值等信息，可人工确认报警信息操作，并可查询历史报警信息。
12、巡检管理：系统支持巡检管理功能，可在平台配置巡检计划名称、计划类型、处理人和起始时间等信息，根据对应类型每隔一段时间自动生成一条巡检任务。
13、保养管理：系统支持保养管理功能，可在平台配置设备保养计划信息，包括计划名称、计划类型、处理人和起始时间等；可在设备需要保养时，定期提醒用户对设备进行保养。
14、工单管理：系统支持工单管理功能，可在平台配置工单名称、紧急度、工单状态、处理人和结束时间等信息，并能查询分配给当前用户工单信息。
15、备品备件：系统维护备品备件信息，包括备件名称、分类、品牌、型号、库存、描述等字段，对生产现场的备品备件进行出入库、领用和归还管理。并且可在操作列表页面查看详细的操作信息。
16、菜单管理：系统支持对展示的菜单进行动态配置，可以方便的添加内嵌页面或通过外链打开的页面，也可隐藏不需显示的菜单，以便快速集成三方平台的引用。
17、数据备份：系统支持按用户进行系统配置数据存档备份管理和按备份进行配置数据一键恢复，以支持阶段性的教学实训。
18、移动端：可使用移动端通过web访问平台，包括项目中心、网关设备等。点击项目中心可查看数据看板画布列表。
19、工业互联网平台通过云端网络账号形式发放授权，用户可通过网页端登录访问和使用。
4.安调工具与工具箱
平台配套完备的安调工具与工具箱供用户使用。
1) 工具箱：1个
2) 内六角扳手：1套
3) 螺丝刀：1套
5.实验项目与教学资源
5.1主要实验项目
1）四足机器狗基础认知与运动学建模
2）四足机器狗关节驱动及全身控制
3）Isaac Lab和MuJoCo仿真环境搭建实验
4）基于强化学习的行走运动控制实验
5）基于强化学习的技能学习实验
6）强化学习运动控制策略的仿真测试以及真机部署验证实验
7）基于激光雷达的SLAM与路径规划实验
8）基于激光雷达的环境感知与避障实验
9）图像感知与目标识别算法实验
10）四足机器狗自然语音交互控制实验
11）四足机器狗自动巡检任务实验
5.2配套教学资源
配套实验指导书、二次开发接口手册、案例程序等。
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	真机-人形
	1) 高宽厚（站立）：长1210±5mm  宽357±5mm 高190±5mm
2) 整机总自由度（关节电机）：24个
3) 单腿自由度：6个
4) 腰部自由度：2个
5) 单手臂自由度：5个
6) 头部自由度：无
7) 手臂最大负载：2kg
8) 小腿+大腿长度：0.675m
9) 手臂臂展：约0.435m；超大关节运动空间                 
10) 腰部关节：Y±150°、R±30°
11) 膝关节：-10~+148°
12) 髋关节：Y±157°、P-168~+146°、R-60~+100°"
13) 全关节中空内走线：有
14) 关节编码器：双+单编码器
15) 散热系统：局部风冷散热
16) 供电方式：锂电池
17) 基础算力：不低于8核高性能CPU
18) 标配声扬声器和麦克风阵列
19) WiFi 6 、蓝牙 5.2：有
20) 感知传感器：仿人双目相机
21) 充电器1台，智能电池（快拆）1块
22) 手持式遥控器1台
23) 续航时间：约1h
24) 智能OTA升级：支持
25) 二次开发：无
26) "机器人配件：1.遥控器2.充电器3.机器人运输箱"
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	人工智能实训箱
	一、总体要求
1.平台出厂预装Ubuntu操作系统，集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习、ROS系统等开发环境，配备TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle多种深度学习框架，能满足人工智能相关的学习与开发，可以开展人工智能专业课程及人工智能场景应用的课程教学与实践。
▲2.平台所有模块一体化板载设计（拒绝零散模块外接使用），模块包含：①边缘计算平台、②人机交互显示单元、③视觉处理应用系统、④麦克风阵列系统、⑤ROS智能机械臂应用系统、⑥AIOT无线网关、⑦AIOT虚实结合采集控制端模块、⑧AIOT端感控场景应用系统、⑨机器视觉场景应用组件等九大部分组成。（提供产品实物结构图片证明）
3、平台本地部署Deepseek-R1:7B大模型,实现麦克风阵列语音识别推理与播报;实现语音互动对话、语音搜索推理、大模型微调推理与硬件控制等功能。演示直接打开桌面“离线语言模型”软件图标（非命令方式）进入PYQT5系统软件界面。软件运行后，通过板载“麦克风阵列”实现语音与本地部署DeepSeek-R1：7B模型对话，并将对话问题推理分析的结果语音播报输出，亦可联动AIOT端传感器。演示语音输入“我好热”时，推理结果为AIOT端“风扇”打开；演示语音输入“室内光线太暗了”时，推理结果为AIOT端“RGB灯”打开等联动控制效果。（提供以上设备功能演示视频）
▲4、平台通过调用大模型视觉应用，关联视觉处理应用系统，实现图像拍摄、图像推理、结果播报等功能。（提供软件功能截图证明）
5、平台通过调用具身智能多模态应用，实现语音多指令控制IOT模块、健康场景联动、语音控制机械臂、语音视觉机械臂融合场景推理等功能应用。演示直接打开桌面“具身智能”软件图标（非命令方式）进入PYQT5系统软件界面。软件运行后，通过板载“麦克风阵列”实现语音与多模态模型对话，并将对话问题推理分析的结果语音播报输出，亦可联动机械臂、AIOT端传感器等模块。演示语音输入类似“光线太亮了，而且我好热”时，推理结果为AIOT端“RGB灯”关闭、“风扇”打开等联动效果；演示在摄像头区域内，放置三种类型物块，语音输入“你能看到什么，并帮我把右边的分类”时，推理结果准确识别物块类别并语音播报结果，右侧物块机械臂准确抓取进行分类。（提供以上设备功能演示视频）
6.OpenClaw智能体系统：平台通过调用OpenClaw智能体应用，在移动设备终端的社交平台对话框里，实现语音多指令获取平台传感器数据、控制执行器状态、控制机械臂分拣等功能应用。演示在飞书聊天窗口中点击语音按钮进行语音输入，语音自动转为文字后发送给OpenClaw进行处理演示先语音输入"我有点热"，系统记录用户偏好并打开风扇；间隔一段时间后，演示语音输入"还是很热"，OpenClaw基于历史对话记忆，自动调节降低温度设备让数码管显示值变小；演示语音输入"现在凉快了"，系统根据语义判断自动关闭风扇等降温设备，操作结果通过飞书聊天窗口文字反馈。
▲7、系统提供人工智能核心课程，包含：《Python基础》、《OpenCV机器视觉》、《深度学习TensorFlow实验》、《深度学习Pytorch实验》、《端感知控制》、《六轴机械臂控制》、《PyQT5应用开发》、《自然语言处理》、《人工智能AI大模型》、《人工智能综合课程设计》等课程资源与教学资料，包含教学实验指导书、实验案例源码、开发环境及软件工具等。（提供实验手册目录图片证明）。
二、主要模块参数:
2.1、人工智能边缘计算平台
▲CPU：等同或优于六核ARM Cortex-A78 MPcore处理器；（提供产品技术规格图片证明）
GPU：≧1024 CUDA Cores；≧32 Tensor Cores；
▲AI算力：≧67 TOPS（INT8）（投标时提供设备技术规格图片证明）
内存与存储：≧8GB LPDDR5，≧256 GB SSD；
以太网：支持10/100/1000 BASE-T自适应；
显示接口：支持HDMI 2.0 或DP；
硬件资源：≧3个UART，≧2个SPI，≧2个12S，≧4个12C，≧1个CAN,≧1个DMIC&DSPK，≧1个PWM，多个GPIO；
本地大模型：本地部署Deepseek-R1:7B大模型,实现麦克风阵列语音识别推理与播报;实现大模型微调推理与硬件控制；
2.2、人机交互显示单元
▲屏幕尺寸：17.3寸，支持≧1920*1080高清信号；（提供产品技术规格图片证明）
实验箱内部集成HDMI接口接入箱盖上的显示屏；
键鼠：独立有线键盘、有线鼠标。
2.3、机器视觉感知单元
感光器尺寸：1/2.7 inch；
分辨率：最高支持1920 x 1080；
USB协议：USB2.0 HS/FS；
支持免驱协议：UVC（USB Video Class）；
支持自动曝光控制、自动白平衡、自动增益控制；
工作电压：DC 5V。
▲任意角度识别：支持任意角度准确识别颜色标签、动物图卡、交通标识、垃圾物块；（提供软件功能截图证明）；
同时识别多种组件：支持同时识别两种及以上的颜色标签、动物图卡、交通标识、垃圾物块。
交通标识识别系统：演示直接打开桌面“交通标识”软件图标（非命令方式）进入PYQT5系统软件界面。软件运行后，通过板载摄像头，可快速识别多种交通标识并可与板载的AIOT端感知模块联动。演示软件识别“限速标志”与板载的“RGB灯”闪烁联动；演示识别“小心行人”标识与板载“蜂鸣器”报警联动等控制场景应用效果。
2.4、自然语言处理单元
▲MIC：环形6麦;（提供硬件实物及技术规格图片证明）
唤醒/识别距离: 3-5m；
定位精度:±15°;
电源:5V 300mA;
支持 AEC 功能、360°拾音波束、DNN 降噪算法等
2.5、ROS机械臂应用系统
机械臂材质：阳极氧化铝合金;
▲机械臂自由度（DOF）：至少包含5自由度+夹持器，设计“机械臂复位”功能按钮；（提供产品实物图片证明）
舵机方案：15Kg*5+6Kg*1智能串行总线舵机；
有效负载：≧200g伸直可夹重量;
负载：≧500g夹持搬运重量;
臂展：≧350mm;
有效抓取范围：不低于中心轴为半圆半径≤30cm的区域;
重复定位精度：不低于±0.5mm;
垃圾分类系统：演示直接打开桌面“垃圾分类”软件图标（非命令方式）进入PYQT5系统软件界面。软件运行后，通过板载摄像头和机械臂，利用视觉定位与机械臂姿态动态解析算法，完成非固定位置垃圾识别与快速分类。演示垃圾物品左右两侧随机放置，机械臂完成垃圾分类和两种及以上的物块堆叠动作。
机械臂远程控制系统：演示直接打开桌面“云端控制”软件图标（非命令方式）进入PYQT5系统软件界面。软件运行后，机械臂通过MQTT协议与人工智能云平台互联互通，实现机械臂远程控制。演示通过手机移动端APP远程5G网络控制机械臂执行“单关节运动”动作，语音控制“机械臂抓取”、“机械臂跳舞”等动作。（提供以上设备功能演示视频）
2.6、AIOT无线网关
MCU：Cortex-M3内核处理器；
▲显示屏：0.96寸液晶显示屏。（提供产品图片证明）
无线模组：标配ZigBee无线模组，支持WiFi/BLE/LoRa等多种无线模组；
外围接口：外围接口：Mini USB接口，JTAG接口；
2.7、AIOT虚实结合采集控制端模块
MCU：CORTEX-M3内核处理器；
▲≧3.5寸TFT触摸显示屏（提供产品实物图片证明）；
无线模块：兼容双排直列接口，标配ZIGBEE，可选WIFI/BLE/LORA等无线模块；
通讯协议：传感层支持Modbus。
外设接口：提供RS485、RS232、UART、GPIO、PWM等接线柱。
2.8、AIOT端感控场景应用系统
▲提供包含但不限于智慧环境、智能安防、智能停车。（提供产品实物图片证明）
智慧环境感知单元：包含但不限于光照、温湿度、雨雪、风扇、数码管、调色灯等传感器与执行器。
智能安防感知单元：包含但不限于红外对射、烟雾、酒精、蜂鸣器、触摸按键、人体等传感器与执行器。
智能停车感知单元：包含但不限于超声波、电磁锁、继电器、舵机等传感器与执行器。
传感数据采集系统：演示直接打开桌面“传感器上云”软件图标（非命令方式）进入PYQT5系统软件界面。软件运行后，设备板载“温湿度”、“光照”等传感器数据通过MQTT协议与人工智能云平台互联互通。演示通过手机移动端APP远程5G网络采集平台“温湿度”等传感数据，控制平台“蜂鸣器”、“风扇”等执行器。（提供以上设备功能演示视频）
2.9、机器视觉场景应用组件
颜色标签：包含但不限于红色、绿色、黄色、蓝色四种颜色的色块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
动物图卡：包含但不限于印刷有猫、狗等多种动物的物块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
交通标牌：包含但不限于印刷有停车、转弯、限速、禁止通行、小心行人、禁止长时间停车等交通标识物块或卡片，配套提供对应的训练模型数据；
垃圾物块：按照国家最新版《生活垃圾分类标志》标准，提供印刷有害、可回收、厨余、其他四类垃圾图标的物块，配套提供对应的训练模型数据；
三、配套软件与实验课程：
3.1、软件资源
平台采用边缘计算+端感控+大模型框架体系，出厂预装Ubuntu20.04操作系统，集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习（TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle）框架、ROS系统等。
演示Demo：颜色识别、猫狗识别、交通标识识别、人脸识别、垃圾分类、语音识别、离线语音推理模型、多模态视觉推理模型等。
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	具身智能实训箱
	1.需采用铝合金结构，一体式设计，需配套提供键盘、鼠标、电源适配器和实验教具，支持上电即用；
2.内置17寸及以上屏幕，分辨率≥1920×1080，采用IPS硬屏；
▲3.安装面板需同时集成双六轴机械臂系统、2D视觉协同感知系统、深度视觉协同感知系统、语音交互单元、多模态协同感知模组、运算单元，满足多门课程的教学要求；（提供产品实物图片证明）
4.鉴于本产品的使用场景和用途，所有零部件不得包含电子电气产品六种限用物质，且满足电气安全使用要求。
5.运算单元配置和功能要求：
（1）硬件性能：CPU：6核 64位及以上；内存：≥8G；硬盘：≥256G；显存：≥8GB；连接：Gigabit以太网；显示：HDMI和DP；
（2）需内置Python3.8及以上版本的运行环境，并支持语音识别、手势检测、目标跟踪等案例模型的部署；
（3）需部署人工智能算法平台软件，支持人工智能应用的开发与实践，软件具有自主知识产权；
（4）需部署本地QWen、Deepseek等大模型，支持模型部署调用、语音指令解析、手势意图识别等一体化具身智能任务，使用过程中无需连接网络。
6.部署双六轴机械臂控制系统和软件，具体功能和要求：
（1）双六轴机械臂采用T型支架安装，左右各1台，实现对人体结构的仿真；
（2）安装面板需为双六轴机械臂提供一键启动和复位按钮，控制双六轴机械臂自动抬起和回到收纳位置，方便开展教学；
（3）机械臂有效抓取范围：半径≥15cm；自由度：6自由度加夹持臂；末端夹具：两指夹爪；数量：2台；
（4）机械臂支持多关节独立运动与双臂协同运动，可实现协同抓取、搬运、分拣等动作，模拟人类手臂动作轨迹；
（5）机械臂控制方式：支持手动控制、语音控制、视觉引导控制、上位机软件控制，可实现多模式切换；
▲（6）机械臂支持动作示教功能，允许用户依次设置关节角度、动作延时、夹爪开合，完成机械臂动作的示教，允许连续示教不少于50个动作；（提供产品动作示教的软件界面截图证明）
（7）该六轴机械臂控制软件具有自主知识产权。
7.配备多模态协同感知模组拓展器，具体功能和要求如下：
（1）配置2套，分别安装于双六轴机械臂末端，与机械臂连接稳固、无松动、晃动现象，可自由拆卸；
（2）预留不少于3个标准化拓展接口，可兼容力态感知、空间位姿解算、近场侦测三类感知模块的安装；
投标时提供该拓展接口的实物图，并对各类感知模块的拓展进行原理说明。
（3）采用高速统一传输接口，支持感知模块的即连即用，集成过流、过压、静电防护电路，保障长期稳定运行；
（4）搭载多源异构信息协同处理基板，实现数据的同步采集，基板集成多通道ADC与嵌入式微处理器，完成原始信号的实时滤波与校准。
8.2D视觉协同感知系统，具体功能和要求如下：
（1）分辨率：≥640×480；帧率：≥30fps；支持USB接口连接，即插即用；
（2）双机械臂末端各搭载1台，可完成目标图像采集、特征提取、目标定位，支持与机械臂协同，实现视觉引导抓取。
9.深度视觉协同感知系统，具体功能和要求如下：
（1）深度相机分辨率：≥1280×720；输出帧速率：≥30fps；图像颜色：彩色；支持深度检测；
（2）安装于二自由度云台，云台采用电动控制方式，采用双舵机设计，可通过软件进行姿态控制；
（3）深度相机支持手眼标定与空间定位，可引导双六轴机械臂完成目标定位、自主抓取等任务；
10.深度相机及配套的图像识别库具备如下人机交互功能：
（1）提供人脸关键点检测案例：精准定位包括脸颊、眉、眼、口、鼻等人脸五官及轮廓的14个关键点；
（2）提供手部动作识别案例：支持识别多种手势的动作和方向，可精准定位手部的五个关键点，识别V字、点赞、五指、拳头等手势；
（3）支持人脸特征提取，可快速提取人脸特征信息并录入系统。
11.部署语音识别软件，能通过语音交互方式实现与用户的互动；
12.部署多模态协同感知模组，具体功能和要求：
（1）力态感知模块，适配双六轴机械臂末端拓展器，数量：2套；基于压敏阻抗响应原理设计，有效感应域截面尺寸≥8mm，可动态捕捉接触面作用力特征，完成全域压力状态连续监测；
（2）空间位姿解算模块，适配双六轴机械臂末端拓展器，数量：2套；可实时解析载体的空间偏转量、惯性运动特征参数，实现全维度运动状态连续溯源；
（3）近场侦测模块，适配双六轴机械臂末端拓展器，数量：2套；特征辨识精度≤5mm，可动态感知载体与周边空间障碍物的相对位置关系。
13.内置嵌入式通信与电源管理模块，具备如下功能：
▲（1）需提供如下硬件接口：USB2.0拓展接口≥4个、总线接口≥1个、IO接口≥4个、12V电源接口≥1个、5V电源接口≥1个；（提供该模块的实物图，以及与之相对应的电路设计图，并标注上述接口的位置）
（2）部署分布式电源管理系统，集成多路独立的供电输出，满足双六轴机械臂、相机、云台、传感器、运算单元等不同外设的差异化功耗需求；
（3）提供板载微处理器，并开放API接口，支持以Python代码通过板载微处理器对该模块进行交互控制。
14.部署具身智能软件开发平台，具备如下功能：
（1）支持硬件设备管理、数据采集与显示、波形显示、参数调试等功能；
（2）支持多模态感知数据同步采集，可实时获取力态感知、空间位姿解算、近场侦测、视觉等四类感知数据，并在界面实时显示；
投标时提供可视化界面截图，并对四类感知数据的显示进行说明。
（3）支持自定义决策逻辑设计，可基于力态感知、空间位姿解算、近场侦测等感知数据设置多档位决策阈值，满足不同场景下的差异化决策需求；
（4）支持将决策指令实时下发至双六轴机械臂，实现机械臂夹爪张开角度、运动姿态、动态避障等动作的控制；
（5）支持闭环反馈优化，可通过力态感知、空间位姿解算、近场侦测等传感器实时采集执行反馈数据，自动调整决策参数与执行动作；
（6）支持自定义算法部署，开放SDK接口，方便师生进行二次开发。
15.需配套提供如下课程资源：
（1）提供《多模态感知基础实训》课程资源，包含但不限于：触觉压力传感器数据采集与基础校准、六轴姿态陀螺仪数据采集与姿态校准、接近避障传感器数据采集与阈值调试、基于2D相机的目标识别与定位、基于深度相机的RGB与深度流数据采集、语音交互系统基础调试与唤醒、多传感器数据融合；
（2）提供《自主决策基础实训》课程资源，包含但不限于：Agent智能体的部署与搭建、传感器数据的简单处理与决策、基础手势识别模型部署与测试、简单语音指令解析与决策；
（3）提供《协同控制基础实训》课程资源，包含但不限于：机械臂硬件认知与示教控制、机械臂点到点（PTP）运动控制、夹爪基础操作与控制、云台基础操作与控制、机械臂简单抓取与放置、双机械臂协同控制；
（4）提供《感知-决策联动》课程资源，包含但不限于：基于RGB图像的的目标识别与抓取、基于手势识别的控制决策、基于语音指令的复杂决策、基于压力数据的柔性抓取决策、视觉与语音融合感知及决策、多传感器数据融合与决策；
（5）提供《决策-执行联动》课程资源，包含但不限于：基于Agent智能体的控制执行、手势识别决策与控制执行、语音指令决策与控制执行、基于压力数据的物体柔性抓取、多动作序列决策与执行、云台与机械臂决策-执行联动、语音指令控制机械臂基础动作（带传感器反馈）；
16.为方便学生加强对具身智能技术行业应用的学习和理解，需配套提供以下综合应用案例：
（1）提供基于Agent智能体的多传感器融合综合应用案例，要求以实验箱内部署的Agent智能体为核心，融合所有感知器件与模块，实现多模态数据的智能融合与协同应用；
（2）提供具身智能避障与路径规划综合应用案例，整合接近避障传感器、六轴姿态陀螺仪与双六轴机械臂，实时感知环境中的静态、动态障碍物，获取三维空间信息与障碍物距离数据，并实时调整机械臂姿态；
（3）提供基于具身智能的桌面物体分类与整理综合应用案例，要求依托实验箱内的硬件构建具身智能桌面物体整理系统，实现物体的自动识别、分类与整理；
（4）提供基于Agent智能体的智能交互与执行综合应用案例，要求以Agent智能体为交互与执行核心，融合语音交互、视觉感知、多传感器反馈与双机械臂执行模块，实现多模态智能交互与任务自主执行。
17.开放全部软件框架和算法级源代码，支持二次开发，设备交付时提供完善的实验指导书和技术文档。
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1、核心产品：拆装试验台。2、以上所有的技术指标(▲除外)，若出现负偏离或未达到要求（演示要求除外），视为非实质响应招标文件要求，为无效标。
中标单位应按照合同约定的标准完成项目，遵守学校的相关规章制度，安全文明操作，出现任何安装质量、安全事故责任由中标单位自行承担。中标单位在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的的技术风险，并采取必要的风险控制措施。由于中标单位在项目实施工作中对采购人造成的负面影响，其后果都须由中标单位承担。
项目商务要求：
1.交付时间：合同签订生效后，30个工作日内完成所有设备的安装调试并交付采购单位使用。
2.交付地点：采购人指定地点。
3.付款条件（进度和方式）：详见合同主要条款。
4.包装和运输要求
（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。
（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。
（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由投标人承担责任和费用。
5.售后服务要求
（1）投标人提供的售后服务标准应不低于同型号设备的出厂市场服务标准。
（2）在供货或安装时，应提供合同标的生产商原厂（或原厂授权）人员现场安装及调试服务。包括开箱、检查、设备连接、通电等验机服务，并按采购人要求完成安装及调试。
（3）中标单位所提供的货物免费原厂质保期不低于一年。（自验收合格之日起计算）在质保期内发生的任何技术和设备的问题，中标单位全权负责，并是免费和无偿的，包括零部件的更换。（但不包括人为造成的损伤）
（4）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由投标人承担，所有维修更换的配件均由投标人提供，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。中标单位自备安装调试及维修工具。
（5）服务响应时间：在任何时期内出现任何由设备或软件的缺陷造成的故障，对所供设备及软件系统，中标单位应承诺中标后以优良的服务态度，提供5x8小时的售后服务，并以优良的态度保证：在质保期内，2小时内响应，4小时内到达现场，8小时内完成采购单位提出维修要求，如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。（无法修复的承诺提供备用机，不再收取额外费用。对送修的产品投标人负责送取）。
（6）定期维护：投标单位采用专人定期走访方式，调查采购人设备的运行和维护情况，听取采购人意见，现场解决存在的问题。通常每学期二次的例行上门维护服务，由有丰富经验的工程师到现场，察看系统的设置及运行情况，及时发现潜在问题并为设备除尘保养等工作。
（7）培训：根据采购人需求，提供相关培训服务。
设备安装完成且试运行良好后，投标人需结合采购人时间、地点、人员等要求，安排不少于2名技术人员开展至少2次培训，培训人数由采购方自行安排，并做好培训记录。
（8）项目内所涉及的全部设备需由投标人按照采购人要求安装在指定位置，所有安装涉及的费用由投标人负责，项目安装调试完成后，确保各项参数满足保证效果良好并做好运行记录，以备查看。
6.履约验收基本要求
（1）采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》(苏财规(2024)7号)相关要求，组织项目履约验收基本工作。
（2）招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
（3）采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括货物质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。
（4）如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
七、综合说明
1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。
3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
八、政府采购政策
1.中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如投标人认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
2.残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3.监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4.绿色采购
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK43]（1）本次拟采购的产品不属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，投标人应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，投标人提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5.本国产品
5.1本项目对采购本国产品给予政策支持：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

九、关于对参与投标人信用记录的政府采购要求
1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2.采购过程中将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.投标人若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4.对存在失信信息的投标人，由失信投标人进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
[bookmark: _Toc11789][bookmark: _Hlk55741158][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc1842981612][bookmark: 合同的特殊条款]
第五章 合同及主要条款
[bookmark: _Toc57376410][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc27667]政府采购合同
项目名称：
项目编号：

甲方：
地址：
电话：
传真：

乙方：
地址：
电话：
传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。 
一、定义：以下术语有特定的含义：
货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：
	序号
	货物（服务）名称
	品牌
	数量
	交货期限
	小计金额(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。 
合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式： 
1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
2.交货时间： 
3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：
1.付款步骤：
[bookmark: _GoBack]本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将中标金额5%即￥元(大写：)的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方支付不超过合同总价的90%（含预付款）。待验收合格满1年且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。
A、合格销售发票
B、甲方签收后的送货回单（若有）
C、履约验收报告单
D、履约保证金缴纳凭证（若有）
注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
  按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，投标人可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：

六、验收 
1.乙方提交的货物由甲方负责验收。 
2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：
本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证
1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。
2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。
3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。 

十、索赔
1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误 
1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。 
3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿 
1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。
2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。 
3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。 
4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 

十四、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。 

十五、违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同，要求乙方退还已付款项。 
（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。 
（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。 

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

19、 需要补充的合同条款：\

二十、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式五份，甲乙双方各执贰份，代理机构一份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。


甲方（公章）：                                              乙方（公章）： 
法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）： 
签约日期：                                                  签约日期： 

合同签订地：
 


[bookmark: _Toc1835312203][bookmark: 评分要点]第六章 评标办法和评分标准
[bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc16264]一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价不再进行价格优惠。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若投标人提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
6.采购本国产品的支持政策
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK17]6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK26]6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7.根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，实施政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）异常低价投标（响应）审查启动后，相关供应商应在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

二、评分标准：
一、价格分（30分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
（2） 方案及履约能力（70分）
	评审因素
	分值
	评分标准

	技术响应程度
	27
	技术要求中标注“▲”的条款、出现负偏离或未按照招标文件要求提供证明材料的，每一项扣1分，扣完为止。技术指标(▲除外)，若出现负偏离或未达到要求（演示要求除外），视为非实质响应招标文件要求，为无效标。

	产品功能及配置
	4
	投标产品结构、硬件功能、配置情况，要求投标产品结构具有合理性、适用性、成熟性，硬件功能完善、配置齐全，整体专业、成熟、针对采购需求及实际特点、配套程度高。
方案详细齐全、结构科学合理、功能完善得4分，方案较为详细、结构较为合理、功能成熟得2分，方案简单，无缺漏得1分，未提供或方案提供较差不得分。

	实施方案
	3
	制定项目计划完善，每个阶段时间节点清晰。建立时间管理措施合理（包括进度控制、进度报告和进度监测等），使用适当的进度控制工具（如进度表等来跟踪和管理项目的进度）。
方案详细齐全、节点清晰、管理到位、工具先进得3分，方案较为详细、内容清晰明了、有管理工具得2分，方案简单，无缺漏得1分，未提供或方案提供较差不得分。

	售后服务
	5
	售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施：要求售后服务完整详细、保障措施具有针对性合理性，质保期内外的主要零部件及维护措施到位合理、相关方案及标准合理可行。
方案详细齐全、保障全面、措施切实可行得3分，方案较为详细、保障较为全面，措施可行得2分，方案简单，无缺漏得1分，未提供或方案提供较差不得分。

	
	
	项目服务人员具有与本项目相关专业中级职称证书的得1分；具有与本项目相关专业高级或以上职称证书的得2分，最高2分。

	技术服务、培训
	2
	项目培训方案（明确培训计划、培训流程、培训课程、授课人员、培训对象与人数、培训保障等）：要求培训方案详细完整，具有合理性及可行性。方案详细齐全、切实可行得2分，方案完善，无缺漏得1分，未提供或方案提供较差不得分。

	配件耗材
	1
	质保期满后配件、附件、备品备件的准备和保障措施。要求配备内容质量可靠、性能良好、与现有硬件设备的兼容好，满足实施要求得1分。

	履约能力
	3
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；每提供1个证书得1分，最高3分。（以上证书认证范围内应当包含工业机器人系统设计、组装和服务等类别，须提供有效的证书扫描件，否则不得分。）

	
	2
	投标人提供软件著作权登记证书，其中包含AGV或具身智能等相关内容的，每提供一个得1分，最多得2分，否则不得分。（须提供有效的证书扫描件，否则不得分。）

	业绩
	3
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩（以提供的合同扫描件及供货证明（或验收报告）为准）：每提供1份得1分，最高得3分。
注：提供合同扫描件（需包含：合同首页、标题内容页、设备名称及规格页、合同金额页、签字盖章页）及供货证明（或验收报告），缺项或不符合要求的不得分。

	演示
	20
	为保障功能的真实性，现对以下参数做出演示视频，要求视频连贯无剪辑，每演示成功一项得1分，一共20项，最高20分。演示功能内容不全或者不演示不得分。（注：1.投标单位根据招标文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式仅限采用MP4、MKV、MOV、AVI、PPT、PPTX格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。）

	
	
	1、仿真拆装软件
（1）支持使用鼠标放大、缩小、平移、3轴旋转以及 6视图自由切换，便于观察机器狗腿部与躯干的连接细节。
（2）支持机器狗部件的显示和隐藏以及透明化，便于查看腿部连杆内部结构
（3）支持实时显示当前拆装操作执行时间，以及当前拆装进度，拆装进度支持百分比和拆装步骤两种显示方式
（4）支持机器狗本体爆炸图，显示单腿关节模组、躯干内部计算单元及电池包的位置结构关系
（5）支持拆装安全防护仿真，包括佩戴安全帽、穿戴工作服、穿戴防护眼镜、穿戴劳保鞋等
（6）支持机器狗拆装考核系统，包括理论考核和实操考核，支持自动评分与错误记录
（7）支持专业知识检索，包括工业机器人基坐标系设置方法、工业机器人等待指令等PDF等（提供包含完整功能演示视频）
（8）支持实训内容定制。定制步骤：步骤1）系统判断工业机器人现场编程实训内容是否缺失重要信息，提供信息模版；步骤2）生成后系统与用户交互确认大纲及内容；步骤3）确认后用户可在线编辑文本或插入图片，并下载和保存；（需提供包含但不限于以上三个步骤完整功能演示视频）
（9）支持教案定制。定制步骤：步骤1）用户输入定制工业机器人需求智能生成课程教案，系统判断并补充重要信息，生成内容包括工业机器人课程教学内容、教学目标、教学方法、教学重点、教学难点等；步骤2）系统可提醒用户上传现有工业机器人课程标准，优化教案；步骤3）生成后用户可在线编辑并下载保存至本地（需提供包含但不限于以上三个步骤完整功能演示视频）
（10）支持科研报告检索。用户输入科研需求，检索工业机器人专业方向的科研报告知识库，可在线阅读。（需提供包含完整功能演示视频）
（11）支持考核方案生成。结合用户提出的个性化需求，涵盖生成理论和实操考核方案。步骤1）系统根据用户输入需求，生成工业机器人专业相关课程的理论和实操考核知识库，步骤2）生成后用户可在线编辑并下载保存至本地。（需提供包含以上两个步骤完整功能演示视频）
（12）支持产品信息检索。检索工业机器人相关产品信息，包含产品定义、组成、功能、特点、参数、实训项目等内容检索。（需提供包含完整内容演示视频，对应生成不少于3款产品的检索报告）
2、真机-四足狗
（13）基础运动控制系统，强化学习与智能行为适配：支持基于深度强化学习的运动策略优化模块，以及特殊动作的强化学习训练，科研用户可训练特定行为模型并部署至机器人，包括：地形自适应行走优化；目标检测与智能跟随，提供产品在仿真环境中的强化学习过程演示视频。
（14）远程控制云平台，集中监控：系统支持在一个页面中监控一个项目中的所有画布，实时展示接入设备的变化。支持全屏展示每一个画布。提供功能演示视频。
（15）远程控制云平台资源管理：系统支持对图片、视频、音频等画布所需资源进行统一管理，所有资源均清晰划分为系统资源与用户资源两大类别，其中用户资源可分享至系统对应分类待管理员审核，系统还支持对各类资源执行批量移动与批量删除操作；图库进一步细分为设备图库、基础图库与产线图库等，设备图库按机器人、机床、仓库、AGV、火花机、三坐标、传感器等设备类型精准分类，基础图库则提供不少于 300 种装饰性图片且点击图片可预览原始尺寸，视频与音频资源均支持在线播放，无需下载即可直接查看或聆听。提供功能演示视频。
（16）远程控制云平台网关管理：系统后台支持网关服务器管理，可创建、编辑、删除服务器，创建时需输入服务器名称、IP地址、端口号及服务器类型。提供功能演示视频。
3、人工智能实训箱
（17）平台本地部署Deepseek-R1:7B大模型,实现麦克风阵列语音识别推理与播报;实现语音互动对话、语音搜索推理、大模型微调推理与硬件控制等功能。演示直接打开桌面“离线语言模型”软件图标（非命令方式）进入PYQT5系统软件界面。软件运行后，通过板载“麦克风阵列”实现语音与本地部署DeepSeek-R1：7B模型对话，并将对话问题推理分析的结果语音播报输出，亦可联动AIOT端传感器。演示语音输入“我好热”时，推理结果为AIOT端“风扇”打开；演示语音输入“室内光线太暗了”时，推理结果为AIOT端“RGB灯”打开等联动控制效果。提供功能演示视频。
（18）平台通过调用具身智能多模态应用，实现语音多指令控制IOT模块、健康场景联动、语音控制机械臂、语音视觉机械臂融合场景推理等功能应用。演示直接打开桌面“具身智能”软件图标（非命令方式）进入PYQT5系统软件界面。软件运行后，通过板载“麦克风阵列”实现语音与多模态模型对话，并将对话问题推理分析的结果语音播报输出，亦可联动机械臂、AIOT端传感器等模块。演示语音输入类似“光线太亮了，而且我好热”时，推理结果为AIOT端“RGB灯”关闭、“风扇”打开等联动效果；演示在摄像头区域内，放置三种类型物块，语音输入“你能看到什么，并帮我把右边的分类”时，推理结果准确识别物块类别并语音播报结果，右侧物块机械臂准确抓取进行分类。提供功能演示视频。
（19）机械臂远程控制系统：演示直接打开桌面“云端控制”软件图标（非命令方式）进入PYQT5系统软件界面。软件运行后，机械臂通过MQTT协议与人工智能云平台互联互通，实现机械臂远程控制。演示通过手机移动端APP远程5G网络控制机械臂执行“单关节运动”动作，语音控制“机械臂抓取”、“机械臂跳舞”等动作。提供功能演示视频。
（20）传感数据采集系统：演示直接打开桌面“传感器上云”软件图标（非命令方式）进入PYQT5系统软件界面。软件运行后，设备板载“温湿度”、“光照”等传感器数据通过MQTT协议与人工智能云平台互联互通。演示通过手机移动端APP远程5G网络采集平台“温湿度”等传感数据，控制平台“蜂鸣器”、“风扇”等执行器。提供功能演示视频。
本项共计20项演示，每项演示内容满足需求，界面友好，运行流畅、未卡顿。






备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法移交监管部门处理。
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