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第一章  投标邀请
受江苏农牧科技职业学院的委托，江苏省政府采购中心就智能制造学院国际教育学院人工智能教学场景项目(JSZC-320000-SCZX-G2026-0250)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 智能制造学院国际教育学院人工智能教学场景项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月10日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0250
2.项目名称：智能制造学院国际教育学院人工智能教学场景项目
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	700


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	681.28


5.采购需求(简介)：项目主要围绕学校“双高”建设任务，充分利用新一代信息技术，升级改造学院教学设施，营造以学习者为中心的智能化教育环境，推动教育理念、教学模式的变革创新，全面提升人才培养质量的相关关键建设任务，实现教学环境明亮舒适、教学仪器设备智能易用、教学质控客观公正、教学管理有条不紊的总体目标。
本项目实施范围涉及48间教学场所、7间实验准备间等信息化建设。其中包括：
国际教育学院常规教室9间、实训室1间、智慧教室1间、阶梯教室（报告厅）1间、讨论室6间；智能制造学院大型实训中心5间、实训室18间、7间准备室、智慧教室1间；人工智能学院C楼计算机实训室6间。
备注：学校未安装巡课摄像机的85间教室实训室本次统一安装，安装地点为学校创新大道校区、迎宾路校区及红旗大道校区内的教学场所。
（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：验收合格后五年（合同签订后60天完成交付）
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月10日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：江苏农牧科技职业学院
地 址：泰州市凤凰东路8号
联系人：王老师
联系方式：052386158299 
2.江苏省政府采购中心信息
地　　址：南京市汉中门大街145号
联 系 人：苏俊、许滢
联系方式：025-83668518
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17.电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三章  合同文本
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）:          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）:         （供应商）
乙方2（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
 品牌：                规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
  ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
  (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
  (否
（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商(询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
 外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：         
 (否
 （10）是否涉及节能产品：
 (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
 (强制采购       (优先采购    
 (否
 是否涉及环境标志产品：
  (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
  (强制采购       (优先采购    
  (否
  是否涉及绿色产品： 
  (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
  (强制采购       (优先采购    
(否
 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：               
 大写：                           
 分包金额（如有）小写：           
 大写：                   
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
（2）(固定总价 ¨固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：   （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4.合同验收
（1）验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
(否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收    (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是      (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
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	履行合同义务的顺序
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	保险要求
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第8.2（3）项
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	乙方提供的其他服务
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第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
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第15.2（2）项
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第15.3款
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（1）向    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为     ；（2）向 采购人所在地的                   人民法院起诉。
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第四章  采购需求
一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	智能制造学院国际教育学院人工教学场景项目
	1
	教学场所信息化设备货物（含运输、安装、调试、质保售后）
	工业


★单价单项最高限价要求
	产品名称
	单位
	数量
	单价限价（元）
	单项限价

	智慧黑板
	台
	30
	19000
	570000

	激光投影机
	台
	5
	15000
	75000

	书写白板
	张
	5
	2200
	11000

	86寸触摸一体机
	台
	6
	15000
	90000

	OSP电脑
	台
	2
	3600
	7200

	65寸触摸一体机
	台
	4
	9500
	38000

	一体机移动支架
	套
	10
	1100
	11000

	辅助电视
	台
	32
	3800
	121600

	智能融合信息终端
	台
	41
	7200
	295200

	智能触摸面板
	台
	41
	2600
	106600

	红外无线系统主机
	台
	34
	3800
	129200

	红外接收器
	个
	60
	750
	45000

	红外无线麦克风
	台
	33
	900
	29700

	有线麦克风
	台
	33
	1200
	39600

	壁挂式音箱
	个
	114
	680
	77520

	云桌面
	台
	34
	8600
	292400

	智慧班牌
	个
	43
	3600
	154800

	网络时钟
	台
	37
	650
	24050

	教师摄像机（含配套支架）
	台
	41
	3000
	123000

	学生半球摄像机1（含配套支架）
	台
	40
	1800
	72000

	学生半球摄像机2（含配套支架）
	台
	86
	1300
	111800

	拾音器
	台
	38
	1400
	53200

	示教摄像机
	套
	2
	5000
	10000

	示教万向臂
	台
	2
	4600
	9200

	主讲端智能云盒
	台
	1
	3300
	3300

	主讲端交互系统软件
	套
	1
	25000
	25000

	小组智能云盒
	台
	4
	3000
	12000

	小组端交互系统软件
	套
	4
	11000
	44000

	主扩全频扬声器
	只
	2
	10000
	20000

	辅助全频扬声器
	只
	2
	7500
	15000

	全频功放
	台
	2
	9000
	18000

	数字音频处理器
	台
	1
	7000
	7000

	无线手持话筒
	套
	1
	8500
	8500

	无线话筒（鹅颈）
	套
	2
	4500
	9000

	调音台
	台
	1
	3000
	3000

	电源时序控制系统
	台
	1
	1150
	1150

	音箱壁挂支架
	套
	4
	70
	280

	定制设备柜
	套
	3
	6500
	19500

	智能制造学院205智慧教室LED屏
	㎡
	7.2
	7800
	56160

	国际教育学院阶梯教室LED屏
	㎡
	21.6
	7800
	168480

	国际教育学院东门LED屏
	㎡
	8.8
	7800
	68640

	303讨论室LED屏
	㎡
	7.2
	7800
	56160

	智能制造学院西门LED屏
	㎡
	10.2
	7800
	79560

	实木讲台
	张
	35
	6500
	227500

	报告厅演讲台
	张
	3
	30000
	90000

	矩阵
	台
	3
	5000
	15000

	普通双频AP
	台
	90
	1250
	112500

	高密AP
	台
	6
	2400
	14400

	24口交换机
	台
	43
	5400
	232200

	48口交换机
	台
	19
	7700
	146300

	POE交换机
	台
	6
	6600
	39600

	万兆单模模块
	个
	200
	520
	104000

	万兆多模模块
	个
	50
	300
	15000

	监控摄像机
	台
	23
	1300
	29900

	智能化域名解析系统
	套
	2
	62000
	124000

	智能化DHCP管理系统
	套
	2
	62000
	124000

	　IT运维系统
	套
	1
	234000
	234000

	AI智算一体机（定制化服务器）
	套
	1
	296000
	296000

	驻场服务
	年
	5
	130000
	650000

	画面采集系统
	套
	71
	4200
	298200

	AI教学门户
	套
	1
	100000
	100000

	AI教学助管系统
	套
	1
	150000
	150000

	AI教学大数据平台
	套
	1
	80000
	80000

	AI语音转写
	点
	180
	2000
	360000

	配套线材辅件
	套
	41
	2400
	98400

	施工
	套
	1
	80000
	80000

	系统对接
	套
	1
	80000
	80000


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求。
如提供的产品属于节能产品品目清单中政府强制采购节能产品的，投标人需提供该产品的有效期内的节能产品证书。
技术参数
	产品名称
	规格
	单位
	数量

	教学设备

	智慧黑板
	1、★整机整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计；
2、屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°；
3、智能交互黑板需采用全贴合设计；
4、输入接口具备≥2路HDMI、1路USB接口、1路触控USB输出；输出接口≥1路；
▲5、整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（提供相应彩页或白皮书或检测报告或截图证明等证明材料并加盖公章佐证）
▲6、整机设备内置2.2声道扬声器，最大功率≥84W。（提供相应彩页或白皮书或检测报告或截图证明等证明材料并加盖公章佐证）
7、智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。
8、智能交互黑板前置按键≥5个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键支持不少于6个前置物理按键自定义功能，可将按键自定义为护眼、返回、设置、录屏、多任务、触控开关、音量+、音量-等功能。
9、内置摄像头。
	台
	30

	激光投影机
	1. 纯激光光源;拒绝混合光源和LED光源；
2. 芯片尺寸≥0.59吋。单机原始分辨率≥1280×800;
3. 手动镜头放缩，镜头缩放比≥1.2X；
4. 整机防尘IP5X，光学系统防尘等级达IP6X；
5. 光源寿命≥25000小时，全密闭光源设计；
6. 对比度≥500000:1；
7. 四角校正，曲面矫正，多点矫正，梯形校正功能V:±30°，H:±30°；
8. 亮度≥5000AMSI流明；
9. 接口:一路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口）。
	台
	5

	书写白板
	≥4000*1200搪瓷白板，支持磁吸
	张
	5

	86寸触摸一体机

	★1、屏幕尺寸≥86英寸，显示比例满足：16:9（全屏）；物理分辨率：≥3840×2160。
2、硬度≥9H，安卓配置：Android 11.0及以上版本，RAM≥2GB,ROM≥8G。
3、电源按键三合一，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作。
4、智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。
5、根据现场实际配置移动支架或壁装支架。
	台
	6

	OSP电脑
	1、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
★2、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 8GB内存，256GB SSD硬盘；
	台
	2

	65寸触摸一体机
	★1、屏幕尺寸≥65英寸，显示比例满足：16:9（全屏）；物理分辨率：≥3840×2160。
2、硬度≥9H，安卓配置：Android 11.0及以上版本，RAM≥2GB,ROM≥16G。

3、电源按键三合一，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作。
4、智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。
5、根据现场实际配置移动支架或壁装支架。
	台
	4

	一体机移动支架
	一体机移动支架，支持86寸和65寸一体机安装。
	套
	10

	辅助电视
	1、屏幕尺寸：≥55英寸，亮度：≥250nit，屏幕比例：≥16:9，刷屏率：≥60Hz；
2、分辨率≥3840*2160，响应时间：≤8ms，对比度：≥1500：1，可视角度≥178°；
3、额度功率≤90W，待机功率≤0.3W；
4、支持加电开机且开机无广告；
5、含吊装支架；
★6、需提供有效期内的产品节能证书。
	台
	32

	智能融合信息终端
	1、机柜式终端，1U机架式设计，内置LINUX操作系统，集成千兆交换机功能，具备≥4个RJ45网口；
2、具备≥4路RS232通信端口，具备≥1路RS485通信端口，具备≥1路干接点接口，具备≥1路12V/2A输出接口，具备≥2路GPIO接口；
3、板载集成HDMI不低于4*4全交叉4K@30Hz(3840*2160)矩阵，支持无缝切换，在切换不同视频源时，完全消除切换过程中产生的黑屏、闪烁或撕裂等视觉中断现象。具备≥4路HDMI输入接口、≥6路HDMI输出接口。具备EDID管理功能，可对≥4组HDMI信号的输出分辨率进行自动识别或手动配置。HDMI接口支持HDMI1.4B标准；
4、支持≥6路显示设备同屏显示或≥4组显示设备异屏显示及控制，支持输入HDMI自动检测及切换，支持输出画面冻结功能。
5、集成≥2*80W(4Ω)数字功放，具备≥2路3.5mm音频线性输入接口，≥1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，具备≥3路3.5mm音频线性输出。具备≥1路48V幻象供电有线麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。
6、支持通过控制面板或远程控制暂停广播输出和调节广播音量，强制广播模式（例如消防应急广播）下禁止控制面板操作广播暂停和调节音量。
7、配电模块：工业ABS阻燃塑料注塑成型，支持1路15A，220V电源输入，≥5路独立电源加1路幕布；具备≥1个RJ45百兆网口及≥1个RS485接口，具备≥2个GPIO接口及1个电源指示灯。
	台
	41

	智能触摸面板
	1、≥7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制。支持画面切换，声音调整，设备控制。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。
2、具备二维码扫码摄像头，支持通过云平台系统实现二维码反扫及扫码开机。集成IC卡读卡器，支持刷卡开机，支持安装底座实现插卡开机。
3、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。
4、具备物联网关功能，可接入无线麦克风，可接入最大30路同品牌2.4G无线物联模块，可接入2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。
	台
	41

	红外无线系统主机
	1、采用数字红外音频传输及控制技术；红外传输副载波符合IEC61603-7数字红外国际标准；
2、需支持≥2只无线麦克风同时讲话；内置功放,具有≥4个扬声器接口，输出功率≥60W×2（8Ω）、30W×4（8Ω）；
3、具备≥1路USB桌面鹅颈话筒接口；≥1路USB数字声卡接口，通过USB线连接电脑实现在线教学和视频会议无损音频传输；
4、支持有线麦克风与≥2个无线麦克风同时讲话，也可支持打开无线麦克风自动静音有线麦克风。
5、≥2路线路输入，≥2路线路输出；≥1路3.5mmREC输出接口；≥4组扬声器接口，≥2路RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制；具有≥2个I/O控制接口，含12V供电；
▲6、≥3个RJ45接口；用于连接红外接收器及以太网，通过网页查询系统状态及调节系统参数；配合教学扩声管理平台，实现教学音频设备设置和管理；（提供产品实物图片及软件功能截图并加盖公章佐证）
▲7、频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz，（主机-主机）50Hz～20kHz；信噪比≥90dBA；总谐波失真≤0.05%；动态范围≥85dB；（依据GB/T 12060.3-2011、GB/T 12060.4-2012检验标准，提供CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）
▲8、依据国家标准GB/T2423《电工电子产品环境试验》，为保证设备可靠性，主机设备在高低温环境（≥40℃或≤0℃）条件下可正常通电工作8h；（依据GB/T 2423.1-2008、GB/T2423.2-2008检验标准，需供CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）。
	台
	34

	红外接收器
	1、数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；
2、接收频点可调，接收角度：垂直：150°(±75°)，水平：360°；
3、辐射距离≥25米，具备≥4路音频通道；
4、≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线。
	个
	60

	红外无线麦克风
	1、红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；
2、麦克风具备手持、磁吸颈挂和领夹三种使用方式，定制学校L0G0丝印；
3、麦克风类型：心形指向性驻极体；灵敏度：-46dBV/Pa、频率响应：75Hz～20kHz、输入阻抗：680Ω、方向性0°/180°≥20dB(1kHz)、等效噪声20dBA(SPL)、最大声压级：115dB(THD＜3%)；
4、支持外部音频输入（Ø3.5mmAUDIOIN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合；
5、需具有麦克风音量调节、载波频率5通道设定及话筒灵敏度设置；
6、当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量；
7、红外线传输(波长870nm)，高灵敏度红外线发射管9颗，可在阳光和灯光下无干扰，通道组数:4通道；有效传输距离≥27米；可设置按住发言(分组讨论)、可设置无信号关闭的时间/拿起自动开启、可设置高架功能；
8、支持开启PTT(PushToTalk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭；
9、可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能；
10、发射角度：垂直0°～90°，水平≥120°；
11、内置锂离子充电电池并符合3C认证标准（额定容量≥2300mAh），持续发言时间≥7小时；具有USB口充电及磁吸式触点插入充电座充电；
12、需支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电；
13、无线麦克风具有电子锁锁口，搭配电子锁充电底座进行话筒充电和安全管理。
	台
	33

	有线麦克风
	1、具有麦克风开/关按键，鹅颈话筒杆采用双软管设计，长度≥60cm；
2、鹅颈话筒内置带充电底座，可对无线麦克风进行充电；
3、可通过RS-232控制协议反馈充电状态和话筒归还状态，数据实时同步到管控平台，实现电池电量低及未归还等提醒功能。
4、管理平台支持授权教师使用手机App或微信小程序，扫码解锁充电座使用麦克风；支持使用日志查询，可查看学校、楼栋、教室、教师、开锁时间等信息；二维码损坏或无法识别时，管理平台应支持重新生成二维码，确保使用的连续性和可用性。
	台
	33

	壁挂式音箱
	1、两路低音反射式扬声系统，高强度注膜树脂壳体；
2、技术参数要求：频率响应：65Hz-20kHz；定阻输入：8Ω；额定功率：≥40W；灵敏度：≥90dB；
3、可垂直及水平安装，配备安装支架。
	个
	114

	云桌面
	★1、一体机，CPU配置≥六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz）；内存≥8GB，本地存储≥256 GB SSD； 显示器≥21.5寸，分辨率≥1920×1080，USB接口≥2个USB 3.0接口，≥1个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口；
2、为了降低部署难度，终端首次上电后支持终端配置向导，无需管理员账号即可实现终端配置，降低配置难度；
▲3、适用不同的业务应用场景，终端支持多种模式切换，包含但不限于个人桌面使用的个性化模式、公共桌面使用的还原模式、公共查询端使用的无账号公用模式；（提供相关功能证明材料并加盖公章佐证）
4、保障业务连续性，在网络中断的情况下，依然支持离线使用虚拟云桌面；
5、终端支持U盘传输镜像，并可将终端转化为镜像分发服务端，对外快速分发镜像；
6、支持双屏扩展显示， 双屏异显（扩展屏）、双屏同显（复制屏）
7、要求每台一体机配套键盘鼠标。
★9、需提供有效期内的产品节能证书。
	台
	34

	智慧班牌
	1、屏幕：采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。尺寸≤16英寸。屏幕等级：采用A+级别屏幕；
2、屏幕透光率≥90%。屏幕能抗强光干扰，在照度≥100Klx环境下可以正常工作；
3、配置Android操作系统；
4、具有1颗4核处理器，支持外部存储禁用功能，禁止外部存储设备访问，支持定时开关机功能内置拾音器，具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声；
5、支持外部存储禁用功能，禁止外部存储设备访问；
6、系统内存：≧4G内存；系统存储空间：内置≥16Gemmc
7、支持门禁接口，包含RS485（485+,485-,GND），韦根接口（W0，W1，GND），门锁（NC，COM，NO），门磁（SENSOR，GND），按钮（BTN，GND）信号；
8、智慧班牌采用模块化信息展示，主要功能包括首页、课堂实景、资讯、帮助、课表信息展示、考试信息展示、课程教师身份信息展示；
9、首页支持图片和视频滚动播出展示，图片支持主流格式，视频支持MP4格式文件；
10、支持教师通过刷实体卡（虚拟卡）查看教室实时视频图像，视频图像采用三画面显示，1路教师，1路学生，1路VGA或HDMI；
11、支持新闻资讯的公共信息展示发布，与学校教务系统对接，实时展示教务课表，支持当前课表、今日课表、本周课表展示，支持考试时实时显示考场信息；
12、支持远程开关机，定时开关机。支持通过Web端和USB端口进行软件升级，升级后保留原有配置，无需重新进行参数配置；
13、内置200万1080P逆光宽动态摄像头，1920*1080分辨率;置IC卡刷卡器，支持物理卡刷卡拟化扫码开门；
14、配置门禁，内置韦根1路，开关量1路，可联动门禁开关，含配套电磁锁及出门开关。
	
	43

	网络时钟
	1、接口：RJ45，传输协议为标准NTP协议；
2、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns；
3、自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号应能自动切换到内部时钟状态；
4、支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。
	台
	37

	教师摄像机（含配套支架）
	1、视频输出支持不低于1920×1080@30fps，分辨力不小于1100线；
2、光学变焦≥20倍；
3、支持宽动态、透雾、强光抑制、数字降噪功能；
4、支持不低于1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；
5、含支架电源（支架材质：铝合金，安装形式：壁装；承重：≥10KG。）。
	台
	41

	学生半球摄像机1（含配套支架）
	1、视频输出≥1920×1080@60fps，分辨力不小于1100线；
2、支持≥4倍变倍；
3、支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能；
4、支持水平0-350°旋转，垂直-20-90°旋转。
5、含支架电源（支架材质：铝合金，安装形式：壁装；承重：≥10KG）；
	台
	40

	学生半球摄像机2（含配套支架）
	1、≥400万像素CMOS，传感器，主码流可达到2688x1520@25fps；
2、最低照度彩色可达0.005lx，黑白可达0.0005lx；
3、具有红外补光灯，补光距离不小于30米；
4、动态范围不小于106dB，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；
5、内置1个麦克风，不少于1路音频输入（Linein），1路音频输出（Lineout），1路报警输入，1路报警输出；
6、音视频标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG；支持ONVIF(PROFILES,PROFILEG)，ISAPI协议，支持GB28181协议，RTSP；G.711，AAC等；
7、网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口；
8、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作，支持防反接保护，且支持POE；
	台
	86

	拾音器
	1、≥16麦阵列拾音器；
2、拾音范围:半径≥10m区域；
3、灵敏度:-36dB±1dBFS；
4、输出信号幅度:2.5VppMAX；
5、信噪比:90dB。
	台
	38

	示教摄像机
	1、具有≥1/2.8英寸CMOS传感器，≥840万像素，可实现最高输出4K60FPS的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率；
2、支持≥12倍光学变倍能力；
3、支持多种白平衡方式供选择，包括自动,室内,室外,一键式,手动，指定色温；
4、支持LINEIN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出：支持音频AAC编码标准支持支持网络音频编码码率最大可支持128Kbps；
5、支持PoE供电功能，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成；
6、视频编码需支持H.264/H.265；
7、具备不少于1个HDMI接口，1个USB接口，1个RJ45接口，1个RS485接口；
8、设备内置拾音器，可全向拾音。
	套
	21

	示教万向臂
	1、高清近景摄像机定制吊顶式支架（根据现场层高）
2、材质:铝合金
3、旋转限位:≥540度
4、臂体长度:≥1200mm
5、臂体宽度:≥32mm
6、升降范围:≥500mm
7、升降寿命:≥20万次
8、安装方式：吊顶
9、表面处理:抑菌无机银离子喷涂。
	台
	21

	主讲端智能云盒
	1、操作系统：Android；CPU：双核心、双线程、1.8GHZ；RAM：≥8G；内置存储：≥128G；
2、影音接口：≥2路HDMI输入接口、2路HDMI输出接口、LineIn*1、LineOut*1，I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口；视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。
3、扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程。
4、内置无线AP功能/WiFi支持：智能云盒内置无线AP模块，工作频段：支持2.4G和5G。支持协议：802.11a/b/g/n/ac多种协议模式。最大工作速率：1.3Gbps。网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式。
	台
	1

	主讲端交互系统软件
	1、软件遥控器：互动控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，只需下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄多张照片或录制多段短视频上传至屏幕显示，可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的多个文件，上传至屏幕分屏显示。
2、屏幕工具条：对设备进行控制操作的功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来操作，具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、白板、互动等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息。
3、双屏教学支持：镜像模式、扩展模式两种切换效果。镜像模式下，双屏显示相同画面。扩展模式下，可选择主屏上任一画面通过手势滑动拖至副屏上，支持将主屏的设备画面、分组画面、硬盘、U盘或遥控器中的文件，发布到副屏展示，可以选择单屏模式或AuTo模式，最大可支持4组画面发送至副屏进行同屏展示；扩展模式下支持主副屏的PPT联动，在主屏显示PPT内容时可一键开启联动模式，PPT每翻至下一页，副屏即自动显示PPT上一页内容，同时保留批注内容。PPT在放映模式下，具有页面缩略图预览，可以选择PPT任意页，上屏展示。。
4、支持三大类公有传输协议投屏：支持AirPlay、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备直接无线接入智能云盒进行投屏。
5、多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入智能云盒，不少于同时16个画面显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面切换模式，不少于13种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等）；只需一键点击，即可选择相应的布局。只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。界面布局支持：全屏模式、工具条显示模式、研讨模式等。研讨模式下，已连接的设备、文件资料能够自动罗列显示出来。布局还有：布局快照、清除主屏、清除副屏等功能按钮的选择。
	套
	1

	小组智能云盒
	1、操作系统：Android；CPU：双核心、双线程、1.8GHZ、三级缓存2MB；RAM：≥8G；内置存储：≥128G。
2、影音接口：≥1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口、LineIn*1、LineOut*1。I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口；视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。
3、扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程。
4、内置无线AP功能/WiFi支持：智能云盒内置无线AP模块，工作频段：支持2.4G和5G。支持协议：802.11a/b/g/n/ac多种协议模式。最大工作速率：1300Mbps。网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式。
	台
	4

	小组端交互系统软件
	1、软件遥控器：投屏控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，可以对已投屏的设备进行设备切换操作，遥控器支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。
2、屏幕工具条：主要用来对设备进行控制操作的功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在系统设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来控制，具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息。
3、支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于8屏画面同时投屏展示，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、全屏或移出操作。
4、支持三大类公有传输协议投屏：支持AirPlay、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备直接无线接入智能盒子进行投屏。多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入智能盒子，不少于同时8个画面显示，且支持1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面切换模式，不少于10种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、悬浮等）；只需一键点击，即可选择相应的布局。
5、投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘等、手写板等设备分类。投屏控制系统支持拖拽移动投屏设备的画面，支持对已连接投屏控制系统的终端强行从列表中移除，并可设置常用设备置顶显示模式。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。
	套
	4

	主扩全频扬声器
	1、内置分频无源全频扬声器
2、低频驱动器不小于15"
3、高频驱动器不小于1"
4、频率响应（-10dB）不劣于63Hz~20kHz
5、覆盖角度（水平×垂直，-6dB）不小于90°×60°
6、持续/峰值功率不小于350W/1400W
7、灵敏度不小于96dB
8、最大声压级不小于128dB
9、阻抗：8Ω
	只
	2

	辅助全频扬声器
	1、内置分频无源全频扬声器
2、低频驱动器不小于8"
3、高频驱动器不小于1"
4、频率响应（-10dB）不劣于70Hz~20kHz
5、覆盖角度（水平×垂直，-6dB）不小于90°×90°
6、持续/峰值功率不小于150W/600W
7、灵敏度不小于94dB
8、最大声压级不小于122dB
9、阻抗：8Ω
	只
	2

	全频功放
	1、类型：两通道功率放大器
2、输出功率（立体声模式）：≥2×500W@8Ω，≥2×750W@4Ω
3、输出功率（桥接模式）：≥1×1500W@8Ω
4、频率响应：不劣于20Hz~20kHz（+0/-1dB）
5、总谐波失真：≤0.5%@20Hz~20kHz
	台
	2

	数字音频处理器
	1、带高清显示屏，显示设备IP地址，版本号；
2、8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电，8路平衡式线路输出；
3、音频处理器可连接网络，手机、平板、电脑通过有线或无线网对音频处理器进行控制；
4、可以调整话筒、音乐的均衡、压限、反馈，随时查看各个通道的情况；
5、每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）；
	台
	1

	无线手持话筒
	1、数字无线系统，话筒头：心形、动圈；
2、具备静音开关，采用UHF传输模式，自动化设置与连接，不少于2200个可选频率；
3、Android或iOS系统设备可设置、操作及远程监控；
4、不低于55MHz带宽，,允许频道不少于90个；
5、发射机动态范围不低于130分贝；
6、音频频响范围不低于：20Hz-20kHz
7、音频总谐波失真（1kHz@-3dB）不大于：-60dB
	套
	1

	无线话筒（鹅颈）
	1、包含四只无线麦克风，类型可自由搭配，可选择手持、头戴、领夹、桌面鹅颈等；
2、动态范围：100dB；调制方式:FM
3、信噪比(S/NRatio):>105dB
4、集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清ＬＣＤ点阵液晶界面显示，可分别显示中文、英文、繁体。
UHF612-698MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调；
5、接收机具有智能混音优先功能设定开关，具有一键混音功能，四路开启不容易啸叫
	套
	2

	调音台
	1、≥6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声)
2、≥2编组母+1立体声母线
3、≥2AUX(包括FX)
4、单旋钮压缩器，单声道输入通道上的PAD开关
5、+48V幻象供电，XLR平衡输出
	台
	1

	电源时序控制系统
	1、≥8路时序电源控制；
2、具有RS232控制端口，支持电脑软件通过本端口控制设备开关；也可本地控制，支持与中控等第三方系统对接，支持接入第三方温湿度等传感器，实现环境监测管理；
3、支持网络控制实现远程管理功能，通过APP进行管理，远程查看状态信息与使用情况，可实现定时任务、批量控制、单独控制、可远程监测每个端口的开与关状态、系统运行状态；
4、支持扩展能耗统计功能，内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，支持电量统计，可查看所有的电源的电量使用情况，通过网络检测总负载电流/电压；
5、支持手机/PAD等控制终端管理多台设备，当无实墙等物体遮挡情况下，WIFI传输距离≥30m；
6、面板配置彩色LCD液晶显示屏，可显示电压、电流、功率、功率因数、网络状态、工作状态及保护状态；
	台
	1

	音箱壁挂支架
	配套音箱壁挂支架
	套
	4

	定制设备柜
	根据现场环境定制边柜，尺寸根据现场环境定制，台面大理石台面，台面开孔安装原多媒体控制面板，读卡器，预留USB接口等，内部隔板防止信息化设备，门百叶状，满足散热需求。
	套
	3

	智能制造学院205智慧教室LED屏
	LED屏体：
1、点间距≤P1.86mm，每平米像素：≥288000点/㎡，最大亮度：≥600cd/㎡，峰值功耗≤430W/㎡，平均功耗≤145W/㎡，色温：3000-10000K可调，可视角：水平≥160°，垂直≥160°，对比度：≥3000：1，维护方式：完全前维护；
2、最大功耗:≤440W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡；
3、含接收卡、接收卡短排线、电源、电源排线等必须配件。
视频拼接器：
1、输入接口：不少于HDMI*1,DVI*1,USB*1；
2、输出接口：不少于HDMI*1,DVI*1，网口*6；
3、支持三个画面显示，画面大小、位置可任意调整。可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象；含播控软件。
大屏钢架结构：
1、定制壁挂支架，5公分边框；
2、精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度，热镀锌方管，铆接、焊接，防锈，钢结构主材采用：镀锌铁方管；
3、辅助材料：龙骨20*40，304黑色不锈钢包边；
4、实际平方按照每块LED屏幕实际等大小配置。
大屏配电柜：
1、具备手动控制设备供电的开启和关闭，单组回路输出，标配为手动控制，可远程定时开关控，具备上电保护功能；
2、内部线材采用6平方国标纯铜导线；
3、按照屏幕的实际功率进行相应配置，配电柜电力功率大于控制屏幕功率。
	㎡
	7.2

	国际教育学院阶梯教室LED屏
	LED屏体：
1、点间距≤P1.86mm，每平米像素：≥288000点/㎡，最大亮度：≥600cd/㎡，峰值功耗≤430W/㎡，平均功耗≤145W/㎡，色温：3000-10000K可调，可视角：水平≥160°，垂直≥160°，对比度：≥3000：1，维护方式：完全前维护；
2、最大功耗:≤440W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡；
3、含接收卡、接收卡短排线、电源、电源排线等必须配件。
视频拼接器：
1、输入接口：不少于HDMI*1,DVI*1,USB*1；
2、输出接口：不少于HDMI*1,DVI*1，网口*6；
3、支持三个画面显示，画面大小、位置可任意调整。可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象；含播控软件。
大屏钢架结构：
1、定制壁挂支架，5公分边框；
2、精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度，热镀锌方管，铆接、焊接，防锈，钢结构主材采用：镀锌铁方管；
3、辅助材料：龙骨20*40，304黑色不锈钢包边；
4、实际平方按照每块LED屏幕实际等大小配置。
大屏配电柜：
1、具备手动控制设备供电的开启和关闭，单组回路输出，标配为手动控制，可远程定时开关控，具备上电保护功能；
2、内部线材采用6平方国标纯铜导线；
3、按照屏幕的实际功率进行相应配置，配电柜电力功率大于控制屏幕功率，
4、配置两个吸顶音响，音响位置在大屏前方左右两侧，距离大屏的距离根据现场实际情况而定，原则上不低于3米。每个喇叭音响独立线缆到功放位置。功放所在位置同大屏控制器位置相同。
	㎡
	21.6

	国际教育学院东门LED屏
	LED屏体：
1、点间距≤P1.86mm，每平米像素：≥288000点/㎡，最大亮度：≥600cd/㎡，峰值功耗≤430W/㎡，平均功耗≤145W/㎡，色温：3000-10000K可调，可视角：水平≥160°，垂直≥160°，对比度：≥3000：1，维护方式：完全前维护；
2、最大功耗:≤440W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡；
3、含接收卡、接收卡短排线、电源、电源排线等必须配件。
视频拼接器：
1、输入接口：不少于HDMI*1,DVI*1,USB*1；
2、输出接口：不少于HDMI*1,DVI*1，网口*6；
3、支持三个画面显示，画面大小、位置可任意调整。可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象；含播控软件。
大屏钢架结构：
1、定制壁挂支架，5公分边框；
2、精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度，热镀锌方管，铆接、焊接，防锈，钢结构主材采用：镀锌铁方管；
3、辅助材料：龙骨20*40，304黑色不锈钢包边；
4、实际平方按照每块LED屏幕实际等大小配置。
大屏配电柜：
1、具备手动控制设备供电的开启和关闭，单组回路输出，标配为手动控制，可远程定时开关控，具备上电保护功能；
2、内部线材采用6平方国标纯铜导线；
3、按照屏幕的实际功率进行相应配置，配电柜电力功率大于控制屏幕功率。
	㎡
	8.8

	303讨论室LED屏
	LED屏体：
1、点间距≤P1.86mm，每平米像素：≥288000点/㎡，最大亮度：≥600cd/㎡，峰值功耗≤430W/㎡，平均功耗≤145W/㎡，色温：3000-10000K可调，可视角：水平≥160°，垂直≥160°，对比度：≥3000：1，维护方式：完全前维护；
2、最大功耗:≤440W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡；
3、含接收卡、接收卡短排线、电源、电源排线等必须配件。
视频拼接器：
1、输入接口：不少于HDMI*1,DVI*1,USB*1；
2、输出接口：不少于HDMI*1,DVI*1，网口*6；
3、支持三个画面显示，画面大小、位置可任意调整。可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象；含播控软件。
大屏钢架结构：
1、定制壁挂支架，5公分边框；
2、精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度，热镀锌方管，铆接、焊接，防锈，钢结构主材采用：镀锌铁方管；
3、辅助材料：龙骨20*40，304黑色不锈钢包边；
4、实际平方按照每块LED屏幕实际等大小配置。
大屏配电柜：
1、具备手动控制设备供电的开启和关闭，单组回路输出，标配为手动控制，可远程定时开关控，具备上电保护功能；
2、内部线材采用6平方国标纯铜导线；
3、按照屏幕的实际功率进行相应配置，配电柜电力功率大于控制屏幕功率。
	㎡
	7.2

	智能制造学院西门LED屏
	LED屏体：
1、点间距≤P1.86mm，每平米像素：≥288000点/㎡，最大亮度：≥600cd/㎡，峰值功耗≤430W/㎡，平均功耗≤145W/㎡，色温：3000-10000K可调，可视角：水平≥160°，垂直≥160°，对比度：≥3000：1，维护方式：完全前维护；
2、最大功耗:≤440W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡；
3、含接收卡、接收卡短排线、电源、电源排线等必须配件。
视频拼接器：
1、输入接口：不少于HDMI*1,DVI*1,USB*1；
2、输出接口：不少于HDMI*1,DVI*1，网口*6；
3、支持三个画面显示，画面大小、位置可任意调整。可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象；含播控软件。
大屏钢架结构：
1、定制壁挂支架，5公分边框；
2、精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度，热镀锌方管，铆接、焊接，防锈，钢结构主材采用：镀锌铁方管；
3、辅助材料：龙骨20*40，304黑色不锈钢包边；
4、实际平方按照每块LED屏幕实际等大小配置。
大屏配电柜：
1、具备手动控制设备供电的开启和关闭，单组回路输出，标配为手动控制，可远程定时开关控，具备上电保护功能；
2、内部线材采用6平方国标纯铜导线；
3、按照屏幕的实际功率进行相应配置，配电柜电力功率大于控制屏幕功率，
4、配置两个吸顶音响，音响位置在大屏前方左右两侧，距离大屏的距离根据现场实际情况而定，原则上不低于3米。每个喇叭音响独立线缆到功放位置。功放所在位置同大屏控制器位置相同。
	㎡
	10.2

	实木讲台
	1、讲台主材为实木，环保要求不低于E1。要求耐磨、防污、防潮、色牢度高，具有较强的抗冲击力和承载能力，具备防火阻燃性能。须固定于地面，防水防尘防盗，有散热能力。内部能够固定交换机等基本设备，预留开孔。根据设计图样定制。尺寸≥1600mm*1000mm*500mm。需包含讲台接口模块、小配电箱及空开、接口模块配套跳线、讲台内机柜立柱及隔板；
2、讲台面向学生一面张贴亚克力材质学校LOGO；
3、台面需配备显示器角度调节支架；
4、提供讲台设计图与效果图加盖投标人公章。
	张
	35

	报告厅演讲台
	1、产品的整体尺寸：升起前：≥750*620*1110mm；升起后的尺寸：≥750*620*1310mm；（公差±10mm）
2、采用环抱型整体设计造型，上层主体采用沙比利木制作而成，甲醛释放量<1.5mg/L；两侧转角采用圆弧搭配三条凹槽造型，边角采用圆弧设计，扶手采用直径70mm的圆弧形造型，整体采用纯手工实木雕花工艺。桌面控制板采用喷黑细砂铝板材质。
3、下层侧板采用至少1.0mm厚度冷轧钢板，采用酸洗磷化喷涂工艺表面处理，喷涂户外粉，200℃高温烘烤成型；后转角采用圆弧设计，装饰板采用倒V型设计，后门预留出音孔，前门采用单开门双卡扣设计，预留伸缩挂钩，通过针对冷轧钢架抗细菌性能的测试，检测依据和方法为GB 21551.2-2010  家用或类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求 附录A：抗细菌性能试验方法1（贴膜法）及效果评价，检测项目为抗细菌性能（大肠杆菌 AS 1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89)，测试结果抗菌率>99%，具有抗细菌作用。
4、底座采用钣金设计，至少1.0mm厚度冷轧钢板，前侧面中部向内凹，底座上部配置一个电动升降柱，通过控制板的调节可将上层整体升高200mm；底部配有4个脚杯，两侧预留敲漏空；
5、上层桌面可以根据演讲者的使用需求，通过按键讲桌升、讲桌降进行高度调节，升降高度≥200mm。
	张
	3

	矩阵
	HDMI输入≥8，HDMI输出≥8
1、采用全铝机箱设计,符合EMC设计规范；
2、支持10.2Gbps高带宽，HDMI2.0，HDCP1.4标准；
3、支持4K*2K，分辨率3840*2160/60Hz，向下兼容1920*1080P/60Hz；
4、支持4-36路FHD@60Hz视频信号输入，4-36路FHD@60Hz视频信号输出；
5、输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，国标线缆1920*1080P输入30米，输出30米；4K*2K输入20米，输出20米；（无需配置自带芯片的HDMI线)；
6、设备自带温度检测和时钟动态同步功能，结合时钟可实现精确到S(秒)的脱机定时切换功能；
	台
	3

	专网设备

	普通双频AP
	整机采用双频四流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，最大接入速率≥2.975Gbps
	台
	90

	高密AP
	采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps
	台
	6

	24口交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，静音无风扇；
2、提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口；
3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
	台
	43

	48口交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，静音无风扇；
2、提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口；
3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
	台
	19

	POE交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps
2、提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口（其中包含4个100/1000BASE-X combo光口），提供≥4个1/10GE SFP+端口；
3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W
4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
	台
	6

	万兆单模模块
	与交换机同品牌配套使用
	个
	200

	万兆多模模块
	与交换机同品牌配套使用
	个
	50

	楼宇安防设备

	监控摄像机
	1、具有400万像素CMOS传感器。
2、最大分辨率2560x1440。
3、彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
4、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。
	台
	23

	教学专网安全与管理设备

	智能化域名解析系统
	1、支持为发布的权威域在页面配置DNSSEC，通过页面操作直接生成DNSSEC密钥信息，包括：密钥标签、算法、指纹信息。
2、支持CNAME4/CNAME6的灵活CNAME记录；支持显性URL记录和隐性URL记录；
3、支持在页面修改SOA配置，包括：默认TTL，管理员邮箱、默认NS、刷新时间、重试时间、缓存时间、否定缓存时间，可继承集群配置；
支持对从域记录进行查看，包括记录名、记录类型、TTL、解析值；支持主域和从域之间的一键切换，从域切换到主域后可正常添加配置；支持设置从域永不过期；
▲4、支持按照省份IP库、城市IP库、国家IP库、自定义IP库等进行一级调度；支持基于记录健康检测的调度算法，包括：就近选择、RTT最优、优先可用、随机返回、按预设权重返回进行二级调度。支持多种健康检测模板，包括：PING、TCP、UDP、FTP、SMTP、HTTP、HTTPS、MYSQL、TCP_CONN、TCP_SYN、UDP_SCAN，支持自定义健康检测模板配置，对健康监测故障进行告警；（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）
5、支持与第三方认证系统对接，根据第三方认证系统对用户划分规则，对用户的DNS解析策略进行选路，确保认证用户组策略与DNS解析策略一致，支持展示用户源IP对DNS选路结果；
▲6、支持QoS优化选路，可对热点域名的解析结果进行多线路QoS检测，并且根据检测结果对热点域名进行选路；（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）
7、支持对挖矿僵尸木马行为进行拦截，并对拦截记录进行日志记录、统计分析，定位到挖矿者源IP，内置挖矿域名库；
8、支持威胁域名防护，内置威胁域名库；挖矿域名库和威胁域名库可以通过云威胁情报平台提供在线更新服务5年；
9、DNS支持负载均衡策略，并根据网络出口带宽使用情况进行动态调度，实现多链路出口的均衡使用，在出口故障时及时切换；支持对负载均衡策略进行健康监测；支持根据检测结果进行算法均衡，算法包括：按权值均衡、最优可用、顺序选择。
	套
	2

	智能化DHCP管理系统
	1、支持基于网段CIDR的动态地址分配；支持对网段的单独和批量管理，至少包括：添加、删除、修改、导入；
2、支持自定义全局租约时长或某网段、某段地址的租约时长；支持终端地址保持，并且在地址使用率较高时自动进行清理；
3、支持DHCPv6，支持基于硬件地址、唯一标识符的动态地址分配；
4、支持DHCPv6动态配置下发，至少包括：Renew时长、Rebind时长、DNS服务器、搜索域。支持对网段的分组管理，分组可多层嵌套。
▲5、支持基于DHCP协议进行对地址分配行为进行自定义策略配置，至少包括：按照MAC地址分配、按照设备类型分配、按照终端厂商标识分配，而且可以通过Option82选项下发为不同交换机、不同VLAN的终端配置不同的地址策略。内置树状设备类型库，可通过勾选设备类型大类自动勾选所有该大类下的设备类型小类，要求提供5年内免费的设备类型库的在线升级服务。策略可绑定的层级至少包括：集群、子网、地址池。（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）
6、支持设置MAC地址定时黑/白名单，实现特定终端的可控入网；
7、支持IP地址申请、审批、注销、变更等流程操作；支持IP地址全生命周期的一站式管理，支持对IP地址所属部门、负责人进行详细记录；支持IP地址申请审批进行全流程日志记录，对IP地址在线情况进行可视化展示；系统自带IP地址管理用户自服务平台，可对接认证包括但不限于：CAS、Oauth、LDAP、RADIUS；
8、DHCP支持基于HTTP推送用户上线、离线信息至外部系统认证计费等系统，并记录相应日志，推送日志可下载，推送字段至少包括：MAC、IP、终端类型。
	套
	2

	　IT运维系统
	1、满足各种IT资源如有线网络设备、无线网络设备AC、AP、服务器带外、存储、虚拟化主机、服务状态、数据库中间件的统一监控与管理；提供灵活的告警和通知策略；提供对IP、子网、终端的管理，提供多种可视化展现方法，包含网络拓扑，数据折线视图、大屏展示等能力，全面提高IT资源的管理效率。
2、配置采集1500台有线网络设备，5000个无线AP，1500台有线设备配置管理，20个服务器带外监控，500个存储硬盘监控，5个虚拟化平台监控，60个服务状态监控，6个数据库中间件监控的许可。
▲3、支持设置设备的真实面板，面板样式和设备真实形态一致，指示灯均与真实面板一致，支持在真实面板上展示设备的板卡、实体、端口信息、指示灯，支持将端口和系统数据进行绑定，并实时展示端口的出入流量、状态等信息；（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证） 

4、支持通过AC设备（包括不限于华为、华三、锐捷等）的SYSLOG日志，自动化采集终端信息，包括但不限于终端接入信息，上下线行为轨迹信息，全链路连接关系信息，终端流量信息，信号强度信息等，并且支持通过时间轴、记录列表等方式进行展示，以及支持通过以时间、终端行为、地理位置、无线AP等方式进行精细过滤筛选；
5、支持设备的配置备份，支持设备配置备份通过FTP备份到本系统中；支持对配置备份的文件进行对比，支持对同一个设备不同版本的备份文件对比，支持对不同设备的备份文件对比，支持在对比时通过不同颜色展示新增、修改、删除的内容；
▲6、支持通过拓扑展示设备以链路信息，支持以不同颜色实时显示设备和链路的状态，支持链路根据不同流量利用率显示为不同颜色；支持自定义拓扑节点信息和位置，支持链路自由连线，支持自定义拓扑节点和链路的展现方式。支持通过VISIO导入；（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）
▲7、支持对网络中的设备进行在线扫描后自动添加，支持通过IP范围进行自动扫描，支持通过Excel批量导入设备进行自动扫描；支持通过多种协议对资源进行自动扫描，支持的协议包括但不限于ICMP、SNMP(v1,v2c,v3)、SSH、telemetry（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）。
8、支持监控IP和终端MAC的对应关系，监控异常入网终端，当发现对应关系不符时触发告警；支持设置IP地址备案管理，对备案的IP地址进行使用状态的监控，当状态变化时触发告警；
9、支持通过NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP等协议自动计算设备间连接关系，支持复杂网络下融合MAC，ARP，XDP多元信息的网络拓扑自动发现算法计算拓扑连接关系，支持计算三层路有关系，并自动生成相应拓扑图。
	套
	1

	专用AI算力中心

	AI智算一体机（定制化服务器）
	1、非OEM，自主研发；
2、主机规格≥4U机架式；
3、配置2颗X86架构处理器，单颗核心数≥24，主频≥2.8G；
4、内存：≥32个内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能，需要利旧原有服务器内存；
5、RAID：配置2GB缓存独立硬件RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10等；
6、存储：前置可支持12个2.5/3.5英寸SAS/SATA硬盘，其中最大可支持8个U.2接口NVME SSD；本次配置≥2块960GB SSD，配置≥3块4TB SATA企业级硬盘；
7、GPU：最大支持8块全高全长双宽GPU卡，支持common、balance、cascade拓扑，支持软件切换拓扑，本次配置不少于4张算力卡，单卡显存≥84G，FP32 ≥ 96 TFLOPS；
8、网络控制器：配置≥4个千兆网口，≥2个万兆光纤网口，含光模块；
9、电源：配置≥4块铂金电源，单块功率≥3000W，2+2冗余；
10、管理特性：支持统一管理软件，支持Redfish、IPMI、SNMP等标准，支持NFV场景应用；
	套
	1

	驻场服务

	驻场服务
	1、提供一人驻场支持系统日常运维（具备大学专科以上学历）；配合管理人员管理多媒体教室，做好相关技术保障工作。
★2、工程师驻场期间，根据学校要求的时间上下班：每周一到周五（早上7:40-晚上18:00）。如遇大型活动或临时安排，根据需要提供技术保障。校方有权对驻场人员考核，并更换考核不合格驻场人员。（供应商需在响应文件中提供承诺函，并加盖供应商公章）
	年
	5

	教学专用软件系统

	画面采集系统
	画面采集系统：
屏幕采集：
1、屏幕采集：可自动匹配屏幕分辨率，完整、精确捕获目标主机屏幕全部画面；滚动屏幕内容时画面无拖尾、无图像失真问题，；
2、双屏采集：可同步完成双显示器画面采集，两块显示屏能够分开独立录制，适配多显示器工作使用场景，实现全部内容完整记录；
3、支持H.264编码：采用H.264视频编码规范，具备高压缩比、画质表现优异的特点，在保障采集视频清晰流畅的基础上减小存储文件体积，方便视频存储与网络传输；
4、支持自定义码率：支持按需设置码率参数。高清录制、高画质要求场景，可上调码率上限；带宽资源有限、侧重控制文件体积的直播场景，可下调码率，兼顾画质与运行性能，适配各类业务使用需求；
5、支持自定义帧率：支持按需调整输出帧率，灵活配置最优画面参数。低帧率模式适用于流畅度要求一般的记录场景，减少存储空间占用；高帧率模式可以还原快速变化画面的流畅细节，完整捕捉动态画面，防止画面卡顿、撕裂；
6、支持噪音抑制：搭载智能降噪算法，可滤除环境背景杂音，提升采集音频纯净度，保障录制人声清晰，降低杂音干扰，优化音频录制效果；
7、支持多声源混音：支持多路音频输入混音合成，可同时抓取系统音频与麦克风音频，按照合理比例混合输出至单条音轨，实现录制过程多类音频源融合输出；
画面录制：
1、支持通过课表对接，按照课表录制视频；
2、支持自定义录制：支持录制任务的查询、新增、自动审核、取消操作；
3、录制任务状态监控：可跟踪任务运行状态，识别录制异常、任务已过期等状态信息；
4、为解决教室或实验室多摄像机直播和录制问题（超过2个以上），支持可根据教室摄像机数量进行多画面直播和多画面录制，多画面直播和点播时要求可自定义选择摄像机和课件画面组合。
	套
	40

	AI教学门户
	1、支持展示系统导航、操作指南、常见问题等功能模块；
2、系统导航模块支持展示系统各端口的入口，点击可进入对应平台，支持按学校需求配置需要展示的系统和链接；
3、操作指南模块支持展示平台功能介绍，点击可查看具体功能介绍及操作视频；支持展示操作指南目录；支持通过后台维护操作指南模块的展示内容；
4、常见问题模块支持展示课堂教学及平台使用过程中可能会遇到的常见问题，点击可查看问题内容及对应的解决方案；支持展示常见问题列表；支持通过后台维护常见问题模块的展示内容；
5、支持首次登录时展示用户须知，用户在首次登录时需要阅读该内容方可访问平台；用户须知的内容支持根据学校需求进行配置。
	套
	1

	●AI教学助管系统
	一、智能巡课
1、课表时间段内，支持AI助管机器人对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报，包括当前节次、正在上课的课堂数量、AI巡查轮次、当前课堂平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率、需要重点关注的课堂数量及活力值较高的课堂数量；
2、非课表时间段，AI助管机器人可针对当日已开展的课堂开展智能化巡课检查，并输出AI巡课简报。简报内容包含当日课堂平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率、课堂活动相关数据，需重点关注课堂数量以及高活力课堂数量；
3、可基于AI巡课分析结果，自动整理重点关注课程，涵盖学生到课率偏低、学生课堂专注度不佳、疑似课表异常等类型课程；采用卡片化视图展示课程名称、授课教师、异常情况与处置建议、授课地点、开课学院信息；支持点击卡片跳转回看对应课堂录像，可切换浏览多条课程条目；
4、支持根据AI巡课结果，自动推荐活力值较高的优质课堂，以卡片形式展示课程名称、授课教师、活力值、授课地点及开课学院；支持点击卡片跳转查看课堂视频；支持切换查看不同课程；
二、智慧督导听课
1、支持AI助管机器人对督导本学期听课任务及当前听课进度进行深度整合，同时结合学校课堂教学情况及历史评价情况，智能推荐听课课程；支持根据督导的不同权限制定听课计划，确保听课活动的效率和针对性；支持采用智能筛选机制，根据督导听课历史记录，自动排除已参评的课程，有效防止听课内容的重复，提高督导工作的质量；
2、支持AI助管机器人对督导人员本学期听课权限范围内的相关数据开展指标分析，包含听课任务总量、已完成听课次数、线上线下听课分布、听课任务完成度等核心统计指标；
3、支持AI助管机器人对管理部门推送的听课课程实现智能汇总整理；可查阅课程基础信息，涵盖课程名称、授课教师、上课日期、上课节次、部门推荐理由；点击推荐课堂卡片，即可调取课堂录播视频；可在听课详情界面查阅AI课堂分析结果以及教学活动统计数据，支持切换浏览多条部门推荐课程；
4、支持AI助管机器人对本学期需要关注的课堂进行智能提取和推荐；支持查看课程基础信息，包含课程名称、授课教师、上课日期、上课节次、关注缘由；点击推荐课堂卡片，可直接查看课堂录播画面；在听课详情页面可查阅AI课堂分析数据与教学活动数据，支持切换查看各类重点关注课程；
三、AI课堂预警
（一）实时课堂预警
1、支持AI助管机器人对当前正在进行的课堂开展智能化实时巡课，并生成实时AI巡课简报，简报涵盖：实时AI巡课轮次执行进度、上课节次信息、正在授课的课堂总数、预警课堂数量、预警课堂占比、整体预警风险等级、预警课堂类型等内容；
2、支持查看AI助管机器人识别目前正在上课中需要关注的课，并展示相应的课程的基本信息，包括：课程封面、课程名称、上课老师、上课教室、开课学院、预警标识；支持查看实时需要关注课堂的具体原因，包括：到课率预警、课表异常、前排满座预警、敏感词预警、教师出勤预警等；支持点击课程卡片查看实时课堂画面；支持切换查看不同的需关注课堂；
3、支持AI助管机器人自动提醒并更新实时AI巡课结果；
（二）今日课堂预警
1、支持当目前没有正在上课的课堂时，AI助管机器人可对今日已结束的课堂开展智能汇总分析，自动生成当日AI巡课简报，简报包含：今日已完成巡查的课堂总数、预警课堂数量、预警课堂占比、整体预警风险等级、预警课堂类型等信息；
▲2、支持当目前没有正在上课的课堂时，AI助管机器人识别今日已上完课程中需要关注的课，并展示相应的课程的基本信息，包括：课程封面、课程名称、上课老师、上课教室、开课学院、预警标识；支持查看今日需要关注课堂的具体原因，包括：到课率预警、课表异常、前排满座预警、敏感词预警、教师出勤预警等；支持切换查看不同的需关注课堂；（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）
四、AI实时课堂
1、支持实时课堂视频画面展示，可呈现教师画面、学生画面、电脑VGA信号画面；具备播放暂停、音量调节、画面切换、全屏播放功能，支持切换不同教室进行查看；
2、支持展示课程基础信息，具体包括：课程名称、授课教师、课程类型、上课时间、上课地点、所属院系、所属班级、班级构成以及学生人数；
3、支持展示AI智能分析结果及数据更新时间，涵盖学生到课率、课堂抬头率、前排就座率、前排满座率、教室上座率、教室空闲率；鼠标悬浮可查看前排就座率、前排满座率、教室上座率对应的计算逻辑；
4、采用柱状图呈现到课率变化趋势，横轴为识别时间，纵轴为到课率；采用曲线图展示课堂抬头率变化趋势，横轴为识别时间，纵轴为抬头率；
五、AI+课堂分析
1、支持展示所选课程上课视频画面，包含：教师、学生、电脑VGA画面，视频支持暂停、调整音量、拖拽进度、倍速和全屏；
2、支持展示课程基本信息，包含：课程名称、授课教师姓名及职称、课程类型、上课时间、上课地点、所属院系、所属班级、班级组成和学生人数，支持切换节次、切换画面、全屏查看视频；
4、支持展示AI课堂报告；支持展示AI课堂分析数据，包含：学生到课率、课堂抬头率、前排就座率、前排满座率、教室上座率、教室空闲率，支持鼠标移入展示前排就座率、前排满座率、教室上座率的计算规则；支持展示学生到课率与前排满座率最高值，并展示对应的识别图片详情；
5、支持学生到课率分析展示；通过柱状图呈现到课率变化趋势，横轴为识别时间，纵轴为到课率；可通过虚线标注课程平均到课率与全校平均到课率参考数据；
6、支持课堂专注度分析展示；采用曲线图呈现课堂抬头率变化趋势；可通过虚线标注课程平均抬头率以及全校平均抬头率参考数据；
▲7、课堂教学模式分析：支持根据S-T分析法，对课堂教学模式进行智能分析，通过记录和分析教师（T）与学生（S）的行为类型及转换规律，揭示课堂结构特征、师生互动质量及教学策略的有效性；支持展示课堂教学模式分析结果，包括课堂类型、师生教学行为数据、课堂教学评估结论及优化建议；支持以可视化形式展示S-T分析图及RT-CH图，直观了解师生课堂行为；（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）
六、视频打点
1、支持对课堂录播视频开展关键内容自动识别，通过生成时间戳标记完成视频打点操作；
2、以时间轴方式展示打点对应的PPT缩略图，同时呈现页面核心要点，便于用户快速浏览PPT整体框架与重点内容；
3、点击PPT缩略图即可自动跳转至视频内该页PPT对应的讲解时刻，实现PPT课件与视频讲解画面精准对齐，帮助用户快速定位课堂教学片段；
七、智能识物
▲1、支持在线巡课时一键识别学生视角画面中的物品，包括手机、笔记本电脑、书、背包、手提包；（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）
2、支持在画面截图中框选标注识别出的物品，并以颜色区分不同物品类别；
3、支持按类别显示识别出的手机、笔记本电脑、书、背包、手提包的具体数量；
	套
	1

	AI教学大数据平台
	一、整体数据：
1、支持平台用户总览查看，统计指标包含用户总数量、教师数量、学生数量；鼠标悬浮环形图表可展示对应教师、学生具体人数，同时可查看教师占比、学生占比数据；
2、支持查看当日用户访问数据，包含今日累计访问量、教师访问量及教师访问占比、学生访问量及学生访问占比；
3、支持以学期为维度统计用户访问情况，涵盖累计访问量、教师访问量、学生访问量；
4、支持用户访问趋势查询，默认展示昨日起往前7天的访问趋势，可自定义起止时间，时间范围限定在所选学期周期内；趋势包含整体访问趋势、教师访问趋势、学生访问趋势；鼠标悬浮折线图可展示对应日期以及访问次数；
5、支持按学期查看各类终端访问占比，终端类型涵盖网页端、移动端、大屏端、PPT插件端；可分别查看教师各终端访问次数与占比、学生各终端访问次数与占比；鼠标悬浮条形图可展示对应终端的访问次数和占比；
6、支持按学期查看教学整体概况，包含学期课程总数量，必修、选修、公选等各类课程数量，开课班级数量、授课教师人数、学生人数，已生成的课程视频总量；
7、支持按学期统计教学活动情况，包括学期教学活动总次数，课堂活动、学习活动、评教活动、其他活动各类型活动次数与占比；支持查看各活动类型下具体活动的次数与占比，默认展示课堂活动，可切换查看其他活动类型；鼠标悬浮于柱状图上显示活动名称、活动次数与占比；课堂活动次数支持维度下钻，二级维度显示各学院的课堂活动次数排行，三级维度显示该学院下top20的教学班课堂活动次数排行，四级维度显示该学院教学班的课堂活动明细；
8、支持查看课程建设概览，包括课程总数、课程团队数与课程资源数；
▲9、支持查看教室分布情况，可查看教室总量，支持按楼栋和类型统计教室数量；按楼栋统计时支持查看各楼栋教室数量，鼠标悬浮于条形图上显示对应楼栋的教室总间数；按类型统计时支持查看各类型教室数量与占比，鼠标悬浮于饼状图上显示对应教室类型与占比；（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）
10、支持深色、浅色两种主题，支持两种主题之间自由切换，支持切换学期查看数据；
二、教学活动：
1、支持查看当日活动概览，统计指标包含今日活动总次数，以及课堂活动、学习活动、评教活动、其他活动的分项活动次数，同时可实时推送最新发起的活动信息；支持查看各类活动下细分活动的发生次数及占比，页面默认展示课堂活动，可切换查看其余活动类型；鼠标悬浮柱状图可展示活动名称、活动次数以及占比数据；
2、支持以学期为维度统计教学活动分布，包含学期累计活动总次数，课堂活动、学习活动、评教活动、其他活动各自的活动次数与占比；
3、支持按学期查看各类活动下细分活动的发起趋势，默认展示课堂活动，支持切换至其他活动类型；默认展示自昨日往前30天的活动发起趋势，可自定义设置起止日期，时间取值限定在所选学期周期内；鼠标悬浮折线图可展示对应日期以及各类活动的发起次数；
▲4、支持按学期统计督导听评课情况，包括学期评课总数，评课人数和被评人数，点播评课数、直播评课数和其他评课数；支持查看督导评课结果统计，鼠标悬浮于环形图上显示评课结果等级、对应的次数与占比；（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）
5、支持按学期统计学习活动、课堂活动参与情况，可查看参与度排名前三的学习活动名称与参与度；
6、支持深色、浅色两种主题，支持两种主题之间自由，切换支持切换学期查看数据；
	套
	1

	数据对接
	根据学校要求与学校相关业务系统(包含但不仅限于学工、教务、一卡通、认证、数据中心、学习中心等)和数据中心做集成，第三方数据接口及协调由学校负责。
	套
	1

	AI语音转写
	1、支持精准的语音转写效果，实现普通话口音处理、中文数字转写，支持根据语音内容和停顿，智能断句、分段、匹配标点符号；支持语音转写文本的上下文顺滑处理；
2、支持在视频点播页面查看语音转写字幕，支持字幕跟随视频时间轴自动滚动显示；支持拖动字幕右侧的滚动条回看当前节次的历史字幕；
3、支持在AI+课堂分析页面查看语音转写内容，支持当用户首次进入AI+课堂分析时默认加载全部语音转写内容；支持根据视频播放进度自动定位至对应的转写文字位置；支持点击已转写的文本所在段落后，视频自动跳转至对应时间位置﹔
4、支持拖动滚动条查看当前节次的所有语音转写内容；支持点击按钮跳转回当前视频播放对应的转写文本位置；
5、支持在AI+课堂分析页面展示语音转写的字数统计；
6、支持在AI+课堂分析页面显示教师讲课语速分析结果，根据教师每分钟发言字数将语速判别为正常、过快或过慢；
▲7、支持对语音转写内容进行搜索，自动将匹配到的搜索关键词高亮展示；支持点击搜索结果所在段落，视频自动跳转至对应时间位置；（提供产品功能截图证明并加盖公章佐证）
8、支持在AI+课堂分析页面的课程视频下方以字幕形式呈现语音转写内容，字幕内容跟随视频进度自动更新；
9、支持语音转写课程配置；支持按课程名称/编号、教师名称/工号查询语音转写课程配置信息；支持新增语音转写课程配置，新增时需选择授权权限，输入授权课程和授权教师；支持查看语音转写课程配置信息；支持删除语音转写课程配置信息；
	点
	180

	系统集成

	配套线材辅件
	按需配置设备集成安装所必须线材辅材等：包括各类线材：电源线、网线、音频线、各类跳线等；各类焊接头子：莲花公头，BNC头，其他辅材：PVC线槽、PVC管、金属线槽等，标签、扎带、电工胶布、膨胀螺丝、膨胀管、干壁钉、缠绕管、电源适配器、接线板等。
	套
	41

	施工
	所有设备线材的施工、安装、联合调试、竣工图纸、验收资料制作等(含库存设备利旧安装)
	套
	1

	★系统对接
（采购人免费提供数据接口标准）
	1、投标人提供书面承诺书，保证智能融合信息终端和智能触摸面板能与学校现有融合系统支撑平台（iDste中控管理平台）实现无缝对接，实现平台对投标所标的物智能融合信息终端统一管控，支持远程管控教室内多媒体设备；实现所投标的物智能触摸面板语音报修，管理人员接通报修电话时，系统实时弹出教室监控画面，对接产生的一切费用已包含在投标总价中。采购人有权要求中标人在签订合同后7个工作日内提供加盖设备原厂商公章的对接承诺函和售后服务承诺函原件，如在项目实施过程中如果不能正常接入，后果由投标人自行承担。
2、投标人提供书面承诺书，保证云桌面能与学校现有云桌面管理平台（锐捷云桌面管理平台）实现无缝对接，实现平台对投标所标的云桌面统一管控，对接产生的一切费用已包含在投标总价中。采购人有权要求中标人在签订合同后7个工作日内提供加盖设备原厂商公章的对接承诺函和售后服务承诺函原件，如在项目实施过程中如果不能正常接入，后果由投标人自行承担。
3、投标人提供书面承诺书，保证老师摄像机、学生摄像机、画面采集系统和示教摄像机能与学校现有巡课平台（览众智慧教育云平台）实现无缝对接，实现同一平台巡课，对接产生的一切费用已包含在投标总价中。采购人有权要求中标人在签订合同后7个工作日内提供加盖设备原厂商公章的对接承诺函和售后服务承诺函原件，如在项目实施过程中如果不能正常接入，后果由投标人自行承担。
4、投标人提供书面承诺书，保证AI语音转写、AI助管和智教云平台软件-智慧教育云大数据平台（网页版）能与学校现有巡课平台（览众智慧教育云平台）实现无缝对接，实现录制课程资源的语音转写、AI助力管理听查课和平台智慧教学大数据智慧分析归纳总结展示，对接产生的一切费用已包含在投标总价中。采购人有权要求中标人在签订合同后7个工作日内提供加盖设备原厂商公章的对接承诺函和售后服务承诺函原件，如在项目实施过程中如果不能正常接入，后果由投标人自行承担。
	
	


备注:零星配套线缆材质要求
	序号
	名称
	工作要求

	1
	零星配套线缆
	讲台内设备互联所需要的线缆规格基本要求
1、 HDMI成品跳线
1、99.99%单股无氧铜导体。导体24AWG，屏蔽160编密编铝网，25M和30M头上增加放大器。 
2、插头铜壳镀金，pin针镀金15um 。
3、小组铝箔+成缆铝箔+铝网编织，三层金属屏蔽层。      
4、外被高端环保柔性PVC，柔软易安装。
5、分辨率1960*1080@60Hz。
2、 音频成品跳线
1、3.5mm双声道24K镀金接头，绝缘+外被双层注塑成型
2、RCA单声道24K镀金，绝缘+分色+外被三层注塑成型
3、标准线径：3.0*6.0mm
4、导体：单股7*0.20mm镀锡铜
5、截面积：单股截面积0.6平方
6、铝箔，50*0.1mm镀锡铜缠绕，双金属层屏蔽
3、 USB成品跳线
1、护套：外被高端环保柔性PVC，柔软易安装
2、接头：铜壳加厚镀镍接头，
3、28/24AWG，镀锡同芯线
4、屏蔽：铝箔+镀锡同编网双金属屏蔽
5、支持最高分辨率：1080P60Hz
6、最大速率：480MBPS
4、 网络跳线
六类非屏蔽跳线；
纯无氧铜线芯，直径：0.56mm
护套：环保PVC外皮；
传输速率：1000Mbps；
5、 VGA跳线
1、 99.99%单股无氧铜导体。
2、导休3+9 28AWG满针线规，屏蔽96编密编铝网。
3、VGA外壳加厚镀镍，pin针镀金。 
4、小组铝箔、小组镀锡铜缠绕、成缆铝箔和铝网编织，四层金属屏蔽层。    


配置说明
4.1 教室信息化设备配置
常规教室全部位于国际教育学院二层（201-208），主要包含激光投影机（4500流明）、书写白板（一半投影一半书写，201-202及206）、86寸智慧黑板（203-205,207-208）、讲台、云桌面、中央控制器（液晶面板）、电子班牌（15.6寸含门禁系统）、网络时钟、师生画面摄像机、扩声音响（2个）、话筒（固定、移动麦克风二合一）、配套专用有线无线网。
4.2 实训室信息化设备配置
主要包含86寸智慧黑板、讲台、云桌面、中央控制器（液晶面板）、辅助55寸电视（根据实际面积）、电子班牌（15.6寸含门禁系统）、网络时钟、师生画面摄像机、示教摄像机（集中在智能制造学院）、扩声音响（2或4个根据实际面积）、话筒（固定、移动麦克风二合一）、配套专用有线无线网。
4.3 大型实训中心信息化设备配置
大型实训中心一共5个，全部位于智能制造学院1楼。因布局偏向于工业生产制造，面积大机器设备多。根据相关特点，设计86寸移动式触摸一体机、讲台、云桌面、中央控制器（液晶面板）、辅助55寸电视（不同功能区数量不同）、电子班牌（15.6寸含门禁系统）、网络时钟、师生画面巡课摄像机、示教摄像机、扩声音响（2或4个根据实际面积）、话筒（固定、移动麦克风二合一）、配套专用有线无线网。
4.4 智慧教室设备配置
智慧教室分别位于国际教育学院313和智能制造学院205，其中国际教育学院313配置标准化设备（班牌、门禁、中控），布局结构和专用场景设备待后期深化二次设计。智能制造学院205智慧教室除常规设备外，额外配置4组86寸移动式分组讨论触摸一体机、一套LED高清大屏（P1.86规格，7.2平方米含固定支架）、全套互动交互投屏软件。
4.5 阶梯教室（报告厅）设备配置
阶梯教室（报告厅）位于国际教育学院1楼，主要包含定制设备柜、报告演讲台、云桌面、中央控制器（液晶面板）、辅助55寸电视、电子班牌、网络时钟、电子门禁、师生画面摄像机、扩声音响、调音台、专业话筒（固定、移动麦克风二合一）、功放、音频处理器、配套专用有线无线网、LED高清大屏（P1.86规格，21.6平方米含固定支架）。
4.6 讨论室设备配置
讨论室一共6个，位于国际教育学院3楼（302-304,401,415-416），其中讨论室303配置与实训室一致，包含实训室标准化全套教学设备，并额外配置LED高清大屏（P1.86规格，7.2平方米含固定支架）。其余讨论室配置门禁及无线有线网络。
4.7 教学用房信息化设备配置
主要配套专用有线无线网和电话网络。
4.8 公共区域配置
主要包含LED欢迎大屏（大楼东西侧,规格P1.86）、公共门禁、安防监控系统，配套专用有线无线网。
五、方案说明
5.1系统架构方案设计
评分表中系统方案要求：
根据采购人提出的需求，编制本项目的系统架构设计方案，包含系统架构图、产品选型、方案特色和可行性先进性高可用性等方面。
方案必须满足学校的对于本项目的设计要求，包括新设备与原有设备和系统的对接工作、网络拓扑的调整、改造思路、包含具体软硬件的技术配置、平台的搭建具体内容。新设备与原有设备和系统的对接必须涵盖校园所有业务系统；网络拓扑的调整不能影响现有网络架构的性能；软硬件的技术配置和平台搭建需满足第四章第四节“配置说明”里的要求。
5.2 实施方案设计
评分表中实施系统方案要求：
根据供应商提供的施工方案及验收方案（包括施工说明、项目管理框架、施工组织部署、工程质量管理、工程进度管理、安全文明施工及成品保护措施、工程文档管理、主要施工技术方案、项目人员配置计划、进度计划（包括设备到货、安装、系统调试等）、项目验收方案等）、工程文档管理方案，考察方案是否科学、可行、完整，内容是否与招标方的需求符合。方案需满足第四章第六节6.1“项目安装施工服务需求”。

5.3 售后服务方案设计
评分表中售后服务系统方案要求：
提供的售后服务方案(包括服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话)考察方案是否科学、可行、完整，内容。方案需满足第四章第六节6.2“售后服务要求”。

5.4 项目团队要求
项目经理（1人，不可与其他成员兼任）：
具备省级住房和城乡建设厅级部门颁发的二级及以上建造师注册证书（注册专业：机电工程）
技术负责人（1人，不可与其他成员兼任）：
具备人社部门或市级以上职称部门颁发的中级及以上工程师证书（专业：电子信息工程专业或建筑智能化专业）
售后运维负责人（1人，不可与其他成员兼任）：
具备工信部门颁发信息系统运维管理工程师（中级及以上）证书。
5.4 业绩要求
从2023年1月1日起，投标人完成和本项目相似成功案例，需提供合同复印件、用户验收合格证明（验收单位需盖章）。

5.5 能力要求
1、所投智慧黑板产品制造商，具有DSMM和DTMM证书；

2、所投红外无线系统主机制造商，有效期内音视频智能化系统工程综合技术能力等级证书（贰级及以上）;

3、所投核心产品●AI教学助管系统产品制造商，具备对应的企业知识产权合规管理体系认证证书。
六、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求。
6.1、项目安装施工服务需求
本项目要求对现有教学环境进行改造，主要包括多媒体信息化设备全面部署，教学专用网络的安装调试。还要充分考虑本次建设中包含的软件系统与教学、教务、人事、学工、一卡通等平台（包含但不限于以上）的数据连通，提前预留相关接口和数据对接，H5页面定制等功能。
需要完成所有设备的到货入库登记、进场安装、上电调试、系统联调、资产登记（点位拍照、记录表格、影像资料、线路图纸绘制）、资产铭牌粘贴，包括业务服务的对外发布、所有软硬件设备与学校智慧校园业务系统的联合调试等全套技术服务系统集成工作，完成所有的验收和后续五年的服务工作。
本项目的所有各类零配件、服务如强弱电线缆、耗材、技术集成服务、驻场服务、质保等均需全部包含在内。全部生产、生活、施工进场项目管理等费用均需自行承担；在实施过程中因为施工原因造成的装修破坏，需要无条件进行装修修复，并负责学校教师和管理人员的培训工作。
对其项目需求中要求提供软件产品和服务的合法性负责，保证其对提供的软件产品拥有合法的使用权，保证学校在使用时无需再行获得第三方的许可，无需向第三方支付任何报酬或费用。
6.2、售后服务要求
★本次项目整体所有软硬件设备免费原厂质保期及投标人的免费服务期为验收合格后五年。
签订合同后7个工作日内提供生产制造厂商针对本项目的质保函。
★1、本项目的所有各类零配件如配套强弱电线缆、耗材、技术集成服务、系统对接开发服务、质保等均需全部包含在内。
★2、为防范虚假技术参数应标等弄虚作假行为，开标后将组织对中标单位所投产品进行逐项测试，发现虚假应标行为将取消中标资格并替补至下一候选单位。
★3、中标人在履行合同过程中，承担所发生的全部生产、生活、施工进场项目管理等费用；在实施过程中因为施工原因造成的装修破坏，需要无条件进行装修修复，并负责学校教师和管理人员的培训工作。
★4、采购文件及清单中涉及的参数要求，是采购人根据项目所要实现的功能实际，非限制性条件，投标方在充分谨慎考虑的前提下，可以采用不低于推荐参数的方案并参与投标竞标；
★5、要求对学校教学楼158间教室及动物医学院动物药学院49间实验室实训室前期已建设完成的教学场所（教学软硬件设备与本次项目类型一致，包含显示、扩声、集控、云桌面、教学摄像机等设备）提供5X8免费技术服务，服务内容包含定期设备巡检、师生故障受理及处理、教学数据统计，提供相应免费服务承诺函，本次项目验收合格后，为学校教学楼158间教室及动物医学院动物药学院49间实验室实训室免费服务2年。
备注：表中所罗列的设备是本项目每间教室的配置标准，其中少量设备是从原有库存利旧安装，投标人需配合完成此类库存设备的安装调试对接。
要求为用户（包括但不限于教学管理人员、教师等）提供针对本次采购产品不少于2场次的现场培训，直到培训学校工作人员会使用为止，必须提供详细培训计划，并按此计划进行培训。
6.3、采购项目完工期或交货期及地点

完工期：60天
交货地点：江苏农牧科技职业学院（泰州市凤凰东路8号）
6.4、验收方式
本项目履约验收严格按照政府采购相关法律法规、采购文件、投标文件及合同约定执行。采用采购人组织自行验收方式，由采购人成立验收小组，结合现场清点、外观查验、测试、功能核验、参数比对、资料审核等方式，对货物品牌、型号规格、数量、技术参数、节能认证、交付质量、安装调试、资料完整性、售后服务承诺等内容逐项逐条对照验收（包括并不限于智能融合信息终端、云桌面、老师摄像机、学生摄像机、画面采集系统、示教摄像机、AI语音转写、AI助管、智教云平台软件-智慧教育云大数据平台（网页版）等做接入现有平台测试，如测试不成功，采购人有权拒收货物，由此引起的损失，由中标供应商承担），形成完整验收记录及验收报告，验收合格后方可办结履约手续。

七、付款方式
合同签订，乙方支付10%合同金额作为履约保证金（或开具银行保函）至甲方单位账户后合同生效，合同签订后，甲方支付乙方合同价的30%作为预付款，设备安装调试并验收合格采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价的100%。验收合格后，无服务和质量问题情况下，甲方无息归还履约保证金。
八、其他要求
1.项目属性:货物类项目。
2.核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	AI教学助管系统


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


3.演示要求
上传视频演示
1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
2.演示内容如下：
（演示视频基于目前正在运行的真实环境或模拟环境的操作过程来制作）。

1、智慧黑板、86寸触摸一体机和65寸触摸一体机:屏体温度具备实时监控、高温预警及断电保护功能；配套教学软件具备绿板教学模式，绿板状态支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注且绿板上有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口。
2、智能融合信息终端：提供完整的设备展示，并介绍包括不限于（千兆交换机功能≥4个RJ45网口，≥4路RS232通信端口，≥1路RS485通信端口，≥1路干接点接口，≥1路12V/2A输出接口，≥2路GPIO接口；数字功放功能，≥2路3.5mm音频线性输入接口，≥1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，≥3路3.5mm音频线性输出，≥1路48V幻象供电有线麦克风输入接口等）；设备搭在4*4全交叉HDMI矩阵，支持无缝切换，在切换不同视频源时，切换过程中无黑屏、闪烁或撕裂等视觉中断现象；设备具备音频硬解码能力，具备平台推送的音频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，配合系统平台支持0-100级广播级别选择。
3、红外无线系统主机配合管理平台，具备音频系统自动巡检功能；提供音频管理平台和扩声系统设备，在同一画面进行演示。管理平台支持自定义巡检时间、巡检教室位置；演示管理平台立即执行巡检任务，扩声主机通过音箱播放巡检音频，检测鹅颈麦克风是否工作正常、无线麦克风是否在充电座，自动巡检完成后，扩声平台形成巡检结果；巡检结果界面展示巡检时间、检测教室数量、未检测教室数量、故障教室数量、正常\异常状态反馈；点击对应巡检结果查看“教室位置和故障设备”。红外无线麦克风内置充电底座带电子锁功能，支持手机扫码解锁充电底座，取用无线麦克风；支持配套无线麦克风充电收纳，放入后自动锁定，方便无线麦克风管理，避免丢失；支持使用日志查询，可查看学校、楼栋、教室、教师、开锁时间等信息；二维码损坏或无法识别时，教学扩声管理平台支持重新生成二维码，确保使用的连续性和可用性。
4、主讲端智能云盒交互系统软件：支持使用微信小程序参与课堂互动。学生可通过微信扫码签到，加入教师创建的班级。对于迟到的学生，教师可随时再次发起签到，让学生加入到班级。教师可以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等；用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄至少8张照片或录制至少8段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的至少8个文件，上传至屏幕分屏显示。

5、●AI教学助管系统：具备智能巡课功能，在课表时间段内，支持AI助管机器人对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报；具备AI课堂预警功能，能够实时预警课堂情况，支持查看AI助管机器人识别目前正在上课中需要关注的课，并展示相应的课程的基本信息；支持展示AI课堂报告，支持展示AI课堂分析数据，包含：学生到课率、课堂抬头率、前排就座率、前排满座率、教室上座率、教室空闲率。
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
	评分因素
	评审标准
	分数

	1、价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。保留小数点后两位。
	40分

	2、技术指标响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分（满分18分），其他未标注“★”和未标注“▲”的其他参数，任意一项负偏离的，扣2分（满分2分），扣完为止；
注：所有标注“▲”的技术参数，均须提供支撑资料：有具体要求的，应按照要求提供支撑资料。因未在《技术条款偏离表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）导致评审不得分的，评审委员会概不负责。
	20分

	3、所投产品专业实力
	1、所投智慧黑板产品制造商，具有DSMM和DTMM证书，每提供一个认证证书复印件加盖公章得1分，此项最多的2分，不提供不得分；
2、所投红外无线系统主机制造商，有效期内音视频智能化系统工程综合技术能力等级，贰级得1分，壹级得2分，须提供相应证书复印件加盖公章，此项最多的2分，不提供不得分；
3、所投核心产品●AI教学助管系统产品制造商，具备对应的企业知识产权合规管理体系认证证书，提供认证证书复印件加盖公章得1分，此项最多的1分，不提供不得分。
	5分

	4、系统架构方案设计
	评委根据投标文件对招标文件第四章“方案说明”中“系统架构方案设计”要求的响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“系统架构方案设计”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“系统架构方案设计”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“系统架构方案设计”中 “系统架构”、“产品选型”“可行性先进性”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“系统架构方案设计”中除“系统架构图”、“产品选型”、“可行性先进性”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5分

	5、项目实施方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“方案说明”中“实施方案设计”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“实施方案设计”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“实施方案设计”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“实施方案设计”中“工程质量管理”、“进度管理”、“工程文档管理”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“实施方案涉及”中除“工程质量管理”、“进度管理”、“工程文档管理”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5分

	6、售后服务与培训
	评委根据投标文件对招标文件第四章“方案说明”中“售后服务方案设计”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“售后服务方案设计”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务方案设计”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“售后服务方案设计”中“服务体系”、“故障解决方案”、“应急处理方案”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“售后服务方案设计”中除“服务体系”、“故障解决方案”、“应急处理方案”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5分

	7、产品演示
	投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟（演示视频基于目前正在运行的真实环境或模拟环境的操作过程来制作，采用PPT、图片、静态HTML等其他方式演示的不得分）。

1、智慧黑板、86寸触摸一体机和65寸触摸一体机:屏体温度具备实时监控、高温预警及断电保护功能；配套教学软件具备绿板教学模式，绿板状态支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注且绿板上有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口。（完整演示本条所有内容得2分）

2、智能融合信息终端：提供完整的设备展示，并介绍包括不限于（千兆交换机功能≥4个RJ45网口，≥4路RS232通信端口，≥1路RS485通信端口，≥1路干接点接口，≥1路12V/2A输出接口，≥2路GPIO接口；数字功放功能，≥2路3.5mm音频线性输入接口，≥1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，≥3路3.5mm音频线性输出，≥1路48V幻象供电有线麦克风输入接口等）；设备搭在4*4全交叉HDMI矩阵，支持无缝切换，在切换不同视频源时，切换过程中无黑屏、闪烁或撕裂等视觉中断现象；设备具备音频硬解码能力，具备平台推送的音频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，配合系统平台支持0-100级广播级别选择。（完整演示本条所有内容得2分）

3、红外无线系统主机配合管理平台，具备音频系统自动巡检功能；提供音频管理平台和扩声系统设备，在同一画面进行演示。管理平台支持自定义巡检时间、巡检教室位置；演示管理平台立即执行巡检任务，扩声主机通过音箱播放巡检音频，检测鹅颈麦克风是否工作正常、无线麦克风是否在充电座，自动巡检完成后，扩声平台形成巡检结果；巡检结果界面展示巡检时间、检测教室数量、未检测教室数量、故障教室数量、正常\异常状态反馈；点击对应巡检结果查看“教室位置和故障设备”。红外无线麦克风内置充电底座带电子锁功能，支持手机扫码解锁充电底座，取用无线麦克风；支持配套无线麦克风充电收纳，放入后自动锁定，方便无线麦克风管理，避免丢失；支持使用日志查询，可查看学校、楼栋、教室、教师、开锁时间等信息；二维码损坏或无法识别时，教学扩声管理平台支持重新生成二维码，确保使用的连续性和可用性。（完整演示本条所有内容得2分）

4、主讲端智能云盒交互系统软件：支持使用微信小程序参与课堂互动。学生可通过微信扫码签到，加入教师创建的班级。对于迟到的学生，教师可随时再次发起签到，让学生加入到班级。教师可以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等；用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄至少8张照片或录制至少8段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的至少8个文件，上传至屏幕分屏显示。（完整演示本条所有内容得2分）

5、●AI教学助管系统：具备智能巡课功能，在课表时间段内，支持AI助管机器人对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报；具备AI课堂预警功能，能够实时预警课堂情况，支持查看AI助管机器人识别目前正在上课中需要关注的课，并展示相应的课程的基本信息；支持展示AI课堂报告，支持展示AI课堂分析数据，包含：学生到课率、课堂抬头率、前排就座率、前排满座率、教室上座率、教室空闲率。（完整演示本条所有内容得2分）
	10分

	8、项目团队实力
	评委根据投标文件对招标文件第四章“方案说明”中“项目团队”要求的响应情况进行评审：
项目经理（1人，不可与其他成员兼任）：
具备省级住房和城乡建设厅级部门颁发的二级及以上建造师注册证书（注册专业：机电工程）得0.5分，具备人社部门或市级以上职称部门颁发的中级及以上工程师证书（专业：电子信息工程专业或建筑智能化专业）得0.5分，此项最多得1分；
技术负责人（1人，不可与其他成员兼任）：
具备人社部门或市级以上职称部门颁发的高级工程师证书（专业：电子信息工程专业或建筑智能化专业）得1分，具备人社部门或市级以上职称部门颁发的中级级工程师证书（专业：电子信息工程专业或建筑智能化专业）得0.5分，此项最多得1分；
售后运维负责人（1人，不可与其他成员兼任）：
具备工信部门颁发信息系统运维管理工程师（高级）证书得1分；具备工信部门颁发信息系统运维管理工程师（中级）证书得0.5分；此项最多的1分。
同一人拥有多项证书不得重复计算，仅以单项证书得分高者计入。
（以上三条中的人员不得重复，员工需为本单位正式员工，提供有效期内的证书复印件和人员近3个月任意一个月投标人为其社保缴纳证明，并加盖投标人公章，不提供不得分。）
	3分

	9、业绩
	从2023年1月1日起，投标人完成和本项目相似成功案例，需提供合同复印件、用户验收合格证明（验收单位需盖章）。每有一个符合要求的业绩得1分，最高5分。
	5分

	10、质保
	提供投标人针对本项目所有软硬件设备的质保承诺函，提供六年质保的得0.5分，提供七年质保的得1分（如承诺六年或七年质保，则所有设备的软硬件的原厂免费质保和升级、售后服务均需要提供相应时长）。
	1分

	11、节能环保
	投标产品（强制采购节能产品除外）属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最高得0.5分；
投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最高得0.5分。
	1分


第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               
投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.XXXX（格式见附件XX）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                   
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件7                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
日    期：                                    
附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日
附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：___年____月____日 
附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（(小型、微型企业 (残疾人福利性单位 (监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。
联合体中各供应商全称（公章）：     
                       日期：___年____月____日 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


