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第一章  投标邀请
受南通市生态环境监测站委托，中通服网盈科技有限公司就南通市生态环境监测站专用设备购置项目（项目编号：JSZC-320600-WYKJ-G2026-0042）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通市生态环境监测站专用设备购置项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月5日09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-WYKJ-G2026-0042 
2.项目名称：南通市生态环境监测站专用设备购置项目
3.项目类型：货物
4.行业类别：工业
[bookmark: _GoBack]5.采购包划分：本项目划分两个采购包，投标人可同时参与多个采购包的投标，但仅可在1个采购包中中标。采购包1为真空冷冻干燥仪等分析设备采购，采购包2为全自动智能紫外分光油分析仪以及自动化设备的配套设施、综合控制系统采购。
6.预算金额：人民币450万元（采购包1人民币405万元，采购包2人民币45万元）。
7.本项目设定最高限价：采购包1最高限价人民币405万元；采购包2最高限价人民币45万元。投标报价超过最高限价认定为无效投标文件。
8.采购需求：详细内容见本招标文件第四章
9.合同履行期限：合同签订后45日历天内到货并完成设备安装及调试。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]10.本项目（是/否）接受联合体：否。
11.本项目（是/否）接受进口产品：否。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
3.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证扫描件及被授权人本人身份证扫描件；
4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询，投标人不存在被列入政府采购严重违法失信行为信息记录；以及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形；（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求
本项目专门面向中小型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月5日09:30 （北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收。
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加投标活动。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无
4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
7.“苏采云”系统使用相关提醒
7.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
7.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，尽快完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
8.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：南通市生态环境监测站 　　　
地    址： 南通市通州区朝霞路99号5号楼
联 系 人：戴先生
联系方式：0513-86110301
2.采购代理机构信息
名    称：中通服网盈科技有限公司
地　   址：南通市崇川区环城南路11号
联 系 人：尹淑瑜、顾蓉蓉、朱益龙
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：13921605710   0513-85599000
3.软件技术支持：运维客服：0519-86722801、0519-86722806 
                  那工：0513-59001950
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
4.2本次不收取标书工本费。
4.3本项目代理费由中标供应商承担，请参加投标的投标人在成本中自行考虑。10万元（含）至50万元（不含）之间的代理费用3000元；50万元（含）至200万元（不含）之间的代理费用4000元，200万元（含）以上的代理费用5000元，按标段分别收取。上述费用由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间之前，采购人或代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为开标之日后九十天（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
18.2采购人或代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
   22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26.异常低价审查
26.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
26.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场三十分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.绿色采购
本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。  

28.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]28.1无效投标条款
28.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
28.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的（包含最高总价限价和最高单价限价）。
28.1.6未通过符合性审查的。
28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。
28.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
28.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
28.1.13投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
28.1.14启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
28.1.15其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
28.2废标条款
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.2.3因重大变故，采购任务取消的。
28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
28.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]29.确定中标单位
29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
29.2采购人应根据评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，本项目每个采购包确定一名中标人。
29.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1提供虚假材料谋取中标的。
29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]29.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
29.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.6当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
29.6.1当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的（存在招标文件规定的被采购人拒签合同的情形等），采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
30.质疑处理
30.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
230.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。
代理机构质疑接收联系地址：南通市崇川区环城南路11号电信陈列馆五楼505室，联系电话：13921605710。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
30.5 以下情形的质疑不予受理
30.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
30.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31.中标通知书
31.l中标结果确定后，采购人向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33.货物（包含与货物相关的服务）的追加
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.政府采购履约资金扶持政策
34.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
34.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
特别说明：中标供应商在领取中标通知书时须提供3份加盖公章的系统内打印的纸质投标文件给采购代理机构。

第三章  合同文本
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项目名称： 



甲方： 

乙方：

签订地：

签订日期：2026 年    月    日
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        
乙方（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
附录A.采购项目名称：                                          
    采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
   （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  ☑分散采购  限额以下采购。
（5）政府采购方式：☑公开招标 邀请招标 竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       ☑否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
☑是       否      不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  □固定总价 þ固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：  /  
☑分期付款：合同签订生效后一个月甲方支付合同总价的40%预付款，乙方完成供货并经甲方初验通过，支付合同尾款。
成本补偿：  /  
绩效激励：  /  
1. 合同履行
（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    否
  收取履约保证金形式：                 
收取履约保证金金额：                       
履约担保期限：以银行保函等担保形式提交履约保证金的，有效期限不得少于自合同签订之日起至计划项目完成验收后2个月止，若项目实际期间发生供货延期，则承包人须对银行保函等担保进行相应续保，否则甲方有权暂停支付后续合同费用，且甲方不承担任何责任。
（4）分期履行要求：  /    
（5）风险处置措施和替代方案：  /             
1. 合同验收
1. 验收组织方式：☑自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  ☑否
[bookmark: _Hlk177633979]是否邀请专家参加验收：是  ☑否
是否邀请服务对象参加验收：是  ☑否
是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  否
是否进行抽查检测：□是，抽查比例：      否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起  日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       □分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☑是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
1. 合同份数
本合同一式4份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：     年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
六、合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
9.4如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，甲方可退货，乙方退还全额货款，并赔偿全额货款的10%作为赔偿金。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
10.2因违反前述约定对第三人构成侵权的，甲方可退货，乙方退还全额货款，并赔偿全额货款的10%作为赔偿金。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以数字人民币、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如有质量异议，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	（1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项；
（2）接收货物的义务；
（3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务；
（4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务；
（5）遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	（1）乙方应保证所有货物都是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格、参数和性能的要求。
（2）乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
（3）中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。
（4）乙方提供的产品必须为原包装，在送交采购单位验收前不得拆箱。
（5）每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。
（6）乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备产品合格证书，并随货同行。
（7）乙方所提供的物资如出现质量问题，应及时且无条件负责更换为合格产品。
（8）乙方所供货物最终验收后，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
（9）在质保期内，乙方应对本项目出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。
（10）乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
（11）全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其他原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。
（12）乙方应对货物质量、安全全面负责，如乙方原因造成质量、安全事故，乙方承担一切法律责任。
（13）乙方的成品质量标准不能低于样品，封存的样品为验收标准的依据。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按照国家法律法规要求执行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

	
	指定现场
	按照甲方要求

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	运费已包含在合同价内。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	乙方应为派往甲方服务的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。如发生安全事故，均由乙方负责承担，甲方不承担连带责任。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	按乙方响应文件执行

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	质保期内故障维修，供应商提供24小时服务，30分钟内响应，1小时以内到达现场抢修，一般故障需在2小时内解决，重大故障需在8小时以内解决。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订生效后一个月甲方支付合同总价的40%预付款，乙方完成供货并经甲方初验通过，支付合同尾款。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。甲方若无故逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，所有服务费用已包含在合同总价中。
1.安装
1.1乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
1.2乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。
1.3乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。
1.4乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1、乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。
3.乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按2000元/天计算，且误期不能超出10天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向南通市仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向南通市人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/


发包人保留对合同修改和完善的权利。

 
 
	



	


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281]项目属性：货物类项目
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
本项目划分两个采购包，投标人可兼投不可兼中。采购包1为真空冷冻干燥仪等分析设备采购，采购包2为全自动智能紫外分光油分析仪以及自动化设备的配套设施、综合控制系统采购。采购需求中货物清单、技术要求等按采购包单独描述，交货及付款方式、报价注意事项、验收标准、履约保证金等适用所有采购包的要求集中描述。具体如下：

[bookmark: _Toc15528][bookmark: _Toc16219][bookmark: _Toc26058][bookmark: _Toc6719]一、采购包1：真空冷冻干燥仪等分析设备
（一）采购需求
本采购包主要包含真空冷冻干燥仪、凝胶净化仪、全自动智能气相分子吸收光谱仪（含前处理、质控、取样模块以及质控机升级）、全自动总磷总氮智能一体分析仪（含前处理及质控、取样模块）、全自动智能高锰酸盐指数分析仪（含前处理、质控、取样模块以及质控机升级）、全自动智能化学需氧量分析仪（含前处理及质控、取样模块）以及自动化设备的配套设施、综合控制系统1套。
★（二）货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	所属行业
	是否为核心产品

	1
	真空冷冻干燥仪
	1
	台
	工业
	否

	2
	凝胶净化仪
	1
	台
	工业
	否

	3
	全自动智能气相分子吸收光谱仪
	1
	台
	工业
	是

	4
	全自动总磷总氮智能一体分析仪
	1
	台
	工业
	否

	5
	全自动智能高锰酸盐指数分析仪
	1
	台
	工业
	否

	6
	全自动智能化学需氧量分析仪
	1
	台
	工业
	否

	7
	配套综合控制系统、自动化设备设施
	1
	套
	工业
	否


（三）技术参数要求
1. 真空冷冻干燥仪
1.1奥氏体（316L）不锈钢方形冻干仓，预冻、干燥原位完成。
1.2冻干箱门应采用有机玻璃或其他等效材质，具备良好耐腐蚀性与高透光性，能够清晰观察样品冻干全过程。
1.3隔板控温系统，调控范围在-40℃-70℃之间（空载，环境温度≤23℃），能够实现隔板控温功能，控温精确，升温稳定，无温度过冲现象。
1.4冷阱温度不低于-60℃（空载，环境温度≤23℃），具备冷阱自动化一键除霜功能。
1.5冻干仓的真空度≤5PA（空载），极限真空度≤1PA。
1.6冻干机具备惰性气体回填功能，回填惰性气体管路配置0.2μm气体过滤器；冻干完成后，惰性气体经0.2μm滤器过滤后充入腔体进行真空破空。
1.7冻干机最大凝冰量不低于6KG，抽气速率不低于2L/S。
1.8冻干机最大冻干面积不低于0.35m2。
1.9可在预冻阶段控制降温速率，同时可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。
1.10配备高清智能彩色液晶电容触摸屏，实时显示真空度、冷阱温度、样品温度、隔板温度，可在运行过程中查看温度和压力数值。
1.11可以编辑、保存1000条以上的方法，每组方法包含50个控温区段。实验中途可以暂停实验，修改实验参数。
1.12软件系统可通过USB导出实验数据与操作日志，保证数据可溯源。
1.13冻干数据自动保存，实时查看，历史复现，冻干过程清晰可控。
2. 凝胶净化仪
2.1应基于凝胶渗透色谱原理，对复杂萃取样品按照分子体积大小进行分离和分段收集，相应测定遵循标准《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017）、《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 805-2016）、《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 835-2017）要求。
2.2仪器程序可任意设定进样位置及馏分收集位置；流出物可依据时间、体积等多种模式进行馏分收集，并分配至不同收集瓶；配置清洗工作台，可对进样针、收集针的内外壁实现自动清洗。
2.3输液泵采用高精度双柱塞输液设计，流量范围：0.10-10.0 mL/min，精度不低于±1%，最大工作压力不低于40MPa。
2.4应支持注射泵上样，注射泵体积不低于10 mL，进样重复性≤0.1％。
2.5上样和收集过程中可支持密闭上样、密闭收集，防止样品挥发。
2.6配套凝胶净化柱适配乙酸乙酯/环己烷洗脱体系，可满足本条款2.1所列标准对应的样品分离净化要求。
2.7应配备压力传感器在线监测系统压力，系统超压时自动停止工作并有警报提示，保护色谱柱和仪器安全，检测器具备254 nm紫外检测功能。
2.8支持不低于6位10 ml进样架，净化收集架可支持200 mL氮吹收集杯、50 ml离心管及250 mL旋蒸瓶
2.9配备控制器（含显示设施≥23寸）1套，处理器≥6核12线程，处理器主频不低于≥2.5GHz，三级缓存≥ 18MB，内存≥16 GB，固态硬盘≥512 GB，预装正版操作系统，适配仪器软件操作。
3.全自动智能气相分子吸收光谱仪
3.1可开展水中氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮等项目检测，相应的测定遵循标准《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 195）、《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 200）、《水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 198）、《水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 197）、《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 199）要求。
3.2当任务队列同时设置两项分析项目时，仪器配套中控软件具备在1 h内自动实现检测项目切换。
[bookmark: _Hlk240448377]▲3.3应具备对样品量进行预检及必要指标的初步判断功能，确保样品满足检测方法需求，该模块可独立配置或集成在智能检测仪器中。
3.4具备从样品瓶中分取满足标准要求的样品量，用于后续检测环节。分取过程应严格遵循自动分析方法的规定，取样混匀工序全自动完成，无需人工干预，保障样品混匀充分，最大限度降低挥发性待测物质损耗，避免产生样品间交叉污染或引入外部污染。
▲3.5具备接收并执行主控系统下发的智能质量控制指令，完成质控样品的自动化制备与添加，其覆盖的质控样品类型包括但不限于校准曲线样品、实验室空白样品、平行样品、基体加标样品、有证标准物质样品、校准曲线核查样品。该模块可独立配置或集成在智能检测仪器中。
▲3.6设备具备自动定量取样、自动稀释功能，无需人工精确量取水样，可按设定体积自动精准取样，支持按设定比例或依据样品实际浓度自适应调整稀释比例；可根据样品特性及分析方法要求自动定量进样，自动完成稀释、pH调节、加热、消解等样品预处理，预处理模块可独立配置或集成于智能检测仪器。
3.7具备接收并执行主控系统下发的指令，完成初始化、自检、校准、测量、待机、关机等基本操作流程，并具备脱离主控系统单机运行能力；单机配备控制设施，可完成取样、预处理、检测、数据分析与处理、结果预判等流程。
▲3.8应配置高精度CCD检测器；波长重复性≤0.1 nm，全波段准确性≤0.2 nm；同时可自动测定目标波长值和背景波长信号，通过背景波长校正扣除，消除干扰物带来的检测影响。（投标人提供证明材料加盖供应商电子CA公章，证明材料可以是产品技术说明书、测试报告、页面（界面）截图等）
3.9应配置不少于50位样品盘，仪器脱离中控系统独立单机运行时，可自动取用样品盘内样品完成检测。
▲3.10采用空气或氮气作为载气，设备配置除水装置，分析全程无需使用干燥剂；具备电子压力报警功能，当载气流量、气压出现异常或载气系统发生故障时，设备可自动蜂鸣告警，同步关停进样与加热模块，锁定操作软件并自动存储已检测数据。
3.11各项目测定过程中，仪器设备应满足下述性能技术要求：
（1）测定氨氮时，精密度要求（连续测定6次）：0.1 mg/L，RSD<2％；0.2 mg/L，RSD<1.5％；0.5 mg/L，RSD<1％；曲线相关性系数r≥0.9996；斜率≥0.18；检出限<0.01 mg/L。
（2）测定亚硝酸盐氮时，精密度要求（连续测定6次）：0.1 mg/L，RSD<2％；0.2 mg/L，RSD<1.5％；0.5 mg/L，RSD<1％；曲线相关性系数r≥0.9996；斜率≥0.18；检出限≤0.003 mg/L。
（3）测定硫化物时，精密度要求（连续测定6次）：0.1 mg/L，RSD<3％；0.2 mg/L，RSD<3％；0.5 mg/L，RSD<2％；曲线相关性系数r≥0.9996；斜率≥0.09；检出限≤0.004 mg/L。
（4）测定硝酸盐氮时，精密度要求（连续测定6次）：0.2 mg/L，RSD<3％；0.5 mg/L，RSD<2％；1.0 mg/L，RSD<2％；曲线相关性系数r≥0.9996；斜率≥0.08；检出限≤0.005 mg/L。
（5）测定总氮时，单个样品测量含消解时间小于5 min；精密度要求（连续测定6次）：0.2 mg/L，RSD<5％；0.5 mg/L，RSD<3％；1.0 mg/L，RSD<2％；曲线相关性系数r≥0.9995；检出限≤0.05 mg/L。
3.12投标人须具备气相分子吸收光谱仪现场改造升级实施能力，针对采购人现有配套质控气相分子吸收光谱仪完成软硬件改造升级。改造后设备性能参数、功能配置、运行指标均须完全满足本招标文件前述所有技术及功能要求，改造后须完成整机性能验证。 
3.13设备需具备 24 小时不间断样品自主分析能力，可实现无人值守连续运行，能够自动完成样品进样、分析测定、数据输出全流程作业。
4.全自动总磷总氮智能一体分析仪
4.1可开展水中总磷及总氮等项目检测，相应的测定遵循标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636）要求。
▲4.2具备样品同时并行检测总磷、总氮两项指标，同时支持样品仅测定总磷或总氮单一指标。
▲4.3应具备对样品量进行预检及必要指标的初步判断功能，确保样品满足检测方法需求，该模块可独立配置或集成在智能检测仪器中。
4.4具备从样品瓶中分取满足标准要求的样品量，用于后续检测环节。分取过程应严格遵循自动分析方法的规定，取样混匀工序全自动完成，无需人工干预，保障样品混匀充分，最大限度降低挥发性待测物质损耗，避免产生样品间交叉污染或引入外部污染。
▲4.5具备接收并执行主控系统下发的智能质量控制指令，完成质控样品的自动化制备与添加，其覆盖的质控样品类型包括但不限于校准曲线样品、实验室空白样品、平行样品、基体加标样品、有证标准物质样品、校准曲线核查样品。该模块可独立配置或集成在智能检测仪器中。
▲4.6设备具备自动定量取样（按设定体积自动取样）、自动稀释（按设定比例或依据样品实际浓度自适应调整稀释比例）功能或者提供等效方案（提供实际应用案例）；可根据样品特性及分析方法要求自动定量进样，自动完成稀释、加热、消解等样品预处理，预处理模块可独立配置或集成于智能检测仪器。
4.7具备接收并执行主控系统下发的指令，完成初始化、自检、校准、测量、待机、关机等基本操作流程，并具备脱离主控系统单机运行能力；单机配备控制设施，可完成取样、预处理、检测、数据分析与处理、结果预判等流程。
4.8具备自动将水样注入耐高温高压玻璃消解管内，高温高压状态下自动消解样品；自动旋拧瓶盖、自动加液；温控系统保证温度、压力及消解时间与国标方法的要求完全一致。
4.9应具备消解管使用计次功能，并具备消解管更换警示提醒功能。
▲4.10每个样品单独消解及分别计时，可确保随时插样直接分析，无需等待上一批样品消解完成。具备样品浊度扣除功能，软件同步显示参比样品的吸光度数值。（投标人提供证明材料加盖供应商电子CA公章，证明材料可以是产品技术说明书、测试报告、页面（界面）截图等）
4.11测定总磷时，精密度要求（连续测定6次）：RSD<3.5%（0.5 mg/L），RSD<1.0%（1.0 mg/L）；检出限≤0.01 mg/L。测定总氮时，精密度要求（连续测定6次）：RSD<3.5%（2.0 mg/L），RSD<1.0%（4.0 mg/L）；检出限≤0.05 mg/L。
▲4.12应具备对管路、反应器皿及检测器皿的全自动清洗功能，集成干燥及洁净度检验功能，清洗完毕后可自动循环复用，无需人为干预、人为清洗或转移至其他设备清洗。可以按本仪器测试项目所用的样品、试剂种类，运行不同的清洗流程，保证清洗效果不影响后续样品测定的准确性。
4.13设备需具备 24 小时不间断样品自主分析能力，可实现无人值守连续运行，能够自动完成样品进样、分析测定、数据输出全流程作业。
5.全自动智能高锰酸盐指数分析仪
5.1可开展水中高锰酸盐指数项目检测，相应的测定遵循标准《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445）、《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446）要求。
▲5.2具备对样品量及氯离子含量进行预检及初步判断，自动选择酸性法或碱性法，该模块可独立配置或集成在智能检测仪器中。
5.3具备从样品瓶中分取满足标准要求的样品量，用于后续检测环节。分取过程应严格遵循自动分析方法的规定，取样混匀工序全自动完成，无需人工干预，保障样品混匀充分，最大限度降低挥发性待测物质损耗，避免产生样品间交叉污染或引入外部污染。
▲5.4具备接收并执行主控系统下发的智能质量控制指令，完成质控样品的自动化制备与添加，其覆盖的质控样品类型包括但不限于校准曲线样品、实验室空白样品、平行样品、有证标准物质样品、校准曲线核查样品。该模块可独立配置或集成在智能检测仪器中。
▲5.5设备具备自动定量取样、自动稀释功能，无需人工精确量取水样，可按设定体积自动精准取样，支持按设定比例或依据样品实际浓度自适应调整稀释比例；可根据样品特性及分析方法要求自动定量进样，自动完成稀释、加热、消解等样品预处理，预处理模块可独立配置或集成于智能检测仪器。
5.6具备接收并执行主控系统下发的指令，完成初始化、自检、校准、测量、待机、关机等基本操作流程，并具备脱离主控系统单机运行能力；单机配备控制设施，可完成取样、预处理、检测、数据分析与处理、结果预判等流程。
▲5.7应配备至少15个消解位，采用水浴消解方式。水浴配有自动加水功能，确保测试过程中水位不低于样品水位。水浴水位自动检测，水浴水位低于安全水位时，触发安全模式，关闭加热系统电源，停止测试。
5.8滴定终点依托机器视觉识别颜色变化自动判定；出现滴定过量工况时，仪器可自动扣减过量滴定体积。支持双通道同步滴定，单样品分析间隔时长≤3分钟。
▲5.9应具备对管路、反应器皿及检测器皿的全自动清洗功能，集成干燥及洁净度检验功能，清洗完毕后可自动循环复用，无需人为干预、人为清洗或转移至其他设备清洗。可以按本仪器测试项目所用的样品、试剂种类，运行不同的清洗流程，保证清洗效果不影响后续样品测定的准确性。
5.10精密度要求：COD(Mn）浓度为2 mg/L（葡萄糖标准溶液），n=6，RSD≤5.0%；检出限≤0.4 mg/L；空白试验要求：COD(Mn）＜0.4L mg/L（纯水），n=2，RSD（V0）＜50%。
5.11投标人应具备高锰酸盐指数分析仪现场改造升级实施能力，须针对采购人现有配套质控用高锰酸盐指数分析仪完成硬件、软件、分析流程全套改造升级；改造后设备的分析流程、功能配置、性能参数、运行指标均须完全符合 HJ 1445、HJ 1446标准要求，改造后需完成方法验证，出具符合规范要求的验证材料。（可现场踏勘）
5.12设备需具备 24 小时不间断样品自主分析能力，可实现无人值守连续运行，能够自动完成样品进样、分析测定、数据输出全流程作业。
6.全自动智能化学需氧量分析仪
6.1可开展水中化学需氧量项目检测，相应的测定遵循标准《化学需氧量的测定重铬酸盐法》(HJ 828)要求。
6.2具备对样品量及氯离子含量进行预检及初步判断，确保样品满足检测方法需求，该模块可独立配置或集成在智能检测仪器中。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]6.3具备从样品瓶中分取满足标准要求的样品量，用于后续检测环节。分取过程应严格遵循自动分析方法的规定，取样混匀工序全自动完成，无需人工干预，保障样品混匀充分，最大限度降低挥发性待测物质损耗，避免产生样品间交叉污染或引入外部污染。
▲6.4具备接收并执行主控系统下发的智能质量控制指令，完成质控样品的自动化制备与添加，其覆盖的质控样品类型包括但不限于校准曲线样品、实验室空白样品、平行样品、有证标准物质样品、校准曲线核查样品。该模块可独立配置或集成在智能检测仪器中。
▲6.5设备具备自动定量取样、自动稀释功能，可按设定体积自动精准取样，支持高低浓度检测，适用高低两种量程。对浓度超过量程上限的样品，仪器可按测试结果自动更换高量程或依据样品实际浓度自适应调整稀释比例；可根据样品特性及分析方法要求自动定量进样，自动完成稀释、加热、消解等样品预处理，预处理模块可独立配置或集成于智能检测仪器。
6.6具备接收并执行主控系统下发的指令，完成初始化、自检、校准、测量、待机、关机等基本操作流程，并具备脱离主控系统单机运行能力；单机配备控制设施，可完成取样、预处理、检测、数据分析与处理、结果预判等流程。
▲6.7具备不少于10路试剂流路及20位独立消解通道，每个样品具备独立加热、消解功能，且每个样品的冷凝管须单独控制升降以及每个样品单独消解计时功能。
▲6.8具备支持样品优先级设置功能。检测运行过程中，若存在需紧急出具检测结果的样品，具备插入紧急样品任务的功能；能够优先处理紧急样品并保证原有任务不受影响。（投标人提供证明材料加盖供应商电子CA公章，证明材料可以是产品技术说明书、测试报告、页面（界面）截图等）
6.9机器视觉滴定系统，滴定过程实时录制。
▲6.10应具备对管路、反应器皿及检测器皿的全自动清洗功能，集成干燥及洁净度检验功能，清洗完毕后可自动循环复用，无需人为干预、人为清洗或转移至其他设备清洗。设备具备自适应清洗控制功能，可根据检测项目对应的样品类型、试剂种类匹配并执行差异化清洗流程，可有效清除残留样品、试剂杂质，彻底规避交叉污染，保障设备清洗效果。
6.11精密度要求：COD(Cr）浓度30 mg/L，n=6，RSD≤3.0%；检出限≤4 mg/L。
6.12设备需具备 24 小时不间断样品自主分析能力，可实现无人值守连续运行，能够自动完成样品进样、分析测定、数据输出全流程作业。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]7. 配套综合控制系统、自动化设备设施
7.1综合控制系统要求
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]▲7.1.1综合控制系统应具备匹配采购人现有实验室信息管理系统的数据互通、接口对接、权限同步能力，实现样品信息、任务指令、监测原始数据、设备状态、异常报警信息的自动流转，无需人工二次录入；负责完成与现有 LIMS 系统的联调测试，保证对接稳定可靠，兼容现有身份认证体系，操作日志统一留痕，满足数据完整性与环境监测相关规范要求。
7.1.2具备接收或预设的检测任务信息的功能，自动规划并生成检测流程，驱动全自动智能气相分子吸收光谱仪、全自动总磷总氮智能一体分析仪、全自动智能高锰酸盐指数分析仪、全自动智能化学需氧量分析仪及其相应功能模块与其他自动化设备设施开展检测，实现检测全流程的智能调度与控制，具备开放性、兼容性与可扩展性，支持新设备的接入，具备处理紧急样品及优先级任务等能力。
▲7.1.3应具备基于样品关键理化性质，自动选择对应分析方法的智能决策能力。如以高锰酸盐指数分析为例，系统具备根据样品中氯离子浓度，自动选取并调用酸性法或碱性法进行检测，方法选择过程的逻辑与依据应全程记录，形成可追溯的判定日志。
▲7.1.4应具备依据预设规则对样品检测数据进行自动初步研判能力，对于检测结果超出测量范围的样品，系统具备智能自动稀释样品重新测定的功能。稀释后样品的测定流程应与原样一致，系统应完整保存稀释前、后的全部测定数据及相关参数，确保检测过程的完整追溯，该功能可独立配置或集成在智能检测仪器中。
▲7.1.5应具备按预设规则自动插入及允许手动添加空白样、平行样、有证标准物质样品等质控样品的能力，并依据既定规程完成其检测与结果判定。质控样品的检测流程应与实际水样检测流程保持一致。
当质控结果超出规定限值时，系统应自动发出告警，并依据预设逻辑执行相应控制措施，可包括但不限于自动重测、任务暂停及问题数据标识。质量控制过程应实现全流程自动化运行，最大限度减少人工干预。
7.1.6具备自动采集、处理和存储所有原始数据、结果数据、质控数据、仪器状态和操作日志，确保数据和日志的原始性、真实性，不可人为篡改，数据存储期限应不少于6年。
7.1.7具备对运行过程中的环境参数、检测过程关键参数（如高锰酸盐指数、总磷的消解温度、消解时间等）等重要数据进行实时监控记录，对参数异常情况进行示警和标识，并自动生成运行日志及错误日志。
7.1.8具备保证监测数据的完整性，确保全面、客观地反映检测结果。数值修约和计算参照《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630）、《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T 8170）和相关环境监测分析方法标准的要求执行。
▲7.1.9系统应与采购人现有实验室信息管理系统（LIMS）能够对接；能够通过扫描LIMS系统生成的样品二维码，获取样品测试任务信息。测试结果数据能上传LIMS系统。
7.1.10具备在启动检测任务前对所需样品量进行预判。当识别到样品量不足时，系统应自动触发告警提示，并跳过当前检测项目，在结果记录中对样品量进行错误标识。
7.1.11具备对试剂余量、废液产量进行实时监控。任务开始前，应根据任务预测试剂用量，试剂余量满足需求时方可启动任务。当试剂余量不足时，应提前发出更换或补充预警。废液收集容器应实时监控储量，并具备高液位告警功能。预警信息可通过短信推送至指定管理人员，试剂及废液告警问题未及时处置时，系统完成当前样品分析后可自动暂停运行。
7.1.12具备采集各模块的运行情况，对出现的告警、异常情况，通过声光、软件提示及短信等方式通知使用人员。应具备故障恢复后的断点续传功能，确保任务流程的连续性与数据完整性。
▲7.1.13具备设备同步运行状态下，单日样品检测数量不少于120个。样品通量核算规则：在稳定性验证下考核额定负荷下连续运行性能，在系统连续运行≥168 h（7 d），平均负荷≥设计通量60%，且有效样品（含质控样）总量≥500个情况下，从168 h考核周期内选取负荷达标、运行稳定的连续24 h开展统计，仅采信质控合格、标识完整的检测结果；质控失控批次，全部样品不计入通量统计。统计窗口内质控合格的有效样品总量（含随批质控项），核算结果不得低于系统设计指标。
▲7.1.14平均无故障运行时间（MTBF）：按公式MTBF=Tu/N计算；其中Tu=Tt-Td，Tt为总考核时长（168 h），Td为故障累计停机时长，N为需人工干预或重启的故障总次数；系统MTBF应≥120 h/次。
数据合格率：数据合格率=Dv/Dt*100%，Dv为审核有效数据量，Dt为考核监测数据总量（不含质控样），系统合格率应≥90%。
7.1.15具备基于历史数据，识别监测结果出现的长时间持续漂移或阶跃式突变，并进行逻辑一致性审核，对关联项目的监测结果进行逻辑合理性判定的功能。
7.2自动化设备设施要求
▲7.2.1样品暂存台应提供不少于120位样品暂存位，适用1000 mL、500 mL，螺口带盖塑料瓶或玻璃瓶（GL45），集成高精度定位装置，确保每个样品位可被系统准确识别并定位，为后续的自动识别、分取与流转提供基础。
▲7.2.2样品识别模块具备实现样品识别功能。可通过二维码或射频识别（RFID）技术等技术，实现样品唯一性编码的精准识别，并与检测任务等信息关联，自动完成样品录入。识别准确率不低于99.8 %，样品识别时间不长于10秒/瓶。
7.2.3样品转运应配置移动机器臂（不少于6轴），具备运行轨道及定位系统，能从样品暂存台任一位置自动取放原始、密闭的样品瓶样品，并将样品运送至指定位置。
▲7.2.4样品流转模块具备实现样品在各功能单元间无交叉污染的自动转移功能。样品流转模块的设计与运行须保证样品完整性和稳定性。能将原始、密闭的样品瓶传输至预检、预处理、智能检测仪器等功能模块，样品瓶分配模块从中直接分取所需样品进行下一步流程。具备保证样品瓶开盖、关盖及时，水样在转运及等待分析过程中不得长期暴露于环境空气中，有效防止样品挥发、吸收环境气体及落尘污染。若同一样品流经多台检测设备、多次取样时，取样针需采取有效措施确保洁净，避免样品之间产生交叉污染。
7.2.5智慧大屏展示系统应具备状态参数和检测结果展示屏的可视化功能。展示屏应通过专用人机交互界面，实时展示系统运行状态、检测进度、质控指标及安全监控等信息，并支持交互查询、报告生成等功能。
7.2.6废液收集监控系统具备按照《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T 31190）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）相关要求对样品分取、预检、预处理及仪器检测等过程中产生的各类废液，按性质进行分类收集与管理，根据废液特性选择适宜容器并做好明确标识；涉及危险废物的应单独收集，盛装挥发性废液，应配套防腐密封型防挥发装置（含吸附过滤/酸雾吸收等功能，配套备品可满足三年使用），有效抑制挥发性气体逸散。所有废物收集容器应配备储量实时监控与高液位告警功能。
7.2.7安全监控系统具备人流、物流视频及样品流转分析环节视频数据保存不少于60天。消防系统应配备烟感、温感探测报警设备，装设自动气体灭火装置，整体布设及性能均符合《消防设施通用规范》（GB 55036）、《气体灭火系统设计规范》（GB 50370）要求。
对存在挥发性酸使用、项目间易产生干扰的区域，配齐通风、隔离等配套设施。排风系统整机、风管及配套构件均采用防腐材质制作，或落实可靠防腐处理，统一接入采购人既有通风管网，保障废气净化达标。实现各检测项目独立开展、互不干扰，切实规避实验交叉污染风险。
具备对关键风险的实时监控和自动告警功能。配置的监控装置包括但不限于视频监控、火灾监控、漏水漏液监控、空调监控、机械碰撞预防及触电预防等。
具备合理划分安全区域和警示区域。当人员在运行期间进入警示区域时，系统应触发声光警示；必要时，系统具备启动紧急暂停机制，保障人员与设备安全。
7.2.8环境条件监控系统具备对智能实验室温度、湿度进行实时监控记录，配置除湿机不少于2台，单台除湿量≥50 L/天，支持垂直方向不小于5 m的自动泵压排水功能，除湿机提供不少于3年原厂质保。应具备现场与远程同步的异常告警功能。确保实验环境满足自动分析方法及设备持续运行的稳定性要求。
★（四）其他要求
1.应提供真空冷冻干燥仪、凝胶净化仪、全自动智能气相分子吸收光谱仪、全自动总磷总氮智能一体分析仪、全自动智能高锰酸盐指数分析仪、全自动智能化学需氧量分析仪及配套设施2年的原厂免费质保服务。
2.配置满足上述真空冷冻干燥仪、凝胶净化仪、全自动智能气相分子吸收光谱仪、全自动总磷总氮智能一体分析仪、全自动智能高锰酸盐指数分析仪、全自动智能化学需氧量分析仪运行所需的常规耗材（含泵管、氘灯、反应杯、冷凝管等）。供应商中标后，须按采购人要求分两个批次向采购人配套提供耗材，并按照采购人指定的时间、数量及批次安排分批供应。耗材费用无需在投标报价中单独列项，但应综合包含在投标报价中，采购人不再另行支付。供应商在投标时，应提供第一批次耗材清单。第一批次耗材清单应依据采购人提供的清单明细编制（详见附件一单批次耗材清单表）。投标供应商可在采购人提供的清单基础上自行增加耗材品类，但不得减少、修改或降低采购人已列明的名称、数量和规格等要求。未按要求提供第一批次耗材清单，或所提供清单擅自减少、修改、降低采购人已列明内容，或不满足采购人要求的，其投标将被认定为无效投标。第二批次耗材的具体清单、供应时间及供应要求，由采购人另行确定或按采购文件及合同约定执行。（格式参见第六章投标文件格式中附件，未按要求提供第一批次耗材清单的为无效投标文件）
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]3.应配套配备L型加长内六角扳手、梅花扳手各一套，整体采用不锈钢材质，满足设备日常拆装、检修维护使用需求。内六角扳手至少包含M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12共9种规格型号，支持倾斜作业使用，可有效啮合螺丝、降低螺丝磨损；梅花扳手至少包含TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40共9种规格型号，可稳固咬合螺丝，满足各类紧固拆装作业需求。配套便携式手操器 1 台，预置操作系统，运行内存≥8GB，机身存储≥256GB，保障日常维护使用。
4.全自动智能气相分子吸收光谱仪、全自动总磷总氮智能一体分析仪、全自动智能高锰酸盐指数分析仪、全自动智能化学需氧量分析仪及自动化设备的配套设施具备同时满足硬件性能指标要求（见下表）。
	性能指标
	技术要求
	检测方法

	样品运送定位精度
	机器人运送
	±1 cm
	见附件二

	
	传送带或机械臂运送
	±1 mm
	

	定量准确性
	进样体积
	进样体积≥10 mL
	±3%
	

	
	
	进样体积＜10 mL
	±5%
	

	
	滴定体积
	滴定体积≥1 mL
	±1%
	

	
	
	滴定体积＜1 mL
	±2%
	

	定量重复性
	进样体积
	进样体积≥10 mL
	≤3%
	

	
	
	进样体积＜10 mL
	≤5%
	

	
	滴定体积
	滴定体积≥1 mL
	≤1%
	

	
	
	滴定体积＜1 mL
	≤2%
	

	反应温度准确性
	±2℃
	

	反应温度均匀性
	≤1℃
	

	反应温度稳定性
	≤2℃
	

	反应时间准确性
	±1%
	

	检测器信号重复性
	≤1%
	


5.投标人承诺如中标，在本采购包所提供的仪器设备供货时随货提供试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度（投标人提供承诺函加盖供应商公章，承诺函格式参见第六章投标文件格式中附件，未按要求提供承诺函的为无效投标文件）。
6.项目实施及设备运行期间（验收之日起2年），如国家或省级主管部门发布新的标准、规范及技术文件，采购人按照相关规定执行最新技术要求，中标人须配合完成设备参数、软件程序等相应适配调整。
7.除真空冷冻干燥仪、凝胶净化仪外，其他设备及配套综合控制系统、自动化设备设施须具备 24 小时不间断样品自主分析能力，可实现无人值守连续运行，能够自动完成样品进样、分析测定、数据输出全流程作业。
8.质保期内，若国家、行业相关检测标准、技术规范、规程及法规政策发生更新、修订或改版，投标人须无偿提供全部配套软件升级、参数更新、算法适配、报表模板修改、系统配置调整、配件等服务，同步更新系统内置标准库、计算公式、判定依据及报告格式，确保整套系统始终符合最新规范要求，无需采购人额外支付任何费用。
9.本文件中所引用的文件，凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。其他文件被新文件废止、修改、修订的，新文件适用于本文件。
二、采购包2：全自动智能紫外分光油分析仪以及自动化设备的配套设施、控制系统
★（一）货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	所属行业
	是否为核心产品

	1
	全自动智能紫外分光油分析仪
	1
	台
	工业
	是

	2
	自动化设备的配套设施、综合控制系统
	1
	套
	工业
	否



（二）技术参数要求
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]1. 全自动智能紫外分光油分析仪
1.1可开展水中石油类项目检测，相应的测定遵循标准《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970）要求。
▲1.2配备多根硅酸镁柱并支持自动切换（需提供证明文件），自动连续测定不少于20个样品；具备试剂注射、萃取、分离、测量、清洗流程全自动执行功能。
▲1.3兼容市售500ml或700ml棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、自动读取水样体积。
1.4分离方式：具备萃取、分离管、隔水膜三次分离功能。
▲1.5具备切换阀（不少于11通道）和精密注射器配合工作模式（提供切换阀使用频次测试报告）
1.6具备蠕动泵自动开闭功能：具备测量前蠕动泵自动闭合功能，避免因操作失误导致样品测量失效，测量结束蠕动泵自动打开。
1.7具备非接触式自动测量水样体积功能，体积测量误差<2%。
▲1.8曲线具备母液稀释和逐级稀释两种稀释模式，具备稀释准确性验证功能，逐级稀释方式完成一条标准曲线时间不大于15分钟。
1.9连续测量过程中，样品瓶具备通过AGV自动取样送至仪器端的功能，实现无人化循环做样。
1.10具备紧急样品功能中途加样功能，标记优先样品，对于标记优先样品优先测量。
1.11实验分析全过程密闭无害化操作，具备自动排放废水、自动收集有毒有机试剂功能，避免有毒试剂对人体造成伤害。
1.12测量时，标样精密度要求（连续测定6次）：RSD<2%（8mg/L），检出限≤0.005mg/L，线性相关系数>0.9999。
1.13设备主机具备自动萃取、自动测量、自动清洗、自动排放等功能一体，样品位具备萃取功能。（提供仪器整机实物照片）
1.14 设备具备手工进样及机械臂进样功能，具备多种送样方式结合功能，实现自动化分析。（提供设备实物照片）
2. 自动化设备的配套设施、综合控制系统
2.1综合控制系统要求
▲2.1.1具备从采购人现有实验室信息管理系统（LIMS）获取并存储样品信息功能，支持整个操作过程中进行样品的记录、追踪、复制和合并等功能，实现端口开放、信息传输、命令接收等。
2.1.2具备控制系统对设备的运行控制功能，具备采样瓶的开盖、关盖、抓取、放置和样品管的抓取、放置等功能。
2.1.3具备联网远程操作与监控并报错提示功能，具备显示仪器设备状态、试剂耗材使用、废弃物的状态等功能。
2.1.4具备与其他软件和系统进行整合的功能，控制协调各个设备模块自动运行。
2.2自动化设备的配套设施要求
▲2.2.1 AGV具备接入中控系统实现集中管控功能，支持任务数据、设备状态实时双向交互功能；具备根据检测任务参数自动规划转运流程，将分样完成后的样品精准输送至相应检测模块。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]▲2.2.2 AGV配备高性能智能转运模块，具备激光雷达或视觉传感融合导航避障技术，适配采购人现有实验室复杂室内环境，实现高精度定位、动态智能避障、平稳自主转运，满足自动化样品流转作业需求；
2.2.3AGV具备智能续航管理功能，具备电量低于设置阀值（如<=15%)自动回充功能，以及空闲时段自主补电功能。
2.2.4机械臂负载性能匹配采购人现有实验室样品转运作业需求，导航位置精度±5mm、负载不小于12KG。
2.2.5 AGV最大额定载重不小于250KG，最大行驶速度不小于1.3m/s；
2.2.6 AGV具备快充系统，1.5h内可将电池充至90%及以上，电池充放电循环寿命≥1400次。
2.2.7 机械臂具备周边360°全空间作业功能；重复定位精度±0.03mm，最大运动速度2.6m/s,
▲2.2.8 AGV具备IP54以上防护等级，抗粉尘、防溅水。
2.2.9 具备任务自定义配置、动态智能路径规划优化、多任务协同合并调度、样品高精度精细化取放控制功能；具备多设备联动功能。
★（三）其他要求
1.应提供全自动智能紫外分光油分析仪及配套设施2年的原厂免费质保服务。
2.项目实施及设备运行期间（验收之日起2年），如国家或省级主管部门发布新的标准、规范及技术文件，采购人按照相关规定执行最新技术要求，中标人须配合完成设备参数、软件程序等相应适配调整。
3.全自动智能紫外分光油分析仪及配套综合控制系统、自动化设备设施须具备 24 小时不间断样品自主分析能力，可实现无人值守连续运行，能够自动完成样品进样、分析测定、数据输出全流程作业。
4.质保期内，若国家、行业相关检测标准、技术规范、规程及法规政策发生更新、修订或改版，投标人须无偿提供全部配套软件升级、参数更新、算法适配、报表模板修改、系统配置调整、配件等服务，同步更新系统内置标准库、计算公式、判定依据及报告格式，确保整套系统始终符合最新规范要求，无需采购人额外支付任何费用。
5.本文件中所引用的文件，凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。其他文件被新文件废止、修改、修订的，新文件适用于本文件。
★三、交货及付款方式（适用所有采购包）
1.交货期：合同签订后45日历天内到货并完成设备安装及调试。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.付款方式：合同签订生效后一个月采购人支付合同总价的40%预付款，中标供应商完成供货并经采购人初验通过，支付合同尾款。
★四、报价注意事项（适用所有采购包）
1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。
2.建议投标人进行现场踏勘，如不踏勘，视为投标人已充分了解项目现场环境、现有系统、接口条件、现有设备及全部实施风险等。本项目现场踏勘由投标人自行组织开展，踏勘所产生的全部费用、安全责任均由投标人自行承担。投标人踏勘现场时，应充分核实项目场地条件、现有设备、LIMS 系统接口、管线环境及其他相关情况，充分评估项目实施难度与风险；踏勘完成即视为投标人已全面掌握现场全部信息。投标人后续不得以未踏勘现场、对现场情况不熟悉为由，提出增加费用、延长工期等诉求，采购人对此不承担相关责任。
3.各投标人应按照本招标文件所确定的《采购需求》编制报价文件，本次报价包括应包含但不限于产品成本费、运输费、包装费、各种税费、人工、保险、劳保、管理、耗材、检测、售后服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。服务期内报价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
4.投标人应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由中标供应商自行承担。
★五、售后服务要求（适用所有采购包）
中标供应商应对采购人操作、维修技术人员进行免费技术培训，使之能够正确熟练操作使用全部设备，并能进行常见故障排除，向采购人提供中文版系统操作维修手册及各类设备文件：
1.培训时间地点均由采购人指定，在设备验收后完成，提供2次培训，每次不少于3天，直至培训对象可以单独操作为止，培训总人数不少于5人次。
2.培训内容：设备原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除。
3.供应商在提交投标文件时应提供技术培训方案，并在中标后提供全套的培训材料。培训材料必须符合标准并用中文书写，包括所投标产品介绍、操作规范、软件安装使用说明等。
4.培训所需全部费用均由中标供应商承担。
5.服务维修响应时间：质保期内故障维修，供应商提供24小时服务，30分钟内响应，1小时以内到达现场抢修，一般故障需在2小时内解决，重大故障需在8小时以内解决。
6.超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。
★六、项目验收
1.本项目验收分为初验和终验两个阶段。初验合格仅作为支付合同尾款的前提条件之一，不视为项目整体验收合格。终验合格后，项目进入质保期。
2.初验标准：货物数量、品牌、规格型号、产地、生产厂家与合同一致，设备安装调试完成，可正常运行，随机资料齐全。
3.终验标准：所有技术参数逐项审核合格，试运行期满且运行稳定，培训完成，与LIMS系统对接正常，投保时承诺满足的条款全部满足。
4.设备材料的包装需是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。
5.中标供应商负责将设备材料运送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
6.各种设备需提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
7.设备在系统安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的技术人员的人身意外保险。
8.设备至采购人指定的地点的包装、保险及发运等环节和费用均由中标供应商负责。
9.中标供应商需依照本文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并出具验收调试报告。货物到达安装现场后，中标供应商和采购人共同打开包装验货检查货物数量，中标供应商应提供详细装箱单据及货物生产日期。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。
10.设备为全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
11.设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件需齐全。
12.中标供应商将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
13.中标供应商负责提供验收所需的合格的检测样品及其它验收相关器材保障等。采购人有权要求中标供应商提供国家专业机构的产品检验报告，证明其所提供的产品性能均达到招标文件要求，相关费用由中标供应商承担。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究成交供应商法律责任。
★七、履约保证金（适用所有采购包）
1.履约保证金为对应采购包中标价的10%。中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商，则视为自动放弃中标资格。
2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
八、包装要求（适用所有采购包）
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
1.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
1.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
1.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
1.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
1.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
1.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
1.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
2.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
2.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
2.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
2.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
2.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
2.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
2.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
2.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
2.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
2.10快递应使用电子面单；
2.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
2.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3.绿色数据中心
3.1低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
3.2节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3.3绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
九、采购需求中必须满足的实质性要求
1.两个采购包中，标记为“★”项为实质性响应条款，不可负偏离响应。如负偏离响应或未按要求提供相关材料的认定为无效投标文件。
2.采购包1：配置满足真空冷冻干燥仪、凝胶净化仪、全自动智能气相分子吸收光谱仪、全自动总磷总氮智能一体分析仪、全自动智能高锰酸盐指数分析仪、全自动智能化学需氧量分析仪运行所需的常规耗材（含泵管、氘灯、反应杯、冷凝管等）。供应商中标后，须按采购人要求分两个批次向采购人配套提供耗材，并按照采购人指定的时间、数量及批次安排分批供应。耗材费用无需在投标报价中单独列项，但应综合包含在投标报价中，采购人不再另行支付。供应商在投标时，应提供第一批次耗材清单。第一批次耗材清单应依据采购人提供的清单明细编制（详见附件一单批次耗材清单表）。投标供应商可在采购人提供的清单基础上自行增加耗材品类，但不得减少、修改或降低采购人已列明的名称、数量和规格等要求。未按要求提供第一批次耗材清单，或所提供清单擅自减少、修改、降低采购人已列明内容，或不满足采购人要求的，其投标将被认定为无效投标。第二批次耗材的具体清单、供应时间及供应要求，由采购人另行确定或按采购文件及合同约定执行。（格式参见第六章投标文件格式中附件）
3.采购包1：投标人承诺如中标，在本采购包所提供的仪器设备供货时随货提供试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度（投标人提供承诺函加盖供应商公章，承诺函格式参见第六章投标文件格式中附件）。
十、政府采购中实施本国产品标准及相关政策（适用所有采购包）
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。



附件一
单批次（第一批次）耗材清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	无人系统
	样品瓶（1000ml 塑料）
	200
	只

	2
	
	样品瓶(500ml 玻璃）
	200
	只

	3
	气相分子吸收光谱仪
	泵管组件
	20
	根

	4
	
	氘 灯
	2
	个

	5
	总磷总氮智能分析仪
	四氟搅拌子
	22
	根

	6
	
	石英螺纹反应瓶
	22
	只

	7
	高锰酸盐指数分析仪
	高硼反应杯
	20
	只

	8
	
	搅拌子
	20
	个

	9
	化学需氧量分析仪
	搅拌子
	33
	个

	10
	
	反应杯
	33
	只

	11
	
	冷凝管
	10
	只





附件二
1	硬件性能指标检测方法
1.1	样品运送定位精度
机器人、传送带或机械臂的运行精度，可通过标记初始位置与设定的终点位置，机器人、传送带或机械臂空载到达设定终点，连续测定6次，计算每次实际位置与理论位置的误差，取误差绝对值较大者作为定位精度的判定值。

	（1）
式中：L——定位精度，cm或mm；
li——每次实际位置，cm或mm；
l0——理论位置，cm或mm。
1.2	定量准确性
采用重量法测量蒸馏水体积。先取干燥清洁的称量瓶称重，记为m0，再将蒸馏水导入称量瓶中并称取蒸馏水及称量瓶的总质量，记为mi。用精度为0.1 ℃的温度计对蒸馏水温度进行测量，并查询相应温度下蒸馏水密度d，按照公式（2）计算蒸馏水体积。

	（2）
式中：V——蒸馏水体积，mL；
mi——蒸馏水及称量瓶的总质量，g；
m0——称量瓶的质量，g；
d——实时温度下蒸馏水密度，g/cm3。
（a）进样体积
选取各分析单元内样品进样硬件和进样量最小的试剂进样硬件进行测试。
保持分析单元处于正常状态，设定进样体积为正常测试时的样品体积，以蒸馏水代替样品，连续测试6次，按照公式（3）计算6次实际进样体积的平均值与进样体积的设定值之间的相对误差。
再设定进样体积为正常测试时进样量最小的试剂的进样体积，以蒸馏水代替试剂，重复以上测定。

			（3）
式中：RE——定量准确性，%；
V0——进样体积的设定值，mL；

——实际进样体积的平均值，mL。
（b）滴定体积
保持分析单元处于正常状态，设定滴定体积为测试浓度检测范围上限值50%时消耗的滴定试剂体积，以蒸馏水代替滴定试剂，连续测试6次，按照公式（3）计算6次实际滴定体积的平均值与滴定体积的设定值之间的相对误差。
1.3	定量重复性
（a）进样体积
选取样品进样硬件和进样量最小的试剂进样硬件进行测试。
保持分析单元处于正常状态，设定进样体积为正常测试时的样品体积，以蒸馏水代替样品，连续测试6次，按照公式（4）计算6次实际进样体积的相对标准偏差。
再设定进样体积为正常测试时进样量最小的试剂的进样体积，以蒸馏水代替试剂，重复以上测定。

		（4）
式中：Sr——定量重复性，%；
n——测量次数；
Vi——第i次测定值，mL；

——6次进样体积测定值的平均值，mL。
（b）滴定体积
保持分析单元处于正常状态，设定滴定体积为测试浓度检测范围上限值50%时消耗的滴定试剂体积，以蒸馏水代替滴定试剂，连续测试6次，按照公式（4）计算6次实际滴定体积的相对标准偏差。
1.4	反应温度准确性
保持分析单元处于正常状态，设定反应温度为正常测试时的温度，根据分析单元的结构，均匀选取6个反应点位（保证中间和四周均能够检测到，若反应点位数量小于6个，则检测所有反应点位），待反应温度稳定后，用温度计分别测量每个反应点位的温度，同一反应点位每间隔1 min测量1次，共测量6次，按照公式（5）计算每个反应点位6次测定值的平均值与反应温度的设定值之间的绝对误差，取绝对误差最大值作为反应温度准确性的判定值。

			（5）
式中：RE——反应温度准确性，℃；
T0——反应温度的设定值，℃；

——实际反应温度的平均值，℃。
1.5	反应温度均匀性
保持分析单元处于正常状态，设定反应温度为正常测试时的温度，根据分析单元的结构，均匀选取6个反应点位（保证中间和四周均能够检测到，若反应点位数量小于6个，则检测所有反应点位），待反应温度稳定后，用温度计分别测量每个反应点位的温度，同一反应点位每间隔1 min测量1次，共测量6次，按照公式（6）计算每个反应点位6次测定值的平均值，按照公式（7）计算平均值最高的反应点位和最低的反应点位温度值之差作为反应温度均匀性的判定值。

			（6）

式中：——反应温度测定值的平均值，℃；
n——测量次数；
Ti——第i次测定值，℃。

		（7）
式中：DT——反应温度均匀性，℃；

——平均值最高的反应点位的温度值，℃；

——平均值最低的反应点位的温度值，℃。
1.6	反应温度稳定性
保持分析单元处于正常状态，设定反应温度为正常测试时的温度，根据分析单元的结构，均匀选取6个反应点位（保证中间和四周均能够检测到，若反应点位数量小于6个，则检测所有反应点位），待反应温度稳定后，用温度计分别测量每个反应点位的温度，同一反应点位在反应时间内均匀测量6次，按照公式（8）计算每个反应点位6次测定值的极差，取极差最大值作为反应温度稳定性的判定值。

		（8）
式中：dT——反应温度稳定性，℃；
Tmax——6次测定值的最大值，℃；
Tmin——6次测定值的最小值，℃。
1.7	反应时间准确性
保持分析单元处于正常状态，设定反应时间为正常测试时的时间，用秒表记录反应开始到反应结束的时间作为实际反应时间，连续测量6次，按照公式（9）计算6次实际反应时间的平均值与反应时间的设定值之间的相对误差。

		（9）
式中：RE——反应时间准确性，%；
t0——反应时间的设定值，s；

——实际反应时间的平均值，s。
1.8	检测器信号重复性
保持分析单元处于正常状态，以反应结束后稳定的样品作为测试溶液，控制分析单元连续测量判定反应终点的信号值（如光信号值、电位值及其他特殊信号值）6次，按照公式（10）计算6次测定值的相对标准偏差作为检测信号重复性的判定值。

		（10）
式中：Sr——检测器信号重复性，%；
n——测量次数；
Si——第i次测定值；

——6次检测信号测定值的平均值。


第五章  评标方法与评标标准
本项目共划分两个采购包。投标人可参加所有采购包但不可兼中。评审顺序按采购包1至采购包2顺序依次进行。投标人可以参与多个采购包的投标，但仅可在1个采购包中中标。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人推荐为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会现场随机抽取确定排序。
一、政府采购政策功能落实
1.本项目专门面向中小企业采购，价格评审不再执行优惠扣除。
2.采购本国产品的支持政策
2.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


二、评标方法与评标标准
采购包1
1.商务技术分（70分）
	序号
	评审因素
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	专业技术人员配置
	本项目建设管理人员具有环境保护专业相关或分析化学专业相关职称，高级及以上每有1人得1分，中级每有1人得0.5分，本项最高2分。
注：同一人提供不同职称级别的按最高的计取一次。 提供人员的职称证书扫描件以及2026年5月以来任意一个月投标人（或制造商）为上述人员缴纳的社保证明，以上材料加盖投标人电子CA公章。
	2
	0
	客观分

	2
	技术参数
	（1）基本分：
产品选型符合招标文件技术要求，产品配置完整合理，其品牌、规格、型号、产地、技术参数清晰明确，无缺漏项，无负偏差，其响应技术指标和性能完全满足招标文件要求计33分；加“▲”号为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分，其他参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：招标文件中参数、功能及要求注明需要提供相关证明材料的，需提供对应材料，并在偏离表中标注对应页码。招标文件明确要求提供证明材料但投标人未提供或提供不满足要求的，视为该项参数负偏离。招标文件未注明需提供证明材料的，投标人在偏离表中如实响应即可。
	33
	0
	客观分

	
	
	（2）加分项：
在满足基本分的基础上，投标产品主要技术指标、参数优于招标文件规定的技术指标、参数并且在可量化指标上有明确提升的，进行相应加分，每项加1分，最多加5分。
备注：提供相应的参数指标证明文件，证明文件包括但不限于：产品相关技术资料、相应的产品检测报告等技术条款证明文件，证明材料需体现相关参数性能，否则不计分。
可量化加分指标共5项：
①条款7.1.13：稳定性验证下，平均负荷≥设计通量70%；
②条款7.1.13：单日样品检测数量不少于150个；
③条款7.1.14：平均无故障运行时间（MTBF）≥150 h/次；
④条款7.1.14：系统合格率应≥95%；
⑤条款7.2.2：样品识别时间不长于6秒/瓶。
	5
	0
	客观分

	
	
	（3）知识产权：
每提供 1 份与化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮监测指标直接相关的有效知识产权证明文件的（知识产权包括发明专利、实用新型专利、计算机软件著作权，权属清晰且处于有效期内，不含外观设计专利、商标），发明专利每件计 1 分；实用新型专利、软件著作权每件计 0.5 分；本项最高得 5 分；未提供相关证明材料或材料与投标设备无关联的不得分。
注：提供投标人拥有或所投产品制造商拥有的有效知识产权证明文件扫描件加盖投标人CA电子公章。
	5
	0
	客观分

	3
	应用案例
	在本项目投标截止时间以前，所投设备（必须同时包含化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮监测指标）应用于国家级实验室得6分，应用于省级实验室得4分，应用于市级实验室得2分，应用于县级实验室得0.5分。（按项目应用的最高层级，多个项目不累加）
注：应用场景须与本项目类似，提供有效合同扫描件加盖投标人电子CA公章，否则不得分。未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不得分。
	6
	0
	客观分

	4
	实施方案
	包含①项目建设整体规划、②实施进度计划、③质量管理、④安全保障措施。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	4
	0
	主观分

	5
	验收方案
	包含①调试检测、②试运行、③性能验收、④与实验室信息管理系统联网验收、⑤档案管理。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	5
	0
	主观分

	6
	维护服务方案
	包含①运维团队配置、②7×24小时响应机制、③应急处置方案、④定期巡检计划。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	4
	0
	主观分

	7
	售后服务方案
	包含①仪器上门更换流程以及耗材保障、②软硬件更新、③定期维保、④现场培训、⑤服务时效、⑥应急保障等。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	6
	0
	主观分


注：供应商中标后签订合同前将上述评审细则中提供的检测报告原件交采购人核验。如不能提供可视为该供应商虚假应标，采购人有权不与其签订合同并按政府采购相关规定处理。
2.价格分：30分
本采购包以投标总价计算价格分。
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100



采购包2
1.商务技术分（70分）
	序号
	评审因素
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	技术参数
	（1）基本分：
产品选型符合招标文件技术要求，产品配置完整合理，其品牌、规格、型号、产地、技术参数清晰明确，无缺漏项，无负偏差，其响应技术指标和性能完全满足招标文件要求计35分；加“▲”号为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分，其他参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：招标文件中参数、功能及要求注明需要提供相关证明材料的，需提供对应材料，并在偏离表中标注对应页码。招标文件明确要求提供证明材料但投标人未提供或提供不满足要求的，视为该项参数负偏离。招标文件未注明需提供证明材料的，投标人在偏离表中如实响应即可。
	35
	0
	客观分

	
	
	（2）加分项：
在满足基本分的基础上，投标产品主要技术指标、参数优于招标文件规定的技术指标、参数并且在可量化指标上有明确提升的，进行相应加分，每项加1分，最多加5分。
注：提供相应的参数指标证明文件，证明文件包括但不限于：产品相关技术资料、相应的产品检测报告等技术条款证明文件，证明材料需体现相关参数性能，否则不计分。
可量化加分指标共5项：
① 条款1.2：自动连续测定样品数量不少于30个；
② 条款1.5：切换阀使用频次≥3000万次；
③ 条款1.8：采用逐级稀释方式绘制一条标准曲线耗时不超过10分钟；
④ 条款2.2.2：具备激光雷达+视觉传感融合复合导航避障技术；
⑤ 条款2.2.8：AGV 防护等级达到IP64及以上。
	5
	0
	客观分

	
	
	（3）知识产权：
本项目所投的全自动智能紫外分光油分析仪设备，具备自主知识产权的得3分；未提供相关证明材料或材料与投标设备无关联的不得分。
注：1.自主知识产权指与设备核心技术相关的发明专利、实用新型专利或软件著作权，权属清晰且处于有效期内；
2.提供投标人拥有或所投产品制造商拥有的有效知识产权证明文件扫描件加盖投标人CA电子公章。
	3
	0
	客观分

	2
	实施方案
	包括①项目建设整体规划、②供货方案、③安装调试方案、④实施进度计划、⑤质量管理、⑥安全保障措施。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	6
	0
	主观分

	3
	应用案例
	在本项目投标截止时间以前，所投设备应用于国家级实验室得5分，应用于省级实验室得3分，应用于市级实验室得2分，应用于县级实验室得0.5分。（按项目应用的最高层级，多个项目不累加）
注：应用场景须与本项目类似，提供有效合同扫描件加盖投标人电子CA公章，否则不得分。未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不得分。
	5
	0
	客观分

	4
	验收方案
	包括①调试检测、②试运行、③性能验收、④与实验室信息管理系统联网验收、⑤档案管理。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	5
	0
	主观分

	5
	维护服务方案
	包含①运维团队配置、②7×24小时响应机制、③应急处置方案、④定期巡检计划、⑤备品备件保障方案。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	5
	0
	主观分

	6
	售后服务方案
	[bookmark: OLE_LINK47]包含①仪器上门更换流程以及耗材保障、②软硬件更新、③定期维保以及现场培训、④服务时效、⑤应急保障、⑥质保期外的服务方案。
根据上述内容综合评审，每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，不同缺陷可重复扣分，扣完为止，未提供的不得分。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	6
	0
	主观分


注：供应商中标后签订合同前将上述评审细则中提供的检测报告原件交采购人核验。如不能提供可视为该供应商虚假应标，采购人有权不与其签订合同并按政府采购相关规定处理。
2.价格分：30分
本采购包以投标总价计算价格分。
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]


投  标  文  件





项 目 名 称： 南通市生态环境监测站专用设备购置项目  
项 目 编 号：                                      
       投标人名称 ：（加盖CA电子公章）                  
       日      期 ：                                     
投标文件目录

一、基本目录
1.开标一览表 
二、资格审查内容
1.供应商提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）；
2.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
3.如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证扫描件及被授权人本人身份证扫描件（格式参见附件）；
4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询，投标人不存在被列入政府采购严重违法失信行为信息记录；以及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（投标文件中无需提供证明材料）；
5.供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式参见附件）。
三、符合性审查内容
1.投标函（格式参见附件）
2.开标一览表（格式参见附件）
3.投标分项报价表（格式参见附件）
4.技术要求响应及偏离表（格式参见附件）
5.商务要求响应及偏离表（格式参见附件）
6.项目需求第三章中实质性响应条款须提供的材料（采购包1按要求提供第一批次耗材清单及承诺函）
四、商务技术标文件
1.项目需求及评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
2.采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
五、价格扣除证明文件
1.关于符合本国产品标准的声明函（如涉及则提供，格式见附件）

附件1 
开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：1
	                      投标总报价

	小写：                             元

	核心产品品牌
	




开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：2
	                      投标总报价

	小写：                             元

	核心产品品牌
	



附件2 
投标分项报价表（采购包1）
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	生产
厂家
	数量
	单位
	综合
单价
（元）
	小计（元）

	1
	真空冷冻干燥仪
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	2
	凝胶净化仪
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	3
	全自动智能气相分子吸收光谱仪
（核心产品）
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	4
	全自动总磷总氮智能一体分析仪
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	5
	全自动智能高锰酸盐指数分析仪
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	6
	全自动智能化学需氧量分析仪
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	7
	配套综合控制系统、自动化设备设施
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	合计
	大写：
小写：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为        %。



	


	


注：
1.“投标分项报价表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2.投标人需认真填写本分项报价表，如出现缺项、更改数量的均作无效投标处理。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标分项报价表（采购包2）
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	生产
厂家
	数量
	单位
	综合
单价
（元）
	小计（元）

	1
	全自动智能紫外分光油分析仪
（核心产品）
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	2
	自动化设备的配套设施、综合控制系统
	
	
	
	
	1
	套
	
	

	合计
	大写：
小写：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为        %。



注：
1.“投标分项报价表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2.投标人需认真填写本分项报价表，如出现缺项、更改数量的均作无效投标处理。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



附件3 
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                     
我单位参加                 （项目名称），                 （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                          

                             承诺人名称（加盖CA电子公章）：
    
                                 日期：     年    月    日


附件4
法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市生态环境监测站：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的    （采购项目名称）的项目招标活动，全权代表我公司处理本项目投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：
姓名：    性别：    年龄：    职务：
身份证号码：
手机：    传真：
 

投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖电子章）：
年   月   日                             


法定代表人身份证正反面扫描件
（粘贴此处）


附件5
授权委托书
（被授权人参加投标时，须出示此证明）
南通市生态环境监测站：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （采购项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：
姓名：    性别：    年龄：    职务：
身份证号码：
手机：    传真：
 
投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖电子章）：
年   月   日                       
法定代表人身份证正反面扫描件
（粘贴此处）

被授权人身份证正反面扫描件
（粘贴此处）


附件6 
中小企业声明函（采购包1）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 南通市生态环境监测站 的 南通市生态环境监测站专用设备购置项目（采购包1） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. 真空冷冻干燥仪   ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2.  凝胶净化仪  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
3. 全自动智能气相分子吸收光谱仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
......（根据采购包1供货清单自行添加）
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.投标供应商须根据上述要求，详细列明采购包1货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则可能影响资格审查认定。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                  投标人全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
中小企业声明函（采购包2）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 南通市生态环境监测站的 南通市生态环境监测站专用设备购置项目（采购包2） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.  全自动智能紫外分光油分析仪 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. 自动化设备的配套设施、综合控制系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.投标供应商须根据上述要求，详细列明采购包2货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则可能影响资格审查认定。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                  投标人全称（加盖CA电子公章）：
日  期：

中小企业划型标准规定
本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件7
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
              日  期：



注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                  

附件8
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。






注：中标供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




附件9                    
投标函
致：南通市生态环境监测站
我方收到贵中心                 （项目编号：           ）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9.与本投标有关的通讯地址：
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：
                                     
 投标人全称（加盖CA电子公章）：
                                                  日    期：   年   月  日

附件10
商务要求响应及偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件与招标文件第四章“项目需求”中的商务部分的要求，如有偏离应逐条填列在偏离表中。如无偏离，可空白列示。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
年      月     日


附件11
技术要求响应及偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“项目需求”中的技术部分的要求应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评标委员会认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
年      月     日




附件12
单批次（第一批次）耗材提供清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	无人系统
	样品瓶（1000ml 塑料）
	
	只

	2
	
	样品瓶(500ml 玻璃）
	
	只

	3
	气相分子吸收光谱仪
	泵管组件
	
	根

	4
	
	氘 灯
	
	个

	5
	总磷总氮智能分析仪
	四氟搅拌子
	
	根

	6
	
	石英螺纹反应瓶
	
	只

	7
	高锰酸盐指数分析仪
	高硼反应杯
	
	只

	8
	
	搅拌子
	
	个

	9
	化学需氧量分析仪
	搅拌子
	
	个

	10
	
	反应杯
	
	只

	11
	
	冷凝管
	
	只

	12
	
	
	
	

	......
	
	
	
	



注：
1.供应商中标后，须按采购人要求分两个批次向采购人配套提供耗材，并按照采购人指定的时间、数量及批次安排分批供应。耗材费用无需在投标报价中单独列项，但应综合包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
2.投标供应商可在采购人提供的清单基础上自行增加耗材品类，但不得减少、修改或降低采购人已列明的名称、数量和规格等要求。未按要求提供第一批次耗材清单，或所提供清单擅自减少、修改、降低采购人已列明内容，或不满足采购人要求的，其投标将被认定为无效投标。
3.第二批次耗材的具体清单、供应时间及供应要求，由采购人另行确定或按采购文件及合同约定执行。


投标人全称（加盖CA电子公章）：
年      月     日


附件13
承诺函
致：南通市生态环境监测站
我方（投标人名称：____________________）郑重承诺：
如我方在____________________（项目名称）____________________（采购包号/包名称）中中标，我方将在本采购包所提供的仪器设备供货时，随货提供以下资料：
所供仪器设备配套试剂的试剂配制方法；
所供试剂的品牌；
所供试剂的成分；
所供试剂的纯度。
我方保证上述资料真实、准确、完整，并与所供仪器设备及试剂实际情况一致。如因我方未按承诺随货提供上述资料，或提供的资料不真实、不完整，由此造成的一切后果由我方承担，并愿意接受采购人及采购文件规定的相应处理。
特此承诺。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
年      月     日

附件14 

关于符合本国产品标准的声明函（采购包1）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.  真空冷冻干燥仪（型号： ），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.  凝胶净化仪（型号： ），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称2）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。
3. 全自动智能气相分子吸收光谱仪（型号：  ），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称3）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）5在中国境内完成。
……（根据采购包1供货清单自行如实声明）
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


关于符合本国产品标准的声明函（采购包2）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.  全自动智能紫外分光油分析仪（型号： ），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2. 自动化设备的配套设施、综合控制系统（型号： ），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称2）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                       
地址：                             邮编：                          
联系人：                      联系电话：                           
授权代表：                                                         
联系电话：                                                         
地址：                         邮编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                   
质疑项目的编号：                         包号：                    
采购人名称：                                                       
采购文件获取日期：                                                 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                       
事实依据：                                                         
                                                                   
法律依据：                                                         
                                                                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                             
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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