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[bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc226126992][bookmark: _Toc12887259]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331]南京汇采项目管理有限公司受南京交通职业技术学院的委托，就其所需的南京交通职业技术学院人工智能数字供应链运营实训基地进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
[bookmark: OLE_LINK37]南京交通职业技术学院人工智能数字供应链运营实训基地招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行下载招标文件，并于2026-09-30，13:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]（一）项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0069
[bookmark: _Hlk88135353][bookmark: OLE_LINK6]（二）项目名称：南京交通职业技术学院人工智能数字供应链运营实训基地
（三）预算金额：人民币450万元 
[bookmark: _Hlk210926704][bookmark: _Hlk88135376]（四）最高限价：本项目设定最高限价为人民币450万元，投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理。
[bookmark: _Hlk172038136][bookmark: _Hlk174535205]（五）采购需求：南京交通职业技术学院人工智能数字供应链运营实训基地建设，详细内容见本招标文件“第三章 项目需求”。本项目不接受进口产品投标。
（六）合同履行期限：合同签订之日起两个月内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付，详细内容见招标文件“第三章 项目需求”；
[bookmark: _Hlk172037786]（七）本项目不接受联合体参与投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
[bookmark: OLE_LINK2]1.通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 
[bookmark: _Hlk108015803][bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）提供2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）提供在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；
（4）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.其他资格要求
[bookmark: _Hlk174538327]（1）存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
（2）提供法人授权书；
（3）提供投标函；
[bookmark: _Hlk174538358]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；
（三）本项目的特定资格要求：无；
[bookmark: _Hlk204083582]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk171011150][bookmark: _Hlk151113466]（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日； 
（二）地点：江苏政府采购网；
[bookmark: _Hlk204083569][bookmark: _Hlk171011164]（三）方式：招标文件可在“江苏政府采购网”自行下载查看；供应商须办理“苏采云”政府采购交易系统CA数字证书，登录系统并成功提交参与确认函后，方可获得参与后续采购活动的资格。
[bookmark: _Hlk162603855][bookmark: _Hlk162603955]（四）售价：0.00元。
[bookmark: _Hlk176277315]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）提交投标文件截止时间和开标时间：2026-09-30，13:00（北京时间）
（二）地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。 
六、其他补充事宜
（一）本次招标不收取投标保证金；
[bookmark: _Hlk196927902][bookmark: _Hlk171011619][bookmark: _Hlk196927919][bookmark: _Hlk196927960]（二）公告发布媒体：本项目相关公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京汇采项目管理有限公司在该媒体上发布的更正公告； 
（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
七、本次招标联系方式
（一）采购人信息
名  称：南京交通职业技术学院
地  址：南京市江宁区科学园龙眠大道629号
联系人：环老师
联系电话：025-86115701
（二）采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk171011874]名  称：南京汇采项目管理有限公司
地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座
联系人：郑吉玉、张娜
[bookmark: _Hlk8391416]联系电话：025-86606690
（三）项目联系方式
项目联系人：张娜
联系电话：025-86606690
　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc226126993][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc9363426][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc226126994][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc12887261][bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Hlk198053487]一、总 则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK47]4.2本项目采购代理服务费用已纳入采购预算，由中标供应商承担并包含在投标报价中。代理服务费以中标金额为基数，参照原国家计委“计价格[2002]1980号”文件规定收费标准的60%计取。若计算金额低于人民币3500元的，则按人民币3500元收取。中标供应商须在领取中标通知书前向代理机构全额支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc226126995][bookmark: _Toc12887262]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同文本
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc226126996][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc12708973][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc8485114][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc9363428]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”下载的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”下载的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14、投标有效期
14.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc12887264][bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc9363429][bookmark: _Toc226126997][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc8485115]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]16、电子投标文件的递交
16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17、投标截止时间
17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]18、投标文件的拒收
18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件。
18.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc8485116][bookmark: _Toc513029229]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc9363430][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc226126998][bookmark: _Toc12887265]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]20、开标
20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21、评标委员会
21.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.4 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排授权代表与代理机构及评标委员会联系。
24.8异常低价投标审查
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]24.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]25.1无效投标条款
25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
[bookmark: _Hlk185331020][bookmark: _Hlk185331009][bookmark: _Hlk185331222]25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求）。
25.1.8投标人被 “信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
[bookmark: _Hlk204691767]25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款：
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc9363431][bookmark: _Toc12708976][bookmark: _Toc12887266][bookmark: _Toc226126999]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章，加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章，加盖公章。
27.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
27.6 以下情形的质疑不予受理
27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.6.5未按招标文件规定的要求签字并加盖公章的质疑（如供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字并加盖公章的质疑）。
27.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.1中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc12708977][bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc226127000]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]29、签订合同
29.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、标的物的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的标的物（包含与货物相关的服务，及与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc8485120][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221]
[bookmark: _Toc8485121][bookmark: _Toc12887270][bookmark: _Toc226127001][bookmark: _Toc12708980][bookmark: _Toc9363435]
第三章 项目需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Hlk174538584][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: _Hlk172189752][bookmark: _Hlk28691518][bookmark: _Toc12887273][bookmark: _Toc9363436][bookmark: _Toc12708982][bookmark: _Toc8485122]一、采购清单：
1、本项目主要涵盖原实训场地设备拆除地面恢复、实训硬件设备采购、专业实训软件定制开发、实训资源开发及实训文化建设等。具体采购清单如下：
	序号
	设备名称
	数量
	所属行业
(对应中小企业划分标准)

	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: _Hlk236768958]1
	[bookmark: OLE_LINK41]码垛机械臂
	1
	工业

	2
	滚筒线
	1
	工业

	3
	货架工作台
	1
	工业

	4
	托盘货架
	1
	工业

	5
	机械臂夹爪
	1
	工业

	6
	轻载无轨AGV搬运车
	1
	工业

	7
	协作机器人（核心产品）
	1
	工业

	8
	实验箱
	2
	工业

	9
	集成组装单元
	1
	工业

	10
	柔性组装单元
	1
	工业

	11
	复合工艺组装单元
	1
	工业

	12
	视觉检测单元
	1
	工业

	13
	包装单元
	1
	[bookmark: OLE_LINK10]工业

	14
	复合机器人
	1
	工业

	15
	工业充电桩
	1
	工业

	16
	耗材
	1
	工业

	17
	机器人调度系统
	1
	软件和信息技术服务业

	18
	AGV搬运小车控制系统
	1
	软件和信息技术服务业

	19
	智能仓储管理系统
	1
	软件和信息技术服务业

	20
	数字孪生信息平台
	1
	软件和信息技术服务业

	21
	工业MES生产制造系统
	1
	软件和信息技术服务业

	22
	智联中枢协同管控系统
	1
	软件和信息技术服务业

	23
	智能仓储大数据分析系统
	1
	软件和信息技术服务业

	24
	AI智运决策系统
	1
	[bookmark: OLE_LINK11]软件和信息技术服务业

	25
	智慧化税费申报与管理平台租赁
	1
	/

	26
	财务机器人应用与开发平台租赁
	1
	/

	27
	文化建设
	1
	/

	28
	无人运输车
	1
	工业

	29
	SLAM智能搬运机器人
	1
	工业

	30
	智能装车机器人
	1
	工业

	31
	配载智能体
	1
	工业

	32
	运输管理系统
	1
	软件和信息技术服务业

	33
	实训室功能布局及根据布局拆除及恢复
	1
	/


[bookmark: _Hlk210927155]2、项目属性：货物类
3、本项目不接受进口产品投标
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK24]4、如供应商拟就上述清单中“所属行业”标注为“工业”和“软件和信息技术服务业”的采购标的申请享受价格扣除优惠，须确保此类标的全部由符合政策要求的小微企业制造，并按招标文件要求逐项如实填报《中小微企业声明函》（未明确“所属行业”的标的无需填报）。未按要求提供声明函的，评标时将不享受相应的价格扣除优惠。
二、技术及服务要求：
	序号
	设备名称
	参数

	1
	码垛机械臂
	一、协作机械臂
1.工作半径：≥1750mm。
2.最大负载：≥20KG。
3.重复定位精度：±0.05mm。
4.本体重量：≥65KG。
5.典型功耗：≥900W。
6.自由度：≥5。
7.编程：拖动示教、图形化界面，含示教器。
7.1示教盒按键数量不少于55个，包含小键盘数字键0-9，X/Y/Z/A/B/C等常用编程指令按键，方便操作。
8.喷涂可定制颜色。
二、其他
1.含辅料、包装和运输费用。
2.含集成开发和安装调试费用。

	2
	滚筒线
	1.输送物类型：塑料周转箱。
2.最大载荷：≥30kg。
3.输送内宽：450mm-700mm。
4.输送线尺寸：长≥3000mm，高≥700mm。
5.输送速度：≥30m/min。
6.滚筒材质：碳钢镀锌。
7.滚筒直径：≥50mm。
8.驱动方式：采用电动辊筒驱动，搭配多楔带传动。
9.电气配置：含PLC控制器。

	3
	货架工作台
	（一）设备整体要求
1.货架工作台，包括操作台、无线扫描枪和工控终端等组件。
2.货架工作台，用于货物出入库扫码收货。
（二）设备规格要求
1.操作台：1个
（1）尺寸：≥长1500mm×宽1000mm×高1200-1500mm（根据现场调整），台面：高700-800mm。
（2）支架：碳钢，表面经静电喷塑至高温固化流平等工序，耐磨、耐划。
（3）地脚：高度30-50mm可调。
2.无线扫描枪：1个
（1）扫描精度：3-5mil。
（2）无线通讯范围：≥10m。

	4
	托盘货架
	1.尺寸：≥长2300mm×宽1000mm×高2850mm，二层横梁三层货位。
2.承重：≥1000kg/托。
3.横梁：采用抱合梁，截面≥100mm×50mm，厚度≥1.5mm。
4.立柱：Ω型钢，截面≥90mm×70mm，厚度≥2.0mm，折面≥13面。
5.钢材：Q235碳钢，表面喷塑。
6.护脚：安装于立柱两侧，1套。
7.防撞护栏：安装于货架两端，1套。

	5
	机械臂夹爪
	（一）设备功能
该设备适用于搬运物料识别与抓取
（二）设备规格 
1.视觉系统
（1）分辨率：不低于1920*1200。
（2）典型采集时间：0.5s~1.5s。
（3）近视场：≥640*450mm。
（4）远视场：≥1950*1090mm。
（5）设备重复定位精度：≤100μm（工作范围1m-2.5m）。
2.设备规格 
（1）最大负载：≥20kg。
（2）最快打开时间：≤2s。
（3）最快闭合时间：≤2s。
（4）运行噪音：≤70dB。
（5）最大开闭行程：30mm。

	6
	[bookmark: OLE_LINK28]轻载无轨AGV搬运车
	（一）设备整体要求
1.轻载无轨AGV搬运车是智能仓储物流中的自动化搬运设备，采用潜伏顶升式作业模式，具备自主导航、精准定位、自动避障核心特性，为货物单元化搬运提供无人化执行载体。
2.轻载无轨AGV搬运车可与调度系统、智能仓储管理系统、专用货架进行对接，整体联调时可实现自主潜伏至货物承载单元的货架下方完成顶升搬运，按照调度系统实时规划的路径自动搬运，精准定位与停靠作业点位，自动避障保障作业安全，响应调度系统指令完成搬运任务的接收与执行。
3.轻载无轨AGV搬运车用于智能仓储场景的货物单元化搬运作业，适配料箱、托盘等货物承载形式的无人化转运需求，衔接仓储出入库作业环节，提升物流搬运环节的自动化与智能化水平。
（二）设备规格要求
1.基本规格要求
（1）外形尺寸：≤长1000mm×750mm×高260mm，在满足设备功能要求前提下，外形尺寸越小越优。
（2）车体自重：≤145kg；额定载重：≥600kg。
（3）载货方式：潜伏举升；顶升高度：≥60mm。
（4）导航方式：二维码导航+惯性。
（5）回转直径：≤960mm。
（6）行走功能：前进、后退、顶升、货架旋转、车体自转。
（7）跟车技术：支持工作站自动跟车技术，即多辆AGV同时在同一个工作站等待时，跟车排队，依次通过。
（8）手柄控制：支持无线遥控手柄控制；支持非Wi-Fi通信的一键开关机。
2.行走驱动系统要求
（1）轮系机构：主动轮系≥2个聚氨酯包胶轮，随动万向脚轮≥2个。
（2）驱动方式：采用双轮独立伺服驱动。
（3）行走电机额定功率：≥750W、额定转速：≥3000rpm、额定转矩：≥2N·m。
3.顶升驱动系统要求
（1）顶升机构：采用4连杆平行四边形顶升机构。
（2）驱动方式：采用1台伺服电机驱动。
（3）顶升电机额定功率：≥400W、额定转速：≥3000rpm、额定转矩：≥1N·m。
（4）传动方式：齿轮+滚珠丝杠。
（5）顶升定位检测：配备上下限位开关，实现顶升行程的精准定位与极限位置保护。
4.旋转驱动系统要求
（1）驱动方式：采用伺服电机驱动。
（2）旋转电机额定功率：≥400W、额定转速：≥3000rpm、额定转矩：≥1N·m。
（3）传动方式：齿轮+回转支撑。
（4）旋转定位检测：配备1个零点限位开关，确保旋转行程精准控制。
5.运动性能要求
（1）额定空载速度：≥2m/s、额定满载速度：≥1.5m/s（负载≥600kg）。
（2）额定空载加速度：≥2m/s²、额定满载加速度：≥1m/s²（负载≥600kg）。
（3）导引定位精度：±10mm、停止定位精度：±10mm。
6.电池性能要求
（1）电池类型：钛酸锂电池。
（2）电池容量：≥20Ah。
（3）充电方式：支持自动充电和手动充电。
（4）额定工况续航时间：≥9h。
7.安全防护要求
（1）安全检测装置：前置激光传感器，实现120°扇形区域内障碍物精准识别与安全防护，具备故障报警及安全停机功能。
（2）急停按钮：车身配备≥2个急停按钮。
（3）安全触边：车体前底盘安装安全触边，具备碰撞检测功能。
（4）状态指示灯：≥4种颜色灯光组合设计。
8.含充电桩一套。

	7
	[bookmark: OLE_LINK29]协作机器人（核心产品）
	（一）核心组成
一、AGV小车底盘
1.导航方式：激光Slam；
2.激光数量：≥1个；
3.驱动形式：双轮差速
4.尺寸（长x宽x高）≥700mmx500mmx200mm；
5.续航：≥10h或15km；
6.充电方式：不少于手动/自动/快换；
7.最大负载：≥150KG；
8.最大牵引力：≥15N；
9.通过性：坡度＜5%，台阶＜0.5cm，间隙＜1cm；
10.定位精度：±5mm，±0.5°；
11.导航最大速度：≥1.4m/s；
[bookmark: OLE_LINK27]二、AGV视觉导引系统
1.支持分辨率≥2400x2000、最大帧率≥23.5fps、动态范围≥72db、缓存容量≥128M；
2.防护等级≥IP30；
3.光源：环形光源；
三、协作机器臂
1.控制轴数：≥6轴；
2.手腕可搬运质量≥5kg；
3.重复定位精度：≤±0.05mm；
4.可达半径≥600mm；
5.驱动方式；AC伺服驱动；
6.安装方式；地面、顶吊、壁挂；
7.▲机械臂末端提供不少于1个功能按键，方便用户手动操作机械臂，按键功能包含但不限于：进入/退出拖动示教按钮；同时机器人上末端配有交互指示灯，可显示多种颜色和交互类型，方便用户实时观察到机器人状态。【提供具备以上功能的证明文件，至少同时包括使用手册和实物图片证明材料】
8.应用软件：
1)支持一平台多类型机械臂控制，至少可支持控制4轴、6轴不同类型的机械臂；
2)软件主界面需包含但不限于具备：菜单、快捷返回主界面、机器人链接面板、报警日志、使能、全局速度、急停按钮等功能模块；
3)控制面板：需具备控制面板功能，可隐藏和快捷恢复该功能界面；控制面板打开后，需具备包含但不限于初始位姿、设置、坐标系、运动方式等。
4)安全防护：需具备碰撞检测功能，并可根据需求对碰撞等级进行设置，可设置的等级≥5个。
5)支持用户二次开发
6)需提供多种机械结构的运动学算法，内置虚拟仿真环境，适用于各种工艺应用。
7)支持机器人拖拽示教编程
8)外部设备可以通过不同的远程控制模式如远程I/O模式、远程Modbus模式下发指令控制机械臂
9)▲末端负载设置：用户可通过软件界面设置智能机器人末端负载的重量与惯量、将其设定在运行范围值内、从而优化智能机器人的运动，抑制振动、缩短作业时间。【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
10)智能机器人具备默认IP，连接过程中，如无法快速识别，可通过自定义方式设置智能机器人IP地址进行连接
11)▲图形化编程指令需包括事件、控制、运算、变量、函数、IO、运动、通信（Modbus、TCP）、相机、码垛等【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
12)脚本编程支持lua等主流脚本语言，且支持不少于5线程的多线程编程
13)智能机器人控制与编程常用的代码工程模板供脚本编程使用。工程模板包括但不限于：DynamicTracking、ElapsedTime、Modbus_Coil、Modbus_Hold、MoveJ_4Axis、MoveJ_6Axis、Pallet、TCPClient、TCPClient_MultiThread、TCPServer、TCPServer_MultiThread、UDPClient、UDPServer、Vision”。
14)▲“常用API指令库，包括但不限于运动、运动参数、姿态获取、坐标系设置、负载设置、安全设置、程序管理、I/O/、TCP/UDP、Modbus、轨迹复现、码垛、传送带跟踪、六维力传感器、编码器、末端设置、视觉等常用API指令”【需提供传送带跟踪、六维力传感器、编码器API指令集软件界面截图】
15)需具备“串口调试、TCP调试、Modbus等多种调试工具”
(二)控制器参数
1.输入电源：30~60V DC
2.控制器接口：
1)数字输入DI：不少于8路
2)数字输出DO：不少于8路
3)模拟量输入AI：不少于2路
4)模拟量输出AO：不少于2路
3.通讯方式：TCP/IP，ModbusTCP,无线网络
4.示教方法：APP、电脑
5.编程语言：脚本/图形化
6.安装方式：落地式,支持倒装式
7.防护等级：不低于IP20
8.安全功能：紧急停止功能
[bookmark: OLE_LINK66]9.●机器人可支持多种终端控制方式，包含手机、平板、电脑、示教器四种控制方式。【提供该功能真实硬件设备演示】
10.●功能概述：AGV视觉导引系统由激光SLAM导航的AGV底盘与协作机械臂组成，可在组装、检测、包装及成品库四个单元之间进行物料的端到端流转。【提供该功能真实硬件设备演示】
（三）▲配套教学资源：四位法货物上架
该模拟为情景交互动画，采用四号定位法用4个数字号码对应库房（货场）、货架（货区）、层次（排次）、货位（垛位）进行统一编号，设定两种游戏场景，一个是库房，一个是货场，可以登录到不同的场景中根据语音提示及右下角货物的位置号码，把货物放置到指定位置。库房的答题时间是90秒，货场的答题时间是120秒。摆对一个货物得10分，摆错或不摆不得分。【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】 

	8
	实验箱
	输入电源≥AC220V/50Hz，额定功率≥5kW，整体尺寸≤1200×1000×200mm，温度范围-40℃~+150℃，湿度30%~98%RH，温度波动度≤±0.5℃，均匀度≤±2℃，工作室标配SUS304不锈钢内胆，带多重安全保护，适配电子、材料可靠性测试。

	9
	集成组装单元
	一、装配单元工作台
1.机台外形尺寸根据场地大小定制；
2.材质：采用方管焊接而成，表面做烤漆处理，台面使用铝板制作，铝板表面喷砂后原色阳极氧化处理，四周及底面门板采用Q235钣金件，表面做烤漆处理；
3.主体颜色：云白色（RAL9002）或根据现场需求配色；
4.机台前后门及侧面三面可拆卸，机台底面设计为脚轮+脚杯的形式方便运输与安装；
5.工作台侧面安装有散热风扇，保证内部电器件的工作温度；
6.采用模块化工业级重载连接器，安装于工作台侧面，模块化重载连接器包括电源模块、气源模块、网络模块、信号源模块；
二、触摸屏操控组件：
1.外观精致，尺寸根据触摸屏大小定制，表面做烤漆处理
2.配有不少于急停，启动按钮，SUB开口，网口等
3.液晶屏尺寸：≥7寸TFT；显示颜色：≥60000真彩；分辨率：≥800×480；以太网口：10/100M自适应；预装了嵌入式组态软件，具备强大的图像显示和数据处理功能。
三、PLC
输入输出：提供≥16路输入、≥16路输出，提供≥6路高速计数器；供电电源:≥24VDC；通信接口：TCP通信，Modbus TCP通信，Modbus RTU通信，OPU UA通信等；运动控制轴数≥8轴；支持PLCopen轴控指令；程序容量≥100KB；基本指令速度：逻辑指令≤1us，浮点运算≤4us；
四、六轴协作机器人×1台
1.控制轴数：≥6轴；
2.手腕可搬运质量≥5kg；
3.机器人可支持多种终端控制方式，包含手机、平板、电脑、示教器。
4.应用软件：
1)支持一平台多类型机械臂控制，至少可支持控制4轴、6轴不同类型的机械臂；
2)需提供多种机械结构的运动学算法，内置虚拟仿真环境，适用于各种工艺应用。
3)软件集成了图形化编程、脚本编程两种编程方式。图形化编程需包含但不限于事件、控制、运算、字符、自定义、运动、位姿、I/O、Modbus、TCP等功能组件。
4)图形化编程指令需包括事件、控制、运算、变量、函数、IO、运动、通信（Modbus、TCP）、相机、码垛等）。
▲5)脚本编程支持lua等主流脚本语言，且支持不少于5线程的多线程编程。需具备“串口调试、TCP调试、Modbus等多种调试工具”。【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
五、视觉对位系统
1.支持自动或手动调节增益、曝光时间、LUT、Gamma矫正，采用千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可到100m，128MB板上缓存，可缓存多张图片，用于Burst模式下的数据传输或图像重传；
2.相机像素不低于500万像素；
3.分辨率：支持分辨率≥2400x2000、最大帧率23.5fps,动态范围≥72db缓存容量≥128M；
4.主要检查功能：轮廓位置测定、识别图像采集功能；
5.图像增强：二值化，滤波，形态学，物理变换等图片预处理算法；
6.图像定位功能：找边，圆，灰度模式匹配，几何模板匹配，坐标系偏移等；
7.测量：几何测量，半径测量，面积测量，亮度及颜色测量等；
▲8.供应商承诺委派项目实施人员为期不少于2周的现场培训【需提供培训人员的人工智能应用工程师(高级)证书的相关证明材料】。
●9.六轴协作机器人作为核心搬运执行机构，配合视觉对位系统进行物料抓取与定位。原材料就位后，六轴协作机器人通过快换工装系统自动切换适配夹具，抓取待装零部件移送至装配工位。【提供该功能真实硬件演示】
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	柔性组装单元
	一、装配单元工作台
1.机台外形尺寸根据场地大小定制；
2.材质：采用方管焊接而成，表面做烤漆处理，台面使用铝板制作，铝板表面喷砂后原色阳极氧化处理，四周及底面门板采用Q235钣金件，表面做烤漆处理；
3.主体颜色：云白色（RAL9002）或根据现场需求配色；
4.机台前后门及侧面三面可拆卸，机台底面设计为脚轮+脚杯的形式方便运输与安装；
5.工作台侧面安装有散热风扇，保证内部电器件的工作温度；
6.采用模块化工业级重载连接器，安装于工作台侧面，模块化重载连接器包括电源模块、气源模块、网络模块、信号源模块；
二、触摸屏操控组件：
1.外观精致，尺寸根据触摸屏大小定制，表面做烤漆处理
2.配有不少于急停，启动按钮，SUB开口，网口等
3.液晶屏尺寸：≥7寸TFT；显示颜色：≥60000真彩；分辨率：≥800×480；以太网口：10/100M自适应；预装了嵌入式组态软件，具备强大的图像显示和数据处理功能。
三、PLC
输入输出：提供≥16路输入、≥16路输出，提供≥6路高速计数器；供电电源:≥24VDC；通信接口：TCP通信，Modbus TCP通信，Modbus RTU通信，OPU UA通信等；运动控制轴数≥8轴；支持PLCopen轴控指令；程序容量≥100KB；基本指令速度：逻辑指令≤1us，浮点运算≤4us；
四、六轴协作机器人×1台
1.控制轴数：≥6轴；
2.手腕可搬运质量≥5kg；
3.重复定位精度：≤±0.05mm；
4.可达半径≥600mm；
5.驱动方式；AC伺服驱动；
6.安装方式；地面、顶吊、壁挂；
7.机器人可支持多种终端控制方式，包含手机、平板、电脑、示教器。
五、视觉对位系统
1.支持自动或手动调节增益、曝光时间、LUT、Gamma矫正，采用千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可到100m，128MB板上缓存，可缓存多张图片，用于Burst模式下的数据传输或图像重传；
2.相机像素不低于500万像素；
3.分辨率：支持分辨率≥2400x2000、最大帧率23.5fps,动态范围≥72db缓存容量≥128M；
4.主要检查功能：轮廓位置测定、识别图像采集功能；
5.图像增强：二值化，滤波，形态学，物理变换等图片预处理算法；
6.图像定位功能：找边，圆，灰度模式匹配，几何模板匹配，坐标系偏移等；
7.测量：几何测量，半径测量，面积测量，亮度及颜色测量等；
功能概述：接收来自复合机器人的原材料。利用六轴协作机器人作为核心搬运执行机构，配合视觉对位系统进行高精度的物料抓取与定位。通过PLC控制与工控系统调度，实现多品种物料的混流装配。原材料就位后，六轴协作机器人通过快换工装系统自动切换适配夹具，依次抓取各类待装零部件移送至装配工位开展精密装配；部分工件流转至视觉检测工位完成检测。装配工序完成后，机器人抓取成型成品，转运至成品位。
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	复合工艺组装单元
	一、装配单元工作台
1.机台外形尺寸根据场地大小定制；
2.材质：采用方管焊接而成，表面做烤漆处理，台面使用铝板制作，铝板表面喷砂后原色阳极氧化处理，四周及底面门板采用Q235钣金件，表面做烤漆处理；
3.主体颜色：云白色（RAL9002）或根据现场需求配色；
4.机台前后门及侧面三面可拆卸，机台底面设计为脚轮+脚杯的形式方便运输与安装；
5.工作台侧面安装有散热风扇，保证内部电器件的工作温度；
6.采用模块化工业级重载连接器，安装于工作台侧面，模块化重载连接器包括电源模块、气源模块、网络模块、信号源模块；
二、触摸屏操控组件：
1.外观精致，尺寸根据触摸屏大小定制，表面做烤漆处理
2.配有不少于急停，启动按钮，SUB开口，网口等
3.液晶屏尺寸：≥7寸TFT；显示颜色：≥60000真彩；分辨率：≥800×480；以太网口：10/100M自适应；预装了嵌入式组态软件，具备强大的图像显示和数据处理功能。
三、PLC
输入输出：提供≥16路输入、≥16路输出，提供≥6路高速计数器；供电电源:≥24VDC；通信接口：TCP通信，Modbus TCP通信，Modbus RTU通信，OPU UA通信等；运动控制轴数≥8轴；支持PLCopen轴控指令；程序容量≥100KB；基本指令速度：逻辑指令≤1us，浮点运算≤4us；
四、六轴协作机器人×1台
1.控制轴数：≥6轴；
2.手腕可搬运质量≥5kg；
3.重复定位精度：≤±0.05mm；
4.可达半径≥600mm；
5.驱动方式；AC伺服驱动；
6.安装方式；地面、顶吊、壁挂；
7.机器人可支持多种终端控制方式，包含手机、平板、电脑、示教器。
五、视觉对位系统
1.支持自动或手动调节增益、曝光时间、LUT、Gamma矫正，采用千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可到100m，128MB板上缓存，可缓存多张图片，用于Burst模式下的数据传输或图像重传；
2.相机像素不低于500万像素；
3.分辨率：支持分辨率≥2400x2000、最大帧率23.5fps,动态范围≥72db缓存容量≥128M；
4.主要检查功能：轮廓位置测定、识别图像采集功能；
5.图像增强：二值化，滤波，形态学，物理变换等图片预处理算法；
6.图像定位功能：找边，圆，灰度模式匹配，几何模板匹配，坐标系偏移等；
7.测量：几何测量，半径测量，面积测量，亮度及颜色测量等；
功能概述：接收来自复合机器人的原材料。利用六轴协作机器人作为核心搬运执行机构，配合视觉对位系统进行高精度的物料抓取与定位。通过PLC控制与工控系统调度，实现多品种物料的混流装配。原材料就位后，六轴协作机器人通过快换工装系统自动切换适配夹具，依次抓取各类待装零部件移送至装配工位开展精密装配；部分工件流转至视觉检测工位完成检测。装配工序完成后，机器人抓取成型成品，转运至成品位。
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	视觉检测单元
	一、视觉单元工作台
1.机台外形尺寸根据场地大小定制
2.材质：采用方管焊接而成，表面做烤漆处理，台面使用铝板制作，铝板表面喷砂后原色阳极氧化处理，四周及底面门板采用Q235钣金件，表面做烤漆处理；
3.主体颜色：云白色（RAL9002）或根据现场需求配色；
4.机台前后门及侧面三面可拆卸，机台底面设计为脚轮+脚杯的形式方便运输与安装；
5.工作台侧面安装有散热风扇，保证内部电器件的工作温度；
6.采用模块化工业级重载连接器，安装于工作台侧面，模块化重载连接器包括电源模块）气源模块）网络模块）信号源模块；
二、触摸屏操控组件：
1.外观精致，尺寸根据触摸屏大小定制，表面做烤漆处理
2.配有不少于急停，启动按钮，SUB开口，网口等
3.液晶屏尺寸：≥7寸TFT；显示颜色：≥60000真彩；分辨率：≥800×480；以太网口：10/100M自适应；预装了嵌入式组态软件，具备强大的图像显示和数据处理功能。
三、PLC
输入输出：提供≥16路输入、≥16路输出，提供≥6路高速计数器；供电电源:≥24VDC；通信接口：TCP通信，Modbus TCP通信，Modbus RTU通信，OPU UA通信等；运动控制轴数≥8轴；支持PLCopen轴控指令；程序容量≥100KB；基本指令速度：逻辑指令≤1us，浮点运算≤4us；
四、六轴协作机器人×1台
1.控制轴数：≥6轴；
2.手腕可搬运质量≥5kg；
3.重复定位精度：≤±0.05mm；
4.可达半径≥600mm；
5.驱动方式；AC伺服驱动；
6.安装方式；地面、顶吊、壁挂；
7.机器人可支持多种终端控制方式，包含手机、平板、电脑、示教器。
▲五、视觉对位系统：支持自动或手动调节增益、曝光时间、LUT、Gamma矫正，采用千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可到100m，128MB板上缓存，可缓存多张图片，用于Burst模式下的数据传输或图像重传；相机像素不低于500万像素；分辨率：支持分辨率2448x2048最大帧率23.5fps,动态范围72db缓存容量128M；防护等级IP30；工作温度：0℃~50℃，储藏温度-30℃~70℃；工作湿度：20%~80%RH无冷凝；光源：环形光源；操作系统：Windows10及以上；主要检查功能：轮廓位置测定、识别图像采集功能；图像增强：二值化，滤波，形态学，物理变换等图片预处理算法；图像定位功能：找边，圆，灰度模式匹配，几何模板匹配，坐标系偏移等；测量：几何测量，半径测量，面积测量，亮度及颜色测量等；【提供公开发布的包含所有内容功能彩页证明材料】
六、功能概述：
在生产物流的增值流中，该单元充当“质量门”的角色。物料流转至此进行检测。利用500万像素工业相机与环形光源构建机器视觉系统，对成品外观进行全检。基于图像增强与几何匹配算法，系统自动判定良品与不良品。
此过程不仅是物理上的质量筛选，更是生产数据的数字化采集过程，为后续的MES系统质量追溯提供关键数据锚点，实现了“物流”与“信息流”的同步。成品物料就位后，工业机器人通过工装快换机构切换适配专用夹具，精准拾取成品并移送至视觉检测工位；系统自动触发光源模组进行标准化补光，工业相机完成高清影像采集，依托视觉检测系统智能判别工件良品与不良品。检测采集工序完成后，机器人将成品转运至检测完工暂存工位。
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	包装单元
	一、包装单元工作台
1.机台外形尺寸根据场地大小定制；
2.材质：采用方管焊接而成，表面做烤漆处理，台面使用铝板制作，铝板表面喷砂后原色阳极氧化处理，四周及底面门板采用Q235钣金件，表面做烤漆处理；
3.主体颜色：云白色（RAL9002）或根据现场需求配色；
4.机台前后门及侧面三面可拆卸，机台底面设计为脚轮+脚杯的形式方便运输与安装；
5.采用模块化工业级重载连接器，安装于工作台侧面，模块化重载连接器包括电源模块）网络模块）信号源模块；
二、触摸屏操控组件：
1.外观精致，尺寸根据触摸屏大小定制，表面做烤漆处理
2.配有不少于急停，启动按钮，SUB开口，网口等
3.液晶屏尺寸：≥7寸TFT；显示颜色：≥60000真彩；分辨率：≥800×480；以太网口：10/100M自适应；预装了嵌入式组态软件，具备强大的图像显示和数据处理功能。
三、PLC
输入输出：提供≥16路输入、≥16路输出，提供≥6路高速计数器；供电电源:≥24VDC；通信接口：TCP通信，Modbus TCP通信，Modbus RTU通信，OPU UA通信等；运动控制轴数≥8轴；支持PLCopen轴控指令；程序容量≥100KB；基本指令速度：逻辑指令≤1us，浮点运算≤4us；
四、包装物料输送线
1.线体采用调速马达，用于对雕塑天地盖包装盒传送，单条齿形同步带输送线长度≥800mm，宽度可调；
2.电机位置：中置；
3.天地盖包装盒输送线总负载≥1kg；
4.最大输送速度≥18m/min；
5.电机电压：220V（±10%）；
6.输送线宽度可调节；
五、三轴包装模组系统
1.工作行程：X轴行程≥800mm，Y轴行程≥300mm，Z轴行程≥200mm；
2.工作最大速度及马达功率：X轴最大速度≥500mm/s，Y轴最大速度≥500mm/s，Z轴最大速度≥500mm/s
3.精度：X轴重复定位精度：±0.1mm，Y轴重复定位精度：±0.1mm，Z轴重复定位精度：±0.1mm；
六、装配台
1.良品缓存台*1套,缓存良品，配有感应器检测是否有良品。
2.不良品缓存台*1套,缓存不良品，配有感应器检测是否有不良品。
3.成品缓存台*1套,缓存包装完成的成品，配有感应器检测是否有成品。
4.包装工位*1套,用于包装盒的包装固定平台。
5.功能概述：负责将成品转化为标准的物流单元（Unit Load），以便于存储与运输。系统包含三轴包装模组与天地盖输送线，模拟自动化包装线作业。通过三轴机械手完成高速、高精度的抓取与装盒动作，配合良品/不良品/成品三级缓存台，实现了生产节拍的平衡（Pacing）。输送线的变频调速功能可根据下游AGV的接驳节奏自动调节流量，是典型的“包装-物流”一体化设计。包装盒底座与上盖由皮带输送线自动输送上料就位；三轴线性模组搭载专用夹持工装，依次精准拾取包装盒底座、成品工件及包装盒上盖，分别移送至封装包装工位进行合装作业。包装工序完成后执行自动贴标工艺，贴标作业完毕，由工业机器人将成品工件转运至检测完成缓存工位。
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	复合机器人
	一、AGV小车底盘
1.导航方式：激光Slam；
2.激光数量：≥1个；
3.驱动形式：双轮差速
4.尺寸（长x宽x高）≥700mmx500mmx200mm；
5.续航：≥10h或15km；
6.充电方式：不少于手动/自动/快换；
7.最大负载：≥150KG；
8.最大牵引力：≥15N；
9.通过性：坡度＜5%，台阶＜0.5cm，间隙＜1cm；
10.定位精度：±5mm，±0.5°；
11.导航最大速度：≥1.4m/s；
二、AGV视觉导引系统
1.支持分辨率≥2400x2000、最大帧率≥23.5fps、动态范围≥72db、缓存容量≥128M；
2.防护等级≥IP30；
3.光源：环形光源；
三、协作机器臂
1.控制轴数：≥6轴；
2.手腕可搬运质量≥5kg；
3.重复定位精度：≤±0.05mm；
4.可达半径≥600mm；
5.驱动方式；AC伺服驱动；
6.安装方式；地面、顶吊、壁挂；
7.功能概述：本物料智能转运系统主要由搭载激光 SLAM 导航技术的 AGV 移动底盘与柔性协作机械臂组合搭建而成。设备内置成熟的导航控制系统，可实现场地内自主路线规划、实时障碍物识别规避以及工位高精度停靠定位。可穿梭于原料仓库、组装加工区、质量检测工位、雕刻加工站点、包装作业区和成品库房之间，完成生产物料从头到尾的闭环输送工作。
设备搭载车载视觉导引模块，能够实时采集工位画面、校正对接位置，保障 AGV 与各个作业工位接口精准接驳，顺利完成生产线无人化自动喂料、工件搬运以及成品转运工作，减少人工搬运介入，提升产线运转效率。
配套智能调度管理系统开放 API 通信接口，可顺畅对接 MES 生产执行系统、WMS 仓储管理系统，接收上层平台下发的搬运任务、反馈设备运行状态，打通上层数字管控和线下实体作业，是数字化供应链当中十分关键的物理执行终端设备。
[bookmark: OLE_LINK21]8.▲供应商承诺委派项目实施人员为期不少于2周的现场培训【提供培训人员的信息化类中级以上资格证书】。
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	工业充电桩
	AGV充电桩
1.输入电压：220V±10%，50Hz；
2.输出电压：≥48V/15A；
3.外形尺寸：≥450*350*260mm（L*W*H）；

	16
	耗材
	▲1.配套工艺组成所需的产成品零部件以及耗材，包含:电线耗材、空压机、线缆、智能蓝牙音响产品配件、包装盒、气管等。【需根据制造工艺，提供产成品设计工艺工序流程图，以及BOM清单表】
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	机器人调度系统
	一、机器人调度系统
1.可以部署在本地服务器或者云服务器，向上对接应用现场的业务信息（生产设备信息，或者来自APS、MES、WMS等系统的信息），向下管理及维护全部的基于SRC核心控制器的移动机器人和相关设备（自动门、电梯、库位传感器）以及其他需要和机器人对接的设备等；
2.在一个大规模的设计合理的场景中，调度系统可定义管理及调度不少于100台各种类型的机器人；
3.在调度系统场景页面下，可轻松监控机器人的位置及行进路线。同时场景页面还支持多区域）多楼层的分屏显示；
4.任务的调度、监控及管理：具有创建任务、查询任务、终止任务、任务分配、任务自动排序执行、多机器人协作、暂停任务处理等功能，在机器人页面，可以监控机器人的自身状态、在线状态、电量、所在位置等关键信息。通过WebAPI请求，可以查询到包括机器人位置坐标、速度、电池电压、电流、数字传感器状态等详细信息。
5.路径规划：调度系统可以加权路径为基础，进行有向图的最短路径搜索。也可以节点数量为依据，计算经过最少节点数的路径。
6.交通管制：在系统运行过程中，调度系统将对机器人进行以资源分配为基础的交通管制。机器人必须获取路径资源才能行进。多台机器人不会同时被派往相同的节点，从而避免机器人之间的物理碰撞。
7.统计报表：报表功能可以提供以1小时、4小时、日、周、月、年为单位的数据报表，对任务、机器人两个维度的数据进行统计。系统事件页面可显示系统在运行时，INFO以上级别的事件日志。操作日志记录了用户在系统中的关键操作，及该操作的执行时间、操作人，执行的操作内容。仪表盘可以通过柱状图或折线图等可视化的形式，直观地展示报表中的数据。
8.接口协议：调度系统提供标准的WebAPI，其主要功能包括：创建、查询和撤销任务。查询机器人的运行信息，更改机器人的在线状态等。变更场景元素，如禁用路径。查询系统运行时的关键统计事件。
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	AGV搬运小车控制系统
	（一）系统整体要求
1.AGV搬运小车控制系统是一款可对AGV实施统一管理与监控，通过专业算法筛选最优AGV并规划最优路径，能下发多类动作指令实现AGV自动搬运，保障任务精准高效执行的控制系统。
2.系统核心功能包括对AGV的统一管理与实时监控；基于生产调度算法选择最优AGV；通过路径规划算法计算AGV最优行驶路径；可下发顶升、移动、旋转、换面等AGV动作指令；具备地图监控、AGV管理、任务管理功能。
3.系统可用于AGV自动化作业场景，实现物料的自动搬运流转，通过智能调度与精准管控保障搬运任务准确高效执行，提升仓储、生产等场景物料搬运的自动化水平与作业效率。
（二）系统功能要求
1.小车管理
（1）支持查看AGV的车号、状态、模式、容器号、执行状态、耗时、电量、位置信息。
（2）支持AGV常用操作功能，包括恢复任务、切换模式、顶升货架、放下货架、设定异常、操作换车、小车下线、小车充电、地图切换等操作。
2.地图监控
（1）支持以2D可视化形式对现场AGV区域进行监控，包含储位、工作站、充电桩在地图布局情况，AGV设备运动情况及路径轨迹信息。
（2）支持在小车人工模式下操控移动小车的功能。
3.充电桩管理：支持监控充电桩使用状态、类型信息，支持启用充电桩、禁用充电桩、结束充电的功能。
4.归巢管理
（1）支持对指定地图区域内的AGV小车进行一键归巢、一键泊车、一键开机和一键关机管理功能。
（2）支持统计每一辆归巢的AGV小车归巢点、当前点、状态、异常原因的明细信息。
5.锁点管理：支持对AGV的路径锁点进行查询管理，并支持解除锁点。
6.货架入场管理：支持查询地图内的入库货架扫描记录，并支持批量货架注册。
7.设备管理
（1）AGV效率统计：系统支持对AGV的运行情况进行统计分析，包含AGV效率时长占比、AGV里程数、AGV当日充电次数及充电时长、AGV历史充电分布、AGV故障履历。
（2）地图管理：系统需支持多地图管理，支持地图禁用/启用状态变更操作功能，支持在在线地图编辑页面对地图进行编辑，支持创建等距或不等距类型地图；支持创建一个新的空地图或复制一个已有地图。
（三）系统规格要求
1.系统支持本地部署。
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	智能仓储管理系统
	（一）系统整体要求
1.智能仓储管理系统是一款以自动化设备区为主、涵盖人区的仓库主流自动化业务场景的综合管理系统，是物流企业实际生产作业的标准化系统，而非单纯教学模拟系统。
2.系统分为管理端和作业端，通过管理端，学生可进行货主管理、店铺管理、供应商管理、收货客户管理以及仓库/货主/单据维度的规则策略配置等；通过作业端，学生可进行商品基础数据、物流基础设施、作业流程及规则策略的基础数据管理；入库管理、出库管理及在库管理全流程业务操作；异常问题处理、设备执行任务模拟操作等。
3.系统可用于帮助学生掌握仓储作业流程标准，理解仓储运营逻辑和规则策略，全面助力学校培养复合型现代物流人才。
（二）系统功能要求
1.管理端
（1）权限管理：系统支持用户管理功能，新建用户基础资料信息，包括用户账号、名称等；支持分配用户所拥有的菜单角色和数据角色，控制用户可以看到哪些功能菜单项和数据资源权限。
（2）货主管理：系统支持新增、查看、修改、删除货主的基本信息，包括货主联系人信息、地址信息。支持通过货主编号、货主名称、助记码、隶属单位、货主简称等筛选条件查询货主信息。
（3）店铺管理：系统支持新建、批量导入店铺功能。支持配置店铺基本信息、地址信息和联系人信息，其中基本信息包括但不限于店铺编码、店铺名称、货主、自动生成的助记码，实现货主与店铺的对应关系。支持创建销售订单时选择建立相应的店铺，区分相同货主在不同渠道店铺销售的订单。
（4）承运商管理：系统支持新建承运商功能，支持编辑承运商基本信息、地址信息、联系人信息和承运商配置，其中基本信息包括但不限于承运商编号、承运商名称、ISV编号等。承运商配置包括但不限于配置承运商是否为电子面单、承运商标记、包裹号规则等。支持通过承运商编号、承运商名称、ISV编码和是否电子面单等筛选条件查询供应商。支持查看、编辑、删除承运商信息操作。
（5）打印模板管理：系统支持新建打印模板功能，支持配置模板编号、模板名称、模板类型、仓库信息、货主、模板宽和高等基本信息，其中模板类型≥15种，包括但不限于商品标签、容器标签、储位标签、采购入库单、收货单、上架单、质检单、运单、出库清单、拣货单、盘点单、包裹签、拆零拣货标签、集货单、发货清单等。
2.作业端
（1）商品管理：系统支持维护商品的货主、编码、名称、基本属性、物流属性、批属性、序列号属性、生产限制、商品包装等信息，支持系统对接与模板导入，支持包括按照商品编号、商品名称、货主、类目等筛选条件进行商品查询功能，支持新建、查看、编辑、删除商品信息的功能。
（2）多级包装：系统支持配置仓库商品的包装规格，支持新建货主维度的多级包装，包括主单位、内包装、箱包装、托包装等。支持包装级别之间的换算关系，在创建入库单时可快速核算商品件数，以及在订单收货作业时可选不同的包装级别进行快速收货。
（3）物流属性采集：系统支持在新品入库或者货物物流属性发生改变时，采集商品的重量、长、宽、高等基本信息的功能。支持测量单位毫米和厘米、重量单位克和千克的转化。
（4）储区设置：系统支持新建储区功能，支持自定义储区的基础信息和功能属性，基础信息需包括储区编码、储区名称、储区类型、货架类型等，其中储区类型≥4种，包括但不限于存储储区、拣货储区、拣存储区、合流暂存区。储区功能属性需对是否为自动化储区，以及存储的限制和存储环境进行配置。环境温层≥3种，包括但不限于常温、控温、冷藏。存储限制≥3种，包括但不限于最小单位存储、内包装存储、箱包装存储等。支持查询、编辑、删除储区操作功能。储位设置：系统支持新建储位功能，支持自定义储位信息和储位属性信息，其中储位信息支持通过选择大区、储区、巷道、列、层等储位信息自定义储位号。储位属性信息≥5种，包括但不限于上架顺序、拣货顺序、库位限制、商品等级、储位类型、储位规格等。
（5）巷道设置：系统支持导出和巷道顺序修改导入功能。支持巷道作业动线顺序维护，设置各巷道的作业动线方向，包括正向和反向。支持启用、禁用和编辑巷道信息功能。容器管理：系统支持单个容器新建和下载模板批量导入容器；支持维护容器编号和容器类型等属性；支持通过容器编号、容器类型和容器状态查询指定类型的空闲容器或占用容器。
（6）逻辑区管理：系统支持新建逻辑区功能，用户可自定义逻辑区信息以及配置逻辑区包含的储区、储位范围，支持包括查询、新建、查看、编辑、删除等功能。支持在拣货规则中根据逻辑区进行生产。
（7）集货区管理：系统支持批量新建集货位功能，支持配置起始集货排和集货排数、起始集货位和集货位数、规格信息进行自定义集货区信息。支持通过集货区、集货排、集货位、规格、状态等筛选维度查询、删除操作。合流区管理：系统支持批量新建合流位功能，支持配置起始合流排和合流排数、起始合流位和合流位数、规格信息进行自定义合流区信息。支持通过合流区、合流排、合流位、规格、状态等筛选维度查询、删除操作。
（8）点位管理：系统支持新建点位管理功能，支持自定义点位编号、名称、储区、缓存位数量等基础信息，支持针对不同的搬运类型新建点位连通关系，其中搬运类型包括容器搬运、质检搬运、跨储区连接点。
（三）系统规格要求
1.支持本地化部署。
2.智能仓储管理系统应能接收处于经营状态的电商平台（例如淘宝、拼多多、抖音、京东、快手等）售卖商品的真实业务订单，并生成拣货任务。
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	数字孪生信息平台
	一、3D建模与虚实联动。根据真实车间的布局、设施、设备真实物理情况按照1:1进行3D建模，在此基础上构建三维场景，并通过数据采集，获取设备的实时状态和运行参数，同步到三维场景中，使三维场景与真实场景保持高度一致，实现实体产线与虚拟产线的联动。
▲二、设备故障报警和定位。数字孪生系统后台实时获取产线设备的相关运行参数，并进行计算，当出现异常时在三维场景中给出报警，并定位到问题设备。【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
三、产品下单。通过与MES系统的联动，实现下单，并将订单信息下达给产线进行生产。
四、订单查询。能够根据订单状态、下单时间、客户等条件查询订单信息。
五、产线数据看板：通过对产线过程中物料、质量、设备、仓储等关键信息的汇总和分析，形成包含生产、质量、设备、仓储等信息的综合性数据看板，使用户能够及时、直观掌握产线生产运行情况。
六、技术及性能要求3D开发技术选型：3D场景采用UE5或unity3d引擎进行开发，以确保场景运行流畅，具有良好的操作体验。
1.系统初始化时间：系统初始化时间少于2秒。
2.虚实同步时间：实际设备状态同步大屏系统三维场景中设备的状态时间小于500毫秒。
3.实时数据同步时间：实时数据的同步时间在500毫秒以内。
4.模型结构：标准模型物体结构>=0.8米需要用模型表现出其结构，<0.8米可用贴图表现其结构。
5.面数限制：标准模型控制在2000面以内。
6.3D 模型质量：模型纹理与实际物体相同，一些小的几何结构允许采用贴图来表现，但所有贴图均要求清晰美观；对于标准模型整体细节的颜色、形状都应与实际保持一致.
7.三维场景流畅度：FPS稳定在60以上。
8.3D场景画面切换时间：3d场景画面之间的切换时间在500毫秒以内。
9.功能概述：基于1:1三维建模与毫秒级数据同步，将物理世界的物流状态映射至虚拟空间。通过可视化看板，管理者可实时监控物流拥堵点、设备OEE及库存状态，实现基于数据的敏捷决策。
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	工业MES生产制造系统
	一、系统管理：实现系统基本参数、基本数据，以及权限的设置，以保证系统能够正常运行。主要功能包括用户管理、角色管理、部门管理、岗位管理、字典管理、参数设置、日志管理、通知管理等。
二、基础数据管理：对企业生产和管理的所有相关基本信息进行管理，包括企业组织架构信息、装备信息、产品信息、材料信息、能源信息等。
三、主要功能包括：组织架构信息管理、设备基础信息管理、产品基础信息管理、材料基础数据管理、能源基础数据管理等。
▲四、工艺管理：实现工艺路线管理，根据产品型号将产品生产加工过程分解成若干制程，并将各制程与设备、工装、物料（包括输入和物料）、人员技能要求等信息进行绑定，同时定义制程相关设备的标准参数（如温度、压力等），为生产过程的数据关联、指标计算、数据校验（物料、工装）提供依据。【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
五、订单及生产排程：订单管理：实现下单、订单维护、订单信息查询、订单下发等功能。
▲六、生产管理
主要功能包括：工单接收和执行、电子作业指导书（ESOP）、生产监视（产量、进度、合格率、直通率）、扫码投料、扫码作业、物料回收、物料配送、在制品管理、产品标签打印、生产报工、生产报告等。【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
七、质量管理：对生产制造过程中获得的测量值进行实时分析，以保证产品质量得到良好控制，质量问题得到确切关注。此外，还可针对质量问题推荐相关纠正措施，包括对症状、行为和结果进 行关联以确定问题原因。主要功能包括：过程质量控制：关键工艺参数采集、超标报警；质量检验：实现检验标准管理、来料检验、过程检验、成品检验；质量分析：CPK分析图、PPK分析图、P图、正态分布图等；
八、设备管理：为设备日常维护工作（如点检、润滑、保养、维修等）提供IT支持，同时通过设备所有相关数据的采集、汇总，从多维度进行分析，使设备维护人员能够客观判断各设备的健康状态，进而制定科学合理的维护计划，安排设备维护，以保证生产的顺利进行。主要功能包括：设备台账管理、设备运行监控、设备维保管理、设备维修管理、运维知识库、备品备件管理、设备绩效评估与分析等。
▲九、生产追溯：主要功能包括：正向追溯：通过产品序列号查询产品从原材料投入到成品出库的全流程信息。反向追溯：根据原材料批次号，查询该批次原材料所生产的全部产品，快速锁定受影响产品范围。【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
十、统计分析：对生产过程中的产量、物料、质量、设备等相关数据进行汇总、存储，并从各种不同的维度进行分析，生成丰富的报表和图表，为生产安排和生产过程各环节工作的优化提供参考数据与决策支持。
十一、数据采集：整合各种数据采集技术（RFID、条码、PLC、视觉识别、应用系统接口等），实现对设备、工艺、质量、生产等数据的采集，为MES系统提供数据支撑。主要支持如下几种方式：自动采集：从自控设备或传感器自动采集数据，包括生产设备、质检设备、输送设备、包装设备、数字测量仪器、传感器等。扫码采集：包括RFID、条码、二维码扫码、视觉识别等。手工采集：通过手工录入（APP或桌面应用）或从文件导入的方式采集手工数据。
十二、技术及性能要求：数据隔离：支持学生账户数据隔离，能够对指定学生账户或全部学生账户进行业务数据清理。架构要求：采用微服务架构进行搭建，以便系统能够快速响应业务需求变动，进行功能调整。开发技术要求：前端采用vue开发，后端采用java开发。数据库要求：采用mysql进行数据存储。并发要求:在推荐的标准硬件配置环境下满足同时200人在线，不卡顿；页面响应要求：普通查询页面响应时间不超过1秒，复杂数据统计页面响应时间不超过3秒。
功能概述：负责订单分解、生产排产、物料追溯及设备健康管理（EAM），实现了从订单下达到产品交付的全流程闭环控制。
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	智联中枢协同管控系统
	系统采用云计算、人工智能技术等先进的技术，具有安全机制保障数据安全，支持主要智慧生产作业环节中的数据处理。使用本系统可以有效的提高智慧生产管理中主要作业环节的效率，并在此基础上保证作业数据的准确性，同时智能手持设备的便携性可以确保随时随地获取真实数据，系统对接集成AGV机器人调度系统，实现线上呼叫AGV机器人完成搬运作业任务。
1.核心：≥八核1.8GHz；RAM：≥4GB；ROM：≥64GB；拓展内存：≥128G；
2.显示屏幕：≥4英寸，支持多点触控，支持手套或湿手操作；
3.电池：≥4000mAh；
4.内置扬声器，内置麦克风；
5.防护等级：≥IP65；
6.条形码识别：一维码、二维码；
7.WLAN：2.4G/5G双频；
8.配套麦克风1个，麦克风需满足以下参数：
1）工作频率与连接特性，采用UHF频段无线传输技术，支持单话筒与任意接收机自由配对，实现设备间即连即用的灵活协作；
2）无障碍环境下有效传输距离≥40米，拾音半径≥30cm，满足中小型空间的音频采集需求；
▲3）主动式NFC近场对频技术，通过物理接触触发配对，彻底杜绝邻近房间的串频干扰问题【此项需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证，测试报告须完整体现以上功能参数】；
4）内置≥600mAh高容量锂电池，支持≥6小时连续工作续航（典型工况）；
5）搭载低功耗OLED显示屏，实时显示电量、频道、连接状态等信息，兼顾信息可视化与能效优化；
6）信噪比：≥85dB|动态范围：≥82dB|采样频率：48KHz；
▲7）支持“一发多收”工作模式，单话筒可同时适配多台接收机协同工作，满足多设备音频分发场景【此项需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证，测试报告须完整体现以上功能参数】；
▲8）具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫；【此项需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证，测试报告须完整体现以上功能参数】。
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	智能仓储大数据分析系统
	（一）系统整体要求
1.智能仓储大数据分析系统，是基于企业真实业务场景与数据结构，且脱敏的大数据分析实训平台，即可让学生可以在系统中完成数据提取、筛选和统计的实训平台，也可让教师可通过作业和数据集形式检验学生学习效果。
2.系统具备教师角色和学生角色，支持实训练习、作业收发、数据集的功能，并支持相关认证考试，实训功能要能实现SQL实训和算法编程实训，作业功能要实现教师布置和评价实训作业、学生查看和完成实训作业任务，数据集功能要实现查看实训任务的数据结果。
3.系统可以用于让学生学习并掌握智能仓储作业分析的方法论。同时，系统也支持教师及时检验学生的学习进度和掌握情况，逐步培养出能够从事智能仓储入库、在库、出库作业大数据分析，及智能仓储装备运营大数据分析的专业技能人才。
（二）系统功能要求
1.实训基本功能要求
支持新建和查看自己的实训内容（含SQL实训和算法实训），包括：
（1）支持简单实训场景的数据分析，支持编写SQL语句实现提数功能，保存数据到数据集。同时支持SQL优化提升编写效率。支持选择数据库，支持搜索、选择表，显示表信息包含字段名、类型、字段说明、is_null、默认值、索引、附加信息。
（2）支持复杂大数据分析的实训场景，支持编写python和R语言，支持数据导入和在线运行；算法编程实训模块界面汉化，大幅提升效率；支持在线运行保存实训。
2.作业基本功能要求
（1）支持老师新建和查看自己布置的作业清单，支持发给指定的班级、学生和小组，支持查看学生作业详情，在线作业批改和打分。支持学生查看收到的老师作业列表，支持写作业，查看作业得分。
（2）支持显示作业名称、作业内容、创建时间、最后修改时间、得分、备注等信息及进行查看、保存操作。
3.数据集基本功能要求
（1）支持教师分享数据集给学生，学生接收老师分享的数据集，教师和学生均可查看自己的数据集。
（2）支持展示数据集名称、创建时间、最后修改时间及编辑和删除操作。
4.班级管理基本功能要求
支持教师对相关班级进行管理，包括：
（1）支持依据班级名和年级查询班级信息，支持设置班级基本信息，包含班级名、年级等，支持维护班级成员，包含查询班级成员、添加班级成员、给班级成员分组。
（2）支持创建和维护班级小组，包含编辑和删除小组、移出小组成员等。
（三）系统规格要求
1.支持SaaS部署，≥50个账号，可任意组合教师和学生角色比例，5年升级运维服务。
2.系统支持不同端口登录及各类角色的登录，保障信息安全。
3.该系统能够搭载5000万条以上基于仓储运营及智能仓储装备运转的模拟数据，供学生开展相关指标的数据调用、分析。
4.该系统能够搭载500万条以上基于仓储容器运营的模拟数据，供学生开展相关指标的数据调用、分析。
5.该系统能够搭载100万条以上基于智能AGV上架运营的模拟数据，供学生开展相关指标的数据调用、分析。
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	AI智运决策系统
	一、系统概述
AI智运决策系统是由承运商管理AI智能体、路线规划AI智能体两大模块构成的智能运输决策平台。系统面向运输管理实训教学场景，通过承运商多维评估、智能路线规划、动态约束优化等核心能力，帮助学生理解运输决策中的指标建模、算法应用与多目标优化逻辑。
两大智能体可独立运行、独立教学，也可协同完成“承运商评估→路线规划”的完整运输决策链条。
二、承运商管理AI智能体	
1、承运商管理AI智能体
1.1数据设计
▲支持承运商各项指标信息设计，不低于五大类：成本类、时效类、质量与安全类、资源与弹性类、可持续与合规类；二级指标不低于十九项指标：线路吨公里报价/立方报价；燃油路桥装卸二次配送等附加费率、紧急订单加价系数、结算账期、准时交付率 OTIF、平均运输时间、运输时间标准差、关键节点可视化率、运输破损率 / 丢失率、重大安全事故次数、保证金、客户投诉率、可用运力池规模、高峰弹性倍数、区域覆盖密度、财务稳定性、合规证照齐全度、碳排放强度、绿色车队占比。【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
1.2业务定义
支持不低于20家以上新、旧承运商项指标评估。支持业务场景定义电商、大宗商品、生产制造、快消品、家电行业、食品行业、生物制药、数码电子等不低于8种行业多种指标矩阵类型。
1.3算法设计
▲采用AHP层次分析法，结合指标权重，输出各承运商评分，支持图表及表格形式呈现，支持新旧承运商对比，支持基于指标阈值利用大模型推理智能识别推荐与不推荐承运商。支持基于承运商指标运算结果，调用大模型开展推理分析，呈现分析报告。支持基于业务场景指标分类推荐承运商，包括成本类、时效类、质量与安全类、资源与弹性类、可持续与合规类五类指标。【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
2、路线规划AI智能体	
2.1数据设计
▲支持不低于四种运输商品信息设计：包括商品编码、商品名称、商品重量、商品体积；客户需求信息；支持不低于六种客户需求信息设计：包括途经点、经纬度、最早到达时间、最晚到达时间、商品编号、数量；支持不低于六种运输车辆信息设计：包括车辆类型、车辆型号、车辆载重、车厢容积、运输成本、碳排放。【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
2.2业务定义
支持不低于20个运输点以及时间窗设定。支持定义运输车队的新能源汽车、柴油汽车不同车辆型号可调度的车辆数量。
2.3算法设计
[bookmark: OLE_LINK20]●智能体根据路线规划任务自动选择车型、生成规划路线，以图表形式呈现，并展示各线路信息，支持计算调度运输车辆总行驶距离、路线总耗时、总花费、总碳排放等指标数据；支持单个运输车辆发车时间、线路花费、路线耗时、路线距离、载重率、满载率等指标数据。支持路线规划算法：遗传算法、蚁群算法等。【提供该功能演示】
2.4支持推理分析
支持基于路线规划结果，调用大模型开展推理分析，呈现分析报告。
支持紧急订单处理，支持根据紧急订单要求进行车型选择、生成规划路线。
2.5动态约束模式
可动态提升路线规划任务难度，插入新约束（新增客户点、缩短时间窗等）；
3、系统技术规格
系统采用微服务架构设计，支持对接主流大模型API，满足智能体推理分析的功能需求。
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	智慧化税费申报与管理平台租赁
	（一）技术参数
1. 软件采用互联网技术，基于云模式，在线提供云服务，打造智慧财务云生态；
1.1 软件采用B/S架构，基于公有云与私有云混合模式，人工智能与会计的融合，打造智慧财务云生态。基于流行的J2EE技术栈，采用JDK1.8、Mysql、Spring Boot、Spring Cloud、MyBatis Plus、Vue、ElementUI、Redis等技术，应用稳定的Spring Cloud微服务框架进行构建，系统支持分布式的部署方式，支持服务的无缝扩展和对接，单个服务功能变更不影响整体系统的正常操作，同时可以随时获取更高的计算能力，有效降低实施成本及使用成本；
1.2 拥有自主知识产权的产品，确保客户在使用系统服务的过程中不会产生侵权的风险；
1.3 提供租赁期内的免费云服务技术支持，包含云平台运维服务及云平台内容服务；云平台运维服务：提供租赁期内的免费云服务技术支持，包含云服务器的硬件、软件、流量带宽及使用过程中发生的任何费用以及售后运维服务；云平台内容服务：提供租赁期内平台内容方面的免费升级，包括因相关政策法规等相关因素引起的平台内容升级服务、平台供应商主动的内容升级服务、平台使用培训等服务；
2. 智慧税务实训平台提供了任务中心、企业电子税务局、自然人电子税务局、会计核算系统、企业信息、销项管理、进项管理、智能算税中心、智能申报管理、智能税费核算、税务风险管控、我的成绩等12大模块；
▲2.1 智能算税中心支持基础配置、税源采集、智能算税等功能，通过各税种基础设置、计税规则的配置，智能采集税源，智能计算税费，最后生成申报表底稿；【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
2.2智能申报管理提供税费申报及申报结果查询两个子模块，申报之前需要先进行税务风险检测，检测内容包括申报表间勾稽关系及税务风险指标预警等。最后，运用内置RPA纳税申报机器人实现一键智能税费申报及缴纳；
▲2.3智能税费核算提供销项业务核算、进项业务核算、税费业务核算等子模块，可以进行智能生成凭证及手动录入凭证，通过业务票据建模功能端进行设置凭证模板（包含分录模板设置，支持设置摘要、科目及科目匹配类型、借贷方向、金额取值公式及取值匹配），实现智能生成凭证；【需提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
2.4 税务风险管控提供风险模型配置、发票风险检测、税务风险检测等子模块。风险模型配置设有风险大类、风险类型和指标名称，可以对指标进行公式的配置，结合企业行业特性设置风险预警值、风险指向等信息。发票风险检测包括销项发票风险和进项发票风险；税费风险检测包括增值税风险、消费税风险、企业所得税风险、个人所得税风险及其他税费风险，可以单独针对各模块风险进行检测，并生成风险检测报告。风险检测功能能够进行风险指标计算及预警判断，并针对疑点指标进行预警提示，提出风险指向及风险应对措施。风险检测报告可以支持报告预览，并支持PDF报告格式导出；
3. 管理端：
3.1 教师管理功能：提供新增、修改和删除教师账号功能，可进行批量新增、批量授权、批量延期等批量操作；提供控制教师账号权限管理，包括课程管理、试卷管理、竞赛试卷管理等权限；提供修改教师账号角色的功能；提供设置教师账号状态功能，状态包括有效、过期、锁定；提供设置教师账号到期时间功能，可选定一个具体的时间点（年月日）；
3.2 行政班级功能：提供新增、修改、删除和查找行政班的功能，支持行政班单个学生账号增加，也支持批量添加学生账号和Excel文件导入学生账号；提供根据用户名或者状态对学生信息进行增删改查功能，支持给学生设置有效、锁定、过期等多个状态，支持设置学生账号有效期（年月日）；提供行政班级教师授权功能，可授权其他教师以选择行政班级中的学生开展教学班授课；
3.3 教学班级功能：提供新增、修改、删除和查找教学班级的功能；支持设置课程和带班老师；提供学生管理、教学管理、考试管理和统计分析功能；
3.3.1 教学管理功能：提供成绩总览、章节明细、进度控制、签到管理等功能；提供搜索查询学生、导出学生成绩功能，支持详细查看学生各个章节完成情况、学习进度和分数，支持详细查看和导出学生学习报告；支持锁定、隐藏章节节点，支持隐藏题目答案和答题结果（勾选后，学生无法查看题目答案和答题结果），也支持隐藏题目答案但显示答题结果（勾选后，学生无法查看题目答案，但可以查看答题结果）；提供新增、搜索签到活动，支持设置签到开始时间和结束时间，可跟踪学生签到状态及具体签到时间，支持修改学生签到状态（正常、缺勤、迟到、早退、事假、病假）；
▲3.3.2在线时长：支持查看学生的在线学习时间统计，包含首次登录时间、最后登录时间、在线总时长、今日在线时长、上次在线时长和在线状态等，并支持通过图表展示在线时长统计情况，图表以线形图形式呈现学生的在线总时长、今日在线时长、上次在线时长的信息，支持按不同维度排序，支持选择图例以单独显示某些指标信息，支持下载图表；【此项需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证，测试报告须完整体现以上功能参数】
3.4 统计分析：包含站点统计（管理员账号可查看）和教学统计（教师账号可查看）；
3.4.1 站点统计；汇总官方课程总数、官方微课总数、官方PPT总数、官方PDF总数、官方试卷总数、教师总数、学生总数、行政班总数、教学班总数；以动态图表的方式展示课程资源汇总、教师开课情况、年度课程学习人数汇总、在线人数统计（支持最近3小时、6小时区间切换）、学生新增人数；
3.4.2 教学统计：汇总官方课程总数、官方微课总数、官方PPT总数、官方PDF总数、官方试卷总数、学生总数、行政班总数、教学班总数；以动态图表的方式展示课程资源汇总、学生新增人数、年度行政班人数汇总、年度教学班人数汇总；
4. 学生端功能：
4.1 学习统计功能：提供学生在课程下的学习状况统计雷达图，具有两张雷达图并可交互，一张雷达图显示每个项目的总分、合格分和得分信息，点击任意一个项目，另外一张雷达图对应显示该项目下每个任务的总分、合格分和得分信息；同时可以控制选择雷达图只显示总分、得分、合格分任意一种或组合信息；主界面还具有显示每个项目的总分、得分和正确率的统计列表，点击关闭按钮可隐藏该统计列表；
4.2 答题（试卷）报告功能：根据每个章节的课后练习或者试卷答题情况一一对应生成单独的答题报告或者试卷报告，报告中包含整份课后练习或整套试卷的总正确率以及每种题型的正确率统计图，包含课后练习或试卷的各类型题目的正确数、错误数、已做题目数、未做题目数和题目总数的统计表，可以查看到学生具体答题信息、正确答案以及题目解析，并支持将答题报告及试卷报告导出为PDF文档；
5. 平台配套提供终端载体单机版，要求支持在无网络状态使用，内置以下功能模块：
5.1 互动财会游戏功能模块，满足以下要求：
5.1.1 要求游戏总数量不少于50个；要求游戏类型应该是多样性的，具有支持拖拉拽操作、具有闯关模式等典型的游戏特征（不是简单的单选、多选、判断类型）；要求游戏内容与财会专业知识点相关，需随机抽取至少5个不同的游戏展示，游戏内容举例：战略地图游戏：通过拖拉拽的形式完成战略地图绘制。企业经营沙盘游戏：通过小沙盘的形式，模拟一家企业一年的经营，并且包含资产负债表的动态展示。数电发票识别游戏：通过游戏的形式，让学生学习了解财务机器人发票识别的步骤与过程；
[bookmark: OLE_LINK22]▲供应商承诺委派项目实施人员为期不少于2周的现场培训【提供培训人员的有效注册税务师资格相关证书】。
6.租赁期限：1年
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	财务机器人应用与开发平台租赁
	（一）技术参数
1. 软件采用互联网技术，基于云模式，在线提供云服务，打造智慧财务云生态；
1.1 软件采用B/S架构，基于公有云与私有云混合模式，人工智能与会计的融合，打造智慧财务云生态。基于流行的J2EE技术栈，采用JDK1.8、Mysql、Spring Boot、Spring Cloud、MyBatis Plus、Vue、ElementUI、Redis等技术，应用稳定的Spring Cloud微服务框架进行构建，系统支持分布式的部署方式，支持服务的无缝扩展和对接，单个服务功能变更不影响整体系统的正常操作，同时可以随时获取更高的计算能力，有效降低实施成本及使用成本；
1.2 拥有自主知识产权的产品，确保客户在使用系统服务的过程中不会产生侵权的风险；提供租赁期内的免费云服务技术支持，包含云平台运维服务及云平台内容服务；提供租赁期内的免费云服务技术支持，包含云服务器的硬件、软件、流量带宽及使用过程中发生的任何费用以及售后运维服务；提供租赁期内平台内容方面的免费升级，包括因相关政策法规等相关因素引起的平台内容升级服务、平台供应商主动的内容升级服务、平台使用培训等服务；
2. RPA财务机器人应用与开发涵盖了课程导入、走进RPA财务机器人世界、 RPA财务机器人基础UiPath认知、RPA财务机器人Excel应用、RPA财务机器人Email应用、RPA财务机器人Web应用、RPA财务机器人实战开发、RPA财务机器人部署与运维，注重RPA财务机器人的设计过程与开发实践应用，在课程中穿插了财务案例与操作练习，通过将RPA机器人开发工具与具体的财务场景相融合，培养学生运用RPA工具开发财务机器人的综合能力；
3. 在学习开发RPA机器人时，为满足大批量学生开发环境需求，内置了仿真网上银行系统、仿真防伪税控开票系统、仿真电子税务局系统、仿真会计信息化系统、仿真仓储进销存系统、仿真增值税发票认证系统、仿真个人所得税系统等开发环境。
4. 学生可以通过系统上传RPA 脚本压缩文件和RPA运行视频，提供已上传的RPA脚本压缩文件下载功能和已上传的RPA运行视频在线观看功能；
▲5. RPA判分：在教学管理中，可以查看学生上传的RPA运行视频，并判分；【需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证，测试报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分】
6. 管理端：
6.1 教师管理功能：提供新增、修改和删除教师账号功能，可进行批量新增、批量授权、批量延期等批量操作；提供控制教师账号权限管理，包括课程管理、试卷管理、竞赛试卷管理等权限；提供修改教师账号角色的功能；提供设置教师账号状态功能，状态包括有效、过期、锁定；提供设置教师账号到期时间功能，可选定一个具体的时间点（年月日）；
6.2 行政班级功能：提供新增、修改、删除和查找行政班的功能，支持行政班单个学生账号增加，也支持批量添加学生账号和Excel文件导入学生账号；提供根据用户名或者状态对学生信息进行增删改查功能，支持给学生设置有效、锁定、过期等多个状态，支持设置学生账号有效期（年月日）；提供行政班级教师授权功能，可授权其他教师以选择行政班级中的学生开展教学班授课；
6.3 教学班级功能：提供新增、修改、删除和查找教学班级的功能；支持设置课程和带班老师；提供学生管理、教学管理、考试管理和统计分析功能；
6.4 课程管理：提供新增、查看、搜索课程功能，包括设置课程名称、课程类型、动态年、课程排序、课程描述、课程备注、LOGO引用或上传并使用；提供进入课程、模拟做题功能；
6.5 试卷管理功能：提供新增、查看、搜索试卷功能，包括设置试卷名称、关联产品、发布状态、开放状态、模式选择（普通模式、单题模式、案例模式、综合模式）、题目组合、题目乱序、排序、动态年和备注；查看试卷后提供题型汇总功能，可查看试卷内题目类型、题数和总分情况，可预览和查看题目；
6.6 资源管理功能：提供新建资源库文件夹，整理资源数据功能，支持删除、移动、分享、上传、重命名等功能；
6.7 统计分析：站点统计；汇总官方课程总数、官方微课总数、官方PPT总数、官方PDF总数、官方试卷总数、教师总数、学生总数、行政班总数、教学班总数；以动态图表的方式展示课程资源汇总、教师开课情况、年度课程学习人数汇总、在线人数统计（支持最近3小时、6小时区间切换）、学生新增人数；教学统计：汇总官方课程总数、官方微课总数、官方PPT总数、官方PDF总数、官方试卷总数、学生总数、行政班总数、教学班总数；以动态图表的方式展示课程资源汇总、学生新增人数、年度行政班人数汇总、年度教学班人数汇总；
7. 学生端功能：
7.1 学习统计功能：提供学生在课程下的学习状况统计雷达图，具有两张雷达图并可交互，一张雷达图显示每个项目的总分、合格分和得分信息，点击任意一个项目，另外一张雷达图对应显示该项目下每个任务的总分、合格分和得分信息；同时可以控制选择雷达图只显示总分、得分、合格分任意一种或组合信息；主界面还具有显示每个项目的总分、得分和正确率的统计列表，点击关闭按钮可隐藏该统计列表；
7.2 嵌入式网页PPT功能：提供画笔标注功能，包括画笔、荧光笔、橡皮擦；提供上下翻页、单页单独打开功能；提供PPT导航、模糊搜索内容功能；提供场景对话交互功能；内置客观题，包括单选、多选、判断等题型，支持将PPT切换成PDF模式阅览；
7.3 答题（试卷）报告功能：根据每个章节的课后练习或者试卷答题情况一一对应生成单独的答题报告或者试卷报告，报告中包含整份课后练习或整套试卷的总正确率以及每种题型的正确率统计图，包含课后练习或试卷的各类型题目的正确数、错误数、已做题目数、未做题目数和题目总数的统计表，可以查看到学生具体答题信息、正确答案以及题目解析，并支持将答题报告及试卷报告导出为PDF文档；
8. RPA实战开发案例，满足以下功能：
8.1 提供配套PPT及慕课视频，慕课视频包含PPT课件讲解及RPA机器人开发实际操作过程；提供案例描述，提供流程梳理设计图、业务数据（支持下载预览）等内容，支持快捷跳转RPA开发环境系统；案例支持系统自动判分，要求能够查看结果展示包括分值、开发环境系统详情等信息，要求能够重置开发环境系统数据从而配合支持重复运行RPA机器人；
8.2 提供具体的图文操作步骤讲解，以便学生能够对照讲解一步步完成RPA机器人的开发，并提供完整的RPA源码包（支持下载），提供相关总结拓展，引导学生拓展开发其他RPA机器人；
9. 平台配套提供云课堂手机APP，实现云课堂功能，可以为老师学生在互联环境下达到沟通、资源共享、课堂考核的作用，体验互动教学与作业跟踪等新的教学模式：
10. 平台配套提供会计信息化账务处理手机APP，供学生移动学习体验会计信息化常见功能模块：
11. 平台配套提供电子游戏沙盘：采用趣味小游戏的方式模拟财务共享推演，沙盘包含FSSC战略定位、建设模式设计、选址城市评估、职能调整、组织结构、人员测算、流程优化前提、流程职责切分、流程优化设计共9个关卡；游戏沙盘包含前情提要、集团背景、关卡任务资料、工具箱、自动判分、正确答案查看等功能，采用拖拽小旗、拖拽卡片、动态箭头指示等游戏互动操作方式完成沙盘推演；
12.平台配套提供物理沙盘：包括1个盘面、2本手册，以及演算表不少于10张、流程清单不少于35张、操作卡片不少于180个。盘面是物理沙盘的基础，需与电子沙盘9个关卡对应，用于放置和调整操作卡片；手册是物理沙盘的参考资料，用于提供案例主体的基础信息及背景；演算表用于提供操作指导，记录推演中的计算过程和结果；操作卡片用于摆盘，玩家可以通过放置、移动操作卡片模拟建设财务共享中心的过程。
▲供应商承诺委派项目实施人员为期不少于2周的现场培训【提供培训人员注册会计师职业资格证书相关证明材料】。
13.租赁期限：1年
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	文化建设
	1.文化展板：≥10个，材质：铝塑，尺寸：≥800mm*1200mm（可根据现场调整尺寸）。
2.场地标识：≥8个，材质：铝塑，尺寸：≥600mm*400mm（可根据现场调整尺寸）。
3.设备标识：≥10个，材质：铝塑，尺寸：≥500mm*280mm（可根据现场调整尺寸）。
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	无人运输车
	一、无人运输车参数
1.整车外形尺寸：长≥2720mm、宽≥1100mm、高≥1700mm。
2.货箱外部尺寸：长≥2400mm、宽≥1000mm、高≥950mm。
3.货箱结构：采用飞翼门厢式结构
(1)厢体采用高强度金属框架+金属蒙皮材质，表面经防腐防锈工艺处理；
(2)厢内包含配套货架、货架层数≥2层；货架面板与底板采用≥1.5mm厚冷轧钢板材质，边缘做圆角钝化处理，防止刮伤货物；
(3)单侧采用上翻式飞翼门、采用直流电动推杆驱动飞翼门；
(4)支持与无人车整车控制系统对接联动；
(5)支持与装车机器人联动作业。
4.轴距：≥1500mm、最小离地间隙：≥130mm、货箱底板距地高度：≤720mm。
5.最小转弯半径：≤3.5m、最大涉水深度：≥200mm、最大行驶速度：≥30km/h。
6.整车核心电气部件防护等级不低于IP55。
7.续航与载重：空载工况续航里程≥110km，城市综合工况续航里程≥80km；整车最大允许总质量≥1100kg。
8.动力电池额定电压：≥60V。充电输入规格：AC220V±10%；动力电池额定容量≥11.52kWh。充电性能：交流慢充满电时间≤4h，随车配备便携充电枪。
9.支持整车在线升级功能，可实现控制系统远程迭代优化。
10.具备远程开关机功能，可通过管理平台远程下发车辆上下电指令。
11.配备胎压实时监测、车身碰撞检测功能；整车设置物理急停按钮，前后配备独立碰撞急停触发装置。
12.搭载语音播放模块、低速行驶报警器，具备整车低功耗管理功能。
▲13.包含5年自动驾驶系统授权使用服务。【投标文件需提供承诺函】
14.配套1套数据运行管理平台。
2、 配套课程资源
●1.配套供应链运营管理相关理实一体化课程一门，课程能满足48课时以上的教学任务，课程内容基本满足供应链管理师三级技能要求以及部分二级技能要求，覆盖了供应链运营各环节的知识点，包括但不限于：课程标准（不少于1个）、课程导学视频（不少于1个）、课件PPT（不少于10个）、教学视频（不少于10个）、教学动画（不少于10个）、自测练习题（不少于200题）、案例资源（不少于30个）; 【提供该功能演示】
1)课程标准（不少于1个）
2)课程导学视频（不少于1个）
3)课件PPT（不少于10个）：①教学课件需与课程紧密结合，每个实训内容均配套PPT，可配合教学使用，不少于10个；②教学课件要明确教学目标、要突出重点难点、要有灵活新颖的教学形式、教学对象要有针对性，根据教学需要课件中插入动画、视频；③课件内容要生动，能吸引学生，调动学习兴趣；④课件需保持前后风格一致，课件排版设计美观。
4)教学视频（不少于10个）：①视频内容与课件内容联系紧密，重难点实训配置实操视频，数量不得少于10个。②内容设计符合教学内容；③画面简洁清晰，节奏合适；④配音应标准，无噪音，快慢适度，采用MP4格式。
技术要求：
输出格式：MP4
动画帧频：不低于25帧/秒；
输出分辨率：≥1920*1080
5)教学动画（不少于10个）：①动画内容与教学内容联系紧密，重难点均配置短小精悍的教学动画，数量不得少于10个；②动画设计风格以生动，活泼；画面简洁清晰，界面友好，动画连续，节奏合适；③配音应标准，无噪音，快慢适度，采用MP4格式。
技术要求：
输出格式：MP4
动画帧频：不低于15帧/秒；
输出分辨率：≥1920*1080；
声音品质：比特率64KBPS以上，双声道。
码率：不低于1024kbs
动画时长： 2-5分钟
6)数字化供应链协同运营实训指导（不少于1个）
7)数字化供应链协同运营实训报告（不少于1个）
8)数字化供应链运营自测练习题（不少于200题）：针对课程的整体测评试题库，包括单选、判断、填空、简答、计算题等多题型形式，不少于10套，综合习题不少于6套。
9)案例资源（不少于30个）：案例资源不少于30个，以浅显易懂的企业案例为背景案例集。
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	[bookmark: OLE_LINK48]SLAM智能搬运机器人
	一、技术参数
1.定位导航：采用视觉 SLAM 与激光 SLAM 融合定位方案，在长走廊等大空间场景下保持稳定定位，不出现定位丢失。
2.续航能力：满载续航≥6 小时，空载续航≥12 小时，待机续航≥20 小时；支持充电桩充电、有线充电、电池快速更换三种补能方式，具备用电安全保护机制。
3.负载与自重：额定负载≥300kg，整机自重≤100kg。
4.操作终端：机身配备固定式操作显示屏，屏幕尺寸≥10 英寸，分辨率≥1080×720；支持任务下单操作，可实时显示机器人运行、停止等工作状态。
5.底盘高度：整机底盘高度≤250mm。
6.顶升机构：具备顶升功能，额定举升高度≥50mm，可自动适配多种尺寸货架 / 载具。
7.运行速度：行走速度范围 0.2~1.2m/s，支持速度调节。
8.越障通过性：最大越障高度≥20mm，最大过缝宽度≥35mm，最大爬坡角度≥5°。
9.感知配置：配备≥2 路激光雷达、≥2 路 RGBD 相机、≥1 路 RGB 相机，用于环境感知与安全避障。
10.自动回充：支持自动返回充电桩补能。
11.通讯能力：同时支持 WiFi、4G、LoRa、蓝牙多种通讯方式。
12.设备对接：支持与自动门、闸机、风淋门、辊筒线、机械手等设备对接联动。
二、功能需求
1.路径规划：具备全局路径规划能力，可根据任务规则设定配送顺序并规划最优路径；行进过程中可自动绕行障碍物，安全无碰撞抵达目标点位；可在场地内全路线通行，完成前进、转向、掉头动作，正常进出起始点、停靠点、充电点等点位，任务模式切换不影响配送安全执行。
2.动态避障：可快速识别突发闯入行进路线的物体，及时避让或停机，并重新规划行驶路径。
3.全局重规划：当局部绕障失败时，可放弃当前全局路径，重新规划全局路径，确保顺利抵达目的地。
4.点位联动播报：抵达目标点位时，可自动联动点位关联的蓝牙音频设备，通过蓝牙播放语音提示。
5.任务结束待机：支持任务完成后原地待机，无需立即返回起始点。
6.点位搜索：配送模式、顶升模式下均支持点位搜索功能，点位数量较多时可快速检索目标点位，提升任务下发效率。
7.多目的地配送：配送模式下，单次配送任务支持设置多个目的地，可根据实际需求调整配送顺序与点位。
8.顶升巡航：具备顶升巡航功能。
9.顶升多点逗留：顶升任务支持设置逗留点位，机器人顶升货物后，可自动前往选定点位停留并保持举升状态，避免重复装卸操作。
10.自适应顶升：支持多规格货架自适应顶升匹配。
11.行人跟随：具备行人跟随行驶功能。
12.货架组管理：支持点位分组管理，可将多个点位编辑为一个点位组；顶升点位设为组时，机器人可在组内点位自主寻找货架顶升；放货点位设为组时，机器人可在组内点位自主寻找空位放货，提升作业效率与场地利用率。
●13.机器人可自动顶升带脚轮货物底座，连同整垛多层堆叠纸箱货物实现整体转运，本地触控显示终端，可实时显示作业状态。【提供该功能演示】
[bookmark: OLE_LINK62]▲14. SLAM智能搬运机器人整机（含内置动力电池组）需满足航空运输安全要求，电池需符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》测试标准 【需提供与所投机型配套的同型号电池UN38.3的第三方检测报告扫描件（结论须为“合格”或“通过”）】。
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	智能装车机器人
	1、机器人整体：
1.1整机外形尺寸≥L950mm*W600mm*H900mm；设备总重量≤450kg；底盘背负负载≤100Kg；
1.2导航方式激光SLAM；对角布局双激光雷达，雷达探测范围互补，实现机身360°全区域环境探测，配合激光SLAM导航算法完成自主建图、定位与路径规划；
2、移动性能：
2.1驱动方式：差速驱动；标准化移动底盘作为整机运动基座，匹配伺服驱动、行走轮系、制动机构，依托上层调度与运动控制指令完成直行、转向、避障、定点停靠等动作。
2.2底盘移动速度/加速度：最大移动速度≤1.5m/s，额定负载工况推荐≤0.8m/s；最大加速度≤0.3m/s²；
2.3底盘越障最大高度不小于10mm；底盘过缝宽度≤30mm；车体回转直径≤1000mm；行走通道宽度：Min820mm；回转通道宽度：Min1200mm；
3、电池相关性能：
续航能力≥8h；综合定位精度不小于±0.5mm；
4、智能机器人系统：
4.1负载：不低于5kg；重量（含电缆）：不高于23kg；工作半径：不少于954mm；重复定位精度：不低于±0.02mm；机器人安装：任意角度安装。
4.2.工具I/O端口：数字输入：不低于2个；数字输出：不低于2个；模拟输入：不低于2个
5、视觉探测单元：
5.1.最大帧率：≥24fps；色彩模式：黑白/彩色；镜头焦距：≥8mm；物距：100mm-1000mm；视野：≥70*50mm；像素精度：≥0.08mm；图像处理：软件触发方式取像，单帧处理时间1s以内。
5.2.集成相机镜头、光源三大模块的2D相机，集成视觉系统的一体化机器人控制柜；
5.3.拖拽式指令集成视觉功能，支持机器人视觉一体化软件平台；
6、末端工具：
夹持力：支持不少于40N连续可调，可适配不同规格工件抓取作业；根据工件进行灵活选型。
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	[bookmark: OLE_LINK106]配载智能体
	一、系统介绍
系统支持自动配载：根据货物的尺寸、重量、温度等参数，自动计算出最佳的配载方案，优化空间利用率，降低运输成本。支持模拟仿真：提供3D可视化模拟功能，可以清晰地展示货物在冷藏车内的排列方式，方便用户进行修改和调整。支持装箱指导：生成详细的装箱指导图、装箱方案和装箱动画，指导用户按照软件给出的方案进行实际的装载操作。支持数据分析：提供实时的数据分析和报告生成功能，可以帮助用户进行运输成本分析、效率优化等工作。
二、功能要求：
1.软件包括主要功能点有客户管理、货品管理、车辆管理、托盘管理、司机管理、配送路线管理、配载规则、订单管理、配送计划、配送调度、装箱方案。
2.客户管理：客户管理功能用于高效地管理客户信息，支持添加、编辑和删除客户信息，确保系统中客户数据的准确性和时效性。核心要素确定客户收货地点（确定门店位置，用作线路规划）、最早收货时间，最迟收货时间，收货要求等。 
3.货品管理：货品管理功能用于高效管理货品的基本信息和运输要求，支持添加、编辑和删除货品信息。核心要素是维护货品的基础数据，包括配送规则和装载要求，确保货品在配送过程中能够得到妥善处理。
4.车辆管理：车辆管理功能用于管理车辆的基础信息，支持添加、编辑和删除车辆信息。核心要素包括维护车辆的载重、内径尺寸（长度、高度、宽度）及其他相关信息，确保车辆资源得到合理配置和利用。 
5.司机管理：司机管理功能用于高效管理司机信息，支持添加、编辑和删除司机资料。核心要素包括维护司机的基础数据、工作时间和熟练度，确保司机的资源配置及调度能够符合运输需求。
6.托盘管理：托盘管理功能用于管理托盘的基础信息，支持添加、编辑和删除托盘信息。核心要素包括维护托盘的尺寸（长、宽、高）及负重要求，以确保托盘的合理使用和存储。
7.订单管理：订单管理功能用于管理订单信息，支持添加、编辑和删除订单。核心要素包括维护订单的客户信息、收货信息、订单货品明细及相关运输要求，确保订单的完整性和准确性。
▲8.配载计划：有两种选择方式，直接装箱或先打托后装箱，选择直接装箱，没有中间托盘的计算，先打托后装箱，根据货物计算需要多少托盘，然后对托盘进行配载。车辆调度：根据货物量，货物温度、湿度、是否释放乙烯、车辆限重、车辆容积选择车辆数量，车辆类型，配载方式。【提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
9.司机调度：据司机历史配送地点数据进行分析，司机在特定区域内的配送次数、配送时长、配送成功率等指标选择合适的司机。
10.配载规则：主要有承重限定、车辆容积、大小搭配、后到先装、禁止混放、堆码限制、轻重搭配、多温区装载、时间窗等规则，算法规则需公开。
11.路线规划：根据发车坐标及途经点的计算总里程。系统通过百度接口根据途经点自动计算总里程，确保路线优化和准确的配送调度。
12.装箱概要：能够展示车辆容积率、载重率、总分数，衡量了车辆内部空间的利用效率与车辆承载能力的利用程度。
13.装箱指导图：能够在不同视角展示装箱指导图、显示装箱单信息概览和装箱指导图细分。可以下载装箱指导图用于仓库装箱指导。
▲14.3D装箱动画：可以360度拖动查看装箱3D图，拖动左侧进度条，可以分段显示货物的装箱位置。点击展示动画可以播放配载的动作。【提供以上功能的软件截图、并在截图上能完整且直接体现参数内容】
15.装箱方案：展示三视图（正视图、俯视图、侧视图），货物清单，加固说明。
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	运输管理系统
	（一）整体要求
运输管理系统为复杂物流运输、配送环节提供系统管理服务，对接整合各运输订单并进行运输任务编辑拆分处理，进行智能派车调度，运输执行监控，回单签收，全程路径轨迹实况及回溯，减少各作业环节的协同作业时间；支持各作业环节的异常监控处理，使承运商、货主对信息全程可视透明，大大提高运作效率，降低作业成本，提升客户服务水平。
（二）系统功能要求
运配管理系统支持基础数据配置、订单管理、运输管理、计划调度、运输管理、车队管理等核心功能模块。
1、基础数据
基础数据模块可对平台、承运商、仓库等基础数据进行配置，包括不限于如下功能模块：
（1）暂存储位管理：支持在运输过程中货物临时储位的维护，暂存储位信息包括长度、高度、类型、宽度、最大托盘数等。
（2）平台管理：支持对租户的区域或分公司的信息进行维护，包括代码、名称、联系人信息等。
2、订单管理
系统应支持管理订单相关信息，包括如下功能：
（1）运单追踪：支持查询运单在途信息、关键运输节点状态及运单详情，便于随时监控运单状态，运单追踪信息应包括：运单号、订单状态、配送状态、签收信息、发货方等信息。
3、计划调度
应可支持管理订单调度相关信息，功能模块包括不限于：
（1）线路管理：支持干线、城配送货、城配取货三种类型的线路设置；并支持按作业点绑定线路。
（2）线路匹配测试：支持输入地址在地图上进行查看，以匹配地址是否在划定线路区域内。
4、运输管理
（1）发运管理：支持进行发运操作，支持到库确认、装车扫描、发运确认、装车单和送货清单打印等操作；同时支持发车登记，登记信息包括装车单号、承运商、车辆、车型、司机、司机姓名、司机电话、数量、重量、体积、运输方式、配载方式等，调度单到库、发运后，系统将更新到库、发运时间。
5、签收回单管理
（1）签收管理：支持对发运后的订单进行按单签收和批量签收。
（2）回单管理：支持对签收后的订单，进行回单确认、回单发放、回单记录导出等操作。
6、车队管理
（1）车辆运营看板：支持对车辆总数、车辆运行数量，当前运行车辆数量、行驶里程数、今日车辆使用率等数据进行展示，以及支持通过筛选承运商，查看该承运商下的驾驶证、司机从业资格证、行驶证、营运证等预警提醒。
7、车辆位置管理
（1）行驶轨迹查看：支持通过装车单号、车牌号、起始时间、结束时间等信息，查询对应车辆的行驶轨迹。
8、报表管理
（1）配送成功率报表：支持从装车单、司机等维度，查看配送成功率，配送成功率报表信息包括：平台、仓库、委托方、省市区、承运商、司机、订单总数、运输单数、成功单数、部分成功单数、滞留单数、拒收单数、配送成功率、配送拒收率。
（2）运输任务报表：支持查询、导出运输任务详情。
9、结算管理
（1）计费数据管理：支持根据合同抽取的计费台账数据的结算、取消结算，支持手动新增、修改、删除，计费数据详情信息包括：结算单号、装车单号、结算组织、总金额、业务时间、业务类型、运单号、商家订单号、出发地省、出发地市、出发地区、目的地省、目的地市、目的地区、数量、重量、体积、司机、发货人、收货人、明细费用等。
10、异常管理
异常填报：支持对异常情况的统一管理，支持异常情况的登记、确认、关闭及处理。异常信息包括：委托方、状态、调度单号、运单号、商家订单号、异常类别、异常原因、承运商名称、运输方式、配载方式、处理人、处理时间、整车/部分异常等。
（三）系统规格要求
1、支持SaaS部署，≥50个账户，≥5年升级运维服务。
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	实训室功能布局及根据布局拆除及恢复
	1、投标人依据招标文件中规格要求、材质要求、项目功能和配置清单并依据实际场地情况进行优化设计。
按照设计方案中设计创新先进，需求精准，布局合理，前瞻性强，所购产品与建设区域高度匹配；投标人须在实施前，向采购人提供针对本项目完整的设计效果图，经采购人认可后方可实施；平面布置图以实际场地为基础，考虑教学需求及人员疏散宽度、距离，按照设备实际尺寸，进行合理布置。一共分为8个区域：①原材料重型货架入库区：②生产制造生产加工区 ③生产物流AGV货到人存储拣选区，④原材料零部件货架拣选区，⑤自动化密集库存储区，⑥智能码垛工作单元区，⑦激光AGV搬运机器人作业区，⑧智能装配运输区。
2、投标人须在实施前，向采购人提供一份完整的强弱电点位图，点位图以实际场地现有设备和增加的新设备综合考虑，考虑设备的用电总功率需要，涉及到存在线路以及电缆改造费用自行评估承担，保障整体功率用电安全，经采购人认可后方可实施。
3、同时根据现场情况进行设备拆除及地面和墙面恢复：
阁楼货架区货架拆除、搬运及地面恢复和调度室静电地板、调度大屏拆除、搬运及恢复等。
文化区配套沙发，茶几一套，椅子至少4把，配套文化装饰。


1、本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。
[bookmark: OLE_LINK42]2、投标人需针对本项目的全部软硬件提供至少为期3年的培训服务，依托建设项目开展人才培养、开设订单班不少于30人次/年、服务专业教师完成师资实践培训不少于10人次/年（每年培训时长不少于30天）,企业选派导师完成学校授课任务不少于96课时/学期；服务期内协助学校完成教学成果奖申报、教材开发、资源建设、软著专利服务和职教出海等相关活动至少1项/年。
[bookmark: _Toc12887272]★三、商务要求：
[bookmark: _Hlk47437824][bookmark: _Hlk47437789][bookmark: _Hlk65069040][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK13]（一）质保期：3 年（自本项目整体初步验收合格之日起计）；
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Hlk60664517]（二）交付要求：合同签订之日起 两个月内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付；
[bookmark: _Hlk14096470][bookmark: _Hlk205290762]（三）付款方式：合同签订后支付合同总额的30%；所有实体设备至学校，经清点确认后支付合同总额40%；项目整体初步验收合格后支付合同总额的30%。
（四）履约保证金
1、本项目合同签订后5个工作日内，供应商须向采购人交纳合同总金额10%的履约保证金；履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
2、如中标供应商未能按本项目合同约定履行义务，采购人有权根据合同约定从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk205367011]3、本项目整体初步验收完成后，中标供应商向采购人提交书面退保申请，经采购人确认无质量、安全、服务问题后，无息退还履约保证金总额的5 %。
4、本项目整体初步验收完成3年后，中标供应商向采购人提交书面退保申请，经采购人确认无质量、安全、服务问题后，无息退还剩余履约保证金。
四、演示要求
1、演示方式：视频演示；
2、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），文件上传方式见《操作手册》规定。
3、上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
4、演示内容详见本章标●项；
[bookmark: _Hlk150936197]五、其他要求
（一）制订项目初步设计方案
投标人需按照招标文件要求并结合现场勘察情况，提供项目方案设计的思路和整体布局，包括实训室平面布置图、效果图及功能区情况说明等，其中效果图需提供（含鸟瞰图1张，体现8个功能区域，同时每个区域细节图不少于1张，总计不少于9张）；初步设计方案需布局合理，具有前瞻性，所购产品与建设区域匹配；平面布置图以实际场地为基础，考虑教学需求及人员疏散宽度、距离，按照设备实际尺寸，进行合理布置。同时根据布局图进行设备拆除及地面和墙面恢复，如：阁楼货架区货架拆除、搬运及地面恢复和调度室静电地板、调度大屏拆除、搬运及恢复等。
（二）制订项目实施方案
[bookmark: _Hlk47438545]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括包括场地动线布局图合理规划设计、强弱电点位的合理设计以及全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；
为深入推进产教融合建设，保障项目建设质量与教学落地成效，严格贯彻落实中央及教育部近五年职业教育相关政策，对标国家 “双高计划” 建设要求，供应商须具备同类项目综合实施能力：拥有成熟的软硬件研发实力、完善的项目管理机制、健全的质量保障体系、优质长效的售后服务保障以及配套教学资源开发能力；同时具备将项目建设成果转化为可应用、可展示、可推广教学成果的实操经验，契合资源共建共享建设内涵，助力高水平专业群在课程建设、实践教学、人才培养及绩效目标达成等方面实现持续创新与高质量发展。
（三）制订质量保障方案
[bookmark: _Hlk47438576]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目质量保障方案，建立质量管理标准架构体系。方案要体现项目的全过程产品质量管控，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料，确保本项目供货产品质量达到投标人的各项响应承诺要求。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性；
（四）制订科研方案
供应商针对整体交付系统相关的软硬件进行科研教学的要求，提供可开展校企合作科研课题申报和产业学院建设方案，包括校企合作科研课题提纲、校企合作机制、预期目标、课题联合申报数量、产业学院共建工作内容、人员投入、合作周期及成果产出等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性；
（五）制订实训课程开发方案
供应商按照整体交付系统相关的软硬件开发实训课程内容，提供可供开展的不少于6套包含完整软硬件系统使用的实训项目开发方案，开发内容包含实训项目、实训目标、实训内容、实训资源（软硬件资源开发和使用方案）、学生分组实施方案、实训考核方案等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。
（六）售后技术服务要求
[bookmark: _Hlk45478283][bookmark: _Hlk20379672][bookmark: _Hlk47438656][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54]供应商应制订有关售后服务的管理制度，包括售后服务体系、服务制度，电话支持时间、现场响应时间和故障修复时间，设备运维措施等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。
[bookmark: OLE_LINK56]（七）制订培训方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，围绕人工智能产教融合主题提供项目培训方案，包括并不限于项目培训总周期、培训模块、培训目的、培训形式、培训计划、培训资料、师资力量、成果考核等；服务期内每年需完成组建订单班不少于30人次/年、30天师资培训任务，不少于96课时/学期企业导师教学任务，企业派出不少于4位企业导师/年，确保经培训后，可支持师生获得相关行业证书不少于5人次。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性；
投标人拟为本项目配备的培训师资力量，需具备行政或事业单位认证颁发的系统集成项目管理工程师证书或人工智能应用工程师(高级)证书或具有数据库系统工程师证书的优先。
（八）投标人具备相关经验，自2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似本项目实训基地建设项目业绩（内容包含人工智能相关内容）的优先；
（九）人才培养合作开展经验
供应商具备和用户单位建立关于人才培养开设订单班、师资培训、企业导师授课、教学成果奖成功申报或教材开发（教材开发要求供应商具备课程开发和教材出版经验，以便于在本项目采购设备和系统基础上推进教材共建和教学成果打造）等相关活动的合作项目案例的优先。
六、本项目统一现场勘察： 
签到时间： 2026年9月17日，上午9：30
勘察地址：南京市江宁区龙眠大道629号南京交通职业技术学院汇贤楼西楼1楼
联系人（联系电话）：刘老师，13913894658
[bookmark: _Hlk205300677]投标供应商需携带本人身份证、企业法人营业执照复印件、法人授权委托书准时到达指定勘察地点。供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
七、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法与评标标准”。
2. 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc226127002]
第四章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc172203081][bookmark: _Toc12708983][bookmark: _Toc226127003][bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc47453314][bookmark: _Toc210922447]一、评标方法与定标原则
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk172038253][bookmark: _Hlk150936301]评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。本项目评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
[bookmark: _Toc12708984][bookmark: _Toc226127004][bookmark: _Toc172203082][bookmark: _Toc210922448][bookmark: _Toc12887275][bookmark: _Toc47453315][bookmark: _Toc9363438]二、评标标准
[bookmark: _Toc47453316][bookmark: _Hlk106725945][bookmark: _Hlk106727412][bookmark: _Toc12887276][bookmark: _Toc8485125][bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Toc12708985][bookmark: _Hlk106726583]评标委员会将按下列评标标准进行综合评分，总分值为100分。
	序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
(30分)
	[bookmark: OLE_LINK45]1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30

	2
项目需求响应情况
(35分)
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Hlk185331096]2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“二、技术要求（标●的演示内容除外）”的得满分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项有负偏离的每项减1分，其他未标注的有负偏离的每项减0.01分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	35

	3
[bookmark: OLE_LINK46]项目方案设计
(5分)
	3.1投标人需按照招标文件要求并结合现场勘察情况，提供项目方案设计的思路和整体布局，包括实训室平面布置图、效果图及功能区情况说明等；方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得2分；不完全符合或未提供的不得分。
	5

	4
项目实施方案
(8分)
	4.1项目实施方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括场地动线布局图合理规划设计、强弱电点位的合理设计以及全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工等。方案优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未提供的不得分。
	2

	
	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK51]4.2项目质量保障方案：
[bookmark: OLE_LINK53]投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未提供的不得分。
	2

	
	[bookmark: OLE_LINK52]4.3科研方案
供应商针对整体交付系统相关的软硬件进行科研教学的要求，提供可开展校企合作科研课题申报和产业学院建设方案，包括校企合作科研课题提纲、校企合作机制、预期目标、课题联合申报数量、产业学院共建工作内容、人员投入、合作周期及成果产出等。方案优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未提供的不得分。
	2

	
	4.4实训课程开发方案
供应商按照整体交付系统相关的软硬件开发实训课程内容，提供可供开展的不少于6套包含完整软硬件系统使用的实训项目开发方案，开发内容包含实训项目、实训目标、实训内容、实训资源（软硬件资源开发和使用方案）、学生分组实施方案、实训考核方案等。方案优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未提供的不得分。
	2

	5
售后服务
(6分)
	5.1售后服务承诺方案：
[bookmark: OLE_LINK40]投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。包括售后服务体系、服务制度，电话支持时间、现场响应时间和故障修复时间，设备运维措施等。方案优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未提供的不得分。
	2

	
	5.2培训方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，围绕人工智能产教融合主题提供项目培训方案，包括并不限于项目培训总周期、培训模块、培训目的、培训形式、培训计划、培训资料、师资力量、成果考核等；
服务期内每年需完成组建订单班不少于30人次/年、30天师资培训任务，不少于96课时/学期企业导师教学任务，企业派出不少于4位企业导师/年，确保经培训后，可支持师生获得相关行业证书不少于5人次。总体方案优于招标文件要求的得最多2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未提供的不得分。
	2

	
	[bookmark: OLE_LINK57]5.3投标人拟为本项目配备的培训师资力量，需具备行政或事业单位认证颁发的系统集成项目管理工程师证书或人工智能应用工程师(高级)证书或具有数据库系统工程师证书的，每提供一个得1分，最多2分。
	2

	6
履约能力
(6分)
	[bookmark: OLE_LINK58]6.1投标人具备自2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似本项目实训基地建设项目业绩（内容包含人工智能相关内容），提供一个案例得0.5分，最高得2分；（需提供有效合同复印件，未按要求提供的不得分。）
	2

	
	[bookmark: OLE_LINK59]6.2人才培养合作开展经验
供应商具备和用户单位建立关于人才培养开设订单班、师资培训、企业导师授课、教学成果奖成功申报或教材开发（教材开发要求供应商具备课程开发和教材出版经验，以便于在本项目采购设备和系统基础上推进教材共建和教学成果打造）等相关活动的合作项目案例的，提供1个案例得1分，最高4分。
（需提供有效合同扫描件或用户单位加盖公章或使用部门章的有效证明材料，证明材料需体现相关内容，否则视为未提供）。
	4

	[bookmark: OLE_LINK39]7
视频演示
(9分)
	7.1 投标人应使用真实系统进行演示，录制视频内容须保证真实性，需要人员操作的部分，要求操作人员和设备均需出现在镜头内，完整拍摄硬件设备现场实操演示流程。评委根据根据招标文件要求对投标人的演示情况进行评分，演示内容共有6项，每项演示优于或完全符合招标文件要求的得1.5分，不完全符合或未按要求演示的不得分，本项最高得9分；演示内容及要求如下：
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK14]（1）协作机器人：机器人可支持多种终端控制方式，包含手机、平板、电脑、示教器四种控制方式。
[bookmark: OLE_LINK18]（2）AGV视觉导引系统由激光SLAM导航的AGV底盘与协作机械臂组成，在组装、检测、包装及成品库四个单元之间进行物料的端到端流转。
（3）集成组装单元：接收到来自复合机器人的原材料，利用六轴协作机器人作为核心搬运执行机构，配合视觉对位系统进行物料抓取与定位。原材料就位后，六轴协作机器人通过快换工装系统自动切换适配夹具，抓取待装零部件移送至装配工位。
（4）智能体根据路线规划任务自动选择车型、生成规划路线，以图表形式呈现，并展示各线路信息，支持计算调度运输车辆总行驶距离、路线总耗时、总花费、总碳排放等指标数据；支持单个运输车辆发车时间、线路花费、路线耗时、路线距离、载重率、满载率等指标数据。支持路线规划算法：遗传算法、蚁群算法等。
[bookmark: OLE_LINK19]（5）机器人可自动顶升带脚轮货物底座，连同整垛多层堆叠纸箱货物实现整体转运，本地触控显示终端，可实时显示作业状态。
[bookmark: OLE_LINK15]（6）配套供应链运营管理相关理实一体化课程一门，覆盖了供应链运营各环节的知识点，包括但不限于：课程标准（不少于1个）、课程导学视频（不少于1个）、课件PPT（不少于10个）、教学视频（不少于10个）、教学动画（不少于10个）、自测练习题（不少于200题）、案例资源（不少于30个）。
	9

	[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: _Hlk239769923]8
节能环保
(1分)
	8.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
	0.5

	
	8.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。
	0.5


[bookmark: _Hlk106727499]注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。
[bookmark: _Toc172203083][bookmark: _Toc210922449][bookmark: _Toc226127005][bookmark: _Hlk150951805]三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk106721217]（1）如供应商拟为本项目提供的货物，全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（二）残疾人福利单位价格扣除
[bookmark: _Hlk150951944]（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk60665602]（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK1]（七）采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc226127006][bookmark: _Toc9363434][bookmark: _Toc12887269][bookmark: _Toc12887277][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc12708986]
第五章 合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369]政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）

甲、乙双方根据_                            项目采购结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________ （____________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1本项目合同签订后5个工作日内，供应商须向采购人交纳合同总金额10%的履约保证金；履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2如中标供应商未能按本项目合同约定履行义务，采购人有权根据合同约定从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
6.3本项目整体初步验收完成后，中标供应商向采购人提交书面退保申请，经采购人确认无质量、安全、服务问题后，无息退还履约保证金总额的5 %。
6.4本项目整体初步验收完成3年后，中标供应商向采购人提交书面退保申请，经采购人确认无质量、安全、服务问题后，无息退还剩余履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
合同签订后支付合同总额的30%；所有实体设备至学校，经清点确认后支付合同总额40%；项目整体初步验收合格后支付合同总额的30%。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 8 小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自本项目整体初步验收合格之日起计  3  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定及投标文件对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  3‰  向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  3‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 20%  的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方签字并盖章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。
  
甲  方：（盖章）                       乙  方：（盖章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
日期：                                 日期：



[bookmark: _Toc226127007][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投 标 文 件



项目名称： 
项目编号：
供应商名称：（加盖CA电子公章） 
日    期：

[bookmark: _Toc226127008][bookmark: _Toc12887280][bookmark: _Toc12708987][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Hlk44877818][bookmark: _Toc8485127]
资格审查内容
[bookmark: _Hlk47431668]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1、通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）；
（2）提供2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）；
（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）；
（4）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）； 
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见附件）；
2、其他资格要求：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（由代理机构在评审时查询投标人的信用记录并留存，投标文件中无需提供相关证明材料）；
（2）提供法人授权书（格式见附件）；
（3）提供投标函（盖章原件，格式见附件）；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；
（三）本项目的特定资格要求：无；
【注】：投标人必须按以上“资格审查内容”要求提供相关材料，否则作无效投标处理；
[bookmark: _Hlk87459952]
附件：

[bookmark: _Toc226127009]开标一览表


投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号： 
分包号：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	






附件：
[bookmark: _Toc226127010]投标分项报价表（分包号：**）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币:元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


注：
1、投标报价采用总承包方式，供应商的“投标总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为。招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
3、供应商需认真填写本报价表，中标供应商的主要/核心产品的相关信息将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；
4、如本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件：
[bookmark: _Hlk47437482]技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 [bookmark: _Hlk171012259][bookmark: _Hlk171012238][bookmark: _Hlk172202898][bookmark: _Hlk172203447]投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“技术及服务要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；


附件：
[bookmark: _Toc210922458]商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“商务要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；


附件：
[bookmark: _Toc226127011]符合性审查响应对照表（分包号：**）
	序号
	实质性要求
	是否响应
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 投标人必须响应本招标文件“第三章 项目需求”中的实质性要求（即“斜体且有下划线内容或标★内容”）。如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相关证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；
3、 如投标人有任意一项实质性要求无法响应的，或未按招标文件要求提供相关证明材料的，将作无效投标处理。
4、 如本招标文件“第三章 项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表。




附件：

[bookmark: _Toc226127012]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：******
主要专业技术能力有：****** 




                                     


附件：

[bookmark: _Toc226127013]参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




附件：
[bookmark: _Toc226127014]法人授权书
本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
附：法定代表人和被授权人的身份证复印件；



授权单位名称（加盖CA电子公章）：
被授权人联系电话（手机）：
被授权人联系邮箱：
通讯地址：
日期：   年   月   日


附件：

[bookmark: _Toc226127015]投标函
致：   [采购人单位全称]   ，南京汇采项目管理有限公司
根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下： 
1.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需产品。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。
8.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；


附件：
[bookmark: _Toc226127017]关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  /  的  /  4在中国境内生产。  / 的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称（加盖CA电子公章）：
日  期：


备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.本声明函中标注“  /  ”的地方无需填写。
7. 如本项目采购标的为纯服务类，不涉及货物采购，则不适用采购本国产品的支持政策，投标人无需提交本声明函。

附件：
[bookmark: _Toc226127018]中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称] [项目编号] [分包号（如有）] 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、 [标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业] 行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 *中型企业  *小型企业  *微型企业  ；
2、[标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业]  行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 *中型企业  *小型企业   *微型企业  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行对照选择产品制造商的企业规模类型。
(4)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(5)中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


附件：
[bookmark: _Toc226127020]残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称] [分包号（如有）]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
(1)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
(2) 如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(3)中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
[bookmark: _Toc226127021]
《中小微企业声明函》附件：
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　　四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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