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第一部分. 投标邀请
江苏万达工程造价事务所有限公司受无锡职业技术大学委托，就其无锡职业技术大学机电控制场景应用实训室设备采购进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标邀请如下：
	序号
	内容

	1
	采购项目名称：无锡职业技术大学机电控制场景应用实训室设备采购
采购项目编号：JSZC-320000-JSWD-G2026-0051
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡职业技术大学
采购人地址：无锡市大学城高浪西路1600号
采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司
采购代理机构地址：无锡市滨湖区滴翠路100号B幢1005室

	3
	采购项目概况、要求：
[bookmark: OLE_LINK5]（1）采购内容：本次采购的机电设备控制场景应用实训台，融合PLC、机器人、机器视觉、运动控制等多领域技术，拟建一个集工业场景式教学、技术研发、社会服务于一体的智能控制综合平台，学生能够系统掌握机电设备智能控制关键技术，提升综合工程素养与实践创新能力。具体要求详见招标文件第三部分“采购需求”。
[bookmark: _Hlk42028919]（2）供货及完工期限：合同签订生效后30日内完成供货安装调试。
（3）质量要求：一次性验收通过，100%合格。
（4）质保要求：自验收合格日起一年；
（5）预算金额及最高限价：155万元；
（6）本项目是否专门面向中小微企业采购：否；
（7）本项目标的所属行业：工业；根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
[bookmark: _GoBack]（8）本项目不接受进口产品参与投标。(所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）   

	4
	投标供应商资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
（3）授权代表须为投标供应商本单位在职员工；
（4）本项目不接受联合体投标。
注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消报价资格。

	5
	招标文件获取期限：本项目公告发布之日起五个工作日内
招标文件提供地点：江苏政府采购（苏采云）平台
注：投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	踏勘现场：由投标供应商自行踏勘现场。
投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2026年10月30日11时，以书面（或电子稿）形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。
采购人对采购文件澄清、修改时间：投标截止时间15天前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。

	7
	本项目无需递交投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止时间起90天。

	9
	（1）网上投标截止时间：2026年11月16日14：00，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
（2）网上投标解密时间：2026年11月16日14：00；解密时限：开启解密后30分钟。
（3）投标文件提交地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login），线上不见面开标。
特别提醒：
1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	10
	开标时间：2026年11月16日14：00
开标地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）

	11
	确定中标单位时间：评审结束后

	12
	评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件盖章版三份。

	13
	采购人：无锡职业技术大学
联系地址：无锡市大学城高浪西路1600号
联系人：吴老师
联系方式：0510-81838723     
采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司
联系人：宗继红、王黎明
联系电话：0510-85133566、17351686783
联系地址：无锡市滨湖区滴翠路100号B幢1005室
邮政编码：214000
电子邮件地址：94017187@qq.com
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	14
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至江苏政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（8）“苏采云”系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。



第二部分. 投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。
2.投标供应商应向江苏万达工程造价事务所有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。
4.采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次投标使用。
（三）采购文件的解释：
1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏万达工程造价事务所有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。
2.采购人、江苏万达工程造价事务所有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）采购文件的补充或修正：
1.投标截止时间15日前江苏万达工程造价事务所有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。
2.如需对采购文件进行补充或修正，江苏万达工程造价事务所有限公司将在江苏政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。
3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏万达工程造价事务所有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏万达工程造价事务所有限公司对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成：
1.证明文件：
1.1资格、资信证明文件
（1） 关于资格的声明函（格式见附件）；
（2） 投标供应商企业营业执照副本或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖投标供应商公章；
（3） 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；
（4） 投标供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件并加盖投标供应商公章；
（5） 授权代表为供应商本单位在职员工，提供被授权代表与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的缴费证明扫描件并加盖投标供应商公章（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6） 投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2024年或2025年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件并加盖投标供应商公章； 
（7） 供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖投标供应商公章；
（8） 承诺书(格式见附件）；
注：上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
1.2补充证明文件
（1） 供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；
（2） 项目人员配备表（格式见附件）
（3） 投标供应商类似业绩一览表（格式见附件）
（4）中小企业声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件或残疾人福利单位声明函；（如是）
（5）技术偏离表（格式见附件）
（6）评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）
（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
（8）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
3.报价文件
（1）开标一览表（格式见附件）
（2）分项报价表（格式见附件）
4、技术文件（按照项目需求及评分标准编制，格式自拟）
（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
7.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
8.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
10.投标费用自理。
11.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。
（七）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；
3.电子投标文件未按采购文件要求签章的；
4.投标供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；
5.不具备采购文件中规定的资格要求的；
6.报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；
7.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
8.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；
13.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
15.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
16.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
17.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
18.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
19.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；
20.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；
21.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
22.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
23.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
24.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
25.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
26.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
27.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
28.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。
29.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
30.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；
31.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
32.电子投标文件未按采购文件规定的格式编制；
33.其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形；
34.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
（八） 开标、评标：
1.代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
5.投标文件的审查
（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
6.评标程序
评标工作由江苏万达工程造价事务所有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
A．资格性审查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
①未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
②在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
③所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
C.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。
（3）比较与评价。评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容：
（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，中标候选人并列的按技术文件优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。
核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
8. 评分细则
8.1 落实政府采购政策的价格调整
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

8.2 各项目评分标准
综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	一
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	本项目采用低价优先法，各供应商的有效投标报价，满足采购文件要求且经评审后的有效最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30。
应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算投标报价得分。关于价格扣除详见本章第二部分“ 6.1落实政府采购政策的价格调整”。
	30

	二
	商务部分（18分）

	1
	业绩
	投标供应商自2023年1月1日以来具有本项目同类项目业绩的，每提供一个业绩得2分，本项最高得4分。
注：业绩时间以合同签订时间为准，提供合同协议书扫描件并加盖投标供应商公章。
	4

	2
	质保承诺
	投标供应商承诺免费质保期满足招标文件最低要求基础上，每额外延长1年免费质保得1分，延长不足1年不计分；本项最高得2分。
注：质保期自项目最终验收合格之日起计算；仅满足招标文件最低质保要求不得分；须提供加盖投标人公章的书面承诺；中标后承诺的质保期限纳入合同条款严格执行。
	2

	2
	功能演示
	2.1演示的要求：
（1）投标供应商须按照评分标准规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。每个演示视频时间不超过5分钟；文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
（2）全部视频制作完成后，投标人须制作视频目录，将每条视频的文件名和评分项一一对应，供评标委员会评审，目录为PDF格式。
2.2演示内容：
按照技术参数中要求演示的指标要求，本项目包括五个软件，包括：可编程控制器AR实时仿真软件、数字孪生仿真平台、可编程控制器虚拟仿真软件、工业机器人离线编程软件、智能产线设计与虚拟调试软件（教育版），评委根据投标人的演示内容进行评分，完全满足每项得1分，满分12分。
（1）满足“可编程控制器AR实时仿真软件”功能要求：提供包含电梯控制模块、扶梯模块、水泵排水模块、刀库捷径模块等不少于12个PLC实训模块。内置AI智能语音助手，点击模型相应位置，自动语音讲解其功能。
（2）满足“可编程控制器AR实时仿真软件”中模型在线仿真要求：点击在线仿真，在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，网络图标变蓝，通过PLC在线编程控制模型中的LED指示灯，对应实训原理的流程实时展示运行情况；实现PLC编程的虚拟控制训练；
（3）满足“数字孪生仿真平台”功能要求：要求提供不少于10个基础训练实训项目（模型采用LED指示灯、按钮开关、接线端子、喷绘图形的形式进行展现），涵盖了装配流水线模拟、十字路口交通灯模拟、天塔之光模拟、水塔水位模拟、步进电机模拟、电动机星三角启动模拟、三层电梯模拟、自动配料装车模拟、四节传送带模拟、刀库捷径选择模拟、数码显示模拟、自动扶梯模拟、水泵排水模拟；
（4）满足“可编程控制器虚拟仿真软件”功能要求：提供不少于23个功能实训画面，涵盖了基本指令练习、装配流水线控制、十字路口交通灯控制、天塔之光控制、水塔水位控制、数码管控制、电动机星三角启动控制、四节输送线控制、自控轧钢机控制、机械手控制、液体混合装置控制、邮箱自动分拣控制、物料分拣控制、电动机正反控制、电镀生产线控制、自动售货机控制、小车运料控制、自动送料装车控制、抢答器、自动洗衣机控制、自动成型机控制、自动冲压机、柔性生产线控制等实训仿真画面。
（5）满足“工业机器人离线编程软件”功能要求：支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线，来编辑一条轨迹中指定个数的点，实现整条轨迹光滑过渡的效果；
（6）满足“工业机器人离线编程软件”功能要求：支持开放的拓展指令功能，用户可根据机器人指令自行配置工艺参数模板，再通过给轨迹点添加相关的参数内容，实现工艺指令参数化控制；
（7）满足“工业机器人离线编程软件”功能要求：利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行；
（8）满足“工业机器人离线编程软件”功能要求：支持与软件内场景元素进行数据交互，获取或更新场景元素信息，如名称、位姿、关节角等数据；
（9）满足“智能产线设计与虚拟调试软件（教育版）”功能要求：支持连接真实PLC设备，基于多品牌网关的数据交互技术，可以实现和多种品牌的PLC设备进行信号交互；
（10）满足“智能产线设计与虚拟调试软件（教育版）”功能要求：支持PLC编程软件中变量表的批量导入以及数据网关变量表批量导出功能；
（11）满足“智能产线设计与虚拟调试软件（教育版）”功能要求：支持虚拟调试双模式启动，提供普通启动与全屏启动，全屏模式可通过 快捷键快速退出，适配教学展示与专项调试；
（12）满足“智能产线设计与虚拟调试软件（教育版）”功能要求：提供数据监控功能，可将机器人关节数据传输至MES系统，可查看机器人运动状态。
	12

	二
	技术参数响应（32分）

	1
	技术参数响应
	投标供应商须提供所投产品“技术参数偏离表”，完全满足招标文件技术参数要求得基准分32分。
（1）采购需求中标注“★”项参数和功能要求不满足或者负偏离作无效投标处理；
（2）采购需求中未标注“★”项参数和功能要求不满足或者负偏离，有一项扣2分，最多扣10分，超过5项负偏离作无效投标处理；
注：①标注“★”项参数须在投标文件中提供相应证明材料，并在投标偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离作无效投标处理。
②未标注“★”项参数须在投标偏离表中对采购要求作出实质性响应并填写，负偏离超过5项作无效投标处理。
	32


	三
	技术部分（20分）

	1
	项目实施方案
	投标供应商针对本项目的特点和采购需求进行项目实施方案设计，内容主要包括以下四个方面：
（1）项目组织与工期管控：包括但不限于①项目实施团队架构，人员岗位职责；②项目进度计划，细化到货、安装、部署、调试、试运行、验收等关键节点；③施工风险预判、故障应急响应及工期保障预案；
（2）硬件设备安装与现场保障：包括但不限于①硬件设备进场核验、安装布设、线路规整全流程作业，落实施工安全防护、成品保护、现场保洁复原等标准化措施；②配套施工降噪、防尘、安全管控举措，建立设备运行保障机制，保障硬件设备长期稳定、安全运行。
（3）软件部署与软硬件联调：包括但不限于①涵盖系统环境搭建、软件安装授权、权限配置、数据初始化等完整部署工作；②制定硬件兼容性测试、软件适配调试、软硬件联动联调及故障排查优化方案；
（4）项目竣工交付：包括但不限于提供完整的竣工交付方案，包括软件授权书、操作手册、部署文档、联调验收报告等全套资料，明确资产移交、台账对接及项目验收规范。
针对上述4项内容，投标供应商结合本项目的特点和技术服务要求在投标响应文件中分别进行阐述，每项2分，满分8分，评标委员会根据阐述内容对每项分别进行打分：
（1） 内容详细完善、针对性强、可操作性强，得2分；
（2）内容详细完善，针对性、可操作性较强，得1.5分；
（3）内容基本完善，具有一定针对性、可操作性，得1分；
（4）内容简单、针对性差，可操作性差，得0.5分；
（5）内容偏差大、不满足项目需求或未进行内容阐述，得0分。
	8

	2
	售后服务方案
	投标人基于对本项目需求的理解制定详细的项目售后方案，包括但不限于故障响应、巡检运维、备件保障、系统升级、长效服务等软硬件全周期保障能力。针对上述内容，投标供应商结合本项目的特点和技术服务要求在投标响应文件中进行阐述，评标委员会根据阐述内容进行打分：
（1） 内容详细完善、针对性强、可操作性强，得6分；
（2）内容详细完善，针对性、可操作性较强，得4分；
（3）内容基本完善，具有一定针对性、可操作性，得2分；
（4）内容简单、针对性差，可操作性差，得1分；
（5）内容偏差大、不满足项目需求或未进行内容阐述，得0分。
	6

	3
	培训方案
	投标人基于对本项目需求的理解制定详细的项目培训方案，包括但不限于对使用人员、管理人员、运维人员制定分层培训，保障软硬件熟练操作、日常管理及基础运维。针对上述内容，投标供应商结合本项目的特点和技术服务要求在投标响应文件中进行阐述，评标委员会根据阐述内容进行打分：
（1） 内容详细完善、针对性强、可操作性强，得6分；
（2）内容详细完善，针对性、可操作性较强，得4分；
（3）内容基本完善，具有一定针对性、可操作性，得2分；
（4）内容简单、针对性差，可操作性差，得1分；
（5）内容偏差大、不满足项目需求或未进行内容阐述，得0分。
	6

	
	合计
	100


评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分，投标单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。推荐前3名为第一、第二、第三中标候选单位。评分办法及评分细则的解释权归属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（九）确定中标供应商：
评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏万达工程造价事务所有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（十）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
5.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
6.因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（十一）投标保证金：
本项目无需递交投标保证金。
（十二）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏万达工程造价事务所有限公司见证后生效。
2.江苏万达工程造价事务所有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十三）代理服务费：
1.本项目招标代理服务费以预算金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.05%；100万－500万费率为0.77%。
2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。
3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
（十四）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
7.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
8.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见评分标准，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

[bookmark: 五．合同条款]第三部分．采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标
本次采购的机电设备控制实训台，融合PLC、机器人、机器视觉、运动控制等多领域技术，拟建一个集工业场景式教学、技术研发、社会服务于一体的智能控制综合平台，学生能够系统掌握机电设备智能控制关键技术，提升综合工程素养与实践创新能力。
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	机电设备控制实训平台
	10
	套


二、采购标的需执行的标准规范
本项目采购标的的设计、制造、检验、安装、调试及验收等各环节，应遵循现行有效的国家、行业及地方相关标准和规范，主要包括但不限于以下方面：
（1）电气安全标准：符合GB/T 5226.1《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》、GB 19517《国家电气设备安全技术规范》等相关要求，具有漏电保护、过载保护，安全性符合国家标准。
（2）电工电子产品环境标准：符合GB/T 2423《电工电子产品环境试验》系列标准，工作环境温度-10℃～+40℃，相对湿度＜85%(25℃)，海拔＜4000m。
（3）电磁兼容标准：符合GB/T 7251（低压成套开关设备和控制设备）等电磁兼容相关要求。
（4）工业通信协议标准：支持MODBUS、S7协议、PROFINET等工业通信标准。
（5）机械安全标准：符合GB 11291《工业机器人安全规范》、GB/T 15706《机械安全 设计通则》等相关要求。
（6）防护等级标准：符合IEC 60529 IP20（堆栈式无线实训模块）及IP54（协作机器人）防护等级要求。
（7）无线充电标准：支持Qi v2.0协议。
（8）软件及信息化标准：符合GB/T 25000《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》系列标准要求。
以上标准未注明年代号的，以最新有效版本为准。
三、项目技术要求
设备应具备完善的安全保护功能，包括漏电保护、过载保护等，确保操作人员及设备安全，设备结构设计应充分考虑实用性、可靠性与安全性，各器件模块可自由布局安装，便于教学使用。
	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	机电设备控制实训平台
	模块一、运动控制模块
一、设备简述
要求实验装置由实验台架、电源模块、直流电源及仪表模块、可编程控制器模块、实验模块、触摸屏模块、电机拖动控制实验组件、步进电机控制实验组件、工具等组成。实验装置充分考虑实用性、可靠性与安全性，采用框架式网孔板结构。各个器件模块可自由布局安装在网孔板上。实验装置上可直观地进行PLC的基本指令练习、PLC技术的应用模拟等实验内容，也可利用实体PLC与虚拟仿真软件之间进行实时通信，能够开展虚实一体、贴近工业实际生产应用的综合仿真实验项目。
二、设备主要参数要求
1、交流电源要求：三相四线～380V±10% 50Hz；
2、工作环境要求：温度-10℃～+40℃，相对湿度＜85%(25℃)，海拔＜4000m； 
3、装置容量要求：＜1.5kVA；
4、外形尺寸要求：≤1000mm×700mm×1900mm；
5、安全保护要求：具有漏电保护、过载保护、安全性符合国家标准。
三、设备组成及功能要求
（一）实验台架要求
要求实验台架主体部分采用优质钢管和钢板做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑处理，要求配有4个带刹车万向轮，方便移动和固定，尺寸≤1000mm×700mm×1900mm。实验台架分上下两个部分组成，上部可以挂接电源模块、仪表模块、模拟挂箱；下部配有器件实操板，要求采用≥1.5mm钢板激光切割而成，网孔板要求采用约5mm长孔加工，用以安装可编程控制器、触摸屏、交流接触器、继电器、保险丝座、漏电保护器、线槽等，网孔板上各器件可通过特殊接线端子互相连接布线（支持安全实验导线插接和国标导线压线连接）。
（二）电源模块要求
要求提供漏电保护器、三相380V 交流电源，220V交流电源，直流DC24V电源输出，电源输出处设有过流保护。
（三）直流电源及仪表模块要求
提供一体化工业标准直流信号0-10V和4-20ma，集成4位数显表显示，精度0.01级，0.1mv的跳动变化，数字编码器粗微调双模式调节，具有高精度，低纹波，工业级长时间工作等特点。
（四）可编程控制器模块
★供电电压DC20.4～28.8V，集成至少14路数字量输入,至少10路数字量晶体管输出，内置不低于250KB工作存储器/8MB负载存储器/至少20KB保持性存储器、6个高速计数器，不低于4轴高速脉冲输出，集成不少于2个以太网接口，支持MODBUS、S7协议通讯、PROFINET等通信，配有通信编程电缆，CPU内嵌入NFC标签，可利用近场通信技术访问系统。（投标文件中须提供产品彩页截图或产品说明书并加盖投标供应商公章）
配套模拟量输入/输出信号板，2AI/2AO（±10V或0～20mA）。
配套编程和VR演示装置。
（五）堆栈式无线实训模块
采用创新的堆栈式设计理念，支持快速更换实训对象，配备人机交互安全防误操作接口，符合IEC 60529 IP20防护等级，具有无线能量传输系统，支持Qi v2.0协议扩展，最大输出功率15W（含磁吸式Pogo pin冗余触点），过流保护响应时间80ms（符合UL 60950-1标准），确保学生操作安全可靠，搭配磁吸式力学结构，兼具安全性与美观性。配有水塔水位、天塔之光、装配流水线、十字路口交通灯、自动送料装车、四节传送带等实验模块的使用和编程，实现PLC基础应用学习训练。。
（六）触摸屏实验组件要求
触摸屏要求供电电压24±20%VDC，主频≥800MHz,内存不低于256M；至少7英寸高亮度TFT液晶显示屏，分辨率≥800×480,四线电阻式；集成以太网接口、RS232、RS485、USB接口，能够使学员了解工业触摸屏的功能及使用方法、掌握与PLC之间的通信知识，并掌握复位、置位、交替等功能键、图形（曲线）显示、动态画面跟踪在触摸屏中的实现方法。要求可以和PLC组建PROFINET网络。
（七）电机拖动控制实验组件要求
要求配交流接触器不少于3只；时间继电器1只，热继电器1只，直流继电器3只，3个按钮、3只交流指示灯及按钮盒。所有接线端子均通过特殊接线端子进行连接，方便各种应用的接线（支持安全实验导线插接和国标导线压线连接）。可以完成电机拖动控制实训实操训练。
配套三相异步电动机（380V/△、0.35A、90W、1400r/min），电机经过特殊工艺处理，保证实训安全，电机接线部分采用专业护套插座，材质采用螺杆螺母全铜（垫片钢），外壳为绝缘ABS，操作安全可靠，无触电风险;配套安全型护套公插对公插（可续插）实验导线，材质为多股纯铜丁晴超柔软线，耐压3KV，线径1平方,有效防止触电危险发生;电机底部配有4个减震底脚，有效的防止与桌面的摩擦和电机运行可能产生的振动问题。
（八）步进电机控制实验组件要求
要求采用小车运动装置，并且安装有传感器、滚珠丝杠、标尺等，通过传感器信号采集，对电机进行控制，实现各种定位及逻辑控制功能；
步进系统输入电压要求DC20～36V，斩波频率大于35KHZ，电流要求可由开关设定，最大驱动电流要求1.68A/相,细分要求可选2、4、8、16、32、64，双极性恒流斩波方式，静止时电流自动减半。要求配套42型步进电机，步距角1.8，电压3.8V，电流0.95A，电阻4欧，电感3mH，引线数4，转动惯量34g.cm2。
（九）工具要求
配有嵌入式工具抽屉，内含有数字万用表、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、十字螺丝刀PH0、PH2各一把、一字螺丝刀（2.5mm和4mm各1把、一字验电笔、多用香蕉插头及线束。
配有静音型空压机一台，为整个实训室设备提供气源；参数要求：额定排气压力≥1.0MPa，出口配调压阀实现0～1.0MPa可调，1米处噪音≤60dB(A)，储气罐≥20L，配油水分离器和安全阀。
四、配套教学软件
（一）可编程控制器AR实时仿真软件*2套
[bookmark: _Hlk22151182][bookmark: _Hlk22151207]要求软件基于AI深度开发，运行环境支持android5.0以上版本；
要求能够通过扫描二维码、图片作为AR入口；通过双指基于两点中心的缩放控制，实现场景模型的放大、缩小、旋转、移动；
提供包含电梯控制模块、扶梯模块、水泵排水模块、刀库捷径模块等不少于12个PLC实训模块。内置AI智能语音助手，点击模型相应位置，自动语音讲解其功能。
通用功能要求
1、模块介绍要求：360度自由展示，含硬件组成和主要功能解说。硬件组成每个模块均不一样，点击模块功能区域，自动识别手势并讲解；
2、实训目的要求：提供实训目的，通过实训目的的解读，有目标的进行学习和练习；
★3、实训原理要求；提供动作流程图，通过流程图的熟悉，有目的的编写控制程序；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
★4、实训流程要求：提供I/O接线表，自动生成PLC主机模型，依次点击实训对象和主机模型接线端子，完成I/O接线，接线错误会有提示；线缆仿真实际导线；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
5、模型离线仿真要求：模型采用LED指示灯、按钮开关、接线端子、喷绘图形的形式进行展现，点击离线仿真，拨动按钮开关，通过LED指示灯的闪亮模拟相应的动作流程；
6、模型在线仿真要求：点击在线仿真，在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，网络图标变蓝，通过PLC在线编程控制模型中的LED指示灯，对应实训原理的流程实时展示运行情况；实现PLC编程的虚拟控制训练；
7、离线实景仿真要求：模型采用三维立体空间形式，通过实景式情景化的场景展现，真实地反映工业/生活中的应用场景；
★8、在线实景仿真要求：实景模式下点击在线仿真，在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，网络图标变蓝，通过PLC在线编程控制实景中的自动化场景按流程运行，实现PLC编程的虚拟场景化控制训练。（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
（二）数字孪生仿真平台*2套
要求支持不少于5种主流工业 PLC 品牌通信控制。
要求提供不少于10个基础训练实训项目（模型采用LED指示灯、按钮开关、接线端子、喷绘图形的形式进行展现），涵盖了装配流水线模拟、十字路口交通灯模拟、天塔之光模拟、水塔水位模拟、步进电机模拟、电动机星三角启动模拟、三层电梯模拟、自动配料装车模拟、四节传送带模拟、刀库捷径选择模拟、数码显示模拟、自动扶梯模拟、水泵排水模拟；
要求提供不少于20个场景训练实训项目（模型采用三维立体空间形式，通过实景式情景化的场景展现，真实的反映工业/生活中的应用场景），涵盖了工业机器人协调控制、气动冲压机控制、自动上料机控制、自动封装控制、工业流水线控制、小区水塔供水控制、智能配料控制、楼宇电梯控制、电机星三角启动控制、数码显示控制、水泵控制、机械手搬运控制、物料分拣控制、数控冲压机控制、立体仓库控制、十字路口交通灯控制、天塔控制、多段输送带控制、步进电机控制、多功能刀架控制、自动扶梯控制等实训仿真画面。
要求集成不少于18节主流PLC品牌学习课程，涵盖基础型号及进阶型号（或相当于西门子200smart、1200型号）的教学内容。
要求包含实验模块介绍、实训目的、实训原理、实训流程、设备组成、区域介绍、实训项目、控制要求、端口说明、模拟仿真、在线仿真、网络连接等功能菜单。
要求具有离线仿真功能：不用连接PLC，相关模型按固定的流程模拟运行，可以根据任务要求或者模拟运行流程，自行编写PLC程序，实现PLC编程的在线仿真控制；
在线仿真要求：在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，显示“已连接”，通过PLC在线编程控制自动化模型动作，实现PLC编程的虚拟控制训练。
（三）可编程控制器虚拟仿真软件*2套
软件要求采用C++、Java、Python、Go等语言开发，基于AI深度开发，运行环境支持Windows7以上版本；
提供不少于23个功能实训画面，涵盖了基本指令练习、装配流水线控制、十字路口交通灯控制、天塔之光控制、水塔水位控制、数码管控制、电动机星三角启动控制、四节输送线控制、自控轧钢机控制、机械手控制、液体混合装置控制、邮箱自动分拣控制、物料分拣控制、电动机正反控制、电镀生产线控制、自动售货机控制、小车运料控制、自动送料装车控制、抢答器、自动洗衣机控制、自动成型机控制、自动冲压机、柔性生产线控制等实训仿真画面。
软件包含四个区域
1、网络连接区：在网络区输入PLC的IP地址，连接成功后，显示“正常采集”，通过PLC在线编程控制软件区域对象动作，实现PLC编程的虚拟控制训练；
2、功能显示及按钮：提供自网络连接和断开显示，返回首界面按钮、退出按钮；
3、端口信息区：提供多种对象用到的PLC端口信息，用状态0和1表示；
4、操作对象区：提供多个功能实现画面，实现PLC的编程训练。
五、实训项目
（一）电机拖动控制实验
1、三相异步电动机直接启动控制；
2、三相异步电动机接触器点动控制线路；
3、三相异步电动机接触器自锁控制线路；
4、Y-△启动自动控制线路；
5、接触器联锁的正反转控制线路；
6、按钮联锁的三相异步电动机接触器正反转控制线路；
（二）PLC基础控制实验
1、PLC认知实验（软硬件结构、系统组成）
2、PLC接线实验
3、PLC编程软件功能应用实验
4、PLC指令实验
5、PLC通讯控制实验
6、装配流水线控制
7、十字路口交通灯控制
8、自动送料装车控制
9、四节传送带控制
10、天塔之光控制
11、水塔水位控制
（三）进阶PLC编程实训（虚拟仿真）
1、数码管控制
2、电动机星三角启动控制
3、四节输送线控制
4、自控轧钢机控制
5、机械手控制
6、液体混合装置控制
7、邮箱自动分拣控制
8、物料分拣控制
9、电动机正反控制
10、电镀生产线控制
11、自动售货机控制
12、小车运料控制
13、自动送料装车控制
14、抢答器控制
15、自动洗衣机控制
16、自动成型机控制
17、自动冲压机
18、柔性生产线控制
19、扶梯控制控制
20、水泵排水控制
21、刀库捷径控制
22、自动配料控制
23、电梯控制
24、工业机器人协调控制
25、气动冲压机控制
26、自动上料机控制
27、自动封装控制
28、工业流水线控制
29、小区水塔供水控制
30、智能配料控制
31、楼宇电梯控制
32、水泵控制
33、数控冲压机控制
34、立体仓库控制
35、多功能刀架控制
（四）触摸屏组态及应用
1、触摸屏认知与选型
2、触摸屏网络配置与组态
3、触摸屏组态工程制作
（五）步进电机控制实训 
1、步进电机接线实训
2、步进电机参数设置实训
3、步进电机点动控制实训
4、步进电机脉冲定位控制实训
（六）PLC、触摸屏、变频器综合控制实训
1、触摸屏与 PLC控制方式的基本指令编程练习
2、触摸屏与 PLC控制方式的数码显示控制
3、触摸屏与 PLC 控制电动机点动与自锁项目；
4、触摸屏与 PLC 控制电动机正反转项目；
5、触摸屏与 PLC 控制电动机星三角启动项目；
6、触摸屏与 PLC 控制电动机反接制动项目
7、触摸屏与 PLC 控制的变频调速项目
8、PLC之间PROFINET网络通信
9、PLC与变频器之间的PROFINET通讯实训
10、基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制
11、基于PLC数字量方式多段速控制
12、基于PLC模拟量方式变频开环调速控制
13、基于PLC PROFINET通信方式的变频开环调速
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	模块二、执行机构模块
一、设备简述
执行机构模块包含：设备台架、转盘机构、输送模块、仓储模块、协作机器人、视觉检测系统、工业交换机、PLC等。
二、设备主要参数要求
1、交流电源要求：三相四线～380V±10% 50Hz；
2、工作环境要求：温度-10℃～+40℃，相对湿度＜85%(25℃)，海拔＜4000m； 
3、装置容量要求：＜1.5kVA；
4、外形尺寸要求：≤820mm×1500mm×850mm；
5、安全保护要求：具有漏电保护、过载保护、安全性符合国家标准。
三、设备组成及功能要求
（一）实验台架要求
桌体要求采用工业铝合金型材一次成型，阳极氧化工艺处理，截面尺寸不低于72mm*72mm，开有标准滑槽，可以根据需求安装不同的配件，铝型材凹槽采用橙色衬条装饰，挡板采用≥1.2mm冷轧钢板制作，表面橘红色喷塑工艺处理，桌体的平衡可由脚下铝压铸件上的脚轮进行调节，脚轮带刹车功能便于固定。
（二）运动执行单元要求
1.变频器及电机
1)	变频器针对三相交流电机，用于实现精确而又经济的转速/转矩控制，模块式变频器系统，分为控制单元、功率单元和操作面板。
2)	变频器控制单元可以控制和监控功率模块和与它相连的电机，现场总线为PROFINET，输入输出包括6DI、2AI、3DO、2AO。
3)	变频器操作面板配备两行屏及菜单导航功能，使标准型驱动的调试简化。其可同时显示参数、参数值及参数过滤，从而使驱动的基本调试更为简便。
4)	电机输出功率120W，频率50Hz时电流0.73A、额定转速1300r/min、启动转矩2600mN·m、额定转矩930mN·m，频率60Hz时电流0.62A、额定转速1600r/min、启动转矩2080mN·m、额定转矩740mN·m，配套减速箱减速比1:10。
2.伺服驱动器和电机
1)	伺服驱动器带 PROFINET， 输入电压：200-240 V 单相/三相交流 ，电机：0.2 kW， 防护方式：IP20 尺寸 A， 45x170x170（宽x高x深）。
2)	电机额定转速3000rpm，最大转速5000rpm，内置1个增量式编码器。
3.步进驱动器和电机
1)	步进驱动器为全数字驱控一体型步进驱动系列产品，最高输入电压48V，最大输出峰值电流为5.6A。
2)	电机步距角1.8°，位置精度±0.9°
4.转盘模块
1)	转盘模块由步进电机驱动，同步带传动进行旋转运动。
2)	站台台面有六个工位，可放置各种材质和颜色的物料。
3)	六个工位分别为：进料位，出料位，以及3个检测位和1个装配位。
5.输送模块
1)	两组直线模组实现横向和竖直方向的运动；
2)	竖直方向的模组装有滑台气缸和夹爪气缸进行夹取物料。
6.工业交换机
1) 业务接口为16*10/10Base-TX（RJ45 接头）。
2) 交换容量32G,包发转率23.8Mpps，MAC地址表：8K。
3) 输入电压 DC12-58V。
7.视觉检测系统
1）相机：≥300 万 全局曝光，-20℃至60℃，彩色，fps,1/1.8”，36.8fps, CMOS 千兆以太网工业相机；
2）镜头：12mm，F2.8，2/3"，≥800万分辨率，C接口镜头，F2.8 ~ F16，最近摄距0.1 m，畸变≤0.28%，重量＜80g；
3）软件：与硬件配套的视觉检测软件，具有永久授权账号或加密狗。
8.存储单元
仓储单元为铝合金型材，设有2层8个仓位，分为产品合格区和不合格区。
（三）协作机器人*1
重量：≤18kg
有效负载：≧4kg
工作范围：≧575mm
工作范围：轴1/2/4/5/6：±360° 轴3：±160°
最大速度：轴1/2/3: 150 % 轴4/5/6: 180 %
工具端最大速度：2m/s
重复定位精度：±0.03mm
自由度：6
防护等级：IP54
工作温度：0-50℃
工作湿度： 70% RH
法兰接口：ISO 9409-1-50-4-M6
          ISO 9409-1-50-6-M6
法兰通讯：2 DI, 2DO, 24VDC, RS485。
四、配套教学软件
（一）工业机器人离线编程软件*2套
1． 正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，可使用软件所有功能模块，界面无“试用版”字样； 
2． 支持≥100个品牌、支持≥1000个型号的工业机器人进行场景搭建、轨迹规划、运动仿真和程序代码生成等操作；
3． 具有云端设备模型资源，支持云端实时更新数据资源，支持下载使用；
4． 具备模型数据接口，至少支持STP、STL、OBJ三种三维模型格式的导入，搭建和实际环境1：1的虚拟环境；
5． 支持对工业机器人本体、导轨及变位机设备自定义，支持多轴机器人的定义、轨迹生成及仿真，至少支持4轴、8轴、10轴；
6． ★提供机器人后置模板自定义，通过拖拽的方式定义模板格式，支持程序代码的实时预显；根据品牌选择相应的后置模板；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
7． 至少提供两种模型校准方式，可利用3D点云数据，使设计环境和真机环境内机器人、工具、被加工零部件之间的空间位置关系保持一致，实现高精度校准。
8． 软件内置便捷可靠的坐标关系转换功能，支持基于多类型基准坐标进行转换，通过可视化操作完成坐标平移、旋转及姿态调整，确保转换过程的准确性与稳定性，满足多模型协同编程需求。
9． ★支持对三维模型中的曲面网格部分进行裁剪，可通过设置的裁剪范围，对区域内或外的部分进行裁剪；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
10． ★支持三维模型中的曲面网格部分进行平滑处理，对网格出现棱形的交接处进行平滑过渡；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
11． 轨迹生成基于CAD数据、可通过模型点、线、面等模型特征快速生成设备运动轨迹，简化轨迹生成过程，提高轨迹生成精度和效率；
12． 支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线，来编辑一条轨迹中指定个数的点，实现整条轨迹光滑过渡的效果；
13． 支持多类型轨迹文件直接导入，兼容APT、CNC、CLS等多种文件格式的轨迹数据，导入时自动解析文件中的坐标点、运动指令，同步映射生成机器人运行轨迹；
14． 支持创建外部轴链接功能，可将机器人与导轨/变位机构建为多轴联动系统，支持外部轴参与轨迹联动求解运算，提升多轴协同运动的精度和流畅性；
15． 具备轨迹优化功能，以图形化方式展示机器人工作最优区域，可通过调整曲线使机器人处于工作最优区内，解决不可达、轴超限和奇异点等问题；
16． 仿真可直观查看机器人轨迹运动状态，模拟实际工作情况，同时支持仿真结果回溯查看，通过时间轴拖动操作可随时回溯至任一仿真节点，查看详细数据和状态，快速定位并解决问题；
17． 支持指定碰撞检测对象，仿真过程中开启碰撞检测后实时检测设备间的干涉情况，发生干涉时，仿真停止、高亮显示碰撞部分并输出碰撞警告信息提醒；
18． 支持开放的拓展指令功能，用户可根据机器人指令自行配置工艺参数模板，再通过给轨迹点添加相关的参数内容，实现工艺指令参数化控制；
19． 具备后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏。
20． 提供机器人运动节拍分析功能，可在性能分析界面查看机器人平均速度、总距离、总轨迹点数、总时间、节拍以及单条轨迹的长度、时间、平均速度、轨迹点数等信息；
21． ★支持将仿真结果输出为3D仿真动画并上传云端自动生成二维码和链接，手机扫描二维码可缩放、平移仿真界面查看仿真流程，浏览器打开链接可以直接播放仿真流程，并可自由缩放和切换观看视角；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
22． 软件具备输出视频功能，可将绘图区的仿真效果通过参数控制，输出为MP4、avi、mkv等格式的视频文件并保存在本地磁盘；
23． 支持视向动画，通过对仿真流程不同时间节点添加视图，可实现在仿真过程中自定切换设置的不同视角查看仿真流程；
24． 软件内置码垛工艺包，支持三花垛、五花垛等多类型标准垛型快速配置，可通过参数化输入货物尺寸、垛层数量、堆叠间隙等关键信息，自动生成无碰撞、速度平滑的机器人码垛轨迹。
25． 支持C/C++、Python等语言开发，软件可实现通过调用编写的Python脚本导入零件模型，生成机器人轨迹；
26． 支持中科方德、统信等国产操作系统；
27． 利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行；
28． 软件集成多类型、多行业在线工作站；提供不少于5套智能制造或机器人相关竞赛模拟工作站或实训案例，方便在线模拟训练。
29． 支持与软件内场景元素进行数据交互，获取或更新场景元素信息，如名称、位姿、关节角等数据；
30． 支持触发软件中的仿真模块，包含整体场景仿真、轨迹组仿真、单轨迹仿真等；
31． 支持与软件进行命令交互，触发软件轨迹生成、编译、后置等命令操作；
（二）智能产线设计与虚拟调试软件（教育版）*2套
1． 正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，可使用软件所有功能模块，界面无“试用版”字样；
2． 支持≥100个品牌、≥1000个型号的工业机器人根据生产工艺要求，与其他自动化设备进行仿真验证，生成机器人程序；
3． 提供≥200种智能制造工作单元和设备资源，支持智能产线中各种主流设备仿真与虚拟调试，包括PLC、机器人、传感器、变位机、导轨等，规划与设计车间布局；
4． ★提供应用案例库与模板库，案例可直接运行仿真，模板支持自主调试练习，适配教学实训；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
5． 具备模型数据接口，至少支持STP、STL、OBJ三种三维模型格式的导入，搭建和实际环境1：1的虚拟环境；
6． ★支持模型文件轻量化处理，可根据需求选择普通轻量化和深度轻量化两种不同方式；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
7． 支持场景设备的自由定义，用户可通过设计的三维模型以及技术参数自由定义机器人、工具、零件等设备。
8． 支持智能设备传感器以及零件生成器的定义，零件生成器可以按时间/信号双模式触发，可循环生成零件，模拟真实产线供料；
9． 支持场景距离/半径/直径测量，可新建、预览、保存用户坐标系，实现多坐标系切换管控；
10． 支持python自定义设备运动规则，通过运行python脚本实现对零件、机床等设备在虚拟调试场景中的运动模拟；
11． 轨迹生成基于CAD数据、可通过模型点、线、面等模型特征快速生成设备运动轨迹，简化轨迹生成过程，大大提高轨迹生成精度和效率；
12． 具备干涉检测功能，支持设置需要检测是否发生碰撞的设备模支持指定碰撞检测的检测对象，仿真过程中开启碰撞检测后实时检测设备间的干涉情况，发生干涉时，仿真停止、高亮显示碰撞部分并输出碰撞警告信息提醒；
13． 仿真与调试支持VR沉浸式体验。在VR环境中进行漫游，还可查看整条产线的仿真流程；
14． 支持视向动画功能，允许用户自行设置仿真中的各阶段视角，更加直观的展示出仿真中的运动细节；
15． ★支持快照功能，将模型场景特定时刻系统中各个组件的状态信息记录下来，包括但不限于零件的位置，气缸的状态以及机器人姿态等信息；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
16． 支持将仿真结果输出为MP4、avi等格式的本地视频文件，方便用户快速展示仿真作品；
17． 通过仿真机器人可执行代码，模拟机器人在软件环境中的运动状态，并支持循环指令（如For）控制机器人重复运动；
18． 支持连接真实PLC设备，基于多品牌网关的数据交互技术，可以实现和多种品牌的PLC设备进行信号交互；
19． 支持PLC编程软件中变量表的批量导入以及数据网关变量表批量导出功能；
20． ★支持在软件中可将虚拟机器人和实际机器人同步仿真，软件支持与实际机器人控制器连接实时读取实际机器人关节姿态，并在软件中模拟机器人运动姿态；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
21． ★支持AGV小车联动功能，实时获取AGV小车的空间坐标，进而实现场景中的AGV运动同步；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
22． 支持智能制造数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现生产系统的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试。
23． 支持虚拟调试双模式启动，提供普通启动与全屏启动，全屏模式可通过快捷键快速退出，适配教学展示与专项调试；
24． 支持信号调试面板的显示，实时观测相关信号的状态，IO信号状态变化通过颜色标定，直观可视化信号变化；；
25． ★支持Web监控功能，将仿真画面输出，在同一局域网下可在Web端进行查看，也可嵌入Mes等界面进行展示；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
26． 提供数据监控功能，可将机器人关节数据传输至MES系统，方便直观查看机器人运动状态；
27． ★支持虚拟PLC的调试，用户可通过自行编写Python和SCL虚拟PLC程序，实现软件中的设备和虚拟PLC之间的信号调试；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
28． ★支持中科方德、统信等国产操作系统；（投标文件中需提供呈现以上功能要求完整功能截图）
29． ★利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行；（投标文件中须提供呈现以上功能要求完整功能截图并加盖投标供应商公章）
30． 提供多种智能制造和智能装配产线的时序仿真、虚拟调试的学习案例，帮助用户快速掌握软件功能的使用。
	



四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
本项目采购标的为机电设备控制实训台共10套。
本项目合同履行地点为无锡职业技术大学，具体地点以合同书约定为准。
合同签订后，全部货物运至采购方指定位置，所有货物全部安装调试结束，提交所需单据，并经采购方组织验收合格后10日内付至合同总价的90%；使用满1年（时间以验收合格之日起计算）设备正常运行且无质量问题后的30天内一次性无息付清。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
本项目投标总报价包括该项目采购内容涉及的所有产品及其配件、包装、运杂及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
1. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
1. 供货及完工期限：合同签订生效后30日内完成供货安装调试。
2. 质保要求：自验收合格日起一年，质保期内设备在正常使用条件下发生故障，卖方负责免费维修和更换损坏的零部件,人为原因的损坏及耗材不在保修范围内。如设备由于违章操作造成故障，卖方需收取维修及所换部件的成本费。质保期后双方另行签订维修保养协议。质保期内质量出现问题，中标单位应包退、包换、包修，费用由中标单位负责。设备平台技术要求中所包含的软件均须正版授权。
3. 安装及调试：货到后供应方负责搬运、安装、调试。
4. 质量要求：一次性验收通过，100%合格。质量违约金：合同价款的5%
六、采购标的的验收标准
根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方响应文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
七、采购标的的其他技术、服务等要求
1. 售后服务响应要求：质保期内，卖方在接到最终用户对设备故障的报修电话后，立即通过电话向最终用户提供排除故障的方案。若电话不能解决，则在48小时内派工程师前往现场排除故障。
2. 本次招标设一个分包，不可拆分细项。
3.投标供应商针对本项目需进行相关培：乙方负责为学校提供为期5天/次，一年两次的免费培训，为期两年。
4.投标人须承诺在中标后签订合同前，采购人有权要求投标人提供中标的产品送国家认可第三方测试机构按照招标文件的性能参数指标进行测试，测试费用由中标人支付。不能提供或不能通过技术测试或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，并报政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。


第4部分． 
合同书
无锡职业技术大学货物采购合同
	甲方（买方）：无锡职业技术大学
	合同编号：

	乙方（卖方）：                  
	合同签约地：无锡



[bookmark: _Hlk68891350][bookmark: _Hlk50199808]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据      （项目名称）       （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
第1条 货物清单及合同价款
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	

	合计总金额：大写人民币（大写）                元整
（小写）¥                


（单价合同：合同有效期内单价固定不变，每期货物总价款为现场实际所用货物合价，即每期货物总价=单价*货物数量（货物数量以甲方确认的数量为准）本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。）
第二条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。
第三条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方响应文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后          个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。
第四条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必需的相关材料。
第五条  交货
1、乙方应在本合同生效后                 天内向甲方交付货物。
交货地点（甲方指定）：              。
甲方收货联系人：        。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
第六条 安装调试、培训和验收
1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。
2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。
3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方响应文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
第七条  伴随服务／售后服务
乙方应按采购文件、响应文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。
其他售后服务内容：                                       
第8条   货款支付
合同签订后，全部货物运至采购方指定位置，所有货物全部安装调试结束，提交所需单据，并经采购方组织验收合格后10日内付至合同总价的90%；使用满1年（时间以验收合格之日起计算）设备正常运行且无质量问题后的30天内一次性无息付清。
第九条　违约责任
1、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。 
2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的日万分之四的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。
3、乙方所交付的货物品牌、规格型号、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金。
4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 
5、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。 
第十条  不可抗力
1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
    2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。
    3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
    4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。
5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
第十一条 合同组成
双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；采购文件（含招标文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、响应文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。
第十二条　合同的变更和终止
本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条　合同的转让
未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条  争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条   合同生效及其他
1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。
2、本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。
3、双方需补充的其他事项                                        。
[bookmark: _Hlk68891964]
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：    
单位地址：                       单位地址： 
授权代表：                       授权代表：
经办人：                         经办人：
电话：                           电话：                          
日期：   年     月    日          日期：   年     月    日  

第五部分．附件（投标文件格式）


                公开招标
投标文件



采购编号：                                              
项目名称：       	  		                            
投标供应商：             	                   （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日


（一）投标函（格式）
投标函
致：江苏万达工程造价事务所有限公司
一、根据已收到的采购编号为            的    （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿按招标文件中的要求、技术规范、采购清单的条件承包本采购项目的完工。
二、我方愿意提供江苏万达工程造价事务所有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日期之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同义务。
五、我方认为你们有权决定中标供应商。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏万达工程造价事务所有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，
七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）
法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）
电话：                   传真：
地址：                   邮编：
开户名称：
开户银行：
开户账号：

（二）关于资格的声明函(格式)

关于资格的声明函
                                      

江苏万达工程造价事务所有限公司：
我公司(单位)愿针对本次项目                       进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

                                          投标供应商(盖章)：
                        法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

（三）法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

                           政府采购编号： 
                                          日期：

致：                              
                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
被授权人情况：
姓名：         性别：  
身份证件号码：                电话：
被授权人(签字或盖章)：               

投标供应商(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：



说明：1、若投标供应商为事业单位或其他组织或分支机构(仅限招标文件注明允许分支机构投标的情形),则法定代表人处的签字人可为单位负责人。2、当被授权人为法定代表人(或上述情况的单位负责人)时，被授权人相关内容填报为法定代表人(或上述情况的单位负责人)信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。如被授权人为法定代表人(或以下说明所述的单位负责人)时，则提供法定代表人(或以下说明所述的单位负责人)有效身份证。

投标供应商法定代表人身份证复印件：

 
法定代表人身份证复印件
（正面）

法定代表人身份证复印件
（反面）



法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

  
被授权人身份证复印件
（正面）


被授权人身份证复印件
（反面）






（四）承诺书(格式)
承诺书

                              （投标供应商名称）在此承诺：
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或其授权代表签字或盖章：





（五）开标一览表（格式）

开标一览表

投标供应商（公章）：                                 政府采购编号：
	项目名称
	

	投标报价（人民币）
	人民币(大写)：           元
人民币(小写)：           元

	交货期
	

	质量标准
	

	质保期
	 

	项目负责人
	


法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                 日期：   年   月   日



填写说明：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。



（六）分项报价表（格式）：
分项报价表
投标供应商名称（盖章）                                 采购项目编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	总计
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标供应商本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标供应商属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标供应商除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标供应商可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（七）声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日  期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标供应商须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。


（八）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日 期：


（九）项目人员配备表（格式）

项目人员配备表

	序 号
	姓 名
	证书类型
	社保缴纳时间
	联系方式
	劳动合同期限
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：按招标文件要求附人员相关证书，表格不够可自行延长。
                                投标供应商公章：
                           授权代表签字:  
                                   年   月   日


（十）投标供应商类似业绩一览表（格式）

投标供应商类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
（人民币）
	项目业主
	备注

	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	 
	 
	 
	 
	 

	… 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1、表格可自行延长。

投 标 人：                              （盖章）
法定代表人或其授权代理人：          （签字或盖章）
日    期：      年    月    日

                   








（十一）技术偏离表（格式）

技术偏离表

投标供应商名称（盖章）                           采购项目编号：
	设备名称
	技术参数
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或授权代表签字：


注：（1）本表不得删除，投标供应商应当根据“采购需求”逐项填列；
    （2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有技术偏离项，请于本表中列明正偏离或者负偏离并说明偏离内容，本表可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
    （4）负偏离项须逐项列明偏离内容，未全部列明负偏离项视为未实质性响应，按无效标处理。


（十二）投标供应商简介和经营情况说明（格式）
投标供应商情况表
（内容写不完的栏目可相应扩展）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2025年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2025年12月股东权益
	       万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：





（十三）评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）
（十四）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
（十五）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
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