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[bookmark: _Toc2458_WPSOffice_Level1]第一章  投标邀请
受常州检验检测标准认证研究院的委托，常州市政府采购中心就常州检验检测标准认证研究院计量检验检测设备更新项目(JSZC-320400-JZCG-G2026-0346)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0346
2.项目名称：常州检验检测标准认证研究院计量检验检测设备更新项目
3.预算金额：人民币552.6万元，其中：采购包1、122万元；采购包2、259.8万元；采购包3、28万元；采购包4、40万元；采购包5、28.8万元；采购包6、74万元。
4.本项目设定最高限价，最高限价为人民币552.6万元，其中：采购包1、122万元；采购包2、259.8万元；采购包3、28万元；采购包4、40万元；采购包5、28.8万元；采购包6、74万元。投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，兼投兼中。各采购包预算及限价如下：
	包号
	标的名称
	采购包预算及限价（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	采购包1
	螺纹综合测量机、双级电流互感器计量检验检测设备更新项目
	122
	1
	详见采购需求

	采购包2
	数字压力计、现场全自动压力校验仪、无创血压模拟仪、生命体征模拟仪、婴儿培养箱检测仪、剂量仪（含X射线诊断、CT多通道、治疗水平等）计量检验检测设备更新项目
	259.8
	1
	详见采购需求

	采购包3
	紫外分光光度计、便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置计量检验检测设备更新项目
	28
	1
	详见采购需求

	采购包4
	标准金属量器、液体恒温槽计量检验检测设备更新项目
	40
	1
	详见采购需求

	采购包5
	出租车计价器检定装置计量检验检测设备更新项目
	28.8
	1
	详见采购需求

	采购包6
	静重式力标准机、标准砝码组、质量比较仪计量检验检测设备更新项目
	74
	1
	详见采购需求



5.采购需求（简介）：项目为常州检验检测标准认证研究院计量检验检测设备更新项目，具体内容包括：运输、交货、技术资料、人员培训、验收、结算、售后服务等全部工作。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：按各采购包规定。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793]1.时间：详见招标公告。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]四、投标文件提交
1.时间：详见招标公告。
2.地点：苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：常州检验检测标准认证研究院　　
联 系 人：常州市武进区西湖路2-18号  
联系方式：殷先生0519-86290019
2.常州市政府采购中心信息
地　  址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]采购文件相关联系人：施先生                
电  　话：0519-85588161
开标评审相关联系人：姚先生             
电  　话：0519-85588165
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。



































[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc26851_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983]13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314]32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
32.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
32.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
32.7正版软件
32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
32.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
32.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 32.10履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
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项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


招标人（甲方）：                          合同编号：
中标人（乙方）：                          签订地点：
依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致订立本合同。
根据招标编号为        、             项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，中标人为乙方。
招标文件是构成本合同不可分割的部分：
1、 采购文件：
        （项目名称、项目编号）招标文件；
乙方提交的投标文件及相关资料。
二、合同标的型号、规格、数量、技术要求和金额
详见                          项目招标文件。
	设备名称
	规格型号
	产地
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	中标总金额含税价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	【合计金额】人民币大写：                     元整（小写:            元）


3、 交货和验收
1、在合同签订生效后     日内将仪器设备运至招标单位，安装调试并经甲方验收合格后方可认为交货完成。中标仪器设备到达安装现场后，乙方应提供详细发货清单，由甲方打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过（半个月以内），甲方有权要求退货，解除合同，乙方应立即全额退还已支付货款。给甲方造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，乙方将承担相应赔偿。
2、应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。
3、所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。
4、 质量保证及售后服务要求
1 质保期：
质保期    年。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
2 售后服务承诺
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；
（3）对于用户的报修，厂家2小时内电话回复，如电话不能解决问题，厂家承诺在24个小时内到达现场，予以解决；
（4）例行维护保养
如仪器设备需要进行例行维护保养， 乙方需提供仪器设备的例行维护保养服务，包括但不限于：定期上门巡检，检查设备运行状态，进行必要的清洁、润滑、调试校准等维护工作。对于仪器操作人员可以自行进行的维保项目，乙方应提供设备操作培训，确保使用人员能够正确操作和维护设备。免费保修保养期过后，乙方应写明维保收费标准及后续承诺优惠折扣率[例如：按次收费/按年收费/按工时收费等]，并提供详细的维护保养内容收费标准清单（含耗材和人工费用）。
（5）易损件供应
如仪器设备含有平均使用寿命不超过三年的密封、易损耗部件，乙方需承诺长期向使用单位提供仪器设备的易损件，并保证供应的及时性和稳定性。 针对易损件供应，乙方需制定优惠方案，并提供详细的易损件清单价格（含各易损件平均使用时间）及后续承诺优惠折扣率。乙方需保证提供的易损件均为原厂正品，并提供相应的质量保证文件。
（6）维修件供应及维修服务
在产品设计使用寿命期内，乙方应能保证甲方更换到原厂正品的维修件，确保产品的正常使用。乙方需提供仪器设备的维修服务，包括但不限于提供故障报修服务，并在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修。
收费标准: 乙方提供详细的收费标准清单、主要维修备件价格清单及维修优惠折扣率。免费保修保养期过后，乙方应按照 [承诺的维修优惠折扣率，例如：按次收费/按年收费/按工时收费等] 收取维修费用，并配备专业的维修工程师，确保及时响应维修需求。
（7）使用成本
乙方需对所提供的仪器设备在使用过程中产生的水、电、气等能源消耗以及相关试剂、试块、耗材的使用成本进行详细说明，并提供相应的每小时运行成本测算[或按试验次数/按被测样品参数等]。具体内容包括但不限于：
 能源消耗说明：乙方应提供仪器设备在正常运行状态下的水、电、气等能源消耗数据。
 试剂、试块、耗材使用成本：乙方需列出仪器设备在使用过程中所需的试剂、试块、耗材的详细清单，并提供市场价格参考。同时，乙方应提出降低试剂、试块、耗材使用成本的方案，例如通过优化实验流程、提供高性价比的替代品或提供批量采购优惠等。
 成本透明度：乙方需提供详细的成本计算方法和依据，确保使用单位能够清晰了解仪器设备在使用过程中的各项成本支出。
 优惠方案：对于试剂、试块、耗材的长期供应，乙方应制定优惠方案，并提供详细的清单及价格表（含批量采购折扣等），确保使用单位能够以合理的价格获得所需供应品。
通过以上要求，确保乙方提供的仪器设备不仅在购买和维护成本上具有竞争力，同时在使用过程中的长期成本也能得到有效控制。
3 技术服务承诺、技术培训承诺
（1）技术服务承诺：
乙方应具有相关人员和能力，保证甲方可随时咨询有关标准、分析原理等技术问题，帮助甲方解决仪器使用中的技术问题，为甲方解决实际样品分析中的难题。
乙方应不断对仪器进行硬件和软件更新升级，免费为甲方提供软件更新升级服务。
（2）技术培训承诺：
线上培训：仪器到达现场后，保证培训3～4名以上熟练的操作人员，让使用者单独完成样品分析，并能进行简单的仪器维护。
五、货款的支付
合同签订并生效后，甲方向乙方支付合同总金额的40%作为预付款。各仪器到货、安装调试完毕并逐台验收，甲方应针对已验收合格的仪器，在收到乙方开具的该仪器对应的合规增值税发票后支付该仪器的剩余全部款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
六、违约责任
1.产品质保期内，如非人为原因造成的商品损坏，由乙方包修、包换、包退，并承担因此支付的费用。
2.乙方拒绝承担违约责任或赔偿甲方损失的，甲方有权扣留乙方未付货款、质保金，直至双方争议处理完毕时止。
3.甲、乙双方任何一方违约，均应赔偿对方的直接经济损失。
4.若乙方未在合同约定的时间内完成交货，则每延迟一天，向甲方支付合同金额的0.5%的违约金，超过15天的，甲方有权解除本合同。
七、解决纠纷的方式：
1．甲、乙双方协商解决。
2．若协商解决不成，则通过下列途径（1）解决：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
八、合同生效：本合同自双方签名盖章之日起生效。
九、合同份数：本合同一式伍份。甲、乙双方各执贰份，集中采购代理机构执壹份。
	甲方（盖章）：  
	乙方（盖章）：

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	代理人：
	代理人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行帐号：

	签订日期：  年  月   日
	签订日期：  年  月   日


注：以上是合同的简易模板，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

附：
廉政责任书
招标人（甲方）：                        中标人（乙方）：
为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：
本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。 
1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。
2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。
3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。
4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。
5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。 
6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。
7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。


甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
  
       年   月   日                            年   月   日









[bookmark: _Toc24808_WPSOffice_Level1]第四章 采购需求
1、 采购标的
1.项目名称：常州检验检测标准认证研究院计量检验检测设备更新项目
2.预算金额：人民币552.6万元，其中：采购包1、122万元；采购包2、259.8万元；采购包3、28万元；采购包4、40万元；采购包5、28.8万元；采购包6、74万元。
3.最高限价：人民币552.6万元，其中：采购包1、122万元；采购包2、259.8万元；采购包3、28万元；采购包4、40万元；采购包5、28.8万元；采购包6、74万元。投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，兼投兼中。各采购包预算及限价如下：
	包号
	标的名称
	采购包预算及限价（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	采购包1
	螺纹综合测量机、双级电流互感器计量检验检测设备更新项目
	122
	1
	详见采购需求

	采购包2
	数字压力计、现场全自动压力校验仪、无创血压模拟仪、生命体征模拟仪、婴儿培养箱检测仪、剂量仪（含X射线诊断、CT多通道、治疗水平等）计量检验检测设备更新项目
	259.8
	1
	详见采购需求

	采购包3
	紫外分光光度计、便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置计量检验检测设备更新项目
	28
	1
	详见采购需求

	采购包4
	标准金属量器、液体恒温槽计量检验检测设备更新项目
	40
	1
	详见采购需求

	采购包5
	出租车计价器检定装置计量检验检测设备更新项目
	28.8
	1
	详见采购需求

	采购包6
	静重式力标准机、标准砝码组、质量比较仪计量检验检测设备更新项目
	74
	1
	详见采购需求


4.采购项目概况（简介）： 项目为常州检验检测标准认证研究院计量检验检测设备更新项目，具体内容包括：运输、交货、技术资料、人员培训、验收、结算、售后服务等全部工作。 
5.合同履行期限：按各采购包规定。
6.是/否接受联合体投标：  否  
7.是/否接受分支机构参与响应：  否
8.是/否属于政府购买服务：  否
9.是/否接受进口产品投标：  否
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：  否
11.本项目的特定资格要求：  无
12.项目类别：  货物类
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	常州检验检测标准认证研究院计量检验检测设备更新项目
	工业

































采购包1：螺纹综合测量机、双级电流互感器计量检验检测设备更新项目

三、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1螺纹综合测量机：在合同签订生效后（15日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。
1.2双级电流互感器：在合同签订生效后（30日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。
1.3仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中如发现设备无法正常运行或设备硬件、软件不满足技术要求等问题，视为验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订并生效后，采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款。各仪器到货、安装调试完毕并逐台验收，采购人应针对已验收合格的仪器，在收到中标人开具的该仪器对应的合规增值税发票后支付该仪器的剩余全部款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
3. 包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定；
4. 售后服务（质保期等）
★4.1质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效响应处理。）
4.2售后服务要求
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；
（3）提供7*24小时电话咨询服务。对于用户的报修，应在2小时内电话回复，如电话不能解决问题，应在24小时内到达现场，予以解决；
（4）例行维护保养：
投标人应为采购人提供例行维护保养服务，提供仪器设备的例行维护保养项目清单和具体服务内容（包含但不限于上门巡检频次、设备运行状态检测、清洁除尘、部件润滑、精度调试校准等）。
对于可由仪器操作人员自主完成的维保项目，投标人须组织专项操作培训，确保使用人员具备独立操作及基础维护的能力；
投标人应明确免费保修保养期届满后维保服务的收费模式（如按次、按年、按工时收费等），出具包含耗材费、人工费的详细维护保养收费清单，并承诺后续维保服务的优惠折扣率，折扣有效期。
（5）易损件供应服务
投标人应明确所供应仪器设备是否包含平均使用寿命≤3年的密封件、易损耗部件。如包含则中标人须承诺长期稳定供应，保障供货及时性。
投标人应制定易损件供应优惠方案，提供易损件详细清单（含各部件平均使用寿命、原厂售价），并明确后续采购的优惠折扣率，折扣有效期。
投标人须保证所供易损件均为原厂正品，同时提供对应的质量合格证明文件，若供应非原厂正品，采购人有权终止采购合同并追究违约责任。
（6）维修件供应及维修服务
在仪器设备设计使用寿命期内，中标人须保证采购人能够采购到原厂正品维修件，保障设备正常运行。
中标人应提供故障报修响应服务，自接到报修通知起2小时内响应，24小时内到达现场开展维修工作；若因特殊情况无法按时到场，须提前向采购人说明并提供应急解决方案。
免费保修保养期届满后，中标人应按承诺的优惠折扣率及约定收费模式（如按次、按年、按工时收费等）收取维修费用，同时配备专业维修工程师团队，保障维修服务效率与质量。
中标人须出具维修服务收费标准清单、主要维修备件价格清单，并明确维修优惠折扣率。
（7）使用成本说明
中标人须详细说明仪器设备使用过程中产生的水、电、气等能源消耗，以及试剂、试块、耗材等物料成本，并按要求提供每小时运行成本测算数据（或按试验次数、被测样品参数等维度测算），测算依据须真实可追溯。
能源消耗方面，中标人应提供设备正常运行状态下的水、电、气单位时间消耗数据，并附设备铭牌参数或第三方检测报告佐证。
试剂、试块、耗材方面，中标人须出具详细清单及市场参考价格，同时制定降低使用成本的优化方案（如优化实验流程、提供高性价比替代品、推出批量采购优惠等）；所提供的替代品须与原规格参数兼容，且质量不低于原厂标准。
中标人应公开成本计算方法及依据，确保使用成本透明化；针对试剂、试块、耗材的长期供应，须制定专项优惠方案，出具包含批量采购折扣的详细价格表，批量采购折扣梯度需清晰明确。
4.3技术服务与技术培训要求
（1）技术服务要求
中标人应配备专业技术团队，为采购人提供7×24小时技术咨询服务，解答与仪器相关的标准解读、分析原理、操作应用等问题，协助解决实际样品分析及设备使用过程中的技术难题。
中标人应持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，为采购人免费提供软件更新升级服务，免费升级期限与设备保修期一致；硬件升级需提供成本明细及优惠方案供采购人选择。
（2）技术培训要求
仪器设备到货安装调试完成后，中标人应组织线上专项培训，确保培训后至少3-4名操作人员能够独立完成样品分析操作，并具备仪器日常简单维护能力。以U盘方式提供采购人使用说明书及仪器设备操作视频。
培训效果验收标准：参训人员独立完成仪器设备各功能的使用且能独立完成设备日常清洁、参数校准等基础维护操作，视为培训达标。未达标的，中标人须免费提供二次培训。
5. 保险：无
四、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。
所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合采购文件要求及国家相关标准
2. 货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（1） 螺纹综合测量机（核心产品）
1.主要技术参数：
★1.1外尺寸最小测量范围：（1.0～150）mm
★1.2内尺寸最小测量范围：（2.5～160）mm
★1.3最小螺距：≤0.2mm
1.4最大扫描范围：≥60mm
★1.5.测量最大允许误差：MPE:圆柱螺纹环规或锥型螺纹环规(小径2.5 mm以上，牙型半角≥27°)中径:±(2.5μm+5×10-6L);圆柱螺纹塞规或锥型螺纹塞规(大径1mm以上，牙型半角≥27°)中径:±(2.5μm+5×10-6L)
1.6软件具备3D图形技术，建立测针、夹具、工件的3D实景导航系统，多视角实时显示，降低撞针可能性(提供软件截图证明材料)
▲1.7具备梯形螺纹测量功能及相应软件；
▲1.8具备行星丝杠测量功能，可分析行星丝杠大中小径及左右侧凸弧半径等参数(提供软件截图证明材料)；圆柱行星丝杠小滚柱(直径1mm以上) 中径测量最大允许差：±(2.5μm+5×10-6L)（使用比对验证）；左右侧凸弧半径测量最大允许误差：±(5μm+5×10-6L)（使用比对验证）。
▲1.9具备滚珠丝杠专用软件测量模块，可分析滚珠丝杠节圆直径、接触角等参数(提供软件截图证明材料)；滚珠丝杠节圆直径测量最大允许误差±(3.0μm+5×10-6L)（使用比对验证）；滚珠丝杠接触角度测量最大允许误差：±1°（使用比对验证）。
1.10具备组合式夹具结构，组合式夹具能在一个夹具上实现测量环、塞规(提供相关装夹实物照片证明材料)
▲1.11具备轮廓分析功能，一次测量即可评价轮廓尺寸、形位公差等参数，所有测量参数符合GB、ISO等标准。
★2.配置要求：螺纹综合测量机1台；量规夹具不少于8套；测针不少于16组，含梯形螺纹测针；配套标准器2件、配套光面环规1套、配套光面塞规1套；测量软件1套；数据库标准不少于30组。（投标文件中提供承诺并加盖投标人公章）
3.溯源要求
需参照JJF 1950-2021《螺纹量规扫描测量仪校准规范》相关技术规范进行校准，并提供由中国计量科学研究院出具的有效证书。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
（二）双级电流互感器
1.操作环境
1.1温度：(20~25)℃
1.2湿度：≤70% RH，无凝结
1.3电源电压：220VAC，50/60Hz
2.配置要求
2.1测量范围：
★2.1.1 5000A双级电流互感器额定一次电流：5,7.5,10,12.5,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,120,125,150,160,200,250,300,315,350,400,450,500,600,630,700,750,800,900,1000,1200,1250,1400,1500,1600,1800,2000,2400,2500,3000,3150,3500,4000,5000A；3150A双级电流互感器额定一次电流：5,7.5,10,12.5,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,120,125,150,160,200,250,300,315,350,400,450,500,600,630,700,750,800,900,1000,1200,1250,1400,1500,1600,1800,2000,2400,2500,3000,3150A。
▲2.1.2额定二次电流： 5A, 1A 
2.2测量主要功能
主要用于电流互感器的检定和校准。
2.3基础技术指标：
★2.3.1 5000A双级电流互感器精度等级：0.005级；3150A双级电流互感器精度等级：0.02S级。
2.4要求能够与现有电流互感器检定装置（包括互感器校验仪、负载箱、测试台）兼容使用。
3.溯源要求
依据JJG313-2010《测量用电流互感器检定规程》进行检定，待JJG1189.1-2026《测量用互感器检定规程第1部分：标准电流互感器》于2026年10月2日实施后，依据新规程进行检定。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离投标文件将作为无效投标处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。
2.2产品清单
	序号
	产品名称
	规格和技术参数要求
	单位
	数量
	单价限价（万元）

	1
	螺纹综合测量机
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	台
	1
	110

	2
	双级电流互感器
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	台
	2
	6


2.3核心产品：螺纹综合测量机
3. 验收标准
3.1技术指标验收
设备完成安装调试后，按照本项目采购仪器设备对应的计量检定规程或校准规范开展检定/校准，并出具有效证书。检定/校准参数须满足采购文件要求：采用检定方式验收的，检定结论为合格，且准确度等级符合采购需求；采用校准方式验收的，校准范围、校准点符合采购需求，所有校准结果均在设备允许误差范围内，校准实验室出具的测量不确定度应与其在 CNAS 官网公示的校准能力水平一致。
3.2功能性指标验收
设备安装调试完成后，由成交供应商通过现场实操演示方式，逐项验证设备各项功能指标，确保完全满足采购文件需求。
4. 其他要求：本项目报价应包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、税费（包括增值税及其他税费等）、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务等。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
5.实质性要求
采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。
	序号
	要求
	证明材料

	1
	质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	（一）螺纹综合测量机
1.主要技术参数：
★1.1外尺寸最小测量范围：（1.0～150）mm
★1.2内尺寸最小测量范围：（2.5～160）mm
★1.3最小螺距：≤0.2mm
★1.5.测量最大允许误差：MPE:圆柱螺纹环规或锥型螺纹环规(小径2.5 mm以上，牙型半角≥27°)中径:±(2.5μm+5×10-6L);圆柱螺纹塞规或锥型螺纹塞规(大径1mm以上，牙型半角≥27°)中径:±(2.5μm+5×10-6L)
★2.配置要求：螺纹综合测量机1台；量规夹具不少于8套；测针不少于16组，含梯形螺纹测针；配套标准器2件、配套光面环规1套、配套光面塞规1套；测量软件1套；数据库标准不少于30组。（投标文件中提供承诺并加盖投标人公章）
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	3
	（二）双级电流互感器
2.1测量范围：
★2.1.1 5000A双级电流互感器额定一次电流：5,7.5,10,12.5,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,120,125,150,160,200,250,300,315,350,400,450,500,600,630,700,750,800,900,1000,1200,1250,1400,1500,1600,1800,2000,2400,2500,3000,3150,3500,4000,5000A；3150A双级电流互感器额定一次电流：5,7.5,10,12.5,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,120,125,150,160,200,250,300,315,350,400,450,500,600,630,700,750,800,900,1000,1200,1250,1400,1500,1600,1800,2000,2400,2500,3000,3150A。
2.3基础技术指标：
★2.3.1 5000A双级电流互感器精度等级：0.005级；3150A双级电流互感器精度等级：0.02S级。
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

















采购包2：数字压力计、现场全自动压力校验仪、无创血压模拟仪、生命体征模拟仪、婴儿培养箱检测仪、剂量仪（含X射线诊断、CT多通道、治疗水平等）计量检验检测设备更新项目

三、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1压力仪器设备：在合同签订生效后（ 15 日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。
1.2医疗类计量检验检测设备在合同签订生效后（60日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。
1.3仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中如发现设备无法正常运行或设备硬件、软件不满足技术要求等问题，视为验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订并生效后，采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款。各仪器到货、安装调试完毕并逐台验收，采购人应针对已验收合格的仪器，在收到中标人开具的该仪器对应的合规增值税发票后支付该仪器的剩余全部款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
3. 包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定；
4. 售后服务（质保期等）
★4.1质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效响应处理。）
4.2售后服务要求
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；
（3）提供7*24小时电话咨询服务。对于用户的报修，应在2小时内电话回复，如电话不能解决问题，应在24小时内到达现场，予以解决；
（4）例行维护保养：
投标人应为采购人提供例行维护保养服务，提供仪器设备的例行维护保养项目清单和具体服务内容（包含但不限于上门巡检频次、设备运行状态检测、清洁除尘、部件润滑、精度调试校准等）。
对于可由仪器操作人员自主完成的维保项目，投标人须组织专项操作培训，确保使用人员具备独立操作及基础维护的能力；
投标人应明确免费保修保养期届满后维保服务的收费模式（如按次、按年、按工时收费等），出具包含耗材费、人工费的详细维护保养收费清单，并承诺后续维保服务的优惠折扣率，折扣有效期。
（5）易损件供应服务
投标人应明确所供应仪器设备是否包含平均使用寿命≤3年的密封件、易损耗部件。如包含则中标人须承诺长期稳定供应，保障供货及时性。
投标人应制定易损件供应优惠方案，提供易损件详细清单（含各部件平均使用寿命、原厂售价），并明确后续采购的优惠折扣率，折扣有效期。
投标人须保证所供易损件均为原厂正品，同时提供对应的质量合格证明文件，若供应非原厂正品，采购人有权终止采购合同并追究违约责任。
（6）维修件供应及维修服务
在仪器设备设计使用寿命期内，中标人须保证采购人能够采购到原厂正品维修件，保障设备正常运行。
中标人应提供故障报修响应服务，自接到报修通知起2小时内响应，24小时内到达现场开展维修工作；若因特殊情况无法按时到场，须提前向采购人说明并提供应急解决方案。
免费保修保养期届满后，中标人应按承诺的优惠折扣率及约定收费模式（如按次、按年、按工时收费等）收取维修费用，同时配备专业维修工程师团队，保障维修服务效率与质量。
中标人须出具维修服务收费标准清单、主要维修备件价格清单，并明确维修优惠折扣率。
（7）使用成本说明
中标人须详细说明仪器设备使用过程中产生的水、电、气等能源消耗，以及试剂、试块、耗材等物料成本，并按要求提供每小时运行成本测算数据（或按试验次数、被测样品参数等维度测算），测算依据须真实可追溯。
能源消耗方面，中标人应提供设备正常运行状态下的水、电、气单位时间消耗数据，并附设备铭牌参数或第三方检测报告佐证。
试剂、试块、耗材方面，中标人须出具详细清单及市场参考价格，同时制定降低使用成本的优化方案（如优化实验流程、提供高性价比替代品、推出批量采购优惠等）；所提供的替代品须与原规格参数兼容，且质量不低于原厂标准。
中标人应公开成本计算方法及依据，确保使用成本透明化；针对试剂、试块、耗材的长期供应，须制定专项优惠方案，出具包含批量采购折扣的详细价格表，批量采购折扣梯度需清晰明确。
4.3技术服务与技术培训要求
（1）技术服务要求
中标人应配备专业技术团队，为采购人提供7×24小时技术咨询服务，解答与仪器相关的标准解读、分析原理、操作应用等问题，协助解决实际样品分析及设备使用过程中的技术难题。
中标人应持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，为采购人免费提供软件更新升级服务，免费升级期限与设备保修期一致；硬件升级需提供成本明细及优惠方案供采购人选择。
（2）技术培训要求
仪器设备到货安装调试完成后，中标人应组织线上专项培训，确保培训后至少3-4名操作人员能够独立完成样品分析操作，并具备仪器日常简单维护能力。以U盘方式提供采购人使用说明书及仪器设备操作视频。
培训效果验收标准：参训人员独立完成仪器设备各功能的使用且能独立完成设备日常清洁、参数校准等基础维护操作，视为培训达标。未达标的，中标人须免费提供二次培训。
5. 保险：无
四、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。
所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
满足采购文件要求及国家相关标准。
2. 货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（一）压力仪器设备
1 配置要求
1.1 数字压力计
★1.1.1测量范围：（-0.1~250）MPa，共计58块，详见下表。
	测量范围
	数量
	测量范围
	数量
	测量范围
	数量

	（-100～0）kPa
	3
	（0～2.5）MPa
	4
	(0～100)MPa
	1

	（0～100）kPa
	2
	（0～4）MPa
	9
	(0～160)MPa
	1

	（0～160）kPa
	2
	（0～6）MPa
	3
	(0～250)MPa
	2

	（0～0.25）MPa
	3
	（0～10）MPa
	3
	（0～10）kPa
	1

	（0～0.4）MPa
	2
	（0～16）MPa
	3
	（0～60）kPa
	1

	（0～0.6）MPa
	3
	（0～25）MPa
	3
	(0～25)kPa
	1

	（0～1）MPa
	2
	(0～40)MPa
	3
	(0～40)kPa
	1

	（0～1.6）MPa
	2
	（0～60）MPa
	3
	/
	/


1.1.2技术指标：
★1.1.2.1需满足 JJG 875-2019《数字压力计检定规程》中对于 0.05 级数字压力计的首次检定要求；
★1.1.2.2一年内零位漂移≤0.025% FS，周期稳定性≤0.05% FS；
1.1.2.3具备多单位切换（Pa、kPa、MPa、psi、bar等，不少于8种）；
1.1.2.4应提供核心压力传感元件的来源说明及质量保证文件；传感器或整套设备应具有有效的计量器具型式批准证书（CPA）；
1.1.3其他功能：
1.1.3.1具备蓝牙通信功能和数据记录功能功能，支持无线通信方式与手机终端建立连接，支持手机端实时监控、查看设备运行实时数据（提供视频见证材料）；
1.1.3.2 量程为 0.6MPa、6MPa、60MPa 的数字压力计应通过防爆认证，需提供国内防爆合格证（如 NEPSI/PCEC 等），防爆等级应满足石油化工、加氢、燃气行业使用要求。
1.1.3.3具备不锈钢外壳和IP67高防护等级设计；
1.1.3.4 支持内外部供电。

1.2 全自动压力校验仪1（压力控制器）
★1.2.1 测量范围:（-0.1~0.6）MPa
1.2.2技术指标：
★1.2.2.1需满足 JJG 875-2019《数字压力计检定规程》中对于 0.01 级数字压力计的首次检定要求；
★1.2.2.2一年内零位漂移≤0.005% FS，年周期稳定性≤0.01% FS；
1.2.2.3分辨力不超过数字压力计最大允许误差的1/10，且具备多单位切换（Pa、kPa、MPa、psi、bar等，不少于8种）；
1.2.2.4应提供核心压力传感元件的来源说明及质量保证文件；传感器或整套设备应具有有效的计量器具型式批准证书（CPA）；
▲1.2.2.5 控制响应时间不大于12秒，30秒内控制稳定性小于等于0.002%FS，目标压力稳定持续时间大于5分钟；
▲1.2.2.6支持DC24V 环路供电。具备电测功能，测量功能包含：mA、V档等，应包含 (0~20) mA 和 (0~10) V 量程，精度指标MPE:±0.01%RD。输出功能，电流输出不低于20mA，电压输出不低于10V；
1.2.3 配套装置
1.2.3.1智能识别装置：具备指针压力表双圈刻度标度的自动准确识别及手动切换，支持压力表、精密压力表、数字压力计的自动准确识别、自动准确采集功能；支持语音方式快速录入被检仪表编号、生产厂家等信息；触摸屏不小于 6 英寸，具备 WLAN/LAN 接口；
▲1.2.3.2 具备全自动气液分离器，能够自动分离被检表里的油污液体，防止残留液体返流至仪器内部，储液盒容积不小于100ml；
1.2.4 软件要求（不低于以下配置）
★1.2.4.1 具备指示类压力表、压力变送器、数字压力计、压力开关等压力类仪器专用软件，软件具有测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口，并负责完成系统对接所有事宜，实现自动出具证书的要求；
1.2.4.2 软件环境：Windows 10或更新版本；
1.2.4.3 软件功能：内装Microsoft Edge、Google Chrome或Firefox等网络浏览器；
1.2.5其他功能：
1.2.5.1具有常用通讯方式LAN、RS232、USB、WiFi、蓝牙等连接方式；
1.2.5.2 支持与手机端无线通讯连接实时监控设备运行状态、读取实时数据，支持远程设置压力设定值，实现升压、降压等设备常规操作控制；设备本机显示画面可实时回传至计算机端；同时支持计算机端远程访问，可在计算机端完成设备参数设置及设备操作控制。（提供视频见证材料）

1.3 现场全自动压力校验仪（压力控制器）
★1.3.1 测量范围:（0~60）MPa
1.3.2技术指标：
★1.3.2.1需满足 JJG 875-2019《数字压力计检定规程》中对于 0.01 级数字压力计的首次检定要求；
★1.3.2.2一年内零位漂移≤0.005% FS，年周期稳定性≤0.01% FS；
1.3.2.3分辨力不超过数字压力计最大允许误差的1/10，且具备多单位切换（Pa、kPa、MPa、psi、bar等，不少于8种）
1.3.2.4应提供核心压力传感元件的来源说明及质量保证文件；传感器或整套设备应具有有效的计量器具型式批准证书（CPA）；
▲1.3.2.5 内置全自动压源，控制响应时间不大于40秒，30秒内控制稳定性小于等于0.005%FS，目标压力稳定持续时间大于5分钟；
▲1.3.2.6 支持DC24V 环路供电。具备电测功能，测量功能包含：mA、V档等，应包含 (0~20) mA 和 (0~10) V 量程，精度指标MPE:±0.01%RD。输出功能，电流输出不低于20mA，电压输出不低于10V；
▲1.3.2.7 设备质量不超过20kg
1.3.3 软件要求（不低于以下配置）
★1.3.3.1 具备指示类压力表、压力变送器、数字压力计、压力开关等压力类仪器专用软件，软件具有测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口，并负责完成系统对接所有事宜，实现自动出具证书的要求；
1.3.4其他功能（以下1.3.4.1-1.3.4.4项提供视频见证材料）：
1.3.4.1 具备HART手操器功能，可以完成HART压力设备的参数修改、故障诊断，支持HART自动校准，中文显示，能读取HART变送器所有参数并按需设置，支持加载并解析 HART 设备描述（DD）文件；
1.3.4.2具备 Profibus PA 协议通讯能力，可完成 PA 总线变送器的数据交互与校准操作；
1.3.4.3支持与手机端无线通讯连接实时监控设备运行状态、读取实时数据，支持远程设置压力设定值，实现升压、降压等设备常规操作控制；
1.3.4.4设备本机显示画面可实时回传至计算机端；支持计算机端无线远程访问，可在计算机端完成本机设备参数设置及设备操作控制。
1.4 全自动压力校验仪2（压力控制器）
★1.4.1 测量范围：（0~4）MPa、（0~25）MPa，内置2只传感器。
1.4.2技术指标：
★1.4.2.1需满足 JJG 875-2019《数字压力计检定规程》中对于 0.01 级数字压力计的首次检定要求；
★1.4.2.2一年内零位漂移≤0.005% FS，年周期稳定性≤0.01% FS；
1.4.2.3分辨力不超过数字压力计最大允许误差的1/10，且具备多单位切换（Pa、kPa、MPa、psi、bar等，不少于8种）；
1.4.2.4应提供核心压力传感元件的来源说明及质量保证文件；传感器或整套设备应具有有效的计量器具型式批准证书（CPA）；
▲1.4.2.5 控制响应时间不大于12秒，30秒内控制稳定性小于等于0.002%FS，目标压力稳定持续时间大于5分钟；
▲1.4.2.6支持DC24V 环路供电。具备电测功能，测量功能包含：mA、V档等，应包含 (0~20) mA 和 (0~10) V 量程，精度指标MPE:±0.01%RD。输出功能，电流输出不低于20mA，电压输出不低于10V；
1.4.3软件要求（不低于以下配置）
★1.4.3.1 具备指示类压力表、压力变送器、数字压力计、压力开关等压力类仪器专用软件，软件具有测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口，并负责完成系统对接所有事宜，实现自动出具证书的要求；
1.4.3.2 软件环境：Windows 10或更新版本
1.4.3.3 软件功能：内装Microsoft Edge、Google Chrome或Firefox等网络浏览器。
1.4.4其他功能：
▲1.4.4.1 配置自动加压装置正压输出上限不低于6MPa；真空输出:(5～100)kPa.a；
▲1.4.4.2 配置压力增压装置输出压力上限不低于25MPa，介质为空气；
▲1.4.4.3 连接台：耐压范围(-0.1~25)MPa，内置自动控制阀，可完成气体减压器密封性检测和入口端、出口端压力仪表的自动校准，无需手动操作干预；
1.4.4.4具有常用通讯方式LAN、RS232、USB、WiFi、蓝牙等连接方式；
1.4.4.5支持与手机端无线通讯连接实时监控设备运行状态、读取实时数据，支持远程设置压力设定值，实现升压、降压等设备常规操作控制。设备本机显示画面可实时回传至计算机端；同时支持计算机端远程访问，可在计算机端完成设备参数设置及设备操作控制。
2.溯源要求：压力部分需参照JJG 875-2019《数字压力计检定规程》进行检定，电测功能部分需参照JJF 1472-2014、JJF 1587-2016、JJF 1638-2017等相关技术规范进行校准，并提供由省级及以上法定计量技术机构出具的有效证书。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
（二）医疗类计量检验检测设备
1、无创血压计模拟仪
1.1 操作环境
温度：(5~40)℃
湿度：≤80% RH
1.2 配置要求
1.2.1 测量范围
★1.2.1.1标准压力计(有加压功能)
★1.2.1.2压力范围至少满足：(0～40) kPa [(0～300)mmHg]。
★1.2.1.3血压模拟器有成人和新生儿模式，其中成人模式收缩压范围：（6.7 kPa～34.0 kPa）(50 mmHg～255 mmHg)；舒张压范围：（4.0 kPa～26.0 kPa）(30 mmHg～195 mmHg)，新生儿模式收缩压范围：（4.0 kPa～16.0 kPa）(30 mmHg～120 mmHg)；舒张压范围：（1.3 kPa～13.3.0 kPa）(10 mmHg～100 mmHg)。
★1.2.1.4血压模拟器与血压参考标准(听诊法+人群血压源)要一致。
1.2.2 测量主要功能
主要用于血压计的检定。
1.2.3 基础技术指标：
1.2.3.1压力示值最大允许误差:±0.1 kPa(±0.75 mmHg)。
1.2.3.2血压示值重复性:0.13 kPa (1 mmHg)。
注：需出具省级及以上法定计量技术机构检定或校准证书
1.3 配套设备要求（不低于以下配置）
1.3.1 电源线
1.3.2 内置气腔，无需接外置袖带。
▲1.3.3 硬质金属容器，容积：500 mL,100 mL,技术特性要求：±5%。
1.4 溯源要求：依据JJF 1626-2017 《血压模拟器校准规范》JJF 1470-2014 《多参数生理模拟仪校准规范》进行检定（或校准），溯源参数：压力，范围：(0～300)mmHg。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
2、生命体征模拟仪
2.1 操作环境
温度：(10~30)℃
湿度：≤80% RH
供电电源：(220±11）V，频率：（50±1）Hz
2.2 配置要求
2.2.1 测量范围
★2.2.1.1 方波信号发生器：周期：(0.2～2.5)Hz，电压(峰峰值)：0.5 mV～2.0mV。
★2.2.1.2正弦波信号发生器：0.1Hz～100 Hz，电压(峰峰值)：0.5 mV～2.0mV。
★2.2.1.3模拟窦性心率信号发生器：心率：(30~300)次/min，电压(峰峰值)：一般包括 0.5 mV、1.0 mV、1.5 mV和2.0 mV。
★2.2.1.4无创血压模拟：有成人和新生儿模式，其中成人模式收缩压范围：（6.7 kPa～34.0 kPa）(50 mmHg～255 mmHg)；舒张压范围：（4.0 kPa～26.0 kPa）(30 mmHg～195 mmHg)，新生儿模式收缩压范围：（4.0 kPa～16.0 kPa）(30 mmHg～120 mmHg)；舒张压范围：（1.3 kPa～13.3.0 kPa）(10 mmHg～100 mmHg)。
2.2.1.5压力计范围：(0～300)mmHg
2.2.1.6脉搏血氧饱和度模拟仪：血氧(30%～100%)；脉率（30～250）次/min。
2.2.2 测量主要功能
主要用于多参数监护仪的检定。
2.2.3 基础技术指标：
★2.2.3.1方波信号发生器：频率(0.2~2.5)Hz，最大允许误差±1%；电压(峰峰值)范围(0.5~2.0)mV，最大允许误差±2%。
★2.2.3.2正弦波信号发生器：频率(0.1~100)Hz，最大允许误差±1%；电压(峰峰值)范围(0.5~2.0)mV，最大允许误差±2%。
★2.2.3.3模拟窦性心率信号发生器：范围(30~300)次/min，最大允许误差±(示值的1%+1)次/min；电压(峰峰值)：一般包括 0.5 mV、1.0 mV、1.5 mV和2.0mV，最大允许误差±2%。
★2.2.3.4压力计(有加压功能)：范围(0~40)kPa或(0~300)mmHg，分辨率：0.1mmHg,,压力示值最大允许误差：±0.1kPa(±0.8 mmHg)。
★2.2.3.5 无创血压模拟：血压示值重复性：≤0.13 kPa(1 mmHg)。
★2.2.3.6脉搏血氧饱和度模拟（具有对位信号强度显示功能）：脉搏血氧饱和度范围35%~100%，重复性：<1%；最大允许误差±3%，(35%~74%范围内)和±2%(75%~100%范围内)。脉率：范围(30~250)次/min，最大允许误差±(示值的1%+1)次/min。包含R曲线种类：Masimo、Masimo Rainbow、Nellcor、Mindray、GE/Ohmeda、Philips、BCI等；具有显示当前R值和自定义R值功能。
2.3 配套设备要求（不低于以下配置）
电源线1套；臂桶1套；血氧仪探头1套；三通管和连接头各1个； 便携包 1个
2.4 溯源要求：依据JJF 1626-2017 《血压模拟器校准规范》JJF 1542-2015 《血氧饱和度模拟仪校准规范》JJF 1470-2014 《多参数生理模拟仪校准规范》进行检定（或校准），溯源参数：血氧饱和度：35%～100%；脉率：(30～300) 次/分；压力：(0～300)mmHg。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）

3、剂量仪
3.1 操作环境
3.1.1温度：(15~30)°C；
3.1.2湿度：30%~75%；
3.1.3大气压：(86~106) kPa。
3.2 配置要求
★3.2.1 测量仪器：诊断水平剂量计*1；测量半值层用铝片*1
3.2.2 测量主要功能：主要用于X射线系统的辐射输出的空气比释动能，辐射输出的重复性，辐射输出的质(HVL)，X射线管电压，剂量指数等参数的检定和校准。
3.2.3 基础技术指标：
★3.2.3.1电离室或半导体型的剂量计，其校准因子扩展不确定度不大于5.0% (k = 2)；
★3.2.3.2在X射线管电压(50~150)kV范围内，能量响应变化不超过士5.0%；
★3.2.3.3重复性不大于1.0%；
★3.2.3.4 年稳定性不超过±2%；
★3.2.3.5带有长杆电离室或切片探测器的积分剂量计必须给出所需的半值层校准因子，其不确定度不超过5%(k=2)。
★3.2.3.6积分档年稳定性不大于2%。
3.2.3.7软件功能：
▲（1）单次曝光可显示多个参数，包括平均kVp、峰值kV、曝光时间、总剂量、剂量率、HVL等参数；
▲（2）可通过WIFI、蓝牙或其他无线方式连接平板电脑，可将测量数据传至手机或者平板电脑。
▲（3）带有CT分析软件，自动计算CT的容积剂量指数和加权剂量指数，支持电离室温度气压自动修正功能。
3.2.3.8摄影、透视、牙科多功能探测器
（1）能量范围40kV～150kV，误差：±2%；
（2）剂量范围100nGy～999Gy；误差：±5%（K≥100μGy/s）
（3）剂量率范围100nGy/s～500mGy/s；误差：±5%（K≥100μGy/s）
（4）曝光时间：1ms～999s，误差±1%；
（5）半值层：（1.0～14.0）mmAl，误差为±10%
注：需出具省级及以上法定计量技术机构检定或校准证书
3.3 配套设备要求（不低于以下配置）
3.3.1 配套仪器收纳箱*1。
3.3.2仪器信号采集器体积小，可以固定在DR设备的图像接收面板上。
3.3.3 CT长杆电离室:10cm。
3.4 溯源要求：依据JJF 1621-2017 《诊断水平剂量计校准规范》进行检定（或校准），溯源参数不同探头的校准因子和管电压(50~150)kV范围内。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
3.5 仪器设备通讯要求
所提供的仪器设备如有涉及测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，均应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口。
4、婴儿培养箱检测仪
4.1 操作环境
温度：(20~26)℃
湿度：30%～85% RH 
气压：86kPa～106 kPa
负载条件：在婴儿培养箱内空置的条件下校准
4.2 配置要求
4.2.1 测量范围
★4.2.1.1 温度参数：探头数量5个，20℃～50℃，分辨力不超过0.01℃，时间常数小于15s。
★4.2.1.2湿度参数：0～100%RH，分辨力不超过0.1%RH。
4.2.2 测量主要功能
主要用于婴儿培养箱的温度湿度相关参数校准。
4.2.3 基础技术指标：
★4.2.3.1温度测量标准器：最大允许误差：±0.2℃。
★4.2.3.2湿度计：最大允许误差：±3%RH。
★4.2.3.3传感器放置于婴儿培养箱内，测量点高度需能够高出床垫表面上方10cm。
注：以上4.2.3.1-4.2.3.2需出具省级及以上法定计量技术机构检-定或校准证书
4.3 配套设备要求（不低于以下配置）
▲4.3.1装置具有远程操作功能，支持无线实时传输，温湿度采集时间可调，支持数据实时设置、查看、读取和历史数据导出等功能。
▲4.3.2探头可进行消毒。
▲4.3.3 温度、湿度探头均支持单个独立工作,内置电池供电，配备探头充电线接头。
4.4 软件要求（不低于以下配置）
软件支持实时数据显示、曲线显示、历史数据管理、数据分析、数据导出等功能；支持数据实时上云，支持多终端远程查看实时和历史数据。
4.5 溯源要求：依据JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》，JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》进行检定（或校准），对温度和湿度参数进行溯源，范围分别是：20℃～50℃，0～100%RH。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离投标文件将作为无效投标处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。

2.2产品清单
	序号
	产品名称
	规格和技术参数要求
	单位
	数量
	单价限价
（万元）

	1
	数字压力计
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	58
	1.6

	2
	现场全自动压力校验仪
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	26

	3
	全自动压力校验仪1（压力控制器）
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	26

	4
	全自动压力校验仪2（压力控制器）
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	45

	5
	无创血压模拟仪
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	5

	6
	生命体征模拟仪
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	22

	7
	婴儿培养箱检测仪
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	10

	8
	剂量仪（含X射线诊断、CT多通道、治疗水平等）
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	33


2.3核心产品：数字压力计

3. 验收标准
3.1技术指标验收
设备完成安装调试后，按照本项目采购仪器设备对应的计量检定规程或校准规范开展检定/校准，并出具有效证书。检定/校准参数须满足采购文件要求：采用检定方式验收的，检定结论为合格，且准确度等级符合采购需求；采用校准方式验收的，校准范围、校准点符合采购需求，所有校准结果均在设备允许误差范围内，校准实验室出具的测量不确定度应与其在 CNAS 官网公示的校准能力水平一致。
3.2功能性指标验收
设备安装调试完成后，由成交供应商通过现场实操演示方式，逐项验证设备各项功能指标，确保完全满足采购文件需求。

4. 其他要求：本项目报价应包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、税费（包括增值税及其他税费等）、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务等。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

5.实质性要求
采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。
	序号
	要求
	证明材料

	1
	质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	1.1 数字压力计
★1.1.1测量范围：（-0.1~250）MPa，共计58块，详见下表。
	测量范围
	数量
	测量范围
	数量
	测量范围
	数量

	（-100～0）kPa
	3
	（0～2.5）MPa
	4
	(0～100)MPa
	1

	（0～100）kPa
	2
	（0～4）MPa
	9
	(0～160)MPa
	1

	（0～160）kPa
	2
	（0～6）MPa
	3
	(0～250)MPa
	2

	（0～0.25）MPa
	3
	（0～10）MPa
	3
	（0～10）kPa
	1

	（0～0.4）MPa
	2
	（0～16）MPa
	3
	（0～60）kPa
	1

	（0～0.6）MPa
	3
	（0～25）MPa
	3
	(0～25)kPa
	1

	（0～1）MPa
	2
	(0～40)MPa
	3
	(0～40)kPa
	1

	（0～1.6）MPa
	2
	（0～60）MPa
	3
	/
	/


1.1.2技术指标：
★1.1.2.1需满足 JJG 875-2019《数字压力计检定规程》中对于 0.05 级数字压力计的首次检定要求；
★1.1.2.2一年内零位漂移≤0.025% FS，周期稳定性≤0.05% FS；
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	3
	1.2 全自动压力校验仪1（压力控制器）
★1.2.1 测量范围:（-0.1~0.6）MPa
1.2.2技术指标：
★1.2.2.1需满足 JJG 875-2019《数字压力计检定规程》中对于 0.01 级数字压力计的首次检定要求；
★1.2.2.2一年内零位漂移≤0.005% FS，年周期稳定性≤0.01% FS；
1.2.4 软件要求（不低于以下配置）
★1.2.4.1 具备指示类压力表、压力变送器、数字压力计、压力开关等压力类仪器专用软件，软件具有测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口，并负责完成系统对接所有事宜，实现自动出具证书的要求；
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	4
	1.3 现场全自动压力校验仪（压力控制器）
★1.3.1 测量范围:（0~60）MPa
1.3.2技术指标：
★1.3.2.1需满足 JJG 875-2019《数字压力计检定规程》中对于 0.01 级数字压力计的首次检定要求；
★1.3.2.2一年内零位漂移≤0.005% FS，年周期稳定性≤0.01% FS；
1.3.3 软件要求（不低于以下配置）
★1.3.3.1 具备指示类压力表、压力变送器、数字压力计、压力开关等压力类仪器专用软件，软件具有测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口，并负责完成系统对接所有事宜，实现自动出具证书的要求；
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	5
	1.4 全自动压力校验仪（压力控制器）
★1.4.1 测量范围：（0~4）MPa、（0~25）MPa，内置2只传感器
1.4.2技术指标：
★1.4.2.1需满足 JJG 875-2019《数字压力计检定规程》中对于 0.01 级数字压力计的首次检定要求；
★1.4.2.2一年内零位漂移≤0.005% FS，年周期稳定性≤0.01% FS；
1.4.3软件要求（不低于以下配置）
★1.4.3.1 具备指示类压力表、压力变送器、数字压力计、压力开关等压力类仪器专用软件，软件具有测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口，并负责完成系统对接所有事宜，实现自动出具证书的要求；
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	6
	1、无创血压计模拟仪
1.2.1 测量范围
★1.2.1.1标准压力计(有加压功能)
★1.2.1.2压力范围至少满足：(0～40) kPa [(0～300)mmHg]。
★1.2.1.3血压模拟器有成人和新生儿模式，其中成人模式收缩压范围：（6.7 kPa～34.0 kPa）(50 mmHg～255 mmHg)；舒张压范围：（4.0 kPa～26.0 kPa）(30 mmHg～195 mmHg)，新生儿模式收缩压范围：（4.0 kPa～16.0 kPa）(30 mmHg～120 mmHg)；舒张压范围：（1.3 kPa～13.3.0 kPa）(10 mmHg～100 mmHg)。
★1.2.1.4血压模拟器与血压参考标准(听诊法+人群血压源)要一致。
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	7
	2、生命体征模拟仪
2.2.1 测量范围
★2.2.1.1 方波信号发生器：周期：(0.2～2.5)Hz，电压(峰峰值)：0.5 mV～2.0mV。
★2.2.1.2正弦波信号发生器：0.1Hz～100 Hz，电压(峰峰值)：0.5 mV～2.0mV。
★2.2.1.3模拟窦性心率信号发生器：心率：(30~300)次/min，电压(峰峰值)：一般包括 0.5 mV、1.0 mV、1.5 mV和2.0 mV。
★2.2.1.4无创血压模拟：有成人和新生儿模式，其中成人模式收缩压范围：（6.7 kPa～34.0 kPa）(50 mmHg～255 mmHg)；舒张压范围：（4.0 kPa～26.0 kPa）(30 mmHg～195 mmHg)，新生儿模式收缩压范围：（4.0 kPa～16.0 kPa）(30 mmHg～120 mmHg)；舒张压范围：（1.3 kPa～13.3.0 kPa）(10 mmHg～100 mmHg)。
2.2.3 基础技术指标：
★2.2.3.1方波信号发生器：频率(0.2~2.5)Hz，最大允许误差±1%；电压(峰峰值)范围(0.5~2.0)mV，最大允许误差±2%。
★2.2.3.2正弦波信号发生器：频率(0.1~100)Hz，最大允许误差±1%；电压(峰峰值)范围(0.5~2.0)mV，最大允许误差±2%。
★2.2.3.3模拟窦性心率信号发生器：范围(30~300)次/min，最大允许误差±(示值的1%+1)次/min；电压(峰峰值)：一般包括 0.5 mV、1.0 mV、1.5 mV和2.0mV，最大允许误差±2%。
★2.2.3.4压力计(有加压功能)：范围(0~40)kPa或(0~300)mmHg，分辨率：0.1mmHg,,压力示值最大允许误差：±0.1kPa(±0.8 mmHg)。
★2.2.3.5 无创血压模拟：血压示值重复性：≤0.13 kPa(1 mmHg)。
★2.2.3.6脉搏血氧饱和度模拟（具有对位信号强度显示功能）：脉搏血氧饱和度范围35%~100%，重复性：<1%；最大允许误差±3%，(35%~74%范围内)和±2%(75%~100%范围内)。脉率：范围(30~250)次/min，最大允许误差±(示值的1%+1)次/min。包含R曲线种类：Masimo、Masimo Rainbow、Nellcor、Mindray、GE/Ohmeda、Philips、BCI等；具有显示当前R值和自定义R值功能。
注：以上2.2.3.1-2.2.3.6需出具省级及以上法定计量技术机构检定或校准证书
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	8
	3、剂量仪
3.2 配置要求
★3.2.1 测量仪器：诊断水平剂量计*1；测量半值层用铝片*1
3.2.3 基础技术指标：
★3.2.3.1电离室或半导体型的剂量计，其校准因子扩展不确定度不大于5.0% (k = 2)；
★3.2.3.2在X射线管电压(50~150)kV范围内，能量响应变化不超过士5.0%；
★3.2.3.3重复性不大于1.0%；
★3.2.3.4 年稳定性不超过±2%；
★3.2.3.5带有长杆电离室或切片探测器的积分剂量计必须给出所需的半值层校准因子，其不确定度不超过5%(k=2)。
★3.2.3.6积分档年稳定性不大于2%。
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	9
	4、婴儿培养箱检测仪
4.2.1 测量范围
★4.2.1.1 温度参数：探头数量5个，20℃～50℃，分辨力不超过0.01℃，时间常数小于15s。
★4.2.1.2湿度参数：0～100%RH，分辨力不超过0.1%RH。
4.2.3 基础技术指标：
★4.2.3.1温度测量标准器：最大允许误差：±0.2℃。
★4.2.3.2湿度计：最大允许误差：±3%RH。
★4.2.3.3传感器放置于婴儿培养箱内，测量点高度需能够高出床垫表面上方10cm。
注：以上4.2.3.1-4.2.3.3需出具省级及以上法定计量技术机构检定或校准证书。
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料



6. 演示
上传演示视频的形式
（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟
（2）演示内容如下：
①数字压力计：具备蓝牙通信功能和数据存储记录功能，支持无线通信方式与手机终端建立连接，支持手机端实时监控、查看设备运行实时数据
②全自动压力校验仪（压力控制器）：支持与手机端无线通讯连接实时监控设备运行状态、读取实时数据，支持远程设置压力设定值，实现升压、降压等设备常规操作控制；设备本机显示画面可实时回传至计算机端；同时支持计算机端远程访问，可在计算机端完成设备参数设置及设备操作控制
③现场全自动压力校验仪（压力控制器）：具备HART手操器功能，可以完成HART压力设备的参数修改、故障诊断，支持HART自动校准，中文显示，能读取HART变送器所有参数并按需设置，支持加载并解析 HART 设备描述（DD）文件；具备 Profibus PA 协议通讯能力，可完成 PA 总线变送器的数据交互与校准操作；支持与手机端无线通讯连接实时监控设备运行状态、读取实时数据，支持远程设置压力设定值，实现升压、降压等设备常规操作控制；设备本机显示画面可实时回传至计算机端；支持计算机端无线远程访问，可在计算机端完成本机设备参数设置及设备操作控制。






采购包3：紫外分光光度计、便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
计量检验检测设备更新项目

三、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
在合同签订生效后（ 90日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订并生效后，采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款。各仪器到货、安装调试完毕并逐台验收，采购人应针对已验收合格的仪器，在收到中标人开具的该仪器对应的合规增值税发票后支付该仪器的剩余全部款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
3. 包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的规定；
4. 售后服务（质保期等）
★4.1质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效响应处理。）
4.2售后服务要求
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；
（3）提供7*24小时电话咨询服务。对于用户的报修，应在2小时内电话回复，如电话不能解决问题，应在24小时内到达现场，予以解决；
（4）例行维护保养：
投标人应为采购人提供例行维护保养服务，提供仪器设备的例行维护保养项目清单和具体服务内容（包含但不限于上门巡检频次、设备运行状态检测、清洁除尘、部件润滑、精度调试校准等）。
对于可由仪器操作人员自主完成的维保项目，投标人须组织专项操作培训，确保使用人员具备独立操作及基础维护的能力；
投标人应明确免费保修保养期届满后维保服务的收费模式（如按次、按年、按工时收费等），出具包含耗材费、人工费的详细维护保养收费清单，并承诺后续维保服务的优惠折扣率，折扣有效期。
（5）易损件供应服务
投标人应明确所供应仪器设备是否包含平均使用寿命≤3年的密封件、易损耗部件。如包含则中标人须承诺长期稳定供应，保障供货及时性。
投标人应制定易损件供应优惠方案，提供易损件详细清单（含各部件平均使用寿命、原厂售价），并明确后续采购的优惠折扣率，折扣有效期。
投标人须保证所供易损件均为原厂正品，同时提供对应的质量合格证明文件，若供应非原厂正品，采购人有权终止采购合同并追究违约责任。
（6）维修件供应及维修服务
在仪器设备设计使用寿命期内，中标人须保证采购人能够采购到原厂正品维修件，保障设备正常运行。
中标人应提供故障报修响应服务，自接到报修通知起2小时内响应，24小时内到达现场开展维修工作；若因特殊情况无法按时到场，须提前向采购人说明并提供应急解决方案。
免费保修保养期届满后，中标人应按承诺的优惠折扣率及约定收费模式（如按次、按年、按工时收费等）收取维修费用，同时配备专业维修工程师团队，保障维修服务效率与质量。
中标人须出具维修服务收费标准清单、主要维修备件价格清单，并明确维修优惠折扣率。
（7）使用成本说明
中标人须详细说明仪器设备使用过程中产生的水、电、气等能源消耗，以及试剂、试块、耗材等物料成本，并按要求提供每小时运行成本测算数据（或按试验次数、被测样品参数等维度测算），测算依据须真实可追溯。
能源消耗方面，中标人应提供设备正常运行状态下的水、电、气单位时间消耗数据，并附设备铭牌参数或第三方检测报告佐证。
试剂、试块、耗材方面，中标人须出具详细清单及市场参考价格，同时制定降低使用成本的优化方案（如优化实验流程、提供高性价比替代品、推出批量采购优惠等）；所提供的替代品须与原规格参数兼容，且质量不低于原厂标准。
中标人应公开成本计算方法及依据，确保使用成本透明化；针对试剂、试块、耗材的长期供应，须制定专项优惠方案，出具包含批量采购折扣的详细价格表，批量采购折扣梯度需清晰明确。
4.3技术服务与技术培训要求
（1）技术服务要求
中标人应配备专业技术团队，为采购人提供7×24小时技术咨询服务，解答与仪器相关的标准解读、分析原理、操作应用等问题，协助解决实际样品分析及设备使用过程中的技术难题。
中标人应持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，为采购人免费提供软件更新升级服务，免费升级期限与设备保修期一致；硬件升级需提供成本明细及优惠方案供采购人选择。
（2）技术培训要求
仪器设备到货安装调试完成后，中标人应组织线上专项培训，确保培训后至少3-4名操作人员能够独立完成样品分析操作，并具备仪器日常简单维护能力。以U盘方式提供采购人使用说明书及仪器设备操作视频。
培训效果验收标准：参训人员独立完成仪器设备各功能的使用且能独立完成设备日常清洁、参数校准等基础维护操作，视为培训达标。未达标的，中标人须免费提供二次培训。
5. 保险：无
四、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。
所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
满足采购文件要求及国家相关标准。
2. 货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（一）紫外分光光度计
1.分光系统
1.1光学系统：双光束；
1.2分光器：双光栅单色器，实现更低杂散光；
★1.3 工作波长范围：A段:190nm～340nm、B段:340nm～900nm，可扩展至1150nm(提供软件截图证明)；
1.5衍射光栅刻线数：≥1300lines/mm（提供说明书截图证明确认）；
★1.5波长准确性：±0.1nm（656.1nm）、±0.3nm（全波段）（标准验收参数）；
▲1.6波长重复精度：±0.02nm；
1.7波长驱动速度：≥14000nm/min； 
★1.8 波长扫描速度：最高 4000nm/min（提供说明书内容作为证明资料）；波长采样间隔设定：扫描开始波长和扫描结束能够以0.01nm单位设置；
1.9光源切换波长：和波长同步在290nm～370nm内自动切换；
1.10谱带宽度：0.1/0.2/0.5/1/2/5nm/2L/5L, 可在2nm、5nm谱带宽度下设置低杂散光模式（2L、5L提供软件截图证明）；
▲1.11分辨率：0.1nm；
1.12杂散光：≤1%T（KCl，198nm）、≤0.00002%T(NaI，220nm）；
1.13测光方式：双光束测光方式；
1.14测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）；
1.15测光范围：-8～8Abs或更宽（具有样本截图证明）；
▲1.16光度准确性：±0.002Abs(0.5Abs）、±0.003Abs(1Abs）；
★1.17光度重现性：±0.0005Abs(0.5Abs）、±0.0005Abs(1Abs）；
★1.18噪音：不高于0.00005Abs RMS(500nm)；
▲1.19基线稳定性：≤0.0003Abs/h；
★1.20 基线平坦度：±0.0004 Abs (200～860 nm)；
1.21漂移：≤0.0003Abs/h；
1.22基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）。
2.紫外分光光度计软件：
2.1具有自动休眠和唤醒功能（提供软件截图证明），用户可以提前设定仪器唤醒和休眠时间。
2.2具有智能助手功能（提供软件截图证明），避免未进行预热和基线校正。
2.3标配自动化通讯功能，实现第三方软件对仪器的控制（提供软件截图证明）。
2.4光谱扫描模式具备定量功能，从光谱扫描、特征峰确认、标准曲线建立、未知样品测定、未知样品的光谱评价，一步到位，高效率完成样品定量和评价。能够实时导出Excel数据，无需再另存（提供软件截图证明）。
★3.配套滤光片校准专用模块。
（二）便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
1.功能要求：仪器集微压、表压、流量校准于一体，校准精度高，便于携带，满足烟尘测试仪的全功能校准及其他采样仪器的校准。
2.性能要求：
★2.1一机多用，可完成微小、小、中等多路量程流量测量，流量范围广，多路流量可同时运行，同步进行校准。
2.2具有计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算。
★2.3仪器拥有不小于6英寸触摸屏，方便操作（提供可证明尺寸的实物照片）。
2.4可对烟尘采样器的动压、静压、烟温、流量以及油气回收检测仪的压力、流量进行校准。
★2.5配有高能锂电池，可在无外接电源适配器的情况下工作不低于8小时。
2.6具备数据存储、查询、打印和导出功能。
2.7提供USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级。
2.8触摸屏设计，显示区域大，数据多。
2.9仪器轻巧便携，方便现场使用。重量不大于2.5kg。
3.技术指标：
	主要参数
	参数范围
	分辨率
	最大允许误差

	★微小流量
	(10～200)mL/min
	0.1mL
	不超过±1%

	★小流量
	(0.2～2)L/min
	0.1L
	不超过±1%

	
	(2～20)L/min
	0.1L
	不超过±1%

	★中流量
	（20～230） L/min
	0.1 L
	不超过±1%

	★大流量
	（200-1200） L/min
	0.1 L
	不超过±1%

	微    压
	（-2500～2500）Pa
	0.1Pa
	不超过±0.1%FS

	表    压
	（-60～60）kPa
	0.001kPa
	不超过±0.5%FS

	环境大气压
	（50～130）kPa
	0.01kPa
	不超过±500Pa

	环境温度
	（-40～80）℃
	0.1℃
	不超过±2℃

	★烟温标定（PT100）
	0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃
	\
	不超过±1℃


4.标准配置：主机、主机箱、充电器、阻力模块、转接嘴各一套。
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离投标文件将作为无效投标处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。
2.2产品清单
	序号
	产品名称
	规格和技术参数要求
	单位
	数量
	单价限价（万元）

	1
	紫外分光光度计
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	台
	1
	20

	2
	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	8


2.3核心产品：紫外分光光度计
3. 验收标准
3.1技术指标验收
设备完成安装调试后，按照本项目采购仪器设备对应的计量检定规程或校准规范开展检定/校准，并出具有效证书。检定/校准参数须满足采购文件要求：采用检定方式验收的，检定结论为合格，且准确度等级符合采购需求；采用校准方式验收的，校准范围、校准点符合采购需求，所有校准结果均在设备允许误差范围内，校准实验室出具的测量不确定度应与其在 CNAS 官网公示的校准能力水平一致。
3.2功能性指标验收
设备安装调试完成后，由成交供应商通过现场实操演示方式，逐项验证设备各项功能指标，确保完全满足采购文件需求。
4. 其他要求：本项目报价应包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、税费（包括增值税及其他税费等）、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务等。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
5.实质性要求
采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。
	序号
	要求
	证明材料

	1
	质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	（一）紫外分光光度计
1.分光系统
★1.4 工作波长范围：A段:190nm～340nm、B段:340nm～900nm，可扩展至1150nm(提供软件截图证明)；
★1.5波长准确性：±0.1nm（656.1nm）、±0.3nm（全波段）（标准验收参数）；
★1.8 波长扫描速度：最高 4000nm/min（提供技术说明书）；波长采样间隔设定：扫描开始波长和扫描结束能够以0.01nm单位设置；.
★1.17光度重现性：±0.0005Abs(0.5Abs）、±0.0005Abs(1Abs）；
★1.18噪音：不高于0.00005Abs RMS(500nm)；
★1.20 基线平坦度：±0.0004 Abs (200～860 nm)；
★3.配套滤光片校准专用模块。
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	3
	（二）便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
2.性能要求：
★2.1一机多用，可完成微小、小、中等多路量程流量测量，流量范围广，多路流量可同时运行，同步进行校准。
★2.3仪器拥有不小于6英寸触摸屏，方便操作（提供可证明尺寸的实物照片）。
★2.5配有高能锂电池，可在无外接电源适配器的情况下工作不低于8小时。
3.技术指标：
	主要参数
	参数范围
	分辨率
	最大允许误差

	★微小流量
	(10～200)mL/min
	0.1mL
	不超过±1%

	★小流量
	(0.2～2)L/min
	0.1L
	不超过±1%

	
	(2～20)L/min
	0.1L
	不超过±1%

	★中流量
	（20～230） L/min
	0.1 L
	不超过±1%

	★大流量
	（200-1200） L/min
	0.1 L
	不超过±1%

	★烟温标定（PT100）
	0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃
	\
	不超过±1℃



	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料







采购包4：标准金属量器、液体恒温槽计量检验检测设备更新项目

三、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
在合同签订生效后（60日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订并生效后，采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款。各仪器到货、安装调试完毕并逐台验收，采购人应针对已验收合格的仪器，在收到中标人开具的该仪器对应的合规增值税发票后支付该仪器的剩余全部款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
3. 包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的规定；
4. 售后服务（质保期等）
★4.1质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效响应处理。）
4.2售后服务要求
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；
（3）提供7*24小时电话咨询服务。对于用户的报修，应在2小时内电话回复，如电话不能解决问题，应在24小时内到达现场，予以解决；
（4）例行维护保养：
投标人应为采购人提供例行维护保养服务，提供仪器设备的例行维护保养项目清单和具体服务内容（包含但不限于上门巡检频次、设备运行状态检测、清洁除尘、部件润滑、精度调试校准等）。
对于可由仪器操作人员自主完成的维保项目，投标人须组织专项操作培训，确保使用人员具备独立操作及基础维护的能力；
投标人应明确免费保修保养期届满后维保服务的收费模式（如按次、按年、按工时收费等），出具包含耗材费、人工费的详细维护保养收费清单，并承诺后续维保服务的优惠折扣率，折扣有效期。
（5）易损件供应服务
投标人应明确所供应仪器设备是否包含平均使用寿命≤3年的密封件、易损耗部件。如包含则中标人须承诺长期稳定供应，保障供货及时性。
投标人应制定易损件供应优惠方案，提供易损件详细清单（含各部件平均使用寿命、原厂售价），并明确后续采购的优惠折扣率，折扣有效期。
投标人须保证所供易损件均为原厂正品，同时提供对应的质量合格证明文件，若供应非原厂正品，采购人有权终止采购合同并追究违约责任。
（6）维修件供应及维修服务
在仪器设备设计使用寿命期内，中标人须保证采购人能够采购到原厂正品维修件，保障设备正常运行。
中标人应提供故障报修响应服务，自接到报修通知起2小时内响应，24小时内到达现场开展维修工作；若因特殊情况无法按时到场，须提前向采购人说明并提供应急解决方案。
免费保修保养期届满后，中标人应按承诺的优惠折扣率及约定收费模式（如按次、按年、按工时收费等）收取维修费用，同时配备专业维修工程师团队，保障维修服务效率与质量。
中标人须出具维修服务收费标准清单、主要维修备件价格清单，并明确维修优惠折扣率。
（7）使用成本说明
中标人须详细说明仪器设备使用过程中产生的水、电、气等能源消耗，以及试剂、试块、耗材等物料成本，并按要求提供每小时运行成本测算数据（或按试验次数、被测样品参数等维度测算），测算依据须真实可追溯。
能源消耗方面，中标人应提供设备正常运行状态下的水、电、气单位时间消耗数据，并附设备铭牌参数或第三方检测报告佐证。
试剂、试块、耗材方面，中标人须出具详细清单及市场参考价格，同时制定降低使用成本的优化方案（如优化实验流程、提供高性价比替代品、推出批量采购优惠等）；所提供的替代品须与原规格参数兼容，且质量不低于原厂标准。
中标人应公开成本计算方法及依据，确保使用成本透明化；针对试剂、试块、耗材的长期供应，须制定专项优惠方案，出具包含批量采购折扣的详细价格表，批量采购折扣梯度需清晰明确。
4.3技术服务与技术培训要求
（1）技术服务要求
中标人应配备专业技术团队，为采购人提供7×24小时技术咨询服务，解答与仪器相关的标准解读、分析原理、操作应用等问题，协助解决实际样品分析及设备使用过程中的技术难题。
中标人应持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，为采购人免费提供软件更新升级服务，免费升级期限与设备保修期一致；硬件升级需提供成本明细及优惠方案供采购人选择。
（2）技术培训要求
仪器设备到货安装调试完成后，中标人应组织线上专项培训，确保培训后至少3-4名操作人员能够独立完成样品分析操作，并具备仪器日常简单维护能力。以U盘方式提供采购人使用说明书及仪器设备操作视频。
培训效果验收标准：参训人员独立完成仪器设备各功能的使用且能独立完成设备日常清洁、参数校准等基础维护操作，视为培训达标。未达标的，中标人须免费提供二次培训。
5. 保险：无
四、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。
所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合采购文件要求及国家相关标准。
2. 货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
1、操作环境
1.1温度：(-25~55)℃，检定过程中环境温度的变化不应超过5℃；
1.2相对湿度：≤95% ；
2、配置要求
2.1 测量范围
2.1.1燃油加油机智慧检定装置 20L、50L、100L各一套； 
注：一套是指标准金属量器一只、液位传感器一只、测温元件两只、配套数据自动采集计算手操器一只。
2.1.2 20L、50L、100L标准金属量器准确度等级:二等；
（注：目前在用的标准金属量器准确度等级为二等，自动检定装置需配合液位计使用，要达到规程要求的量器最大允许误差不超过 ±0.05%，则配套的标准金属量器准确度等级必须达到二等要求；
2.1.3燃油加油机智慧检定装置的技术指标必须满足《JJG443-2023燃油加油机》试行、《JJG259-2026标准金属量器》、《JJG443-2015燃油加油机》附录C检定规程相关要求；
★2.1.4智慧检定装置均须整体防爆，取得不低于ExiaⅡBT4Ga的防爆合格证（投标文件中需提供防爆合格证扫描件作为佐证材料）；
▲2.1.5每套智慧检定装置均装有两个温度传感器，温度传感器须采用铠装PT100四线制铂电阻，符合防爆要求（不低于ExiaⅡBT4Ga 的防爆合格证），分辨率：0.01℃；最大允许误差：±0.2℃；
▲2.1.6每套智慧检定装置应包含一个磁致伸缩液位传感器，须符合防爆要求（不低于ExiaⅡBT4Ga的防爆合格证），分辨率：0.01mm；配套不锈钢标准量器使用准确度优于：±0.05％；
▲2.1.7每套智能检定装置均配备一个现场检定用的数据采集处理传输终端；采用液晶显示屏，防爆金属壳体、防爆金属按钮，终端内置电源并有安卓充电口，并具有GPS或北斗定位、5G无线传输、二维码识别等功能；终端可通过GPS或北斗定位或扫码方式快速录入被检加油枪的客户信息、标识号、油枪号、铅封号等内容；
▲2.1.8智能装置采集的必备参数至少包含加油站/加油机信息（加油站名称信息、生产厂家、器具编号、铅封号、检定有效期等）、枪口温度、容器内温度、液位高度、实时流量、检定现场环境温湿度、检定地点等参数，且能手动录入流量点的数值，处理数据并判断检定结果；
2.1.9加油机检定专用软件的要求：
▲①专用软件可与每套检定装置的防爆检定终端实现远程双向通讯，传输检定任务及相关信息，获取已检任务的信息和数据，自动生成检测记录；
▲②专用软件与采购方的计量业务管理系统实现无缝对接，可实现将检测记录一键发送到业务系统生成检定原始记录和证书；中标人根据采购人给的软件信息完成加油机智能检定软件和常州检验检测标准认证研究院信息管理系统无缝对接，实现加油机信息和检定数据通过远程传输并生成原始记录和检定证书的功能；
▲2.1.10不锈钢储油箱，为L型储油箱1个，总容积不低于260L，箱体厚度不低于3mm，须保证放油干净，箱体装有不锈钢排气管（投标文件中提供照片或图片证明上述全部功能，并加盖投标人公章）；
2.1.11可以手动输入其他标准量器检测的数据，并自动计算对应重复性误差等数据。（检测终端可以检测液位高度，环境温度，湿度，大气压，自动计量检定结果等）
2.1.12交货时须提供加油机检定装置的省级及以上法定计量技术机构出具的检定证书。
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离投标文件将作为无效投标处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。
2.2产品清单
	序号
	产品名称
	规格和技术参数要求
	单位
	数量
	单价限价
（万元）

	1
	100L标准金属量器
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	台
	1
	15

	2
	50L标准金属量器
	
	台
	1
	13

	3
	20L标准金属量器
	
	台
	1
	11

	4
	液体恒温槽
	
	台
	2
	0.5


2.3核心产品：100L标准金属量器
3.验收标准
3.1技术指标验收
设备完成安装调试后，按照本项目采购仪器设备对应的计量检定规程或校准规范开展检定/校准，并出具有效证书。检定/校准参数须满足采购文件要求：采用检定方式验收的，检定结论为合格，且准确度等级符合采购需求；采用校准方式验收的，校准范围、校准点符合采购需求，所有校准结果均在设备允许误差范围内，校准实验室出具的测量不确定度应与其在 CNAS 官网公示的校准能力水平一致。
3.2功能性指标验收
设备安装调试完成后，由成交供应商通过现场实操演示方式，逐项验证设备各项功能指标，确保完全满足采购文件需求。
4. 其他要求：本项目报价应包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、税费（包括增值税及其他税费等）、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务等。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
5.实质性要求
采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。
	序号
	要求
	证明材料

	1
	质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	智慧检定装置均须整体防爆，取得不低于ExiaⅡBT4Ga的防爆合格证
	提供防爆合格证扫描件






















采购包5：出租车计价器检定装置计量检验检测设备更新项目

三、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
在合同签订生效后（90日内）将仪器设备运至采购单位，并安装调试合格（含场地为适配检定装置进行的基坑建设）。经采购人验收合格后方可认为交货完成。中标仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订并生效后，采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款。各仪器到货、安装调试完毕并逐台验收，采购人应针对已验收合格的仪器，在收到中标人开具的该仪器对应的合规增值税发票后支付该仪器的剩余全部款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
3. 包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的规定；
4. 售后服务（质保期等）
★4.1质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效响应处理。）
4.2售后服务要求
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；
（3）提供7*24小时电话咨询服务。对于用户的报修，应在2小时内电话回复，如电话不能解决问题，应在24小时内到达现场，予以解决；
（4）例行维护保养：
投标人应为采购人提供例行维护保养服务，提供仪器设备的例行维护保养项目清单和具体服务内容（包含但不限于上门巡检频次、设备运行状态检测、清洁除尘、部件润滑、精度调试校准等）。
对于可由仪器操作人员自主完成的维保项目，投标人须组织专项操作培训，确保使用人员具备独立操作及基础维护的能力；
投标人应明确免费保修保养期届满后维保服务的收费模式（如按次、按年、按工时收费等），出具包含耗材费、人工费的详细维护保养收费清单，并承诺后续维保服务的优惠折扣率，折扣有效期。
（5）易损件供应服务
投标人应明确所供应仪器设备是否包含平均使用寿命≤3年的密封件、易损耗部件。如包含则中标人须承诺长期稳定供应，保障供货及时性。
投标人应制定易损件供应优惠方案，提供易损件详细清单（含各部件平均使用寿命、原厂售价），并明确后续采购的优惠折扣率，折扣有效期。
投标人须保证所供易损件均为原厂正品，同时提供对应的质量合格证明文件，若供应非原厂正品，采购人有权终止采购合同并追究违约责任。
（6）维修件供应及维修服务
在仪器设备设计使用寿命期内，中标人须保证采购人能够采购到原厂正品维修件，保障设备正常运行。
中标人应提供故障报修响应服务，自接到报修通知起2小时内响应，24小时内到达现场开展维修工作；若因特殊情况无法按时到场，须提前向采购人说明并提供应急解决方案。
免费保修保养期届满后，中标人应按承诺的优惠折扣率及约定收费模式（如按次、按年、按工时收费等）收取维修费用，同时配备专业维修工程师团队，保障维修服务效率与质量。
中标人须出具维修服务收费标准清单、主要维修备件价格清单，并明确维修优惠折扣率。
（7）使用成本说明
中标人须详细说明仪器设备使用过程中产生的水、电、气等能源消耗，以及试剂、试块、耗材等物料成本，并按要求提供每小时运行成本测算数据（或按试验次数、被测样品参数等维度测算），测算依据须真实可追溯。
能源消耗方面，中标人应提供设备正常运行状态下的水、电、气单位时间消耗数据，并附设备铭牌参数或第三方检测报告佐证。
试剂、试块、耗材方面，中标人须出具详细清单及市场参考价格，同时制定降低使用成本的优化方案（如优化实验流程、提供高性价比替代品、推出批量采购优惠等）；所提供的替代品须与原规格参数兼容，且质量不低于原厂标准。
中标人应公开成本计算方法及依据，确保使用成本透明化；针对试剂、试块、耗材的长期供应，须制定专项优惠方案，出具包含批量采购折扣的详细价格表，批量采购折扣梯度需清晰明确。
4.3技术服务与技术培训要求
（1）技术服务要求
中标人应配备专业技术团队，为采购人提供7×24小时技术咨询服务，解答与仪器相关的标准解读、分析原理、操作应用等问题，协助解决实际样品分析及设备使用过程中的技术难题。
中标人应持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，为采购人免费提供软件更新升级服务，免费升级期限与设备保修期一致；硬件升级需提供成本明细及优惠方案供采购人选择。
（2）技术培训要求
仪器设备到货安装调试完成后，中标人应组织线上专项培训，确保培训后至少3-4名操作人员能够独立完成样品分析操作，并具备仪器日常简单维护能力。以U盘方式提供采购人使用说明书及仪器设备操作视频。
培训效果验收标准：参训人员独立完成仪器设备各功能的使用且能独立完成设备日常清洁、参数校准等基础维护操作，视为培训达标。未达标的，中标人须免费提供二次培训。
5. 保险：无
四、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。
所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
满足采购文件要求及国家相关标准。
2. 货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
1、基本参数
1.1主滚轮周长不小于1m，MPE：±0.2%；
1.2计数器计数范围（0～9999）r，MPE:±[（读数×0.1%）+1 r]；
1.3正常检定时速度60km/h或40km/h，MPE：≤±3km/h；
1.4噪音：空转≤75 dB 、重载≤85 dB；
1.5 主滚轮带动出租汽车驱动轮转动。
2、机械部分技术要求
▲2.1 钢结构与材质技术要求：检定装置框架须采用整体钢结构；（投标文件中提供相关证明材料）
2.2 检定装置尺寸规定：检定装置总宽度不小于2600mm，有效检测轮距宽度不低于850～2400 mm；
▲2.3 主滚轮驱动技术要求：检定装置的两个主滚轮应可接收测控器与数采装置的控制信号，实现主滚轮运行速度无级调节功能；（投标文件中提供相关证明材料）
2.4 检定装置传动部件技术要求：检定装置所有转动轴承须采用高档高速轴承；主滚轮须采用无缝钢管制造。主滚轮和被动滚轮表面须镀硬铬，以增加耐磨性能。所有滚轮须经过动平衡校正；（投标文件中提供相关证明材料）
▲2.5 装置刹车系统要求：装置须采用电控机械刹车系统实现自动刹车功效，制动力矩不得小于3000Nm，保修期不得低于5年；（投标文件中提供相关证明材料）
▲2.6 装置防侧滑限位保护装置要求：装置须有程控防侧滑限位保护装置，根据车型自动调节夹紧距离，检定结束能自动复位，此功能保修期不得低于5年；（投标文件中提供相关证明材料）
▲2.7其它技术要求：整套装置无气动及液压设备。（投标文件中提供相关证明材料）
▲2.8检定装置具备举升车辆功能。（投标文件中提供相关证明材料）
3、电器部分技术要求
3.1 检定装置须配备有一体化集成测控柜，集测量、采集、显示、传输、计算、调速等功能于一体，内含检测控制器，变频器、强电控制箱等；
3.2 须配备车牌号自动录入摄像系统；
3.3 须配备手持操作键盘，双向通讯；
▲3.4显示屏技术要求：显示屏幕尺寸不得小于：700*300mm，配备LED点阵显示屏，来显示车辆信息、即时的检定状态与结果，增强检定信息的透明度；
4、软件部分技术要求
4.1 软件须有整车检定、本机检定、收费、查询、统计、管理等系统功能；
▲4.2软件系统分析功能：可对检定结果和修正系数等进行系统分析，能自动进行数据处理、判断检测结果、交换数据、生成检测记录；
4.3 装置具有在线检测和脱机检测功能，并能把脱机检测数据保存到数采装置。
5、数采装置配置要求
★5.1 CPU：主频2.8GHz或以上，内存:不小于2GB，显示屏：不小于19英寸；（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件；）
★5.2 打印机：激光打印机（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件；）	
★6.满足JJG 738、JJG 517关于检定出租汽车（含新能源出租汽车）计价器的技术要求（需提供书面承诺）。
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离投标文件将作为无效投标处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。
2.2产品清单
	序号
	产品名称
	规格和技术参数要求
	单位
	数量
	单价限价（万元）

	1
	出租车计价器检定装置
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	28.8


2.3核心产品：出租车计价器检定装置
3. 验收标准
3.1技术指标验收
设备完成安装调试后，按照本项目采购仪器设备对应的计量检定规程或校准规范开展检定/校准，并出具有效证书。检定/校准参数须满足采购文件要求：采用检定方式验收的，检定结论为合格，且准确度等级符合采购需求；采用校准方式验收的，校准范围、校准点符合采购需求，所有校准结果均在设备允许误差范围内，校准实验室出具的测量不确定度应与其在 CNAS 官网公示的校准能力水平一致。
3.2功能性指标验收
设备安装调试完成后，由成交供应商通过现场实操演示方式，逐项验证设备各项功能指标，确保完全满足采购文件需求。
4. 其他要求：
4.1安装要求：
本项目设备安装配套包含基坑建设：为满足检定装置安装要求，设备安装前必须实施场地基坑开挖、基底处理、混凝土浇筑、基坑支护、防水、预埋件预埋、回填及面层恢复等全部施工内容，基坑尺寸、承载力、标高、防渗、预埋件位置等技术参数，须匹配仪器设备安装、检定运行需求。采购人负责提供设备安装场地、供电、网络接入点位基础资源。投标人须自行踏勘现场，统筹完成全部配套工作，相关成本纳入投标总价，采购人不再另行支付任何费用。基坑施工完成后，配合设备就位、安装调试，整体一并验收。
4.2报价要求：本项目报价应包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、场地建设、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、税费（包括增值税及其他税费等）、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务等。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
5.实质性要求
采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。
	序号
	要求
	证明材料

	1
	质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	5、数采装置配置要求
★5.1 CPU：主频2.8GHz或以上，内存:不小于2GB，显示屏：不小于19英寸；
★5.2 打印机：激光打印机
	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件

	3
	★满足JJG 738、JJG 517关于检定出租汽车（含新能源出租汽车）计价器的技术要求
	提供书面承诺





采购包6：静重式力标准机、标准砝码组、质量比较仪
计量检验检测设备更新项目

三、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
在合同签订生效后（90日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订并生效后，采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款。各仪器到货、安装调试完毕并逐台验收，采购人应针对已验收合格的仪器，在收到中标人开具的该仪器对应的合规增值税发票后支付该仪器的剩余全部款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
3. 包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的规定；
4. 售后服务（质保期等）
★4.1质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效响应处理。）
4.2售后服务要求
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；
（3）提供7*24小时电话咨询服务。对于用户的报修，应在2小时内电话回复，如电话不能解决问题，应在24小时内到达现场，予以解决；
（4）例行维护保养：
投标人应为采购人提供例行维护保养服务，提供仪器设备的例行维护保养项目清单和具体服务内容（包含但不限于上门巡检频次、设备运行状态检测、清洁除尘、部件润滑、精度调试校准等）。
对于可由仪器操作人员自主完成的维保项目，投标人须组织专项操作培训，确保使用人员具备独立操作及基础维护的能力；
投标人应明确免费保修保养期届满后维保服务的收费模式（如按次、按年、按工时收费等），出具包含耗材费、人工费的详细维护保养收费清单，并承诺后续维保服务的优惠折扣率，折扣有效期。
（5）易损件供应服务
投标人应明确所供应仪器设备是否包含平均使用寿命≤3年的密封件、易损耗部件。如包含则中标人须承诺长期稳定供应，保障供货及时性。
投标人应制定易损件供应优惠方案，提供易损件详细清单（含各部件平均使用寿命、原厂售价），并明确后续采购的优惠折扣率，折扣有效期。
投标人须保证所供易损件均为原厂正品，同时提供对应的质量合格证明文件，若供应非原厂正品，采购人有权终止采购合同并追究违约责任。
（6）维修件供应及维修服务
在仪器设备设计使用寿命期内，中标人须保证采购人能够采购到原厂正品维修件，保障设备正常运行。
中标人应提供故障报修响应服务，自接到报修通知起2小时内响应，24小时内到达现场开展维修工作；若因特殊情况无法按时到场，须提前向采购人说明并提供应急解决方案。
免费保修保养期届满后，中标人应按承诺的优惠折扣率及约定收费模式（如按次、按年、按工时收费等）收取维修费用，同时配备专业维修工程师团队，保障维修服务效率与质量。
中标人须出具维修服务收费标准清单、主要维修备件价格清单，并明确维修优惠折扣率。
（7）使用成本说明
中标人须详细说明仪器设备使用过程中产生的水、电、气等能源消耗，以及试剂、试块、耗材等物料成本，并按要求提供每小时运行成本测算数据（或按试验次数、被测样品参数等维度测算），测算依据须真实可追溯。
能源消耗方面，中标人应提供设备正常运行状态下的水、电、气单位时间消耗数据，并附设备铭牌参数或第三方检测报告佐证。
试剂、试块、耗材方面，中标人须出具详细清单及市场参考价格，同时制定降低使用成本的优化方案（如优化实验流程、提供高性价比替代品、推出批量采购优惠等）；所提供的替代品须与原规格参数兼容，且质量不低于原厂标准。
中标人应公开成本计算方法及依据，确保使用成本透明化；针对试剂、试块、耗材的长期供应，须制定专项优惠方案，出具包含批量采购折扣的详细价格表，批量采购折扣梯度需清晰明确。
4.3技术服务与技术培训要求
（1）技术服务要求
中标人应配备专业技术团队，为采购人提供7×24小时技术咨询服务，解答与仪器相关的标准解读、分析原理、操作应用等问题，协助解决实际样品分析及设备使用过程中的技术难题。
中标人应持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，为采购人免费提供软件更新升级服务，免费升级期限与设备保修期一致；硬件升级需提供成本明细及优惠方案供采购人选择。
（2）技术培训要求
仪器设备到货安装调试完成后，中标人应组织线上专项培训，确保培训后至少3-4名操作人员能够独立完成样品分析操作，并具备仪器日常简单维护能力。以U盘方式提供采购人使用说明书及仪器设备操作视频。
培训效果验收标准：参训人员独立完成仪器设备各功能的使用且能独立完成设备日常清洁、参数校准等基础维护操作，视为培训达标。未达标的，中标人须免费提供二次培训。
5. 保险：无
四、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。
所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
满足采购文件要求及国家相关标准。
2. 货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（一）静重式力标准机
1.操作环境
1.1温度：(20±5)℃
1.2湿度：≤80% RH，无凝结
1.3空间高度：2.85m，（设备超过此高度需确认实验室设施）
2.技术指标
2.1 砝码
★2.1.1砝码质量的相对扩展不确定度不大于标称值的0.003%。
★2.1.2砝码材料为304不锈钢，不得有砂眼、锈蚀、油污等影响质量准确度的瑕疵。
★2.1.3 砝码层数和卷数组合，应满足1kN、2kN、3kN、5kN、6kN传感器10%～100%的均匀10级加载。
2.2 水平度
★2.2.1机座水平度和压向工作台水平度不大于0.3/1000。
★2.2.2 压向工作台高低调节范围内的水平度均不大于0.3/1000。
▲2.2.3 砝码托盘的水平度不大于0.5/1000，不能对砝码平稳加载产生不良影响，不能造成砝码明显晃动。
2.3 准确度等级：
★2.3.1力值最大允许误差：±0.01%。
★2.3.2力值最大允许重复性：0.005%。
★2.3.3 符合JJG 734-2001力标准机检定规程中DWM类别0.01级首次检定要求。
2.4功能：
▲2.4.1砝码最大稳定加载速度不低于80mm/min
★2.4.2具备自动化加载和记录的功能，自动化流程能根据力传感器或称重传感器检定规程的试验项目自定义流程。
▲2.4.3配备RS232串口物理接口，兼容6000型仪表和其它主流传感器测量仪表，并预留自定义设置功能。
2.4.4被检样品在测试过程中变形量达到3mm时，砝码的加载精度不应受到影响。
2.4.5拉向接头应有刀口或类似结构，至少能提供两个自由度解耦。
2.4.6加载空间调节范围，压向、拉向空间不小于220mm×350mm。
2.4.7 吊挂位置，需有物理标志，标识其与正常工作位置的状态。
2.4.8 拉向接口为M24*2内螺纹，其他尺寸螺纹须提供常用螺纹转接工装。
▲2.4.9 配有自动故障判断停机系统及人为紧急停止装置。
3.配套设备
▲3.1 配备一个数字式应变传感器模拟器，用于力值显示仪表的核查或无传感器标定。非线性不大于0.005%FS，最大输出不小于2mV/V。
▲3.2配备一个电压型和电流型变送器测量仪，供电DC24V，测量范围不小于（0～10）V和（0～25）mA允许误差±（0.05%RD+0.01%FS）
▲3.3 配备一个7.5位应变式传感器测量仪，用于传感器电桥比率测量，量程不低于4mV/V，允许误差±（0.01%RD+0.01%FS），10VDC和10VAC激励（可选）。
▲3.4 配备一个双轴数显倾角仪与陀螺仪，用于压向平台，立柱等水平垂直度监测，重力倾角分辨力0.001°，陀螺仪旋转角分辨力0.1°
▲3.5 配备踏步台阶，便于样品安装操作。
4.软件要求（优于以下配置）
4.1 软件环境：Windows 10或更新版本。
4.2 软件功能：自动测试结果，可输出excel格式文件。
5.溯源要求
按JJG 734-2001力标准机检定规程中DWM类别0.01级首次检定的要求 进行检定（或校准）。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）。
▲6.仪器设备通讯要求
所提供的仪器设备如有涉及测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，均应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口。
（二）标准砝码组
1.操作环境
温度：-10℃~40℃，温度变化一般不超过5℃/h。
2.配置要求
2.1 测量范围：20kg～2200kg
2.2 测量主要功能：主要用于衡器检定和校准。
2.3 基础技术指标：
2.3.1等级：M1等级
2.3.2规格：20kg
2.3.3数量：110只
2.4主要技术指标：
★2.4.1材料：304不锈钢材料，砝码材质均质、内外致密一致，无夹渣、疏松缺陷；无包覆、镀层夹心；非外壳填充式砝码。
★2.4.2密度：7.92g/cm3
★2.4.3砝码质量允差：允差控制在JJG99-2022《砝码》规程要求正值的1/3，并且所有砝码无负值；
★2.4.4砝码形状：锁型平面式，带调整腔，符合JJG99-2022《砝码》规程要求；
★2.4.5表面处理：哑光，无砂眼，无毛刺，耐磨损；
★2.4.6砝码标识：砝码上激光刻有等级和规格。亦可根据客户要求设计图标和数字编号；
★2.4.7带出厂合格证。
3.溯源要求
JJG99-2022 《砝码检定规程》 进行检定（或校准）。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
4.仪器设备通讯要求
所提供的仪器设备如有涉及测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，均应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口。
（三）质量比较仪
1.操作环境
1.1温度：(20±5)℃ 每4小时变化小于2℃
1.2湿度：≤70% RH，无凝结。每4小时变化小于15%
2.技术指标
★2.1 称量范围：最大称量不低于30kg，最小称量不高于5kg。
2.2 可读性与重复性
★2.2.1 6kg以下显示分度值不大于5mg，其它范围显示分度值不大于10mg。
2.2.2重复性计算方式参照JJF 1326-2011。
★2.2.3 5kg处重复性≤10mg；大于5kg，重复性≤20mg。
2.3 线性误差：5kg处线性误差≤20mg；大于5kg，线性误差≤30mg。
2.4 偏载
★2.4.1偏载误差≤2mg/mm。
2.4.2 或采用内置偏载补偿、自动对中盘等功能。
2.4.3 秤盘面积至少满足25kg标准砝码的称量要求。
▲2.5 配置集成的或者独立的气象传感器，实时采集重量 / 温湿度 / 气压修正，满足JJG99-2022 7.2.1.4 环境参数测量设备F级要求。
★2.6 综合不确定度满足F2等级5kg～25kg砝码的检定要求。
2.7 质量比较仪示值稳定时间
▲2.7.1 示值稳定时间≤5s。
▲2.7.2 手动ABA操作周期时间≤100s。
2.8 配备砝码自动化辅助装置
▲2.8.1 敞开式砝码工位，便于砝码搬运转移，含标准砝码工位，总工位数不低于6个，砝码工位离地面＜450mm；
▲2.8.2 砝码任意组合自动化比对，ABBA自动比对时间少于6分钟。
2.8.3 适用砝码外形≥3 种可扩展，包括锁形、柱形、圆盘型等
▲2.8.4 独立自动开门风罩无震动防静电；
2.8.5 中文软件多级权限，自动分析不确定度，生成 Excel 报告。
2.8.6比对结果OK/NG 红绿提示，配备过载保护和人员保护。
2.8.7 砝码工位铝合金台面承重＞300kg 可调平；
▲2.8.8采用模组化搬运机构，承重50kg，夹爪或托盘不伤砝码。
2.9 质量比较仪内部功能
★2.9.1具备内部校准功能，或采用外部校准功能并配备相应等级标准砝码。
★2.9.2质量比较仪内置ABA、ABBA等校准应用程序，并可记录和导出校准数据。
★3.质量比较仪配备落地大理石减震台加防震垫；
★3.1 质量比较仪配置可独立搬运的包装运输箱，具备减振保护功能，便于现场校准。
4.溯源要求： 按JJF 1326-2011质量比较仪校准规范校准，综合不确定度满足F2等级5kg～25kg砝码的检定要求。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
▲5.仪器设备通讯要求
所提供的仪器设备如有涉及测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，均应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口。
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离投标文件将作为无效投标处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。
2.2产品清单
	序号
	产品名称
	规格和技术参数要求
	单位
	数量
	单价限价
（万元）

	1
	静重式力标准机
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	32

	2
	标准砝码组
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	12

	3
	质量比较仪
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1
	30


2.3核心产品：静重式力标准机
3. 验收标准
3.1技术指标验收
设备完成安装调试后，按照本项目采购仪器设备对应的计量检定规程或校准规范开展检定/校准，并出具有效证书。检定/校准参数须满足采购文件要求：采用检定方式验收的，检定结论为合格，且准确度等级符合采购需求；采用校准方式验收的，校准范围、校准点符合采购需求，所有校准结果均在设备允许误差范围内，校准实验室出具的测量不确定度应与其在 CNAS 官网公示的校准能力水平一致。
3.2功能性指标验收
设备安装调试完成后，由成交供应商通过现场实操演示方式，逐项验证设备各项功能指标，确保完全满足采购文件需求。
4. 其他要求
本项目报价应包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、税费（包括增值税及其他税费等）、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务等。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
5.实质性要求
采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。
5.1静重式力标准机
	序号
	要求
	证明材料

	1
	质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	（一）静重式力标准机
2.1 砝码
★2.1.1砝码质量的相对扩展不确定度不大于标称值的0.003%。
★2.1.2砝码材料为304不锈钢，不得有砂眼、锈蚀、油污等影响质量准确度的瑕疵。
★2.1.3 砝码层数和卷数组合，应满足1kN、2kN、3kN、5kN、6kN传感器10%～100%的均匀10级加载。
2.2 水平度
★2.2.1机座水平度和压向工作台水平度不大于0.3/1000。
★2.2.2 压向工作台高低调节范围内的水平度均不大于0.3/1000。
2.3 准确度等级：
★2.3.1力值最大允许误差：±0.01%。
★2.3.2力值最大允许重复性：0.005%。
★2.3.3 符合JJG 734-2001力标准机检定规程中DWM类别0.01级首次检定要求。
2.4功能：
★2.4.2具备自动化加载和记录的功能，自动化流程能根据力传感器或称重传感器检定规程的试验项目自定义流程。
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	3
	（二）标准砝码组
2.4主要技术指标：
★2.4.1材料：304不锈钢材料，砝码材质均质、内外致密一致，无夹渣、疏松缺陷；无包覆、镀层夹心；非外壳填充式砝码。
★2.4.2密度：7.92g/cm3
★2.4.3砝码质量允差：允差控制在JJG99-2022《砝码》规程要求正值的1/3，并且所有砝码无负值
★2.4.4砝码形状：锁型平面式，带调整腔，符合JJG99-2022《砝码》规程要求
★2.4.5表面处理：哑光，无砂眼，无毛刺，耐磨损
★2.4.6砝码标识：砝码上激光刻有等级和规格。亦可根据客户要求设计图标和数字编号
★2.4.7带出厂合格证
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料

	4
	（三）质量比较仪
2.技术指标
★2.1 称量范围：最大称量不低于30kg，最小称量不高于5kg。
2.2 可读性与重复性
★2.2.1 6kg以下显示分度值不大于5mg，其它范围显示分度值不大于10mg。
★2.2.3 5kg处重复性≤10mg；大于5kg，重复性≤20mg。
2.4 偏载
★2.4.1偏载误差≤2mg/mm。
★2.6 综合不确定度满足F2等级5kg～25kg砝码的检定要求。
2.9 质量比较仪内部功能
★2.9.1具备内部校准功能，或采用外部校准功能并配备相应等级标准砝码。
★2.9.2质量比较仪内置ABA、ABBA等校准应用程序，并可记录和导出校准数据。
★3.质量比较仪配备落地大理石减震台加防震垫；
★3.1 质量比较仪配置可独立搬运的包装运输箱，具备减振保护功能，便于现场校准。
	包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、承诺等，技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料






















[bookmark: _Toc22436_WPSOffice_Level1]第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。
投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，兼投兼中。

政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


























评标方法与评标标准
采购包1：
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	30
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	
	10
	
	

	2.1
	使用成本
	根据投标人提供的成本测算方案（包括但不限于成本构成、测算依据、取值来源、参考数据等），进行综合评审：
使用成本测算合理、因素齐全，使用成本有明显优势的得3分；
使用成本测算结果高于行业平均水平，并且结果有一定可信度的得2分；
使用成本测算结果达到行业平均水平，并且结果基本可信的得1分；
投标文件中没有提供成本测算的不得分。
	0
	3
	是
	否

	2.2
	项目实施计划及验收方案
	根据投标人提供的项目实施计划及验收方案（包括但不限于供货计划、供货周期安排、项目验收方案等）进行综合评审：
方案内容完整、逻辑清晰、组织合理、具备可操作性；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得3分。
实施计划及验收方案要素齐全、框架完整，主要内容均已覆盖，但部分实施细节、时间节点或验收要求未进一步明确细化，方案基本可行的，得2分。
仅提供框架性、概括性方案，未明确核心实施流程、关键节点或验收具体要求，内容较为简略的，得1分。
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。
	0
	3
	是
	否

	2.3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训课时及考核方式等）进行综合评审：
培训计划内容完整、安排合理，培训对象与内容针对性强，培训流程具备连续性与可操作性，得2分；
培训计划要素基本齐全，培训内容、时间、地点、人员安排较为合理，针对性与完整性一般，得1分；
培训计划要素缺失较多，内容简单，缺乏针对性与完整性，可操作性较差或未提供方案或方案不符合项目要求，不得分；
	0
	2
	是
	否

	2.4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于故障解决流程、后期设备维保、耗材、易损件等备品备件及主要维修部件优惠折扣力度、售后服务体系及承诺等）进行综合评审：
售后服务方案详实完整，明确提供具体响应时限、规范的故障处理流程、详细的备品备件库清单（含备件名称、规格、储备数量、供应周期）；服务承诺全面、合理且具备极强可操作性，耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度大，得2分；
售后服务方案内容完整，服务承诺的完整度、合理性及可行性较好；售后服务体系及行业服务经验描述较为全面，故障处理流程、维保计划基本清晰；耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度较大，得1 分；
未提供方案或方案不符合项目要求，不得分。注：投标文件中提供服务方案、承诺函（格式自拟）。
	0
	2
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	60
	
	

	3.1
	技术要求的符合性
	投标人所投产品技术参数完全符合采购文件技术要求的得基本分47分。技术要求中
1.带“★”参数为实质性参数，有一项负偏离，投标文件将作无效投标处理；
2.带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣5分；
3.其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣2分；扣完为止。
注：
①带“▲”号的技术参数条款必须在《偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等正式技术支持材料）标注证明材料对应页码。
②其他参数如有偏离，必须在《偏离表》中列明，除《偏离表》所列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
③技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料，否则视为负偏离。
④证明材料的有效性由评标委员会综合判断是否认可。
⑤投标人中标后，将由采购方进行证明材料的逐项审核，如发现投标人提供虚假证明材料，采购人有权拒签合同，同时上报财政部门处理。
	0
	47
	否
	是

	3.2
	投标人业绩
	投标人提供2023年10月1日（以合同签订时间为准）起至本项目采购公告发布之日止，承担过的与所投产品同类的业绩证明材料，每提供一份有效证明材料得1分，本项最高得5分。
投标文件中提供上述有效业绩完整合同扫描件并加盖投标人公章。投标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的扫描件不一致的将视为虚假响应并上报财政部门处理。
	0
	5
	否
	是

	3.3
	质保期
	投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得3分。投标文件中提供质保承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是

	3.4
	响应时效
	为保障项目售后故障快速响应、及时上门，投标人承诺在接到采购人电话后1小时响应，8小时内提供解决方案，得2分；接到采购人电话后2小时响应，12小时内提供解决方案，得1分，其余不得分。
注：投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	2
	否
	是

	3.5
	企业综合实力
	投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、有一个得1分，最多得3分。
注：投标文件中提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是


















采购包2：
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	30
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	
	10
	
	

	2.1
	使用成本
	根据投标人提供的成本测算方案（包括但不限于成本构成、测算依据、取值来源、参考数据等），进行综合评审：
使用成本测算合理、因素齐全，使用成本有明显优势的得3分；
使用成本测算结果高于行业平均水平，并且结果有一定可信度的得2分；
使用成本测算结果达到行业平均水平，并且结果基本可信的得1分；
投标文件中没有提供成本测算的不得分。
	0
	3
	是
	否

	2.2
	项目实施计划及验收方案
	根据投标人提供的项目实施计划及验收方案（包括但不限于供货计划、供货周期安排、项目验收方案等）进行综合评审：
方案内容完整、逻辑清晰、组织合理、具备可操作性；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得3分。
实施计划及验收方案要素齐全、框架完整，主要内容均已覆盖，但部分实施细节、时间节点或验收要求未进一步明确细化，方案基本可行的，得2分。
仅提供框架性、概括性方案，未明确核心实施流程、关键节点或验收具体要求，内容较为简略的，得1分。
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。
	0
	3
	是
	否

	2.3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训课时及考核方式等）进行综合评审：
培训计划内容完整、安排合理，培训对象与内容针对性强，培训流程具备连续性与可操作性，得2分；
培训计划要素基本齐全，培训内容、时间、地点、人员安排较为合理，针对性与完整性一般，得1分；
培训计划要素缺失较多，内容简单，缺乏针对性与完整性，可操作性较差或未提供方案或方案不符合项目要求，不得分；
	0
	2
	是
	否

	2.4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于故障解决流程、后期设备维保、耗材、易损件等备品备件及主要维修部件优惠折扣力度、售后服务体系及承诺等）进行综合评审：
售后服务方案详实完整，明确提供具体响应时限、规范的故障处理流程、详细的备品备件库清单（含备件名称、规格、储备数量、供应周期）；服务承诺全面、合理且具备极强可操作性，耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度大，得2分；
售后服务方案内容完整，服务承诺的完整度、合理性及可行性较好；售后服务体系及行业服务经验描述较为全面，故障处理流程、维保计划基本清晰；耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度较大，得1 分；
未提供方案或方案不符合项目要求，不得分。注：投标文件中提供服务方案、承诺函（格式自拟）。
	0
	2
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	60
	
	

	3.1
	技术要求的符合性
	投标人所投产品技术参数完全符合采购文件技术要求的得基本分29分。技术要求中
1.带“★”参数为实质性参数，有一项负偏离，投标文件将作无效投标处理；
2.带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；
3.其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。
注：
①带“▲”号的技术参数条款必须在《偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等正式技术支持材料）标注证明材料对应页码。
②其他参数如有偏离，必须在《偏离表》中列明，除《偏离表》所列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
③技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料，否则视为负偏离。
④证明材料的有效性由评标委员会综合判断是否认可。
⑤投标人中标后，将由采购方进行证明材料的逐项审核，如发现投标人提供虚假证明材料，采购人有权拒签合同，同时上报财政部门处理。
	0
	29
	否
	是

	3.2
	投标人业绩
	投标人提供2023年10月1日（以合同签订时间为准）起至本项目采购公告发布之日止，承担过的与所投产品同类的业绩证明材料，每提供一份有效证明材料得1分，本项最高得5分。
投标文件中提供上述有效业绩完整合同扫描件并加盖投标人公章。投标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的扫描件不一致的将视为虚假响应并上报财政部门处理。
	0
	5
	否
	是

	3.3
	质保期
	投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得3分。投标文件中提供质保承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是

	3.4
	响应时效
	为保障项目售后故障快速响应、及时上门，投标人承诺在接到采购人电话后1小时响应，8小时内提供解决方案，得2分；接到采购人电话后2小时响应，12小时内提供解决方案，得1分，最高2分。
注：投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	2
	否
	是

	3.5
	企业综合实力
	投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、有一个得1分，最多得3分。
注：投标文件中提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是

	3.6
	视频演示
	投标人需按照招标技术参数中带“提供视频见证材料”字样的条款制作演示视频文件并上传，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频可加速播放，但不得剪辑拼接，全部演示成功得18分，演示有一条不符合要求扣3分，未提供演示视频或提供的视频不符合要求不得分。
	0
	18
	否
	是










采购包3：
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	35
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	
	15
	
	

	2.1
	使用成本
	根据投标人提供的成本测算方案（包括但不限于成本构成、测算依据、取值来源、参考数据等），进行综合评审：
使用成本测算合理、因素齐全，使用成本有明显优势的得5分；
使用成本测算结果高于行业平均水平，并且结果有一定可信度的得3分；
使用成本测算结果达到行业平均水平，并且结果基本可信的得1分；
投标文件中没有提供成本测算的不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.2
	项目实施计划及验收方案
	根据中标人提供的项目实施计划及验收方案（包括但不限于供货计划、供货周期安排、项目验收方案等）进行综合评审：
方案内容完整、逻辑清晰、组织合理、具备可操作性；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得4分。
实施计划及验收方案要素齐全、框架完整，主要内容均已覆盖，但部分实施细节、时间节点或验收要求未进一步明确细化，方案基本可行的，得3分。
仅提供框架性、概括性方案，未明确核心实施流程、关键节点或验收具体要求，内容较为简略的，得1分。
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。
	0
	4
	是
	否

	2.3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训课时及考核方式等）进行综合评审：
培训计划内容完整、安排合理，培训对象与内容针对性强，培训流程具备连续性与可操作性，得3分；
培训计划要素基本齐全，培训内容、时间、地点、人员安排较为合理，针对性与完整性一般，得1分；
培训计划要素缺失较多，内容简单，缺乏针对性与完整性，可操作性较差或未提供方案或方案不符合项目要求，不得分；
	0
	3
	是
	否

	2.4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于故障解决流程、后期设备维保、耗材、易损件等备品备件及主要维修部件优惠折扣力度、售后服务体系及承诺等）进行综合评审：
售后服务方案详实完整，明确提供具体响应时限、规范的故障处理流程、详细的备品备件库清单（含备件名称、规格、储备数量、供应周期）；服务承诺全面、合理且具备极强可操作性，耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度大，得3分；
售后服务方案内容完整，服务承诺的完整度、合理性及可行性较好；售后服务体系及行业服务经验描述较为全面，故障处理流程、维保计划基本清晰；耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度较大，得2 分；
售后服务方案内容简略，服务承诺不够完整、可行性一般，对售后服务体系、行业服务经验仅作简单描述，缺乏具体流程、备品备件等核心内容，仅简单表述优惠意愿，未明确具体折扣率或优惠力度较弱，得1分；
未提供方案或方案不符合项目要求，不得分。注：投标文件中提供服务方案、承诺函（格式自拟）。
	0
	3
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	50
	
	

	3.1
	技术要求的符合性
	投标人所投产品技术参数完全符合采购文件技术要求的得基本分40分。技术要求中
1.带“★”参数为实质性参数，有一项负偏离，投标文件将作无效投标处理；
2.带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣3分；
3.其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。
注：
①带“▲”号的技术参数条款必须在《偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等正式技术支持材料）标注证明材料对应页码。
②其他参数如有偏离，必须在《偏离表》中列明，除《偏离表》所列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
③技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料，否则视为负偏离。
④证明材料的有效性由评标委员会综合判断是否认可。
⑤投标人中标后，将由采购方进行证明材料的逐项审核，如发现投标人提供虚假证明材料，采购人有权拒签合同，同时上报财政部门处理。
	0
	40
	否
	是

	3.2
	投标人业绩
	投标人提供2023年10月1日（以合同签订时间为准）起至本项目采购公告发布之日止，承担过的与所投产品同类的业绩证明材料，每提供一份有效证明材料得1分，本项最高得5分。
投标文件中提供上述有效业绩完整合同扫描件及验收合格报告并加盖投标人公章。投标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的扫描件不一致的将视为虚假响应并上报财政部门处理。
	0
	5
	否
	是

	3.3
	质保期
	投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得3分。投标文件中提供质保承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是

	3.4
	响应时效
	为保障项目售后故障快速响应、及时上门，投标人承诺在接到采购人电话后1小时响应，8小时内提供解决方案，得2分；接到采购人电话后2小时响应，12小时内提供解决方案，得1分，其余不得分。
注：投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	2
	否
	是














采购包4：
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	35
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	
	15
	
	

	2.1
	使用成本
	根据投标人提供的成本测算方案（包括但不限于成本构成、测算依据、取值来源、参考数据等），进行综合评审：
使用成本测算合理、因素齐全，使用成本有明显优势的得5分；
使用成本测算结果高于行业平均水平，并且结果有一定可信度的得3分；
使用成本测算结果达到行业平均水平，并且结果基本可信的得1分；
投标文件中没有提供成本测算的不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.2
	项目实施计划及验收方案
	根据中标人提供的项目实施计划及验收方案（包括但不限于供货计划、供货周期安排、项目验收方案等）进行综合评审：
方案内容完整、逻辑清晰、组织合理、具备可操作性；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得4分。
实施计划及验收方案要素齐全、框架完整，主要内容均已覆盖，但部分实施细节、时间节点或验收要求未进一步明确细化，方案基本可行的，得3分。
仅提供框架性、概括性方案，未明确核心实施流程、关键节点或验收具体要求，内容较为简略的，得1分。
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。
	0
	4
	是
	否

	2.3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训课时及考核方式等）进行综合评审：
培训计划内容完整、安排合理，培训对象与内容针对性强，培训流程具备连续性与可操作性，得3分；
培训计划要素基本齐全，培训内容、时间、地点、人员安排较为合理，针对性与完整性一般，得1分；
培训计划要素缺失较多，内容简单，缺乏针对性与完整性，可操作性较差或未提供方案或方案不符合项目要求，不得分；
	0
	3
	是
	否

	2.4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于故障解决流程、后期设备维保、耗材、易损件等备品备件及主要维修部件优惠折扣力度、售后服务体系及承诺等）进行综合评审：
售后服务方案详实完整，明确提供具体响应时限、规范的故障处理流程、详细的备品备件库清单（含备件名称、规格、储备数量、供应周期）；服务承诺全面、合理且具备极强可操作性，耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度大，得3分；
售后服务方案内容完整，服务承诺的完整度、合理性及可行性较好；售后服务体系及行业服务经验描述较为全面，故障处理流程、维保计划基本清晰；耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度较大，得2 分；
售后服务方案内容简略，服务承诺不够完整、可行性一般，对售后服务体系、行业服务经验仅作简单描述，缺乏具体流程、备品备件等核心内容，仅简单表述优惠意愿，未明确具体折扣率或优惠力度较弱，得1分；
未提供方案或方案不符合项目要求，不得分。注：投标文件中提供服务方案、承诺函（格式自拟）。
	0
	3
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	50
	
	

	3.1
	技术要求的符合性
	投标人所投产品技术参数完全符合采购文件技术要求的得基本分40分。技术要求中
1.带“★”参数为实质性参数，未提供或负偏离将作无效响应处理；
2.带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣5分；
3.其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。
注：
①带“▲”号的技术参数条款必须在《偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等正式技术支持材料）标注证明材料对应页码。
②其他参数如有偏离，必须在《偏离表》中列明，除《偏离表》所列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
③技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料，否则视为负偏离。
④证明材料的有效性由评标委员会综合判断是否认可。
⑤投标人中标后，将由采购方进行证明材料的逐项审核，如发现投标人提供虚假证明材料，采购人有权拒签合同，同时上报财政部门处理。
	0
	40
	否
	是

	3.2
	投标人业绩
	投标人提供2023年10月1日（以合同签订时间为准）起至本项目采购公告发布之日止，承担过的与所投产品同类的业绩证明材料，每提供一份有效证明材料得1分，本项最高得5分。
投标文件中提供上述有效业绩完整合同扫描件及验收合格报告并加盖投标人公章。投标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的扫描件不一致的将视为虚假响应并上报财政部门处理。
	0
	5
	否
	是

	3.3
	质保期
	投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得3分。投标文件中提供质保承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是

	3.4
	响应时效
	为保障项目售后故障快速响应、及时上门，投标人承诺在接到采购人电话后1小时响应，8小时内提供解决方案，得2分；接到采购人电话后2小时响应，12小时内提供解决方案，得1分，其余不得分。
注：投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	2
	否
	是













采购包5：
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	35
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	
	15
	
	

	2.1
	使用成本
	根据投标人提供的成本测算方案（包括但不限于成本构成、测算依据、取值来源、参考数据等），进行综合评审：
使用成本测算合理、因素齐全，使用成本有明显优势的得5分；
使用成本测算结果高于行业平均水平，并且结果有一定可信度的得3分；
使用成本测算结果达到行业平均水平，并且结果基本可信的得1分；
投标文件中没有提供成本测算的不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.2
	项目实施计划及验收方案
	根据中标人提供的项目实施计划及验收方案（包括但不限于供货计划、供货周期安排、项目验收方案等）进行综合评审：
方案内容完整、逻辑清晰、组织合理、具备可操作性；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得4分。
实施计划及验收方案要素齐全、框架完整，主要内容均已覆盖，但部分实施细节、时间节点或验收要求未进一步明确细化，方案基本可行的，得3分。
仅提供框架性、概括性方案，未明确核心实施流程、关键节点或验收具体要求，内容较为简略的，得1分。
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。
	0
	4
	是
	否

	2.3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训课时及考核方式等）进行综合评审：
培训计划内容完整、安排合理，培训对象与内容针对性强，培训流程具备连续性与可操作性，得3分；
培训计划要素基本齐全，培训内容、时间、地点、人员安排较为合理，针对性与完整性一般，得1分；
培训计划要素缺失较多，内容简单，缺乏针对性与完整性，可操作性较差或未提供方案或方案不符合项目要求，不得分；
	0
	3
	是
	否

	2.4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于故障解决流程、后期设备维保、耗材、易损件等备品备件及主要维修部件优惠折扣力度、售后服务体系及承诺等）进行综合评审：
售后服务方案详实完整，明确提供具体响应时限、规范的故障处理流程、详细的备品备件库清单（含备件名称、规格、储备数量、供应周期）；服务承诺全面、合理且具备极强可操作性，耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度大，得3分；
售后服务方案内容完整，服务承诺的完整度、合理性及可行性较好；售后服务体系及行业服务经验描述较为全面，故障处理流程、维保计划基本清晰；耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度较大，得2 分；
售后服务方案内容简略，服务承诺不够完整、可行性一般，对售后服务体系、行业服务经验仅作简单描述，缺乏具体流程、备品备件等核心内容，仅简单表述优惠意愿，未明确具体折扣率或优惠力度较弱，得1分；
未提供方案或方案不符合项目要求，不得分。注：投标文件中提供服务方案、承诺函（格式自拟）。
	0
	3
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	50
	
	

	3.1
	技术要求的符合性
	投标人所投产品技术参数完全符合采购文件技术要求的得基本分40分。技术要求中
1.带“★”参数为实质性参数，有一项负偏离，投标文件将作无效投标处理；
2.带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣5分；
3.其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。
注：
①带“▲”号的技术参数条款必须在《偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等正式技术支持材料）标注证明材料对应页码。
②其他参数如有偏离，必须在《偏离表》中列明，除《偏离表》所列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
③技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料，否则视为负偏离。
④证明材料的有效性由评标委员会综合判断是否认可。
⑤投标人中标后，将由采购方进行证明材料的逐项审核，如发现投标人提供虚假证明材料，采购人有权拒签合同，同时上报财政部门处理。
	0
	40
	否
	是

	3.2
	投标人业绩
	投标人提供2023年10月1日（以合同签订时间为准）起至本项目采购公告发布之日止，承担过的与所投产品同类的业绩证明材料，每提供一份有效证明材料得1分，本项最高得5分。
投标文件中提供上述有效业绩完整合同扫描件及验收合格报告并加盖投标人公章。投标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的扫描件不一致的将视为虚假响应并上报财政部门处理。
	0
	5
	否
	是

	3.3
	质保期
	投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得3分。投标文件中提供质保承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是

	3.4
	响应时效
	为保障项目售后故障快速响应、及时上门，投标人承诺在接到采购人电话后1小时响应，8小时内提供解决方案，得2分；接到采购人电话后2小时响应，12小时内提供解决方案，得1分，其余不得分。
注：投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	2
	否
	是


















采购包6：
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	35
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	
	15
	
	

	2.1
	使用成本
	根据投标人提供的成本测算方案（包括但不限于成本构成、测算依据、取值来源、参考数据等），进行综合评审：
使用成本测算合理、因素齐全，使用成本有明显优势的得5分；
使用成本测算结果高于行业平均水平，并且结果有一定可信度的得3分；
使用成本测算结果达到行业平均水平，并且结果基本可信的得1分；
投标文件中没有提供成本测算的不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.2
	项目实施计划及验收方案
	根据中标人提供的项目实施计划及验收方案（包括但不限于供货计划、供货周期安排、项目验收方案等）进行综合评审：
方案内容完整、逻辑清晰、组织合理、具备可操作性；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得4分。
实施计划及验收方案要素齐全、框架完整，主要内容均已覆盖，但部分实施细节、时间节点或验收要求未进一步明确细化，方案基本可行的，得3分。
仅提供框架性、概括性方案，未明确核心实施流程、关键节点或验收具体要求，内容较为简略的，得1分。
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。
	0
	4
	是
	否

	2.3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训课时及考核方式等）进行综合评审：
培训计划内容完整、安排合理，培训对象与内容针对性强，培训流程具备连续性与可操作性，得3分；
培训计划要素基本齐全，培训内容、时间、地点、人员安排较为合理，针对性与完整性一般，得1分；
培训计划要素缺失较多，内容简单，缺乏针对性与完整性，可操作性较差或未提供方案或方案不符合项目要求，不得分；
	0
	3
	是
	否

	2.4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于故障解决流程、后期设备维保、耗材、易损件等备品备件及主要维修部件优惠折扣力度、售后服务体系及承诺等）进行综合评审：
售后服务方案详实完整，明确提供具体响应时限、规范的故障处理流程、详细的备品备件库清单（含备件名称、规格、储备数量、供应周期）；服务承诺全面、合理且具备极强可操作性，耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度大，得3分；
售后服务方案内容完整，服务承诺的完整度、合理性及可行性较好；售后服务体系及行业服务经验描述较为全面，故障处理流程、维保计划基本清晰；耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度较大，得2 分；
售后服务方案内容简略，服务承诺不够完整、可行性一般，对售后服务体系、行业服务经验仅作简单描述，缺乏具体流程、备品备件等核心内容，仅简单表述优惠意愿，未明确具体折扣率或优惠力度较弱，得1分；未提供方案或方案不符合项目要求，不得分。注：投标文件中提供服务方案、承诺函（格式自拟）。
	0
	3
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	50
	
	

	3.1
	技术要求的符合性
	投标人所投产品技术参数完全符合采购文件技术要求的得基本分40分。技术要求中：
1.带“★”参数为实质性参数，有一项负偏离，投标文件将作无效投标处理；
2.带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；
3.其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。
注：
①带“▲”号的技术参数条款必须在《偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、测试报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等正式技术支持材料）标注证明材料对应页码。
②其他参数如有偏离，必须在《偏离表》中列明，除《偏离表》所列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
③技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料，否则视为负偏离。
④证明材料的有效性由评标委员会综合判断是否认可。
⑤投标人中标后，将由采购方进行证明材料的逐项审核，如发现投标人提供虚假证明材料，采购人有权拒签合同，同时上报财政部门处理。
	0
	40
	否
	是

	3.2
	投标人业绩
	投标人提供2023年10月1日（以合同签订时间为准）起至本项目采购公告发布之日止，承担过的与所投产品同类的业绩证明材料，每提供一份有效证明材料得1分，本项最高得5分。
投标文件中提供上述有效业绩完整合同扫描件及验收合格报告并加盖投标人公章。投标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的扫描件不一致的将视为虚假响应并上报财政部门处理。
	0
	5
	否
	是

	3.3
	质保期
	投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得3分。投标文件中提供质保承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是

	3.4
	响应时效
	为保障项目售后故障快速响应、及时上门，投标人承诺在接到采购人电话后1小时响应，8小时内提供解决方案，得2分；接到采购人电话后2小时响应，12小时内提供解决方案，得1分，其余不得分。
注：投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	2
	否
	是
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[bookmark: _Toc120614284]一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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二、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。



三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         





四、投标函
致：常州市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                                企业名称（加盖CA电子公章）：
            日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                      供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：





监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）



七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
                             联合体中各供应商全称（公章）：     
                                   日期：






八、投标分项报价表（分包号：1）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价限价（元）
	单价
	总价

	1
	螺纹综合测量机
	
	
	
	
	台
	1
	1100000
	
	

	2
	双级电流互感器
	
	
	
	
	台
	2
	60000
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


交付期：                 
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

八、投标分项报价表（分包号：2）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价限价（元）
	单价
	总价

	1
	数字压力计
	
	
	
	
	套
	58
	16000
	
	

	2
	现场全自动压力校验仪
	
	
	
	
	套
	1
	260000
	
	

	3
	全自动压力校验仪1（压力控制器）
	
	
	
	
	套
	1
	260000
	
	

	4
	全自动压力校验仪2（压力控制器）
	
	
	
	
	套
	1
	450000
	
	

	5
	无创血压模拟仪
	
	
	
	
	套
	1
	50000
	
	

	6
	生命体征模拟仪
	
	
	
	
	套
	1
	220000
	
	

	7
	婴儿培养箱检测仪
	
	
	
	
	套
	1
	100000
	
	

	8
	剂量仪（含X射线诊断、CT多通道、治疗水平等）
	
	
	
	
	套
	1
	330000
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


交付期：                 
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

八、投标分项报价表（分包号：3）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价限价（元）
	单价
	总价

	1
	紫外分光光度计
	
	
	
	
	台
	1
	200000
	
	

	2
	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
	
	
	
	
	套
	1
	80000
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


交付期：                 
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

八、投标分项报价表（分包号：4）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价限价（元）
	单价
	总价

	1
	100L标准金属量器
	
	
	
	
	台
	1
	150000
	
	

	2
	50L标准金属量器
	
	
	
	
	台
	1
	130000
	
	

	3
	20L标准金属量器
	
	
	
	
	台
	1
	110000
	
	

	4
	液体恒温槽
	
	
	
	
	台
	2
	5000
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


交付期：                 
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

八、投标分项报价表（分包号：5）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价限价（元）
	单价
	总价

	1
	出租车计价器检定装置
	
	
	
	
	套
	1
	288000
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


交付期：                 
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

八、投标分项报价表（分包号：6）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价限价（元）
	单价
	总价

	1
	静重式力标准机
	
	
	
	
	套
	1
	320000
	
	

	2
	标准砝码组
	
	
	
	
	套
	1
	120000
	
	

	3
	质量比较仪
	
	
	
	
	套
	1
	300000
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


交付期：                 
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。























九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。









[bookmark: _Hlt26955054]十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
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□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
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十一、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                        日期：       年   月   日














十二  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
十三、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）
	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	开标一览表（响应一览表）
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	　
	　
	　

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)
（专门面向中小企业的项目需要） 

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	　
	　
	　

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价符合性审查
	属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价招标文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 招标文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	报价
审查　
	报价审查　
	由评委审查，报价合理的予以通过。
根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	综合评审评分项
	　
	逐项提供相关证明材料

	……
	　
	逐项提供相关证明材料

	价格折扣文件格式
	小微企业声明函
	属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)
（非专门面向中小企业的项目需要）

	价格折扣文件格式
	关于符合本国产品标准的声明函
	属于提供本国产品的提供《关于符合本国产品标准的声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)
（货物类或者包含产品的服务类项目需要）


[bookmark: _Toc17537_WPSOffice_Level1]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
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