附件1： 
[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181]第一部分：“二、技术规格（技术性能）要求”中“（一）技术规格（技术性能）具体要求” 修改内容：


[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK151]（一）技术规格（技术性能）具体要求
[bookmark: OLE_LINK221]1.采购包1：战保类
	[bookmark: _Hlk235625611]序号
	名称
	数量/单位
	技术参数（技术性能）

	1
	空气充填泵1
	1套
	▲1.排气量：≥850L/min；最大工作压力：22.5-42（MPa）；转速：≥1800r/min；驱动方式电压：≥380V；三相电机；功率≥18.5千瓦。
▲2.封闭式结构（噪音≤85dB（A））。
3.PLC控制，屏幕显示。
4.四缸体，四级压缩机；进气带进气滤芯。
5.重量：≤530kg。
▲6.末级过滤系统，滤芯监控，滤芯饱和后报警停机。
▲7.每级压缩后都设有冷却器，压缩气体经过冷却器后的温度大约高于环境温度10-15℃。
8.具有自动计时、自动/手动排污、自动启停机功能。
9.具有温度显示和高温停机保护功能。
10.具有去除压缩机内铁屑功能。
11.具有启动间隔时间保护系统。
12.配有电源开关，紧急停机按钮。
13.具有油压检测，报警和停机保护功能。
14.具有压缩机运行状况记录系统。
15.具有耗材定时更换提醒功能。
16.电机过载、相序保护。
17.具有软启动功能。
18.润滑油≥2000小时更换，无磨合期。
19.每级压缩后都设有中级水油分离器（除第一级外）。
20.每级压缩后都设有安全阀，压缩机出口前设有压力维持阀及单向阀。
21.前置末级过滤系统。
22.冷凝水自动排放，冷凝水收集桶≥10L。
▲23.支持远程智能管控（含手机端/PC端），提供本地远程监控方案。
24.油泵带油滤器作注油式润滑。

	2
	空气充填泵2
	1套
	1.由四缸、电机和压缩机上下布置。
2.大气中含氧量不足及没有空气的场所，提供续供气防护。
▲3.工作压力22.5-42MPa。
4.压缩级数4驱动。
▲5.功率≥15kW 50Hz。
▲6.排量≥810L/min。
7.润滑方式：油泵润滑。
8.三相380V。
9.转速：≥1400r/min。
10.净重：≤630kg。
11.配有不少于4条高压充气软管，不少于4个G5/8外螺纹充气接头。
12.封闭式结构（噪音≤80dB（A））。
13.冷却方式：风冷。
14.采用PLC控制系统。
15.可自由设定工作压力（压力需≥13MPa）。
16.二、三、四级气缸压力显示和油压显示。
17.具有自动计时、自动/手动排污、自动启停机功能。
18.具有温度显示和高温停机保护功能。
19.具有去除压缩机内铁屑功能。
20.具有启动间隔时间保护系统。
21.配有电源开关，紧急停机按钮。
22.具有油压检测、报警和停机保护功能。
23.具有压缩机运行状况记录系统。
24.具有耗材定时更换提醒功能。
25.电机过载、相序保护。
26.具有软启动功能。
27.配有进气滤芯和末级过滤芯。

	3
	阶梯充气储气瓶组
	1套
	1.工作压力≥40MPa。
2.气瓶数量≥16只。
3.单只气瓶容积≥50升，总容积≥800升。
4.净重≤2550kg。
5.长宽高≤2400mm*1150mm*1250mm。
6.功能实现：实现气瓶组自动阶梯充气及对后端自动阶梯放气功能。
7.配套干燥空气过滤器。
8.可重复使用的填料桶，简单方便更换滤芯。
9.壳体材质采用金属材料。
10.可显示工作压力。
11.放空装置在更换滤芯时可方便的将过滤桶内的压缩空气排空。
12.出口具备稳压阀。
13.配有进气滤芯和末级过滤芯，3级过滤。
14.流量≥800L/min。
15.工作压力≥35MPa。
16.过滤器数量至少为3个。
17.净化空气量≥50m³。
18.连接管直径≥8mm。
19.过滤器规格≤900mm*320mm*1050mm。

	4
	水压检测系统(含配套) 
	1套
	（一）水压检测系统
▲1.水压检测装置是由电脑软件程序和PLC程序控制，计算机程序通过压力传感器和电子天平自动采集，记录压力和变形量的测试数据，可得到气瓶的容积总变形值；当气瓶内水压自动泄放后，计算机程序通过电子天平自动采集气瓶的容积残余变形量，然后计算机自动判别被测气瓶是否合格，并储存测试结果或打印出检测报告，同时可在屏幕上显示出压力和变形量的变化曲线。
2.设备具有耐压试验、残余变形试验和最大弹性变形试验三个测试功能模块，可以测试碳纤维复合瓶、铝合金、钢瓶等同类型的气瓶。
3.双水套（不锈钢水套）。
▲4.设备为手自一体，具有自动测试和手动测试两种模式。
5.电脑安装兼容Windows7、Windows10、Windows 11系统或工控系统。
6.操作软件具有操作提醒、错误提醒等人机互动功能,具有多级权限管理功能。
7.设备自带的自检功能、日志功能及监控功能。
8.历史数据库具有查询、筛选功能，到期提醒、报废提醒。
9.不锈钢高压管路，承受压力≥1000Bar。
10.设备具有三级安全阀（软件、电气、机械）。
11.气瓶烘干系统用于空气呼吸器气瓶水压检测站，当气瓶清洗或水压试验后对气瓶内表面进行快速烘干。产品由风机、加热器，气体导流管等组成。
12.控制台电源：220V50HZ / 1.5KW。
▲13.最大工作压力≥65MPa。
14.耐压能力≥75MPa。
▲15.空气供气压力：0.65～1.0MPa。
16.供气流量≥300L/min。
（二）气瓶烘干系统
1.电源电压：220伏。
2.功率：电动机功率：0.55kw 电热功率：1.5KW。
3.适用范围：6.8L、9L、12L的气瓶。
4.工位数量：6个。
5.配备不锈钢材质的气瓶注水车、气瓶倒水车。
6.水压系统免费上门安装培训（包括地面排水槽施工）。
▲7.气瓶检测范围：2-12L气瓶。
8.工作压力表精度≥1.0级。
9.校验压力表精度≥0.25级。
10.传感器精度≥1.0级。
▲11.电子天平精度≤0.01克。
12.外形尺寸≤控制台 宽1200×深900×高1800mm，水套Ф≤780×1300mm。
13.质量：控制台≤200kg，水套≤250kg。
14.旋臂起重机电源：380V50HZ三相 / 0.5KW。
15.旋臂起重机最大起吊重量≥125kg。
16.旋臂起重机尺寸≥高3300mm，长3000mm，底座φ500mm。
17.旋臂起重质量≤500kg。

	5
	气瓶充气防爆箱(4防爆箱)
	1套
	1.灵活转轴氮气弹簧支撑。
2.双层钢甲，里层钢甲开有气流导流孔，引导气瓶破裂时的高速气流。
3.具有杠杆阀，防爆充气箱在箱门打开时，即便充气阀打开，气瓶也不会充气，只有箱门关闭时气瓶才能充气。
▲4.具有减压阀，可以调节到所需要的工作压力，防止气瓶超压。
5.充气阀上有泄压开关。
6.充瓶数量：4瓶。
7.配置声光报警。
8.外接管路串联监测呼吸空气质量检测仪。
9.减压阀及前后压力表：
工作压力：不小于42MPa。
▲10.防爆箱结构：外箱为≥5mm钢板，中间分隔层≥3mm钢板，前侧≥3mm钢板，箱门≥5mm钢板，前侧总厚度≥8mm。
▲11.适用气瓶规格：6-12升碳纤维气瓶、12升潜水气瓶。
12.外接管路串联监测呼吸空气质量检测仪：
13.图形显示，当空气质量超出有效范围时（超出GB/T31975-2015标准范围），可快速检测出并在液晶屏上显示预警，继电器输出。
14.安装接头为外螺纹固定。
15.体积流量2-4L/min。
16.压力范围1-30MPa。
17.测量范围0-100mg/m3。
18.精度≤2mg/m3。
19.净重≤1.5kg。
20.规格≤90mm*90mm*210mm。

	6
	氧气充填泵
	1套
	1.用于将氧气从储存气瓶转移到设备的气瓶中，便携式氧气充气泵。
2.具有电力驱动和完整的充气管路，包括阀门和压力表。
3.安装在轮式箱体中。
4.重量≤80Kg（不含轮式箱体）。
5.整机尺寸≤800mm×590mm×490mm（宽×深×高）。
6.工作噪声≤75dB。
7.该装置应承受-15至+40℃的工作温度。
泵机组
8.氧气应由单级干式双冲程活塞压缩机压缩。不得使用润滑剂。
▲9.操作压力应≤20MPa。
▲10.最大压力应≤22MPa。
11.压缩比应为1：4。
▲12.流量≥70 NL /min。
13.达到最终压力时，机组自动关闭。
14.该设备能够将氧气从50巴的供应压力转移到200巴的最终压力。
15.泵配备经国家检验机构认可的安全阀。
16.泵配有一个显示输入、输出压力的压力表。
17.压缩机由交流电动机驱动。
18.冷却通过由齿带驱动的风扇进行。
19.设备带有连接待充氧气瓶的充气面板。
20.设备带有4个G3/4 PN200bar螺纹的充气连接口，并带有手轮连接。
21.设备工作电压：230 V/50 Hz交流电源。
22.交流电动机的额定功率应≥1.1kW。

	7
	氧气呼吸器校验仪
	1套
	1.呼吸器校验仪氧气呼吸器检测设备。
2.具备以下检测功能：
（1）呼吸器的气密性。
（2）排气阀开启压力。
（3）自补阀开启压力。
（4）定量供氧量。
（5）自补供氧量。
（6）手补供氧量。
（7）吸气阀密封性。
（8）呼气阀密封性。
（9）零部件的气密性。
3.压力传感器量程：-2500～ +2500Pa 精度：±1.0%。
▲4.小流量传感器量程：0～20L/min  精度：±1.5%。
▲5.大流量传感器量程：0～200L/min 精度：±1.5%。
6.外形尺寸≤410×330×180mm。
7.充电器规格：输入AC220V，输出≥DC12V。
8.气泵电源交流电压：220V。
▲7.气泵流量：≥12L/min。
9.整机重量≤8.5kg。
10.供电方式：内置电源。

	8
	小型空气充填泵
	3套
	▲1.排量≥100L/min。
▲2.工作压力22.5-33MPa。
3.压缩级数≥4stages。
4.驱动：汽油机，3.05power（kw）。
5.转速≥280r/min。
6.净重≤42Kg。
7.规格≤770mm×330mm×390mm。
8.风冷。
▲9.四缸四级压缩。
10.末级油水分离器。
11.末级手动冷凝排污器。
12.终级安全阀。
13.配有进气滤芯和末级过滤芯。
14.配有风扇、皮带金属防护罩。
15.至少配有1条高压充气软管，1个G5/8外螺纹充气接头，1个压力表。
16.配有工具包。
17.专用全合成润滑油。

	9
	便携式充气泵
	2套
	1.转速≥5000r/min。
2.电池容量＞5000mAh/3.7V（两个）。
3.额定功率≥80W，充气压力3-3.5bar。
4.净重≥600g。



说明：
[bookmark: OLE_LINK137]（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK205]（4）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。

[bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK223]2.采购包2：破拆及堵漏类
	序号
	名称
	数量/单位
	技术参数（技术性能）

	1
	手动破拆工具组
	12套
	1.外观
手动破拆工具应结构简单、牢固可靠，表面应 光洁、平整，不应有裂纹、毛刺、磕碰损伤等影响操作和性能的缺陷。
手动破拆工具的铸件表面应光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等缺陷。
手动破拆工具金属表面如进行涂漆，油漆表面不应有挂漆、气泡等缺陷。
手动破拆工具如采用焊接工艺，焊缝表面不得 有焊瘤、夹渣、裂纹、弧坑等缺陷。
手动破拆工具如采用螺纹连接，螺纹不得有烂 牙、破损和影响强度的缺陷。
手动破拆工具刃部应规整，其表面粗糙度Ra 值不应大于6.3μm。
手动破拆工具如有橡胶手柄套，其表面应无凹 坑、气泡、夹渣等缺陷，且花纹应规整、清晰。
2.▲质量（kg） 单件手动破拆工具的质量应不超过10kg，手动破 拆工具组的质量应不超过25kg。
3.绝缘性能:手动破拆工具手柄应绝缘，手柄部分浸水2h后绝缘电阻应不小于10MQ。
4.抗拉离性能:手动破拆工具的工具头部与手柄为非一体结构时，其装配应牢固，在施加12500N拉力时，不应拉脱。
5.橡胶材料:物理机械性能,采用橡胶材料制造的手动破拆工具手柄，其橡胶材料的物理机械性能应满足GB 32459-2015标准。
6.木质材料:采用木质材料制造的手动破拆工具手柄，其木材含水率应不大于16%。
7.金属材料:耐盐雾腐蚀性能,手动破拆工具的金属部分经GB/T 10125-2021规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461 -2002外观等级评定轻微级的要求。
8.▲砍断性能:消防斧、撬斧斧头平刃应能砍断直径10mm的Q235A 圆钢，消防腰斧平刃应能砍断直径不小于5mm的Q235A 圆钢，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
9.凿击性能:消防斧、冲击式破拆器尖刃应能凿裂等级为C20的混凝土试块，消防腰斧、撬斧尖刃应能凿穿厚度不小于1.5mm的Q235A钢平板，且刃口应无明显崩刃 和开裂。
10.钩拉性能:消防挠钩应能承受3000N的拉力，且应无断裂、脱落等现象。
11.起撬、切割性能:撬斧起撬部位应能承受7840N的载荷，切割部位应能切割厚度不小于1.5mm的Q235A钢平板，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
12.手动破拆工具的标志应符合国家标准要求。

	2
	液压破拆工具组
	1套
	1.双输出液压机动泵：
（1）额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min；
（2）低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min；
2.液压剪切器
（1）外观：工具表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属表面进行防锈处理；
（2）质量：≤16kg；
（3）开口距离：≥180mm；
（4）剪切能力：直径≥40mm的Q235A圆钢；
（5）强度：经1.3倍额定工作压力的强度试验后，无泄漏和机械损坏现象；
（6）高低温性能：经高温55℃和低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象；
（7）可靠性：剪切器连续剪切圆钢（环形刀口）或钢板（直行刀口）≥50次，无泄漏及异常现象，刃口无卷曲、崩刃现象；
（8）结构：平头自动锁系统、可带压操作。便携式把手有LED照明灯。倾斜型刀头设计；
（9）额定工作压力：≥720巴。
3.液压扩张器
（1）外观：工具表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理；
（2）质量：≤16.5kg；
▲（3）扩张力：最小扩张力≥70KN，最大扩张力≥120KN；
（4）扩张距离：≥725mm；
（5）强度：经≥1.3倍额定工作压力的强度试验后，无泄漏和机械损坏现象；
（6）高低温性能：经高温55℃和低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象；
（7）自锁性能：破拆工具在动作过程中，出现动力供应中断时，具备自锁性能；
（8）手控换向阀性能：在动作过程中，将手控换向阀回到中位，工具能停止动作，再次动作时，不出现反向动作；
（9）结构：平头自动锁系统、可带压操作。便携式把手有LED照明灯，配有加速阀；
（10）额定工作压力：≥720 巴；
4.牵引挂具
（1）可拆卸牵引头1副，重量≤5kg；
▲（2）牵引链1.5米1条、3米1条，总质量：≤13kg；
5.液压顶杆
（1）外观：工具表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理；
（2）质量：≤14.5kg；
▲（3）第一级撑顶力：≥217KN，第二级撑顶力：≥100KN；
（4）撑顶长度：≥935mm；
（5）强度：经1.3倍额定工作压力的强度试验后，无泄漏和机械损坏现象；
（6）高低温性能：经高温55℃和低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象；
（7）自锁性能：破拆工具在动作过程中，出现动力供应中断时，具备自锁性能；
（8）手控换向阀性能：在动作过程中，将手控换向阀回到中位，工具能停止动作，再次动作时，不出现反向动作；
（9）结构：带LED照明系统。带自动归位功能的可旋动式制动控制手柄，端头为可360°旋转十字头，顶杆头内带有激光定位灯；
（10）收拢长度：≤560毫米；
（11）第一级撑顶行程：≥370mm，第二级撑顶行程：≥350mm，伸展总长：≥1280mm；
（12）工作压力：≥720巴；
6.液压剪扩钳
（1）平头自动锁单管系统、可带压操作；
（2）便携式把手带有LED照明灯；
（3）最大扩张距离：≥360毫米；
7.液压万向剪切钳
（1）结构：平头自动锁系统、可带压插拔，一键式操作，可单手携带及操作，刀头由高级工具钢加工而非锻造；
（2）最大扩张距离：≥55毫米；
▲（3）剪切力：≥22吨；
（4）剪切圆钢直径：≥20毫米；
（5）工作压力：≥720巴；
（6）重量≤4公斤；
8.液压软管（2根）
（1）材质为凯芙拉纤维、平头式接口可在工作状态下带压任意快速连接和插拔；
（2）最大工作压力：≥720巴；
（3）液压管长度10米；
（4）重量≤5公斤；
（5）工作温度：-20+55摄氏度；
9.液压开缝器
（1）平头自动锁、可带压操作、用于挤压和开启电梯门、地震坍塌建筑物的专用工具；
（2）最小插入高度：≤6毫米；
（3）最大抬升高度：≥50毫米；
（4）扩张力：≥24吨；
（5）工作压力：≥720巴；
（6）重量：≤9.5公斤；
（7）工作温度：-20-55度。
10.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
11.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
12.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。
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	电动液压破拆工具组
	1套
	1.电动液压剪切钳：
2.质量：≤22kg（含电池和液压油）；
▲3.剪切能力：能一次剪断直径≥40mm的Q235A圆钢，能一次剪断宽度≥140mm，厚度≥10mm的Q235A板材；
4.开口距离：≥180mm。
5.电动液压扩张器：
6.质量：≤20kg（含电池和液压油）；
▲7.扩张力：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥65KN（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm）；
8.扩张距离：≥720mm。
9.电动液压顶杆：
10.质量：≤20kg（含电池和液压油）；
11.撑顶力：第一级≥135KN，第二级≥65KN；
▲12.撑顶长度：第一级≥980mm，第二级≥1360mm；
13.收拢长度：≤580mm；
14.第一级撑顶行程：≥400mm，第二级撑顶行程：≥380mm；
15.工具带有自动安全保护系统，声光一体警报系统，工具使用过程中所需剪切或扩张材料超出工具能力范围时，工具会自动启动警报系统并自动停机，避免工具的不良使用延长工具的使用寿命。工具设有 LED 指示灯可随时监测电池温度、充电状态、工作状况及电池健康状况，把手带有内嵌式LED 照明灯随工具启动自动进行开关，耗电量极低；
16.电动液压顶杆：顶杆头内置集成激光定位灯，可实现“一次性成功”定位，节省时间。
17.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
18.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
19.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。
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	机动链锯
	8台
	▲1.发动机气缸排量≥50 cm³；
▲2.功率≥2.4 KW；
3.怠速≥2700 rpm；
4.功率转速≥9500 rpm；
5.气缸缸径≥40 mm；
6.活塞行程≥30 mm；
7.燃油箱容量≥0.45 升；
8.链条润滑油箱容量≥0.25 升；
9.链条长度≥18 寸；
10.重量≤5.5kg。
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	无齿锯2
	9台
	▲1.发动机气缸排量≥110（cc）。
▲2.功率≥5.5KW。
3.怠速≥3000 rpm。
4.功率转速≥9000 rpm。
5.气缸缸径≥45 mm。
6.活塞行程≥30 mm。
7.燃油箱容量≥0.9L，为汽机混合油。
8.重量≤15 公斤。
9.常温启动性能≤8S
10.耳旁噪声：怠速≤85dB；高速空转≤105dB
11.锯片直径≥400 毫米、切割深度≥145 毫米。
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	凿岩机
	2台
	1.220V 电源，在混凝土、砖石、天然石材上钻孔（直径范围≥ 12 - 150mm），重型锚栓安装的钻孔（直径范围≥20 - 40mm），使用尖凿和平凿进行开缝和凿破工作，在木材和钢材进行高扭力钻孔，使用钻头在混凝土、砖石和天然石材冲击钻孔。
▲2.冲击钻头直径范围 12 - 55 mm；
3.最优冲击钻头范围 20 - 40 mm；
4.冲击钻 RPM≥ 360；
▲5.全速锤击频率≥2700 撞击次数/分；
6.冲击钻钻入混凝土时的三轴震动值 10 m/s²
7.具有除尘系统；
8.参考尺寸（长 x 宽 x 高）为：（540 x 120 x 320mm）±5%。
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	冲击钻
	5个
	1.尺寸：长：296mm（±10），宽102mm（±10），高208mm（±10）。
▲2.输入功率：≥550W，空载速率：0-3000次/分，冲击率：0-4800次/分。
▲3.钻孔直径：混凝土≥22mm，钢材≥13mm，木材≥20mm，最佳钻孔范围：6-12毫米。
4.锤击率0-4500次/分钟。
5.单次最大锤击力：≥1.9焦耳。
6.续航时间：≥30分钟。
7.可充电锂电池。
8.电机型号：纯铜电机。
9.设有LED灯可照明功能。
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	多功能挠钩
	7套
	1.挠钩连接件抗拉离性能：≥13kN（中部断裂）。
2.登高钩连接性抗拉离性能：≥13kN（中部断裂）。
3.操作手柄抗压强度：≥10KN。
4.挠钩：长≤2500mm，额定拉力≤1500N，破拆吊顶，钩拉电线等。
5.木榔头：（长≤350mm、宽≤150mm、锤头高≤110mm）敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用。
6.爪耙：（尺寸：长≤160，宽≤190mm）现场倒塌物、障碍物，有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。
7.撑顶器（丫杈头）：撑顶力：≤130KN，撑顶行程：≤350mm，重量：≤20kg，尺寸：长≤570mm、宽150mm、高≤360mm，用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全的进出。
8.消防锯：（长≤290mm，宽≤60mm），锯断一些一定高度的易堕落物、易坍塌物和构件。
9.消防剪：长≤600mm，剪切范围≥16mm，对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。
10.消防斧：（长≤80，宽≤80mm）可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可以撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝，再撬。也可以敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。
11.水平和标高仪：单杆长≥1米，通过组合连接，可以在现场迅速的测量水平距离、标高、坑或涵洞深度。
12.登高钩：长度≤2m，攀爬、登高用。
13.探路棒：展开尺寸115cm-135cm，可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具。
14.担架撑杆：长≤2m，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，即可充当临时担架。
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	绝缘剪断钳
	18个
	▲1.重量：≤2Kg，最大剪切≥线缆 20mm。
▲2.特性：剪刃口硬度 HRC55，剪柄（橡胶）耐电压≥ 5000V，交流试验电压以 1000V/s 的速度上升至测试电压 5KV，保持 1min，未发生击穿现象。
▲3.可对带电线缆进行安全操作，剪柄全部采用绝缘材质包裹，耐电压≥5000V。
4.刀头开口尺寸：≥25mm。
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	指环切割器
	3个
	1.可切断金、铂金、银、铜、铝、热处理钢、石材、玻璃等各种不同硬度的材料。
2.电池：4节碱性干电池。
3.重量≤1.5公斤。
4.锯片：金刚石/砂轮。
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	消防斧
	6把
	1.产品材质为碳钢。
2.斧柄长≥85cm。
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	电镐
	1个
	▲1.冲击频率：≥1300 次/分钟；
▲2.排气量：≥80 立方厘米；
3.单行程冲击能量（顶端）：≥55 焦耳；
▲4.最大输出功率：≥2.0千瓦；最大转速：≥4400 转/分钟；
5.油箱容量：≥1.5L；
▲6.净重量：≤25kg。
7.气冷式、二冲程、汽油发动机；
8.具有防震把手和辅助把手。
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	电锤（锂电）
	1个
	1.具有过载保护；
2.具有防水防震功能；
3.电池电量降低时工具输出性能不会随之衰减；
4.电压≤18V；
5.充电时间≤130min，工作时间≥60min；
6.空载转速≥380 rpm，冲击频率≥2900 bpm；
7.最大钻孔直径（混凝土）≥45mm；
8.重量（不含电池）≤12kg。
9.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
10.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
11.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。
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	小型电锤（锂电）
	1个
	1.电压：≤18V。
2.充电时间≤130min，工作时间≥60min。
3.空载转速≥1300rpm，冲击频率≥4500bpm。
4.最大钻孔直径（木材）≥25mm，最大钻孔直径（钢材）≥12mm，最大钻孔直径（混凝土）≥25mm。
5.重量（不含电池）≤5kg。
配置至少包含：深度尺1根；副手柄1个；工具箱1个；电池2块；充电器1个。
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	多功能环锯
	1个
	1.输出功率：≥4.8kw；
2.冲程数量：二冲程引擎；
3.锯片直径：≥370mm；
4.最大切深：≥270mm；
5.空转速度RPM：2700；
6.圆周速度：55m/s；
7.油箱：≥1L；
8.重量（不含燃油和锯片）≤15KG。
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	等离子切割机
	1个
	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK68]输入电压 120 ~ 240 V，单相50/60 Hz。
输入电流（2.5 kW） 120 ~ 240 V，单相，29 ~ 15 A。
输出电流 15 ~ 30 A。
额定输出电压 83 VDC。
占载率（40°C） 35%，240 V,20%，120 V。
开路电压（OCV） 256 VDC。
尺寸（带手柄）约 420（±20） mm 长；195（±20） mm 宽；330（±20）mm 高。
带 4.5 m 割炬的重量≤ 13.5 kg。
输入电源电缆长度 ≥3 m。
电源类型 变频器：IGBT。
发动机驱动功率要求 ≥5.5 kW（用于提供 30 A 最大输出时）。
保修：电源保修≥ 3 年，割炬保修≥ 1 年。
工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。
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	装备维修中心维修工具箱
	1套
	（一）空压机：
1.产气量要求≥2.3m³、排气压力要求≥0.85Mpa。
2.功率：≥15KW、噪音≤75分贝。
3.冷干机：处理量≥4m³/min，压力：0.6-1.0Mpa。
4.C级过滤处理量≥4m³/min、过滤精度3 μ/3PPM。
5.T级过滤处理量≥4m³/min、过滤精度0.1 μ/0.01PPM。
6.A级过滤处理量≥4m³/min、过滤精度0.01 μ/0.003PPM；储气罐材质为碳钢，容积：1m³，压力0.8Mpa，（自带压力表安全阀）。
组成：主要有收纳箱各系列扳手组成。
（二）维修工具箱工具
1. 11件 6.3MM系列6角套筒4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14MM。
2. 6件6.3MM系列6角长套筒 8、9、10、11、12、13MM。
3. 4件6.3系列6角花型套筒 E4、E6、E8、E10。
4. 14件10MM系列6角套筒6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19MM。
5. 9件10MM系列6角长套筒8、10、11、12、13、14、15、17、19MM
6. 12件10MM系列6角花型套筒E4、E5、E6、E7、E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20。
7. 2件 10MM系列火花塞套筒16、21MM。
8. 18件 12.5MM系列12角套筒10、11、12、13、14、15,。
9. 3件 10MM系列花型旋具套筒 T20、T30、T40。
10. 4件10MM系列50MM长中孔花型旋具套筒T45、T50、T55、T60。
11. 4件10MM系列六角旋具套筒3、4、5、6MM。
12. 2件10MM系列米字型旋具套筒 #1、#2。
13. 2件 10MM系列十字型旋具套筒 #1、#2。
14. 2件10MM系列一字型旋具套筒5.5、6.5MM。
15. 3件 专业快速脱落棘轮扳手6.3MM系列5"、10MM系列8"、12.5MM系列10"。
16. 3件万向接头 6.3MM、10MM、12.5MM。
17. 1件10MM系列转接头 3/8"方孔x1/4"方头。
18. 1件10MM系列三用接头：3/8"方孔x1/2"方头。
19. 1件 6.3MM系列转向接杆2"。
20. 2件10MM系列转向接杆 3"、6"。
21. 2件12.5MM系列转向接杆5"、10"。
22. 1件 6.3MM系列旋柄。
23. 1件6.3MM系列旋具头接头（6.3MM旋具头插孔）。
24. 9件6.3MM系列25MM长：一字旋具头（4、5、6.5MM）十字旋具头（#1、#3）长六角旋具头（3、4、5、6mm）。
25. 14件 全抛光两用快板 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22MM。
26. 2件A系列一字形穿心螺丝批6×100MM、#2×100MM。
27. 1件两用滤清器版手 63-102MM。
28. 1件汽车测电笔 6V/12V/24V。
29. 1件 M16油底壳放油套筒旋具头（带孔）。
30. 1件 H17油底壳套筒旋具头。
31. 1件10MM系列12角火花塞套筒14MM。
32. 10件 特长球头内六角扳手组套。
33. 9件 加长中孔花形扳手组套。
34. 1件12.5MM系列三用接头1/2"方孔x3/8"方头。
35. 1件 鲤鱼钳8"。
36. 1件 尖嘴钳6”。
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	气动切割刀片
	30个
	1.气铲规格：20-175MM≥8种规格。
2.气锤：宽25MM-长178MM≥3种规格长。
3.油桶铲长≥175MM。
4.铆钉枪≥105MM7种规格。
5.除锈机长度≥220MM。
6.强力弹簧长≥28MM。
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	冲击钻钻头
	30个
	46支冲击波批头套装
十字型：
螺丝批头16×25mmPH1（1）。
螺丝批头16x 25mmPH2（2）。
螺丝批头16×25mmPH3（1）；
螺丝批头8×50mmPH1（1）。
螺丝批头8×50mmPH2（3）。
螺丝批头8×50mmPH3（1）；
一字型：
螺丝批头16×25mmSL6（1）。
螺丝批头16×25mmSL8（2）。
螺丝批头16×25mmSL10（1）；
螺丝批头8×50mmSL10（1）；
梅花型：
螺丝批头16×25mmT8（1）。
螺丝批头16×25mmT10（1）。
螺丝批头16 x25mmT20（1）。
螺丝批头16x 25mmT25（1）；
六角形：
螺丝批头16×25mmHex 3（1）。
螺丝批头16×25mmHex 4（1）。
螺丝批头16×25mmHex 5（1）。
螺丝批头16×25mmHex 6（1）；
双头型（一字和十字）：
螺丝批头8×50mm双头批头（PH2＆SL6）（1）；
磁性批头套筒长：60mm（1）。
磁性螺母套筒（长度48mm） Hex 8 mm（2）。
冲击套筒转接头 Hex 转3／8＂方头（1）。
冲击套筒转接头 Hex转1／4＂方头（1）；
1／4＂Hex镀钛麻花钻ø3mm（1）。
1／4＂Hex镀钛麻花钻ø4mm（3）。
1／4＂Hex镀钛麻花钻ø5mm（1）。
1／4＂Hex镀钛麻花钻ø6mm（1）。
1／4＂Hex石工钻ø5mm（1）。
1／4＂Hex石工钻ø5.5mm（1）。
1／4＂Hex石工钻ø6mm（1）。
1／4＂Hex石工钻ø8mm（1）。
1／4＂Hex石工钻ø10mm（1）。
1／4＂Hex多功能钻头ø6mm（1）。
1／4＂Hex多功能钻头ø8mm（1）。
1／4＂Hex木工钻ø4mm（1）。
1／4＂Hex木工钻ø5mm（1）。
1／4＂Hex木工钻ø6mm（1）。
1／4＂Hex木工钻ø8mm（1）。
1／4＂Hex木工钻ø10mm（1）。

	20
	凿岩机钻头
	30个
	1.强度≥2800N；
2.硬度 ≥ HRA 92；
3.需承诺与现使用凿岩机(现使用的战保冲击钻是品牌型号:坦克TK30-2;现使用的特一冲击钻是型号:GBH7-46DE)匹配。

	21
	电动快速无火花条锯
	1个
	1.防水防震，至少含5档速度调节；
2.包含安全开关；
3.含LED灯；锯片靴可自由调节；冷切割无火花；
4.电压≤18V，电池容量≥12Ah，额定功率： ≥1.8kw；
5.空载速度≥110m/min；
6.最大切割尺寸≥120 x 120mm；
7.重量（不含电池）≤7kg；
8.配置：锂电池≥ 2 块，充电器≥1个，塑料工具箱≥1个， 锯条≥2根。

	22
	双轮异向切割锯片
	30个
	锯片直径：≥310mm；最大切割深度：≥110mm；重量：≤2100g；锯片厚度≤2mm；内径：≥40mm；

	23
	机动链锯链条
	30个
	1.长度≤18寸；
2.齿宽1.3mm；
3.节距≤3/8英寸，72齿；

	24
	柔性施压快速堵漏工具
	1套
	▲1.液压索具拉紧设备：采用液压为动力，压力等级符合GB/T 17906-2021标准要求。
▲2.带压密封注胶设备：采用液压为动力，压力等级符合GB/T 17906-2021标准要求。
▲3.柔性防爆索具带：抗拉载荷应≥25kN。
▲4.密封剂需满足热失重率：≤25%（500摄氏度条件下），符合GB/T 26556-2011标准。
▲5.密封剂需满足耐40%硫酸实验：溶胀度范围在-0.15～-0.09之间、溶重度范围在-0.05～0之间；耐20%氢氧化钠实验：溶胀度范围在0～1.1之间，溶重度范围在0～0.9之间。
▲6.索具块：防爆性符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级或以上要求。
▲7.防爆柔性索具带：防爆性符合GB/T 10686-2013标准Ⅱ类B级或以上要求。
▲8.封堵性能应满足：
（1）可封堵设备直径：φ8mm-φ2000mm；
（2）适用介质温度：≤580℃；
（3）适用介质压力：≤20MPa；
（4）封堵时间：≤10min。
9.液压索具拉紧设备：采用液压为动力，动力源压力等级：≥700bar。
10.带压密封注胶设备：动力源压力等级：≥700bar。
11.索具拉紧器承载能力：≥13T，其行程≥70mm。
12.带压密封注胶设备：通径：≥2.5mm，流量：≥5L/min；可通过注射导管注入密封材料。
13.柔性防爆索具带采用高分子复合材料隔离金属，具有防爆和耐腐蚀性能，最小弯曲直径Φ15mm。
14.密封材料：具有注入型、片型和缠绕型三种形态，适用于危险化学品一类以下介质。
15.所投产品内设不少于6个封堵模块，应包括但不限于直管、弯头、法兰、根部、阀门、罐体、端面等部位的封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径、端面等泄漏部位。
16.端面封堵模块应具有“一字”、“十字”和“井字”三种封堵方法，可封堵罐体和槽车的垂直端面和弧度端面上任意位置的孔洞和裂纹。封堵模块组件应具有防滑纹，防止松脱。
17.可封堵泄漏口径：孔洞直径＜φ200mm，裂纹长度＜300mm。
18.提供满足封堵常见及特殊泄漏部位堵漏易损耗材，耗材包括但不限于不少于30KG的密封材料、不少于240m的索具带、不少于4种防爆螺孔注入接头、不少于10个索具块、不少于5种端面封堵耗材及防护用品。
19.专用工具箱：材质为改良工程ABS；防水等级≥IP67，抗压等级≥IK08。
20.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
21.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
22.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	25
	金属堵漏套管
	1套
	1.表面材质：由不锈钢材料制成，与内衬特殊结构的耐腐蚀橡胶密封板复合而成。
2.橡胶密封板耐温性：在-20-100℃环境下不老化、不变形。
▲3.压力：在5kg/m2的环境下保持≥20分钟无泄漏。
4.最大封堵压力≥1.6MPa。
5.结构组成：产品由10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19，25，32，40，51，65，76，89，102mm），配带扳手1把、棘轮扳手一把、17mm套筒头1个、专用包装箱1个。
6.装箱配置：不锈钢板，密封垫，固定架，锁紧架，六角螺母，平垫圈，加强半圆头方颈螺栓，可逆式棘轮扳手，手动套筒扳手套筒头，双头呆扳手，金属堵漏套管箱。

	26
	木制堵漏楔
	1套
	1.材质：红松或同等性质的材质。
2.表面处理：表面要经过防腐、软化、干燥处理。
▲3.耐温性检验 -70-100°C浸泡60min不开裂、不变型。
▲4.吸水膨胀率：吸水膨胀率应在2.0%及以下。
5.耐介质性能检验：耐弱酸、耐油、耐弱碱、耐水、耐蒸汽。
▲6.压力试验：试验压力在1.0MPa的环境下保持20分钟无泄漏。

	27
	吸附垫
	2个
	1.需为通用型，成分：100% 聚丙烯。
2.完全吸收油污、冷却剂、溶剂和水。
3.有孔洞可以按照尺寸撕开，按需使用。
4.尺寸约：≥35cm 宽 x ≥45cm 长。
▲5.规格：≥100 片/箱。
▲6.吸收量≥99.5L/箱。
7.重量≤7.5 公斤。

	28
	简易洗消喷淋器
	1套
	1.工作压力：0.2-0.7 Mpa。流量：喷淋：0.8-2L/s。重量：≤25 kg。
2.材质：不锈钢支架材料。



说明：
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK226]（4）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。

[bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK225]3.采购包3：其它类
	序号
	名称
	数量/单位
	技术参数（技术性能）

	1
	消防员隔热防护服
	18套
	1.材料和结构：本防护服整体（包含头罩、手套、 脚套）分外层、隔热层和舒适层三层组合而成。防护头盔内置于头罩内。
▲2.火焰和辐射热防护性能 TPP（cal/c ㎡）≥50.00。
▲3.抗辐射热渗透性能（s）：内表面温升达到 24℃的时间≥ 60s。
▲4.阻燃性能（表层）： 燃烧毁损长度： 经向≤20mm，纬向≤20mm， 续燃时间： 经纬向0S，无熔融、滴落。
▲5.断裂强力（表层）：经向≥1900N， 纬向≥1200N。
6.撕破强力（表层）：经向：≥110N，纬向：≥100N。
▲7.剥离强力（表层）：横向：≥ 10N，纵向：≥ 15N。
8.热稳定性能，尺寸变化率（%）（表层）：≤经向1%， ≤纬向1%。
9.阻燃性能（隔热层）：燃烧毁损长度：经向≤50mm，纬向≤50mm，续燃时间：经纬向≤2S，无熔融、滴落。
10.阻燃性能（衬里层）：燃烧毁损长度：经向≤50mm，纬向≤50mm，续燃时间：经纬向≤2S，无熔融、滴落。

	2
	简易防化服
	90套
	1.连体式结构，可与外置式空气呼吸器配合使用。
2.整体抗水渗漏性：试验20min后应无渗漏现象。
3.撕裂强力：纵向≥150N，横向≥200N。
4.耐热老化性能：试样经125℃、24h后，不粘不脆。
5.接缝强力≥700N。
6.耐寒性能：试样-25℃、5min后，无裂纹。
7.手套耐穿刺力≥25N。
8.质量≤2kg。
9.免费质保期≥10年。

	3
	二级化学防护服
	26套
	（一）防护服
1.拉伸强度：经向≥20KN/m，纬向≥20KN/m。
2.撕裂强力：经向≥110N，纬向≥100N。
3.耐热老化性能：经125℃高温24小时，不粘、不脆。
4.阻燃性能：经向有焰燃烧时间≤5s，无焰燃烧时间≤0s，损毁长度≤8cm。纬向有焰燃烧时间≤5s，无焰燃烧时间≤0s，损毁长度≤8cm。
5.接缝强力：≥1000N。
▲6.面料抗化学品渗透性能平均渗透时间：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氯化物、羰基氯化物、氢氰化物≥70min。
▲7.面料接缝部位抗化学品渗透性能平均渗透时间：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氯化物、羰基氯化物、氢氰化物≥70min。
8.拉链抗化学品渗透性能平均渗透时间：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氯化物、羰基氯化物、氢氰化物≥70min。
9.外观质量：面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺”。
（二）化学防护手套：
1.耐热老化性能：经125℃高温24小时，不粘、不脆。
2.抗化学品渗透性能平均渗透时间：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氯化物、羰基氯化物、氢氰化物≥70min。
3.耐穿刺力：≥20N。
4.灵巧性能：≥4级。
（三）化学防护靴：
1.耐热老化性能：经125℃高温24小时，不粘、不脆。
2.抗化学品渗透性能平均渗透时间：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氰化物、羰基氯化物、氢氰化物≥70min。
3.鞋底抗刺穿性能：≥2000N。
4.电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄露电流≤0.5mA。
5.防滑性能：＞15°。
6.防砸性能：静压力试验后的鞋头间隙高度≥15mm，冲击试验后的鞋头间隙高度≥15mm。
7.质量：≤5kg。

	4
	一级化学防护服
	11套
	1.结构为全密闭型化学防护服，可防护有毒的气体、液体、固体和气溶胶物质，还可以防芥子气（HD）、沙林、VX（人造神经毒气）、梭曼（GD）等化学战剂，渗透时间≥480分钟；
2.面料：高质量复合材料制成，该材料为夹层结构，由多层防化薄膜复合在聚丙烯基布的两侧而制成，具有超强的耐化学腐蚀性和优异的耐磨损、抗穿刺和抗撕裂性能，可重复使用；
3.款式：全封闭，呼吸器内置。前面开口，脑后部有两个单向排气阀，排出防化服内湿热的空气；
4.拉链：双层拉链门襟带魔术粘扣，提供最高等级的防护；
5.双层手套：连体手套具有丁基橡胶外层和碾压薄膜内衬，可更换；
6.腿部设计为防化服相同材料的连体防化袜和保护靴套；
7.面屏：双层面屏，椭圆形；
8.连体腰带：可调节尺寸；
9.防化服使用温度：-80 ℃ ～ +60℃，在零下80℃工作环境中也能保持良好的柔韧性；
10.整体重量≤3kg；
11.配置：配备便携包一个。
12.防护服保存期≥10年。
[bookmark: OLE_LINK101]13.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
14.易用性：样品部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
15.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	5
	消防员防蜂服
	36套
	1.面料抗蛰刺性能＞0.45N。
2.面料阻燃性能：经纬向续燃时间 0s，经纬向损毁长度 ≤9cm，无熔融、滴落现象。
3.面料耐磨性能：经循环次数≥ 2000 次，无磨穿现象。
4.面料断裂强力：径向≥1320N，纬向≥ 850N。
5.面料撕破强力：径向≥ 205N，纬向≥85N。
▲6.面料甲醛含量≤39mg/kg。
7.面料 PH 值：4.0-8.5。
8.面料表面抗湿性能：沾水等级≥ 4 级。
9.面料拒油性能 ≥6 级。
10.面料接缝断裂强力≥ 750N。
11.头罩：头罩面部孔径1mm±0.5mm。
▲12.手套抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.85N。
13.手套耐切割性能：割破力＞2N。
14.手套撕破强力≥500N。
15.手套灵巧性能：拾取钢棒直径 ≥10mm。
16.靴子靴帮抗穿刺性能 ≥190N。
17.靴子防滑性能：始滑角＞15°。
▲18.靴子电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄露电流≤ 0.25mA。
19.防蜂服质量≤4.5kg。
20.防蜂服缝纫线阻燃性能：无熔融、烧焦现象。
21.防蜂服外观质量：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光。各接缝部位顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜。标签位置正确，标志内容准确清晰。
22.内置风扇。
23.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
24.易用性：样品部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
25.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	6
	水母服
	70套
	1.面料：锦纶或氨纶。
2.颜色：黑色。
3.适用于成人、分体式。

	7
	防冻服
	4套
	1.适用温度-160℃至-250℃。
2.全封闭防护头罩，面罩部分防雾；防护头罩、防护手套防水防低温；防护靴毛绒内里。
3.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
4.易用性：样品部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
5.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。

	8
	电绝缘装具
	9套
	▲1.衣服主要用于消防员带电作业时的身体保护；
2.衣服耐热老化性能≥经125°C、24h后，无发粘、发脆的现象。
3.衣服耐寒性能：经-25°C、5min后，表面无裂纹。
4.衣服断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N。
5.衣服撕破强力：经向≥100N、纬向≥80N。
▲6.手套最高测试电压：≥5000V。
▲7.手套最高使用电压：≥12000V。
▲8.靴子拉伸强度：经向≥1300N，纬向≥1200N。
▲9.靴子撕破强力：经向≥140N，纬向≥90N。
▲10.靴子抗穿刺性能≥1400N。
▲11.靴子电绝缘性能：击穿压力：≥5000V泄露电流：≤0.1mA。
12.靴子耐压性能：≥5000V。
13.靴子最高使用电压：≥25000V。
14.服装质量≤3.5KG。
15.配备配套电绝缘杆（≥4节，高度≥5米）。
16.配备专用保养品（防止夏季黏贴加速老化）。
17.说明书内须含有基础参数、名称、产地、品牌型号、出厂时间、保质期、使用场景（如耐电压之类的）、维护保养、组成部分。
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	防静电服
	18套
	▲1.面料点对点电阻：A级∶1×105～1×107Ω；B级∶1×107～1×1011Ω。
▲2.面料甲醛含量：直接接触皮肤≤75mg/kg；非直接接触皮肤≤300mg/kg。
▲3.面料pH值：4.0~9.0。
▲4.面料耐干摩擦色牢度：沾色≥3-4级。
▲5.穿透时间：洗前t≥30min；洗后一级3min≤t<5min，二级5min≤t<10min，三级t≥10min。
6.拒液效率：洗前和洗后拒液效率不应小于90%。
7.温度∶（18~30）°C，相对湿度；（65±5）%。
▲8.耐液体静压力：织物类一级175Pa≤p<52OPa。二级520Pa≤p<1020Pa，三级p≥1020Pa；
9.上衣前胸粘贴有反光带。
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	消防员降温背心
	10个
	1.面料阻燃性能：经向损毁长度≤55mm，续燃时间0s。
2.纬向损毁长度≤55mm，续燃时间0s。
▲3.面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥500N。
▲4.面料撕破强力：经向≥50N，纬向≥30 N。
5.面料热稳定性尺寸变化率：≤1.0%。
6.蓄冷剂相变热：≥331.9KJ/ kg。
7.质量：≤1.2kg。
8.接触温度11.5（±1）℃。
9.降温方式：常规使用时无需冷冻及维护，正常放置6小时左右，便可以继续使用。
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	化学防护手套
	86双
	▲1.耐穿刺力≥20N。
2.灵巧性能：实验条件下，抓取的测试棒最小直径为≤5mm，性能等级≥5级。
3.耐寒性能：在≤-25℃温度下冷冻下5分钟，手套表面无裂纹。
4.耐老化性能：温度≥125℃的老化实验箱经24小时后手套表面无发粘、发脆现象。
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	防高温手套
	80双
	1.外层阻燃性能：续燃时间为0S，经向损毁长度≤5mm，纬向损毁长度≤4 mm。
▲2.外层断裂强力：经向≥3800N，纬向≥1600N。
3.外层撕破强力：经向≥190N，纬向≥130N。
4.外层热稳定性能：经纬向尺寸变化率为≤1%。
5.隔热层阻燃性能：续燃时间为0S，经向损毁长度≤6mm，纬向损毁长度≤5 mm；隔热层热稳定性能：尺寸变化率经向为0%，纬向为1%。
6.舒适层阻燃性能：续燃时间为0S，经向损毁长度≤55mm，纬向损毁长度≤50mm；舒适层断裂强力：经向≤420N，纬向≤400N。
7.整体热防护性能TPP≥29cal/cm²。
▲8.抗切割性能：≥13N。
9.手套长度≥320 mm。
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	防寒头套
	50个
	▲1.面料为针织面料，采用芳纶纤维与抗静电纤维混纺制造，克重≤245g/㎡。
2.头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。
3.质量：≤130g。
▲4.阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度＜20mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。
5.热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象。
6.水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.5%。
7.抗起球性能：至少为4级；甲醛含量：无；PH值：4.0-7.5。
8.缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象。
9.整体性能：接缝强力：≥610N。
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	防寒手套
	50双
	1.采用多层材质。
2.有效防御-160℃~-260℃低温。
3.防水、透气。
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	防化胶靴
	18双
	1.质量：≤3Kg。
2.防水性：在防水性能试验时无渗水现象。
▲3.防滑性能：始滑角≥15°。
4.耐油性能：在温度为23°C±2°C的1#标准油中浸泡24h，体积变化在-2%—+10%范围内。
5.耐酸碱性能：浸泡在温度为23°C±2°C的3.7mol/L的硫酸、6.0mol/L的盐酸、6.0mol/L的氢氧化钠溶液中70h±2h后，物理机械性能无显著变化。
6.金属衬垫耐腐蚀性：金属衬垫在与浓度为0.25%的氯化钠水溶液接触48h后无腐蚀现象发生。
7.▲防砸性能：靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度≥15mm。
8.抗刺穿性能：外底的抗刺穿力≥1100N。
9.抗切割性能：经总重≥800g的刀头切割后不能割穿。
10.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，且泄漏电流＜3mA。
11.隔热性能：隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升≤22°C。
12.抗热辐射渗透性能：靴面经辐射热通量为10kW/m2±1 kW/m2，辐照1min后，其内表面温升≤25°C。
13.扯断强度 MPa ≥14 ≥10。
14.扯断伸长率 % ≥480 ≥380。
15.扯断永久变形 % ≤40。
16.磨耗减量（阿克隆） cm³/1.61km ≤0.8。
17.硬度（邵尔A型） 度50—65 55—70。
18.脆性温度 °C ≤-40 ≤-40。
19.热空气老化（100°C×24h）  扯断强度降低 % ≤35 ≤35。
20.阻燃性能（GB/T 10707-2008） 级FV-1 FV-1。
21.粘着强度靴面与织物 N/mm 0.78。
22.靴面厚度 mm ≥1.5。
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	防穿刺手套
	100个
	1.凯夫拉和钢丝复合而成，手掌覆磨砂牛皮，拇指和食指虎口加强，增强耐磨性。
2.耐切割性能：≥2.5N。
3.耐穿刺性能：≥150N。
4.耐摩擦性≥8000次。

	17
	消防面罩超声波清洗机
	9套
	1.双槽，电源功率：≥AC220V、50Hz、700W。
▲2.超声频率/功率：≥25KHz、600W
3.外型尺寸：≤1100×550×1000mm
▲4.超声清洗内净尺寸：≤450×350×280mm
5.喷淋清洗内净尺寸：≤450×350×480mm

	18
	空气呼吸器气瓶（6.8L）
	93个
	1.主要技术数据：公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa，气密性试验压力≥30MPa。
▲2.最小爆破压力≥102MPa。
3.气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。
4.气瓶出口螺纹：M18×1.5。
5.气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G 5/8，螺纹长度≥18mm。
6.气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。
7.气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识，根据使用单位要求定制。
8.气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。
9.瓶阀配备压力表，量程0-40MPA。
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	出入口标志牌
	5套
	1.图案、文字、边框均为反光材料，金属材料制作，可拆卸。
2.配有支撑架，可单独立放。

	20
	危险警示牌
	9套
	1.分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案反光材料。
2.配有支撑架，可单独立放。
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	移动线盘
	12个
	1.盘径≥40（mm）。
2.盘宽≥40（mm）。
3.额定负荷≥50（KN）。
4.轴孔直径≥30（mm）。
5.额定电压220V 380V。
6.额定功率≥5KW。
7.插孔数量≥3。
8.额定电流≥10A。
9.3芯4平方。
10.长度50米。
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	警戒标志杆
	22个
	1.整体防腐处理。
2.高度：≥110cm。
3.材质：PVC管。
4.底盘：至少为橡胶 聚氨酯头。
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	警戒锥
	31个
	1.材质：PU橡胶。
2.尺寸：高：≥70cm 底座：≥40cm。
3.带警示反光膜，内容可定制。
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	警戒网
	10个
	1.伸缩围栏杆。
2.底部装有滑轮。
3.高度≥1米。
4.最长可伸至≥2.5米。
5.材质：防腐金属。
6.重量≤5.5kg。
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	区域标示牌
	22个
	1.铝板贴反光膜。
2.可自行立放。
3.60×40cm。
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	二号工具（橡胶）
	170个
	1.木质手柄，长度≥1.5m，外径≥25mm，具有柔韧性。
2.工具杆与橡胶条的链接：橡胶条通过码钉固定在木质工具杆后再采用≥2道抱箍加固固定，保证胶条和工具杆的连接牢固，保证在灭火过程中不脱落。
3.橡胶条：内有加强棉线的橡胶条，胶皮不易脱落。
4.橡胶条厚度≥2mm，宽度≥16mm，长度≥500mm，数量≥20条，切割均匀，无裂口。
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	背负式森林泵
	8个
	泵体部分
1.启动方式：手拉启动。
2.出口压力：≥15bar；最大流量：≥280 升/分。
3.工作压力≥0.65MPa时流量≥3.5L/s；工作压力≥1.0MPa时流量≥2L/s；最大压力≥1.5MPa。
4.重量：≤15 公斤。
5.入水口和出水口：入水口支持2寸外螺纹； 出水口支持1.5寸外螺纹。
6.叶轮：单级铜叶轮。
7.引水泵：铜质引水泵与发动机相连，并与背架一体连接设计。
8.泵轴密封不低于陶瓷自调整环。
9.发动机：原装发动机，功率≥5.5KW/7000 转。
10.油管接头：快插式耦合器。
11.空气过滤器：铝箔空气过滤器，可反复使用。
12.油路过滤：采用两级过滤网方式。
13.水泵出口压力检测：水泵壳体设有压力检测口，压力表可直接安装在水泵上。
14.水泵背架：采用铝合金可调背架，肩带固定位置可调整，背架长度可调整。
15.尺寸≤750×450×350mm。
配件至少包含：
1.油管 1 个，耐油橡胶油管带手动油泵和专用接头。
2.专用油箱 1 个。
3.吸水管套装（含底阀、快速接头）1 套， 长度：3 米，材质：PVC。
4.附件储存包 1 个，内衬定型泡沫。
5.TCW-3 型两冲程机油 1 桶，1 升专用机油。
样品：
1.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
2.易用性：样品部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
3.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。
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	逃生瓶（水基）
	185个
	▲1.适用火灾类型：初起火灾，可灭A、B、C、E、F类火灾。
2.药剂容量≥600ml/瓶。
▲3.壁挂盒材料至少为ABS树脂盒。
4.外包装：至少为尼龙材料的保护袋。

	29
	点火器（森林）
	4个
	1.容量：≥3L。
2.规格≥140×300mm。
3.重量≤0.7kg。
4.点火速度：不低于5-10公里/小时。
5.由铁桶、导油管、点火头、控制阀组成钢制容器。
6.内设回火阀，使用安全，可将点火器上部反向装入桶内，便于存放。
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	电动往复式灭火枪（森林）
	9个
	1.额定流量（直流≥1.5L/min、雾化≥1L/min、扇形≥1L/min）。
2.额定压力（直流≥0.4MPa、雾化≥0.5MPa、扇形≥0.5MPa）。
3.最大压力≥0.5MPa。
4.最大喷水量≥120mL（推拉10次）。
5.最大射程：电动≥9m、手动≥10m。
6.一次性充电连续工作时间≥2h。
7.装备质量：净质量≤5.5kg、整备质量≤30kg。
8.水囊容积：20±3L。
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	森林水带背框
	9个
	森林消防水带专用，由铝合金框架和尼龙布外包组成，可背负标准水带3-4 条。
1.外形尺寸≤430×260×520mm。
2.净重≤2.5kg。
3.框架尺寸：≥400×250×500mm。
4.背包材料：面料≥1680D牛津布，底部防水布料。背包外围加强带≥3条，底部排水孔、防磨垫≥4个。
5.产品结构：铝合金框架，框架可拆卸。
6.背负形式：双肩背负。
7.承重≥50KG。
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	电子气象仪
	5个
	1.可测量风速、温度、湿度、露点、大气压力、风寒指数、海拔高度、台风预报等。
▲2.LCD单显示；多单位显示；最大/最小/平均值锁定功能。
3.风速测量：准确度：± 3%；解析度：≤0.1m/s。
反应时间≤1 秒。
4.温度测量：量程：至少支持-15～50℃；准确度：±1℃；解析度：0.1℃/0.1℉；
反应时间≤1 秒。
▲5.湿度测量：量程范围：0%～100% RH；准确度：± 3%；解析度：0.1%；
反应时间≤15秒；操作环境：至少支持-40℃～85℃。
6.大气压力测量：量程范围：至少支持400～1100 hPa（准确度：± 3hPa，解析度：1hPa；反应时间≤15秒；操作环境：至少支持-20℃～65℃）。
7.露点测量：量程：至少支持0～50；准确度：±2℃。
8.海拔高度测量：量程：至少支持-600～7000 米。
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	消防用红外热像仪
	5个
	1.探测器：分辨率：≥380×280，光谱响应：8〜14um，热灵敏度：≤50mK，帧频：≥60Hz；热成像探测器像元尺寸：17μm/12μm；视场角≥45°× 30°。
2.显示器：彩色≥4.3寸 TFT LCD，分辨率≥800*480；显示模式：支持黑热、白热、铁红、彩虹、热 点区域标红、融合、画中画、冰热等模式。
3.图像性能：空间分辨率：≥2.5mrad；数字变焦：1x、2x、4x。
4.图像存储：内置≥16G 存储卡，可存储≥8000 张照片和 ≥10 小时视频。
5.测量：测温范围：至少为-20℃〜 +1200℃。
6.电源系统；可充电锂电池， 电池工作时间≥6h 以上。
7.整机重量：≤1.2kg（含 电池）。
8.其他功能：支持拍照、录像功能。
9.防护等级： ≥IP67；
10.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
11.易用性：样品部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
12.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。
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	漏电探测仪
	18个
	1.探测电压：≥120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz；
2.灵敏度：≥3种（外部开关选择） 高、低、定位；
3.信号指示：声、光（频率增加或减小）；
4.测试频率：≥20～100Hz；
5.自检：≤3s；
6.电源：4节5号碱性电池；
7.持续使用时间≥300h；
8.电池报警：内显低压报警；
9.工作温度：≥-30°C～50°C；
10.尺寸：￠45mm±5mm，长度520mm±5mm；
11.重量≤1.0kg。
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	测温仪
	4个
	1.形状枪型；非接触式；带镭射指标测量；℃/℉切换功能；
2.距离目标比： 50：1；自动关机；带背光；
3.温度范围：至少支持-50℃～1100℃；
4.分辨率：≥0.1℃、 0.1℉；
5.准确度：≥±2%±2℃；
6.响应时间和响应值长：≤500ms 和（8-14）微米；
7.重量≤210g。
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	激光测距仪
	4个
	1.测量模式及功能：自动测高、自动测水平距离、测速、面积测量、体积测量、连续测距、测角。
2.LCD显示屏。
3.一键角度开关，带有USB充电接口。
▲4.放大倍率：≥8倍。
5.物镜直径：≥22mm。
6.出瞳直径：≥3.7mm。
7.视场角：≥7°。
8.屈光度：≥5D。
▲9.标准环境下测距范围：0-1500m。
▲10.测距精度：≤+/-（0.3m+0.001d）。
▲11.测高最小量程：≤0.1m。
▲12.速度测量：20-300Km/h。
13.电源：≥1200mA充电锂电池。
14.提醒：震动提醒。
15.磁条设计：内置磁条。
▲16.防水防尘：≥IP66。
17.尺寸：≤115×75×45mm。
18.质量：≤200g。
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	水流测速仪
	7个
	1.校准/测试公式：V≤ a + bn（m/s），其中转子转率≤n（r/s）。
2.仪器常数a≤ 0.020（m/s）。
3.水力螺距b≤ 0.116（ m）。
4.公式的使用范围： 0.13～5.00（m/s）。
5.全线相对均方差： m=±0.46（%）。
▲6.流速范围：≥0.05~8m/s。
▲7.精度：＜1.5%。
8.显示：汉字液晶显示，带有声光信号。
▲9.存储：可存储≥100个断面数据。
10.通讯：≥标准RS232接口。
11.无线：具有无线接口，可与缆道等配套使用。
▲12.工作温度：≥-10℃~50℃。
▲13.工作电源：≥7.2V\4200mAh
14.可充电。



说明：
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（4）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。





































第二部分：“九、执行标准要求”中采购包3的执行标准要求修改内容：

[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK43]3．采购包3：
消防员隔热防护服符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。
简易防化服符合GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》、XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。
    二级化学防护服符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。
消防员防蜂服出具的检测检验报告包含检测标准依据：XF3008-2020《消防员防蜂服》。
电绝缘装具应符合：DL/T 1125-2009《10KV带电作业用绝缘服装》的标准。
防静电服出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB 12014-2019《防护服装防静电服》。
    消防员降温背心符合XF1265-2005《蓄冷型消防员降温背心》的标准要求。
    化学防护手套符合XF770-2008《消防员化学防护服装》相关标准要求。
    防高温手套符合GB/T38306-2019《手部防护防热伤害手套》标准要求。
    防化胶靴符合：XF 770-2008《消防员化学防护服装》的要求。
    空气呼吸器气瓶（6.8L）符合：GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准要求。    
消防用红外热像仪出具的检测检验报告应包含检测标准依据：《消防用红外热像仪》XF/T 635-2023。
激光测距仪符合GB/T 14267-2009《光电测距仪》标准要求。

