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[bookmark: _Toc17066][bookmark: _Toc23521][bookmark: _Toc1166][bookmark: _Toc24346][bookmark: _Toc16870][bookmark: _Toc21317]第一章 招标公告
项目概况
生物育种钟山实验室分子育种研究仪器设备平台采购项目招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc18950][bookmark: _Toc12594][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc11750][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc25006][bookmark: _Toc30075][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc20264][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0093（2640SUMEC/ZWGG2194）
2、项目名称：生物育种钟山实验室分子育种研究仪器设备平台采购项目
3、预算金额：1470万元（包1:567万元；包2:224万元；包3:321万元；包4:358万元）	
4、最高限价：1432万元（包1:567万元；包2:224万元；包3:321万元；包4:320万元），报价超过对应的最高限价的作无效投标处理。
5、采购需求：
	包号
	分包名称
	产品名称
	数量（台/套）
	★合同履行期限（交货期）
	最高限价（万元）

	1
	P1平台分子标记辅助设备
	基因扩增仪
	28
	合同签订后30天内交货
	567

	
	
	荧光定量PCR仪（核心产品）
	7
	
	

	
	
	可叠加全温振荡培养箱
	14
	
	

	
	
	LED植物生长气候箱
	14
	
	

	
	
	灭菌锅2
	5
	
	

	
	
	灭菌锅
	5
	
	

	
	
	超微量分光光度计
	2
	
	

	
	
	紫外可见分光光度计
	1
	
	

	
	
	分析天平
	9
	
	

	
	
	纯水机
	2
	
	

	
	
	多功能酶标仪（核心产品）
	2
	
	

	
	
	近红外谷物品质分析仪
	1
	
	

	
	
	凝胶成像仪
	5
	
	

	
	
	化学发光成像仪
	5
	
	

	
	
	其他配套设备
	1批
	
	

	2
	P2基因功能及分子检测平台设备
	垂直电泳槽
	28
	合同签订后30天内交货
	224

	
	
	水平电泳槽
	28
	
	

	
	
	电泳仪电源
	14
	
	

	
	
	转移电泳槽
	10
	
	

	
	
	快速湿转仪
	4
	
	

	
	
	恒温混匀仪
	1
	
	

	
	
	超微量核酸蛋白检测仪
	8
	
	

	
	
	差示扫描量热仪（-90℃档）
	1
	
	

	
	
	全自动凯氏定氮仪
	1
	
	

	
	
	索式提取仪（脂肪）
	1
	
	

	
	
	植物活体成像系统
（核心产品）
	1
	
	

	
	
	其他配套设备
	1批
	
	

	3
	P3平台切片和显微镜
	超薄切片机（配套电镜使用）（核心产品）
	1
	合同签订后30天内交货
	321

	
	
	三维超景深显微镜
	1
	
	

	
	
	正置生物显微镜
	1
	
	

	
	
	体视显微镜
	1
	
	

	
	
	生物荧光显微镜
	1
	
	

	
	
	体视荧光显微镜
	1
	
	

	
	
	全自动轮转式切片机
	1
	
	

	
	
	包埋机
	1
	
	

	
	
	振动切片机
	1
	
	

	
	
	轮转式切片机
	1
	
	

	4
	P4平台通用设备
	高压细胞破碎仪
	2
	合同签订后30天内交货
	320

	
	
	冷冻研磨仪
	3
	
	

	
	
	多样品组织研磨仪
	3
	
	

	
	
	微量离心机
	14
	
	

	
	
	微量冷冻离心机
	14
	
	

	
	
	台式大容量离心机
（核心产品）
	4
	
	

	
	
	微孔板离心机
	14
	
	

	
	
	掌上离心机
	14
	
	

	
	
	超低温冰箱(-86℃)
（核心产品）
	10
	
	

	
	
	医用冷藏箱(2-8℃)
	14
	
	

	
	
	立式冰箱
	14
	
	

	
	
	液氮罐(30L/125mm)
	14
	
	

	
	
	烘箱
	6
	
	

	
	
	超净工作台
	14
	
	

	
	
	冻干机
	1
	
	

	
	
	离心浓缩仪
	2
	
	

	
	
	配套设备
	1批
	
	


6、合同履行期限（交货期）：详见采购需求
7、本项目（是/否）接受联合体投标：否。
2、 [bookmark: _Toc11805][bookmark: _Toc18310][bookmark: _Toc13867][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc4744][bookmark: _Toc23582][bookmark: _Toc5728][bookmark: _Toc28359080]申请人的资格要求
[bookmark: _Toc25714][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；
（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间前六个月内任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；
（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；
注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见投标文件格式及附件），不再需要提供上述涉及的证明材料。
供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。
3、本项目的特定资格要求：
（1）本项目不接受进口产品投标（本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；
（2）凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日2天前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”。 
（3）中标后不允许转包、分包。
（4）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：
①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在采购公告发布之日24时前的信用记录并保存。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc27986][bookmark: _Toc28917][bookmark: _Toc4604][bookmark: _Toc25779][bookmark: _Toc23882][bookmark: _Toc17864][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc3988][bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc517][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc20266][bookmark: _Toc35393624]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。
售价：0元。
[bookmark: _Toc725][bookmark: _Toc20199]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月2日9点30（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc20694][bookmark: _Toc3388][bookmark: _Toc5732][bookmark: _Toc4824][bookmark: _Toc27082][bookmark: _Toc24342]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc31398][bookmark: _Toc3800][bookmark: _Toc21402][bookmark: _Toc2831][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc24040][bookmark: _Toc30915][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
2.获取招标文件时间：本公告发布之日至2026年11月2日
3、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
4、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
5、“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
6、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
7、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
8、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
9、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
10、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
11、供应商诚信档案管理
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
 供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 
 （1）登陆“南京公共采购信息”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
 （2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
[bookmark: _Toc17257][bookmark: _Toc22233][bookmark: _Toc10546][bookmark: _Toc28135][bookmark: _Toc17648][bookmark: _Toc9926][bookmark: _Toc9042]七、联系方式
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]1、采购人：生物育种钟山实验室
联系人：吕老师 15062205159
地址：南京市玄武区钟灵街50 号
2、采购代理机构信息
名称：江苏苏美达仪器设备有限公司
地址：南京市长江路198号
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：李婧怡025-84532580（文件发售）、陈锦源025-84532583（技术咨询）、谭一凡025-84532547（技术咨询）、吴丹025-84531298
3、项目联系方式
项目联系人：陈锦源、谭一凡
联系方式：025-84532583、025-84532547
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[bookmark: _Toc25694][bookmark: _Toc31583][bookmark: _Toc519][bookmark: _Toc21017][bookmark: _Toc17365][bookmark: _Toc26314][bookmark: _Toc20857][bookmark: _Toc28996]第二章 投标人须知
投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）
	序号
	主要内容

	1
	采购人：生物育种钟山实验室
联系人：吕老师 15062205159
地址：南京市玄武区钟灵街50号

	2
	采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司
文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn
业务咨询联系人：陈锦源025-84532583、谭一凡025-84532547、吴丹025-84531298
联系地址：南京市长江路198号

	3
	项目名称：生物育种钟山实验室分子育种研究仪器设备平台采购项目采购
项目编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0093（2640SUMEC/ZWGG2194）

	4
	采购方式：公开招标

	5
	投标有效期：开标之日起90天

	6
	投标保证金：本项目不收取

	7
	投标文件份数：/

	8
	递交投标文件开始时间：详见招标公告
递交投标文件截止时间：详见招标公告
地点：详见招标公告
开标时间：同投标文件接收截止时间
地点：同投标文件接收地点

	9
	投标报价：
1、 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费及相关服务费等一切可能发生的费用。
2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

	10
	现场勘查要求：
不组织，投标人可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	11
	信用信息：
1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。
2）信用信息查询截止时点：递交投标文件截止时间之前。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	12
	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业

	13
	本项目核心产品:
分包1：品目1-2荧光定量PCR仪、品目1-11多功能酶标仪；
分包2：品目2-11植物活体成像系统；
分包3：品目3-1超薄切片机系统（配电镜）；
分包4：品目4-6台式大容量离心机、品目4-9超低温冰箱（-86℃）。
核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，取技术分最高者;均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	14
	招标代理服务费：
按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002] 1980号）文件规定的标准费率× 63%收取代理服务费，单个分包招标代理费不足3000元，按照3000元收取。招标代理服务费一次付清。
收款信息：
户名：江苏苏美达仪器设备有限公司
开户银行：农行南京广州路支行
账户：10100301040003106

	15
	1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。
2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。
（1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
（2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期。
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
（3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，自供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。
（6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
（7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下：
联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理
联系电话：025-84531274
通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F

	16
	投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 




[bookmark: _Toc12674][bookmark: _Toc2464][bookmark: _Toc19894][bookmark: _Toc19726] 一、总则
[bookmark: _Toc5219][bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc11727][bookmark: _Toc15762][bookmark: _Toc10426][bookmark: _Toc30139][bookmark: _Toc32205][bookmark: _Toc10220][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204]（一）适用法律
 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc6911][bookmark: _Toc15867][bookmark: _Toc649][bookmark: _Toc7507][bookmark: _Toc10994][bookmark: _Toc9517][bookmark: _Toc10869][bookmark: _Toc5743]（二）定义
1、本文件中采购代理机构为 江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为生物育种钟山实验室；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。
2、“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。
3、“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。
[bookmark: _Toc24287][bookmark: _Toc25119][bookmark: _Toc3436][bookmark: _Toc13878][bookmark: _Toc19857][bookmark: _Toc22570]（三）政策功能
1、促进中小企业发展政策
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
4、根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。
5、为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。
6、在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Toc21421][bookmark: _Toc1972]7、采购本国产品的支持政策：
[bookmark: _Toc30765][bookmark: _Toc6952]本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
[bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc21427]适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
[bookmark: _Toc29291][bookmark: _Toc13564]本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc28481][bookmark: _Toc14793][bookmark: _Toc2242][bookmark: _Toc14680][bookmark: _Toc11993][bookmark: _Toc12930]具体内容详见第三章 评标标准。
[bookmark: _Toc18088][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc13970][bookmark: _Toc17711][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc13991][bookmark: _Toc21358][bookmark: _Toc27955][bookmark: _Toc32339][bookmark: _Toc9112][bookmark: _Toc4759]（四）投标费用
[bookmark: _Toc6801][bookmark: _Toc15326]供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc20613][bookmark: _Toc18076][bookmark: _Toc14856][bookmark: _Toc17688][bookmark: _Toc9948][bookmark: _Toc15887][bookmark: _Toc344][bookmark: _Toc31095]（五）招标文件的约束力
[bookmark: _Toc1909][bookmark: _Toc26210]供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc15606][bookmark: _Toc15035][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc21992][bookmark: _Toc28082][bookmark: _Toc8947][bookmark: _Toc5178][bookmark: _Toc28902][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc15119][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc31925][bookmark: _Toc27919][bookmark: _Toc19324][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc31631][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc927][bookmark: _Toc16370][bookmark: _Toc22099][bookmark: _Toc17869]（一）招标文件构成
1、招标文件由以下部分组成：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  招标技术规格及要求
第五章  拟签订的合同文本
第六章  投标文件格式及附件
2、招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。
3、供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
4、供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
[bookmark: _Toc12410][bookmark: _Toc32718][bookmark: _Toc14415][bookmark: _Toc10448][bookmark: _Toc15040][bookmark: _Toc11738][bookmark: _Toc24360][bookmark: _Toc7449]（二）招标文件的澄清、补充或修改
[bookmark: _Toc29128]1、供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。
2、采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。
3、采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。
4、当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。 
5、为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按第2条规定的方式通知供应商。
[bookmark: _Toc26883][bookmark: _Toc18008][bookmark: _Toc23368][bookmark: _Toc27458][bookmark: _Toc3169][bookmark: _Toc12095][bookmark: _Toc13303]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc15917][bookmark: _Toc10713][bookmark: _Toc18883][bookmark: _Toc19307][bookmark: _Toc22320][bookmark: _Toc9206][bookmark: _Toc17513]（一）投标文件的语言、计量单位、货币
1、供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。
2、供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。
[bookmark: _Toc19298]3、除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
4、本招标文件所表述的时间均为北京时间。
5、所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc30894][bookmark: _Toc16422][bookmark: _Toc14219][bookmark: _Toc25762][bookmark: _Toc6539][bookmark: _Toc31000][bookmark: _Toc31846][bookmark: _Toc325]（二）联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）
1、两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2、鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
3、以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
4、联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc22790][bookmark: _Toc6080][bookmark: _Toc13746][bookmark: _Toc8406][bookmark: _Toc17587][bookmark: _Toc30634][bookmark: _Toc6463][bookmark: _Toc23063]（三）投标文件的组成
1、供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
2、投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：
    （1）※投标函（投标申请及声明）
    （2）※开标一览表 
    （3）分项报价表
    （4）《商务条款偏离表》
    （5）※《技术条款偏离表》
（6）政府采购政策
（7）供应商基本情况表
（8）※资格证明文件
（9）供应商认为需要提供的其他资料
[bookmark: _Toc12595][bookmark: _Toc32484]3、投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。
4、投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
5、投标文件的价格部分：
（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。
6、投标文件的其他部分：其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
[bookmark: _Toc11052][bookmark: _Toc26292][bookmark: _Toc12375][bookmark: _Toc27221][bookmark: _Toc23673][bookmark: _Toc22752]（四）投标保证金（如有）
[bookmark: _Toc31206][bookmark: _Toc9817][bookmark: _Toc17428][bookmark: _Toc10832]1、作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。
2、未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。
3、中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。
4、发生下列情况之一，保证金将被没收：
（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）投标有效期内撤回其投标的；
（3）提供虚假材料谋取成交的；
（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。
[bookmark: _Toc7728][bookmark: _Toc27966][bookmark: _Toc22922][bookmark: _Toc1404][bookmark: _Toc29865][bookmark: _Toc25777][bookmark: _Toc24764][bookmark: _Toc13594][bookmark: _Toc18186][bookmark: _Toc30425][bookmark: _Toc6811]（五）投标文件的有效期
1、自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。
2、在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc6501][bookmark: _Toc12908][bookmark: _Toc5454][bookmark: _Toc16492][bookmark: _Toc13788][bookmark: _Toc31027][bookmark: _Toc29182][bookmark: _Toc27455][bookmark: _Toc3725][bookmark: _Toc22591][bookmark: _Toc3258]（六）投标文件的签署及其形式
[bookmark: _Toc26357][bookmark: _Toc30487]1、投标文件的应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署。
2、投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
3、供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc29170][bookmark: _Toc5089]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc11996][bookmark: _Toc25845][bookmark: _Toc23659][bookmark: _Toc7330][bookmark: _Toc24534][bookmark: _Toc14785][bookmark: _Toc14201][bookmark: _Toc29100][bookmark: _Toc30963][bookmark: _Toc22663][bookmark: _Toc10626][bookmark: _Toc14747][bookmark: _Toc21766]（一）投标文件的递交
1、电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc14936][bookmark: _Toc31220][bookmark: _Toc3945][bookmark: _Toc16798][bookmark: _Toc5201][bookmark: _Toc31015][bookmark: _Toc25474][bookmark: _Toc9671][bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc14422][bookmark: _Toc30434][bookmark: _Toc6201][bookmark: _Toc6170]（二）投标的截止日期
[bookmark: _Toc32673]1、投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。
2、采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc32107][bookmark: _Toc9744][bookmark: _Toc7948][bookmark: _Toc439][bookmark: _Toc26469][bookmark: _Toc21906][bookmark: _Toc25888][bookmark: _Toc3512][bookmark: _Toc5217][bookmark: _Toc32211][bookmark: _Toc27692][bookmark: _Toc30055][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc24233]（三）迟交的投标文件
在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。
[bookmark: _Toc7251][bookmark: _Toc13023][bookmark: _Toc8458][bookmark: _Toc14516][bookmark: _Toc20768][bookmark: _Toc20552][bookmark: _Toc22977][bookmark: _Toc23324][bookmark: _Toc7027][bookmark: _Toc3576]（四）投标文件的修改或撤回
[bookmark: _Toc31653][bookmark: _Toc8508]供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。
1、 投标文件的撤回
1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
2、投标文件的修改
2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
3、 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc11729][bookmark: _Toc15944]五、开标与评标
[bookmark: _Toc10544][bookmark: _Toc30856][bookmark: _Toc15345][bookmark: _Toc13829][bookmark: _Toc201][bookmark: _Toc25670][bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc15604][bookmark: _Toc17155][bookmark: _Toc20142][bookmark: _Toc6153][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc18343][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc6944][bookmark: _Toc4699][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc11498][bookmark: _Toc16938547]（一）开标
1、采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2、开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
3、投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
4、投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc11395][bookmark: _Toc9194][bookmark: _Toc5086][bookmark: _Toc4207][bookmark: _Toc348][bookmark: _Toc6769][bookmark: _Toc4985][bookmark: _Toc862][bookmark: _Toc21772][bookmark: _Toc26401][bookmark: _Toc17283][bookmark: _Toc27200][bookmark: _Toc16496]（二）评标组织
1、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
2、评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。
[bookmark: _Toc18853][bookmark: _Toc23163][bookmark: _Toc31774][bookmark: _Toc5527]（三）对投标文件的资格性审查和符合性审查
1、投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
（1）资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
2、所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
3、未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）投标有效期不足的；
（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同供应商的投标文件相互混装；
（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；
（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
4、评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。
[bookmark: _Toc5995][bookmark: _Toc25188][bookmark: _Toc7347][bookmark: _Toc13685]5、招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。
6、异常低价投标（响应）审查：
（1）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc16193][bookmark: _Toc6832][bookmark: _Toc28074][bookmark: _Toc7061]（四）投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16293][bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc30732]1、在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。
2、评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。
3、供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
[bookmark: _Toc12845][bookmark: _Toc32045][bookmark: _Toc8517][bookmark: _Toc3506]（五）对投标文件的详细评审
1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
3、非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
4、评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5、除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。
6、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
7、评标标准详见文件第三章。
[bookmark: _Toc30784][bookmark: _Toc25308][bookmark: _Toc12358][bookmark: _Toc11748][bookmark: _Toc27233][bookmark: _Toc5835][bookmark: _Toc21985][bookmark: _Toc28875][bookmark: _Toc8028][bookmark: _Toc26838]（六）评标过程的保密与公正
[bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc21168][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc14230][bookmark: _Toc18327]1、公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
2、在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3、采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
4、在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。
[bookmark: _Toc20072][bookmark: _Toc14621][bookmark: _Toc25660][bookmark: _Toc31043]（七）无效投标条款和废标条款
1、无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）供应商在报价时采用选择性报价；
（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
（5）供应商的报价超过了采购预算的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
2、废标条款
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
[bookmark: _Toc323][bookmark: _Toc1063][bookmark: _Toc24911][bookmark: _Toc13363][bookmark: _Toc4600][bookmark: _Toc11300][bookmark: _Toc9154]（八）投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理
[bookmark: _Toc30275][bookmark: _Toc15294][bookmark: _Toc5044]1、如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
2、在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
3、供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
[bookmark: _Toc28818][bookmark: _Toc3378][bookmark: _Toc11205][bookmark: _Toc17892]六、授标
[bookmark: _Toc28693][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc14953][bookmark: _Toc7552][bookmark: _Toc7610][bookmark: _Toc6735][bookmark: _Toc15839][bookmark: _Toc27915]（一）确定中标供应商
[bookmark: _Toc19713][bookmark: _Toc4684][bookmark: _Toc21169][bookmark: _Toc24143][bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc17252][bookmark: _Toc7377][bookmark: _Toc24144]1、评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
2、采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。
3、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
4、评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。
5、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
6、若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。
7、所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
[bookmark: _Toc20674][bookmark: _Toc3558][bookmark: _Toc10125][bookmark: _Toc19860][bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc17454][bookmark: _Toc31824][bookmark: _Toc20178][bookmark: _Toc28003][bookmark: _Toc31182][bookmark: _Toc15484][bookmark: _Toc24788][bookmark: _Toc2049]（二）中标的通知
1、定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。
2、中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。
3、中标通知书是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc1616][bookmark: _Toc19434][bookmark: _Toc29526][bookmark: _Toc6002][bookmark: _Toc2885][bookmark: _Toc16083][bookmark: _Toc26950][bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc11230][bookmark: _Toc29925][bookmark: _Toc18692][bookmark: _Toc20112]（三）签订合同
1、中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。
2、招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。
3、若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。
4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc15977][bookmark: _Toc30900][bookmark: _Toc561][bookmark: _Toc2439]（四）招标代理服务费
[bookmark: _Toc30326]详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc22972][bookmark: _Toc2559][bookmark: _Toc18380][bookmark: _Toc29831][bookmark: _Toc10511][bookmark: _Toc3922]七、质疑
1、供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
2、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。
3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。
4、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
5、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
6、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
7、质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
8、质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，自供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。
9、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
10、本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。
11、采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc142623417][bookmark: _Toc189726853][bookmark: _Toc522347554][bookmark: _Toc163629751][bookmark: _Toc25032666][bookmark: _Hlk297273538][bookmark: _Toc521839351][bookmark: _Toc16918][bookmark: _Toc12622][bookmark: _Toc14094][bookmark: _Toc25488][bookmark: _Toc16269][bookmark: _Toc9387][bookmark: _Toc29524][bookmark: _Toc4271]
第三章 评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，总分共100分。
二、评标标准
（一）国家政策导向
1、促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
3、残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。
5、采购本国产品的支持政策：
①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（二）项目得分
本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
具体打分方法如下：
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包1：
	
序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后2位）
	30

	2.1
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分44分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣0.97分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.02分，扣完为止。所有对标注“★”参数及标注“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，配置要求中“★”参数除外。第四章中文件有要求的以第四章为准），否则视为未实质性响应。
	44

	2.2
	
	根据供应商提供的产品的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性、美观实用等进行打分：
产品先进、稳定、可靠性高实用性强，且优于招标文件要求得5分；
产品先进度、可靠度一般，仅满足招标文件要求得3分；
产品先进度不高、基本满足招标文件要求得1分。未提供不得分。
	5

	3.1
	售后服务
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期（3年）要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加2分，本项目最高得2分（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2

	
	
	评委根据供应商售后服务体系进行打分：
供应商售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利的得5分；
供应商售后服务体系略有欠缺，基本满足项目需求的得3分；
供应商售后服务体系具有重大漏洞的得1分；
未提供售后服务方案的不得分。
	5

	3.2
	
	评委根据供应商现场服务响应情况进行打分：
供应商抵达现场服务响应时间及时、承诺解决问题周期短的得5分；
供应商现场服务响应略有欠缺的得3分；方案有较大瑕疵得1分。
未提供售后服务方案或售后服务方案未提及现场服务部分的不得分。
	5

	3.3
	
	评委根据供应商培训方案进行打分：
根据投标人提供的培训方案（包括但不限于频次、时间、内容等）进行评审：
培训方案详细、时长饱满、内容丰富合理，得5分；
培训方案较完善、时长充裕、内容较合理，得3分；
培训方案简略、时长较短、内容单一稍有欠缺，得1分；
未提供培训方案的不得分。
	5

	4
	业绩
	投标产品自2023年10月1日以来（合同签订时间）的销售业绩，每提供一份业绩的合同得1分，最多得3分。提供有效复印件加盖公章,原件备查。
	3

	5
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
	1



注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。


包2：
	
序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后2位）
	30

	2.1
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分44分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣1.4分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.06分，扣完为止。所有对标注“★”参数及标注“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，配置要求中“★”参数除外。第四章中文件有要求的以第四章为准），否则视为未实质性响应。
	44

	2.2
	
	根据供应商提供的产品的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性、美观实用等进行打分：
产品先进、稳定、可靠性高实用性强，且优于招标文件要求得5分；
产品先进度、可靠度一般，仅满足招标文件要求得3分；
产品先进度不高、基本满足招标文件要求得1分。未提供不得分。
	5

	3.1
	售后服务
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期（3年）要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加2分，本项目最高得2分（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2

	
	
	评委根据供应商售后服务体系进行打分：
供应商售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利的得5分；
供应商售后服务体系略有欠缺，基本满足项目需求的得3分；
供应商售后服务体系具有重大漏洞的得1分；
未提供售后服务方案的不得分。
	5

	3.2
	
	评委根据供应商现场服务响应情况进行打分：
供应商抵达现场服务响应时间及时、承诺解决问题周期短的得5分；
供应商现场服务响应略有欠缺的得3分；方案有较大瑕疵得1分。
未提供售后服务方案或售后服务方案未提及现场服务部分的不得分。
	5

	3.3
	
	评委根据供应商培训方案进行打分：
根据投标人提供的培训方案（包括但不限于频次、时间、内容等）进行评审：
培训方案详细、时长饱满、内容丰富合理，得5分；
培训方案较完善、时长充裕、内容较合理，得3分；
培训方案简略、时长较短、内容单一稍有欠缺，得1分；
未提供培训方案的不得分。
	5

	4
	业绩
	投标产品自2023年10月1日以来（合同签订时间）的销售业绩，每提供一份业绩的合同得1分，最多得3分。提供有效复印件加盖公章,原件备查。
	3

	5
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
	1



[bookmark: _Toc252][bookmark: _Toc17106][bookmark: _Toc21541][bookmark: _Toc27742][bookmark: _Toc14560][bookmark: _Toc2732][bookmark: _Toc19691]注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。
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包3：
	
序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后2位）
	30

	2.1
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分44分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣2.06分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.32分，扣完为止。所有对标注“★”参数及标注“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，配置要求中“★”参数除外。第四章中文件有要求的以第四章为准），否则视为未实质性响应。 
	44

	2.2
	
	根据供应商提供的产品的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性、美观实用等进行打分：
产品先进、稳定、可靠性高实用性强，且优于招标文件要求得5分；
产品先进度、可靠度一般，仅满足招标文件要求得3分；
产品先进度不高、基本满足招标文件要求得1分。未提供不得分。
	5

	3.1
	售后服务
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期（3年）要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加2分，本项目最高得2分（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2

	
	
	评委根据供应商售后服务体系进行打分：
供应商售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利的得5分；
供应商售后服务体系略有欠缺，基本满足项目需求的得3分；
供应商售后服务体系具有重大漏洞的得1分；
未提供售后服务方案的不得分。
	5

	3.2
	
	评委根据供应商现场服务响应情况进行打分：
供应商抵达现场服务响应时间及时、承诺解决问题周期短的得5分；
供应商现场服务响应略有欠缺的得3分；方案有较大瑕疵得1分。
未提供售后服务方案或售后服务方案未提及现场服务部分的不得分。
	5

	3.3
	
	评委根据供应商培训方案进行打分：
根据投标人提供的培训方案（包括但不限于频次、时间、内容等）进行评审：
培训方案详细、时长饱满、内容丰富合理，得5分；
培训方案较完善、时长充裕、内容较合理，得3分；
培训方案简略、时长较短、内容单一稍有欠缺，得1分；
未提供培训方案的不得分。
	5

	4
	业绩
	投标产品自2023年10月1日以来（合同签订时间）的销售业绩，每提供一份业绩的合同得1分，最多得3分。提供有效复印件加盖公章,原件备查。
	3

	5
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
	1



注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。


包4：
	
序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后2位）
	30

	2.1
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分44分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣0.95分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.05分，扣完为止。所有对标注“★”参数及标注“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，配置要求中“★”参数除外。第四章中文件有要求的以第四章为准），否则视为未实质性响应。 
	44

	2.2
	
	根据供应商提供的产品的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性、美观实用等进行打分：
产品先进、稳定、可靠性高实用性强，且优于招标文件要求得5分；
产品先进度、可靠度一般，仅满足招标文件要求得3分；
产品先进度不高、基本满足招标文件要求得1分。未提供不得分。
	5

	3.1
	售后服务
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期（3年）要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加2分，本项目最高得2分（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2

	
	
	评委根据供应商售后服务体系进行打分：
供应商售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利的得5分；
供应商售后服务体系略有欠缺，基本满足项目需求的得3分；
供应商售后服务体系具有重大漏洞的得1分；
未提供售后服务方案的不得分。
	5

	3.2
	
	评委根据供应商现场服务响应情况进行打分：
供应商抵达现场服务响应时间及时、承诺解决问题周期短的得5分；
供应商现场服务响应略有欠缺的得3分；方案有较大瑕疵得1分。
未提供售后服务方案或售后服务方案未提及现场服务部分的不得分。
	5

	3.3
	
	评委根据供应商培训方案进行打分：
根据投标人提供的培训方案（包括但不限于频次、时间、内容等）进行评审：
培训方案详细、时长饱满、内容丰富合理，得5分；
培训方案较完善、时长充裕、内容较合理，得3分；
培训方案简略、时长较短、内容单一稍有欠缺，得1分；
未提供培训方案的不得分。
	5

	5
	业绩
	投标产品自2023年10月1日以来（合同签订时间）的销售业绩，每提供一份业绩的合同得1分，最多得3分。提供有效复印件加盖公章,原件备查。
	3

	6
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
	1



注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。

[bookmark: _Toc7789][bookmark: _Toc7749]第四章 招标技术规格及要求
[bookmark: _Hlk65069040]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0093（2640SUMEC/ZWGG2194）
2、项目名称：生物育种钟山实验室分子育种研究仪器设备平台采购项目	
3、预算金额：1470万元（包1:567万元；包2:224万元；包3:321万元；包4:358万元）	
4、最高限价：1432万元（包1:567万元；包2:224万元；包3:321万元；包4:320万元），报价超过对应的最高限价的作无效投标处理。
5、采购需求：
	包号
	分包名称
	产品名称
	数量（台/套）
	★合履行期限（交货期）
	最高限价（万元）

	1
	P1平台分子标记辅助设备
	基因扩增仪
	28
	合同签订后30天内交货
	567

	
	
	荧光定量PCR仪（核心产品）
	7
	
	

	
	
	可叠加全温振荡培养箱
	14
	
	

	
	
	LED植物生长气候箱
	14
	
	

	
	
	灭菌锅2
	5
	
	

	
	
	灭菌锅
	5
	
	

	
	
	超微量分光光度计
	2
	
	

	
	
	紫外可见分光光度计
	1
	
	

	
	
	分析天平
	9
	
	

	
	
	纯水机
	2
	
	

	
	
	多功能酶标仪（核心产品）
	2
	
	

	
	
	近红外谷物品质分析仪
	1
	
	

	
	
	凝胶成像仪
	5
	
	

	
	
	化学发光成像仪
	5
	
	

	
	
	其他配套设备
	1批
	
	

	2
	P2基因功能及分子检测平台设备
	垂直电泳槽
	28
	合同签订后30天内交货
	224

	
	
	水平电泳槽
	28
	
	

	
	
	电泳仪电源
	14
	
	

	
	
	转移电泳槽
	10
	
	

	
	
	快速湿转仪
	4
	
	

	
	
	恒温混匀仪
	1
	
	

	
	
	超微量核酸蛋白检测仪
	8
	
	

	
	
	差示扫描量热仪（-90℃档）
	1
	
	

	
	
	全自动凯氏定氮仪
	1
	
	

	
	
	索式提取仪（脂肪）
	1
	
	

	
	
	植物活体成像系统
（核心产品）
	1
	
	

	
	
	其他配套设备
	1批
	
	

	3
	P3平台切片和显微镜
	超薄切片机（配套电镜使用）（核心产品）
	1
	合同签订后30天内交货
	321

	
	
	三维超景深显微镜
	1
	
	

	
	
	正置生物显微镜
	1
	
	

	
	
	体视显微镜
	1
	
	

	
	
	生物荧光显微镜
	1
	
	

	
	
	体视荧光显微镜
	1
	
	

	
	
	全自动轮转式切片机
	1
	
	

	
	
	包埋机
	1
	
	

	
	
	振动切片机
	1
	
	

	
	
	轮转式切片机
	1
	
	

	4
	P4平台通用设备
	高压细胞破碎仪
	2
	合同签订后30天内交货
	320

	
	
	冷冻研磨仪
	3
	
	

	
	
	多样品组织研磨仪
	3
	
	

	
	
	微量离心机
	14
	
	

	
	
	微量冷冻离心机
	14
	
	

	
	
	台式大容量离心机
（核心产品）
	4
	
	

	
	
	微孔板离心机
	14
	
	

	
	
	掌上离心机
	14
	
	

	
	
	超低温冰箱(-86℃)
（核心产品）
	10
	
	

	
	
	医用冷藏箱(2-8℃)
	14
	
	

	
	
	立式冰箱
	14
	
	

	
	
	液氮罐(30L/125mm)
	14
	
	

	
	
	烘箱
	6
	
	

	
	
	超净工作台
	14
	
	

	
	
	冻干机
	1
	
	

	
	
	离心浓缩仪
	2
	
	

	
	
	配套设备
	1批
	
	


6、合同履行期限（交货期）：详见采购需求
7、本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）
[bookmark: _Toc27081][bookmark: _Toc10601][bookmark: _Toc23760][bookmark: _Toc20865][bookmark: _Toc31111][bookmark: _Toc21299]
包1：P1平台分子标记辅助设备
品目1-1基因扩增仪（共计28台）
1.样品容量：96孔×0.1ml/ 0.2mlPCR单管、8联管及半裙边、无裙边96孔板（高管、矮管、平顶管盖、圆顶管盖均可）
2.反应体系：0-100μL
3.屏幕显示：≥10.1英寸高清彩色液晶触摸屏
4.实时显示：实时图文显示运行状态、实验倒计时和热盖/模块温度曲线
5.U盘功能：通过U盘无限量导入/导出程序，支持软件升级
6.通讯接口：USB、网络端口、WIFI、蓝牙
[bookmark: OLE_LINK1]7.温度范围：0–105℃
8.温控方式：Block控温、Tube控温
▲9.最大升温速率：≥12℃/S
10.最大降温速率：≥7℃/S
11.平均升温速率：≥8℃/S；平均降温速率：≥5℃/S
12.可调式升降温速率：0.1-12℃/S
13.温度准确度：≤±0.2℃；温度均一性：≤± 0.1℃；温控精度：≤±0.2℃
14.温控技术：半导体技术
15.热盖技术：电子自动热盖，高度自适应，具备预热和自动关闭功能
16.热盖温度：支持30 -115℃可调
▲17.热盖压紧方式：实验运行开始，热盖自动锁定
18.电磁锁防误触功能：防止人为误操作打开热盖影响实验结果
19.保温功能：支持0-105℃无限保温
20.梯度温度范围：4-105℃，支持全温控范围设置梯度
21.梯度温差范围：0.2-101℃，温差可自行设置
22.梯度温度准确性：≤±0.2℃；梯度温度均匀性：≤±0.1℃
▲23.温控分区：采用物理隔离技术，同一模块的6个温控分区可独立设置温度互不干扰

品目1-2荧光定量PCR仪（共计7台）
荧光定量PCR仪一类（6台）
1.仪器性能
1.1装机指标：成功区分起始模板为1000和2000个拷贝的浓度差，置信度≥99.8%
1.2反应时间：≤40分钟（96孔标准检测，40个循环反应）
1.3检测模式：染料模式、水解探针、简单探针、分子信标、蝎型探针、高分辨率熔解曲线（HRM）等
1.4线性范围：≥10个数量级
1.5检测灵敏度：可检测单拷贝基因
1.6精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8%
1.7荧光染料校正：无需ROX等被动染料校正
2.硬件配置
2.1温控系统
▲2.1.1温控模块：银质半导体温控模块
▲2.1.2模块设计：温控模块一体化成型，不由独立的多个小型模块组合而成，同一主机可升级384孔模块，可自行更换模块且更换后无需校准
2.1.3模块平均温控速率：≥6.8 ℃/s
★2.1.4温度准确性：≤±0.1 ℃ 温度均一性（Tm）：≤±0.1℃
2.1.5熔解曲线温度分辨率：≤0.04 ℃
2.1.6熔解曲线数据采集频率：每摄氏度采集≥25个数据
▲2.1.7熔解曲线反应时间：≤5分钟（65-95℃，可提供实际软件截图证明加盖投标单位公章）
2.1.8高分辨率熔解曲线(HRM)反应时间：≤10分钟（65-95℃）
2.1.9样本容量：≥96孔
2.2光学系统
▲2.2.1光源：高强度白色固态光源，激发波长：390-710 nm，连续不间断，单个光源寿命：≥ 10000小时
★2.2.2激发/检测通道数量：≥5通道
★2.2.3检测系统：CCD（非CMOS或PMT）
荧光定量PCR仪二类（1台）
1.仪器性能
1.1 装机指标：区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异，置信度≥99.8%
1.2 反应时间：≤40分钟
1.3 检测灵敏度：可检测单拷贝基因
★1.4 模块规格：配备384孔模块，同一主机可升级同时支持两个模块，可自行更换模块且更换后无需校准
1.5 重复性：样品检测CV≤0.15% (50nmol/L荧光浓度)
1.6 精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8%
1.7 荧光染料校正：无需ROX等被动染料校正
2.硬件配置
2.1 温控系统
▲2.1.1 温控模块：采用银质半导体温控模块
▲2.1.2 模块设计：所有样本对应的温控模块一体化成型，不由独立的多个小型模块组合而成
▲2.1.3 温控模块平均温控速率：≥6.8 ℃/s；温度准确性：≤0.1 ℃
★2.1.4温控模块温度均一性 (Tm)：≤±0.1 ℃
2.2 光学系统
2.2.1 光源：高强度固态长寿命光源，激发波长：390-710 nm，连续不间断，单个光源寿命：≥10000小时
2.2.2 光路无需定期维护
★2.2.3检测通道数：≥7通道 
▲2.2.4检测系统：冷CCD或CMOS相机（非PMT）
2.2.5 熔解曲线温度分辨率：≤0.01 ℃
2.2.6 熔解曲线数据采集频率：每摄氏度采集最多可达100个数据点
2.2.7 高分辨率熔解曲线反应时间：≤10分钟 (65-95 ℃，每摄氏度采集25次数据)

品目1-3可叠加全温振荡培养箱（共计14台）
1.温控范围：4℃～60℃（环境温度要求：5℃-30℃）
2.温控精度：≤±0.1℃（恒温状态）
3.温度均匀度：±0.4℃ （37℃时）
▲4.旋转转速：30～300rpm
5.转速精度：≤±1rpm
6.最大容量：≥250mlx36/500mlx25/1000mlx16/2000mlx9（单层）
7.标准配置：500mlx25（单层）
8.摇板尺寸：580 x 560 mm（单层）
9.摇板数量：每层一块
10.灭菌：紫外灭菌
11.照明：日光灯照明
12.开门方式：侧开门
13.摇板带导轨：有
14.功率：≥800W
15.数显方式：LCD触摸屏
16.定时范围：0～999.9小时
▲17.振荡方式：回旋振荡式
▲18.驱动方式：三轴驱动


品目1-4 LED植物生长气候箱（共计14台）
1.容积：≥600L
▲2.光照度：0-30000LX(0-405umol/m2.s)控制范围0-30000LX无极调光只要输入所需要的光照度，光源板就会自动调节为设定的光照度
3升温时间： 0℃升至40℃≤60分钟
4.降温时间：40℃降至10℃≤100分钟
5.压缩机动延保护时间：≤3分钟
6. 光源为植物生长专用全光谱白光加植物红，可单色控制
7.液晶屏，可多段编程方式，可单独设置白天黑夜模式温度，湿度，光照，时间，周期等
8.控温方式：采用箱体内背面风道循环制冷，风量≤2m/s. 
▲9.光源数量：LED光源板防水防腐蚀，材质为铝基板，光源板设置成颗移动高低结构
10.可增配CO2系统（CO2控制范围及波动：280-2000ppm/±50-±100ppm）  
▲11.制冷系统：冷热交换器隔开安装
12.温度调节：气套式温度调节系统；温度传感器为双传感器，加热为PID模糊计算
13.空气循环系统：微电脑程序自动控制，定时定量进行循环，由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统
14.系统权限功能：≥四级密码权限功能（操作员、实验员、管理员、厂家后台维护），防止随意操作
品目1-5 灭菌锅2（共计5台）
▲1.容量：70-80升，灭菌腔直径≥40CM
2.温度范围：灭菌温度105-135℃；时间范围：灭菌时间1-996分钟
3.设计压力：≥0.3MPA，安全阀起跳压力≥0.28MPA
4.压力表显示范围：0-0.5MPa
5.具有自动故障检测系统:开机可自检，运行过程中若仪器出现故障，可报警并显示故障代码
6.具有后台测试程序：用户管理员输入密码进入后台程序，可用于定期检测仪器的过压保护装置   
7.灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置
8.排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的排汽速度排汽
9.面板具有状态流程图显示进程
10.安全装置：自感应压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统
11.配备两个不锈钢提篮；具有水质检测功能

品目1-6 灭菌锅（共计5台）
▲1.容量:40-50升，灭菌腔高度≥70CM，底部带角轮
2.灭菌腔材料：SUS304不锈钢
3.功率≤2600W 
4.温度范围：可使用灭菌温度≥135℃
5.时间范围：灭菌时间1-300分钟
6.安全阀起跳压力≥0.28MPA；具有水质检测功能
7.压力表显示范围：0-0.4MPa
8.可按选定的灭菌模式，全自动完成灭菌工作
9.可针对固体、液体模式灭菌工作
10.灭菌温度、灭菌时间、干燥时间分别专屏显示，温度、时间分别由专用键设置
11.系统自动监测冷空气的排放情况
12.闭盖检查系统：系统自动检测腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作
13灭菌过程状态LED动态显示
14.故障检测程序，实时监测仪器的正常运行
15.安全装置：压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫安全保护、自动故障检测系统
16.灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置

品目1-7 超微量分光光度计（共计2台）
1.检测单元：≥2048像素CCD 阵列光谱仪
▲2.光源：闪烁氙灯
3. 检测波长范围190-850nm。在波长范围内可根据需要设置，检测对应的吸光值
4.最小检测光程≤0.05mm
▲5.内置比色皿，可检测OD600菌液
6.检测浓度范围2ng/μl~15000ng/μl 双链DNA
7.检测时间≤5秒
8波长准确度≤±0.2nm
9. 最小样品量≤0.5μL
10.检测臂闭合可自动检测
11.内置自动校准功能
12.可实现光程的无极调节
13.样品无需稀释，可测样品的浓度范围是常规紫外-可见光光度计的100倍以上
14氙闪光灯
15.可扩展荧光检测功能，可以兼容常见的商业化荧光定量试剂

品目1-8 紫外可见分光光度计（共计1台）
1光学系统：采用比例双光束光路结构
▲2光源：脉冲氙灯光源
3带宽：≤2nm
▲4波长范围：190nm－1100nm  
5吸光度范围：-3.0～5.0A
6光度计重复性：≤±0.001A
7波长准确度：≤±0.5nm
8波长重复性：≤±0.2nm
9光度精确度：≤±0.002A
10光度重复性：≤±0.001A
11噪音：≤0.0002A
12漂移：≤0.0005A/Hr
13杂散光：≤0.03%T
14波长数据分辨率：0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2nm, 5 nm

品目1-9 分析天平（共计9台）
分析天平一类（3台）
1.最大称量范围≥220g 
2.可读性：≤0. 001g 
3.线性：≤0. 6mg
4.重复性：≤0.7mg
5.稳定时间≤2s 
6.秤盘尺寸≤100mm
分析天平二类（3台）
1.最大称量范围≥220 g 
2.可读性：≤0. 0001 g 
3.线性：≤0. 08mg
4.重复性：≤0.08mg
5.稳定时间≤2.5s 
6.秤盘尺寸≤80mm
分析天平三类（3台）
1.最大称量范围≥120g 
2.可读性：≤0. 0001g 
3.线性：≤0. 08mg
4.重复性：≤0.08mg
5.稳定时间≤2.5s 
6.秤盘尺寸≤80mm

品目1-10 纯水机 （共计2台）                      
1.产水量：≥20L/H 
2.最大取水流速：1.5-2.0L/min
3.进水压力：1~4kg/cm2    
4.产水水质：纯水水质：电导率≤5us，超纯水水质：18.25ΜΩ.cm，水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准；TOC≤15ppb；微生物≤1cfu/ml；重金属≤0.1ppb
5.以自来水为源水直接生产纯水和高纯水的一体化系统
6.标配纯水电导率、超纯水电阻率水质双路在线监测；水温在线检测
7.漏水及低压预警保护
8.电导率仪电阻池常数：0.01cm-1，温度灵敏度±0.1℃，带温度自动补尝功能
9.采用低压24VDC为主电源供电，符合安全规范。ABS工程塑料机箱
▲10. 160*80*390mm一体化两柱纯化组模块及160*80*390mm一体化两柱超纯化组模块。全身柱体采用食品级 PP 材质，热熔设备一次热熔成型，无任何粘接剂，无任何杂质析出。内装3L+3L纯化精密级树脂及核子级树脂

品目1-11 多功能酶标仪（共计2台）    
一、主机参数
1.检测模式：光吸收、荧光顶部/底部、时间分辨荧光、连续发光、瞬时发光、光谱扫描
2.光源：高能闪烁氙灯
3.波长选择：激发双光栅，发射双光栅
4.适用板型：6-384孔板
★5.检测器：配备三个独立检测器，紫外硅光电二极管检测器（光吸收）、红外敏感低暗电流检测器（荧光）、单光子计数检测器（发光）
6.荧光及发光都具有Z轴自动优化功能：可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰，也可根据孔内不同液面高度进行调整
7.具备振荡功能，具有温控功能
8.具备自动化兼容性，自动化工作站及微孔板叠放系统整合
二、光吸收模块
9.光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增
★10.波长准确性≤± 0.5nm；波长重复性≤± 0.5nm
▲11.光吸收检测分辨率：≤0.00001 OD
12.光吸收测量范围：0-4 OD
13.光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差
三、荧光模块
▲14.激发波长检测和扫描范围：230-850nm，1nm递增
15.发射波长检测和扫描范围：280-850nm，1nm递增
16.荧光顶部检测灵敏度：≤170 amol / well 
17.配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析
18.荧光底部检测灵敏度：≤9.0 fmol / well，时间分辨荧光灵敏度：≤90 amol / well 
▲19.荧光检测线性范围：≥ 8个数量级
20.读板速度：96孔板不超过25s，384孔板不超过35s
四、发光模块
★21. 化学发光的光路采用滤光片光路进行信号采集；发光检测线性范围： ≥9个数量级
22.检测模式：连续发光、瞬时发光
23.瞬时发光灵敏度：≤12 amol ATP/孔
24.连续发光灵敏度：≤225 amol ATP/孔

品目1-12 近红外谷物品质分析仪（共计1台）    
1.近红外漫反射和透反射，直接测定未经任何处理的原始颗粒样品的有关组份
★2.波长范围：扫描波长范围850-2500nm
3.扫描方式：光源采用上投光密闭式下无接触照射方式
4.波长准确度：≤0.20nm
5.波长精确度：≤0.015nm （全光谱范围内）
6.吸光度范围：最大到2AU
★7.防护级别：IP65（防水，防尘）
▲8.高灵敏度的双检测器：(850nm－1100nm) 硅，（1100nm－2500nm）硫化铅 
9.光源不能直接照射到样品上
10.光斑设定：大光斑装置，光斑直径大于15mm
▲11.样品杯使用RFID（射频读码）技术，特定的样品杯 ID 与每次的分析结果一起保存，以便于数据追溯。样品杯的类型可以与特殊的应用关联，如果在应用中选择错了样品杯会出现警告
▲12.智能启动功能
13.光源灯监控功能
14.扫描及数据管理软件：具有样品扫描、光谱和结果的自动保存和输出功能。扫描软件近红外仪器诊断程序，并具有对诊断结果的保存、打印和追溯功能，诊断结果须符合标书规定的指标要求并提供相应诊断结果书
★15.外接电脑，配置仪器操作和分析软件，样品检测通过工作站操作来实施，实验结束后光谱图、样品信息、实验结果保存于本地工作站中
▲16.仪器内置小麦、大米（籼稻和粳稻）、玉米、甜玉米定标模型及数据库
17.小麦整粒：水分、蛋白、灰分、湿面筋、淀粉、软化度等 
18.大米（籼稻和粳稻）：水分、蛋白、直链淀粉、总淀粉、脂肪，食味值等 
19.玉米整粒：水分、蛋白、脂肪、淀粉、氨基酸组成：天冬氨酸，苏氨酸，丝氨酸，谷氨酸，甘氨酸， 丙氨酸，胱氨酸，缬氨酸，蛋氨酸等 
20.甜玉米：TS-总多糖；WSC-水溶性多糖；Glucose-葡萄糖；Fructose-果糖等
21.仪器内置高粱定标模型及数据库：可测定水分、蛋白质、脂肪、淀粉、丹宁酸、支链淀粉、直链淀粉
22.仪器内置鲜马铃薯定标模型及数据库：可测定水分、蛋白、淀粉、还原糖（样品切片扫描）
▲23.仪器内置辣椒定标模型及数据库：可测定水分、脂肪、纤维、辣椒素、二氢辣椒素、辣椒素类物质总量、辣度
▲24.仪器内置土壤定标模型及数据库土壤：NH4-N（铵态氮）、NO3-N（硝态氮）、TotalN（总氮）、TotalP（总磷）、TotalK（总钾）、AlkN（碱解氮）、AvailabP（速效磷）、AvailabK（速效钾）、OM（土壤有机质含量）、PH、Salt，其中碱解氮的浓度范围不少于20-230mg/kg，相关系数大于0.75
▲25.仪器内置油料类作物定标模型及数据库：可测定大豆、菜籽、花生、芝麻中的水分、蛋白、油分和脂肪酸组成等指标 
26.大豆整粒：水分、蛋白、脂肪、脂肪酸组成 ：天冬氨酸，苯丙氨酸，丙氨酸，蛋氨酸，脯氨酸，甘氨酸，谷氨酸，胱氨酸，精氨酸，赖氨酸，酪氨酸，亮氨酸，异亮氨酸，丝氨酸，苏氨酸等
27.菜籽整粒：水分、蛋白、脂肪、硫甙、脂肪酸组成：棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生酸、花生一烯酸、花生二烯酸、山嵛酸、芥酸
28.花生整粒：水分、蛋白、脂肪、脂肪酸组成：天冬氨酸，苏氨酸，丝氨酸，谷氨酸，甘氨酸，丙氨酸，胱氨酸，缬氨酸，蛋氨酸，异亮氨酸，亮氨酸， 酪氨酸，苯丙氨酸，赖氨酸，组氨酸， 精氨酸，脯氨酸等
29.芝麻：脂肪、芝麻素、芝麻酚林、木质素、纤维素、半纤维素，C160棕榈酸，C180硬脂酸，C181油酸，C182亚油酸，C183亚麻酸，C200花生酸，C201花生一烯酸 

品目1-13 凝胶成像仪（共计5台） 
1. 相机
1.1 分辨率：≥3072×2048
1.2 动态范围：≥3.4 OD
1.3  2/3寸大光圈高清镜头
2.暗箱
▲2.1 暗箱带有≥11.6英寸Windows触屏电脑，分辨率≥1920×1080，全触控操作(需提供仪器实物图及屏幕分辨率截图)
2.2  302nm紫外LED透射光源，数量≥72颗，全自动进出样品台，红外感应式开关，无需手动触碰，减少接触污染
2.3 两侧落射LED蓝光光源，能量强度4档可调，可用于SYBR Green，Gel Green等成像应用
2.4 两侧落射LED白光光源，能量强度4档可调，用于照明以及考马斯亮蓝或银染色的蛋白胶、胶卷或膜
▲2.5 电容式触控电源开关集成在LOGO内，带有呼吸灯效果，可根据设备状态显示不同效果，实现仪器运行状态的实时监控。（提供设备运行照片）
2.6 切胶防护板可过滤＞99.9%UV辐射
2.7 配备透射白光板，可用于考染或银染的蛋白胶，胶卷或膜成像
2.8 成像视野：≥21cm×18cm
3.软件
3.1 系统软件包括图像获取软件以及图像分析软件
3.2 软件支持中英文双语操作
3.3 图像获取软件可自动聚焦，无需手动，可实现一键拍照
3.4 图像获取软件支持过曝提示功能，在拍摄结果中显示过曝像素，保证定量精确
3.5 图像获取软件支持正反色显示功能，可根据需要进行切换
3.6 图像分析软件可识别加载原始数据，而非图片格式文件，

品目1-14 化学发光成像仪（共计5台） 
1. 制冷CCD相机
 1.1 灰度值：≥16 bit
 1.2 分辨率：≥2688×2200
 1.3 像素尺寸：≥4.54μm×4.54μm
 1.4 动态范围：≥4.8个数量级
 1.5 制冷温度：≤-55℃
▲1.6 暗电流：≤0.00017e-/pixel/s@-20℃
2.暗箱
▲2.1 面板带有呼吸指示灯，可根据设备状态显示不同效果，实现仪器运行状态的实时监控
2.2 两侧落射LED白光光源用于可见光样品的拍摄
▲2.3 配备激光十字定位，无需刻度背景板，定位更精准
2.4 成像视野：≥18cm×15cm
3.软件
 3.1 系统软件包括图像获取软件以及图像分析软件
 3.2 软件支持中英文双语操作
 3.3 图像获取软件可自动聚焦，无需手动，可实现一键拍照
 3.4 图像获取软件具有单张自动曝光功能，根据样品发光强度自动选择合适的曝光时间
 3.5 图像获取软件具有累积曝光和多张曝光功能，可根据实验需求自由选择
 3.6 图像获取软件支持过曝提示功能，在拍摄结果中显示过曝像素，保证定量精确
 3.7 图像获取软件支持正反色显示功能，可根据需要进行切换

品目1-15 其他配套设备
脱色摇床（共计1台）
1.电子调节速度和时间
2.双LED屏，分别显示时间和速度
3.速度范围40-200rpm
4.固定托盘，最大载重量为2kg
5.支持定时和连续工作模式
6.定时功能，范围1分-19小时59分
7.速度范围：40-200rpm
8.速度显示：LED
9.时间设置范围：1min-99h59min
桌面型小型离心机（共计1台）
1.电机锁吸附式门盖设计，单手即可轻松关闭离心机腔门 
2.采用直流无刷免维护电机驱动
3.转速与离心力可一键切换显示，方便实验参数设定 
4.可存储10组用户程序，实现常用实验参数快速调用 
5.具备9档升速及9档降速调节功能，可根据样品特性选择最佳离心条件 
6.具备瞬时离心（PULSE）功能，满足PCR实验及快速甩液需求 
7.具备运行进度显示功能，可实时查看离心运行状态 
漩涡震荡（共计1台）
1.适合短时间（点动）或长时间连续工作                                      
2.转速范围：0-3000rpm，无级调速，可实现温和/剧烈混合样品 
3.偏心球轴承设计，振动头安装方便
4.多种振头及适配器可选
5.在不同负载情况下，仍可保持恒定转速 
6.钢制底座和特殊设计的真空吸盘脚可保持仪器稳固可靠并减小震动 
7.运行周转直径：≥4mm
8.防护等级：IP20	
移液枪（共计14套）
1.量程：0.1-2ul；0.5-10ul；2-20ul；20-200ul；100-1000ul

排枪（共计1套）
1.量程：0.5-10μL
电泳仪（共计1套）
1.输出类型：恒压、恒流、恒功率三种模式，模式可自动切换
2.电压、电流、功率可从0起调，步进1
3.可编程和存储多步程序，最多可存储20组程序，每组程序最多可设置20个步骤，采用表格式录入 
4.定时：1min ~ 99h59min
5.防滑凹槽设计可叠放多个电源
电泳槽及电源（共计1套）
1.可制作四种不规格凝胶，配有专用制胶槽
2.托盘底带有荧光标尺，便于观察
3.限位功能，操作准确
4.可拆卸电极，便于清洗维修
5.整体式制器大胶可以同时用四排加样梳，一次最多可电泳100个样品
水浴锅（共计1台）
1.控制系统：LED数码管显示控制器
2.槽体：一体成型304不锈钢材质，四周圆弧易于清洗具备排水孔
3.外部：外壳采用冷轧钢，静电喷塑工艺
纯水机（共计3台）                      
1.产水量：≥20L/H 
2.最大取水流速：1.5-2.0L/min
3.进水压力：1~4kg/cm2    
4.产水水质：纯水水质：电导率＜5us，超纯水水质：18.25ΜΩ.cm，水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准；TOC≤15ppb；微生物≤1cfu/ml；重金属≤0.1ppb
5.以自来水为源水直接生产纯水和高纯水的一体化系统
6.标配纯水电导率、超纯水电阻率水质双路在线监测；水温在线检测
7.漏水及低压预警保护
8.电导率仪电阻池常数：0.01cm-1，温度灵敏度±0.1℃，带温度自动补尝功能；
9.采用低压24VDC为主电源供电
▲10.160*80*390mm一体化两柱纯化组模块及160*80*390mm一体化两柱超纯化组模块
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品目2-1垂直电泳槽（28台）
1.用途：用于蛋白凝胶电泳；用作种子纯度检测或样品较多的蛋白电泳
2.外型尺寸（L × W × H）：≥250 × 160 × 158mm
3.凝胶板规格（L × W）：≥105 × 185mm
4.试样格：25 齿，胶的厚度可以为≥1.0mm也可以是≥1.5mm ；40和52 齿：胶的厚度为≥1.0mm 
5.缓冲液总容量≥1750ml
★6.配置清单：垂直电泳槽28套，每套包含以下部件：
电泳仪（主体）/1个
1.0mm25 齿试样格/2把
1.0mm40 齿试样格/2把
1.0mm52 齿试样格/2 把
1.5mm25 齿试样格/2把
1.0mm 胶框/2个
1.5mm 胶框/2个
平玻璃板/4 块
玻璃板（粘/1.0mm 边条）/2 块
玻璃板（粘/1.5mm 边条）/2 块
电泳导线/1副

品目2-2水平电泳槽（28套）
1.产品用途：适用鉴定、分离、制备 DNA，及同工酶测定其分子量。
2.主要技术参数
2.1制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶
2.2透明上盖开孔式设计
2.3凝胶托盘带有荧光标尺
2.4高柔韧性导线，开盖断电
2.5聚碳酸酯注塑成型
2.6外形尺寸(L×W×H)：≥310×150×120mm
2.7凝胶规格(W×L)：大胶≥120×120mm；小胶≥60×60mm；宽胶≥120×60mm；长胶≥60×120mm
2.8试样格：2+3 齿(≤2.0mm厚)；6+13齿，8+18齿(≤1.0mm、≤1.5mm厚)；11+25齿(≤1.0mm厚)可用排枪加样
2.9 重量：≤1kg
2.10 缓冲液总量：≥650mL
★3.配置清单：水平电泳槽共28套，每套包含以下部件：
电泳仪(主体)：1个
电泳仪(上盖)：1个
电泳导线：1副
制胶器：1个
60×60mm凝胶托盘：2个
60×120mm凝胶托盘：1个

品目2-3电泳仪电源（14个）
1.产品用途：适用普通蛋白，核酸电泳
2.主要技术参数：
2.1在工作状态中，可以实时微调
2.2微电脑智能控制
2.3液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间
2.4采用开关电源输出
2.5具有存储记忆功能
2.6具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能
2.7外型尺寸：（ W × D × H）：≥295 × 235 × 95mm
2.8并联输出：≥4组
2.9输出范围（显示分辨率）
6～600V（1V）；4～400mA（1mA）；240W
★3.配置：电泳仪电源14个

品目2-4转移电泳槽（10套）
1.主要用途：转移电泳槽是用来对少量核酸及蛋白质样品进行转移电泳的装置
2.主要技术参数：
2.1槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型
2.2.安全按钮式开盖设计
2.3.专用开启式转移胶架
2.4.可同时转印2块≥8.3×7.3cm胶
2.5.专用槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内
2.6.转印时间为30~60min，也可选择低电压过夜
★3.配置：转移电泳槽10套

品目2-5快速湿转仪（4套）
1.主要用途：适用于Western blot实验中，小型和中型聚丙烯酰胺凝胶的快速转膜（包括NC/PVDF膜）
2.主要技术参数：
2.1通道：仪器有两个通道，通道间独立，两个转膜槽设计，可运行两个独立的转膜程序，可同时完成4块小型胶或2块中型胶
★2.2转膜时间：5-15分钟完成4块小型胶或2块中型胶的转印
2.3仪器运行：触控屏设计，一键启动，自动化完成程序，无需人工值守
2.4程序设计：仪器有≥3个预设转膜程序，并有≥3个自定义程序，程序均可根据实验需求进行调整使用
2.5转膜试剂：有即用型转印试剂、浓缩型转印试剂，转膜试剂不含醇
2.6电源：内部配置电源，无需外接电源供应器
★2.7转膜操作：转膜三明治结构组装全干操作，无需预湿润海绵或滤纸，无需反复赶气泡。
▲2.8自动运行：组装转膜结构，选择需要的程序，确认后即自动开始，全程自动化，使用前无需任何额外的进排液操作步骤。
2.9 数控模块：液晶显示、报警及LED灯
2.10尺寸：≥280mm（长）×260mm（宽）×320mm（高）；电源参数：100-240V，50/60Hz，800W。
2.11镊子：聚碳酸酯；铲子：聚碳酸酯；托盘：不锈钢
★3.配置清单：快速湿转仪4套，每套包含以下部件：
快速湿转仪主机：1套
    转膜槽midi：2个
电源线：1根
镊子：1个
铲子：1个
托盘：1个
转印滚子：1个
硅胶管：1套（4根）
WB反应盒：1个
WB反应盒L：1个
触控笔：1个
试剂瓶盖：1套（2个）
试剂桶：2个

品目2-6恒温混匀仪（1套）
1.主要用途：可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等
2.主要技术参数：
2.1  尺寸：≥19.5(W)×26.0(D)×15.0(H) cm
2.2  电源：AC100~240 V,50-60 HZ；输入功率：≥150 W
2.3  时间设置：1 min～99 h59 min/∞
2.4  温控精度：≤0.1℃
2.5  支持开机自动运行；支持断电保护
2.6  支持（最大5点）连续变温；支持自动预热；支持自动4℃保存
2.7 支持（最大循环数99次）连续变温循环运行
2.8  熔断器：250 V 3 A Ф 5×20
2.9  适配器：可选配适配器（35 x 1.5 mL）、适配器（96 x 0.2 mL）、适配器（54 x 0.5 mL）、2.10 温度设置范围：0℃~100℃
2.11 控温范围：室温以下20℃～100℃
2.12 温度准确性：≤±0.3℃
2.13 温度均一性：≤±0.3℃
2.14 升温时间：≤12 min（25℃至100℃）
2.15 降温速度1：≤10 min（100℃至25℃）
2.16 降温速度2：≤15 min（室温降至室温以下20℃）
2.17  转速范围：200~1500 rpm
2.18水平振幅：≥3 mm
★3.配置：恒温混匀仪1套

品目2-7超微量核酸蛋白检测仪（8台）
1.主要用途：有微量检测和比色皿两种检测模式，可检测核酸、蛋白A280、多肽A205、OD600，以及通过比色法、UV-Vis法检测样本。
2.主要技术参数
2.1  尺寸：≥20.8(W)*29.0(D)*18.0(H)cm
2.2  显示：一体机≥7寸高清触摸屏
2.3  样品基座材质：石英光纤和高硬质铝
2.4  输入电压：AC 100-240 V；DC 24 V，2 A；功率：＜15 W（待机5 W）
2.5  检测器类型：2048 单元线性 CCD 阵列；数据输出方式：USB；打印：内置热敏打印机
▲2.6 一键校准：用户可在软件上自行校准，无需返厂校准
2.7 检测类型：
核酸检测（A260 nm）：DsDNA、SsDNA、RNA、Oligo DNA、Oligo RNA
蛋白检测（A280 nm）：A280、BSA、IgG、Lysozyme、1Abs=1mg/ml
多肽检测（A205 nm）
比色法：Bradford、BCA、Lowry、Pierce660
OD600：检测细菌、细胞悬液等浓度
UV-Vis：待检测物质的全波长扫描
▲2.8  检测时间：≤5 s
▲2.9  自动检测功能，可连续检测样品
2.10微量检测参数
2.10.1样本量：0.5-2 µL
2.10.2光源/寿命：光源采用氙灯≥109 次，长寿命氙闪灯，无需预热，开机可直接检测
▲2.10.3光程：三种光程自动切换1.0 mm、0.2 mm、0.05 mm
▲2.10.4波长范围：≤190-850 nm
2.10.5吸光度范围：（等效于10mm）0.04~300 A
2.10.6吸收光精确度：≤0.003 Abs
2.10.7浓度准确性：≤±1%（7.332 Abs at 260 nm）
2.10.8光谱带宽：2 nm
▲2.10.9核酸检测浓度范围：≤2 ng/µL dsDNA～15000 ng/µL dsDNA
2.10.10蛋白浓度检测范围：≤0.1~400 mg/mL BSA
2.11 OD600检测参数
2.11.1  吸光度范围：0~4.000 Abs
2.11.2  吸光度稳定性：[0,3）≤0.5%, [3,4）≤1%
2.11.3  吸光度重复性：[0,3）≤0.5%, [3,4）≤1%
2.11.4  吸光度准确性：[0,3）≤±0.005 A+1%, [3,4）≤±2%
★3.主要配置：超微量核酸蛋白检测仪8台

品目2-8差示扫描量热仪（-90℃档）（1台）
1.温度范围：-90～500℃，制冷方式是机械式制冷机制冷，且一次实验可以达到-90到500°C。
2.温度准确度: ≤±0.1℃
3.温度精度：≤±0.02℃
★4.量热灵敏度：≤0.04µW，量热（热焓）精度（铟标样）：≤± 0.05% （提供软件实测图）
▲5.升温速率（线性可控）：0.02~300℃/min（提供软件实测图或官网截图）
▲6.热电偶与传感器：热电偶材质具有较强耐腐蚀性，适合氧化诱导期和含卤素材料测试；传感器与炉体采用分体式设计，可单独更换传感器（提供盖章技术支撑资料或彩页）
★7.量热准确度（铟标样）：≤± 0.05% （提供软件实测图或官网截图）
▲8.基线重复性：≤10µW（-50～300℃）
9.信号时间常数：≤1.8s（1mg的铟放入铝坩埚测试）
★10.热电偶数量：≥3对
11. 基线平直度：（-50~300℃）：≤10µW
▲12.仪器校准技术：改变加热速率、坩埚类型或吹扫气体时无需再次校准
13.气氛：静态或动态；可通氧化、还原、惰性等气体
14.压片机：可以对固体、粉末、液体等各种形态样品进行密封
15.扩展要求：能升级为UV-DSC和显微镜-DSC
16. 带纯度软件一套
17.数据工作站要求：
处理器≥6核12线程，基础主频≥2.5GHz，三级缓存≥12MB；CPU频率2.5GHz
核心/线程数：十核心/十六线程；内存≥8G；硬盘≥1TB；≥19″液晶彩显，Win11专业操作软件64位
 ★18.仪器配置清单：
18.1DSC主机一台
18.2专业差示扫描量热仪分析软件一套（中英文可切换）
18.3铟、锌标样各一盒，每种至少40粒
18.4 300套铝坩埚/带盖；操作工具一套
18.5坩埚压片机一台
18.6数据工作站 一台
18.7  -90°C机械制冷机一台 
18.8 纯度软件1套

品目2-9全自动凯氏定氮仪（1套）
★1.符合标准方法程度: 完全符合氮和蛋白质检测标准要求：凯氏定氮仪国标GB/T33862-2017和食品国标GB 5009.5-2025 第一法凯氏定氮法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。
2.检测范围：0.1-210mg 氮；回收率: ≥99.5%（0.1mg-210mgN）；重现性RSD≤0.5%。
3.滴定原理: 比色法，不需使用任何电极（酸碱中和电极以及液位检测电极）。
▲4.滴定系统采用正压方式，仪器内置滴定系统，滴定器容量≥35ml，滴定速度≥0.5ml/秒,滴定过程中不停机情况下滴定器液体可自动充满。标准酸位于滴定系统上部，避免气泡等影响因素产生（需提供仪器内部构造相片证明）。
5.定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。
▲6.在蒸馏过程中具备处理样品结晶（结块）功能，可在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽来溶解样品结晶产生的盐饼，保证氮元素完全转化和完全吸收（投标文件中需提供操作手册，手册中描述此功能的原理及过程，以证明产品满足上述内容）。
▲7.处理样品结晶（结块）功能蒸馏模式时间设置：0-15秒，在定氮仪主机屏幕上可设置并显示时间。
8.延时蒸馏模式时间设置：0~1800秒，定氮仪主机屏幕上可设置并显示。
▲9.蒸馏馏出液温度监控系统，温度探头位于冷凝器下方，直接测定馏出液温度，直接监控是否有意外操作导致氨损失，不可通过监测冷凝液温度来间接监控，保证分析结果准确可靠（需提供原版备件手册证明温度传感器存在）。
10.边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。
▲11.智能安全门，由仪器程序控制安全门开关（内置于主机）。分析开始时自动关闭，分析结束后自动打开，实验过程中全封闭，除非紧急停机，全程由软件控制，不能手动打开。无条件保证操作者的绝对安全（投标文件中需提供产品彩页或文件证明产品满足下划线内容）。
12.一体成型消化炉：20位铝模块式整体加热，消化温度：室温-440℃，时间设置：1-999分钟，带有超温保护装置。可编程的全自动消化控制系统，可储存消化应用程序不少于254个，应用程序的消化步骤不少于23步。
13.消化炉模块、主机、进样器同时适用消化管规格：250ml与400ml。
★14配20位自动进样器，进样器与消化炉采用通用管架，样品连同20位消化管架整体置入进样器内，主机进样时不需更换管架或转移消化液，避免误操作以及样品交叉污染（提供彩页或文件证明）。 
★15配置清单：
15.1、全自动凯氏定氮仪主机（含滴定、计算系统和20位自动进样器、中文操作界面） 一套：
15.2、自动开关安全门一套，
15.3、消化炉1套，排废罩1个，250ml消化管架2个，250ml消化管40根，铜催化剂1000片。

品目2-10索式提取仪（脂肪）（1套）
1.测定范围：不低于0.1-100%
2.采用一体式金属浴，嵌入式加热方式，溶剂杯可嵌入加热块内部控温范围：室温+5℃-300℃
▲3.加热杯体积：≥150mL；溶剂回收率：≥80%；样品重量范围：0.5g～15g；处理能力每批：≥6个；
▲4.仪器可以自动完成溶剂回收，实验结束后由仪器进行统一溶液收集
▲5.溶剂杯具有铝合金和玻璃两种材质；仪器冷凝水水压不足、升降故障等异常实时监控；采用软连接方式，采用聚四氟乙烯作为密封材料，整体管路无氟橡胶及丁基橡胶，可耐受绝大多数有机溶剂
▲6.仪器具有自动升降功能，仪器随实验进行控制加热杯或萃取室升降，无需手动操作
▲7.具备乙醚泄漏检测装置有效防止空气污染
★8.主要配置清单：
索氏提取仪主机1台、玻璃溶剂杯6个、铝锭溶剂杯6个、滤纸桶6个、滤纸框挂架6个、外置控制器1套、磁吸棒1件、溶剂回收瓶2套
品目2-11植物活体成像系统（1台）
1 超灵敏CCD成像单元：
▲1.1 CCD芯片：冷CCD，制冷温度≤-55℃，分辨率≥2688×2200，像素点尺寸≥4.54μm×4.54μm，量子效率＞75% @ 600nm
1.2像素合并：1×1、2×2、4×4、8×8、12×12、16×16、24×24
1.3 成像视野≥250mm×205mm，通过载物台上下移动实现
2 多功能成像暗箱
★2.1 全密闭暗箱，电磁吸式侧开门，；暗箱面板带有呼吸指示灯，可根据设备状态显示不同效果，实现仪器运行状态的实时监控（提供设备运行照片）
2.2 内置2个LED白光灯，且预留多个电源插口及数据端口，可以引入其他外部实验条件，如温度、湿度等
3. 荧光成像元件
★3.1 LED光源：激发光源具有≥20个位置（需提供实物照片），配备≥10个激发滤光片，波长包括：465nm、535nm、605nm、675nm、745nm；发射光源具有≥12位滤光片轮（需提供实物照片），配备≥10种滤光片，波长包括：540nm、600nm、680nm、740nm、820nm，全自动软件控制，自动切换。
▲3.2 滤光片透过率≥95%，截止深度：≥OD7（需提供检验报告）
3.3 可配备透射紫外/蓝光模块，用于GFP等样品成像，即插即用
4. 软件系统
4.1 软件可按日期编程，在线控制单次曝光或者连续成像及多日成像，并将连续检测结果创建为视频文件进行动态观察
▲4.2量化分析功能，以样品表面每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量，可自动或手动获取荧光及发光信号强度
4.3≥7种像素合并功能，
4.4可对多张图片一键同时处理分析及组合导出，
▲4.5图像具备3D峰值显示，实现数据立体化（需提供软件截图证明）
5.基因表达验证模块
5.1采用高清晰成像单元，分辨率≥3072×2048
★5.2模块配备呼吸灯式LOGO，可用于指示设备运行
5.3.系统配备温度监测模块，光源过热时自动关闭，
★5.4 系统软件包括图像获取软件以及图像分析软件，可通过语音控制进行拍照成像并自动存储
★6.配置清单：
6.1植物活体成像系统 主机 1台
6.2图像分析软件  1套
6.3基因表达验证模块 1套

品目2-12 其他配套设备
台式高速冷冻离心机（4台）
1.微机控制，触摸面板，变频交流电机驱动，
2.六轴陀螺仪技术，实时监测运行中主轴的振动状态，可以准确的检测出因漏液或装量不平衡引起的异常振动，激活不平衡报警并停机
3. 9种升速档位、10种减速档位、三组阻尼减震、
4.内置冷凝水槽及防护、
5.无氟压缩机组，在静止状态下，可对转头预冷，
6.兼具机械式和电子式门锁优点，
7.具有电子不平衡保护功能，最小不平衡量可以控制在2克以内。
8.设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护
9.最高转速：≥16600r/min;转速精度：±10r/min
10.最大相对离心力：≥21532×g
11.最大容量：600ml（6x100ml）
12.样品量范围：0.5ml-100ml
13.温控范围: -20℃~+40℃; 温控精度:±1℃
14.定时范围: 1s-99h59min59s
15.最快加减速: 25~30s
16.整机噪声≤55dB(A)
★17.配置清单：台式高速冷冻离心机 4台。每台配置主机1台，角转子（24×1.5/2.2ml）1个；角转子（6x50ml(尖底)）1个；角转子（12×10ml）1个。

台式微量高速冷冻离心机（4台）
1.微机控制，交流变频电机驱动，在运行中可随时更改参数，无需停机
2.多种记忆离心条件存储和程序操作功能，到16000r/min只须≤13s
3.彩色大屏液晶屏，可同时显示设置值与实际值，显示运行转子容量，操作方便
4.强劲制冷系统，采用进口环保制冷剂，橡胶隔离圈，内置冷凝水槽及防护
5.设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，
6.倒计时时间小于一分钟，以秒显示，支持程控加载，满足不同行业精准分离需要
7.最高转速：16000r/min；最大相对离心力：21532×g；转速精度：≤±10r/min；温控范围：-20℃~+40℃；温控精度：≤±1℃
8.定时范围：1-99min59S；噪音≤55dB
★9. 配置清单：台式微量高速冷冻离心机4台。每台包含主机1台，角转子（24×1.5/2.2ml）1个。

混合仪（12套）
1.操作显示方式：旋钮+刻度
2.圆周直径：≥3.6mm
3.振荡方式：圆周涡旋
4.运行方式：连续运转或点动
5.速度范围：0-2800rpm
6.输入电源：AC220V；AC110V：50/60Hz
7.功率：≤60W
8.外形尺寸：≥（W×D×H）134×156×150 mm
9.净重：≤2.4kg
10.可适用 0.2-50ml 微量管和直径小于 108mm 的试管或小容器
★11.混合仪12套
移液器（12套）
1.移液器1套（6把）包括2.5ul、10ul、20ul、100ul、200ul、1000ul。
★2. 配置12套
转移电泳槽电源（10套）
1.稳压/稳流控制
2.具有≥4组输出（可同时连接四个电泳槽）
3.输出定时/计时控制
4. 自动无负载输出保护
5. 自动过载和短路保护
6. 自动记忆工作状态
7.具有≥3位数显，≥1位状态显示
8.具备可层叠堆放防滑动机箱，多台使用节省空间
9.电压：10~300V，递增单位：≤1V
10.电流：5~400mA，递增单位：≤1mA
11.定时：0~999分，递增单位：≤1分钟
★12.配置：转移电泳槽电源 10套
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包3：P3平台切片和显微镜
品目3-1 超薄切片机（配套电镜使用）
★1切片速度控制范围不小于0.04－100mm/s
2样品臂总行程≥200μm
★3切片原理(变速器)：重力切片（与重力耦合）
4 独立控制的照明系统
5 刀座运动：E-W运动（马达驱动）≥25mm；N-S运动（马达驱动）≥10mm
6 刀架运动：360°旋转，刻度±30，刀的角度可调，范围不小于-2°至14°（刻度1°）
7 体视镜，放大倍数不低于9.6至77倍
8 触摸屏操作
★9 制刀机：断裂原理，平衡断裂法
10 配套钻石刀≥1把，6.4mm玻璃条≥5盒，捞片套，水槽，玻璃刀盒等
品目3-2 三维超景深显微镜：
★1. 光学系统：复消色差光学系统，光学校正能力，变焦比≥16:1
★2. APO复消色差物镜组：低倍物镜，视野≥45mm；中倍物镜，放大倍数42x-675x；支持镜头更换热拨插，方便更换
★3. ≥1/2.3英寸CMOS；≥1000万像素，总像素≥3664×2748
4. 具备透射光，反射光，斜照明等多种观察模式，内置集成LED分段式照明
5 电动精密调焦，全中文软件界面，可以中文输入和中文标注
6. 景深合成功能，并可以显示样品3D图像；任意两点间距离，半径，直径，同心度，交叉线，垂线，平行线，角度，计数功能，不规则面积，自动寻边；可以标注刻度尺，宽范围测量功能。XYZ拼图功能（无限量尺寸大小）。测量模块具有放大球功能，测量取点更准确
7. 3D轮廓测量；3D彩色/标尺显示高度功能，2点间高度差测量功能，截面轮廓测量，在3D模块下，可对立体图像进行旋转录像
品目3-3 正置生物显微镜
1.齐焦距离为国际标准≤45mm，具有明场功能
2 .LED 光源：提供白色照明，平均使用寿命≥ 20 年
3. 一体化的电源线收集盒
4.物镜：平场消色差物镜 4x(NA≥0.1), 10x(NA≥0.22), 40x(NA≥0.65), 100x oil(NA≥1.25)
5.调焦：粗细调，有粗调限位
6.预对中，预对焦聚光镜，无需调节即可得照明效果；聚光集配备彩色标识环，根据不同物镜的分别预设了最佳观测效果
7.配备5 V/1.5 A USB 供电接口。
8.成像系统：≥2000万有效像素，全幅采集速度≥22FPS。
9.配套：商务机一套
品目3-4 体视显微镜 
1.主机采用光学系统：变焦变倍式光路系统，
▲2.变焦比≥4.4：1，变焦范围≥8X～35X
3.光学分辨率：≥170 LP/mm ( NA ≥ 0.057 )
4.配置LED透射射光底座
5.配有斜照明光源，可与透射光光源同时或单独使用
6.所有光源具有自动关机功能
7.观察镜筒：双目镜筒，瞳距可调节，宽视野10倍目镜
▲8.内置1倍物镜，工作距离≥100mm
品目3-5 生物荧光显微镜
1. 主机
[bookmark: _Hlk498692321]1.1光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm
1.2具有明场、荧光功能，可升级至微分干涉，二十五人共览等功能
1.3 六位物镜转换器，智能编码，光强随物镜变换自动调整并记忆（非软件设定）
[bookmark: _Hlk498692391]1.4透射光照明：长寿命LED光源，自动光强管理，电动视场和孔径光阑调节，带有色温恒定保持系统
1.5目镜：10X，视野数≥25mm，含目镜罩，屈光度可调节
1.6载物台：陶瓷覆盖层载物台；用户可自己将操作杆左右手更换；X-Y移动无暴露齿
▲1.7成像视野≥19mm
1.8机身显示屏，便于查看显微镜工作状态：可显示当前物镜倍数、物镜类型（干镜、水镜、油镜）；当前光强、光源类型（透射光、荧光、混合）；当前的视场光阑及孔径光阑；荧光强度等
2. 电动, 智能功能
2.1  电动聚光镜、电动视场光阑、孔径光阑、电动荧光滤色块转轮
2.2  智能式恒定色温（CCIC）,智能型光强管理（AIM）
3.物镜，编码物镜转换器，智能识别标尺；平场半复消消色差物镜5X，10X，20X，40X，100Xoil
4. 荧光
4.1  显微镜主机荧光光强五档电动调节
▲4.2  电动视场光阑具有 6 个圆形和方形的视场光圈，
4.3  荧光光源：金属卤素灯，单个灯泡使用时间≥2000小时；紫外，蓝色，绿色荧光激发
4.4  电动荧光光闸：防止荧光淬灭，光闸切换时间≤6ms
▲4.5  荧光零漂移技术，确保多色荧光无错位
5．图像捕捉及分析系统：与显微镜同品牌专用成像系统 性能包括：物理像素≥2000万象素；像素尺寸≥2.4umX2.4um；动态范围≥71dB；采集速度≥32fps
6.商务机一套。
品目3-6 体视荧光显微镜 
1. 物镜：1x Apo平场复消色差物镜，工作距离≥61.5mm
★2. 标准变倍比：7.8x-160x （20.5:1连续变倍）全自动复合光路系统
3. 最大分辨率达1050 lp/mm，物镜视野最大可达59 mm
★4.三光路设计，独立荧光激发通道，荧光滤镜：一片激发，两片发射，且有编码记忆功能；
5. 三目观察筒，10x/23mm 视野，高眼点，视角度及屈光度可调
6. LED超薄透反射光底座，带日光滤色片，具有透射光，暗场，斜照明等观察方式
7.环形光，双支鹅颈光纤照明，亮度及照明方式可调节
8. 荧光：
8.1电动荧光滤色片转轮
8.2长寿命荧光光源，单个灯泡使用时间大于2000小时，液态光纤藕合
8.3带通荧光滤色块套装： GFP、RFP、DAPI
▲9．图像捕捉及分析系统：与显微镜同品牌专用成像系统 性能包括:物理像素≥2000万象素；像素尺寸≥2.4umX2.4um；动态范围≥71dB；采集速度≥32fps；
10. 商务机一套
品目3-7 全自动轮转式切片机
1.切片方式：全自动和手动
▲2.切片厚度应包括0.25-50μm；修块厚度至少包含1-300µm
3.水平进样幅度：≥24mm;垂直样品行程：≥70mm；静音样品回缩：5-50μm
4.粗进速度：150μm/s，400μm/s和900μm/s
5.切片速度：0-200mm/s，切片速度根据切片厚度自动调节
6.两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式
7.具有独立的控制面板，所有参数可在面板上进行设置
8.具有电子制动终止切片功能，自动将样品头停在最上方位置，安全处理刀片和样本
9.粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片；可视信号和声音信号提示剩余进样距离
品目3-8 包埋机
1、石蜡出口控制夹可旋转，高度可调
2、石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹
3、宽大的工作台面可供预热不少于20个包埋盒模子
4、2个预热的废蜡槽可拆卸
5、石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围应包括50℃-75℃，调节精度1℃
6、热台温度范围应包括50℃-75℃，调节精度1℃
7、预热槽和冷台需在同一水平线上
8、全金属外壳（蜡缸和出蜡口和预热槽等），可用二甲苯或环保除蜡剂清洁
9、全新设计的人体工学扶手高度>14mm，宽度>47mm
10、冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下持续维持在-6℃的最佳制冷温度。并可在最长30分钟内冷却60个包埋盒模子
品目3-9 振动切片机
1.可安装可拆卸式冰盘，双层壁缓冲液盘或者选配的测量装置
2.样品垂直迸样不小于20mm
3.横向切片行程：刀片夹可以旋转90度可以安全插入整把剃须刀
▲4.间隙角角度可在15度、18度和31度之中选择
5.刀片架
6.具有独立的控制面板，不整合在机器中，所有参数可在面板上设置
7.独立编辑≥8套参数设定；速度、振幅、切片厚度可编程设定(自动模式)；电动的刀片架振动，最低的纵向偏离；刀架的移动为电动，速度可以在0.01-1.5mm/S进行调节:可以在半自动和全自动切片模式间切换；切窗可自由编程，两个独立编程决定的切窗边缘
8.两种全自动的切片模式
9.样品头部位内置LED照明
品目3-10 轮转式切片机
1.切片厚度范围不少于1-60μm
2.修块厚度调节至少包括10µm和30µm
3.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式
4.水平进样幅度不小于24mm；垂直样品行程不小于57mm；
5.静音样品回缩不低于38μm
6.个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向
7.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
8.废屑槽具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑。
9.具备储物盘功能，方便放置常用工具
10.手轮有2个独立的安全锁定系统
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包4：P4平台通用设备
品目4-1 高压细胞破碎仪
1.最大设计压力≥207 Mpa，最大工作压力≥180 Mpa，手轮调节，压力连续可调，处理酵母与大肠杆菌样品破碎率可达95%以上；
▲2.采用PLC控制电动缸传动，可设置单次流量和运行速度，改变处理量大小，满足不同的处理量需求，处理量5-15L/小时可调；
3.最小单批处理≤15mL，满足少量样品的处理需求；
4.可处理最大样品粘度≤2000cPs ；
5.物料最大进料颗粒≤500μm；
6.物料粒径可均匀细化到100nm以下；
7.最高样品温度为90°C，支持在线清洗和高温灭菌，最高蒸汽温度≥121℃，完全符合FDA要求；
8.柱塞材料为氧化锆；
9.样品途径容器、管路均为316L不锈钢材料，防污染防腐蚀，物料接触材料符合食品药品级要求；
10.采用高分子密封圈密封，对样品不易造成无污染（垫圈、密封圈和O型圈等采用耐高温卫生级材料制作）
11.高精度压力传感，0-220 Mpa指示范围，精度1Mpa；
12.进料模式：快速连接带自吸料设计，无须额外加泵吸料，避免污染及料斗搭配。
13.内置加外置双重冷却，保证物料流经通道皆为低温系统，使用3-4℃冷却液可将样品温度控制在10-15℃，保证样品性能；
14.外置单向阀结构，可拆卸，便于维护清洁；支持在线排气，排气无需降压，排气后自动恢复使用压力；
15.管路设计可保证试验后管路内无物料残留；
16.破碎阀核心部件采用金刚石破碎阀，耐磨损；
17.主机动力采用伺服电机提供动力，功率为≥3.0kw，折返式电动缸传动；
▲18.采用工业级PLC控制，10英寸触控显示屏操控，可显示压力工作曲线，提示过程故障及原因；
▲19.配备两个温度探头，可自行选择测量点，显示屏幕上显示温度曲线；
20.可查询机器累积使用时间，便于回溯及维修；支持二级权限管理；
21.安全保护系统：具有压力保护，当均质压力超过设定的安全压力时，机器可以自动停机，可保护机器不会因为瞬间压力过大而损坏，防止误操作 ；
22.支持数据导出，配备USB接口；
23.冷却系统制冷功率≤1270w（25℃），最低温度≤- 5℃，覆盖-5~45℃，最大循环量≥ 20 L/min，最大泵压≥1.2bar。

品目4-2 冷冻研磨仪
▲1. 15秒内最大处理量同时可以处理≥48个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器
2.可以兼容的样品量：48*（0.2-0.5ML）/48*2ML/12*（5-15）ML/4*25ML/2*50ML 可以定做各种规格研磨管，可以任意定做各种规格研磨管。
3.触摸屏显示：
3.1可存储不少于20组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。
3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。
4.开盖运行保护：电磁锁定
5.最大进料尺寸：根据适配器调节。
6.最终出料粒度：~5µm。
7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。
8.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。
9.均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定；噪音等级： ≤55db
▲10. 在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性
11.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径：0.1-30mm。
12.加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度
13.智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。
▲14.固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%.
▲15.制冷功能：采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-50℃到室温可调节。控温精度：控温精度：±0.5℃。
16.适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢
17.可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196℃），15ml×8冷冻适配器（可达-196℃），25ml×2冷冻适配器（可达-196℃），50ml×2冷冻适配器（可达-196℃），可接受任意规格定制。
▲18.配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定。 
★19.基本配置：
19.1 主机一台。
19.2  2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。
19.3 离心管开盖工具一个。
19.4  5号不锈钢研磨珠一瓶，3mm不锈钢研磨珠一瓶。

品目4-3 多样品组织研磨仪
1. 15秒内最大处理量同时可以处理≥96个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。
2.可以同时处理不少于96个2ml研磨管,和不少于24个5ml研磨管，不少于12个（7-15）ml研磨管, 4*25ml， 2*50ml（钢罐），可以任意定做各种规格研磨管或钢罐。
3.液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作。
★4.工作方式：垂直上下研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。
5.最大进料尺寸：根据适配器调节.最终出料粒度：~5µm。
6.不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁，且有降音装置。
7.研磨平台数(可接纳研磨罐数) ≥2 。	
8.带自动中心定位的紧固装置：是。
9.均质速度：0—70 Hz/秒,工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定。
10.在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性
11.固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%.
12.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm。
13.加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。
▲14.采用多种物质粉碎提取和快速研磨功能的细胞粉碎装置技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化
15.噪音等级：≤55db。
16.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。
17.可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，可接受任意规格定制。
▲18.配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。
19.具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。
▲20.采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；
★21.基本配置：
21.1主机 一台
21.2 2ml深孔板适配器1套
21.3 5号不锈钢研磨珠一瓶，3号不锈钢研磨珠一瓶。
21.4 2ml研磨管一袋。

品目4-4 微量离心机
1.最高转速14800rpm，最大离心力21000×g。
2.最快加/减速时间 : 8s / 9s (PCR 8X8 转头) 
3.离心模式：快速离心和连续离心
▲4.在最高转速下的最大噪音：≤56 dB。
★5.具有防生物污染密封转头，通过第三方检测认证，可有效防止气溶胶的泄漏，保证人员及环境的安全
6.转头可121℃高温灭菌，透明转头盖方便观察离心结束，提高使用的安全性及方便性
7.安全性能: 离心机盖自动锁定、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护
8.机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理；
9.驱动系统: 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动；控制系统: 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示

品目4-5微量冷冻离心机
1.最高转速14800rpm，最大离心力21000×g
2.温度设置范围-9~+40℃，1℃递增
3.最快加/减速时间: 8s / 9s 
4.离心模式：快速离心和连续离心
▲5.在最高转速下的最大噪音：≤56 dB。
★6.具有防生物污染密封转头，通过第三方检测认证，可有效防止气溶胶的泄漏，保证人员及环境的安全
7.转头可121℃高温灭菌，透明转头盖方便观察离心结束
8.安全性能: 离心机盖自动锁定、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护
▲9.制冷系统使用碳氢环保制冷剂R600a，节能环保
10.机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理
11.驱动系统: 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动
12.控制系统: 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示

品目4-6台式大容量离心机
1.最高转速：≥ 15000rpm，最大离心力：≥25800xg，最大容量： 水平转子≥4×400mL，角转子≥6×100ml
2.通量：可以离心15 mL离心管≥35根，5/7 mL采血管≥75根，酶标板数量≥10个
3.温度设定范围：-10℃至+40℃
★4.具有转头自动锁定装置，无需工具可以在3秒内实现转头的安全锁定和转头更换
5.自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能
6.转子数量≥ 15个，碳纤维转子
★7.生物安全性保证：转子可高温灭菌，至少有12 个转子经过气密性认证
8.加减速控制：≥9级加速, ≥10级减速
9.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动
10.程序：≥6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序
11.运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

品目4-7微孔板离心机
1. 主机参数
1.1驱动系统：大力矩盘式电机直接驱动。
1.2噪音水平：≤65 dB(A)。
1.3控制系统：微电脑控制。
1.4显示：高亮LED。
2. 离心参数
2.1样品容量：2块酶标板或2块PCR板/深孔板。
2.2最大转速：3000 rpm。
2.3最大RCF：2×900g。
2.4转速可调范围：300-3000 rpm, 步进10 rpm。
2.5最大温升：<10 ℃。
2.6开盖保护功能：离心停止自动开盖。
2.7加至高转速所需时间：≤12s；从高转速减速所需时间：≤10 s

品目4-8掌上离心机
1. 主机参数
1.1可用转子/适配器：8×2/1.5 ml 角转子、4×8×0.2 ml 排转子，0.2 ml 、0.5 ml适配器各8个
2.离心参数
2.1样品容量：8×2/1.5/0.2/0.5 ml、4×8×0.2 ml
2.2转速范围：6000 rpm
2.3最大相对离心力：2000×g

品目4-9超低温冰箱(-86℃)
★1.内部容积：不小于 680升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个。
▲2.工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节。
▲3. 制冷系统: 2台工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 15-18分钟。
4.制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) 。
★5.整机内置不少于9个温度探头，可全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、二级压缩机温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度以及冷凝器出液管温度等。
6.超薄保温结构设计：≤2.5厘米厚真空绝热板。
7.标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。
8.具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间≥300分钟。
9.标配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重≥90KG。
▲10.四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。
11.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启。
12.用户界面：≥5.6英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。 
13.具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。
14.控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。
15.标配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器。
16.完善的温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及远程报警接口。
17.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行分贝不超过50dBA。
▲18.多点测试箱内温度均匀度≤±4.5℃
▲19.控制占地面积，外部尺寸不超过1990*980*880mm

品目4-10 医用冷藏箱(2-8℃)
1.采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥1031L.
▲2.箱内温度控制在3~7℃范围内，数码管温度显示，显示精度±0.1℃；
▲3.风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃。
4.两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
5.不少于12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间； 
▲6.不少于三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露；
7.玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗≤2.4kwh。
8.全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。
9.报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；
▲10.变频压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音≤39dB；
11.后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；
12.不少于7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性；
▲13.箱内设置4个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。
▲14.标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。
15.双锁结构，四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。

品目4-11立式冰箱
1.冷藏室容积(L)：≥374
2.冷冻室容积(L)：≥178
3.噪声dB(A)：≥34
品目4-12液氮罐(30L/125mm)
1.最大可贮存样品（2ml冻存管）≥600个
2.每个冻存管提桶冻存盒数≤4个
3.每盒冻存管数（25格/盒）≥25
4.冻存管提桶数量：≥6个
▲5.几何容积：L≥30
6.口径：125±2mm
7.外径：462±5mm
8.高度：725±10mm
9.空重≤13KG
10.静态液氮日蒸发量≤0.33L；静态液氮保存期≥90天
11.材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用喷塑工艺；
12.标配锁盖，方便加锁保护样本安全；标配人造革保护皮套；
13.可选配运输小车，方便室内移动；
品目4-13烘箱
1.控温范围：RT+10~200℃（RT表示室温）	
2.电源电压：AC220V  50Hz	
3.功率：≥1600W	
4.容积：≥141L 	
5.载物搁板（标配）：2
6.载物搁板（最多）：4
7.载物搁板层高（mm）：92	
8.具有定时功能，定时范围0～9999min
9.控温精度±0.1℃
10.温度波动度±1℃
11.跟踪报警+10℃。
品目4-14超净工作台
1.外形尺寸(宽×深×高)≥1500mm×730mm×1600mm
2.工作区尺寸(宽×深×高)≥1360mm×690mm×520mm
▲3.过滤技术采用高效过滤技术，过滤效率99.99%（H13）
4.洁净度ISO 5 级
5.噪声 ≤62dB(A)
6.振动半峰值≤5μm
7.照度≥300Lu
8.平均风速≥0.3m/s(可调)；
9.结构：工作台面采用SUS304优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质钢板烤漆耐用易清洁，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。
▲10.操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调。
11.8W*2紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。
★12.设备的紫外灯和风机带定时开启功能。

品目4-15冻干机
1.结构紧凑，设备体积小巧；主机尺寸为≥W420*D550*H440：
2.最大凝冰量：4kg；
3.冷凝器最低温度：-85℃，室温降低到-80在10min以内；
4.高清≥7寸彩色触摸控制面板，真空，制冷单独启动；
5.含冻干曲线实时显示，和冻干数据历史记录；
6.冻干腔体积大，直径300mm冻干腔，隔板直径≥260mm；
7.亚克力冻干腔，外带8个接头，可外接8个冻干瓶；
▲8.法兰面真空密封，操作简易；
★9.盘管式冷凝器，带PTFE特氟龙耐腐蚀涂层；
10.三层不锈钢隔板支架，最大冻干面积：0.16m2；
11.配真空泵，带油雾过滤器，抽气速率不小于136L/min；
12.包括真空度报警功能以及真空泵油更换提醒功能
★13 配置:
13.1  冷冻干燥机主机
13.2  真空泵（配油雾过滤器，截止阀）
13.3  冻干腔，含8个接头和外挂阀
13.4  三层不锈钢冻干隔板

品目4-16离心浓缩仪
1.设备工作环境温度：0-30℃；设备用电：230 V, 50/60 Hz。
2.转子容量：132 x 1.5/2.2 ml。
3.转速：最大2000rpm，梯度可调。
4.温度范围：室温+5℃-50℃连续可调。
5.大于7寸彩色触摸控制屏，操作简单的操作面板，可设定过程时间和加热、真空值；数字显示真空度。
6.真空度数字显示；
★7.腔体特氟龙涂层，耐溶剂腐蚀；
8.真空泵：最大抽速2 m3/h；

品目4-17配套设备
移液器 （15套，一套5把）
1.规格：0.1–2.5 µL/0.5–10 µL/10–100 µL/20–200 µL/100–1,000 µL；
2.工作温度：5–40℃；
3.工作湿度：10 % – 95 %；
4.储存温度：−5℃-45℃。
超低温冰箱冻存架 （200个）
1.尺寸：≥140×683×302 mm
卧式家用冰箱 （10台）
1.款式：卧式；
2.有效容积：430 L；
3.能效等级：1 级（新国标）；
4.控温方式：机械控温；
5.温度范围：冷藏/冷冻转换/最低可达 -40 ℃；
6.冷冻能力：≥25.5 kg/12h；
7.额定电压：220 V；
8.输入功率：220 W；
9.额定频率：50 Hz；
液氮罐提桶（14个）
1.6个4层方提筒
2.5×5冻存盒和保护套
3.含锁盖
漩涡仪 （10个）
1.操作显示方式：旋钮+刻度
2.圆周直径：3.6mm
3.振荡方式：圆周涡旋
4.运行方式：连续运转或点动
5.速度范围：0-2800rpm
6.输入电源：AC220V；AC110V：50/60Hz
7.功率：60W
8.多种配件可以选择可适用 0.2-50ml 微量管和直径小于 108mm 的试管或小容器。
轨道式摇床 （10个）
1.▲转速范围：50-250rpm	
2.外形尺寸（W×D×H）：≥345×280×93（mm）
3.混匀方式：圆周	
4.运行模式：连续操作	
5.输入电源：DC24V  2A
6.时间：1m-99h59min
7.▲轨道直径：20mm 
8.▲最大载重（含夹具）：≥3.5kg
9.外壳防护等级：IP21
10.转速线性可调，振荡平稳
加热型磁力搅拌器 （10个）
1.电源：AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz
2.工作盘尺寸 mm：∅ 137
3.定时范围：1m-99h59m
4.搅拌点位数量：1
5.工作盘盘面材料：不锈钢 + 纳米陶瓷
6.温度范围：室温+5℃ -350℃	；温度稳定度：±1℃	
7.外接传感器接口：PT1000	
8.▲转速范围：100-1500rpm		
9.最大搅拌量（H2O）：20L		
10.搅拌子最长尺寸：80mm	
11.可调安全温度回路最小值：50℃	
12.可调安全温度回路最大值：390℃	
玻璃珠灭菌器 （28个）
1.电源：AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz
2.温度范围：100~300℃
3.控温精度：≤ ±5℃
4.加热到最高温度所用时间：≤ 25m
5.容器尺寸：不小于Φ40mm×80mm
6.玻璃珠容器：不小于150g	
智慧实验室仪器设备AI安全监控系统（1套）
1.平台功能概述：智能安全监控平台支持接入实验室监控视频和冰箱、烘箱等物联网设备，依靠AI机器视觉、场景算法和物联网技术，实时、全天候分析视频画面与监测数据，并通过消息推送引擎推送报警消息，通知相关人员及时处理。
人员收到报警事件后可远程连接视频查看现场情况，并及时前往现场处理。处理结束后上报处理结果。
系统会根据区域的报警事件生成统计报表和监测报告。
平台支持的算法类别包括：火焰、烟雾、加热设备无人值守、加热设备附近有易燃物。
2.安全监控概览：按照AI烟火监测、AI隐患识别场景分析实验室安全状态。通过“智能安全概览”页面可从整体掌握实验室安全情况，实时查看实验室告警数据。
系统支持多场景应用，如：按照AI火灾监测、AI隐患识别监测场景分别统计，场景间可以自由切换；在每个监测场景下可查看所选场景监测指标。
3.实验室安全监控：系统可以实现对实验室超低温冰箱、烘箱设备的温度参数实时监控与记录，为实验结果提供可靠的参数依据，该系统通过串口以太网通讯协议进行数据对接采集。采集上来的各种数据能够进行实时地显示在界面中，同时进行实时设备运行数据统计供用户查看分析。
支持超低温冰箱、烘箱设备运行状态监测，实现对无人值守的实验过程，设备启用状态全程监控。
系统支持查看实验室安全监控状态，可根据实验室筛选，实时查看实验室监控，记录该实验室今日报警记录。
4.告警数据管理：系统支持通过告警名称、告警区域、告警时间查询报警事件。
5.▲实验室AI（智能）安全监控系统需依据GB/T 25000.51-2016标准，其中功能性检测结果需满足以下技术要求：
火焰：可智能识别火焰特征，实时监测实验室内是否有火焰，识别后在系统大屏上弹窗提示，并通过短信、电话等方式通知指定人员。
烟雾：可智能识别烟雾特征，实时监测实验室内是否有烟雾，识别后在系统大屏上弹窗提示，并通过短信、电话等方式通知指定人员。
加热设备无人值守：可通过智能开关监测加热设备运行状态，并通过AI智能识别人员，如加热设备运行时，人员离开时间超过设定值，则在系统大屏上弹窗提示，并生成记录。
加热设备附近有易燃物：可智能识别加热设备和易燃物，如易燃物放到加热设备附近，则在系统大屏上弹窗提示，并生成记录。
检测其性能效率需满足以下技术要求：
火焰识别功能：识别率大于等于98%,响应时间小于等于1s。
烟雾识别功能：识别率大于等于98%,响应时间小于等于1s。
加热设备无人值守识别功能：识别率大于等于98%,响应时间小于等于1s。
加热设备附近有易燃物识别功能：识别率大于等于98%,响应时间小于等于1s。
需提供符合以上技术要求的第三方检测机构出具的实验室AI（智能）安全监控系统检测报告复印件。
6.AI视觉智能分析服务器：
6.1 支持不少于12路监控视频分析
6.2 不少于八核64位处理器Quad Cores A76 + Quad Cores A55；
6.3 AI算力：6Tops@INT8
6.4 内存：不少于8GB
6.5 硬盘：不少于64GB eMMC
6.6 内置算法配置平台用于算法系统功能配置，支持对每路摄像头配置多种算法（①接入摄像头/视频流数据：支持h264/h265摄像头接入；支持RTSP视频流协议；摄像头像素建议不低于200万(1920×1080P)；②视频流状态：查看在线状态、协议类型、启用状态；③视频流设置：摄像头、算法绑定，协议类型编辑；④算法配置：支持根据视频通道进行特定算法的开启和关闭配置，定时任务选择；区域绘制：电子围栏、屏蔽区域与设备标签设置，支持自定义区域绘制）。
6.7 算法配置平台支持，算法查看：按类别查看、按名称筛选，查看算法描述与版本，支持置信度修改、删除；算法配置：配置默认算法的报警帧率、报警逻辑、报警周期；
实验室试剂管理系统（一套）
1.试剂(化学品)目录：
1.1 支持试剂目录统一管理，建立危普通试剂目录库，维护试剂目录信息。其中试剂目录包括试剂名称、CAS、别名、英文名、库存单位、包装形式、库存报警值内容。
1.2 试剂目录支持手动增加、按照模板一键导入等录入方式。
2.试剂申购：
2.1 申请人在线填写申请实验室、试剂用途、申请说明等信息，并选择需要购买的试剂清单，从试剂目录中选择指定的物品，填写每类物品的申购规格、数量、纯度、品牌等信息，申请信息填写完成后提交审核。
2.2 相关负责人对各部门提交上来的试剂申购申请进行审批，审批通过的申购物品进行统一采购。支持审批流的自定义配置。
3.入库登记：支持对采购回来的试剂进行入库操作，入库前检查试剂包装是否完好，是否有渗漏、破损、挥发等现象，包装标识是否清晰，严格按照试剂管理规定进行入库。试剂信息包括试剂名称、规格、入库数量、纯度等级、品牌、生产日期、有效期至、存放地点等。
4.试剂库存：试剂管理明细，记录每次出库、入库的试剂的批次、数量、规格等信息。使用人领用时根据当前库存情况进行申领。并且能够查看库存报警状态，及时了解试剂是否低于报警值，提醒相关人员及时购买。
5.试剂申领：在线提交试剂领用申请，需选择申请试剂清单以及申请数量，填写陪同领用人、预约领用时间、用途、申请说明等信息。经审核确认后，才能进行试剂领取。
6.出库登记：系统支持按照申领单出库、手动出库两种方式。出库需登记试剂出库地点、试剂类型、数量、领用人、陪同领用人、出库时间等信息。
7.试剂归还：针对领用后没有使用完的试剂支持归还，归还人将试剂归还至试剂仓库，由管理员进行称重、检查，确认无误时将试剂重新入库，同时需要填写归还的试剂名称、归还数量、归还地点等信息。
8.试剂报废：针对过期、有污染的试剂可以通过提交试剂报废申请进行库存销库，选择需要销毁的试剂及销库数量，填写回收原因，申请通过后待相关人员进行试剂回收。
9.试剂仓库：统一管理试剂存储仓库或者试剂报废仓库，包含仓库名称、仓库类型、负责人、仓库面积等信息。
10.试剂柜管理：对试剂柜进行统一管理，支持管理普通试剂柜以及智能试剂柜，添加试剂柜时需填写设备名称、设备编号、设备类型、设备管理员、设备存放地点等信息。
★三、付款方式
[bookmark: _Hlk101195961]项目合同签订前，供应商须向采购人缴纳合同金额的10%为履约保证金。履约保证金自验收合格之日起不计利息退还。如供应商提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
设备交付安装运行验收合格后，采购人向供应商支付合同金额的100%。验收付款前，供应商须向采购人提供全额发票及供货清单。
（质量保证期自采购人和供应商代表在设备交付安装运行验收合格后的验收书上签字之日起计算。验收合格单作为供应商申请付款的凭证之一。）
四、 交货期及交货地点
★1、交货期：同合同履行期限。
[bookmark: _Hlk130989127]2、交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。
3、包装和运输：
供应商提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。
每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
五、安装、调试服务要求：
[bookmark: _Hlk129956553]1、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。设备供应商负责设备的电源、网络等相关配线。各类配线长度在工程实施时以现场勘测为准。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。
2、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。
[bookmark: _Hlk129959675]3、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。
4、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。
5、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
六、 售后服务要求
[bookmark: _Hlk101196935]★1、质保期：全部产品安装验收合格后3年质保。设备整体（包含配套设备和配件），质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），质保期内每年派有资质的售后技术人员不少于1次对设备进行免费预防性维护保养。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。
[bookmark: _Hlk101196965]2、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
3、供应商应保证在设备寿命期内，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。
4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。
★5、供应商须提供仪器零配件和维修备品备件的价格，以及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案。
★6、供应商须承诺提供免费提供移机服务一次。
七、验收要求
1、供应商提供的货物（含配套设备及配件）应是全新、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，供方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权退货并要求供应商赔偿损失。
[bookmark: _Hlk129951298]供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好、检查设备及附件是否全新、完整无损，如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。供方应保证产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。
供应商完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续。
2、验收方式及标准：
（1）当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利；
（2）当出现货物损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决并承担相关费用及采购人损失。

[bookmark: _Toc10700]
[bookmark: _Toc14441]第五章 拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc6085][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

 合同编号：             
（采购人）（项目名称）采购合同
（货物类）

甲方（采购人）：                                
乙方（供应商）：                          
招标编号：                  
签订时间：               

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照项目名称        （招标编号：        ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。
第一条  合同签订依据
甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；                （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                      （6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；              （8）甲乙双方商定的其他文件。
第二条  合同标的   
乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：
	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
及单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


第三条  合同总价款    
本合同项下货物总价款为         元人民币，大写              ；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。
第四条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方在本项目中提供的任何软硬件产品都不得侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担由此带来的所有责任。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方将货物送至甲方指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由乙方承担货物损毁灭失的风险。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、乙方不得有出租、抵押等有损于货物权的行为。
第六条  包装要求
1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条  交货和验收
1、交货时间地点
（1）交货时间：    年    月    日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。
乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在          （期间）前将货物交付甲方。
（2） 交货地点由甲方指定，交货地点：                    。
（3） 交货方式：现场安装、                    。
2、验收标准
（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险和损失，由乙方承担。造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。
（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。
[bookmark: _Hlk130909560][bookmark: _Hlk130920321]4、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。供方应保证产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。进口设备还需提供进口报关单。
5、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。
[bookmark: _Hlk129951325]6、乙方完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行____天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续。
7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
8、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后____个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   日内及时予以解决。
第八条 付款方式和期限
1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。
2、付款条件
乙方要求付款应提交下列单证和文件：
A、国家税务机关监制的正式发票。
B、制造厂家出具的货物质量合格证书。
C、甲方已收讫货物的验收凭证。
D、甲方签发的验收合格文件。
3、付款方式
甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是           （必选择项）
3.1一次性全部付款方式：
全部货物交货并经验收合格后___日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付____的货物价款。
3.2有尾款的付款方式：  
[bookmark: _Hlk101377149]（1）中标人向采购方开具合法票据，通过信函或当面送达采购方，发票不得由第三方代开，中标方未提供合法票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。
[bookmark: _Hlk101377205]（2）中标方开具的发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，否则采购方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。
（3）付款条件：          
第九条   履约保证金
项目合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同金额的10%为履约保证金。履约保证金自验收合格之日起不计利息退还。如乙方提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第十条  安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等，产生费用由乙方承担）。
[bookmark: _Hlk130920535]2、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。
[bookmark: _Hlk130920563]3、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。
4、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。
5、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。
[bookmark: _Hlk130920582]6、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
第十一条 售后服务
[bookmark: _Hlk101376949]1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。
[bookmark: _Hlk130920380]2、质保期：要求设备整体质保期     年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。质保期内提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），每年提供不少于一次的免费现场巡检服务并出具服务报告。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。
3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
[bookmark: _Hlk130920393]4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。
第十二条 合同的变更、终止与转让
1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。
3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。
4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过___ 次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。
第十三条　违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的____违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日___计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的____ 。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日___向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期___工作日不能交货的，甲方可解除本合同。
4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价___的违约金。
5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款____的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的____向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。
7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的___%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的_ _%向甲方承担违约责任。
10、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
    12、货物送至甲方指定地点，安装调试并验收合格后视为交付。交付前，货物的毁损灭失风险由供应商承担；并付后，该风险由采购人承担。
第十四条 保密条款
1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。
3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。
第十五条 不可抗力
1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
第十六条  争议的解决
1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向       仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十七条  合同生效及其他
1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 
3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。
4、本合同一式     份，甲方   份，乙方   份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（公章）



年   月    日
	乙方（公章）



年   月   日

	单位地址：                   
	单位地址：                   

	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：




24


合同附件

	1、供应商承诺具体事项：

	

	

	

	2、售后服务具体事项：

	

	

	

	3、保修期责任：

	

	

	

	4、其他具体事项：

	

	

	

	

	

	

	

	甲方（公章）




年   月   日
	乙方（公章）




年   月   日


[bookmark: _Toc23861936]注：售后服务事项填不下时可另加附页。
            	


[bookmark: _Toc26078][bookmark: _Toc32238][bookmark: _Toc19]
[bookmark: _Toc15811][bookmark: _Toc28262]第六章 投标文件格式及附件
注：
1、本部分内容仅提供格式参考。 
2、供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 
3、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 
4、供应商提交的材料不予退还。 
5、全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 
6、投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。
[bookmark: _Toc29373][bookmark: _Toc496780634][bookmark: _Toc12151]
[bookmark: _Toc27128][bookmark: _Toc23377][bookmark: _Toc1925][bookmark: _Toc23190][bookmark: _Toc11003][bookmark: _Toc5010]资格审查索引表
	序号
	资格要求
	所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc18763][bookmark: _Toc31603][bookmark: _Toc32644][bookmark: _Toc21549][bookmark: _Toc5101][bookmark: _Toc22085]评审索引表
	序号
	评分因素
	评审标准
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc13756]

[bookmark: _Toc9171][bookmark: _Toc28860][bookmark: _Toc16260][bookmark: _Toc19607][bookmark: _Toc32053][bookmark: _Toc22207]附件一 投标函格式
投标函
致：江苏苏美达仪器设备有限公司
根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    
2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3、我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
4、我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。
6、如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、其它说明：

投标人名称（公章）：
地址：            
邮编：                                           
电话：
传真：                           
授权代表签字：
日期：

[bookmark: _Toc335][bookmark: _Toc12694][bookmark: _Toc14605][bookmark: _Toc15695][bookmark: _Toc25766][bookmark: _Toc19976][bookmark: _Toc5701]附件二 开标一览表
开标一览表
 项目编号：                                                       分包号（如有）：
	项目名称
	

	报价（总价）
	人民币：           
（大写）：         

	所投品牌
	

	合同履行期限
	

	是否属于小微型企业
	£是                       £否

	“是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。









[bookmark: _Toc14445][bookmark: _Toc28299][bookmark: _Toc24898][bookmark: _Toc4786][bookmark: _Toc29236][bookmark: _Toc27389][bookmark: _Toc1213]
附件三 分项报价表
分项报价表
	序号
	名 称
	品牌
	规格或型号
	原产地和
制造商名称
	数量及单位名称
	单项金额（元）
	总价金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计（元）：
	




供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：


注：1、供应商应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3、表中表格行数可自行添加。



[bookmark: _Toc31558][bookmark: _Toc29420][bookmark: _Toc25574][bookmark: _Toc1217][bookmark: _Toc12888][bookmark: _Toc3733][bookmark: _Toc31784]
附件四 商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。
2、 “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
3、如果行数不够，请自行增加。






[bookmark: _Toc5577][bookmark: _Toc12192][bookmark: _Toc15349][bookmark: _Toc30878][bookmark: _Toc24669][bookmark: _Toc30719]附件五 技术条款偏离表
技术条款偏离表
	序号
	招标文件
	投标文件
	说明
	“★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予响应。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写。招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4、如果行数不够，请自行增加。


[bookmark: _Toc20842][bookmark: _Toc11841][bookmark: _Toc7540][bookmark: _Toc6818][bookmark: _Toc24960][bookmark: _Toc25940][bookmark: _Toc31089]
附件六 政府采购政策
【不属于小微企业的无需填写、递交】
[bookmark: _Toc23220][bookmark: _Toc8548][bookmark: _Toc22161]（一）中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。


            企业名称（盖章）：
         日  期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。
4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc9134][bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc10124][bookmark: _Toc12235][bookmark: _Toc32568][bookmark: _Toc9270][bookmark: _Toc5944]
（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日 期：    

49



[bookmark: _Toc26426][bookmark: _Toc24515][bookmark: _Toc10460][bookmark: _Toc16464][bookmark: _Toc8429][bookmark: _Toc18965]（三）采购本国产品的支持政策

[bookmark: _Toc30239][bookmark: _Toc3682][bookmark: _Toc24678][bookmark: _Toc26786]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（    ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

附：成本比例声明函（如适用） 
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除） 
成本比例声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到       （填写具体百分比）。 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：
日期： 年 月 日


注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


[bookmark: _Toc8200][bookmark: _Toc11315][bookmark: _Toc2978][bookmark: _Toc31186][bookmark: _Toc29014][bookmark: _Toc18515][bookmark: _Toc509]
附件七 供应商基本情况表
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	社会机构统一信用代码
	

	供应商规模
	     □大型           □中型          □小微型      

	供应商所在区域
（细化到省份）
	

	是否特殊性质
	   □监狱企业残疾人     □福利性单位     □其他



注：
1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；
2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；
3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。
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供应商情况告知表—附表
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
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法人代表授权书
致江苏苏美达仪器设备有限公司：
   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字： 
授权代表签字： 
供应商名称（公章）： 
日期：
 
附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件
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制造商授权书
致：（采购代理机构）
     我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
代表我方在中华人民共和国办理贵方第       号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。  
作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。
我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于  年  月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）                            
签字人姓名（签名）
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（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供距开标时间六个月内任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其经审计2025年度财务报告复印件加盖公章。
供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
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根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

附：承诺函参考格式：
承诺函
我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
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附：承诺函参考格式
	
近三年无重大违法记录声明

我公司在参加本次招标活动近三年内，在以往经营活动中      （请填写“有”或“没有”）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：















[bookmark: _Toc13811][bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc14097][bookmark: _Toc19061][bookmark: _Toc30798][bookmark: _Toc23270][bookmark: _Toc32335][bookmark: _Toc22266]
（七）依法缴纳税收的记录
[bookmark: _Toc28545][bookmark: _Toc15882]依法缴纳税收的记录
有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：




















[bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc17996][bookmark: _Toc13863][bookmark: _Toc2992][bookmark: _Toc19674][bookmark: _Toc1912][bookmark: _Toc12050][bookmark: _Toc19411]
（八）依法缴纳社会保障资金的记录
[bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc17335]依法缴纳社会保障资金的记录
有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

  


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
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[bookmark: _Toc2799][bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc26455][bookmark: _Toc23523][bookmark: _Toc6652][bookmark: _Toc28652][bookmark: _Toc14800][bookmark: _Toc21312][bookmark: _Toc20105]（九）针对本项目的特定资格要求（如有）


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc1918][bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc1282][bookmark: _Toc27311][bookmark: _Toc16978][bookmark: _Toc18315][bookmark: _Toc18646]
（十）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
参考格式：
[bookmark: _Toc5448][bookmark: _Toc6435][bookmark: _Toc28365][bookmark: _Toc8056][bookmark: _Toc17661]承诺书

我单位承诺：
我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc22770][bookmark: _Toc25869][bookmark: _Toc6826][bookmark: _Toc32155][bookmark: _Toc31305][bookmark: _Toc9861][bookmark: _Toc5050]
（十一）供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。
   凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：















[bookmark: _Toc7297][bookmark: _Toc29732][bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc18843][bookmark: _Toc14905][bookmark: _Toc18104][bookmark: _Toc15862]
附件九 供应商认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）
[bookmark: _Toc29804]业绩清单（参考格式）
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
	业主单位及联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	























[bookmark: _Toc26114][bookmark: _Toc6778][bookmark: _Toc28926]附件十《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

[bookmark: _Toc7450][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc12816][bookmark: _Toc23530][bookmark: _Toc26713]南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年   月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加江苏苏美达仪器设备有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力﹔具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
  年   月    日



注：供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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