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一、工程概况
本工程为东陈镇尚书工业园区污水管网建设工程，在平安驾校东侧，小康路北侧新建一体化污水提升泵站（按近期考虑，日处理污水量1500T）。东陈康旭大酒店与沿线预留污水管一起接至泵站，提升后采用压力管向南过小康路后，采用压力管接至114乡道市政污水管网，市政污水管管径D500，接入污水井底高程约为2.09米。压力管采用D300PE管，采用DN300X18.7mm聚乙烯PE管(PE100 PN1.0MPa),焊接，管道内工作压力为0.60MPa，长约250米；重力管采用D400实壁管，长约为570米，采用硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管，三元乙丙钢骨架橡胶圈接口，环钢度为8千牛/平方米，落锤冲击（TIR）≤10%，颜色为白色；工作内压力为为0.20MPa；管材应符合《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材》，基础硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管采用：1砂石垫层，粗砂回填至管顶以上50cm。过如泰线采用螺旋钢管穿越现有管涵。检查井采用圆形钢筋混凝土检查井。详见工程量清单及招标图纸。
二、招标范围
排水、道路恢复等，详见工程量清单及招标图纸。
三、清单编制依据
1、业主提供的《尚书工业园区污水管网建设工程》施工图。 
2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T50860-2024）等。、省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告。  
3、《江苏省建设工程费用参考》、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）（按增值税一般计税方法计算）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；
4、国家有关法律法规。
四、其他说明
1、本工程施工时需采用合理的交通导流措施，保证周边居民的正常出行，费用由投标人自行考虑计入报价；
2、施工时应设置警示标志，费用由投标人自行考虑计入报价； 
3、清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、施工图纸、现场踏勘、清单总说明等报价。 
4、投标人投标前须现场踏勘，在报价中综合考虑比如场地狭小、高压线防护等需增加的施工成本，否则由此引起的所有问题均由中标人自行承担， 结算不调整。  
5、 对本工程量清单所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目投标人可根据自身情况，增减相关措施费用。 
6、施工范围以外原有路面、检查井等构筑物因施工造成的破损，中标人负责修复，结算时不得变更增加该项费用。 
7、现场的临时道路、环保设施等：本工程的场内临时道路、环保设施需满足环保要求，均由中标人施工，价格由中标人自行综合考虑在投标报价中。
8、根据现场踏勘情况，建设单位要求调整：WA1处现状检查井拆除重建。过如泰线采用螺旋钢管穿越现有管涵。
9、工程量清单以外不可预见项目的费用，视实际施工中所遇情况，按业主及监理审批程序批准的施工方案与招标文件精神，由承包人具实报价，经发包人确认后作为结算依据；
10、措施项目清单报价投标人应根据现场踏勘情况、工程项目特性、施工组织设计方案增加相应措施项目费用；各投标单位根据施工图及现场踏勘等因素及企业自身实际条件具体报价，竣工结算时均不作任何调整。
11.本工程暂列金额5万元计入其他项目清单用于本项目。
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