泗洪县太平实验学校体育设施改造项目
更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-321324-JSSL-G2026-0007
原公告的采购项目名称：泗洪县太平实验学校体育设施改造项目，首次公告日期：2026年09月24日
二、更正信息
更正事项：采购文件
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc17996]更正内容1：“第三章  资格审查及评标方法  二、评分办法—综合评分法 3、详细评审。-----3.环境标志、节能产品”中部分内容。
原内容：
1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。
    2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。
更正为：
1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分，未提供的不得分。
    2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分，未提供的不得分。
更正内容2：“第三章  资格审查及评标方法  二、评分办法—综合评分法 3、详细评审。-----4.类似业绩”中部分内容。
原内容：
投标人自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似(体育设施）采购业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：1、提供中标（成交）通知书、合同（或者合同协议书）、采购人履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明）原件扫描件，三者缺一不可，未提供或提供不全不得分；2.业绩证明材料应能够明确反映投标人名称、项目内容、合同签订时间等主要信息，否则不得分。3.业绩履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。
更正为：
投标人自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似(体育设施）采购业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：1、提供合同（或者合同协议书）、采购人履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明）原件扫描件，二者缺一不可，未提供或提供不全不得分；2.业绩证明材料应能够明确反映投标人名称、项目内容、合同签订时间等主要信息，否则不得分。3.业绩履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。
更正内容3：“第三章  资格审查及评标方法  二、评分办法—综合评分法 3、详细评审。-----5.企业实力”中部分内容。
原内容：
1、投标人具备以下相关计算机软件著作权登记证书的：校园大数据平台、智慧体育综合管理、体育数据监管，每提供一个得1分，最高得3分，同类证书不重复计分。
2、投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO29151个人隐私保护管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分，同类证书不重复计分。
注：投标文件提供上述上述1-2项证书原件扫描件或颁发机构官方网站所公示的信息截图电子件，未提供或模糊不清的本项均不得分。
更正为：
1、投标人具备以下三类相关计算机软件著作权登记证书的：校园大数据平台、智慧体育综合管理、体育数据监管，每提供一个得1分，最高得3分，上述三类证书仅为证书类别，不为证书名称，满足上述类别的证书即可对应得分,同类别证书不重复计分。提供上述证书原件扫描件或颁发机构官方网站所公示的信息截图电子件，未提供或模糊不清的不得分。
2、投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1.5分，最高得3分。提供上述证书原件扫描件，未提供或模糊不清的不得分。
更正内容4：“第三章  资格审查及评标方法  二、评分办法—综合评分法 3、详细评审。-----6.项目组人员”中部分内容。
原内容：
1、项目经理：具有工业和信息化部或人力资源社会保障部颁发的的信息系统项目管理师、高级工程师职称证书，每有一个证书得2分，最高得4分；
2、其他人员（不含项目经理）：具有工业和信息化部或人力资源社会保障部颁发的软件设计师、网络工程师证书的，每有一个得1分，最高得2分。
注：（1）上述项目组人员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的2026年4月1日以来任意一个月的社保证明材料原件扫描件，否则不得分；（2）以上人员的证书均须提供原件扫描件，同时提供身份证原件扫描件，未提供或模糊不清的本项均不得分；
（3）以上项目组人员中同一人员具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分。
更正为：
1、项目经理：具有工业和信息化部或人力资源社会保障部颁发的的信息系统项目管理师、人力资源社会保障行政主管部门或经人社部门备案确认的高级工程师职称证书，每有一个证书得2分，最高得4分；
2、其他人员（不含项目经理）：具有工业和信息化部或人力资源社会保障部颁发的软件设计师、网络工程师证书的，每有一个得1分，最高得2分。
注：（1）上述项目组人员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的2026年4月1日以来任意一个月的社保证明材料原件扫描件，否则不得分；（2）以上人员的证书均须提供原件扫描件(其中项目经理高级工程师职称证书还需同时提供人社部门官方查询截图或备案证明）、同时提供人员身份证原件扫描件，未提供或模糊不清的本项均不得分；
（3）以上项目组人员中同一人员具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分。
更正内容5：“第三章  资格审查及评标方法  二、评分办法—综合评分法 3、详细评审。----- 14.视频演示”中部分内容，具体内容详见附件部分。
原内容：
投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（八）视频演示方案要求”制定方案。评标委员会根据投标人提供的视频演示方案进行评审（每条最高得2分，共4条，最高得8分）：每条优于采购需求的，得2分；满足采购需求的，得1分；偏离采购需求的得0.5分；未提供不得分。
注：为确保系统功能的真实可靠性，满足采购人实际业务管理要求，投标人须进行流畅视频演示，视频演示时间不得超过15分钟，视频随投标文件上传，视频未上传或无法播放的均不得分。
更正为：
投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（八）视频演示方案要求”制定方案。评标委员会根据投标人提供的视频演示方案进行评审（每条最高得2分，共4条，最高得8分）：每条优于采购需求的，得2分；满足采购需求的，得1分；偏离采购需求的得0.5分；视频未上传或无法播放的均不得分。
注：1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
更正内容6：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  ●智慧体育工作站”中部分内容。
原内容：
＃1、工作站，要求性能稳定、专业静音处理。可兼容软件：校园智慧体育网络平台软件，办公软件等。
＃2、存储：≥ 1TB 机械硬盘。
＃3、处理器：≥四核处理器，≥8MB三级缓存，内存：≥16G，主频≥3.2GHz。
＃4、规格尺寸：≥400*150*500mm。
＃5、操作：≥八线程。
＃6、外置IO接口：≥1个USB接口，≥1个3.5mm音频接口。
＃7、特色配件：预装≥2个风扇，适配水冷散热。
更正为：
#1、整机性能稳定，采用专业静音散热设计，可稳定运行校园智慧体育网络平台业务软件、配套业务管理及办公软件，满足体育数据采集、统计、展示业务场景不间断运行需求。
#2、满足体育测试数据、体育测试视频存储；支持多线程处理，支持体育数据分析服务。
#3、支持提供数据接口，可与外部系统数据对接。 
#4、可适配机房 / 体育器材室固定部署安装，支持对接操场测试设备数据。 
#5、连续业务运行保障整机稳定控温。 
#6、存储：≥1TB 硬盘，内存：≥16G。 
#7、外置  接口：≥1 个 USB 接口，≥1个 HDMI接口，≥1 个网络接口。
更正内容7：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  50米跑AI系统”中部分内容。
原内容：
＃18、成绩显示：支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道50米跑测试成绩。
更正为：
＃18、成绩显示：支持实时展示多跑道50米跑测试成绩。
更正内容8：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  50*8拓展包”中部分内容。
原内容：
＃9、成绩显示：支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道50*8往返跑测试成绩。
更正为：
＃9、成绩显示：支持实时展示多跑道50*8往返跑测试成绩。
更正内容9：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  100米跑AI系统”中部分内容。
原内容：
＃18、成绩显示：支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道100米跑测试成绩。
更正为：
＃18、成绩显示：支持实时展示多跑道100米跑测试成绩。
更正内容10：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  800米&1000米跑AI系统”中部分内容。
原内容：＃7、班级名单测试：选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，学生通过穿戴号码衣开展测试，最多分别支持40人同时测试，并分别记录成绩，且成绩检出率：≥99、6%。
▲8、人脸识别测试：选择人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多分别支持80-150人人同时测试，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98、6%。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
更正为：
＃7、班级名单测试：选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，学生通过穿戴号码衣开展测试，最多分别支持40人同时测试，并分别记录成绩，且成绩检出率：≥99.6%。
▲8、人脸识别测试：选择人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多分别支持80-150人人同时测试，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
更正内容1	1：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求 计圈跑跑圈打卡系统”中部分内容。
原内容：
＃8、成绩显示：支持手机端及配置的户外P4全彩LED显示屏实时展测试人信息、已跑圈数及测试成绩。
更正为：
＃8、成绩显示：支持手机端及配置的显示屏实时展测试人信息、已跑圈数及测试成绩。
更正内容12：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  多人实心球AI系统”中部分内容。
原内容：
▲3、多人同测：支持12名学生通过无感人脸识别进行对投测试，并支持男女生在不同标准位置同进行测试。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件。）异位测试：支持多名学生在不同测试位置分别开展测试。
更正为：
▲3、多人同测：支持不少于12名学生通过无感人脸识别进行对投测试，并支持男女生在不同标准位置同进行测试。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件。）
更正内容13：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  AI心理辅导机器人（人型）”中“硬件参数”部分内容。
原内容：
＃1、机身尺寸：≥长46cm * 宽46cmm * 高120cm。
更正为：
＃1、机身尺寸：≥长46cm * 宽46cm* 高120cm。
更正内容14：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  室内全息体适能训练系统”中部分内容。
原内容：
＃6、墙面高精准快速捕捉雷达：探测范围0.1-20 m @ 90%反射率 、0.1-8 m @ 10%反射率；重复精度：±30 mm；扫描范围:270°；采样:45 kHz；点云数据合并:1/2/4/8 点；扫描帧率 :10/15/20/25/30 Hz ；最小角分辨率:0.08°；电源电压:DC12V-24 V；工作电流:0.17A/12 V（典型） ；激光光源:905 nm class I ；功耗:2 W；数据传输接口 :Ethernet 100BASE-TX ；启动时间 :＜10 s ；指示灯：电源指示灯、状态指示灯 ；环境光 ：>50000 lx ；工作温度 ：-10℃~55℃ ；储存温度：-30℃~75℃20；工作寿命：5 年（电机寿命） ；防护等级：IP65 ；尺寸 ：50 × 50 ×76 mm3 ；重量 ：148 g；
＃7、地面高精准快速捕捉雷达：探测范围0.1-20 m @ 90%反射率 、0.1-8 m @ 10%反射率；重复精度：±30 mm；扫描范围:270°；采样:45 kHz；点云数据合并:1/2/4/8 点；扫描帧率 :10/15/20/25/30 Hz ；最小角分辨率:0.08°；电源电压:DC12V-24 V；工作电流:0.17A/12 V（典型） ；激光光源:905 nm class I ；功耗:2 W；数据传输接口 :Ethernet 100BASE-TX ；启动时间 :＜10 s ；指示灯：电源指示灯、状态指示灯 ；环境光 ：>50000 lx ；工作温度 ：-10℃~55℃ ；储存温度：-30℃~75℃20；工作寿命：5 年（电机寿命） ；防护等级：IP65 ；尺寸 ：50 × 50 ×76 mm3 ；重量 ：148 g；
更正为：
＃6、墙面高精准快速捕捉雷达：探测范围0.1-20 m @ 90%反射率 、0.1-8 m @ 10%反射率；重复精度：±30 mm；扫描范围:270°；采样:45 kHz；点云数据合并:1/2/4/8 点；扫描帧率 :10/15/20/25/30 Hz ；最小角分辨率:0.08°；电源电压:DC12V-24 V；工作电流:0.17A/12 V（典型） ；激光光源:905 nm class I ；功耗:2 W；数据传输接口 :Ethernet 100BASE-TX ；启动时间 :＜10 s ；指示灯：电源指示灯、状态指示灯 ；环境光 ：>50000 lx ；工作温度 ：-10℃~55℃ ；储存温度：-30℃~75℃20；工作寿命：5 年（电机寿命） ；防护等级：IP65 ；尺寸 ：50 × 50 ×76 mm ；重量 ：148 g；
[bookmark: OLE_LINK13]＃7、地面高精准快速捕捉雷达：探测范围0.1-20 m @ 90%反射率 、0.1-8 m @ 10%反射率；重复精度：±30 mm；扫描范围:270°；采样:45 kHz；点云数据合并:1/2/4/8 点；扫描帧率 :10/15/20/25/30 Hz ；最小角分辨率:0.08°；电源电压:DC12V-24 V；工作电流:0.17A/12 V（典型） ；激光光源:905 nm class I ；功耗:2 W；数据传输接口 :Ethernet 100BASE-TX ；启动时间 :＜10 s ；指示灯：电源指示灯、状态指示灯 ；环境光 ：>50000 lx ；工作温度 ：-10℃~55℃ ；储存温度：-30℃~75℃20；工作寿命：5 年（电机寿命） ；防护等级：IP65 ；尺寸 ：50 × 50 ×76 mm ；重量 ：148 g；
更正内容15：提交投标文件截止时间、开标时间变更为：2026年11月10日09点00分（北京时间）
[bookmark: _GoBack]更正日期：2026年10月23日
三、其他补充事项
其他内容不变，各投标人及时登录系统下载更正文件，如因投标人未及时下载更正文件产生的一切后果由投标人自行承担。
财政部门监督电话：0527-88359233
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名   称：泗洪县太平实验学校 
地   址：泗洪县太平镇太平街
联 系 人： 项威 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：13951299198 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏盛力项目管理有限公司
地  　址：泗洪县金港湾东门南侧第一间二楼
联 系 人：江娟 
联系方式：18071686767 

 (
2
)
