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第1章 [bookmark: _Toc680]
招标公告
受仪征市住房和城乡建设局的委托，扬州博远工程咨询有限公司就2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目(项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0012 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: XMMC_3]项目概况
2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月13日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc25098][bookmark: _Toc3157][bookmark: _Toc17755][bookmark: _Toc17809][bookmark: _Toc5486][bookmark: _Toc23097]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0012
2.项目名称：2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目
3.预算金额：727.5431万元
4.最高限价：包一最高限价166.5135万元；包二最高限价211.7606万元；包三最高限价169.3109万元；包四最高限价179.9580万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
本项目划分4个包招标，投标人可兼投不可兼中。中标顺序为评标顺序，评标顺序为包一、包二、包三、包四顺序。已经中标的单位，仍然参加后续包号的评标，但不能再次中标，按综合得分由高到低顺延中标。
5.采购需求：见招标文件第四章
6.合同履行期限：合同签订后40天内完成本项目服务（具体服务时间根据甲方下发的任务书实施）
7.本项目 接受 联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc10656][bookmark: _Toc28449][bookmark: _Toc17738][bookmark: _Toc4449][bookmark: _Toc7042][bookmark: _Toc16758]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
3.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）
7.供应商信用承诺函
8.若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》（上述1-7项联合体各方均需提供）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人提交投标文件时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。（若以联合体形式参加本项目投标，联合体各方均需提供）
[bookmark: _Toc12444][bookmark: _Toc15918][bookmark: _Toc21130][bookmark: _Toc12592]（三）本项目的特定资格要求：
1.投标人：同时具备①工程勘察（岩土工程专业）乙级及以上资质；②测绘（工程测量专业）乙级及以上资质；
2.项目负责人：为本单位在职人员，提供近 3 个月任意一个月社保证明；具备（测绘工程或岩土工程或地质工程或市政工程或土木工程）相关专业中级及以上工程师职称（如职称证书不能体现相关专业，还需提供毕业证或职称评审表等相关证明材料）
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc14561][bookmark: _Toc17733]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间：2026年10月13日 09点 00分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc24018][bookmark: _Toc2469]六、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
4.本次采购不收取投标保证金。
5. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网（zfcg.yangzhou.gov.cn）”、“江苏政府采购网（ccgp-jiangsu.gov.cn）”、“中国政府采购网（ccgp.gov.cn）”发布的信息。
6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
8.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
9.落实好政府采购履约资金扶持政策其他相关政策
（1）中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
（2）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名  称：仪征市住房和城乡建设局 
地　址：仪征市真州西路39号
联系人：李若凡 
联系电话：83417265 
2.代理机构信息
名    称：扬州博远工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联 系 人：王美玲
地　　址：仪征市万年北路163号（万年商城内东南角二楼） 
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639]联系方式：18036263101

[bookmark: _Toc13616]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州博远工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购招标代理费由中标人支付；中标人在领取中标通知书前参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）服务类标准一次性支付给招标代理机构。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。
4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、 投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]15.1 投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10异常低价投标
26.1.10.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
26.1.10.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
26.1.10.3投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
26.1.10.4评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
26.1.10.6评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第26.1.10.1项至第26.1.10.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第26.1.10.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.1.10.7评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.10.8采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.1.10.9异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；
供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
28.5采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、其他
31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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第三章 合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目
项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0012 
甲方：（买方）                     
乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据扬州博远工程咨询有限公司                  项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目（包号） 
1.2标的质量：                   
1.3 标的数量（规模）：                   
1.4 履行时间（期限）：                   
1.5 履行地点：                   
1.6履行方式：                   
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：                   圆（                 元）人民币。
2.2本项目为固定单价形式，结算以实际发生的工程量经审计确认的总价为结算依据。
2.3附中标工程量清单计价表：
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.2所有提交给甲方的技术服务成果及相关资料的最后文本，包括为履行本合同所编制的图纸、计划和证明资料等，都是属于甲方的财产。
4.3经甲方同意，乙方可保存上述资料的复印件，包括委托方提供的资料，但未经甲方的书面同意，乙方不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1履约保证金收取：无
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
8.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
8.3 甲方付款方式：合同签订后，乙方向甲方开具发票，自收到乙方发票之日起10个工作日内支付合同金额的30%为预付款，工程竣工并提交所有测绘排查报告后，根据审计结果按实结算，一次性付清尾款。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
10、 职责和义务
10.1甲方职责和义务
10.1.1甲方应及时提供相关资料给乙方，便于乙方开展工作；
10.1.2对乙方进行监督，发现违规行为，有权按照相关规定提出整改。如乙方拒不接受，甲方有权终止本协议，并由乙方承担违约责任；
10.1.3安排跟踪审计对项目实施过程进行全过程跟踪管理；及时审核确认乙方的工作量；
10.1.4负责项目竣工结算审计；
10.1.5甲方应按协议约定向乙方按时支付相关费用。
10.2乙方的职责和义务
10.2.1配合甲方对接各相关单位（财政、建设、水利、城管、公安、自来水、燃气、供电、物业、业主委员会等），实施过程中积极配合相关要求。
10.2.2按照约定的时间，积极组织项目的实施。
（1）小区疏通排查检测进度要求：小区疏通排查检测工程中1个班组QV检测进度需达到400m/d、CCTV检测进度需达到300m/d；要求每个子项任务至少需在现场保持1个班组，每个班组至少3个人。实际工作量会受到现场管道内部淤积程度、管径、施工人员熟悉程度等因素影响。相关任务及节点需以任务单要求为准，必要时候无条件按照业主要求增加班组且增加每日测量成果。
（2）道路疏通排查检测进度要求：道路疏通排查检测工程中1个班组QV检测进度需达到400m/d、CCTV检测进度需达到400m/d。要求每个子项任务至少需在现场保持1个班组，每个班组至少3个人。实际工作量会受到现场管道内部淤积程度、管径、施工人员熟悉程度等因素影响。相关任务及节点需以任务单要求为准，必要时候无条件按照业主要求增加班组且增加每日测量成果。
10.2.3及时向甲方报送项目实施进展电子材料。	
10.2.4及时将分片排查成果提交甲方进行质量验收。
10.2.5负责项目实施过程的安全管理工作。
10.2.6对施工现场的安全防护设施（围挡、指示牌等）、应急设备（水泵、防暑降温用品等）、施工人员的操作流程、食品卫生等方面须严格监管，确保施工人员和第三者的人身、财产安全，坚决杜绝安全事故的发生，如发生安全事故，由乙方承担全部责任，若甲方因此而造成损失的，乙方应赔偿甲方所有损失（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
10.2.7管道内可能存在 H2S、CO等有毒有害气体，在作业期间应考虑强制通风、气体检测仪检测、佩戴防毒面具等安全措施，并考虑相关应急预案，确保达到安全生产的目的。
10.2.8作业过程中，必须依法设置道路交通安全标志，夜间应悬挂警示灯，作业完毕后应及时撤离现场。
10.2.9作业过程不得对防汛安全造成影响，管道中封堵的封头、气囊应在作业完成后雨前及时拆除，不得用临时排水措施替代管渠的正常排水。
10.2.10作业过程中，人员的着装、车辆的停放、工程器具的摆放、污泥和垃圾的堆放等须符合城管部门的相关规定。疏通检测过程中所产生的淤泥垃圾等，应按照相关环保要求自行规范处置，
清理出的污泥和垃圾如需暂时在现场堆放，需用不透水的袋灌装。作业过程应避免对周围环境和居民的正常生活造成影响。
10.2.11做好不可避免损坏的检查井盖安全防护并及时恢复。
10.2.12同步完成小问题的整改。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、违约责任
12.1甲方的违约责任
12.1.1本合同生效后，甲方无正当理由单方终止合同，乙方尚未实施测量作业的，甲方应向乙方支付等于合同约定项目总价款10%的违约金；乙方已开始实施测量作业的，甲方应向乙方支付项目总价款10%的违约金并按乙方实际完成的工程量支付测量工程款。
12.1.2因甲方未完整提供所需的审批资料和图纸原因造成乙方需要补测或修改完善测绘成果报告的，甲方应向乙方支付补测或资料修改完善费用，费用根据工作量情况由双方商定，并签订补充协议进行约定。
12.2乙方的违约责任
12.2.1本合同生效后，乙方无正当理由单方终止合同或擅自中途停止履行合同的，应向甲方支付等于合同约定项目总价款的10%的违约金作为赔偿。
12.2.2乙方未能按合同规定的时限提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的单项工程价款的1%计算。因甲方原因、天气、交通、政府行为导致的延期除外。
12.2.3乙方需确保提供的测绘成果的准确，因误测、错测、造假等测绘错误导致测绘成果不合格的，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到要求。因测绘成果不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料等原因所致)造成后果时，乙方应承担相应的法律责任，并向甲方支付合同约定项目总价款的5%罚款。
12.2.4对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，未经甲方不得向第三方提供或转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。
12.3乙方因自身的原因，不能履行招标文件条款，未能兑现其投标时承诺条件或提交的成果报告质量较差，或提交的成果报告影响工程工期，甲方有权终止合同，并重新确定服务单位。
12.4报告质量不符合要求的，乙方针对不合格内容修正并出具报告，若连续超过2次的，甲方可委托第三方单位继续实施，由此带来的所有损失和发生的费用由乙方承担，甲方可根据实际情况决定是否解除合同。
12.5乙方需确保现场班组和人数满足工作需求。且在接到甲方召集会议或召集现场办公时，乙方需确保项目负责人在1小时内到场参加。累计三次迟到的，甲方有权终止合同，并重新确定服务单位。
12.6乙方在接到甲方指令或收到报障通知后应在1小时内到达现场,并在甲方规定的时间内修复完成，有效解决故障，未及时响应或未在规定时间内完成修复累计三次的，甲方有权终止合同，并重新确定服务单位。
12.7项目实施时，乙方应注意加强现场建筑、绿化、设施等的保护，如因实际需要，乙方应及时在项目完成时按原样恢复。否则，乙方需缴纳每处5000元的违约金，且甲方有权直接从合同价款中扣除，用于维修、修复费用。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章，并经扬州博远工程咨询有限公司见证盖章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理股）各执壹份。  

	甲方：
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日


 
 见证方：扬州博远工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc528771312]日期：     年   月    日
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第四章 采购需求
项目属性：服务类。
其他要求
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.采购标的清单
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目
	其他未列明行业



[bookmark: _Toc21661]一、项目基本概况：
1、项目名称：2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目。
2、项目地点：位于仪征市。
3、项目服务期：合同签订后40天内完成本项目服务（具体服务时间根据甲方下发的任务书实施）
4、项目预算：
本项目划分4个包招标，投标人可兼投不可兼中。中标顺序为评标顺序，评标顺序为包一、包二、包三、包四顺序。已经中标的单位，仍然参加后续包号的评标，但不能再次中标，按综合得分由高到低顺延中标。
包一招标范围为区域一，预算金额166.5135万元；
包二招标范围为区域二，预算金额211.7606万元；
包三招标范围为区域三，预算金额169.3109万元； 
包四招标范围为区域四，预算金额179.9580万元。
5、项目内容：
1）管网清淤疏通：对指定范围内雨污水管道（含检查井等附属设施）的清淤、疏通、淤泥外运等；
1）管线排查、检测：对指定范围内雨污水管道（含检查井等附属设施）的清淤、疏通、淤泥外运、以及雨污水管网的QV检测、CCTV检测等；
2）溯源排查：对指定范围内河道雨水排口进行溯源排查，包括雨污水管线测量、污染源调查、立管排查、气囊封堵、沿河排口排查、管线物探，及“小散乱”排水户排查等；
3）地形图修测：对指定范围内雨污水管线地形图修测和控制点测量等；
6）其他内容：包括化粪池清淤、检测验收、雷达空洞探测等。
6、 实施范围及工程量清单
6.1实施范围
	序号
	所属区域
	片区范围

	1
	区域一
	工农路3号、宝能睿城、仪征电脑广场、仪征市特殊教育学校、电信宿舍、鼓楼军民小区、人民武装部、石桥河东路、沿山河路、江城路、糙石巷、西园路、国庆路、奎光巷、东华河、幸福南路、(北城河—大庆路-工农路)、北城河路、阳光路等

	2
	区域二
	东山一村、五一花苑-A区、滨江新村、扬州化学工业园区、都会小学、养老服务中心、石化综合楼、万盛公寓、天地和园东侧城中村、真州路、万年南路、人民路、解放路等

	3
	区域三
	奥克伍德玫瑰园2期、奥克伍德玫瑰园1期、中央花园、仪征全民健身中心、仪征市委党校、黎明大酒店、仪征图书馆、仪征博物馆、仪征市纪委、时代广场、太和街、和平大酒店、万年工业园区、三将路、真州路、横三路、前进东路、五龙巷、万福巷、马桥排水沟、古湄河、北城河盖板沟、桃李路、(真州路—江北沿江)、(胥浦河—北城河道、工农路—石桥河)、前进路等

	4
	区域四
	红叶新村、鼓楼社区居委会、鼓楼街商业广场、仪征市消防救援大队东侧小区、阳光小区、土地局宿舍（阳光路4号）、仪征综合客运枢纽、仪征市医疗保障局、仪征市第三中学、水利局、中国电信仪征分公司、市场监督管理局、仪征市中医院（真州分院）、浴堂巷、中信银行等公建、卫生局、永庆村勤丰组、国庆组、西园路16号院、供电局、永庆卫生室、新天地花苑北区、教师进修学校、月亮湾及右侧单栋住宅楼、辉煌真景、农歌超市、仪征市排水管理处、党校宿舍、五一路、横一路、横二路、古运河路、双拥路、桃李路、石碑路、(真州路—江北沿江)等



6.2工程量清单，如下：
[bookmark: _Toc6132]


	2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目包一招标工程量清单

	序号
	项目名称
	工作内容
	计量单位
	工程量
	招标综合单价（元）
	合价（元）

	一、管线排查、检测工程
	
	
	

	1
	QV检测基本费
	包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	4978 
	9
	44805.60 

	2
	CCTV检测基本费
	包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	35838 
	13.52
	484532.09 

	3
	雨污水管道疏通（支管DN300mm以下）
	启闭井盖、强制通风、翻水、清淤及外运等
	米
	11309 
	9.15
	103475.52 

	4
	雨污水管道疏通（DN300mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	14185 
	9.9
	140433.48 

	5
	雨污水管道疏通（DN400mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	3258 
	12.5
	40730.00 

	6
	雨污水管道疏通（DN500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	2240 
	14.2
	31800.90 

	7
	雨污水管道疏通（DN600mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	6959 
	17
	118309.80 

	8
	雨污水管道疏通（DN800mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	1190 
	25.5
	30339.90 

	9
	雨污水管道疏通（DN1000mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	1290 
	28.12
	36271.99 

	10
	雨污水管道疏通（DN1500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	960 
	49.22
	47251.20 

	二、溯源排查
	
	
	

	11
	雨污水管线测量
	按照要求对小区、企事业单位的排水管进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；提交成果报告。
	米
	2520 
	5
	12600.00 

	12
	污染源调查
	对排查到有污染源的排口进行管道溯源排查，调查界限为小区、企事业单位、学校、商业综合体的接入井。调查污染源应拍摄影像资料记录其特征信息，位置及描述，出具污染源报告。如水位高无法排查清楚的，需使用QV、CCTV、测绘、封堵气囊、疏通等措施辅助的费用按实际工作量另计。
	米
	1800 
	11
	19800.00 

	13
	立管排查
	通过排查空中立管及其落地后去向，确定是否存在用户终端污水在空中接入雨水立管或落地后接入雨水系统。包括：顶楼自建阳光房的生活污水排入雨水立管、阳台洗衣污水接入雨水立管、住户擅自将厨卫污水私接至雨水立管、住户厨卫污水私接至雨水散水或落水井。查清每一根立管的位置、管径、排水性质、排放去向，以及与检查井的连接是否存在错接、漏接的情况，特别是老小区存在大量的立管私接现象。
	米
	16794 
	3.8
	63817.20 

	14
	小散乱排水户排查
	住宅小区沿街商铺、综合体（沿街商铺、室内商铺、室外广场）、企事业单位等有独立排水口的排水户，是否铺设有污水管道，管道接入市政主管前有无隔油池、沉淀池、毛发收集器等，修车店、洗车店等是否有机油或倾倒物进入雨水管以及其他特殊情況。形成调查报告，电子版整理一并提供。
	户
	50 
	300
	15000.00 

	15
	气囊封堵（DN300mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	680.43
	5443.44 

	16
	气囊封堵（DN400mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1081.76
	8654.08 

	17
	气囊封堵（DN500mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1146.76
	9174.08 

	18
	气囊封堵（DN600mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1211.76
	9694.08 

	19
	气囊封堵（DN800mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1489.15
	11913.20 

	20
	气囊封堵（DN1000mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	2447
	19576.00 

	21
	翻水
	发电机、水泵
	台班
	11 
	658.98
	7248.78 

	22
	沿河排口排查
	排查河道沿线雨水排口是否存在污水入河
	个
	12 
	312
	3744.00 

	23
	管线物探
	对道路通信、电力、燃气、给水进行物探              
综合地下管线测绘精度（依据：JGJ/T 1092014、GB 500262020）：
一、明显管线点（窨井、阀门、检查井，可直接量测）：
1.埋深量测中误差：±25 mm（0.025m） 
2.管线点测量（坐标高程）（相对邻近控制点）
3.平面点位中误差：±50 mm（0.05m）
4.高程中误差：±30 mm（0.03m）                                                  
二、隐蔽管线点（地下看不见，仪器探测）探查精度（探测仪器得到的位置埋深，h为埋深）
1.平面探查中误差：≤0.1h                             2.埋深探查中误差：≤0.15h
	米
	30464
	5.4
	164505.60 

	三、地形图修测
	
	
	

	24
	地修图修测
	地形图测量：1:1000地形图精度（依据 GB/T 149122017、GB 500262020、GB/T 331762016），平面精度：图上允许：城镇区图上±0.6 mm；山地图上±0.8 mm（1:1000，1mm=1m地面）。
高程精度： 高程注记点±0.15 m。
	平方米
	144200 
	0.19
	27398.00 

	25
	控制点测量
	控制点测量
	个
	8 
	200
	1600.00 

	四、其他项目
	
	
	

	26
	化粪池清淤
	吸污、外运
	立方米
	210 
	355.4
	74634.00 

	27
	检测验收
	参与检测成果验收、复查
	项
	16 
	137.8
	2204.80 

	28
	雷达空洞探测
	1、按要求对测区道路下方地下土体情况进行雷达探测。
2、对探测出的疑似隐患点进行钻探验证，收集隐患点信息，包括隐患点属性、范围、埋深、中心坐标、现场照片、验证照片等
3、提交雷达探测成果报告与隐患信息卡。
	平方米
	19958
	1.8
	35924.40 

	
	小计：
	1570882.14 

	
	税金
	税率6%
	
	
	
	94252.93 

	
	合计：
	1665135.07 




	2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目包二招标工程量清单

	序号
	项目名称
	工作内容
	计量单位
	工程量
	招标综合单价（元）
	合价（元）

	一、管线排查、检测工程
	
	
	

	1
	QV检测基本费
	包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	4880 
	9
	43920.00 

	2
	CCTV检测基本费
	包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	48030 
	13.52
	649360.96 

	3
	雨污水管道疏通（支管DN300mm以下）
	启闭井盖、强制通风、翻水、清淤及外运等
	米
	11102 
	9.15
	101583.30 

	4
	雨污水管道疏通（DN300mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	14410 
	9.9
	142659.00 

	5
	雨污水管道疏通（DN400mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	3340 
	12.5
	41750.00 

	6
	雨污水管道疏通（DN500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	2367 
	14.2
	33611.40 

	7
	雨污水管道疏通（DN600mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	5940 
	17
	100980.00 

	8
	雨污水管道疏通（DN800mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	7000 
	25.5
	178500.00 

	9
	雨污水管道疏通（DN1000mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	7830 
	28.12
	220179.60 

	10
	雨污水管道疏通（DN1200mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	200 
	30.69
	6138.00 

	二、溯源排查
	
	
	

	11
	雨污水管线测量
	按照要求对小区、企事业单位的排水管进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；提交成果报告。
	米
	6380 
	5
	31900.00 

	12
	立管排查
	通过排查空中立管及其落地后去向，确定是否存在用户终端污水在空中接入雨水立管或落地后接入雨水系统。包括：顶楼自建阳光房的生活污水排入雨水立管、阳台洗衣污水接入雨水立管、住户擅自将厨卫污水私接至雨水立管、住户厨卫污水私接至雨水散水或落水井。查清每一根立管的位置、管径、排水性质、排放去向，以及与检查井的连接是否存在错接、漏接的情况，特别是老小区存在大量的立管私接现象。
	米
	17923 
	3.8
	68107.40 

	13
	小散乱排水户排查
	住宅小区沿街商铺、综合体（沿街商铺、室内商铺、室外广场）、企事业单位等有独立排水口的排水户，是否铺设有污水管道，管道接入市政主管前有无隔油池、沉淀池、毛发收集器等，修车店、洗车店等是否有机油或倾倒物进入雨水管以及其他特殊情況。形成调查报告，电子版整理一并提供。
	户
	50 
	300
	15000.00 

	14
	气囊封堵（DN300mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	680.43
	5443.44 

	15
	气囊封堵（DN400mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1081.76
	8654.08 

	16
	气囊封堵（DN500mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1146.76
	9174.08 

	17
	气囊封堵（DN600mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1211.76
	9694.08 

	18
	气囊封堵（DN800mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1489.15
	11913.20 

	19
	气囊封堵（DN1000mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	2447
	19576.00 

	20
	翻水
	发电机、水泵
	台班
	11 
	658.98
	7248.78 

	21
	沿河排口排查
	排查河道沿线雨水排口是否存在污水入河
	个
	12 
	312
	3744.00 

	22
	管线物探
	对道路通信、电力、燃气、给水进行物探           
综合地下管线测绘精度（依据：JGJ/T 1092014、GB 500262020）：
一、明显管线点（窨井、阀门、检查井，可直接量测）：
1.埋深量测中误差：±25 mm（0.025m） 
2.管线点测量（坐标高程）（相对邻近控制点）
3.平面点位中误差：±50 mm（0.05m）
4.高程中误差：±30 mm（0.03m）                                                  
二、隐蔽管线点（地下看不见，仪器探测）探查精度（探测仪器得到的位置埋深，h为埋深）
1.平面探查中误差：≤0.1h                       2.埋深探查中误差：≤0.15h
	米
	27720
	5.4
	149688.00 

	三、地形图修测
	
	
	

	23
	地修图修测
	地形图测量：1:1000地形图精度（依据 GB/T 149122017、GB 500262020、GB/T 331762016），平面精度：图上允许：城镇区图上±0.6 mm；山地图上±0.8 mm（1:1000，1mm=1m地面）。
高程精度：高程注记点±0.15 m
	平方米
	214000 
	0.19
	40660.00 

	24
	控制点测量
	控制点测量
	个
	8 
	200
	1600.00 

	四、其他项目
	
	
	

	25
	化粪池清淤
	吸污、外运
	立方米
	210 
	355.4
	74634.00 

	26
	检测验收
	参与检测成果验收、复查
	项
	16 
	137.8
	2204.80 

	27
	雷达空洞探测
	1、按要求对测区道路下方地下土体情况进行雷达探测。
2、对探测出的疑似隐患点进行钻探验证，收集隐患点信息，包括隐患点属性、范围、埋深、中心坐标、现场照片、验证照片等
3、提交雷达探测成果报告与隐患信息卡。
	平方米
	11010
	1.8
	19818.00 

	
	小计：
	1997742.12 

	
	税金
	税率6%
	
	
	
	119864.53 

	
	合计：
	2117606.65 






	2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目包三招标工程量清单

	序号
	项目名称
	工作内容
	计量单位
	工程量
	招标综合单价（元）
	合价（元）

	一、管线排查、检测工程
	
	
	

	1
	QV检测基本费
	包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	4926 
	9
	44334.00 

	2
	CCTV检测基本费
	包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	34904 
	13.52
	471908.37 

	3
	雨污水管道疏通（支管DN300mm以下）
	启闭井盖、强制通风、翻水、清淤及外运等
	米
	11204 
	9.15
	102516.60 

	4
	雨污水管道疏通（DN300mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	13277 
	9.9
	131442.30 

	5
	雨污水管道疏通（DN400mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	1660 
	12.5
	20750.00 

	6
	雨污水管道疏通（DN500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	1983 
	14.2
	28158.60 

	7
	雨污水管道疏通（DN600mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	3824 
	17
	65008.00 

	8
	雨污水管道疏通（DN800mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	4082 
	25.5
	104091.00 

	9
	雨污水管道疏通（DN1000mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	3605 
	28.12
	101372.60 

	10
	雨污水管道疏通（DN1200mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	200 
	30.69
	6138.00 

	11
	雨污水管道疏通（DN1500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	600 
	49.22
	29532.00 

	二、溯源排查
	
	
	

	12
	雨污水管线测量
	按照要求对小区、企事业单位的排水管进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；提交成果报告。
	米
	4840 
	5
	24200.00 

	13
	污染源调查
	对排查到有污染源的排口进行管道溯源排查，调查界限为小区、企事业单位、学校、商业综合体的接入井。调查污染源应拍摄影像资料记录其特征信息，位置及描述，出具污染源报告。如水位高无法排查清楚的，需使用QV、CCTV、测绘、封堵气囊、疏通等措施辅助的费用按实际工作量另计。
	米
	3000 
	11
	33000.00 

	14
	立管排查
	通过排查空中立管及其落地后去向，确定是否存在用户终端污水在空中接入雨水立管或落地后接入雨水系统。包括：顶楼自建阳光房的生活污水排入雨水立管、阳台洗衣污水接入雨水立管、住户擅自将厨卫污水私接至雨水立管、住户厨卫污水私接至雨水散水或落水井。查清每一根立管的位置、管径、排水性质、排放去向，以及与检查井的连接是否存在错接、漏接的情况，特别是老小区存在大量的立管私接现象。
	米
	17923 
	3.8
	68107.40 

	15
	小散乱排水户排查
	住宅小区沿街商铺、综合体（沿街商铺、室内商铺、室外广场）、企事业单位等有独立排水口的排水户，是否铺设有污水管道，管道接入市政主管前有无隔油池、沉淀池、毛发收集器等，修车店、洗车店等是否有机油或倾倒物进入雨水管以及其他特殊情況。形成调查报告，电子版整理一并提供。
	户
	50 
	300
	15000.00 

	16
	气囊封堵（DN300mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	680.43
	5443.44 

	17
	气囊封堵（DN400mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1081.76
	8654.08 

	18
	气囊封堵（DN500mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1146.76
	9174.08 

	19
	气囊封堵（DN600mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1211.76
	9694.08 

	20
	气囊封堵（DN800mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1489.15
	11913.20 

	21
	气囊封堵（DN1000mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	2447
	19576.00 

	22
	翻水
	发电机、水泵
	台班
	11 
	658.98
	7248.78 

	23
	沿河排口排查
	排查河道沿线雨水排口是否存在污水入河
	个
	12 
	312
	3744.00 

	24
	管线物探
	对道路通信、电力、燃气、给水进行物探             
综合地下管线测绘精度（依据：JGJ/T 1092014、GB 500262020）：
一、明显管线点（窨井、阀门、检查井，可直接量测）：
1. 埋深量测中误差：±25 mm（0.025m） 
2. 管线点测量（坐标高程）（相对邻近控制点）
3. 平面点位中误差：±50 mm（0.05m）
4.高程中误差：±30 mm（0.03m）                                                  
二、隐蔽管线点（地下看不见，仪器探测）探查精度（探测仪器得到的位置埋深，h为埋深）
1.平面探查中误差：≤0.1h                         2.埋深探查中误差：≤0.15h
	米
	25960
	5.4
	140184.00 

	三、地形图修测
	
	
	

	25
	地修图修测
	地形图测量：1:1000地形图精度（依据 GB/T 149122017、GB 500262020、GB/T 331762016），平面精度：图上允许：城镇区图上±0.6 mm；山地图上±0.8 mm（1:1000，1mm=1m地面）。
高程精度：高程注记点±0.15 m
	平方米
	155600 
	0.19
	29564.00 

	26
	控制点测量
	控制点测量
	个
	8 
	200
	1600.00 

	四、其他项目
	
	
	

	27
	化粪池清淤
	吸污、外运
	立方米
	210 
	355.4
	74634.00 

	28
	检测验收
	参与检测成果验收、复查
	项
	16 
	137.8
	2204.80 

	29
	雷达空洞探测
	1、按要求对测区道路下方地下土体情况进行雷达探测。
2、对探测出的疑似隐患点进行钻探验证，收集隐患点信息，包括隐患点属性、范围、埋深、中心坐标、现场照片、验证照片等
3、提交雷达探测成果报告与隐患信息卡。
	平方米
	15600
	1.8
	28080.00 

	
	小计：
	1597273.33 

	
	税金
	税率6%
	
	
	
	95836.40 

	
	合计：
	1693109.73 




	2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目包四招标工程量清单

	序号
	项目名称
	工作内容
	计量单位
	工程量
	招标综合单价（元）
	合价（元）

	一、管线排查、检测工程
	
	
	

	1
	QV检测基本费
	包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	4625 
	9
	41625.00 

	2
	CCTV检测基本费
	包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	43843 
	13.52
	592753.37 

	3
	雨污水管道疏通（支管DN300mm以下）
	启闭井盖、强制通风、翻水、清淤及外运等
	米
	10601 
	9.15
	96999.15 

	4
	雨污水管道疏通（DN300mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	12373 
	9.9
	122494.68 

	5
	雨污水管道疏通（DN400mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	5227 
	12.5
	65337.50 

	6
	雨污水管道疏通（DN500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	7669 
	14.2
	108899.80 

	7
	雨污水管道疏通（DN600mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	7927 
	17
	134759.00 

	8
	雨污水管道疏通（DN800mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	4196 
	25.5
	106998.00 

	9
	雨污水管道疏通（DN1000mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	258 
	28.12
	7254.96 

	二、溯源排查
	
	
	

	12
	雨污水管线测量
	按照要求对小区、企事业单位的排水管进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；提交成果报告。
	米
	1810 
	5
	9050.00 

	13
	立管排查
	通过排查空中立管及其落地后去向，确定是否存在用户终端污水在空中接入雨水立管或落地后接入雨水系统。包括：顶楼自建阳光房的生活污水排入雨水立管、阳台洗衣污水接入雨水立管、住户擅自将厨卫污水私接至雨水立管、住户厨卫污水私接至雨水散水或落水井。查清每一根立管的位置、管径、排水性质、排放去向，以及与检查井的连接是否存在错接、漏接的情况，特别是老小区存在大量的立管私接现象。
	米
	17923 
	3.8
	68107.40 

	14
	小散乱排水户排查
	住宅小区沿街商铺、综合体（沿街商铺、室内商铺、室外广场）、企事业单位等有独立排水口的排水户，是否铺设有污水管道，管道接入市政主管前有无隔油池、沉淀池、毛发收集器等，修车店、洗车店等是否有机油或倾倒物进入雨水管以及其他特殊情況。形成调查报告，电子版整理一并提供。
	户
	50 
	300
	15000.00 

	15
	气囊封堵（DN300mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	680.43
	5443.44 

	16
	气囊封堵（DN400mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1081.76
	8654.08 

	17
	气囊封堵（DN500mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1146.76
	9174.08 

	18
	气囊封堵（DN600mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1211.76
	9694.08 

	19
	气囊封堵（DN800mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	1489.15
	11913.20 

	20
	气囊封堵（DN1000mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	2447
	19576.00 

	21
	翻水
	发电机、水泵
	台班
	11 
	658.98
	7248.78 

	22
	沿河排口排查
	排查河道沿线雨水排口是否存在污水入河
	个
	12 
	312
	3744.00 

	23
	管线物探
	对道路通信、电力、燃气、给水进行物探           
综合地下管线测绘精度（依据：JGJ/T 1092014、GB 500262020）：
一、明显管线点（窨井、阀门、检查井，可直接量测）：
1. 埋深量测中误差：±25 mm（0.025m） 
2. 管线点测量（坐标高程）（相对邻近控制点）
3. 平面点位中误差：±50 mm（0.05m）
4.高程中误差：±30 mm（0.03m）                                                  
二、隐蔽管线点（地下看不见，仪器探测）探查精度（探测仪器得到的位置埋深，h为埋深）
1.平面探查中误差：≤0.1h  
2.埋深探查中误差：≤0.15h
	米
	22480
	5.4
	121392.00 

	三、地形图修测
	
	
	

	24
	地修图修测
	地形图测量：1:1000地形图精度（依据 GB/T 149122017、GB 500262020、GB/T 331762016），平面精度：图上允许：城镇区图上±0.6 mm；山地图上±0.8 mm（1:1000，1mm=1m地面）。
高程精度：高程注记点±0.15 m
	平方米
	139200 
	0.19
	26448.00 

	25
	控制点测量
	控制点测量
	个
	8 
	200
	1600.00 

	四、其他项目
	
	
	

	26
	化粪池清淤
	吸污、外运
	立方米
	210 
	355.4
	74634.00 

	27
	检测验收
	参与检测成果验收、复查
	项
	16 
	137.8
	2204.80 

	28
	雷达空洞探测
	1、按要求对测区道路下方地下土体情况进行雷达探测。
2、对探测出的疑似隐患点进行钻探验证，收集隐患点信息，包括隐患点属性、范围、埋深、中心坐标、现场照片、验证照片等
3、提交雷达探测成果报告与隐患信息卡。
	平方米
	14840
	1.8
	26712.00 

	
	小计：
	1697717.32 

	
	税金
	税率6%
	
	
	
	101863.04 

	
	合计：
	1799580.36 



二、清淤疏浚及检测要求
1、根据建设单位要求，对需要检测范围内的管道进行全面录像和拍照，判别管道是否存在变形、破裂、渗漏、腐蚀、错口、脱节、异物穿入、材料脱落等结构性缺陷，以及是否存在沉积、结垢、障碍物、残墙/坝根、树根、浮渣等功能性缺陷；标注位置需准确定位，表示出具体位置以及至检查井距离，同时需确定缺陷点范围，若因管道缺陷严重导致部分管道无法检测，需单独标明。
2、小区疏通排查检测进度要求：小区疏通排查检测工程中1个班组QV检测进度需达到400m/d、CCTV检测进度需达到300m/d；要求每个子项任务至少需在现场保持1个班组，每个班组至少3个人。实际工作量会受到现场管道内部淤积程度、管径、施工人员熟悉程度等因素影响。相关任务及节点需以任务单要求为准，必要时候无条件按照业主要求增加班组且增加每日测量成果。（提供承诺书，格式自拟）
3、道路疏通排查检测进度要求：道路疏通排查检测工程中1个班组QV检测进度需达到400m/d、CCTV检测进度需达到400m/d。要求每个子项任务至少需在现场保持1个班组，每个班组至少3个人。实际工作量会受到现场管道内部淤积程度、管径、施工人员熟悉程度等因素影响。相关任务及节点需以任务单要求为准，必要时候无条件按照业主要求增加班组且增加每日测量成果。（提供承诺书，格式自拟）
4、根据项目暂估工程量，要求包一服务期35天，包二服务期40天，包三服务期35天，包四服务期35天。具体服务时间根据甲方下发的任务书实施。
5、根据检测结果，依据相关技术规程确定各类缺陷等级，分析计算缺陷管道的修复指数和养护指数；最后综合评价，提出修复或养护建议。
[bookmark: _Toc9928]三、混接点排查要求：
1、根据现场实际情况，在地形图上标明楼栋号、楼层高度。
2、小区地面排水管线测量，测量范围应包括小区内部及沿街商铺沿线，且与市政管道交汇井处应测量市政排水管线上下游延伸2-3个井段，所有市政接口位置必须包含雨污水两套系统（需一并测出交汇井处所有市政雨污水管道，并向上下游各延伸2-3个井段）。
测量内容包括检查井、雨污水管网、合流管道、支管、混接（管道混接处需特别标明，建筑立管混接、出户管混接、主管混接等）等情况，数据信息需包括管道管径、管材、管道内底标高（管道标高标注于管道两端）、流向、水位（水位测量主要节点处：楼前管与主管衔接处、三通四通处、接入市政接口处、排河处）。
3、 立管，应分类标明每幢建筑（包括沿街商铺）排水立管的数量和平面位置，立管分为①雨落水管（立管到屋面）、②污水立管（厨房废水管、阳台废水管、卫生间污水管）和③混接雨落管，接有阳台废水或其他生活污废水的雨落水管（此立管必须标出）。以上立管与楼前、后管（检查井）如何连接需查明，混接处需拉出说明，并标明混接的检查井井号（与表格清单对应）。
立管测量需查明以下要点：
（1） 屋面自建阳光房处，需标明阳光房雨水排放出路（如散排、接入原雨水立管等），同时需查明此处雨水立管是否存在雨水排放需求或仅为阳光房内污废水排放。
（2） 需注明建筑南侧雨水立管位置（位于阳台内或外侧），如有阳台污水接入，需标明接入楼层。
（3） 雨水立管、阳台污水立管等散排至二层平台再经平台雨水斗收集排放，需明确标示，并对具有代表性的部分留存影像资料。
（4） 若雨污水立管位于建筑结构物内，或有格栅灯遮盖，需注明。
4、出户管，应标明每幢建筑（包括沿街商铺）排水出户管的数量和平面位置，出户管与楼前、后管（检查井）如何连接需查明，混接处需拉出说明，并标明混接的检查井井号（与表格清单对应）。
若车库自建厨房、厕所等，需查明污水出路，并标注出出户管，及排向。
5、标明雨水口位置和雨水口连接支管走向（如有混接需标明）。
6、如有化粪池应单独标明，并标明化粪池的具体位置和进出管管径、标高及走向。
7、如建筑四周有明沟，应标注为排水沟，测出排水沟具体尺寸，并标明每幢建筑雨水明沟出水口位置和标高。（如有混接需标明）。
8、混接处及主要点位处拍摄照片或视频。
9、图纸文字标注需要标注清楚且能与点位一一对应。图例需要标注完全。（图面上用到的图块都需要用图例注释清楚）
xx小区、单位混接点统计表
	序号
	楼栋号/楼栋名
	立管混接点编号
	地面混接点编号
	备注

	
	
	混接位置
	混接情况说明
	混接点编位置号
	混接情况说明
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


此表在excel中填写。
[bookmark: _Toc24006]四、沿街商户调查与测量
（1）沿街商户调查
沿街商铺需要调查排水户名称、位置（门牌号）、自来水用水量、排水去向、有无预处理设施、排水需求等，调查内容需按实且排水情况与测量图纸一致，需拍摄沿街商铺分布视频。
xx路（xx路-xx路）沿街商铺调查表（xx小区x侧）
	序号
	排水户名称
	位置（门牌号）
	店铺性质
	自来水用水量（m³/d）
	有无污水排放
	排水去向
	预处理设施
	排水需求
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	市政污水
	市政雨水
	小区污水
	小区雨水
	倾倒入雨水篦
	接入检查井井号
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	（需进店咨询）
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说明：
1、店铺性质主要包括：餐饮、沐浴、美容美发、洗车、菜场、超市、母婴等其他；
2、现状设有出户管的商铺，需明确接管位置，在上表打勾，标明井号，并在图纸中一致；
3、预处理设施主要包括：化粪池、隔油池、沉淀池、毛发聚集器等；
4、排水需求需要入户调查，了解有无接管需求。
此表在excel中填写。
（2）沿街商户测量
1、沿街排水户测量，包括沿街管线、出户管、检查井、化粪池、隔油池等，数据信息需包括管道管径、管道底标高、流向。（可纳入小区测量的直接纳入小区一并测量）
2、无法纳入小区，独立沿街的，除上述要求外，需排查出与市政道路雨污水管网的关系，连接雨水篦、雨水井的管道需明确水流状态及排污来源。
3、餐饮、沐浴、美容美发、洗车、菜场、水产等主要排水店铺，在图纸上标明店铺位置。
[bookmark: _Toc7803]五、测绘成果及其他要求
1、工作成果要求（包含但不限于）：排水用户调查、立（出户）管调查，雨污水管道（含检查井等附属设施）、化粪池等高程测量及GIS测绘、地形图测绘等；测绘完成后绘制排水管网图，测绘成果满足扬州市地下管网管理系统入库要求，按招标人要求，需取得入库证明（招标人不再另行支付费用）。同时提供雨污水管道（含检查井等附属设施）CCTV检测报告。
2、其他：为保证成果质量，根据甲方要求，服务单位先做一个实验小区，考核合格的再做后面的小区，且成果提供后需进行“回头看”。
3、服务单位需确保现场班组和人数满足工作需求。且在接到甲方召集会议或召集现场办公时，服务单位需确保项目负责人在1小时内到场参加。累计三次迟到的，甲方有权终止合同，并重新确定服务单位。（提供承诺书，格式自拟）
4、服务单位在接到甲方指令或收到报障通知后应在1小时内到达现场,并在甲方规定的时间内修复完成，有效解决故障，未及时响应或未在规定时间内完成修复累计三次的，甲方有权终止合同，并重新确定服务单位。（提供承诺书，格式自拟）
5、服务单位未能按合同规定的时限提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的单项工程价款的1%计算。因甲方原因、天气、交通、政府行为导致的延期除外。
6、服务单位需确保提供的测绘成果的准确，因误测、错测、造假等测绘错误导致测绘成果不合格的，测绘单位应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到要求。因测绘成果不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料等原因所致)造成后果时，服务单位应承担相应的法律责任，并向甲方支付合同约定项目总价款的5%罚款。
[bookmark: _Toc22783][bookmark: _Toc3589]六、项目实施方案
投标人提供的实施方案，要求包含以下内容：
1、项目整体理解阐述与实施计划方案。投标人提供对项目整体理解阐述与实施计划方案，含对项目目标、服务内容、技术要求等具体理解阐述，项目实施的整体思路、实施原则、方法及步骤等。
要求：理解阐述有具体内容，项目实施计划有节点要求，实施步骤有序，实施技术要求有规范依据和标准，有具体措施方法有专业性等。
2、管道检测技术方案。投标人提供管道检测技术方案，含仪器的选型、管道检测工作工艺流程、技术方法、CCTV 管道机器人检测方案。
要求：项目实施运用仪器有具体选型，符合项目检测管道类型，仪器操作技术有具体描述要求，有具体检测流程等。
3、管道清疏方案。投标人提供管道清於疏通实施方案，含项目各片区清疏工作外部条件分析，工作重点和难点分析等。
要求：实施方案有具体内容，项目各片区清疏工作外部条件分析有具体内容，有具体思路，有要求，清於疏通方法技术依据有标准，结合区域实际，有重点、难点分析，有解决问题思路等。
4、暗管（暗沟）检测方案。投标人提供暗管（暗沟）检测方案，含暗管（暗沟）内部结构和病害数字化、雨污支管鉴别、管道地面定位的路径和流程。
要求：检测方案有具体内容，架构详细，有病害数字化检测信息，雨污支管有鉴别，管道地面定位的路径和流程规划设计结合实际，有项目实施经验、有实操方法等。
5、污泥处置方案。投标人提供项目污泥处置方案，含项目区域内管网疏通检测过程中产生的淤泥及其他淤积物处置措施。
要求：方案有具体内容，有处置措施和方法及流程等。
6、应急预案。投标人提供项目实施应急预案，含项目应急突发紧急事务因素预判分析内容及处置措施。
要求：预判应急突发紧急事务因素的分析有内容，有响应时间、有人员配置、有处理措施等。
七、报价及其他要求
1、报价。本项目报价包含：完成本项目所列范围全部服务工作内容所需的所有费用，包括相应的服务本身、排查检测设备、劳务、材料工具、设计咨询、资料采集、成果编制、技术图纸资料、方案审查修改、管理、维护、利润、税金、技术解答、伴随及后续服务等费用及项目实施过程中涉及到的其他不可预见费用。
1.1 投标人报价时应充分考虑可能影响到报价的因素，自行踏勘了解，充分了解本项目实施存在或隐含的问题，综合考虑各项风险和不可预见的情况，根据现场实际情况进行核准并作出报价。因勘察不足或不全面，导致投标人投标产生的风险均由投标人自行承担。
1.2本项目投标分项报价表中的投标综合单价不得高于招标综合单价，如高于招标综合单价，按无效标处理。（提供承诺书，格式自拟） 
2、项目实施其他要求
2.1本工程管线疏通清淤，淤泥需合理、合法处置，运距自行考虑；
2.2管线内淤积土土质类别综合考虑在报价中，付款结算时不因土质类别不同而调整单价；
2.3投标人应充分考虑临时封堵、抽水排水、调水、下井安全防护、现场安全措施、临时水电等措施费用，并根据施工现场实际情况，自行考虑接入位置，此项费用不单列，含在报价中；结算时不作调整。
2.4清单数量，结算时按实际发生量结算；
2.5投标人应充分考虑实施现场围护、疏导交通、夜间警示（水马围护）等费用，此项费用不单列，含在投标单价中；自行考虑设备进场次数，所涉及的相关费用结算时不予调整。
2.6现场实施要求：须满足地方政府住建、城管、环保、安监等部门监管要求及创卫、创文明，扬尘管控、大气治理等治理要求，投标人自行考虑在报价内，风险自行承担，不再另计。
2.6.1所有涉及到本项目拆除、垃圾清运、城管及保洁事项，投标人自行踏勘现场，自行考虑自行报价风险自行承担。不再另行增加费用。
2.6.2成品保护要求：项目实施时，注意加强现场建筑、绿化、设施等的保护，如因实际需要，服务单位须及时在项目完成时按原样恢复。否则，服务单位需缴纳每处5000元的违约金，且甲方有权直接从合同价款中扣除，用于维修、修复费用。
2.6.3服务单位全面承担项目实施关联区域的保洁、垃圾清理和现场整理工作；以上费用均计入投标报价，结算时不予增加。
2.6.4服务单位负责检测准备、临时封堵、调排水、监测作业等全过程检测过程的安全生产、质量保证等。服务单位应积极对甲方巡查时发现的安全隐患及整改事项限期完成整改，对整改未达标的，甲方有权暂停施工作业，直至整改完成。服务单位负责作业区段、路段交通导行（包括警示牌、警示灯、反光锥等警示设施维护、人员及车辆疏导等现场维护责任），保证通行正常秩序。服务单位应充分考虑交通组织所发生的费用，含在报价中，结算付款时不予调整。
2.6.5 管道内的淤积量不能够满足CCTV检测标准的（含水位偏高、混凝土、建筑垃圾、堵头等）由服务单位负责清理干净，直至具备检测条件。
2.7项目验收，若服务单位未能按照相关部门及招标人要求限期内完成整改工作导致项目无法按期完成验收移交，产生相关费用及法律责任由服务单位自行全面承担。
八、付款方式：合同签订后，乙方向甲方开具发票，自收到乙方发票之日起10个工作日内支付合同金额的30%为预付款，工程竣工并提交所有测绘排查报告后，根据审计结果按实结算，一次性付清尾款。
九、本项目为电子投标，中标单位在领取成交通知书时需递交两份完整的纸质投标文件。

[bookmark: _Toc20429]
第五章 评审方法与评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：是
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予 / %的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 / %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 / %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体 / %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 / %价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予 / %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标标准
	评分因素
	评分标准

	价格分
（20分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×20。（小数点后保留两位）

	技术方案
（36分）
	项目整体理解阐述与实施计划方案
（8分）
	理解阐述内容全面具体、详实，项目实施计划节点清晰明确，实施步骤严谨有序，实施技术要求有依据和标准且较为全面，要点突出，措施方法可靠，符合项目特点和现场实际需求，结合项目实际提出要点分析及相关建议，能够体现专业针对性强，优于采购需求的，得8分；
理解阐述有具体内容，项目实施计划有节点要求，实施步骤有序，实施技术要求有依据和标准，有具体措施，方法有专业性，可以实现采购需求的，得6分；
理解阐述内容有欠缺，项目实施计划节点不明确，实施技术要求缺少依据和标准，措施方法专业性不足，经过后期改进，可以实现采购需求的，得4分；
理解阐述内容欠缺大，项目实施计划节点模糊，实施技术要求无依据和标准，措施方法专业性一般，实现采购需求有较大难度的，得2分；
其他情况或没有内容不得分。

	
	管道检测技术方案（5分）
	项目方案内容具体全面，实施运用仪器的选型具体明确，符合实际检测需求，能够全面覆盖项目检测管道类型，仪器操作技术描述具体详实，检测工艺流程运用熟练流畅，技术要点把控准确，结合本项目实际，提炼重点、难点分析，并提出具体解决思路；关键技术与方法的具体运用有案例经验的具体阐述，优于采购需求的，得5分；
项目实施运用仪器有具体的选型，符合实际检测管道类型，仪器操作技术有具体描述要求，有具体检测流程，结合本项目实际，有重点、难点分析，有解决思路，可以实现采购需求的，得4分；
项目实施运用仪器选型不具体，有欠缺，较能体现契合项目检测管道类型，仪器操作技术有描述较清晰具体，检测工艺流程和技术要点较明确，重点、难点分析较完善，技术与方法运用较具体，经过后期改进，可以实现采购需求的，得3分；
项目实施运用仪器选型错乱度较多，未能体现契合项目检测管道类型，仪器操作技术有描述不清晰具体，检测工艺流程和技术要点不明确，重点、难点分析不足，技术与方法运用不具体，实现采购需求有较大难度的，得2分；
其他情况或没有内容不得分。

	
	管道清淤方案
（5分）
	实施方案内容具体详实，项目各片区清疏工作外部条件分析内容全面，思路清晰，重点突出，清於疏通方法技术依据有标准，结合区域实际重点、难点分析要点明确，解决思路清晰，具体运用有案例经验的详细阐述，优于采购需求的，得5分；
实施方案有具体内容，项目各片区清疏工作外部条件分析有内容，有思路，有要求，清於疏通方法技术依据有标准，结合区域实际，有重点、难点分析，有解决问题思路，可以实现采购需求的，得4分； 
实施方案内容较具体，项目各片区清疏工作外部条件分析较全面，思路较清晰，重点较明确，清於疏通方法技术缺少依据标准，较能体现结合区域实际的重点、难点分析，解决问题思路较明确，经过后期改进，可以实现采购需求的，得3分；
实施方案内容不具体，项目各片区清疏工作外部条件分析不全面，有欠缺，思路不清晰，重点不明确，清於疏通方法技术依据标准欠缺大，未体现结合区域实际的重点、难点分析，解决问题思路不明确，实现采购需求有较大难度的，得2分；
其他情况或没有内容不得分。

	
	暗管（暗沟）检测方案
（5分）
	检测方案内容全面，内部结构具体详细，病害数字化检测信息全面，雨污支管鉴别清晰明确，管道地面定位的路径和流程规划设计结合实际针对性突出，实际操作能够运用实践案例进行详细阐述，能够体现项目实施经验丰富、实操方法效能显著，优于采购需求的，得5分；
检测方案有具体内容，内部结构详细，有病害数字化监测信息，雨污支管可以鉴别，管道地面定位的路径和流程规划设计能够结合实际，有项目实施经验、有实操方法，可以实现采购需求的，得4分；
检测方案内容较具体，内部结构较详细，病害数字化监测信息较明确，雨污支管较清晰，管道地面定位的路径和流程规划设计较具体，经过后期改进，可以实现采购需求的，得3分；
检测方案内容不具体，内部结构不详细，有欠缺，病害数字化监测信息不明确，雨污支管不清晰，管道地面定位的路径和流程规划设计不具体，实现采购需求有较大难度的，得2分；
其他情况或没有内容不得分。

	
	污泥处置方案（5分）
	方案内容阐述完整具体，措施详细，处置方法有具体详细的流程，符合项目操作程序，优于采购需求的，得5分；
方案有具体内容，有处置措施和方法及流程，可以实现采购需求的，得4分；
方案内容较具体，措施和方法较明确，处置流程较欠缺，经过后期改进，可以实现采购需求的，得3分；
方案内容不具体，措施和方法不明确，处置流程欠缺大，实现采购需求有较大难度的，得2分；
其他情况或没有内容不得分。

	
	应急预案（8分）
	对项目实施预判应急突发紧急事务因素分析全面、完整，内容具体详细，响应时间具体明确、人员配置专业度高、应急处理措施具体详细且要点突出，可行性高，优于采购需求的，得8分；
对预判应急突发紧急事务因素分析有内容，具体详细，响应有具体时间、人员配置有对应专业、应急处理有具体措施，可以实现采购需求的，得6分；
对预判应急突发紧急事务因素分析内容较具体详细，响应时间较明确，人员配置专业度较高，应急处理措施较具体详细，无法实现采购需求，但经过后期改进，可以实现采购需求的，得4分；
对预判应急突发紧急事务因素分析内容不足，响应时间不明确，人员配置专业度不够，应急处理措施不完善，实现采购需求有较大难度的，得2分；
其他情况或没有内容不得分。

	商务部分（44分）
	项目组成员
（16分）
	1、项目负责人：
具有注册测绘师执业资格的得2分；
2、项目组成员（不含项目负责人）：
①具有建设工程类中级及以上工程师职称的，每有一人得2分，最多6分；
②具有城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书的，每有一人得2分，最多得4分；
③具有市政排水管道有限空间作业安全培训证书的，每有一人得2分，最多得4分。
注：以上项目组成员不重复得分，若人员重复，按得分高的计取。要求提供有效证书或相关证明材料及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月养老保险证明。若上述人员为退休人员，需同时提供人员证书、退休证及返聘协议。以上均需提供原件扫描件上传。

	
	企业认证证书
（3分）
	投标人具备有效期内的：ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。
注：以上要求提供有效认证证书原件扫描上传，未提供或提供不完整不得分。

	
	企业业绩
（10分）
	投标人自 2022年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似管道检测业绩的，每有一个得 2 分，最高得 10 分；
注：以上要求提供合同扫描件。未提供或提供不完整的不得分。

	
	仪器设备（15分）
	1、投标人自有（或租赁）的CCTV 管道内窥检测设备1台、QV潜望镜1套、清淤疏通车1台、GPS接收机（含RTK）3台、全站仪3台、地下管线探测仪3台、探地雷达设备1台。满足以上基本配备要求的得5分，有一项不满足不得分。
2、在基本配备基础上，每增加一台CCTV 管道内窥检测设备，得1分，最多得2分；
3、在基本配备基础上，每增加一套QV潜望镜，得1分，最多得2分；
4、在基本配备基础上，每增加一辆清淤疏通车，得1分，最多得2分；
5、在基本配备基础上，每增加一台探地雷达设备，得1分，最多得2分
6、具有管道封堵气囊（充气管塞）15个及以上得1分，30个及以上得2分，最多得2分。

注：（1）以上机械为投标人自有的，需提供机械为自有的购置发票等证明材料，原件扫描上传；
（2）以上机械为投标人租赁的，需提供机械租赁合同和出租人的机械购置发票等证明材料；若出租人是个人须提供出租人的机械发票或产权证明，均须原件扫描上传。
（3）以上机械投标人提供承诺书的，承诺一旦投标人中标以后，采购人有权对中标人承诺内容进行实物现场核实、有效证明材料核实，如发现与承诺不一致，将取消中标人资格，并与有关部门一同依据相关规定对中标人的失信行为进行惩处（承诺书原件扫描上传）。


[bookmark: _Toc9788]

第六章 投标文件格式

投  标  文  件








项 目 名 称：  （项目名称）（包号）
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：    （加盖CA电子公章） 
      日      期 ：               

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
三、 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
四、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）
七、供应商信用承诺函
八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
九、法人授权书
十、投标函
十一、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）
十二、联合体协议（如有）
十三、符合性审查响应对照表
十四、投标分项报价表   
十五、技术要求响应及偏离表
十六、商务要求响应及偏离表
十七、开标一览表
十八、主要标的信息（中标后将公示）
十九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
三、上一年度的财务状况报告
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]成立不满一年不需提供
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
提供网页截图
七、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
承诺主体名称：             
统一社会信用代码：              
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                承诺单位（加盖CA电子公章）：           
　　　                   法定代表人（负责人）：
[bookmark: _Toc20792]日期：   年 月 日

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）


九、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                                
联系电话（手机）：                            
    单位名称：                （加盖CA电子公章）
单位地址：                                    
日期：                                        

被授权人身份证复印件：

十、投标函
投标函
致：扬州博远工程咨询有限公司
根据贵方的（    ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日




十一、中小企业声明函（服务）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
4、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
5、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。


企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：   年  月  日
[bookmark: _Toc19241][bookmark: _Toc19182][bookmark: _Toc91061195][bookmark: _Toc19691][bookmark: _Toc13394][bookmark: _Toc22620]
中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十一、残疾人福利性单位声明函（如适用）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                        供应商全称（加盖CA电子公章）：
                                   日  期：

十二、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （代理公司）组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          

                            联合体中各供应商全称（公章）：     
                                             日期：    年  月  日

十三、符合性审查响应对照表

符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	第四章采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	



注：
1.投标人必须对招标文件第四章采购需求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

十四、投标分项报价表
投标分项报价表
	2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目包一投标工程量清单

	序号
	项目名称
	工作内容
	计量单位
	工程量
	投标综合单价（元）
	合价（元）

	一、管线排查、检测工程
	
	
	

	1
	QV检测基本费
	包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	4978 
	
	

	2
	CCTV检测基本费
	包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	35838 
	
	

	3
	雨污水管道疏通（支管DN300mm以下）
	启闭井盖、强制通风、翻水、清淤及外运等
	米
	11309 
	
	

	4
	雨污水管道疏通（DN300mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	14185 
	
	

	5
	雨污水管道疏通（DN400mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	3258 
	
	

	6
	雨污水管道疏通（DN500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	2240 
	
	

	7
	雨污水管道疏通（DN600mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	6959 
	
	

	8
	雨污水管道疏通（DN800mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	1190 
	
	

	9
	雨污水管道疏通（DN1000mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	1290 
	
	

	10
	雨污水管道疏通（DN1500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	960 
	
	

	二、溯源排查
	
	
	

	11
	雨污水管线测量
	按照要求对小区、企事业单位的排水管进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；提交成果报告。
	米
	2520 
	
	

	12
	污染源调查
	对排查到有污染源的排口进行管道溯源排查，调查界限为小区、企事业单位、学校、商业综合体的接入井。调查污染源应拍摄影像资料记录其特征信息，位置及描述，出具污染源报告。如水位高无法排查清楚的，需使用QV、CCTV、测绘、封堵气囊、疏通等措施辅助的费用按实际工作量另计。
	米
	1800 
	
	

	13
	立管排查
	通过排查空中立管及其落地后去向，确定是否存在用户终端污水在空中接入雨水立管或落地后接入雨水系统。包括：顶楼自建阳光房的生活污水排入雨水立管、阳台洗衣污水接入雨水立管、住户擅自将厨卫污水私接至雨水立管、住户厨卫污水私接至雨水散水或落水井。查清每一根立管的位置、管径、排水性质、排放去向，以及与检查井的连接是否存在错接、漏接的情况，特别是老小区存在大量的立管私接现象。
	米
	16794 
	
	

	14
	小散乱排水户排查
	住宅小区沿街商铺、综合体（沿街商铺、室内商铺、室外广场）、企事业单位等有独立排水口的排水户，是否铺设有污水管道，管道接入市政主管前有无隔油池、沉淀池、毛发收集器等，修车店、洗车店等是否有机油或倾倒物进入雨水管以及其他特殊情況。形成调查报告，电子版整理一并提供。
	户
	50 
	
	

	15
	气囊封堵（DN300mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	16
	气囊封堵（DN400mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	17
	气囊封堵（DN500mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	18
	气囊封堵（DN600mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	19
	气囊封堵（DN800mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	20
	气囊封堵（DN1000mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	21
	翻水
	发电机、水泵
	台班
	11 
	
	

	22
	沿河排口排查
	排查河道沿线雨水排口是否存在污水入河
	个
	12 
	
	

	23
	管线物探
	对道路通信、电力、燃气、给水进行物探              
综合地下管线测绘精度（依据：JGJ/T 1092014、GB 500262020）：
一、明显管线点（窨井、阀门、检查井，可直接量测）：
1.埋深量测中误差：±25 mm（0.025m） 
2.管线点测量（坐标高程）（相对邻近控制点）
3.平面点位中误差：±50 mm（0.05m）
4.高程中误差：±30 mm（0.03m）                                                  
二、隐蔽管线点（地下看不见，仪器探测）探查精度（探测仪器得到的位置埋深，h为埋深）
1.平面探查中误差：≤0.1h                             2.埋深探查中误差：≤0.15h
	米
	30464
	
	

	三、地形图修测
	
	
	

	24
	地修图修测
	地形图测量：1:1000地形图精度（依据 GB/T 149122017、GB 500262020、GB/T 331762016），平面精度：图上允许：城镇区图上±0.6 mm；山地图上±0.8 mm（1:1000，1mm=1m地面） 。
高程精度： 高程注记点±0.15 m。
	平方米
	144200 
	
	

	25
	控制点测量
	控制点测量
	个
	8 
	
	

	四、其他项目
	
	
	

	26
	化粪池清淤
	吸污、外运
	立方米
	210 
	
	

	27
	检测验收
	参与检测成果验收、复查
	项
	16 
	
	

	28
	雷达空洞探测
	1、按要求对测区道路下方地下土体情况进行雷达探测。
2、对探测出的疑似隐患点进行钻探验证，收集隐患点信息，包括隐患点属性、范围、埋深、中心坐标、现场照片、验证照片等
3、提交雷达探测成果报告与隐患信息卡。
	平方米
	19958
	
	

	
	小计：
	

	
	税金
	税率6%
	
	
	
	

	
	合计：
	


投 标 人：         (全称)       （盖章）
法定代表人（或委托代理人）：         (签字或盖章)      
日 期：       年     月      日

注：1、以上单价已包含人工、材料、设备、利润、管理费、规费、税金等；
    2、工程量为暂估量，最终按实结算；
3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标分项报价表
	2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目包二投标工程量清单

	序号
	项目名称
	工作内容
	计量单位
	工程量
	投标综合单价（元）
	合价（元）

	一、管线排查、检测工程
	
	
	

	1
	QV检测基本费
	包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	4880 
	
	

	2
	CCTV检测基本费
	包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	48030 
	
	

	3
	雨污水管道疏通（支管DN300mm以下）
	启闭井盖、强制通风、翻水、清淤及外运等
	米
	11102 
	
	

	4
	雨污水管道疏通（DN300mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	14410 
	
	

	5
	雨污水管道疏通（DN400mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	3340 
	
	

	6
	雨污水管道疏通（DN500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	2367 
	
	

	7
	雨污水管道疏通（DN600mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	5940 
	
	

	8
	雨污水管道疏通（DN800mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	7000 
	
	

	9
	雨污水管道疏通（DN1000mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	7830 
	
	

	10
	雨污水管道疏通（DN1200mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	200 
	
	

	二、溯源排查
	
	
	

	11
	雨污水管线测量
	按照要求对小区、企事业单位的排水管进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；提交成果报告。
	米
	6380 
	
	

	12
	立管排查
	通过排查空中立管及其落地后去向，确定是否存在用户终端污水在空中接入雨水立管或落地后接入雨水系统。包括：顶楼自建阳光房的生活污水排入雨水立管、阳台洗衣污水接入雨水立管、住户擅自将厨卫污水私接至雨水立管、住户厨卫污水私接至雨水散水或落水井。查清每一根立管的位置、管径、排水性质、排放去向，以及与检查井的连接是否存在错接、漏接的情况，特别是老小区存在大量的立管私接现象。
	米
	17923 
	
	

	13
	小散乱排水户排查
	住宅小区沿街商铺、综合体（沿街商铺、室内商铺、室外广场）、企事业单位等有独立排水口的排水户，是否铺设有污水管道，管道接入市政主管前有无隔油池、沉淀池、毛发收集器等，修车店、洗车店等是否有机油或倾倒物进入雨水管以及其他特殊情況。形成调查报告，电子版整理一并提供。
	户
	50 
	
	

	14
	气囊封堵（DN300mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	15
	气囊封堵（DN400mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	16
	气囊封堵（DN500mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	17
	气囊封堵（DN600mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	18
	气囊封堵（DN800mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	19
	气囊封堵（DN1000mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	20
	翻水
	发电机、水泵
	台班
	11 
	
	

	21
	沿河排口排查
	排查河道沿线雨水排口是否存在污水入河
	个
	12 
	
	

	22
	管线物探
	对道路通信、电力、燃气、给水进行物探           
综合地下管线测绘精度（依据：JGJ/T 1092014、GB 500262020）：
一、明显管线点（窨井、阀门、检查井，可直接量测）：
1.埋深量测中误差：±25 mm（0.025m） 
2.管线点测量（坐标高程）（相对邻近控制点）
3.平面点位中误差：±50 mm（0.05m）
4.高程中误差：±30 mm（0.03m）                                                  
二、隐蔽管线点（地下看不见，仪器探测）探查精度（探测仪器得到的位置埋深，h为埋深）
1.平面探查中误差：≤0.1h                       2.埋深探查中误差：≤0.15h
	米
	27720
	
	

	三、地形图修测
	
	
	

	23
	地修图修测
	地形图测量：1:1000地形图精度（依据 GB/T 149122017、GB 500262020、GB/T 331762016），平面精度：图上允许：城镇区图上±0.6 mm；山地图上±0.8 mm（1:1000，1mm=1m地面）。
高程精度：高程注记点±0.15 m
	平方米
	214000 
	
	

	24
	控制点测量
	控制点测量
	个
	8 
	
	

	四、其他项目
	
	
	

	25
	化粪池清淤
	吸污、外运
	立方米
	210 
	
	

	26
	检测验收
	参与检测成果验收、复查
	项
	16 
	
	

	27
	雷达空洞探测
	1、按要求对测区道路下方地下土体情况进行雷达探测。
2、对探测出的疑似隐患点进行钻探验证，收集隐患点信息，包括隐患点属性、范围、埋深、中心坐标、现场照片、验证照片等
3、提交雷达探测成果报告与隐患信息卡。
	平方米
	11010
	
	

	
	小计：
	

	
	税金
	税率6%
	
	
	
	

	
	合计：
	



投 标 人：         (全称)       （盖章）
法定代表人（或委托代理人）：         (签字或盖章)      
日 期：       年     月      日

注：1、以上单价已包含人工、材料、设备、利润、管理费、规费、税金等；
    2、工程量为暂估量，最终按实结算；
3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标分项报价表
	2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目包三投标工程量清单

	序号
	项目名称
	工作内容
	计量单位
	工程量
	投标综合单价（元）
	合价（元）

	一、管线排查、检测工程
	
	
	

	1
	QV检测基本费
	包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	4926 
	
	

	2
	CCTV检测基本费
	包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	34904 
	
	

	3
	雨污水管道疏通（支管DN300mm以下）
	启闭井盖、强制通风、翻水、清淤及外运等
	米
	11204 
	
	

	4
	雨污水管道疏通（DN300mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	13277 
	
	

	5
	雨污水管道疏通（DN400mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	1660 
	
	

	6
	雨污水管道疏通（DN500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	1983 
	
	

	7
	雨污水管道疏通（DN600mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	3824 
	
	

	8
	雨污水管道疏通（DN800mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	4082 
	
	

	9
	雨污水管道疏通（DN1000mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	3605 
	
	

	10
	雨污水管道疏通（DN1200mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	200 
	
	

	11
	雨污水管道疏通（DN1500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	600 
	
	

	二、溯源排查
	
	
	

	12
	雨污水管线测量
	按照要求对小区、企事业单位的排水管进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；提交成果报告。
	米
	4840 
	
	

	13
	污染源调查
	对排查到有污染源的排口进行管道溯源排查，调查界限为小区、企事业单位、学校、商业综合体的接入井。调查污染源应拍摄影像资料记录其特征信息，位置及描述，出具污染源报告。如水位高无法排查清楚的，需使用QV、CCTV、测绘、封堵气囊、疏通等措施辅助的费用按实际工作量另计。
	米
	3000 
	
	

	14
	立管排查
	通过排查空中立管及其落地后去向，确定是否存在用户终端污水在空中接入雨水立管或落地后接入雨水系统。包括：顶楼自建阳光房的生活污水排入雨水立管、阳台洗衣污水接入雨水立管、住户擅自将厨卫污水私接至雨水立管、住户厨卫污水私接至雨水散水或落水井。查清每一根立管的位置、管径、排水性质、排放去向，以及与检查井的连接是否存在错接、漏接的情况，特别是老小区存在大量的立管私接现象。
	米
	17923 
	
	

	15
	小散乱排水户排查
	住宅小区沿街商铺、综合体（沿街商铺、室内商铺、室外广场）、企事业单位等有独立排水口的排水户，是否铺设有污水管道，管道接入市政主管前有无隔油池、沉淀池、毛发收集器等，修车店、洗车店等是否有机油或倾倒物进入雨水管以及其他特殊情況。形成调查报告，电子版整理一并提供。
	户
	50 
	
	

	16
	气囊封堵（DN300mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	17
	气囊封堵（DN400mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	18
	气囊封堵（DN500mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	19
	气囊封堵（DN600mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	20
	气囊封堵（DN800mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	21
	气囊封堵（DN1000mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	22
	翻水
	发电机、水泵
	台班
	11 
	
	

	23
	沿河排口排查
	排查河道沿线雨水排口是否存在污水入河
	个
	12 
	
	

	24
	管线物探
	对道路通信、电力、燃气、给水进行物探             
综合地下管线测绘精度（依据：JGJ/T 1092014、GB 500262020）：
一、明显管线点（窨井、阀门、检查井，可直接量测）：
1. 埋深量测中误差：±25 mm（0.025m） 
2. 管线点测量（坐标高程）（相对邻近控制点）
3. 平面点位中误差：±50 mm（0.05m）
4.高程中误差：±30 mm（0.03m）                                                  
二、隐蔽管线点（地下看不见，仪器探测）探查精度（探测仪器得到的位置埋深，h为埋深）
1.平面探查中误差：≤0.1h                         2.埋深探查中误差：≤0.15h
	米
	25960
	
	

	三、地形图修测
	
	
	

	25
	地修图修测
	地形图测量：1:1000地形图精度（依据 GB/T 149122017、GB 500262020、GB/T 331762016），平面精度：图上允许：城镇区图上±0.6 mm；山地图上±0.8 mm（1:1000，1mm=1m地面）。
高程精度：高程注记点±0.15 m
	平方米
	155600 
	
	

	26
	控制点测量
	控制点测量
	个
	8 
	
	

	四、其他项目
	
	
	

	27
	化粪池清淤
	吸污、外运
	立方米
	210 
	
	

	28
	检测验收
	参与检测成果验收、复查
	项
	16 
	
	

	29
	雷达空洞探测
	1、按要求对测区道路下方地下土体情况进行雷达探测。
2、对探测出的疑似隐患点进行钻探验证，收集隐患点信息，包括隐患点属性、范围、埋深、中心坐标、现场照片、验证照片等
3、提交雷达探测成果报告与隐患信息卡。
	平方米
	15600
	
	

	
	小计：
	

	
	税金
	税率6%
	
	
	
	

	
	合计：
	



投 标 人：         (全称)       （盖章）
法定代表人（或委托代理人）：         (签字或盖章)      
日 期：       年     月      日

注：1、以上单价已包含人工、材料、设备、利润、管理费、规费、税金等；
    2、工程量为暂估量，最终按实结算；
3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标分项报价表
	2026年仪征市雨污分流改造工程管道检测排查项目包四投标工程量清单

	序号
	项目名称
	工作内容
	计量单位
	工程量
	投标综合单价（元）
	合价（元）

	一、管线排查、检测工程
	
	
	

	1
	QV检测基本费
	包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	4625 
	
	

	2
	CCTV检测基本费
	包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用，在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别），调查所有井盖及窨井情况。
同时需包含对检测的排水管线进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；并提交成果报告。
	米
	43843 
	
	

	3
	雨污水管道疏通（支管DN300mm以下）
	启闭井盖、强制通风、翻水、清淤及外运等
	米
	10601 
	
	

	4
	雨污水管道疏通（DN300mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	12373 
	
	

	5
	雨污水管道疏通（DN400mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	5227 
	
	

	6
	雨污水管道疏通（DN500mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	7669 
	
	

	7
	雨污水管道疏通（DN600mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	7927 
	
	

	8
	雨污水管道疏通（DN800mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	4196 
	
	

	9
	雨污水管道疏通（DN1000mm）
	启闭井盖、强制通风、清淤及外运等
	米
	258 
	
	

	二、溯源排查
	
	
	

	12
	雨污水管线测量
	按照要求对小区、企事业单位的排水管进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；提交成果报告。
	米
	1810 
	
	

	13
	立管排查
	通过排查空中立管及其落地后去向，确定是否存在用户终端污水在空中接入雨水立管或落地后接入雨水系统。包括：顶楼自建阳光房的生活污水排入雨水立管、阳台洗衣污水接入雨水立管、住户擅自将厨卫污水私接至雨水立管、住户厨卫污水私接至雨水散水或落水井。查清每一根立管的位置、管径、排水性质、排放去向，以及与检查井的连接是否存在错接、漏接的情况，特别是老小区存在大量的立管私接现象。
	米
	17923 
	
	

	14
	小散乱排水户排查
	住宅小区沿街商铺、综合体（沿街商铺、室内商铺、室外广场）、企事业单位等有独立排水口的排水户，是否铺设有污水管道，管道接入市政主管前有无隔油池、沉淀池、毛发收集器等，修车店、洗车店等是否有机油或倾倒物进入雨水管以及其他特殊情況。形成调查报告，电子版整理一并提供。
	户
	50 
	
	

	15
	气囊封堵（DN300mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	16
	气囊封堵（DN400mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	17
	气囊封堵（DN500mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	18
	气囊封堵（DN600mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	19
	气囊封堵（DN800mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	20
	气囊封堵（DN1000mm）
	雨、污水管道进行橡胶气囊辅助封堵、拆除
	个
	8 
	
	

	21
	翻水
	发电机、水泵
	台班
	11 
	
	

	22
	沿河排口排查
	排查河道沿线雨水排口是否存在污水入河
	个
	12 
	
	

	23
	管线物探
	对道路通信、电力、燃气、给水进行物探           
综合地下管线测绘精度（依据：JGJ/T 1092014、GB 500262020）：
一、明显管线点（窨井、阀门、检查井，可直接量测）：
1. 埋深量测中误差：±25 mm（0.025m） 
2. 管线点测量（坐标高程）（相对邻近控制点）
3. 平面点位中误差：±50 mm（0.05m）
4.高程中误差：±30 mm（0.03m）                                                  
二、隐蔽管线点（地下看不见，仪器探测）探查精度（探测仪器得到的位置埋深，h为埋深）
1.平面探查中误差：≤0.1h  
2.埋深探查中误差：≤0.15h
	米
	22480
	
	

	三、地形图修测
	
	
	

	24
	地修图修测
	地形图测量：1:1000地形图精度（依据 GB/T 149122017、GB 500262020、GB/T 331762016），平面精度：图上允许：城镇区图上±0.6 mm；山地图上±0.8 mm（1:1000，1mm=1m地面）。
高程精度：高程注记点±0.15 m
	平方米
	139200 
	
	

	25
	控制点测量
	控制点测量
	个
	8 
	
	

	四、其他项目
	
	
	

	26
	化粪池清淤
	吸污、外运
	立方米
	210 
	
	

	27
	检测验收
	参与检测成果验收、复查
	项
	16 
	
	

	28
	雷达空洞探测
	1、按要求对测区道路下方地下土体情况进行雷达探测。
2、对探测出的疑似隐患点进行钻探验证，收集隐患点信息，包括隐患点属性、范围、埋深、中心坐标、现场照片、验证照片等
3、提交雷达探测成果报告与隐患信息卡。
	平方米
	14840
	
	

	
	小计：
	

	
	税金
	税率6%
	
	
	
	

	
	合计：
	



投 标 人：         (全称)       （盖章）
法定代表人（或委托代理人）：         (签字或盖章)      
日 期：       年     月      日

注：1、以上单价已包含人工、材料、设备、利润、管理费、规费、税金等；
    2、工程量为暂估量，最终按实结算；
3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十五、技术要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc12761]技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：行数不够，可自行添加；



十六、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc15565][bookmark: _Toc14047][bookmark: _Toc11043][bookmark: _Toc113352363][bookmark: _Toc11513]商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。






[bookmark: _Toc8938][bookmark: _Toc4311][bookmark: _Toc6924][bookmark: _Toc14628] 

十七、开标一览表
[bookmark: _Toc3814]开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	大写：                             （人民币：圆）



                                              日期：       年   月   日



[bookmark: _Toc113352361][bookmark: _Toc32648]
十八、主要标的信息
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：
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