扬中市三茅街道木桥港涵洞水毁修复工程
工程量清单及最高投标限价编制说明
[bookmark: _GoBack]一、工程概况
扬中市三茅街道木桥港涵洞水毁工程位于三茅街道中华、兴阳村交界，长江堤防桩号28+577km处。主要建设内容：木桥港涵洞拆除重建，重建涵洞为1.5*1.8m钢筋砼箱涵，总长度72.162m,设计流量3m3/s，基础采用Ф600mm水泥土搅拌桩，涵洞迎水面设置闸首井筒，内设1扇1.5*1.8m双向止水铸铁镶铜闸门，配备一台QLD-80手电两用螺杆式启闭机。恢复堤防长度约70m，堤顶拓宽至8m，采用沥青砼路面，迎水侧护坡在涵洞完成后恢复，迎水坡恢复防浪墙约70m，背水坡草皮护坡。
二、招标范围
1、招标图纸与工程量清单反映的全部工作内容。
2、本施工标招标主要内容为木桥港涵洞水毁工程涵洞拆除重建、堤顶公路恢复、金属结构安装等。
三、编制依据
1、镇江市工程勘测设计研究院有限公司设计，日期为：2026年9月的招标图纸、相关图集等。
2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表（2019年含税版）》、《江苏省水利工程施工机械台时费定额（2019年含税版）》、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）、苏水基〔2019〕6号文《省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》建筑及安装工程费的增值税税率调整为9%。
3、《镇江工程造价信息》2026年9月信息价(扬中市)，并结合市场价与市场波动等。
4、苏水基[2015]32号“省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知”。
5、苏水基〔2023〕8号“省水利厅关于调整《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）》安全文明措施费计费标准的通知”。
四、招标人提供的条件
1、施工现场条件需投标人自行现场踏勘获得。
2、施工用电、用水由承包人负责就近接入并安装。同时，承包人应配备足够容量的备用电源，作系统停电应急用，费用在投标报价中综合考虑。
3、场内施工交通由承包人自行负责，费用在投标报价中综合考虑。
五、工程主要技术指标：详见磋商文件技术条款部分。
六、合同工期及重要节点工期要求：执行磋商文件要求。
七、质量标准：合格，详见磋商文件要求。
八、暂列金
1、暂列金：10万元。
九、其他需说明的事项
1、工程量清单应与投标须知、合同条件、技术规范及图纸等文件结合起来理解或解释。
2、工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸，按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则计算，是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款），按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则等规定，根据施工图纸计算、由监理人审核、发包人审定的有效工程量，最终结算以国家审计核算的工程量为准（工程量清单中注明总价包干的除外）。
3、材料价格参考镇江市2026年第9期《工程造价信息》并结合市场价与市场波动等因素综合考虑，由投标人自主报价。
4、措施项目费：除规定的不可竞争的措施项目以外的措施项目费，投标人可自主报价。投标单位应结合工程实际工期、设计要求和施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用，特别说明除外。未发生的措施项目结算应扣除。
5、安全文明措施费为不可竞争费,总价3.83万元。投标人需依据苏水基[2023]8号文颁发的《省水利厅关于调整<江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）安全文明措施费计费标准的通知》结合工程特点及自身的施工技术和管理水平进行逐项、合理报价。并依据苏水安[2017]3号填报安全文明措施费分解表。
6、本工程所有砼均按商品砼进标，砼报价中均综合考虑模板、脚手架等费用。掺气砼掺气量控制在3.5-5.5%之间，28d抗压强度不低于90%，用量必须通过现场试配确定，含在砼报价中。
7、所有计量单位为项的项目，均为总价承包，结算不得调整。
8、涵洞、挡浪墙、护坡及堤顶公路拆除投标人自行踏勘现场后根据施工组织设计进行报价，总价包干，结算时不得调整。拆除的块石留置现场用于外江侧护底施工。
9、现状太阳路灯安拆3盏，防撞栏杆安拆60m。
10、本清单中“项目特征”内容描述不详的，以施工图及施工规范为准。项目特征及工作内容描述的完整程度，准确性，不影响中标人按相应规范要求，并结合设计图纸和相关规范要求所应施工的全部工作内容。
11、招标人根据实际情况，保留将工作量清单中各种材料转为甲供或甲控材料的权利，投标人必须给予积极配合。乙供材料进场需提供小样由招标人确认后方可实施。
