更正公告（四）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0046
原公告的采购项目名称：江苏启东吕四港化工拓展区消防车辆二期采购项目
首次公告日期：2026年09月01日

更正信息

更正事项：采购文件
更正内容：

1.原第三部分项目需求“二、技术要求”包一“5泡沫消防车”基本数据的技术参数中“1 、整车尺寸（长*宽*高，mm）: ≤7300×2400×3000。3、总质量（kg）：≤10000 ”
现更正为：“1 、整车尺寸（长*宽*高，mm）: ≤8500×2550×4000。3、总质量（kg）：≤16000 。”

2.原第三部分项目需求“二、技术要求”包一“5泡沫消防车”底盘的技术参数中“5、轮胎规格：235/75R17.5 16PR 。7、蓄电池：2×70AH蓄电池”。
现更正为：删除该参数。

3.原第三部分项目需求“二、技术要求”包一“5泡沫消防车”上装部分的技术参数中“▲3 、设有履带系统，并能遥控远程控制及手动控制。”。
现更正为：“3、液罐：罐体总容积≥1000L，材质：不锈钢或铝合金材质。”
4.原第三部分项目需求“二、技术要求”包一“5泡沫消防车”的技术参数中“序号5消防泵系统：5、泡沫泵流量：30L/s。6、叶轮类型：螺旋转子”。
现更正为：“序号5泵管路系统部分：5、泵额定流量：≥30L/s。”
5.原第三部分项目需求“二、技术要求”包一“5泡沫消防车”车载消防炮的技术参数中“▲3、设有主炮 1 门（含 3.1-3.3 条款）。▲4 、设有辅炮 2 门（含 4.1-4.4 条款）。4.2 额定压力：≥1.0MPa。”
现更正为：“▲3、设有主炮 1 门（外供水源供水）（含 3.1-3.3 条款）。▲4、设有辅炮 2 门（外供水源供水）（含 4.1-4.4 条款）。4.2 额定压力：≥0.9MPa。”
更正日期：2026年10月12日
三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名  称：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会

地  址：启东市吕四港镇通江大道99号

联系人：李先生

联系方式：18796128826

2.采购代理机构信息

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号

联系方式：0513-83340291
