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[bookmark: _Toc10831]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320481-LTZB-G2026-0028
2.项目名称：溧阳市应急管理综合保障中心特种作业实操考试设备购置项目
3.项目预算金额：140万元；项目最高限价：140万元
4.采购需求：
	序号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	溧阳市应急管理综合保障中心特种作业实操考试设备购置项目
	140
	1
	溧阳市应急管理综合保障中心特种作业实操考试设备购置项目，包括主要包括作业现场应急处置、低压电工作业、高压电工作业、熔化焊接与热切割作业、高处安装维护与拆除作业等。具体数量及参数详见招标文件第五章“采购需求”。


5.合同履行期限：合同签订之日起45日历天内供货、安装、调试及验收完毕，并交付使用。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。
7.本项目是否接受进口产品投标：□是 ☑否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
☑本项目专门面向  ☑中小 ☑小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：     /     。
2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：     /     。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
☑否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：  /     。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”
3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。
4.售价： 0 元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月29日13点30分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、绿色包装。
2.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120
2.1办理CA认证证书
投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。
2.4 获取电子招标文件
投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。
2.5编制电子投标文件
投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者政府采购一体化平台“苏采云”。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：溧阳市应急管理综合保障中心
地    址：溧阳市平陵中路313号
联系方式：15190505428 （上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。）
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：江苏溧投招标服务有限公司
地    址：江苏省溧阳市溧城街道永定路108号嘉源广场2幢1单元5楼
联系方式：0519-87968552
3.项目联系方式
项目联系人： 姜工  
电      话：0519-87968552


[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc31677][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164351613]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：电气设备安装实操装置 

	3.1
	现场考察
	■不组织。
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：___________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：___________；
（4）未中标人样品退还：___________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：___________；
（6）其他要求（如有）：___________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业  




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式，按26.1.2执行。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：江苏溧投招标服务有限公司综合办；
联系电话：0519-87968552；
通讯地址：江苏省溧阳市溧城街道南环西路（永定路）108号嘉源广场2幢1单元5楼。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：按江苏省政府采购协会(苏政采协[2024]20号)《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》收费指导价标准收取；
	江苏省政府采购代理常规服务收费指导价

	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50-400万元（含400万元）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


缴纳时间：领取中标通知书前。
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[bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc127151517]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226337214]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc264969210]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193836]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 信息安全产品
5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
5.7 政府采购创新产品政策
5.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.8政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，在采购公告发布媒体以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，请潜在投标人及时关注更正公告；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
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11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
11.2.3 按照投标文件格式中“分项报价表”要求填写总价及各项分项报价。
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc164229226]投标保证金
投标保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13 [bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193702]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193847]投标文件的签署、加盖公章
14.1 [bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193704]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127151535]投标文件的提交
15.1 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。
16 [bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc265228374]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。
17 [bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc305158805]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc150774743]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc195842904]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出异议的，系统将视同已确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc226965813]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc127151547]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc127161464]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
27.2 采购代理服务费开票方式：江苏增值税普通发票。
[bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc21429][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照


[bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940]

[bookmark: _Toc29109][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150480793]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	核心产品
	投标人投标的核心产品须品牌及型号完全一致；

	19
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
☑有，具体规定为：______________
□无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6  政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
☑随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。
4 [bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc520356170]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
☑其他方式，具体要求：投标评标价最低的供应商获得中标人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》3。

	2
	主观分
	35
	
	

	2.1
	低压电工、高压电工作业电气安全设计方案
	5
	根据投标单位对本项目的低压电工、高压电工作业电气安全设计方案进行评审，包括但不限于以下内容：①考试操作台安全设计、②高低压开关柜安全设计等
上述内容满足采购文件及采购需求的得5分，每缺失一项内容扣2.5分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	

	2.2
	熔化焊接与热切割作业考场安全设计方案
	6
	根据投标单位对本项目的熔化焊接与热切割作业考场安全设计方案进行评审，包括但不限于以下内容：①集中排风排烟系统安全设计、②高处焊接防坠设计、③防火防爆设计等
上述内容满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	

	2.3
	高处作业考场安全设计方案
	4
	根据投标单位对本项目的高处作业考场安全设计方案进行评审，包括但不限于以下内容：①登杆登塔考位安全设计、②平台防坠落安全设计等
上述内容满足采购文件及采购需求的得4分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	

	2.4
	产品结构设计方案
	3
	根据投标单位对本项目的产品结构设计方案进行评审，包括但不限于以下内容：①材料工艺设计、②结构和模块设计、③可维护性及用户体验便捷程度等
上述内容满足采购文件及采购需求的得3分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）未提供方案不得分。
	

	2.5
	培训方案
	4
	根据投标单位对本项目的培训方案进行评审，包括但不限于以下内容：①培训内容和目标、②培训的地点和时间安排、③培训的方法要点、④培训的师资和人次等
上述内容满足采购文件及采购需求的得4分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）未提供方案不得分。
	

	2.6
	进度计划控制方案
	3
	根据投标单位对本项目的进度计划控制方案进行评审，包括但不限于以下内容：①产品交货方案、②安装调试计划、③技术服务团队安排等
上述内容满足采购文件及采购需求的得3分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）未提供方案不得分。
	

	2.7
	质量管理体系及保证措施
	4
	根据投标单位对本项目的质量管理体系及保证措施进行评审，包括但不限于以下内容：①质量目标、②质量控制流程、③质量监督机制、④质量保障措施等
上述内容满足采购文件及采购需求的得4分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）未提供方案不得分。
	

	2.8
	售后服务方案
	6
	根据投标单位对本项目的售后服务方案进行评审，包括但不限于以下内容：①响应时间方案、②故障处理流程方案、③备品备件方案、承诺、④质保方案、⑤应急预案、⑥质保期后维保方案等
上述内容满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）未提供方案不得分。
	

	3
	客观分
	35
	
	

	3.1
	业绩
	10
	[bookmark: _GoBack]投标人提供2023年10月1日（以签订合同时间为准），承接过特种作业实操考核设备供货或考场建设项目合同业绩得2分，最多得10分。
提供合同及验收合格证明作为证明材料，加盖供应商公章，未提供或提供不全的均不得分。
	

	3.2
	技术参数响应
	25
	根据投标文件对于招标文件中采购需求部分提及的技术指标、要求、参数或条款等的响应情况进行评分。采购需求中带“▲”的技术条款为重要技术参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。
	

	合计
	100
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第5章 [bookmark: _Toc17901]  采购需求
[bookmark: _Toc7879]一、采购标的
[bookmark: _Toc13095]1.采购清单
	序号
	大类
	考位
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	作业现场应急处置实操考位
	科目四作业现场应急处置
	K4
	灭火器的选择与使用考位
	1
	套
	在原有设备上升级改造

	2
	
	
	K4
	触电事故现场应急处置考位
	1
	套
	

	3
	低压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	1
	套
	

	4
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	1
	套
	

	5
	
	科目三安全操作技术
	K31
	电气设备安装考位
	4
	套
	

	6
	
	
	K32
	低压开关柜考位
	1
	套
	

	7
	
	
	K33
	临时用电系统考位
	1
	套
	

	8
	高压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	1
	套
	

	9
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	1
	套
	在原有设备上升级改造

	10
	
	科目三安全操作技术
	K31
	10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位
	1
	套
	在原有设备上升级改造

	11
	
	
	K32
	10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位
	1
	套
	

	12
	
	
	K33
	电气设备安装考位
	1
	套
	

	13
	熔化焊接与热切割作业
	科目一安全用具使用
	K11
	安全用具考位
	1
	套
	

	14
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	1
	套
	

	15
	
	科目三安全操作技术
	K31
	焊条电弧焊考位
	1
	工位
	焊机利旧

	16
	
	
	K32
	二氧化碳气体保护焊考位
	1
	工位
	

	17
	
	
	K33
	氩弧焊考位
	1
	工位
	

	18
	
	
	K34-01
	气焊考位
	1
	工位
	

	19
	
	
	K34-02
	高处气割考位
	1
	工位
	

	20
	
	焊工考试配套
	工位隔断
	5
	工位
	

	21
	
	
	气瓶房
	2
	间
	

	22
	
	
	气路架设
	1
	项
	

	23
	
	
	集中排风排烟集尘除尘环保设备
	5
	工位
	

	24
	
	
	电源布线
	1
	项
	

	25
	高处安装维护与拆除作业
	科目一安全用具使用
	K11
	安全用具考位
	3
	套
	

	26
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	零部件判废考位
	1
	套
	新增内容＋利旧（原科目二硬件）

	27
	
	
	K22
	作业现场安全隐患排除考位
	1
	套
	新增内容＋利旧（原科目二硬件）

	28
	
	科目三安全操作技术
	K31
	移动平台考位
	1
	套
	

	29
	
	
	K32
	吊篮考位
	1
	套
	

	30
	
	
	K33
	单人吊具考位
	1
	套
	

	31
	
	
	K34
	登杆登塔考位
	1
	套
	

	32
	考场配套
	叫号排队系统
	1
	套
	

	33
	
	闸机系统
	1
	套
	

	34
	
	考评员移动评分系统
	1
	套
	

	35
	
	文化建设
	1
	项
	





2.技术参数要求：
1、 [bookmark: _Toc11387]作业现场应急处置实际操作考场
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目四
	K4
	灭火器的选择与使用考位
	灭火器的选择与使用实操设备
	1
	套
	设备升级后满足：
1.灭火器的选择与使用实操考位建设及考核内容严格遵循多项权威标准，包括《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）以及《特种作业安全技术实际操作考试标准化及考试点设备配备标准》（2014版）、应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》，全方位保障考试的专业性与规范性。
2.灭火器的选择和使用实操考核装置需配置灭火器的选择和使用实操智能网络考核系统。系统建设严格遵循国家标准和规范，在设计上秉持“软件+实物”的创新原则。其中，“软件触控”部分通过人机交互界面，考生可进行场景选择、信息录入等操作；“实物智能”需体现在考生需实际操作配备的智能灭火器及相关设备，完成识别火源类型、选择合适灭火器、模拟灭火操作等任务，以此全面完成大纲内容的实操考核。
3.考核系统性能要求：
（1）必须满足应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》；
（2）提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等，灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致，灭火器支持无线充电，需提供仿真灭火器瓶身、喷口、压把外观照片逐一对应
（3）产品要求实现人机交互，场景中第一人称位置根据考生现场实际位置移动而同步发生变动，支持识别侧身等行为，并且屏幕中人物实时根据人物状态响应，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变化。
▲（4）系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。（需提供设备满足上述功能的证明材料）
（5）产品要求采用一体化终端设计，采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型美观，并实现在多种环境中（包括室外强光环境下）轻松使用，不受环境限制。
（6）为提高考试效率，要求灭火器的选择和使用考试设备作为单独的考试科目，不与其他考核科目集成使用。
（7）产品实现国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。
（8）火灾场景至少包含50种各种类型火灾的三维模拟场景。满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求，包括A类火灾≥20种，B类火灾≥8种，C类火灾≥1种，D类火灾≥1种，E类火灾≥20种。

	[bookmark: _Toc24627]科目四
	K4
	触电事故现场应急处置考位
（实物版）
	触电事故现场应急处置装置
	1
	套
	1.触电事故场景搭设：
假人、配电箱，空气开关，圆木棒，不锈钢圆管，塑料棒，挑杆架，架空线，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）、电话机等组成。
通过低压配电箱与架空线、假人模拟低压、高压触电事故，营造高低压触电现场环境。


2、 低压电工作业
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500VAC
2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用
3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便
4.氖泡式验电笔

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。
2.棒材质：玻璃钢。
3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳 
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	绝缘胶带
	1
	卷
	1.材质：PVC
2.电压等级：600V及以下

	
	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.适用电压：12kV，直板。
2.材质：橡胶。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。

	
	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：10kV。
2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。

	
	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。
2.材质：ABS+PE+针织布。
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。

	
	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。
2.材质：PC聚碳酸酯。
3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。

	
	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：16mm（误差±5%）
2.材质：丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.缓冲双大钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250型。
2.适用杆高：6-8m电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。
4.符合现行标准《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。
2.材质：编织绳+实木

	
	
	
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。
2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。

	
	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：500μA/50mA/500mA/10A
2.交流电流：50mA/500mA/10A
3.直流电压：250mV/2.5V/10V/50V/250V/1000V/2500V
4.交流电压：250mV/2.5V/10V/50V/250V/1000V/2500V
5.直流电阻：Rx1/Rx10/Rx100/Rx1k/Rx10k/Rx100k
6.电容：x1/x10/x100 (1000μF)
7.频率：x1/x10/x100(10kHZ)

	
	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。
2.交流电压：1mV～750V。
3.直流电流：0.1uA～20A。
4.交流电流：10uA～20A。
5.电阻：0.1Ω～20MΩ。

	
	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。
2.交流电压：6V/60V/600V。
3.交流电流：4A/600A。

	
	
	
	指针式钳型电流表
	1
	个
	1.交流电流：0～500A
2.交流电压：0～500V
3.直流电压：0～500V
4.直流电流：0～100mA

	
	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%.
2.测量范围0-500MΩ
3.准确度10级

	
	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%
2.测量范围0-1000MΩ
3.准确度10级

	
	
	
	数字式兆欧表
	1
	个
	1.输出电压：100V/250V/500V/1000V，0～10%。
4.短路电流，<2mA。

	
	
	
	指针式接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围0-1000Ω。
2.准确度3
3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%

	
	
	
	漏电保护器测试仪
	1
	个
	1.测试电流：5～1000mA分12档
2.动作时间：0.001s～1.000s
3.可用漏保：220V/380V
4.测试模式：手动/自动双模式
5.电池：7号干电池 4节

	
	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9Ω
2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）

	
	
	
	C型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：C型。
2.极数：4P。
3.额定电压：400V。
4.额定电流：32A。
5.功能：过载、短路、漏电保护。

	
	
	
	D型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：D型。
2.极数：4P。
3.额定电流：32A。
4.功能：过载、短路、漏电保护。

	
	
	
	干扰项
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘手套
	2
	副
	过期的、损坏的。

	
	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	过期的、损坏的。

	
	
	
	
	万用表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	漏电保护器测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：200*80*45CM（±50mm）
2.材质：优质冷轧钢板

	
	
	
	仪器仪表测试台
	1
	台
	一.设备要求
尺寸≥1200*840*1215 （±50mm） ；设备电压：输入220VAC±10%，部分输出安全电压36V；设备功率≤1KW；
材质采用高强度金属框架，并进行静电喷塑工艺处理，具备耐腐蚀、耐锈蚀、耐磨特性；外观采用信号白，石墨灰，天空蓝构建完整的配色系统；表面粗糙度符合GB/T1031- 2009标准，保障仪器仪表存放稳定性与操作安全性。
二.设备功能要求
测试台须符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054)的有关要求。满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号），全部采用实物化仪器仪表测量真实的应用场景。
功能1.综合类测量功能，满足交流电压、直流电压、电阻、交流电流、直流电流测量考核功能。
功能2.绝缘电阻测量功能，被测电动机安装在水平平台更加稳固，保证长期使用安全性。
功能3.接地电阻测量功能，支持E、P、C插针接地电阻测量，还原实际测试环境。
功能4.漏电保护测量功能。支持检测漏电保护装置的漏电动作电流、动作时间，验证装置保护有效性，还原实际漏电防护场景
功能5.五孔插座测量功能。支持检测五孔插座的线路通断，还原实际测量场景
▲三.功能区布局
测试台需通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区需包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流，直流电流测试回路、接地电阻测量区及绝缘电阻测量区、漏电保护测试区、五孔插座测量区等多个测量单元。
测量单元1.操作台功能区面板：常用测量单元放左侧，方便右手操作；交流电流控制区紧邻，因两者关联紧密；接地电阻测量区在右侧，操作独立，避免干扰。
测量单元2.操作台面左右侧：右侧电机配合绝缘电阻测量及基础测量；右侧身份证识别区不影响操作，便于身份核验。
测量单元3.操作台前侧边：电子标签识别区用于仪器仪表的好坏识别，不占主要操作空间。
（需提供设备满足上述功能的实物图片）
四.安全设计要求
漏电保护设计要求
配置漏电保护开关，设置一只电流型漏电保护空气开关。漏电保护开关采用侧置式结构设计，安装于设备左侧侧边。
四.测试台智能考核系统功能要求
1.仪器仪表选择识别功能要求，系统支持电子标签读取模式；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，系统通过识别设备上的唯一电子身份标签，自动验证设备选择的正确性。
2.功能要求，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持指定和随机两种模式。
3.考评员可根据考核需求，自主指定具体数值；也可通过系统随机生成，满足多样化考核场景。考虑到市电输入波动、测量仪器固有误差等客观因素，所有设置值需允许存在±15%的误差范围。​
4.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。考评员可指定模拟V-W（相与相之间）或U-地（相与地之间）的绝缘电阻故障；也可由系统随机指定其中一种故障类型，为考核提供更真实、灵活的故障排查场景。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	电气安全标志考核装置
	1
	套
	一、设备要求
1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。
2.电源参数：功率≥30W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。
3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。
二、功能要求
1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。
▲2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）。（投标文件标志需提供标志配置数量及类型图，以此验证设备功能区设计符合GB/T29481标准，且功能完备，能够满足电气安全标志考核的多样化需求）
▲3.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业场景的交互式考核。（投标文件需提供工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业四类场景的场景图及交互式考核操作界面截图需标注场景名称及交互功能点）

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	
	
	安全防护垫
	1
	套
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	科目二
	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识移动电动工具使用风险隐患；辨识电工登杆作业风险隐患；辨识临时用电风险隐患
2.配备设备：照明、动力开关箱；电杆；假人；电工工具；安全工器具等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	科目三
	K31
	电气设备安装考位
	电路图
	1
	套
	1.考核用电路图，
2.电路图包含：
（1）低压配电箱安装接线
（2）单相电能表带照明设备的接线
（3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）
（4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线
（5）三相异步电动机正反转运行电路的接线

	
	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式
2.电压：220V。

	
	
	
	三相四线电能表
	
	
	1.类型：三相电子式
2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。

	
	
	
	电流表
	
	
	1.类型：指针式电流表
2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。

	
	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。
2.类型：导轨式安装。
3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。

	
	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	1.安装方式：导轨式。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。
2.两常开两常闭。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	热继电器
	
	
	1.额定绝缘电压：690V。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	电流互感器
	
	
	1.类型：三相电流互感器
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	按钮开关
	
	
	1.类型：自复位按钮。
2.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	万能转换开关
	
	
	1.类型：万能转换开关。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	
	1.类型：3档开关。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	五孔插座
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	
	双控开关
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	
	单控开关
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W不带端子。
2.转速：≥1400转/分钟。

	
	
	
	灯具
	
	
	1.电压：220V。

	
	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：明装24回路。

	
	
	
	电气设备固定背板
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。
2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BV1mm²国标蓝色
BV2.5mm²国标蓝色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标蓝色
BV1.5mm²单芯硬线红色
BV1.5mm²单芯硬线黄色
BV1.5mm²单芯硬线蓝色
BV1.5mm²单芯硬线黄绿
BV1.5mm²单芯硬线黑色
BV1.5mm²单芯硬线绿色

	
	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢
2.压接范围：1.25-8mm²

	
	
	
	导线连接器
	
	
	1.材质：铜

	
	
	
	搪锡设备及焊锡丝
	
	
	搪锡设备：
1.电压:220V
2.特点：温度可调
焊锡丝：
1.直径：1mm

	
	
	
	连接管
	
	
	1.1-16平方
2.材质：铜

	
	
	
	绝缘胶带
	
	
	1.材质：PVC
2.电压等级：600V及以下

	
	
	
	接线工具
	
	
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。

	
	
	
	









电气设备安装实操装置
核心产品
	
	
	一、设备基本要求
1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。
2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。
3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。
二、功能要求：
1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。
2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。
3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 
4.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。
5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。
▲6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。
7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。
8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。
▲9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明。）
▲10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行说明）

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	K32
	低压开关柜考位
	进线柜
	1
	个
	一、额定参数
1．额定工作电压
主电路：≥400V；辅助电路：交流：220V~380V
2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。
3．额定频率：50Hz
4．额定电流：水平母线额定工作电流≥1000A；垂直母线额定工作电流≥1000A
装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流≥105KA（0.1S）
二、框架结构
1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。
2．装置外壳的防护等级IP40。
3．装置的外形尺寸为：≥2200mm*800mm*800mm（±20mm）
4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。
三、产品配置
0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。
（一）进线柜内主要材料：
包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。
（二）出线柜内主要材料：
包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构。
（三）补偿柜内主要材料：
包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；功率因数表；电压表；熔断器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。
▲为保证产品质量，需提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证标识的检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件）。

	
	
	
	出线柜
	1
	个
	

	
	
	
	补偿柜
	1
	个
	

	
	
	
	接线模拟图板
	1
	面
	低压接线模拟图板要求：
1. 接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，模拟低压开关旋扭，一次接线图。
2.功能要求：
模拟操作低压开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	
	接地干线
	1
	套
	1.用于低压开关柜接地

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	K33
	临时用电系统考位
	临时用电系统施工图
	1
	张
	符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）等现行标准规范要求。

	
	
	
	供电系统
	1
	套
	临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为 220/380V 三相四线制低压电力系统，符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)，且满足三级配电、TN-S 系统、二级剩余电流动作保护系统要求。​
1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成。总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行 “一机、一闸、一漏、一箱、一锁” 原则，分级管控电能。​
2.TN-S 系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE 线），中性点接地，PE 线独立用于设备金属外壳接零保护。除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性。​
3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器。总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护。总箱保护器额定剩余动作电流≥30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。

	
	
	
	总配电箱（整套）：
配电箱*1
电压表*1
电流表*3
三相四线电能表*1
转换开关*1
电流互感器*3
隔离开关*1
总断路器*1
分断路器*2
	1
	套
	总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置2路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3个电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为30mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间。
1.与电路图匹配。
2.电流表、电压表、三相四线电能表符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。
3.转换开关符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。
4.电流互感器符合现行标准《互感器》GB/T20840)相应部分的要求。
5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。
6.隔离开关、断路器符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	分配电箱(整套)：
配电箱*1
总断路器*1
分断路器*2
	1
	套
	分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。
1.与电路图匹配。
2.含动力回路、照明回路。
3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	动力开关箱（整套）：
开关箱*1
断路器*1
	1
	套
	动力开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	照明开关箱(整套)：
开关箱*1
断路器*1
	1
	套
	照明开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BVR1mm²国标黑色
BVR2.5mm²国标黑色
BVR25mm²国标黑色
BV4mm²国标黄色
BV4mm²国标绿色
BV4mm²国标红色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标黄色
BV6mm²国标绿色
BV6mm²国标红色
BV6mm²国标蓝色

	
	
	
	接线端子
	1
	套
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	电缆
	1
	套
	1.材质：纯铜

	
	
	
	接地装置及临时接地连接点
	1
	套
	1.用于临时用电系统接地
按照现场实际情况而定，符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)的有关要求。

	
	
	
	电动机
	1
	台
	1.适用电压：380V。
2.安装结构型式：卧式。
3.工作原理：异步电动机。

	
	
	
	照明灯具
	1
	套
	1.电压：220V

	
	
	
	接线工具
	1
	套
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	总配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	
	分配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配。

	
	
	
	
	动力开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	
	照明开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。


3、 [bookmark: _Toc17814]高压电工
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	高压验电器
	1
	个
	1.验电电压：10kV。
2.接触式，声光报警。
3.尺寸：杆长1m，多节伸缩。
4.材质：环氧树脂。
5.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。

	
	
	
	高压放电棒
	1
	个
	1.适用电压：10kV；带接地线夹。
2.操作杆：超耐压环氧树脂杆
3.导线装置：导线连接地夹
4.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	高压验电信号发生器
	1
	个
	1. 电压等级：0.4KV-10KV。
2. 类型：手持工频验电发生器
3.符合现行标准《合成信号发生器通用规范》(GB/T12114)的有关要求。

	
	
	
	携带型高压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.杆身材质：环氧树脂绝缘杆
3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	带防雨罩绝缘操作杆
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.材质：环氧树脂，带防雨罩。
3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	不带防雨罩绝缘操作杆
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.材质：环氧树脂，不带防雨罩。
3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	绝缘夹钳
	1
	把
	1.适用电压：10kV；自锁式。
2.材质：玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	低压验电器
	1
	个
	1.额定电压：0.2-10KV；伸缩型。
2.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。

	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500VAC
2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用
3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便
4.氖泡式验电笔

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。
2.棒材质：玻璃钢。
3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。

	
	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙

	
	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳 
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.适用电压：12kV，直板。
2.材质：橡胶。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。

	
	
	
	绝缘靴
	1
	双
	1.适用电压：25KV。
2.材质：防水橡胶。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。

	
	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：10kV。
2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。

	
	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。
2.材质：ABS+PE+针织布。
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。

	
	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。
2.材质：PC聚碳酸酯。
3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。

	
	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：16mm（误差±5%）
2.材质：丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.缓冲双大钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250型。
2.适用杆高：6-8m电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。
4.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。
2.材质：编织绳+实木
3.符合现行标准《电杆用登高板》(DL/T1643)的有关要求。

	
	
	
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。
2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。

	
	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。
2.交流电压：1mV～750V。
3.直流电流：0.1uA～20A。
4.交流电流：10uA～20A。
5.电阻：0.1Ω～20MΩ。

	
	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：500μA/50mA/500mA/10A
2.交流电流：50mA/500mA/10A
3.直流电压：250mV/2.5V/10V/50V/250V/1000V/2500V
4.交流电压：250mV/2.5V/10V/50V/250V/1000V/2500V
5.直流电阻：Rx1/Rx10/Rx100/Rx1k/Rx10k/Rx100k
6.电容：x1/x10/x100 (1000μF)
7.频率：x1/x10/x100(10kHZ)

	
	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。
2.交流电压：6V/60V/600V。
3.交流电流：4A/600A。

	
	
	
	指针式钳形电流表
	1
	个
	1.交流电流：0～500A
2.交流电压：0～500V
3.直流电压：0～500V
4.直流电流：0～100mA

	
	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%.
2.测量范围0-500MΩ.
3.准确度10级。

	
	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%。
2.测量范围0-1000MΩ。
3.准确度10级

	
	
	
	2500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：2500V，允差±10%。
2.测量范围0-2500MΩ。
3.准确度10级

	
	
	
	数字式绝缘电阻测试仪
	1
	个
	1.输出电压：2500V。

	
	
	
	接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围0-1000Ω。
2.准确度3
3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%

	
	
	
	直流单臂电桥
	1
	个
	1.型号：QJ23A型
2.类型：单臂电桥

	
	
	
	直流电阻测试仪
	1
	个
	1.类型：数显
2.测试电流:档位可调

	
	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9Ω
2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）

	
	
	
	干扰项
	高压验电器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	高压放电棒
	1
	个
	缺少附件的。

	
	
	
	
	高压验电信号发生器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型高压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	绝缘操作杆
	1
	套
	带防雨罩，无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘操作杆
	1
	套
	不带防雨罩，无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘夹钳
	1
	把
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	低压验电器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	安全带
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘手套
	3
	副
	防护等级不足的、过期的、损坏的。

	
	
	
	
	绝缘靴
	3
	双
	防护等级不足的、过期的、损坏的。

	
	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	过期的、损坏的。

	
	
	
	
	万用表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	直流单臂电桥
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	
	直流电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。

	
	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：200*80*45CM（±50mm）
2.材质：优质冷轧钢板

	
	
	
	仪器仪表测试台
	1
	台
	一.设备要求
尺寸≥1200*840*1215 （±50mm） ；设备电压：输入220VAC±10%，部分输出安全电压36V；设备功率≤1KW；
材质采用高强度金属框架，并进行静电喷塑工艺处理，具备耐腐蚀、耐锈蚀、耐磨特性；外观采用信号白，石墨灰，天空蓝构建完整的配色系统；表面粗糙度符合GB/T1031- 2009标准，保障仪器仪表存放稳定性与操作安全性。
二.设备功能要求
测试台须符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054)的有关要求。满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号），全部采用实物化仪器仪表测量真实的应用场景。
功能1.综合类测量功能，满足交流电压、直流电压、电阻、交流电流、直流电流测量考核功能。
功能2.绝缘电阻测量功能，被测电动机安装在水平平台更加稳固，保证长期使用安全性。
功能3.接地电阻测量功能，支持E、P、C插针接地电阻测量，还原实际测试环境。
功能4.漏电保护测量功能。支持检测漏电保护装置的漏电动作电流、动作时间，验证装置保护有效性，还原实际漏电防护场景
功能5.五孔插座测量功能。支持检测五孔插座的线路通断，还原实际测量场景
功能6.10KV绝缘电缆电阻测量功能，支持测量10kV橡塑绝缘电力电缆的绝缘电阻，判断电阻绝缘状态。
▲二.功能区布局
测试台需通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区需包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流，直流电流测试回路、接地电阻测量区及绝缘电阻测量区、漏电保护测试区、五孔插座测量区、10KV绝缘电缆测量区等多个测量单元。
测量单元1.操作台功能区面板：常用测量单元放左侧，方便右手操作；交流电流控制区紧邻，因两者关联紧密；接地电阻测量区在右侧，操作独立，避免干扰。
测量单元2.操作台面左右侧：右侧电机配合绝缘电阻测量及基础测量，左侧10kV橡塑绝缘支持绝缘电阻测量；右侧身份证识别区不影响操作，便于身份核验。
测量单元3.操作台前侧边：电子标签识别区用于仪器仪表的好坏识别，不占主要操作空间。
三.安全设计要求
漏电保护设计要求
▲配置漏电保护开关，设置一只电流型漏电保护空气开关。漏电保护开关采用侧置式结构设计，安装于设备左侧侧边。（提供设备实物图片）
四.测试台智能考核系统功能要求
▲1.仪器仪表选择识别功能要求，系统支持电子标签读取模式；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，系统通过识别设备上的唯一电子身份标签，自动验证设备选择的正确性。（提供设备实物图片）
2.功能要求，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持指定和随机两种模式。
3.考评员可根据考核需求，自主指定具体数值；也可通过系统随机生成，满足多样化考核场景。考虑到市电输入波动、测量仪器固有误差等客观因素，所有设置值需允许存在±15%的误差范围。​
4.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。考评员可指定模拟V-W（相与相之间）或U-地（相与地之间）的绝缘电阻故障；也可由系统随机指定其中一种故障类型，为考核提供更真实、灵活的故障排查场景。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	电气安全标志考核装置
	1
	套
	一、设备要求
1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。
2.电源参数：功率 30～90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。
3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。
a) 功能要求
1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。
▲2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志。（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）（投标文件标志需提供标志配置数量及类型图，以此验证设备功能区设计符合GB/T29481标准，且功能完备，能够满足电气安全标志考核的多样化需求）

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	
	
	安全防护垫
	1
	卷
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	科目二

	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	设备升级后满足：
1.场景内容：辨识开关柜停（送）电作业风险隐患；辨识柱上变压器停（送）电作业风险隐患
2.配备设备：高压柜；柱上变压器；假人；电工安全工器具等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	科目三
	K31
	10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位
	高压开关柜(整套)：
进线柜*1
计量柜*1
PT柜*1
出线柜*1
操作开关柜的附属配件及工器具*1
	1
	套
	设备升级后满足：
一.设备要求
（一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≤500W。
（二）开关柜要求：
1．采用标准尺寸的KYN28型中置式10kV高压开关柜
2．外壳材质为冷轧板喷塑。柜体采用并柜安装方式，边柜均配置整面封板。
3．柜体采用抗腐蚀、抗氧化、高强度优质板材，采用无焊点螺栓连接全组装结构，封闭后防护等级达到IP4X。
4．整个柜体由接地的金属隔板分隔成母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室四个功能小室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，需完全符合国标要求，具有完整的“五防”功能。
二、主要配置参数及详细功能要求
高压开关柜应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022)的有关要求。
(整套)需为KYN28型中置式10kV高压开关柜，包含由进线柜（KYN28A-12型）1面、计量柜（KYN28-12型）1面、PT柜（KYN28-12型）1面、出线柜（KYN28-12型）1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具。
（一）进线柜（KYN28A-12型）
1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A。
(1)断路器机械结构必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次。
(2)手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷；
(3)为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣，锁扣解锁时间≤0.5s。
(4)断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置。
2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能。柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态。
3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。
4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能。（提供佐证材料）
5．进线柜需具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景。
6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项。
（二）计量柜（KYN28-12型）
互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表。
计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能。
（三）PT柜（KYN28-12型）
1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台，额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A。
2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪(高压开关智能操控装置)，可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态。
3．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置转换开关一套，电压表一个。
（四）出线柜（KYN28-12型）
1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致。
2．接地开关：配备1台接地开关。
3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态。
4．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA，残压比≤1.8（8/20μs波形）。
5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能。
6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示。
7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项。
（五）操作开关柜的附属配件及工器具包括：绝缘手套2双，绝缘鞋2双，安全帽2顶。

	
	
	
	干式电力变压器
	1
	台
	10/0.4kV干式电力变压器符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228)的有关要求
一.设备要求
（一）电气规格要求
额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，电压偏差范围需符合GB1094.11-2007标准，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内。
额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W。
电源相数：三相；频率：50Hz。
短路阻抗：5.5%±0.2%。
连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）。
（二）结构与材料参数
带外壳及温控器，不通电；
绝缘等级：F级绝缘。
绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜。
外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm。
（三）冷却与运行参数要求
冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷。
过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%。
运行噪音：自然风冷时，距变压器1m处噪音值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪音值≤60dB。
二.功能要求
10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等考核需求。

	
	
	
	低压开关柜（整套）：
出线柜*1
进线柜*1
补偿柜*1
	1
	套
	一、额定参数
1．额定工作电压
主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V
2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。
3．额定频率：50Hz
4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A
装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S）
二、框架结构
1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。
2．装置外壳的防护等级IP33。
3．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。
三、产品配置
0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。
（一）进线柜内主要材料：
包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。
（二）出线柜内主要材料：
包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；镀锡铝排；母线夹；一次接线端子；绝缘导线25mm²；操作结构。
（三）电容柜内主要材料：
包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；电压表；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。

	
	
	
	接线模拟图板
	1
	套
	高低压一次接线模拟屏：
（1）工作电源：AC220V±10%，额定频率：50Hz
（2）设备尺寸（长×高）：长1800mm，高1825mm（含支架）
▲（3）接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，地刀指示灯，模拟开关旋扭，一次接线图。（投标文件需提供实物设备照片，验证设备的真实性）
（4）高低压一次接线模拟屏是系统中用于直观展示高低压配电系统接线方式、设备状态及电力流向的可视化装置，一次系统模拟屏是与配套开关柜一致的系统图。
（5）模拟屏能显示表示各开关柜实际状态、接线方式、供电方式和各种开关的分/合状态，能实现正式操作前模拟操作流程预演，确保操作步骤正确，高低压配电一次系统图报警功能，当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	
	电力电缆
	1
	套
	1.材质：铝制电缆

	
	
	
	接地干线
	1
	套
	1.用于10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)接地

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志挂牌。
2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	K32
	10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位
	隔离开关
	3
	个
	1.送电端隔离开关。

	
	
	
	10kV架空绝缘电缆及验电接地环
	3
	根
	1.架空长度≥2.5m,送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。

	
	
	
	跌落式熔断器
	3
	个
	1.适用电压：10KV；材质：陶瓷。
2.符合现行标准《高压交流熔断器》(GB/T15166)相应部分的要求。

	
	
	
	验电接地环
	3
	个
	1.验电接地环电压等级：10kV。
2.安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。

	
	
	
	避雷器
	3
	个
	1.类型：氧化锌避雷器。

	
	
	
	油浸式电力变压器
	1
	台
	1.10/0.4kV油浸式电力变压器。
2.符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T6451)的有关要求。

	
	
	
	低压配电柜
	1
	套
	1.箱体配置：隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等。

	
	
	
	接地扁铁
	1
	个
	1.用于10/0.4kV变配电系统(架空线路)接地

	
	
	
	0.4kV架空绝缘导线及验电接地环
	4
	根
	1.架空长度不低于2.5m，送电端带验电接地环。

	
	
	
	配套设备设施
	1
	套
	导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志。
2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	K33
	电气设备安装考位
	电路图
	1
	套
	1.考核用电路图，
2.电路图包含：
（1）低压配电箱安装接线
（2）单相电能表带照明设备的接线
（3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）
（4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线
（5）三相异步电动机正反转运行电路的接线

	
	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式
2.电压：220V。

	
	
	
	三相四线电能表
	
	
	1.类型：三相电子式
2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。

	
	
	
	电流表
	
	
	1.类型：指针式电流表
2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。

	
	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。
2.类型：导轨式安装。
3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。

	
	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C型。
2.电流：16A。
3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	1.安装方式：导轨式。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。
2.两常开两常闭。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	热继电器
	
	
	1.额定绝缘电压：690V。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	电流互感器
	
	
	1.类型：三相电流互感器
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	按钮开关
	
	
	1.类型：自复位按钮。
2.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	万能转换开关
	
	
	1.类型：万能转换开关。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	
	1.类型：3档开关。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	五孔插座
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	
	双控开关
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	
	单控开关
	
	
	1.类型：86型
2.材质：PC

	
	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W不带端子。
2.转速：≥1400转/分钟。

	
	
	
	灯具
	
	
	1.电压：220V。

	
	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：明装24回路。

	
	
	
	电气设备固定背板（网孔版）
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。
2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：
BV1mm²国标蓝色
BV2.5mm²国标蓝色
BV4mm²国标蓝色
BV6mm²国标蓝色
BV1.5mm²单芯硬线红色
BV1.5mm²单芯硬线黄色
BV1.5mm²单芯硬线蓝色
BV1.5mm²单芯硬线黄绿
BV1.5mm²单芯硬线黑色
BV1.5mm²单芯硬线绿色

	
	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢
2.压接范围：1.25-8mm²

	
	
	
	导线连接器
	
	
	1.材质：铜

	
	
	
	搪锡设备
	
	
	1.电压:220V
2.特点：温度可调

	
	
	
	焊锡丝
	
	
	1.直径：1mm

	
	
	
	连接管
	
	
	1.1-16平方
2.材质：铜

	
	
	
	电气设备安装实操装置
	
	
	一、设备基本要求
1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。
2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。
3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。
二、功能要求：
1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。
2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。
3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 
4.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。
5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。
6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。
7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。
8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。
9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。
▲10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行说明）

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。
2.颜色：黑色。
3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。



4、 [bookmark: _Toc18654]熔化焊接与热切割作业
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	安全用具考位
	安全帽
	1
	顶
	1.材质：ABS/PE/针织布
2.产品功能：抗冲击、防砸
3.执行标准：GB2811-2019

	
	
	
	手持式面罩
	1
	个
	1.材质：耐高温PP
2.颜色：黑色
3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。

	
	
	
	头戴式面罩
	1
	个
	1.类型：头戴式
2.材质：阻燃材料
3.功能：耐高温、防飞溅、防弧光
4.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。

	
	
	
	安全帽与面罩组合式面罩
	1
	个
	1.面屏材质：PC（聚碳酸酯）
2.功能：防摔、耐高温、防飞溅
3.类型：头戴式
4.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。

	
	
	
	焊接护目镜
	1
	副
	1.材质：PC聚碳酸酯镜片
2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。
3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。

	
	
	
	滤光片
	1
	套
	1.色号类型：电焊黑镜片8号～12号。
2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。
3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。

	
	
	
	防冲击护目镜
	1
	副
	1.材质：聚碳酸酯
2.功能：防冲击、防飞溅
3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。

	
	
	
	防尘口罩
	1
	个
	1.功能：防尘、防异味.
2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	防毒面具
	1
	个
	1.材质：硅胶
2.功能：防毒、防尘
3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	耳套
	1
	副
	1.类型：头戴式
2.功能：隔音降噪
3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	耳塞
	1
	副
	1.材质：泡棉
2.功能：隔音降噪
3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	手套
	1
	副
	1.材质：头层牛皮
2.特点：超强耐磨、耐高温
3.符合现行标准《焊工防护手套》(AQ6103)的有关要求。

	
	
	
	防护服
	1
	套
	1.材质：棉质（阻燃纱卡）
2.功能：阻燃、吸湿透气、耐磨
3.符合现行标准《防护服装焊接服》(GB8965.2)的有关要求。

	
	
	
	披肩
	1
	个
	1.材质：牛皮
2.特性：防飞溅，耐高温、耐磨
3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	头蓬
	1
	个
	1.类型：头戴式
2.材质：牛皮
3.功能：防弧光、防飞溅

	
	
	
	套袖
	1
	双
	1.材质：牛皮
2.功能：隔热、阻燃、耐磨

	
	
	
	围裙
	1
	个
	1.材质:牛皮
2.功能：防飞溅、隔热、耐磨
3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。

	
	
	
	护腿
	1
	副
	1.材质：牛皮

	
	
	
	脚盖
	1
	副
	1.材质：牛皮
2.功能：耐磨，隔热，防烫，防火花飞溅

	
	
	
	安全鞋
	1
	双
	1.鞋头：带钢包头
2.功能：防砸、防穿刺、耐磨
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB 21148)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.材质：阻燃材料
2.类型：全身式
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	面罩
	3
	个
	损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。

	
	
	
	
	平光眼镜
	1
	副
	防飞溅

	
	
	
	
	白玻璃片
	1
	副
	大小与滤光片一致。

	
	
	
	
	手套
	2
	副
	帆布、棉纱。

	
	
	
	
	工作服
	2
	套
	长袖棉质、长袖化纤。

	
	
	
	
	帽子
	1
	顶
	化纤

	
	
	
	
	鞋
	1
	双
	布面胶鞋

	
	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属

	科目二
	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地焊接作业现场。（投标文件须提供平地焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
1.实物实操装置由以下组件组成：
	序号
	组件名称
	数量
	单位

	1．
	外壳破损的焊条电弧焊机且未接地保护
	1
	套

	2．
	焊钳
	
	

	3．
	外皮破损的焊机二次线
	
	

	4．
	一次线过长且盘绕在焊机上
	
	

	5.
	操作台
	1
	个

	6.
	压力不足的干粉灭火器
	1
	个

	7．
	纸箱
	1
	个




	
	
	
	平地气焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲平地气焊作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地气焊作业现场。（投标文件须提供平地气焊作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
1.实物实操装置由以下组件组成：
	序号
	组件名称
	数量
	单位

	1．
	有问题的氧气气瓶及附件
	1
	套

	2．
	有问题的乙炔气瓶及附件
	1
	套

	3．
	损坏的氧气减压器
	1
	个

	4．
	损坏的乙炔减压器
	1
	个

	5．
	破损的焊炬
	1
	个

	6．
	丙酮空桶
	1
	个

	7．
	压力不足的干粉灭火器
	1
	个

	8．
	氧气与乙炔胶管
	1
	套




	
	
	
	高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲高处气割作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造高处焊接作业现场。（投标文件须提供平地焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）
1.实物实操装置由以下组件组成：
	序号
	组件名称
	数量
	单位

	1．
	假人模特
	1
	套

	2．
	压力不足的干粉灭火器
	1
	套

	3．
	有问题的氧气气瓶和乙炔气瓶及附件
	1
	套

	4．
	氧气与乙炔胶管
	1
	套

	5．
	实物仿真汽油桶
	1
	个

	6．
	实物仿真油漆桶
	1
	个

	7．
	移动式操作平台(门式架)
	1
	个




	科目三
	K31
	焊条电弧焊考位
	焊条
	1
	套
	1. 尺寸：Φ3.2mm
2.材质：碳钢焊条

	
	
	
	焊条保温桶
	1
	个
	1.焊条容量：5kg

	
	
	
	焊条头回收桶
	1
	个
	1.材质：铁

	
	
	
	焊接板材
	1
	个
	1.材质：钢材

	
	
	
	工作台
	1
	个
	1.两边带挡板，配6寸台虎钳

	
	
	
	焊架
	1
	个
	1.材质：Q235钢

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	焊接除尘设备
	1
	套
	1.需依据现场情况定制提供；
2.符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。

	
	
	
	移动式操作平台(门式架)
	1
	个
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	焊渣接火斗
	1
	个
	1.材质：镀锌金属

	
	
	
	焊接防火布
	1
	个
	1.防火阻燃、防水、耐酸碱

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	1.材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	1.材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	K32
	二氧化碳气体保护焊考位
	二氧化碳气体保护焊机
	1
	台
	1.焊机参数要求：
(1)额定输入电压：三相380V±15％；
(2)额定输入功率：≥14kW；
(3)频率：50/60Hz
2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》(GB/T15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T8118)的有关要求。
3.送丝装置
与焊机匹配。
符合现行标准《弧焊设备第5部分：送丝装置》(GB/T15579.5)的有关要求
4.焊枪
与焊机匹配，长度不小于3m。
符合现行标准《弧焊设备第7部分：焊炬(枪)》(GB/T15579.7)的有关要求。
5.焊接夹钳及配套电缆线
与焊机匹配，长度不小于2m。
符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》(GB/T15579.13)的有关要求。

	
	
	
	送丝装置
	1
	台
	

	
	
	
	焊枪
	1
	套
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	1
	套
	

	
	
	
	二氧化碳气瓶及相关附件
	1
	个
	1.类型：二氧化碳气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	1
	套
	1.材质：金属

	
	
	
	二氧化碳减压器高压表、流量计及加热器
	1
	个
	1.二氧化碳减压阀
2.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳焊丝
	1
	套
	1.实心焊丝

	
	
	
	焊丝头回收桶
	1
	个
	1.材质：铁

	
	
	
	焊接板材
	1
	套
	1.材质：钢材

	
	
	
	工作台
	1
	个
	1.两边带挡板，配6寸台虎钳

	
	
	
	焊架
	1
	个
	1.材质：Q235钢

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、斜口钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	焊接除尘设备
	1
	套
	1.需依据现场情况定制提供；
2.符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	1.材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	1.材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	1.实物仿真

	
	K33
	氩弧焊考位
	氩弧焊机
	1
	台
	1.焊机参数要求：
(1)额定输入电压：三相380V±15％；
(2)额定输入功率：≥14kW。
(3)频率：50/60Hz
2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》(GB/T15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T8118)的有关要求。
3.焊枪
与焊机匹配，长度不小于3m。
符合现行标准《弧焊设备第7部分：焊炬(枪)》(GB/T15579.7)的有关要求。
4.焊接夹钳及配套电缆线
与焊机匹配，长度不小于2m。
符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》(GB/T15579.13)的有关要求。

	
	
	
	焊枪
	1
	套
	

	
	
	
	焊接夹钳及配套电缆线
	1
	套
	

	
	
	
	氩气瓶及相关附件
	1
	套
	1.类型：氩气气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	1
	套
	1.材质：金属。

	
	
	
	氩气减压器高压表及流量计
	1
	套
	1.类型：氩气减压阀。
2.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	氩弧焊丝
	1
	套
	实心焊丝。

	
	
	
	铈钨极
	1
	套
	1.导体材料：钨/钨合金

	
	
	
	焊丝头回收桶
	1
	个
	1.材质：铁

	
	
	
	焊接板材
	1
	套
	1.材质：钢材

	
	
	
	工作台
	1
	个
	1.两边带挡板，配6寸台虎钳

	
	
	
	焊架
	1
	个
	1.材质：Q235钢

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	焊接除尘设备
	
	
	1.需依据现场情况定制提供；
2.符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	K34-01
	气焊考位
	氧气瓶及相关附件
	1
	套
	1.类型：氧气气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	乙炔瓶及相关附件
	1
	套
	1.类型：乙炔气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	1
	套
	1.材质：金属。

	
	
	
	氧气减压器
	1
	套
	1。符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	乙炔减压器
	1
	套
	1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	氧气回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求。

	
	
	
	乙炔回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求

	
	
	
	氧气胶管
	1
	根
	1.长度不小于10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。

	
	
	
	乙炔胶管
	1
	根
	1.长度不小于10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。

	
	
	
	焊炬
	1
	个
	1.H01-6。
2.符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》(JB/T7947)的有关要求。

	
	
	
	点火器
	1
	个
	1.材质：塑料外壳

	
	
	
	焊丝
	1
	套
	1.H08A。

	
	
	
	焊丝头回收桶
	1
	个
	1.材质：铁

	
	
	
	气焊板材
	1
	套
	1.材质：钢板

	
	
	
	工作台
	1
	个
	1.两边带挡板，配6寸台虎钳

	
	
	
	焊架
	1
	个
	1.材质：Q235钢

	
	
	
	肥皂水(气体检漏)
	1
	套
	1.容量：500ml
2.功能：气体检漏

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	焊接除尘设备
	1
	套
	1.需依据现场情况定制提供；
2.符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	K34-02
	高处气割考位
	氧气瓶及相关附件
	1
	套
	1.氧气气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	乙炔瓶及相关附件
	1
	套
	1.乙炔气瓶。
2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。

	
	
	
	气瓶防倾倒装置
	1
	套
	1.材质：金属。

	
	
	
	氧气减压器
	1
	套
	1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	乙炔减压器
	1
	套
	1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。

	
	
	
	氧气回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求。

	
	
	
	乙炔回火防止器
	1
	个
	1.符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求

	
	
	
	氧气胶管
	1
	根
	1.长度不小于10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。

	
	
	
	乙炔胶管
	1
	根
	1.长度不小于10m。
2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。

	
	
	
	割炬
	1
	个
	1.G01-30。
2.符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》(JB/T7947)的有关要求。

	
	
	
	点火器
	1
	个
	1.材质：塑料外壳

	
	
	
	焊丝
	1
	套
	1.H08A。

	
	
	
	焊丝头回收桶
	1
	个
	1.材质：铁

	
	
	
	气割板材
	1
	套
	1.材质：钢板

	
	
	
	工作台
	1
	个
	1.两边带挡板，配6寸台虎钳

	
	
	
	焊架
	1
	个
	1.材质：Q235钢

	
	
	
	接火斗
	1
	个
	1.材质：镀锌钢材

	
	
	
	肥皂水(气体检漏)
	1
	套
	1.容量：500ml
2.功能：气体捡漏

	
	
	
	常用工器具
	1
	套
	1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等

	
	
	
	焊接除尘设备
	1
	套
	1.需依据现场情况定制提供；
2.符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。

	
	
	
	移动式操作平台(门式架)
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	焊渣接火斗
	1
	个
	1.材质：镀锌金属

	
	
	
	焊接防火布
	1
	套
	1.防火阻燃、防水、耐酸碱

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。
2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	材质：木材

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	材质：纸

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	实物仿真

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：3m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	K3配套
	K3配套
	气瓶房
	2
	间
	1.根据现场设计，防火防爆工艺
2.搭配防爆灯跟防爆工业排气扇*1，防爆门*1
3.含氧气、乙炔气体报警仪：额定频率：50Hz。额定电压：220V。声光报警。

	
	
	
	集中排风排烟系统
	5
	工位
	1.多工位一键开启抽风排烟系统
2.含大功率风机，风管

	
	
	
	气路架设
	1
	项
	1.氧气跟乙炔气体管路输送安装设施。
2.根据气瓶房位置定制化施工

	
	
	
	电源布线
	1
	项
	1.根据现场建设，含配电箱（含配件）+电源走线+防火线槽



5、 [bookmark: _Toc23135]高处安装维护与拆除作业
	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	安全用具考位
	安全帽
	1
	顶
	1.材质：ABS/PE/针织布。
2.产品功能：抗冲击、防砸
3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.类型：围杆式。
2.材质：高强度丙纶。
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩
2.材质：聚酯纤维+合金钢
3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.类型：全身式
2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。。

	
	
	
	安全鞋
	1
	双
	1.材质：帆布 橡胶
2.功能：高帮、系带、防滑。
3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。

	
	
	
	脚扣
	1
	副
	1.适用杆高：6-8m电线杆。
3.材质：锰钢无缝钢管。
3.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	工作服
	1
	套
	1.材质：纯棉
2.功能：耐穿耐磨
3.款式：长袖

	
	
	
	反光背心
	1
	套
	1.材质：纱网/针织
2.反光：高度化纤反光条
3.颜色：蓝色

	
	
	
	手套
	1
	双
	1.材质：尼龙
2.功能：耐磨、不易打滑

	
	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。

	
	
	
	
	安全鞋
	2
	双
	非标的、损坏的。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属

	科目二
	K21
	零部件判废考位
	移动平台各类零部件
	1
	套
	有问题的移动平台各类零部件

	
	
	
	吊篮各类零部件
	1
	套
	有问题的吊篮各类零部件

	
	
	
	单人吊具各类零部件
	1
	套
	有问题的单人吊具各类零部件

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	K22
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识移动平台风险隐患；辨识吊篮风险隐患；辨识单人吊具风险隐患；辨识杆塔风险隐患
2.配备设备：移动平台；假人；单人吊具、吊篮、电杆、铁塔等
3.模拟作业现场安全隐患排除场景

	科目三
	K31
	移动平台考位
	移动式操作平台(门式架)
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	移动操作架
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。
3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车 轮》(GB/T 14687)的有关要求，可调高 度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	搭设平台所需的配套工器具
	2
	套
	卷尺：尺带长度：7.5m；
扳手：材质：铬钒合金钢

	
	
	
	工具袋
	2
	个
	材质：帆布

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	水平生命线装置
	1
	套
	1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。
2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。
3.符合EN 795:2012及GB38454-2019 标准要求。

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	禁止、警告、指令、提示四类标示牌
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	K32
	吊篮考位
	高处作业吊篮
	1
	套
	1. 吊篮参数要求：
(1)结构层数：单层；
(2)驱动方式：电动；
(3)特性：爬升式；
(4)额定载重量：不小于500kg；
(5)吊点平台：双吊点；
2.吊篮符合现行标准《高处作业吊篮》(GB/T19155)的有关要求。
3.吊篮应装设安全钢丝绳。
4.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用。
5.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时，
其底部净空高度不小于2m。
6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。

	
	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷、塑料水桶

	
	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	安全绳
	2
	根
	1.材质：高强度锦纶绳。
2.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。

	
	
	
	安全绳自锁器
	2
	个
	1.适用绳径：16-20mm。
2.符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求

	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围≤500V/AC
2.氖泡测电笔
3.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用
4.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB4793.1)的有关要求。

	
	K33
	单人吊具考位
	座板式单人吊具(整套)
	1
	套
	1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：22mm。副绳直径：18mm。
2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297)的有关要求。
3.挂点装置符合现行标准《坠落防护挂点装置》(GB30862)的有关要求。
4.工作绳、安全绳符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。
5.下降器符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)的有关要求。
6.连接器符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469)的有关要求。
7.自锁器符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。

	
	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷：类型：羊毛短毛滚刷
2.塑料水桶：材质：塑料

	
	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于2m,作业准备平台有围栏防坠措施。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	体重秤
	1
	个
	1.秤面板材质：钢板
2.秤体重指示：表盘指针指示
3.驱动类型：机械

	
	
	
	安全防护垫
	2
	张
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	K34
	登杆登塔考位
	电杆
	1
	根
	1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。
2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。

	
	
	
	抱箍
	1
	副
	与电杆匹配

	
	
	
	铁塔
	1
	套
	铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694)的有关要求。
一.铁塔材质规格
1.主材：采用≥L50x50热镀锌角钢，材质为Q235。
2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥55μm，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求。
二.结构设计要求
整体结构：按比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，配备防坠落导轨。
安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识，标识内容、颜色、尺寸符合GB2894《安全标志及其使用导则》要求。
三.安装工艺标准
铁塔制造与安装严格执行GB/T2694相关条款，构件加工尺寸符合设计要求。
螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求。
 ▲四.铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。（投标文件需提供铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求的且封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证标识的检验报告）

	
	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙
2.直径10mm
3.功能：耐磨，强度高

	
	
	
	安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具
	1
	套
	1.扳手：材质：铬钒合金钢
2.卷尺：尺带长度：7.5m
3.铁锤:材质：木/铁
4.手持电动套筒扳手：类型：无线

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	个
	1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。
2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。
▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择）

	
	
	
	安全围栏
	6
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢
2.安装方式：卡扣连接

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	套
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳
2.尺寸：5m（误差±5%）。
3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	
	
	安全防护垫
	4
	张
	1.厚度：≥30cm。
2.材质：帆布+高密度海绵垫。


6、 考场配套
	考场配套
	叫号排队系统
		自助取号机
（含身份证阅读器）
	1
	套
	1.硬件设备：
配备身份证阅读器，支持二代身份证快速读取信息，识别准确率不低于99.9%。
显示屏幕不小于21寸，分辨率不低于1920×1080，具备触摸交互功能，响应时间不超过50ms。
处理器性能不低于IntelCorei5系列，内存≥8GB；独立显卡≥2G；固态硬盘≥120G，保障系统流畅运行与数据存储。
2.技术参数：
稳定运行理论、实操考试排队叫号系统，并支持实现叫号系统所有功能。设备智能化人机交互、文字提醒和语音提醒；支持身份证签到、人脸与身份证对比等；支持与考试系统无缝对接；支持与考试设备无缝对接；支持与闸机设备无缝对接；支持主屏、分屏无缝对接。
1.设备需要省实操考试管理平台系统实时无缝对接。
2.设备具备与招标单位现有闸机联动功能。

	吸顶音箱（ELA）
	1
	个
	无线有源（含电源适配器，不带发射器），重低音立体声，采用外接供电方式，支持3.5MM音频插口、USB、蓝牙连接。

	发射器
	1
	个
	可选择发射和接收两种模式，50米无线音频传输器1发1收。

	液晶电视
	1
	台
	显示类型:LED显示；
屏幕尺寸：≥100英寸；
CPU架构：≥双核A53+双核A73；
内存/RAM：≥4GB+64GB。
可实时显示各考场候考人员、已经叫号人员，便于考生明确自己的位置。

	叫号排队系统
	1
	套
	系统具有自主取号功能、自动分配号码功能、闸机验证功能、候考大屏信息功能、考场分屏功能、呼叫号码功能、循环叫号功能、路径智慧导引功能、考试配置功能：
自主取号功能
实现排队管理的自动化和智能化，支持考生通过地标或指示牌指引到自助取号机处，使用身份证认证+人脸核验进行取号。
核验认证成功即可打印小票，小票包含考生信息及二维码、待考科目、考试位置、当前排队人数等。
自动分配号码功能
系统自动分配号码功能，根据取号排队顺序，系统自动检测当前理论和实操的实时排队人数，智能为考生分配候考序列。
闸机验证功能
考场可选配备闸机，进门时验证考生信息、出门时验证考生是否完成本考场的全部科目的考试，避免考生进入考场后漏考、重新排队等候情况。
候考大屏信息功能
显示每个考场的候考信息、排队人数、叫号信息等，方便考生直观获取候考信息，可根据排队序列号，提前准备进入候考状态。
考场分屏功能
场门口配备分屏，实现主屏与内屏信息联动，方便考生随时查看当前候考人员、已经叫号人员，明确自己的位置。
呼叫号码功能
考场内配备手持无线叫号器，当设备出现空闲时，监考老师可按下呼叫按钮，触发叫号，按顺序呼叫考生入场考试。
考评员通过考场配备的人脸识别系统，验证考生信息，是否为被叫号考生，考生到达指定考试座位考试。
循环叫号功能
考生完成单个科目考试后，循环叫号功能会自动为考生进行排队、候考、等待叫号，直至所有科目考试完成。
最为精确、最为可行的考场路线信息。
考试配置功能
支持配置每一级的候考人数、首次呼叫人数。
控制叫号系统开关（启用/关闭）。
支持配置理论及实操的考试顺序。
支持配置实操考试中公共及实际操作的考试顺序。
支持配置每一级叫号配置闸机人脸校验。
1.设备需要省实操考试管理平台系统实时无缝对接。





	
	闸机系统
		速通门闸机单门
	10
	套
	1.材质：304不锈钢、亚克力
2.开闸次数不低于500万次
3.密封、防水、防尘防护等级
4.感应方式：红外对射双向通道

	速通门闸机双门
	2
	套
	1.材质：304不锈钢、亚克力
2.开闸次数不低于500万次
3.密封、防水、防尘防护等级
4.感应方式：红外对射双向通道

	身份核验系统
	2
	套
	一、硬件参数
1．屏幕超白玻璃，主板：安卓系统3288主板，双目摄像头，支持自动补光功能，可适应不同光线环境下的信息采集需求。
2．身份证阅读器：离线版本，需通过公安局认证。
3．支持与闸机对接，能实现验证通过后的联动控制。支持数据库对接，保障信息的高效存储与交互。
4．人脸识别速度小于3秒，人脸识别精度不低于90%，支持活体检测，有效防止虚假信息验证。
二、技术参数
1．与闸机对接，支持人脸验证通过后的自动开闸联动功能，验证结果与闸机控制系统实时交互，实现通行权限的自动化管理。
2．具备考生信息与当前批次考试的匹配核验功能，可精准校验当前人员是否为该批次备案考生，严格把控考生准入资格，维护考试秩序的严肃性。
3．支持对考生进行现场拍照，拍照信息自动同步存储至系统数据库，为考试过程留存可追溯的影像凭证，确保考生身份信息的一致性。
4．配备高精度人像对比功能，能对采集的人像信息进行多维度比对分析，保障身份核验的准确性。
5．网络接入采用考场局域网架构，确保数据传输的安全性与稳定性，避免信息泄露或传输中断。
6．人脸识别系统基于LinuxUbuntu16.04LTS操作系统研发，适配Android操作系统运行环境，具备良好的跨平台兼容性。
8．支持多样化比对模式，包括人脸与身份证芯片信息比对、人脸库内人脸信息互比、人脸与标准模型库比对等，全面覆盖身份核验场景需求。
9．具备开放式系统接口，可与考试管理系统、排队叫号系统等其他相关系统实现无缝对接，实现数据实时互通与协同运行。
10．系统开发技术规范：PC端采用C++编程语言开发，可在Linux操作系统及PC终端编译运行，接口遵循restfulapi设计标准；Android端核心算法模块采用C++开发，交互界面采用Java语言编写，兼容市面上主流安卓设备，确保系统在多终端环境下的稳定运行。
11．系统操作流程规范化设计：
(1)将身份证放置于“身份证阅读区”；
(2)考生正视设备摄像头完成身份证信息读取；
(3)人脸验证通过后，系统自动显示考生考试信息（含准考证号、座位号）；
(4)人脸验证通过但考生当日无考试安排时，系统提示“该考生当日无考试信息”；
(5)人脸验证未通过时，系统提示“人脸验证失败，请重新操作”。




	
	考评员移动评分系统
	（一）硬件设备
1、屏幕尺寸：≥10.1英寸
2、触摸寿命：≥单点触摸5000万次
3、内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G
4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。
（二）系统功能
1、须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）；
2、支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，压力焊作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，煤气作业，制冷与空调作业，危险化学品安全作业，金属非金属矿山安全作业，煤矿安全作业，烟花爆竹安全作业等特种作业实操评分功能；
▲3、系统具备以下功能：（投标文件需逐项提供系统功能截图，验证投标系统功能设计完备性）
①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录；
②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息；
③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷；
④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项；
⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频；
⑥考试评分提醒功能；
⑦考试成绩单生成功能；
⑧成绩查询功能；
⑨评分记录查询功能。
▲4、系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。（投标文件需提供类似省一级安全培训考试系统平台或省级软件对接服务的服务方案）
5、智能识别评分系统评分同步至考评员移动评分系统，结合人工评分、复核，支持操作细节评分。

	
	文化建设
	1. 整体考场的文化建设，包括但不限于高压、低压、高处、候考室等场地。
2.文化内容包括但不限于引导地贴、规章制度、文化标语等相关内容。


3.实施要求
1.供应商须保证所供货物符合国家知识产权法律法规，为正规正版产品，无假冒伪劣。如因货物侵权导致采购人损失，供应商应承担全部法律责任及赔偿。
2.若供应商所供货物不符合国家知识产权法律法规或属假冒伪劣产品，其投标无效。
3.成交供应商应负责将货物免费运送至采购人指定地点，完成安装调试。
4.安装前，成交供应商应派员实地勘察，免费设计安装方案，确保线路设计合理、运行可靠。
5.成交供应商负责组织专业技术人员安装调试，采购人提供必要配合。
6.安装调试完成后，由成交供应商与采购人共同验收签字；采购人有权委托第三方检测机构进行抽查，费用由责任方承担。
7.验收前，成交供应商须提供完整技术资料（含产品说明书、使用手册、出厂明细表、质量合格证书等）。
8.货物执行标准：符合国家强制性标准（无国家强制性标准时按行业标准执行），并通过国家权威检测认证。供应商若中标，将严格按应急管理部《关于印发<安全生产考试机构和考试点管理规定>的通知》（应急〔2025〕41号）文件、应急管理部《关于印发<低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准>等6个培训大纲和考核标准的通知》（应急〔2025〕59号)文件中规定的技术参数要求履行合同，包括但不限于未参与评分的参数。未按上述要求履行的，采购人依据合同约定追究违约责任，包括扣减合同款、索赔损失等。

二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
合同签订之日起45日历天内供货、安装、调试及验收完毕，并交付使用。
2. 付款条件（进度和方式）
所有设备配送至甲方指定地点甲方核对无误，所有设备安装成功、调试完毕、验收合格、运行正常付至合同价的80%，余款于3年后付清。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保及售后服务要求
1.质保要求：所供设备须符合国家标准及采购文件要求。
2.质保期：自验收合格之日起整体免费质保3年（包含设备维修更换，人员差旅费等）。
3.软件免费升级。
4.售后服务：
（1）7*24小时维保服务，故障发生时维保人员须在同城4小时内、异地24小时内到达现场。
（2）提供7*24小时在线技术支持。
5.培训要求：
（1）根据采购人需求提供免费培训，并免费提供培训课件、操作手册、视频等材料。
（2）支持多种培训模式（如全员性、针对性培训）。


[bookmark: _Toc23525]第六章   拟签订的合同文本







项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
















使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
[bookmark: _Toc22209]
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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[bookmark: _Toc27171]第七章   投标文件格式
一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏溧投招标服务有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业声明函

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。



中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：⑫
   日  期：


填写说明：
1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。
2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。
3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。
4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。
5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第X章 采购需求”-“2. 服务内容及要求/货物技术要求”-“2.2产品清单”中列出的名称进行填写，如：教室讲台、学生桌、台式计算机等；如没有产品清单的可以填项目名称。如货物涉及不同制造商的，须分别一一列出全部货物所对应的制造商及相关信息。建议格式为：标的名称+（**货物1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业1。标的名称+（**货物2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业2……。
6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第四章采购需求”表格中列明的所属行业进行填写。如：工业等。
7.（企业名称⑦）：填写货物制造商的名称，如XXX企业。
8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报货物制造商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：须根据货物制造商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。
10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。
11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实货物制造商是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
12.温馨提示
（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。
（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。
（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。
（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。
（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。
（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。
（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。



	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：








关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（80%）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（80%）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
2-3 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）
3 本项目的特定资格要求
3-1其他特定资格要求



[bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc226965746]二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]
2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4  开标一览表
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项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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5  投标分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	响应价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	




注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
                  
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

7  采购需求偏离表

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


8  项目实施方案


[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   



10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料






[bookmark: _Toc28723]第八章   常州市政府采购供应商信用管理暂行办法
第一章  总则
第一条  为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等其他有关法律法规的规定，结合我市实际情况，制定本办法。
第二条  本办法适用于在常州市范围内进行的政府采购活动。
市级单位实施的政府采购项目，涉及供应商失信行为的，由市财政部门进行管理;辖市（区）单位实施的政府采购项目，涉及供应商失信行为的，由辖市（区）财政部门进行管理。
本办法所称供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
本办法所称采购文件是指公开招标的招标文件及非公开招标的采购文件。
本办法所称响应文件是指公开招标的投标文件及非公开招标的响应文件。
第三条  财政部门对参加政府采购活动的供应商实行诚信管理制度。诚信管理以公开、公平、公正为基础，遵循统一标准、分级管理、信息共享原则。
第二章  供应商诚信义务
第四条  供应商参与政府采购活动，应当履行以下诚信义务:
（一）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;
（二）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务;
（三）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;
（四）法律法规规定的其他诚信义务。
第三章  供应商失信行为
第五条  供应商在参与政府采购活动中有下列情形之一的，属于失信行为:
（一）响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料，或未携带上述原件或者公证件的；
（二）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的;
（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
（四）已响应参加政府采购活动而无故不参加的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
本办法所列的恶意串通，包括以下情形：
1．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
2．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
3．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
4．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
5．不同投标人的投标文件相互混装;
6．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（六）向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的;
（七）在采购过程中与采购人进行协商谈判的;
（八）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的;
（九）在有效期内擅自撤销投标（响应文件），影响采购活动继续进行的;
（十）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格;中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的;
（十一）不按照采购文件规定签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的;
（十二）将中标、成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的;
（十三）拒绝履行合同义务的;
（十四）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的
（十五）擅自变更、解除合同的;
（十六）实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的;
（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
（十八）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。
第六条  供应商在政府采购质疑、投诉和信访举报活动中，有下列情形之一的，属于失信行为:
（一）在常州市域内一年内两次以上质疑、投诉和信访举报均查无实据的;
（二）捏造事实或提供虚假质疑、投诉和信访举报材料的。
（三）不配合相关部门调查取证的。
第四章  失信行为记录
第七条  一般情况下，政府采购代理机构、采购人、供应商等政府采购各方当事人应在发现供应商存在上述失信行为后的7个工作日内，及时将具体情况以书面形式向财政部门报告。报告内容包括:
（一）失信供应商名称、联系人及联系方式;
（二）报告人的姓名或名称、联系人及联系方式;
（三）供应商失信行为的具体表现及事实依据。
供应商失信情况报告实行实名制。报告人为自然人的，应当由本人签字;为法人或者其他组织的，由法定代表人签字并加盖单位公章，同时提供相关身份证明。
第八条  各级财政部门收到供应商失信行为报告后，应积极调查核实，属于应予行政处罚的违法行为，应依法进行行政处罚，并予以失信记录，不属于行政处罚的失信行为，应依照本办法规定予以失信记录。
第九条  失信行为等级记录包括一级失信行为记录，记录期为一年；二级失信行为记录，记录期为二年；三级失信行为记录，记录期为三年；共三个等级。
第十条  供应商在政府采购活动中有本办法规定的一项失信行为，作为一级失信行为予以记录。
第十一条  供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为二级失信行为予以记录:
（一）存在本办法规定的两项失信行为的;
（二）在一级失信行为记录有效期内，又出现本办法规定的一项失信行为的;
（三）失信行为造成不良后果或影响的。
第十二条  供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为三级失信行为予以记录:
（一）存在本办法规定的三项以上失信行为的;
（二）一级失信行为记录有效期内，又出现本办法规定的两项失信行为的;
（三）二级失信行为记录有效期内，又出现本办法规定的一项失信行为的;
（四）失信行为情节严重、性质恶劣，造成重大危害或影响的;
第十三条  失信行为等级记录内容包括:
（一）供应商姓名或名称;
（二）失信行为具体表现;
（三）失信行为等级;
（四）记录有效期;
（五）记录日期及记录机关。
第十四条  失信行为等级记录均以书面形式通知供应商，辖市（区）财政部门做出记录后应报市财政部门备案。
第十五条  各级财政部门对供应商做出失信行为等级记录后，应将记录情况纳入常州市公共信息基础数据库并在2个工作日内，在常州市政府采购网、信用常州上公示。
第五章  失信行为惩戒
第十六条  采购人和采购代理机构在制定招标文件或采购文件时，应就供应商的诚信情况做出相关规定。对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的供应商，应明确在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为:采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。
第六章  失信行为记录与诚信奖励
第十七条  供应商被做出失信行为等级记录，如能主动消除影响或损害，积极制定并落实整改措施，并在记录有效期内的政府采购活动中无失信行为发生的，经供应商申请并报做出记录的财政部门同意，经调查核实后，可以在记录有效期截止后，撤销网上公示信息。
第十八条  供应商应诚信经营，在企业经营活动及政府采购活动中未有失信记录的，采购人可以在采购文件中明确在同等条件下优先采购其货物、工程与服务。
第七章  附则
第十九条  本办法至公布之日起30日后施行。
第二十条  本办法由市财政局负责解释。
